{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":8,"sheets":["Home","Lista de preturi","Grup reduceri","Comanda","Oferta","Terme şi Condiţii Generale","Reguli privind gestionarea recl","Manual"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":2,"defined_names":73,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Home","index":0,"n_rows":8,"n_cols":5,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[null,"Lista de preţuri a NOARK Electric S.R.L."]
[]
[null,"Romania"]
[]
[null,"Valabilă începând cu ",null,null,"2021-07-01"]

{"sheet":"Lista de preturi","index":1,"n_rows":7681,"n_cols":14,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":false,"merged":[],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
[]
["Lista de preţuri a NOARK Electric S.R.L.",null,null,"Valabilă din:",{"$f":"Val","v":"2021-07-01"}]
["Romania"]
["Nr. articol","Tip","Descriere","Grup de reduceri","Preţ brut (RON)","Reducere","Preţ cu reducere (RON)","Codul EAN al produsului","Pachet de bază (buc)","Codul EAN/GTIN al pachetului de bază","Pachet de carton (buc)","Codul EAN/GTIN al pachetului de carton","Tarife vamale","Greutate specifică (kg)"]
[]
["Mini-întreruptoare Ex9BH, 10 kA"]
[100270,"Ex9BH 1P B1","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 1 A, 1-pol","NAA",29.28,{"$f":"NAA","v":0},{"$f":"E7*(1-F7)","v":29.28},8592765002716,12,18592765002713,144,28592765002710,"8536201090",0.12]
[100271,"Ex9BH 1P B2","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 2 A, 1-pol","NAA",26.08,0,26.08,8592765002723,12,18592765002720,144,28592765002727,"8536201090",0.12]
[100272,"Ex9BH 1P B3","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 3 A, 1-pol","NAA",26.08,0,26.08,8592765002730,12,18592765002737,144,28592765002734,"8536201090",0.12]
[100273,"Ex9BH 1P B4","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 4 A, 1-pol","NAA",21.51,0,21.51,8592765002747,12,18592765002744,144,28592765002741,"8536201090",0.12]
[100274,"Ex9BH 1P B6","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 6 A, 1-pol","NAA",19.98,0,19.98,8592765002754,12,18592765002751,144,28592765002758,"8536201090",0.12]
[100275,"Ex9BH 1P B8","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 8 A, 1-pol","NAA",16.96,0,16.96,8592765002761,12,18592765002768,144,28592765002765,"8536201090",0.12]
[100276,"Ex9BH 1P B10","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 10 A, 1-pol","NAA",14.69,0,14.69,8592765002778,12,18592765002775,144,28592765002772,"8536201090",0.12]
[100277,"Ex9BH 1P B13","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 13 A, 1-pol","NAA",15.53,0,15.53,8592765002785,12,18592765002782,144,28592765002789,"8536201090",0.12]
[100278,"Ex9BH 1P B16","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 16 A, 1-pol","NAA",14.69,0,14.69,8592765002792,12,18592765002799,144,28592765002796,"8536201090",0.12]
[100279,"Ex9BH 1P B20","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 20 A, 1-pol","NAA",17.100000000000001,0,17.100000000000001,8592765002808,12,18592765002805,144,28592765002802,"8536201090",0.12]
[100280,"Ex9BH 1P B25","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 25 A, 1-pol","NAA",17.100000000000001,0,17.100000000000001,8592765002815,12,18592765002812,144,28592765002819,"8536201090",0.12]
[100281,"Ex9BH 1P B32","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 32 A, 1-pol","NAA",17.100000000000001,0,17.100000000000001,8592765002822,12,18592765002829,144,28592765002826,"8536201090",0.12]
[100282,"Ex9BH 1P B40","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 40 A, 1-pol","NAA",17.46,0,17.46,8592765002839,12,18592765002836,144,28592765002833,"8536201090",0.12]
[100283,"Ex9BH 1P B50","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 50 A, 1-pol","NAA",35.06,0,35.06,8592765002846,12,18592765002843,144,28592765002840,"8536201090",0.12]
[100284,"Ex9BH 1P B63","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 63 A, 1-pol","NAA",37.07,0,37.07,8592765002853,12,18592765002850,144,28592765002857,"8536201090",0.12]
[100285,"Ex9BH 1PN B1","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 1 A, 1+Npoli","NAA",32.96,0,32.96,8592765002860,6,18592765002867,72,28592765002864,"8536201090",0.24]
[100286,"Ex9BH 1PN B2","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 2 A, 1+Npoli","NAA",32.96,0,32.96,8592765002877,6,18592765002874,72,28592765002871,"8536201090",0.24]
[100287,"Ex9BH 1PN B3","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 3 A, 1+Npoli","NAA",33.630000000000003,0,33.630000000000003,8592765002884,6,18592765002881,72,28592765002888,"8536201090",0.24]
[100288,"Ex9BH 1PN B4","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 4 A, 1+Npoli","NAA",31.7,0,31.7,8592765002891,6,18592765002898,72,28592765002895,"8536201090",0.24]
[100289,"Ex9BH 1PN B6","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 6 A, 1+Npoli","NAA",30.35,0,30.35,8592765002907,6,18592765002904,72,28592765002901,"8536201090",0.24]
[100290,"Ex9BH 1PN B8","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 8 A, 1+Npoli","NAA",30.35,0,30.35,8592765002914,6,18592765002911,72,28592765002918,"8536201090",0.24]
[100291,"Ex9BH 1PN B10","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 10 A, 1+Npoli","NAA",23.66,0,23.66,8592765002921,6,18592765002928,72,28592765002925,"8536201090",0.24]
[100292,"Ex9BH 1PN B13","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 13 A, 1+Npoli","NAA",24.01,0,24.01,8592765002938,6,18592765002935,72,28592765002932,"8536201090",0.24]
[100293,"Ex9BH 1PN B16","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 16 A, 1+Npoli","NAA",25.11,0,25.11,8592765002945,6,18592765002942,72,28592765002949,"8536201090",0.24]
[100294,"Ex9BH 1PN B20","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 20 A, 1+Npoli","NAA",26.01,0,26.01,8592765002952,6,18592765002959,72,28592765002956,"8536201090",0.24]
[100295,"Ex9BH 1PN B25","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 25 A, 1+Npoli","NAA",26.01,0,26.01,8592765002969,6,18592765002966,72,28592765002963,"8536201090",0.24]
[100296,"Ex9BH 1PN B32","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 32 A, 1+Npoli","NAA",33.44,0,33.44,8592765002976,6,18592765002973,72,28592765002970,"8536201090",0.24]
[100297,"Ex9BH 1PN B40","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 40 A, 1+Npoli","NAA",33.44,0,33.44,8592765002983,6,18592765002980,72,28592765002987,"8536201090",0.24]
[100298,"Ex9BH 1PN B50","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 50 A, 1+Npoli","NAA",51.5,0,51.5,8592765002990,6,18592765002997,72,28592765002994,"8536201090",0.24]
[100299,"Ex9BH 1PN B63","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 63 A, 1+Npoli","NAA",51.5,0,51.5,8592765003003,6,18592765003000,72,28592765003007,"8536201090",0.24]
[100300,"Ex9BH 2P B1","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 1 A, 2-poli","NAA",62.53,0,62.53,8592765003010,6,18592765003017,72,28592765003014,"8536201090",0.24]
[100301,"Ex9BH 2P B2","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 2 A, 2-poli","NAA",59.35,0,59.35,8592765003027,6,18592765003024,72,28592765003021,"8536201090",0.24]
[100302,"Ex9BH 2P B3","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 3 A, 2-poli","NAA",59.35,0,59.35,8592765003034,6,18592765003031,72,28592765003038,"8536201090",0.24]
[100303,"Ex9BH 2P B4","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 4 A, 2-poli","NAA",45.62,0,45.62,8592765003041,6,18592765003048,72,28592765003045,"8536201090",0.24]
[100304,"Ex9BH 2P B6","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 6 A, 2-poli","NAA",32.75,0,32.75,8592765003058,6,18592765003055,72,28592765003052,"8536201090",0.24]
[100305,"Ex9BH 2P B8","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 8 A, 2-poli","NAA",35.68,0,35.68,8592765003065,6,18592765003062,72,28592765003069,"8536201090",0.24]
[100306,"Ex9BH 2P B10","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 10 A, 2-poli","NAA",32.75,0,32.75,8592765003072,6,18592765003079,72,28592765003076,"8536201090",0.24]
[100307,"Ex9BH 2P B13","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 13 A, 2-poli","NAA",33.909999999999997,0,33.909999999999997,8592765003089,6,18592765003086,72,28592765003083,"8536201090",0.24]
[100308,"Ex9BH 2P B16","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 16 A, 2-poli","NAA",32.75,0,32.75,8592765003096,6,18592765003093,72,28592765003090,"8536201090",0.24]
[100309,"Ex9BH 2P B20","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 20 A, 2-poli","NAA",37.799999999999997,0,37.799999999999997,8592765003102,6,18592765003109,72,28592765003106,"8536201090",0.24]
[100310,"Ex9BH 2P B25","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 25 A, 2-poli","NAA",37.799999999999997,0,37.799999999999997,8592765003119,6,18592765003116,72,28592765003113,"8536201090",0.24]
[100311,"Ex9BH 2P B32","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 32 A, 2-poli","NAA",37.799999999999997,0,37.799999999999997,8592765003126,6,18592765003123,72,28592765003120,"8536201090",0.24]
[100312,"Ex9BH 2P B40","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 40 A, 2-poli","NAA",37.799999999999997,0,37.799999999999997,8592765003133,6,18592765003130,72,28592765003137,"8536201090",0.24]
[100313,"Ex9BH 2P B50","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 50 A, 2-poli","NAA",77.8,0,77.8,8592765003140,6,18592765003147,72,28592765003144,"8536201090",0.24]
[100314,"Ex9BH 2P B63","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 63 A, 2-poli","NAA",77.8,0,77.8,8592765003157,6,18592765003154,72,28592765003151,"8536201090",0.24]
[100315,"Ex9BH 3P B1","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 1 A, 3-poli","NAA",81.8,0,81.8,8592765003164,4,18592765003161,48,28592765003168,"8536201090",0.36]
[100316,"Ex9BH 3P B2","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 2 A, 3-poli","NAA",90.07,0,90.07,8592765003171,4,18592765003178,48,28592765003175,"8536201090",0.36]
[100317,"Ex9BH 3P B3","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 3 A, 3-poli","NAA",90.07,0,90.07,8592765003188,4,18592765003185,48,28592765003182,"8536201090",0.36]
[100318,"Ex9BH 3P B4","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 4 A, 3-poli","NAA",70.38,0,70.38,8592765003195,4,18592765003192,48,28592765003199,"8536201090",0.36]
[100319,"Ex9BH 3P B6","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 6 A, 3-poli","NAA",58.87,0,58.87,8592765003201,4,18592765003208,48,28592765003205,"8536201090",0.36]
[100320,"Ex9BH 3P B8","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 8 A, 3-poli","NAA",52.12,0,52.12,8592765003218,4,18592765003215,48,28592765003212,"8536201090",0.36]
[100321,"Ex9BH 3P B10","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 10 A, 3-poli","NAA",47.07,0,47.07,8592765003225,4,18592765003222,48,28592765003229,"8536201090",0.36]
[100322,"Ex9BH 3P B13","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 13 A, 3-poli","NAA",48.75,0,48.75,8592765003232,4,18592765003239,48,28592765003236,"8536201090",0.36]
[100323,"Ex9BH 3P B16","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 16 A, 3-poli","NAA",47.07,0,47.07,8592765003249,4,18592765003246,48,28592765003243,"8536201090",0.36]
[100324,"Ex9BH 3P B20","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 20 A, 3-poli","NAA",55.13,0,55.13,8592765003256,4,18592765003253,48,28592765003250,"8536201090",0.36]
[100325,"Ex9BH 3P B25","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 25 A, 3-poli","NAA",55.13,0,55.13,8592765003263,4,18592765003260,48,28592765003267,"8536201090",0.36]
[100326,"Ex9BH 3P B32","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 32 A, 3-poli","NAA",55.13,0,55.13,8592765003270,4,18592765003277,48,28592765003274,"8536201090",0.36]
[100327,"Ex9BH 3P B40","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 40 A, 3-poli","NAA",55.13,0,55.13,8592765003287,4,18592765003284,48,28592765003281,"8536201090",0.36]
[100328,"Ex9BH 3P B50","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 50 A, 3-poli","NAA",112.17,0,112.17,8592765003294,4,18592765003291,48,28592765003298,"8536201090",0.36]
[100329,"Ex9BH 3P B63","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 63 A, 3-poli","NAA",112.17,0,112.17,8592765003300,4,18592765003307,48,28592765003304,"8536201090",0.36]
[100330,"Ex9BH 3PN B1","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 1 A, 3+Npoli","NAA",128.79,0,128.79,8592765003317,3,18592765003314,36,28592765003311,"8536201090",0.48]
[100331,"Ex9BH 3PN B2","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 2 A, 3+Npoli","NAA",131.69,0,131.69,8592765003324,3,18592765003321,36,28592765003328,"8536201090",0.48]
[100332,"Ex9BH 3PN B3","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 3 A, 3+Npoli","NAA",131.69,0,131.69,8592765003331,3,18592765003338,36,28592765003335,"8536201090",0.48]
[100333,"Ex9BH 3PN B4","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 4 A, 3+Npoli","NAA",111.97,0,111.97,8592765003348,3,18592765003345,36,28592765003342,"8536201090",0.48]
[100334,"Ex9BH 3PN B6","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 6 A, 3+Npoli","NAA",66.7,{"$f":"NAA","v":0},{"$f":"E71*(1-F71)","v":66.7},8592765003355,3,18592765003352,36,28592765003359,"8536201090",0.48]
[100335,"Ex9BH 3PN B8","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 8 A, 3+Npoli","NAA",70.52,0,70.52,8592765003362,3,18592765003369,36,28592765003366,"8536201090",0.48]
[100336,"Ex9BH 3PN B10","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 10 A, 3+Npoli","NAA",62.79,0,62.79,8592765003379,3,18592765003376,36,28592765003373,"8536201090",0.48]
[100337,"Ex9BH 3PN B13","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 13 A, 3+Npoli","NAA",66.400000000000006,0,66.400000000000006,8592765003386,3,18592765003383,36,28592765003380,"8536201090",0.48]
[100338,"Ex9BH 3PN B16","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 16 A, 3+Npoli","NAA",62.79,0,62.79,8592765003393,3,18592765003390,36,28592765003397,"8536201090",0.48]
[100339,"Ex9BH 3PN B20","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 20 A, 3+Npoli","NAA",70.8,0,70.8,8592765003409,3,18592765003406,36,28592765003403,"8536201090",0.48]
[100340,"Ex9BH 3PN B25","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 25 A, 3+Npoli","NAA",71.52,0,71.52,8592765003416,3,18592765003413,36,28592765003410,"8536201090",0.48]
[100341,"Ex9BH 3PN B32","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 32 A, 3+Npoli","NAA",74.73,0,74.73,8592765003423,3,18592765003420,36,28592765003427,"8536201090",0.48]
[100342,"Ex9BH 3PN B40","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 40 A, 3+Npoli","NAA",77.040000000000006,0,77.040000000000006,8592765003430,3,18592765003437,36,28592765003434,"8536201090",0.48]
[100343,"Ex9BH 3PN B50","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 50 A, 3+Npoli","NAA",137.58000000000001,0,137.58000000000001,8592765003447,3,18592765003444,36,28592765003441,"8536201090",0.48]
[100344,"Ex9BH 3PN B63","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 63 A, 3+Npoli","NAA",137.58000000000001,0,137.58000000000001,8592765003454,3,18592765003451,36,28592765003458,"8536201090",0.48]
[100345,"Ex9BH 4P B1","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 1 A, 4-poli","NAA",152.6,0,152.6,8592765003461,3,18592765003468,36,28592765003465,"8536201090",0.48]
[100346,"Ex9BH 4P B2","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 2 A, 4-poli","NAA",149.80000000000001,0,149.80000000000001,8592765003478,3,18592765003475,36,28592765003472,"8536201090",0.48]
[100347,"Ex9BH 4P B3","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 3 A, 4-poli","NAA",149.80000000000001,0,149.80000000000001,8592765003485,3,18592765003482,36,28592765003489,"8536201090",0.48]
[100348,"Ex9BH 4P B4","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 4 A, 4-poli","NAA",118.59,0,118.59,8592765003492,3,18592765003499,36,28592765003496,"8536201090",0.48]
[100349,"Ex9BH 4P B6","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 6 A, 4-poli","NAA",74.959999999999994,0,74.959999999999994,8592765003508,3,18592765003505,36,28592765003502,"8536201090",0.48]
[100350,"Ex9BH 4P B8","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 8 A, 4-poli","NAA",75.34,0,75.34,8592765003515,3,18592765003512,36,28592765003519,"8536201090",0.48]
[100351,"Ex9BH 4P B10","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 10 A, 4-poli","NAA",64.540000000000006,0,64.540000000000006,8592765003522,3,18592765003529,36,28592765003526,"8536201090",0.48]
[100352,"Ex9BH 4P B13","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 13 A, 4-poli","NAA",68.239999999999995,0,68.239999999999995,8592765003539,3,18592765003536,36,28592765003533,"8536201090",0.48]
[100353,"Ex9BH 4P B16","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 16 A, 4-poli","NAA",64.540000000000006,0,64.540000000000006,8592765003546,3,18592765003543,36,28592765003540,"8536201090",0.48]
[100354,"Ex9BH 4P B20","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 20 A, 4-poli","NAA",66.53,0,66.53,8592765003553,3,18592765003550,36,28592765003557,"8536201090",0.48]
[100355,"Ex9BH 4P B25","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 25 A, 4-poli","NAA",71.94,0,71.94,8592765003560,3,18592765003567,36,28592765003564,"8536201090",0.48]
[100356,"Ex9BH 4P B32","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 32 A, 4-poli","NAA",72.84,0,72.84,8592765003577,3,18592765003574,36,28592765003571,"8536201090",0.48]
[100357,"Ex9BH 4P B40","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 40 A, 4-poli","NAA",75.760000000000005,0,75.760000000000005,8592765003584,3,18592765003581,36,28592765003588,"8536201090",0.48]
[100358,"Ex9BH 4P B50","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 50 A, 4-poli","NAA",137.69,0,137.69,8592765003591,3,18592765003598,36,28592765003595,"8536201090",0.48]
[100359,"Ex9BH 4P B63","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica B, 63 A, 4-poli","NAA",137.69,0,137.69,8592765003607,3,18592765003604,36,28592765003601,"8536201090",0.48]
[100360,"Ex9BH 1P C1","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 1 A, 1-pol","NAA",29.57,0,29.57,8592765003614,12,18592765003611,144,28592765003618,"8536201090",0.12]
[100361,"Ex9BH 1P C2","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 2 A, 1-pol","NAA",27.43,0,27.43,8592765003621,12,18592765003628,144,28592765003625,"8536201090",0.12]
[100362,"Ex9BH 1P C3","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 3 A, 1-pol","NAA",27.43,0,27.43,8592765003638,12,18592765003635,144,28592765003632,"8536201090",0.12]
[100363,"Ex9BH 1P C4","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 4 A, 1-pol","NAA",21.95,0,21.95,8592765003645,12,18592765003642,144,28592765003649,"8536201090",0.12]
[100364,"Ex9BH 1P C6","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 6 A, 1-pol","NAA",15.57,0,15.57,8592765003652,12,18592765003659,144,28592765003656,"8536201090",0.12]
[100365,"Ex9BH 1P C8","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 8 A, 1-pol","NAA",16.96,0,16.96,8592765003669,12,18592765003666,144,28592765003663,"8536201090",0.12]
[100366,"Ex9BH 1P C10","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 10 A, 1-pol","NAA",15.54,0,15.54,8592765003676,12,18592765003673,144,28592765003670,"8536201090",0.12]
[100367,"Ex9BH 1P C13","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 13 A, 1-pol","NAA",16.420000000000002,0,16.420000000000002,8592765003683,12,18592765003680,144,28592765003687,"8536201090",0.12]
[100368,"Ex9BH 1P C16","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 16 A, 1-pol","NAA",15.54,0,15.54,8592765003690,12,18592765003697,144,28592765003694,"8536201090",0.12]
[100369,"Ex9BH 1P C20","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 20 A, 1-pol","NAA",17.75,0,17.75,8592765003706,12,18592765003703,144,28592765003700,"8536201090",0.12]
[100370,"Ex9BH 1P C25","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 25 A, 1-pol","NAA",17.75,0,17.75,8592765003713,12,18592765003710,144,28592765003717,"8536201090",0.12]
[100371,"Ex9BH 1P C32","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 32 A, 1-pol","NAA",17.75,0,17.75,8592765003720,12,18592765003727,144,28592765003724,"8536201090",0.12]
[100372,"Ex9BH 1P C40","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 40 A, 1-pol","NAA",17.75,0,17.75,8592765003737,12,18592765003734,144,28592765003731,"8536201090",0.12]
[100373,"Ex9BH 1P C50","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 50 A, 1-pol","NAA",37.03,0,37.03,8592765003744,12,18592765003741,144,28592765003748,"8536201090",0.12]
[100374,"Ex9BH 1P C63","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 63 A, 1-pol","NAA",37.03,0,37.03,8592765003751,12,18592765003758,144,28592765003755,"8536201090",0.12]
[100375,"Ex9BH 1PN C1","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 1 A, 1+Npoli","NAA",51.15,0,51.15,8592765003768,6,18592765003765,72,28592765003762,"8536201090",0.24]
[100376,"Ex9BH 1PN C2","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 2 A, 1+Npoli","NAA",33.630000000000003,0,33.630000000000003,8592765003775,6,18592765003772,72,28592765003779,"8536201090",0.24]
[100377,"Ex9BH 1PN C3","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 3 A, 1+Npoli","NAA",33.630000000000003,0,33.630000000000003,8592765003782,6,18592765003789,72,28592765003786,"8536201090",0.24]
[100378,"Ex9BH 1PN C4","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 4 A, 1+Npoli","NAA",32.69,0,32.69,8592765003799,6,18592765003796,72,28592765003793,"8536201090",0.24]
[100379,"Ex9BH 1PN C6","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 6 A, 1+Npoli","NAA",31.05,0,31.05,8592765003805,6,18592765003802,72,28592765003809,"8536201090",0.24]
[100380,"Ex9BH 1PN C8","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 8 A, 1+Npoli","NAA",31.52,0,31.52,8592765003812,6,18592765003819,72,28592765003816,"8536201090",0.24]
[100381,"Ex9BH 1PN C10","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 10 A, 1+Npoli","NAA",23.61,0,23.61,8592765003829,6,18592765003826,72,28592765003823,"8536201090",0.24]
[100382,"Ex9BH 1PN C13","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 13 A, 1+Npoli","NAA",23.96,0,23.96,8592765003836,6,18592765003833,72,28592765003830,"8536201090",0.24]
[100383,"Ex9BH 1PN C16","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 16 A, 1+Npoli","NAA",23.61,0,23.61,8592765003843,6,18592765003840,72,28592765003847,"8536201090",0.24]
[100384,"Ex9BH 1PN C20","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 20 A, 1+Npoli","NAA",25.7,0,25.7,8592765003850,6,18592765003857,72,28592765003854,"8536201090",0.24]
[100385,"Ex9BH 1PN C25","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 25 A, 1+Npoli","NAA",25.7,0,25.7,8592765003867,6,18592765003864,72,28592765003861,"8536201090",0.24]
[100386,"Ex9BH 1PN C32","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 32 A, 1+Npoli","NAA",33.909999999999997,0,33.909999999999997,8592765003874,6,18592765003871,72,28592765003878,"8536201090",0.24]
[100387,"Ex9BH 1PN C40","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 40 A, 1+Npoli","NAA",35.1,0,35.1,8592765003881,6,18592765003888,72,28592765003885,"8536201090",0.24]
[100388,"Ex9BH 1PN C50","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 50 A, 1+Npoli","NAA",77.2,0,77.2,8592765003898,6,18592765003895,72,28592765003892,"8536201090",0.24]
[100389,"Ex9BH 1PN C63","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 63 A, 1+Npoli","NAA",77.2,0,77.2,8592765003904,6,18592765003901,72,28592765003908,"8536201090",0.24]
[100390,"Ex9BH 2P C1","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 1 A, 2-poli","NAA",63.81,0,63.81,8592765003911,6,18592765003918,72,28592765003915,"8536201090",0.24]
[100391,"Ex9BH 2P C2","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 2 A, 2-poli","NAA",60.62,0,60.62,8592765003928,6,18592765003925,72,28592765003922,"8536201090",0.24]
[100392,"Ex9BH 2P C3","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 3 A, 2-poli","NAA",60.62,0,60.62,8592765003935,6,18592765003932,72,28592765003939,"8536201090",0.24]
[100393,"Ex9BH 2P C4","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 4 A, 2-poli","NAA",45.62,0,45.62,8592765003942,6,18592765003949,72,28592765003946,"8536201090",0.24]
[100394,"Ex9BH 2P C6","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 6 A, 2-poli","NAA",32.07,0,32.07,8592765003959,6,18592765003956,72,28592765003953,"8536201090",0.24]
[100395,"Ex9BH 2P C8","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 8 A, 2-poli","NAA",35.68,0,35.68,8592765003966,6,18592765003963,72,28592765003960,"8536201090",0.24]
[100396,"Ex9BH 2P C10","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 10 A, 2-poli","NAA",32.25,0,32.25,8592765003973,6,18592765003970,72,28592765003977,"8536201090",0.24]
[100397,"Ex9BH 2P C13","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 13 A, 2-poli","NAA",34.11,0,34.11,8592765003980,6,18592765003987,72,28592765003984,"8536201090",0.24]
[100398,"Ex9BH 2P C16","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 16 A, 2-poli","NAA",32.25,{"$f":"NAA","v":0},{"$f":"E135*(1-F135)","v":32.25},8592765003997,6,18592765003994,72,28592765003991,"8536201090",0.24]
[100399,"Ex9BH 2P C20","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 20 A, 2-poli","NAA",37.479999999999997,0,37.479999999999997,8592765004000,6,18592765004007,72,28592765004004,"8536201090",0.24]
[100400,"Ex9BH 2P C25","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 25 A, 2-poli","NAA",37.479999999999997,0,37.479999999999997,8592765004017,6,18592765004014,72,28592765004011,"8536201090",0.24]
[100401,"Ex9BH 2P C32","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 32 A, 2-poli","NAA",37.479999999999997,0,37.479999999999997,8592765004024,6,18592765004021,72,28592765004028,"8536201090",0.24]
[100402,"Ex9BH 2P C40","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 40 A, 2-poli","NAA",37.479999999999997,0,37.479999999999997,8592765004031,6,18592765004038,72,28592765004035,"8536201090",0.24]
[100403,"Ex9BH 2P C50","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 50 A, 2-poli","NAA",77.2,0,77.2,8592765004048,6,18592765004045,72,28592765004042,"8536201090",0.24]
[100404,"Ex9BH 2P C63","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 63 A, 2-poli","NAA",77.2,0,77.2,8592765004055,6,18592765004052,72,28592765004059,"8536201090",0.24]
[100405,"Ex9BH 3P C1","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 1 A, 3-poli","NAA",95.82,0,95.82,8592765004062,4,18592765004069,48,28592765004066,"8536201090",0.36]
[100406,"Ex9BH 3P C2","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 2 A, 3-poli","NAA",89.16,0,89.16,8592765004079,4,18592765004076,48,28592765004073,"8536201090",0.36]
[100407,"Ex9BH 3P C3","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 3 A, 3-poli","NAA",82.73,0,82.73,8592765004086,4,18592765004083,48,28592765004080,"8536201090",0.36]
[100408,"Ex9BH 3P C4","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 4 A, 3-poli","NAA",70.38,0,70.38,8592765004093,4,18592765004090,48,28592765004097,"8536201090",0.36]
[100409,"Ex9BH 3P C6","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 6 A, 3-poli","NAA",49.3,0,49.3,8592765004109,4,18592765004106,48,28592765004103,"8536201090",0.36]
[100410,"Ex9BH 3P C8","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 8 A, 3-poli","NAA",52.12,0,52.12,8592765004116,4,18592765004113,48,28592765004110,"8536201090",0.36]
[100411,"Ex9BH 3P C10","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 10 A, 3-poli","NAA",49.3,0,49.3,8592765004123,4,18592765004120,48,28592765004127,"8536201090",0.36]
[100412,"Ex9BH 3P C13","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 13 A, 3-poli","NAA",52.12,0,52.12,8592765004130,4,18592765004137,48,28592765004134,"8536201090",0.36]
[100413,"Ex9BH 3P C16","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 16 A, 3-poli","NAA",49.3,0,49.3,8592765004147,4,18592765004144,48,28592765004141,"8536201090",0.36]
[100414,"Ex9BH 3P C20","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 20 A, 3-poli","NAA",55.81,0,55.81,8592765004154,4,18592765004151,48,28592765004158,"8536201090",0.36]
[100415,"Ex9BH 3P C25","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 25 A, 3-poli","NAA",55.81,0,55.81,8592765004161,4,18592765004168,48,28592765004165,"8536201090",0.36]
[100416,"Ex9BH 3P C32","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 32 A, 3-poli","NAA",55.81,0,55.81,8592765004178,4,18592765004175,48,28592765004172,"8536201090",0.36]
[100417,"Ex9BH 3P C40","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 40 A, 3-poli","NAA",55.81,0,55.81,8592765004185,4,18592765004182,48,28592765004189,"8536201090",0.36]
[100418,"Ex9BH 3P C50","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 50 A, 3-poli","NAA",116.26,0,116.26,8592765004192,4,18592765004199,48,28592765004196,"8536201090",0.36]
[100419,"Ex9BH 3P C63","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 63 A, 3-poli","NAA",116.26,0,116.26,8592765004208,4,18592765004205,48,28592765004202,"8536201090",0.36]
[100420,"Ex9BH 3PN C1","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 1 A, 3+Npoli","NAA",143.71,0,143.71,8592765004215,3,18592765004212,36,28592765004219,"8536201090",0.48]
[100421,"Ex9BH 3PN C2","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 2 A, 3+Npoli","NAA",130.65,0,130.65,8592765004222,3,18592765004229,36,28592765004226,"8536201090",0.48]
[100422,"Ex9BH 3PN C3","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 3 A, 3+Npoli","NAA",114.29,0,114.29,8592765004239,3,18592765004236,36,28592765004233,"8536201090",0.48]
[100423,"Ex9BH 3PN C4","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 4 A, 3+Npoli","NAA",114.29,0,114.29,8592765004246,3,18592765004243,36,28592765004240,"8536201090",0.48]
[100424,"Ex9BH 3PN C6","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 6 A, 3+Npoli","NAA",68.09,0,68.09,8592765004253,3,18592765004250,36,28592765004257,"8536201090",0.48]
[100425,"Ex9BH 3PN C8","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 8 A, 3+Npoli","NAA",70.52,0,70.52,8592765004260,3,18592765004267,36,28592765004264,"8536201090",0.48]
[100426,"Ex9BH 3PN C10","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 10 A, 3+Npoli","NAA",63.55,0,63.55,8592765004277,3,18592765004274,36,28592765004271,"8536201090",0.48]
[100427,"Ex9BH 3PN C13","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 13 A, 3+Npoli","NAA",67.19,0,67.19,8592765004284,3,18592765004281,36,28592765004288,"8536201090",0.48]
[100428,"Ex9BH 3PN C16","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 16 A, 3+Npoli","NAA",63.55,0,63.55,8592765004291,3,18592765004298,36,28592765004295,"8536201090",0.48]
[100429,"Ex9BH 3PN C20","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 20 A, 3+Npoli","NAA",71.459999999999994,0,71.459999999999994,8592765004307,3,18592765004304,36,28592765004301,"8536201090",0.48]
[100430,"Ex9BH 3PN C25","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 25 A, 3+Npoli","NAA",71.459999999999994,{"$f":"NAA","v":0},71.459999999999994,8592765004314,3,18592765004311,36,28592765004318,"8536201090",0.48]
[100431,"Ex9BH 3PN C32","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 32 A, 3+Npoli","NAA",76,0,76,8592765004321,3,18592765004328,36,28592765004325,"8536201090",0.48]
[100432,"Ex9BH 3PN C40","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 40 A, 3+Npoli","NAA",78.3,0,78.3,8592765004338,3,18592765004335,36,28592765004332,"8536201090",0.48]
[100433,"Ex9BH 3PN C50","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 50 A, 3+Npoli","NAA",136.06,0,136.06,8592765004345,3,18592765004342,36,28592765004349,"8536201090",0.48]
[100434,"Ex9BH 3PN C63","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 63 A, 3+Npoli","NAA",136.06,0,136.06,8592765004352,3,18592765004359,36,28592765004356,"8536201090",0.48]
[100435,"Ex9BH 4P C1","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 1 A, 4-poli","NAA",168.79,0,168.79,8592765004369,3,18592765004366,36,28592765004363,"8536201090",0.48]
[100436,"Ex9BH 4P C2","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 2 A, 4-poli","NAA",158.04,0,158.04,8592765004376,3,18592765004373,36,28592765004370,"8536201090",0.48]
[100437,"Ex9BH 4P C3","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 3 A, 4-poli","NAA",158.04,0,158.04,8592765004383,3,18592765004380,36,28592765004387,"8536201090",0.48]
[100438,"Ex9BH 4P C4","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 4 A, 4-poli","NAA",125.1,0,125.1,8592765004390,3,18592765004397,36,28592765004394,"8536201090",0.48]
[100439,"Ex9BH 4P C6","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 6 A, 4-poli","NAA",86.52,0,86.52,8592765004406,3,18592765004403,36,28592765004400,"8536201090",0.48]
[100440,"Ex9BH 4P C8","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 8 A, 4-poli","NAA",75.34,0,75.34,8592765004413,3,18592765004410,36,28592765004417,"8536201090",0.48]
[100441,"Ex9BH 4P C10","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 10 A, 4-poli","NAA",68.53,0,68.53,8592765004420,3,18592765004427,36,28592765004424,"8536201090",0.48]
[100442,"Ex9BH 4P C13","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 13 A, 4-poli","NAA",72.459999999999994,0,72.459999999999994,8592765004437,3,18592765004434,36,28592765004431,"8536201090",0.48]
[100443,"Ex9BH 4P C16","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 16 A, 4-poli","NAA",68.53,0,68.53,8592765004444,3,18592765004441,36,28592765004448,"8536201090",0.48]
[100444,"Ex9BH 4P C20","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 20 A, 4-poli","NAA",69.94,0,69.94,8592765004451,3,18592765004458,36,28592765004455,"8536201090",0.48]
[100445,"Ex9BH 4P C25","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 25 A, 4-poli","NAA",72.33,0,72.33,8592765004468,3,18592765004465,36,28592765004462,"8536201090",0.48]
[100446,"Ex9BH 4P C32","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 32 A, 4-poli","NAA",72.33,0,72.33,8592765004475,3,18592765004472,36,28592765004479,"8536201090",0.48]
[100447,"Ex9BH 4P C40","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 40 A, 4-poli","NAA",73.819999999999993,0,73.819999999999993,8592765004482,3,18592765004489,36,28592765004486,"8536201090",0.48]
[100448,"Ex9BH 4P C50","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 50 A, 4-poli","NAA",136.22999999999999,0,136.22999999999999,8592765004499,3,18592765004496,36,28592765004493,"8536201090",0.48]
[100449,"Ex9BH 4P C63","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 63 A, 4-poli","NAA",144.83000000000001,0,144.83000000000001,8592765004505,3,18592765004502,36,28592765004509,"8536201090",0.48]
[100450,"Ex9BH 1P D1","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 1 A, 1-pol","NAA",42.55,0,42.55,8592765004512,12,18592765004519,144,28592765004516,"8536201090",0.12]
[100451,"Ex9BH 1P D2","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 2 A, 1-pol","NAA",39.15,0,39.15,8592765004529,12,18592765004526,144,28592765004523,"8536201090",0.12]
[100452,"Ex9BH 1P D3","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 3 A, 1-pol","NAA",42.55,0,42.55,8592765004536,12,18592765004533,144,28592765004530,"8536201090",0.12]
[100453,"Ex9BH 1P D4","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 4 A, 1-pol","NAA",35.68,0,35.68,8592765004543,12,18592765004540,144,28592765004547,"8536201090",0.12]
[100454,"Ex9BH 1P D6","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 6 A, 1-pol","NAA",25.35,0,25.35,8592765004550,12,18592765004557,144,28592765004554,"8536201090",0.12]
[100455,"Ex9BH 1P D8","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 8 A, 1-pol","NAA",21.94,0,21.94,8592765004567,12,18592765004564,144,28592765004561,"8536201090",0.12]
[100456,"Ex9BH 1P D10","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 10 A, 1-pol","NAA",19.329999999999998,0,19.329999999999998,8592765004574,12,18592765004571,144,28592765004578,"8536201090",0.12]
[100457,"Ex9BH 1P D13","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 13 A, 1-pol","NAA",20.440000000000001,0,20.440000000000001,8592765004581,12,18592765004588,144,28592765004585,"8536201090",0.12]
[100458,"Ex9BH 1P D16","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 16 A, 1-pol","NAA",19.329999999999998,0,19.329999999999998,8592765004598,12,18592765004595,144,28592765004592,"8536201090",0.12]
[100459,"Ex9BH 1P D20","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 20 A, 1-pol","NAA",22.07,0,22.07,8592765004604,12,18592765004601,144,28592765004608,"8536201090",0.12]
[100460,"Ex9BH 1P D25","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 25 A, 1-pol","NAA",22.07,0,22.07,8592765004611,12,18592765004618,144,28592765004615,"8536201090",0.12]
[100461,"Ex9BH 1P D32","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 32 A, 1-pol","NAA",22.07,0,22.07,8592765004628,12,18592765004625,144,28592765004622,"8536201090",0.12]
[100462,"Ex9BH 1P D40","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 40 A, 1-pol","NAA",22.07,{"$f":"NAA","v":0},{"$f":"E199*(1-F199)","v":22.07},8592765004635,12,18592765004632,144,28592765004639,"8536201090",0.12]
[100463,"Ex9BH 1P D50","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 50 A, 1-pol","NAA",88.15,0,88.15,8592765004642,12,18592765004649,144,28592765004646,"8536201090",0.12]
[100464,"Ex9BH 1P D63","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 63 A, 1-pol","NAA",88.15,0,88.15,8592765004659,12,18592765004656,144,28592765004653,"8536201090",0.12]
[100465,"Ex9BH 1PN D1","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 1 A, 1+Npoli","NAA",81.650000000000006,0,81.650000000000006,8592765004666,6,18592765004663,72,28592765004660,"8536201090",0.24]
[100466,"Ex9BH 1PN D2","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 2 A, 1+Npoli","NAA",78.39,0,78.39,8592765004673,6,18592765004670,72,28592765004677,"8536201090",0.24]
[100467,"Ex9BH 1PN D3","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 3 A, 1+Npoli","NAA",75.3,0,75.3,8592765004680,6,18592765004687,72,28592765004684,"8536201090",0.24]
[100468,"Ex9BH 1PN D4","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 4 A, 1+Npoli","NAA",75.3,0,75.3,8592765004697,6,18592765004694,72,28592765004691,"8536201090",0.24]
[100469,"Ex9BH 1PN D6","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 6 A, 1+Npoli","NAA",51.48,0,51.48,8592765004703,6,18592765004700,72,28592765004707,"8536201090",0.24]
[100470,"Ex9BH 1PN D8","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 8 A, 1+Npoli","NAA",42.55,0,42.55,8592765004710,6,18592765004717,72,28592765004714,"8536201090",0.24]
[100471,"Ex9BH 1PN D10","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 10 A, 1+Npoli","NAA",38.770000000000003,0,38.770000000000003,8592765004727,6,18592765004724,72,28592765004721,"8536201090",0.24]
[100472,"Ex9BH 1PN D13","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 13 A, 1+Npoli","NAA",40.98,0,40.98,8592765004734,6,18592765004731,72,28592765004738,"8536201090",0.24]
[100473,"Ex9BH 1PN D16","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 16 A, 1+Npoli","NAA",38.770000000000003,0,38.770000000000003,8592765004741,6,18592765004748,72,28592765004745,"8536201090",0.24]
[100474,"Ex9BH 1PN D20","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 20 A, 1+Npoli","NAA",45.66,0,45.66,8592765004758,6,18592765004755,72,28592765004752,"8536201090",0.24]
[100475,"Ex9BH 1PN D25","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 25 A, 1+Npoli","NAA",45.66,0,45.66,8592765004765,6,18592765004762,72,28592765004769,"8536201090",0.24]
[100476,"Ex9BH 1PN D32","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 32 A, 1+Npoli","NAA",45.66,0,45.66,8592765004772,6,18592765004779,72,28592765004776,"8536201090",0.24]
[100477,"Ex9BH 1PN D40","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 40 A, 1+Npoli","NAA",45.66,0,45.66,8592765004789,6,18592765004786,72,28592765004783,"8536201090",0.24]
[100478,"Ex9BH 1PN D50","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 50 A, 1+Npoli","NAA",175.15,0,175.15,8592765004796,6,18592765004793,72,28592765004790,"8536201090",0.24]
[100479,"Ex9BH 1PN D63","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 63 A, 1+Npoli","NAA",175.15,0,175.15,8592765004802,6,18592765004809,72,28592765004806,"8536201090",0.24]
[100480,"Ex9BH 2P D1","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 1 A, 2-poli","NAA",85.28,0,85.28,8592765004819,6,18592765004816,72,28592765004813,"8536201090",0.24]
[100481,"Ex9BH 2P D2","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 2 A, 2-poli","NAA",82.3,0,82.3,8592765004826,6,18592765004823,72,28592765004820,"8536201090",0.24]
[100482,"Ex9BH 2P D3","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 3 A, 2-poli","NAA",83.96,0,83.96,8592765004833,6,18592765004830,72,28592765004837,"8536201090",0.24]
[100483,"Ex9BH 2P D4","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 4 A, 2-poli","NAA",96.18,0,96.18,8592765004840,6,18592765004847,72,28592765004844,"8536201090",0.24]
[100484,"Ex9BH 2P D6","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 6 A, 2-poli","NAA",53.57,0,53.57,8592765004857,6,18592765004854,72,28592765004851,"8536201090",0.24]
[100485,"Ex9BH 2P D8","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 8 A, 2-poli","NAA",43.92,0,43.92,8592765004864,6,18592765004861,72,28592765004868,"8536201090",0.24]
[100486,"Ex9BH 2P D10","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 10 A, 2-poli","NAA",40.479999999999997,0,40.479999999999997,8592765004871,6,18592765004878,72,28592765004875,"8536201090",0.24]
[100487,"Ex9BH 2P D13","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 13 A, 2-poli","NAA",42.8,0,42.8,8592765004888,6,18592765004885,72,28592765004882,"8536201090",0.24]
[100488,"Ex9BH 2P D16","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 16 A, 2-poli","NAA",40.479999999999997,0,40.479999999999997,8592765004895,6,18592765004892,72,28592765004899,"8536201090",0.24]
[100489,"Ex9BH 2P D20","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 20 A, 2-poli","NAA",46.87,0,46.87,8592765004901,6,18592765004908,72,28592765004905,"8536201090",0.24]
[100490,"Ex9BH 2P D25","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 25 A, 2-poli","NAA",46.87,0,46.87,8592765004918,6,18592765004915,72,28592765004912,"8536201090",0.24]
[100491,"Ex9BH 2P D32","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 32 A, 2-poli","NAA",46.87,0,46.87,8592765004925,6,18592765004922,72,28592765004929,"8536201090",0.24]
[100492,"Ex9BH 2P D40","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 40 A, 2-poli","NAA",46.87,0,46.87,8592765004932,6,18592765004939,72,28592765004936,"8536201090",0.24]
[100493,"Ex9BH 2P D50","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 50 A, 2-poli","NAA",96.57,0,96.57,8592765004949,6,18592765004946,72,28592765004943,"8536201090",0.24]
[100494,"Ex9BH 2P D63","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 63 A, 2-poli","NAA",96.57,{"$f":"NAA","v":0},96.57,8592765004956,6,18592765004953,72,28592765004950,"8536201090",0.24]
[100495,"Ex9BH 3P D1","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 1 A, 3-poli","NAA",145.19,0,145.19,8592765004963,4,18592765004960,48,28592765004967,"8536201090",0.36]
[100496,"Ex9BH 3P D2","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 2 A, 3-poli","NAA",145.19,0,145.19,8592765004970,4,18592765004977,48,28592765004974,"8536201090",0.36]
[100497,"Ex9BH 3P D3","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 3 A, 3-poli","NAA",145.19,0,145.19,8592765004987,4,18592765004984,48,28592765004981,"8536201090",0.36]
[100498,"Ex9BH 3P D4","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 4 A, 3-poli","NAA",139.83000000000001,0,139.83000000000001,8592765004994,4,18592765004991,48,28592765004998,"8536201090",0.36]
[100499,"Ex9BH 3P D6","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 6 A, 3-poli","NAA",79.260000000000005,0,79.260000000000005,8592765005007,4,18592765005004,48,28592765005001,"8536201090",0.36]
[100500,"Ex9BH 3P D8","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 8 A, 3-poli","NAA",83.81,0,83.81,8592765005014,4,18592765005011,48,28592765005018,"8536201090",0.36]
[100501,"Ex9BH 3P D10","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 10 A, 3-poli","NAA",55.29,0,55.29,8592765005021,4,18592765005028,48,28592765005025,"8536201090",0.36]
[100502,"Ex9BH 3P D13","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 13 A, 3-poli","NAA",58.45,0,58.45,8592765005038,4,18592765005035,48,28592765005032,"8536201090",0.36]
[100503,"Ex9BH 3P D16","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 16 A, 3-poli","NAA",59.2,0,59.2,8592765005045,4,18592765005042,48,28592765005049,"8536201090",0.36]
[100504,"Ex9BH 3P D20","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 20 A, 3-poli","NAA",71.849999999999994,0,71.849999999999994,8592765005052,4,18592765005059,48,28592765005056,"8536201090",0.36]
[100505,"Ex9BH 3P D25","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 25 A, 3-poli","NAA",71.849999999999994,0,71.849999999999994,8592765005069,4,18592765005066,48,28592765005063,"8536201090",0.36]
[100506,"Ex9BH 3P D32","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 32 A, 3-poli","NAA",71.849999999999994,0,71.849999999999994,8592765005076,4,18592765005073,48,28592765005070,"8536201090",0.36]
[100507,"Ex9BH 3P D40","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 40 A, 3-poli","NAA",71.849999999999994,0,71.849999999999994,8592765005083,4,18592765005080,48,28592765005087,"8536201090",0.36]
[100508,"Ex9BH 3P D50","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 50 A, 3-poli","NAA",151.05000000000001,0,151.05000000000001,8592765005090,4,18592765005097,48,28592765005094,"8536201090",0.36]
[100509,"Ex9BH 3P D63","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 63 A, 3-poli","NAA",151.05000000000001,0,151.05000000000001,8592765005106,4,18592765005103,48,28592765005100,"8536201090",0.36]
[100510,"Ex9BH 3PN D1","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 1 A, 3+Npoli","NAA",198.93,0,198.93,8592765005113,3,18592765005110,36,28592765005117,"8536201090",0.48]
[100511,"Ex9BH 3PN D2","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 2 A, 3+Npoli","NAA",198.93,0,198.93,8592765005120,3,18592765005127,36,28592765005124,"8536201090",0.48]
[100512,"Ex9BH 3PN D3","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 3 A, 3+Npoli","NAA",198.93,0,198.93,8592765005137,3,18592765005134,36,28592765005131,"8536201090",0.48]
[100513,"Ex9BH 3PN D4","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 4 A, 3+Npoli","NAA",184.37,0,184.37,8592765005144,3,18592765005141,36,28592765005148,"8536201090",0.48]
[100514,"Ex9BH 3PN D6","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 6 A, 3+Npoli","NAA",107.11,0,107.11,8592765005151,3,18592765005158,36,28592765005155,"8536201090",0.48]
[100515,"Ex9BH 3PN D8","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 8 A, 3+Npoli","NAA",111.39,0,111.39,8592765005168,3,18592765005165,36,28592765005162,"8536201090",0.48]
[100516,"Ex9BH 3PN D10","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 10 A, 3+Npoli","NAA",75.84,0,75.84,8592765005175,3,18592765005172,36,28592765005179,"8536201090",0.48]
[100517,"Ex9BH 3PN D13","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 13 A, 3+Npoli","NAA",80.180000000000007,0,80.180000000000007,8592765005182,3,18592765005189,36,28592765005186,"8536201090",0.48]
[100518,"Ex9BH 3PN D16","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 16 A, 3+Npoli","NAA",81.150000000000006,0,81.150000000000006,8592765005199,3,18592765005196,36,28592765005193,"8536201090",0.48]
[100519,"Ex9BH 3PN D20","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 20 A, 3+Npoli","NAA",84.43,0,84.43,8592765005205,3,18592765005202,36,28592765005209,"8536201090",0.48]
[100520,"Ex9BH 3PN D25","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 25 A, 3+Npoli","NAA",112.41,0,112.41,8592765005212,3,18592765005219,36,28592765005216,"8536201090",0.48]
[100521,"Ex9BH 3PN D32","Mini-întreruptor 10 kA, caaracteristica D, 32 A, 3+Npoli","NAA",116.87,0,116.87,8592765005229,3,18592765005226,36,28592765005223,"8536201090",0.48]
[100522,"Ex9BH 3PN D40","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 40 A, 3+Npoli","NAA",120.67,0,120.67,8592765005236,3,18592765005233,36,28592765005230,"8536201090",0.48]
[100523,"Ex9BH 3PN D50","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 50 A, 3+Npoli","NAA",282.64,0,282.64,8592765005243,3,18592765005240,36,28592765005247,"8536201090",0.48]
[100524,"Ex9BH 3PN D63","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 63 A, 3+Npoli","NAA",282.64,0,282.64,8592765005250,3,18592765005257,36,28592765005254,"8536201090",0.48]
[100525,"Ex9BH 4P D1","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 1 A, 4-poli","NAA",212.62,0,212.62,8592765005267,3,18592765005264,36,28592765005261,"8536201090",0.48]
[100526,"Ex9BH 4P D2","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 2 A, 4-poli","NAA",212.62,{"$f":"NAA","v":0},{"$f":"E263*(1-F263)","v":212.62},8592765005274,3,18592765005271,36,28592765005278,"8536201090",0.48]
[100527,"Ex9BH 4P D3","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 3 A, 4-poli","NAA",212.62,0,212.62,8592765005281,3,18592765005288,36,28592765005285,"8536201090",0.48]
[100528,"Ex9BH 4P D4","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 4 A, 4-poli","NAA",205.78,0,205.78,8592765005298,3,18592765005295,36,28592765005292,"8536201090",0.48]
[100529,"Ex9BH 4P D6","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 6 A, 4-poli","NAA",115.49,0,115.49,8592765005304,3,18592765005301,36,28592765005308,"8536201090",0.48]
[100530,"Ex9BH 4P D8","Mini-întreruptor 10 kA, caaracteristica D, 8 A, 4-poli","NAA",122.1,0,122.1,8592765005311,3,18592765005318,36,28592765005315,"8536201090",0.48]
[100531,"Ex9BH 4P D10","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 10 A, 4-poli","NAA",81.790000000000006,0,81.790000000000006,8592765005328,3,18592765005325,36,28592765005322,"8536201090",0.48]
[100532,"Ex9BH 4P D13","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 13 A, 4-poli","NAA",86.47,0,86.47,8592765005335,3,18592765005332,36,28592765005339,"8536201090",0.48]
[100533,"Ex9BH 4P D16","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 16 A, 4-poli","NAA",81.790000000000006,0,81.790000000000006,8592765005342,3,18592765005349,36,28592765005346,"8536201090",0.48]
[100534,"Ex9BH 4P D20","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 20 A, 4-poli","NAA",92.11,0,92.11,8592765005359,3,18592765005356,36,28592765005353,"8536201090",0.48]
[100535,"Ex9BH 4P D25","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 25 A, 4-poli","NAA",124.56,0,124.56,8592765005366,3,18592765005363,36,28592765005360,"8536201090",0.48]
[100536,"Ex9BH 4P D32","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 32 A, 4-poli","NAA",115.61,0,115.61,8592765005373,3,18592765005370,36,28592765005377,"8536201090",0.48]
[100537,"Ex9BH 4P D40","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 40 A, 4-poli","NAA",128.44,0,128.44,8592765005380,3,18592765005387,36,28592765005384,"8536201090",0.48]
[100538,"Ex9BH 4P D50","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 50 A, 4-poli","NAA",294.27,0,294.27,8592765005397,3,18592765005394,36,28592765005391,"8536201090",0.48]
[100539,"Ex9BH 4P D63","Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica D, 63 A, 4-poli","NAA",294.27,0,294.27,8592765005403,3,18592765005400,36,28592765005407,"8536201090",0.48]
[]
["Mini-întreruptoare Ex9BN, 6 kA"]
[100000,"Ex9BN 1P B1","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 1 A, 1-pol","NAB",20.32,{"$f":"NAB","v":0},{"$f":"E279*(1-F279)","v":20.32},8592765000019,12,18592765000016,144,28592765000013,"8536201090",0.12]
[100001,"Ex9BN 1P B2","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 2 A, 1-pol","NAB",19.309999999999999,0,19.309999999999999,8592765000026,12,18592765000023,144,28592765000020,"8536201090",0.12]
[100002,"Ex9BN 1P B3","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 3 A, 1-pol","NAB",20.32,0,20.32,8592765000033,12,18592765000030,144,28592765000037,"8536201090",0.12]
[100003,"Ex9BN 1P B4","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 4 A, 1-pol","NAB",19.309999999999999,0,19.309999999999999,8592765000040,12,18592765000047,144,28592765000044,"8536201090",0.12]
[100004,"Ex9BN 1P B6","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 6 A, 1-pol","NAB",12.14,0,12.14,8592765000057,12,18592765000054,144,28592765000051,"8536201090",0.12]
[100005,"Ex9BN 1P B8","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 8 A, 1-pol","NAB",12.75,0,12.75,8592765000064,12,18592765000061,144,28592765000068,"8536201090",0.12]
[100006,"Ex9BN 1P B10","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 10 A, 1-pol","NAB",11.97,0,11.97,8592765000071,12,18592765000078,144,28592765000075,"8536201090",0.12]
[100007,"Ex9BN 1P B13","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 13 A, 1-pol","NAB",11.97,0,11.97,8592765000088,12,18592765000085,144,28592765000082,"8536201090",0.12]
[100008,"Ex9BN 1P B16","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 16 A, 1-pol","NAB",11.97,0,11.97,8592765000095,12,18592765000092,144,28592765000099,"8536201090",0.12]
[100009,"Ex9BN 1P B20","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 20 A, 1-pol","NAB",12.76,0,12.76,8592765000101,12,18592765000108,144,28592765000105,"8536201090",0.12]
[100010,"Ex9BN 1P B25","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 25 A, 1-pol","NAB",12.76,0,12.76,8592765000118,12,18592765000115,144,28592765000112,"8536201090",0.12]
[100011,"Ex9BN 1P B32","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 32 A, 1-pol","NAB",13.45,0,13.45,8592765000125,12,18592765000122,144,28592765000129,"8536201090",0.12]
[100012,"Ex9BN 1P B40","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 40 A, 1-pol","NAB",13.45,0,13.45,8592765000132,12,18592765000139,144,28592765000136,"8536201090",0.12]
[100013,"Ex9BN 1P B50","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 50 A, 1-pol","NAB",27.9,0,27.9,8592765000149,12,18592765000146,144,28592765000143,"8536201090",0.12]
[100014,"Ex9BN 1P B63","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 63 A, 1-pol","NAB",27.9,0,27.9,8592765000156,12,18592765000153,144,28592765000150,"8536201090",0.12]
[100015,"Ex9BN 1PN B1","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 1 A, 1+Npoli","NAB",27.08,0,27.08,8592765000163,6,18592765000160,72,28592765000167,"8536201090",0.24]
[100016,"Ex9BN 1PN B2","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 2 A, 1+Npoli","NAB",27.08,0,27.08,8592765000170,6,18592765000177,72,28592765000174,"8536201090",0.24]
[100017,"Ex9BN 1PN B3","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 3 A, 1+Npoli","NAB",27.08,0,27.08,8592765000187,6,18592765000184,72,28592765000181,"8536201090",0.24]
[100018,"Ex9BN 1PN B4","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 4 A, 1+Npoli","NAB",26.34,0,26.34,8592765000194,6,18592765000191,72,28592765000198,"8536201090",0.24]
[100019,"Ex9BN 1PN B6","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 6 A, 1+Npoli","NAB",26.34,0,26.34,8592765000200,6,18592765000207,72,28592765000204,"8536201090",0.24]
[100020,"Ex9BN 1PN B8","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 8 A, 1+Npoli","NAB",26.34,0,26.34,8592765000217,6,18592765000214,72,28592765000211,"8536201090",0.24]
[100021,"Ex9BN 1PN B10","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 10 A, 1+Npoli","NAB",22.7,0,22.7,8592765000224,6,18592765000221,72,28592765000228,"8536201090",0.24]
[100022,"Ex9BN 1PN B13","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 13 A, 1+Npoli","NAB",22.7,0,22.7,8592765000231,6,18592765000238,72,28592765000235,"8536201090",0.24]
[100023,"Ex9BN 1PN B16","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 16 A, 1+Npoli","NAB",22.7,0,22.7,8592765000248,6,18592765000245,72,28592765000242,"8536201090",0.24]
[100024,"Ex9BN 1PN B20","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 20 A, 1+Npoli","NAB",24.68,0,24.68,8592765000255,6,18592765000252,72,28592765000259,"8536201090",0.24]
[100025,"Ex9BN 1PN B25","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 25 A, 1+Npoli","NAB",24.73,0,24.73,8592765000262,6,18592765000269,72,28592765000266,"8536201090",0.24]
[100026,"Ex9BN 1PN B32","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 32 A, 1+Npoli","NAB",25.94,0,25.94,8592765000279,6,18592765000276,72,28592765000273,"8536201090",0.24]
[100027,"Ex9BN 1PN B40","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 40 A, 1+Npoli","NAB",25.94,0,25.94,8592765000286,6,18592765000283,72,28592765000280,"8536201090",0.24]
[100028,"Ex9BN 1PN B50","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 50 A, 1+Npoli","NAB",57.63,0,57.63,8592765000293,6,18592765000290,72,28592765000297,"8536201090",0.24]
[100029,"Ex9BN 1PN B63","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 63 A, 1+Npoli","NAB",57.63,0,57.63,8592765000309,6,18592765000306,72,28592765000303,"8536201090",0.24]
[100030,"Ex9BN 2P B1","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 1 A, 2-poli","NAB",43.75,0,43.75,8592765000316,6,18592765000313,72,28592765000310,"8536201090",0.24]
[100031,"Ex9BN 2P B2","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 2 A, 2-poli","NAB",41.57,0,41.57,8592765000323,6,18592765000320,72,28592765000327,"8536201090",0.24]
[100032,"Ex9BN 2P B3","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 3 A, 2-poli","NAB",43.75,0,43.75,8592765000330,6,18592765000337,72,28592765000334,"8536201090",0.24]
[100033,"Ex9BN 2P B4","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 4 A, 2-poli","NAB",41.57,0,41.57,8592765000347,6,18592765000344,72,28592765000341,"8536201090",0.24]
[100034,"Ex9BN 2P B6","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 6 A, 2-poli","NAB",25.41,0,25.41,8592765000354,6,18592765000351,72,28592765000358,"8536201090",0.24]
[100035,"Ex9BN 2P B8","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 8 A, 2-poli","NAB",26.75,0,26.75,8592765000361,6,18592765000368,72,28592765000365,"8536201090",0.24]
[100036,"Ex9BN 2P B10","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 10 A, 2-poli","NAB",25.21,0,25.21,8592765000378,6,18592765000375,72,28592765000372,"8536201090",0.24]
[100037,"Ex9BN 2P B13","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 13 A, 2-poli","NAB",25.21,0,25.21,8592765000385,6,18592765000382,72,28592765000389,"8536201090",0.24]
[100038,"Ex9BN 2P B16","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 16 A, 2-poli","NAB",25.21,0,25.21,8592765000392,6,18592765000399,72,28592765000396,"8536201090",0.24]
[100039,"Ex9BN 2P B20","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 20 A, 2-poli","NAB",25.99,0,25.99,8592765000408,6,18592765000405,72,28592765000402,"8536201090",0.24]
[100040,"Ex9BN 2P B25","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 25 A, 2-poli","NAB",25.99,0,25.99,8592765000415,6,18592765000412,72,28592765000419,"8536201090",0.24]
[100041,"Ex9BN 2P B32","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 32 A, 2-poli","NAB",27.57,0,27.57,8592765000422,6,18592765000429,72,28592765000426,"8536201090",0.24]
[100042,"Ex9BN 2P B40","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 40 A, 2-poli","NAB",27.57,0,27.57,8592765000439,6,18592765000436,72,28592765000433,"8536201090",0.24]
[100043,"Ex9BN 2P B50","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 50 A, 2-poli","NAB",57.2,0,57.2,8592765000446,6,18592765000443,72,28592765000440,"8536201090",0.24]
[100044,"Ex9BN 2P B63","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 63 A, 2-poli","NAB",57.2,0,57.2,8592765000453,6,18592765000450,72,28592765000457,"8536201090",0.24]
[100045,"Ex9BN 3P B1","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 1 A, 3-poli","NAB",60.8,0,60.8,8592765000460,4,18592765000467,48,28592765000464,"8536201090",0.36]
[100046,"Ex9BN 3P B2","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 2 A, 3-poli","NAB",57.77,0,57.77,8592765000477,4,18592765000474,48,28592765000471,"8536201090",0.36]
[100047,"Ex9BN 3P B3","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 3 A, 3-poli","NAB",60.8,0,60.8,8592765000484,4,18592765000481,48,28592765000488,"8536201090",0.36]
[100048,"Ex9BN 3P B4","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 4 A, 3-poli","NAB",57.77,0,57.77,8592765000491,4,18592765000498,48,28592765000495,"8536201090",0.36]
[100049,"Ex9BN 3P B6","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 6 A, 3-poli","NAB",38.86,0,38.86,8592765000507,4,18592765000504,48,28592765000501,"8536201090",0.36]
[100050,"Ex9BN 3P B8","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 8 A, 3-poli","NAB",40.89,0,40.89,8592765000514,4,18592765000511,48,28592765000518,"8536201090",0.36]
[100051,"Ex9BN 3P B10","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 10 A, 3-poli","NAB",38.450000000000003,0,38.450000000000003,8592765000521,4,18592765000528,48,28592765000525,"8536201090",0.36]
[100052,"Ex9BN 3P B13","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 13 A, 3-poli","NAB",38.450000000000003,0,38.450000000000003,8592765000538,4,18592765000535,48,28592765000532,"8536201090",0.36]
[100053,"Ex9BN 3P B16","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 16 A, 3-poli","NAB",38.450000000000003,0,38.450000000000003,8592765000545,4,18592765000542,48,28592765000549,"8536201090",0.36]
[100054,"Ex9BN 3P B20","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 20 A, 3-poli","NAB",40.81,0,40.81,8592765000552,4,18592765000559,48,28592765000556,"8536201090",0.36]
[100055,"Ex9BN 3P B25","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 25 A, 3-poli","NAB",40.81,0,40.81,8592765000569,4,18592765000566,48,28592765000563,"8536201090",0.36]
[100056,"Ex9BN 3P B32","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 32 A, 3-poli","NAB",44.04,0,44.04,8592765000576,4,18592765000573,48,28592765000570,"8536201090",0.36]
[100057,"Ex9BN 3P B40","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 40 A, 3-poli","NAB",44.04,0,44.04,8592765000583,4,18592765000580,48,28592765000587,"8536201090",0.36]
[100058,"Ex9BN 3P B50","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 50 A, 3-poli","NAB",90.86,0,90.86,8592765000590,4,18592765000597,48,28592765000594,"8536201090",0.36]
[100059,"Ex9BN 3P B63","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 63 A, 3-poli","NAB",90.86,0,90.86,8592765000606,4,18592765000603,48,28592765000600,"8536201090",0.36]
[100060,"Ex9BN 3PN B1","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 1 A, 3+Npoli","NAB",106.76,0,106.76,8592765000613,3,18592765000610,36,28592765000617,"8536201090",0.48]
[100061,"Ex9BN 3PN B2","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 2 A, 3+Npoli","NAB",96.1,0,96.1,8592765000620,3,18592765000627,36,28592765000624,"8536201090",0.48]
[100062,"Ex9BN 3PN B3","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 3 A, 3+Npoli","NAB",106.76,0,106.76,8592765000637,3,18592765000634,36,28592765000631,"8536201090",0.48]
[100063,"Ex9BN 3PN B4","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 4 A, 3+Npoli","NAB",88.1,0,88.1,8592765000644,3,18592765000641,36,28592765000648,"8536201090",0.48]
[100064,"Ex9BN 3PN B6","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 6 A, 3+Npoli","NAB",67.97,0,{"$f":"E343*(1-F343)","v":67.97},8592765000651,3,18592765000658,36,28592765000655,"8536201090",0.48]
[100065,"Ex9BN 3PN B8","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 8 A, 3+Npoli","NAB",69.37,0,69.37,8592765000668,3,18592765000665,36,28592765000662,"8536201090",0.48]
[100066,"Ex9BN 3PN B10","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 10 A, 3+Npoli","NAB",56.19,0,56.19,8592765000675,3,18592765000672,36,28592765000679,"8536201090",0.48]
[100067,"Ex9BN 3PN B13","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 13 A, 3+Npoli","NAB",56.19,0,56.19,8592765000682,3,18592765000689,36,28592765000686,"8536201090",0.48]
[100068,"Ex9BN 3PN B16","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 16 A, 3+Npoli","NAB",56.19,0,56.19,8592765000699,3,18592765000696,36,28592765000693,"8536201090",0.48]
[100069,"Ex9BN 3PN B20","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 20 A, 3+Npoli","NAB",60.91,0,60.91,8592765000705,3,18592765000702,36,28592765000709,"8536201090",0.48]
[100070,"Ex9BN 3PN B25","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 25 A, 3+Npoli","NAB",60.91,0,60.91,8592765000712,3,18592765000719,36,28592765000716,"8536201090",0.48]
[100071,"Ex9BN 3PN B32","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 32 A, 3+Npoli","NAB",60.91,0,60.91,8592765000729,3,18592765000726,36,28592765000723,"8536201090",0.48]
[100072,"Ex9BN 3PN B40","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 40 A, 3+Npoli","NAB",60.91,0,60.91,8592765000736,3,18592765000733,36,28592765000730,"8536201090",0.48]
[100073,"Ex9BN 3PN B50","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 50 A, 3+Npoli","NAB",123.5,0,123.5,8592765000743,3,18592765000740,36,28592765000747,"8536201090",0.48]
[100074,"Ex9BN 3PN B63","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 63 A, 3+Npoli","NAB",126.02,0,126.02,8592765000750,3,18592765000757,36,28592765000754,"8536201090",0.48]
[100075,"Ex9BN 4P B1","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 1 A, 4-poli","NAB",118.63,0,118.63,8592765000767,3,18592765000764,36,28592765000761,"8536201090",0.48]
[100076,"Ex9BN 4P B2","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 2 A, 4-poli","NAB",118.63,0,118.63,8592765000774,3,18592765000771,36,28592765000778,"8536201090",0.48]
[100077,"Ex9BN 4P B3","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 3 A, 4-poli","NAB",118.63,0,118.63,8592765000781,3,18592765000788,36,28592765000785,"8536201090",0.48]
[100078,"Ex9BN 4P B4","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 4 A, 4-poli","NAB",106.76,0,106.76,8592765000798,3,18592765000795,36,28592765000792,"8536201090",0.48]
[100079,"Ex9BN 4P B6","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 6 A, 4-poli","NAB",77.12,0,77.12,8592765000804,3,18592765000801,36,28592765000808,"8536201090",0.48]
[100080,"Ex9BN 4P B8","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 8 A, 4-poli","NAB",77.12,0,77.12,8592765000811,3,18592765000818,36,28592765000815,"8536201090",0.48]
[100081,"Ex9BN 4P B10","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 10 A, 4-poli","NAB",62.28,0,62.28,8592765000828,3,18592765000825,36,28592765000822,"8536201090",0.48]
[100082,"Ex9BN 4P B13","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 13 A, 4-poli","NAB",62.28,0,62.28,8592765000835,3,18592765000832,36,28592765000839,"8536201090",0.48]
[100083,"Ex9BN 4P B16","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 16 A, 4-poli","NAB",62.28,0,62.28,8592765000842,3,18592765000849,36,28592765000846,"8536201090",0.48]
[100084,"Ex9BN 4P B20","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 20 A, 4-poli","NAB",66.47,0,66.47,8592765000859,3,18592765000856,36,28592765000853,"8536201090",0.48]
[100085,"Ex9BN 4P B25","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 25 A, 4-poli","NAB",66.47,0,66.47,8592765000866,3,18592765000863,36,28592765000860,"8536201090",0.48]
[100086,"Ex9BN 4P B32","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 32 A, 4-poli","NAB",66.47,0,66.47,8592765000873,3,18592765000870,36,28592765000877,"8536201090",0.48]
[100087,"Ex9BN 4P B40","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 40 A, 4-poli","NAB",66.47,0,66.47,8592765000880,3,18592765000887,36,28592765000884,"8536201090",0.48]
[100088,"Ex9BN 4P B50","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 50 A, 4-poli","NAB",138.81,0,138.81,8592765000897,3,18592765000894,36,28592765000891,"8536201090",0.48]
[100089,"Ex9BN 4P B63","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica B, 63 A, 4-poli","NAB",138.81,0,138.81,8592765000903,3,18592765000900,36,28592765000907,"8536201090",0.48]
[100090,"Ex9BN 1P C1","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 1 A, 1-pol","NAB",20.32,0,20.32,8592765000910,12,18592765000917,144,28592765000914,"8536201090",0.12]
[100091,"Ex9BN 1P C2","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 2 A, 1-pol","NAB",19.91,0,19.91,8592765000927,12,18592765000924,144,28592765000921,"8536201090",0.12]
[100092,"Ex9BN 1P C3","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 3 A, 1-pol","NAB",20.32,{"$f":"NAB","v":0},20.32,8592765000934,12,18592765000931,144,28592765000938,"8536201090",0.12]
[100093,"Ex9BN 1P C4","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 4 A, 1-pol","NAB",19.91,0,19.91,8592765000941,12,18592765000948,144,28592765000945,"8536201090",0.12]
[100094,"Ex9BN 1P C6","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 6 A, 1-pol","NAB",12.75,0,12.75,8592765000958,12,18592765000955,144,28592765000952,"8536201090",0.12]
[100095,"Ex9BN 1P C8","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 8 A, 1-pol","NAB",12.75,0,12.75,8592765000965,12,18592765000962,144,28592765000969,"8536201090",0.12]
[100096,"Ex9BN 1P C10","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 10 A, 1-pol","NAB",11.97,0,11.97,8592765000972,12,18592765000979,144,28592765000976,"8536201090",0.12]
[100097,"Ex9BN 1P C13","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 13 A, 1-pol","NAB",12.6,0,12.6,8592765000989,12,18592765000986,144,28592765000983,"8536201090",0.12]
[100098,"Ex9BN 1P C16","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 16 A, 1-pol","NAB",11.97,0,11.97,8592765000996,12,18592765000993,144,28592765000990,"8536201090",0.12]
[100099,"Ex9BN 1P C20","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 20 A, 1-pol","NAB",12.76,0,12.76,8592765001009,12,18592765001006,144,28592765001003,"8536201090",0.12]
[100100,"Ex9BN 1P C25","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 25 A, 1-pol","NAB",12.76,0,12.76,8592765001016,12,18592765001013,144,28592765001010,"8536201090",0.12]
[100101,"Ex9BN 1P C32","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 32 A, 1-pol","NAB",12.76,0,12.76,8592765001023,12,18592765001020,144,28592765001027,"8536201090",0.12]
[100102,"Ex9BN 1P C40","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 40 A, 1-pol","NAB",14.15,0,14.15,8592765001030,12,18592765001037,144,28592765001034,"8536201090",0.12]
[100103,"Ex9BN 1P C50","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 50 A, 1-pol","NAB",27.9,0,27.9,8592765001047,12,18592765001044,144,28592765001041,"8536201090",0.12]
[100104,"Ex9BN 1P C63","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 63 A, 1-pol","NAB",27.9,0,27.9,8592765001054,12,18592765001051,144,28592765001058,"8536201090",0.12]
[100105,"Ex9BN 1PN C1","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 1 A, 1+Npoli","NAB",27.08,0,27.08,8592765001061,6,18592765001068,72,28592765001065,"8536201090",0.24]
[100106,"Ex9BN 1PN C2","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 2 A, 1+Npoli","NAB",27.08,0,27.08,8592765001078,6,18592765001075,72,28592765001072,"8536201090",0.24]
[100107,"Ex9BN 1PN C3","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 3 A, 1+Npoli","NAB",27.08,0,27.08,8592765001085,6,18592765001082,72,28592765001089,"8536201090",0.24]
[100108,"Ex9BN 1PN C4","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 4 A, 1+Npoli","NAB",26.34,0,26.34,8592765001092,6,18592765001099,72,28592765001096,"8536201090",0.24]
[100109,"Ex9BN 1PN C6","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 6 A, 1+Npoli","NAB",23.01,0,23.01,8592765001108,6,18592765001105,72,28592765001102,"8536201090",0.24]
[100110,"Ex9BN 1PN C8","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 8 A, 1+Npoli","NAB",26.34,0,26.34,8592765001115,6,18592765001112,72,28592765001119,"8536201090",0.24]
[100111,"Ex9BN 1PN C10","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 10 A, 1+Npoli","NAB",22.7,0,22.7,8592765001122,6,18592765001129,72,28592765001126,"8536201090",0.24]
[100112,"Ex9BN 1PN C13","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 13 A, 1+Npoli","NAB",22.7,0,22.7,8592765001139,6,18592765001136,72,28592765001133,"8536201090",0.24]
[100113,"Ex9BN 1PN C16","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 16 A, 1+Npoli","NAB",22.7,0,22.7,8592765001146,6,18592765001143,72,28592765001140,"8536201090",0.24]
[100114,"Ex9BN 1PN C20","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 20 A, 1+Npoli","NAB",24.68,0,24.68,8592765001153,6,18592765001150,72,28592765001157,"8536201090",0.24]
[100115,"Ex9BN 1PN C25","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 25 A, 1+Npoli","NAB",24.73,0,24.73,8592765001160,6,18592765001167,72,28592765001164,"8536201090",0.24]
[100116,"Ex9BN 1PN C32","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 32 A, 1+Npoli","NAB",25.94,0,25.94,8592765001177,6,18592765001174,72,28592765001171,"8536201090",0.24]
[100117,"Ex9BN 1PN C40","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 40 A, 1+Npoli","NAB",25.94,0,25.94,8592765001184,6,18592765001181,72,28592765001188,"8536201090",0.24]
[100118,"Ex9BN 1PN C50","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 50 A, 1+Npoli","NAB",57.63,0,57.63,8592765001191,6,18592765001198,72,28592765001195,"8536201090",0.24]
[100119,"Ex9BN 1PN C63","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 63 A, 1+Npoli","NAB",57.63,0,57.63,8592765001207,6,18592765001204,72,28592765001201,"8536201090",0.24]
[100120,"Ex9BN 2P C1","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 1 A, 2-poli","NAB",44.33,0,44.33,8592765001214,6,18592765001211,72,28592765001218,"8536201090",0.24]
[100121,"Ex9BN 2P C2","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 2 A, 2-poli","NAB",31.01,0,31.01,8592765001221,6,18592765001228,72,28592765001225,"8536201090",0.24]
[100122,"Ex9BN 2P C3","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 3 A, 2-poli","NAB",44.33,0,44.33,8592765001238,6,18592765001235,72,28592765001232,"8536201090",0.24]
[100123,"Ex9BN 2P C4","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 4 A, 2-poli","NAB",28.81,0,28.81,8592765001245,6,18592765001242,72,28592765001249,"8536201090",0.24]
[100124,"Ex9BN 2P C6","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 6 A, 2-poli","NAB",24.38,0,24.38,8592765001252,6,18592765001259,72,28592765001256,"8536201090",0.24]
[100125,"Ex9BN 2P C8","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 8 A, 2-poli","NAB",27.08,0,27.08,8592765001269,6,18592765001266,72,28592765001263,"8536201090",0.24]
[100126,"Ex9BN 2P C10","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 10 A, 2-poli","NAB",21.46,0,21.46,8592765001276,6,18592765001273,72,28592765001270,"8536201090",0.24]
[100127,"Ex9BN 2P C13","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 13 A, 2-poli","NAB",27.87,0,27.87,8592765001283,6,18592765001280,72,28592765001287,"8536201090",0.24]
[100128,"Ex9BN 2P C16","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 16 A, 2-poli","NAB",21.66,0,{"$f":"E407*(1-F407)","v":21.66},8592765001290,6,18592765001297,72,28592765001294,"8536201090",0.24]
[100129,"Ex9BN 2P C20","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 20 A, 2-poli","NAB",23.63,0,23.63,8592765001306,6,18592765001303,72,28592765001300,"8536201090",0.24]
[100130,"Ex9BN 2P C25","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 25 A, 2-poli","NAB",24.49,0,24.49,8592765001313,6,18592765001310,72,28592765001317,"8536201090",0.24]
[100131,"Ex9BN 2P C32","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 32 A, 2-poli","NAB",25.7,0,25.7,8592765001320,6,18592765001327,72,28592765001324,"8536201090",0.24]
[100132,"Ex9BN 2P C40","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 40 A, 2-poli","NAB",28.62,0,28.62,8592765001337,6,18592765001334,72,28592765001331,"8536201090",0.24]
[100133,"Ex9BN 2P C50","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 50 A, 2-poli","NAB",53.46,0,53.46,8592765001344,6,18592765001341,72,28592765001348,"8536201090",0.24]
[100134,"Ex9BN 2P C63","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 63 A, 2-poli","NAB",56.33,0,56.33,8592765001351,6,18592765001358,72,28592765001355,"8536201090",0.24]
[100135,"Ex9BN 3P C1","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 1 A, 3-poli","NAB",59.34,0,59.34,8592765001368,4,18592765001365,48,28592765001362,"8536201090",0.36]
[100136,"Ex9BN 3P C2","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 2 A, 3-poli","NAB",57.56,0,57.56,8592765001375,4,18592765001372,48,28592765001379,"8536201090",0.36]
[100137,"Ex9BN 3P C3","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 3 A, 3-poli","NAB",59.34,0,59.34,8592765001382,4,18592765001389,48,28592765001386,"8536201090",0.36]
[100138,"Ex9BN 3P C4","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 4 A, 3-poli","NAB",57.56,0,57.56,8592765001399,4,18592765001396,48,28592765001393,"8536201090",0.36]
[100139,"Ex9BN 3P C6","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 6 A, 3-poli","NAB",41.7,0,41.7,8592765001405,4,18592765001402,48,28592765001409,"8536201090",0.36]
[100140,"Ex9BN 3P C8","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 8 A, 3-poli","NAB",42.99,0,42.99,8592765001412,4,18592765001419,48,28592765001416,"8536201090",0.36]
[100141,"Ex9BN 3P C10","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 10 A, 3-poli","NAB",40.82,0,40.82,8592765001429,4,18592765001426,48,28592765001423,"8536201090",0.36]
[100142,"Ex9BN 3P C13","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 13 A, 3-poli","NAB",40.82,0,40.82,8592765001436,4,18592765001433,48,28592765001430,"8536201090",0.36]
[100143,"Ex9BN 3P C16","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 16 A, 3-poli","NAB",39.67,0,39.67,8592765001443,4,18592765001440,48,28592765001447,"8536201090",0.36]
[100144,"Ex9BN 3P C20","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 20 A, 3-poli","NAB",39.67,0,39.67,8592765001450,4,18592765001457,48,28592765001454,"8536201090",0.36]
[100145,"Ex9BN 3P C25","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 25 A, 3-poli","NAB",39.67,0,39.67,8592765001467,4,18592765001464,48,28592765001461,"8536201090",0.36]
[100146,"Ex9BN 3P C32","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 32 A, 3-poli","NAB",40.590000000000003,0,40.590000000000003,8592765001474,4,18592765001471,48,28592765001478,"8536201090",0.36]
[100147,"Ex9BN 3P C40","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 40 A, 3-poli","NAB",43.5,0,43.5,8592765001481,4,18592765001488,48,28592765001485,"8536201090",0.36]
[100148,"Ex9BN 3P C50","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 50 A, 3-poli","NAB",77.650000000000006,0,77.650000000000006,8592765001498,4,18592765001495,48,28592765001492,"8536201090",0.36]
[100149,"Ex9BN 3P C63","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 63 A, 3-poli","NAB",81.75,0,81.75,8592765001504,4,18592765001501,48,28592765001508,"8536201090",0.36]
[100150,"Ex9BN 3PN C1","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 1 A, 3+Npoli","NAB",106.76,0,106.76,8592765001511,3,18592765001518,36,28592765001515,"8536201090",0.48]
[100151,"Ex9BN 3PN C2","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 2 A, 3+Npoli","NAB",96.1,0,96.1,8592765001528,3,18592765001525,36,28592765001522,"8536201090",0.48]
[100152,"Ex9BN 3PN C3","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 3 A, 3+Npoli","NAB",106.76,0,106.76,8592765001535,3,18592765001532,36,28592765001539,"8536201090",0.48]
[100153,"Ex9BN 3PN C4","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 4 A, 3+Npoli","NAB",88.1,0,88.1,8592765001542,3,18592765001549,36,28592765001546,"8536201090",0.48]
[100154,"Ex9BN 3PN C6","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 6 A, 3+Npoli","NAB",64.11,0,64.11,8592765001559,3,18592765001556,36,28592765001553,"8536201090",0.48]
[100155,"Ex9BN 3PN C8","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 8 A, 3+Npoli","NAB",73.680000000000007,0,73.680000000000007,8592765001566,3,18592765001563,36,28592765001560,"8536201090",0.48]
[100156,"Ex9BN 3PN C10","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 10 A, 3+Npoli","NAB",53.55,{"$f":"NAB","v":0},53.55,8592765001573,3,18592765001570,36,28592765001577,"8536201090",0.48]
[100157,"Ex9BN 3PN C13","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 13 A, 3+Npoli","NAB",56.38,0,56.38,8592765001580,3,18592765001587,36,28592765001584,"8536201090",0.48]
[100158,"Ex9BN 3PN C16","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 16 A, 3+Npoli","NAB",53.55,0,53.55,8592765001597,3,18592765001594,36,28592765001591,"8536201090",0.48]
[100159,"Ex9BN 3PN C20","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 20 A, 3+Npoli","NAB",56.38,0,56.38,8592765001603,3,18592765001600,36,28592765001607,"8536201090",0.48]
[100160,"Ex9BN 3PN C25","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 25 A, 3+Npoli","NAB",56.38,0,56.38,8592765001610,3,18592765001617,36,28592765001614,"8536201090",0.48]
[100161,"Ex9BN 3PN C32","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 32 A, 3+Npoli","NAB",61.19,0,61.19,8592765001627,3,18592765001624,36,28592765001621,"8536201090",0.48]
[100162,"Ex9BN 3PN C40","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 40 A, 3+Npoli","NAB",61.19,0,61.19,8592765001634,3,18592765001631,36,28592765001638,"8536201090",0.48]
[100163,"Ex9BN 3PN C50","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 50 A, 3+Npoli","NAB",125.42,0,125.42,8592765001641,3,18592765001648,36,28592765001645,"8536201090",0.48]
[100164,"Ex9BN 3PN C63","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 63 A, 3+Npoli","NAB",125.42,0,125.42,8592765001658,3,18592765001655,36,28592765001652,"8536201090",0.48]
[100165,"Ex9BN 4P C1","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 1 A, 4-poli","NAB",118.63,0,118.63,8592765001665,3,18592765001662,36,28592765001669,"8536201090",0.48]
[100166,"Ex9BN 4P C2","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 2 A, 4-poli","NAB",118.63,0,118.63,8592765001672,3,18592765001679,36,28592765001676,"8536201090",0.48]
[100167,"Ex9BN 4P C3","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 3 A, 4-poli","NAB",118.63,0,118.63,8592765001689,3,18592765001686,36,28592765001683,"8536201090",0.48]
[100168,"Ex9BN 4P C4","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 4 A, 4-poli","NAB",106.76,0,106.76,8592765001696,3,18592765001693,36,28592765001690,"8536201090",0.48]
[100169,"Ex9BN 4P C6","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 6 A, 4-poli","NAB",78.61,0,78.61,8592765001702,3,18592765001709,36,28592765001706,"8536201090",0.48]
[100170,"Ex9BN 4P C8","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 8 A, 4-poli","NAB",78.61,0,78.61,8592765001719,3,18592765001716,36,28592765001713,"8536201090",0.48]
[100171,"Ex9BN 4P C10","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 10 A, 4-poli","NAB",62.29,0,62.29,8592765001726,3,18592765001723,36,28592765001720,"8536201090",0.48]
[100172,"Ex9BN 4P C13","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 13 A, 4-poli","NAB",62.29,0,62.29,8592765001733,3,18592765001730,36,28592765001737,"8536201090",0.48]
[100173,"Ex9BN 4P C16","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 16 A, 4-poli","NAB",62.29,0,62.29,8592765001740,3,18592765001747,36,28592765001744,"8536201090",0.48]
[100174,"Ex9BN 4P C20","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 20 A, 4-poli","NAB",66.099999999999994,0,66.099999999999994,8592765001757,3,18592765001754,36,28592765001751,"8536201090",0.48]
[100175,"Ex9BN 4P C25","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 25 A, 4-poli","NAB",66.099999999999994,0,66.099999999999994,8592765001764,3,18592765001761,36,28592765001768,"8536201090",0.48]
[100176,"Ex9BN 4P C32","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 32 A, 4-poli","NAB",66.739999999999995,0,66.739999999999995,8592765001771,3,18592765001778,36,28592765001775,"8536201090",0.48]
[100177,"Ex9BN 4P C40","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 40 A, 4-poli","NAB",66.739999999999995,0,66.739999999999995,8592765001788,3,18592765001785,36,28592765001782,"8536201090",0.48]
[100178,"Ex9BN 4P C50","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 50 A, 4-poli","NAB",135.79,0,135.79,8592765001795,3,18592765001792,36,28592765001799,"8536201090",0.48]
[100179,"Ex9BN 4P C63","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica C, 63 A, 4-poli","NAB",135.79,0,135.79,8592765001801,3,18592765001808,36,28592765001805,"8536201090",0.48]
[100180,"Ex9BN 1P D1","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 1 A, 1-pol","NAB",20.96,0,20.96,8592765001818,12,18592765001815,144,28592765001812,"8536201090",0.12]
[100181,"Ex9BN 1P D2","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 2 A, 1-pol","NAB",20.96,0,20.96,8592765001825,12,18592765001822,144,28592765001829,"8536201090",0.12]
[100182,"Ex9BN 1P D3","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 3 A, 1-pol","NAB",20.96,0,20.96,8592765001832,12,18592765001839,144,28592765001836,"8536201090",0.12]
[100183,"Ex9BN 1P D4","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 4 A, 1-pol","NAB",20.96,0,20.96,8592765001849,12,18592765001846,144,28592765001843,"8536201090",0.12]
[100184,"Ex9BN 1P D6","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 6 A, 1-pol","NAB",20.96,0,20.96,8592765001856,12,18592765001853,144,28592765001850,"8536201090",0.12]
[100185,"Ex9BN 1P D8","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 8 A, 1-pol","NAB",20.96,0,20.96,8592765001863,12,18592765001860,144,28592765001867,"8536201090",0.12]
[100186,"Ex9BN 1P D10","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 10 A, 1-pol","NAB",17.579999999999998,0,17.579999999999998,8592765001870,12,18592765001877,144,28592765001874,"8536201090",0.12]
[100187,"Ex9BN 1P D13","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 13 A, 1-pol","NAB",17.579999999999998,0,17.579999999999998,8592765001887,12,18592765001884,144,28592765001881,"8536201090",0.12]
[100188,"Ex9BN 1P D16","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 16 A, 1-pol","NAB",17.579999999999998,0,17.579999999999998,8592765001894,12,18592765001891,144,28592765001898,"8536201090",0.12]
[100189,"Ex9BN 1P D20","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 20 A, 1-pol","NAB",17.579999999999998,0,17.579999999999998,8592765001900,12,18592765001907,144,28592765001904,"8536201090",0.12]
[100190,"Ex9BN 1P D25","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 25 A, 1-pol","NAB",17.579999999999998,0,17.579999999999998,8592765001917,12,18592765001914,144,28592765001911,"8536201090",0.12]
[100191,"Ex9BN 1P D32","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 32 A, 1-pol","NAB",24.29,0,24.29,8592765001924,12,18592765001921,144,28592765001928,"8536201090",0.12]
[100192,"Ex9BN 1P D40","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 40 A, 1-pol","NAB",24.29,0,{"$f":"E471*(1-F471)","v":24.29},8592765001931,12,18592765001938,144,28592765001935,"8536201090",0.12]
[100193,"Ex9BN 1P D50","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 50 A, 1-pol","NAB",63.07,0,63.07,8592765001948,12,18592765001945,144,28592765001942,"8536201090",0.12]
[100194,"Ex9BN 1P D63","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 63 A, 1-pol","NAB",63.07,0,63.07,8592765001955,12,18592765001952,144,28592765001959,"8536201090",0.12]
[100195,"Ex9BN 1PN D1","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 1 A, 1+Npoli","NAB",38.47,0,38.47,8592765001962,6,18592765001969,72,28592765001966,"8536201090",0.24]
[100196,"Ex9BN 1PN D2","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 2 A, 1+Npoli","NAB",38.47,0,38.47,8592765001979,6,18592765001976,72,28592765001973,"8536201090",0.24]
[100197,"Ex9BN 1PN D3","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 3 A, 1+Npoli","NAB",38.47,0,38.47,8592765001986,6,18592765001983,72,28592765001980,"8536201090",0.24]
[100198,"Ex9BN 1PN D4","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 4 A, 1+Npoli","NAB",38.47,0,38.47,8592765001993,6,18592765001990,72,28592765001997,"8536201090",0.24]
[100199,"Ex9BN 1PN D6","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 6 A, 1+Npoli","NAB",38.47,0,38.47,8592765002006,6,18592765002003,72,28592765002000,"8536201090",0.24]
[100200,"Ex9BN 1PN D8","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 8 A, 1+Npoli","NAB",38.47,0,38.47,8592765002013,6,18592765002010,72,28592765002017,"8536201090",0.24]
[100201,"Ex9BN 1PN D10","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 10 A, 1+Npoli","NAB",37.17,0,37.17,8592765002020,6,18592765002027,72,28592765002024,"8536201090",0.24]
[100202,"Ex9BN 1PN D13","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 13 A, 1+Npoli","NAB",37.17,0,37.17,8592765002037,6,18592765002034,72,28592765002031,"8536201090",0.24]
[100203,"Ex9BN 1PN D16","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 16 A, 1+Npoli","NAB",37.17,0,37.17,8592765002044,6,18592765002041,72,28592765002048,"8536201090",0.24]
[100204,"Ex9BN 1PN D20","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 20 A, 1+Npoli","NAB",37.17,0,37.17,8592765002051,6,18592765002058,72,28592765002055,"8536201090",0.24]
[100205,"Ex9BN 1PN D25","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 25 A, 1+Npoli","NAB",37.17,0,37.17,8592765002068,6,18592765002065,72,28592765002062,"8536201090",0.24]
[100206,"Ex9BN 1PN D32","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 32 A, 1+Npoli","NAB",45.86,0,45.86,8592765002075,6,18592765002072,72,28592765002079,"8536201090",0.24]
[100207,"Ex9BN 1PN D40","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 40 A, 1+Npoli","NAB",45.86,0,45.86,8592765002082,6,18592765002089,72,28592765002086,"8536201090",0.24]
[100208,"Ex9BN 1PN D50","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 50 A, 1+Npoli","NAB",102.69,0,102.69,8592765002099,6,18592765002096,72,28592765002093,"8536201090",0.24]
[100209,"Ex9BN 1PN D63","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 63 A, 1+Npoli","NAB",102.69,0,102.69,8592765002105,6,18592765002102,72,28592765002109,"8536201090",0.24]
[100210,"Ex9BN 2P D1","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 1 A, 2-poli","NAB",45.03,0,45.03,8592765002112,6,18592765002119,72,28592765002116,"8536201090",0.24]
[100211,"Ex9BN 2P D2","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 2 A, 2-poli","NAB",45.03,0,45.03,8592765002129,6,18592765002126,72,28592765002123,"8536201090",0.24]
[100212,"Ex9BN 2P D3","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 3 A, 2-poli","NAB",45.03,0,45.03,8592765002136,6,18592765002133,72,28592765002130,"8536201090",0.24]
[100213,"Ex9BN 2P D4","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 4 A, 2-poli","NAB",45.03,0,45.03,8592765002143,6,18592765002140,72,28592765002147,"8536201090",0.24]
[100214,"Ex9BN 2P D6","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 6 A, 2-poli","NAB",45.03,0,45.03,8592765002150,6,18592765002157,72,28592765002154,"8536201090",0.24]
[100215,"Ex9BN 2P D8","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 8 A, 2-poli","NAB",45.03,0,45.03,8592765002167,6,18592765002164,72,28592765002161,"8536201090",0.24]
[100216,"Ex9BN 2P D10","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 10 A, 2-poli","NAB",43.74,0,43.74,8592765002174,6,18592765002171,72,28592765002178,"8536201090",0.24]
[100217,"Ex9BN 2P D13","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 13 A, 2-poli","NAB",43.74,0,43.74,8592765002181,6,18592765002188,72,28592765002185,"8536201090",0.24]
[100218,"Ex9BN 2P D16","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 16 A, 2-poli","NAB",43.74,0,43.74,8592765002198,6,18592765002195,72,28592765002192,"8536201090",0.24]
[100219,"Ex9BN 2P D20","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 20 A, 2-poli","NAB",43.74,0,43.74,8592765002204,6,18592765002201,72,28592765002208,"8536201090",0.24]
[100220,"Ex9BN 2P D25","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 25 A, 2-poli","NAB",43.74,{"$f":"NAB","v":0},43.74,8592765002211,6,18592765002218,72,28592765002215,"8536201090",0.24]
[100221,"Ex9BN 2P D32","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 32 A, 2-poli","NAB",53.79,{"$f":"NAB","v":0},53.79,8592765002228,6,18592765002225,72,28592765002222,"8536201090",0.24]
[100222,"Ex9BN 2P D40","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 40 A, 2-poli","NAB",53.79,{"$f":"NAB","v":0},53.79,8592765002235,6,18592765002232,72,28592765002239,"8536201090",0.24]
[100223,"Ex9BN 2P D50","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 50 A, 2-poli","NAB",126.79,{"$f":"NAB","v":0},126.79,8592765002242,6,18592765002249,72,28592765002246,"8536201090",0.24]
[100224,"Ex9BN 2P D63","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 63 A, 2-poli","NAB",126.79,{"$f":"NAB","v":0},126.79,8592765002259,6,18592765002256,72,28592765002253,"8536201090",0.24]
[100225,"Ex9BN 3P D1","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 1 A, 3-poli","NAB",72.22,{"$f":"NAB","v":0},72.22,8592765002266,4,18592765002263,48,28592765002260,"8536201090",0.36]
[100226,"Ex9BN 3P D2","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 2 A, 3-poli","NAB",72.22,0,72.22,8592765002273,4,18592765002270,48,28592765002277,"8536201090",0.36]
[100227,"Ex9BN 3P D3","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 3 A, 3-poli","NAB",72.22,0,72.22,8592765002280,4,18592765002287,48,28592765002284,"8536201090",0.36]
[100228,"Ex9BN 3P D4","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 4 A, 3-poli","NAB",72.22,0,72.22,8592765002297,4,18592765002294,48,28592765002291,"8536201090",0.36]
[100229,"Ex9BN 3P D6","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 6 A, 3-poli","NAB",72.22,0,72.22,8592765002303,4,18592765002300,48,28592765002307,"8536201090",0.36]
[100230,"Ex9BN 3P D8","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 8 A, 3-poli","NAB",72.22,0,72.22,8592765002310,4,18592765002317,48,28592765002314,"8536201090",0.36]
[100231,"Ex9BN 3P D10","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 10 A, 3-poli","NAB",62.83,0,62.83,8592765002327,4,18592765002324,48,28592765002321,"8536201090",0.36]
[100232,"Ex9BN 3P D13","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 13 A, 3-poli","NAB",62.83,0,62.83,8592765002334,4,18592765002331,48,28592765002338,"8536201090",0.36]
[100233,"Ex9BN 3P D16","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 16 A, 3-poli","NAB",62.83,0,62.83,8592765002341,4,18592765002348,48,28592765002345,"8536201090",0.36]
[100234,"Ex9BN 3P D20","Mini-întreruptor 6 kA, aracteristica D, 20 A, 3-poli","NAB",62.83,0,62.83,8592765002358,4,18592765002355,48,28592765002352,"8536201090",0.36]
[100235,"Ex9BN 3P D25","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 25 A, 3-poli","NAB",62.83,0,62.83,8592765002365,4,18592765002362,48,28592765002369,"8536201090",0.36]
[100236,"Ex9BN 3P D32","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 32 A, 3-poli","NAB",84.2,0,84.2,8592765002372,4,18592765002379,48,28592765002376,"8536201090",0.36]
[100237,"Ex9BN 3P D40","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 40 A, 3-poli","NAB",84.2,0,84.2,8592765002389,4,18592765002386,48,28592765002383,"8536201090",0.36]
[100238,"Ex9BN 3P D50","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 50 A, 3-poli","NAB",207.28,0,207.28,8592765002396,4,18592765002393,48,28592765002390,"8536201090",0.36]
[100239,"Ex9BN 3P D63","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 63 A, 3-poli","NAB",207.28,0,207.28,8592765002402,4,18592765002409,48,28592765002406,"8536201090",0.36]
[100240,"Ex9BN 3PN D1","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 1 A, 3+Npoli","NAB",111.84,0,111.84,8592765002419,3,18592765002416,36,28592765002413,"8536201090",0.48]
[100241,"Ex9BN 3PN D2","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 2 A, 3+Npoli","NAB",111.84,0,111.84,8592765002426,3,18592765002423,36,28592765002420,"8536201090",0.48]
[100242,"Ex9BN 3PN D3","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 3 A, 3+Npoli","NAB",111.84,0,111.84,8592765002433,3,18592765002430,36,28592765002437,"8536201090",0.48]
[100243,"Ex9BN 3PN D4","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 4 A, 3+Npoli","NAB",111.84,0,111.84,8592765002440,3,18592765002447,36,28592765002444,"8536201090",0.48]
[100244,"Ex9BN 3PN D6","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 6 A, 3+Npoli","NAB",111.84,0,111.84,8592765002457,3,18592765002454,36,28592765002451,"8536201090",0.48]
[100245,"Ex9BN 3PN D8","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 8 A, 3+Npoli","NAB",111.84,0,111.84,8592765002464,3,18592765002461,36,28592765002468,"8536201090",0.48]
[100246,"Ex9BN 3PN D10","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 10 A, 3+Npoli","NAB",105.57,0,105.57,8592765002471,3,18592765002478,36,28592765002475,"8536201090",0.48]
[100247,"Ex9BN 3PN D13","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 13 A, 3+Npoli","NAB",105.57,0,105.57,8592765002488,3,18592765002485,36,28592765002482,"8536201090",0.48]
[100248,"Ex9BN 3PN D16","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 16 A, 3+Npoli","NAB",105.57,{"$f":"NAB","v":0},105.57,8592765002495,3,18592765002492,36,28592765002499,"8536201090",0.48]
[100249,"Ex9BN 3PN D20","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 20 A, 3+Npoli","NAB",105.57,0,105.57,8592765002501,3,18592765002508,36,28592765002505,"8536201090",0.48]
[100250,"Ex9BN 3PN D25","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 25 A, 3+Npoli","NAB",105.57,0,105.57,8592765002518,3,18592765002515,36,28592765002512,"8536201090",0.48]
[100251,"Ex9BN 3PN D32","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 32 A, 3+Npoli","NAB",137.31,0,137.31,8592765002525,3,18592765002522,36,28592765002529,"8536201090",0.48]
[100252,"Ex9BN 3PN D40","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 40 A, 3+Npoli","NAB",137.31,0,137.31,8592765002532,3,18592765002539,36,28592765002536,"8536201090",0.48]
[100253,"Ex9BN 3PN D50","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 50 A, 3+Npoli","NAB",294.85000000000002,0,294.85000000000002,8592765002549,3,18592765002546,36,28592765002543,"8536201090",0.48]
[100254,"Ex9BN 3PN D63","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 63 A, 3+Npoli","NAB",294.85000000000002,0,294.85000000000002,8592765002556,3,18592765002553,36,28592765002550,"8536201090",0.48]
[100255,"Ex9BN 4P D1","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 1 A, 4-poli","NAB",129.22999999999999,0,129.22999999999999,8592765002563,3,18592765002560,36,28592765002567,"8536201090",0.48]
[100256,"Ex9BN 4P D2","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 2 A, 4-poli","NAB",129.22999999999999,0,{"$f":"E535*(1-F535)","v":129.22999999999999},8592765002570,3,18592765002577,36,28592765002574,"8536201090",0.48]
[100257,"Ex9BN 4P D3","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 3 A, 4-poli","NAB",129.22999999999999,0,129.22999999999999,8592765002587,3,18592765002584,36,28592765002581,"8536201090",0.48]
[100258,"Ex9BN 4P D4","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 4 A, 4-poli","NAB",129.22999999999999,0,129.22999999999999,8592765002594,3,18592765002591,36,28592765002598,"8536201090",0.48]
[100259,"Ex9BN 4P D6","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 6 A, 4-poli","NAB",129.22999999999999,0,129.22999999999999,8592765002600,3,18592765002607,36,28592765002604,"8536201090",0.48]
[100260,"Ex9BN 4P D8","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 8 A, 4-poli","NAB",129.22999999999999,0,129.22999999999999,8592765002617,3,18592765002614,36,28592765002611,"8536201090",0.48]
[100261,"Ex9BN 4P D10","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 10 A, 4-poli","NAB",121.36,0,121.36,8592765002624,3,18592765002621,36,28592765002628,"8536201090",0.48]
[100262,"Ex9BN 4P D13","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 13 A, 4-poli","NAB",121.36,0,121.36,8592765002631,3,18592765002638,36,28592765002635,"8536201090",0.48]
[100263,"Ex9BN 4P D16","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 16 A, 4-poli","NAB",121.36,0,121.36,8592765002648,3,18592765002645,36,28592765002642,"8536201090",0.48]
[100264,"Ex9BN 4P D20","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 20 A, 4-poli","NAB",121.36,0,121.36,8592765002655,3,18592765002652,36,28592765002659,"8536201090",0.48]
[100265,"Ex9BN 4P D25","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 25 A, 4-poli","NAB",121.36,0,121.36,8592765002662,3,18592765002669,36,28592765002666,"8536201090",0.48]
[100266,"Ex9BN 4P D32","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 32 A, 4-poli","NAB",158.25,0,158.25,8592765002679,3,18592765002676,36,28592765002673,"8536201090",0.48]
[100267,"Ex9BN 4P D40","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 40 A, 4-poli","NAB",158.25,0,158.25,8592765002686,3,18592765002683,36,28592765002680,"8536201090",0.48]
[100268,"Ex9BN 4P D50","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 50 A, 4-poli","NAB",331.8,0,331.8,8592765002693,3,18592765002690,36,28592765002697,"8536201090",0.48]
[100269,"Ex9BN 4P D63","Mini-întreruptor 6 kA, caracteristica D, 63 A, 4-poli","NAB",331.8,0,331.8,8592765002709,3,18592765002706,36,28592765002703,"8536201090",0.48]
[]
["Mini-întreruptoare Ex9BS, 4,5kA"]
[102026,"Ex9BS 1P B1","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 1 A, 1-pol","NAK",18.18,{"$f":"NAK","v":0},{"$f":"E551*(1-F551)","v":18.18},8592765020277,12,18592765020274,144,28592765020271,"8536201090",0.12]
[102027,"Ex9BS 1P B2","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 2 A, 1-pol","NAK",17.239999999999998,{"$f":"NAK","v":0},17.239999999999998,8592765020284,12,18592765020281,144,28592765020288,"8536201090",0.12]
[102028,"Ex9BS 1P B3","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 3 A, 1-pol","NAK",17.78,0,17.78,8592765020291,12,18592765020298,144,28592765020295,"8536201090",0.12]
[102029,"Ex9BS 1P B4","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 4 A, 1-pol","NAK",16.899999999999999,0,16.899999999999999,8592765020307,12,18592765020304,144,28592765020301,"8536201090",0.12]
[102030,"Ex9BS 1P B6","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 6 A, 1-pol","NAK",10.95,0,10.95,8592765020314,12,18592765020311,144,28592765020318,"8536201090",0.12]
[102031,"Ex9BS 1P B8","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 8 A, 1-pol","NAK",10.95,0,10.95,8592765020321,12,18592765020328,144,28592765020325,"8536201090",0.12]
[102032,"Ex9BS 1P B10","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 10 A, 1-pol","NAK",10.54,0,10.54,8592765020338,12,18592765020335,144,28592765020332,"8536201090",0.12]
[102033,"Ex9BS 1P B13","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 13 A, 1-pol","NAK",10.73,0,10.73,8592765020345,12,18592765020342,144,28592765020349,"8536201090",0.12]
[102034,"Ex9BS 1P B16","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 16 A, 1-pol","NAK",10.67,0,10.67,8592765020352,12,18592765020359,144,28592765020356,"8536201090",0.12]
[102035,"Ex9BS 1P B20","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 20 A, 1-pol","NAK",11.1,0,11.1,8592765020369,12,18592765020366,144,28592765020363,"8536201090",0.12]
[102036,"Ex9BS 1P B25","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 25 A, 1-pol","NAK",11.1,0,11.1,8592765020376,12,18592765020373,144,28592765020370,"8536201090",0.12]
[102037,"Ex9BS 1P B32","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 32 A, 1-pol","NAK",12.15,0,12.15,8592765020383,12,18592765020380,144,28592765020387,"8536201090",0.12]
[102038,"Ex9BS 1P B40","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 40 A, 1-pol","NAK",12.46,0,12.46,8592765020390,12,18592765020397,144,28592765020394,"8536201090",0.12]
[102039,"Ex9BS 1P B50","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 50 A, 1-pol","NAK",25.01,0,25.01,8592765020406,12,18592765020403,144,28592765020400,"8536201090",0.12]
[102040,"Ex9BS 1P B63","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 63 A, 1-pol","NAK",25.01,0,25.01,8592765020413,12,18592765020410,144,28592765020417,"8536201090",0.12]
[102041,"Ex9BS 1PN B1","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 1 A, 1+Npoli","NAK",23.77,0,23.77,8592765020420,6,18592765020427,72,28592765020424,"8536201090",0.24]
[102042,"Ex9BS 1PN B2","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 2 A, 1+Npoli","NAK",22.78,0,22.78,8592765020437,6,18592765020434,72,28592765020431,"8536201090",0.24]
[102043,"Ex9BS 1PN B3","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 3 A, 1+Npoli","NAK",23.77,0,23.77,8592765020444,6,18592765020441,72,28592765020448,"8536201090",0.24]
[102044,"Ex9BS 1PN B4","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 4 A, 1+Npoli","NAK",22.16,0,22.16,8592765020451,6,18592765020458,72,28592765020455,"8536201090",0.24]
[102045,"Ex9BS 1PN B6","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 6 A, 1+Npoli","NAK",24.3,0,24.3,8592765020468,6,18592765020465,72,28592765020462,"8536201090",0.24]
[102046,"Ex9BS 1PN B8","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 8 A, 1+Npoli","NAK",24.3,0,24.3,8592765020475,6,18592765020472,72,28592765020479,"8536201090",0.24]
[102047,"Ex9BS 1PN B10","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 10 A, 1+Npoli","NAK",18.63,0,18.63,8592765020482,6,18592765020489,72,28592765020486,"8536201090",0.24]
[102048,"Ex9BS 1PN B13","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 13 A, 1+Npoli","NAK",19.75,0,19.75,8592765020499,6,18592765020496,72,28592765020493,"8536201090",0.24]
[102049,"Ex9BS 1PN B16","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 16 A, 1+Npoli","NAK",18.63,0,18.63,8592765020505,6,18592765020502,72,28592765020509,"8536201090",0.24]
[102050,"Ex9BS 1PN B20","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 20 A, 1+Npoli","NAK",20.54,0,20.54,8592765020512,6,18592765020519,72,28592765020516,"8536201090",0.24]
[102051,"Ex9BS 1PN B25","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 25 A, 1+Npoli","NAK",20.54,0,20.54,8592765020529,6,18592765020526,72,28592765020523,"8536201090",0.24]
[102052,"Ex9BS 1PN B32","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 32 A, 1+Npoli","NAK",20.54,0,20.54,8592765020536,6,18592765020533,72,28592765020530,"8536201090",0.24]
[102053,"Ex9BS 1PN B40","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 40 A, 1+Npoli","NAK",24.51,0,24.51,8592765020543,6,18592765020540,72,28592765020547,"8536201090",0.24]
[102054,"Ex9BS 1PN B50","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 50 A, 1+Npoli","NAK",50.64,0,50.64,8592765020550,6,18592765020557,72,28592765020554,"8536201090",0.24]
[102055,"Ex9BS 1PN B63","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 63 A, 1+Npoli","NAK",50.64,0,50.64,8592765020567,6,18592765020564,72,28592765020561,"8536201090",0.24]
[102056,"Ex9BS 2P B1","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 1 A, 2-poli","NAK",48.75,0,48.75,8592765020574,6,18592765020571,72,28592765020578,"8536201090",0.24]
[102057,"Ex9BS 2P B2","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 2 A, 2-poli","NAK",34.58,0,34.58,8592765020581,6,18592765020588,72,28592765020585,"8536201090",0.24]
[102058,"Ex9BS 2P B3","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 3 A, 2-poli","NAK",42.02,0,42.02,8592765020598,6,18592765020595,72,28592765020592,"8536201090",0.24]
[102059,"Ex9BS 2P B4","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 4 A, 2-poli","NAK",32.42,0,32.42,8592765020604,6,18592765020601,72,28592765020608,"8536201090",0.24]
[102060,"Ex9BS 2P B6","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 6 A, 2-poli","NAK",25.2,0,25.2,8592765020611,6,18592765020618,72,28592765020615,"8536201090",0.24]
[102061,"Ex9BS 2P B8","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 8 A, 2-poli","NAK",23.11,0,23.11,8592765020628,6,18592765020625,72,28592765020622,"8536201090",0.24]
[102062,"Ex9BS 2P B10","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 10 A, 2-poli","NAK",21.92,0,21.92,8592765020635,6,18592765020632,72,28592765020639,"8536201090",0.24]
[102063,"Ex9BS 2P B13","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 13 A, 2-poli","NAK",23.11,0,23.11,8592765020642,6,18592765020649,72,28592765020646,"8536201090",0.24]
[102064,"Ex9BS 2P B16","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 16 A, 2-poli","NAK",21.92,0,21.92,8592765020659,6,18592765020656,72,28592765020653,"8536201090",0.24]
[102065,"Ex9BS 2P B20","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 20 A, 2-poli","NAK",23.55,0,23.55,8592765020666,6,18592765020663,72,28592765020660,"8536201090",0.24]
[102066,"Ex9BS 2P B25","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 25 A, 2-poli","NAK",23.55,0,23.55,8592765020673,6,18592765020670,72,28592765020677,"8536201090",0.24]
[102067,"Ex9BS 2P B32","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 32 A, 2-poli","NAK",24.92,0,24.92,8592765020680,6,18592765020687,72,28592765020684,"8536201090",0.24]
[102068,"Ex9BS 2P B40","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 40 A, 2-poli","NAK",24.92,0,24.92,8592765020697,6,18592765020694,72,28592765020691,"8536201090",0.24]
[102069,"Ex9BS 2P B50","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 50 A, 2-poli","NAK",53.55,0,53.55,8592765020703,6,18592765020700,72,28592765020707,"8536201090",0.24]
[102070,"Ex9BS 2P B63","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 63 A, 2-poli","NAK",53.55,0,53.55,8592765020710,6,18592765020717,72,28592765020714,"8536201090",0.24]
[102071,"Ex9BS 3P B1","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 1 A, 3-poli","NAK",54.27,0,54.27,8592765020727,4,18592765020724,48,28592765020721,"8536201090",0.36]
[102072,"Ex9BS 3P B2","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 2 A, 3-poli","NAK",49.53,0,49.53,8592765020734,4,18592765020731,48,28592765020738,"8536201090",0.36]
[102073,"Ex9BS 3P B3","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 3 A, 3-poli","NAK",54.27,0,54.27,8592765020741,4,18592765020748,48,28592765020745,"8536201090",0.36]
[102074,"Ex9BS 3P B4","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 4 A, 3-poli","NAK",55.34,0,55.34,8592765020758,4,18592765020755,48,28592765020752,"8536201090",0.36]
[102075,"Ex9BS 3P B6","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 6 A, 3-poli","NAK",33.58,0,33.58,8592765020765,4,18592765020762,48,28592765020769,"8536201090",0.36]
[102076,"Ex9BS 3P B8","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 8 A, 3-poli","NAK",34.659999999999997,0,34.659999999999997,8592765020772,4,18592765020779,48,28592765020776,"8536201090",0.36]
[102077,"Ex9BS 3P B10","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 10 A, 3-poli","NAK",33.58,0,33.58,8592765020789,4,18592765020786,48,28592765020783,"8536201090",0.36]
[102078,"Ex9BS 3P B13","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 13 A, 3-poli","NAK",34.659999999999997,0,34.659999999999997,8592765020796,4,18592765020793,48,28592765020790,"8536201090",0.36]
[102079,"Ex9BS 3P B16","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 16 A, 3-poli","NAK",33.58,0,33.58,8592765020802,4,18592765020809,48,28592765020806,"8536201090",0.36]
[102080,"Ex9BS 3P B20","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 20 A, 3-poli","NAK",36.28,0,36.28,8592765020819,4,18592765020816,48,28592765020813,"8536201090",0.36]
[102081,"Ex9BS 3P B25","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 25 A, 3-poli","NAK",36.28,0,36.28,8592765020826,4,18592765020823,48,28592765020820,"8536201090",0.36]
[102082,"Ex9BS 3P B32","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 32 A, 3-poli","NAK",39.020000000000003,0,39.020000000000003,8592765020833,4,18592765020830,48,28592765020837,"8536201090",0.36]
[102083,"Ex9BS 3P B40","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 40 A, 3-poli","NAK",39.020000000000003,0,39.020000000000003,8592765020840,4,18592765020847,48,28592765020844,"8536201090",0.36]
[102084,"Ex9BS 3P B50","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 50 A, 3-poli","NAK",82.15,0,82.15,8592765020857,4,18592765020854,48,28592765020851,"8536201090",0.36]
[102085,"Ex9BS 3P B63","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 63 A, 3-poli","NAK",82.15,0,82.15,8592765020864,4,18592765020861,48,28592765020868,"8536201090",0.36]
[102086,"Ex9BS 3PN B1","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 1 A, 3+Npoli","NAK",92.08,0,92.08,8592765020871,3,18592765020878,36,28592765020875,"8536201090",0.48]
[102087,"Ex9BS 3PN B2","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 2 A, 3+Npoli","NAK",88.16,0,88.16,8592765020888,3,18592765020885,36,28592765020882,"8536201090",0.48]
[102088,"Ex9BS 3PN B3","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 3 A, 3+Npoli","NAK",92.08,0,92.08,8592765020895,3,18592765020892,36,28592765020899,"8536201090",0.48]
[102089,"Ex9BS 3PN B4","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 4 A, 3+Npoli","NAK",84.28,0,84.28,8592765020901,3,18592765020908,36,28592765020905,"8536201090",0.48]
[102090,"Ex9BS 3PN B6","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 6 A, 3+Npoli","NAK",58.89,0,{"$f":"E615*(1-F615)","v":58.89},8592765020918,3,18592765020915,36,28592765020912,"8536201090",0.48]
[102091,"Ex9BS 3PN B8","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 8 A, 3+Npoli","NAK",60.7,{"$f":"NAK","v":0},60.7,8592765020925,3,18592765020922,36,28592765020929,"8536201090",0.48]
[102092,"Ex9BS 3PN B10","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 10 A, 3+Npoli","NAK",47.25,0,47.25,8592765020932,3,18592765020939,36,28592765020936,"8536201090",0.48]
[102093,"Ex9BS 3PN B13","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 13 A, 3+Npoli","NAK",49.15,0,49.15,8592765020949,3,18592765020946,36,28592765020943,"8536201090",0.48]
[102094,"Ex9BS 3PN B16","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 16 A, 3+Npoli","NAK",47.25,0,47.25,8592765020956,3,18592765020953,36,28592765020950,"8536201090",0.48]
[102095,"Ex9BS 3PN B20","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 20 A, 3+Npoli","NAK",52.04,0,52.04,8592765020963,3,18592765020960,36,28592765020967,"8536201090",0.48]
[102096,"Ex9BS 3PN B25","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 25 A, 3+Npoli","NAK",52.04,0,52.04,8592765020970,3,18592765020977,36,28592765020974,"8536201090",0.48]
[102097,"Ex9BS 3PN B32","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 32 A, 3+Npoli","NAK",52.04,0,52.04,8592765020987,3,18592765020984,36,28592765020981,"8536201090",0.48]
[102098,"Ex9BS 3PN B40","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 40 A, 3+Npoli","NAK",52.04,0,52.04,8592765020994,3,18592765020991,36,28592765020998,"8536201090",0.48]
[102099,"Ex9BS 3PN B50","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 50 A, 3+Npoli","NAK",109.55,0,109.55,8592765021007,3,18592765021004,36,28592765021001,"8536201090",0.48]
[102100,"Ex9BS 3PN B63","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 63 A, 3+Npoli","NAK",116.37,0,116.37,8592765021014,3,18592765021011,36,28592765021018,"8536201090",0.48]
[102101,"Ex9BS 4P B1","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 1 A, 4-poli","NAK",100.35,0,100.35,8592765021021,3,18592765021028,36,28592765021025,"8536201090",0.48]
[102102,"Ex9BS 4P B2","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 2 A, 4-poli","NAK",96.29,0,96.29,8592765021038,3,18592765021035,36,28592765021032,"8536201090",0.48]
[102103,"Ex9BS 4P B3","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 3 A, 4-poli","NAK",100.35,0,100.35,8592765021045,3,18592765021042,36,28592765021049,"8536201090",0.48]
[102104,"Ex9BS 4P B4","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 4 A, 4-poli","NAK",92.61,0,92.61,8592765021052,3,18592765021059,36,28592765021056,"8536201090",0.48]
[102105,"Ex9BS 4P B6","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 6 A, 4-poli","NAK",64.37,0,64.37,8592765021069,3,18592765021066,36,28592765021063,"8536201090",0.48]
[102106,"Ex9BS 4P B8","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 8 A, 4-poli","NAK",68.11,0,68.11,8592765021076,3,18592765021073,36,28592765021070,"8536201090",0.48]
[102107,"Ex9BS 4P B10","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 10 A, 4-poli","NAK",52.04,0,52.04,8592765021083,3,18592765021080,36,28592765021087,"8536201090",0.48]
[102108,"Ex9BS 4P B13","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 13 A, 4-poli","NAK",52.04,0,52.04,8592765021090,3,18592765021097,36,28592765021094,"8536201090",0.48]
[102109,"Ex9BS 4P B16","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 16 A, 4-poli","NAK",52.04,0,52.04,8592765021106,3,18592765021103,36,28592765021100,"8536201090",0.48]
[102110,"Ex9BS 4P B20","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 20 A, 4-poli","NAK",57.52,0,57.52,8592765021113,3,18592765021110,36,28592765021117,"8536201090",0.48]
[102111,"Ex9BS 4P B25","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 25 A, 4-poli","NAK",57.52,0,57.52,8592765021120,3,18592765021127,36,28592765021124,"8536201090",0.48]
[102112,"Ex9BS 4P B32","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 32 A, 4-poli","NAK",57.52,0,57.52,8592765021137,3,18592765021134,36,28592765021131,"8536201090",0.48]
[102113,"Ex9BS 4P B40","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 40 A, 4-poli","NAK",57.52,0,57.52,8592765021144,3,18592765021141,36,28592765021148,"8536201090",0.48]
[102114,"Ex9BS 4P B50","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 50 A, 4-poli","NAK",120.5,0,120.5,8592765021151,3,18592765021158,36,28592765021155,"8536201090",0.48]
[102115,"Ex9BS 4P B63","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica B, 63 A, 4-poli","NAK",127.35,0,127.35,8592765021168,3,18592765021165,36,28592765021162,"8536201090",0.48]
[102116,"Ex9BS 1P C1","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 1 A, 1-pol","NAK",17.809999999999999,0,17.809999999999999,8592765021175,12,18592765021172,144,28592765021179,"8536201090",0.12]
[102117,"Ex9BS 1P C2","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 2 A, 1-pol","NAK",17.37,0,17.37,8592765021182,12,18592765021189,144,28592765021186,"8536201090",0.12]
[102118,"Ex9BS 1P C3","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 3 A, 1-pol","NAK",17.809999999999999,0,17.809999999999999,8592765021199,12,18592765021196,144,28592765021193,"8536201090",0.12]
[102119,"Ex9BS 1P C4","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 4 A, 1-pol","NAK",17.809999999999999,0,17.809999999999999,8592765021205,12,18592765021202,144,28592765021209,"8536201090",0.12]
[102120,"Ex9BS 1P C6","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 6 A, 1-pol","NAK",11.66,0,11.66,8592765021212,12,18592765021219,144,28592765021216,"8536201090",0.12]
[102121,"Ex9BS 1P C8","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 8 A, 1-pol","NAK",11.66,0,11.66,8592765021229,12,18592765021226,144,28592765021223,"8536201090",0.12]
[102122,"Ex9BS 1P C10","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 10 A, 1-pol","NAK",10.45,0,10.45,8592765021236,12,18592765021233,144,28592765021230,"8536201090",0.12]
[102123,"Ex9BS 1P C13","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 13 A, 1-pol","NAK",10.45,0,10.45,8592765021243,12,18592765021240,144,28592765021247,"8536201090",0.12]
[102124,"Ex9BS 1P C16","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 16 A, 1-pol","NAK",10.45,0,10.45,8592765021250,12,18592765021257,144,28592765021254,"8536201090",0.12]
[102125,"Ex9BS 1P C20","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 20 A, 1-pol","NAK",10.98,0,10.98,8592765021267,12,18592765021264,144,28592765021261,"8536201090",0.12]
[102126,"Ex9BS 1P C25","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 25 A, 1-pol","NAK",10.98,0,10.98,8592765021274,12,18592765021271,144,28592765021278,"8536201090",0.12]
[102127,"Ex9BS 1P C32","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 32 A, 1-pol","NAK",10.59,0,10.59,8592765021281,12,18592765021288,144,28592765021285,"8536201090",0.12]
[102128,"Ex9BS 1P C40","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 40 A, 1-pol","NAK",12.62,0,12.62,8592765021298,12,18592765021295,144,28592765021292,"8536201090",0.12]
[102129,"Ex9BS 1P C50","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 50 A, 1-pol","NAK",23.21,0,23.21,8592765021304,12,18592765021301,144,28592765021308,"8536201090",0.12]
[102130,"Ex9BS 1P C63","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 63 A, 1-pol","NAK",23.21,0,23.21,8592765021311,12,18592765021318,144,28592765021315,"8536201090",0.12]
[102131,"Ex9BS 1PN C1","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 1 A, 1+Npoli","NAK",23.61,0,23.61,8592765021328,6,18592765021325,72,28592765021322,"8536201090",0.24]
[102132,"Ex9BS 1PN C2","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 2 A, 1+Npoli","NAK",23.07,0,23.07,8592765021335,6,18592765021332,72,28592765021339,"8536201090",0.24]
[102133,"Ex9BS 1PN C3","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 3 A, 1+Npoli","NAK",23.61,0,23.61,8592765021342,6,18592765021349,72,28592765021346,"8536201090",0.24]
[102134,"Ex9BS 1PN C4","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 4 A, 1+Npoli","NAK",21.63,0,21.63,8592765021359,6,18592765021356,72,28592765021353,"8536201090",0.24]
[102135,"Ex9BS 1PN C6","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 6 A, 1+Npoli","NAK",17.89,0,17.89,8592765021366,6,18592765021363,72,28592765021360,"8536201090",0.24]
[102136,"Ex9BS 1PN C8","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 8 A, 1+Npoli","NAK",18.95,0,18.95,8592765021373,6,18592765021370,72,28592765021377,"8536201090",0.24]
[102137,"Ex9BS 1PN C10","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 10 A, 1+Npoli","NAK",17.89,0,17.89,8592765021380,6,18592765021387,72,28592765021384,"8536201090",0.24]
[102138,"Ex9BS 1PN C13","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 13 A, 1+Npoli","NAK",17.89,0,17.89,8592765021397,6,18592765021394,72,28592765021391,"8536201090",0.24]
[102139,"Ex9BS 1PN C16","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 16 A, 1+Npoli","NAK",17.89,0,17.89,8592765021403,6,18592765021400,72,28592765021407,"8536201090",0.24]
[102140,"Ex9BS 1PN C20","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 20 A, 1+Npoli","NAK",19.809999999999999,0,19.809999999999999,8592765021410,6,18592765021417,72,28592765021414,"8536201090",0.24]
[102141,"Ex9BS 1PN C25","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 25 A, 1+Npoli","NAK",19.809999999999999,0,19.809999999999999,8592765021427,6,18592765021424,72,28592765021421,"8536201090",0.24]
[102142,"Ex9BS 1PN C32","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 32 A, 1+Npoli","NAK",20.09,0,20.09,8592765021434,6,18592765021431,72,28592765021438,"8536201090",0.24]
[102143,"Ex9BS 1PN C40","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 40 A, 1+Npoli","NAK",21.28,0,21.28,8592765021441,6,18592765021448,72,28592765021445,"8536201090",0.24]
[102144,"Ex9BS 1PN C50","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 50 A, 1+Npoli","NAK",49.18,0,49.18,8592765021458,6,18592765021455,72,28592765021452,"8536201090",0.24]
[102145,"Ex9BS 1PN C63","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 63 A, 1+Npoli","NAK",49.18,0,49.18,8592765021465,6,18592765021462,72,28592765021469,"8536201090",0.24]
[102146,"Ex9BS 2P C1","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 1 A, 2-poli","NAK",37.97,0,37.97,8592765021472,6,18592765021479,72,28592765021476,"8536201090",0.24]
[102147,"Ex9BS 2P C2","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 2 A, 2-poli","NAK",31.13,0,31.13,8592765021489,6,18592765021486,72,28592765021483,"8536201090",0.24]
[102148,"Ex9BS 2P C3","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 3 A, 2-poli","NAK",37.97,0,37.97,8592765021496,6,18592765021493,72,28592765021490,"8536201090",0.24]
[102149,"Ex9BS 2P C4","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 4 A, 2-poli","NAK",28.19,0,28.19,8592765021502,6,18592765021509,72,28592765021506,"8536201090",0.24]
[102150,"Ex9BS 2P C6","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 6 A, 2-poli","NAK",21.46,0,21.46,8592765021519,6,18592765021516,72,28592765021513,"8536201090",0.24]
[102151,"Ex9BS 2P C8","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 8 A, 2-poli","NAK",24.16,0,24.16,8592765021526,6,18592765021523,72,28592765021520,"8536201090",0.24]
[102152,"Ex9BS 2P C10","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 10 A, 2-poli","NAK",18.71,0,18.71,8592765021533,6,18592765021530,72,28592765021537,"8536201090",0.24]
[102153,"Ex9BS 2P C13","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 13 A, 2-poli","NAK",23.32,0,23.32,8592765021540,6,18592765021547,72,28592765021544,"8536201090",0.24]
[102154,"Ex9BS 2P C16","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 16 A, 2-poli","NAK",18.71,0,{"$f":"E679*(1-F679)","v":18.71},8592765021557,6,18592765021554,72,28592765021551,"8536201090",0.24]
[102155,"Ex9BS 2P C20","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 20 A, 2-poli","NAK",20.55,{"$f":"NAK","v":0},20.55,8592765021564,6,18592765021561,72,28592765021568,"8536201090",0.24]
[102156,"Ex9BS 2P C25","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 25 A, 2-poli","NAK",20.83,0,20.83,8592765021571,6,18592765021578,72,28592765021575,"8536201090",0.24]
[102157,"Ex9BS 2P C32","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 32 A, 2-poli","NAK",21.43,0,21.43,8592765021588,6,18592765021585,72,28592765021582,"8536201090",0.24]
[102158,"Ex9BS 2P C40","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 40 A, 2-poli","NAK",25.05,0,25.05,8592765021595,6,18592765021592,72,28592765021599,"8536201090",0.24]
[102159,"Ex9BS 2P C50","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 50 A, 2-poli","NAK",50.98,0,50.98,8592765021601,6,18592765021608,72,28592765021605,"8536201090",0.24]
[102160,"Ex9BS 2P C63","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 63 A, 2-poli","NAK",53.34,0,53.34,8592765021618,6,18592765021615,72,28592765021612,"8536201090",0.24]
[102161,"Ex9BS 3P C1","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 1 A, 3-poli","NAK",51.74,0,51.74,8592765021625,4,18592765021622,48,28592765021629,"8536201090",0.36]
[102162,"Ex9BS 3P C2","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 2 A, 3-poli","NAK",49.53,0,49.53,8592765021632,4,18592765021639,48,28592765021636,"8536201090",0.36]
[102163,"Ex9BS 3P C3","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 3 A, 3-poli","NAK",51.74,0,51.74,8592765021649,4,18592765021646,48,28592765021643,"8536201090",0.36]
[102164,"Ex9BS 3P C4","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 4 A, 3-poli","NAK",51.22,0,51.22,8592765021656,4,18592765021653,48,28592765021650,"8536201090",0.36]
[102165,"Ex9BS 3P C6","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 6 A, 3-poli","NAK",35.950000000000003,0,35.950000000000003,8592765021663,4,18592765021660,48,28592765021667,"8536201090",0.36]
[102166,"Ex9BS 3P C8","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 8 A, 3-poli","NAK",37.200000000000003,0,37.200000000000003,8592765021670,4,18592765021677,48,28592765021674,"8536201090",0.36]
[102167,"Ex9BS 3P C10","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 10 A, 3-poli","NAK",35.950000000000003,0,35.950000000000003,8592765021687,4,18592765021684,48,28592765021681,"8536201090",0.36]
[102168,"Ex9BS 3P C13","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 13 A, 3-poli","NAK",35.950000000000003,0,35.950000000000003,8592765021694,4,18592765021691,48,28592765021698,"8536201090",0.36]
[102169,"Ex9BS 3P C16","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 16 A, 3-poli","NAK",34.590000000000003,0,34.590000000000003,8592765021700,4,18592765021707,48,28592765021704,"8536201090",0.36]
[102170,"Ex9BS 3P C20","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 20 A, 3-poli","NAK",34.590000000000003,0,34.590000000000003,8592765021717,4,18592765021714,48,28592765021711,"8536201090",0.36]
[102171,"Ex9BS 3P C25","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 25 A, 3-poli","NAK",34.590000000000003,0,34.590000000000003,8592765021724,4,18592765021721,48,28592765021728,"8536201090",0.36]
[102172,"Ex9BS 3P C32","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 32 A, 3-poli","NAK",35.270000000000003,0,35.270000000000003,8592765021731,4,18592765021738,48,28592765021735,"8536201090",0.36]
[102173,"Ex9BS 3P C40","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 40 A, 3-poli","NAK",38.97,0,38.97,8592765021748,4,18592765021745,48,28592765021742,"8536201090",0.36]
[102174,"Ex9BS 3P C50","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 50 A, 3-poli","NAK",71.2,0,71.2,8592765021755,4,18592765021752,48,28592765021759,"8536201090",0.36]
[102175,"Ex9BS 3P C63","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 63 A, 3-poli","NAK",73.92,0,73.92,8592765021762,4,18592765021769,48,28592765021766,"8536201090",0.36]
[102176,"Ex9BS 3PN C1","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 1 A, 3+Npoli","NAK",90.33,0,90.33,8592765021779,3,18592765021776,36,28592765021773,"8536201090",0.48]
[102177,"Ex9BS 3PN C2","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 2 A, 3+Npoli","NAK",88.16,0,88.16,8592765021786,3,18592765021783,36,28592765021780,"8536201090",0.48]
[102178,"Ex9BS 3PN C3","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 3 A, 3+Npoli","NAK",90.33,0,90.33,8592765021793,3,18592765021790,36,28592765021797,"8536201090",0.48]
[102179,"Ex9BS 3PN C4","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 4 A, 3+Npoli","NAK",81.900000000000006,0,81.900000000000006,8592765021809,3,18592765021806,36,28592765021803,"8536201090",0.48]
[102180,"Ex9BS 3PN C6","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 6 A, 3+Npoli","NAK",58.32,0,58.32,8592765021816,3,18592765021813,36,28592765021810,"8536201090",0.48]
[102181,"Ex9BS 3PN C8","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 8 A, 3+Npoli","NAK",59.77,0,59.77,8592765021823,3,18592765021820,36,28592765021827,"8536201090",0.48]
[102182,"Ex9BS 3PN C10","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 10 A, 3+Npoli","NAK",46.82,0,46.82,8592765021830,3,18592765021837,36,28592765021834,"8536201090",0.48]
[102183,"Ex9BS 3PN C13","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 13 A, 3+Npoli","NAK",46.82,0,46.82,8592765021847,3,18592765021844,36,28592765021841,"8536201090",0.48]
[102184,"Ex9BS 3PN C16","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 16 A, 3+Npoli","NAK",46.82,0,46.82,8592765021854,3,18592765021851,36,28592765021858,"8536201090",0.48]
[102185,"Ex9BS 3PN C20","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 20 A, 3+Npoli","NAK",51.56,0,51.56,8592765021861,3,18592765021868,36,28592765021865,"8536201090",0.48]
[102186,"Ex9BS 3PN C25","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 25 A, 3+Npoli","NAK",51.56,0,51.56,8592765021878,3,18592765021875,36,28592765021872,"8536201090",0.48]
[102187,"Ex9BS 3PN C32","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 32 A, 3+Npoli","NAK",51.54,0,51.54,8592765021885,3,18592765021882,36,28592765021889,"8536201090",0.48]
[102188,"Ex9BS 3PN C40","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 40 A, 3+Npoli","NAK",51.54,0,51.54,8592765021892,3,18592765021899,36,28592765021896,"8536201090",0.48]
[102189,"Ex9BS 3PN C50","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 50 A, 3+Npoli","NAK",109.37,0,109.37,8592765021908,3,18592765021905,36,28592765021902,"8536201090",0.48]
[102190,"Ex9BS 3PN C63","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 63 A, 3+Npoli","NAK",114.71,0,114.71,8592765021915,3,18592765021912,36,28592765021919,"8536201090",0.48]
[102191,"Ex9BS 4P C1","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 1 A, 4-poli","NAK",101.99,0,101.99,8592765021922,3,18592765021929,36,28592765021926,"8536201090",0.48]
[102192,"Ex9BS 4P C2","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 2 A, 4-poli","NAK",96.98,0,96.98,8592765021939,3,18592765021936,36,28592765021933,"8536201090",0.48]
[102193,"Ex9BS 4P C3","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 3 A, 4-poli","NAK",101.99,0,101.99,8592765021946,3,18592765021943,36,28592765021940,"8536201090",0.48]
[102194,"Ex9BS 4P C4","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 4 A, 4-poli","NAK",90.17,0,90.17,8592765021953,3,18592765021950,36,28592765021957,"8536201090",0.48]
[102195,"Ex9BS 4P C6","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 6 A, 4-poli","NAK",57.37,0,57.37,8592765021960,3,18592765021967,36,28592765021964,"8536201090",0.48]
[102196,"Ex9BS 4P C8","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 8 A, 4-poli","NAK",66.430000000000007,0,66.430000000000007,8592765021977,3,18592765021974,36,28592765021971,"8536201090",0.48]
[102197,"Ex9BS 4P C10","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 10 A, 4-poli","NAK",51.54,0,51.54,8592765021984,3,18592765021981,36,28592765021988,"8536201090",0.48]
[102198,"Ex9BS 4P C13","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 13 A, 4-poli","NAK",53.49,0,53.49,8592765021991,3,18592765021998,36,28592765021995,"8536201090",0.48]
[102199,"Ex9BS 4P C16","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 16 A, 4-poli","NAK",51.54,0,51.54,8592765022004,3,18592765022001,36,28592765022008,"8536201090",0.48]
[102200,"Ex9BS 4P C20","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 20 A, 4-poli","NAK",56.96,0,56.96,8592765022011,3,18592765022018,36,28592765022015,"8536201090",0.48]
[102201,"Ex9BS 4P C25","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 25 A, 4-poli","NAK",56.96,0,56.96,8592765022028,3,18592765022025,36,28592765022022,"8536201090",0.48]
[102202,"Ex9BS 4P C32","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 32 A, 4-poli","NAK",56.96,0,56.96,8592765022035,3,18592765022032,36,28592765022039,"8536201090",0.48]
[102203,"Ex9BS 4P C40","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 40 A, 4-poli","NAK",56.96,0,56.96,8592765022042,3,18592765022049,36,28592765022046,"8536201090",0.48]
[102204,"Ex9BS 4P C50","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 50 A, 4-poli","NAK",106.2,0,106.2,8592765022059,3,18592765022056,36,28592765022053,"8536201090",0.48]
[102205,"Ex9BS 4P C63","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica C, 63 A, 4-poli","NAK",112.3,0,112.3,8592765022066,3,18592765022063,36,28592765022060,"8536201090",0.48]
[102206,"Ex9BS 1P D1","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 1 A, 1-pol","NAK",18.170000000000002,0,18.170000000000002,8592765022073,12,18592765022070,144,28592765022077,"8536201090",0.12]
[102207,"Ex9BS 1P D2","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 2 A, 1-pol","NAK",18.170000000000002,0,18.170000000000002,8592765022080,12,18592765022087,144,28592765022084,"8536201090",0.12]
[102208,"Ex9BS 1P D3","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 3 A, 1-pol","NAK",18.170000000000002,0,18.170000000000002,8592765022097,12,18592765022094,144,28592765022091,"8536201090",0.12]
[102209,"Ex9BS 1P D4","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 4 A, 1-pol","NAK",18.170000000000002,0,18.170000000000002,8592765022103,12,18592765022100,144,28592765022107,"8536201090",0.12]
[102210,"Ex9BS 1P D6","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 6 A, 1-pol","NAK",18.170000000000002,0,18.170000000000002,8592765022110,12,18592765022117,144,28592765022114,"8536201090",0.12]
[102211,"Ex9BS 1P D8","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 8 A, 1-pol","NAK",18.170000000000002,0,18.170000000000002,8592765022127,12,18592765022124,144,28592765022121,"8536201090",0.12]
[102212,"Ex9BS 1P D10","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 10 A, 1-pol","NAK",15.24,0,15.24,8592765022134,12,18592765022131,144,28592765022138,"8536201090",0.12]
[102213,"Ex9BS 1P D13","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 13 A, 1-pol","NAK",15.24,0,15.24,8592765022141,12,18592765022148,144,28592765022145,"8536201090",0.12]
[102214,"Ex9BS 1P D16","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 16 A, 1-pol","NAK",15.24,0,15.24,8592765022158,12,18592765022155,144,28592765022152,"8536201090",0.12]
[102215,"Ex9BS 1P D20","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 20 A, 1-pol","NAK",15.24,0,15.24,8592765022165,12,18592765022162,144,28592765022169,"8536201090",0.12]
[102216,"Ex9BS 1P D25","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 25 A, 1-pol","NAK",15.24,0,15.24,8592765022172,12,18592765022179,144,28592765022176,"8536201090",0.12]
[102217,"Ex9BS 1P D32","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 32 A, 1-pol","NAK",21.08,0,21.08,8592765022189,12,18592765022186,144,28592765022183,"8536201090",0.12]
[102218,"Ex9BS 1P D40","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 40 A, 1-pol","NAK",21.08,0,{"$f":"E743*(1-F743)","v":21.08},8592765022196,12,18592765022193,144,28592765022190,"8536201090",0.12]
[102219,"Ex9BS 1P D50","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 50 A, 1-pol","NAK",54.67,{"$f":"NAK","v":0},54.67,8592765022202,12,18592765022209,144,28592765022206,"8536201090",0.12]
[102220,"Ex9BS 1P D63","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 63 A, 1-pol","NAK",54.67,0,54.67,8592765022219,12,18592765022216,144,28592765022213,"8536201090",0.12]
[102221,"Ex9BS 1PN D1","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 1 A, 1+Npoli","NAK",33.35,0,33.35,8592765022226,6,18592765022223,72,28592765022220,"8536201090",0.24]
[102222,"Ex9BS 1PN D2","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 2 A, 1+Npoli","NAK",33.35,0,33.35,8592765022233,6,18592765022230,72,28592765022237,"8536201090",0.24]
[102223,"Ex9BS 1PN D3","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 3 A, 1+Npoli","NAK",33.35,0,33.35,8592765022240,6,18592765022247,72,28592765022244,"8536201090",0.24]
[102224,"Ex9BS 1PN D4","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 4 A, 1+Npoli","NAK",33.35,0,33.35,8592765022257,6,18592765022254,72,28592765022251,"8536201090",0.24]
[102225,"Ex9BS 1PN D6","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 6 A, 1+Npoli","NAK",33.35,0,33.35,8592765022264,6,18592765022261,72,28592765022268,"8536201090",0.24]
[102226,"Ex9BS 1PN D8","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 8 A, 1+Npoli","NAK",33.35,0,33.35,8592765022271,6,18592765022278,72,28592765022275,"8536201090",0.24]
[102227,"Ex9BS 1PN D10","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 10 A, 1+Npoli","NAK",32.229999999999997,0,32.229999999999997,8592765022288,6,18592765022285,72,28592765022282,"8536201090",0.24]
[102228,"Ex9BS 1PN D13","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 13 A, 1+Npoli","NAK",32.229999999999997,0,32.229999999999997,8592765022295,6,18592765022292,72,28592765022299,"8536201090",0.24]
[102229,"Ex9BS 1PN D16","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 16 A, 1+Npoli","NAK",32.229999999999997,0,32.229999999999997,8592765022301,6,18592765022308,72,28592765022305,"8536201090",0.24]
[102230,"Ex9BS 1PN D20","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 20 A, 1+Npoli","NAK",32.229999999999997,0,32.229999999999997,8592765022318,6,18592765022315,72,28592765022312,"8536201090",0.24]
[102231,"Ex9BS 1PN D25","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 25 A, 1+Npoli","NAK",32.229999999999997,0,32.229999999999997,8592765022325,6,18592765022322,72,28592765022329,"8536201090",0.24]
[102232,"Ex9BS 1PN D32","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 32 A, 1+Npoli","NAK",39.799999999999997,0,39.799999999999997,8592765022332,6,18592765022339,72,28592765022336,"8536201090",0.24]
[102233,"Ex9BS 1PN D40","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 40 A, 1+Npoli","NAK",39.799999999999997,0,39.799999999999997,8592765022349,6,18592765022346,72,28592765022343,"8536201090",0.24]
[102234,"Ex9BS 1PN D50","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 50 A, 1+Npoli","NAK",89.06,0,89.06,8592765022356,6,18592765022353,72,28592765022350,"8536201090",0.24]
[102235,"Ex9BS 1PN D63","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 63 A, 1+Npoli","NAK",89.06,0,89.06,8592765022363,6,18592765022360,72,28592765022367,"8536201090",0.24]
[102236,"Ex9BS 2P D1","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 1 A, 2-poli","NAK",39.07,0,39.07,8592765022370,6,18592765022377,72,28592765022374,"8536201090",0.24]
[102237,"Ex9BS 2P D2","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 2 A, 2-poli","NAK",39.07,0,39.07,8592765022387,6,18592765022384,72,28592765022381,"8536201090",0.24]
[102238,"Ex9BS 2P D3","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 3 A, 2-poli","NAK",39.07,0,39.07,8592765022394,6,18592765022391,72,28592765022398,"8536201090",0.24]
[102239,"Ex9BS 2P D4","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 4 A, 2-poli","NAK",39.07,0,39.07,8592765022400,6,18592765022407,72,28592765022404,"8536201090",0.24]
[102240,"Ex9BS 2P D6","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 6 A, 2-poli","NAK",39.07,0,39.07,8592765022417,6,18592765022414,72,28592765022411,"8536201090",0.24]
[102241,"Ex9BS 2P D8","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 8 A, 2-poli","NAK",39.07,0,39.07,8592765022424,6,18592765022421,72,28592765022428,"8536201090",0.24]
[102242,"Ex9BS 2P D10","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 10 A, 2-poli","NAK",37.950000000000003,0,37.950000000000003,8592765022431,6,18592765022438,72,28592765022435,"8536201090",0.24]
[102243,"Ex9BS 2P D13","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 13 A, 2-poli","NAK",37.950000000000003,0,37.950000000000003,8592765022448,6,18592765022445,72,28592765022442,"8536201090",0.24]
[102244,"Ex9BS 2P D16","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 16 A, 2-poli","NAK",37.950000000000003,0,37.950000000000003,8592765022455,6,18592765022452,72,28592765022459,"8536201090",0.24]
[102245,"Ex9BS 2P D20","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 20 A, 2-poli","NAK",37.950000000000003,0,37.950000000000003,8592765022462,6,18592765022469,72,28592765022466,"8536201090",0.24]
[102246,"Ex9BS 2P D25","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 25 A, 2-poli","NAK",37.950000000000003,0,37.950000000000003,8592765022479,6,18592765022476,72,28592765022473,"8536201090",0.24]
[102247,"Ex9BS 2P D32","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 32 A, 2-poli","NAK",46.62,0,46.62,8592765022486,6,18592765022483,72,28592765022480,"8536201090",0.24]
[102248,"Ex9BS 2P D40","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 40 A, 2-poli","NAK",46.62,0,46.62,8592765022493,6,18592765022490,72,28592765022497,"8536201090",0.24]
[102249,"Ex9BS 2P D50","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 50 A, 2-poli","NAK",109.95,0,109.95,8592765022509,6,18592765022506,72,28592765022503,"8536201090",0.24]
[102250,"Ex9BS 2P D63","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 63 A, 2-poli","NAK",109.95,0,109.95,8592765022516,6,18592765022513,72,28592765022510,"8536201090",0.24]
[102251,"Ex9BS 3P D1","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 1 A, 3-poli","NAK",62.66,0,62.66,8592765022523,4,18592765022520,48,28592765022527,"8536201090",0.36]
[102252,"Ex9BS 3P D2","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 2 A, 3-poli","NAK",62.66,0,62.66,8592765022530,4,18592765022537,48,28592765022534,"8536201090",0.36]
[102253,"Ex9BS 3P D3","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 3 A, 3-poli","NAK",62.66,0,62.66,8592765022547,4,18592765022544,48,28592765022541,"8536201090",0.36]
[102254,"Ex9BS 3P D4","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 4 A, 3-poli","NAK",62.66,0,62.66,8592765022554,4,18592765022551,48,28592765022558,"8536201090",0.36]
[102255,"Ex9BS 3P D6","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 6 A, 3-poli","NAK",62.66,0,62.66,8592765022561,4,18592765022568,48,28592765022565,"8536201090",0.36]
[102256,"Ex9BS 3P D8","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 8 A, 3-poli","NAK",62.66,0,62.66,8592765022578,4,18592765022575,48,28592765022572,"8536201090",0.36]
[102257,"Ex9BS 3P D10","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 10 A, 3-poli","NAK",54.48,0,54.48,8592765022585,4,18592765022582,48,28592765022589,"8536201090",0.36]
[102258,"Ex9BS 3P D13","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 13 A, 3-poli","NAK",54.48,0,54.48,8592765022592,4,18592765022599,48,28592765022596,"8536201090",0.36]
[102259,"Ex9BS 3P D16","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 16 A, 3-poli","NAK",54.48,0,54.48,8592765022608,4,18592765022605,48,28592765022602,"8536201090",0.36]
[102260,"Ex9BS 3P D20","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 20 A, 3-poli","NAK",54.48,0,54.48,8592765022615,4,18592765022612,48,28592765022619,"8536201090",0.36]
[102261,"Ex9BS 3P D25","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 25 A, 3-poli","NAK",54.48,0,54.48,8592765022622,4,18592765022629,48,28592765022626,"8536201090",0.36]
[102262,"Ex9BS 3P D32","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 32 A, 3-poli","NAK",73.03,0,73.03,8592765022639,4,18592765022636,48,28592765022633,"8536201090",0.36]
[102263,"Ex9BS 3P D40","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 40 A, 3-poli","NAK",73.03,0,73.03,8592765022646,4,18592765022643,48,28592765022640,"8536201090",0.36]
[102264,"Ex9BS 3P D50","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 50 A, 3-poli","NAK",179.8,0,179.8,8592765022653,4,18592765022650,48,28592765022657,"8536201090",0.36]
[102265,"Ex9BS 3P D63","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 63 A, 3-poli","NAK",179.8,0,179.8,8592765022660,4,18592765022667,48,28592765022664,"8536201090",0.36]
[102266,"Ex9BS 3PN D1","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 1 A, 3+Npoli","NAK",97,0,97,8592765022677,3,18592765022674,36,28592765022671,"8536201090",0.48]
[102267,"Ex9BS 3PN D2","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 2 A, 3+Npoli","NAK",97,0,97,8592765022684,3,18592765022681,36,28592765022688,"8536201090",0.48]
[102268,"Ex9BS 3PN D3","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 3 A, 3+Npoli","NAK",97,0,97,8592765022691,3,18592765022698,36,28592765022695,"8536201090",0.48]
[102269,"Ex9BS 3PN D4","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 4 A, 3+Npoli","NAK",97,0,97,8592765022707,3,18592765022704,36,28592765022701,"8536201090",0.48]
[102270,"Ex9BS 3PN D6","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 6 A, 3+Npoli","NAK",97,0,97,8592765022714,3,18592765022711,36,28592765022718,"8536201090",0.48]
[102271,"Ex9BS 3PN D8","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 8 A, 3+Npoli","NAK",97,0,97,8592765022721,3,18592765022728,36,28592765022725,"8536201090",0.48]
[102272,"Ex9BS 3PN D10","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 10 A, 3+Npoli","NAK",91.6,0,91.6,8592765022738,3,18592765022735,36,28592765022732,"8536201090",0.48]
[102273,"Ex9BS 3PN D13","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 13 A, 3+Npoli","NAK",91.6,0,91.6,8592765022745,3,18592765022742,36,28592765022749,"8536201090",0.48]
[102274,"Ex9BS 3PN D16","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 16 A, 3+Npoli","NAK",91.6,0,91.6,8592765022752,3,18592765022759,36,28592765022756,"8536201090",0.48]
[102275,"Ex9BS 3PN D20","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 20 A, 3+Npoli","NAK",91.6,0,91.6,8592765022769,3,18592765022766,36,28592765022763,"8536201090",0.48]
[102276,"Ex9BS 3PN D25","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 25 A, 3+Npoli","NAK",91.6,0,91.6,8592765022776,3,18592765022773,36,28592765022770,"8536201090",0.48]
[102277,"Ex9BS 3PN D32","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 32 A, 3+Npoli","NAK",119.12,0,119.12,8592765022783,3,18592765022780,36,28592765022787,"8536201090",0.48]
[102278,"Ex9BS 3PN D40","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 40 A, 3+Npoli","NAK",119.12,0,119.12,8592765022790,3,18592765022797,36,28592765022794,"8536201090",0.48]
[102279,"Ex9BS 3PN D50","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 50 A, 3+Npoli","NAK",255.71,0,255.71,8592765022806,3,18592765022803,36,28592765022800,"8536201090",0.48]
[102280,"Ex9BS 3PN D63","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 63 A, 3+Npoli","NAK",255.71,0,255.71,8592765022813,3,18592765022810,36,28592765022817,"8536201090",0.48]
[102281,"Ex9BS 4P D1","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 1 A, 4-poli","NAK",112.11,0,112.11,8592765022820,3,18592765022827,36,28592765022824,"8536201090",0.48]
[102282,"Ex9BS 4P D2","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 2 A, 4-poli","NAK",112.11,0,{"$f":"E807*(1-F807)","v":112.11},8592765022837,3,18592765022834,36,28592765022831,"8536201090",0.48]
[102283,"Ex9BS 4P D3","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 3 A, 4-poli","NAK",112.11,{"$f":"NAK","v":0},112.11,8592765022844,3,18592765022841,36,28592765022848,"8536201090",0.48]
[102284,"Ex9BS 4P D4","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 4 A, 4-poli","NAK",112.11,0,112.11,8592765022851,3,18592765022858,36,28592765022855,"8536201090",0.48]
[102285,"Ex9BS 4P D6","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 6 A, 4-poli","NAK",112.11,0,112.11,8592765022868,3,18592765022865,36,28592765022862,"8536201090",0.48]
[102286,"Ex9BS 4P D8","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 8 A, 4-poli","NAK",112.11,0,112.11,8592765022875,3,18592765022872,36,28592765022879,"8536201090",0.48]
[102287,"Ex9BS 4P D10","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 10 A, 4-poli","NAK",105.26,0,105.26,8592765022882,3,18592765022889,36,28592765022886,"8536201090",0.48]
[102288,"Ex9BS 4P D13","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 13 A, 4-poli","NAK",105.26,0,105.26,8592765022899,3,18592765022896,36,28592765022893,"8536201090",0.48]
[102289,"Ex9BS 4P D16","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 16 A, 4-poli","NAK",105.26,0,105.26,8592765022905,3,18592765022902,36,28592765022909,"8536201090",0.48]
[102290,"Ex9BS 4P D20","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 20 A, 4-poli","NAK",105.26,0,105.26,8592765022912,3,18592765022919,36,28592765022916,"8536201090",0.48]
[102291,"Ex9BS 4P D25","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 25 A, 4-poli","NAK",105.26,0,105.26,8592765022929,3,18592765022926,36,28592765022923,"8536201090",0.48]
[102292,"Ex9BS 4P D32","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 32 A, 4-poli","NAK",137.27000000000001,0,137.27000000000001,8592765022936,3,18592765022933,36,28592765022930,"8536201090",0.48]
[102293,"Ex9BS 4P D40","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 40 A, 4-poli","NAK",137.27000000000001,0,137.27000000000001,8592765022943,3,18592765022940,36,28592765022947,"8536201090",0.48]
[102294,"Ex9BS 4P D50","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 50 A, 4-poli","NAK",287.76,0,287.76,8592765022950,3,18592765022957,36,28592765022954,"8536201090",0.48]
[102295,"Ex9BS 4P D63","Mini-întreruptor 4,5 kA, caracteristica D, 63 A, 4-poli","NAK",287.76,0,287.76,8592765022967,3,18592765022964,36,28592765022961,"8536201090",0.48]
[]
["Mini-întreruptoare Ex9B40J, 6 kA, lăţime 13,5 mm pe modul"]
[110719,"Ex9B40J 1P B1","Mini-întreruptor, lăţime 13,5 mm, 6 kA, caracteristica B, 1 A, 1-pol","NAAB",20.02,{"$f":"NAAB","v":0},{"$f":"E823*(1-F823)","v":20.02},8592765107190,16,18592765107197,192,28592765107194,8536201090,8.5999999999999993E-2]
[110720,"Ex9B40J 1P B2","Mini-întreruptor, lăţime 13,5 mm, 6 kA, caracteristica B, 2 A, 1-pol","NAAB",19.02,{"$f":"NAAB","v":0},{"$f":"E824*(1-F824)","v":19.02},8592765107206,16,18592765107203,192,28592765107200,8536201090,8.6999999999999994E-2]
[110721,"Ex9B40J 1P B3","Mini-întreruptor, lăţime 13,5 mm, 6 kA, caracteristica B, 3 A, 1-pol","NAAB",20.02,{"$f":"NAAB","v":0},20.02,8592765107213,16,18592765107210,192,28592765107217,8536201090,8.6999999999999994E-2]
[110722,"Ex9B40J 1P B4","Mini-întreruptor, lăţime 13,5 mm, 6 kA, caracteristica B, 4 A, 1-pol","NAAB",19.02,{"$f":"NAAB","v":0},19.02,8592765107220,16,18592765107227,192,28592765107224,8536201090,8.5999999999999993E-2]
[110723,"Ex9B40J 1P B6","Mini-întreruptor, lăţime 13,5 mm, 6 kA, caracteristica B, 6 A, 1-pol","NAAB",11.97,{"$f":"NAAB","v":0},11.97,8592765107237,16,18592765107234,192,28592765107231,8536201090,8.6999999999999994E-2]
[110724,"Ex9B40J 1P B10","Mini-întreruptor, lăţime 13,5 mm, 6 kA, caracteristica B, 10 A, 1-pol","NAAB",11.79,{"$f":"NAAB","v":0},11.79,8592765107244,16,18592765107241,192,28592765107248,8536201090,8.5000000000000006E-2]
[110725,"Ex9B40J 1P B16","Mini-întreruptor, lăţime 13,5 mm, 6 kA, caracteristica B, 16 A, 1-pol","NAAB",11.79,{"$f":"NAAB","v":0},11.79,8592765107251,16,18592765107258,192,28592765107255,8536201090,8.4000000000000005E-2]
[110726,"Ex9B40J 1P B20","Mini-întreruptor, lăţime 13,5 mm, 6 kA, caracteristica B, 20 A, 1-pol","NAAB",12.58,{"$f":"NAAB","v":0},12.58,8592765107268,16,18592765107265,192,28592765107262,8536201090,8.5999999999999993E-2]
[110727,"Ex9B40J 1P B25","Mini-întreruptor, lăţime 13,5 mm, 6 kA, caracteristica B, 25 A, 1-pol","NAAB",12.58,{"$f":"NAAB","v":0},12.58,8592765107275,16,18592765107272,192,28592765107279,8536201090,8.5999999999999993E-2]
[110728,"Ex9B40J 1P B32","Mini-întreruptor, lăţime 13,5 mm, 6 kA, caracteristica B, 32 A, 1-pol","NAAB",13.25,{"$f":"NAAB","v":0},13.25,8592765107282,16,18592765107289,192,28592765107286,8536201090,8.5999999999999993E-2]
[110729,"Ex9B40J 1P B40","Mini-întreruptor, lăţime 13,5 mm, 6 kA, caracteristica B, 40 A, 1-pol","NAAB",13.25,{"$f":"NAAB","v":0},13.25,8592765107299,16,18592765107296,192,28592765107293,8536201090,8.6999999999999994E-2]
[110730,"Ex9B40J 2P B1","Mini-întreruptor, lăţime 27 mm, 6 kA, caracteristica B, 1 A, 2-poli","NAAB",43.11,{"$f":"NAAB","v":0},43.11,8592765107305,8,18592765107302,96,28592765107309,8536201090,0.17299999999999999]
[110731,"Ex9B40J 2P B2","Mini-întreruptor, lăţime 27 mm, 6 kA, caracteristica B, 2 A, 2-poli","NAAB",40.96,{"$f":"NAAB","v":0},40.96,8592765107312,8,18592765107319,96,28592765107316,8536201090,0.17499999999999999]
[110732,"Ex9B40J 2P B3","Mini-întreruptor, lăţime 27 mm, 6 kA, caracteristica B, 3 A, 2-poli","NAAB",43.11,{"$f":"NAAB","v":0},43.11,8592765107329,8,18592765107326,96,28592765107323,8536201090,0.17499999999999999]
[110733,"Ex9B40J 2P B4","Mini-întreruptor, lăţime 27 mm, 6 kA, caracteristica B, 4 A, 2-poli","NAAB",40.96,{"$f":"NAAB","v":0},40.96,8592765107336,8,18592765107333,96,28592765107330,8536201090,0.17299999999999999]
[110734,"Ex9B40J 2P B6","Mini-întreruptor, lăţime 27 mm, 6 kA, caracteristica B, 6 A, 2-poli","NAAB",25.04,{"$f":"NAAB","v":0},25.04,8592765107343,8,18592765107340,96,28592765107347,8536201090,0.17499999999999999]
[110735,"Ex9B40J 2P B10","Mini-întreruptor, lăţime 27 mm, 6 kA, caracteristica B, 10 A, 2-poli","NAAB",24.83,{"$f":"NAAB","v":0},24.83,8592765107350,8,18592765107357,96,28592765107354,8536201090,0.17100000000000001]
[110736,"Ex9B40J 2P B16","Mini-întreruptor, lăţime 27 mm, 6 kA, caracteristica B, 16 A, 2-poli","NAAB",24.83,{"$f":"NAAB","v":0},24.83,8592765107367,8,18592765107364,96,28592765107361,8536201090,0.16900000000000001]
[110737,"Ex9B40J 2P B20","Mini-întreruptor, lăţime 27 mm, 6 kA, caracteristica B, 20 A, 2-poli","NAAB",25.61,{"$f":"NAAB","v":0},25.61,8592765107374,8,18592765107371,96,28592765107378,8536201090,0.17299999999999999]
[110738,"Ex9B40J 2P B25","Mini-întreruptor, lăţime 27 mm, 6 kA, caracteristica B, 25 A, 2-poli","NAAB",25.61,{"$f":"NAAB","v":0},25.61,8592765107381,8,18592765107388,96,28592765107385,8536201090,0.17299999999999999]
[110739,"Ex9B40J 2P B32","Mini-întreruptor, lăţime 27 mm, 6 kA, caracteristica B, 32 A, 2-poli","NAAB",27.16,{"$f":"NAAB","v":0},27.16,8592765107398,8,18592765107395,96,28592765107392,8536201090,0.17299999999999999]
[110740,"Ex9B40J 2P B40","Mini-întreruptor, lăţime 27 mm, 6 kA, caracteristica B, 40 A, 2-poli","NAAB",27.16,{"$f":"NAAB","v":0},27.16,8592765107404,8,18592765107401,96,28592765107408,8536201090,0.17499999999999999]
[110741,"Ex9B40J 3P B1","Mini-întreruptor, lăţime 40,5 mm, 6 kA, caracteristica B, 1 A, 3-poli","NAAB",59.9,{"$f":"NAAB","v":0},59.9,8592765107411,5,18592765107418,60,28592765107415,8536201090,0.25800000000000001]
[110742,"Ex9B40J 3P B2","Mini-întreruptor, lăţime 40,5 mm, 6 kA, caracteristica B, 2 A, 3-poli","NAAB",56.92,{"$f":"NAAB","v":0},56.92,8592765107428,5,18592765107425,60,28592765107422,8536201090,0.26100000000000001]
[110743,"Ex9B40J 3P B3","Mini-întreruptor, lăţime 40,5 mm, 6 kA, caracteristica B, 3 A, 3-poli","NAAB",59.9,{"$f":"NAAB","v":0},59.9,8592765107435,5,18592765107432,60,28592765107439,8536201090,0.26100000000000001]
[110744,"Ex9B40J 3P B4","Mini-întreruptor, lăţime 40,5 mm, 6 kA, caracteristica B, 4 A, 3-poli","NAAB",56.92,{"$f":"NAAB","v":0},56.92,8592765107442,5,18592765107449,60,28592765107446,8536201090,0.25800000000000001]
[110745,"Ex9B40J 3P B6","Mini-întreruptor, lăţime 40,5 mm, 6 kA, caracteristica B, 6 A, 3-poli","NAAB",38.29,{"$f":"NAAB","v":0},38.29,8592765107459,5,18592765107456,60,28592765107453,8536201090,0.26100000000000001]
[110746,"Ex9B40J 3P B10","Mini-întreruptor, lăţime 40,5 mm, 6 kA, caracteristica B, 10 A, 3-poli","NAAB",37.880000000000003,{"$f":"NAAB","v":0},37.880000000000003,8592765107466,5,18592765107463,60,28592765107460,8536201090,0.255]
[110747,"Ex9B40J 3P B16","Mini-întreruptor, lăţime 40,5 mm, 6 kA, caracteristica B, 16 A, 3-poli","NAAB",37.880000000000003,{"$f":"NAAB","v":0},37.880000000000003,8592765107473,5,18592765107470,60,28592765107477,8536201090,0.252]
[110748,"Ex9B40J 3P B20","Mini-întreruptor, lăţime 40,5 mm, 6 kA, caracteristica B, 20 A, 3-poli","NAAB",40.21,{"$f":"NAAB","v":0},40.21,8592765107480,5,18592765107487,60,28592765107484,8536201090,0.25800000000000001]
[110749,"Ex9B40J 3P B25","Mini-întreruptor, lăţime 40,5 mm, 6 kA, caracteristica B, 25 A, 3-poli","NAAB",40.21,{"$f":"NAAB","v":0},40.21,8592765107497,5,18592765107494,60,28592765107491,8536201090,0.25800000000000001]
[110750,"Ex9B40J 3P B32","Mini-întreruptor, lăţime 40,5 mm, 6 kA, caracteristica B, 32 A, 3-poli","NAAB",43.39,{"$f":"NAAB","v":0},43.39,8592765107503,5,18592765107500,60,28592765107507,8536201090,0.25800000000000001]
[110751,"Ex9B40J 3P B40","Mini-întreruptor, lăţime 40,5 mm, 6 kA, caracteristica B, 40 A, 3-poli","NAAB",43.39,{"$f":"NAAB","v":0},43.39,8592765107510,5,18592765107517,60,28592765107514,8536201090,0.26100000000000001]
[110752,"Ex9B40J 4P B1","Mini-întreruptor, lăţime 54 mm, 6 kA, caracteristica B, 1 A, 4-poli","NAAB",116.88,{"$f":"NAAB","v":0},116.88,8592765107527,4,18592765107524,48,28592765107521,8536201090,0.34399999999999997]
[110753,"Ex9B40J 4P B2","Mini-întreruptor, lăţime 54 mm, 6 kA, caracteristica B, 2 A, 4-poli","NAAB",116.88,{"$f":"NAAB","v":0},116.88,8592765107534,4,18592765107531,48,28592765107538,8536201090,0.34799999999999998]
[110754,"Ex9B40J 4P B3","Mini-întreruptor, lăţime 54 mm, 6 kA, caracteristica B, 3 A, 4-poli","NAAB",116.88,{"$f":"NAAB","v":0},116.88,8592765107541,4,18592765107548,48,28592765107545,8536201090,0.34799999999999998]
[110755,"Ex9B40J 4P B4","Mini-întreruptor, lăţime 54 mm, 6 kA, caracteristica B, 4 A, 4-poli","NAAB",105.19,{"$f":"NAAB","v":0},105.19,8592765107558,4,18592765107555,48,28592765107552,8536201090,0.34399999999999997]
[110756,"Ex9B40J 4P B6","Mini-întreruptor, lăţime 54 mm, 6 kA, caracteristica B, 6 A, 4-poli","NAAB",75.98,{"$f":"NAAB","v":0},75.98,8592765107565,4,18592765107562,48,28592765107569,8536201090,0.34799999999999998]
[110757,"Ex9B40J 4P B10","Mini-întreruptor, lăţime 54 mm, 6 kA, caracteristica B, 10 A, 4-poli","NAAB",61.36,{"$f":"NAAB","v":0},61.36,8592765107572,4,18592765107579,48,28592765107576,8536201090,0.34]
[110758,"Ex9B40J 4P B16","Mini-întreruptor, lăţime 54 mm, 6 kA, caracteristica B, 16 A, 4-poli","NAAB",61.36,{"$f":"NAAB","v":0},61.36,8592765107589,4,18592765107586,48,28592765107583,8536201090,0.33600000000000002]
[110759,"Ex9B40J 4P B20","Mini-întreruptor, lăţime 54 mm, 6 kA, caracteristica B, 20 A, 4-poli","NAAB",65.489999999999995,{"$f":"NAAB","v":0},65.489999999999995,8592765107596,4,18592765107593,48,28592765107590,8536201090,0.34399999999999997]
[110760,"Ex9B40J 4P B25","Mini-întreruptor, lăţime 54 mm, 6 kA, caracteristica B, 25 A, 4-poli","NAAB",65.489999999999995,{"$f":"NAAB","v":0},65.489999999999995,8592765107602,4,18592765107609,48,28592765107606,8536201090,0.34399999999999997]
[110761,"Ex9B40J 4P B32","Mini-întreruptor, lăţime 54 mm, 6 kA, caracteristica B, 32 A, 4-poli","NAAB",65.489999999999995,{"$f":"NAAB","v":0},65.489999999999995,8592765107619,4,18592765107616,48,28592765107613,8536201090,0.34399999999999997]
[110762,"Ex9B40J 4P B40","Mini-întreruptor, lăţime 54 mm, 6 kA, caracteristica B, 40 A, 4-poli","NAAB",65.489999999999995,{"$f":"NAAB","v":0},65.489999999999995,8592765107626,4,18592765107623,48,28592765107620,8536201090,0.34799999999999998]
[110763,"Ex9B40J 1P C1","Mini-întreruptor, lăţime 13,5 mm, 6 kA, caracteristica C, 1 A, 1-pol","NAAB",20.02,{"$f":"NAAB","v":0},20.02,8592765107633,16,18592765107630,192,28592765107637,8536201090,8.5999999999999993E-2]
[110764,"Ex9B40J 1P C2","Mini-întreruptor, lăţime 13,5 mm, 6 kA, caracteristica C, 2 A, 1-pol","NAAB",19.62,{"$f":"NAAB","v":0},19.62,8592765107640,16,18592765107647,192,28592765107644,8536201090,8.6999999999999994E-2]
[110765,"Ex9B40J 1P C3","Mini-întreruptor, lăţime 13,5 mm, 6 kA, caracteristica C, 3 A, 1-pol","NAAB",20.02,{"$f":"NAAB","v":0},20.02,8592765107657,16,18592765107654,192,28592765107651,8536201090,8.6999999999999994E-2]
[110766,"Ex9B40J 1P C4","Mini-întreruptor, lăţime 13,5 mm, 6 kA, caracteristica C, 4 A, 1-pol","NAAB",19.62,{"$f":"NAAB","v":0},19.62,8592765107664,16,18592765107661,192,28592765107668,8536201090,8.5999999999999993E-2]
[110767,"Ex9B40J 1P C6","Mini-întreruptor, lăţime 13,5 mm, 6 kA, caracteristica C, 6 A, 1-pol","NAAB",12.57,{"$f":"NAAB","v":0},12.57,8592765107671,16,18592765107678,192,28592765107675,8536201090,8.6999999999999994E-2]
[110768,"Ex9B40J 1P C10","Mini-întreruptor, lăţime 13,5 mm, 6 kA, caracteristica C, 10 A, 1-pol","NAAB",11.79,{"$f":"NAAB","v":0},11.79,8592765107688,16,18592765107685,192,28592765107682,8536201090,8.5000000000000006E-2]
[110769,"Ex9B40J 1P C16","Mini-întreruptor, lăţime 13,5 mm, 6 kA, caracteristica C, 16 A, 1-pol","NAAB",11.79,{"$f":"NAAB","v":0},11.79,8592765107695,16,18592765107692,192,28592765107699,8536201090,8.4000000000000005E-2]
[110770,"Ex9B40J 1P C20","Mini-întreruptor, lăţime 13,5 mm, 6 kA, caracteristica C, 20 A, 1-pol","NAAB",12.58,{"$f":"NAAB","v":0},12.58,8592765107701,16,18592765107708,192,28592765107705,8536201090,8.5999999999999993E-2]
[110771,"Ex9B40J 1P C25","Mini-întreruptor, lăţime 13,5 mm, 6 kA, caracteristica C, 25 A, 1-pol","NAAB",12.58,{"$f":"NAAB","v":0},12.58,8592765107718,16,18592765107715,192,28592765107712,8536201090,8.5999999999999993E-2]
[110772,"Ex9B40J 1P C32","Mini-întreruptor, lăţime 13,5 mm, 6 kA, caracteristica C, 32 A, 1-pol","NAAB",12.58,{"$f":"NAAB","v":0},12.58,8592765107725,16,18592765107722,192,28592765107729,8536201090,8.5999999999999993E-2]
[110773,"Ex9B40J 1P C40","Mini-întreruptor, lăţime 13,5 mm, 6 kA, caracteristica C, 40 A, 1-pol","NAAB",13.94,{"$f":"NAAB","v":0},13.94,8592765107732,16,18592765107739,192,28592765107736,8536201090,8.6999999999999994E-2]
[110774,"Ex9B40J 2P C1","Mini-întreruptor, lăţime 27 mm, 6 kA, caracteristica C, 1 A, 2-poli","NAAB",43.68,{"$f":"NAAB","v":0},43.68,8592765107749,8,18592765107746,96,28592765107743,8536201090,0.17299999999999999]
[110775,"Ex9B40J 2P C2","Mini-întreruptor, lăţime 27 mm, 6 kA, caracteristica C, 2 A, 2-poli","NAAB",30.55,{"$f":"NAAB","v":0},30.55,8592765107756,8,18592765107753,96,28592765107750,8536201090,0.17499999999999999]
[110776,"Ex9B40J 2P C3","Mini-întreruptor, lăţime 27 mm, 6 kA, caracteristica C, 3 A, 2-poli","NAAB",43.68,{"$f":"NAAB","v":0},43.68,8592765107763,8,18592765107760,96,28592765107767,8536201090,0.17499999999999999]
[110777,"Ex9B40J 2P C4","Mini-întreruptor, lăţime 27 mm, 6 kA, caracteristica C, 4 A, 2-poli","NAAB",28.39,{"$f":"NAAB","v":0},28.39,8592765107770,8,18592765107777,96,28592765107774,8536201090,0.17299999999999999]
[110778,"Ex9B40J 2P C6","Mini-întreruptor, lăţime 27 mm, 6 kA, caracteristica C, 6 A, 2-poli","NAAB",24.01,{"$f":"NAAB","v":0},24.01,8592765107787,8,18592765107784,96,28592765107781,8536201090,0.17499999999999999]
[110779,"Ex9B40J 2P C10","Mini-întreruptor, lăţime 27 mm, 6 kA, caracteristica C, 10 A, 2-poli","NAAB",21.13,{"$f":"NAAB","v":0},21.13,8592765107794,8,18592765107791,96,28592765107798,8536201090,0.17100000000000001]
[110780,"Ex9B40J 2P C16","Mini-întreruptor, lăţime 27 mm, 6 kA, caracteristica C, 16 A, 2-poli","NAAB",21.34,{"$f":"NAAB","v":0},21.34,8592765107800,8,18592765107807,96,28592765107804,8536201090,0.16900000000000001]
[110781,"Ex9B40J 2P C20","Mini-întreruptor, lăţime 27 mm, 6 kA, caracteristica C, 20 A, 2-poli","NAAB",23.28,{"$f":"NAAB","v":0},23.28,8592765107817,8,18592765107814,96,28592765107811,8536201090,0.17299999999999999]
[110782,"Ex9B40J 2P C25","Mini-întreruptor, lăţime 27 mm, 6 kA, caracteristica C, 25 A, 2-poli","NAAB",24.13,{"$f":"NAAB","v":0},24.13,8592765107824,8,18592765107821,96,28592765107828,8536201090,0.17299999999999999]
[110783,"Ex9B40J 2P C32","Mini-întreruptor, lăţime 27 mm, 6 kA, caracteristica C, 32 A, 2-poli","NAAB",25.32,{"$f":"NAAB","v":0},25.32,8592765107831,8,18592765107838,96,28592765107835,8536201090,0.17299999999999999]
[110784,"Ex9B40J 2P C40","Mini-întreruptor, lăţime 27 mm, 6 kA, caracteristica C, 40 A, 2-poli","NAAB",28.2,{"$f":"NAAB","v":0},{"$f":"E888*(1-F888)","v":28.2},8592765107848,8,18592765107845,96,28592765107842,8536201090,0.17499999999999999]
[110785,"Ex9B40J 3P C1","Mini-întreruptor, lăţime 40,5 mm, 6 kA, caracteristica C, 1 A, 3-poli","NAAB",58.46,{"$f":"NAAB","v":0},58.46,8592765107855,5,18592765107852,60,28592765107859,8536201090,0.25800000000000001]
[110786,"Ex9B40J 3P C2","Mini-întreruptor, lăţime 40,5 mm, 6 kA, caracteristica C, 2 A, 3-poli","NAAB",56.71,{"$f":"NAAB","v":0},56.71,8592765107862,5,18592765107869,60,28592765107866,8536201090,0.26100000000000001]
[110787,"Ex9B40J 3P C3","Mini-întreruptor, lăţime 40,5 mm, 6 kA, caracteristica C, 3 A, 3-poli","NAAB",58.46,{"$f":"NAAB","v":0},58.46,8592765107879,5,18592765107876,60,28592765107873,8536201090,0.26100000000000001]
[110788,"Ex9B40J 3P C4","Mini-întreruptor, lăţime 40,5 mm, 6 kA, caracteristica C, 4 A, 3-poli","NAAB",56.71,{"$f":"NAAB","v":0},56.71,8592765107886,5,18592765107883,60,28592765107880,8536201090,0.25800000000000001]
[110789,"Ex9B40J 3P C6","Mini-întreruptor, lăţime 40,5 mm, 6 kA, caracteristica C, 6 A, 3-poli","NAAB",41.09,{"$f":"NAAB","v":0},41.09,8592765107893,5,18592765107890,60,28592765107897,8536201090,0.26100000000000001]
[110790,"Ex9B40J 3P C10","Mini-întreruptor, lăţime 40,5 mm, 6 kA, caracteristica C, 10 A, 3-poli","NAAB",40.22,{"$f":"NAAB","v":0},40.22,8592765107909,5,18592765107906,60,28592765107903,8536201090,0.255]
[110791,"Ex9B40J 3P C16","Mini-întreruptor, lăţime 40,5 mm, 6 kA, caracteristica C, 16 A, 3-poli","NAAB",39.08,{"$f":"NAAB","v":0},39.08,8592765107916,5,18592765107913,60,28592765107910,8536201090,0.252]
[110792,"Ex9B40J 3P C20","Mini-întreruptor, lăţime 40,5 mm, 6 kA, caracteristica C, 20 A, 3-poli","NAAB",39.08,{"$f":"NAAB","v":0},39.08,8592765107923,5,18592765107920,60,28592765107927,8536201090,0.25800000000000001]
[110793,"Ex9B40J 3P C25","Mini-întreruptor, lăţime 40,5 mm, 6 kA, caracteristica C, 25 A, 3-poli","NAAB",39.08,{"$f":"NAAB","v":0},39.08,8592765107930,5,18592765107937,60,28592765107934,8536201090,0.25800000000000001]
[110794,"Ex9B40J 3P C32","Mini-întreruptor, lăţime 40,5 mm, 6 kA, caracteristica C, 32 A, 3-poli","NAAB",39.99,{"$f":"NAAB","v":0},39.99,8592765107947,5,18592765107944,60,28592765107941,8536201090,0.25800000000000001]
[110795,"Ex9B40J 3P C40","Mini-întreruptor, lăţime 40,5 mm, 6 kA, caracteristica C, 40 A, 3-poli","NAAB",42.86,{"$f":"NAAB","v":0},42.86,8592765107954,5,18592765107951,60,28592765107958,8536201090,0.26100000000000001]
[110796,"Ex9B40J 4P C1","Mini-întreruptor, lăţime 54 mm, 6 kA, caracteristica C, 1 A, 4-poli","NAAB",116.88,{"$f":"NAAB","v":0},116.88,8592765107961,4,18592765107968,48,28592765107965,8536201090,0.34399999999999997]
[110797,"Ex9B40J 4P C2","Mini-întreruptor, lăţime 54 mm, 6 kA, caracteristica C, 2 A, 4-poli","NAAB",116.88,{"$f":"NAAB","v":0},116.88,8592765107978,4,18592765107975,48,28592765107972,8536201090,0.34799999999999998]
[110798,"Ex9B40J 4P C3","Mini-întreruptor, lăţime 54 mm, 6 kA, caracteristica C, 3 A, 4-poli","NAAB",116.88,{"$f":"NAAB","v":0},116.88,8592765107985,4,18592765107982,48,28592765107989,8536201090,0.34799999999999998]
[110799,"Ex9B40J 4P C4","Mini-întreruptor, lăţime 54 mm, 6 kA, caracteristica C, 4 A, 4-poli","NAAB",105.19,{"$f":"NAAB","v":0},105.19,8592765107992,4,18592765107999,48,28592765107996,8536201090,0.34399999999999997]
[110800,"Ex9B40J 4P C6","Mini-întreruptor, lăţime 54 mm, 6 kA, caracteristica C, 6 A, 4-poli","NAAB",77.45,{"$f":"NAAB","v":0},77.45,8592765108005,4,18592765108002,48,28592765108009,8536201090,0.34799999999999998]
[110801,"Ex9B40J 4P C10","Mini-întreruptor, lăţime 54 mm, 6 kA, caracteristica C, 10 A, 4-poli","NAAB",61.37,{"$f":"NAAB","v":0},61.37,8592765108012,4,18592765108019,48,28592765108016,8536201090,0.34]
[110802,"Ex9B40J 4P C16","Mini-întreruptor, lăţime 54 mm, 6 kA, caracteristica C, 16 A, 4-poli","NAAB",61.37,{"$f":"NAAB","v":0},61.37,8592765108029,4,18592765108026,48,28592765108023,8536201090,0.33600000000000002]
[110803,"Ex9B40J 4P C20","Mini-întreruptor, lăţime 54 mm, 6 kA, caracteristica C, 20 A, 4-poli","NAAB",65.12,{"$f":"NAAB","v":0},65.12,8592765108036,4,18592765108033,48,28592765108030,8536201090,0.34399999999999997]
[110804,"Ex9B40J 4P C25","Mini-întreruptor, lăţime 54 mm, 6 kA, caracteristica C, 25 A, 4-poli","NAAB",65.12,{"$f":"NAAB","v":0},65.12,8592765108043,4,18592765108040,48,28592765108047,8536201090,0.34399999999999997]
[110805,"Ex9B40J 4P C32","Mini-întreruptor, lăţime 54 mm, 6 kA, caracteristica C, 32 A, 4-poli","NAAB",65.75,{"$f":"NAAB","v":0},65.75,8592765108050,4,18592765108057,48,28592765108054,8536201090,0.34399999999999997]
[110806,"Ex9B40J 4P C40","Mini-întreruptor, lăţime 54 mm, 6 kA, caracteristica C, 40 A, 4-poli","NAAB",65.75,{"$f":"NAAB","v":0},65.75,8592765108067,4,18592765108064,48,28592765108061,8536201090,0.34799999999999998]
[]
["Mini-întreruptoare Ex9PN-N, 6 kA"]
[101600,"Ex9PN-N 1PN B1","Mini-întreruptor, lăţime 1 modul, 6 kA, caracteristica B, 1 A, 1+Npoli","NAI",39.71,{"$f":"NAI","v":0},{"$f":"E913*(1-F913)","v":39.71},8592765016010,12,18592765016017,144,28592765016014,"8536201090",0.12]
[101601,"Ex9PN-N 1PN B2","Mini-întreruptor, lăţime 1 modul, 6 kA, caracteristica B, 2 A, 1+Npoli","NAI",39.71,0,39.71,8592765016027,12,18592765016024,144,28592765016021,"8536201090",0.12]
[101602,"Ex9PN-N 1PN B3","Mini-întreruptor, lăţime 1 modul, 6 kA, caracteristica B, 3 A, 1+Npoli","NAI",39.71,0,39.71,8592765016034,12,18592765016031,144,28592765016038,"8536201090",0.12]
[101603,"Ex9PN-N 1PN B4","Mini-întreruptor, lăţime 1 modul, 6 kA, caracteristica B, 4 A, 1+Npoli","NAI",39.71,0,39.71,8592765016041,12,18592765016048,144,28592765016045,"8536201090",0.12]
[101604,"Ex9PN-N 1PN B6","Mini-întreruptor, lăţime 1 modul, 6 kA, caracteristica B, 6 A, 1+Npoli","NAI",34.659999999999997,0,34.659999999999997,8592765016058,12,18592765016055,144,28592765016052,"8536201090",0.12]
[101605,"Ex9PN-N 1PN B10","Mini-întreruptor, lăţime 1 modul, 6 kA, caracteristica B, 10 A, 1+Npoli","NAI",34.659999999999997,0,34.659999999999997,8592765016065,12,18592765016062,144,28592765016069,"8536201090",0.12]
[102354,"Ex9PN-N 1PN B13","Mini-întreruptor, lăţime 1 modul, 6 kA, caracteristica B, 13 A, 1+Npoli","NAI",34.659999999999997,0,34.659999999999997,8592765023551,12,18592765023558,144,28592765023555,"8536201090",0.12]
[101606,"Ex9PN-N 1PN B16","Mini-întreruptor, lăţime 1 modul, 6 kA, caracteristica B, 16 A, 1+Npoli","NAI",34.659999999999997,0,34.659999999999997,8592765016072,12,18592765016079,144,28592765016076,"8536201090",0.12]
[101607,"Ex9PN-N 1PN B20","Mini-întreruptor, lăţime 1 modul, 6 kA, caracteristica B, 20 A, 1+Npoli","NAI",34.659999999999997,0,34.659999999999997,8592765016089,12,18592765016086,144,28592765016083,"8536201090",0.12]
[101608,"Ex9PN-N 1PN B25","Mini-întreruptor, lăţime 1 modul, 6 kA, caracteristica B, 25 A, 1+Npoli","NAI",35.78,0,35.78,8592765016096,12,18592765016093,144,28592765016090,"8536201090",0.12]
[101609,"Ex9PN-N 1PN B32","Mini-întreruptor, lăţime 1 modul, 6 kA, caracteristica B, 32 A, 1+Npoli","NAI",35.78,0,35.78,8592765016102,12,18592765016109,144,28592765016106,"8536201090",0.12]
[101610,"Ex9PN-N 1PN B40","Mini-întreruptor, lăţime 1 modul, 6 kA, caracteristica B, 40 A, 1+Npoli","NAI",35.78,0,35.78,8592765016119,12,18592765016116,144,28592765016113,"8536201090",0.12]
[101611,"Ex9PN-N 1PN C1","Mini-întreruptor, lăţime 1 modul, 6 kA, caracteristica C, 1 A, 1+Npoli","NAI",31.42,0,31.42,8592765016126,12,18592765016123,144,28592765016120,"8536201090",0.12]
[101612,"Ex9PN-N 1PN C2","Mini-întreruptor, lăţime 1 modul, 6 kA, caracteristica C, 2 A, 1+Npoli","NAI",31.42,0,31.42,8592765016133,12,18592765016130,144,28592765016137,"8536201090",0.12]
[101613,"Ex9PN-N 1PN C3","Mini-întreruptor, lăţime 1 modul, 6 kA, caracteristica C, 3 A, 1+Npoli","NAI",31.42,0,31.42,8592765016140,12,18592765016147,144,28592765016144,"8536201090",0.12]
[101614,"Ex9PN-N 1PN C4","Mini-întreruptor, lăţime 1 modul, 6 kA, caracteristica C, 4 A, 1+Npoli","NAI",31.42,0,31.42,8592765016157,12,18592765016154,144,28592765016151,"8536201090",0.12]
[101615,"Ex9PN-N 1PN C6","Mini-întreruptor, lăţime 1 modul, 6 kA, caracteristica C, 6 A, 1+Npoli","NAI",28.74,0,28.74,8592765016164,12,18592765016161,144,28592765016168,"8536201090",0.12]
[101616,"Ex9PN-N 1PN C10","Mini-întreruptor, lăţime 1 modul, 6 kA, caracteristica C, 10 A, 1+Npoli","NAI",28.74,0,28.74,8592765016171,12,18592765016178,144,28592765016175,"8536201090",0.12]
[102355,"Ex9PN-N 1PN C13","Mini-întreruptor, lăţime 1 modul, 6 kA, caracteristica C, 13 A, 1+Npoli","NAI",26.34,0,26.34,8592765023568,12,18592765023565,144,28592765023562,"8536201090",0.12]
[101617,"Ex9PN-N 1PN C16","Mini-întreruptor, lăţime 1 modul, 6 kA, caracteristica C, 16 A, 1+Npoli","NAI",26.34,0,26.34,8592765016188,12,18592765016185,144,28592765016182,"8536201090",0.12]
[101618,"Ex9PN-N 1PN C20","Mini-întreruptor, lăţime 1 modul, 6 kA, caracteristica C, 20 A, 1+Npoli","NAI",26.34,0,26.34,8592765016195,12,18592765016192,144,28592765016199,"8536201090",0.12]
[101619,"Ex9PN-N 1PN C25","Mini-întreruptor, lăţime 1 modul, 6 kA, caracteristica C, 25 A, 1+Npoli","NAI",28.31,0,28.31,8592765016201,12,18592765016208,144,28592765016205,"8536201090",0.12]
[101620,"Ex9PN-N 1PN C32","Mini-întreruptor, lăţime 1 modul, 6 kA, caracteristica C, 32 A, 1+Npoli","NAI",28.31,0,28.31,8592765016218,12,18592765016215,144,28592765016212,"8536201090",0.12]
[101621,"Ex9PN-N 1PN C40","Mini-întreruptor, lăţime 1 modul, 6 kA, caracteristica C, 40 A, 1+Npoli","NAI",28.57,0,28.57,8592765016225,12,18592765016222,144,28592765016229,"8536201090",0.12]
[]
["Mini-întreruptoare Ex9PN-S, 4,5 kA"]
[101578,"Ex9PN-S 1PN B1","Mini-întreruptor, lăţime 1 modul, 4,5 kA, caracteristica B, 1 A, 1+Npoli","NAJ",28.06,{"$f":"NAJ","v":0},{"$f":"E939*(1-F939)","v":28.06},8592765015792,12,18592765015799,144,28592765015796,"8536201090",0.12]
[101579,"Ex9PN-S 1PN B2","Mini-întreruptor, lăţime 1 modul, 4,5 kA, caracteristica B, 2 A, 1+Npoli","NAJ",25.41,0,25.41,8592765015808,12,18592765015805,144,28592765015802,"8536201090",0.12]
[101580,"Ex9PN-S 1PN B3","Mini-întreruptor, lăţime 1 modul, 4,5 kA, caracteristica B, 3 A, 1+Npoli","NAJ",25.41,0,25.41,8592765015815,12,18592765015812,144,28592765015819,"8536201090",0.12]
[101581,"Ex9PN-S 1PN B4","Mini-întreruptor, lăţime 1 modul, 4,5 kA, caracteristica B, 4 A, 1+Npoli","NAJ",25.41,0,25.41,8592765015822,12,18592765015829,144,28592765015826,"8536201090",0.12]
[101582,"Ex9PN-S 1PN B6","Mini-întreruptor, lăţime 1 modul, 4,5 kA, caracteristica B, 4,5 A, 1+Npoli","NAJ",21.13,0,21.13,8592765015839,12,18592765015836,144,28592765015833,"8536201090",0.12]
[101583,"Ex9PN-S 1PN B10","Mini-întreruptor, lăţime 1 modul, 4,5 kA, caracteristica B, 10 A, 1+Npoli","NAJ",16.66,0,16.66,8592765015846,12,18592765015843,144,28592765015840,"8536201090",0.12]
[102352,"Ex9PN-S 1PN B13","Mini-întreruptor, lăţime 1 modul, 4,5 kA, caracteristica B, 13 A, 1+Npoli","NAJ",18.57,0,18.57,8592765023537,12,18592765023534,144,28592765023531,"8536201090",0.12]
[101584,"Ex9PN-S 1PN B16","Mini-întreruptor, lăţime 1 modul, 4,5 kA, caracteristica B, 16 A, 1+Npoli","NAJ",16.66,0,16.66,8592765015853,12,18592765015850,144,28592765015857,"8536201090",0.12]
[101585,"Ex9PN-S 1PN B20","Mini-întreruptor, lăţime 1 modul, 4,5 kA, caracteristica B, 20 A, 1+Npoli","NAJ",17.55,0,17.55,8592765015860,12,18592765015867,144,28592765015864,"8536201090",0.12]
[101586,"Ex9PN-S 1PN B25","Mini-întreruptor, lăţime 1 modul, 4,5 kA, caracteristica B, 25 A, 1+Npoli","NAJ",18.809999999999999,0,18.809999999999999,8592765015877,12,18592765015874,144,28592765015871,"8536201090",0.12]
[101587,"Ex9PN-S 1PN B32","Mini-întreruptor, lăţime 1 modul, 4,5 kA, caracteristica B, 32 A, 1+Npoli","NAJ",24.03,0,24.03,8592765015884,12,18592765015881,144,28592765015888,"8536201090",0.12]
[101588,"Ex9PN-S 1PN B40","Mini-întreruptor, lăţime 1 modul, 4,5 kA, caracteristica B, 40 A, 1+Npoli","NAJ",24.15,0,24.15,8592765015891,12,18592765015898,144,28592765015895,"8536201090",0.12]
[101589,"Ex9PN-S 1PN C1","Mini-întreruptor, lăţime 1 modul, 4,5 kA, caracteristica C, 1 A, 1+Npoli","NAJ",26.13,0,26.13,8592765015907,12,18592765015904,144,28592765015901,"8536201090",0.12]
[101590,"Ex9PN-S 1PN C2","Mini-întreruptor, lăţime 1 modul, 4,5 kA, caracteristica C, 2 A, 1+Npoli","NAJ",23.48,0,23.48,8592765015914,12,18592765015911,144,28592765015918,"8536201090",0.12]
[101591,"Ex9PN-S 1PN C3","Mini-întreruptor, lăţime 1 modul, 4,5 kA, caracteristica C, 3 A, 1+Npoli","NAJ",23.48,0,23.48,8592765015921,12,18592765015928,144,28592765015925,"8536201090",0.12]
[101592,"Ex9PN-S 1PN C4","Mini-întreruptor, lăţime 1 modul, 4,5 kA, caracteristica C, 4 A, 1+Npoli","NAJ",23.48,0,23.48,8592765015938,12,18592765015935,144,28592765015932,"8536201090",0.12]
[101593,"Ex9PN-S 1PN C6","Mini-întreruptor, lăţime 1 modul, 4,5 kA, caracteristica C, 6 A, 1+Npoli","NAJ",19.190000000000001,0,19.190000000000001,8592765015945,12,18592765015942,144,28592765015949,"8536201090",0.12]
[101594,"Ex9PN-S 1PN C10","Mini-întreruptor, lăţime 1 modul, 4,5 kA, caracteristica C, 10 A, 1+Npoli","NAJ",14.74,0,14.74,8592765015952,12,18592765015959,144,28592765015956,"8536201090",0.12]
[102353,"Ex9PN-S 1PN C13","Mini-întreruptor, lăţime 1 modul, 4,5 kA, caracteristica C, 13A, 1+Npoli","NAJ",16.63,0,16.63,8592765023544,12,18592765023541,144,28592765023548,"8536201090",0.12]
[101595,"Ex9PN-S 1PN C16","Mini-întreruptor, lăţime 1 modul, 4,5 kA, caracteristica C, 16 A, 1+Npoli","NAJ",14.74,0,14.74,8592765015969,12,18592765015966,144,28592765015963,"8536201090",0.12]
[101596,"Ex9PN-S 1PN C20","Mini-întreruptor, lăţime 1 modul, 4,5 kA, caracteristica C, 20 A, 1+Npoli","NAJ",15.63,0,15.63,8592765015976,12,18592765015973,144,28592765015970,"8536201090",0.12]
[101597,"Ex9PN-S 1PN C25","Mini-întreruptor, lăţime 1 modul, 4,5 kA, caracteristica C, 25 A, 1+Npoli","NAJ",16.88,0,16.88,8592765015983,12,18592765015980,144,28592765015987,"8536201090",0.12]
[101598,"Ex9PN-S 1PN C32","Mini-întreruptor, lăţime 1 modul, 4,5 kA, caracteristica C, 32 A, 1+Npoli","NAJ",22.09,0,22.09,8592765015990,12,18592765015997,144,28592765015994,"8536201090",0.12]
[101599,"Ex9PN-S 1PN C40","Mini-întreruptor, lăţime 1 modul, 4,5 kA, caracteristica C, 40 A, 1+Npoli","NAJ",22.21,0,22.21,8592765016003,12,18592765016000,144,28592765016007,"8536201090",0.12]
[]
["Mini-întreruptoare Ex9B125, la 100 A"]
[102684,"Ex9B125 1P B16A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica B, 16 A, 1-pol","NAW",99.9,{"$f":"NAW","v":0},{"$f":"E965*(1-F965)","v":99.9},8592765026859,12,18592765026856,null,18592765026856,"8536201090",0.2]
[102685,"Ex9B125 1P B20A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica B, 20 A, 1-pol","NAW",99.9,{"$f":"NAW","v":0},99.9,8592765026866,12,18592765026863,null,18592765026863,"8536201090",0.2]
[102686,"Ex9B125 1P B25A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica B, 25 A, 1-pol","NAW",99.9,0,99.9,8592765026873,12,18592765026870,null,18592765026870,"8536201090",0.2]
[102687,"Ex9B125 1P B32A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica B, 32 A, 1-pol","NAW",99.9,0,99.9,8592765026880,12,18592765026887,null,18592765026887,"8536201090",0.2]
[102688,"Ex9B125 1P B40A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica B, 40 A, 1-pol","NAW",99.9,0,99.9,8592765026897,12,18592765026894,null,18592765026894,"8536201090",0.2]
[102689,"Ex9B125 1P B50A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica B, 50 A, 1-pol","NAW",99.9,0,99.9,8592765026903,12,18592765026900,null,18592765026900,"8536201090",0.2]
[102690,"Ex9B125 1P B63A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica B, 63 A, 1-pol","NAW",93.5,0,93.5,8592765026910,12,18592765026917,null,18592765026917,"8536201090",0.2]
[102691,"Ex9B125 1P B80A","Mini-întreruptor 20 kA, caracteristica B, 80 A, 1-pol","NAW",96.9,0,96.9,8592765026927,12,18592765026924,null,18592765026924,"8536209090",0.2]
[102692,"Ex9B125 1P B100A","Mini-întreruptor 20 kA, caracteristica B, 100 A, 1-pol","NAW",100.95,0,100.95,8592765026934,12,18592765026931,null,18592765026931,"8536209090",0.2]
[102714,"Ex9B125 1PN B16A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica B, 16 A, 1+Npoli","NAW",214.27,0,214.27,8592765027153,6,18592765027150,null,18592765027150,"8536201090",0.4]
[102715,"Ex9B125 1PN B20A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica B, 20 A, 1+Npoli","NAW",214.27,0,214.27,8592765027160,6,18592765027167,null,18592765027167,"8536201090",0.4]
[102716,"Ex9B125 1PN B25A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica B, 25 A, 1+Npoli","NAW",214.27,0,214.27,8592765027177,6,18592765027174,null,18592765027174,"8536201090",0.4]
[102717,"Ex9B125 1PN B32A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica B, 32 A, 1+Npoli","NAW",214.27,0,214.27,8592765027184,6,18592765027181,null,18592765027181,"8536201090",0.4]
[102718,"Ex9B125 1PN B40A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica B, 40 A, 1+Npoli","NAW",214.27,0,214.27,8592765027191,6,18592765027198,null,18592765027198,"8536201090",0.4]
[102719,"Ex9B125 1PN B50A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica B, 50 A, 1+Npoli","NAW",214.27,0,214.27,8592765027207,6,18592765027204,null,18592765027204,"8536201090",0.4]
[102720,"Ex9B125 1PN B63A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica B, 63 A, 1+Npoli","NAW",214.27,0,214.27,8592765027214,6,18592765027211,null,18592765027211,"8536201090",0.4]
[102721,"Ex9B125 1PN B80A","Mini-întreruptor 20 kA, caracteristica B, 80 A, 1+Npoli","NAW",218.62,0,218.62,8592765027221,6,18592765027228,null,18592765027228,"8536201090",0.4]
[102722,"Ex9B125 1PN B100A","Mini-întreruptor 20 kA, caracteristica B, 100 A, 1+Npoli","NAW",224.38,0,224.38,8592765027238,6,18592765027235,null,18592765027235,"8536201090",0.4]
[102744,"Ex9B125 2P B16A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica B, 16 A, 2-poli","NAW",214.27,0,214.27,8592765027450,6,18592765027457,null,18592765027457,"8536201090",0.4]
[102745,"Ex9B125 2P B20A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica B, 20 A, 2-poli","NAW",191.07,0,191.07,8592765027467,6,18592765027464,null,18592765027464,"8536201090",0.4]
[102746,"Ex9B125 2P B25A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica B, 25 A, 2-poli","NAW",191.07,0,191.07,8592765027474,6,18592765027471,null,18592765027471,"8536201090",0.4]
[102747,"Ex9B125 2P B32A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica B, 32 A, 2-poli","NAW",191.07,0,191.07,8592765027481,6,18592765027488,null,18592765027488,"8536201090",0.4]
[102748,"Ex9B125 2P B40A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica B, 40 A, 2-poli","NAW",191.07,0,191.07,8592765027498,6,18592765027495,null,18592765027495,"8536201090",0.4]
[102749,"Ex9B125 2P B50A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica B, 50 A, 2-poli","NAW",191.07,0,191.07,8592765027504,6,18592765027501,null,18592765027501,"8536201090",0.4]
[102750,"Ex9B125 2P B63A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica B, 63 A, 2-poli","NAW",191.07,0,191.07,8592765027511,6,18592765027518,null,18592765027518,"8536201090",0.4]
[102751,"Ex9B125 2P B80A","Mini-întreruptor 20 kA, caracteristica B, 80 A, 2-poli","NAW",195.13,0,195.13,8592765027528,6,18592765027525,null,18592765027525,"8536201090",0.4]
[102752,"Ex9B125 2P B100A","Mini-întreruptor 20 kA, caracteristica B, 100 A, 2-poli","NAW",199.2,0,199.2,8592765027535,6,18592765027532,null,18592765027532,"8536201090",0.4]
[102774,"Ex9B125 3P B16A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica B, 16 A, 3-poli","NAW",260.17,0,260.17,8592765027757,4,18592765027754,null,18592765027754,"8536201090",0.6]
[102775,"Ex9B125 3P B20A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica B, 20 A, 3-poli","NAW",258.81,0,258.81,8592765027764,4,18592765027761,null,18592765027761,"8536201090",0.6]
[102776,"Ex9B125 3P B25A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica B, 25 A, 3-poli","NAW",258.81,0,{"$f":"E994*(1-F994)","v":258.81},8592765027771,4,18592765027778,null,18592765027778,"8536201090",0.6]
[102777,"Ex9B125 3P B32A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica B, 32 A, 3-poli","NAW",258.81,0,258.81,8592765027788,4,18592765027785,null,18592765027785,"8536201090",0.6]
[102778,"Ex9B125 3P B40A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica B, 40 A, 3-poli","NAW",258.81,0,258.81,8592765027795,4,18592765027792,null,18592765027792,"8536201090",0.6]
[102779,"Ex9B125 3P B50A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica B, 50 A, 3-poli","NAW",258.81,0,258.81,8592765027801,4,18592765027808,null,18592765027808,"8536201090",0.6]
[102780,"Ex9B125 3P B63A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica B, 63 A, 3-poli","NAW",258.81,0,258.81,8592765027818,4,18592765027815,null,18592765027815,"8536201090",0.6]
[102781,"Ex9B125 3P B80A","Mini-întreruptor 20 kA, caracteristica B, 80 A, 3-poli","NAW",266.94,0,266.94,8592765027825,4,18592765027822,null,18592765027822,"8536209090",0.6]
[102782,"Ex9B125 3P B100A","Mini-întreruptor 20 kA, caracteristica B, 100 A, 3-poli","NAW",273.72000000000003,0,273.72000000000003,8592765027832,4,18592765027839,null,18592765027839,"8536209090",0.6]
[102834,"Ex9B125 4P B16A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica B, 16 A, 4-poli","NAW",362.91,0,362.91,8592765028358,3,18592765028355,null,18592765028355,"8536201090",0.8]
[102835,"Ex9B125 4P B20A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica B, 20 A, 4-poli","NAW",357.73,0,357.73,8592765028365,3,18592765028362,null,18592765028362,"8536201090",0.8]
[102836,"Ex9B125 4P B25A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica B, 25 A, 4-poli","NAW",357.73,0,357.73,8592765028372,3,18592765028379,null,18592765028379,"8536201090",0.8]
[102837,"Ex9B125 4P B32A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica B, 32 A, 4-poli","NAW",373.98,0,373.98,8592765028389,3,18592765028386,null,18592765028386,"8536201090",0.8]
[102838,"Ex9B125 4P B40A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica B, 40 A, 4-poli","NAW",373.98,0,373.98,8592765028396,3,18592765028393,null,18592765028393,"8536201090",0.8]
[102839,"Ex9B125 4P B50A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica B, 50 A, 4-poli","NAW",357.73,0,357.73,8592765028402,3,18592765028409,null,18592765028409,"8536201090",0.8]
[102840,"Ex9B125 4P B63A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica B, 63 A, 4-poli","NAW",373.98,0,373.98,8592765028419,3,18592765028416,null,18592765028416,"8536201090",0.8]
[102841,"Ex9B125 4P B80A","Mini-întreruptor 20 kA, caracteristica B, 80 A, 4-poli","NAW",396.75,0,396.75,8592765028426,3,18592765028423,null,18592765028423,"8536201090",0.8]
[102842,"Ex9B125 4P B100A","Mini-întreruptor 20 kA, caracteristica B, 100 A, 4-poli","NAW",408.46,0,408.46,8592765028433,3,18592765028430,null,18592765028430,"8536201090",0.8]
[102694,"Ex9B125 1P C16A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica C, 16 A, 1-pol","NAW",93.5,0,93.5,8592765026958,12,18592765026955,null,18592765026955,"8536201090",0.2]
[102695,"Ex9B125 1P C20A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica C, 20 A, 1-pol","NAW",93.5,0,93.5,8592765026965,12,18592765026962,null,18592765026962,"8536201090",0.2]
[102696,"Ex9B125 1P C25A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica C, 25 A, 1-pol","NAW",93.5,0,93.5,8592765026972,12,18592765026979,null,18592765026979,"8536201090",0.2]
[102697,"Ex9B125 1P C32A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica C, 32 A, 1-pol","NAW",93.5,0,93.5,8592765026989,12,18592765026986,null,18592765026986,"8536201090",0.2]
[102698,"Ex9B125 1P C40A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica C, 40 A, 1-pol","NAW",93.5,0,{"$f":"E1014*(1-F1014)","v":93.5},8592765026996,12,18592765026993,null,18592765026993,"8536201090",0.2]
[102699,"Ex9B125 1P C50A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica C, 50 A, 1-pol","NAW",93.5,{"$f":"NAW","v":0},93.5,8592765027009,12,18592765027006,null,18592765027006,"8536201090",0.2]
[102700,"Ex9B125 1P C63A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica C, 63 A, 1-pol","NAW",93.5,0,93.5,8592765027016,12,18592765027013,null,18592765027013,"8536201090",0.2]
[102701,"Ex9B125 1P C80A","Mini-întreruptor 20 kA, caracteristica C, 80 A, 1-pol","NAW",97.57,0,97.57,8592765027023,12,18592765027020,null,18592765027020,"8536209090",0.2]
[102702,"Ex9B125 1P C100A","Mini-întreruptor 20 kA, caracteristica C, 100 A, 1-pol","NAW",100.28,0,100.28,8592765027030,12,18592765027037,null,18592765027037,"8536209090",0.2]
[102724,"Ex9B125 1PN C16A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica C, 16 A, 1+Npoli","NAW",214.27,0,214.27,8592765027252,6,18592765027259,null,18592765027259,"8536201090",0.4]
[102725,"Ex9B125 1PN C20A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica C, 20 A, 1+Npoli","NAW",214.27,0,214.27,8592765027269,6,18592765027266,null,18592765027266,"8536201090",0.4]
[102726,"Ex9B125 1PN C25A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica C, 25 A, 1+Npoli","NAW",214.27,0,214.27,8592765027276,6,18592765027273,null,18592765027273,"8536201090",0.4]
[102727,"Ex9B125 1PN C32A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica C, 32 A, 1+Npoli","NAW",214.27,0,214.27,8592765027283,6,18592765027280,null,18592765027280,"8536201090",0.4]
[102728,"Ex9B125 1PN C40A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica C, 40 A, 1+Npoli","NAW",214.27,0,214.27,8592765027290,6,18592765027297,null,18592765027297,"8536201090",0.4]
[102729,"Ex9B125 1PN C50A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica C, 50 A, 1+Npoli","NAW",214.27,0,214.27,8592765027306,6,18592765027303,null,18592765027303,"8536201090",0.4]
[102730,"Ex9B125 1PN C63A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica C, 63 A, 1+Npoli","NAW",214.27,0,214.27,8592765027313,6,18592765027310,null,18592765027310,"8536201090",0.4]
[102731,"Ex9B125 1PN C80A","Mini-întreruptor 20 kA, caracteristica C, 80 A, 1+Npoli","NAW",218.62,0,218.62,8592765027320,6,18592765027327,null,18592765027327,"8536201090",0.4]
[102732,"Ex9B125 1PN C100A","Mini-întreruptor 20 kA, caracteristica C, 100 A, 1+Npoli","NAW",230.18,0,230.18,8592765027337,6,18592765027334,null,18592765027334,"8536201090",0.4]
[102754,"Ex9B125 2P C16A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica C, 16 A, 2-poli","NAW",192.43,0,192.43,8592765027559,6,18592765027556,null,18592765027556,"8536201090",0.4]
[102755,"Ex9B125 2P C20A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica C, 20 A, 2-poli","NAW",191.07,0,191.07,8592765027566,6,18592765027563,null,18592765027563,"8536201090",0.4]
[102756,"Ex9B125 2P C25A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica C, 25 A, 2-poli","NAW",191.07,0,191.07,8592765027573,6,18592765027570,null,18592765027570,"8536201090",0.4]
[102757,"Ex9B125 2P C32A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica C, 32 A, 2-poli","NAW",191.07,0,191.07,8592765027580,6,18592765027587,null,18592765027587,"8536201090",0.4]
[102758,"Ex9B125 2P C40A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica C, 40 A, 2-poli","NAW",191.07,0,191.07,8592765027597,6,18592765027594,null,18592765027594,"8536201090",0.4]
[102759,"Ex9B125 2P C50A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica C, 50 A, 2-poli","NAW",191.07,0,191.07,8592765027603,6,18592765027600,null,18592765027600,"8536201090",0.4]
[102760,"Ex9B125 2P C63A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica C, 63 A, 2-poli","NAW",191.07,0,191.07,8592765027610,6,18592765027617,null,18592765027617,"8536201090",0.4]
[102761,"Ex9B125 2P C80A","Mini-întreruptor 20 kA, caracteristica C, 80 A, 2-poli","NAW",194.45,0,194.45,8592765027627,6,18592765027624,null,18592765027624,"8536209090",0.4]
[102762,"Ex9B125 2P C100A","Mini-întreruptor 20 kA, caracteristica C, 100 A, 2-poli","NAW",205.28,0,205.28,8592765027634,6,18592765027631,null,18592765027631,"8536209090",0.4]
[102784,"Ex9B125 3P C16A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica C, 16 A, 3-poli","NAW",258.81,0,258.81,8592765027856,4,18592765027853,null,18592765027853,"8536201090",0.6]
[102785,"Ex9B125 3P C20A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica C, 20 A, 3-poli","NAW",258.81,0,258.81,8592765027863,4,18592765027860,null,18592765027860,"8536201090",0.6]
[102786,"Ex9B125 3P C25A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica C, 25 A, 3-poli","NAW",258.81,0,258.81,8592765027870,4,18592765027877,null,18592765027877,"8536201090",0.6]
[102787,"Ex9B125 3P C32A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica C, 32 A, 3-poli","NAW",258.81,0,258.81,8592765027887,4,18592765027884,null,18592765027884,"8536201090",0.6]
[102788,"Ex9B125 3P C40A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica C, 40 A, 3-poli","NAW",258.81,0,258.81,8592765027894,4,18592765027891,null,18592765027891,"8536201090",0.6]
[102789,"Ex9B125 3P C50A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica C, 50 A, 3-poli","NAW",258.81,0,258.81,8592765027900,4,18592765027907,null,18592765027907,"8536201090",0.6]
[102790,"Ex9B125 3P C63A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica C, 63 A, 3-poli","NAW",258.81,0,{"$f":"E1043*(1-F1043)","v":258.81},8592765027917,4,18592765027914,null,18592765027914,"8536201090",0.6]
[102791,"Ex9B125 3P C80A","Mini-întreruptor 20 kA, caracteristica C, 80 A, 3-poli","NAW",253.4,0,253.4,8592765027924,4,18592765027921,null,18592765027921,"8536209090",0.6]
[102792,"Ex9B125 3P C100A","Mini-întreruptor 20 kA, caracteristica C, 100 A, 3-poli","NAW",256.10000000000002,0,256.10000000000002,8592765027931,4,18592765027938,null,18592765027938,"8536209090",0.6]
[102844,"Ex9B125 4P C16A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica C, 16 A, 4-poli","NAW",362.91,0,362.91,8592765028457,3,18592765028454,null,18592765028454,"8536201090",0.8]
[102845,"Ex9B125 4P C20A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica C, 20 A, 4-poli","NAW",362.91,0,362.91,8592765028464,3,18592765028461,null,18592765028461,"8536201090",0.8]
[102846,"Ex9B125 4P C25A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica C, 25 A, 4-poli","NAW",362.91,0,362.91,8592765028471,3,18592765028478,null,18592765028478,"8536201090",0.8]
[102847,"Ex9B125 4P C32A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica C, 32 A, 4-poli","NAW",362.91,0,362.91,8592765028488,3,18592765028485,null,18592765028485,"8536201090",0.8]
[102848,"Ex9B125 4P C40A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica C, 40 A, 4-poli","NAW",362.91,0,362.91,8592765028495,3,18592765028492,null,18592765028492,"8536201090",0.8]
[102849,"Ex9B125 4P C50A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica C, 50 A, 4-poli","NAW",362.91,0,362.91,8592765028501,3,18592765028508,null,18592765028508,"8536201090",0.8]
[102850,"Ex9B125 4P C63A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica C, 63 A, 4-poli","NAW",362.91,0,362.91,8592765028518,3,18592765028515,null,18592765028515,"8536201090",0.8]
[102851,"Ex9B125 4P C80A","Mini-întreruptor 20 kA, caracteristica C, 80 A, 4-poli","NAW",385.03,0,385.03,8592765028525,3,18592765028522,null,18592765028522,"8536209090",0.8]
[102852,"Ex9B125 4P C100A","Mini-întreruptor 20 kA, caracteristica C, 100 A, 4-poli","NAW",395.43,0,395.43,8592765028532,3,18592765028539,null,18592765028539,"8536209090",0.8]
[102704,"Ex9B125 1P D16A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica D, 16 A, 1-pol","NAW",104.34,0,104.34,8592765027054,12,18592765027051,null,18592765027051,"8536201090",0.2]
[102705,"Ex9B125 1P D20A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica D, 20 A, 1-pol","NAW",104.34,0,104.34,8592765027061,12,18592765027068,null,18592765027068,"8536201090",0.2]
[102706,"Ex9B125 1P D25A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica D, 25 A, 1-pol","NAW",104.34,0,104.34,8592765027078,12,18592765027075,null,18592765027075,"8536201090",0.2]
[102707,"Ex9B125 1P D32A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica D, 32 A, 1-pol","NAW",104.34,0,104.34,8592765027085,12,18592765027082,null,18592765027082,"8536201090",0.2]
[102708,"Ex9B125 1P D40A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica D, 40 A, 1-pol","NAW",104.34,0,104.34,8592765027092,12,18592765027099,null,18592765027099,"8536201090",0.2]
[102709,"Ex9B125 1P D50A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica D, 50 A, 1-pol","NAW",104.34,0,104.34,8592765027108,12,18592765027105,null,18592765027105,"8536201090",0.2]
[102710,"Ex9B125 1P D63A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica D, 63 A, 1-pol","NAW",104.34,0,104.34,8592765027115,12,18592765027112,null,18592765027112,"8536201090",0.2]
[102711,"Ex9B125 1P D80A","Mini-întreruptor 20 kA, caracteristica D, 80 A, 1-pol","NAW",108.39,0,108.39,8592765027122,12,18592765027129,null,18592765027129,"8536209090",0.2]
[102712,"Ex9B125 1P D100A","Mini-întreruptor 20 kA, caracteristica D, 100 A, 1-pol","NAW",112.47,0,{"$f":"E1063*(1-F1063)","v":112.47},8592765027139,12,18592765027136,null,18592765027136,"8536201090",0.2]
[102734,"Ex9B125 1PN D16A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica D, 16 A, 1+Npoli","NAW",219.5,{"$f":"NAW","v":0},219.5,8592765027351,6,18592765027358,null,18592765027358,"8536201090",0.4]
[102735,"Ex9B125 1PN D20A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica D, 20 A, 1+Npoli","NAW",219.5,0,219.5,8592765027368,6,18592765027365,null,18592765027365,"8536201090",0.4]
[102736,"Ex9B125 1PN D25A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica D, 25 A, 1+Npoli","NAW",219.5,0,219.5,8592765027375,6,18592765027372,null,18592765027372,"8536201090",0.4]
[102737,"Ex9B125 1PN D32A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica D, 32 A, 1+Npoli","NAW",219.5,0,219.5,8592765027382,6,18592765027389,null,18592765027389,"8536201090",0.4]
[102738,"Ex9B125 1PN D40A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica D, 40 A, 1+Npoli","NAW",219.5,0,219.5,8592765027399,6,18592765027396,null,18592765027396,"8536201090",0.4]
[102739,"Ex9B125 1PN D50A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica D, 50 A, 1+Npoli","NAW",219.5,0,219.5,8592765027405,6,18592765027402,null,18592765027402,"8536201090",0.4]
[102740,"Ex9B125 1PN D63A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica D, 63 A, 1+Npoli","NAW",219.5,0,219.5,8592765027412,6,18592765027419,null,18592765027419,"8536201090",0.4]
[102741,"Ex9B125 1PN D80A","Mini-întreruptor 20 kA, caracteristica D, 80 A, 1+Npoli","NAW",225.67,0,225.67,8592765027429,6,18592765027426,null,18592765027426,"8536201090",0.4]
[102742,"Ex9B125 1PN D100A","Mini-întreruptor 20 kA, caracteristica D, 100 A, 1+Npoli","NAW",237.12,0,237.12,8592765027436,6,18592765027433,null,18592765027433,"8536201090",0.4]
[102764,"Ex9B125 2P D16A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica D, 16 A, 2-poli","NAW",219.5,0,219.5,8592765027658,6,18592765027655,null,18592765027655,"8536201090",0.4]
[102765,"Ex9B125 2P D20A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica D, 20 A, 2-poli","NAW",219.5,0,219.5,8592765027665,6,18592765027662,null,18592765027662,"8536201090",0.4]
[102766,"Ex9B125 2P D25A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica D, 25 A, 2-poli","NAW",219.5,0,219.5,8592765027672,6,18592765027679,null,18592765027679,"8536201090",0.4]
[102767,"Ex9B125 2P D32A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica D, 32 A, 2-poli","NAW",219.5,0,219.5,8592765027689,6,18592765027686,null,18592765027686,"8536201090",0.4]
[102768,"Ex9B125 2P D40A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica D, 40 A, 2-poli","NAW",219.5,0,219.5,8592765027696,6,18592765027693,null,18592765027693,"8536201090",0.4]
[102769,"Ex9B125 2P D50A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica D, 50 A, 2-poli","NAW",219.5,0,219.5,8592765027702,6,18592765027709,null,18592765027709,"8536201090",0.4]
[102770,"Ex9B125 2P D63A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica D, 63 A, 2-poli","NAW",219.5,0,219.5,8592765027719,6,18592765027716,null,18592765027716,"8536201090",0.4]
[102771,"Ex9B125 2P D80A","Mini-întreruptor 20 kA, caracteristica D, 80 A, 2-poli","NAW",225.67,0,225.67,8592765027726,6,18592765027723,null,18592765027723,"8536201090",0.4]
[102772,"Ex9B125 2P D100A","Mini-întreruptor 20 kA, caracteristica D, 100 A, 2-poli","NAW",237.12,0,237.12,8592765027733,6,18592765027730,null,18592765027730,"8536201090",0.4]
[102794,"Ex9B125 3P D16A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica D, 16 A, 3-poli","NAW",292.69,0,292.69,8592765027955,4,18592765027952,null,18592765027952,"8536201090",0.6]
[102795,"Ex9B125 3P D20A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica D, 20 A, 3-poli","NAW",292.69,0,292.69,8592765027962,4,18592765027969,null,18592765027969,"8536201090",0.6]
[102796,"Ex9B125 3P D25A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica D, 25 A, 3-poli","NAW",292.69,0,292.69,8592765027979,4,18592765027976,null,18592765027976,"8536201090",0.6]
[102797,"Ex9B125 3P D32A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica D, 32 A, 3-poli","NAW",292.69,0,292.69,8592765027986,4,18592765027983,null,18592765027983,"8536201090",0.6]
[102798,"Ex9B125 3P D40A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica D, 40 A, 3-poli","NAW",292.69,0,292.69,8592765027993,4,18592765027990,null,18592765027990,"8536201090",0.6]
[102799,"Ex9B125 3P D50A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica D, 50 A, 3-poli","NAW",292.69,0,292.69,8592765028006,4,18592765028003,null,18592765028003,"8536201090",0.6]
[102800,"Ex9B125 3P D63A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica D, 63 A, 3-poli","NAW",292.69,0,292.69,8592765028013,4,18592765028010,null,18592765028010,"8536201090",0.6]
[102801,"Ex9B125 3P D80A","Mini-întreruptor 20 kA, caracteristica D, 80 A, 3-poli","NAW",302.16000000000003,0,302.16000000000003,8592765028020,4,18592765028027,null,18592765028027,"8536209090",0.6]
[102802,"Ex9B125 3P D100A","Mini-întreruptor 20 kA, caracteristica D, 100 A, 3-poli","NAW",308.95,0,308.95,8592765028037,4,18592765028034,null,18592765028034,"8536209090",0.6]
[102854,"Ex9B125 4P D16A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica D, 16 A, 4-poli","NAW",433.92,0,{"$f":"E1091*(1-F1091)","v":433.92},8592765028556,3,18592765028553,null,18592765028553,"8536201090",0.8]
[102855,"Ex9B125 4P D20A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica D, 20 A, 4-poli","NAW",433.92,0,433.92,8592765028563,3,18592765028560,null,18592765028560,"8536201090",0.8]
[102856,"Ex9B125 4P D25A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica D, 25 A, 4-poli","NAW",433.92,0,433.92,8592765028570,3,18592765028577,null,18592765028577,"8536201090",0.8]
[102857,"Ex9B125 4P D32A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica D, 32 A, 4-poli","NAW",433.92,0,433.92,8592765028587,3,18592765028584,null,18592765028584,"8536201090",0.8]
[102858,"Ex9B125 4P D40A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica D, 40 A, 4-poli","NAW",433.92,0,433.92,8592765028594,3,18592765028591,null,18592765028591,"8536201090",0.8]
[102859,"Ex9B125 4P D50A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica D, 50 A, 4-poli","NAW",433.92,0,433.92,8592765028600,3,18592765028607,null,18592765028607,"8536201090",0.8]
[102860,"Ex9B125 4P D63A","Mini-întreruptor 25 kA, caracteristica D, 63 A, 4-poli","NAW",433.92,0,433.92,8592765028617,3,18592765028614,null,18592765028614,"8536201090",0.8]
[102861,"Ex9B125 4P D80A","Mini-întreruptor 20 kA, caracteristica D, 80 A, 4-poli","NAW",433.92,0,433.92,8592765028624,3,18592765028621,null,18592765028621,"8536209090",0.8]
[102862,"Ex9B125 4P D100A","Mini-întreruptor 20 kA, caracteristica D, 100 A, 4-poli","NAW",447.34,0,447.34,8592765028631,3,18592765028638,null,18592765028638,"8536201090",0.8]
[]
["Mini-întreruptoare DC Ex9BP-JX, 10 kA, 250 V DC pe fiecare pol, de uz general, polarizat"]
[110067,"Ex9BP-JX(+) 1P C1","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 1 A, 250 V DC, 1-poli","NAV",48.51,{"$f":"NAV","v":0},{"$f":"E1102*(1-F1102)","v":48.51},8592765100672,12,18592765100679,144,28592765100676,"8536201090",0.12]
[110068,"Ex9BP-JX(+) 1P C2","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 3 A, 250 V DC, 1-poli","NAV",44.9,{"$f":"NAV","v":0},{"$f":"E1103*(1-F1103)","v":44.9},8592765100689,12,18592765100686,144,28592765100683,"8536201090",0.12]
[110069,"Ex9BP-JX(+) 1P C3","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 3 A, 250 V DC, 1-poli","NAV",37.65,0,37.65,8592765100696,12,18592765100693,144,28592765100690,"8536201090",0.12]
[110070,"Ex9BP-JX(+) 1P C4","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 4 A, 250 V DC, 1-poli","NAV",35.99,0,35.99,8592765100702,12,18592765100709,144,28592765100706,"8536201090",0.12]
[110071,"Ex9BP-JX(+) 1P C6","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 6 A, 250 V DC, 1-poli","NAV",24.91,0,24.91,8592765100719,12,18592765100716,144,28592765100713,"8536201090",0.12]
[110072,"Ex9BP-JX(+) 1P C10","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 10 A, 250 V DC, 1-poli","NAV",26.47,0,26.47,8592765100726,12,18592765100723,144,28592765100720,"8536201090",0.12]
[110073,"Ex9BP-JX(+) 1P C16","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 16 A, 250 V DC, 1-poli","NAV",27.44,0,27.44,8592765100733,12,18592765100730,144,28592765100737,"8536201090",0.12]
[110074,"Ex9BP-JX(+) 1P C20","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 20 A, 250 V DC, 1-poli","NAV",26.55,0,26.55,8592765100740,12,18592765100747,144,28592765100744,"8536201090",0.12]
[110075,"Ex9BP-JX(+) 1P C25","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 25 A, 250 V DC, 1-poli","NAV",26.84,0,26.84,8592765100757,12,18592765100754,144,28592765100751,"8536201090",0.12]
[110076,"Ex9BP-JX(+) 1P C32","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 32 A, 250 V DC, 1-poli","NAV",24.74,0,24.74,8592765100764,12,18592765100761,144,28592765100768,"8536201090",0.12]
[110077,"Ex9BP-JX(+) 1P C40","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 40 A, 250 V DC, 1-poli","NAV",27.44,0,27.44,8592765100771,12,18592765100778,144,28592765100775,"8536201090",0.12]
[110078,"Ex9BP-JX(+) 1P C50","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 50 A, 250 V DC, 1-poli","NAV",37.08,0,37.08,8592765100788,12,18592765100785,144,28592765100782,"8536201090",0.12]
[110079,"Ex9BP-JX(+) 1P C63","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 63 A, 250 V DC, 1-poli","NAV",38.25,0,38.25,8592765100795,12,18592765100792,144,28592765100799,"8536201090",0.12]
[110080,"Ex9BP-JX(+) 2P C1","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 1 A, 500 V DC, 2-poli","NAV",82.96,0,82.96,8592765100801,6,18592765100808,72,28592765100805,"8536201090",0.24]
[110081,"Ex9BP-JX(+) 2P C2","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 2 A, 500 V DC, 2-poli","NAV",73.040000000000006,0,73.040000000000006,8592765100818,6,18592765100815,72,28592765100812,"8536201090",0.24]
[110082,"Ex9BP-JX(+) 2P C3","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 3 A, 500 V DC, 2-poli","NAV",77.7,0,77.7,8592765100825,6,18592765100822,72,28592765100829,"8536201090",0.24]
[110083,"Ex9BP-JX(+) 2P C4","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 4 A, 500 V DC, 2-poli","NAV",68.38,0,68.38,8592765100832,6,18592765100839,72,28592765100836,"8536201090",0.24]
[110084,"Ex9BP-JX(+) 2P C6","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 6 A, 500 V DC, 2-poli","NAV",41.55,0,41.55,8592765100849,6,18592765100846,72,28592765100843,"8536201090",0.24]
[110085,"Ex9BP-JX(+) 2P C10","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 10 A, 500 V DC, 2-poli","NAV",40.06,0,40.06,8592765100856,6,18592765100853,72,28592765100850,"8536201090",0.24]
[110086,"Ex9BP-JX(+) 2P C16","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 16 A, 500 V DC, 2-poli","NAV",41.55,0,41.55,8592765100863,6,18592765100860,72,28592765100867,"8536201090",0.24]
[110087,"Ex9BP-JX(+) 2P C20","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 20 A, 500 V DC, 2-poli","NAV",40.200000000000003,0,40.200000000000003,8592765100870,6,18592765100877,72,28592765100874,"8536201090",0.24]
[110088,"Ex9BP-JX(+) 2P C25","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 25 A, 500 V DC, 2-poli","NAV",40.630000000000003,0,40.630000000000003,8592765100887,6,18592765100884,72,28592765100881,"8536201090",0.24]
[110089,"Ex9BP-JX(+) 2P C32","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 32 A, 500 V DC, 2-poli","NAV",40.200000000000003,0,40.200000000000003,8592765100894,6,18592765100891,72,28592765100898,"8536201090",0.24]
[110090,"Ex9BP-JX(+) 2P C40","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 40 A, 500 V DC, 2-poli","NAV",53.81,0,53.81,8592765100900,6,18592765100907,72,28592765100904,"8536201090",0.24]
[110091,"Ex9BP-JX(+) 2P C50","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 50 A, 500 V DC, 2-poli","NAV",68.290000000000006,0,68.290000000000006,8592765100917,6,18592765100914,72,28592765100911,"8536201090",0.24]
[110092,"Ex9BP-JX(+) 2P C63","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 63 A, 500 V DC, 2-poli","NAV",69.47,0,69.47,8592765100924,6,18592765100921,72,28592765100928,"8536201090",0.24]
[110093,"Ex9BP-JX(+) 3P C1","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 1 A, 750 V DC, 3-poli","NAV",113.49,0,113.49,8592765100931,4,18592765100938,48,28592765100935,"8536201090",0.36]
[110094,"Ex9BP-JX(+) 3P C2","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 3 A, 750 V DC, 3-poli","NAV",104.16,0,104.16,8592765100948,4,18592765100945,48,28592765100942,"8536201090",0.36]
[110095,"Ex9BP-JX(+) 3P C3","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 3 A, 750 V DC, 3-poli","NAV",110.54,0,110.54,8592765100955,4,18592765100952,48,28592765100959,"8536201090",0.36]
[110096,"Ex9BP-JX(+) 3P C4","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 4 A, 750 V DC, 3-poli","NAV",83.69,0,83.69,8592765100962,4,18592765100969,48,28592765100966,"8536201090",0.36]
[110097,"Ex9BP-JX(+) 3P C6","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 6 A, 750 V DC, 3-poli","NAV",57.23,0,57.23,8592765100979,4,18592765100976,48,28592765100973,"8536201090",0.36]
[110098,"Ex9BP-JX(+) 3P C10","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 10 A, 750 V DC, 3-poli","NAV",55.16,0,55.16,8592765100986,4,18592765100983,48,28592765100980,"8536201090",0.36]
[110099,"Ex9BP-JX(+) 3P C16","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 16 A, 750 V DC, 3-poli","NAV",57.23,0,57.23,8592765100993,4,18592765100990,48,28592765100997,"8536201090",0.36]
[110100,"Ex9BP-JX(+) 3P C20","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 20 A, 750 V DC, 3-poli","NAV",55.36,0,55.36,8592765101006,4,18592765101003,48,28592765101000,"8536201090",0.36]
[110101,"Ex9BP-JX(+) 3P C25","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 25 A, 750 V DC, 3-poli","NAV",55.94,0,55.94,8592765101013,4,18592765101010,48,28592765101017,"8536201090",0.36]
[110102,"Ex9BP-JX(+) 3P C32","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 32 A, 750 V DC, 3-poli","NAV",55.36,0,55.36,8592765101020,4,18592765101027,48,28592765101024,"8536201090",0.36]
[110103,"Ex9BP-JX(+) 3P C40","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 40 A, 750 V DC, 3-poli","NAV",69.53,0,69.53,8592765101037,4,18592765101034,48,28592765101031,"8536201090",0.36]
[110104,"Ex9BP-JX(+) 3P C50","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 50 A, 750 V DC, 3-poli","NAV",93.42,0,93.42,8592765101044,4,18592765101041,48,28592765101048,"8536201090",0.36]
[110105,"Ex9BP-JX(+) 3P C63","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 63 A, 750 V DC, 3-poli","NAV",95.03,0,95.03,8592765101051,4,18592765101058,48,28592765101055,"8536201090",0.36]
[110106,"Ex9BP-JX(+) 4P C1","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 1 A, 1000 V DC, 4-poli","NAV",128.96,0,128.96,8592765101068,3,18592765101065,36,28592765101062,"8536201090",0.48]
[110107,"Ex9BP-JX(+) 4P C2","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 2 A, 1000 V DC, 4-poli","NAV",118.35,0,118.35,8592765101075,3,18592765101072,36,28592765101079,"8536201090",0.48]
[110108,"Ex9BP-JX(+) 4P C3","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 3 A, 1000 V DC, 4-poli","NAV",125.6,0,125.6,8592765101082,3,18592765101089,36,28592765101086,"8536201090",0.48]
[110109,"Ex9BP-JX(+) 4P C4","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 4 A, 1000 V DC, 4-poli","NAV",95.09,0,95.09,8592765101099,3,18592765101096,36,28592765101093,"8536201090",0.48]
[110110,"Ex9BP-JX(+) 4P C6","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 6 A, 1000 V DC, 4-poli","NAV",73.36,0,73.36,8592765101105,3,18592765101102,36,28592765101109,"8536201090",0.48]
[110111,"Ex9BP-JX(+) 4P C10","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 10 A, 1000 V DC, 4-poli","NAV",70.709999999999994,0,70.709999999999994,8592765101112,3,18592765101119,36,28592765101116,"8536201090",0.48]
[110112,"Ex9BP-JX(+) 4P C16","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 16 A, 1000 V DC, 4-poli","NAV",73.36,0,73.36,8592765101129,3,18592765101126,36,28592765101123,"8536201090",0.48]
[110113,"Ex9BP-JX(+) 4P C20","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 20 A, 1000 V DC, 4-poli","NAV",70.97,0,70.97,8592765101136,3,18592765101133,36,28592765101130,"8536201090",0.48]
[110114,"Ex9BP-JX(+) 4P C25","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 25 A, 1000 V DC, 4-poli","NAV",71.72,0,71.72,8592765101143,3,18592765101140,36,28592765101147,"8536201090",0.48]
[110115,"Ex9BP-JX(+) 4P C32","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 32 A, 1000 V DC, 4-poli","NAV",70.97,0,70.97,8592765101150,3,18592765101157,36,28592765101154,"8536201090",0.48]
[110116,"Ex9BP-JX(+) 4P C40","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 40 A, 1000 V DC, 4-poli","NAV",79.010000000000005,0,79.010000000000005,8592765101167,3,18592765101164,36,28592765101161,"8536201090",0.48]
[110117,"Ex9BP-JX(+) 4P C50","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 50 A, 1000 V DC, 4-poli","NAV",106.15,0,106.15,8592765101174,3,18592765101171,36,28592765101178,"8536201090",0.48]
[110118,"Ex9BP-JX(+) 4P C63","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica C, 63 A, 1000 V DC, 4-poli","NAV",107.98,0,107.98,8592765101181,3,18592765101188,36,28592765101185,"8536201090",0.48]
[110119,"Ex9BP-JX(+) 1P K1","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 1 A, 250 V DC, 1-poli","NAV",68.39,0,68.39,8592765101198,12,18592765101195,144,28592765101192,"8536201090",0.12]
[110120,"Ex9BP-JX(+) 1P K2","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 2 A, 250 V DC, 1-poli","NAV",63.3,0,63.3,8592765101204,12,18592765101201,144,28592765101208,"8536201090",0.12]
[110121,"Ex9BP-JX(+) 1P K3","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 3 A, 250 V DC, 1-poli","NAV",53.06,0,53.06,8592765101211,12,18592765101218,144,28592765101215,"8536201090",0.12]
[110122,"Ex9BP-JX(+) 1P K4","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 4 A, 250 V DC, 1-poli","NAV",50.74,0,50.74,8592765101228,12,18592765101225,144,28592765101222,"8536201090",0.12]
[110123,"Ex9BP-JX(+) 1P K6","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 6 A, 250 V DC, 1-poli","NAV",33.04,0,33.04,8592765101235,12,18592765101232,144,28592765101239,"8536201090",0.12]
[110124,"Ex9BP-JX(+) 1P K10","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 10 A, 250 V DC, 1-poli","NAV",35.130000000000003,0,35.130000000000003,8592765101242,12,18592765101249,144,28592765101246,"8536201090",0.12]
[110125,"Ex9BP-JX(+) 1P K16","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 16 A, 250 V DC, 1-poli","NAV",36.42,0,36.42,8592765101259,12,18592765101256,144,28592765101253,"8536201090",0.12]
[110126,"Ex9BP-JX(+) 1P K20","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 20 A, 250 V DC, 1-poli","NAV",35.22,0,35.22,8592765101266,12,18592765101263,144,28592765101260,"8536201090",0.12]
[110127,"Ex9BP-JX(+) 1P K25","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 25 A, 250 V DC, 1-poli","NAV",35.619999999999997,0,35.619999999999997,8592765101273,12,18592765101270,144,28592765101277,"8536201090",0.12]
[110128,"Ex9BP-JX(+) 1P K32","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 32 A, 250 V DC, 1-poli","NAV",32.82,0,32.82,8592765101280,12,18592765101287,144,28592765101284,"8536201090",0.12]
[110129,"Ex9BP-JX(+) 1P K40","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 40 A, 250 V DC, 1-poli","NAV",36.42,0,36.42,8592765101297,12,18592765101294,144,28592765101291,"8536201090",0.12]
[110130,"Ex9BP-JX(+) 1P K50","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 50 A, 250 V DC, 1-poli","NAV",49.21,0,49.21,8592765101303,12,18592765101300,144,28592765101307,"8536201090",0.12]
[110131,"Ex9BP-JX(+) 1P K63","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 63 A, 250 V DC, 1-poli","NAV",50.75,0,50.75,8592765101310,12,18592765101317,144,28592765101314,"8536201090",0.12]
[110132,"Ex9BP-JX(+) 2P K1","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 1 A, 500 V DC, 2-poli","NAV",113.49,{"$f":"NAV","v":0},{"$f":"E1167*(1-F1167)","v":113.49},8592765101327,6,18592765101324,72,28592765101321,"8536201090",0.24]
[110133,"Ex9BP-JX(+) 2P K2","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 2 A, 500 V DC, 2-poli","NAV",104.16,0,104.16,8592765101334,6,18592765101331,72,28592765101338,"8536201090",0.24]
[110134,"Ex9BP-JX(+) 2P K3","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 3 A, 500 V DC, 2-poli","NAV",110.54,0,110.54,8592765101341,6,18592765101348,72,28592765101345,"8536201090",0.24]
[110135,"Ex9BP-JX(+) 2P K4","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 4 A, 500 V DC, 2-poli","NAV",83.69,0,83.69,8592765101358,6,18592765101355,72,28592765101352,"8536201090",0.24]
[110136,"Ex9BP-JX(+) 2P K6","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 6 A, 500 V DC, 2-poli","NAV",50.87,0,50.87,8592765101365,6,18592765101362,72,28592765101369,"8536201090",0.24]
[110137,"Ex9BP-JX(+) 2P K10","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 10 A, 500 V DC, 2-poli","NAV",49.02,0,49.02,8592765101372,6,18592765101379,72,28592765101376,"8536201090",0.24]
[110138,"Ex9BP-JX(+) 2P K16","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 16 A, 500 V DC, 2-poli","NAV",50.87,0,50.87,8592765101389,6,18592765101386,72,28592765101383,"8536201090",0.24]
[110139,"Ex9BP-JX(+) 2P K20","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 20 A, 500 V DC, 2-poli","NAV",49.21,0,49.21,8592765101396,6,18592765101393,72,28592765101390,"8536201090",0.24]
[110140,"Ex9BP-JX(+) 2P K25","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 25 A, 500 V DC, 2-poli","NAV",49.74,0,49.74,8592765101402,6,18592765101409,72,28592765101406,"8536201090",0.24]
[110141,"Ex9BP-JX(+) 2P K32","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 32 A, 500 V DC, 2-poli","NAV",49.21,0,49.21,8592765101419,6,18592765101416,72,28592765101413,"8536201090",0.24]
[110142,"Ex9BP-JX(+) 2P K40","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 40 A, 500 V DC, 2-poli","NAV",69.53,0,69.53,8592765101426,6,18592765101423,72,28592765101420,"8536201090",0.24]
[110143,"Ex9BP-JX(+) 2P K50","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 50 A, 500 V DC, 2-poli","NAV",93.42,0,93.42,8592765101433,6,18592765101430,72,28592765101437,"8536201090",0.24]
[110144,"Ex9BP-JX(+) 2P K63","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 63 A, 500 V DC, 2-poli","NAV",95.03,0,95.03,8592765101440,6,18592765101447,72,28592765101444,"8536201090",0.24]
[110145,"Ex9BP-JX(+) 3P K1","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 1 A, 750 V DC, 3-poli","NAV",126.09,0,126.09,8592765101457,4,18592765101454,48,28592765101451,"8536201090",0.36]
[110146,"Ex9BP-JX(+) 3P K2","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 2 A, 750 V DC, 3-poli","NAV",115.72,0,115.72,8592765101464,4,18592765101461,48,28592765101468,"8536201090",0.36]
[110147,"Ex9BP-JX(+) 3P K3","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 3 A, 750 V DC, 3-poli","NAV",122.82,0,122.82,8592765101471,4,18592765101478,48,28592765101475,"8536201090",0.36]
[110148,"Ex9BP-JX(+) 3P K4","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 4 A, 750 V DC, 3-poli","NAV",92.99,0,92.99,8592765101488,4,18592765101485,48,28592765101482,"8536201090",0.36]
[110149,"Ex9BP-JX(+) 3P K6","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 6 A, 750 V DC, 3-poli","NAV",63.58,0,63.58,8592765101495,4,18592765101492,48,28592765101499,"8536201090",0.36]
[110150,"Ex9BP-JX(+) 3P K10","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 10 A, 750 V DC, 3-poli","NAV",61.27,0,61.27,8592765101501,4,18592765101508,48,28592765101505,"8536201090",0.36]
[110151,"Ex9BP-JX(+) 3P K16","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 16 A, 750 V DC, 3-poli","NAV",63.58,0,63.58,8592765101518,4,18592765101515,48,28592765101512,"8536201090",0.36]
[110152,"Ex9BP-JX(+) 3P K20","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 20 A, 750 V DC, 3-poli","NAV",61.51,0,61.51,8592765101525,4,18592765101522,48,28592765101529,"8536201090",0.36]
[110153,"Ex9BP-JX(+) 3P K25","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 25 A, 750 V DC, 3-poli","NAV",62.17,0,62.17,8592765101532,4,18592765101539,48,28592765101536,"8536201090",0.36]
[110154,"Ex9BP-JX(+) 3P K32","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 32 A, 750 V DC, 3-poli","NAV",61.51,0,61.51,8592765101549,4,18592765101546,48,28592765101543,"8536201090",0.36]
[110155,"Ex9BP-JX(+) 3P K40","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 40 A, 750 V DC, 3-poli","NAV",77.239999999999995,0,77.239999999999995,8592765101556,4,18592765101553,48,28592765101550,"8536201090",0.36]
[110156,"Ex9BP-JX(+) 3P K50","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 50 A, 750 V DC, 3-poli","NAV",103.8,0,103.8,8592765101563,4,18592765101560,48,28592765101567,"8536201090",0.36]
[110157,"Ex9BP-JX(+) 3P K63","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 63 A, 750 V DC, 3-poli","NAV",105.59,0,105.59,8592765101570,4,18592765101577,48,28592765101574,"8536201090",0.36]
[110158,"Ex9BP-JX(+) 4P K1","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 1 A, 1000 V DC, 4-poli","NAV",143.29,0,143.29,8592765101587,3,18592765101584,36,28592765101581,"8536201090",0.48]
[110159,"Ex9BP-JX(+) 4P K2","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 2 A, 1000 V DC, 4-poli","NAV",131.51,0,131.51,8592765101594,3,18592765101591,36,28592765101598,"8536201090",0.48]
[110160,"Ex9BP-JX(+) 4P K3","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 3 A, 1000 V DC, 4-poli","NAV",139.57,0,139.57,8592765101600,3,18592765101607,36,28592765101604,"8536201090",0.48]
[110161,"Ex9BP-JX(+) 4P K4","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 4 A, 1000 V DC, 4-poli","NAV",105.67,0,105.67,8592765101617,3,18592765101614,36,28592765101611,"8536201090",0.48]
[110162,"Ex9BP-JX(+) 4P K6","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 6 A, 1000 V DC, 4-poli","NAV",81.510000000000005,0,81.510000000000005,8592765101624,3,18592765101621,36,28592765101628,"8536201090",0.48]
[110163,"Ex9BP-JX(+) 4P K10","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 10 A, 1000 V DC, 4-poli","NAV",78.56,0,78.56,8592765101631,3,18592765101638,36,28592765101635,"8536201090",0.48]
[110164,"Ex9BP-JX(+) 4P K16","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 16 A, 1000 V DC, 4-poli","NAV",81.510000000000005,0,81.510000000000005,8592765101648,3,18592765101645,36,28592765101642,"8536201090",0.48]
[110165,"Ex9BP-JX(+) 4P K20","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 20 A, 1000 V DC, 4-poli","NAV",78.849999999999994,0,78.849999999999994,8592765101655,3,18592765101652,36,28592765101659,"8536201090",0.48]
[110166,"Ex9BP-JX(+) 4P K25","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 25 A, 1000 V DC, 4-poli","NAV",79.69,0,79.69,8592765101662,3,18592765101669,36,28592765101666,"8536201090",0.48]
[110167,"Ex9BP-JX(+) 4P K32","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 32 A, 1000 V DC, 4-poli","NAV",78.849999999999994,0,78.849999999999994,8592765101679,3,18592765101676,36,28592765101673,"8536201090",0.48]
[110168,"Ex9BP-JX(+) 4P K40","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 40 A, 1000 V DC, 4-poli","NAV",87.77,0,87.77,8592765101686,3,18592765101683,36,28592765101680,"8536201090",0.48]
[110169,"Ex9BP-JX(+) 4P K50","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 50 A, 1000 V DC, 4-poli","NAV",117.95,0,117.95,8592765101693,3,18592765101690,36,28592765101697,"8536201090",0.48]
[110170,"Ex9BP-JX(+) 4P K63","DC Mini-întreruptor 10 kA, caracteristica K, 63 A, 1000 V DC, 4-poli","NAV",119.98,0,119.98,8592765101709,3,18592765101706,36,28592765101703,"8536201090",0.48]
[]
["Mini-întreruptoare DC Ex9BP, 10 kA, pentru aplicatii fotovoltaice 150-600 V DC, nepolarizat"]
[109962,"Ex9BP 1P DC150V C1","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica C, 1 A, 150 V DC, 1-pol","NAL",41.55,{"$f":"NAL","v":0},{"$f":"E1208*(1-F1208)","v":41.55},8592765099624,12,18592765099621,144,28592765099628,"8536201090",0.12]
[109963,"Ex9BP 1P DC150V C2","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica C, 2 A, 150 V DC, 1-pol","NAL",41.55,{"$f":"NAL","v":0},{"$f":"E1209*(1-F1209)","v":41.55},8592765099631,12,18592765099638,144,28592765099635,"8536201090",0.12]
[109964,"Ex9BP 1P DC150V C3","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica C, 3 A, 150 V DC, 1-pol","NAL",38.06,0,38.06,8592765099648,12,18592765099645,144,28592765099642,"8536201090",0.12]
[109965,"Ex9BP 1P DC150V C4","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica C, 4 A, 150 V DC, 1-pol","NAL",38.06,0,38.06,8592765099655,12,18592765099652,144,28592765099659,"8536201090",0.12]
[109966,"Ex9BP 1P DC150V C6","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica C, 6 A, 150 V DC, 1-pol","NAL",38.06,0,38.06,8592765099662,12,18592765099669,144,28592765099666,"8536201090",0.12]
[109967,"Ex9BP 1P DC150V C10","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica C, 10 A, 150 V DC, 1-pol","NAL",36.67,0,36.67,8592765099679,12,18592765099676,144,28592765099673,"8536201090",0.12]
[109968,"Ex9BP 1P DC150V C16","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica C, 16 A, 150 V DC, 1-pol","NAL",36.67,0,36.67,8592765099686,12,18592765099683,144,28592765099680,"8536201090",0.12]
[109969,"Ex9BP 1P DC150V C20","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica C, 20 A, 150 V DC, 1-pol","NAL",36.67,0,36.67,8592765099693,12,18592765099690,144,28592765099697,"8536201090",0.12]
[109970,"Ex9BP 1P DC150V C25","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica C, 25 A, 150 V DC, 1-pol","NAL",36.67,0,36.67,8592765099709,12,18592765099706,144,28592765099703,"8536201090",0.12]
[109971,"Ex9BP 1P DC150V C32","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica C, 32 A, 150 V DC, 1-pol","NAL",47.44,0,47.44,8592765099716,12,18592765099713,144,28592765099710,"8536201090",0.12]
[109972,"Ex9BP 1P DC150V C40","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica C, 40 A, 150 V DC, 1-pol","NAL",50.32,0,50.32,8592765099723,12,18592765099720,144,28592765099727,"8536201090",0.12]
[109973,"Ex9BP 1P DC150V C50","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica C, 50 A, 150 V DC, 1-pol","NAL",85.55,0,85.55,8592765099730,12,18592765099737,144,28592765099734,"8536201090",0.12]
[109974,"Ex9BP 1P DC150V C63","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica C, 63 A, 150 V DC, 1-pol","NAL",101.36,0,101.36,8592765099747,12,18592765099744,144,28592765099741,"8536201090",0.12]
[109975,"Ex9BP 2P DC300V C1","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica C, 1 A, 300 V DC, 2-poli","NAL",94.52,0,94.52,8592765099754,6,18592765099751,72,28592765099758,"8536201090",0.24]
[109976,"Ex9BP 2P DC300V C2","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica C, 2 A, 300 V DC, 2-poli","NAL",94.52,0,94.52,8592765099761,6,18592765099768,72,28592765099765,"8536201090",0.24]
[109977,"Ex9BP 2P DC300V C3","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica C, 3 A, 300 V DC, 2-poli","NAL",92.13,0,92.13,8592765099778,6,18592765099775,72,28592765099772,"8536201090",0.24]
[109978,"Ex9BP 2P DC300V C4","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica C, 4 A, 300 V DC, 2-poli","NAL",92.13,0,92.13,8592765099785,6,18592765099782,72,28592765099789,"8536201090",0.24]
[109979,"Ex9BP 2P DC300V C6","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica C, 6 A, 300 V DC, 2-poli","NAL",92.13,0,92.13,8592765099792,6,18592765099799,72,28592765099796,"8536201090",0.24]
[109980,"Ex9BP 2P DC300V C10","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica C, 10 A, 300 V DC, 2-poli","NAL",89.86,0,89.86,8592765099808,6,18592765099805,72,28592765099802,"8536201090",0.24]
[109981,"Ex9BP 2P DC300V C16","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica C, 16 A, 300 V DC, 2-poli","NAL",89.86,0,89.86,8592765099815,6,18592765099812,72,28592765099819,"8536201090",0.24]
[109982,"Ex9BP 2P DC300V C20","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica C, 20 A, 300 V DC, 2-poli","NAL",89.86,0,89.86,8592765099822,6,18592765099829,72,28592765099826,"8536201090",0.24]
[109983,"Ex9BP 2P DC300V C25","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica C, 25 A, 300 V DC, 2-poli","NAL",94.18,0,94.18,8592765099839,6,18592765099836,72,28592765099833,"8536201090",0.24]
[109984,"Ex9BP 2P DC300V C32","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica C, 32 A, 300 V DC, 2-poli","NAL",95.61,0,95.61,8592765099846,6,18592765099843,72,28592765099840,"8536201090",0.24]
[109985,"Ex9BP 2P DC300V C40","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica C, 40 A, 300 V DC, 2-poli","NAL",99.17,0,99.17,8592765099853,6,18592765099850,72,28592765099857,"8536201090",0.24]
[109986,"Ex9BP 2P DC300V C50","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica C, 50 A, 300 V DC, 2-poli","NAL",183.3,0,183.3,8592765099860,6,18592765099867,72,28592765099864,"8536201090",0.24]
[109987,"Ex9BP 2P DC300V C63","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica C, 63 A, 300 V DC, 2-poli","NAL",201.22,0,201.22,8592765099877,6,18592765099874,72,28592765099871,"8536201090",0.24]
[109988,"Ex9BP 3P DC450V C1","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica C, 1 A, 450 V DC, latime 3 modulei","NAL",426.82,0,426.82,8592765099884,4,18592765099881,48,28592765099888,"8536201090",0.36]
[109989,"Ex9BP 3P DC450V C2","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica C, 2 A, 450 V DC, latime 3 modulei","NAL",426.82,0,426.82,8592765099891,4,18592765099898,48,28592765099895,"8536201090",0.36]
[109990,"Ex9BP 3P DC450V C3","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica C, 3 A, 450 V DC, latime 3 modulei","NAL",420.78,0,420.78,8592765099907,4,18592765099904,48,28592765099901,"8536201090",0.36]
[109991,"Ex9BP 3P DC450V C4","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica C, 4 A, 450 V DC, latime 3 modulei","NAL",420.78,0,420.78,8592765099914,4,18592765099911,48,28592765099918,"8536201090",0.36]
[109992,"Ex9BP 3P DC450V C6","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica C, 6 A, 450 V DC, latime 3 modulei","NAL",420.78,0,420.78,8592765099921,4,18592765099928,48,28592765099925,"8536201090",0.36]
[109993,"Ex9BP 3P DC450V C10","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica C, 10 A, 450 V DC, latime 3 modulei","NAL",412.2,0,412.2,8592765099938,4,18592765099935,48,28592765099932,"8536201090",0.36]
[109994,"Ex9BP 3P DC450V C16","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica C, 16 A, 450 V DC, latime 3 modulei","NAL",412.2,0,412.2,8592765099945,4,18592765099942,48,28592765099949,"8536201090",0.36]
[109995,"Ex9BP 3P DC450V C20","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica C, 20 A, 450 V DC, latime 3 modulei","NAL",433.35,0,433.35,8592765099952,4,18592765099959,48,28592765099956,"8536201090",0.36]
[109996,"Ex9BP 3P DC450V C25","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica C, 25 A, 450 V DC, latime 3 modulei","NAL",433.35,0,433.35,8592765099969,4,18592765099966,48,28592765099963,"8536201090",0.36]
[109997,"Ex9BP 3P DC450V C32","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica C, 32 A, 450 V DC, latime 3 modulei","NAL",433.35,0,433.35,8592765099976,4,18592765099973,48,28592765099970,"8536201090",0.36]
[109998,"Ex9BP 3P DC450V C40","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica C, 40 A, 450 V DC, latime 3 modulei","NAL",443.87,0,443.87,8592765099983,4,18592765099980,48,28592765099987,"8536201090",0.36]
[109999,"Ex9BP 3P DC450V C50","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica C, 50 A, 450 V DC, latime 3 modulei","NAL",454.47,0,454.47,8592765099990,4,18592765099997,48,28592765099994,"8536201090",0.36]
[110000,"Ex9BP 3P DC450V C63","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica C, 63 A, 450 V DC, latime 3 modulei","NAL",474.88,0,474.88,8592765100009,4,18592765100006,48,28592765100003,"8536201090",0.36]
[110001,"Ex9BP 4P DC600V C1","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica C, 1 A, 600 V DC, latime 4 modulei","NAL",658.25,0,658.25,8592765100016,3,18592765100013,36,28592765100010,"8536201090",0.48]
[110002,"Ex9BP 4P DC600V C2","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica C, 2 A, 600 V DC, latime 4 modulei","NAL",658.25,0,658.25,8592765100023,3,18592765100020,36,28592765100027,"8536201090",0.48]
[110003,"Ex9BP 4P DC600V C3","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica C, 3 A, 600 V DC, latime 4 modulei","NAL",651.82000000000005,0,651.82000000000005,8592765100030,3,18592765100037,36,28592765100034,"8536201090",0.48]
[110004,"Ex9BP 4P DC600V C4","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica C, 4 A, 600 V DC, latime 4 modulei","NAL",651.82000000000005,0,651.82000000000005,8592765100047,3,18592765100044,36,28592765100041,"8536201090",0.48]
[110005,"Ex9BP 4P DC600V C6","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica C, 6 A, 600 V DC, latime 4 modulei","NAL",651.82000000000005,0,651.82000000000005,8592765100054,3,18592765100051,36,28592765100058,"8536201090",0.48]
[110006,"Ex9BP 4P DC600V C10","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica C, 10 A, 600 V DC, latime 4 modulei","NAL",642.55999999999995,0,642.55999999999995,8592765100061,3,18592765100068,36,28592765100065,"8536201090",0.48]
[110007,"Ex9BP 4P DC600V C16","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica C, 16 A, 600 V DC, latime 4 modulei","NAL",642.55999999999995,0,642.55999999999995,8592765100078,3,18592765100075,36,28592765100072,"8536201090",0.48]
[110008,"Ex9BP 4P DC600V C20","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica C, 20 A, 600 V DC, latime 4 modulei","NAL",660.21,0,660.21,8592765100085,3,18592765100082,36,28592765100089,"8536201090",0.48]
[110009,"Ex9BP 4P DC600V C25","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica C, 25 A, 600 V DC, latime 4 modulei","NAL",660.21,0,660.21,8592765100092,3,18592765100099,36,28592765100096,"8536201090",0.48]
[110010,"Ex9BP 4P DC600V C32","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica C, 32 A, 600 V DC, latime 4 modulei","NAL",660.21,0,660.21,8592765100108,3,18592765100105,36,28592765100102,"8536201090",0.48]
[110011,"Ex9BP 4P DC600V C40","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica C, 40 A, 600 V DC, latime 4 modulei","NAL",701.07,0,701.07,8592765100115,3,18592765100112,36,28592765100119,"8536201090",0.48]
[110012,"Ex9BP 4P DC600V C50","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica C, 50 A, 600 V DC, latime 4 modulei","NAL",701.07,0,701.07,8592765100122,3,18592765100129,36,28592765100126,"8536201090",0.48]
[110013,"Ex9BP 4P DC600V C63","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica C, 63 A, 600 V DC, latime 4 modulei","NAL",701.07,0,701.07,8592765100139,3,18592765100136,36,28592765100133,"8536201090",0.48]
[110015,"Ex9BP 1P DC150V K1","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica K, 1 A, 150 V DC, 1-pol","NAL",43.21,0,43.21,8592765100153,12,18592765100150,144,28592765100157,"8536201090",0.12]
[110016,"Ex9BP 1P DC150V K2","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica K, 2 A, 150 V DC, 1-pol","NAL",43.21,0,43.21,8592765100160,12,18592765100167,144,28592765100164,"8536201090",0.12]
[110017,"Ex9BP 1P DC150V K3","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica K, 3 A, 150 V DC, 1-pol","NAL",39.58,0,39.58,8592765100177,12,18592765100174,144,28592765100171,"8536201090",0.12]
[110018,"Ex9BP 1P DC150V K4","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica K, 4 A, 150 V DC, 1-pol","NAL",39.58,0,39.58,8592765100184,12,18592765100181,144,28592765100188,"8536201090",0.12]
[110019,"Ex9BP 1P DC150V K6","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica K, 6 A, 150 V DC, 1-pol","NAL",39.58,0,39.58,8592765100191,12,18592765100198,144,28592765100195,"8536201090",0.12]
[110020,"Ex9BP 1P DC150V K10","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica K, 10 A, 150 V DC, 1-pol","NAL",38.119999999999997,0,38.119999999999997,8592765100207,12,18592765100204,144,28592765100201,"8536201090",0.12]
[110021,"Ex9BP 1P DC150V K16","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica K, 16 A, 150 V DC, 1-pol","NAL",38.119999999999997,0,38.119999999999997,8592765100214,12,18592765100211,144,28592765100218,"8536201090",0.12]
[110022,"Ex9BP 1P DC150V K20","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica K, 20 A, 150 V DC, 1-pol","NAL",38.119999999999997,0,38.119999999999997,8592765100221,12,18592765100228,144,28592765100225,"8536201090",0.12]
[110023,"Ex9BP 1P DC150V K25","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica K, 25 A, 150 V DC, 1-pol","NAL",38.119999999999997,0,38.119999999999997,8592765100238,12,18592765100235,144,28592765100232,"8536201090",0.12]
[110024,"Ex9BP 1P DC150V K32","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica K, 32 A, 150 V DC, 1-pol","NAL",49.31,0,49.31,8592765100245,12,18592765100242,144,28592765100249,"8536201090",0.12]
[110025,"Ex9BP 1P DC150V K40","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica K, 40 A, 150 V DC, 1-pol","NAL",52.31,0,52.31,8592765100252,12,18592765100259,144,28592765100256,"8536201090",0.12]
[110026,"Ex9BP 1P DC150V K50","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica K, 50 A, 150 V DC, 1-pol","NAL",88.95,0,88.95,8592765100269,12,18592765100266,144,28592765100263,"8536201090",0.12]
[110027,"Ex9BP 1P DC150V K63","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica K, 63 A, 150 V DC, 1-pol","NAL",105.38,0,105.38,8592765100276,12,18592765100273,144,28592765100270,"8536201090",0.12]
[110028,"Ex9BP 2P DC300V K1","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica K, 1 A, 300 V DC, 2-poli","NAL",98.27,{"$f":"NAL","v":0},{"$f":"E1273*(1-F1273)","v":98.27},8592765100283,6,18592765100280,72,28592765100287,"8536201090",0.24]
[110029,"Ex9BP 2P DC300V K2","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica K, 2 A, 300 V DC, 2-poli","NAL",98.27,0,98.27,8592765100290,6,18592765100297,72,28592765100294,"8536201090",0.24]
[110030,"Ex9BP 2P DC300V K3","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica K, 3 A, 300 V DC, 2-poli","NAL",95.8,0,95.8,8592765100306,6,18592765100303,72,28592765100300,"8536201090",0.24]
[110031,"Ex9BP 2P DC300V K4","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica K, 4 A, 300 V DC, 2-poli","NAL",95.8,0,95.8,8592765100313,6,18592765100310,72,28592765100317,"8536201090",0.24]
[110032,"Ex9BP 2P DC300V K6","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica K, 6 A, 300 V DC, 2-poli","NAL",95.8,0,95.8,8592765100320,6,18592765100327,72,28592765100324,"8536201090",0.24]
[110033,"Ex9BP 2P DC300V K10","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica K, 10 A, 300 V DC, 2-poli","NAL",93.44,0,93.44,8592765100337,6,18592765100334,72,28592765100331,"8536201090",0.24]
[110034,"Ex9BP 2P DC300V K16","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica K, 16 A, 300 V DC, 2-poli","NAL",93.44,0,93.44,8592765100344,6,18592765100341,72,28592765100348,"8536201090",0.24]
[110035,"Ex9BP 2P DC300V K20","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica K, 20 A, 300 V DC, 2-poli","NAL",93.44,0,93.44,8592765100351,6,18592765100358,72,28592765100355,"8536201090",0.24]
[110036,"Ex9BP 2P DC300V K25","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica K, 25 A, 300 V DC, 2-poli","NAL",97.92,0,97.92,8592765100368,6,18592765100365,72,28592765100362,"8536201090",0.24]
[110037,"Ex9BP 2P DC300V K32","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica K, 32 A, 300 V DC, 2-poli","NAL",99.4,0,99.4,8592765100375,6,18592765100372,72,28592765100379,"8536201090",0.24]
[110038,"Ex9BP 2P DC300V K40","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica K, 40 A, 300 V DC, 2-poli","NAL",103.11,0,103.11,8592765100382,6,18592765100389,72,28592765100386,"8536201090",0.24]
[110039,"Ex9BP 2P DC300V K50","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica K, 50 A, 300 V DC, 2-poli","NAL",190.57,0,190.57,8592765100399,6,18592765100396,72,28592765100393,"8536201090",0.24]
[110040,"Ex9BP 2P DC300V K63","Mini-întreruptor DC 10 kA, caracteristica K, 63 A, 300 V DC, 2-poli","NAL",209.22,0,209.22,8592765100405,6,18592765100402,72,28592765100409,"8536201090",0.24]
[110041,"Ex9BP 3P DC450V K1","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica K, 1 A, 450 V DC, latime 3 modulei","NAL",443.77,0,443.77,8592765100412,4,18592765100419,48,28592765100416,"8536201090",0.36]
[110042,"Ex9BP 3P DC450V K2","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica K, 2 A, 450 V DC, latime 3 modulei","NAL",443.77,0,443.77,8592765100429,4,18592765100426,48,28592765100423,"8536201090",0.36]
[110043,"Ex9BP 3P DC450V K3","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica K, 3 A, 450 V DC, latime 3 modulei","NAL",437.5,0,437.5,8592765100436,4,18592765100433,48,28592765100430,"8536201090",0.36]
[110044,"Ex9BP 3P DC450V K4","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica K, 4 A, 450 V DC, latime 3 modulei","NAL",437.5,0,437.5,8592765100443,4,18592765100440,48,28592765100447,"8536201090",0.36]
[110045,"Ex9BP 3P DC450V K6","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica K, 6 A, 450 V DC, latime 3 modulei","NAL",437.5,0,437.5,8592765100450,4,18592765100457,48,28592765100454,"8536201090",0.36]
[110046,"Ex9BP 3P DC450V K10","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica K, 10 A, 450 V DC, latime 3 modulei","NAL",428.56,0,428.56,8592765100467,4,18592765100464,48,28592765100461,"8536201090",0.36]
[110047,"Ex9BP 3P DC450V K16","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica K, 16 A, 450 V DC, latime 3 modulei","NAL",428.56,0,428.56,8592765100474,4,18592765100471,48,28592765100478,"8536201090",0.36]
[110048,"Ex9BP 3P DC450V K20","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica K, 20 A, 450 V DC, latime 3 modulei","NAL",450.56,0,450.56,8592765100481,4,18592765100488,48,28592765100485,"8536201090",0.36]
[110049,"Ex9BP 3P DC450V K25","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica K, 25 A, 450 V DC, latime 3 modulei","NAL",450.56,0,450.56,8592765100498,4,18592765100495,48,28592765100492,"8536201090",0.36]
[110050,"Ex9BP 3P DC450V K32","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica K, 32 A, 450 V DC, latime 3 modulei","NAL",450.56,0,450.56,8592765100504,4,18592765100501,48,28592765100508,"8536201090",0.36]
[110051,"Ex9BP 3P DC450V K40","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica K, 40 A, 450 V DC, latime 3 modulei","NAL",461.5,0,461.5,8592765100511,4,18592765100518,48,28592765100515,"8536201090",0.36]
[110052,"Ex9BP 3P DC450V K50","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica K, 50 A, 450 V DC, latime 3 modulei","NAL",472.53,0,472.53,8592765100528,4,18592765100525,48,28592765100522,"8536201090",0.36]
[110053,"Ex9BP 3P DC450V K63","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica K, 63 A, 450 V DC, latime 3 modulei","NAL",493.74,0,493.74,8592765100535,4,18592765100532,48,28592765100539,"8536201090",0.36]
[110054,"Ex9BP 4P DC600V K1","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica K, 1 A, 600 V DC, latime 4 modulei","NAL",684.39,0,684.39,8592765100542,3,18592765100549,36,28592765100546,"8536201090",0.48]
[110055,"Ex9BP 4P DC600V K2","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica K, 2 A, 600 V DC, latime 4 modulei","NAL",684.39,0,684.39,8592765100559,3,18592765100556,36,28592765100553,"8536201090",0.48]
[110056,"Ex9BP 4P DC600V K3","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica K, 3 A, 600 V DC, latime 4 modulei","NAL",677.71,0,677.71,8592765100566,3,18592765100563,36,28592765100560,"8536201090",0.48]
[110057,"Ex9BP 4P DC600V K4","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica K, 4 A, 600 V DC, latime 4 modulei","NAL",677.71,0,677.71,8592765100573,3,18592765100570,36,28592765100577,"8536201090",0.48]
[110058,"Ex9BP 4P DC600V K6","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica K, 6 A, 600 V DC, latime 4 modulei","NAL",677.71,0,677.71,8592765100580,3,18592765100587,36,28592765100584,"8536201090",0.48]
[110059,"Ex9BP 4P DC600V K10","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica K, 10 A, 600 V DC, latime 4 modulei","NAL",668.09,0,668.09,8592765100597,3,18592765100594,36,28592765100591,"8536201090",0.48]
[110060,"Ex9BP 4P DC600V K16","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica K, 16 A, 600 V DC, latime 4 modulei","NAL",668.09,0,668.09,8592765100603,3,18592765100600,36,28592765100607,"8536201090",0.48]
[110061,"Ex9BP 4P DC600V K20","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica K, 20 A, 600 V DC, latime 4 modulei","NAL",686.42,0,686.42,8592765100610,3,18592765100617,36,28592765100614,"8536201090",0.48]
[110062,"Ex9BP 4P DC600V K25","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica K, 25 A, 600 V DC, latime 4 modulei","NAL",686.42,0,686.42,8592765100627,3,18592765100624,36,28592765100621,"8536201090",0.48]
[110063,"Ex9BP 4P DC600V K32","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica K, 32 A, 600 V DC, latime 4 modulei","NAL",686.42,0,686.42,8592765100634,3,18592765100631,36,28592765100638,"8536201090",0.48]
[110064,"Ex9BP 4P DC600V K40","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica K, 40 A, 600 V DC, latime 4 modulei","NAL",728.92,0,728.92,8592765100641,3,18592765100648,36,28592765100645,"8536201090",0.48]
[110065,"Ex9BP 4P DC600V K50","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica K, 50 A, 600 V DC, latime 4 modulei","NAL",728.92,0,728.92,8592765100658,3,18592765100655,36,28592765100652,"8536201090",0.48]
[110066,"Ex9BP 4P DC600V K63","Mini-întreruptor DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica K, 63 A, 600 V DC, latime 4 modulei","NAL",728.92,0,728.92,8592765100665,3,18592765100662,36,28592765100669,"8536201090",0.48]
[]
["Mini-întreruptoare DC Ex9BP 6 kA, pentru aplicatii fotovoltaice 500-1000 V DC, nepolarizat"]
[111559,"Ex9BP 2P DC500V C10","Mini-întreruptor DC 6 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica C, 10 A, 500 V DC, latime 2 module","NAQ",49.08,{"$f":"_xlfn.SINGLE(NAQ)","v":0},{"$f":"E1314*(1-F1314)","v":49.08},8592765115591,6,18592765115598,72,28592765115595,8536201090,0.24]
[111560,"Ex9BP 2P DC500V C13","Mini-întreruptor DC 6 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica C, 13 A, 500 V DC, latime 2 module","NAQ",49.08,{"$f":"_xlfn.SINGLE(NAQ)","v":0},{"$f":"E1315*(1-F1315)","v":49.08},8592765115607,6,18592765115604,72,28592765115601,8536201090,0.24]
[111561,"Ex9BP 2P DC500V C16","Mini-întreruptor DC 6 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica C, 16 A, 500 V DC, latime 2 module","NAQ",49.08,0,49.08,8592765115614,6,18592765115611,72,28592765115618,8536201090,0.24]
[111562,"Ex9BP 2P DC500V C20","Mini-întreruptor DC 6 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica C, 20 A, 500 V DC, latime 2 module","NAQ",49.08,0,49.08,8592765115621,6,18592765115628,72,28592765115625,8536201090,0.24]
[111563,"Ex9BP 2P DC500V C25","Mini-întreruptor DC 6 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica C, 25 A, 500 V DC, latime 2 module","NAQ",56.69,0,56.69,8592765115638,6,18592765115635,72,28592765115632,8536201090,0.24]
[111564,"Ex9BP 2P DC500V C32","Mini-întreruptor DC 6 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica C, 32 A, 500 V DC, latime 2 module","NAQ",56.69,0,56.69,8592765115645,6,18592765115642,72,28592765115649,8536201090,0.24]
[111565,"Ex9BP 2P DC500V C40","Mini-întreruptor DC 6 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica C, 40 A, 500 V DC, latime 2 module","NAQ",64.959999999999994,0,64.959999999999994,8592765115652,6,18592765115659,72,28592765115656,8536201090,0.24]
[111566,"Ex9BP 2P DC500V C50","Mini-întreruptor DC 6 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica C, 50 A, 500 V DC, latime 2 module","NAQ",123.29,0,123.29,8592765115669,6,18592765115666,72,28592765115663,8536201090,0.24]
[111567,"Ex9BP 2P DC500V C63","Mini-întreruptor DC 6 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica C, 63 A, 500 V DC, latime 2 module","NAQ",141.22,0,141.22,8592765115676,6,18592765115673,72,28592765115670,8536201090,0.24]
[111568,"Ex9BP 4P DC1000V C10","Mini-întreruptor DC 6 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica C, 10 A, 1000 V DC, latime 4 module","NAQ",202.55,0,202.55,8592765115683,3,18592765115680,36,28592765115687,8536201090,0.48]
[111569,"Ex9BP 4P DC1000V C13","Mini-întreruptor DC 6 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica C, 13 A, 1000 V DC, latime 4 module","NAQ",202.55,0,202.55,8592765115690,3,18592765115697,36,28592765115694,8536201090,0.48]
[111570,"Ex9BP 4P DC1000V C16","Mini-întreruptor DC 6 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica C, 16 A, 1000 V DC, latime 4 module","NAQ",175.55,0,175.55,8592765115706,3,18592765115703,36,28592765115700,8536201090,0.48]
[111571,"Ex9BP 4P DC1000V C20","Mini-întreruptor DC 6 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica C, 20 A, 1000 V DC, latime 4 module","NAQ",175.55,0,175.55,8592765115713,3,18592765115710,36,28592765115717,8536201090,0.48]
[111572,"Ex9BP 4P DC1000V C25","Mini-întreruptor DC 6 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica C, 25 A, 1000 V DC, latime 4 module","NAQ",175.55,0,175.55,8592765115720,3,18592765115727,36,28592765115724,8536201090,0.48]
[111573,"Ex9BP 4P DC1000V C32","Mini-întreruptor DC 6 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica C, 32 A, 1000 V DC, latime 4 module","NAQ",175.55,0,175.55,8592765115737,3,18592765115734,36,28592765115731,8536201090,0.48]
[111574,"Ex9BP 4P DC1000V C40","Mini-întreruptor DC 6 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica C, 40 A, 1000 V DC, latime 4 module","NAQ",202.55,0,202.55,8592765115744,3,18592765115741,36,28592765115748,8536201090,0.48]
[111575,"Ex9BP 4P DC1000V C50","Mini-întreruptor DC 6 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica C, 50 A, 1000 V DC, latime 4 module","NAQ",202.55,0,202.55,8592765115751,3,18592765115758,36,28592765115755,8536201090,0.48]
[111576,"Ex9BP 4P DC1000V C63","Mini-întreruptor DC 6 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica C, 63 A, 1000 V DC, latime 4 module","NAQ",202.55,0,202.55,8592765115768,3,18592765115765,36,28592765115762,8536201090,0.48]
[111577,"Ex9BP 2P DC500V K10","Mini-întreruptor DC 6 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica C, 10 A, 500 V DC, latime 2 module","NAQ",51.54,0,51.54,8592765115775,6,18592765115772,72,28592765115779,8536201090,0.24]
[111578,"Ex9BP 2P DC500V K13","Mini-întreruptor DC 6 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica K, 13 A, 500 V DC, latime 2 module","NAQ",51.54,0,51.54,8592765115782,6,18592765115789,72,28592765115786,8536201090,0.24]
[111579,"Ex9BP 2P DC500V K16","Mini-întreruptor DC 6 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica K, 16 A, 500 V DC, latime 2 module","NAQ",51.54,0,51.54,8592765115799,6,18592765115796,72,28592765115793,8536201090,0.24]
[111580,"Ex9BP 2P DC500V K20","Mini-întreruptor DC 6 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica K, 20 A, 500 V DC, latime 2 module","NAQ",51.54,0,51.54,8592765115805,6,18592765115802,72,28592765115809,8536201090,0.24]
[111581,"Ex9BP 2P DC500V K25","Mini-întreruptor DC 6 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica K, 25 A, 500 V DC, latime 2 module","NAQ",59.52,0,59.52,8592765115812,6,18592765115819,72,28592765115816,8536201090,0.24]
[111582,"Ex9BP 2P DC500V K32","Mini-întreruptor DC 6 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica K, 32 A, 500 V DC, latime 2 module","NAQ",59.52,0,59.52,8592765115829,6,18592765115826,72,28592765115823,8536201090,0.24]
[111583,"Ex9BP 2P DC500V K40","Mini-întreruptor DC 6 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica K, 40 A, 500 V DC, latime 2 module","NAQ",68.2,0,68.2,8592765115836,6,18592765115833,72,28592765115830,8536201090,0.24]
[111584,"Ex9BP 2P DC500V K50","Mini-întreruptor DC 6 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica K, 50 A, 500 V DC, latime 2 module","NAQ",129.44999999999999,0,129.44999999999999,8592765115843,6,18592765115840,72,28592765115847,8536201090,0.24]
[111585,"Ex9BP 2P DC500V K63","Mini-întreruptor DC 6 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica K, 63 A, 500 V DC, latime 2 module","NAQ",148.28,0,148.28,8592765115850,6,18592765115857,72,28592765115854,8536201090,0.24]
[111586,"Ex9BP 4P DC1000V K10","Mini-întreruptor DC 6 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica K, 10 A, 1000 V DC, latime 4 module","NAQ",212.68,0,212.68,8592765115867,3,18592765115864,36,28592765115861,8536201090,0.48]
[111587,"Ex9BP 4P DC1000V K13","Mini-întreruptor DC 6 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica K, 13 A, 1000 V DC, latime 4 module","NAQ",212.68,0,212.68,8592765115874,3,18592765115871,36,28592765115878,8536201090,0.48]
[111588,"Ex9BP 4P DC1000V K16","Mini-întreruptor DC 6 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica K, 16 A, 1000 V DC, latime 4 module","NAQ",189.58,0,189.58,8592765115881,3,18592765115888,36,28592765115885,8536201090,0.48]
[111589,"Ex9BP 4P DC1000V K20","Mini-întreruptor DC 6 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica K, 20 A, 1000 V DC, latime 4 module","NAQ",189.58,0,189.58,8592765115898,3,18592765115895,36,28592765115892,8536201090,0.48]
[111590,"Ex9BP 4P DC1000V K25","Mini-întreruptor DC 6 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica K, 25 A, 1000 V DC, latime 4 module","NAQ",189.58,0,189.58,8592765115904,3,18592765115901,36,28592765115908,8536201090,0.48]
[111591,"Ex9BP 4P DC1000V K32","Mini-întreruptor DC 6 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica K, 32 A, 1000 V DC, latime 4 module","NAQ",189.58,0,189.58,8592765115911,3,18592765115918,36,28592765115915,8536201090,0.48]
[111592,"Ex9BP 4P DC1000V K40","Mini-întreruptor DC 6 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica K, 40 A, 1000 V DC, latime 4 module","NAQ",212.68,0,212.68,8592765115928,3,18592765115925,36,28592765115922,8536201090,0.48]
[111593,"Ex9BP 4P DC1000V K50","Mini-întreruptor DC 6 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica K, 50 A, 1000 V DC, latime 4 module","NAQ",212.68,0,212.68,8592765115935,3,18592765115932,36,28592765115939,8536201090,0.48]
[111594,"Ex9BP 4P DC1000V K63","Mini-întreruptor DC 6 kA pentru aplicatii fotovoltaice, caracteristica K, 63 A, 1000 V DC, latime 4 module","NAQ",212.68,0,212.68,8592765115942,3,18592765115949,36,28592765115946,8536201090,0.48]
[]
["Accesorii pentru mini-întreruptoare Ex9B, Ex9PN şi Întreruptoare-separatoare Ex9BI, Ex9IP"]
[100540,"AX3111","Contact auxiliar, un contact CO","NAA",25.1,{"$f":"NAA","v":0},{"$f":"E1352*(1-F1352)","v":25.1},8592765005410,1,8592765005410,96,28592765005414,"8536508090",0.06]
[100541,"AL3111","Contact semnalizare defect, un contact CO","NAA",36.11,0,36.11,8592765005427,1,8592765005427,96,28592765005421,"8536508090",0.06]
[100542,"AX3122","Contact auxiliar, doua contacte COi","NAA",64.92,0,64.92,8592765005434,1,8592765005434,96,28592765005438,"8536508090",0.06]
[100543,"AXL31","Contact auxiliar + semanlizare defect, 1 CO + 1 CO","NAA",37,0,37,8592765005441,1,8592765005441,96,28592765005445,"8536508090",0.06]
[100544,"SHT31 110V-415V AC/110V-130V DC","Bobina de declanşare, 110-415 V AC, 110-130 V DC","NAA",24.08,0,24.08,8592765005458,1,8592765005458,96,28592765005452,"8536490099",0.12]
[100545,"SHT31 48V AC/DC","Bobina de declanşare,, 48 V AC, 48 V DC","NAA",32.58,0,32.58,8592765005465,1,8592765005465,96,28592765005469,"8536419089",0.12]
[100546,"SHT31 12-24V AC/DC","Bobina de declanşare, 12-24 V AC, 12-24 V DC","NAA",24.08,0,24.08,8592765005472,1,8592765005472,96,28592765005476,"8536419089",0.12]
[100547,"SHT3111 110V-415V AC/110V-130V DC","Bobina de declanşare 110-415 V AC, 110-130 V DC, cu contact auxiliar CO","NAA",76.92,0,76.92,8592765005489,1,8592765005489,96,28592765005483,"8536490099",0.12]
[100548,"SHT3111 48V AC/DC","Bobina de declanşare, 48 V AC, 48 V DC, o cu contact auxiliar CO","NAA",76.92,0,76.92,8592765005496,1,8592765005496,96,28592765005490,"8538909999",0.12]
[100549,"SHT3111 12-24V AC/DC","Bobina de declanşare, 12-24 V AC, 12-24 V DC, cu contact auxiliar CO","NAA",76.92,0,76.92,8592765005502,1,8592765005502,96,28592765005506,"8536419089",0.12]
[100550,"UVT31 220-240V AC","Bobina de tensiune minima, 220-240 V AC","NAA",91.62,0,91.62,8592765005519,1,8592765005519,96,28592765005513,"8536490099",0.12]
[100552,"UVT3101 220-240V AC","Bobina de tensiune minima, 220-240 V AC, 1 NC contact auxiliar","NAA",113.31,0,113.31,8592765005533,1,8592765005533,96,28592765005537,"8536490099",0.12]
[100554,"UVT3110 220-240V AC","Bobina de tensiune minima, 220-240 V AC, 1 NO contact auxiliar","NAA",113.31,0,113.31,8592765005557,1,8592765005557,96,28592765005551,"8536490099",0.12]
[100556,"OVT31 280V AC±5%","Bobina de supratensiune, 280 V AC","NAA",115.82,0,115.82,8592765005571,1,8592765005571,96,28592765005575,"8536490099",0.12]
[110193,"LK-I","Mecanism de blocare adecvat pentru dispozitiv - Ex9BH, Ex9BN, Ex9BD, Ex9BP, Ex9BL, Ex9BI, Ex9PN, Ex9IP, Ex9I125, Ex9I40, Ex9BT, SHT31, UVT31, OVT31","NAA",12.6,{"$f":"NAA","v":0},{"$f":"E1366*(1-F1366)","v":12.6},8592765101938,16,18592765101935,240,28592765101932,"8538909999",4.0000000000000001E-3]
[]
["Întreruptoare de curent rezidual Ex9L-H, 10 kA",null,null,null,null,null,null,"","","","","",null,""]
[108156,"Ex9L-H 2P 16A 10mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=16A, IΔn=10mA, tip  AC","NAC",146.37,{"$f":"NAC","v":0},{"$f":"E1369*(1-F1369)","v":146.37},8592765081568,1,18592765081565,81,28592765081562,"8536201090",0.21]
[108158,"Ex9L-H 2P 16A 30mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=16A, IΔn=30mA, tip  AC","NAC",101.07,{"$f":"NAC","v":0},101.07,8592765081582,1,18592765081589,81,28592765081586,"8536201090",0.216]
[108162,"Ex9L-H 2P 16A 100mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=16A, IΔn=100mA, tip  AC","NAC",98.93,0,98.93,8592765081629,1,18592765081626,81,28592765081623,"8536201090",0.216]
[108166,"Ex9L-H 2P 16A 300mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=16A, IΔn=300mA, tip  AC","NAC",110.54,0,110.54,8592765081667,1,18592765081664,81,28592765081661,"8536201090",0.20899999999999999]
[108170,"Ex9L-H 2P 16A 500mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=16A, IΔn=500mA, tip  AC","NAC",110.54,0,110.54,8592765081704,1,18592765081701,81,28592765081708,"8536201090",0.21]
[108157,"Ex9L-H 2P 25A 10mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=25A, IΔn=10mA, tip  AC","NAC",138.08000000000001,0,138.08000000000001,8592765081575,1,18592765081572,81,28592765081579,"8536201090",0.21]
[108159,"Ex9L-H 2P 25A 30mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=25A, IΔn=30mA, tip  AC","NAC",107.13,0,107.13,8592765081599,1,18592765081596,81,28592765081593,"8536201090",0.216]
[108163,"Ex9L-H 2P 25A 100mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=25A, IΔn=100mA, tip  AC","NAC",104.86,0,104.86,8592765081636,1,18592765081633,81,28592765081630,"8536201090",0.216]
[108167,"Ex9L-H 2P 25A 300mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=25A, IΔn=300mA, tip  AC","NAC",104.86,0,104.86,8592765081674,1,18592765081671,81,28592765081678,"8536201090",0.20899999999999999]
[108171,"Ex9L-H 2P 25A 500mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=25A, IΔn=500mA, tip  AC","NAC",110.54,0,110.54,8592765081711,1,18592765081718,81,28592765081715,"8536201090",0.21]
[108160,"Ex9L-H 2P 40A 30mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=40A, IΔn=30mA, tip  AC","NAC",107.13,0,107.13,8592765081605,1,18592765081602,81,28592765081609,"8536201090",0.216]
[108164,"Ex9L-H 2P 40A 100mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=40A, IΔn=100mA, tip  AC","NAC",104.86,0,104.86,8592765081643,1,18592765081640,81,28592765081647,"8536201090",0.216]
[108168,"Ex9L-H 2P 40A 300mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=40A, IΔn=300mA, tip  AC","NAC",104.86,0,104.86,8592765081681,1,18592765081688,81,28592765081685,"8536201090",0.20899999999999999]
[108172,"Ex9L-H 2P 40A 500mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=40A, IΔn=500mA, tip  AC","NAC",110.54,0,110.54,8592765081728,1,18592765081725,81,28592765081722,"8536201090",0.21]
[108161,"Ex9L-H 2P 63A 30mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=63A, IΔn=30mA, tip  AC","NAC",123.57,0,123.57,8592765081612,1,18592765081619,81,28592765081616,"8536201090",0.216]
[108165,"Ex9L-H 2P 63A 100mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=63A, IΔn=100mA, tip  AC","NAC",128.83000000000001,0,128.83000000000001,8592765081650,1,18592765081657,81,28592765081654,"8536201090",0.216]
[108169,"Ex9L-H 2P 63A 300mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=63A, IΔn=300mA, tip  AC","NAC",112.36,0,112.36,8592765081698,1,18592765081695,81,28592765081692,"8536201090",0.20899999999999999]
[108173,"Ex9L-H 2P 63A 500mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=63A, IΔn=500mA, tip  AC","NAC",135.59,0,135.59,8592765081735,1,18592765081732,81,28592765081739,"8536201090",0.21]
[108174,"Ex9L-H 4P 16A 30mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=16A, IΔn=30mA, tip  AC","NAC",127.24,0,127.24,8592765081742,1,18592765081749,45,28592765081746,"8536201090",0.35599999999999998]
[108178,"Ex9L-H 4P 16A 100mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=16A, IΔn=100mA, tip  AC","NAC",113.08,0,113.08,8592765081780,1,18592765081787,45,28592765081784,"8536201090",0.36699999999999999]
[108182,"Ex9L-H 4P 16A 300mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=16A, IΔn=300mA, tip  AC","NAC",113.08,0,113.08,8592765081827,1,18592765081824,45,28592765081821,"8536201090",0.36699999999999999]
[108186,"Ex9L-H 4P 16A 500mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=16A, IΔn=500mA, tip  AC","NAC",124.42,0,124.42,8592765081865,1,18592765081862,45,28592765081869,"8536201090",0.36699999999999999]
[108175,"Ex9L-H 4P 25A 30mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=25A, IΔn=30mA, tip  AC","NAC",134.86000000000001,0,134.86000000000001,8592765081759,1,18592765081756,45,28592765081753,"8536201090",0.35599999999999998]
[108179,"Ex9L-H 4P 25A 100mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=25A, IΔn=100mA, tip  AC","NAC",119.88,0,119.88,8592765081797,1,18592765081794,45,28592765081791,"8536201090",0.36699999999999999]
[108183,"Ex9L-H 4P 25A 300mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=25A, IΔn=300mA, tip  AC","NAC",119.88,0,119.88,8592765081834,1,18592765081831,45,28592765081838,"8536201090",0.36699999999999999]
[108187,"Ex9L-H 4P 25A 500mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=25A, IΔn=500mA, tip  AC","NAC",126.9,0,126.9,8592765081872,1,18592765081879,45,28592765081876,"8536201090",0.36699999999999999]
[108176,"Ex9L-H 4P 40A 30mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=40A, IΔn=30mA, tip  AC","NAC",130.83000000000001,0,130.83000000000001,8592765081766,1,18592765081763,45,28592765081760,"8536201090",0.35599999999999998]
[108180,"Ex9L-H 4P 40A 100mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=40A, IΔn=100mA, tip  AC","NAC",119.88,0,119.88,8592765081803,1,18592765081800,45,28592765081807,"8536201090",0.36699999999999999]
[108184,"Ex9L-H 4P 40A 300mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=40A, IΔn=300mA, tip  AC","NAC",119.88,0,119.88,8592765081841,1,18592765081848,45,28592765081845,"8536201090",0.36699999999999999]
[108188,"Ex9L-H 4P 40A 500mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=40A, IΔn=500mA, tip  AC","NAC",124.81,0,124.81,8592765081889,1,18592765081886,45,28592765081883,"8536201090",0.36699999999999999]
[108177,"Ex9L-H 4P 63A 30mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=63A, IΔn=30mA, tip  AC","NAC",146.07,0,146.07,8592765081773,1,18592765081770,45,28592765081777,"8536201090",0.35599999999999998]
[108181,"Ex9L-H 4P 63A 100mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=63A, IΔn=100mA, tip  AC","NAC",143.21,0,143.21,8592765081810,1,18592765081817,45,28592765081814,"8536201090",0.35499999999999998]
[108185,"Ex9L-H 4P 63A 300mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=63A, IΔn=300mA, tip  AC","NAC",143.21,0,143.21,8592765081858,1,18592765081855,45,28592765081852,"8536201090",0.35599999999999998]
[108189,"Ex9L-H 4P 63A 500mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=63A, IΔn=500mA, tip  AC","NAC",143.21,0,143.21,8592765081896,1,18592765081893,45,28592765081890,"8536201090",0.36699999999999999]
[108190,"Ex9L-H 2P 16A A 10mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=16A, IΔn=10mA, tip  A","NAC",147.46,0,147.46,8592765081902,1,18592765081909,81,28592765081906,"8536201090",0.21]
[108192,"Ex9L-H 2P 16A A 30mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=16A, IΔn=30mA, tip  A","NAC",121.28,0,121.28,8592765081926,1,18592765081923,81,28592765081920,"8536201090",0.216]
[108196,"Ex9L-H 2P 16A A 100mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=16A, IΔn=100mA, tip  A","NAC",117.94,0,117.94,8592765081964,1,18592765081961,81,28592765081968,"8536201090",0.216]
[108200,"Ex9L-H 2P 16A A 300mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=16A, IΔn=300mA, tip  A","NAC",132.65,0,132.65,8592765082008,1,18592765082005,81,28592765082002,"8536201090",0.216]
[108191,"Ex9L-H 2P 25A A 10mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=25A, IΔn=10mA, tip  A","NAC",147.46,0,147.46,8592765081919,1,18592765081916,81,28592765081913,"8536201090",0.21]
[108193,"Ex9L-H 2P 25A A 30mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=25A, IΔn=30mA, tip  A","NAC",112.04,0,112.04,8592765081933,1,18592765081930,81,28592765081937,"8536201090",0.216]
[108197,"Ex9L-H 2P 25A A 100mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=25A, IΔn=100mA, tip  A","NAC",125.83,0,125.83,8592765081971,1,18592765081978,81,28592765081975,"8536201090",0.216]
[108201,"Ex9L-H 2P 25A A 300mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=25A, IΔn=300mA, tip  A","NAC",125.83,0,125.83,8592765082015,1,18592765082012,81,28592765082019,"8536201090",0.216]
[108194,"Ex9L-H 2P 40A A 30mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=40A, IΔn=30mA, tip  A","NAC",128.56,0,128.56,8592765081940,1,18592765081947,81,28592765081944,"8536201090",0.216]
[108198,"Ex9L-H 2P 40A A 100mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=40A, IΔn=100mA, tip  A","NAC",125.83,0,125.83,8592765081988,1,18592765081985,81,28592765081982,"8536201090",0.216]
[108202,"Ex9L-H 2P 40A A 300mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=40A, IΔn=300mA, tip  A","NAC",125.83,0,125.83,8592765082022,1,18592765082029,81,28592765082026,"8536201090",0.216]
[108195,"Ex9L-H 2P 63A A 30mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=63A, IΔn=30mA, tip  A","NAC",130.1,0,130.1,8592765081957,1,18592765081954,81,28592765081951,"8536201090",0.216]
[108199,"Ex9L-H 2P 63A A 100mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=63A, IΔn=100mA, tip  A","NAC",130.1,0,130.1,8592765081995,1,18592765081992,81,28592765081999,"8536201090",0.216]
[108203,"Ex9L-H 2P 63A A 300mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=63A, IΔn=300mA, tip  A","NAC",130.80000000000001,0,130.80000000000001,8592765082039,1,18592765082036,81,28592765082033,"8536201090",0.216]
[108204,"Ex9L-H 4P 16A A 30mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=16A, IΔn=30mA, tip  A","NAC",152.69,0,152.69,8592765082046,1,18592765082043,45,28592765082040,"8536201090",0.38900000000000001]
[108208,"Ex9L-H 4P 16A A 100mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=16A, IΔn=100mA, tip  A","NAC",115.81,0,115.81,8592765082084,1,18592765082081,45,28592765082088,"8536201090",0.36699999999999999]
[108212,"Ex9L-H 4P 16A A 300mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=16A, IΔn=300mA, tip  A","NAC",135.69999999999999,0,135.69999999999999,8592765082121,1,18592765082128,45,28592765082125,"8536201090",0.36699999999999999]
[108205,"Ex9L-H 4P 25A A 30mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=25A, IΔn=30mA, tip  A","NAC",161.82,0,161.82,8592765082053,1,18592765082050,45,28592765082057,"8536201090",0.38900000000000001]
[108209,"Ex9L-H 4P 25A A 100mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=25A, IΔn=100mA, tip  A","NAC",143.85,0,143.85,8592765082091,1,18592765082098,45,28592765082095,"8536201090",0.36699999999999999]
[108213,"Ex9L-H 4P 25A A 300mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=25A, IΔn=300mA, tip  A","NAC",143.85,0,143.85,8592765082138,1,18592765082135,45,28592765082132,"8536201090",0.36699999999999999]
[108206,"Ex9L-H 4P 40A A 30mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=40A, IΔn=30mA, tip  A","NAC",157,0,157,8592765082060,1,18592765082067,45,28592765082064,"8536201090",0.38900000000000001]
[108210,"Ex9L-H 4P 40A A 100mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=40A, IΔn=100mA, tip  A","NAC",143.85,0,143.85,8592765082107,1,18592765082104,45,28592765082101,"8536201090",0.36699999999999999]
[108214,"Ex9L-H 4P 40A A 300mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=40A, IΔn=300mA, tip  A","NAC",143.85,0,143.85,8592765082145,1,18592765082142,45,28592765082149,"8536201090",0.36699999999999999]
[108207,"Ex9L-H 4P 63A A 30mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=63A, IΔn=30mA, tip  A","NAC",175.28,0,175.28,8592765082077,1,18592765082074,45,28592765082071,"8536201090",0.378]
[108211,"Ex9L-H 4P 63A A 100mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=63A, IΔn=100mA, tip  A","NAC",171.85,0,171.85,8592765082114,1,18592765082111,45,28592765082118,"8536201090",0.36699999999999999]
[108215,"Ex9L-H 4P 63A A 300mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=63A, IΔn=300mA, tip  A","NAC",171.85,0,171.85,8592765082152,1,18592765082159,45,28592765082156,"8536201090",0.36699999999999999]
[108216,"Ex9L-H 2P 16A 100mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=16A, IΔn=100mA, tip  S+AC","NAC",160.72999999999999,0,160.72999999999999,8592765082169,1,18592765082166,81,28592765082163,"8536201090",0.20300000000000001]
[108220,"Ex9L-H 2P 16A 300mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=16A, IΔn=300mA, tip  S+AC","NAC",160.72999999999999,0,160.72999999999999,8592765082206,1,18592765082203,81,28592765082200,"8536201090",0.20300000000000001]
[108224,"Ex9L-H 2P 16A 500mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=16A, IΔn=500mA, tip  S+AC","NAC",160.72999999999999,0,160.72999999999999,8592765082244,1,18592765082241,81,28592765082248,"8536201090",0.20300000000000001]
[108217,"Ex9L-H 2P 25A 100mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=25A, IΔn=100mA, tip  S+AC","NAC",160.72999999999999,0,160.72999999999999,8592765082176,1,18592765082173,81,28592765082170,"8536201090",0.20300000000000001]
[108221,"Ex9L-H 2P 25A 300mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=25A, IΔn=300mA, tip  S+AC","NAC",160.72999999999999,0,{"$f":"E1433*(1-F1433)","v":160.72999999999999},8592765082213,1,18592765082210,81,28592765082217,"8536201090",0.20300000000000001]
[108225,"Ex9L-H 2P 25A 500mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=25A, IΔn=500mA, tip  S+AC","NAC",160.72999999999999,{"$f":"NAC","v":0},160.72999999999999,8592765082251,1,18592765082258,81,28592765082255,"8536201090",0.20300000000000001]
[108218,"Ex9L-H 2P 40A 100mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=40A, IΔn=100mA, tip  S+AC","NAC",165.54,0,165.54,8592765082183,1,18592765082180,81,28592765082187,"8536201090",0.20300000000000001]
[108222,"Ex9L-H 2P 40A 300mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=40A, IΔn=300mA, tip  S+AC","NAC",163.95,0,163.95,8592765082220,1,18592765082227,81,28592765082224,"8536201090",0.20300000000000001]
[108226,"Ex9L-H 2P 40A 500mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=40A, IΔn=500mA, tip  S+AC","NAC",160.72999999999999,0,160.72999999999999,8592765082268,1,18592765082265,81,28592765082262,"8536201090",0.20300000000000001]
[108219,"Ex9L-H 2P 63A 100mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=63A, IΔn=100mA, tip  S+AC","NAC",176.8,0,176.8,8592765082190,1,18592765082197,81,28592765082194,"8536201090",0.20300000000000001]
[108223,"Ex9L-H 2P 63A 300mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=63A, IΔn=300mA, tip  S+AC","NAC",176.8,0,176.8,8592765082237,1,18592765082234,81,28592765082231,"8536201090",0.20300000000000001]
[108227,"Ex9L-H 2P 63A 500mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=63A, IΔn=500mA, tip  S+AC","NAC",176.8,0,176.8,8592765082275,1,18592765082272,81,28592765082279,"8536201090",0.20300000000000001]
[108228,"Ex9L-H 4P 16A 100mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=16A, IΔn=100mA, tip  S+AC","NAC",192.88,0,192.88,8592765082282,1,18592765082289,45,28592765082286,"8536201090",0.35599999999999998]
[108232,"Ex9L-H 4P 16A 300mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=16A, IΔn=300mA, tip  S+AC","NAC",192.88,0,192.88,8592765082329,1,18592765082326,45,28592765082323,"8536201090",0.35599999999999998]
[108236,"Ex9L-H 4P 16A 500mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=16A, IΔn=500mA, tip  S+AC","NAC",192.88,0,192.88,8592765082367,1,18592765082364,45,28592765082361,"8536201090",0.35599999999999998]
[108229,"Ex9L-H 4P 25A 100mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=25A, IΔn=100mA, tip  S+AC","NAC",192.88,0,192.88,8592765082299,1,18592765082296,45,28592765082293,"8536201090",0.35599999999999998]
[108233,"Ex9L-H 4P 25A 300mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=25A, IΔn=300mA, tip  S+AC","NAC",144.66,0,144.66,8592765082336,1,18592765082333,45,28592765082330,"8536201090",0.35599999999999998]
[108237,"Ex9L-H 4P 25A 500mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=25A, IΔn=500mA, tip  S+AC","NAC",192.88,0,192.88,8592765082374,1,18592765082371,45,28592765082378,"8536201090",0.35599999999999998]
[108230,"Ex9L-H 4P 40A 100mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=40A, IΔn=100mA, tip  S+AC","NAC",192.88,0,192.88,8592765082305,1,18592765082302,45,28592765082309,"8536201090",0.35599999999999998]
[108234,"Ex9L-H 4P 40A 300mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=40A, IΔn=300mA, tip  S+AC","NAC",192.88,0,192.88,8592765082343,1,18592765082340,45,28592765082347,"8536201090",0.35599999999999998]
[108238,"Ex9L-H 4P 40A 500mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=40A, IΔn=500mA, tip  S+AC","NAC",192.88,0,192.88,8592765082381,1,18592765082388,45,28592765082385,"8536201090",0.35599999999999998]
[108231,"Ex9L-H 4P 63A 100mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=63A, IΔn=100mA, tip  S+AC","NAC",212.17,0,212.17,8592765082312,1,18592765082319,45,28592765082316,"8536201090",0.35599999999999998]
[108235,"Ex9L-H 4P 63A 300mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=63A, IΔn=300mA, tip  S+AC","NAC",212.17,0,212.17,8592765082350,1,18592765082357,45,28592765082354,"8536201090",0.35599999999999998]
[108239,"Ex9L-H 4P 63A 500mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=63A, IΔn=500mA, tip  S+AC","NAC",212.17,0,212.17,8592765082398,1,18592765082395,45,28592765082392,"8536201090",0.35599999999999998]
[108240,"Ex9L-H 2P 16A A 100mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=16A, IΔn=100mA, tip  S+A","NAC",168.77,0,168.77,8592765082404,1,18592765082401,81,28592765082408,"8536201090",0.20300000000000001]
[108244,"Ex9L-H 2P 16A A 300mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=16A, IΔn=300mA, tip  S+A","NAC",168.77,0,168.77,8592765082442,1,18592765082449,81,28592765082446,"8536201090",0.20300000000000001]
[108241,"Ex9L-H 2P 25A A 100mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=25A, IΔn=100mA, tip  S+A","NAC",168.77,0,168.77,8592765082411,1,18592765082418,81,28592765082415,"8536201090",0.20300000000000001]
[108245,"Ex9L-H 2P 25A A 300mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=25A, IΔn=300mA, tip  S+A","NAC",168.77,0,168.77,8592765082459,1,18592765082456,81,28592765082453,"8536201090",0.20300000000000001]
[108242,"Ex9L-H 2P 40A A 100mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=40A, IΔn=100mA, tip  S+A","NAC",168.77,0,168.77,8592765082428,1,18592765082425,81,28592765082422,"8536201090",0.20300000000000001]
[108246,"Ex9L-H 2P 40A A 300mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=40A, IΔn=300mA, tip  S+A","NAC",168.77,0,168.77,8592765082466,1,18592765082463,81,28592765082460,"8536201090",0.20300000000000001]
[108243,"Ex9L-H 2P 63A A 100mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=63A, IΔn=100mA, tip  S+A","NAC",185.65,0,185.65,8592765082435,1,18592765082432,81,28592765082439,"8536201090",0.20300000000000001]
[108247,"Ex9L-H 2P 63A A 300mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=63A, IΔn=300mA, tip  S+A","NAC",185.65,0,185.65,8592765082473,1,18592765082470,81,28592765082477,"8536201090",0.20300000000000001]
[108248,"Ex9L-H 4P 16A A 100mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=16A, IΔn=100mA, tip  S+A","NAC",231.19,0,231.19,8592765082480,1,18592765082487,45,28592765082484,"8536201090",0.35599999999999998]
[108252,"Ex9L-H 4P 16A A 300mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=16A, IΔn=300mA, tip  S+A","NAC",231.19,0,231.19,8592765082527,1,18592765082524,45,28592765082521,"8536201090",0.35599999999999998]
[108249,"Ex9L-H 4P 25A A 100mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=25A, IΔn=100mA, tip  S+A","NAC",161.84,0,161.84,8592765082497,1,18592765082494,45,28592765082491,"8536201090",0.35599999999999998]
[108253,"Ex9L-H 4P 25A A 300mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=25A, IΔn=300mA, tip  S+A","NAC",231.19,0,231.19,8592765082534,1,18592765082531,45,28592765082538,"8536201090",0.35599999999999998]
[108250,"Ex9L-H 4P 40A A 100mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=40A, IΔn=100mA, tip  S+A","NAC",161.66,0,161.66,8592765082503,1,18592765082500,45,28592765082507,"8536201090",0.35599999999999998]
[108254,"Ex9L-H 4P 40A A 300mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=40A, IΔn=300mA, tip  S+A","NAC",128.87,0,128.87,8592765082541,1,18592765082548,45,28592765082545,"8536201090",0.35599999999999998]
[108251,"Ex9L-H 4P 63A A 100mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=63A, IΔn=100mA, tip  S+A","NAC",166.97,0,166.97,8592765082510,1,18592765082517,45,28592765082514,"8536201090",0.35599999999999998]
[108255,"Ex9L-H 4P 63A A 300mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=63A, IΔn=300mA, tip  S+A","NAC",142.61000000000001,0,142.61000000000001,8592765082558,1,18592765082555,45,28592765082552,"8536201090",0.35599999999999998]
[108256,"Ex9L-H 2P 16A 30mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=16A, IΔn=30mA, tip  G+AC","NAC",96.97,0,96.97,8592765082565,1,18592765082562,81,28592765082569,"8536201090",0.20300000000000001]
[108259,"Ex9L-H 2P 16A 100mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=16A, IΔn=100mA, tip  G+AC","NAC",95.81,0,95.81,8592765082596,1,18592765082593,81,28592765082590,"8536201090",0.20300000000000001]
[108264,"Ex9L-H 2P 16A 300mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=16A, IΔn=300mA, tip  G+AC","NAC",96.17,0,96.17,8592765082640,1,18592765082647,81,28592765082644,"8536201090",0.20300000000000001]
[108268,"Ex9L-H 2P 16A 500mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=16A, IΔn=500mA, tip  G+AC","NAC",96.66,0,96.66,8592765082688,1,18592765082685,81,28592765082682,"8536201090",0.20300000000000001]
[108257,"Ex9L-H 2P 25A 30mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=25A, IΔn=30mA, tip  G+AC","NAC",96.97,0,96.97,8592765082572,1,18592765082579,81,28592765082576,"8536201090",0.20300000000000001]
[108261,"Ex9L-H 2P 25A 100mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=25A, IΔn=100mA, tip  G+AC","NAC",95.81,0,95.81,8592765082619,1,18592765082616,81,28592765082613,"8536201090",0.20300000000000001]
[108265,"Ex9L-H 2P 25A 300mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=25A, IΔn=300mA, tip  G+AC","NAC",96.17,0,96.17,8592765082657,1,18592765082654,81,28592765082651,"8536201090",0.20300000000000001]
[108269,"Ex9L-H 2P 25A 500mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=25A, IΔn=500mA, tip  G+AC","NAC",96.66,0,96.66,8592765082695,1,18592765082692,81,28592765082699,"8536201090",0.20300000000000001]
[108258,"Ex9L-H 2P 40A 30mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=40A, IΔn=30mA, tip  G+AC","NAC",102.79,0,102.79,8592765082589,1,18592765082586,81,28592765082583,"8536201090",0.20300000000000001]
[108262,"Ex9L-H 2P 40A 100mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=40A, IΔn=100mA, tip  G+AC","NAC",101.55,0,101.55,8592765082626,1,18592765082623,81,28592765082620,"8536201090",0.20300000000000001]
[108266,"Ex9L-H 2P 40A 300mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=40A, IΔn=300mA, tip  G+AC","NAC",96.17,0,96.17,8592765082664,1,18592765082661,81,28592765082668,"8536201090",0.20300000000000001]
[108270,"Ex9L-H 2P 40A 500mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=40A, IΔn=500mA, tip  G+AC","NAC",96.66,0,96.66,8592765082701,1,18592765082708,81,28592765082705,"8536201090",0.20300000000000001]
[108260,"Ex9L-H 2P 63A 30mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=63A, IΔn=30mA, tip  G+AC","NAC",99.1,0,{"$f":"E1481*(1-F1481)","v":99.1},8592765082602,1,18592765082609,81,28592765082606,"8536201090",0.20300000000000001]
[108263,"Ex9L-H 2P 63A 100mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=63A, IΔn=100mA, tip  G+AC","NAC",96.52,{"$f":"NAC","v":0},96.52,8592765082633,1,18592765082630,81,28592765082637,"8536201090",0.20300000000000001]
[108267,"Ex9L-H 2P 63A 300mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=63A, IΔn=300mA, tip  G+AC","NAC",96.74,0,96.74,8592765082671,1,18592765082678,81,28592765082675,"8536201090",0.20300000000000001]
[108271,"Ex9L-H 2P 63A 500mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=63A, IΔn=500mA, tip  G+AC","NAC",96.91,0,96.91,8592765082718,1,18592765082715,81,28592765082712,"8536201090",0.20300000000000001]
[108272,"Ex9L-H 4P 16A 30mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=16A, IΔn=30mA, tip  G+AC","NAC",150.9,0,150.9,8592765082725,1,18592765082722,45,28592765082729,"8536201090",0.35599999999999998]
[108276,"Ex9L-H 4P 16A 100mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=16A, IΔn=100mA, tip  G+AC","NAC",152.53,0,152.53,8592765082763,1,18592765082760,45,28592765082767,"8536201090",0.35599999999999998]
[108280,"Ex9L-H 4P 16A 300mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=16A, IΔn=300mA, tip  G+AC","NAC",154.62,0,154.62,8592765082800,1,18592765082807,45,28592765082804,"8536201090",0.35599999999999998]
[108284,"Ex9L-H 4P 16A 500mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=16A, IΔn=500mA, tip  G+AC","NAC",155.22999999999999,0,155.22999999999999,8592765082848,1,18592765082845,45,28592765082842,"8536201090",0.35599999999999998]
[108273,"Ex9L-H 4P 25A 30mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=25A, IΔn=30mA, tip  G+AC","NAC",150.9,0,150.9,8592765082732,1,18592765082739,45,28592765082736,"8536201090",0.35599999999999998]
[108277,"Ex9L-H 4P 25A 100mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=25A, IΔn=100mA, tip  G+AC","NAC",152.53,0,152.53,8592765082770,1,18592765082777,45,28592765082774,"8536201090",0.35599999999999998]
[108281,"Ex9L-H 4P 25A 300mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=25A, IΔn=300mA, tip  G+AC","NAC",154.62,0,154.62,8592765082817,1,18592765082814,45,28592765082811,"8536201090",0.35599999999999998]
[108285,"Ex9L-H 4P 25A 500mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=25A, IΔn=500mA, tip  G+AC","NAC",155.22999999999999,0,155.22999999999999,8592765082855,1,18592765082852,45,28592765082859,"8536201090",0.35599999999999998]
[108274,"Ex9L-H 4P 40A 30mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=40A, IΔn=30mA, tip  G+AC","NAC",143.37,0,143.37,8592765082749,1,18592765082746,45,28592765082743,"8536201090",0.35599999999999998]
[108278,"Ex9L-H 4P 40A 100mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=40A, IΔn=100mA, tip  G+AC","NAC",137.27000000000001,0,137.27000000000001,8592765082787,1,18592765082784,45,28592765082781,"8536201090",0.35599999999999998]
[108282,"Ex9L-H 4P 40A 300mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=40A, IΔn=300mA, tip  G+AC","NAC",154.62,0,154.62,8592765082824,1,18592765082821,45,28592765082828,"8536201090",0.35599999999999998]
[108286,"Ex9L-H 4P 40A 500mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=40A, IΔn=500mA, tip  G+AC","NAC",155.22999999999999,0,155.22999999999999,8592765082862,1,18592765082869,45,28592765082866,"8536201090",0.35599999999999998]
[108275,"Ex9L-H 4P 63A 30mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=63A, IΔn=30mA, tip  G+AC","NAC",166.93,0,166.93,8592765082756,1,18592765082753,45,28592765082750,"8536201090",0.35599999999999998]
[108279,"Ex9L-H 4P 63A 100mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=63A, IΔn=100mA, tip  G+AC","NAC",148.19999999999999,0,148.19999999999999,8592765082794,1,18592765082791,45,28592765082798,"8536201090",0.35599999999999998]
[108283,"Ex9L-H 4P 63A 300mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=63A, IΔn=300mA, tip  G+AC","NAC",158.9,0,158.9,8592765082831,1,18592765082838,45,28592765082835,"8536201090",0.35599999999999998]
[108287,"Ex9L-H 4P 63A 500mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=63A, IΔn=500mA, tip  G+AC","NAC",159.49,0,159.49,8592765082879,1,18592765082876,45,28592765082873,"8536201090",0.35599999999999998]
[108288,"Ex9L-H 2P 16A A 30mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=16A, IΔn=30mA, tip  G+A","NAC",96.97,0,96.97,8592765082886,1,18592765082883,81,28592765082880,"8536201090",0.20300000000000001]
[108292,"Ex9L-H 2P 16A A 100mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=16A, IΔn=100mA, tip  G+A","NAC",95.81,0,95.81,8592765082923,1,18592765082920,81,28592765082927,"8536201090",0.20300000000000001]
[108296,"Ex9L-H 2P 16A A 300mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=16A, IΔn=300mA, tip  G+A","NAC",96.17,0,96.17,8592765082961,1,18592765082968,81,28592765082965,"8536201090",0.20300000000000001]
[108289,"Ex9L-H 2P 25A A 30mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=25A, IΔn=30mA, tip  G+A","NAC",96.97,0,96.97,8592765082893,1,18592765082890,81,28592765082897,"8536201090",0.20300000000000001]
[108293,"Ex9L-H 2P 25A A 100mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=25A, IΔn=100mA, tip  G+A","NAC",95.81,0,95.81,8592765082930,1,18592765082937,81,28592765082934,"8536201090",0.20300000000000001]
[108297,"Ex9L-H 2P 25A A 300mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=25A, IΔn=300mA, tip  G+A","NAC",96.17,0,96.17,8592765082978,1,18592765082975,81,28592765082972,"8536201090",0.20300000000000001]
[108290,"Ex9L-H 2P 40A A 30mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=40A, IΔn=30mA, tip  G+A","NAC",96.97,0,96.97,8592765082909,1,18592765082906,81,28592765082903,"8536201090",0.20300000000000001]
[108294,"Ex9L-H 2P 40A A 100mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=40A, IΔn=100mA, tip  G+A","NAC",95.81,0,95.81,8592765082947,1,18592765082944,81,28592765082941,"8536201090",0.20300000000000001]
[108298,"Ex9L-H 2P 40A A 300mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=40A, IΔn=300mA, tip  G+A","NAC",96.17,0,96.17,8592765082985,1,18592765082982,81,28592765082989,"8536201090",0.20300000000000001]
[108291,"Ex9L-H 2P 63A A 30mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=63A, IΔn=30mA, tip  G+A","NAC",99.1,0,99.1,8592765082916,1,18592765082913,81,28592765082910,"8536201090",0.20300000000000001]
[108295,"Ex9L-H 2P 63A A 100mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=63A, IΔn=100mA, tip  G+A","NAC",96.52,0,96.52,8592765082954,1,18592765082951,81,28592765082958,"8536201090",0.20300000000000001]
[108299,"Ex9L-H 2P 63A A 300mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=63A, IΔn=300mA, tip  G+A","NAC",96.74,0,96.74,8592765082992,1,18592765082999,81,28592765082996,"8536201090",0.20300000000000001]
[108300,"Ex9L-H 4P 16A A 30mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=16A, IΔn=30mA, tip  G+A","NAC",150.9,0,150.9,8592765083005,1,18592765083002,45,28592765083009,"8536201090",0.35599999999999998]
[108304,"Ex9L-H 4P 16A A 100mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=16A, IΔn=100mA, tip  G+A","NAC",152.53,0,152.53,8592765083043,1,18592765083040,45,28592765083047,"8536201090",0.35599999999999998]
[108308,"Ex9L-H 4P 16A A 300mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=16A, IΔn=300mA, tip  G+A","NAC",154.62,0,154.62,8592765083081,1,18592765083088,45,28592765083085,"8536201090",0.35599999999999998]
[108301,"Ex9L-H 4P 25A A 30mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=25A, IΔn=30mA, tip  G+A","NAC",150.9,0,150.9,8592765083012,1,18592765083019,45,28592765083016,"8536201090",0.35599999999999998]
[108305,"Ex9L-H 4P 25A A 100mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=25A, IΔn=100mA, tip  G+A","NAC",152.53,0,152.53,8592765083050,1,18592765083057,45,28592765083054,"8536201090",0.35599999999999998]
[108309,"Ex9L-H 4P 25A A 300mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=25A, IΔn=300mA, tip  G+A","NAC",154.62,0,154.62,8592765083098,1,18592765083095,45,28592765083092,"8536201090",0.35599999999999998]
[108302,"Ex9L-H 4P 40A A 30mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=40A, IΔn=30mA, tip  G+A","NAC",150.9,0,150.9,8592765083029,1,18592765083026,45,28592765083023,"8536201090",0.35599999999999998]
[108306,"Ex9L-H 4P 40A A 100mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=40A, IΔn=100mA, tip  G+A","NAC",152.53,0,152.53,8592765083067,1,18592765083064,45,28592765083061,"8536201090",0.35599999999999998]
[108310,"Ex9L-H 4P 40A A 300mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=40A, IΔn=300mA, tip  G+A","NAC",154.62,0,154.62,8592765083104,1,18592765083101,45,28592765083108,"8536201090",0.35599999999999998]
[108303,"Ex9L-H 4P 63A A 30mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=63A, IΔn=30mA, tip  G+A","NAC",158.59,0,158.59,8592765083036,1,18592765083033,45,28592765083030,"8536201090",0.35599999999999998]
[108307,"Ex9L-H 4P 63A A 100mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=63A, IΔn=100mA, tip  G+A","NAC",157.68,0,157.68,8592765083074,1,18592765083071,45,28592765083078,"8536201090",0.35599999999999998]
[108311,"Ex9L-H 4P 63A A 300mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=63A, IΔn=300mA, tip  G+A","NAC",158.9,0,158.9,8592765083111,1,18592765083118,45,28592765083115,"8536201090",0.35599999999999998]
[]
["Întreruptoare de curent rezidual Ex9L-N, 6 kA"]
[108312,"Ex9L-N 2P 16A 10mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=16A, IΔn=10mA, tip  AC","NAD",87.45,{"$f":"NAD","v":0},{"$f":"E1527*(1-F1527)","v":87.45},8592765083128,1,18592765083125,81,28592765083122,"8536201090",0.21]
[108317,"Ex9L-N 2P 16A 30mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=16A, IΔn=30mA, tip  AC","NAD",72.2,{"$f":"NAD","v":0},72.2,8592765083173,1,18592765083170,81,28592765083177,"8536201090",0.216]
[108321,"Ex9L-N 2P 16A 100mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=16A, IΔn=100mA, tip  AC","NAD",68.62,0,68.62,8592765083210,1,18592765083217,81,28592765083214,"8536201090",0.216]
[108325,"Ex9L-N 2P 16A 300mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=16A, IΔn=300mA, tip  AC","NAD",68.319999999999993,0,68.319999999999993,8592765083258,1,18592765083255,81,28592765083252,"8536201090",0.20899999999999999]
[108329,"Ex9L-N 2P 16A 500mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=16A, IΔn=500mA, tip  AC","NAD",110.72,0,110.72,8592765083296,1,18592765083293,81,28592765083290,"8536201090",0.21]
[108313,"Ex9L-N 2P 25A 10mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=25A, IΔn=10mA, tip  AC","NAD",87.45,0,87.45,8592765083135,1,18592765083132,81,28592765083139,"8536201090",0.21]
[108314,"Ex9L-N 2P 25A 30mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=25A, IΔn=30mA, tip  AC","NAD",60.81,0,60.81,8592765083142,1,18592765083149,81,28592765083146,"8536201090",0.216]
[108318,"Ex9L-N 2P 25A 100mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=25A, IΔn=100mA, tip  AC","NAD",68.62,0,68.62,8592765083180,1,18592765083187,81,28592765083184,"8536201090",0.216]
[108322,"Ex9L-N 2P 25A 300mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=25A, IΔn=300mA, tip  AC","NAD",62.07,0,62.07,8592765083227,1,18592765083224,81,28592765083221,"8536201090",0.20899999999999999]
[108326,"Ex9L-N 2P 25A 500mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=25A, IΔn=500mA, tip  AC","NAD",68.849999999999994,0,68.849999999999994,8592765083265,1,18592765083262,81,28592765083269,"8536201090",0.21]
[108315,"Ex9L-N 2P 40A 30mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=40A, IΔn=30mA, tip  AC","NAD",64.010000000000005,0,64.010000000000005,8592765083159,1,18592765083156,81,28592765083153,"8536201090",0.216]
[108319,"Ex9L-N 2P 40A 100mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=40A, IΔn=100mA, tip  AC","NAD",68.62,0,68.62,8592765083197,1,18592765083194,81,28592765083191,"8536201090",0.216]
[108323,"Ex9L-N 2P 40A 300mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=40A, IΔn=300mA, tip  AC","NAD",63.7,0,63.7,8592765083234,1,18592765083231,81,28592765083238,"8536201090",0.20899999999999999]
[108327,"Ex9L-N 2P 40A 500mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=40A, IΔn=500mA, tip  AC","NAD",68.849999999999994,0,68.849999999999994,8592765083272,1,18592765083279,81,28592765083276,"8536201090",0.21]
[108316,"Ex9L-N 2P 63A 30mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=63A, IΔn=30mA, tip  AC","NAD",74.89,0,74.89,8592765083166,1,18592765083163,81,28592765083160,"8536201090",0.216]
[108320,"Ex9L-N 2P 63A 100mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=63A, IΔn=100mA, tip  AC","NAD",68.62,0,68.62,8592765083203,1,18592765083200,81,28592765083207,"8536201090",0.216]
[108324,"Ex9L-N 2P 63A 300mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=63A, IΔn=300mA, tip  AC","NAD",68.319999999999993,0,68.319999999999993,8592765083241,1,18592765083248,81,28592765083245,"8536201090",0.20899999999999999]
[108328,"Ex9L-N 2P 63A 500mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=63A, IΔn=500mA, tip  AC","NAD",70.48,0,70.48,8592765083289,1,18592765083286,81,28592765083283,"8536201090",0.21]
[108330,"Ex9L-N 4P 16A 30mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=16A, IΔn=30mA, tip  AC","NAD",131.13,0,131.13,8592765083302,1,18592765083309,45,28592765083306,"8536201090",0.35599999999999998]
[108334,"Ex9L-N 4P 16A 100mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=16A, IΔn=100mA, tip  AC","NAD",96.78,0,96.78,8592765083340,1,18592765083347,45,28592765083344,"8536201090",0.36699999999999999]
[108338,"Ex9L-N 4P 16A 300mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=16A, IΔn=300mA, tip  AC","NAD",98.27,0,98.27,8592765083388,1,18592765083385,45,28592765083382,"8536201090",0.36699999999999999]
[108342,"Ex9L-N 4P 16A 500mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=16A, IΔn=500mA, tip  AC","NAD",105.21,0,105.21,8592765083425,1,18592765083422,45,28592765083429,"8536201090",0.36699999999999999]
[108331,"Ex9L-N 4P 25A 30mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=25A, IΔn=30mA, tip  AC","NAD",98.81,0,98.81,8592765083319,1,18592765083316,45,28592765083313,"8536201090",0.35599999999999998]
[108335,"Ex9L-N 4P 25A 100mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=25A, IΔn=100mA, tip  AC","NAD",86.38,0,86.38,8592765083357,1,18592765083354,45,28592765083351,"8536201090",0.36699999999999999]
[108339,"Ex9L-N 4P 25A 300mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=25A, IΔn=300mA, tip  AC","NAD",88.46,0,88.46,8592765083395,1,18592765083392,45,28592765083399,"8536201090",0.36699999999999999]
[108343,"Ex9L-N 4P 25A 500mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=25A, IΔn=500mA, tip  AC","NAD",93.28,0,93.28,8592765083432,1,18592765083439,45,28592765083436,"8536201090",0.36699999999999999]
[108332,"Ex9L-N 4P 40A 30mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=40A, IΔn=30mA, tip  AC","NAD",97.35,0,97.35,8592765083326,1,18592765083323,45,28592765083320,"8536201090",0.35599999999999998]
[108336,"Ex9L-N 4P 40A 100mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=40A, IΔn=100mA, tip  AC","NAD",85.11,0,85.11,8592765083364,1,18592765083361,45,28592765083368,"8536201090",0.36699999999999999]
[108340,"Ex9L-N 4P 40A 300mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=40A, IΔn=300mA, tip  AC","NAD",87.16,0,87.16,8592765083401,1,18592765083408,45,28592765083405,"8536201090",0.36699999999999999]
[108344,"Ex9L-N 4P 40A 500mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=40A, IΔn=500mA, tip  AC","NAD",95.84,0,95.84,8592765083449,1,18592765083446,45,28592765083443,"8536201090",0.36699999999999999]
[108333,"Ex9L-N 4P 63A 30mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=63A, IΔn=30mA, tip  AC","NAD",109.05,0,109.05,8592765083333,1,18592765083330,45,28592765083337,"8536201090",0.35599999999999998]
[108337,"Ex9L-N 4P 63A 100mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=63A, IΔn=100mA, tip  AC","NAD",96.97,0,96.97,8592765083371,1,18592765083378,45,28592765083375,"8536201090",0.35499999999999998]
[108341,"Ex9L-N 4P 63A 300mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=63A, IΔn=300mA, tip  AC","NAD",100.62,0,100.62,8592765083418,1,18592765083415,45,28592765083412,"8536201090",0.35599999999999998]
[108345,"Ex9L-N 4P 63A 500mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=63A, IΔn=500mA, tip  AC","NAD",95.84,0,95.84,8592765083456,1,18592765083453,45,28592765083450,"8536201090",0.36699999999999999]
[108346,"Ex9L-N 2P 16A A 10mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=16A, IΔn=10mA, tip  A","NAD",104.94,0,104.94,8592765083463,1,18592765083460,81,28592765083467,"8536201090",0.21]
[108348,"Ex9L-N 2P 16A A 30mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=16A, IΔn=30mA, tip  A","NAD",86.64,0,86.64,8592765083487,1,18592765083484,81,28592765083481,"8536201090",0.216]
[108352,"Ex9L-N 2P 16A A 100mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=16A, IΔn=100mA, tip  A","NAD",82.35,0,82.35,8592765083524,1,18592765083521,81,28592765083528,"8536201090",0.216]
[108356,"Ex9L-N 2P 16A A 300mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=16A, IΔn=300mA, tip  A","NAD",81.99,0,81.99,8592765083562,1,18592765083569,81,28592765083566,"8536201090",0.216]
[108347,"Ex9L-N 2P 25A A 10mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=25A, IΔn=10mA, tip  A","NAD",104.94,0,104.94,8592765083470,1,18592765083477,81,28592765083474,"8536201090",0.21]
[108349,"Ex9L-N 2P 25A A 30mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=25A, IΔn=30mA, tip  A","NAD",72.98,0,72.98,8592765083494,1,18592765083491,81,28592765083498,"8536201090",0.216]
[108353,"Ex9L-N 2P 25A A 100mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=25A, IΔn=100mA, tip  A","NAD",82.35,0,82.35,8592765083531,1,18592765083538,81,28592765083535,"8536201090",0.216]
[108357,"Ex9L-N 2P 25A A 300mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=25A, IΔn=300mA, tip  A","NAD",74.48,0,74.48,8592765083579,1,18592765083576,81,28592765083573,"8536201090",0.216]
[108350,"Ex9L-N 2P 40A A 30mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=40A, IΔn=30mA, tip  A","NAD",76.819999999999993,0,76.819999999999993,8592765083500,1,18592765083507,81,28592765083504,"8536201090",0.216]
[108354,"Ex9L-N 2P 40A A 100mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=40A, IΔn=100mA, tip  A","NAD",82.35,0,82.35,8592765083548,1,18592765083545,81,28592765083542,"8536201090",0.216]
[108358,"Ex9L-N 2P 40A A 300mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=40A, IΔn=300mA, tip  A","NAD",76.45,0,76.45,8592765083586,1,18592765083583,81,28592765083580,"8536201090",0.216]
[108351,"Ex9L-N 2P 63A A 30mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=63A, IΔn=30mA, tip  A","NAD",89.87,0,89.87,8592765083517,1,18592765083514,81,28592765083511,"8536201090",0.216]
[108355,"Ex9L-N 2P 63A A 100mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=63A, IΔn=100mA, tip  A","NAD",82.35,0,82.35,8592765083555,1,18592765083552,81,28592765083559,"8536201090",0.216]
[108359,"Ex9L-N 2P 63A A 300mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=63A, IΔn=300mA, tip  A","NAD",81.99,0,81.99,8592765083593,1,18592765083590,81,28592765083597,"8536201090",0.216]
[108360,"Ex9L-N 4P 16A A 30mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=16A, IΔn=30mA, tip  A","NAD",157.35,0,157.35,8592765083609,1,18592765083606,45,28592765083603,"8536201090",0.38900000000000001]
[108364,"Ex9L-N 4P 16A A 100mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=16A, IΔn=100mA, tip  A","NAD",116.14,0,116.14,8592765083647,1,18592765083644,45,28592765083641,"8536201090",0.36699999999999999]
[108368,"Ex9L-N 4P 16A A 300mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=16A, IΔn=300mA, tip  A","NAD",117.93,0,117.93,8592765083685,1,18592765083682,45,28592765083689,"8536201090",0.36699999999999999]
[108361,"Ex9L-N 4P 25A A 30mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=25A, IΔn=30mA, tip  A","NAD",118.58,0,118.58,8592765083616,1,18592765083613,45,28592765083610,"8536201090",0.38900000000000001]
[108365,"Ex9L-N 4P 25A A 100mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=25A, IΔn=100mA, tip  A","NAD",103.66,0,103.66,8592765083654,1,18592765083651,45,28592765083658,"8536201090",0.36699999999999999]
[108369,"Ex9L-N 4P 25A A 300mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=25A, IΔn=300mA, tip  A","NAD",106.16,0,106.16,8592765083692,1,18592765083699,45,28592765083696,"8536201090",0.36699999999999999]
[108362,"Ex9L-N 4P 40A A 30mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=40A, IΔn=30mA, tip  A","NAD",116.82,0,116.82,8592765083623,1,18592765083620,45,28592765083627,"8536201090",0.38900000000000001]
[108366,"Ex9L-N 4P 40A A 100mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=40A, IΔn=100mA, tip  A","NAD",102.13,0,102.13,8592765083661,1,18592765083668,45,28592765083665,"8536201090",0.36699999999999999]
[108370,"Ex9L-N 4P 40A A 300mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=40A, IΔn=300mA, tip  A","NAD",104.59,0,104.59,8592765083708,1,18592765083705,45,28592765083702,"8536201090",0.36699999999999999]
[108363,"Ex9L-N 4P 63A A 30mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=63A, IΔn=30mA, tip  A","NAD",130.86000000000001,0,130.86000000000001,8592765083630,1,18592765083637,45,28592765083634,"8536201090",0.378]
[108367,"Ex9L-N 4P 63A A 100mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=63A, IΔn=100mA, tip  A","NAD",116.36,0,116.36,8592765083678,1,18592765083675,45,28592765083672,"8536201090",0.36699999999999999]
[108371,"Ex9L-N 4P 63A A 300mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=63A, IΔn=300mA, tip  A","NAD",120.74,0,120.74,8592765083715,1,18592765083712,45,28592765083719,"8536201090",0.36699999999999999]
[108372,"Ex9L-N 2P 16A 100mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=16A, IΔn=100mA, tip  S+AC","NAD",150.9,0,150.9,8592765083722,1,18592765083729,81,28592765083726,"8536201090",0.20300000000000001]
[108376,"Ex9L-N 2P 16A 300mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=16A, IΔn=300mA, tip  S+AC","NAD",150.9,0,150.9,8592765083760,1,18592765083767,81,28592765083764,"8536201090",0.20300000000000001]
[108380,"Ex9L-N 2P 16A 500mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=16A, IΔn=500mA, tip  S+AC","NAD",150.9,0,150.9,8592765083807,1,18592765083804,81,28592765083801,"8536201090",0.20300000000000001]
[108373,"Ex9L-N 2P 25A 100mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=25A, IΔn=100mA, tip  S+AC","NAD",150.9,0,150.9,8592765083739,1,18592765083736,81,28592765083733,"8536201090",0.20300000000000001]
[108377,"Ex9L-N 2P 25A 300mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=25A, IΔn=300mA, tip  S+AC","NAD",150.9,0,{"$f":"E1591*(1-F1591)","v":150.9},8592765083777,1,18592765083774,81,28592765083771,"8536201090",0.20300000000000001]
[108381,"Ex9L-N 2P 25A 500mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=25A, IΔn=500mA, tip  S+AC","NAD",150.9,{"$f":"NAD","v":0},150.9,8592765083814,1,18592765083811,81,28592765083818,"8536201090",0.20300000000000001]
[108374,"Ex9L-N 2P 40A 100mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=40A, IΔn=100mA, tip  S+AC","NAD",150.9,0,150.9,8592765083746,1,18592765083743,81,28592765083740,"8536201090",0.20300000000000001]
[108378,"Ex9L-N 2P 40A 300mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=40A, IΔn=300mA, tip  S+AC","NAD",150.9,0,150.9,8592765083784,1,18592765083781,81,28592765083788,"8536201090",0.20300000000000001]
[108382,"Ex9L-N 2P 40A 500mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=40A, IΔn=500mA, tip  S+AC","NAD",150.9,0,150.9,8592765083821,1,18592765083828,81,28592765083825,"8536201090",0.20300000000000001]
[108375,"Ex9L-N 2P 63A 100mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=63A, IΔn=100mA, tip  S+AC","NAD",175.77,0,175.77,8592765083753,1,18592765083750,81,28592765083757,"8536201090",0.20300000000000001]
[108379,"Ex9L-N 2P 63A 300mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=63A, IΔn=300mA, tip  S+AC","NAD",175.77,0,175.77,8592765083791,1,18592765083798,81,28592765083795,"8536201090",0.20300000000000001]
[108383,"Ex9L-N 2P 63A 500mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=63A, IΔn=500mA, tip  S+AC","NAD",175.77,0,175.77,8592765083838,1,18592765083835,81,28592765083832,"8536201090",0.20300000000000001]
[108384,"Ex9L-N 4P 16A 100mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=16A, IΔn=100mA, tip  S+AC","NAD",129.03,0,129.03,8592765083845,1,18592765083842,45,28592765083849,"8536201090",0.35599999999999998]
[108388,"Ex9L-N 4P 16A 300mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=16A, IΔn=300mA, tip  S+AC","NAD",129.03,0,129.03,8592765083883,1,18592765083880,45,28592765083887,"8536201090",0.35599999999999998]
[108392,"Ex9L-N 4P 16A 500mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=16A, IΔn=500mA, tip  S+AC","NAD",129.03,0,129.03,8592765083920,1,18592765083927,45,28592765083924,"8536201090",0.35599999999999998]
[108385,"Ex9L-N 4P 25A 100mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=25A, IΔn=100mA, tip  S+AC","NAD",129.03,0,129.03,8592765083852,1,18592765083859,45,28592765083856,"8536201090",0.35599999999999998]
[108389,"Ex9L-N 4P 25A 300mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=25A, IΔn=300mA, tip  S+AC","NAD",129.03,0,129.03,8592765083890,1,18592765083897,45,28592765083894,"8536201090",0.35599999999999998]
[108393,"Ex9L-N 4P 25A 500mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=25A, IΔn=500mA, tip  S+AC","NAD",129.03,0,129.03,8592765083937,1,18592765083934,45,28592765083931,"8536201090",0.35599999999999998]
[108386,"Ex9L-N 4P 40A 100mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=40A, IΔn=100mA, tip  S+AC","NAD",129.03,0,129.03,8592765083869,1,18592765083866,45,28592765083863,"8536201090",0.35599999999999998]
[108390,"Ex9L-N 4P 40A 300mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=40A, IΔn=300mA, tip  S+AC","NAD",129.03,0,129.03,8592765083906,1,18592765083903,45,28592765083900,"8536201090",0.35599999999999998]
[108394,"Ex9L-N 4P 40A 500mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=40A, IΔn=500mA, tip  S+AC","NAD",129.03,0,129.03,8592765083944,1,18592765083941,45,28592765083948,"8536201090",0.35599999999999998]
[108387,"Ex9L-N 4P 63A 100mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=63A, IΔn=100mA, tip  S+AC","NAD",132.38,0,132.38,8592765083876,1,18592765083873,45,28592765083870,"8536201090",0.35599999999999998]
[108391,"Ex9L-N 4P 63A 300mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=63A, IΔn=300mA, tip  S+AC","NAD",132.38,0,132.38,8592765083913,1,18592765083910,45,28592765083917,"8536201090",0.35599999999999998]
[108395,"Ex9L-N 4P 63A 500mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=63A, IΔn=500mA, tip  S+AC","NAD",132.38,0,132.38,8592765083951,1,18592765083958,45,28592765083955,"8536201090",0.35599999999999998]
[108396,"Ex9L-N 2P 16A A 100mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=16A, IΔn=100mA, tip  S+A","NAD",150.9,0,150.9,8592765083968,1,18592765083965,81,28592765083962,"8536201090",0.20300000000000001]
[108400,"Ex9L-N 2P 16A A 300mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=16A, IΔn=300mA, tip  S+A","NAD",150.9,0,150.9,8592765084002,1,18592765084009,81,28592765084006,"8536201090",0.20300000000000001]
[108397,"Ex9L-N 2P 25A A 100mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=25A, IΔn=100mA, tip  S+A","NAD",150.9,0,150.9,8592765083975,1,18592765083972,81,28592765083979,"8536201090",0.20300000000000001]
[108401,"Ex9L-N 2P 25A A 300mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=25A, IΔn=300mA, tip  S+A","NAD",150.9,0,150.9,8592765084019,1,18592765084016,81,28592765084013,"8536201090",0.20300000000000001]
[108398,"Ex9L-N 2P 40A A 100mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=40A, IΔn=100mA, tip  S+A","NAD",150.9,0,150.9,8592765083982,1,18592765083989,81,28592765083986,"8536201090",0.20300000000000001]
[108402,"Ex9L-N 2P 40A A 300mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=40A, IΔn=300mA, tip  S+A","NAD",150.9,0,150.9,8592765084026,1,18592765084023,81,28592765084020,"8536201090",0.20300000000000001]
[108399,"Ex9L-N 2P 63A A 100mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=63A, IΔn=100mA, tip  S+A","NAD",175.77,0,175.77,8592765083999,1,18592765083996,81,28592765083993,"8536201090",0.20300000000000001]
[108403,"Ex9L-N 2P 63A A 300mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=63A, IΔn=300mA, tip  S+A","NAD",175.77,0,175.77,8592765084033,1,18592765084030,81,28592765084037,"8536201090",0.20300000000000001]
[108404,"Ex9L-N 4P 16A A 100mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=16A, IΔn=100mA, tip  S+A","NAD",127.76,0,127.76,8592765084040,1,18592765084047,45,28592765084044,"8536201090",0.35599999999999998]
[108408,"Ex9L-N 4P 16A A 300mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=16A, IΔn=300mA, tip  S+A","NAD",129.66,0,129.66,8592765084088,1,18592765084085,45,28592765084082,"8536201090",0.35599999999999998]
[108405,"Ex9L-N 4P 25A A 100mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=25A, IΔn=100mA, tip  S+A","NAD",129.03,0,129.03,8592765084057,1,18592765084054,45,28592765084051,"8536201090",0.35599999999999998]
[108409,"Ex9L-N 4P 25A A 300mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=25A, IΔn=300mA, tip  S+A","NAD",129.03,0,129.03,8592765084095,1,18592765084092,45,28592765084099,"8536201090",0.35599999999999998]
[108406,"Ex9L-N 4P 40A A 100mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=40A, IΔn=100mA, tip  S+A","NAD",129.03,0,129.03,8592765084064,1,18592765084061,45,28592765084068,"8536201090",0.35599999999999998]
[108410,"Ex9L-N 4P 40A A 300mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=40A, IΔn=300mA, tip  S+A","NAD",129.03,0,129.03,8592765084101,1,18592765084108,45,28592765084105,"8536201090",0.35599999999999998]
[108407,"Ex9L-N 4P 63A A 100mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=63A, IΔn=100mA, tip  S+A","NAD",132.38,0,132.38,8592765084071,1,18592765084078,45,28592765084075,"8536201090",0.35599999999999998]
[108411,"Ex9L-N 4P 63A A 300mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=63A, IΔn=300mA, tip  S+A","NAD",132.38,0,132.38,8592765084118,1,18592765084115,45,28592765084112,"8536201090",0.35599999999999998]
[108412,"Ex9L-N 2P 16A 30mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=16A, IΔn=30mA, tip  G+AC","NAD",88.15,0,88.15,8592765084125,1,18592765084122,81,28592765084129,"8536201090",0.20300000000000001]
[108416,"Ex9L-N 2P 16A 100mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=16A, IΔn=100mA, tip  G+AC","NAD",87.1,0,87.1,8592765084163,1,18592765084160,81,28592765084167,"8536201090",0.20300000000000001]
[108420,"Ex9L-N 2P 16A 300mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=16A, IΔn=300mA, tip  G+AC","NAD",87.42,0,87.42,8592765084200,1,18592765084207,81,28592765084204,"8536201090",0.20300000000000001]
[108424,"Ex9L-N 2P 16A 500mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=16A, IΔn=500mA, tip  G+AC","NAD",87.86,0,87.86,8592765084248,1,18592765084245,81,28592765084242,"8536201090",0.20300000000000001]
[108413,"Ex9L-N 2P 25A 30mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=25A, IΔn=30mA, tip  G+AC","NAD",88.15,0,88.15,8592765084132,1,18592765084139,81,28592765084136,"8536201090",0.20300000000000001]
[108417,"Ex9L-N 2P 25A 100mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=25A, IΔn=100mA, tip  G+AC","NAD",87.1,0,87.1,8592765084170,1,18592765084177,81,28592765084174,"8536201090",0.20300000000000001]
[108421,"Ex9L-N 2P 25A 300mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=25A, IΔn=300mA, tip  G+AC","NAD",87.42,0,87.42,8592765084217,1,18592765084214,81,28592765084211,"8536201090",0.20300000000000001]
[108425,"Ex9L-N 2P 25A 500mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=25A, IΔn=500mA, tip  G+AC","NAD",87.86,0,87.86,8592765084255,1,18592765084252,81,28592765084259,"8536201090",0.20300000000000001]
[108414,"Ex9L-N 2P 40A 30mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=40A, IΔn=30mA, tip  G+AC","NAD",88.15,0,88.15,8592765084149,1,18592765084146,81,28592765084143,"8536201090",0.20300000000000001]
[108418,"Ex9L-N 2P 40A 100mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=40A, IΔn=100mA, tip  G+AC","NAD",87.1,0,87.1,8592765084187,1,18592765084184,81,28592765084181,"8536201090",0.20300000000000001]
[108422,"Ex9L-N 2P 40A 300mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=40A, IΔn=300mA, tip  G+AC","NAD",87.42,0,87.42,8592765084224,1,18592765084221,81,28592765084228,"8536201090",0.20300000000000001]
[108426,"Ex9L-N 2P 40A 500mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=40A, IΔn=500mA, tip  G+AC","NAD",87.86,0,87.86,8592765084262,1,18592765084269,81,28592765084266,"8536201090",0.20300000000000001]
[108415,"Ex9L-N 2P 63A 30mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=63A, IΔn=30mA, tip  G+AC","NAD",90.1,0,90.1,8592765084156,1,18592765084153,81,28592765084150,"8536201090",0.20300000000000001]
[108419,"Ex9L-N 2P 63A 100mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=63A, IΔn=100mA, tip  G+AC","NAD",87.74,0,87.74,8592765084194,1,18592765084191,81,28592765084198,"8536201090",0.20300000000000001]
[108423,"Ex9L-N 2P 63A 300mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=63A, IΔn=300mA, tip  G+AC","NAD",87.95,0,87.95,8592765084231,1,18592765084238,81,28592765084235,"8536201090",0.20300000000000001]
[108427,"Ex9L-N 2P 63A 500mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=63A, IΔn=500mA, tip  G+AC","NAD",88.1,0,88.1,8592765084279,1,18592765084276,81,28592765084273,"8536201090",0.20300000000000001]
[108428,"Ex9L-N 4P 16A 30mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=16A, IΔn=30mA, tip  G+AC","NAD",137.19999999999999,0,137.19999999999999,8592765084286,1,18592765084283,45,28592765084280,"8536201090",0.35599999999999998]
[108432,"Ex9L-N 4P 16A 100mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=16A, IΔn=100mA, tip  G+AC","NAD",138.66,0,138.66,8592765084323,1,18592765084320,45,28592765084327,"8536201090",0.35599999999999998]
[108436,"Ex9L-N 4P 16A 300mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=16A, IΔn=300mA, tip  G+AC","NAD",140.56,0,140.56,8592765084361,1,18592765084368,45,28592765084365,"8536201090",0.35599999999999998]
[108440,"Ex9L-N 4P 16A 500mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=16A, IΔn=500mA, tip  G+AC","NAD",141.13,0,141.13,8592765084408,1,18592765084405,45,28592765084402,"8536201090",0.35599999999999998]
[108429,"Ex9L-N 4P 25A 30mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=25A, IΔn=30mA, tip  G+AC","NAD",137.19999999999999,0,137.19999999999999,8592765084293,1,18592765084290,45,28592765084297,"8536201090",0.35599999999999998]
[108433,"Ex9L-N 4P 25A 100mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=25A, IΔn=100mA, tip  G+AC","NAD",138.66,0,138.66,8592765084330,1,18592765084337,45,28592765084334,"8536201090",0.35599999999999998]
[108437,"Ex9L-N 4P 25A 300mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=25A, IΔn=300mA, tip  G+AC","NAD",140.56,0,140.56,8592765084378,1,18592765084375,45,28592765084372,"8536201090",0.35599999999999998]
[108441,"Ex9L-N 4P 25A 500mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=25A, IΔn=500mA, tip  G+AC","NAD",141.13,0,141.13,8592765084415,1,18592765084412,45,28592765084419,"8536201090",0.35599999999999998]
[108430,"Ex9L-N 4P 40A 30mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=40A, IΔn=30mA, tip  G+AC","NAD",137.19999999999999,0,137.19999999999999,8592765084309,1,18592765084306,45,28592765084303,"8536201090",0.35599999999999998]
[108434,"Ex9L-N 4P 40A 100mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=40A, IΔn=100mA, tip  G+AC","NAD",138.66,0,138.66,8592765084347,1,18592765084344,45,28592765084341,"8536201090",0.35599999999999998]
[108438,"Ex9L-N 4P 40A 300mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=40A, IΔn=300mA, tip  G+AC","NAD",140.56,0,140.56,8592765084385,1,18592765084382,45,28592765084389,"8536201090",0.35599999999999998]
[108442,"Ex9L-N 4P 40A 500mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=40A, IΔn=500mA, tip  G+AC","NAD",141.13,0,141.13,8592765084422,1,18592765084429,45,28592765084426,"8536201090",0.35599999999999998]
[108431,"Ex9L-N 4P 63A 30mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=63A, IΔn=30mA, tip  G+AC","NAD",151.74,0,{"$f":"E1655*(1-F1655)","v":151.74},8592765084316,1,18592765084313,45,28592765084310,"8536201090",0.35599999999999998]
[108435,"Ex9L-N 4P 63A 100mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=63A, IΔn=100mA, tip  G+AC","NAD",143.32,{"$f":"NAD","v":0},143.32,8592765084354,1,18592765084351,45,28592765084358,"8536201090",0.35599999999999998]
[108439,"Ex9L-N 4P 63A 300mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=63A, IΔn=300mA, tip  G+AC","NAD",144.44999999999999,0,144.44999999999999,8592765084392,1,18592765084399,45,28592765084396,"8536201090",0.35599999999999998]
[108443,"Ex9L-N 4P 63A 500mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=63A, IΔn=500mA, tip  G+AC","NAD",145,0,145,8592765084439,1,18592765084436,45,28592765084433,"8536201090",0.35599999999999998]
[108444,"Ex9L-N 2P 16A A 30mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=16A, IΔn=30mA, tip  G+A","NAD",88.15,0,88.15,8592765084446,1,18592765084443,81,28592765084440,"8536201090",0.20300000000000001]
[108448,"Ex9L-N 2P 16A A 100mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=16A, IΔn=100mA, tip  G+A","NAD",87.1,0,87.1,8592765084484,1,18592765084481,81,28592765084488,"8536201090",0.20300000000000001]
[108452,"Ex9L-N 2P 16A A 300mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=16A, IΔn=300mA, tip  G+A","NAD",87.42,0,87.42,8592765084521,1,18592765084528,81,28592765084525,"8536201090",0.20300000000000001]
[108445,"Ex9L-N 2P 25A A 30mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=25A, IΔn=30mA, tip  G+A","NAD",88.15,0,88.15,8592765084453,1,18592765084450,81,28592765084457,"8536201090",0.20300000000000001]
[108449,"Ex9L-N 2P 25A A 100mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=25A, IΔn=100mA, tip  G+A","NAD",87.1,0,87.1,8592765084491,1,18592765084498,81,28592765084495,"8536201090",0.20300000000000001]
[108453,"Ex9L-N 2P 25A A 300mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=25A, IΔn=300mA, tip  G+A","NAD",87.42,0,87.42,8592765084538,1,18592765084535,81,28592765084532,"8536201090",0.20300000000000001]
[108446,"Ex9L-N 2P 40A A 30mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=40A, IΔn=30mA, tip  G+A","NAD",88.15,0,88.15,8592765084460,1,18592765084467,81,28592765084464,"8536201090",0.20300000000000001]
[108450,"Ex9L-N 2P 40A A 100mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=40A, IΔn=100mA, tip  G+A","NAD",87.1,0,87.1,8592765084507,1,18592765084504,81,28592765084501,"8536201090",0.20300000000000001]
[108454,"Ex9L-N 2P 40A A 300mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=40A, IΔn=300mA, tip  G+A","NAD",87.42,0,87.42,8592765084545,1,18592765084542,81,28592765084549,"8536201090",0.20300000000000001]
[108447,"Ex9L-N 2P 63A A 30mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=63A, IΔn=30mA, tip  G+A","NAD",90.1,0,90.1,8592765084477,1,18592765084474,81,28592765084471,"8536201090",0.20300000000000001]
[108451,"Ex9L-N 2P 63A A 100mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=63A, IΔn=100mA, tip  G+A","NAD",87.74,0,87.74,8592765084514,1,18592765084511,81,28592765084518,"8536201090",0.20300000000000001]
[108455,"Ex9L-N 2P 63A A 300mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 2-poli, In=63A, IΔn=300mA, tip  G+A","NAD",87.95,0,87.95,8592765084552,1,18592765084559,81,28592765084556,"8536201090",0.20300000000000001]
[108456,"Ex9L-N 4P 16A A 30mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=16A, IΔn=30mA, tip  G+A","NAD",137.19999999999999,0,137.19999999999999,8592765084569,1,18592765084566,45,28592765084563,"8536201090",0.35599999999999998]
[108460,"Ex9L-N 4P 16A A 100mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=16A, IΔn=100mA, tip  G+A","NAD",138.66,0,138.66,8592765084606,1,18592765084603,45,28592765084600,"8536201090",0.35599999999999998]
[108464,"Ex9L-N 4P 16A A 300mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=16A, IΔn=300mA, tip  G+A","NAD",140.56,0,140.56,8592765084644,1,18592765084641,45,28592765084648,"8536201090",0.35599999999999998]
[108457,"Ex9L-N 4P 25A A 30mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=25A, IΔn=30mA, tip  G+A","NAD",137.19999999999999,0,137.19999999999999,8592765084576,1,18592765084573,45,28592765084570,"8536201090",0.35599999999999998]
[108461,"Ex9L-N 4P 25A A 100mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=25A, IΔn=100mA, tip  G+A","NAD",138.66,0,138.66,8592765084613,1,18592765084610,45,28592765084617,"8536201090",0.35599999999999998]
[108465,"Ex9L-N 4P 25A A 300mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=25A, IΔn=300mA, tip  G+A","NAD",140.56,0,140.56,8592765084651,1,18592765084658,45,28592765084655,"8536201090",0.35599999999999998]
[108458,"Ex9L-N 4P 40A A 30mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=40A, IΔn=30mA, tip  G+A","NAD",137.19999999999999,0,137.19999999999999,8592765084583,1,18592765084580,45,28592765084587,"8536201090",0.35599999999999998]
[108462,"Ex9L-N 4P 40A A 100mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=40A, IΔn=100mA, tip  G+A","NAD",138.66,0,138.66,8592765084620,1,18592765084627,45,28592765084624,"8536201090",0.35599999999999998]
[108466,"Ex9L-N 4P 40A A 300mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=40A, IΔn=300mA, tip  G+A","NAD",140.56,0,140.56,8592765084668,1,18592765084665,45,28592765084662,"8536201090",0.35599999999999998]
[108459,"Ex9L-N 4P 63A A 30mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=63A, IΔn=30mA, tip  G+A","NAD",151.74,0,151.74,8592765084590,1,18592765084597,45,28592765084594,"8536201090",0.35599999999999998]
[108463,"Ex9L-N 4P 63A A 100mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=63A, IΔn=100mA, tip  G+A","NAD",143.32,0,143.32,8592765084637,1,18592765084634,45,28592765084631,"8536201090",0.35599999999999998]
[108467,"Ex9L-N 4P 63A A 300mA G","Întreruptor de curent rezidual, Icn=6kA, 4-poli, In=63A, IΔn=300mA, tip  G+A","NAD",144.44999999999999,0,144.44999999999999,8592765084675,1,18592765084672,45,28592765084679,"8536201090",0.35599999999999998]
[]
["Întreruptoare de curent rezidual Ex9LB63"]
[110212,"Ex9LB63 1P+N 25A 30mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 1P+N, In=25A, IΔn=30mA, tip B ","NAC",645.14,{"$f":"NAC","v":0},{"$f":"E1685*(1-F1685)","v":645.14},8592765102126,1,18592765102123,72,28592765102120,"8536201090",0.28000000000000003]
[110213,"Ex9LB63 1P+N 40A 30mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 1P+N, In=40A, IΔn=30mA, tip B ","NAC",661.07,{"$f":"NAC","v":0},{"$f":"E1686*(1-F1686)","v":661.07},8592765102133,1,18592765102130,72,28592765102137,"8536201090",0.28000000000000003]
[110214,"Ex9LB63 1P+N 63A 30mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 1P+N, In=63A, IΔn=30mA, tip B ","NAC",850.09,0,850.09,8592765102140,1,18592765102147,72,28592765102144,"8536201090",0.28000000000000003]
[110215,"Ex9LB63 1P+N 25A 100mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 1P+N, In=25A, IΔn=100mA, tip B ","NAC",645.14,0,645.14,8592765102157,1,18592765102154,72,28592765102151,"8536201090",0.28000000000000003]
[110216,"Ex9LB63 1P+N 40A 100mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 1P+N, In=40A, IΔn=100mA, tip B ","NAC",661.07,0,661.07,8592765102164,1,18592765102161,72,28592765102168,"8536201090",0.28000000000000003]
[110217,"Ex9LB63 1P+N 63A 100mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 1P+N, In=63A, IΔn=100mA, tip B ","NAC",850.09,0,850.09,8592765102171,1,18592765102178,72,28592765102175,"8536201090",0.28000000000000003]
[110218,"Ex9LB63 1P+N 25A 300mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 1P+N, In=25A, IΔn=300mA, tip B ","NAC",648.35,0,648.35,8592765102188,1,18592765102185,72,28592765102182,"8536201090",0.28000000000000003]
[110219,"Ex9LB63 1P+N 40A 300mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 1P+N, In=40A, IΔn=300mA, tip B ","NAC",696.87,0,696.87,8592765102195,1,18592765102192,72,28592765102199,"8536201090",0.28000000000000003]
[110220,"Ex9LB63 1P+N 63A 300mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 1P+N, In=63A, IΔn=300mA, tip B ","NAC",935.43,0,935.43,8592765102201,1,18592765102208,72,28592765102205,"8536201090",0.28000000000000003]
[110221,"Ex9LB63 3P+N 25A 30mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 3P+N, In=25A, IΔn=30mA, tip B ","NAC",788.17,0,788.17,8592765102218,1,18592765102215,45,28592765102212,"8536201090",0.43]
[110222,"Ex9LB63 3P+N 40A 30mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 3P+N, In=40A, IΔn=30mA, tip B ","NAC",806.51,0,806.51,8592765102225,1,18592765102222,45,28592765102229,"8536201090",0.43]
[110223,"Ex9LB63 3P+N 63A 30mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 3P+N, In=63A, IΔn=30mA, tip B ","NAC",879.81,0,879.81,8592765102232,1,18592765102239,45,28592765102236,"8536201090",0.43]
[110224,"Ex9LB63 3P+N 25A 100mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 3P+N, In=25A, IΔn=100mA, tip B ","NAC",788.17,0,788.17,8592765102249,1,18592765102246,45,28592765102243,"8536201090",0.43]
[110225,"Ex9LB63 3P+N 40A 100mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 3P+N, In=40A, IΔn=100mA, tip B ","NAC",806.51,0,806.51,8592765102256,1,18592765102253,45,28592765102250,"8536201090",0.43]
[110226,"Ex9LB63 3P+N 63A 100mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 3P+N, In=63A, IΔn=100mA, tip B ","NAC",879.81,0,879.81,8592765102263,1,18592765102260,45,28592765102267,"8536201090",0.43]
[110227,"Ex9LB63 3P+N 25A 300mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 3P+N, In=25A, IΔn=300mA, tip B ","NAC",751.5,0,751.5,8592765102270,1,18592765102277,45,28592765102274,"8536201090",0.43]
[110228,"Ex9LB63 3P+N 40A 300mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 3P+N, In=40A, IΔn=300mA, tip B ","NAC",769.85,0,769.85,8592765102287,1,18592765102284,45,28592765102281,"8536201090",0.43]
[110229,"Ex9LB63 3P+N 63A 300mA","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 3P+N, In=63A, IΔn=300mA, tip B ","NAC",843.16,0,843.16,8592765102294,1,18592765102291,45,28592765102298,"8536201090",0.43]
[]
["Întreruptoare de curent rezidual Ex9CL-100, 10 kA"]
[100717,"Ex9CL-100 2P 80A 100mA S ","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=80A, IΔn=100mA, tip S+AC","NAC",241.18,{"$f":"NAC","v":0},{"$f":"E1705*(1-F1705)","v":241.18},8592765007186,1,8592765007186,81,28592765007180,"8536209090",0.24]
[100718,"Ex9CL-100 2P 80A 300mA S ","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=80A, IΔn=300mA, tip S+AC","NAC",241.18,0,241.18,8592765007193,1,8592765007193,81,28592765007197,"8536209090",0.24]
[100719,"Ex9CL-100 2P 100A 100mA S ","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=100A, IΔn=100mA, tip S+AC","NAC",264.01,0,264.01,8592765007209,1,8592765007209,81,28592765007203,"8536209090",0.24]
[100720,"Ex9CL-100 2P 100A 300mA S ","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=100A, IΔn=300mA, tip S+AC","NAC",264.01,0,264.01,8592765007216,1,8592765007216,81,28592765007210,"8536209090",0.24]
[100723,"Ex9CL-100 4P 80A 100mA S ","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=80A, IΔn=100mA, tip S+AC","NAC",204.93,0,204.93,8592765007247,1,8592765007247,45,28592765007241,"8536209090",0.48]
[100724,"Ex9CL-100 4P 80A 300mA S ","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=80A, IΔn=300mA, tip S+AC","NAC",204.93,0,204.93,8592765007254,1,8592765007254,45,28592765007258,"8536209090",0.48]
[100725,"Ex9CL-100 4P 100A 100mA S ","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=100A, IΔn=100mA, tip S+AC","NAC",303.61,0,303.61,8592765007261,1,8592765007261,45,28592765007265,"8536209090",0.48]
[100726,"Ex9CL-100 4P 100A 300mA S ","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=100A, IΔn=300mA, tip S+AC","NAC",303.61,0,303.61,8592765007278,1,8592765007278,45,28592765007272,"8536209090",0.48]
[100729,"Ex9CL-100 2P 80A A 100mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=80A, IΔn=100mA, tip S+A","NAC",253.24,0,253.24,8592765007308,1,8592765007308,81,28592765007302,"8536209090",0.24]
[100730,"Ex9CL-100 2P 80A A 300mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=80A, IΔn=300mA, tip S+A","NAC",253.24,0,253.24,8592765007315,1,8592765007315,81,28592765007319,"8536209090",0.24]
[100731,"Ex9CL-100 2P 100A A 100mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=100A, IΔn=100mA, tip S+A","NAC",277.2,0,277.2,8592765007322,1,8592765007322,81,28592765007326,"8536209090",0.24]
[100732,"Ex9CL-100 2P 100A A 300mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 2-poli, In=100A, IΔn=300mA, tip S+A","NAC",277.2,0,277.2,8592765007339,1,8592765007339,81,28592765007333,"8536209090",0.24]
[100735,"Ex9CL-100 4P 80A A 100mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=80A, IΔn=100mA, tip S+A","NAC",239.93,0,239.93,8592765007360,1,8592765007360,45,28592765007364,"8536209090",0.48]
[100736,"Ex9CL-100 4P 80A A 300mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=80A, IΔn=300mA, tip S+A","NAC",215.1,0,215.1,8592765007377,1,8592765007377,45,28592765007371,"8536209090",0.48]
[100737,"Ex9CL-100 4P 100A A 100mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=100A, IΔn=100mA, tip S+A","NAC",336.96,0,336.96,8592765007384,1,8592765007384,45,28592765007388,"8536209090",0.48]
[100738,"Ex9CL-100 4P 100A A 300mA S","Întreruptor de curent rezidual, Icn=10kA, 4-poli, In=100A, IΔn=300mA, tip S+A","NAC",336.96,0,336.96,8592765007391,1,8592765007391,45,28592765007395,"8536209090",0.48]
[101445,"YS31","Abţibild cu informaţii despre testarea lunară obişnuită","NAC",4.9000000000000004,0,4.9000000000000004,null,null,null,null,null,"8538909999"]
[]
["Întreruptoare de curent rezidual cu protecţie pentru suprasarcină Ex9BL-H, 10 kA",null,null,null,null,null,null,"","","","","",null,""]
[107381,"Ex9BL-H 1P+N B6 30mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. B, In=6A, IΔn=30mA, tip AC","NAE",111.34,{"$f":"NAE","v":0},{"$f":"E1724*(1-F1724)","v":111.34},8592765073822,6,18592765073829,72,28592765073826,"8536201090",0.24]
[107382,"Ex9BL-H 1P+N B10 30mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. B, In=10A, IΔn=30mA, tip AC","NAE",105.87,{"$f":"NAE","v":0},105.87,8592765073839,6,18592765073836,72,28592765073833,"8536201090",0.24]
[107383,"Ex9BL-H 1P+N B13 30mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. B, In=13A, IΔn=30mA, tip AC","NAE",105.87,0,105.87,8592765073846,6,18592765073843,72,28592765073840,"8536201090",0.24]
[107384,"Ex9BL-H 1P+N B16 30mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. B, In=16A, IΔn=30mA, tip AC","NAE",105.34,0,105.34,8592765073853,6,18592765073850,72,28592765073857,"8536201090",0.24]
[107385,"Ex9BL-H 1P+N B20 30mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. B, In=20A, IΔn=30mA, tip AC","NAE",106.67,0,106.67,8592765073860,6,18592765073867,72,28592765073864,"8536201090",0.24]
[107386,"Ex9BL-H 1P+N B25 30mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. B, In=25A, IΔn=30mA, tip AC","NAE",108.16,0,108.16,8592765073877,6,18592765073874,72,28592765073871,"8536201090",0.24]
[107387,"Ex9BL-H 1P+N B32 30mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. B, In=32A, IΔn=30mA, tip AC","NAE",107.55,0,107.55,8592765073884,6,18592765073881,72,28592765073888,"8536201090",0.25]
[107388,"Ex9BL-H 1P+N B40 30mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. B, In=40A, IΔn=30mA, tip AC","NAE",110.42,0,110.42,8592765073891,6,18592765073898,72,28592765073895,"8536201090",0.25]
[107391,"Ex9BL-H 1P+N C6 30mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. C, In=6A, IΔn=30mA, tip AC","NAE",111.34,0,111.34,8592765073921,6,18592765073928,72,28592765073925,"8536201090",0.24]
[107392,"Ex9BL-H 1P+N C10 30mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. C, In=10A, IΔn=30mA, tip AC","NAE",105.87,0,105.87,8592765073938,6,18592765073935,72,28592765073932,"8536201090",0.24]
[107393,"Ex9BL-H 1P+N C13 30mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. C, In=13A, IΔn=30mA, tip AC","NAE",105.87,0,105.87,8592765073945,6,18592765073942,72,28592765073949,"8536201090",0.24]
[107394,"Ex9BL-H 1P+N C16 30mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. C, In=16A, IΔn=30mA, tip AC","NAE",105.34,0,105.34,8592765073952,6,18592765073959,72,28592765073956,"8536201090",0.24]
[107395,"Ex9BL-H 1P+N C20 30mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. C, In=20A, IΔn=30mA, tip AC","NAE",106.67,0,106.67,8592765073969,6,18592765073966,72,28592765073963,"8536201090",0.24]
[107396,"Ex9BL-H 1P+N C25 30mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. C, In=25A, IΔn=30mA, tip AC","NAE",108.16,0,108.16,8592765073976,6,18592765073973,72,28592765073970,"8536201090",0.24]
[107397,"Ex9BL-H 1P+N C32 30mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. C, In=32A, IΔn=30mA, tip AC","NAE",107.55,0,107.55,8592765073983,6,18592765073980,72,28592765073987,"8536201090",0.25]
[107398,"Ex9BL-H 1P+N C40 30mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. C, In=40A, IΔn=30mA, tip AC","NAE",110.42,0,110.42,8592765073990,6,18592765073997,72,28592765073994,"8536201090",0.25]
[107401,"Ex9BL-H 1P+N B6 A 30mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. B, In=6A, IΔn=30mA, tip A","NAE",125.81,0,125.81,8592765074027,6,18592765074024,72,28592765074021,"8536201090",0.24]
[107402,"Ex9BL-H 1P+N B10 A 30mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. B, In=10A, IΔn=30mA, tip A","NAE",119.63,0,119.63,8592765074034,6,18592765074031,72,28592765074038,"8536201090",0.24]
[107403,"Ex9BL-H 1P+N B13 A 30mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. B, In=13A, IΔn=30mA, tip A","NAE",119.63,0,119.63,8592765074041,6,18592765074048,72,28592765074045,"8536201090",0.24]
[107404,"Ex9BL-H 1P+N B16 A 30mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. B, In=16A, IΔn=30mA, tip A","NAE",119.04,0,119.04,8592765074058,6,18592765074055,72,28592765074052,"8536201090",0.24]
[107405,"Ex9BL-H 1P+N B20 A 30mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. B, In=20A, IΔn=30mA, tip A","NAE",120.53,0,120.53,8592765074065,6,18592765074062,72,28592765074069,"8536201090",0.24]
[107406,"Ex9BL-H 1P+N B25 A 30mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. B, In=25A, IΔn=30mA, tip A","NAE",122.22,0,122.22,8592765074072,6,18592765074079,72,28592765074076,"8536201090",0.24]
[107407,"Ex9BL-H 1P+N B32 A 30mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. B, In=32A, IΔn=30mA, tip A","NAE",121.53,0,121.53,8592765074089,6,18592765074086,72,28592765074083,"8536201090",0.25]
[107408,"Ex9BL-H 1P+N B40 A 30mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. B, In=40A, IΔn=30mA, tip A","NAE",124.78,0,124.78,8592765074096,6,18592765074093,72,28592765074090,"8536201090",0.25]
[107411,"Ex9BL-H 1P+N C6 A 30mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. C, In=6A, IΔn=30mA, tip A","NAE",125.81,0,125.81,8592765074126,6,18592765074123,72,28592765074120,"8536201090",0.24]
[107412,"Ex9BL-H 1P+N C10 A 30mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. C, In=10A, IΔn=30mA, tip A","NAE",119.63,0,119.63,8592765074133,6,18592765074130,72,28592765074137,"8536201090",0.24]
[107413,"Ex9BL-H 1P+N C13 A 30mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. C, In=13A, IΔn=30mA, tip A","NAE",119.63,0,119.63,8592765074140,6,18592765074147,72,28592765074144,"8536201090",0.24]
[107414,"Ex9BL-H 1P+N C16 A 30mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. C, In=16A, IΔn=30mA, tip A","NAE",119.04,0,119.04,8592765074157,6,18592765074154,72,28592765074151,"8536201090",0.24]
[107415,"Ex9BL-H 1P+N C20 A 30mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. C, In=20A, IΔn=30mA, tip A","NAE",120.53,0,120.53,8592765074164,6,18592765074161,72,28592765074168,"8536201090",0.24]
[107416,"Ex9BL-H 1P+N C25 A 30mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. C, In=25A, IΔn=30mA, tip A","NAE",122.22,0,122.22,8592765074171,6,18592765074178,72,28592765074175,"8536201090",0.24]
[107417,"Ex9BL-H 1P+N C32 A 30mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. C, In=32A, IΔn=30mA, tip A","NAE",121.53,0,121.53,8592765074188,6,18592765074185,72,28592765074182,"8536201090",0.25]
[107418,"Ex9BL-H 1P+N C40 A 30mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. C, In=40A, IΔn=30mA, tip A","NAE",124.78,0,124.78,8592765074195,6,18592765074192,72,28592765074199,"8536201090",0.25]
[107461,"Ex9BL-H 1P+N B6 100mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. B, In=6A, IΔn=100mA, tip AC","NAE",104.18,0,104.18,8592765074621,6,18592765074628,72,28592765074625,"8536201090",0.24]
[107462,"Ex9BL-H 1P+N B10 100mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. B, In=10A, IΔn=100mA, tip AC","NAE",97.81,0,97.81,8592765074638,6,18592765074635,72,28592765074632,"8536201090",0.24]
[107463,"Ex9BL-H 1P+N B13 100mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. B, In=13A, IΔn=100mA, tip AC","NAE",97.81,0,97.81,8592765074645,6,18592765074642,72,28592765074649,"8536201090",0.24]
[107464,"Ex9BL-H 1P+N B16 100mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. B, In=16A, IΔn=100mA, tip AC","NAE",96.28,0,96.28,8592765074652,6,18592765074659,72,28592765074656,"8536201090",0.24]
[107465,"Ex9BL-H 1P+N B20 100mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. B, In=20A, IΔn=100mA, tip AC","NAE",97.81,0,97.81,8592765074669,6,18592765074666,72,28592765074663,"8536201090",0.24]
[107466,"Ex9BL-H 1P+N B25 100mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. B, In=25A, IΔn=100mA, tip AC","NAE",97.81,0,97.81,8592765074676,6,18592765074673,72,28592765074670,"8536201090",0.24]
[107467,"Ex9BL-H 1P+N B32 100mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. B, In=32A, IΔn=100mA, tip AC","NAE",94.9,0,94.9,8592765074683,6,18592765074680,72,28592765074687,"8536201090",0.25]
[107468,"Ex9BL-H 1P+N B40 100mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. B, In=40A, IΔn=100mA, tip AC","NAE",109.14,0,109.14,8592765074690,6,18592765074697,72,28592765074694,"8536201090",0.25]
[107471,"Ex9BL-H 1P+N C6 100mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. C, In=6A, IΔn=100mA, tip AC","NAE",104.18,0,104.18,8592765074720,6,18592765074727,72,28592765074724,"8536201090",0.24]
[107472,"Ex9BL-H 1P+N C10 100mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. C, In=10A, IΔn=100mA, tip AC","NAE",97.81,0,97.81,8592765074737,6,18592765074734,72,28592765074731,"8536201090",0.24]
[107473,"Ex9BL-H 1P+N C13 100mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. C, In=13A, IΔn=100mA, tip AC","NAE",97.81,0,97.81,8592765074744,6,18592765074741,72,28592765074748,"8536201090",0.24]
[107474,"Ex9BL-H 1P+N C16 100mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. C, In=16A, IΔn=100mA, tip AC","NAE",96.28,0,96.28,8592765074751,6,18592765074758,72,28592765074755,"8536201090",0.24]
[107475,"Ex9BL-H 1P+N C20 100mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. C, In=20A, IΔn=100mA, tip AC","NAE",97.81,0,97.81,8592765074768,6,18592765074765,72,28592765074762,"8536201090",0.24]
[107476,"Ex9BL-H 1P+N C25 100mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. C, In=25A, IΔn=100mA, tip AC","NAE",97.81,0,97.81,8592765074775,6,18592765074772,72,28592765074779,"8536201090",0.24]
[107477,"Ex9BL-H 1P+N C32 100mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. C, In=32A, IΔn=100mA, tip AC","NAE",94.9,0,94.9,8592765074782,6,18592765074789,72,28592765074786,"8536201090",0.25]
[107478,"Ex9BL-H 1P+N C40 100mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. C, In=40A, IΔn=100mA, tip AC","NAE",109.14,0,109.14,8592765074799,6,18592765074796,72,28592765074793,"8536201090",0.25]
[107481,"Ex9BL-H 1P+N B6 A 100mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. B, In=6A, IΔn=100mA, tip A","NAE",117.72,0,117.72,8592765074829,6,18592765074826,72,28592765074823,"8536201090",0.24]
[107482,"Ex9BL-H 1P+N B10 A 100mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. B, In=10A, IΔn=100mA, tip A","NAE",110.52,0,110.52,8592765074836,6,18592765074833,72,28592765074830,"8536201090",0.24]
[107483,"Ex9BL-H 1P+N B13 A 100mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. B, In=13A, IΔn=100mA, tip A","NAE",110.52,0,110.52,8592765074843,6,18592765074840,72,28592765074847,"8536201090",0.24]
[107484,"Ex9BL-H 1P+N B16 A 100mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. B, In=16A, IΔn=100mA, tip A","NAE",108.79,0,108.79,8592765074850,6,18592765074857,72,28592765074854,"8536201090",0.24]
[107485,"Ex9BL-H 1P+N B20 A 100mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. B, In=20A, IΔn=100mA, tip A","NAE",110.52,0,110.52,8592765074867,6,18592765074864,72,28592765074861,"8536201090",0.24]
[107486,"Ex9BL-H 1P+N B25 A 100mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. B, In=25A, IΔn=100mA, tip A","NAE",110.52,0,110.52,8592765074874,6,18592765074871,72,28592765074878,"8536201090",0.24]
[107487,"Ex9BL-H 1P+N B32 A 100mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. B, In=32A, IΔn=100mA, tip A","NAE",107.24,0,107.24,8592765074881,6,18592765074888,72,28592765074885,"8536201090",0.25]
[107488,"Ex9BL-H 1P+N B40 A 100mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. B, In=40A, IΔn=100mA, tip A","NAE",123.34,0,123.34,8592765074898,6,18592765074895,72,28592765074892,"8536201090",0.25]
[107491,"Ex9BL-H 1P+N C6 A 100mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. C, In=6A, IΔn=100mA, tip A","NAE",117.72,0,117.72,8592765074928,6,18592765074925,72,28592765074922,"8536201090",0.24]
[107492,"Ex9BL-H 1P+N C10 A 100mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. C, In=10A, IΔn=100mA, tip A","NAE",110.52,0,110.52,8592765074935,6,18592765074932,72,28592765074939,"8536201090",0.24]
[107493,"Ex9BL-H 1P+N C13 A 100mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. C, In=13A, IΔn=100mA, tip A","NAE",110.52,0,110.52,8592765074942,6,18592765074949,72,28592765074946,"8536201090",0.24]
[107494,"Ex9BL-H 1P+N C16 A 100mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. C, In=16A, IΔn=100mA, tip A","NAE",108.79,0,108.79,8592765074959,6,18592765074956,72,28592765074953,"8536201090",0.24]
[107495,"Ex9BL-H 1P+N C20 A 100mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. C, In=20A, IΔn=100mA, tip A","NAE",110.52,0,110.52,8592765074966,6,18592765074963,72,28592765074960,"8536201090",0.24]
[107496,"Ex9BL-H 1P+N C25 A 100mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. C, In=25A, IΔn=100mA, tip A","NAE",110.52,0,110.52,8592765074973,6,18592765074970,72,28592765074977,"8536201090",0.24]
[107497,"Ex9BL-H 1P+N C32 A 100mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. C, In=32A, IΔn=100mA, tip A","NAE",107.24,0,107.24,8592765074980,6,18592765074987,72,28592765074984,"8536201090",0.25]
[107498,"Ex9BL-H 1P+N C40 A 100mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. C, In=40A, IΔn=100mA, tip A","NAE",123.34,0,123.34,8592765074997,6,18592765074994,72,28592765074991,"8536201090",0.25]
[107541,"Ex9BL-H 1P+N B6 300mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. B, In=6A, IΔn=300mA, tip AC","NAE",101.06,0,{"$f":"E1788*(1-F1788)","v":101.06},8592765075420,6,18592765075427,72,28592765075424,"8536201090",0.24]
[107542,"Ex9BL-H 1P+N B10 300mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. B, In=10A, IΔn=300mA, tip AC","NAE",94.9,{"$f":"NAE","v":0},94.9,8592765075437,6,18592765075434,72,28592765075431,"8536201090",0.24]
[107543,"Ex9BL-H 1P+N B13 300mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. B, In=13A, IΔn=300mA, tip AC","NAE",94.9,0,94.9,8592765075444,6,18592765075441,72,28592765075448,"8536201090",0.24]
[107544,"Ex9BL-H 1P+N B16 300mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. B, In=16A, IΔn=300mA, tip AC","NAE",94.9,0,94.9,8592765075451,6,18592765075458,72,28592765075455,"8536201090",0.24]
[107545,"Ex9BL-H 1P+N B20 300mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. B, In=20A, IΔn=300mA, tip AC","NAE",94.9,0,94.9,8592765075468,6,18592765075465,72,28592765075462,"8536201090",0.24]
[107546,"Ex9BL-H 1P+N B25 300mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. B, In=25A, IΔn=300mA, tip AC","NAE",94.9,0,94.9,8592765075475,6,18592765075472,72,28592765075479,"8536201090",0.24]
[107547,"Ex9BL-H 1P+N B32 300mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. B, In=32A, IΔn=300mA, tip AC","NAE",94.9,0,94.9,8592765075482,6,18592765075489,72,28592765075486,"8536201090",0.25]
[107548,"Ex9BL-H 1P+N B40 300mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. B, In=40A, IΔn=300mA, tip AC","NAE",94.9,0,94.9,8592765075499,6,18592765075496,72,28592765075493,"8536201090",0.25]
[107551,"Ex9BL-H 1P+N C6 300mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. C, In=6A, IΔn=300mA, tip AC","NAE",101.06,0,101.06,8592765075529,6,18592765075526,72,28592765075523,"8536201090",0.24]
[107552,"Ex9BL-H 1P+N C10 300mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. C, In=10A, IΔn=300mA, tip AC","NAE",94.9,0,94.9,8592765075536,6,18592765075533,72,28592765075530,"8536201090",0.24]
[107553,"Ex9BL-H 1P+N C13 300mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. C, In=13A, IΔn=300mA, tip AC","NAE",94.9,0,94.9,8592765075543,6,18592765075540,72,28592765075547,"8536201090",0.24]
[107554,"Ex9BL-H 1P+N C16 300mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. C, In=16A, IΔn=300mA, tip AC","NAE",94.9,0,94.9,8592765075550,6,18592765075557,72,28592765075554,"8536201090",0.24]
[107555,"Ex9BL-H 1P+N C20 300mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. C, In=20A, IΔn=300mA, tip AC","NAE",94.9,0,94.9,8592765075567,6,18592765075564,72,28592765075561,"8536201090",0.24]
[107556,"Ex9BL-H 1P+N C25 300mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. C, In=25A, IΔn=300mA, tip AC","NAE",94.9,0,94.9,8592765075574,6,18592765075571,72,28592765075578,"8536201090",0.24]
[107557,"Ex9BL-H 1P+N C32 300mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. C, In=32A, IΔn=300mA, tip AC","NAE",94.9,0,94.9,8592765075581,6,18592765075588,72,28592765075585,"8536201090",0.25]
[107558,"Ex9BL-H 1P+N C40 300mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. C, In=40A, IΔn=300mA, tip AC","NAE",94.9,0,94.9,8592765075598,6,18592765075595,72,28592765075592,"8536201090",0.25]
[107561,"Ex9BL-H 1P+N B6 A 300mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. B, In=6A, IΔn=300mA, tip A","NAE",114.2,0,114.2,8592765075628,6,18592765075625,72,28592765075622,"8536201090",0.24]
[107562,"Ex9BL-H 1P+N B10 A 300mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. B, In=10A, IΔn=300mA, tip A","NAE",107.24,0,107.24,8592765075635,6,18592765075632,72,28592765075639,"8536201090",0.24]
[107563,"Ex9BL-H 1P+N B13 A 300mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. B, In=13A, IΔn=300mA, tip A","NAE",107.24,0,107.24,8592765075642,6,18592765075649,72,28592765075646,"8536201090",0.24]
[107564,"Ex9BL-H 1P+N B16 A 300mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. B, In=16A, IΔn=300mA, tip A","NAE",107.24,0,107.24,8592765075659,6,18592765075656,72,28592765075653,"8536201090",0.24]
[107565,"Ex9BL-H 1P+N B20 A 300mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. B, In=20A, IΔn=300mA, tip A","NAE",107.24,0,107.24,8592765075666,6,18592765075663,72,28592765075660,"8536201090",0.24]
[107566,"Ex9BL-H 1P+N B25 A 300mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. B, In=25A, IΔn=300mA, tip A","NAE",107.24,0,107.24,8592765075673,6,18592765075670,72,28592765075677,"8536201090",0.24]
[107567,"Ex9BL-H 1P+N B32 A 300mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. B, In=32A, IΔn=300mA, tip A","NAE",107.24,0,107.24,8592765075680,6,18592765075687,72,28592765075684,"8536201090",0.25]
[107568,"Ex9BL-H 1P+N B40 A 300mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. B, In=40A, IΔn=300mA, tip A","NAE",107.24,0,107.24,8592765075697,6,18592765075694,72,28592765075691,"8536201090",0.25]
[107571,"Ex9BL-H 1P+N C6 A 300mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. C, In=6A, IΔn=300mA, tip A","NAE",114.2,0,114.2,8592765075727,6,18592765075724,72,28592765075721,"8536201090",0.24]
[107572,"Ex9BL-H 1P+N C10 A 300mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. C, In=10A, IΔn=300mA, tip A","NAE",107.24,0,107.24,8592765075734,6,18592765075731,72,28592765075738,"8536201090",0.24]
[107573,"Ex9BL-H 1P+N C13 A 300mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. C, In=13A, IΔn=300mA, tip A","NAE",107.24,0,107.24,8592765075741,6,18592765075748,72,28592765075745,"8536201090",0.24]
[107574,"Ex9BL-H 1P+N C16 A 300mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. C, In=16A, IΔn=300mA, tip A","NAE",107.24,0,107.24,8592765075758,6,18592765075755,72,28592765075752,"8536201090",0.24]
[107575,"Ex9BL-H 1P+N C20 A 300mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. C, In=20A, IΔn=300mA, tip A","NAE",107.24,0,107.24,8592765075765,6,18592765075762,72,28592765075769,"8536201090",0.24]
[107576,"Ex9BL-H 1P+N C25 A 300mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. C, In=25A, IΔn=300mA, tip A","NAE",107.24,0,107.24,8592765075772,6,18592765075779,72,28592765075776,"8536201090",0.24]
[107577,"Ex9BL-H 1P+N C32 A 300mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. C, In=32A, IΔn=300mA, tip A","NAE",107.24,0,107.24,8592765075789,6,18592765075786,72,28592765075783,"8536201090",0.25]
[107578,"Ex9BL-H 1P+N C40 A 300mA","RCBO, Icn=10kA, 1+Npoli, car. C, In=40A, IΔn=300mA, tip A","NAE",107.24,0,107.24,8592765075796,6,18592765075793,72,28592765075790,"8536201090",0.25]
[]
["Întreruptoare de curent rezidual cu protecţie pentru suprasarcină Ex9BL-N, 6 kA"]
[107619,"Ex9BL-N 1P+N B6 30mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=6A, IΔn=30mA, tip AC","NAF",81.47,{"$f":"NAF","v":0},{"$f":"E1822*(1-F1822)","v":81.47},8592765076205,6,18592765076202,72,28592765076209,"8536201090",0.24]
[107620,"Ex9BL-N 1P+N B10 30mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=10A, IΔn=30mA, tip AC","NAF",75.760000000000005,{"$f":"NAF","v":0},75.760000000000005,8592765076212,6,18592765076219,72,28592765076216,"8536201090",0.24]
[107621,"Ex9BL-N 1P+N B13 30mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=13A, IΔn=30mA, tip AC","NAF",76.5,0,76.5,8592765076229,6,18592765076226,72,28592765076223,"8536201090",0.24]
[107622,"Ex9BL-N 1P+N B16 30mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=16A, IΔn=30mA, tip AC","NAF",75.760000000000005,0,75.760000000000005,8592765076236,6,18592765076233,72,28592765076230,"8536201090",0.24]
[107623,"Ex9BL-N 1P+N B20 30mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=20A, IΔn=30mA, tip AC","NAF",76.5,0,76.5,8592765076243,6,18592765076240,72,28592765076247,"8536201090",0.24]
[107624,"Ex9BL-N 1P+N B25 30mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=25A, IΔn=30mA, tip AC","NAF",76.5,0,76.5,8592765076250,6,18592765076257,72,28592765076254,"8536201090",0.24]
[107625,"Ex9BL-N 1P+N B32 30mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=32A, IΔn=30mA, tip AC","NAF",76.5,0,76.5,8592765076267,6,18592765076264,72,28592765076261,"8536201090",0.25]
[107626,"Ex9BL-N 1P+N B40 30mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=40A, IΔn=30mA, tip AC","NAF",76.5,0,76.5,8592765076274,6,18592765076271,72,28592765076278,"8536201090",0.25]
[107627,"Ex9BL-N 1P+N C6 30mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=6A, IΔn=30mA, tip AC","NAF",81.47,0,81.47,8592765076281,6,18592765076288,72,28592765076285,"8536201090",0.24]
[107628,"Ex9BL-N 1P+N C10 30mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=10A, IΔn=30mA, tip AC","NAF",75.760000000000005,0,75.760000000000005,8592765076298,6,18592765076295,72,28592765076292,"8536201090",0.24]
[107629,"Ex9BL-N 1P+N C13 30mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=13A, IΔn=30mA, tip AC","NAF",76.5,0,76.5,8592765076304,6,18592765076301,72,28592765076308,"8536201090",0.24]
[107630,"Ex9BL-N 1P+N C16 30mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=16A, IΔn=30mA, tip AC","NAF",75.760000000000005,0,75.760000000000005,8592765076311,6,18592765076318,72,28592765076315,"8536201090",0.24]
[107631,"Ex9BL-N 1P+N C20 30mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=20A, IΔn=30mA, tip AC","NAF",76.5,0,76.5,8592765076328,6,18592765076325,72,28592765076322,"8536201090",0.24]
[107632,"Ex9BL-N 1P+N C25 30mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=25A, IΔn=30mA, tip AC","NAF",76.5,0,76.5,8592765076335,6,18592765076332,72,28592765076339,"8536201090",0.24]
[107633,"Ex9BL-N 1P+N C32 30mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=32A, IΔn=30mA, tip AC","NAF",76.5,0,76.5,8592765076342,6,18592765076349,72,28592765076346,"8536201090",0.25]
[107634,"Ex9BL-N 1P+N C40 30mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=40A, IΔn=30mA, tip AC","NAF",76.5,0,76.5,8592765076359,6,18592765076356,72,28592765076353,"8536201090",0.25]
[107635,"Ex9BL-N 1P+N B6 A 30mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=6A, IΔn=30mA, tip A","NAF",92.06,0,92.06,8592765076366,6,18592765076363,72,28592765076360,"8536201090",0.24]
[107636,"Ex9BL-N 1P+N B10 A 30mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=10A, IΔn=30mA, tip A","NAF",85.62,0,85.62,8592765076373,6,18592765076370,72,28592765076377,"8536201090",0.24]
[107637,"Ex9BL-N 1P+N B13 A 30mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=13A, IΔn=30mA, tip A","NAF",86.44,0,86.44,8592765076380,6,18592765076387,72,28592765076384,"8536201090",0.24]
[107638,"Ex9BL-N 1P+N B16 A 30mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=16A, IΔn=30mA, tip A","NAF",85.62,0,85.62,8592765076397,6,18592765076394,72,28592765076391,"8536201090",0.24]
[107639,"Ex9BL-N 1P+N B20 A 30mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=20A, IΔn=30mA, tip A","NAF",86.44,0,86.44,8592765076403,6,18592765076400,72,28592765076407,"8536201090",0.24]
[107640,"Ex9BL-N 1P+N B25 A 30mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=25A, IΔn=30mA, tip A","NAF",86.44,0,86.44,8592765076410,6,18592765076417,72,28592765076414,"8536201090",0.24]
[107641,"Ex9BL-N 1P+N B32 A 30mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=32A, IΔn=30mA, tip A","NAF",86.44,0,86.44,8592765076427,6,18592765076424,72,28592765076421,"8536201090",0.25]
[107642,"Ex9BL-N 1P+N B40 A 30mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=40A, IΔn=30mA, tip A","NAF",86.44,0,86.44,8592765076434,6,18592765076431,72,28592765076438,"8536201090",0.25]
[107643,"Ex9BL-N 1P+N C6 A 30mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=6A, IΔn=30mA, tip A","NAF",92.06,0,92.06,8592765076441,6,18592765076448,72,28592765076445,"8536201090",0.24]
[107644,"Ex9BL-N 1P+N C10 A 30mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=10A, IΔn=30mA, tip A","NAF",85.62,0,85.62,8592765076458,6,18592765076455,72,28592765076452,"8536201090",0.24]
[107645,"Ex9BL-N 1P+N C13 A 30mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=13A, IΔn=30mA, tip A","NAF",86.44,0,86.44,8592765076465,6,18592765076462,72,28592765076469,"8536201090",0.24]
[107646,"Ex9BL-N 1P+N C16 A 30mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=16A, IΔn=30mA, tip A","NAF",85.62,0,85.62,8592765076472,6,18592765076479,72,28592765076476,"8536201090",0.24]
[107647,"Ex9BL-N 1P+N C20 A 30mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=20A, IΔn=30mA, tip A","NAF",86.44,0,86.44,8592765076489,6,18592765076486,72,28592765076483,"8536201090",0.24]
[107648,"Ex9BL-N 1P+N C25 A 30mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=25A, IΔn=30mA, tip A","NAF",86.44,0,86.44,8592765076496,6,18592765076493,72,28592765076490,"8536201090",0.24]
[107649,"Ex9BL-N 1P+N C32 A 30mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=32A, IΔn=30mA, tip A","NAF",86.44,0,86.44,8592765076502,6,18592765076509,72,28592765076506,"8536201090",0.25]
[107650,"Ex9BL-N 1P+N C40 A 30mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=40A, IΔn=30mA, tip A","NAF",86.44,0,86.44,8592765076519,6,18592765076516,72,28592765076513,"8536201090",0.25]
[107651,"Ex9BL-N 1P+N B6 100mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=6A, IΔn=100mA, tip AC","NAF",83.97,0,83.97,8592765076526,6,18592765076523,72,28592765076520,"8536201090",0.24]
[107652,"Ex9BL-N 1P+N B10 100mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=10A, IΔn=100mA, tip AC","NAF",78.83,0,78.83,8592765076533,6,18592765076530,72,28592765076537,"8536201090",0.24]
[107653,"Ex9BL-N 1P+N B13 100mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=13A, IΔn=100mA, tip AC","NAF",78.83,0,78.83,8592765076540,6,18592765076547,72,28592765076544,"8536201090",0.24]
[107654,"Ex9BL-N 1P+N B16 100mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=16A, IΔn=100mA, tip AC","NAF",77.62,0,77.62,8592765076557,6,18592765076554,72,28592765076551,"8536201090",0.24]
[107655,"Ex9BL-N 1P+N B20 100mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=20A, IΔn=100mA, tip AC","NAF",78.83,0,78.83,8592765076564,6,18592765076561,72,28592765076568,"8536201090",0.24]
[107656,"Ex9BL-N 1P+N B25 100mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=25A, IΔn=100mA, tip AC","NAF",78.83,0,78.83,8592765076571,6,18592765076578,72,28592765076575,"8536201090",0.24]
[107657,"Ex9BL-N 1P+N B32 100mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=32A, IΔn=100mA, tip AC","NAF",76.5,0,76.5,8592765076588,6,18592765076585,72,28592765076582,"8536201090",0.25]
[107658,"Ex9BL-N 1P+N B40 100mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=40A, IΔn=100mA, tip AC","NAF",87.97,0,87.97,8592765076595,6,18592765076592,72,28592765076599,"8536201090",0.25]
[107659,"Ex9BL-N 1P+N C6 100mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=6A, IΔn=100mA, tip AC","NAF",83.97,0,83.97,8592765076601,6,18592765076608,72,28592765076605,"8536201090",0.24]
[107660,"Ex9BL-N 1P+N C10 100mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=10A, IΔn=100mA, tip AC","NAF",78.83,0,78.83,8592765076618,6,18592765076615,72,28592765076612,"8536201090",0.24]
[107661,"Ex9BL-N 1P+N C13 100mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=13A, IΔn=100mA, tip AC","NAF",78.83,0,78.83,8592765076625,6,18592765076622,72,28592765076629,"8536201090",0.24]
[107662,"Ex9BL-N 1P+N C16 100mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=16A, IΔn=100mA, tip AC","NAF",77.62,0,77.62,8592765076632,6,18592765076639,72,28592765076636,"8536201090",0.24]
[107663,"Ex9BL-N 1P+N C20 100mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=20A, IΔn=100mA, tip AC","NAF",78.83,0,78.83,8592765076649,6,18592765076646,72,28592765076643,"8536201090",0.24]
[107664,"Ex9BL-N 1P+N C25 100mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=25A, IΔn=100mA, tip AC","NAF",78.83,0,78.83,8592765076656,6,18592765076653,72,28592765076650,"8536201090",0.24]
[107665,"Ex9BL-N 1P+N C32 100mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=32A, IΔn=100mA, tip AC","NAF",76.5,0,76.5,8592765076663,6,18592765076660,72,28592765076667,"8536201090",0.25]
[107666,"Ex9BL-N 1P+N C40 100mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=40A, IΔn=100mA, tip AC","NAF",87.97,0,87.97,8592765076670,6,18592765076677,72,28592765076674,"8536201090",0.25]
[107667,"Ex9BL-N 1P+N B6 A 100mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=6A, IΔn=100mA, tip A","NAF",94.89,0,94.89,8592765076687,6,18592765076684,72,28592765076681,"8536201090",0.24]
[107668,"Ex9BL-N 1P+N B10 A 100mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=10A, IΔn=100mA, tip A","NAF",89.08,0,89.08,8592765076694,6,18592765076691,72,28592765076698,"8536201090",0.24]
[107669,"Ex9BL-N 1P+N B13 A 100mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=13A, IΔn=100mA, tip A","NAF",89.08,0,89.08,8592765076700,6,18592765076707,72,28592765076704,"8536201090",0.24]
[107670,"Ex9BL-N 1P+N B16 A 100mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=16A, IΔn=100mA, tip A","NAF",87.71,0,87.71,8592765076717,6,18592765076714,72,28592765076711,"8536201090",0.24]
[107671,"Ex9BL-N 1P+N B20 A 100mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=20A, IΔn=100mA, tip A","NAF",89.08,0,89.08,8592765076724,6,18592765076721,72,28592765076728,"8536201090",0.24]
[107672,"Ex9BL-N 1P+N B25 A 100mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=25A, IΔn=100mA, tip A","NAF",89.08,0,89.08,8592765076731,6,18592765076738,72,28592765076735,"8536201090",0.24]
[107673,"Ex9BL-N 1P+N B32 A 100mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=32A, IΔn=100mA, tip A","NAF",86.44,0,86.44,8592765076748,6,18592765076745,72,28592765076742,"8536201090",0.25]
[107674,"Ex9BL-N 1P+N B40 A 100mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=40A, IΔn=100mA, tip A","NAF",99.4,0,99.4,8592765076755,6,18592765076752,72,28592765076759,"8536201090",0.25]
[107675,"Ex9BL-N 1P+N C6 A 100mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=6A, IΔn=100mA, tip A","NAF",94.89,0,94.89,8592765076762,6,18592765076769,72,28592765076766,"8536201090",0.24]
[107676,"Ex9BL-N 1P+N C10 A 100mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=10A, IΔn=100mA, tip A","NAF",89.08,0,89.08,8592765076779,6,18592765076776,72,28592765076773,"8536201090",0.24]
[107677,"Ex9BL-N 1P+N C13 A 100mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=13A, IΔn=100mA, tip A","NAF",89.08,0,89.08,8592765076786,6,18592765076783,72,28592765076780,"8536201090",0.24]
[107678,"Ex9BL-N 1P+N C16 A 100mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=16A, IΔn=100mA, tip A","NAF",87.71,0,87.71,8592765076793,6,18592765076790,72,28592765076797,"8536201090",0.24]
[107679,"Ex9BL-N 1P+N C20 A 100mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=20A, IΔn=100mA, tip A","NAF",89.08,0,89.08,8592765076809,6,18592765076806,72,28592765076803,"8536201090",0.24]
[107680,"Ex9BL-N 1P+N C25 A 100mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=25A, IΔn=100mA, tip A","NAF",89.08,0,89.08,8592765076816,6,18592765076813,72,28592765076810,"8536201090",0.24]
[107681,"Ex9BL-N 1P+N C32 A 100mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=32A, IΔn=100mA, tip A","NAF",86.44,0,86.44,8592765076823,6,18592765076820,72,28592765076827,"8536201090",0.25]
[107682,"Ex9BL-N 1P+N C40 A 100mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=40A, IΔn=100mA, tip A","NAF",99.4,0,99.4,8592765076830,6,18592765076837,72,28592765076834,"8536201090",0.25]
[107683,"Ex9BL-N 1P+N B6 300mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=6A, IΔn=300mA, tip AC","NAF",81.47,0,{"$f":"E1886*(1-F1886)","v":81.47},8592765076847,6,18592765076844,72,28592765076841,"8536201090",0.24]
[107684,"Ex9BL-N 1P+N B10 300mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=10A, IΔn=300mA, tip AC","NAF",76.5,{"$f":"NAF","v":0},76.5,8592765076854,6,18592765076851,72,28592765076858,"8536201090",0.24]
[107685,"Ex9BL-N 1P+N B13 300mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=13A, IΔn=300mA, tip AC","NAF",76.5,0,76.5,8592765076861,6,18592765076868,72,28592765076865,"8536201090",0.24]
[107686,"Ex9BL-N 1P+N B16 300mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=16A, IΔn=300mA, tip AC","NAF",76.5,0,76.5,8592765076878,6,18592765076875,72,28592765076872,"8536201090",0.24]
[107687,"Ex9BL-N 1P+N B20 300mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=20A, IΔn=300mA, tip AC","NAF",76.5,0,76.5,8592765076885,6,18592765076882,72,28592765076889,"8536201090",0.24]
[107688,"Ex9BL-N 1P+N B25 300mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=25A, IΔn=300mA, tip AC","NAF",76.5,0,76.5,8592765076892,6,18592765076899,72,28592765076896,"8536201090",0.24]
[107689,"Ex9BL-N 1P+N B32 300mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=32A, IΔn=300mA, tip AC","NAF",76.5,0,76.5,8592765076908,6,18592765076905,72,28592765076902,"8536201090",0.25]
[107690,"Ex9BL-N 1P+N B40 300mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=40A, IΔn=300mA, tip AC","NAF",76.5,0,76.5,8592765076915,6,18592765076912,72,28592765076919,"8536201090",0.25]
[107691,"Ex9BL-N 1P+N C6 300mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=6A, IΔn=300mA, tip AC","NAF",81.47,0,81.47,8592765076922,6,18592765076929,72,28592765076926,"8536201090",0.24]
[107692,"Ex9BL-N 1P+N C10 300mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=10A, IΔn=300mA, tip AC","NAF",76.5,0,76.5,8592765076939,6,18592765076936,72,28592765076933,"8536201090",0.24]
[107693,"Ex9BL-N 1P+N C13 300mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=13A, IΔn=300mA, tip AC","NAF",76.5,0,76.5,8592765076946,6,18592765076943,72,28592765076940,"8536201090",0.24]
[107694,"Ex9BL-N 1P+N C16 300mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=16A, IΔn=300mA, tip AC","NAF",76.5,0,76.5,8592765076953,6,18592765076950,72,28592765076957,"8536201090",0.24]
[107695,"Ex9BL-N 1P+N C20 300mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=20A, IΔn=300mA, tip AC","NAF",76.5,0,76.5,8592765076960,6,18592765076967,72,28592765076964,"8536201090",0.24]
[107696,"Ex9BL-N 1P+N C25 300mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=25A, IΔn=300mA, tip AC","NAF",76.5,0,76.5,8592765076977,6,18592765076974,72,28592765076971,"8536201090",0.24]
[107697,"Ex9BL-N 1P+N C32 300mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=32A, IΔn=300mA, tip AC","NAF",76.5,0,76.5,8592765076984,6,18592765076981,72,28592765076988,"8536201090",0.25]
[107698,"Ex9BL-N 1P+N C40 300mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=40A, IΔn=300mA, tip AC","NAF",76.5,0,76.5,8592765076991,6,18592765076998,72,28592765076995,"8536201090",0.25]
[107699,"Ex9BL-N 1P+N B6 A 300mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=6A, IΔn=300mA, tip A","NAF",92.06,0,92.06,8592765077004,6,18592765077001,72,28592765077008,"8536201090",0.24]
[107700,"Ex9BL-N 1P+N B10 A 300mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=10A, IΔn=300mA, tip A","NAF",86.44,0,86.44,8592765077011,6,18592765077018,72,28592765077015,"8536201090",0.24]
[107701,"Ex9BL-N 1P+N B13 A 300mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=13A, IΔn=300mA, tip A","NAF",86.44,0,86.44,8592765077028,6,18592765077025,72,28592765077022,"8536201090",0.24]
[107702,"Ex9BL-N 1P+N B16 A 300mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=16A, IΔn=300mA, tip A","NAF",86.44,0,86.44,8592765077035,6,18592765077032,72,28592765077039,"8536201090",0.24]
[107703,"Ex9BL-N 1P+N B20 A 300mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=20A, IΔn=300mA, tip A","NAF",86.44,0,86.44,8592765077042,6,18592765077049,72,28592765077046,"8536201090",0.24]
[107704,"Ex9BL-N 1P+N B25 A 300mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=25A, IΔn=300mA, tip A","NAF",86.44,0,86.44,8592765077059,6,18592765077056,72,28592765077053,"8536201090",0.24]
[107705,"Ex9BL-N 1P+N B32 A 300mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=32A, IΔn=300mA, tip A","NAF",86.44,0,86.44,8592765077066,6,18592765077063,72,28592765077060,"8536201090",0.25]
[107706,"Ex9BL-N 1P+N B40 A 300mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=40A, IΔn=300mA, tip A","NAF",86.44,0,86.44,8592765077073,6,18592765077070,72,28592765077077,"8536201090",0.25]
[107707,"Ex9BL-N 1P+N C6 A 300mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=6A, IΔn=300mA, tip A","NAF",92.06,0,92.06,8592765077080,6,18592765077087,72,28592765077084,"8536201090",0.24]
[107708,"Ex9BL-N 1P+N C10 A 300mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=10A, IΔn=300mA, tip A","NAF",86.44,0,86.44,8592765077097,6,18592765077094,72,28592765077091,"8536201090",0.24]
[107709,"Ex9BL-N 1P+N C13 A 300mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=13A, IΔn=300mA, tip A","NAF",86.44,0,86.44,8592765077103,6,18592765077100,72,28592765077107,"8536201090",0.24]
[107710,"Ex9BL-N 1P+N C16 A 300mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=16A, IΔn=300mA, tip A","NAF",86.44,0,86.44,8592765077110,6,18592765077117,72,28592765077114,"8536201090",0.24]
[107711,"Ex9BL-N 1P+N C20 A 300mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=20A, IΔn=300mA, tip A","NAF",86.44,0,86.44,8592765077127,6,18592765077124,72,28592765077121,"8536201090",0.24]
[107712,"Ex9BL-N 1P+N C25 A 300mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=25A, IΔn=300mA, tip A","NAF",86.44,0,86.44,8592765077134,6,18592765077131,72,28592765077138,"8536201090",0.24]
[107713,"Ex9BL-N 1P+N C32 A 300mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=32A, IΔn=300mA, tip A","NAF",86.44,0,86.44,8592765077141,6,18592765077148,72,28592765077145,"8536201090",0.25]
[107714,"Ex9BL-N 1P+N C40 A 300mA","RCBO, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=40A, IΔn=300mA, tip A","NAF",86.44,0,86.44,8592765077158,6,18592765077155,72,28592765077152,"8536201090",0.25]
[]
["Întreruptoare de curent rezidual cu protecţie pentru suprasarcină, Ex9NL-N 3P+N, 6 kA"]
[111496,"Ex9NL-N 3P+N B10 30mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. B, In=10A, IΔn=30mA, tip AC","NAF",182.96,{"$f":"NAF","v":0},{"$f":"E1920*(1-F1920)","v":182.96},8592765114969,1,18592765114966,45,28592765114963,8536201090,0.42199999999999999]
[111497,"Ex9NL-N 3P+N B13 30mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. B, In=13A, IΔn=30mA, tip AC","NAF",175.95,{"$f":"NAF","v":0},{"$f":"E1921*(1-F1921)","v":175.95},8592765114976,1,18592765114973,45,28592765114970,8536201090,0.42199999999999999]
[111498,"Ex9NL-N 3P+N B16 30mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. B, In=16A, IΔn=30mA, tip AC","NAF",165.54,{"$f":"NAF","v":0},165.54,8592765114983,1,18592765114980,45,28592765114987,8536201090,0.42199999999999999]
[111499,"Ex9NL-N 3P+N B20 30mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. B, In=20A, IΔn=30mA, tip AC","NAF",167.15,{"$f":"NAF","v":0},167.15,8592765114990,1,18592765114997,45,28592765114994,8536201090,0.42199999999999999]
[111500,"Ex9NL-N 3P+N B25 30mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. B, In=25A, IΔn=30mA, tip AC","NAF",167.15,{"$f":"NAF","v":0},167.15,8592765115003,1,18592765115000,45,28592765115007,8536201090,0.42199999999999999]
[111501,"Ex9NL-N 3P+N B32 30mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. B, In=32A, IΔn=30mA, tip AC","NAF",175.95,{"$f":"NAF","v":0},175.95,8592765115010,1,18592765115017,45,28592765115014,8536201090,0.42799999999999999]
[111502,"Ex9NL-N 3P+N B40 30mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. B, In=40A, IΔn=30mA, tip AC","NAF",184.75,{"$f":"NAF","v":0},184.75,8592765115027,1,18592765115024,45,28592765115021,8536201090,0.42799999999999999]
[111504,"Ex9NL-N 3P+N B10 300mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. B, In=10A, IΔn=300mA, tip AC","NAF",184.75,{"$f":"NAF","v":0},184.75,8592765115041,1,18592765115048,45,28592765115045,8536201090,0.42199999999999999]
[111505,"Ex9NL-N 3P+N B13 300mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. B, In=13A, IΔn=300mA, tip AC","NAF",175.95,{"$f":"NAF","v":0},175.95,8592765115058,1,18592765115055,45,28592765115052,8536201090,0.42199999999999999]
[111506,"Ex9NL-N 3P+N B16 300mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. B, In=16A, IΔn=300mA, tip AC","NAF",167.15,{"$f":"NAF","v":0},167.15,8592765115065,1,18592765115062,45,28592765115069,8536201090,0.42199999999999999]
[111507,"Ex9NL-N 3P+N B20 300mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. B, In=20A, IΔn=300mA, tip AC","NAF",167.15,{"$f":"NAF","v":0},167.15,8592765115072,1,18592765115079,45,28592765115076,8536201090,0.42199999999999999]
[111508,"Ex9NL-N 3P+N B25 300mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. B, In=25A, IΔn=300mA, tip AC","NAF",167.15,{"$f":"NAF","v":0},167.15,8592765115089,1,18592765115086,45,28592765115083,8536201090,0.42199999999999999]
[111509,"Ex9NL-N 3P+N B32 300mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. B, In=32A, IΔn=300mA, tip AC","NAF",175.95,{"$f":"NAF","v":0},175.95,8592765115096,1,18592765115093,45,28592765115090,8536201090,0.42799999999999999]
[111510,"Ex9NL-N 3P+N B40 300mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. B, In=40A, IΔn=300mA, tip AC","NAF",184.75,{"$f":"NAF","v":0},184.75,8592765115102,1,18592765115109,45,28592765115106,8536201090,0.42799999999999999]
[111511,"Ex9NL-N 3P+N C6 30mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. C, In=6A, IΔn=30mA, tip AC","NAF",196.75,{"$f":"NAF","v":0},196.75,8592765115119,1,18592765115116,45,28592765115113,8536201090,0.42199999999999999]
[111512,"Ex9NL-N 3P+N C10 30mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. C, In=10A, IΔn=30mA, tip AC","NAF",182.96,{"$f":"NAF","v":0},182.96,8592765115126,1,18592765115123,45,28592765115120,8536201090,0.42199999999999999]
[111513,"Ex9NL-N 3P+N C13 30mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. C, In=13A, IΔn=30mA, tip AC","NAF",175.95,{"$f":"NAF","v":0},175.95,8592765115133,1,18592765115130,45,28592765115137,8536201090,0.42199999999999999]
[111514,"Ex9NL-N 3P+N C16 30mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. C, In=16A, IΔn=30mA, tip AC","NAF",165.54,{"$f":"NAF","v":0},165.54,8592765115140,1,18592765115147,45,28592765115144,8536201090,0.42199999999999999]
[111515,"Ex9NL-N 3P+N C20 30mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. C, In=20A, IΔn=30mA, tip AC","NAF",167.15,{"$f":"NAF","v":0},167.15,8592765115157,1,18592765115154,45,28592765115151,8536201090,0.42199999999999999]
[111516,"Ex9NL-N 3P+N C25 30mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. C, In=25A, IΔn=30mA, tip AC","NAF",167.15,{"$f":"NAF","v":0},167.15,8592765115164,1,18592765115161,45,28592765115168,8536201090,0.42199999999999999]
[111517,"Ex9NL-N 3P+N C32 30mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. C, In=32A, IΔn=30mA, tip AC","NAF",175.95,{"$f":"NAF","v":0},175.95,8592765115171,1,18592765115178,45,28592765115175,8536201090,0.42799999999999999]
[111518,"Ex9NL-N 3P+N C40 30mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. C, In=40A, IΔn=30mA, tip AC","NAF",184.75,{"$f":"NAF","v":0},184.75,8592765115188,1,18592765115185,45,28592765115182,8536201090,0.42799999999999999]
[111519,"Ex9NL-N 3P+N C6 300mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. C, In=6A, IΔn=300mA, tip AC","NAF",196.75,{"$f":"NAF","v":0},196.75,8592765115195,1,18592765115192,45,28592765115199,8536201090,0.42199999999999999]
[111520,"Ex9NL-N 3P+N C10 300mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. C, In=10A, IΔn=300mA, tip AC","NAF",184.75,{"$f":"NAF","v":0},184.75,8592765115201,1,18592765115208,45,28592765115205,8536201090,0.42199999999999999]
[111521,"Ex9NL-N 3P+N C13 300mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. C, In=13A, IΔn=300mA, tip AC","NAF",175.95,{"$f":"NAF","v":0},175.95,8592765115218,1,18592765115215,45,28592765115212,8536201090,0.42199999999999999]
[111522,"Ex9NL-N 3P+N C16 300mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. C, In=16A, IΔn=300mA, tip AC","NAF",167.15,{"$f":"NAF","v":0},167.15,8592765115225,1,18592765115222,45,28592765115229,8536201090,0.42199999999999999]
[111523,"Ex9NL-N 3P+N C20 300mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. C, In=20A, IΔn=300mA, tip AC","NAF",167.15,{"$f":"NAF","v":0},167.15,8592765115232,1,18592765115239,45,28592765115236,8536201090,0.42199999999999999]
[111524,"Ex9NL-N 3P+N C25 300mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. C, In=25A, IΔn=300mA, tip AC","NAF",167.15,{"$f":"NAF","v":0},167.15,8592765115249,1,18592765115246,45,28592765115243,8536201090,0.42199999999999999]
[111525,"Ex9NL-N 3P+N C32 300mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. C, In=32A, IΔn=300mA, tip AC","NAF",175.95,{"$f":"NAF","v":0},175.95,8592765115256,1,18592765115253,45,28592765115250,8536201090,0.42799999999999999]
[111526,"Ex9NL-N 3P+N C40 300mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. C, In=40A, IΔn=300mA, tip AC","NAF",184.75,{"$f":"NAF","v":0},184.75,8592765115263,1,18592765115260,45,28592765115267,8536201090,0.42799999999999999]
[111528,"Ex9NL-N 3P+N B10 A 30mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. B, In=10A, IΔn=30mA, tip A","NAF",206.77,{"$f":"NAF","v":0},206.77,8592765115287,1,18592765115284,45,28592765115281,8536201090,0.42199999999999999]
[111529,"Ex9NL-N 3P+N B13 A 30mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. B, In=13A, IΔn=30mA, tip A","NAF",198.81,{"$f":"NAF","v":0},198.81,8592765115294,1,18592765115291,45,28592765115298,8536201090,0.42199999999999999]
[111530,"Ex9NL-N 3P+N B16 A 30mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. B, In=16A, IΔn=30mA, tip A","NAF",187.08,{"$f":"NAF","v":0},187.08,8592765115300,1,18592765115307,45,28592765115304,8536201090,0.42199999999999999]
[111531,"Ex9NL-N 3P+N B20 A 30mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. B, In=20A, IΔn=30mA, tip A","NAF",188.87,{"$f":"NAF","v":0},188.87,8592765115317,1,18592765115314,45,28592765115311,8536201090,0.42199999999999999]
[111532,"Ex9NL-N 3P+N B25 A 30mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. B, In=25A, IΔn=30mA, tip A","NAF",188.87,{"$f":"NAF","v":0},188.87,8592765115324,1,18592765115321,45,28592765115328,8536201090,0.42199999999999999]
[111533,"Ex9NL-N 3P+N B32 A 30mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. B, In=32A, IΔn=30mA, tip A","NAF",198.81,{"$f":"NAF","v":0},198.81,8592765115331,1,18592765115338,45,28592765115335,8536201090,0.42799999999999999]
[111534,"Ex9NL-N 3P+N B40 A 30mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. B, In=40A, IΔn=30mA, tip A","NAF",208.75,{"$f":"NAF","v":0},208.75,8592765115348,1,18592765115345,45,28592765115342,8536201090,0.42799999999999999]
[111536,"Ex9NL-N 3P+N B10 A 300mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. B, In=10A, IΔn=300mA, tip A","NAF",208.75,{"$f":"NAF","v":0},208.75,8592765115362,1,18592765115369,45,28592765115366,8536201090,0.42199999999999999]
[111537,"Ex9NL-N 3P+N B13 A 300mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. B, In=13A, IΔn=300mA, tip A","NAF",198.81,{"$f":"NAF","v":0},198.81,8592765115379,1,18592765115376,45,28592765115373,8536201090,0.42199999999999999]
[111538,"Ex9NL-N 3P+N B16 A 300mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. B, In=16A, IΔn=300mA, tip A","NAF",188.87,{"$f":"NAF","v":0},188.87,8592765115386,1,18592765115383,45,28592765115380,8536201090,0.42199999999999999]
[111539,"Ex9NL-N 3P+N B20 A 300mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. B, In=20A, IΔn=300mA, tip A","NAF",188.87,{"$f":"NAF","v":0},188.87,8592765115393,1,18592765115390,45,28592765115397,8536201090,0.42199999999999999]
[111540,"Ex9NL-N 3P+N B25 A 300mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. B, In=25A, IΔn=300mA, tip A","NAF",188.87,{"$f":"NAF","v":0},188.87,8592765115409,1,18592765115406,45,28592765115403,8536201090,0.42199999999999999]
[111541,"Ex9NL-N 3P+N B32 A 300mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. B, In=32A, IΔn=300mA, tip A","NAF",198.81,{"$f":"NAF","v":0},198.81,8592765115416,1,18592765115413,45,28592765115410,8536201090,0.42799999999999999]
[111542,"Ex9NL-N 3P+N B40 A 300mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. B, In=40A, IΔn=300mA, tip A","NAF",208.75,{"$f":"NAF","v":0},208.75,8592765115423,1,18592765115420,45,28592765115427,8536201090,0.42799999999999999]
[111543,"Ex9NL-N 3P+N C6 A 30mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. C, In=6A, IΔn=30mA, tip A","NAF",222.32,{"$f":"NAF","v":0},222.32,8592765115430,1,18592765115437,45,28592765115434,8536201090,0.42199999999999999]
[111544,"Ex9NL-N 3P+N C10 A 30mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. C, In=10A, IΔn=30mA, tip A","NAF",206.77,{"$f":"NAF","v":0},206.77,8592765115447,1,18592765115444,45,28592765115441,8536201090,0.42199999999999999]
[111545,"Ex9NL-N 3P+N C13 A 30mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. C, In=13A, IΔn=30mA, tip A","NAF",198.81,{"$f":"NAF","v":0},198.81,8592765115454,1,18592765115451,45,28592765115458,8536201090,0.42199999999999999]
[111546,"Ex9NL-N 3P+N C16 A 30mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. C, In=16A, IΔn=30mA, tip A","NAF",187.08,{"$f":"NAF","v":0},187.08,8592765115461,1,18592765115468,45,28592765115465,8536201090,0.42199999999999999]
[111547,"Ex9NL-N 3P+N C20 A 30mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. C, In=20A, IΔn=30mA, tip A","NAF",188.87,{"$f":"NAF","v":0},188.87,8592765115478,1,18592765115475,45,28592765115472,8536201090,0.42199999999999999]
[111548,"Ex9NL-N 3P+N C25 A 30mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. C, In=25A, IΔn=30mA, tip A","NAF",188.87,{"$f":"NAF","v":0},188.87,8592765115485,1,18592765115482,45,28592765115489,8536201090,0.42199999999999999]
[111549,"Ex9NL-N 3P+N C32 A 30mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. C, In=32A, IΔn=30mA, tip A","NAF",198.81,{"$f":"NAF","v":0},198.81,8592765115492,1,18592765115499,45,28592765115496,8536201090,0.42799999999999999]
[111550,"Ex9NL-N 3P+N C40 A 30mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. C, In=40A, IΔn=30mA, tip A","NAF",208.75,{"$f":"NAF","v":0},208.75,8592765115508,1,18592765115505,45,28592765115502,8536201090,0.42799999999999999]
[111551,"Ex9NL-N 3P+N C6 A 300mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. C, In=6A, IΔn=300mA, tip A","NAF",222.32,{"$f":"NAF","v":0},222.32,8592765115515,1,18592765115512,45,28592765115519,8536201090,0.42199999999999999]
[111552,"Ex9NL-N 3P+N C10 A 300mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. C, In=10A, IΔn=300mA, tip A","NAF",208.75,{"$f":"NAF","v":0},208.75,8592765115522,1,18592765115529,45,28592765115526,8536201090,0.42199999999999999]
[111553,"Ex9NL-N 3P+N C13 A 300mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. C, In=13A, IΔn=300mA, tip A","NAF",198.81,{"$f":"NAF","v":0},198.81,8592765115539,1,18592765115536,45,28592765115533,8536201090,0.42199999999999999]
[111554,"Ex9NL-N 3P+N C16 A 300mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. C, In=16A, IΔn=300mA, tip A","NAF",188.87,{"$f":"NAF","v":0},188.87,8592765115546,1,18592765115543,45,28592765115540,8536201090,0.42199999999999999]
[111555,"Ex9NL-N 3P+N C20 A 300mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. C, In=20A, IΔn=300mA, tip A","NAF",188.87,{"$f":"NAF","v":0},188.87,8592765115553,1,18592765115550,45,28592765115557,8536201090,0.42199999999999999]
[111556,"Ex9NL-N 3P+N C25 A 300mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. C, In=25A, IΔn=300mA, tip A","NAF",188.87,{"$f":"NAF","v":0},188.87,8592765115560,1,18592765115567,45,28592765115564,8536201090,0.42199999999999999]
[111557,"Ex9NL-N 3P+N C32 A 300mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. C, In=32A, IΔn=300mA, tip A","NAF",198.81,{"$f":"NAF","v":0},198.81,8592765115577,1,18592765115574,45,28592765115571,8536201090,0.42799999999999999]
[111558,"Ex9NL-N 3P+N C40 A 300mA EU","RCBO, Icn=6kA, 3+N poli, caracteristica. C, In=40A, IΔn=300mA, tip A","NAF",208.75,{"$f":"NAF","v":0},208.75,8592765115584,1,18592765115581,45,28592765115588,8536201090,0.42799999999999999]
[]
["Întreruptoare de curent rezidual cu protecţie pentru suprasarcină și scurtcircuit Ex9NLE, 6 kA, 1Modul, electronic"]
[111146,"Ex9NLE EL 1PN B6 30mA","RCBO electronic, 1 modul, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=6A, IΔn=30mA, tip AC","NAAA",63.64,{"$f":"NAAA","v":0},{"$f":"E1982*(1-F1982)","v":63.64},8592765111463,12,18592765111460,144,28592765111467,8536200000,0.121]
[111147,"Ex9NLE EL 1PN B10 30mA","RCBO electronic, 1 modul, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=10A, IΔn=30mA, tip AC","NAAA",59.2,{"$f":"NAAA","v":0},59.2,8592765111470,12,18592765111477,144,28592765111474,8536200000,0.121]
[111148,"Ex9NLE EL 1PN B16 30mA","RCBO electronic, 1 modul, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=16A, IΔn=30mA, tip AC","NAAA",59.2,{"$f":"NAAA","v":0},59.2,8592765111487,12,18592765111484,144,28592765111481,8536200000,0.121]
[111149,"Ex9NLE EL 1PN B20 30mA","RCBO electronic, 1 modul, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=20A, IΔn=30mA, tip AC","NAAA",59.77,{"$f":"NAAA","v":0},59.77,8592765111494,12,18592765111491,144,28592765111498,8536200000,0.121]
[111150,"Ex9NLE EL 1PN B25 30mA","RCBO electronic, 1 modul, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=25A, IΔn=30mA, tip AC","NAAA",59.77,{"$f":"NAAA","v":0},59.77,8592765111500,12,18592765111507,144,28592765111504,8536200000,0.121]
[111151,"Ex9NLE EL 1PN B32 30mA","RCBO electronic, 1 modul, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=32A, IΔn=30mA, tip AC","NAAA",59.77,{"$f":"NAAA","v":0},59.77,8592765111517,12,18592765111514,144,28592765111511,8536200000,0.121]
[111152,"Ex9NLE EL 1PN B40 30mA","RCBO electronic, 1 modul, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=40A, IΔn=30mA, tip AC","NAAA",59.77,{"$f":"NAAA","v":0},59.77,8592765111524,12,18592765111521,144,28592765111528,8536200000,0.121]
[111153,"Ex9NLE EL 1PN C6 30mA","RCBO electronic, 1 modul, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=6A, IΔn=30mA, tip AC","NAAA",63.64,{"$f":"NAAA","v":0},63.64,8592765111531,12,18592765111538,144,28592765111535,8536200000,0.121]
[111154,"Ex9NLE EL 1PN C10 30mA","RCBO electronic, 1 modul, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=10A, IΔn=30mA, tip AC","NAAA",59.2,{"$f":"NAAA","v":0},59.2,8592765111548,12,18592765111545,144,28592765111542,8536200000,0.121]
[111155,"Ex9NLE EL 1PN C16 30mA","RCBO electronic, 1 modul, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=16A, IΔn=30mA, tip AC","NAAA",59.2,{"$f":"NAAA","v":0},59.2,8592765111555,12,18592765111552,144,28592765111559,8536200000,0.121]
[111156,"Ex9NLE EL 1PN C20 30mA","RCBO electronic, 1 modul, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=20A, IΔn=30mA, tip AC","NAAA",59.77,{"$f":"NAAA","v":0},59.77,8592765111562,12,18592765111569,144,28592765111566,8536200000,0.121]
[111157,"Ex9NLE EL 1PN C25 30mA","RCBO electronic, 1 modul, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=25A, IΔn=30mA, tip AC","NAAA",59.77,{"$f":"NAAA","v":0},59.77,8592765111579,12,18592765111576,144,28592765111573,8536200000,0.121]
[111158,"Ex9NLE EL 1PN C32 30mA","RCBO electronic, 1 modul, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=32A, IΔn=30mA, tip AC","NAAA",59.77,{"$f":"NAAA","v":0},59.77,8592765111586,12,18592765111583,144,28592765111580,8536200000,0.121]
[111159,"Ex9NLE EL 1PN C40 30mA","RCBO electronic, 1 modul, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=40A, IΔn=30mA, tip AC","NAAA",59.77,{"$f":"NAAA","v":0},59.77,8592765111593,12,18592765111590,144,28592765111597,8536200000,0.121]
[111160,"Ex9NLE EL 1PN B6 30mA A","RCBO electronic, 1 modul, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=6A, IΔn=30mA, tip A","NAAA",63.64,{"$f":"NAAA","v":0},63.64,8592765111609,12,18592765111606,144,28592765111603,8536200000,0.121]
[111161,"Ex9NLE EL 1PN B10 30mA A","RCBO electronic, 1 modul, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=10A, IΔn=30mA, tip A","NAAA",59.2,{"$f":"NAAA","v":0},59.2,8592765111616,12,18592765111613,144,28592765111610,8536200000,0.121]
[111162,"Ex9NLE EL 1PN B16 30mA A","RCBO electronic, 1 modul, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=16A, IΔn=30mA, tip A","NAAA",59.2,{"$f":"NAAA","v":0},59.2,8592765111623,12,18592765111620,144,28592765111627,8536200000,0.121]
[111163,"Ex9NLE EL 1PN B20 30mA A","RCBO electronic, 1 modul, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=20A, IΔn=30mA, tip A","NAAA",59.77,{"$f":"NAAA","v":0},59.77,8592765111630,12,18592765111637,144,28592765111634,8536200000,0.121]
[111164,"Ex9NLE EL 1PN B25 30mA A","RCBO electronic, 1 modul, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=25A, IΔn=30mA, tip A","NAAA",59.77,{"$f":"NAAA","v":0},59.77,8592765111647,12,18592765111644,144,28592765111641,8536200000,0.121]
[111166,"Ex9NLE EL 1PN B40 30mA A","RCBO electronic, 1 modul, Icn=6kA, 1+Npoli, car. B, In=40A, IΔn=30mA, tip A","NAAA",59.77,{"$f":"NAAA","v":0},59.77,8592765111661,12,18592765111668,144,28592765111665,8536200000,0.121]
[111168,"Ex9NLE EL 1PN C10 30mA A","RCBO electronic, 1 modul, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=10A, IΔn=30mA, tip A","NAAA",59.2,{"$f":"NAAA","v":0},59.2,8592765111685,12,18592765111682,144,28592765111689,8536200000,0.121]
[111171,"Ex9NLE EL 1PN C25 30mA A","RCBO electronic, 1 modul, Icn=6kA, 1+Npoli, car. C, In=25A, IΔn=30mA, tip A","NAAA",59.77,{"$f":"NAAA","v":0},59.77,8592765111715,12,18592765111712,144,28592765111719,8536200000,0.121]
[]
[100557,"Ex9LE 10mA 1PN 40A","Bloc atasabil RCD, pentru Ex9B, 1+Npoli, In=40A, IΔn=10mA","NAG",100.57,{"$f":"NAG","v":0},{"$f":"E2012*(1-F2012)","v":100.57},8592765005588,1,8592765005588,54,28592765005582,"8536201090",0.14000000000000001]
[100560,"Ex9LE 10mA 3PN 40A","Bloc atasabil RCD, pentru Ex9B, 3+Npoli, In=40A, IΔn=10mA","NAG",198.28,0,198.28,8592765005618,1,8592765005618,27,28592765005612,"8536201090",0.2]
[100561,"Ex9LE 10mA 4P 40A","Bloc atasabil RCD, pentru Ex9B, 4-poli, In=40A, IΔn=10mA","NAG",198.28,0,198.28,8592765005625,1,8592765005625,24,28592765005629,"8536201090",0.2]
[100564,"Ex9LE 10mA 3P 63A","Bloc atasabil RCD, pentru Ex9B, 3-poli, In=63A, IΔn=10mA","NAG",213.74,0,213.74,8592765005656,1,8592765005656,27,28592765005650,"8536201090",0.2]
[100567,"Ex9LE 30mA 1PN 40A","Bloc atasabil RCD, pentru Ex9B, 1+Npoli, In=40A, IΔn=30mA","NAG",182.04,0,182.04,8592765005687,1,8592765005687,54,28592765005681,"8536201090",0.14000000000000001]
[100569,"Ex9LE 30mA 3P 40A","Bloc atasabil RCD, pentru Ex9B, 3-poli, In=40A, IΔn=30mA","NAG",178.46,0,178.46,8592765005700,1,8592765005700,27,28592765005704,"8536201090",0.2]
[100572,"Ex9LE 30mA 1PN 63A","Bloc atasabil RCD, pentru Ex9B, 1+Npoli, In=63A, IΔn=30mA","NAG",218.45,0,218.45,8592765005731,1,8592765005731,54,28592765005735,"8536201090",0.14000000000000001]
[100576,"Ex9LE 30mA 4P 63A","Bloc atasabil RCD, pentru Ex9B, 4-poli, In=63A, IΔn=30mA","NAG",207.51,0,207.51,8592765005779,1,8592765005779,24,28592765005773,"8536201090",0.2]
[100578,"Ex9LE 100mA 2P 40A","Bloc atasabil RCD, pentru Ex9B, 2-poli, In=40A, IΔn=100mA","NAG",240.23,0,240.23,8592765005793,1,8592765005793,45,28592765005797,"8536201090",0.14000000000000001]
[100581,"Ex9LE 100mA 4P 40A","Bloc atasabil RCD, pentru Ex9B, 4-poli, In=40A, IΔn=100mA","NAG",211.1,0,211.1,8592765005823,1,8592765005823,24,28592765005827,"8536201090",0.2]
[100583,"Ex9LE 100mA 2P 63A","Bloc atasabil RCD, pentru Ex9B, 2-poli, In=63A, IΔn=100mA","NAG",264.27,0,264.27,8592765005847,1,8592765005847,45,28592765005841,"8536201090",0.14000000000000001]
[100584,"Ex9LE 100mA 3P 63A","Bloc atasabil RCD, pentru Ex9B, 3-poli, In=63A, IΔn=100mA","NAG",259.12,0,259.12,8592765005854,1,8592765005854,27,28592765005858,"8536201090",0.2]
[100588,"Ex9LE 300mA 2P 40A","Bloc atasabil RCD, pentru Ex9B, 2-poli, In=40A, IΔn=300mA","NAG",174.15,0,174.15,8592765005892,1,8592765005892,45,28592765005896,"8536201090",0.14000000000000001]
[100590,"Ex9LE 300mA 3PN 40A","Bloc atasabil RCD, pentru Ex9B, 3+Npoli, In=40A, IΔn=300mA","NAG",170.28,0,170.28,8592765005915,1,8592765005915,27,28592765005919,"8536201090",0.2]
[100593,"Ex9LE 300mA 2P 63A","Bloc atasabil RCD, pentru Ex9B, 2-poli, In=63A, IΔn=300mA","NAG",180.76,0,180.76,8592765005946,1,8592765005946,45,28592765005940,"8536201090",0.14000000000000001]
[100595,"Ex9LE 300mA 3PN 63A","Bloc atasabil RCD, pentru Ex9B, 3+Npoli, In=63A, IΔn=300mA","NAG",197.21,0,197.21,8592765005960,1,8592765005960,27,28592765005964,"8536201090",0.2]
[107281,"Ex9EM 1P 1M 80A MO MT"," Contor de energie 1-pol, 1-modul, 80 A, comunicație ModBus, Multi-tarif, afișaj LCD","NAZ",192.6,{"$f":"NAZ","v":0},{"$f":"E2054*(1-F2054)","v":192.6},8592765072818,10,18592765072815,120,28592765072812,"9028301100",0.11799999999999999]
[107282,"Ex9EM 1P 1M 45A 1T"," Contor de energie 1-pol, 1-modul, 45 A, 1-tarif, afișaj LCD","NAZ",135,{"$f":"NAZ","v":0},{"$f":"E2055*(1-F2055)","v":135},8592765072825,10,18592765072822,120,28592765072829,"9028301100",7.0000000000000007E-2]
[107284,"Ex9EM 3P 4M CT 1T"," Contor de energie 3-pol, 4-module, prin transformator de curent, 1-tarif, afișaj LCD","NAZ",382.73,0,382.73,8592765072849,1,18592765072846,45,28592765072843,"9028301900",0.27800000000000002]
[107287,"Ex9EMS 1P 1M 45A 1T"," Contor de energie inteligent 1-pol, 1-modul, 45 A, 1-tarif, afișaj LCD","NAZ",230.25,0,230.25,8592765072870,1,18592765072877,60,28592765072874,"9028301100",0.08]
[107291,"Ex9EMS 1P 2M 100A 1T"," Contor de energie inteligent 1-pol, 2-module, 100 A, 1-tarif, afișaj LCD","NAZ",255.34,0,255.34,8592765072917,1,18592765072914,48,28592765072911,"9028301100",0.16]
[107293,"Ex9EMS 1P 2M 100A MB 2T"," Contor de energie inteligent 1-pol, 2-module, 100 A, comunicație Mbus, 2-tarife, afișaj LCD","NAZ",265.07,0,265.07,8592765072931,1,18592765072938,48,28592765072935,"9028301100",0.16]
[107296,"Ex9EMS 3P 4M 100A MB 2T"," Contor de energie inteligent 3-poli, 4-module, 100 A, comunicație Mbus, 2-tarife, afișaj LCD","NAZ",618.99,0,618.99,8592765072962,1,18592765072969,36,28592765072966,"9028301900",0.16]
[107299,"Ex9EMS 3P 4M CT MB 2T"," Contor de energie inteligent 3-poli, 4-module, prin transformator de curent, comunicație Mbus, 2-tarife, afișaj LCD","NAZ",625.41,0,625.41,8592765072993,1,18592765072990,36,28592765072997,"9028301900",0.39]
[107302,"CT 5/150A SC","Transformator de curent 5/150A, solid core","NAZ",66.34,0,66.34,8592765073020,1,18592765073027,100,28592765073024,8504318090,0.25]
[107303,"CT 5/200A SC","Transformator de curent 5/200A, solid core","NAZ",66.34,0,66.34,8592765073037,1,18592765073034,100,28592765073031,8504318090,0.25]
[107305,"CT 5/300A SC","Transformator de curent 5/300A, solid core","NAZ",66.34,0,66.34,8592765073051,1,18592765073058,100,28592765073055,8504318090,0.25]
[107308,"CT 5/600A SC","Transformator de curent 5/600A, solid core","NAZ",102.8,0,102.8,8592765073082,1,18592765073089,60,28592765073086,8504318090,0.35]
[109856,"IR BR 1M","Suport pentru cablu IR 1M","NAZ",38.04,{"$f":"NAZ","v":0},{"$f":"E2084*(1-F2084)","v":38.04},8592765098566,64,18592765098563,512,28592765098560,"90289010",8.0000000000000002E-3]
[]
[107011,"Ex9CH20 10 230V 50/60Hz","Releu de instalare, 20 A, cont. 230V, 1 NO contact","NAS",54.76,{"$f":"NAS","v":0},54.76,8592765070128,2,18592765070125,162,28592765070122,"8536490099",0.1]
[102401,"Ex9CH20 11 24V 50/60Hz","Releu de instalare, 20 A, cont. 24 V,  1 NC + 1 NO  contact","NAS",64.069999999999993,0,64.069999999999993,8592765024022,2,18592765024029,162,28592765024026,"8536419089",0.12]
[102403,"Ex9CH20 11 240V 50/60Hz","Releu de instalare, 20 A, cont. 240 V,  1 NC + 1 NO  contact","NAS",64.069999999999993,0,64.069999999999993,8592765024046,2,18592765024043,162,28592765024040,"8536490099",0.12]
[102398,"Ex9CH20 20 24V 50/60Hz","Releu de instalare, 20 A, cont. 24 V, 2 NO  contact","NAS",64.069999999999993,0,64.069999999999993,8592765023995,2,18592765023992,162,28592765023999,"8536419089",0.12]
[102404,"Ex9CH20 02 24V 50/60Hz","Releu de instalare, 20 A, cont. 24 V, 2 NC  contact","NAS",62.84,0,62.84,8592765024053,2,18592765024050,162,28592765024057,"8536419089",0.12]
[102409,"Ex9CH20 22 24V 50/60Hz","Releu de instalare, 20 A, cont. 24 V,  2 NC + 2 NO  contact","NAS",118.47,0,118.47,8592765024107,1,8592765024107,81,28592765024101,"8536419089",0.21]
[107318,"Ex9CH20 31 230V 50/60Hz","Releu de instalare, 20 A, cont. 230 V,  3 NO + 1 NC  contact","NAS",66.2,0,66.2,8592765073181,1,8592765073181,81,28592765073185,"8536490099",0.24]
[102408,"Ex9CH20 40 230V 50/60Hz","Releu de instalare, 20 A, cont. 230 V, 4 NO  contact","NAS",100.35,0,100.35,8592765024091,1,8592765024091,81,28592765024095,"8536490099",0.21]
[107320,"Ex9CH25 20 230V 50/60Hz","Contactor de instalare, 25 A, cont. 230V, 2 NO contacte","NAS",58.25,0,58.25,8592765073204,2,18592765073201,108,28592765073208,"8536490099",0.14000000000000001]
[107016,"Ex9CH25 02 24V 50/60Hz","Contactor de instalare, 25 A, cont. 24V, 2 NC contacte","NAS",69.48,0,69.48,8592765070173,2,18592765070170,162,28592765070177,"8536419089",0.12]
[107019,"Ex9CH25 31 24V 50/60Hz","Contactor de instalare, 25 A, cont. 24V, 3 NO + 1 NC contacte","NAS",78.56,0,78.56,8592765070203,1,8592765070203,81,28592765070207,"8536419089",0.21]
[107020,"Ex9CH25 31 230V 50/60Hz","Contactor de instalare, 25 A, cont. 230V, 3 NO + 1 NC contacte","NAS",75,0,75,8592765070210,1,8592765070210,81,28592765070214,"8536490099",0.21]
[102418,"Ex9CH40 11 220/230V 50/60Hz","Contactor de instalare, 40 A, cont. 220/230 V,  1 NC + 1 NO  contact","NAS",177.02,0,177.02,8592765024190,1,8592765024190,81,28592765024194,"8536490099",0.22]
[102415,"Ex9CH40 20 24V 50/60Hz","Contactor de instalare, 40 A, cont. 24 V, 2 NO  contact","NAS",182.85,0,182.85,8592765024169,1,8592765024169,81,28592765024163,"8536419089",0.22]
[107323,"Ex9CH40 22 24V 50/60Hz","Contactor de instalare, 40 A, cont. 24V, 2 NO + 2 NC contacte","NAS",194.19,0,194.19,8592765073235,1,8592765073235,54,28592765073239,"8536419089",0.44]
[107021,"Ex9CH40 31 24V 50/60Hz","Contactor de instalare, 40 A, cont. 24V, 3 NO + 1 NC contacte","NAS",245.58,0,245.58,8592765070227,1,8592765070227,54,28592765070221,"8536419089",0.4]
[102421,"Ex9CH40 40 240V 50/60Hz","Contactor de instalare, 40 A, cont. 240 V, 4 NO  contact","NAS",258.91000000000003,0,258.91000000000003,8592765024220,1,8592765024220,54,28592765024224,"8536490099",0.4]
[102424,"Ex9CH63 11 24V 50/60Hz","Contactor de instalare, 63 A, cont. 24 V,  1 NC + 1 NO  contact","NAS",209.02,0,209.02,8592765024251,1,8592765024251,81,28592765024255,"8536419089",0.22]
[107025,"Ex9CH63 02 24V 50/60Hz","Contactor de instalare, 63 A, cont. 24V, 2 NC contacte","NAS",205.44,0,205.44,8592765070265,1,8592765070265,81,28592765070269,"8536419089",0.22]
[107026,"Ex9CH63 02 230V 50/60Hz","Contactor de instalare, 63 A, cont. 230V, 2 NC contacte","NAS",184.41,0,184.41,8592765070272,1,8592765070272,81,28592765070276,"8536490099",0.22]
[107326,"Ex9CH63 22 230V 50/60Hz","Contactor de instalare, 63 A, cont. 230V, 2 NO + 2 NC contacte","NAS",198.06,0,198.06,8592765073266,1,8592765073266,54,28592765073260,"8536490099",0.44]
[102427,"Ex9CH63 40 220/230V 50/60Hz","Contactor de instalare, 63 A, cont. 220/230 V, 4 NO  contact","NAS",173,0,173,8592765024282,1,8592765024282,54,28592765024286,"8536490099",0.4]
[]
[111595,"Ex9CH16M 20 24V EU","Contactor modular si cu comutare manuala , 16A , 24V AC, 2 NO contacte","NBI",55.33,{"$f":"_xlfn.SINGLE(NBI)","v":0},{"$f":"E2149*(1-F2149)","v":55.33},8592765115959,12,18592765115956,120,28592765115953,8536419089,0.11899999999999999]
[111598,"Ex9CH16M 40 24V EU","Contactor modular si cu comutare manuala , 16A , 24V AC, 4 NO contacte","NBI",100.74,0,100.74,8592765115980,6,18592765115987,60,28592765115984,8536419089,0.20699999999999999]
[111601,"Ex9CH16M 31 24V EU","Contactor modular si cu comutare manuala , 16A , 24V AC, 3 NO + 1 NC contacte","NBI",100.74,0,100.74,8592765116017,6,18592765116014,60,28592765116011,8536419089,0.20699999999999999]
[111611,"Ex9CH16M 11 230V EU","Contactor modular si cu comutare manuala , 16A , 220-240V AC, 1 NO + 1 NC contacte","NBI",55.42,0,55.42,8592765116116,12,18592765116113,120,28592765116110,8536490099,0.11899999999999999]
[111612,"Ex9CH16M 40 230V EU","Contactor modular si cu comutare manuala , 16A , 220-240V AC, 4 NO contacte","NBI",92.37,0,92.37,8592765116123,6,18592765116120,60,28592765116127,8536490099,0.20699999999999999]
[111614,"Ex9CH16M 04 230V EU","Contactor modular si cu comutare manuala , 16A , 220-240V AC, 4 NC contacte","NBI",92.37,0,92.37,8592765116147,6,18592765116144,60,28592765116141,8536490099,0.20699999999999999]
[111617,"Ex9CH20M 02 24V EU","Contactor modular si cu comutare manuala , 20A , 24V AC, 2 NC contacte","NBI",62.08,0,62.08,8592765116178,12,18592765116175,120,28592765116172,8536419089,0.11899999999999999]
[111620,"Ex9CH20M 22 24V EU","Contactor modular si cu comutare manuala , 20A , 24V AC, 2 NO + 2 NC contacte","NBI",104.08,0,104.08,8592765116208,6,18592765116205,60,28592765116202,8536419089,0.20699999999999999]
[111622,"Ex9CH20M 31 24V EU","Contactor modular si cu comutare manuala , 20A , 24V AC, 3 NO + 1 NC contacte","NBI",104.08,0,104.08,8592765116222,6,18592765116229,60,28592765116226,8536419089,0.20699999999999999]
[111633,"Ex9CH20M 40 230V EU","Contactor modular si cu comutare manuala , 20A , 220-240V AC, 4 NO contacte","NBI",96.81,0,96.81,8592765116338,6,18592765116335,60,28592765116332,8536490099,0.20699999999999999]
[111636,"Ex9CH20M 31 230V EU","Contactor modular si cu comutare manuala , 20A , 220-240V AC, 3 NO + 1 NC contacte","NBI",96.81,0,96.81,8592765116369,6,18592765116366,60,28592765116363,8536490099,0.20699999999999999]
[111638,"Ex9CH25M 02 24V EU","Contactor modular si cu comutare manuala , 25A , 24V AC, 2 NC contacte","NBI",65.89,0,65.89,8592765116383,12,18592765116380,120,28592765116387,8536419089,0.11899999999999999]
[111639,"Ex9CH25M 11 24V EU","Contactor modular si cu comutare manuala , 25A , 24V AC, 1 NO + 1 NC contacte","NBI",65.89,0,65.89,8592765116390,12,18592765116397,120,28592765116394,8536419089,0.11899999999999999]
[111643,"Ex9CH25M 31 24V EU","Contactor modular si cu comutare manuala , 25A , 24V AC, 3 NO + 1 NC contacte","NBI",107.28,0,107.28,8592765116437,6,18592765116434,60,28592765116431,8536419089,0.20699999999999999]
[111652,"Ex9CH25M 02 230V EU","Contactor modular si cu comutare manuala , 25A , 220-240V AC, 2 NC contacte","NBI",60.27,0,60.27,8592765116529,12,18592765116526,120,28592765116523,8536490099,0.11899999999999999]
[111655,"Ex9CH25M 22 230V EU","Contactor modular si cu comutare manuala , 25A , 220-240V AC, 2 NO + 2 NC contacte","NBI",74.16,0,74.16,8592765116550,6,18592765116557,60,28592765116554,8536490099,0.20699999999999999]
[111657,"Ex9CH25M 31 230V EU","Contactor modular si cu comutare manuala , 25A , 220-240V AC, 3 NO + 1 NC contacte","NBI",74.16,0,74.16,8592765116574,6,18592765116571,60,28592765116578,8536490099,0.20699999999999999]
[111703,"Ex9CH32M 40 24V EU","Contactor modular si cu comutare manuala , 32A , 24V AC, 4 NO contacte","NBI",131.13999999999999,0,131.13999999999999,8592765117038,4,18592765117035,40,28592765117032,8536419089,0.33600000000000002]
[111704,"Ex9CH32M 22 24V EU","Contactor modular si cu comutare manuala , 32A , 24V AC, 2 NO + 2 NC contacte","NBI",131.13999999999999,0,131.13999999999999,8592765117045,4,18592765117042,40,28592765117049,8536419089,0.33600000000000002]
[111706,"Ex9CH32M 31 24V EU","Contactor modular si cu comutare manuala , 32A , 24V AC, 3 NO + 1 NC contacte","NBI",131.13999999999999,0,131.13999999999999,8592765117069,4,18592765117066,40,28592765117063,8536419089,0.33600000000000002]
[111716,"Ex9CH32M 11 230V EU","Contactor modular si cu comutare manuala , 32A , 220~240V AC, 1 NO + 1 NC contacte","NBI",77.319999999999993,0,77.319999999999993,8592765117168,6,18592765117165,60,28592765117162,8536490099,0.23300000000000001]
[111720,"Ex9CH32M 31 230V EU","Contactor modular si cu comutare manuala , 32A , 220~240V AC, 3 NO + 1 NC contacte","NBI",106.19,0,106.19,8592765117205,4,18592765117202,40,28592765117209,8536490099,0.33600000000000002]
[111659,"Ex9CH40M 02 24V EU","Contactor modular si cu comutare manuala , 40A , 24V AC, 2 NC contacte","NBI",101.74,0,101.74,8592765116598,6,18592765116595,60,28592765116592,8536419089,0.23300000000000001]
[111662,"Ex9CH40M 22 24V EU","Contactor modular si cu comutare manuala , 40A , 24V AC, 2 NO + 2 NC contacte","NBI",150.81,0,150.81,8592765116628,4,18592765116625,40,28592765116622,8536419089,0.33600000000000002]
[111664,"Ex9CH40M 31 24V EU","Contactor modular si cu comutare manuala , 40A , 24V AC, 3 NO + 1 NC contacte","NBI",150.81,0,150.81,8592765116642,4,18592765116649,40,28592765116646,8536419089,0.33600000000000002]
[111675,"Ex9CH40M 40 230V EU","Contactor modular si cu comutare manuala , 40A , 220-240V AC, 4 NO contacte","NBI",122.12,0,122.12,8592765116758,4,18592765116755,40,28592765116752,8536490099,0.33600000000000002]
[111676,"Ex9CH40M 22 230V EU","Contactor modular si cu comutare manuala , 40A , 220-240V AC, 2 NO + 2 NC contacte","NBI",122.12,0,122.12,8592765116765,4,18592765116762,40,28592765116769,8536490099,0.33600000000000002]
[111678,"Ex9CH40M 31 230V EU","Contactor modular si cu comutare manuala , 40A , 220-240V AC, 3 NO + 1 NC contacte","NBI",122.12,0,122.12,8592765116789,4,18592765116786,40,28592765116783,8536490099,0.33600000000000002]
[111681,"Ex9CH63M 11 24V EU","Contactor modular si cu comutare manuala , 63A , 24V AC, 1 NO + 1 NC contacte","NBI",122.09,0,122.09,8592765116819,6,18592765116816,60,28592765116813,8536419089,0.23300000000000001]
[111683,"Ex9CH63M 22 24V EU","Contactor modular si cu comutare manuala , 63A , 24V AC, 2 NO + 2 NC contacte","NBI",180.97,0,180.97,8592765116833,4,18592765116830,40,28592765116837,8536419089,0.33600000000000002]
[111693,"Ex9CH63M 20 230V EU","Contactor modular si cu comutare manuala , 63A , 220-240V AC, 2 NO contacte","NBI",106.71,0,106.71,8592765116932,6,18592765116939,60,28592765116936,8536490099,0.23300000000000001]
[111696,"Ex9CH63M 40 230V EU","Contactor modular si cu comutare manuala , 63A , 220-240V AC, 4 NO contacte","NBI",146.54,0,146.54,8592765116963,4,18592765116960,40,28592765116967,8536490099,0.33600000000000002]
[111699,"Ex9CH63M 31 230V EU","Contactor modular si cu comutare manuala , 63A , 220-240V AC, 3 NO + 1 NC contacte","NBI",146.54,0,146.54,8592765116994,4,18592765116991,40,28592765116998,8536490099,0.33600000000000002]
[110260,"Ex9JU-16/1P AC220V","Releu impuls, 16 A, bobina 220V AC, 1-pol","NAS",44.84,{"$f":"NAS","v":0},{"$f":"E2235*(1-F2235)","v":44.84},8592765102607,12,18592765102604,180,28592765102601,"8536419089",0.105]
[110263,"Ex9JU-16/2P AC220V","Releu impuls, 16 A, bobina 220V AC, 2-poli","NAS",53.83,0,53.83,8592765102638,12,18592765102635,180,28592765102632,"8536419089",0.111]
[110265,"Ex9JU-16/3P AC24V","Releu impuls, 16 A, bobina 24V AC, 3-poli","NAS",95.44,0,95.44,8592765102652,6,18592765102659,90,28592765102656,"8536419089",0.215]
[110266,"Ex9JU-16/3P AC220V","Releu impuls, 16 A, bobina 220V AC, 3-poli","NAS",90.04,0,90.04,8592765102669,6,18592765102666,90,28592765102663,"8536419089",0.215]
[110269,"Ex9JU-16/4P AC220V","Releu impuls, 16 A, bobina 220V AC, 4-poli","NAS",98.62,0,98.62,8592765102690,6,18592765102697,90,28592765102694,"8536419089",0.222]
[110272,"Ex9JU-32/1P AC230V","Releu impuls, 32 A, bobina 230V AC, 1-pol","NAS",65.12,0,65.12,8592765102720,12,18592765102727,180,28592765102724,"8536419089",0.111]
[110275,"Ex9JU-32/2P AC230V","Releu impuls, 32 A, bobina 230V AC, 2-poli","NAS",96.8,0,96.8,8592765102751,6,18592765102758,90,28592765102755,"8536419089",0.219]
[110277,"Ex9JU-32/3P AC220V","Releu impuls, 32 A, bobina 220V AC, 3-poli","NAS",117.45,0,117.45,8592765102775,4,18592765102772,60,28592765102779,"8536419089",0.32700000000000001]
[110281,"Ex9JU-32/4P AC230V","Releu impuls, 32 A, bobina 230V AC, 4-poli","NAS",136.78,0,136.78,8592765102812,3,18592765102819,45,28592765102816,"8536419089",0.435]
[110284,"Ex9JU-16/2P DC24V","Releu impuls, 16 A, bobina 24V DC, 2-poli","NAS",84.6,0,84.6,8592765102843,12,18592765102840,180,28592765102847,"8536419089",0.111]
[110286,"Ex9JU-16/4P DC24V","Releu impuls, 16 A, bobina 24V DC, 4-poli","NAS",109.74,0,109.74,8592765102867,6,18592765102864,90,28592765102861,"8536419089",0.222]
[110287,"Ex9JU-32/1P DC24V","Releu impuls, 32 A, bobina 24V DC, 1-pol","NAS",103.28,0,103.28,8592765102874,12,18592765102871,180,28592765102878,"8536419089",0.111]
[]
[105503,"Ex9UE1+2 25 3P 280","Dispozitiv de protecție la supratensiune , clasa 1 +2 (B + C), Iimp=25 kA, Uc=280 VAC, 3 poli","NAR",1329.07,{"$f":"NAR","v":0},{"$f":"E2268*(1-F2268)","v":1329.07},8592765055040,1,8592765055040,27,28592765055044,"8536309090","0.78"]
[105506,"Ex9UE1+2 25R 3PN 280","Dispozitiv de protecție la supratensiune , clasa 1 +2 (B + C), Iimp=25 kA, Uc=280 VAC, 3+N poli, cu contact de semnalizare la distanta","NAR",2007.64,0,2007.64,8592765055071,1,8592765055071,18,28592765055075,"8536309090","1.00"]
[105508,"Ex9UE1+2 25R 4P 280","Dispozitiv de protecție la supratensiune , clasa 1 +2 (B + C), Iimp=25 kA, Uc=280 VAC, 4 poli, cu contact de semnalizare la distanta","NAR",1753.06,0,1753.06,8592765055095,1,8592765055095,18,28592765055099,"8536309090","1.08"]
["Dispozitive de protecție la supratensiune Ex9UE, clasa 1 (B)"]
[107115,"Ex9UE1 35 1P 350","Dispozitiv de protecție la supratensiune , clasa 1 (B), Iimp=35 kA, Uc=385 VAC, 1 poli","NAR",633.86,{"$f":"NAR","v":0},{"$f":"E2278*(1-F2278)","v":633.86},8592765071163,1,8592765071163,81,28592765071167,"8536309090","0.17"]
[]
[103331,"Ex9UE1+2 NPE M ","Dispozitiv de protecție la supratensiune , clasa 1 +2 (B + C), Iimp=50 kA, NPE doar modulul de conectat","NAR",215.44,{"$f":"NAR","v":0},215.44,8592765033321,1,8592765033321,null,28592765033325,"8536309090",0.12]
[103334,"Ex9UE1+2 12.5 1PN 275","Dispozitiv de protecție la supratensiune , clasa 1 +2 (B + C), Iimp=12,5 kA, Uc=275 VAC, 1+N poli","NAR",385.86,0,385.86,8592765033352,1,8592765033352,60,28592765033356,"8536309090",0.3]
[103337,"Ex9UE1+2 12.5R 2P 275","Dispozitiv de protecție la supratensiune , clasa 1 +2 (B + C), Iimp=12,5 kA, Uc=275 VAC, 2-poli, cu contact de semnalizare la distanta","NAR",309.42,0,309.42,8592765033383,1,8592765033383,60,28592765033387,"8536309090",0.3]
[103340,"Ex9UE1+2 12.5 3PN 275","Dispozitiv de protecție la supratensiune , clasa 1 +2 (B + C), Iimp=12,5 kA, Uc=275 VAC, 3+N poli","NAR",772.41,0,772.41,8592765033413,1,8592765033413,45,28592765033417,"8536309090",0.6]
[103343,"Ex9UE1+2 12.5R 4P 275","Dispozitiv de protecție la supratensiune , clasa 1 +2 (B + C), Iimp=12,5 kA, Uc=275 VAC, 4 poli, cu contact de semnalizare la distanta","NAR",574.97,0,574.97,8592765033444,1,8592765033444,45,28592765033448,"8536309090",0.6]
["Dispozitive de protecție la supratensiune Ex9UE, clasa 2 ( C ), conectat  cu modul cu semnalizare"]
[103753,"Ex9UE2 20 1P 385 M","Dispozitive de protecție la supratensiune Ex9UE, clasa 2 ( C ), In=20 kA, Uc=385 VAC,  doar modulul de conectat","NAR",50.74,0,50.74,8592765037541,1,8592765037541,null,28592765037545,"8536309090",0.1]
[103345,"Ex9UE2 20 1P 440 M","Dispozitive de protecție la supratensiune Ex9UE, clasa 2 ( C ), In=20 kA, Uc=440 VAC,  doar modulul de conectat","NAR",71.569999999999993,0,71.569999999999993,8592765033468,1,8592765033468,null,28592765033462,"8536309090",0.1]
[103348,"Ex9UE2 20R 1P 275","Dispozitive de protecție la supratensiune Ex9UE, clasa 2 ( C ), In=20 kA, Uc=275 VAC, 1 pol, cu contact de semnalizare la distanta","NAR",88.14,0,88.14,8592765033499,1,8592765033499,96,28592765033493,"8536309090",0.11]
[103351,"Ex9UE2 20 2P 275","Dispozitive de protecție la supratensiune Ex9UE, clasa 2 ( C ), In=20 kA, Uc=275 VAC, 2 poli","NAR",146.19,0,146.19,8592765033529,1,8592765033529,60,28592765033523,"8536309090",0.22]
[103353,"Ex9UE2 20 3P 275","Dispozitive de protecție la supratensiune Ex9UE, clasa 2 ( C ), In=20 kA, Uc=275 VAC, 3 poli","NAR",229.09,0,229.09,8592765033543,1,8592765033543,54,28592765033547,"8536309090",0.33]
[103356,"Ex9UE2 20R 3PN 275","Dispozitive de protecție la supratensiune Ex9UE, clasa 2 ( C ), In=20 kA, Uc=275 VAC, 3+N poli, cu contact de semnalizare la distanta","NAR",446.44,0,446.44,8592765033574,1,8592765033574,45,28592765033578,"8536309090",0.44]
[103755,"Ex9UE2 20R 1P 320","Dispozitive de protecție la supratensiune Ex9UE, clasa 2 ( C ), In=20 kA, Uc=320 VAC, 1 pol, cu contact de semnalizare la distanta","NAR",114.17,0,114.17,8592765037565,1,8592765037565,96,28592765037569,"8536309090",0.11]
[103757,"Ex9UE2 20R 1PN 320","Dispozitive de protecție la supratensiune Ex9UE, clasa 2 ( C ), In=20 kA, Uc=320 VAC, 1+N poli, cu contact de semnalizare la distanta","NAR",190.89,0,190.89,8592765037589,1,8592765037589,60,28592765037583,"8536309090",0.22]
[103760,"Ex9UE2 20 3P 320","Dispozitive de protecție la supratensiune Ex9UE, clasa 2 ( C ), In=20 kA, Uc=320 VAC, 3 poli","NAR",234.16,0,234.16,8592765037619,1,8592765037619,54,28592765037613,"8536309090",0.33]
[103762,"Ex9UE2 20 3PN 320","Dispozitive de protecție la supratensiune Ex9UE, clasa 2 ( C ), In=20 kA, Uc=320 VAC, 3+N poli","NAR",509.98,0,509.98,8592765037633,1,8592765037633,45,28592765037637,"8536309090",0.44]
[103763,"Ex9UE2 20R 3PN 320","Dispozitive de protecție la supratensiune Ex9UE, clasa 2 ( C ), In=20 kA, Uc=320 VAC, 3+N poli, cu contact de semnalizare la distanta","NAR",538.52,0,538.52,8592765037640,1,8592765037640,45,28592765037644,"8536309090",0.44]
[103767,"Ex9UE2 20R 1P 385","Dispozitive de protecție la supratensiune Ex9UE, clasa 2 ( C ), In=20 kA, Uc=385 VAC, 1 pol, cu contact de semnalizare la distanta","NAR",110.54,0,110.54,8592765037688,1,8592765037688,96,28592765037682,"8536309090",0.11]
[103769,"Ex9UE2 20R 1PN 385","Dispozitive de protecție la supratensiune Ex9UE, clasa 2 ( C ), In=20 kA, Uc=385 VAC, 1+N poli, cu contact de semnalizare la distanta","NAR",258.25,0,{"$f":"E2330*(1-F2330)","v":258.25},8592765037701,1,8592765037701,60,28592765037705,"8536309090",0.22]
[103772,"Ex9UE2 20 3P 385","Dispozitive de protecție la supratensiune Ex9UE, clasa 2 ( C ), In=20 kA, Uc=385 VAC, 3 poli","NAR",225.93,0,225.93,8592765037732,1,8592765037732,54,28592765037736,"8536309090",0.33]
[103774,"Ex9UE2 20 3PN 385","Dispozitive de protecție la supratensiune Ex9UE, clasa 2 ( C ), In=20 kA, Uc=385 VAC, 3+N poli","NAR",378.76,0,378.76,8592765037756,1,8592765037756,45,28592765037750,"8536309090",0.44]
[103359,"Ex9UE2 20 1P 440","Dispozitive de protecție la supratensiune Ex9UE, clasa 2 ( C ), In=20 kA, Uc=440 VAC, 1 pol","NAR",103.36,0,103.36,8592765033604,1,8592765033604,96,28592765033608,"8536309090",0.11]
[103360,"Ex9UE2 20R 1P 440","Dispozitive de protecție la supratensiune Ex9UE, clasa 2 ( C ), In=20 kA, Uc=440 VAC, 1 pol, cu contact de semnalizare la distanta","NAR",127.64,0,127.64,8592765033611,1,8592765033611,96,28592765033615,"8536309090",0.11]
[103362,"Ex9UE2 20R 1PN 440","Dispozitive de protecție la supratensiune Ex9UE, clasa 2 ( C ), In=20 kA, Uc=440 VAC, 1+N poli, cu contact de semnalizare la distanta","NAR",277.7,0,277.7,8592765033635,1,8592765033635,60,28592765033639,"8536309090",0.22]
[103365,"Ex9UE2 20 3P 440","Dispozitive de protecție la supratensiune Ex9UE, clasa 2 ( C ), In=20 kA, Uc=440 VAC, 3 poli","NAR",378.41,0,378.41,8592765033666,1,8592765033666,54,28592765033660,"8536309090",0.33]
[103369,"Ex9UE2 20 4P 440","Dispozitive de protecție la supratensiune Ex9UE, clasa 2 ( C ), In=20 kA, Uc=440 VAC, 4 poli","NAR",497.98,0,497.98,8592765033703,1,8592765033703,45,28592765033707,"8536309090",0.44]
[]
[106857,"Ex9UE3 10R 275","Dispozitive de protecție la supratensiune Ex9UE, clasa 3 ( D ), In=10 kA, Uc=275 VAC, 1+N poli, cu contact de semnalizare la distanta","NAR",151.15,{"$f":"NAR","v":0},{"$f":"E2354*(1-F2354)","v":151.15},8592765068583,1,8592765068583,60,28592765068587,"8536309090",0.08]
["Întreruptoare-separatoare modulare Ex9I125"]
[100862,"Ex9I125 1P 32A","Întreruptor-separator, lăţime 1 modul, 1-poli, 32A","NAH",20.5,{"$f":"NAH","v":0},20.5,8592765008633,12,18592765008630,144,28592765008637,"8536508090",0.09]
[100863,"Ex9I125 1P 40A","Întreruptor-separator, lăţime 1 modul, 1-poli, 40A","NAH",42.71,0,42.71,8592765008640,12,18592765008647,144,28592765008644,"8536508090",0.09]
[100865,"Ex9I125 1P 80A","Întreruptor-separator, lăţime 1 modul, 1-poli, 80A","NAH",33.65,0,33.65,8592765008664,12,18592765008661,144,28592765008668,"8536508090",0.09]
[102306,"Ex9I125 2P 16A","Întreruptor-separator, lăţime 2 module, 2-poli, 16A","NAH",35.67,{"$f":"NAH","v":0},35.67,8592765023070,6,18592765023077,72,28592765023074,"8536508090",0.18]
[100869,"Ex9I125 2P 40A","Întreruptor-separator, lăţime 2 module, 2-poli, 40A","NAH",55.7,0,55.7,8592765008701,6,18592765008708,72,28592765008705,"8536508090",0.18]
[100872,"Ex9I125 2P 100A","Întreruptor-separator, lăţime 2 module, 2-poli, 100A","NAH",72.34,0,72.34,8592765008732,6,18592765008739,72,28592765008736,"8536508090",0.18]
[102309,"Ex9I125 3P 25A","Întreruptor-separator, lăţime 3 module, 3-poli, 25A","NAH",56.19,0,56.19,8592765023100,4,18592765023107,48,28592765023104,"8536508090",0.27]
[100876,"Ex9I125 3P 63A","Întreruptor-separator, lăţime 3 module, 3-poli, 63A","NAH",84.83,0,84.83,8592765008770,4,18592765008777,48,28592765008774,"8536508090",0.27]
[100878,"Ex9I125 3P 100A","Întreruptor-separator, lăţime 3 module, 3-poli, 100A","NAH",104.86,0,104.86,8592765008794,4,18592765008791,48,28592765008798,"8536508090",0.27]
[100879,"Ex9I125 3P 125A","Întreruptor-separator, lăţime 3 module, 3-poli, 125A","NAH",110.21,0,110.21,8592765008800,4,18592765008807,48,28592765008804,"8536508090",0.27]
[100881,"Ex9I125 4P 40A","Întreruptor-separator, lăţime 4 module, 4-poli, 40A","NAH",114.91,0,114.91,8592765008824,3,18592765008821,36,28592765008828,"8536508090",0.36]
[100882,"Ex9I125 4P 63A","Întreruptor-separator, lăţime 4 module, 4-poli, 63A","NAH",120.67,0,120.67,8592765008831,3,18592765008838,36,28592765008835,"8536508090",0.36]
[]
[102296,"Ex9I40 1P 16A","Întreruptor-separator, lăţime 1 modul, 1-poli, 16A","NAH",17.27,{"$f":"NAH","v":0},{"$f":"E2392*(1-F2392)","v":17.27},8592765022974,12,18592765022971,144,28592765022978,"8536508090",0.06]
[102298,"Ex9I40 2P 16A","Întreruptor-separator, lăţime 1 modul, 2-poli, 16A","NAH",37.24,0,37.24,8592765022998,12,18592765022995,144,28592765022992,"8536508090",0.06]
[102299,"Ex9I40 2P 25A","Întreruptor-separator, lăţime 1 modul, 2-poli, 25A","NAH",40.28,0,40.28,8592765023001,12,18592765023008,144,28592765023005,"8536508090",0.06]
[102301,"Ex9I40 3P 25A","Întreruptor-separator, lăţime 1 modul, 3-poli, 25A","NAH",59.73,0,59.73,8592765023025,12,18592765023022,144,28592765023029,"8536508090",0.06]
[101391,"Ex9I40 3P 32A","Întreruptor-separator, lăţime 1 modul, 3-poli, 32A","NAH",64.95,0,64.95,8592765013927,12,18592765013924,144,28592765013921,"8536508090",0.06]
[101393,"Ex9I40 4P 32A","Întreruptor-separator, lăţime 1 modul, 4-poli, 32A","NAH",86.52,0,86.52,8592765013941,12,18592765013948,144,28592765013945,"8536508090",0.06]
[101394,"Ex9I40 4P 40A","Întreruptor-separator, lăţime 1 modul, 4-poli, 40A","NAH",122.43,0,122.43,8592765013958,12,18592765013955,144,28592765013952,"8536508090",0.06]
[102379,"Ex9BI 1P 25A","Întreruptor-separator, lăţime 1 modul, 1-poli, 25A","NAH",19.3,0,19.3,8592765023803,12,18592765023800,144,28592765023807,"8536508090",0.09]
[102381,"Ex9BI 1P 40A","Întreruptor-separator, lăţime 1 modul, 1-poli, 40A","NAH",43.55,0,43.55,8592765023827,12,18592765023824,144,28592765023821,"8536508090",0.09]
[102385,"Ex9BI 2P 32A","Întreruptor-separator, lăţime 2 module, 2-poli, 32A","NAH",43.01,0,43.01,8592765023865,6,18592765023862,72,28592765023869,"8536508090",0.18]
[102386,"Ex9BI 2P 40A","Întreruptor-separator, lăţime 2 module, 2-poli, 40A","NAH",56.78,0,56.78,8592765023872,6,18592765023879,72,28592765023876,"8536508090",0.18]
[102390,"Ex9BI 3P 32A","Întreruptor-separator, lăţime 3 module, 3-poli, 32A","NAH",60.67,0,60.67,8592765023919,4,18592765023916,48,28592765023913,"8536508090",0.27]
[102391,"Ex9BI 3P 40A","Întreruptor-separator, lăţime 3 module, 3-poli, 40A","NAH",83.9,0,83.9,8592765023926,4,18592765023923,48,28592765023920,"8536508090",0.27]
[102393,"Ex9BI 4P 16A","Întreruptor-separator, lăţime 4 module, 4-poli, 16A","NAH",72.099999999999994,0,72.099999999999994,8592765023940,3,18592765023947,36,28592765023944,"8536508090",0.36]
[102397,"Ex9BI 4P 63A","Întreruptor-separator, lăţime 4 module, 4-poli, 63A","NAH",123.01,0,123.01,8592765023988,3,18592765023985,36,28592765023982,"8536508090",0.36]
[110554,"Ex9DTS 1CO 230V","Controler de timp digital, program saptamanl si zilnic, 1 canal cu contact CO , Tensiune 230V","NAX",302.45,{"$f":"NAX","v":0},{"$f":"E2432*(1-F2432)","v":302.45},8592765105547,1,8592765105547,1,null,"9107000090",0.13]
[110556,"Ex9DTSC 1CO 230V","Controler de timp digital, program saptamanl si zilnic, functii comfort, 1 canal cu contact CO, Tensiune 230V","NAX",348.24,0,348.24,8592765105561,1,8592765105561,1,null,"9107000090",0.14299999999999999]
["Controler de timp analogic Ex9TA"]
[103516,"Ex9TAQ 1CO 230V","Controler de timp analogic, program zilnic,baza de timp Quartz, 1 canal cu contact CO, Tensiune 230V","NAX",239.62,0,239.62,8592765035172,1,8592765035172,null,28592765035176,"9107000090","0.18"]
[111722,"Ex9TAMQ2 1NO 230V","Programator analogic, Mini, program zilnic,  Quartz, 1 canal cu contact NO, Tensiune 230V","NAX",171.25,{"$f":"NAX","v":0},{"$f":"E2442*(1-F2442)","v":171.25},8592765117229,1,18592765117226,60,28592765117223,8536508090,0.1]
[]
[110559,"Ex9SSP 230V","Întrerupator de scară, Funcții programabile, Tensiune 230V","NAX",166.16,0,166.16,8592765105592,1,8592765105592,1,null,"9107000090",6.5000000000000002E-2]
[111729,"Ex9TR C 1CO ","Releu de timp cu ciclu asimetric, contact 16A, 1CO , 12-240V AC/DC, Ajustabil ON/OFF","NAX",124.94,{"$f":"NAX","v":0},{"$f":"E2449*(1-F2449)","v":124.94},8592765117298,1,18592765117295,10,28592765117292,8536490050,7.8E-2]
[111737,"Ex9TR IO 1CO","Releu de timp cu o singura functie,  Intarziere la declansare, contact 16A, 1CO, 12-240V AC/DC","NAX",105.41,{"$f":"NAX","v":0},105.41,8592765117373,1,18592765117370,10,28592765117377,8536490050,7.5999999999999998E-2]
[111732,"Ex9TR 10M 1CO","Releu de timp multifuctional, 10 functii, contact  16A, 1CO 12-240V AC/DC","NAX",121.44,{"$f":"NAX","v":0},121.44,8592765117328,1,18592765117325,10,28592765117322,8536490050,7.9000000000000001E-2]
[111723,"Ex9PS 10W S 24VDC","Sursa de tensiune, 10W, Iesire stabilizata, 24V DC","NAAC",188.48999999999998,{"$f":"NAAC","v":0},{"$f":"E2458*(1-F2458)","v":188.48999999999998},{"$f":"VLOOKUP($A2458,[1]Masterfile!$A:$AG,19,0)","v":8592765117236},1,{"$f":"VLOOKUP($A2458,[1]Masterfile!$A:$AG,20,0)","v":18592765117233},1,{"$f":"VLOOKUP($A2458,[1]Masterfile!$A:$AG,21,0)","v":28592765117230},{"$f":"VLOOKUP($A2458,[1]Masterfile!$A:$AG,17,0)","v":8536490050},{"$f":"(VLOOKUP($A2458,[1]Masterfile!$A:$AG,6,0))/1000","v":6.5000000000000002E-2}]
[111726,"Ex9PS 30W S R","Sursa de tensiune, 30W, Iesire stabilizata, Tensiune reglabila 12-24VDC","NAAC",269.54000000000002,{"$f":"NAAC","v":0},269.54000000000002,{"$f":"VLOOKUP($A2461,[1]Masterfile!$A:$AG,19,0)","v":8592765117267},1,{"$f":"VLOOKUP($A2461,[1]Masterfile!$A:$AG,20,0)","v":18592765117264},1,{"$f":"VLOOKUP($A2461,[1]Masterfile!$A:$AG,21,0)","v":28592765117261},{"$f":"VLOOKUP($A2461,[1]Masterfile!$A:$AG,17,0)","v":8536490050},{"$f":"(VLOOKUP($A2461,[1]Masterfile!$A:$AG,6,0))/1000","v":0.16300000000000001}]
[111728,"Ex9PS 8W N 24V AC/DC T","Sursa de tensiune ,8W, Nestabilizata 24V DC, cu transformer pentru 24V AC","NAAC",155.83000000000001,{"$f":"NAAC","v":0},155.83000000000001,{"$f":"VLOOKUP($A2463,[1]Masterfile!$A:$AG,19,0)","v":8592765117281},1,{"$f":"VLOOKUP($A2463,[1]Masterfile!$A:$AG,20,0)","v":18592765117288},1,{"$f":"VLOOKUP($A2463,[1]Masterfile!$A:$AG,21,0)","v":28592765117285},{"$f":"VLOOKUP($A2463,[1]Masterfile!$A:$AG,17,0)","v":8504409090},{"$f":"(VLOOKUP($A2463,[1]Masterfile!$A:$AG,6,0))/1000","v":0.36799999999999999}]
[111735,"Ex9PS 100W S 24VDC","Sursa de tensiune, 100W, Iesire stabilizata, 24VDC","NAAC",430.42,{"$f":"NAAC","v":0},430.42,{"$f":"VLOOKUP($A2464,[1]Masterfile!$A:$AG,19,0)","v":8592765117359},1,{"$f":"VLOOKUP($A2464,[1]Masterfile!$A:$AG,20,0)","v":18592765117356},1,{"$f":"VLOOKUP($A2464,[1]Masterfile!$A:$AG,21,0)","v":28592765117353},{"$f":"VLOOKUP($A2464,[1]Masterfile!$A:$AG,17,0)","v":8536490050},{"$f":"(VLOOKUP($A2464,[1]Masterfile!$A:$AG,6,0))/1000","v":0.377}]
[110561,"Ex9LDS 1CO 230V","Intrerupator de variatie a intensitatii luminii, Digital, 2 canale cu contact CO, Tensiune 230V","NAX",414.68,{"$f":"NAX","v":0},{"$f":"E2468*(1-F2468)","v":414.68},8592765105615,1,8592765105615,1,null,"9107000090",0.127]
["Intreruptor de comutare Ex9BT"]
[102658,"Ex9BT2 30 16AX","Intrerupator cu 2 pozitii de comutare (I-0), 16 AX, 3 NO contacte","NAU",42.39,0,42.39,8592765026590,12,18592765026597,144,28592765026594,"8536508090",1.02]
[102660,"Ex9BT2 01 16AX","Intrerupator cu 2 pozitii de comutare (I-0), 16 AX, 1 NC contact","NAU",23.61,0,23.61,8592765026613,12,18592765026610,144,28592765026617,"8536508090",1.02]
[102664,"Ex9BT2 11 16AX","Intrerupator cu 2 pozitii de comutare (I-0), 16 AX, 1 NO + 1 NC contacte","NAU",28.4,0,28.4,8592765026651,12,18592765026658,144,28592765026655,"8536508090",1.02]
[102665,"Ex9BT2 22 16AX","Intrerupator cu 2 pozitii de comutare (I-0), 16 AX, 2 NO + 2 NC contacte","NAU",39.71,0,39.71,8592765026668,12,18592765026665,144,28592765026662,"8536508090",1.02]
[102667,"Ex9BT2 31 16AX","Intrerupator cu 2 pozitii de comutare (I-0), 16 AX, 3 NO + 1 NC contacte","NAU",51.65,0,51.65,8592765026682,12,18592765026689,144,28592765026686,"8536508090",1.02]
[102670,"Ex9BT2 20 32AX","Intrerupator cu 2 pozitii de comutare (I-0), 32 AX, 2 NO contacte","NAU",36.700000000000003,0,36.700000000000003,8592765026712,6,18592765026719,72,28592765026716,"8536508090",1.02]
[102674,"Ex9BT2 20 16AX LED230VAC/DC","Intrerupator cu 2 pozitii de comutare (I-0), 16 AX, 2 NO contacte, cu LED 230 V AC/DC","NAU",61.09,0,61.09,8592765026750,6,18592765026757,72,28592765026754,"8536508090",0.92]
[102676,"Ex9BT2 02 16AX LED230VAC/DC","Intrerupator cu 2 pozitii de comutare (I-0), 16 AX, 2 NC, contacte, cu LED 230 V AC/DC","NAU",61.09,0,61.09,8592765026774,6,18592765026771,72,28592765026778,"8536508090",0.92]
[102679,"Ex9BT2 1CO 16AX LED48VAC/DC","Intrerupator cu 2 pozitii de comutare (I-0), 16 AX, 1 CO contact, cu LED 48 V AC/DC","NAU",68.11,0,68.11,8592765026804,6,18592765026801,72,28592765026808,"8536508090",0.92]
[102681,"Ex9BT3 1CO 32A","Intrerupator cu 3 pozitii de comutare (I-0-II), 32 A, contact 1 CO","NAU",39.83,{"$f":"NAU","v":0},39.83,8592765026828,12,18592765026825,144,28592765026822,"8536508090",0.09]
[]
[102430,"Ex9PD1r 12V AC/DC","Lampă de semnalizare, 12V AC/DC, 1 roşu LED","NAU",23.82,0,23.82,8592765024312,2,18592765024319,162,28592765024316,"8531807000",0.09]
[102431,"Ex9PD1r 24V AC/DC","Lampă de semnalizare, 24V AC/DC, 1 roşu LED","NAU",23.82,0,23.82,8592765024329,2,18592765024326,162,28592765024323,"8531807000",0.09]
[102434,"Ex9PD1y 6.3V AC/DC","Lampă de semnalizare, 6,3V AC/DC, 1 galben LED","NAU",42.55,0,42.55,8592765024350,2,18592765024357,162,28592765024354,"8531807000",0.09]
[102436,"Ex9PD1y 24V AC/DC","Lampă de semnalizare, 24V AC/DC, 1 galben LED","NAU",24.57,0,24.57,8592765024374,2,18592765024371,162,28592765024378,"8531807000",0.09]
[102439,"Ex9PD1g 6.3V AC/DC","Lampă de semnalizare, 6,3V AC/DC, 1 verde LED","NAU",42.55,0,42.55,8592765024404,2,18592765024401,162,28592765024408,"8531807000",0.09]
[102442,"Ex9PD1g 110V AC/DC","Lampă de semnalizare, 110V AC/DC, 1 verde LED","NAU",42.55,0,42.55,8592765024435,2,18592765024432,162,28592765024439,"8531807000",0.09]
[102446,"Ex9PD1b 24V AC/DC","Lampă de semnalizare, 24V AC/DC, 1 albastru LED","NAU",27.83,0,27.83,8592765024473,2,18592765024470,162,28592765024477,"8531807000",0.09]
[102448,"Ex9PD1b 230V AC/DC","Lampă de semnalizare, 230V AC/DC, 1 albastru LED","NAU",30.51,0,30.51,8592765024497,2,18592765024494,162,28592765024491,"8531807000",0.09]
[102451,"Ex9PD1w 24V AC/DC","Lampă de semnalizare, 24V AC/DC, 1 alb LED","NAU",28.18,0,28.18,8592765024527,2,18592765024524,162,28592765024521,"8531807000",0.09]
[102453,"Ex9PD1w 230V AC/DC","Lampă de semnalizare, 230V AC/DC, 1 alb LED","NAU",28.18,0,28.18,8592765024541,2,18592765024548,162,28592765024545,"8531807000",0.09]
[102454,"Ex9PD2gg 6.3V AC/DC","Lampă de semnalizare, 6,3V AC/DC, 2 verde LED ","NAU",34.07,0,34.07,8592765024558,2,18592765024555,162,28592765024552,"8531807000",0.1]
[102457,"Ex9PD2gg 110V AC/DC","Lampă de semnalizare, 110V AC/DC, 2 verde LED ","NAU",34.07,0,34.07,8592765024589,2,18592765024586,162,28592765024583,"8531807000",0.1]
[102460,"Ex9PD2gr 12V AC/DC","Lampă de semnalizare, 12V AC/DC, 1 verde LED și 1 roşu  LED","NAU",34.07,0,34.07,8592765024619,2,18592765024616,162,28592765024613,"8531807000",0.1]
[102463,"Ex9PD2gr 230V AC/DC","Lampă de semnalizare, 230V AC/DC, 1 verde LED și 1 roşu  LED","NAU",34.07,0,34.07,8592765024640,2,18592765024647,162,28592765024644,"8531807000",0.1]
[102465,"Ex9PD2gy 12V AC/DC","Lampă de semnalizare, 12V AC/DC, 1 verde LED și 1 galben  LED","NAU",34.07,0,34.07,8592765024664,2,18592765024661,162,28592765024668,"8531807000",0.1]
[102469,"Ex9PD2gb 6.3V AC/DC","Lampă de semnalizare, 6,3V AC/DC, 1 verde LED și 1 albastru  LED","NAU",34.07,0,34.07,8592765024701,2,18592765024708,162,28592765024705,"8531807000",0.1]
[102472,"Ex9PD2gb 110V AC/DC","Lampă de semnalizare, 110V AC/DC, 1 verde LED și 1 albastru  LED","NAU",34.07,0,34.07,8592765024732,2,18592765024739,162,28592765024736,"8531807000",0.1]
[102474,"Ex9PD2gw 6.3V AC/DC","Lampă de semnalizare, 6,3V AC/DC, 1 verde LED și 1 alb  LED","NAU",34.07,0,34.07,8592765024756,2,18592765024753,162,28592765024750,"8531807000",0.1]
[102475,"Ex9PD2gw 12V AC/DC","Lampă de semnalizare, 12V AC/DC, 1 verde LED și 1 alb  LED","NAU",34.07,0,34.07,8592765024763,2,18592765024760,162,28592765024767,"8531807000",0.1]
[102479,"Ex9PD2rr 6.3V AC/DC","Lampă de semnalizare, 6,3V AC/DC, 1 roşu LED și 1 roşu  LED","NAU",34.07,0,34.07,8592765024800,2,18592765024807,162,28592765024804,"8531807000",0.1]
[102481,"Ex9PD2rr 24V AC/DC","Lampă de semnalizare, 24V AC/DC, 1 roşu LED și 1 roşu  LED","NAU",34.07,0,34.07,8592765024824,2,18592765024821,162,28592765024828,"8531807000",0.1]
[102484,"Ex9PD2ry 6.3V AC/DC","Lampă de semnalizare, 6,3V AC/DC, 1 roşu LED și 1 galben  LED","NAU",34.07,0,34.07,8592765024855,2,18592765024852,162,28592765024859,"8531807000",0.1]
[102487,"Ex9PD2ry 110V AC/DC","Lampă de semnalizare, 110V AC/DC, 1 roşu LED și 1 galben  LED","NAU",34.07,0,34.07,8592765024886,2,18592765024883,162,28592765024880,"8531807000",0.1]
[102490,"Ex9PD2rb 12V AC/DC","Lampă de semnalizare, 12V AC/DC, 1 roşu LED și 1 albastru  LED","NAU",34.07,0,34.07,8592765024916,2,18592765024913,162,28592765024910,"8531807000",0.1]
[102491,"Ex9PD2rb 24V AC/DC","Lampă de semnalizare, 24V AC/DC, 1 roşu LED și 1 albastru  LED","NAU",34.07,0,34.07,8592765024923,2,18592765024920,162,28592765024927,"8531807000",0.1]
[102493,"Ex9PD2rb 230V AC/DC","Lampă de semnalizare, 230V AC/DC, 1 roşu LED și 1 albastru  LED","NAU",34.07,{"$f":"NAU","v":0},{"$f":"E2565*(1-F2565)","v":34.07},8592765024947,2,18592765024944,162,28592765024941,"8531807000",0.1]
[102496,"Ex9PD2rw 24V AC/DC","Lampă de semnalizare, 24V AC/DC, 1 roşu LED și 1 alb  LED","NAU",34.07,0,34.07,8592765024978,2,18592765024975,162,28592765024972,"8531807000",0.1]
[102499,"Ex9PD2yy 6.3V AC/DC","Lampă de semnalizare, 6,3V AC/DC, 1 galben LED și 1 galben  LED","NAU",34.07,0,34.07,8592765025005,2,18592765025002,162,28592765025009,"8531807000",0.1]
[102502,"Ex9PD2yy 110V AC/DC","Lampă de semnalizare, 110V AC/DC, 1 galben LED și 1 galben  LED","NAU",34.07,0,34.07,8592765025036,2,18592765025033,162,28592765025030,"8531807000",0.1]
[102505,"Ex9PD2yb 12V AC/DC","Lampă de semnalizare, 12V AC/DC, 1 galben LED și 1 albastru  LED","NAU",34.07,0,34.07,8592765025067,2,18592765025064,162,28592765025061,"8531807000",0.1]
[102508,"Ex9PD2yb 230V AC/DC","Lampă de semnalizare, 230V AC/DC, 1 galben LED și 1 albastru  LED","NAU",34.07,0,34.07,8592765025098,2,18592765025095,162,28592765025092,"8531807000",0.1]
[102510,"Ex9PD2yw 12V AC/DC","Lampă de semnalizare, 12V AC/DC, 1 galben LED și 1 alb  LED","NAU",34.07,0,34.07,8592765025111,2,18592765025118,162,28592765025115,"8531807000",0.1]
[102513,"Ex9PD2yw 230V AC/DC","Lampă de semnalizare, 230V AC/DC, 1 galben LED și 1 alb  LED","NAU",34.07,0,34.07,8592765025142,2,18592765025149,162,28592765025146,"8531807000",0.1]
[102514,"Ex9PD2bb 6.3V AC/DC","Lampă de semnalizare, 6,3V AC/DC, 1 albastru LED și 1 albastru  LED","NAU",34.07,0,34.07,8592765025159,2,18592765025156,162,28592765025153,"8531807000",0.1]
[102517,"Ex9PD2bb 110V AC/DC","Lampă de semnalizare, 110V AC/DC, 1 albastru LED și 1 albastru  LED","NAU",34.07,0,34.07,8592765025180,2,18592765025187,162,28592765025184,"8531807000",0.1]
[102520,"Ex9PD2bw 12V AC/DC","Lampă de semnalizare, 12V AC/DC, 1 albastru LED și 1 alb  LED","NAU",34.07,0,34.07,8592765025210,2,18592765025217,162,28592765025214,"8531807000",0.1]
[102522,"Ex9PD2bw 110V AC/DC","Lampă de semnalizare, 110V AC/DC, 1 albastru LED și 1 alb  LED","NAU",34.07,0,34.07,8592765025234,2,18592765025231,162,28592765025238,"8531807000",0.1]
[102525,"Ex9PD2ww 12V AC/DC","Lampă de semnalizare, 12V AC/DC, 1 alb LED și 1 alb  LED","NAU",34.07,0,{"$f":"E2597*(1-F2597)","v":34.07},8592765025265,2,18592765025262,162,28592765025269,"8531807000",0.1]
[102527,"Ex9PD2ww 110V AC/DC","Lampă de semnalizare, 110V AC/DC, 1 alb LED și 1 alb  LED","NAU",35.78,0,35.78,8592765025289,2,18592765025286,162,28592765025283,"8531807000",0.1]
[106309,"Ex9PD1e 230V AC/DC","Lampă de semnalizare, 230V AC/DC, 1 LED două culori, roşu/verde","NAU",29.01,0,29.01,8592765063106,2,18592765063103,162,28592765063100,"8531807000",0.1]
[106312,"Ex9PD2e 230V AC/DC","Lampă de semnalizare, 230V AC/DC, 2 LED-uri două culori, roşu/verde","NAU",45.56,0,45.56,8592765063137,2,18592765063134,162,28592765063131,"8531807000",0.1]
[]
["Întreruptoare automate Ex9M 3P"]
[100889,"Ex9M1S TM AC32 3P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=36kA, In=32A, 3-poli","NCA",326.24,0,326.24,8592765008909,1,8592765008909,8,28592765008903,"8536201090",1.2]
[100891,"Ex9M1S TM AC50 3P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=36kA, In=50A, 3-poli","NCA",322.87,0,322.87,8592765008923,1,8592765008923,8,28592765008927,"8536201090",1.2]
[100894,"Ex9M1S TM AC100 3P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=36kA, In=100A, 3-poli","NCA",357.9,0,357.9,8592765008954,1,8592765008954,8,28592765008958,"8536209090",1.2]
[100896,"Ex9M1N TM AC16 3P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=50kA, In=16A, 3-poli","NCA",490.3,0,490.3,8592765008978,1,8592765008978,8,28592765008972,"8536201090",1.2]
[100900,"Ex9M1N TM AC40 3P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=50kA, In=40A, 3-poli","NCA",438.9,0,438.9,8592765009012,1,8592765009012,8,28592765009016,"8536201090",1.2]
[100901,"Ex9M1N TM AC50 3P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=50kA, In=50A, 3-poli","NCA",454.97,0,454.97,8592765009029,1,8592765009029,8,28592765009023,"8536201090",1.2]
[100903,"Ex9M1N TM AC80 3P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=50kA, In=80A, 3-poli","NCA",490.69,0,490.69,8592765009043,1,8592765009043,8,28592765009047,"8536209090",1.2]
[100926,"Ex9M1H TM AC16 3P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=100kA, In=16A, 3-poli","NCA",583.54,0,583.54,8592765009272,1,8592765009272,8,28592765009276,"8536201090",1.2]
[100930,"Ex9M1H TM AC40 3P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=100kA, In=40A, 3-poli","NCA",507.55,0,507.55,8592765009319,1,8592765009319,8,28592765009313,"8536201090",1.2]
[100932,"Ex9M1H TM AC63 3P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=100kA, In=63A, 3-poli","NCA",573.85,0,573.85,8592765009333,1,8592765009333,8,28592765009337,"8536201090",1.2]
[100935,"Ex9M1H TM AC125 3P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=100kA, In=125A, 3-poli","NCA",1185.49,0,1185.49,8592765009364,1,8592765009364,8,28592765009368,"8536209090",1.2]
[100948,"Ex9M1P TM AC25 3P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=150kA, In=25A, 3-poli","NCA",1180.49,{"$f":"NCA","v":0},{"$f":"E2642*(1-F2642)","v":1180.49},8592765009494,1,8592765009494,8,28592765009498,"8536201090",1.2]
[100951,"Ex9M1P TM AC50 3P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=150kA, In=50A, 3-poli","NCA",1180.49,0,1180.49,8592765009524,1,8592765009524,8,28592765009528,"8536201090",1.2]
[100952,"Ex9M1P TM AC63 3P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=150kA, In=63A, 3-poli","NCA",1180.49,0,1180.49,8592765009531,1,8592765009531,8,28592765009535,"8536201090",1.2]
[100954,"Ex9M1P TM AC100 3P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=150kA, In=100A, 3-poli","NCA",1328.04,0,1328.04,8592765009555,1,8592765009555,8,28592765009559,"8536209090",1.2]
[101294,"Ex9M2S TM AC160 3P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=36kA, In=160A, 3-poli","NCA",459.35,0,459.35,8592765012951,1,8592765012951,4,28592765012955,"8536209090",1.7]
[101297,"Ex9M2S TM AC225 3P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=36kA, In=225A, 3-poli","NCA",856.07,0,856.07,8592765012982,1,8592765012982,4,28592765012986,"8536209090",1.7]
[101299,"Ex9M2N TM AC125 3P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=50kA, In=125A, 3-poli","NCA",993.61,0,993.61,8592765013002,1,8592765013002,4,28592765013006,"8536209090",1.7]
[101303,"Ex9M2N TM AC225 3P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=50kA, In=225A, 3-poli","NCA",1538.83,0,1538.83,8592765013040,1,8592765013040,4,28592765013044,"8536209090",1.7]
[101318,"Ex9M2H TM AC160 3P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=100kA, In=160A, 3-poli","NCA",1413.36,0,1413.36,8592765013194,1,8592765013194,4,28592765013198,"8536209090",1.7]
[101320,"Ex9M2H TM AC200 3P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=100kA, In=200A, 3-poli","NCA",1699.51,0,1699.51,8592765013217,1,8592765013217,4,28592765013211,"8536209090",1.7]
[101321,"Ex9M2H TM AC225 3P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=100kA, In=225A, 3-poli","NCA",1817.08,0,1817.08,8592765013224,1,8592765013224,4,28592765013228,"8536209090",1.7]
[101331,"Ex9M2P TM AC180 3P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=150kA, In=180A, 3-poli","NCA",2360.98,0,2360.98,8592765013323,1,8592765013323,4,28592765013327,"8536209090",1.7]
[101332,"Ex9M2P TM AC200 3P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=150kA, In=200A, 3-poli","NCA",2567.59,0,2567.59,8592765013330,1,8592765013330,4,28592765013334,"8536209090",1.7]
[101455,"Ex9M3S TM AC315 3P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M3, Icu=Ics=36kA, In=315A, 3-poli","NCA",1360.96,0,1360.96,8592765014566,1,8592765014566,null,28592765014560,"8536209090",5]
[101457,"Ex9M3S TM AC400 3P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M3, Icu=Ics=36kA, In=400A, 3-poli","NCA",1247.3499999999999,0,1247.3499999999999,8592765014580,1,8592765014580,null,28592765014584,"8536209090",5]
[101461,"Ex9M3N TM AC400 3P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M3, Icu=Ics=50kA, In=400A, 3-poli","NCA",1572.16,0,1572.16,8592765014627,1,8592765014627,null,28592765014621,"8536209090",5]
[101470,"Ex9M3H TM AC250 3P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M3, Icu=Ics=100kA, In=250A, 3-poli","NCA",2588.1999999999998,0,2588.1999999999998,8592765014719,1,8592765014719,null,28592765014713,"8536209090",5]
[101478,"Ex9M3P TM AC250 3P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M3, Icu=Ics=150kA, In=250A, 3-poli","NCA",2731.94,0,2731.94,8592765014795,1,8592765014795,null,28592765014799,"8536209090",5]
[101479,"Ex9M3P TM AC315 3P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M3, Icu=Ics=150kA, In=315A, 3-poli","NCA",2767.82,0,2767.82,8592765014801,1,8592765014801,null,28592765014805,"8536209090",5]
[103374,"Ex9M4S TM AC500 3P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M4, Icu=Ics=36kA, In=500A, 3-poli","NCA",1558.2,{"$f":"NCA","v":0},1558.2,8592765033758,1,8592765033758,null,28592765033752,"8536209090",10.199999999999999]
[103375,"Ex9M4S TM AC630 3P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M4, Icu=Ics=36kA, In=630A, 3-poli","NCA",1745.58,{"$f":"NCA","v":0},1745.58,8592765033765,1,8592765033765,null,28592765033769,"8536209090",10.199999999999999]
[103385,"Ex9M4H TM AC400 3P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M4, Icu=Ics=100kA, In=400A, 3-poli","NCA",2239,0,2239,8592765033864,1,8592765033864,null,28592765033868,"8536209090",10.199999999999999]
[103387,"Ex9M4H TM AC630 3P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M4, Icu=Ics=100kA, In=630A, 3-poli","NCA",3014.59,0,3014.59,8592765033888,1,8592765033888,null,28592765033882,"8536209090",10.199999999999999]
[103394,"Ex9M5S TM AC630 3P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M5, Icu=Ics=36kA, In=630A, 3-poli","NCA",2437.36,0,2437.36,8592765033956,1,8592765033956,null,28592765033950,"8536209090",10.199999999999999]
[103395,"Ex9M5S TM AC700 3P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M5, Icu=Ics=36kA, In=700A, 3-poli","NCA",2870.76,0,2870.76,8592765033963,1,8592765033963,null,28592765033967,"8536209090",10.199999999999999]
[103399,"Ex9M5N TM AC800 3P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M5, Icu=Ics=50kA, In=800A, 3-poli","NCA",3647.99,0,3647.99,8592765034007,1,8592765034007,null,28592765034001,"8536209090",10.199999999999999]
[103406,"Ex9M5H TM AC630 3P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M5, Icu=Ics=100kA, In=630A, 3-poli","NCA",3529.21,0,3529.21,8592765034076,1,8592765034076,null,28592765034070,"8536209090",10.199999999999999]
[103408,"Ex9M5H TM AC800 3P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M5, Icu=Ics=100kA, In=800A, 3-poli","NCA",4713.99,0,4713.99,8592765034090,1,8592765034090,null,28592765034094,"8536209090",10.199999999999999]
[103414,"Ex9M5P TM AC800 3P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M5, Icu=Ics=150kA, In=800A, 3-poli","NCA",5409.8,0,5409.8,8592765034151,1,8592765034151,null,28592765034155,"8536209090",10.199999999999999]
[103062,"Ex9M1S TM AC16 4P4T","Întreruptor automat, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=36kA, In=16A, 4-poli","NCA",445.29,{"$f":"NCA","v":0},{"$f":"E2716*(1-F2716)","v":445.29},8592765030634,1,8592765030634,null,28592765030638,"8536201090",1.7]
[103065,"Ex9M1S TM AC32 4P4T","Întreruptor automat, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=36kA, In=32A, 4-poli","NCA",458.84,0,458.84,8592765030665,1,8592765030665,null,28592765030669,"8536201090",1.7]
[103068,"Ex9M1S TM AC63 4P4T","Întreruptor automat, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=36kA, In=63A, 4-poli","NCA",498.65,0,498.65,8592765030696,1,8592765030696,null,28592765030690,"8536201090",1.7]
[103071,"Ex9M1S TM AC125 4P4T","Întreruptor automat, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=36kA, In=125A, 4-poli","NCA",520.34,0,520.34,8592765030726,1,8592765030726,null,28592765030720,"8536209090",1.7]
[103073,"Ex9M1N TM AC20 4P4T","Întreruptor automat, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=50kA, In=20A, 4-poli","NCA",585.55999999999995,0,585.55999999999995,8592765030740,1,8592765030740,null,28592765030744,"8536201090",1.7]
[103074,"Ex9M1N TM AC25 4P4T","Întreruptor automat, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=50kA, In=25A, 4-poli","NCA",581.99,0,581.99,8592765030757,1,8592765030757,null,28592765030751,"8536201090",1.7]
[103077,"Ex9M1N TM AC50 4P4T","Întreruptor automat, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=50kA, In=50A, 4-poli","NCA",575.89,0,575.89,8592765030788,1,8592765030788,null,28592765030782,"8536201090",1.7]
[103080,"Ex9M1N TM AC100 4P4T","Întreruptor automat, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=50kA, In=100A, 4-poli","NCA",782.51,0,782.51,8592765030818,1,8592765030818,null,28592765030812,"8536209090",1.7]
[103103,"Ex9M1H TM AC20 4P4T","Întreruptor automat, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=100kA, In=20A, 4-poli","NCA",623.84,0,623.84,8592765031044,1,8592765031044,null,28592765031048,"8536201090",1.7]
[103105,"Ex9M1H TM AC32 4P4T","Întreruptor automat, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=100kA, In=32A, 4-poli","NCA",623.84,0,623.84,8592765031068,1,8592765031068,null,28592765031062,"8536201090",1.7]
[103109,"Ex9M1H TM AC80 4P4T","Întreruptor automat, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=100kA, In=80A, 4-poli","NCA",671.05,0,671.05,8592765031105,1,8592765031105,null,28592765031109,"8536209090",1.7]
[103122,"Ex9M1P TM AC16 4P4T","Întreruptor automat, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=150kA, In=16A, 4-poli","NCA",1534.65,0,1534.65,8592765031235,1,8592765031235,null,28592765031239,"8536201090",1.7]
[103124,"Ex9M1P TM AC25 4P4T","Întreruptor automat, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=150kA, In=25A, 4-poli","NCA",1534.65,0,{"$f":"E2748*(1-F2748)","v":1534.65},8592765031259,1,8592765031259,null,28592765031253,"8536201090",1.7]
[103125,"Ex9M1P TM AC32 4P4T","Întreruptor automat, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=150kA, In=32A, 4-poli","NCA",1534.65,0,1534.65,8592765031266,1,8592765031266,null,28592765031260,"8536201090",1.7]
[103129,"Ex9M1P TM AC80 4P4T","Întreruptor automat, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=150kA, In=80A, 4-poli","NCA",1534.65,0,1534.65,8592765031303,1,8592765031303,null,28592765031307,"8536209090",1.7]
[103131,"Ex9M1P TM AC125 4P4T","Întreruptor automat, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=150kA, In=125A, 4-poli","NCA",2250.83,0,2250.83,8592765031327,1,8592765031327,null,28592765031321,"8536209090",1.7]
[103134,"Ex9M2S TM AC180 4P4T","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=36kA, In=180A, 4-poli","NCA",792.67,0,792.67,8592765031358,1,8592765031358,null,28592765031352,"8536209090",2.2000000000000002]
[103136,"Ex9M2S TM AC225 4P4T","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=36kA, In=225A, 4-poli","NCA",1040.3599999999999,0,1040.3599999999999,8592765031372,1,8592765031372,null,28592765031376,"8536209090",2.2000000000000002]
[103140,"Ex9M2N TM AC180 4P4T","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=50kA, In=180A, 4-poli","NCA",1541.51,0,1541.51,8592765031419,1,8592765031419,null,28592765031413,"8536209090",2.2000000000000002]
[103141,"Ex9M2N TM AC200 4P4T","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=50kA, In=200A, 4-poli","NCA",1623.73,0,1623.73,8592765031426,1,8592765031426,null,28592765031420,"8536209090",2.2000000000000002]
[103143,"Ex9M2N TM AC250 4P4T","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=50kA, In=250A, 4-poli","NCA",1925.46,0,1925.46,8592765031440,1,8592765031440,null,28592765031444,"8536209090",2.2000000000000002]
[103158,"Ex9M2H TM AC180 4P4T","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=100kA, In=180A, 4-poli","NCA",1912.44,0,1912.44,8592765031594,1,8592765031594,null,28592765031598,"8536209090",2.2000000000000002]
[103160,"Ex9M2H TM AC225 4P4T","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=100kA, In=225A, 4-poli","NCA",2180.5,0,2180.5,8592765031617,1,8592765031617,null,28592765031611,"8536209090",2.2000000000000002]
[103170,"Ex9M2P TM AC180 4P4T","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=150kA, In=180A, 4-poli","NCA",2597.08,0,2597.08,8592765031716,1,8592765031716,null,28592765031710,"8536209090",2.2000000000000002]
[103173,"Ex9M2P TM AC250 4P4T","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=150kA, In=250A, 4-poli","NCA",3105.68,0,3105.68,8592765031747,1,8592765031747,null,28592765031741,"8536209090",2.2000000000000002]
[103175,"Ex9M3S TM AC315 4P4T","Întreruptor automat, dimensiune cadru M3, Icu=Ics=36kA, In=315A, 4-poli","NCA",1341.33,0,1341.33,8592765031761,1,8592765031761,null,28592765031765,"8536209090",6.6]
[103178,"Ex9M3N TM AC250 4P4T","Întreruptor automat, dimensiune cadru M3, Icu=Ics=50kA, In=250A, 4-poli","NCA",1952.38,0,1952.38,8592765031792,1,8592765031792,null,28592765031796,"8536209090",6.6]
[103181,"Ex9M3N TM AC400 4P4T","Întreruptor automat, dimensiune cadru M3, Icu=Ics=50kA, In=400A, 4-poli","NCA",2043.83,0,2043.83,8592765031822,1,8592765031822,null,28592765031826,"8536209090",6.6]
[103190,"Ex9M3H TM AC250 4P4T","Întreruptor automat, dimensiune cadru M3, Icu=Ics=100kA, In=250A, 4-poli","NCA",3364.67,0,3364.67,8592765031914,1,8592765031914,null,28592765031918,"8536209090",6.6]
[103193,"Ex9M3H TM AC400 4P4T","Întreruptor automat, dimensiune cadru M3, Icu=Ics=100kA, In=400A, 4-poli","NCA",3518.96,0,3518.96,8592765031945,1,8592765031945,null,28592765031949,"8536209090",6.6]
[103199,"Ex9M3P TM AC315 4P4T","Întreruptor automat, dimensiune cadru M3, Icu=Ics=150kA, In=315A, 4-poli","NCA",3598.16,0,3598.16,8592765032003,1,8592765032003,null,28592765032007,"8536209090",6.6]
[103415,"Ex9M4S TM AC400 4P4T","Întreruptor automat, dimensiune cadru M4, Icu=Ics=36kA, In=400A, 4-poli","NCA",1408.05,{"$f":"NCA","v":0},1408.05,8592765034168,1,8592765034168,null,28592765034162,"8536209090",13.5]
[103418,"Ex9M4N TM AC400 4P4T","Întreruptor automat, dimensiune cadru M4, Icu=Ics=50kA, In=400A, 4-poli","NCA",2006.32,0,2006.32,8592765034199,1,8592765034199,null,28592765034193,"8536209090",13.5]
[103428,"Ex9M4H TM AC500 4P4T","Întreruptor automat, dimensiune cadru M4, Icu=Ics=100kA, In=500A, 4-poli","NCA",3504.82,0,3504.82,8592765034298,1,8592765034298,null,28592765034292,"8536209090",13.5]
[103433,"Ex9M4P TM AC400 4P4T","Întreruptor automat, dimensiune cadru M4, Icu=Ics=150kA, In=400A, 4-poli","NCA",3508.34,0,3508.34,8592765034342,1,8592765034342,null,28592765034346,"8536209090",13.5]
[103436,"Ex9M5S TM AC630 4P4T","Întreruptor automat, dimensiune cadru M5, Icu=Ics=36kA, In=630A, 4-poli","NCA",3036.48,0,3036.48,8592765034373,1,8592765034373,null,28592765034377,"8536209090",13.5]
[103438,"Ex9M5S TM AC800 4P4T","Întreruptor automat, dimensiune cadru M5, Icu=Ics=36kA, In=800A, 4-poli","NCA",4466.42,0,4466.42,8592765034397,1,8592765034397,null,28592765034391,"8536209090",13.5]
[103439,"Ex9M5N TM AC630 4P4T","Întreruptor automat, dimensiune cadru M5, Icu=Ics=50kA, In=630A, 4-poli","NCA",3086.66,0,3086.66,8592765034403,1,8592765034403,null,28592765034407,"8536209090",13.5]
[103448,"Ex9M5H TM AC630 4P4T","Întreruptor automat, dimensiune cadru M5, Icu=Ics=100kA, In=630A, 4-poli","NCA",4588,0,4588,8592765034496,1,8592765034496,null,28592765034490,"8536209090",13.5]
[103454,"Ex9M5P TM AC630 4P4T","Întreruptor automat, dimensiune cadru M5, Icu=Ics=150kA, In=630A, 4-poli","NCA",5397.45,0,5397.45,8592765034557,1,8592765034557,null,28592765034551,"8536209090",13.5]
[]
[111791,"Ex9M1S TM 16 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=36kA, In=16A, 3P","NCA",322.87,{"$f":"NCA","v":0},{"$f":"E2822*(1-F2822)","v":322.87},8592765117915,1,18592765117912,12,28592765117919,8536201090,1.19]
[111795,"Ex9M1S TM 40 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=36kA, In=40A, 3P","NCA",322.87,{"$f":"NCA","v":0},322.87,8592765117953,1,18592765117950,12,28592765117957,8536201090,1.19]
[111796,"Ex9M1S TM 50 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=36kA, In=50A, 3P","NCA",322.87,{"$f":"NCA","v":0},322.87,8592765117960,1,18592765117967,12,28592765117964,8536201090,1.19]
[111798,"Ex9M1S TM 80 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=36kA, In=80A, 3P","NCA",349.12,{"$f":"NCA","v":0},349.12,8592765117984,1,18592765117981,12,28592765117988,8536209090,1.19]
[111801,"Ex9M1S TM 160 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=36kA, In=160A, 3P","NCA",433.87,{"$f":"NCA","v":0},433.87,8592765118011,1,18592765118018,12,28592765118015,8536209090,1.19]
[111805,"Ex9M1S TM 32 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=36kA, In=32A, 4P4T","NCA",424.84,{"$f":"NCA","v":0},424.84,8592765118059,1,18592765118056,8,28592765118053,8536201090,1.55]
[111807,"Ex9M1S TM 50 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=36kA, In=50A, 4P4T","NCA",424.84,{"$f":"NCA","v":0},424.84,8592765118073,1,18592765118070,8,28592765118077,8536201090,1.55]
[111810,"Ex9M1S TM 100 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=36kA, In=100A, 4P4T","NCA",511.16,{"$f":"NCA","v":0},511.16,8592765118103,1,18592765118100,8,28592765118107,8536209090,1.55]
[111813,"Ex9M1N TM 16 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=50kA, In=16A, 3P","NCA",387.44400000000002,{"$f":"NCA","v":0},387.44400000000002,8592765118134,1,18592765118131,12,28592765118138,8536201090,1.19]
[111816,"Ex9M1N TM 32 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=50kA, In=32A, 3P","NCA",387.44400000000002,{"$f":"NCA","v":0},387.44400000000002,8592765118165,1,18592765118162,12,28592765118169,8536201090,1.19]
[111817,"Ex9M1N TM 40 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=50kA, In=40A, 3P","NCA",387.44400000000002,{"$f":"NCA","v":0},387.44400000000002,8592765118172,1,18592765118179,12,28592765118176,8536201090,1.19]
[111819,"Ex9M1N TM 63 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=50kA, In=63A, 3P","NCA",407.12399999999997,{"$f":"NCA","v":0},407.12399999999997,8592765118196,1,18592765118193,12,28592765118190,8536201090,1.19]
[111822,"Ex9M1N TM 125 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=50kA, In=125A, 3P","NCA",470.53199999999998,{"$f":"NCA","v":0},470.53199999999998,8592765118226,1,18592765118223,12,28592765118220,8536209090,1.19]
[111825,"Ex9M1N TM 20 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=50kA, In=20A, 4P4T","NCA",509.80799999999994,{"$f":"NCA","v":0},509.80799999999994,8592765118257,1,18592765118254,8,28592765118251,8536201090,1.55]
[111828,"Ex9M1N TM 40 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=50kA, In=40A, 4P4T","NCA",509.80799999999994,{"$f":"NCA","v":0},509.80799999999994,8592765118288,1,18592765118285,8,28592765118282,8536201090,1.55]
[111831,"Ex9M1N TM 80 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=50kA, In=80A, 4P4T","NCA",604.99199999999996,{"$f":"NCA","v":0},604.99199999999996,8592765118318,1,18592765118315,8,28592765118312,8536209090,1.55]
[111834,"Ex9M1N TM 160 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=50kA, In=160A, 4P4T","NCA",703.14,{"$f":"NCA","v":0},703.14,8592765118349,1,18592765118346,8,28592765118343,8536209090,1.55]
[111836,"Ex9M1Q TM 20 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=70kA, In=20A, 3P","NCA",445.56059999999997,{"$f":"NCA","v":0},445.56059999999997,8592765118363,1,18592765118360,12,28592765118367,8536201090,1.19]
[111839,"Ex9M1Q TM 40 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=70kA, In=40A, 3P","NCA",445.56059999999997,{"$f":"NCA","v":0},445.56059999999997,8592765118394,1,18592765118391,12,28592765118398,8536201090,1.19]
[111841,"Ex9M1Q TM 63 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=70kA, In=63A, 3P","NCA",468.19259999999991,{"$f":"NCA","v":0},468.19259999999991,8592765118417,1,18592765118414,12,28592765118411,8536201090,1.19]
[111842,"Ex9M1Q TM 80 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=70kA, In=80A, 3P","NCA",481.78559999999999,{"$f":"NCA","v":0},481.78559999999999,8592765118424,1,18592765118421,12,28592765118428,8536209090,1.19]
[111846,"Ex9M1Q TM 16 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=70kA, In=16A, 4P4T","NCA",586.27919999999983,{"$f":"NCA","v":0},586.27919999999983,8592765118462,1,18592765118469,8,28592765118466,8536201090,1.55]
[111848,"Ex9M1Q TM 25 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=70kA, In=25A, 4P4T","NCA",586.27919999999983,{"$f":"NCA","v":0},586.27919999999983,8592765118486,1,18592765118483,8,28592765118480,8536201090,1.55]
[111851,"Ex9M1Q TM 50 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=70kA, In=50A, 4P4T","NCA",586.27919999999983,{"$f":"NCA","v":0},586.27919999999983,8592765118516,1,18592765118513,8,28592765118510,8536201090,1.55]
[111853,"Ex9M1Q TM 80 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=70kA, In=80A, 4P4T","NCA",695.74079999999992,{"$f":"NCA","v":0},695.74079999999992,8592765118530,1,18592765118537,8,28592765118534,8536209090,1.55]
[111857,"Ex9M1H TM 16 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=100kA, In=16A, 3P","NCA",512.39468999999997,{"$f":"NCA","v":0},512.39468999999997,8592765118578,1,18592765118575,12,28592765118572,8536201090,1.19]
[111858,"Ex9M1H TM 20 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=100kA, In=20A, 3P","NCA",512.39468999999997,{"$f":"NCA","v":0},512.39468999999997,8592765118585,1,18592765118582,12,28592765118589,8536201090,1.19]
[111862,"Ex9M1H TM 50 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=100kA, In=50A, 3P","NCA",512.39468999999997,{"$f":"NCA","v":0},512.39468999999997,8592765118622,1,18592765118629,12,28592765118626,8536201090,1.19]
[111863,"Ex9M1H TM 63 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=100kA, In=63A, 3P","NCA",538.42148999999984,{"$f":"NCA","v":0},538.42148999999984,8592765118639,1,18592765118636,12,28592765118633,8536201090,1.19]
[111867,"Ex9M1H TM 160 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=100kA, In=160A, 3P","NCA",688.55168999999989,{"$f":"NCA","v":0},688.55168999999989,8592765118677,1,18592765118674,12,28592765118671,8536209090,1.19]
[111869,"Ex9M1H TM 20 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=100kA, In=20A, 4P4T","NCA",674.2210799999998,{"$f":"NCA","v":0},674.2210799999998,8592765118691,1,18592765118698,8,28592765118695,8536201090,1.55]
[111872,"Ex9M1H TM 40 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=100kA, In=40A, 4P4T","NCA",674.2210799999998,{"$f":"NCA","v":0},674.2210799999998,8592765118721,1,18592765118728,8,28592765118725,8536201090,1.55]
[111874,"Ex9M1H TM 63 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=100kA, In=63A, 4P4T","NCA",791.35754999999983,{"$f":"NCA","v":0},791.35754999999983,8592765118745,1,18592765118742,8,28592765118749,8536201090,1.55]
[111878,"Ex9M1H TM 160 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=100kA, In=160A, 4P4T","NCA",929.90264999999977,{"$f":"NCA","v":0},929.90264999999977,8592765118783,1,18592765118780,8,28592765118787,8536209090,1.55]
[111879,"Ex9M1P TM 16 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=150kA, In=16A, 3P","NCA",589.25389349999989,{"$f":"NCA","v":0},589.25389349999989,8592765118790,1,18592765118797,12,28592765118794,8536201090,1.19]
[111881,"Ex9M1P TM 25 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=150kA, In=25A, 3P","NCA",589.25389349999989,{"$f":"NCA","v":0},589.25389349999989,8592765118813,1,18592765118810,12,28592765118817,8536201090,1.19]
[111884,"Ex9M1P TM 50 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=150kA, In=50A, 3P","NCA",589.25389349999989,{"$f":"NCA","v":0},589.25389349999989,8592765118844,1,18592765118841,12,28592765118848,8536201090,1.19]
[111888,"Ex9M1P TM 125 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=150kA, In=125A, 3P","NCA",715.62035549999973,{"$f":"NCA","v":0},715.62035549999973,8592765118882,1,18592765118889,12,28592765118886,8536209090,1.19]
[111890,"Ex9M1P TM 16 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=150kA, In=16A, 4P4T","NCA",775.35424199999966,{"$f":"NCA","v":0},775.35424199999966,8592765118905,1,18592765118902,8,28592765118909,8536201090,1.55]
[111893,"Ex9M1P TM 32 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=150kA, In=32A, 4P4T","NCA",775.35424199999966,{"$f":"NCA","v":0},775.35424199999966,8592765118936,1,18592765118933,8,28592765118930,8536201090,1.55]
[111896,"Ex9M1P TM 63 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=150kA, In=63A, 4P4T","NCA",910.06118249999975,{"$f":"NCA","v":0},910.06118249999975,8592765118967,1,18592765118964,8,28592765118961,8536201090,1.55]
[111898,"Ex9M1P TM 100 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=150kA, In=100A, 4P4T","NCA",932.89255799999989,{"$f":"NCA","v":0},932.89255799999989,8592765118981,1,18592765118988,8,28592765118985,8536209090,1.55]
[111899,"Ex9M1P TM 125 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=150kA, In=125A, 4P4T","NCA",949.64651699999968,{"$f":"NCA","v":0},949.64651699999968,8592765118998,1,18592765118995,8,28592765118992,8536209090,1.55]
[111902,"Ex9M2S TM 160 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=36kA, In=160A, 3P","NCA",459.35,{"$f":"NCA","v":0},459.35,8592765119025,1,18592765119022,8,28592765119029,8536209090,1.85]
[111905,"Ex9M2S TM 225 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=36kA, In=225A, 3P","NCA",731.85,{"$f":"NCA","v":0},731.85,8592765119056,1,18592765119053,8,28592765119050,8536209090,1.85]
[111908,"Ex9M2S TM 160 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=36kA, In=160A, 4P4T","NCA",611.86,{"$f":"NCA","v":0},611.86,8592765119087,1,18592765119084,8,28592765119081,8536209090,2.5]
[111910,"Ex9M2S TM 200 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=36kA, In=200A, 4P4T","NCA",839.89,{"$f":"NCA","v":0},839.89,8592765119100,1,18592765119107,8,28592765119104,8536209090,2.5]
[111914,"Ex9M2N TM 160 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=50kA, In=160A, 3P","NCA",574.1875,{"$f":"NCA","v":0},574.1875,8592765119148,1,18592765119145,8,28592765119142,8536209090,1.85]
[111917,"Ex9M2N TM 225 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=50kA, In=225A, 3P","NCA",914.8125,{"$f":"NCA","v":0},914.8125,8592765119179,1,18592765119176,8,28592765119173,8536209090,1.85]
[111919,"Ex9M2N TM 125 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=50kA, In=125A, 4P4T","NCA",796.73749999999995,{"$f":"NCA","v":0},796.73749999999995,8592765119193,1,18592765119190,8,28592765119197,8536209090,2.5]
[111920,"Ex9M2N TM 160 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=50kA, In=160A, 4P4T","NCA",764.82500000000005,{"$f":"NCA","v":0},{"$f":"E2951*(1-F2951)","v":764.82500000000005},8592765119209,1,18592765119206,8,28592765119203,8536209090,2.5]
[111924,"Ex9M2N TM 250 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=50kA, In=250A, 4P4T","NCA",1218.0625,{"$f":"NCA","v":0},1218.0625,8592765119247,1,18592765119244,8,28592765119241,8536209090,2.5]
[111925,"Ex9M2Q TM 125 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=70kA, In=125A, 3P","NCA",780.234375,{"$f":"NCA","v":0},780.234375,8592765119254,1,18592765119251,8,28592765119258,8536209090,1.85]
[111929,"Ex9M2Q TM 225 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=70kA, In=225A, 3P","NCA",1143.515625,{"$f":"NCA","v":0},1143.515625,8592765119292,1,18592765119299,8,28592765119296,8536209090,1.85]
[111931,"Ex9M2Q TM 125 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=70kA, In=125A, 4P4T","NCA",995.921875,{"$f":"NCA","v":0},995.921875,8592765119315,1,18592765119312,8,28592765119319,8536209090,2.5]
[111935,"Ex9M2Q TM 225 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=70kA, In=225A, 4P4T","NCA",1625.5624999999998,{"$f":"NCA","v":0},1625.5624999999998,8592765119353,1,18592765119350,8,28592765119357,8536209090,2.5]
[111936,"Ex9M2Q TM 250 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=70kA, In=250A, 4P4T","NCA",1522.578125,{"$f":"NCA","v":0},1522.578125,8592765119360,1,18592765119367,8,28592765119364,8536209090,2.5]
[111940,"Ex9M2H TM 200 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=100kA, In=200A, 3P","NCA",1267.0843749999999,{"$f":"NCA","v":0},1267.0843749999999,8592765119407,1,18592765119404,8,28592765119401,8536209090,1.85]
[111941,"Ex9M2H TM 225 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=100kA, In=225A, 3P","NCA",1315.04296875,{"$f":"NCA","v":0},1315.04296875,8592765119414,1,18592765119411,8,28592765119418,8536209090,1.85]
[111945,"Ex9M2H TM 180 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=100kA, In=180A, 4P4T","NCA",1424.3289062499998,{"$f":"NCA","v":0},1424.3289062499998,8592765119452,1,18592765119459,8,28592765119456,8536209090,2.5]
[111947,"Ex9M2H TM 225 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=100kA, In=225A, 4P4T","NCA",1869.3968749999997,{"$f":"NCA","v":0},1869.3968749999997,8592765119476,1,18592765119473,8,28592765119470,8536209090,2.5]
[111950,"Ex9M2P TM 160 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=150kA, In=160A, 3P","NCA",949.20371093749975,{"$f":"NCA","v":0},949.20371093749975,8592765119506,1,18592765119503,8,28592765119500,8536209090,1.85]
[111952,"Ex9M2P TM 200 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=150kA, In=200A, 3P","NCA",1457.1470312499998,{"$f":"NCA","v":0},1457.1470312499998,8592765119520,1,18592765119527,8,28592765119524,8536209090,1.85]
[111955,"Ex9M2P TM 125 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=150kA, In=125A, 4P4T","NCA",1317.1066796874998,{"$f":"NCA","v":0},1317.1066796874998,8592765119551,1,18592765119558,8,28592765119555,8536209090,2.5]
[111958,"Ex9M2P TM 200 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=150kA, In=200A, 4P4T","NCA",1735.5539453124998,{"$f":"NCA","v":0},1735.5539453124998,8592765119582,1,18592765119589,8,28592765119586,8536209090,2.5]
[111961,"Ex9M3S TM 250 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M3, Icu=Ics=36kA, In=250A, 3P","NCA",1447.62,{"$f":"NCA","v":0},1447.62,8592765119612,1,18592765119619,2,28592765119616,8536209090,5.2]
[111962,"Ex9M3S TM 315 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M3, Icu=Ics=36kA, In=315A, 3P","NCA",1247.3499999999999,{"$f":"NCA","v":0},1247.3499999999999,8592765119629,1,18592765119626,2,28592765119623,8536209090,5.2]
[111964,"Ex9M3S TM 400 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M3, Icu=Ics=36kA, In=400A, 3P","NCA",1247.3499999999999,{"$f":"NCA","v":0},1247.3499999999999,8592765119643,1,18592765119640,2,28592765119647,8536209090,5.2]
[111967,"Ex9M3S TM 315 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M3, Icu=Ics=36kA, In=315A, 4P4T","NCA",1441.33,{"$f":"NCA","v":0},1441.33,8592765119674,1,18592765119671,2,28592765119678,8536209090,6.7]
[111970,"Ex9M3S TM 500 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M3, Icu=Ics=36kA, In=500A, 4P4T","NCA",1460.9595999999999,{"$f":"NCA","v":0},1460.9595999999999,8592765119704,1,18592765119701,2,28592765119708,8536209090,6.7]
[111973,"Ex9M3N TM 350 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M3, Icu=Ics=50kA, In=350A, 3P","NCA",1704.1389999999997,{"$f":"NCA","v":0},1704.1389999999997,8592765119735,1,18592765119732,2,28592765119739,8536209090,5.2]
[111976,"Ex9M3N TM 250 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M3, Icu=Ics=50kA, In=250A, 4P4T","NCA",1839.5284999999997,{"$f":"NCA","v":0},1839.5284999999997,8592765119766,1,18592765119763,2,28592765119760,8536209090,6.7]
[111979,"Ex9M3N TM 400 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M3, Icu=Ics=50kA, In=400A, 4P4T","NCA",1634.5179999999998,{"$f":"NCA","v":0},1634.5179999999998,8592765119797,1,18592765119794,2,28592765119791,8536209090,6.7]
[111981,"Ex9M3Q TM 250 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M3, Icu=Ics=70kA, In=250A, 3P","NCA",1831.2392999999997,{"$f":"NCA","v":0},1831.2392999999997,8592765119810,1,18592765119817,2,28592765119814,8536209090,5.2]
[111982,"Ex9M3Q TM 315 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M3, Icu=Ics=70kA, In=315A, 3P","NCA",1577.8977500000001,{"$f":"NCA","v":0},1577.8977500000001,8592765119827,1,18592765119824,2,28592765119821,8536209090,5.2]
[111985,"Ex9M3Q TM 500 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M3, Icu=Ics=70kA, In=500A, 3P","NCA",1751.7340499999998,{"$f":"NCA","v":0},1751.7340499999998,8592765119858,1,18592765119855,2,28592765119852,8536209090,5.2]
[111988,"Ex9M3Q TM 350 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M3, Icu=Ics=70kA, In=350A, 4P4T","NCA",2071.3995500000001,{"$f":"NCA","v":0},2071.3995500000001,8592765119889,1,18592765119886,2,28592765119883,8536209090,6.7]
[111991,"Ex9M3H TM 250 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M3, Icu=Ics=100kA, In=250A, 3P","NCA",2014.3632299999999,{"$f":"NCA","v":0},2014.3632299999999,8592765119919,1,18592765119916,2,28592765119913,8536209090,5.2]
[111993,"Ex9M3H TM 350 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M3, Icu=Ics=100kA, In=350A, 3P","NCA",2062.00819,{"$f":"NCA","v":0},2062.00819,8592765119933,1,18592765119930,2,28592765119937,8536209090,5.2]
[111997,"Ex9M3H TM 315 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M3, Icu=Ics=100kA, In=315A, 4P4T","NCA",2005.6106950000001,{"$f":"NCA","v":0},2005.6106950000001,8592765119971,1,18592765119978,2,28592765119975,8536209090,6.7]
[112000,"Ex9M3H TM 500 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M3, Icu=Ics=100kA, In=500A, 4P4T","NCA",2032.9252834000004,{"$f":"NCA","v":0},2032.9252834000004,8592765120007,1,18592765120004,2,28592765120001,8536209090,6.7]
[112002,"Ex9M3P TM 315 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M3, Icu=Ics=150kA, In=315A, 3P","NCA",1909.2562775000004,{"$f":"NCA","v":0},1909.2562775000004,8592765120021,1,18592765120028,2,28592765120025,8536209090,5.2]
[112003,"Ex9M3P TM 350 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M3, Icu=Ics=150kA, In=350A, 3P","NCA",2268.2090090000002,{"$f":"NCA","v":0},2268.2090090000002,8592765120038,1,18592765120035,2,28592765120032,8536209090,5.2]
[112007,"Ex9M3P TM 315 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M3, Icu=Ics=150kA, In=315A, 4P4T","NCA",2206.1717645000003,{"$f":"NCA","v":0},2206.1717645000003,8592765120076,1,18592765120073,2,28592765120070,8536209090,6.7]
[112009,"Ex9M3P TM 400 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M3, Icu=Ics=150kA, In=400A, 4P4T","NCA",2175.5434580000001,{"$f":"NCA","v":0},2175.5434580000001,8592765120090,1,18592765120097,2,28592765120094,8536209090,6.7]
[112012,"Ex9M4S TM 500 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M4, Icu=Ics=36kA, In=500A, 3P","NCA",1654.06,{"$f":"NCA","v":0},1654.06,8592765120120,1,18592765120127,1,28592765120124,8536209090,10.5]
[112014,"Ex9M4S TM 400 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M4, Icu=Ics=36kA, In=400A, 4P4T","NCA",2233.8712,{"$f":"NCA","v":0},2233.8712,8592765120144,1,18592765120141,1,28592765120148,8536209090,13.5]
[112018,"Ex9M4N TM 500 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M4, Icu=Ics=50kA, In=500A, 3P","NCA",1902.1689999999999,{"$f":"NCA","v":0},1902.1689999999999,8592765120182,1,18592765120189,1,28592765120186,8536209090,10.5]
[112019,"Ex9M4N TM 630 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M4, Icu=Ics=50kA, In=630A, 3P","NCA",2007.4169999999997,{"$f":"NCA","v":0},2007.4169999999997,8592765120199,1,18592765120196,1,28592765120193,8536209090,10.5]
[112021,"Ex9M4N TM 500 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M4, Icu=Ics=50kA, In=500A, 4P4T","NCA",2648.404,{"$f":"NCA","v":0},2648.404,8592765120212,1,18592765120219,1,28592765120216,8536209090,13.5]
[112024,"Ex9M4Q TM 500 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M4, Icu=Ics=70kA, In=500A, 3P","NCA",2187.4943499999995,{"$f":"NCA","v":0},2187.4943499999995,8592765120243,1,18592765120240,1,28592765120247,8536209090,10.5]
[112026,"Ex9M4Q TM 400 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M4, Icu=Ics=70kA, In=400A, 4P4T","NCA",2954.2946619999998,{"$f":"NCA","v":0},2954.2946619999998,8592765120267,1,18592765120264,1,28592765120261,8536209090,13.5]
[112030,"Ex9M4H TM 500 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M4, Icu=Ics=100kA, In=500A, 3P","NCA",2515.6185024999991,{"$f":"NCA","v":0},2515.6185024999991,8592765120304,1,18592765120301,1,28592765120308,8536209090,10.5]
[112033,"Ex9M4H TM 500 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M4, Icu=Ics=100kA, In=500A, 4P4T","NCA",3502.5142899999992,{"$f":"NCA","v":0},3502.5142899999992,8592765120335,1,18592765120332,1,28592765120339,8536209090,13.5]
[112035,"Ex9M4P TM 400 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M4, Icu=Ics=150kA, In=400A, 3P","NCA",2823.0010278749992,{"$f":"NCA","v":0},2823.0010278749992,8592765120359,1,18592765120356,1,28592765120353,8536209090,10.5]
[112038,"Ex9M4P TM 400 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M4, Icu=Ics=150kA, In=400A, 4P4T","NCA",3907.0546904949992,{"$f":"NCA","v":0},3907.0546904949992,8592765120380,1,18592765120387,1,28592765120384,8536209090,13.5]
[112041,"Ex9M5S TM 630 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M5, Icu=Ics=36kA, In=630A, 3P","NCA",2337.36,{"$f":"NCA","v":0},2337.36,8592765120410,1,18592765120417,1,28592765120414,8536209090,10.5]
[112042,"Ex9M5S TM 700 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M5, Icu=Ics=36kA, In=700A, 3P","NCA",2570.7600000000002,{"$f":"NCA","v":0},2570.7600000000002,8592765120427,1,18592765120424,1,28592765120421,8536209090,10.5]
[112045,"Ex9M5S TM 700 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M5, Icu=Ics=36kA, In=700A, 4P4T","NCA",3243.02,{"$f":"NCA","v":0},3243.02,8592765120458,1,18592765120455,1,28592765120452,8536209090,13.5]
[112047,"Ex9M5N TM 630 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M5, Icu=Ics=50kA, In=630A, 3P","NCA",2571.0960000000005,{"$f":"NCA","v":0},2571.0960000000005,8592765120472,1,18592765120479,1,28592765120476,8536209090,10.5]
[112050,"Ex9M5N TM 630 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M5, Icu=Ics=50kA, In=630A, 4P4T","NCA",3340.1280000000002,{"$f":"NCA","v":0},3340.1280000000002,8592765120502,1,18592765120509,1,28592765120506,8536209090,13.5]
[112053,"Ex9M5Q TM 630 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M5, Icu=Ics=70kA, In=630A, 3P","NCA",2828.2056000000007,{"$f":"NCA","v":0},2828.2056000000007,8592765120533,1,18592765120530,1,28592765120537,8536209090,10.5]
[112057,"Ex9M5Q TM 700 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M5, Icu=Ics=70kA, In=700A, 4P4T","NCA",3924.0542000000005,{"$f":"NCA","v":0},3924.0542000000005,8592765120571,1,18592765120578,1,28592765120575,8536209090,13.5]
[112059,"Ex9M5H TM 630 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M5, Icu=Ics=100kA, In=630A, 3P","NCA",3111.0261600000008,{"$f":"NCA","v":0},3111.0261600000008,8592765120595,1,18592765120592,1,28592765120599,8536209090,10.5]
[112062,"Ex9M5H TM 630 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M5, Icu=Ics=100kA, In=630A, 4P4T","NCA",4041.554880000001,{"$f":"NCA","v":0},4041.554880000001,8592765120625,1,18592765120622,1,28592765120629,8536209090,13.5]
[112064,"Ex9M5H TM 800 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M5, Icu=Ics=100kA, In=800A, 4P4T","NCA",5013.1050200000027,{"$f":"NCA","v":0},5013.1050200000027,8592765120649,1,18592765120646,1,28592765120643,8536209090,13.5]
[112065,"Ex9M5P TM 630 3P EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M5, Icu=Ics=150kA, In=630A, 3P","NCA",3422.1287760000014,{"$f":"NCA","v":0},3422.1287760000014,8592765120656,1,18592765120653,1,28592765120650,8536209090,10.5]
[112069,"Ex9M5P TM 700 4P4T EU","Întreruptor automat, AC, dimensiune cadru M5, Icu=Ics=150kA, In=700A, 4P4T","NCA",4748.105582000001,{"$f":"NCA","v":0},4748.105582000001,8592765120694,1,18592765120691,1,28592765120698,8536209090,13.5]
[]
[111178,"Ex9M2S SU20L 63 3P EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, SU20L (DIP), Icu=36kA, In=63A, 3-poli","NCF",{"$f":"ROUND(VLOOKUP(A3105,[2]RO!$A:$G,7,0),2)","v":586.6},{"$f":"NCF","v":0},{"$f":"E3105*(1-F3105)","v":586.6},8592765111784,1,18592765111781,8,28592765111788,8536209090,2]
[111180,"Ex9M2S SU20L 160 3P EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, SU20L (DIP), Icu=36kA, In=160A, 3-poli","NCF",{"$f":"ROUND(VLOOKUP(A3107,[2]RO!$A:$G,7,0),2)","v":709.01},{"$f":"NCF","v":0},709.01,8592765111807,1,18592765111804,8,28592765111801,8536209090,2]
[111184,"Ex9M2S SU20L 100 4P4T EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, SU20L (DIP), Icu=36kA, In=100A, 4-poli cu N-ulul protejat","NCF",{"$f":"ROUND(VLOOKUP(A3111,[2]RO!$A:$G,7,0),2)","v":787.19},{"$f":"NCF","v":0},787.19,8592765111845,1,18592765111842,8,28592765111849,8536209090,2.65]
[111185,"Ex9M2S SU20L 160 4P4T EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, SU20L (DIP), Icu=36kA, In=160A, 4-poli cu N-ulul protejat","NCF",{"$f":"ROUND(VLOOKUP(A3112,[2]RO!$A:$G,7,0),2)","v":856.6},{"$f":"NCF","v":0},856.6,8592765111852,1,18592765111859,8,28592765111856,8536209090,2.65]
[111187,"Ex9M2N SU20L 32 3P EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, SU20L (DIP), Icu=50kA, In=32A, 3-poli","NCF",{"$f":"ROUND(VLOOKUP(A3114,[2]RO!$A:$G,7,0),2)","v":614.46},{"$f":"NCF","v":0},614.46,8592765111876,1,18592765111873,8,28592765111870,8536209090,2]
[111190,"Ex9M2N SU20L 160 3P EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, SU20L (DIP), Icu=50kA, In=160A, 3-poli","NCF",{"$f":"ROUND(VLOOKUP(A3117,[2]RO!$A:$G,7,0),2)","v":779.91},{"$f":"NCF","v":0},779.91,8592765111906,1,18592765111903,8,28592765111900,8536209090,2]
[111194,"Ex9M2N SU20L 100 4P4T EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, SU20L (DIP), Icu=50kA, In=100A, 4-poli cu N-ulul protejat","NCF",{"$f":"ROUND(VLOOKUP(A3121,[2]RO!$A:$G,7,0),2)","v":1095.51},{"$f":"NCF","v":0},1095.51,8592765111944,1,18592765111941,8,28592765111948,8536209090,2.65]
[111196,"Ex9M2N SU20L 250 4P4T EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, SU20L (DIP), Icu=50kA, In=250A, 4-poli cu N-ulul protejat","NCF",{"$f":"ROUND(VLOOKUP(A3123,[2]RO!$A:$G,7,0),2)","v":1385.83},{"$f":"NCF","v":0},1385.83,8592765111968,1,18592765111965,8,28592765111962,8536209090,2.65]
[111199,"Ex9M2Q SU20L 100 3P EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, SU20L (DIP), Icu=70kA, In=100A, 3-poli","NCF",{"$f":"ROUND(VLOOKUP(A3126,[2]RO!$A:$G,7,0),2)","v":908.4},{"$f":"NCF","v":0},908.4,8592765111999,1,18592765111996,8,28592765111993,8536209090,2]
[111202,"Ex9M2Q SU20L 32 4P4T EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, SU20L (DIP), Icu=70kA, In=32A, 4-poli cu N-ulul protejat","NCF",{"$f":"ROUND(VLOOKUP(A3129,[2]RO!$A:$G,7,0),2)","v":844.08},{"$f":"NCF","v":0},844.08,8592765112026,1,18592765112023,8,28592765112020,8536209090,2.65]
[111205,"Ex9M2Q SU20L 160 4P4T EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, SU20L (DIP), Icu=70kA, In=160A, 4-poli cu N-ulul protejat","NCF",{"$f":"ROUND(VLOOKUP(A3132,[2]RO!$A:$G,7,0),2)","v":1325.57},{"$f":"NCF","v":0},1325.57,8592765112057,1,18592765112054,8,28592765112051,8536209090,2.65]
[111206,"Ex9M2Q SU20L 250 4P4T EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, SU20L (DIP), Icu=70kA, In=250A, 4-poli cu N-ulul protejat","NCF",{"$f":"ROUND(VLOOKUP(A3133,[2]RO!$A:$G,7,0),2)","v":1524.41},{"$f":"NCF","v":0},1524.41,8592765112064,1,18592765112061,8,28592765112068,8536209090,2.65]
[111208,"Ex9M2H SU20L 63 3P EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, SU20L (DIP), Icu=100kA, In=63A, 3-poli","NCF",{"$f":"ROUND(VLOOKUP(A3135,[2]RO!$A:$G,7,0),2)","v":803.39},{"$f":"NCF","v":0},803.39,8592765112088,1,18592765112085,8,28592765112082,8536209090,2]
[111211,"Ex9M2H SU20L 250 3P EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, SU20L (DIP), Icu=100kA, In=250A, 3-poli","NCF",{"$f":"ROUND(VLOOKUP(A3138,[2]RO!$A:$G,7,0),2)","v":1209.0899999999999},{"$f":"NCF","v":0},1209.0899999999999,8592765112118,1,18592765112115,8,28592765112112,8536209090,2]
[111214,"Ex9M2H SU20L 100 4P4T EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, SU20L (DIP), Icu=100kA, In=100A, 4-poli cu N-ulul protejat","NCF",{"$f":"ROUND(VLOOKUP(A3141,[2]RO!$A:$G,7,0),2)","v":1285.6600000000001},{"$f":"NCF","v":0},1285.6600000000001,8592765112149,1,18592765112146,8,28592765112143,8536209090,2.65]
[111217,"Ex9M2P SU20L 32 3P EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, SU20L (DIP), Icu=150kA, In=32A, 3-poli","NCF",{"$f":"ROUND(VLOOKUP(A3144,[2]RO!$A:$G,7,0),2)","v":1004.38},{"$f":"NCF","v":0},1004.38,8592765112170,1,18592765112177,8,28592765112174,8536209090,2]
[111220,"Ex9M2P SU20L 160 3P EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, SU20L (DIP), Icu=150kA, In=160A, 3-poli","NCF",{"$f":"ROUND(VLOOKUP(A3147,[2]RO!$A:$G,7,0),2)","v":1319},{"$f":"NCF","v":0},1319,8592765112200,1,18592765112207,8,28592765112204,8536209090,2]
[111223,"Ex9M2P SU20L 63 4P4T EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, SU20L (DIP), Icu=150kA, In=63A, 4-poli cu N-ulul protejat","NCF",{"$f":"ROUND(VLOOKUP(A3150,[2]RO!$A:$G,7,0),2)","v":1305.7},{"$f":"NCF","v":0},1305.7,8592765112231,1,18592765112238,8,28592765112235,8536209090,2.65]
[111225,"Ex9M2P SU20L 160 4P4T EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, SU20L (DIP), Icu=150kA, In=160A, 4-poli cu N-ulul protejat","NCF",{"$f":"ROUND(VLOOKUP(A3152,[2]RO!$A:$G,7,0),2)","v":1603.94},{"$f":"NCF","v":0},1603.94,8592765112255,1,18592765112252,8,28592765112259,8536209090,2.65]
[111228,"Ex9M3S SU20L 400 3P EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M3, SU20L (DIP), Icu=36kA, In=400A, 3-poli","NCF",{"$f":"ROUND(VLOOKUP(A3155,[2]RO!$A:$G,7,0),2)","v":1341.15},{"$f":"NCF","v":0},1341.15,8592765112286,1,18592765112283,2,28592765112280,8536209090,5.8]
[111230,"Ex9M3S SU20L 250 4P4T EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M3, SU20L (DIP), Icu=36kA, In=250A, 4-poli cu N-ulul protejat","NCF",{"$f":"ROUND(VLOOKUP(A3157,[2]RO!$A:$G,7,0),2)","v":1769.84},{"$f":"NCF","v":0},1769.84,8592765112309,1,18592765112306,2,28592765112303,8536209090,7.8]
[111231,"Ex9M3S SU20L 400 4P4T EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M3, SU20L (DIP), Icu=36kA, In=400A, 4-poli cu N-ulul protejat","NCF",{"$f":"ROUND(VLOOKUP(A3158,[2]RO!$A:$G,7,0),2)","v":1664.86},{"$f":"NCF","v":0},1664.86,8592765112316,1,18592765112313,2,28592765112310,8536209090,7.8]
[111235,"Ex9M3N SU20L 630 3P EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M3, SU20L (DIP), Icu=50kA, In=630A, 3-poli","NCF",{"$f":"ROUND(VLOOKUP(A3162,[2]RO!$A:$G,7,0),2)","v":1758.03},{"$f":"NCF","v":0},1758.03,8592765112354,1,18592765112351,2,28592765112358,8536209090,5.8]
[111237,"Ex9M3N SU20L 400 4P4T EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M3, SU20L (DIP), Icu=50kA, In=400A, 4-poli cu N-ulul protejat","NCF",{"$f":"ROUND(VLOOKUP(A3164,[2]RO!$A:$G,7,0),2)","v":1831.35},{"$f":"NCF","v":0},1831.35,8592765112378,1,18592765112375,2,28592765112372,8536209090,7.8]
[111240,"Ex9M3Q SU20L 400 3P EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M3, SU20L (DIP), Icu=70kA, In=400A, 3-poli","NCF",{"$f":"ROUND(VLOOKUP(A3167,[2]RO!$A:$G,7,0),2)","v":1696.56},{"$f":"NCF","v":0},1696.56,8592765112408,1,18592765112405,2,28592765112402,8536209090,5.8]
[111242,"Ex9M3Q SU20L 250 4P4T EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M3, SU20L (DIP), Icu=70kA, In=250A, 4-poli cu N-ulul protejat","NCF",{"$f":"ROUND(VLOOKUP(A3169,[2]RO!$A:$G,7,0),2)","v":2141.5100000000002},{"$f":"NCF","v":0},{"$f":"E3169*(1-F3169)","v":2141.5100000000002},8592765112422,1,18592765112429,2,28592765112426,8536209090,7.8]
[111246,"Ex9M3H SU20L 400 3P EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M3, SU20L (DIP), Icu=100kA, In=400A, 3-poli","NCF",{"$f":"ROUND(VLOOKUP(A3173,[2]RO!$A:$G,7,0),2)","v":1951.04},{"$f":"NCF","v":0},1951.04,8592765112460,1,18592765112467,2,28592765112464,8536209090,5.8]
[111247,"Ex9M3H SU20L 630 3P EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M3, SU20L (DIP), Icu=100kA, In=630A, 3-poli","NCF",{"$f":"ROUND(VLOOKUP(A3174,[2]RO!$A:$G,7,0),2)","v":2324.9899999999998},{"$f":"NCF","v":0},2324.9899999999998,8592765112477,1,18592765112474,2,28592765112471,8536209090,5.8]
[111251,"Ex9M3P SU20L 250 3P EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M3, SU20L (DIP), Icu=150kA, In=250A, 3-poli","NCF",{"$f":"ROUND(VLOOKUP(A3178,[2]RO!$A:$G,7,0),2)","v":1915.98},{"$f":"NCF","v":0},1915.98,8592765112514,1,18592765112511,2,28592765112518,8536209090,5.8]
[111252,"Ex9M3P SU20L 400 3P EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M3, SU20L (DIP), Icu=150kA, In=400A, 3-poli","NCF",{"$f":"ROUND(VLOOKUP(A3179,[2]RO!$A:$G,7,0),2)","v":2243.69},{"$f":"NCF","v":0},2243.69,8592765112521,1,18592765112528,2,28592765112525,8536209090,5.8]
[111256,"Ex9M3P SU20L 630 4P4T EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M3, SU20L (DIP), Icu=150kA, In=630A, 4-poli cu N-ulul protejat","NCF",{"$f":"ROUND(VLOOKUP(A3183,[2]RO!$A:$G,7,0),2)","v":3943.4},{"$f":"NCF","v":0},3943.4,8592765112569,1,18592765112566,2,28592765112563,8536209090,7.8]
[111258,"Ex9M4S SU20L 630 4P4T EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M4, SU20L (DIP), Icu=36kA, In=630A, 4-poli cu N-ulul protejat","NCF",{"$f":"ROUND(VLOOKUP(A3185,[2]RO!$A:$G,7,0),2)","v":3111.42},{"$f":"NCF","v":0},3111.42,8592765112583,1,18592765112580,1,28592765112587,8536209090,13.8]
[111261,"Ex9M4Q SU20L 630 3P EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M4, SU20L (DIP), Icu=70kA, In=630A, 3-poli","NCF",{"$f":"ROUND(VLOOKUP(A3188,[2]RO!$A:$G,7,0),2)","v":3236.03},{"$f":"NCF","v":0},3236.03,8592765112613,1,18592765112610,1,28592765112617,8536209090,10.8]
[111263,"Ex9M4H SU20L 630 3P EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M4, SU20L (DIP), Icu=100kA, In=630A, 3-poli","NCF",{"$f":"ROUND(VLOOKUP(A3190,[2]RO!$A:$G,7,0),2)","v":3397.83},{"$f":"NCF","v":0},3397.83,8592765112637,1,18592765112634,1,28592765112631,8536209090,10.8]
[111267,"Ex9M5S SU20L 800 3P EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M5, SU20L (DIP), Icu=36kA, In=800A, 3-poli","NCF",{"$f":"ROUND(VLOOKUP(A3194,[2]RO!$A:$G,7,0),2)","v":3012.37},{"$f":"NCF","v":0},3012.37,8592765112675,1,18592765112672,1,28592765112679,8536209090,10.8]
[111268,"Ex9M5S SU20L 800 4P4T EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M5, SU20L (DIP), Icu=36kA, In=800A, 4-poli cu N-ulul protejat","NCF",{"$f":"ROUND(VLOOKUP(A3195,[2]RO!$A:$G,7,0),2)","v":3983.15},{"$f":"NCF","v":0},3983.15,8592765112682,1,18592765112689,1,28592765112686,8536209090,13.8]
[111270,"Ex9M5N SU20L 800 4P4T EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M5, SU20L (DIP), Icu=50kA, In=800A, 4-poli cu N-ulul protejat","NCF",{"$f":"ROUND(VLOOKUP(A3197,[2]RO!$A:$G,7,0),2)","v":4022.98},{"$f":"NCF","v":0},4022.98,8592765112705,1,18592765112702,1,28592765112709,8536209090,13.8]
[111273,"Ex9M5H SU20L 800 3P EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M5, SU20L (DIP), Icu=100kA, In=800A, 3-poli","NCF",{"$f":"ROUND(VLOOKUP(A3200,[2]RO!$A:$G,7,0),2)","v":4523.07},{"$f":"NCF","v":0},4523.07,8592765112736,1,18592765112733,1,28592765112730,8536209090,10.8]
[111276,"Ex9M5P SU20L 800 4P4T EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M5, SU20L (DIP), Icu=150kA, In=800A, 4-poli cu N-ulul protejat","NCF",{"$f":"ROUND(VLOOKUP(A3203,[2]RO!$A:$G,7,0),2)","v":5601.2},{"$f":"NCF","v":0},5601.2,8592765112767,1,18592765112764,1,28592765112761,8536209090,13.8]
[111277,"Ex9M2S SU20S 32 3P EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, SU20S (LCD), Icu=36kA, In=32A, 3-poli","NCF",592.28,{"$f":"NCF","v":0},{"$f":"E3206*(1-F3206)","v":592.28},8592765112774,1,18592765112771,8,28592765112778,8536209090,2]
[111280,"Ex9M2S SU20S 160 3P EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, SU20S (LCD), Icu=36kA, In=160A, 3-poli","NCF",744.46,{"$f":"NCF","v":0},744.46,8592765112804,1,18592765112801,8,28592765112808,8536209090,2]
[111283,"Ex9M2S SU20S 63 4P4T EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, SU20S (LCD), Icu=36kA, In=63A, 4-poli cu N-ulul protejat","NCF",806.32,{"$f":"NCF","v":0},806.32,8592765112835,1,18592765112832,8,28592765112839,8536209090,2.65]
[111285,"Ex9M2S SU20S 160 4P4T EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, SU20S (LCD), Icu=36kA, In=160A, 4-poli cu N-ulul protejat","NCF",899.43,{"$f":"NCF","v":0},899.43,8592765112859,1,18592765112856,8,28592765112853,8536209090,2.65]
[111286,"Ex9M2S SU20S 250 4P4T EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, SU20S (LCD), Icu=36kA, In=250A, 4-poli cu N-ulul protejat","NCF",1079.32,{"$f":"NCF","v":0},1079.32,8592765112866,1,18592765112863,8,28592765112860,8536209090,2.65]
[111289,"Ex9M2N SU20S 100 3P EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, SU20S (LCD), Icu=50kA, In=100A, 3-poli","NCF",797.56,{"$f":"NCF","v":0},797.56,8592765112897,1,18592765112894,8,28592765112891,8536209090,2]
[111292,"Ex9M2N SU20S 32 4P4T EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, SU20S (LCD), Icu=50kA, In=32A, 4-poli cu N-ulul protejat","NCF",855.53,{"$f":"NCF","v":0},855.53,8592765112927,1,18592765112924,8,28592765112921,8536209090,2.65]
[111295,"Ex9M2N SU20S 160 4P4T EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, SU20S (LCD), Icu=50kA, In=160A, 4-poli cu N-ulul protejat","NCF",1265.32,{"$f":"NCF","v":0},1265.32,8592765112958,1,18592765112955,8,28592765112952,8536209090,2.65]
[111297,"Ex9M2Q SU20S 32 3P EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, SU20S (LCD), Icu=70kA, In=32A, 3-poli","NCF",695.64,{"$f":"NCF","v":0},695.64,8592765112972,1,18592765112979,8,28592765112976,8536209090,2]
[111301,"Ex9M2Q SU20S 250 3P EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, SU20S (LCD), Icu=70kA, In=250A, 3-poli","NCF",1154.1300000000001,{"$f":"NCF","v":0},1154.1300000000001,8592765113016,1,18592765113013,8,28592765113010,8536209090,2]
[111304,"Ex9M2Q SU20S 100 4P4T EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, SU20S (LCD), Icu=70kA, In=100A, 4-poli cu N-ulul protejat","NCF",1250.1199999999999,{"$f":"NCF","v":0},1250.1199999999999,8592765113047,1,18592765113044,8,28592765113041,8536209090,2.65]
[111306,"Ex9M2Q SU20S 250 4P4T EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, SU20S (LCD), Icu=70kA, In=250A, 4-poli cu N-ulul protejat","NCF",1600.63,{"$f":"NCF","v":0},1600.63,8592765113061,1,18592765113068,8,28592765113065,8536209090,2.65]
[111307,"Ex9M2H SU20S 32 3P EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, SU20S (LCD), Icu=100kA, In=32A, 3-poli","NCF",746.1,{"$f":"NCF","v":0},746.1,8592765113078,1,18592765113075,8,28592765113072,8536209090,2]
[111311,"Ex9M2H SU20S 250 3P EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, SU20S (LCD), Icu=100kA, In=250A, 3-poli","NCF",1269.54,{"$f":"NCF","v":0},1269.54,8592765113115,1,18592765113112,8,28592765113119,8536209090,2]
[111312,"Ex9M2H SU20S 32 4P4T EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, SU20S (LCD), Icu=100kA, In=32A, 4-poli cu N-ulul protejat","NCF",917.04,{"$f":"NCF","v":0},917.04,8592765113122,1,18592765113129,8,28592765113126,8536209090,2.65]
[111316,"Ex9M2H SU20S 250 4P4T EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, SU20S (LCD), Icu=100kA, In=250A, 4-poli cu N-ulul protejat","NCF",1760.69,{"$f":"NCF","v":0},1760.69,8592765113160,1,18592765113167,8,28592765113164,8536209090,2.65]
[111318,"Ex9M2P SU20S 63 3P EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, SU20S (LCD), Icu=150kA, In=63A, 3-poli","NCF",1054.5999999999999,{"$f":"NCF","v":0},1054.5999999999999,8592765113184,1,18592765113181,8,28592765113188,8536209090,2]
[111322,"Ex9M2P SU20S 32 4P4T EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, SU20S (LCD), Icu=150kA, In=32A, 4-poli cu N-ulul protejat","NCF",1370.98,{"$f":"NCF","v":0},1370.98,8592765113221,1,18592765113228,8,28592765113225,8536209090,2.65]
[111323,"Ex9M2P SU20S 63 4P4T EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M2, SU20S (LCD), Icu=150kA, In=63A, 4-poli cu N-ulul protejat","NCF",1370.98,{"$f":"NCF","v":0},1370.98,8592765113238,1,18592765113235,8,28592765113232,8536209090,2.65]
[111327,"Ex9M3S SU20S 250 3P EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M3, SU20S (LCD), Icu=36kA, In=250A, 3-poli","NCF",1376.92,{"$f":"NCF","v":0},1376.92,8592765113276,1,18592765113273,2,28592765113270,8536209090,5.8]
[111328,"Ex9M3S SU20S 400 3P EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M3, SU20S (LCD), Icu=36kA, In=400A, 3-poli","NCF",1408.21,{"$f":"NCF","v":0},1408.21,8592765113283,1,18592765113280,2,28592765113287,8536209090,5.8]
[111330,"Ex9M3S SU20S 250 4P4T EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M3, SU20S (LCD), Icu=36kA, In=250A, 4-poli cu N-ulul protejat","NCF",1858.33,{"$f":"NCF","v":0},1858.33,8592765113306,1,18592765113303,2,28592765113300,8536209090,7.8]
[111334,"Ex9M3N SU20S 400 3P EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M3, SU20S (LCD), Icu=50kA, In=400A, 3-poli","NCF",1549.03,{"$f":"NCF","v":0},1549.03,8592765113344,1,18592765113341,2,28592765113348,8536209090,5.8]
[111337,"Ex9M3N SU20S 400 4P4T EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M3, SU20S (LCD), Icu=50kA, In=400A, 4-poli cu N-ulul protejat","NCF",1922.92,{"$f":"NCF","v":0},1922.92,8592765113375,1,18592765113372,2,28592765113379,8536209090,7.8]
[111339,"Ex9M3Q SU20S 250 3P EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M3, SU20S (LCD), Icu=70kA, In=250A, 3-poli","NCF",1662.63,{"$f":"NCF","v":0},1662.63,8592765113399,1,18592765113396,2,28592765113393,8536209090,5.8]
[111342,"Ex9M3Q SU20S 250 4P4T EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M3, SU20S (LCD), Icu=70kA, In=250A, 4-poli cu N-ulul protejat","NCF",2248.58,{"$f":"NCF","v":0},{"$f":"E3271*(1-F3271)","v":2248.58},8592765113429,1,18592765113426,2,28592765113423,8536209090,7.8]
[111345,"Ex9M3H SU20S 250 3P EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M3, SU20S (LCD), Icu=100kA, In=250A, 3-poli","NCF",1828.89,{"$f":"NCF","v":0},1828.89,8592765113450,1,18592765113457,2,28592765113454,8536209090,5.8]
[111348,"Ex9M3H SU20S 250 4P4T EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M3, SU20S (LCD), Icu=100kA, In=250A, 4-poli cu N-ulul protejat","NCF",2473.44,{"$f":"NCF","v":0},2473.44,8592765113481,1,18592765113488,2,28592765113485,8536209090,7.8]
[111349,"Ex9M3H SU20S 400 4P4T EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M3, SU20S (LCD), Icu=100kA, In=400A, 4-poli cu N-ulul protejat","NCF",2543.06,{"$f":"NCF","v":0},2543.06,8592765113498,1,18592765113495,2,28592765113492,8536209090,7.8]
[111351,"Ex9M3P SU20S 250 3P EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M3, SU20S (LCD), Icu=150kA, In=250A, 3-poli","NCF",2011.78,{"$f":"NCF","v":0},2011.78,8592765113511,1,18592765113518,2,28592765113515,8536209090,5.8]
[111354,"Ex9M3P SU20S 250 4P4T EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M3, SU20S (LCD), Icu=150kA, In=250A, 4-poli cu N-ulul protejat","NCF",2844.46,{"$f":"NCF","v":0},2844.46,8592765113542,1,18592765113549,2,28592765113546,8536209090,7.8]
[111357,"Ex9M4S SU20S 630 3P EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M4, SU20S (LCD), Icu=36kA, In=630A, 3-poli","NCF",2215.11,{"$f":"NCF","v":0},2215.11,8592765113573,1,18592765113570,1,28592765113577,8536209090,10.8]
[111360,"Ex9M4N SU20S 630 4P4T EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M4, SU20S (LCD), Icu=50kA, In=630A, 4-poli cu N-ulul protejat","NCF",3934.72,{"$f":"NCF","v":0},3934.72,8592765113603,1,18592765113600,1,28592765113607,8536209090,13.8]
[111363,"Ex9M4H SU20S 630 3P EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M4, SU20S (LCD), Icu=100kA, In=630A, 3-poli","NCF",3567.72,{"$f":"NCF","v":0},3567.72,8592765113634,1,18592765113631,1,28592765113638,8536209090,10.8]
[111366,"Ex9M4P SU20S 630 4P4T EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M4, SU20S (LCD), Icu=150kA, In=630A, 4-poli cu N-ulul protejat","NCF",4771.83,{"$f":"NCF","v":0},4771.83,8592765113665,1,18592765113662,1,28592765113669,8536209090,13.8]
[111368,"Ex9M5S SU20S 800 4P4T EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M5, SU20S (LCD), Icu=36kA, In=800A, 4-poli cu N-ulul protejat","NCF",4182.3100000000004,{"$f":"NCF","v":0},4182.3100000000004,8592765113689,1,18592765113686,1,28592765113683,8536209090,13.8]
[111369,"Ex9M5N SU20S 800 3P EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M5, SU20S (LCD), Icu=50kA, In=800A, 3-poli","NCF",3321.14,{"$f":"NCF","v":0},3321.14,8592765113696,1,18592765113693,1,28592765113690,8536209090,10.8]
[111372,"Ex9M5Q SU20S 800 4P4T EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M5, SU20S (LCD), Icu=70kA, In=800A, 4-poli cu N-ulul protejat","NCF",5491.37,{"$f":"NCF","v":0},5491.37,8592765113726,1,18592765113723,1,28592765113720,8536209090,13.8]
[111375,"Ex9M5P SU20S 800 3P EU","Întreruptor automat, dimensiune cadru M5, SU20S (LCD), Icu=150kA, In=800A, 3-poli","NCF",4844.21,{"$f":"NCF","v":0},4844.21,8592765113757,1,18592765113754,1,28592765113751,8536209090,10.8]
["Întreruptoare automate, tip MCCB, cu bloc declanșator electronic Ex9M6"]
[110341,"Ex9M6N SU20L 1000 3P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M6, Icu=Ics=50kA, In=1000A, 3-poli","NCF",4427.6899999999996,{"$f":"NCF","v":0},{"$f":"E3309*(1-F3309)","v":4427.6899999999996},8592765103413,1,18592765103410,1,28592765103417,"8536209090",12.5]
[110345,"Ex9M6N SU20L 1000 4P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M6, Icu=Ics=50kA, In=1000A, 4-poli","NCF",5450.82,0,5450.82,8592765103451,1,18592765103458,1,28592765103455,"8536209090",16.5]
[110346,"Ex9M6N SU20L 1250 4P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M6, Icu=Ics=50kA, In=1250A, 4-poli","NCF",6739.95,0,6739.95,8592765103468,1,18592765103465,1,28592765103462,"8536209090",16.5]
[110348,"Ex9M6Q SU20L 800 3P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M6, Icu=Ics=70kA, In=800A, 3-poli","NCF",4573.2700000000004,0,4573.2700000000004,8592765103482,1,18592765103489,1,28592765103486,"8536209090",12.5]
[110351,"Ex9M6Q SU20L 1600 3P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M6, Icu=Ics=70kA, In=1600A, 3-poli","NCF",9887.23,0,9887.23,8592765103512,1,18592765103519,1,28592765103516,"8536209090",12.5]
[110355,"Ex9M6Q SU20L 1600 4P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M6, Icu=Ics=70kA, In=1600A, 4-poli","NCF",12680.88,0,12680.88,8592765103550,1,18592765103557,1,28592765103554,"8536209090",16.5]
[110357,"Ex9M6H SU20L 1000 3P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M6, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1000A, 3-poli","NCF",6262.73,0,6262.73,8592765103574,1,18592765103571,1,28592765103578,"8536209090",12.5]
[110360,"Ex9M6H SU20L 800 4P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M6, Ics=70kA,Icu=100kA, In=800A, 4-poli","NCF",6397.48,0,6397.48,8592765103604,1,18592765103601,1,28592765103608,"8536209090",16.5]
[110362,"Ex9M6H SU20L 1250 4P","Întreruptor automat, dimensiune cadru M6, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1250A, 4-poli","NCF",9705.52,0,9705.52,8592765103628,1,18592765103625,1,28592765103622,"8536209090",16.5]
[110366,"Ex9M6N SU20L 1250 3P MOD AC230","Întreruptor automat, dimensiune cadru M6, Icu=Ics=50kA, In=1250A, 3-poli cu MOD AC230","NCF",7439.81,0,7439.81,8592765103666,1,18592765103663,1,28592765103660,"8536209090",14.5]
[110367,"Ex9M6N SU20L 1600 3P MOD AC230","Întreruptor automat, dimensiune cadru M6, Icu=Ics=50kA, In=1600A, 3-poli cu MOD AC230","NCF",9909.98,0,9909.98,8592765103673,1,18592765103670,1,28592765103677,"8536209090",14.5]
[110369,"Ex9M6N SU20L 1000 4P MOD AC230","Întreruptor automat, dimensiune cadru M6, Icu=Ics=50kA, In=1000A, 4-poli cu MOD AC230","NCF",7700.13,0,7700.13,8592765103697,1,18592765103694,1,28592765103691,"8536209090",18.5]
[110372,"Ex9M6N SU20L 800 3P MOD AC400","Întreruptor automat, dimensiune cadru M6, Icu=Ics=50kA, In=800A, 3-poli cu MOD AC400","NCF",5697.73,0,5697.73,8592765103727,1,18592765103724,1,28592765103721,"8536209090",14.5]
[110374,"Ex9M6N SU20L 1250 3P MOD AC400","Întreruptor automat, dimensiune cadru M6, Icu=Ics=50kA, In=1250A, 3-poli cu MOD AC400","NCF",7439.81,0,7439.81,8592765103741,1,18592765103748,1,28592765103745,"8536209090",14.5]
[110378,"Ex9M6N SU20L 1250 4P MOD AC400","Întreruptor automat, dimensiune cadru M6, Icu=Ics=50kA, In=1250A, 4-poli cu MOD AC400","NCF",8989.25,0,8989.25,8592765103789,1,18592765103786,1,28592765103783,"8536209090",18.5]
[110381,"Ex9M6N SU20L 1000 3P MOD DC110","Întreruptor automat, dimensiune cadru M6, Icu=Ics=50kA, In=1000A, 3-poli cu MOD DC110","NCF",6676.99,0,6676.99,8592765103819,1,18592765103816,1,28592765103813,"8536209090",14.5]
[110384,"Ex9M6N SU20L 800 4P MOD DC110","Întreruptor automat, dimensiune cadru M6, Icu=Ics=50kA, In=800A, 4-poli cu MOD DC110","NCF",6766.85,0,6766.85,8592765103840,1,18592765103847,1,28592765103844,"8536209090",18.5]
[110386,"Ex9M6N SU20L 1250 4P MOD DC110","Întreruptor automat, dimensiune cadru M6, Icu=Ics=50kA, In=1250A, 4-poli cu MOD DC110","NCF",8989.25,0,8989.25,8592765103864,1,18592765103861,1,28592765103868,"8536209090",18.5]
[110389,"Ex9M6N SU20L 1000 3P MOD DC220","Întreruptor automat, dimensiune cadru M6, Icu=Ics=50kA, In=1000A, 3-poli cu MOD DC220","NCF",6676.99,0,6676.99,8592765103895,1,18592765103892,1,28592765103899,"8536209090",14.5]
[110390,"Ex9M6N SU20L 1250 3P MOD DC220","Întreruptor automat, dimensiune cadru M6, Icu=Ics=50kA, In=1250A, 3-poli cu MOD DC220","NCF",7439.81,0,7439.81,8592765103901,1,18592765103908,1,28592765103905,"8536209090",14.5]
[110393,"Ex9M6N SU20L 1000 4P MOD DC220","Întreruptor automat, dimensiune cadru M6, Icu=Ics=50kA, In=1000A, 4-poli cu MOD DC220","NCF",7700.13,0,7700.13,8592765103932,1,18592765103939,1,28592765103936,"8536209090",18.5]
[110395,"Ex9M6N SU20L 1600 4P MOD DC220","Întreruptor automat, dimensiune cadru M6, Icu=Ics=50kA, In=1600A, 4-poli cu MOD DC220","NCF",12070.64,0,12070.64,8592765103956,1,18592765103953,1,28592765103950,"8536209090",18.5]
[110398,"Ex9M6Q SU20L 1250 3P MOD AC230","Întreruptor automat, dimensiune cadru M6, Icu=Ics=70kA, In=1250A, 3-poli cu MOD AC230","NCF",9420.6,0,9420.6,8592765103987,1,18592765103984,1,28592765103981,"8536209090",14.5]
[110401,"Ex9M6Q SU20L 1000 4P MOD AC230","Întreruptor automat, dimensiune cadru M6, Icu=Ics=70kA, In=1000A, 4-poli cu MOD AC230","NCF",9954.36,0,9954.36,8592765104014,1,18592765104011,1,28592765104018,"8536209090",18.5]
[110403,"Ex9M6Q SU20L 1600 4P MOD AC230","Întreruptor automat, dimensiune cadru M6, Icu=Ics=70kA, In=1600A, 4-poli cu MOD AC230","NCF",15084.09,0,15084.09,8592765104038,1,18592765104035,1,28592765104032,"8536209090",18.5]
[110407,"Ex9M6Q SU20L 1600 3P MOD AC400","Întreruptor automat, dimensiune cadru M6, Icu=Ics=70kA, In=1600A, 3-poli cu MOD AC400","NCF",12290.43,0,12290.43,8592765104076,1,18592765104073,1,28592765104070,"8536209090",14.5]
[110410,"Ex9M6Q SU20L 1250 4P MOD AC400","Întreruptor automat, dimensiune cadru M6, Icu=Ics=70kA, In=1250A, 4-poli cu MOD AC400","NCF",11407.15,0,11407.15,8592765104106,1,18592765104103,1,28592765104100,"8536209090",18.5]
[110412,"Ex9M6Q SU20L 800 3P MOD DC110","Întreruptor automat, dimensiune cadru M6, Icu=Ics=70kA, In=800A, 3-poli cu MOD DC110","NCF",6976.48,0,6976.48,8592765104120,1,18592765104127,1,28592765104124,"8536209090",14.5]
[110413,"Ex9M6Q SU20L 1000 3P MOD DC110","Întreruptor automat, dimensiune cadru M6, Icu=Ics=70kA, In=1000A, 3-poli cu MOD DC110","NCF",8321.7099999999991,0,8321.7099999999991,8592765104137,1,18592765104134,1,28592765104131,"8536209090",14.5]
[110417,"Ex9M6Q SU20L 1000 4P MOD DC110","Întreruptor automat, dimensiune cadru M6, Icu=Ics=70kA, In=1000A, 4-poli cu MOD DC110","NCF",9954.36,0,9954.36,8592765104175,1,18592765104172,1,28592765104179,"8536209090",18.5]
[110419,"Ex9M6Q SU20L 1600 4P MOD DC110","Întreruptor automat, dimensiune cadru M6, Icu=Ics=70kA, In=1600A, 4-poli cu MOD DC110","NCF",15084.09,0,15084.09,8592765104199,1,18592765104196,1,28592765104193,"8536209090",18.5]
[110422,"Ex9M6Q SU20L 1250 3P MOD DC220","Întreruptor automat, dimensiune cadru M6, Icu=Ics=70kA, In=1250A, 3-poli cu MOD DC220","NCF",9420.6,0,9420.6,8592765104229,1,18592765104226,1,28592765104223,"8536209090",14.5]
[110424,"Ex9M6Q SU20L 800 4P MOD DC220","Întreruptor automat, dimensiune cadru M6, Icu=Ics=70kA, In=800A, 4-poli cu MOD DC220","NCF",8300.68,0,8300.68,8592765104243,1,18592765104240,1,28592765104247,"8536209090",18.5]
[110428,"Ex9M6H SU20L 800 3P MOD AC230","Întreruptor automat, dimensiune cadru M6, Ics=70kA,Icu=100kA, In=800A, 3-poli cu MOD AC230","NCF",7392.22,0,7392.22,8592765104281,1,18592765104288,1,28592765104285,"8536209090",14.5]
[110429,"Ex9M6H SU20L 1000 3P MOD AC230","Întreruptor automat, dimensiune cadru M6, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1000A, 3-poli cu MOD AC230","NCF",9094.43,0,9094.43,8592765104298,1,18592765104295,1,28592765104292,"8536209090",14.5]
[110431,"Ex9M6H SU20L 1600 3P MOD AC230","Întreruptor automat, dimensiune cadru M6, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1600A, 3-poli cu MOD AC230","NCF",13445.92,0,13445.92,8592765104311,1,18592765104318,1,28592765104315,"8536209090",14.5]
[110434,"Ex9M6H SU20L 1250 4P MOD AC230","Întreruptor automat, dimensiune cadru M6, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1250A, 4-poli cu MOD AC230","NCF",12772.79,0,12772.79,8592765104342,1,18592765104349,1,28592765104346,"8536209090",18.5]
[110438,"Ex9M6H SU20L 1250 3P MOD AC400","Întreruptor automat, dimensiune cadru M6, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1250A, 3-poli cu MOD AC400","NCF",10147.17,0,10147.17,8592765104380,1,18592765104387,1,28592765104384,"8536209090",14.5]
[110440,"Ex9M6H SU20L 800 4P MOD AC400","Întreruptor automat, dimensiune cadru M6, Ics=70kA,Icu=100kA, In=800A, 4-poli cu MOD AC400","NCF",9238.41,0,9238.41,8592765104403,1,18592765104400,1,28592765104407,"8536209090",18.5]
[110443,"Ex9M6H SU20L 1600 4P MOD AC400","Întreruptor automat, dimensiune cadru M6, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1600A, 4-poli cu MOD AC400","NCF",16128.01,0,16128.01,8592765104434,1,18592765104431,1,28592765104438,"8536209090",18.5]
[110446,"Ex9M6H SU20L 1250 3P MOD DC110","Întreruptor automat, dimensiune cadru M6, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1250A, 3-poli cu MOD DC110","NCF",10147.17,0,10147.17,8592765104465,1,18592765104462,1,28592765104469,"8536209090",14.5]
[110449,"Ex9M6H SU20L 1000 4P MOD DC110","Întreruptor automat, dimensiune cadru M6, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1000A, 4-poli cu MOD DC110","NCF",10787.68,0,10787.68,8592765104496,1,18592765104493,1,28592765104490,"8536209090",18.5]
[110450,"Ex9M6H SU20L 1250 4P MOD DC110","Întreruptor automat, dimensiune cadru M6, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1250A, 4-poli cu MOD DC110","NCF",12772.79,0,12772.79,8592765104502,1,18592765104509,1,28592765104506,"8536209090",18.5]
[110452,"Ex9M6H SU20L 800 3P MOD DC220","Întreruptor automat, dimensiune cadru M6, Ics=70kA,Icu=100kA, In=800A, 3-poli cu MOD DC220","NCF",7392.22,0,7392.22,8592765104526,1,18592765104523,1,28592765104520,"8536209090",14.5]
[110455,"Ex9M6H SU20L 1600 3P MOD DC220","Întreruptor automat, dimensiune cadru M6, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1600A, 3-poli cu MOD DC220","NCF",13445.92,0,13445.92,8592765104557,1,18592765104554,1,28592765104551,"8536209090",14.5]
[110458,"Ex9M6H SU20L 1250 4P MOD DC220","Întreruptor automat, dimensiune cadru M6, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1250A, 4-poli cu MOD DC220","NCF",12772.79,0,12772.79,8592765104588,1,18592765104585,1,28592765104582,"8536209090",18.5]
[]
[101769,"Ex9MD1B TM DC20 3P","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=25kA, In=20A, 3-poli","NCB",1200.0999999999999,0,1200.0999999999999,8592765017703,1,8592765017703,null,28592765017707,"8536201090",1.2]
[101773,"Ex9MD1B TM DC50 3P","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=25kA, In=50A, 3-poli","NCB",1290.8699999999999,0,1290.8699999999999,8592765017741,1,8592765017741,null,28592765017745,"8536201090",1.2]
[101775,"Ex9MD1B TM DC80 3P","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=25kA, In=80A, 3-poli","NCB",1432.05,0,1432.05,8592765017765,1,8592765017765,null,28592765017769,"8536209090",1.2]
[101778,"Ex9MD1S TM DC16 3P","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=36kA, In=16A, 3-poli","NCB",1421.98,0,1421.98,8592765017796,1,8592765017796,null,28592765017790,"8536201090",1.2]
[101780,"Ex9MD1S TM DC25 3P","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=36kA, In=25A, 3-poli","NCB",1442.14,0,1442.14,8592765017819,1,8592765017819,null,28592765017813,"8536201090",1.2]
[101781,"Ex9MD1S TM DC32 3P","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=36kA, In=32A, 3-poli","NCB",1462.32,0,1462.32,8592765017826,1,8592765017826,null,28592765017820,"8536201090",1.2]
[101785,"Ex9MD1S TM DC80 3P","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=36kA, In=80A, 3-poli","NCB",1704.35,0,1704.35,8592765017864,1,8592765017864,null,28592765017868,"8536209090",1.2]
[101787,"Ex9MD1S TM DC125 3P","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=36kA, In=125A, 3-poli","NCB",2067.39,0,2067.39,8592765017888,1,8592765017888,null,28592765017882,"8536209090",1.2]
[101790,"Ex9MD1N TM DC25 3P","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=50kA, In=25A, 3-poli","NCB",1795.12,0,1795.12,8592765017918,1,8592765017918,null,28592765017912,"8536201090",1.2]
[101792,"Ex9MD1N TM DC40 3P","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=50kA, In=40A, 3-poli","NCB",1865.7,0,1865.7,8592765017932,1,8592765017932,null,28592765017936,"8536201090",1.2]
[101796,"Ex9MD1N TM DC100 3P","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=50kA, In=100A, 3-poli","NCB",2137.9899999999998,0,2137.9899999999998,8592765017970,1,8592765017970,null,28592765017974,"8536209090",1.2]
[101797,"Ex9MD1N TM DC125 3P","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=50kA, In=125A, 3-poli","NCB",2410.31,0,2410.31,8592765017987,1,8592765017987,null,28592765017981,"8536209090",1.2]
[101821,"Ex9MD1H TM DC32 3P","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=100kA, In=32A, 3-poli","NCB",2611.9699999999998,0,2611.9699999999998,8592765018229,1,8592765018229,null,28592765018223,"8536201090",1.2]
[101822,"Ex9MD1H TM DC40 3P","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=100kA, In=40A, 3-poli","NCB",2662.42,0,2662.42,8592765018236,1,8592765018236,null,28592765018230,"8536201090",1.2]
[101826,"Ex9MD1H TM DC100 3P","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=100kA, In=100A, 3-poli","NCB",3035.56,0,3035.56,8592765018274,1,8592765018274,null,28592765018278,"8536209090",1.2]
[101828,"Ex9MD1B TM DC16 4P4T","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=25kA, In=16A, 4-poli","NCB",1502.66,0,1502.66,8592765018298,1,8592765018298,null,28592765018292,"8536201090",1.7]
[101831,"Ex9MD1B TM DC32 4P4T","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=25kA, In=32A, 4-poli","NCB",1603.5,0,1603.5,8592765018328,1,8592765018328,null,28592765018322,"8536201090",1.7]
[101834,"Ex9MD1B TM DC63 4P4T","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=25kA, In=63A, 4-poli","NCB",1795.12,0,1795.12,8592765018359,1,8592765018359,null,28592765018353,"8536201090",1.7]
[101837,"Ex9MD1B TM DC125 4P4T","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=25kA, In=125A, 4-poli","NCB",2037.17,0,2037.17,8592765018380,1,8592765018380,null,28592765018384,"8536209090",1.7]
[101838,"Ex9MD1S TM DC16 4P4T","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=36kA, In=16A, 4-poli","NCB",1895.96,0,1895.96,8592765018397,1,8592765018397,null,28592765018391,"8536201090",1.7]
[101840,"Ex9MD1S TM DC25 4P4T","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=36kA, In=25A, 4-poli","NCB",1946.39,0,1946.39,8592765018410,1,8592765018410,null,28592765018414,"8536201090",1.7]
[101843,"Ex9MD1S TM DC50 4P4T","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=36kA, In=50A, 4-poli","NCB",2077.48,0,2077.48,8592765018441,1,8592765018441,null,28592765018445,"8536201090",1.7]
[101846,"Ex9MD1S TM DC100 4P4T","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=36kA, In=100A, 4-poli","NCB",2369.9499999999998,0,2369.9499999999998,8592765018472,1,8592765018472,null,28592765018476,"8536209090",1.7]
[101849,"Ex9MD1N TM DC20 4P4T","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=50kA, In=20A, 4-poli","NCB",2460.73,0,2460.73,8592765018502,1,8592765018502,null,28592765018506,"8536201090",1.7]
[101852,"Ex9MD1N TM DC40 4P4T","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=50kA, In=40A, 4-poli","NCB",2571.66,{"$f":"NCB","v":0},{"$f":"E3494*(1-F3494)","v":2571.66},8592765018533,1,8592765018533,null,28592765018537,"8536201090",1.7]
[101855,"Ex9MD1N TM DC80 4P4T","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=50kA, In=80A, 4-poli","NCB",2894.37,0,2894.37,8592765018564,1,8592765018564,null,28592765018568,"8536209090",1.7]
[101857,"Ex9MD1N TM DC125 4P4T","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=50kA, In=125A, 4-poli","NCB",3428.87,0,3428.87,8592765018588,1,8592765018588,null,28592765018582,"8536209090",1.7]
[101878,"Ex9MD1H TM DC16 4P4T","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=100kA, In=16A, 4-poli","NCB",3499.46,0,3499.46,8592765018793,1,8592765018793,null,28592765018797,"8536201090",1.7]
[101881,"Ex9MD1H TM DC32 4P4T","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=100kA, In=32A, 4-poli","NCB",3590.24,0,3590.24,8592765018823,1,8592765018823,null,28592765018827,"8536201090",1.7]
[101884,"Ex9MD1H TM DC63 4P4T","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=100kA, In=63A, 4-poli","NCB",3802.03,0,3802.03,8592765018854,1,8592765018854,null,28592765018858,"8536201090",1.7]
[101887,"Ex9MD1H TM DC125 4P4T","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M1, Icu=Ics=100kA, In=125A, 4-poli","NCB",4487.79,0,4487.79,8592765018885,1,8592765018885,null,28592765018889,"8536209090",1.7]
[101889,"Ex9MD2B TM DC160 3P","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=25kA, In=160A, 3-poli","NCB",1573.26,0,1573.26,8592765018908,1,8592765018908,null,28592765018902,"8536209090",1.7]
[101893,"Ex9MD2B TM DC250 3P","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=25kA, In=250A, 3-poli","NCB",1805.21,0,1805.21,8592765018946,1,8592765018946,null,28592765018940,"8536209090",1.7]
[101896,"Ex9MD2S TM DC180 3P","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=36kA, In=180A, 3-poli","NCB",1785.02,0,1785.02,8592765018977,1,8592765018977,null,28592765018971,"8536209090",1.7]
[101898,"Ex9MD2S TM DC225 3P","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=36kA, In=225A, 3-poli","NCB",1916.13,0,1916.13,8592765018991,1,8592765018991,null,28592765018995,"8536209090",1.7]
[101899,"Ex9MD2S TM DC250 3P","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=36kA, In=250A, 3-poli","NCB",1996.8,0,1996.8,8592765019004,1,8592765019004,null,28592765019008,"8536209090",1.7]
[101903,"Ex9MD2N TM DC200 3P","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=50kA, In=200A, 3-poli","NCB",2228.77,0,2228.77,8592765019042,1,8592765019042,null,28592765019046,"8536209090",1.7]
[101904,"Ex9MD2N TM DC225 3P","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=50kA, In=225A, 3-poli","NCB",2309.46,{"$f":"NCB","v":0},2309.46,8592765019059,1,8592765019059,null,28592765019053,"8536209090",1.7]
[101920,"Ex9MD2H TM DC180 3P","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=100kA, In=180A, 3-poli","NCB",2904.44,0,2904.44,8592765019219,1,8592765019219,null,28592765019213,"8536209090",1.7]
[101922,"Ex9MD2H TM DC225 3P","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=100kA, In=225A, 3-poli","NCB",3055.74,0,3055.74,8592765019233,1,8592765019233,null,28592765019237,"8536209090",1.7]
[101926,"Ex9MD2B TM DC180 4P4T","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=25kA, In=180A, 4-poli","NCB",2158.17,0,2158.17,8592765019271,1,8592765019271,null,28592765019275,"8536209090",2.2000000000000002]
[101927,"Ex9MD2B TM DC200 4P4T","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=25kA, In=200A, 4-poli","NCB",2218.69,0,2218.69,8592765019288,1,8592765019288,null,28592765019282,"8536209090",2.2000000000000002]
[101931,"Ex9MD2S TM DC160 4P4T","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=36kA, In=160A, 4-poli","NCB",2390.12,0,2390.12,8592765019325,1,8592765019325,null,28592765019329,"8536209090",2.2000000000000002]
[101932,"Ex9MD2S TM DC180 4P4T","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=36kA, In=180A, 4-poli","NCB",2440.5300000000002,0,2440.5300000000002,8592765019332,1,8592765019332,null,28592765019336,"8536209090",2.2000000000000002]
[101934,"Ex9MD2S TM DC225 4P4T","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=36kA, In=225A, 4-poli","NCB",2551.4899999999998,0,2551.4899999999998,8592765019356,1,8592765019356,null,28592765019350,"8536209090",2.2000000000000002]
[101938,"Ex9MD2N TM DC180 4P4T","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=50kA, In=180A, 4-poli","NCB",2995.22,0,2995.22,8592765019394,1,8592765019394,null,28592765019398,"8536209090",2.2000000000000002]
[101941,"Ex9MD2N TM DC250 4P4T","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=50kA, In=250A, 4-poli","NCB",3378.44,0,3378.44,8592765019424,1,8592765019424,null,28592765019428,"8536209090",2.2000000000000002]
[101955,"Ex9MD2H TM DC160 4P4T","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=100kA, In=160A, 4-poli","NCB",3973.44,0,3973.44,8592765019561,1,8592765019561,null,28592765019565,"8536209090",2.2000000000000002]
[101958,"Ex9MD2H TM DC225 4P4T","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=100kA, In=225A, 4-poli","NCB",4265.91,0,4265.91,8592765019592,1,8592765019592,null,28592765019596,"8536209090",2.2000000000000002]
[101961,"Ex9MD3B TM DC315 3P","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M3, Icu=Ics=25kA, In=315A, 3-poli","NCB",1815.28,0,1815.28,8592765019622,1,8592765019622,null,28592765019626,"8536209090",5]
[101964,"Ex9MD3S TM DC250 3P","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M3, Icu=Ics=36kA, In=250A, 3-poli","NCB",1976.67,0,1976.67,8592765019653,1,8592765019653,null,28592765019657,"8536209090",5]
[101965,"Ex9MD3S TM DC315 3P","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M3, Icu=Ics=36kA, In=315A, 3-poli","NCB",2107.7600000000002,0,2107.7600000000002,8592765019660,1,8592765019660,null,28592765019664,"8536209090",5]
[101967,"Ex9MD3S TM DC400 3P","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M3, Icu=Ics=36kA, In=400A, 3-poli","NCB",2430.46,0,2430.46,8592765019684,1,8592765019684,null,28592765019688,"8536209090",5]
[101970,"Ex9MD3N TM DC350 3P","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M3, Icu=Ics=50kA, In=350A, 3-poli","NCB",2854.02,0,2854.02,8592765019714,1,8592765019714,null,28592765019718,"8536209090",5]
[101981,"Ex9MD3H TM DC315 3P","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M3, Icu=Ics=100kA, In=315A, 3-poli","NCB",3408.7,0,3408.7,8592765019820,1,8592765019820,null,28592765019824,"8536209090",5]
[101984,"Ex9MD3B TM DC250 4P4T","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M3, Icu=Ics=25kA, In=250A, 4-poli","NCB",2440.5300000000002,0,2440.5300000000002,8592765019851,1,8592765019851,null,28592765019855,"8536209090",6.6]
[101987,"Ex9MD3B TM DC400 4P4T","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M3, Icu=Ics=25kA, In=400A, 4-poli","NCB",3035.56,0,3035.56,8592765019882,1,8592765019882,null,28592765019886,"8536209090",6.6]
[101990,"Ex9MD3S TM DC350 4P4T","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M3, Icu=Ics=36kA, In=350A, 4-poli","NCB",3459.13,0,3459.13,8592765019912,1,8592765019912,null,28592765019916,"8536209090",6.6]
[101992,"Ex9MD3N TM DC250 4P4T","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M3, Icu=Ics=50kA, In=250A, 4-poli","NCB",3438.95,0,3438.95,8592765019936,1,8592765019936,null,28592765019930,"8536209090",6.6]
[101993,"Ex9MD3N TM DC315 4P4T","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M3, Icu=Ics=50kA, In=315A, 4-poli","NCB",4013.8,0,4013.8,8592765019943,1,8592765019943,null,28592765019947,"8536209090",6.6]
[102005,"Ex9MD3H TM DC315 4P4T","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M3, Icu=Ics=100kA, In=315A, 4-poli","NCB",4840.74,0,4840.74,8592765020062,1,8592765020062,null,28592765020066,"8536209090",6.6]
[102007,"Ex9MD3H TM DC400 4P4T","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M3, Icu=Ics=100kA, In=400A, 4-poli","NCB",5113.04,0,5113.04,8592765020086,1,8592765020086,null,28592765020080,"8536209090",6.6]
[103934,"Ex9MD4B TM DC630 3P","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M4, Icu=Ics=25kA, In=630A, 3-poli","NCB",3640.65,0,3640.65,8592765039354,1,8592765039354,1,28592765039358,"8536209090",10.199999999999999]
[103936,"Ex9MD4S TM DC500 3P","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M4, Icu=Ics=36kA, In=500A, 3-poli","NCB",3741.49,0,3741.49,8592765039378,1,8592765039378,1,28592765039372,"8536209090",10.199999999999999]
[103940,"Ex9MD4N TM DC630 3P","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M4, Icu=Ics=50kA, In=630A, 3-poli","NCB",4263.72,0,4263.72,8592765039415,1,8592765039415,1,28592765039419,"8536209090",10.199999999999999]
[103947,"Ex9MD4H TM DC400 3P","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M4, Icu=Ics=100kA, In=400A, 3-poli","NCB",4023.87,0,4023.87,8592765039484,1,8592765039484,1,28592765039488,"8536209090",10.199999999999999]
[103949,"Ex9MD4H TM DC630 3P","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M4, Icu=Ics=100kA, In=630A, 3-poli","NCB",4493.32,0,4493.32,8592765039507,1,8592765039507,1,28592765039501,"8536209090",10.199999999999999]
[103952,"Ex9MD4B TM DC630 4P4T","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M4, Icu=Ics=25kA, In=630A, 4-poli","NCB",4871.01,0,4871.01,8592765039538,1,8592765039538,1,28592765039532,"8536209090",13.5]
[103956,"Ex9MD4N TM DC400 4P4T","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M4, Icu=Ics=50kA, In=400A, 4-poli","NCB",5032.3500000000004,0,5032.3500000000004,8592765039576,1,8592765039576,1,28592765039570,"8536209090",13.5]
[103958,"Ex9MD4N TM DC630 4P4T","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M4, Icu=Ics=50kA, In=630A, 4-poli","NCB",5543.04,0,5543.04,8592765039590,1,8592765039590,1,28592765039594,"8536209090",13.5]
[103967,"Ex9MD4H TM DC630 4P4T","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M4, Icu=Ics=100kA, In=630A, 4-poli","NCB",5840.99,0,5840.99,8592765039682,1,8592765039682,1,28592765039686,"8536209090",13.5]
[103969,"Ex9MD5B TM DC700 3P","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M5, Icu=Ics=25kA, In=700A, 3-poli","NCB",6434.15,0,6434.15,8592765039705,1,8592765039705,1,28592765039709,"8536209090",10.199999999999999]
[103973,"Ex9MD5S TM DC800 3P","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M5, Icu=Ics=36kA, In=800A, 3-poli","NCB",7428.92,0,7428.92,8592765039743,1,8592765039743,1,28592765039747,"8536209090",10.199999999999999]
[103974,"Ex9MD5N TM DC630 3P","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M5, Icu=Ics=50kA, In=630A, 3-poli","NCB",7039.26,0,7039.26,8592765039750,1,8592765039750,1,28592765039754,"8536209090",10.199999999999999]
[103976,"Ex9MD5N TM DC800 3P","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M5, Icu=Ics=50kA, In=800A, 3-poli","NCB",7701.72,0,{"$f":"E3622*(1-F3622)","v":7701.72},8592765039774,1,8592765039774,1,28592765039778,"8536209090",10.199999999999999]
[103985,"Ex9MD5H TM DC800 3P","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M5, Icu=Ics=100kA, In=800A, 3-poli","NCB",8490,0,8490,8592765039866,1,8592765039866,1,28592765039860,"8536209090",10.199999999999999]
[103987,"Ex9MD5B TM DC700 4P4T","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M5, Icu=Ics=25kA, In=700A, 4-poli","NCB",8804.1,0,8804.1,8592765039880,1,8592765039880,1,28592765039884,"8536209090",13.5]
[103991,"Ex9MD5S TM DC800 4P4T","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M5, Icu=Ics=36kA, In=800A, 4-poli","NCB",9657.11,0,9657.11,8592765039927,1,8592765039927,1,28592765039921,"8536209090",13.5]
[103994,"Ex9MD5N TM DC800 4P4T","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M5, Icu=Ics=50kA, In=800A, 4-poli","NCB",10011.9,0,10011.9,8592765039958,1,8592765039958,1,28592765039952,"8536209090",13.5]
[104003,"Ex9MD5H TM DC800 4P4T","Întreruptor automat DC, dimensiune cadru M5, Icu=Ics=100kA, In=800A, 4-poli","NCB",11037.03,0,11037.03,8592765040046,1,8592765040046,1,28592765040040,"8536209090",13.5]
["Întreruptoare automate DC Ex9MD, serie nouă"]
[112513,"Ex9MD1B TM 25 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M1, Icu=Ics=25kA, Icn=25A, 3P","NCB",786.62350000000004,{"$f":"NCB","v":0},786.62350000000004,8592765125132,1,18592765125139,8,28592765125136,8536201090,11.3]
[112515,"Ex9MD1B TM 40 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M1, Icu=Ics=25kA, Icn=40A, 3P","NCB",812.83799999999997,{"$f":"NCB","v":0},812.83799999999997,8592765125156,1,18592765125153,8,28592765125150,8536201090,11.24]
[112516,"Ex9MD1B TM 50 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M1, Icu=Ics=25kA, Icn=50A, 3P","NCB",839.06549999999993,{"$f":"NCB","v":0},839.06549999999993,8592765125163,1,18592765125160,8,28592765125167,8536201090,11.24]
[112519,"Ex9MD1B TM 100 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M1, Icu=Ics=25kA, Icn=100A, 3P","NCB",1042.2750000000001,{"$f":"NCB","v":0},1042.2750000000001,8592765125194,1,18592765125191,8,28592765125198,8536209090,11.24]
[112522,"Ex9MD1B TM 16 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M1, Icu=Ics=25kA, Icn=16A, 4P4T","NCB",976.72900000000004,{"$f":"NCB","v":0},976.72900000000004,8592765125224,1,18592765125221,8,28592765125228,8536201090,15.76]
[112525,"Ex9MD1B TM 32 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M1, Icu=Ics=25kA, Icn=32A, 4P4T","NCB",1042.2750000000001,{"$f":"NCB","v":0},1042.2750000000001,8592765125255,1,18592765125252,8,28592765125259,8536201090,15.76]
[112527,"Ex9MD1B TM 50 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M1, Icu=Ics=25kA, Icn=50A, 4P4T","NCB",1101.269,{"$f":"NCB","v":0},1101.269,8592765125279,1,18592765125276,8,28592765125273,8536201090,15.68]
[112531,"Ex9MD1B TM 125 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M1, Icu=Ics=25kA, Icn=125A, 4P4T","NCB",1324.1605000000002,{"$f":"NCB","v":0},1324.1605000000002,8592765125316,1,18592765125313,8,28592765125310,8536209090,15.68]
[112534,"Ex9MD1S TM 20 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M1, Icu=Ics=36kA, Icn=20A, 3P","NCB",930.83249999999998,{"$f":"NCB","v":0},930.83249999999998,8592765125347,1,18592765125344,8,28592765125341,8536201090,11.3]
[112536,"Ex9MD1S TM 32 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M1, Icu=Ics=36kA, Icn=32A, 3P","NCB",950.50800000000004,{"$f":"NCB","v":0},950.50800000000004,8592765125361,1,18592765125368,8,28592765125365,8536201090,11.3]
[112537,"Ex9MD1S TM 40 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M1, Icu=Ics=36kA, Icn=40A, 3P","NCB",963.625,{"$f":"NCB","v":0},963.625,8592765125378,1,18592765125375,8,28592765125372,8536201090,11.24]
[112541,"Ex9MD1S TM 100 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M1, Icu=Ics=36kA, Icn=100A, 3P","NCB",1199.6010000000001,{"$f":"NCB","v":0},1199.6010000000001,8592765125415,1,18592765125412,8,28592765125419,8536209090,11.24]
[112543,"Ex9MD1S TM 160 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M1, Icu=Ics=36kA, Icn=160A, 3P","NCB",1384.1176050000001,{"$f":"NCB","v":0},1384.1176050000001,8592765125439,1,18592765125436,8,28592765125433,8536209090,11.24]
[112546,"Ex9MD1S TM 25 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M1, Icu=Ics=36kA, Icn=25A, 4P4T","NCB",1265.1535000000001,{"$f":"NCB","v":0},1265.1535000000001,8592765125460,1,18592765125467,8,28592765125464,8536201090,15.76]
[112548,"Ex9MD1S TM 40 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M1, Icu=Ics=36kA, Icn=40A, 4P4T","NCB",1317.6020000000001,{"$f":"NCB","v":0},1317.6020000000001,8592765125484,1,18592765125481,8,28592765125488,8536201090,15.68]
[112552,"Ex9MD1S TM 100 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M1, Icu=Ics=36kA, Icn=100A, 4P4T","NCB",1540.4675,{"$f":"NCB","v":0},1540.4675,8592765125521,1,18592765125528,8,28592765125525,8536209090,15.68]
[112553,"Ex9MD1S TM 125 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M1, Icu=Ics=36kA, Icn=125A, 4P4T","NCB",1586.3445000000002,{"$f":"NCB","v":0},1586.3445000000002,8592765125538,1,18592765125535,8,28592765125532,8536209090,15.68]
[112555,"Ex9MD1N TM 16 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M1, Icu=Ics=50kA, Icn=16A, 3P","NCB",1147.1655000000001,{"$f":"NCB","v":0},1147.1655000000001,8592765125552,1,18592765125559,8,28592765125556,8536201090,11.3]
[112558,"Ex9MD1N TM 32 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M1, Icu=Ics=50kA, Icn=32A, 3P","NCB",1186.4839999999999,{"$f":"NCB","v":0},1186.4839999999999,8592765125583,1,18592765125580,8,28592765125587,8536201090,11.3]
[112562,"Ex9MD1N TM 80 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M1, Icu=Ics=50kA, Icn=80A, 3P","NCB",1330.7060000000001,{"$f":"NCB","v":0},1330.7060000000001,8592765125620,1,18592765125627,8,28592765125624,8536209090,11.24]
[112564,"Ex9MD1N TM 125 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M1, Icu=Ics=50kA, Icn=125A, 3P","NCB",1566.7015000000001,{"$f":"NCB","v":0},1566.7015000000001,8592765125644,1,18592765125641,8,28592765125648,8536209090,11.24]
[112567,"Ex9MD1N TM 20 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M1, Icu=Ics=50kA, Icn=20A, 4P4T","NCB",1599.4745,{"$f":"NCB","v":0},1599.4745,8592765125675,1,18592765125672,8,28592765125679,8536201090,15.76]
[112570,"Ex9MD1N TM 40 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M1, Icu=Ics=50kA, Icn=40A, 4P4T","NCB",1671.579,{"$f":"NCB","v":0},1671.579,8592765125705,1,18592765125702,8,28592765125709,8536201090,15.68]
[112572,"Ex9MD1N TM 63 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M1, Icu=Ics=50kA, Icn=63A, 4P4T","NCB",1789.567,{"$f":"NCB","v":0},1789.567,8592765125729,1,18592765125726,8,28592765125723,8536201090,15.68]
[112575,"Ex9MD1N TM 125 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M1, Icu=Ics=50kA, Icn=125A, 4P4T","NCB",2228.7655,{"$f":"NCB","v":0},2228.7655,8592765125750,1,18592765125757,8,28592765125754,8536209090,15.68]
[112576,"Ex9MD1N TM 160 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M1, Icu=Ics=50kA, Icn=160A, 4P4T","NCB",2295.6284650000002,{"$f":"NCB","v":0},{"$f":"E3705*(1-F3705)","v":2295.6284650000002},8592765125767,1,18592765125764,8,28592765125761,8536209090,15.68]
[112579,"Ex9MD1Q TM 25 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M1, Icu=Ics=70kA, Icn=25A, 3P","NCB",1201.83284,{"$f":"NCB","v":0},1201.83284,8592765125798,1,18592765125795,8,28592765125792,8536201090,11.3]
[112582,"Ex9MD1Q TM 50 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M1, Icu=Ics=70kA, Icn=50A, 3P","NCB",1282.8490350000002,{"$f":"NCB","v":0},1282.8490350000002,8592765125828,1,18592765125825,8,28592765125822,8536201090,11.24]
[112584,"Ex9MD1Q TM 80 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M1, Icu=Ics=70kA, Icn=80A, 3P","NCB",1370.6271800000002,{"$f":"NCB","v":0},1370.6271800000002,8592765125842,1,18592765125849,8,28592765125846,8536209090,11.24]
[112587,"Ex9MD1Q TM 160 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M1, Icu=Ics=70kA, Icn=160A, 3P","NCB",1662.1136213499999,{"$f":"NCB","v":0},1662.1136213499999,8592765125873,1,18592765125870,8,28592765125877,8536209090,11.24]
[112591,"Ex9MD1Q TM 32 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M1, Icu=Ics=70kA, Icn=32A, 4P4T","NCB",1687.963485,{"$f":"NCB","v":0},1687.963485,8592765125910,1,18592765125917,8,28592765125914,8536201090,15.76]
[112593,"Ex9MD1Q TM 50 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M1, Icu=Ics=70kA, Icn=50A, 4P4T","NCB",1768.986375,{"$f":"NCB","v":0},1768.986375,8592765125934,1,18592765125931,8,28592765125938,8536201090,15.68]
[112594,"Ex9MD1Q TM 63 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M1, Icu=Ics=70kA, Icn=63A, 4P4T","NCB",1843.2540100000001,{"$f":"NCB","v":0},1843.2540100000001,8592765125941,1,18592765125948,8,28592765125945,8536201090,15.68]
[112598,"Ex9MD1Q TM 160 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M1, Icu=Ics=70kA, Icn=160A, 4P4T","NCB",2364.4973189500001,{"$f":"NCB","v":0},2364.4973189500001,8592765125989,1,18592765125986,8,28592765125983,8536209090,15.68]
[112599,"Ex9MD1H TM 16 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M1, Icu=Ics=100kA, Icn=16A, 3P","NCB",1638.7995000000001,{"$f":"NCB","v":0},1638.7995000000001,8592765125996,1,18592765125993,8,28592765125990,8536201090,11.3]
[112603,"Ex9MD1H TM 40 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M1, Icu=Ics=100kA, Icn=40A, 3P","NCB",1730.5730000000001,{"$f":"NCB","v":0},1730.5730000000001,8592765126030,1,18592765126037,8,28592765126034,8536201090,11.24]
[112605,"Ex9MD1H TM 63 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M1, Icu=Ics=100kA, Icn=63A, 3P","NCB",1809.2360000000001,{"$f":"NCB","v":0},1809.2360000000001,8592765126054,1,18592765126051,8,28592765126058,8536201090,11.24]
[112608,"Ex9MD1H TM 125 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M1, Icu=Ics=100kA, Icn=125A, 3P","NCB",2195.9860000000003,{"$f":"NCB","v":0},2195.9860000000003,8592765126085,1,18592765126082,8,28592765126089,8536209090,11.24]
[112610,"Ex9MD1H TM 16 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M1, Icu=Ics=100kA, Icn=16A, 4P4T","NCB",2274.6489999999999,{"$f":"NCB","v":0},2274.6489999999999,8592765126108,1,18592765126105,8,28592765126102,8536201090,15.76]
[112614,"Ex9MD1H TM 40 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M1, Icu=Ics=100kA, Icn=40A, 4P4T","NCB",2366.4225000000001,{"$f":"NCB","v":0},2366.4225000000001,8592765126146,1,18592765126143,8,28592765126140,8536201090,15.68]
[112615,"Ex9MD1H TM 50 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M1, Icu=Ics=100kA, Icn=50A, 4P4T","NCB",2412.2995000000001,{"$f":"NCB","v":0},2412.2995000000001,8592765126153,1,18592765126150,8,28592765126157,8536201090,15.68]
[112617,"Ex9MD1H TM 80 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M1, Icu=Ics=100kA, Icn=80A, 4P4T","NCB",2543.4045000000001,{"$f":"NCB","v":0},2543.4045000000001,8592765126177,1,18592765126174,8,28592765126171,8536209090,15.68]
[112620,"Ex9MD1H TM 160 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M1, Icu=Ics=100kA, Icn=160A, 4P4T","NCB",3004.5754050000005,{"$f":"NCB","v":0},3004.5754050000005,8592765126207,1,18592765126204,8,28592765126201,8536209090,15.68]
[112624,"Ex9MD2B TM 200 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M2, Icu=Ics=25kA, Icn=200A, 3P","NCB",1081.5934999999999,{"$f":"NCB","v":0},1081.5934999999999,8592765126245,1,18592765126242,8,28592765126249,8536209090,16.41]
[112626,"Ex9MD2B TM 250 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M2, Icu=Ics=25kA, Icn=250A, 3P","NCB",1173.3865000000001,{"$f":"NCB","v":0},1173.3865000000001,8592765126269,1,18592765126266,8,28592765126263,8536209090,16.41]
[112629,"Ex9MD2B TM 180 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M2, Icu=Ics=25kA, Icn=180A, 4P4T","NCB",1402.8105,{"$f":"NCB","v":0},1402.8105,8592765126290,1,18592765126297,8,28592765126294,8536209090,21.67]
[112632,"Ex9MD2B TM 250 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M2, Icu=Ics=25kA, Icn=250A, 4P4T","NCB",1553.578,{"$f":"NCB","v":0},1553.578,8592765126320,1,18592765126327,8,28592765126324,8536209090,21.67]
[112635,"Ex9MD2S TM 180 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M2, Icu=Ics=36kA, Icn=180A, 3P","NCB",1160.2629999999999,{"$f":"NCB","v":0},1160.2629999999999,8592765126351,1,18592765126358,8,28592765126355,8536209090,16.41]
[112636,"Ex9MD2S TM 200 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M2, Icu=Ics=36kA, Icn=200A, 3P","NCB",1199.6010000000001,{"$f":"NCB","v":0},1199.6010000000001,8592765126368,1,18592765126365,8,28592765126362,8536209090,16.41]
[112638,"Ex9MD2S TM 250 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M2, Icu=Ics=36kA, Icn=250A, 3P","NCB",1297.92,{"$f":"NCB","v":0},1297.92,8592765126382,1,18592765126389,8,28592765126386,8536209090,16.41]
[112641,"Ex9MD2S TM 180 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M2, Icu=Ics=36kA, Icn=180A, 4P4T","NCB",1586.3445000000002,{"$f":"NCB","v":0},1586.3445000000002,8592765126412,1,18592765126419,8,28592765126416,8536209090,21.67]
[112644,"Ex9MD2S TM 250 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M2, Icu=Ics=36kA, Icn=250A, 4P4T","NCB",1717.4625000000001,{"$f":"NCB","v":0},1717.4625000000001,8592765126443,1,18592765126440,8,28592765126447,8536209090,21.67]
[112647,"Ex9MD2N TM 180 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M2, Icu=Ics=50kA, Icn=180A, 3P","NCB",1409.3755000000001,{"$f":"NCB","v":0},1409.3755000000001,8592765126474,1,18592765126471,8,28592765126478,8536209090,16.41]
[112650,"Ex9MD2N TM 250 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M2, Icu=Ics=50kA, Icn=250A, 3P","NCB",1553.578,{"$f":"NCB","v":0},1553.578,8592765126504,1,18592765126501,8,28592765126508,8536209090,16.41]
[112653,"Ex9MD2N TM 180 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M2, Icu=Ics=50kA, Icn=180A, 4P4T","NCB",1946.893,{"$f":"NCB","v":0},1946.893,8592765126535,1,18592765126532,8,28592765126539,8536209090,21.67]
[112655,"Ex9MD2N TM 225 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M2, Icu=Ics=50kA, Icn=225A, 4P4T","NCB",2091.1019999999999,{"$f":"NCB","v":0},2091.1019999999999,8592765126559,1,18592765126556,8,28592765126553,8536209090,21.67]
[112656,"Ex9MD2N TM 250 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M2, Icu=Ics=50kA, Icn=250A, 4P4T","NCB",2195.9860000000003,{"$f":"NCB","v":0},2195.9860000000003,8592765126566,1,18592765126563,8,28592765126560,8536209090,21.67]
[112659,"Ex9MD2Q TM 180 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M2, Icu=Ics=70kA, Icn=180A, 3P","NCB",1451.656765,{"$f":"NCB","v":0},1451.656765,8592765126597,1,18592765126594,8,28592765126591,8536209090,16.41]
[112662,"Ex9MD2Q TM 250 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M2, Icu=Ics=70kA, Icn=250A, 3P","NCB",1600.1853400000002,{"$f":"NCB","v":0},1600.1853400000002,8592765126627,1,18592765126624,8,28592765126621,8536209090,16.41]
[112665,"Ex9MD2Q TM 180 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M2, Icu=Ics=70kA, Icn=180A, 4P4T","NCB",2005.29979,{"$f":"NCB","v":0},2005.29979,8592765126658,1,18592765126655,8,28592765126652,8536209090,21.67]
[112667,"Ex9MD2Q TM 225 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M2, Icu=Ics=70kA, Icn=225A, 4P4T","NCB",2153.8350599999999,{"$f":"NCB","v":0},2153.8350599999999,8592765126672,1,18592765126679,8,28592765126676,8536209090,21.67]
[112671,"Ex9MD2H TM 180 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M2, Icu=Ics=100kA, Icn=180A, 3P","NCB",1887.8860000000002,{"$f":"NCB","v":0},1887.8860000000002,8592765126719,1,18592765126716,8,28592765126713,8536209090,16.41]
[112672,"Ex9MD2H TM 200 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M2, Icu=Ics=100kA, Icn=200A, 3P","NCB",1933.7825000000003,{"$f":"NCB","v":0},1933.7825000000003,8592765126726,1,18592765126723,8,28592765126720,8536209090,16.41]
[112676,"Ex9MD2H TM 160 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M2, Icu=Ics=100kA, Icn=160A, 4P4T","NCB",2582.7360000000003,{"$f":"NCB","v":0},2582.7360000000003,8592765126764,1,18592765126761,8,28592765126768,8536209090,21.67]
[112677,"Ex9MD2H TM 180 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M2, Icu=Ics=100kA, Icn=180A, 4P4T","NCB",2615.5155,{"$f":"NCB","v":0},2615.5155,8592765126771,1,18592765126778,8,28592765126775,8536209090,21.67]
[112681,"Ex9MD3B TM 250 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M3, Icu=Ics=25kA, Icn=250A, 3P","NCB",1134.0550000000001,{"$f":"NCB","v":0},1134.0550000000001,8592765126818,1,18592765126815,2,28592765126812,8536209090,5.5]
[112682,"Ex9MD3B TM 315 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M3, Icu=Ics=25kA, Icn=315A, 3P","NCB",1179.932,{"$f":"NCB","v":0},1179.932,8592765126825,1,18592765126822,2,28592765126829,8536209090,5.5]
[112686,"Ex9MD3B TM 315 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M3, Icu=Ics=25kA, Icn=315A, 4P4T","NCB",1828.8855000000001,{"$f":"NCB","v":0},1828.8855000000001,8592765126863,1,18592765126860,2,28592765126867,8536209090,7]
[112688,"Ex9MD3B TM 400 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M3, Icu=Ics=25kA, Icn=400A, 4P4T","NCB",1973.114,{"$f":"NCB","v":0},1973.114,8592765126887,1,18592765126884,2,28592765126881,8536209090,7]
[112692,"Ex9MD3S TM 400 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M3, Icu=Ics=36kA, Icn=400A, 3P","NCB",1579.799,{"$f":"NCB","v":0},1579.799,8592765126924,1,18592765126921,2,28592765126928,8536209090,5.5]
[112693,"Ex9MD3S TM 250 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M3, Icu=Ics=36kA, Icn=250A, 4P4T","NCB",1861.6845000000001,{"$f":"NCB","v":0},1861.6845000000001,8592765126931,1,18592765126938,2,28592765126935,8536209090,7]
[112697,"Ex9MD3N TM 250 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M3, Icu=Ics=50kA, Icn=250A, 3P","NCB",1553.578,{"$f":"NCB","v":0},1553.578,8592765126979,1,18592765126976,2,28592765126973,8536209090,5.5]
[112698,"Ex9MD3N TM 315 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M3, Icu=Ics=50kA, Icn=315A, 3P","NCB",1743.69,{"$f":"NCB","v":0},1743.69,8592765126986,1,18592765126983,2,28592765126980,8536209090,5.5]
[112700,"Ex9MD3N TM 400 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M3, Icu=Ics=50kA, Icn=400A, 3P","NCB",2032.1145000000001,{"$f":"NCB","v":0},2032.1145000000001,8592765127006,1,18592765127003,2,28592765127000,8536209090,5.5]
[112704,"Ex9MD3N TM 400 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M3, Icu=Ics=50kA, Icn=400A, 4P4T","NCB",2766.2894999999999,{"$f":"NCB","v":0},{"$f":"E3833*(1-F3833)","v":2766.2894999999999},8592765127044,1,18592765127041,2,28592765127048,8536209090,7]
[112707,"Ex9MD3Q TM 350 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M3, Icu=Ics=70kA, Icn=350A, 3P","NCB",1910.7663900000002,{"$f":"NCB","v":0},1910.7663900000002,8592765127075,1,18592765127072,2,28592765127079,8536209090,5.5]
[112709,"Ex9MD3Q TM 250 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M3, Icu=Ics=70kA, Icn=250A, 4P4T","NCB",2302.3770250000002,{"$f":"NCB","v":0},2302.3770250000002,8592765127099,1,18592765127096,2,28592765127093,8536209090,7]
[112712,"Ex9MD3Q TM 400 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M3, Icu=Ics=70kA, Icn=400A, 4P4T","NCB",2849.2781850000001,{"$f":"NCB","v":0},2849.2781850000001,8592765127129,1,18592765127126,2,28592765127123,8536209090,7]
[112715,"Ex9MD3H TM 350 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M3, Icu=Ics=100kA, Icn=350A, 3P","NCB",2313.9805000000001,{"$f":"NCB","v":0},2313.9805000000001,8592765127150,1,18592765127157,2,28592765127154,8536209090,5.5]
[112718,"Ex9MD3H TM 315 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M3, Icu=Ics=100kA, Icn=315A, 4P4T","NCB",3146.4809999999998,{"$f":"NCB","v":0},3146.4809999999998,8592765127181,1,18592765127188,2,28592765127185,8536209090,7]
[112719,"Ex9MD3H TM 350 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M3, Icu=Ics=100kA, Icn=350A, 4P4T","NCB",3225.1375000000003,{"$f":"NCB","v":0},3225.1375000000003,8592765127198,1,18592765127195,2,28592765127192,8536209090,7]
[112721,"Ex9MD4B TM 400 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M4, Icu=Ics=25kA, Icn=400A, 3P","NCB",2019.0039999999999,{"$f":"NCB","v":0},2019.0039999999999,8592765127211,1,18592765127218,1,28592765127215,8536209090,10.7]
[112724,"Ex9MD4B TM 400 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M4, Icu=Ics=25kA, Icn=400A, 4P4T","NCB",2720.4059999999999,{"$f":"NCB","v":0},2720.4059999999999,8592765127242,1,18592765127249,1,28592765127246,8536209090,15]
[112727,"Ex9MD4S TM 400 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M4, Icu=Ics=36kA, Icn=400A, 3P","NCB",2241.8760000000002,{"$f":"NCB","v":0},2241.8760000000002,8592765127273,1,18592765127270,1,28592765127277,8536209090,10.7]
[112729,"Ex9MD4S TM 630 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M4, Icu=Ics=36kA, Icn=630A, 3P","NCB",2598.8235,{"$f":"NCB","v":0},2598.8235,8592765127297,1,18592765127294,1,28592765127291,8536209090,10.7]
[112733,"Ex9MD4N TM 400 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M4, Icu=Ics=50kA, Icn=400A, 3P","NCB",2477.8585000000003,{"$f":"NCB","v":0},2477.8585000000003,8592765127334,1,18592765127331,1,28592765127338,8536209090,10.7]
[112736,"Ex9MD4N TM 400 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M4, Icu=Ics=50kA, Icn=400A, 4P4T","NCB",3271.0275000000001,{"$f":"NCB","v":0},3271.0275000000001,8592765127365,1,18592765127362,1,28592765127369,8536209090,15]
[112738,"Ex9MD4N TM 630 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M4, Icu=Ics=50kA, Icn=630A, 4P4T","NCB",3602.9760000000001,{"$f":"NCB","v":0},3602.9760000000001,8592765127389,1,18592765127386,1,28592765127383,8536209090,15]
[112739,"Ex9MD4Q TM 400 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M4, Icu=Ics=70kA, Icn=400A, 3P","NCB",2552.1942550000003,{"$f":"NCB","v":0},2552.1942550000003,8592765127396,1,18592765127393,1,28592765127390,8536209090,10.7]
[112743,"Ex9MD4Q TM 500 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M4, Icu=Ics=70kA, Icn=500A, 4P4T","NCB",3544.7280050000004,{"$f":"NCB","v":0},3544.7280050000004,8592765127433,1,18592765127430,1,28592765127437,8536209090,15]
[112745,"Ex9MD4H TM 400 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M4, Icu=Ics=100kA, Icn=400A, 3P","NCB",2615.5155,{"$f":"NCB","v":0},2615.5155,8592765127457,1,18592765127454,1,28592765127451,8536209090,10.7]
[112748,"Ex9MD4H TM 400 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M4, Icu=Ics=100kA, Icn=400A, 4P4T","NCB",3500.4580000000001,{"$f":"NCB","v":0},3500.4580000000001,8592765127488,1,18592765127485,1,28592765127482,8536209090,15]
[112750,"Ex9MD4H TM 630 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M4, Icu=Ics=100kA, Icn=630A, 4P4T","NCB",3796.6435000000001,{"$f":"NCB","v":0},3796.6435000000001,8592765127501,1,18592765127508,1,28592765127505,8536209090,15]
[112754,"Ex9MD5B TM 630 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M5, Icu=Ics=25kA, Icn=630A, 4P4T","NCB",5670.223,{"$f":"NCB","v":0},5670.223,8592765127549,1,18592765127546,1,28592765127543,8536209090,15]
[112755,"Ex9MD5B TM 700 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M5, Icu=Ics=25kA, Icn=700A, 4P4T","NCB",5722.6650000000009,{"$f":"NCB","v":0},5722.6650000000009,8592765127556,1,18592765127553,1,28592765127550,8536209090,15]
[112757,"Ex9MD5S TM 630 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M5, Icu=Ics=36kA, Icn=630A, 3P","NCB",4280.5295000000006,{"$f":"NCB","v":0},4280.5295000000006,8592765127570,1,18592765127577,1,28592765127574,8536209090,10.7]
[112760,"Ex9MD5S TM 630 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M5, Icu=Ics=36kA, Icn=630A, 4P4T","NCB",6037.317,{"$f":"NCB","v":0},6037.317,8592765127600,1,18592765127607,1,28592765127604,8536209090,15]
[112764,"Ex9MD5N TM 700 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M5, Icu=Ics=50kA, Icn=700A, 3P","NCB",4785.2805000000008,{"$f":"NCB","v":0},4785.2805000000008,8592765127648,1,18592765127645,1,28592765127642,8536209090,10.7]
[112766,"Ex9MD5N TM 630 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M5, Icu=Ics=50kA, Icn=630A, 4P4T","NCB",6345.4170000000004,{"$f":"NCB","v":0},6345.4170000000004,8592765127662,1,18592765127669,1,28592765127666,8536209090,15]
[112769,"Ex9MD5Q TM 630 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M5, Icu=Ics=70kA, Icn=630A, 3P","NCB",4712.7845700000007,{"$f":"NCB","v":0},4712.7845700000007,8592765127693,1,18592765127690,1,28592765127697,8536209090,10.7]
[112771,"Ex9MD5Q TM 800 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M5, Icu=Ics=70kA, Icn=800A, 3P","NCB",5156.3015400000004,{"$f":"NCB","v":0},5156.3015400000004,8592765127716,1,18592765127713,1,28592765127710,8536209090,10.7]
[112775,"Ex9MD5H TM 630 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M5, Icu=Ics=100kA, Icn=630A, 3P","NCB",4936.0479999999998,{"$f":"NCB","v":0},4936.0479999999998,8592765127754,1,18592765127751,1,28592765127758,8536209090,10.7]
[112776,"Ex9MD5H TM 700 3P EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M5, Icu=Ics=100kA, Icn=700A, 3P","NCB",5250.7,{"$f":"NCB","v":0},5250.7,8592765127761,1,18592765127768,1,28592765127765,8536209090,10.7]
[112778,"Ex9MD5H TM 630 4P4T EU","Întreruptor automat, DC, dimensiune cadru  M5, Icu=Ics=100kA, Icn=630A, 4P4T","NCB",6286.4165000000003,{"$f":"NCB","v":0},6286.4165000000003,8592765127785,1,18592765127782,1,28592765127789,8536209090,15]
[]
[110194,"Ex9MV2S-PV/DC1500 125 IEC","Întreruptor automat in DC, in principal pentru fotovoltaic, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=15kA, la 1500V DC, In=125A","NCB",1092.3499999999999,{"$f":"NCB","v":0},{"$f":"E3912*(1-F3912)","v":1092.3499999999999},8592765101945,1,18592765101942,8,28592765101949,8536209090,3.3]
[110197,"Ex9MV2S-PV/DC1500 225 IEC","Întreruptor automat in DC, in principal pentru fotovoltaic, dimensiune cadru M2, Icu=Ics=15kA, la 1500V DC, In=225A","NCB",1460.26,0,1460.26,8592765101976,1,18592765101973,8,28592765101970,8536209090,3.3]
[110199,"AX22V","Contacte auxiliare de poziție pentru Ex9MV2S, 1CO, montare in partea stanga","NCB",33.18,0,33.18,8592765101990,1,18592765101997,192,28592765101994,8538909900,2.5000000000000001E-2]
[110206,"AX22VR","Contacte auxiliare de poziție pentru Ex9MV2S, 1CO, montare in partea dreapta","NCB",33.18,0,33.18,8592765102065,1,18592765102062,192,28592765102069,8538909900,2.5000000000000001E-2]
[110208,"SHT22VR DC24V","Bobine de declanșare pentru Ex9MV2S, 24VDC, montare in partea stanga","NCB",136.16,0,136.16,8592765102089,1,18592765102086,192,28592765102083,8538909900,4.1000000000000002E-2]
[110211,"ERH-1","Mâner rotativ cu ax de extensie pentru Ex9MV2S","NCB",127.8,0,127.8,8592765102119,1,18592765102116,1,28592765102113,8538909900,0.82799999999999996]
["Separatoare de sarcina, AC tip Ex9MSD"]
[103044,"Ex9M1SD AC63 3P","Separator de sarcina, AC, dimensiune cadru M1, In=63 A, 3-poli, tip AC","NCD",250.4,{"$f":"NCD","v":0},{"$f":"E3930*(1-F3930)","v":250.4},8592765030450,1,8592765030450,null,28592765030454,"8536508090",1]
[103047,"Ex9M1SD AC63 4P","Separator de sarcina, AC, dimensiune cadru M1, In=63 A, 4-poli, tip AC","NCD",287.43,0,287.43,8592765030481,1,8592765030481,null,28592765030485,"8536508090",1.5]
[103050,"Ex9M2SD AC125 3P","Separator de sarcina, AC, dimensiune cadru M2, In=125 A, 3-poli, tip AC","NCD",482.77,0,482.77,8592765030511,1,8592765030511,null,28592765030515,"8536209090",1.5]
[103053,"Ex9M2SD AC250 3P","Separator de sarcina, AC, dimensiune cadru M2, In=250 A, 3-poli, tip AC","NCD",692.7,0,692.7,8592765030542,1,8592765030542,null,28592765030546,"8536209090",1.5]
[103055,"Ex9M2SD AC160 4P","Separator de sarcina, AC, dimensiune cadru M2, In=160 A, 4-poli, tip AC","NCD",480.49,0,480.49,8592765030566,1,8592765030566,null,28592765030560,"8536209090",2]
[103059,"Ex9M3SD AC400 3P","Separator de sarcina, AC, dimensiune cadru M3, In=400 A, 3-poli, tip AC","NCD",982.71,0,982.71,8592765030603,1,8592765030603,null,28592765030607,"8536209090",4.5]
[104016,"Ex9M4SD AC630 3P","Separator de sarcina, AC, dimensiune cadru M4, In=630 A, 3-poli, tip AC","NCD",1115.1199999999999,{"$f":"NCD","v":0},1115.1199999999999,8592765040176,1,8592765040176,null,28592765040170,"8536209090",10.199999999999999]
[104018,"Ex9M5SD AC800 3P","Separator de sarcina, AC, dimensiune cadru M5, In=800 A, 3-poli, tip AC","NCD",2412.38,{"$f":"NCD","v":0},2412.38,8592765040190,1,8592765040190,null,28592765040194,"8536209090",10.199999999999999]
[104019,"Ex9M5SD AC800 4P","Separator de sarcina, AC, dimensiune cadru M5, In=800 A, 4-poli, tip AC","NCD",3117.08,{"$f":"NCD","v":0},3117.08,8592765040206,1,8592765040206,null,28592765040200,"8536209090",13.5]
[110481,"Ex9M6SD AC1600 3P","Separator de sarcina, AC, dimensiune cadru M6, In=1600 A, 3-poli, tip AC","NCD",4833.75,0,4833.75,8592765104816,1,18592765104813,1,28592765104810,"8536209090",14]
[110483,"Ex9M6SD AC1000 4P","Separator de sarcina, AC, dimensiune cadru M6, In=1000 A, 4-poli, tip AC","NCD",4184.67,0,4184.67,8592765104830,1,18592765104837,1,28592765104834,"8536209090",18.5]
[]
[112797,"Ex9M1SD AC160 3P EU","Separator de sarcina, AC, dimensiune cadru, M1，In=160A，3-poli","NCD",325.61,{"$f":"NCD","v":0},{"$f":"E3962*(1-F3962)","v":325.61},8592765127976,1,18592765127973,8,28592765127970,8536508090]
[112805,"Ex9M3SD AC400 3P EU","Separator de sarcina, AC, dimensiune cadru, M3，In=400A，3-poli","NCD",952.71,{"$f":"NCD","v":0},952.71,8592765128058,1,18592765128055,2,28592765128052,8536209090]
[112806,"Ex9M3SD AC400 4P EU","Separator de sarcina, AC, dimensiune cadru, M3，In=400A，4-poli","NCD",1143.1400000000001,{"$f":"NCD","v":0},1143.1400000000001,8592765128065,1,18592765128062,2,28592765128069,8536209090]
[112810,"Ex9M4SD AC630 4P EU","Separator de sarcina, AC, dimensiune cadru, M4，In=630A，4-poli","NCD",2181.9559999999997,{"$f":"NCD","v":0},2181.9559999999997,8592765128102,1,18592765128109,1,28592765128106,8536209090]
[112823,"Ex9M6SD AC800 3P EU","Separator de sarcina, AC, dimensiune cadru, M6，In=800A，3-poli","NCD",2529.4899999999998,{"$f":"NCD","v":0},2529.4899999999998,8592765128232,1,18592765128239,1,28592765128236,8536209090]
[112821,"Ex9M6SD AC1600 3P EU","Separator de sarcina, AC, dimensiune cadru, M6，In=1600A，3-poli","NCD",4425.75,{"$f":"NCD","v":0},4425.75,8592765128218,1,18592765128215,1,28592765128212,8536209090]
[112820,"Ex9M6SD AC1250 4P EU","Separator de sarcina, AC, dimensiune cadru, M6，In=1250A，4-poli","NCD",4645.5,{"$f":"NCD","v":0},4645.5,8592765128201,1,18592765128208,1,28592765128205,8536209090]
["Separatoare de sarcina DC tip Ex9MSD"]
[102010,"Ex9M1SD DC125 3P","Separator de sarcina, DC, dimensiune cadru M1, In=125 A, 3-poli, tip DC","NCE",860.97,0,860.97,8592765020116,1,8592765020116,null,28592765020110,"8536209090",1]
[102012,"Ex9M1SD DC100 4P","Separator de sarcina, DC, dimensiune cadru M1, In=100 A, 4-poli, tip DC","NCE",1002.95,0,1002.95,8592765020130,1,8592765020130,null,28592765020134,"8536209090",1.5]
[102015,"Ex9M2SD DC160 3P","Separator de sarcina, DC, dimensiune cadru M2, In=160 A, 3-poli, tip DC","NCE",1139.6099999999999,0,1139.6099999999999,8592765020161,1,8592765020161,null,28592765020165,"8536209090",1.5]
[102016,"Ex9M2SD DC200 3P","Separator de sarcina, DC, dimensiune cadru M2, In=200 A, 3-poli, tip DC","NCE",2580.1,0,2580.1,8592765020178,1,8592765020178,null,28592765020172,"8536209090",1.5]
[102019,"Ex9M2SD DC160 4P","Separator de sarcina, DC, dimensiune cadru M2, In=160 A, 4-poli, tip DC","NCE",1159.76,0,1159.76,8592765020208,1,8592765020208,null,28592765020202,"8536209090",2]
[102022,"Ex9M3SD DC250 3P","Separator de sarcina, DC, dimensiune cadru M3, In=250 A, 3-poli, tip DC","NCE",3237.25,0,3237.25,8592765020239,1,8592765020239,null,28592765020233,"8536209090",4.5]
[102024,"Ex9M3SD DC250 4P","Separator de sarcina, DC, dimensiune cadru M3, In=250 A, 4-poli, tip DC","NCE",3912.93,0,3912.93,8592765020253,1,8592765020253,null,28592765020257,"8536209090",6]
[104009,"Ex9M4SD DC630 4P","Separator de sarcina, DC, dimensiune cadru M4, In=630 A, 4-poli, tip DC","NCE",8572.16,{"$f":"NCE","v":0},8572.16,8592765040107,1,8592765040107,null,28592765040101,"8536209090",13.5]
[110487,"Ex9M6SD DC1000 3P","Separator de sarcina, DC, dimensiune cadru M6, In=1000 A, 3-poli, tip DC","NCE",5458.82,{"$f":"NCE","v":0},5458.82,8592765104878,1,18592765104875,1,28592765104872,"8536209090",14]
[110489,"Ex9M6SD DC1600 3P","Separator de sarcina, DC, dimensiune cadru M6, In=1600 A, 3-poli, tip DC","NCE",7002.57,0,7002.57,8592765104892,1,18592765104899,1,28592765104896,"8536209090",14]
[110490,"Ex9M6SD DC800 4P","Separator de sarcina, DC, dimensiune cadru M6, In=800 A, 4-poli, tip DC","NCE",5321.67,0,5321.67,8592765104908,1,18592765104905,1,28592765104902,"8536209090",18.5]
[]
["Separatoare de sarcina DC tip Ex9MSD, serie nouă"]
[112804,"Ex9M2SD DC250 4P EU","Separator de sarcina, DC, dimensiune cadru, M2，In=250A，4-poli","NCE",2009.13,{"$f":"NCE","v":0},2009.13,8592765128041,1,18592765128048,8,28592765128045,8536209090]
[112808,"Ex9M3SD DC400 4P EU","Separator de sarcina, DC, dimensiune cadru, M3，In=400A，4-poli","NCE",3256.28,{"$f":"NCE","v":0},3256.28,8592765128089,1,18592765128086,2,28592765128083,8536209090]
[112815,"Ex9M5SD DC800 3P EU","Separator de sarcina, DC, dimensiune cadru, M5，In=800A，3-poli","NCE",4422.54,{"$f":"NCE","v":0},4422.54,8592765128157,1,18592765128154,1,28592765128151,8536209090]
[112831,"Ex9M6SD DC800 3P EU","Separator de sarcina, DC, dimensiune cadru, M6，In=800A，3-poli","NCE",4784.51,{"$f":"NCE","v":0},4784.51,8592765128317,1,18592765128314,1,28592765128311,8536209090]
[112832,"Ex9M6SD DC800 4P EU","Separator de sarcina, DC, dimensiune cadru, M6，In=800A，4-poli","NCE",5314.67,{"$f":"NCE","v":0},5314.67,8592765128324,1,18592765128321,1,28592765128328,8536209090]
[112826,"Ex9M6SD DC1000 4P EU","Separator de sarcina, DC, dimensiune cadru, M6，In=1000A，4-poli","NCE",5963.36,{"$f":"NCE","v":0},5963.36,8592765128263,1,18592765128260,1,28592765128267,8536209090]
[112830,"Ex9M6SD DC1600 4P EU","Separator de sarcina, DC, dimensiune cadru, M6，In=1600A，4-poli","NCE",7378.63,{"$f":"NCE","v":0},7378.63,8592765128300,1,18592765128307,1,28592765128304,8536209090]
[101395,"AX21","Contact auxiliar pentru Ex9M, 1CO","NCA",7.02,{"$f":"NCA","v":0},{"$f":"E4034*(1-F4034)","v":7.02},8592765013965,1,8592765013965,24,28592765013969,"8536508090",0.2]
[101397,"SHT21 AC48V","Bobina declansare pentru Ex9M1, 48 V AC","NCA",174.21,0,174.21,8592765013989,1,8592765013989,24,28592765013983,"8538909999",0.4]
[101399,"SHT21 AC220-240V","Bobina declansare pentru Ex9M1, 220-240 V AC","NCA",122.13,0,122.13,8592765014009,1,8592765014009,24,28592765014003,"8536490099",0.4]
[101402,"SHT21 DC48V","Bobina declansare pentru Ex9M1, 48 V DC","NCA",174.21,0,174.21,8592765014030,1,8592765014030,24,28592765014034,"8538909999",0.4]
[101406,"UVT21 AC220-240V","Bobina declansare de minima tensiune pentru Ex9M1, 220-240 V AC","NCA",140.13999999999999,0,140.13999999999999,8592765014078,1,8592765014078,24,28592765014072,"8536490099",0.76]
[101410,"RHD21","Mâner rotativ cu actionare de pe intreruptor pentru Ex9M1","NCA",72.98,0,72.98,8592765014115,1,8592765014115,36,28592765014119,"8538909999",1.36]
[101411,"MOD21 AC230V","Motor actionare de la distanta pentru Ex9M1, 230 V AC","NCA",777.66,0,777.66,8592765014122,1,8592765014122,8,28592765014126,"8538909999",1.36]
[101413,"MOD21 DC220V","Motor actionare de la distanta pentru Ex9M1, 220 V DC","NCA",901.28,0,901.28,8592765014146,1,8592765014146,8,28592765014140,"8538909999",1.36]
[101439,"TCV21 3P","Capac de protecţie borne pentru 3-poli Ex9M1, scurt","NCA",20.79,0,20.79,8592765014405,1,18592765014402,null,28592765014409,"8538909999",0.6]
[102373,"TCE21 4P","Capac de protecţie borne pentru 4-poli Ex9M1, lung","NCA",54.84,0,54.84,8592765023742,1,18592765023749,null,28592765023746,"8538909999",0.6]
[101417,"SHT22 AC110V","Bobina declansare pentru Ex9M2, M3, 110 V AC","NCA",185.87,0,185.87,8592765014184,1,8592765014184,24,28592765014188,"8538909999",0.5]
[101420,"SHT22 DC24V","Bobina declansare pentru Ex9M2, M3, 24 V DC","NCA",185.87,0,185.87,8592765014214,1,8592765014214,24,28592765014218,"8536419089",0.5]
[101424,"SHT22 DC220V","Bobina declansare pentru Ex9M2, M3, 220 V DC","NCA",185.87,0,185.87,8592765014252,1,8592765014252,24,28592765014256,"8538909999",0.5]
[101426,"UVT22 AC380-415V","Bobina declansare de minima tensiune pentru Ex9M2, M3, 380-415 V AC","NCA",156.18,0,156.18,8592765014276,1,8592765014276,24,28592765014270,"8536490099",0.5]
[101428,"ERH22","Mâner rotativ pentru actionare de pe usa cu tijă prelungitoare pentru Ex9M2","NCA",127.8,0,127.8,8592765014290,1,8592765014290,6,28592765014294,"8538909999",0.8]
[101432,"MOD22 DC220V","Motor actionare de la distanta pentru Ex9M2, 220 V DC","NCA",761.95,0,761.95,8592765014337,1,8592765014337,8,28592765014331,"8538909999",1.36]
[101433,"MOD22 DC110V","Motor actionare de la distanta pentru Ex9M2, 110 V DC","NCA",761.95,0,761.95,8592765014344,1,8592765014344,8,28592765014348,"8538909999",1.36]
[102374,"TCV22 4P","Capac de protecţie borne pentru 4-poli Ex9M2, scurt","NCA",49.58,0,49.58,8592765023759,1,18592765023756,null,28592765023753,"8538909999"]
[101444,"PB22 3P","Set separatoare de fază pentru 3-poli Ex9M2","NCA",35.58,0,35.58,8592765014450,1,18592765014457,null,28592765014454,"4008219000"]
[101485,"MOD23 AC110V","Motor actionare de la distanta pentru Ex9M3, 110 V AC","NCA",1525.51,0,1525.51,8592765014863,1,8592765014863,null,28592765014867,"8538909999",3.46]
[101486,"MOD23 DC220V","Motor actionare de la distanta pentru Ex9M3, 220 V DC","NCA",1525.51,0,1525.51,8592765014870,1,8592765014870,null,28592765014874,"8538909999",3.46]
[101490,"TCE23 3P","Capac de protecţie 3-poli Ex9M3, lung","NCA",51.29,0,51.29,8592765014917,1,18592765014914,null,28592765014911,"8538909999",0.36]
[102376,"TCV23 4P","Capac de protecţie borne pentru 4-poli Ex9M3, scurt","NCA",75.06,0,75.06,8592765023773,1,18592765023770,null,28592765023777,"8538909999"]
[103724,"SHT24 AC220-240V","Bobina declansare pentru Ex9M4 si M5, 220-240 V AC","NCA",200.22,{"$f":"NCA","v":0},200.22,8592765037251,1,18592765037258,24,28592765037255,"8536490099",0.12]
[103727,"SHT24 DC110V","Bobina declansare pentru Ex9M4 si M5, 110 V DC","NCA",146.58000000000001,0,146.58000000000001,8592765037282,1,18592765037289,24,28592765037286,"8538909999",0.12]
[103730,"SHT24 DC48V","Bobina declansare pentru Ex9M4 si M5, 48 V DC","NCA",146.58000000000001,0,146.58000000000001,8592765037312,1,18592765037319,24,28592765037316,"8538909999",0.12]
[103734,"UVT24 AC220-240V","Bobina declansare de minima tensiune pentru Ex9M4 si M5, 220-240 V AC","NCA",196.22,0,196.22,8592765037350,1,18592765037357,24,28592765037354,"8536490099",0.12]
[103738,"UVT24 DC24V","Bobina declansare de minima tensiune pentru Ex9M4 si M5, 24 V DC","NCA",168.43,0,168.43,8592765037398,1,18592765037395,24,28592765037392,"8536419089",0.12]
[103739,"UVT24 DC48V","Bobina declansare de minima tensiune pentru Ex9M4 si M5, 48 V DC","NCA",168.43,0,168.43,8592765037404,1,18592765037401,24,28592765037408,"8538909999",0.12]
[103744,"MOD24 AC110V","Motor actionare de la distanta pentru M4 si M5, 110 V AC","NCA",1588.6,0,1588.6,8592765037459,1,18592765037456,null,28592765037453,"8538909999",3.72]
[103745,"MOD24 DC220V","Motor actionare de la distanta pentru M4 si M5, 220 V DC","NCA",1588.6,0,1588.6,8592765037466,1,18592765037463,null,28592765037460,"8538909999",3.72]
[103747,"MOD24 DC24V","Motor actionare de la distanta pentru M4 si M5, 24 V DC","NCA",1588.6,0,1588.6,8592765037480,1,18592765037487,null,28592765037484,"8538909999",3.72]
[104855,"TCE24 4P","Capac de protecţie borne pentru 4-poli Ex9M4 si M5, lung","NCA",54.62,0,54.62,8592765048561,1,18592765048568,null,28592765048565,"8538909999"]
[103705,"MC21","Clema cadru pentru marimea  M1, 1x 4-95 mm2, 1 buc.","NCA",6.71,{"$f":"NCA","v":0},6.71,8592765037060,1,18592765037067,null,28592765037064,"8536901000",0.24]
[107873,"MCS21","Surub borna pentru marimea M1","NCA",6.71,{"$f":"NCA","v":0},6.71,8592765078742,1,18592765078749,null,28592765078746,"8536901000",0.02]
[103711,"MC22 W2","Clema tunel pentru marimea M2, 2x 35-120 mm2, 1 buc.","NCA",53.99,0,53.99,8592765037121,1,18592765037128,null,28592765037125,"8536901000",0.5]
[103715,"MC23","Clema cadru pentru marimea M3, 1x 120-240 mm2, 1 buc.","NCA",47.42,0,47.42,8592765037169,1,18592765037166,null,28592765037163,"8536901000",0.1]
[103719,"MC23 W2","Clema tunel pentru marimeae M3, 2x 120-240 mm2, 1 buc.","NCA",67.27,0,67.27,8592765037206,1,18592765037203,null,28592765037200,"8536901000",0.28000000000000003]
[103721,"MC23 W4","Clema tunel pentru marimea M3, 4x 35-95 mm2, 1 buc.","NCA",81.849999999999994,0,81.849999999999994,8592765037220,1,18592765037227,null,28592765037224,"8536901000",0.18]
[106321,"WG 10","Distantier 10 mm, 1 set","NCA",19.38,{"$f":"NCA","v":0},19.38,8592765063229,1,18592765063226,5,28592765063223,"4016930090",0.04]
[106320,"DRA22","Adaptor sina DIN35 pentru EX9M2","NCA",39.1,0,39.1,8592765063212,1,18592765063219,5,28592765063216,"7326909890",0.16]
[110461,"SHT26 DC48V","Bobina declansare pentru Ex9M6, 48 V DC","NCF",223.31,0,223.31,8592765104618,1,18592765104615,null,28592765104612,"8536419089",0.45]
[110463,"SHT26 DC220V","Bobina declansare pentru Ex9M6, 220 V DC","NCF",223.31,0,223.31,8592765104632,1,18592765104639,null,28592765104636,"8536490099",0.45]
[110467,"SHT26 AC380-415V","Bobina declansare pentru Ex9M6, 380-415 V AC","NCF",223.31,0,223.31,8592765104670,1,18592765104677,null,28592765104674,"8536490099",0.45]
[110694,"JP26 3P 800-1250A","Borne conexiune pentru M6, 3-poli, 800-1250 A","NCF",212.5,0,212.5,8592765106940,1,18592765106947,10,28592765106944,"8538909999",3.5]
[110696,"JP26 4P 800-1250A","Borne conexiune pentru M6, 4-poli, 800-1250 A","NCF",281.7,0,281.7,8592765106964,1,18592765106961,10,28592765106968,"8538909999",4.5]
[110697,"JP26 4P 1600A","Borne conexiune pentru M6, 4-poli, 1600 A","NCF",346.93,0,346.93,8592765106971,1,18592765106978,10,28592765106975,"8538909999",8.4]
["Intreruptore cu rupere in aer,  tip ACB, Ex9A"]
[105025,"+SU30A AC230","Declansator electronic SU3.0, A, Protectie LSI  cu analiza de curenti, 230 V AC (Ex9A16)","NCC",1531.49,0,1531.49,8592765050267,1,8592765050267,1,28592765050261,"8536209090"]
[105028,"+SU30D AC230","Declansator electronic SU3.0, D, Protectie LSI  cu analiza de curenti si tensiuni, 230 V AC","NCC",3707.21,0,3707.21,8592765050298,1,8592765050298,1,28592765050292,"8536209090"]
[105030,"+SU30D DC24","Declansator electronic SU3.0, D, Protectie LSI  cu analiza de curenti si tensiuni, 24 V DC","NCC",3707.21,0,3707.21,8592765050311,1,8592765050311,1,28592765050315,"8536209090"]
[105034,"+SU30H AC230","Declansator electronic SU3.0, H, Protectie LSI  cu analiza  de curenti, tensiuni, puteri si armonici-completa, 230 V AC","NCC",5841.53,0,5841.53,8592765050359,1,8592765050359,1,28592765050353,"8536209090"]
[105035,"+SU30H AC400","Declansator electronic SU3.0, H, Protectie LSI  cu analiza  de curenti, tensiuni, puteri si armonici-completa, 400 V AC","NCC",5841.53,0,5841.53,8592765050366,1,8592765050366,1,28592765050360,"8536209090"]
[105037,"+SU40A AC230","Declansator electronic SU4.0, A, Protectie LSI+G cu analiza de curenti, 230 V AC","NCC",3106.98,0,3106.98,8592765050380,1,8592765050380,1,28592765050384,"8536209090"]
[105040,"+SU40D AC230","Declansator electronic SU4.0, D, Protectie LSI+G cu analiza de curenti si tensiuni, 230 V AC","NCC",3707.05,0,3707.05,8592765050410,1,8592765050410,1,28592765050414,"8536209090"]
[105044,"+SU40P AC400","Declansator electronic SU4.0, P, Protectie LSI+G cu analiza de curenti, tensiuni si puteri, 400 V AC","NCC",4007.08,0,4007.08,8592765050458,1,8592765050458,1,28592765050452,"8536209090"]
[105046,"+SU40H AC230","Declansator electronic SU4.0, H, Protectie LSI+G cu analiza  de curenti, tensiuni, puteri si armonici-completa, 230 V AC","NCC",4307.1000000000004,0,4307.1000000000004,8592765050472,1,8592765050472,1,28592765050476,"8536209090"]
[105049,"+SU50A AC230","Declansator electronic SU5.0, A, Protectie LSI+E cu analiza de curenti, 230 V AC","NCC",3728.37,0,3728.37,8592765050502,1,8592765050502,1,28592765050506,"8536209090"]
[105051,"+SU50A DC24","Declansator electronic SU5.0, A, Protectie LSI+E cu analiza de curenti, 24 V DC","NCC",3728.37,0,3728.37,8592765050526,1,8592765050526,1,28592765050520,"8536209090"]
[105054,"+SU50D DC24","Declansator electronic SU5.0, D, Protectie LSI+E cu analiza de curenti si tensiuni, 24 V DC","NCC",4448.46,0,4448.46,8592765050557,1,8592765050557,1,28592765050551,"8536209090"]
[105057,"+SU50P DC24","Declansator electronic SU5.0, P,  Protectie LSI+E cu analiza de curenti, tensiuni si puteri, 24 V DC","NCC",4808.5,0,4808.5,8592765050588,1,8592765050588,1,28592765050582,"8536209090"]
[105058,"+SU50H AC230","Declansator electronic SU5.0, H, Protectie LSI+E cu analiza  de curenti, tensiuni, puteri si armonici-completa, 230 V AC","NCC",5168.53,0,5168.53,8592765050595,1,8592765050595,1,28592765050599,"8536209090"]
[104857,"Ex9A16N 3P D/O 400","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea   A16, Icu=55kA, In=400A, 3-poli, Debrosabil ","NCC",4578.4399999999996,0,4578.4399999999996,8592765048585,1,8592765048585,1,28592765048589,"8536209090",38]
[104859,"Ex9A16N 3P D/O 630","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea  A16, Icu=55kA, In=630A, 3-poli, Debrosabil ","NCC",5024.2299999999996,0,5024.2299999999996,8592765048608,1,8592765048608,1,28592765048602,"8536209090",38]
[104862,"Ex9A16N 3P F 800","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea  A16, Icu=55kA, In=800A, 3-poli, Fix ","NCC",4466.8999999999996,0,4466.8999999999996,8592765048639,1,8592765048639,1,28592765048633,"8536209090",22]
[104865,"Ex9A16N 3P D/O 1250","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea  A16, Icu=55kA, In=1250A, 3-poli, Debrosabil ","NCC",5282.93,0,5282.93,8592765048660,1,8592765048660,1,28592765048664,"8536209090",38]
[104869,"Ex9A16N 4P D/O 400","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea  A16, Icu=55kA, In=400A, 4-poli, Debrosabil ","NCC",6873.07,0,6873.07,8592765048707,1,8592765048707,1,28592765048701,"8536209090",55]
[104871,"Ex9A16N 4P D/O 630","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea  A16, Icu=55kA, In=630A, 4-poli, Debrosabil ","NCC",7472.49,0,7472.49,8592765048721,1,8592765048721,1,28592765048725,"8536209090",55]
[104874,"Ex9A16N 4P F 800","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea  A16, Icu=55kA, In=800A, 4-poli, Fix ","NCC",7071.49,0,7071.49,8592765048752,1,8592765048752,1,28592765048756,"8536209090",26.5]
[104876,"Ex9A16N 4P F 1000","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea  A16, Icu=55kA, In=1000A, 4-poli, Fix ","NCC",6643.06,0,6643.06,8592765048776,1,8592765048776,1,28592765048770,"8536209090",26.5]
[104877,"Ex9A16N 4P D/O 1250","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea  A16, Icu=55kA, In=1250A, 4-poli, Debrosabil ","NCC",7620.54,0,7620.54,8592765048783,1,8592765048783,1,28592765048787,"8536209090",55]
[104880,"Ex9A16N 4P F 1600","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea  A16, Icu=55kA, In=1600A, 4-poli, Fix ","NCC",11627.71,0,11627.71,8592765048813,1,8592765048813,1,28592765048817,"8536209090",26.5]
[104883,"Ex9A16Q 3P D/O 630","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea  A16, Icu=65kA, In=650A, 3-poli, Debrosabil ","NCC",7944.09,0,7944.09,8592765048844,1,8592765048844,1,28592765048848,"8536209090",38]
[104886,"Ex9A16Q 3P F 800","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea  A16, Icu=65kA, In=800A, 3-poli, Fix ","NCC",5487.43,0,5487.43,8592765048875,1,8592765048875,1,28592765048879,"8536209090",22]
[104888,"Ex9A16Q 3P F 1000","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea  A16, Icu=65kA, In=1000A, 3-poli, Fix ","NCC",6179.06,0,6179.06,8592765048899,1,8592765048899,1,28592765048893,"8536209090",22]
[104892,"Ex9A16Q 3P F 1600","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea  A16, Icu=65kA, In=1600A, 3-poli, Fix ","NCC",11324.1,0,11324.1,8592765048936,1,8592765048936,1,28592765048930,"8536209090",22]
[104895,"Ex9A16Q 4P D/O 630","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea  A16, Icu=65kA, In=650A, 4-poli, Debrosabil ","NCC",9649.7199999999993,0,9649.7199999999993,8592765048967,1,8592765048967,1,28592765048961,"8536209090",55]
[104897,"Ex9A16Q 4P D/O 800","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea  A16, Icu=65kA, In=800A, 4-poli, Debrosabil ","NCC",9827.4500000000007,0,9827.4500000000007,8592765048981,1,8592765048981,1,28592765048985,"8536209090",55]
[104898,"Ex9A16Q 4P F 800","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea  A16, Icu=65kA, In=800A, 4-poli, Fix ","NCC",8704.82,0,8704.82,8592765048998,1,8592765048998,1,28592765048992,"8536209090",26.5]
[104902,"Ex9A16Q 4P F 1250","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea  A16, Icu=65kA, In=1250A, 4-poli, Fix ","NCC",10730.81,0,10730.81,8592765049032,1,8592765049032,1,28592765049036,"8536209090",26.5]
[104904,"Ex9A16Q 4P F 1600","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea  A16, Icu=65kA, In=1600A, 4-poli, Fix ","NCC",14965.86,0,14965.86,8592765049056,1,8592765049056,1,28592765049050,"8536209090",26.5]
[104907,"Ex9A32Q 3P D/O 2000","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea  A32, Icu=65kA, In=2000A, 3-poli, Debrosabil ","NCC",13059.82,0,13059.82,8592765049087,1,8592765049087,1,28592765049081,"8536209090",98]
[104910,"Ex9A32Q 3P F 2500","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea  A32, Icu=65kA, In=2500A, 3-poli, Fix ","NCC",16171.57,0,16171.57,8592765049117,1,8592765049117,1,28592765049111,"8536209090",52.5]
[104913,"Ex9A32Q 3P D/O 3200","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea  A32, Icu=65kA, In=3200A, 3-poli, Debrosabil ","NCC",21028.34,0,21028.34,8592765049148,1,8592765049148,1,28592765049142,"8536209090",98]
[104914,"Ex9A32Q 3P F 3200","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea  A32, Icu=65kA, In=3200A, 3-poli, Fix ","NCC",21287.61,0,21287.61,8592765049155,1,8592765049155,1,28592765049159,"8536209090",52.5]
[104916,"Ex9A32Q 4P F 1600","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea  A32, Icu=65kA, In=1600A, 4-poli, Fix ","NCC",14699.12,0,14699.12,8592765049179,1,8592765049179,1,28592765049173,"8536209090",66.5]
[104919,"Ex9A32Q 4P D/O 2500","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea  A32, Icu=65kA, In=2500A, 4-poli, Debrosabil ","NCC",21635.9,0,21635.9,8592765049209,1,8592765049209,1,28592765049203,"8536209090",121]
[104922,"Ex9A32Q 4P F 2900","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea  A32, Icu=65kA, In=2900A, 4-poli, Fix ","NCC",24492.93,0,24492.93,8592765049230,1,8592765049230,1,28592765049234,"8536209090",66.5]
[104925,"Ex9A32R 3P D/O 1600","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea  A32, Icu=85kA, In=1600A, 3-poli, Debrosabil ","NCC",12844.8,0,12844.8,8592765049261,1,8592765049261,1,28592765049265,"8536209090",98]
[104928,"Ex9A32R 3P F 2000","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea  A32, Icu=85kA, In=2000A, 3-poli, Fix ","NCC",14511.09,0,14511.09,8592765049292,1,8592765049292,1,28592765049296,"8536209090",52.5]
[104931,"Ex9A32R 3P D/O 2900","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea  A32, Icu=85kA, In=2900A, 3-poli, Debrosabil ","NCC",17884,0,17884,8592765049322,1,8592765049322,1,28592765049326,"8536209090",98]
[104933,"Ex9A32R 3P D/O 3200","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea  A32, Icu=85kA, In=3200A, 3-poli, Debrosabil ","NCC",24011,0,24011,8592765049346,1,8592765049346,1,28592765049340,"8536209090",98]
[104936,"Ex9A32R 4P F 1600","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea  A32, Icu=85kA, In=1600A, 4-poli, Fix ","NCC",15690.12,0,15690.12,8592765049377,1,8592765049377,1,28592765049371,"8536209090",66.5]
[104937,"Ex9A32R 4P D/O 2000","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea  A32, Icu=85kA, In=2000A, 4-poli, Debrosabil ","NCC",18519.98,0,18519.98,8592765049384,1,8592765049384,1,28592765049388,"8536209090",121]
[104940,"Ex9A32R 4P F 2500","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea  A32, Icu=85kA, In=2500A, 4-poli, Fix ","NCC",25997.19,0,25997.19,8592765049414,1,8592765049414,1,28592765049418,"8536209090",66.5]
[104943,"Ex9A32R 4P D/O 3200","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea  A32, Icu=85kA, In=3200A, 4-poli, Debrosabil ","NCC",31696.49,0,31696.49,8592765049445,1,8592765049445,1,28592765049449,"8536209090",121]
[104945,"Ex9A32H 3P D/O 1600","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea  A32, Icu=100kA, In=1600A, 3-poli, Debrosabil ","NCC",13546.3,0,13546.3,8592765049469,1,8592765049469,1,28592765049463,"8536209090",98]
[104948,"Ex9A32H 3P F 2000","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea  A32, Icu=100kA, In=2000A, 3-poli, Fix ","NCC",15745.08,0,15745.08,8592765049490,1,8592765049490,1,28592765049494,"8536209090",52.5]
[104952,"Ex9A32H 3P F 2900","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea  A32, Icu=100kA, In=2900A, 3-poli, Fix ","NCC",23206.38,0,23206.38,8592765049537,1,8592765049537,1,28592765049531,"8536209090",52.5]
[104954,"Ex9A32H 3P F 3200","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea  A32, Icu=100kA, In=3200A, 3-poli, Fix ","NCC",24615.29,0,24615.29,8592765049551,1,8592765049551,1,28592765049555,"8536209090",52.5]
[104955,"Ex9A32H 4P D/O 1600","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea  A32, Icu=100kA, In=1600A, 4-poli, Debrosabil ","NCC",16187.26,0,16187.26,8592765049568,1,8592765049568,1,28592765049562,"8536209090",121]
[104959,"Ex9A32H 4P D/O 2500","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea  A32, Icu=100kA, In=2500A, 4-poli, Debrosabil ","NCC",27339.57,0,27339.57,8592765049605,1,8592765049605,1,28592765049609,"8536209090",121]
[104960,"Ex9A32H 4P F 2500","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea  A32, Icu=100kA, In=2500A, 4-poli, Fix ","NCC",27514.32,0,27514.32,8592765049612,1,8592765049612,1,28592765049616,"8536209090",66.5]
[104964,"Ex9A32H 4P F 3200","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea  A32, Icu=100kA, In=3200A, 4-poli, Fix ","NCC",33555.300000000003,0,33555.300000000003,8592765049650,1,8592765049650,1,28592765049654,"8536209090",66.5]
[104966,"Ex9A40Q 3P F 2000","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea  A40, Icu=65kA, In=2000A, 3-poli, Fix ","NCC",13774.54,0,13774.54,8592765049674,1,8592765049674,1,28592765049678,"8536209090",72.5]
[104969,"Ex9A40Q 3P D/O 2900","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea  A40, Icu=65kA, In=2900A, 3-poli, Debrosabil ","NCC",15072.61,0,15072.61,8592765049704,1,8592765049704,1,28592765049708,"8536209090",118]
[104971,"Ex9A40Q 3P D/O 3200","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea  A40, Icu=65kA, In=3200A, 3-poli, Debrosabil ","NCC",21851.54,0,21851.54,8592765049728,1,8592765049728,1,28592765049722,"8536209090",118]
[104975,"Ex9A40Q 4P D/O 2000","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea  A40, Icu=65kA, In=2000A, 4-poli, Debrosabil ","NCC",15937.05,0,15937.05,8592765049766,1,8592765049766,1,28592765049760,"8536209090",141]
[104976,"Ex9A40Q 4P F 2000","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea  A40, Icu=65kA, In=2000A, 4-poli, Fix ","NCC",16941,0,16941,8592765049773,1,8592765049773,1,28592765049777,"8536209090",86.5]
[104978,"Ex9A40Q 4P F 2500","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea  A40, Icu=65kA, In=2500A, 4-poli, Fix ","NCC",24205.43,0,24205.43,8592765049797,1,8592765049797,1,28592765049791,"8536209090",86.5]
[104981,"Ex9A40Q 4P D/O 3200","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea  A40, Icu=65kA, In=3200A, 4-poli, Debrosabil ","NCC",28193.59,0,28193.59,8592765049827,1,8592765049827,1,28592765049821,"8536209090",141]
[104985,"Ex9A40R 3P D/O 2000","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea A40, Icu=85kA, In=2000A, 3-poli, Debrosabil ","NCC",14872.27,0,14872.27,8592765049865,1,8592765049865,1,28592765049869,"8536209090",118]
[104987,"Ex9A40R 3P D/O 2500","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea A40, Icu=85kA, In=2500A, 3-poli, Debrosabil ","NCC",16359.91,0,16359.91,8592765049889,1,8592765049889,1,28592765049883,"8536209090",118]
[104990,"Ex9A40R 3P F 2900","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea A40, Icu=85kA, In=2900A, 3-poli, Fix ","NCC",20610.03,0,20610.03,8592765049919,1,8592765049919,1,28592765049913,"8536209090",72.5]
[104993,"Ex9A40R 3P D/O 4000","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea A40, Icu=85kA, In=4000A, 3-poli, Debrosabil ","NCC",32767.18,0,32767.18,8592765049940,1,8592765049940,1,28592765049944,"8536209090",118]
[104996,"Ex9A40R 4P F 2000","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea A40, Icu=85kA, In=2000A, 4-poli, Fix ","NCC",18572.22,0,18572.22,8592765049971,1,8592765049971,1,28592765049975,"8536209090",86.5]
[104997,"Ex9A40R 4P D/O 2500","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea A40, Icu=85kA, In=2500A, 4-poli, Debrosabil ","NCC",22036.400000000001,0,22036.400000000001,8592765049988,1,8592765049988,1,28592765049982,"8536209090",141]
[104999,"Ex9A40R 4P D/O 2900","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea A40, Icu=85kA, In=2900A, 4-poli, Debrosabil ","NCC",22715.64,0,22715.64,8592765050007,1,8592765050007,1,28592765050001,"8536209090",141]
[105002,"Ex9A40R 4P F 3200","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea A40, Icu=85kA, In=3200A, 4-poli, Fix ","NCC",32021.29,0,32021.29,8592765050038,1,8592765050038,1,28592765050032,"8536209090",86.5]
[105005,"Ex9A40H 3P D/O 2000","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea A40, Icu=100kA, In=2000A, 3-poli, Debrosabil ","NCC",18054.650000000001,0,18054.650000000001,8592765050069,1,8592765050069,1,28592765050063,"8536209090",118]
[105007,"Ex9A40H 3P D/O 2500","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea A40, Icu=100kA, In=2500A, 3-poli, Debrosabil ","NCC",20327.8,0,20327.8,8592765050083,1,8592765050083,1,28592765050087,"8536209090",118]
[105011,"Ex9A40H 3P D/O 3200","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea A40, Icu=100kA, In=3200A, 3-poli, Debrosabil ","NCC",27972.400000000001,0,27972.400000000001,8592765050120,1,8592765050120,1,28592765050124,"8536209090",118]
[105014,"Ex9A40H 3P F 4000","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea A40, Icu=100kA, In=4000A, 3-poli, Fix ","NCC",34265.279999999999,0,34265.279999999999,8592765050151,1,8592765050151,1,28592765050155,"8536209090",72.5]
[105016,"Ex9A40H 4P F 2000","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea A40, Icu=100kA, In=2000A, 4-poli, Fix ","NCC",22558.959999999999,0,22558.959999999999,8592765050175,1,8592765050175,1,28592765050179,"8536209090",86.5]
[105017,"Ex9A40H 4P D/O 2500","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea A40, Icu=100kA, In=2500A, 4-poli, Debrosabil ","NCC",23638.02,0,23638.02,8592765050182,1,8592765050182,1,28592765050186,"8536209090",141]
[105021,"Ex9A40H 4P D/O 3200","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea A40, Icu=100kA, In=3200A, 4-poli, Debrosabil ","NCC",31920.86,0,31920.86,8592765050229,1,8592765050229,1,28592765050223,"8536209090",141]
[105022,"Ex9A40H 4P F 3200","Intreruptor automat tip ACB, dimensiunea A40, Icu=100kA, In=3200A, 4-poli, Fix ","NCC",33555.300000000003,0,33555.300000000003,8592765050236,1,8592765050236,1,28592765050230,"8536209090",86.5]
["Separatoare de sarcina, tip ACB, Ex9ASD"]
[105064,"Ex9ASD04 3P F","Intreruptor-separator de sarcina tip ACB, dimensiunea A16, In=400A, 3-poli, Fix ","NCC",4050.13,0,4050.13,8592765050656,1,8592765050656,1,28592765050650,"8536209090",20]
[105068,"Ex9ASD08 3P F","Intreruptor-separator de sarcina tip ACB, dimensiunea A16, In=800A, 3-poli, Fix ","NCC",4304.55,0,4304.55,8592765050694,1,8592765050694,1,28592765050698,"8536209090",20]
[105069,"Ex9ASD10 3P D/O","Intreruptor-separator de sarcina tip ACB, dimensiunea A16, In=1000A, 3-poli, Debrosabil ","NCC",5310.33,0,5310.33,8592765050700,1,8592765050700,1,28592765050704,"8536209090",36]
[105073,"Ex9ASD16 3P D/O","Intreruptor-separator de sarcina tip ACB, dimensiunea A16, In=1600A, 3-poli, Debrosabil ","NCC",10765.69,0,10765.69,8592765050748,1,8592765050748,1,28592765050742,"8536209090",36]
[105074,"Ex9ASD16 3P F","Intreruptor-separator de sarcina tip ACB, dimensiunea A16, In=1600A, 3-poli, Fix ","NCC",8538.56,0,8538.56,8592765050755,1,8592765050755,1,28592765050759,"8536209090",20]
[105077,"Ex9ASD20 3P F","Intreruptor-separator de sarcina tip ACB, dimensiunea A32, In=2000A, 3-poli, Fix ","NCC",10314.799999999999,0,10314.799999999999,8592765050786,1,8592765050786,1,28592765050780,"8536209090",70]
[105079,"Ex9ASD25 3P F","Intreruptor-separator de sarcina tip ACB, dimensiunea A32, In=2500A, 3-poli, Fix ","NCC",15902.7,0,15902.7,8592765050809,1,8592765050809,1,28592765050803,"8536209090",70]
[105082,"Ex9ASD32 3P D/O","Intreruptor-separator de sarcina tip ACB, dimensiunea A32, In=3200A, 3-poli, Debrosabil ","NCC",21204,0,21204,8592765050830,1,8592765050830,1,28592765050834,"8536209090",116]
[105084,"Ex9ASD36 3P D/O","Intreruptor-separator de sarcina tip ACB, dimensiunea A40, In=3600A, 3-poli, Debrosabil ","NCC",28782.98,0,28782.98,8592765050854,1,8592765050854,1,28592765050858,"8536209090",116]
[105089,"Ex9ASD04 4P D/O","Intreruptor-separator de sarcina tip ACB, dimensiunea A16, In=400A, 4-poli, Debrosabil ","NCC",10479.02,0,10479.02,8592765050908,1,8592765050908,1,28592765050902,"8536209090",52]
[105090,"Ex9ASD04 4P F","Intreruptor-separator de sarcina tip ACB, dimensiunea A16, In=400A, 4-poli, Fix ","NCC",6648.32,0,6648.32,8592765050915,1,8592765050915,1,28592765050919,"8536209090",24]
[105094,"Ex9ASD08 4P F","Intreruptor-separator de sarcina tip ACB, dimensiunea A16, In=800A, 4-poli, Fix ","NCC",7065.91,0,7065.91,8592765050953,1,8592765050953,1,28592765050957,"8536209090",24]
[105095,"Ex9ASD10 4P D/O","Intreruptor-separator de sarcina tip ACB, dimensiunea A16, In=1000A, 4-poli, Debrosabil ","NCC",9191.2800000000007,0,{"$f":"E4397*(1-F4397)","v":9191.2800000000007},8592765050960,1,8592765050960,1,28592765050964,"8536209090",52]
[105097,"Ex9ASD12 4P D/O","Intreruptor-separator de sarcina tip ACB, dimensiunea A16, In=1200A, 4-poli, Debrosabil ","NCC",10702.35,0,10702.35,8592765050984,1,8592765050984,1,28592765050988,"8536209090",52]
[105100,"Ex9ASD16 4P F","Intreruptor-separator de sarcina tip ACB, dimensiunea A16, In=1600A, 4-poli, Fix ","NCC",11080.87,0,11080.87,8592765051011,1,8592765051011,1,28592765051015,"8536209090",24]
[105102,"Ex9ASD20 4P D/O","Intreruptor-separator de sarcina tip ACB, dimensiunea A32, In=2000A, 4-poli, Debrosabil ","NCC",15488.62,0,15488.62,8592765051035,1,8592765051035,1,28592765051039,"8536209090",138]
[105105,"Ex9ASD25 4P F","Intreruptor-separator de sarcina tip ACB, dimensiunea A32, In=2500A, 4-poli, Fix ","NCC",20667.59,0,20667.59,8592765051066,1,8592765051066,1,28592765051060,"8536209090",84]
[105108,"Ex9ASD32 4P D/O","Intreruptor-separator de sarcina tip ACB, dimensiunea A32, In=3200A, 4-poli, Debrosabil ","NCC",27858.57,0,27858.57,8592765051097,1,8592765051097,1,28592765051091,"8536209090",138]
[105111,"Ex9ASD36 4P F","Intreruptor-separator de sarcina tip ACB, dimensiunea A40, In=3600A, 4-poli, Fix ","NCC",37261,0,37261,8592765051127,1,8592765051127,1,28592765051121,"8536209090",84]
[105113,"Ex9ASD40 4P F","Intreruptor-separator de sarcina tip ACB, dimensiunea A40, In=4000A, 4-poli, Fix ","NCC",38875.43,0,38875.43,8592765051141,1,8592765051141,1,28592765051145,"8536209090",84]
[]
[105116,"+XF 11 AC380-415V","Bobina anclansare pentru Ex9A, 380-400 V AC, Premontat ","NCC",390.23,0,390.23,8592765051172,null,8592765051172,null,28592765051176,"8536209090"]
[105799,"+XF 11 DC24V","Bobina anclansare pentru Ex9A, 24 V DC, Premontat ","NCC",468.18,0,468.18,8592765058003,null,8592765058003,null,28592765058007]
[105232,"XF 11 AC380-415V","Bobina anclansare pentru Ex9A, 380-400 V AC, comandat separat ","NCC",421.31,0,421.31,8592765052339,null,8592765052339,null,28592765052333,"8538909999"]
[105234,"XF 11 DC220V","Bobina anclansare pentru Ex9A, 220 V DC, comandat separat ","NCC",421.31,0,421.31,8592765052353,null,8592765052353,null,28592765052357,"8538909999"]
[105120,"+SHT 11 AC380-415V","Bobina declansare pentru Ex9A, 380-415 V AC, Premontat ","NCC",390.23,0,390.23,8592765051219,null,8592765051219,null,28592765051213,"8536209090"]
[105123,"+SHT 11 AC220-240V D","A doua bobina declansare pentru Ex9A, 220-240 V AC, Premontat ","NCC",390.23,0,390.23,8592765051240,null,8592765051240,null,28592765051244,"8536209090"]
[105125,"+SHT 11 DC110V D","A doua bobina declansare pentru Ex9A, 110 V DC, Premontat ","NCC",390.23,0,390.23,8592765051264,null,8592765051264,null,28592765051268,"8536209090"]
[105126,"+SHT 11 DC220V D","A doua bobina declansare pentru Ex9A, 220 V DC, Premontat ","NCC",390.23,0,390.23,8592765051271,null,8592765051271,null,28592765051275,"8536209090"]
[105808,"+SHT 11 DC48V D","A doua bobina declansare pentru Ex9A, 48 V DC, Premontat ","NCC",468.06,0,468.06,8592765058096,null,8592765058096,null,28592765058090]
[105236,"SHT 11 AC380-415V","Bobina declansare pentru Ex9A, 380-415 V AC, comandat separat ","NCC",471.61,0,471.61,8592765052377,null,8592765052377,null,28592765052371,"8538909999"]
[105805,"SHT 11 DC24V","Bobina declansare pentru Ex9A, 24 V DC, comandat separat ","NCC",866.11,0,866.11,8592765058065,null,8592765058065,null,28592765058069,"8536419089"]
[105127,"+UVT 11 AC220-240V UD","Bobina de minima tensiune pentru A16/32/40, fara intarziere, 220-240 V AC, Premontat ","NCC",415.14,0,415.14,8592765051288,null,8592765051288,null,28592765051282,"8536209090"]
[105131,"+UVT 11 AC220-240V D3","Bobina de minima tensiune pentru A16/32/40, 3s intarziere, 220-240 V AC, Premontat ","NCC",723.59,0,723.59,8592765051325,null,8592765051325,null,28592765051329,"8536209090"]
[105132,"+UVT 11 AC380-415V D3","Bobina de minima tensiune pentru A16/32/40, 3s intarziere, 380-415 V AC, Premontat ","NCC",723.59,0,723.59,8592765051332,null,8592765051332,null,28592765051336,"8536209090"]
[105134,"+UVT 11 AC380-415V D5","Bobina de minima tensiune pentru A16/32/40, 5s intarziere, 380-415 V AC, Premontat ","NCC",723.59,0,723.59,8592765051356,null,8592765051356,null,28592765051350,"8536209090"]
[105241,"UVT AC220-240V D1","Bobina de minima tensiune pentru A16/32/40, 1s intarziere, 220-240 V AC, comandat separat ","NCC",723.59,0,723.59,8592765052421,null,8592765052421,null,28592765052425,"8538909999"]
[105243,"UVT AC220-240V D3","Bobina de minima tensiune pentru A16/32/40, 3s intarziere, 220-240 V AC, comandat separat ","NCC",723.59,0,723.59,8592765052445,null,8592765052445,null,28592765052449,"8538909999"]
[105135,"+VCP","Terminale montate vertical","NCC",1.33,0,1.33,8592765051363,null,8592765051363,null,28592765051367,"8536209090"]
[105141,"+CAS 11 4P 630","Caseta pentru dimensiunea A16, In=630A, 4-poli, Premontat ","NCC",2942.71,0,2942.71,8592765051424,null,8592765051424,null,28592765051428,"8536209090"]
[105158,"CAS 11 3P 1600","Caseta pentru dimensiunea A16, In=1600A, 3-poli, comandat separat ","NCC",3660.76,0,3660.76,8592765051592,null,8592765051592,null,28592765051596,"8536209090"]
[105160,"CAS 11 4P 1600","Caseta pentru dimensiunea A16, In=1600A, 4-poli, comandat separat ","NCC",4624.24,0,4624.24,8592765051615,null,8592765051615,null,28592765051619,"8536209090"]
[105138,"+MD 11 DC110V","Dispozitiv armare cu motor A16, 110 V DC, Premontat ","NCC",1015.08,0,1015.08,8592765051394,null,8592765051394,null,28592765051398,"8536209090"]
[105817,"+MD 11 DC24V","Dispozitiv armare cu motor A16, 24 V DC, Premontat ","NCC",1660.35,0,1660.35,8592765058188,null,8592765058188,null,28592765058182]
[105162,"MD 11 AC380-415V","Dispozitiv armare cu motor A16, 380-415 V AC, comandat separat ","NCC",1015.08,0,1015.08,8592765051639,null,8592765051639,null,28592765051633,"8536209090"]
[105826,"MD 11 DC24V","Dispozitiv armare cu motor A16, 24 V DC, comandat separat ","NCC",2501.91,0,2501.91,8592765058270,null,8592765058270,null,28592765058274]
[105145,"+AX 11 44","Contacte auxiliare pentru dimensiunea  A16, Premontat ","NCC",323,0,323,8592765051462,null,8592765051462,null,28592765051466,"8536209090"]
[105155,"AX 11 66","Contacte auxiliare pentru dimensiunea  A16, comandat separat  ","NCC",404.82,0,404.82,8592765051561,null,8592765051561,null,28592765051565,"8536209090"]
[105267,"VPEC 11","Interblocaj mecanic cu usa pentru debrosabil, dimensiunea A16","NCC",775.89,0,775.89,8592765052681,null,8592765052681,null,28592765052685,"8538909999"]
[105252,"RCP 11 3P 800-1600A","Terminale conexiune spate pentru dimesiunea A16, In=800-1600A, 3-poli, comandat separat ","NCC",1196.1400000000001,0,1196.1400000000001,8592765052537,null,8592765052537,null,28592765052531,"8538909999"]
[105150,"+TEX 11 3P 400-630A","Terminale conexiune cu marire pas polar, pentru dimensiunea A16, In=400-630A, 3-poli, Premontat ","NCC",1021.45,0,1021.45,8592765051516,null,8592765051516,null,28592765051510,"8536209090"]
[105152,"+TEX 11 4P 400-630A","Terminale conexiune cu marire pas polar, pentru dimensiunea A16, In=400-630A, 4-poli, Premontat ","NCC",1361.93,0,1361.93,8592765051530,null,8592765051530,null,28592765051534,"8536209090"]
[105153,"+TEX 11 4P 800-1600A","Terminale conexiune cu marire pas polar, pentru dimensiunea A16, In=800-1600A, 4-poli, Premontat ","NCC",1361.93,0,1361.93,8592765051547,null,8592765051547,null,28592765051541,"8536209090"]
[105257,"TEX 11 4P 400-630A","Terminale conexiune cu marire pas polar, pentru dimensiunea A16, In=400-630A, 4-poli, comandat separat ","NCC",2633.06,0,2633.06,8592765052582,null,8592765052582,null,28592765052586,"8538909999"]
[105163,"+CDM 11","Contor de manevre pentru dimensiunea A16, Premontat ","NCC",1077.5999999999999,0,1077.5999999999999,8592765051646,null,8592765051646,null,28592765051640,"8536209090"]
[105270,"IN 11 800A","Fise de curent nominal pentru dimensiunea A16/25, In=800A, comandat separat ","NCC",476.19,0,476.19,8592765052711,null,8592765052711,null,28592765052715,"8538909999"]
[105272,"IN 11 1250A","Fise de curent nominal pentru dimensiunea A16/25, In=1250A, comandat separat ","NCC",535.72,0,535.72,8592765052735,null,8592765052735,null,28592765052739,"8538909999"]
[105250,"DPS 11 4P","Bariere de faza pentru versiunea debrosabila, dimesiunea A16, 4-poli, comandat separat ","NCC",387.95,0,{"$f":"E4515*(1-F4515)","v":387.95},8592765052513,null,8592765052513,null,28592765052517,"8538909999"]
[105259,"PHS 11 3P","Bariere de faza pentru versiunea fixa, dimesiunea A16, 3-poli, comandat separat ","NCC",387.95,0,387.95,8592765052605,null,8592765052605,null,28592765052609,"4008219000"]
[105857,"NEC 11 800A","Senzor de curent pentru conductorul de nul, dimesiunea A16, In=800A","NCC",1027.05,0,1027.05,8592765058584,null,8592765058584,null,28592765058588,"8536209090"]
[105262,"IPA 11D/O 2-2","Interblocaj mecanic pentru dimensiunea A16 Debrosabil,  pentru 2 aparate","NCC",2594.08,0,2594.08,8592765052636,null,8592765052636,null,28592765052630,"8538909999"]
[105173,"+CAS 12 4P 3200","Caseta pentru dimensiunea A32, In=3200A, 4-poli, Premontat ","NCC",7007.17,0,7007.17,8592765051745,null,8592765051745,null,28592765051749,"8536209090"]
[105182,"CAS 12 3P 3200","Caseta pentru dimensiunea A32, In=3200A, 3-poli, comandat separat ","NCC",9967,0,9967,8592765051837,null,8592765051837,null,28592765051831,"8536209090"]
[105174,"+MD 12 AC230/DC220V","Dispozitiv armare cu motorA32/40, 230 V AC/ 220V DC, Premontat ","NCC",430.91,0,430.91,8592765051752,null,8592765051752,null,28592765051756,"8536209090"]
[105824,"+MD 12 DC24V","Dispozitiv armare cu motor A32/40, 24 V DC, Premontat ","NCC",475.42,0,475.42,8592765058256,null,8592765058256,null,28592765058250]
[105196,"MD 12 AC380-415V","Dispozitiv armare cu motor A32/40, 380-415 V AC, comandat separat ","NCC",696.25,0,696.25,8592765051974,null,8592765051974,null,28592765051978,"8538909999"]
[105833,"MD 12 DC24V","Dispozitiv armare cu motor A32/40, 24 V DC, comandat separat ","NCC",706.7,0,706.7,8592765058348,null,8592765058348,null,28592765058342]
[105197,"MD 12 DC110V","Dispozitiv armare cu motor A32/40, 110 V DC, comandat separat ","NCC",696.25,0,696.25,8592765051981,null,8592765051981,null,28592765051985,"8538909999"]
[105180,"+AX 12 66","Contacte auxiliare pentru dimensiunea  A25/32/40, Premontat ","NCC",951.85,0,951.85,8592765051813,null,8592765051813,null,28592765051817,"8536209090"]
[105208,"AX 12 66","Contacte auxiliare pentru dimensiunea  A25/32/40, comandat separat ","NCC",480.33,0,480.33,8592765052094,null,8592765052094,null,28592765052098,"8538909999"]
[106772,"RCPV 12 3P 2900-3200A","Terminale conexiune spate pentru dimesiunea A32/40, In=2900-3200A, 3-poli, vertical, comandat separat ","NCC",870.55,0,870.55,8592765067739,null,8592765067739,null,28592765067733,"8536209090"]
[106773,"RCPV 12 4P 2900-3200A","Terminale conexiune spate pentru dimesiunea A32/40, In=2900-3200A, 4-poli, vertical, comandat separat ","NCC",1160.73,0,1160.73,8592765067746,null,8592765067746,null,28592765067740,"8536209090"]
[105191,"+KLK 12 3L2K","Blocare cu cheie pe pozitie de OFF pentru dimensiunea  A25/32/40, 3 incuietoare, 2 cheie","NCC",557.83000000000004,0,557.83000000000004,8592765051929,null,8592765051929,null,28592765051923,"8536209090"]
[105295,"VPEC 12","Kit interblocare cu usa pentru debrosabil, pentru dimensiunea A32/40","NCC",775.89,0,775.89,8592765052964,null,8592765052964,null,28592765052968,"8538909999"]
[105192,"+EF 12","Indicator pozitie pentru dimensiunea A25/32/40, Premontat ","NCC",691.71,0,691.71,8592765051936,null,8592765051936,null,28592765051930,"8536209090"]
[105297,"IN 12 2000A","Fise de curent nominal pentru dimensiunea A25/32/40, In=2000A, comandat separat ","NCC",476.19,0,476.19,8592765052988,null,8592765052988,null,28592765052982,"8538909999"]
[105300,"IN 12 3200A","Fise de curent nominal pentru dimensiunea A40, In=3200A, comandat separat ","NCC",595.22,0,595.22,8592765053015,null,8592765053015,null,28592765053019,"8538909999"]
[105276,"DPS 12 3P","Bariere de faza pentru versiunea debrosabila, dimesiunea A25/32, 3-poli, comandat separat ","NCC",258.64,0,258.64,8592765052773,null,8592765052773,null,28592765052777,"8538909999"]
[105278,"PHS 12 3P","Bariere de faza pentru versiunea fixa, dimesiunea A25/32, 3-poli, comandat separat ","NCC",258.64,0,258.64,8592765052797,null,8592765052797,null,28592765052791,"4008219000"]
[105205,"+CAS 13 4P 4000","Caseta pentru dimensiunea A40, In=4000A, 4-poli, Premontat ","NCC",8243.7099999999991,0,8243.7099999999991,8592765052063,null,8592765052063,null,28592765052067,"8536209090"]
[107009,"CAS 13 4P 4000","Caseta pentru dimensiunea A40, In=4000A, 4-poli, comandat separat ","NCC",15614.58,0,15614.58,8592765070104,null,8592765070104,null,28592765070108,"8538909999"]
[106775,"RCPV 13 3P 3200-4000A","Terminale conexiune spate pentru dimesiunea A40, In=3200-4000A, 3-poli, vertical, comandat separat ","NCC",1454.77,0,1454.77,8592765067760,null,8592765067760,null,28592765067764,"8536209090"]
[105302,"DPS 13 3P","Bariere de faza pentru versiunea debrosabila, dimesiunea A40, 3-poli, comandat separat ","NCC",161.66,0,161.66,8592765053039,null,8592765053039,null,28592765053033,"8538909999"]
[105306,"NEC 13 4000A","Senzor de curent pentru conductorul de nul, dimesiunea A32/40, In=4000A","NCC",1225.51,0,1225.51,8592765053077,null,8592765053077,null,28592765053071,"8538909999"]
[105292,"IPA 12F 2-2","Interblocaj mecanic pentru dimensiunea A32/40 Fix, pentru 2 aparate","NCC",2594.08,0,2594.08,8592765052933,null,8592765052933,null,28592765052937,"8538909999"]
[107109,"+ZSI","Functie de selectivitate zonala ZSI  pentru declansator electronic ","NCC",612.74,0,612.74,8592765071101,null,8592765071101,null,28592765071105,"8536209090"]
[105732,"+DO4","Iesiri digitale programabile  DO pentru SU tip SUx0.x cu +ZSI","NCC",859.7,0,859.7,8592765057334,null,8592765057334,null,28592765057338]
["Dispozitive de comandă şi control cu montaj pe uşă Ex9P1"]
[105579,"Ex9P1 1NC","Element de contact pentru Ex9P1, contact 1NC","NBF",6.58,{"$f":"NBF","v":0},6.58,8592765055804,90,18592765055801,1620,28592765055808,"8536508090",8.0000000000000002E-3]
[105583,"Ex9P1 LEDw 24V AC/DC","Element cu LED pentru Ex9P1, alb, 24V AC/DC","NBF",13.24,0,13.24,8592765055842,60,18592765055849,1080,28592765055846,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105584,"Ex9P1 LEDw 36V AC/DC","Element cu LED pentru Ex9P1, alb, 36V AC/DC","NBF",13.24,0,13.24,8592765055859,60,18592765055856,1080,28592765055853,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105587,"Ex9P1 LEDr 6V AC/DC","Element cu LED pentru Ex9P1, roşu, 6V AC/DC","NBF",13.24,0,13.24,8592765055880,60,18592765055887,1080,28592765055884,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105590,"Ex9P1 LEDr 36V AC/DC","Element cu LED pentru Ex9P1, roşu, 36V AC/DC","NBF",13.24,0,13.24,8592765055910,60,18592765055917,1080,28592765055914,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105595,"Ex9P1 LEDg 24V AC/DC","Element cu LED pentru Ex9P1, verde, 24V AC/DC","NBF",13.24,0,13.24,8592765055965,60,18592765055962,1080,28592765055969,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105597,"Ex9P1 LEDg 110V-230V AC","Element cu LED pentru Ex9P1, verde, 110V-230V AC","NBF",19.79,0,19.79,8592765055989,60,18592765055986,1080,28592765055983,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105601,"Ex9P1 LEDy 24V AC/DC","Element cu LED pentru Ex9P1, galben, 24V AC/DC","NBF",13.24,0,13.24,8592765056023,60,18592765056020,1080,28592765056027,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105605,"Ex9P1 LEDb 6V AC/DC","Element cu LED pentru Ex9P1, albastru, 6V AC/DC","NBF",13.24,0,13.24,8592765056061,60,18592765056068,1080,28592765056065,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105607,"Ex9P1 LEDb 24V AC/DC","Element cu LED pentru Ex9P1, albastru, 24V AC/DC","NBF",13.24,0,13.24,8592765056085,60,18592765056082,1080,28592765056089,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105608,"Ex9P1 LEDb 36V AC/DC","Element cu LED pentru Ex9P1, albastru, 36V AC/DC","NBF",13.24,0,13.24,8592765056092,60,18592765056099,1080,28592765056096,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105612,"Ex9P1 F w","Buton plat, cu revenire, fără inscripţionare, alb","NBF",10.07,0,10.07,8592765056139,20,18592765056136,360,28592765056133,"8536508090",1.4E-2]
[105615,"Ex9P1 F r","Buton plat, cu revenire, fără inscripţionare, roşu","NBF",10.07,0,10.07,8592765056160,20,18592765056167,360,28592765056164,"8536508090",1.4E-2]
[105618,"Ex9P1 FI w","Buton plat, cu revenire, fără inscripţionare, cu indicator luminos, alb","NBF",14.31,0,14.31,8592765056191,20,18592765056198,360,28592765056195,"8536508090",1.4E-2]
[105620,"Ex9P1 FI r","Buton plat, cu revenire, fără inscripţionare, cu indicator luminos, roşu","NBF",14.31,0,14.31,8592765056214,20,18592765056211,360,28592765056218,"8536508090",1.4E-2]
[105624,"Ex9P1 R k","Buton înalt, cu revenire, fără inscripţionare, negru","NBF",11.86,0,11.86,8592765056252,10,18592765056259,320,28592765056256,"8536508000",1.6E-2]
[105627,"Ex9P1 R y","Buton înalt, cu revenire, fără inscripţionare, galben","NBF",11.86,0,11.86,8592765056283,10,18592765056280,320,28592765056287,"8536508090",1.6E-2]
[105629,"Ex9P1 RI w","Buton înalt, cu revenire, fără inscripţionare, cu indicator luminos, alb","NBF",16.5,0,16.5,8592765056306,10,18592765056303,320,28592765056300,"8536508000",1.6E-2]
[105630,"Ex9P1 RI g","Buton înalt, cu revenire, fără inscripţionare, cu indicator luminos, verde","NBF",16.5,0,16.5,8592765056313,10,18592765056310,320,28592765056317,"8536508090",1.6E-2]
[105634,"Ex9P1 M w","Buton ciupercă, 40 mm, cu revenire, alb","NBF",16.420000000000002,0,16.420000000000002,8592765056351,10,18592765056358,210,28592765056355,"8536508090",0.02]
[105635,"Ex9P1 M k","Buton ciupercă, 40 mm, cu revenire, negru","NBF",16.420000000000002,0,16.420000000000002,8592765056368,10,18592765056365,210,28592765056362,"8536508090",0.02]
[105639,"Ex9P1 M b","Buton ciupercă, 40 mm, cu revenire, albastru","NBF",16.420000000000002,0,16.420000000000002,8592765056405,10,18592765056402,210,28592765056409,"8536508090",0.02]
[105641,"Ex9P1 MI g","Buton ciupercă, 40 mm, cu revenire, cu indicator luminos, verde","NBF",22.8,0,22.8,8592765056429,10,18592765056426,210,28592765056423,"8536508090",0.02]
[105645,"Ex9P1 M6 w","Buton ciupercă, 60 mm, cu revenire, alb","NBF",19.670000000000002,0,19.670000000000002,8592765056467,5,18592765056464,90,28592765056461,"8536508090",2.5999999999999999E-2]
[105646,"Ex9P1 M6 k","Buton ciupercă, 60 mm, cu revenire, negru","NBF",19.670000000000002,0,19.670000000000002,8592765056474,5,18592765056471,90,28592765056478,"8536508090",2.5999999999999999E-2]
[105650,"Ex9P1 M6 b","Buton ciupercă, 60 mm, cu revenire, albastru","NBF",19.670000000000002,0,19.670000000000002,8592765056511,5,18592765056518,90,28592765056515,"8536508090",2.5999999999999999E-2]
[105651,"Ex9P1 M6I w","Buton ciupercă, 60 mm, cu revenire, cu indicator luminos, alb","NBF",27.36,0,27.36,8592765056528,5,18592765056525,90,28592765056522,"8536508090",2.5999999999999999E-2]
[105655,"Ex9P1 M6I b","Buton ciupercă, 60 mm, cu revenire, cu indicator luminos, albastru","NBF",27.36,0,27.36,8592765056566,5,18592765056563,90,28592765056560,"8536508090",2.5999999999999999E-2]
[105657,"Ex9P1 H6 r","Buton ciupercă oprire de urgenţă, 60 mm, cu reţinere, roşu","NBF",50.74,0,50.74,8592765056580,5,18592765056587,90,28592765056584,"8536508090",3.7999999999999999E-2]
[105660,"Ex9P1 PI w","Capişon lampă semnalizare, plat, fără inscripţionare, alb","NBF",9.59,0,9.59,8592765056610,20,18592765056617,360,28592765056614,"8531807000",1.2E-2]
[105662,"Ex9P1 PI r","Capişon lampă semnalizare, plat, fără inscripţionare, roşu","NBF",9.59,0,9.59,8592765056634,20,18592765056631,360,28592765056638,"8531807000",1.2E-2]
[105665,"Ex9P1 S w","Selector 2-poziţii cu mâner,  cu reţinere, alb","NBF",23.68,0,23.68,8592765056665,10,18592765056662,320,28592765056669,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105668,"Ex9P1 S r","Selector 2-poziţii cu mâner,  cu reţinere, roşu","NBF",23.68,0,23.68,8592765056696,10,18592765056693,320,28592765056690,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105671,"Ex9P1 SI w","Selector 2-poziţii cu mâner,  cu reţinere, cu indicator luminos, alb","NBF",26.58,0,26.58,8592765056726,10,18592765056723,320,28592765056720,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105672,"Ex9P1 SI g","Selector 2-poziţii cu mâner,  cu reţinere, cu indicator luminos, verde","NBF",26.58,0,26.58,8592765056733,10,18592765056730,320,28592765056737,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105674,"Ex9P1 SI y","Selector 2-poziţii cu mâner,  cu reţinere, cu indicator luminos, galben","NBF",26.58,0,26.58,8592765056757,10,18592765056754,320,28592765056751,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105512,"Ex9P1 SS k","Selector 2-poziţii cu mâner,  cu revenire, negru","NBF",22.16,0,22.16,8592765055132,10,18592765055139,320,28592765055136,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105515,"Ex9P1 SS y","Selector 2-poziţii cu mâner,  cu revenire, galben","NBF",22.16,0,22.16,8592765055163,10,18592765055160,320,28592765055167,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105518,"Ex9P1 SSI g","Selector 2-poziţii cu mâner,  cu revenire, cu indicator luminos, verde","NBF",26.58,0,26.58,8592765055194,10,18592765055191,320,28592765055198,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105521,"Ex9P1 SSI b","Selector 2-poziţii cu mâner,  cu revenire, cu indicator luminos, albastru","NBF",26.58,0,26.58,8592765055224,10,18592765055221,320,28592765055228,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105679,"Ex9P1 S3 g","Selector 3-poziţii cu mâner,  cu reţinere, verde","NBF",22.16,0,22.16,8592765056801,10,18592765056808,320,28592765056805,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105681,"Ex9P1 S3 y","Selector 3-poziţii cu mâner,  cu reţinere, galben","NBF",22.16,0,22.16,8592765056825,10,18592765056822,320,28592765056829,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105682,"Ex9P1 S3 b","Selector 3-poziţii cu mâner,  cu reţinere, albastru","NBF",22.16,0,22.16,8592765056832,10,18592765056839,320,28592765056836,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105685,"Ex9P1 S3I r","Selector 3-poziţii cu mâner,  cu reţinere, cu indicator luminos, roşu","NBF",26.58,0,26.58,8592765056863,10,18592765056860,320,28592765056867,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105522,"Ex9P1 SS3 w","Selector 3-poziţii cu mâner,  cu revenire, alb","NBF",22.16,0,22.16,8592765055231,10,18592765055238,320,28592765055235,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105525,"Ex9P1 SS3 r","Selector 3-poziţii cu mâner,  cu revenire, roşu","NBF",22.16,0,22.16,8592765055262,10,18592765055269,320,28592765055266,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105527,"Ex9P1 SS3 b","Selector 3-poziţii cu mâner,  cu revenire, albastru","NBF",22.16,0,22.16,8592765055286,10,18592765055283,320,28592765055280,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105531,"Ex9P1 SS3I y","Selector 3-poziţii cu mâner,  cu revenire, cu indicator luminos, galben","NBF",26.58,0,26.58,8592765055323,10,18592765055320,320,28592765055327,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105534,"Ex9P1 SSM3 k","Selector 3-poziţii cu mâner, cu revenire-reţinere, negru","NBF",22.16,0,22.16,8592765055354,10,18592765055351,320,28592765055358,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105536,"Ex9P1 SSM3 r","Selector 3-poziţii cu mâner, cu revenire-reţinere, roşu","NBF",22.16,{"$f":"NBF","v":0},22.16,8592765055378,10,18592765055375,320,28592765055372,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105537,"Ex9P1 SSM3 y","Selector 3-poziţii cu mâner, cu revenire-reţinere, galben","NBF",22.16,0,22.16,8592765055385,10,18592765055382,320,28592765055389,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105541,"Ex9P1 SSM3I r","Selector 3-poziţii cu mâner, cu revenire-reţinere, cu indicator luminos, roşu","NBF",26.58,0,26.58,8592765055422,10,18592765055429,320,28592765055426,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105543,"Ex9P1 SSM3I b","Selector 3-poziţii cu mâner, cu revenire-reţinere, cu indicator luminos, albastru","NBF",26.58,0,26.58,8592765055446,10,18592765055443,320,28592765055440,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105546,"Ex9P1 SMS3 g","Selector 3-poziţii cu mâner, cu reţinere-revenire, verde","NBF",22.16,0,22.16,8592765055477,10,18592765055474,320,28592765055471,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105548,"Ex9P1 SMS3 y","Selector 3-poziţii cu mâner, cu reţinere-revenire, galben","NBF",22.16,0,22.16,8592765055491,10,18592765055498,320,28592765055495,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105552,"Ex9P1 SMS3I r","Selector 3-poziţii cu mâner, cu reţinere-revenire, cu indicator luminos, roşu","NBF",26.58,0,26.58,8592765055538,10,18592765055535,320,28592765055532,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105553,"Ex9P1 SMS3I y","Selector 3-poziţii cu mâner, cu reţinere-revenire, cu indicator luminos, galben","NBF",26.58,0,26.58,8592765055545,10,18592765055542,320,28592765055549,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105676,"Ex9P1 SK","Selector 2-poziţii cu cheie de blocare, cu reţinere","NBF",74.87,0,74.87,8592765056771,10,18592765056778,320,28592765056775,"8536508090",2.8000000000000001E-2]
[105556,"Ex9P1 SS3K","Selector 3-poziţii cu cheie de blocare, cu revenire","NBF",79.08,0,79.08,8592765055576,10,18592765055573,320,28592765055570,"8536508090",2.8000000000000001E-2]
[105558,"Ex9P1 SMS3K","Selector 3-poziţii cu cheie de blocare, cu reţinere-revenire","NBF",79.08,0,79.08,8592765055590,10,18592765055597,320,28592765055594,"8536508090",2.8000000000000001E-2]
[106779,"Ex9P1 S S2","Etichetă 0-I , folie aluminiu inscripţionată, potrivită pentru suport Ex9P1 S SH","NBF",2.8,0,2.8,8592765067807,10,18592765067804,null,28592765067801,"8538909999"]
[106782,"Ex9P1 S S5","Etichetă 0-1 , folie aluminiu inscripţionată, potrivită pentru suport Ex9P1 S SH","NBF",2.8,0,2.8,8592765067838,10,18592765067835,null,28592765067832,"8538909999"]
[106785,"Ex9P1 S S8","Etichetă START , folie aluminiu inscripţionată, potrivită pentru suport Ex9P1 S SH","NBF",2.8,0,2.8,8592765067869,10,18592765067866,null,28592765067863,"8538909999"]
[106787,"Ex9P1 S S10","Etichetă OFF , folie aluminiu inscripţionată, potrivită pentru suport Ex9P1 S SH","NBF",2.8,0,2.8,8592765067883,10,18592765067880,null,28592765067887,"8538909999"]
[106790,"Ex9P1 S S13","Etichetă FAULT , folie aluminiu inscripţionată, potrivită pentru suport Ex9P1 S SH","NBF",2.8,0,2.8,8592765067913,10,18592765067910,null,28592765067917,"8538909999"]
[106791,"Ex9P1 H S6EN","Etichetă pentru oprire de urgenţă pentru Ex9P1 H, rotundă 60 mm, autoadezivă, galben, EN","NBF",12.75,0,12.75,8592765067920,10,18592765067927,null,28592765067924,"3919908099"]
[106794,"Ex9P1 H S6PL","Etichetă pentru oprire de urgenţă pentru Ex9P1 H, rotundă 60 mm, autoadezivă, galben, PL","NBF",12.75,0,12.75,8592765067951,10,18592765067958,null,28592765067955,"3919908099"]
[106796,"Ex9P1 H S6DE","Etichetă pentru oprire de urgenţă pentru Ex9P1 H, rotundă 60 mm, autoadezivă, galben, DE","NBF",12.75,0,12.75,8592765067975,10,18592765067972,null,28592765067979,"3919908099"]
[106799,"Ex9P1 H S6IT","Etichetă pentru oprire de urgenţă pentru Ex9P1 H, rotundă 60 mm, autoadezivă, galben, IT","NBF",12.75,0,12.75,8592765068002,10,18592765068009,null,28592765068006,"3919908099"]
[106802,"Ex9P1 H S6RS","Etichetă pentru oprire de urgenţă pentru Ex9P1 H, rotundă 60 mm, autoadezivă, galben, RS","NBF",12.75,0,12.75,8592765068033,10,18592765068030,null,28592765068037,"3919908099"]
[106806,"Ex9P1 H S6EE","Etichetă pentru oprire de urgenţă pentru Ex9P1 H, rotundă 60 mm, autoadezivă, galben, EE","NBF",12.75,0,12.75,8592765068071,10,18592765068078,null,28592765068075,"3919908099"]
[107869,"Ex9P1 H S6EMS","Etichetă pentru oprire de urgenţă pentru Ex9P1 H, rotundă 60 mm, autoadezivă, galben, ES doar simbolul","NBF",12.75,0,12.75,8592765078704,10,18592765078701,null,28592765078708,"8538909999"]
[106809,"Ex9P1 H S9SK","Etichetă pentru oprire de urgenţă pentru Ex9P1 H, rotundă 90 mm, autoadezivă, galben, SK","NBF",13.05,0,13.05,8592765068101,10,18592765068108,null,28592765068105,"3919908099"]
[106811,"Ex9P1 H S9RO","Etichetă pentru oprire de urgenţă pentru Ex9P1 H, rotundă 90 mm, autoadezivă, galben, RO","NBF",13.05,0,13.05,8592765068125,10,18592765068122,null,28592765068129,"3919908099"]
[106812,"Ex9P1 H S9DE","Etichetă pentru oprire de urgenţă pentru Ex9P1 H, rotundă 90 mm, autoadezivă, galben, DE","NBF",13.05,0,{"$f":"E4785*(1-F4785)","v":13.05},8592765068132,10,18592765068139,null,28592765068136,"3919908099"]
[106816,"Ex9P1 H S9RU","Etichetă pentru oprire de urgenţă pentru Ex9P1 H, rotundă 90 mm, autoadezivă, galben, RU","NBF",13.05,0,13.05,8592765068170,10,18592765068177,null,28592765068174,"3919908099"]
[106818,"Ex9P1 H S9RS","Etichetă pentru oprire de urgenţă pentru Ex9P1 H, rotundă 90 mm, autoadezivă, galben, RS","NBF",13.05,0,13.05,8592765068194,10,18592765068191,null,28592765068198,"3919908099"]
[106821,"Ex9P1 H S9LV","Etichetă pentru oprire de urgenţă pentru Ex9P1 H, rotundă 90 mm, autoadezivă, galben, LV","NBF",13.05,0,13.05,8592765068224,10,18592765068221,null,28592765068228,"3919908099"]
[107870,"Ex9P1 H S9EMPTY","Etichetă pentru oprire de urgenţă pentru Ex9P1 H, rotundă 90 mm, autoadezivă, galben, neinscripţionată","NBF",13.05,0,13.05,8592765078711,10,18592765078718,null,28592765078715,"8538909999"]
[105403,"Ex9IL 1 w","Rezervă capişon plat pentru Ex9IL, alb","NBF",1.18,{"$f":"NBF","v":0},{"$f":"E4800*(1-F4800)","v":1.18},8592765054043,20,18592765054040,1200,28592765054047,"3926909790",0.02]
[105404,"Ex9IL 1 g","Rezervă capişon plat pentru Ex9IL, verde","NBF",1.18,0,1.18,8592765054050,20,18592765054057,1200,28592765054054,"3926909790",0.02]
[105406,"Ex9IL 1 y","Rezervă capişon plat pentru Ex9IL, galben","NBF",1.18,0,1.18,8592765054074,20,18592765054071,1200,28592765054078,"3926909790",0.02]
[105409,"Ex9IL 2 g","Rezervă capişon înalt pentru Ex9IL, verde","NBF",1.18,0,1.18,8592765054104,20,18592765054101,1200,28592765054108,"3926909790",0.02]
[105413,"Ex9IL 1R w 6V AC/DC","Lampă semnalizare cu montaj pe uşă, capişon plat, rezistiv, alb, 6V AC/DC","NBF",11.21,0,11.21,8592765054142,10,18592765054149,600,28592765054146,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105415,"Ex9IL 1R r 6V AC/DC","Lampă semnalizare cu montaj pe uşă, capişon plat, rezistiv, roşu, 6V AC/DC","NBF",11.21,0,11.21,8592765054166,10,18592765054163,600,28592765054160,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105418,"Ex9IL 1R w 12V AC/DC","Lampă semnalizare cu montaj pe uşă, capişon plat, rezistiv, alb, 12V AC/DC","NBF",11.21,0,11.21,8592765054197,10,18592765054194,600,28592765054191,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105421,"Ex9IL 1R y 12V AC/DC","Lampă semnalizare cu montaj pe uşă, capişon plat, rezistiv, galben, 12V AC/DC","NBF",11.21,0,11.21,8592765054227,10,18592765054224,600,28592765054221,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105424,"Ex9IL 1R g 24V AC/DC","Lampă semnalizare cu montaj pe uşă, capişon plat, rezistiv, verde, 24V AC/DC","NBF",11.21,0,11.21,8592765054258,10,18592765054255,600,28592765054252,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105425,"Ex9IL 1R r 24V AC/DC","Lampă semnalizare cu montaj pe uşă, capişon plat, rezistiv, roşu, 24V AC/DC","NBF",11.21,0,11.21,8592765054265,10,18592765054262,600,28592765054269,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105427,"Ex9IL 1R b 24V AC/DC","Lampă semnalizare cu montaj pe uşă, capişon plat, rezistiv, albastru, 24V AC/DC","NBF",11.21,0,11.21,8592765054289,10,18592765054286,600,28592765054283,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105430,"Ex9IL 1R r 36V AC/DC","Lampă semnalizare cu montaj pe uşă, capişon plat, rezistiv, roşu, 36V AC/DC","NBF",11.21,0,11.21,8592765054319,10,18592765054316,600,28592765054313,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105433,"Ex9IL 1R w 48V AC/DC","Lampă semnalizare cu montaj pe uşă, capişon plat, rezistiv, alb, 48V AC/DC","NBF",11.21,0,11.21,8592765054340,10,18592765054347,600,28592765054344,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105436,"Ex9IL 1R y 48V AC/DC","Lampă semnalizare cu montaj pe uşă, capişon plat, rezistiv, galben, 48V AC/DC","NBF",11.21,0,11.21,8592765054371,10,18592765054378,600,28592765054375,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105439,"Ex9IL 1C g 110V AC","Lampă semnalizare cu montaj pe uşă, capişon plat, capacitiv, verde, 110V AC","NBF",11.88,0,11.88,8592765054401,10,18592765054408,600,28592765054405,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105442,"Ex9IL 1C b 110V AC","Lampă semnalizare cu montaj pe uşă, capişon plat, capacitiv, albastru, 110V AC","NBF",11.88,0,11.88,8592765054432,10,18592765054439,600,28592765054436,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105444,"Ex9IL 1C g 230V AC","Lampă semnalizare cu montaj pe uşă, capişon plat, capacitiv, verde, 230V AC","NBF",11.88,0,11.88,8592765054456,10,18592765054453,600,28592765054450,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105445,"Ex9IL 1C r 230V AC","Lampă semnalizare cu montaj pe uşă, capişon plat, capacitiv, roşu, 230V AC","NBF",11.88,0,11.88,8592765054463,10,18592765054460,600,28592765054467,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105449,"Ex9IL 1C g 400V AC","Lampă semnalizare cu montaj pe uşă, capişon plat, capacitiv, verde, 400V AC","NBF",11.88,0,11.88,8592765054500,10,18592765054507,600,28592765054504,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105450,"Ex9IL 1C r 400V AC","Lampă semnalizare cu montaj pe uşă, capişon plat, capacitiv, roşu, 400V AC","NBF",11.88,0,11.88,8592765054517,10,18592765054514,600,28592765054511,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105454,"Ex9IL 2R g 6V AC/DC","Lampă semnalizare cu montaj pe uşă, capişon înalt, rezistiv, verde, 6V AC/DC","NBF",11.21,0,11.21,8592765054555,10,18592765054552,600,28592765054559,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105456,"Ex9IL 2R y 6V AC/DC","Lampă semnalizare cu montaj pe uşă, capişon înalt, rezistiv, galben, 6V AC/DC","NBF",11.21,0,11.21,8592765054579,10,18592765054576,600,28592765054573,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105459,"Ex9IL 2R g 12V AC/DC","Lampă semnalizare cu montaj pe uşă, capişon înalt, rezistiv, verde, 12V AC/DC","NBF",11.21,0,11.21,8592765054609,10,18592765054606,600,28592765054603,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105461,"Ex9IL 2R y 12V AC/DC","Lampă semnalizare cu montaj pe uşă, capişon înalt, rezistiv, galben, 12V AC/DC","NBF",11.21,0,11.21,8592765054623,10,18592765054620,600,28592765054627,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105465,"Ex9IL 2R r 24V AC/DC","Lampă semnalizare cu montaj pe uşă, capişon înalt, rezistiv, roşu, 24V AC/DC","NBF",11.21,0,11.21,8592765054661,10,18592765054668,600,28592765054665,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105466,"Ex9IL 2R y 24V AC/DC","Lampă semnalizare cu montaj pe uşă, capişon înalt, rezistiv, galben, 24V AC/DC","NBF",11.21,0,11.21,8592765054678,10,18592765054675,600,28592765054672,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105470,"Ex9IL 2R r 36V AC/DC","Lampă semnalizare cu montaj pe uşă, capişon înalt, rezistiv, roşu, 36V AC/DC","NBF",11.21,0,11.21,8592765054715,10,18592765054712,600,28592765054719,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105471,"Ex9IL 2R y 36V AC/DC","Lampă semnalizare cu montaj pe uşă, capişon înalt, rezistiv, galben, 36V AC/DC","NBF",11.21,0,11.21,8592765054722,10,18592765054729,600,28592765054726,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105475,"Ex9IL 2R r 48V AC/DC","Lampă semnalizare cu montaj pe uşă, capişon înalt, rezistiv, roşu, 48V AC/DC","NBF",11.21,0,11.21,8592765054760,10,18592765054767,600,28592765054764,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105477,"Ex9IL 2R b 48V AC/DC","Lampă semnalizare cu montaj pe uşă, capişon înalt, rezistiv, albastru, 48V AC/DC","NBF",11.21,0,11.21,8592765054784,10,18592765054781,600,28592765054788,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105480,"Ex9IL 2C r 110V AC","Lampă semnalizare cu montaj pe uşă, capişon înalt, capacitiv, roşu, 110V AC","NBF",11.88,0,11.88,8592765054814,10,18592765054811,600,28592765054818,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105482,"Ex9IL 2C b 110V AC","Lampă semnalizare cu montaj pe uşă, capişon înalt, capacitiv, albastru, 110V AC","NBF",11.88,0,11.88,8592765054838,10,18592765054835,600,28592765054832,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105486,"Ex9IL 2C y 230V AC","Lampă semnalizare cu montaj pe uşă, capişon înalt, capacitiv, galben, 230V AC","NBF",11.88,0,11.88,8592765054876,10,18592765054873,600,28592765054870,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105487,"Ex9IL 2C b 230V AC","Lampă semnalizare cu montaj pe uşă, capişon înalt, capacitiv, albastru, 230V AC","NBF",11.88,0,11.88,8592765054883,10,18592765054880,600,28592765054887,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105489,"Ex9IL 2C g 400V AC","Lampă semnalizare cu montaj pe uşă, capişon înalt, capacitiv, verde, 400V AC","NBF",11.88,0,11.88,8592765054906,10,18592765054903,600,28592765054900,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105492,"Ex9IL 2C b 400V AC","Lampă semnalizare cu montaj pe uşă, capişon înalt, capacitiv, albastru, 400V AC","NBF",11.88,0,11.88,8592765054937,10,18592765054934,600,28592765054931,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105689,"Ex9PB I k 24V AC/DC","Indicator acustic cu montaj pe uşă, intermitent, negru, 24V AC/DC","NBF",48.34,{"$f":"NBF","v":0},{"$f":"E4892*(1-F4892)","v":48.34},8592765056900,10,18592765056907,480,28592765056904,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105692,"Ex9PB I k 110V AC/DC","Indicator acustic cu montaj pe uşă, intermitent, negru, 110V AC/DC","NBF",48.34,0,48.34,8592765056931,10,18592765056938,480,28592765056935,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105695,"Ex9PB I r 24V AC/DC","Indicator acustic cu montaj pe uşă, intermitent, roşu, 24V AC/DC","NBF",48.34,0,48.34,8592765056962,10,18592765056969,480,28592765056966,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105698,"Ex9PB I r 110V AC","Indicator acustic cu montaj pe uşă, intermitent, roşu, 110V AC","NBF",48.34,0,48.34,8592765056993,10,18592765056990,480,28592765056997,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105700,"Ex9PB I r 400V AC","Indicator acustic cu montaj pe uşă, intermitent, roşu, 400V AC","NBF",48.34,0,48.34,8592765057013,10,18592765057010,480,28592765057017,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105701,"Ex9PB B r 24V AC/DC","Indicator acustic cu montaj pe uşă, intermitent, cu flash, roşu, 24V AC/DC","NBF",57.98,0,57.98,8592765057020,10,18592765057027,480,28592765057024,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105704,"Ex9PB B r 110V AC","Indicator acustic cu montaj pe uşă, intermitent, cu flash, roşu, 110V AC","NBF",57.98,0,57.98,8592765057051,10,18592765057058,480,28592765057055,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105707,"Ex9PB C k 24V AC/DC","Indicator acustic cu montaj pe uşă, continuu, negru, 24V AC/DC","NBF",48.34,0,48.34,8592765057082,10,18592765057089,480,28592765057086,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105710,"Ex9PB C k 110V AC","Indicator acustic cu montaj pe uşă, continuu, negru, 110V AC","NBF",48.34,0,48.34,8592765057112,10,18592765057119,480,28592765057116,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105712,"Ex9PB C k 400V AC","Indicator acustic cu montaj pe uşă, continuu, negru, 400V AC","NBF",48.34,0,48.34,8592765057136,10,18592765057133,480,28592765057130,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105716,"Ex9PB C r 110V AC","Indicator acustic cu montaj pe uşă, continuu, roşu, 110V AC","NBF",48.34,0,48.34,8592765057174,10,18592765057171,480,28592765057178,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105719,"Ex9PB L r 24V AC/DC","Indicator acustic cu montaj pe uşă, continuu, iluminat, roşu, 24V AC/DC","NBF",57.98,0,57.98,8592765057204,10,18592765057201,480,28592765057208,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105721,"Ex9PB L r 48V AC/DC","Indicator acustic cu montaj pe uşă, continuu, iluminat, roşu, 48V AC/DC","NBF",57.98,0,57.98,8592765057228,10,18592765057225,480,28592765057222,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105722,"Ex9PB L r 110V AC","Indicator acustic cu montaj pe uşă, continuu, iluminat, roşu, 110V AC","NBF",57.98,0,57.98,8592765057235,10,18592765057232,480,28592765057239,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
["Cutie comandă, Ex9P2 FH"]
[111410,"Ex9P2 FH 2 EU","Cutie comandă, 2 deschideri, gri","NBF",18.25,{"$f":"NBF","v":0},{"$f":"E4931*(1-F4931)","v":18.25},8592765114105,1,18592765114102,56,28592765114109,85389000000,0.14199999999999999]
[111413,"Ex9P2 FH 2 y EU","Cutie comandă, 2 deschideri, galbenă","NBF",25.95,{"$f":"NBF","v":0},25.95,8592765114136,1,18592765114133,56,28592765114130,85389000000,0.14199999999999999]
[]
[110293,"Ex9JM2L10 36VDC","Releu Plug-in 10 A, 36 V DC, 2 contacte","NBH",27.39,0,27.39,8592765102935,20,18592765102932,480,28592765102939,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110294,"Ex9JM2L10 48VDC","Releu Plug-in 10 A, 48 V DC, 2 contacte","NBH",26.81,0,26.81,8592765102942,20,18592765102949,480,28592765102946,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110298,"Ex9JM2L10 36VAC","Releu Plug-in 10 A, 36 V AC, 2 contacte","NBH",22.22,0,22.22,8592765102980,20,18592765102987,480,28592765102984,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110299,"Ex9JM2L10 48VAC","Releu Plug-in 10 A, 48 V AC, 2 contacte","NBH",20.52,0,20.52,8592765102997,20,18592765102994,480,28592765102991,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110301,"Ex9JM2L10 230VAC","Releu Plug-in 10 A, 230 V AC, 2 contacte","NBH",29.27,0,29.27,8592765103017,20,18592765103014,480,28592765103011,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110305,"Ex9JM2L05 36VDC","Releu Plug-in 5 A, 36 V DC, 2 contacte","NBH",23.02,0,23.02,8592765103055,20,18592765103052,480,28592765103059,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110308,"Ex9JM2L05 220VDC","Releu Plug-in 5 A, 220 V DC, 2 contacte","NBH",24.39,0,24.39,8592765103086,20,18592765103083,480,28592765103080,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110310,"Ex9JM2L05 36VAC","Releu Plug-in 5 A, 36 V AC, 2 contacte","NBH",24.11,0,24.11,8592765103109,20,18592765103106,480,28592765103103,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110313,"Ex9JM2L05 230VAC","Releu Plug-in 5 A, 230 V AC, 2 contacte","NBH",29.09,0,29.09,8592765103130,20,18592765103137,480,28592765103134,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110316,"Ex9JM4L03 24VDC","Releu Plug-in 3 A, 24 V DC, 4 contacte","NBH",25.58,0,25.58,8592765103161,20,18592765103168,480,28592765103165,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110319,"Ex9JM4L03 110VDC","Releu Plug-in 3 A, 110 V DC, 4 contacte","NBH",21.24,0,21.24,8592765103192,20,18592765103199,480,28592765103196,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110320,"Ex9JM4L03 220VDC","Releu Plug-in 3 A, 220 V DC, 4 contacte","NBH",23.39,0,23.39,8592765103208,20,18592765103205,480,28592765103202,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110322,"Ex9JM4L03 36VAC","Releu Plug-in 3 A, 36 V AC, 4 contacte","NBH",27.59,0,27.59,8592765103222,20,18592765103229,480,28592765103226,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110325,"Ex9JM4L03 230VAC","Releu Plug-in 3 A, 230 V AC, 4 contacte","NBH",33,0,33,8592765103253,20,18592765103250,480,28592765103257,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
["Releu supraveghere a fazelor Ex9JP"]
[110232,"Ex9JP-2 AC400V ","Releu supraveghere a fazelor, protecție la supratensiune, reglabilă și cădere fază.","NBH",122.57,{"$f":"NBH","v":0},122.57,8592765102324,1,18592765102321,90,28592765102328,85364900,0.18099999999999999]
[110235,"Ex9JP-5 AC400V ","Releu supraveghere a fazelor 3P-3W: protecție la tensiune minimă / supratensiune, reglabilă, cădere și succesiune fază.","NBH",141.94999999999999,{"$f":"NBH","v":0},141.94999999999999,8592765102355,1,18592765102352,90,28592765102359,85364900,0.18099999999999999]
[110238,"Ex9JP-7 AC400V ","Releu supraveghere a fazelor 3P-3W: protecție la tensiune minimă / supratensiune, fixă, dezechilibru fază, reglabilă, cădere și succesiune fază.","NBH",222.49,{"$f":"NBH","v":0},222.49,8592765102386,1,18592765102383,90,28592765102380,85364900,0.18099999999999999]
[110240,"Ex9JP-8 AC400V ","Releu supraveghere a fazelor 3P-3W: protecție la tensiune minimă / supratensiune, reglabilă, dezechilibru fază, reglabilă, cădere și succesiune fază.","NBH",230.57,{"$f":"NBH","v":0},230.57,8592765102409,1,18592765102406,90,28592765102403,85364900,0.18099999999999999]
[110241,"Ex9JP-8P AC400V ","Releu supraveghere a fazelor 3P-3W: protecție la tensiune minimă / supratensiune, reglabilă, dezechilibru fază, reglabilă, cădere și succesiune fază, protecție la temperatura motorului.","NBH",343.04,{"$f":"NBH","v":0},343.04,8592765102416,1,18592765102413,90,28592765102410,85364900,0.18099999999999999]
[110244,"Ex9JP-11 AC230V ","Releu supraveghere a fazelor 3P/2P/1P-4W: protecție la tensiune minimă / supratensiune, reglabilă, și cădere fază.","NBH",145.56,{"$f":"NBH","v":0},145.56,8592765102447,1,18592765102444,90,28592765102441,85364900,0.18099999999999999]
[110247,"Ex9JP-13P AC230V ","Releu supraveghere a fazelor 3P-4W: protecție la tensiune minimă / supratensiune, reglabilă,  dezechilibru fază, fixă, cădere și succesiune fază, protecție la temperatura motorului.","NBH",343.04,{"$f":"NBH","v":0},343.04,8592765102478,1,18592765102475,90,28592765102472,85364900,0.18099999999999999]
[110250,"Ex9JP-15 AC230V ","Releu supraveghere a fazelor 3P-4W: protecție la tensiune minimă / supratensiune, reglabilă,  dezechilibru fază, reglabilă, cădere și succesiune fază.","NBH",254.3,{"$f":"NBH","v":0},254.3,8592765102508,1,18592765102505,90,28592765102502,85364900,0.18099999999999999]
[110252,"Ex9JP-16 AC230V ","Releu supraveghere a fazelor 3P-4W: cădere și succesiune fază.","NBH",115.11,{"$f":"NBH","v":0},115.11,8592765102522,1,18592765102529,90,28592765102526,85364900,0.18099999999999999]
[]
["Mini-contactoare Ex9CS"]
[100957,"Ex9CS06 1 3P 400V","Mini-contactor, 3-poli, 6A AC-3, cont. 400 V AC, 1 NC contact auxiliar integrat","NBA",46.79,0,46.79,8592765009586,1,8592765009586,72,28592765009580,"8536490099",0.36]
[100960,"Ex9CS06 1 3P 230V","Mini-contactor, 3-poli, 6A AC-3, cont. 230 V AC, 1 NC contact auxiliar integrat","NBA",44.77,0,44.77,8592765009616,1,8592765009616,72,28592765009610,"8536490099",0.36]
[100964,"Ex9CS06 1 3P 48V","Mini-contactor, 3-poli, 6A AC-3, cont. 48 V AC, 1 NC contact auxiliar integrat","NBA",46.79,0,46.79,8592765009654,1,8592765009654,72,28592765009658,"8536419089",0.36]
[100966,"Ex9CS06 1 3P 36V","Mini-contactor, 3-poli, 6A AC-3, cont. 36 V AC, 1 NC contact auxiliar integrat","NBA",46.79,0,46.79,8592765009678,1,8592765009678,72,28592765009672,"8536419089",0.36]
[100969,"Ex9CS06 10 3P 400V","Mini-contactor, 3-poli, 6A AC-3, cont. 400 V AC, 1 NO contact auxiliar integrat","NBA",46.79,0,46.79,8592765009708,1,8592765009708,72,28592765009702,"8536490099",0.36]
[100971,"Ex9CS06 10 3P 240V","Mini-contactor, 3-poli, 6A AC-3, cont. 240 V AC, 1 NO contact auxiliar integrat","NBA",46.79,0,46.79,8592765009722,1,8592765009722,72,28592765009726,"8536490099",0.36]
[100975,"Ex9CS06 10 3P 110V","Mini-contactor, 3-poli, 6A AC-3, cont. 110 V AC, 1 NO contact auxiliar integrat","NBA",46.79,0,46.79,8592765009760,1,8592765009760,72,28592765009764,"8536490099",0.36]
[100976,"Ex9CS06 10 3P 48V","Mini-contactor, 3-poli, 6A AC-3, cont. 48 V AC, 1 NO contact auxiliar integrat","NBA",46.79,0,46.79,8592765009777,1,8592765009777,72,28592765009771,"8536419089",0.36]
[100978,"Ex9CS06 10 3P 36V","Mini-contactor, 3-poli, 6A AC-3, cont. 36 V AC, 1 NO contact auxiliar integrat","NBA",46.79,0,46.79,8592765009791,1,8592765009791,72,28592765009795,"8536419089",0.36]
[100981,"Ex9CS06 4P 400V","Mini-contactor, 4-poli, 6A AC-3, cont. 400 V AC","NBA",75.489999999999995,0,75.489999999999995,8592765009821,1,8592765009821,72,28592765009825,"8536490099",0.36]
[100983,"Ex9CS06 4P 240V","Mini-contactor, 4-poli, 6A AC-3, cont. 240 V AC","NBA",75.489999999999995,0,75.489999999999995,8592765009845,1,8592765009845,72,28592765009849,"8536490099",0.36]
[100987,"Ex9CS06 4P 110V","Mini-contactor, 4-poli, 6A AC-3, cont. 110 V AC","NBA",75.489999999999995,0,75.489999999999995,8592765009883,1,8592765009883,72,28592765009887,"8536490099",0.36]
[100990,"Ex9CS06 4P 36V","Mini-contactor, 4-poli, 6A AC-3, cont. 36 V AC","NBA",75.489999999999995,0,75.489999999999995,8592765009913,1,8592765009913,72,28592765009917,"8536419089",0.36]
[100993,"Ex9CS06 4P/22 400V","Mini-contactor, 4-poli, schimbare 2+2, 6A AC-3, cont. 400 V AC","NBA",88.44,0,88.44,8592765009944,1,8592765009944,72,28592765009948,"8536490099",0.36]
[100995,"Ex9CS06 4P/22 240V","Mini-contactor, 4-poli, schimbare 2+2, 6A AC-3, cont. 240 V AC","NBA",88.44,0,88.44,8592765009968,1,8592765009968,72,28592765009962,"8536490099",0.36]
[100998,"Ex9CS06 4P/22 127V","Mini-contactor, 4-poli, schimbare 2+2, 6A AC-3, cont. 127 V AC","NBA",88.44,0,88.44,8592765009999,1,8592765009999,72,28592765009993,"8536490099",0.36]
[100999,"Ex9CS06 4P/22 110V","Mini-contactor, 4-poli, schimbare 2+2, 6A AC-3, cont. 110 V AC","NBA",88.44,0,88.44,8592765010001,1,8592765010001,72,28592765010005,"8536490099",0.36]
[101002,"Ex9CS06 4P/22 36V","Mini-contactor, 4-poli, schimbare 2+2, 6A AC-3, cont. 36 V AC","NBA",88.44,0,88.44,8592765010032,1,8592765010032,72,28592765010036,"8536419089",0.36]
[101004,"Ex9CS09 1 3P 415V","Mini-contactor, 3-poli, 9A AC-3, cont. 415 V AC, 1 NC contact auxiliar integrat","NBA",48.93,0,48.93,8592765010056,1,8592765010056,72,28592765010050,"8536490099",0.36]
[101007,"Ex9CS09 1 3P 240V","Mini-contactor, 3-poli, 9A AC-3, cont. 240 V AC, 1 NC contact auxiliar integrat","NBA",48.93,0,48.93,8592765010087,1,8592765010087,72,28592765010081,"8536490099",0.36]
[101010,"Ex9CS09 1 3P 127V","Mini-contactor, 3-poli, 9A AC-3, cont. 127 V AC, 1 NC contact auxiliar integrat","NBA",48.93,0,48.93,8592765010117,1,8592765010117,72,28592765010111,"8536490099",0.36]
[101012,"Ex9CS09 1 3P 48V","Mini-contactor, 3-poli, 9A AC-3, cont. 48 V AC, 1 NC contact auxiliar integrat","NBA",48.93,0,48.93,8592765010131,1,8592765010131,72,28592765010135,"8536419089",0.36]
[101016,"Ex9CS09 10 3P 415V","Mini-contactor, 3-poli, 9A AC-3, cont. 415 V AC, 1 NO contact auxiliar integrat","NBA",48.93,0,48.93,8592765010179,1,8592765010179,72,28592765010173,"8536490099",0.36]
[101019,"Ex9CS09 10 3P 240V","Mini-contactor, 3-poli, 9A AC-3, cont. 240 V AC, 1 NO contact auxiliar integrat","NBA",48.93,0,48.93,8592765010209,1,8592765010209,72,28592765010203,"8536490099",0.36]
[101021,"Ex9CS09 10 3P 220V","Mini-contactor, 3-poli, 9A AC-3, cont. 220 V AC, 1 NO contact auxiliar integrat","NBA",48.93,0,48.93,8592765010223,1,8592765010223,72,28592765010227,"8536490099",0.36]
[101022,"Ex9CS09 10 3P 127V","Mini-contactor, 3-poli, 9A AC-3, cont. 127 V AC, 1 NO contact auxiliar integrat","NBA",48.93,0,48.93,8592765010230,1,8592765010230,72,28592765010234,"8536490099",0.36]
[101026,"Ex9CS09 10 3P 36V","Mini-contactor, 3-poli, 9A AC-3, cont. 36 V AC, 1 NO contact auxiliar integrat","NBA",48.93,0,48.93,8592765010278,1,8592765010278,72,28592765010272,"8536419089",0.36]
[101028,"Ex9CS09 4P 415V","Mini-contactor, 4-poli, 9A AC-3, cont. 415 V AC","NBA",54.71,0,54.71,8592765010292,1,8592765010292,72,28592765010296,"8536490099",0.36]
[101031,"Ex9CS09 4P 240V","Mini-contactor, 4-poli, 9A AC-3, cont. 240 V AC","NBA",54.71,0,54.71,8592765010322,1,8592765010322,72,28592765010326,"8536490099",0.36]
[101033,"Ex9CS09 4P 220V","Mini-contactor, 4-poli, 9A AC-3, cont. 220 V AC","NBA",54.71,0,54.71,8592765010346,1,8592765010346,72,28592765010340,"8536490099",0.36]
[101037,"Ex9CS09 4P 42V","Mini-contactor, 4-poli, 9A AC-3, cont. 42 V AC","NBA",54.71,0,54.71,8592765010384,1,8592765010384,72,28592765010388,"8536419089",0.36]
[101038,"Ex9CS09 4P 36V","Mini-contactor, 4-poli, 9A AC-3, cont. 36 V AC","NBA",54.71,0,54.71,8592765010391,1,8592765010391,72,28592765010395,"8536419089",0.36]
[101040,"Ex9CS09 4P/22 415V","Mini-contactor, 4-poli, schimbare 2+2, 9A AC-3, cont. 415 V AC","NBA",93.01,0,93.01,8592765010414,1,8592765010414,72,28592765010418,"8536490099",0.36]
[101043,"Ex9CS09 4P/22 240V","Mini-contactor, 4-poli, schimbare 2+2, 9A AC-3, cont. 240 V AC","NBA",93.01,0,93.01,8592765010445,1,8592765010445,72,28592765010449,"8536490099",0.36]
[101047,"Ex9CS09 4P/22 110V","Mini-contactor, 4-poli, schimbare 2+2, 9A AC-3, cont. 110 V AC","NBA",93.01,0,93.01,8592765010483,1,8592765010483,72,28592765010487,"8536490099",0.36]
[101049,"Ex9CS09 4P/22 42V","Mini-contactor, 4-poli, schimbare 2+2, 9A AC-3, cont. 42 V AC","NBA",93.01,0,93.01,8592765010506,1,8592765010506,72,28592765010500,"8536419089",0.36]
[101052,"Ex9CS12 1 3P 415V","Mini-contactor, 3-poli, 12A AC-3, cont. 415 V AC, 1 NC contact auxiliar integrat","NBA",61.61,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E5100*(1-F5100)","v":61.61},8592765010537,1,8592765010537,72,28592765010531,"8536490099",0.36]
[101055,"Ex9CS12 1 3P 240V","Mini-contactor, 3-poli, 12A AC-3, cont. 240 V AC, 1 NC contact auxiliar integrat","NBA",61.61,0,61.61,8592765010568,1,8592765010568,72,28592765010562,"8536490099",0.36]
[101058,"Ex9CS12 1 3P 127V","Mini-contactor, 3-poli, 12A AC-3, cont. 127 V AC, 1 NC contact auxiliar integrat","NBA",61.61,0,61.61,8592765010599,1,8592765010599,72,28592765010593,"8536490099",0.36]
[101059,"Ex9CS12 1 3P 110V","Mini-contactor, 3-poli, 12A AC-3, cont. 110 V AC, 1 NC contact auxiliar integrat","NBA",61.61,0,61.61,8592765010605,1,8592765010605,72,28592765010609,"8536490099",0.36]
[101061,"Ex9CS12 1 3P 42V","Mini-contactor, 3-poli, 12A AC-3, cont. 42 V AC, 1 NC contact auxiliar integrat","NBA",61.61,0,61.61,8592765010629,1,8592765010629,72,28592765010623,"8536419089",0.36]
[101064,"Ex9CS12 10 3P 415V","Mini-contactor, 3-poli, 12A AC-3, cont. 415 V AC, 1 NO contact auxiliar integrat","NBA",61.61,0,61.61,8592765010650,1,8592765010650,72,28592765010654,"8536490099",0.36]
[101067,"Ex9CS12 10 3P 240V","Mini-contactor, 3-poli, 12A AC-3, cont. 240 V AC, 1 NO contact auxiliar integrat","NBA",61.61,0,61.61,8592765010681,1,8592765010681,72,28592765010685,"8536490099",0.36]
[101069,"Ex9CS12 10 3P 220V","Mini-contactor, 3-poli, 12A AC-3, cont. 220 V AC, 1 NO contact auxiliar integrat","NBA",61.61,0,61.61,8592765010704,1,8592765010704,72,28592765010708,"8536490099",0.36]
[101072,"Ex9CS12 10 3P 48V","Mini-contactor, 3-poli, 12A AC-3, cont. 48 V AC, 1 NO contact auxiliar integrat","NBA",61.61,0,61.61,8592765010735,1,8592765010735,72,28592765010739,"8536419089",0.36]
[101076,"Ex9CS12 4P 415V","Mini-contactor, 4-poli, 12A AC-3, cont. 415 V AC","NBA",87.57,0,87.57,8592765010773,1,8592765010773,72,28592765010777,"8536490099",0.36]
[101078,"Ex9CS12 4P 380V","Mini-contactor, 4-poli, 12A AC-3, cont. 380 V AC","NBA",87.57,0,87.57,8592765010797,1,8592765010797,72,28592765010791,"8536490099",0.36]
[101079,"Ex9CS12 4P 240V","Mini-contactor, 4-poli, 12A AC-3, cont. 240 V AC","NBA",87.57,0,87.57,8592765010803,1,8592765010803,72,28592765010807,"8536490099",0.36]
[101083,"Ex9CS12 4P 110V","Mini-contactor, 4-poli, 12A AC-3, cont. 110 V AC","NBA",87.57,0,87.57,8592765010841,1,8592765010841,72,28592765010845,"8536490099",0.36]
[101084,"Ex9CS12 4P 48V","Mini-contactor, 4-poli, 12A AC-3, cont. 48 V AC","NBA",87.57,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E5132*(1-F5132)","v":87.57},8592765010858,1,8592765010858,72,28592765010852,"8536419089",0.36]
[101088,"Ex9CS12 4P/22 415V","Mini-contactor, 4-poli, schimbare 2+2, 12A AC-3, cont. 415 V AC","NBA",106.7,0,106.7,8592765010896,1,8592765010896,72,28592765010890,"8536490099",0.36]
[101090,"Ex9CS12 4P/22 380V","Mini-contactor, 4-poli, schimbare 2+2, 12A AC-3, cont. 380 V AC","NBA",106.7,0,106.7,8592765010919,1,8592765010919,72,28592765010913,"8536490099",0.36]
[101093,"Ex9CS12 4P/22 220V","Mini-contactor, 4-poli, schimbare 2+2, 12A AC-3, cont. 220 V AC","NBA",106.7,0,106.7,8592765010940,1,8592765010940,72,28592765010944,"8536490099",0.36]
[101095,"Ex9CS12 4P/22 110V","Mini-contactor, 4-poli, schimbare 2+2, 12A AC-3, cont. 110 V AC","NBA",106.7,0,106.7,8592765010964,1,8592765010964,72,28592765010968,"8536490099",0.36]
[101099,"Ex9CS12 4P/22 24V","Mini-contactor, 4-poli, schimbare 2+2, 12A AC-3, cont. 24 V AC","NBA",106.7,0,106.7,8592765011008,1,8592765011008,72,28592765011002,"8536419089",0.36]
[]
[104506,"Ex9CSR06 10 3P 415V","Mini-Contactor inversor, 3-poli, 6A AC-3, cont. 415 V AC, integrat 1 NO contacte auxiliare","NBA",103.51,0,103.51,8592765045072,1,8592765045072,null,28592765045076,"8536490099",0.37]
[104507,"Ex9CSR06 10 3P 400V","Mini-Contactor inversor, 3-poli, 6A AC-3, cont. 400 V AC, integrat 1 NO contacte auxiliare","NBA",103.51,0,103.51,8592765045089,1,8592765045089,null,28592765045083,"8536490099",0.37]
[104511,"Ex9CSR06 10 3P 240V","Mini-Contactor inversor, 3-poli, 6A AC-3, cont. 240 V AC, integrat 1 NO contacte auxiliare","NBA",103.51,0,103.51,8592765045126,1,8592765045126,null,28592765045120,"8536490099",0.37]
[104513,"Ex9CSR06 10 3P 220V","Mini-Contactor inversor, 3-poli, 6A AC-3, cont. 220 V AC, integrat 1 NO contacte auxiliare","NBA",103.51,0,103.51,8592765045140,1,8592765045140,null,28592765045144,"8536490099",0.37]
[104516,"Ex9CSR06 1 3P 48V","Mini-Contactor inversor, 3-poli, 6A AC-3, cont. 48 V AC, integrat 1 NO contacte auxiliare","NBA",103.51,0,103.51,8592765045171,1,8592765045171,null,28592765045175,"8536419089",0.37]
[104518,"Ex9CSR06 1 3P 415V","Mini-Contactor inversor, 3-poli, 6A AC-3, cont. 415 V AC, integrat 1 NO contacte auxiliare","NBA",103.51,0,103.51,8592765045195,1,8592765045195,null,28592765045199,"8536490099",0.37]
[104522,"Ex9CSR06 1 3P 24V","Mini-Contactor inversor, 3-poli, 6A AC-3, cont. 24 V AC, integrat 1 NO contacte auxiliare","NBA",103.51,0,103.51,8592765045232,1,8592765045232,null,28592765045236,"8536419089",0.37]
[104523,"Ex9CSR06 1 3P 240V","Mini-Contactor inversor, 3-poli, 6A AC-3, cont. 240 V AC, integrat 1 NO contacte auxiliare","NBA",103.51,0,103.51,8592765045249,1,8592765045249,null,28592765045243,"8536490099",0.37]
[104525,"Ex9CSR06 1 3P 220V","Mini-Contactor inversor, 3-poli, 6A AC-3, cont. 220 V AC, integrat 1 NO contacte auxiliare","NBA",103.51,0,103.51,8592765045263,1,8592765045263,null,28592765045267,"8536490099",0.37]
[104528,"Ex9CSR06 4P/22 48V","Mini-Contactor inversor, 4-poli, 6A AC-3, cont. 48 V AC, 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",108.67,0,108.67,8592765045294,1,8592765045294,null,28592765045298,"8536419089",0.37]
[104531,"Ex9CSR06 4P/22 400V","Mini-Contactor inversor, 4-poli, 6A AC-3, cont. 400 V AC, 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",108.67,0,108.67,8592765045324,1,8592765045324,null,28592765045328,"8536490099",0.37]
[104534,"Ex9CSR06 4P/22 24V","Mini-Contactor inversor, 4-poli, 6A AC-3, cont. 24 V AC, 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",108.67,0,108.67,8592765045355,1,8592765045355,null,28592765045359,"8536419089",0.37]
[104537,"Ex9CSR06 4P/22 220V","Mini-Contactor inversor, 4-poli, 6A AC-3, cont. 220 V AC, 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",108.67,0,108.67,8592765045386,1,8592765045386,null,28592765045380,"8536490099",0.37]
[104540,"Ex9CSR06 4P 48V","Mini-Contactor inversor, 4-poli, 6A AC-3, cont. 48 V AC","NBA",108.67,0,108.67,8592765045416,1,8592765045416,null,28592765045410,"8536419089",0.37]
[104542,"Ex9CSR06 4P 415V","Mini-Contactor inversor, 4-poli, 6A AC-3, cont. 415 V AC","NBA",108.67,0,108.67,8592765045430,1,8592765045430,null,28592765045434,"8536490099",0.37]
[104543,"Ex9CSR06 4P 400V","Mini-Contactor inversor, 4-poli, 6A AC-3, cont. 400 V AC","NBA",108.67,0,108.67,8592765045447,1,8592765045447,null,28592765045441,"8536490099",0.37]
[104546,"Ex9CSR06 4P 24V","Mini-Contactor inversor, 4-poli, 6A AC-3, cont. 24 V AC","NBA",108.67,0,108.67,8592765045478,1,8592765045478,null,28592765045472,"8536419089",0.37]
[104549,"Ex9CSR06 4P 220V","Mini-Contactor inversor, 4-poli, 6A AC-3, cont. 220 V AC","NBA",108.67,0,108.67,8592765045508,1,8592765045508,null,28592765045502,"8536490099",0.37]
[104552,"Ex9CSR09 10 3P 48V","Mini-Contactor inversor, 3-poli, 9A AC-3, cont. 48 V AC, integrat 1 NO contacte auxiliare","NBA",111.42,0,111.42,8592765045539,1,8592765045539,null,28592765045533,"8536419089",0.37]
[104554,"Ex9CSR09 10 3P 415V","Mini-Contactor inversor, 3-poli, 9A AC-3, cont. 415 V AC, integrat 1 NO contacte auxiliare","NBA",111.42,0,111.42,8592765045553,1,8592765045553,null,28592765045557,"8536490099",0.37]
[104558,"Ex9CSR09 10 3P 24V","Mini-Contactor inversor, 3-poli, 9A AC-3, cont. 24 V AC, integrat 1 NO contacte auxiliare","NBA",111.42,0,111.42,8592765045591,1,8592765045591,null,28592765045595,"8536419089",0.37]
[104561,"Ex9CSR09 10 3P 220V","Mini-Contactor inversor, 3-poli, 9A AC-3, cont. 220 V AC, integrat 1 NO contacte auxiliare","NBA",111.42,0,111.42,8592765045621,1,8592765045621,null,28592765045625,"8536490099",0.37]
[104563,"Ex9CSR09 10 3P 110V","Mini-Contactor inversor, 3-poli, 9A AC-3, cont. 110 V AC, integrat 1 NO contacte auxiliare","NBA",111.42,0,111.42,8592765045645,1,8592765045645,null,28592765045649,"8536490099",0.37]
[104564,"Ex9CSR09 1 3P 48V","Mini-Contactor inversor, 3-poli, 9A AC-3, cont. 48 V AC, integrat 1 NO contacte auxiliare","NBA",111.42,0,111.42,8592765045652,1,8592765045652,null,28592765045656,"8536419089",0.37]
[104568,"Ex9CSR09 1 3P 380V","Mini-Contactor inversor, 3-poli, 9A AC-3, cont. 380 V AC, integrat 1 NO contacte auxiliare","NBA",111.42,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E5214*(1-F5214)","v":111.42},8592765045690,1,8592765045690,null,28592765045694,"8536490099",0.37]
[104570,"Ex9CSR09 1 3P 24V","Mini-Contactor inversor, 3-poli, 9A AC-3, cont. 24 V AC, integrat 1 NO contacte auxiliare","NBA",111.42,0,111.42,8592765045713,1,8592765045713,null,28592765045717,"8536419089",0.37]
[104573,"Ex9CSR09 1 3P 220V","Mini-Contactor inversor, 3-poli, 9A AC-3, cont. 220 V AC, integrat 1 NO contacte auxiliare","NBA",111.42,0,111.42,8592765045744,1,8592765045744,null,28592765045748,"8536490099",0.37]
[104575,"Ex9CSR09 1 3P 110V","Mini-Contactor inversor, 3-poli, 9A AC-3, cont. 110 V AC, integrat 1 NO contacte auxiliare","NBA",111.42,0,111.42,8592765045768,1,8592765045768,null,28592765045762,"8536490099",0.37]
[104579,"Ex9CSR09 4P/22 400V","Mini-Contactor inversor, 4-poli, 9A AC-3, cont. 400 V AC, integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",116.91,0,116.91,8592765045805,1,8592765045805,null,28592765045809,"8536490099",0.37]
[104580,"Ex9CSR09 4P/22 380V","Mini-Contactor inversor, 4-poli, 9A AC-3, cont. 380 V AC, integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",116.91,0,116.91,8592765045812,1,8592765045812,null,28592765045816,"8536490099",0.37]
[104584,"Ex9CSR09 4P/22 230V","Mini-Contactor inversor, 4-poli, 9A AC-3, cont. 230 V AC, integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",116.91,0,116.91,8592765045850,1,8592765045850,null,28592765045854,"8536490099",0.37]
[104585,"Ex9CSR09 4P/22 220V","Mini-Contactor inversor, 4-poli, 9A AC-3, cont. 220 V AC, integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",116.91,0,116.91,8592765045867,1,8592765045867,null,28592765045861,"8536490099",0.37]
[104587,"Ex9CSR09 4P/22 110V","Mini-Contactor inversor, 4-poli, 9A AC-3, cont. 110 V AC, integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",116.91,0,116.91,8592765045881,1,8592765045881,null,28592765045885,"8536490099",0.37]
[104591,"Ex9CSR09 4P 400V","Mini-Contactor inversor, 4-poli, 9A AC-3, cont. 400 V AC","NBA",116.91,0,116.91,8592765045928,1,8592765045928,null,28592765045922,"8536490099",0.37]
[104594,"Ex9CSR09 4P 24V","Mini-Contactor inversor, 4-poli, 9A AC-3, cont. 24 V AC","NBA",116.91,0,116.91,8592765045959,1,8592765045959,null,28592765045953,"8536419089",0.37]
[104596,"Ex9CSR09 4P 230V","Mini-Contactor inversor, 4-poli, 9A AC-3, cont. 230 V AC","NBA",116.91,0,116.91,8592765045973,1,8592765045973,null,28592765045977,"8536490099",0.37]
[104599,"Ex9CSR09 4P 110V","Mini-Contactor inversor, 4-poli, 9A AC-3, cont. 110 V AC","NBA",116.91,0,116.91,8592765046000,1,8592765046000,null,28592765046004,"8536490099",0.37]
[104602,"Ex9CSR12 10 3P 415V","Mini-Contactor inversor, 3-poli, 12A AC-3, cont. 415 V AC, integrat 1 NO contacte auxiliare","NBA",131.29,0,131.29,8592765046031,1,8592765046031,null,28592765046035,"8536490099",0.37]
[104605,"Ex9CSR12 10 3P 36V","Mini-Contactor inversor, 3-poli, 12A AC-3, cont. 36 V AC, integrat 1 NO contacte auxiliare","NBA",131.29,0,131.29,8592765046062,1,8592765046062,null,28592765046066,"8536419089",0.37]
[104606,"Ex9CSR12 10 3P 24V","Mini-Contactor inversor, 3-poli, 12A AC-3, cont. 24 V AC, integrat 1 NO contacte auxiliare","NBA",131.29,0,131.29,8592765046079,1,8592765046079,null,28592765046073,"8536419089",0.37]
[104608,"Ex9CSR12 10 3P 230V","Mini-Contactor inversor, 3-poli, 12A AC-3, cont. 230 V AC, integrat 1 NO contacte auxiliare","NBA",131.29,0,131.29,8592765046093,1,8592765046093,null,28592765046097,"8536490099",0.37]
[104611,"Ex9CSR12 10 3P 110V","Mini-Contactor inversor, 3-poli, 12A AC-3, cont. 110 V AC, integrat 1 NO contacte auxiliare","NBA",131.29,0,131.29,8592765046123,1,8592765046123,null,28592765046127,"8536490099",0.37]
[104614,"Ex9CSR12 1 3P 415V","Mini-Contactor inversor, 3-poli, 12A AC-3, cont. 415 V AC, integrat 1 NO contacte auxiliare","NBA",131.29,0,131.29,8592765046154,1,8592765046154,null,28592765046158,"8536490099",0.37]
[104617,"Ex9CSR12 1 3P 36V","Mini-Contactor inversor, 3-poli, 12A AC-3, cont. 36 V AC, integrat 1 NO contacte auxiliare","NBA",131.29,0,131.29,8592765046185,1,8592765046185,null,28592765046189,"8536419089",0.37]
[104620,"Ex9CSR12 1 3P 230V","Mini-Contactor inversor, 3-poli, 12A AC-3, cont. 230 V AC, integrat 1 NO contacte auxiliare","NBA",131.29,0,131.29,8592765046215,1,8592765046215,null,28592765046219,"8536490099",0.37]
[104623,"Ex9CSR12 1 3P 110V","Mini-Contactor inversor, 3-poli, 12A AC-3, cont. 110 V AC, integrat 1 NO contacte auxiliare","NBA",131.29,0,131.29,8592765046246,1,8592765046246,null,28592765046240,"8536490099",0.37]
[104625,"Ex9CSR12 4P/22 42V","Mini-Contactor inversor, 4-poli, 12A AC-3, cont. 42 V AC, integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",144.04,0,144.04,8592765046260,1,8592765046260,null,28592765046264,"8536419089",0.37]
[104626,"Ex9CSR12 4P/22 415V","Mini-Contactor inversor, 4-poli, 12A AC-3, cont. 415 V AC, integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",144.04,0,144.04,8592765046277,1,8592765046277,null,28592765046271,"8536490099",0.37]
[104630,"Ex9CSR12 4P/22 24V","Mini-Contactor inversor, 4-poli, 12A AC-3, cont. 24 V AC, integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",144.04,0,144.04,8592765046314,1,8592765046314,null,28592765046318,"8536419089",0.37]
[104632,"Ex9CSR12 4P/22 230V","Mini-Contactor inversor, 4-poli, 12A AC-3, cont. 230 V AC, integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",144.04,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E5278*(1-F5278)","v":144.04},8592765046338,1,8592765046338,null,28592765046332,"8536490099",0.37]
[104635,"Ex9CSR12 4P/22 110V","Mini-Contactor inversor, 4-poli, 12A AC-3, cont. 110 V AC, integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",144.04,0,144.04,8592765046369,1,8592765046369,null,28592765046363,"8536490099",0.37]
[104637,"Ex9CSR12 4P 42V","Mini-Contactor inversor, 4-poli, 12A AC-3, cont. 42 V AC","NBA",144.04,0,144.04,8592765046383,1,8592765046383,null,28592765046387,"8536419089",0.37]
[104641,"Ex9CSR12 4P 36V","Mini-Contactor inversor, 4-poli, 12A AC-3, cont. 36 V AC","NBA",144.04,0,144.04,8592765046420,1,8592765046420,null,28592765046424,"8536419089",0.37]
[104642,"Ex9CSR12 4P 24V","Mini-Contactor inversor, 4-poli, 12A AC-3, cont. 24 V AC","NBA",144.04,0,144.04,8592765046437,1,8592765046437,null,28592765046431,"8536419089",0.37]
[104644,"Ex9CSR12 4P 230V","Mini-Contactor inversor, 4-poli, 12A AC-3, cont. 230 V AC","NBA",144.04,0,144.04,8592765046451,1,8592765046451,null,28592765046455,"8536490099",0.37]
[104647,"Ex9CSR12 4P 110V","Mini-Contactor inversor, 4-poli, 12A AC-3, cont. 110 V AC","NBA",144.04,0,144.04,8592765046482,1,8592765046482,null,28592765046486,"8536490099",0.37]
[101280,"AX4113","Unitate de contact auxiliar cu montare frontală pentru Ex9CS, 1 NO, 3 NC","NBA",19.600000000000001,{"$f":"NBA","v":0},19.600000000000001,8592765012814,6,18592765012811,216,28592765012818,"8536508090",0.28999999999999998]
[101282,"AX4131","Unitate de contact auxiliar cu montare frontală pentru Ex9CS, 3 NO, 1 NC","NBA",19.600000000000001,{"$f":"NBA","v":0},19.600000000000001,8592765012838,6,18592765012835,216,28592765012832,"8536508090",0.28999999999999998]
[104502,"CCU41 415","Modul de protectie cu varistor, gama 380-415V","NBA",22.9,0,22.9,8592765045034,1,8592765045034,null,28592765045038,"8538909999",0.02]
[]
[108097,"Ex9S32A 0.25A","Intreruptor automat pentru protecţia motoarelor 0.25A, interval setare curent 0.16 - 0.25A","NBG",94.55,0,94.55,8592765080974,1,18592765080971,30,28592765080978,"8536201090",0.25800000000000001]
[108098,"Ex9S32A 0.4A","Intreruptor automat pentru protecţia motoarelor 0.4A, interval setare curent 0.25 - 0.4A","NBG",94.55,0,94.55,8592765080981,1,18592765080988,30,28592765080985,"8536201090",0.25800000000000001]
[108100,"Ex9S32A 1A","Intreruptor automat pentru protecţia motoarelor 1A, interval setare curent 0.63 - 1A","NBG",94.55,0,94.55,8592765081001,1,18592765081008,30,28592765081005,"8536201090",0.25800000000000001]
[108103,"Ex9S32A 4A","Intreruptor automat pentru protecţia motoarelor 4A, interval setare curent 2.5 - 4A","NBG",97.65,0,97.65,8592765081032,1,18592765081039,30,28592765081036,"8536201090",0.32500000000000001]
[108105,"Ex9S32A 10A","Intreruptor automat pentru protecţia motoarelor 10A, interval setare curent 6 - 10A","NBG",109.47,0,109.47,8592765081056,1,18592765081053,30,28592765081050,"8536201090",0.32500000000000001]
[108109,"Ex9S32A 25A","Intreruptor automat pentru protecţia motoarelor 25A, interval setare curent 20 - 25A","NBG",136.62,0,136.62,8592765081094,1,18592765081091,30,28592765081098,"8536201090",0.32500000000000001]
[108143,"AX51 11","Contact auxiliar de pozitie (montaj frontal) 1NO+1NC","NBG",13.83,0,{"$f":"E5323*(1-F5323)","v":13.83},8592765081438,10,18592765081435,720,28592765081432,"8536508090",1.6E-2]
[108146,"AX52 20","Contact auxiliar de pozitie (montaj lateral) 2NO","NBG",15.94,0,15.94,8592765081469,2,18592765081466,192,28592765081463,"8536508090",4.2000000000000003E-2]
[108148,"UVT51I","Bobina de minima tensiune 110~115V 50Hz, 127V 60Hz","NBG",41.28,0,41.28,8592765081483,1,18592765081480,96,28592765081487,"8536490099",0.125]
[108151,"SHT51F","Bobina de declansare 110~115V 50Hz, 127V 60Hz","NBG",41.28,0,41.28,8592765081513,1,18592765081510,96,28592765081517,"8536490099",0.10199999999999999]
[108153,"SHT51H","Bobina de declansare 380~400V 50Hz, 440V 60Hz","NBG",41.28,0,41.28,8592765081537,1,18592765081534,96,28592765081531,"8536490099",0.10199999999999999]
[108154,"AL51","Contact auxiliar semnalizare defect","NBG",22.54,0,22.54,8592765081544,null,18592765081541,null,28592765081548,"8536201090"]
[109078,"CC53","Adaptor terminal CC53 pentru Ex9C25,32,38","NBG",44.99,{"$f":"NBG","v":0},{"$f":"E5337*(1-F5337)","v":44.99},8592765090782,3,18592765090789,60,28592765090786,"8538909999",5.7599999999999998E-2]
["Intreruptor automat pentru protecţia motoarelor Ex9SN25B",null,null,null,null,null,null,"","","","","",null,""]
[108942,"Ex9SN25B0.4A","Intreruptor automat pentru protecţia motoarelor 0.25-0.40A, cu butoane","NBG",64.53,0,64.53,8592765089427,1,8592765089427,64,28592765089421,"8536201090",0.24]
[108944,"Ex9SN25B1A","Intreruptor automat pentru protecţia motoarelor 0.63-1A, cu butoane","NBG",71.540000000000006,0,71.540000000000006,8592765089441,1,8592765089441,64,28592765089445,"8536201090",0.24]
[108948,"Ex9SN25B6.3A","Intreruptor automat pentru protecţia motoarelor 4-6.3A, cu butoane","NBG",76.95,0,76.95,8592765089489,1,8592765089489,64,28592765089483,"8536201090",0.28999999999999998]
[108951,"Ex9SN25B18A","Intreruptor automat pentru protecţia motoarelor 13-18A, cu butoane","NBG",89.48,0,89.48,8592765089519,1,8592765089519,64,28592765089513,"8536201090",0.28999999999999998]
[108953,"Ex9SN25B25A","Intreruptor automat pentru protecţia motoarelor 20-25A, cu butoane","NBG",126.62,0,126.62,8592765089533,1,8592765089533,64,28592765089537,"8536201090",0.28999999999999998]
["Acc."]
[108957,"ASNB11","Contact auxiliar de pozitie (montaj frontal) 1NO+1NC, pentru Ex9SN","NBG",18.25,0,18.25,8592765089571,20,18592765089578,1280,28592765089575,"8536508090",0.02]
[108959,"ASNUVB","Bobina de minima tensiune 220~240V 50Hz, pentru Ex9SN","NBG",45.39,0,45.39,8592765089595,2,18592765089592,128,28592765089599,"8536508090",0.09]
[108962,"ASNTB","Bobina de declansare 220~240V 50Hz, pentru Ex9SN","NBG",45.39,0,45.39,8592765089625,2,18592765089622,128,28592765089629,"8536508090",0.09]
[108964,"ASNF1001","Contact auxiliar semnalizare defect, 1NO(Fault)+1NC(Aux), pentru Ex9SN","NBG",25.54,0,25.54,8592765089649,3,18592765089646,192,28592765089643,"8536508090",0.04]
[108968,"ASNEA","Cutie pentru Ex9SN, cu schema de functionare","NBG",25.93,0,25.93,8592765089687,1,8592765089687,20,28592765089681,"8536508090",0.26]
[108969,"ASNEB","Cutie pentru Ex9SN, Buton de urgenta","NBG",62.42,0,62.42,8592765089694,1,8592765089694,12,28592765089698,"8536508090",0.32]
["Contactoare Ex9C până la 100A"]
[101102,"Ex9C09 11 3P 380V","Contactor, 3-poli, 9A AC-3, cont. 380 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",48.98,0,48.98,8592765011039,1,8592765011039,40,28592765011033,"8536490099",0.37]
[101106,"Ex9C09 11 3P 127V","Contactor, 3-poli, 9A AC-3, cont. 127 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",48.98,0,48.98,8592765011077,1,8592765011077,40,28592765011071,"8536490099",0.37]
[101108,"Ex9C09 11 3P 48V","Contactor, 3-poli, 9A AC-3, cont. 48 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",48.98,0,48.98,8592765011091,1,8592765011091,40,28592765011095,"8536419089",0.37]
[101111,"Ex9C09 11 3P 24V","Contactor, 3-poli, 9A AC-3, cont. 24 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",46.53,0,46.53,8592765011121,1,8592765011121,40,28592765011125,"8536419089",0.37]
[101114,"Ex9C09 22 3P 380V","Contactor, 3-poli, 9A AC-3, cont. 380 V AC,integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",64.58,0,64.58,8592765011152,1,8592765011152,40,28592765011156,"8536490099",0.37]
[101116,"Ex9C09 22 3P 230V","Contactor, 3-poli, 9A AC-3, cont. 230 V AC,integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",64.58,0,64.58,8592765011176,1,8592765011176,40,28592765011170,"8536490099",0.37]
[101119,"Ex9C09 22 3P 110V","Contactor, 3-poli, 9A AC-3, cont. 110 V AC,integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",64.58,0,64.58,8592765011206,1,8592765011206,40,28592765011200,"8536490099",0.37]
[101120,"Ex9C09 22 3P 48V","Contactor, 3-poli, 9A AC-3, cont. 48 V AC,integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",64.58,0,64.58,8592765011213,1,8592765011213,40,28592765011217,"8536419089",0.37]
[101123,"Ex9C09 22 3P 24V","Contactor, 3-poli, 9A AC-3, cont. 24 V AC,integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",64.58,0,64.58,8592765011244,1,8592765011244,40,28592765011248,"8536419089",0.37]
[101126,"Ex9C12 11 3P 380V","Contactor, 3-poli, 12A AC-3, cont. 380 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",54.43,0,54.43,8592765011275,1,8592765011275,40,28592765011279,"8536490099",0.37]
[101128,"Ex9C12 11 3P 230V","Contactor, 3-poli, 12A AC-3, cont. 230 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",53.52,0,53.52,8592765011299,1,8592765011299,40,28592765011293,"8536490099",0.37]
[101131,"Ex9C12 11 3P 110V","Contactor, 3-poli, 12A AC-3, cont. 110 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",60.46,0,60.46,8592765011329,1,8592765011329,40,28592765011323,"8536490099",0.37]
[101135,"Ex9C12 11 3P 24V","Contactor, 3-poli, 12A AC-3, cont. 24 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",54.43,0,54.43,8592765011367,1,8592765011367,40,28592765011361,"8536419089",0.37]
[101137,"Ex9C12 22 3P 400V","Contactor, 3-poli, 12A AC-3, cont. 400 V AC,integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",85.12,0,85.12,8592765011381,1,8592765011381,40,28592765011385,"8536490099",0.37]
[101138,"Ex9C12 22 3P 380V","Contactor, 3-poli, 12A AC-3, cont. 380 V AC,integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",85.12,0,85.12,8592765011398,1,8592765011398,40,28592765011392,"8536490099",0.37]
[101142,"Ex9C12 22 3P 127V","Contactor, 3-poli, 12A AC-3, cont. 127 V AC,integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",85.12,0,85.12,8592765011435,1,8592765011435,40,28592765011439,"8536490099",0.37]
[101143,"Ex9C12 22 3P 110V","Contactor, 3-poli, 12A AC-3, cont. 110 V AC,integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",85.12,0,85.12,8592765011442,1,8592765011442,40,28592765011446,"8536490099",0.37]
[101147,"Ex9C12 22 3P 24V","Contactor, 3-poli, 12A AC-3, cont. 24 V AC,integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",85.12,0,85.12,8592765011480,1,8592765011480,40,28592765011484,"8536419089",0.37]
[101149,"Ex9C18 11 3P 400V","Contactor, 3-poli, 18A AC-3, cont. 400 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",69.55,0,69.55,8592765011503,1,8592765011503,40,28592765011507,"8536490099",0.37]
[101152,"Ex9C18 11 3P 230V","Contactor, 3-poli, 18A AC-3, cont. 230 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",73.040000000000006,0,73.040000000000006,8592765011534,1,8592765011534,40,28592765011538,"8536490099",0.37]
[101154,"Ex9C18 11 3P 127V","Contactor, 3-poli, 18A AC-3, cont. 127 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",81.09,0,81.09,8592765011558,1,8592765011558,40,28592765011552,"8536490099",0.37]
[101158,"Ex9C18 11 3P 36V","Contactor, 3-poli, 18A AC-3, cont. 36 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",81.09,0,81.09,8592765011596,1,8592765011596,40,28592765011590,"8536419089",0.37]
[101159,"Ex9C18 11 3P 24V","Contactor, 3-poli, 18A AC-3, cont. 24 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",72.989999999999995,0,72.989999999999995,8592765011602,1,8592765011602,40,28592765011606,"8536419089",0.37]
[101163,"Ex9C18 22 3P 240V","Contactor, 3-poli, 18A AC-3, cont. 240 V AC,integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",104.04,0,104.04,8592765011640,1,8592765011640,40,28592765011644,"8536490099",0.37]
[101164,"Ex9C18 22 3P 230V","Contactor, 3-poli, 18A AC-3, cont. 230 V AC,integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",104.04,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E5438*(1-F5438)","v":104.04},8592765011657,1,8592765011657,40,28592765011651,"8536490099",0.37]
[101168,"Ex9C18 22 3P 48V","Contactor, 3-poli, 18A AC-3, cont. 48 V AC,integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",104.04,0,104.04,8592765011695,1,8592765011695,40,28592765011699,"8536419089",0.37]
[101170,"Ex9C18 22 3P 36V","Contactor, 3-poli, 18A AC-3, cont. 36 V AC,integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",104.04,0,104.04,8592765011718,1,8592765011718,40,28592765011712,"8536419089",0.37]
[101173,"Ex9C25 11 3P 400V","Contactor, 3-poli, 25A AC-3, cont. 400 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",98.62,0,98.62,8592765011749,1,8592765011749,20,28592765011743,"8536490099",0.45]
[101176,"Ex9C25 11 3P 230V","Contactor, 3-poli, 25A AC-3, cont. 230 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",99.9,0,99.9,8592765011770,1,8592765011770,20,28592765011774,"8536490099",0.45]
[101179,"Ex9C25 11 3P 110V","Contactor, 3-poli, 25A AC-3, cont. 110 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",109.57,0,109.57,8592765011800,1,8592765011800,20,28592765011804,"8536490099",0.45]
[101180,"Ex9C25 11 3P 48V","Contactor, 3-poli, 25A AC-3, cont. 48 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",109.57,0,109.57,8592765011817,1,8592765011817,20,28592765011811,"8536419089",0.45]
[101182,"Ex9C25 11 3P 36V","Contactor, 3-poli, 25A AC-3, cont. 36 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",109.57,0,109.57,8592765011831,1,8592765011831,20,28592765011835,"8536419089",0.45]
[101185,"Ex9C25 22 3P 400V","Contactor, 3-poli, 25A AC-3, cont. 400 V AC,integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",135.56,0,135.56,8592765011862,1,8592765011862,20,28592765011866,"8536490099",0.45]
[101188,"Ex9C25 22 3P 230V","Contactor, 3-poli, 25A AC-3, cont. 230 V AC,integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",122.01,0,122.01,8592765011893,1,8592765011893,20,28592765011897,"8536490099",0.45]
[101191,"Ex9C25 22 3P 110V","Contactor, 3-poli, 25A AC-3, cont. 110 V AC,integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",135.56,0,135.56,8592765011923,1,8592765011923,20,28592765011927,"8536490099",0.45]
[101194,"Ex9C25 22 3P 36V","Contactor, 3-poli, 25A AC-3, cont. 36 V AC,integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",135.56,0,135.56,8592765011954,1,8592765011954,20,28592765011958,"8536419089",0.45]
[101197,"Ex9C32 11 3P 400V","Contactor, 3-poli, 32A AC-3, cont. 400 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",143.37,0,143.37,8592765011985,1,8592765011985,20,28592765011989,"8536490099",0.45]
[101199,"Ex9C32 11 3P 240V","Contactor, 3-poli, 32A AC-3, cont. 240 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",160.79,0,160.79,8592765012005,1,8592765012005,20,28592765012009,"8536490099",0.45]
[101200,"Ex9C32 11 3P 230V","Contactor, 3-poli, 32A AC-3, cont. 230 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",143.37,0,143.37,8592765012012,1,8592765012012,20,28592765012016,"8536490099",0.45]
[101203,"Ex9C32 11 3P 110V","Contactor, 3-poli, 32A AC-3, cont. 110 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",160.79,0,160.79,8592765012043,1,8592765012043,20,28592765012047,"8536490099",0.45]
[101206,"Ex9C32 11 3P 36V","Contactor, 3-poli, 32A AC-3, cont. 36 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",160.79,0,160.79,8592765012074,1,8592765012074,20,28592765012078,"8536419089",0.45]
[101209,"Ex9C32 22 3P 400V","Contactor, 3-poli, 32A AC-3, cont. 400 V AC,integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",186.67,0,186.67,8592765012104,1,8592765012104,20,28592765012108,"8536490099",0.45]
[101211,"Ex9C32 22 3P 240V","Contactor, 3-poli, 32A AC-3, cont. 240 V AC,integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",186.67,0,186.67,8592765012128,1,8592765012128,20,28592765012122,"8536490099",0.45]
[101215,"Ex9C32 22 3P 110V","Contactor, 3-poli, 32A AC-3, cont. 110 V AC,integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",186.67,0,186.67,8592765012166,1,8592765012166,20,28592765012160,"8536490099",0.45]
[101216,"Ex9C32 22 3P 48V","Contactor, 3-poli, 32A AC-3, cont. 48 V AC,integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",186.67,0,186.67,8592765012173,1,8592765012173,20,28592765012177,"8536419089",0.45]
[101220,"Ex9C38 11 3P 415V","Contactor, 3-poli, 38A AC-3, cont. 415 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",158.30000000000001,0,158.30000000000001,8592765012210,1,8592765012210,20,28592765012214,"8536490099",0.45]
[101221,"Ex9C38 11 3P 400V","Contactor, 3-poli, 38A AC-3, cont. 400 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",147.02000000000001,0,147.02000000000001,8592765012227,1,8592765012227,20,28592765012221,"8536490099",0.45]
[101225,"Ex9C38 11 3P 220V","Contactor, 3-poli, 38A AC-3, cont. 220 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",145.24,0,145.24,8592765012265,1,8592765012265,20,28592765012269,"8536490099",0.45]
[101227,"Ex9C38 11 3P 110V","Contactor, 3-poli, 38A AC-3, cont. 110 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",158.30000000000001,0,158.30000000000001,8592765012289,1,8592765012289,20,28592765012283,"8536490099",0.45]
[101230,"Ex9C38 11 3P 36V","Contactor, 3-poli, 38A AC-3, cont. 36 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",158.30000000000001,0,158.30000000000001,8592765012319,1,8592765012319,20,28592765012313,"8536419089",0.45]
[101232,"Ex9C38 22 3P 415V","Contactor, 3-poli, 38A AC-3, cont. 415 V AC,integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",206.2,0,206.2,8592765012333,1,8592765012333,20,28592765012337,"8536490099",0.45]
[101236,"Ex9C38 22 3P 230V","Contactor, 3-poli, 38A AC-3, cont. 230 V AC,integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",206.2,0,206.2,8592765012371,1,8592765012371,20,28592765012375,"8536490099",0.45]
[101237,"Ex9C38 22 3P 220V","Contactor, 3-poli, 38A AC-3, cont. 220 V AC,integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",206.2,0,206.2,8592765012388,1,8592765012388,20,28592765012382,"8536490099",0.45]
[101241,"Ex9C38 22 3P 42V","Contactor, 3-poli, 38A AC-3, cont. 42 V AC,integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",206.2,0,206.2,8592765012425,1,8592765012425,20,28592765012429,"8536419089",0.45]
[101242,"Ex9C38 22 3P 36V","Contactor, 3-poli, 38A AC-3, cont. 36 V AC,integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",206.2,0,206.2,8592765012432,1,8592765012432,20,28592765012436,"8536419089",0.45]
[101244,"Ex9C40 11 3P 415V","Contactor, 3-poli, 40A AC-3, cont. 415 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",167.37,0,167.37,8592765012456,1,8592765012456,12,28592765012450,"8536490099",1.3]
[101248,"Ex9C40 11 3P 230V","Contactor, 3-poli, 40A AC-3, cont. 230 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",160.41,0,160.41,8592765012494,1,8592765012494,12,28592765012498,"8536490099",1.3]
[101251,"Ex9C40 11 3P 110V","Contactor, 3-poli, 40A AC-3, cont. 110 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",176.19,0,176.19,8592765012524,1,8592765012524,12,28592765012528,"8536490099",1.3]
[101253,"Ex9C40 11 3P 42V","Contactor, 3-poli, 40A AC-3, cont. 42 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",176.19,0,176.19,8592765012548,1,8592765012548,12,28592765012542,"8536419089",1.3]
[101256,"Ex9C50 11 3P 415V","Contactor, 3-poli, 50A AC-3, cont. 415 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",221,0,221,8592765012579,1,8592765012579,12,28592765012573,"8536490099",1.3]
[101259,"Ex9C50 11 3P 240V","Contactor, 3-poli, 50A AC-3, cont. 240 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",208.26,0,208.26,8592765012609,1,8592765012609,12,28592765012603,"8536490099",1.3]
[101260,"Ex9C50 11 3P 230V","Contactor, 3-poli, 50A AC-3, cont. 230 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",210.82,0,210.82,8592765012616,1,8592765012616,12,28592765012610,"8536490099",1.3]
[101263,"Ex9C50 11 3P 110V","Contactor, 3-poli, 50A AC-3, cont. 110 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",231.39,0,231.39,8592765012647,1,8592765012647,12,28592765012641,"8536490099",1.3]
[101265,"Ex9C50 11 3P 42V","Contactor, 3-poli, 50A AC-3, cont. 42 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",231.39,0,231.39,8592765012661,1,8592765012661,12,28592765012665,"8536419089",1.3]
[101268,"Ex9C65 11 3P 415V","Contactor, 3-poli, 65A AC-3, cont. 415 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",297.22000000000003,0,297.22000000000003,8592765012692,1,8592765012692,12,28592765012696,"8536490099",1.3]
[101271,"Ex9C65 11 3P 240V","Contactor, 3-poli, 65A AC-3, cont. 240 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",297.22000000000003,0,297.22000000000003,8592765012722,1,8592765012722,12,28592765012726,"8536490099",1.3]
[101273,"Ex9C65 11 3P 220V","Contactor, 3-poli, 65A AC-3, cont. 220 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",284.12,0,284.12,8592765012746,1,8592765012746,12,28592765012740,"8536490099",1.3]
[101277,"Ex9C65 11 3P 42V","Contactor, 3-poli, 65A AC-3, cont. 42 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",330.26,0,330.26,8592765012784,1,8592765012784,12,28592765012788,"8536419089",1.3]
[101335,"Ex9C80 11 3P 415V","Contactor, 3-poli, 80A AC-3, cont. 415 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",410.32,0,410.32,8592765013361,1,8592765013361,12,28592765013365,"8536490099",1.6]
[101337,"Ex9C80 11 3P 380V","Contactor, 3-poli, 80A AC-3, cont. 380 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",410.32,0,410.32,8592765013385,1,8592765013385,12,28592765013389,"8536490099",1.6]
[101338,"Ex9C80 11 3P 240V","Contactor, 3-poli, 80A AC-3, cont. 240 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",410.32,0,410.32,8592765013392,1,8592765013392,12,28592765013396,"8536490099",1.6]
[101342,"Ex9C80 11 3P 110V","Contactor, 3-poli, 80A AC-3, cont. 110 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",410.32,0,410.32,8592765013439,1,8592765013439,12,28592765013433,"8536490099",1.6]
[101344,"Ex9C80 11 3P 42V","Contactor, 3-poli, 80A AC-3, cont. 42 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",410.32,0,410.32,8592765013453,1,8592765013453,12,28592765013457,"8536419089",1.6]
[101347,"Ex9C100 11 3P 415V","Contactor, 3-poli, 100A AC-3, cont. 415 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",521.04,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E5566*(1-F5566)","v":521.04},8592765013484,1,8592765013484,12,28592765013488,"8536490099",1.6]
[101349,"Ex9C100 11 3P 380V","Contactor, 3-poli, 100A AC-3, cont. 380 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",521.04,0,521.04,8592765013507,1,8592765013507,12,28592765013501,"8536490099",1.6]
[101353,"Ex9C100 11 3P 127V","Contactor, 3-poli, 100A AC-3, cont. 127 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",521.04,0,521.04,8592765013545,1,8592765013545,12,28592765013549,"8536490099",1.6]
[101354,"Ex9C100 11 3P 110V","Contactor, 3-poli, 100A AC-3, cont. 110 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",521.04,0,521.04,8592765013552,1,8592765013552,12,28592765013556,"8536490099",1.6]
[101356,"Ex9C100 11 3P 42V","Contactor, 3-poli, 100A AC-3, cont. 42 V AC,integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",521.04,0,521.04,8592765013576,1,8592765013576,12,28592765013570,"8536419089",1.6]
[]
[106213,"Ex9C115 22 3P 415V AC/DC","Contactor, 3-poli, 115A AC-3, tensiunea comandă 415V AC/DC, integrat 2NO+2NC cont. aux.","NBA",616.5,0,616.5,8592765062147,1,8592765062147,2,28592765062141,"8536490099",3]
[106215,"Ex9C115 22 3P 380V AC/DC","Contactor, 3-poli, 115A AC-3, tensiunea comandă 380V AC/DC, integrat 2NO+2NC cont. aux.","NBA",616.5,0,616.5,8592765062161,1,8592765062161,2,28592765062165,"8536490099",3]
[106218,"Ex9C115 22 3P 240V AC/DC","Contactor, 3-poli, 115A AC-3, tensiunea comandă 240V AC/DC, integrat 2NO+2NC cont. aux.","NBA",616.5,0,616.5,8592765062192,1,8592765062192,2,28592765062196,"8536490099",3]
[106221,"Ex9C115 22 3P 127V AC/DC","Contactor, 3-poli, 115A AC-3, tensiunea comandă 127V AC/DC, integrat 2NO+2NC cont. aux.","NBA",616.5,0,616.5,8592765062222,1,8592765062222,2,28592765062226,"8536490099",3]
[106224,"Ex9C150 22 3P 42V AC/DC","Contactor, 3-poli, 150A AC-3, tensiunea comandă 42V AC/DC, integrat 2NO+2NC cont. aux.","NBA",744.24,0,744.24,8592765062253,1,8592765062253,2,28592765062257,"8536419089",3]
[106225,"Ex9C150 22 3P 415V AC/DC","Contactor, 3-poli, 150A AC-3, tensiunea comandă 415V AC/DC, integrat 2NO+2NC cont. aux.","NBA",692.53,0,692.53,8592765062260,1,8592765062260,2,28592765062264,"8536490099",3]
[106227,"Ex9C150 22 3P 380V AC/DC","Contactor, 3-poli, 150A AC-3, tensiunea comandă 380V AC/DC, integrat 2NO+2NC cont. aux.","NBA",744.22,0,744.22,8592765062284,1,8592765062284,2,28592765062288,"8536490099",3]
[106230,"Ex9C150 22 3P 240V AC/DC","Contactor, 3-poli, 150A AC-3, tensiunea comandă 240V AC/DC, integrat 2NO+2NC cont. aux.","NBA",692.53,0,692.53,8592765062314,1,8592765062314,2,28592765062318,"8536490099",3]
[106232,"Ex9C150 22 3P 220V AC/DC","Contactor, 3-poli, 150A AC-3, tensiunea comandă 220V AC/DC, integrat 2NO+2NC cont. aux.","NBA",692.53,0,692.53,8592765062338,1,8592765062338,2,28592765062332,"8536490099",3]
[106235,"Ex9C185 22 3P 48V AC/DC","Contactor, 3-poli, 185A AC-3, tensiunea comandă 48V AC/DC, integrat 2NO+2NC cont. aux.","NBA",907.44,0,907.44,8592765062369,1,8592765062369,2,28592765062363,"8536419089",3]
[106238,"Ex9C185 22 3P 400V AC/DC","Contactor, 3-poli, 185A AC-3, tensiunea comandă 400V AC/DC, integrat 2NO+2NC cont. aux.","NBA",881.51,0,881.51,8592765062390,1,8592765062390,2,28592765062394,"8536490099",3]
[106242,"Ex9C185 22 3P 240V AC/DC","Contactor, 3-poli, 185A AC-3, tensiunea comandă 240V AC/DC, integrat 2NO+2NC cont. aux.","NBA",881.51,0,881.51,8592765062437,1,8592765062437,2,28592765062431,"8536490099",3]
[106244,"Ex9C185 22 3P 220V AC/DC","Contactor, 3-poli, 185A AC-3, tensiunea comandă 220V AC/DC, integrat 2NO+2NC cont. aux.","NBA",881.51,0,881.51,8592765062451,1,8592765062451,2,28592765062455,"8536490099",3]
[106247,"Ex9C225 22 3P 48V AC/DC","Contactor, 3-poli, 225A AC-3, tensiunea comandă 48V AC/DC, integrat 2NO+2NC cont. aux.","NBA",1345.41,0,1345.41,8592765062482,1,8592765062482,2,28592765062486,"8536419089",6]
[106249,"Ex9C225 22 3P 415V AC/DC","Contactor, 3-poli, 225A AC-3, tensiunea comandă 415V AC/DC, integrat 2NO+2NC cont. aux.","NBA",1345.41,0,1345.41,8592765062505,1,8592765062505,2,28592765062509,"8536490099",6]
[106250,"Ex9C225 22 3P 400V AC/DC","Contactor, 3-poli, 225A AC-3, tensiunea comandă 400V AC/DC, integrat 2NO+2NC cont. aux.","NBA",1345.41,0,1345.41,8592765062512,1,8592765062512,2,28592765062516,"8536490099",6]
[106253,"Ex9C225 22 3P 24V AC/DC","Contactor, 3-poli, 225A AC-3, tensiunea comandă 24V AC/DC, integrat 2NO+2NC cont. aux.","NBA",1102.79,0,1102.79,8592765062543,1,8592765062543,2,28592765062547,"8536419089",6]
[106256,"Ex9C225 22 3P 220V AC/DC","Contactor, 3-poli, 225A AC-3, tensiunea comandă 220V AC/DC, integrat 2NO+2NC cont. aux.","NBA",1312.23,0,1312.23,8592765062574,1,8592765062574,2,28592765062578,"8536490099",6]
[106259,"Ex9C265 22 3P 48V AC/DC","Contactor, 3-poli, 265A AC-3, tensiunea comandă 48V AC/DC, integrat 2NO+2NC cont. aux.","NBA",1971.72,0,1971.72,8592765062604,1,8592765062604,2,28592765062608,"8536419089",6]
[106261,"Ex9C265 22 3P 415V AC/DC","Contactor, 3-poli, 265A AC-3, tensiunea comandă 415V AC/DC, integrat 2NO+2NC cont. aux.","NBA",1763.49,0,1763.49,8592765062628,1,8592765062628,2,28592765062622,"8536490099",6]
[106265,"Ex9C265 22 3P 24V AC/DC","Contactor, 3-poli, 265A AC-3, tensiunea comandă 24V AC/DC, integrat 2NO+2NC cont. aux.","NBA",1971.72,0,1971.72,8592765062666,1,8592765062666,2,28592765062660,"8536419089",6]
[106268,"Ex9C265 22 3P 220V AC/DC","Contactor, 3-poli, 265A AC-3, tensiunea comandă 220V AC/DC, integrat 2NO+2NC cont. aux.","NBA",1763.49,0,1763.49,8592765062697,1,8592765062697,2,28592765062691,"8536490099",6]
[106270,"Ex9C265 22 3P 110V AC/DC","Contactor, 3-poli, 265A AC-3, tensiunea comandă 110V AC/DC, integrat 2NO+2NC cont. aux.","NBA",1971.72,0,1971.72,8592765062710,1,8592765062710,2,28592765062714,"8536490099",6]
[106271,"Ex9C300 22 3P 48V AC/DC","Contactor, 3-poli, 300A AC-3, tensiunea comandă 48V AC/DC, integrat 2NO+2NC cont. aux.","NBA",2060.9299999999998,0,2060.9299999999998,8592765062727,1,8592765062727,2,28592765062721,"8536419089",6]
[106275,"Ex9C300 22 3P 380V AC/DC","Contactor, 3-poli, 300A AC-3, tensiunea comandă 380V AC/DC, integrat 2NO+2NC cont. aux.","NBA",1853.13,0,{"$f":"E5644*(1-F5644)","v":1853.13},8592765062765,1,8592765062765,2,28592765062769,"8536490099",6]
[106277,"Ex9C300 22 3P 24V AC/DC","Contactor, 3-poli, 300A AC-3, tensiunea comandă 24V AC/DC, integrat 2NO+2NC cont. aux.","NBA",2060.9299999999998,0,2060.9299999999998,8592765062789,1,8592765062789,2,28592765062783,"8536419089",6]
[106280,"Ex9C300 22 3P 220V AC/DC","Contactor, 3-poli, 300A AC-3, tensiunea comandă 220V AC/DC, integrat 2NO+2NC cont. aux.","NBA",1853.13,0,1853.13,8592765062819,1,8592765062819,2,28592765062813,"8536490099",6]
[106282,"Ex9C300 22 3P 110V AC/DC","Contactor, 3-poli, 300A AC-3, tensiunea comandă 110V AC/DC, integrat 2NO+2NC cont. aux.","NBA",1853.13,0,1853.13,8592765062833,1,8592765062833,2,28592765062837,"8536490099",6]
[106286,"Ex9C400 22 3P 400V AC/DC","Contactor, 3-poli, 400A AC-3, tensiunea comandă 400V AC/DC, integrat 2NO+2NC cont. aux.","NBA",2966.54,0,2966.54,8592765062871,1,8592765062871,1,28592765062875,"8536490099",9.5]
[106287,"Ex9C400 22 3P 380V AC/DC","Contactor, 3-poli, 400A AC-3, tensiunea comandă 380V AC/DC, integrat 2NO+2NC cont. aux.","NBA",3162.18,0,3162.18,8592765062888,1,8592765062888,1,28592765062882,"8536490099",9.5]
[106289,"Ex9C400 22 3P 24V AC/DC","Contactor, 3-poli, 400A AC-3, tensiunea comandă 24V AC/DC, integrat 2NO+2NC cont. aux.","NBA",3162.18,0,3162.18,8592765062901,1,8592765062901,1,28592765062905,"8536419089",9.5]
[106292,"Ex9C400 22 3P 220V AC/DC","Contactor, 3-poli, 400A AC-3, tensiunea comandă 220V AC/DC, integrat 2NO+2NC cont. aux.","NBA",2966.54,0,2966.54,8592765062932,1,8592765062932,1,28592765062936,"8536490099",9.5]
[106295,"Ex9C500 22 3P 48V AC/DC","Contactor, 3-poli, 500A AC-3, tensiunea comandă 48V AC/DC, integrat 2NO+2NC cont. aux.","NBA",4178.7,0,4178.7,8592765062963,1,8592765062963,1,28592765062967,"8536419089",9.5]
[106298,"Ex9C500 22 3P 400V AC/DC","Contactor, 3-poli, 500A AC-3, tensiunea comandă 400V AC/DC, integrat 2NO+2NC cont. aux.","NBA",4059.21,0,4059.21,8592765062994,1,8592765062994,1,28592765062998,"8536490099",9.5]
[106301,"Ex9C500 22 3P 24V AC/DC","Contactor, 3-poli, 500A AC-3, tensiunea comandă 24V AC/DC, integrat 2NO+2NC cont. aux.","NBA",4178.7,0,4178.7,8592765063021,1,8592765063021,1,28592765063025,"8536419089",9.5]
[106304,"Ex9C500 22 3P 220V AC/DC","Contactor, 3-poli, 500A AC-3, tensiunea comandă 220V AC/DC, integrat 2NO+2NC cont. aux.","NBA",4059.21,0,4059.21,8592765063052,1,8592765063052,1,28592765063056,"8536490099",9.5]
[106306,"Ex9C500 22 3P 110V AC/DC","Contactor, 3-poli, 500A AC-3, tensiunea comandă 110V AC/DC, integrat 2NO+2NC cont. aux.","NBA",4178.7,0,4178.7,8592765063076,1,8592765063076,1,28592765063070,"8536490099",9.5]
[]
[107985,"ECC44 400V AC/DC EU","ECC44 bobina de schimb la tensiune de 400V, pentru contactor tip Ex9C185","NBA",203.11,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E5679*(1-F5679)","v":203.11},8592765079862,1,18592765079869,8,28592765079866,8505199089,0.88300000000000001]
[107982,"ECC44 230V AC/DC EU","ECC44 bobina de schimb la tensiune de 230V, pentru contactor tip Ex9C185","NBA",194.17,{"$f":"NBA","v":0},194.17,8592765079831,1,18592765079838,8,28592765079835,8505199089,0.88300000000000001]
[107979,"ECC44 110V AC/DC EU","ECC44 bobina de schimb la tensiune de 110V, pentru contactor tip Ex9C185","NBA",200.92,{"$f":"NBA","v":0},200.92,8592765079800,1,18592765079807,8,28592765079804,8505199089,0.88300000000000001]
[107977,"ECC44 42V AC/DC EU","ECC44 bobina de schimb la tensiune de 42V, pentru contactor tip Ex9C185","NBA",191.98,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E5687*(1-F5687)","v":191.98},8592765079787,1,18592765079784,8,28592765079781,8505199089,0.88300000000000001]
[107998,"ECC45 415V AC/DC EU","ECC45 bobina de schimb la tensiune de 415V, pentru contactor tip Ex9C300, potrivit pentru contactor din decembrie 2018 vă rugăm să contactați asistența tehnică","NBA",294.08999999999997,{"$f":"NBA","v":0},294.08999999999997,8592765079992,1,18592765079999,8,28592765079996,8505199089,1.806]
[107994,"ECC45 230V AC/DC EU","ECC45 bobina de schimb la tensiune de 230V, pentru contactor tip Ex9C300, potrivit pentru contactor din decembrie 2018 vă rugăm să contactați asistența tehnică","NBA",285.82,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E5694*(1-F5694)","v":285.82},8592765079954,1,18592765079951,8,28592765079958,8505199089,1.806]
[107992,"ECC45 127V AC/DC EU","ECC45 bobina de schimb la tensiune de 127V, pentru contactor tip Ex9C300, potrivit pentru contactor din decembrie 2018 vă rugăm să contactați asistența tehnică","NBA",277.54000000000002,{"$f":"NBA","v":0},277.54000000000002,8592765079930,1,18592765079937,8,28592765079934,8505199089,1.806]
[107991,"ECC45 110V AC/DC EU","ECC45 bobina de schimb la tensiune de 110V, pentru contactor tip Ex9C300, potrivit pentru contactor din decembrie 2018 vă rugăm să contactați asistența tehnică","NBA",277.54000000000002,{"$f":"NBA","v":0},277.54000000000002,8592765079923,1,18592765079920,8,28592765079927,8505199089,1.806]
[107987,"ECC45 24V AC/DC EU","ECC45 bobina de schimb la tensiune de 24V, pentru contactor tip Ex9C300, potrivit pentru contactor din decembrie 2018 vă rugăm să contactați asistența tehnică","NBA",313.64,{"$f":"NBA","v":0},313.64,8592765079886,1,18592765079883,8,28592765079880,8505199089,1.806]
[108010,"ECC46 415V AC/DC EU","ECC46 bobina de schimb la tensiune de 415V, pentru contactor tip Ex9C500","NBA",471.67,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E5702*(1-F5702)","v":471.67},8592765080110,1,18592765080117,8,28592765080114,8505199089,3.6589999999999998]
[108006,"ECC46 230V AC/DC EU","ECC46 bobina de schimb la tensiune de 230V, pentru contactor tip Ex9C500","NBA",479.49,{"$f":"NBA","v":0},479.49,8592765080073,1,18592765080070,8,28592765080077,8505199089,3.6589999999999998]
[108004,"ECC46 127V AC/DC EU","ECC46 bobina de schimb la tensiune de 127V, pentru contactor tip Ex9C500","NBA",475.73,{"$f":"NBA","v":0},475.73,8592765080059,1,18592765080056,8,28592765080053,8505199089,3.6589999999999998]
[108001,"ECC46 42V AC/DC EU","ECC46 bobina de schimb la tensiune de 42V, pentru contactor tip Ex9C500","NBA",569.88,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E5711*(1-F5711)","v":569.88},8592765080028,1,18592765080025,8,28592765080022,8505199089,3.6589999999999998]
[]
[104196,"Ex9CC25 12 3P 220V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 25 A in AC-6b, compensare de până la 16 kVAr la 400 V CA, Ubob=220Vac","NBC",125.26,0,125.26,8592765041975,1,8592765041975,null,28592765041979,"8536490099",0.62]
[104197,"Ex9CC25 12 3P 230V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 25 A in AC-6b, compensare de până la 16 kVAr la 400 V CA, Ubob=230Vac","NBC",114.38,0,114.38,8592765041982,1,8592765041982,null,28592765041986,"8536490099",0.62]
[104199,"Ex9CC25 12 3P 24V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 25 A in AC-6b, compensare de până la 16 kVAr la 400 V CA, Ubob=24Vac","NBC",117.51,0,117.51,8592765042002,1,8592765042002,null,28592765042006,"8536419089",0.62]
[104202,"Ex9CC25 12 3P 400V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 25 A in AC-6b, compensare de până la 16 kVAr la 400 V CA, Ubob=400Vac","NBC",117.51,0,117.51,8592765042033,1,8592765042033,null,28592765042037,"8536490099",0.62]
[104206,"Ex9CC25 21 3P 110V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 25 A in AC-6b, compensare de până la 16 kVAr la 400 V CA, Ubob=110Vac","NBC",155.94999999999999,0,155.94999999999999,8592765042071,1,8592765042071,null,28592765042075,"8536490099",0.62]
[104208,"Ex9CC25 21 3P 220V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 25 A in AC-6b, compensare de până la 16 kVAr la 400 V CA, Ubob=220Vac","NBC",155.94999999999999,0,155.94999999999999,8592765042095,1,8592765042095,null,28592765042099,"8536490099",0.62]
[104211,"Ex9CC25 21 3P 24V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 25 A in AC-6b, compensare de până la 16 kVAr la 400 V CA, Ubob=24Vac","NBC",155.94999999999999,0,155.94999999999999,8592765042125,1,8592765042125,null,28592765042129,"8536419089",0.62]
[104214,"Ex9CC25 21 3P 400V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 25 A in AC-6b, compensare de până la 16 kVAr la 400 V CA, Ubob=400Vac","NBC",155.94999999999999,0,155.94999999999999,8592765042156,1,8592765042156,null,28592765042150,"8536490099",0.62]
[104217,"Ex9CC25 21 3P 48V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 25 A in AC-6b, compensare de până la 16 kVAr la 400 V CA, Ubob=48Vac","NBC",155.94999999999999,0,155.94999999999999,8592765042187,1,8592765042187,null,28592765042181,"8536419089",0.62]
[104218,"Ex9CC25 23 3P 110V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 25 A in AC-6b, compensare de până la 16 kVAr la 400 V CA, Ubob=110Vac","NBC",194.92,0,194.92,8592765042194,1,8592765042194,null,28592765042198,"8536490099",0.62]
[104220,"Ex9CC25 23 3P 220V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 25 A in AC-6b, compensare de până la 16 kVAr la 400 V CA, Ubob=220Vac","NBC",194.92,0,194.92,8592765042217,1,8592765042217,null,28592765042211,"8536490099",0.62]
[104223,"Ex9CC25 23 3P 24V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 25 A in AC-6b, compensare de până la 16 kVAr la 400 V CA, Ubob=24Vac","NBC",194.92,0,194.92,8592765042248,1,8592765042248,null,28592765042242,"8536419089",0.62]
[104226,"Ex9CC25 23 3P 400V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 25 A in AC-6b, compensare de până la 16 kVAr la 400 V CA, Ubob=400Vac","NBC",194.92,0,{"$f":"E5747*(1-F5747)","v":194.92},8592765042279,1,8592765042279,null,28592765042273,"8536490099",0.62]
[104229,"Ex9CC25 23 3P 48V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 25 A in AC-6b, compensare de până la 16 kVAr la 400 V CA, Ubob=48Vac","NBC",194.92,0,194.92,8592765042309,1,8592765042309,null,28592765042303,"8536419089",0.62]
[104232,"Ex9CC25 32 3P 220V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 25 A in AC-6b, compensare de până la 16 kVAr la 400 V CA, Ubob=220Vac","NBC",194.92,0,194.92,8592765042330,1,8592765042330,null,28592765042334,"8536490099",0.62]
[104235,"Ex9CC25 32 3P 24V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 25 A in AC-6b, compensare de până la 16 kVAr la 400 V CA, Ubob=24Vac","NBC",194.92,0,194.92,8592765042361,1,8592765042361,null,28592765042365,"8536419089",0.62]
[104237,"Ex9CC25 32 3P 380V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 25 A in AC-6b, compensare de până la 16 kVAr la 400 V CA, Ubob=380Vac","NBC",194.92,0,194.92,8592765042385,1,8592765042385,null,28592765042389,"8536490099",0.62]
[104238,"Ex9CC25 32 3P 400V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 25 A in AC-6b, compensare de până la 16 kVAr la 400 V CA, Ubob=400Vac","NBC",194.92,0,194.92,8592765042392,1,8592765042392,null,28592765042396,"8536490099",0.62]
[104242,"Ex9CC38 12 3P 110V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 38 A in AC-6b, compensare de până la 25 kVAr la 400 V CA, Ubob=110Vac","NBC",193.44,0,193.44,8592765042439,1,8592765042439,null,28592765042433,"8536490099",0.62]
[104243,"Ex9CC38 12 3P 127V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 38 A in AC-6b, compensare de până la 25 kVAr la 400 V CA, Ubob=127Vac","NBC",193.44,0,193.44,8592765042446,1,8592765042446,null,28592765042440,"8536490099",0.62]
[104247,"Ex9CC38 12 3P 24V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 38 A in AC-6b, compensare de până la 25 kVAr la 400 V CA, Ubob=24Vac","NBC",193.44,0,193.44,8592765042484,1,8592765042484,null,28592765042488,"8536419089",0.62]
[104249,"Ex9CC38 12 3P 380V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 38 A in AC-6b, compensare de până la 25 kVAr la 400 V CA, Ubob=380Vac","NBC",193.44,0,193.44,8592765042507,1,8592765042507,null,28592765042501,"8536490099",0.62]
[104253,"Ex9CC38 12 3P 48V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 38 A in AC-6b, compensare de până la 25 kVAr la 400 V CA, Ubob=48Vac","NBC",193.44,0,193.44,8592765042545,1,8592765042545,null,28592765042549,"8536419089",0.62]
[104254,"Ex9CC38 21 3P 110V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 38 A in AC-6b, compensare de până la 25 kVAr la 400 V CA, Ubob=110Vac","NBC",202.88,0,202.88,8592765042552,1,8592765042552,null,28592765042556,"8536490099",0.62]
[104258,"Ex9CC38 21 3P 240V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 38 A in AC-6b, compensare de până la 25 kVAr la 400 V CA, Ubob=240Vac","NBC",202.88,{"$f":"NBC","v":0},{"$f":"E5779*(1-F5779)","v":202.88},8592765042590,1,8592765042590,null,28592765042594,"8536490099",0.62]
[104259,"Ex9CC38 21 3P 24V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 38 A in AC-6b, compensare de până la 25 kVAr la 400 V CA, Ubob=24Vac","NBC",202.88,0,202.88,8592765042606,1,8592765042606,null,28592765042600,"8536419089",0.62]
[104263,"Ex9CC38 21 3P 415V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 38 A in AC-6b, compensare de până la 25 kVAr la 400 V CA, Ubob=415Vac","NBC",202.88,0,202.88,8592765042644,1,8592765042644,null,28592765042648,"8536490099",0.62]
[104265,"Ex9CC38 21 3P 48V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 38 A in AC-6b, compensare de până la 25 kVAr la 400 V CA, Ubob=48Vac","NBC",202.88,0,202.88,8592765042668,1,8592765042668,null,28592765042662,"8536419089",0.62]
[104268,"Ex9CC38 23 3P 220V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 38 A in AC-6b, compensare de până la 25 kVAr la 400 V CA, Ubob=220Vac","NBC",253.56,0,253.56,8592765042699,1,8592765042699,null,28592765042693,"8536490099",0.62]
[104270,"Ex9CC38 23 3P 240V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 38 A in AC-6b, compensare de până la 25 kVAr la 400 V CA, Ubob=240Vac","NBC",253.56,0,253.56,8592765042712,1,8592765042712,null,28592765042716,"8536490099",0.62]
[104274,"Ex9CC38 23 3P 400V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 38 A in AC-6b, compensare de până la 25 kVAr la 400 V CA, Ubob=400Vac","NBC",253.56,0,253.56,8592765042750,1,8592765042750,null,28592765042754,"8536490099",0.62]
[104275,"Ex9CC38 23 3P 415V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 38 A in AC-6b, compensare de până la 25 kVAr la 400 V CA, Ubob=415Vac","NBC",253.56,0,253.56,8592765042767,1,8592765042767,null,28592765042761,"8536490099",0.62]
[104279,"Ex9CC38 32 3P 127V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 38 A in AC-6b, compensare de până la 25 kVAr la 400 V CA, Ubob=127Vac","NBC",253.56,0,253.56,8592765042804,1,8592765042804,null,28592765042808,"8536490099",0.62]
[104280,"Ex9CC38 32 3P 220V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 38 A in AC-6b, compensare de până la 25 kVAr la 400 V CA, Ubob=220Vac","NBC",253.56,0,253.56,8592765042811,1,8592765042811,null,28592765042815,"8536490099",0.62]
[104282,"Ex9CC38 32 3P 240V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 38 A in AC-6b, compensare de până la 25 kVAr la 400 V CA, Ubob=240Vac","NBC",253.56,0,253.56,8592765042835,1,8592765042835,null,28592765042839,"8536490099",0.62]
[104286,"Ex9CC38 32 3P 400V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 38 A in AC-6b, compensare de până la 25 kVAr la 400 V CA, Ubob=400Vac","NBC",253.56,0,253.56,8592765042873,1,8592765042873,null,28592765042877,"8536490099",0.62]
[104289,"Ex9CC38 32 3P 48V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 38 A in AC-6b, compensare de până la 25 kVAr la 400 V CA, Ubob=48Vac","NBC",253.56,0,253.56,8592765042903,1,8592765042903,null,28592765042907,"8536419089",0.62]
[104291,"Ex9CC50 12 3P 127V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 50 A in AC-6b, compensare de până la 30 kVAr la 400 V CA, Ubob=127Vac","NBC",275.93,0,275.93,8592765042927,1,8592765042927,null,28592765042921,"8536490099",1.65]
[104294,"Ex9CC50 12 3P 240V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 50 A in AC-6b, compensare de până la 30 kVAr la 400 V CA, Ubob=240Vac","NBC",275.93,0,275.93,8592765042958,1,8592765042958,null,28592765042952,"8536490099",1.65]
[104297,"Ex9CC50 12 3P 380V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 50 A in AC-6b, compensare de până la 30 kVAr la 400 V CA, Ubob=380Vac","NBC",275.93,0,275.93,8592765042989,1,8592765042989,null,28592765042983,"8536490099",1.65]
[104299,"Ex9CC50 12 3P 415V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 50 A in AC-6b, compensare de până la 30 kVAr la 400 V CA, Ubob=415Vac","NBC",275.93,0,275.93,8592765043009,1,8592765043009,null,28592765043003,"8536490099",1.65]
[104300,"Ex9CC50 12 3P 42V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 50 A in AC-6b, compensare de până la 30 kVAr la 400 V CA, Ubob=42Vac","NBC",275.93,0,275.93,8592765043016,1,8592765043016,null,28592765043010,"8536419089",1.65]
[104303,"Ex9CC50 21 3P 127V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 50 A in AC-6b, compensare de până la 30 kVAr la 400 V CA, Ubob=127Vac","NBC",289.33,0,289.33,8592765043047,1,8592765043047,null,28592765043041,"8536490099",1.65]
[104306,"Ex9CC50 21 3P 240V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 50 A in AC-6b, compensare de până la 30 kVAr la 400 V CA, Ubob=240Vac","NBC",289.33,0,289.33,8592765043078,1,8592765043078,null,28592765043072,"8536490099",1.65]
[104309,"Ex9CC50 21 3P 380V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 50 A in AC-6b, compensare de până la 30 kVAr la 400 V CA, Ubob=380Vac","NBC",289.33,0,289.33,8592765043108,1,8592765043108,null,28592765043102,"8536490099",1.65]
[104311,"Ex9CC50 21 3P 415V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 50 A in AC-6b, compensare de până la 30 kVAr la 400 V CA, Ubob=415Vac","NBC",289.33,0,289.33,8592765043122,1,8592765043122,null,28592765043126,"8536490099",1.65]
[104315,"Ex9CC65 12 3P 127V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 65 A in AC-6b, compensare de până la 40 kVAr la 400 V CA, Ubob=127Vac","NBC",342.87,0,342.87,8592765043160,1,8592765043160,null,28592765043164,"8536490099",1.65]
[104318,"Ex9CC65 12 3P 240V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 65 A in AC-6b, compensare de până la 40 kVAr la 400 V CA, Ubob=240Vac","NBC",342.87,0,342.87,8592765043191,1,8592765043191,null,28592765043195,"8536490099",1.65]
[104320,"Ex9CC65 12 3P 36V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 65 A in AC-6b, compensare de până la 40 kVAr la 400 V CA, Ubob=36Vac","NBC",342.87,0,342.87,8592765043214,1,8592765043214,null,28592765043218,"8536419089",1.65]
[104321,"Ex9CC65 12 3P 380V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 65 A in AC-6b, compensare de până la 40 kVAr la 400 V CA, Ubob=380Vac","NBC",342.87,0,342.87,8592765043221,1,8592765043221,null,28592765043225,"8536490099",1.65]
[104325,"Ex9CC65 12 3P 48V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 65 A in AC-6b, compensare de până la 40 kVAr la 400 V CA, Ubob=48Vac","NBC",342.87,0,342.87,8592765043269,1,8592765043269,null,28592765043263,"8536419089",1.65]
[104327,"Ex9CC65 21 3P 127V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 65 A in AC-6b, compensare de până la 40 kVAr la 400 V CA, Ubob=127Vac","NBC",342.87,0,342.87,8592765043283,1,8592765043283,null,28592765043287,"8536490099",1.65]
[104330,"Ex9CC65 21 3P 240V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 65 A in AC-6b, compensare de până la 40 kVAr la 400 V CA, Ubob=240Vac","NBC",342.87,0,342.87,8592765043313,1,8592765043313,null,28592765043317,"8536490099",1.65]
[104332,"Ex9CC65 21 3P 36V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 65 A in AC-6b, compensare de până la 40 kVAr la 400 V CA, Ubob=36Vac","NBC",342.87,0,342.87,8592765043337,1,8592765043337,null,28592765043331,"8536419089",1.65]
[104336,"Ex9CC65 21 3P 42V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 65 A in AC-6b, compensare de până la 40 kVAr la 400 V CA, Ubob=42Vac","NBC",342.87,0,342.87,8592765043375,1,8592765043375,null,28592765043379,"8536419089",1.65]
[104337,"Ex9CC65 21 3P 48V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 65 A in AC-6b, compensare de până la 40 kVAr la 400 V CA, Ubob=48Vac","NBC",342.87,0,342.87,8592765043382,1,8592765043382,null,28592765043386,"8536419089",1.65]
[104339,"Ex9CC80 12 3P 127V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 80 A in AC-6b, compensare de până la 50 kVAr la 400 V CA, Ubob=127Vac","NBC",428.08,0,428.08,8592765043405,1,8592765043405,null,28592765043409,"8536490099",1.9]
[104342,"Ex9CC80 12 3P 240V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 80 A in AC-6b, compensare de până la 50 kVAr la 400 V CA, Ubob=240Vac","NBC",428.08,0,428.08,8592765043436,1,8592765043436,null,28592765043430,"8536490099",1.9]
[104346,"Ex9CC80 12 3P 400V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 80 A in AC-6b, compensare de până la 50 kVAr la 400 V CA, Ubob=400Vac","NBC",428.08,0,428.08,8592765043474,1,8592765043474,null,28592765043478,"8536490099",1.9]
[104348,"Ex9CC80 12 3P 42V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 80 A in AC-6b, compensare de până la 50 kVAr la 400 V CA, Ubob=42Vac","NBC",428.08,0,428.08,8592765043498,1,8592765043498,null,28592765043492,"8536419089",1.9]
[104351,"Ex9CC80 21 3P 127V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 80 A in AC-6b, compensare de până la 50 kVAr la 400 V CA, Ubob=127Vac","NBC",449.96,0,449.96,8592765043528,1,8592765043528,null,28592765043522,"8536490099",1.9]
[104354,"Ex9CC80 21 3P 240V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 80 A in AC-6b, compensare de până la 50 kVAr la 400 V CA, Ubob=240Vac","NBC",449.96,0,{"$f":"E5875*(1-F5875)","v":449.96},8592765043559,1,8592765043559,null,28592765043553,"8536490099",1.9]
[104356,"Ex9CC80 21 3P 36V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 80 A in AC-6b, compensare de până la 50 kVAr la 400 V CA, Ubob=36Vac","NBC",449.96,0,449.96,8592765043573,1,8592765043573,null,28592765043577,"8536419089",1.9]
[104359,"Ex9CC80 21 3P 415V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 80 A in AC-6b, compensare de până la 50 kVAr la 400 V CA, Ubob=415Vac","NBC",449.96,0,449.96,8592765043603,1,8592765043603,null,28592765043607,"8536490099",1.9]
[104360,"Ex9CC80 21 3P 42V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 80 A in AC-6b, compensare de până la 50 kVAr la 400 V CA, Ubob=42Vac","NBC",449.96,0,449.96,8592765043610,1,8592765043610,null,28592765043614,"8536419089",1.9]
[104363,"Ex9CC100 12 3P 127V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 100 A in AC-6b, compensare de până la 60 kVAr la 400 V CA, Ubob=127Vac","NBC",557.08000000000004,0,557.08000000000004,8592765043641,1,8592765043641,null,28592765043645,"8536490099",1.9]
[104365,"Ex9CC100 12 3P 230V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 100 A in AC-6b, compensare de până la 60 kVAr la 400 V CA, Ubob=230Vac","NBC",557.08000000000004,0,557.08000000000004,8592765043665,1,8592765043665,null,28592765043669,"8536490099",1.9]
[104368,"Ex9CC100 12 3P 36V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 100 A in AC-6b, compensare de până la 60 kVAr la 400 V CA, Ubob=36Vac","NBC",557.08000000000004,0,557.08000000000004,8592765043696,1,8592765043696,null,28592765043690,"8536419089",1.9]
[104371,"Ex9CC100 12 3P 415V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 100 A in AC-6b, compensare de până la 60 kVAr la 400 V CA, Ubob=415Vac","NBC",557.08000000000004,0,557.08000000000004,8592765043726,1,8592765043726,null,28592765043720,"8536490099",1.9]
[104375,"Ex9CC100 21 3P 127V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 100 A in AC-6b, compensare de până la 60 kVAr la 400 V CA, Ubob=127Vac","NBC",584.89,0,584.89,8592765043764,1,8592765043764,null,28592765043768,"8536490099",1.9]
[104377,"Ex9CC100 21 3P 230V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 100 A in AC-6b, compensare de până la 60 kVAr la 400 V CA, Ubob=230Vac","NBC",587.02,0,587.02,8592765043788,1,8592765043788,null,28592765043782,"8536490099",1.9]
[104380,"Ex9CC100 21 3P 36V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 100 A in AC-6b, compensare de până la 60 kVAr la 400 V CA, Ubob=36Vac","NBC",584.89,0,584.89,8592765043818,1,8592765043818,null,28592765043812,"8536419089",1.9]
[104382,"Ex9CC100 21 3P 400V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 100 A in AC-6b, compensare de până la 60 kVAr la 400 V CA, Ubob=400Vac","NBC",584.89,0,584.89,8592765043832,1,8592765043832,null,28592765043836,"8536490099",1.9]
[104383,"Ex9CC100 21 3P 415V","Contactor pentru comutarea de sarcini capacitive, curentul nominal 100 A in AC-6b, compensare de până la 60 kVAr la 400 V CA, Ubob=415Vac","NBC",584.89,0,584.89,8592765043849,1,8592765043849,null,28592765043843,"8536490099",1.9]
["Contactoare inversor Ex9CR"]
[104649,"Ex9CR09 22 3P 42V","Contactor inversor, 3-poli, 9A AC-3, cont. 42 V AC, integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",148.43,0,148.43,8592765046505,1,8592765046505,null,28592765046509,"8536419089",0.72]
[104652,"Ex9CR09 22 3P 380V","Contactor inversor, 3-poli, 9A AC-3, cont. 380 V AC, integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",148.43,0,148.43,8592765046536,1,8592765046536,null,28592765046530,"8536490099",0.72]
[104654,"Ex9CR09 22 3P 24V","Contactor inversor, 3-poli, 9A AC-3, cont. 24 V AC, integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",148.43,0,148.43,8592765046550,1,8592765046550,null,28592765046554,"8536419089",0.72]
[104658,"Ex9CR09 22 3P 127V","Contactor inversor, 3-poli, 9A AC-3, cont. 127 V AC, integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",148.43,0,148.43,8592765046598,1,8592765046598,null,28592765046592,"8536490099",0.72]
[104661,"Ex9CR09 11 3P 42V","Contactor inversor, 3-poli, 9A AC-3, cont. 42 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",134.93,0,134.93,8592765046628,1,8592765046628,null,28592765046622,"8536419089",0.72]
[104663,"Ex9CR09 11 3P 400V","Contactor inversor, 3-poli, 9A AC-3, cont. 400 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",134.93,0,134.93,8592765046642,1,8592765046642,null,28592765046646,"8536490099",0.72]
[104664,"Ex9CR09 11 3P 380V","Contactor inversor, 3-poli, 9A AC-3, cont. 380 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",134.93,0,134.93,8592765046659,1,8592765046659,null,28592765046653,"8536490099",0.72]
[104668,"Ex9CR09 11 3P 230V","Contactor inversor, 3-poli, 9A AC-3, cont. 230 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",134.93,0,134.93,8592765046697,1,8592765046697,null,28592765046691,"8536490099",0.72]
[104670,"Ex9CR09 11 3P 127V","Contactor inversor, 3-poli, 9A AC-3, cont. 127 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",134.93,0,134.93,8592765046710,1,8592765046710,null,28592765046714,"8536490099",0.72]
[104673,"Ex9CR12 22 3P 42V","Contactor inversor, 3-poli, 12A AC-3, cont. 42 V AC, integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",177.51,0,177.51,8592765046741,1,8592765046741,null,28592765046745,"8536419089",0.72]
[104676,"Ex9CR12 22 3P 380V","Contactor inversor, 3-poli, 12A AC-3, cont. 380 V AC, integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",177.51,0,177.51,8592765046772,1,8592765046772,null,28592765046776,"8536490099",0.72]
[104679,"Ex9CR12 22 3P 240V","Contactor inversor, 3-poli, 12A AC-3, cont. 240 V AC, integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",177.51,0,177.51,8592765046802,1,8592765046802,null,28592765046806,"8536490099",0.72]
[104680,"Ex9CR12 22 3P 230V","Contactor inversor, 3-poli, 12A AC-3, cont. 230 V AC, integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",177.51,0,177.51,8592765046819,1,8592765046819,null,28592765046813,"8536490099",0.72]
[104682,"Ex9CR12 22 3P 127V","Contactor inversor, 3-poli, 12A AC-3, cont. 127 V AC, integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",177.51,0,177.51,8592765046833,1,8592765046833,null,28592765046837,"8536490099",0.72]
[104685,"Ex9CR12 11 3P 42V","Contactor inversor, 3-poli, 12A AC-3, cont. 42 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",161.38999999999999,0,161.38999999999999,8592765046864,1,8592765046864,null,28592765046868,"8536419089",0.72]
[104688,"Ex9CR12 11 3P 380V","Contactor inversor, 3-poli, 12A AC-3, cont. 380 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",161.38999999999999,0,161.38999999999999,8592765046895,1,8592765046895,null,28592765046899,"8536490099",0.72]
[104691,"Ex9CR12 11 3P 240V","Contactor inversor, 3-poli, 12A AC-3, cont. 240 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",161.38999999999999,0,161.38999999999999,8592765046925,1,8592765046925,null,28592765046929,"8536490099",0.72]
[104694,"Ex9CR12 11 3P 127V","Contactor inversor, 3-poli, 12A AC-3, cont. 127 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",161.38999999999999,0,161.38999999999999,8592765046956,1,8592765046956,null,28592765046950,"8536490099",0.72]
[104697,"Ex9CR18 22 3P 42V","Contactor inversor, 3-poli, 18A AC-3, cont. 42 V AC, integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",224.02,0,224.02,8592765046987,1,8592765046987,null,28592765046981,"8536419089",0.72]
[104699,"Ex9CR18 22 3P 400V","Contactor inversor, 3-poli, 18A AC-3, cont. 400 V AC, integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",224.02,0,224.02,8592765047007,1,8592765047007,null,28592765047001,"8536490099",0.72]
[104700,"Ex9CR18 22 3P 380V","Contactor inversor, 3-poli, 18A AC-3, cont. 380 V AC, integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",224.02,0,224.02,8592765047014,1,8592765047014,null,28592765047018,"8536490099",0.72]
[104703,"Ex9CR18 22 3P 240V","Contactor inversor, 3-poli, 18A AC-3, cont. 240 V AC, integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",224.02,0,224.02,8592765047045,1,8592765047045,null,28592765047049,"8536490099",0.72]
[104706,"Ex9CR18 22 3P 127V","Contactor inversor, 3-poli, 18A AC-3, cont. 127 V AC, integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",224.02,0,224.02,8592765047076,1,8592765047076,null,28592765047070,"8536490099",0.72]
[104709,"Ex9CR18 11 3P 42V","Contactor inversor, 3-poli, 18A AC-3, cont. 42 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",203.67,0,203.67,8592765047106,1,8592765047106,null,28592765047100,"8536419089",0.72]
[104711,"Ex9CR18 11 3P 400V","Contactor inversor, 3-poli, 18A AC-3, cont. 400 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",203.67,0,203.67,8592765047120,1,8592765047120,null,28592765047124,"8536490099",0.72]
[104714,"Ex9CR18 11 3P 24V","Contactor inversor, 3-poli, 18A AC-3, cont. 24 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",203.67,0,203.67,8592765047151,1,8592765047151,null,28592765047155,"8536419089",0.72]
[104718,"Ex9CR18 11 3P 127V","Contactor inversor, 3-poli, 18A AC-3, cont. 127 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",203.67,0,203.67,8592765047199,1,8592765047199,null,28592765047193,"8536490099",0.72]
[104720,"Ex9CR25 22 3P 48V","Contactor inversor, 3-poli, 25A AC-3, cont. 48 V AC, integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",281.85000000000002,0,281.85000000000002,8592765047212,1,8592765047212,null,28592765047216,"8536419089",0.82]
[104721,"Ex9CR25 22 3P 42V","Contactor inversor, 3-poli, 25A AC-3, cont. 42 V AC, integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",281.85000000000002,0,281.85000000000002,8592765047229,1,8592765047229,null,28592765047223,"8536419089",0.82]
[104725,"Ex9CR25 22 3P 36V","Contactor inversor, 3-poli, 25A AC-3, cont. 36 V AC, integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",281.85000000000002,0,281.85000000000002,8592765047267,1,8592765047267,null,28592765047261,"8536419089",0.82]
[104726,"Ex9CR25 22 3P 24V","Contactor inversor, 3-poli, 25A AC-3, cont. 24 V AC, integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",281.85000000000002,0,281.85000000000002,8592765047274,1,8592765047274,null,28592765047278,"8536419089",0.82]
[104730,"Ex9CR25 22 3P 127V","Contactor inversor, 3-poli, 25A AC-3, cont. 127 V AC, integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",281.85000000000002,0,281.85000000000002,8592765047311,1,8592765047311,null,28592765047315,"8536490099",0.82]
[104732,"Ex9CR25 11 3P 48V","Contactor inversor, 3-poli, 25A AC-3, cont. 48 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",256.23,0,256.23,8592765047335,1,8592765047335,null,28592765047339,"8536419089",0.82]
[104735,"Ex9CR25 11 3P 400V","Contactor inversor, 3-poli, 25A AC-3, cont. 400 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",256.23,0,256.23,8592765047366,1,8592765047366,null,28592765047360,"8536490099",0.82]
[104737,"Ex9CR25 11 3P 36V","Contactor inversor, 3-poli, 25A AC-3, cont. 36 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",256.23,0,256.23,8592765047380,1,8592765047380,null,28592765047384,"8536419089",0.82]
[104741,"Ex9CR25 11 3P 220V","Contactor inversor, 3-poli, 25A AC-3, cont. 220 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",256.23,0,256.23,8592765047427,1,8592765047427,null,28592765047421,"8536490099",0.82]
[104742,"Ex9CR25 11 3P 127V","Contactor inversor, 3-poli, 25A AC-3, cont. 127 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",256.23,0,256.23,8592765047434,1,8592765047434,null,28592765047438,"8536490099",0.82]
[104744,"Ex9CR32 22 3P 48V","Contactor inversor, 3-poli, 32A AC-3, cont. 48 V AC, integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",396.53,0,396.53,8592765047458,1,8592765047458,null,28592765047452,"8536419089",0.82]
[104747,"Ex9CR32 22 3P 400V","Contactor inversor, 3-poli, 32A AC-3, cont. 400 V AC, integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",396.53,0,396.53,8592765047489,1,8592765047489,null,28592765047483,"8536490099",0.82]
[104751,"Ex9CR32 22 3P 240V","Contactor inversor, 3-poli, 32A AC-3, cont. 240 V AC, integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",396.53,0,396.53,8592765047526,1,8592765047526,null,28592765047520,"8536490099",0.82]
[104753,"Ex9CR32 22 3P 220V","Contactor inversor, 3-poli, 32A AC-3, cont. 220 V AC, integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",396.53,0,396.53,8592765047540,1,8592765047540,null,28592765047544,"8536490099",0.82]
[104756,"Ex9CR32 11 3P 48V","Contactor inversor, 3-poli, 32A AC-3, cont. 48 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",360.48,0,360.48,8592765047571,1,8592765047571,null,28592765047575,"8536419089",0.82]
[104759,"Ex9CR32 11 3P 400V","Contactor inversor, 3-poli, 32A AC-3, cont. 400 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",360.48,0,360.48,8592765047601,1,8592765047601,null,28592765047605,"8536490099",0.82]
[104762,"Ex9CR32 11 3P 24V","Contactor inversor, 3-poli, 32A AC-3, cont. 24 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",360.48,0,360.48,8592765047632,1,8592765047632,null,28592765047636,"8536419089",0.82]
[104763,"Ex9CR32 11 3P 240V","Contactor inversor, 3-poli, 32A AC-3, cont. 240 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",360.48,0,360.48,8592765047649,1,8592765047649,null,28592765047643,"8536490099",0.82]
[104765,"Ex9CR32 11 3P 220V","Contactor inversor, 3-poli, 32A AC-3, cont. 220 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",360.48,0,360.48,8592765047663,1,8592765047663,null,28592765047667,"8536490099",0.82]
[104768,"Ex9CR38 22 3P 48V","Contactor inversor, 3-poli, 38A AC-3, cont. 48 V AC, integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",412.9,0,412.9,8592765047694,1,8592765047694,null,28592765047698,"8536419089",0.82]
[104771,"Ex9CR38 22 3P 400V","Contactor inversor, 3-poli, 38A AC-3, cont. 400 V AC, integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",412.9,0,412.9,8592765047724,1,8592765047724,null,28592765047728,"8536490099",0.82]
[104773,"Ex9CR38 22 3P 36V","Contactor inversor, 3-poli, 38A AC-3, cont. 36 V AC, integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",412.9,0,412.9,8592765047748,1,8592765047748,null,28592765047742,"8536419089",0.82]
[104777,"Ex9CR38 22 3P 220V","Contactor inversor, 3-poli, 38A AC-3, cont. 220 V AC, integrat 2 NC + 2 NO contacte auxiliare","NBA",412.9,0,412.9,8592765047786,1,8592765047786,null,28592765047780,"8536490099",0.82]
[104780,"Ex9CR38 11 3P 48V","Contactor inversor, 3-poli, 38A AC-3, cont. 48 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",375.16,0,375.16,8592765047816,1,8592765047816,null,28592765047810,"8536419089",0.82]
[104782,"Ex9CR38 11 3P 415V","Contactor inversor, 3-poli, 38A AC-3, cont. 415 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",375.16,0,375.16,8592765047830,1,8592765047830,null,28592765047834,"8536490099",0.82]
[104783,"Ex9CR38 11 3P 400V","Contactor inversor, 3-poli, 38A AC-3, cont. 400 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",375.16,0,375.16,8592765047847,1,8592765047847,null,28592765047841,"8536490099",0.82]
[104787,"Ex9CR38 11 3P 240V","Contactor inversor, 3-poli, 38A AC-3, cont. 240 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",375.16,0,375.16,8592765047885,1,8592765047885,null,28592765047889,"8536490099",0.82]
[104789,"Ex9CR38 11 3P 220V","Contactor inversor, 3-poli, 38A AC-3, cont. 220 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",375.16,0,375.16,8592765047908,1,8592765047908,null,28592765047902,"8536490099",0.82]
[104792,"Ex9CR40 11 3P 48V","Contactor inversor, 3-poli, 40A AC-3, cont. 48 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",392.37,0,392.37,8592765047939,1,8592765047939,null,28592765047933,"8536419089",2.5]
[104794,"Ex9CR40 11 3P 415V","Contactor inversor, 3-poli, 40A AC-3, cont. 415 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",392.37,0,392.37,8592765047953,1,8592765047953,null,28592765047957,"8536490099",2.5]
[104798,"Ex9CR40 11 3P 24V","Contactor inversor, 3-poli, 40A AC-3, cont. 24 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",392.37,0,392.37,8592765047991,1,8592765047991,null,28592765047995,"8536419089",2.5]
[104799,"Ex9CR40 11 3P 240V","Contactor inversor, 3-poli, 40A AC-3, cont. 240 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",392.37,0,392.37,8592765048004,1,8592765048004,null,28592765048008,"8536490099",2.5]
[104803,"Ex9CR40 11 3P 110V","Contactor inversor, 3-poli, 40A AC-3, cont. 110 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",392.37,0,392.37,8592765048042,1,8592765048042,null,28592765048046,"8536490099",2.5]
[104804,"Ex9CR50 11 3P 48V","Contactor inversor, 3-poli, 50A AC-3, cont. 48 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",507.96,0,507.96,8592765048059,1,8592765048059,null,28592765048053,"8536419089",2.5]
[104808,"Ex9CR50 11 3P 380V","Contactor inversor, 3-poli, 50A AC-3, cont. 380 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",507.96,0,507.96,8592765048097,1,8592765048097,null,28592765048091,"8536490099",2.5]
[104810,"Ex9CR50 11 3P 24V","Contactor inversor, 3-poli, 50A AC-3, cont. 24 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",507.96,0,507.96,8592765048110,1,8592765048110,null,28592765048114,"8536419089",2.5]
[104813,"Ex9CR50 11 3P 220V","Contactor inversor, 3-poli, 50A AC-3, cont. 220 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",507.96,0,507.96,8592765048141,1,8592765048141,null,28592765048145,"8536490099",2.5]
[104815,"Ex9CR50 11 3P 110V","Contactor inversor, 3-poli, 50A AC-3, cont. 110 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",507.96,0,507.96,8592765048165,1,8592765048165,null,28592765048169,"8536490099",2.5]
[104819,"Ex9CR65 11 3P 400V","Contactor inversor, 3-poli, 65A AC-3, cont. 400 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",708.07,0,708.07,8592765048202,1,8592765048202,null,28592765048206,"8536490099",2.5]
[104820,"Ex9CR65 11 3P 380V","Contactor inversor, 3-poli, 65A AC-3, cont. 380 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",708.07,0,708.07,8592765048219,1,8592765048219,null,28592765048213,"8536490099",2.5]
[104824,"Ex9CR65 11 3P 230V","Contactor inversor, 3-poli, 65A AC-3, cont. 230 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",708.07,0,708.07,8592765048257,1,8592765048257,null,28592765048251,"8536490099",2.5]
[104825,"Ex9CR65 11 3P 220V","Contactor inversor, 3-poli, 65A AC-3, cont. 220 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",708.07,0,708.07,8592765048264,1,8592765048264,null,28592765048268,"8536490099",2.5]
[104827,"Ex9CR65 11 3P 110V","Contactor inversor, 3-poli, 65A AC-3, cont. 110 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",708.07,0,708.07,8592765048288,1,8592765048288,null,28592765048282,"8536490099",2.5]
[104830,"Ex9CR80 11 3P 415V","Contactor inversor, 3-poli, 80A AC-3, cont. 415 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",1012.06,0,1012.06,8592765048318,1,8592765048318,null,28592765048312,"8536490099",3]
[104833,"Ex9CR80 11 3P 36V","Contactor inversor, 3-poli, 80A AC-3, cont. 36 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",1012.06,0,1012.06,8592765048349,1,8592765048349,null,28592765048343,"8536419089",3]
[104836,"Ex9CR80 11 3P 230V","Contactor inversor, 3-poli, 80A AC-3, cont. 230 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",1012.06,0,1012.06,8592765048370,1,8592765048370,null,28592765048374,"8536490099",3]
[104839,"Ex9CR80 11 3P 110V","Contactor inversor, 3-poli, 80A AC-3, cont. 110 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",1012.06,0,1012.06,8592765048400,1,8592765048400,null,28592765048404,"8536490099",3]
[104842,"Ex9CR100 11 3P 415V","Contactor inversor, 3-poli, 100A AC-3, cont. 415 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",1230.94,0,1230.94,8592765048431,1,8592765048431,null,28592765048435,"8536490099",3]
[104844,"Ex9CR100 11 3P 380V","Contactor inversor, 3-poli, 100A AC-3, cont. 380 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",1230.94,0,1230.94,8592765048455,1,8592765048455,null,28592765048459,"8536490099",3]
[104845,"Ex9CR100 11 3P 36V","Contactor inversor, 3-poli, 100A AC-3, cont. 36 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",1230.94,0,1230.94,8592765048462,1,8592765048462,null,28592765048466,"8536419089",3]
[104848,"Ex9CR100 11 3P 230V","Contactor inversor, 3-poli, 100A AC-3, cont. 230 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",1230.94,0,1230.94,8592765048493,1,8592765048493,null,28592765048497,"8536490099",3]
[104851,"Ex9CR100 11 3P 110V","Contactor inversor, 3-poli, 100A AC-3, cont. 110 V AC, integrat 1 NC + 1 NO contacte auxiliare","NBA",1230.94,0,1230.94,8592765048523,1,8592765048523,null,28592765048527,"8536490099",3]
[101284,"AX4202","Unitate de contact auxiliar cu montare frontală pentru Ex9C, 2 NC","NBA",11.51,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E6115*(1-F6115)","v":11.51},8592765012852,12,18592765012859,624,28592765012856,"8536508090",0.41]
[101286,"AX4220","Unitate de contact auxiliar cu montare frontală pentru Ex9C, 2 NO","NBA",11.51,0,11.51,8592765012876,12,18592765012873,624,28592765012870,"8536508090",0.41]
[101290,"AX4231","Unitate de contact auxiliar cu montare frontală pentru Ex9C, 3 NO, 1 NC","NBA",19.46,0,19.46,8592765012913,6,18592765012910,312,28592765012917,"8536508090",0.41]
[104489,"TDD42C","Modul de timp pneumatic cu intarziere, OFF delay, gama 10 - 180 s, integrat 1NO + 1NC contacte auxiliare","NBA",155.75,{"$f":"NBA","v":0},155.75,8592765044907,1,8592765044907,null,28592765044901,"8536508090",0.06]
[104491,"TDD42A","Modul de timp pneumatic cu intarziere, OFF delay, gama 0,1 - 3 s, integrat 1NO + 1NC contacte auxiliare","NBA",131.22999999999999,0,131.22999999999999,8592765044921,1,8592765044921,null,28592765044925,"8536508090",0.06]
[104492,"TDD41C","Modul de timp pneumatic cu intarziere, ON delay, gama 10 - 180 s, integrat 1NO + 1NC contacte auxiliare","NBA",155.75,0,155.75,8592765044938,1,8592765044938,null,28592765044932,"8536508090",0.06]
[104496,"CCU43 415","Modul de protectie RC, gama 380-415V","NBA",22.9,0,22.9,8592765044976,1,8592765044976,null,28592765044970,"8538909999",0.02]
[104498,"CCU42 48","Modul de protectie RC, gama 24-48V, ","NBA",22.9,0,22.9,8592765044990,1,8592765044990,null,28592765044994,"8538909999",0.02]
[106322,"AX4411","Unitate de contact auxiliar cu montare laterală pentru Ex9C115-500, 1NO+1NC","NBA",36.94,{"$f":"NBA","v":0},36.94,8592765063236,1,18592765063233,12,28592765063230,"8538909999"]
[107958,"AX4420","Unitate de contact auxiliar cu montare laterală pentru Ex9C115-500, 2NO","NBA",36.94,0,36.94,8592765079596,1,18592765079593,12,28592765079590,"8538909999"]
[107962,"MIT44","Interblocaj mecanic pentru contactoare Ex9C115-185","NBA",54.28,0,54.28,8592765079633,1,18592765079630,15,28592765079637,"8538909999"]
[107963,"MIT45","Interblocaj mecanic pentru contactoare Ex9C225-300","NBA",58.61,0,58.61,8592765079640,1,18592765079647,12,28592765079644,"8538909999"]
[]
[101360,"Ex9R12 0.25A","Releu termic de suprasarcină, 3-poli, In=0,25A, interval setare Ie=0,16 - 0,25A, se poate combina cu Mini-contactoare Ex9CS ","NBB",79.14,0,79.14,8592765013613,1,8592765013613,80,28592765013617,"8536490099",0.21]
[101362,"Ex9R12 0.63A","Releu termic de suprasarcină, 3-poli, In=0,63A, interval setare Ie=0,4 - 0,63A, se poate combina cu Mini-contactoare Ex9CS ","NBB",79.14,0,79.14,8592765013637,1,8592765013637,80,28592765013631,"8536490099",0.21]
[101366,"Ex9R12 4A","Releu termic de suprasarcină, 3-poli, In=4A, interval setare Ie=2,5 - 4A, se poate combina cu Mini-contactoare Ex9CS ","NBB",79.14,0,79.14,8592765013675,1,8592765013675,80,28592765013679,"8536490099",0.21]
[101369,"Ex9R12 10A","Releu termic de suprasarcină, 3-poli, In=10A, interval setare Ie=7 - 10A, se poate combina cu Mini-contactoare Ex9CS ","NBB",79.14,0,79.14,8592765013705,1,8592765013705,80,28592765013709,"8536490099",0.21]
[110328,"Ex9R38B 1.6A","Releu termic de suprasarcină, 3-poli, In=1,6A, interval setare Ie=1 - 1,6A, se poate combina cu Contactoare Ex9C9 până la Ex9C38 ","NBB",104.51,{"$f":"NBB","v":0},{"$f":"E6160*(1-F6160)","v":104.51},8592765103284,1,8592765103284,60,28592765103288,"8536490099",0.13500000000000001]
[110330,"Ex9R38B 4A","Releu termic de suprasarcină, 3-poli, In=4A, interval setare Ie=2,5 - 4A, se poate combina cu Contactoare Ex9C9 până la Ex9C38 ","NBB",104.51,0,104.51,8592765103307,1,8592765103307,60,28592765103301,"8536490099",0.13500000000000001]
[110333,"Ex9R38B 10A","Releu termic de suprasarcină, 3-poli, In=10A, interval setare Ie=7 - 10A, se poate combina cu Contactoare Ex9C9 până la Ex9C38 ","NBB",104.51,0,104.51,8592765103338,1,8592765103338,60,28592765103332,"8536490099",0.13500000000000001]
[110334,"Ex9R38B 13A","Releu termic de suprasarcină, 3-poli, In=13A, interval setare Ie=9 - 13A, se poate combina cu Contactoare Ex9C9 până la Ex9C38 ","NBB",104.51,0,104.51,8592765103345,1,8592765103345,60,28592765103349,"8536490099",0.13500000000000001]
[110337,"Ex9R38B 32A","Releu termic de suprasarcină, 3-poli, In=32A, interval setare Ie=23 - 32A, se poate combina cu Contactoare Ex9C9 până la Ex9C38 ","NBB",161.08000000000001,0,161.08000000000001,8592765103376,1,8592765103376,60,28592765103370,"8536490099",0.13500000000000001]
[101380,"Ex9R100 32A","Releu termic de suprasarcină, 3-poli, In=32A, interval setare Ie=23 - 32A, se poate combina cu Contactoare Ex9C40 până la Ex9C100 ","NBB",162.28,0,162.28,8592765013811,1,8592765013811,24,28592765013815,"8536490099",0.56000000000000005]
[101383,"Ex9R100 65A","Releu termic de suprasarcină, 3-poli, In=65A, interval setare Ie=48 - 65A, se poate combina cu Contactoare Ex9C40 până la Ex9C100 ","NBB",221.03,0,221.03,8592765013842,1,8592765013842,24,28592765013846,"8536490099",0.56000000000000005]
[101386,"Ex9R100 100A","Releu termic de suprasarcină, 3-poli, In=100A, interval setare Ie=80 - 100A, se poate combina cu Contactoare Ex9C40 până la Ex9C100 ","NBB",346.76,0,346.76,8592765013873,1,8592765013873,24,28592765013877,"8536490099",0.56000000000000005]
[106327,"Ex9R185 150A","Releu termic de suprasarcină, 3-poli, In=150A, interval setare Ie=110 - 150A, se poate combina cu contactoare Ex9C115-185 ","NBB",428.16,{"$f":"NBB","v":0},428.16,8592765063281,1,8592765063281,8,28592765063285,"8536490099",1.5]
[106329,"Ex9R500 225A","Releu termic de suprasarcină, 3-poli, In=225A, interval setare Ie=160 - 225A, se poate combina cu contactoare Ex9C225-500 ","NBB",502.27,0,502.27,8592765063304,1,8592765063304,8,28592765063308,"8536490099",1.9]
[106332,"Ex9R500 500A","Releu termic de suprasarcină, 3-poli, In=500A, interval setare Ie=380 - 500A, se poate combina cu contactoare Ex9C225-500 ","NBB",691.54,0,691.54,8592765063335,1,8592765063335,8,28592765063339,"8536490099",1.9]
["Accesorii pentru Relee termice de suprasarcină Ex9R"]
[101436,"AD51","Adaptor pentru uz independent Ex9R12","NBB",15.04,{"$f":"NBB","v":0},{"$f":"E6189*(1-F6189)","v":15.04},8592765014375,null,18592765014372,null,28592765014379,"8538909999",0.14000000000000001]
[107969,"AD55","Adaptor pentru uz independent Ex9R500","NBB",167.71,0,{"$f":"E6193*(1-F6193)","v":167.71},8592765079701,1,18592765079708,12,28592765079705,"8538909999"]
["Priză modulară cu prindere pe șină DIN, Ex9DS",null,null,null,null,null,null,"","","","","",null,""]
[]
[101446,"BBU 1L 10 M54","Bară colectoare, monofazat, 10mm2, 63A, 54 module (1m)","NDB",37.36,{"$f":"NDB","v":0},{"$f":"E6200*(1-F6200)","v":37.36},8592765014474,null,18592765014471,100,28592765014478,"8536909599",0.22]
[101450,"BBU 3L 10 M12 EC","Bară colectoare, trifazat, 10mm2, 63A, 12 module, inclusiv capace de închidere","NDB",16.59,0,16.59,8592765014511,null,18592765014518,200,28592765014515,"8536909599",0.1]
[101451,"BBU 3L 16 M12 EC","Bară colectoare, trifazat, 16mm2, 80A, 12 module, inclusiv capace de închidere","NDB",20.02,0,20.02,8592765014528,null,18592765014525,200,28592765014522,"8536909599",0.12]
[110831,"BBU 3L 10 M9 EU","Bara colectoare, tip furca, 3P, 10mm², 9 MU pentru Ex9B","NDB",13.3,{"$f":"NDB","v":0},{"$f":"E6207*(1-F6207)","v":13.3},8592765108319,5,18592765108316,250,28592765108313,8536909599,7.8E-2]
[111405,"BBP 1L 10 M12 EU","Bara colectoare, tip pin, 1P, 10mm², 12 MU pentru Ex9B40J 13.5mm","NDB",6.46,{"$f":"NDB","v":0},6.46,8592765114051,10,18592765114058,300,28592765114055,8536909599,3.7999999999999999E-2]
[101452,"ECU 1L","Capac de închidere pentru BBU 1L, preţ pentru o bucată","NDB",1.0900000000000001,0,1.0900000000000001,8592765014535,null,18592765014532,40000,28592765014539,"3926909790"]
[]
[103799,"BBUE 1L 10 M2","Bara colectoare, 1-faza, 10mm2, 63A, 2 MU","NDB",3.35,0,3.35,8592765038005,null,18592765038002,null,28592765038009,"8536909599",8.9999999999999993E-3]
[103802,"BBUE 1L 10 M12","Bara colectoare, 1-faza, 10mm2, 63A, 12 MU","NDB",10.56,0,10.56,8592765038036,null,18592765038033,null,28592765038030,"8536909599",5.1999999999999998E-2]
[103805,"BBUE 1L 16 M12","Bara colectoare, 1-faza, 16mm2, 80A, 12 MU","NDB",12.6,0,12.6,8592765038067,null,18592765038064,null,28592765038061,"8536909599",7.0999999999999994E-2]
[103806,"BBUE 1L 16 M18","Bara colectoare, 1-faza, 16mm2, 80A, 18 MU","NDB",18.22,0,18.22,8592765038074,null,18592765038071,null,28592765038078,"8536909599",0.104]
[103808,"BBUE 3L 10 M57","Bara colectoare, 3-faze, 10mm2, 63A, 57 MU (1m)","NDB",88.84,0,88.84,8592765038098,null,18592765038095,null,28592765038092,"8536909599",0.505]
[103811,"BBUE 3L 10 M18","Bara colectoare, 3-faze, 10mm2, 63A, 18 MU","NDB",31.77,0,31.77,8592765038128,null,18592765038125,null,28592765038122,"8536909599",0.16200000000000001]
[103814,"BBUE 3L 16 M12","Bara colectoare, 3-faze, 16mm2, 80A, 12 MU","NDB",26.35,0,26.35,8592765038159,null,18592765038156,null,28592765038153,"8536909599",0.151]
[103817,"BBUE 4L 16 M56","Bara colectoare, 4-faze, 16mm2, 80A, 56 MU (1m)","NDB",213.09,0,213.09,8592765038180,null,18592765038187,null,28592765038184,"8536909599",1.2050000000000001]
[103820,"BBUE 3L 35 M1,5x39P","Bara colectoare, 3-faze, 35mm2, 125A, 39 MU (1m)","NDB",376.73,0,376.73,8592765038210,null,18592765038217,null,28592765038214,"8536909599",1.655]
[103823,"BBUE 4L 10 M12 LLLN+8xNLPN","Bara colectoare, 4-faze, 10mm2, 63A, 12 MU, 3PN Ex9B, 8 x 1PN Ex9PN","NDB",56.02,0,56.02,8592765038241,null,18592765038248,null,28592765038245,"8536909599",0.23699999999999999]
[103825,"BBUE 4L 10 M18 NLLL+7xLN","Bara colectoare, 4-faze, 10mm2, 63A, 18 MU, 4p Ex9CL, 7 x 1PN Ex9B","NDB",51.09,0,51.09,8592765038265,null,18592765038262,null,28592765038269,"8536909599",0.108]
[103864,"BBUE 2L 10 M56","Bara colectoare, 2-faze, 10mm2, 63A, 56 MU (1m)","NDB",86.87,0,86.87,8592765038654,null,18592765038651,null,28592765038658,"8536909599",0.32]
[103867,"BBUE 2L 10 M12 NL+10xNLPN","Bara colectoare, 2-faze, 10mm2, 63A, 12 MU, 2P Ex9CL, 10 x 1PN Ex9PN","NDB",39.47,0,39.47,8592765038685,null,18592765038682,null,28592765038689,"8536909599",0.13500000000000001]
[103826,"ECUE 1L","Capac de inchidere pentru bara colectoare 10/16 mm2, monofazat","NDB",1.28,0,1.28,8592765038272,50,18592765038279,null,28592765038276,"3926909790"]
[103829,"ECUE 4L","Capac de inchidere pentru bara colectoare, cu 4 faze","NDB",1.99,0,1.99,8592765038302,50,18592765038309,null,28592765038306,"3926909790"]
[103831,"ECUE 1L 35","Capac de inchidere pentru bara colectoare 35 / 50mm2, monofazat","NDB",3.09,0,3.09,8592765038326,50,18592765038323,null,28592765038320,"8538909999"]
[109949,"BBUM 245","Bară colectoare pentru 2 motorstartere cu pas de 45mm","NBG",20.34,{"$f":"NBG","v":0},{"$f":"E6260*(1-F6260)","v":20.34},8592765099495,10,18592765099492,200,28592765099499,"8536909599",3.5000000000000003E-2]
[109951,"BBUM 445","Bară colectoare pentru 4 motorstartere cu pas de 45mm","NBG",26.86,0,26.86,8592765099518,10,18592765099515,100,28592765099512,"8536909599",7.0000000000000007E-2]
[109955,"BBUM 454","Bară colectoare pentru 4 motorstartere cu pas de 54mm","NBG",26.86,0,26.86,8592765099556,10,18592765099553,100,28592765099550,"8536909599",0.08]
[109956,"BBUM 554","Bară colectoare pentru 5 motorstartere cu pas de 54mm","NBG",31.02,0,31.02,8592765099563,10,18592765099560,100,28592765099567,"8536909599",9.8000000000000004E-2]
[109960,"BBUM 563","Bară colectoare pentru 5 motorstartere cu pas de 63mm","NBG",33.700000000000003,0,33.700000000000003,8592765099600,10,18592765099607,100,28592765099604,"8536909599",0.108]
[109961,"FTUM","Capac de încheiere bară colectoare pentru motorstartere","NBG",27.26,0,27.26,8592765099617,10,18592765099614,200,28592765099611,"85369010",3.5000000000000003E-2]
[103833,"ITL F 63A B","Terminal Izolat Lenghtwise, tip furca 63A Albastru","NDB",7,0,7,8592765038340,1,18592765038347,25,28592765038344,"8536901000",0.01]
[103835,"ITA F 63A B","Terminal izolat Across, de tip furca 63A Albastru","NDB",7,0,7,8592765038364,1,18592765038361,25,28592765038368,"8536901000",0.01]
[103839,"ITAL F 63A B","Terminal izolat lung Across, de tip furca 63A Alabstru","NDB",15.32,0,15.32,8592765038401,1,18592765038408,25,28592765038405,"8536901000",0.01]
[103840,"ITL P 63A G","Terminal izolat fix Lenghtwise 63A Gri","NDB",7.53,0,7.53,8592765038418,1,18592765038415,25,28592765038412,"8536901000",0.01]
[103844,"ITLW P 63A G","Terminal izolat lung, fix Lenghtwise 63A, Gri","NDB",6.81,0,6.81,8592765038456,1,18592765038453,25,28592765038450,"8536901000",0.01]
[103845,"ITLW P 63A B","Terminal izolat lat, fix, Lenghtwise, 63A, Albastru","NDB",7,0,7,8592765038463,1,18592765038460,25,28592765038467,"8536901000",0.01]
[103847,"ITAW P 63A B","Terminal izolat fix, lat Across 63A Albastru","NDB",7.53,0,7.53,8592765038487,1,18592765038484,25,28592765038481,"8536901000",0.01]
[]
[103780,"PDB 1P CU 1+1x6 125A","Blocuri de distributie 1Pol CU 1+1 intrari x 6 iesiri 125A","NDE",53.73,0,53.73,8592765037817,1,8592765037817,25,28592765037811,"8536901000",0.14199999999999999]
[103782,"PDB 1P CU 1x6 160A","Blocuri de distributie 1Pol CU 1 intrare x 6 iesiri 160A","NDE",88.05,0,88.05,8592765037831,1,8592765037831,20,28592765037835,"8536901000",0.255]
[103785,"PDB 1P CU/AL 1x2+5+4 250/200A","Blocuri de distributie 1Pol CU/AL 1 intrare x 2+5+4 iesiri 250/200A","NDE",147.38,0,147.38,8592765037862,1,8592765037862,20,28592765037866,"8536901000",0.45500000000000002]
[103788,"PDB 3P CU 1x6 175A","Blocuri de distributie 3Poli CU 1 intrare x 6 iesiri 175A","NDE",157.66999999999999,0,157.66999999999999,8592765037893,1,8592765037893,10,28592765037897,"8536901000",0.29799999999999999]
[105510,"PDB 1P CU 1x2 400A","Blocuri de distributie 1Pol CU 1 intrare x 2 iesiri 400A","NDE",134.01,0,134.01,8592765055118,1,8592765055118,10,28592765055112,"8536901000",0.55600000000000005]
[103795,"PDB 1P CU/AL 1x6 400/350A","Blocuri de distributie 1Pol CU/AL 1 intrare x 6 iesiri 400/350A","NDE",127.91,0,127.91,8592765037961,1,8592765037961,10,28592765037965,"8536901000",0.51200000000000001]
[]
[103851,"TBG 7x16","Bară terminală, acoperită, clemă plastic cu montaj pe şină DIN, verde/galben, 7x16mm2 ","NDE",6.32,0,6.32,8592765038524,1,18592765038521,10,28592765038528,"8536901000",0.03]
[103854,"TBB 7x10","Bară terminală, neacoperită, clemă plastic cu montaj pe şină DIN, albastru, 7x10mm2 ","NDE",5.0999999999999996,0,5.0999999999999996,8592765038555,1,18592765038552,10,28592765038559,"8536901000",0.03]
[103856,"TBB 12x10","Bară terminală, neacoperită, clemă plastic cu montaj pe şină DIN, albastru, 12x10mm2 ","NDE",10.14,0,10.14,8592765038579,1,18592765038576,10,28592765038573,"8536901000",0.04]
[]
[111416,"Ex9HB AC230V ","Sonerie modulară pe șină DIN, 230Vac","NAU",17,{"$f":"NAU","v":0},{"$f":"E6326*(1-F6326)","v":17},8592765114167,12,18592765114164,192,28592765114161,8531804090,6.9000000000000006E-2]
["Cofrete si carcase de distributie PHS, PNS, PNF, PXS, PXF"]
[101492,"PHS 4T","Cofret de distributie din plastic, montare aparenta, IP65, 1 rând, 4 module","NDAA",51.69,{"$f":"NDAA","v":0},{"$f":"E6329*(1-F6329)","v":51.69},8592765014931,1,8592765014931,224,null,"8538909999",0.46]
[101496,"PHS 36T","Cofret de distributie din plastic, montare aparenta, IP65, 3 rânduri, 3x12 module","NDAA",180.8,{"$f":"NDAA","v":0},180.8,8592765014979,1,8592765014979,30,null,"8538909999",2.3199999999999998]
[101497,"PNS 8T","Cofret de distributie din plastic, montare aparenta, usa tranparenta, IP40, 1 rând, 8 module","NDA",43.41,{"$f":"NDA","v":0},43.41,8592765014986,1,8592765014986,152,null,"8538909999",0.6]
[101500,"PNS 24T","Cofret de distributie din plastic, montare aparenta, usa tranparenta, IP40, 2 rânduri, 2x 12 module","NDA",71.34,0,71.34,8592765015013,1,8592765015013,72,null,"8538909999",1.44]
[101502,"PNS 36T","Cofret de distributie din plastic, montare aparenta, usa tranparenta, IP40, 3 rânduri, 3x12 module","NDA",99.07,0,99.07,8592765015037,1,8592765015037,54,null,"8538909999",1.97]
[101505,"PNS 12W","Cofret de distributie din plastic, montare aparenta, usa alba, IP40, 1 rând, 12 module","NDA",53.06,0,53.06,8592765015068,1,8592765015068,117,null,"8538909999",0.95]
[101506,"PNS 18W","Cofret de distributie din plastic, montare aparenta, usa alba, IP40, 1 rânduri, 18 module","NDA",62.55,0,62.55,8592765015075,1,8592765015075,120,null,"8538909999",1.21]
[101510,"PNS 48W","Cofret de distributie din plastic, montare aparenta, usa alba, IP40, 4 rânduri, 4x12 module","NDA",130.31,0,130.31,8592765015112,1,8592765015112,39,null,"8538909999",2.46]
[106197,"PNS 3x18W","Cofret de distributie din plastic, montare aparenta, usa alba, IP40, 3 rânduri, 3x18 module","NDA",167.63,{"$f":"NDA","v":0},167.63,8592765061980,1,8592765061980,54,null,"8538909999",2.6]
[101514,"PNF 24T","Cofret de distributie din plastic, montare incastrata, usa transparenta, IP40, 2 rânduri, 2x12 module","NDA",71.34,0,71.34,8592765015150,1,8592765015150,72,null,"8538909999",1.34]
[101516,"PNF 36T","Cofret de distributie din plastic, montare incastrata, usa transparenta, IP40, 3 rânduri, 3x12 module","NDA",99.07,0,99.07,8592765015174,1,8592765015174,54,null,"8538909999",1.79]
[101518,"PNF 12W","Cofret de distributie din plastic, montare incastrata, usa alba, IP40, 1 rând, 12 module","NDA",51.63,0,51.63,8592765015198,1,8592765015198,117,null,"8538909999",0.92]
[101520,"PNF 24W","Cofret de distributie din plastic, montare incastrata, usa alba, IP40, 2 rânduri, 2x12 module","NDA",71.34,0,71.34,8592765015211,1,8592765015211,72,null,"8538909999",1.34]
[106199,"PNF 3x18W","Cofret de distributie din plastic, montare incastrata, usa alba, IP40, 3 rânduri, 3x18 module","NDA",167.63,{"$f":"NDA","v":0},167.63,8592765062000,1,8592765062000,36,null,"8538909999",2.6]
[101527,"PXS 24","Cofret de distributie din plastic, fara usa, montare aparenta, IP30, 2 randuri, 2x12 module","NDA",56.64,0,56.64,8592765015280,1,8592765015280,132,null,"8538909999",0.82]
[101530,"PXF 24T","Cofret de distributie din plastic, usa plata trasparenta, montare incastrata , IP40, 2 randuri, 2x12 module","NDA",81.83,0,81.83,8592765015310,1,8592765015310,75,null,"8538909999",1.96]
[101532,"PXF 12W","Plastic consumer unit, flat white door, flush-mounted, IP40, 1 row, 12 modules","NDA",52.54,0,52.54,8592765015334,1,8592765015334,105,null,"8538909999",1.31]
[101533,"DR PHS 4T","Usa de rezerva pentru  PHS  4T","NDAA",9.43,{"$f":"NDAA","v":0},9.43,8592765015341,1,8592765015341,null,null,"8538909999",0.06]
[101536,"DR PHS 24T","Usa de rezerva pentru  PHS  24T","NDAA",29.5,{"$f":"NDAA","v":0},29.5,8592765015372,1,8592765015372,null,null,"8538909999",0.25]
[101539,"DR PNS 12T","Usa de rezerva transparenta pentru PNS/PNF  12T","NDA",13.68,0,13.68,8592765015402,1,8592765015402,null,null,"8538909999",0.15]
[101542,"DR PNS 2x18T","Usa de rezerva transparenta pentru PNS/PNF  2x18T","NDA",28.24,0,28.24,8592765015433,1,8592765015433,null,null,"8538909999",0.42]
[106200,"DR PNS 3x18T","Usa de rezerva transparenta pentru PNS/PNF  3x18T","NDA",46.6,{"$f":"NDA","v":0},46.6,8592765062017,1,8592765062017,null,null,"8538909999",0.6]
[101547,"DR PNS 18W","Usa de rezerva alba pentru PNS/PNF  18W","NDA",15.04,0,15.04,8592765015488,1,8592765015488,null,null,"8538909999",0.2]
[101549,"DR PNS 2x18W","Usa de rezerva alba pentru PNS/PNF 2x8W","NDA",28.24,0,28.24,8592765015501,1,8592765015501,null,null,"8538909999",0.42]
[101550,"DR PNS 36W","Usa de rezerva alba pentru PNS/PNF  36W","NDA",28.24,0,28.24,8592765015518,1,8592765015518,null,null,"8538909999",0.41]
[101571,"LK PH M","Blocare cu cheie din metal pentru PHS","NDAA",56.03,{"$f":"NDAA","v":0},{"$f":"E6394*(1-F6394)","v":56.03},8592765015723,1,8592765015723,null,null,"8301409000",0.02]
[101564,"DR PXF 12T","Usa de rezerva transparenta pentru PXF 12T","NDA",13.78,{"$f":"NDA","v":0},13.78,8592765015655,1,8592765015655,null,null,"8538909999",0.25]
[101568,"DR PXF 24W","Usa de rezerva alba pentru PXF 24W","NDA",21.01,0,21.01,8592765015693,1,8592765015693,null,null,"8538909999",0.4]
[106159,"MF PNF 36","Rama montaj PNF 3x12","NDA",10.65,0,10.65,8592765061607,1,8592765061607,null,null,"8538909999",0.44]
[106182,"SMM IP65S","Rezerva chit de montaj, IP65","NDA",2.13,0,2.13,8592765061836,1,8592765061836,null,null,"8538909999",0.04]
[]
[106165,"PNF-HW 8T","Cofret de distributie din plastic, potrivit pentru pereţi cu imperfecţiuni, montare incastrata, usa transparenta, IP40, 1 rând, 8 module","NDF",51.52,{"$f":"NDF","v":0},{"$f":"E6411*(1-F6411)","v":51.52},8592765061669,1,8592765061669,152,null,"8538909999",0.68]
[106166,"PNF-HW 12T","Cofret de distributie din plastic, potrivit pentru pereţi cu imperfecţiuni, montare incastrata, usa transparenta, IP40, 1 rând, 12 module","NDF",61.82,{"$f":"NDF","v":0},61.82,8592765061676,1,8592765061676,117,null,"8538909999",0.92]
[106170,"PNF-HW 36T","Cofret de distributie din plastic, potrivit pentru pereţi cu imperfecţiuni, montare incastrata, usa transparenta, IP40, 3 rânduri, 3x12 module","NDF",114.14,0,114.14,8592765061713,1,8592765061713,54,null,"8538909999",1.79]
[106171,"PNF-HW 8W","Cofret de distributie din plastic, potrivit pentru pereţi cu imperfecţiuni, montare incastrata, usa alba, IP40, 1 rând, 8 module","NDF",51.52,0,51.52,8592765061720,1,8592765061720,152,null,"8538909999",0.68]
[106174,"PNF-HW 24W","Cofret de distributie din plastic, potrivit pentru pereţi cu imperfecţiuni, montare incastrata, usa alba, IP40, 2 rânduri, 2x12 module","NDF",82.21,0,82.21,8592765061751,1,8592765061751,72,null,"8538909999",1.34]
[106203,"PNF-HW 3x18W","Cofret de distributie din plastic, potrivit pentru pereţi cu imperfecţiuni, montare incastrata, usa alba, IP40, 3 rânduri, 3x18 module","NDF",193.13,0,193.13,8592765062048,1,8592765062048,36,null,"8538909999",2.6]
["Cofrete si carcase de distributie PNS-SD"]
[107274,"PNS-SD 12T","Cofret de distributie din plastic, montare aparenta,IP40, 12 module","NDA",64.84,{"$f":"NDA","v":0},{"$f":"E6428*(1-F6428)","v":64.84},8592765072740,1,8592765072740,120,null,"8538909999",1.2]
[107276,"PNS-SD 36T","Cofret de distributie din plastic, montare aparenta,IP40, 36 module","NDA",126.41,0,126.41,8592765072764,1,8592765072764,40,null,"8538909999",2]
[107378,"DR PNS-SD 36T","Usa de rezerva transparenta pentru PNS-SD  36T","NDA",36.979999999999997,0,36.979999999999997,8592765073785,1,8592765073785,null,null,"8538909999"]
["Cofrete de distributie cu usa alba din table plata PMF"]
[107104,"PMF 48","Cofret de distributie cu usa alba din table plata, incastrata, IP40, 4 rand, 48 module","NDC",225.05,0,225.05,8592765071057,1,8592765071057,24,null,"8538909999",3.5]
[107106,"DR PMF 24","Usa rezerva pentru PMF 24","NDC",123.9,0,123.9,8592765071071,1,8592765071071,null,null,"8538909999",1.33]
[107263,"DR PMF 60","Spare door for PMF 60","NDC",315.10000000000002,{"$f":"NDC","v":0},{"$f":"E6445*(1-F6445)","v":315.10000000000002},8592765072634,1,8592765072634,null,null,"8538909999"]
[107121,"SL PMF","Spare lock PMF","NDC",6.51,0,6.51,8592765071224,1,8592765071224,null,null,"8301409000",0.02]
[]
["Cofret de distribuţie Multimedia PMF-MM"]
[107266,"PMF-MM 36","Cofret de distributie cu usa alba din tabla plata, incastrata, multimedia, 3 randuri, 36 module","NDC",240.4,0,{"$f":"E6454*(1-F6454)","v":240.4},8592765072665,1,8592765072665,33,null,"8538909999",2.8]
[107268,"PMF-MM 60","Cofret de distributie cu usa alba din tabla plata, incastrata, multimedia, 5 randuri, 60 module","NDC",498.99,{"$f":"NDC","v":0},{"$f":"E6456*(1-F6456)","v":498.99},8592765072689,1,8592765072689,14,null,"8538909999",4.3]
[110707,"PMF-MM 36 PT","Cofret de distributie pentru dispozitive multimedia, incastrata, usa transparenta din plastic, 3 rand","NDC",185.95,0,185.95,8592765107077,1,8592765107077,33,null,"8538909999",2.2000000000000002]
[110708,"PMF-MM 36 PW","Cofret de distributie pentru dispozitive multimedia, incastrata, usa alba din plastic, 3 rand","NDC",185.95,0,185.95,8592765107084,1,8592765107084,33,null,"8538909999",2.2000000000000002]
[107272,"DR PMF-MM 48","Usa rezerva pentru PMF-MM 48","NDC",180.13,{"$f":"NDC","v":0},180.13,8592765072726,1,8592765072726,null,null,"8538909999",2.1]
[107280,"VCBP M","Elemente de conectare vertical PMF","NDC",2.06,0,2.06,8592765072801,1,8592765072801,null,null,"7326909890",0]
[105494,"LK PM M","Blocare cu cheie din metal pentru PMF","NDC",51.34,0,51.34,8592765054951,1,8592765054951,null,null,"8301409000",2.5000000000000001E-2]
[109047,"RH PMF-MM","Suport pentru dispozitive de rețea","NDC",22.19,0,22.19,8592765090478,1,8592765090478,null,null,"8538909999",0.1]
[108093,"MF PNF 12","Șină DIN (12 MU), PMF","NDC",3.22,0,3.22,8592765080943,1,8592765080943,null,null,"8538909999",0]
[]
[109809,"EMFF2 48W","Tablou metalic de distributie plat, incastrat, 2 randuri (24MU), 48MU, culoare alba, usa plina, blocuri terminale NPE incluse","NDD",529.54999999999995,{"$f":"NDD","v":0},{"$f":"E6480*(1-F6480)","v":529.54999999999995},8592765098092,1,8592765098092,null,null,"8538909999",11.5]
[109812,"EMFF5 120W","Tablou metalic de distributie plat,incastrat, 5 randuri (24MU), 120MU, culoare alba,usa plina, blocuri terminale NPE incluse","NDD",736.08,0,736.08,8592765098122,1,8592765098122,null,null,"8538909999",18.5]
[109814,"EMFS2 48W","Tablou metalic de distributie plat, aparent, 2 randuri (24MU), 48MU, culoare alba,usa plina, blocuri terminale NPE incluse","NDD",593.61,0,593.61,8592765098146,1,8592765098146,null,null,"8538909999",11.5]
[109818,"EMFS6 144W","Tablou metalic de distributie plat, aparent, 6 randuri (24MU), 144MU, culoare alba,usa plina, blocuri terminale NPE incluse","NDD",899.37,0,899.37,8592765098184,1,8592765098184,null,null,"8538909999",21.5]
[109819,"EMFF2 66W","Tablou metalic de distributie plat,incastrat,2 randuri (33MU), 66MU, culoare alba,usa plina, blocuri terminale NPE incluse","NDD",651.99,0,651.99,8592765098191,1,8592765098191,null,null,"8538909999",13.5]
[109821,"EMFF4 132W","Tablou metalic de distributie plat,incastrat,4 randuri (33MU), 132MU, culoare alba,usa plina, blocuri terminale NPE incluse","NDD",830.13,0,830.13,8592765098214,1,8592765098214,null,null,"8538909999",19.5]
[109824,"EMFS2 66W","Tablou metalic de distributie plat, aparent, 2 randuri (33MU), 66MU, culoare alba,usa plina, blocuri terminale NPE incluse","NDD",678.43,0,678.43,8592765098245,1,8592765098245,null,null,"8538909999",14.5]
[109828,"EMFS6 198W","Tablou metalic de distributie plat, aparent, 6 randuri (33MU), 198MU, culoare alba,usa plina, blocuri terminale NPE incluse","NDD",1108.01,0,1108.01,8592765098283,1,8592765098283,null,null,"8538909999",26.5]
[109939,"EMF DR2 48W","Usa plina de rezerva pentru, culoare alba,  2 randuri (24MU), 48MU","NDD",158.1,0,{"$f":"E6501*(1-F6501)","v":158.1},8592765099396,1,8592765099396,null,null,"8538909999",3]
[109942,"EMF DR5 120W","Usa plina de rezerva pentru, culoare alba,  5 randuri (24MU), 120MU","NDD",222.67,0,222.67,8592765099426,1,8592765099426,null,null,"8538909999",5.3]
[109945,"EMF DR3 99W","Usa plina de rezerva pentru, culoare alba,  3 randuri (33MU), 99MU","NDD",202.54,0,202.54,8592765099457,1,8592765099457,null,null,"8538909999",4.7]
[109948,"EMF DR6 198W","Usa plina de rezerva pentru, culoare alba,  6 randuri (33MU), 198MU","NDD",289.89,0,289.89,8592765099488,1,8592765099488,null,null,"8538909999",7.7]
[109935,"EMF FP 1 24","Placa frontala de rezerva cu decupare de 45mm, culoare alba, 1 rand, 24MU","NDD",46.16,0,46.16,8592765099358,1,8592765099358,null,null,"8538100000",0.55000000000000004]
[109937,"EMF FP 1+ 24","Placa frontala de capat de rezerva cu decupare de 45mm, culoare alba, 1  rand, 24MU","NDD",57.56,0,57.56,8592765099372,1,8592765099372,null,null,"8538100000",0.8]
[109933,"EMF FPB 0+ 33","Placa frontala de capat, plina, culoare alba, ingusta, 33MU","NDD",38.21,0,38.21,8592765099334,1,8592765099334,null,null,"8538100000",0.5]
[109838,"EMF UMP 160 24","Placa de montaj universala, 160mm, 24MU","NDD",56.8,0,56.8,8592765098382,1,8592765098382,null,null,"8538100000",1.1100000000000001]
[110700,"EMF MP M12 33","Placa de montaj  pentru Ex9M1,2, 33MU","NDD",129.76,0,129.76,8592765107008,1,8592765107008,null,null,"8538909999",1.5]
[109832,"EMFF SMM","Set impamantare pentru usa, montaj incastrat, 1 set","NDD",11.42,0,11.42,8592765098320,1,8592765098320,null,null,"8538909999",0.04]
[109831,"EMF SDH","Balamale pentru usa de rezerva, 2 bucati","NDD",28.86,0,28.86,8592765098313,1,8592765098313,null,null,"8302100090",0.05]
[106831,"MF PDP A4","Buzunar documentatie, A4, cu dublu adeziv","NDD",34.64,0,34.64,8592765068323,1,8592765068323,null,null,"3926909790",0.2]
[106832,"MF PDP A4S","Buzunar documentatie, A4, cu dublu adeziv, slim","NDD",26.46,0,26.46,8592765068330,1,8592765068330,null,null,"3926909790",0.1]
[106826,"MF DLK SQ6","Incuietoare, square hole, 6mm","NDD",42.89,0,42.89,8592765068279,1,8592765068279,null,null,"8301409000",0.03]
[106830,"MF DLK D","Incuietoare, daimler-benz","NDD",47.73,0,47.73,8592765068316,1,8592765068316,null,null,"8301409000",0.03]
[109830,"EMF TBH","Izolator orizontal pentru blocuri terminale, 2 bucati.","NDD",22.32,0,22.32,8592765098306,1,8592765098306,null,null,"8538100000",0.03]
[106860,"CGQS M16","Gromet pentru cablu pentru cutia EMFS, 16mm, 1 buc.","NDD",2.6,0,2.6,8592765068613,1,8592765068613,null,null,"4016930090",0.01]
[106210,"CGQS M32","Gromet pentru cablu, 32mm, 1 buc.","NDD",4.7699999999999996,0,4.7699999999999996,8592765062116,1,8592765062116,null,null,"4016930090",0.01]
[]
[107194,"FHS-S3 54W","Cofret termorezistent (GRP) 450x505x220   54 Module ","NDG",564.29999999999995,0,564.29999999999995,8592765071941,1,18592765071948,null,28592765071945,"8538909999",7.0519999999999996]
[107195,"FHS-S4 72W","Cofret termorezistent (GRP) 450x655x220  72 Module ","NDG",673.75,0,673.75,8592765071958,1,18592765071955,null,28592765071952,"8538909999",8.6210000000000004]
[107206,"MF FHS S2","Cadru de montaj pentru cofret mărime 2","NDG",251.47,0,251.47,8592765072061,1,18592765072068,null,28592765072065,"7326909890",0.52800000000000002]
[107207,"MF FHS S3","Cadru de montaj pentru cofret mărime 3","NDG",268.67,0,268.67,8592765072078,1,18592765072075,null,28592765072072,"7326909890",0.64600000000000002]
[107211,"MBP FHS S1","Placă de montaj din metal pentru cofret mărime 1","NDG",25.79,0,25.79,8592765072115,1,18592765072112,null,28592765072119,"7326909890",0.51900000000000002]
[107213,"MBP FHS S3","Placă de montaj din metal pentru cofret mărime 3","NDG",65.040000000000006,0,65.040000000000006,8592765072139,1,18592765072136,null,28592765072133,"7326909890",2.5950000000000002]
[107217,"MBP FHS S7","Placă de montaj din metal pentru cofret mărime 7","NDG",343.73,0,343.73,8592765072177,1,18592765072174,null,28592765072171,"7326909890",12.52]
[107218,"IBP FHS S1","Placă de montaj din material izolant pentru cofret mărime 1","NDG",69.64,0,69.64,8592765072184,1,18592765072181,null,28592765072188,"3926909790",0.30299999999999999]
[107222,"IBP FHS S5","Placă de montaj din material izolant pentru cofret mărime 5","NDG",277.81,0,277.81,8592765072221,1,18592765072228,null,28592765072225,"3926909790",1.65]
[107223,"IBP FHS S6","Placă de montaj din material izolant pentru cofret mărime 6","NDG",441.01,0,441.01,8592765072238,1,18592765072235,null,28592765072232,"3926909790",2.4]
[107225,"PW FHS S3-4","Placă frontală cu decupare 18 module pentru cofret mărime 3/4","NDG",108.8,0,108.8,8592765072252,1,18592765072259,null,28592765072256,"8538909999",0.69199999999999995]
[107228,"PW FHS S7","Placă frontală cu decupare 40 module pentru cofret mărime 7","NDG",169.17,0,169.17,8592765072283,1,18592765072280,null,28592765072287,"8538909999",1.286]
[107232,"BP FHS S6","Placă frontală plină pentru cofret mărime 6","NDG",84.41,0,84.41,8592765072320,1,18592765072327,null,28592765072324,"3926909790",0.501]
[107234,"DBP FHS S2","Placă frontală plină dublă pentru cofret mărime 2","NDG",44.39,0,44.39,8592765072344,1,18592765072341,null,28592765072348,"3926909790",0.39800000000000002]
[107237,"DBP FHS S6","Placă frontală plină dublă pentru cofret mărime 6","NDG",94.06,0,94.06,8592765072375,1,18592765072372,null,28592765072379,"3926909790",0.78100000000000003]
[107240,"MSB FHS S3-4","Placă de montaj ajustabilă H150 pentru cofret mărime 3/4","NDG",102.31,0,102.31,8592765072405,1,18592765072402,null,28592765072409,"7326909890",0.85099999999999998]
[107242,"MSB FHS S6","Placă de montaj ajustabilă H150 pentru cofret mărime 6","NDG",127.04,0,127.04,8592765072429,1,18592765072426,null,28592765072423,"7326909890",1.26]
[107243,"MSB FHS SIZE 7","Placă de montaj ajustabilă H200 pentru cofret mărime 7","NDG",189.88,0,189.88,8592765072436,1,18592765072433,null,28592765072430,"7326909890",2.35]
[107246,"PM FHS S1-2","Suport pentru montarea pe stâlpi pentru cofret mărime 1-2","NDG",369.22,0,369.22,8592765072467,1,18592765072464,null,28592765072461,"7326909890",1.829]
[107249,"TID FHS S2","Ușă interioară (GRP) 260x370 pentru cofret mărime 2","NDG",254.79,0,254.79,8592765072498,1,18592765072495,null,28592765072492,"8538909999",1.2969999999999999]
[107252,"TID FHS S5","Ușă interioară (GRP) 475x595 pentru cofret mărime 5","NDG",401.16,0,401.16,8592765072528,1,18592765072525,null,28592765072522,"8538909999",3.06]
[107254,"TID FHS S7","Ușă interioară (GRP) 765x995 pentru cofret mărime 7","NDG",783.02,0,783.02,8592765072542,1,18592765072549,null,28592765072546,"8538909999",7.5650000000000004]
[107258,"SK FHS S5","Kit montaj pentru cadru de montaj pentru cofret mărime 5","NDG",258.66000000000003,{"$f":"NDG","v":0},{"$f":"E6608*(1-F6608)","v":258.66000000000003},8592765072580,1,18592765072587,null,28592765072584,"7318190090",0.38]
[107261,"CTS FHS","Suport fixare cablu","NDG",213.22,{"$f":"NDG","v":0},{"$f":"E6611*(1-F6611)","v":213.22},8592765072610,1,18592765072617,null,28592765072614,"7326909890",5.8000000000000003E-2]
["Cutie metalică IP66"]
[110562,"MHS 30 20 15","Cutie metalică cu contrapanou IP66, 300x200x150","NDH",196.44,{"$f":"NDH","v":0},{"$f":"E6614*(1-F6614)","v":196.44},8592765105622,1,8592765105622,1,null,"8538909999",4.2]
[110566,"MHS 40 30 20","Cutie metalică cu contrapanou IP66, 400x300x200","NDH",274.13,0,274.13,8592765105660,1,8592765105660,1,null,"8538909999",8]
[110568,"MHS 50 40 15","Cutie metalică cu contrapanou IP66, 500x400x150","NDH",355.46,0,355.46,8592765105684,1,8592765105684,1,null,"8538909999",10.5]
[110571,"MHS 60 40 30","Cutie metalică cu contrapanou IP66, 600x400x300","NDH",451.12,0,451.12,8592765105714,1,8592765105714,1,null,"8538909999",15.6]
[110573,"MHS 60 60 20","Cutie metalică cu contrapanou IP66, 600x600x200","NDH",566.5,0,566.5,8592765105738,1,8592765105738,1,null,"8538909999",20.6]
[110577,"MHS 70 50 30","Cutie metalică cu contrapanou IP66, 700x500x300","NDH",608.21,0,608.21,8592765105776,1,8592765105776,1,null,"8538909999",21.2]
[110578,"MHS 80 60 20","Cutie metalică cu contrapanou IP66, 800x600x200","NDH",640.63,0,640.63,8592765105783,1,8592765105783,1,null,"8538909999",26.2]
[110582,"MHS 100 100 30","Cutie metalică cu contrapanou IP55, 1000x1000x300 (ușă dublă)","NDH",1547.86,0,1547.86,8592765105820,1,8592765105820,1,null,"8538909999",60]
[110583,"MHS 120 60 30","Cutie metalică cu contrapanou IP66, 1200x600x300","NDH",1049.42,0,1049.42,8592765105837,1,8592765105837,1,null,"8538909999",39.700000000000003]
[110585,"MHS 120 100 30","Cutie metalică cu contrapanou IP55, 1200x1000x300 (ușă dublă)","NDH",1467.12,0,1467.12,8592765105851,1,8592765105851,1,null,"8538909999",70]
[110588,"MP MHS 40 30","Contrapanou metalic pentru cutie MHS 400x300mm","NDH",43.41,0,43.41,8592765105882,10,18592765105889,null,null,"8538909999",1.4]
[110591,"MP MHS 60 40","Contrapanou metalic pentru cutie MHS 600x400mm","NDH",63,0,63,8592765105912,2,18592765105919,null,null,"8538909999",3.1]
[110593,"MP MHS 70 50","Contrapanou metalic pentru cutie MHS 700x500mm","NDH",88.73,0,88.73,8592765105936,2,18592765105933,null,null,"8538909999",4.8]
[110596,"MP MHS 100 60","Contrapanou metalic pentru cutie MHS 1000x600mm","NDH",127.79,0,127.79,8592765105967,2,18592765105964,null,null,"8538909999",8.6999999999999993]
[110599,"MP MHS 100 80","Contrapanou metalic pentru cutie MHS 1000x800mm","NDH",158.15,0,158.15,8592765105998,2,18592765105995,null,null,"8538909999",11.7]
[110600,"MP MHS 120 80","Contrapanou metalic pentru cutie MHS 1200x800mm","NDH",172.47,0,172.47,8592765106001,2,18592765106008,null,null,"8538909999",14.2]
[110603,"MF MHS 30","Profil pentru montaj plăci frontale, pentru cutie MHS H=300mm, set (conține 2 bucăți)","NDH",55.45,0,55.45,8592765106032,1,8592765106032,null,null,"8538909999",0.7]
[110605,"MF MHS 50","Profil pentru montaj plăci frontale, pentru cutie MHS H=500mm, set (conține 2 bucăți)","NDH",77.47,0,77.47,8592765106056,1,8592765106056,null,null,"8538909999",1.3]
[110608,"MF MHS 80","Profil pentru montaj plăci frontale, pentru cutie MHS H=800mm, set (conține 2 bucăți)","NDH",109.23,0,109.23,8592765106087,1,8592765106087,null,null,"8538909999",2.1]
[110611,"CP MHS 10 30","Placă frontală plină, prindere cu șuruburi, H=100mm, pentru cutie MHS W=300mm","NDH",28.81,0,28.81,8592765106117,1,8592765106117,null,null,"8538909999",0.3]
[110614,"CP MHS 10 40","Placă frontală plină, prindere cu șuruburi, H=100mm, pentru cutie MHS W=400mm","NDH",30.22,0,30.22,8592765106148,1,8592765106148,null,null,"8538909999",0.3]
[110617,"CP MHS 10 50","Placă frontală plină, prindere cu șuruburi, H=100mm, pentru cutie MHS W=500mm","NDH",33.79,0,33.79,8592765106179,1,8592765106179,null,null,"8538909999",0.4]
[110620,"CP MHS 10 60","Placă frontală plină, prindere cu șuruburi, H=100mm, pentru cutie MHS W=600mm","NDH",37.020000000000003,0,37.020000000000003,8592765106209,1,8592765106209,null,null,"8538909999",0.5]
[110622,"CP MHS 16 60","Placă frontală plină, prindere cu șuruburi, H=160mm, pentru cutie MHS W=600mm","NDH",45.19,0,45.19,8592765106223,1,8592765106223,null,null,"8538909999",0.8]
[110623,"CP MHS 12 30 12M","Placă frontală cu decupare de 45mm, prindere cu șuruburi, 12 module, H=120mm, pentru cutie MHS W=300mm","NDH",35.47,0,35.47,8592765106230,1,8592765106230,null,null,"8538909999",0.2]
[110626,"CP MHS 16 40 18M","Placă frontală cu decupare de 45mm, prindere cu șuruburi, 18 module, H=160mm, pentru cutie MHS W=400mm","NDH",43.67,{"$f":"NDH","v":0},43.67,8592765106261,1,8592765106261,null,null,"8538909999",0.4]
[110629,"CP MHS 12 60 29M","Placă frontală cu decupare de 45mm, prindere cu șuruburi, 29 module, H=120mm, pentru cutie MHS W=600mm","NDH",47.25,0,47.25,8592765106292,1,8592765106292,null,null,"8538909999",0.4]
[110632,"RC MHS 00 30 20","Copertină protecție ploaie, pentru cutie MHS  300x200mm","NDH",110.51,0,110.51,8592765106322,1,8592765106322,null,null,"8538909999",1.6]
[110634,"RC MHS 00 40 20","Copertină protecție ploaie, pentru cutie MHS  400x200mm","NDH",116.27,0,116.27,8592765106346,1,8592765106346,null,null,"8538909999",2]
[110638,"RC MHS 00 60 20","Copertină protecție ploaie, pentru cutie MHS  600x200mm","NDH",153.02000000000001,0,153.02000000000001,8592765106384,1,8592765106384,null,null,"8538909999",2.7]
[110639,"RC MHS 00 60 30","Copertină protecție ploaie, pentru cutie MHS  600x300mm","NDH",199.37,0,199.37,8592765106391,1,8592765106391,null,null,"8538909999",3.5]
[110641,"RC MHS 00 80 30","Copertină protecție ploaie, pentru cutie MHS 800x300mm","NDH",294.14,0,294.14,8592765106414,1,8592765106414,null,null,"8538909999",4.7]
[110644,"SD MHS 30 30","Ușă plină pentru cutie MHS 300x300mm","NDH",96.29,0,96.29,8592765106445,1,8592765106445,null,null,"8538909999",1.1000000000000001]
[110648,"SD MHS 60 40","Ușă plină pentru cutie MHS 600x400mm","NDH",179.52,0,179.52,8592765106483,1,8592765106483,null,null,"8538909999",2.7]
[110650,"SD MHS 70 50","Ușă plină pentru cutie MHS 700x500mm","NDH",241.89,0,{"$f":"E6703*(1-F6703)","v":241.89},8592765106506,1,8592765106506,null,null,"8538909999",3.9]
[110653,"SD MHS 100 60","Ușă plină pentru cutie MHS 1000x600mm","NDH",372.48,0,372.48,8592765106537,1,8592765106537,null,null,"8538909999",6.4]
[110656,"SD MHS 60 80 D","Ușă plină dublă pentru cutie MHS 600x800mm","NDH",372.37,0,372.37,8592765106568,1,8592765106568,null,null,"8538909999",0]
[110659,"SD MHS 100 100 D","Ușă plină dublă pentru cutie MHS 1000x1000mm","NDH",536.15,0,536.15,8592765106599,1,8592765106599,null,null,"8538909999",16.899999999999999]
[110660,"SD MHS 120 100 D","Ușă plină dublă pentru cutie MHS 1200x1000mm","NDH",628.98,0,628.98,8592765106605,1,8592765106605,null,null,"8538909999",17]
[110662,"GD MHS 40 30","Ușă transparentă pentru cutie MHS  400x300mm","NDH",212.68,0,212.68,8592765106629,1,8592765106629,null,null,"8538909999",1.6]
[110665,"GD MHS 60 40","Ușă transparentă pentru cutie MHS  600x400mm","NDH",281.07,0,281.07,8592765106650,1,8592765106650,null,null,"8538909999",3]
[110667,"GD MHS 70 50","Ușă transparentă pentru cutie MHS  700x500mm","NDH",351.24,0,351.24,8592765106674,1,8592765106674,null,null,"8538909999",4.3]
[110671,"GD MHS 120 60","Ușă transparentă pentru cutie MHS  1200x600mm","NDH",615.79,0,615.79,8592765106711,1,8592765106711,null,null,"8538909999",9.1999999999999993]
[110674,"GD MHS 120 80","Ușă transparentă pentru cutie MHS  1200x800mm","NDH",818.36,0,818.36,8592765106742,1,8592765106742,null,null,"8538909999",11.9]
[110677,"PM MHS 00 30","Suporți prindere cutie pe stâlp, W=300mm, 2 bucăți","NDH",373.53,0,373.53,8592765106773,1,8592765106773,null,null,"8538909999",0.9]
[110679,"PM MHS 00 50","Suporți prindere cutie pe stâlp, W=500mm, 2 bucăți","NDH",412.96,0,412.96,8592765106797,1,8592765106797,null,null,"8538909999",1.6]
[110682,"PM MHS 00 80","Suporți prindere cutie pe stâlp, W=800mm, 3 bucăți","NDH",721.05,0,721.05,8592765106827,1,8592765106827,null,null,"8538909999",2.6]
[110683,"EC MHS","Cablu împământare, 190mm, M8-M8","NDH",10.35,0,10.35,8592765106834,100,18592765106831,null,null,"8538909999"]
[110812,"CB MHS 3.5","Perie de intrare a cablurilor, înălțime 35 mm, rolă de 25 m","NDH",2942.21,0,2942.21,8592765108128,1,8592765108128,null,null,"8538909999",5]
["Descarcator SPD Ex9UEP, Clasa 2, plug-in design modul cu indicator de stare optică, potrivit pentru aplicații fotovoltaice"]
[108018,"Ex9UEP 20 2P 600","Descarcator SPD Ex9UEP, Clasa 2, 600 V DC, latime 2 module, pentru sisteme fotovoltaice fara impamantare","NAO",113.78,0,113.78,8592765080196,1,8592765080196,81,28592765080190,"8536309090",0.25]
[110172,"Ex9UEP 20R 1P 750","Descarcator SPD Ex9UEP cu contact de actionare la distanta, clasa 2, 750 V DC, latime 1 module","NAO",124.4,0,124.4,8592765101723,1,8592765101723,96,28592765101727,"8536309090",0.12]
[110174,"Ex9UEP 20R 2P 750","Descarcator SPD Ex9UEP cu contact de actionare la distanta, clasa 2, 750 V DC, latime 2 module, pentru sisteme fotovoltaice fara impamantare","NAO",149.44999999999999,0,149.44999999999999,8592765101747,1,8592765101747,81,28592765101741,"8536309090",0.25]
[108023,"Ex9UEP 20R 3P 1200","Descarcator SPD Ex9UEP cu contact de actionare la distanta, clasa 2, 1200 V DC, latime 3 module, pentru sisteme fotovoltaice fara impamantare","NAO",189.41,0,189.41,8592765080240,1,8592765080240,54,28592765080244,"8536309090",0.38]
[110181,"Ex9UEP 20 3P 1500","Descarcator SPD Ex9UEP, Clasa 2, 1500 V DC, latime 3 module, pentru sisteme fotovoltaice fara impamantare","NAO",181.23,0,181.23,8592765101815,1,8592765101815,54,28592765101819,"8536309090",0.38]
[108024,"Ex9UEP 20 1P 600 M","Deacarcator SPD Ex9UEP 20 1P 600, doar modulul, clasa 2 , 600 V DC, latime 1 modul","NAO",58.14,0,58.14,8592765080257,1,8592765080257,96,28592765080251,"8536309090",0.08]
[108025,"Ex9UEP 20 2P 600 M","Deacarcator SPD Ex9UEP 20 2P 600, doar modulul, clasa 2 , 600 V DC, latime 1 modul","NAO",58.14,0,58.14,8592765080264,1,8592765080264,96,28592765080268,"8536309090",0.08]
[108027,"Ex9UEP 20 3P 1200 M","Deacarcator SPD Ex9UEP 20 3P 1200, doar modulul, clasa 2 , 600 V DC, latime 1 modul","NAO",58.14,0,58.14,8592765080288,1,8592765080288,96,28592765080282,"8536309090",0.08]
[110188,"Ex9UEP 20 3P 1500M","Deacarcator SPD Ex9UEP 20 2P 1500, doar modulul, clasa 2 , 750 V DC, latime 1 modul","NAO",89.56,0,89.56,8592765101884,1,8592765101884,96,28592765101888,"8536309090",0.08]
[101766,"Ex9FP 1P 30A","Separator cu fuzibil, 30 A, 1000 V DC, 1-poli, DC-20B, cu semnalizare","NEA",12.93,{"$f":"NEA","v":0},{"$f":"E6768*(1-F6768)","v":12.93},8592765017673,12,18592765017670,144,28592765017677,"8536201090",7.0000000000000007E-2]
[]
[104476,"Ex9F 2P 32A","Separator cu fuzibil; pentru fuzibil 10x38mm 2P 32A","NEB",26.3,0,26.3,8592765044778,6,18592765044775,72,28592765044772,"8536201090",0.14000000000000001]
[104477,"Ex9F 3P 32A","Separator cu fuzibil; pentru fuzibil 10x38mm 3P 32A","NEB",37.049999999999997,0,37.049999999999997,8592765044785,4,18592765044782,48,28592765044789,"8536201090",0.21]
[109054,"Ex9F 1P 32A WI","Separator cu fuzibil; fara indicator ardere fuzibil, pentru fuzibil 10x38mm  1P 32A ","NEB",9.9499999999999993,{"$f":"NEB","v":0},{"$f":"E6777*(1-F6777)","v":9.9499999999999993},8592765090546,12,18592765090543,144,28592765090540,"8536201090",7.0000000000000007E-2]
[109057,"Ex9F 3P 32A WI","Separator cu fuzibil; fara indicator ardere fuzibil, pentru fuzibil 10x38mm 3P 32A ","NEB",28.03,0,28.03,8592765090577,4,18592765090574,48,28592765090571,"8536201090",0.21]
[104481,"Ex9F-14 2P 50A","Separator cu fuzibil; fara indicator ardere fuzibil, pentru fuzibil 14x51mm 2P 50A","NEB",38.61,0,38.61,8592765044822,6,18592765044829,72,28592765044826,"8536201090",0.22]
[104483,"Ex9F-14 3PN 50A","Separator cu fuzibil; fara indicator ardere fuzibil, pentru fuzibil 14x51mm 3PN 50A","NEB",82.71,0,82.71,8592765044846,3,18592765044843,36,28592765044840,"8536201090",0.44]
[104486,"Ex9F-22 2P 100A","Separator cu fuzibil; fara indicator ardere fuzibil, pentru fuzibil 22x58mm 2P 100A","NEB",86.29,0,86.29,8592765044877,4,18592765044874,48,28592765044871,"8536209090",0.34]
[null,null,null,null,null,null,null,"","","","","",null,""]
[109841,"Ex9FS 1PN 32A","Separator de sarcină cu fuzibil; pentru fuzibil 10x38mm 1PN 32A","NEB",28.61,{"$f":"NEB","v":0},{"$f":"E6795*(1-F6795)","v":28.61},8592765098412,6,18592765098419,72,28592765098416,"8536201090",0.14000000000000001]
[109842,"Ex9FS 2P 32A","Separator de sarcină cu fuzibil; pentru fuzibil 10x38mm 2P 32A","NEB",27.9,0,27.9,8592765098429,6,18592765098426,72,28592765098423,"8536201090",0.14000000000000001]
[109844,"Ex9FS 3PN 32A","Separator de sarcină cu fuzibil; pentru fuzibil 10x38mm 3PN 32A","NEB",48.85,0,48.85,8592765098443,3,18592765098440,36,28592765098447,"8536201090",0.28000000000000003]
[109847,"Ex9FS-14 2P 50A","Separator de sarcină cu fuzibil; pentru fuzibil 14x51mm 2P 50A","NEB",46.16,0,46.16,8592765098474,6,18592765098471,72,28592765098478,"8536201090",0.14000000000000001]
[109850,"Ex9FS-22 1P 100A","Separator de sarcină cu fuzibil; pentru fuzibil 22x58mm 1P 100A","NEB",44.04,0,44.04,8592765098504,12,18592765098501,144,28592765098508,"8536209090",0.11]
[109852,"Ex9FS-22 2P 100A","Separator de sarcină cu fuzibil; pentru fuzibil 22x58mm 2P 100A","NEB",91.24,0,91.24,8592765098528,6,18592765098525,72,28592765098522,"8536209090",0.22]
[]
[101752,"Ex9IP 1P 50A","Întreruptor-separator DC, lăţime 1 modul, 1-poli, 50A","NAN",68.61,0,68.61,8592765017536,12,18592765017533,144,28592765017530,"8536508090",0.12]
[101754,"Ex9IP 2P 16A","Întreruptor-separator DC, lăţime 2 module, 2-poli, 16A","NAN",95.23,0,95.23,8592765017550,6,18592765017557,72,28592765017554,"8536508090",0.24]
[101755,"Ex9IP 2P 32A","Întreruptor-separator DC, lăţime 2 module, 2-poli, 32A","NAN",113.29,0,113.29,8592765017567,6,18592765017564,72,28592765017561,"8536508090",0.24]
[101759,"Ex9IP 3P 32A","Întreruptor-separator DC, lăţime 3 module, 3-poli, 32A","NAN",205.97,0,205.97,8592765017604,4,18592765017601,48,28592765017608,"8536508090",0.36]
[101760,"Ex9IP 3P 50A","Întreruptor-separator DC, lăţime 3 module, 3-poli, 50A","NAN",226.85,0,226.85,8592765017611,4,18592765017618,48,28592765017615,"8536508090",0.36]
[101764,"Ex9IP 4P 50A","Întreruptor-separator DC, lăţime 4 module, 4-poli, 50A","NAN",308.63,0,308.63,8592765017659,3,18592765017656,36,28592765017653,"8536508090",0.48]
[]
[110689,"Ex9EVC1 T2 16A ","Încărcător EV pe cablu, Tip 2, monofazat, 16A","NGD",2518.44,0,2518.44,8592765106896,1,8592765106896,1,null,"8544429090",2.5]
[110691,"Ex9EVC1 T2 32A ","Încărcător EV pe cablu, Tip 2, monofazat, 32A","NGD",2600.46,0,2600.46,8592765106919,1,8592765106919,1,null,"8544429090",3.1]
["Încărcător EV"]
[110256,"Ex9EV1 T1 10A","Încărcător EV, montaj pe perete, Tip 1, monofazat, 10A","NGD",2861.25,{"$f":"NGD","v":0},{"$f":"E6837*(1-F6837)","v":2861.25},8592765102560,1,8592765102560,1,null,"8544429090",5.95]
[110497,"Ex9EV1 T1 32A","Încărcător EV, montaj pe perete, Tip 1, monofazat, 32A","NGD",3023.18,0,3023.18,8592765104977,1,8592765104977,1,null,"8544429090",5.95]
[110257,"Ex9EV1 T2 10A","Încărcător EV, montaj pe perete, Tip 2, monofazat, 10A","NGD",3025.29,0,3025.29,8592765102577,1,8592765102577,1,null,"8544429090",5.95]
[110501,"Ex9EV1 T2 32A","Încărcător EV, montaj pe perete, Tip 2, monofazat, 32A","NGD",3120.97,0,3120.97,8592765105011,1,8592765105011,1,null,"8544429090",5.95]
[110502,"Ex9EV3 T2 16A","Încărcător EV, montaj pe perete, Tip 2, trifazat, 16A","NGD",3357.57,0,3357.57,8592765105028,1,8592765105028,1,null,"8544429090",7.2]
[]
["Cofret de distribuție din plastic, cu ușă din tablă plată PMF-C, cu șină DIN și plăci de montare "]
[110712,"PMF-C 60-1","Cofret de distributie pentru dispozitive electrice (modulare) & echipamente IT - 5 rows","NDC",441.12,0,441.12,8592765107121,1,18592765107128,18,null,"8538909999",4.5]
[110713,"PMF-C 60-2","Cofret de distributie pentru dispozitive electrice (modulare) & echipamente IT - 5 rows","NDC",441.12,0,441.12,8592765107138,1,18592765107135,18,null,"8538909999",4.5]
[110715,"PWS PMF-C","Partitie pentru integrare priza","NDC",9.4600000000000009,0,9.4600000000000009,8592765107152,1,18592765107159,null,null,"8538909999",0.05]
[110820,"DTH","Suport pentru terminal dublu (set, doua bucati)","NDC",2.5299999999999998,0,2.5299999999999998,8592765108203,1,8592765108203,null,null,"3926909790"]
[110834,"SHA 180 40 40","Dulap metalic asociabil, IP55, 1800x400x400mm","NDI",1983.63,{"$f":"NDI","v":0},{"$f":"E6866*(1-F6866)","v":1983.63},8592765108340,1,18592765108347,1,28592765108344,9403208000,45]
[110837,"SHA 180 60 40","Dulap metalic asociabil, IP55, 1800x600x400mm","NDI",2139.58,{"$f":"NDI","v":0},2139.58,8592765108371,1,18592765108378,1,28592765108375,9403208000,58]
[110840,"SHA 180 80 40","Dulap metalic asociabil, IP55, 1800x800x400mm","NDI",2278.9699999999998,{"$f":"NDI","v":0},2278.9699999999998,8592765108401,1,18592765108408,1,28592765108405,9403208000,70]
[110843,"SHA 180 100 40","Dulap metalic asociabil, IP54, 1800x1000x400mm","NDI",2696.48,{"$f":"NDI","v":0},{"$f":"E6875*(1-F6875)","v":2696.48},8592765108432,1,18592765108439,1,28592765108436,9403208000,83]
[110845,"SHA 180 100 80","Dulap metalic asociabil, IP54, 1800x1000x800mm","NDI",3237.11,{"$f":"NDI","v":0},3237.11,8592765108456,1,18592765108453,1,28592765108450,9403208000,91]
[110846,"SHA 180 120 40","Dulap metalic asociabil, IP54, 1800x1200x400mm","NDI",3111.7,{"$f":"NDI","v":0},3111.7,8592765108463,1,18592765108460,1,28592765108467,9403208000,95]
[110849,"SHA 200 40 40","Dulap metalic asociabil, IP55, 2000x400x400mm","NDI",2082.67,{"$f":"NDI","v":0},2082.67,8592765108494,1,18592765108491,1,28592765108498,9403208000,49]
[110852,"SHA 200 60 40 ","Dulap metalic asociabil, IP55, 2000x600x400mm","NDI",2112.61,{"$f":"NDI","v":0},2112.61,8592765108524,1,18592765108521,1,28592765108528,9403208000,63]
[110855,"SHA 200 80 40","Dulap metalic asociabil, IP55, 2000x800x400mm","NDI",2224.12,{"$f":"NDI","v":0},2224.12,8592765108555,1,18592765108552,1,28592765108559,9403208000,76]
[110857,"SHA 200 80 80","Dulap metalic asociabil, IP55, 2000x800x800mm","NDI",2912.84,{"$f":"NDI","v":0},2912.84,8592765108579,1,18592765108576,1,28592765108573,9403208000,84]
[110861,"SHA 200 120 40","Dulap metalic asociabil, IP54, 2000x1200x400mm","NDI",3369.18,{"$f":"NDI","v":0},3369.18,8592765108616,1,18592765108613,1,28592765108610,9403208000,104]
[110864,"MSA 180 60 40","Dulap metalic compact, IP65, 1800x600x400mm","NDI",1830.15,{"$f":"NDI","v":0},1830.15,8592765108647,1,18592765108644,1,28592765108641,9403208000,69]
[110866,"MSA 180 60 60","Dulap metalic compact, IP65, 1800x600x600mm","NDI",2009.17,{"$f":"NDI","v":0},{"$f":"E6898*(1-F6898)","v":2009.17},8592765108661,1,18592765108668,1,28592765108665,9403208000,85]
[110867,"MSA 180 80 40","Dulap metalic compact, IP65, 1800x800x400mm","NDI",2097.11,{"$f":"NDI","v":0},{"$f":"E6899*(1-F6899)","v":2097.11},8592765108678,1,18592765108675,1,28592765108672,9403208000,98]
[110871,"MSA 180 100 50","Dulap metalic compact, IP55, 1800x1000x500mm","NDI",2768.45,{"$f":"NDI","v":0},2768.45,8592765108715,1,18592765108712,1,28592765108719,9403208000,113]
[110873,"MSA 180 120 40","Dulap metalic compact, IP55, 1800x1200x400mm","NDI",2811.26,{"$f":"NDI","v":0},2811.26,8592765108739,1,18592765108736,1,28592765108733,9403208000,122]
[110876,"MSA 200 60 40","Dulap metalic compact, IP65, 2000x600x400mm","NDI",1832.43,{"$f":"NDI","v":0},1832.43,8592765108760,1,18592765108767,1,28592765108764,9403208000,79]
[110878,"MSA 200 60 60","Dulap metalic compact, IP65, 2000x600x600mm","NDI",1998.1,{"$f":"NDI","v":0},1998.1,8592765108784,1,18592765108781,1,28592765108788,9403208000,108]
[110882,"MSA 200 100 40","Dulap metalic compact, IP55, 2000x1000x400mm","NDI",2579.2199999999998,{"$f":"NDI","v":0},{"$f":"E6914*(1-F6914)","v":2579.2199999999998},8592765108821,1,18592765108828,1,28592765108825,9403208000,136]
[110883,"MSA 200 100 50","Dulap metalic compact, IP55, 2000x1000x500mm","NDI",2683.14,{"$f":"NDI","v":0},{"$f":"E6915*(1-F6915)","v":2683.14},8592765108838,1,18592765108835,1,28592765108832,9403208000,139]
[110887,"MSA 200 120 60","Dulap metalic compact, IP55, 2000x1200x600mm","NDI",3508.6,{"$f":"NDI","v":0},3508.6,8592765108876,1,18592765108873,1,28592765108870,9403208000,155]
[110888,"PL SHA 10 40 40","Plintă H=100mm pentru dulap L=400mm și A=400mm","NDI",229.84,{"$f":"NDI","v":0},229.84,8592765108883,1,18592765108880,1,28592765108887,9403208000,5.12]
[110890,"PL SHA 10 40 80","Plintă H=100mm pentru dulap L=400mm și A=800mm","NDI",339.76,{"$f":"NDI","v":0},{"$f":"E6922*(1-F6922)","v":339.76},8592765108906,1,18592765108903,1,28592765108900,9403208000,9]
[110894,"PL SHA 10 60 80","Plintă H=100mm pentru dulap L=600mm și A=800mm","NDI",389.73,{"$f":"NDI","v":0},389.73,8592765108944,1,18592765108941,1,28592765108948,9403208000,12.16]
[110897,"PL SHA 10 80 60","Plintă H=100mm pentru dulap L=800mm și A=600mm","NDI",389.72,{"$f":"NDI","v":0},389.72,8592765108975,1,18592765108972,1,28592765108979,9403208000,12.16]
[110899,"PL SHA 10 100 40","Plintă H=100mm pentru dulap L=1000mm și A=400mm","NDI",373.49,{"$f":"NDI","v":0},{"$f":"E6931*(1-F6931)","v":373.49},8592765108999,1,18592765108996,1,28592765108993,9403208000,10.88]
[110902,"PL SHA 10 100 80","Plintă H=100mm pentru dulap L=1000mm și A=800mm","NDI",489.65,{"$f":"NDI","v":0},489.65,8592765109026,1,18592765109023,1,28592765109020,9403208000,18.559999999999999]
[110905,"PL SHA 10 120 60","Plintă H=100mm pentru dulap L=1200mm și A=600mm","NDI",489.65,{"$f":"NDI","v":0},489.65,8592765109057,1,18592765109054,1,28592765109051,9403208000,17.28]
[110906,"PL SHA 10 120 80","Plintă H=100mm pentru dulap L=1200mm și A=800mm","NDI",603.65,{"$f":"NDI","v":0},{"$f":"E6938*(1-F6938)","v":603.65},8592765109064,1,18592765109061,1,28592765109068,9403208000,21.76]
[110909,"PL SHA 20 40 80","Plintă H=200mm pentru dulap L=400mm și A=800mm","NDI",612.1,{"$f":"NDI","v":0},612.1,8592765109095,1,18592765109092,1,28592765109099,9403208000,18]
[110911,"PL SHA 20 60 60","Plintă H=200mm pentru dulap L=600mm și A=600mm","NDI",586.59,{"$f":"NDI","v":0},586.59,8592765109118,1,18592765109115,1,28592765109112,9403208000,19.2]
[110914,"PL SHA 20 80 60","Plintă H=200mm pentru dulap L=800mm și A=600mm","NDI",672.78,{"$f":"NDI","v":0},{"$f":"E6946*(1-F6946)","v":672.78},8592765109149,1,18592765109146,1,28592765109143,9403208000,24.32]
[110917,"PL SHA 20 100 60","Plintă H=200mm pentru dulap L=1000mm și A=600mm","NDI",758.96,{"$f":"NDI","v":0},758.96,8592765109170,1,18592765109177,1,28592765109174,9403208000,29.44]
[110920,"PL SHA 20 120 60","Plintă H=200mm pentru dulap L=1200mm și A=600mm","NDI",845.15,{"$f":"NDI","v":0},845.15,8592765109200,1,18592765109207,1,28592765109204,9403208000,34.56]
[110923,"PL SHA 40 60","Capac inferior pentru dulap L=400mm și A=600mm","NDI",64.95,{"$f":"NDI","v":0},{"$f":"E6955*(1-F6955)","v":64.95},8592765109231,1,18592765109238,1,28592765109235,9403901090,3.5]
[110926,"PL SHA 60 60","Capac inferior pentru dulap L=600mm și A=600mm","NDI",97.43,{"$f":"NDI","v":0},97.43,8592765109262,1,18592765109269,1,28592765109266,9403901090,5.2]
[110928,"PL SHA 80 40","Capac inferior pentru dulap L=800mm și A=400mm","NDI",89.33,{"$f":"NDI","v":0},89.33,8592765109286,1,18592765109283,1,28592765109280,9403901090,4.4000000000000004]
[110929,"PL SHA 80 60","Capac inferior pentru dulap L=800mm și A=600mm","NDI",119.07,{"$f":"NDI","v":0},119.07,8592765109293,1,18592765109290,1,28592765109297,9403901090,7]
[110933,"PL SHA 100 80","Capac inferior pentru dulap L=1000mm și A=800mm","NDI",162.38,{"$f":"NDI","v":0},162.38,8592765109330,1,18592765109337,1,28592765109334,9403901090,11.9]
[110935,"PL SHA 120 60","Capac inferior pentru dulap L=1200mm și A=600mm","NDI",151.55000000000001,{"$f":"NDI","v":0},151.55000000000001,8592765109354,1,18592765109351,1,28592765109358,9403901090,10.4]
[110938,"SP SHA 180 60","Perete lateral pentru dulap H=1800mm, A=600mm","NDI",164.17,{"$f":"NDI","v":0},{"$f":"E6970*(1-F6970)","v":164.17},8592765109385,1,18592765109382,2,28592765109389,9403901090,10.8]
[110940,"SP SHA 200 40","Perete lateral pentru dulap H=2000mm, A=400mm","NDI",164.63,{"$f":"NDI","v":0},164.63,8592765109408,1,18592765109405,2,28592765109402,9403901090,7.45]
[110944,"MBP SHA 180 60","Placă de montaj pentru dulap H=1800mm, L=600mm","NDI",416.82,{"$f":"NDI","v":0},416.82,8592765109446,1,18592765109443,1,28592765109440,9403901090,15.95]
[110945,"MBP SHA 180 80","Placă de montaj pentru dulap H=1800mm, L=800mm","NDI",483.22,{"$f":"NDI","v":0},483.22,8592765109453,1,18592765109450,1,28592765109457,9403901090,21.55]
[110947,"MBP SHA 180 120","Placă de montaj pentru dulap H=1800mm, L=1200mm","NDI",730.55,{"$f":"NDI","v":0},{"$f":"E6979*(1-F6979)","v":730.55},8592765109477,1,18592765109474,1,28592765109471,9403901090,32.75]
[110950,"MBP SHA 200 80","Placă de montaj pentru dulap H=2000mm, L=800mm","NDI",572.5,{"$f":"NDI","v":0},572.5,8592765109507,1,18592765109504,1,28592765109501,9403901090,24.2]
[110954,"IMP SHA 180","Placă de montaj de umplere pentru dulap H=1800 mm","NDI",220.13,{"$f":"NDI","v":0},{"$f":"E6986*(1-F6986)","v":220.13},8592765109545,1,18592765109542,1,28592765109549,9403901090,4]
[112868,"MPB F SHA","Adaptori fixare placă de montaj","NDI",117.07,{"$f":"NDI","v":0},{"$f":"E6988*(1-F6988)","v":117.07},8592765128683,"1 pcs / pack",18592765128680,0,28592765128687,8538100000,0]
[110959,"PBP SHA 60 22","Placă de montaj parțială pentru dulap L=600mm, H placă montaj = 220mm","NDI",81.53,{"$f":"NDI","v":0},81.53,8592765109590,1,18592765109597,2,28592765109594,9403901090,2.21]
[110962,"PBP SHA 80 06","Placă de montaj parțială pentru dulap L=800mm, H placă montaj = 60mm","NDI",42.19,{"$f":"NDI","v":0},{"$f":"E6994*(1-F6994)","v":42.19},8592765109620,1,18592765109627,2,28592765109624,9403901090,1]
[110965,"PBP SHA 80 28","Placă de montaj parțială pentru dulap L=800mm, H placă montaj = 280mm","NDI",104.01,{"$f":"NDI","v":0},104.01,8592765109651,1,18592765109658,2,28592765109655,9403901090,3.76]
[110966,"PBP SHA 80 36","Placă de montaj parțială pentru dulap L=800mm, H placă montaj = 360mm","NDI",118.03,{"$f":"NDI","v":0},118.03,8592765109668,1,18592765109665,2,28592765109662,9403901090,4.6500000000000004]
[110968,"PBP SHA 100 16","Placă de montaj parțială pentru dulap L=1000mm, H placă montaj = 160mm","NDI",109.63,{"$f":"NDI","v":0},109.63,8592765109682,1,18592765109689,2,28592765109686,9403901090,3.11]
[110971,"PBP SHA 100 36","Placă de montaj parțială pentru dulap L=1000mm, H placă montaj = 360mm","NDI",191.11,{"$f":"NDI","v":0},{"$f":"E7003*(1-F7003)","v":191.11},8592765109712,1,18592765109719,2,28592765109716,9403901090,5.97]
[110973,"PBP SHA 120 16","Placă de montaj parțială pentru dulap L=1200mm, H placă montaj = 160mm","NDI",126.49,{"$f":"NDI","v":0},126.49,8592765109736,1,18592765109733,2,28592765109730,9403901090,3.8]
[110977,"PBP SHA 60 10","Placă de montaj parțială pentru dulap L=600mm, H placă montaj = 100mm","NDI",98,{"$f":"NDI","v":0},98,8592765109774,1,18592765109771,2,28592765109778,9403901090,1]
[110980,"PBP SHA 60 40","Placă de montaj parțială pentru dulap L=600mm, H placă montaj = 400mm","NDI",215.49,{"$f":"NDI","v":0},215.49,8592765109804,1,18592765109801,2,28592765109808,9403901090,4]
[110983,"PBP SHA 80 30","Placă de montaj parțială pentru dulap L=800mm, H placă montaj = 300mm","NDI",195.88,{"$f":"NDI","v":0},195.88,8592765109835,1,18592765109832,2,28592765109839,9403901090,4]
[110985,"PBP SHA 100 10","Placă de montaj parțială pentru dulap L=1000mm, H placă montaj = 100mm","NDI",195.88,{"$f":"NDI","v":0},195.88,8592765109859,1,18592765109856,2,28592765109853,9403901090,3]
[110988,"PBP SHA 100 40","Placă de montaj parțială pentru dulap L=1000mm, H placă montaj = 400mm","NDI",372.18,{"$f":"NDI","v":0},372.18,8592765109880,1,18592765109887,2,28592765109884,9403901090,5]
[110990,"PBP SHA 120 20","Placă de montaj parțială pentru dulap L=1200mm, H placă montaj = 200mm","NDI",264.44,{"$f":"NDI","v":0},264.44,8592765109903,1,18592765109900,2,28592765109907,9403901090,4.3]
[110991,"PBP SHA 120 30","Placă de montaj parțială pentru dulap L=1200mm, H placă montaj = 300mm","NDI",391.78,{"$f":"NDI","v":0},391.78,8592765109910,1,18592765109917,2,28592765109914,9403901090,5]
[110995,"SSD SHA 180 40","Ușă plină pentru dulap H=1800mm, W=400mm","NDI",674.53,{"$f":"NDI","v":0},{"$f":"E7027*(1-F7027)","v":674.53},8592765109958,1,18592765109955,1,28592765109952,9403901090,16.7]
[110997,"SSD SHA 180 60","Ușă plină pentru dulap H=1800mm, W=600mm","NDI",764.46,{"$f":"NDI","v":0},764.46,8592765109972,1,18592765109979,1,28592765109976,9403901090,22.8]
[111000,"SSD SHA 200 80","Ușă plină pentru dulap H=2000mm, W=800mm","NDI",944.33,{"$f":"NDI","v":0},944.33,8592765110008,1,18592765110005,1,28592765110002,9403901090,31.43]
[111002,"SSD SHA 200 100","Ușă plină pentru dulap H=2000mm, W=1000mm","NDI",1174.46,{"$f":"NDI","v":0},{"$f":"E7034*(1-F7034)","v":1174.46},8592765110022,1,18592765110029,1,28592765110026,9403901090,41]
[111006,"GSD SHA 200 40","Ușă cu geam pentru dulap H=2000mm, W=400mm","NDI",949.96,{"$f":"NDI","v":0},949.96,8592765110060,1,18592765110067,1,28592765110064,9403901090,14.3]
[111009,"GSD SHA 180 80","Ușă cu geam pentru dulap H=1800mm, W=800mm","NDI",1145.9000000000001,{"$f":"NDI","v":0},1145.9000000000001,8592765110091,1,18592765110098,1,28592765110095,9403901090,20.8]
[111011,"RC SHA 40 40","Copertină protecție ploaie pentru dulap L=400mm, A=400mm","NDI",227.51,{"$f":"NDI","v":0},{"$f":"E7043*(1-F7043)","v":227.51},8592765110114,1,18592765110111,1,28592765110118,9403901090,3.04]
[111012,"RC SHA 40 60","Copertină protecție ploaie pentru dulap L=400mm, A=600mm","NDI",281.04000000000002,{"$f":"NDI","v":0},281.04000000000002,8592765110121,1,18592765110128,1,28592765110125,9403901090,4.7699999999999996]
[111016,"RC SHA 60 80","Copertină protecție ploaie pentru dulap L=600mm, A=800mm","NDI",404.71,{"$f":"NDI","v":0},404.71,8592765110169,1,18592765110166,1,28592765110163,9403901090,7.87]
[111018,"RC SHA 80 60","Copertină protecție ploaie pentru dulap L=800mm, A=600mm","NDI",424.41,{"$f":"NDI","v":0},{"$f":"E7050*(1-F7050)","v":424.41},8592765110183,1,18592765110180,1,28592765110187,9403901090,7.52]
[111021,"RC SHA 100 60","Copertină protecție ploaie pentru dulap L=1000mm, A=600mm","NDI",539.61,{"$f":"NDI","v":0},539.61,8592765110213,1,18592765110210,1,28592765110217,9403901090,8.89]
[111023,"RC SHA 120 40","Copertină protecție ploaie pentru dulap L=1200mm, A=400mm","NDI",424.41,{"$f":"NDI","v":0},424.41,8592765110237,1,18592765110234,1,28592765110231,9403901090,8.5399999999999991]
[112838,"SC SHA 200 N","Profile pentru plăci frontale cu prindere cu șuruburi, pentru dulap H=2000mm ","NDI",126.84,{"$f":"NDI","v":0},126.84,8592765128386,1,18592765128383,1,28592765128380,8538100000,2.5]
[112839,"CP SHA 16 60 N","Plăcă frontală cu prindere cu șuruburi, 22 module, H=160mm, pentru dulap L=600mm","NDI",69.900000000000006,{"$f":"NDI","v":0},69.900000000000006,8592765128393,1,18592765128390,1,28592765128397,8538100000,0.5]
[112841,"CPP SHA 02 60 N","Plăcă frontală cu prindere cu șuruburi, plină H=25mm, pentru dulap L=600mm","NDI",20.7,{"$f":"NDI","v":0},20.7,8592765128416,1,18592765128413,1,28592765128410,8538100000,0.5]
[112844,"CPP SHA 20 60 N","Plăcă frontală cu prindere cu șuruburi, plină H=200mm, pentru dulap L=600mm","NDI",72.459999999999994,{"$f":"NDI","v":0},72.459999999999994,8592765128447,1,18592765128444,1,28592765128441,8538100000,0.9]
[112848,"CPP SHA 02 80 N","Plăcă frontală cu prindere cu șuruburi, plină H=25mm, pentru dulap L=800mm","NDI",23.32,{"$f":"NDI","v":0},23.32,8592765128485,1,18592765128482,1,28592765128489,8538100000,0.7]
[112850,"CPP SHA 15 80 N","Plăcă frontală cu prindere cu șuruburi, plină H=150mm, for cabinet L=800mm","NDI",75.08,{"$f":"NDI","v":0},75.08,8592765128508,1,18592765128505,1,28592765128502,8538100000,0.8]
[112853,"CPP SHA 40 80 N","Plăcă frontală cu prindere cu șuruburi, plină H=400mm, pentru dulap L=800mm","NDI",116.49,{"$f":"NDI","v":0},116.49,8592765128539,1,18592765128536,1,28592765128533,8538100000,1.7]
[112856,"CPP SHA 20 100 N","Plăcă frontală cu prindere cu șuruburi, plină H=200mm, pentru dulap L=1000mm","NDI",76.260000000000005,{"$f":"NDI","v":0},76.260000000000005,8592765128560,1,18592765128567,1,28592765128564,8538100000,1.3]
[112858,"CPP SHA 40 100 N","Plăcă frontală cu prindere cu șuruburi, plină H=400mm, pentru dulap L=1000mm","NDI",98.64,{"$f":"NDI","v":0},98.64,8592765128584,1,18592765128581,1,28592765128588,8538100000,2.2000000000000002]
[112859,"CPP SHA 50 100 N","Plăcă frontală cu prindere cu șuruburi, plină H=500mm, pentru dulap L=1000mm","NDI",108.65,{"$f":"NDI","v":0},108.65,8592765128591,1,18592765128598,1,28592765128595,8538100000,2.5]
[112862,"CPP SHA 30 120 N","Plăcă frontală cu prindere cu șuruburi, plină H=300mm, pentru dulap L=1200mm","NDI",99.77,{"$f":"NDI","v":0},99.77,8592765128621,1,18592765128628,1,28592765128625,8538100000,2.2000000000000002]
[111056,"JS SHA","Kit alaturare","NDI",124.85,{"$f":"NDI","v":0},{"$f":"E7086*(1-F7086)","v":124.85},8592765110565,1,18592765110562,1,28592765110569,8302420090,1]
[111059,"IP SHA 60","Profil de adâncime pentru dulap cu D=600mm","NDI",55.73,{"$f":"NDI","v":0},{"$f":"E7089*(1-F7089)","v":55.73},8592765110596,1,18592765110593,2,28592765110590,9403901090,0.6]
[111061,"SR SHA 40","Șină laterala pentru dulap cu D=400mm","NDI",25.22,{"$f":"NDI","v":0},25.22,8592765110619,1,18592765110616,6,28592765110613,9403901090,0.2]
[111064,"UP SHA 60","Profil U pentru dulap cu W=600 mm","NDI",53.68,{"$f":"NDI","v":0},53.68,8592765110640,1,18592765110647,2,28592765110644,9403901090,0.9]
[111068,"BB SHA 40","Profil de adâncime și pentru izolatori bară, pentru dulap cu D=400mm","NDI",44.36,{"$f":"NDI","v":0},44.36,8592765110688,1,18592765110685,2,28592765110682,9403901090,0.4]
[111070,"BB SHA 80","Profil de adâncime și pentru izolatori bară, pentru dulap cu D=800mm","NDI",80.900000000000006,{"$f":"NDI","v":0},80.900000000000006,8592765110701,1,18592765110708,2,28592765110705,9403901090,1.23]
[111071,"NBL SHA 40","Profile de adâncime decupată (stânga) și pentru izolatori bară, pentru dulap cu D=400mm","NDI",44.36,{"$f":"NDI","v":0},44.36,8592765110718,1,18592765110715,2,28592765110712,9403901090,0.3]
[111075,"NBL SHA 80","Profile de adâncime decupată (stânga) și pentru izolatori bară, pentru dulap cu D=800mm","NDI",80.900000000000006,{"$f":"NDI","v":0},{"$f":"E7105*(1-F7105)","v":80.900000000000006},8592765110756,1,18592765110753,2,28592765110750,9403901090,1.1100000000000001]
[111076,"NBR SHA 80","Profile de adâncime decupată (dreapta) și pentru izolatori bară, pentru dulap cu D=800mm","NDI",80.900000000000006,{"$f":"NDI","v":0},80.900000000000006,8592765110763,1,18592765110760,2,28592765110767,9403901090,1.1100000000000001]
[111080,"LBR SHA 60","Profile scară (dreapta) pentru izolatori bară, pentru dulap cu D=600mm","NDI",78.02,{"$f":"NDI","v":0},78.02,8592765110800,1,18592765110807,2,28592765110804,9403901090,0.9]
[111082,"LBR SHA 80","Profile scară (dreapta) pentru izolatori bară, pentru dulap cu D=800mm","NDI",108.16,{"$f":"NDI","v":0},{"$f":"E7112*(1-F7112)","v":108.16},8592765110824,1,18592765110821,2,28592765110828,8302420090,1]
[111086,"LBR SHA 42 50","Supot L 42x50, dreapta","NDI",14.27,{"$f":"NDI","v":0},14.27,8592765110862,1,18592765110869,8,28592765110866,8302420090,0.1]
[111087,"LBL SHA 42 90","Supot L 42x90, stânga","NDI",15.21,{"$f":"NDI","v":0},15.21,8592765110879,1,18592765110876,8,28592765110873,8302420090,0.1]
[111096,"ZP SHA 40","Profil Z pentru dulap cu W=400mm","NDI",30.18,{"$f":"NDI","v":0},30.18,8592765110961,1,18592765110968,1,28592765110965,9403901090,0.1]
[111097,"ZP SHA 60","Profil Z pentru dulap cu W=600mm","NDI",32.520000000000003,{"$f":"NDI","v":0},32.520000000000003,8592765110978,1,18592765110975,1,28592765110972,9403901090,0.1]
[111101,"LP SHA 180","Profil L pentru dulap cu H=1800mm","NDI",137.94,{"$f":"NDI","v":0},137.94,8592765111012,1,18592765111019,"1 set=2pcs",28592765111016,9403901090,1.3]
[111102,"LP SHA 200","Profil L pentru dulap cu H=2000mm","NDI",150.93,{"$f":"NDI","v":0},150.93,8592765111029,1,18592765111026,"1 set=2pcs",28592765111023,9403901090,1.5]
[111106,"PP SHA 200","Profile partiție","NDI",228.99,{"$f":"NDI","v":0},228.99,8592765111067,1,18592765111064,"1 set=2pcs",28592765111061,9403901090,2.2999999999999998]
[111108,"AS SHA 60 60","Raft ajustabil pentru dulap W=600mm, D=600mm","NDI",131.36000000000001,{"$f":"NDI","v":0},131.36000000000001,8592765111081,1,18592765111088,2,28592765111085,9403901090,3.8]
[111111,"AS SHA 80 60","Raft ajustabil pentru dulap W=800mm, D=600mm","NDI",155.09,{"$f":"NDI","v":0},155.09,8592765111111,1,18592765111118,2,28592765111115,9403901090,4.9000000000000004]
[111114,"POL SHA 60 60","Raft cu șine telescopice pentru dulap W=600mm, D=600mm","NDI",298.77,{"$f":"NDI","v":0},298.77,8592765111142,1,18592765111149,2,28592765111146,9403901090,3.2]
[111117,"POL SHA 80 60","Raft cu șine telescopice pentru dulap W=800mm, D=600mm","NDI",328.68,{"$f":"NDI","v":0},328.68,8592765111173,1,18592765111170,2,28592765111177,9403901090,4.4000000000000004]
[111118,"POL SHA 80 80","Raft cu șine telescopice pentru dulap W=800mm, D=800mm","NDI",358.7,{"$f":"NDI","v":0},358.7,8592765111180,1,18592765111187,2,28592765111184,9403901090,6.2]
[111120,"PP SHA A3","Buzunar documentatie A3","NDI",49.51,{"$f":"NDI","v":0},49.51,8592765111203,1,18592765111200,6,28592765111207,9403901090,1.9]
[111123,"LT SHA 80","Suport pliabil pentru laptop, pentru dulap W=800mm","NDI",94.71,{"$f":"NDI","v":0},94.71,8592765111234,1,18592765111231,1,28592765111238,9403901090,3.2]
[111126,"SF SHA 60 40U","Cadru mobil pentru rack, pentru dulap W=600mm, 40U","NDI",1399.02,{"$f":"NDI","v":0},1399.02,8592765111265,1,18592765111262,1,28592765111269,9403901090,35]
[111129,"CP SHA 180 39U","Profile 19\", pentru dulap H=1800mm, 39U","NDI",244.84,{"$f":"NDI","v":0},244.84,8592765111296,1,18592765111293,"1 set=2 pcs",28592765111290,9403901090,5]
[112867,"HI SHA N","Balama SHA","NDI",28.49,{"$f":"NDI","v":0},28.49,8592765128676,"2 pcs / pack",18592765128673,1,28592765128670,8302100000,0.2]
[111135,"EC SHA 275","Tresă pentru împământare Ø9/16mm² (M8-M8) L=275mm","NDI",42.37,{"$f":"NDI","v":0},42.37,8592765111357,1,18592765111354,"50pcs.=1 pack",28592765111351,8544499100,0.3]
[111137,"RMF SHA 650","Ventilator cu montaj pe capacul superior 650m3/h","NDI",900.5,{"$f":"NDI","v":0},900.5,8592765111371,1,18592765111378,1,28592765111375,84145925,6]
[111138,"RMF SHA 850","Ventilator cu montaj pe capacul superior 860m3/h","NDI",982.42,{"$f":"NDI","v":0},982.42,8592765111388,1,18592765111385,1,28592765111382,84145925,6]
[]
["EP0024","CRM-2T/UNI","Releu de timp stea-triunghi-AC/DC 12 - 240 V (AC 50/60 Hz)","EPA",150.66999999999999,0,150.66999999999999,8592765500243,1,null,10,28592765500247,8536490000,8.4000000000000005E-2]
["EP0046","HRH-5/UNI","Comutator de nivel pentru monitorizarea a 1 sau 2 niveluri","EPA",188.02,0,188.02,8592765500465,1,null,10,28592765500469,8536490000]
["EP0027","CRM-4/230V","Automat de scară-AC 230 V (50/60 Hz)","EPA",174.36,0,174.36,8592765500274,1,null,10,28592765500278,8536490000,6.7000000000000004E-2]
["EP0145","SHT-7/230V","Ceas programabil digital-zilnic, annual-transmisie NFC","EPA",477.83,0,477.83,8592765501455,1,null,18,28592765501459,8536490000,0.125]
["EP0838","TC-0","Senzor de temperatura lungime 100 mm","EPA",35.82,0,35.82,8592765508386,1,null,"",28592765508380,null,4.2000000000000006E-3]
["EP0166","TER-3F","Termostat cu senzor incorporat 0.. +60 °C","EPA",226.05,0,226.05,8592765501660,1,null,10,28592765501664,9032102090,0.06]
["EP0148","SMR-B","Releu multifuncțional de timp - 10 functii","EPA",205.46,0,205.46,8592765501486,1,null,70,28592765501480,8536490000,5.2999999999999999E-2]
["EP0019","CRM-183J/UNI ZR","Releu de timp cu o singura functie ZR- AC/DC 12 - 240 V (AC 50/60 Hz)- 3 contacte","EPA",151.74,0,151.74,8592765500199,1,null,10,28592765500193,8536490000,6.0999999999999999E-2]
["EP0018","CRM-183J/UNI ZN","Releu de timp cu o singura functie ZN-AC/DC 12 - 240 V (AC 50/60 Hz)-3 contacte","EPA",151.74,0,151.74,8592765500182,1,null,10,28592765500186,8536490000,6.0999999999999999E-2]
["EP0017","CRM-183J/UNI OD","Releu de timp cu o singura functie OD-AC/DC 12 - 240 V (AC 50/60 Hz)-3 contacte","EPA",151.74,0,151.74,8592765500175,1,null,10,28592765500179,8536490000,6.0999999999999999E-2]
["EP0016","CRM-183J/UNI BL","Releu de timp cu o singura functie BL-AC/DC 12 - 240 V (AC 50/60 Hz)-3 contacte","EPA",151.74,0,151.74,8592765500168,1,null,10,28592765500162,8536490000,6.0999999999999999E-2]
["EP0013","CRM-181J/UNI OD","Releu de timp cu o singura functie OD-AC/DC 12 - 240 V (AC 50/60 Hz)-1 contact","EPA",119.7,0,119.7,8592765500137,1,null,10,28592765500131,8536490000,6.0999999999999999E-2]
["EP0008","CRM-113H/UNI      ","Releu multifunctional de timp cu oprirea întârzierii-AC/DC 12 - 240 V (AC 50/60 Hz)-3 contacte","EPA",159.75,0,159.75,8592765500083,1,null,10,28592765500087,8536490000,8.5000000000000006E-2]
["EP0010","CRM-131H/UNI ","Releu multifuncțional de timp cu trei intrări de control-AC/DC 12 - 240 V (AC 50/60 Hz)-1 contact","EPA",170.59,0,170.59,8592765500106,1,null,10,28592765500100,8536490000,6.0999999999999999E-2]
["EP0009","CRM-121H/UNI   ","Releu multifuncțional de timp cu intrarea de control izolată galvanic-AC/DC 12 - 240 V (AC 50/60 Hz)-1 contact","EPA",184.72,0,184.72,8592765500090,1,null,10,28592765500094,8536490000,7.1999999999999995E-2]
["EP0007","CRM-111H/UNI ","Releu multifunctional de timp cu oprirea întârzierii-AC/DC 12 - 240 V (AC 50/60 Hz)-1 contact","EPA",126.29,0,126.29,8592765500076,1,null,10,28592765500070,8536490000,6.2E-2]
["EP0034","CRM-91H/230V","Releu de timp multifunctional-AC 230 V (50/60 Hz)-1 contact","EPA",118.75,0,118.75,8592765500342,1,null,10,28592765500346,8536490000]
["EP0031","CRM-91HE/UNI","Releu de timp multifunctional cu comutator potențiometric extern-AC/DC 12 - 240 V (AC 50/60 Hz)-1 contact","EPA",194.62,0,194.62,8592765500311,1,null,10,28592765500315,8536490000]
["EP0005","CRM-100","Releu digital multifunctional AC/DC 24-240V (50/60 Hz)-1 contact","EPA",179.54,0,179.54,8592765500052,1,null,120,28592765500056,9107000090,0.1]
["EP0006","CRM-101","Releu de economisire a energiei pentru camere AC/DC 12 - 240 V (AC 50/60 Hz)-1 contact","EPA",160.22,0,160.22,8592765500069,1,null,10,28592765500063,8536490000,8.5999999999999993E-2]
["EP0036","CRM-93H/230V","Releu de timp multifunctional-AC 230 V (50/60 Hz)-3 contacte","EPA",154.57,0,154.57,8592765500366,1,null,10,28592765500360,8536490000]
["EP0035","CRM-93H/UNI","Releu de timp multifunctional-AC/DC 12 - 240 V (AC 50/60 Hz)-3 contacte","EPA",156.44999999999999,0,156.44999999999999,8592765500359,1,null,10,28592765500353,8536490000,8.6999999999999994E-2]
["EP0030","CRM-9S/UNI","Releu de timp multifunctional-AC/DC 12 - 240 V (AC 50/60 Hz)-iesire statica fara contact","EPA",157.86000000000001,0,157.86000000000001,8592765500304,1,null,10,28592765500308,8536490000]
["EP0032","CRM-91HE/UNI + 1x potenciometr","Releu de timp multifunctional + comutator potențiometric extern-AC/DC 12 - 240 V (AC 50/60 Hz)-1 contact","EPA",332.22,0,332.22,8592765500328,1,null,18,28592765500322,8536490000]
["EP0021","CRM-2HE/UNI + 2x potenciometr","Releu de timp + comutator potențiometric extern AC/DC 12 - 240 V (AC 50/60 Hz)-1 contact","EPA",465.1,0,465.1,8592765500212,1,null,18,28592765500216,8536490000,0.14099999999999999]
["EP0873","Potenciometr k CRM-91HE, CRM-2HE","Potentiometru pentru CRM-91HE, CRM-2HE","EPA",97.55,0,97.55,8592765508737,1,null,"",28592765508731,null,2.1399999999999999E-2]
["EP0029","CRM-82TO/UNI","“Delay OFF” releu cu întârziere a declanșării, fără sursă de tensiune-2 contacte","EPA",233.26,0,233.26,8592765500298,1,null,10,28592765500292,8536490000,7.0999999999999994E-2]
["EP0025","CRM-2T/230V","Releu de timp stea-triunghi-AC 230 V (50/60 Hz)","EPA",161.63,0,161.63,8592765500250,1,null,10,28592765500254,8536490000,8.4000000000000005E-2]
["EP0026","CRM-2T/24-480V",null,"EPA",231.85,0,231.85,8592765500267,1,null,10,28592765500261,8536490000,7.2999999999999995E-2]
["EP0023","CRM-2H/230V","Releu de timp cu ciclu asimetric-AC 230 V (50/60 Hz)","EPA",125.82,0,125.82,8592765500236,1,null,10,28592765500230,8536490000,6.0999999999999999E-2]
["EP0020","CRM-2HE/UNI","Releu de timp cu comutator potențiometric extern AC/DC 12 - 240 V (AC 50/60 Hz)-1 contact","EPA",169.17,0,169.17,8592765500205,1,null,10,28592765500209,8536490000,7.8E-2]
["EP0146","SJR-2/UNI","Releu de temporizare ON DELAY - AC/DC 12 - 240 V (AC 50/60 Hz)-2 canale","EPA",164.93,0,164.93,8592765501462,1,null,10,28592765501466,8536490000]
["EP0147","SJR-2/230V","Releu de temporizare ON DELAY - AC 230 V (50/60 Hz)-2 canale","EPA",173.42,0,173.42,8592765501479,1,null,10,28592765501473,8536490000,8.3000000000000004E-2]
["EP0100","PDR-2B/UNI","Releu programabil digital multifuncţional-AC/DC 12 - 240 V (AC 50/60 Hz)","EPA",357.66,0,357.66,8592765501004,1,null,18,28592765501008,8536490000,0.14000000000000001]
["EP0101","PDR-2B/230V","Releu programabil digital multifuncţional-AC 230 V (50/60 Hz)","EPA",330.33,0,330.33,8592765501011,1,null,18,28592765501015,8536490000,0.14199999999999999]
["EP0098","PDR-2A/UNI","Releu programabil digital multifuncţional-AC/DC 12 - 240 V (AC 50/60 Hz)","EPA",363.32,0,363.32,8592765500984,1,null,18,28592765500988,8536490000,0.14000000000000001]
["EP0099","PDR-2A/230V","Releu programabil digital multifuncţional-AC 230 V (50/60 Hz)","EPA",336.46,0,336.46,8592765500991,1,null,18,28592765500995,8536490000,0.14199999999999999]
["EP0153","SMR-T/230V","Releu multifuncțional de timp -AC 230 V (50/60 Hz)-3 fire","EPA",101.79,0,101.79,8592765501530,1,null,70,28592765501534,8536490000,2.7E-2]
["EP0149","SMR-H/230V","Releu multifuncțional de timp -AC 230 V (50/60 Hz)-4 fire","EPA",101.79,0,101.79,8592765501493,1,null,70,28592765501497,8536490000,2.8000000000000001E-2]
["EP0150","SMR-K","Releu multifuncțional de timp -AC 230 V (50/60 Hz)-3 fire","EPA",101.79,0,101.79,8592765501509,1,null,70,28592765501503,8536490000,2.7E-2]
["EP0130","PTRM-216TP                                          ","Releu multifuncțional de timp cu oprirea temporizării-AC/DC 12 – 240V (AC 50/60Hz)","EPA",266.72000000000003,0,266.72000000000003,8592765501301,1,null,18,28592765501305,8536490000,0.111]
["EP0128","PTRM-216KP                             ","Releu multifuncțional de timp cu oprirea temporizării-AC/DC 12 – 240V (AC 50/60Hz)","EPA",267.19,0,267.19,8592765501288,1,null,18,28592765501282,8536490000,0.108]
["EP0127","PTRA-216T                             ","Releu multifuncțional de timp cu trei intrări de control-AC/DC 12 – 240V (AC 50/60Hz)","EPA",261.06,0,261.06,8592765501271,1,null,18,28592765501275,8536490000,0.111]
["EP0126","PTRA-216K                            ","Releu multifuncțional de timp cu trei intrări de control-AC/DC 12 – 240V (AC 50/60Hz)","EPA",298.29000000000002,0,298.29000000000002,8592765501264,1,null,18,28592765501268,8536490000,0.108]
["EP0131","PTRM-216T                              ","Releu multifuncțional de timp cu intrare de control fără potențial-AC/DC 12 – 240V (AC 50/60Hz)","EPA",263.42,0,263.42,8592765501318,1,null,18,28592765501312,8536490000,0.111]
["EP0129","PTRM-216K                               ","Releu multifuncțional de timp cu intrare de control fără potențial-AC/DC 12 – 240V (AC 50/60Hz)","EPA",278.97000000000003,0,278.97000000000003,8592765501295,1,null,18,28592765501299,8536490000,0.108]
["EP0134","SHT-1/UNI","Ceas programabil digital- AC/DC 12 - 240 V (AC 50/60 Hz)-zilnic , saptamanal 1 canal","EPA",324.20999999999998,{"$f":"EPA","v":0},{"$f":"E7223*(1-F7223)","v":324.20999999999998},8592765501349,1,null,18,28592765501343,8536490000,0.11700000000000001]
["EP0135","SHT-1/2/UNI","Ceas programabil digital- AC/DC 12 - 240 V (AC 50/60 Hz)-zilnic , saptamanal 2 canale","EPA",397.72,0,397.72,8592765501356,1,null,18,28592765501350,8536490000,0.13200000000000001]
["EP0138","SHT-3/UNI","Ceas programabil digital- AC/DC 12 - 240 V (AC 50/60 Hz)-zilnic, săptămânal, lunar, anual 1 canal","EPA",322.32,0,322.32,8592765501387,1,null,18,28592765501381,8536490000,0.11700000000000001]
["EP0139","SHT-3/2/UNI","Ceas programabil digital- AC/DC 12 - 240 V (AC 50/60 Hz)-zilnic, săptămânal, lunar, anual 2 canale","EPA",348.71,0,348.71,8592765501394,1,null,18,28592765501398,8536490000,0.24299999999999999]
["EP0142","SHT-4/230","Ceas programabil digital-AC 230 V (50/60 Hz)-zilnic, anual- bazat pe coordonate geografice 2 canale","EPA",365.67,0,365.67,8592765501424,1,null,18,28592765501428,8536490000,0.128]
["EP0143","SHT-6","Ceas programabil digital-AC 230 V (50/60 Hz)-zilnic, anual- 1 canal","EPA",438.24,0,438.24,8592765501431,1,null,18,28592765501435,8537109100,0.114]
["EP0144","SHT-6 komplet","Ceas programabil digital-AC 230 V (50/60 Hz)-zilnic, anual- 1 canal + DCFR-1","EPA",881.19,0,881.19,8592765501448,1,null,10,28592765501442,8537109100,0.39100000000000001]
["EP0037","DCFR-1","Receptor DCF 77 compatibil cu SHT-6","EPA",456.62,0,456.62,8592765500373,1,null,70,28592765500377,8536490000,0.11]
["EP0869","ATS-1DR","Temporizator mecanic cu program zilnic-AC 230V (50/60 Hz)","EPA",189.44,0,189.44,8592765508690,1,null,"",28592765508694,null,7.2999999999999995E-2]
["EP0874","ATS-2D","Temporizator analogic cu program zilnic-AC 230V (50/60 Hz)","EPA",211.58,0,211.58,8592765508744,1,null,"",28592765508748,null,0.11700000000000001]
["EP0875","ATS-2DR","Temporizator analogic cu program zilnic-AC 230V (50/60 Hz)","EPA",262.95,0,262.95,8592765508751,1,null,"",28592765508755,null,0.11700000000000001]
["EP0876","ATS-2WR","Temporizator analogic cu program saptamanal-AC 230V (50/60 Hz)","EPA",279.44,0,279.44,8592765508768,1,null,"",28592765508762,null,0.11700000000000001]
["EP0877","ES11","Soclu ES11","EPA",21.68,0,21.68,8592765508775,1,null,"",28592765508779,null,0.06]
["EP0155","SOU-1/UNI + fotosenzor SKS","Întrerupător crepuscular analogic + fotocelula","EPA",207.81,0,207.81,8592765501554,1,null,18,28592765501558,8536490000,7.5999999999999998E-2]
["EP0156","SOU-1/230V","Întrerupător crepuscular analogic AC 230 V (50/60 Hz)","EPA",161.16,0,161.16,8592765501561,1,null,10,28592765501565,8536490000,7.2999999999999995E-2]
["EP0154","SOU-1/UNI","Întrerupător crepuscular analogic AC/DC 12 - 240 V/(AC 50/60 Hz)","EPA",180.01,0,180.01,8592765501547,1,null,10,28592765501541,8536490000,7.5999999999999998E-2]
["EP0158","SOU-2/230V","Întrerupător crepuscular digital AC 230 V (50/60 Hz)","EPA",409.03,0,409.03,8592765501585,1,null,10,28592765501589,8536490000,0.13900000000000001]
["EP0878","fotosenzor SKS k SOU","Fotocelula SKS k SOU","EPA",59.38,0,59.38,8592765508782,1,null,"",28592765508786]
["EP0160","SOU-3/230","Comutator crepuscular IP65 AC 230 V (50/60 Hz)","EPA",226.19,0,226.19,8592765501608,1,null,70,28592765501602,8536490000,0.11700000000000001]
["EP0095","MR-41/230V","Releu de impuls electronic AC 230 V (50/60 Hz) -1 contact","EPA",134.77000000000001,0,134.77000000000001,8592765500953,1,null,10,28592765500957,8536490000,6.0999999999999999E-2]
["EP0094","MR-41/UNI","Releu de impuls electronic AC/DC 12 - 240 V (AC 50/60 Hz) -1 contact","EPA",139.96,0,139.96,8592765500946,1,null,10,28592765500940,8536490000,6.4000000000000001E-2]
["EP0097","MR-42/230V","Releu de impuls electronic AC 230 V (50/60 Hz) -2 contacte","EPA",174.83,0,174.83,8592765500977,1,null,10,28592765500971,8536490000,8.5000000000000006E-2]
["EP0096","MR-42/UNI","Releu de impuls electronic AC/DC 12 - 240 V (AC 50/60 Hz) -2 contacte","EPA",211.58,0,211.58,8592765500960,1,null,10,28592765500964,8536490000,8.7999999999999995E-2]
["EP0041","DIM-2/230V","Variator cu funcța de automat de scară AC 230 V (50 Hz)","EPA",235.62,0,235.62,8592765500410,1,null,10,28592765500414,8536490000,6.4000000000000001E-2]
["EP0040","DIM-2-1h/230V","Variator cu funcța de automat de scară AC 230 V (50 Hz)","EPA",281.8,0,281.8,8592765500403,1,null,10,28592765500407,8536490000,8.4000000000000005E-2]
["EP0043","DIM-6/230V","Variator universal 6 module","EPA",1504.15,0,1504.15,8592765500434,1,null,10,28592765500438,8536490000,0.39200000000000002]
["EP0044","DIM6-3M-P/230V","Modul de extindere a puterii pentru DIM-6","EPA",501.39,0,501.39,8592765500441,1,null,18,28592765500445,8536490000,0.15]
["EP0039","DIM-15/230V","Variator universal 1 modul","EPA",283.20999999999998,0,283.20999999999998,8592765500397,1,null,10,28592765500391,8536490000,5.8000000000000003E-2]
["EP0152","SMR-S/230V","Variator cu montare in doza","EPA",123.94,0,123.94,8592765501523,1,null,70,28592765501527,8536490000,0.03]
["EP0151","SMR-M/230","Variator universal cu montare in doza","EPA",232.79,0,232.79,8592765501516,1,null,70,28592765501510,8536490000,3.3000000000000002E-2]
["EP0091","LIC-1 + fotosenzor SKS","Controler de intensitate luminoasă cu ieșire directă + fotocelula","EPA",512.22,0,512.22,8592765500915,1,null,18,28592765500919,8536490000,6.6000000000000003E-2]
["EP0092","LIC-2 + fotosenzor SKS","Controler de intensitate luminoasă cu ieșire analogică +fotocelula","EPA",432.12,0,432.12,8592765500922,1,null,18,28592765500926,8536490000,7.9000000000000001E-2]
["EP0178","USS-ZM","Modul de control și semnalizare","EPA",111.68,0,111.68,8592765501783,1,null,10,28592765501787,8536508090,5.3999999999999999E-2]
["EP0879","USS-00","Flanșă oarbă (capac opac)","EPA",7.07,0,7.07,8592765508799,1,null,"",28592765508793,null,3.0000000000000001E-3]
["EP0880","USS-01","Comutator 1-0","EPA",8.9600000000000009,0,8.9600000000000009,8592765508805,1,null,"",28592765508809,null,5.4000000000000003E-3]
["EP0881","USS-02","Comutator de alternare 1-2","EPA",8.49,0,8.49,8592765508812,1,null,"",28592765508816,null,5.9000000000000007E-3]
["EP0882","USS-03","Comutator cu poziţie centrală 1-0-2","EPA",11.31,0,11.31,8592765508829,1,null,"",28592765508823,null,5.9000000000000007E-3]
["EP0883","USS-04","Buton + comutator cu poziţie centrală 1-0-2","EPA",21.68,0,21.68,8592765508836,1,null,"",28592765508830,null,8.6E-3]
["EP0884","USS-05","Buton comutator cu poziţie centrală 1-0-2","EPA",10.37,0,10.37,8592765508843,1,null,"",28592765508847,null,8.5000000000000006E-3]
["EP0885","USS-06/S","Comutator NO 1-0","EPA",9.43,0,9.43,8592765508850,1,null,"",28592765508854,null,8.0999999999999996E-3]
["EP0886","USS-07","Comutator cu lampă rosie","EPA",27.81,0,27.81,8592765508867,1,null,"",28592765508861,null,8.9999999999999993E-3]
["EP0887","USS-08","Comutator cu lampă verde","EPA",26.86,0,26.86,8592765508874,1,null,"",28592765508878,null,8.6999999999999994E-3]
["EP0888","USS-09","Comutator cu lampă galbena","EPA",36.76,0,36.76,8592765508881,1,null,"",28592765508885,null,8.6E-3]
["EP0889","USS-06/R","Comutator NC 1-2","EPA",32.99,0,32.99,8592765508898,1,null,"",28592765508892,null,8.0999999999999996E-3]
["EP0890","USS-15","LED de semnalizare intermitent (albastru)","EPA",29.69,0,29.69,8592765508904,1,null,"",28592765508908,null,8.0000000000000002E-3]
["EP0891","USS-13","LED de semnalizare (alb)","EPA",22.62,0,22.62,8592765508911,1,null,"",28592765508915,null,5.3E-3]
["EP0892","USS-12","LED de semnalizare (galben)","EPA",25.45,0,25.45,8592765508928,1,null,"",28592765508922,null,6.1999999999999998E-3]
["EP0893","USS-11","LED de semnalizare (verde)","EPA",24.98,0,24.98,8592765508935,1,null,"",28592765508939,null,5.4000000000000003E-3]
["EP0894","USS-10","LED de semnalizare (roșu)","EPA",25.45,0,25.45,8592765508942,1,null,"",28592765508946,null,8.0000000000000002E-3]
["EP0895","USS-14","LED de semnalizare intermitent (roșu)","EPA",32.99,0,32.99,8592765508959,1,null,"",28592765508953,null,3.8E-3]
["EP0185","VS116U/červená","Releu de instalare AC/DC 12-240 V cu LED rosu 1 contact 16A","EPA",116.87,0,116.87,8592765501851,1,null,10,28592765501855,8536490000,5.8999999999999997E-2]
["EP0187","VS116U/zelená","Releu de instalare AC/DC 12-240 V cu LED verde 1 contact 16A","EPA",116.87,0,116.87,8592765501875,1,null,10,28592765501879,8536490000,5.8999999999999997E-2]
["EP0184","VS116U/bílá","Releu de instalare AC/DC 12-240 V cu LED alb 1 contact 16A","EPA",113.1,0,113.1,8592765501844,1,null,10,28592765501848,8536490000,6.9000000000000006E-2]
["EP0186","VS116U/modrá","Releu de instalare AC/DC 12-240 V cu LED albastru 1 contact 16A","EPA",116.87,0,116.87,8592765501868,1,null,10,28592765501862,8536490000,5.8999999999999997E-2]
["EP0181","VS116K/červená","Releu de instalare AC 230 V cu LED rosu 1 contact 16A","EPA",98.02,0,98.02,8592765501813,1,null,10,28592765501817,8536490000,5.6000000000000001E-2]
["EP0183","VS116K/zelená","Releu de instalare AC 230 V cu LED verde 1 contact 16A","EPA",98.02,0,98.02,8592765501837,1,null,10,28592765501831,8536490000,5.6000000000000001E-2]
["EP0180","VS116K/bílá","Releu de instalare AC 230 V cu LED alb 1 contact 16A","EPA",97.08,0,97.08,8592765501806,1,null,10,28592765501800,8536490000,5.6000000000000001E-2]
["EP0182","VS116K/modrá","Releu de instalare AC 230 V cu LED albastru 1 contact 16A","EPA",100.85,0,100.85,8592765501820,1,null,10,28592765501824,8536490000,5.6000000000000001E-2]
["EP0193","VS308U/červená","Releu de instalare AC/DC 12-240 V cu LED rosu 3 contacte 8A","EPA",127.71,0,127.71,8592765501936,1,null,10,28592765501930,8536490000,0.08]
["EP0195","VS308U/zelená","Releu de instalare AC/DC 12-240 V cu LED verde 3 contacte 8A","EPA",142.31,0,142.31,8592765501950,1,null,10,28592765501954,8536490000,0.08]
["EP0192","VS308U/bílá *","Releu de instalare AC/DC 12-240 V cu LED alb 3 contacte 8A","EPA",134.77000000000001,0,134.77000000000001,8592765501929,1,null,10,28592765501923,8536490000,0.08]
["EP0194","VS308U/modrá *","Releu de instalare AC/DC 12-240 V cu LED albastru 3 contacte 8A","EPA",138.54,0,138.54,8592765501943,1,null,10,28592765501947,8536490000,0.08]
["EP0189","VS308K/červená","Releu de instalare AC 230 V cu LED rosu 3 contacte 8A","EPA",131.01,0,131.01,8592765501899,1,null,10,28592765501893,8536490000,7.8E-2]
["EP0190","VS308K/modrá","Releu de instalare AC 230 V cu LED albastru 3 contacte 8A","EPA",122.52,0,122.52,8592765501905,1,null,10,28592765501909,8536490000,8.7999999999999995E-2]
["EP0188","VS308K/bílá","Releu de instalare AC 230 V cu LED alb 3 contacte 8A ","EPA",118.75,{"$f":"EPA","v":0},{"$f":"E7287*(1-F7287)","v":118.75},8592765501882,1,null,10,28592765501886,8536490000,7.8E-2]
["EP0191","VS308K/zelená","Releu de instalare AC 230 V cu LED verde 3 contacte 8A ","EPA",119.7,0,119.7,8592765501912,1,null,10,28592765501916,8536490000,7.8E-2]
["EP0197","VS316/230V červená","Releu de instalare AC 230 V cu LED rosu 3 contacte 16A","EPA",173.42,0,173.42,8592765501974,1,null,10,28592765501978,8536490000,9.2999999999999999E-2]
["EP0199","VS316/230V zelená","Releu de instalare AC 230 V cu LED verde 3 contacte 16A","EPA",169.17,0,169.17,8592765501998,1,null,10,28592765501992,8536490000,9.2999999999999999E-2]
["EP0196","VS316/230V bílá","Releu de instalare AC 230 V cu LED alb 3 contacte 16A","EPA",164.93,0,164.93,8592765501967,1,null,10,28592765501961,8536490000,9.2999999999999999E-2]
["EP0198","VS316/230V modrá","Releu de instalare AC 230 V cu LED albastru 3 contacte 16A","EPA",165.88,0,165.88,8592765501981,1,null,10,28592765501985,8536490000,9.2999999999999999E-2]
["EP0200","VS316/24V bílá","Releu de instalare AC/DC 24 V cu LED alb 3 contacte 16A","EPA",165.88,0,165.88,8592765502001,1,null,10,28592765502005,8536490000,0.09]
["EP0203","VS316/24V zelená","Releu de instalare AC/DC 24 V cu LED verde 3 contacte 16A","EPA",172,0,172,8592765502032,1,null,10,28592765502036,8536490000,0.09]
["EP0202","VS316/24V modrá","Releu de instalare AC/DC 24 V cu LED albastru 3 contacte 16A","EPA",173.89,0,173.89,8592765502025,1,null,10,28592765502029,8536490000,0.09]
["EP0201","VS316/24V červená","Releu de instalare AC/DC 24 V cu LED sosu 3 contacte 16A","EPA",173.89,0,173.89,8592765502018,1,null,10,28592765502012,8536490000,0.09]
["EP0179","VS116B/230","Releu de instalare AC 230 V 1 contact 16A","EPA",127.24,0,127.24,8592765501790,1,null,10,28592765501794,8536490000,4.8000000000000001E-2]
["EP0162","TER-3B","Termostat 0.. +40 °C","EPA",156.44999999999999,0,156.44999999999999,8592765501622,1,null,10,28592765501626,9032102090,6.4000000000000001E-2]
["EP0163","TER-3C","Termostat +30.. +70 °C","EPA",156.44999999999999,0,156.44999999999999,8592765501639,1,null,10,28592765501633,9032102090,6.4000000000000001E-2]
["EP0164","TER-3D","Termostat 0.. +60 °C","EPA",156.44999999999999,0,156.44999999999999,8592765501646,1,null,10,28592765501640,9032102090,6.4000000000000001E-2]
["EP0167","TER-3G","Termostat 0.. +60 °C -PT100 extern","EPA",254.47,0,254.47,8592765501677,1,null,10,28592765501671,9032102090,6.8000000000000005E-2]
["EP0165","TER-3E","Termostat -15.. +45 °C NTC extern","EPA",152.68,0,152.68,8592765501653,1,null,10,28592765501657,9032102090,6.4000000000000001E-2]
["EP0169","TER-4/230V","Termostat dublu -40.. + 110 ° C","EPA",285.10000000000002,0,285.10000000000002,8592765501691,1,null,18,28592765501695,9032102090,0.24]
["EP0170","TER-4/24V","Termostat dublu -40.. + 110 ° C","EPA",321.38,0,321.38,8592765501707,1,null,18,28592765501701,9032102090,0.14599999999999999]
["EP0171","TER-7","Termostat pentru monitorizarea temperaturii înfășurării motoarelor","EPA",179.54,0,179.54,8592765501714,1,null,10,28592765501718,9032102090,7.0999999999999994E-2]
["EP0172","TER-9 /230V","Termostat digital cu comutator de timp integrat AC 230 V (AC 50/60 Hz) izolat galvanic","EPA",422.69,0,422.69,8592765501721,1,null,10,28592765501725,9032102090,0.15]
["EP0173","TER-9 /24V","Termostat digital cu comutator de timp integrat AC/DC 24V neizolat galvanic","EPA",422.69,0,422.69,8592765501738,1,null,10,28592765501732,9032102090,0.113]
["EP0174","TEV-1","Termostat pe două niveluri cu o gamă de -20 până la + 20 ° C în carcasă IP65","EPA",443.43,0,443.43,8592765501745,1,null,null,28592765501749,9032102090,0.27]
["EP0175","TEV-2","Termostat cu un singur nivel, cu o gamă cuprinsă între -20 și + 35 ° C în carcasă IP65","EPA",454.26,0,454.26,8592765501752,1,null,null,28592765501756,9032102090,0.27]
["EP0176","TEV-3","Termostat cu un singur nivel, cu o gamă cuprinsă între -20 și + 35 ° C în carcasă IP65-comutator extern","EPA",425.05,0,425.05,8592765501769,1,null,0,28592765501763,9032102090,0.27400000000000002]
["EP0177","TEV-4","Termostat cu un singur nivel, cu valori cuprinse între -30 și + 60 ° C, în carcasă IP65","EPA",256.82,0,256.82,8592765501776,1,null,16,28592765501770,9032102090,0.123]
["EP0132","RHT-1","Higrotermostat cu temperatură de la 0 la + 60 ° C și umiditate de la 50 la 90%","EPA",393.95,0,393.95,8592765501325,1,null,10,28592765501329,9032102090,6.3E-2]
["EP0133","RHV-1","Higrostat cu umiditate cuprinsă între 0 și 90% în carcasă IP65","EPA",617.30999999999995,0,617.30999999999995,8592765501332,1,null,16,28592765501336,9032102090,0.14699999999999999]
["EP0839","TC-3","Senzor de temperatura lungime 3m","EPA",46.66,0,46.66,8592765508393,1,null,"",28592765508397,null,0.123]
["EP0840","TC-6","Senzor de temperatura lungime 6m","EPA",61.74,0,61.74,8592765508409,1,null,"",28592765508403,null,0.252]
["EP0841","TC-12","Senzor de temperatura lungime 12m","EPA",85.77,0,85.77,8592765508416,1,null,"",28592765508410,null,0.48599999999999999]
["EP0842","TZ-12","Senzor de temperatura lungime 12m","EPA",166.82,0,166.82,8592765508423,1,null,"",28592765508427,null,0.36]
["EP0843","TZ-6","Senzor de temperatura lungime 6m","EPA",106.97,0,106.97,8592765508430,1,null,"",28592765508434,null,0.2]
["EP0844","TZ-0","Senzor de temperatura lungime 110mm","EPA",33.46,0,33.46,8592765508447,1,null,"",28592765508441,null,4.0000000000000001E-3]
["EP0845","TZ-3","Senzor de temperatura lungime 3m","EPA",73.52,0,73.52,8592765508454,1,null,"",28592765508458,null,0.10199999999999999]
["EP0846","PT100-12","Senzor de temperatura lungime 12m","EPA",351.07,0,351.07,8592765508461,1,null,"",28592765508465,null,0.28870000000000001]
["EP0847","PT100-6","Senzor de temperatura lungime 6m","EPA",231.85,0,231.85,8592765508478,1,null,"",28592765508472,null,0.1459]
["EP0848","PT100-3","Senzor de temperatura lungime 3m","EPA",173.89,0,173.89,8592765508485,1,null,"",28592765508489,null,7.6799999999999993E-2]
["EP0111","PRI-50/6A (CRU1-18/5)","Releu de monitorizare curent al nivelului Imin în AC-monofazat","EPA",238.44,0,238.44,8592765501110,1,null,10,28592765501114,8536490000,0.08]
["EP0112","PRI-51/0,1-10A","Releu de monitorizare curent al nivelului Imax în - AC monofazat-10A","EPA",195.09,0,195.09,8592765501127,1,null,10,28592765501121,8536490000,7.1999999999999995E-2]
["EP0116","PRI-51/16A","Releu de monitorizare curent al nivelului Imax în - AC monofazat-16A","EPA",195.09,0,195.09,8592765501165,1,null,10,28592765501169,8536490000,7.1999999999999995E-2]
["EP0119","PRI-51/8A","Releu de monitorizare curent al nivelului Imax în - AC monofazat-8A","EPA",195.09,0,195.09,8592765501196,1,null,10,28592765501190,8536490000,7.1999999999999995E-2]
["EP0118","PRI-51/5A","Releu de monitorizare curent al nivelului Imax în - AC monofazat-5A","EPA",195.09,0,195.09,8592765501189,1,null,10,28592765501183,8536490000,7.1999999999999995E-2]
["EP0117","PRI-51/2A","Releu de monitorizare curent al nivelului Imax în - AC monofazat-2A","EPA",195.09,0,195.09,8592765501172,1,null,10,28592765501176,8536490000,7.1999999999999995E-2]
["EP0114","PRI-51/1A","Releu de monitorizare curent al nivelului Imax în - AC monofazat-1A","EPA",195.09,0,195.09,8592765501141,1,null,10,28592765501145,8536490000,7.1999999999999995E-2]
["EP0113","PRI-51/0,5A","Releu de monitorizare curent al nivelului Imax în - AC monofazat-0,5A","EPA",195.09,0,195.09,8592765501134,1,null,10,28592765501138,8536490000,7.1999999999999995E-2]
["EP0120","PRI-52","Releu de monitorizare curent al nivelului Imax care trece printr-o gaură în -AC monofazat","EPA",200.75,0,200.75,8592765501202,1,null,10,28592765501206,8536490000,6.5000000000000002E-2]
["EP0102","PRI-32","Releu de monitorizare curent al nivelului Imax care trece printr-o gaură - AC monofazat","EPA",204.52,0,204.52,8592765501028,1,null,70,28592765501022,8536490000,7.4999999999999997E-2]
["EP0108","PRI-42/230V","Releul de monitorizare curent al Imin și Imax în - AC / DC monofazat-funcția FEREASTRĂ-alimentare AC 230 V","EPA",390.18,0,390.18,8592765501080,1,null,18,28592765501084,8536490000,0.248]
["EP0109","PRI-42/24V","Releul de monitorizare curent al Imin și Imax în - AC / DC monofazat-funcția FEREASTRĂ-alimentare AC/DC 24 V","EPA",400.54,0,400.54,8592765501097,1,null,18,28592765501091,8536490000,0.14499999999999999]
["EP0104","PRI-41/230V","Releul de monitorizare curent al Imin și Imax în - AC / DC monofazat-funcția HISTEREZIS-alimentare AC 230 V","EPA",387.35,0,387.35,8592765501042,1,null,18,28592765501046,8536490000,0.248]
["EP0105","PRI-41/24V","Releul de monitorizare curent al Imin și Imax în - AC / DC monofazat-funcția HISTEREZIS-alimentare AC/DC 24 V","EPA",398.19,0,398.19,8592765501059,1,null,18,28592765501053,8536490000,0.14499999999999999]
["EP0122","PRI-53/5","Releu de monitorizare curent al Imin sau Imax în trifazat-5A","EPA",494.79,0,494.79,8592765501226,1,null,10,28592765501220,8536490000,0.253]
["EP0121","PRI-53/1","Releu de monitorizare curent al Imin sau Imax în trifazat-1A","EPA",494.79,0,494.79,8592765501219,1,null,10,28592765501213,8536490000,0.253]
["EP0055","HRN-33","Relee de monitorizare a tensiunii monofazate - AC / DC -U max si U min monitorizate independent","EPA",129.59,0,129.59,8592765500557,1,null,10,28592765500551,8536490000,6.2E-2]
["EP0056","HRN-34","Relee de monitorizare a tensiunii monofazate - AC / DC -monitorizeaza circuitele pe baterie","EPA",166.82,0,166.82,8592765500564,1,null,10,28592765500568,8536419000,7.4999999999999997E-2]
["EP0057","HRN-35","Relee de monitorizare a tensiunii monofazate - AC / DC-posibilitatea comutarii altor sarcini","EPA",170.59,0,170.59,8592765500571,1,null,10,28592765500575,8536490000,8.5999999999999993E-2]
["EP0058","HRN-37","Relee de monitorizare a tensiunii monofazate - AC / DC-Umin reglabilă în % faţă de Umax","EPA",128.18,0,128.18,8592765500588,1,null,10,28592765500582,8536490000,6.0999999999999999E-2]
["EP0087","HRN-63","Relee de monitorizare a tensiunii monofazate - AC / DC -U max si U min monitorizate independent","EPA",128.18,0,128.18,8592765500878,1,null,10,28592765500872,8536490000,6.2E-2]
["EP0088","HRN-64","Relee de monitorizare a tensiunii monofazate - AC / DC -monitorizeaza circuitele pe baterie","EPA",152.68,0,152.68,8592765500885,1,null,10,28592765500889,8536490000,7.4999999999999997E-2]
["EP0089","HRN-67","Relee de monitorizare a tensiunii monofazate - AC / DC-Umin reglabilă în % faţă de Umax","EPA",122.52,0,122.52,8592765500892,1,null,10,28592765500896,8536490000,6.0999999999999999E-2]
["EP0060","HRN-41/230V","Relee de monitorizare a tensiunii monofazate - AC / DC-funcția HISTEREZIS-alimentare AC 230 V","EPA",306.3,0,306.3,8592765500601,1,null,18,28592765500605,8536490000,0.249]
["EP0062","HRN-41/400V","Relee de monitorizare a tensiunii monofazate - AC / DC-funcția HISTEREZIS-alimentare AC 400 V","EPA",336.46,0,336.46,8592765500625,1,null,18,28592765500629,8536490000,0.249]
["EP0061","HRN-41/24V","Relee de monitorizare a tensiunii monofazate - AC / DC-funcția HISTEREZIS-alimentare AC/DC 24 V","EPA",347.77,0,347.77,8592765500618,1,null,18,28592765500612,8536490000]
["EP0065","HRN-42/24V","Relee de monitorizare a tensiunii monofazate - AC / DC-funcția FEREASTRĂ-alimentare AC/DC 24 V","EPA",347.77,0,347.77,8592765500656,1,null,18,28592765500650,8536490000]
["EP0064","HRN-42/230V","Relee de monitorizare a tensiunii monofazate - AC / DC-funcția FEREASTRĂ-alimentare AC 230 V","EPA",324.68,{"$f":"EPA","v":0},{"$f":"E7351*(1-F7351)","v":324.68},8592765500649,1,null,18,28592765500643,8536490000]
["EP0073","HRN-43/24V","Releu de monitorizare a tensiunii trifazate pentru un control complet inclusiv asimetria fazelor 3 fire-alimentare AC/DC 24 V","EPA",352.01,0,352.01,8592765500731,1,null,18,28592765500735,8536490000,0.14599999999999999]
["EP0072","HRN-43/230V","Releu de monitorizare a tensiunii trifazate pentru un control complet inclusiv asimetria fazelor 3 fire-alimentare AC 230 V","EPA",314.77999999999997,0,314.77999999999997,8592765500724,1,null,18,28592765500728,8536490000,0.248]
["EP0074","HRN-43/400V","Releu de monitorizare a tensiunii trifazate pentru un control complet inclusiv asimetria fazelor 3 fire-alimentare AC 400 V","EPA",334.57,0,334.57,8592765500748,1,null,18,28592765500742,8536490000,0.248]
["EP0068","HRN-43N/230V","Releu de monitorizare a tensiunii trifazate pentru un control complet inclusiv asimetria fazelor 4 fire-alimentare AC 230 V","EPA",307.70999999999998,0,307.70999999999998,8592765500687,1,null,18,28592765500681,8536490000,0.24099999999999999]
["EP0070","HRN-43N/400V","Releu de monitorizare a tensiunii trifazate pentru un control complet inclusiv asimetria fazelor 4 fire-alimentare AC 400 V","EPA",326.56,0,326.56,8592765500700,1,null,18,28592765500704,8536490000,0.248]
["EP0069","HRN-43N/24V","Releu de monitorizare a tensiunii trifazate pentru un control complet inclusiv asimetria fazelor 4 fire-alimentare AC/DC 24 V","EPA",336.46,0,336.46,8592765500694,1,null,18,28592765500698,8536490000,0.14599999999999999]
["EP0090","HRN-100","Releu multifuncțional de monitorizare a tensiunii trifazate cu ecran LCD","EPA",341.64,0,341.64,8592765500908,1,null,18,28592765500902,9107000090,0.1]
["EP0075","HRN-54","Relee de monitorizare a tensiunii trifazate cu niveluri reglabile-3 fire","EPA",178.13,0,178.13,8592765500755,1,null,10,28592765500759,8536490000,6.7000000000000004E-2]
["EP0076","HRN-54N","Relee de monitorizare a tensiunii trifazate cu niveluri reglabile-4 fire","EPA",178.13,0,178.13,8592765500762,1,null,10,28592765500766,8536490000,6.6000000000000003E-2]
["EP0078","HRN-55","Releu de monitorizare a tensiunii trifazate cu niveluri fixe-3 fire","EPA",183.31,0,183.31,8592765500786,1,null,10,28592765500780,8536490000,6.0999999999999999E-2]
["EP0079","HRN-55N","Releu de monitorizare a tensiunii trifazate cu niveluri fixe-4 fire","EPA",183.31,0,183.31,8592765500793,1,null,10,28592765500797,8536490000,6.3E-2]
["EP0896","HRN-56/120V","Releu de monitorizare a tensiunii trifazate cu nivel reglabil Umin-alimentare 120V","EPA",200.75,0,200.75,8592765508966,1,null,"",28592765508960,null,6.5000000000000002E-2]
["EP0080","HRN-56/208V","Releu de monitorizare a tensiunii trifazate cu nivel reglabil Umin-alimentare 208V","EPA",202.63,0,202.63,8592765500809,1,null,10,28592765500803,8536490000,6.5000000000000002E-2]
["EP0081","HRN-56/240V","Releu de monitorizare a tensiunii trifazate cu nivel reglabil Umin-alimentare 240V","EPA",208.76,0,208.76,8592765500816,1,null,10,28592765500810,8536490000,6.5000000000000002E-2]
["EP0082","HRN-56/400V","Releu de monitorizare a tensiunii trifazate cu nivel reglabil Umin-alimentare 400V","EPA",219.12,0,219.12,8592765500823,1,null,10,28592765500827,8536490000,6.6000000000000003E-2]
["EP0083","HRN-56/480V","Releu de monitorizare a tensiunii trifazate cu nivel reglabil Umin-alimentare 480V","EPA",342.58,0,342.58,8592765500830,1,null,10,28592765500834,8536490000,0.11]
["EP0084","HRN-56/575V","Releu de monitorizare a tensiunii trifazate cu nivel reglabil Umin-alimentare 575V","EPA",352.01,0,352.01,8592765500847,1,null,10,28592765500841,8536490000,0.11]
["EP0085","HRN-57","Relee de monitorizare a tensiunii trifazate cu niveluri reglabile-3 fire","EPA",174.36,0,174.36,8592765500854,1,null,10,28592765500858,8536490000]
["EP0086","HRN-57N","Relee de monitorizare a tensiunii trifazate cu niveluri reglabile-4 fire","EPA",174.36,0,174.36,8592765500861,1,null,10,28592765500865,8536490000]
["EP0003","COS-2/24V","Releu pentru monitorizarea factorului de putere-alimentare AC/DC 24 V","EPA",360.49,0,360.49,8592765500038,1,null,18,28592765500032,8536490000,0.14099999999999999]
["EP0002","COS-2/230V","Releu pentru monitorizarea factorului de putere-alimentare AC 230 V","EPA",363.79,0,363.79,8592765500021,1,null,18,28592765500025,8536490000,0.24299999999999999]
["EP0004","COS-2/400V","Releu pentru monitorizarea factorului de putere-alimentare AC 400 V","EPA",382.64,0,382.64,8592765500045,1,null,18,28592765500049,8536490000,0.24299999999999999]
["EP0093","MPS-1","Semnalizare optica pentru retea trifazata","EPA",159.75,0,159.75,8592765500939,1,null,10,28592765500933,8536490000,4.8000000000000001E-2]
["EP0045","HRF-10","Releu de monitorizare frecvente","EPA",349.65,0,349.65,8592765500458,1,null,18,28592765500452,8536490000]
["EP0051","HRH-8/230V","Comutator de nivel multifuncțional pentru monitorizarea a 1 sau 2 niveluri-alimentare AC 230 V","EPA",352.48,0,352.48,8592765500519,1,null,18,28592765500513,8536419000,0.247]
["EP0052","HRH-8/24V","Comutator de nivel multifuncțional pentru monitorizarea a 1 sau 2 niveluri-alimentare AC/DC 24V","EPA",363.79,0,363.79,8592765500526,1,null,18,28592765500520,8536490000,0.17]
["EP0050","HRH-8/110V","Comutator de nivel multifuncțional pentru monitorizarea a 1 sau 2 niveluri-alimentare AC 110 V","EPA",372.27,0,372.27,8592765500502,1,null,18,28592765500506,8536419000,0.27200000000000002]
["EP0897","HRH-4/230V","Set de comutator de nivel HRH-5 și contactor VS-425-alimentare AC 230 V","EPA",688.46,0,688.46,8592765508973,1,null,"",28592765508977,null,0.75]
["EP0047","HRH-6/AC","Comutator de nivel pentru monitorizarea a 5 niveluri în carcasă IP65-alimentare 230 V AC","EPA",589.98,0,589.98,8592765500472,1,null,null,28592765500476,8536490000,0.38500000000000001]
["EP0048","HRH-6/DC","Comutator de nivel pentru monitorizarea a 5 niveluri în carcasă IP65-alimentare 12.. 24 V DC","EPA",589.51,0,589.51,8592765500489,1,null,null,28592765500483,8536419000,0.28799999999999998]
["EP0049","HRH-7","Comutator de nivel pentru monitorizarea a 1 sau 2 niveluri în carcasă IP65-alimentare 24.. 240 V AC/DC","EPA",369.44,0,369.44,8592765500496,1,null,null,28592765500490,8536490000,0.24099999999999999]
["EP0054","HRH-9","Comutator universal de nivel pentru monitorizarea de la 1 la 6 niveluri","EPA",649.35,0,649.35,8592765500540,1,null,10,28592765500544,8536490000,0]
["EP0898","HRH-9/S","Semnalizare externa pentru HRH-9","EPA",240.8,0,240.8,8592765508980,1,null,"",28592765508984,null,0]
["EP0899","HRH-MS-VS-4A","Set HRH-5, contactor VS-425 și demaror motor MS18","EPA",1014.08,0,1014.08,8592765508997,1,null,"",28592765508991,null,1.3580000000000001]
["EP0849","SHR-3 ","Sondă de nivel SHR-3","EPA",258.70999999999998,0,258.70999999999998,8592765508492,1,null,"",28592765508496,null,0.25]
["EP0850","SHR-1-M","SHR-1-M: senzor cupru","EPA",23.09,0,23.09,8592765508508,1,null,"",28592765508502,null,1.8699999999999998E-2]
["EP0851","SHR-1-N","SHR-1-N: senzor din material inoxidabil","EPA",26.39,0,26.39,8592765508515,1,null,"",28592765508519,null,1.745E-2]
["EP0900","kabel D03VV-F 3x0,75/3,2","Cablu D03VV-F 3x0,75/3,2","EPA",6.13,0,6.13,8592765509000,1,null,"",28592765509004,null,0.13]
["EP0205","ZNP-10-24V","Sursa de putere nestabilizata ZNP-10-24V- DC 24 V nonstabilizata","EPA",179.07,0,179.07,8592765502056,1,null,18,28592765502050,8504409090,0.36799999999999999]
["EP0123","PSB-10-12","Sursă de alimentare stabilizată 12 V/10 W","EPA",188.49,0,188.49,8592765501233,1,null,100,28592765501237,8536490000,7.8E-2]
["EP0124","PSB-10-24","Sursă de alimentare stabilizată 24 V/10 W","EPA",188.49,0,188.49,8592765501240,1,null,100,28592765501244,8536490000,7.8E-2]
["EP0852","PS1M-15/24V","Sursă de alimentare cu tensiune de iesire 24V DC 15W","EPA",121.11,0,121.11,8592765508522,1,null,"",28592765508526,null,7.8E-2]
["EP0853","PS1M-15/12V","Sursă de alimentare cu tensiune de iesire 12V DC 15W","EPA",121.11,0,121.11,8592765508539,1,null,"",28592765508533,null,7.8E-2]
["EP0854","PS2M-30/24V","Sursă de alimentare cu tensiune de iesire 24V DC 30W","EPA",154.1,0,154.1,8592765508546,1,null,"",28592765508540,null,0.12]
["EP0855","PS2M-24/12V","Sursă de alimentare cu tensiune de iesire 12V DC 24W","EPA",166.82,0,166.82,8592765508553,1,null,"",28592765508557,null,0.12]
["EP0856","PS3M-60/24V","Sursă de alimentare cu tensiune de iesire  24V DC 60W","EPA",213,0,213,8592765508560,1,null,"",28592765508564,null,0.19]
["EP0857","PS3M-54/12V","Sursă de alimentare cu tensiune de iesire  12V DC 54W","EPA",213,0,213,8592765508577,1,null,"",28592765508571,null,0.19]
["EP0858","PS4M-92/24V","Sursă de alimentare cu tensiune de iesire  24V DC 92W","EPA",274.26,0,274.26,8592765508584,1,null,"",28592765508588,null,0.27]
["EP0859","PS4M-85/12V","Sursă de alimentare cu tensiune de iesire  12V DC 85W","EPA",274.26,0,274.26,8592765508591,1,null,"",28592765508595,null,0.27]
["EP0860","ZTR-15-12V","Transformator pentru sonerii cu tensiune de ieșire 4 ,8, 12V","EPA",110.74,0,110.74,8592765508607,1,null,"",28592765508601,null,0.65]
["EP0861","ZTR-8-12V","Transformator pentru sonerii cu tensiune de ieșire 12V","EPA",87.18,0,87.18,8592765508614,1,null,"",28592765508618,null,3.1E-4]
["EP0862","ZTR-8-8V","Transformator pentru sonerii cu tensiune de ieșire 8V","EPA",87.18,0,87.18,8592765508621,1,null,"",28592765508625,null,3.1E-4]
["EP0901","ATV-1","Termo valva ATV-1","EPA",190.85,0,190.85,8592765509017,1,null,"",28592765509011,null,0.2]
[]
["iNELS - wireless"]
["EP0212","RFWB-20/G","On-wall button controller - 2 buttons","EPB",243.01,{"$f":"EPB","v":0},{"$f":"E7407*(1-F7407)","v":243.01},8592765502124,1,null,null,28592765502128,8526920090,7.0000000000000007E-2]
["EP0211","RFWB-40/G","On-wall button controller-  4 buttons","EPB",267.89,0,267.89,8592765502117,1,null,null,28592765502111,8526920090,7.0999999999999994E-2]
["EP0214","RFGB-20/W ","Glass touch controller, SHARP - 2 buttons, white glass","EPB",429.9,0,429.9,8592765502148,1,null,null,28592765502142,8526920090,1E-4]
["EP0216","RFGB-220/W","Glass touch controller, ROUND- 2 buttons, white glass","EPB",459.55,0,459.55,8592765502162,1,null,null,28592765502166,8526920090,1E-4]
["EP0213","RFGB-20/B","Glass touch controller, SHARP - 2 buttons, black glass","EPB",429.9,0,429.9,8592765502131,1,null,null,28592765502135,8526920090,1E-4]
["EP0215","RFGB-220/B","Glass touch controller, ROUND- 2 buttons, black glass","EPB",459.55,0,459.55,8592765502155,1,null,null,28592765502159,8526920090,1E-4]
["EP0220","RFGB-40/W","Glass touch controller, SHARP - 4 buttons, white glass","EPB",471.18,0,471.18,8592765502209,1,null,null,28592765502203,8526920090,1E-4]
["EP0218","RFGB-240/W","Glass touch controller, ROUND- 4 buttons, white glass","EPB",500.83,0,500.83,8592765502186,1,null,null,28592765502180,8526920090,1E-4]
["EP0219","RFGB-40/B","Glass touch controller, SHARP- 4 buttons, black glass","EPB",471.18,0,471.18,8592765502193,1,null,null,28592765502197,8526920090,1E-4]
["EP0217","RFGB-240/B","Glass touch controller, ROUND- 4 buttons, black glass","EPB",500.83,0,500.83,8592765502179,1,null,null,28592765502173,8526920090,1E-4]
["EP0221","RFDW-71/W/230V","Glass touch controller with dimmer, SHARP, white glass","EPB",765.01,0,765.01,8592765502216,1,null,null,28592765502210,8526920090,9.1999999999999998E-2]
["EP0222","RFDW-71/B/230V","Glass touch controller with dimmer, SHARP, black glass","EPB",765.01,0,765.01,8592765502223,1,null,null,28592765502227,8526920090,9.1999999999999998E-2]
["EP0529","RF KEY-40/W","Controller – key fob –4 buttons, white","EPB",176.83,0,176.83,8592765505293,1,null,null,28592765505297,8526920090,0.01]
["EP0530","RF KEY-40/B","Controller – key fob –4 buttons, black","EPB",176.83,0,176.83,8592765505309,1,null,null,28592765505303,8526920090,0.01]
["EP0527","RF KEY-60/W","Controller – key fob – 6 buttons, white","EPB",183.71,0,183.71,8592765505279,1,null,null,28592765505273,8526920090,0.01]
["EP0528","RF KEY-60/B","Controller – key fob – 6 buttons, black","EPB",183.71,0,183.71,8592765505286,1,null,null,28592765505280,8526920090,0.01]
["EP0524","RF Pilot/W","Remote RF controller with display, white","EPB",945.55,0,945.55,8592765505248,1,null,null,28592765505242,8526920090,7.5999999999999998E-2]
["EP0523","RF Pilot/A","Remote RF controller with display, anthracite","EPB",945.55,0,945.55,8592765505231,1,null,null,28592765505235,8526920090,7.5999999999999998E-2]
["EP0285","RFSA-11B/230V","Switch unit, 1-channel-singlefunction design-supply voltage 230 V AC","EPB",267.36,0,267.36,8592765502858,1,null,null,28592765502852,8526920090,8.1000000000000003E-2]
["EP0284","RFSA-11B/24V","Switch unit, 1-channel-singlefunction design -supply voltage 12–24 V AC/DC","EPB",267.36,0,267.36,8592765502841,1,null,null,28592765502845,8526920090,4.4999999999999998E-2]
["EP0282","RFSA-61B","Switch unit, 1-channel-multifunction design-supply voltage 120 V AC","EPB",373.78,0,373.78,8592765502827,1,null,null,28592765502821,8526920090,8.1000000000000003E-2]
["EP0281","RFSA-61B/24V","Switch unit, 1-channel-multifunction design-supply voltage 12–24 V AC/DC","EPB",373.78,0,373.78,8592765502810,1,null,null,28592765502814,8526920090,4.4999999999999998E-2]
["EP0278","RFSA-62B","Switch unit, 2-channels-supply voltage 120 V AC","EPB",402.9,0,402.9,8592765502780,1,null,null,28592765502784,8526920090,4.8799999999999996E-2]
["EP0277","RFSA-62B/24V","Switch unit, 2-channels-supply voltage 12–24 V AC/DC","EPB",402.9,0,402.9,8592765502773,1,null,null,28592765502777,8526920090,4.5999999999999999E-2]
["EP0286","RFSAI-62B/230V","Switch unit, 2-channels-supply voltage 230 V AC","EPB",472.25,0,472.25,8592765502865,1,null,null,28592765502869,8526920090,5.0999999999999997E-2]
["EP0295","RFJA-32B/230V","Switch unit for shutters-supply voltage 230 V AC","EPB",503.49,0,503.49,8592765502957,1,null,null,28592765502951,8526920090,4.9000000000000002E-2]
["EP0279","RFSA-61M/110-230V","Switching unit with 1 output channel 16 A-supply voltage 110–230 V AC","EPB",491.31,0,491.31,8592765502797,1,null,null,28592765502791,8526920090]
["EP0276","RFSA-66M","Switching unit with 6 output channels 8 A-supply voltage 110–230 V AC","EPB",886.25,0,886.25,8592765502766,1,null,null,28592765502760,8526920090,0.17899999999999999]
["EP0275","RFSA-66M/24V","Switching unit with 6 output channels 8 A-supply voltage 12–24 V AC/DC","EPB",1057.79,0,1057.79,8592765502759,1,null,null,28592765502753,8526920090,0.17299999999999999]
["EP0225","RFUS-61/230V","Switch unit with increased protection-supply voltage 230 V AC","EPB",415.61,0,415.61,8592765502254,1,null,null,28592765502258,8526920090,0.05]
["EP0902","RFSC-61_Schuko","Switching socket-plug Schuko ","EPB",411.9,0,411.9,8592765509024,1,null,null,28592765509028,8526920090,0.13300000000000001]
["EP0903","RFSC-61_British","Switching socket-plug British","EPB",411.9,0,411.9,8592765509031,1,null,null,28592765509035,8526920090,0.13]
["EP0274","RFSC-61_French","Switching socket-plug French","EPB",411.9,0,411.9,8592765502742,1,null,null,28592765502746,8526920090,0.13600000000000001]
["EP0308","RFDAC-71B","Analog controller, 0(1)-10 V","EPB",473.31,0,473.31,8592765503084,1,null,null,28592765503088,8526920090,9.8000000000000004E-2]
["EP0303","RFDEL-71B/230V","Universal dimmer, 1-channel-supply voltage 230 V AC","EPB",518.83000000000004,0,518.83000000000004,8592765503039,1,null,null,28592765503033,8526920090,3.6999999999999998E-2]
["EP0301","RFDEL-71M","Universal dimmer, 1-channel","EPB",861.9,0,861.9,8592765503015,1,null,null,28592765503019,8526920090,0.16]
["EP0304","RFDA-73M/RGB","Dimmer for LED (RGB) strips, 3-channels-supply voltage- 12–24 V DC stabilized","EPB",688.78,0,688.78,8592765503046,1,null,null,28592765503040,8526920090,0.123]
["EP0300","RFDSC-71_French","Dimming socket-plug French","EPB",505.07,0,505.07,8592765503008,1,null,null,28592765503002,8526920090,0.13400000000000001]
["EP0904","RFDSC-71_British","Dimming socket-plug British","EPB",505.07,0,505.07,8592765509048,1,null,null,28592765509042,0,0.128]
["EP0905","RFDSC-71_Schuko","Dimming socket-plug Schuko","EPB",505.07,0,505.07,8592765509055,1,null,null,28592765509059,0,0.13100000000000001]
["EP0246","RFTC-10/G_perleťová","Simple temperature controller_Pearl","EPB",455.31,0,455.31,8592765502469,1,null,null,28592765502463,8526920090]
["EP0245","RFTC-10/G_slonová kost","Simple temperature controller_Ivory","EPB",437.31,0,437.31,8592765502452,1,null,null,28592765502456,8526920090]
["EP0244","RFTC-10/G_šedá","Simple temperature controller_Gray","EPB",455.31,0,455.31,8592765502445,1,null,null,28592765502449,8526920090]
["EP0247","RFTC-10/G_ledová","Simple temperature controller_Ice","EPB",455.31,0,455.31,8592765502476,1,null,null,28592765502470,8526920090]
["EP0251","RFTC-10/G","Simple temperature controller_White/White","EPB",446.84,0,446.84,8592765502513,1,null,null,28592765502517,8526920090,9.8000000000000004E-2]
["EP0252","RFTC-10/G","Simple temperature controller_White","EPB",437.31,0,437.31,8592765502520,1,null,null,28592765502524,8526920090]
["EP0248","RFTC-10/G_hliník","Simple temperature controller_Aluminium","EPB",455.31,0,455.31,8592765502483,1,null,null,28592765502487,8526920090]
["EP0230","RFTC-50/G_perleťová","Autonomous temperature controller_Pearl","EPB",489.72,0,489.72,8592765502308,1,null,null,28592765502302,8526920090,9.8000000000000004E-2]
["EP0229","RFTC-50/G_slonová kost","Autonomous temperature controller_Ivory","EPB",472.25,0,472.25,8592765502292,1,null,null,28592765502296,8526920090,9.8000000000000004E-2]
["EP0228","RFTC-50/G_šedá","Autonomous temperature controller_Gray","EPB",489.72,0,489.72,8592765502285,1,null,null,28592765502289,8526920090,9.8000000000000004E-2]
["EP0231","RFTC-50/G_ledová","Autonomous temperature controller_Ice","EPB",489.72,0,489.72,8592765502315,1,null,null,28592765502319,8526920090,9.8000000000000004E-2]
["EP0234","RFTC-50/G_bílá/bílá ","Autonomous temperature controller_White/White","EPB",481.25,0,481.25,8592765502346,1,null,null,28592765502340,8526920090,9.8000000000000004E-2]
["EP0235","RFTC-50/G_bílá","Autonomous temperature controller_White","EPB",472.25,0,472.25,8592765502353,1,null,null,28592765502357,8526920090,9.8000000000000004E-2]
["EP0232","RFTC-50/G_hliník","Autonomous temperature controller_Aluminium","EPB",489.72,0,489.72,8592765502322,1,null,null,28592765502326,8526920090,0.19400000000000001]
["EP0262","RFSTI-11B/230V","Switch unit with a external temperature sensor-supply voltage 230 V AC","EPB",441.55,0,441.55,8592765502629,1,null,null,28592765502623,8526920090,4.8000000000000001E-2]
["EP0261","RFSTI-11B/24V","Switch unit with a external temperature sensor-supply voltage 12–24 V AC/DC","EPB",441.55,0,441.55,8592765502612,1,null,null,28592765502616,8526920090,4.8000000000000001E-2]
["EP0227","RFTI-10B","Temperature sensor","EPB",293.3,0,293.3,8592765502278,1,null,null,28592765502272,8526920090,1.7999999999999999E-2]
["EP0299","RFIM-20B","Input contacts converter-2 inputs","EPB",272.12,0,272.12,8592765502995,1,null,null,28592765502999,8526920090,6.5000000000000002E-2]
["EP0298","RFIM-40B","Input contacts converter-4 inputs","EPB",283.77,0,283.77,8592765502988,1,null,null,28592765502982,8526920090]
["EP0264","RFSG-1M","Input contact converter with permanent power supply","EPB",489.72,0,489.72,8592765502643,1,null,null,28592765502647,8526920090,9.8000000000000004E-2]
["EP0267","RFSF-1B","Level switch","EPB",308.13,0,308.13,8592765502674,1,null,null,28592765502678,8526920090,1.7999999999999999E-2]
["EP0265","RFSF-100","Flood detector","EPB",400.25,0,400.25,8592765502650,1,null,null,28592765502654,8526920090]
["EP0906","FP-1 ","Liquid probe","EPB",91.6,0,91.6,8592765509062,1,null,null,28592765509066,8526920090,2.3E-2]
["EP0263","RFSOU-1","Twilight switch","EPB",380.65,0,380.65,8592765502636,1,null,null,28592765502630,8526920090,0.11]
["EP0210","RFWD-100 ","Window/Door detector","EPB",332.48,{"$f":"EPB","v":0},{"$f":"E7471*(1-F7471)","v":332.48},8592765502100,1,null,null,28592765502104,8526920090,1.6E-2]
["EP0294","RFMD-100","Motion detector","EPB",412.95,0,412.95,8592765502940,1,null,null,28592765502944,8526920090,5.7000000000000002E-2]
["EP0479","RF Touch-W","Wireless touch unit-W","EPB",2390.86,0,2390.86,8592765504791,1,null,null,28592765504795,8526920090,0.82399999999999995]
["EP0479","RF Touch-W","Wireless touch unit-W","EPB",2410.4499999999998,0,2410.4499999999998,8592765504791,1,null,null,28592765504795,8526920090,0.82399999999999995]
["EP0477","RF Touch-W_ bílá/bílá/sv.šedá","Wireless touch unit-W_white / white / light gray","EPB",2410.4499999999998,0,2410.4499999999998,8592765504777,1,null,null,28592765504771,8526920090,0.82599999999999996]
["EP0478","RF Touch-W_ bílá/bílá/sl.kost","Wireless touch unit-W_white / white / ivory","EPB",2410.4499999999998,0,2410.4499999999998,8592765504784,1,null,null,28592765504788,8526920090,0.82399999999999995]
["EP0476","RF Touch-W_ bílá/bílá/tm.šedá","Wireless touch unit-W_white / white / dark gray","EPB",2410.4499999999998,0,2410.4499999999998,8592765504760,1,null,null,28592765504764,8526920090,0.82299999999999995]
["EP0467","RF Touch-W_ bílá/perleťová/bílá","Wireless touch unit-W_white / pearl / white","EPB",2426.86,0,2426.86,8592765504678,1,null,null,28592765504672,8526920090,0.82399999999999995]
["EP0465","RF Touch-W_ bílá/perleťová/sv.šedá","Wireless touch unit-W_white / pearl / light gray","EPB",2426.86,0,2426.86,8592765504654,1,null,null,28592765504658,8526920090,0.82499999999999996]
["EP0466","RF Touch-W_ bílá/perleťová/sl.kost","Wireless touch unit-W_white / pearl / ivory","EPB",2426.86,0,2426.86,8592765504661,1,null,null,28592765504665,8526920090,0.82399999999999995]
["EP0464","RF Touch-W_ bílá/perleťová/tm.šedá","Wireless touch unit-W_white / pearl / dark gray","EPB",2426.86,0,2426.86,8592765504647,1,null,null,28592765504641,8526920090,0.82299999999999995]
["EP0463","RF Touch-W_ bílá/šedá/bílá","Wireless touch unit-W_white / gray / white","EPB",2426.86,0,2426.86,8592765504630,1,null,null,28592765504634,8526920090,0.82399999999999995]
["EP0461","RF Touch-W_ bílá/šedá/sv.šedá","Wireless touch unit-W_white / gray / light gray","EPB",2426.86,0,2426.86,8592765504616,1,null,null,28592765504610,8526920090,0.82499999999999996]
["EP0462","RF Touch-W_ bílá/šedá/sl.kost","Wireless touch unit-W_white / gray / ivory","EPB",2426.86,0,2426.86,8592765504623,1,null,null,28592765504627,8526920090,0.82399999999999995]
["EP0460","RF Touch-W_ bílá/šedá/tm.šedá","Wireless touch unit-W_white / gray / dark gray","EPB",2426.86,0,2426.86,8592765504609,1,null,null,28592765504603,8526920090,0.82299999999999995]
["EP0471","RF Touch-W_ bílá/ledová/bílá","Wireless touch unit-W_white / ice / white","EPB",659.66,0,659.66,8592765504715,1,null,null,28592765504719,8526920090,0.82399999999999995]
["EP0469","RF Touch-W_ bílá/ledová/sv.šedá","Wireless touch unit-W_white / ice / light gray","EPB",2426.86,0,2426.86,8592765504692,1,null,null,28592765504696,8526920090,0.82499999999999996]
["EP0470","RF Touch-W_ bílá/ledová/sl.kost","Wireless touch unit-W_white / ice / ivory","EPB",2426.86,0,2426.86,8592765504708,1,null,null,28592765504702,8526920090,0.82399999999999995]
["EP0468","RF Touch-W_ bílá/ledová/tm.šedá","Wireless touch unit-W_white / ice / dark gray","EPB",2426.86,0,2426.86,8592765504685,1,null,null,28592765504689,8526920090,0.82299999999999995]
["EP0459","RF Touch-W_ bílá/tm.šedá/bílá","Wireless touch unit-W_white / dark gray / white","EPB",2410.4499999999998,0,2410.4499999999998,8592765504593,1,null,null,28592765504597,8526920090,0.82399999999999995]
["EP0457","RF Touch-W_ bílá/tm.šedá/sv.šedá","Wireless touch unit-W_white / dark gray / light gray","EPB",2410.4499999999998,0,2410.4499999999998,8592765504579,1,null,null,28592765504573,8526920090,0.82499999999999996]
["EP0458","RF Touch-W_ bílá/tm.šedá/sl.kost","Wireless touch unit-W_white / dark gray / light","EPB",2410.4499999999998,0,2410.4499999999998,8592765504586,1,null,null,28592765504580,8526920090,0.82399999999999995]
["EP0456","RF Touch-W_ bílá/tm.šedá/tm.šedá","Wireless touch unit-W_white / dark gray / dark gray","EPB",2410.4499999999998,0,2410.4499999999998,8592765504562,1,null,null,28592765504566,8526920090,0.82299999999999995]
["EP0475","RF Touch-W_ bílá/hliníková/bílá","Wireless touch unit-W_white / aluminum / white","EPB",2426.86,0,2426.86,8592765504753,1,null,null,28592765504757,8526920090,0.82499999999999996]
["EP0473","RF Touch-W_ bílá/hliníková/sv.šedá","Wireless touch unit-W_white / aluminum / light gray","EPB",2426.86,0,2426.86,8592765504739,1,null,null,28592765504733,8526920090,0.82599999999999996]
["EP0474","RF Touch-W_ bílá/hliníková/sl.kost","Wireless touch unit-W_white / aluminum / ivory","EPB",2426.86,0,2426.86,8592765504746,1,null,null,28592765504740,8526920090,0.82399999999999995]
["EP0472","RF Touch-W_ bílá/hliníková/tm.šedá","Wireless touch unit-W_white / aluminum / dark gray","EPB",2426.86,0,2426.86,8592765504722,1,null,null,28592765504726,8526920090,0.82199999999999995]
["EP0335","RF Touch-W_titan/bílá/bílá","Wireless touch unit-W_titanium / white / white","EPB",2530.63,0,2530.63,8592765503350,1,null,null,28592765503354,8526920090,0.91700000000000004]
["EP0333","RF Touch-W_titan/bílá/sv.šedá","Wireless touch unit-W_titanium / white / light gray","EPB",2530.63,0,2530.63,8592765503336,1,null,null,28592765503330,8526920090,0.91900000000000004]
["EP0334","RF Touch-W_titan/bílá/sl.kost","Wireless touch unit-W_titanium / white / ivory","EPB",2530.63,0,2530.63,8592765503343,1,null,null,28592765503347,8526920090,0.91700000000000004]
["EP0332","RF Touch-W_titan/bílá/tm.šedá","Wireless touch unit-W_titanium / white / dark gray","EPB",2530.63,0,2530.63,8592765503329,1,null,null,28592765503323,8526920090,0.91600000000000004]
["EP0323","RF Touch-W_titan/perleťová/bílá","Wireless touch unit-W_titanium / pearl / white","EPB",2546.5100000000002,0,2546.5100000000002,8592765503237,1,null,null,28592765503231,8526920090,0.91700000000000004]
["EP0321","RF Touch-W_titan/perleťová/sv.šedá","Wireless touch unit-W_titanium / pearl / light gray","EPB",2546.5100000000002,0,2546.5100000000002,8592765503213,1,null,null,28592765503217,8526920090,0.91800000000000004]
["EP0322","RF Touch-W_titan/perleťová/sl.kost","Wireless touch unit-W_titanium / pearl / ivory","EPB",2546.5100000000002,0,2546.5100000000002,8592765503220,1,null,null,28592765503224,8526920090,0.91700000000000004]
["EP0320","RF Touch-W_titan/perleťová/tm.šedá","Wireless touch unit-W_titanium / pearl / dark gray","EPB",2546.5100000000002,0,2546.5100000000002,8592765503206,1,null,null,28592765503200,8526920090,0.91500000000000004]
["EP0319","RF Touch-W_titan/šedá/bílá","Wireless touch unit-W_titanium / gray / white","EPB",2546.5100000000002,0,2546.5100000000002,8592765503190,1,null,null,28592765503194,8526920090,0.91700000000000004]
["EP0317","RF Touch-W_titan/šedá/sv.šedá","Wireless touch unit-W_titanium / gray / light gray","EPB",2546.5100000000002,0,2546.5100000000002,8592765503176,1,null,null,28592765503170,8526920090,0.91800000000000004]
["EP0318","RF Touch-W_titan/šedá/sl.kost","Wireless touch unit-W_titanium / gray / ivory","EPB",2546.5100000000002,0,2546.5100000000002,8592765503183,1,null,null,28592765503187,8526920090,0.91700000000000004]
["EP0316","RF Touch-W_titan/šedá/tm.šedá","Wireless touch unit-W_titanium / gray / dark gray","EPB",2546.5100000000002,0,2546.5100000000002,8592765503169,1,null,null,28592765503163,8526920090,0.91500000000000004]
["EP0327","RF Touch-W_titan/ledová/bílá","Wireless touch unit-W_titanium / ice / white","EPB",2546.5100000000002,0,2546.5100000000002,8592765503275,1,null,null,28592765503279,8526920090,0.91700000000000004]
["EP0325","RF Touch-W_titan/ledová/sv.šedá","Wireless touch unit-W_titanium / ice / light gray","EPB",2546.5100000000002,0,2546.5100000000002,8592765503251,1,null,null,28592765503255,8526920090,0.91900000000000004]
["EP0326","RF Touch-W_titan/ledová/sl.kost","Wireless touch unit-W_titanium / ice / ivory","EPB",2546.5100000000002,0,2546.5100000000002,8592765503268,1,null,null,28592765503262,8526920090,0.91700000000000004]
["EP0324","RF Touch-W_titan/ledová/tm.šedá","Wireless touch unit-W_titanium / ice / dark gray","EPB",2546.5100000000002,0,2546.5100000000002,8592765503244,1,null,null,28592765503248,8526920090,0.91600000000000004]
["EP0315","RF Touch-W_titan/tm.šedá/bílá","Wireless touch unit-W_titanium / dark gray / white","EPB",2531.16,0,2531.16,8592765503152,1,null,null,28592765503156,8526920090,0.91700000000000004]
["EP0313","RF Touch-W_titan/tm.šedá/sv.šedá","Wireless touch unit-W_titanium / dark gray / light gray","EPB",2531.16,0,2531.16,8592765503138,1,null,null,28592765503132,8526920090,0.91800000000000004]
["EP0314","RF Touch-W_titan/tm.šedá/sl.kost","Wireless touch unit-W_titanium / dark gray / light cost","EPB",2531.16,0,2531.16,8592765503145,1,null,null,28592765503149,8526920090,0.91700000000000004]
["EP0907","RF Touch-W_titan/tm.šedá/tm.šedá.","Wireless touch unit-W_titanium / dark gray / dark gray","EPB",2457.04,0,2457.04,8592765509079,1,null,null,28592765509073,0]
["EP0312","RF Touch-W_titan/tm.šedá/tm.šedá","Wireless touch unit-W_titanium / dark gray / dark gray","EPB",2531.16,0,2531.16,8592765503121,1,null,null,28592765503125,8526920090,0.91600000000000004]
["EP0331","RF Touch-W_titan/hliníková/bílá","Wireless touch unit-W_titanium / aluminum / white","EPB",2546.5100000000002,0,2546.5100000000002,8592765503312,1,null,null,28592765503316,8526920090,0.91800000000000004]
["EP0329","RF Touch-W_titan/hliníková/sv.šedá","Wireless touch unit-W_titanium / aluminum / light gray","EPB",2546.5100000000002,0,2546.5100000000002,8592765503299,1,null,null,28592765503293,8526920090,0.91900000000000004]
["EP0330","RF Touch-W_titan/hliníková/sl.kost","Wireless touch unit-W_titanium / aluminum / ivory","EPB",2546.5100000000002,0,2546.5100000000002,8592765503305,1,null,null,28592765503309,8526920090,0.91700000000000004]
["EP0328","RF Touch-W_titan/hliníková/tm.šedá","Wireless touch unit-W_titanium / aluminum / dark gray","EPB",2546.5100000000002,0,2546.5100000000002,8592765503282,1,null,null,28592765503286,8526920090,0.91500000000000004]
["EP0431","RF Touch-W_červená/bílá/bílá","Wireless touch unit-W_red / white / white","EPB",2410.4499999999998,0,2410.4499999999998,8592765504319,1,null,null,28592765504313,8526920090,0.82499999999999996]
["EP0429","RF Touch-W_červená/bílá/sv.šedá","Wireless touch unit-W_red / white / light gray","EPB",2410.4499999999998,0,2410.4499999999998,8592765504296,1,null,null,28592765504290,8526920090,0.82599999999999996]
["EP0430","RF Touch-W_červená/bílá/sl.kost","Wireless touch unit-W_red / white / light weight","EPB",2410.4499999999998,0,2410.4499999999998,8592765504302,1,null,null,28592765504306,8526920090,0.82399999999999995]
["EP0428","RF Touch-W_červená/bílá/tm.šedá","Wireless touch unit-W_red / white / dark gray","EPB",2410.4499999999998,0,2410.4499999999998,8592765504289,1,null,null,28592765504283,8526920090,0.82199999999999995]
["EP0419","RF Touch-W_červená/perleťová/bílá","Wireless touch unit-W_red / pearl / white","EPB",2426.86,0,2426.86,8592765504197,1,null,null,28592765504191,8526920090,0.82399999999999995]
["EP0417","RF Touch-W_červená/perleťová/sv.šedá","Wireless touch unit-W_red / pearl / light gray","EPB",2426.86,0,2426.86,8592765504173,1,null,null,28592765504177,8526920090,0.82599999999999996]
["EP0418","RF Touch-W_červená/perleťová/sl.kost","Wireless touch unit-W_red / pearl / ivory","EPB",2426.86,0,2426.86,8592765504180,1,null,null,28592765504184,8526920090,0.82399999999999995]
["EP0381","RF Touch-W_nikl/bílá/sv.šedá","Wireless touch unit-W_nickel / white / light gray","EPB",2530.63,0,2530.63,8592765503817,1,null,null,28592765503811,8526920090,0.91200000000000003]
["EP0382","RF Touch-W_nikl/bílá/sl.kost","Wireless touch unit-W_nickel / white / ivory","EPB",2530.63,0,2530.63,8592765503824,1,null,null,28592765503828,8526920090,0.91100000000000003]
["EP0380","RF Touch-W_nikl/bílá/tm.šedá","Wireless touch unit-W_nickel / white / dark gray","EPB",2530.63,0,2530.63,8592765503800,1,null,null,28592765503804,8526920090,0.91]
["EP0371","RF Touch-W_nikl/perleťová/bílá","Wireless touch unit-W_nickel / pearl / white","EPB",2546.5100000000002,0,2546.5100000000002,8592765503718,1,null,null,28592765503712,8526920090,0.91200000000000003]
["EP0369","RF Touch-W_nikl/perleťová/sv.šedá","Wireless touch unit-W_nickel / pearl / light gray","EPB",2546.5100000000002,0,2546.5100000000002,8592765503695,1,null,null,28592765503699,8526920090,0.91300000000000003]
["EP0370","RF Touch-W_nikl/perleťová/sl.kost","Wireless touch unit-W_nickel / pearl / ivory","EPB",2546.5100000000002,{"$f":"EPB","v":0},{"$f":"E7535*(1-F7535)","v":2546.5100000000002},8592765503701,1,null,null,28592765503705,8526920090,0.91]
["EP0368","RF Touch-W_nikl/perleťová/tm.šedá","Wireless touch unit-W_nickel / pearl / dark gray","EPB",2546.5100000000002,0,2546.5100000000002,8592765503688,1,null,null,28592765503682,8526920090,0.91]
["EP0367","RF Touch-W_nikl/šedá/bílá","Wireless touch unit-W_nickel / gray / white","EPB",2546.5100000000002,0,2546.5100000000002,8592765503671,1,null,null,28592765503675,8526920090,0.91200000000000003]
["EP0365","RF Touch-W_nikl/šedá/sv.šedá","Wireless touch unit-W_nickel / gray / light gray","EPB",2546.5100000000002,0,2546.5100000000002,8592765503657,1,null,null,28592765503651,8526920090,0.91300000000000003]
["EP0366","RF Touch-W_nikl/šedá/sl.kost","Wireless touch unit-W_nickel / gray / ivory","EPB",2546.5100000000002,0,2546.5100000000002,8592765503664,1,null,null,28592765503668,8526920090,0.91100000000000003]
["EP0364","RF Touch-W_nikl/šedá/tm.šedá","Wireless touch unit-W_nickel / gray / dark gray","EPB",2546.5100000000002,0,2546.5100000000002,8592765503640,1,null,null,28592765503644,8526920090,0.90900000000000003]
["EP0375","RF Touch-W_nikl/ledová/bílá","Wireless touch unit-W_nickel / ice / white","EPB",2546.5100000000002,0,2546.5100000000002,8592765503756,1,null,null,28592765503750,8526920090,0.91200000000000003]
["EP0373","RF Touch-W_nikl/ledová/sv.šedá","Wireless touch unit-W_nickel / ice / light gray","EPB",2546.5100000000002,0,2546.5100000000002,8592765503732,1,null,null,28592765503736,8526920090,0.91200000000000003]
["EP0374","RF Touch-W_nikl/ledová/sl.kost","Wireless touch unit-W_nickel / ice / ivory","EPB",2546.5100000000002,0,2546.5100000000002,8592765503749,1,null,null,28592765503743,8526920090,0.91100000000000003]
["EP0372","RF Touch-W_nikl/ledová/tm.šedá","Wireless touch unit-W_nickel / ice / dark gray","EPB",2546.5100000000002,0,2546.5100000000002,8592765503725,1,null,null,28592765503729,8526920090,0.91]
["EP0342","RF Touch-W_sklo/šedá/sl.kost","Wireless touch unit-W_glass / gray / ivory","EPB",2566.64,0,2566.64,8592765503428,1,null,null,28592765503422,8526920090,0.84]
["EP0340","RF Touch-W_sklo/šedá/tm.šedá","Wireless touch unit-W_glass / gray / dark gray","EPB",2566.64,0,2566.64,8592765503404,1,null,null,28592765503408,8526920090,0.83899999999999997]
["EP0908","RF Touch-W_sklo/ledová/bílá.","Wireless touch unit-W_glass / ice / white","EPB",2491.98,0,2491.98,8592765509086,1,null,null,28592765509080,8526920090]
["EP0351","RF Touch-W_sklo/ledová/bílá","Wireless touch unit-W_glass / ice / white","EPB",2566.64,0,2566.64,8592765503510,1,null,null,28592765503514,8526920090,0.84]
["EP0349","RF Touch-W_sklo/ledová/sv.šedá","Wireless touch unit-W_glass / ice / light gray","EPB",2566.64,0,2566.64,8592765503497,1,null,null,28592765503491,8526920090,0.84199999999999997]
["EP0350","RF Touch-W_sklo/ledová/sl.kost","Wireless touch unit-W_glass / ice / ivory","EPB",2566.64,0,2566.64,8592765503503,1,null,null,28592765503507,8526920090,0.84]
["EP0348","RF Touch-W_sklo/ledová/tm.šedá","Wireless touch unit-W_glass / ice / dark gray","EPB",2566.64,0,2566.64,8592765503480,1,null,null,28592765503484,8526920090,0.83899999999999997]
["EP0339","RF Touch-W_sklo/tm.šedá/bílá","Wireless touch unit-W_glass / dark gray / white","EPB",2550.75,0,2550.75,8592765503398,1,null,null,28592765503392,8526920090,0.84]
["EP0337","RF Touch-W_sklo/tm.šedá/sv.šedá","Wireless touch unit-W_glass / dark gray / light gray","EPB",2550.75,0,2550.75,8592765503374,1,null,null,28592765503378,8526920090,0.84099999999999997]
["EP0338","RF Touch-W_sklo/tm.šedá/sl.kost","Wireless touch unit-W_glass / dark gray / ivory","EPB",2550.75,0,2550.75,8592765503381,1,null,null,28592765503385,8526920090,0.84]
["EP0336","RF Touch-W_sklo/tm.šedá/tm.šedá","Wireless touch unit-W_glass / dark gray / dark gray","EPB",2550.75,0,2550.75,8592765503367,1,null,null,28592765503361,8526920090,0.83899999999999997]
["EP0355","RF Touch-W_sklo/hliníková/bílá","Wireless touch unit-W_glass / aluminum / white","EPB",2566.1,0,2566.1,8592765503558,1,null,null,28592765503552,8526920090,0.84099999999999997]
["EP0353","RF Touch-W_sklo/hliníková/sv.šedá","Wireless touch unit-W_glass / aluminum / light gray","EPB",2566.1,0,2566.1,8592765503534,1,null,null,28592765503538,8526920090,0.84099999999999997]
["EP0354","RF Touch-W_sklo/hliníková/sl.kost","Wireless touch unit-W_glass / aluminum / ivory","EPB",2566.1,0,2566.1,8592765503541,1,null,null,28592765503545,8526920090,0.84]
["EP0352","RF Touch-W_sklo/hliníková/tm.šedá","Wireless touch unit-W_glass / aluminum / dark gray","EPB",2566.1,0,2566.1,8592765503527,1,null,null,28592765503521,8526920090,0.83799999999999997]
["EP0455","RF Touch-W_ černá/bílá/bílá","Wireless touch unit-W_black / white / white","EPB",2410.4499999999998,0,2410.4499999999998,8592765504555,1,null,null,28592765504559,8526920090,0.82499999999999996]
["EP0453","RF Touch-W_ černá/bílá/sv.šedá","Wireless touch unit-W_black / white / light gray","EPB",2410.4499999999998,0,2410.4499999999998,8592765504531,1,null,null,28592765504535,8526920090,0.82599999999999996]
["EP0454","RF Touch-W_ černá/bílá/sl.kost","Wireless touch unit-W_black / white / ivory","EPB",2410.4499999999998,0,2410.4499999999998,8592765504548,1,null,null,28592765504542,8526920090,0.82399999999999995]
["EP0452","RF Touch-W_ černá/bílá/tm.šedá","Wireless touch unit-W_black / white / dark gray","EPB",2410.4499999999998,0,2410.4499999999998,8592765504524,1,null,null,28592765504528,8526920090,0.82199999999999995]
["EP0443","RF Touch-W_ černá/perleťová/bílá","Wireless touch unit-W_black / pearl / white","EPB",2426.86,0,2426.86,8592765504432,1,null,null,28592765504436,8526920090,0.82399999999999995]
["EP0441","RF Touch-W_ černá/perleťová/sv.šedá","Wireless touch unit-W_black / pearl / light gray","EPB",2426.86,0,2426.86,8592765504418,1,null,null,28592765504412,8526920090,0.82499999999999996]
["EP0442","RF Touch-W_ černá/perleťová/sl.kost","Wireless touch unit-W_black / pearl / ivory","EPB",2426.86,0,2426.86,8592765504425,1,null,null,28592765504429,8526920090,0.82399999999999995]
["EP0440","RF Touch-W_ černá/perleťová/tm.šedá","Wireless touch unit-W_black / pearl / dark gray","EPB",2426.86,0,2426.86,8592765504401,1,null,null,28592765504405,8526920090,0.82299999999999995]
["EP0439","RF Touch-W_ černá/šedá/bílá","Wireless touch unit-W_black / gray / white","EPB",2426.86,0,2426.86,8592765504395,1,null,null,28592765504399,8526920090,0.82399999999999995]
["EP0437","RF Touch-W_ černá/šedá/sv.šedá","Wireless touch unit-W_black / gray / light gray","EPB",2426.86,0,2426.86,8592765504371,1,null,null,28592765504375,8526920090,0.82499999999999996]
["EP0438","RF Touch-W_ černá/šedá/sl.kost","Wireless touch unit-W_black / gray / ivory","EPB",2426.86,0,2426.86,8592765504388,1,null,null,28592765504382,8526920090,0.82399999999999995]
["EP0436","RF Touch-W_ černá/šedá/tm.šedá","Wireless touch unit-W_black / gray / dark gray","EPB",2426.86,0,2426.86,8592765504364,1,null,null,28592765504368,8526920090,0.82299999999999995]
["EP0447","RF Touch-W_ černá/ledová/bílá","Wireless touch unit-W_black / ice / white","EPB",2426.86,0,2426.86,8592765504470,1,null,null,28592765504474,8526920090,0.82499999999999996]
["EP0445","RF Touch-W_ černá/ledová/sv.šedá","Wireless touch unit-W_black / ice / light gray","EPB",2426.86,0,2426.86,8592765504456,1,null,null,28592765504450,8526920090,0.82599999999999996]
["EP0446","RF Touch-W_ černá/ledová/sl.kost","Wireless touch unit-W_black / ice / ivory","EPB",2426.86,0,2426.86,8592765504463,1,null,null,28592765504467,8526920090,0.82399999999999995]
["EP0444","RF Touch-W_ černá/ledová/tm.šedá","Wireless touch unit-W_black / ice / dark gray","EPB",2426.86,0,2426.86,8592765504449,1,null,null,28592765504443,8526920090,0.82199999999999995]
["EP0435","RF Touch-W_ černá/tm.šedá/bílá","Wireless touch unit-W_black / dark gray / white","EPB",2410.4499999999998,0,2410.4499999999998,8592765504357,1,null,null,28592765504351,8526920090,0.82399999999999995]
["EP0433","RF Touch-W_ černá/tm.šedá/sv.šedá","Wireless touch unit-W_black / dark gray / light gray","EPB",2410.4499999999998,0,2410.4499999999998,8592765504333,1,null,null,28592765504337,8526920090,0.82499999999999996]
["EP0434","RF Touch-W_ černá/tm.šedá/sl.kost","Wireless touch unit-W_black / dark gray / light bone","EPB",2410.4499999999998,0,2410.4499999999998,8592765504340,1,null,null,28592765504344,8526920090,0.82399999999999995]
["EP0432","RF Touch-W_ černá/tm.šedá/tm.šedá","Wireless touch unit-W_black / dark gray / dark gray","EPB",2410.4499999999998,0,2410.4499999999998,8592765504326,1,null,null,28592765504320,8526920090,0.82299999999999995]
["EP0432","RF Touch-W_ černá/tm.šedá/tm.šedá","Wireless touch unit-W_black / dark gray / dark gray","EPB",2410.4499999999998,0,2410.4499999999998,8592765504326,1,null,null,28592765504320,8526920090,0.82299999999999995]
["EP0451","RF Touch-W_ černá/hliníková/bílá","Wireless touch unit-W_black / aluminum / white","EPB",2426.86,0,2426.86,8592765504517,1,null,null,28592765504511,8526920090,0.82499999999999996]
["EP0449","RF Touch-W_ černá/hliníková/sv.šedá","Wireless touch unit-W_black / aluminum / light gray","EPB",2426.86,0,2426.86,8592765504494,1,null,null,28592765504498,8526920090,0.82499999999999996]
["EP0450","RF Touch-W_ černá/hliníková/sl.kost","Wireless touch unit-W_black / aluminum / ivory","EPB",2426.86,0,2426.86,8592765504500,1,null,null,28592765504504,8526920090,0.82399999999999995]
["EP0448","RF Touch-W_ černá/hliníková/tm.šedá","Wireless touch unit-W_black / aluminum / dark gray","EPB",2426.86,0,2426.86,8592765504487,1,null,null,28592765504481,8526920090,0.82299999999999995]
["EP0407","RF Touch-W_hliník/bílá/bílá","Wireless touch unit-W_aluminum / white / white","EPB",2530.63,0,2530.63,8592765504074,1,null,null,28592765504078,8526920090,0.91800000000000004]
["EP0405","RF Touch-W_hliník/bílá/sv.šedá","Wireless touch unit-W_aluminum / white / light gray","EPB",2530.63,0,2530.63,8592765504050,1,null,null,28592765504054,8526920090,0.91900000000000004]
["EP0406","RF Touch-W_hliník/bílá/sl.kost","Wireless touch unit-W_aluminum / white / ivory","EPB",2530.63,0,2530.63,8592765504067,1,null,null,28592765504061,8526920090,0.91700000000000004]
["EP0404","RF Touch-W_hliník/bílá/tm.šedá","Wireless touch unit-W_aluminum / white / dark gray","EPB",2530.63,0,2530.63,8592765504043,1,null,null,28592765504047,8526920090,0.91500000000000004]
["EP0395","RF Touch-W_hliník/perleťová/bílá","Wireless touch unit-W_aluminum / pearl / white","EPB",2546.5100000000002,0,2546.5100000000002,8592765503954,1,null,null,28592765503958,8526920090,0.91700000000000004]
["EP0393","RF Touch-W_hliník/perleťová/sv.šedá","Wireless touch unit-W_aluminum / pearl / light gray","EPB",2546.5100000000002,0,2546.5100000000002,8592765503930,1,null,null,28592765503934,8526920090,0.91800000000000004]
["EP0394","RF Touch-W_hliník/perleťová/sl.kost","Wireless touch unit-W_aluminum / pearl / ivory","EPB",2546.5100000000002,0,2546.5100000000002,8592765503947,1,null,null,28592765503941,8526920090,0.91700000000000004]
["EP0392","RF Touch-W_hliník/perleťová/tm.šedá","Wireless touch unit-W_aluminum / pearl / dark gray","EPB",2546.5100000000002,0,2546.5100000000002,8592765503923,1,null,null,28592765503927,8526920090,0.91600000000000004]
["EP0391","RF Touch-W_hliník/šedá/bílá","Wireless touch unit-W_aluminum / gray / white","EPB",2546.5100000000002,0,2546.5100000000002,8592765503916,1,null,null,28592765503910,8526920090,0.91700000000000004]
["EP0389","RF Touch-W_hliník/šedá/sv.šedá","Wireless touch unit-W_aluminum / gray / light gray","EPB",2546.5100000000002,0,2546.5100000000002,8592765503893,1,null,null,28592765503897,8526920090,0.91900000000000004]
["EP0390","RF Touch-W_hliník/šedá/sl.kost","Wireless touch unit-W_aluminum / gray / ivory","EPB",2546.5100000000002,0,2546.5100000000002,8592765503909,1,null,null,28592765503903,8526920090,0.91700000000000004]
["EP0388","RF Touch-W_hliník/šedá/tm.šedá","Wireless touch unit-W_aluminum / gray / dark gray","EPB",2546.5100000000002,0,2546.5100000000002,8592765503886,1,null,null,28592765503880,8526920090,0.91600000000000004]
["EP0399","RF Touch-W_hliník/ledová/bílá","Wireless touch unit-W_aluminum / ice / white","EPB",2546.5100000000002,0,2546.5100000000002,8592765503992,1,null,null,28592765503996,8526920090,0.91800000000000004]
["EP0397","RF Touch-W_hliník/ledová/sv.šedá","Wireless touch unit-W_aluminum / ice / light gray","EPB",2546.5100000000002,0,2546.5100000000002,8592765503978,1,null,null,28592765503972,8526920090,0.91900000000000004]
["EP0398","RF Touch-W_hliník/ledová/sl.kost","Wireless touch unit-W_aluminum / ice / ivory","EPB",2546.5100000000002,{"$f":"EPB","v":0},{"$f":"E7599*(1-F7599)","v":2546.5100000000002},8592765503985,1,null,null,28592765503989,8526920090,0.91700000000000004]
["EP0396","RF Touch-W_hliník/ledová/tm.šedá","Wireless touch unit-W_aluminum / ice / dark gray","EPB",2546.5100000000002,0,2546.5100000000002,8592765503961,1,null,null,28592765503965,8526920090,0.91500000000000004]
["EP0387","RF Touch-W_hliník/tm.šedá/bílá","Wireless touch unit-W_aluminum / dark gray / white","EPB",2530.63,0,2530.63,8592765503879,1,null,null,28592765503873,8526920090,0.91700000000000004]
["EP0385","RF Touch-W_hliník/tm.šedá/sv.šedá","Wireless touch unit-W_aluminum / dark gray / light gray","EPB",2530.63,0,2530.63,8592765503855,1,null,null,28592765503859,8526920090,0.91900000000000004]
["EP0386","RF Touch-W_hliník/tm.šedá/sl.kost","Wireless touch unit-W_aluminum / dark gray / ivory","EPB",2530.63,0,2530.63,8592765503862,1,null,null,28592765503866,8526920090,0.91700000000000004]
["EP0384","RF Touch-W_hliník/tm.šedá/tm.šedá","Wireless touch unit-W_aluminum / dark gray / dark gray","EPB",2530.63,0,2530.63,8592765503848,1,null,null,28592765503842,8526920090,0.91600000000000004]
["EP0403","RF Touch-W_hliník/hliníková/bílá","Wireless touch unit-W_aluminum / aluminum / white","EPB",2546.5100000000002,0,2546.5100000000002,8592765504036,1,null,null,28592765504030,8526920090,0.91800000000000004]
["EP0401","RF Touch-W_hliník/hliníková/sv.šedá","Wireless touch unit-W_aluminum / aluminum / light gray","EPB",2546.5100000000002,0,2546.5100000000002,8592765504012,1,null,null,28592765504016,8526920090,0.91800000000000004]
["EP0402","RF Touch-W_hliník/hliníková/sl.kost","Wireless touch unit-W_aluminum / aluminum / ivory","EPB",2546.5100000000002,0,2546.5100000000002,8592765504029,1,null,null,28592765504023,8526920090,0.91700000000000004]
["EP0400","RF Touch-W_hliník/hliníková/tm.šedá","Wireless touch unit-W_aluminum / aluminum / dark gray","EPB",2546.5100000000002,0,2546.5100000000002,8592765504005,1,null,null,28592765504009,8526920090,0.91600000000000004]
["EP0522","RF Touch-B","Wireless touch unit-B","EPB",2390.86,0,2390.86,8592765505224,1,null,null,28592765505228,8526920090,0.70099999999999996]
["EP0519","RF Touch-B_bílá/perleťová","Wireless touch unit-B_white / pearl","EPB",2406.75,0,2406.75,8592765505194,1,null,null,28592765505198,8526920090,0.70099999999999996]
["EP0518","RF Touch-B_bílá/šedá","Wireless touch unit-B_white / gray","EPB",2406.75,0,2406.75,8592765505187,1,null,null,28592765505181,8526920090,0.70099999999999996]
["EP0520","RF Touch-B_bílá/ledová","Wireless touch unit-B_white / ice","EPB",2406.75,0,2406.75,8592765505200,1,null,null,28592765505204,8526920090,0.70099999999999996]
["EP0517","RF Touch-B_bílá/tm.šedá","Wireless touch unit-B_white / dark gray","EPB",2390.34,0,2390.34,8592765505170,1,null,null,28592765505174,8526920090,0.70099999999999996]
["EP0521","RF Touch-B_bílá/hliníková","Wireless touch unit-B_white / aluminum","EPB",2406.75,0,2406.75,8592765505217,1,null,null,28592765505211,8526920090,0.70099999999999996]
["EP0485","RF Touch-B_titan/bílá","Wireless touch unit-B_titanium / white","EPB",2510.52,0,2510.52,8592765504852,1,null,null,28592765504856,8526920090,0.79400000000000004]
["EP0482","RF Touch-B_titan/perleťová","Wireless touch unit-B_titanium / pearl","EPB",2526.39,0,2526.39,8592765504821,1,null,null,28592765504825,8526920090,0.79400000000000004]
["EP0481","RF Touch-B_titan/šedá","Wireless touch unit-B_titanium / gray","EPB",2526.39,0,2526.39,8592765504814,1,null,null,28592765504818,8526920090,0.79400000000000004]
["EP0483","RF Touch-B_titan/ledová","Wireless touch unit-B_titanium / ice","EPB",2526.39,0,2526.39,8592765504838,1,null,null,28592765504832,8526920090,0.79400000000000004]
["EP0480","RF Touch-B_titan/tm.šedá","Wireless touch unit-B_titanium / dark gray","EPB",2510.52,0,2510.52,8592765504807,1,null,null,28592765504801,8526920090,0.79400000000000004]
["EP0484","RF Touch-B_titan/hliníková","Wireless touch unit-B_titanium / aluminum","EPB",2526.39,0,2526.39,8592765504845,1,null,null,28592765504849,8526920090,0.79400000000000004]
["EP0509","RF Touch-B_červená/bílá","Wireless touch unit-B_red / white","EPB",2390.34,0,2390.34,8592765505095,1,null,null,28592765505099,8526920090,0.70099999999999996]
["EP0506","RF Touch-B_červená/perleťová","Wireless touch unit-B_red / pearl","EPB",2406.75,0,2406.75,8592765505064,1,null,null,28592765505068,8526920090,0.70099999999999996]
["EP0505","RF Touch-B_červená/šedá","Wireless touch unit-B_red / gray","EPB",2406.75,0,2406.75,8592765505057,1,null,null,28592765505051,8526920090,0.70099999999999996]
["EP0507","RF Touch-B_červená/ledová","Wireless touch unit-B_red / ice","EPB",2406.75,0,2406.75,8592765505071,1,null,null,28592765505075,8526920090,0.70099999999999996]
["EP0504","RF Touch-B_červená/tm.šedá","Wireless touch unit-B_red / dark gray","EPB",2390.34,0,2390.34,8592765505040,1,null,null,28592765505044,8526920090,0.70099999999999996]
["EP0508","RF Touch-B_červená/hliníková","Wireless touch unit-B_red / aluminum","EPB",2406.75,0,2406.75,8592765505088,1,null,null,28592765505082,8526920090,0.70099999999999996]
["EP0497","RF Touch-B_nikl/bílá","Wireless touch unit-B_nickel / white","EPB",2510.52,0,2510.52,8592765504975,1,null,null,28592765504979,8526920090,0.78900000000000003]
["EP0494","RF Touch-B_nikl/perleťová","Wireless touch unit-B_nickel / pearl","EPB",2526.39,0,2526.39,8592765504944,1,null,null,28592765504948,8526920090,0.78900000000000003]
["EP0493","RF Touch-B_nikl/šedá","Wireless touch unit-B_nickel / gray","EPB",2526.39,0,2526.39,8592765504937,1,null,null,28592765504931,8526920090,0.78900000000000003]
["EP0495","RF Touch-B_nikl/ledová","Wireless touch unit-B_nickel / ice","EPB",2526.39,0,2526.39,8592765504951,1,null,null,28592765504955,8526920090,0.78900000000000003]
["EP0492","RF Touch-B_nikl/tm.šedá","Wireless touch unit-B_nickel / dark gray","EPB",2510.52,0,2510.52,8592765504920,1,null,null,28592765504924,8526920090,0.78900000000000003]
["EP0496","RF Touch-B_nikl/hliníková","Wireless touch unit-B_nickel / aluminum","EPB",2526.39,0,2526.39,8592765504968,1,null,null,28592765504962,8526920090,0.78900000000000003]
["EP0491","RF Touch-B_sklo/bílá","Wireless touch unit-B_glass / white","EPB",2530.63,0,2530.63,8592765504913,1,null,null,28592765504917,8526920090,0.71699999999999997]
["EP0488","RF Touch-B_sklo/perleťová","Wireless touch unit-B_glass / pearl","EPB",2546.5100000000002,0,2546.5100000000002,8592765504883,1,null,null,28592765504887,8526920090,0.71699999999999997]
["EP0487","RF Touch-B_sklo/šedá","Wireless touch unit-B_glass / gray","EPB",2546.5100000000002,0,2546.5100000000002,8592765504876,1,null,null,28592765504870,8526920090,0.71699999999999997]
["EP0489","RF Touch-B_sklo/ledová","Wireless touch unit-B_glass / ice","EPB",2546.5100000000002,0,2546.5100000000002,8592765504890,1,null,null,28592765504894,8526920090,0.71699999999999997]
["EP0486","RF Touch-B_sklo/tm.šedá","Wireless touch unit-B_glass / dark gray","EPB",2530.63,0,2530.63,8592765504869,1,null,null,28592765504863,8526920090,0.71699999999999997]
["EP0490","RF Touch-B_sklo/hliníková","Wireless touch unit-B_glass / aluminum","EPB",2546.5100000000002,0,2546.5100000000002,8592765504906,1,null,null,28592765504900,8526920090,0.71699999999999997]
["EP0516","RF Touch-B_chrom/šedá","Wireless touch unit-B_chrome / gray","EPB",2452.8000000000002,0,2452.8000000000002,8592765505163,1,null,null,28592765505167,8526920090,0.70099999999999996]
["EP0515","RF Touch-B_černá/bílá","Wireless touch unit-B_black / white","EPB",2390.34,0,2390.34,8592765505156,1,null,null,28592765505150,8526920090,0.70099999999999996]
["EP0512","RF Touch-B_černá/perleťová","Wireless touch unit-B_black / pearl","EPB",2406.75,0,2406.75,8592765505125,1,null,null,28592765505129,8526920090,0.70099999999999996]
["EP0511","RF Touch-B_černá/šedá","Wireless touch unit-B_black / gray","EPB",2406.75,0,2406.75,8592765505118,1,null,null,28592765505112,8526920090,0.70099999999999996]
["EP0513","RF Touch-B_černá/ledová","Wireless touch unit-B_black / ice","EPB",2406.75,0,2406.75,8592765505132,1,null,null,28592765505136,8526920090,0.70099999999999996]
["EP0510","RF Touch-B_černá/tmavě šedá","Wireless touch unit-B_black / dark gray","EPB",2390.86,0,2390.86,8592765505101,1,null,null,28592765505105,8526920090,0.70099999999999996]
["EP0510","RF Touch-B_černá/tmavě šedá","Wireless touch unit-B_black / dark gray","EPB",2390.86,0,2390.86,8592765505101,1,null,null,28592765505105,8526920090,0.70099999999999996]
["EP0514","RF Touch-B_černá/hliníková","Wireless touch unit-B_black / aluminum","EPB",2406.75,0,2406.75,8592765505149,1,null,null,28592765505143,8526920090]
["EP0503","RF Touch-B_hliník/bílá","Wireless touch unit-B_aluminum / white","EPB",2510.52,0,2510.52,8592765505033,1,null,null,28592765505037,8526920090,0.79400000000000004]
["EP0500","RF Touch-B_hliník/perleťová","Wireless touch unit-B_aluminum / pearl","EPB",2526.39,0,2526.39,8592765505002,1,null,null,28592765505006,8526920090,0.79400000000000004]
["EP0499","RF Touch-B_hliník/šedá","Wireless touch unit-B_aluminum / gray","EPB",2526.39,0,2526.39,8592765504999,1,null,null,28592765504993,8526920090,0.79400000000000004]
["EP0501","RF Touch-B_hliník/ledová","Wireless touch unit-B_aluminum / ice","EPB",2526.39,0,2526.39,8592765505019,1,null,null,28592765505013,8526920090,0.79400000000000004]
["EP0498","RF Touch-B_hliník/tm.šedá","Wireless touch unit-B_aluminum / dark gray","EPB",2510.52,0,2510.52,8592765504982,1,null,null,28592765504986,8526920090,0.79400000000000004]
["EP0502","RF Touch-B_hliník/hliníková","Wireless touch unit-B_aluminum / aluminum","EPB",2526.39,0,2526.39,8592765505026,1,null,null,28592765505020,8526920090,0.79400000000000004]
["EP0292","RFRP-20","Repeater to extend the range","EPB",399.19,0,399.19,8592765502926,1,null,null,28592765502920,8526920090,0.122]
["EP0290","RFRP-20_British","Repeater to extend the range_British","EPB",399.19,0,399.19,8592765502902,1,null,null,28592765502906,8526920090,0.11700000000000001]
["EP0291","RFRP-20 Schuko","Repeater to extend the range_Schuko","EPB",399.19,0,399.19,8592765502919,1,null,null,28592765502913,8526920090,0.12]
["EP0863","eLAN-RF-103","Smart RF gateway LAN communication","EPB",788.84,0,788.84,8592765508638,1,null,null,28592765508632,0,0]
["EP0864","eLAN-RF-Wifi 103","Smart RF gateway LAN communication with WiFi in access point (AP)","EPB",894.72,0,894.72,8592765508645,1,null,null,28592765508649,0]
["EP0909","RFTM-1",null,"EPB",339.36,0,339.36,8592765509093,1,null,null,28592765509097,0]
["EP0910","LS LED sensor",null,"EPB",136.6,0,136.6,8592765509109,1,null,null,28592765509103,0,3.1E-2]
["EP0865","MS Magnetic sensor",null,"EPB",94.77,0,94.77,8592765508652,1,null,null,28592765508656,0,3.1E-2]
["EP0866","WS Magnetic sensor",null,"EPB",123.89,0,123.89,8592765508669,1,null,null,28592765508663,0,3.1E-2]
["EP0238","RFTC-150/G_perleťová","Temperature controller_pearlescent","EPB",489.72,0,489.72,8592765502384,1,null,null,28592765502388,8526920090,9.8000000000000004E-2]
["EP0237","RFTC-150/G_slonová kost","Temperature controller_ivory","EPB",472.25,{"$f":"EPB","v":0},{"$f":"E7663*(1-F7663)","v":472.25},8592765502377,1,null,null,28592765502371,8526920090,9.8000000000000004E-2]
["EP0236","RFTC-150/G_šedá","Temperature controller_grey","EPB",489.72,0,489.72,8592765502360,1,null,null,28592765502364,8526920090,9.8000000000000004E-2]
["EP0239","RFTC-150/G_ledová","Temperature controller_icy","EPB",489.72,0,489.72,8592765502391,1,null,null,28592765502395,8526920090,0.19400000000000001]
["EP0241","RFTC-150/G_bílá_bílá","Temperature controller_white_white","EPB",481.25,0,481.25,8592765502414,1,null,null,28592765502418,8526920090]
["EP0242","RFTC-150/G_bílá","Temperature controller_white","EPB",472.25,0,472.25,8592765502421,1,null,null,28592765502425,8526920090,9.8000000000000004E-2]
["EP0240","RFTC-150/G_hliník","Temperature controller_aluminium","EPB",489.72,0,489.72,8592765502407,1,null,null,28592765502401,8526920090,0.19400000000000001]
["EP0289","RFSAI-161B/230V","Ligting control unit with pair detectors and external button input-supply voltage 230 V AC","EPB",441.55,0,441.55,8592765502896,1,null,null,28592765502890,8526920090,7.0999999999999994E-2]
["EP0253","RFSTI-111B/230V","Overheating/overcooling switch unit with advanced functions-supply voltage 230 V AC","EPB",441.55,0,441.55,8592765502537,1,null,null,28592765502531,8526920090,7.0999999999999994E-2]
["EP0283","RFSA-166M/230V","Switch unit for fancoil, 6-channels-supply voltage 110–230 V AC","EPB",941.31,0,941.31,8592765502834,1,null,null,28592765502838,8526920090,0.17899999999999999]
["EP0311","RFAF/USB","Service Key","EPB",250.42,0,250.42,8592765503114,1,null,null,28592765503118,8526920090]
["EP0867","AN-I","Internal antenna","EPB",42.36,0,42.36,8592765508676,1,null,null,28592765508670,0]
["EP0868","AN-E","External antenna","EPB",75.709999999999994,0,75.709999999999994,8592765508683,1,null,null,28592765508687,0]
["EP0911","prodlužka AN-E","Extension cable for external antenna AN-E","EPB",190.6,0,190.6,8592765509116,1,null,null,28592765509110,0]
["EP0912","baterie lithiová CR2477 - blistr","lithium battery CR2477 - blister","EPB",18.54,0,18.54,8592765509123,1,null,null,28592765509127,0]
["EP0269","RFSET-SW2-Z1","Basic sets : RFSA-11B + RFWB-20/G","EPB",419.3,0,419.3,8592765502698,1,null,null,28592765502692,8526920090,0.245]
["EP0272","RFSET-SK-Z1","Basic sets : RFSA-11B + RF Key/B - black","EPB",391.25,0,391.25,8592765502728,1,null,null,28592765502722,8526920090,0.218]
["EP0270","RFSET-SW-F1","Multifunction sets : RFSA-61B + RFWB-40/G - white","EPB",429.37,0,429.37,8592765502704,1,null,null,28592765502708,8526920090,0.24399999999999999]
["EP0273","RFSET-SK-F1","Multifunction sets : RFSA-61B + RF Key/B - black","EPB",429.37,0,429.37,8592765502735,1,null,null,28592765502739,8526920090,0.218]
["EP0271","RFSET-SMK-F1","Multifunction sets : RFSA-61M + RF Key/B - black","EPB",527.29999999999995,0,527.29999999999995,8592765502711,1,null,null,28592765502715,8526920090,0.24]

{"sheet":"Grup reduceri","index":2,"n_rows":74,"n_cols":3,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Grup de reduceri","Descriere","Reducere"]
["NA","Dispozitive de instalare",0]
["NAA","Mini-întrerupătoare 10 kA",{"$f":"NA","v":0}]
["NAB","Mini-întrerupătoare 6 kA",0]
["NAK","Mini-întrerupătoare 4,5kA",{"$f":"NA","v":0}]
["NAC","Dispozitive cu curent rezidual 10 kA",0]
["NAD","Dispozitive cu curent rezidual 6 kA",0]
["NAE","Întrerupătoare cu curent rezidual cu protecţie pentru suprasarcină 10 kA",0]
["NAF","Întrerupătoare cu curent rezidual cu protecţie pentru suprasarcină 6 kA",0]
["NAG","Blocări adăugate ale dispozitivelor de curent rezidual",0]
["NAH","Întrerupătoare separatoare",0]
["NAI","Mini-întrerupătoare Ex9PN-N, 6 kA",{"$f":"NA","v":0}]
["NAJ","Mini-întrerupătoare Ex9PN-S, 4,5 kA",0]
["NAL","Mini-întrerupătoare DC 10 kA, nepolarizat",0]
["NAM","Mini-întrerupătoare DC 6 kA, nepolarizat",0]
["NAN","Siguranta de separare DC",{"$f":"NA","v":0}]
["NAO","Descarcator SPD Ex9UP Clasa 2 pentru aplicatii fotovoltaice",0]
["NAP","Mini-întrerupătoare DC 10 kA pentru aplicatii fotovoltaice, nepolarizat",0]
["NAQ","Mini-întrerupătoare DC 6 kA pentru aplicatii fotovoltaice, nepolarizat",0]
["NAR","Descarcator AC SPD Ex9UE Clasa 1+2, 2 ",{"$f":"NA","v":0}]
["NAS","Releu de instalare şi Contactor de instalare",0]
["NAU","Mâner de comutare, Lampă de semnalizare, Sonerie",0]
["NAV","Mini-întrerupătoare DC 10 kA, polarizat",0]
["NAW","Mini-întrerupătoare 125 A",{"$f":"NA","v":0}]
["NAX","Ceasuri programabile, Intreruptoar crepuscular, Automat de scara",0]
["NAZ","Contor de energie Ex9EM",0]
["NAAA","Întreruptoare de curent rezidual cu protecţie pentru suprasarcină și scurtcircuit Ex9NLE",0]
["NAAB","Mini-întreruptoare Ex9B40J, 6 kA, lăţime 13,5 mm pe modul",0]
["NAAC","Sursa de tensiune, Ex9PS",0]
[]
["NB","Dispozitive industriale",0]
["NBA","Contactoare, contactoare inversor",{"$f":"NB","v":0}]
["NBB","Relee de suprasarcină",0]
["NBC","Contactoare capacitiv",0]
["NBD","Contactoare Ci",0]
["NBF","Dispozitive cu montare pe ușă",0]
["NBG","Intreruptoare automate pentru protecţia motoarelor",0]
["NBH","Releu Plug-in",0]
["NBI","Contactor modular si cu comutare manuala",0]
[]
["NC ","Întrerupătoare cu carcasă turnată şi cu aer",0]
["NCA","Întrerupătoare cu carcasă turnată",{"$f":"NC","v":0}]
["NCB","Întrerupătoare DC cu carcasă turnată",0]
["NCC","Intreruptoare automate tip ACB si Intreruptor-separator de sarcina tip ACB",0]
["NCD","Separatoare AC",0]
["NCE","Separatoare DC",0]
["NCF","Întreruptor automat, tip MCCB, cu bloc declanșator electronic",0]
[]
["ND","Panouri de distribuţie şi sisteme de conectare",0]
["NDA","Cofreti de distributie din plastic",{"$f":"ND","v":0}]
["NDB","Bare colectoare",0]
["NDC","Cofrete de distributie cu usa alba din table plata",0]
["NDD","Tablouri metalice de distributie plate",0]
["NDE","Blocuri de distribuţie",0]
["NDF","Cofrete si carcase de distributie potrivit pentru pereţi cu imperfecţiuni",0]
["NDG","Cofret termorezistent (GRP), FHS",{"$f":"ND","v":0}]
["NDH","Cutie metalică IP66",{"$f":"ND","v":0}]
["NDI","Dulap metalic",{"$f":"ND","v":0}]
["NDAA","Cofreti de distributie din plastic PHS",{"$f":"ND","v":0}]
[]
["NE","Fuse systems",0]
["NEA","Siguranta de separare",{"$f":"NE","v":0}]
["NEB","Separatoare cu siguranţe fuzibile cilindrice",{"$f":"NE","v":0}]
[]
["NF","Pre-wired boards",0]
["NFB","DC boards for PV applications",{"$f":"NF","v":0}]
[]
["NG","Aplicatii fotovoltaice",0]
["NGC","Dispozitiv de monitorizare",{"$f":"NG","v":0}]
["NDG","Încărcător EV",{"$f":"NG","v":0}]
[]
["EP","Elko EP",0]
["EPA","Relays",{"$f":"EP","v":0}]
["EPB","iNELS",{"$f":"EP","v":0}]

{"sheet":"Comanda","index":3,"n_rows":21,"n_cols":8,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Comanda nr."]
["Furnizor:"]
["NOARK Electric S.R.L.",null,null,"CUI: 29327095",null,"Cod TVA: "]
["Bucuresti, Calea Rahovei nr. 266 - 268 ",null,null,"Cont: RO17CITI0000000724460003",null,"Banca: Citibank Romania"]
["Corp 3, et. 1, cam. 09 sector 5, ",null,null,"\"Persoană de contact\"",null,"Tel.:"]
["Electromagnetica Business Park",null,null,"E-mail:"]
["Cumpărător:",null,null,"ID Client:",null,"Data:"]
[null,null,null,"CUI: ",null,"Cod TVA: "]
[null,null,null,"Cont:  ",null,"Banca: "]
[null,null,null,"\"Persoană de contact\"",null,"Tel.:"]
[null,null,null,"E-mail:"]
[]
["Nr. crt.","Nr. articol","Tip","Descriere","Grup de reducere","Preţ cu reducere (RON)","Bucăţi","Preţ total (RON)"]
[null,null,null,null,null,null,null,0]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Pret total comanda:",null,null,{"$f":"SUM(H14:H14)","v":0}]
[]
["Preţurile nu includ TVA. Toate acordurile privind preţul, sfera de aplicabilitate a livrării precum şi livrarea sunt definite"]
["în Condiţiile Comerciale Generale sau în Contractul Cadru şi în anexele acestuia."]

{"sheet":"Oferta","index":4,"n_rows":23,"n_cols":8,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Oferta nr."]
["Furnizor:"]
["NOARK Electric S.R.L.",null,null,"CUI: 29327095",null,"Cod TVA: "]
["Bucuresti, Calea Rahovei nr. 266 - 268 ",null,null,"Cont: RO17CITI0000000724460003",null,"Banca: Citibank Romania"]
["Corp 3, et. 1, cam. 09 sector 5, ",null,null,"\"Persoană de contact\"",null,"Tel.:"]
["Electromagnetica Business Park",null,null,"E-mail:"]
["Cumpărător:",null,null,"ID Client:",null,"Data:"]
[null,null,null,"CUI: ",null,"Nr. TVA: "]
[null,null,null,"Cont:  ",null,"Banca: "]
[null,null,null,"\"Persoană de contact\"",null,"Tel.:"]
[null,null,null,"E-mail:"]
[]
["Nr. crt.","Nr. articol","Tip","Descriere","Grup de reducere","Preţ cu reducere (RON)","Bucăţi","Preţ total (RON)"]
[null,null,null,null,null,null,null,0]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Pret total oferta:",null,null,{"$f":"SUM(H14:H14)","v":0}]
[]
["Preţurile nu includ TVA. Toate acordurile privind preţul, sfera de aplicabilitate a livrării precum şi livrarea sunt definite"]
["Iîn Condiţiile Comerciale Generale sau în Contractul Cadru şi în anexele acestuia."]
["Prețul este valabil pentru produsele și cantitățile solicitate într-o singură comandă."]
["Dacă cererea se modifică, atunci prețul se schimbă în funcție de produse și cantități."]

{"sheet":"Terme şi Condiţii Generale","index":5,"n_rows":47,"n_cols":2,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"______________________________________________________"]
[null,"Termene şi Condiţii Generale"]
[null,"______________________________________________________"]
[]
[]
[]
[null,"I.                     PREVEDERI INTRODUCTIVE"]
[null,"I.1                   Aceste Termene şi Condiţii Generale („TCG”) ale NOARK Electric [__], cu sediul social în [__], înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului [__] sub nr. de ordine [__], cod de înregistrare fiscală [__], legal reprezentată prin [__], în calitate de [__], („Vânzătorul”), stabilesc drepturile şi obligaţiile reciproce ale Vânzătorului şi persoanei („Cumpărătorul”) care este interesată să cumpere bunurile oferite de Vânzător („Bunurile”) în lista de preţuri actuală a Bunurilor („Lista de preţuri”). "]
[null,"I.2                   În cazul în care nu s-a încheiat un contract cadru („Contractul Cadru”) care să specifice aranjamentele diferite conform punctelor individuale între Vânzător şi Cumpărător (menţionate împreună „Părţile”, aceste TCG şi Contractul de Cumpărare (aşa cum sunt definite mai jos) vor reprezenta contractul integral şi final dintre Părţi privind termenele şi condiţiile pentru livrarea şi recepţia Bunurilor. "]
[null,"II.                   COMANDA DE CUMPĂRARE PENTRU BUNURI"]
[null,"II.1                  Cumpărătorului i s-a adus la cunoştinţă de către Vânzător conţinutul acestor TCG şi, în baza acestor TCG şi a altor informaţii furnizate de Vânzător, Cumpărătorul şi-a exprimat acordul, printr-o comandă de cumpărare („Comanda de Cumpărare”) să cumpere aceste Bunuri de la Vânzător la preţul indicat în Lista de Preţuri sau convenit altfel („Preţul de Cumpărare”)."]
[null,"II.2                  O Comandă de Cumpărare va include întotdeauna: (a) datele de identificare ale persoanei autorizate să acţioneze în numele sau pentru Cumpărător, (b) descrierea (codul) Bunurilor comandate conform Listei de Preţuri şi cantitatea acestora şi (c) metoda de livrare a Bunurilor. Cumpărătorul îi va trimite Vânzătorului personal Comanda de Cumpărare completată, prin poştă la adresa Vânzătorului indicată în Contractul Cadru sau în Comanda de Cumpărare, prin e-mail sau în orice alt fel convenit între Părţi. Comanda de Cumpărare va fi considerată ca fiind o propunere de semnare a unui contract de cumpărare individual („Contract de Cumpărare”) şi, drept urmare, va deveni obligatoriu începând cu trimiterea acesteia la Vânzător. Prin trimiterea Comenzii de Cumpărare, Cumpărătorul îşi dă acordul explicit faţă de Contractul de Cumpărare (şi toate obligaţiile ce reies din acesta), fiind guvernat de TCG. Vânzătorul va fi obligat să marcheze data primirii Comenzii de Comandă. Contractul de Comandă va fi încheiat la semnarea de către Vânzător a Comenzii de Cumpărare şi poate fi încheiat doar cu acordul Părţilor. "]
[null,"III.                 PREŢ DE CUMPĂRARE, FACTURARE, TERMENE ŞI CONDIŢII DE PLATĂ"]
[null,"III.1                Pentru Bunurile livrate, Cumpărătorul va fi obligat să îi plătească Vânzătorului Preţul de Cumpărare stabilit conform Listei de Preţuri valabile sau convenite altfel de Părţi. Vânzătorul va avea dreptul să aducă schimbări Listei de Preţuri în orice moment sau în mod unilateral; totuşi, nicio schimbare sau modificare adusă Listei de Preţuri nu se va aplica Bunurilor comandate conform Comenzilor de Cumpărare trimise Vânzătorului înainte de data acestei schimbări sau modificări. Se va publica o Listă de Preţuri actualizată menţionând data intrării în vigoare pe pagina de internet a Vânzătorului sau va fi trimisă Cumpărătorului printr-un e-mail."]
[null,"III.2                Cu excepţia cazului în care se stabileşte contrariul între Vânzător şi Cumpărător, Preţul de Cumpărare nu va include costurile de ambalare, de transport, de manipulare, de instalare şi de punere în funcţiune a Bunurilor sau costurile pentru eliminarea sau reciclarea ambalajelor („Alte costuri”). Suma Altor Costuri va fi menţionată în Lista de Preţuri şi va fi întotdeauna adăugată la Preţul de Cumpărare. Oriunde se foloseşte termenul de „Preţ de Cumpărare” în prezentele TCG, va fi înţeles ca preţul pentru Bunuri şi Alte Costuri."]
[null,"III.3                Preţul de cumpărare va fi scadent şi plătibil în decurs de (7) zile de la data de emitere a documentului fiscal respectiv (factură pro-formă) Cumpărătorul va plăti suma respectivă prin transfer bancar în contul Vânzătorului menţionat în factura aferentă sau menţionat altfel Cumpăătorului. Preţul de cumpărare va fi considerat plătit la data când contul respectiv al Vânzătorului este creditată cu suma integrală. "]
[null,"III.4                În cazul în care Cumpărătorul a întârziat să plătească orice factură, Vânzătorul va avea dreptul să solicite o penalizare contractuală în valoare de 0,05% din suma scadentă pentru fiecare zi de întârziere. Suma totala a penalitatilor poate depasi valoarea contractului."]
[null,"IV.                  LIVRAREA BUNURILOR"]
[null,"IV.1                Bunurile pot fi livrate doar după ce s-a plătit integral Preţul de Cumpărare. Vânzătorul va avea dreptul să suspende perioada de livrare a Bunurilor pe durata întârzierii de plată de către Cumpărător a oricăreia dintre sumele ce rezultă din Contractul Cadru sau din Contractul de Cumpărare. O astfel de întârziere la livrarea Bunurilor nu va fi considerată o încălcare a Contractului de Cumpărare sau a Contractului Cadru."]
[null,"IV.2                Vânzătorul va fi obligat să livreze Bunurile Cumpărătorului prin trimiterea acestora la adresa Cumpărătorului conform celor indicate în Comanda de Cumpărare sau, după caz, la o altă adresă menţionată Vânzătorului („Încărcătura”). Obligaţia Vânzătorului va fi considerată ca fiind respectată corespunzător şi că Bunurile au fost livrate Cumpărătorului la momentul în care Încărcătura este predată spre a fi transportată primului transportator. Încărcătura va fi întotdeauna marcată în mod clar şi suficient ca încărcătură pentru Cumpărător; livrarea Bunurilor va fi astfel considerată îndeplinită la predarea Încărcăturii către transportator. Conform Codului Comercial, riscul de deteriorare a Bunurilor va fi transferat Cumpărătorului la momentul predării Încărcăturii primului transportator pentru transportare la locul de livrare."]
[null,"V.                    Achiziţia titlului de proprietate asupra bunurilor"]
[null,"V.1                  Cumpărătorul va achiziţiona titlul de proprietate asupra Bunurilor la predarea acestora către Cumpărător, cu condiţia ca Preţul de Cumpărare să fi fost plătit de către Cumpărător."]
[null,"VI.                  Garanţie"]
[null,"VI.1                Vânzătorul îi va oferi Cumpărătorului o garanţie de calitate pentru Bunuri; perioada de garanţie va fi de cinci (5) ani de la data acceptării Bunurilor de către Cumpărător („Perioada de Garanţie”). Odată cu garanţia de calitate, Vânzătorul asigură că Bunurile cumpărate de către Cumpărător vor fi potrivite pentru scopul agreat de folosire pe parcursul Perioadei de Garanţie specificată. Garantia este conforma cu Legea 449/2003  privind vanzarea si garantia produselor, cu Legea 296/2004 si cu OG 21/1992 privind protectia consumatorilor, modificata si completata ulterior inclusiv cu Legea 476/2006."]
[null,"VI.2                Garanţia nu se aplica în special defecţiunilor provocate de sau rezultând din:"]
[null,"(a)    Depozitarea necorespunzătoare a Bunurilor înainte de instalarea sau de punerea în funcţiune a acestora;"]
[null,"(b)    Instalarea necorespunzătoare a Bunurilor, proiectată necorespunzător sau efectuată greşit sau folosirea necorespunzătoare a Bunurilor;"]
[null,"(c)    Uzura normală aferentă duratei de viaţă obişnuită a Bunurilor şi folosirii acestora în mod regulat (de ex., varistorul dispozitivelor de protecţie a tensiunii împotriva supratensiunii);"]
[null,"(d)    Folosirea excesivă a Bunurilor, şi anume folosirea acestora contrar recomandărilor şi instrucţiunilor Vânzătorului (de ex., depăşind numărul de cicluri de funcţionare stabilit);"]
[null,"(e)    Orice schimbare sau modificare a Bunurilor efectuată de Cumpărător sau de către un terţ, cu excepţia persoanelor desemnate sau aprobate de către Vânzător;"]
[null,"(f)      Factori externi ce depăşesc controlul Vânzătorului;"]
[null,"(g)      Forţă majoră, acoperind în special inundaţii, incendii, fulgere, cutremure, greve sau revolte civile. "]
[null,"VI.3                Excepţiile de la Garanţie sunt specificate în detaliu în regulile privind gestionarea reclamaţiilor, care sunt disponibile pe pagina de internet a Vânzătorului („Regulile privind Gestionarea Reclamaţiilor”)."]
[null,"VII.                RECLAMAŢII ŞI GARANŢIE EUROPEANĂ"]
[null,"VII.1               Cumpărătorul are dreptul să depună reclamaţii acoperite de răspunderea pentru un defect al Bunurilor ce apare în timpul Perioadei de Garanţie („Reclamaţie”) la orice sucursală de pe lista furnizată Cumpărătorului în momentul cumpărării Bunurilor şi disponibilă pe pagina de internet a Vânzătorului („Lista”). Conform termenelor şi condiţiilor prezentelor Reguli privind Gestionarea Reclamaţiilor, Cumpărătorul are dreptul să depună o Reclamaţie şi în afara teritoriului ţării în care au fost cumpărate Bunurile."]
[null,"VII.2               Cumpărătorul acceptă prin prezentul că excepţiile de la Garanţie, termenele şi condiţiile de depunere a Reclamaţiei şi circumstanţele în care o Reclamaţia nu va fi acceptată ca justificată vor fi guvernate de Regulile privind Gestiunea Reclamaţiilor, al căror conţinut i-a fost făcut cunoscut Cumpărătorului înainte de încheierea prezentului Contract."]
[null,"VIII.              ÎNŞTIINŢĂRI"]
[null,"VIII.1             Dacă nu se menţionează contrariul, toate înştiinţările, mesajele sau ale comunicaţii dintre Părţi trebuie să fie făcute în scris. Părţile vor fi obligate să trimită documentele scrise una alteia la adresele menţionate în Contractul Cadru sau în Contractul de Cumpărare sau menţionate altfel de către Părţi: (a) prin livrare personală cu confirmare de primire; (b) prin scrisoare recomandată; (c) printr-un serviciu de curierat cu confirmare de primire; sau (d) prin e-mail. Orice acţiuni ce afectează începerea, modificarea sau rezilierea Contractului Cadru sau a Contractului de Cumpărare trebuie să fie trimise doar în scris la adresa sediului social sau la adresa menţionată în Contractul Cadru. În cazul în care oricare dintre Părţi refuză să accepte o încărcătură trimisă conform prezentelor TCG, încărcătura va fi considerată livrată la data refuzării recepţiei de către destinatar. În cazul în care Partea menţionată ca destinatar al unui document scris ce trebuie livrat personal nu a fost găsită, documentul scris va fi   la oficiul poştal şi destinatarul va fi chemat în mod corespunzător să îşi revendice documentul scris. Dacă destinatarul nu ridică încărcătura în decurs de zece (10) zile de la data înregistrării, încărcătura va fi considerată livrată în ultima zi a acestei perioade. "]
[null,"VIII.2             Părţile se obligă să se informeze în scris şi fără întârziere în legătură cu orice schimbări ale datelor menţionate în Contractul Cadru sau în Contractul de Cumpărare. În cazul în care oricare dintre Părţi încalcă această obligaţie, orice corespondenţă trimisă la ultima adresă cunoscută a acestei Părţi va fi considerată trimisă deşi destinatarul nu mai stă a acea adresă şi, drept urmare, nu a avut posibilitatea de a cunoaşte conţinutul încărcăturii."]
[null,"IX .                 PREVEDERI FINALE"]
[null,"Contractul Cadru şi Contractul de Cumpărare (incluzând relaţiile ce reies din acestea) vor fi guvernate de   legea Romana"]
[null,"Partile  vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.Dacă, după 5 de zile de la începerea acestor tratative, partile  nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România. "]
[null,"Vanzatorul  isi rezerva dreptul de a cesiona toate drepturile si obligatiile ce decurg din acest contract inclusiv creanta care deriva din obligatiile de plata ale cumparatorului fara o notificare prealabila a acestuia. Cumparatorul  nu are dreptul să cesioneze drepturile şi obligaţiile sale rezultate din acest contract unei terţe persoane.Orice notificare sau comunicare adresată de o parte celeilalte părţi va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă acesteia la adresa menţionată în prezentul contract. În cazul în care o parte contractantă îşi schimbă sediul, aceasta este obligată să notifice celeilalte părţi noua adresă în termen de cel mult 3 zile de la data acestei modificări."]
[null,"Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul părţilor"]
[null,"Prezentul Contract şi relaţiile dintre Părţile contractuale ce apar din prezentul vor fi guvernate de legea  romana."]
[null,"Prezentul Contract va intra în vigoare şi avea efecte legale la semnarea acestuia de către ambele Părţi contractante. Conţinutul Contractului poate fi schimbat doar în baza unui acord în scris între Părţile contractante semnat de ambele Părţi contractante."]
[null,"TCG vor intra în vigoare începând cu [•] 2011."]

{"sheet":"Reguli privind gestionarea recl","index":6,"n_rows":44,"n_cols":2,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"______________________________________________________"]
[null,"REGULI PRIVIND GESTIONAREA RECLAMAŢIILOR"]
[null,"______________________________________________________"]
[]
[]
[null,"I.           PREVEDERI INTRODUCTIVE"]
[null,"I.1         Prezentele Reguli privind Gestionarea Reclamaţiilor („Reguli privind Gestionarea Reclamaţiilor”) ale Aceste Termene şi Condiţii Generale („TCG”) ale NOARK Electric [__], cu sediul social în [__], înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului [__] sub nr. de ordine [__], cod de înregistrare fiscală [__], legal reprezentată prin [__], în calitate de [__], („Vânzător”) stabilesc drepturile şi responsabilităţile reciproce care rezultă din răspunderea faţă de furnizarea de bunuri defecte pe piaţă de către Vânzător („Bunuri”) şi persoana care a cumpărat aceste Bunuri în scopul folosirii acestora („Cumpărător”). Dacă nu se menţionează contrariul în prezentul, termenii cu primele litere scrise cu majusculă au acelaşi înţeles menţionat în Termenele şi Condiţiile Generale („TCG”), disponibile pe pagina de internet ale Vânzătorului."]
[null,"II.         GARANŢIE"]
[null,"II.1        Vânzătorul îi acordă Cumpărătorului o garanţie ce acoperă calitatea Bunurilor, pe o durată de cinci (5) ani de la data primirii Bunurilor de către Cumpărător (menţionată în continuare „Perioada de garanţie”). Garantia este conforma cu Legea 449/2003  privind vanzarea si garantia produselor, cu Legea 296/2004 si cu OG  21/1992 privind protectia consumatorilor, modificata si completata ulterior inclusiv cu Legea 476/2006  Cu această garanţie privind calitatea, Vânzătorul se obligă pe durata Perioadei de garanţie ca Bunurile achiziţionate de Cumpărător să fie corespunzătoare pentru a fi folosite în scopul convenit. "]
[null,"II.2        Garanţia nu se aplică defectelor provocate sau suferite în mod special în urma:"]
[null,"(a)   depozitării necorespunzătoare a Bunurilor înainte de instalare şi punere în funcţiune, şi anume prin stocare într-o zonă şi în condiţii care nu respectă standardele corespunzătoare ale produselor şi Declaraţia de Conformitate (dacă Vânzătorul nu stipulează contrariul în scris), condiţiile menţionate în TCG, Manualul utilizatorului, catalogul sau orice alt document emis sau indicat de Vânzător în acest sens;"]
[null,"(b)   instalarea necorespunzătoare a Bunurilor, proiectată greşit sau efectuată greşit, referindu-se în special la instalarea efectuată contrar condiţiilor şi cerinţelor menţionate în orice din documentele menţionate la punctul a) de mai sus;"]
[null,"(c)   folosirea incorectă a Bunurilor, şi anume în special folosirea Bunurilor contrar oricăruia din documentele menţionate la punctul a) de mai sus;"]
[null,"(d)   folosirea Bunurilor într-u alt scop faţă de cel definit în oricare din documentele menţionate la punctul a) de mai sus;"]
[null,"(e)   uzura Bunurilor prin folosirea Bunurilor pe parcursul vieţii normale de funcţionare a Bunurilor şi prin folosire normală (de ex., varistor cu dispozitive de protecţie contra suprapresiunii);"]
[null,"(f)    folosirea excesivă a Bunurilor, şi anume folosirea contrar recomandărilor sau instrucţiunilor Vânzătorului (de ex., prin depăşirea numărului de cicluri de funcţionare declarate);"]
[null,"(g)   folosirea Bunurilor contrar oricăror condiţii de funcţionare sau de instalare menţionate într-un standard al unui produs sau în orice alt document menţionat la punctul a) de mai sus;"]
[null,"(h)   folosirea Bunurilor într-un mediu sau o zonă afectate de factori externi şi/sau dacă un astfel de mediu sau zonă nu corespunde condiţiilor stipulate sau recomandate de Vânzător;"]
[null,"(i)    întreţinerea incorectă a Bunurilor, şi anume în special întreţinere realizată contrar oricăruia din documentele menţionate la punctul a) de mai sus;"]
[null,"(j)    cuplarea Bunurilor la orice alte Bunuri sau orice alt produs sau echipament altfel decât conform recomandărilor sau specificaţiilor Vânzătorului în oricare din documentele specificate la punctul a) de mai sus;"]
[null,"(k)   orice schimbări sau modificări aduse Bunurilor, efectuate de Cumpărător sau de către orice terţ, cu excepţia persoanelor stabilite sau aprobate de Vânzător,"]
[null,"(l)    factori externi ce depăşesc controlul Vânzătorului, şi anume în special efectul unei radiaţii solare sau de altă natură, câmp electromagnetic, infiltrarea apei, prafului, polinului sau a oricăror alte obiecte, supratensiune în sistemul electric, fluctuaţii ale tensiunii liniei, supratensiune sau scurt-circuit la bornele de intrare sau de ieşire, tensiune generată de descărcări electrostatice (incl. fulger), alimentare sau tensiune de alimentare incorecte, polaritate necorespunzătoare a tensiunii sau impactul proceselor chimice; şi"]
[null,"(m) evenimente de forţă majoră, incluzând dar nelimitându-se la inundaţii, incendii, fulger, cutremur, grevă sau revolte civile."]
[null,"II.3        Dacă Bunurile nu sunt defecte, dar nu îndeplinesc funcţiile stabilite sau la care se aşteaptă Cumpărătorul, sau dacă Bunurile nu îndeplinesc aceste funcţii din cauza instalării proiectată sau efectuată într-un mod care împiedică în mod obiectiv Bunurile să îndeplinească aceste funcţii, această situaţie nu este considerată a intra în conflict cu Contractul de Cumpărare şi nu se va accepta aplicarea garanţiei în acest caz. Mai mult, nu se va considera defect nicio discrepanţă la nivelul dimensiunii, culorii sau formei Bunurilor comparativ cu reprezentarea acestora într-un catalog sau în orice alt document al Vânzătorului."]
[null,"III.       RECLAMAŢII ŞI GARANŢIE EUROPEANĂ"]
[null,"III.1      Cumpărătorul are dreptul să depună reclamaţii acoperite de răspunderea pentru un defect al Bunurilor ce apare în timpul Perioadei de Garanţie (menţionată în continuare „Reclamaţie”) la orice magazin de pe lista furnizată Cumpărătorului în momentul cumpărării Bunurilor sau disponibilă pe pagina de internet a Vânzătorului (menţionată în continuare „Lista”)."]
[null,"III.2      Conform termenelor prezentelor Reguli privind Gestionarea Reclamaţiilor, Cumpărătorul are dreptul să depună reclamaţii şi în afara teritoriului ţării în care au fost cumpărate Bunurile, cu condiţia ca această altă ţară (spaţiul comercial) să fie pe Listă."]
[null,"III.3      Pentru ca reclamaţia să fie primită, trebuie să se îndeplinească următoarele condiţii:"]
[null,"(a)   identificarea unei persoane ce a cumpărat Bunurile şi are o Reclamaţie;"]
[null,"(b)   identificarea Bunurilor ce fac obiectul Reclamaţiei (tip, cod şi alte detalii de identificare a Bunurilor);"]
[null,"(c)   prezentarea certificatului original de cumpărare a Bunurilor;"]
[null,"(d)   completarea unui formular de reclamaţii în limba ţării respective în care se aduce Reclamaţia;"]
[null,"(e)   o descriere detaliată a Bunurilor şi modul în care se face vizibil defectul;"]
[null,"(f)    o descriere detaliată a tehnicii de punere în funcţiune şi de folosire a Bunurilor;"]
[null,"(g)   metoda preferată de gestiune a Reclamaţiei; şi"]
[null,"(h)   depunerea Reclamaţiei exclusiv într-un centru de reparaţii autorizat enumerat în Listă."]
[null,"III.4      Reclamaţia va fi gestionată fără întârziere prin următoarea metodă:"]
[null,"(a)    dacă defectul este reparabil, Cumpărătorul are dreptul să solicite (i) remedierea defectului prin repararea Bunului, (ii) are dreptul la livrarea Bunurilor lipsă; sau (iii) la o reducere corespunzătoare din Preţul de Cumpărare; şi"]
[null,"(b)   dacă defectul este ireparabil, Cumpărătorul are dreptul să solicite (i) înlocuirea Bunurilor; (ii) are dreptul la o reducere a Preţului de Cumpărare; sau Cumpărătorul se poate retrage din Contractul de Cumpărare."]
[null,"III.5      Cumpărătorul recunoaşte că dacă aduce o Reclamaţie (i) într-o altă ţară decât în cea unde a fost cumpărat iniţial Bunul; sau (ii) la orice altă parte decât cea de la care a fost cumpărat iniţial Bunul (de ex., în cazul în care Cumpărătorul a cumpărat Bunuri de la un terţ şi aduce o Reclamaţie direct la Vânzător), spre deosebire de cele menţionate în Articolul 3.4 din Regulile privind Gestionarea Bunurilor, aceasta va fi gestionat exclusiv prin repararea sau înlocuirea Bunurilor. Pentru evitarea oricăror dubii referitor la sensul acestui aranjament, se afirmă în mod clar că în cazurile conform primei fraze din prezentul Articol, Reclamaţia nu poate fi soluţionată prin aplicarea de reduceri şi că nu există posibilitatea retragerii din contractul de cumpărare în baza căruia au fost cumpărate Bunurile. "]
[null,"3.6     Cumpărătorul are dreptul să decidă asupra metodei de remediere a defecţiunii Bunurilor. Acest drept este limitat în cazul Reclamaţiilor conform Articolului 3.5 din prezentele Reguli privind Gestionarea Reclamaţiilor."]
[]
[null,"IV.        VALABILITATEA REGULILOR PRIVIND GESTIUNEA RECLAMAŢIILOR"]
[null,"IV.1      Aceste Reguli privind Gestionarea Reclamaţiilor intră în vigoare la 1.10.2011."]

{"sheet":"Manual","index":7,"n_rows":18,"n_cols":2,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"______________________________________________________"]
[null,"MANUAL"]
[null,"______________________________________________________"]
[]
[]
[null,"1. Selectaţi lista \"Grupuri de reduceri\" şi definiţi condiţiile de reducere. Le puteţi defini fie pentru grupurile de bază, fie pentru grupuri detaliate."]
[null,"2. Trebuie să stabiliţi condiţiile de reducere înainte de a crea o comandă sau o ofertă. Nu sunt incluse schimbări consecutive în comanda sau oferta existentă."]
[null,"3. Pentru a adăuga un item în Comandă, selectaţi orice celulă dintr-un rând cu un produs corespunzător şi apoi daţi click pe butonul \"Add to order\" (\"Adaugă la comandă\")."]
[null,"4. Pentru a adăuga un item într-o Ofertă,  selectaţi orice celulă dintr-un rând cu un produs corespunzător şi apoi daţi click pe butonul \"Add to offer (\"Adaugă la ofertă\")."]
[null,"5. După ce aţi dat click pe un buton conform punctului 3 sau 4, va apărea o fereastră. Scrieţi numărul de bucăţi dorite şi apăsaţi Enter."]
[null,"6. Puteţi selecta mai multe produse, folosind butonul Shift sau Alt. Ferestrele cu numărul de bucăţi vor apărea pas cu pas."]
[null,"7. Completaţi detaliile de contact într-un antet de pe lista \"Comandă\" sau \"Ofertă\"."]
[null,"8. Dacă doriţi să ştergeţi un rând dintr-o oferă sau o comandă, selectaţi orice celulă de pe rândul respectiv şi apăsaţi butonul \"Delete row\" (\"Şterge rând\")."]
[null,"9. Puteţi şterge întreaga listă cu produse dintr-o oferă sau o comandă dând click pe butonul \"Delete all\" (\"Şterge tot\")."]
[null,"10. Vă puteţi salva comanda sau oferta conform unei proceduri standard în Excel."]
[null,"11. Puteţi exporta oferta sau comanda într-un fişier pdf dând click pe butonul \"Save as PDF\" (\"Salvează ca PDF\")."]
[null,"12. Pentru a imprima o oferă sau o comandă, vă rugăm să folosiţi intrumentele standard de imprimare din Excel. "]