{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":8,"sheets":["Úvod","Cenník NOARK","Rabatové podmienky","Objednávka","Cenová ponuka","Všeobecné obchodné podmienky","Reklamačný poriadok","Návod"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":66,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Úvod","index":0,"n_rows":8,"n_cols":4,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[null,"Cenník NOARK Electric Europe, s.r.o."]
[]
[null,"Slovenská republika"]
[]
[null,"Platnosť od",null,"2021-07-01"]

{"sheet":"Cenník NOARK","index":1,"n_rows":6587,"n_cols":14,"rows_kept":6587,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Cenník výrobkov NOARK Electric Europe s.r.o. ",null,null,"Platnosť od:",{"$f":"Valid","v":"2021-07-01"}]
["Slovenská republika"]
["Objednávacie číslo","Typové označenie","Popis","Rabatová skupina","Brutto cena (EUR)","Rabat","Cena po zľave (EUR)","EAN kód výrobku","Základné balenie (ks)","EAN/GTIN kód základného balenia","Kartónové balenie (ks)","EAN/GTIN kód kartónového balenia","Colný sadzobník","Jednotková hmotnosť (kg)"]
[]
["Inštalačné ističe Ex9BH, 10 kA"]
[100270,"Ex9BH 1P B1 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 1 A, 1pól","NAA",5.17,{"$f":"NAA","v":0},{"$f":"E7*(1-F7)","v":5.17},8592765002716,12,18592765002713,144,28592765002710,"8536201090",0.12]
[100271,"Ex9BH 1P B2 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 2 A, 1pól","NAA",5.29,0,5.29,8592765002723,12,18592765002720,144,28592765002727,"8536201090",0.12]
[100272,"Ex9BH 1P B3 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 3 A, 1pól","NAA",5.0999999999999996,0,5.0999999999999996,8592765002730,12,18592765002737,144,28592765002734,"8536201090",0.12]
[100273,"Ex9BH 1P B4 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 4 A, 1pól","NAA",5.07,0,5.07,8592765002747,12,18592765002744,144,28592765002741,"8536201090",0.12]
[100274,"Ex9BH 1P B6 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 6 A, 1pól","NAA",4.18,0,4.18,8592765002754,12,18592765002751,144,28592765002758,"8536201090",0.12]
[100275,"Ex9BH 1P B8 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 8 A, 1pól","NAA",4.33,0,4.33,8592765002761,12,18592765002768,144,28592765002765,"8536201090",0.12]
[100276,"Ex9BH 1P B10 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 10 A, 1pól","NAA",3.45,0,3.45,8592765002778,12,18592765002775,144,28592765002772,"8536201090",0.12]
[100277,"Ex9BH 1P B13 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 13 A, 1pól","NAA",4.2699999999999996,0,4.2699999999999996,8592765002785,12,18592765002782,144,28592765002789,"8536201090",0.12]
[100278,"Ex9BH 1P B16 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 16 A, 1pól","NAA",3.14,0,3.14,8592765002792,12,18592765002799,144,28592765002796,"8536201090",0.12]
[100279,"Ex9BH 1P B20 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 20 A, 1pól","NAA",4.24,0,4.24,8592765002808,12,18592765002805,144,28592765002802,"8536201090",0.12]
[100280,"Ex9BH 1P B25 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 25 A, 1pól","NAA",4.26,0,4.26,8592765002815,12,18592765002812,144,28592765002819,"8536201090",0.12]
[100281,"Ex9BH 1P B32 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 32 A, 1pól","NAA",5.45,0,5.45,8592765002822,12,18592765002829,144,28592765002826,"8536201090",0.12]
[100282,"Ex9BH 1P B40 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 40 A, 1pól","NAA",6.06,0,6.06,8592765002839,12,18592765002836,144,28592765002833,"8536201090",0.12]
[100283,"Ex9BH 1P B50 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 50 A, 1pól","NAA",10.41,0,10.41,8592765002846,12,18592765002843,144,28592765002840,"8536201090",0.12]
[100284,"Ex9BH 1P B63 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 63 A, 1pól","NAA",10.49,0,10.49,8592765002853,12,18592765002850,144,28592765002857,"8536201090",0.12]
[100285,"Ex9BH 1PN B1 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 1 A, 1+Npól","NAA",9.0399999999999991,0,9.0399999999999991,8592765002860,6,18592765002867,72,28592765002864,"8536201090",0.24]
[100286,"Ex9BH 1PN B2 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 2 A, 1+Npól","NAA",8.91,0,8.91,8592765002877,6,18592765002874,72,28592765002871,"8536201090",0.24]
[100287,"Ex9BH 1PN B3 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 3 A, 1+Npól","NAA",8.7799999999999994,0,8.7799999999999994,8592765002884,6,18592765002881,72,28592765002888,"8536201090",0.24]
[100288,"Ex9BH 1PN B4 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 4 A, 1+Npól","NAA",8.48,0,8.48,8592765002891,6,18592765002898,72,28592765002895,"8536201090",0.24]
[100289,"Ex9BH 1PN B6 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 6 A, 1+Npól","NAA",8.1999999999999993,0,8.1999999999999993,8592765002907,6,18592765002904,72,28592765002901,"8536201090",0.24]
[100290,"Ex9BH 1PN B8 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 8 A, 1+Npól","NAA",8.44,0,8.44,8592765002914,6,18592765002911,72,28592765002918,"8536201090",0.24]
[100291,"Ex9BH 1PN B10 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 10 A, 1+Npól","NAA",8.0399999999999991,0,8.0399999999999991,8592765002921,6,18592765002928,72,28592765002925,"8536201090",0.24]
[100292,"Ex9BH 1PN B13 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 13 A, 1+Npól","NAA",8.11,0,8.11,8592765002938,6,18592765002935,72,28592765002932,"8536201090",0.24]
[100293,"Ex9BH 1PN B16 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 16 A, 1+Npól","NAA",8.0399999999999991,0,8.0399999999999991,8592765002945,6,18592765002942,72,28592765002949,"8536201090",0.24]
[100294,"Ex9BH 1PN B20 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 20 A, 1+Npól","NAA",8.14,0,8.14,8592765002952,6,18592765002959,72,28592765002956,"8536201090",0.24]
[100295,"Ex9BH 1PN B25 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 25 A, 1+Npól","NAA",8.19,0,8.19,8592765002969,6,18592765002966,72,28592765002963,"8536201090",0.24]
[100296,"Ex9BH 1PN B32 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 32 A, 1+Npól","NAA",9.8699999999999992,0,9.8699999999999992,8592765002976,6,18592765002973,72,28592765002970,"8536201090",0.24]
[100297,"Ex9BH 1PN B40 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 40 A, 1+Npól","NAA",9.99,0,9.99,8592765002983,6,18592765002980,72,28592765002987,"8536201090",0.24]
[100298,"Ex9BH 1PN B50 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 50 A, 1+Npól","NAA",32.22,0,32.22,8592765002990,6,18592765002997,72,28592765002994,"8536201090",0.24]
[100299,"Ex9BH 1PN B63 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 63 A, 1+Npól","NAA",32.42,0,32.42,8592765003003,6,18592765003000,72,28592765003007,"8536201090",0.24]
[100300,"Ex9BH 2P B1 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 1 A, 2pól","NAA",12.35,0,12.35,8592765003010,6,18592765003017,72,28592765003014,"8536201090",0.24]
[100301,"Ex9BH 2P B2 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 2 A, 2pól","NAA",12.3,0,12.3,8592765003027,6,18592765003024,72,28592765003021,"8536201090",0.24]
[100302,"Ex9BH 2P B3 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 3 A, 2pól","NAA",12.27,0,12.27,8592765003034,6,18592765003031,72,28592765003038,"8536201090",0.24]
[100303,"Ex9BH 2P B4 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 4 A, 2pól","NAA",12.22,0,12.22,8592765003041,6,18592765003048,72,28592765003045,"8536201090",0.24]
[100304,"Ex9BH 2P B6 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 6 A, 2pól","NAA",11.6,0,11.6,8592765003058,6,18592765003055,72,28592765003052,"8536201090",0.24]
[100305,"Ex9BH 2P B8 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 8 A, 2pól","NAA",12.18,0,12.18,8592765003065,6,18592765003062,72,28592765003069,"8536201090",0.24]
[100306,"Ex9BH 2P B10 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 10 A, 2pól","NAA",9.06,0,9.06,8592765003072,6,18592765003079,72,28592765003076,"8536201090",0.24]
[100307,"Ex9BH 2P B13 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 13 A, 2pól","NAA",10.9,0,10.9,8592765003089,6,18592765003086,72,28592765003083,"8536201090",0.24]
[100308,"Ex9BH 2P B16 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 16 A, 2pól","NAA",9.06,0,9.06,8592765003096,6,18592765003093,72,28592765003090,"8536201090",0.24]
[100309,"Ex9BH 2P B20 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 20 A, 2pól","NAA",11.36,0,11.36,8592765003102,6,18592765003109,72,28592765003106,"8536201090",0.24]
[100310,"Ex9BH 2P B25 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 25 A, 2pól","NAA",11.46,0,11.46,8592765003119,6,18592765003116,72,28592765003113,"8536201090",0.24]
[100311,"Ex9BH 2P B32 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 32 A, 2pól","NAA",12.4,0,12.4,8592765003126,6,18592765003123,72,28592765003120,"8536201090",0.24]
[100312,"Ex9BH 2P B40 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 40 A, 2pól","NAA",14.88,0,14.88,8592765003133,6,18592765003130,72,28592765003137,"8536201090",0.24]
[100313,"Ex9BH 2P B50 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 50 A, 2pól","NAA",23.71,0,23.71,8592765003140,6,18592765003147,72,28592765003144,"8536201090",0.24]
[100314,"Ex9BH 2P B63 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 63 A, 2pól","NAA",38.65,0,38.65,8592765003157,6,18592765003154,72,28592765003151,"8536201090",0.24]
[100315,"Ex9BH 3P B1 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 1 A, 3pól","NAA",16.63,0,16.63,8592765003164,4,18592765003161,48,28592765003168,"8536201090",0.36]
[100316,"Ex9BH 3P B2 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 2 A, 3pól","NAA",16.45,0,16.45,8592765003171,4,18592765003178,48,28592765003175,"8536201090",0.36]
[100317,"Ex9BH 3P B3 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 3 A, 3pól","NAA",16.21,0,16.21,8592765003188,4,18592765003185,48,28592765003182,"8536201090",0.36]
[100318,"Ex9BH 3P B4 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 4 A, 3pól","NAA",16.149999999999999,0,16.149999999999999,8592765003195,4,18592765003192,48,28592765003199,"8536201090",0.36]
[100319,"Ex9BH 3P B6 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 6 A, 3pól","NAA",15.68,0,15.68,8592765003201,4,18592765003208,48,28592765003205,"8536201090",0.36]
[100320,"Ex9BH 3P B8 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 8 A, 3pól","NAA",15.68,0,15.68,8592765003218,4,18592765003215,48,28592765003212,"8536201090",0.36]
[100321,"Ex9BH 3P B10 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 10 A, 3pól","NAA",12.78,0,12.78,8592765003225,4,18592765003222,48,28592765003229,"8536201090",0.36]
[100322,"Ex9BH 3P B13 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 13 A, 3pól","NAA",14.09,0,14.09,8592765003232,4,18592765003239,48,28592765003236,"8536201090",0.36]
[100323,"Ex9BH 3P B16 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 16 A, 3pól","NAA",11.06,0,11.06,8592765003249,4,18592765003246,48,28592765003243,"8536201090",0.36]
[100324,"Ex9BH 3P B20 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 20 A, 3pól","NAA",12.9,0,12.9,8592765003256,4,18592765003253,48,28592765003250,"8536201090",0.36]
[100325,"Ex9BH 3P B25 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 25 A, 3pól","NAA",13.6,0,13.6,8592765003263,4,18592765003260,48,28592765003267,"8536201090",0.36]
[100326,"Ex9BH 3P B32 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 32 A, 3pól","NAA",14.33,0,14.33,8592765003270,4,18592765003277,48,28592765003274,"8536201090",0.36]
[100327,"Ex9BH 3P B40 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 40 A, 3pól","NAA",19.21,0,19.21,8592765003287,4,18592765003284,48,28592765003281,"8536201090",0.36]
[100328,"Ex9BH 3P B50 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 50 A, 3pól","NAA",29.99,0,29.99,8592765003294,4,18592765003291,48,28592765003298,"8536201090",0.36]
[100329,"Ex9BH 3P B63 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 63 A, 3pól","NAA",31.4,0,31.4,8592765003300,4,18592765003307,48,28592765003304,"8536201090",0.36]
[100330,"Ex9BH 3PN B1 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 1 A, 3+Npól","NAA",27.78,0,27.78,8592765003317,3,18592765003314,36,28592765003311,"8536201090",0.48]
[100331,"Ex9BH 3PN B2 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 2 A, 3+Npól","NAA",27.7,0,27.7,8592765003324,3,18592765003321,36,28592765003328,"8536201090",0.48]
[100332,"Ex9BH 3PN B3 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 3 A, 3+Npól","NAA",27.62,0,27.62,8592765003331,3,18592765003338,36,28592765003335,"8536201090",0.48]
[100333,"Ex9BH 3PN B4 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 4 A, 3+Npól","NAA",27.54,0,27.54,8592765003348,3,18592765003345,36,28592765003342,"8536201090",0.48]
[100334,"Ex9BH 3PN B6 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 6 A, 3+Npól","NAA",27.47,{"$f":"NAA","v":0},{"$f":"E71*(1-F71)","v":27.47},8592765003355,3,18592765003352,36,28592765003359,"8536201090",0.48]
[100335,"Ex9BH 3PN B8 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 8 A, 3+Npól","NAA",27.4,0,27.4,8592765003362,3,18592765003369,36,28592765003366,"8536201090",0.48]
[100336,"Ex9BH 3PN B10 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 10 A, 3+Npól","NAA",19.22,0,19.22,8592765003379,3,18592765003376,36,28592765003373,"8536201090",0.48]
[100337,"Ex9BH 3PN B13 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 13 A, 3+Npól","NAA",18.22,0,18.22,8592765003386,3,18592765003383,36,28592765003380,"8536201090",0.48]
[100338,"Ex9BH 3PN B16 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 16 A, 3+Npól","NAA",18.22,0,18.22,8592765003393,3,18592765003390,36,28592765003397,"8536201090",0.48]
[100339,"Ex9BH 3PN B20 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 20 A, 3+Npól","NAA",18.399999999999999,0,18.399999999999999,8592765003409,3,18592765003406,36,28592765003403,"8536201090",0.48]
[100340,"Ex9BH 3PN B25 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 25 A, 3+Npól","NAA",21.02,0,21.02,8592765003416,3,18592765003413,36,28592765003410,"8536201090",0.48]
[100341,"Ex9BH 3PN B32 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 32 A, 3+Npól","NAA",22.68,0,22.68,8592765003423,3,18592765003420,36,28592765003427,"8536201090",0.48]
[100342,"Ex9BH 3PN B40 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 40 A, 3+Npól","NAA",27.5,0,27.5,8592765003430,3,18592765003437,36,28592765003434,"8536201090",0.48]
[100343,"Ex9BH 3PN B50 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 50 A, 3+Npól","NAA",38.93,0,38.93,8592765003447,3,18592765003444,36,28592765003441,"8536201090",0.48]
[100344,"Ex9BH 3PN B63 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 63 A, 3+Npól","NAA",40.659999999999997,0,40.659999999999997,8592765003454,3,18592765003451,36,28592765003458,"8536201090",0.48]
[100345,"Ex9BH 4P B1 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 1 A, 4pól","NAA",29.5,0,29.5,8592765003461,3,18592765003468,36,28592765003465,"8536201090",0.48]
[100346,"Ex9BH 4P B2 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 2 A, 4pól","NAA",29.23,0,29.23,8592765003478,3,18592765003475,36,28592765003472,"8536201090",0.48]
[100347,"Ex9BH 4P B3 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 3 A, 4pól","NAA",29.03,0,29.03,8592765003485,3,18592765003482,36,28592765003489,"8536201090",0.48]
[100348,"Ex9BH 4P B4 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 4 A, 4pól","NAA",28.85,0,28.85,8592765003492,3,18592765003499,36,28592765003496,"8536201090",0.48]
[100349,"Ex9BH 4P B6 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 6 A, 4pól","NAA",28.71,0,28.71,8592765003508,3,18592765003505,36,28592765003502,"8536201090",0.48]
[100350,"Ex9BH 4P B8 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 8 A, 4pól","NAA",28.61,0,28.61,8592765003515,3,18592765003512,36,28592765003519,"8536201090",0.48]
[100351,"Ex9BH 4P B10 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 10 A, 4pól","NAA",21.71,0,21.71,8592765003522,3,18592765003529,36,28592765003526,"8536201090",0.48]
[100352,"Ex9BH 4P B13 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 13 A, 4pól","NAA",21.82,0,21.82,8592765003539,3,18592765003536,36,28592765003533,"8536201090",0.48]
[100353,"Ex9BH 4P B16 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 16 A, 4pól","NAA",21.64,0,21.64,8592765003546,3,18592765003543,36,28592765003540,"8536201090",0.48]
[100354,"Ex9BH 4P B20 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 20 A, 4pól","NAA",21.82,0,21.82,8592765003553,3,18592765003550,36,28592765003557,"8536201090",0.48]
[100355,"Ex9BH 4P B25 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 25 A, 4pól","NAA",21.95,0,21.95,8592765003560,3,18592765003567,36,28592765003564,"8536201090",0.48]
[100356,"Ex9BH 4P B32 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 32 A, 4pól","NAA",28.37,0,28.37,8592765003577,3,18592765003574,36,28592765003571,"8536201090",0.48]
[100357,"Ex9BH 4P B40 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 40 A, 4pól","NAA",28.71,0,28.71,8592765003584,3,18592765003581,36,28592765003588,"8536201090",0.48]
[100358,"Ex9BH 4P B50 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 50 A, 4pól","NAA",53.89,0,53.89,8592765003591,3,18592765003598,36,28592765003595,"8536201090",0.48]
[100359,"Ex9BH 4P B63 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika B, 63 A, 4pól","NAA",54.36,0,54.36,8592765003607,3,18592765003604,36,28592765003601,"8536201090",0.48]
[100360,"Ex9BH 1P C1 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 1 A, 1pól","NAA",5.68,0,5.68,8592765003614,12,18592765003611,144,28592765003618,"8536201090",0.12]
[100361,"Ex9BH 1P C2 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 2 A, 1pól","NAA",5.68,0,5.68,8592765003621,12,18592765003628,144,28592765003625,"8536201090",0.12]
[100362,"Ex9BH 1P C3 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 3 A, 1pól","NAA",5.68,0,5.68,8592765003638,12,18592765003635,144,28592765003632,"8536201090",0.12]
[100363,"Ex9BH 1P C4 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 4 A, 1pól","NAA",5.68,0,5.68,8592765003645,12,18592765003642,144,28592765003649,"8536201090",0.12]
[100364,"Ex9BH 1P C6 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 6 A, 1pól","NAA",4.97,0,4.97,8592765003652,12,18592765003659,144,28592765003656,"8536201090",0.12]
[100365,"Ex9BH 1P C8 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 8 A, 1pól","NAA",5.0599999999999996,0,5.0599999999999996,8592765003669,12,18592765003666,144,28592765003663,"8536201090",0.12]
[100366,"Ex9BH 1P C10 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 10 A, 1pól","NAA",4.1399999999999997,0,4.1399999999999997,8592765003676,12,18592765003673,144,28592765003670,"8536201090",0.12]
[100367,"Ex9BH 1P C13 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 13 A, 1pól","NAA",5.04,0,5.04,8592765003683,12,18592765003680,144,28592765003687,"8536201090",0.12]
[100368,"Ex9BH 1P C16 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 16 A, 1pól","NAA",3.93,0,3.93,8592765003690,12,18592765003697,144,28592765003694,"8536201090",0.12]
[100369,"Ex9BH 1P C20 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 20 A, 1pól","NAA",4.74,0,4.74,8592765003706,12,18592765003703,144,28592765003700,"8536201090",0.12]
[100370,"Ex9BH 1P C25 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 25 A, 1pól","NAA",4.9400000000000004,0,4.9400000000000004,8592765003713,12,18592765003710,144,28592765003717,"8536201090",0.12]
[100371,"Ex9BH 1P C32 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 32 A, 1pól","NAA",6.16,0,6.16,8592765003720,12,18592765003727,144,28592765003724,"8536201090",0.12]
[100372,"Ex9BH 1P C40 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 40 A, 1pól","NAA",6.61,0,6.61,8592765003737,12,18592765003734,144,28592765003731,"8536201090",0.12]
[100373,"Ex9BH 1P C50 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 50 A, 1pól","NAA",11.42,0,11.42,8592765003744,12,18592765003741,144,28592765003748,"8536201090",0.12]
[100374,"Ex9BH 1P C63 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 63 A, 1pól","NAA",11.77,0,11.77,8592765003751,12,18592765003758,144,28592765003755,"8536201090",0.12]
[100375,"Ex9BH 1PN C1 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 1 A, 1+Npól","NAA",10.19,0,10.19,8592765003768,6,18592765003765,72,28592765003762,"8536201090",0.24]
[100376,"Ex9BH 1PN C2 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 2 A, 1+Npól","NAA",10.119999999999999,0,10.119999999999999,8592765003775,6,18592765003772,72,28592765003779,"8536201090",0.24]
[100377,"Ex9BH 1PN C3 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 3 A, 1+Npól","NAA",10,0,10,8592765003782,6,18592765003789,72,28592765003786,"8536201090",0.24]
[100378,"Ex9BH 1PN C4 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 4 A, 1+Npól","NAA",9.3800000000000008,0,9.3800000000000008,8592765003799,6,18592765003796,72,28592765003793,"8536201090",0.24]
[100379,"Ex9BH 1PN C6 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 6 A, 1+Npól","NAA",8.66,0,8.66,8592765003805,6,18592765003802,72,28592765003809,"8536201090",0.24]
[100380,"Ex9BH 1PN C8 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 8 A, 1+Npól","NAA",9.16,0,9.16,8592765003812,6,18592765003819,72,28592765003816,"8536201090",0.24]
[100381,"Ex9BH 1PN C10 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 10 A, 1+Npól","NAA",8.32,0,8.32,8592765003829,6,18592765003826,72,28592765003823,"8536201090",0.24]
[100382,"Ex9BH 1PN C13 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 13 A, 1+Npól","NAA",8.6999999999999993,0,8.6999999999999993,8592765003836,6,18592765003833,72,28592765003830,"8536201090",0.24]
[100383,"Ex9BH 1PN C16 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 16 A, 1+Npól","NAA",8.32,0,8.32,8592765003843,6,18592765003840,72,28592765003847,"8536201090",0.24]
[100384,"Ex9BH 1PN C20 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 20 A, 1+Npól","NAA",8.6999999999999993,0,8.6999999999999993,8592765003850,6,18592765003857,72,28592765003854,"8536201090",0.24]
[100385,"Ex9BH 1PN C25 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 25 A, 1+Npól","NAA",8.8000000000000007,0,8.8000000000000007,8592765003867,6,18592765003864,72,28592765003861,"8536201090",0.24]
[100386,"Ex9BH 1PN C32 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 32 A, 1+Npól","NAA",9.56,0,9.56,8592765003874,6,18592765003871,72,28592765003878,"8536201090",0.24]
[100387,"Ex9BH 1PN C40 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 40 A, 1+Npól","NAA",12.12,0,12.12,8592765003881,6,18592765003888,72,28592765003885,"8536201090",0.24]
[100388,"Ex9BH 1PN C50 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 50 A, 1+Npól","NAA",21.89,0,21.89,8592765003898,6,18592765003895,72,28592765003892,"8536201090",0.24]
[100389,"Ex9BH 1PN C63 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 63 A, 1+Npól","NAA",25,0,25,8592765003904,6,18592765003901,72,28592765003908,"8536201090",0.24]
[100390,"Ex9BH 2P C1 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 1 A, 2pól","NAA",15.32,0,15.32,8592765003911,6,18592765003918,72,28592765003915,"8536201090",0.24]
[100391,"Ex9BH 2P C2 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 2 A, 2pól","NAA",15.16,0,15.16,8592765003928,6,18592765003925,72,28592765003922,"8536201090",0.24]
[100392,"Ex9BH 2P C3 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 3 A, 2pól","NAA",15.07,0,15.07,8592765003935,6,18592765003932,72,28592765003939,"8536201090",0.24]
[100393,"Ex9BH 2P C4 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 4 A, 2pól","NAA",14.98,0,14.98,8592765003942,6,18592765003949,72,28592765003946,"8536201090",0.24]
[100394,"Ex9BH 2P C6 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 6 A, 2pól","NAA",12.83,0,12.83,8592765003959,6,18592765003956,72,28592765003953,"8536201090",0.24]
[100395,"Ex9BH 2P C8 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 8 A, 2pól","NAA",13.62,0,13.62,8592765003966,6,18592765003963,72,28592765003960,"8536201090",0.24]
[100396,"Ex9BH 2P C10 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 10 A, 2pól","NAA",11.8,0,11.8,8592765003973,6,18592765003970,72,28592765003977,"8536201090",0.24]
[100397,"Ex9BH 2P C13 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 13 A, 2pól","NAA",11.9,0,11.9,8592765003980,6,18592765003987,72,28592765003984,"8536201090",0.24]
[100398,"Ex9BH 2P C16 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 16 A, 2pól","NAA",11.77,{"$f":"NAA","v":0},{"$f":"E135*(1-F135)","v":11.77},8592765003997,6,18592765003994,72,28592765003991,"8536201090",0.24]
[100399,"Ex9BH 2P C20 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 20 A, 2pól","NAA",12.26,0,12.26,8592765004000,6,18592765004007,72,28592765004004,"8536201090",0.24]
[100400,"Ex9BH 2P C25 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 25 A, 2pól","NAA",12.34,0,12.34,8592765004017,6,18592765004014,72,28592765004011,"8536201090",0.24]
[100401,"Ex9BH 2P C32 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 32 A, 2pól","NAA",13.01,0,13.01,8592765004024,6,18592765004021,72,28592765004028,"8536201090",0.24]
[100402,"Ex9BH 2P C40 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 40 A, 2pól","NAA",16.82,0,16.82,8592765004031,6,18592765004038,72,28592765004035,"8536201090",0.24]
[100403,"Ex9BH 2P C50 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 50 A, 2pól","NAA",32.28,0,32.28,8592765004048,6,18592765004045,72,28592765004042,"8536201090",0.24]
[100404,"Ex9BH 2P C63 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 63 A, 2pól","NAA",36.950000000000003,0,36.950000000000003,8592765004055,6,18592765004052,72,28592765004059,"8536201090",0.24]
[100405,"Ex9BH 3P C1 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 1 A, 3pól","NAA",18.899999999999999,0,18.899999999999999,8592765004062,4,18592765004069,48,28592765004066,"8536201090",0.36]
[100406,"Ex9BH 3P C2 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 2 A, 3pól","NAA",18.690000000000001,0,18.690000000000001,8592765004079,4,18592765004076,48,28592765004073,"8536201090",0.36]
[100407,"Ex9BH 3P C3 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 3 A, 3pól","NAA",18.43,0,18.43,8592765004086,4,18592765004083,48,28592765004080,"8536201090",0.36]
[100408,"Ex9BH 3P C4 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 4 A, 3pól","NAA",18.350000000000001,0,18.350000000000001,8592765004093,4,18592765004090,48,28592765004097,"8536201090",0.36]
[100409,"Ex9BH 3P C6 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 6 A, 3pól","NAA",16.97,0,16.97,8592765004109,4,18592765004106,48,28592765004103,"8536201090",0.36]
[100410,"Ex9BH 3P C8 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 8 A, 3pól","NAA",17.149999999999999,0,17.149999999999999,8592765004116,4,18592765004113,48,28592765004110,"8536201090",0.36]
[100411,"Ex9BH 3P C10 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 10 A, 3pól","NAA",14.51,0,14.51,8592765004123,4,18592765004120,48,28592765004127,"8536201090",0.36]
[100412,"Ex9BH 3P C13 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 13 A, 3pól","NAA",16.010000000000002,0,16.010000000000002,8592765004130,4,18592765004137,48,28592765004134,"8536201090",0.36]
[100413,"Ex9BH 3P C16 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 16 A, 3pól","NAA",13.63,0,13.63,8592765004147,4,18592765004144,48,28592765004141,"8536201090",0.36]
[100414,"Ex9BH 3P C20 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 20 A, 3pól","NAA",14.44,0,14.44,8592765004154,4,18592765004151,48,28592765004158,"8536201090",0.36]
[100415,"Ex9BH 3P C25 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 25 A, 3pól","NAA",14.5,0,14.5,8592765004161,4,18592765004168,48,28592765004165,"8536201090",0.36]
[100416,"Ex9BH 3P C32 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 32 A, 3pól","NAA",16.27,0,16.27,8592765004178,4,18592765004175,48,28592765004172,"8536201090",0.36]
[100417,"Ex9BH 3P C40 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 40 A, 3pól","NAA",20.98,0,20.98,8592765004185,4,18592765004182,48,28592765004189,"8536201090",0.36]
[100418,"Ex9BH 3P C50 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 50 A, 3pól","NAA",35.14,0,35.14,8592765004192,4,18592765004199,48,28592765004196,"8536201090",0.36]
[100419,"Ex9BH 3P C63 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 63 A, 3pól","NAA",37.75,0,37.75,8592765004208,4,18592765004205,48,28592765004202,"8536201090",0.36]
[100420,"Ex9BH 3PN C1 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 1 A, 3+Npól","NAA",37.67,0,37.67,8592765004215,3,18592765004212,36,28592765004219,"8536201090",0.48]
[100421,"Ex9BH 3PN C2 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 2 A, 3+Npól","NAA",37.4,0,37.4,8592765004222,3,18592765004229,36,28592765004226,"8536201090",0.48]
[100422,"Ex9BH 3PN C3 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 3 A, 3+Npól","NAA",37.19,0,37.19,8592765004239,3,18592765004236,36,28592765004233,"8536201090",0.48]
[100423,"Ex9BH 3PN C4 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 4 A, 3+Npól","NAA",37.01,0,37.01,8592765004246,3,18592765004243,36,28592765004240,"8536201090",0.48]
[100424,"Ex9BH 3PN C6 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 6 A, 3+Npól","NAA",28.28,0,28.28,8592765004253,3,18592765004250,36,28592765004257,"8536201090",0.48]
[100425,"Ex9BH 3PN C8 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 8 A, 3+Npól","NAA",33.76,0,33.76,8592765004260,3,18592765004267,36,28592765004264,"8536201090",0.48]
[100426,"Ex9BH 3PN C10 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 10 A, 3+Npól","NAA",25.17,0,25.17,8592765004277,3,18592765004274,36,28592765004271,"8536201090",0.48]
[100427,"Ex9BH 3PN C13 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 13 A, 3+Npól","NAA",25.17,0,25.17,8592765004284,3,18592765004281,36,28592765004288,"8536201090",0.48]
[100428,"Ex9BH 3PN C16 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 16 A, 3+Npól","NAA",25.17,0,25.17,8592765004291,3,18592765004298,36,28592765004295,"8536201090",0.48]
[100429,"Ex9BH 3PN C20 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 20 A, 3+Npól","NAA",25.17,0,25.17,8592765004307,3,18592765004304,36,28592765004301,"8536201090",0.48]
[100430,"Ex9BH 3PN C25 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 25 A, 3+Npól","NAA",27.69,0,27.69,8592765004314,3,18592765004311,36,28592765004318,"8536201090",0.48]
[100431,"Ex9BH 3PN C32 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 32 A, 3+Npól","NAA",25.93,0,25.93,8592765004321,3,18592765004328,36,28592765004325,"8536201090",0.48]
[100432,"Ex9BH 3PN C40 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 40 A, 3+Npól","NAA",32.03,0,32.03,8592765004338,3,18592765004335,36,28592765004332,"8536201090",0.48]
[100433,"Ex9BH 3PN C50 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 50 A, 3+Npól","NAA",51.83,0,51.83,8592765004345,3,18592765004342,36,28592765004349,"8536201090",0.48]
[100434,"Ex9BH 3PN C63 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 63 A, 3+Npól","NAA",56.54,0,56.54,8592765004352,3,18592765004359,36,28592765004356,"8536201090",0.48]
[100435,"Ex9BH 4P C1 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 1 A, 4pól","NAA",40.54,0,40.54,8592765004369,3,18592765004366,36,28592765004363,"8536201090",0.48]
[100436,"Ex9BH 4P C2 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 2 A, 4pól","NAA",40.14,0,40.14,8592765004376,3,18592765004373,36,28592765004370,"8536201090",0.48]
[100437,"Ex9BH 4P C3 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 3 A, 4pól","NAA",39.909999999999997,0,39.909999999999997,8592765004383,3,18592765004380,36,28592765004387,"8536201090",0.48]
[100438,"Ex9BH 4P C4 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 4 A, 4pól","NAA",39.71,0,39.71,8592765004390,3,18592765004397,36,28592765004394,"8536201090",0.48]
[100439,"Ex9BH 4P C6 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 6 A, 4pól","NAA",39.53,0,39.53,8592765004406,3,18592765004403,36,28592765004400,"8536201090",0.48]
[100440,"Ex9BH 4P C8 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 8 A, 4pól","NAA",39.53,0,39.53,8592765004413,3,18592765004410,36,28592765004417,"8536201090",0.48]
[100441,"Ex9BH 4P C10 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 10 A, 4pól","NAA",31.05,0,31.05,8592765004420,3,18592765004427,36,28592765004424,"8536201090",0.48]
[100442,"Ex9BH 4P C13 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 13 A, 4pól","NAA",31.45,0,31.45,8592765004437,3,18592765004434,36,28592765004431,"8536201090",0.48]
[100443,"Ex9BH 4P C16 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 16 A, 4pól","NAA",30.95,0,30.95,8592765004444,3,18592765004441,36,28592765004448,"8536201090",0.48]
[100444,"Ex9BH 4P C20 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 20 A, 4pól","NAA",31.45,0,31.45,8592765004451,3,18592765004458,36,28592765004455,"8536201090",0.48]
[100445,"Ex9BH 4P C25 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 25 A, 4pól","NAA",31.61,0,31.61,8592765004468,3,18592765004465,36,28592765004462,"8536201090",0.48]
[100446,"Ex9BH 4P C32 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 32 A, 4pól","NAA",40.14,0,40.14,8592765004475,3,18592765004472,36,28592765004479,"8536201090",0.48]
[100447,"Ex9BH 4P C40 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 40 A, 4pól","NAA",40.590000000000003,0,40.590000000000003,8592765004482,3,18592765004489,36,28592765004486,"8536201090",0.48]
[100448,"Ex9BH 4P C50 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 50 A, 4pól","NAA",80.63,0,80.63,8592765004499,3,18592765004496,36,28592765004493,"8536201090",0.48]
[100449,"Ex9BH 4P C63 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 63 A, 4pól","NAA",80.760000000000005,0,80.760000000000005,8592765004505,3,18592765004502,36,28592765004509,"8536201090",0.48]
[100450,"Ex9BH 1P D1 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 1 A, 1pól","NAA",7.34,0,7.34,8592765004512,12,18592765004519,144,28592765004516,"8536201090",0.12]
[100451,"Ex9BH 1P D2 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 2 A, 1pól","NAA",7.51,0,7.51,8592765004529,12,18592765004526,144,28592765004523,"8536201090",0.12]
[100452,"Ex9BH 1P D3 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 3 A, 1pól","NAA",6.9,0,6.9,8592765004536,12,18592765004533,144,28592765004530,"8536201090",0.12]
[100453,"Ex9BH 1P D4 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 4 A, 1pól","NAA",7.81,0,7.81,8592765004543,12,18592765004540,144,28592765004547,"8536201090",0.12]
[100454,"Ex9BH 1P D6 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 6 A, 1pól","NAA",5.45,0,5.45,8592765004550,12,18592765004557,144,28592765004554,"8536201090",0.12]
[100455,"Ex9BH 1P D8 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 8 A, 1pól","NAA",5.63,0,5.63,8592765004567,12,18592765004564,144,28592765004561,"8536201090",0.12]
[100456,"Ex9BH 1P D10 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 10 A, 1pól","NAA",4.5,0,4.5,8592765004574,12,18592765004571,144,28592765004578,"8536201090",0.12]
[100457,"Ex9BH 1P D13 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 13 A, 1pól","NAA",5.45,0,5.45,8592765004581,12,18592765004588,144,28592765004585,"8536201090",0.12]
[100458,"Ex9BH 1P D16 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 16 A, 1pól","NAA",4.3499999999999996,0,4.3499999999999996,8592765004598,12,18592765004595,144,28592765004592,"8536201090",0.12]
[100459,"Ex9BH 1P D20 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 20 A, 1pól","NAA",5.53,0,5.53,8592765004604,12,18592765004601,144,28592765004608,"8536201090",0.12]
[100460,"Ex9BH 1P D25 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 25 A, 1pól","NAA",5.55,0,5.55,8592765004611,12,18592765004618,144,28592765004615,"8536201090",0.12]
[100461,"Ex9BH 1P D32 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 32 A, 1pól","NAA",6.97,0,6.97,8592765004628,12,18592765004625,144,28592765004622,"8536201090",0.12]
[100462,"Ex9BH 1P D40 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 40 A, 1pól","NAA",8.42,{"$f":"NAA","v":0},{"$f":"E199*(1-F199)","v":8.42},8592765004635,12,18592765004632,144,28592765004639,"8536201090",0.12]
[100463,"Ex9BH 1P D50 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 50 A, 1pól","NAA",14.35,0,14.35,8592765004642,12,18592765004649,144,28592765004646,"8536201090",0.12]
[100464,"Ex9BH 1P D63 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 63 A, 1pól","NAA",14.56,0,14.56,8592765004659,12,18592765004656,144,28592765004653,"8536201090",0.12]
[100465,"Ex9BH 1PN D1 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 1 A, 1+Npól","NAA",12.2,0,12.2,8592765004666,6,18592765004663,72,28592765004660,"8536201090",0.24]
[100466,"Ex9BH 1PN D2 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 2 A, 1+Npól","NAA",12.1,0,12.1,8592765004673,6,18592765004670,72,28592765004677,"8536201090",0.24]
[100467,"Ex9BH 1PN D3 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 3 A, 1+Npól","NAA",12.02,0,12.02,8592765004680,6,18592765004687,72,28592765004684,"8536201090",0.24]
[100468,"Ex9BH 1PN D4 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 4 A, 1+Npól","NAA",11.94,0,11.94,8592765004697,6,18592765004694,72,28592765004691,"8536201090",0.24]
[100469,"Ex9BH 1PN D6 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 6 A, 1+Npól","NAA",11.85,0,11.85,8592765004703,6,18592765004700,72,28592765004707,"8536201090",0.24]
[100470,"Ex9BH 1PN D8 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 8 A, 1+Npól","NAA",11.85,0,11.85,8592765004710,6,18592765004717,72,28592765004714,"8536201090",0.24]
[100471,"Ex9BH 1PN D10 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 10 A, 1+Npól","NAA",11.17,0,11.17,8592765004727,6,18592765004724,72,28592765004721,"8536201090",0.24]
[100472,"Ex9BH 1PN D13 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 13 A, 1+Npól","NAA",11.26,0,11.26,8592765004734,6,18592765004731,72,28592765004738,"8536201090",0.24]
[100473,"Ex9BH 1PN D16 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 16 A, 1+Npól","NAA",11.13,0,11.13,8592765004741,6,18592765004748,72,28592765004745,"8536201090",0.24]
[100474,"Ex9BH 1PN D20 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 20 A, 1+Npól","NAA",11.26,0,11.26,8592765004758,6,18592765004755,72,28592765004752,"8536201090",0.24]
[100475,"Ex9BH 1PN D25 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 25 A, 1+Npól","NAA",11.34,0,11.34,8592765004765,6,18592765004762,72,28592765004769,"8536201090",0.24]
[100476,"Ex9BH 1PN D32 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 32 A, 1+Npól","NAA",13.75,0,13.75,8592765004772,6,18592765004779,72,28592765004776,"8536201090",0.24]
[100477,"Ex9BH 1PN D40 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 40 A, 1+Npól","NAA",14.01,0,14.01,8592765004789,6,18592765004786,72,28592765004783,"8536201090",0.24]
[100478,"Ex9BH 1PN D50 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 50 A, 1+Npól","NAA",25.65,0,25.65,8592765004796,6,18592765004793,72,28592765004790,"8536201090",0.24]
[100479,"Ex9BH 1PN D63 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 63 A, 1+Npól","NAA",27.66,0,27.66,8592765004802,6,18592765004809,72,28592765004806,"8536201090",0.24]
[100480,"Ex9BH 2P D1 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 1 A, 2pól","NAA",14.87,0,14.87,8592765004819,6,18592765004816,72,28592765004813,"8536201090",0.24]
[100481,"Ex9BH 2P D2 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 2 A, 2pól","NAA",14.62,0,14.62,8592765004826,6,18592765004823,72,28592765004820,"8536201090",0.24]
[100482,"Ex9BH 2P D3 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 3 A, 2pól","NAA",14.62,0,14.62,8592765004833,6,18592765004830,72,28592765004837,"8536201090",0.24]
[100483,"Ex9BH 2P D4 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 4 A, 2pól","NAA",12.07,0,12.07,8592765004840,6,18592765004847,72,28592765004844,"8536201090",0.24]
[100484,"Ex9BH 2P D6 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 6 A, 2pól","NAA",11.7,0,11.7,8592765004857,6,18592765004854,72,28592765004851,"8536201090",0.24]
[100485,"Ex9BH 2P D8 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 8 A, 2pól","NAA",13.71,0,13.71,8592765004864,6,18592765004861,72,28592765004868,"8536201090",0.24]
[100486,"Ex9BH 2P D10 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 10 A, 2pól","NAA",10.72,0,10.72,8592765004871,6,18592765004878,72,28592765004875,"8536201090",0.24]
[100487,"Ex9BH 2P D13 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 13 A, 2pól","NAA",10.87,0,10.87,8592765004888,6,18592765004885,72,28592765004882,"8536201090",0.24]
[100488,"Ex9BH 2P D16 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 16 A, 2pól","NAA",10.72,0,10.72,8592765004895,6,18592765004892,72,28592765004899,"8536201090",0.24]
[100489,"Ex9BH 2P D20 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 20 A, 2pól","NAA",10.96,0,10.96,8592765004901,6,18592765004908,72,28592765004905,"8536201090",0.24]
[100490,"Ex9BH 2P D25 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 25 A, 2pól","NAA",10.96,0,10.96,8592765004918,6,18592765004915,72,28592765004912,"8536201090",0.24]
[100491,"Ex9BH 2P D32 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 32 A, 2pól","NAA",12.78,0,12.78,8592765004925,6,18592765004922,72,28592765004929,"8536201090",0.24]
[100492,"Ex9BH 2P D40 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 40 A, 2pól","NAA",18.63,0,18.63,8592765004932,6,18592765004939,72,28592765004936,"8536201090",0.24]
[100493,"Ex9BH 2P D50 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 50 A, 2pól","NAA",52.55,0,52.55,8592765004949,6,18592765004946,72,28592765004943,"8536201090",0.24]
[100494,"Ex9BH 2P D63 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 63 A, 2pól","NAA",53.21,0,53.21,8592765004956,6,18592765004953,72,28592765004950,"8536201090",0.24]
[100495,"Ex9BH 3P D1 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 1 A, 3pól","NAA",22.79,0,22.79,8592765004963,4,18592765004960,48,28592765004967,"8536201090",0.36]
[100496,"Ex9BH 3P D2 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 2 A, 3pól","NAA",22.53,0,22.53,8592765004970,4,18592765004977,48,28592765004974,"8536201090",0.36]
[100497,"Ex9BH 3P D3 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 3 A, 3pól","NAA",22.2,0,22.2,8592765004987,4,18592765004984,48,28592765004981,"8536201090",0.36]
[100498,"Ex9BH 3P D4 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 4 A, 3pól","NAA",22.12,0,22.12,8592765004994,4,18592765004991,48,28592765004998,"8536201090",0.36]
[100499,"Ex9BH 3P D6 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 6 A, 3pól","NAA",20.93,0,20.93,8592765005007,4,18592765005004,48,28592765005001,"8536201090",0.36]
[100500,"Ex9BH 3P D8 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 8 A, 3pól","NAA",21.47,0,21.47,8592765005014,4,18592765005011,48,28592765005018,"8536201090",0.36]
[100501,"Ex9BH 3P D10 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 10 A, 3pól","NAA",17.53,0,17.53,8592765005021,4,18592765005028,48,28592765005025,"8536201090",0.36]
[100502,"Ex9BH 3P D13 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 13 A, 3pól","NAA",18.41,0,18.41,8592765005038,4,18592765005035,48,28592765005032,"8536201090",0.36]
[100503,"Ex9BH 3P D16 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 16 A, 3pól","NAA",16.43,0,16.43,8592765005045,4,18592765005042,48,28592765005049,"8536201090",0.36]
[100504,"Ex9BH 3P D20 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 20 A, 3pól","NAA",17.53,0,17.53,8592765005052,4,18592765005059,48,28592765005056,"8536201090",0.36]
[100505,"Ex9BH 3P D25 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 25 A, 3pól","NAA",17.47,0,17.47,8592765005069,4,18592765005066,48,28592765005063,"8536201090",0.36]
[100506,"Ex9BH 3P D32 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 32 A, 3pól","NAA",18.22,0,18.22,8592765005076,4,18592765005073,48,28592765005070,"8536201090",0.36]
[100507,"Ex9BH 3P D40 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 40 A, 3pól","NAA",26.74,0,26.74,8592765005083,4,18592765005080,48,28592765005087,"8536201090",0.36]
[100508,"Ex9BH 3P D50 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 50 A, 3pól","NAA",44.27,0,44.27,8592765005090,4,18592765005097,48,28592765005094,"8536201090",0.36]
[100509,"Ex9BH 3P D63 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 63 A, 3pól","NAA",47.4,0,47.4,8592765005106,4,18592765005103,48,28592765005100,"8536201090",0.36]
[100510,"Ex9BH 3PN D1 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 1 A, 3+Npól","NAA",33.700000000000003,0,33.700000000000003,8592765005113,3,18592765005110,36,28592765005117,"8536201090",0.48]
[100511,"Ex9BH 3PN D2 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 2 A, 3+Npól","NAA",33.44,0,33.44,8592765005120,3,18592765005127,36,28592765005124,"8536201090",0.48]
[100512,"Ex9BH 3PN D3 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 3 A, 3+Npól","NAA",33.270000000000003,0,33.270000000000003,8592765005137,3,18592765005134,36,28592765005131,"8536201090",0.48]
[100513,"Ex9BH 3PN D4 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 4 A, 3+Npól","NAA",33.15,0,33.15,8592765005144,3,18592765005141,36,28592765005148,"8536201090",0.48]
[100514,"Ex9BH 3PN D6 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 6 A, 3+Npól","NAA",27.66,0,27.66,8592765005151,3,18592765005158,36,28592765005155,"8536201090",0.48]
[100515,"Ex9BH 3PN D8 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 8 A, 3+Npól","NAA",32.97,0,32.97,8592765005168,3,18592765005165,36,28592765005162,"8536201090",0.48]
[100516,"Ex9BH 3PN D10 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 10 A, 3+Npól","NAA",25.35,0,25.35,8592765005175,3,18592765005172,36,28592765005179,"8536201090",0.48]
[100517,"Ex9BH 3PN D13 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 13 A, 3+Npól","NAA",25.35,0,25.35,8592765005182,3,18592765005189,36,28592765005186,"8536201090",0.48]
[100518,"Ex9BH 3PN D16 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 16 A, 3+Npól","NAA",25.35,0,25.35,8592765005199,3,18592765005196,36,28592765005193,"8536201090",0.48]
[100519,"Ex9BH 3PN D20 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 20 A, 3+Npól","NAA",27.56,0,27.56,8592765005205,3,18592765005202,36,28592765005209,"8536201090",0.48]
[100520,"Ex9BH 3PN D25 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 25 A, 3+Npól","NAA",31.38,0,31.38,8592765005212,3,18592765005219,36,28592765005216,"8536201090",0.48]
[100521,"Ex9BH 3PN D32 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 32 A, 3+Npól","NAA",41.42,0,41.42,8592765005229,3,18592765005226,36,28592765005223,"8536201090",0.48]
[100522,"Ex9BH 3PN D40 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 40 A, 3+Npól","NAA",41.94,0,41.94,8592765005236,3,18592765005233,36,28592765005230,"8536201090",0.48]
[100523,"Ex9BH 3PN D50 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 50 A, 3+Npól","NAA",92.28,0,92.28,8592765005243,3,18592765005240,36,28592765005247,"8536201090",0.48]
[100524,"Ex9BH 3PN D63 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 63 A, 3+Npól","NAA",93.59,0,93.59,8592765005250,3,18592765005257,36,28592765005254,"8536201090",0.48]
[100525,"Ex9BH 4P D1 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 1 A, 4pól","NAA",38.11,0,38.11,8592765005267,3,18592765005264,36,28592765005261,"8536201090",0.48]
[100526,"Ex9BH 4P D2 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 2 A, 4pól","NAA",37.89,{"$f":"NAA","v":0},{"$f":"E263*(1-F263)","v":37.89},8592765005274,3,18592765005271,36,28592765005278,"8536201090",0.48]
[100527,"Ex9BH 4P D3 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 3 A, 4pól","NAA",37.770000000000003,0,37.770000000000003,8592765005281,3,18592765005288,36,28592765005285,"8536201090",0.48]
[100528,"Ex9BH 4P D4 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 4 A, 4pól","NAA",37.61,0,37.61,8592765005298,3,18592765005295,36,28592765005292,"8536201090",0.48]
[100529,"Ex9BH 4P D6 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 6 A, 4pól","NAA",37.35,0,37.35,8592765005304,3,18592765005301,36,28592765005308,"8536201090",0.48]
[100530,"Ex9BH 4P D8 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 8 A, 4pól","NAA",37.35,0,37.35,8592765005311,3,18592765005318,36,28592765005315,"8536201090",0.48]
[100531,"Ex9BH 4P D10 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 10 A, 4pól","NAA",34.46,0,34.46,8592765005328,3,18592765005325,36,28592765005322,"8536201090",0.48]
[100532,"Ex9BH 4P D13 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 13 A, 4pól","NAA",34.58,0,34.58,8592765005335,3,18592765005332,36,28592765005339,"8536201090",0.48]
[100533,"Ex9BH 4P D16 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 16 A, 4pól","NAA",34.369999999999997,0,34.369999999999997,8592765005342,3,18592765005349,36,28592765005346,"8536201090",0.48]
[100534,"Ex9BH 4P D20 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 20 A, 4pól","NAA",34.630000000000003,0,34.630000000000003,8592765005359,3,18592765005356,36,28592765005353,"8536201090",0.48]
[100535,"Ex9BH 4P D25 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 25 A, 4pól","NAA",34.83,0,34.83,8592765005366,3,18592765005363,36,28592765005360,"8536201090",0.48]
[100536,"Ex9BH 4P D32 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 32 A, 4pól","NAA",45.91,0,45.91,8592765005373,3,18592765005370,36,28592765005377,"8536201090",0.48]
[100537,"Ex9BH 4P D40 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 40 A, 4pól","NAA",46.66,0,46.66,8592765005380,3,18592765005387,36,28592765005384,"8536201090",0.48]
[100538,"Ex9BH 4P D50 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 50 A, 4pól","NAA",95.59,0,95.59,8592765005397,3,18592765005394,36,28592765005391,"8536201090",0.48]
[100539,"Ex9BH 4P D63 ","Inštalačný istič 10 kA, charakteristika D, 63 A, 4pól","NAA",99.13,0,99.13,8592765005403,3,18592765005400,36,28592765005407,"8536201090",0.48]
[]
["Inštalačné ističe Ex9BN, 6 kA"]
[100000,"Ex9BN 1P B1 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 1 A, 1pól","NAB",3.36,{"$f":"NAB","v":0},{"$f":"E279*(1-F279)","v":3.36},8592765000019,12,18592765000016,144,28592765000013,"8536201090",0.12]
[100001,"Ex9BN 1P B2 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 2 A, 1pól","NAB",3.44,0,3.44,8592765000026,12,18592765000023,144,28592765000020,"8536201090",0.12]
[100002,"Ex9BN 1P B3 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 3 A, 1pól","NAB",3.32,0,3.32,8592765000033,12,18592765000030,144,28592765000037,"8536201090",0.12]
[100003,"Ex9BN 1P B4 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 4 A, 1pól","NAB",3.3,0,3.3,8592765000040,12,18592765000047,144,28592765000044,"8536201090",0.12]
[100004,"Ex9BN 1P B6 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 6 A, 1pól","NAB",2.72,0,2.72,8592765000057,12,18592765000054,144,28592765000051,"8536201090",0.12]
[100005,"Ex9BN 1P B8 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 8 A, 1pól","NAB",2.81,0,2.81,8592765000064,12,18592765000061,144,28592765000068,"8536201090",0.12]
[100006,"Ex9BN 1P B10 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 10 A, 1pól","NAB",2.25,0,2.25,8592765000071,12,18592765000078,144,28592765000075,"8536201090",0.12]
[100007,"Ex9BN 1P B13 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 13 A, 1pól","NAB",2.78,0,2.78,8592765000088,12,18592765000085,144,28592765000082,"8536201090",0.12]
[100008,"Ex9BN 1P B16 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 16 A, 1pól","NAB",2.17,0,2.17,8592765000095,12,18592765000092,144,28592765000099,"8536201090",0.12]
[100009,"Ex9BN 1P B20 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 20 A, 1pól","NAB",2.76,0,2.76,8592765000101,12,18592765000108,144,28592765000105,"8536201090",0.12]
[100010,"Ex9BN 1P B25 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 25 A, 1pól","NAB",2.77,0,2.77,8592765000118,12,18592765000115,144,28592765000112,"8536201090",0.12]
[100011,"Ex9BN 1P B32 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 32 A, 1pól","NAB",3.54,0,3.54,8592765000125,12,18592765000122,144,28592765000129,"8536201090",0.12]
[100012,"Ex9BN 1P B40 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 40 A, 1pól","NAB",3.93,0,3.93,8592765000132,12,18592765000139,144,28592765000136,"8536201090",0.12]
[100013,"Ex9BN 1P B50 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 50 A, 1pól","NAB",6.77,0,6.77,8592765000149,12,18592765000146,144,28592765000143,"8536201090",0.12]
[100014,"Ex9BN 1P B63 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 63 A, 1pól","NAB",6.82,0,6.82,8592765000156,12,18592765000153,144,28592765000150,"8536201090",0.12]
[100015,"Ex9BN 1PN B1 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 1 A, 1+Npól","NAB",7.71,0,7.71,8592765000163,6,18592765000160,72,28592765000167,"8536201090",0.24]
[100016,"Ex9BN 1PN B2 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 2 A, 1+Npól","NAB",7.62,0,7.62,8592765000170,6,18592765000177,72,28592765000174,"8536201090",0.24]
[100017,"Ex9BN 1PN B3 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 3 A, 1+Npól","NAB",7.51,0,7.51,8592765000187,6,18592765000184,72,28592765000181,"8536201090",0.24]
[100018,"Ex9BN 1PN B4 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 4 A, 1+Npól","NAB",7.49,0,7.49,8592765000194,6,18592765000191,72,28592765000198,"8536201090",0.24]
[100019,"Ex9BN 1PN B6 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 6 A, 1+Npól","NAB",7.26,0,7.26,8592765000200,6,18592765000207,72,28592765000204,"8536201090",0.24]
[100020,"Ex9BN 1PN B8 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 8 A, 1+Npól","NAB",7.26,0,7.26,8592765000217,6,18592765000214,72,28592765000211,"8536201090",0.24]
[100021,"Ex9BN 1PN B10 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 10 A, 1+Npól","NAB",5.93,0,5.93,8592765000224,6,18592765000221,72,28592765000228,"8536201090",0.24]
[100022,"Ex9BN 1PN B13 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 13 A, 1+Npól","NAB",6.53,0,6.53,8592765000231,6,18592765000238,72,28592765000235,"8536201090",0.24]
[100023,"Ex9BN 1PN B16 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 16 A, 1+Npól","NAB",5.41,0,5.41,8592765000248,6,18592765000245,72,28592765000242,"8536201090",0.24]
[100024,"Ex9BN 1PN B20 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 20 A, 1+Npól","NAB",5.98,0,5.98,8592765000255,6,18592765000252,72,28592765000259,"8536201090",0.24]
[100025,"Ex9BN 1PN B25 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 25 A, 1+Npól","NAB",6.3,0,6.3,8592765000262,6,18592765000269,72,28592765000266,"8536201090",0.24]
[100026,"Ex9BN 1PN B32 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 32 A, 1+Npól","NAB",6.63,0,6.63,8592765000279,6,18592765000276,72,28592765000273,"8536201090",0.24]
[100027,"Ex9BN 1PN B40 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 40 A, 1+Npól","NAB",8.89,0,8.89,8592765000286,6,18592765000283,72,28592765000280,"8536201090",0.24]
[100028,"Ex9BN 1PN B50 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 50 A, 1+Npól","NAB",13.9,0,13.9,8592765000293,6,18592765000290,72,28592765000297,"8536201090",0.24]
[100029,"Ex9BN 1PN B63 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 63 A, 1+Npól","NAB",14.54,0,14.54,8592765000309,6,18592765000306,72,28592765000303,"8536201090",0.24]
[100030,"Ex9BN 2P B1 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 1 A, 2pól","NAB",8.1199999999999992,0,8.1199999999999992,8592765000316,6,18592765000313,72,28592765000310,"8536201090",0.24]
[100031,"Ex9BN 2P B2 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 2 A, 2pól","NAB",8.02,0,8.02,8592765000323,6,18592765000320,72,28592765000327,"8536201090",0.24]
[100032,"Ex9BN 2P B3 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 3 A, 2pól","NAB",7.91,0,7.91,8592765000330,6,18592765000337,72,28592765000334,"8536201090",0.24]
[100033,"Ex9BN 2P B4 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 4 A, 2pól","NAB",7.88,0,7.88,8592765000347,6,18592765000344,72,28592765000341,"8536201090",0.24]
[100034,"Ex9BN 2P B6 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 6 A, 2pól","NAB",7.64,0,7.64,8592765000354,6,18592765000351,72,28592765000358,"8536201090",0.24]
[100035,"Ex9BN 2P B8 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 8 A, 2pól","NAB",7.64,0,7.64,8592765000361,6,18592765000368,72,28592765000365,"8536201090",0.24]
[100036,"Ex9BN 2P B10 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 10 A, 2pól","NAB",6.24,0,6.24,8592765000378,6,18592765000375,72,28592765000372,"8536201090",0.24]
[100037,"Ex9BN 2P B13 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 13 A, 2pól","NAB",6.87,0,6.87,8592765000385,6,18592765000382,72,28592765000389,"8536201090",0.24]
[100038,"Ex9BN 2P B16 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 16 A, 2pól","NAB",5.69,0,5.69,8592765000392,6,18592765000399,72,28592765000396,"8536201090",0.24]
[100039,"Ex9BN 2P B20 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 20 A, 2pól","NAB",6.29,0,6.29,8592765000408,6,18592765000405,72,28592765000402,"8536201090",0.24]
[100040,"Ex9BN 2P B25 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 25 A, 2pól","NAB",6.63,0,6.63,8592765000415,6,18592765000412,72,28592765000419,"8536201090",0.24]
[100041,"Ex9BN 2P B32 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 32 A, 2pól","NAB",6.98,0,6.98,8592765000422,6,18592765000429,72,28592765000426,"8536201090",0.24]
[100042,"Ex9BN 2P B40 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 40 A, 2pól","NAB",9.36,0,9.36,8592765000439,6,18592765000436,72,28592765000433,"8536201090",0.24]
[100043,"Ex9BN 2P B50 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 50 A, 2pól","NAB",14.63,0,14.63,8592765000446,6,18592765000443,72,28592765000440,"8536201090",0.24]
[100044,"Ex9BN 2P B63 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 63 A, 2pól","NAB",15.31,0,15.31,8592765000453,6,18592765000450,72,28592765000457,"8536201090",0.24]
[100045,"Ex9BN 3P B1 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 1 A, 3pól","NAB",10.82,0,10.82,8592765000460,4,18592765000467,48,28592765000464,"8536201090",0.36]
[100046,"Ex9BN 3P B2 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 2 A, 3pól","NAB",10.69,0,10.69,8592765000477,4,18592765000474,48,28592765000471,"8536201090",0.36]
[100047,"Ex9BN 3P B3 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 3 A, 3pól","NAB",10.54,0,10.54,8592765000484,4,18592765000481,48,28592765000488,"8536201090",0.36]
[100048,"Ex9BN 3P B4 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 4 A, 3pól","NAB",10.5,0,10.5,8592765000491,4,18592765000498,48,28592765000495,"8536201090",0.36]
[100049,"Ex9BN 3P B6 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 6 A, 3pól","NAB",10.19,0,10.19,8592765000507,4,18592765000504,48,28592765000501,"8536201090",0.36]
[100050,"Ex9BN 3P B8 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 8 A, 3pól","NAB",10.19,0,10.19,8592765000514,4,18592765000511,48,28592765000518,"8536201090",0.36]
[100051,"Ex9BN 3P B10 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 10 A, 3pól","NAB",8.32,0,8.32,8592765000521,4,18592765000528,48,28592765000525,"8536201090",0.36]
[100052,"Ex9BN 3P B13 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 13 A, 3pól","NAB",9.16,0,9.16,8592765000538,4,18592765000535,48,28592765000532,"8536201090",0.36]
[100053,"Ex9BN 3P B16 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 16 A, 3pól","NAB",7.59,0,7.59,8592765000545,4,18592765000542,48,28592765000549,"8536201090",0.36]
[100054,"Ex9BN 3P B20 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 20 A, 3pól","NAB",8.3800000000000008,0,8.3800000000000008,8592765000552,4,18592765000559,48,28592765000556,"8536201090",0.36]
[100055,"Ex9BN 3P B25 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 25 A, 3pól","NAB",8.84,0,8.84,8592765000569,4,18592765000566,48,28592765000563,"8536201090",0.36]
[100056,"Ex9BN 3P B32 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 32 A, 3pól","NAB",9.31,0,9.31,8592765000576,4,18592765000573,48,28592765000570,"8536201090",0.36]
[100057,"Ex9BN 3P B40 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 40 A, 3pól","NAB",12.48,0,12.48,8592765000583,4,18592765000580,48,28592765000587,"8536201090",0.36]
[100058,"Ex9BN 3P B50 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 50 A, 3pól","NAB",19.5,0,19.5,8592765000590,4,18592765000597,48,28592765000594,"8536201090",0.36]
[100059,"Ex9BN 3P B63 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 63 A, 3pól","NAB",20.41,0,20.41,8592765000606,4,18592765000603,48,28592765000600,"8536201090",0.36]
[100060,"Ex9BN 3PN B1 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 1 A, 3+Npól","NAB",17.989999999999998,0,17.989999999999998,8592765000613,3,18592765000610,36,28592765000617,"8536201090",0.48]
[100061,"Ex9BN 3PN B2 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 2 A, 3+Npól","NAB",17.77,0,17.77,8592765000620,3,18592765000627,36,28592765000624,"8536201090",0.48]
[100062,"Ex9BN 3PN B3 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 3 A, 3+Npól","NAB",17.53,0,17.53,8592765000637,3,18592765000634,36,28592765000631,"8536201090",0.48]
[100063,"Ex9BN 3PN B4 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 4 A, 3+Npól","NAB",17.46,0,17.46,8592765000644,3,18592765000641,36,28592765000648,"8536201090",0.48]
[100064,"Ex9BN 3PN B6 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 6 A, 3+Npól","NAB",16.940000000000001,0,{"$f":"E343*(1-F343)","v":16.940000000000001},8592765000651,3,18592765000658,36,28592765000655,"8536201090",0.48]
[100065,"Ex9BN 3PN B8 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 8 A, 3+Npól","NAB",16.940000000000001,0,16.940000000000001,8592765000668,3,18592765000665,36,28592765000662,"8536201090",0.48]
[100066,"Ex9BN 3PN B10 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 10 A, 3+Npól","NAB",13.83,0,13.83,8592765000675,3,18592765000672,36,28592765000679,"8536201090",0.48]
[100067,"Ex9BN 3PN B13 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 13 A, 3+Npól","NAB",15.23,0,15.23,8592765000682,3,18592765000689,36,28592765000686,"8536201090",0.48]
[100068,"Ex9BN 3PN B16 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 16 A, 3+Npól","NAB",12.62,0,12.62,8592765000699,3,18592765000696,36,28592765000693,"8536201090",0.48]
[100069,"Ex9BN 3PN B20 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 20 A, 3+Npól","NAB",13.94,0,13.94,8592765000705,3,18592765000702,36,28592765000709,"8536201090",0.48]
[100070,"Ex9BN 3PN B25 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 25 A, 3+Npól","NAB",14.7,0,14.7,8592765000712,3,18592765000719,36,28592765000716,"8536201090",0.48]
[100071,"Ex9BN 3PN B32 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 32 A, 3+Npól","NAB",15.48,0,15.48,8592765000729,3,18592765000726,36,28592765000723,"8536201090",0.48]
[100072,"Ex9BN 3PN B40 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 40 A, 3+Npól","NAB",20.75,0,20.75,8592765000736,3,18592765000733,36,28592765000730,"8536201090",0.48]
[100073,"Ex9BN 3PN B50 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 50 A, 3+Npól","NAB",32.42,0,32.42,8592765000743,3,18592765000740,36,28592765000747,"8536201090",0.48]
[100074,"Ex9BN 3PN B63 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 63 A, 3+Npól","NAB",33.93,0,33.93,8592765000750,3,18592765000757,36,28592765000754,"8536201090",0.48]
[100075,"Ex9BN 4P B1 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 1 A, 4pól","NAB",18.940000000000001,0,18.940000000000001,8592765000767,3,18592765000764,36,28592765000761,"8536201090",0.48]
[100076,"Ex9BN 4P B2 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 2 A, 4pól","NAB",18.71,0,18.71,8592765000774,3,18592765000771,36,28592765000778,"8536201090",0.48]
[100077,"Ex9BN 4P B3 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 3 A, 4pól","NAB",18.45,0,18.45,8592765000781,3,18592765000788,36,28592765000785,"8536201090",0.48]
[100078,"Ex9BN 4P B4 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 4 A, 4pól","NAB",18.38,0,18.38,8592765000798,3,18592765000795,36,28592765000792,"8536201090",0.48]
[100079,"Ex9BN 4P B6 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 6 A, 4pól","NAB",17.829999999999998,0,17.829999999999998,8592765000804,3,18592765000801,36,28592765000808,"8536201090",0.48]
[100080,"Ex9BN 4P B8 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 8 A, 4pól","NAB",17.829999999999998,0,17.829999999999998,8592765000811,3,18592765000818,36,28592765000815,"8536201090",0.48]
[100081,"Ex9BN 4P B10 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 10 A, 4pól","NAB",14.56,0,14.56,8592765000828,3,18592765000825,36,28592765000822,"8536201090",0.48]
[100082,"Ex9BN 4P B13 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 13 A, 4pól","NAB",16.03,0,16.03,8592765000835,3,18592765000832,36,28592765000839,"8536201090",0.48]
[100083,"Ex9BN 4P B16 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 16 A, 4pól","NAB",13.28,0,13.28,8592765000842,3,18592765000849,36,28592765000846,"8536201090",0.48]
[100084,"Ex9BN 4P B20 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 20 A, 4pól","NAB",14.67,0,14.67,8592765000859,3,18592765000856,36,28592765000853,"8536201090",0.48]
[100085,"Ex9BN 4P B25 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 25 A, 4pól","NAB",15.47,0,15.47,8592765000866,3,18592765000863,36,28592765000860,"8536201090",0.48]
[100086,"Ex9BN 4P B32 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 32 A, 4pól","NAB",16.29,0,16.29,8592765000873,3,18592765000870,36,28592765000877,"8536201090",0.48]
[100087,"Ex9BN 4P B40 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 40 A, 4pól","NAB",21.84,0,21.84,8592765000880,3,18592765000887,36,28592765000884,"8536201090",0.48]
[100088,"Ex9BN 4P B50 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 50 A, 4pól","NAB",34.130000000000003,0,34.130000000000003,8592765000897,3,18592765000894,36,28592765000891,"8536201090",0.48]
[100089,"Ex9BN 4P B63 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika B, 63 A, 4pól","NAB",35.72,0,35.72,8592765000903,3,18592765000900,36,28592765000907,"8536201090",0.48]
[100090,"Ex9BN 1P C1 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 1 A, 1pól","NAB",3.69,0,3.69,8592765000910,12,18592765000917,144,28592765000914,"8536201090",0.12]
[100091,"Ex9BN 1P C2 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 2 A, 1pól","NAB",3.69,0,3.69,8592765000927,12,18592765000924,144,28592765000921,"8536201090",0.12]
[100092,"Ex9BN 1P C3 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 3 A, 1pól","NAB",3.69,{"$f":"NAB","v":0},3.69,8592765000934,12,18592765000931,144,28592765000938,"8536201090",0.12]
[100093,"Ex9BN 1P C4 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 4 A, 1pól","NAB",3.69,0,3.69,8592765000941,12,18592765000948,144,28592765000945,"8536201090",0.12]
[100094,"Ex9BN 1P C6 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 6 A, 1pól","NAB",3.23,0,3.23,8592765000958,12,18592765000955,144,28592765000952,"8536201090",0.12]
[100095,"Ex9BN 1P C8 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 8 A, 1pól","NAB",3.29,0,3.29,8592765000965,12,18592765000962,144,28592765000969,"8536201090",0.12]
[100096,"Ex9BN 1P C10 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 10 A, 1pól","NAB",2.69,0,2.69,8592765000972,12,18592765000979,144,28592765000976,"8536201090",0.12]
[100097,"Ex9BN 1P C13 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 13 A, 1pól","NAB",3.28,0,3.28,8592765000989,12,18592765000986,144,28592765000983,"8536201090",0.12]
[100098,"Ex9BN 1P C16 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 16 A, 1pól","NAB",2.5499999999999998,0,2.5499999999999998,8592765000996,12,18592765000993,144,28592765000990,"8536201090",0.12]
[100099,"Ex9BN 1P C20 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 20 A, 1pól","NAB",3.08,0,3.08,8592765001009,12,18592765001006,144,28592765001003,"8536201090",0.12]
[100100,"Ex9BN 1P C25 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 25 A, 1pól","NAB",3.21,0,3.21,8592765001016,12,18592765001013,144,28592765001010,"8536201090",0.12]
[100101,"Ex9BN 1P C32 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 32 A, 1pól","NAB",4.01,0,4.01,8592765001023,12,18592765001020,144,28592765001027,"8536201090",0.12]
[100102,"Ex9BN 1P C40 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 40 A, 1pól","NAB",4.3,0,4.3,8592765001030,12,18592765001037,144,28592765001034,"8536201090",0.12]
[100103,"Ex9BN 1P C50 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 50 A, 1pól","NAB",7.43,0,7.43,8592765001047,12,18592765001044,144,28592765001041,"8536201090",0.12]
[100104,"Ex9BN 1P C63 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 63 A, 1pól","NAB",7.65,0,7.65,8592765001054,12,18592765001051,144,28592765001058,"8536201090",0.12]
[100105,"Ex9BN 1PN C1 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 1 A, 1+Npól","NAB",8.76,0,8.76,8592765001061,6,18592765001068,72,28592765001065,"8536201090",0.24]
[100106,"Ex9BN 1PN C2 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 2 A, 1+Npól","NAB",8.65,0,8.65,8592765001078,6,18592765001075,72,28592765001072,"8536201090",0.24]
[100107,"Ex9BN 1PN C3 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 3 A, 1+Npól","NAB",8.5399999999999991,0,8.5399999999999991,8592765001085,6,18592765001082,72,28592765001089,"8536201090",0.24]
[100108,"Ex9BN 1PN C4 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 4 A, 1+Npól","NAB",8.5,0,8.5,8592765001092,6,18592765001099,72,28592765001096,"8536201090",0.24]
[100109,"Ex9BN 1PN C6 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 6 A, 1+Npól","NAB",7.86,0,7.86,8592765001108,6,18592765001105,72,28592765001102,"8536201090",0.24]
[100110,"Ex9BN 1PN C8 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 8 A, 1+Npól","NAB",7.94,0,7.94,8592765001115,6,18592765001112,72,28592765001119,"8536201090",0.24]
[100111,"Ex9BN 1PN C10 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 10 A, 1+Npól","NAB",6.72,0,6.72,8592765001122,6,18592765001129,72,28592765001126,"8536201090",0.24]
[100112,"Ex9BN 1PN C13 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 13 A, 1+Npól","NAB",7.41,0,7.41,8592765001139,6,18592765001136,72,28592765001133,"8536201090",0.24]
[100113,"Ex9BN 1PN C16 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 16 A, 1+Npól","NAB",6.32,0,6.32,8592765001146,6,18592765001143,72,28592765001140,"8536201090",0.24]
[100114,"Ex9BN 1PN C20 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 20 A, 1+Npól","NAB",6.69,0,6.69,8592765001153,6,18592765001150,72,28592765001157,"8536201090",0.24]
[100115,"Ex9BN 1PN C25 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 25 A, 1+Npól","NAB",6.72,0,6.72,8592765001160,6,18592765001167,72,28592765001164,"8536201090",0.24]
[100116,"Ex9BN 1PN C32 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 32 A, 1+Npól","NAB",7.54,0,7.54,8592765001177,6,18592765001174,72,28592765001171,"8536201090",0.24]
[100117,"Ex9BN 1PN C40 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 40 A, 1+Npól","NAB",9.7200000000000006,0,9.7200000000000006,8592765001184,6,18592765001181,72,28592765001188,"8536201090",0.24]
[100118,"Ex9BN 1PN C50 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 50 A, 1+Npól","NAB",16.28,0,16.28,8592765001191,6,18592765001198,72,28592765001195,"8536201090",0.24]
[100119,"Ex9BN 1PN C63 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 63 A, 1+Npól","NAB",17.48,0,17.48,8592765001207,6,18592765001204,72,28592765001201,"8536201090",0.24]
[100120,"Ex9BN 2P C1 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 1 A, 2pól","NAB",9.2200000000000006,0,9.2200000000000006,8592765001214,6,18592765001211,72,28592765001218,"8536201090",0.24]
[100121,"Ex9BN 2P C2 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 2 A, 2pól","NAB",9.11,0,9.11,8592765001221,6,18592765001228,72,28592765001225,"8536201090",0.24]
[100122,"Ex9BN 2P C3 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 3 A, 2pól","NAB",8.99,0,8.99,8592765001238,6,18592765001235,72,28592765001232,"8536201090",0.24]
[100123,"Ex9BN 2P C4 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 4 A, 2pól","NAB",8.9499999999999993,0,8.9499999999999993,8592765001245,6,18592765001242,72,28592765001249,"8536201090",0.24]
[100124,"Ex9BN 2P C6 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 6 A, 2pól","NAB",8.27,0,8.27,8592765001252,6,18592765001259,72,28592765001256,"8536201090",0.24]
[100125,"Ex9BN 2P C8 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 8 A, 2pól","NAB",8.36,0,8.36,8592765001269,6,18592765001266,72,28592765001263,"8536201090",0.24]
[100126,"Ex9BN 2P C10 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 10 A, 2pól","NAB",7.07,0,7.07,8592765001276,6,18592765001273,72,28592765001270,"8536201090",0.24]
[100127,"Ex9BN 2P C13 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 13 A, 2pól","NAB",7.8,0,7.8,8592765001283,6,18592765001280,72,28592765001287,"8536201090",0.24]
[100128,"Ex9BN 2P C16 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 16 A, 2pól","NAB",6.65,0,{"$f":"E407*(1-F407)","v":6.65},8592765001290,6,18592765001297,72,28592765001294,"8536201090",0.24]
[100129,"Ex9BN 2P C20 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 20 A, 2pól","NAB",7.04,0,7.04,8592765001306,6,18592765001303,72,28592765001300,"8536201090",0.24]
[100130,"Ex9BN 2P C25 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 25 A, 2pól","NAB",7.07,0,7.07,8592765001313,6,18592765001310,72,28592765001317,"8536201090",0.24]
[100131,"Ex9BN 2P C32 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 32 A, 2pól","NAB",7.94,0,7.94,8592765001320,6,18592765001327,72,28592765001324,"8536201090",0.24]
[100132,"Ex9BN 2P C40 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 40 A, 2pól","NAB",10.23,0,10.23,8592765001337,6,18592765001334,72,28592765001331,"8536201090",0.24]
[100133,"Ex9BN 2P C50 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 50 A, 2pól","NAB",17.14,0,17.14,8592765001344,6,18592765001341,72,28592765001348,"8536201090",0.24]
[100134,"Ex9BN 2P C63 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 63 A, 2pól","NAB",18.399999999999999,0,18.399999999999999,8592765001351,6,18592765001358,72,28592765001355,"8536201090",0.24]
[100135,"Ex9BN 3P C1 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 1 A, 3pól","NAB",12.29,0,12.29,8592765001368,4,18592765001365,48,28592765001362,"8536201090",0.36]
[100136,"Ex9BN 3P C2 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 2 A, 3pól","NAB",12.15,0,12.15,8592765001375,4,18592765001372,48,28592765001379,"8536201090",0.36]
[100137,"Ex9BN 3P C3 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 3 A, 3pól","NAB",11.98,0,11.98,8592765001382,4,18592765001389,48,28592765001386,"8536201090",0.36]
[100138,"Ex9BN 3P C4 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 4 A, 3pól","NAB",11.93,0,11.93,8592765001399,4,18592765001396,48,28592765001393,"8536201090",0.36]
[100139,"Ex9BN 3P C6 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 6 A, 3pól","NAB",11.03,0,11.03,8592765001405,4,18592765001402,48,28592765001409,"8536201090",0.36]
[100140,"Ex9BN 3P C8 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 8 A, 3pól","NAB",11.14,0,11.14,8592765001412,4,18592765001419,48,28592765001416,"8536201090",0.36]
[100141,"Ex9BN 3P C10 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 10 A, 3pól","NAB",9.43,0,9.43,8592765001429,4,18592765001426,48,28592765001423,"8536201090",0.36]
[100142,"Ex9BN 3P C13 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 13 A, 3pól","NAB",10.4,0,10.4,8592765001436,4,18592765001433,48,28592765001430,"8536201090",0.36]
[100143,"Ex9BN 3P C16 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 16 A, 3pól","NAB",8.86,0,8.86,8592765001443,4,18592765001440,48,28592765001447,"8536201090",0.36]
[100144,"Ex9BN 3P C20 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 20 A, 3pól","NAB",9.3800000000000008,0,9.3800000000000008,8592765001450,4,18592765001457,48,28592765001454,"8536201090",0.36]
[100145,"Ex9BN 3P C25 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 25 A, 3pól","NAB",9.42,0,9.42,8592765001467,4,18592765001464,48,28592765001461,"8536201090",0.36]
[100146,"Ex9BN 3P C32 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 32 A, 3pól","NAB",10.58,0,10.58,8592765001474,4,18592765001471,48,28592765001478,"8536201090",0.36]
[100147,"Ex9BN 3P C40 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 40 A, 3pól","NAB",13.64,0,13.64,8592765001481,4,18592765001488,48,28592765001485,"8536201090",0.36]
[100148,"Ex9BN 3P C50 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 50 A, 3pól","NAB",22.85,0,22.85,8592765001498,4,18592765001495,48,28592765001492,"8536201090",0.36]
[100149,"Ex9BN 3P C63 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 63 A, 3pól","NAB",24.53,0,24.53,8592765001504,4,18592765001501,48,28592765001508,"8536201090",0.36]
[100150,"Ex9BN 3PN C1 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 1 A, 3+Npól","NAB",20.43,0,20.43,8592765001511,3,18592765001518,36,28592765001515,"8536201090",0.48]
[100151,"Ex9BN 3PN C2 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 2 A, 3+Npól","NAB",20.2,0,20.2,8592765001528,3,18592765001525,36,28592765001522,"8536201090",0.48]
[100152,"Ex9BN 3PN C3 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 3 A, 3+Npól","NAB",19.920000000000002,0,19.920000000000002,8592765001535,3,18592765001532,36,28592765001539,"8536201090",0.48]
[100153,"Ex9BN 3PN C4 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 4 A, 3+Npól","NAB",19.84,0,19.84,8592765001542,3,18592765001549,36,28592765001546,"8536201090",0.48]
[100154,"Ex9BN 3PN C6 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 6 A, 3+Npól","NAB",18.34,0,18.34,8592765001559,3,18592765001556,36,28592765001553,"8536201090",0.48]
[100155,"Ex9BN 3PN C8 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 8 A, 3+Npól","NAB",18.53,0,18.53,8592765001566,3,18592765001563,36,28592765001560,"8536201090",0.48]
[100156,"Ex9BN 3PN C10 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 10 A, 3+Npól","NAB",15.68,{"$f":"NAB","v":0},15.68,8592765001573,3,18592765001570,36,28592765001577,"8536201090",0.48]
[100157,"Ex9BN 3PN C13 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 13 A, 3+Npól","NAB",17.29,0,17.29,8592765001580,3,18592765001587,36,28592765001584,"8536201090",0.48]
[100158,"Ex9BN 3PN C16 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 16 A, 3+Npól","NAB",14.73,0,14.73,8592765001597,3,18592765001594,36,28592765001591,"8536201090",0.48]
[100159,"Ex9BN 3PN C20 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 20 A, 3+Npól","NAB",15.6,0,15.6,8592765001603,3,18592765001600,36,28592765001607,"8536201090",0.48]
[100160,"Ex9BN 3PN C25 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 25 A, 3+Npól","NAB",15.67,0,15.67,8592765001610,3,18592765001617,36,28592765001614,"8536201090",0.48]
[100161,"Ex9BN 3PN C32 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 32 A, 3+Npól","NAB",17.59,0,17.59,8592765001627,3,18592765001624,36,28592765001621,"8536201090",0.48]
[100162,"Ex9BN 3PN C40 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 40 A, 3+Npól","NAB",22.68,0,22.68,8592765001634,3,18592765001631,36,28592765001638,"8536201090",0.48]
[100163,"Ex9BN 3PN C50 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 50 A, 3+Npól","NAB",37.99,0,37.99,8592765001641,3,18592765001648,36,28592765001645,"8536201090",0.48]
[100164,"Ex9BN 3PN C63 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 63 A, 3+Npól","NAB",40.78,0,40.78,8592765001658,3,18592765001655,36,28592765001652,"8536201090",0.48]
[100165,"Ex9BN 4P C1 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 1 A, 4pól","NAB",21.51,0,21.51,8592765001665,3,18592765001662,36,28592765001669,"8536201090",0.48]
[100166,"Ex9BN 4P C2 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 2 A, 4pól","NAB",21.26,0,21.26,8592765001672,3,18592765001679,36,28592765001676,"8536201090",0.48]
[100167,"Ex9BN 4P C3 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 3 A, 4pól","NAB",20.97,0,20.97,8592765001689,3,18592765001686,36,28592765001683,"8536201090",0.48]
[100168,"Ex9BN 4P C4 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 4 A, 4pól","NAB",20.88,0,20.88,8592765001696,3,18592765001693,36,28592765001690,"8536201090",0.48]
[100169,"Ex9BN 4P C6 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 6 A, 4pól","NAB",19.3,0,19.3,8592765001702,3,18592765001709,36,28592765001706,"8536201090",0.48]
[100170,"Ex9BN 4P C8 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 8 A, 4pól","NAB",19.5,0,19.5,8592765001719,3,18592765001716,36,28592765001713,"8536201090",0.48]
[100171,"Ex9BN 4P C10 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 10 A, 4pól","NAB",16.5,0,16.5,8592765001726,3,18592765001723,36,28592765001720,"8536201090",0.48]
[100172,"Ex9BN 4P C13 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 13 A, 4pól","NAB",18.2,0,18.2,8592765001733,3,18592765001730,36,28592765001737,"8536201090",0.48]
[100173,"Ex9BN 4P C16 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 16 A, 4pól","NAB",15.51,0,15.51,8592765001740,3,18592765001747,36,28592765001744,"8536201090",0.48]
[100174,"Ex9BN 4P C20 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 20 A, 4pól","NAB",16.420000000000002,0,16.420000000000002,8592765001757,3,18592765001754,36,28592765001751,"8536201090",0.48]
[100175,"Ex9BN 4P C25 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 25 A, 4pól","NAB",16.489999999999998,0,16.489999999999998,8592765001764,3,18592765001761,36,28592765001768,"8536201090",0.48]
[100176,"Ex9BN 4P C32 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 32 A, 4pól","NAB",18.52,0,18.52,8592765001771,3,18592765001778,36,28592765001775,"8536201090",0.48]
[100177,"Ex9BN 4P C40 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 40 A, 4pól","NAB",23.87,0,23.87,8592765001788,3,18592765001785,36,28592765001782,"8536201090",0.48]
[100178,"Ex9BN 4P C50 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 50 A, 4pól","NAB",39.99,0,39.99,8592765001795,3,18592765001792,36,28592765001799,"8536201090",0.48]
[100179,"Ex9BN 4P C63 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika C, 63 A, 4pól","NAB",42.93,0,42.93,8592765001801,3,18592765001808,36,28592765001805,"8536201090",0.48]
[100180,"Ex9BN 1P D1 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 1 A, 1pól","NAB",4.7699999999999996,0,4.7699999999999996,8592765001818,12,18592765001815,144,28592765001812,"8536201090",0.12]
[100181,"Ex9BN 1P D2 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 2 A, 1pól","NAB",4.88,0,4.88,8592765001825,12,18592765001822,144,28592765001829,"8536201090",0.12]
[100182,"Ex9BN 1P D3 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 3 A, 1pól","NAB",4.4800000000000004,0,4.4800000000000004,8592765001832,12,18592765001839,144,28592765001836,"8536201090",0.12]
[100183,"Ex9BN 1P D4 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 4 A, 1pól","NAB",5.08,0,5.08,8592765001849,12,18592765001846,144,28592765001843,"8536201090",0.12]
[100184,"Ex9BN 1P D6 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 6 A, 1pól","NAB",3.54,0,3.54,8592765001856,12,18592765001853,144,28592765001850,"8536201090",0.12]
[100185,"Ex9BN 1P D8 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 8 A, 1pól","NAB",3.66,0,3.66,8592765001863,12,18592765001860,144,28592765001867,"8536201090",0.12]
[100186,"Ex9BN 1P D10 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 10 A, 1pól","NAB",2.93,0,2.93,8592765001870,12,18592765001877,144,28592765001874,"8536201090",0.12]
[100187,"Ex9BN 1P D13 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 13 A, 1pól","NAB",3.54,0,3.54,8592765001887,12,18592765001884,144,28592765001881,"8536201090",0.12]
[100188,"Ex9BN 1P D16 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 16 A, 1pól","NAB",2.82,0,2.82,8592765001894,12,18592765001891,144,28592765001898,"8536201090",0.12]
[100189,"Ex9BN 1P D20 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 20 A, 1pól","NAB",3.59,0,3.59,8592765001900,12,18592765001907,144,28592765001904,"8536201090",0.12]
[100190,"Ex9BN 1P D25 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 25 A, 1pól","NAB",3.62,0,3.62,8592765001917,12,18592765001914,144,28592765001911,"8536201090",0.12]
[100191,"Ex9BN 1P D32 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 32 A, 1pól","NAB",4.53,0,4.53,8592765001924,12,18592765001921,144,28592765001928,"8536201090",0.12]
[100192,"Ex9BN 1P D40 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 40 A, 1pól","NAB",5.47,0,{"$f":"E471*(1-F471)","v":5.47},8592765001931,12,18592765001938,144,28592765001935,"8536201090",0.12]
[100193,"Ex9BN 1P D50 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 50 A, 1pól","NAB",9.32,0,9.32,8592765001948,12,18592765001945,144,28592765001942,"8536201090",0.12]
[100194,"Ex9BN 1P D63 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 63 A, 1pól","NAB",9.4700000000000006,0,9.4700000000000006,8592765001955,12,18592765001952,144,28592765001959,"8536201090",0.12]
[100195,"Ex9BN 1PN D1 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 1 A, 1+Npól","NAB",10.55,0,10.55,8592765001962,6,18592765001969,72,28592765001966,"8536201090",0.24]
[100196,"Ex9BN 1PN D2 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 2 A, 1+Npól","NAB",10.43,0,10.43,8592765001979,6,18592765001976,72,28592765001973,"8536201090",0.24]
[100197,"Ex9BN 1PN D3 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 3 A, 1+Npól","NAB",10.28,0,10.28,8592765001986,6,18592765001983,72,28592765001980,"8536201090",0.24]
[100198,"Ex9BN 1PN D4 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 4 A, 1+Npól","NAB",10.25,0,10.25,8592765001993,6,18592765001990,72,28592765001997,"8536201090",0.24]
[100199,"Ex9BN 1PN D6 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 6 A, 1+Npól","NAB",9.6999999999999993,0,9.6999999999999993,8592765002006,6,18592765002003,72,28592765002000,"8536201090",0.24]
[100200,"Ex9BN 1PN D8 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 8 A, 1+Npól","NAB",9.9499999999999993,0,9.9499999999999993,8592765002013,6,18592765002010,72,28592765002017,"8536201090",0.24]
[100201,"Ex9BN 1PN D10 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 10 A, 1+Npól","NAB",8.11,0,8.11,8592765002020,6,18592765002027,72,28592765002024,"8536201090",0.24]
[100202,"Ex9BN 1PN D13 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 13 A, 1+Npól","NAB",8.5299999999999994,0,8.5299999999999994,8592765002037,6,18592765002034,72,28592765002031,"8536201090",0.24]
[100203,"Ex9BN 1PN D16 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 16 A, 1+Npól","NAB",7.61,0,7.61,8592765002044,6,18592765002041,72,28592765002048,"8536201090",0.24]
[100204,"Ex9BN 1PN D20 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 20 A, 1+Npól","NAB",8.11,0,8.11,8592765002051,6,18592765002058,72,28592765002055,"8536201090",0.24]
[100205,"Ex9BN 1PN D25 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 25 A, 1+Npól","NAB",8.09,0,8.09,8592765002068,6,18592765002065,72,28592765002062,"8536201090",0.24]
[100206,"Ex9BN 1PN D32 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 32 A, 1+Npól","NAB",8.4499999999999993,0,8.4499999999999993,8592765002075,6,18592765002072,72,28592765002079,"8536201090",0.24]
[100207,"Ex9BN 1PN D40 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 40 A, 1+Npól","NAB",12.39,0,12.39,8592765002082,6,18592765002089,72,28592765002086,"8536201090",0.24]
[100208,"Ex9BN 1PN D50 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 50 A, 1+Npól","NAB",20.51,0,20.51,8592765002099,6,18592765002096,72,28592765002093,"8536201090",0.24]
[100209,"Ex9BN 1PN D63 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 63 A, 1+Npól","NAB",21.95,0,21.95,8592765002105,6,18592765002102,72,28592765002109,"8536201090",0.24]
[100210,"Ex9BN 2P D1 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 1 A, 2pól","NAB",11.11,0,11.11,8592765002112,6,18592765002119,72,28592765002116,"8536201090",0.24]
[100211,"Ex9BN 2P D2 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 2 A, 2pól","NAB",10.98,0,10.98,8592765002129,6,18592765002126,72,28592765002123,"8536201090",0.24]
[100212,"Ex9BN 2P D3 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 3 A, 2pól","NAB",10.82,0,10.82,8592765002136,6,18592765002133,72,28592765002130,"8536201090",0.24]
[100213,"Ex9BN 2P D4 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 4 A, 2pól","NAB",10.79,0,10.79,8592765002143,6,18592765002140,72,28592765002147,"8536201090",0.24]
[100214,"Ex9BN 2P D6 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 6 A, 2pól","NAB",10.210000000000001,0,10.210000000000001,8592765002150,6,18592765002157,72,28592765002154,"8536201090",0.24]
[100215,"Ex9BN 2P D8 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 8 A, 2pól","NAB",10.47,0,10.47,8592765002167,6,18592765002164,72,28592765002161,"8536201090",0.24]
[100216,"Ex9BN 2P D10 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 10 A, 2pól","NAB",8.5399999999999991,0,8.5399999999999991,8592765002174,6,18592765002171,72,28592765002178,"8536201090",0.24]
[100217,"Ex9BN 2P D13 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 13 A, 2pól","NAB",8.98,0,8.98,8592765002181,6,18592765002188,72,28592765002185,"8536201090",0.24]
[100218,"Ex9BN 2P D16 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 16 A, 2pól","NAB",8.01,0,8.01,8592765002198,6,18592765002195,72,28592765002192,"8536201090",0.24]
[100219,"Ex9BN 2P D20 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 20 A, 2pól","NAB",8.5399999999999991,0,8.5399999999999991,8592765002204,6,18592765002201,72,28592765002208,"8536201090",0.24]
[100220,"Ex9BN 2P D25 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 25 A, 2pól","NAB",8.52,{"$f":"NAB","v":0},8.52,8592765002211,6,18592765002218,72,28592765002215,"8536201090",0.24]
[100221,"Ex9BN 2P D32 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 32 A, 2pól","NAB",8.89,0,8.89,8592765002228,6,18592765002225,72,28592765002222,"8536201090",0.24]
[100222,"Ex9BN 2P D40 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 40 A, 2pól","NAB",13.04,0,13.04,8592765002235,6,18592765002232,72,28592765002239,"8536201090",0.24]
[100223,"Ex9BN 2P D50 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 50 A, 2pól","NAB",21.59,0,21.59,8592765002242,6,18592765002249,72,28592765002246,"8536201090",0.24]
[100224,"Ex9BN 2P D63 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 63 A, 2pól","NAB",23.11,0,23.11,8592765002259,6,18592765002256,72,28592765002253,"8536201090",0.24]
[100225,"Ex9BN 3P D1 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 1 A, 3pól","NAB",14.81,{"$f":"NAB","v":0},14.81,8592765002266,4,18592765002263,48,28592765002260,"8536201090",0.36]
[100226,"Ex9BN 3P D2 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 2 A, 3pól","NAB",14.64,0,14.64,8592765002273,4,18592765002270,48,28592765002277,"8536201090",0.36]
[100227,"Ex9BN 3P D3 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 3 A, 3pól","NAB",14.43,0,14.43,8592765002280,4,18592765002287,48,28592765002284,"8536201090",0.36]
[100228,"Ex9BN 3P D4 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 4 A, 3pól","NAB",14.38,0,14.38,8592765002297,4,18592765002294,48,28592765002291,"8536201090",0.36]
[100229,"Ex9BN 3P D6 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 6 A, 3pól","NAB",13.61,0,13.61,8592765002303,4,18592765002300,48,28592765002307,"8536201090",0.36]
[100230,"Ex9BN 3P D8 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 8 A, 3pól","NAB",13.96,0,13.96,8592765002310,4,18592765002317,48,28592765002314,"8536201090",0.36]
[100231,"Ex9BN 3P D10 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 10 A, 3pól","NAB",11.39,0,11.39,8592765002327,4,18592765002324,48,28592765002321,"8536201090",0.36]
[100232,"Ex9BN 3P D13 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 13 A, 3pól","NAB",11.97,0,11.97,8592765002334,4,18592765002331,48,28592765002338,"8536201090",0.36]
[100233,"Ex9BN 3P D16 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 16 A, 3pól","NAB",10.68,0,10.68,8592765002341,4,18592765002348,48,28592765002345,"8536201090",0.36]
[100234,"Ex9BN 3P D20 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 20 A, 3pól","NAB",11.39,0,11.39,8592765002358,4,18592765002355,48,28592765002352,"8536201090",0.36]
[100235,"Ex9BN 3P D25 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 25 A, 3pól","NAB",11.36,0,11.36,8592765002365,4,18592765002362,48,28592765002369,"8536201090",0.36]
[100236,"Ex9BN 3P D32 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 32 A, 3pól","NAB",11.85,0,11.85,8592765002372,4,18592765002379,48,28592765002376,"8536201090",0.36]
[100237,"Ex9BN 3P D40 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 40 A, 3pól","NAB",17.38,0,17.38,8592765002389,4,18592765002386,48,28592765002383,"8536201090",0.36]
[100238,"Ex9BN 3P D50 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 50 A, 3pól","NAB",28.78,0,28.78,8592765002396,4,18592765002393,48,28592765002390,"8536201090",0.36]
[100239,"Ex9BN 3P D63 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 63 A, 3pól","NAB",30.81,0,30.81,8592765002402,4,18592765002409,48,28592765002406,"8536201090",0.36]
[100240,"Ex9BN 3PN D1 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 1 A, 3+Npól","NAB",24.62,0,24.62,8592765002419,3,18592765002416,36,28592765002413,"8536201090",0.48]
[100241,"Ex9BN 3PN D2 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 2 A, 3+Npól","NAB",24.34,0,24.34,8592765002426,3,18592765002423,36,28592765002420,"8536201090",0.48]
[100242,"Ex9BN 3PN D3 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 3 A, 3+Npól","NAB",23.99,0,23.99,8592765002433,3,18592765002430,36,28592765002437,"8536201090",0.48]
[100243,"Ex9BN 3PN D4 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 4 A, 3+Npól","NAB",23.91,0,23.91,8592765002440,3,18592765002447,36,28592765002444,"8536201090",0.48]
[100244,"Ex9BN 3PN D6 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 6 A, 3+Npól","NAB",22.63,0,22.63,8592765002457,3,18592765002454,36,28592765002451,"8536201090",0.48]
[100245,"Ex9BN 3PN D8 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 8 A, 3+Npól","NAB",23.21,0,23.21,8592765002464,3,18592765002461,36,28592765002468,"8536201090",0.48]
[100246,"Ex9BN 3PN D10 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 10 A, 3+Npól","NAB",18.93,0,18.93,8592765002471,3,18592765002478,36,28592765002475,"8536201090",0.48]
[100247,"Ex9BN 3PN D13 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 13 A, 3+Npól","NAB",19.899999999999999,0,19.899999999999999,8592765002488,3,18592765002485,36,28592765002482,"8536201090",0.48]
[100248,"Ex9BN 3PN D16 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 16 A, 3+Npól","NAB",17.760000000000002,{"$f":"NAB","v":0},17.760000000000002,8592765002495,3,18592765002492,36,28592765002499,"8536201090",0.48]
[100249,"Ex9BN 3PN D20 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 20 A, 3+Npól","NAB",18.93,0,18.93,8592765002501,3,18592765002508,36,28592765002505,"8536201090",0.48]
[100250,"Ex9BN 3PN D25 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 25 A, 3+Npól","NAB",18.89,0,18.89,8592765002518,3,18592765002515,36,28592765002512,"8536201090",0.48]
[100251,"Ex9BN 3PN D32 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 32 A, 3+Npól","NAB",19.7,0,19.7,8592765002525,3,18592765002522,36,28592765002529,"8536201090",0.48]
[100252,"Ex9BN 3PN D40 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 40 A, 3+Npól","NAB",28.9,0,28.9,8592765002532,3,18592765002539,36,28592765002536,"8536201090",0.48]
[100253,"Ex9BN 3PN D50 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 50 A, 3+Npól","NAB",47.85,0,47.85,8592765002549,3,18592765002546,36,28592765002543,"8536201090",0.48]
[100254,"Ex9BN 3PN D63 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 63 A, 3+Npól","NAB",51.22,0,51.22,8592765002556,3,18592765002553,36,28592765002550,"8536201090",0.48]
[100255,"Ex9BN 4P D1 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 1 A, 4pól","NAB",25.92,0,25.92,8592765002563,3,18592765002560,36,28592765002567,"8536201090",0.48]
[100256,"Ex9BN 4P D2 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 2 A, 4pól","NAB",25.62,0,{"$f":"E535*(1-F535)","v":25.62},8592765002570,3,18592765002577,36,28592765002574,"8536201090",0.48]
[100257,"Ex9BN 4P D3 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 3 A, 4pól","NAB",25.25,0,25.25,8592765002587,3,18592765002584,36,28592765002581,"8536201090",0.48]
[100258,"Ex9BN 4P D4 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 4 A, 4pól","NAB",25.17,0,25.17,8592765002594,3,18592765002591,36,28592765002598,"8536201090",0.48]
[100259,"Ex9BN 4P D6 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 6 A, 4pól","NAB",23.82,0,23.82,8592765002600,3,18592765002607,36,28592765002604,"8536201090",0.48]
[100260,"Ex9BN 4P D8 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 8 A, 4pól","NAB",24.43,0,24.43,8592765002617,3,18592765002614,36,28592765002611,"8536201090",0.48]
[100261,"Ex9BN 4P D10 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 10 A, 4pól","NAB",19.93,0,19.93,8592765002624,3,18592765002621,36,28592765002628,"8536201090",0.48]
[100262,"Ex9BN 4P D13 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 13 A, 4pól","NAB",20.95,0,20.95,8592765002631,3,18592765002638,36,28592765002635,"8536201090",0.48]
[100263,"Ex9BN 4P D16 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 16 A, 4pól","NAB",18.690000000000001,0,18.690000000000001,8592765002648,3,18592765002645,36,28592765002642,"8536201090",0.48]
[100264,"Ex9BN 4P D20 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 20 A, 4pól","NAB",19.93,0,19.93,8592765002655,3,18592765002652,36,28592765002659,"8536201090",0.48]
[100265,"Ex9BN 4P D25 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 25 A, 4pól","NAB",19.88,0,19.88,8592765002662,3,18592765002669,36,28592765002666,"8536201090",0.48]
[100266,"Ex9BN 4P D32 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 32 A, 4pól","NAB",20.74,0,20.74,8592765002679,3,18592765002676,36,28592765002673,"8536201090",0.48]
[100267,"Ex9BN 4P D40 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 40 A, 4pól","NAB",30.42,0,30.42,8592765002686,3,18592765002683,36,28592765002680,"8536201090",0.48]
[100268,"Ex9BN 4P D50 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 50 A, 4pól","NAB",50.37,0,50.37,8592765002693,3,18592765002690,36,28592765002697,"8536201090",0.48]
[100269,"Ex9BN 4P D63 ","Inštalačný istič 6 kA, charakteristika D, 63 A, 4pól","NAB",53.92,0,53.92,8592765002709,3,18592765002706,36,28592765002703,"8536201090",0.48]
[]
["Úzky inštalačný istič Ex9B40J, 6 kA"]
[110719,"Ex9B40J 1P B1","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 1 A, 1pól","NAAB",3.25,{"$f":"_xlfn.SINGLE(NAAB)","v":0},{"$f":"E551*(1-F551)","v":3.25},8592765107190,16,18592765107197,192,28592765107194,8536201090,8.5999999999999993E-2]
[110720,"Ex9B40J 1P B2","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 2 A, 1pól","NAAB",3.34,0,{"$f":"E552*(1-F552)","v":3.34},8592765107206,16,18592765107203,192,28592765107200,8536201090,8.6999999999999994E-2]
[110721,"Ex9B40J 1P B3","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 3 A, 1pól","NAAB",3.21,0,3.21,8592765107213,16,18592765107210,192,28592765107217,8536201090,8.6999999999999994E-2]
[110722,"Ex9B40J 1P B4","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 4 A, 1pól","NAAB",3.19,0,3.19,8592765107220,16,18592765107227,192,28592765107224,8536201090,8.5999999999999993E-2]
[110723,"Ex9B40J 1P B6","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 6 A, 1pól","NAAB",2.64,0,2.64,8592765107237,16,18592765107234,192,28592765107231,8536201090,8.6999999999999994E-2]
[110724,"Ex9B40J 1P B10","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 10 A, 1pól","NAAB",2.17,0,2.17,8592765107244,16,18592765107241,192,28592765107248,8536201090,8.5000000000000006E-2]
[110725,"Ex9B40J 1P B16","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 16 A, 1pól","NAAB",2.11,0,2.11,8592765107251,16,18592765107258,192,28592765107255,8536201090,8.4000000000000005E-2]
[110726,"Ex9B40J 1P B20","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 20 A, 1pól","NAAB",2.68,0,2.68,8592765107268,16,18592765107265,192,28592765107262,8536201090,8.5999999999999993E-2]
[110727,"Ex9B40J 1P B25","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 25 A, 1pól","NAAB",2.69,0,2.69,8592765107275,16,18592765107272,192,28592765107279,8536201090,8.5999999999999993E-2]
[110728,"Ex9B40J 1P B32","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 32 A, 1pól","NAAB",3.44,0,3.44,8592765107282,16,18592765107289,192,28592765107286,8536201090,8.5999999999999993E-2]
[110729,"Ex9B40J 1P B40","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 40 A, 1pól","NAAB",3.82,0,3.82,8592765107299,16,18592765107296,192,28592765107293,8536201090,8.6999999999999994E-2]
[110730,"Ex9B40J 2P B1","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 1 A, 2pól","NAAB",7.03,0,7.03,8592765107305,8,18592765107302,96,28592765107309,8536201090,0.17299999999999999]
[110731,"Ex9B40J 2P B2","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 2 A, 2pól","NAAB",6.92,0,6.92,8592765107312,8,18592765107319,96,28592765107316,8536201090,0.17499999999999999]
[110732,"Ex9B40J 2P B3","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 3 A, 2pól","NAAB",6.85,0,6.85,8592765107329,8,18592765107326,96,28592765107323,8536201090,0.17499999999999999]
[110733,"Ex9B40J 2P B4","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 4 A, 2pól","NAAB",6.81,0,6.81,8592765107336,8,18592765107333,96,28592765107330,8536201090,0.17299999999999999]
[110734,"Ex9B40J 2P B6","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 6 A, 2pól","NAAB",6.63,0,6.63,8592765107343,8,18592765107340,96,28592765107347,8536201090,0.17499999999999999]
[110735,"Ex9B40J 2P B10","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 10 A, 2pól","NAAB",5.42,0,5.42,8592765107350,8,18592765107357,96,28592765107354,8536201090,0.17100000000000001]
[110736,"Ex9B40J 2P B16","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 16 A, 2pól","NAAB",4.93,0,4.93,8592765107367,8,18592765107364,96,28592765107361,8536201090,0.16900000000000001]
[110737,"Ex9B40J 2P B20","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 20 A, 2pól","NAAB",5.45,0,5.45,8592765107374,8,18592765107371,96,28592765107378,8536201090,0.17299999999999999]
[110738,"Ex9B40J 2P B25","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 25 A, 2pól","NAAB",5.75,0,5.75,8592765107381,8,18592765107388,96,28592765107385,8536201090,0.17299999999999999]
[110739,"Ex9B40J 2P B32","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 32 A, 2pól","NAAB",6.04,0,6.04,8592765107398,8,18592765107395,96,28592765107392,8536201090,0.17299999999999999]
[110740,"Ex9B40J 2P B40","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 40 A, 2pól","NAAB",8.1199999999999992,0,8.1199999999999992,8592765107404,8,18592765107401,96,28592765107408,8536201090,0.17499999999999999]
[110741,"Ex9B40J 3P B1","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 1 A, 3pól","NAAB",10.5,0,10.5,8592765107411,5,18592765107418,60,28592765107415,8536201090,0.25800000000000001]
[110742,"Ex9B40J 3P B2","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 2 A, 3pól","NAAB",10.37,0,10.37,8592765107428,5,18592765107425,60,28592765107422,8536201090,0.26100000000000001]
[110743,"Ex9B40J 3P B3","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 3 A, 3pól","NAAB",10.220000000000001,0,10.220000000000001,8592765107435,5,18592765107432,60,28592765107439,8536201090,0.26100000000000001]
[110744,"Ex9B40J 3P B4","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 4 A, 3pól","NAAB",10.18,0,10.18,8592765107442,5,18592765107449,60,28592765107446,8536201090,0.25800000000000001]
[110745,"Ex9B40J 3P B6","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 6 A, 3pól","NAAB",9.8800000000000008,0,9.8800000000000008,8592765107459,5,18592765107456,60,28592765107453,8536201090,0.26100000000000001]
[110746,"Ex9B40J 3P B10","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 10 A, 3pól","NAAB",8.08,0,8.08,8592765107466,5,18592765107463,60,28592765107460,8536201090,0.255]
[110747,"Ex9B40J 3P B16","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 16 A, 3pól","NAAB",7.36,0,7.36,8592765107473,5,18592765107470,60,28592765107477,8536201090,0.252]
[110748,"Ex9B40J 3P B20","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 20 A, 3pól","NAAB",8.14,0,8.14,8592765107480,5,18592765107487,60,28592765107484,8536201090,0.25800000000000001]
[110749,"Ex9B40J 3P B25","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 25 A, 3pól","NAAB",8.57,0,8.57,8592765107497,5,18592765107494,60,28592765107491,8536201090,0.25800000000000001]
[110750,"Ex9B40J 3P B32","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 32 A, 3pól","NAAB",9.0299999999999994,0,9.0299999999999994,8592765107503,5,18592765107500,60,28592765107507,8536201090,0.25800000000000001]
[110751,"Ex9B40J 3P B40","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 40 A, 3pól","NAAB",12.11,0,12.11,8592765107510,5,18592765107517,60,28592765107514,8536201090,0.26100000000000001]
[110752,"Ex9B40J 4P B1","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 1 A, 4pól","NAAB",14.26,0,14.26,8592765107527,4,18592765107524,48,28592765107521,8536201090,0.34399999999999997]
[110753,"Ex9B40J 4P B2","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 2 A, 4pól","NAAB",14.3,0,14.3,8592765107534,4,18592765107531,48,28592765107538,8536201090,0.34799999999999998]
[110754,"Ex9B40J 4P B3","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 3 A, 4pól","NAAB",14.3,0,14.3,8592765107541,4,18592765107548,48,28592765107545,8536201090,0.34799999999999998]
[110755,"Ex9B40J 4P B4","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 4 A, 4pól","NAAB",14.37,0,14.37,8592765107558,4,18592765107555,48,28592765107552,8536201090,0.34399999999999997]
[110756,"Ex9B40J 4P B6","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 6 A, 4pól","NAAB",12.6,0,12.6,8592765107565,4,18592765107562,48,28592765107569,8536201090,0.34799999999999998]
[110757,"Ex9B40J 4P B10","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 10 A, 4pól","NAAB",10.18,0,10.18,8592765107572,4,18592765107579,48,28592765107576,8536201090,0.34]
[110758,"Ex9B40J 4P B16","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 16 A, 4pól","NAAB",9.75,0,9.75,8592765107589,4,18592765107586,48,28592765107583,8536201090,0.33600000000000002]
[110759,"Ex9B40J 4P B20","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 20 A, 4pól","NAAB",11.81,0,11.81,8592765107596,4,18592765107593,48,28592765107590,8536201090,0.34399999999999997]
[110760,"Ex9B40J 4P B25","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 25 A, 4pól","NAAB",12.21,0,12.21,8592765107602,4,18592765107609,48,28592765107606,8536201090,0.34399999999999997]
[110761,"Ex9B40J 4P B32","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 32 A, 4pól","NAAB",15.23,0,15.23,8592765107619,4,18592765107616,48,28592765107613,8536201090,0.34399999999999997]
[110762,"Ex9B40J 4P B40","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 40 A, 4pól","NAAB",16.27,0,16.27,8592765107626,4,18592765107623,48,28592765107620,8536201090,0.34799999999999998]
[110763,"Ex9B40J 1P C1","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 1 A, 1pól","NAAB",3.57,0,3.57,8592765107633,16,18592765107630,192,28592765107637,8536201090,8.5999999999999993E-2]
[110764,"Ex9B40J 1P C2","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 2 A, 1pól","NAAB",3.57,0,3.57,8592765107640,16,18592765107647,192,28592765107644,8536201090,8.6999999999999994E-2]
[110765,"Ex9B40J 1P C3","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 3 A, 1pól","NAAB",3.57,0,3.57,8592765107657,16,18592765107654,192,28592765107651,8536201090,8.6999999999999994E-2]
[110766,"Ex9B40J 1P C4","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 4 A, 1pól","NAAB",3.57,0,3.57,8592765107664,16,18592765107661,192,28592765107668,8536201090,8.5999999999999993E-2]
[110767,"Ex9B40J 1P C6","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 6 A, 1pól","NAAB",3.14,0,3.14,8592765107671,16,18592765107678,192,28592765107675,8536201090,8.6999999999999994E-2]
[110768,"Ex9B40J 1P C10","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 10 A, 1pól","NAAB",2.61,0,2.61,8592765107688,16,18592765107685,192,28592765107682,8536201090,8.5000000000000006E-2]
[110769,"Ex9B40J 1P C16","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 16 A, 1pól","NAAB",2.48,0,2.48,8592765107695,16,18592765107692,192,28592765107699,8536201090,8.4000000000000005E-2]
[110770,"Ex9B40J 1P C20","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 20 A, 1pól","NAAB",2.99,0,2.99,8592765107701,16,18592765107708,192,28592765107705,8536201090,8.5999999999999993E-2]
[110771,"Ex9B40J 1P C25","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 25 A, 1pól","NAAB",3.12,0,3.12,8592765107718,16,18592765107715,192,28592765107712,8536201090,8.5999999999999993E-2]
[110772,"Ex9B40J 1P C32","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 32 A, 1pól","NAAB",3.88,0,3.88,8592765107725,16,18592765107722,192,28592765107729,8536201090,8.5999999999999993E-2]
[110773,"Ex9B40J 1P C40","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 40 A, 1pól","NAAB",4.16,0,4.16,8592765107732,16,18592765107739,192,28592765107736,8536201090,8.6999999999999994E-2]
[110774,"Ex9B40J 2P C1","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 1 A, 2pól","NAAB",7.98,0,7.98,8592765107749,8,18592765107746,96,28592765107743,8536201090,0.17299999999999999]
[110775,"Ex9B40J 2P C2","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 2 A, 2pól","NAAB",7.88,0,7.88,8592765107756,8,18592765107753,96,28592765107750,8536201090,0.17499999999999999]
[110776,"Ex9B40J 2P C3","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 3 A, 2pól","NAAB",7.79,0,7.79,8592765107763,8,18592765107760,96,28592765107767,8536201090,0.17499999999999999]
[110777,"Ex9B40J 2P C4","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 4 A, 2pól","NAAB",7.74,0,7.74,8592765107770,8,18592765107777,96,28592765107774,8536201090,0.17299999999999999]
[110778,"Ex9B40J 2P C6","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 6 A, 2pól","NAAB",7.15,0,7.15,8592765107787,8,18592765107784,96,28592765107781,8536201090,0.17499999999999999]
[110779,"Ex9B40J 2P C10","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 10 A, 2pól","NAAB",6.14,0,6.14,8592765107794,8,18592765107791,96,28592765107798,8536201090,0.17100000000000001]
[110780,"Ex9B40J 2P C16","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 16 A, 2pól","NAAB",5.75,0,5.75,8592765107800,8,18592765107807,96,28592765107804,8536201090,0.16900000000000001]
[110781,"Ex9B40J 2P C20","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 20 A, 2pól","NAAB",6.1,0,6.1,8592765107817,8,18592765107814,96,28592765107811,8536201090,0.17299999999999999]
[110782,"Ex9B40J 2P C25","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 25 A, 2pól","NAAB",6.13,0,6.13,8592765107824,8,18592765107821,96,28592765107828,8536201090,0.17299999999999999]
[110783,"Ex9B40J 2P C32","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 32 A, 2pól","NAAB",6.88,{"$f":"_xlfn.SINGLE(NAAB)","v":0},6.88,8592765107831,8,18592765107838,96,28592765107835,8536201090,0.17299999999999999]
[110784,"Ex9B40J 2P C40","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 40 A, 2pól","NAAB",8.8699999999999992,0,{"$f":"E616*(1-F616)","v":8.8699999999999992},8592765107848,8,18592765107845,96,28592765107842,8536201090,0.17499999999999999]
[110785,"Ex9B40J 3P C1","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 1 A, 3pól","NAAB",11.92,0,11.92,8592765107855,5,18592765107852,60,28592765107859,8536201090,0.25800000000000001]
[110786,"Ex9B40J 3P C2","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 2 A, 3pól","NAAB",11.79,0,11.79,8592765107862,5,18592765107869,60,28592765107866,8536201090,0.26100000000000001]
[110787,"Ex9B40J 3P C3","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 3 A, 3pól","NAAB",11.62,0,11.62,8592765107879,5,18592765107876,60,28592765107873,8536201090,0.26100000000000001]
[110788,"Ex9B40J 3P C4","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 4 A, 3pól","NAAB",11.57,0,11.57,8592765107886,5,18592765107883,60,28592765107880,8536201090,0.25800000000000001]
[110789,"Ex9B40J 3P C6","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 6 A, 3pól","NAAB",10.7,0,10.7,8592765107893,5,18592765107890,60,28592765107897,8536201090,0.26100000000000001]
[110790,"Ex9B40J 3P C10","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 10 A, 3pól","NAAB",9.16,0,9.16,8592765107909,5,18592765107906,60,28592765107903,8536201090,0.255]
[110791,"Ex9B40J 3P C16","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 16 A, 3pól","NAAB",8.59,0,8.59,8592765107916,5,18592765107913,60,28592765107910,8536201090,0.252]
[110792,"Ex9B40J 3P C20","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 20 A, 3pól","NAAB",9.11,0,9.11,8592765107923,5,18592765107920,60,28592765107927,8536201090,0.25800000000000001]
[110793,"Ex9B40J 3P C25","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 25 A, 3pól","NAAB",9.15,0,9.15,8592765107930,5,18592765107937,60,28592765107934,8536201090,0.25800000000000001]
[110794,"Ex9B40J 3P C32","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 32 A, 3pól","NAAB",10.26,0,10.26,8592765107947,5,18592765107944,60,28592765107941,8536201090,0.25800000000000001]
[110795,"Ex9B40J 3P C40","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 40 A, 3pól","NAAB",13.23,0,13.23,8592765107954,5,18592765107951,60,28592765107958,8536201090,0.26100000000000001]
[110796,"Ex9B40J 4P C1","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 1 A, 4pól","NAAB",15.85,0,15.85,8592765107961,4,18592765107968,48,28592765107965,8536201090,0.34399999999999997]
[110797,"Ex9B40J 4P C2","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 2 A, 4pól","NAAB",15.67,0,15.67,8592765107978,4,18592765107975,48,28592765107972,8536201090,0.34799999999999998]
[110798,"Ex9B40J 4P C3","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 3 A, 4pól","NAAB",15.49,0,15.49,8592765107985,4,18592765107982,48,28592765107989,8536201090,0.34799999999999998]
[110799,"Ex9B40J 4P C4","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 4 A, 4pól","NAAB",15.4,0,15.4,8592765107992,4,18592765107999,48,28592765107996,8536201090,0.34399999999999997]
[110800,"Ex9B40J 4P C6","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 6 A, 4pól","NAAB",14.26,0,14.26,8592765108005,4,18592765108002,48,28592765108009,8536201090,0.34799999999999998]
[110801,"Ex9B40J 4P C10","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 10 A, 4pól","NAAB",12.21,0,12.21,8592765108012,4,18592765108019,48,28592765108016,8536201090,0.34]
[110802,"Ex9B40J 4P C16","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 16 A, 4pól","NAAB",11.43,0,11.43,8592765108029,4,18592765108026,48,28592765108023,8536201090,0.33600000000000002]
[110803,"Ex9B40J 4P C20","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 20 A, 4pól","NAAB",12.15,0,12.15,8592765108036,4,18592765108033,48,28592765108030,8536201090,0.34399999999999997]
[110804,"Ex9B40J 4P C25","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 25 A, 4pól","NAAB",12.2,0,12.2,8592765108043,4,18592765108040,48,28592765108047,8536201090,0.34399999999999997]
[110805,"Ex9B40J 4P C32","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 32 A, 4pól","NAAB",13.68,0,13.68,8592765108050,4,18592765108057,48,28592765108054,8536201090,0.34399999999999997]
[110806,"Ex9B40J 4P C40","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 40 A, 4pól","NAAB",17.63,0,17.63,8592765108067,4,18592765108064,48,28592765108061,8536201090,0.34799999999999998]
[]
["Inštalačné ističe Ex9PN-N, 6 kA"]
[101600,"Ex9PN-N 1PN B1","Inštalačný istič, šírka 1 modul, 6 kA, charakteristika B, 1 A, 1+Npól","NAI",9.08,{"$f":"NAI","v":0},{"$f":"E641*(1-F641)","v":9.08},8592765016010,12,18592765016017,144,28592765016014,"8536201090",0.12]
[101601,"Ex9PN-N 1PN B2 ","Inštalačný istič, šírka 1 modul, 6 kA, charakteristika B, 2 A, 1+Npól","NAI",8.32,0,8.32,8592765016027,12,18592765016024,144,28592765016021,"8536201090",0.12]
[101602,"Ex9PN-N 1PN B3 ","Inštalačný istič, šírka 1 modul, 6 kA, charakteristika B, 3 A, 1+Npól","NAI",8.01,0,8.01,8592765016034,12,18592765016031,144,28592765016038,"8536201090",0.12]
[101603,"Ex9PN-N 1PN B4 ","Inštalačný istič, šírka 1 modul, 6 kA, charakteristika B, 4 A, 1+Npól","NAI",7.66,0,7.66,8592765016041,12,18592765016048,144,28592765016045,"8536201090",0.12]
[101604,"Ex9PN-N 1PN B6 ","Inštalačný istič, šírka 1 modul, 6 kA, charakteristika B, 6 A, 1+Npól","NAI",7.36,0,7.36,8592765016058,12,18592765016055,144,28592765016052,"8536201090",0.12]
[101605,"Ex9PN-N 1PN B10 ","Inštalačný istič, šírka 1 modul, 6 kA, charakteristika B, 10 A, 1+Npól","NAI",7.22,0,7.22,8592765016065,12,18592765016062,144,28592765016069,"8536201090",0.12]
[102354,"Ex9PN-N 1PN B13 ","Inštalačný istič, šírka 1 modul, 6 kA, charakteristika B, 13 A, 1+Npól","NAI",7.32,0,7.32,8592765023551,12,18592765023558,144,28592765023555,"8536201090",0.12]
[101606,"Ex9PN-N 1PN B16 ","Inštalačný istič, šírka 1 modul, 6 kA, charakteristika B, 16 A, 1+Npól","NAI",6.82,0,6.82,8592765016072,12,18592765016079,144,28592765016076,"8536201090",0.12]
[101607,"Ex9PN-N 1PN B20 ","Inštalačný istič, šírka 1 modul, 6 kA, charakteristika B, 20 A, 1+Npól","NAI",7.49,0,7.49,8592765016089,12,18592765016086,144,28592765016083,"8536201090",0.12]
[101608,"Ex9PN-N 1PN B25 ","Inštalačný istič, šírka 1 modul, 6 kA, charakteristika B, 25 A, 1+Npól","NAI",7.78,0,7.78,8592765016096,12,18592765016093,144,28592765016090,"8536201090",0.12]
[101609,"Ex9PN-N 1PN B32 ","Inštalačný istič, šírka 1 modul, 6 kA, charakteristika B, 32 A, 1+Npól","NAI",8.32,0,8.32,8592765016102,12,18592765016109,144,28592765016106,"8536201090",0.12]
[101610,"Ex9PN-N 1PN B40 ","Inštalačný istič, šírka 1 modul, 6 kA, charakteristika B, 40 A, 1+Npól","NAI",9.25,0,9.25,8592765016119,12,18592765016116,144,28592765016113,"8536201090",0.12]
[101611,"Ex9PN-N 1PN C1","Inštalačný istič, šírka 1 modul, 6 kA, charakteristika C, 1 A, 1+Npól","NAI",9.82,0,9.82,8592765016126,12,18592765016123,144,28592765016120,"8536201090",0.12]
[101612,"Ex9PN-N 1PN C2 ","Inštalačný istič, šírka 1 modul, 6 kA, charakteristika C, 2 A, 1+Npól","NAI",8.9499999999999993,0,8.9499999999999993,8592765016133,12,18592765016130,144,28592765016137,"8536201090",0.12]
[101613,"Ex9PN-N 1PN C3 ","Inštalačný istič, šírka 1 modul, 6 kA, charakteristika C, 3 A, 1+Npól","NAI",8.64,0,8.64,8592765016140,12,18592765016147,144,28592765016144,"8536201090",0.12]
[101614,"Ex9PN-N 1PN C4 ","Inštalačný istič, šírka 1 modul, 6 kA, charakteristika C, 4 A, 1+Npól","NAI",8.23,0,8.23,8592765016157,12,18592765016154,144,28592765016151,"8536201090",0.12]
[101615,"Ex9PN-N 1PN C6 ","Inštalačný istič, šírka 1 modul, 6 kA, charakteristika C, 6 A, 1+Npól","NAI",7.93,0,7.93,8592765016164,12,18592765016161,144,28592765016168,"8536201090",0.12]
[101616,"Ex9PN-N 1PN C10 ","Inštalačný istič, šírka 1 modul, 6 kA, charakteristika C, 10 A, 1+Npól","NAI",7.79,0,7.79,8592765016171,12,18592765016178,144,28592765016175,"8536201090",0.12]
[102355,"Ex9PN-N 1PN C13 ","Inštalačný istič, šírka 1 modul, 6 kA, charakteristika C, 13 A, 1+Npól","NAI",7.89,0,7.89,8592765023568,12,18592765023565,144,28592765023562,"8536201090",0.12]
[101617,"Ex9PN-N 1PN C16 ","Inštalačný istič, šírka 1 modul, 6 kA, charakteristika C, 16 A, 1+Npól","NAI",7.32,0,7.32,8592765016188,12,18592765016185,144,28592765016182,"8536201090",0.12]
[101618,"Ex9PN-N 1PN C20 ","Inštalačný istič, šírka 1 modul, 6 kA, charakteristika C, 20 A, 1+Npól","NAI",8.02,0,8.02,8592765016195,12,18592765016192,144,28592765016199,"8536201090",0.12]
[101619,"Ex9PN-N 1PN C25 ","Inštalačný istič, šírka 1 modul, 6 kA, charakteristika C, 25 A, 1+Npól","NAI",8.3800000000000008,0,8.3800000000000008,8592765016201,12,18592765016208,144,28592765016205,"8536201090",0.12]
[101620,"Ex9PN-N 1PN C32 ","Inštalačný istič, šírka 1 modul, 6 kA, charakteristika C, 32 A, 1+Npól","NAI",8.9499999999999993,0,8.9499999999999993,8592765016218,12,18592765016215,144,28592765016212,"8536201090",0.12]
[101621,"Ex9PN-N 1PN C40 ","Inštalačný istič, šírka 1 modul, 6 kA, charakteristika C, 40 A, 1+Npól","NAI",9.9700000000000006,0,9.9700000000000006,8592765016225,12,18592765016222,144,28592765016229,"8536201090",0.12]
[]
["Inštalačné ističe Ex9B125, do 100 A"]
[102684,"Ex9B125 1P B16A ","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika B, 16 A, 1-pól","NAW",43.53,{"$f":"NAW","v":0},{"$f":"E667*(1-F667)","v":43.53},8592765026859,12,18592765026856,null,18592765026856,"8536201090",0.2]
[102685,"Ex9B125 1P B20A ","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika B, 20 A, 1-pól","NAW",43.53,{"$f":"NAW","v":0},{"$f":"E668*(1-F668)","v":43.53},8592765026866,12,18592765026863,null,18592765026863,"8536201090",0.2]
[102686,"Ex9B125 1P B25A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika B, 25 A, 1-pól","NAW",43.53,0,43.53,8592765026873,12,18592765026870,null,18592765026870,"8536201090",0.2]
[102687,"Ex9B125 1P B32A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika B, 32 A, 1-pól","NAW",43.53,0,43.53,8592765026880,12,18592765026887,null,18592765026887,"8536201090",0.2]
[102688,"Ex9B125 1P B40A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika B, 40 A, 1-pól","NAW",43.53,0,43.53,8592765026897,12,18592765026894,null,18592765026894,"8536201090",0.2]
[102689,"Ex9B125 1P B50A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika B, 50 A, 1-pól","NAW",42.61,0,42.61,8592765026903,12,18592765026900,null,18592765026900,"8536201090",0.2]
[102690,"Ex9B125 1P B63A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika B, 63 A, 1-pól","NAW",34.54,0,34.54,8592765026910,12,18592765026917,null,18592765026917,"8536201090",0.2]
[102691,"Ex9B125 1P B80A","Inštalačný istič 20 kA, charakteristika B, 80 A, 1-pól","NAW",34.07,0,34.07,8592765026927,12,18592765026924,null,18592765026924,"8536209090",0.2]
[102692,"Ex9B125 1P B100A","Inštalačný istič 20 kA, charakteristika B, 100 A, 1-pól","NAW",35,0,35,8592765026934,12,18592765026931,null,18592765026931,"8536209090",0.2]
[102714,"Ex9B125 1PN B16A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika B, 16 A, 1+Npól","NAW",105.1,0,105.1,8592765027153,6,18592765027150,null,18592765027150,"8536201090",0.4]
[102715,"Ex9B125 1PN B20A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika B, 20 A, 1+Npól","NAW",105.1,0,105.1,8592765027160,6,18592765027167,null,18592765027167,"8536201090",0.4]
[102716,"Ex9B125 1PN B25A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika B, 25 A, 1+Npól","NAW",105.1,0,105.1,8592765027177,6,18592765027174,null,18592765027174,"8536201090",0.4]
[102717,"Ex9B125 1PN B32A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika B, 32 A, 1+Npól","NAW",105.1,0,105.1,8592765027184,6,18592765027181,null,18592765027181,"8536201090",0.4]
[102718,"Ex9B125 1PN B40A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika B, 40 A, 1+Npól","NAW",105.1,0,105.1,8592765027191,6,18592765027198,null,18592765027198,"8536201090",0.4]
[102719,"Ex9B125 1PN B50A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika B, 50 A, 1+Npól","NAW",105.1,0,105.1,8592765027207,6,18592765027204,null,18592765027204,"8536201090",0.4]
[102720,"Ex9B125 1PN B63A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika B, 63 A, 1+Npól","NAW",90.88,0,90.88,8592765027214,6,18592765027211,null,18592765027211,"8536201090",0.4]
[102721,"Ex9B125 1PN B80A","Inštalačný istič 20 kA, charakteristika B, 80 A, 1+Npól","NAW",91.79,0,91.79,8592765027221,6,18592765027228,null,18592765027228,"8536201090",0.4]
[102722,"Ex9B125 1PN B100A","Inštalačný istič 20 kA, charakteristika B, 100 A, 1+Npól","NAW",95.36,0,95.36,8592765027238,6,18592765027235,null,18592765027235,"8536201090",0.4]
[102744,"Ex9B125 2P B16A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika B, 16 A, 2-pól","NAW",82.45,0,82.45,8592765027450,6,18592765027457,null,18592765027457,"8536201090",0.4]
[102745,"Ex9B125 2P B20A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika B, 20 A, 2-pól","NAW",82.45,0,82.45,8592765027467,6,18592765027464,null,18592765027464,"8536201090",0.4]
[102746,"Ex9B125 2P B25A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika B, 25 A, 2-pól","NAW",82.45,0,82.45,8592765027474,6,18592765027471,null,18592765027471,"8536201090",0.4]
[102747,"Ex9B125 2P B32A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika B, 32 A, 2-pól","NAW",82.45,0,82.45,8592765027481,6,18592765027488,null,18592765027488,"8536201090",0.4]
[102748,"Ex9B125 2P B40A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika B, 40 A, 2-pól","NAW",82.45,0,82.45,8592765027498,6,18592765027495,null,18592765027495,"8536201090",0.4]
[102749,"Ex9B125 2P B50A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika B, 50 A, 2-pól","NAW",82.45,0,82.45,8592765027504,6,18592765027501,null,18592765027501,"8536201090",0.4]
[102750,"Ex9B125 2P B63A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika B, 63 A, 2-pól","NAW",82.45,0,82.45,8592765027511,6,18592765027518,null,18592765027518,"8536201090",0.4]
[102751,"Ex9B125 2P B80A","Inštalačný istič 20 kA, charakteristika B, 80 A, 2-pól","NAW",63.7,0,63.7,8592765027528,6,18592765027525,null,18592765027525,"8536201090",0.4]
[102752,"Ex9B125 2P B100A","Inštalačný istič 20 kA, charakteristika B, 100 A, 2-pól","NAW",82.45,0,82.45,8592765027535,6,18592765027532,null,18592765027532,"8536201090",0.4]
[102774,"Ex9B125 3P B16A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika B, 16 A, 3-pól","NAW",93.45,0,93.45,8592765027757,4,18592765027754,null,18592765027754,"8536201090",0.6]
[102775,"Ex9B125 3P B20A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika B, 20 A, 3-pól","NAW",93.45,0,93.45,8592765027764,4,18592765027761,null,18592765027761,"8536201090",0.6]
[102776,"Ex9B125 3P B25A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika B, 25 A, 3-pól","NAW",93.45,0,93.45,8592765027771,4,18592765027778,null,18592765027778,"8536201090",0.6]
[102777,"Ex9B125 3P B32A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika B, 32 A, 3-pól","NAW",93.45,0,93.45,8592765027788,4,18592765027785,null,18592765027785,"8536201090",0.6]
[102778,"Ex9B125 3P B40A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika B, 40 A, 3-pól","NAW",88.85,0,88.85,8592765027795,4,18592765027792,null,18592765027792,"8536201090",0.6]
[102779,"Ex9B125 3P B50A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika B, 50 A, 3-pól","NAW",88.7,0,88.7,8592765027801,4,18592765027808,null,18592765027808,"8536201090",0.6]
[102780,"Ex9B125 3P B63A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika B, 63 A, 3-pól","NAW",86.12,0,86.12,8592765027818,4,18592765027815,null,18592765027815,"8536201090",0.6]
[102781,"Ex9B125 3P B80A","Inštalačný istič 20 kA, charakteristika B, 80 A, 3-pól","NAW",84.22,0,84.22,8592765027825,4,18592765027822,null,18592765027822,"8536209090",0.6]
[102782,"Ex9B125 3P B100A","Inštalačný istič 20 kA, charakteristika B, 100 A, 3-pól","NAW",86.12,0,86.12,8592765027832,4,18592765027839,null,18592765027839,"8536209090",0.6]
[102804,"Ex9B125 3PN B16A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika B, 16 A, 3+Npól","NAW",138.29,0,138.29,8592765028051,3,18592765028058,null,18592765028058,"8536201090",0.8]
[102805,"Ex9B125 3PN B20A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika B, 20 A, 3+Npól","NAW",138.29,0,138.29,8592765028068,3,18592765028065,null,18592765028065,"8536201090",0.8]
[102806,"Ex9B125 3PN B25A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika B, 25 A, 3+Npól","NAW",138.29,0,138.29,8592765028075,3,18592765028072,null,18592765028072,"8536201090",0.8]
[102807,"Ex9B125 3PN B32A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika B, 32 A, 3+Npól","NAW",138.29,0,138.29,8592765028082,3,18592765028089,null,18592765028089,"8536201090",0.8]
[102808,"Ex9B125 3PN B40A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika B, 40 A, 3+Npól","NAW",138.29,0,138.29,8592765028099,3,18592765028096,null,18592765028096,"8536201090",0.8]
[102809,"Ex9B125 3PN B50A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika B, 50 A, 3+Npól","NAW",138.29,0,138.29,8592765028105,3,18592765028102,null,18592765028102,"8536201090",0.8]
[102810,"Ex9B125 3PN B63A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika B, 63 A, 3+Npól","NAW",138.29,0,138.29,8592765028112,3,18592765028119,null,18592765028119,"8536201090",0.8]
[102811,"Ex9B125 3PN B80A","Inštalačný istič 20 kA, charakteristika B, 80 A, 3+Npól","NAW",138.29,0,138.29,8592765028129,3,18592765028126,null,18592765028126,"8536209090",0.8]
[102812,"Ex9B125 3PN B100A","Inštalačný istič 20 kA, charakteristika B, 100 A, 3+Npól","NAW",138.29,0,138.29,8592765028136,3,18592765028133,null,18592765028133,"8536209090",0.8]
[102834,"Ex9B125 4P B16A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika B, 16 A, 4-pól","NAW",157.03,0,157.03,8592765028358,3,18592765028355,null,18592765028355,"8536201090",0.8]
[102835,"Ex9B125 4P B20A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika B, 20 A, 4-pól","NAW",157.03,0,157.03,8592765028365,3,18592765028362,null,18592765028362,"8536201090",0.8]
[102836,"Ex9B125 4P B25A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika B, 25 A, 4-pól","NAW",157.03,0,157.03,8592765028372,3,18592765028379,null,18592765028379,"8536201090",0.8]
[102837,"Ex9B125 4P B32A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika B, 32 A, 4-pól","NAW",157.03,0,157.03,8592765028389,3,18592765028386,null,18592765028386,"8536201090",0.8]
[102838,"Ex9B125 4P B40A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika B, 40 A, 4-pól","NAW",157.03,0,157.03,8592765028396,3,18592765028393,null,18592765028393,"8536201090",0.8]
[102839,"Ex9B125 4P B50A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika B, 50 A, 4-pól","NAW",157.03,0,157.03,8592765028402,3,18592765028409,null,18592765028409,"8536201090",0.8]
[102840,"Ex9B125 4P B63A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika B, 63 A, 4-pól","NAW",152.4,0,152.4,8592765028419,3,18592765028416,null,18592765028416,"8536201090",0.8]
[102841,"Ex9B125 4P B80A","Inštalačný istič 20 kA, charakteristika B, 80 A, 4-pól","NAW",149.07,0,149.07,8592765028426,3,18592765028423,null,18592765028423,"8536201090",0.8]
[102842,"Ex9B125 4P B100A","Inštalačný istič 20 kA, charakteristika B, 100 A, 4-pól","NAW",152.4,0,152.4,8592765028433,3,18592765028430,null,18592765028430,"8536201090",0.8]
[102694,"Ex9B125 1P C16A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika C, 16 A, 1-pól","NAW",35.92,0,35.92,8592765026958,12,18592765026955,null,18592765026955,"8536201090",0.2]
[102695,"Ex9B125 1P C20A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika C, 20 A, 1-pól","NAW",35.92,0,35.92,8592765026965,12,18592765026962,null,18592765026962,"8536201090",0.2]
[102696,"Ex9B125 1P C25A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika C, 25 A, 1-pól","NAW",35.92,0,35.92,8592765026972,12,18592765026979,null,18592765026979,"8536201090",0.2]
[102697,"Ex9B125 1P C32A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika C, 32 A, 1-pól","NAW",35.92,0,35.92,8592765026989,12,18592765026986,null,18592765026986,"8536201090",0.2]
[102698,"Ex9B125 1P C40A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika C, 40 A, 1-pól","NAW",35.92,0,35.92,8592765026996,12,18592765026993,null,18592765026993,"8536201090",0.2]
[102699,"Ex9B125 1P C50A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika C, 50 A, 1-pól","NAW",35.92,{"$f":"NAW","v":0},{"$f":"E726*(1-F726)","v":35.92},8592765027009,12,18592765027006,null,18592765027006,"8536201090",0.2]
[102700,"Ex9B125 1P C63A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika C, 63 A, 1-pól","NAW",32.229999999999997,0,32.229999999999997,8592765027016,12,18592765027013,null,18592765027013,"8536201090",0.2]
[102701,"Ex9B125 1P C80A","Inštalačný istič 20 kA, charakteristika C, 80 A, 1-pól","NAW",33.39,0,33.39,8592765027023,12,18592765027020,null,18592765027020,"8536209090",0.2]
[102702,"Ex9B125 1P C100A","Inštalačný istič 20 kA, charakteristika C, 100 A, 1-pól","NAW",34.44,0,34.44,8592765027030,12,18592765027037,null,18592765027037,"8536209090",0.2]
[102724,"Ex9B125 1PN C16A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika C, 16 A, 1+Npól","NAW",88.13,0,88.13,8592765027252,6,18592765027259,null,18592765027259,"8536201090",0.4]
[102725,"Ex9B125 1PN C20A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika C, 20 A, 1+Npól","NAW",88.13,0,88.13,8592765027269,6,18592765027266,null,18592765027266,"8536201090",0.4]
[102726,"Ex9B125 1PN C25A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika C, 25 A, 1+Npól","NAW",88.13,0,88.13,8592765027276,6,18592765027273,null,18592765027273,"8536201090",0.4]
[102727,"Ex9B125 1PN C32A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika C, 32 A, 1+Npól","NAW",88.13,0,88.13,8592765027283,6,18592765027280,null,18592765027280,"8536201090",0.4]
[102728,"Ex9B125 1PN C40A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika C, 40 A, 1+Npól","NAW",88.13,0,88.13,8592765027290,6,18592765027297,null,18592765027297,"8536201090",0.4]
[102729,"Ex9B125 1PN C50A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika C, 50 A, 1+Npól","NAW",83.98,0,83.98,8592765027306,6,18592765027303,null,18592765027303,"8536201090",0.4]
[102730,"Ex9B125 1PN C63A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika C, 63 A, 1+Npól","NAW",70.790000000000006,0,70.790000000000006,8592765027313,6,18592765027310,null,18592765027310,"8536201090",0.4]
[102731,"Ex9B125 1PN C80A","Inštalačný istič 20 kA, charakteristika C, 80 A, 1+Npól","NAW",73.25,0,73.25,8592765027320,6,18592765027327,null,18592765027327,"8536201090",0.4]
[102732,"Ex9B125 1PN C100A","Inštalačný istič 20 kA, charakteristika C, 100 A, 1+Npól","NAW",75.62,0,75.62,8592765027337,6,18592765027334,null,18592765027334,"8536201090",0.4]
[102754,"Ex9B125 2P C16A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika C, 16 A, 2-pól","NAW",78.599999999999994,0,78.599999999999994,8592765027559,6,18592765027556,null,18592765027556,"8536201090",0.4]
[102755,"Ex9B125 2P C20A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika C, 20 A, 2-pól","NAW",78.599999999999994,0,78.599999999999994,8592765027566,6,18592765027563,null,18592765027563,"8536201090",0.4]
[102756,"Ex9B125 2P C25A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika C, 25 A, 2-pól","NAW",77.05,0,77.05,8592765027573,6,18592765027570,null,18592765027570,"8536201090",0.4]
[102757,"Ex9B125 2P C32A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika C, 32 A, 2-pól","NAW",77.05,0,77.05,8592765027580,6,18592765027587,null,18592765027587,"8536201090",0.4]
[102758,"Ex9B125 2P C40A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika C, 40 A, 2-pól","NAW",77.05,0,77.05,8592765027597,6,18592765027594,null,18592765027594,"8536201090",0.4]
[102759,"Ex9B125 2P C50A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika C, 50 A, 2-pól","NAW",87,0,87,8592765027603,6,18592765027600,null,18592765027600,"8536201090",0.4]
[102760,"Ex9B125 2P C63A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika C, 63 A, 2-pól","NAW",71.77,0,71.77,8592765027610,6,18592765027617,null,18592765027617,"8536201090",0.4]
[102761,"Ex9B125 2P C80A","Inštalačný istič 20 kA, charakteristika C, 80 A, 2-pól","NAW",74.22,0,74.22,8592765027627,6,18592765027624,null,18592765027624,"8536209090",0.4]
[102762,"Ex9B125 2P C100A","Inštalačný istič 20 kA, charakteristika C, 100 A, 2-pól","NAW",76.47,0,76.47,8592765027634,6,18592765027631,null,18592765027631,"8536209090",0.4]
[102784,"Ex9B125 3P C16A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika C, 16 A, 3-pól","NAW",88.99,0,88.99,8592765027856,4,18592765027853,null,18592765027853,"8536201090",0.6]
[102785,"Ex9B125 3P C20A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika C, 20 A, 3-pól","NAW",88.99,0,88.99,8592765027863,4,18592765027860,null,18592765027860,"8536201090",0.6]
[102786,"Ex9B125 3P C25A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika C, 25 A, 3-pól","NAW",88.16,0,88.16,8592765027870,4,18592765027877,null,18592765027877,"8536201090",0.6]
[102787,"Ex9B125 3P C32A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika C, 32 A, 3-pól","NAW",88.16,0,88.16,8592765027887,4,18592765027884,null,18592765027884,"8536201090",0.6]
[102788,"Ex9B125 3P C40A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika C, 40 A, 3-pól","NAW",88.16,0,88.16,8592765027894,4,18592765027891,null,18592765027891,"8536201090",0.6]
[102789,"Ex9B125 3P C50A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika C, 50 A, 3-pól","NAW",88.16,0,88.16,8592765027900,4,18592765027907,null,18592765027907,"8536201090",0.6]
[102790,"Ex9B125 3P C63A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika C, 63 A, 3-pól","NAW",78.08,0,78.08,8592765027917,4,18592765027914,null,18592765027914,"8536201090",0.6]
[102791,"Ex9B125 3P C80A","Inštalačný istič 20 kA, charakteristika C, 80 A, 3-pól","NAW",78.92,0,78.92,8592765027924,4,18592765027921,null,18592765027921,"8536209090",0.6]
[102792,"Ex9B125 3P C100A","Inštalačný istič 20 kA, charakteristika C, 100 A, 3-pól","NAW",80.569999999999993,0,80.569999999999993,8592765027931,4,18592765027938,null,18592765027938,"8536209090",0.6]
[102814,"Ex9B125 3PN C16A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika C, 16 A, 3+Npól","NAW",157.04,0,157.04,8592765028150,3,18592765028157,null,18592765028157,"8536201090",0.8]
[102815,"Ex9B125 3PN C20A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika C, 20 A, 3+Npól","NAW",157.04,0,157.04,8592765028167,3,18592765028164,null,18592765028164,"8536201090",0.8]
[102816,"Ex9B125 3PN C25A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika C, 25 A, 3+Npól","NAW",157.04,0,157.04,8592765028174,3,18592765028171,null,18592765028171,"8536201090",0.8]
[102817,"Ex9B125 3PN C32A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika C, 32 A, 3+Npól","NAW",157.04,0,157.04,8592765028181,3,18592765028188,null,18592765028188,"8536201090",0.8]
[102818,"Ex9B125 3PN C40A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika C, 40 A, 3+Npól","NAW",157.04,0,157.04,8592765028198,3,18592765028195,null,18592765028195,"8536201090",0.8]
[102819,"Ex9B125 3PN C50A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika C, 50 A, 3+Npól","NAW",157.04,0,157.04,8592765028204,3,18592765028201,null,18592765028201,"8536201090",0.8]
[102820,"Ex9B125 3PN C63A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika C, 63 A, 3+Npól","NAW",131.08000000000001,0,131.08000000000001,8592765028211,3,18592765028218,null,18592765028218,"8536201090",0.8]
[102821,"Ex9B125 3PN C80A","Inštalačný istič 20 kA, charakteristika C, 80 A, 3+Npól","NAW",135.53,0,135.53,8592765028228,3,18592765028225,null,18592765028225,"8536209090",0.8]
[102822,"Ex9B125 3PN C100A","Inštalačný istič 20 kA, charakteristika C, 100 A, 3+Npól","NAW",139.79,0,139.79,8592765028235,3,18592765028232,null,18592765028232,"8536209090",0.8]
[102844,"Ex9B125 4P C16A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika C, 16 A, 4-pól","NAW",151.77000000000001,0,151.77000000000001,8592765028457,3,18592765028454,null,18592765028454,"8536201090",0.8]
[102845,"Ex9B125 4P C20A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika C, 20 A, 4-pól","NAW",151.77000000000001,0,151.77000000000001,8592765028464,3,18592765028461,null,18592765028461,"8536201090",0.8]
[102846,"Ex9B125 4P C25A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika C, 25 A, 4-pól","NAW",151.77000000000001,0,151.77000000000001,8592765028471,3,18592765028478,null,18592765028478,"8536201090",0.8]
[102847,"Ex9B125 4P C32A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika C, 32 A, 4-pól","NAW",151.77000000000001,0,151.77000000000001,8592765028488,3,18592765028485,null,18592765028485,"8536201090",0.8]
[102848,"Ex9B125 4P C40A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika C, 40 A, 4-pól","NAW",151.77000000000001,0,151.77000000000001,8592765028495,3,18592765028492,null,18592765028492,"8536201090",0.8]
[102849,"Ex9B125 4P C50A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika C, 50 A, 4-pól","NAW",151.77000000000001,0,151.77000000000001,8592765028501,3,18592765028508,null,18592765028508,"8536201090",0.8]
[102850,"Ex9B125 4P C63A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika C, 63 A, 4-pól","NAW",131.79,0,131.79,8592765028518,3,18592765028515,null,18592765028515,"8536201090",0.8]
[102851,"Ex9B125 4P C80A","Inštalačný istič 20 kA, charakteristika C, 80 A, 4-pól","NAW",131.55000000000001,0,131.55000000000001,8592765028525,3,18592765028522,null,18592765028522,"8536209090",0.8]
[102852,"Ex9B125 4P C100A","Inštalačný istič 20 kA, charakteristika C, 100 A, 4-pól","NAW",138.65,0,138.65,8592765028532,3,18592765028539,null,18592765028539,"8536209090",0.8]
[102704,"Ex9B125 1P D16A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika D, 16 A, 1-pól","NAW",37.68,0,37.68,8592765027054,12,18592765027051,null,18592765027051,"8536201090",0.2]
[102705,"Ex9B125 1P D20A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika D, 20 A, 1-pól","NAW",37.68,0,37.68,8592765027061,12,18592765027068,null,18592765027068,"8536201090",0.2]
[102706,"Ex9B125 1P D25A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika D, 25 A, 1-pól","NAW",37.68,0,37.68,8592765027078,12,18592765027075,null,18592765027075,"8536201090",0.2]
[102707,"Ex9B125 1P D32A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika D, 32 A, 1-pól","NAW",37.68,0,37.68,8592765027085,12,18592765027082,null,18592765027082,"8536201090",0.2]
[102708,"Ex9B125 1P D40A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika D, 40 A, 1-pól","NAW",37.68,0,37.68,8592765027092,12,18592765027099,null,18592765027099,"8536201090",0.2]
[102709,"Ex9B125 1P D50A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika D, 50 A, 1-pól","NAW",26.52,0,26.52,8592765027108,12,18592765027105,null,18592765027105,"8536201090",0.2]
[102710,"Ex9B125 1P D63A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika D, 63 A, 1-pól","NAW",35.380000000000003,0,35.380000000000003,8592765027115,12,18592765027112,null,18592765027112,"8536201090",0.2]
[102711,"Ex9B125 1P D80A","Inštalačný istič 20 kA, charakteristika D, 80 A, 1-pól","NAW",36.76,0,36.76,8592765027122,12,18592765027129,null,18592765027129,"8536209090",0.2]
[102712,"Ex9B125 1P D100A","Inštalačný istič 20 kA, charakteristika D, 100 A, 1-pól","NAW",37.83,0,37.83,8592765027139,12,18592765027136,null,18592765027136,"8536201090",0.2]
[102734,"Ex9B125 1PN D16A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika D, 16 A, 1+Npól","NAW",78.23,{"$f":"NAW","v":0},{"$f":"E784*(1-F784)","v":78.23},8592765027351,6,18592765027358,null,18592765027358,"8536201090",0.4]
[102735,"Ex9B125 1PN D20A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika D, 20 A, 1+Npól","NAW",78.23,0,78.23,8592765027368,6,18592765027365,null,18592765027365,"8536201090",0.4]
[102736,"Ex9B125 1PN D25A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika D, 25 A, 1+Npól","NAW",78.23,0,78.23,8592765027375,6,18592765027372,null,18592765027372,"8536201090",0.4]
[102737,"Ex9B125 1PN D32A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika D, 32 A, 1+Npól","NAW",78.23,0,78.23,8592765027382,6,18592765027389,null,18592765027389,"8536201090",0.4]
[102738,"Ex9B125 1PN D40A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika D, 40 A, 1+Npól","NAW",78.23,0,78.23,8592765027399,6,18592765027396,null,18592765027396,"8536201090",0.4]
[102739,"Ex9B125 1PN D50A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika D, 50 A, 1+Npól","NAW",78.23,0,78.23,8592765027405,6,18592765027402,null,18592765027402,"8536201090",0.4]
[102740,"Ex9B125 1PN D63A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika D, 63 A, 1+Npól","NAW",81.790000000000006,0,81.790000000000006,8592765027412,6,18592765027419,null,18592765027419,"8536201090",0.4]
[102741,"Ex9B125 1PN D80A","Inštalačný istič 20 kA, charakteristika D, 80 A, 1+Npól","NAW",84.7,0,84.7,8592765027429,6,18592765027426,null,18592765027426,"8536201090",0.4]
[102742,"Ex9B125 1PN D100A","Inštalačný istič 20 kA, charakteristika D, 100 A, 1+Npól","NAW",87.29,0,87.29,8592765027436,6,18592765027433,null,18592765027433,"8536201090",0.4]
[102764,"Ex9B125 2P D16A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika D, 16 A, 2-pól","NAW",84.05,0,84.05,8592765027658,6,18592765027655,null,18592765027655,"8536201090",0.4]
[102765,"Ex9B125 2P D20A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika D, 20 A, 2-pól","NAW",84.05,0,84.05,8592765027665,6,18592765027662,null,18592765027662,"8536201090",0.4]
[102766,"Ex9B125 2P D25A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika D, 25 A, 2-pól","NAW",84.05,0,84.05,8592765027672,6,18592765027679,null,18592765027679,"8536201090",0.4]
[102767,"Ex9B125 2P D32A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika D, 32 A, 2-pól","NAW",84.05,0,84.05,8592765027689,6,18592765027686,null,18592765027686,"8536201090",0.4]
[102768,"Ex9B125 2P D40A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika D, 40 A, 2-pól","NAW",84.05,0,84.05,8592765027696,6,18592765027693,null,18592765027693,"8536201090",0.4]
[102769,"Ex9B125 2P D50A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika D, 50 A, 2-pól","NAW",59.18,0,59.18,8592765027702,6,18592765027709,null,18592765027709,"8536201090",0.4]
[102770,"Ex9B125 2P D63A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika D, 63 A, 2-pól","NAW",78.77,0,78.77,8592765027719,6,18592765027716,null,18592765027716,"8536201090",0.4]
[102771,"Ex9B125 2P D80A","Inštalačný istič 20 kA, charakteristika D, 80 A, 2-pól","NAW",81.53,0,81.53,8592765027726,6,18592765027723,null,18592765027723,"8536201090",0.4]
[102772,"Ex9B125 2P D100A","Inštalačný istič 20 kA, charakteristika D, 100 A, 2-pól","NAW",84.15,0,84.15,8592765027733,6,18592765027730,null,18592765027730,"8536201090",0.4]
[102794,"Ex9B125 3P D16A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika D, 16 A, 3-pól","NAW",93.85,0,93.85,8592765027955,4,18592765027952,null,18592765027952,"8536201090",0.6]
[102795,"Ex9B125 3P D20A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika D, 20 A, 3-pól","NAW",93.85,0,93.85,8592765027962,4,18592765027969,null,18592765027969,"8536201090",0.6]
[102796,"Ex9B125 3P D25A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika D, 25 A, 3-pól","NAW",93.85,0,93.85,8592765027979,4,18592765027976,null,18592765027976,"8536201090",0.6]
[102797,"Ex9B125 3P D32A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika D, 32 A, 3-pól","NAW",93.85,0,93.85,8592765027986,4,18592765027983,null,18592765027983,"8536201090",0.6]
[102798,"Ex9B125 3P D40A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika D, 40 A, 3-pól","NAW",93.85,0,93.85,8592765027993,4,18592765027990,null,18592765027990,"8536201090",0.6]
[102799,"Ex9B125 3P D50A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika D, 50 A, 3-pól","NAW",88.85,0,88.85,8592765028006,4,18592765028003,null,18592765028003,"8536201090",0.6]
[102800,"Ex9B125 3P D63A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika D, 63 A, 3-pól","NAW",91.01,0,91.01,8592765028013,4,18592765028010,null,18592765028010,"8536201090",0.6]
[102801,"Ex9B125 3P D80A","Inštalačný istič 20 kA, charakteristika D, 80 A, 3-pól","NAW",91.99,0,91.99,8592765028020,4,18592765028027,null,18592765028027,"8536209090",0.6]
[102802,"Ex9B125 3P D100A","Inštalačný istič 20 kA, charakteristika D, 100 A, 3-pól","NAW",94.03,0,94.03,8592765028037,4,18592765028034,null,18592765028034,"8536209090",0.6]
[102824,"Ex9B125 3PN D16A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika D, 16 A, 3+Npól","NAW",152.12,0,152.12,8592765028259,3,18592765028256,null,18592765028256,"8536201090",0.8]
[102825,"Ex9B125 3PN D20A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika D, 20 A, 3+Npól","NAW",152.12,0,152.12,8592765028266,3,18592765028263,null,18592765028263,"8536201090",0.8]
[102826,"Ex9B125 3PN D25A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika D, 25 A, 3+Npól","NAW",152.12,0,152.12,8592765028273,3,18592765028270,null,18592765028270,"8536201090",0.8]
[102827,"Ex9B125 3PN D32A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika D, 32 A, 3+Npól","NAW",152.12,0,152.12,8592765028280,3,18592765028287,null,18592765028287,"8536201090",0.8]
[102828,"Ex9B125 3PN D40A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika D, 40 A, 3+Npól","NAW",152.12,0,152.12,8592765028297,3,18592765028294,null,18592765028294,"8536201090",0.8]
[102829,"Ex9B125 3PN D50A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika D, 50 A, 3+Npól","NAW",102.02,0,102.02,8592765028303,3,18592765028300,null,18592765028300,"8536201090",0.8]
[102830,"Ex9B125 3PN D63A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika D, 63 A, 3+Npól","NAW",144.21,0,144.21,8592765028310,3,18592765028317,null,18592765028317,"8536201090",0.8]
[102831,"Ex9B125 3PN D80A","Inštalačný istič 20 kA, charakteristika D, 80 A, 3+Npól","NAW",149.12,0,149.12,8592765028327,3,18592765028324,null,18592765028324,"8536201090",0.8]
[102832,"Ex9B125 3PN D100A","Inštalačný istič 20 kA, charakteristika D, 100 A, 3+Npól","NAW",153.85,0,153.85,8592765028334,3,18592765028331,null,18592765028331,"8536201090",0.8]
[102854,"Ex9B125 4P D16A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika D, 16 A, 4-pól","NAW",137.88999999999999,0,137.88999999999999,8592765028556,3,18592765028553,null,18592765028553,"8536201090",0.8]
[102855,"Ex9B125 4P D20A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika D, 20 A, 4-pól","NAW",137.88999999999999,0,137.88999999999999,8592765028563,3,18592765028560,null,18592765028560,"8536201090",0.8]
[102856,"Ex9B125 4P D25A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika D, 25 A, 4-pól","NAW",137.88999999999999,0,137.88999999999999,8592765028570,3,18592765028577,null,18592765028577,"8536201090",0.8]
[102857,"Ex9B125 4P D32A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika D, 32 A, 4-pól","NAW",137.88999999999999,0,137.88999999999999,8592765028587,3,18592765028584,null,18592765028584,"8536201090",0.8]
[102858,"Ex9B125 4P D40A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika D, 40 A, 4-pól","NAW",137.88999999999999,0,137.88999999999999,8592765028594,3,18592765028591,null,18592765028591,"8536201090",0.8]
[102859,"Ex9B125 4P D50A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika D, 50 A, 4-pól","NAW",137.88999999999999,0,137.88999999999999,8592765028600,3,18592765028607,null,18592765028607,"8536201090",0.8]
[102860,"Ex9B125 4P D63A","Inštalačný istič 25 kA, charakteristika D, 63 A, 4-pól","NAW",145.08000000000001,0,145.08000000000001,8592765028617,3,18592765028614,null,18592765028614,"8536201090",0.8]
[102861,"Ex9B125 4P D80A","Inštalačný istič 20 kA, charakteristika D, 80 A, 4-pól","NAW",150.04,0,150.04,8592765028624,3,18592765028621,null,18592765028621,"8536209090",0.8]
[102862,"Ex9B125 4P D100A","Inštalačný istič 20 kA, charakteristika D, 100 A, 4-pól","NAW",154.72999999999999,0,154.72999999999999,8592765028631,3,18592765028638,null,18592765028638,"8536201090",0.8]
[]
["DC inštalačné ističe Ex9BP-JX, 10 kA, 250 V DC na pól, na všeobecné použitie, polarizované"]
[110067,"Ex9BP-JX(+) 1P C1","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 1 A, 250 V DC, 1pól","NAV",11.92,{"$f":"NAV","v":0},{"$f":"E831*(1-F831)","v":11.92},8592765100672,12,18592765100679,144,28592765100676,"8536201090",0.12]
[110068,"Ex9BP-JX(+) 1P C2","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 2 A, 250 V DC, 1pól","NAV",16.399999999999999,{"$f":"NAV","v":0},{"$f":"E832*(1-F832)","v":16.399999999999999},8592765100689,12,18592765100686,144,28592765100683,"8536201090",0.12]
[110069,"Ex9BP-JX(+) 1P C3","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 3 A, 250 V DC, 1pól","NAV",15.36,0,15.36,8592765100696,12,18592765100693,144,28592765100690,"8536201090",0.12]
[110070,"Ex9BP-JX(+) 1P C4","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 4 A, 250 V DC, 1pól","NAV",15.93,0,15.93,8592765100702,12,18592765100709,144,28592765100706,"8536201090",0.12]
[110071,"Ex9BP-JX(+) 1P C6","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 6 A, 250 V DC, 1pól","NAV",10.59,0,10.59,8592765100719,12,18592765100716,144,28592765100713,"8536201090",0.12]
[110072,"Ex9BP-JX(+) 1P C10","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 10 A, 250 V DC, 1pól","NAV",10.54,0,10.54,8592765100726,12,18592765100723,144,28592765100720,"8536201090",0.12]
[110073,"Ex9BP-JX(+) 1P C16","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 16 A, 250 V DC, 1pól","NAV",9.8800000000000008,0,9.8800000000000008,8592765100733,12,18592765100730,144,28592765100737,"8536201090",0.12]
[110074,"Ex9BP-JX(+) 1P C20","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 20 A, 250 V DC, 1pól","NAV",10.27,0,10.27,8592765100740,12,18592765100747,144,28592765100744,"8536201090",0.12]
[110075,"Ex9BP-JX(+) 1P C25","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 25 A, 250 V DC, 1pól","NAV",10.59,0,10.59,8592765100757,12,18592765100754,144,28592765100751,"8536201090",0.12]
[110076,"Ex9BP-JX(+) 1P C32","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 32 A, 250 V DC, 1pól","NAV",11.14,0,11.14,8592765100764,12,18592765100761,144,28592765100768,"8536201090",0.12]
[110077,"Ex9BP-JX(+) 1P C40","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 40 A, 250 V DC, 1pól","NAV",11.94,0,11.94,8592765100771,12,18592765100778,144,28592765100775,"8536201090",0.12]
[110078,"Ex9BP-JX(+) 1P C50","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 50 A, 250 V DC, 1pól","NAV",20.16,0,20.16,8592765100788,12,18592765100785,144,28592765100782,"8536201090",0.12]
[110079,"Ex9BP-JX(+) 1P C63","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 63 A, 250 V DC, 1pól","NAV",23.89,0,23.89,8592765100795,12,18592765100792,144,28592765100799,"8536201090",0.12]
[110080,"Ex9BP-JX(+) 2P C1","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 1 A, 500 V DC, 2pól","NAV",24.14,0,24.14,8592765100801,6,18592765100808,72,28592765100805,"8536201090",0.24]
[110081,"Ex9BP-JX(+) 2P C2","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 2 A, 500 V DC, 2pól","NAV",36.43,0,36.43,8592765100818,6,18592765100815,72,28592765100812,"8536201090",0.24]
[110082,"Ex9BP-JX(+) 2P C3","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 3 A, 500 V DC, 2pól","NAV",32.020000000000003,0,32.020000000000003,8592765100825,6,18592765100822,72,28592765100829,"8536201090",0.24]
[110083,"Ex9BP-JX(+) 2P C4","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 4 A, 500 V DC, 2pól","NAV",38.909999999999997,0,38.909999999999997,8592765100832,6,18592765100839,72,28592765100836,"8536201090",0.24]
[110084,"Ex9BP-JX(+) 2P C6","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 6 A, 500 V DC, 2pól","NAV",22.64,0,22.64,8592765100849,6,18592765100846,72,28592765100843,"8536201090",0.24]
[110085,"Ex9BP-JX(+) 2P C10","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 10 A, 500 V DC, 2pól","NAV",21.2,0,21.2,8592765100856,6,18592765100853,72,28592765100850,"8536201090",0.24]
[110086,"Ex9BP-JX(+) 2P C16","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 16 A, 500 V DC, 2pól","NAV",22.64,0,22.64,8592765100863,6,18592765100860,72,28592765100867,"8536201090",0.24]
[110087,"Ex9BP-JX(+) 2P C20","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 20 A, 500 V DC, 2pól","NAV",22.64,0,22.64,8592765100870,6,18592765100877,72,28592765100874,"8536201090",0.24]
[110088,"Ex9BP-JX(+) 2P C25","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 25 A, 500 V DC, 2pól","NAV",21.2,0,21.2,8592765100887,6,18592765100884,72,28592765100881,"8536201090",0.24]
[110089,"Ex9BP-JX(+) 2P C32","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 32 A, 500 V DC, 2pól","NAV",22.64,0,22.64,8592765100894,6,18592765100891,72,28592765100898,"8536201090",0.24]
[110090,"Ex9BP-JX(+) 2P C40","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 40 A, 500 V DC, 2pól","NAV",24.84,0,24.84,8592765100900,6,18592765100907,72,28592765100904,"8536201090",0.24]
[110091,"Ex9BP-JX(+) 2P C50","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 50 A, 500 V DC, 2pól","NAV",45.24,0,45.24,8592765100917,6,18592765100914,72,28592765100911,"8536201090",0.24]
[110092,"Ex9BP-JX(+) 2P C63","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 63 A, 500 V DC, 2pól","NAV",58.87,0,58.87,8592765100924,6,18592765100921,72,28592765100928,"8536201090",0.24]
[110093,"Ex9BP-JX(+) 3P C1","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 1 A, 750 V DC, 3pól","NAV",17.03,0,17.03,8592765100931,4,18592765100938,48,28592765100935,"8536201090",0.36]
[110094,"Ex9BP-JX(+) 3P C2","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 2 A, 750 V DC, 3pól","NAV",23.42,0,23.42,8592765100948,4,18592765100945,48,28592765100942,"8536201090",0.36]
[110095,"Ex9BP-JX(+) 3P C3","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 3 A, 750 V DC, 3pól","NAV",21.94,0,21.94,8592765100955,4,18592765100952,48,28592765100959,"8536201090",0.36]
[110096,"Ex9BP-JX(+) 3P C4","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 4 A, 750 V DC, 3pól","NAV",22.76,0,22.76,8592765100962,4,18592765100969,48,28592765100966,"8536201090",0.36]
[110097,"Ex9BP-JX(+) 3P C6","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 6 A, 750 V DC, 3pól","NAV",15.12,0,15.12,8592765100979,4,18592765100976,48,28592765100973,"8536201090",0.36]
[110098,"Ex9BP-JX(+) 3P C10","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 10 A, 750 V DC, 3pól","NAV",15.05,0,15.05,8592765100986,4,18592765100983,48,28592765100980,"8536201090",0.36]
[110099,"Ex9BP-JX(+) 3P C16","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 16 A, 750 V DC, 3pól","NAV",14.11,0,14.11,8592765100993,4,18592765100990,48,28592765100997,"8536201090",0.36]
[110100,"Ex9BP-JX(+) 3P C20","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 20 A, 750 V DC, 3pól","NAV",14.67,0,14.67,8592765101006,4,18592765101003,48,28592765101000,"8536201090",0.36]
[110101,"Ex9BP-JX(+) 3P C25","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 25 A, 750 V DC, 3pól","NAV",15.12,0,15.12,8592765101013,4,18592765101010,48,28592765101017,"8536201090",0.36]
[110102,"Ex9BP-JX(+) 3P C32","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 32 A, 750 V DC, 3pól","NAV",15.92,0,15.92,8592765101020,4,18592765101027,48,28592765101024,"8536201090",0.36]
[110103,"Ex9BP-JX(+) 3P C40","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 40 A, 750 V DC, 3pól","NAV",17.059999999999999,0,17.059999999999999,8592765101037,4,18592765101034,48,28592765101031,"8536201090",0.36]
[110104,"Ex9BP-JX(+) 3P C50","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 50 A, 750 V DC, 3pól","NAV",28.79,0,28.79,8592765101044,4,18592765101041,48,28592765101048,"8536201090",0.36]
[110105,"Ex9BP-JX(+) 3P C63","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 63 A, 750 V DC, 3pól","NAV",34.11,0,34.11,8592765101051,4,18592765101058,48,28592765101055,"8536201090",0.36]
[110106,"Ex9BP-JX(+) 4P C1","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 1 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",20.02,0,20.02,8592765101068,3,18592765101065,36,28592765101062,"8536201090",0.48]
[110107,"Ex9BP-JX(+) 4P C2","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 2 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",27.55,0,27.55,8592765101075,3,18592765101072,36,28592765101079,"8536201090",0.48]
[110108,"Ex9BP-JX(+) 4P C3","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 3 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",25.81,0,25.81,8592765101082,3,18592765101089,36,28592765101086,"8536201090",0.48]
[110109,"Ex9BP-JX(+) 4P C4","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 4 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",26.78,0,26.78,8592765101099,3,18592765101096,36,28592765101093,"8536201090",0.48]
[110110,"Ex9BP-JX(+) 4P C6","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 6 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",17.79,0,17.79,8592765101105,3,18592765101102,36,28592765101109,"8536201090",0.48]
[110111,"Ex9BP-JX(+) 4P C10","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 10 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",17.71,0,17.71,8592765101112,3,18592765101119,36,28592765101116,"8536201090",0.48]
[110112,"Ex9BP-JX(+) 4P C16","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 16 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",16.600000000000001,0,16.600000000000001,8592765101129,3,18592765101126,36,28592765101123,"8536201090",0.48]
[110113,"Ex9BP-JX(+) 4P C20","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 20 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",17.25,0,17.25,8592765101136,3,18592765101133,36,28592765101130,"8536201090",0.48]
[110114,"Ex9BP-JX(+) 4P C25","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 25 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",17.79,0,17.79,8592765101143,3,18592765101140,36,28592765101147,"8536201090",0.48]
[110115,"Ex9BP-JX(+) 4P C32","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 32 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",18.75,0,18.75,8592765101150,3,18592765101157,36,28592765101154,"8536201090",0.48]
[110116,"Ex9BP-JX(+) 4P C40","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 40 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",20.05,0,20.05,8592765101167,3,18592765101164,36,28592765101161,"8536201090",0.48]
[110117,"Ex9BP-JX(+) 4P C50","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 50 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",33.869999999999997,0,33.869999999999997,8592765101174,3,18592765101171,36,28592765101178,"8536201090",0.48]
[110118,"Ex9BP-JX(+) 4P C63","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 63 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",40.14,0,40.14,8592765101181,3,18592765101188,36,28592765101185,"8536201090",0.48]
[110119,"Ex9BP-JX(+) 1P K1","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 1 A, 250 V DC, 1pól","NAV",16.100000000000001,0,16.100000000000001,8592765101198,12,18592765101195,144,28592765101192,"8536201090",0.12]
[110120,"Ex9BP-JX(+) 1P K2","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 2 A, 250 V DC, 1pól","NAV",16.100000000000001,0,16.100000000000001,8592765101204,12,18592765101201,144,28592765101208,"8536201090",0.12]
[110121,"Ex9BP-JX(+) 1P K3","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 3 A, 250 V DC, 1pól","NAV",15.86,0,15.86,8592765101211,12,18592765101218,144,28592765101215,"8536201090",0.12]
[110122,"Ex9BP-JX(+) 1P K4","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 4 A, 250 V DC, 1pól","NAV",14.71,0,14.71,8592765101228,12,18592765101225,144,28592765101222,"8536201090",0.12]
[110123,"Ex9BP-JX(+) 1P K6","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 6 A, 250 V DC, 1pól","NAV",12.93,0,12.93,8592765101235,12,18592765101232,144,28592765101239,"8536201090",0.12]
[110124,"Ex9BP-JX(+) 1P K10","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 10 A, 250 V DC, 1pól","NAV",12.01,0,12.01,8592765101242,12,18592765101249,144,28592765101246,"8536201090",0.12]
[110125,"Ex9BP-JX(+) 1P K16","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 16 A, 250 V DC, 1pól","NAV",11.89,0,11.89,8592765101259,12,18592765101256,144,28592765101253,"8536201090",0.12]
[110126,"Ex9BP-JX(+) 1P K20","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 20 A, 250 V DC, 1pól","NAV",11.61,0,11.61,8592765101266,12,18592765101263,144,28592765101260,"8536201090",0.12]
[110127,"Ex9BP-JX(+) 1P K25","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 25 A, 250 V DC, 1pól","NAV",12.29,0,12.29,8592765101273,12,18592765101270,144,28592765101277,"8536201090",0.12]
[110128,"Ex9BP-JX(+) 1P K32","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 32 A, 250 V DC, 1pól","NAV",12.76,0,12.76,8592765101280,12,18592765101287,144,28592765101284,"8536201090",0.12]
[110129,"Ex9BP-JX(+) 1P K40","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 40 A, 250 V DC, 1pól","NAV",13.36,0,13.36,8592765101297,12,18592765101294,144,28592765101291,"8536201090",0.12]
[110130,"Ex9BP-JX(+) 1P K50","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 50 A, 250 V DC, 1pól","NAV",23.26,0,23.26,8592765101303,12,18592765101300,144,28592765101307,"8536201090",0.12]
[110131,"Ex9BP-JX(+) 1P K63","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 63 A, 250 V DC, 1pól","NAV",23.41,0,23.41,8592765101310,12,18592765101317,144,28592765101314,"8536201090",0.12]
[110132,"Ex9BP-JX(+) 2P K1","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 1 A, 500 V DC, 2pól","NAV",32.49,{"$f":"NAV","v":0},{"$f":"E896*(1-F896)","v":32.49},8592765101327,6,18592765101324,72,28592765101321,"8536201090",0.24]
[110133,"Ex9BP-JX(+) 2P K2","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 3 A, 500 V DC, 2pól","NAV",32,0,32,8592765101334,6,18592765101331,72,28592765101338,"8536201090",0.24]
[110134,"Ex9BP-JX(+) 2P K3","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 3 A, 500 V DC, 2pól","NAV",31.64,0,31.64,8592765101341,6,18592765101348,72,28592765101345,"8536201090",0.24]
[110135,"Ex9BP-JX(+) 2P K4","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 4 A, 500 V DC, 2pól","NAV",27.79,0,27.79,8592765101358,6,18592765101355,72,28592765101352,"8536201090",0.24]
[110136,"Ex9BP-JX(+) 2P K6","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 6 A, 500 V DC, 2pól","NAV",26,0,26,8592765101365,6,18592765101362,72,28592765101369,"8536201090",0.24]
[110137,"Ex9BP-JX(+) 2P K10","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 10 A, 500 V DC, 2pól","NAV",24.84,0,24.84,8592765101372,6,18592765101379,72,28592765101376,"8536201090",0.24]
[110138,"Ex9BP-JX(+) 2P K16","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 16 A, 500 V DC, 2pól","NAV",24.29,0,24.29,8592765101389,6,18592765101386,72,28592765101383,"8536201090",0.24]
[110139,"Ex9BP-JX(+) 2P K20","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 20 A, 500 V DC, 2pól","NAV",24.58,0,24.58,8592765101396,6,18592765101393,72,28592765101390,"8536201090",0.24]
[110140,"Ex9BP-JX(+) 2P K25","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 25 A, 500 V DC, 2pól","NAV",26.08,0,26.08,8592765101402,6,18592765101409,72,28592765101406,"8536201090",0.24]
[110141,"Ex9BP-JX(+) 2P K32","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 32 A, 500 V DC, 2pól","NAV",26,0,26,8592765101419,6,18592765101416,72,28592765101413,"8536201090",0.24]
[110142,"Ex9BP-JX(+) 2P K40","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 40 A, 500 V DC, 2pól","NAV",26.51,0,26.51,8592765101426,6,18592765101423,72,28592765101420,"8536201090",0.24]
[110143,"Ex9BP-JX(+) 2P K50","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 50 A, 500 V DC, 2pól","NAV",50.24,0,50.24,8592765101433,6,18592765101430,72,28592765101437,"8536201090",0.24]
[110144,"Ex9BP-JX(+) 2P K63","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 63 A, 500 V DC, 2pól","NAV",57.72,0,57.72,8592765101440,6,18592765101447,72,28592765101444,"8536201090",0.24]
[110145,"Ex9BP-JX(+) 3P K1","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 1 A, 750 V DC, 3pól","NAV",21.47,0,21.47,8592765101457,4,18592765101454,48,28592765101451,"8536201090",0.36]
[110146,"Ex9BP-JX(+) 3P K2","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 2 A, 750 V DC, 3pól","NAV",21.47,0,21.47,8592765101464,4,18592765101461,48,28592765101468,"8536201090",0.36]
[110147,"Ex9BP-JX(+) 3P K3","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 3 A, 750 V DC, 3pól","NAV",21.16,0,21.16,8592765101471,4,18592765101478,48,28592765101475,"8536201090",0.36]
[110148,"Ex9BP-JX(+) 3P K4","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 4 A, 750 V DC, 3pól","NAV",19.61,0,19.61,8592765101488,4,18592765101485,48,28592765101482,"8536201090",0.36]
[110149,"Ex9BP-JX(+) 3P K6","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 6 A, 750 V DC, 3pól","NAV",17.23,0,17.23,8592765101495,4,18592765101492,48,28592765101499,"8536201090",0.36]
[110150,"Ex9BP-JX(+) 3P K10","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 10 A, 750 V DC, 3pól","NAV",16.02,0,16.02,8592765101501,4,18592765101508,48,28592765101505,"8536201090",0.36]
[110151,"Ex9BP-JX(+) 3P K16","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 16 A, 750 V DC, 3pól","NAV",15.84,0,15.84,8592765101518,4,18592765101515,48,28592765101512,"8536201090",0.36]
[110152,"Ex9BP-JX(+) 3P K20","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 20 A, 750 V DC, 3pól","NAV",15.47,0,15.47,8592765101525,4,18592765101522,48,28592765101529,"8536201090",0.36]
[110153,"Ex9BP-JX(+) 3P K25","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 25 A, 750 V DC, 3pól","NAV",16.39,0,16.39,8592765101532,4,18592765101539,48,28592765101536,"8536201090",0.36]
[110154,"Ex9BP-JX(+) 3P K32","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 32 A, 750 V DC, 3pól","NAV",17.03,0,17.03,8592765101549,4,18592765101546,48,28592765101543,"8536201090",0.36]
[110155,"Ex9BP-JX(+) 3P K40","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 40 A, 750 V DC, 3pól","NAV",17.809999999999999,0,17.809999999999999,8592765101556,4,18592765101553,48,28592765101550,"8536201090",0.36]
[110156,"Ex9BP-JX(+) 3P K50","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 50 A, 750 V DC, 3pól","NAV",31,0,31,8592765101563,4,18592765101560,48,28592765101567,"8536201090",0.36]
[110157,"Ex9BP-JX(+) 3P K63","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 63 A, 750 V DC, 3pól","NAV",31.22,0,31.22,8592765101570,4,18592765101577,48,28592765101574,"8536201090",0.36]
[110158,"Ex9BP-JX(+) 4P K1","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 1 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",43.31,0,43.31,8592765101587,3,18592765101584,36,28592765101581,"8536201090",0.48]
[110159,"Ex9BP-JX(+) 4P K2","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 3 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",42.67,0,42.67,8592765101594,3,18592765101591,36,28592765101598,"8536201090",0.48]
[110160,"Ex9BP-JX(+) 4P K3","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 3 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",42.19,0,42.19,8592765101600,3,18592765101607,36,28592765101604,"8536201090",0.48]
[110161,"Ex9BP-JX(+) 4P K4","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 4 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",37.049999999999997,0,37.049999999999997,8592765101617,3,18592765101614,36,28592765101611,"8536201090",0.48]
[110162,"Ex9BP-JX(+) 4P K6","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 6 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",34.659999999999997,0,34.659999999999997,8592765101624,3,18592765101621,36,28592765101628,"8536201090",0.48]
[110163,"Ex9BP-JX(+) 4P K10","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 10 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",33.119999999999997,0,33.119999999999997,8592765101631,3,18592765101638,36,28592765101635,"8536201090",0.48]
[110164,"Ex9BP-JX(+) 4P K16","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 16 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",32.369999999999997,0,32.369999999999997,8592765101648,3,18592765101645,36,28592765101642,"8536201090",0.48]
[110165,"Ex9BP-JX(+) 4P K20","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 20 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",32.75,0,32.75,8592765101655,3,18592765101652,36,28592765101659,"8536201090",0.48]
[110166,"Ex9BP-JX(+) 4P K25","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 25 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",34.770000000000003,0,34.770000000000003,8592765101662,3,18592765101669,36,28592765101666,"8536201090",0.48]
[110167,"Ex9BP-JX(+) 4P K32","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 32 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",34.659999999999997,0,34.659999999999997,8592765101679,3,18592765101676,36,28592765101673,"8536201090",0.48]
[110168,"Ex9BP-JX(+) 4P K40","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 40 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",35.35,0,35.35,8592765101686,3,18592765101683,36,28592765101680,"8536201090",0.48]
[110169,"Ex9BP-JX(+) 4P K50","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 50 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",66.989999999999995,0,66.989999999999995,8592765101693,3,18592765101690,36,28592765101697,"8536201090",0.48]
[110170,"Ex9BP-JX(+) 4P K63","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 63 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",76.959999999999994,0,76.959999999999994,8592765101709,3,18592765101706,36,28592765101703,"8536201090",0.48]
[]
["DC inštalačné ističe Ex9BP, 10 kA, pre PV aplikácie 150-600 V DC, nepolarizované"]
[109962,"Ex9BP 1P DC150V C1","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 1 A, 150 V DC, 1pól","NAL",10.88,{"$f":"NAL","v":0},{"$f":"E937*(1-F937)","v":10.88},8592765099624,12,18592765099621,144,28592765099628,"8536201090",0.12]
[109963,"Ex9BP 1P DC150V C2","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 2 A, 150 V DC, 1pól","NAL",10.88,{"$f":"NAL","v":0},{"$f":"E938*(1-F938)","v":10.88},8592765099631,12,18592765099638,144,28592765099635,"8536201090",0.12]
[109964,"Ex9BP 1P DC150V C3","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 3 A, 150 V DC, 1pól","NAL",9.93,0,9.93,8592765099648,12,18592765099645,144,28592765099642,"8536201090",0.12]
[109965,"Ex9BP 1P DC150V C4","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 4 A, 150 V DC, 1pól","NAL",9.93,0,9.93,8592765099655,12,18592765099652,144,28592765099659,"8536201090",0.12]
[109966,"Ex9BP 1P DC150V C6","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 6 A, 150 V DC, 1pól","NAL",9.93,0,9.93,8592765099662,12,18592765099669,144,28592765099666,"8536201090",0.12]
[109967,"Ex9BP 1P DC150V C10","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 10 A, 150 V DC, 1pól","NAL",9.36,0,9.36,8592765099679,12,18592765099676,144,28592765099673,"8536201090",0.12]
[109968,"Ex9BP 1P DC150V C16","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 16 A, 150 V DC, 1pól","NAL",9.36,0,9.36,8592765099686,12,18592765099683,144,28592765099680,"8536201090",0.12]
[109969,"Ex9BP 1P DC150V C20","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 20 A, 150 V DC, 1pól","NAL",9.36,0,9.36,8592765099693,12,18592765099690,144,28592765099697,"8536201090",0.12]
[109970,"Ex9BP 1P DC150V C25","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 25 A, 150 V DC, 1pól","NAL",9.36,0,9.36,8592765099709,12,18592765099706,144,28592765099703,"8536201090",0.12]
[109971,"Ex9BP 1P DC150V C32","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 32 A, 150 V DC, 1pól","NAL",10.4,0,10.4,8592765099716,12,18592765099713,144,28592765099710,"8536201090",0.12]
[109972,"Ex9BP 1P DC150V C40","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 40 A, 150 V DC, 1pól","NAL",11.04,0,11.04,8592765099723,12,18592765099720,144,28592765099727,"8536201090",0.12]
[109973,"Ex9BP 1P DC150V C50","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 50 A, 150 V DC, 1pól","NAL",18.77,0,18.77,8592765099730,12,18592765099737,144,28592765099734,"8536201090",0.12]
[109974,"Ex9BP 1P DC150V C63","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 63 A, 150 V DC, 1pól","NAL",22.24,0,22.24,8592765099747,12,18592765099744,144,28592765099741,"8536201090",0.12]
[109975,"Ex9BP 2P DC300V C1","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 1 A, 300 V DC, 1pól","NAL",21.16,0,21.16,8592765099754,6,18592765099751,72,28592765099758,"8536201090",0.24]
[109976,"Ex9BP 2P DC300V C2","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 2 A, 300 V DC, 1pól","NAL",21.16,0,21.16,8592765099761,6,18592765099768,72,28592765099765,"8536201090",0.24]
[109977,"Ex9BP 2P DC300V C3","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 3 A, 300 V DC, 1pól","NAL",20.22,0,20.22,8592765099778,6,18592765099775,72,28592765099772,"8536201090",0.24]
[109978,"Ex9BP 2P DC300V C4","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 4 A, 300 V DC, 1pól","NAL",20.22,0,20.22,8592765099785,6,18592765099782,72,28592765099789,"8536201090",0.24]
[109979,"Ex9BP 2P DC300V C6","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 6 A, 300 V DC, 1pól","NAL",20.22,0,20.22,8592765099792,6,18592765099799,72,28592765099796,"8536201090",0.24]
[109980,"Ex9BP 2P DC300V C10","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 10 A, 300 V DC, 1pól","NAL",19.7,0,19.7,8592765099808,6,18592765099805,72,28592765099802,"8536201090",0.24]
[109981,"Ex9BP 2P DC300V C16","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 16 A, 300 V DC, 1pól","NAL",19.7,0,19.7,8592765099815,6,18592765099812,72,28592765099819,"8536201090",0.24]
[109982,"Ex9BP 2P DC300V C20","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 20 A, 300 V DC, 1pól","NAL",19.7,0,19.7,8592765099822,6,18592765099829,72,28592765099826,"8536201090",0.24]
[109983,"Ex9BP 2P DC300V C25","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 25 A, 300 V DC, 1pól","NAL",20.65,0,20.65,8592765099839,6,18592765099836,72,28592765099833,"8536201090",0.24]
[109984,"Ex9BP 2P DC300V C32","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 32 A, 300 V DC, 1pól","NAL",20.98,0,20.98,8592765099846,6,18592765099843,72,28592765099840,"8536201090",0.24]
[109985,"Ex9BP 2P DC300V C40","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 40 A, 300 V DC, 1pól","NAL",21.75,0,21.75,8592765099853,6,18592765099850,72,28592765099857,"8536201090",0.24]
[109986,"Ex9BP 2P DC300V C50","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 50 A, 300 V DC, 1pól","NAL",40.22,0,40.22,8592765099860,6,18592765099867,72,28592765099864,"8536201090",0.24]
[109987,"Ex9BP 2P DC300V C63","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 63 A, 300 V DC, 1pól","NAL",44.15,0,44.15,8592765099877,6,18592765099874,72,28592765099871,"8536201090",0.24]
[109988,"Ex9BP 3P DC450V C1","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 1 A, 450 V DC, 1pól","NAL",95.48,0,95.48,8592765099884,4,18592765099881,48,28592765099888,"8536201090",0.36]
[109989,"Ex9BP 3P DC450V C2","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 2 A, 450 V DC, 1pól","NAL",95.48,0,95.48,8592765099891,4,18592765099898,48,28592765099895,"8536201090",0.36]
[109990,"Ex9BP 3P DC450V C3","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 3 A, 450 V DC, 1pól","NAL",91.57,0,91.57,8592765099907,4,18592765099904,48,28592765099901,"8536201090",0.36]
[109991,"Ex9BP 3P DC450V C4","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 4 A, 450 V DC, 1pól","NAL",91.57,0,91.57,8592765099914,4,18592765099911,48,28592765099918,"8536201090",0.36]
[109992,"Ex9BP 3P DC450V C6","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 6 A, 450 V DC, 1pól","NAL",91.57,0,91.57,8592765099921,4,18592765099928,48,28592765099925,"8536201090",0.36]
[109993,"Ex9BP 3P DC450V C10","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 10 A, 450 V DC, 1pól","NAL",89.56,0,89.56,8592765099938,4,18592765099935,48,28592765099932,"8536201090",0.36]
[109994,"Ex9BP 3P DC450V C16","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 16 A, 450 V DC, 1pól","NAL",89.56,0,89.56,8592765099945,4,18592765099942,48,28592765099949,"8536201090",0.36]
[109995,"Ex9BP 3P DC450V C20","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 20 A, 450 V DC, 1pól","NAL",94.15,0,94.15,8592765099952,4,18592765099959,48,28592765099956,"8536201090",0.36]
[109996,"Ex9BP 3P DC450V C25","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 25 A, 450 V DC, 1pól","NAL",94.15,0,94.15,8592765099969,4,18592765099966,48,28592765099963,"8536201090",0.36]
[109997,"Ex9BP 3P DC450V C32","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 32 A, 450 V DC, 1pól","NAL",94.15,0,94.15,8592765099976,4,18592765099973,48,28592765099970,"8536201090",0.36]
[109998,"Ex9BP 3P DC450V C40","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 40 A, 450 V DC, 1pól","NAL",96.44,0,96.44,8592765099983,4,18592765099980,48,28592765099987,"8536201090",0.36]
[109999,"Ex9BP 3P DC450V C50","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 50 A, 450 V DC, 1pól","NAL",98.76,0,98.76,8592765099990,4,18592765099997,48,28592765099994,"8536201090",0.36]
[110000,"Ex9BP 3P DC450V C63","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 63 A, 450 V DC, 1pól","NAL",103.19,0,103.19,8592765100009,4,18592765100006,48,28592765100003,"8536201090",0.36]
[110001,"Ex9BP 4P DC600V C1","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 1 A, 600 V DC, 1pól","NAL",143.33000000000001,0,143.33000000000001,8592765100016,3,18592765100013,36,28592765100010,"8536201090",0.48]
[110002,"Ex9BP 4P DC600V C2","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 2 A, 600 V DC, 1pól","NAL",143.33000000000001,0,143.33000000000001,8592765100023,3,18592765100020,36,28592765100027,"8536201090",0.48]
[110003,"Ex9BP 4P DC600V C3","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 3 A, 600 V DC, 1pól","NAL",141.26,0,141.26,8592765100030,3,18592765100037,36,28592765100034,"8536201090",0.48]
[110004,"Ex9BP 4P DC600V C4","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 4 A, 600 V DC, 1pól","NAL",141.26,0,141.26,8592765100047,3,18592765100044,36,28592765100041,"8536201090",0.48]
[110005,"Ex9BP 4P DC600V C6","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 6 A, 600 V DC, 1pól","NAL",141.26,0,141.26,8592765100054,3,18592765100051,36,28592765100058,"8536201090",0.48]
[110006,"Ex9BP 4P DC600V C10","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 10 A, 600 V DC, 1pól","NAL",139.62,0,139.62,8592765100061,3,18592765100068,36,28592765100065,"8536201090",0.48]
[110007,"Ex9BP 4P DC600V C16","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 16 A, 600 V DC, 1pól","NAL",139.62,0,139.62,8592765100078,3,18592765100075,36,28592765100072,"8536201090",0.48]
[110008,"Ex9BP 4P DC600V C20","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 20 A, 600 V DC, 1pól","NAL",143.44999999999999,0,143.44999999999999,8592765100085,3,18592765100082,36,28592765100089,"8536201090",0.48]
[110009,"Ex9BP 4P DC600V C25","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 25 A, 600 V DC, 1pól","NAL",143.44999999999999,0,143.44999999999999,8592765100092,3,18592765100099,36,28592765100096,"8536201090",0.48]
[110010,"Ex9BP 4P DC600V C32","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 32 A, 600 V DC, 1pól","NAL",143.44999999999999,0,143.44999999999999,8592765100108,3,18592765100105,36,28592765100102,"8536201090",0.48]
[110011,"Ex9BP 4P DC600V C40","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 40 A, 600 V DC, 1pól","NAL",152.33000000000001,0,152.33000000000001,8592765100115,3,18592765100112,36,28592765100119,"8536201090",0.48]
[110012,"Ex9BP 4P DC600V C50","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 50 A, 600 V DC, 1pól","NAL",152.33000000000001,0,152.33000000000001,8592765100122,3,18592765100129,36,28592765100126,"8536201090",0.48]
[110013,"Ex9BP 4P DC600V C63","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika C, 63 A, 600 V DC, 1pól","NAL",152.33000000000001,0,152.33000000000001,8592765100139,3,18592765100136,36,28592765100133,"8536201090",0.48]
[110015,"Ex9BP 1P DC150V K1","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 1 A, 150 V DC, 1pól","NAL",11.42,0,11.42,8592765100153,12,18592765100150,144,28592765100157,"8536201090",0.12]
[110016,"Ex9BP 1P DC150V K2","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 2 A, 150 V DC, 1pól","NAL",11.42,0,11.42,8592765100160,12,18592765100167,144,28592765100164,"8536201090",0.12]
[110017,"Ex9BP 1P DC150V K3","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 3 A, 150 V DC, 1pól","NAL",10.42,0,10.42,8592765100177,12,18592765100174,144,28592765100171,"8536201090",0.12]
[110018,"Ex9BP 1P DC150V K4","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 4 A, 150 V DC, 1pól","NAL",10.42,0,10.42,8592765100184,12,18592765100181,144,28592765100188,"8536201090",0.12]
[110019,"Ex9BP 1P DC150V K6","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 6 A, 150 V DC, 1pól","NAL",10.42,0,10.42,8592765100191,12,18592765100198,144,28592765100195,"8536201090",0.12]
[110020,"Ex9BP 1P DC150V K10","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 10 A, 150 V DC, 1pól","NAL",9.85,0,9.85,8592765100207,12,18592765100204,144,28592765100201,"8536201090",0.12]
[110021,"Ex9BP 1P DC150V K16","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 16 A, 150 V DC, 1pól","NAL",9.85,0,9.85,8592765100214,12,18592765100211,144,28592765100218,"8536201090",0.12]
[110022,"Ex9BP 1P DC150V K20","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 20 A, 150 V DC, 1pól","NAL",9.85,0,9.85,8592765100221,12,18592765100228,144,28592765100225,"8536201090",0.12]
[110023,"Ex9BP 1P DC150V K25","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 25 A, 150 V DC, 1pól","NAL",9.85,0,9.85,8592765100238,12,18592765100235,144,28592765100232,"8536201090",0.12]
[110024,"Ex9BP 1P DC150V K32","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 32 A, 150 V DC, 1pól","NAL",10.94,0,10.94,8592765100245,12,18592765100242,144,28592765100249,"8536201090",0.12]
[110025,"Ex9BP 1P DC150V K40","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 40 A, 150 V DC, 1pól","NAL",11.61,0,11.61,8592765100252,12,18592765100259,144,28592765100256,"8536201090",0.12]
[110026,"Ex9BP 1P DC150V K50","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 50 A, 150 V DC, 1pól","NAL",19.71,0,19.71,8592765100269,12,18592765100266,144,28592765100263,"8536201090",0.12]
[110027,"Ex9BP 1P DC150V K63","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 63 A, 150 V DC, 1pól","NAL",23.37,0,23.37,8592765100276,12,18592765100273,144,28592765100270,"8536201090",0.12]
[110028,"Ex9BP 2P DC300V K1","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 1 A, 300 V DC, 1pól","NAL",22.23,{"$f":"NAL","v":0},{"$f":"E1002*(1-F1002)","v":22.23},8592765100283,6,18592765100280,72,28592765100287,"8536201090",0.24]
[110029,"Ex9BP 2P DC300V K2","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 2 A, 300 V DC, 1pól","NAL",22.23,0,22.23,8592765100290,6,18592765100297,72,28592765100294,"8536201090",0.24]
[110030,"Ex9BP 2P DC300V K3","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 3 A, 300 V DC, 1pól","NAL",21.25,0,21.25,8592765100306,6,18592765100303,72,28592765100300,"8536201090",0.24]
[110031,"Ex9BP 2P DC300V K4","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 4 A, 300 V DC, 1pól","NAL",21.25,0,21.25,8592765100313,6,18592765100310,72,28592765100317,"8536201090",0.24]
[110032,"Ex9BP 2P DC300V K6","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 6 A, 300 V DC, 1pól","NAL",21.25,0,21.25,8592765100320,6,18592765100327,72,28592765100324,"8536201090",0.24]
[110033,"Ex9BP 2P DC300V K10","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 10 A, 300 V DC, 1pól","NAL",20.71,0,20.71,8592765100337,6,18592765100334,72,28592765100331,"8536201090",0.24]
[110034,"Ex9BP 2P DC300V K16","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 16 A, 300 V DC, 1pól","NAL",20.71,0,20.71,8592765100344,6,18592765100341,72,28592765100348,"8536201090",0.24]
[110035,"Ex9BP 2P DC300V K20","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 20 A, 300 V DC, 1pól","NAL",20.71,0,20.71,8592765100351,6,18592765100358,72,28592765100355,"8536201090",0.24]
[110036,"Ex9BP 2P DC300V K25","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 25 A, 300 V DC, 1pól","NAL",21.7,0,21.7,8592765100368,6,18592765100365,72,28592765100362,"8536201090",0.24]
[110037,"Ex9BP 2P DC300V K32","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 32 A, 300 V DC, 1pól","NAL",22.04,0,22.04,8592765100375,6,18592765100372,72,28592765100379,"8536201090",0.24]
[110038,"Ex9BP 2P DC300V K40","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 40 A, 300 V DC, 1pól","NAL",22.87,0,22.87,8592765100382,6,18592765100389,72,28592765100386,"8536201090",0.24]
[110039,"Ex9BP 2P DC300V K50","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 50 A, 300 V DC, 1pól","NAL",42.26,0,42.26,8592765100399,6,18592765100396,72,28592765100393,"8536201090",0.24]
[110040,"Ex9BP 2P DC300V K63","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 63 A, 300 V DC, 1pól","NAL",46.38,0,46.38,8592765100405,6,18592765100402,72,28592765100409,"8536201090",0.24]
[110041,"Ex9BP 3P DC450V K1","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 1 A, 450 V DC, 1pól","NAL",100.32,0,100.32,8592765100412,4,18592765100419,48,28592765100416,"8536201090",0.36]
[110042,"Ex9BP 3P DC450V K2","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 2 A, 450 V DC, 1pól","NAL",100.32,0,100.32,8592765100429,4,18592765100426,48,28592765100423,"8536201090",0.36]
[110043,"Ex9BP 3P DC450V K3","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 3 A, 450 V DC, 1pól","NAL",96.21,0,96.21,8592765100436,4,18592765100433,48,28592765100430,"8536201090",0.36]
[110044,"Ex9BP 3P DC450V K4","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 4 A, 450 V DC, 1pól","NAL",96.21,0,96.21,8592765100443,4,18592765100440,48,28592765100447,"8536201090",0.36]
[110045,"Ex9BP 3P DC450V K6","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 6 A, 450 V DC, 1pól","NAL",96.21,0,96.21,8592765100450,4,18592765100457,48,28592765100454,"8536201090",0.36]
[110046,"Ex9BP 3P DC450V K10","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 10 A, 450 V DC, 1pól","NAL",94.1,0,94.1,8592765100467,4,18592765100464,48,28592765100461,"8536201090",0.36]
[110047,"Ex9BP 3P DC450V K16","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 16 A, 450 V DC, 1pól","NAL",94.1,0,94.1,8592765100474,4,18592765100471,48,28592765100478,"8536201090",0.36]
[110048,"Ex9BP 3P DC450V K20","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 20 A, 450 V DC, 1pól","NAL",98.93,0,98.93,8592765100481,4,18592765100488,48,28592765100485,"8536201090",0.36]
[110049,"Ex9BP 3P DC450V K25","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 25 A, 450 V DC, 1pól","NAL",98.93,0,98.93,8592765100498,4,18592765100495,48,28592765100492,"8536201090",0.36]
[110050,"Ex9BP 3P DC450V K32","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 32 A, 450 V DC, 1pól","NAL",98.93,0,98.93,8592765100504,4,18592765100501,48,28592765100508,"8536201090",0.36]
[110051,"Ex9BP 3P DC450V K40","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 40 A, 450 V DC, 1pól","NAL",101.33,0,101.33,8592765100511,4,18592765100518,48,28592765100515,"8536201090",0.36]
[110052,"Ex9BP 3P DC450V K50","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 50 A, 450 V DC, 1pól","NAL",103.75,0,103.75,8592765100528,4,18592765100525,48,28592765100522,"8536201090",0.36]
[110053,"Ex9BP 3P DC450V K63","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 63 A, 450 V DC, 1pól","NAL",108.42,0,108.42,8592765100535,4,18592765100532,48,28592765100539,"8536201090",0.36]
[110054,"Ex9BP 4P DC600V K1","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 1 A, 600 V DC, 1pól","NAL",150.62,0,150.62,8592765100542,3,18592765100549,36,28592765100546,"8536201090",0.48]
[110055,"Ex9BP 4P DC600V K2","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 2 A, 600 V DC, 1pól","NAL",150.62,0,150.62,8592765100559,3,18592765100556,36,28592765100553,"8536201090",0.48]
[110056,"Ex9BP 4P DC600V K3","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 3 A, 600 V DC, 1pól","NAL",148.43,0,148.43,8592765100566,3,18592765100563,36,28592765100560,"8536201090",0.48]
[110057,"Ex9BP 4P DC600V K4","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 4 A, 600 V DC, 1pól","NAL",148.43,0,148.43,8592765100573,3,18592765100570,36,28592765100577,"8536201090",0.48]
[110058,"Ex9BP 4P DC600V K6","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 6 A, 600 V DC, 1pól","NAL",148.43,0,148.43,8592765100580,3,18592765100587,36,28592765100584,"8536201090",0.48]
[110059,"Ex9BP 4P DC600V K10","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 10 A, 600 V DC, 1pól","NAL",146.69,0,146.69,8592765100597,3,18592765100594,36,28592765100591,"8536201090",0.48]
[110060,"Ex9BP 4P DC600V K16","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 16 A, 600 V DC, 1pól","NAL",146.69,0,146.69,8592765100603,3,18592765100600,36,28592765100607,"8536201090",0.48]
[110061,"Ex9BP 4P DC600V K20","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 20 A, 600 V DC, 1pól","NAL",150.72,0,150.72,8592765100610,3,18592765100617,36,28592765100614,"8536201090",0.48]
[110062,"Ex9BP 4P DC600V K25","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 25 A, 600 V DC, 1pól","NAL",150.72,0,150.72,8592765100627,3,18592765100624,36,28592765100621,"8536201090",0.48]
[110063,"Ex9BP 4P DC600V K32","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 32 A, 600 V DC, 1pól","NAL",150.72,0,150.72,8592765100634,3,18592765100631,36,28592765100638,"8536201090",0.48]
[110064,"Ex9BP 4P DC600V K40","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 40 A, 600 V DC, 1pól","NAL",160.05000000000001,0,160.05000000000001,8592765100641,3,18592765100648,36,28592765100645,"8536201090",0.48]
[110065,"Ex9BP 4P DC600V K50","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 50 A, 600 V DC, 1pól","NAL",160.05000000000001,0,160.05000000000001,8592765100658,3,18592765100655,36,28592765100652,"8536201090",0.48]
[110066,"Ex9BP 4P DC600V K63","DC inštalačný istič 10 kA, charakteristika K, 63 A, 600 V DC, 1pól","NAL",160.05000000000001,0,160.05000000000001,8592765100665,3,18592765100662,36,28592765100669,"8536201090",0.48]
[]
["DC inštalačné ističe Ex9BP, 6 kA, pre PV aplikácie 500-1000 V DC, nepolarizované"]
[111559,"Ex9BP 2P DC500V C10","DC inštalačné istič 6 kA pre PV aplikácie, charakteristika C, 10 A, 500 V DC, 2pól","NAQ",19.7,{"$f":"_xlfn.SINGLE(NAQ)","v":0},{"$f":"E1043*(1-F1043)","v":19.7},8592765115591,6,18592765115598,72,28592765115595,8536201090,0.24]
[111560,"Ex9BP 2P DC500V C13","DC inštalačné istič 6 kA pre PV aplikácie, charakteristika C, 13 A, 500 V DC, 2pól","NAQ",19.7,{"$f":"_xlfn.SINGLE(NAQ)","v":0},{"$f":"E1044*(1-F1044)","v":19.7},8592765115607,6,18592765115604,72,28592765115601,8536201090,0.24]
[111561,"Ex9BP 2P DC500V C16","DC inštalačné istič 6 kA pre PV aplikácie, charakteristika C, 16 A, 500 V DC, 2pól","NAQ",19.7,0,19.7,8592765115614,6,18592765115611,72,28592765115618,8536201090,0.24]
[111562,"Ex9BP 2P DC500V C20","DC inštalačné istič 6 kA pre PV aplikácie, charakteristika C, 20 A, 500 V DC, 2pól","NAQ",19.7,0,19.7,8592765115621,6,18592765115628,72,28592765115625,8536201090,0.24]
[111563,"Ex9BP 2P DC500V C25","DC inštalačné istič 6 kA pre PV aplikácie, charakteristika C, 25 A, 500 V DC, 2pól","NAQ",21.12,0,21.12,8592765115638,6,18592765115635,72,28592765115632,8536201090,0.24]
[111564,"Ex9BP 2P DC500V C32","DC inštalačné istič 6 kA pre PV aplikácie, charakteristika C, 30 A, 500 V DC, 2pól","NAQ",20.98,0,20.98,8592765115645,6,18592765115642,72,28592765115649,8536201090,0.24]
[111565,"Ex9BP 2P DC500V C40","DC inštalačné istič 6 kA pre PV aplikácie, charakteristika C, 40 A, 500 V DC, 2pól","NAQ",21.75,0,21.75,8592765115652,6,18592765115659,72,28592765115656,8536201090,0.24]
[111566,"Ex9BP 2P DC500V C50","DC inštalačné istič 6 kA pre PV aplikácie, charakteristika C, 50 A, 500 V DC, 2pól","NAQ",40.69,0,40.69,8592765115669,6,18592765115666,72,28592765115663,8536201090,0.24]
[111567,"Ex9BP 2P DC500V C63","DC inštalačné istič 6 kA pre PV aplikácie, charakteristika C, 63 A, 500 V DC, 2pól","NAQ",44.15,0,44.15,8592765115676,6,18592765115673,72,28592765115670,8536201090,0.24]
[111568,"Ex9BP 4P DC1000V C10","DC inštalačné istič 6 kA pre PV aplikácie, charakteristika C, 10 A, 1000 V DC, 4pól","NAQ",89.39,0,89.39,8592765115683,3,18592765115680,36,28592765115687,8536201090,0.48]
[111569,"Ex9BP 4P DC1000V C13","DC inštalačné istič 6 kA pre PV aplikácie, charakteristika C, 13 A, 1000 V DC, 4pól","NAQ",89.39,0,89.39,8592765115690,3,18592765115697,36,28592765115694,8536201090,0.48]
[111570,"Ex9BP 4P DC1000V C16","DC inštalačné istič 6 kA pre PV aplikácie, charakteristika C, 16 A, 1000 V DC, 4pól","NAQ",89.39,0,89.39,8592765115706,3,18592765115703,36,28592765115700,8536201090,0.48]
[111571,"Ex9BP 4P DC1000V C20","DC inštalačné istič 6 kA pre PV aplikácie, charakteristika C, 20 A, 1000 V DC, 4pól","NAQ",94.43,0,94.43,8592765115713,3,18592765115710,36,28592765115717,8536201090,0.48]
[111572,"Ex9BP 4P DC1000V C25","DC inštalačné istič 6 kA pre PV aplikácie, charakteristika C, 25 A, 1000 V DC, 4pól","NAQ",94.43,0,94.43,8592765115720,3,18592765115727,36,28592765115724,8536201090,0.48]
[111573,"Ex9BP 4P DC1000V C32","DC inštalačné istič 6 kA pre PV aplikácie, charakteristika C, 32 A, 1000 V DC, 4pól","NAQ",94.43,0,94.43,8592765115737,3,18592765115734,36,28592765115731,8536201090,0.48]
[111574,"Ex9BP 4P DC1000V C40","DC inštalačné istič 6 kA pre PV aplikácie, charakteristika C, 40 A, 1000 V DC, 4pól","NAQ",96.26,0,96.26,8592765115744,3,18592765115741,36,28592765115748,8536201090,0.48]
[111575,"Ex9BP 4P DC1000V C50","DC inštalačné istič 6 kA pre PV aplikácie, charakteristika C, 50 A, 1000 V DC, 4pól","NAQ",98.56,0,98.56,8592765115751,3,18592765115758,36,28592765115755,8536201090,0.48]
[111576,"Ex9BP 4P DC1000V C63","DC inštalačné istič 6 kA pre PV aplikácie, charakteristika C, 63 A, 1000 V DC, 4pól","NAQ",103,0,103,8592765115768,3,18592765115765,36,28592765115762,8536201090,0.48]
[111577,"Ex9BP 2P DC500V K10","DC inštalačné istič 6 kA pre PV aplikácie, charakteristika K, 10 A, 500 V DC, 2pól","NAQ",20.71,0,20.71,8592765115775,6,18592765115772,72,28592765115779,8536201090,0.24]
[111578,"Ex9BP 2P DC500V K13","DC inštalačné istič 6 kA pre PV aplikácie, charakteristika K, 13 A, 500 V DC, 2pól","NAQ",20.71,0,20.71,8592765115782,6,18592765115789,72,28592765115786,8536201090,0.24]
[111579,"Ex9BP 2P DC500V K16","DC inštalačné istič 6 kA pre PV aplikácie, charakteristika K, 16 A, 500 V DC, 2pól","NAQ",20.71,0,20.71,8592765115799,6,18592765115796,72,28592765115793,8536201090,0.24]
[111580,"Ex9BP 2P DC500V K20","DC inštalačné istič 6 kA pre PV aplikácie, charakteristika K, 20 A, 500 V DC, 2pól","NAQ",20.71,0,20.71,8592765115805,6,18592765115802,72,28592765115809,8536201090,0.24]
[111581,"Ex9BP 2P DC500V K25","DC inštalačné istič 6 kA pre PV aplikácie, charakteristika K, 25 A, 500 V DC, 2pól","NAQ",22.35,0,22.35,8592765115812,6,18592765115819,72,28592765115816,8536201090,0.24]
[111582,"Ex9BP 2P DC500V K32","DC inštalačné istič 6 kA pre PV aplikácie, charakteristika K, 30 A, 500 V DC, 2pól","NAQ",22.04,0,22.04,8592765115829,6,18592765115826,72,28592765115823,8536201090,0.24]
[111583,"Ex9BP 2P DC500V K40","DC inštalačné istič 6 kA pre PV aplikácie, charakteristika K, 40 A, 500 V DC, 2pól","NAQ",22.87,0,22.87,8592765115836,6,18592765115833,72,28592765115830,8536201090,0.24]
[111584,"Ex9BP 2P DC500V K50","DC inštalačné istič 6 kA pre PV aplikácie, charakteristika K, 50 A, 500 V DC, 2pól","NAQ",42.54,0,42.54,8592765115843,6,18592765115840,72,28592765115847,8536201090,0.24]
[111585,"Ex9BP 2P DC500V K63","DC inštalačné istič 6 kA pre PV aplikácie, charakteristika K, 63 A, 500 V DC, 2pól","NAQ",46.66,0,46.66,8592765115850,6,18592765115857,72,28592765115854,8536201090,0.24]
[111586,"Ex9BP 4P DC1000V K10","DC inštalačné istič 6 kA pre PV aplikácie, charakteristika K, 10 A, 1000 V DC, 4pól","NAQ",94.1,0,94.1,8592765115867,3,18592765115864,36,28592765115861,8536201090,0.48]
[111587,"Ex9BP 4P DC1000V K13","DC inštalačné istič 6 kA pre PV aplikácie, charakteristika K, 13 A, 1000 V DC, 4pól","NAQ",94.1,0,94.1,8592765115874,3,18592765115871,36,28592765115878,8536201090,0.48]
[111588,"Ex9BP 4P DC1000V K16","DC inštalačné istič 6 kA pre PV aplikácie, charakteristika K, 16 A, 1000 V DC, 4pól","NAQ",94.1,0,94.1,8592765115881,3,18592765115888,36,28592765115885,8536201090,0.48]
[111589,"Ex9BP 4P DC1000V K20","DC inštalačné istič 6 kA pre PV aplikácie, charakteristika K, 20 A, 1000 V DC, 4pól","NAQ",99.4,0,99.4,8592765115898,3,18592765115895,36,28592765115892,8536201090,0.48]
[111590,"Ex9BP 4P DC1000V K25","DC inštalačné istič 6 kA pre PV aplikácie, charakteristika K, 25 A, 1000 V DC, 4pól","NAQ",99.4,0,99.4,8592765115904,3,18592765115901,36,28592765115908,8536201090,0.48]
[111591,"Ex9BP 4P DC1000V K32","DC inštalačné istič 6 kA pre PV aplikácie, charakteristika K, 32 A, 1000 V DC, 4pól","NAQ",99.4,0,99.4,8592765115911,3,18592765115918,36,28592765115915,8536201090,0.48]
[111592,"Ex9BP 4P DC1000V K40","DC inštalačné istič 6 kA pre PV aplikácie, charakteristika K, 40 A, 1000 V DC, 4pól","NAQ",101.33,0,101.33,8592765115928,3,18592765115925,36,28592765115922,8536201090,0.48]
[111593,"Ex9BP 4P DC1000V K50","DC inštalačné istič 6 kA pre PV aplikácie, charakteristika K, 50 A, 1000 V DC, 4pól","NAQ",103.75,0,103.75,8592765115935,3,18592765115932,36,28592765115939,8536201090,0.48]
[111594,"Ex9BP 4P DC1000V K63","DC inštalačné istič 6 kA pre PV aplikácie, charakteristika K, 63 A, 1000 V DC, 4pól","NAQ",108.42,0,108.42,8592765115942,3,18592765115949,36,28592765115946,8536201090,0.48]
[]
["Príslušenstvo ističov Ex9B, Ex9PN a vypínačov Ex9BI, Ex9IP"]
[100540,"AX3111","Pomocný kontakt, 1 prepínací","NAA",9.9700000000000006,{"$f":"NAA","v":0},{"$f":"E1081*(1-F1081)","v":9.9700000000000006},8592765005410,1,8592765005410,96,28592765005414,"8536508090",0.06]
[100541,"AL3111","Signalizačný kontakt, 1 prepínací","NAA",10.06,0,{"$f":"E1082*(1-F1082)","v":10.06},8592765005427,1,8592765005427,96,28592765005421,"8536508090",0.06]
[100542,"AX3122","Pomocný kontakt, 2 prepínací","NAA",16.88,0,16.88,8592765005434,1,8592765005434,96,28592765005438,"8536508090",0.06]
[100543,"AXL31","Pomocný + signalizačný kontakt, 1 prep. + 1 prep.","NAA",16.88,0,16.88,8592765005441,1,8592765005441,96,28592765005445,"8536508090",0.06]
[100544,"SHT31 110V-415V AC/110V-130V DC","Vypínacia spúšť, 110-415 V AC, 110-130 V DC","NAA",17.72,0,17.72,8592765005458,1,8592765005458,96,28592765005452,"8536490099",0.12]
[100545,"SHT31 48V AC/DC","Vypínacia spúšť, 48 V AC, 48 V DC","NAA",17.72,0,17.72,8592765005465,1,8592765005465,96,28592765005469,"8536419089",0.12]
[100546,"SHT31 12-24V AC/DC","Vypínacia spúšť, 12-24 V AC, 12-24 V DC","NAA",17.72,0,17.72,8592765005472,1,8592765005472,96,28592765005476,"8536419089",0.12]
[100547,"SHT3111 110V-415V AC/110V-130V DC","Vypínacia spúšť, 110-415 V AC, 110-130 V DC, 1 prep. pom. kontakt ","NAA",20.07,0,20.07,8592765005489,1,8592765005489,96,28592765005483,"8536490099",0.12]
[100548,"SHT3111 48V AC/DC","Vypínacia spúšť, 48 V AC, 48 V DC, 1 prep. pom. kontakt ","NAA",20.07,0,20.07,8592765005496,1,8592765005496,96,28592765005490,"8538909999",0.12]
[100549,"SHT3111 12-24V AC/DC","Vypínacia spúšť, 12-24 V AC, 12-24 V DC, 1 prep. pom. kontakt ","NAA",20.07,0,20.07,8592765005502,1,8592765005502,96,28592765005506,"8536419089",0.12]
[100550,"UVT31 220-240V AC","Podpäťová spúšť, 220-240 V AC","NAA",27.08,0,27.08,8592765005519,1,8592765005519,96,28592765005513,"8536490099",0.12]
[100552,"UVT3101 220-240V AC","Podpäťová spúšť, 220-240 V AC, 1 vypínací pom. kontakt ","NAA",29.83,0,29.83,8592765005533,1,8592765005533,96,28592765005537,"8536490099",0.12]
[100554,"UVT3110 220-240V AC","Podpäťová spúšť, 220-240 V AC, 1 zapínací pom. kontakt ","NAA",29.83,0,29.83,8592765005557,1,8592765005557,96,28592765005551,"8536490099",0.12]
[100556,"OVT31 280V AC±5%","Nadpäťová spúšť, 280 V AC","NAA",30.45,0,30.45,8592765005571,1,8592765005571,96,28592765005575,"8536490099",0.12]
[110193,"LK-I","Uzamykacie zariadenie vhodné pre - Ex9BH, Ex9BN, Ex9BD, Ex9BP, Ex9BL, Ex9BI, Ex9PN, Ex9IP, Ex9I125, Ex9I40, Ex9BT, SHT31, UVT31, OVT31","NAA",2.94,{"$f":"NAA","v":0},{"$f":"E1095*(1-F1095)","v":2.94},8592765101938,16,18592765101935,240,28592765101932,"8538909999",4.0000000000000001E-3]
[]
["Prúdové chrániče Ex9L-H, 10 kA",null,null,null,null,null,null,"","","","","",null,""]
[108156,"Ex9L-H 2P 16A 10mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=16A, IΔn=10mA, typ  AC","NAC",47.54,{"$f":"NAC","v":0},{"$f":"E1098*(1-F1098)","v":47.54},8592765081568,1,18592765081565,81,28592765081562,"8536201090",0.21]
[108158,"Ex9L-H 2P 16A 30mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=16A, IΔn=30mA, typ  AC","NAC",30.44,{"$f":"NAC","v":0},30.44,8592765081582,1,18592765081589,81,28592765081586,"8536201090",0.216]
[108162,"Ex9L-H 2P 16A 100mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=16A, IΔn=100mA, typ  AC","NAC",47.54,0,47.54,8592765081629,1,18592765081626,81,28592765081623,"8536201090",0.216]
[108166,"Ex9L-H 2P 16A 300mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=16A, IΔn=300mA, typ  AC","NAC",48.5,0,48.5,8592765081667,1,18592765081664,81,28592765081661,"8536201090",0.20899999999999999]
[108170,"Ex9L-H 2P 16A 500mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=16A, IΔn=500mA, typ  AC","NAC",48.5,0,48.5,8592765081704,1,18592765081701,81,28592765081708,"8536201090",0.21]
[108157,"Ex9L-H 2P 25A 10mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=25A, IΔn=10mA, typ  AC","NAC",47.54,0,47.54,8592765081575,1,18592765081572,81,28592765081579,"8536201090",0.21]
[108159,"Ex9L-H 2P 25A 30mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=25A, IΔn=30mA, typ  AC","NAC",30.44,0,30.44,8592765081599,1,18592765081596,81,28592765081593,"8536201090",0.216]
[108163,"Ex9L-H 2P 25A 100mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=25A, IΔn=100mA, typ  AC","NAC",47.54,0,47.54,8592765081636,1,18592765081633,81,28592765081630,"8536201090",0.216]
[108167,"Ex9L-H 2P 25A 300mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=25A, IΔn=300mA, typ  AC","NAC",48.5,0,48.5,8592765081674,1,18592765081671,81,28592765081678,"8536201090",0.20899999999999999]
[108171,"Ex9L-H 2P 25A 500mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=25A, IΔn=500mA, typ  AC","NAC",48.5,0,48.5,8592765081711,1,18592765081718,81,28592765081715,"8536201090",0.21]
[108160,"Ex9L-H 2P 40A 30mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=40A, IΔn=30mA, typ  AC","NAC",52.81,0,52.81,8592765081605,1,18592765081602,81,28592765081609,"8536201090",0.216]
[108164,"Ex9L-H 2P 40A 100mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=40A, IΔn=100mA, typ  AC","NAC",51.52,0,51.52,8592765081643,1,18592765081640,81,28592765081647,"8536201090",0.216]
[108168,"Ex9L-H 2P 40A 300mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=40A, IΔn=300mA, typ  AC","NAC",51.52,0,51.52,8592765081681,1,18592765081688,81,28592765081685,"8536201090",0.20899999999999999]
[108172,"Ex9L-H 2P 40A 500mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=40A, IΔn=500mA, typ  AC","NAC",51.52,0,51.52,8592765081728,1,18592765081725,81,28592765081722,"8536201090",0.21]
[108161,"Ex9L-H 2P 63A 30mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=63A, IΔn=30mA, typ  AC","NAC",58.61,0,58.61,8592765081612,1,18592765081619,81,28592765081616,"8536201090",0.216]
[108165,"Ex9L-H 2P 63A 100mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=63A, IΔn=100mA, typ  AC","NAC",60.4,0,60.4,8592765081650,1,18592765081657,81,28592765081654,"8536201090",0.216]
[108169,"Ex9L-H 2P 63A 300mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=63A, IΔn=300mA, typ  AC","NAC",56.93,0,56.93,8592765081698,1,18592765081695,81,28592765081692,"8536201090",0.20899999999999999]
[108173,"Ex9L-H 2P 63A 500mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=63A, IΔn=500mA, typ  AC","NAC",56.93,0,56.93,8592765081735,1,18592765081732,81,28592765081739,"8536201090",0.21]
[108174,"Ex9L-H 4P 16A 30mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=16A, IΔn=30mA, typ  AC","NAC",33.619999999999997,0,33.619999999999997,8592765081742,1,18592765081749,45,28592765081746,"8536201090",0.35599999999999998]
[108178,"Ex9L-H 4P 16A 100mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=16A, IΔn=100mA, typ  AC","NAC",50.16,0,50.16,8592765081780,1,18592765081787,45,28592765081784,"8536201090",0.36699999999999999]
[108182,"Ex9L-H 4P 16A 300mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=16A, IΔn=300mA, typ  AC","NAC",50.16,0,50.16,8592765081827,1,18592765081824,45,28592765081821,"8536201090",0.36699999999999999]
[108186,"Ex9L-H 4P 16A 500mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=16A, IΔn=500mA, typ  AC","NAC",50.16,0,50.16,8592765081865,1,18592765081862,45,28592765081869,"8536201090",0.36699999999999999]
[108175,"Ex9L-H 4P 25A 30mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=25A, IΔn=30mA, typ  AC","NAC",33.619999999999997,0,33.619999999999997,8592765081759,1,18592765081756,45,28592765081753,"8536201090",0.35599999999999998]
[108179,"Ex9L-H 4P 25A 100mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=25A, IΔn=100mA, typ  AC","NAC",50.16,0,50.16,8592765081797,1,18592765081794,45,28592765081791,"8536201090",0.36699999999999999]
[108183,"Ex9L-H 4P 25A 300mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=25A, IΔn=300mA, typ  AC","NAC",50.16,0,50.16,8592765081834,1,18592765081831,45,28592765081838,"8536201090",0.36699999999999999]
[108187,"Ex9L-H 4P 25A 500mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=25A, IΔn=500mA, typ  AC","NAC",50.16,0,50.16,8592765081872,1,18592765081879,45,28592765081876,"8536201090",0.36699999999999999]
[108176,"Ex9L-H 4P 40A 30mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=40A, IΔn=30mA, typ  AC","NAC",36.479999999999997,0,36.479999999999997,8592765081766,1,18592765081763,45,28592765081760,"8536201090",0.35599999999999998]
[108180,"Ex9L-H 4P 40A 100mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=40A, IΔn=100mA, typ  AC","NAC",50.82,0,50.82,8592765081803,1,18592765081800,45,28592765081807,"8536201090",0.36699999999999999]
[108184,"Ex9L-H 4P 40A 300mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=40A, IΔn=300mA, typ  AC","NAC",50.82,0,50.82,8592765081841,1,18592765081848,45,28592765081845,"8536201090",0.36699999999999999]
[108188,"Ex9L-H 4P 40A 500mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=40A, IΔn=500mA, typ  AC","NAC",50.82,0,50.82,8592765081889,1,18592765081886,45,28592765081883,"8536201090",0.36699999999999999]
[108177,"Ex9L-H 4P 63A 30mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=63A, IΔn=30mA, typ  AC","NAC",62.09,0,62.09,8592765081773,1,18592765081770,45,28592765081777,"8536201090",0.35599999999999998]
[108181,"Ex9L-H 4P 63A 100mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=63A, IΔn=100mA, typ  AC","NAC",63.23,0,63.23,8592765081810,1,18592765081817,45,28592765081814,"8536201090",0.35499999999999998]
[108185,"Ex9L-H 4P 63A 300mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=63A, IΔn=300mA, typ  AC","NAC",61.47,0,61.47,8592765081858,1,18592765081855,45,28592765081852,"8536201090",0.35599999999999998]
[108189,"Ex9L-H 4P 63A 500mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=63A, IΔn=500mA, typ  AC","NAC",61.47,0,61.47,8592765081896,1,18592765081893,45,28592765081890,"8536201090",0.36699999999999999]
[108190,"Ex9L-H 2P 16A A 10mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=16A, IΔn=10mA, typ  A","NAC",54.58,0,54.58,8592765081902,1,18592765081909,81,28592765081906,"8536201090",0.21]
[108192,"Ex9L-H 2P 16A A 30mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=16A, IΔn=30mA, typ  A","NAC",39.74,0,39.74,8592765081926,1,18592765081923,81,28592765081920,"8536201090",0.216]
[108196,"Ex9L-H 2P 16A A 100mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=16A, IΔn=100mA, typ  A","NAC",54.58,0,54.58,8592765081964,1,18592765081961,81,28592765081968,"8536201090",0.216]
[108200,"Ex9L-H 2P 16A A 300mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=16A, IΔn=300mA, typ  A","NAC",54.58,0,54.58,8592765082008,1,18592765082005,81,28592765082002,"8536201090",0.216]
[108191,"Ex9L-H 2P 25A A 10mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=25A, IΔn=10mA, typ  A","NAC",54.58,0,54.58,8592765081919,1,18592765081916,81,28592765081913,"8536201090",0.21]
[108193,"Ex9L-H 2P 25A A 30mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=25A, IΔn=30mA, typ  A","NAC",39.74,0,39.74,8592765081933,1,18592765081930,81,28592765081937,"8536201090",0.216]
[108197,"Ex9L-H 2P 25A A 100mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=25A, IΔn=100mA, typ  A","NAC",54.58,0,54.58,8592765081971,1,18592765081978,81,28592765081975,"8536201090",0.216]
[108201,"Ex9L-H 2P 25A A 300mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=25A, IΔn=300mA, typ  A","NAC",54.58,0,54.58,8592765082015,1,18592765082012,81,28592765082019,"8536201090",0.216]
[108194,"Ex9L-H 2P 40A A 30mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=40A, IΔn=30mA, typ  A","NAC",61.16,0,61.16,8592765081940,1,18592765081947,81,28592765081944,"8536201090",0.216]
[108198,"Ex9L-H 2P 40A A 100mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=40A, IΔn=100mA, typ  A","NAC",58.82,0,58.82,8592765081988,1,18592765081985,81,28592765081982,"8536201090",0.216]
[108202,"Ex9L-H 2P 40A A 300mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=40A, IΔn=300mA, typ  A","NAC",58.82,0,58.82,8592765082022,1,18592765082029,81,28592765082026,"8536201090",0.216]
[108195,"Ex9L-H 2P 63A A 30mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=63A, IΔn=30mA, typ  A","NAC",67.290000000000006,0,67.290000000000006,8592765081957,1,18592765081954,81,28592765081951,"8536201090",0.216]
[108199,"Ex9L-H 2P 63A A 100mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=63A, IΔn=100mA, typ  A","NAC",68.7,0,68.7,8592765081995,1,18592765081992,81,28592765081999,"8536201090",0.216]
[108203,"Ex9L-H 2P 63A A 300mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=63A, IΔn=300mA, typ  A","NAC",68.7,0,68.7,8592765082039,1,18592765082036,81,28592765082033,"8536201090",0.216]
[108204,"Ex9L-H 4P 16A A 30mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=16A, IΔn=30mA, typ  A","NAC",44.61,0,44.61,8592765082046,1,18592765082043,45,28592765082040,"8536201090",0.38900000000000001]
[108208,"Ex9L-H 4P 16A A 100mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=16A, IΔn=100mA, typ  A","NAC",58.77,0,58.77,8592765082084,1,18592765082081,45,28592765082088,"8536201090",0.36699999999999999]
[108212,"Ex9L-H 4P 16A A 300mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=16A, IΔn=300mA, typ  A","NAC",58.77,0,58.77,8592765082121,1,18592765082128,45,28592765082125,"8536201090",0.36699999999999999]
[108205,"Ex9L-H 4P 25A A 30mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=25A, IΔn=30mA, typ  A","NAC",44.61,0,44.61,8592765082053,1,18592765082050,45,28592765082057,"8536201090",0.38900000000000001]
[108209,"Ex9L-H 4P 25A A 100mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=25A, IΔn=100mA, typ  A","NAC",58.77,0,58.77,8592765082091,1,18592765082098,45,28592765082095,"8536201090",0.36699999999999999]
[108213,"Ex9L-H 4P 25A A 300mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=25A, IΔn=300mA, typ  A","NAC",58.77,0,58.77,8592765082138,1,18592765082135,45,28592765082132,"8536201090",0.36699999999999999]
[108206,"Ex9L-H 4P 40A A 30mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=40A, IΔn=30mA, typ  A","NAC",47.48,0,47.48,8592765082060,1,18592765082067,45,28592765082064,"8536201090",0.38900000000000001]
[108210,"Ex9L-H 4P 40A A 100mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=40A, IΔn=100mA, typ  A","NAC",59.4,0,59.4,8592765082107,1,18592765082104,45,28592765082101,"8536201090",0.36699999999999999]
[108214,"Ex9L-H 4P 40A A 300mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=40A, IΔn=300mA, typ  A","NAC",59.4,0,59.4,8592765082145,1,18592765082142,45,28592765082149,"8536201090",0.36699999999999999]
[108207,"Ex9L-H 4P 63A A 30mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=63A, IΔn=30mA, typ  A","NAC",70.98,0,70.98,8592765082077,1,18592765082074,45,28592765082071,"8536201090",0.378]
[108211,"Ex9L-H 4P 63A A 100mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=63A, IΔn=100mA, typ  A","NAC",70.98,0,70.98,8592765082114,1,18592765082111,45,28592765082118,"8536201090",0.36699999999999999]
[108215,"Ex9L-H 4P 63A A 300mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=63A, IΔn=300mA, typ  A","NAC",69.599999999999994,0,69.599999999999994,8592765082152,1,18592765082159,45,28592765082156,"8536201090",0.36699999999999999]
[108216,"Ex9L-H 2P 16A 100mA S","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=16A, IΔn=100mA, typ  S+AC","NAC",67.33,0,67.33,8592765082169,1,18592765082166,81,28592765082163,"8536201090",0.20300000000000001]
[108220,"Ex9L-H 2P 16A 300mA S","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=16A, IΔn=300mA, typ  S+AC","NAC",67.33,0,67.33,8592765082206,1,18592765082203,81,28592765082200,"8536201090",0.20300000000000001]
[108224,"Ex9L-H 2P 16A 500mA S","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=16A, IΔn=500mA, typ  S+AC","NAC",67.33,0,67.33,8592765082244,1,18592765082241,81,28592765082248,"8536201090",0.20300000000000001]
[108217,"Ex9L-H 2P 25A 100mA S","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=25A, IΔn=100mA, typ  S+AC","NAC",67.33,0,67.33,8592765082176,1,18592765082173,81,28592765082170,"8536201090",0.20300000000000001]
[108221,"Ex9L-H 2P 25A 300mA S","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=25A, IΔn=300mA, typ  S+AC","NAC",67.33,0,{"$f":"E1162*(1-F1162)","v":67.33},8592765082213,1,18592765082210,81,28592765082217,"8536201090",0.20300000000000001]
[108225,"Ex9L-H 2P 25A 500mA S","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=25A, IΔn=500mA, typ  S+AC","NAC",67.33,{"$f":"NAC","v":0},67.33,8592765082251,1,18592765082258,81,28592765082255,"8536201090",0.20300000000000001]
[108218,"Ex9L-H 2P 40A 100mA S","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=40A, IΔn=100mA, typ  S+AC","NAC",72.45,0,72.45,8592765082183,1,18592765082180,81,28592765082187,"8536201090",0.20300000000000001]
[108222,"Ex9L-H 2P 40A 300mA S","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=40A, IΔn=300mA, typ  S+AC","NAC",72.45,0,72.45,8592765082220,1,18592765082227,81,28592765082224,"8536201090",0.20300000000000001]
[108226,"Ex9L-H 2P 40A 500mA S","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=40A, IΔn=500mA, typ  S+AC","NAC",72.45,0,72.45,8592765082268,1,18592765082265,81,28592765082262,"8536201090",0.20300000000000001]
[108219,"Ex9L-H 2P 63A 100mA S","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=63A, IΔn=100mA, typ  S+AC","NAC",81,0,81,8592765082190,1,18592765082197,81,28592765082194,"8536201090",0.20300000000000001]
[108223,"Ex9L-H 2P 63A 300mA S","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=63A, IΔn=300mA, typ  S+AC","NAC",81,0,81,8592765082237,1,18592765082234,81,28592765082231,"8536201090",0.20300000000000001]
[108227,"Ex9L-H 2P 63A 500mA S","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=63A, IΔn=500mA, typ  S+AC","NAC",81,0,81,8592765082275,1,18592765082272,81,28592765082279,"8536201090",0.20300000000000001]
[108228,"Ex9L-H 4P 16A 100mA S","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=16A, IΔn=100mA, typ  S+AC","NAC",74.180000000000007,0,74.180000000000007,8592765082282,1,18592765082289,45,28592765082286,"8536201090",0.35599999999999998]
[108232,"Ex9L-H 4P 16A 300mA S","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=16A, IΔn=300mA, typ  S+AC","NAC",74.180000000000007,0,74.180000000000007,8592765082329,1,18592765082326,45,28592765082323,"8536201090",0.35599999999999998]
[108236,"Ex9L-H 4P 16A 500mA S","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=16A, IΔn=500mA, typ  S+AC","NAC",74.180000000000007,0,74.180000000000007,8592765082367,1,18592765082364,45,28592765082361,"8536201090",0.35599999999999998]
[108229,"Ex9L-H 4P 25A 100mA S","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=25A, IΔn=100mA, typ  S+AC","NAC",74.180000000000007,0,74.180000000000007,8592765082299,1,18592765082296,45,28592765082293,"8536201090",0.35599999999999998]
[108233,"Ex9L-H 4P 25A 300mA S","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=25A, IΔn=300mA, typ  S+AC","NAC",74.180000000000007,0,74.180000000000007,8592765082336,1,18592765082333,45,28592765082330,"8536201090",0.35599999999999998]
[108237,"Ex9L-H 4P 25A 500mA S","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=25A, IΔn=500mA, typ  S+AC","NAC",74.180000000000007,0,74.180000000000007,8592765082374,1,18592765082371,45,28592765082378,"8536201090",0.35599999999999998]
[108230,"Ex9L-H 4P 40A 100mA S","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=40A, IΔn=100mA, typ  S+AC","NAC",83.48,0,83.48,8592765082305,1,18592765082302,45,28592765082309,"8536201090",0.35599999999999998]
[108234,"Ex9L-H 4P 40A 300mA S","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=40A, IΔn=300mA, typ  S+AC","NAC",83.48,0,83.48,8592765082343,1,18592765082340,45,28592765082347,"8536201090",0.35599999999999998]
[108238,"Ex9L-H 4P 40A 500mA S","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=40A, IΔn=500mA, typ  S+AC","NAC",83.48,0,83.48,8592765082381,1,18592765082388,45,28592765082385,"8536201090",0.35599999999999998]
[108231,"Ex9L-H 4P 63A 100mA S","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=63A, IΔn=100mA, typ  S+AC","NAC",89.49,0,89.49,8592765082312,1,18592765082319,45,28592765082316,"8536201090",0.35599999999999998]
[108235,"Ex9L-H 4P 63A 300mA S","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=63A, IΔn=300mA, typ  S+AC","NAC",89.49,0,89.49,8592765082350,1,18592765082357,45,28592765082354,"8536201090",0.35599999999999998]
[108239,"Ex9L-H 4P 63A 500mA S","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=63A, IΔn=500mA, typ  S+AC","NAC",89.49,0,89.49,8592765082398,1,18592765082395,45,28592765082392,"8536201090",0.35599999999999998]
[108240,"Ex9L-H 2P 16A A 100mA S","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=16A, IΔn=100mA, typ  S+A","NAC",75.39,0,75.39,8592765082404,1,18592765082401,81,28592765082408,"8536201090",0.20300000000000001]
[108244,"Ex9L-H 2P 16A A 300mA S","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=16A, IΔn=300mA, typ  S+A","NAC",75.39,0,75.39,8592765082442,1,18592765082449,81,28592765082446,"8536201090",0.20300000000000001]
[108241,"Ex9L-H 2P 25A A 100mA S","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=25A, IΔn=100mA, typ  S+A","NAC",75.39,0,75.39,8592765082411,1,18592765082418,81,28592765082415,"8536201090",0.20300000000000001]
[108245,"Ex9L-H 2P 25A A 300mA S","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=25A, IΔn=300mA, typ  S+A","NAC",75.39,0,75.39,8592765082459,1,18592765082456,81,28592765082453,"8536201090",0.20300000000000001]
[108242,"Ex9L-H 2P 40A A 100mA S","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=40A, IΔn=100mA, typ  S+A","NAC",84.77,0,84.77,8592765082428,1,18592765082425,81,28592765082422,"8536201090",0.20300000000000001]
[108246,"Ex9L-H 2P 40A A 300mA S","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=40A, IΔn=300mA, typ  S+A","NAC",84.77,0,84.77,8592765082466,1,18592765082463,81,28592765082460,"8536201090",0.20300000000000001]
[108243,"Ex9L-H 2P 63A A 100mA S","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=63A, IΔn=100mA, typ  S+A","NAC",90.4,0,90.4,8592765082435,1,18592765082432,81,28592765082439,"8536201090",0.20300000000000001]
[108247,"Ex9L-H 2P 63A A 300mA S","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=63A, IΔn=300mA, typ  S+A","NAC",90.4,0,90.4,8592765082473,1,18592765082470,81,28592765082477,"8536201090",0.20300000000000001]
[108248,"Ex9L-H 4P 16A A 100mA S","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=16A, IΔn=100mA, typ  S+A","NAC",85.65,0,85.65,8592765082480,1,18592765082487,45,28592765082484,"8536201090",0.35599999999999998]
[108252,"Ex9L-H 4P 16A A 300mA S","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=16A, IΔn=300mA, typ  S+A","NAC",85.65,0,85.65,8592765082527,1,18592765082524,45,28592765082521,"8536201090",0.35599999999999998]
[108249,"Ex9L-H 4P 25A A 100mA S","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=25A, IΔn=100mA, typ  S+A","NAC",85.65,0,85.65,8592765082497,1,18592765082494,45,28592765082491,"8536201090",0.35599999999999998]
[108253,"Ex9L-H 4P 25A A 300mA S","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=25A, IΔn=300mA, typ  S+A","NAC",85.65,0,85.65,8592765082534,1,18592765082531,45,28592765082538,"8536201090",0.35599999999999998]
[108250,"Ex9L-H 4P 40A A 100mA S","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=40A, IΔn=100mA, typ  S+A","NAC",91.89,0,91.89,8592765082503,1,18592765082500,45,28592765082507,"8536201090",0.35599999999999998]
[108254,"Ex9L-H 4P 40A A 300mA S","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=40A, IΔn=300mA, typ  S+A","NAC",91.89,0,91.89,8592765082541,1,18592765082548,45,28592765082545,"8536201090",0.35599999999999998]
[108251,"Ex9L-H 4P 63A A 100mA S","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=63A, IΔn=100mA, typ  S+A","NAC",99.88,0,99.88,8592765082510,1,18592765082517,45,28592765082514,"8536201090",0.35599999999999998]
[108255,"Ex9L-H 4P 63A A 300mA S","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=63A, IΔn=300mA, typ  S+A","NAC",98.91,0,98.91,8592765082558,1,18592765082555,45,28592765082552,"8536201090",0.35599999999999998]
[108256,"Ex9L-H 2P 16A 30mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=16A, IΔn=30mA, typ  G+AC","NAC",86.17,0,86.17,8592765082565,1,18592765082562,81,28592765082569,"8536201090",0.20300000000000001]
[108259,"Ex9L-H 2P 16A 100mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=16A, IΔn=100mA, typ  G+AC","NAC",86.17,0,86.17,8592765082596,1,18592765082593,81,28592765082590,"8536201090",0.20300000000000001]
[108264,"Ex9L-H 2P 16A 300mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=16A, IΔn=300mA, typ  G+AC","NAC",86.17,0,86.17,8592765082640,1,18592765082647,81,28592765082644,"8536201090",0.20300000000000001]
[108268,"Ex9L-H 2P 16A 500mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=16A, IΔn=500mA, typ  G+AC","NAC",86.17,0,86.17,8592765082688,1,18592765082685,81,28592765082682,"8536201090",0.20300000000000001]
[108257,"Ex9L-H 2P 25A 30mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=25A, IΔn=30mA, typ  G+AC","NAC",86.17,0,86.17,8592765082572,1,18592765082579,81,28592765082576,"8536201090",0.20300000000000001]
[108261,"Ex9L-H 2P 25A 100mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=25A, IΔn=100mA, typ  G+AC","NAC",86.17,0,86.17,8592765082619,1,18592765082616,81,28592765082613,"8536201090",0.20300000000000001]
[108265,"Ex9L-H 2P 25A 300mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=25A, IΔn=300mA, typ  G+AC","NAC",86.17,0,86.17,8592765082657,1,18592765082654,81,28592765082651,"8536201090",0.20300000000000001]
[108269,"Ex9L-H 2P 25A 500mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=25A, IΔn=500mA, typ  G+AC","NAC",86.17,0,86.17,8592765082695,1,18592765082692,81,28592765082699,"8536201090",0.20300000000000001]
[108258,"Ex9L-H 2P 40A 30mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=40A, IΔn=30mA, typ  G+AC","NAC",90,0,90,8592765082589,1,18592765082586,81,28592765082583,"8536201090",0.20300000000000001]
[108262,"Ex9L-H 2P 40A 100mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=40A, IΔn=100mA, typ  G+AC","NAC",90,0,90,8592765082626,1,18592765082623,81,28592765082620,"8536201090",0.20300000000000001]
[108266,"Ex9L-H 2P 40A 300mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=40A, IΔn=300mA, typ  G+AC","NAC",90,0,90,8592765082664,1,18592765082661,81,28592765082668,"8536201090",0.20300000000000001]
[108270,"Ex9L-H 2P 40A 500mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=40A, IΔn=500mA, typ  G+AC","NAC",90,0,90,8592765082701,1,18592765082708,81,28592765082705,"8536201090",0.20300000000000001]
[108260,"Ex9L-H 2P 63A 30mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=63A, IΔn=30mA, typ  G+AC","NAC",96.91,0,{"$f":"E1210*(1-F1210)","v":96.91},8592765082602,1,18592765082609,81,28592765082606,"8536201090",0.20300000000000001]
[108263,"Ex9L-H 2P 63A 100mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=63A, IΔn=100mA, typ  G+AC","NAC",96.91,{"$f":"NAC","v":0},96.91,8592765082633,1,18592765082630,81,28592765082637,"8536201090",0.20300000000000001]
[108267,"Ex9L-H 2P 63A 300mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=63A, IΔn=300mA, typ  G+AC","NAC",96.91,0,96.91,8592765082671,1,18592765082678,81,28592765082675,"8536201090",0.20300000000000001]
[108271,"Ex9L-H 2P 63A 500mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=63A, IΔn=500mA, typ  G+AC","NAC",96.91,0,96.91,8592765082718,1,18592765082715,81,28592765082712,"8536201090",0.20300000000000001]
[108272,"Ex9L-H 4P 16A 30mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=16A, IΔn=30mA, typ  G+AC","NAC",116.18,0,116.18,8592765082725,1,18592765082722,45,28592765082729,"8536201090",0.35599999999999998]
[108276,"Ex9L-H 4P 16A 100mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=16A, IΔn=100mA, typ  G+AC","NAC",116.18,0,116.18,8592765082763,1,18592765082760,45,28592765082767,"8536201090",0.35599999999999998]
[108280,"Ex9L-H 4P 16A 300mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=16A, IΔn=300mA, typ  G+AC","NAC",116.18,0,116.18,8592765082800,1,18592765082807,45,28592765082804,"8536201090",0.35599999999999998]
[108284,"Ex9L-H 4P 16A 500mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=16A, IΔn=500mA, typ  G+AC","NAC",116.18,0,116.18,8592765082848,1,18592765082845,45,28592765082842,"8536201090",0.35599999999999998]
[108273,"Ex9L-H 4P 25A 30mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=25A, IΔn=30mA, typ  G+AC","NAC",116.18,0,116.18,8592765082732,1,18592765082739,45,28592765082736,"8536201090",0.35599999999999998]
[108277,"Ex9L-H 4P 25A 100mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=25A, IΔn=100mA, typ  G+AC","NAC",116.18,0,116.18,8592765082770,1,18592765082777,45,28592765082774,"8536201090",0.35599999999999998]
[108281,"Ex9L-H 4P 25A 300mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=25A, IΔn=300mA, typ  G+AC","NAC",116.18,0,116.18,8592765082817,1,18592765082814,45,28592765082811,"8536201090",0.35599999999999998]
[108285,"Ex9L-H 4P 25A 500mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=25A, IΔn=500mA, typ  G+AC","NAC",116.18,0,116.18,8592765082855,1,18592765082852,45,28592765082859,"8536201090",0.35599999999999998]
[108274,"Ex9L-H 4P 40A 30mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=40A, IΔn=30mA, typ  G+AC","NAC",122.99,0,122.99,8592765082749,1,18592765082746,45,28592765082743,"8536201090",0.35599999999999998]
[108278,"Ex9L-H 4P 40A 100mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=40A, IΔn=100mA, typ  G+AC","NAC",122.99,0,122.99,8592765082787,1,18592765082784,45,28592765082781,"8536201090",0.35599999999999998]
[108282,"Ex9L-H 4P 40A 300mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=40A, IΔn=300mA, typ  G+AC","NAC",122.99,0,122.99,8592765082824,1,18592765082821,45,28592765082828,"8536201090",0.35599999999999998]
[108286,"Ex9L-H 4P 40A 500mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=40A, IΔn=500mA, typ  G+AC","NAC",122.99,0,122.99,8592765082862,1,18592765082869,45,28592765082866,"8536201090",0.35599999999999998]
[108275,"Ex9L-H 4P 63A 30mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=63A, IΔn=30mA, typ  G+AC","NAC",130.35,0,130.35,8592765082756,1,18592765082753,45,28592765082750,"8536201090",0.35599999999999998]
[108279,"Ex9L-H 4P 63A 100mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=63A, IΔn=100mA, typ  G+AC","NAC",130.35,0,130.35,8592765082794,1,18592765082791,45,28592765082798,"8536201090",0.35599999999999998]
[108283,"Ex9L-H 4P 63A 300mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=63A, IΔn=300mA, typ  G+AC","NAC",130.35,0,130.35,8592765082831,1,18592765082838,45,28592765082835,"8536201090",0.35599999999999998]
[108287,"Ex9L-H 4P 63A 500mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=63A, IΔn=500mA, typ  G+AC","NAC",130.35,0,130.35,8592765082879,1,18592765082876,45,28592765082873,"8536201090",0.35599999999999998]
[108288,"Ex9L-H 2P 16A A 30mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=16A, IΔn=30mA, typ  G+A","NAC",95.84,0,95.84,8592765082886,1,18592765082883,81,28592765082880,"8536201090",0.20300000000000001]
[108292,"Ex9L-H 2P 16A A 100mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=16A, IΔn=100mA, typ  G+A","NAC",106.58,0,106.58,8592765082923,1,18592765082920,81,28592765082927,"8536201090",0.20300000000000001]
[108296,"Ex9L-H 2P 16A A 300mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=16A, IΔn=300mA, typ  G+A","NAC",95.84,0,95.84,8592765082961,1,18592765082968,81,28592765082965,"8536201090",0.20300000000000001]
[108289,"Ex9L-H 2P 25A A 30mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=25A, IΔn=30mA, typ  G+A","NAC",95.84,0,95.84,8592765082893,1,18592765082890,81,28592765082897,"8536201090",0.20300000000000001]
[108293,"Ex9L-H 2P 25A A 100mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=25A, IΔn=100mA, typ  G+A","NAC",95.84,0,95.84,8592765082930,1,18592765082937,81,28592765082934,"8536201090",0.20300000000000001]
[108297,"Ex9L-H 2P 25A A 300mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=25A, IΔn=300mA, typ  G+A","NAC",95.84,0,95.84,8592765082978,1,18592765082975,81,28592765082972,"8536201090",0.20300000000000001]
[108290,"Ex9L-H 2P 40A A 30mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=40A, IΔn=30mA, typ  G+A","NAC",99.67,0,99.67,8592765082909,1,18592765082906,81,28592765082903,"8536201090",0.20300000000000001]
[108294,"Ex9L-H 2P 40A A 100mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=40A, IΔn=100mA, typ  G+A","NAC",99.67,0,99.67,8592765082947,1,18592765082944,81,28592765082941,"8536201090",0.20300000000000001]
[108298,"Ex9L-H 2P 40A A 300mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=40A, IΔn=300mA, typ  G+A","NAC",99.67,0,99.67,8592765082985,1,18592765082982,81,28592765082989,"8536201090",0.20300000000000001]
[108291,"Ex9L-H 2P 63A A 30mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=63A, IΔn=30mA, typ  G+A","NAC",95.84,0,95.84,8592765082916,1,18592765082913,81,28592765082910,"8536201090",0.20300000000000001]
[108295,"Ex9L-H 2P 63A A 100mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=63A, IΔn=100mA, typ  G+A","NAC",106.58,0,106.58,8592765082954,1,18592765082951,81,28592765082958,"8536201090",0.20300000000000001]
[108299,"Ex9L-H 2P 63A A 300mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=63A, IΔn=300mA, typ  G+A","NAC",106.58,0,106.58,8592765082992,1,18592765082999,81,28592765082996,"8536201090",0.20300000000000001]
[108300,"Ex9L-H 4P 16A A 30mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=16A, IΔn=30mA, typ  G+A","NAC",125.87,0,125.87,8592765083005,1,18592765083002,45,28592765083009,"8536201090",0.35599999999999998]
[108304,"Ex9L-H 4P 16A A 100mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=16A, IΔn=100mA, typ  G+A","NAC",125.87,0,125.87,8592765083043,1,18592765083040,45,28592765083047,"8536201090",0.35599999999999998]
[108308,"Ex9L-H 4P 16A A 300mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=16A, IΔn=300mA, typ  G+A","NAC",125.87,0,125.87,8592765083081,1,18592765083088,45,28592765083085,"8536201090",0.35599999999999998]
[108301,"Ex9L-H 4P 25A A 30mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=25A, IΔn=30mA, typ  G+A","NAC",125.87,0,125.87,8592765083012,1,18592765083019,45,28592765083016,"8536201090",0.35599999999999998]
[108305,"Ex9L-H 4P 25A A 100mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=25A, IΔn=100mA, typ  G+A","NAC",125.87,0,125.87,8592765083050,1,18592765083057,45,28592765083054,"8536201090",0.35599999999999998]
[108309,"Ex9L-H 4P 25A A 300mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=25A, IΔn=300mA, typ  G+A","NAC",125.87,0,125.87,8592765083098,1,18592765083095,45,28592765083092,"8536201090",0.35599999999999998]
[108302,"Ex9L-H 4P 40A A 30mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=40A, IΔn=30mA, typ  G+A","NAC",132.66,0,132.66,8592765083029,1,18592765083026,45,28592765083023,"8536201090",0.35599999999999998]
[108306,"Ex9L-H 4P 40A A 100mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=40A, IΔn=100mA, typ  G+A","NAC",132.66,0,132.66,8592765083067,1,18592765083064,45,28592765083061,"8536201090",0.35599999999999998]
[108310,"Ex9L-H 4P 40A A 300mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=40A, IΔn=300mA, typ  G+A","NAC",132.66,0,132.66,8592765083104,1,18592765083101,45,28592765083108,"8536201090",0.35599999999999998]
[108303,"Ex9L-H 4P 63A A 30mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=63A, IΔn=30mA, typ  G+A","NAC",140.02000000000001,0,140.02000000000001,8592765083036,1,18592765083033,45,28592765083030,"8536201090",0.35599999999999998]
[108307,"Ex9L-H 4P 63A A 100mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=63A, IΔn=100mA, typ  G+A","NAC",140.02000000000001,0,140.02000000000001,8592765083074,1,18592765083071,45,28592765083078,"8536201090",0.35599999999999998]
[108311,"Ex9L-H 4P 63A A 300mA G","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=63A, IΔn=300mA, typ  G+A","NAC",140.02000000000001,0,140.02000000000001,8592765083111,1,18592765083118,45,28592765083115,"8536201090",0.35599999999999998]
[]
["Prúdové chrániče Ex9L-N, 6 kA"]
[108312,"Ex9L-N 2P 16A 10mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=16A, IΔn=10mA, typ  AC","NAD",38.409999999999997,{"$f":"NAD","v":0},{"$f":"E1256*(1-F1256)","v":38.409999999999997},8592765083128,1,18592765083125,81,28592765083122,"8536201090",0.21]
[108317,"Ex9L-N 2P 16A 30mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=16A, IΔn=30mA, typ  AC","NAD",38.409999999999997,{"$f":"NAD","v":0},38.409999999999997,8592765083173,1,18592765083170,81,28592765083177,"8536201090",0.216]
[108321,"Ex9L-N 2P 16A 100mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=16A, IΔn=100mA, typ  AC","NAD",38.409999999999997,0,38.409999999999997,8592765083210,1,18592765083217,81,28592765083214,"8536201090",0.216]
[108325,"Ex9L-N 2P 16A 300mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=16A, IΔn=300mA, typ  AC","NAD",38.409999999999997,0,38.409999999999997,8592765083258,1,18592765083255,81,28592765083252,"8536201090",0.20899999999999999]
[108329,"Ex9L-N 2P 16A 500mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=16A, IΔn=500mA, typ  AC","NAD",38.409999999999997,0,38.409999999999997,8592765083296,1,18592765083293,81,28592765083290,"8536201090",0.21]
[108313,"Ex9L-N 2P 25A 10mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, IΔn=10mA, typ  AC","NAD",38.409999999999997,0,38.409999999999997,8592765083135,1,18592765083132,81,28592765083139,"8536201090",0.21]
[108314,"Ex9L-N 2P 25A 30mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, IΔn=30mA, typ  AC","NAD",24.39,0,24.39,8592765083142,1,18592765083149,81,28592765083146,"8536201090",0.216]
[108318,"Ex9L-N 2P 25A 100mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, IΔn=100mA, typ  AC","NAD",38.409999999999997,0,38.409999999999997,8592765083180,1,18592765083187,81,28592765083184,"8536201090",0.216]
[108322,"Ex9L-N 2P 25A 300mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, IΔn=300mA, typ  AC","NAD",38.409999999999997,0,38.409999999999997,8592765083227,1,18592765083224,81,28592765083221,"8536201090",0.20899999999999999]
[108326,"Ex9L-N 2P 25A 500mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, IΔn=500mA, typ  AC","NAD",38.409999999999997,0,38.409999999999997,8592765083265,1,18592765083262,81,28592765083269,"8536201090",0.21]
[108315,"Ex9L-N 2P 40A 30mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=40A, IΔn=30mA, typ  AC","NAD",26.4,0,26.4,8592765083159,1,18592765083156,81,28592765083153,"8536201090",0.216]
[108319,"Ex9L-N 2P 40A 100mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=40A, IΔn=100mA, typ  AC","NAD",44.39,0,44.39,8592765083197,1,18592765083194,81,28592765083191,"8536201090",0.216]
[108323,"Ex9L-N 2P 40A 300mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=40A, IΔn=300mA, typ  AC","NAD",44.39,0,44.39,8592765083234,1,18592765083231,81,28592765083238,"8536201090",0.20899999999999999]
[108327,"Ex9L-N 2P 40A 500mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=40A, IΔn=500mA, typ  AC","NAD",44.39,0,44.39,8592765083272,1,18592765083279,81,28592765083276,"8536201090",0.21]
[108316,"Ex9L-N 2P 63A 30mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=63A, IΔn=30mA, typ  AC","NAD",48.51,0,48.51,8592765083166,1,18592765083163,81,28592765083160,"8536201090",0.216]
[108320,"Ex9L-N 2P 63A 100mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=63A, IΔn=100mA, typ  AC","NAD",48.51,0,48.51,8592765083203,1,18592765083200,81,28592765083207,"8536201090",0.216]
[108324,"Ex9L-N 2P 63A 300mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=63A, IΔn=300mA, typ  AC","NAD",48.51,0,48.51,8592765083241,1,18592765083248,81,28592765083245,"8536201090",0.20899999999999999]
[108328,"Ex9L-N 2P 63A 500mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=63A, IΔn=500mA, typ  AC","NAD",48.51,0,48.51,8592765083289,1,18592765083286,81,28592765083283,"8536201090",0.21]
[108330,"Ex9L-N 4P 16A 30mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=16A, IΔn=30mA, typ  AC","NAD",26.41,0,26.41,8592765083302,1,18592765083309,45,28592765083306,"8536201090",0.35599999999999998]
[108334,"Ex9L-N 4P 16A 100mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=16A, IΔn=100mA, typ  AC","NAD",40.479999999999997,0,40.479999999999997,8592765083340,1,18592765083347,45,28592765083344,"8536201090",0.36699999999999999]
[108338,"Ex9L-N 4P 16A 300mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=16A, IΔn=300mA, typ  AC","NAD",40.479999999999997,0,40.479999999999997,8592765083388,1,18592765083385,45,28592765083382,"8536201090",0.36699999999999999]
[108342,"Ex9L-N 4P 16A 500mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=16A, IΔn=500mA, typ  AC","NAD",40.479999999999997,0,40.479999999999997,8592765083425,1,18592765083422,45,28592765083429,"8536201090",0.36699999999999999]
[108331,"Ex9L-N 4P 25A 30mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=25A, IΔn=30mA, typ  AC","NAD",26.41,0,26.41,8592765083319,1,18592765083316,45,28592765083313,"8536201090",0.35599999999999998]
[108335,"Ex9L-N 4P 25A 100mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=25A, IΔn=100mA, typ  AC","NAD",40.479999999999997,0,40.479999999999997,8592765083357,1,18592765083354,45,28592765083351,"8536201090",0.36699999999999999]
[108339,"Ex9L-N 4P 25A 300mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=25A, IΔn=300mA, typ  AC","NAD",40.479999999999997,0,40.479999999999997,8592765083395,1,18592765083392,45,28592765083399,"8536201090",0.36699999999999999]
[108343,"Ex9L-N 4P 25A 500mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=25A, IΔn=500mA, typ  AC","NAD",40.479999999999997,0,40.479999999999997,8592765083432,1,18592765083439,45,28592765083436,"8536201090",0.36699999999999999]
[108332,"Ex9L-N 4P 40A 30mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=40A, IΔn=30mA, typ  AC","NAD",28.09,0,28.09,8592765083326,1,18592765083323,45,28592765083320,"8536201090",0.35599999999999998]
[108336,"Ex9L-N 4P 40A 100mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=40A, IΔn=100mA, typ  AC","NAD",46.22,0,46.22,8592765083364,1,18592765083361,45,28592765083368,"8536201090",0.36699999999999999]
[108340,"Ex9L-N 4P 40A 300mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=40A, IΔn=300mA, typ  AC","NAD",46.22,0,46.22,8592765083401,1,18592765083408,45,28592765083405,"8536201090",0.36699999999999999]
[108344,"Ex9L-N 4P 40A 500mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=40A, IΔn=500mA, typ  AC","NAD",46.22,0,46.22,8592765083449,1,18592765083446,45,28592765083443,"8536201090",0.36699999999999999]
[108333,"Ex9L-N 4P 63A 30mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=63A, IΔn=30mA, typ  AC","NAD",53.4,0,53.4,8592765083333,1,18592765083330,45,28592765083337,"8536201090",0.35599999999999998]
[108337,"Ex9L-N 4P 63A 100mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=63A, IΔn=100mA, typ  AC","NAD",56.95,0,56.95,8592765083371,1,18592765083378,45,28592765083375,"8536201090",0.35499999999999998]
[108341,"Ex9L-N 4P 63A 300mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=63A, IΔn=300mA, typ  AC","NAD",56.95,0,56.95,8592765083418,1,18592765083415,45,28592765083412,"8536201090",0.35599999999999998]
[108345,"Ex9L-N 4P 63A 500mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=63A, IΔn=500mA, typ  AC","NAD",56.95,0,56.95,8592765083456,1,18592765083453,45,28592765083450,"8536201090",0.36699999999999999]
[108346,"Ex9L-N 2P 16A A 10mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=16A, IΔn=10mA, typ  A","NAD",42.19,0,42.19,8592765083463,1,18592765083460,81,28592765083467,"8536201090",0.21]
[108348,"Ex9L-N 2P 16A A 30mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=16A, IΔn=30mA, typ  A","NAD",27.35,0,27.35,8592765083487,1,18592765083484,81,28592765083481,"8536201090",0.216]
[108352,"Ex9L-N 2P 16A A 100mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=16A, IΔn=100mA, typ  A","NAD",42.19,0,42.19,8592765083524,1,18592765083521,81,28592765083528,"8536201090",0.216]
[108356,"Ex9L-N 2P 16A A 300mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=16A, IΔn=300mA, typ  A","NAD",42.19,0,42.19,8592765083562,1,18592765083569,81,28592765083566,"8536201090",0.216]
[108347,"Ex9L-N 2P 25A A 10mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, IΔn=10mA, typ  A","NAD",42.19,0,42.19,8592765083470,1,18592765083477,81,28592765083474,"8536201090",0.21]
[108349,"Ex9L-N 2P 25A A 30mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, IΔn=30mA, typ  A","NAD",27.35,0,27.35,8592765083494,1,18592765083491,81,28592765083498,"8536201090",0.216]
[108353,"Ex9L-N 2P 25A A 100mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, IΔn=100mA, typ  A","NAD",42.19,0,42.19,8592765083531,1,18592765083538,81,28592765083535,"8536201090",0.216]
[108357,"Ex9L-N 2P 25A A 300mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, IΔn=300mA, typ  A","NAD",42.19,0,42.19,8592765083579,1,18592765083576,81,28592765083573,"8536201090",0.216]
[108350,"Ex9L-N 2P 40A A 30mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=40A, IΔn=30mA, typ  A","NAD",48.77,0,48.77,8592765083500,1,18592765083507,81,28592765083504,"8536201090",0.216]
[108354,"Ex9L-N 2P 40A A 100mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=40A, IΔn=100mA, typ  A","NAD",46.43,0,46.43,8592765083548,1,18592765083545,81,28592765083542,"8536201090",0.216]
[108358,"Ex9L-N 2P 40A A 300mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=40A, IΔn=300mA, typ  A","NAD",46.43,0,46.43,8592765083586,1,18592765083583,81,28592765083580,"8536201090",0.216]
[108351,"Ex9L-N 2P 63A A 30mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=63A, IΔn=30mA, typ  A","NAD",54.9,0,54.9,8592765083517,1,18592765083514,81,28592765083511,"8536201090",0.216]
[108355,"Ex9L-N 2P 63A A 100mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=63A, IΔn=100mA, typ  A","NAD",56.31,0,56.31,8592765083555,1,18592765083552,81,28592765083559,"8536201090",0.216]
[108359,"Ex9L-N 2P 63A A 300mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=63A, IΔn=300mA, typ  A","NAD",56.31,0,56.31,8592765083593,1,18592765083590,81,28592765083597,"8536201090",0.216]
[108360,"Ex9L-N 4P 16A A 30mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=16A, IΔn=30mA, typ  A","NAD",32.22,0,32.22,8592765083609,1,18592765083606,45,28592765083603,"8536201090",0.38900000000000001]
[108364,"Ex9L-N 4P 16A A 100mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=16A, IΔn=100mA, typ  A","NAD",46.38,0,46.38,8592765083647,1,18592765083644,45,28592765083641,"8536201090",0.36699999999999999]
[108368,"Ex9L-N 4P 16A A 300mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=16A, IΔn=300mA, typ  A","NAD",46.38,0,46.38,8592765083685,1,18592765083682,45,28592765083689,"8536201090",0.36699999999999999]
[108361,"Ex9L-N 4P 25A A 30mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=25A, IΔn=30mA, typ  A","NAD",32.22,0,32.22,8592765083616,1,18592765083613,45,28592765083610,"8536201090",0.38900000000000001]
[108365,"Ex9L-N 4P 25A A 100mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=25A, IΔn=100mA, typ  A","NAD",46.38,0,46.38,8592765083654,1,18592765083651,45,28592765083658,"8536201090",0.36699999999999999]
[108369,"Ex9L-N 4P 25A A 300mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=25A, IΔn=300mA, typ  A","NAD",46.38,0,46.38,8592765083692,1,18592765083699,45,28592765083696,"8536201090",0.36699999999999999]
[108362,"Ex9L-N 4P 40A A 30mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=40A, IΔn=30mA, typ  A","NAD",35.090000000000003,0,35.090000000000003,8592765083623,1,18592765083620,45,28592765083627,"8536201090",0.38900000000000001]
[108366,"Ex9L-N 4P 40A A 100mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=40A, IΔn=100mA, typ  A","NAD",47.01,0,47.01,8592765083661,1,18592765083668,45,28592765083665,"8536201090",0.36699999999999999]
[108370,"Ex9L-N 4P 40A A 300mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=40A, IΔn=300mA, typ  A","NAD",47.01,0,47.01,8592765083708,1,18592765083705,45,28592765083702,"8536201090",0.36699999999999999]
[108363,"Ex9L-N 4P 63A A 30mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=63A, IΔn=30mA, typ  A","NAD",58.59,0,58.59,8592765083630,1,18592765083637,45,28592765083634,"8536201090",0.378]
[108367,"Ex9L-N 4P 63A A 100mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=63A, IΔn=100mA, typ  A","NAD",58.59,0,58.59,8592765083678,1,18592765083675,45,28592765083672,"8536201090",0.36699999999999999]
[108371,"Ex9L-N 4P 63A A 300mA","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=63A, IΔn=300mA, typ  A","NAD",57.21,0,57.21,8592765083715,1,18592765083712,45,28592765083719,"8536201090",0.36699999999999999]
[108372,"Ex9L-N 2P 16A 100mA S","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=16A, IΔn=100mA, typ  S+AC","NAD",54.94,0,54.94,8592765083722,1,18592765083729,81,28592765083726,"8536201090",0.20300000000000001]
[108376,"Ex9L-N 2P 16A 300mA S","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=16A, IΔn=300mA, typ  S+AC","NAD",54.94,0,54.94,8592765083760,1,18592765083767,81,28592765083764,"8536201090",0.20300000000000001]
[108380,"Ex9L-N 2P 16A 500mA S","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=16A, IΔn=500mA, typ  S+AC","NAD",54.94,0,54.94,8592765083807,1,18592765083804,81,28592765083801,"8536201090",0.20300000000000001]
[108373,"Ex9L-N 2P 25A 100mA S","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, IΔn=100mA, typ  S+AC","NAD",54.94,0,54.94,8592765083739,1,18592765083736,81,28592765083733,"8536201090",0.20300000000000001]
[108377,"Ex9L-N 2P 25A 300mA S","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, IΔn=300mA, typ  S+AC","NAD",54.94,0,{"$f":"E1320*(1-F1320)","v":54.94},8592765083777,1,18592765083774,81,28592765083771,"8536201090",0.20300000000000001]
[108381,"Ex9L-N 2P 25A 500mA S","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, IΔn=500mA, typ  S+AC","NAD",54.94,{"$f":"NAD","v":0},54.94,8592765083814,1,18592765083811,81,28592765083818,"8536201090",0.20300000000000001]
[108374,"Ex9L-N 2P 40A 100mA S","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=40A, IΔn=100mA, typ  S+AC","NAD",60.06,0,60.06,8592765083746,1,18592765083743,81,28592765083740,"8536201090",0.20300000000000001]
[108378,"Ex9L-N 2P 40A 300mA S","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=40A, IΔn=300mA, typ  S+AC","NAD",60.06,0,60.06,8592765083784,1,18592765083781,81,28592765083788,"8536201090",0.20300000000000001]
[108382,"Ex9L-N 2P 40A 500mA S","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=40A, IΔn=500mA, typ  S+AC","NAD",60.06,0,60.06,8592765083821,1,18592765083828,81,28592765083825,"8536201090",0.20300000000000001]
[108375,"Ex9L-N 2P 63A 100mA S","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=63A, IΔn=100mA, typ  S+AC","NAD",68.61,0,68.61,8592765083753,1,18592765083750,81,28592765083757,"8536201090",0.20300000000000001]
[108379,"Ex9L-N 2P 63A 300mA S","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=63A, IΔn=300mA, typ  S+AC","NAD",68.61,0,68.61,8592765083791,1,18592765083798,81,28592765083795,"8536201090",0.20300000000000001]
[108383,"Ex9L-N 2P 63A 500mA S","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=63A, IΔn=500mA, typ  S+AC","NAD",68.61,0,68.61,8592765083838,1,18592765083835,81,28592765083832,"8536201090",0.20300000000000001]
[108384,"Ex9L-N 4P 16A 100mA S","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=16A, IΔn=100mA, typ  S+AC","NAD",61.79,0,61.79,8592765083845,1,18592765083842,45,28592765083849,"8536201090",0.35599999999999998]
[108388,"Ex9L-N 4P 16A 300mA S","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=16A, IΔn=300mA, typ  S+AC","NAD",61.79,0,61.79,8592765083883,1,18592765083880,45,28592765083887,"8536201090",0.35599999999999998]
[108392,"Ex9L-N 4P 16A 500mA S","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=16A, IΔn=500mA, typ  S+AC","NAD",61.79,0,61.79,8592765083920,1,18592765083927,45,28592765083924,"8536201090",0.35599999999999998]
[108385,"Ex9L-N 4P 25A 100mA S","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=25A, IΔn=100mA, typ  S+AC","NAD",61.79,0,61.79,8592765083852,1,18592765083859,45,28592765083856,"8536201090",0.35599999999999998]
[108389,"Ex9L-N 4P 25A 300mA S","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=25A, IΔn=300mA, typ  S+AC","NAD",61.79,0,61.79,8592765083890,1,18592765083897,45,28592765083894,"8536201090",0.35599999999999998]
[108393,"Ex9L-N 4P 25A 500mA S","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=25A, IΔn=500mA, typ  S+AC","NAD",61.79,0,61.79,8592765083937,1,18592765083934,45,28592765083931,"8536201090",0.35599999999999998]
[108386,"Ex9L-N 4P 40A 100mA S","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=40A, IΔn=100mA, typ  S+AC","NAD",71.09,0,71.09,8592765083869,1,18592765083866,45,28592765083863,"8536201090",0.35599999999999998]
[108390,"Ex9L-N 4P 40A 300mA S","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=40A, IΔn=300mA, typ  S+AC","NAD",71.09,0,71.09,8592765083906,1,18592765083903,45,28592765083900,"8536201090",0.35599999999999998]
[108394,"Ex9L-N 4P 40A 500mA S","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=40A, IΔn=500mA, typ  S+AC","NAD",71.09,0,71.09,8592765083944,1,18592765083941,45,28592765083948,"8536201090",0.35599999999999998]
[108387,"Ex9L-N 4P 63A 100mA S","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=63A, IΔn=100mA, typ  S+AC","NAD",77.099999999999994,0,77.099999999999994,8592765083876,1,18592765083873,45,28592765083870,"8536201090",0.35599999999999998]
[108391,"Ex9L-N 4P 63A 300mA S","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=63A, IΔn=300mA, typ  S+AC","NAD",77.099999999999994,0,77.099999999999994,8592765083913,1,18592765083910,45,28592765083917,"8536201090",0.35599999999999998]
[108395,"Ex9L-N 4P 63A 500mA S","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=63A, IΔn=500mA, typ  S+AC","NAD",77.099999999999994,0,77.099999999999994,8592765083951,1,18592765083958,45,28592765083955,"8536201090",0.35599999999999998]
[108396,"Ex9L-N 2P 16A A 100mA S","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=16A, IΔn=100mA, typ  S+A","NAD",61.92,0,61.92,8592765083968,1,18592765083965,81,28592765083962,"8536201090",0.20300000000000001]
[108400,"Ex9L-N 2P 16A A 300mA S","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=16A, IΔn=300mA, typ  S+A","NAD",61.92,0,61.92,8592765084002,1,18592765084009,81,28592765084006,"8536201090",0.20300000000000001]
[108397,"Ex9L-N 2P 25A A 100mA S","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, IΔn=100mA, typ  S+A","NAD",61.92,0,61.92,8592765083975,1,18592765083972,81,28592765083979,"8536201090",0.20300000000000001]
[108401,"Ex9L-N 2P 25A A 300mA S","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, IΔn=300mA, typ  S+A","NAD",61.92,0,61.92,8592765084019,1,18592765084016,81,28592765084013,"8536201090",0.20300000000000001]
[108398,"Ex9L-N 2P 40A A 100mA S","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=40A, IΔn=100mA, typ  S+A","NAD",71.319999999999993,0,71.319999999999993,8592765083982,1,18592765083989,81,28592765083986,"8536201090",0.20300000000000001]
[108402,"Ex9L-N 2P 40A A 300mA S","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=40A, IΔn=300mA, typ  S+A","NAD",71.319999999999993,0,71.319999999999993,8592765084026,1,18592765084023,81,28592765084020,"8536201090",0.20300000000000001]
[108399,"Ex9L-N 2P 63A A 100mA S","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=63A, IΔn=100mA, typ  S+A","NAD",76.95,0,76.95,8592765083999,1,18592765083996,81,28592765083993,"8536201090",0.20300000000000001]
[108403,"Ex9L-N 2P 63A A 300mA S","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=63A, IΔn=300mA, typ  S+A","NAD",76.95,0,76.95,8592765084033,1,18592765084030,81,28592765084037,"8536201090",0.20300000000000001]
[108404,"Ex9L-N 4P 16A A 100mA S","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=16A, IΔn=100mA, typ  S+A","NAD",72.2,0,72.2,8592765084040,1,18592765084047,45,28592765084044,"8536201090",0.35599999999999998]
[108408,"Ex9L-N 4P 16A A 300mA S","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=16A, IΔn=300mA, typ  S+A","NAD",72.2,0,72.2,8592765084088,1,18592765084085,45,28592765084082,"8536201090",0.35599999999999998]
[108405,"Ex9L-N 4P 25A A 100mA S","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=25A, IΔn=100mA, typ  S+A","NAD",72.2,0,72.2,8592765084057,1,18592765084054,45,28592765084051,"8536201090",0.35599999999999998]
[108409,"Ex9L-N 4P 25A A 300mA S","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=25A, IΔn=300mA, typ  S+A","NAD",72.2,0,72.2,8592765084095,1,18592765084092,45,28592765084099,"8536201090",0.35599999999999998]
[108406,"Ex9L-N 4P 40A A 100mA S","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=40A, IΔn=100mA, typ  S+A","NAD",78.42,0,78.42,8592765084064,1,18592765084061,45,28592765084068,"8536201090",0.35599999999999998]
[108410,"Ex9L-N 4P 40A A 300mA S","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=40A, IΔn=300mA, typ  S+A","NAD",78.42,0,78.42,8592765084101,1,18592765084108,45,28592765084105,"8536201090",0.35599999999999998]
[108407,"Ex9L-N 4P 63A A 100mA S","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=63A, IΔn=100mA, typ  S+A","NAD",86.43,0,86.43,8592765084071,1,18592765084078,45,28592765084075,"8536201090",0.35599999999999998]
[108411,"Ex9L-N 4P 63A A 300mA S","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=63A, IΔn=300mA, typ  S+A","NAD",85.46,0,85.46,8592765084118,1,18592765084115,45,28592765084112,"8536201090",0.35599999999999998]
[108412,"Ex9L-N 2P 16A 30mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=16A, IΔn=30mA, typ  G+AC","NAD",69.540000000000006,0,69.540000000000006,8592765084125,1,18592765084122,81,28592765084129,"8536201090",0.20300000000000001]
[108416,"Ex9L-N 2P 16A 100mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=16A, IΔn=100mA, typ  G+AC","NAD",80.28,0,80.28,8592765084163,1,18592765084160,81,28592765084167,"8536201090",0.20300000000000001]
[108420,"Ex9L-N 2P 16A 300mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=16A, IΔn=300mA, typ  G+AC","NAD",69.540000000000006,0,69.540000000000006,8592765084200,1,18592765084207,81,28592765084204,"8536201090",0.20300000000000001]
[108424,"Ex9L-N 2P 16A 500mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=16A, IΔn=500mA, typ  G+AC","NAD",69.540000000000006,0,69.540000000000006,8592765084248,1,18592765084245,81,28592765084242,"8536201090",0.20300000000000001]
[108413,"Ex9L-N 2P 25A 30mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, IΔn=30mA, typ  G+AC","NAD",69.540000000000006,0,69.540000000000006,8592765084132,1,18592765084139,81,28592765084136,"8536201090",0.20300000000000001]
[108417,"Ex9L-N 2P 25A 100mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, IΔn=100mA, typ  G+AC","NAD",69.540000000000006,0,69.540000000000006,8592765084170,1,18592765084177,81,28592765084174,"8536201090",0.20300000000000001]
[108421,"Ex9L-N 2P 25A 300mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, IΔn=300mA, typ  G+AC","NAD",69.540000000000006,0,69.540000000000006,8592765084217,1,18592765084214,81,28592765084211,"8536201090",0.20300000000000001]
[108425,"Ex9L-N 2P 25A 500mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, IΔn=500mA, typ  G+AC","NAD",69.540000000000006,0,69.540000000000006,8592765084255,1,18592765084252,81,28592765084259,"8536201090",0.20300000000000001]
[108414,"Ex9L-N 2P 40A 30mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=40A, IΔn=30mA, typ  G+AC","NAD",73.37,0,73.37,8592765084149,1,18592765084146,81,28592765084143,"8536201090",0.20300000000000001]
[108418,"Ex9L-N 2P 40A 100mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=40A, IΔn=100mA, typ  G+AC","NAD",73.37,0,73.37,8592765084187,1,18592765084184,81,28592765084181,"8536201090",0.20300000000000001]
[108422,"Ex9L-N 2P 40A 300mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=40A, IΔn=300mA, typ  G+AC","NAD",73.37,0,73.37,8592765084224,1,18592765084221,81,28592765084228,"8536201090",0.20300000000000001]
[108426,"Ex9L-N 2P 40A 500mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=40A, IΔn=500mA, typ  G+AC","NAD",73.37,0,73.37,8592765084262,1,18592765084269,81,28592765084266,"8536201090",0.20300000000000001]
[108415,"Ex9L-N 2P 63A 30mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=63A, IΔn=30mA, typ  G+AC","NAD",69.540000000000006,0,69.540000000000006,8592765084156,1,18592765084153,81,28592765084150,"8536201090",0.20300000000000001]
[108419,"Ex9L-N 2P 63A 100mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=63A, IΔn=100mA, typ  G+AC","NAD",80.28,0,80.28,8592765084194,1,18592765084191,81,28592765084198,"8536201090",0.20300000000000001]
[108423,"Ex9L-N 2P 63A 300mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=63A, IΔn=300mA, typ  G+AC","NAD",80.28,0,80.28,8592765084231,1,18592765084238,81,28592765084235,"8536201090",0.20300000000000001]
[108427,"Ex9L-N 2P 63A 500mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=63A, IΔn=500mA, typ  G+AC","NAD",80.28,0,80.28,8592765084279,1,18592765084276,81,28592765084273,"8536201090",0.20300000000000001]
[108428,"Ex9L-N 4P 16A 30mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=16A, IΔn=30mA, typ  G+AC","NAD",99.55,0,99.55,8592765084286,1,18592765084283,45,28592765084280,"8536201090",0.35599999999999998]
[108432,"Ex9L-N 4P 16A 100mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=16A, IΔn=100mA, typ  G+AC","NAD",99.55,0,99.55,8592765084323,1,18592765084320,45,28592765084327,"8536201090",0.35599999999999998]
[108436,"Ex9L-N 4P 16A 300mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=16A, IΔn=300mA, typ  G+AC","NAD",99.55,0,99.55,8592765084361,1,18592765084368,45,28592765084365,"8536201090",0.35599999999999998]
[108440,"Ex9L-N 4P 16A 500mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=16A, IΔn=500mA, typ  G+AC","NAD",99.55,0,99.55,8592765084408,1,18592765084405,45,28592765084402,"8536201090",0.35599999999999998]
[108429,"Ex9L-N 4P 25A 30mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=25A, IΔn=30mA, typ  G+AC","NAD",99.55,0,99.55,8592765084293,1,18592765084290,45,28592765084297,"8536201090",0.35599999999999998]
[108433,"Ex9L-N 4P 25A 100mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=25A, IΔn=100mA, typ  G+AC","NAD",99.55,0,99.55,8592765084330,1,18592765084337,45,28592765084334,"8536201090",0.35599999999999998]
[108437,"Ex9L-N 4P 25A 300mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=25A, IΔn=300mA, typ  G+AC","NAD",99.55,0,99.55,8592765084378,1,18592765084375,45,28592765084372,"8536201090",0.35599999999999998]
[108441,"Ex9L-N 4P 25A 500mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=25A, IΔn=500mA, typ  G+AC","NAD",99.55,0,99.55,8592765084415,1,18592765084412,45,28592765084419,"8536201090",0.35599999999999998]
[108430,"Ex9L-N 4P 40A 30mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=40A, IΔn=30mA, typ  G+AC","NAD",106.36,0,106.36,8592765084309,1,18592765084306,45,28592765084303,"8536201090",0.35599999999999998]
[108434,"Ex9L-N 4P 40A 100mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=40A, IΔn=100mA, typ  G+AC","NAD",106.36,0,106.36,8592765084347,1,18592765084344,45,28592765084341,"8536201090",0.35599999999999998]
[108438,"Ex9L-N 4P 40A 300mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=40A, IΔn=300mA, typ  G+AC","NAD",106.36,0,106.36,8592765084385,1,18592765084382,45,28592765084389,"8536201090",0.35599999999999998]
[108442,"Ex9L-N 4P 40A 500mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=40A, IΔn=500mA, typ  G+AC","NAD",106.36,0,106.36,8592765084422,1,18592765084429,45,28592765084426,"8536201090",0.35599999999999998]
[108431,"Ex9L-N 4P 63A 30mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=63A, IΔn=30mA, typ  G+AC","NAD",113.7,0,{"$f":"E1384*(1-F1384)","v":113.7},8592765084316,1,18592765084313,45,28592765084310,"8536201090",0.35599999999999998]
[108435,"Ex9L-N 4P 63A 100mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=63A, IΔn=100mA, typ  G+AC","NAD",113.7,{"$f":"NAD","v":0},113.7,8592765084354,1,18592765084351,45,28592765084358,"8536201090",0.35599999999999998]
[108439,"Ex9L-N 4P 63A 300mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=63A, IΔn=300mA, typ  G+AC","NAD",113.7,0,113.7,8592765084392,1,18592765084399,45,28592765084396,"8536201090",0.35599999999999998]
[108443,"Ex9L-N 4P 63A 500mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=63A, IΔn=500mA, typ  G+AC","NAD",113.7,0,113.7,8592765084439,1,18592765084436,45,28592765084433,"8536201090",0.35599999999999998]
[108444,"Ex9L-N 2P 16A A 30mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=16A, IΔn=30mA, typ  G+A","NAD",79.209999999999994,0,79.209999999999994,8592765084446,1,18592765084443,81,28592765084440,"8536201090",0.20300000000000001]
[108448,"Ex9L-N 2P 16A A 100mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=16A, IΔn=100mA, typ  G+A","NAD",89.95,0,89.95,8592765084484,1,18592765084481,81,28592765084488,"8536201090",0.20300000000000001]
[108452,"Ex9L-N 2P 16A A 300mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=16A, IΔn=300mA, typ  G+A","NAD",79.209999999999994,0,79.209999999999994,8592765084521,1,18592765084528,81,28592765084525,"8536201090",0.20300000000000001]
[108445,"Ex9L-N 2P 25A A 30mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, IΔn=30mA, typ  G+A","NAD",79.209999999999994,0,79.209999999999994,8592765084453,1,18592765084450,81,28592765084457,"8536201090",0.20300000000000001]
[108449,"Ex9L-N 2P 25A A 100mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, IΔn=100mA, typ  G+A","NAD",79.209999999999994,0,79.209999999999994,8592765084491,1,18592765084498,81,28592765084495,"8536201090",0.20300000000000001]
[108453,"Ex9L-N 2P 25A A 300mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, IΔn=300mA, typ  G+A","NAD",79.209999999999994,0,79.209999999999994,8592765084538,1,18592765084535,81,28592765084532,"8536201090",0.20300000000000001]
[108446,"Ex9L-N 2P 40A A 30mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=40A, IΔn=30mA, typ  G+A","NAD",83.04,0,83.04,8592765084460,1,18592765084467,81,28592765084464,"8536201090",0.20300000000000001]
[108450,"Ex9L-N 2P 40A A 100mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=40A, IΔn=100mA, typ  G+A","NAD",83.04,0,83.04,8592765084507,1,18592765084504,81,28592765084501,"8536201090",0.20300000000000001]
[108454,"Ex9L-N 2P 40A A 300mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=40A, IΔn=300mA, typ  G+A","NAD",83.04,0,83.04,8592765084545,1,18592765084542,81,28592765084549,"8536201090",0.20300000000000001]
[108447,"Ex9L-N 2P 63A A 30mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=63A, IΔn=30mA, typ  G+A","NAD",79.209999999999994,0,79.209999999999994,8592765084477,1,18592765084474,81,28592765084471,"8536201090",0.20300000000000001]
[108451,"Ex9L-N 2P 63A A 100mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=63A, IΔn=100mA, typ  G+A","NAD",89.95,0,89.95,8592765084514,1,18592765084511,81,28592765084518,"8536201090",0.20300000000000001]
[108455,"Ex9L-N 2P 63A A 300mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=63A, IΔn=300mA, typ  G+A","NAD",89.95,0,89.95,8592765084552,1,18592765084559,81,28592765084556,"8536201090",0.20300000000000001]
[108456,"Ex9L-N 4P 16A A 30mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=16A, IΔn=30mA, typ  G+A","NAD",108.16,0,108.16,8592765084569,1,18592765084566,45,28592765084563,"8536201090",0.35599999999999998]
[108460,"Ex9L-N 4P 16A A 100mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=16A, IΔn=100mA, typ  G+A","NAD",108.16,0,108.16,8592765084606,1,18592765084603,45,28592765084600,"8536201090",0.35599999999999998]
[108464,"Ex9L-N 4P 16A A 300mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=16A, IΔn=300mA, typ  G+A","NAD",108.16,0,108.16,8592765084644,1,18592765084641,45,28592765084648,"8536201090",0.35599999999999998]
[108457,"Ex9L-N 4P 25A A 30mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=25A, IΔn=30mA, typ  G+A","NAD",108.16,0,108.16,8592765084576,1,18592765084573,45,28592765084570,"8536201090",0.35599999999999998]
[108461,"Ex9L-N 4P 25A A 100mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=25A, IΔn=100mA, typ  G+A","NAD",108.16,0,108.16,8592765084613,1,18592765084610,45,28592765084617,"8536201090",0.35599999999999998]
[108465,"Ex9L-N 4P 25A A 300mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=25A, IΔn=300mA, typ  G+A","NAD",108.16,0,108.16,8592765084651,1,18592765084658,45,28592765084655,"8536201090",0.35599999999999998]
[108458,"Ex9L-N 4P 40A A 30mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=40A, IΔn=30mA, typ  G+A","NAD",114.97,0,114.97,8592765084583,1,18592765084580,45,28592765084587,"8536201090",0.35599999999999998]
[108462,"Ex9L-N 4P 40A A 100mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=40A, IΔn=100mA, typ  G+A","NAD",114.97,0,114.97,8592765084620,1,18592765084627,45,28592765084624,"8536201090",0.35599999999999998]
[108466,"Ex9L-N 4P 40A A 300mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=40A, IΔn=300mA, typ  G+A","NAD",114.97,0,114.97,8592765084668,1,18592765084665,45,28592765084662,"8536201090",0.35599999999999998]
[108459,"Ex9L-N 4P 63A A 30mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=63A, IΔn=30mA, typ  G+A","NAD",122.31,0,122.31,8592765084590,1,18592765084597,45,28592765084594,"8536201090",0.35599999999999998]
[108463,"Ex9L-N 4P 63A A 100mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=63A, IΔn=100mA, typ  G+A","NAD",122.31,0,122.31,8592765084637,1,18592765084634,45,28592765084631,"8536201090",0.35599999999999998]
[108467,"Ex9L-N 4P 63A A 300mA G","Prúdový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=63A, IΔn=300mA, typ  G+A","NAD",122.31,0,122.31,8592765084675,1,18592765084672,45,28592765084679,"8536201090",0.35599999999999998]
[]
["Prúdové chrániče Ex9LB63"]
[110212,"Ex9LB63 1P+N 25A 30mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 1P+N, In=25A, IΔn=30mA, typ B","NAC",254.63,{"$f":"NAC","v":0},{"$f":"E1414*(1-F1414)","v":254.63},8592765102126,1,18592765102123,72,28592765102120,"8536201090",0.28000000000000003]
[110213,"Ex9LB63 1P+N 40A 30mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 1P+N, In=40A, IΔn=30mA, typ B","NAC",260.91000000000003,{"$f":"NAC","v":0},{"$f":"E1415*(1-F1415)","v":260.91000000000003},8592765102133,1,18592765102130,72,28592765102137,"8536201090",0.28000000000000003]
[110214,"Ex9LB63 1P+N 63A 30mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 1P+N, In=63A, IΔn=30mA, typ B","NAC",383.45,0,383.45,8592765102140,1,18592765102147,72,28592765102144,"8536201090",0.28000000000000003]
[110215,"Ex9LB63 1P+N 25A 100mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 1P+N, In=25A, IΔn=100mA, typ B","NAC",270.87,0,270.87,8592765102157,1,18592765102154,72,28592765102151,"8536201090",0.28000000000000003]
[110216,"Ex9LB63 1P+N 40A 100mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 1P+N, In=40A, IΔn=100mA, typ B","NAC",277.57,0,277.57,8592765102164,1,18592765102161,72,28592765102168,"8536201090",0.28000000000000003]
[110217,"Ex9LB63 1P+N 63A 100mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 1P+N, In=63A, IΔn=100mA, typ B","NAC",407.92,0,407.92,8592765102171,1,18592765102178,72,28592765102175,"8536201090",0.28000000000000003]
[110218,"Ex9LB63 1P+N 25A 300mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 1P+N, In=25A, IΔn=300mA, typ B","NAC",255.9,0,255.9,8592765102188,1,18592765102185,72,28592765102182,"8536201090",0.28000000000000003]
[110219,"Ex9LB63 1P+N 40A 300mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 1P+N, In=40A, IΔn=300mA, typ B","NAC",275.05,0,275.05,8592765102195,1,18592765102192,72,28592765102199,"8536201090",0.28000000000000003]
[110220,"Ex9LB63 1P+N 63A 300mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 1P+N, In=63A, IΔn=300mA, typ B","NAC",405.4,0,405.4,8592765102201,1,18592765102208,72,28592765102205,"8536201090",0.28000000000000003]
[110221,"Ex9LB63 3P+N 25A 30mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 3P+N, In=25A, IΔn=30mA, typ B","NAC",279.92,0,279.92,8592765102218,1,18592765102215,45,28592765102212,"8536201090",0.43]
[110222,"Ex9LB63 3P+N 40A 30mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 3P+N, In=40A, IΔn=30mA, typ B","NAC",309.98,0,309.98,8592765102225,1,18592765102222,45,28592765102229,"8536201090",0.43]
[110223,"Ex9LB63 3P+N 63A 30mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 3P+N, In=63A, IΔn=30mA, typ B","NAC",385.52,0,385.52,8592765102232,1,18592765102239,45,28592765102236,"8536201090",0.43]
[110224,"Ex9LB63 3P+N 25A 100mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 3P+N, In=25A, IΔn=100mA, typ B","NAC",300.97000000000003,0,300.97000000000003,8592765102249,1,18592765102246,45,28592765102243,"8536201090",0.43]
[110225,"Ex9LB63 3P+N 40A 100mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 3P+N, In=40A, IΔn=100mA, typ B","NAC",333.34,0,333.34,8592765102256,1,18592765102253,45,28592765102250,"8536201090",0.43]
[110226,"Ex9LB63 3P+N 63A 100mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 3P+N, In=63A, IΔn=100mA, typ B","NAC",410.4,0,410.4,8592765102263,1,18592765102260,45,28592765102267,"8536201090",0.43]
[110227,"Ex9LB63 3P+N 25A 300mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 3P+N, In=25A, IΔn=300mA, typ B","NAC",342.93,0,342.93,8592765102270,1,18592765102277,45,28592765102274,"8536201090",0.43]
[110228,"Ex9LB63 3P+N 40A 300mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 3P+N, In=40A, IΔn=300mA, typ B","NAC",371.54,0,371.54,8592765102287,1,18592765102284,45,28592765102281,"8536201090",0.43]
[110229,"Ex9LB63 3P+N 63A 300mA","Prúdový chránič, Icn=10kA, 3P+N, In=63A, IΔn=300mA, typ B","NAC",384.89,0,384.89,8592765102294,1,18592765102291,45,28592765102298,"8536201090",0.43]
[]
["Prúdové chrániče Ex9CL-100, 10 kA"]
[100715,"Ex9CL-100 2P 63A 100mA S ","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2pól, In=63A, IΔn=100mA, typ S+AC","NAC",81,{"$f":"NAC","v":0},{"$f":"E1434*(1-F1434)","v":81},8592765007162,1,8592765007162,81,28592765007166,"8536201090",0.24]
[100716,"Ex9CL-100 2P 63A 300mA S ","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2pól, In=63A, IΔn=300mA, typ S+AC","NAC",81,0,81,8592765007179,1,8592765007179,81,28592765007173,"8536201090",0.24]
[100717,"Ex9CL-100 2P 80A 100mA S ","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2pól, In=80A, IΔn=100mA, typ S+AC","NAC",120.1,0,120.1,8592765007186,1,8592765007186,81,28592765007180,"8536209090",0.24]
[100718,"Ex9CL-100 2P 80A 300mA S ","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2pól, In=80A, IΔn=300mA, typ S+AC","NAC",120.1,0,120.1,8592765007193,1,8592765007193,81,28592765007197,"8536209090",0.24]
[100719,"Ex9CL-100 2P 100A 100mA S ","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2pól, In=100A, IΔn=100mA, typ S+AC","NAC",162.41,0,162.41,8592765007209,1,8592765007209,81,28592765007203,"8536209090",0.24]
[100720,"Ex9CL-100 2P 100A 300mA S ","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2pól, In=100A, IΔn=300mA, typ S+AC","NAC",162.41,0,162.41,8592765007216,1,8592765007216,81,28592765007210,"8536209090",0.24]
[100721,"Ex9CL-100 4P 63A 100mA S ","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4pól, In=63A, IΔn=100mA, typ S+AC","NAC",89.49,0,89.49,8592765007223,1,8592765007223,45,28592765007227,"8536201090",0.48]
[100722,"Ex9CL-100 4P 63A 300mA S ","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4pól, In=63A, IΔn=300mA, typ S+AC","NAC",89.49,0,89.49,8592765007230,1,8592765007230,45,28592765007234,"8536201090",0.48]
[100723,"Ex9CL-100 4P 80A 100mA S ","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4pól, In=80A, IΔn=100mA, typ S+AC","NAC",129.5,0,129.5,8592765007247,1,8592765007247,45,28592765007241,"8536209090",0.48]
[100724,"Ex9CL-100 4P 80A 300mA S ","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4pól, In=80A, IΔn=300mA, typ S+AC","NAC",129.5,0,129.5,8592765007254,1,8592765007254,45,28592765007258,"8536209090",0.48]
[100725,"Ex9CL-100 4P 100A 100mA S ","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4pól, In=100A, IΔn=100mA, typ S+AC","NAC",179.15,0,179.15,8592765007261,1,8592765007261,45,28592765007265,"8536209090",0.48]
[100726,"Ex9CL-100 4P 100A 300mA S ","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4pól, In=100A, IΔn=300mA, typ S+AC","NAC",179.15,0,179.15,8592765007278,1,8592765007278,45,28592765007272,"8536209090",0.48]
[100727,"Ex9CL-100 2P 63A A 100mA S ","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2pól, In=63A, IΔn=100mA, typ S+A","NAC",90.4,0,90.4,8592765007285,1,8592765007285,81,28592765007289,"8536201090",0.24]
[100728,"Ex9CL-100 2P 63A A 300mA S ","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2pól, In=63A, IΔn=300mA, typ S+A","NAC",90.4,0,90.4,8592765007292,1,8592765007292,81,28592765007296,"8536201090",0.24]
[100729,"Ex9CL-100 2P 80A A 100mA S ","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2pól, In=80A, IΔn=100mA, typ S+A","NAC",134.02000000000001,0,134.02000000000001,8592765007308,1,8592765007308,81,28592765007302,"8536209090",0.24]
[100730,"Ex9CL-100 2P 80A A 300mA S ","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2pól, In=80A, IΔn=300mA, typ S+A","NAC",134.02000000000001,0,134.02000000000001,8592765007315,1,8592765007315,81,28592765007319,"8536209090",0.24]
[100731,"Ex9CL-100 2P 100A A 100mA S ","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2pól, In=100A, IΔn=100mA, typ S+A","NAC",181.26,0,181.26,8592765007322,1,8592765007322,81,28592765007326,"8536209090",0.24]
[100732,"Ex9CL-100 2P 100A A 300mA S ","Prúdový chránič, Icn=10kA, 2pól, In=100A, IΔn=300mA, typ S+A","NAC",181.26,0,181.26,8592765007339,1,8592765007339,81,28592765007333,"8536209090",0.24]
[100733,"Ex9CL-100 4P 63A A 100mA S ","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4pól, In=63A, IΔn=100mA, typ S+A","NAC",99.88,0,99.88,8592765007346,1,8592765007346,45,28592765007340,"8536201090",0.48]
[100734,"Ex9CL-100 4P 63A A 300mA S ","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4pól, In=63A, IΔn=300mA, typ S+A","NAC",98.91,0,98.91,8592765007353,1,8592765007353,45,28592765007357,"8536201090",0.48]
[100735,"Ex9CL-100 4P 80A A 100mA S ","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4pól, In=80A, IΔn=100mA, typ S+A","NAC",144.55000000000001,0,144.55000000000001,8592765007360,1,8592765007360,45,28592765007364,"8536209090",0.48]
[100736,"Ex9CL-100 4P 80A A 300mA S ","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4pól, In=80A, IΔn=300mA, typ S+A","NAC",144.55000000000001,0,144.55000000000001,8592765007377,1,8592765007377,45,28592765007371,"8536209090",0.48]
[100737,"Ex9CL-100 4P 100A A 100mA S ","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4pól, In=100A, IΔn=100mA, typ S+A","NAC",199.93,0,199.93,8592765007384,1,8592765007384,45,28592765007388,"8536209090",0.48]
[100738,"Ex9CL-100 4P 100A A 300mA S ","Prúdový chránič, Icn=10kA, 4pól, In=100A, IΔn=300mA, typ S+A","NAC",199.93,0,199.93,8592765007391,1,8592765007391,45,28592765007395,"8536209090",0.48]
[101445,"YS31","Samolepka s informáciou o pravidelnom mesačnom testovaní","NAC",0.94,0,0.94,8592765014467,null,18592765014464,null,28592765014461,"8538909999"]
[]
["Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou Ex9BL-H, 10 kA",null,null,null,null,null,null,"","","","","",null,""]
[107381,"Ex9BL-H 1P+N B6 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=6A, IΔn=30mA, typ AC","NAE",45.08,{"$f":"NAE","v":0},{"$f":"E1461*(1-F1461)","v":45.08},8592765073822,6,18592765073829,72,28592765073826,"8536201090",0.24]
[107382,"Ex9BL-H 1P+N B10 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=10A, IΔn=30mA, typ AC","NAE",42.53,{"$f":"NAE","v":0},42.53,8592765073839,6,18592765073836,72,28592765073833,"8536201090",0.24]
[107383,"Ex9BL-H 1P+N B13 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=13A, IΔn=30mA, typ AC","NAE",40.130000000000003,0,40.130000000000003,8592765073846,6,18592765073843,72,28592765073840,"8536201090",0.24]
[107384,"Ex9BL-H 1P+N B16 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=16A, IΔn=30mA, typ AC","NAE",37.85,0,37.85,8592765073853,6,18592765073850,72,28592765073857,"8536201090",0.24]
[107385,"Ex9BL-H 1P+N B20 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=20A, IΔn=30mA, typ AC","NAE",40.880000000000003,0,40.880000000000003,8592765073860,6,18592765073867,72,28592765073864,"8536201090",0.24]
[107386,"Ex9BL-H 1P+N B25 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=25A, IΔn=30mA, typ AC","NAE",44.16,0,44.16,8592765073877,6,18592765073874,72,28592765073871,"8536201090",0.24]
[107387,"Ex9BL-H 1P+N B32 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=32A, IΔn=30mA, typ AC","NAE",47.68,0,47.68,8592765073884,6,18592765073881,72,28592765073888,"8536201090",0.25]
[107388,"Ex9BL-H 1P+N B40 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=40A, IΔn=30mA, typ AC","NAE",51.5,0,51.5,8592765073891,6,18592765073898,72,28592765073895,"8536201090",0.25]
[107391,"Ex9BL-H 1P+N C6 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=6A, IΔn=30mA, typ AC","NAE",50.79,0,50.79,8592765073921,6,18592765073928,72,28592765073925,"8536201090",0.24]
[107392,"Ex9BL-H 1P+N C10 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=10A, IΔn=30mA, typ AC","NAE",47.92,0,47.92,8592765073938,6,18592765073935,72,28592765073932,"8536201090",0.24]
[107393,"Ex9BL-H 1P+N C13 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=13A, IΔn=30mA, typ AC","NAE",45.2,0,45.2,8592765073945,6,18592765073942,72,28592765073949,"8536201090",0.24]
[107394,"Ex9BL-H 1P+N C16 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=16A, IΔn=30mA, typ AC","NAE",42.64,0,42.64,8592765073952,6,18592765073959,72,28592765073956,"8536201090",0.24]
[107395,"Ex9BL-H 1P+N C20 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=20A, IΔn=30mA, typ AC","NAE",46.05,0,46.05,8592765073969,6,18592765073966,72,28592765073963,"8536201090",0.24]
[107396,"Ex9BL-H 1P+N C25 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=25A, IΔn=30mA, typ AC","NAE",49.74,0,49.74,8592765073976,6,18592765073973,72,28592765073970,"8536201090",0.24]
[107397,"Ex9BL-H 1P+N C32 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=32A, IΔn=30mA, typ AC","NAE",53.71,0,53.71,8592765073983,6,18592765073980,72,28592765073987,"8536201090",0.25]
[107398,"Ex9BL-H 1P+N C40 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=40A, IΔn=30mA, typ AC","NAE",58.01,0,58.01,8592765073990,6,18592765073997,72,28592765073994,"8536201090",0.25]
[107401,"Ex9BL-H 1P+N B6 A 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=6A, IΔn=30mA, typ A","NAE",51.12,0,51.12,8592765074027,6,18592765074024,72,28592765074021,"8536201090",0.24]
[107402,"Ex9BL-H 1P+N B10 A 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=10A, IΔn=30mA, typ A","NAE",48.68,0,48.68,8592765074034,6,18592765074031,72,28592765074038,"8536201090",0.24]
[107403,"Ex9BL-H 1P+N B13 A 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=13A, IΔn=30mA, typ A","NAE",46.36,0,46.36,8592765074041,6,18592765074048,72,28592765074045,"8536201090",0.24]
[107404,"Ex9BL-H 1P+N B16 A 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=16A, IΔn=30mA, typ A","NAE",44.16,0,44.16,8592765074058,6,18592765074055,72,28592765074052,"8536201090",0.24]
[107405,"Ex9BL-H 1P+N B20 A 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=20A, IΔn=30mA, typ A","NAE",47.25,0,47.25,8592765074065,6,18592765074062,72,28592765074069,"8536201090",0.24]
[107406,"Ex9BL-H 1P+N B25 A 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=25A, IΔn=30mA, typ A","NAE",50.55,0,50.55,8592765074072,6,18592765074079,72,28592765074076,"8536201090",0.24]
[107407,"Ex9BL-H 1P+N B32 A 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=32A, IΔn=30mA, typ A","NAE",54.1,0,54.1,8592765074089,6,18592765074086,72,28592765074083,"8536201090",0.25]
[107408,"Ex9BL-H 1P+N B40 A 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=40A, IΔn=30mA, typ A","NAE",57.88,0,57.88,8592765074096,6,18592765074093,72,28592765074090,"8536201090",0.25]
[107411,"Ex9BL-H 1P+N C6 A 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=6A, IΔn=30mA, typ A","NAE",51.12,0,51.12,8592765074126,6,18592765074123,72,28592765074120,"8536201090",0.24]
[107412,"Ex9BL-H 1P+N C10 A 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=10A, IΔn=30mA, typ A","NAE",48.68,0,48.68,8592765074133,6,18592765074130,72,28592765074137,"8536201090",0.24]
[107413,"Ex9BL-H 1P+N C13 A 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=13A, IΔn=30mA, typ A","NAE",46.36,0,46.36,8592765074140,6,18592765074147,72,28592765074144,"8536201090",0.24]
[107414,"Ex9BL-H 1P+N C16 A 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=16A, IΔn=30mA, typ A","NAE",44.16,0,44.16,8592765074157,6,18592765074154,72,28592765074151,"8536201090",0.24]
[107415,"Ex9BL-H 1P+N C20 A 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=20A, IΔn=30mA, typ A","NAE",47.25,0,47.25,8592765074164,6,18592765074161,72,28592765074168,"8536201090",0.24]
[107416,"Ex9BL-H 1P+N C25 A 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=25A, IΔn=30mA, typ A","NAE",50.55,0,50.55,8592765074171,6,18592765074178,72,28592765074175,"8536201090",0.24]
[107417,"Ex9BL-H 1P+N C32 A 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=32A, IΔn=30mA, typ A","NAE",54.1,0,54.1,8592765074188,6,18592765074185,72,28592765074182,"8536201090",0.25]
[107418,"Ex9BL-H 1P+N C40 A 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=40A, IΔn=30mA, typ A","NAE",57.88,0,57.88,8592765074195,6,18592765074192,72,28592765074199,"8536201090",0.25]
[107461,"Ex9BL-H 1P+N B6 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=6A, IΔn=100mA, typ AC","NAE",49.71,0,49.71,8592765074621,6,18592765074628,72,28592765074625,"8536201090",0.24]
[107462,"Ex9BL-H 1P+N B10 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=10A, IΔn=100mA, typ AC","NAE",46.9,0,46.9,8592765074638,6,18592765074635,72,28592765074632,"8536201090",0.24]
[107463,"Ex9BL-H 1P+N B13 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=13A, IΔn=100mA, typ AC","NAE",44.24,0,44.24,8592765074645,6,18592765074642,72,28592765074649,"8536201090",0.24]
[107464,"Ex9BL-H 1P+N B16 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=16A, IΔn=100mA, typ AC","NAE",41.74,0,41.74,8592765074652,6,18592765074659,72,28592765074656,"8536201090",0.24]
[107465,"Ex9BL-H 1P+N B20 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=20A, IΔn=100mA, typ AC","NAE",45.07,0,45.07,8592765074669,6,18592765074666,72,28592765074663,"8536201090",0.24]
[107466,"Ex9BL-H 1P+N B25 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=25A, IΔn=100mA, typ AC","NAE",48.68,0,48.68,8592765074676,6,18592765074673,72,28592765074670,"8536201090",0.24]
[107467,"Ex9BL-H 1P+N B32 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=32A, IΔn=100mA, typ AC","NAE",52.57,0,52.57,8592765074683,6,18592765074680,72,28592765074687,"8536201090",0.25]
[107468,"Ex9BL-H 1P+N B40 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=40A, IΔn=100mA, typ AC","NAE",56.78,0,56.78,8592765074690,6,18592765074697,72,28592765074694,"8536201090",0.25]
[107471,"Ex9BL-H 1P+N C6  100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=6A, IΔn=100mA, typ AC","NAE",49.71,0,49.71,8592765074720,6,18592765074727,72,28592765074724,"8536201090",0.24]
[107472,"Ex9BL-H 1P+N C10 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=10A, IΔn=100mA, typ AC","NAE",46.9,0,46.9,8592765074737,6,18592765074734,72,28592765074731,"8536201090",0.24]
[107473,"Ex9BL-H 1P+N C13 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=13A, IΔn=100mA, typ AC","NAE",44.24,0,44.24,8592765074744,6,18592765074741,72,28592765074748,"8536201090",0.24]
[107474,"Ex9BL-H 1P+N C16 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=16A, IΔn=100mA, typ AC","NAE",41.74,0,41.74,8592765074751,6,18592765074758,72,28592765074755,"8536201090",0.24]
[107475,"Ex9BL-H 1P+N C20 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=20A, IΔn=100mA, typ AC","NAE",45.07,0,45.07,8592765074768,6,18592765074765,72,28592765074762,"8536201090",0.24]
[107476,"Ex9BL-H 1P+N C25 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=25A, IΔn=100mA, typ AC","NAE",48.68,0,48.68,8592765074775,6,18592765074772,72,28592765074779,"8536201090",0.24]
[107477,"Ex9BL-H 1P+N C32 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=32A, IΔn=100mA, typ AC","NAE",52.57,0,52.57,8592765074782,6,18592765074789,72,28592765074786,"8536201090",0.25]
[107478,"Ex9BL-H 1P+N C40 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=40A, IΔn=100mA, typ AC","NAE",56.78,0,56.78,8592765074799,6,18592765074796,72,28592765074793,"8536201090",0.25]
[107481,"Ex9BL-H 1P+N B6 A 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=6A, IΔn=100mA, typ A","NAE",54.69,0,54.69,8592765074829,6,18592765074826,72,28592765074823,"8536201090",0.24]
[107482,"Ex9BL-H 1P+N B10 A 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=10A, IΔn=100mA, typ A","NAE",51.59,0,51.59,8592765074836,6,18592765074833,72,28592765074830,"8536201090",0.24]
[107483,"Ex9BL-H 1P+N B13 A 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=13A, IΔn=100mA, typ A","NAE",48.67,0,48.67,8592765074843,6,18592765074840,72,28592765074847,"8536201090",0.24]
[107484,"Ex9BL-H 1P+N B16 A 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=16A, IΔn=100mA, typ A","NAE",45.92,0,45.92,8592765074850,6,18592765074857,72,28592765074854,"8536201090",0.24]
[107485,"Ex9BL-H 1P+N B20 A 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=20A, IΔn=100mA, typ A","NAE",49.59,0,49.59,8592765074867,6,18592765074864,72,28592765074861,"8536201090",0.24]
[107486,"Ex9BL-H 1P+N B25 A 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=25A, IΔn=100mA, typ A","NAE",53.56,0,53.56,8592765074874,6,18592765074871,72,28592765074878,"8536201090",0.24]
[107487,"Ex9BL-H 1P+N B32 A 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=32A, IΔn=100mA, typ A","NAE",57.84,0,57.84,8592765074881,6,18592765074888,72,28592765074885,"8536201090",0.25]
[107488,"Ex9BL-H 1P+N B40 A 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=40A, IΔn=100mA, typ A","NAE",62.47,0,62.47,8592765074898,6,18592765074895,72,28592765074892,"8536201090",0.25]
[107491,"Ex9BL-H 1P+N C6  A 100mA ","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=6A, IΔn=100mA, typ A","NAE",54.69,0,54.69,8592765074928,6,18592765074925,72,28592765074922,"8536201090",0.24]
[107492,"Ex9BL-H 1P+N C10 A 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=10A, IΔn=100mA, typ A","NAE",51.59,0,51.59,8592765074935,6,18592765074932,72,28592765074939,"8536201090",0.24]
[107493,"Ex9BL-H 1P+N C13 A 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=13A, IΔn=100mA, typ A","NAE",48.67,0,48.67,8592765074942,6,18592765074949,72,28592765074946,"8536201090",0.24]
[107494,"Ex9BL-H 1P+N C16 A 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=16A, IΔn=100mA, typ A","NAE",45.92,0,45.92,8592765074959,6,18592765074956,72,28592765074953,"8536201090",0.24]
[107495,"Ex9BL-H 1P+N C20 A 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=20A, IΔn=100mA, typ A","NAE",49.59,0,49.59,8592765074966,6,18592765074963,72,28592765074960,"8536201090",0.24]
[107496,"Ex9BL-H 1P+N C25 A 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=25A, IΔn=100mA, typ A","NAE",53.56,0,53.56,8592765074973,6,18592765074970,72,28592765074977,"8536201090",0.24]
[107497,"Ex9BL-H 1P+N C32 A 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=32A, IΔn=100mA, typ A","NAE",57.84,0,57.84,8592765074980,6,18592765074987,72,28592765074984,"8536201090",0.25]
[107498,"Ex9BL-H 1P+N C40 A 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=40A, IΔn=100mA, typ A","NAE",62.47,0,62.47,8592765074997,6,18592765074994,72,28592765074991,"8536201090",0.25]
[107541,"Ex9BL-H 1P+N B6 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=6A, IΔn=300mA, typ AC","NAE",49.71,0,{"$f":"E1525*(1-F1525)","v":49.71},8592765075420,6,18592765075427,72,28592765075424,"8536201090",0.24]
[107542,"Ex9BL-H 1P+N B10 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=10A, IΔn=300mA, typ AC","NAE",46.9,{"$f":"NAE","v":0},46.9,8592765075437,6,18592765075434,72,28592765075431,"8536201090",0.24]
[107543,"Ex9BL-H 1P+N B13 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=13A, IΔn=300mA, typ AC","NAE",44.24,0,44.24,8592765075444,6,18592765075441,72,28592765075448,"8536201090",0.24]
[107544,"Ex9BL-H 1P+N B16 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=16A, IΔn=300mA, typ AC","NAE",41.74,0,41.74,8592765075451,6,18592765075458,72,28592765075455,"8536201090",0.24]
[107545,"Ex9BL-H 1P+N B20 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=20A, IΔn=300mA, typ AC","NAE",45.07,0,45.07,8592765075468,6,18592765075465,72,28592765075462,"8536201090",0.24]
[107546,"Ex9BL-H 1P+N B25 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=25A, IΔn=300mA, typ AC","NAE",48.68,0,48.68,8592765075475,6,18592765075472,72,28592765075479,"8536201090",0.24]
[107547,"Ex9BL-H 1P+N B32 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=32A, IΔn=300mA, typ AC","NAE",52.57,0,52.57,8592765075482,6,18592765075489,72,28592765075486,"8536201090",0.25]
[107548,"Ex9BL-H 1P+N B40 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=40A, IΔn=300mA, typ AC","NAE",56.78,0,56.78,8592765075499,6,18592765075496,72,28592765075493,"8536201090",0.25]
[107551,"Ex9BL-H 1P+N C6  300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=6A, IΔn=300mA, typ AC","NAE",49.71,0,49.71,8592765075529,6,18592765075526,72,28592765075523,"8536201090",0.24]
[107552,"Ex9BL-H 1P+N C10 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=10A, IΔn=300mA, typ AC","NAE",46.9,0,46.9,8592765075536,6,18592765075533,72,28592765075530,"8536201090",0.24]
[107553,"Ex9BL-H 1P+N C13 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=13A, IΔn=300mA, typ AC","NAE",44.24,0,44.24,8592765075543,6,18592765075540,72,28592765075547,"8536201090",0.24]
[107554,"Ex9BL-H 1P+N C16 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=16A, IΔn=300mA, typ AC","NAE",41.74,0,41.74,8592765075550,6,18592765075557,72,28592765075554,"8536201090",0.24]
[107555,"Ex9BL-H 1P+N C20 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=20A, IΔn=300mA, typ AC","NAE",45.07,0,45.07,8592765075567,6,18592765075564,72,28592765075561,"8536201090",0.24]
[107556,"Ex9BL-H 1P+N C25 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=25A, IΔn=300mA, typ AC","NAE",48.68,0,48.68,8592765075574,6,18592765075571,72,28592765075578,"8536201090",0.24]
[107557,"Ex9BL-H 1P+N C32 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=32A, IΔn=300mA, typ AC","NAE",52.57,0,52.57,8592765075581,6,18592765075588,72,28592765075585,"8536201090",0.25]
[107558,"Ex9BL-H 1P+N C40 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=40A, IΔn=300mA, typ AC","NAE",56.78,0,56.78,8592765075598,6,18592765075595,72,28592765075592,"8536201090",0.25]
[107561,"Ex9BL-H 1P+N B6 A 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=6A, IΔn=300mA, typ A","NAE",54.69,0,54.69,8592765075628,6,18592765075625,72,28592765075622,"8536201090",0.24]
[107562,"Ex9BL-H 1P+N B10 A 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=10A, IΔn=300mA, typ A","NAE",51.59,0,51.59,8592765075635,6,18592765075632,72,28592765075639,"8536201090",0.24]
[107563,"Ex9BL-H 1P+N B13 A 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=13A, IΔn=300mA, typ A","NAE",48.67,0,48.67,8592765075642,6,18592765075649,72,28592765075646,"8536201090",0.24]
[107564,"Ex9BL-H 1P+N B16 A 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=16A, IΔn=300mA, typ A","NAE",45.92,0,45.92,8592765075659,6,18592765075656,72,28592765075653,"8536201090",0.24]
[107565,"Ex9BL-H 1P+N B20 A 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=20A, IΔn=300mA, typ A","NAE",49.59,0,49.59,8592765075666,6,18592765075663,72,28592765075660,"8536201090",0.24]
[107566,"Ex9BL-H 1P+N B25 A 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=25A, IΔn=300mA, typ A","NAE",53.56,0,53.56,8592765075673,6,18592765075670,72,28592765075677,"8536201090",0.24]
[107567,"Ex9BL-H 1P+N B32 A 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=32A, IΔn=300mA, typ A","NAE",57.84,0,57.84,8592765075680,6,18592765075687,72,28592765075684,"8536201090",0.25]
[107568,"Ex9BL-H 1P+N B40 A 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=40A, IΔn=300mA, typ A","NAE",62.47,0,62.47,8592765075697,6,18592765075694,72,28592765075691,"8536201090",0.25]
[107571,"Ex9BL-H 1P+N C6  A 300mA ","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=6A, IΔn=300mA, typ A","NAE",54.69,0,54.69,8592765075727,6,18592765075724,72,28592765075721,"8536201090",0.24]
[107572,"Ex9BL-H 1P+N C10 A 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=10A, IΔn=300mA, typ A","NAE",51.59,0,51.59,8592765075734,6,18592765075731,72,28592765075738,"8536201090",0.24]
[107573,"Ex9BL-H 1P+N C13 A 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=13A, IΔn=300mA, typ A","NAE",48.67,0,48.67,8592765075741,6,18592765075748,72,28592765075745,"8536201090",0.24]
[107574,"Ex9BL-H 1P+N C16 A 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=16A, IΔn=300mA, typ A","NAE",45.92,0,45.92,8592765075758,6,18592765075755,72,28592765075752,"8536201090",0.24]
[107575,"Ex9BL-H 1P+N C20 A 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=20A, IΔn=300mA, typ A","NAE",49.59,0,49.59,8592765075765,6,18592765075762,72,28592765075769,"8536201090",0.24]
[107576,"Ex9BL-H 1P+N C25 A 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=25A, IΔn=300mA, typ A","NAE",53.56,0,53.56,8592765075772,6,18592765075779,72,28592765075776,"8536201090",0.24]
[107577,"Ex9BL-H 1P+N C32 A 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=32A, IΔn=300mA, typ A","NAE",57.84,0,57.84,8592765075789,6,18592765075786,72,28592765075783,"8536201090",0.25]
[107578,"Ex9BL-H 1P+N C40 A 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=40A, IΔn=300mA, typ A","NAE",62.47,0,62.47,8592765075796,6,18592765075793,72,28592765075790,"8536201090",0.25]
[]
["Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou Ex9BL-N, 6 kA"]
[107619,"Ex9BL-N 1P+N B6 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=6A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",38.42,{"$f":"NAF","v":0},{"$f":"E1559*(1-F1559)","v":38.42},8592765076205,6,18592765076202,72,28592765076209,"8536201090",0.24]
[107620,"Ex9BL-N 1P+N B10 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=10A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",36.25,{"$f":"NAF","v":0},36.25,8592765076212,6,18592765076219,72,28592765076216,"8536201090",0.24]
[107621,"Ex9BL-N 1P+N B13 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=13A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",34.200000000000003,0,34.200000000000003,8592765076229,6,18592765076226,72,28592765076223,"8536201090",0.24]
[107622,"Ex9BL-N 1P+N B16 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=16A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",32.26,0,32.26,8592765076236,6,18592765076233,72,28592765076230,"8536201090",0.24]
[107623,"Ex9BL-N 1P+N B20 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=20A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",34.83,0,34.83,8592765076243,6,18592765076240,72,28592765076247,"8536201090",0.24]
[107624,"Ex9BL-N 1P+N B25 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=25A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",37.64,0,37.64,8592765076250,6,18592765076257,72,28592765076254,"8536201090",0.24]
[107625,"Ex9BL-N 1P+N B32 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=32A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",40.630000000000003,0,40.630000000000003,8592765076267,6,18592765076264,72,28592765076261,"8536201090",0.25]
[107626,"Ex9BL-N 1P+N B40 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=40A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",43.89,0,43.89,8592765076274,6,18592765076271,72,28592765076278,"8536201090",0.25]
[107627,"Ex9BL-N 1P+N C6 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=6A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",44.73,0,44.73,8592765076281,6,18592765076288,72,28592765076285,"8536201090",0.24]
[107628,"Ex9BL-N 1P+N C10 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=10A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",42.2,0,42.2,8592765076298,6,18592765076295,72,28592765076292,"8536201090",0.24]
[107629,"Ex9BL-N 1P+N C13 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=13A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",39.81,0,39.81,8592765076304,6,18592765076301,72,28592765076308,"8536201090",0.24]
[107630,"Ex9BL-N 1P+N C16 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=16A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",37.549999999999997,0,37.549999999999997,8592765076311,6,18592765076318,72,28592765076315,"8536201090",0.24]
[107631,"Ex9BL-N 1P+N C20 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=20A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",40.56,0,40.56,8592765076328,6,18592765076325,72,28592765076322,"8536201090",0.24]
[107632,"Ex9BL-N 1P+N C25 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=25A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",43.82,0,43.82,8592765076335,6,18592765076332,72,28592765076339,"8536201090",0.24]
[107633,"Ex9BL-N 1P+N C32 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=32A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",47.32,0,47.32,8592765076342,6,18592765076349,72,28592765076346,"8536201090",0.25]
[107634,"Ex9BL-N 1P+N C40 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=40A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",51.1,0,51.1,8592765076359,6,18592765076356,72,28592765076353,"8536201090",0.25]
[107635,"Ex9BL-N 1P+N B6 A 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=6A, IΔn=30mA, typ A","NAF",43.58,0,43.58,8592765076366,6,18592765076363,72,28592765076360,"8536201090",0.24]
[107636,"Ex9BL-N 1P+N B10 A 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=10A, IΔn=30mA, typ A","NAF",41.5,0,41.5,8592765076373,6,18592765076370,72,28592765076377,"8536201090",0.24]
[107637,"Ex9BL-N 1P+N B13 A 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=13A, IΔn=30mA, typ A","NAF",39.520000000000003,0,39.520000000000003,8592765076380,6,18592765076387,72,28592765076384,"8536201090",0.24]
[107638,"Ex9BL-N 1P+N B16 A 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=16A, IΔn=30mA, typ A","NAF",37.65,0,37.65,8592765076397,6,18592765076394,72,28592765076391,"8536201090",0.24]
[107639,"Ex9BL-N 1P+N B20 A 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=20A, IΔn=30mA, typ A","NAF",40.270000000000003,0,40.270000000000003,8592765076403,6,18592765076400,72,28592765076407,"8536201090",0.24]
[107640,"Ex9BL-N 1P+N B25 A 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=25A, IΔn=30mA, typ A","NAF",43.11,0,43.11,8592765076410,6,18592765076417,72,28592765076414,"8536201090",0.24]
[107641,"Ex9BL-N 1P+N B32 A 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=32A, IΔn=30mA, typ A","NAF",46.11,0,46.11,8592765076427,6,18592765076424,72,28592765076421,"8536201090",0.25]
[107642,"Ex9BL-N 1P+N B40 A 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=40A, IΔn=30mA, typ A","NAF",49.35,0,49.35,8592765076434,6,18592765076431,72,28592765076438,"8536201090",0.25]
[107643,"Ex9BL-N 1P+N C6 A 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=6A, IΔn=30mA, typ A","NAF",43.58,0,43.58,8592765076441,6,18592765076448,72,28592765076445,"8536201090",0.24]
[107644,"Ex9BL-N 1P+N C10 A 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=10A, IΔn=30mA, typ A","NAF",41.5,0,41.5,8592765076458,6,18592765076455,72,28592765076452,"8536201090",0.24]
[107645,"Ex9BL-N 1P+N C13 A 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=13A, IΔn=30mA, typ A","NAF",39.520000000000003,0,39.520000000000003,8592765076465,6,18592765076462,72,28592765076469,"8536201090",0.24]
[107646,"Ex9BL-N 1P+N C16 A 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=16A, IΔn=30mA, typ A","NAF",37.65,0,37.65,8592765076472,6,18592765076479,72,28592765076476,"8536201090",0.24]
[107647,"Ex9BL-N 1P+N C20 A 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=20A, IΔn=30mA, typ A","NAF",40.270000000000003,0,40.270000000000003,8592765076489,6,18592765076486,72,28592765076483,"8536201090",0.24]
[107648,"Ex9BL-N 1P+N C25 A 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=25A, IΔn=30mA, typ A","NAF",43.11,0,43.11,8592765076496,6,18592765076493,72,28592765076490,"8536201090",0.24]
[107649,"Ex9BL-N 1P+N C32 A 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=32A, IΔn=30mA, typ A","NAF",46.11,0,46.11,8592765076502,6,18592765076509,72,28592765076506,"8536201090",0.25]
[107650,"Ex9BL-N 1P+N C40 A 30mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=40A, IΔn=30mA, typ A","NAF",49.35,0,49.35,8592765076519,6,18592765076516,72,28592765076513,"8536201090",0.25]
[107651,"Ex9BL-N 1P+N B6 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=6A, IΔn=100mA, typ AC","NAF",42.07,0,42.07,8592765076526,6,18592765076523,72,28592765076520,"8536201090",0.24]
[107652,"Ex9BL-N 1P+N B10 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=10A, IΔn=100mA, typ AC","NAF",39.69,0,39.69,8592765076533,6,18592765076530,72,28592765076537,"8536201090",0.24]
[107653,"Ex9BL-N 1P+N B13 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=13A, IΔn=100mA, typ AC","NAF",37.44,0,37.44,8592765076540,6,18592765076547,72,28592765076544,"8536201090",0.24]
[107654,"Ex9BL-N 1P+N B16 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=16A, IΔn=100mA, typ AC","NAF",35.32,0,35.32,8592765076557,6,18592765076554,72,28592765076551,"8536201090",0.24]
[107655,"Ex9BL-N 1P+N B20 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=20A, IΔn=100mA, typ AC","NAF",38.14,0,38.14,8592765076564,6,18592765076561,72,28592765076568,"8536201090",0.24]
[107656,"Ex9BL-N 1P+N B25 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=25A, IΔn=100mA, typ AC","NAF",41.19,0,41.19,8592765076571,6,18592765076578,72,28592765076575,"8536201090",0.24]
[107657,"Ex9BL-N 1P+N B32 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=32A, IΔn=100mA, typ AC","NAF",44.5,0,44.5,8592765076588,6,18592765076585,72,28592765076582,"8536201090",0.25]
[107658,"Ex9BL-N 1P+N B40 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=40A, IΔn=100mA, typ AC","NAF",48.05,0,48.05,8592765076595,6,18592765076592,72,28592765076599,"8536201090",0.25]
[107659,"Ex9BL-N 1P+N C6  100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=6A, IΔn=100mA, typ AC","NAF",42.07,0,42.07,8592765076601,6,18592765076608,72,28592765076605,"8536201090",0.24]
[107660,"Ex9BL-N 1P+N C10 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=10A, IΔn=100mA, typ AC","NAF",39.69,0,39.69,8592765076618,6,18592765076615,72,28592765076612,"8536201090",0.24]
[107661,"Ex9BL-N 1P+N C13 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=13A, IΔn=100mA, typ AC","NAF",37.44,0,37.44,8592765076625,6,18592765076622,72,28592765076629,"8536201090",0.24]
[107662,"Ex9BL-N 1P+N C16 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=16A, IΔn=100mA, typ AC","NAF",35.32,0,35.32,8592765076632,6,18592765076639,72,28592765076636,"8536201090",0.24]
[107663,"Ex9BL-N 1P+N C20 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=20A, IΔn=100mA, typ AC","NAF",38.14,0,38.14,8592765076649,6,18592765076646,72,28592765076643,"8536201090",0.24]
[107664,"Ex9BL-N 1P+N C25 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=25A, IΔn=100mA, typ AC","NAF",41.19,0,41.19,8592765076656,6,18592765076653,72,28592765076650,"8536201090",0.24]
[107665,"Ex9BL-N 1P+N C32 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=32A, IΔn=100mA, typ AC","NAF",44.5,0,44.5,8592765076663,6,18592765076660,72,28592765076667,"8536201090",0.25]
[107666,"Ex9BL-N 1P+N C40  100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=40A, IΔn=100mA, typ AC","NAF",48.05,0,48.05,8592765076670,6,18592765076677,72,28592765076674,"8536201090",0.25]
[107667,"Ex9BL-N 1P+N B6 A 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=6A, IΔn=100mA, typ A","NAF",46.62,0,46.62,8592765076687,6,18592765076684,72,28592765076681,"8536201090",0.24]
[107668,"Ex9BL-N 1P+N B10 A 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=10A, IΔn=100mA, typ A","NAF",43.98,0,43.98,8592765076694,6,18592765076691,72,28592765076698,"8536201090",0.24]
[107669,"Ex9BL-N 1P+N B13 A 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=13A, IΔn=100mA, typ A","NAF",41.49,0,41.49,8592765076700,6,18592765076707,72,28592765076704,"8536201090",0.24]
[107670,"Ex9BL-N 1P+N B16 A 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=16A, IΔn=100mA, typ A","NAF",39.14,0,39.14,8592765076717,6,18592765076714,72,28592765076711,"8536201090",0.24]
[107671,"Ex9BL-N 1P+N B20 A 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=20A, IΔn=100mA, typ A","NAF",42.27,0,42.27,8592765076724,6,18592765076721,72,28592765076728,"8536201090",0.24]
[107672,"Ex9BL-N 1P+N B25 A 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=25A, IΔn=100mA, typ A","NAF",45.65,0,45.65,8592765076731,6,18592765076738,72,28592765076735,"8536201090",0.24]
[107673,"Ex9BL-N 1P+N B32 A 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=32A, IΔn=100mA, typ A","NAF",49.31,0,49.31,8592765076748,6,18592765076745,72,28592765076742,"8536201090",0.25]
[107674,"Ex9BL-N 1P+N B40 A 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=40A, IΔn=100mA, typ A","NAF",53.25,0,53.25,8592765076755,6,18592765076752,72,28592765076759,"8536201090",0.25]
[107675,"Ex9BL-N 1P+N C6  A 100mA ","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=6A, IΔn=100mA, typ A","NAF",46.62,0,46.62,8592765076762,6,18592765076769,72,28592765076766,"8536201090",0.24]
[107676,"Ex9BL-N 1P+N C10 A 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=10A, IΔn=100mA, typ A","NAF",43.98,0,43.98,8592765076779,6,18592765076776,72,28592765076773,"8536201090",0.24]
[107677,"Ex9BL-N 1P+N C13 A 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=13A, IΔn=100mA, typ A","NAF",41.49,0,41.49,8592765076786,6,18592765076783,72,28592765076780,"8536201090",0.24]
[107678,"Ex9BL-N 1P+N C16 A 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=16A, IΔn=100mA, typ A","NAF",39.14,0,39.14,8592765076793,6,18592765076790,72,28592765076797,"8536201090",0.24]
[107679,"Ex9BL-N 1P+N C20 A 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=20A, IΔn=100mA, typ A","NAF",42.27,0,42.27,8592765076809,6,18592765076806,72,28592765076803,"8536201090",0.24]
[107680,"Ex9BL-N 1P+N C25 A 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=25A, IΔn=100mA, typ A","NAF",45.65,0,45.65,8592765076816,6,18592765076813,72,28592765076810,"8536201090",0.24]
[107681,"Ex9BL-N 1P+N C32 A 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=32A, IΔn=100mA, typ A","NAF",49.31,0,49.31,8592765076823,6,18592765076820,72,28592765076827,"8536201090",0.25]
[107682,"Ex9BL-N 1P+N C40 A 100mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=40A, IΔn=100mA, typ A","NAF",53.25,0,53.25,8592765076830,6,18592765076837,72,28592765076834,"8536201090",0.25]
[107683,"Ex9BL-N 1P+N B6 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=6A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",42.07,0,{"$f":"E1623*(1-F1623)","v":42.07},8592765076847,6,18592765076844,72,28592765076841,"8536201090",0.24]
[107684,"Ex9BL-N 1P+N B10 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=10A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",39.69,{"$f":"NAF","v":0},39.69,8592765076854,6,18592765076851,72,28592765076858,"8536201090",0.24]
[107685,"Ex9BL-N 1P+N B13 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=13A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",37.44,0,37.44,8592765076861,6,18592765076868,72,28592765076865,"8536201090",0.24]
[107686,"Ex9BL-N 1P+N B16 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=16A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",35.32,0,35.32,8592765076878,6,18592765076875,72,28592765076872,"8536201090",0.24]
[107687,"Ex9BL-N 1P+N B20 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=20A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",38.14,0,38.14,8592765076885,6,18592765076882,72,28592765076889,"8536201090",0.24]
[107688,"Ex9BL-N 1P+N B25 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=25A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",41.19,0,41.19,8592765076892,6,18592765076899,72,28592765076896,"8536201090",0.24]
[107689,"Ex9BL-N 1P+N B32 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=32A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",44.5,0,44.5,8592765076908,6,18592765076905,72,28592765076902,"8536201090",0.25]
[107690,"Ex9BL-N 1P+N B40 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=40A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",48.05,0,48.05,8592765076915,6,18592765076912,72,28592765076919,"8536201090",0.25]
[107691,"Ex9BL-N 1P+N C6  300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=6A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",42.07,0,42.07,8592765076922,6,18592765076929,72,28592765076926,"8536201090",0.24]
[107692,"Ex9BL-N 1P+N C10 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=10A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",39.69,0,39.69,8592765076939,6,18592765076936,72,28592765076933,"8536201090",0.24]
[107693,"Ex9BL-N 1P+N C13 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=13A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",37.44,0,37.44,8592765076946,6,18592765076943,72,28592765076940,"8536201090",0.24]
[107694,"Ex9BL-N 1P+N C16 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=16A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",35.32,0,35.32,8592765076953,6,18592765076950,72,28592765076957,"8536201090",0.24]
[107695,"Ex9BL-N 1P+N C20 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=20A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",38.14,0,38.14,8592765076960,6,18592765076967,72,28592765076964,"8536201090",0.24]
[107696,"Ex9BL-N 1P+N C25 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=25A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",41.19,0,41.19,8592765076977,6,18592765076974,72,28592765076971,"8536201090",0.24]
[107697,"Ex9BL-N 1P+N C32 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=32A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",44.5,0,44.5,8592765076984,6,18592765076981,72,28592765076988,"8536201090",0.25]
[107698,"Ex9BL-N 1P+N C40 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=40A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",48.05,0,48.05,8592765076991,6,18592765076998,72,28592765076995,"8536201090",0.25]
[107699,"Ex9BL-N 1P+N B6 A 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=6A, IΔn=300mA, typ A","NAF",46.62,0,46.62,8592765077004,6,18592765077001,72,28592765077008,"8536201090",0.24]
[107700,"Ex9BL-N 1P+N B10 A 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=10A, IΔn=300mA, typ A","NAF",43.98,0,43.98,8592765077011,6,18592765077018,72,28592765077015,"8536201090",0.24]
[107701,"Ex9BL-N 1P+N B13 A 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=13A, IΔn=300mA, typ A","NAF",41.49,0,41.49,8592765077028,6,18592765077025,72,28592765077022,"8536201090",0.24]
[107702,"Ex9BL-N 1P+N B16 A 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=16A, IΔn=300mA, typ A","NAF",39.14,0,39.14,8592765077035,6,18592765077032,72,28592765077039,"8536201090",0.24]
[107703,"Ex9BL-N 1P+N B20 A 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=20A, IΔn=300mA, typ A","NAF",42.27,0,42.27,8592765077042,6,18592765077049,72,28592765077046,"8536201090",0.24]
[107704,"Ex9BL-N 1P+N B25 A 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=25A, IΔn=300mA, typ A","NAF",45.65,0,45.65,8592765077059,6,18592765077056,72,28592765077053,"8536201090",0.24]
[107705,"Ex9BL-N 1P+N B32 A 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=32A, IΔn=300mA, typ A","NAF",49.31,0,49.31,8592765077066,6,18592765077063,72,28592765077060,"8536201090",0.25]
[107706,"Ex9BL-N 1P+N B40 A 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=40A, IΔn=300mA, typ A","NAF",53.25,0,53.25,8592765077073,6,18592765077070,72,28592765077077,"8536201090",0.25]
[107707,"Ex9BL-N 1P+N C6 A 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=6A, IΔn=300mA, typ A","NAF",46.62,0,46.62,8592765077080,6,18592765077087,72,28592765077084,"8536201090",0.24]
[107708,"Ex9BL-N 1P+N C10 A 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=10A, IΔn=300mA, typ A","NAF",43.98,0,43.98,8592765077097,6,18592765077094,72,28592765077091,"8536201090",0.24]
[107709,"Ex9BL-N 1P+N C13 A 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=13A, IΔn=300mA, typ A","NAF",41.49,0,41.49,8592765077103,6,18592765077100,72,28592765077107,"8536201090",0.24]
[107710,"Ex9BL-N 1P+N C16 A 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=16A, IΔn=300mA, typ A","NAF",39.14,0,39.14,8592765077110,6,18592765077117,72,28592765077114,"8536201090",0.24]
[107711,"Ex9BL-N 1P+N C20 A 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=20A, IΔn=300mA, typ A","NAF",42.27,0,42.27,8592765077127,6,18592765077124,72,28592765077121,"8536201090",0.24]
[107712,"Ex9BL-N 1P+N C25 A 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=25A, IΔn=300mA, typ A","NAF",45.65,0,45.65,8592765077134,6,18592765077131,72,28592765077138,"8536201090",0.24]
[107713,"Ex9BL-N 1P+N C32 A 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=32A, IΔn=300mA, typ A","NAF",49.31,0,49.31,8592765077141,6,18592765077148,72,28592765077145,"8536201090",0.25]
[107714,"Ex9BL-N 1P+N C40 A 300mA","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=40A, IΔn=300mA, typ A","NAF",53.25,0,53.25,8592765077158,6,18592765077155,72,28592765077152,"8536201090",0.25]
[]
["Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou Ex9NL-N 3P+N, 6 kA"]
[111496,"Ex9NL-N 3P+N B10 30mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=10A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",63.34,{"$f":"NAF","v":0},{"$f":"E1657*(1-F1657)","v":63.34},8592765114969,1,18592765114966,45,28592765114963,8536201090,0.42199999999999999]
[111497,"Ex9NL-N 3P+N B13 30mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=13A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",59.76,{"$f":"NAF","v":0},{"$f":"E1658*(1-F1658)","v":59.76},8592765114976,1,18592765114973,45,28592765114970,8536201090,0.42199999999999999]
[111498,"Ex9NL-N 3P+N B16 30mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=16A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",56.38,{"$f":"NAF","v":0},56.38,8592765114983,1,18592765114980,45,28592765114987,8536201090,0.42199999999999999]
[111499,"Ex9NL-N 3P+N B20 30mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=20A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",60.88,{"$f":"NAF","v":0},60.88,8592765114990,1,18592765114997,45,28592765114994,8536201090,0.42199999999999999]
[111500,"Ex9NL-N 3P+N B25 30mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=25A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",65.77,{"$f":"NAF","v":0},65.77,8592765115003,1,18592765115000,45,28592765115007,8536201090,0.42199999999999999]
[111501,"Ex9NL-N 3P+N B32 30mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=32A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",71.010000000000005,{"$f":"NAF","v":0},71.010000000000005,8592765115010,1,18592765115017,45,28592765115014,8536201090,0.42799999999999999]
[111502,"Ex9NL-N 3P+N B40 30mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=40A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",76.7,{"$f":"NAF","v":0},76.7,8592765115027,1,18592765115024,45,28592765115021,8536201090,0.42799999999999999]
[111504,"Ex9NL-N 3P+N B10 300mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=10A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",69.349999999999994,{"$f":"NAF","v":0},69.349999999999994,8592765115041,1,18592765115048,45,28592765115045,8536201090,0.42199999999999999]
[111505,"Ex9NL-N 3P+N B13 300mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=13A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",65.430000000000007,{"$f":"NAF","v":0},65.430000000000007,8592765115058,1,18592765115055,45,28592765115052,8536201090,0.42199999999999999]
[111506,"Ex9NL-N 3P+N B16 300mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=16A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",61.72,{"$f":"NAF","v":0},61.72,8592765115065,1,18592765115062,45,28592765115069,8536201090,0.42199999999999999]
[111507,"Ex9NL-N 3P+N B20 300mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=20A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",66.650000000000006,{"$f":"NAF","v":0},66.650000000000006,8592765115072,1,18592765115079,45,28592765115076,8536201090,0.42199999999999999]
[111508,"Ex9NL-N 3P+N B25 300mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=25A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",71.98,{"$f":"NAF","v":0},71.98,8592765115089,1,18592765115086,45,28592765115083,8536201090,0.42199999999999999]
[111509,"Ex9NL-N 3P+N B32 300mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=32A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",77.760000000000005,{"$f":"NAF","v":0},77.760000000000005,8592765115096,1,18592765115093,45,28592765115090,8536201090,0.42799999999999999]
[111510,"Ex9NL-N 3P+N B40 300mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=40A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",83.97,{"$f":"NAF","v":0},83.97,8592765115102,1,18592765115109,45,28592765115106,8536201090,0.42799999999999999]
[111511,"Ex9NL-N 3P+N C6 30mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=6A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",78.17,{"$f":"NAF","v":0},78.17,8592765115119,1,18592765115116,45,28592765115113,8536201090,0.42199999999999999]
[111512,"Ex9NL-N 3P+N C10 30mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=10A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",73.75,{"$f":"NAF","v":0},73.75,8592765115126,1,18592765115123,45,28592765115120,8536201090,0.42199999999999999]
[111513,"Ex9NL-N 3P+N C13 30mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=13A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",69.569999999999993,{"$f":"NAF","v":0},69.569999999999993,8592765115133,1,18592765115130,45,28592765115137,8536201090,0.42199999999999999]
[111514,"Ex9NL-N 3P+N C16 30mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=16A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",65.63,{"$f":"NAF","v":0},65.63,8592765115140,1,18592765115147,45,28592765115144,8536201090,0.42199999999999999]
[111515,"Ex9NL-N 3P+N C20 30mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=20A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",70.88,{"$f":"NAF","v":0},70.88,8592765115157,1,18592765115154,45,28592765115151,8536201090,0.42199999999999999]
[111516,"Ex9NL-N 3P+N C25 30mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=25A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",76.569999999999993,{"$f":"NAF","v":0},76.569999999999993,8592765115164,1,18592765115161,45,28592765115168,8536201090,0.42199999999999999]
[111517,"Ex9NL-N 3P+N C32 30mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=32A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",82.69,{"$f":"NAF","v":0},82.69,8592765115171,1,18592765115178,45,28592765115175,8536201090,0.42799999999999999]
[111518,"Ex9NL-N 3P+N C40 30mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=40A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",89.3,{"$f":"NAF","v":0},89.3,8592765115188,1,18592765115185,45,28592765115182,8536201090,0.42799999999999999]
[111519,"Ex9NL-N 3P+N C6 300mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=6A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",73.510000000000005,{"$f":"NAF","v":0},73.510000000000005,8592765115195,1,18592765115192,45,28592765115199,8536201090,0.42199999999999999]
[111520,"Ex9NL-N 3P+N C10 300mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=10A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",69.349999999999994,{"$f":"NAF","v":0},69.349999999999994,8592765115201,1,18592765115208,45,28592765115205,8536201090,0.42199999999999999]
[111521,"Ex9NL-N 3P+N C13 300mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=13A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",65.430000000000007,{"$f":"NAF","v":0},65.430000000000007,8592765115218,1,18592765115215,45,28592765115212,8536201090,0.42199999999999999]
[111522,"Ex9NL-N 3P+N C16 300mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=16A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",61.72,{"$f":"NAF","v":0},61.72,8592765115225,1,18592765115222,45,28592765115229,8536201090,0.42199999999999999]
[111523,"Ex9NL-N 3P+N C20 300mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=20A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",66.650000000000006,{"$f":"NAF","v":0},66.650000000000006,8592765115232,1,18592765115239,45,28592765115236,8536201090,0.42199999999999999]
[111524,"Ex9NL-N 3P+N C25 300mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=25A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",71.98,{"$f":"NAF","v":0},71.98,8592765115249,1,18592765115246,45,28592765115243,8536201090,0.42199999999999999]
[111525,"Ex9NL-N 3P+N C32 300mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=32A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",77.760000000000005,{"$f":"NAF","v":0},77.760000000000005,8592765115256,1,18592765115253,45,28592765115250,8536201090,0.42799999999999999]
[111526,"Ex9NL-N 3P+N C40 300mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=40A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",83.97,{"$f":"NAF","v":0},83.97,8592765115263,1,18592765115260,45,28592765115267,8536201090,0.42799999999999999]
[111528,"Ex9NL-N 3P+N B10 A 30mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=10A, IΔn=30mA, typ A","NAF",72.52,{"$f":"NAF","v":0},72.52,8592765115287,1,18592765115284,45,28592765115281,8536201090,0.42199999999999999]
[111529,"Ex9NL-N 3P+N B13 A 30mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=13A, IΔn=30mA, typ A","NAF",69.069999999999993,{"$f":"NAF","v":0},69.069999999999993,8592765115294,1,18592765115291,45,28592765115298,8536201090,0.42199999999999999]
[111530,"Ex9NL-N 3P+N B16 A 30mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=16A, IΔn=30mA, typ A","NAF",65.790000000000006,{"$f":"NAF","v":0},65.790000000000006,8592765115300,1,18592765115307,45,28592765115304,8536201090,0.42199999999999999]
[111531,"Ex9NL-N 3P+N B20 A 30mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=20A, IΔn=30mA, typ A","NAF",70.38,{"$f":"NAF","v":0},70.38,8592765115317,1,18592765115314,45,28592765115311,8536201090,0.42199999999999999]
[111532,"Ex9NL-N 3P+N B25 A 30mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=25A, IΔn=30mA, typ A","NAF",75.33,{"$f":"NAF","v":0},75.33,8592765115324,1,18592765115321,45,28592765115328,8536201090,0.42199999999999999]
[111533,"Ex9NL-N 3P+N B32 A 30mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=32A, IΔn=30mA, typ A","NAF",80.59,{"$f":"NAF","v":0},80.59,8592765115331,1,18592765115338,45,28592765115335,8536201090,0.42799999999999999]
[111534,"Ex9NL-N 3P+N B40 A 30mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=40A, IΔn=30mA, typ A","NAF",86.24,{"$f":"NAF","v":0},86.24,8592765115348,1,18592765115345,45,28592765115342,8536201090,0.42799999999999999]
[111536,"Ex9NL-N 3P+N B10 A 300mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=10A, IΔn=300mA, typ A","NAF",76.86,{"$f":"NAF","v":0},76.86,8592765115362,1,18592765115369,45,28592765115366,8536201090,0.42199999999999999]
[111537,"Ex9NL-N 3P+N B13 A 300mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=13A, IΔn=300mA, typ A","NAF",72.5,{"$f":"NAF","v":0},72.5,8592765115379,1,18592765115376,45,28592765115373,8536201090,0.42199999999999999]
[111538,"Ex9NL-N 3P+N B16 A 300mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=16A, IΔn=300mA, typ A","NAF",68.400000000000006,{"$f":"NAF","v":0},68.400000000000006,8592765115386,1,18592765115383,45,28592765115380,8536201090,0.42199999999999999]
[111539,"Ex9NL-N 3P+N B20 A 300mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=20A, IΔn=300mA, typ A","NAF",73.87,{"$f":"NAF","v":0},73.87,8592765115393,1,18592765115390,45,28592765115397,8536201090,0.42199999999999999]
[111540,"Ex9NL-N 3P+N B25 A 300mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=25A, IΔn=300mA, typ A","NAF",79.78,{"$f":"NAF","v":0},79.78,8592765115409,1,18592765115406,45,28592765115403,8536201090,0.42199999999999999]
[111541,"Ex9NL-N 3P+N B32 A 300mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=32A, IΔn=300mA, typ A","NAF",86.17,{"$f":"NAF","v":0},86.17,8592765115416,1,18592765115413,45,28592765115410,8536201090,0.42799999999999999]
[111542,"Ex9NL-N 3P+N B40 A 300mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=40A, IΔn=300mA, typ A","NAF",93.06,{"$f":"NAF","v":0},93.06,8592765115423,1,18592765115420,45,28592765115427,8536201090,0.42799999999999999]
[111543,"Ex9NL-N 3P+N C6 A 30mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=6A, IΔn=30mA, typ A","NAF",76.16,{"$f":"NAF","v":0},76.16,8592765115430,1,18592765115437,45,28592765115434,8536201090,0.42199999999999999]
[111544,"Ex9NL-N 3P+N C10 A 30mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=10A, IΔn=30mA, typ A","NAF",72.52,{"$f":"NAF","v":0},72.52,8592765115447,1,18592765115444,45,28592765115441,8536201090,0.42199999999999999]
[111545,"Ex9NL-N 3P+N C13 A 30mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=13A, IΔn=30mA, typ A","NAF",69.069999999999993,{"$f":"NAF","v":0},69.069999999999993,8592765115454,1,18592765115451,45,28592765115458,8536201090,0.42199999999999999]
[111546,"Ex9NL-N 3P+N C16 A 30mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=16A, IΔn=30mA, typ A","NAF",65.790000000000006,{"$f":"NAF","v":0},65.790000000000006,8592765115461,1,18592765115468,45,28592765115465,8536201090,0.42199999999999999]
[111547,"Ex9NL-N 3P+N C20 A 30mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=20A, IΔn=30mA, typ A","NAF",70.38,{"$f":"NAF","v":0},70.38,8592765115478,1,18592765115475,45,28592765115472,8536201090,0.42199999999999999]
[111548,"Ex9NL-N 3P+N C25 A 30mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=25A, IΔn=30mA, typ A","NAF",75.33,{"$f":"NAF","v":0},75.33,8592765115485,1,18592765115482,45,28592765115489,8536201090,0.42199999999999999]
[111549,"Ex9NL-N 3P+N C32 A 30mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=32A, IΔn=30mA, typ A","NAF",80.59,{"$f":"NAF","v":0},80.59,8592765115492,1,18592765115499,45,28592765115496,8536201090,0.42799999999999999]
[111550,"Ex9NL-N 3P+N C40 A 30mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=40A, IΔn=30mA, typ A","NAF",86.24,{"$f":"NAF","v":0},86.24,8592765115508,1,18592765115505,45,28592765115502,8536201090,0.42799999999999999]
[111551,"Ex9NL-N 3P+N C6 A 300mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=6A, IΔn=300mA, typ A","NAF",81.47,{"$f":"NAF","v":0},81.47,8592765115515,1,18592765115512,45,28592765115519,8536201090,0.42199999999999999]
[111552,"Ex9NL-N 3P+N C10 A 300mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=10A, IΔn=300mA, typ A","NAF",76.86,{"$f":"NAF","v":0},76.86,8592765115522,1,18592765115529,45,28592765115526,8536201090,0.42199999999999999]
[111553,"Ex9NL-N 3P+N C13 A 300mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=13A, IΔn=300mA, typ A","NAF",72.5,{"$f":"NAF","v":0},72.5,8592765115539,1,18592765115536,45,28592765115533,8536201090,0.42199999999999999]
[111554,"Ex9NL-N 3P+N C16 A 300mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=16A, IΔn=300mA, typ A","NAF",68.400000000000006,{"$f":"NAF","v":0},68.400000000000006,8592765115546,1,18592765115543,45,28592765115540,8536201090,0.42199999999999999]
[111555,"Ex9NL-N 3P+N C20 A 300mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=20A, IΔn=300mA, typ A","NAF",73.87,{"$f":"NAF","v":0},73.87,8592765115553,1,18592765115550,45,28592765115557,8536201090,0.42199999999999999]
[111556,"Ex9NL-N 3P+N C25 A 300mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=25A, IΔn=300mA, typ A","NAF",79.78,{"$f":"NAF","v":0},79.78,8592765115560,1,18592765115567,45,28592765115564,8536201090,0.42199999999999999]
[111557,"Ex9NL-N 3P+N C32 A 300mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=32A, IΔn=300mA, typ A","NAF",86.17,{"$f":"NAF","v":0},86.17,8592765115577,1,18592765115574,45,28592765115571,8536201090,0.42799999999999999]
[111558,"Ex9NL-N 3P+N C40 A 300mA EU","Prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=40A, IΔn=300mA, typ A","NAF",93.06,{"$f":"NAF","v":0},93.06,8592765115584,1,18592765115581,45,28592765115588,8536201090,0.42799999999999999]
[]
["Jednomodulový Elektronický prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou  Ex9NLE, 6kA"]
[111146,"Ex9NLE EL 1PN B6 30mA","Jednomodulový Elektronický prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=6A, IΔn=30mA, typ AC","NAAA",18.73,{"$f":"NAAA","v":0},{"$f":"E1719*(1-F1719)","v":18.73},8592765111463,12,18592765111460,144,28592765111467,8536200000,0.121]
[111147,"Ex9NLE EL 1PN B10 30mA","Jednomodulový Elektronický prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=10A, IΔn=30mA, typ AC","NAAA",17.940000000000001,{"$f":"NAAA","v":0},17.940000000000001,8592765111470,12,18592765111477,144,28592765111474,8536200000,0.121]
[111148,"Ex9NLE EL 1PN B16 30mA","Jednomodulový Elektronický prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=16A, IΔn=30mA, typ AC","NAAA",17.940000000000001,{"$f":"NAAA","v":0},17.940000000000001,8592765111487,12,18592765111484,144,28592765111481,8536200000,0.121]
[111149,"Ex9NLE EL 1PN B20 30mA","Jednomodulový Elektronický prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=20A, IΔn=30mA, typ AC","NAAA",18.329999999999998,{"$f":"NAAA","v":0},18.329999999999998,8592765111494,12,18592765111491,144,28592765111498,8536200000,0.121]
[111150,"Ex9NLE EL 1PN B25 30mA","Jednomodulový Elektronický prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=25A, IΔn=30mA, typ AC","NAAA",18.73,{"$f":"NAAA","v":0},18.73,8592765111500,12,18592765111507,144,28592765111504,8536200000,0.121]
[111151,"Ex9NLE EL 1PN B32 30mA","Jednomodulový Elektronický prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=32A, IΔn=30mA, typ AC","NAAA",19.12,{"$f":"NAAA","v":0},19.12,8592765111517,12,18592765111514,144,28592765111511,8536200000,0.121]
[111152,"Ex9NLE EL 1PN B40 30mA","Jednomodulový Elektronický prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=40A, IΔn=30mA, typ AC","NAAA",19.91,{"$f":"NAAA","v":0},19.91,8592765111524,12,18592765111521,144,28592765111528,8536200000,0.121]
[111153,"Ex9NLE EL 1PN C6 30mA","Jednomodulový Elektronický prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=6A, IΔn=30mA, typ AC","NAAA",20.6,{"$f":"NAAA","v":0},20.6,8592765111531,12,18592765111538,144,28592765111535,8536200000,0.121]
[111154,"Ex9NLE EL 1PN C10 30mA","Jednomodulový Elektronický prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=10A, IΔn=30mA, typ AC","NAAA",19.73,{"$f":"NAAA","v":0},19.73,8592765111548,12,18592765111545,144,28592765111542,8536200000,0.121]
[111155,"Ex9NLE EL 1PN C16 30mA","Jednomodulový Elektronický prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=16A, IΔn=30mA, typ AC","NAAA",19.73,{"$f":"NAAA","v":0},19.73,8592765111555,12,18592765111552,144,28592765111559,8536200000,0.121]
[111156,"Ex9NLE EL 1PN C20 30mA","Jednomodulový Elektronický prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=20A, IΔn=30mA, typ AC","NAAA",20.170000000000002,{"$f":"NAAA","v":0},20.170000000000002,8592765111562,12,18592765111569,144,28592765111566,8536200000,0.121]
[111157,"Ex9NLE EL 1PN C25 30mA","Jednomodulový Elektronický prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=25A, IΔn=30mA, typ AC","NAAA",20.6,{"$f":"NAAA","v":0},20.6,8592765111579,12,18592765111576,144,28592765111573,8536200000,0.121]
[111158,"Ex9NLE EL 1PN C32 30mA","Jednomodulový Elektronický prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=32A, IΔn=30mA, typ AC","NAAA",21.03,{"$f":"NAAA","v":0},21.03,8592765111586,12,18592765111583,144,28592765111580,8536200000,0.121]
[111159,"Ex9NLE EL 1PN C40 30mA","Jednomodulový Elektronický prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=40A, IΔn=30mA, typ AC","NAAA",21.9,{"$f":"NAAA","v":0},21.9,8592765111593,12,18592765111590,144,28592765111597,8536200000,0.121]
[111160,"Ex9NLE EL 1PN B6 30mA A","Jednomodulový Elektronický prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=6A, IΔn=30mA, typ A","NAAA",20.6,{"$f":"NAAA","v":0},20.6,8592765111609,12,18592765111606,144,28592765111603,8536200000,0.121]
[111161,"Ex9NLE EL 1PN B10 30mA A","Jednomodulový Elektronický prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=10A, IΔn=30mA, typ A","NAAA",19.73,{"$f":"NAAA","v":0},19.73,8592765111616,12,18592765111613,144,28592765111610,8536200000,0.121]
[111162,"Ex9NLE EL 1PN B16 30mA A","Jednomodulový Elektronický prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=16A, IΔn=30mA, typ A","NAAA",19.73,{"$f":"NAAA","v":0},19.73,8592765111623,12,18592765111620,144,28592765111627,8536200000,0.121]
[111163,"Ex9NLE EL 1PN B20 30mA A","Jednomodulový Elektronický prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=20A, IΔn=30mA, typ A","NAAA",20.170000000000002,{"$f":"NAAA","v":0},20.170000000000002,8592765111630,12,18592765111637,144,28592765111634,8536200000,0.121]
[111164,"Ex9NLE EL 1PN B25 30mA A","Jednomodulový Elektronický prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=25A, IΔn=30mA, typ A","NAAA",20.6,{"$f":"NAAA","v":0},20.6,8592765111647,12,18592765111644,144,28592765111641,8536200000,0.121]
[111165,"Ex9NLE EL 1PN B32 30mA A","Jednomodulový Elektronický prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=32A, IΔn=30mA, typ A","NAAA",21.03,{"$f":"NAAA","v":0},21.03,8592765111654,12,18592765111651,144,28592765111658,8536200000,0.121]
[111166,"Ex9NLE EL 1PN B40 30mA A","Jednomodulový Elektronický prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=40A, IΔn=30mA, typ A","NAAA",21.9,{"$f":"NAAA","v":0},21.9,8592765111661,12,18592765111668,144,28592765111665,8536200000,0.121]
[111167,"Ex9NLE EL 1PN C6 30mA A","Jednomodulový Elektronický prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=6A, IΔn=30mA, typ A","NAAA",22.66,{"$f":"NAAA","v":0},22.66,8592765111678,12,18592765111675,144,28592765111672,8536200000,0.121]
[111168,"Ex9NLE EL 1PN C10 30mA A","Jednomodulový Elektronický prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=10A, IΔn=30mA, typ A","NAAA",21.7,{"$f":"NAAA","v":0},21.7,8592765111685,12,18592765111682,144,28592765111689,8536200000,0.121]
[111169,"Ex9NLE EL 1PN C16 30mA A","Jednomodulový Elektronický prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=16A, IΔn=30mA, typ A","NAAA",21.7,{"$f":"NAAA","v":0},21.7,8592765111692,12,18592765111699,144,28592765111696,8536200000,0.121]
[111170,"Ex9NLE EL 1PN C20 30mA A","Jednomodulový Elektronický prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=20A, IΔn=30mA, typ A","NAAA",22.19,{"$f":"NAAA","v":0},22.19,8592765111708,12,18592765111705,144,28592765111702,8536200000,0.121]
[111171,"Ex9NLE EL 1PN C25 30mA A","Jednomodulový Elektronický prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=25A, IΔn=30mA, typ A","NAAA",22.66,{"$f":"NAAA","v":0},22.66,8592765111715,12,18592765111712,144,28592765111719,8536200000,0.121]
[111172,"Ex9NLE EL 1PN C32 30mA A","Jednomodulový Elektronický prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=32A, IΔn=30mA, typ A","NAAA",23.13,{"$f":"NAAA","v":0},23.13,8592765111722,12,18592765111729,144,28592765111726,8536200000,0.121]
[111173,"Ex9NLE EL 1PN C40 30mA A","Jednomodulový Elektronický prúd. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=40A, IΔn=30mA, typ A","NAAA",24.09,{"$f":"NAAA","v":0},24.09,8592765111739,12,18592765111736,144,28592765111733,8536200000,0.121]
[]
["Chráničové moduly Ex9LE"]
[100557,"Ex9LE 10mA 1PN 40A","Chráničový modul pre Ex9B, 1+Npól, In=40A, IΔn=10mA","NAG",46.27,{"$f":"NAG","v":0},{"$f":"E1749*(1-F1749)","v":46.27},8592765005588,1,8592765005588,54,28592765005582,"8536201090",0.14000000000000001]
[100558,"Ex9LE 10mA 2P 40A","Chráničový modul pre Ex9B, 2pól, In=40A, IΔn=10mA","NAG",46.5,0,{"$f":"E1750*(1-F1750)","v":46.5},8592765005595,1,8592765005595,45,28592765005599,"8536201090",0.14000000000000001]
[100559,"Ex9LE 10mA 3P 40A","Chráničový modul pre Ex9B, 3pól, In=40A, IΔn=10mA","NAG",40.9,0,40.9,8592765005601,1,8592765005601,27,28592765005605,"8536201090",0.2]
[100560,"Ex9LE 10mA 3PN 40A","Chráničový modul pre Ex9B, 3+Npól, In=40A, IΔn=10mA","NAG",35.659999999999997,0,35.659999999999997,8592765005618,1,8592765005618,27,28592765005612,"8536201090",0.2]
[100561,"Ex9LE 10mA 4P 40A","Chráničový modul pre Ex9B, 4pól, In=40A, IΔn=10mA","NAG",35.83,0,35.83,8592765005625,1,8592765005625,24,28592765005629,"8536201090",0.2]
[100562,"Ex9LE 10mA 1PN 63A","Chráničový modul pre Ex9B, 1+Npól, In=63A, IΔn=10mA","NAG",48.55,0,48.55,8592765005632,1,8592765005632,54,28592765005636,"8536201090",0.14000000000000001]
[100563,"Ex9LE 10mA 2P 63A","Chráničový modul pre Ex9B, 2pól, In=63A, IΔn=10mA","NAG",48.81,0,48.81,8592765005649,1,8592765005649,45,28592765005643,"8536201090",0.14000000000000001]
[100564,"Ex9LE 10mA 3P 63A","Chráničový modul pre Ex9B, 3pól, In=63A, IΔn=10mA","NAG",42.92,0,42.92,8592765005656,1,8592765005656,27,28592765005650,"8536201090",0.2]
[100565,"Ex9LE 10mA 3PN 63A","Chráničový modul pre Ex9B, 3+Npól, In=63A, IΔn=10mA","NAG",37.42,0,37.42,8592765005663,1,8592765005663,27,28592765005667,"8536201090",0.2]
[100566,"Ex9LE 10mA 4P 63A","Chráničový modul pre Ex9B, 4pól, In=63A, IΔn=10mA","NAG",37.630000000000003,0,37.630000000000003,8592765005670,1,8592765005670,24,28592765005674,"8536201090",0.2]
[100567,"Ex9LE 30mA 1PN 40A","Chráničový modul pre Ex9B, 1+Npól, In=40A, IΔn=30mA","NAG",41.93,0,41.93,8592765005687,1,8592765005687,54,28592765005681,"8536201090",0.14000000000000001]
[100568,"Ex9LE 30mA 2P 40A","Chráničový modul pre Ex9B, 2pól, In=40A, IΔn=30mA","NAG",42.36,0,42.36,8592765005694,1,8592765005694,45,28592765005698,"8536201090",0.14000000000000001]
[100569,"Ex9LE 30mA 3P 40A","Chráničový modul pre Ex9B, 3pól, In=40A, IΔn=30mA","NAG",36.590000000000003,0,36.590000000000003,8592765005700,1,8592765005700,27,28592765005704,"8536201090",0.2]
[100570,"Ex9LE 30mA 3PN 40A","Chráničový modul pre Ex9B, 3+Npól, In=40A, IΔn=30mA","NAG",31.23,0,31.23,8592765005717,1,8592765005717,27,28592765005711,"8536201090",0.2]
[100571,"Ex9LE 30mA 4P 40A","Chráničový modul pre Ex9B, 4pól, In=40A, IΔn=30mA","NAG",31.82,0,31.82,8592765005724,1,8592765005724,24,28592765005728,"8536201090",0.2]
[100572,"Ex9LE 30mA 1PN 63A","Chráničový modul pre Ex9B, 1+Npól, In=63A, IΔn=30mA","NAG",44,0,44,8592765005731,1,8592765005731,54,28592765005735,"8536201090",0.14000000000000001]
[100573,"Ex9LE 30mA 2P 63A","Chráničový modul pre Ex9B, 2pól, In=63A, IΔn=30mA","NAG",44.44,0,44.44,8592765005748,1,8592765005748,45,28592765005742,"8536201090",0.14000000000000001]
[100574,"Ex9LE 30mA 3P 63A","Chráničový modul pre Ex9B, 3pól, In=63A, IΔn=30mA","NAG",38.4,0,38.4,8592765005755,1,8592765005755,27,28592765005759,"8536201090",0.2]
[100575,"Ex9LE 30mA 3PN 63A","Chráničový modul pre Ex9B, 3+Npól, In=63A, IΔn=30mA","NAG",32.700000000000003,0,32.700000000000003,8592765005762,1,8592765005762,27,28592765005766,"8536201090",0.2]
[100576,"Ex9LE 30mA 4P 63A","Chráničový modul pre Ex9B, 4pól, In=63A, IΔn=30mA","NAG",33.94,0,33.94,8592765005779,1,8592765005779,24,28592765005773,"8536201090",0.2]
[100577,"Ex9LE 100mA 1PN 40A","Chráničový modul pre Ex9B, 1+Npól, In=40A, IΔn=100mA","NAG",39.17,0,39.17,8592765005786,1,8592765005786,54,28592765005780,"8536201090",0.14000000000000001]
[100578,"Ex9LE 100mA 2P 40A","Chráničový modul pre Ex9B, 2pól, In=40A, IΔn=100mA","NAG",40.130000000000003,0,40.130000000000003,8592765005793,1,8592765005793,45,28592765005797,"8536201090",0.14000000000000001]
[100579,"Ex9LE 100mA 3P 40A","Chráničový modul pre Ex9B, 3pól, In=40A, IΔn=100mA","NAG",33.85,0,33.85,8592765005809,1,8592765005809,27,28592765005803,"8536201090",0.2]
[100580,"Ex9LE 100mA 3PN 40A","Chráničový modul pre Ex9B, 3+Npól, In=40A, IΔn=100mA","NAG",28.43,0,28.43,8592765005816,1,8592765005816,27,28592765005810,"8536201090",0.2]
[100581,"Ex9LE 100mA 4P 40A","Chráničový modul pre Ex9B, 4pól, In=40A, IΔn=100mA","NAG",29.12,0,29.12,8592765005823,1,8592765005823,24,28592765005827,"8536201090",0.2]
[100582,"Ex9LE 100mA 1PN 63A","Chráničový modul pre Ex9B, 1+Npól, In=63A, IΔn=100mA","NAG",41.11,0,41.11,8592765005830,1,8592765005830,54,28592765005834,"8536201090",0.14000000000000001]
[100583,"Ex9LE 100mA 2P 63A","Chráničový modul pre Ex9B, 2pól, In=63A, IΔn=100mA","NAG",42.09,0,42.09,8592765005847,1,8592765005847,45,28592765005841,"8536201090",0.14000000000000001]
[100584,"Ex9LE 100mA 3P 63A","Chráničový modul pre Ex9B, 3pól, In=63A, IΔn=100mA","NAG",35.49,0,35.49,8592765005854,1,8592765005854,27,28592765005858,"8536201090",0.2]
[100585,"Ex9LE 100mA 3PN 63A","Chráničový modul pre Ex9B, 3+Npól, In=63A, IΔn=100mA","NAG",29.86,0,29.86,8592765005861,1,8592765005861,27,28592765005865,"8536201090",0.2]
[100586,"Ex9LE 100mA 4P 63A","Chráničový modul pre Ex9B, 4pól, In=63A, IΔn=100mA","NAG",30.55,0,30.55,8592765005878,1,8592765005878,24,28592765005872,"8536201090",0.2]
[100587,"Ex9LE 300mA 1PN 40A","Chráničový modul pre Ex9B, 1+Npól, In=40A, IΔn=300mA","NAG",36.53,0,36.53,8592765005885,1,8592765005885,54,28592765005889,"8536201090",0.14000000000000001]
[100588,"Ex9LE 300mA 2P 40A","Chráničový modul pre Ex9B, 2pól, In=40A, IΔn=300mA","NAG",37.08,0,37.08,8592765005892,1,8592765005892,45,28592765005896,"8536201090",0.14000000000000001]
[100589,"Ex9LE 300mA 3P 40A","Chráničový modul pre Ex9B, 3pól, In=40A, IΔn=300mA","NAG",31.09,0,31.09,8592765005908,1,8592765005908,27,28592765005902,"8536201090",0.2]
[100590,"Ex9LE 300mA 3PN 40A","Chráničový modul pre Ex9B, 3+Npól, In=40A, IΔn=300mA","NAG",25.67,0,25.67,8592765005915,1,8592765005915,27,28592765005919,"8536201090",0.2]
[100591,"Ex9LE 300mA 4P 40A","Chráničový modul pre Ex9B, 4pól, In=40A, IΔn=300mA","NAG",26.28,0,26.28,8592765005922,1,8592765005922,24,28592765005926,"8536201090",0.2]
[100592,"Ex9LE 300mA 1PN 63A","Chráničový modul pre Ex9B, 1+Npól, In=63A, IΔn=300mA","NAG",38.35,0,38.35,8592765005939,1,8592765005939,54,28592765005933,"8536201090",0.14000000000000001]
[100593,"Ex9LE 300mA 2P 63A","Chráničový modul pre Ex9B, 2pól, In=63A, IΔn=300mA","NAG",38.89,0,38.89,8592765005946,1,8592765005946,45,28592765005940,"8536201090",0.14000000000000001]
[100594,"Ex9LE 300mA 3P 63A","Chráničový modul pre Ex9B, 3pól, In=63A, IΔn=300mA","NAG",32.6,0,32.6,8592765005953,1,8592765005953,27,28592765005957,"8536201090",0.2]
[100595,"Ex9LE 300mA 3PN 63A","Chráničový modul pre Ex9B, 3+Npól, In=63A, IΔn=300mA","NAG",26.98,0,26.98,8592765005960,1,8592765005960,27,28592765005964,"8536201090",0.2]
[100596,"Ex9LE 300mA 4P 63A","Chráničový modul pre Ex9B, 4pól, In=63A, IΔn=300mA","NAG",27.54,0,27.54,8592765005977,1,8592765005977,24,28592765005971,"8536201090",0.2]
[]
["Elektromery Ex9EM",null,null,null,null,null,null,"","","","","",null,""]
[107281,"Ex9EM 1P 1M 80A MO MT","Elektromer 1-pólový, 1-modulový, 80 A, ModBus-komunikácia, Multi-tarifný, LCD displej","NAZ",47.34,{"$f":"NAZ","v":0},{"$f":"E1791*(1-F1791)","v":47.34},8592765072818,10,18592765072815,120,28592765072812,"9028301100",0.11799999999999999]
[107282,"Ex9EM 1P 1M 45A 1T","Elektromer 1-pólový, 1-modulový, 45 A, 1-tarifný, LCD displej","NAZ",33.18,{"$f":"NAZ","v":0},{"$f":"E1792*(1-F1792)","v":33.18},8592765072825,10,18592765072822,120,28592765072829,"9028301100",7.0000000000000007E-2]
[107283,"Ex9EM 1P 1M 45A 1T MCH","Elektromer 1-pólový, 1-modulový, 45 A, 1-tarifný, Mechanický displej","NAZ",33.18,0,33.18,8592765072832,10,18592765072839,120,28592765072836,"9028301100",8.7999999999999995E-2]
[107284,"Ex9EM 3P 4M CT 1T","Elektromer 3-pólový, 4-modulový, nepriame meranie, 1-tarifný, LCD displej","NAZ",105.26,0,105.26,8592765072849,1,18592765072846,45,28592765072843,"9028301900",0.27800000000000002]
[107285,"Ex9EM 3P 4M 80A 1T","Elektromer 3-pólový, 4-modulový, 80 A, 1-tarifný, LCD displej","NAZ",91.41,0,91.41,8592765072856,1,18592765072853,45,28592765072850,"9028301900",0.36599999999999999]
[107286,"Ex9EM 1P 1M 32A 1T","Elektromer 1-pólový, 1-modulový, 32 A, 1-tarifný, LCD displej","NAZ",28.56,0,28.56,8592765072863,10,18592765072860,120,28592765072867,"9028301100",7.0000000000000007E-2]
[107287,"Ex9EMS 1P 1M 45A 1T","Smart Elektromer 1-pólový, 1-modulový, 45 A, 1-tarifný, LCD displej","NAZ",56.61,0,56.61,8592765072870,1,18592765072877,60,28592765072874,"9028301100",0.08]
[107288,"Ex9EMS 1P 1M 45A 2T","Smart Elektromer 1-pólový, 1-modulový, 45 A, 2-tarifný, LCD displej","NAZ",58.44,0,58.44,8592765072887,1,18592765072884,60,28592765072881,"9028301100",0.08]
[107289,"Ex9EMS 1P 1M 45A MB 2T","Smart Elektromer 1-pólový, 1-modulový, 45 A, Mbus-komunikácia, 2-tarifný, LCD displej","NAZ",71.739999999999995,0,71.739999999999995,8592765072894,1,18592765072891,60,28592765072898,"9028301100",0.08]
[107290,"Ex9EMS 1P 1M 45A MO 2T","Smart Elektromer 1-pólový, 1-modulový, 45 A, ModBus-komunikácia, 2-tarifný, LCD displej","NAZ",64.400000000000006,0,64.400000000000006,8592765072900,1,18592765072907,60,28592765072904,"9028301100",0.08]
[107291,"Ex9EMS 1P 2M 100A 1T","Smart Elektromer 1-pólový, 2-modulový, 100 A, 1-tarifný, LCD displej","NAZ",62.76,0,62.76,8592765072917,1,18592765072914,48,28592765072911,"9028301100",0.16]
[107292,"Ex9EMS 1P 2M 100A 2T","Smart Elektromer 1-pólový, 2-modulový, 100 A, 2-tarifný, LCD displej","NAZ",62.85,0,62.85,8592765072924,1,18592765072921,48,28592765072928,"9028301100",0.16]
[107293,"Ex9EMS 1P 2M 100A MB 2T","Smart Elektromer 1-pólový, 2-modulový, 100 A, Mbus-komunikácia, 2-tarifný, LCD displej","NAZ",65.150000000000006,0,65.150000000000006,8592765072931,1,18592765072938,48,28592765072935,"9028301100",0.16]
[107294,"Ex9EMS 1P 2M 100A MO 2T","Smart Elektromer 1-pólový, 2-modulový, 100 A, ModBus-komunikácia, 2-tarifný, LCD displej","NAZ",77.55,0,77.55,8592765072948,1,18592765072945,48,28592765072942,"9028301100",0.16]
[107295,"Ex9EMS 3P 4M 100A 2T","Smart Elektromer 3-pólový, 4-modulový, 100 A, 2-tarifný, LCD displej","NAZ",129.38999999999999,0,129.38999999999999,8592765072955,1,18592765072952,36,28592765072959,"9028301900",0.16]
[107296,"Ex9EMS 3P 4M 100A MB 2T","Smart Elektromer 3-pólový, 4-modulový, 100 A, Mbus-komunikácia, 2-tarifný, LCD displej","NAZ",152.16999999999999,0,152.16999999999999,8592765072962,1,18592765072969,36,28592765072966,"9028301900",0.16]
[107297,"Ex9EMS 3P 4M 100A MO 2T","Smart Elektromer 3-pólový, 4-modulový, 100 A, ModBus-komunikácia, 2-tarifný, LCD displej","NAZ",148.06,0,148.06,8592765072979,1,18592765072976,36,28592765072973,"9028301900",0.39]
[107298,"Ex9EMS 3P 4M CT 2T","Smart Elektromer 3-pólový, 4-modulový, nepriame meranie, 2-tarifný, LCD displej","NAZ",133.13999999999999,0,133.13999999999999,8592765072986,1,18592765072983,36,28592765072980,"9028301900",0.39]
[107299,"Ex9EMS 3P 4M CT MB 2T","Smart Elektromer 3-pólový, 4-modulový, nepriame meranie, Mbus-komunikácia, 2-tarifný, LCD displej","NAZ",153.74,0,153.74,8592765072993,1,18592765072990,36,28592765072997,"9028301900",0.39]
[107300,"Ex9EMS 3P 4M CT MO 2T","Smart Elektromer 3-pólový, 4-modulový, nepriame meranie, ModBus-komunikácia, 2-tarifný, LCD displej","NAZ",158.52000000000001,0,158.52000000000001,8592765073006,1,18592765073003,36,28592765073000,"9028301900",0.39]
[107301,"CT 5/100A SC","Meracie transformátory prúdu 5/100A, pevné jadro","NAZ",20.86,0,20.86,8592765073013,1,18592765073010,100,28592765073017,"8504901900",0.25]
[107302,"CT 5/150A SC","Meracie transformátory prúdu  5/150A, pevné jadro","NAZ",20.86,0,20.86,8592765073020,1,18592765073027,100,28592765073024,"8504901900",0.25]
[107303,"CT 5/200A SC","Meracie transformátory prúdu  5/200A, pevné jadro","NAZ",20.86,0,20.86,8592765073037,1,18592765073034,100,28592765073031,"8504901900",0.25]
[107304,"CT 5/250A SC","Meracie transformátory prúdu  5/250A, pevné jadro","NAZ",20.86,0,20.86,8592765073044,1,18592765073041,100,28592765073048,"8504901900",0.25]
[107305,"CT 5/300A SC","Meracie transformátory prúdu  5/300A, pevné jadro","NAZ",20.86,0,20.86,8592765073051,1,18592765073058,100,28592765073055,"8504901900",0.25]
[107306,"CT 5/400A SC","Meracie transformátory prúdu  5/400A, pevné jadro","NAZ",20.86,0,20.86,8592765073068,1,18592765073065,60,28592765073062,"8504901900",0.35]
[107307,"CT 5/500A SC","Meracie transformátory prúdu  5/500A, pevné jadro","NAZ",28.34,0,28.34,8592765073075,1,18592765073072,60,28592765073079,"8504901900",0.35]
[107308,"CT 5/600A SC","Meracie transformátory prúdu  5/600A, pevné jadro","NAZ",29.48,0,29.48,8592765073082,1,18592765073089,60,28592765073086,"8504901900",0.35]
[107309,"CT 5/1000A SC","Meracie transformátory prúdu  5/1000A, pevné jadro","NAZ",29.48,0,29.48,8592765073099,1,18592765073096,30,28592765073093,"8504901900",0.59]
[107310,"CT 5/100A","Meracie transformátory prúdu  5/100A, delené jadro","NAZ",35.24,0,35.24,8592765073105,1,18592765073102,48,28592765073109,"8504901900",0.25]
[107311,"CT 5/150A","Meracie transformátory prúdu  5/150A, delené jadro","NAZ",35.24,0,35.24,8592765073112,1,18592765073119,48,28592765073116,"8504901900",0.25]
[107312,"CT 5/200A","Meracie transformátory prúdu  5/200A, delené jadro","NAZ",35.24,0,35.24,8592765073129,1,18592765073126,48,28592765073123,"8504901900",0.25]
[107313,"CT 5/250A","Meracie transformátory prúdu  5/250A, delené jadro","NAZ",35.24,0,35.24,8592765073136,1,18592765073133,48,28592765073130,"8504901900",0.25]
[107314,"CT 5/300A","Meracie transformátory prúdu  5/300A, delené jadro","NAZ",35.24,0,35.24,8592765073143,1,18592765073140,48,28592765073147,"8504901900",0.25]
[107315,"CT 5/400A","Meracie transformátory prúdu  5/400A, delené jadro","NAZ",72.430000000000007,0,72.430000000000007,8592765073150,1,18592765073157,39,28592765073154,"8504901900",0.42]
[107316,"CT 5/600A","Meracie transformátory prúdu  5/600A, delené jadro","NAZ",72.430000000000007,0,72.430000000000007,8592765073167,1,18592765073164,39,28592765073161,"8504901900",0.42]
[109855,"IR USB","IR pripojovací kábel","NAZ",63.57,{"$f":"NAZ","v":0},{"$f":"E1827*(1-F1827)","v":63.57},8592765098559,10,18592765098556,100,28592765098553,"8544429090",8.4000000000000005E-2]
[109856,"IR BR 1M","Držiak pre IR kábel 1M","NAZ",9.36,{"$f":"NAZ","v":0},{"$f":"E1828*(1-F1828)","v":9.36},8592765098566,64,18592765098563,512,28592765098560,"90289010",8.0000000000000002E-3]
[109857,"IR BR 2M","Držiak pre IR kábel 2M","NAZ",13.17,{"$f":"NAZ","v":0},{"$f":"E1829*(1-F1829)","v":13.17},8592765098573,40,18592765098570,320,28592765098577,"90289010",1.2E-2]
[109858,"IR BR 4M","Držiak pre IR kábel 4M","NAZ",13.72,{"$f":"NAZ","v":0},{"$f":"E1830*(1-F1830)","v":13.72},8592765098580,24,18592765098587,192,28592765098584,"90289010",1.6E-2]
[]
["Inštalačné relé a stýkače Ex9CH"]
[107010,"Ex9CH20 10 24V 50/60Hz","Inštalačné relé, 20 A, ovl. 24V, 1 NO kontakt","NAS",15.86,{"$f":"NAS","v":0},{"$f":"E1833*(1-F1833)","v":15.86},8592765070111,2,18592765070118,162,28592765070115,"8536419089",0.1]
[107011,"Ex9CH20 10 230V 50/60Hz","Inštalačné relé, 20 A, ovl. 230V, 1 NO kontakt","NAS",12.64,{"$f":"NAS","v":0},12.64,8592765070128,2,18592765070125,162,28592765070122,"8536490099",0.1]
[107013,"Ex9CH20 01 24V 50/60Hz","Inštalačné relé, 20 A, ovl. 24V, 1 NC kontakt","NAS",15.86,0,15.86,8592765070142,2,18592765070149,162,28592765070146,"8536419089",0.1]
[107014,"Ex9CH20 01 230V 50/60Hz","Inštalačné relé, 20 A, ovl. 230V, 1 NC kontakt","NAS",12.64,0,12.64,8592765070159,2,18592765070156,162,28592765070153,"8536490099",0.1]
[102401,"Ex9CH20 11 24V 50/60Hz","Inštalačné relé, 20 A, ovl. 24 V,  1 NC + 1 NO  kontakt","NAS",17.78,0,17.78,8592765024022,2,18592765024029,162,28592765024026,"8536419089",0.12]
[102402,"Ex9CH20 11 220/230V 50/60Hz","Inštalačné relé, 20 A, ovl. 220/230 V,  1 NC + 1 NO  kontakt","NAS",15.4,0,15.4,8592765024039,2,18592765024036,162,28592765024033,"8536490099",0.12]
[102403,"Ex9CH20 11 240V 50/60Hz","Inštalačné relé, 20 A, ovl. 240 V,  1 NC + 1 NO  kontakt","NAS",20.84,0,20.84,8592765024046,2,18592765024043,162,28592765024040,"8536490099",0.12]
[102398,"Ex9CH20 20 24V 50/60Hz","Inštalačné relé, 20 A, ovl. 24 V, 2 NO  kontakt","NAS",17.78,0,17.78,8592765023995,2,18592765023992,162,28592765023999,"8536419089",0.12]
[102399,"Ex9CH20 20 220/230V 50/60Hz","Inštalačné relé, 20 A, ovl. 220/230 V, 2 NO  kontakt","NAS",15.4,0,15.4,8592765024008,2,18592765024005,162,28592765024002,"8536490099",0.12]
[102400,"Ex9CH20 20 240V 50/60Hz","Inštalačné relé, 20 A, ovl. 240 V, 2 NO  kontakt","NAS",20.84,0,20.84,8592765024015,2,18592765024012,162,28592765024019,"8536490099",0.12]
[102404,"Ex9CH20 02 24V 50/60Hz","Inštalačné relé, 20 A, ovl. 24 V, 2 NC  kontakt","NAS",14.43,0,14.43,8592765024053,2,18592765024050,162,28592765024057,"8536419089",0.12]
[102405,"Ex9CH20 02 220/230V 50/60Hz","Inštalačné relé, 20 A, ovl. 220/230 V, 2 NC  kontakt","NAS",17.05,0,17.05,8592765024060,2,18592765024067,162,28592765024064,"8536490099",0.12]
[102406,"Ex9CH20 02 240V 50/60Hz","Inštalačné relé, 20 A, ovl. 240 V, 2 NC  kontakt","NAS",20.84,0,20.84,8592765024077,2,18592765024074,162,28592765024071,"8536490099",0.12]
[102409,"Ex9CH20 22 24V 50/60Hz","Inštalačné relé, 20 A, ovl. 24 V,  2 NC + 2 NO  kontakt","NAS",32.67,0,32.67,8592765024107,1,8592765024107,81,28592765024101,"8536419089",0.21]
[102410,"Ex9CH20 22 220/230V 50/60Hz","Inštalačné relé, 20 A, ovl. 220/230 V,  2 NC + 2 NO  kontakt","NAS",32.04,0,32.04,8592765024114,1,8592765024114,81,28592765024118,"8536490099",0.21]
[107317,"Ex9CH20 31 24V 50/60Hz","Inštalačné relé, 20 A, ovl. 24 V,  3 NO + 1 NC  kontakt","NAS",21.09,0,21.09,8592765073174,1,8592765073174,81,28592765073178,"8536419089",0.24]
[107318,"Ex9CH20 31 230V 50/60Hz","Inštalačné relé, 20 A, ovl. 230 V,  3 NO + 1 NC  kontakt","NAS",17.02,0,17.02,8592765073181,1,8592765073181,81,28592765073185,"8536490099",0.24]
[102407,"Ex9CH20 40 24V 50/60Hz","Inštalačné relé, 20 A, ovl. 24 V, 4 NO  kontakt","NAS",37.979999999999997,0,37.979999999999997,8592765024084,1,18592765024081,81,28592765024088,"8536419089",0.21]
[102408,"Ex9CH20 40 230V 50/60Hz","Inštalačné relé, 20 A, ovl. 230 V, 4 NO  kontakt","NAS",27.1,0,27.1,8592765024091,1,8592765024091,81,28592765024095,"8536490099",0.21]
[107321,"Ex9CH25 11 24V 50/60Hz","Inštalačné stýkač, 25 A, ovl. 24 V,  1 NO + 1 NC  kontakt","NAS",20.48,0,20.48,8592765073211,2,18592765073218,108,28592765073215,"8536419089",0.14000000000000001]
[107322,"Ex9CH25 11 230V 50/60Hz","Inštalačné stýkač, 25 A, ovl. 230 V,  1 NO + 1 NC  kontakt","NAS",18.100000000000001,0,18.100000000000001,8592765073228,2,18592765073225,108,28592765073222,"8536490099",0.14000000000000001]
[107319,"Ex9CH25 20 24V 50/60Hz","Inštalačný stýkač, 25 A, ovl. 24V, 2 NO kontakty","NAS",20.48,0,20.48,8592765073198,2,18592765073195,108,28592765073192,"8536419089",0.14000000000000001]
[107320,"Ex9CH25 20 230V 50/60Hz","Inštalačný stýkač, 25 A, ovl. 230V, 2 NO kontakty","NAS",18.100000000000001,0,18.100000000000001,8592765073204,2,18592765073201,108,28592765073208,"8536490099",0.14000000000000001]
[107016,"Ex9CH25 02 24V 50/60Hz","Inštalačný stýkač, 25 A, ovl. 24V, 2 NC kontakty","NAS",20.12,0,20.12,8592765070173,2,18592765070170,162,28592765070177,"8536419089",0.12]
[107017,"Ex9CH25 02 230V 50/60Hz","Inštalačný stýkač, 25 A, ovl. 230V, 2 NC kontakty","NAS",17.079999999999998,0,17.079999999999998,8592765070180,2,18592765070187,162,28592765070184,"8536490099",0.12]
[102413,"Ex9CH25 22 24V 50/60Hz","Inštalačné stýkač, 25 A, ovl. 24 V,  2 NC + 2 NO  kontakt","NAS",23.83,0,23.83,8592765024145,1,8592765024145,81,28592765024149,"8536419089",0.21]
[102414,"Ex9CH25 22 220/230V 50/60Hz","Inštalačné stýkač, 25 A, ovl. 220/230 V,  2 NC + 2 NO  kontakt","NAS",20.79,0,20.79,8592765024152,1,8592765024152,81,28592765024156,"8536490099",0.21]
[107019,"Ex9CH25 31 24V 50/60Hz","Inštalačný stýkač, 25 A, ovl. 24V, 3 NO + 1 NC kontakty","NAS",22.7,0,22.7,8592765070203,1,8592765070203,81,28592765070207,"8536419089",0.21]
[107020,"Ex9CH25 31 230V 50/60Hz","Inštalačný stýkač, 25 A, ovl. 230V, 3 NO + 1 NC kontakty","NAS",17.55,0,17.55,8592765070210,1,8592765070210,81,28592765070214,"8536490099",0.21]
[102411,"Ex9CH25 40 24V 50/60Hz","Inštalačný stýkač, 25 A, ovl. 24 V, 4 NO  kontakt","NAS",23.83,0,23.83,8592765024121,1,8592765024121,81,28592765024125,"8536419089",0.21]
[102412,"Ex9CH25 40 230V 50/60Hz","Inštalačné stýkač, 25 A, ovl. 230 V, 4 NO  kontakt","NAS",18.09,0,18.09,8592765024138,1,8592765024138,81,28592765024132,"8536490099",0.21]
[102417,"Ex9CH40 11 24V 50/60Hz","Inštalačné stýkač, 40 A, ovl. 24 V,  1 NC + 1 NO  kontakt","NAS",58.24,0,58.24,8592765024183,1,8592765024183,81,28592765024187,"8536419089",0.22]
[102418,"Ex9CH40 11 220/230V 50/60Hz","Inštalačné stýkač, 40 A, ovl. 220/230 V,  1 NC + 1 NO  kontakt","NAS",54.06,0,54.06,8592765024190,1,8592765024190,81,28592765024194,"8536490099",0.22]
[102415,"Ex9CH40 20 24V 50/60Hz","Inštalačné stýkač, 40 A, ovl. 24 V, 2 NO  kontakt","NAS",57.15,0,57.15,8592765024169,1,8592765024169,81,28592765024163,"8536419089",0.22]
[102416,"Ex9CH40 20 220/230V 50/60Hz","Inštalačné stýkač, 40 A, ovl. 220/230 V, 2 NO  kontakt","NAS",52.16,0,52.16,8592765024176,1,8592765024176,81,28592765024170,"8536490099",0.22]
[107023,"Ex9CH40 02 24V 50/60Hz","Inštalačný stýkač, 40 A, ovl. 24V, 2 NC kontakty","NAS",54.45,0,54.45,8592765070241,1,8592765070241,81,28592765070245,"8536419089",0.22]
[107024,"Ex9CH40 02 230V 50/60Hz","Inštalačný stýkač, 40 A, ovl. 230V, 2 NC kontakty","NAS",50.63,0,50.63,8592765070258,1,8592765070258,81,28592765070252,"8536490099",0.22]
[107323,"Ex9CH40 22 24V 50/60Hz","Inštalačný stýkač, 40 A, ovl. 24V, 2 NO + 2 NC kontakty","NAS",28.34,0,28.34,8592765073235,1,8592765073235,54,28592765073239,"8536419089",0.44]
[107324,"Ex9CH40 22 230V 50/60Hz","Inštalačný stýkač, 40 A, ovl. 230V, 2 NO + 2 NC kontakty","NAS",25.28,0,25.28,8592765073242,1,8592765073242,54,28592765073246,"8536490099",0.44]
[107021,"Ex9CH40 31 24V 50/60Hz","Inštalačný stýkač, 40 A, ovl. 24V, 3 NO + 1 NC kontakty","NAS",57.28,0,57.28,8592765070227,1,8592765070227,54,28592765070221,"8536419089",0.4]
[107022,"Ex9CH40 31 230V 50/60Hz","Inštalačný stýkač, 40 A, ovl. 230V, 3 NO + 1 NC kontakty","NAS",40.42,0,40.42,8592765070234,1,8592765070234,54,28592765070238,"8536490099",0.4]
[102419,"Ex9CH40 40 24V 50/60Hz","Inštalačné stýkač, 40 A, ovl. 24 V, 4 NO  kontakt","NAS",60.14,0,60.14,8592765024206,1,8592765024206,54,28592765024200,"8536419089",0.4]
[102420,"Ex9CH40 40 220/230V 50/60Hz","Inštalačné stýkač, 40 A, ovl. 220/230 V, 4 NO  kontakt","NAS",41.22,0,41.22,8592765024213,1,8592765024213,54,28592765024217,"8536490099",0.4]
[102421,"Ex9CH40 40 240V 50/60Hz","Inštalačné stýkač, 40 A, ovl. 240 V, 4 NO  kontakt","NAS",59,0,59,8592765024220,1,8592765024220,54,28592765024224,"8536490099",0.4]
[102424,"Ex9CH63 11 24V 50/60Hz","Inštalačné stýkač, 63 A, ovl. 24 V,  1 NC + 1 NO  kontakt","NAS",65.959999999999994,0,65.959999999999994,8592765024251,1,8592765024251,81,28592765024255,"8536419089",0.22]
[102425,"Ex9CH63 11 220/230V 50/60Hz","Inštalačné stýkač, 63 A, ovl. 220/230 V,  1 NC + 1 NO  kontakt","NAS",60.45,0,60.45,8592765024268,1,8592765024268,81,28592765024262,"8536490099",0.22]
[102422,"Ex9CH63 20 24V 50/60Hz","Inštalačné stýkač, 63 A, ovl. 24 V, 2 NO  kontakt","NAS",62.06,0,62.06,8592765024237,1,8592765024237,81,28592765024231,"8536419089",0.22]
[102423,"Ex9CH63 20 220/230V 50/60Hz","Inštalačné stýkač, 63 A, ovl. 220/230 V, 2 NO  kontakt","NAS",57.35,0,57.35,8592765024244,1,8592765024244,81,28592765024248,"8536490099",0.22]
[107025,"Ex9CH63 02 24V 50/60Hz","Inštalačný stýkač, 63 A, ovl. 24V, 2 NC kontakty","NAS",59.1,0,59.1,8592765070265,1,8592765070265,81,28592765070269,"8536419089",0.22]
[107026,"Ex9CH63 02 230V 50/60Hz","Inštalačný stýkač, 63 A, ovl. 230V, 2 NC kontakty","NAS",56.23,0,56.23,8592765070272,1,8592765070272,81,28592765070276,"8536490099",0.22]
[107325,"Ex9CH63 22 24V 50/60Hz","Inštalačný stýkač, 63 A, ovl. 24V, 2 NO + 2 NC kontakty","NAS",32.93,0,32.93,8592765073259,1,8592765073259,54,28592765073253,"8536419089",0.44]
[107326,"Ex9CH63 22 230V 50/60Hz","Inštalačný stýkač, 63 A, ovl. 230V, 2 NO + 2 NC kontakty","NAS",29.87,0,29.87,8592765073266,1,8592765073266,54,28592765073260,"8536490099",0.44]
[107027,"Ex9CH63 31 24V 50/60Hz","Inštalačný stýkač, 63 A, ovl. 24V, 3 NO + 1 NC kontakty","NAS",60.11,0,60.11,8592765070289,1,8592765070289,54,28592765070283,"8536419089",0.4]
[107028,"Ex9CH63 31 230V 50/60Hz","Inštalačný stýkač, 63 A, ovl. 230V, 3 NO + 1 NC kontakty","NAS",46.64,0,46.64,8592765070296,1,8592765070296,54,28592765070290,"8536490099",0.4]
[102426,"Ex9CH63 40 24V 50/60Hz","Inštalačné stýkač, 63 A, ovl. 24 V, 4 NO  kontakt","NAS",63.12,0,63.12,8592765024275,1,8592765024275,54,28592765024279,"8536419089",0.4]
[102427,"Ex9CH63 40 220/230V 50/60Hz","Inštalačné stýkač, 63 A, ovl. 220/230 V, 4 NO  kontakt","NAS",48.98,0,48.98,8592765024282,1,8592765024282,54,28592765024286,"8536490099",0.4]
[102428,"Ex9CH63 40 240V 50/60Hz","Inštalačné stýkač, 63 A, ovl. 240 V, 4 NO  kontakt","NAS",62.76,0,62.76,8592765024299,1,8592765024299,54,28592765024293,"8536490099",0.4]
[107956,"Ex9CH20 SP","Dištančný prvok medzi prístroje Ex9CH, šírka 0.5 modulu","NAS",3.11,0,3.11,8592765079572,1,8592765079572,0,28592765079576,"8536490099",0.02]
[]
["Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním, Ex9CH16-63M"]
[111595,"Ex9CH16M 20 24V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 16A , 24V AC, 2 NO kontakty","NBI",12.71,{"$f":"_xlfn.SINGLE(NBI)","v":0},{"$f":"E1893*(1-F1893)","v":12.71},8592765115959,12,18592765115956,120,28592765115953,8536419089,0.11899999999999999]
[111596,"Ex9CH16M 02 24V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 16A , 24V AC, 2 NC kontakty","NBI",12.71,{"$f":"_xlfn.SINGLE(NBI)","v":0},{"$f":"E1894*(1-F1894)","v":12.71},8592765115966,12,18592765115963,120,28592765115960,8536419089,0.11899999999999999]
[111597,"Ex9CH16M 11 24V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 16A , 24V AC, 1 NO + 1 NC kontakty","NBI",12.71,0,12.71,8592765115973,12,18592765115970,120,28592765115977,8536419089,0.11899999999999999]
[111598,"Ex9CH16M 40 24V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 16A , 24V AC, 4 NO kontakty","NBI",22.33,0,22.33,8592765115980,6,18592765115987,60,28592765115984,8536419089,0.20699999999999999]
[111599,"Ex9CH16M 22 24V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 16A , 24V AC, 2 NO + 2 NC kontakty","NBI",22.33,0,22.33,8592765115997,6,18592765115994,60,28592765115991,8536419089,0.20699999999999999]
[111600,"Ex9CH16M 04 24V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 16A , 24V AC, 4 NC kontakty","NBI",22.33,0,22.33,8592765116000,6,18592765116007,60,28592765116004,8536419089,0.20699999999999999]
[111601,"Ex9CH16M 31 24V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 16A , 24V AC, 3 NO + 1 NC kontakty","NBI",22.33,0,22.33,8592765116017,6,18592765116014,60,28592765116011,8536419089,0.20699999999999999]
[111609,"Ex9CH16M 20 230V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 16A , 220-240V AC, 2 NO kontakty","NBI",12.28,0,12.28,8592765116093,12,18592765116090,120,28592765116097,8536490099,0.11899999999999999]
[111610,"Ex9CH16M 02 230V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 16A , 220-240V AC, 2 NC kontakty","NBI",12.28,0,12.28,8592765116109,12,18592765116106,120,28592765116103,8536490099,0.11899999999999999]
[111611,"Ex9CH16M 11 230V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 16A , 220-240V AC, 1 NO + 1 NC kontakty","NBI",12.28,0,12.28,8592765116116,12,18592765116113,120,28592765116110,8536490099,0.11899999999999999]
[111612,"Ex9CH16M 40 230V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 16A , 220-240V AC, 4 NO kontakty","NBI",21.58,0,21.58,8592765116123,6,18592765116120,60,28592765116127,8536490099,0.20699999999999999]
[111613,"Ex9CH16M 22 230V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 16A , 220-240V AC, 2 NO + 2 NC kontakty","NBI",21.58,0,21.58,8592765116130,6,18592765116137,60,28592765116134,8536490099,0.20699999999999999]
[111614,"Ex9CH16M 04 230V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 16A , 220-240V AC, 4 NC kontakty","NBI",21.58,0,21.58,8592765116147,6,18592765116144,60,28592765116141,8536490099,0.20699999999999999]
[111615,"Ex9CH16M 31 230V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 16A , 220-240V AC, 3 NO + 1 NC kontakty","NBI",21.58,0,21.58,8592765116154,6,18592765116151,60,28592765116158,8536490099,0.20699999999999999]
[111616,"Ex9CH20M 20 24V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 20A , 24V AC, 2 NO kontakty","NBI",13.76,0,13.76,8592765116161,12,18592765116168,120,28592765116165,8536419089,0.11899999999999999]
[111617,"Ex9CH20M 02 24V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 20A , 24V AC, 2 NC kontakty","NBI",13.76,0,13.76,8592765116178,12,18592765116175,120,28592765116172,8536419089,0.11899999999999999]
[111618,"Ex9CH20M 11 24V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 20A , 24V AC, 1 NO + 1 NC kontakty","NBI",13.76,0,13.76,8592765116185,12,18592765116182,120,28592765116189,8536419089,0.11899999999999999]
[111619,"Ex9CH20M 40 24V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 20A , 24V AC, 4 NO kontakty","NBI",24.17,0,24.17,8592765116192,6,18592765116199,60,28592765116196,8536419089,0.20699999999999999]
[111620,"Ex9CH20M 22 24V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 20A , 24V AC, 2 NO + 2 NC kontakty","NBI",24.17,0,24.17,8592765116208,6,18592765116205,60,28592765116202,8536419089,0.20699999999999999]
[111621,"Ex9CH20M 04 24V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 20A , 24V AC, 4 NC kontakty","NBI",24.17,0,24.17,8592765116215,6,18592765116212,60,28592765116219,8536419089,0.20699999999999999]
[111622,"Ex9CH20M 31 24V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 20A , 24V AC, 3 NO + 1 NC kontakty","NBI",24.17,0,24.17,8592765116222,6,18592765116229,60,28592765116226,8536419089,0.20699999999999999]
[111630,"Ex9CH20M 20 230V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 20A , 220-240V AC, 2 NO kontakty","NBI",13.09,0,13.09,8592765116307,12,18592765116304,120,28592765116301,8536490099,0.11899999999999999]
[111631,"Ex9CH20M 02 230V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 20A , 220-240V AC, 2 NC kontakty","NBI",13.09,0,13.09,8592765116314,12,18592765116311,120,28592765116318,8536490099,0.11899999999999999]
[111632,"Ex9CH20M 11 230V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 20A , 220-240V AC, 1 NO + 1 NC kontakty","NBI",13.09,0,13.09,8592765116321,12,18592765116328,120,28592765116325,8536490099,0.11899999999999999]
[111633,"Ex9CH20M 40 230V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 20A , 220-240V AC, 4 NO kontakty","NBI",23.01,0,23.01,8592765116338,6,18592765116335,60,28592765116332,8536490099,0.20699999999999999]
[111634,"Ex9CH20M 22 230V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 20A , 220-240V AC, 2 NO + 2 NC kontakty","NBI",23.01,0,23.01,8592765116345,6,18592765116342,60,28592765116349,8536490099,0.20699999999999999]
[111635,"Ex9CH20M 04 230V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 20A , 220-240V AC, 4 NC kontakty","NBI",23.01,0,23.01,8592765116352,6,18592765116359,60,28592765116356,8536490099,0.20699999999999999]
[111636,"Ex9CH20M 31 230V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 20A , 220-240V AC, 3 NO + 1 NC kontakty","NBI",23.01,0,23.01,8592765116369,6,18592765116366,60,28592765116363,8536490099,0.20699999999999999]
[111637,"Ex9CH25M 20 24V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 25A , 24V AC, 2 NO kontakty","NBI",15.05,0,15.05,8592765116376,12,18592765116373,120,28592765116370,8536419089,0.11899999999999999]
[111638,"Ex9CH25M 02 24V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 25A , 24V AC, 2 NC kontakty","NBI",15.05,0,15.05,8592765116383,12,18592765116380,120,28592765116387,8536419089,0.11899999999999999]
[111639,"Ex9CH25M 11 24V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 25A , 24V AC, 1 NO + 1 NC kontakty","NBI",15.05,0,15.05,8592765116390,12,18592765116397,120,28592765116394,8536419089,0.11899999999999999]
[111640,"Ex9CH25M 40 24V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 25A , 24V AC, 4 NO kontakty","NBI",26.44,0,26.44,8592765116406,6,18592765116403,60,28592765116400,8536419089,0.20699999999999999]
[111641,"Ex9CH25M 22 24V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 25A , 24V AC, 2 NO + 2 NC kontakty","NBI",26.44,0,26.44,8592765116413,6,18592765116410,60,28592765116417,8536419089,0.20699999999999999]
[111642,"Ex9CH25M 04 24V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 25A , 24V AC, 4 NC kontakty","NBI",26.44,0,26.44,8592765116420,6,18592765116427,60,28592765116424,8536419089,0.20699999999999999]
[111643,"Ex9CH25M 31 24V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 25A , 24V AC, 3 NO + 1 NC kontakty","NBI",26.44,0,26.44,8592765116437,6,18592765116434,60,28592765116431,8536419089,0.20699999999999999]
[111651,"Ex9CH25M 20 230V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 25A , 220-240V AC, 2 NO kontakty","NBI",14.02,0,14.02,8592765116512,12,18592765116519,120,28592765116516,8536490099,0.11899999999999999]
[111652,"Ex9CH25M 02 230V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 25A , 220-240V AC, 2 NC kontakty","NBI",14.02,0,14.02,8592765116529,12,18592765116526,120,28592765116523,8536490099,0.11899999999999999]
[111653,"Ex9CH25M 11 230V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 25A , 220-240V AC, 1 NO + 1 NC kontakty","NBI",14.02,0,14.02,8592765116536,12,18592765116533,120,28592765116530,8536490099,0.11899999999999999]
[111654,"Ex9CH25M 40 230V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 25A , 220-240V AC, 4 NO kontakty","NBI",24.64,0,24.64,8592765116543,6,18592765116540,60,28592765116547,8536490099,0.20699999999999999]
[111655,"Ex9CH25M 22 230V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 25A , 220-240V AC, 2 NO + 2 NC kontakty","NBI",24.64,0,24.64,8592765116550,6,18592765116557,60,28592765116554,8536490099,0.20699999999999999]
[111656,"Ex9CH25M 04 230V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 25A , 220-240V AC, 4 NC kontakty","NBI",24.64,0,24.64,8592765116567,6,18592765116564,60,28592765116561,8536490099,0.20699999999999999]
[111657,"Ex9CH25M 31 230V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 25A , 220-240V AC, 3 NO + 1 NC kontakty","NBI",24.64,0,24.64,8592765116574,6,18592765116571,60,28592765116578,8536490099,0.20699999999999999]
[111700,"Ex9CH32M 20 24V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 32A , 24V AC, 2 NO kontakty","NBI",25.46,0,25.46,8592765117007,6,18592765117004,60,28592765117001,8536419089,0.23300000000000001]
[111701,"Ex9CH32M 02 24V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 32A , 24V AC, 2 NC kontakty","NBI",25.46,0,25.46,8592765117014,6,18592765117011,60,28592765117018,8536419089,0.23300000000000001]
[111702,"Ex9CH32M 11 24V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 32A , 24V AC, 1 NO + 1 NC kontakty","NBI",25.46,0,25.46,8592765117021,6,18592765117028,60,28592765117025,8536419089,0.23300000000000001]
[111703,"Ex9CH32M 40 24V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 32A , 24V AC, 4 NO kontakty","NBI",36.01,0,36.01,8592765117038,4,18592765117035,40,28592765117032,8536419089,0.33600000000000002]
[111704,"Ex9CH32M 22 24V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 32A , 24V AC, 2 NO + 2 NC kontakty","NBI",36.01,0,36.01,8592765117045,4,18592765117042,40,28592765117049,8536419089,0.33600000000000002]
[111705,"Ex9CH32M 04 24V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 32A , 24V AC, 4 NC kontakty","NBI",36.01,0,36.01,8592765117052,4,18592765117059,40,28592765117056,8536419089,0.33600000000000002]
[111706,"Ex9CH32M 31 24V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 32A , 24V AC, 3 NO + 1 NC kontakty","NBI",36.01,0,36.01,8592765117069,4,18592765117066,40,28592765117063,8536419089,0.33600000000000002]
[111714,"Ex9CH32M 20 230V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 32A , 220~240V AC, 2 NO kontakty","NBI",24.62,0,24.62,8592765117144,6,18592765117141,60,28592765117148,8536490099,0.23300000000000001]
[111715,"Ex9CH32M 02 230V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 32A , 220~240V AC, 2 NC kontakty","NBI",24.62,0,24.62,8592765117151,6,18592765117158,60,28592765117155,8536490099,0.23300000000000001]
[111716,"Ex9CH32M 11 230V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 32A , 220~240V AC, 1 NO + 1 NC kontakty","NBI",24.62,0,24.62,8592765117168,6,18592765117165,60,28592765117162,8536490099,0.23300000000000001]
[111717,"Ex9CH32M 40 230V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 32A , 220~240V AC, 4 NO kontakty","NBI",34.799999999999997,0,34.799999999999997,8592765117175,4,18592765117172,40,28592765117179,8536490099,0.33600000000000002]
[111718,"Ex9CH32M 22 230V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 32A , 220~240V AC, 2 NO + 2 NC kontakty","NBI",34.799999999999997,0,34.799999999999997,8592765117182,4,18592765117189,40,28592765117186,8536490099,0.33600000000000002]
[111719,"Ex9CH32M 04 230V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 32A , 220~240V AC, 4 NC kontakty","NBI",34.799999999999997,0,34.799999999999997,8592765117199,4,18592765117196,40,28592765117193,8536490099,0.33600000000000002]
[111720,"Ex9CH32M 31 230V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 32A , 220~240V AC, 3 NO + 1 NC kontakty","NBI",34.799999999999997,0,34.799999999999997,8592765117205,4,18592765117202,40,28592765117209,8536490099,0.33600000000000002]
[111658,"Ex9CH40M 20 24V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 40A , 24V AC, 2 NO kontakty","NBI",27.57,0,27.57,8592765116581,6,18592765116588,60,28592765116585,8536419089,0.23300000000000001]
[111659,"Ex9CH40M 02 24V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 40A , 24V AC, 2 NC kontakty","NBI",27.57,0,27.57,8592765116598,6,18592765116595,60,28592765116592,8536419089,0.23300000000000001]
[111660,"Ex9CH40M 11 24V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 40A , 24V AC, 1 NO + 1 NC kontakty","NBI",27.57,0,27.57,8592765116604,6,18592765116601,60,28592765116608,8536419089,0.23300000000000001]
[111661,"Ex9CH40M 40 24V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 40A , 24V AC, 4 NO kontakty","NBI",39,0,39,8592765116611,4,18592765116618,40,28592765116615,8536419089,0.33600000000000002]
[111662,"Ex9CH40M 22 24V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 40A , 24V AC, 2 NO + 2 NC kontakty","NBI",39,0,39,8592765116628,4,18592765116625,40,28592765116622,8536419089,0.33600000000000002]
[111663,"Ex9CH40M 04 24V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 40A , 24V AC, 4 NC kontakty","NBI",39,0,39,8592765116635,4,18592765116632,40,28592765116639,8536419089,0.33600000000000002]
[111664,"Ex9CH40M 31 24V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 40A , 24V AC, 3 NO + 1 NC kontakty","NBI",39,0,39,8592765116642,4,18592765116649,40,28592765116646,8536419089,0.33600000000000002]
[111672,"Ex9CH40M 20 230V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 40A , 220-240V AC, 2 NO kontakty","NBI",26.24,0,26.24,8592765116727,6,18592765116724,60,28592765116721,8536490099,0.23300000000000001]
[111673,"Ex9CH40M 02 230V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 40A , 220-240V AC, 2 NC kontakty","NBI",26.24,0,26.24,8592765116734,6,18592765116731,60,28592765116738,8536490099,0.23300000000000001]
[111674,"Ex9CH40M 11 230V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 40A , 220-240V AC, 1 NO + 1 NC kontakty","NBI",26.24,{"$f":"_xlfn.SINGLE(NBI)","v":0},{"$f":"E1958*(1-F1958)","v":26.24},8592765116741,6,18592765116748,60,28592765116745,8536490099,0.23300000000000001]
[111675,"Ex9CH40M 40 230V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 40A , 220-240V AC, 4 NO kontakty","NBI",37.11,0,37.11,8592765116758,4,18592765116755,40,28592765116752,8536490099,0.33600000000000002]
[111676,"Ex9CH40M 22 230V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 40A , 220-240V AC, 2 NO + 2 NC kontakty","NBI",37.11,0,37.11,8592765116765,4,18592765116762,40,28592765116769,8536490099,0.33600000000000002]
[111677,"Ex9CH40M 04 230V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 40A , 220-240V AC, 4 NC kontakty","NBI",37.11,0,37.11,8592765116772,4,18592765116779,40,28592765116776,8536490099,0.33600000000000002]
[111678,"Ex9CH40M 31 230V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 40A , 220-240V AC, 3 NO + 1 NC kontakty","NBI",37.11,0,37.11,8592765116789,4,18592765116786,40,28592765116783,8536490099,0.33600000000000002]
[111679,"Ex9CH63M 20 24V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 63A , 24V AC, 2 NO kontakty","NBI",30.15,0,30.15,8592765116796,6,18592765116793,60,28592765116790,8536419089,0.23300000000000001]
[111680,"Ex9CH63M 02 24V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 63A , 24V AC, 2 NC kontakty","NBI",30.15,0,30.15,8592765116802,6,18592765116809,60,28592765116806,8536419089,0.23300000000000001]
[111681,"Ex9CH63M 11 24V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 63A , 24V AC, 1 NO + 1 NC kontakty","NBI",30.15,0,30.15,8592765116819,6,18592765116816,60,28592765116813,8536419089,0.23300000000000001]
[111682,"Ex9CH63M 40 24V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 63A , 24V AC, 4 NO kontakty","NBI",42.64,0,42.64,8592765116826,4,18592765116823,40,28592765116820,8536419089,0.33600000000000002]
[111683,"Ex9CH63M 22 24V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 63A , 24V AC, 2 NO + 2 NC kontakty","NBI",42.64,0,42.64,8592765116833,4,18592765116830,40,28592765116837,8536419089,0.33600000000000002]
[111684,"Ex9CH63M 04 24V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 63A , 24V AC, 4 NC kontakty","NBI",42.64,0,42.64,8592765116840,4,18592765116847,40,28592765116844,8536419089,0.33600000000000002]
[111685,"Ex9CH63M 31 24V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 63A , 24V AC, 3 NO + 1 NC kontakty","NBI",42.64,0,42.64,8592765116857,4,18592765116854,40,28592765116851,8536419089,0.33600000000000002]
[111693,"Ex9CH63M 20 230V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 63A , 220-240V AC, 2 NO kontakty","NBI",28.1,0,28.1,8592765116932,6,18592765116939,60,28592765116936,8536490099,0.23300000000000001]
[111694,"Ex9CH63M 02 230V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 63A , 220-240V AC, 2 NC kontakty","NBI",28.1,0,28.1,8592765116949,6,18592765116946,60,28592765116943,8536490099,0.23300000000000001]
[111695,"Ex9CH63M 11 230V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 63A , 220-240V AC, 1 NO + 1 NC kontakty","NBI",28.1,0,28.1,8592765116956,6,18592765116953,60,28592765116950,8536490099,0.23300000000000001]
[111696,"Ex9CH63M 40 230V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 63A , 220-240V AC, 4 NO kontakty","NBI",39.74,0,39.74,8592765116963,4,18592765116960,40,28592765116967,8536490099,0.33600000000000002]
[111697,"Ex9CH63M 22 230V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 63A , 220-240V AC, 2 NO + 2 NC kontakty","NBI",39.74,0,39.74,8592765116970,4,18592765116977,40,28592765116974,8536490099,0.33600000000000002]
[111698,"Ex9CH63M 04 230V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 63A , 220-240V AC, 4 NC kontakty","NBI",39.74,0,39.74,8592765116987,4,18592765116984,40,28592765116981,8536490099,0.33600000000000002]
[111699,"Ex9CH63M 31 230V EU","Inštalačný stýkač s manuálnym ovládaním , 63A , 220-240V AC, 3 NO + 1 NC kontakty","NBI",39.74,0,39.74,8592765116994,4,18592765116991,40,28592765116998,8536490099,0.33600000000000002]
[]
["Impulzné relé Ex9JU"]
[110260,"Ex9JU-16/1P AC220V","Impulzné relé, 16 A, ovl. 220V AC, 1pól","NAS",11.85,{"$f":"NAS","v":0},{"$f":"E1979*(1-F1979)","v":11.85},8592765102607,12,18592765102604,180,28592765102601,"8536419089",0.105]
[110261,"Ex9JU-16/1P AC230V","Impulzné relé, 16 A, ovl. 230V AC, 1pól","NAS",11.85,{"$f":"NAS","v":0},{"$f":"E1980*(1-F1980)","v":11.85},8592765102614,12,18592765102611,180,28592765102618,"8536419089",0.105]
[110262,"Ex9JU-16/2P AC24V","Impulzné relé, 16 A, ovl. 24V AC, 2pól","NAS",16.36,0,16.36,8592765102621,12,18592765102628,180,28592765102625,"8536419089",0.111]
[110263,"Ex9JU-16/2P AC220V","Impulzné relé, 16 A, ovl. 220V AC, 2pól","NAS",14.22,0,14.22,8592765102638,12,18592765102635,180,28592765102632,"8536419089",0.111]
[110264,"Ex9JU-16/2P AC230V","Impulzné relé, 16 A, ovl. 230V AC, 2pól","NAS",14.22,0,14.22,8592765102645,12,18592765102642,180,28592765102649,"8536419089",0.111]
[110265,"Ex9JU-16/3P AC24V","Impulzné relé, 16 A, ovl. 24V AC, 3pól","NAS",19.86,0,19.86,8592765102652,6,18592765102659,90,28592765102656,"8536419089",0.215]
[110266,"Ex9JU-16/3P AC220V","Impulzné relé, 16 A, ovl. 220V AC, 3pól","NAS",20.010000000000002,0,20.010000000000002,8592765102669,6,18592765102666,90,28592765102663,"8536419089",0.215]
[110267,"Ex9JU-16/3P AC230V","Impulzné relé, 16 A, ovl. 230V AC, 3pól","NAS",20.010000000000002,0,20.010000000000002,8592765102676,6,18592765102673,90,28592765102670,"8536419089",0.215]
[110268,"Ex9JU-16/4P AC24V","Impulzné relé, 16 A, ovl. 24V AC, 4pól","NAS",21.58,0,21.58,8592765102683,6,18592765102680,90,28592765102687,"8536419089",0.222]
[110269,"Ex9JU-16/4P AC220V","Impulzné relé, 16 A, ovl. 220V AC, 4pól","NAS",21.51,0,21.51,8592765102690,6,18592765102697,90,28592765102694,"8536419089",0.222]
[110270,"Ex9JU-16/4P AC230V","Impulzné relé, 16 A, ovl. 230V AC, 4pól","NAS",21.51,0,21.51,8592765102706,6,18592765102703,90,28592765102700,"8536419089",0.222]
[110271,"Ex9JU-32/1P AC220V","Impulzné relé, 32 A, ovl. 220V AC, 1pól","NAS",17.59,0,17.59,8592765102713,12,18592765102710,180,28592765102717,"8536419089",0.111]
[110272,"Ex9JU-32/1P AC230V","Impulzné relé, 32 A, ovl. 230V AC, 1pól","NAS",17.59,0,17.59,8592765102720,12,18592765102727,180,28592765102724,"8536419089",0.111]
[110273,"Ex9JU-32/2P AC24V","Impulzné relé, 32 A, ovl. 24V AC, 2pól","NAS",23.19,0,23.19,8592765102737,6,18592765102734,90,28592765102731,"8536419089",0.219]
[110274,"Ex9JU-32/2P AC220V","Impulzné relé, 32 A, ovl. 220V AC, 2pól","NAS",21.5,0,21.5,8592765102744,6,18592765102741,90,28592765102748,"8536419089",0.219]
[110275,"Ex9JU-32/2P AC230V","Impulzné relé, 32 A, ovl. 230V AC, 2pól","NAS",21.5,0,21.5,8592765102751,6,18592765102758,90,28592765102755,"8536419089",0.219]
[110276,"Ex9JU-32/3P AC24V","Impulzné relé, 32 A, ovl. 24V AC, 3pól","NAS",25.95,0,25.95,8592765102768,4,18592765102765,60,28592765102762,"8536419089",0.32700000000000001]
[110277,"Ex9JU-32/3P AC220V","Impulzné relé, 32 A, ovl. 220V AC, 3pól","NAS",25.74,0,25.74,8592765102775,4,18592765102772,60,28592765102779,"8536419089",0.32700000000000001]
[110278,"Ex9JU-32/3P AC230V","Impulzné relé, 32 A, ovl. 230V AC, 3pól","NAS",25.74,0,25.74,8592765102782,4,18592765102789,60,28592765102786,"8536419089",0.32700000000000001]
[110279,"Ex9JU-32/4P AC24V","Impulzné relé, 32 A, ovl. 24V AC, 4pól","NAS",32.33,0,32.33,8592765102799,3,18592765102796,45,28592765102793,"8536419089",0.435]
[110280,"Ex9JU-32/4P AC220V","Impulzné relé, 32 A, ovl. 220V AC, 4pól","NAS",32.33,0,32.33,8592765102805,3,18592765102802,45,28592765102809,"8536419089",0.435]
[110281,"Ex9JU-32/4P AC230V","Impulzné relé, 32 A, ovl. 230V AC, 4pól","NAS",32.33,0,32.33,8592765102812,3,18592765102819,45,28592765102816,"8536419089",0.435]
[110282,"Ex9JU-16/1P DC24V","Impulzné relé, 16 A, ovl. 24V DC, 1pól","NAS",13.16,0,13.16,8592765102829,12,18592765102826,180,28592765102823,"8536419089",0.105]
[110283,"Ex9JU-16/1P DC127V","Impulzné relé, 16 A, ovl. 127V DC, 1pól","NAS",13.43,0,13.43,8592765102836,12,18592765102833,180,28592765102830,"8536419089",0.105]
[110284,"Ex9JU-16/2P DC24V","Impulzné relé, 16 A, ovl. 24V DC, 2pól","NAS",16.87,0,16.87,8592765102843,12,18592765102840,180,28592765102847,"8536419089",0.111]
[110285,"Ex9JU-16/3P DC24V","Impulzné relé, 16 A, ovl. 24V DC, 3pól","NAS",19.690000000000001,0,19.690000000000001,8592765102850,6,18592765102857,90,28592765102854,"8536419089",0.215]
[110286,"Ex9JU-16/4P DC24V","Impulzné relé, 16 A, ovl. 24V DC, 4pól","NAS",21.89,0,21.89,8592765102867,6,18592765102864,90,28592765102861,"8536419089",0.222]
[110287,"Ex9JU-32/1P DC24V","Impulzné relé, 32 A, ovl. 24V DC, 1pól","NAS",20.6,0,20.6,8592765102874,12,18592765102871,180,28592765102878,"8536419089",0.111]
[110288,"Ex9JU-32/2P DC24V","Impulzné relé, 32 A, ovl. 24V DC, 2pól","NAS",23.55,0,23.55,8592765102881,6,18592765102888,90,28592765102885,"8536419089",0.219]
[110289,"Ex9JU-32/3P DC24V","Impulzné relé, 32 A, ovl. 24V DC, 3pól","NAS",25.26,0,25.26,8592765102898,4,18592765102895,60,28592765102892,"8536419089",0.32700000000000001]
[110290,"Ex9JU-32/4P DC24V","Impulzné relé, 32 A, ovl. 24V DC, 4pól","NAS",31.51,0,31.51,8592765102904,3,18592765102901,45,28592765102908,"8536419089",0.435]
[]
["Prepäťová ochrana Ex9UE, trieda 1+2 (B+C) 25kA, prevedenie so zásuvným modulom a signalizáciou"]
[105503,"Ex9UE1+2 25 3P 280","Prepäťová ochrana, trieda 1+2 (B+C), Iimp=25 kA, Uc=280 VAC, 3 pól","NAR",375.85,{"$f":"NAR","v":0},{"$f":"E2012*(1-F2012)","v":375.85},8592765055040,1,8592765055040,27,28592765055044,"8536309090","0.78"]
[105504,"Ex9UE1+2 25R 3P 280","Prepäťová ochrana, trieda 1+2 (B+C), Iimp=25 kA, Uc=280 VAC, 3 pól, s kontaktom pre diaľkovú signalizáciu","NAR",409.63,{"$f":"NAR","v":0},409.63,8592765055057,1,8592765055057,27,28592765055051,"8536309090","0.78"]
[105505,"Ex9UE1+2 25 3PN 280","Prepäťová ochrana, trieda 1+2 (B+C), Iimp=25 kA, Uc=280 VAC, 3+N pól","NAR",419.29,0,419.29,8592765055064,1,8592765055064,18,28592765055068,"8536309090","1.00"]
[105506,"Ex9UE1+2 25R 3PN 280","Prepäťová ochrana, trieda 1+2 (B+C), Iimp=25 kA, Uc=280 VAC, 3+N pól, s kontaktom pre diaľkovú signalizáciu","NAR",455.15,0,455.15,8592765055071,1,8592765055071,18,28592765055075,"8536309090","1.00"]
[105507,"Ex9UE1+2 25 4P 280","Prepäťová ochrana, trieda 1+2 (B+C), Iimp=25 kA, Uc=280 VAC, 4 pól","NAR",393.49,0,393.49,8592765055088,1,8592765055088,18,28592765055082,"8536309090","1.08"]
[105508,"Ex9UE1+2 25R 4P 280","Prepäťová ochrana, trieda 1+2 (B+C), Iimp=25 kA, Uc=280 VAC, 4 pól, s kontaktom pre diaľkovú signalizáciu","NAR",424.24,0,424.24,8592765055095,1,8592765055095,18,28592765055099,"8536309090","1.08"]
[105495,"Ex9UE1+2 25 1P 280 M","Prepäťová ochrana, trieda 1+2 (B+C), Iimp=25 kA, Uc=280 VAC, zásuvný modul","NAR",123.25,0,123.25,8592765054968,1,8592765054968,81,28592765054962,"8536309090"]
[105496,"Ex9UE1+2 100 NPE M","Prepäťová ochrana, trieda 1+2 (B+C), Iimp=100 kA, NPE zásuvný modul","NAR",199.17,0,199.17,8592765054975,1,8592765054975,81,28592765054979,"8536309090"]
[]
["Prepäťová ochrana Ex9UE, trieda 1 (B)"]
[107115,"Ex9UE1 35 1P 350","Prepäťová ochrana, trieda 1 (B), Iimp=35 kA, Uc=385 VAC, 1 pól","NAR",187.52,{"$f":"NAR","v":0},{"$f":"E2022*(1-F2022)","v":187.52},8592765071163,1,8592765071163,81,28592765071167,"8536309090","0.17"]
[107119,"Ex9UE1 100 NPE","Prepäťová ochrana, trieda 1 (B), Iimp=100 kA, NPE","NAR",223.25,{"$f":"NAR","v":0},{"$f":"E2023*(1-F2023)","v":223.25},8592765071200,1,8592765071200,45,28592765071204,"8536309090","0.29"]
[]
["Prepäťová ochrana Ex9UE, trieda 1+2 (B+C), prevedenie so zásuvným modulom a signalizáciou"]
[103330,"Ex9UE1+2 12.5 1P 275 M","Prepäťová ochrana, trieda 1+2 (B+C), Iimp=12,5 kA, Uc=275 VAC, zásuvný modul","NAR",29.48,{"$f":"NAR","v":0},{"$f":"E2026*(1-F2026)","v":29.48},8592765033314,1,8592765033314,null,28592765033318,"8536309090",0.12]
[103331,"Ex9UE1+2 NPE M","Prepäťová ochrana, trieda 1+2 (B+C), Iimp=50 kA, NPE zásuvný modul","NAR",68.09,{"$f":"NAR","v":0},68.09,8592765033321,1,8592765033321,null,28592765033325,"8536309090",0.12]
[103332,"Ex9UE1+2 12.5 1P 275","Prepäťová ochrana, trieda 1+2 (B+C), Iimp=12,5 kA, Uc=275 VAC, 1 pól","NAR",35.42,0,35.42,8592765033338,1,8592765033338,96,28592765033332,"8536309090",0.15]
[103333,"Ex9UE1+2 12.5R  1P 275","Prepäťová ochrana, trieda 1+2 (B+C), Iimp=12,5 kA, Uc=275 VAC, 1 pól, s kontaktom pre diaľkovú signalizáciu","NAR",46.26,0,46.26,8592765033345,1,8592765033345,96,28592765033349,"8536309090",0.15]
[103334,"Ex9UE1+2 12.5 1PN 275","Prepäťová ochrana, trieda 1+2 (B+C), Iimp=12,5 kA, Uc=275 VAC, 1+N pól","NAR",110.19,0,110.19,8592765033352,1,8592765033352,60,28592765033356,"8536309090",0.3]
[103335,"Ex9UE1+2 12.5R  1PN 275","Prepäťová ochrana, trieda 1+2 (B+C), Iimp=12,5 kA, Uc=275 VAC, 1+N pól, s kontaktom pre diaľkovú signalizáciu","NAR",120.35,0,120.35,8592765033369,1,8592765033369,60,28592765033363,"8536309090",0.3]
[103336,"Ex9UE1+2 12.5 2P 275","Prepäťová ochrana, trieda 1+2 (B+C), Iimp=12,5 kA, Uc=275 VAC, 2 pól","NAR",87.13,0,87.13,8592765033376,1,8592765033376,60,28592765033370,"8536309090",0.3]
[103337,"Ex9UE1+2 12.5R  2P 275","Prepäťová ochrana, trieda 1+2 (B+C), Iimp=12,5 kA, Uc=275 VAC, 2-pól, s kontaktom pre diaľkovú signalizáciu","NAR",93.84,0,93.84,8592765033383,1,8592765033383,60,28592765033387,"8536309090",0.3]
[103338,"Ex9UE1+2 12.5 3P 275","Prepäťová ochrana, trieda 1+2 (B+C), Iimp=12,5 kA, Uc=275 VAC, 3 pól","NAR",120.16,0,120.16,8592765033390,1,8592765033390,54,28592765033394,"8536309090",0.45]
[103339,"Ex9UE1+2 12.5R  3P 275","Prepäťová ochrana, trieda 1+2 (B+C), Iimp=12,5 kA, Uc=275 VAC, 3 pól, s kontaktom pre diaľkovú signalizáciu","NAR",128.97999999999999,0,128.97999999999999,8592765033406,1,8592765033406,54,28592765033400,"8536309090",0.45]
[103340,"Ex9UE1+2 12.5 3PN 275","Prepäťová ochrana, trieda 1+2 (B+C), Iimp=12,5 kA, Uc=275 VAC, 3+N pól","NAR",145.63,0,145.63,8592765033413,1,8592765033413,45,28592765033417,"8536309090",0.6]
[103341,"Ex9UE1+2 12.5R  3PN 275","Prepäťová ochrana, trieda 1+2 (B+C), Iimp=12,5 kA, Uc=275 VAC, 3+N pól, s kontaktom pre diaľkovú signalizáciu","NAR",151.49,0,151.49,8592765033420,1,8592765033420,45,28592765033424,"8536309090",0.6]
[103342,"Ex9UE1+2 12.5 4P 275","Prepäťová ochrana, trieda 1+2 (B+C), Iimp=12,5 kA, Uc=275 VAC, 4 pól","NAR",145.94,0,145.94,8592765033437,1,8592765033437,45,28592765033431,"8536309090",0.6]
[103343,"Ex9UE1+2 12.5R  4P 275","Prepäťová ochrana, trieda 1+2 (B+C), Iimp=12,5 kA, Uc=275 VAC, 4 pól, s kontaktom pre diaľkovú signalizáciu","NAR",158.93,0,158.93,8592765033444,1,8592765033444,45,28592765033448,"8536309090",0.6]
[]
["Prepäťová ochrana Ex9UE, trieda 2 (C), prevedenie s výmenným modulom a signalizáciou"]
[103344,"Ex9UE2 20 1P 275 M","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=275 VAC, zásuvný modul","NAR",27.28,{"$f":"NAR","v":0},{"$f":"E2042*(1-F2042)","v":27.28},8592765033451,1,8592765033451,null,28592765033455,"8536309090",0.08]
[103752,"Ex9UE2 20 1P 320 M","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=320 VAC, zásuvný modul","NAR",28.68,0,{"$f":"E2043*(1-F2043)","v":28.68},8592765037534,1,8592765037534,null,28592765037538,"8536309090",0.08]
[103753,"Ex9UE2 20 1P 385 M","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=385VAC, zásuvný modul","NAR",31.13,0,{"$f":"E2044*(1-F2044)","v":31.13},8592765037541,1,8592765037541,null,28592765037545,"8536309090",0.1]
[103345,"Ex9UE2 20 1P 440 M","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=440 VAC, zásuvný modul","NAR",32.76,0,{"$f":"E2045*(1-F2045)","v":32.76},8592765033468,1,8592765033468,null,28592765033462,"8536309090",0.1]
[103346,"Ex9UE2 40 NPE M","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=40 kA, NPE zásuvný modul","NAR",53.07,0,{"$f":"E2046*(1-F2046)","v":53.07},8592765033475,1,8592765033475,null,28592765033479,"8536309090",0.08]
[103347,"Ex9UE2 20 1P 275","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=275 VAC, 1 pól","NAR",20.18,0,20.18,8592765033482,1,8592765033482,96,28592765033486,"8536309090",0.11]
[103348,"Ex9UE2 20R 1P 275","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=275 VAC, 1 pól, s kontaktom pre diaľkovú signalizáciu","NAR",30.71,0,30.71,8592765033499,1,8592765033499,96,28592765033493,"8536309090",0.11]
[103349,"Ex9UE2 20 1PN 275","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=275 VAC, 1+N pól","NAR",47.95,0,47.95,8592765033505,1,8592765033505,60,28592765033509,"8536309090",0.22]
[103350,"Ex9UE2 20R 1PN 275","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=275 VAC, 1+N pól, s kontaktom pre diaľkovú signalizáciu","NAR",58.1,0,58.1,8592765033512,1,8592765033512,60,28592765033516,"8536309090",0.22]
[103351,"Ex9UE2 20 2P 275","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=275 VAC, 2 pól","NAR",69.819999999999993,0,69.819999999999993,8592765033529,1,8592765033529,60,28592765033523,"8536309090",0.22]
[103352,"Ex9UE2 20R 2P 275","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=275 VAC, 2 pól, s kontaktom pre diaľkovú signalizáciu","NAR",79.989999999999995,0,79.989999999999995,8592765033536,1,8592765033536,60,28592765033530,"8536309090",0.22]
[103353,"Ex9UE2 20 3P 275","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=275 VAC, 3 pól","NAR",62.77,0,62.77,8592765033543,1,8592765033543,54,28592765033547,"8536309090",0.33]
[103354,"Ex9UE2 20R 3P 275","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=275 VAC, 3 pól, s kontaktom pre diaľkovú signalizáciu","NAR",74.13,0,74.13,8592765033550,1,8592765033550,54,28592765033554,"8536309090",0.33]
[103355,"Ex9UE2 20 3PN 275","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=275 VAC, 3+N pól","NAR",83.48,0,83.48,8592765033567,1,8592765033567,45,28592765033561,"8536309090",0.44]
[103356,"Ex9UE2 20R 3PN 275","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=275 VAC, 3+N pól, s kontaktom pre diaľkovú signalizáciu","NAR",93.64,0,93.64,8592765033574,1,8592765033574,45,28592765033578,"8536309090",0.44]
[103357,"Ex9UE2 20 4P 275","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=275 VAC, 4 pól","NAR",80.260000000000005,0,80.260000000000005,8592765033581,1,8592765033581,45,28592765033585,"8536309090",0.44]
[103358,"Ex9UE2 20R 4P 275","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=275 VAC, 4 pól, s kontaktom pre diaľkovú signalizáciu","NAR",88.67,0,88.67,8592765033598,1,8592765033598,45,28592765033592,"8536309090",0.44]
[103754,"Ex9UE2 20 1P 320","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=320 VAC, 1 pól","NAR",30.08,0,30.08,8592765037558,1,8592765037558,96,28592765037552,"8536309090",0.11]
[103755,"Ex9UE2 20R 1P 320","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=320 VAC, 1 pól, s kontaktom pre diaľkovú signalizáciu","NAR",40.21,0,40.21,8592765037565,1,8592765037565,96,28592765037569,"8536309090",0.11]
[103756,"Ex9UE2 20 1PN 320","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=320 VAC, 1+N pól","NAR",63.22,0,63.22,8592765037572,1,8592765037572,60,28592765037576,"8536309090",0.22]
[103757,"Ex9UE2 20R 1PN 320","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=320 VAC, 1+N pól, s kontaktom pre diaľkovú signalizáciu","NAR",73.37,0,73.37,8592765037589,1,8592765037589,60,28592765037583,"8536309090",0.22]
[103758,"Ex9UE2 20 2P 320","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=320 VAC, 2 pól","NAR",76.569999999999993,0,76.569999999999993,8592765037596,1,8592765037596,60,28592765037590,"8536309090",0.22]
[103759,"Ex9UE2 20R 2P 320","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=320 VAC, 2 pól, s kontaktom pre diaľkovú signalizáciu","NAR",86.74,0,86.74,8592765037602,1,8592765037602,60,28592765037606,"8536309090",0.22]
[103760,"Ex9UE2 20 3P 320","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=320 VAC, 3 pól","NAR",78.19,0,78.19,8592765037619,1,8592765037619,54,28592765037613,"8536309090",0.33]
[103761,"Ex9UE2 20R 3P 320","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=320 VAC, 3 pól, s kontaktom pre diaľkovú signalizáciu","NAR",88.33,0,88.33,8592765037626,1,8592765037626,54,28592765037620,"8536309090",0.33]
[103762,"Ex9UE2 20 3PN 320","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=320 VAC, 3+N pól","NAR",107.49,0,107.49,8592765037633,1,8592765037633,45,28592765037637,"8536309090",0.44]
[103763,"Ex9UE2 20R 3PN 320","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=320 VAC, 3+N pól, s kontaktom pre diaľkovú signalizáciu","NAR",117.66,0,117.66,8592765037640,1,8592765037640,45,28592765037644,"8536309090",0.44]
[103764,"Ex9UE2 20 4P 320","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=320 VAC, 4 pól","NAR",96.33,0,96.33,8592765037657,1,8592765037657,45,28592765037651,"8536309090",0.44]
[103765,"Ex9UE2 20R 4P 320","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=320 VAC, 4 pól, s kontaktom pre diaľkovú signalizáciu","NAR",104,0,104,8592765037664,1,8592765037664,45,28592765037668,"8536309090",0.44]
[103766,"Ex9UE2 20 1P 385","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=385 VAC, 1 pól","NAR",47.14,0,47.14,8592765037671,1,8592765037671,96,28592765037675,"8536309090",0.11]
[103767,"Ex9UE2 20R 1P 385","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=385 VAC, 1 pól, s kontaktom pre diaľkovú signalizáciu","NAR",57.31,0,57.31,8592765037688,1,8592765037688,96,28592765037682,"8536309090",0.11]
[103768,"Ex9UE2 20 1PN 385","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=385 VAC, 1+N pól","NAR",90.69,0,90.69,8592765037695,1,8592765037695,60,28592765037699,"8536309090",0.22]
[103769,"Ex9UE2 20R 1PN 385","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=385 VAC, 1+N pól, s kontaktom pre diaľkovú signalizáciu","NAR",100.84,0,100.84,8592765037701,1,8592765037701,60,28592765037705,"8536309090",0.22]
[103770,"Ex9UE2 20 2P 385","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=385 VAC, 2 pól","NAR",88.71,0,88.71,8592765037718,1,8592765037718,60,28592765037712,"8536309090",0.22]
[103771,"Ex9UE2 20R 2P 385","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=385 VAC, 2 pól, s kontaktom pre diaľkovú signalizáciu","NAR",98.86,0,98.86,8592765037725,1,8592765037725,60,28592765037729,"8536309090",0.22]
[103772,"Ex9UE2 20 3P 385","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=385 VAC, 3 pól","NAR",103.75,0,103.75,8592765037732,1,8592765037732,54,28592765037736,"8536309090",0.33]
[103773,"Ex9UE2 20R 3P 385","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=385 VAC, 3 pól, s kontaktom pre diaľkovú signalizáciu","NAR",113.91,0,113.91,8592765037749,1,8592765037749,54,28592765037743,"8536309090",0.33]
[103774,"Ex9UE2 20 3PN 385","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=385 VAC, 3+N pól","NAR",150.72,0,150.72,8592765037756,1,8592765037756,45,28592765037750,"8536309090",0.44]
[103775,"Ex9UE2 20R 3PN 385","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=385 VAC, 3+N pól, s kontaktom pre diaľkovú signalizáciu","NAR",160.87,0,160.87,8592765037763,1,8592765037763,45,28592765037767,"8536309090",0.44]
[103776,"Ex9UE2 20 4P 385","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=385 VAC, 4 pól","NAR",122.45,0,122.45,8592765037770,1,8592765037770,45,28592765037774,"8536309090",0.44]
[103777,"Ex9UE2 20R 4P 385","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=385 VAC, 4 pól, s kontaktom pre diaľkovú signalizáciu","NAR",131.6,0,131.6,8592765037787,1,8592765037787,45,28592765037781,"8536309090",0.44]
[103359,"Ex9UE2 20 1P 440","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=440 VAC, 1 pól","NAR",58.56,0,58.56,8592765033604,1,8592765033604,96,28592765033608,"8536309090",0.11]
[103360,"Ex9UE2 20R 1P 440","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=440 VAC, 1 pól, s kontaktom pre diaľkovú signalizáciu","NAR",68.7,0,68.7,8592765033611,1,8592765033611,96,28592765033615,"8536309090",0.11]
[103361,"Ex9UE2 20 1PN 440","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=440 VAC, 1+N pól","NAR",109.02,0,109.02,8592765033628,1,8592765033628,60,28592765033622,"8536309090",0.22]
[103362,"Ex9UE2 20R 1PN 440","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=440 VAC, 1+N  pól, s kontaktom pre diaľkovú signalizáciu","NAR",119.15,0,119.15,8592765033635,1,8592765033635,60,28592765033639,"8536309090",0.22]
[103363,"Ex9UE2 20 2P 440","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=440 VAC, 2 pól","NAR",96.8,0,96.8,8592765033642,1,8592765033642,60,28592765033646,"8536309090",0.22]
[103364,"Ex9UE2 20R 2P 440","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=440 VAC, 2  pól, s kontaktom pre diaľkovú signalizáciu","NAR",106.97,0,106.97,8592765033659,1,8592765033659,60,28592765033653,"8536309090",0.22]
[103365,"Ex9UE2 20 3P 440","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=440 VAC, 3 pól","NAR",120.8,0,120.8,8592765033666,1,8592765033666,54,28592765033660,"8536309090",0.33]
[103366,"Ex9UE2 20R 3P 440","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=440 VAC, 3  pól, s kontaktom pre diaľkovú signalizáciu","NAR",130.94,0,130.94,8592765033673,1,8592765033673,54,28592765033677,"8536309090",0.33]
[103367,"Ex9UE2 20 3PN 440","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=440 VAC, 3 pól","NAR",174.3,0,174.3,8592765033680,1,8592765033680,45,28592765033684,"8536309090",0.44]
[103368,"Ex9UE2 20R 3PN 440","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=440 VAC, 3  pól, s kontaktom pre diaľkovú signalizáciu","NAR",189.66,0,189.66,8592765033697,1,8592765033697,45,28592765033691,"8536309090",0.44]
[103369,"Ex9UE2 20 4P 440","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=440 VAC, 4 pól","NAR",139.84,0,139.84,8592765033703,1,8592765033703,45,28592765033707,"8536309090",0.44]
[103370,"Ex9UE2 20R 4P 440","Prepäťová ochrana, trieda 2 (C), In=20 kA, Uc=440 VAC, 4  pól, s kontaktom pre diaľkovú signalizáciu","NAR",150.01,0,150.01,8592765033710,1,8592765033710,45,28592765033714,"8536309090",0.44]
[]
["Prepäťová ochrana Ex9UE, trieda 3 (D), prevedenie s výmenným modulom a signalizáciou"]
[106858,"Ex9UE3 10 275","Prepäťová ochrana, trieda 3 (D), In=10 kA, Uc=275 VAC, 1+N pól","NAR",53.22,{"$f":"NAR","v":0},{"$f":"E2097*(1-F2097)","v":53.22},8592765068590,1,8592765068590,60,28592765068594,"8536309090",0.08]
[106857,"Ex9UE3 10R 275","Prepäťová ochrana, trieda 3 (D), In=10 kA, Uc=275 VAC, 1+N pól, s kontaktom pre diaľkovú signalizáciu","NAR",59.04,{"$f":"NAR","v":0},{"$f":"E2098*(1-F2098)","v":59.04},8592765068583,1,8592765068583,60,28592765068587,"8536309090",0.08]
[106859,"Ex9UE3 10 275M","Prepäťová ochrana, trieda 3 (D), In=10 kA, Uc=275 VAC, zásuvný modul","NAR",30.6,{"$f":"NAR","v":0},{"$f":"E2099*(1-F2099)","v":30.6},8592765068606,1,8592765068606,null,28592765068600,"8536309090",0.03]
[]
["Modulárne vypínače Ex9I125"]
[102304,"Ex9I125 1P 16A","Inštalačný vypínač, šírka  modul, 1-pól, 16A","NAH",7.12,{"$f":"NAH","v":0},{"$f":"E2102*(1-F2102)","v":7.12},8592765023056,12,18592765023053,144,28592765023050,"8536508090",0.09]
[102305,"Ex9I125 1P 25A ","Inštalačný vypínač, šírka  modul, 1-pól, 25A","NAH",7.44,{"$f":"NAH","v":0},{"$f":"E2103*(1-F2103)","v":7.44},8592765023063,12,18592765023060,144,28592765023067,"8536508090",0.09]
[100862,"Ex9I125 1P 32A","Inštalačný vypínač, šírka  modul, 1-pól, 32A","NAH",7.88,{"$f":"NAH","v":0},{"$f":"E2104*(1-F2104)","v":7.88},8592765008633,12,18592765008630,144,28592765008637,"8536508090",0.09]
[100863,"Ex9I125 1P 40A ","Inštalačný vypínač, šírka  modul, 1-pól, 40A","NAH",8.4,0,{"$f":"E2105*(1-F2105)","v":8.4},8592765008640,12,18592765008647,144,28592765008644,"8536508090",0.09]
[100864,"Ex9I125 1P 63A","Inštalačný vypínač, šírka  modul, 1-pól, 63A","NAH",9.19,0,9.19,8592765008657,12,18592765008654,144,28592765008651,"8536508090",0.09]
[100865,"Ex9I125 1P 80A","Inštalačný vypínač, šírka  modul, 1-pól, 80A","NAH",10.72,0,10.72,8592765008664,12,18592765008661,144,28592765008668,"8536508090",0.09]
[100866,"Ex9I125 1P 100A ","Inštalačný vypínač, šírka  modul, 1-pól, 100A","NAH",12.4,0,12.4,8592765008671,12,18592765008678,144,28592765008675,"8536508090",0.09]
[100867,"Ex9I125 1P 125A ","Inštalačný vypínač, šírka  modul, 1-pól, 125A","NAH",13.13,0,13.13,8592765008688,12,18592765008685,144,28592765008682,"8536508090",0.09]
[102306,"Ex9I125 2P 16A ","Inštalačný vypínač, šírka 2 moduly, 2-pól, 16A","NAH",13.39,{"$f":"NAH","v":0},13.39,8592765023070,6,18592765023077,72,28592765023074,"8536508090",0.18]
[102307,"Ex9I125 2P 25A ","Inštalačný vypínač, šírka 2 moduly, 2-pól, 25A","NAH",14.03,{"$f":"NAH","v":0},14.03,8592765023087,6,18592765023084,72,28592765023081,"8536508090",0.18]
[100868,"Ex9I125 2P 32A ","Inštalačný vypínač, šírka 2 moduly, 2-pól, 32A","NAH",14.98,0,14.98,8592765008695,6,18592765008692,72,28592765008699,"8536508090",0.18]
[100869,"Ex9I125 2P 40A ","Inštalačný vypínač, šírka 2 moduly, 2-pól, 40A","NAH",16.18,0,16.18,8592765008701,6,18592765008708,72,28592765008705,"8536508090",0.18]
[100870,"Ex9I125 2P 63A ","Inštalačný vypínač, šírka 2 moduly, 2-pól, 63A","NAH",16.97,0,16.97,8592765008718,6,18592765008715,72,28592765008712,"8536508090",0.18]
[100871,"Ex9I125 2P 80A ","Inštalačný vypínač, šírka 2 moduly, 2-pól, 80A","NAH",19.649999999999999,0,19.649999999999999,8592765008725,6,18592765008722,72,28592765008729,"8536508090",0.18]
[100872,"Ex9I125 2P 100A ","Inštalačný vypínač, šírka 2 moduly, 2-pól, 100A","NAH",22.79,0,22.79,8592765008732,6,18592765008739,72,28592765008736,"8536508090",0.18]
[100873,"Ex9I125 2P 125A ","Inštalačný vypínač, šírka 2 moduly, 2-pól, 125A","NAH",25.29,0,25.29,8592765008749,6,18592765008746,72,28592765008743,"8536508090",0.18]
[102308,"Ex9I125 3P 16A ","Inštalačný vypínač, šírka 3 moduly, 3-pól, 16A","NAH",17.309999999999999,{"$f":"NAH","v":0},17.309999999999999,8592765023094,4,18592765023091,48,28592765023098,"8536508090",0.27]
[102309,"Ex9I125 3P 25A","Inštalačný vypínač, šírka 3 moduly, 3-pól, 25A","NAH",17.88,{"$f":"NAH","v":0},17.88,8592765023100,4,18592765023107,48,28592765023104,"8536508090",0.27]
[100874,"Ex9I125 3P 32A ","Inštalačný vypínač, šírka 3 moduly, 3-pól, 32A","NAH",18.920000000000002,0,18.920000000000002,8592765008756,4,18592765008753,48,28592765008750,"8536508090",0.27]
[100875,"Ex9I125 3P 40A","Inštalačný vypínač, šírka 3 moduly, 3-pól, 40A","NAH",19.559999999999999,0,19.559999999999999,8592765008763,4,18592765008760,48,28592765008767,"8536508090",0.27]
[100876,"Ex9I125 3P 63A ","Inštalačný vypínač, šírka 3 moduly, 3-pól, 63A","NAH",21.6,0,21.6,8592765008770,4,18592765008777,48,28592765008774,"8536508090",0.27]
[100877,"Ex9I125 3P 80A","Inštalačný vypínač, šírka 3 moduly, 3-pól, 80A","NAH",28.63,0,28.63,8592765008787,4,18592765008784,48,28592765008781,"8536508090",0.27]
[100878,"Ex9I125 3P 100A ","Inštalačný vypínač, šírka 3 moduly, 3-pól, 100A","NAH",38.74,0,38.74,8592765008794,4,18592765008791,48,28592765008798,"8536508090",0.27]
[100879,"Ex9I125 3P 125A ","Inštalačný vypínač, šírka 3 moduly, 3-pól, 125A","NAH",42.53,0,42.53,8592765008800,4,18592765008807,48,28592765008804,"8536508090",0.27]
[102310,"Ex9I125 4P 16A ","Inštalačný vypínač, šírka 4 moduly, 4-pól, 16A","NAH",24.87,{"$f":"NAH","v":0},24.87,8592765023117,3,18592765023114,36,28592765023111,"8536508090",0.36]
[102311,"Ex9I125 4P 25A","Inštalačný vypínač, šírka 4 moduly, 4-pól, 25A","NAH",25.56,{"$f":"NAH","v":0},25.56,8592765023124,3,18592765023121,36,28592765023128,"8536508090",0.36]
[100880,"Ex9I125 4P 32A ","Inštalačný vypínač, šírka 4 moduly, 4-pól, 32A","NAH",27.07,0,27.07,8592765008817,3,18592765008814,36,28592765008811,"8536508090",0.36]
[100881,"Ex9I125 4P 40A ","Inštalačný vypínač, šírka 4 moduly, 4-pól, 40A","NAH",28.17,0,28.17,8592765008824,3,18592765008821,36,28592765008828,"8536508090",0.36]
[100882,"Ex9I125 4P 63A ","Inštalačný vypínač, šírka 4 moduly, 4-pól, 63A","NAH",30.63,0,30.63,8592765008831,3,18592765008838,36,28592765008835,"8536508090",0.36]
[100883,"Ex9I125 4P 80A ","Inštalačný vypínač, šírka 4 moduly, 4-pól, 80A","NAH",41.89,0,41.89,8592765008848,3,18592765008845,36,28592765008842,"8536508090",0.36]
[100884,"Ex9I125 4P 100A","Inštalačný vypínač, šírka 4 moduly, 4-pól, 100A","NAH",47.31,0,47.31,8592765008855,3,18592765008852,36,28592765008859,"8536508090",0.36]
[100885,"Ex9I125 4P 125A","Inštalačný vypínač, šírka 4 moduly, 4-pól, 125A","NAH",49.93,0,49.93,8592765008862,3,18592765008869,36,28592765008866,"8536508090",0.36]
[]
["Jednomodulové vypínače Ex9I40"]
[102296,"Ex9I40 1P 16A","Inštalačný vypínač, šírka 1 modul, 1pól, 16A","NAH",7.17,{"$f":"NAH","v":0},{"$f":"E2136*(1-F2136)","v":7.17},8592765022974,12,18592765022971,144,28592765022978,"8536508090",0.06]
[102297,"Ex9I40 1P 25A ","Inštalačný vypínač, šírka 1 modul, 1pól, 25A","NAH",7.49,0,7.49,8592765022981,12,18592765022988,144,28592765022985,"8536508090",0.06]
[101387,"Ex9I40 1P 32A","Inštalačný vypínač, šírka 1 modul, 1pól, 32A","NAH",7.96,0,7.96,8592765013880,12,18592765013887,144,28592765013884,"8536508090",0.06]
[101388,"Ex9I40 1P 40A ","Inštalačný vypínač, šírka 1 modul, 1pól, 40A","NAH",8.49,0,8.49,8592765013897,12,18592765013894,144,28592765013891,"8536508090",0.06]
[102298,"Ex9I40 2P 16A ","Inštalačný vypínač, šírka 1 modul, 2pól, 16A","NAH",14.53,0,14.53,8592765022998,12,18592765022995,144,28592765022992,"8536508090",0.06]
[102299,"Ex9I40 2P 25A ","Inštalačný vypínač, šírka 1 modul, 2pól, 25A","NAH",15.18,0,15.18,8592765023001,12,18592765023008,144,28592765023005,"8536508090",0.06]
[101389,"Ex9I40 2P 32A ","Inštalačný vypínač, šírka 1 modul, 2pól, 32A","NAH",16.100000000000001,0,16.100000000000001,8592765013903,12,18592765013900,144,28592765013907,"8536508090",0.06]
[101390,"Ex9I40 2P 40A ","Inštalačný vypínač, šírka 1 modul, 2pól, 40A","NAH",17.37,0,17.37,8592765013910,12,18592765013917,144,28592765013914,"8536508090",0.06]
[102300,"Ex9I40 3P 16A ","Inštalačný vypínač, šírka 1 modul, 3pól, 16A","NAH",19.41,0,19.41,8592765023018,12,18592765023015,144,28592765023012,"8536508090",0.06]
[102301,"Ex9I40 3P 25A","Inštalačný vypínač, šírka 1 modul, 3pól, 25A","NAH",20.38,0,20.38,8592765023025,12,18592765023022,144,28592765023029,"8536508090",0.06]
[101391,"Ex9I40 3P 32A ","Inštalačný vypínač, šírka 1 modul, 3pól, 32A","NAH",21.64,0,21.64,8592765013927,12,18592765013924,144,28592765013921,"8536508090",0.06]
[101392,"Ex9I40 3P 40A","Inštalačný vypínač, šírka 1 modul, 3pól, 40A","NAH",22.3,0,22.3,8592765013934,12,18592765013931,144,28592765013938,"8536508090",0.06]
[102302,"Ex9I40 4P 16A ","Inštalačný vypínač, šírka 1 modul, 4pól, 16A","NAH",29.62,0,29.62,8592765023032,12,18592765023039,144,28592765023036,"8536508090",0.06]
[102303,"Ex9I40 4P 25A","Inštalačný vypínač, šírka 1 modul, 4pól, 25A","NAH",30.99,0,30.99,8592765023049,12,18592765023046,144,28592765023043,"8536508090",0.06]
[101393,"Ex9I40 4P 32A ","Inštalačný vypínač, šírka 1 modul, 4pól, 32A","NAH",32.82,0,32.82,8592765013941,12,18592765013948,144,28592765013945,"8536508090",0.06]
[101394,"Ex9I40 4P 40A","Inštalačný vypínač, šírka 1 modul, 4pól, 40A","NAH",34.130000000000003,0,34.130000000000003,8592765013958,12,18592765013955,144,28592765013952,"8536508090",0.06]
[]
["Modulárne vypínače Ex9BI, s možnosťou použitia príslušenstva"]
[102378,"Ex9BI 1P 16A","Inštalačný vypínač, šírka  modul, 1-pól, 16A","NAH",7.59,{"$f":"NAH","v":0},{"$f":"E2154*(1-F2154)","v":7.59},8592765023797,12,18592765023794,144,28592765023791,"8536508090",0.09]
[102379,"Ex9BI 1P 25A","Inštalačný vypínač, šírka  modul, 1-pól, 25A","NAH",7.93,0,7.93,8592765023803,12,18592765023800,144,28592765023807,"8536508090",0.09]
[102380,"Ex9BI 1P 32A","Inštalačný vypínač, šírka  modul, 1-pól, 32A","NAH",8.27,0,8.27,8592765023810,12,18592765023817,144,28592765023814,"8536508090",0.09]
[102381,"Ex9BI 1P 40A","Inštalačný vypínač, šírka  modul, 1-pól, 40A","NAH",8.83,0,8.83,8592765023827,12,18592765023824,144,28592765023821,"8536508090",0.09]
[102382,"Ex9BI 1P 63A","Inštalačný vypínač, šírka  modul, 1-pól, 63A","NAH",9.6300000000000008,0,9.6300000000000008,8592765023834,12,18592765023831,144,28592765023838,"8536508090",0.09]
[102383,"Ex9BI 2P 16A","Inštalačný vypínač, šírka 2 moduly, 2-pól, 16A","NAH",14.33,0,14.33,8592765023841,6,18592765023848,72,28592765023845,"8536508090",0.18]
[102384,"Ex9BI 2P 25A","Inštalačný vypínač, šírka 2 moduly, 2-pól, 25A","NAH",14.99,0,14.99,8592765023858,6,18592765023855,72,28592765023852,"8536508090",0.18]
[102385,"Ex9BI 2P 32A","Inštalačný vypínač, šírka 2 moduly, 2-pól, 32A","NAH",15.7,0,15.7,8592765023865,6,18592765023862,72,28592765023869,"8536508090",0.18]
[102386,"Ex9BI 2P 40A","Inštalačný vypínač, šírka 2 moduly, 2-pól, 40A","NAH",16.95,0,16.95,8592765023872,6,18592765023879,72,28592765023876,"8536508090",0.18]
[102387,"Ex9BI 2P 63A","Inštalačný vypínač, šírka 2 moduly, 2-pól, 63A","NAH",17.86,0,17.86,8592765023889,6,18592765023886,72,28592765023883,"8536508090",0.18]
[102388,"Ex9BI 3P 16A","Inštalačný vypínač, šírka 3 moduly, 3-pól, 16A","NAH",18.510000000000002,0,18.510000000000002,8592765023896,4,18592765023893,48,28592765023890,"8536508090",0.27]
[102389,"Ex9BI 3P 25A","Inštalačný vypínač, šírka 3 moduly, 3-pól, 25A","NAH",19.18,0,19.18,8592765023902,4,18592765023909,48,28592765023906,"8536508090",0.27]
[102390,"Ex9BI 3P 32A","Inštalačný vypínač, šírka 3 moduly, 3-pól, 32A","NAH",19.84,0,19.84,8592765023919,4,18592765023916,48,28592765023913,"8536508090",0.27]
[102391,"Ex9BI 3P 40A","Inštalačný vypínač, šírka 3 moduly, 3-pól, 40A","NAH",20.51,0,20.51,8592765023926,4,18592765023923,48,28592765023920,"8536508090",0.27]
[102392,"Ex9BI 3P 63A","Inštalačný vypínač, šírka 3 moduly, 3-pól, 63A","NAH",22.7,0,22.7,8592765023933,4,18592765023930,48,28592765023937,"8536508090",0.27]
[102393,"Ex9BI 4P 16A","Inštalačný vypínač, šírka 4 moduly, 4-pól, 16A","NAH",26.68,0,26.68,8592765023940,3,18592765023947,36,28592765023944,"8536508090",0.36]
[102394,"Ex9BI 4P 25A","Inštalačný vypínač, šírka 4 moduly, 4-pól, 25A","NAH",27.35,0,27.35,8592765023957,3,18592765023954,36,28592765023951,"8536508090",0.36]
[102395,"Ex9BI 4P 32A","Inštalačný vypínač, šírka 4 moduly, 4-pól, 32A","NAH",28.38,0,28.38,8592765023964,3,18592765023961,36,28592765023968,"8536508090",0.36]
[102396,"Ex9BI 4P 40A","Inštalačný vypínač, šírka 4 moduly, 4-pól, 40A","NAH",29.55,0,29.55,8592765023971,3,18592765023978,36,28592765023975,"8536508090",0.36]
[102397,"Ex9BI 4P 63A","Inštalačný vypínač, šírka 4 moduly, 4-pól, 63A","NAH",32.18,0,32.18,8592765023988,3,18592765023985,36,28592765023982,"8536508090",0.36]
[]
["Digitálné časové relé Ex9DT"]
[110554,"Ex9DTS 1CO 230V","Inštalačné digitálne spínacie hodiny, týždenný a denný program, 1 kanálové s 1 CO kontaktom, 230V","NAX",75.290000000000006,{"$f":"NAX","v":0},{"$f":"E2176*(1-F2176)","v":75.290000000000006},8592765105547,1,8592765105547,1,null,"9107000090",0.13]
[110555,"Ex9DTS 2CO 230V","Inštalačné digitálne spínacie hodiny, týždenný a denný program, 2 kanálové s 1 CO kontaktom, 230V","NAX",79.25,{"$f":"NAX","v":0},{"$f":"E2177*(1-F2177)","v":79.25},8592765105554,1,8592765105554,1,null,"9107000090",0.14299999999999999]
[110556,"Ex9DTSC 1CO 230V","Inštalačné digitálne spínacie hodiny, týždenný a denný program, komfortná funkcia,   1 kanálové s 1 CO kontaktom, 230V","NAX",93.62,{"$f":"NAX","v":0},{"$f":"E2178*(1-F2178)","v":93.62},8592765105561,1,8592765105561,1,null,"9107000090",0.14299999999999999]
[110557,"Ex9DTSC 2CO 230V","Inštalačné digitálne spínacie hodiny, týždenný a denný program, komfortná funkcia,   2 kanálové s 1 CO kontaktom, 230V","NAX",116.96,{"$f":"NAX","v":0},{"$f":"E2179*(1-F2179)","v":116.96},8592765105578,1,8592765105578,1,null,"9107000090",0.14299999999999999]
[]
["Analógové časové relé Ex9T"]
[103514,"Ex9TAMS 1NO 230V","Inštalačné časové relé analógové, Mini, denný program, Synchrónne, 1 kanál s NO kontaktom, Napätie 230V","NAX",47.67,{"$f":"NAX","v":0},{"$f":"E2182*(1-F2182)","v":47.67},8592765035158,1,8592765035158,null,28592765035152,"9107000090",0.1]
[103515,"Ex9TAMQ 1NO 230V","Inštalačné časové relé analógové, Mini, denný program, Quartz, 1 kanál s NO kontaktom, Napätie 230V","NAX",59.75,{"$f":"NAX","v":0},{"$f":"E2183*(1-F2183)","v":59.75},8592765035165,1,8592765035165,null,28592765035169,"9107000090",0.11]
[103516,"Ex9TAQ 1CO 230V","Inštalačné časové relé analógové, denný program, Quartz, 1 kanál s CO kontaktom, Napätie 230V","NAX",66.7,{"$f":"NAX","v":0},{"$f":"E2184*(1-F2184)","v":66.7},8592765035172,1,8592765035172,null,28592765035176,"9107000090","0.18"]
[111721,"Ex9TAMS2 1NO 230V","Inštalačné časové relé analógové, Mini, denný program, Synchrónne, 1 kanál s NO kontaktom, Napätie 230V","NAX",47.67,{"$f":"NAX","v":0},{"$f":"E2185*(1-F2185)","v":47.67},8592765117212,1,18592765117219,60,28592765117216,8536508090,0.1]
[111722,"Ex9TAMQ2 1NO 230V","Inštalačné časové relé analógové, Mini, denný program, Quartz, 1 kanál s NO kontaktom, Napätie 230V","NAX",59.75,{"$f":"NAX","v":0},{"$f":"E2186*(1-F2186)","v":59.75},8592765117229,1,18592765117226,60,28592765117223,8536508090,0.1]
[]
["Schodišťový spínač Ex9SS"]
[110558,"Ex9SSB 230V","Inštalačný schodiskový spínač, základné funkcie, 230V","NAX",28.86,{"$f":"NAX","v":0},{"$f":"E2189*(1-F2189)","v":28.86},8592765105585,1,8592765105585,1,null,"9107000090",6.2E-2]
[110559,"Ex9SSP 230V","Inštalačný schodiskový spínač, programovateľné funkcie, 230V","NAX",45.77,{"$f":"NAX","v":0},45.77,8592765105592,1,8592765105592,1,null,"9107000090",6.5000000000000002E-2]
[]
["Časové Relé, Ex9TR"]
[111729,"Ex9TR C 1CO ","Asymetrický cyklovač, 1x prepínací kontakt 16A, 12-240V AC / DC, Nastaviteľný prepínač ON / OFF","NAX",31.25,{"$f":"NAX","v":0},{"$f":"E2193*(1-F2193)","v":31.25},8592765117298,1,18592765117295,10,28592765117292,8536490050,7.8E-2]
[111730,"Ex9TR S-D 2CO ","Oneskorený rozbeh hviezda / trojuholník, 2x prepínací kontakt 16A, 12-240V AC / DC","NAX",40.409999999999997,{"$f":"NAX","v":0},40.409999999999997,8592765117304,1,18592765117301,10,28592765117308,8536490050,9.9000000000000005E-2]
[111731,"Ex9TR DO 1CO","Jednofunkčné časové relé, oneskorený rozbeh, 1x prepínací kontakt 16A, 12-240V AC / DC","NAX",28.27,{"$f":"NAX","v":0},28.27,8592765117311,1,18592765117318,10,28592765117315,8536490050,7.5999999999999998E-2]
[111737,"Ex9TR IO 1CO","Jednofunkčné časové relé, oneskorený návrat, 1x prepínací kontakt 16A, 12-240V AC / DC","NAX",28.27,{"$f":"NAX","v":0},28.27,8592765117373,1,18592765117370,10,28592765117377,8536490050,7.5999999999999998E-2]
[111738,"Ex9TR F 1CO","Jednofunkčné časové relé, blikač, 1x prepínací kontakt 16A, 12-240V AC / DC","NAX",28.27,{"$f":"NAX","v":0},28.27,8592765117380,1,18592765117387,10,28592765117384,8536490050,7.5999999999999998E-2]
[111732,"Ex9TR 10M 1CO","Multifunkčné časové relé, 10 funkcií, 1x Prepínací kontakt 16A, 12-240V AC / DC","NAX",29.88,{"$f":"NAX","v":0},29.88,8592765117328,1,18592765117325,10,28592765117322,8536490050,7.9000000000000001E-2]
[111733,"Ex9TR 10M 3CO","Multifunkčné časové relé, 10 funkcií, 1x Prepínacie kontakt 16A a 2x prepínací kontakt 8A, 12-240V AC / DC","NAX",38.380000000000003,{"$f":"NAX","v":0},{"$f":"E2199*(1-F2199)","v":38.380000000000003},8592765117335,1,18592765117332,10,28592765117339,8536490050,0.104]
[]
["Súmrakové spínače Ex9L"]
[110560,"Ex9LAS 1CO 230V","Inštalačný súmrakový spínač, analógový 1 kanálový s 1 CO kontaktom, 230V","NAX",50.96,{"$f":"NAX","v":0},{"$f":"E2202*(1-F2202)","v":50.96},8592765105608,1,8592765105608,1,null,"9107000090",7.4999999999999997E-2]
[110561,"Ex9LDS 1CO 230V","Inštalačný súmrakový spínač, digitálny 1 kanálový s 1 CO kontaktom, 230V","NAX",114.98,{"$f":"NAX","v":0},{"$f":"E2203*(1-F2203)","v":114.98},8592765105615,1,8592765105615,1,null,"9107000090",0.127]
[]
["Zdroje napätia, Ex9PS"]
[111723,"Ex9PS 10W S 24VDC","napájací zdroj, 10W, Stabilizovaý výstup, 24V DC","NAAC",41.7,{"$f":"NAAC","v":0},{"$f":"E2206*(1-F2206)","v":41.7},{"$f":"VLOOKUP($A2206,[1]Masterfile!$A:$AG,19,0)","v":8592765117236},1,{"$f":"VLOOKUP($A2206,[1]Masterfile!$A:$AG,20,0)","v":18592765117233},1,{"$f":"VLOOKUP($A2206,[1]Masterfile!$A:$AG,21,0)","v":28592765117230},{"$f":"VLOOKUP($A2206,[1]Masterfile!$A:$AG,17,0)","v":8536490050},{"$f":"(VLOOKUP($A2206,[1]Masterfile!$A:$AG,6,0))/1000","v":6.5000000000000002E-2}]
[111724,"Ex9PS 100W S 12VDC","napájací zdroj, 100W,  Stabilizovaý výstup, 12VDC","NAAC",99.94,{"$f":"NAAC","v":0},{"$f":"E2207*(1-F2207)","v":99.94},{"$f":"VLOOKUP($A2207,[1]Masterfile!$A:$AG,19,0)","v":8592765117243},1,{"$f":"VLOOKUP($A2207,[1]Masterfile!$A:$AG,20,0)","v":18592765117240},1,{"$f":"VLOOKUP($A2207,[1]Masterfile!$A:$AG,21,0)","v":28592765117247},{"$f":"VLOOKUP($A2207,[1]Masterfile!$A:$AG,17,0)","v":8536490050},{"$f":"(VLOOKUP($A2207,[1]Masterfile!$A:$AG,6,0))/1000","v":0.377}]
[111725,"Ex9PS 30W S 24VDC","napájací zdroj, 30W,  Stabilizovaý výstup, 24VDC","NAAC",44.33,{"$f":"NAAC","v":0},44.33,{"$f":"VLOOKUP($A2208,[1]Masterfile!$A:$AG,19,0)","v":8592765117250},1,{"$f":"VLOOKUP($A2208,[1]Masterfile!$A:$AG,20,0)","v":18592765117257},1,{"$f":"VLOOKUP($A2208,[1]Masterfile!$A:$AG,21,0)","v":28592765117254},{"$f":"VLOOKUP($A2208,[1]Masterfile!$A:$AG,17,0)","v":8536490050},{"$f":"(VLOOKUP($A2208,[1]Masterfile!$A:$AG,6,0))/1000","v":0.16}]
[111726,"Ex9PS 30W S R","napájací zdroj, 30W,  Stabilizovaý výstup, regulovateľné napätie 12-24VDC","NAAC",50.99,{"$f":"NAAC","v":0},50.99,{"$f":"VLOOKUP($A2209,[1]Masterfile!$A:$AG,19,0)","v":8592765117267},1,{"$f":"VLOOKUP($A2209,[1]Masterfile!$A:$AG,20,0)","v":18592765117264},1,{"$f":"VLOOKUP($A2209,[1]Masterfile!$A:$AG,21,0)","v":28592765117261},{"$f":"VLOOKUP($A2209,[1]Masterfile!$A:$AG,17,0)","v":8536490050},{"$f":"(VLOOKUP($A2209,[1]Masterfile!$A:$AG,6,0))/1000","v":0.16300000000000001}]
[111727,"Ex9PS 8W S R T","napájací zdroj, 8W, Stabilizované regulovateľné napätie 5-24V DC, S transformátorem pro 24V AC","NAAC",51.95,{"$f":"NAAC","v":0},51.95,{"$f":"VLOOKUP($A2210,[1]Masterfile!$A:$AG,19,0)","v":8592765117274},1,{"$f":"VLOOKUP($A2210,[1]Masterfile!$A:$AG,20,0)","v":18592765117271},1,{"$f":"VLOOKUP($A2210,[1]Masterfile!$A:$AG,21,0)","v":28592765117278},{"$f":"VLOOKUP($A2210,[1]Masterfile!$A:$AG,17,0)","v":8504409090},{"$f":"(VLOOKUP($A2210,[1]Masterfile!$A:$AG,6,0))/1000","v":0.39800000000000002}]
[111728,"Ex9PS 8W N 24V AC/DC T","napájací zdroj, 8W, Nestabilizovaný výstup 24V DC, S transformátorem pro 24V AC","NAAC",32.92,{"$f":"NAAC","v":0},32.92,{"$f":"VLOOKUP($A2211,[1]Masterfile!$A:$AG,19,0)","v":8592765117281},1,{"$f":"VLOOKUP($A2211,[1]Masterfile!$A:$AG,20,0)","v":18592765117288},1,{"$f":"VLOOKUP($A2211,[1]Masterfile!$A:$AG,21,0)","v":28592765117285},{"$f":"VLOOKUP($A2211,[1]Masterfile!$A:$AG,17,0)","v":8504409090},{"$f":"(VLOOKUP($A2211,[1]Masterfile!$A:$AG,6,0))/1000","v":0.36799999999999999}]
[111735,"Ex9PS 100W S 24VDC","napájací zdroj, 100W,  Stabilizovaý výstup, 24VDC","NAAC",99.94,{"$f":"NAAC","v":0},99.94,{"$f":"VLOOKUP($A2212,[1]Masterfile!$A:$AG,19,0)","v":8592765117359},1,{"$f":"VLOOKUP($A2212,[1]Masterfile!$A:$AG,20,0)","v":18592765117356},1,{"$f":"VLOOKUP($A2212,[1]Masterfile!$A:$AG,21,0)","v":28592765117353},{"$f":"VLOOKUP($A2212,[1]Masterfile!$A:$AG,17,0)","v":8536490050},{"$f":"(VLOOKUP($A2212,[1]Masterfile!$A:$AG,6,0))/1000","v":0.377}]
[]
["Prepínače Ex9BT"]
[102656,"Ex9BT2 10 16A","Prepínač, 16 A, 1 NO kontakt","NAU",7.27,{"$f":"NAU","v":0},{"$f":"E2215*(1-F2215)","v":7.27},8592765026576,12,18592765026573,144,28592765026570,"8536508090",1.02]
[102657,"Ex9BT2 20 16A","Prepínač, 16 A, 2 NO kontakty","NAU",9.42,0,9.42,8592765026583,12,18592765026580,144,28592765026587,"8536508090",1.02]
[102658,"Ex9BT2 30 16A","Prepínač, 16 A, 3 NO kontakty","NAU",14.36,0,14.36,8592765026590,12,18592765026597,144,28592765026594,"8536508090",1.02]
[102659,"Ex9BT2 40 16A","Prepínač, 16 A, 4 NO kontakty","NAU",17.38,0,17.38,8592765026606,12,18592765026603,144,28592765026600,"8536508090",1.02]
[102660,"Ex9BT2 01 16A","Prepínač, 16 A, 1 NC kontakt","NAU",7.27,0,7.27,8592765026613,12,18592765026610,144,28592765026617,"8536508090",1.02]
[102661,"Ex9BT2 02 16A","Prepínač, 16 A, 2 NC, kontakty","NAU",9.42,0,9.42,8592765026620,12,18592765026627,144,28592765026624,"8536508090",1.02]
[102662,"Ex9BT2 03 16A","Prepínač, 16 A, 3 NC kontakty","NAU",14.36,0,14.36,8592765026637,12,18592765026634,144,28592765026631,"8536508090",1.02]
[102663,"Ex9BT2 04 16A","Prepínač, 16 A, 4 NC kontakty","NAU",17.38,0,17.38,8592765026644,12,18592765026641,144,28592765026648,"8536508090",1.02]
[102664,"Ex9BT2 11 16A","Prepínač, 16 A, 1 NO + 1 NC kontakt","NAU",9.32,0,9.32,8592765026651,12,18592765026658,144,28592765026655,"8536508090",1.02]
[102665,"Ex9BT2 22 16A","Prepínač, 16 A, 2 NO + 2 NC kontakty","NAU",13.92,0,13.92,8592765026668,12,18592765026665,144,28592765026662,"8536508090",1.02]
[102666,"Ex9BT2 13 16A","Prepínač, 16 A, 1 NO + 3 NC kontakty","NAU",17.89,0,17.89,8592765026675,12,18592765026672,144,28592765026679,"8536508090",1.02]
[102667,"Ex9BT2 31 16A","Prepínač, 16 A, 3 NO + 1 NC kontakty","NAU",17.89,0,17.89,8592765026682,12,18592765026689,144,28592765026686,"8536508090",1.02]
[102668,"Ex9BT2 1CO 16A","Prepínač, 16 A, 1 CO kontakt","NAU",8.99,0,8.99,8592765026699,12,18592765026696,144,28592765026693,"8536508090",1.02]
[102669,"Ex9BT2 2CO 16A","Prepínač, 16 A, 2 CO kontakty","NAU",12.01,0,12.01,8592765026705,6,18592765026702,72,28592765026709,"8536508090",1.02]
[102670,"Ex9BT2 20 32A","Prepínač, 32 A, 2 NO kontakty","NAU",11.31,0,11.31,8592765026712,6,18592765026719,72,28592765026716,"8536508090",1.02]
[102671,"Ex9BT2 40 32A","Prepínač, 32 A, 4 NO kontakty","NAU",20.86,0,20.86,8592765026729,6,18592765026726,72,28592765026723,"8536508090",1.02]
[102672,"Ex9BT2 02 32A","Prepínač, 32 A, 2 NC, kontakty","NAU",11.31,0,11.31,8592765026736,6,18592765026733,72,28592765026730,"8536508090",1.02]
[102673,"Ex9BT2 04 32A","Prepínač, 32 A, 4 NC kontakty","NAU",20.86,0,20.86,8592765026743,6,18592765026740,72,28592765026747,"8536508090",1.02]
[102674,"Ex9BT2 20 16A LED230VAC/DC","Prepínač, 16 A, 2 NO kontakty, s LED 230 V AC/DC","NAU",12.86,0,12.86,8592765026750,6,18592765026757,72,28592765026754,"8536508090",0.92]
[102675,"Ex9BT2 20 16A LED48VAC/DC","Prepínač, 16 A, 2 NO kontakty, s LED 48 V AC/DC","NAU",14.54,0,14.54,8592765026767,6,18592765026764,72,28592765026761,"8536508090",0.92]
[102676,"Ex9BT2 02 16A LED230VAC/DC","Prepínač, 16 A, 2 NC, kontakty, s LED 230 V AC/DC","NAU",12.86,0,12.86,8592765026774,6,18592765026771,72,28592765026778,"8536508090",0.92]
[102677,"Ex9BT2 02 16A LED48VAC/DC","Prepínač, 16 A, 2 NC, kontakty, s LED 48 V AC/DC","NAU",14.54,0,14.54,8592765026781,6,18592765026788,72,28592765026785,"8536508090",0.92]
[102678,"Ex9BT2 1CO 16A LED230VAC/DC","Prepínač, 16 A, 1 CO kontakt, s LED 230 V AC/DC","NAU",14.06,0,14.06,8592765026798,6,18592765026795,72,28592765026792,"8536508090",0.92]
[102679,"Ex9BT2 1CO 16A LED48VAC/DC","Prepínač, 16 A, 1 CO kontakt, s LED 48 V AC/DC","NAU",14.22,0,14.22,8592765026804,6,18592765026801,72,28592765026808,"8536508090",0.92]
[102680,"Ex9BT3 1CO 16A","Trojpolohový prepínač (I-0-II), 16 A, 1 CO kontakt","NAU",19.899999999999999,{"$f":"NAU","v":0},{"$f":"E2239*(1-F2239)","v":19.899999999999999},8592765026811,12,18592765026818,144,28592765026815,"8536508090",0.09]
[102681,"Ex9BT3 1CO 32A","Trojpolohový prepínač (I-0-II), 32 A, 1 CO kontakt","NAU",21.5,{"$f":"NAU","v":0},{"$f":"E2240*(1-F2240)","v":21.5},8592765026828,12,18592765026825,144,28592765026822,"8536508090",0.09]
[102682,"Ex9BT3 2CO 16A","Trojpolohový prepínač (I-0-II), 16 A, 2 CO kontakty","NAU",26.05,{"$f":"NAU","v":0},{"$f":"E2241*(1-F2241)","v":26.05},8592765026835,12,18592765026832,144,28592765026839,"8536508090",0.09]
[102683,"Ex9BT3 2CO 32A","Trojpolohový prepínač (I-0-II), 32 A, 2 CO kontakty","NAU",28.13,{"$f":"NAU","v":0},{"$f":"E2242*(1-F2242)","v":28.13},8592765026842,12,18592765026849,144,28592765026846,"8536508090",0.09]
[]
["Signálky Ex9PD, Ex9PDe"]
[102429,"Ex9PD1r 6.3V AC/DC","Signálka, 6,3V AC/DC, 1 červená LED","NAU",6.9,{"$f":"NAU","v":0},{"$f":"E2245*(1-F2245)","v":6.9},8592765024305,2,18592765024302,162,28592765024309,"8531807000",0.09]
[102430,"Ex9PD1r 12V AC/DC","Signálka, 12V AC/DC, 1 červená LED","NAU",6.9,0,{"$f":"E2246*(1-F2246)","v":6.9},8592765024312,2,18592765024319,162,28592765024316,"8531807000",0.09]
[102431,"Ex9PD1r 24V AC/DC","Signálka, 24V AC/DC, 1 červená LED","NAU",6.9,0,6.9,8592765024329,2,18592765024326,162,28592765024323,"8531807000",0.09]
[102432,"Ex9PD1r 110V AC/DC","Signálka, 110V AC/DC, 1 červená LED","NAU",6.9,0,6.9,8592765024336,2,18592765024333,162,28592765024330,"8531807000",0.09]
[102433,"Ex9PD1r 230V AC/DC","Signálka, 230V AC/DC, 1 červená LED","NAU",6.9,0,6.9,8592765024343,2,18592765024340,162,28592765024347,"8531807000",0.09]
[102434,"Ex9PD1y 6.3V AC/DC","Signálka, 6,3V AC/DC, 1 žltá LED","NAU",6.9,0,6.9,8592765024350,2,18592765024357,162,28592765024354,"8531807000",0.09]
[102435,"Ex9PD1y 12V AC/DC","Signálka, 12V AC/DC, 1 žltá LED","NAU",6.9,0,6.9,8592765024367,2,18592765024364,162,28592765024361,"8531807000",0.09]
[102436,"Ex9PD1y 24V AC/DC","Signálka, 24V AC/DC, 1 žltá LED","NAU",6.9,0,6.9,8592765024374,2,18592765024371,162,28592765024378,"8531807000",0.09]
[102437,"Ex9PD1y 110V AC/DC","Signálka, 110V AC/DC, 1 žltá LED","NAU",6.9,0,6.9,8592765024381,2,18592765024388,162,28592765024385,"8531807000",0.09]
[102438,"Ex9PD1y 230V AC/DC","Signálka, 230V AC/DC, 1 žltá LED","NAU",6.9,0,6.9,8592765024398,2,18592765024395,162,28592765024392,"8531807000",0.09]
[102439,"Ex9PD1g 6.3V AC/DC","Signálka, 6,3V AC/DC, 1 zelená LED","NAU",6.9,0,6.9,8592765024404,2,18592765024401,162,28592765024408,"8531807000",0.09]
[102440,"Ex9PD1g 12V AC/DC","Signálka, 12V AC/DC, 1 zelená LED","NAU",6.9,0,6.9,8592765024411,2,18592765024418,162,28592765024415,"8531807000",0.09]
[102441,"Ex9PD1g 24V AC/DC","Signálka, 24V AC/DC, 1 zelená LED","NAU",6.9,0,6.9,8592765024428,2,18592765024425,162,28592765024422,"8531807000",0.09]
[102442,"Ex9PD1g 110V AC/DC","Signálka, 110V AC/DC, 1 zelená LED","NAU",6.9,0,6.9,8592765024435,2,18592765024432,162,28592765024439,"8531807000",0.09]
[102443,"Ex9PD1g 230V AC/DC","Signálka, 230V AC/DC, 1 zelená LED","NAU",6.9,0,6.9,8592765024442,2,18592765024449,162,28592765024446,"8531807000",0.09]
[102444,"Ex9PD1b 6.3V AC/DC","Signálka, 6,3V AC/DC, 1 modrá LED","NAU",6.9,0,6.9,8592765024459,2,18592765024456,162,28592765024453,"8531807000",0.09]
[102445,"Ex9PD1b 12V AC/DC","Signálka, 12V AC/DC, 1 modrá LED","NAU",6.9,0,6.9,8592765024466,2,18592765024463,162,28592765024460,"8531807000",0.09]
[102446,"Ex9PD1b 24V AC/DC","Signálka, 24V AC/DC, 1 modrá LED","NAU",6.9,0,6.9,8592765024473,2,18592765024470,162,28592765024477,"8531807000",0.09]
[102447,"Ex9PD1b 110V AC/DC","Signálka, 110V AC/DC, 1 modrá LED","NAU",6.9,0,6.9,8592765024480,2,18592765024487,162,28592765024484,"8531807000",0.09]
[102448,"Ex9PD1b 230V AC/DC","Signálka, 230V AC/DC, 1 modrá LED","NAU",6.9,0,6.9,8592765024497,2,18592765024494,162,28592765024491,"8531807000",0.09]
[102449,"Ex9PD1w 6.3V AC/DC","Signálka, 6,3V AC/DC, 1 biela LED","NAU",6.9,0,6.9,8592765024503,2,18592765024500,162,28592765024507,"8531807000",0.09]
[102450,"Ex9PD1w 12V AC/DC","Signálka, 12V AC/DC, 1 biela LED","NAU",6.9,0,6.9,8592765024510,2,18592765024517,162,28592765024514,"8531807000",0.09]
[102451,"Ex9PD1w 24V AC/DC","Signálka, 24V AC/DC, 1 biela LED","NAU",6.9,0,6.9,8592765024527,2,18592765024524,162,28592765024521,"8531807000",0.09]
[102452,"Ex9PD1w 110V AC/DC","Signálka, 110V AC/DC, 1 biela LED","NAU",6.9,0,6.9,8592765024534,2,18592765024531,162,28592765024538,"8531807000",0.09]
[102453,"Ex9PD1w 230V AC/DC","Signálka, 230V AC/DC, 1 biela LED","NAU",6.9,0,6.9,8592765024541,2,18592765024548,162,28592765024545,"8531807000",0.09]
[102454,"Ex9PD2gg 6.3V AC/DC","Signálka, 6,3V AC/DC, 2 zelená LED ","NAU",10.61,0,10.61,8592765024558,2,18592765024555,162,28592765024552,"8531807000",0.1]
[102455,"Ex9PD2gg 12V AC/DC","Signálka, 12V AC/DC, 2 zelená LED ","NAU",10.61,0,10.61,8592765024565,2,18592765024562,162,28592765024569,"8531807000",0.1]
[102456,"Ex9PD2gg 24V AC/DC","Signálka, 24V AC/DC, 2 zelená LED ","NAU",10.61,0,10.61,8592765024572,2,18592765024579,162,28592765024576,"8531807000",0.1]
[102457,"Ex9PD2gg 110V AC/DC","Signálka, 110V AC/DC, 2 zelená LED ","NAU",10.61,0,10.61,8592765024589,2,18592765024586,162,28592765024583,"8531807000",0.1]
[102458,"Ex9PD2gg 230V AC/DC","Signálka, 230V AC/DC, 2 zelená LED ","NAU",10.61,0,10.61,8592765024596,2,18592765024593,162,28592765024590,"8531807000",0.1]
[102459,"Ex9PD2gr 6.3V AC/DC","Signálka, 6,3V AC/DC, 1 zelená LED a 1 červená  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765024602,2,18592765024609,162,28592765024606,"8531807000",0.1]
[102460,"Ex9PD2gr 12V AC/DC","Signálka, 12V AC/DC, 1 zelená LED a 1 červená  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765024619,2,18592765024616,162,28592765024613,"8531807000",0.1]
[102461,"Ex9PD2gr 24V AC/DC","Signálka, 24V AC/DC, 1 zelená LED a 1 červená  LED","NAU",10.61,{"$f":"NAU","v":0},10.61,8592765024626,2,18592765024623,162,28592765024620,"8531807000",0.1]
[102462,"Ex9PD2gr 110V AC/DC","Signálka, 110V AC/DC, 1 zelená LED a 1 červená  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765024633,2,18592765024630,162,28592765024637,"8531807000",0.1]
[102463,"Ex9PD2gr 230V AC/DC","Signálka, 230V AC/DC, 1 zelená LED a 1 červená  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765024640,2,18592765024647,162,28592765024644,"8531807000",0.1]
[102464,"Ex9PD2gy 6.3V AC/DC","Signálka, 6,3V AC/DC, 1 zelená LED a 1 žltá  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765024657,2,18592765024654,162,28592765024651,"8531807000",0.1]
[102465,"Ex9PD2gy 12V AC/DC","Signálka, 12V AC/DC, 1 zelená LED a 1 žltá  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765024664,2,18592765024661,162,28592765024668,"8531807000",0.1]
[102466,"Ex9PD2gy 24V AC/DC","Signálka, 24V AC/DC, 1 zelená LED a 1 žltá  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765024671,2,18592765024678,162,28592765024675,"8531807000",0.1]
[102467,"Ex9PD2gy 110V AC/DC","Signálka, 110V AC/DC, 1 zelená LED a 1 žltá  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765024688,2,18592765024685,162,28592765024682,"8531807000",0.1]
[102468,"Ex9PD2gy 230V AC/DC","Signálka, 230V AC/DC, 1 zelená LED a 1 žltá  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765024695,2,18592765024692,162,28592765024699,"8531807000",0.1]
[102469,"Ex9PD2gb 6.3V AC/DC","Signálka, 6,3V AC/DC, 1 zelená LED a 1 modrá  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765024701,2,18592765024708,162,28592765024705,"8531807000",0.1]
[102470,"Ex9PD2gb 12V AC/DC","Signálka, 12V AC/DC, 1 zelená LED a 1 modrá  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765024718,2,18592765024715,162,28592765024712,"8531807000",0.1]
[102471,"Ex9PD2gb 24V AC/DC","Signálka, 24V AC/DC, 1 zelená LED a 1 modrá  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765024725,2,18592765024722,162,28592765024729,"8531807000",0.1]
[102472,"Ex9PD2gb 110V AC/DC","Signálka, 110V AC/DC, 1 zelená LED a 1 modrá  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765024732,2,18592765024739,162,28592765024736,"8531807000",0.1]
[102473,"Ex9PD2gb 230V AC/DC","Signálka, 230V AC/DC, 1 zelená LED a 1 modrá  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765024749,2,18592765024746,162,28592765024743,"8531807000",0.1]
[102474,"Ex9PD2gw 6.3V AC/DC","Signálka, 6,3V AC/DC, 1 zelená LED a 1 biela  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765024756,2,18592765024753,162,28592765024750,"8531807000",0.1]
[102475,"Ex9PD2gw 12V AC/DC","Signálka, 12V AC/DC, 1 zelená LED a 1 biela  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765024763,2,18592765024760,162,28592765024767,"8531807000",0.1]
[102476,"Ex9PD2gw 24V AC/DC","Signálka, 24V AC/DC, 1 zelená LED a 1 biela  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765024770,2,18592765024777,162,28592765024774,"8531807000",0.1]
[102477,"Ex9PD2gw 110V AC/DC","Signálka, 110V AC/DC, 1 zelená LED a 1 biela  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765024787,2,18592765024784,162,28592765024781,"8531807000",0.1]
[102478,"Ex9PD2gw 230V AC/DC","Signálka, 230V AC/DC, 1 zelená LED a 1 biela  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765024794,2,18592765024791,162,28592765024798,"8531807000",0.1]
[102479,"Ex9PD2rr 6.3V AC/DC","Signálka, 6,3V AC/DC, 1 červená LED a 1 červená  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765024800,2,18592765024807,162,28592765024804,"8531807000",0.1]
[102480,"Ex9PD2rr 12V AC/DC","Signálka, 12V AC/DC, 1 červená LED a 1 červená  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765024817,2,18592765024814,162,28592765024811,"8531807000",0.1]
[102481,"Ex9PD2rr 24V AC/DC","Signálka, 24V AC/DC, 1 červená LED a 1 červená  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765024824,2,18592765024821,162,28592765024828,"8531807000",0.1]
[102482,"Ex9PD2rr 110V AC/DC","Signálka, 110V AC/DC, 1 červená LED a 1 červená  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765024831,2,18592765024838,162,28592765024835,"8531807000",0.1]
[102483,"Ex9PD2rr 230V AC/DC","Signálka, 230V AC/DC, 1 červená LED a 1 červená  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765024848,2,18592765024845,162,28592765024842,"8531807000",0.1]
[102484,"Ex9PD2ry 6.3V AC/DC","Signálka, 6,3V AC/DC, 1 červená LED a 1 žltá  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765024855,2,18592765024852,162,28592765024859,"8531807000",0.1]
[102485,"Ex9PD2ry 12V AC/DC","Signálka, 12V AC/DC, 1 červená LED a 1 žltá  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765024862,2,18592765024869,162,28592765024866,"8531807000",0.1]
[102486,"Ex9PD2ry 24V AC/DC","Signálka, 24V AC/DC, 1 červená LED a 1 žltá  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765024879,2,18592765024876,162,28592765024873,"8531807000",0.1]
[102487,"Ex9PD2ry 110V AC/DC","Signálka, 110V AC/DC, 1 červená LED a 1 žltá  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765024886,2,18592765024883,162,28592765024880,"8531807000",0.1]
[102488,"Ex9PD2ry 230V AC/DC","Signálka, 230V AC/DC, 1 červená LED a 1 žltá  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765024893,2,18592765024890,162,28592765024897,"8531807000",0.1]
[102489,"Ex9PD2rb 6.3V AC/DC","Signálka, 6,3V AC/DC, 1 červená LED a 1 modrá  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765024909,2,18592765024906,162,28592765024903,"8531807000",0.1]
[102490,"Ex9PD2rb 12V AC/DC","Signálka, 12V AC/DC, 1 červená LED a 1 modrá  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765024916,2,18592765024913,162,28592765024910,"8531807000",0.1]
[102491,"Ex9PD2rb 24V AC/DC","Signálka, 24V AC/DC, 1 červená LED a 1 modrá  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765024923,2,18592765024920,162,28592765024927,"8531807000",0.1]
[102492,"Ex9PD2rb 110V AC/DC","Signálka, 110V AC/DC, 1 červená LED a 1 modrá  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765024930,2,18592765024937,162,28592765024934,"8531807000",0.1]
[102493,"Ex9PD2rb 230V AC/DC","Signálka, 230V AC/DC, 1 červená LED a 1 modrá  LED","NAU",10.61,{"$f":"NAU","v":0},10.61,8592765024947,2,18592765024944,162,28592765024941,"8531807000",0.1]
[102494,"Ex9PD2rw 6.3V AC/DC","Signálka, 6,3V AC/DC, 1 červená LED a 1 biela  LED","NAU",10.61,0,{"$f":"E2310*(1-F2310)","v":10.61},8592765024954,2,18592765024951,162,28592765024958,"8531807000",0.1]
[102495,"Ex9PD2rw 12V AC/DC","Signálka, 12V AC/DC, 1 červená LED a 1 biela  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765024961,2,18592765024968,162,28592765024965,"8531807000",0.1]
[102496,"Ex9PD2rw 24V AC/DC","Signálka, 24V AC/DC, 1 červená LED a 1 biela  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765024978,2,18592765024975,162,28592765024972,"8531807000",0.1]
[102497,"Ex9PD2rw 110V AC/DC","Signálka, 110V AC/DC, 1 červená LED a 1 biela  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765024985,2,18592765024982,162,28592765024989,"8531807000",0.1]
[102498,"Ex9PD2rw 230V AC/DC","Signálka, 230V AC/DC, 1 červená LED a 1 biela  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765024992,2,18592765024999,162,28592765024996,"8531807000",0.1]
[102499,"Ex9PD2yy 6.3V AC/DC","Signálka, 6,3V AC/DC, 1 žltá LED a 1 žltá  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765025005,2,18592765025002,162,28592765025009,"8531807000",0.1]
[102500,"Ex9PD2yy 12V AC/DC","Signálka, 12V AC/DC, 1 žltá LED a 1 žltá  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765025012,2,18592765025019,162,28592765025016,"8531807000",0.1]
[102501,"Ex9PD2yy 24V AC/DC","Signálka, 24V AC/DC, 1 žltá LED a 1 žltá  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765025029,2,18592765025026,162,28592765025023,"8531807000",0.1]
[102502,"Ex9PD2yy 110V AC/DC","Signálka, 110V AC/DC, 1 žltá LED a 1 žltá  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765025036,2,18592765025033,162,28592765025030,"8531807000",0.1]
[102503,"Ex9PD2yy 230V AC/DC","Signálka, 230V AC/DC, 1 žltá LED a 1 žltá  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765025043,2,18592765025040,162,28592765025047,"8531807000",0.1]
[102504,"Ex9PD2yb 6.3V AC/DC","Signálka, 6,3V AC/DC, 1 žltá LED a 1 modrá  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765025050,2,18592765025057,162,28592765025054,"8531807000",0.1]
[102505,"Ex9PD2yb 12V AC/DC","Signálka, 12V AC/DC, 1 žltá LED a 1 modrá  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765025067,2,18592765025064,162,28592765025061,"8531807000",0.1]
[102506,"Ex9PD2yb 24V AC/DC","Signálka, 24V AC/DC, 1 žltá LED a 1 modrá  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765025074,2,18592765025071,162,28592765025078,"8531807000",0.1]
[102507,"Ex9PD2yb 110V AC/DC","Signálka, 110V AC/DC, 1 žltá LED a 1 modrá  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765025081,2,18592765025088,162,28592765025085,"8531807000",0.1]
[102508,"Ex9PD2yb 230V AC/DC","Signálka, 230V AC/DC, 1 žltá LED a 1 modrá  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765025098,2,18592765025095,162,28592765025092,"8531807000",0.1]
[102509,"Ex9PD2yw 6.3V AC/DC","Signálka, 6,3V AC/DC, 1 žltá LED a 1 biela  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765025104,2,18592765025101,162,28592765025108,"8531807000",0.1]
[102510,"Ex9PD2yw 12V AC/DC","Signálka, 12V AC/DC, 1 žltá LED a 1 biela  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765025111,2,18592765025118,162,28592765025115,"8531807000",0.1]
[102511,"Ex9PD2yw 24V AC/DC","Signálka, 24V AC/DC, 1 žltá LED a 1 biela  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765025128,2,18592765025125,162,28592765025122,"8531807000",0.1]
[102512,"Ex9PD2yw 110V AC/DC","Signálka, 110V AC/DC, 1 žltá LED a 1 biela  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765025135,2,18592765025132,162,28592765025139,"8531807000",0.1]
[102513,"Ex9PD2yw 230V AC/DC","Signálka, 230V AC/DC, 1 žltá LED a 1 biela  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765025142,2,18592765025149,162,28592765025146,"8531807000",0.1]
[102514,"Ex9PD2bb 6.3V AC/DC","Signálka, 6,3V AC/DC, 1 modrá LED a 1 modrá  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765025159,2,18592765025156,162,28592765025153,"8531807000",0.1]
[102515,"Ex9PD2bb 12V AC/DC","Signálka, 12V AC/DC, 1 modrá LED a 1 modrá  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765025166,2,18592765025163,162,28592765025160,"8531807000",0.1]
[102516,"Ex9PD2bb 24V AC/DC","Signálka, 24V AC/DC, 1 modrá LED a 1 modrá  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765025173,2,18592765025170,162,28592765025177,"8531807000",0.1]
[102517,"Ex9PD2bb 110V AC/DC","Signálka, 110V AC/DC, 1 modrá LED a 1 modrá  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765025180,2,18592765025187,162,28592765025184,"8531807000",0.1]
[102518,"Ex9PD2bb 230V AC/DC","Signálka, 230V AC/DC, 1 modrá LED a 1 modrá  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765025197,2,18592765025194,162,28592765025191,"8531807000",0.1]
[102519,"Ex9PD2bw 6.3V AC/DC","Signálka, 6,3V AC/DC, 1 modrá LED a 1 biela  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765025203,2,18592765025200,162,28592765025207,"8531807000",0.1]
[102520,"Ex9PD2bw 12V AC/DC","Signálka, 12V AC/DC, 1 modrá LED a 1 biela  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765025210,2,18592765025217,162,28592765025214,"8531807000",0.1]
[102521,"Ex9PD2bw 24V AC/DC","Signálka, 24V AC/DC, 1 modrá LED a 1 biela  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765025227,2,18592765025224,162,28592765025221,"8531807000",0.1]
[102522,"Ex9PD2bw 110V AC/DC","Signálka, 110V AC/DC, 1 modrá LED a 1 biela  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765025234,2,18592765025231,162,28592765025238,"8531807000",0.1]
[102523,"Ex9PD2bw 230V AC/DC","Signálka, 230V AC/DC, 1 modrá LED a 1 biela  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765025241,2,18592765025248,162,28592765025245,"8531807000",0.1]
[102524,"Ex9PD2ww 6.3V AC/DC","Signálka, 6,3V AC/DC, 1 biela LED a 1 biela  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765025258,2,18592765025255,162,28592765025252,"8531807000",0.1]
[102525,"Ex9PD2ww 12V AC/DC","Signálka, 12V AC/DC, 1 biela LED a 1 biela  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765025265,2,18592765025262,162,28592765025269,"8531807000",0.1]
[102526,"Ex9PD2ww 24V AC/DC","Signálka, 24V AC/DC, 1 biela LED a 1 biela  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765025272,2,18592765025279,162,28592765025276,"8531807000",0.1]
[102527,"Ex9PD2ww 110V AC/DC","Signálka, 110V AC/DC, 1 biela LED a 1 biela  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765025289,2,18592765025286,162,28592765025283,"8531807000",0.1]
[102528,"Ex9PD2ww 230V AC/DC","Signálka, 230V AC/DC, 1 biela LED a 1 biela  LED","NAU",10.61,0,10.61,8592765025296,2,18592765025293,162,28592765025290,"8531807000",0.1]
[106307,"Ex9PD1e 24V AC/DC","Signálka, 24V AC/DC, 1 dvojfarebná LED, červená/zelená","NAU",12.62,{"$f":"NAU","v":0},12.62,8592765063083,2,18592765063080,162,28592765063087,"8531807000",0.1]
[106308,"Ex9PD1e 48V AC/DC","Signálka, 48V AC/DC, 1 dvojfarebná LED, červená/zelená","NAU",12.62,{"$f":"NAU","v":0},12.62,8592765063090,2,18592765063097,162,28592765063094,"8531807000",0.1]
[106309,"Ex9PD1e 230V AC/DC","Signálka, 230V AC/DC, 1 dvojfarebná LED, červená/zelená","NAU",13.04,0,13.04,8592765063106,2,18592765063103,162,28592765063100,"8531807000",0.1]
[106310,"Ex9PD2e 24V AC/DC","Signálka, 24V AC/DC, 2 dvojfarebné LED, červená/zelená","NAU",19.46,0,19.46,8592765063113,2,18592765063110,162,28592765063117,"8531807000",0.1]
[106311,"Ex9PD2e 48V AC/DC","Signálka, 48V AC/DC, 2 dvojfarebné LED, červená/zelená","NAU",19.46,0,19.46,8592765063120,2,18592765063127,162,28592765063124,"8531807000",0.1]
[106312,"Ex9PD2e 230V AC/DC","Signálka, 230V AC/DC, 2 dvojfarebné LED, červená/zelená","NAU",20.23,0,20.23,8592765063137,2,18592765063134,162,28592765063131,"8531807000",0.1]
[106313,"Ex9PD3e 230/400V AC/DC","Signálka, 230/400V AC/DC, 3 červené LED","NAU",22.67,0,22.67,8592765063144,2,18592765063141,162,28592765063148,"8531807000",0.1]
[]
["Zvonček na Din lištu, Ex9HB"]
[111415,"Ex9HB AC12V","Zvonček na Din lištu 12V","NAU",4.53,{"$f":"NAU","v":0},{"$f":"E2354*(1-F2354)","v":4.53},8592765114150,12,18592765114157,192,28592765114154,8531804090,7.1999999999999995E-2]
[111416,"Ex9HB AC230V ","Zvonček na Din lištu 230V","NAU",4.7300000000000004,{"$f":"NAU","v":0},{"$f":"E2355*(1-F2355)","v":4.7300000000000004},8592765114167,12,18592765114164,192,28592765114161,8531804090,6.9000000000000006E-2]
[]
["Kompaktné ističe Ex9M"]
[100886,"Ex9M1S TM AC16 3P","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=16A, 3pól","NCA",106.52,{"$f":"NCA","v":0},{"$f":"E2358*(1-F2358)","v":106.52},8592765008879,1,8592765008879,8,28592765008873,"8536201090",1.2]
[100887,"Ex9M1S TM AC20 3P","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=20A, 3pól","NCA",106.52,0,{"$f":"E2359*(1-F2359)","v":106.52},8592765008886,1,8592765008886,8,28592765008880,"8536201090",1.2]
[100888,"Ex9M1S TM AC25 3P","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=25A, 3pól","NCA",106.52,0,106.52,8592765008893,1,8592765008893,8,28592765008897,"8536201090",1.2]
[100889,"Ex9M1S TM AC32 3P","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=32A, 3pól","NCA",106.52,0,106.52,8592765008909,1,8592765008909,8,28592765008903,"8536201090",1.2]
[100890,"Ex9M1S TM AC40 3P","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=40A, 3pól","NCA",106.52,0,106.52,8592765008916,1,8592765008916,8,28592765008910,"8536201090",1.2]
[100891,"Ex9M1S TM AC50 3P","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=50A, 3pól","NCA",106.52,0,106.52,8592765008923,1,8592765008923,8,28592765008927,"8536201090",1.2]
[100892,"Ex9M1S TM AC63 3P","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=63A, 3pól","NCA",120.34,0,120.34,8592765008930,1,8592765008930,8,28592765008934,"8536201090",1.2]
[100893,"Ex9M1S TM AC80 3P","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=80A, 3pól","NCA",120.34,0,120.34,8592765008947,1,8592765008947,8,28592765008941,"8536209090",1.2]
[100894,"Ex9M1S TM AC100 3P","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=100A, 3pól","NCA",128.05000000000001,0,128.05000000000001,8592765008954,1,8592765008954,8,28592765008958,"8536209090",1.2]
[100895,"Ex9M1S TM AC125 3P","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=125A, 3pól","NCA",177.13,0,177.13,8592765008961,1,8592765008961,8,28592765008965,"8536209090",1.2]
[100896,"Ex9M1N TM AC16 3P","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=16A, 3pól","NCA",148.58000000000001,0,148.58000000000001,8592765008978,1,8592765008978,8,28592765008972,"8536201090",1.2]
[100897,"Ex9M1N TM AC20 3P","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=20A, 3pól","NCA",148.58000000000001,0,148.58000000000001,8592765008985,1,8592765008985,8,28592765008989,"8536201090",1.2]
[100898,"Ex9M1N TM AC25 3P","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=25A, 3pól","NCA",148.58000000000001,0,148.58000000000001,8592765008992,1,8592765008992,8,28592765008996,"8536201090",1.2]
[100899,"Ex9M1N TM AC32 3P","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=32A, 3pól","NCA",148.58000000000001,0,148.58000000000001,8592765009005,1,8592765009005,8,28592765009009,"8536201090",1.2]
[100900,"Ex9M1N TM AC40 3P","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=40A, 3pól","NCA",148.58000000000001,0,148.58000000000001,8592765009012,1,8592765009012,8,28592765009016,"8536201090",1.2]
[100901,"Ex9M1N TM AC50 3P","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=50A, 3pól","NCA",148.58000000000001,0,148.58000000000001,8592765009029,1,8592765009029,8,28592765009023,"8536201090",1.2]
[100902,"Ex9M1N TM AC63 3P","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=63A, 3pól","NCA",175.29,0,175.29,8592765009036,1,8592765009036,8,28592765009030,"8536201090",1.2]
[100903,"Ex9M1N TM AC80 3P","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=80A, 3pól","NCA",175.29,0,175.29,8592765009043,1,8592765009043,8,28592765009047,"8536209090",1.2]
[100904,"Ex9M1N TM AC100 3P","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=100A, 3pól","NCA",180.01,0,180.01,8592765009050,1,8592765009050,8,28592765009054,"8536209090",1.2]
[100905,"Ex9M1N TM AC125 3P","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=125A, 3pól","NCA",329.97,0,329.97,8592765009067,1,8592765009067,8,28592765009061,"8536209090",1.2]
[100926,"Ex9M1H TM AC16 3P","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=16A, 3pól","NCA",176.76,0,176.76,8592765009272,1,8592765009272,8,28592765009276,"8536201090",1.2]
[100927,"Ex9M1H TM AC20 3P","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=20A, 3pól","NCA",176.76,0,176.76,8592765009289,1,8592765009289,8,28592765009283,"8536201090",1.2]
[100928,"Ex9M1H TM AC25 3P","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=25A, 3pól","NCA",176.76,0,176.76,8592765009296,1,8592765009296,8,28592765009290,"8536201090",1.2]
[100929,"Ex9M1H TM AC32 3P","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=32A, 3pól","NCA",176.76,0,176.76,8592765009302,1,8592765009302,8,28592765009306,"8536201090",1.2]
[100930,"Ex9M1H TM AC40 3P","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=40A, 3pól","NCA",176.76,0,176.76,8592765009319,1,8592765009319,8,28592765009313,"8536201090",1.2]
[100931,"Ex9M1H TM AC50 3P","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=50A, 3pól","NCA",176.76,0,176.76,8592765009326,1,8592765009326,8,28592765009320,"8536201090",1.2]
[100932,"Ex9M1H TM AC63 3P","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=63A, 3pól","NCA",203.58,0,203.58,8592765009333,1,8592765009333,8,28592765009337,"8536201090",1.2]
[100933,"Ex9M1H TM AC80 3P","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=80A, 3pól","NCA",207.65,0,207.65,8592765009340,1,8592765009340,8,28592765009344,"8536209090",1.2]
[100934,"Ex9M1H TM AC100 3P","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=100A, 3pól","NCA",214.35,0,214.35,8592765009357,1,8592765009357,8,28592765009351,"8536209090",1.2]
[100935,"Ex9M1H TM AC125 3P","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=125A, 3pól","NCA",359.14,0,359.14,8592765009364,1,8592765009364,8,28592765009368,"8536209090",1.2]
[100946,"Ex9M1P TM AC16 3P","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=150kA, In=16A, 3pól","NCA",244.66,0,244.66,8592765009470,1,8592765009470,8,28592765009474,"8536201090",1.2]
[100947,"Ex9M1P TM AC20 3P","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=150kA, In=20A, 3pól","NCA",244.66,0,244.66,8592765009487,1,8592765009487,8,28592765009481,"8536201090",1.2]
[100948,"Ex9M1P TM AC25 3P","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=150kA, In=25A, 3pól","NCA",244.66,{"$f":"NCA","v":0},244.66,8592765009494,1,8592765009494,8,28592765009498,"8536201090",1.2]
[100949,"Ex9M1P TM AC32 3P","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=150kA, In=32A, 3pól","NCA",244.66,0,244.66,8592765009500,1,8592765009500,8,28592765009504,"8536201090",1.2]
[100950,"Ex9M1P TM AC40 3P","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=150kA, In=40A, 3pól","NCA",244.66,0,244.66,8592765009517,1,8592765009517,8,28592765009511,"8536201090",1.2]
[100951,"Ex9M1P TM AC50 3P","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=150kA, In=50A, 3pól","NCA",244.66,0,244.66,8592765009524,1,8592765009524,8,28592765009528,"8536201090",1.2]
[100952,"Ex9M1P TM AC63 3P","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=150kA, In=63A, 3pól","NCA",282.14,0,282.14,8592765009531,1,8592765009531,8,28592765009535,"8536201090",1.2]
[100953,"Ex9M1P TM AC80 3P","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=150kA, In=80A, 3pól","NCA",282.14,0,282.14,8592765009548,1,8592765009548,8,28592765009542,"8536209090",1.2]
[100954,"Ex9M1P TM AC100 3P","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=150kA, In=100A, 3pól","NCA",302.97000000000003,0,302.97000000000003,8592765009555,1,8592765009555,8,28592765009559,"8536209090",1.2]
[100955,"Ex9M1P TM AC125 3P","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=150kA, In=125A, 3pól","NCA",403.63,0,403.63,8592765009562,1,8592765009562,8,28592765009566,"8536209090",1.2]
[101293,"Ex9M2S TM AC125 3P","Kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=36kA, In=125A, 3pól","NCA",181.3,0,181.3,8592765012944,1,8592765012944,4,28592765012948,"8536209090",1.7]
[101294,"Ex9M2S TM AC160 3P","Kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=36kA, In=160A, 3pól","NCA",201.52,0,201.52,8592765012951,1,8592765012951,4,28592765012955,"8536209090",1.7]
[101295,"Ex9M2S TM AC180 3P","Kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=36kA, In=180A, 3pól","NCA",224.32,0,224.32,8592765012968,1,8592765012968,4,28592765012962,"8536209090",1.7]
[101296,"Ex9M2S TM AC200 3P","Kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=36kA, In=200A, 3pól","NCA",247.68,0,247.68,8592765012975,1,8592765012975,4,28592765012979,"8536209090",1.7]
[101297,"Ex9M2S TM AC225 3P","Kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=36kA, In=225A, 3pól","NCA",260.73,0,260.73,8592765012982,1,8592765012982,4,28592765012986,"8536209090",1.7]
[101298,"Ex9M2S TM AC250 3P","Kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=36kA, In=250A, 3pól","NCA",274.66000000000003,0,274.66000000000003,8592765012999,1,8592765012999,4,28592765012993,"8536209090",1.7]
[101299,"Ex9M2N TM AC125 3P","Kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=50kA, In=125A, 3pól","NCA",287.76,0,287.76,8592765013002,1,8592765013002,4,28592765013006,"8536209090",1.7]
[101300,"Ex9M2N TM AC160 3P","Kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=50kA, In=160A, 3pól","NCA",393.86,0,393.86,8592765013019,1,8592765013019,4,28592765013013,"8536209090",1.7]
[101301,"Ex9M2N TM AC180 3P","Kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=50kA, In=180A, 3pól","NCA",432.46,0,{"$f":"E2406*(1-F2406)","v":432.46},8592765013026,1,8592765013026,4,28592765013020,"8536209090",1.7]
[101302,"Ex9M2N TM AC200 3P","Kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=50kA, In=200A, 3pól","NCA",466.98,0,466.98,8592765013033,1,8592765013033,4,28592765013037,"8536209090",1.7]
[101303,"Ex9M2N TM AC225 3P","Kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=50kA, In=225A, 3pól","NCA",507.35,0,507.35,8592765013040,1,8592765013040,4,28592765013044,"8536209090",1.7]
[101304,"Ex9M2N TM AC250 3P","Kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=50kA, In=250A, 3pól","NCA",543.92999999999995,0,543.92999999999995,8592765013057,1,8592765013057,4,28592765013051,"8536209090",1.7]
[101317,"Ex9M2H TM AC125 3P","Kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=100kA, In=125A, 3pól","NCA",307.98,0,307.98,8592765013187,1,8592765013187,4,28592765013181,"8536209090",1.7]
[101318,"Ex9M2H TM AC160 3P","Kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=100kA, In=160A, 3pól","NCA",416.64,0,416.64,8592765013194,1,8592765013194,4,28592765013198,"8536209090",1.7]
[101319,"Ex9M2H TM AC180 3P","Kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=100kA, In=180A, 3pól","NCA",432.46,0,432.46,8592765013200,1,8592765013200,4,28592765013204,"8536209090",1.7]
[101320,"Ex9M2H TM AC200 3P","Kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=100kA, In=200A, 3pól","NCA",492.86,0,492.86,8592765013217,1,8592765013217,4,28592765013211,"8536209090",1.7]
[101321,"Ex9M2H TM AC225 3P","Kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=100kA, In=225A, 3pól","NCA",507.35,0,507.35,8592765013224,1,8592765013224,4,28592765013228,"8536209090",1.7]
[101322,"Ex9M2H TM AC250 3P","Kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=100kA, In=250A, 3pól","NCA",573.47,0,573.47,8592765013231,1,8592765013231,4,28592765013235,"8536209090",1.7]
[101329,"Ex9M2P TM AC125 3P","Kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=150kA, In=125A, 3pól","NCA",333.82,0,333.82,8592765013309,1,8592765013309,4,28592765013303,"8536209090",1.7]
[101330,"Ex9M2P TM AC160 3P","Kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=150kA, In=160A, 3pól","NCA",436.99,0,436.99,8592765013316,1,8592765013316,4,28592765013310,"8536209090",1.7]
[101331,"Ex9M2P TM AC180 3P","Kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=150kA, In=180A, 3pól","NCA",474.52,0,474.52,8592765013323,1,8592765013323,4,28592765013327,"8536209090",1.7]
[101332,"Ex9M2P TM AC200 3P","Kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=150kA, In=200A, 3pól","NCA",510.66,0,510.66,8592765013330,1,8592765013330,4,28592765013334,"8536209090",1.7]
[101333,"Ex9M2P TM AC225 3P","Kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=150kA, In=225A, 3pól","NCA",558.94000000000005,0,558.94000000000005,8592765013347,1,8592765013347,4,28592765013341,"8536209090",1.7]
[101334,"Ex9M2P TM AC250 3P","Kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=150kA, In=250A, 3pól","NCA",603.61,0,603.61,8592765013354,1,8592765013354,4,28592765013358,"8536209090",1.7]
[101454,"Ex9M3S TM AC250 3P","Kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=36kA, In=250A, 3pól","NCA",363.61,0,363.61,8592765014559,1,8592765014559,null,28592765014553,"8536209090",5]
[101455,"Ex9M3S TM AC315 3P","Kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=36kA, In=315A, 3pól","NCA",389.61,0,389.61,8592765014566,1,8592765014566,null,28592765014560,"8536209090",5]
[101456,"Ex9M3S TM AC350 3P","Kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=36kA, In=350A, 3pól","NCA",408.39,0,408.39,8592765014573,1,8592765014573,null,28592765014577,"8536209090",5]
[101457,"Ex9M3S TM AC400 3P","Kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=36kA, In=400A, 3pól","NCA",416.01,0,416.01,8592765014580,1,8592765014580,null,28592765014584,"8536209090",5]
[101458,"Ex9M3N TM AC250 3P","Kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=50kA, In=250A, 3pól","NCA",384.73,0,384.73,8592765014597,1,8592765014597,null,28592765014591,"8536209090",5]
[101459,"Ex9M3N TM AC315 3P","Kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=50kA, In=315A, 3pól","NCA",407.43,0,407.43,8592765014603,1,8592765014603,null,28592765014607,"8536209090",5]
[101460,"Ex9M3N TM AC350 3P","Kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=50kA, In=350A, 3pól","NCA",429.23,0,429.23,8592765014610,1,8592765014610,null,28592765014614,"8536209090",5]
[101461,"Ex9M3N TM AC400 3P","Kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=50kA, In=400A, 3pól","NCA",436.38,0,436.38,8592765014627,1,8592765014627,null,28592765014621,"8536209090",5]
[101470,"Ex9M3H TM AC250 3P","Kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=100kA, In=250A, 3pól","NCA",867.88,0,867.88,8592765014719,1,8592765014719,null,28592765014713,"8536209090",5]
[101471,"Ex9M3H TM AC315 3P","Kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=100kA, In=315A, 3pól","NCA",883.43,0,883.43,8592765014726,1,8592765014726,null,28592765014720,"8536209090",5]
[101472,"Ex9M3H TM AC350 3P","Kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=100kA, In=350A, 3pól","NCA",898.24,0,898.24,8592765014733,1,8592765014733,null,28592765014737,"8536209090",5]
[101473,"Ex9M3H TM AC400 3P","Kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=100kA, In=400A, 3pól","NCA",933.74,0,933.74,8592765014740,1,8592765014740,null,28592765014744,"8536209090",5]
[101478,"Ex9M3P TM AC250 3P","Kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=150kA, In=250A, 3pól","NCA",971.97,0,971.97,8592765014795,1,8592765014795,null,28592765014799,"8536209090",5]
[101479,"Ex9M3P TM AC315 3P","Kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=150kA, In=315A, 3pól","NCA",989.42,0,989.42,8592765014801,1,8592765014801,null,28592765014805,"8536209090",5]
[101480,"Ex9M3P TM AC350 3P","Kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=150kA, In=350A, 3pól","NCA",1005.99,0,1005.99,8592765014818,1,8592765014818,null,28592765014812,"8536209090",5]
[101481,"Ex9M3P TM AC400 3P","Kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=150kA, In=400A, 3pól","NCA",1045.75,0,1045.75,8592765014825,1,8592765014825,null,28592765014829,"8536209090",5]
[103373,"Ex9M4S TM AC400 3P","Kompaktný istič, veľkosť M4, Icu=Ics=36kA, In=400A, 3pól","NCA",384.11,{"$f":"NCA","v":0},{"$f":"E2438*(1-F2438)","v":384.11},8592765033741,1,8592765033741,null,28592765033745,"8536209090",10.199999999999999]
[103374,"Ex9M4S TM AC500 3P","Kompaktný istič, veľkosť M4, Icu=Ics=36kA, In=500A, 3pól","NCA",451.53,{"$f":"NCA","v":0},{"$f":"E2439*(1-F2439)","v":451.53},8592765033758,1,8592765033758,null,28592765033752,"8536209090",10.199999999999999]
[103375,"Ex9M4S TM AC630 3P","Kompaktný istič, veľkosť M4, Icu=Ics=36kA, In=630A, 3pól","NCA",576.75,{"$f":"NCA","v":0},{"$f":"E2440*(1-F2440)","v":576.75},8592765033765,1,8592765033765,null,28592765033769,"8536209090",10.199999999999999]
[103376,"Ex9M4N TM AC400 3P","Kompaktný istič, veľkosť M4, Icu=Ics=50kA, In=400A, 3pól","NCA",404.33,0,{"$f":"E2441*(1-F2441)","v":404.33},8592765033772,1,8592765033772,null,28592765033776,"8536209090",10.199999999999999]
[103377,"Ex9M4N TM AC500 3P","Kompaktný istič, veľkosť M4, Icu=Ics=50kA, In=500A, 3pól","NCA",475.27,0,475.27,8592765033789,1,8592765033789,null,28592765033783,"8536209090",10.199999999999999]
[103378,"Ex9M4N TM AC630 3P","Kompaktný istič, veľkosť M4, Icu=Ics=50kA, In=630A, 3pól","NCA",607.12,0,607.12,8592765033796,1,8592765033796,null,28592765033790,"8536209090",10.199999999999999]
[103385,"Ex9M4H TM AC400 3P","Kompaktný istič, veľkosť M4, Icu=Ics=100kA, In=400A, 3pól","NCA",948.77,0,948.77,8592765033864,1,8592765033864,null,28592765033868,"8536209090",10.199999999999999]
[103386,"Ex9M4H TM AC500 3P","Kompaktný istič, veľkosť M4, Icu=Ics=100kA, In=500A, 3pól","NCA",1110.1400000000001,0,1110.1400000000001,8592765033871,1,8592765033871,null,28592765033875,"8536209090",10.199999999999999]
[103387,"Ex9M4H TM AC630 3P","Kompaktný istič, veľkosť M4, Icu=Ics=100kA, In=630A, 3pól","NCA",1216.19,0,1216.19,8592765033888,1,8592765033888,null,28592765033882,"8536209090",10.199999999999999]
[103391,"Ex9M4P TM AC400 3P","Kompaktný istič, veľkosť M4, Icu=Ics=150kA, In=400A, 3pól","NCA",1012.22,0,1012.22,8592765033925,1,8592765033925,null,28592765033929,"8536209090",10.199999999999999]
[103392,"Ex9M4P TM AC500 3P","Kompaktný istič, veľkosť M4, Icu=Ics=150kA, In=500A, 3pól","NCA",1200.67,0,1200.67,8592765033932,1,8592765033932,null,28592765033936,"8536209090",10.199999999999999]
[103393,"Ex9M4P TM AC630 3P","Kompaktný istič, veľkosť M4, Icu=Ics=150kA, In=630A, 3pól","NCA",1348.05,0,1348.05,8592765033949,1,8592765033949,null,28592765033943,"8536209090",10.199999999999999]
[103394,"Ex9M5S TM AC630 3P","Kompaktný istič, veľkosť M5, Icu=Ics=36kA, In=630A, 3pól","NCA",725.76,0,725.76,8592765033956,1,8592765033956,null,28592765033950,"8536209090",10.199999999999999]
[103395,"Ex9M5S TM AC700 3P","Kompaktný istič, veľkosť M5, Icu=Ics=36kA, In=700A, 3pól","NCA",763.9,0,763.9,8592765033963,1,8592765033963,null,28592765033967,"8536209090",10.199999999999999]
[103396,"Ex9M5S TM AC800 3P","Kompaktný istič, veľkosť M5, Icu=Ics=36kA, In=800A, 3pól","NCA",1110.28,0,1110.28,8592765033970,1,8592765033970,null,28592765033974,"8536209090",10.199999999999999]
[103397,"Ex9M5N TM AC630 3P","Kompaktný istič, veľkosť M5, Icu=Ics=50kA, In=630A, 3pól","NCA",934.38,0,934.38,8592765033987,1,8592765033987,null,28592765033981,"8536209090",10.199999999999999]
[103398,"Ex9M5N TM AC700 3P","Kompaktní jistič, velikost M5, Icu=Ics=50kA, In=700A, 3pól","NCA",1067,0,1067,8592765033994,1,8592765033994,null,28592765033998,"8536209090",10.199999999999999]
[103399,"Ex9M5N TM AC800 3P","Kompaktný istič, veľkosť M5, Icu=Ics=50kA, In=800A, 3pól","NCA",1217.5899999999999,0,1217.5899999999999,8592765034007,1,8592765034007,null,28592765034001,"8536209090",10.199999999999999]
[103406,"Ex9M5H TM AC630 3P","Kompaktný istič, veľkosť M5, Icu=Ics=100kA, In=630A, 3pól","NCA",1350.22,0,1350.22,8592765034076,1,8592765034076,null,28592765034070,"8536209090",10.199999999999999]
[103407,"Ex9M5H TM AC700 3P","Kompaktný istič, veľkosť M5, Icu=Ics=100kA, In=700A, 3pól","NCA",1561.9,0,1561.9,8592765034083,1,8592765034083,null,28592765034087,"8536209090",10.199999999999999]
[103408,"Ex9M5H TM AC800 3P","Kompaktný istič, veľkosť M5, Icu=Ics=100kA, In=800A, 3pól","NCA",1786.18,0,1786.18,8592765034090,1,8592765034090,null,28592765034094,"8536209090",10.199999999999999]
[103412,"Ex9M5P TM AC630 3P","Kompaktný istič, veľkosť M5, Icu=Ics=150kA, In=630A, 3pól","NCA",1577.65,0,1577.65,8592765034137,1,8592765034137,null,28592765034131,"8536209090",10.199999999999999]
[103413,"Ex9M5P TM AC700 3P","Kompaktný istič, veľkosť M5, Icu=Ics=150kA, In=700A, 3pól","NCA",1875.62,0,1875.62,8592765034144,1,8592765034144,null,28592765034148,"8536209090",10.199999999999999]
[103414,"Ex9M5P TM AC800 3P","Kompaktný istič, veľkosť M5, Icu=Ics=150kA, In=800A, 3pól","NCA",2156.79,0,2156.79,8592765034151,1,8592765034151,null,28592765034155,"8536209090",10.199999999999999]
[]
["Kompaktné ističe Ex9M 4P"]
[103062,"Ex9M1S TM AC16 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=16A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",137.77000000000001,{"$f":"NCA","v":0},{"$f":"E2464*(1-F2464)","v":137.77000000000001},8592765030634,1,8592765030634,null,28592765030638,"8536201090",1.7]
[103063,"Ex9M1S TM AC20 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=20A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",137.77000000000001,0,{"$f":"E2465*(1-F2465)","v":137.77000000000001},8592765030641,1,8592765030641,null,28592765030645,"8536201090",1.7]
[103064,"Ex9M1S TM AC25 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=25A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",137.77000000000001,0,137.77000000000001,8592765030658,1,8592765030658,null,28592765030652,"8536201090",1.7]
[103065,"Ex9M1S TM AC32 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=32A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",137.77000000000001,0,137.77000000000001,8592765030665,1,8592765030665,null,28592765030669,"8536201090",1.7]
[103066,"Ex9M1S TM AC40 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=40A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",137.77000000000001,0,137.77000000000001,8592765030672,1,8592765030672,null,28592765030676,"8536201090",1.7]
[103067,"Ex9M1S TM AC50 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=50A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",137.77000000000001,0,137.77000000000001,8592765030689,1,8592765030689,null,28592765030683,"8536201090",1.7]
[103068,"Ex9M1S TM AC63 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=63A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",155.72999999999999,0,155.72999999999999,8592765030696,1,8592765030696,null,28592765030690,"8536201090",1.7]
[103069,"Ex9M1S TM AC80 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=80A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",155.72999999999999,0,155.72999999999999,8592765030702,1,8592765030702,null,28592765030706,"8536209090",1.7]
[103070,"Ex9M1S TM AC100 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=100A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",198.76,0,198.76,8592765030719,1,8592765030719,null,28592765030713,"8536209090",1.7]
[103071,"Ex9M1S TM AC125 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=125A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",275.01,0,275.01,8592765030726,1,8592765030726,null,28592765030720,"8536209090",1.7]
[103072,"Ex9M1N TM AC16 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=16A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",179.38,0,179.38,8592765030733,1,8592765030733,null,28592765030737,"8536201090",1.7]
[103073,"Ex9M1N TM AC20 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=20A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",179.38,0,179.38,8592765030740,1,8592765030740,null,28592765030744,"8536201090",1.7]
[103074,"Ex9M1N TM AC25 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=25A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",179.38,0,179.38,8592765030757,1,8592765030757,null,28592765030751,"8536201090",1.7]
[103075,"Ex9M1N TM AC32 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=32A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",179.38,0,179.38,8592765030764,1,8592765030764,null,28592765030768,"8536201090",1.7]
[103076,"Ex9M1N TM AC40 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=40A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",179.38,0,179.38,8592765030771,1,8592765030771,null,28592765030775,"8536201090",1.7]
[103077,"Ex9M1N TM AC50 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=50A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",179.38,0,179.38,8592765030788,1,8592765030788,null,28592765030782,"8536201090",1.7]
[103078,"Ex9M1N TM AC63 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=63A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",211.67,0,211.67,8592765030795,1,8592765030795,null,28592765030799,"8536201090",1.7]
[103079,"Ex9M1N TM AC80 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=80A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",211.67,0,211.67,8592765030801,1,8592765030801,null,28592765030805,"8536209090",1.7]
[103080,"Ex9M1N TM AC100 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=100A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",217.38,0,217.38,8592765030818,1,8592765030818,null,28592765030812,"8536209090",1.7]
[103081,"Ex9M1N TM AC125 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=125A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",398.4,0,398.4,8592765030825,1,8592765030825,null,28592765030829,"8536209090",1.7]
[103102,"Ex9M1H TM AC16 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=16A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",213.44,0,213.44,8592765031037,1,8592765031037,null,28592765031031,"8536201090",1.7]
[103103,"Ex9M1H TM AC20 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=20A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",213.44,0,213.44,8592765031044,1,8592765031044,null,28592765031048,"8536201090",1.7]
[103104,"Ex9M1H TM AC25 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=25A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",213.44,0,213.44,8592765031051,1,8592765031051,null,28592765031055,"8536201090",1.7]
[103105,"Ex9M1H TM AC32 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=32A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",213.44,0,213.44,8592765031068,1,8592765031068,null,28592765031062,"8536201090",1.7]
[103106,"Ex9M1H TM AC40 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=40A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",213.44,0,213.44,8592765031075,1,8592765031075,null,28592765031079,"8536201090",1.7]
[103107,"Ex9M1H TM AC50 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=50A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",213.44,0,213.44,8592765031082,1,8592765031082,null,28592765031086,"8536201090",1.7]
[103108,"Ex9M1H TM AC63 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=63A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",250.72,0,250.72,8592765031099,1,8592765031099,null,28592765031093,"8536201090",1.7]
[103109,"Ex9M1H TM AC80 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=80A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",250.72,0,250.72,8592765031105,1,8592765031105,null,28592765031109,"8536209090",1.7]
[103110,"Ex9M1H TM AC100 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=100A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",295.8,0,295.8,8592765031112,1,8592765031112,null,28592765031116,"8536209090",1.7]
[103111,"Ex9M1H TM AC125 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=125A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",495.58,0,495.58,8592765031129,1,8592765031129,null,28592765031123,"8536209090",1.7]
[103122,"Ex9M1P TM AC16 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=150kA, In=16A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",295.39,0,295.39,8592765031235,1,8592765031235,null,28592765031239,"8536201090",1.7]
[103123,"Ex9M1P TM AC20 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=150kA, In=20A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",295.39,0,295.39,8592765031242,1,8592765031242,null,28592765031246,"8536201090",1.7]
[103124,"Ex9M1P TM AC25 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=150kA, In=25A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",295.39,0,295.39,8592765031259,1,8592765031259,null,28592765031253,"8536201090",1.7]
[103125,"Ex9M1P TM AC32 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=150kA, In=32A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",295.39,0,295.39,8592765031266,1,8592765031266,null,28592765031260,"8536201090",1.7]
[103126,"Ex9M1P TM AC40 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=150kA, In=40A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",295.39,0,295.39,8592765031273,1,8592765031273,null,28592765031277,"8536201090",1.7]
[103127,"Ex9M1P TM AC50 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=150kA, In=50A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",295.39,0,295.39,8592765031280,1,8592765031280,null,28592765031284,"8536201090",1.7]
[103128,"Ex9M1P TM AC63 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=150kA, In=63A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",340.68,0,340.68,8592765031297,1,8592765031297,null,28592765031291,"8536201090",1.7]
[103129,"Ex9M1P TM AC80 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=150kA, In=80A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",340.68,0,340.68,8592765031303,1,8592765031303,null,28592765031307,"8536209090",1.7]
[103130,"Ex9M1P TM AC100 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=150kA, In=100A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",365.8,0,365.8,8592765031310,1,8592765031310,null,28592765031314,"8536209090",1.7]
[103131,"Ex9M1P TM AC125 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=150kA, In=125A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",487.35,0,487.35,8592765031327,1,8592765031327,null,28592765031321,"8536209090",1.7]
[103132,"Ex9M2S TM AC125 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=36kA, In=125A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",315.81,0,315.81,8592765031334,1,8592765031334,null,28592765031338,"8536209090",2.2000000000000002]
[103133,"Ex9M2S TM AC160 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=36kA, In=160A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",351.06,0,351.06,8592765031341,1,8592765031341,null,28592765031345,"8536209090",2.2000000000000002]
[103134,"Ex9M2S TM AC180 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=36kA, In=180A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",390.75,0,390.75,8592765031358,1,8592765031358,null,28592765031352,"8536209090",2.2000000000000002]
[103135,"Ex9M2S TM AC200 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=36kA, In=200A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",431.47,0,431.47,8592765031365,1,8592765031365,null,28592765031369,"8536209090",2.2000000000000002]
[103136,"Ex9M2S TM AC225 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=36kA, In=225A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",454.24,0,454.24,8592765031372,1,8592765031372,null,28592765031376,"8536209090",2.2000000000000002]
[103137,"Ex9M2S TM AC250 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=36kA, In=250A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",478.44,0,478.44,8592765031389,1,8592765031389,null,28592765031383,"8536209090",2.2000000000000002]
[103138,"Ex9M2N TM AC125 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=50kA, In=125A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",350.89,0,350.89,8592765031396,1,8592765031396,null,28592765031390,"8536209090",2.2000000000000002]
[103139,"Ex9M2N TM AC160 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=50kA, In=160A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",480.25,0,480.25,8592765031402,1,8592765031402,null,28592765031406,"8536209090",2.2000000000000002]
[103140,"Ex9M2N TM AC180 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=50kA, In=180A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",527.37,0,527.37,8592765031419,1,8592765031419,null,28592765031413,"8536209090",2.2000000000000002]
[103141,"Ex9M2N TM AC200 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=50kA, In=200A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",569.46,0,569.46,8592765031426,1,8592765031426,null,28592765031420,"8536209090",2.2000000000000002]
[103142,"Ex9M2N TM AC225 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=50kA, In=225A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",618.69000000000005,0,618.69000000000005,8592765031433,1,8592765031433,null,28592765031437,"8536209090",2.2000000000000002]
[103143,"Ex9M2N TM AC250 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=50kA, In=250A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",663.3,0,663.3,8592765031440,1,8592765031440,null,28592765031444,"8536209090",2.2000000000000002]
[103156,"Ex9M2H TM AC125 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=100kA, In=125A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",375.58,0,375.58,8592765031570,1,8592765031570,null,28592765031574,"8536209090",2.2000000000000002]
[103157,"Ex9M2H TM AC160 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=100kA, In=160A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",508.04,0,508.04,8592765031587,1,8592765031587,null,28592765031581,"8536209090",2.2000000000000002]
[103158,"Ex9M2H TM AC180 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=100kA, In=180A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",527.37,0,527.37,8592765031594,1,8592765031594,null,28592765031598,"8536209090",2.2000000000000002]
[103159,"Ex9M2H TM AC200 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=100kA, In=200A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",601.02,0,601.02,8592765031600,1,8592765031600,null,28592765031604,"8536209090",2.2000000000000002]
[103160,"Ex9M2H TM AC225 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=100kA, In=225A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",618.69000000000005,0,618.69000000000005,8592765031617,1,8592765031617,null,28592765031611,"8536209090",2.2000000000000002]
[103161,"Ex9M2H TM AC250 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=100kA, In=250A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",699.36,0,699.36,8592765031624,1,8592765031624,null,28592765031628,"8536209090",2.2000000000000002]
[103168,"Ex9M2P TM AC125 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=150kA, In=125A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",407.06,0,407.06,8592765031693,1,8592765031693,null,28592765031697,"8536209090",2.2000000000000002]
[103169,"Ex9M2P TM AC160 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=150kA, In=160A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",532.9,0,532.9,8592765031709,1,8592765031709,null,28592765031703,"8536209090",2.2000000000000002]
[103170,"Ex9M2P TM AC180 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=150kA, In=180A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",578.62,0,578.62,8592765031716,1,8592765031716,null,28592765031710,"8536209090",2.2000000000000002]
[103171,"Ex9M2P TM AC200 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=150kA, In=200A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",622.71,0,622.71,8592765031723,1,8592765031723,null,28592765031727,"8536209090",2.2000000000000002]
[103172,"Ex9M2P TM AC225 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=150kA, In=225A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",681.62,0,681.62,8592765031730,1,8592765031730,null,28592765031734,"8536209090",2.2000000000000002]
[103173,"Ex9M2P TM AC250 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=150kA, In=250A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",736.05,0,736.05,8592765031747,1,8592765031747,null,28592765031741,"8536209090",2.2000000000000002]
[103174,"Ex9M3S TM AC250 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=36kA, In=250A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",645.92999999999995,{"$f":"NCA","v":0},645.92999999999995,8592765031754,1,8592765031754,null,28592765031758,"8536209090",6.6]
[103175,"Ex9M3S TM AC315 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=36kA, In=315A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",692.12,0,{"$f":"E2529*(1-F2529)","v":692.12},8592765031761,1,8592765031761,null,28592765031765,"8536209090",6.6]
[103176,"Ex9M3S TM AC350 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=36kA, In=350A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",725.48,0,725.48,8592765031778,1,8592765031778,null,28592765031772,"8536209090",6.6]
[103177,"Ex9M3S TM AC400 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=36kA, In=400A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",739.09,0,739.09,8592765031785,1,8592765031785,null,28592765031789,"8536209090",6.6]
[103178,"Ex9M3N TM AC250 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=50kA, In=250A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",683.48,0,683.48,8592765031792,1,8592765031792,null,28592765031796,"8536209090",6.6]
[103179,"Ex9M3N TM AC315 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=50kA, In=315A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",723.78,0,723.78,8592765031808,1,8592765031808,null,28592765031802,"8536209090",6.6]
[103180,"Ex9M3N TM AC350 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=50kA, In=350A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",762.53,0,762.53,8592765031815,1,8592765031815,null,28592765031819,"8536209090",6.6]
[103181,"Ex9M3N TM AC400 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=50kA, In=400A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",775.2,0,775.2,8592765031822,1,8592765031822,null,28592765031826,"8536209090",6.6]
[103190,"Ex9M3H TM AC250 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=100kA, In=250A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",1079.26,0,1079.26,8592765031914,1,8592765031914,null,28592765031918,"8536209090",6.6]
[103191,"Ex9M3H TM AC315 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=100kA, In=315A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",1098.6099999999999,0,1098.6099999999999,8592765031921,1,8592765031921,null,28592765031925,"8536209090",6.6]
[103192,"Ex9M3H TM AC350 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=100kA, In=350A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",1117.04,0,1117.04,8592765031938,1,8592765031938,null,28592765031932,"8536209090",6.6]
[103193,"Ex9M3H TM AC400 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=100kA, In=400A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",1161.1400000000001,0,1161.1400000000001,8592765031945,1,8592765031945,null,28592765031949,"8536209090",6.6]
[103198,"Ex9M3P TM AC250 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=150kA, In=250A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",1208.69,0,1208.69,8592765031990,1,8592765031990,null,28592765031994,"8536209090",6.6]
[103199,"Ex9M3P TM AC315 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=150kA, In=315A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",1230.4100000000001,0,1230.4100000000001,8592765032003,1,8592765032003,null,28592765032007,"8536209090",6.6]
[103200,"Ex9M3P TM AC350 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=150kA, In=350A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",1251.05,0,1251.05,8592765032010,1,8592765032010,null,28592765032014,"8536209090",6.6]
[103201,"Ex9M3P TM AC400 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=150kA, In=400A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",1300.46,0,1300.46,8592765032027,1,8592765032027,null,28592765032021,"8536209090",6.6]
[103415,"Ex9M4S TM AC400 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M4, Icu=Ics=36kA, In=400A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",921.47,{"$f":"NCA","v":0},{"$f":"E2544*(1-F2544)","v":921.47},8592765034168,1,8592765034168,null,28592765034162,"8536209090",13.5]
[103416,"Ex9M4S TM AC500 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M4, Icu=Ics=36kA, In=500A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",1038.48,0,{"$f":"E2545*(1-F2545)","v":1038.48},8592765034175,1,8592765034175,null,28592765034179,"8536209090",13.5]
[103417,"Ex9M4S TM AC630 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M4, Icu=Ics=36kA, In=630A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",1326.53,0,1326.53,8592765034182,1,8592765034182,null,28592765034186,"8536209090",13.5]
[103418,"Ex9M4N TM AC400 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M4, Icu=Ics=50kA, In=400A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",930,0,930,8592765034199,1,8592765034199,null,28592765034193,"8536209090",13.5]
[103419,"Ex9M4N TM AC500 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M4, Icu=Ics=50kA, In=500A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",1093.1300000000001,0,1093.1300000000001,8592765034205,1,8592765034205,null,28592765034209,"8536209090",13.5]
[103420,"Ex9M4N TM AC630 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M4, Icu=Ics=50kA, In=630A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",1396.38,0,1396.38,8592765034212,1,8592765034212,null,28592765034216,"8536209090",13.5]
[103427,"Ex9M4H TM AC400 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M4, Icu=Ics=100kA, In=400A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",1186,0,1186,8592765034281,1,8592765034281,null,28592765034285,"8536209090",13.5]
[103428,"Ex9M4H TM AC500 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M4, Icu=Ics=100kA, In=500A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",1387.71,0,1387.71,8592765034298,1,8592765034298,null,28592765034292,"8536209090",13.5]
[103429,"Ex9M4H TM AC630 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M4, Icu=Ics=100kA, In=630A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",1520.25,0,1520.25,8592765034304,1,8592765034304,null,28592765034308,"8536209090",13.5]
[103433,"Ex9M4P TM AC400 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M4, Icu=Ics=150kA, In=400A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",1265.29,0,1265.29,8592765034342,1,8592765034342,null,28592765034346,"8536209090",13.5]
[103434,"Ex9M4P TM AC500 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M4, Icu=Ics=150kA, In=500A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",1500.85,0,1500.85,8592765034359,1,8592765034359,null,28592765034353,"8536209090",13.5]
[103435,"Ex9M4P TM AC630 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M4, Icu=Ics=150kA, In=630A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",1685,0,1685,8592765034366,1,8592765034366,null,28592765034360,"8536209090",13.5]
[103436,"Ex9M5S TM AC630 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M5, Icu=Ics=36kA, In=630A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",1669.26,0,1669.26,8592765034373,1,8592765034373,null,28592765034377,"8536209090",13.5]
[103437,"Ex9M5S TM AC700 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M5, Icu=Ics=36kA, In=700A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",1756.94,0,1756.94,8592765034380,1,8592765034380,null,28592765034384,"8536209090",13.5]
[103438,"Ex9M5S TM AC800 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M5, Icu=Ics=36kA, In=800A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",2553.6799999999998,0,2553.6799999999998,8592765034397,1,8592765034397,null,28592765034391,"8536209090",13.5]
[103439,"Ex9M5N TM AC630 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M5, Icu=Ics=50kA, In=630A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",2149.0300000000002,0,2149.0300000000002,8592765034403,1,8592765034403,null,28592765034407,"8536209090",13.5]
[103440,"Ex9M5N TM AC700 4P4T","Kompaktní jistič, velikost M5, Icu=Ics=50kA, In=700A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",2454.08,0,2454.08,8592765034410,1,8592765034410,null,28592765034414,"8536209090",13.5]
[103441,"Ex9M5N TM AC800 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M5, Icu=Ics=50kA, In=800A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",2800.52,0,2800.52,8592765034427,1,8592765034427,null,28592765034421,"8536209090",13.5]
[103448,"Ex9M5H TM AC630 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M5, Icu=Ics=100kA, In=630A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",1687.75,0,1687.75,8592765034496,1,8592765034496,null,28592765034490,"8536209090",13.5]
[103449,"Ex9M5H TM AC700 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M5, Icu=Ics=100kA, In=700A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",1952.37,0,1952.37,8592765034502,1,8592765034502,null,28592765034506,"8536209090",13.5]
[103450,"Ex9M5H TM AC800 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M5, Icu=Ics=100kA, In=800A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",2232.7399999999998,0,2232.7399999999998,8592765034519,1,8592765034519,null,28592765034513,"8536209090",13.5]
[103454,"Ex9M5P TM AC630 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M5, Icu=Ics=150kA, In=630A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",1972.09,0,1972.09,8592765034557,1,8592765034557,null,28592765034551,"8536209090",13.5]
[103455,"Ex9M5P TM AC700 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M5, Icu=Ics=150kA, In=700A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",2344.52,0,2344.52,8592765034564,1,8592765034564,null,28592765034568,"8536209090",13.5]
[103456,"Ex9M5P TM AC800 4P4T","Kompaktný istič, veľkosť M5, Icu=Ics=150kA, In=800A, 4pól s chráneným N-pólom","NCA",2696,0,2696,8592765034571,1,8592765034571,null,28592765034575,"8536209090",13.5]
[]
["Kompaktné ističe Ex9M, nová séria"]
[111791,"Ex9M1S TM 16 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=16A, 3P","NCA",106.52,{"$f":"NCA","v":0},{"$f":"E2570*(1-F2570)","v":106.52},8592765117915,1,18592765117912,12,28592765117919,8536201090,1.19]
[111792,"Ex9M1S TM 20 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=20A, 3P","NCA",106.52,{"$f":"NCA","v":0},{"$f":"E2571*(1-F2571)","v":106.52},8592765117922,1,18592765117929,12,28592765117926,8536201090,1.19]
[111793,"Ex9M1S TM 25 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=25A, 3P","NCA",106.52,{"$f":"NCA","v":0},106.52,8592765117939,1,18592765117936,12,28592765117933,8536201090,1.19]
[111794,"Ex9M1S TM 32 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=32A, 3P","NCA",106.52,{"$f":"NCA","v":0},106.52,8592765117946,1,18592765117943,12,28592765117940,8536201090,1.19]
[111795,"Ex9M1S TM 40 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=40A, 3P","NCA",106.52,{"$f":"NCA","v":0},106.52,8592765117953,1,18592765117950,12,28592765117957,8536201090,1.19]
[111796,"Ex9M1S TM 50 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=50A, 3P","NCA",106.52,{"$f":"NCA","v":0},106.52,8592765117960,1,18592765117967,12,28592765117964,8536201090,1.19]
[111797,"Ex9M1S TM 63 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=63A, 3P","NCA",120.34,{"$f":"NCA","v":0},120.34,8592765117977,1,18592765117974,12,28592765117971,8536201090,1.19]
[111798,"Ex9M1S TM 80 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=80A, 3P","NCA",120.34,{"$f":"NCA","v":0},120.34,8592765117984,1,18592765117981,12,28592765117988,8536209090,1.19]
[111799,"Ex9M1S TM 100 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=100A, 3P","NCA",128.05000000000001,{"$f":"NCA","v":0},128.05000000000001,8592765117991,1,18592765117998,12,28592765117995,8536209090,1.19]
[111800,"Ex9M1S TM 125 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=125A, 3P","NCA",177.13,{"$f":"NCA","v":0},177.13,8592765118004,1,18592765118001,12,28592765118008,8536209090,1.19]
[111801,"Ex9M1S TM 160 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=160A, 3P","NCA",182.44,{"$f":"NCA","v":0},182.44,8592765118011,1,18592765118018,12,28592765118015,8536209090,1.19]
[111802,"Ex9M1S TM 16 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=16A, 4P4T","NCA",137.77000000000001,{"$f":"NCA","v":0},137.77000000000001,8592765118028,1,18592765118025,8,28592765118022,8536201090,1.55]
[111803,"Ex9M1S TM 20 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=20A, 4P4T","NCA",137.77000000000001,{"$f":"NCA","v":0},137.77000000000001,8592765118035,1,18592765118032,8,28592765118039,8536201090,1.55]
[111804,"Ex9M1S TM 25 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=25A, 4P4T","NCA",137.77000000000001,{"$f":"NCA","v":0},137.77000000000001,8592765118042,1,18592765118049,8,28592765118046,8536201090,1.55]
[111805,"Ex9M1S TM 32 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=32A, 4P4T","NCA",137.77000000000001,{"$f":"NCA","v":0},137.77000000000001,8592765118059,1,18592765118056,8,28592765118053,8536201090,1.55]
[111806,"Ex9M1S TM 40 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=40A, 4P4T","NCA",137.77000000000001,{"$f":"NCA","v":0},137.77000000000001,8592765118066,1,18592765118063,8,28592765118060,8536201090,1.55]
[111807,"Ex9M1S TM 50 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=50A, 4P4T","NCA",137.77000000000001,{"$f":"NCA","v":0},137.77000000000001,8592765118073,1,18592765118070,8,28592765118077,8536201090,1.55]
[111808,"Ex9M1S TM 63 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=63A, 4P4T","NCA",155.72999999999999,{"$f":"NCA","v":0},155.72999999999999,8592765118080,1,18592765118087,8,28592765118084,8536201090,1.55]
[111809,"Ex9M1S TM 80 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=80A, 4P4T","NCA",155.72999999999999,{"$f":"NCA","v":0},155.72999999999999,8592765118097,1,18592765118094,8,28592765118091,8536209090,1.55]
[111810,"Ex9M1S TM 100 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=100A, 4P4T","NCA",198.76,{"$f":"NCA","v":0},198.76,8592765118103,1,18592765118100,8,28592765118107,8536209090,1.55]
[111811,"Ex9M1S TM 125 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=125A, 4P4T","NCA",275.01,{"$f":"NCA","v":0},275.01,8592765118110,1,18592765118117,8,28592765118114,8536209090,1.55]
[111812,"Ex9M1S TM 160 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=160A, 4P4T","NCA",283.26,{"$f":"NCA","v":0},283.26,8592765118127,1,18592765118124,8,28592765118121,8536209090,1.55]
[111813,"Ex9M1N TM 16 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=16A, 3P","NCA",148.58000000000001,{"$f":"NCA","v":0},148.58000000000001,8592765118134,1,18592765118131,12,28592765118138,8536201090,1.19]
[111814,"Ex9M1N TM 20 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=20A, 3P","NCA",148.58000000000001,{"$f":"NCA","v":0},148.58000000000001,8592765118141,1,18592765118148,12,28592765118145,8536201090,1.19]
[111815,"Ex9M1N TM 25 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=25A, 3P","NCA",148.58000000000001,{"$f":"NCA","v":0},148.58000000000001,8592765118158,1,18592765118155,12,28592765118152,8536201090,1.19]
[111816,"Ex9M1N TM 32 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=32A, 3P","NCA",148.58000000000001,{"$f":"NCA","v":0},148.58000000000001,8592765118165,1,18592765118162,12,28592765118169,8536201090,1.19]
[111817,"Ex9M1N TM 40 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=40A, 3P","NCA",148.58000000000001,{"$f":"NCA","v":0},148.58000000000001,8592765118172,1,18592765118179,12,28592765118176,8536201090,1.19]
[111818,"Ex9M1N TM 50 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=50A, 3P","NCA",148.58000000000001,{"$f":"NCA","v":0},148.58000000000001,8592765118189,1,18592765118186,12,28592765118183,8536201090,1.19]
[111819,"Ex9M1N TM 63 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=63A, 3P","NCA",175.29,{"$f":"NCA","v":0},175.29,8592765118196,1,18592765118193,12,28592765118190,8536201090,1.19]
[111820,"Ex9M1N TM 80 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=80A, 3P","NCA",175.29,{"$f":"NCA","v":0},175.29,8592765118202,1,18592765118209,12,28592765118206,8536209090,1.19]
[111821,"Ex9M1N TM 100 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=100A, 3P","NCA",180.01,{"$f":"NCA","v":0},180.01,8592765118219,1,18592765118216,12,28592765118213,8536209090,1.19]
[111822,"Ex9M1N TM 125 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=125A, 3P","NCA",329.97,{"$f":"NCA","v":0},329.97,8592765118226,1,18592765118223,12,28592765118220,8536209090,1.19]
[111823,"Ex9M1N TM 160 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=160A, 3P","NCA",339.87,{"$f":"NCA","v":0},339.87,8592765118233,1,18592765118230,12,28592765118237,8536209090,1.19]
[111824,"Ex9M1N TM 16 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=16A, 4P4T","NCA",179.38,{"$f":"NCA","v":0},179.38,8592765118240,1,18592765118247,8,28592765118244,8536201090,1.55]
[111825,"Ex9M1N TM 20 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=20A, 4P4T","NCA",179.38,{"$f":"NCA","v":0},179.38,8592765118257,1,18592765118254,8,28592765118251,8536201090,1.55]
[111826,"Ex9M1N TM 25 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=25A, 4P4T","NCA",179.38,{"$f":"NCA","v":0},179.38,8592765118264,1,18592765118261,8,28592765118268,8536201090,1.55]
[111827,"Ex9M1N TM 32 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=32A, 4P4T","NCA",179.38,{"$f":"NCA","v":0},179.38,8592765118271,1,18592765118278,8,28592765118275,8536201090,1.55]
[111828,"Ex9M1N TM 40 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=40A, 4P4T","NCA",179.38,{"$f":"NCA","v":0},179.38,8592765118288,1,18592765118285,8,28592765118282,8536201090,1.55]
[111829,"Ex9M1N TM 50 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=50A, 4P4T","NCA",179.38,{"$f":"NCA","v":0},179.38,8592765118295,1,18592765118292,8,28592765118299,8536201090,1.55]
[111830,"Ex9M1N TM 63 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=63A, 4P4T","NCA",211.67,{"$f":"NCA","v":0},211.67,8592765118301,1,18592765118308,8,28592765118305,8536201090,1.55]
[111831,"Ex9M1N TM 80 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=80A, 4P4T","NCA",211.67,{"$f":"NCA","v":0},211.67,8592765118318,1,18592765118315,8,28592765118312,8536209090,1.55]
[111832,"Ex9M1N TM 100 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=100A, 4P4T","NCA",217.38,{"$f":"NCA","v":0},217.38,8592765118325,1,18592765118322,8,28592765118329,8536209090,1.55]
[111833,"Ex9M1N TM 125 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=125A, 4P4T","NCA",398.4,{"$f":"NCA","v":0},398.4,8592765118332,1,18592765118339,8,28592765118336,8536209090,1.55]
[111834,"Ex9M1N TM 160 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=160A, 4P4T","NCA",418.32,{"$f":"NCA","v":0},418.32,8592765118349,1,18592765118346,8,28592765118343,8536209090,1.55]
[111835,"Ex9M1Q TM 16 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=70kA, In=16A, 3P","NCA",153.04,{"$f":"NCA","v":0},153.04,8592765118356,1,18592765118353,12,28592765118350,8536201090,1.19]
[111836,"Ex9M1Q TM 20 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=70kA, In=20A, 3P","NCA",153.04,{"$f":"NCA","v":0},153.04,8592765118363,1,18592765118360,12,28592765118367,8536201090,1.19]
[111837,"Ex9M1Q TM 25 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=70kA, In=25A, 3P","NCA",153.04,{"$f":"NCA","v":0},153.04,8592765118370,1,18592765118377,12,28592765118374,8536201090,1.19]
[111838,"Ex9M1Q TM 32 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=70kA, In=32A, 3P","NCA",153.04,{"$f":"NCA","v":0},153.04,8592765118387,1,18592765118384,12,28592765118381,8536201090,1.19]
[111839,"Ex9M1Q TM 40 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=70kA, In=40A, 3P","NCA",153.04,{"$f":"NCA","v":0},153.04,8592765118394,1,18592765118391,12,28592765118398,8536201090,1.19]
[111840,"Ex9M1Q TM 50 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=70kA, In=50A, 3P","NCA",153.04,{"$f":"NCA","v":0},153.04,8592765118400,1,18592765118407,12,28592765118404,8536201090,1.19]
[111841,"Ex9M1Q TM 63 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=70kA, In=63A, 3P","NCA",180.55,{"$f":"NCA","v":0},180.55,8592765118417,1,18592765118414,12,28592765118411,8536201090,1.19]
[111842,"Ex9M1Q TM 80 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=70kA, In=80A, 3P","NCA",180.55,{"$f":"NCA","v":0},180.55,8592765118424,1,18592765118421,12,28592765118428,8536209090,1.19]
[111843,"Ex9M1Q TM 100 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=70kA, In=100A, 3P","NCA",185.41,{"$f":"NCA","v":0},185.41,8592765118431,1,18592765118438,12,28592765118435,8536209090,1.19]
[111844,"Ex9M1Q TM 125 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=70kA, In=125A, 3P","NCA",339.87,{"$f":"NCA","v":0},339.87,8592765118448,1,18592765118445,12,28592765118442,8536209090,1.19]
[111845,"Ex9M1Q TM 160 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=70kA, In=160A, 3P","NCA",350.07,{"$f":"NCA","v":0},350.07,8592765118455,1,18592765118452,12,28592765118459,8536209090,1.19]
[111846,"Ex9M1Q TM 16 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=70kA, In=16A, 4P4T","NCA",184.76,{"$f":"NCA","v":0},184.76,8592765118462,1,18592765118469,8,28592765118466,8536201090,1.55]
[111847,"Ex9M1Q TM 20 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=70kA, In=20A, 4P4T","NCA",184.76,{"$f":"NCA","v":0},184.76,8592765118479,1,18592765118476,8,28592765118473,8536201090,1.55]
[111848,"Ex9M1Q TM 25 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=70kA, In=25A, 4P4T","NCA",184.76,{"$f":"NCA","v":0},184.76,8592765118486,1,18592765118483,8,28592765118480,8536201090,1.55]
[111849,"Ex9M1Q TM 32 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=70kA, In=32A, 4P4T","NCA",184.76,{"$f":"NCA","v":0},184.76,8592765118493,1,18592765118490,8,28592765118497,8536201090,1.55]
[111850,"Ex9M1Q TM 40 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=70kA, In=40A, 4P4T","NCA",184.76,{"$f":"NCA","v":0},184.76,8592765118509,1,18592765118506,8,28592765118503,8536201090,1.55]
[111851,"Ex9M1Q TM 50 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=70kA, In=50A, 4P4T","NCA",184.76,{"$f":"NCA","v":0},184.76,8592765118516,1,18592765118513,8,28592765118510,8536201090,1.55]
[111852,"Ex9M1Q TM 63 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=70kA, In=63A, 4P4T","NCA",218.02,{"$f":"NCA","v":0},218.02,8592765118523,1,18592765118520,8,28592765118527,8536201090,1.55]
[111853,"Ex9M1Q TM 80 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=70kA, In=80A, 4P4T","NCA",218.02,{"$f":"NCA","v":0},218.02,8592765118530,1,18592765118537,8,28592765118534,8536209090,1.55]
[111854,"Ex9M1Q TM 100 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=70kA, In=100A, 4P4T","NCA",223.9,{"$f":"NCA","v":0},223.9,8592765118547,1,18592765118544,8,28592765118541,8536209090,1.55]
[111855,"Ex9M1Q TM 125 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=70kA, In=125A, 4P4T","NCA",410.35,{"$f":"NCA","v":0},410.35,8592765118554,1,18592765118551,8,28592765118558,8536209090,1.55]
[111856,"Ex9M1Q TM 160 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=70kA, In=160A, 4P4T","NCA",430.87,{"$f":"NCA","v":0},{"$f":"E2635*(1-F2635)","v":430.87},8592765118561,1,18592765118568,8,28592765118565,8536209090,1.55]
[111857,"Ex9M1H TM 16 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=16A, 3P","NCA",176.76,{"$f":"NCA","v":0},176.76,8592765118578,1,18592765118575,12,28592765118572,8536201090,1.19]
[111858,"Ex9M1H TM 20 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=20A, 3P","NCA",176.76,{"$f":"NCA","v":0},176.76,8592765118585,1,18592765118582,12,28592765118589,8536201090,1.19]
[111859,"Ex9M1H TM 25 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=25A, 3P","NCA",176.76,{"$f":"NCA","v":0},176.76,8592765118592,1,18592765118599,12,28592765118596,8536201090,1.19]
[111860,"Ex9M1H TM 32 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=32A, 3P","NCA",176.76,{"$f":"NCA","v":0},176.76,8592765118608,1,18592765118605,12,28592765118602,8536201090,1.19]
[111861,"Ex9M1H TM 40 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=40A, 3P","NCA",176.76,{"$f":"NCA","v":0},176.76,8592765118615,1,18592765118612,12,28592765118619,8536201090,1.19]
[111862,"Ex9M1H TM 50 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=50A, 3P","NCA",176.76,{"$f":"NCA","v":0},176.76,8592765118622,1,18592765118629,12,28592765118626,8536201090,1.19]
[111863,"Ex9M1H TM 63 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=63A, 3P","NCA",203.58,{"$f":"NCA","v":0},203.58,8592765118639,1,18592765118636,12,28592765118633,8536201090,1.19]
[111864,"Ex9M1H TM 80 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=80A, 3P","NCA",207.65,{"$f":"NCA","v":0},207.65,8592765118646,1,18592765118643,12,28592765118640,8536209090,1.19]
[111865,"Ex9M1H TM 100 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=100A, 3P","NCA",214.35,{"$f":"NCA","v":0},214.35,8592765118653,1,18592765118650,12,28592765118657,8536209090,1.19]
[111866,"Ex9M1H TM 125 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=125A, 3P","NCA",359.14,{"$f":"NCA","v":0},359.14,8592765118660,1,18592765118667,12,28592765118664,8536209090,1.19]
[111867,"Ex9M1H TM 160 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=160A, 3P","NCA",369.91,{"$f":"NCA","v":0},369.91,8592765118677,1,18592765118674,12,28592765118671,8536209090,1.19]
[111868,"Ex9M1H TM 16 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=16A, 4P4T","NCA",213.44,{"$f":"NCA","v":0},213.44,8592765118684,1,18592765118681,8,28592765118688,8536201090,1.55]
[111869,"Ex9M1H TM 20 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=20A, 4P4T","NCA",213.44,{"$f":"NCA","v":0},213.44,8592765118691,1,18592765118698,8,28592765118695,8536201090,1.55]
[111870,"Ex9M1H TM 25 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=25A, 4P4T","NCA",213.44,{"$f":"NCA","v":0},213.44,8592765118707,1,18592765118704,8,28592765118701,8536201090,1.55]
[111871,"Ex9M1H TM 32 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=32A, 4P4T","NCA",213.44,{"$f":"NCA","v":0},213.44,8592765118714,1,18592765118711,8,28592765118718,8536201090,1.55]
[111872,"Ex9M1H TM 40 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=40A, 4P4T","NCA",213.44,{"$f":"NCA","v":0},213.44,8592765118721,1,18592765118728,8,28592765118725,8536201090,1.55]
[111873,"Ex9M1H TM 50 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=50A, 4P4T","NCA",213.44,{"$f":"NCA","v":0},213.44,8592765118738,1,18592765118735,8,28592765118732,8536201090,1.55]
[111874,"Ex9M1H TM 63 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=63A, 4P4T","NCA",250.72,{"$f":"NCA","v":0},250.72,8592765118745,1,18592765118742,8,28592765118749,8536201090,1.55]
[111875,"Ex9M1H TM 80 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=80A, 4P4T","NCA",250.72,{"$f":"NCA","v":0},250.72,8592765118752,1,18592765118759,8,28592765118756,8536209090,1.55]
[111876,"Ex9M1H TM 100 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=100A, 4P4T","NCA",295.8,{"$f":"NCA","v":0},295.8,8592765118769,1,18592765118766,8,28592765118763,8536209090,1.55]
[111877,"Ex9M1H TM 125 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=125A, 4P4T","NCA",495.58,{"$f":"NCA","v":0},495.58,8592765118776,1,18592765118773,8,28592765118770,8536209090,1.55]
[111878,"Ex9M1H TM 160 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=160A, 4P4T","NCA",510.45,{"$f":"NCA","v":0},510.45,8592765118783,1,18592765118780,8,28592765118787,8536209090,1.55]
[111879,"Ex9M1P TM 16 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=150kA, In=16A, 3P","NCA",244.66,{"$f":"NCA","v":0},244.66,8592765118790,1,18592765118797,12,28592765118794,8536201090,1.19]
[111880,"Ex9M1P TM 20 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=150kA, In=20A, 3P","NCA",244.66,{"$f":"NCA","v":0},244.66,8592765118806,1,18592765118803,12,28592765118800,8536201090,1.19]
[111881,"Ex9M1P TM 25 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=150kA, In=25A, 3P","NCA",244.66,{"$f":"NCA","v":0},244.66,8592765118813,1,18592765118810,12,28592765118817,8536201090,1.19]
[111882,"Ex9M1P TM 32 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=150kA, In=32A, 3P","NCA",244.66,{"$f":"NCA","v":0},244.66,8592765118820,1,18592765118827,12,28592765118824,8536201090,1.19]
[111883,"Ex9M1P TM 40 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=150kA, In=40A, 3P","NCA",244.66,{"$f":"NCA","v":0},244.66,8592765118837,1,18592765118834,12,28592765118831,8536201090,1.19]
[111884,"Ex9M1P TM 50 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=150kA, In=50A, 3P","NCA",244.66,{"$f":"NCA","v":0},244.66,8592765118844,1,18592765118841,12,28592765118848,8536201090,1.19]
[111885,"Ex9M1P TM 63 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=150kA, In=63A, 3P","NCA",282.14,{"$f":"NCA","v":0},282.14,8592765118851,1,18592765118858,12,28592765118855,8536201090,1.19]
[111886,"Ex9M1P TM 80 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=150kA, In=80A, 3P","NCA",282.14,{"$f":"NCA","v":0},282.14,8592765118868,1,18592765118865,12,28592765118862,8536209090,1.19]
[111887,"Ex9M1P TM 100 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=150kA, In=100A, 3P","NCA",302.97000000000003,{"$f":"NCA","v":0},302.97000000000003,8592765118875,1,18592765118872,12,28592765118879,8536209090,1.19]
[111888,"Ex9M1P TM 125 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=150kA, In=125A, 3P","NCA",403.63,{"$f":"NCA","v":0},403.63,8592765118882,1,18592765118889,12,28592765118886,8536209090,1.19]
[111889,"Ex9M1P TM 160 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=150kA, In=160A, 3P","NCA",415.74,{"$f":"NCA","v":0},415.74,8592765118899,1,18592765118896,12,28592765118893,8536209090,1.19]
[111890,"Ex9M1P TM 16 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=150kA, In=16A, 4P4T","NCA",295.39,{"$f":"NCA","v":0},295.39,8592765118905,1,18592765118902,8,28592765118909,8536201090,1.55]
[111891,"Ex9M1P TM 20 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=150kA, In=20A, 4P4T","NCA",295.39,{"$f":"NCA","v":0},295.39,8592765118912,1,18592765118919,8,28592765118916,8536201090,1.55]
[111892,"Ex9M1P TM 25 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=150kA, In=25A, 4P4T","NCA",295.39,{"$f":"NCA","v":0},295.39,8592765118929,1,18592765118926,8,28592765118923,8536201090,1.55]
[111893,"Ex9M1P TM 32 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=150kA, In=32A, 4P4T","NCA",295.39,{"$f":"NCA","v":0},295.39,8592765118936,1,18592765118933,8,28592765118930,8536201090,1.55]
[111894,"Ex9M1P TM 40 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=150kA, In=40A, 4P4T","NCA",295.39,{"$f":"NCA","v":0},295.39,8592765118943,1,18592765118940,8,28592765118947,8536201090,1.55]
[111895,"Ex9M1P TM 50 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=150kA, In=50A, 4P4T","NCA",295.39,{"$f":"NCA","v":0},295.39,8592765118950,1,18592765118957,8,28592765118954,8536201090,1.55]
[111896,"Ex9M1P TM 63 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=150kA, In=63A, 4P4T","NCA",340.68,{"$f":"NCA","v":0},340.68,8592765118967,1,18592765118964,8,28592765118961,8536201090,1.55]
[111897,"Ex9M1P TM 80 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=150kA, In=80A, 4P4T","NCA",340.68,{"$f":"NCA","v":0},340.68,8592765118974,1,18592765118971,8,28592765118978,8536209090,1.55]
[111898,"Ex9M1P TM 100 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=150kA, In=100A, 4P4T","NCA",365.8,{"$f":"NCA","v":0},365.8,8592765118981,1,18592765118988,8,28592765118985,8536209090,1.55]
[111899,"Ex9M1P TM 125 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=150kA, In=125A, 4P4T","NCA",487.35,{"$f":"NCA","v":0},487.35,8592765118998,1,18592765118995,8,28592765118992,8536209090,1.55]
[111900,"Ex9M1P TM 160 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=150kA, In=160A, 4P4T","NCA",501.97,{"$f":"NCA","v":0},501.97,8592765119001,1,18592765119008,8,28592765119005,8536209090,1.55]
[111901,"Ex9M2S TM 125 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=36kA, In=125A, 3P","NCA",181.3,{"$f":"NCA","v":0},181.3,8592765119018,1,18592765119015,8,28592765119012,8536209090,1.85]
[111902,"Ex9M2S TM 160 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=36kA, In=160A, 3P","NCA",201.52,{"$f":"NCA","v":0},201.52,8592765119025,1,18592765119022,8,28592765119029,8536209090,1.85]
[111903,"Ex9M2S TM 180 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=36kA, In=180A, 3P","NCA",224.32,{"$f":"NCA","v":0},224.32,8592765119032,1,18592765119039,8,28592765119036,8536209090,1.85]
[111904,"Ex9M2S TM 200 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=36kA, In=200A, 3P","NCA",247.68,{"$f":"NCA","v":0},247.68,8592765119049,1,18592765119046,8,28592765119043,8536209090,1.85]
[111905,"Ex9M2S TM 225 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=36kA, In=225A, 3P","NCA",260.73,{"$f":"NCA","v":0},260.73,8592765119056,1,18592765119053,8,28592765119050,8536209090,1.85]
[111906,"Ex9M2S TM 250 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=36kA, In=250A, 3P","NCA",274.66000000000003,{"$f":"NCA","v":0},274.66000000000003,8592765119063,1,18592765119060,8,28592765119067,8536209090,1.85]
[111907,"Ex9M2S TM 125 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=36kA, In=125A, 4P4T","NCA",315.81,{"$f":"NCA","v":0},315.81,8592765119070,1,18592765119077,8,28592765119074,8536209090,2.5]
[111908,"Ex9M2S TM 160 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=36kA, In=160A, 4P4T","NCA",351.06,{"$f":"NCA","v":0},351.06,8592765119087,1,18592765119084,8,28592765119081,8536209090,2.5]
[111909,"Ex9M2S TM 180 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=36kA, In=180A, 4P4T","NCA",390.75,{"$f":"NCA","v":0},390.75,8592765119094,1,18592765119091,8,28592765119098,8536209090,2.5]
[111910,"Ex9M2S TM 200 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=36kA, In=200A, 4P4T","NCA",431.47,{"$f":"NCA","v":0},431.47,8592765119100,1,18592765119107,8,28592765119104,8536209090,2.5]
[111911,"Ex9M2S TM 225 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=36kA, In=225A, 4P4T","NCA",454.24,{"$f":"NCA","v":0},454.24,8592765119117,1,18592765119114,8,28592765119111,8536209090,2.5]
[111912,"Ex9M2S TM 250 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=36kA, In=250A, 4P4T","NCA",478.44,{"$f":"NCA","v":0},478.44,8592765119124,1,18592765119121,8,28592765119128,8536209090,2.5]
[111913,"Ex9M2N TM 125 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=50kA, In=125A, 3P","NCA",287.76,{"$f":"NCA","v":0},287.76,8592765119131,1,18592765119138,8,28592765119135,8536209090,1.85]
[111914,"Ex9M2N TM 160 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=50kA, In=160A, 3P","NCA",393.86,{"$f":"NCA","v":0},393.86,8592765119148,1,18592765119145,8,28592765119142,8536209090,1.85]
[111915,"Ex9M2N TM 180 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=50kA, In=180A, 3P","NCA",432.46,{"$f":"NCA","v":0},432.46,8592765119155,1,18592765119152,8,28592765119159,8536209090,1.85]
[111916,"Ex9M2N TM 200 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=50kA, In=200A, 3P","NCA",466.98,{"$f":"NCA","v":0},466.98,8592765119162,1,18592765119169,8,28592765119166,8536209090,1.85]
[111917,"Ex9M2N TM 225 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=50kA, In=225A, 3P","NCA",507.35,{"$f":"NCA","v":0},507.35,8592765119179,1,18592765119176,8,28592765119173,8536209090,1.85]
[111918,"Ex9M2N TM 250 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=50kA, In=250A, 3P","NCA",543.92999999999995,{"$f":"NCA","v":0},543.92999999999995,8592765119186,1,18592765119183,8,28592765119180,8536209090,1.85]
[111919,"Ex9M2N TM 125 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=50kA, In=125A, 4P4T","NCA",350.89,{"$f":"NCA","v":0},350.89,8592765119193,1,18592765119190,8,28592765119197,8536209090,2.5]
[111920,"Ex9M2N TM 160 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=50kA, In=160A, 4P4T","NCA",480.25,{"$f":"NCA","v":0},{"$f":"E2699*(1-F2699)","v":480.25},8592765119209,1,18592765119206,8,28592765119203,8536209090,2.5]
[111921,"Ex9M2N TM 180 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=50kA, In=180A, 4P4T","NCA",527.37,{"$f":"NCA","v":0},527.37,8592765119216,1,18592765119213,8,28592765119210,8536209090,2.5]
[111922,"Ex9M2N TM 200 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=50kA, In=200A, 4P4T","NCA",569.46,{"$f":"NCA","v":0},569.46,8592765119223,1,18592765119220,8,28592765119227,8536209090,2.5]
[111923,"Ex9M2N TM 225 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=50kA, In=225A, 4P4T","NCA",618.69000000000005,{"$f":"NCA","v":0},618.69000000000005,8592765119230,1,18592765119237,8,28592765119234,8536209090,2.5]
[111924,"Ex9M2N TM 250 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=50kA, In=250A, 4P4T","NCA",663.3,{"$f":"NCA","v":0},663.3,8592765119247,1,18592765119244,8,28592765119241,8536209090,2.5]
[111925,"Ex9M2Q TM 125 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=70kA, In=125A, 3P","NCA",296.39,{"$f":"NCA","v":0},296.39,8592765119254,1,18592765119251,8,28592765119258,8536209090,1.85]
[111926,"Ex9M2Q TM 160 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=70kA, In=160A, 3P","NCA",405.68,{"$f":"NCA","v":0},405.68,8592765119261,1,18592765119268,8,28592765119265,8536209090,1.85]
[111927,"Ex9M2Q TM 180 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=70kA, In=180A, 3P","NCA",445.43,{"$f":"NCA","v":0},445.43,8592765119278,1,18592765119275,8,28592765119272,8536209090,1.85]
[111928,"Ex9M2Q TM 200 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=70kA, In=200A, 3P","NCA",480.99,{"$f":"NCA","v":0},480.99,8592765119285,1,18592765119282,8,28592765119289,8536209090,1.85]
[111929,"Ex9M2Q TM 225 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=70kA, In=225A, 3P","NCA",522.57000000000005,{"$f":"NCA","v":0},522.57000000000005,8592765119292,1,18592765119299,8,28592765119296,8536209090,1.85]
[111930,"Ex9M2Q TM 250 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=70kA, In=250A, 3P","NCA",560.25,{"$f":"NCA","v":0},560.25,8592765119308,1,18592765119305,8,28592765119302,8536209090,1.85]
[111931,"Ex9M2Q TM 125 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=70kA, In=125A, 4P4T","NCA",361.42,{"$f":"NCA","v":0},361.42,8592765119315,1,18592765119312,8,28592765119319,8536209090,2.5]
[111932,"Ex9M2Q TM 160 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=70kA, In=160A, 4P4T","NCA",494.66,{"$f":"NCA","v":0},494.66,8592765119322,1,18592765119329,8,28592765119326,8536209090,2.5]
[111933,"Ex9M2Q TM 180 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=70kA, In=180A, 4P4T","NCA",543.19000000000005,{"$f":"NCA","v":0},543.19000000000005,8592765119339,1,18592765119336,8,28592765119333,8536209090,2.5]
[111934,"Ex9M2Q TM 200 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=70kA, In=200A, 4P4T","NCA",586.54,{"$f":"NCA","v":0},586.54,8592765119346,1,18592765119343,8,28592765119340,8536209090,2.5]
[111935,"Ex9M2Q TM 225 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=70kA, In=225A, 4P4T","NCA",637.25,{"$f":"NCA","v":0},637.25,8592765119353,1,18592765119350,8,28592765119357,8536209090,2.5]
[111936,"Ex9M2Q TM 250 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=70kA, In=250A, 4P4T","NCA",683.2,{"$f":"NCA","v":0},683.2,8592765119360,1,18592765119367,8,28592765119364,8536209090,2.5]
[111937,"Ex9M2H TM 125 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=100kA, In=125A, 3P","NCA",307.98,{"$f":"NCA","v":0},307.98,8592765119377,1,18592765119374,8,28592765119371,8536209090,1.85]
[111938,"Ex9M2H TM 160 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=100kA, In=160A, 3P","NCA",416.64,{"$f":"NCA","v":0},416.64,8592765119384,1,18592765119381,8,28592765119388,8536209090,1.85]
[111939,"Ex9M2H TM 180 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=100kA, In=180A, 3P","NCA",432.46,{"$f":"NCA","v":0},432.46,8592765119391,1,18592765119398,8,28592765119395,8536209090,1.85]
[111940,"Ex9M2H TM 200 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=100kA, In=200A, 3P","NCA",492.86,{"$f":"NCA","v":0},492.86,8592765119407,1,18592765119404,8,28592765119401,8536209090,1.85]
[111941,"Ex9M2H TM 225 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=100kA, In=225A, 3P","NCA",507.35,{"$f":"NCA","v":0},507.35,8592765119414,1,18592765119411,8,28592765119418,8536209090,1.85]
[111942,"Ex9M2H TM 250 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=100kA, In=250A, 3P","NCA",573.47,{"$f":"NCA","v":0},573.47,8592765119421,1,18592765119428,8,28592765119425,8536209090,1.85]
[111943,"Ex9M2H TM 125 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=100kA, In=125A, 4P4T","NCA",375.58,{"$f":"NCA","v":0},375.58,8592765119438,1,18592765119435,8,28592765119432,8536209090,2.5]
[111944,"Ex9M2H TM 160 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=100kA, In=160A, 4P4T","NCA",508.04,{"$f":"NCA","v":0},508.04,8592765119445,1,18592765119442,8,28592765119449,8536209090,2.5]
[111945,"Ex9M2H TM 180 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=100kA, In=180A, 4P4T","NCA",527.37,{"$f":"NCA","v":0},527.37,8592765119452,1,18592765119459,8,28592765119456,8536209090,2.5]
[111946,"Ex9M2H TM 200 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=100kA, In=200A, 4P4T","NCA",601.02,{"$f":"NCA","v":0},601.02,8592765119469,1,18592765119466,8,28592765119463,8536209090,2.5]
[111947,"Ex9M2H TM 225 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=100kA, In=225A, 4P4T","NCA",618.69000000000005,{"$f":"NCA","v":0},618.69000000000005,8592765119476,1,18592765119473,8,28592765119470,8536209090,2.5]
[111948,"Ex9M2H TM 250 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=100kA, In=250A, 4P4T","NCA",699.36,{"$f":"NCA","v":0},699.36,8592765119483,1,18592765119480,8,28592765119487,8536209090,2.5]
[111949,"Ex9M2P TM 125 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=150kA, In=125A, 3P","NCA",333.82,{"$f":"NCA","v":0},333.82,8592765119490,1,18592765119497,8,28592765119494,8536209090,1.85]
[111950,"Ex9M2P TM 160 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=150kA, In=160A, 3P","NCA",436.99,{"$f":"NCA","v":0},436.99,8592765119506,1,18592765119503,8,28592765119500,8536209090,1.85]
[111951,"Ex9M2P TM 180 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=150kA, In=180A, 3P","NCA",474.52,{"$f":"NCA","v":0},474.52,8592765119513,1,18592765119510,8,28592765119517,8536209090,1.85]
[111952,"Ex9M2P TM 200 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=150kA, In=200A, 3P","NCA",510.66,{"$f":"NCA","v":0},510.66,8592765119520,1,18592765119527,8,28592765119524,8536209090,1.85]
[111953,"Ex9M2P TM 225 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=150kA, In=225A, 3P","NCA",558.94000000000005,{"$f":"NCA","v":0},558.94000000000005,8592765119537,1,18592765119534,8,28592765119531,8536209090,1.85]
[111954,"Ex9M2P TM 250 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=150kA, In=250A, 3P","NCA",603.61,{"$f":"NCA","v":0},603.61,8592765119544,1,18592765119541,8,28592765119548,8536209090,1.85]
[111955,"Ex9M2P TM 125 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=150kA, In=125A, 4P4T","NCA",407.06,{"$f":"NCA","v":0},407.06,8592765119551,1,18592765119558,8,28592765119555,8536209090,2.5]
[111956,"Ex9M2P TM 160 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=150kA, In=160A, 4P4T","NCA",532.9,{"$f":"NCA","v":0},532.9,8592765119568,1,18592765119565,8,28592765119562,8536209090,2.5]
[111957,"Ex9M2P TM 180 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=150kA, In=180A, 4P4T","NCA",578.62,{"$f":"NCA","v":0},578.62,8592765119575,1,18592765119572,8,28592765119579,8536209090,2.5]
[111958,"Ex9M2P TM 200 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=150kA, In=200A, 4P4T","NCA",622.71,{"$f":"NCA","v":0},622.71,8592765119582,1,18592765119589,8,28592765119586,8536209090,2.5]
[111959,"Ex9M2P TM 225 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=150kA, In=225A, 4P4T","NCA",681.62,{"$f":"NCA","v":0},681.62,8592765119599,1,18592765119596,8,28592765119593,8536209090,2.5]
[111960,"Ex9M2P TM 250 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=150kA, In=250A, 4P4T","NCA",736.05,{"$f":"NCA","v":0},736.05,8592765119605,1,18592765119602,8,28592765119609,8536209090,2.5]
[111961,"Ex9M3S TM 250 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=36kA, In=250A, 3P","NCA",363.61,{"$f":"NCA","v":0},363.61,8592765119612,1,18592765119619,2,28592765119616,8536209090,5.2]
[111962,"Ex9M3S TM 315 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=36kA, In=315A, 3P","NCA",389.61,{"$f":"NCA","v":0},389.61,8592765119629,1,18592765119626,2,28592765119623,8536209090,5.2]
[111963,"Ex9M3S TM 350 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=36kA, In=350A, 3P","NCA",408.39,{"$f":"NCA","v":0},408.39,8592765119636,1,18592765119633,2,28592765119630,8536209090,5.2]
[111964,"Ex9M3S TM 400 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=36kA, In=400A, 3P","NCA",416.01,{"$f":"NCA","v":0},416.01,8592765119643,1,18592765119640,2,28592765119647,8536209090,5.2]
[111965,"Ex9M3S TM 500 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=36kA, In=500A, 3P","NCA",428.49,{"$f":"NCA","v":0},428.49,8592765119650,1,18592765119657,2,28592765119654,8536209090,5.2]
[111966,"Ex9M3S TM 250 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=36kA, In=250A, 4P4T","NCA",645.92999999999995,{"$f":"NCA","v":0},645.92999999999995,8592765119667,1,18592765119664,2,28592765119661,8536209090,6.7]
[111967,"Ex9M3S TM 315 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=36kA, In=315A, 4P4T","NCA",692.12,{"$f":"NCA","v":0},692.12,8592765119674,1,18592765119671,2,28592765119678,8536209090,6.7]
[111968,"Ex9M3S TM 350 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=36kA, In=350A, 4P4T","NCA",725.48,{"$f":"NCA","v":0},725.48,8592765119681,1,18592765119688,2,28592765119685,8536209090,6.7]
[111969,"Ex9M3S TM 400 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=36kA, In=400A, 4P4T","NCA",739.09,{"$f":"NCA","v":0},739.09,8592765119698,1,18592765119695,2,28592765119692,8536209090,6.7]
[111970,"Ex9M3S TM 500 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=36kA, In=500A, 4P4T","NCA",761.26,{"$f":"NCA","v":0},761.26,8592765119704,1,18592765119701,2,28592765119708,8536209090,6.7]
[111971,"Ex9M3N TM 250 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=50kA, In=250A, 3P","NCA",384.73,{"$f":"NCA","v":0},384.73,8592765119711,1,18592765119718,2,28592765119715,8536209090,5.2]
[111972,"Ex9M3N TM 315 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=50kA, In=315A, 3P","NCA",407.43,{"$f":"NCA","v":0},407.43,8592765119728,1,18592765119725,2,28592765119722,8536209090,5.2]
[111973,"Ex9M3N TM 350 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=50kA, In=350A, 3P","NCA",429.23,{"$f":"NCA","v":0},429.23,8592765119735,1,18592765119732,2,28592765119739,8536209090,5.2]
[111974,"Ex9M3N TM 400 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=50kA, In=400A, 3P","NCA",436.38,{"$f":"NCA","v":0},436.38,8592765119742,1,18592765119749,2,28592765119746,8536209090,5.2]
[111975,"Ex9M3N TM 500 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=50kA, In=500A, 3P","NCA",449.47,{"$f":"NCA","v":0},449.47,8592765119759,1,18592765119756,2,28592765119753,8536209090,5.2]
[111976,"Ex9M3N TM 250 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=50kA, In=250A, 4P4T","NCA",683.48,{"$f":"NCA","v":0},683.48,8592765119766,1,18592765119763,2,28592765119760,8536209090,6.7]
[111977,"Ex9M3N TM 315 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=50kA, In=315A, 4P4T","NCA",723.78,{"$f":"NCA","v":0},723.78,8592765119773,1,18592765119770,2,28592765119777,8536209090,6.7]
[111978,"Ex9M3N TM 350 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=50kA, In=350A, 4P4T","NCA",762.53,{"$f":"NCA","v":0},762.53,8592765119780,1,18592765119787,2,28592765119784,8536209090,6.7]
[111979,"Ex9M3N TM 400 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=50kA, In=400A, 4P4T","NCA",775.2,{"$f":"NCA","v":0},775.2,8592765119797,1,18592765119794,2,28592765119791,8536209090,6.7]
[111980,"Ex9M3N TM 500 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=50kA, In=500A, 4P4T","NCA",798.46,{"$f":"NCA","v":0},798.46,8592765119803,1,18592765119800,2,28592765119807,8536209090,6.7]
[111981,"Ex9M3Q TM 250 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=70kA, In=250A, 3P","NCA",396.27,{"$f":"NCA","v":0},396.27,8592765119810,1,18592765119817,2,28592765119814,8536209090,5.2]
[111982,"Ex9M3Q TM 315 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=70kA, In=315A, 3P","NCA",419.65,{"$f":"NCA","v":0},419.65,8592765119827,1,18592765119824,2,28592765119821,8536209090,5.2]
[111983,"Ex9M3Q TM 350 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=70kA, In=350A, 3P","NCA",442.11,{"$f":"NCA","v":0},442.11,8592765119834,1,18592765119831,2,28592765119838,8536209090,5.2]
[111984,"Ex9M3Q TM 400 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=70kA, In=400A, 3P","NCA",449.47,{"$f":"NCA","v":0},{"$f":"E2763*(1-F2763)","v":449.47},8592765119841,1,18592765119848,2,28592765119845,8536209090,5.2]
[111985,"Ex9M3Q TM 500 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=70kA, In=500A, 3P","NCA",462.96,{"$f":"NCA","v":0},462.96,8592765119858,1,18592765119855,2,28592765119852,8536209090,5.2]
[111986,"Ex9M3Q TM 250 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=70kA, In=250A, 4P4T","NCA",703.98,{"$f":"NCA","v":0},703.98,8592765119865,1,18592765119862,2,28592765119869,8536209090,6.7]
[111987,"Ex9M3Q TM 315 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=70kA, In=315A, 4P4T","NCA",745.49,{"$f":"NCA","v":0},745.49,8592765119872,1,18592765119879,2,28592765119876,8536209090,6.7]
[111988,"Ex9M3Q TM 350 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=70kA, In=350A, 4P4T","NCA",785.41,{"$f":"NCA","v":0},785.41,8592765119889,1,18592765119886,2,28592765119883,8536209090,6.7]
[111989,"Ex9M3Q TM 400 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=70kA, In=400A, 4P4T","NCA",798.46,{"$f":"NCA","v":0},798.46,8592765119896,1,18592765119893,2,28592765119890,8536209090,6.7]
[111990,"Ex9M3Q TM 500 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=70kA, In=500A, 4P4T","NCA",822.41,{"$f":"NCA","v":0},822.41,8592765119902,1,18592765119909,2,28592765119906,8536209090,6.7]
[111991,"Ex9M3H TM 250 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=100kA, In=250A, 3P","NCA",867.88,{"$f":"NCA","v":0},867.88,8592765119919,1,18592765119916,2,28592765119913,8536209090,5.2]
[111992,"Ex9M3H TM 315 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=100kA, In=315A, 3P","NCA",883.43,{"$f":"NCA","v":0},883.43,8592765119926,1,18592765119923,2,28592765119920,8536209090,5.2]
[111993,"Ex9M3H TM 350 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=100kA, In=350A, 3P","NCA",898.24,{"$f":"NCA","v":0},898.24,8592765119933,1,18592765119930,2,28592765119937,8536209090,5.2]
[111994,"Ex9M3H TM 400 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=100kA, In=400A, 3P","NCA",933.74,{"$f":"NCA","v":0},933.74,8592765119940,1,18592765119947,2,28592765119944,8536209090,5.2]
[111995,"Ex9M3H TM 500 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=100kA, In=500A, 3P","NCA",961.75,{"$f":"NCA","v":0},961.75,8592765119957,1,18592765119954,2,28592765119951,8536209090,5.2]
[111996,"Ex9M3H TM 250 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=100kA, In=250A, 4P4T","NCA",1079.26,{"$f":"NCA","v":0},1079.26,8592765119964,1,18592765119961,2,28592765119968,8536209090,6.7]
[111997,"Ex9M3H TM 315 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=100kA, In=315A, 4P4T","NCA",1098.6099999999999,{"$f":"NCA","v":0},1098.6099999999999,8592765119971,1,18592765119978,2,28592765119975,8536209090,6.7]
[111998,"Ex9M3H TM 350 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=100kA, In=350A, 4P4T","NCA",1117.04,{"$f":"NCA","v":0},1117.04,8592765119988,1,18592765119985,2,28592765119982,8536209090,6.7]
[111999,"Ex9M3H TM 400 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=100kA, In=400A, 4P4T","NCA",1161.1400000000001,{"$f":"NCA","v":0},1161.1400000000001,8592765119995,1,18592765119992,2,28592765119999,8536209090,6.7]
[112000,"Ex9M3H TM 500 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=100kA, In=500A, 4P4T","NCA",1195.97,{"$f":"NCA","v":0},1195.97,8592765120007,1,18592765120004,2,28592765120001,8536209090,6.7]
[112001,"Ex9M3P TM 250 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=150kA, In=250A, 3P","NCA",971.97,{"$f":"NCA","v":0},971.97,8592765120014,1,18592765120011,2,28592765120018,8536209090,5.2]
[112002,"Ex9M3P TM 315 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=150kA, In=315A, 3P","NCA",989.42,{"$f":"NCA","v":0},989.42,8592765120021,1,18592765120028,2,28592765120025,8536209090,5.2]
[112003,"Ex9M3P TM 350 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=150kA, In=350A, 3P","NCA",1005.99,{"$f":"NCA","v":0},1005.99,8592765120038,1,18592765120035,2,28592765120032,8536209090,5.2]
[112004,"Ex9M3P TM 400 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=150kA, In=400A, 3P","NCA",1045.75,{"$f":"NCA","v":0},1045.75,8592765120045,1,18592765120042,2,28592765120049,8536209090,5.2]
[112005,"Ex9M3P TM 500 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=150kA, In=500A, 3P","NCA",1077.1199999999999,{"$f":"NCA","v":0},1077.1199999999999,8592765120052,1,18592765120059,2,28592765120056,8536209090,5.2]
[112006,"Ex9M3P TM 250 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=150kA, In=250A, 4P4T","NCA",1208.69,{"$f":"NCA","v":0},1208.69,8592765120069,1,18592765120066,2,28592765120063,8536209090,6.7]
[112007,"Ex9M3P TM 315 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=150kA, In=315A, 4P4T","NCA",1230.4100000000001,{"$f":"NCA","v":0},1230.4100000000001,8592765120076,1,18592765120073,2,28592765120070,8536209090,6.7]
[112008,"Ex9M3P TM 350 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=150kA, In=350A, 4P4T","NCA",1251.05,{"$f":"NCA","v":0},1251.05,8592765120083,1,18592765120080,2,28592765120087,8536209090,6.7]
[112009,"Ex9M3P TM 400 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=150kA, In=400A, 4P4T","NCA",1300.46,{"$f":"NCA","v":0},1300.46,8592765120090,1,18592765120097,2,28592765120094,8536209090,6.7]
[112010,"Ex9M3P TM 500 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=150kA, In=500A, 4P4T","NCA",1339.47,{"$f":"NCA","v":0},1339.47,8592765120106,1,18592765120103,2,28592765120100,8536209090,6.7]
[112011,"Ex9M4S TM 400 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=36kA, In=400A, 3P","NCA",384.11,{"$f":"NCA","v":0},384.11,8592765120113,1,18592765120110,1,28592765120117,8536209090,10.5]
[112012,"Ex9M4S TM 500 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=36kA, In=500A, 3P","NCA",451.53,{"$f":"NCA","v":0},451.53,8592765120120,1,18592765120127,1,28592765120124,8536209090,10.5]
[112013,"Ex9M4S TM 630 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=36kA, In=630A, 3P","NCA",576.75,{"$f":"NCA","v":0},576.75,8592765120137,1,18592765120134,1,28592765120131,8536209090,10.5]
[112014,"Ex9M4S TM 400 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=36kA, In=400A, 4P4T","NCA",921.47,{"$f":"NCA","v":0},921.47,8592765120144,1,18592765120141,1,28592765120148,8536209090,13.5]
[112015,"Ex9M4S TM 500 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=36kA, In=500A, 4P4T","NCA",1038.48,{"$f":"NCA","v":0},1038.48,8592765120151,1,18592765120158,1,28592765120155,8536209090,13.5]
[112016,"Ex9M4S TM 630 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=36kA, In=630A, 4P4T","NCA",1326.53,{"$f":"NCA","v":0},1326.53,8592765120168,1,18592765120165,1,28592765120162,8536209090,13.5]
[112017,"Ex9M4N TM 400 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=50kA, In=400A, 3P","NCA",404.33,{"$f":"NCA","v":0},404.33,8592765120175,1,18592765120172,1,28592765120179,8536209090,10.5]
[112018,"Ex9M4N TM 500 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=50kA, In=500A, 3P","NCA",475.27,{"$f":"NCA","v":0},475.27,8592765120182,1,18592765120189,1,28592765120186,8536209090,10.5]
[112019,"Ex9M4N TM 630 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=50kA, In=630A, 3P","NCA",607.12,{"$f":"NCA","v":0},607.12,8592765120199,1,18592765120196,1,28592765120193,8536209090,10.5]
[112020,"Ex9M4N TM 400 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=50kA, In=400A, 4P4T","NCA",930,{"$f":"NCA","v":0},930,8592765120205,1,18592765120202,1,28592765120209,8536209090,13.5]
[112021,"Ex9M4N TM 500 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=50kA, In=500A, 4P4T","NCA",1093.1300000000001,{"$f":"NCA","v":0},1093.1300000000001,8592765120212,1,18592765120219,1,28592765120216,8536209090,13.5]
[112022,"Ex9M4N TM 630 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=50kA, In=630A, 4P4T","NCA",1396.38,{"$f":"NCA","v":0},1396.38,8592765120229,1,18592765120226,1,28592765120223,8536209090,13.5]
[112023,"Ex9M4Q TM 400 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=70kA, In=400A, 3P","NCA",416.46,{"$f":"NCA","v":0},416.46,8592765120236,1,18592765120233,1,28592765120230,8536209090,10.5]
[112024,"Ex9M4Q TM 500 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=70kA, In=500A, 3P","NCA",489.53,{"$f":"NCA","v":0},489.53,8592765120243,1,18592765120240,1,28592765120247,8536209090,10.5]
[112025,"Ex9M4Q TM 630 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=70kA, In=630A, 3P","NCA",625.33000000000004,{"$f":"NCA","v":0},625.33000000000004,8592765120250,1,18592765120257,1,28592765120254,8536209090,10.5]
[112026,"Ex9M4Q TM 400 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=70kA, In=400A, 4P4T","NCA",957.9,{"$f":"NCA","v":0},957.9,8592765120267,1,18592765120264,1,28592765120261,8536209090,13.5]
[112027,"Ex9M4Q TM 500 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=70kA, In=500A, 4P4T","NCA",1125.92,{"$f":"NCA","v":0},1125.92,8592765120274,1,18592765120271,1,28592765120278,8536209090,13.5]
[112028,"Ex9M4Q TM 630 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=70kA, In=630A, 4P4T","NCA",1438.27,{"$f":"NCA","v":0},1438.27,8592765120281,1,18592765120288,1,28592765120285,8536209090,13.5]
[112029,"Ex9M4H TM 400 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=100kA, In=400A, 3P","NCA",948.77,{"$f":"NCA","v":0},948.77,8592765120298,1,18592765120295,1,28592765120292,8536209090,10.5]
[112030,"Ex9M4H TM 500 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=100kA, In=500A, 3P","NCA",1110.1400000000001,{"$f":"NCA","v":0},1110.1400000000001,8592765120304,1,18592765120301,1,28592765120308,8536209090,10.5]
[112031,"Ex9M4H TM 630 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=100kA, In=630A, 3P","NCA",1216.19,{"$f":"NCA","v":0},1216.19,8592765120311,1,18592765120318,1,28592765120315,8536209090,10.5]
[112032,"Ex9M4H TM 400 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=100kA, In=400A, 4P4T","NCA",1186,{"$f":"NCA","v":0},1186,8592765120328,1,18592765120325,1,28592765120322,8536209090,13.5]
[112033,"Ex9M4H TM 500 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=100kA, In=500A, 4P4T","NCA",1387.71,{"$f":"NCA","v":0},1387.71,8592765120335,1,18592765120332,1,28592765120339,8536209090,13.5]
[112034,"Ex9M4H TM 630 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=100kA, In=630A, 4P4T","NCA",1520.25,{"$f":"NCA","v":0},1520.25,8592765120342,1,18592765120349,1,28592765120346,8536209090,13.5]
[112035,"Ex9M4P TM 400 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=150kA, In=400A, 3P","NCA",1012.22,{"$f":"NCA","v":0},1012.22,8592765120359,1,18592765120356,1,28592765120353,8536209090,10.5]
[112036,"Ex9M4P TM 500 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=150kA, In=500A, 3P","NCA",1200.67,{"$f":"NCA","v":0},1200.67,8592765120366,1,18592765120363,1,28592765120360,8536209090,10.5]
[112037,"Ex9M4P TM 630 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=150kA, In=630A, 3P","NCA",1348.05,{"$f":"NCA","v":0},1348.05,8592765120373,1,18592765120370,1,28592765120377,8536209090,10.5]
[112038,"Ex9M4P TM 400 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=150kA, In=400A, 4P4T","NCA",1265.29,{"$f":"NCA","v":0},1265.29,8592765120380,1,18592765120387,1,28592765120384,8536209090,13.5]
[112039,"Ex9M4P TM 500 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=150kA, In=500A, 4P4T","NCA",1500.85,{"$f":"NCA","v":0},1500.85,8592765120397,1,18592765120394,1,28592765120391,8536209090,13.5]
[112040,"Ex9M4P TM 630 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=150kA, In=630A, 4P4T","NCA",1685,{"$f":"NCA","v":0},1685,8592765120403,1,18592765120400,1,28592765120407,8536209090,13.5]
[112041,"Ex9M5S TM 630 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=36kA, In=630A, 3P","NCA",725.76,{"$f":"NCA","v":0},725.76,8592765120410,1,18592765120417,1,28592765120414,8536209090,10.5]
[112042,"Ex9M5S TM 700 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=36kA, In=700A, 3P","NCA",763.9,{"$f":"NCA","v":0},763.9,8592765120427,1,18592765120424,1,28592765120421,8536209090,10.5]
[112043,"Ex9M5S TM 800 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=36kA, In=800A, 3P","NCA",1110.28,{"$f":"NCA","v":0},1110.28,8592765120434,1,18592765120431,1,28592765120438,8536209090,10.5]
[112044,"Ex9M5S TM 630 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=36kA, In=630A, 4P4T","NCA",1669.26,{"$f":"NCA","v":0},1669.26,8592765120441,1,18592765120448,1,28592765120445,8536209090,13.5]
[112045,"Ex9M5S TM 700 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=36kA, In=700A, 4P4T","NCA",1756.94,{"$f":"NCA","v":0},1756.94,8592765120458,1,18592765120455,1,28592765120452,8536209090,13.5]
[112046,"Ex9M5S TM 800 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=36kA, In=800A, 4P4T","NCA",2553.6799999999998,{"$f":"NCA","v":0},2553.6799999999998,8592765120465,1,18592765120462,1,28592765120469,8536209090,13.5]
[112047,"Ex9M5N TM 630 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=50kA, In=630A, 3P","NCA",934.38,{"$f":"NCA","v":0},934.38,8592765120472,1,18592765120479,1,28592765120476,8536209090,10.5]
[112048,"Ex9M5N TM 700 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=50kA, In=700A, 3P","NCA",1067,{"$f":"NCA","v":0},{"$f":"E2827*(1-F2827)","v":1067},8592765120489,1,18592765120486,1,28592765120483,8536209090,10.5]
[112049,"Ex9M5N TM 800 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=50kA, In=800A, 3P","NCA",1217.5899999999999,{"$f":"NCA","v":0},1217.5899999999999,8592765120496,1,18592765120493,1,28592765120490,8536209090,10.5]
[112050,"Ex9M5N TM 630 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=50kA, In=630A, 4P4T","NCA",2149.0300000000002,{"$f":"NCA","v":0},2149.0300000000002,8592765120502,1,18592765120509,1,28592765120506,8536209090,13.5]
[112051,"Ex9M5N TM 700 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=50kA, In=700A, 4P4T","NCA",2454.08,{"$f":"NCA","v":0},2454.08,8592765120519,1,18592765120516,1,28592765120513,8536209090,13.5]
[112052,"Ex9M5N TM 800 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=50kA, In=800A, 4P4T","NCA",2800.52,{"$f":"NCA","v":0},2800.52,8592765120526,1,18592765120523,1,28592765120520,8536209090,13.5]
[112053,"Ex9M5Q TM 630 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=70kA, In=630A, 3P","NCA",962.41,{"$f":"NCA","v":0},962.41,8592765120533,1,18592765120530,1,28592765120537,8536209090,10.5]
[112054,"Ex9M5Q TM 700 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=70kA, In=700A, 3P","NCA",1099.01,{"$f":"NCA","v":0},1099.01,8592765120540,1,18592765120547,1,28592765120544,8536209090,10.5]
[112055,"Ex9M5Q TM 800 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=70kA, In=800A, 3P","NCA",1254.1199999999999,{"$f":"NCA","v":0},1254.1199999999999,8592765120557,1,18592765120554,1,28592765120551,8536209090,10.5]
[112056,"Ex9M5Q TM 630 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=70kA, In=630A, 4P4T","NCA",2213.5,{"$f":"NCA","v":0},2213.5,8592765120564,1,18592765120561,1,28592765120568,8536209090,13.5]
[112057,"Ex9M5Q TM 700 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=70kA, In=700A, 4P4T","NCA",2527.6999999999998,{"$f":"NCA","v":0},2527.6999999999998,8592765120571,1,18592765120578,1,28592765120575,8536209090,13.5]
[112058,"Ex9M5Q TM 800 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=70kA, In=800A, 4P4T","NCA",2884.54,{"$f":"NCA","v":0},2884.54,8592765120588,1,18592765120585,1,28592765120582,8536209090,13.5]
[112059,"Ex9M5H TM 630 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=100kA, In=630A, 3P","NCA",1350.22,{"$f":"NCA","v":0},1350.22,8592765120595,1,18592765120592,1,28592765120599,8536209090,10.5]
[112060,"Ex9M5H TM 700 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=100kA, In=700A, 3P","NCA",1561.9,{"$f":"NCA","v":0},1561.9,8592765120601,1,18592765120608,1,28592765120605,8536209090,10.5]
[112061,"Ex9M5H TM 800 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=100kA, In=800A, 3P","NCA",1786.18,{"$f":"NCA","v":0},1786.18,8592765120618,1,18592765120615,1,28592765120612,8536209090,10.5]
[112062,"Ex9M5H TM 630 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=100kA, In=630A, 4P4T","NCA",1687.75,{"$f":"NCA","v":0},1687.75,8592765120625,1,18592765120622,1,28592765120629,8536209090,13.5]
[112063,"Ex9M5H TM 700 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=100kA, In=700A, 4P4T","NCA",1952.37,{"$f":"NCA","v":0},1952.37,8592765120632,1,18592765120639,1,28592765120636,8536209090,13.5]
[112064,"Ex9M5H TM 800 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=100kA, In=800A, 4P4T","NCA",2232.7399999999998,{"$f":"NCA","v":0},2232.7399999999998,8592765120649,1,18592765120646,1,28592765120643,8536209090,13.5]
[112065,"Ex9M5P TM 630 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=150kA, In=630A, 3P","NCA",1577.65,{"$f":"NCA","v":0},1577.65,8592765120656,1,18592765120653,1,28592765120650,8536209090,10.5]
[112066,"Ex9M5P TM 700 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=150kA, In=700A, 3P","NCA",1875.62,{"$f":"NCA","v":0},1875.62,8592765120663,1,18592765120660,1,28592765120667,8536209090,10.5]
[112067,"Ex9M5P TM 800 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=150kA, In=800A, 3P","NCA",2156.79,{"$f":"NCA","v":0},2156.79,8592765120670,1,18592765120677,1,28592765120674,8536209090,10.5]
[112068,"Ex9M5P TM 630 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=150kA, In=630A, 4P4T","NCA",1972.09,{"$f":"NCA","v":0},1972.09,8592765120687,1,18592765120684,1,28592765120681,8536209090,13.5]
[112069,"Ex9M5P TM 700 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=150kA, In=700A, 4P4T","NCA",2344.52,{"$f":"NCA","v":0},2344.52,8592765120694,1,18592765120691,1,28592765120698,8536209090,13.5]
[112070,"Ex9M5P TM 800 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=150kA, In=800A, 4P4T","NCA",2696,{"$f":"NCA","v":0},2696,8592765120700,1,18592765120707,1,28592765120704,8536209090,13.5]
[]
["Kompaktné ističe s elektronickou spúšťou Ex9M2-5 SU20L (DIP)"]
[111177,"Ex9M2S SU20L 32 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=36kA, In=32A, 3pól","NCF",149.13,{"$f":"NCF","v":0},{"$f":"E2852*(1-F2852)","v":149.13},8592765111777,1,18592765111774,8,28592765111771,8536209090,2]
[111178,"Ex9M2S SU20L 63 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=36kA, In=63A, 3pól","NCF",168.48,{"$f":"NCF","v":0},{"$f":"E2853*(1-F2853)","v":168.48},8592765111784,1,18592765111781,8,28592765111788,8536209090,2]
[111179,"Ex9M2S SU20L 100 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=36kA, In=100A, 3pól","NCF",179.27,{"$f":"NCF","v":0},179.27,8592765111791,1,18592765111798,8,28592765111795,8536209090,2]
[111180,"Ex9M2S SU20L 160 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=36kA, In=160A, 3pól","NCF",282.13,{"$f":"NCF","v":0},282.13,8592765111807,1,18592765111804,8,28592765111801,8536209090,2]
[111181,"Ex9M2S SU20L 250 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=36kA, In=250A, 3pól","NCF",384.52,{"$f":"NCF","v":0},384.52,8592765111814,1,18592765111811,8,28592765111818,8536209090,2]
[111182,"Ex9M2S SU20L 32 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=36kA, In=32A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",192.88,{"$f":"NCF","v":0},192.88,8592765111821,1,18592765111828,8,28592765111825,8536209090,2.65]
[111183,"Ex9M2S SU20L 63 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=36kA, In=63A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",218.02,{"$f":"NCF","v":0},218.02,8592765111838,1,18592765111835,8,28592765111832,8536209090,2.65]
[111184,"Ex9M2S SU20L 100 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=36kA, In=100A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",278.26,{"$f":"NCF","v":0},278.26,8592765111845,1,18592765111842,8,28592765111849,8536209090,2.65]
[111185,"Ex9M2S SU20L 160 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=36kA, In=160A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",491.48,{"$f":"NCF","v":0},491.48,8592765111852,1,18592765111859,8,28592765111856,8536209090,2.65]
[111186,"Ex9M2S SU20L 250 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=36kA, In=250A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",669.82,{"$f":"NCF","v":0},669.82,8592765111869,1,18592765111866,8,28592765111863,8536209090,2.65]
[111187,"Ex9M2N SU20L 32 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=50kA, In=32A, 3pól","NCF",208.01,{"$f":"NCF","v":0},208.01,8592765111876,1,18592765111873,8,28592765111870,8536209090,2]
[111188,"Ex9M2N SU20L 63 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=50kA, In=63A, 3pól","NCF",245.41,{"$f":"NCF","v":0},245.41,8592765111883,1,18592765111880,8,28592765111887,8536209090,2]
[111189,"Ex9M2N SU20L 100 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=50kA, In=100A, 3pól","NCF",252.01,{"$f":"NCF","v":0},252.01,8592765111890,1,18592765111897,8,28592765111894,8536209090,2]
[111190,"Ex9M2N SU20L 160 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=50kA, In=160A, 3pól","NCF",551.4,{"$f":"NCF","v":0},551.4,8592765111906,1,18592765111903,8,28592765111900,8536209090,2]
[111191,"Ex9M2N SU20L 250 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=50kA, In=250A, 3pól","NCF",761.5,{"$f":"NCF","v":0},761.5,8592765111913,1,18592765111910,8,28592765111917,8536209090,2]
[111192,"Ex9M2N SU20L 32 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=50kA, In=32A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",251.13,{"$f":"NCF","v":0},251.13,8592765111920,1,18592765111927,8,28592765111924,8536209090,2.65]
[111193,"Ex9M2N SU20L 63 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=50kA, In=63A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",296.33999999999997,{"$f":"NCF","v":0},296.33999999999997,8592765111937,1,18592765111934,8,28592765111931,8536209090,2.65]
[111194,"Ex9M2N SU20L 100 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=50kA, In=100A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",304.33,{"$f":"NCF","v":0},304.33,8592765111944,1,18592765111941,8,28592765111948,8536209090,2.65]
[111195,"Ex9M2N SU20L 160 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=50kA, In=160A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",672.35,{"$f":"NCF","v":0},672.35,8592765111951,1,18592765111958,8,28592765111955,8536209090,2.65]
[111196,"Ex9M2N SU20L 250 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=50kA, In=250A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",928.62,{"$f":"NCF","v":0},928.62,8592765111968,1,18592765111965,8,28592765111962,8536209090,2.65]
[111197,"Ex9M2Q SU20L 32 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=70kA, In=32A, 3pól","NCF",227.74,{"$f":"NCF","v":0},227.74,8592765111975,1,18592765111972,8,28592765111979,8536209090,2]
[111198,"Ex9M2Q SU20L 63 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=70kA, In=63A, 3pól","NCF",265.20999999999998,{"$f":"NCF","v":0},265.20999999999998,8592765111982,1,18592765111989,8,28592765111986,8536209090,2]
[111199,"Ex9M2Q SU20L 100 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=70kA, In=100A, 3pól","NCF",276.05,{"$f":"NCF","v":0},276.05,8592765111999,1,18592765111996,8,28592765111993,8536209090,2]
[111200,"Ex9M2Q SU20L 160 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=70kA, In=160A, 3pól","NCF",567.35,{"$f":"NCF","v":0},567.35,8592765112002,1,18592765112009,8,28592765112006,8536209090,2]
[111201,"Ex9M2Q SU20L 250 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=70kA, In=250A, 3pól","NCF",782.18,{"$f":"NCF","v":0},782.18,8592765112019,1,18592765112016,8,28592765112013,8536209090,2]
[111202,"Ex9M2Q SU20L 32 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=70kA, In=32A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",274.97000000000003,{"$f":"NCF","v":0},274.97000000000003,8592765112026,1,18592765112023,8,28592765112020,8536209090,2.65]
[111203,"Ex9M2Q SU20L 63 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=70kA, In=63A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",323.67,{"$f":"NCF","v":0},323.67,8592765112033,1,18592765112030,8,28592765112037,8536209090,2.65]
[111204,"Ex9M2Q SU20L 100 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=70kA, In=100A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",359.23,{"$f":"NCF","v":0},359.23,8592765112040,1,18592765112047,8,28592765112044,8536209090,2.65]
[111205,"Ex9M2Q SU20L 160 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=70kA, In=160A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",691.8,{"$f":"NCF","v":0},691.8,8592765112057,1,18592765112054,8,28592765112051,8536209090,2.65]
[111206,"Ex9M2Q SU20L 250 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=70kA, In=250A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",953.86,{"$f":"NCF","v":0},953.86,8592765112064,1,18592765112061,8,28592765112068,8536209090,2.65]
[111207,"Ex9M2H SU20L 32 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=100kA, In=32A, 3pól","NCF",247.46,{"$f":"NCF","v":0},247.46,8592765112071,1,18592765112078,8,28592765112075,8536209090,2]
[111208,"Ex9M2H SU20L 63 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=100kA, In=63A, 3pól","NCF",285.01,{"$f":"NCF","v":0},285.01,8592765112088,1,18592765112085,8,28592765112082,8536209090,2]
[111209,"Ex9M2H SU20L 100 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=100kA, In=100A, 3pól","NCF",300.08999999999997,{"$f":"NCF","v":0},300.08999999999997,8592765112095,1,18592765112092,8,28592765112099,8536209090,2]
[111210,"Ex9M2H SU20L 160 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=100kA, In=160A, 3pól","NCF",583.29999999999995,{"$f":"NCF","v":0},583.29999999999995,8592765112101,1,18592765112108,8,28592765112105,8536209090,2]
[111211,"Ex9M2H SU20L 250 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=100kA, In=250A, 3pól","NCF",802.86,{"$f":"NCF","v":0},802.86,8592765112118,1,18592765112115,8,28592765112112,8536209090,2]
[111212,"Ex9M2H SU20L 32 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=100kA, In=32A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",298.82,{"$f":"NCF","v":0},298.82,8592765112125,1,18592765112122,8,28592765112129,8536209090,2.65]
[111213,"Ex9M2H SU20L 63 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=100kA, In=63A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",351.01,{"$f":"NCF","v":0},351.01,8592765112132,1,18592765112139,8,28592765112136,8536209090,2.65]
[111214,"Ex9M2H SU20L 100 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=100kA, In=100A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",414.12,{"$f":"NCF","v":0},414.12,8592765112149,1,18592765112146,8,28592765112143,8536209090,2.65]
[111215,"Ex9M2H SU20L 160 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=100kA, In=160A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",711.26,{"$f":"NCF","v":0},711.26,8592765112156,1,18592765112153,8,28592765112150,8536209090,2.65]
[111216,"Ex9M2H SU20L 250 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=100kA, In=250A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",979.1,{"$f":"NCF","v":0},979.1,8592765112163,1,18592765112160,8,28592765112167,8536209090,2.65]
[111217,"Ex9M2P SU20L 32 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=150kA, In=32A, 3pól","NCF",342.52,{"$f":"NCF","v":0},342.52,8592765112170,1,18592765112177,8,28592765112174,8536209090,2]
[111218,"Ex9M2P SU20L 63 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=150kA, In=63A, 3pól","NCF",395,{"$f":"NCF","v":0},395,8592765112187,1,18592765112184,8,28592765112181,8536209090,2]
[111219,"Ex9M2P SU20L 100 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=150kA, In=100A, 3pól","NCF",424.16,{"$f":"NCF","v":0},424.16,8592765112194,1,18592765112191,8,28592765112198,8536209090,2]
[111220,"Ex9M2P SU20L 160 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=150kA, In=160A, 3pól","NCF",611.79,{"$f":"NCF","v":0},611.79,8592765112200,1,18592765112207,8,28592765112204,8536209090,2]
[111221,"Ex9M2P SU20L 250 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=150kA, In=250A, 3pól","NCF",845.05,{"$f":"NCF","v":0},845.05,8592765112217,1,18592765112214,8,28592765112211,8536209090,2]
[111222,"Ex9M2P SU20L 32 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=150kA, In=32A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",413.55,{"$f":"NCF","v":0},413.55,8592765112224,1,18592765112221,8,28592765112228,8536209090,2.65]
[111223,"Ex9M2P SU20L 63 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=150kA, In=63A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",476.95,{"$f":"NCF","v":0},476.95,8592765112231,1,18592765112238,8,28592765112235,8536209090,2.65]
[111224,"Ex9M2P SU20L 100 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=150kA, In=100A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",512.12,{"$f":"NCF","v":0},512.12,8592765112248,1,18592765112245,8,28592765112242,8536209090,2.65]
[111225,"Ex9M2P SU20L 160 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=150kA, In=160A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",746.06,{"$f":"NCF","v":0},746.06,8592765112255,1,18592765112252,8,28592765112259,8536209090,2.65]
[111226,"Ex9M2P SU20L 250 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20L (DIP), Icu=150kA, In=250A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",1030.47,{"$f":"NCF","v":0},1030.47,8592765112262,1,18592765112269,8,28592765112266,8536209090,2.65]
[111227,"Ex9M3S SU20L 250 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20L (DIP), Icu=36kA, In=250A, 3pól","NCF",509.05,{"$f":"NCF","v":0},509.05,8592765112279,1,18592765112276,2,28592765112273,8536209090,5.8]
[111228,"Ex9M3S SU20L 400 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20L (DIP), Icu=36kA, In=400A, 3pól","NCF",582.41,{"$f":"NCF","v":0},582.41,8592765112286,1,18592765112283,2,28592765112280,8536209090,5.8]
[111229,"Ex9M3S SU20L 630 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20L (DIP), Icu=36kA, In=630A, 3pól","NCF",640.66,{"$f":"NCF","v":0},640.66,8592765112293,1,18592765112290,2,28592765112297,8536209090,5.8]
[111230,"Ex9M3S SU20L 250 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20L (DIP), Icu=36kA, In=250A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",904.3,{"$f":"NCF","v":0},904.3,8592765112309,1,18592765112306,2,28592765112303,8536209090,7.8]
[111231,"Ex9M3S SU20L 400 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20L (DIP), Icu=36kA, In=400A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",1034.73,{"$f":"NCF","v":0},1034.73,8592765112316,1,18592765112313,2,28592765112310,8536209090,7.8]
[111232,"Ex9M3S SU20L 630 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20L (DIP), Icu=36kA, In=630A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",1138.2,{"$f":"NCF","v":0},1138.2,8592765112323,1,18592765112320,2,28592765112327,8536209090,7.8]
[111233,"Ex9M3N SU20L 250 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20L (DIP), Icu=50kA, In=250A, 3pól","NCF",538.62,{"$f":"NCF","v":0},538.62,8592765112330,1,18592765112337,2,28592765112334,8536209090,5.8]
[111234,"Ex9M3N SU20L 400 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20L (DIP), Icu=50kA, In=400A, 3pól","NCF",610.92999999999995,{"$f":"NCF","v":0},610.92999999999995,8592765112347,1,18592765112344,2,28592765112341,8536209090,5.8]
[111235,"Ex9M3N SU20L 630 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20L (DIP), Icu=50kA, In=630A, 3pól","NCF",672.03,{"$f":"NCF","v":0},672.03,8592765112354,1,18592765112351,2,28592765112358,8536209090,5.8]
[111236,"Ex9M3N SU20L 250 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20L (DIP), Icu=50kA, In=250A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",956.87,{"$f":"NCF","v":0},956.87,8592765112361,1,18592765112368,2,28592765112365,8536209090,7.8]
[111237,"Ex9M3N SU20L 400 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20L (DIP), Icu=50kA, In=400A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",1085.28,{"$f":"NCF","v":0},1085.28,8592765112378,1,18592765112375,2,28592765112372,8536209090,7.8]
[111238,"Ex9M3N SU20L 630 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20L (DIP), Icu=50kA, In=630A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",1193.81,{"$f":"NCF","v":0},1193.81,8592765112385,1,18592765112382,2,28592765112389,8536209090,7.8]
[111239,"Ex9M3Q SU20L 250 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20L (DIP), Icu=70kA, In=250A, 3pól","NCF",876.83,{"$f":"NCF","v":0},876.83,8592765112392,1,18592765112399,2,28592765112396,8536209090,5.8]
[111240,"Ex9M3Q SU20L 400 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20L (DIP), Icu=70kA, In=400A, 3pól","NCF",959.08,{"$f":"NCF","v":0},959.08,8592765112408,1,18592765112405,2,28592765112402,8536209090,5.8]
[111241,"Ex9M3Q SU20L 630 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20L (DIP), Icu=70kA, In=630A, 3pól","NCF",1054.99,{"$f":"NCF","v":0},1054.99,8592765112415,1,18592765112412,2,28592765112419,8536209090,5.8]
[111242,"Ex9M3Q SU20L 250 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20L (DIP), Icu=70kA, In=250A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",1233.92,{"$f":"NCF","v":0},{"$f":"E2917*(1-F2917)","v":1233.92},8592765112422,1,18592765112429,2,28592765112426,8536209090,7.8]
[111243,"Ex9M3Q SU20L 400 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20L (DIP), Icu=70kA, In=400A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",1355.44,{"$f":"NCF","v":0},1355.44,8592765112439,1,18592765112436,2,28592765112433,8536209090,7.8]
[111244,"Ex9M3Q SU20L 630 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20L (DIP), Icu=70kA, In=630A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",1490.98,{"$f":"NCF","v":0},1490.98,8592765112446,1,18592765112443,2,28592765112440,8536209090,7.8]
[111245,"Ex9M3H SU20L 250 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20L (DIP), Icu=100kA, In=250A, 3pól","NCF",1215.03,{"$f":"NCF","v":0},1215.03,8592765112453,1,18592765112450,2,28592765112457,8536209090,5.8]
[111246,"Ex9M3H SU20L 400 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20L (DIP), Icu=100kA, In=400A, 3pól","NCF",1307.24,{"$f":"NCF","v":0},1307.24,8592765112460,1,18592765112467,2,28592765112464,8536209090,5.8]
[111247,"Ex9M3H SU20L 630 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20L (DIP), Icu=100kA, In=630A, 3pól","NCF",1437.96,{"$f":"NCF","v":0},1437.96,8592765112477,1,18592765112474,2,28592765112471,8536209090,5.8]
[111248,"Ex9M3H SU20L 250 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20L (DIP), Icu=100kA, In=250A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",1510.96,{"$f":"NCF","v":0},1510.96,8592765112484,1,18592765112481,2,28592765112488,8536209090,7.8]
[111249,"Ex9M3H SU20L 400 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20L (DIP), Icu=100kA, In=400A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",1625.6,{"$f":"NCF","v":0},1625.6,8592765112491,1,18592765112498,2,28592765112495,8536209090,7.8]
[111250,"Ex9M3H SU20L 630 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20L (DIP), Icu=100kA, In=630A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",1788.16,{"$f":"NCF","v":0},1788.16,8592765112507,1,18592765112504,2,28592765112501,8536209090,7.8]
[111251,"Ex9M3P SU20L 250 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20L (DIP), Icu=150kA, In=250A, 3pól","NCF",1360.76,{"$f":"NCF","v":0},1360.76,8592765112514,1,18592765112511,2,28592765112518,8536209090,5.8]
[111252,"Ex9M3P SU20L 400 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20L (DIP), Icu=150kA, In=400A, 3pól","NCF",1464.05,{"$f":"NCF","v":0},1464.05,8592765112521,1,18592765112528,2,28592765112525,8536209090,5.8]
[111253,"Ex9M3P SU20L 630 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20L (DIP), Icu=150kA, In=630A, 3pól","NCF",1610.46,{"$f":"NCF","v":0},1610.46,8592765112538,1,18592765112535,2,28592765112532,8536209090,5.8]
[111254,"Ex9M3P SU20L 250 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20L (DIP), Icu=150kA, In=250A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",1692.17,{"$f":"NCF","v":0},1692.17,8592765112545,1,18592765112542,2,28592765112549,8536209090,7.8]
[111255,"Ex9M3P SU20L 400 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20L (DIP), Icu=150kA, In=400A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",1820.64,{"$f":"NCF","v":0},1820.64,8592765112552,1,18592765112559,2,28592765112556,8536209090,7.8]
[111256,"Ex9M3P SU20L 630 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20L (DIP), Icu=150kA, In=630A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",2002.71,{"$f":"NCF","v":0},2002.71,8592765112569,1,18592765112566,2,28592765112563,8536209090,7.8]
[111257,"Ex9M4S SU20L 630 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M4, SU20L (DIP), Icu=36kA, In=630A, 3pól","NCF",807.45,{"$f":"NCF","v":0},807.45,8592765112576,1,18592765112573,1,28592765112570,8536209090,10.8]
[111258,"Ex9M4S SU20L 630 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M4, SU20L (DIP), Icu=36kA, In=630A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",1857.14,{"$f":"NCF","v":0},1857.14,8592765112583,1,18592765112580,1,28592765112587,8536209090,13.8]
[111259,"Ex9M4N SU20L 630 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M4, SU20L (DIP), Icu=50kA, In=630A, 3pól","NCF",849.97,{"$f":"NCF","v":0},849.97,8592765112590,1,18592765112597,1,28592765112594,8536209090,10.8]
[111260,"Ex9M4N SU20L 630 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M4, SU20L (DIP), Icu=50kA, In=630A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",1954.93,{"$f":"NCF","v":0},1954.93,8592765112606,1,18592765112603,1,28592765112600,8536209090,13.8]
[111261,"Ex9M4Q SU20L 630 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M4, SU20L (DIP), Icu=70kA, In=630A, 3pól","NCF",1276.32,{"$f":"NCF","v":0},1276.32,8592765112613,1,18592765112610,1,28592765112617,8536209090,10.8]
[111262,"Ex9M4Q SU20L 630 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M4, SU20L (DIP), Icu=70kA, In=630A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",2041.64,{"$f":"NCF","v":0},2041.64,8592765112620,1,18592765112627,1,28592765112624,8536209090,13.8]
[111263,"Ex9M4H SU20L 630 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M4, SU20L (DIP), Icu=100kA, In=630A, 3pól","NCF",1702.67,{"$f":"NCF","v":0},1702.67,8592765112637,1,18592765112634,1,28592765112631,8536209090,10.8]
[111264,"Ex9M4H SU20L 630 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M4, SU20L (DIP), Icu=100kA, In=630A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",2128.35,{"$f":"NCF","v":0},2128.35,8592765112644,1,18592765112641,1,28592765112648,8536209090,13.8]
[111265,"Ex9M4P SU20L 630 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M4, SU20L (DIP), Icu=150kA, In=630A, 3pól","NCF",1887.27,{"$f":"NCF","v":0},1887.27,8592765112651,1,18592765112658,1,28592765112655,8536209090,10.8]
[111266,"Ex9M4P SU20L 630 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M4, SU20L (DIP), Icu=150kA, In=630A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",2359,{"$f":"NCF","v":0},2359,8592765112668,1,18592765112665,1,28592765112662,8536209090,13.8]
[111267,"Ex9M5S SU20L 800 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M5, SU20L (DIP), Icu=36kA, In=800A, 3pól","NCF",1554.39,{"$f":"NCF","v":0},1554.39,8592765112675,1,18592765112672,1,28592765112679,8536209090,10.8]
[111268,"Ex9M5S SU20L 800 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M5, SU20L (DIP), Icu=36kA, In=800A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",2748.2,{"$f":"NCF","v":0},2748.2,8592765112682,1,18592765112689,1,28592765112686,8536209090,13.8]
[111269,"Ex9M5N SU20L 800 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M5, SU20L (DIP), Icu=50kA, In=800A, 3pól","NCF",1704.63,{"$f":"NCF","v":0},1704.63,8592765112699,1,18592765112696,1,28592765112693,8536209090,10.8]
[111270,"Ex9M5N SU20L 800 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M5, SU20L (DIP), Icu=50kA, In=800A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",3015.6,{"$f":"NCF","v":0},3015.6,8592765112705,1,18592765112702,1,28592765112709,8536209090,13.8]
[111271,"Ex9M5Q SU20L 800 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M5, SU20L (DIP), Icu=70kA, In=800A, 3pól","NCF",2102.64,{"$f":"NCF","v":0},2102.64,8592765112712,1,18592765112719,1,28592765112716,8536209090,10.8]
[111272,"Ex9M5Q SU20L 800 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M5, SU20L (DIP), Icu=70kA, In=800A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",3148.6,{"$f":"NCF","v":0},3148.6,8592765112729,1,18592765112726,1,28592765112723,8536209090,13.8]
[111273,"Ex9M5H SU20L 800 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M5, SU20L (DIP), Icu=100kA, In=800A, 3pól","NCF",2500.65,{"$f":"NCF","v":0},2500.65,8592765112736,1,18592765112733,1,28592765112730,8536209090,10.8]
[111274,"Ex9M5H SU20L 800 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M5, SU20L (DIP), Icu=100kA, In=800A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",3281.6,{"$f":"NCF","v":0},3281.6,8592765112743,1,18592765112740,1,28592765112747,8536209090,13.8]
[111275,"Ex9M5P SU20L 800 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M5, SU20L (DIP), Icu=150kA, In=800A, 3pól","NCF",3019.51,{"$f":"NCF","v":0},3019.51,8592765112750,1,18592765112757,1,28592765112754,8536209090,10.8]
[111276,"Ex9M5P SU20L 800 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M5, SU20L (DIP), Icu=150kA, In=800A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",3774.4,{"$f":"NCF","v":0},3774.4,8592765112767,1,18592765112764,1,28592765112761,8536209090,13.8]
[]
["Kompaktné ističe s elektronickou spúšťou Ex9M2-5 SU20S (LCD)"]
[111277,"Ex9M2S SU20S 32 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=36kA, In=32A, 3pól","NCF",165.11,{"$f":"NCF","v":0},{"$f":"E2954*(1-F2954)","v":165.11},8592765112774,1,18592765112771,8,28592765112778,8536209090,2]
[111278,"Ex9M2S SU20S 63 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=36kA, In=63A, 3pól","NCF",186.53,{"$f":"NCF","v":0},{"$f":"E2955*(1-F2955)","v":186.53},8592765112781,1,18592765112788,8,28592765112785,8536209090,2]
[111279,"Ex9M2S SU20S 100 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=36kA, In=100A, 3pól","NCF",198.48,{"$f":"NCF","v":0},198.48,8592765112798,1,18592765112795,8,28592765112792,8536209090,2]
[111280,"Ex9M2S SU20S 160 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=36kA, In=160A, 3pól","NCF",312.36,{"$f":"NCF","v":0},312.36,8592765112804,1,18592765112801,8,28592765112808,8536209090,2]
[111281,"Ex9M2S SU20S 250 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=36kA, In=250A, 3pól","NCF",425.72,{"$f":"NCF","v":0},425.72,8592765112811,1,18592765112818,8,28592765112815,8536209090,2]
[111282,"Ex9M2S SU20S 32 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=36kA, In=32A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",213.54,{"$f":"NCF","v":0},213.54,8592765112828,1,18592765112825,8,28592765112822,8536209090,2.65]
[111283,"Ex9M2S SU20S 63 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=36kA, In=63A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",241.38,{"$f":"NCF","v":0},241.38,8592765112835,1,18592765112832,8,28592765112839,8536209090,2.65]
[111284,"Ex9M2S SU20S 100 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=36kA, In=100A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",308.08,{"$f":"NCF","v":0},308.08,8592765112842,1,18592765112849,8,28592765112846,8536209090,2.65]
[111285,"Ex9M2S SU20S 160 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=36kA, In=160A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",544.14,{"$f":"NCF","v":0},544.14,8592765112859,1,18592765112856,8,28592765112853,8536209090,2.65]
[111286,"Ex9M2S SU20S 250 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=36kA, In=250A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",741.58,{"$f":"NCF","v":0},741.58,8592765112866,1,18592765112863,8,28592765112860,8536209090,2.65]
[111287,"Ex9M2N SU20S 32 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=50kA, In=32A, 3pól","NCF",230.3,{"$f":"NCF","v":0},230.3,8592765112873,1,18592765112870,8,28592765112877,8536209090,2]
[111288,"Ex9M2N SU20S 63 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=50kA, In=63A, 3pól","NCF",271.7,{"$f":"NCF","v":0},271.7,8592765112880,1,18592765112887,8,28592765112884,8536209090,2]
[111289,"Ex9M2N SU20S 100 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=50kA, In=100A, 3pól","NCF",279.02,{"$f":"NCF","v":0},279.02,8592765112897,1,18592765112894,8,28592765112891,8536209090,2]
[111290,"Ex9M2N SU20S 160 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=50kA, In=160A, 3pól","NCF",610.48,{"$f":"NCF","v":0},610.48,8592765112903,1,18592765112900,8,28592765112907,8536209090,2]
[111291,"Ex9M2N SU20S 250 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=50kA, In=250A, 3pól","NCF",843.09,{"$f":"NCF","v":0},843.09,8592765112910,1,18592765112917,8,28592765112914,8536209090,2]
[111292,"Ex9M2N SU20S 32 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=50kA, In=32A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",278.04000000000002,{"$f":"NCF","v":0},278.04000000000002,8592765112927,1,18592765112924,8,28592765112921,8536209090,2.65]
[111293,"Ex9M2N SU20S 63 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=50kA, In=63A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",328.09,{"$f":"NCF","v":0},328.09,8592765112934,1,18592765112931,8,28592765112938,8536209090,2.65]
[111294,"Ex9M2N SU20S 100 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=50kA, In=100A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",336.94,{"$f":"NCF","v":0},336.94,8592765112941,1,18592765112948,8,28592765112945,8536209090,2.65]
[111295,"Ex9M2N SU20S 160 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=50kA, In=160A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",744.39,{"$f":"NCF","v":0},744.39,8592765112958,1,18592765112955,8,28592765112952,8536209090,2.65]
[111296,"Ex9M2N SU20S 250 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=50kA, In=250A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",1028.1199999999999,{"$f":"NCF","v":0},1028.1199999999999,8592765112965,1,18592765112962,8,28592765112969,8536209090,2.65]
[111297,"Ex9M2Q SU20S 32 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=70kA, In=32A, 3pól","NCF",252.14,{"$f":"NCF","v":0},252.14,8592765112972,1,18592765112979,8,28592765112976,8536209090,2]
[111298,"Ex9M2Q SU20S 63 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=70kA, In=63A, 3pól","NCF",293.62,{"$f":"NCF","v":0},293.62,8592765112989,1,18592765112986,8,28592765112983,8536209090,2]
[111299,"Ex9M2Q SU20S 100 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=70kA, In=100A, 3pól","NCF",305.63,{"$f":"NCF","v":0},305.63,8592765112996,1,18592765112993,8,28592765112990,8536209090,2]
[111300,"Ex9M2Q SU20S 160 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=70kA, In=160A, 3pól","NCF",628.14,{"$f":"NCF","v":0},628.14,8592765113009,1,18592765113006,8,28592765113003,8536209090,2]
[111301,"Ex9M2Q SU20S 250 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=70kA, In=250A, 3pól","NCF",865.99,{"$f":"NCF","v":0},865.99,8592765113016,1,18592765113013,8,28592765113010,8536209090,2]
[111302,"Ex9M2Q SU20S 32 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=70kA, In=32A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",304.44,{"$f":"NCF","v":0},304.44,8592765113023,1,18592765113020,8,28592765113027,8536209090,2.65]
[111303,"Ex9M2Q SU20S 63 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=70kA, In=63A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",358.35,{"$f":"NCF","v":0},358.35,8592765113030,1,18592765113037,8,28592765113034,8536209090,2.65]
[111304,"Ex9M2Q SU20S 100 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=70kA, In=100A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",397.71,{"$f":"NCF","v":0},397.71,8592765113047,1,18592765113044,8,28592765113041,8536209090,2.65]
[111305,"Ex9M2Q SU20S 160 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=70kA, In=160A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",765.92,{"$f":"NCF","v":0},765.92,8592765113054,1,18592765113051,8,28592765113058,8536209090,2.65]
[111306,"Ex9M2Q SU20S 250 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=70kA, In=250A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",1056.06,{"$f":"NCF","v":0},1056.06,8592765113061,1,18592765113068,8,28592765113065,8536209090,2.65]
[111307,"Ex9M2H SU20S 32 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=100kA, In=32A, 3pól","NCF",273.98,{"$f":"NCF","v":0},273.98,8592765113078,1,18592765113075,8,28592765113072,8536209090,2]
[111308,"Ex9M2H SU20S 63 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=100kA, In=63A, 3pól","NCF",315.55,{"$f":"NCF","v":0},315.55,8592765113085,1,18592765113082,8,28592765113089,8536209090,2]
[111309,"Ex9M2H SU20S 100 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=100kA, In=100A, 3pól","NCF",332.24,{"$f":"NCF","v":0},332.24,8592765113092,1,18592765113099,8,28592765113096,8536209090,2]
[111310,"Ex9M2H SU20S 160 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=100kA, In=160A, 3pól","NCF",645.79,{"$f":"NCF","v":0},645.79,8592765113108,1,18592765113105,8,28592765113102,8536209090,2]
[111311,"Ex9M2H SU20S 250 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=100kA, In=250A, 3pól","NCF",888.88,{"$f":"NCF","v":0},888.88,8592765113115,1,18592765113112,8,28592765113119,8536209090,2]
[111312,"Ex9M2H SU20S 32 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=100kA, In=32A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",330.83,{"$f":"NCF","v":0},330.83,8592765113122,1,18592765113129,8,28592765113126,8536209090,2.65]
[111313,"Ex9M2H SU20S 63 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=100kA, In=63A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",388.62,{"$f":"NCF","v":0},388.62,8592765113139,1,18592765113136,8,28592765113133,8536209090,2.65]
[111314,"Ex9M2H SU20S 100 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=100kA, In=100A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",458.49,{"$f":"NCF","v":0},458.49,8592765113146,1,18592765113143,8,28592765113140,8536209090,2.65]
[111315,"Ex9M2H SU20S 160 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=100kA, In=160A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",787.46,{"$f":"NCF","v":0},787.46,8592765113153,1,18592765113150,8,28592765113157,8536209090,2.65]
[111316,"Ex9M2H SU20S 250 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=100kA, In=250A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",1084.01,{"$f":"NCF","v":0},1084.01,8592765113160,1,18592765113167,8,28592765113164,8536209090,2.65]
[111317,"Ex9M2P SU20S 32 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=150kA, In=32A, 3pól","NCF",379.22,{"$f":"NCF","v":0},379.22,8592765113177,1,18592765113174,8,28592765113171,8536209090,2]
[111318,"Ex9M2P SU20S 63 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=150kA, In=63A, 3pól","NCF",437.32,{"$f":"NCF","v":0},437.32,8592765113184,1,18592765113181,8,28592765113188,8536209090,2]
[111319,"Ex9M2P SU20S 100 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=150kA, In=100A, 3pól","NCF",469.6,{"$f":"NCF","v":0},469.6,8592765113191,1,18592765113198,8,28592765113195,8536209090,2]
[111320,"Ex9M2P SU20S 160 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=150kA, In=160A, 3pól","NCF",677.33,{"$f":"NCF","v":0},677.33,8592765113207,1,18592765113204,8,28592765113201,8536209090,2]
[111321,"Ex9M2P SU20S 250 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=150kA, In=250A, 3pól","NCF",935.6,{"$f":"NCF","v":0},935.6,8592765113214,1,18592765113211,8,28592765113218,8536209090,2]
[111322,"Ex9M2P SU20S 32 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=150kA, In=32A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",457.85,{"$f":"NCF","v":0},457.85,8592765113221,1,18592765113228,8,28592765113225,8536209090,2.65]
[111323,"Ex9M2P SU20S 63 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=150kA, In=63A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",528.04999999999995,{"$f":"NCF","v":0},528.04999999999995,8592765113238,1,18592765113235,8,28592765113232,8536209090,2.65]
[111324,"Ex9M2P SU20S 100 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=150kA, In=100A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",566.99,{"$f":"NCF","v":0},566.99,8592765113245,1,18592765113242,8,28592765113249,8536209090,2.65]
[111325,"Ex9M2P SU20S 160 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=150kA, In=160A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",826,{"$f":"NCF","v":0},826,8592765113252,1,18592765113259,8,28592765113256,8536209090,2.65]
[111326,"Ex9M2P SU20S 250 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M2, SU20S (LCD), Icu=150kA, In=250A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",1140.8800000000001,{"$f":"NCF","v":0},1140.8800000000001,8592765113269,1,18592765113266,8,28592765113263,8536209090,2.65]
[111327,"Ex9M3S SU20S 250 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20S (LCD), Icu=36kA, In=250A, 3pól","NCF",563.6,{"$f":"NCF","v":0},563.6,8592765113276,1,18592765113273,2,28592765113270,8536209090,5.8]
[111328,"Ex9M3S SU20S 400 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20S (LCD), Icu=36kA, In=400A, 3pól","NCF",644.82000000000005,{"$f":"NCF","v":0},644.82000000000005,8592765113283,1,18592765113280,2,28592765113287,8536209090,5.8]
[111329,"Ex9M3S SU20S 630 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20S (LCD), Icu=36kA, In=630A, 3pól","NCF",709.3,{"$f":"NCF","v":0},709.3,8592765113290,1,18592765113297,2,28592765113294,8536209090,5.8]
[111330,"Ex9M3S SU20S 250 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20S (LCD), Icu=36kA, In=250A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",1001.19,{"$f":"NCF","v":0},1001.19,8592765113306,1,18592765113303,2,28592765113300,8536209090,7.8]
[111331,"Ex9M3S SU20S 400 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20S (LCD), Icu=36kA, In=400A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",1145.5899999999999,{"$f":"NCF","v":0},1145.5899999999999,8592765113313,1,18592765113310,2,28592765113317,8536209090,7.8]
[111332,"Ex9M3S SU20S 630 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20S (LCD), Icu=36kA, In=630A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",1260.1500000000001,{"$f":"NCF","v":0},1260.1500000000001,8592765113320,1,18592765113327,2,28592765113324,8536209090,7.8]
[111333,"Ex9M3N SU20S 250 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20S (LCD), Icu=50kA, In=250A, 3pól","NCF",596.33000000000004,{"$f":"NCF","v":0},596.33000000000004,8592765113337,1,18592765113334,2,28592765113331,8536209090,5.8]
[111334,"Ex9M3N SU20S 400 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20S (LCD), Icu=50kA, In=400A, 3pól","NCF",676.39,{"$f":"NCF","v":0},676.39,8592765113344,1,18592765113341,2,28592765113348,8536209090,5.8]
[111335,"Ex9M3N SU20S 630 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20S (LCD), Icu=50kA, In=630A, 3pól","NCF",744.03,{"$f":"NCF","v":0},744.03,8592765113351,1,18592765113358,2,28592765113355,8536209090,5.8]
[111336,"Ex9M3N SU20S 250 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20S (LCD), Icu=50kA, In=250A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",1059.3900000000001,{"$f":"NCF","v":0},1059.3900000000001,8592765113368,1,18592765113365,2,28592765113362,8536209090,7.8]
[111337,"Ex9M3N SU20S 400 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20S (LCD), Icu=50kA, In=400A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",1201.56,{"$f":"NCF","v":0},1201.56,8592765113375,1,18592765113372,2,28592765113379,8536209090,7.8]
[111338,"Ex9M3N SU20S 630 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20S (LCD), Icu=50kA, In=630A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",1321.72,{"$f":"NCF","v":0},1321.72,8592765113382,1,18592765113389,2,28592765113386,8536209090,7.8]
[111339,"Ex9M3Q SU20S 250 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20S (LCD), Icu=70kA, In=250A, 3pól","NCF",970.77,{"$f":"NCF","v":0},970.77,8592765113399,1,18592765113396,2,28592765113393,8536209090,5.8]
[111340,"Ex9M3Q SU20S 400 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20S (LCD), Icu=70kA, In=400A, 3pól","NCF",1061.8399999999999,{"$f":"NCF","v":0},1061.8399999999999,8592765113405,1,18592765113402,2,28592765113409,8536209090,5.8]
[111341,"Ex9M3Q SU20S 630 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20S (LCD), Icu=70kA, In=630A, 3pól","NCF",1168.03,{"$f":"NCF","v":0},1168.03,8592765113412,1,18592765113419,2,28592765113416,8536209090,5.8]
[111342,"Ex9M3Q SU20S 250 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20S (LCD), Icu=70kA, In=250A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",1366.12,{"$f":"NCF","v":0},{"$f":"E3019*(1-F3019)","v":1366.12},8592765113429,1,18592765113426,2,28592765113423,8536209090,7.8]
[111343,"Ex9M3Q SU20S 400 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20S (LCD), Icu=70kA, In=400A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",1500.66,{"$f":"NCF","v":0},1500.66,8592765113436,1,18592765113433,2,28592765113430,8536209090,7.8]
[111344,"Ex9M3Q SU20S 630 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20S (LCD), Icu=70kA, In=630A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",1650.73,{"$f":"NCF","v":0},1650.73,8592765113443,1,18592765113440,2,28592765113447,8536209090,7.8]
[111345,"Ex9M3H SU20S 250 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20S (LCD), Icu=100kA, In=250A, 3pól","NCF",1345.21,{"$f":"NCF","v":0},1345.21,8592765113450,1,18592765113457,2,28592765113454,8536209090,5.8]
[111346,"Ex9M3H SU20S 400 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20S (LCD), Icu=100kA, In=400A, 3pól","NCF",1447.3,{"$f":"NCF","v":0},1447.3,8592765113467,1,18592765113464,2,28592765113461,8536209090,5.8]
[111347,"Ex9M3H SU20S 630 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20S (LCD), Icu=100kA, In=630A, 3pól","NCF",1592.03,{"$f":"NCF","v":0},1592.03,8592765113474,1,18592765113471,2,28592765113478,8536209090,5.8]
[111348,"Ex9M3H SU20S 250 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20S (LCD), Icu=100kA, In=250A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",1672.85,{"$f":"NCF","v":0},1672.85,8592765113481,1,18592765113488,2,28592765113485,8536209090,7.8]
[111349,"Ex9M3H SU20S 400 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20S (LCD), Icu=100kA, In=400A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",1799.77,{"$f":"NCF","v":0},1799.77,8592765113498,1,18592765113495,2,28592765113492,8536209090,7.8]
[111350,"Ex9M3H SU20S 630 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20S (LCD), Icu=100kA, In=630A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",1979.74,{"$f":"NCF","v":0},1979.74,8592765113504,1,18592765113501,2,28592765113508,8536209090,7.8]
[111351,"Ex9M3P SU20S 250 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20S (LCD), Icu=150kA, In=250A, 3pól","NCF",1506.55,{"$f":"NCF","v":0},1506.55,8592765113511,1,18592765113518,2,28592765113515,8536209090,5.8]
[111352,"Ex9M3P SU20S 400 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20S (LCD), Icu=150kA, In=400A, 3pól","NCF",1620.91,{"$f":"NCF","v":0},1620.91,8592765113528,1,18592765113525,2,28592765113522,8536209090,5.8]
[111353,"Ex9M3P SU20S 630 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20S (LCD), Icu=150kA, In=630A, 3pól","NCF",1783,{"$f":"NCF","v":0},1783,8592765113535,1,18592765113532,2,28592765113539,8536209090,5.8]
[111354,"Ex9M3P SU20S 250 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20S (LCD), Icu=150kA, In=250A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",1873.47,{"$f":"NCF","v":0},1873.47,8592765113542,1,18592765113549,2,28592765113546,8536209090,7.8]
[111355,"Ex9M3P SU20S 400 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20S (LCD), Icu=150kA, In=400A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",2015.71,{"$f":"NCF","v":0},2015.71,8592765113559,1,18592765113556,2,28592765113553,8536209090,7.8]
[111356,"Ex9M3P SU20S 630 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M3, SU20S (LCD), Icu=150kA, In=630A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",2217.2800000000002,{"$f":"NCF","v":0},2217.2800000000002,8592765113566,1,18592765113563,2,28592765113560,8536209090,7.8]
[111357,"Ex9M4S SU20S 630 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M4, SU20S (LCD), Icu=36kA, In=630A, 3pól","NCF",893.96,{"$f":"NCF","v":0},893.96,8592765113573,1,18592765113570,1,28592765113577,8536209090,10.8]
[111358,"Ex9M4S SU20S 630 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M4, SU20S (LCD), Icu=36kA, In=630A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",2056.12,{"$f":"NCF","v":0},2056.12,8592765113580,1,18592765113587,1,28592765113584,8536209090,13.8]
[111359,"Ex9M4N SU20S 630 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M4, SU20S (LCD), Icu=50kA, In=630A, 3pól","NCF",941.04,{"$f":"NCF","v":0},941.04,8592765113597,1,18592765113594,1,28592765113591,8536209090,10.8]
[111360,"Ex9M4N SU20S 630 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M4, SU20S (LCD), Icu=50kA, In=630A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",2164.39,{"$f":"NCF","v":0},2164.39,8592765113603,1,18592765113600,1,28592765113607,8536209090,13.8]
[111361,"Ex9M4Q SU20S 630 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M4, SU20S (LCD), Icu=70kA, In=630A, 3pól","NCF",1413.07,{"$f":"NCF","v":0},1413.07,8592765113610,1,18592765113617,1,28592765113614,8536209090,10.8]
[111362,"Ex9M4Q SU20S 630 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M4, SU20S (LCD), Icu=70kA, In=630A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",2260.39,{"$f":"NCF","v":0},2260.39,8592765113627,1,18592765113624,1,28592765113621,8536209090,13.8]
[111363,"Ex9M4H SU20S 630 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M4, SU20S (LCD), Icu=100kA, In=630A, 3pól","NCF",1885.09,{"$f":"NCF","v":0},1885.09,8592765113634,1,18592765113631,1,28592765113638,8536209090,10.8]
[111364,"Ex9M4H SU20S 630 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M4, SU20S (LCD), Icu=100kA, In=630A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",2356.39,{"$f":"NCF","v":0},2356.39,8592765113641,1,18592765113648,1,28592765113645,8536209090,13.8]
[111365,"Ex9M4P SU20S 630 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M4, SU20S (LCD), Icu=150kA, In=630A, 3pól","NCF",2089.48,{"$f":"NCF","v":0},2089.48,8592765113658,1,18592765113655,1,28592765113652,8536209090,10.8]
[111366,"Ex9M4P SU20S 630 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M4, SU20S (LCD), Icu=150kA, In=630A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",2611.75,{"$f":"NCF","v":0},2611.75,8592765113665,1,18592765113662,1,28592765113669,8536209090,13.8]
[111367,"Ex9M5S SU20S 800 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M5, SU20S (LCD), Icu=36kA, In=800A, 3pól","NCF",1720.93,{"$f":"NCF","v":0},1720.93,8592765113672,1,18592765113679,1,28592765113676,8536209090,10.8]
[111368,"Ex9M5S SU20S 800 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M5, SU20S (LCD), Icu=36kA, In=800A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",3042.65,{"$f":"NCF","v":0},3042.65,8592765113689,1,18592765113686,1,28592765113683,8536209090,13.8]
[111369,"Ex9M5N SU20S 800 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M5, SU20S (LCD), Icu=50kA, In=800A, 3pól","NCF",1887.26,{"$f":"NCF","v":0},1887.26,8592765113696,1,18592765113693,1,28592765113690,8536209090,10.8]
[111370,"Ex9M5N SU20S 800 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M5, SU20S (LCD), Icu=50kA, In=800A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",3338.7,{"$f":"NCF","v":0},3338.7,8592765113702,1,18592765113709,1,28592765113706,8536209090,13.8]
[111371,"Ex9M5Q SU20S 800 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M5, SU20S (LCD), Icu=70kA, In=800A, 3pól","NCF",2327.92,{"$f":"NCF","v":0},2327.92,8592765113719,1,18592765113716,1,28592765113713,8536209090,10.8]
[111372,"Ex9M5Q SU20S 800 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M5, SU20S (LCD), Icu=70kA, In=800A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",3485.95,{"$f":"NCF","v":0},3485.95,8592765113726,1,18592765113723,1,28592765113720,8536209090,13.8]
[111373,"Ex9M5H SU20S 800 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M5, SU20S (LCD), Icu=100kA, In=800A, 3pól","NCF",2768.58,{"$f":"NCF","v":0},2768.58,8592765113733,1,18592765113730,1,28592765113737,8536209090,10.8]
[111374,"Ex9M5H SU20S 800 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M5, SU20S (LCD), Icu=100kA, In=800A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",3633.2,{"$f":"NCF","v":0},3633.2,8592765113740,1,18592765113747,1,28592765113744,8536209090,13.8]
[111375,"Ex9M5P SU20S 800 3P EU","Kompaktný istič, veľkosť M5, SU20S (LCD), Icu=150kA, In=800A, 3pól","NCF",3343.02,{"$f":"NCF","v":0},3343.02,8592765113757,1,18592765113754,1,28592765113751,8536209090,10.8]
[111376,"Ex9M5P SU20S 800 4P4T EU","Kompaktný istič, veľkosť M5, SU20S (LCD), Icu=150kA, In=800A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",4178.8,{"$f":"NCF","v":0},4178.8,8592765113764,1,18592765113761,1,28592765113768,8536209090,13.8]
[]
["Kompaktné ističe s elektronickou spúšťou M6"]
[110340,"Ex9M6N SU20L 800 3P","Kompaktný istič, veľkosť M6, Icu=Ics=50kA, In=800A, 3pól","NCF",1042.72,{"$f":"NCF","v":0},{"$f":"E3056*(1-F3056)","v":1042.72},8592765103406,1,18592765103403,1,28592765103400,"8536209090",12.5]
[110341,"Ex9M6N SU20L 1000 3P","Kompaktný istič, veľkosť M6, Icu=Ics=50kA, In=1000A, 3pól","NCF",1184.9100000000001,{"$f":"NCF","v":0},{"$f":"E3057*(1-F3057)","v":1184.9100000000001},8592765103413,1,18592765103410,1,28592765103417,"8536209090",12.5]
[110342,"Ex9M6N SU20L 1250 3P","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1250A, 3pól","NCF",1394.01,0,1394.01,8592765103420,1,18592765103427,1,28592765103424,"8536209090",12.5]
[110343,"Ex9M6N SU20L 1600 3P","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1600A, 3pól","NCF",1531.88,0,1531.88,8592765103437,1,18592765103434,1,28592765103431,"8536209090",12.5]
[110344,"Ex9M6N SU20L 800 4P","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=800A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",1262.8800000000001,0,1262.8800000000001,8592765103444,1,18592765103441,1,28592765103448,"8536209090",16.5]
[110345,"Ex9M6N SU20L 1000 4P","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1000A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",1435.09,0,1435.09,8592765103451,1,18592765103458,1,28592765103455,"8536209090",16.5]
[110346,"Ex9M6N SU20L 1250 4P","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1250A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",1688.34,0,1688.34,8592765103468,1,18592765103465,1,28592765103462,"8536209090",16.5]
[110347,"Ex9M6N SU20L 1600 4P","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1600A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",1855.32,0,1855.32,8592765103475,1,18592765103472,1,28592765103479,"8536209090",16.5]
[110348,"Ex9M6Q SU20L 800 3P","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=800A, 3pól","NCF",1421.27,0,1421.27,8592765103482,1,18592765103489,1,28592765103486,"8536209090",12.5]
[110349,"Ex9M6Q SU20L 1000 3P","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1000A, 3pól","NCF",1615.08,0,1615.08,8592765103499,1,18592765103496,1,28592765103493,"8536209090",12.5]
[110350,"Ex9M6Q SU20L 1250 3P","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1250A, 3pól","NCF",1900.09,0,1900.09,8592765103505,1,18592765103502,1,28592765103509,"8536209090",12.5]
[110351,"Ex9M6Q SU20L 1600 3P","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1600A, 3pól","NCF",2088.0100000000002,0,2088.0100000000002,8592765103512,1,18592765103519,1,28592765103516,"8536209090",12.5]
[110352,"Ex9M6Q SU20L 800 4P","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=800A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",1738.03,0,1738.03,8592765103529,1,18592765103526,1,28592765103523,"8536209090",16.5]
[110353,"Ex9M6Q SU20L 1000 4P","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1000A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",1975.03,0,1975.03,8592765103536,1,18592765103533,1,28592765103530,"8536209090",16.5]
[110354,"Ex9M6Q SU20L 1250 4P","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1250A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",2323.5700000000002,0,2323.5700000000002,8592765103543,1,18592765103540,1,28592765103547,"8536209090",16.5]
[110355,"Ex9M6Q SU20L 1600 4P","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1600A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",2553.37,0,2553.37,8592765103550,1,18592765103557,1,28592765103554,"8536209090",16.5]
[110356,"Ex9M6H SU20L 800 3P","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=800A, 3pól","NCF",1799.82,0,1799.82,8592765103567,1,18592765103564,1,28592765103561,"8536209090",12.5]
[110357,"Ex9M6H SU20L 1000 3P","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1000A, 3pól","NCF",2045.25,0,2045.25,8592765103574,1,18592765103571,1,28592765103578,"8536209090",12.5]
[110358,"Ex9M6H SU20L 1250 3P","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1250A, 3pól","NCF",2406.1799999999998,0,2406.1799999999998,8592765103581,1,18592765103588,1,28592765103585,"8536209090",12.5]
[110359,"Ex9M6H SU20L 1600 3P","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1600A, 3pól","NCF",2644.15,0,2644.15,8592765103598,1,18592765103595,1,28592765103592,"8536209090",12.5]
[110360,"Ex9M6H SU20L 800 4P","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=800A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",2213.1799999999998,0,2213.1799999999998,8592765103604,1,18592765103601,1,28592765103608,"8536209090",16.5]
[110361,"Ex9M6H SU20L 1000 4P","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1000A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",2514.98,0,2514.98,8592765103611,1,18592765103618,1,28592765103615,"8536209090",16.5]
[110362,"Ex9M6H SU20L 1250 4P","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1250A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",2958.8,0,2958.8,8592765103628,1,18592765103625,1,28592765103622,"8536209090",16.5]
[110363,"Ex9M6H SU20L 1600 4P","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1600A, 4pól s chráneným N-pólom","NCF",3251.43,0,3251.43,8592765103635,1,18592765103632,1,28592765103639,"8536209090",16.5]
[110364,"Ex9M6N SU20L 800 3P MOD AC230","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=800A, 3pól s MOD AC230","NCF",1577.21,0,1577.21,8592765103642,1,18592765103649,1,28592765103646,"8536209090",14.5]
[110365,"Ex9M6N SU20L 1000 3P MOD AC230","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1000A, 3pól s MOD AC230","NCF",1719.4,0,1719.4,8592765103659,1,18592765103656,1,28592765103653,"8536209090",14.5]
[110366,"Ex9M6N SU20L 1250 3P MOD AC230","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1250A, 3pól s MOD AC230","NCF",1928.5,0,1928.5,8592765103666,1,18592765103663,1,28592765103660,"8536209090",14.5]
[110367,"Ex9M6N SU20L 1600 3P MOD AC230","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1600A, 3pól s MOD AC230","NCF",2066.37,0,2066.37,8592765103673,1,18592765103670,1,28592765103677,"8536209090",14.5]
[110368,"Ex9M6N SU20L 800 4P MOD AC230","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=800A, 4pól s chráneným N-pólom s MOD AC230","NCF",1797.37,0,1797.37,8592765103680,1,18592765103687,1,28592765103684,"8536209090",18.5]
[110369,"Ex9M6N SU20L 1000 4P MOD AC230","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1000A, 4pól s chráneným N-pólom s MOD AC230","NCF",1969.58,0,1969.58,8592765103697,1,18592765103694,1,28592765103691,"8536209090",18.5]
[110370,"Ex9M6N SU20L 1250 4P MOD AC230","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1250A, 4pól s chráneným N-pólom s MOD AC230","NCF",2222.83,0,2222.83,8592765103703,1,18592765103700,1,28592765103707,"8536209090",18.5]
[110371,"Ex9M6N SU20L 1600 4P MOD AC230","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1600A, 4pól s chráneným N-pólom s MOD AC230","NCF",2389.81,0,2389.81,8592765103710,1,18592765103717,1,28592765103714,"8536209090",18.5]
[110372,"Ex9M6N SU20L 800 3P MOD AC400","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=800A, 3pól s MOD AC400","NCF",1625.72,0,1625.72,8592765103727,1,18592765103724,1,28592765103721,"8536209090",14.5]
[110373,"Ex9M6N SU20L 1000 3P MOD AC400","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1000A, 3pól s MOD AC400","NCF",1767.91,0,1767.91,8592765103734,1,18592765103731,1,28592765103738,"8536209090",14.5]
[110374,"Ex9M6N SU20L 1250 3P MOD AC400","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1250A, 3pól s MOD AC400","NCF",1977.01,0,1977.01,8592765103741,1,18592765103748,1,28592765103745,"8536209090",14.5]
[110375,"Ex9M6N SU20L 1600 3P MOD AC400","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1600A, 3pól s MOD AC400","NCF",2114.88,0,2114.88,8592765103758,1,18592765103755,1,28592765103752,"8536209090",14.5]
[110376,"Ex9M6N SU20L 800 4P MOD AC400","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=800A, 4pól s chráneným N-pólom s MOD AC400","NCF",1845.88,0,1845.88,8592765103765,1,18592765103762,1,28592765103769,"8536209090",18.5]
[110377,"Ex9M6N SU20L 1000 4P MOD AC400","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1000A, 4pól s chráneným N-pólom s MOD AC400","NCF",2018.09,0,2018.09,8592765103772,1,18592765103779,1,28592765103776,"8536209090",18.5]
[110378,"Ex9M6N SU20L 1250 4P MOD AC400","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1250A, 4pól s chráneným N-pólom s MOD AC400","NCF",2271.34,0,2271.34,8592765103789,1,18592765103786,1,28592765103783,"8536209090",18.5]
[110379,"Ex9M6N SU20L 1600 4P MOD AC400","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1600A, 4pól s chráneným N-pólom s MOD AC400","NCF",2438.3200000000002,0,2438.3200000000002,8592765103796,1,18592765103793,1,28592765103790,"8536209090",18.5]
[110380,"Ex9M6N SU20L 800 3P MOD DC110","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=800A, 3pól s MOD DC110","NCF",1692.15,0,1692.15,8592765103802,1,18592765103809,1,28592765103806,"8536209090",14.5]
[110381,"Ex9M6N SU20L 1000 3P MOD DC110","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1000A, 3pól s MOD DC110","NCF",1834.34,0,1834.34,8592765103819,1,18592765103816,1,28592765103813,"8536209090",14.5]
[110382,"Ex9M6N SU20L 1250 3P MOD DC110","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1250A, 3pól s MOD DC110","NCF",2043.44,0,2043.44,8592765103826,1,18592765103823,1,28592765103820,"8536209090",14.5]
[110383,"Ex9M6N SU20L 1600 3P MOD DC110","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1600A, 3pól s MOD DC110","NCF",2181.31,0,2181.31,8592765103833,1,18592765103830,1,28592765103837,"8536209090",14.5]
[110384,"Ex9M6N SU20L 800 4P MOD DC110","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=800A, 4pól s chráneným N-pólom s MOD DC110","NCF",1912.31,0,1912.31,8592765103840,1,18592765103847,1,28592765103844,"8536209090",18.5]
[110385,"Ex9M6N SU20L 1000 4P MOD DC110","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1000A, 4pól s chráneným N-pólom s MOD DC110","NCF",2084.52,0,2084.52,8592765103857,1,18592765103854,1,28592765103851,"8536209090",18.5]
[110386,"Ex9M6N SU20L 1250 4P MOD DC110","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1250A, 4pól s chráneným N-pólom s MOD DC110","NCF",2337.77,0,2337.77,8592765103864,1,18592765103861,1,28592765103868,"8536209090",18.5]
[110387,"Ex9M6N SU20L 1600 4P MOD DC110","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1600A, 4pól s chráneným N-pólom s MOD DC110","NCF",2504.75,0,2504.75,8592765103871,1,18592765103878,1,28592765103875,"8536209090",18.5]
[110388,"Ex9M6N SU20L 800 3P MOD DC220","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=800A, 3pól s MOD DC220","NCF",1692.15,0,1692.15,8592765103888,1,18592765103885,1,28592765103882,"8536209090",14.5]
[110389,"Ex9M6N SU20L 1000 3P MOD DC220","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1000A, 3pól s MOD DC220","NCF",1834.34,0,1834.34,8592765103895,1,18592765103892,1,28592765103899,"8536209090",14.5]
[110390,"Ex9M6N SU20L 1250 3P MOD DC220","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1250A, 3pól s MOD DC220","NCF",2043.44,0,2043.44,8592765103901,1,18592765103908,1,28592765103905,"8536209090",14.5]
[110391,"Ex9M6N SU20L 1600 3P MOD DC220","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1600A, 3pól s MOD DC220","NCF",2181.31,0,2181.31,8592765103918,1,18592765103915,1,28592765103912,"8536209090",14.5]
[110392,"Ex9M6N SU20L 800 4P MOD DC220","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=800A, 4pól s chráneným N-pólom s MOD DC220","NCF",1912.31,0,1912.31,8592765103925,1,18592765103922,1,28592765103929,"8536209090",18.5]
[110393,"Ex9M6N SU20L 1000 4P MOD DC220","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1000A, 4pól s chráneným N-pólom s MOD DC220","NCF",2084.52,0,2084.52,8592765103932,1,18592765103939,1,28592765103936,"8536209090",18.5]
[110394,"Ex9M6N SU20L 1250 4P MOD DC220","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1250A, 4pól s chráneným N-pólom s MOD DC220","NCF",2337.77,0,2337.77,8592765103949,1,18592765103946,1,28592765103943,"8536209090",18.5]
[110395,"Ex9M6N SU20L 1600 4P MOD DC220","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1600A, 4pól s chráneným N-pólom s MOD DC220","NCF",2504.75,0,2504.75,8592765103956,1,18592765103953,1,28592765103950,"8536209090",18.5]
[110396,"Ex9M6Q SU20L 800 3P MOD AC230","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=800A, 3pól s MOD AC230","NCF",1955.76,0,1955.76,8592765103963,1,18592765103960,1,28592765103967,"8536209090",14.5]
[110397,"Ex9M6Q SU20L 1000 3P MOD AC230","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1000A, 3pól s MOD AC230","NCF",2149.5700000000002,0,2149.5700000000002,8592765103970,1,18592765103977,1,28592765103974,"8536209090",14.5]
[110398,"Ex9M6Q SU20L 1250 3P MOD AC230","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1250A, 3pól s MOD AC230","NCF",2434.58,0,2434.58,8592765103987,1,18592765103984,1,28592765103981,"8536209090",14.5]
[110399,"Ex9M6Q SU20L 1600 3P MOD AC230","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1600A, 3pól s MOD AC230","NCF",2622.5,0,2622.5,8592765103994,1,18592765103991,1,28592765103998,"8536209090",14.5]
[110400,"Ex9M6Q SU20L 800 4P MOD AC230","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=800A, 4pól s chráneným N-pólom s MOD AC230","NCF",2272.52,0,2272.52,8592765104007,1,18592765104004,1,28592765104001,"8536209090",18.5]
[110401,"Ex9M6Q SU20L 1000 4P MOD AC230","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1000A, 4pól s chráneným N-pólom s MOD AC230","NCF",2509.52,0,2509.52,8592765104014,1,18592765104011,1,28592765104018,"8536209090",18.5]
[110402,"Ex9M6Q SU20L 1250 4P MOD AC230","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1250A, 4pól s chráneným N-pólom s MOD AC230","NCF",2858.06,0,2858.06,8592765104021,1,18592765104028,1,28592765104025,"8536209090",18.5]
[110403,"Ex9M6Q SU20L 1600 4P MOD AC230","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1600A, 4pól s chráneným N-pólom s MOD AC230","NCF",3087.86,0,3087.86,8592765104038,1,18592765104035,1,28592765104032,"8536209090",18.5]
[110404,"Ex9M6Q SU20L 800 3P MOD AC400","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=800A, 3pól s MOD AC400","NCF",2004.27,0,2004.27,8592765104045,1,18592765104042,1,28592765104049,"8536209090",14.5]
[110405,"Ex9M6Q SU20L 1000 3P MOD AC400","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1000A, 3pól s MOD AC400","NCF",2198.08,{"$f":"NCF","v":0},{"$f":"E3121*(1-F3121)","v":2198.08},8592765104052,1,18592765104059,1,28592765104056,"8536209090",14.5]
[110406,"Ex9M6Q SU20L 1250 3P MOD AC400","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1250A, 3pól s MOD AC400","NCF",2483.09,0,2483.09,8592765104069,1,18592765104066,1,28592765104063,"8536209090",14.5]
[110407,"Ex9M6Q SU20L 1600 3P MOD AC400","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1600A, 3pól s MOD AC400","NCF",2671.01,0,2671.01,8592765104076,1,18592765104073,1,28592765104070,"8536209090",14.5]
[110408,"Ex9M6Q SU20L 800 4P MOD AC400","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=800A, 4pól s chráneným N-pólom s MOD AC400","NCF",2321.0300000000002,0,2321.0300000000002,8592765104083,1,18592765104080,1,28592765104087,"8536209090",18.5]
[110409,"Ex9M6Q SU20L 1000 4P MOD AC400","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1000A, 4pól s chráneným N-pólom s MOD AC400","NCF",2558.0300000000002,0,2558.0300000000002,8592765104090,1,18592765104097,1,28592765104094,"8536209090",18.5]
[110410,"Ex9M6Q SU20L 1250 4P MOD AC400","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1250A, 4pól s chráneným N-pólom s MOD AC400","NCF",2906.57,0,2906.57,8592765104106,1,18592765104103,1,28592765104100,"8536209090",18.5]
[110411,"Ex9M6Q SU20L 1600 4P MOD AC400","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1600A, 4pól s chráneným N-pólom s MOD AC400","NCF",3136.37,0,3136.37,8592765104113,1,18592765104110,1,28592765104117,"8536209090",18.5]
[110412,"Ex9M6Q SU20L 800 3P MOD DC110","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=800A, 3pól s MOD DC110","NCF",2070.6999999999998,0,2070.6999999999998,8592765104120,1,18592765104127,1,28592765104124,"8536209090",14.5]
[110413,"Ex9M6Q SU20L 1000 3P MOD DC110","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1000A, 3pól s MOD DC110","NCF",2264.5100000000002,0,2264.5100000000002,8592765104137,1,18592765104134,1,28592765104131,"8536209090",14.5]
[110414,"Ex9M6Q SU20L 1250 3P MOD DC110","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1250A, 3pól s MOD DC110","NCF",2549.52,0,2549.52,8592765104144,1,18592765104141,1,28592765104148,"8536209090",14.5]
[110415,"Ex9M6Q SU20L 1600 3P MOD DC110","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1600A, 3pól s MOD DC110","NCF",2737.44,0,2737.44,8592765104151,1,18592765104158,1,28592765104155,"8536209090",14.5]
[110416,"Ex9M6Q SU20L 800 4P MOD DC110","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=800A, 4pól s chráneným N-pólom s MOD DC110","NCF",2387.46,0,2387.46,8592765104168,1,18592765104165,1,28592765104162,"8536209090",18.5]
[110417,"Ex9M6Q SU20L 1000 4P MOD DC110","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1000A, 4pól s chráneným N-pólom s MOD DC110","NCF",2624.46,0,2624.46,8592765104175,1,18592765104172,1,28592765104179,"8536209090",18.5]
[110418,"Ex9M6Q SU20L 1250 4P MOD DC110","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1250A, 4pól s chráneným N-pólom s MOD DC110","NCF",2973,0,2973,8592765104182,1,18592765104189,1,28592765104186,"8536209090",18.5]
[110419,"Ex9M6Q SU20L 1600 4P MOD DC110","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1600A, 4pól s chráneným N-pólom s MOD DC110","NCF",3202.8,0,3202.8,8592765104199,1,18592765104196,1,28592765104193,"8536209090",18.5]
[110420,"Ex9M6Q SU20L 800 3P MOD DC220","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=800A, 3pól s MOD DC220","NCF",2070.6999999999998,0,2070.6999999999998,8592765104205,1,18592765104202,1,28592765104209,"8536209090",14.5]
[110421,"Ex9M6Q SU20L 1000 3P MOD DC220","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1000A, 3pól s MOD DC220","NCF",2264.5100000000002,0,2264.5100000000002,8592765104212,1,18592765104219,1,28592765104216,"8536209090",14.5]
[110422,"Ex9M6Q SU20L 1250 3P MOD DC220","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1250A, 3pól s MOD DC220","NCF",2549.52,0,2549.52,8592765104229,1,18592765104226,1,28592765104223,"8536209090",14.5]
[110423,"Ex9M6Q SU20L 1600 3P MOD DC220","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1600A, 3pól s MOD DC220","NCF",2737.44,0,2737.44,8592765104236,1,18592765104233,1,28592765104230,"8536209090",14.5]
[110424,"Ex9M6Q SU20L 800 4P MOD DC220","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=800A, 4pól s chráneným N-pólom s MOD DC220","NCF",2387.46,0,2387.46,8592765104243,1,18592765104240,1,28592765104247,"8536209090",18.5]
[110425,"Ex9M6Q SU20L 1000 4P MOD DC220","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1000A, 4pól s chráneným N-pólom s MOD DC220","NCF",2624.46,0,2624.46,8592765104250,1,18592765104257,1,28592765104254,"8536209090",18.5]
[110426,"Ex9M6Q SU20L 1250 4P MOD DC220","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1250A, 4pól s chráneným N-pólom s MOD DC220","NCF",2973,0,2973,8592765104267,1,18592765104264,1,28592765104261,"8536209090",18.5]
[110427,"Ex9M6Q SU20L 1600 4P MOD DC220","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1600A, 4pól s chráneným N-pólom s MOD DC220","NCF",3202.8,0,3202.8,8592765104274,1,18592765104271,1,28592765104278,"8536209090",18.5]
[110428,"Ex9M6H SU20L 800 3P MOD AC230","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=800A, 3pól s MOD AC230","NCF",2334.31,0,2334.31,8592765104281,1,18592765104288,1,28592765104285,"8536209090",14.5]
[110429,"Ex9M6H SU20L 1000 3P MOD AC230","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1000A, 3pól s MOD AC230","NCF",2579.7399999999998,0,2579.7399999999998,8592765104298,1,18592765104295,1,28592765104292,"8536209090",14.5]
[110430,"Ex9M6H SU20L 1250 3P MOD AC230","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1250A, 3pól s MOD AC230","NCF",2940.67,0,2940.67,8592765104304,1,18592765104301,1,28592765104308,"8536209090",14.5]
[110431,"Ex9M6H SU20L 1600 3P MOD AC230","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1600A, 3pól s MOD AC230","NCF",3178.64,0,3178.64,8592765104311,1,18592765104318,1,28592765104315,"8536209090",14.5]
[110432,"Ex9M6H SU20L 800 4P MOD AC230","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=800A, 4pól s chráneným N-pólom s MOD AC230","NCF",2747.67,0,2747.67,8592765104328,1,18592765104325,1,28592765104322,"8536209090",18.5]
[110433,"Ex9M6H SU20L 1000 4P MOD AC230","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1000A, 4pól s chráneným N-pólom s MOD AC230","NCF",3049.47,0,3049.47,8592765104335,1,18592765104332,1,28592765104339,"8536209090",18.5]
[110434,"Ex9M6H SU20L 1250 4P MOD AC230","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1250A, 4pól s chráneným N-pólom s MOD AC230","NCF",3493.29,0,3493.29,8592765104342,1,18592765104349,1,28592765104346,"8536209090",18.5]
[110435,"Ex9M6H SU20L 1600 4P MOD AC230","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1600A, 4pól s chráneným N-pólom s MOD AC230","NCF",3785.92,0,3785.92,8592765104359,1,18592765104356,1,28592765104353,"8536209090",18.5]
[110436,"Ex9M6H SU20L 800 3P MOD AC400","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=800A, 3pól s MOD AC400","NCF",2382.8200000000002,0,2382.8200000000002,8592765104366,1,18592765104363,1,28592765104360,"8536209090",14.5]
[110437,"Ex9M6H SU20L 1000 3P MOD AC400","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1000A, 3pól s MOD AC400","NCF",2628.25,{"$f":"NCF","v":0},2628.25,8592765104373,1,18592765104370,1,28592765104377,"8536209090",14.5]
[110438,"Ex9M6H SU20L 1250 3P MOD AC400","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1250A, 3pól s MOD AC400","NCF",2989.18,0,2989.18,8592765104380,1,18592765104387,1,28592765104384,"8536209090",14.5]
[110439,"Ex9M6H SU20L 1600 3P MOD AC400","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1600A, 3pól s MOD AC400","NCF",3227.15,0,3227.15,8592765104397,1,18592765104394,1,28592765104391,"8536209090",14.5]
[110440,"Ex9M6H SU20L 800 4P MOD AC400","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=800A, 4pól s chráneným N-pólom s MOD AC400","NCF",2796.18,0,2796.18,8592765104403,1,18592765104400,1,28592765104407,"8536209090",18.5]
[110441,"Ex9M6H SU20L 1000 4P MOD AC400","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1000A, 4pól s chráneným N-pólom s MOD AC400","NCF",3097.98,0,3097.98,8592765104410,1,18592765104417,1,28592765104414,"8536209090",18.5]
[110442,"Ex9M6H SU20L 1250 4P MOD AC400","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1250A, 4pól s chráneným N-pólom s MOD AC400","NCF",3541.8,0,3541.8,8592765104427,1,18592765104424,1,28592765104421,"8536209090",18.5]
[110443,"Ex9M6H SU20L 1600 4P MOD AC400","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1600A, 4pól s chráneným N-pólom s MOD AC400","NCF",3834.43,0,3834.43,8592765104434,1,18592765104431,1,28592765104438,"8536209090",18.5]
[110444,"Ex9M6H SU20L 800 3P MOD DC110","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=800A, 3pól s MOD DC110","NCF",2449.25,0,2449.25,8592765104441,1,18592765104448,1,28592765104445,"8536209090",14.5]
[110445,"Ex9M6H SU20L 1000 3P MOD DC110","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1000A, 3pól s MOD DC110","NCF",2694.68,0,2694.68,8592765104458,1,18592765104455,1,28592765104452,"8536209090",14.5]
[110446,"Ex9M6H SU20L 1250 3P MOD DC110","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1250A, 3pól s MOD DC110","NCF",3055.61,0,3055.61,8592765104465,1,18592765104462,1,28592765104469,"8536209090",14.5]
[110447,"Ex9M6H SU20L 1600 3P MOD DC110","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1600A, 3pól s MOD DC110","NCF",3293.58,0,3293.58,8592765104472,1,18592765104479,1,28592765104476,"8536209090",14.5]
[110448,"Ex9M6H SU20L 800 4P MOD DC110","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=800A, 4pól s chráneným N-pólom s MOD DC110","NCF",2862.61,0,2862.61,8592765104489,1,18592765104486,1,28592765104483,"8536209090",18.5]
[110449,"Ex9M6H SU20L 1000 4P MOD DC110","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1000A, 4pól s chráneným N-pólom s MOD DC110","NCF",3164.41,0,3164.41,8592765104496,1,18592765104493,1,28592765104490,"8536209090",18.5]
[110450,"Ex9M6H SU20L 1250 4P MOD DC110","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1250A, 4pól s chráneným N-pólom s MOD DC110","NCF",3608.23,0,3608.23,8592765104502,1,18592765104509,1,28592765104506,"8536209090",18.5]
[110451,"Ex9M6H SU20L 1600 4P MOD DC110","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1600A, 4pól s chráneným N-pólom s MOD DC110","NCF",3900.86,0,3900.86,8592765104519,1,18592765104516,1,28592765104513,"8536209090",18.5]
[110452,"Ex9M6H SU20L 800 3P MOD DC220","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=800A, 3pól s MOD DC220","NCF",2449.25,0,2449.25,8592765104526,1,18592765104523,1,28592765104520,"8536209090",14.5]
[110453,"Ex9M6H SU20L 1000 3P MOD DC220","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1000A, 3pól s MOD DC220","NCF",2694.68,0,2694.68,8592765104533,1,18592765104530,1,28592765104537,"8536209090",14.5]
[110454,"Ex9M6H SU20L 1250 3P MOD DC220","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1250A, 3pól s MOD DC220","NCF",3055.61,0,3055.61,8592765104540,1,18592765104547,1,28592765104544,"8536209090",14.5]
[110455,"Ex9M6H SU20L 1600 3P MOD DC220","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1600A, 3pól s MOD DC220","NCF",3293.58,0,3293.58,8592765104557,1,18592765104554,1,28592765104551,"8536209090",14.5]
[110456,"Ex9M6H SU20L 800 4P MOD DC220","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=800A, 4pól s chráneným N-pólom s MOD DC220","NCF",2862.61,0,2862.61,8592765104564,1,18592765104561,1,28592765104568,"8536209090",18.5]
[110457,"Ex9M6H SU20L 1000 4P MOD DC220","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1000A, 4pól s chráneným N-pólom s MOD DC220","NCF",3164.41,0,3164.41,8592765104571,1,18592765104578,1,28592765104575,"8536209090",18.5]
[110458,"Ex9M6H SU20L 1250 4P MOD DC220","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1250A, 4pól s chráneným N-pólom s MOD DC220","NCF",3608.23,0,3608.23,8592765104588,1,18592765104585,1,28592765104582,"8536209090",18.5]
[110459,"Ex9M6H SU20L 1600 4P MOD DC220","Kompaktný istič, veľkosť M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1600A, 4pól s chráneným N-pólom s MOD DC220","NCF",3900.86,0,3900.86,8592765104595,1,18592765104592,1,28592765104599,"8536209090",18.5]
[]
["DC kompaktné ističe Ex9MD"]
[101768,"Ex9MD1B TM DC16 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=25kA, In=16A, 3pól","NCB",236.61,{"$f":"NCB","v":0},{"$f":"E3178*(1-F3178)","v":236.61},8592765017697,1,8592765017697,null,28592765017691,"8536201090",1.2]
[101769,"Ex9MD1B TM DC20 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=25kA, In=20A, 3pól","NCB",236.61,0,236.61,8592765017703,1,8592765017703,null,28592765017707,"8536201090",1.2]
[101770,"Ex9MD1B TM DC25 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=25kA, In=25A, 3pól","NCB",238.6,0,238.6,8592765017710,1,8592765017710,null,28592765017714,"8536201090",1.2]
[101771,"Ex9MD1B TM DC32 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=25kA, In=32A, 3pól","NCB",240.59,0,240.59,8592765017727,1,8592765017727,null,28592765017721,"8536201090",1.2]
[101772,"Ex9MD1B TM DC40 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=25kA, In=40A, 3pól","NCB",246.55,0,246.55,8592765017734,1,8592765017734,null,28592765017738,"8536201090",1.2]
[101773,"Ex9MD1B TM DC50 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=25kA, In=50A, 3pól","NCB",254.51,0,254.51,8592765017741,1,8592765017741,null,28592765017745,"8536201090",1.2]
[101774,"Ex9MD1B TM DC63 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=25kA, In=63A, 3pól","NCB",268.42,0,268.42,8592765017758,1,8592765017758,null,28592765017752,"8536201090",1.2]
[101775,"Ex9MD1B TM DC80 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=25kA, In=80A, 3pól","NCB",282.33999999999997,0,282.33999999999997,8592765017765,1,8592765017765,null,28592765017769,"8536209090",1.2]
[101776,"Ex9MD1B TM DC100 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=25kA, In=100A, 3pól","NCB",316.13,0,316.13,8592765017772,1,8592765017772,null,28592765017776,"8536209090",1.2]
[101777,"Ex9MD1B TM DC125 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=25kA, In=125A, 3pól","NCB",357.9,0,357.9,8592765017789,1,8592765017789,null,28592765017783,"8536209090",1.2]
[101778,"Ex9MD1S TM DC16 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=16A, 3pól","NCB",280.35000000000002,0,280.35000000000002,8592765017796,1,8592765017796,null,28592765017790,"8536201090",1.2]
[101779,"Ex9MD1S TM DC20 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=20A, 3pól","NCB",282.33999999999997,0,282.33999999999997,8592765017802,1,8592765017802,null,28592765017806,"8536201090",1.2]
[101780,"Ex9MD1S TM DC25 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=25A, 3pól","NCB",284.33,0,284.33,8592765017819,1,8592765017819,null,28592765017813,"8536201090",1.2]
[101781,"Ex9MD1S TM DC32 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=32A, 3pól","NCB",288.3,0,288.3,8592765017826,1,8592765017826,null,28592765017820,"8536201090",1.2]
[101782,"Ex9MD1S TM DC40 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=40A, 3pól","NCB",292.27999999999997,0,292.27999999999997,8592765017833,1,8592765017833,null,28592765017837,"8536201090",1.2]
[101783,"Ex9MD1S TM DC50 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=50A, 3pól","NCB",302.22000000000003,0,302.22000000000003,8592765017840,1,8592765017840,null,28592765017844,"8536201090",1.2]
[101784,"Ex9MD1S TM DC63 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=63A, 3pól","NCB",314.14999999999998,0,314.14999999999998,8592765017857,1,8592765017857,null,28592765017851,"8536201090",1.2]
[101785,"Ex9MD1S TM DC80 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=80A, 3pól","NCB",336.02,0,336.02,8592765017864,1,8592765017864,null,28592765017868,"8536209090",1.2]
[101786,"Ex9MD1S TM DC100 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=100A, 3pól","NCB",363.86,0,363.86,8592765017871,1,8592765017871,null,28592765017875,"8536209090",1.2]
[101787,"Ex9MD1S TM DC125 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=125A, 3pól","NCB",407.6,0,407.6,8592765017888,1,8592765017888,null,28592765017882,"8536209090",1.2]
[101788,"Ex9MD1N TM DC16 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=16A, 3pól","NCB",347.95,0,347.95,8592765017895,1,8592765017895,null,28592765017899,"8536201090",1.2]
[101789,"Ex9MD1N TM DC20 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=20A, 3pól","NCB",349.94,0,349.94,8592765017901,1,8592765017901,null,28592765017905,"8536201090",1.2]
[101790,"Ex9MD1N TM DC25 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=25A, 3pól","NCB",353.92,0,353.92,8592765017918,1,8592765017918,null,28592765017912,"8536201090",1.2]
[101791,"Ex9MD1N TM DC32 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=32A, 3pól","NCB",359.88,0,359.88,8592765017925,1,8592765017925,null,28592765017929,"8536201090",1.2]
[101792,"Ex9MD1N TM DC40 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=40A, 3pól","NCB",367.84,0,367.84,8592765017932,1,8592765017932,null,28592765017936,"8536201090",1.2]
[101793,"Ex9MD1N TM DC50 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=50A, 3pól","NCB",377.77,0,377.77,8592765017949,1,8592765017949,null,28592765017943,"8536201090",1.2]
[101794,"Ex9MD1N TM DC63 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=63A, 3pól","NCB",389.7,0,389.7,8592765017956,1,8592765017956,null,28592765017950,"8536201090",1.2]
[101795,"Ex9MD1N TM DC80 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=80A, 3pól","NCB",403.62,0,403.62,8592765017963,1,8592765017963,null,28592765017967,"8536209090",1.2]
[101796,"Ex9MD1N TM DC100 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=100A, 3pól","NCB",421.52,0,421.52,8592765017970,1,8592765017970,null,28592765017974,"8536209090",1.2]
[101797,"Ex9MD1N TM DC125 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=125A, 3pól","NCB",475.21,0,475.21,8592765017987,1,8592765017987,null,28592765017981,"8536209090",1.2]
[101818,"Ex9MD1H TM DC16 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=16A, 3pól","NCB",497.07,0,497.07,8592765018199,1,8592765018199,null,28592765018193,"8536201090",1.2]
[101819,"Ex9MD1H TM DC20 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=20A, 3pól","NCB",501.05,0,501.05,8592765018205,1,8592765018205,null,28592765018209,"8536201090",1.2]
[101820,"Ex9MD1H TM DC25 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=25A, 3pól","NCB",507.01,{"$f":"NCB","v":0},507.01,8592765018212,1,8592765018212,null,28592765018216,"8536201090",1.2]
[101821,"Ex9MD1H TM DC32 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=32A, 3pól","NCB",514.97,0,514.97,8592765018229,1,8592765018229,null,28592765018223,"8536201090",1.2]
[101822,"Ex9MD1H TM DC40 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=40A, 3pól","NCB",524.91,0,524.91,8592765018236,1,8592765018236,null,28592765018230,"8536201090",1.2]
[101823,"Ex9MD1H TM DC50 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=50A, 3pól","NCB",534.85,0,534.85,8592765018243,1,8592765018243,null,28592765018247,"8536201090",1.2]
[101824,"Ex9MD1H TM DC63 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=63A, 3pól","NCB",548.76,0,548.76,8592765018250,1,8592765018250,null,28592765018254,"8536201090",1.2]
[101825,"Ex9MD1H TM DC80 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=80A, 3pól","NCB",568.65,0,568.65,8592765018267,1,8592765018267,null,28592765018261,"8536209090",1.2]
[101826,"Ex9MD1H TM DC100 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=100A, 3pól","NCB",598.47,0,598.47,8592765018274,1,8592765018274,null,28592765018278,"8536209090",1.2]
[101827,"Ex9MD1H TM DC125 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=125A, 3pól","NCB",666.07,0,666.07,8592765018281,1,8592765018281,null,28592765018285,"8536209090",1.2]
[101828,"Ex9MD1B TM DC16 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=25kA, In=16A, 4pól ","NCB",296.26,0,296.26,8592765018298,1,8592765018298,null,28592765018292,"8536201090",1.7]
[101829,"Ex9MD1B TM DC20 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=25kA, In=20A, 4pól ","NCB",300.23,0,300.23,8592765018304,1,8592765018304,null,28592765018308,"8536201090",1.7]
[101830,"Ex9MD1B TM DC25 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=25kA, In=25A, 4pól ","NCB",310.18,0,310.18,8592765018311,1,8592765018311,null,28592765018315,"8536201090",1.7]
[101831,"Ex9MD1B TM DC32 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=25kA, In=32A, 4pól ","NCB",316.13,0,316.13,8592765018328,1,8592765018328,null,28592765018322,"8536201090",1.7]
[101832,"Ex9MD1B TM DC40 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=25kA, In=40A, 4pól ","NCB",324.08999999999997,0,324.08999999999997,8592765018335,1,8592765018335,null,28592765018339,"8536201090",1.7]
[101833,"Ex9MD1B TM DC50 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=25kA, In=50A, 4pól ","NCB",334.03,0,334.03,8592765018342,1,8592765018342,null,28592765018346,"8536201090",1.7]
[101834,"Ex9MD1B TM DC63 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=25kA, In=63A, 4pól ","NCB",353.92,0,353.92,8592765018359,1,8592765018359,null,28592765018353,"8536201090",1.7]
[101835,"Ex9MD1B TM DC80 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=25kA, In=80A, 4pól ","NCB",367.84,0,367.84,8592765018366,1,8592765018366,null,28592765018360,"8536209090",1.7]
[101836,"Ex9MD1B TM DC100 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=25kA, In=100A, 4pól ","NCB",379.76,0,379.76,8592765018373,1,8592765018373,null,28592765018377,"8536209090",1.7]
[101837,"Ex9MD1B TM DC125 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=25kA, In=125A, 4pól ","NCB",401.64,0,401.64,8592765018380,1,8592765018380,null,28592765018384,"8536209090",1.7]
[101838,"Ex9MD1S TM DC16 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=16A, 4pól ","NCB",373.79,0,373.79,8592765018397,1,8592765018397,null,28592765018391,"8536201090",1.7]
[101839,"Ex9MD1S TM DC20 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=20A, 4pól ","NCB",377.77,0,377.77,8592765018403,1,8592765018403,null,28592765018407,"8536201090",1.7]
[101840,"Ex9MD1S TM DC25 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=25A, 4pól ","NCB",383.74,0,383.74,8592765018410,1,8592765018410,null,28592765018414,"8536201090",1.7]
[101841,"Ex9MD1S TM DC32 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=32A, 4pól ","NCB",389.7,0,389.7,8592765018427,1,8592765018427,null,28592765018421,"8536201090",1.7]
[101842,"Ex9MD1S TM DC40 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=40A, 4pól ","NCB",399.65,0,399.65,8592765018434,1,8592765018434,null,28592765018438,"8536201090",1.7]
[101843,"Ex9MD1S TM DC50 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=50A, 4pól ","NCB",409.59,0,409.59,8592765018441,1,8592765018441,null,28592765018445,"8536201090",1.7]
[101844,"Ex9MD1S TM DC63 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=63A, 4pól ","NCB",425.49,0,425.49,8592765018458,1,8592765018458,null,28592765018452,"8536201090",1.7]
[101845,"Ex9MD1S TM DC80 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=80A, 4pól ","NCB",449.35,0,449.35,8592765018465,1,8592765018465,null,28592765018469,"8536209090",1.7]
[101846,"Ex9MD1S TM DC100 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=100A, 4pól ","NCB",467.25,0,467.25,8592765018472,1,8592765018472,null,28592765018476,"8536209090",1.7]
[101847,"Ex9MD1S TM DC125 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, In=125A, 4pól ","NCB",481.16,0,481.16,8592765018489,1,8592765018489,null,28592765018483,"8536209090",1.7]
[101848,"Ex9MD1N TM DC16 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=16A, 4pól ","NCB",481.16,0,481.16,8592765018496,1,8592765018496,null,28592765018490,"8536201090",1.7]
[101849,"Ex9MD1N TM DC20 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=20A, 4pól ","NCB",485.14,0,485.14,8592765018502,1,8592765018502,null,28592765018506,"8536201090",1.7]
[101850,"Ex9MD1N TM DC25 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=25A, 4pól ","NCB",489.12,0,489.12,8592765018519,1,8592765018519,null,28592765018513,"8536201090",1.7]
[101851,"Ex9MD1N TM DC32 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=32A, 4pól ","NCB",497.07,0,497.07,8592765018526,1,8592765018526,null,28592765018520,"8536201090",1.7]
[101852,"Ex9MD1N TM DC40 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=40A, 4pól ","NCB",507.01,{"$f":"NCB","v":0},{"$f":"E3242*(1-F3242)","v":507.01},8592765018533,1,8592765018533,null,28592765018537,"8536201090",1.7]
[101853,"Ex9MD1N TM DC50 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=50A, 4pól ","NCB",520.92999999999995,0,520.92999999999995,8592765018540,1,8592765018540,null,28592765018544,"8536201090",1.7]
[101854,"Ex9MD1N TM DC63 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=63A, 4pól ","NCB",542.79999999999995,0,542.79999999999995,8592765018557,1,8592765018557,null,28592765018551,"8536201090",1.7]
[101855,"Ex9MD1N TM DC80 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=80A, 4pól ","NCB",570.64,0,570.64,8592765018564,1,8592765018564,null,28592765018568,"8536209090",1.7]
[101856,"Ex9MD1N TM DC100 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=100A, 4pól ","NCB",600.46,0,600.46,8592765018571,1,8592765018571,null,28592765018575,"8536209090",1.7]
[101857,"Ex9MD1N TM DC125 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, In=125A, 4pól ","NCB",676.02,0,676.02,8592765018588,1,8592765018588,null,28592765018582,"8536209090",1.7]
[101878,"Ex9MD1H TM DC16 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=16A, 4pól ","NCB",689.94,0,689.94,8592765018793,1,8592765018793,null,28592765018797,"8536201090",1.7]
[101879,"Ex9MD1H TM DC20 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=20A, 4pól ","NCB",693.92,0,693.92,8592765018809,1,8592765018809,null,28592765018803,"8536201090",1.7]
[101880,"Ex9MD1H TM DC25 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=25A, 4pól ","NCB",699.88,0,699.88,8592765018816,1,8592765018816,null,28592765018810,"8536201090",1.7]
[101881,"Ex9MD1H TM DC32 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=32A, 4pól ","NCB",707.84,0,707.84,8592765018823,1,8592765018823,null,28592765018827,"8536201090",1.7]
[101882,"Ex9MD1H TM DC40 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=40A, 4pól ","NCB",717.77,0,717.77,8592765018830,1,8592765018830,null,28592765018834,"8536201090",1.7]
[101883,"Ex9MD1H TM DC50 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=50A, 4pól ","NCB",731.69,0,731.69,8592765018847,1,8592765018847,null,28592765018841,"8536201090",1.7]
[101884,"Ex9MD1H TM DC63 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=63A, 4pól ","NCB",749.59,0,749.59,8592765018854,1,8592765018854,null,28592765018858,"8536201090",1.7]
[101885,"Ex9MD1H TM DC80 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=80A, 4pól ","NCB",771.45,0,771.45,8592765018861,1,8592765018861,null,28592765018865,"8536209090",1.7]
[101886,"Ex9MD1H TM DC100 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=100A, 4pól ","NCB",815.2,0,815.2,8592765018878,1,8592765018878,null,28592765018872,"8536209090",1.7]
[101887,"Ex9MD1H TM DC125 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, In=125A, 4pól ","NCB",884.78,0,884.78,8592765018885,1,8592765018885,null,28592765018889,"8536209090",1.7]
[101888,"Ex9MD2B TM DC125 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=25kA, In=125A, 3pól","NCB",260.45999999999998,0,260.45999999999998,8592765018892,1,8592765018892,null,28592765018896,"8536209090",1.7]
[101889,"Ex9MD2B TM DC160 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=25kA, In=160A, 3pól","NCB",310.18,0,310.18,8592765018908,1,8592765018908,null,28592765018902,"8536209090",1.7]
[101890,"Ex9MD2B TM DC180 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=25kA, In=180A, 3pól","NCB",298.25,0,298.25,8592765018915,1,8592765018915,null,28592765018919,"8536209090",1.7]
[101891,"Ex9MD2B TM DC200 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=25kA, In=200A, 3pól","NCB",328.07,0,328.07,8592765018922,1,8592765018922,null,28592765018926,"8536209090",1.7]
[101892,"Ex9MD2B TM DC225 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=25kA, In=225A, 3pól","NCB",340,0,340,8592765018939,1,8592765018939,null,28592765018933,"8536209090",1.7]
[101893,"Ex9MD2B TM DC250 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=25kA, In=250A, 3pól","NCB",355.91,0,355.91,8592765018946,1,8592765018946,null,28592765018940,"8536209090",1.7]
[101894,"Ex9MD2S TM DC125 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=36kA, In=125A, 3pól","NCB",298.25,0,298.25,8592765018953,1,8592765018953,null,28592765018957,"8536209090",1.7]
[101895,"Ex9MD2S TM DC160 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=36kA, In=160A, 3pól","NCB",340,0,340,8592765018960,1,8592765018960,null,28592765018964,"8536209090",1.7]
[101896,"Ex9MD2S TM DC180 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=36kA, In=180A, 3pól","NCB",351.93,0,351.93,8592765018977,1,8592765018977,null,28592765018971,"8536209090",1.7]
[101897,"Ex9MD2S TM DC200 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=36kA, In=200A, 3pól","NCB",363.86,0,363.86,8592765018984,1,8592765018984,null,28592765018988,"8536209090",1.7]
[101898,"Ex9MD2S TM DC225 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=36kA, In=225A, 3pól","NCB",377.77,0,377.77,8592765018991,1,8592765018991,null,28592765018995,"8536209090",1.7]
[101899,"Ex9MD2S TM DC250 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=36kA, In=250A, 3pól","NCB",393.68,0,393.68,8592765019004,1,8592765019004,null,28592765019008,"8536209090",1.7]
[101900,"Ex9MD2N TM DC125 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=50kA, In=125A, 3pól","NCB",371.81,0,371.81,8592765019011,1,8592765019011,null,28592765019015,"8536209090",1.7]
[101901,"Ex9MD2N TM DC160 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=50kA, In=160A, 3pól","NCB",415.56,0,415.56,8592765019028,1,8592765019028,null,28592765019022,"8536209090",1.7]
[101902,"Ex9MD2N TM DC180 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=50kA, In=180A, 3pól","NCB",427.48,0,427.48,8592765019035,1,8592765019035,null,28592765019039,"8536209090",1.7]
[101903,"Ex9MD2N TM DC200 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=50kA, In=200A, 3pól","NCB",439.41,0,439.41,8592765019042,1,8592765019042,null,28592765019046,"8536209090",1.7]
[101904,"Ex9MD2N TM DC225 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=50kA, In=225A, 3pól","NCB",455.32,{"$f":"NCB","v":0},455.32,8592765019059,1,8592765019059,null,28592765019053,"8536209090",1.7]
[101905,"Ex9MD2N TM DC250 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=50kA, In=250A, 3pól","NCB",471.23,0,471.23,8592765019066,1,8592765019066,null,28592765019060,"8536209090",1.7]
[101918,"Ex9MD2H TM DC125 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=100kA, In=125A, 3pól","NCB",526.9,0,526.9,8592765019196,1,8592765019196,null,28592765019190,"8536209090",1.7]
[101919,"Ex9MD2H TM DC160 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=100kA, In=160A, 3pól","NCB",554.73,0,554.73,8592765019202,1,8592765019202,null,28592765019206,"8536209090",1.7]
[101920,"Ex9MD2H TM DC180 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=100kA, In=180A, 3pól","NCB",572.63,0,572.63,8592765019219,1,8592765019219,null,28592765019213,"8536209090",1.7]
[101921,"Ex9MD2H TM DC200 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=100kA, In=200A, 3pól","NCB",586.54999999999995,0,586.54999999999995,8592765019226,1,8592765019226,null,28592765019220,"8536209090",1.7]
[101922,"Ex9MD2H TM DC225 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=100kA, In=225A, 3pól","NCB",602.45000000000005,0,602.45000000000005,8592765019233,1,8592765019233,null,28592765019237,"8536209090",1.7]
[101923,"Ex9MD2H TM DC250 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=100kA, In=250A, 3pól","NCB",618.36,0,618.36,8592765019240,1,8592765019240,null,28592765019244,"8536209090",1.7]
[101924,"Ex9MD2B TM DC125 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=25kA, In=125A, 4pól ","NCB",353.92,0,353.92,8592765019257,1,8592765019257,null,28592765019251,"8536209090",2.2000000000000002]
[101925,"Ex9MD2B TM DC160 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=25kA, In=160A, 4pól ","NCB",415.56,0,415.56,8592765019264,1,8592765019264,null,28592765019268,"8536209090",2.2000000000000002]
[101926,"Ex9MD2B TM DC180 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=25kA, In=180A, 4pól ","NCB",425.49,0,425.49,8592765019271,1,8592765019271,null,28592765019275,"8536209090",2.2000000000000002]
[101927,"Ex9MD2B TM DC200 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=25kA, In=200A, 4pól ","NCB",437.42,0,437.42,8592765019288,1,8592765019288,null,28592765019282,"8536209090",2.2000000000000002]
[101928,"Ex9MD2B TM DC225 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=25kA, In=225A, 4pól ","NCB",453.33,0,453.33,8592765019295,1,8592765019295,null,28592765019299,"8536209090",2.2000000000000002]
[101929,"Ex9MD2B TM DC250 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=25kA, In=250A, 4pól ","NCB",471.23,0,471.23,8592765019301,1,8592765019301,null,28592765019305,"8536209090",2.2000000000000002]
[101930,"Ex9MD2S TM DC125 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=36kA, In=125A, 4pól ","NCB",435.43,0,435.43,8592765019318,1,8592765019318,null,28592765019312,"8536209090",2.2000000000000002]
[101931,"Ex9MD2S TM DC160 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=36kA, In=160A, 4pól ","NCB",471.23,0,471.23,8592765019325,1,8592765019325,null,28592765019329,"8536209090",2.2000000000000002]
[101932,"Ex9MD2S TM DC180 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=36kA, In=180A, 4pól ","NCB",481.16,0,481.16,8592765019332,1,8592765019332,null,28592765019336,"8536209090",2.2000000000000002]
[101933,"Ex9MD2S TM DC200 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=36kA, In=200A, 4pól ","NCB",491.1,0,491.1,8592765019349,1,8592765019349,null,28592765019343,"8536209090",2.2000000000000002]
[101934,"Ex9MD2S TM DC225 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=36kA, In=225A, 4pól ","NCB",503.04,0,503.04,8592765019356,1,8592765019356,null,28592765019350,"8536209090",2.2000000000000002]
[101935,"Ex9MD2S TM DC250 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=36kA, In=250A, 4pól ","NCB",520.92999999999995,0,520.92999999999995,8592765019363,1,8592765019363,null,28592765019367,"8536209090",2.2000000000000002]
[101936,"Ex9MD2N TM DC125 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=50kA, In=125A, 4pól ","NCB",550.75,0,550.75,8592765019370,1,8592765019370,null,28592765019374,"8536209090",2.2000000000000002]
[101937,"Ex9MD2N TM DC160 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=50kA, In=160A, 4pól ","NCB",578.59,0,578.59,8592765019387,1,8592765019387,null,28592765019381,"8536209090",2.2000000000000002]
[101938,"Ex9MD2N TM DC180 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=50kA, In=180A, 4pól ","NCB",590.53,0,590.53,8592765019394,1,8592765019394,null,28592765019398,"8536209090",2.2000000000000002]
[101939,"Ex9MD2N TM DC200 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=50kA, In=200A, 4pól ","NCB",612.39,0,612.39,8592765019400,1,8592765019400,null,28592765019404,"8536209090",2.2000000000000002]
[101940,"Ex9MD2N TM DC225 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=50kA, In=225A, 4pól ","NCB",634.27,0,634.27,8592765019417,1,8592765019417,null,28592765019411,"8536209090",2.2000000000000002]
[101941,"Ex9MD2N TM DC250 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=50kA, In=250A, 4pól ","NCB",666.07,0,666.07,8592765019424,1,8592765019424,null,28592765019428,"8536209090",2.2000000000000002]
[101954,"Ex9MD2H TM DC125 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=100kA, In=125A, 4pól ","NCB",771.45,0,771.45,8592765019554,1,8592765019554,null,28592765019558,"8536209090",2.2000000000000002]
[101955,"Ex9MD2H TM DC160 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=100kA, In=160A, 4pól ","NCB",783.38,0,783.38,8592765019561,1,8592765019561,null,28592765019565,"8536209090",2.2000000000000002]
[101956,"Ex9MD2H TM DC180 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=100kA, In=180A, 4pól ","NCB",793.33,0,793.33,8592765019578,1,8592765019578,null,28592765019572,"8536209090",2.2000000000000002]
[101957,"Ex9MD2H TM DC200 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=100kA, In=200A, 4pól ","NCB",817.19,0,817.19,8592765019585,1,8592765019585,null,28592765019589,"8536209090",2.2000000000000002]
[101958,"Ex9MD2H TM DC225 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=100kA, In=225A, 4pól ","NCB",841.04,0,841.04,8592765019592,1,8592765019592,null,28592765019596,"8536209090",2.2000000000000002]
[101959,"Ex9MD2H TM DC250 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M2, Icu=Ics=100kA, In=250A, 4pól ","NCB",878.82,0,878.82,8592765019608,1,8592765019608,null,28592765019602,"8536209090",2.2000000000000002]
[101960,"Ex9MD3B TM DC250 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=25kA, In=250A, 3pól","NCB",343.97,{"$f":"NCB","v":0},{"$f":"E3306*(1-F3306)","v":343.97},8592765019615,1,8592765019615,null,28592765019619,"8536209090",5]
[101961,"Ex9MD3B TM DC315 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=25kA, In=315A, 3pól","NCB",357.9,0,357.9,8592765019622,1,8592765019622,null,28592765019626,"8536209090",5]
[101962,"Ex9MD3B TM DC350 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=25kA, In=350A, 3pól","NCB",375.78,0,375.78,8592765019639,1,8592765019639,null,28592765019633,"8536209090",5]
[101963,"Ex9MD3B TM DC400 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=25kA, In=400A, 3pól","NCB",395.67,0,395.67,8592765019646,1,8592765019646,null,28592765019640,"8536209090",5]
[101964,"Ex9MD3S TM DC250 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=36kA, In=250A, 3pól","NCB",389.7,0,389.7,8592765019653,1,8592765019653,null,28592765019657,"8536209090",5]
[101965,"Ex9MD3S TM DC315 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=36kA, In=315A, 3pól","NCB",415.56,0,415.56,8592765019660,1,8592765019660,null,28592765019664,"8536209090",5]
[101966,"Ex9MD3S TM DC350 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=36kA, In=350A, 3pól","NCB",443.39,0,443.39,8592765019677,1,8592765019677,null,28592765019671,"8536209090",5]
[101967,"Ex9MD3S TM DC400 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=36kA, In=400A, 3pól","NCB",479.18,0,479.18,8592765019684,1,8592765019684,null,28592765019688,"8536209090",5]
[101968,"Ex9MD3N TM DC250 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=50kA, In=250A, 3pól","NCB",471.23,0,471.23,8592765019691,1,8592765019691,null,28592765019695,"8536209090",5]
[101969,"Ex9MD3N TM DC315 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=50kA, In=315A, 3pól","NCB",528.89,0,528.89,8592765019707,1,8592765019707,null,28592765019701,"8536209090",5]
[101970,"Ex9MD3N TM DC350 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=50kA, In=350A, 3pól","NCB",562.69000000000005,0,562.69000000000005,8592765019714,1,8592765019714,null,28592765019718,"8536209090",5]
[101971,"Ex9MD3N TM DC400 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=50kA, In=400A, 3pól","NCB",616.37,0,616.37,8592765019721,1,8592765019721,null,28592765019725,"8536209090",5]
[101980,"Ex9MD3H TM DC250 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=100kA, In=250A, 3pól","NCB",620.35,0,620.35,8592765019813,1,8592765019813,null,28592765019817,"8536209090",5]
[101981,"Ex9MD3H TM DC315 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=100kA, In=315A, 3pól","NCB",672.04,0,672.04,8592765019820,1,8592765019820,null,28592765019824,"8536209090",5]
[101982,"Ex9MD3H TM DC350 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=100kA, In=350A, 3pól","NCB",701.87,0,701.87,8592765019837,1,8592765019837,null,28592765019831,"8536209090",5]
[101983,"Ex9MD3H TM DC400 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=100kA, In=400A, 3pól","NCB",737.66,0,737.66,8592765019844,1,8592765019844,null,28592765019848,"8536209090",5]
[101984,"Ex9MD3B TM DC250 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=25kA, In=250A, 4pól ","NCB",481.16,0,481.16,8592765019851,1,8592765019851,null,28592765019855,"8536209090",6.6]
[101985,"Ex9MD3B TM DC315 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=25kA, In=315A, 4pól ","NCB",554.73,0,554.73,8592765019868,1,8592765019868,null,28592765019862,"8536209090",6.6]
[101986,"Ex9MD3B TM DC350 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=25kA, In=350A, 4pól ","NCB",576.61,0,576.61,8592765019875,1,8592765019875,null,28592765019879,"8536209090",6.6]
[101987,"Ex9MD3B TM DC400 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=25kA, In=400A, 4pól ","NCB",598.47,0,598.47,8592765019882,1,8592765019882,null,28592765019886,"8536209090",6.6]
[101988,"Ex9MD3S TM DC250 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=36kA, In=250A, 4pól ","NCB",564.66999999999996,0,564.66999999999996,8592765019899,1,8592765019899,null,28592765019893,"8536209090",6.6]
[101989,"Ex9MD3S TM DC315 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=36kA, In=315A, 4pól ","NCB",658.12,0,658.12,8592765019905,1,8592765019905,null,28592765019909,"8536209090",6.6]
[101990,"Ex9MD3S TM DC350 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=36kA, In=350A, 4pól ","NCB",681.98,0,681.98,8592765019912,1,8592765019912,null,28592765019916,"8536209090",6.6]
[101991,"Ex9MD3S TM DC400 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=36kA, In=400A, 4pól ","NCB",713.79,0,713.79,8592765019929,1,8592765019929,null,28592765019923,"8536209090",6.6]
[101992,"Ex9MD3N TM DC250 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=50kA, In=250A, 4pól ","NCB",678.01,0,678.01,8592765019936,1,8592765019936,null,28592765019930,"8536209090",6.6]
[101993,"Ex9MD3N TM DC315 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=50kA, In=315A, 4pól ","NCB",791.34,0,791.34,8592765019943,1,8592765019943,null,28592765019947,"8536209090",6.6]
[101994,"Ex9MD3N TM DC350 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=50kA, In=350A, 4pól ","NCB",813.21,0,813.21,8592765019950,1,8592765019950,null,28592765019954,"8536209090",6.6]
[101995,"Ex9MD3N TM DC400 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=50kA, In=400A, 4pól ","NCB",839.06,0,839.06,8592765019967,1,8592765019967,null,28592765019961,"8536209090",6.6]
[102004,"Ex9MD3H TM DC250 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=100kA, In=250A, 4pól ","NCB",892.74,0,892.74,8592765020055,1,8592765020055,null,28592765020059,"8536209090",6.6]
[102005,"Ex9MD3H TM DC315 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=100kA, In=315A, 4pól ","NCB",954.38,0,954.38,8592765020062,1,8592765020062,null,28592765020066,"8536209090",6.6]
[102006,"Ex9MD3H TM DC350 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=100kA, In=350A, 4pól ","NCB",978.24,0,978.24,8592765020079,1,8592765020079,null,28592765020073,"8536209090",6.6]
[102007,"Ex9MD3H TM DC400 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M3, Icu=Ics=100kA, In=400A, 4pól ","NCB",1008.06,0,1008.06,8592765020086,1,8592765020086,null,28592765020080,"8536209090",6.6]
[103932,"Ex9MD4B TM DC400 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M4, Icu=Ics=25kA, In=400A, 3pól","NCB",634.41,{"$f":"NCB","v":0},{"$f":"E3338*(1-F3338)","v":634.41},8592765039330,1,8592765039330,1,28592765039334,"8536209090",10.199999999999999]
[103933,"Ex9MD4B TM DC500 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M4, Icu=Ics=25kA, In=500A, 3pól","NCB",681.79,0,{"$f":"E3339*(1-F3339)","v":681.79},8592765039347,1,8592765039347,1,28592765039341,"8536209090",10.199999999999999]
[103934,"Ex9MD4B TM DC630 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M4, Icu=Ics=25kA, In=630A, 3pól","NCB",743.59,0,743.59,8592765039354,1,8592765039354,1,28592765039358,"8536209090",10.199999999999999]
[103935,"Ex9MD4S TM DC400 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M4, Icu=Ics=36kA, In=400A, 3pól","NCB",704.45,0,704.45,8592765039361,1,8592765039361,1,28592765039365,"8536209090",10.199999999999999]
[103936,"Ex9MD4S TM DC500 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M4, Icu=Ics=36kA, In=500A, 3pól","NCB",764.19,0,764.19,8592765039378,1,8592765039378,1,28592765039372,"8536209090",10.199999999999999]
[103937,"Ex9MD4S TM DC630 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M4, Icu=Ics=36kA, In=630A, 3pól","NCB",816.61,0,816.61,8592765039385,1,8592765039385,1,28592765039389,"8536209090",10.199999999999999]
[103938,"Ex9MD4N TM DC400 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M4, Icu=Ics=50kA, In=400A, 3pól","NCB",778.6,0,778.6,8592765039392,1,8592765039392,1,28592765039396,"8536209090",10.199999999999999]
[103939,"Ex9MD4N TM DC500 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M4, Icu=Ics=50kA, In=500A, 3pól","NCB",828.04,0,828.04,8592765039408,1,8592765039408,1,28592765039402,"8536209090",10.199999999999999]
[103940,"Ex9MD4N TM DC630 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M4, Icu=Ics=50kA, In=630A, 3pól","NCB",870.85,0,870.85,8592765039415,1,8592765039415,1,28592765039419,"8536209090",10.199999999999999]
[103947,"Ex9MD4H TM DC400 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M4, Icu=Ics=100kA, In=400A, 3pól","NCB",821.86,0,821.86,8592765039484,1,8592765039484,1,28592765039488,"8536209090",10.199999999999999]
[103948,"Ex9MD4H TM DC500 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M4, Icu=Ics=100kA, In=500A, 3pól","NCB",867.18,0,867.18,8592765039491,1,8592765039491,1,28592765039495,"8536209090",10.199999999999999]
[103949,"Ex9MD4H TM DC630 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M4, Icu=Ics=100kA, In=630A, 3pól","NCB",917.74,0,917.74,8592765039507,1,8592765039507,1,28592765039501,"8536209090",10.199999999999999]
[103950,"Ex9MD4B TM DC400 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M4, Icu=Ics=25kA, In=400A, 4pól","NCB",854.81,0,854.81,8592765039514,1,8592765039514,1,28592765039518,"8536209090",13.5]
[103951,"Ex9MD4B TM DC500 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M4, Icu=Ics=25kA, In=500A, 4pól","NCB",935.14,0,935.14,8592765039521,1,8592765039521,1,28592765039525,"8536209090",13.5]
[103952,"Ex9MD4B TM DC630 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M4, Icu=Ics=25kA, In=630A, 4pól","NCB",994.88,0,994.88,8592765039538,1,8592765039538,1,28592765039532,"8536209090",13.5]
[103953,"Ex9MD4S TM DC400 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M4, Icu=Ics=36kA, In=400A, 4pól","NCB",963.98,0,963.98,8592765039545,1,8592765039545,1,28592765039549,"8536209090",13.5]
[103954,"Ex9MD4S TM DC500 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M4, Icu=Ics=36kA, In=500A, 4pól","NCB",1003.12,0,1003.12,8592765039552,1,8592765039552,1,28592765039556,"8536209090",13.5]
[103955,"Ex9MD4S TM DC630 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M4, Icu=Ics=36kA, In=630A, 4pól","NCB",1061.6500000000001,0,1061.6500000000001,8592765039569,1,8592765039569,1,28592765039563,"8536209090",13.5]
[103956,"Ex9MD4N TM DC400 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M4, Icu=Ics=50kA, In=400A, 4pól","NCB",1027.8399999999999,0,1027.8399999999999,8592765039576,1,8592765039576,1,28592765039570,"8536209090",13.5]
[103957,"Ex9MD4N TM DC500 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M4, Icu=Ics=50kA, In=500A, 4pól","NCB",1081.3900000000001,0,1081.3900000000001,8592765039583,1,8592765039583,1,28592765039587,"8536209090",13.5]
[103958,"Ex9MD4N TM DC630 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M4, Icu=Ics=50kA, In=630A, 4pól","NCB",1132.1400000000001,0,1132.1400000000001,8592765039590,1,8592765039590,1,28592765039594,"8536209090",13.5]
[103965,"Ex9MD4H TM DC400 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M4, Icu=Ics=100kA, In=400A, 4pól","NCB",1099.93,0,1099.93,8592765039668,1,8592765039668,1,28592765039662,"8536209090",13.5]
[103966,"Ex9MD4H TM DC500 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M4, Icu=Ics=100kA, In=500A, 4pól","NCB",1137.01,0,1137.01,8592765039675,1,8592765039675,1,28592765039679,"8536209090",13.5]
[103967,"Ex9MD4H TM DC630 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M4, Icu=Ics=100kA, In=630A, 4pól","NCB",1193,0,1193,8592765039682,1,8592765039682,1,28592765039686,"8536209090",13.5]
[103968,"Ex9MD5B TM DC630 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M5, Icu=Ics=25kA, In=630A, 3pól","NCB",1186.44,0,1186.44,8592765039699,1,8592765039699,1,28592765039693,"8536209090",10.199999999999999]
[103969,"Ex9MD5B TM DC700 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M5, Icu=Ics=25kA, In=700A, 3pól","NCB",1314.15,0,1314.15,8592765039705,1,8592765039705,1,28592765039709,"8536209090",10.199999999999999]
[103970,"Ex9MD5B TM DC800 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M5, Icu=Ics=25kA, In=800A, 3pól","NCB",1415.08,0,1415.08,8592765039712,1,8592765039712,1,28592765039716,"8536209090",10.199999999999999]
[103971,"Ex9MD5S TM DC630 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M5, Icu=Ics=36kA, In=630A, 3pól","NCB",1345.05,0,1345.05,8592765039729,1,8592765039729,1,28592765039723,"8536209090",10.199999999999999]
[103972,"Ex9MD5S TM DC700 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M5, Icu=Ics=36kA, In=700A, 3pól","NCB",1419.2,0,1419.2,8592765039736,1,8592765039736,1,28592765039730,"8536209090",10.199999999999999]
[103973,"Ex9MD5S TM DC800 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M5, Icu=Ics=36kA, In=800A, 3pól","NCB",1517.32,0,1517.32,8592765039743,1,8592765039743,1,28592765039747,"8536209090",10.199999999999999]
[103974,"Ex9MD5N TM DC630 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M5, Icu=Ics=50kA, In=630A, 3pól","NCB",1437.74,0,1437.74,8592765039750,1,8592765039750,1,28592765039754,"8536209090",10.199999999999999]
[103975,"Ex9MD5N TM DC700 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M5, Icu=Ics=50kA, In=700A, 3pól","NCB",1503.65,0,1503.65,8592765039767,1,8592765039767,1,28592765039761,"8536209090",10.199999999999999]
[103976,"Ex9MD5N TM DC800 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M5, Icu=Ics=50kA, In=800A, 3pól","NCB",1573.04,0,1573.04,8592765039774,1,8592765039774,1,28592765039778,"8536209090",10.199999999999999]
[103983,"Ex9MD5H TM DC630 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M5, Icu=Ics=100kA, In=630A, 3pól","NCB",1551.03,0,1551.03,8592765039842,1,8592765039842,1,28592765039846,"8536209090",10.199999999999999]
[103984,"Ex9MD5H TM DC700 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M5, Icu=Ics=100kA, In=700A, 3pól","NCB",1649.9,0,1649.9,8592765039859,1,8592765039859,1,28592765039853,"8536209090",10.199999999999999]
[103985,"Ex9MD5H TM DC800 3P","DC kompaktný istič, veľkosť M5, Icu=Ics=100kA, In=800A, 3pól","NCB",1734.04,0,1734.04,8592765039866,1,8592765039866,1,28592765039860,"8536209090",10.199999999999999]
[103986,"Ex9MD5B TM DC630 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M5, Icu=Ics=25kA, In=630A, 4pól","NCB",1781.72,0,1781.72,8592765039873,1,8592765039873,1,28592765039877,"8536209090",13.5]
[103987,"Ex9MD5B TM DC700 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M5, Icu=Ics=25kA, In=700A, 4pól","NCB",1798.21,0,1798.21,8592765039880,1,8592765039880,1,28592765039884,"8536209090",13.5]
[103988,"Ex9MD5B TM DC800 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M5, Icu=Ics=25kA, In=800A, 4pól","NCB",1860,0,1860,8592765039897,1,8592765039897,1,28592765039891,"8536209090",13.5]
[103989,"Ex9MD5S TM DC630 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M5, Icu=Ics=36kA, In=630A, 4pól","NCB",1897.07,0,1897.07,8592765039903,1,8592765039903,1,28592765039907,"8536209090",13.5]
[103990,"Ex9MD5S TM DC700 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M5, Icu=Ics=36kA, In=700A, 4pól","NCB",1946.51,0,1946.51,8592765039910,1,8592765039910,1,28592765039914,"8536209090",13.5]
[103991,"Ex9MD5S TM DC800 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M5, Icu=Ics=36kA, In=800A, 4pól","NCB",1972.42,0,1972.42,8592765039927,1,8592765039927,1,28592765039921,"8536209090",13.5]
[103992,"Ex9MD5N TM DC630 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M5, Icu=Ics=50kA, In=630A, 4pól","NCB",1993.89,0,1993.89,8592765039934,1,8592765039934,1,28592765039938,"8536209090",13.5]
[103993,"Ex9MD5N TM DC700 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M5, Icu=Ics=50kA, In=700A, 4pól","NCB",2008.3,0,2008.3,8592765039941,1,8592765039941,1,28592765039945,"8536209090",13.5]
[103994,"Ex9MD5N TM DC800 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M5, Icu=Ics=50kA, In=800A, 4pól","NCB",2044.89,0,2044.89,8592765039958,1,8592765039958,1,28592765039952,"8536209090",13.5]
[104001,"Ex9MD5H TM DC630 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M5, Icu=Ics=100kA, In=630A, 4pól","NCB",1975.34,0,1975.34,8592765040022,1,8592765040022,1,28592765040026,"8536209090",13.5]
[104002,"Ex9MD5H TM DC700 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M5, Icu=Ics=100kA, In=700A, 4pól","NCB",2057.73,0,2057.73,8592765040039,1,8592765040039,1,28592765040033,"8536209090",13.5]
[104003,"Ex9MD5H TM DC800 4P4T","DC kompaktný istič, veľkosť M5, Icu=Ics=100kA, In=800A, 4pól","NCB",2254.27,0,2254.27,8592765040046,1,8592765040046,1,28592765040040,"8536209090",13.5]
[]
["DC kompaktné ističe Ex9MD, nová séria"]
[112511,"Ex9MD1B TM 16 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=25kA, Icn=16A, 3P","NCB",236.61,{"$f":"NCB","v":0},{"$f":"E3388*(1-F3388)","v":236.61},8592765125118,1,18592765125115,8,28592765125112,8536201090,11.3]
[112512,"Ex9MD1B TM 20 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=25kA, Icn=20A, 3P","NCB",236.61,{"$f":"NCB","v":0},{"$f":"E3389*(1-F3389)","v":236.61},8592765125125,1,18592765125122,8,28592765125129,8536201090,11.3]
[112513,"Ex9MD1B TM 25 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=25kA, Icn=25A, 3P","NCB",238.6,{"$f":"NCB","v":0},238.6,8592765125132,1,18592765125139,8,28592765125136,8536201090,11.3]
[112514,"Ex9MD1B TM 32 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=25kA, Icn=32A, 3P","NCB",240.59,{"$f":"NCB","v":0},240.59,8592765125149,1,18592765125146,8,28592765125143,8536201090,11.3]
[112515,"Ex9MD1B TM 40 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=25kA, Icn=40A, 3P","NCB",246.55,{"$f":"NCB","v":0},246.55,8592765125156,1,18592765125153,8,28592765125150,8536201090,11.24]
[112516,"Ex9MD1B TM 50 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=25kA, Icn=50A, 3P","NCB",254.51,{"$f":"NCB","v":0},254.51,8592765125163,1,18592765125160,8,28592765125167,8536201090,11.24]
[112517,"Ex9MD1B TM 63 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=25kA, Icn=63A, 3P","NCB",268.42,{"$f":"NCB","v":0},268.42,8592765125170,1,18592765125177,8,28592765125174,8536201090,11.24]
[112518,"Ex9MD1B TM 80 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=25kA, Icn=80A, 3P","NCB",282.33999999999997,{"$f":"NCB","v":0},282.33999999999997,8592765125187,1,18592765125184,8,28592765125181,8536209090,11.24]
[112519,"Ex9MD1B TM 100 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=25kA, Icn=100A, 3P","NCB",316.13,{"$f":"NCB","v":0},316.13,8592765125194,1,18592765125191,8,28592765125198,8536209090,11.24]
[112520,"Ex9MD1B TM 125 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=25kA, Icn=125A, 3P","NCB",357.9,{"$f":"NCB","v":0},357.9,8592765125200,1,18592765125207,8,28592765125204,8536209090,11.24]
[112521,"Ex9MD1B TM 160 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=25kA, Icn=160A, 3P","NCB",368.64,{"$f":"NCB","v":0},368.64,8592765125217,1,18592765125214,8,28592765125211,8536209090,11.24]
[112522,"Ex9MD1B TM 16 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=25kA, Icn=16A, 4P4T","NCB",296.26,{"$f":"NCB","v":0},296.26,8592765125224,1,18592765125221,8,28592765125228,8536201090,15.76]
[112523,"Ex9MD1B TM 20 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=25kA, Icn=20A, 4P4T","NCB",300.23,{"$f":"NCB","v":0},300.23,8592765125231,1,18592765125238,8,28592765125235,8536201090,15.76]
[112524,"Ex9MD1B TM 25 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=25kA, Icn=25A, 4P4T","NCB",310.18,{"$f":"NCB","v":0},310.18,8592765125248,1,18592765125245,8,28592765125242,8536201090,15.76]
[112525,"Ex9MD1B TM 32 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=25kA, Icn=32A, 4P4T","NCB",316.13,{"$f":"NCB","v":0},316.13,8592765125255,1,18592765125252,8,28592765125259,8536201090,15.76]
[112526,"Ex9MD1B TM 40 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=25kA, Icn=40A, 4P4T","NCB",324.08999999999997,{"$f":"NCB","v":0},324.08999999999997,8592765125262,1,18592765125269,8,28592765125266,8536201090,15.68]
[112527,"Ex9MD1B TM 50 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=25kA, Icn=50A, 4P4T","NCB",334.03,{"$f":"NCB","v":0},334.03,8592765125279,1,18592765125276,8,28592765125273,8536201090,15.68]
[112528,"Ex9MD1B TM 63 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=25kA, Icn=63A, 4P4T","NCB",353.92,{"$f":"NCB","v":0},353.92,8592765125286,1,18592765125283,8,28592765125280,8536201090,15.68]
[112529,"Ex9MD1B TM 80 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=25kA, Icn=80A, 4P4T","NCB",367.84,{"$f":"NCB","v":0},367.84,8592765125293,1,18592765125290,8,28592765125297,8536209090,15.68]
[112530,"Ex9MD1B TM 100 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=25kA, Icn=100A, 4P4T","NCB",379.76,{"$f":"NCB","v":0},379.76,8592765125309,1,18592765125306,8,28592765125303,8536209090,15.68]
[112531,"Ex9MD1B TM 125 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=25kA, Icn=125A, 4P4T","NCB",401.64,{"$f":"NCB","v":0},401.64,8592765125316,1,18592765125313,8,28592765125310,8536209090,15.68]
[112532,"Ex9MD1B TM 160 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=25kA, Icn=160A, 4P4T","NCB",413.69,{"$f":"NCB","v":0},413.69,8592765125323,1,18592765125320,8,28592765125327,8536209090,15.68]
[112533,"Ex9MD1S TM 16 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, Icn=16A, 3P","NCB",280.35000000000002,{"$f":"NCB","v":0},280.35000000000002,8592765125330,1,18592765125337,8,28592765125334,8536201090,11.3]
[112534,"Ex9MD1S TM 20 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, Icn=20A, 3P","NCB",282.33999999999997,{"$f":"NCB","v":0},282.33999999999997,8592765125347,1,18592765125344,8,28592765125341,8536201090,11.3]
[112535,"Ex9MD1S TM 25 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, Icn=25A, 3P","NCB",284.33,{"$f":"NCB","v":0},284.33,8592765125354,1,18592765125351,8,28592765125358,8536201090,11.3]
[112536,"Ex9MD1S TM 32 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, Icn=32A, 3P","NCB",288.3,{"$f":"NCB","v":0},288.3,8592765125361,1,18592765125368,8,28592765125365,8536201090,11.3]
[112537,"Ex9MD1S TM 40 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, Icn=40A, 3P","NCB",292.27999999999997,{"$f":"NCB","v":0},292.27999999999997,8592765125378,1,18592765125375,8,28592765125372,8536201090,11.24]
[112538,"Ex9MD1S TM 50 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, Icn=50A, 3P","NCB",302.22000000000003,{"$f":"NCB","v":0},302.22000000000003,8592765125385,1,18592765125382,8,28592765125389,8536201090,11.24]
[112539,"Ex9MD1S TM 63 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, Icn=63A, 3P","NCB",314.14999999999998,{"$f":"NCB","v":0},314.14999999999998,8592765125392,1,18592765125399,8,28592765125396,8536201090,11.24]
[112540,"Ex9MD1S TM 80 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, Icn=80A, 3P","NCB",336.02,{"$f":"NCB","v":0},336.02,8592765125408,1,18592765125405,8,28592765125402,8536209090,11.24]
[112541,"Ex9MD1S TM 100 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, Icn=100A, 3P","NCB",363.86,{"$f":"NCB","v":0},363.86,8592765125415,1,18592765125412,8,28592765125419,8536209090,11.24]
[112542,"Ex9MD1S TM 125 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, Icn=125A, 3P","NCB",407.6,{"$f":"NCB","v":0},407.6,8592765125422,1,18592765125429,8,28592765125426,8536209090,11.24]
[112543,"Ex9MD1S TM 160 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, Icn=160A, 3P","NCB",419.83,{"$f":"NCB","v":0},419.83,8592765125439,1,18592765125436,8,28592765125433,8536209090,11.24]
[112544,"Ex9MD1S TM 16 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, Icn=16A, 4P4T","NCB",373.79,{"$f":"NCB","v":0},373.79,8592765125446,1,18592765125443,8,28592765125440,8536201090,15.76]
[112545,"Ex9MD1S TM 20 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, Icn=20A, 4P4T","NCB",377.77,{"$f":"NCB","v":0},377.77,8592765125453,1,18592765125450,8,28592765125457,8536201090,15.76]
[112546,"Ex9MD1S TM 25 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, Icn=25A, 4P4T","NCB",383.74,{"$f":"NCB","v":0},383.74,8592765125460,1,18592765125467,8,28592765125464,8536201090,15.76]
[112547,"Ex9MD1S TM 32 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, Icn=32A, 4P4T","NCB",389.7,{"$f":"NCB","v":0},389.7,8592765125477,1,18592765125474,8,28592765125471,8536201090,15.76]
[112548,"Ex9MD1S TM 40 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, Icn=40A, 4P4T","NCB",399.65,{"$f":"NCB","v":0},399.65,8592765125484,1,18592765125481,8,28592765125488,8536201090,15.68]
[112549,"Ex9MD1S TM 50 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, Icn=50A, 4P4T","NCB",409.59,{"$f":"NCB","v":0},409.59,8592765125491,1,18592765125498,8,28592765125495,8536201090,15.68]
[112550,"Ex9MD1S TM 63 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, Icn=63A, 4P4T","NCB",425.49,{"$f":"NCB","v":0},425.49,8592765125507,1,18592765125504,8,28592765125501,8536201090,15.68]
[112551,"Ex9MD1S TM 80 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, Icn=80A, 4P4T","NCB",449.35,{"$f":"NCB","v":0},449.35,8592765125514,1,18592765125511,8,28592765125518,8536209090,15.68]
[112552,"Ex9MD1S TM 100 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, Icn=100A, 4P4T","NCB",467.25,{"$f":"NCB","v":0},467.25,8592765125521,1,18592765125528,8,28592765125525,8536209090,15.68]
[112553,"Ex9MD1S TM 125 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, Icn=125A, 4P4T","NCB",481.16,{"$f":"NCB","v":0},481.16,8592765125538,1,18592765125535,8,28592765125532,8536209090,15.68]
[112554,"Ex9MD1S TM 160 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=36kA, Icn=160A, 4P4T","NCB",495.59,{"$f":"NCB","v":0},495.59,8592765125545,1,18592765125542,8,28592765125549,8536209090,15.68]
[112555,"Ex9MD1N TM 16 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, Icn=16A, 3P","NCB",347.95,{"$f":"NCB","v":0},347.95,8592765125552,1,18592765125559,8,28592765125556,8536201090,11.3]
[112556,"Ex9MD1N TM 20 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, Icn=20A, 3P","NCB",349.94,{"$f":"NCB","v":0},349.94,8592765125569,1,18592765125566,8,28592765125563,8536201090,11.3]
[112557,"Ex9MD1N TM 25 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, Icn=25A, 3P","NCB",353.92,{"$f":"NCB","v":0},353.92,8592765125576,1,18592765125573,8,28592765125570,8536201090,11.3]
[112558,"Ex9MD1N TM 32 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, Icn=32A, 3P","NCB",359.88,{"$f":"NCB","v":0},359.88,8592765125583,1,18592765125580,8,28592765125587,8536201090,11.3]
[112559,"Ex9MD1N TM 40 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, Icn=40A, 3P","NCB",367.84,{"$f":"NCB","v":0},367.84,8592765125590,1,18592765125597,8,28592765125594,8536201090,11.24]
[112560,"Ex9MD1N TM 50 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, Icn=50A, 3P","NCB",377.77,{"$f":"NCB","v":0},377.77,8592765125606,1,18592765125603,8,28592765125600,8536201090,11.24]
[112561,"Ex9MD1N TM 63 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, Icn=63A, 3P","NCB",389.7,{"$f":"NCB","v":0},389.7,8592765125613,1,18592765125610,8,28592765125617,8536201090,11.24]
[112562,"Ex9MD1N TM 80 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, Icn=80A, 3P","NCB",403.62,{"$f":"NCB","v":0},403.62,8592765125620,1,18592765125627,8,28592765125624,8536209090,11.24]
[112563,"Ex9MD1N TM 100 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, Icn=100A, 3P","NCB",421.52,{"$f":"NCB","v":0},421.52,8592765125637,1,18592765125634,8,28592765125631,8536209090,11.24]
[112564,"Ex9MD1N TM 125 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, Icn=125A, 3P","NCB",475.21,{"$f":"NCB","v":0},475.21,8592765125644,1,18592765125641,8,28592765125648,8536209090,11.24]
[112565,"Ex9MD1N TM 160 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, Icn=160A, 3P","NCB",489.47,{"$f":"NCB","v":0},489.47,8592765125651,1,18592765125658,8,28592765125655,8536209090,11.24]
[112566,"Ex9MD1N TM 16 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, Icn=16A, 4P4T","NCB",481.16,{"$f":"NCB","v":0},481.16,8592765125668,1,18592765125665,8,28592765125662,8536201090,15.76]
[112567,"Ex9MD1N TM 20 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, Icn=20A, 4P4T","NCB",485.14,{"$f":"NCB","v":0},485.14,8592765125675,1,18592765125672,8,28592765125679,8536201090,15.76]
[112568,"Ex9MD1N TM 25 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, Icn=25A, 4P4T","NCB",489.12,{"$f":"NCB","v":0},489.12,8592765125682,1,18592765125689,8,28592765125686,8536201090,15.76]
[112569,"Ex9MD1N TM 32 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, Icn=32A, 4P4T","NCB",497.07,{"$f":"NCB","v":0},497.07,8592765125699,1,18592765125696,8,28592765125693,8536201090,15.76]
[112570,"Ex9MD1N TM 40 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, Icn=40A, 4P4T","NCB",507.01,{"$f":"NCB","v":0},507.01,8592765125705,1,18592765125702,8,28592765125709,8536201090,15.68]
[112571,"Ex9MD1N TM 50 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, Icn=50A, 4P4T","NCB",520.92999999999995,{"$f":"NCB","v":0},520.92999999999995,8592765125712,1,18592765125719,8,28592765125716,8536201090,15.68]
[112572,"Ex9MD1N TM 63 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, Icn=63A, 4P4T","NCB",542.79999999999995,{"$f":"NCB","v":0},542.79999999999995,8592765125729,1,18592765125726,8,28592765125723,8536201090,15.68]
[112573,"Ex9MD1N TM 80 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, Icn=80A, 4P4T","NCB",570.64,{"$f":"NCB","v":0},570.64,8592765125736,1,18592765125733,8,28592765125730,8536209090,15.68]
[112574,"Ex9MD1N TM 100 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, Icn=100A, 4P4T","NCB",600.46,{"$f":"NCB","v":0},600.46,8592765125743,1,18592765125740,8,28592765125747,8536209090,15.68]
[112575,"Ex9MD1N TM 125 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, Icn=125A, 4P4T","NCB",676.02,{"$f":"NCB","v":0},676.02,8592765125750,1,18592765125757,8,28592765125754,8536209090,15.68]
[112576,"Ex9MD1N TM 160 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=50kA, Icn=160A, 4P4T","NCB",696.3,{"$f":"NCB","v":0},{"$f":"E3453*(1-F3453)","v":696.3},8592765125767,1,18592765125764,8,28592765125761,8536209090,15.68]
[112577,"Ex9MD1Q TM 16 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=70kA, Icn=16A, 3P","NCB",358.39,{"$f":"NCB","v":0},358.39,8592765125774,1,18592765125771,8,28592765125778,8536201090,11.3]
[112578,"Ex9MD1Q TM 20 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=70kA, Icn=20A, 3P","NCB",360.44,{"$f":"NCB","v":0},360.44,8592765125781,1,18592765125788,8,28592765125785,8536201090,11.3]
[112579,"Ex9MD1Q TM 25 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=70kA, Icn=25A, 3P","NCB",364.54,{"$f":"NCB","v":0},364.54,8592765125798,1,18592765125795,8,28592765125792,8536201090,11.3]
[112580,"Ex9MD1Q TM 32 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=70kA, Icn=32A, 3P","NCB",370.68,{"$f":"NCB","v":0},370.68,8592765125804,1,18592765125801,8,28592765125808,8536201090,11.3]
[112581,"Ex9MD1Q TM 40 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=70kA, Icn=40A, 3P","NCB",378.88,{"$f":"NCB","v":0},378.88,8592765125811,1,18592765125818,8,28592765125815,8536201090,11.24]
[112582,"Ex9MD1Q TM 50 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=70kA, Icn=50A, 3P","NCB",389.1,{"$f":"NCB","v":0},389.1,8592765125828,1,18592765125825,8,28592765125822,8536201090,11.24]
[112583,"Ex9MD1Q TM 63 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=70kA, Icn=63A, 3P","NCB",401.39,{"$f":"NCB","v":0},401.39,8592765125835,1,18592765125832,8,28592765125839,8536201090,11.24]
[112584,"Ex9MD1Q TM 80 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=70kA, Icn=80A, 3P","NCB",415.73,{"$f":"NCB","v":0},415.73,8592765125842,1,18592765125849,8,28592765125846,8536209090,11.24]
[112585,"Ex9MD1Q TM 100 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=70kA, Icn=100A, 3P","NCB",434.17,{"$f":"NCB","v":0},434.17,8592765125859,1,18592765125856,8,28592765125853,8536209090,11.24]
[112586,"Ex9MD1Q TM 125 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=70kA, Icn=125A, 3P","NCB",489.47,{"$f":"NCB","v":0},489.47,8592765125866,1,18592765125863,8,28592765125860,8536209090,11.24]
[112587,"Ex9MD1Q TM 160 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=70kA, Icn=160A, 3P","NCB",504.15,{"$f":"NCB","v":0},504.15,8592765125873,1,18592765125870,8,28592765125877,8536209090,11.24]
[112588,"Ex9MD1Q TM 16 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=70kA, Icn=16A, 4P4T","NCB",495.59,{"$f":"NCB","v":0},495.59,8592765125880,1,18592765125887,8,28592765125884,8536201090,15.76]
[112589,"Ex9MD1Q TM 20 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=70kA, Icn=20A, 4P4T","NCB",499.69,{"$f":"NCB","v":0},499.69,8592765125897,1,18592765125894,8,28592765125891,8536201090,15.76]
[112590,"Ex9MD1Q TM 25 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=70kA, Icn=25A, 4P4T","NCB",503.79,{"$f":"NCB","v":0},503.79,8592765125903,1,18592765125900,8,28592765125907,8536201090,15.76]
[112591,"Ex9MD1Q TM 32 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=70kA, Icn=32A, 4P4T","NCB",511.98,{"$f":"NCB","v":0},511.98,8592765125910,1,18592765125917,8,28592765125914,8536201090,15.76]
[112592,"Ex9MD1Q TM 40 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=70kA, Icn=40A, 4P4T","NCB",522.22,{"$f":"NCB","v":0},522.22,8592765125927,1,18592765125924,8,28592765125921,8536201090,15.68]
[112593,"Ex9MD1Q TM 50 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=70kA, Icn=50A, 4P4T","NCB",536.55999999999995,{"$f":"NCB","v":0},536.55999999999995,8592765125934,1,18592765125931,8,28592765125938,8536201090,15.68]
[112594,"Ex9MD1Q TM 63 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=70kA, Icn=63A, 4P4T","NCB",559.08000000000004,{"$f":"NCB","v":0},559.08000000000004,8592765125941,1,18592765125948,8,28592765125945,8536201090,15.68]
[112595,"Ex9MD1Q TM 80 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=70kA, Icn=80A, 4P4T","NCB",587.76,{"$f":"NCB","v":0},587.76,8592765125958,1,18592765125955,8,28592765125952,8536209090,15.68]
[112596,"Ex9MD1Q TM 100 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=70kA, Icn=100A, 4P4T","NCB",618.47,{"$f":"NCB","v":0},618.47,8592765125965,1,18592765125962,8,28592765125969,8536209090,15.68]
[112597,"Ex9MD1Q TM 125 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=70kA, Icn=125A, 4P4T","NCB",696.3,{"$f":"NCB","v":0},696.3,8592765125972,1,18592765125979,8,28592765125976,8536209090,15.68]
[112598,"Ex9MD1Q TM 160 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=70kA, Icn=160A, 4P4T","NCB",717.19,{"$f":"NCB","v":0},717.19,8592765125989,1,18592765125986,8,28592765125983,8536209090,15.68]
[112599,"Ex9MD1H TM 16 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, Icn=16A, 3P","NCB",497.07,{"$f":"NCB","v":0},497.07,8592765125996,1,18592765125993,8,28592765125990,8536201090,11.3]
[112600,"Ex9MD1H TM 20 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, Icn=20A, 3P","NCB",501.05,{"$f":"NCB","v":0},501.05,8592765126009,1,18592765126006,8,28592765126003,8536201090,11.3]
[112601,"Ex9MD1H TM 25 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, Icn=25A, 3P","NCB",507.01,{"$f":"NCB","v":0},507.01,8592765126016,1,18592765126013,8,28592765126010,8536201090,11.3]
[112602,"Ex9MD1H TM 32 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, Icn=32A, 3P","NCB",514.97,{"$f":"NCB","v":0},514.97,8592765126023,1,18592765126020,8,28592765126027,8536201090,11.3]
[112603,"Ex9MD1H TM 40 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, Icn=40A, 3P","NCB",524.91,{"$f":"NCB","v":0},524.91,8592765126030,1,18592765126037,8,28592765126034,8536201090,11.24]
[112604,"Ex9MD1H TM 50 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, Icn=50A, 3P","NCB",534.85,{"$f":"NCB","v":0},534.85,8592765126047,1,18592765126044,8,28592765126041,8536201090,11.24]
[112605,"Ex9MD1H TM 63 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, Icn=63A, 3P","NCB",548.76,{"$f":"NCB","v":0},548.76,8592765126054,1,18592765126051,8,28592765126058,8536201090,11.24]
[112606,"Ex9MD1H TM 80 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, Icn=80A, 3P","NCB",568.65,{"$f":"NCB","v":0},568.65,8592765126061,1,18592765126068,8,28592765126065,8536209090,11.24]
[112607,"Ex9MD1H TM 100 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, Icn=100A, 3P","NCB",598.47,{"$f":"NCB","v":0},598.47,8592765126078,1,18592765126075,8,28592765126072,8536209090,11.24]
[112608,"Ex9MD1H TM 125 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, Icn=125A, 3P","NCB",666.07,{"$f":"NCB","v":0},666.07,8592765126085,1,18592765126082,8,28592765126089,8536209090,11.24]
[112609,"Ex9MD1H TM 160 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, Icn=160A, 3P","NCB",686.05,{"$f":"NCB","v":0},686.05,8592765126092,1,18592765126099,8,28592765126096,8536209090,11.24]
[112610,"Ex9MD1H TM 16 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, Icn=16A, 4P4T","NCB",689.94,{"$f":"NCB","v":0},689.94,8592765126108,1,18592765126105,8,28592765126102,8536201090,15.76]
[112611,"Ex9MD1H TM 20 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, Icn=20A, 4P4T","NCB",693.92,{"$f":"NCB","v":0},693.92,8592765126115,1,18592765126112,8,28592765126119,8536201090,15.76]
[112612,"Ex9MD1H TM 25 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, Icn=25A, 4P4T","NCB",699.88,{"$f":"NCB","v":0},699.88,8592765126122,1,18592765126129,8,28592765126126,8536201090,15.76]
[112613,"Ex9MD1H TM 32 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, Icn=32A, 4P4T","NCB",707.84,{"$f":"NCB","v":0},707.84,8592765126139,1,18592765126136,8,28592765126133,8536201090,15.76]
[112614,"Ex9MD1H TM 40 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, Icn=40A, 4P4T","NCB",717.77,{"$f":"NCB","v":0},717.77,8592765126146,1,18592765126143,8,28592765126140,8536201090,15.68]
[112615,"Ex9MD1H TM 50 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, Icn=50A, 4P4T","NCB",731.69,{"$f":"NCB","v":0},731.69,8592765126153,1,18592765126150,8,28592765126157,8536201090,15.68]
[112616,"Ex9MD1H TM 63 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, Icn=63A, 4P4T","NCB",749.59,{"$f":"NCB","v":0},749.59,8592765126160,1,18592765126167,8,28592765126164,8536201090,15.68]
[112617,"Ex9MD1H TM 80 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, Icn=80A, 4P4T","NCB",771.45,{"$f":"NCB","v":0},771.45,8592765126177,1,18592765126174,8,28592765126171,8536209090,15.68]
[112618,"Ex9MD1H TM 100 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, Icn=100A, 4P4T","NCB",815.2,{"$f":"NCB","v":0},815.2,8592765126184,1,18592765126181,8,28592765126188,8536209090,15.68]
[112619,"Ex9MD1H TM 125 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, Icn=125A, 4P4T","NCB",884.78,{"$f":"NCB","v":0},884.78,8592765126191,1,18592765126198,8,28592765126195,8536209090,15.68]
[112620,"Ex9MD1H TM 160 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M1, Icu=Ics=100kA, Icn=160A, 4P4T","NCB",911.32,{"$f":"NCB","v":0},911.32,8592765126207,1,18592765126204,8,28592765126201,8536209090,15.68]
[112621,"Ex9MD2B TM 125 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=25kA, Icn=125A, 3P","NCB",260.45999999999998,{"$f":"NCB","v":0},260.45999999999998,8592765126214,1,18592765126211,8,28592765126218,8536209090,16.41]
[112622,"Ex9MD2B TM 160 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=25kA, Icn=160A, 3P","NCB",310.18,{"$f":"NCB","v":0},310.18,8592765126221,1,18592765126228,8,28592765126225,8536209090,16.41]
[112623,"Ex9MD2B TM 180 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=25kA, Icn=180A, 3P","NCB",298.25,{"$f":"NCB","v":0},298.25,8592765126238,1,18592765126235,8,28592765126232,8536209090,16.41]
[112624,"Ex9MD2B TM 200 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=25kA, Icn=200A, 3P","NCB",328.07,{"$f":"NCB","v":0},328.07,8592765126245,1,18592765126242,8,28592765126249,8536209090,16.41]
[112625,"Ex9MD2B TM 225 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=25kA, Icn=225A, 3P","NCB",340,{"$f":"NCB","v":0},340,8592765126252,1,18592765126259,8,28592765126256,8536209090,16.41]
[112626,"Ex9MD2B TM 250 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=25kA, Icn=250A, 3P","NCB",355.91,{"$f":"NCB","v":0},355.91,8592765126269,1,18592765126266,8,28592765126263,8536209090,16.41]
[112627,"Ex9MD2B TM 125 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=25kA, Icn=125A, 4P4T","NCB",353.92,{"$f":"NCB","v":0},353.92,8592765126276,1,18592765126273,8,28592765126270,8536209090,21.67]
[112628,"Ex9MD2B TM 160 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=25kA, Icn=160A, 4P4T","NCB",415.56,{"$f":"NCB","v":0},415.56,8592765126283,1,18592765126280,8,28592765126287,8536209090,21.67]
[112629,"Ex9MD2B TM 180 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=25kA, Icn=180A, 4P4T","NCB",425.49,{"$f":"NCB","v":0},425.49,8592765126290,1,18592765126297,8,28592765126294,8536209090,21.67]
[112630,"Ex9MD2B TM 200 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=25kA, Icn=200A, 4P4T","NCB",437.42,{"$f":"NCB","v":0},437.42,8592765126306,1,18592765126303,8,28592765126300,8536209090,21.67]
[112631,"Ex9MD2B TM 225 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=25kA, Icn=225A, 4P4T","NCB",453.33,{"$f":"NCB","v":0},453.33,8592765126313,1,18592765126310,8,28592765126317,8536209090,21.67]
[112632,"Ex9MD2B TM 250 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=25kA, Icn=250A, 4P4T","NCB",471.23,{"$f":"NCB","v":0},471.23,8592765126320,1,18592765126327,8,28592765126324,8536209090,21.67]
[112633,"Ex9MD2S TM 125 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=36kA, Icn=125A, 3P","NCB",298.25,{"$f":"NCB","v":0},298.25,8592765126337,1,18592765126334,8,28592765126331,8536209090,16.41]
[112634,"Ex9MD2S TM 160 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=36kA, Icn=160A, 3P","NCB",340,{"$f":"NCB","v":0},340,8592765126344,1,18592765126341,8,28592765126348,8536209090,16.41]
[112635,"Ex9MD2S TM 180 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=36kA, Icn=180A, 3P","NCB",351.93,{"$f":"NCB","v":0},351.93,8592765126351,1,18592765126358,8,28592765126355,8536209090,16.41]
[112636,"Ex9MD2S TM 200 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=36kA, Icn=200A, 3P","NCB",363.86,{"$f":"NCB","v":0},363.86,8592765126368,1,18592765126365,8,28592765126362,8536209090,16.41]
[112637,"Ex9MD2S TM 225 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=36kA, Icn=225A, 3P","NCB",377.77,{"$f":"NCB","v":0},377.77,8592765126375,1,18592765126372,8,28592765126379,8536209090,16.41]
[112638,"Ex9MD2S TM 250 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=36kA, Icn=250A, 3P","NCB",393.68,{"$f":"NCB","v":0},393.68,8592765126382,1,18592765126389,8,28592765126386,8536209090,16.41]
[112639,"Ex9MD2S TM 125 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=36kA, Icn=125A, 4P4T","NCB",435.43,{"$f":"NCB","v":0},435.43,8592765126399,1,18592765126396,8,28592765126393,8536209090,21.67]
[112640,"Ex9MD2S TM 160 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=36kA, Icn=160A, 4P4T","NCB",471.23,{"$f":"NCB","v":0},{"$f":"E3517*(1-F3517)","v":471.23},8592765126405,1,18592765126402,8,28592765126409,8536209090,21.67]
[112641,"Ex9MD2S TM 180 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=36kA, Icn=180A, 4P4T","NCB",481.16,{"$f":"NCB","v":0},481.16,8592765126412,1,18592765126419,8,28592765126416,8536209090,21.67]
[112642,"Ex9MD2S TM 200 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=36kA, Icn=200A, 4P4T","NCB",491.1,{"$f":"NCB","v":0},491.1,8592765126429,1,18592765126426,8,28592765126423,8536209090,21.67]
[112643,"Ex9MD2S TM 225 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=36kA, Icn=225A, 4P4T","NCB",503.04,{"$f":"NCB","v":0},503.04,8592765126436,1,18592765126433,8,28592765126430,8536209090,21.67]
[112644,"Ex9MD2S TM 250 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=36kA, Icn=250A, 4P4T","NCB",520.92999999999995,{"$f":"NCB","v":0},520.92999999999995,8592765126443,1,18592765126440,8,28592765126447,8536209090,21.67]
[112645,"Ex9MD2N TM 125 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=50kA, Icn=125A, 3P","NCB",371.81,{"$f":"NCB","v":0},371.81,8592765126450,1,18592765126457,8,28592765126454,8536209090,16.41]
[112646,"Ex9MD2N TM 160 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=50kA, Icn=160A, 3P","NCB",415.56,{"$f":"NCB","v":0},415.56,8592765126467,1,18592765126464,8,28592765126461,8536209090,16.41]
[112647,"Ex9MD2N TM 180 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=50kA, Icn=180A, 3P","NCB",427.48,{"$f":"NCB","v":0},427.48,8592765126474,1,18592765126471,8,28592765126478,8536209090,16.41]
[112648,"Ex9MD2N TM 200 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=50kA, Icn=200A, 3P","NCB",439.41,{"$f":"NCB","v":0},439.41,8592765126481,1,18592765126488,8,28592765126485,8536209090,16.41]
[112649,"Ex9MD2N TM 225 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=50kA, Icn=225A, 3P","NCB",455.32,{"$f":"NCB","v":0},455.32,8592765126498,1,18592765126495,8,28592765126492,8536209090,16.41]
[112650,"Ex9MD2N TM 250 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=50kA, Icn=250A, 3P","NCB",471.23,{"$f":"NCB","v":0},471.23,8592765126504,1,18592765126501,8,28592765126508,8536209090,16.41]
[112651,"Ex9MD2N TM 125 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=50kA, Icn=125A, 4P4T","NCB",550.75,{"$f":"NCB","v":0},550.75,8592765126511,1,18592765126518,8,28592765126515,8536209090,21.67]
[112652,"Ex9MD2N TM 160 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=50kA, Icn=160A, 4P4T","NCB",578.59,{"$f":"NCB","v":0},578.59,8592765126528,1,18592765126525,8,28592765126522,8536209090,21.67]
[112653,"Ex9MD2N TM 180 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=50kA, Icn=180A, 4P4T","NCB",590.53,{"$f":"NCB","v":0},590.53,8592765126535,1,18592765126532,8,28592765126539,8536209090,21.67]
[112654,"Ex9MD2N TM 200 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=50kA, Icn=200A, 4P4T","NCB",612.39,{"$f":"NCB","v":0},612.39,8592765126542,1,18592765126549,8,28592765126546,8536209090,21.67]
[112655,"Ex9MD2N TM 225 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=50kA, Icn=225A, 4P4T","NCB",634.27,{"$f":"NCB","v":0},634.27,8592765126559,1,18592765126556,8,28592765126553,8536209090,21.67]
[112656,"Ex9MD2N TM 250 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=50kA, Icn=250A, 4P4T","NCB",666.07,{"$f":"NCB","v":0},666.07,8592765126566,1,18592765126563,8,28592765126560,8536209090,21.67]
[112657,"Ex9MD2Q TM 125 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=70kA, Icn=125A, 3P","NCB",382.96,{"$f":"NCB","v":0},382.96,8592765126573,1,18592765126570,8,28592765126577,8536209090,16.41]
[112658,"Ex9MD2Q TM 160 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=70kA, Icn=160A, 3P","NCB",428.03,{"$f":"NCB","v":0},428.03,8592765126580,1,18592765126587,8,28592765126584,8536209090,16.41]
[112659,"Ex9MD2Q TM 180 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=70kA, Icn=180A, 3P","NCB",440.3,{"$f":"NCB","v":0},440.3,8592765126597,1,18592765126594,8,28592765126591,8536209090,16.41]
[112660,"Ex9MD2Q TM 200 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=70kA, Icn=200A, 3P","NCB",452.59,{"$f":"NCB","v":0},452.59,8592765126603,1,18592765126600,8,28592765126607,8536209090,16.41]
[112661,"Ex9MD2Q TM 225 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=70kA, Icn=225A, 3P","NCB",468.98,{"$f":"NCB","v":0},468.98,8592765126610,1,18592765126617,8,28592765126614,8536209090,16.41]
[112662,"Ex9MD2Q TM 250 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=70kA, Icn=250A, 3P","NCB",485.37,{"$f":"NCB","v":0},485.37,8592765126627,1,18592765126624,8,28592765126621,8536209090,16.41]
[112663,"Ex9MD2Q TM 125 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=70kA, Icn=125A, 4P4T","NCB",567.27,{"$f":"NCB","v":0},567.27,8592765126634,1,18592765126631,8,28592765126638,8536209090,21.67]
[112664,"Ex9MD2Q TM 160 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=70kA, Icn=160A, 4P4T","NCB",595.95000000000005,{"$f":"NCB","v":0},595.95000000000005,8592765126641,1,18592765126648,8,28592765126645,8536209090,21.67]
[112665,"Ex9MD2Q TM 180 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=70kA, Icn=180A, 4P4T","NCB",608.25,{"$f":"NCB","v":0},608.25,8592765126658,1,18592765126655,8,28592765126652,8536209090,21.67]
[112666,"Ex9MD2Q TM 200 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=70kA, Icn=200A, 4P4T","NCB",630.76,{"$f":"NCB","v":0},630.76,8592765126665,1,18592765126662,8,28592765126669,8536209090,21.67]
[112667,"Ex9MD2Q TM 225 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=70kA, Icn=225A, 4P4T","NCB",653.29999999999995,{"$f":"NCB","v":0},653.29999999999995,8592765126672,1,18592765126679,8,28592765126676,8536209090,21.67]
[112668,"Ex9MD2Q TM 250 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=70kA, Icn=250A, 4P4T","NCB",686.05,{"$f":"NCB","v":0},686.05,8592765126689,1,18592765126686,8,28592765126683,8536209090,21.67]
[112669,"Ex9MD2H TM 125 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=100kA, Icn=125A, 3P","NCB",526.9,{"$f":"NCB","v":0},526.9,8592765126696,1,18592765126693,8,28592765126690,8536209090,16.41]
[112670,"Ex9MD2H TM 160 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=100kA, Icn=160A, 3P","NCB",554.73,{"$f":"NCB","v":0},554.73,8592765126702,1,18592765126709,8,28592765126706,8536209090,16.41]
[112671,"Ex9MD2H TM 180 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=100kA, Icn=180A, 3P","NCB",572.63,{"$f":"NCB","v":0},572.63,8592765126719,1,18592765126716,8,28592765126713,8536209090,16.41]
[112672,"Ex9MD2H TM 200 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=100kA, Icn=200A, 3P","NCB",586.54999999999995,{"$f":"NCB","v":0},586.54999999999995,8592765126726,1,18592765126723,8,28592765126720,8536209090,16.41]
[112673,"Ex9MD2H TM 225 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=100kA, Icn=225A, 3P","NCB",602.45000000000005,{"$f":"NCB","v":0},602.45000000000005,8592765126733,1,18592765126730,8,28592765126737,8536209090,16.41]
[112674,"Ex9MD2H TM 250 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=100kA, Icn=250A, 3P","NCB",618.36,{"$f":"NCB","v":0},618.36,8592765126740,1,18592765126747,8,28592765126744,8536209090,16.41]
[112675,"Ex9MD2H TM 125 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=100kA, Icn=125A, 4P4T","NCB",771.45,{"$f":"NCB","v":0},771.45,8592765126757,1,18592765126754,8,28592765126751,8536209090,21.67]
[112676,"Ex9MD2H TM 160 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=100kA, Icn=160A, 4P4T","NCB",783.38,{"$f":"NCB","v":0},783.38,8592765126764,1,18592765126761,8,28592765126768,8536209090,21.67]
[112677,"Ex9MD2H TM 180 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=100kA, Icn=180A, 4P4T","NCB",793.33,{"$f":"NCB","v":0},793.33,8592765126771,1,18592765126778,8,28592765126775,8536209090,21.67]
[112678,"Ex9MD2H TM 200 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=100kA, Icn=200A, 4P4T","NCB",817.19,{"$f":"NCB","v":0},817.19,8592765126788,1,18592765126785,8,28592765126782,8536209090,21.67]
[112679,"Ex9MD2H TM 225 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=100kA, Icn=225A, 4P4T","NCB",841.04,{"$f":"NCB","v":0},841.04,8592765126795,1,18592765126792,8,28592765126799,8536209090,21.67]
[112680,"Ex9MD2H TM 250 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M2, Icu=Ics=100kA, Icn=250A, 4P4T","NCB",878.82,{"$f":"NCB","v":0},878.82,8592765126801,1,18592765126808,8,28592765126805,8536209090,21.67]
[112681,"Ex9MD3B TM 250 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=25kA, Icn=250A, 3P","NCB",343.97,{"$f":"NCB","v":0},343.97,8592765126818,1,18592765126815,2,28592765126812,8536209090,5.5]
[112682,"Ex9MD3B TM 315 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=25kA, Icn=315A, 3P","NCB",357.9,{"$f":"NCB","v":0},357.9,8592765126825,1,18592765126822,2,28592765126829,8536209090,5.5]
[112683,"Ex9MD3B TM 350 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=25kA, Icn=350A, 3P","NCB",375.78,{"$f":"NCB","v":0},375.78,8592765126832,1,18592765126839,2,28592765126836,8536209090,5.5]
[112684,"Ex9MD3B TM 400 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=25kA, Icn=400A, 3P","NCB",395.67,{"$f":"NCB","v":0},395.67,8592765126849,1,18592765126846,2,28592765126843,8536209090,5.5]
[112685,"Ex9MD3B TM 250 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=25kA, Icn=250A, 4P4T","NCB",481.16,{"$f":"NCB","v":0},481.16,8592765126856,1,18592765126853,2,28592765126850,8536209090,7]
[112686,"Ex9MD3B TM 315 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=25kA, Icn=315A, 4P4T","NCB",554.73,{"$f":"NCB","v":0},554.73,8592765126863,1,18592765126860,2,28592765126867,8536209090,7]
[112687,"Ex9MD3B TM 350 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=25kA, Icn=350A, 4P4T","NCB",576.61,{"$f":"NCB","v":0},576.61,8592765126870,1,18592765126877,2,28592765126874,8536209090,7]
[112688,"Ex9MD3B TM 400 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=25kA, Icn=400A, 4P4T","NCB",598.47,{"$f":"NCB","v":0},598.47,8592765126887,1,18592765126884,2,28592765126881,8536209090,7]
[112689,"Ex9MD3S TM 250 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=36kA, Icn=250A, 3P","NCB",389.7,{"$f":"NCB","v":0},389.7,8592765126894,1,18592765126891,2,28592765126898,8536209090,5.5]
[112690,"Ex9MD3S TM 315 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=36kA, Icn=315A, 3P","NCB",415.56,{"$f":"NCB","v":0},415.56,8592765126900,1,18592765126907,2,28592765126904,8536209090,5.5]
[112691,"Ex9MD3S TM 350 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=36kA, Icn=350A, 3P","NCB",443.39,{"$f":"NCB","v":0},443.39,8592765126917,1,18592765126914,2,28592765126911,8536209090,5.5]
[112692,"Ex9MD3S TM 400 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=36kA, Icn=400A, 3P","NCB",479.18,{"$f":"NCB","v":0},479.18,8592765126924,1,18592765126921,2,28592765126928,8536209090,5.5]
[112693,"Ex9MD3S TM 250 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=36kA, Icn=250A, 4P4T","NCB",564.66999999999996,{"$f":"NCB","v":0},564.66999999999996,8592765126931,1,18592765126938,2,28592765126935,8536209090,7]
[112694,"Ex9MD3S TM 315 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=36kA, Icn=315A, 4P4T","NCB",658.12,{"$f":"NCB","v":0},658.12,8592765126948,1,18592765126945,2,28592765126942,8536209090,7]
[112695,"Ex9MD3S TM 350 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=36kA, Icn=350A, 4P4T","NCB",681.98,{"$f":"NCB","v":0},681.98,8592765126955,1,18592765126952,2,28592765126959,8536209090,7]
[112696,"Ex9MD3S TM 400 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=36kA, Icn=400A, 4P4T","NCB",713.79,{"$f":"NCB","v":0},713.79,8592765126962,1,18592765126969,2,28592765126966,8536209090,7]
[112697,"Ex9MD3N TM 250 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=50kA, Icn=250A, 3P","NCB",471.23,{"$f":"NCB","v":0},471.23,8592765126979,1,18592765126976,2,28592765126973,8536209090,5.5]
[112698,"Ex9MD3N TM 315 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=50kA, Icn=315A, 3P","NCB",528.89,{"$f":"NCB","v":0},528.89,8592765126986,1,18592765126983,2,28592765126980,8536209090,5.5]
[112699,"Ex9MD3N TM 350 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=50kA, Icn=350A, 3P","NCB",562.69000000000005,{"$f":"NCB","v":0},562.69000000000005,8592765126993,1,18592765126990,2,28592765126997,8536209090,5.5]
[112700,"Ex9MD3N TM 400 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=50kA, Icn=400A, 3P","NCB",616.37,{"$f":"NCB","v":0},616.37,8592765127006,1,18592765127003,2,28592765127000,8536209090,5.5]
[112701,"Ex9MD3N TM 250 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=50kA, Icn=250A, 4P4T","NCB",678.01,{"$f":"NCB","v":0},678.01,8592765127013,1,18592765127010,2,28592765127017,8536209090,7]
[112702,"Ex9MD3N TM 315 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=50kA, Icn=315A, 4P4T","NCB",791.34,{"$f":"NCB","v":0},791.34,8592765127020,1,18592765127027,2,28592765127024,8536209090,7]
[112703,"Ex9MD3N TM 350 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=50kA, Icn=350A, 4P4T","NCB",813.21,{"$f":"NCB","v":0},813.21,8592765127037,1,18592765127034,2,28592765127031,8536209090,7]
[112704,"Ex9MD3N TM 400 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=50kA, Icn=400A, 4P4T","NCB",839.06,{"$f":"NCB","v":0},{"$f":"E3581*(1-F3581)","v":839.06},8592765127044,1,18592765127041,2,28592765127048,8536209090,7]
[112705,"Ex9MD3Q TM 250 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=70kA, Icn=250A, 3P","NCB",485.37,{"$f":"NCB","v":0},485.37,8592765127051,1,18592765127058,2,28592765127055,8536209090,5.5]
[112706,"Ex9MD3Q TM 315 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=70kA, Icn=315A, 3P","NCB",544.76,{"$f":"NCB","v":0},544.76,8592765127068,1,18592765127065,2,28592765127062,8536209090,5.5]
[112707,"Ex9MD3Q TM 350 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=70kA, Icn=350A, 3P","NCB",579.57000000000005,{"$f":"NCB","v":0},579.57000000000005,8592765127075,1,18592765127072,2,28592765127079,8536209090,5.5]
[112708,"Ex9MD3Q TM 400 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=70kA, Icn=400A, 3P","NCB",634.86,{"$f":"NCB","v":0},634.86,8592765127082,1,18592765127089,2,28592765127086,8536209090,5.5]
[112709,"Ex9MD3Q TM 250 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=70kA, Icn=250A, 4P4T","NCB",698.35,{"$f":"NCB","v":0},698.35,8592765127099,1,18592765127096,2,28592765127093,8536209090,7]
[112710,"Ex9MD3Q TM 315 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=70kA, Icn=315A, 4P4T","NCB",815.08,{"$f":"NCB","v":0},815.08,8592765127105,1,18592765127102,2,28592765127109,8536209090,7]
[112711,"Ex9MD3Q TM 350 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=70kA, Icn=350A, 4P4T","NCB",837.61,{"$f":"NCB","v":0},837.61,8592765127112,1,18592765127119,2,28592765127116,8536209090,7]
[112712,"Ex9MD3Q TM 400 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=70kA, Icn=400A, 4P4T","NCB",864.23,{"$f":"NCB","v":0},864.23,8592765127129,1,18592765127126,2,28592765127123,8536209090,7]
[112713,"Ex9MD3H TM 250 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=100kA, Icn=250A, 3P","NCB",620.35,{"$f":"NCB","v":0},620.35,8592765127136,1,18592765127133,2,28592765127130,8536209090,5.5]
[112714,"Ex9MD3H TM 315 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=100kA, Icn=315A, 3P","NCB",672.04,{"$f":"NCB","v":0},672.04,8592765127143,1,18592765127140,2,28592765127147,8536209090,5.5]
[112715,"Ex9MD3H TM 350 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=100kA, Icn=350A, 3P","NCB",701.87,{"$f":"NCB","v":0},701.87,8592765127150,1,18592765127157,2,28592765127154,8536209090,5.5]
[112716,"Ex9MD3H TM 400 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=100kA, Icn=400A, 3P","NCB",737.66,{"$f":"NCB","v":0},737.66,8592765127167,1,18592765127164,2,28592765127161,8536209090,5.5]
[112717,"Ex9MD3H TM 250 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=100kA, Icn=250A, 4P4T","NCB",892.74,{"$f":"NCB","v":0},892.74,8592765127174,1,18592765127171,2,28592765127178,8536209090,7]
[112718,"Ex9MD3H TM 315 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=100kA, Icn=315A, 4P4T","NCB",954.38,{"$f":"NCB","v":0},954.38,8592765127181,1,18592765127188,2,28592765127185,8536209090,7]
[112719,"Ex9MD3H TM 350 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=100kA, Icn=350A, 4P4T","NCB",978.24,{"$f":"NCB","v":0},978.24,8592765127198,1,18592765127195,2,28592765127192,8536209090,7]
[112720,"Ex9MD3H TM 400 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M3, Icu=Ics=100kA, Icn=400A, 4P4T","NCB",1008.06,{"$f":"NCB","v":0},1008.06,8592765127204,1,18592765127201,2,28592765127208,8536209090,7]
[112721,"Ex9MD4B TM 400 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=25kA, Icn=400A, 3P","NCB",634.41,{"$f":"NCB","v":0},634.41,8592765127211,1,18592765127218,1,28592765127215,8536209090,10.7]
[112722,"Ex9MD4B TM 500 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=25kA, Icn=500A, 3P","NCB",681.79,{"$f":"NCB","v":0},681.79,8592765127228,1,18592765127225,1,28592765127222,8536209090,10.7]
[112723,"Ex9MD4B TM 630 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=25kA, Icn=630A, 3P","NCB",743.59,{"$f":"NCB","v":0},743.59,8592765127235,1,18592765127232,1,28592765127239,8536209090,10.7]
[112724,"Ex9MD4B TM 400 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=25kA, Icn=400A, 4P4T","NCB",854.81,{"$f":"NCB","v":0},854.81,8592765127242,1,18592765127249,1,28592765127246,8536209090,15]
[112725,"Ex9MD4B TM 500 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=25kA, Icn=500A, 4P4T","NCB",935.14,{"$f":"NCB","v":0},935.14,8592765127259,1,18592765127256,1,28592765127253,8536209090,15]
[112726,"Ex9MD4B TM 630 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=25kA, Icn=630A, 4P4T","NCB",994.88,{"$f":"NCB","v":0},994.88,8592765127266,1,18592765127263,1,28592765127260,8536209090,15]
[112727,"Ex9MD4S TM 400 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=36kA, Icn=400A, 3P","NCB",704.45,{"$f":"NCB","v":0},704.45,8592765127273,1,18592765127270,1,28592765127277,8536209090,10.7]
[112728,"Ex9MD4S TM 500 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=36kA, Icn=500A, 3P","NCB",764.19,{"$f":"NCB","v":0},764.19,8592765127280,1,18592765127287,1,28592765127284,8536209090,10.7]
[112729,"Ex9MD4S TM 630 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=36kA, Icn=630A, 3P","NCB",816.61,{"$f":"NCB","v":0},816.61,8592765127297,1,18592765127294,1,28592765127291,8536209090,10.7]
[112730,"Ex9MD4S TM 400 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=36kA, Icn=400A, 4P4T","NCB",963.98,{"$f":"NCB","v":0},963.98,8592765127303,1,18592765127300,1,28592765127307,8536209090,15]
[112731,"Ex9MD4S TM 500 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=36kA, Icn=500A, 4P4T","NCB",1003.12,{"$f":"NCB","v":0},1003.12,8592765127310,1,18592765127317,1,28592765127314,8536209090,15]
[112732,"Ex9MD4S TM 630 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=36kA, Icn=630A, 4P4T","NCB",1061.6500000000001,{"$f":"NCB","v":0},1061.6500000000001,8592765127327,1,18592765127324,1,28592765127321,8536209090,15]
[112733,"Ex9MD4N TM 400 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=50kA, Icn=400A, 3P","NCB",778.6,{"$f":"NCB","v":0},778.6,8592765127334,1,18592765127331,1,28592765127338,8536209090,10.7]
[112734,"Ex9MD4N TM 500 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=50kA, Icn=500A, 3P","NCB",828.04,{"$f":"NCB","v":0},828.04,8592765127341,1,18592765127348,1,28592765127345,8536209090,10.7]
[112735,"Ex9MD4N TM 630 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=50kA, Icn=630A, 3P","NCB",870.85,{"$f":"NCB","v":0},870.85,8592765127358,1,18592765127355,1,28592765127352,8536209090,10.7]
[112736,"Ex9MD4N TM 400 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=50kA, Icn=400A, 4P4T","NCB",1027.8399999999999,{"$f":"NCB","v":0},1027.8399999999999,8592765127365,1,18592765127362,1,28592765127369,8536209090,15]
[112737,"Ex9MD4N TM 500 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=50kA, Icn=500A, 4P4T","NCB",1081.3900000000001,{"$f":"NCB","v":0},1081.3900000000001,8592765127372,1,18592765127379,1,28592765127376,8536209090,15]
[112738,"Ex9MD4N TM 630 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=50kA, Icn=630A, 4P4T","NCB",1132.1400000000001,{"$f":"NCB","v":0},1132.1400000000001,8592765127389,1,18592765127386,1,28592765127383,8536209090,15]
[112739,"Ex9MD4Q TM 400 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=70kA, Icn=400A, 3P","NCB",801.96,{"$f":"NCB","v":0},801.96,8592765127396,1,18592765127393,1,28592765127390,8536209090,10.7]
[112740,"Ex9MD4Q TM 500 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=70kA, Icn=500A, 3P","NCB",852.88,{"$f":"NCB","v":0},852.88,8592765127402,1,18592765127409,1,28592765127406,8536209090,10.7]
[112741,"Ex9MD4Q TM 630 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=70kA, Icn=630A, 3P","NCB",896.98,{"$f":"NCB","v":0},896.98,8592765127419,1,18592765127416,1,28592765127413,8536209090,10.7]
[112742,"Ex9MD4Q TM 400 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=70kA, Icn=400A, 4P4T","NCB",1058.68,{"$f":"NCB","v":0},1058.68,8592765127426,1,18592765127423,1,28592765127420,8536209090,15]
[112743,"Ex9MD4Q TM 500 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=70kA, Icn=500A, 4P4T","NCB",1113.83,{"$f":"NCB","v":0},1113.83,8592765127433,1,18592765127430,1,28592765127437,8536209090,15]
[112744,"Ex9MD4Q TM 630 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=70kA, Icn=630A, 4P4T","NCB",1166.0999999999999,{"$f":"NCB","v":0},1166.0999999999999,8592765127440,1,18592765127447,1,28592765127444,8536209090,15]
[112745,"Ex9MD4H TM 400 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=100kA, Icn=400A, 3P","NCB",821.86,{"$f":"NCB","v":0},821.86,8592765127457,1,18592765127454,1,28592765127451,8536209090,10.7]
[112746,"Ex9MD4H TM 500 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=100kA, Icn=500A, 3P","NCB",867.18,{"$f":"NCB","v":0},867.18,8592765127464,1,18592765127461,1,28592765127468,8536209090,10.7]
[112747,"Ex9MD4H TM 630 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=100kA, Icn=630A, 3P","NCB",917.74,{"$f":"NCB","v":0},917.74,8592765127471,1,18592765127478,1,28592765127475,8536209090,10.7]
[112748,"Ex9MD4H TM 400 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=100kA, Icn=400A, 4P4T","NCB",1099.93,{"$f":"NCB","v":0},1099.93,8592765127488,1,18592765127485,1,28592765127482,8536209090,15]
[112749,"Ex9MD4H TM 500 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=100kA, Icn=500A, 4P4T","NCB",1137.01,{"$f":"NCB","v":0},1137.01,8592765127495,1,18592765127492,1,28592765127499,8536209090,15]
[112750,"Ex9MD4H TM 630 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M4, Icu=Ics=100kA, Icn=630A, 4P4T","NCB",1193,{"$f":"NCB","v":0},1193,8592765127501,1,18592765127508,1,28592765127505,8536209090,15]
[112751,"Ex9MD5B TM 630 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=25kA, Icn=630A, 3P","NCB",1186.44,{"$f":"NCB","v":0},1186.44,8592765127518,1,18592765127515,1,28592765127512,8536209090,10.7]
[112752,"Ex9MD5B TM 700 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=25kA, Icn=700A, 3P","NCB",1314.15,{"$f":"NCB","v":0},1314.15,8592765127525,1,18592765127522,1,28592765127529,8536209090,10.7]
[112753,"Ex9MD5B TM 800 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=25kA, Icn=800A, 3P","NCB",1415.08,{"$f":"NCB","v":0},1415.08,8592765127532,1,18592765127539,1,28592765127536,8536209090,10.7]
[112754,"Ex9MD5B TM 630 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=25kA, Icn=630A, 4P4T","NCB",1781.72,{"$f":"NCB","v":0},1781.72,8592765127549,1,18592765127546,1,28592765127543,8536209090,15]
[112755,"Ex9MD5B TM 700 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=25kA, Icn=700A, 4P4T","NCB",1798.21,{"$f":"NCB","v":0},1798.21,8592765127556,1,18592765127553,1,28592765127550,8536209090,15]
[112756,"Ex9MD5B TM 800 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=25kA, Icn=800A, 4P4T","NCB",1860,{"$f":"NCB","v":0},1860,8592765127563,1,18592765127560,1,28592765127567,8536209090,15]
[112757,"Ex9MD5S TM 630 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=36kA, Icn=630A, 3P","NCB",1345.05,{"$f":"NCB","v":0},1345.05,8592765127570,1,18592765127577,1,28592765127574,8536209090,10.7]
[112758,"Ex9MD5S TM 700 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=36kA, Icn=700A, 3P","NCB",1419.2,{"$f":"NCB","v":0},1419.2,8592765127587,1,18592765127584,1,28592765127581,8536209090,10.7]
[112759,"Ex9MD5S TM 800 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=36kA, Icn=800A, 3P","NCB",1517.32,{"$f":"NCB","v":0},1517.32,8592765127594,1,18592765127591,1,28592765127598,8536209090,10.7]
[112760,"Ex9MD5S TM 630 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=36kA, Icn=630A, 4P4T","NCB",1897.07,{"$f":"NCB","v":0},1897.07,8592765127600,1,18592765127607,1,28592765127604,8536209090,15]
[112761,"Ex9MD5S TM 700 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=36kA, Icn=700A, 4P4T","NCB",1946.51,{"$f":"NCB","v":0},1946.51,8592765127617,1,18592765127614,1,28592765127611,8536209090,15]
[112762,"Ex9MD5S TM 800 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=36kA, Icn=800A, 4P4T","NCB",1972.42,{"$f":"NCB","v":0},1972.42,8592765127624,1,18592765127621,1,28592765127628,8536209090,15]
[112763,"Ex9MD5N TM 630 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=50kA, Icn=630A, 3P","NCB",1437.74,{"$f":"NCB","v":0},1437.74,8592765127631,1,18592765127638,1,28592765127635,8536209090,10.7]
[112764,"Ex9MD5N TM 700 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=50kA, Icn=700A, 3P","NCB",1503.65,{"$f":"NCB","v":0},1503.65,8592765127648,1,18592765127645,1,28592765127642,8536209090,10.7]
[112765,"Ex9MD5N TM 800 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=50kA, Icn=800A, 3P","NCB",1573.04,{"$f":"NCB","v":0},1573.04,8592765127655,1,18592765127652,1,28592765127659,8536209090,10.7]
[112766,"Ex9MD5N TM 630 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=50kA, Icn=630A, 4P4T","NCB",1993.89,{"$f":"NCB","v":0},1993.89,8592765127662,1,18592765127669,1,28592765127666,8536209090,15]
[112767,"Ex9MD5N TM 700 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=50kA, Icn=700A, 4P4T","NCB",2008.3,{"$f":"NCB","v":0},2008.3,8592765127679,1,18592765127676,1,28592765127673,8536209090,15]
[112768,"Ex9MD5N TM 800 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=50kA, Icn=800A, 4P4T","NCB",2044.89,{"$f":"NCB","v":0},{"$f":"E3645*(1-F3645)","v":2044.89},8592765127686,1,18592765127683,1,28592765127680,8536209090,15]
[112769,"Ex9MD5Q TM 630 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=70kA, Icn=630A, 3P","NCB",1480.87,{"$f":"NCB","v":0},1480.87,8592765127693,1,18592765127690,1,28592765127697,8536209090,10.7]
[112770,"Ex9MD5Q TM 700 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=70kA, Icn=700A, 3P","NCB",1548.76,{"$f":"NCB","v":0},1548.76,8592765127709,1,18592765127706,1,28592765127703,8536209090,10.7]
[112771,"Ex9MD5Q TM 800 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=70kA, Icn=800A, 3P","NCB",1620.23,{"$f":"NCB","v":0},1620.23,8592765127716,1,18592765127713,1,28592765127710,8536209090,10.7]
[112772,"Ex9MD5Q TM 630 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=70kA, Icn=630A, 4P4T","NCB",2053.71,{"$f":"NCB","v":0},2053.71,8592765127723,1,18592765127720,1,28592765127727,8536209090,15]
[112773,"Ex9MD5Q TM 700 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=70kA, Icn=700A, 4P4T","NCB",2068.5500000000002,{"$f":"NCB","v":0},2068.5500000000002,8592765127730,1,18592765127737,1,28592765127734,8536209090,15]
[112774,"Ex9MD5Q TM 800 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=70kA, Icn=800A, 4P4T","NCB",2106.2399999999998,{"$f":"NCB","v":0},2106.2399999999998,8592765127747,1,18592765127744,1,28592765127741,8536209090,15]
[112775,"Ex9MD5H TM 630 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=100kA, Icn=630A, 3P","NCB",1551.03,{"$f":"NCB","v":0},1551.03,8592765127754,1,18592765127751,1,28592765127758,8536209090,10.7]
[112776,"Ex9MD5H TM 700 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=100kA, Icn=700A, 3P","NCB",1649.9,{"$f":"NCB","v":0},1649.9,8592765127761,1,18592765127768,1,28592765127765,8536209090,10.7]
[112777,"Ex9MD5H TM 800 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=100kA, Icn=800A, 3P","NCB",1734.04,{"$f":"NCB","v":0},1734.04,8592765127778,1,18592765127775,1,28592765127772,8536209090,10.7]
[112778,"Ex9MD5H TM 630 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=100kA, Icn=630A, 4P4T","NCB",1975.34,{"$f":"NCB","v":0},1975.34,8592765127785,1,18592765127782,1,28592765127789,8536209090,15]
[112779,"Ex9MD5H TM 700 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=100kA, Icn=700A, 4P4T","NCB",2057.73,{"$f":"NCB","v":0},2057.73,8592765127792,1,18592765127799,1,28592765127796,8536209090,15]
[112780,"Ex9MD5H TM 800 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, veľkosť M5, Icu=Ics=100kA, Icn=800A, 4P4T","NCB",2254.27,{"$f":"NCB","v":0},2254.27,8592765127808,1,18592765127805,1,28592765127802,8536209090,15]
[]
["AC odpínače Ex9MSD"]
[103044,"Ex9M1SD AC63 3P","AC odpínač, veľkosť M1, In=63 A, 3-pól, AC typ","NCD",90.72,{"$f":"NCD","v":0},{"$f":"E3660*(1-F3660)","v":90.72},8592765030450,1,8592765030450,null,28592765030454,"8536508090",1]
[103045,"Ex9M1SD AC100 3P","AC odpínač, veľkosť M1, In=100 A, 3-pól, AC typ","NCD",114.62,0,{"$f":"E3661*(1-F3661)","v":114.62},8592765030467,1,8592765030467,null,28592765030461,"8536209090",1]
[103046,"Ex9M1SD AC125 3P","AC odpínač, veľkosť M1, In=125 A, 3-pól, AC typ","NCD",135.72,0,135.72,8592765030474,1,8592765030474,null,28592765030478,"8536209090",1]
[103047,"Ex9M1SD AC63 4P","AC odpínač, veľkosť M1, In=63 A, 4-pól, AC typ","NCD",146,0,146,8592765030481,1,8592765030481,null,28592765030485,"8536508090",1.5]
[103048,"Ex9M1SD AC100 4P","AC odpínač, veľkosť M1, In=100 A, 4-pól, AC typ","NCD",152.82,0,152.82,8592765030498,1,8592765030498,null,28592765030492,"8536209090",1.5]
[103049,"Ex9M1SD AC125 4P","AC odpínač, veľkosť M1, In=125 A, 4-pól, AC typ","NCD",180.96,0,180.96,8592765030504,1,8592765030504,null,28592765030508,"8536209090",1.5]
[103050,"Ex9M2SD AC125 3P","AC odpínač, veľkosť M2, In=125 A, 3-pól, AC typ","NCD",145.38999999999999,0,145.38999999999999,8592765030511,1,8592765030511,null,28592765030515,"8536209090",1.5]
[103051,"Ex9M2SD AC160 3P","AC odpínač, veľkosť M2, In=160 A, 3-pól, AC typ","NCD",151.32,0,151.32,8592765030528,1,8592765030528,null,28592765030522,"8536209090",1.5]
[103052,"Ex9M2SD AC200 3P","AC odpínač, veľkosť M2, In=200 A, 3-pól, AC typ","NCD",183.55,0,183.55,8592765030535,1,8592765030535,null,28592765030539,"8536209090",1.5]
[103053,"Ex9M2SD AC250 3P","AC odpínač, veľkosť M2, In=250 A, 3-pól, AC typ","NCD",192.48,0,192.48,8592765030542,1,8592765030542,null,28592765030546,"8536209090",1.5]
[103054,"Ex9M2SD AC125 4P","AC odpínač, veľkosť M2, In=125 A, 4-pól, AC typ","NCD",193.86,0,193.86,8592765030559,1,8592765030559,null,28592765030553,"8536209090",2]
[103055,"Ex9M2SD AC160 4P","AC odpínač, veľkosť M2, In=160 A, 4-pól, AC typ","NCD",201.75,0,201.75,8592765030566,1,8592765030566,null,28592765030560,"8536209090",2]
[103056,"Ex9M2SD AC200 4P","AC odpínač, veľkosť M2, In=200 A, 4-pól, AC typ","NCD",244.72,0,244.72,8592765030573,1,8592765030573,null,28592765030577,"8536209090",2]
[103057,"Ex9M2SD AC250 4P","AC odpínač, veľkosť M2, In=250 A, 4-pól, AC typ","NCD",256.64,0,256.64,8592765030580,1,8592765030580,null,28592765030584,"8536209090",2]
[103058,"Ex9M3SD AC250 3P","AC odpínač, veľkosť M3, In=250 A, 3-pól, AC typ","NCD",251.38,0,251.38,8592765030597,1,8592765030597,null,28592765030591,"8536209090",4.5]
[103059,"Ex9M3SD AC400 3P","AC odpínač, veľkosť M3, In=400 A, 3-pól, AC typ","NCD",324.55,0,324.55,8592765030603,1,8592765030603,null,28592765030607,"8536209090",4.5]
[103060,"Ex9M3SD AC250 4P","AC odpínač, veľkosť M3, In=250 A, 4-pól, AC typ","NCD",335.18,0,335.18,8592765030610,1,8592765030610,null,28592765030614,"8536209090",6]
[103061,"Ex9M3SD AC400 4P","AC odpínač, veľkosť M3, In=400 A, 4-pól, AC typ","NCD",432.73,0,432.73,8592765030627,1,8592765030627,null,28592765030621,"8536209090",6]
[104016,"Ex9M4SD AC630 3P","AC odpínač, veľkosť M4, In=630 A, 3pól, AC typ","NCD",356.05,{"$f":"NCD","v":0},{"$f":"E3678*(1-F3678)","v":356.05},8592765040176,1,8592765040176,null,28592765040170,"8536209090",10.199999999999999]
[104017,"Ex9M4SD AC630 4P","AC odpínač, veľkosť M4, In=630 A, 4pól, AC typ","NCD",474.74,{"$f":"NCD","v":0},{"$f":"E3679*(1-F3679)","v":474.74},8592765040183,1,8592765040183,null,28592765040187,"8536209090",13.5]
[104018,"Ex9M5SD AC800 3P","AC odpínač, veľkosť M5, In=800 A, 3pól, AC typ","NCD",849.71,{"$f":"NCD","v":0},{"$f":"E3680*(1-F3680)","v":849.71},8592765040190,1,8592765040190,null,28592765040194,"8536209090",10.199999999999999]
[104019,"Ex9M5SD AC800 4P","AC odpínač, veľkosť M5, In=800 A, 4pól, AC typ","NCD",1132.95,{"$f":"NCD","v":0},{"$f":"E3681*(1-F3681)","v":1132.95},8592765040206,1,8592765040206,null,28592765040200,"8536209090",13.5]
[110478,"Ex9M6SD AC800 3P","AC odpínač, veľkosť M6, In=800 A, 3pól, AC typ","NCD",877.92,{"$f":"NCD","v":0},{"$f":"E3682*(1-F3682)","v":877.92},8592765104786,1,18592765104783,1,28592765104780,"8536209090",14]
[110479,"Ex9M6SD AC1000 3P","AC odpínač, veľkosť M6, In=1000 A, 3pól, AC typ","NCD",954.26,{"$f":"NCD","v":0},{"$f":"E3683*(1-F3683)","v":954.26},8592765104793,1,18592765104790,1,28592765104797,"8536209090",14]
[110480,"Ex9M6SD AC1250 3P","AC odpínač, veľkosť M6, In=1250 A, 3pól, AC typ","NCD",1030.8800000000001,0,1030.8800000000001,8592765104809,1,18592765104806,1,28592765104803,"8536209090",14]
[110481,"Ex9M6SD AC1600 3P","AC odpínač, veľkosť M6, In=1600 A, 3pól, AC typ","NCD",1132.83,0,1132.83,8592765104816,1,18592765104813,1,28592765104810,"8536209090",14]
[110482,"Ex9M6SD AC800 4P","AC odpínač, veľkosť M6, In=800 A, 4pól, AC typ","NCD",1191.6199999999999,0,1191.6199999999999,8592765104823,1,18592765104820,1,28592765104827,"8536209090",18.5]
[110483,"Ex9M6SD AC1000 4P","AC odpínač, veľkosť M6, In=1000 A, 4pól, AC typ","NCD",1295.24,0,1295.24,8592765104830,1,18592765104837,1,28592765104834,"8536209090",18.5]
[110484,"Ex9M6SD AC1250 4P","AC odpínač, veľkosť M6, In=1250 A, 4pól, AC typ","NCD",1399.23,0,1399.23,8592765104847,1,18592765104844,1,28592765104841,"8536209090",18.5]
[110485,"Ex9M6SD AC1600 4P","AC odpínač, veľkosť M6, In=1600 A, 4pól, AC typ","NCD",1537.62,0,1537.62,8592765104854,1,18592765104851,1,28592765104858,"8536209090",18.5]
[]
["AC odpínače Ex9MSD, nová séria"]
[112797,"Ex9M1SD AC 3P EU","AC odpínač，veľkosť M1，In=160A，3-pole","NCD",134.74,{"$f":"NCD","v":0},{"$f":"E3692*(1-F3692)","v":134.74},8592765127976,1,18592765127973,8,28592765127970,8536508090]
[112798,"Ex9M1SD AC 4P EU","AC odpínač，veľkosť M1，In=160A，4-pole","NCD",179.65,{"$f":"NCD","v":0},{"$f":"E3693*(1-F3693)","v":179.65},8592765127983,1,18592765127980,8,28592765127987,8536508090]
[112801,"Ex9M2SD AC 3P EU","AC odpínač，veľkosť M2，In=250A，3-pole","NCD",192.48,{"$f":"NCD","v":0},192.48,8592765128010,1,18592765128017,8,28592765128014,8536209090]
[112802,"Ex9M2SD AC 4P EU","AC odpínač，veľkosť M2，In=250A，4-pole","NCD",256.64,{"$f":"NCD","v":0},256.64,8592765128027,1,18592765128024,8,28592765128021,8536209090]
[112805,"Ex9M3SD AC 3P EU","AC odpínač，veľkosť M3，In=400A，3-pole","NCD",324.55,{"$f":"NCD","v":0},324.55,8592765128058,1,18592765128055,2,28592765128052,8536209090]
[112806,"Ex9M3SD AC 4P EU","AC odpínač，veľkosť M3，In=400A，4-pole","NCD",432.73,{"$f":"NCD","v":0},432.73,8592765128065,1,18592765128062,2,28592765128069,8536209090]
[112809,"Ex9M4SD AC 3P EU","AC odpínač，veľkosť M4，In=630A，3-pole","NCD",356.05,{"$f":"NCD","v":0},356.05,8592765128096,1,18592765128093,1,28592765128090,8536209090]
[112810,"Ex9M4SD AC 4P EU","AC odpínač，veľkosť M4，In=630A，4-pole","NCD",474.74,{"$f":"NCD","v":0},474.74,8592765128102,1,18592765128109,1,28592765128106,8536209090]
[112813,"Ex9M5SD AC 3P EU","AC odpínač，veľkosť M5，In=800A，3-pole","NCD",849.71,{"$f":"NCD","v":0},849.71,8592765128133,1,18592765128130,1,28592765128137,8536209090]
[112814,"Ex9M5SD AC 4P EU","AC odpínač，veľkosť M5，In=800A，4-pole","NCD",1132.95,{"$f":"NCD","v":0},1132.95,8592765128140,1,18592765128147,1,28592765128144,8536209090]
[112823,"Ex9M6SD AC800 3P EU","AC odpínač，veľkosť M6，In=800A，3-pole","NCD",877.92,{"$f":"NCD","v":0},877.92,8592765128232,1,18592765128239,1,28592765128236,8536209090]
[112817,"Ex9M6SD AC1000 3P EU","AC odpínač，veľkosť M6，In=1000A，3-pole","NCD",954.26,{"$f":"NCD","v":0},954.26,8592765128171,1,18592765128178,1,28592765128175,8536209090]
[112819,"Ex9M6SD AC1250 3P EU","AC odpínač，veľkosť M6，In=1250A，3-pole","NCD",1030.8800000000001,{"$f":"NCD","v":0},1030.8800000000001,8592765128195,1,18592765128192,1,28592765128199,8536209090]
[112821,"Ex9M6SD AC1600 3P EU","AC odpínač，veľkosť M6，In=1600A，3-pole","NCD",1132.83,{"$f":"NCD","v":0},1132.83,8592765128218,1,18592765128215,1,28592765128212,8536209090]
[112824,"Ex9M6SD AC800 4P EU","AC odpínač，veľkosť M6，In=800A，4-pole","NCD",1191.6199999999999,{"$f":"NCD","v":0},1191.6199999999999,8592765128249,1,18592765128246,1,28592765128243,8536209090]
[112818,"Ex9M6SD AC1000 4P EU","AC odpínač，veľkosť M6，In=1000A，4-pole","NCD",1295.24,{"$f":"NCD","v":0},1295.24,8592765128188,1,18592765128185,1,28592765128182,8536209090]
[112820,"Ex9M6SD AC1250 4P EU","AC odpínač，veľkosť M6，In=1250A，4-pole","NCD",1399.23,{"$f":"NCD","v":0},1399.23,8592765128201,1,18592765128208,1,28592765128205,8536209090]
[112822,"Ex9M6SD AC1600 4P EU","AC odpínač，veľkosť M6，In=1600A，4-pole","NCD",1537.62,{"$f":"NCD","v":0},1537.62,8592765128225,1,18592765128222,1,28592765128229,8536209090]
[]
["DC odpínače Ex9MSD"]
[102008,"Ex9M1SD DC63 3P","DC odpínač, veľkosť M1, In=63 A, 3-pól, DC typ","NCD",160.30000000000001,{"$f":"NCD","v":0},{"$f":"E3712*(1-F3712)","v":160.30000000000001},8592765020093,1,8592765020093,null,28592765020097,"8536201090",1]
[102009,"Ex9M1SD DC100 3P","DC odpínač, veľkosť M1, In=100 A, 3-pól, DC typ","NCD",180.66,0,{"$f":"E3713*(1-F3713)","v":180.66},8592765020109,1,8592765020109,null,28592765020103,"8536209090",1]
[102010,"Ex9M1SD DC125 3P","DC odpínač, veľkosť M1, In=125 A, 3-pól, DC typ","NCD",191.19,0,191.19,8592765020116,1,8592765020116,null,28592765020110,"8536209090",1]
[102011,"Ex9M1SD DC63 4P","DC odpínač, veľkosť M1, In=63 A, 4-pól, DC typ","NCD",205.96,0,205.96,8592765020123,1,8592765020123,null,28592765020127,"8536508090",1.5]
[102012,"Ex9M1SD DC100 4P","DC odpínač, veľkosť M1, In=100 A, 4-pól, DC typ","NCD",222.71,0,222.71,8592765020130,1,8592765020130,null,28592765020134,"8536209090",1.5]
[102013,"Ex9M1SD DC125 4P","DC odpínač, veľkosť M1, In=125 A, 4-pól, DC typ","NCD",235.14,0,235.14,8592765020147,1,8592765020147,null,28592765020141,"8536209090",1.5]
[102014,"Ex9M2SD DC125 3P","DC odpínač, veľkosť M2, In=125 A, 3-pól, DC typ","NCD",246.34,0,246.34,8592765020154,1,8592765020154,null,28592765020158,"8536209090",1.5]
[102015,"Ex9M2SD DC160 3P","DC odpínač, veľkosť M2, In=160 A, 3-pól, DC typ","NCD",253.06,0,253.06,8592765020161,1,8592765020161,null,28592765020165,"8536209090",1.5]
[102016,"Ex9M2SD DC200 3P","DC odpínač, veľkosť M2, In=200 A, 3-pól, DC typ","NCD",572.94000000000005,0,572.94000000000005,8592765020178,1,8592765020178,null,28592765020172,"8536209090",1.5]
[102017,"Ex9M2SD DC250 3P","DC odpínač, veľkosť M2, In=250 A, 3-pól, DC typ","NCD",611.51,0,611.51,8592765020185,1,8592765020185,null,28592765020189,"8536209090",1.5]
[102018,"Ex9M2SD DC125 4P","DC odpínač, veľkosť M2, In=125 A, 4-pól, DC typ","NCD",250.81,0,250.81,8592765020192,1,8592765020192,null,28592765020196,"8536209090",2]
[102019,"Ex9M2SD DC160 4P","DC odpínač, veľkosť M2, In=160 A, 4-pól, DC typ","NCD",257.54000000000002,0,257.54000000000002,8592765020208,1,8592765020208,null,28592765020202,"8536209090",2]
[102020,"Ex9M2SD DC200 4P","DC odpínač, veľkosť M2, In=200 A, 4-pól, DC typ","NCD",591.14,0,591.14,8592765020215,1,8592765020215,null,28592765020219,"8536209090",2]
[102021,"Ex9M2SD DC250 4P","DC odpínač, veľkosť M2, In=250 A, 4-pól, DC typ","NCD",670.42,0,670.42,8592765020222,1,8592765020222,null,28592765020226,"8536209090",2]
[102022,"Ex9M3SD DC250 3P","DC odpínač, veľkosť M3, In=250 A, 3-pól, DC typ","NCD",718.87,0,718.87,8592765020239,1,8592765020239,null,28592765020233,"8536209090",4.5]
[102023,"Ex9M3SD DC400 3P","DC odpínač, veľkosť M3, In=400 A, 3-pól, DC typ","NCD",1012.23,0,1012.23,8592765020246,1,8592765020246,null,28592765020240,"8536209090",4.5]
[102024,"Ex9M3SD DC250 4P","DC odpínač, veľkosť M3, In=250 A, 4-pól, DC typ","NCD",868.91,0,868.91,8592765020253,1,8592765020253,null,28592765020257,"8536209090",6]
[102025,"Ex9M3SD DC400 4P","DC odpínač, veľkosť M3, In=400 A, 4-pól, DC typ","NCD",1590,0,1590,8592765020260,1,8592765020260,null,28592765020264,"8536209090",6]
[104008,"Ex9M4SD DC630 3P","DC odpínač, veľkosť M4, In=630 A, 3pól, DC typ","NCE",1813.95,{"$f":"NCE","v":0},1813.95,8592765040091,1,8592765040091,null,28592765040095,"8536209090",10.199999999999999]
[104009,"Ex9M4SD DC630 4P","DC odpínač, veľkosť M4, In=630 A, 4pól, DC typ","NCE",1903.53,{"$f":"NCE","v":0},1903.53,8592765040107,1,8592765040107,null,28592765040101,"8536209090",13.5]
[104010,"Ex9M5SD DC800 3P","DC odpínač, veľkosť M5, In=800 A, 3pól, DC typ","NCE",1650.47,{"$f":"NCE","v":0},1650.47,8592765040114,1,8592765040114,null,28592765040118,"8536209090",10.199999999999999]
[104011,"Ex9M5SD DC800 4P","DC odpínač, veľkosť M5, In=800 A, 4pól, DC typ","NCE",1668.38,{"$f":"NCE","v":0},1668.38,8592765040121,1,8592765040121,null,28592765040125,"8536209090",13.5]
[110486,"Ex9M6SD DC800 3P","DC odpínač, veľkosť M6, In=800 A, 3pól, DC typ","NCE",1652.23,{"$f":"NCE","v":0},1652.23,8592765104861,1,18592765104868,1,28592765104865,"8536209090",14]
[110487,"Ex9M6SD DC1000 3P","DC odpínač, veľkosť M6, In=1000 A, 3pól, DC typ","NCE",1795.9,{"$f":"NCE","v":0},1795.9,8592765104878,1,18592765104875,1,28592765104872,"8536209090",14]
[110488,"Ex9M6SD DC1250 3P","DC odpínač, veľkosť M6, In=1250 A, 3pól, DC typ","NCE",1940.09,0,1940.09,8592765104885,1,18592765104882,1,28592765104889,"8536209090",14]
[110489,"Ex9M6SD DC1600 3P","DC odpínač, veľkosť M6, In=1600 A, 3pól, DC typ","NCE",2131.9699999999998,0,2131.9699999999998,8592765104892,1,18592765104899,1,28592765104896,"8536209090",14]
[110490,"Ex9M6SD DC800 4P","DC odpínač, veľkosť M6, In=800 A, 4pól, DC typ","NCE",1672.93,0,1672.93,8592765104908,1,18592765104905,1,28592765104902,"8536209090",18.5]
[110491,"Ex9M6SD DC1000 4P","DC odpínač, veľkosť M6, In=1000 A, 4pól, DC typ","NCE",1818.4,0,1818.4,8592765104915,1,18592765104912,1,28592765104919,"8536209090",18.5]
[110492,"Ex9M6SD DC1250 4P","DC odpínač, veľkosť M6, In=1250 A, 4pól, DC typ","NCE",1964.4,0,1964.4,8592765104922,1,18592765104929,1,28592765104926,"8536209090",18.5]
[110493,"Ex9M6SD DC1600 4P","DC odpínač, veľkosť M6, In=1600 A, 4pól, DC typ","NCE",2158.6799999999998,0,2158.6799999999998,8592765104939,1,18592765104936,1,28592765104933,"8536209090",18.5]
[]
["DC odpínače Ex9MSD, nová séria"]
[112799,"Ex9M1SD DC 3P EU","DC odpínač，veľkosť M1，In=160A，3-pole","NCE",428.06,{"$f":"NCE","v":0},{"$f":"E3744*(1-F3744)","v":428.06},8592765127990,1,18592765127997,8,28592765127994,8536209090]
[112800,"Ex9M1SD DC 4P EU","DC odpínač，veľkosť M1，In=160A，4-pole","NCE",469.29,{"$f":"NCE","v":0},{"$f":"E3745*(1-F3745)","v":469.29},8592765128003,1,18592765128000,8,28592765128007,8536209090]
[112803,"Ex9M2SD DC 3P EU","DC odpínač，veľkosť M2，In=250A，3-pole","NCE",611.51,{"$f":"NCE","v":0},611.51,8592765128034,1,18592765128031,8,28592765128038,8536209090]
[112804,"Ex9M2SD DC 4P EU","DC odpínač，veľkosť M2，In=250A，4-pole","NCE",670.42,{"$f":"NCE","v":0},670.42,8592765128041,1,18592765128048,8,28592765128045,8536209090]
[112807,"Ex9M3SD DC 3P EU","DC odpínač，veľkosť M3，In=400A，3-pole","NCE",1012.23,{"$f":"NCE","v":0},1012.23,8592765128072,1,18592765128079,2,28592765128076,8536209090]
[112808,"Ex9M3SD DC 4P EU","DC odpínač，veľkosť M3，In=400A，4-pole","NCE",1590,{"$f":"NCE","v":0},1590,8592765128089,1,18592765128086,2,28592765128083,8536209090]
[112811,"Ex9M4SD DC 3P EU","DC odpínač，veľkosť M4，In=630A，3-pole","NCE",1813.95,{"$f":"NCE","v":0},1813.95,8592765128119,1,18592765128116,1,28592765128113,8536209090]
[112812,"Ex9M4SD DC 4P EU","DC odpínač，veľkosť M4，In=630A，4-pole","NCE",1903.53,{"$f":"NCE","v":0},1903.53,8592765128126,1,18592765128123,1,28592765128120,8536209090]
[112815,"Ex9M5SD DC 3P EU","DC odpínač，veľkosť M5，In=800A，3-pole","NCE",1650.47,{"$f":"NCE","v":0},1650.47,8592765128157,1,18592765128154,1,28592765128151,8536209090]
[112816,"Ex9M5SD DC 4P EU","DC odpínač，veľkosť M5，In=800A，4-pole","NCE",1668.38,{"$f":"NCE","v":0},1668.38,8592765128164,1,18592765128161,1,28592765128168,8536209090]
[112831,"Ex9M6SD DC800 3P EU","DC odpínač，veľkosť M6，In=800A，3-pole","NCE",1652.23,{"$f":"NCE","v":0},1652.23,8592765128317,1,18592765128314,1,28592765128311,8536209090]
[112825,"Ex9M6SD DC1000 3P EU","DC odpínač，veľkosť M6，In=1000A，3-pole","NCE",1795.9,{"$f":"NCE","v":0},1795.9,8592765128256,1,18592765128253,1,28592765128250,8536209090]
[112827,"Ex9M6SD DC1250 3P EU","DC odpínač，veľkosť M6，In=1250A，3-pole","NCE",1940.09,{"$f":"NCE","v":0},1940.09,8592765128270,1,18592765128277,1,28592765128274,8536209090]
[112829,"Ex9M6SD DC1600 3P EU","DC odpínač，veľkosť M6，In=1600A，3-pole","NCE",2131.9699999999998,{"$f":"NCE","v":0},2131.9699999999998,8592765128294,1,18592765128291,1,28592765128298,8536209090]
[112832,"Ex9M6SD DC800 4P EU","DC odpínač，veľkosť M6，In=800A，4-pole","NCE",1672.93,{"$f":"NCE","v":0},1672.93,8592765128324,1,18592765128321,1,28592765128328,8536209090]
[112826,"Ex9M6SD DC1000 4P EU","DC odpínač，veľkosť M6，In=1000A，4-pole","NCE",1818.4,{"$f":"NCE","v":0},1818.4,8592765128263,1,18592765128260,1,28592765128267,8536209090]
[112828,"Ex9M6SD DC1250 4P EU","DC odpínač，veľkosť M6，In=1250A，4-pole","NCE",1964.4,{"$f":"NCE","v":0},1964.4,8592765128287,1,18592765128284,1,28592765128281,8536209090]
[112830,"Ex9M6SD DC1600 4P EU","DC odpínač，veľkosť M6，In=1600A，4-pole","NCE",2158.6799999999998,{"$f":"NCE","v":0},2158.6799999999998,8592765128300,1,18592765128307,1,28592765128304,8536209090]
[]
["Príslušenstvo kompaktných ističov Ex9M a Ex9MD"]
[101395,"AX21","Pomocné kontakty pre Ex9M, 1 prepínací","NCA",2.2000000000000002,{"$f":"NCA","v":0},{"$f":"E3764*(1-F3764)","v":2.2000000000000002},8592765013965,1,8592765013965,24,28592765013969,"8536508090",0.2]
[101396,"AL21","Signalizačné kontakty pre Ex9M, 1 prepínací","NCA",2.2000000000000002,0,{"$f":"E3765*(1-F3765)","v":2.2000000000000002},8592765013972,1,8592765013972,24,28592765013976,"8536508090",0.2]
[106315,"EC 21","Pomocné kontakty s predstihom pre typovú veľkosť M1 a M2, 1 prepínací","NCA",27.06,{"$f":"NCA","v":0},27.06,8592765063168,1,18592765063165,null,28592765063162,"8538909999",0.2]
[106317,"EC 23","Pomocné kontakty s predstihom pre typovú veľkosť M3 a M4, 1 prepínací","NCA",32.340000000000003,{"$f":"NCA","v":0},32.340000000000003,8592765063182,1,18592765063189,null,28592765063186,"8538909999",0.4]
[101397,"SHT21 AC48V","Vypínacia spúšť pre veľkost M1, 48 V AC","NCA",62.81,0,62.81,8592765013989,1,8592765013989,24,28592765013983,"8538909999",0.4]
[101398,"SHT21 AC110V","Vypínacia spúšť pre veľkost M1, 110 V AC","NCA",62.81,0,62.81,8592765013996,1,8592765013996,24,28592765013990,"8536490099",0.4]
[101399,"SHT21 AC220-240V","Vypínacia spúšť pre veľkost M1, 220-240 V AC","NCA",24.44,0,24.44,8592765014009,1,8592765014009,24,28592765014003,"8536490099",0.4]
[101400,"SHT21 AC380-415V","Vypínacia spúšť pre veľkost M1, 380-415 V AC","NCA",39.909999999999997,0,39.909999999999997,8592765014016,1,8592765014016,24,28592765014010,"8536490099",0.4]
[101401,"SHT21 DC24V","Vypínacia spúšť pre veľkost M1, 24 V DC","NCA",62.81,0,62.81,8592765014023,1,8592765014023,24,28592765014027,"8536419089",0.4]
[101402,"SHT21 DC48V","Vypínacia spúšť pre veľkost M1, 48 V DC","NCA",62.81,0,62.81,8592765014030,1,8592765014030,24,28592765014034,"8538909999",0.4]
[101403,"SHT21 DC110V","Vypínacia spúšť pre veľkost M1, 110 V DC","NCA",62.81,0,62.81,8592765014047,1,8592765014047,24,28592765014041,"8538909999",0.4]
[101405,"SHT21 DC220V","Vypínacia spúšť pre veľkost M1, 220 V DC","NCA",62.81,0,62.81,8592765014061,1,8592765014061,24,28592765014065,"8538909999",0.4]
[101406,"UVT21 AC220-240V","Podpäťová spúšť pre veľkost M1, 220-240 V AC","NCA",35.85,0,35.85,8592765014078,1,8592765014078,24,28592765014072,"8536490099",0.76]
[101407,"UVT21 AC380-415V","Podpäťová spúšť pre veľkost M1, 380-415 V AC","NCA",35.85,0,35.85,8592765014085,1,8592765014085,24,28592765014089,"8536490099",0.18]
[101409,"ERH21","Otočná rukoväť s predlžovacou osou pre veľkost M1","NCA",34.01,0,34.01,8592765014108,1,8592765014108,6,28592765014102,"8538909999",1.36]
[101410,"RHD21","Otočná rukoväť pre veľkost M1","NCA",24.6,0,24.6,8592765014115,1,8592765014115,36,28592765014119,"8538909999",1.36]
[101411,"MOD21 AC230V","Motorový pohon pre veľkost M1, 230 V AC","NCA",226.3,0,226.3,8592765014122,1,8592765014122,8,28592765014126,"8538909999",1.36]
[101412,"MOD21 AC110V","Motorový pohon pre veľkost M1, 110 V AC","NCA",251.47,0,251.47,8592765014139,1,8592765014139,8,28592765014133,"8538909999",1.36]
[101413,"MOD21 DC220V","Motorový pohon pre veľkost M1, 220 V DC","NCA",251.47,0,251.47,8592765014146,1,8592765014146,8,28592765014140,"8538909999",1.36]
[101414,"MOD21 DC110V","Motorový pohon pre veľkost M1, 110 V DC","NCA",251.47,0,251.47,8592765014153,1,8592765014153,8,28592765014157,"8538909999",1.36]
[101415,"MOD21 DC24V","Motorový pohon pre veľkost M1, 24 V DC","NCA",251.47,0,251.47,8592765014160,1,8592765014160,8,28592765014164,"8538909999",1.36]
[101439,"TCV21 3P","Kryt svorek, 3pólový, pre veľkost M1, krátky","NCA",5.05,0,5.05,8592765014405,1,18592765014402,null,28592765014409,"8538909999",0.6]
[101440,"TCE21 3P","Kryt svorek, 3pólový, pre veľkost M1, dlhy","NCA",6.49,0,6.49,8592765014412,1,18592765014419,null,28592765014416,"8538909999",0.6]
[102372,"TCV21 4P","Kryt svorek, 4pólový, pre veľkost M1, krátky","NCA",9.9499999999999993,0,{"$f":"E3787*(1-F3787)","v":9.9499999999999993},8592765023735,1,18592765023732,null,28592765023739,"8538909999",0.6]
[102373,"TCE21 4P","Kryt svorek, 4pólový, pre veľkost M1, dlhy","NCA",13.01,0,{"$f":"E3788*(1-F3788)","v":13.01},8592765023742,1,18592765023749,null,28592765023746,"8538909999",0.6]
[101441,"PB21 3P","Sada mezifázových prepážok, 3pólový, pre veľkost M1","NCA",7.08,0,7.08,8592765014429,1,18592765014426,null,28592765014423,"4008219000"]
[101416,"SHT22 AC48V","Vypínacia spúšť pre veľkost M2 a M3, 48 V AC","NCA",62.81,0,62.81,8592765014177,1,8592765014177,24,28592765014171,"8538909999",0.5]
[101417,"SHT22 AC110V","Vypínacia spúšť pre veľkost M2 a M3, 110 V AC","NCA",62.81,0,62.81,8592765014184,1,8592765014184,24,28592765014188,"8538909999",0.5]
[101418,"SHT22 AC220-240V","Vypínacia spúšť pre veľkost M2 a M3, 220-240 V AC","NCA",29.9,0,29.9,8592765014191,1,8592765014191,24,28592765014195,"8536490099",0.5]
[101419,"SHT22 AC380-415V","Vypínacia spúšť pre veľkost M2 a M3, 380-415 V AC","NCA",43.97,0,43.97,8592765014207,1,8592765014207,24,28592765014201,"8536490099",0.5]
[101420,"SHT22 DC24V","Vypínacia spúšť pre veľkost M2 a M3, 24 V DC","NCA",62.81,0,62.81,8592765014214,1,8592765014214,24,28592765014218,"8536419089",0.5]
[101421,"SHT22 DC48V","Vypínacia spúšť pre veľkost M2 a M3, 48 V DC","NCA",62.81,0,62.81,8592765014221,1,8592765014221,24,28592765014225,"8538909999",0.5]
[101422,"SHT22 DC110V","Vypínacia spúšť pre veľkost M2 a M3, 110 V DC","NCA",62.81,0,62.81,8592765014238,1,8592765014238,24,28592765014232,"8538909999",0.5]
[101424,"SHT22 DC220V","Vypínacia spúšť pre veľkost M2 a M3, 220 V DC","NCA",62.81,0,62.81,8592765014252,1,8592765014252,24,28592765014256,"8538909999",0.5]
[101425,"UVT22 AC220-240V","Podpäťová spúšť pre veľkost M2 a M3, 220-240 V AC","NCA",41.45,0,41.45,8592765014269,1,8592765014269,24,28592765014263,"8536490099",0.5]
[101426,"UVT22 AC380-415V","Podpäťová spúšť pre veľkost M2 a M3, 380-415 V AC","NCA",41.45,0,41.45,8592765014276,1,8592765014276,24,28592765014270,"8536490099",0.5]
[101428,"ERH22","Otočná rukoväť s predlžovacou osou pre veľkost M2","NCA",45.57,0,{"$f":"E3800*(1-F3800)","v":45.57},8592765014290,1,8592765014290,6,28592765014294,"8538909999",0.8]
[101429,"RHD22","Otočná rukoväť pre veľkost M2","NCA",36.1,0,36.1,8592765014306,1,8592765014306,18,28592765014300,"8538909999",0.34]
[101430,"MOD22 AC230V","Motorový pohon pre veľkost M2, 230 V AC","NCA",226.25,0,226.25,8592765014313,1,8592765014313,8,28592765014317,"8538909999",1.36]
[101431,"MOD22 AC110V","Motorový pohon pre veľkost M2, 110 V AC","NCA",251.42,0,251.42,8592765014320,1,8592765014320,8,28592765014324,"8538909999",1.36]
[101432,"MOD22 DC220V","Motorový pohon pre veľkost M2, 220 V DC","NCA",251.42,0,251.42,8592765014337,1,8592765014337,8,28592765014331,"8538909999",1.36]
[101433,"MOD22 DC110V","Motorový pohon pre veľkost M2, 110 V DC","NCA",251.42,0,251.42,8592765014344,1,8592765014344,8,28592765014348,"8538909999",1.36]
[101434,"MOD22 DC24V","Motorový pohon pre veľkost M2, 24 V DC","NCA",251.42,0,251.42,8592765014351,1,8592765014351,8,28592765014355,"8538909999",1.36]
[101442,"TCV22 3P","Kryt svorek, 3pólový, pre veľkost M2, krátky","NCA",6.99,0,6.99,8592765014436,1,18592765014433,null,28592765014430,"8538909999",0.08]
[101443,"TCE22 3P","Kryt svorek, 3pólový, pre veľkost M2, dlhy","NCA",8.73,0,8.73,8592765014443,1,18592765014440,null,28592765014447,"8538909999",0.16]
[102374,"TCV22 4P","Kryt svorek, 4pólový, pre veľkost M2, krátky","NCA",11.32,0,{"$f":"E3809*(1-F3809)","v":11.32},8592765023759,1,18592765023756,null,28592765023753,"8538909999"]
[102375,"TCE22 4P","Kryt svorek, 4pólový, pre veľkost M2, dlhy","NCA",15.15,0,{"$f":"E3810*(1-F3810)","v":15.15},8592765023766,1,18592765023763,null,28592765023760,"8538909999"]
[101444,"PB22 3P","Sada mezifázových prepážok, 3pólový, pre veľkost M2","NCA",7.59,0,7.59,8592765014450,1,18592765014457,null,28592765014454,"4008219000"]
[101482,"ERH23","Otočná rukoväť s predlžovacou osou pre Ex9M3","NCA",52.22,{"$f":"NCA","v":0},{"$f":"E3812*(1-F3812)","v":52.22},8592765014832,1,8592765014832,null,28592765014836,"8538909999",1.08]
[101483,"RHD23","Otočná rukoväť pre veľkost M3","NCA",41.39,0,41.39,8592765014849,1,8592765014849,null,28592765014843,"8538909999",0.72]
[101484,"MOD23 AC230V","Motorový pohon pre veľkost M3, 230 V AC","NCA",246.62,0,246.62,8592765014856,1,8592765014856,null,28592765014850,"8538909999",3.46]
[101485,"MOD23 AC110V","Motorový pohon pre veľkost M3, 110 V AC","NCA",271.45,0,271.45,8592765014863,1,8592765014863,null,28592765014867,"8538909999",3.46]
[101486,"MOD23 DC220V","Motorový pohon pre veľkost M3, 220 V DC","NCA",271.45,0,271.45,8592765014870,1,8592765014870,null,28592765014874,"8538909999",3.46]
[101487,"MOD23 DC110V","Motorový pohon pre veľkost M3, 110 V DC","NCA",271.45,0,271.45,8592765014887,1,8592765014887,null,28592765014881,"8538909999",3.46]
[101488,"MOD23 DC24V","Motorový pohon pre veľkost M3, 24 V DC","NCA",271.45,0,271.45,8592765014894,1,8592765014894,null,28592765014898,"8538909999",3.46]
[101489,"TCV23 3P","Kryt svorek, 3pólový, pre veľkost M3, krátky","NCA",9.4700000000000006,0,9.4700000000000006,8592765014900,1,18592765014907,null,28592765014904,"8538909999",0.14000000000000001]
[101490,"TCE23 3P","Kryt svorek, 3pólový, pre veľkost M3, dlhy","NCA",11.61,0,11.61,8592765014917,1,18592765014914,null,28592765014911,"8538909999",0.36]
[102376,"TCV23 4P","Kryt svorek, 4pólový, pre veľkost M3, krátky","NCA",17.63,0,{"$f":"E3821*(1-F3821)","v":17.63},8592765023773,1,18592765023770,null,28592765023777,"8538909999"]
[102377,"TCE23 4P","Kryt svorek, 4pólový, pre veľkost M3, dlhy","NCA",24.46,0,{"$f":"E3822*(1-F3822)","v":24.46},8592765023780,1,18592765023787,null,28592765023784,"8538909999"]
[101491,"PB23 3P","Sada mezifázových prepážok, 3pólový, pre veľkost M3","NCA",9.77,0,9.77,8592765014924,1,18592765014921,null,28592765014928,"4008219000"]
[103723,"SHT24 AC110V","Vypínacia spúšť pre veľkost M4 a M5, 110 V AC","NCA",70.680000000000007,{"$f":"NCA","v":0},{"$f":"E3824*(1-F3824)","v":70.680000000000007},8592765037244,1,18592765037241,24,28592765037248,"8538909999",0.12]
[103724,"SHT24 AC220-240V","Vypínacia spúšť pre veľkost M4 a M5, 220-240 V AC","NCA",39.75,{"$f":"NCA","v":0},{"$f":"E3825*(1-F3825)","v":39.75},8592765037251,1,18592765037258,24,28592765037255,"8536490099",0.12]
[103725,"SHT24 AC380-415V","Vypínacia spúšť pre veľkost M4 a M5, 380-415 V AC","NCA",61.43,{"$f":"NCA","v":0},{"$f":"E3826*(1-F3826)","v":61.43},8592765037268,1,18592765037265,24,28592765037262,"8536490099",0.12]
[103727,"SHT24 DC110V","Vypínacia spúšť pre veľkost M4 a M5, 110 V DC","NCA",70.680000000000007,0,{"$f":"E3827*(1-F3827)","v":70.680000000000007},8592765037282,1,18592765037289,24,28592765037286,"8538909999",0.12]
[103728,"SHT24 DC220V","Vypínacia spúšť pre veľkost M4 a M5, 220 V DC","NCA",39.700000000000003,0,39.700000000000003,8592765037299,1,18592765037296,24,28592765037293,"8538909999",0.12]
[103729,"SHT24 DC24V","Vypínacia spúšť pre veľkost M4 a M5, 24 V DC","NCA",70.680000000000007,0,70.680000000000007,8592765037305,1,18592765037302,24,28592765037309,"8536419089",0.12]
[103730,"SHT24 DC48V","Vypínacia spúšť pre veľkost M4 a M5, 48 V DC","NCA",70.680000000000007,0,70.680000000000007,8592765037312,1,18592765037319,24,28592765037316,"8538909999",0.12]
[103733,"UVT24 AC110V","Podpäťová spúšť pre veľkost M4 a M5, 110 V AC","NCA",81.239999999999995,0,81.239999999999995,8592765037343,1,18592765037340,24,28592765037347,"8538909999",0.12]
[103734,"UVT24 AC220-240V","Podpäťová spúšť pre veľkost M4 a M5, 220-240 V AC","NCA",43.74,0,43.74,8592765037350,1,18592765037357,24,28592765037354,"8536490099",0.12]
[103735,"UVT24 AC380-415V","Podpäťová spúšť pre veľkost M4 a  M5, 380-415 V AC","NCA",52.14,0,52.14,8592765037367,1,18592765037364,24,28592765037361,"8536490099",0.12]
[103736,"UVT24 DC110V","Podpäťová spúšť pre veľkost M4 a M5, 110 V AC","NCA",81.239999999999995,0,81.239999999999995,8592765037374,1,18592765037371,24,28592765037378,"8538909999",0.12]
[103737,"UVT24 DC220V","Podpäťová spúšť pre veľkost M4 a M5, 220 V DC","NCA",81.239999999999995,0,81.239999999999995,8592765037381,1,18592765037388,24,28592765037385,"8538909999",0.12]
[103738,"UVT24 DC24V","Podpäťová spúšť pre veľkost M4 a M5, 24 V DC","NCA",81.239999999999995,0,81.239999999999995,8592765037398,1,18592765037395,24,28592765037392,"8536419089",0.12]
[103739,"UVT24 DC48V","Podpäťová spúšť pre veľkost M4 a M5, 48 V DC","NCA",81.239999999999995,0,81.239999999999995,8592765037404,1,18592765037401,24,28592765037408,"8538909999",0.12]
[103741,"ERH24","Otočná rukoväť s predlžovacou osou pre M4 a M5","NCA",64.86,0,64.86,8592765037428,1,18592765037425,null,28592765037422,"8538909999"]
[103742,"RHD24","Otočná rukoväť pre veľkost M4 a M5","NCA",63.59,0,63.59,8592765037435,1,18592765037432,null,28592765037439,"8538909999",1.6819999999999999]
[103743,"MOD24 AC230V","Motorový pohon pre veľkost M4 a  M5, 230 V AC","NCA",551.02,0,551.02,8592765037442,1,18592765037449,null,28592765037446,"8538909999",3.72]
[103744,"MOD24 AC110V","Motorový pohon pre veľkost M4 a M5, 110 V AC","NCA",669.52,0,669.52,8592765037459,1,18592765037456,null,28592765037453,"8538909999",3.72]
[103745,"MOD24 DC220V","Motorový pohon pre veľkost M4 a M5, 220 V DC","NCA",669.52,0,669.52,8592765037466,1,18592765037463,null,28592765037460,"8538909999",3.72]
[103746,"MOD24 DC110V","Motorový pohon pre veľkost M4 a M5, 110 V DC","NCA",669.52,0,669.52,8592765037473,1,18592765037470,null,28592765037477,"8538909999",3.72]
[103747,"MOD24 DC24V","Motorový pohon pre veľkost M4 a M5, 24 V DC","NCA",669.52,0,669.52,8592765037480,1,18592765037487,null,28592765037484,"8538909999",3.72]
[103748,"TCV24 3P","Kryt svorek, 3pólový, pre veľkost M4 a M5, krátky","NCA",13.94,0,13.94,8592765037497,1,18592765037494,null,28592765037491,"8538909999"]
[103749,"TCE24 3P","Kryt svorek, 3pólový, pre veľkost M4 a M5, dlhy","NCA",15.16,0,15.16,8592765037503,1,18592765037500,null,28592765037507,"8538909999",0.32]
[103750,"TCV24 4P","Kryt svorek, 4pólový, pre veľkost M4 a M5, krátky","NCA",17.13,0,17.13,8592765037510,1,18592765037517,null,28592765037514,"8538909999"]
[104855,"TCE24 4P","Kryt svorek, 4pólový, pre veľkost M4 a M5, dlhy","NCA",20.04,0,20.04,8592765048561,1,18592765048568,null,28592765048565,"8538909999"]
[103751,"PB24 3P","Sada mezifázových prepážok, 3pólový, pre veľkost M4 a M5","NCA",12.77,0,12.77,8592765037527,1,18592765037524,null,28592765037521,"4008219000"]
[104856,"PB24 4P","Sada mezifázových prepážok, 4pólový, pre veľkost M4 a M6","NCA",14.59,0,14.59,8592765048578,1,18592765048575,null,28592765048572,"4008219000"]
[103705,"MC21","Strmeňová svorka pre veľkost M1, 1x 4-95 mm2, 1 ks.","NCA",2.09,{"$f":"NCA","v":0},2.09,8592765037060,1,18592765037067,null,28592765037064,"8536901000",0.24]
[103707,"MC21 W","Tunelová svorka pre veľkost M1, 1x 16-95 mm2, 1 ks.","NCA",6.29,{"$f":"NCA","v":0},6.29,8592765037084,1,18592765037081,null,28592765037088,"8536901000",0.2]
[107873,"MCS21","Skrutková svorka pre typovú veľkosť M1","NCA",2.09,{"$f":"NCA","v":0},{"$f":"E3853*(1-F3853)","v":2.09},8592765078742,1,18592765078749,null,28592765078746,"8536901000",0.02]
[103709,"MC22","Strmeňová svorka pre veľkost M2, 1x 10-120 mm2, 1 ks.","NCA",2.1800000000000002,0,2.1800000000000002,8592765037107,1,18592765037104,null,28592765037101,"8536901000",0.36]
[103869,"MC22 W","Tunelová svorka pre veľkost M2, 1x 35-120 mm2, 1 ks.","NCA",10.71,0,10.71,8592765038708,1,8592765038708,null,28592765038702,"8536901000"]
[103711,"MC22 W2","Tunelová svorka pre veľkost M2, 2x 35-120 mm2, 1 ks.","NCA",19.87,0,19.87,8592765037121,1,18592765037128,null,28592765037125,"8536901000",0.5]
[103713,"MC22 W6","Tunelová svorka pre veľkost M2, 6x 10-35 mm2, 1 ks.","NCA",22.29,0,22.29,8592765037145,1,18592765037142,null,28592765037149,"8536901000",0.1]
[107874,"MCS22","Skrutková svorka pre typovú veľkosť M2","NCA",2.1800000000000002,{"$f":"NCA","v":0},{"$f":"E3858*(1-F3858)","v":2.1800000000000002},8592765078759,1,18592765078756,null,28592765078753,"8536901000",0.03]
[103715,"MC23","Strmeňová svorka pre veľkost M3, 1x 120-240 mm2, 1 ks.","NCA",12.11,0,12.11,8592765037169,1,18592765037166,null,28592765037163,"8536901000",0.1]
[103717,"MC23 UL","Strmeňová svorka pre veľkost M3, 1x 120-240 mm2, 1 ks., UL verze","NCA",17.940000000000001,0,17.940000000000001,8592765037183,1,18592765037180,null,28592765037187,"8538909999",0.12]
[103719,"MC23 W2","Tunelová svorka pre veľkost M3, 2x 120-240 mm2, 1 ks.","NCA",25.1,0,25.1,8592765037206,1,18592765037203,null,28592765037200,"8536901000",0.28000000000000003]
[103721,"MC23 W4","Tunelová svorka pre veľkost M3, 4x 35-95 mm2, 1 ks.","NCA",26.64,0,26.64,8592765037220,1,18592765037227,null,28592765037224,"8536901000",0.18]
[103871,"MC23 W2 UL","Tunelová svorka pre veľkost M3, 4x 35-95 mm2, 1 ks., UL verze","NCA",29.56,0,29.56,8592765038722,1,8592765038722,null,28592765038726,"8538909999",0.24]
[106314,"MC24 W2","Tunelová svorka pre veľkost M4 a M5, 2x 120-240 mm2, 1 ks.","NCA",18.760000000000002,{"$f":"NCA","v":0},18.760000000000002,8592765063151,1,18592765063158,null,28592765063155,"8536901000"]
[106321,"WG 10","Dištančné podložky, 10mm, 1set","NCA",4.88,0,4.88,8592765063229,1,18592765063226,5,28592765063223,"4016930090",0.04]
[106362,"WG 13","Dištančné podložky, 13 mm, 1set","NCA",5.59,0,5.59,8592765063632,1,18592765063639,5,28592765063636,"4016930090",0.06]
[106319,"DRA21","Adaptér na DIN35 lištu pre Ex9M, veľkosť rámu M1","NCA",11.88,0,11.88,8592765063205,1,18592765063202,5,28592765063209,"7326909890",0.12]
[106320,"DRA22","Adaptér na DIN35 lištu pre Ex9M, veľkosť rámu M2","NCA",14.3,0,14.3,8592765063212,1,18592765063219,5,28592765063216,"7326909890",0.16]
[110189,"ERH2x ES 500mm","Predĺžená hriadeľ pre ERH2x","NCA",10.73,0,{"$f":"E3869*(1-F3869)","v":10.73},8592765101891,1,18592765101898,50,28592765101895,"8538909999",0.38]
[110460,"SHT26 DC24V","Vypínacia spúšť pre veľkost M6, 24 V DC","NCF",68.56,{"$f":"NCF","v":0},68.56,8592765104601,1,18592765104608,null,28592765104605,"8536419089",0.45]
[110461,"SHT26 DC48V","Vypínacia spúšť pre veľkost M6, 48 V DC","NCF",68.56,0,68.56,8592765104618,1,18592765104615,null,28592765104612,"8536419089",0.45]
[110462,"SHT26 DC110V","Vypínacia spúšť pre veľkost M6, 110 V DC","NCF",68.56,0,68.56,8592765104625,1,18592765104622,null,28592765104629,"8536490099",0.45]
[110463,"SHT26 DC220V","Vypínacia spúšť pre veľkost M6, 220 V DC","NCF",38.51,0,38.51,8592765104632,1,18592765104639,null,28592765104636,"8536490099",0.45]
[110464,"SHT26 AC48V","Vypínacia spúšť pre veľkost M6, 48 V AC","NCF",68.56,0,68.56,8592765104649,1,18592765104646,null,28592765104643,"8536419089",0.45]
[110465,"SHT26 AC110V","Vypínacia spúšť pre veľkost M6, 110 V AC","NCF",68.56,0,68.56,8592765104656,1,18592765104653,null,28592765104650,"8536490099",0.45]
[110466,"SHT26 AC220-240V","Vypínacia spúšť pre veľkost M6, 220-240 V AC","NCF",38.56,0,38.56,8592765104663,1,18592765104660,null,28592765104667,"8536490099",0.45]
[110467,"SHT26 AC380-415V","Vypínacia spúšť pre veľkost M6, 380-415 V AC","NCF",59.59,0,59.59,8592765104670,1,18592765104677,null,28592765104674,"8536490099",0.45]
[110468,"UVT26 AC220-240V","Podpäťová spúšť pre veľkost M6, 220-240 V AC","NCF",82.04,0,82.04,8592765104687,1,18592765104684,null,28592765104681,"8536209090",0.45]
[110469,"UVT26 AC380-415V","Podpäťová spúšť pre veľkost M6, 380-415 V AC","NCF",82.04,{"$f":"NCF","v":0},{"$f":"E3879*(1-F3879)","v":82.04},8592765104694,1,18592765104691,null,28592765104698,"8536209090",0.45]
[110694,"JP26 3P 800-1250A","Predná pripojovacia doska pre typovú veľkosť M6, 3-pole, 800-1250 A","NCF",37.619999999999997,0,37.619999999999997,8592765106940,1,18592765106947,10,28592765106944,"8538909999",3.5]
[110695,"JP26 3P 1600A","Predná pripojovacia doska pre typovú veľkosť M6, 3-pole, 1600 A","NCF",73.760000000000005,0,73.760000000000005,8592765106957,1,18592765106954,10,28592765106951,"8538909999",7.2]
[110696,"JP26 4P 800-1250A","Predná pripojovacia doska pre typovú veľkosť M6, 4-pole, 800-1250 A","NCF",48.13,0,48.13,8592765106964,1,18592765106961,10,28592765106968,"8538909999",4.5]
[110697,"JP26 4P 1600A","Predná pripojovacia doska pre typovú veľkosť M6, 4-pole, 1600 A","NCF",93.3,0,93.3,8592765106971,1,18592765106978,10,28592765106975,"8538909999",8.4]
[110698,"LHD26","Predĺžená rukoväť pre typovú veľkosť M6","NCF",61.68,0,61.68,8592765106988,1,18592765106985,20,28592765106982,"8538909999",0.1]
[110718,"ERH26","Predĺžená rotačná rukoväť pre typovú veľkosť M6","NCF",82.91,0,{"$f":"E3885*(1-F3885)","v":82.91},8592765107183,1,18592765107180,null,28592765107187,"8538909999",0.56000000000000005]
[]
["Vzduchové ističe Ex9A"]
[105025,"+SU30A AC230","Digitálna vypínacia spúšť SU3.0, varianta A, LSI ochrana s meraním prúdov, 230 V AC","NCC",711.12,{"$f":"NCC","v":0},{"$f":"E3888*(1-F3888)","v":711.12},8592765050267,1,8592765050267,1,28592765050261,"8536209090"]
[108625,"+SU30A AC230","Digitálna vypínacia spúšť SU3.0, varianta A, LSI ochrana s meraním prúdov, 230 V AC","NCC",711.12,0,{"$f":"E3889*(1-F3889)","v":711.12},8592765086259,1,8592765086259,1,28592765086253,"8536209090"]
[105026,"+SU30A AC400","Digitálna vypínacia spúšť SU3.0, varianta A, LSI ochrana s meraním prúdov, 400 V AC","NCC",711.12,0,711.12,8592765050274,1,8592765050274,1,28592765050278,"8536209090"]
[105027,"+SU30A DC24","Digitálna vypínacia spúšť SU3.0, varianta A, LSI ochrana s meraním prúdov, 24 V DC","NCC",711.12,0,711.12,8592765050281,1,8592765050281,1,28592765050285,"8536209090"]
[105028,"+SU30D AC230","Digitálna vypínacia spúšť SU3.0, varianta D, LSI ochrana s meraním prúdov a napätí, 230 V AC","NCC",1470.68,0,1470.68,8592765050298,1,8592765050298,1,28592765050292,"8536209090"]
[105029,"+SU30D AC400","Digitálna vypínacia spúšť SU3.0, varianta D, LSI ochrana s meraním prúdov a napätí, 400 V AC","NCC",1470.68,0,1470.68,8592765050304,1,8592765050304,1,28592765050308,"8536209090"]
[105030,"+SU30D DC24","Digitálna vypínacia spúšť SU3.0, varianta D, LSI ochrana s meraním prúdov a napätí, 24 V DC","NCC",1470.68,0,1470.68,8592765050311,1,8592765050311,1,28592765050315,"8536209090"]
[105031,"+SU30P AC230","Digitálna vypínacia spúšť SU3.0, varianta P, LSI ochrana s meraním prúdov, napätí a energií, 230 V AC","NCC",1850.44,0,1850.44,8592765050328,1,8592765050328,1,28592765050322,"8536209090"]
[105032,"+SU30P AC400","Digitálna vypínacia spúšť SU3.0, varianta P, LSI ochrana s meraním prúdov, napätí a energií, 400 V AC","NCC",1850.44,0,1850.44,8592765050335,1,8592765050335,1,28592765050339,"8536209090"]
[105033,"+SU30P DC24","Digitálna vypínacia spúšť SU3.0, varianta P, LSI ochrana s meraním prúdov, napätí a energií, 24 V DC","NCC",1850.44,0,1850.44,8592765050342,1,8592765050342,1,28592765050346,"8536209090"]
[105034,"+SU30H AC230","Digitálna vypínacia spúšť SU3.0, varianta H, LSI ochrana s kompletní analýzou sítě, 230 V AC","NCC",2230.1999999999998,0,2230.1999999999998,8592765050359,1,8592765050359,1,28592765050353,"8536209090"]
[105035,"+SU30H AC400","Digitálna vypínacia spúšť SU3.0, varianta H, LSI ochrana s kompletní analýzou sítě, 400 V AC","NCC",2230.1999999999998,0,2230.1999999999998,8592765050366,1,8592765050366,1,28592765050360,"8536209090"]
[105036,"+SU30H DC24","Digitálna vypínacia spúšť SU3.0, varianta H, LSI ochrana s kompletní analýzou sítě, 24 V DC","NCC",2230.1999999999998,0,2230.1999999999998,8592765050373,1,8592765050373,1,28592765050377,"8536209090"]
[105037,"+SU40A AC230","Digitálna vypínacia spúšť SU4.0, varianta A, LSI+G ochrana s meraním prúdov, 230 V AC","NCC",1791.78,0,1791.78,8592765050380,1,8592765050380,1,28592765050384,"8536209090"]
[105038,"+SU40A AC400","Digitálna vypínacia spúšť SU4.0, varianta A, LSI+G ochrana s meraním prúdov, 400 V AC","NCC",1791.78,0,1791.78,8592765050397,1,8592765050397,1,28592765050391,"8536209090"]
[105039,"+SU40A DC24","Digitálna vypínacia spúšť SU4.0, varianta A, LSI+G ochrana s meraním prúdov, 24 V DC","NCC",1791.78,0,1791.78,8592765050403,1,8592765050403,1,28592765050407,"8536209090"]
[105040,"+SU40D AC230","Digitálna vypínacia spúšť SU4.0, varianta D, LSI+G ochrana s meraním prúdov a napätí, 230 V AC","NCC",2405.87,0,2405.87,8592765050410,1,8592765050410,1,28592765050414,"8536209090"]
[105041,"+SU40D AC400","Digitálna vypínacia spúšť SU4.0, varianta D, LSI+G ochrana s meraním prúdov a napätí, 400 V AC","NCC",2405.87,0,2405.87,8592765050427,1,8592765050427,1,28592765050421,"8536209090"]
[105042,"+SU40D DC24","Digitálna vypínacia spúšť SU4.0, varianta D, LSI+G ochrana s meraním prúdov a napätí, 24 V DC","NCC",2405.87,0,2405.87,8592765050434,1,8592765050434,1,28592765050438,"8536209090"]
[105043,"+SU40P AC230","Digitálna vypínacia spúšť SU4.0, varianta P, LSI+G ochrana s meraním prúdov, napätí a energií, 230 V AC","NCC",2712.94,0,2712.94,8592765050441,1,8592765050441,1,28592765050445,"8536209090"]
[105044,"+SU40P AC400","Digitálna vypínacia spúšť SU4.0, varianta P, LSI+G ochrana s meraním prúdov, napätí a energií, 400 V AC","NCC",2712.94,0,2712.94,8592765050458,1,8592765050458,1,28592765050452,"8536209090"]
[105045,"+SU40P DC24","Digitálna vypínacia spúšť SU4.0, varianta P, LSI+G ochrana s meraním prúdov, napätí a energií, 24 V DC","NCC",2712.94,0,2712.94,8592765050465,1,8592765050465,1,28592765050469,"8536209090"]
[105046,"+SU40H AC230","Digitálna vypínacia spúšť SU4.0, varianta H, LSI+G ochrana s kompletní analýzou sítě, 230 V AC","NCC",3019.99,0,3019.99,8592765050472,1,8592765050472,1,28592765050476,"8536209090"]
[105047,"+SU40H AC400","Digitálna vypínacia spúšť SU4.0, varianta H, LSI+G ochrana s kompletní analýzou sítě, 400 V AC","NCC",3019.99,0,3019.99,8592765050489,1,8592765050489,1,28592765050483,"8536209090"]
[105048,"+SU40H DC24","Digitálna vypínacia spúšť SU4.0, varianta H, LSI+G ochrana s kompletní analýzou sítě, 24 V DC","NCC",3019.99,0,3019.99,8592765050496,1,8592765050496,1,28592765050490,"8536209090"]
[105049,"+SU50A AC230","Digitálna vypínacia spúšť SU5.0, varianta A, LSI+E ochrana s meraním prúdov, 230 V AC","NCC",2150.14,0,2150.14,8592765050502,1,8592765050502,1,28592765050506,"8536209090"]
[105050,"+SU50A AC400","Digitálna vypínacia spúšť SU5.0, varianta A, LSI+E ochrana s meraním prúdov, 400 V AC","NCC",2150.14,0,2150.14,8592765050519,1,8592765050519,1,28592765050513,"8536209090"]
[105051,"+SU50A DC24","Digitálna vypínacia spúšť SU5.0, varianta A, LSI+E ochrana s meraním prúdov, 24 V DC","NCC",2150.14,0,2150.14,8592765050526,1,8592765050526,1,28592765050520,"8536209090"]
[105052,"+SU50D AC230","Digitálna vypínacia spúšť SU5.0, varianta D, LSI+E ochrana s meraním prúdov a napätí, 230 V AC","NCC",2887.06,0,2887.06,8592765050533,1,8592765050533,1,28592765050537,"8536209090"]
[105053,"+SU50D AC400","Digitálna vypínacia spúšť SU5.0, varianta D, LSI+E ochrana s meraním prúdov a napätí, 400 V AC","NCC",2887.06,0,2887.06,8592765050540,1,8592765050540,1,28592765050544,"8536209090"]
[105054,"+SU50D DC24","Digitálna vypínacia spúšť SU5.0, varianta D, LSI+E ochrana s meraním prúdov a napätí, 24 V DC","NCC",2887.06,0,2887.06,8592765050557,1,8592765050557,1,28592765050551,"8536209090"]
[105055,"+SU50P AC230","Digitálna vypínacia spúšť SU5.0, varianta P, LSI+E ochrana s meraním prúdov, napätí a energií, 230 V AC","NCC",3255.53,0,3255.53,8592765050564,1,8592765050564,1,28592765050568,"8536209090"]
[105056,"+SU50P AC400","Digitálna vypínacia spúšť SU5.0, varianta P, LSI+E ochrana s meraním prúdov, napätí a energií, 400 V AC","NCC",3255.53,0,3255.53,8592765050571,1,8592765050571,1,28592765050575,"8536209090"]
[105057,"+SU50P DC24","Digitálna vypínacia spúšť SU5.0, varianta P, LSI+E ochrana s meraním prúdov, napätí a energií, 24 V DC","NCC",3255.53,0,3255.53,8592765050588,1,8592765050588,1,28592765050582,"8536209090"]
[105058,"+SU50H AC230","Digitálna vypínacia spúšť SU5.0, varianta H, LSI+E ochrana s kompletní analýzou sítě, 230 V AC","NCC",3623.98,0,3623.98,8592765050595,1,8592765050595,1,28592765050599,"8536209090"]
[105059,"+SU50H AC400","Digitálna vypínacia spúšť SU5.0, varianta H, LSI+E ochrana s kompletní analýzou sítě, 400 V AC","NCC",3623.98,0,3623.98,8592765050601,1,8592765050601,1,28592765050605,"8536209090"]
[105060,"+SU50H DC24","Digitálna vypínacia spúšť SU5.0, varianta H, LSI+E ochrana s kompletní analýzou sítě, 24 V DC","NCC",3623.98,0,3623.98,8592765050618,1,8592765050618,1,28592765050612,"8536209090"]
[104857,"Ex9A16N 3P D/O 400","Vzduchový istič, typová veľkosť A16, Icu=55kA, In=400A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",2087.37,0,2087.37,8592765048585,1,8592765048585,1,28592765048589,"8536209090",38]
[104858,"Ex9A16N 3P F 400","Vzduchový istič, typová veľkosť A16, Icu=55kA, In=400A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",1788.57,0,1788.57,8592765048592,1,8592765048592,1,28592765048596,"8536209090",22]
[104859,"Ex9A16N 3P D/O 630","Vzduchový istič, typová veľkosť A16, Icu=55kA, In=630A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",2509.85,0,2509.85,8592765048608,1,8592765048608,1,28592765048602,"8536209090",38]
[104860,"Ex9A16N 3P F 630","Vzduchový istič, typová veľkosť A16, Icu=55kA, In=630A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",2066.3200000000002,0,2066.3200000000002,8592765048615,1,8592765048615,1,28592765048619,"8536209090",22]
[104861,"Ex9A16N 3P D/O 800","Vzduchový istič, typová veľkosť A16, Icu=55kA, In=800A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",2641.21,0,2641.21,8592765048622,1,8592765048622,1,28592765048626,"8536209090",38]
[104862,"Ex9A16N 3P F 800","Vzduchový istič, typová veľkosť A16, Icu=55kA, In=800A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",2200.34,0,2200.34,8592765048639,1,8592765048639,1,28592765048633,"8536209090",22]
[104863,"Ex9A16N 3P D/O 1000","Vzduchový istič, typová veľkosť A16, Icu=55kA, In=1000A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",3071.55,0,3071.55,8592765048646,1,8592765048646,1,28592765048640,"8536209090",38]
[104864,"Ex9A16N 3P F 1000","Vzduchový istič, typová veľkosť A16, Icu=55kA, In=1000A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",2606.9,0,2606.9,8592765048653,1,8592765048653,1,28592765048657,"8536209090",22]
[104865,"Ex9A16N 3P D/O 1250","Vzduchový istič, typová veľkosť A16, Icu=55kA, In=1250A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",3575.51,0,3575.51,8592765048660,1,8592765048660,1,28592765048664,"8536209090",38]
[104866,"Ex9A16N 3P F 1250","Vzduchový istič, typová veľkosť A16, Icu=55kA, In=1250A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",3123.58,0,3123.58,8592765048677,1,8592765048677,1,28592765048671,"8536209090",22]
[104867,"Ex9A16N 3P D/O 1600","Vzduchový istič, typová veľkosť A16, Icu=55kA, In=1600A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",4709.18,0,4709.18,8592765048684,1,8592765048684,1,28592765048688,"8536209090",38]
[104868,"Ex9A16N 3P F 1600","Vzduchový istič, typová veľkosť A16, Icu=55kA, In=1600A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",4297.93,0,4297.93,8592765048691,1,8592765048691,1,28592765048695,"8536209090",22]
[104869,"Ex9A16N 4P D/O 400","Vzduchový istič, typová veľkosť A16, Icu=55kA, In=400A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",2879.11,0,2879.11,8592765048707,1,8592765048707,1,28592765048701,"8536209090",55]
[104870,"Ex9A16N 4P F 400","Vzduchový istič, typová veľkosť A16, Icu=55kA, In=400A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",2547.42,0,2547.42,8592765048714,1,8592765048714,1,28592765048718,"8536209090",26.5]
[104871,"Ex9A16N 4P D/O 630","Vzduchový istič, typová veľkosť A16, Icu=55kA, In=630A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",3412.79,0,3412.79,8592765048721,1,8592765048721,1,28592765048725,"8536209090",55]
[104872,"Ex9A16N 4P F 630","Vzduchový istič, typová veľkosť A16, Icu=55kA, In=630A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",2909.47,0,2909.47,8592765048738,1,8592765048738,1,28592765048732,"8536209090",26.5]
[104873,"Ex9A16N 4P D/O 800","Vzduchový istič, typová veľkosť A16, Icu=55kA, In=800A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",3788.99,0,3788.99,8592765048745,1,8592765048745,1,28592765048749,"8536209090",55]
[104874,"Ex9A16N 4P F 800","Vzduchový istič, typová veľkosť A16, Icu=55kA, In=800A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",3274.25,0,3274.25,8592765048752,1,8592765048752,1,28592765048756,"8536209090",26.5]
[104875,"Ex9A16N 4P D/O 1000","Vzduchový istič, typová veľkosť A16, Icu=55kA, In=1000A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",4283.03,0,4283.03,8592765048769,1,8592765048769,1,28592765048763,"8536209090",55]
[104876,"Ex9A16N 4P F 1000","Vzduchový istič, typová veľkosť A16, Icu=55kA, In=1000A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",3762.15,0,3762.15,8592765048776,1,8592765048776,1,28592765048770,"8536209090",26.5]
[104877,"Ex9A16N 4P D/O 1250","Vzduchový istič, typová veľkosť A16, Icu=55kA, In=1250A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",4850.97,0,4850.97,8592765048783,1,8592765048783,1,28592765048787,"8536209090",55]
[104878,"Ex9A16N 4P F 1250","Vzduchový istič, typová veľkosť A16, Icu=55kA, In=1250A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",4329.01,0,4329.01,8592765048790,1,8592765048790,1,28592765048794,"8536209090",26.5]
[104879,"Ex9A16N 4P D/O 1600","Vzduchový istič, typová veľkosť A16, Icu=55kA, In=1600A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",6316.84,0,6316.84,8592765048806,1,8592765048806,1,28592765048800,"8536209090",55]
[104880,"Ex9A16N 4P F 1600","Vzduchový istič, typová veľkosť A16, Icu=55kA, In=1600A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",5825.69,0,5825.69,8592765048813,1,8592765048813,1,28592765048817,"8536209090",26.5]
[104881,"Ex9A16Q 3P D/O 400","Vzduchový istič, typová veľkosť A16, Icu=65kA, In=400A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",2546.1,0,2546.1,8592765048820,1,8592765048820,1,28592765048824,"8536209090",38]
[104882,"Ex9A16Q 3P F 400","Vzduchový istič, typová veľkosť A16, Icu=65kA, In=400A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",2247.17,0,2247.17,8592765048837,1,8592765048837,1,28592765048831,"8536209090",22]
[104883,"Ex9A16Q 3P D/O 630","Vzduchový istič, typová veľkosť A16, Icu=65kA, In=650A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",3019.54,0,3019.54,8592765048844,1,8592765048844,1,28592765048848,"8536209090",38]
[104884,"Ex9A16Q 3P F 630","Vzduchový istič, typová veľkosť A16, Icu=65kA, In=650A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",2575.89,0,2575.89,8592765048851,1,8592765048851,1,28592765048855,"8536209090",22]
[104885,"Ex9A16Q 3P D/O 800","Vzduchový istič, typová veľkosť A16, Icu=65kA, In=800A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",3145.18,{"$f":"NCC","v":0},{"$f":"E3953*(1-F3953)","v":3145.18},8592765048868,1,8592765048868,1,28592765048862,"8536209090",38]
[104886,"Ex9A16Q 3P F 800","Vzduchový istič, typová veľkosť A16, Icu=65kA, In=800A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",2704.31,0,2704.31,8592765048875,1,8592765048875,1,28592765048879,"8536209090",22]
[104887,"Ex9A16Q 3P D/O 1000","Vzduchový istič, typová veľkosť A16, Icu=65kA, In=1000A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",3898.8,0,3898.8,8592765048882,1,8592765048882,1,28592765048886,"8536209090",38]
[104888,"Ex9A16Q 3P F 1000","Vzduchový istič, typová veľkosť A16, Icu=65kA, In=1000A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",3434.18,0,3434.18,8592765048899,1,8592765048899,1,28592765048893,"8536209090",22]
[104889,"Ex9A16Q 3P D/O 1250","Vzduchový istič, typová veľkosť A16, Icu=65kA, In=1250A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",4346,0,4346,8592765048905,1,8592765048905,1,28592765048909,"8536209090",38]
[104890,"Ex9A16Q 3P F 1250","Vzduchový istič, typová veľkosť A16, Icu=65kA, In=1250A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",3894.67,0,3894.67,8592765048912,1,8592765048912,1,28592765048916,"8536209090",22]
[104891,"Ex9A16Q 3P D/O 1600","Vzduchový istič, typová veľkosť A16, Icu=65kA, In=1600A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",5171.5600000000004,0,5171.5600000000004,8592765048929,1,8592765048929,1,28592765048923,"8536209090",38]
[104892,"Ex9A16Q 3P F 1600","Vzduchový istič, typová veľkosť A16, Icu=65kA, In=1600A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",4761.01,0,4761.01,8592765048936,1,8592765048936,1,28592765048930,"8536209090",22]
[104893,"Ex9A16Q 4P D/O 400","Vzduchový istič, typová veľkosť A16, Icu=65kA, In=400A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",3797.06,0,3797.06,8592765048943,1,8592765048943,1,28592765048947,"8536209090",55]
[104894,"Ex9A16Q 4P F 400","Vzduchový istič, typová veľkosť A16, Icu=65kA, In=400A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",3465.35,0,3465.35,8592765048950,1,8592765048950,1,28592765048954,"8536209090",26.5]
[104895,"Ex9A16Q 4P D/O 630","Vzduchový istič, typová veľkosť A16, Icu=65kA, In=650A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",4432.7299999999996,0,4432.7299999999996,8592765048967,1,8592765048967,1,28592765048961,"8536209090",55]
[104896,"Ex9A16Q 4P F 630","Vzduchový istič, typová veľkosť A16, Icu=65kA, In=650A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",3929.43,0,3929.43,8592765048974,1,8592765048974,1,28592765048978,"8536209090",26.5]
[104897,"Ex9A16Q 4P D/O 800","Vzduchový istič, typová veľkosť A16, Icu=65kA, In=800A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",4735.78,0,4735.78,8592765048981,1,8592765048981,1,28592765048985,"8536209090",55]
[104898,"Ex9A16Q 4P F 800","Vzduchový istič, typová veľkosť A16, Icu=65kA, In=800A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",4220.84,0,4220.84,8592765048998,1,8592765048998,1,28592765048992,"8536209090",26.5]
[104899,"Ex9A16Q 4P D/O 1000","Vzduchový istič, typová veľkosť A16, Icu=65kA, In=1000A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",5207.41,0,5207.41,8592765049001,1,8592765049001,1,28592765049005,"8536209090",55]
[104900,"Ex9A16Q 4P F 1000","Vzduchový istič, typová veľkosť A16, Icu=65kA, In=1000A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",4686,0,4686,8592765049018,1,8592765049018,1,28592765049012,"8536209090",26.5]
[104901,"Ex9A16Q 4P D/O 1250","Vzduchový istič, typová veľkosť A16, Icu=65kA, In=1250A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",5888.95,0,5888.95,8592765049025,1,8592765049025,1,28592765049029,"8536209090",55]
[104902,"Ex9A16Q 4P F 1250","Vzduchový istič, typová veľkosť A16, Icu=65kA, In=1250A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",5367.1,0,5367.1,8592765049032,1,8592765049032,1,28592765049036,"8536209090",26.5]
[104903,"Ex9A16Q 4P D/O 1600","Vzduchový istič, typová veľkosť A16, Icu=65kA, In=1600A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",7076.79,0,7076.79,8592765049049,1,8592765049049,1,28592765049043,"8536209090",55]
[104904,"Ex9A16Q 4P F 1600","Vzduchový istič, typová veľkosť A16, Icu=65kA, In=1600A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",6585.83,0,6585.83,8592765049056,1,8592765049056,1,28592765049050,"8536209090",26.5]
[104905,"Ex9A32Q 3P D/O 1600","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=65kA, In=1600A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",4494.72,0,4494.72,8592765049063,1,8592765049063,1,28592765049067,"8536209090",98]
[104906,"Ex9A32Q 3P F 1600","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=65kA, In=1600A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",4256.43,0,4256.43,8592765049070,1,8592765049070,1,28592765049074,"8536209090",52.5]
[104907,"Ex9A32Q 3P D/O 2000","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=65kA, In=2000A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",5426.4,0,5426.4,8592765049087,1,8592765049087,1,28592765049081,"8536209090",98]
[104908,"Ex9A32Q 3P F 2000","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=65kA, In=2000A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",4896.12,0,4896.12,8592765049094,1,8592765049094,1,28592765049098,"8536209090",52.5]
[104909,"Ex9A32Q 3P D/O 2500","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=65kA, In=2500A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",6628.39,0,6628.39,8592765049100,1,8592765049100,1,28592765049104,"8536209090",98]
[104910,"Ex9A32Q 3P F 2500","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=65kA, In=2500A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",7119.32,0,7119.32,8592765049117,1,8592765049117,1,28592765049111,"8536209090",52.5]
[104911,"Ex9A32Q 3P D/O 2900","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=65kA, In=2900A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",6042.09,0,6042.09,8592765049124,1,8592765049124,1,28592765049128,"8536209090",98]
[104912,"Ex9A32Q 3P F 2900","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=65kA, In=2900A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",7157.9,0,7157.9,8592765049131,1,8592765049131,1,28592765049135,"8536209090",52.5]
[104913,"Ex9A32Q 3P D/O 3200","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=65kA, In=3200A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",8712.01,0,8712.01,8592765049148,1,8592765049148,1,28592765049142,"8536209090",98]
[104914,"Ex9A32Q 3P F 3200","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=65kA, In=3200A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",8574.5499999999993,0,8574.5499999999993,8592765049155,1,8592765049155,1,28592765049159,"8536209090",52.5]
[104915,"Ex9A32Q 4P D/O 1600","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=65kA, In=1600A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",5480.52,0,5480.52,8592765049162,1,8592765049162,1,28592765049166,"8536209090",121]
[104916,"Ex9A32Q 4P F 1600","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=65kA, In=1600A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",5501.16,0,5501.16,8592765049179,1,8592765049179,1,28592765049173,"8536209090",66.5]
[104917,"Ex9A32Q 4P D/O 2000","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=65kA, In=2000A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",6500.91,0,6500.91,8592765049186,1,8592765049186,1,28592765049180,"8536209090",121]
[104918,"Ex9A32Q 4P F 2000","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=65kA, In=2000A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",6357.04,0,6357.04,8592765049193,1,8592765049193,1,28592765049197,"8536209090",66.5]
[104919,"Ex9A32Q 4P D/O 2500","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=65kA, In=2500A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",9069.5499999999993,0,9069.5499999999993,8592765049209,1,8592765049209,1,28592765049203,"8536209090",121]
[104920,"Ex9A32Q 4P F 2500","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=65kA, In=2500A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",9130.34,0,9130.34,8592765049216,1,8592765049216,1,28592765049210,"8536209090",66.5]
[104921,"Ex9A32Q 4P D/O 2900","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=65kA, In=2900A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",8438.1200000000008,0,8438.1200000000008,8592765049223,1,8592765049223,1,28592765049227,"8536209090",121]
[104922,"Ex9A32Q 4P F 2900","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=65kA, In=2900A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",9240.1,0,9240.1,8592765049230,1,8592765049230,1,28592765049234,"8536209090",66.5]
[104923,"Ex9A32Q 4P D/O 3200","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=65kA, In=3200A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",11283.9,0,11283.9,8592765049247,1,8592765049247,1,28592765049241,"8536209090",121]
[104924,"Ex9A32Q 4P F 3200","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=65kA, In=3200A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",11400.4,0,11400.4,8592765049254,1,8592765049254,1,28592765049258,"8536209090",66.5]
[104925,"Ex9A32R 3P D/O 1600","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=85kA, In=1600A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",4829.42,0,4829.42,8592765049261,1,8592765049261,1,28592765049265,"8536209090",98]
[104926,"Ex9A32R 3P F 1600","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=85kA, In=1600A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",4594.47,0,4594.47,8592765049278,1,8592765049278,1,28592765049272,"8536209090",52.5]
[104927,"Ex9A32R 3P D/O 2000","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=85kA, In=2000A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",5994.3,0,5994.3,8592765049285,1,8592765049285,1,28592765049289,"8536209090",98]
[104928,"Ex9A32R 3P F 2000","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=85kA, In=2000A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",5429.28,0,5429.28,8592765049292,1,8592765049292,1,28592765049296,"8536209090",52.5]
[104929,"Ex9A32R 3P D/O 2500","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=85kA, In=2500A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",7252.8,0,7252.8,8592765049308,1,8592765049308,1,28592765049302,"8536209090",98]
[104930,"Ex9A32R 3P F 2500","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=85kA, In=2500A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",7730.77,0,7730.77,8592765049315,1,8592765049315,1,28592765049319,"8536209090",52.5]
[104931,"Ex9A32R 3P D/O 2900","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=85kA, In=2900A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",6748.62,0,6748.62,8592765049322,1,8592765049322,1,28592765049326,"8536209090",98]
[104932,"Ex9A32R 3P F 2900","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=85kA, In=2900A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",8239.81,0,8239.81,8592765049339,1,8592765049339,1,28592765049333,"8536209090",52.5]
[104933,"Ex9A32R 3P D/O 3200","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=85kA, In=3200A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",9116.92,0,9116.92,8592765049346,1,8592765049346,1,28592765049340,"8536209090",98]
[104934,"Ex9A32R 3P F 3200","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=85kA, In=3200A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",8978.74,0,8978.74,8592765049353,1,8592765049353,1,28592765049357,"8536209090",52.5]
[104935,"Ex9A32R 4P D/O 1600","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=85kA, In=1600A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",5835.4,0,5835.4,8592765049360,1,8592765049360,1,28592765049364,"8536209090",121]
[104936,"Ex9A32R 4P F 1600","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=85kA, In=1600A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",5879.46,0,5879.46,8592765049377,1,8592765049377,1,28592765049371,"8536209090",66.5]
[104937,"Ex9A32R 4P D/O 2000","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=85kA, In=2000A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",7016.34,0,7016.34,8592765049384,1,8592765049384,1,28592765049388,"8536209090",121]
[104938,"Ex9A32R 4P F 2000","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=85kA, In=2000A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",6979.78,0,6979.78,8592765049391,1,8592765049391,1,28592765049395,"8536209090",66.5]
[104939,"Ex9A32R 4P D/O 2500","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=85kA, In=2500A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",9782.68,0,9782.68,8592765049407,1,8592765049407,1,28592765049401,"8536209090",121]
[104940,"Ex9A32R 4P F 2500","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=85kA, In=2500A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",9814.4,0,9814.4,8592765049414,1,8592765049414,1,28592765049418,"8536209090",66.5]
[104941,"Ex9A32R 4P D/O 2900","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=85kA, In=2900A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",9148.16,0,9148.16,8592765049421,1,8592765049421,1,28592765049425,"8536209090",121]
[104942,"Ex9A32R 4P F 2900","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=85kA, In=2900A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",9997.7800000000007,0,9997.7800000000007,8592765049438,1,8592765049438,1,28592765049432,"8536209090",66.5]
[104943,"Ex9A32R 4P D/O 3200","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=85kA, In=3200A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",12057.52,0,12057.52,8592765049445,1,8592765049445,1,28592765049449,"8536209090",121]
[104944,"Ex9A32R 4P F 3200","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=85kA, In=3200A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",12114.22,0,12114.22,8592765049452,1,8592765049452,1,28592765049456,"8536209090",66.5]
[104945,"Ex9A32H 3P D/O 1600","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=100kA, In=1600A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",5097.3500000000004,0,5097.3500000000004,8592765049469,1,8592765049469,1,28592765049463,"8536209090",98]
[104946,"Ex9A32H 3P F 1600","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=100kA, In=1600A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",4880,0,4880,8592765049476,1,8592765049476,1,28592765049470,"8536209090",52.5]
[104947,"Ex9A32H 3P D/O 2000","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=100kA, In=2000A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",6484.8,0,6484.8,8592765049483,1,8592765049483,1,28592765049487,"8536209090",98]
[104948,"Ex9A32H 3P F 2000","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=100kA, In=2000A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",5900.44,0,5900.44,8592765049490,1,8592765049490,1,28592765049494,"8536209090",52.5]
[104949,"Ex9A32H 3P D/O 2500","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=100kA, In=2500A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",7775.5,{"$f":"NCC","v":0},{"$f":"E4017*(1-F4017)","v":7775.5},8592765049506,1,8592765049506,1,28592765049500,"8536209090",98]
[104950,"Ex9A32H 3P F 2500","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=100kA, In=2500A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",8257.57,0,8257.57,8592765049513,1,8592765049513,1,28592765049517,"8536209090",52.5]
[104951,"Ex9A32H 3P D/O 2900","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=100kA, In=2900A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",7266.67,0,7266.67,8592765049520,1,8592765049520,1,28592765049524,"8536209090",98]
[104952,"Ex9A32H 3P F 2900","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=100kA, In=2900A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",8749.02,0,8749.02,8592765049537,1,8592765049537,1,28592765049531,"8536209090",52.5]
[104953,"Ex9A32H 3P D/O 3200","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=100kA, In=3200A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",9402.6,0,9402.6,8592765049544,1,8592765049544,1,28592765049548,"8536209090",98]
[104954,"Ex9A32H 3P F 3200","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=100kA, In=3200A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",9286.89,0,9286.89,8592765049551,1,8592765049551,1,28592765049555,"8536209090",52.5]
[104955,"Ex9A32H 4P D/O 1600","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=100kA, In=1600A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",6125.81,0,6125.81,8592765049568,1,8592765049568,1,28592765049562,"8536209090",121]
[104956,"Ex9A32H 4P F 1600","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=100kA, In=1600A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",6192.45,0,6192.45,8592765049575,1,8592765049575,1,28592765049579,"8536209090",66.5]
[104957,"Ex9A32H 4P D/O 2000","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=100kA, In=2000A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",7456.03,0,7456.03,8592765049582,1,8592765049582,1,28592765049586,"8536209090",121]
[104958,"Ex9A32H 4P F 2000","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=100kA, In=2000A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",7525.89,0,7525.89,8592765049599,1,8592765049599,1,28592765049593,"8536209090",66.5]
[104959,"Ex9A32H 4P D/O 2500","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=100kA, In=2500A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",10394.17,0,10394.17,8592765049605,1,8592765049605,1,28592765049609,"8536209090",121]
[104960,"Ex9A32H 4P F 2500","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=100kA, In=2500A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",10393.620000000001,0,10393.620000000001,8592765049612,1,8592765049612,1,28592765049616,"8536209090",66.5]
[104961,"Ex9A32H 4P D/O 2900","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=100kA, In=2900A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",9755.06,0,9755.06,8592765049629,1,8592765049629,1,28592765049623,"8536209090",121]
[104962,"Ex9A32H 4P F 2900","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=100kA, In=2900A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",10574.47,0,10574.47,8592765049636,1,8592765049636,1,28592765049630,"8536209090",66.5]
[104963,"Ex9A32H 4P D/O 3200","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=100kA, In=3200A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",12706.86,0,12706.86,8592765049643,1,8592765049643,1,28592765049647,"8536209090",121]
[104964,"Ex9A32H 4P F 3200","Vzduchový istič, typová veľkosť A32, Icu=100kA, In=3200A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",12699.98,0,12699.98,8592765049650,1,8592765049650,1,28592765049654,"8536209090",66.5]
[104965,"Ex9A40Q 3P D/O 2000","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=65kA, In=2000A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",4316.87,0,4316.87,8592765049667,1,8592765049667,1,28592765049661,"8536209090",118]
[104966,"Ex9A40Q 3P F 2000","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=65kA, In=2000A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",4896.12,0,4896.12,8592765049674,1,8592765049674,1,28592765049678,"8536209090",72.5]
[104967,"Ex9A40Q 3P D/O 2500","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=65kA, In=2500A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",5518.85,0,5518.85,8592765049681,1,8592765049681,1,28592765049685,"8536209090",118]
[104968,"Ex9A40Q 3P F 2500","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=65kA, In=2500A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",7119.32,0,7119.32,8592765049698,1,8592765049698,1,28592765049692,"8536209090",72.5]
[104969,"Ex9A40Q 3P D/O 2900","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=65kA, In=2900A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",5653.95,0,5653.95,8592765049704,1,8592765049704,1,28592765049708,"8536209090",118]
[104970,"Ex9A40Q 3P F 2900","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=65kA, In=2900A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",7181.47,0,7181.47,8592765049711,1,8592765049711,1,28592765049715,"8536209090",72.5]
[104971,"Ex9A40Q 3P D/O 3200","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=65kA, In=3200A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",8271.5400000000009,0,8271.5400000000009,8592765049728,1,8592765049728,1,28592765049722,"8536209090",118]
[104972,"Ex9A40Q 3P F 3200","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=65kA, In=3200A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",8574.5499999999993,0,8574.5499999999993,8592765049735,1,8592765049735,1,28592765049739,"8536209090",72.5]
[104973,"Ex9A40Q 3P D/O 4000","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=65kA, In=4000A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",13368.98,0,13368.98,8592765049742,1,8592765049742,1,28592765049746,"8536209090",118]
[104974,"Ex9A40Q 3P F 4000","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=65kA, In=4000A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",12629.72,0,12629.72,8592765049759,1,8592765049759,1,28592765049753,"8536209090",72.5]
[104975,"Ex9A40Q 4P D/O 2000","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=65kA, In=2000A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",5021.1400000000003,0,5021.1400000000003,8592765049766,1,8592765049766,1,28592765049760,"8536209090",141]
[104976,"Ex9A40Q 4P F 2000","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=65kA, In=2000A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",6357.04,0,6357.04,8592765049773,1,8592765049773,1,28592765049777,"8536209090",86.5]
[104977,"Ex9A40Q 4P D/O 2500","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=65kA, In=2500A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",7589.77,0,7589.77,8592765049780,1,8592765049780,1,28592765049784,"8536209090",141]
[104978,"Ex9A40Q 4P F 2500","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=65kA, In=2500A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",9130.34,0,9130.34,8592765049797,1,8592765049797,1,28592765049791,"8536209090",86.5]
[104979,"Ex9A40Q 4P D/O 2900","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=65kA, In=2900A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",7803.31,0,7803.31,8592765049803,1,8592765049803,1,28592765049807,"8536209090",141]
[104980,"Ex9A40Q 4P F 2900","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=65kA, In=2900A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",9189.6299999999992,0,9189.6299999999992,8592765049810,1,8592765049810,1,28592765049814,"8536209090",86.5]
[104981,"Ex9A40Q 4P D/O 3200","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=65kA, In=3200A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",10696.06,0,10696.06,8592765049827,1,8592765049827,1,28592765049821,"8536209090",141]
[104982,"Ex9A40Q 4P F 3200","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=65kA, In=3200A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",11400.4,0,11400.4,8592765049834,1,8592765049834,1,28592765049838,"8536209090",86.5]
[104983,"Ex9A40Q 4P D/O 4000","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=65kA, In=4000A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",15364.09,0,15364.09,8592765049841,1,8592765049841,1,28592765049845,"8536209090",141]
[104984,"Ex9A40Q 4P F 4000","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=65kA, In=4000A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",15987.9,0,15987.9,8592765049858,1,8592765049858,1,28592765049852,"8536209090",86.5]
[104985,"Ex9A40R 3P D/O 2000","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=85kA, In=2000A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",4884.8,0,4884.8,8592765049865,1,8592765049865,1,28592765049869,"8536209090",118]
[104986,"Ex9A40R 3P F 2000","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=85kA, In=2000A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",5429.28,0,5429.28,8592765049872,1,8592765049872,1,28592765049876,"8536209090",72.5]
[104987,"Ex9A40R 3P D/O 2500","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=85kA, In=2500A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",6143.26,0,6143.26,8592765049889,1,8592765049889,1,28592765049883,"8536209090",118]
[104988,"Ex9A40R 3P F 2500","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=85kA, In=2500A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",7730.77,0,7730.77,8592765049896,1,8592765049896,1,28592765049890,"8536209090",72.5]
[104989,"Ex9A40R 3P D/O 2900","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=85kA, In=2900A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",6202.36,0,6202.36,8592765049902,1,8592765049902,1,28592765049906,"8536209090",118]
[104990,"Ex9A40R 3P F 2900","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=85kA, In=2900A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",7757.73,0,7757.73,8592765049919,1,8592765049919,1,28592765049913,"8536209090",72.5]
[104991,"Ex9A40R 3P D/O 3200","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=85kA, In=3200A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",8676.4500000000007,0,8676.4500000000007,8592765049926,1,8592765049926,1,28592765049920,"8536209090",118]
[104992,"Ex9A40R 3P F 3200","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=85kA, In=3200A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",8978.74,0,8978.74,8592765049933,1,8592765049933,1,28592765049937,"8536209090",72.5]
[104993,"Ex9A40R 3P D/O 4000","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=85kA, In=4000A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",12459.85,0,12459.85,8592765049940,1,8592765049940,1,28592765049944,"8536209090",118]
[104994,"Ex9A40R 3P F 4000","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=85kA, In=4000A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",12867.71,0,12867.71,8592765049957,1,8592765049957,1,28592765049951,"8536209090",72.5]
[104995,"Ex9A40R 4P D/O 2000","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=85kA, In=2000A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",5536.57,0,5536.57,8592765049964,1,8592765049964,1,28592765049968,"8536209090",141]
[104996,"Ex9A40R 4P F 2000","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=85kA, In=2000A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",6979.78,0,6979.78,8592765049971,1,8592765049971,1,28592765049975,"8536209090",86.5]
[104997,"Ex9A40R 4P D/O 2500","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=85kA, In=2500A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",8302.9,0,8302.9,8592765049988,1,8592765049988,1,28592765049982,"8536209090",141]
[104998,"Ex9A40R 4P F 2500","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=85kA, In=2500A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",9814.4,0,9814.4,8592765049995,1,8592765049995,1,28592765049999,"8536209090",86.5]
[104999,"Ex9A40R 4P D/O 2900","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=85kA, In=2900A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",8565.9699999999993,0,8565.9699999999993,8592765050007,1,8592765050007,1,28592765050001,"8536209090",141]
[105000,"Ex9A40R 4P F 2900","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=85kA, In=2900A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",9980.6,0,9980.6,8592765050014,1,8592765050014,1,28592765050018,"8536209090",86.5]
[105001,"Ex9A40R 4P D/O 3200","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=85kA, In=3200A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",11469.67,0,11469.67,8592765050021,1,8592765050021,1,28592765050025,"8536209090",141]
[105002,"Ex9A40R 4P F 3200","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=85kA, In=3200A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",12114.22,0,12114.22,8592765050038,1,8592765050038,1,28592765050032,"8536209090",86.5]
[105003,"Ex9A40R 4P D/O 4000","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=85kA, In=4000A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",16514.349999999999,0,16514.349999999999,8592765050045,1,8592765050045,1,28592765050049,"8536209090",141]
[105004,"Ex9A40R 4P F 4000","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=85kA, In=4000A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",16954.330000000002,0,16954.330000000002,8592765050052,1,8592765050052,1,28592765050056,"8536209090",86.5]
[105005,"Ex9A40H 3P D/O 2000","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=100kA, In=2000A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",5375.28,0,5375.28,8592765050069,1,8592765050069,1,28592765050063,"8536209090",118]
[105006,"Ex9A40H 3P F 2000","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=100kA, In=2000A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",5900.44,0,5900.44,8592765050076,1,8592765050076,1,28592765050070,"8536209090",72.5]
[105007,"Ex9A40H 3P D/O 2500","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=100kA, In=2500A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",6665.97,0,6665.97,8592765050083,1,8592765050083,1,28592765050087,"8536209090",118]
[105008,"Ex9A40H 3P F 2500","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=100kA, In=2500A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",8257.57,0,8257.57,8592765050090,1,8592765050090,1,28592765050094,"8536209090",72.5]
[105009,"Ex9A40H 3P D/O 2900","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=100kA, In=2900A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",6718.71,0,6718.71,8592765050106,1,8592765050106,1,28592765050100,"8536209090",118]
[105010,"Ex9A40H 3P F 2900","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=100kA, In=2900A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",8305.5400000000009,0,8305.5400000000009,8592765050113,1,8592765050113,1,28592765050117,"8536209090",72.5]
[105011,"Ex9A40H 3P D/O 3200","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=100kA, In=3200A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",8962.11,0,8962.11,8592765050120,1,8592765050120,1,28592765050124,"8536209090",118]
[105012,"Ex9A40H 3P F 3200","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=100kA, In=3200A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",9286.89,0,9286.89,8592765050137,1,8592765050137,1,28592765050131,"8536209090",72.5]
[105013,"Ex9A40H 3P D/O 4000","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=100kA, In=4000A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",12534.06,{"$f":"NCC","v":0},{"$f":"E4081*(1-F4081)","v":12534.06},8592765050144,1,8592765050144,1,28592765050148,"8536209090",118]
[105014,"Ex9A40H 3P F 4000","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=100kA, In=4000A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",12970.94,0,12970.94,8592765050151,1,8592765050151,1,28592765050155,"8536209090",72.5]
[105015,"Ex9A40H 4P D/O 2000","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=100kA, In=2000A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",5976.26,0,5976.26,8592765050168,1,8592765050168,1,28592765050162,"8536209090",141]
[105016,"Ex9A40H 4P F 2000","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=100kA, In=2000A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",7525.89,0,7525.89,8592765050175,1,8592765050175,1,28592765050179,"8536209090",86.5]
[105017,"Ex9A40H 4P D/O 2500","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=100kA, In=2500A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",8914.39,0,8914.39,8592765050182,1,8592765050182,1,28592765050186,"8536209090",141]
[105018,"Ex9A40H 4P F 2500","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=100kA, In=2500A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",10393.620000000001,0,10393.620000000001,8592765050199,1,8592765050199,1,28592765050193,"8536209090",86.5]
[105019,"Ex9A40H 4P D/O 2900","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=100kA, In=2900A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",9084.69,0,9084.69,8592765050205,1,8592765050205,1,28592765050209,"8536209090",141]
[105020,"Ex9A40H 4P F 2900","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=100kA, In=2900A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",10441.700000000001,0,10441.700000000001,8592765050212,1,8592765050212,1,28592765050216,"8536209090",86.5]
[105021,"Ex9A40H 4P D/O 3200","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=100kA, In=3200A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",12119.01,0,12119.01,8592765050229,1,8592765050229,1,28592765050223,"8536209090",141]
[105022,"Ex9A40H 4P F 3200","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=100kA, In=3200A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",12699.98,0,12699.98,8592765050236,1,8592765050236,1,28592765050230,"8536209090",86.5]
[105023,"Ex9A40H 4P D/O 4000","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=100kA, In=4000A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",17496.150000000001,0,17496.150000000001,8592765050243,1,8592765050243,1,28592765050247,"8536209090",141]
[105024,"Ex9A40H 4P F 4000","Vzduchový istič, typová veľkosť A40, Icu=100kA, In=4000A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",17745.64,0,17745.64,8592765050250,1,8592765050250,1,28592765050254,"8536209090",86.5]
[]
["Vzduchové odpínače Ex9ASD"]
[105063,"Ex9ASD04 3P D/O ","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A16, In=400A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",1616.29,{"$f":"NCC","v":0},{"$f":"E4095*(1-F4095)","v":1616.29},8592765050649,1,8592765050649,1,28592765050643,"8536209090",36]
[105064,"Ex9ASD04 3P F","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A16, In=400A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",1283.4000000000001,0,1283.4000000000001,8592765050656,1,8592765050656,1,28592765050650,"8536209090",20]
[105065,"Ex9ASD06 3P D/O ","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A16, In=600A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",1754.17,0,1754.17,8592765050663,1,8592765050663,1,28592765050667,"8536209090",36]
[105066,"Ex9ASD06 3P F","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A16, In=600A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",1350.96,0,1350.96,8592765050670,1,8592765050670,1,28592765050674,"8536209090",20]
[105067,"Ex9ASD08 3P D/O","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A16, In=800A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",1891.03,0,1891.03,8592765050687,1,8592765050687,1,28592765050681,"8536209090",36]
[105068,"Ex9ASD08 3P F","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A16, In=800A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",1487.86,0,1487.86,8592765050694,1,8592765050694,1,28592765050698,"8536209090",20]
[105069,"Ex9ASD10 3P D/O ","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A16, In=1000A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",1973.26,0,1973.26,8592765050700,1,8592765050700,1,28592765050704,"8536209090",36]
[105070,"Ex9ASD10 3P F","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A16, In=1000A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",1570.04,0,1570.04,8592765050717,1,8592765050717,1,28592765050711,"8536209090",20]
[105071,"Ex9ASD12 3P D/O ","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A16, In=1200A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",2511.79,0,2511.79,8592765050724,1,8592765050724,1,28592765050728,"8536209090",36]
[105072,"Ex9ASD12 3P F","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A16, In=1200A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",2108.5700000000002,0,2108.5700000000002,8592765050731,1,8592765050731,1,28592765050735,"8536209090",20]
[105073,"Ex9ASD16 3P D/O ","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A16, In=1600A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",3870.97,0,3870.97,8592765050748,1,8592765050748,1,28592765050742,"8536209090",36]
[105074,"Ex9ASD16 3P F","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A16, In=1600A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",3488.39,0,3488.39,8592765050755,1,8592765050755,1,28592765050759,"8536209090",20]
[107110,"Ex9ASD16b 3P D/O ","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A32, In=1600A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",4253.2,0,4253.2,8592765071118,1,8592765071118,1,28592765071112,"8536209090",116]
[107111,"Ex9ASD16b 3P F","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A32, In=1600A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",4151.2,0,4151.2,8592765071125,1,8592765071125,1,28592765071129,"8536209090",70]
[105076,"Ex9ASD20 3P D/O ","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A32, In=2000A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",5509.19,0,5509.19,8592765050779,1,8592765050779,1,28592765050773,"8536209090",116]
[105077,"Ex9ASD20 3P F","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A32, In=2000A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",4441.57,0,4441.57,8592765050786,1,8592765050786,1,28592765050780,"8536209090",70]
[105078,"Ex9ASD25 3P D/O","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A32, In=2500A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",6337.62,0,6337.62,8592765050793,1,8592765050793,1,28592765050797,"8536209090",116]
[105079,"Ex9ASD25 3P F","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A32, In=2500A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",7131.05,0,7131.05,8592765050809,1,8592765050809,1,28592765050803,"8536209090",70]
[105080,"Ex9ASD29 3P D/O ","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A32, In=2900A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",5748.04,0,5748.04,8592765050816,1,8592765050816,1,28592765050810,"8536209090",116]
[105081,"Ex9ASD29 3P F","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A32, In=2900A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",7169.18,0,7169.18,8592765050823,1,8592765050823,1,28592765050827,"8536209090",70]
[105082,"Ex9ASD32 3P D/O","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A32, In=3200A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",8342.2000000000007,0,8342.2000000000007,8592765050830,1,8592765050830,1,28592765050834,"8536209090",116]
[105083,"Ex9ASD32 3P F","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A32, In=3200A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",8586.33,0,8586.33,8592765050847,1,8592765050847,1,28592765050841,"8536209090",70]
[105084,"Ex9ASD36 3P D/O ","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A40, In=3600A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",11330.54,0,11330.54,8592765050854,1,8592765050854,1,28592765050858,"8536209090",116]
[105085,"Ex9ASD36 3P F","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A40, In=3600A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",11560.14,0,11560.14,8592765050861,1,8592765050861,1,28592765050865,"8536209090",70]
[105086,"Ex9ASD40 3P D/O ","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A40, In=4000A, 3pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",13732.45,0,13732.45,8592765050878,1,8592765050878,1,28592765050872,"8536209090",116]
[105087,"Ex9ASD40 3P F","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A40, In=4000A, 3pól, pevné vyhotovenie ","NCC",13425.59,0,13425.59,8592765050885,1,8592765050885,1,28592765050889,"8536209090",70]
[105089,"Ex9ASD04 4P D/O","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A16, In=400A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",2237.5700000000002,0,2237.5700000000002,8592765050908,1,8592765050908,1,28592765050902,"8536209090",52]
[105090,"Ex9ASD04 4P F","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A16, In=400A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",1875.14,0,1875.14,8592765050915,1,8592765050915,1,28592765050919,"8536209090",24]
[105091,"Ex9ASD06 4P D/O ","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A16, In=600A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",2419.17,0,2419.17,8592765050922,1,8592765050922,1,28592765050926,"8536209090",52]
[105092,"Ex9ASD06 4P F","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A16, In=600A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",1973.81,0,1973.81,8592765050939,1,8592765050939,1,28592765050933,"8536209090",24]
[105093,"Ex9ASD08 4P D/O","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A16, In=800A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",2576.0700000000002,0,2576.0700000000002,8592765050946,1,8592765050946,1,28592765050940,"8536209090",52]
[105094,"Ex9ASD08 4P F","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A16, In=800A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",2130.77,0,2130.77,8592765050953,1,8592765050953,1,28592765050957,"8536209090",24]
[105095,"Ex9ASD10 4P D/O ","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A16, In=1000A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",2873.41,0,2873.41,8592765050960,1,8592765050960,1,28592765050964,"8536209090",52]
[105096,"Ex9ASD10 4P F","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A16, In=1000A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",2428,0,2428,8592765050977,1,8592765050977,1,28592765050971,"8536209090",24]
[105097,"Ex9ASD12 4P D/O ","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A16, In=1200A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",3278.09,0,3278.09,8592765050984,1,8592765050984,1,28592765050988,"8536209090",52]
[105098,"Ex9ASD12 4P F","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A16, In=1200A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",2832.66,0,2832.66,8592765050991,1,8592765050991,1,28592765050995,"8536209090",24]
[105099,"Ex9ASD16 4P D/O ","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A16, In=1600A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",4979.3500000000004,0,4979.3500000000004,8592765051004,1,8592765051004,1,28592765051008,"8536209090",52]
[105100,"Ex9ASD16 4P F","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A16, In=1600A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",4533.9799999999996,0,4533.9799999999996,8592765051011,1,8592765051011,1,28592765051015,"8536209090",24]
[107112,"Ex9ASD16b 4P D/O ","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A32, In=1600A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",6659.4,0,6659.4,8592765071132,1,8592765071132,1,28592765071136,"8536209090",138]
[107113,"Ex9ASD16b 4P F","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A32, In=1600A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",5437.86,0,5437.86,8592765071149,1,8592765071149,1,28592765071143,"8536209090",84]
[105102,"Ex9ASD20 4P D/O ","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A32, In=2000A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",8158.32,0,8158.32,8592765051035,1,8592765051035,1,28592765051039,"8536209090",138]
[105103,"Ex9ASD20 4P F","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A32, In=2000A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",6330.05,0,6330.05,8592765051042,1,8592765051042,1,28592765051046,"8536209090",84]
[105104,"Ex9ASD25 4P D/O","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A32, In=2500A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",11304.55,0,11304.55,8592765051059,1,8592765051059,1,28592765051053,"8536209090",138]
[105105,"Ex9ASD25 4P F","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A32, In=2500A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",9118.7199999999993,0,9118.7199999999993,8592765051066,1,8592765051066,1,28592765051060,"8536209090",84]
[105106,"Ex9ASD29 4P D/O ","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A32, In=2900A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",10723.17,0,10723.17,8592765051073,1,8592765051073,1,28592765051077,"8536209090",138]
[105107,"Ex9ASD29 4P F","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A32, In=2900A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",9226.85,0,9226.85,8592765051080,1,8592765051080,1,28592765051084,"8536209090",84]
[105108,"Ex9ASD32 4P D/O","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A32, In=3200A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",14419.09,0,14419.09,8592765051097,1,8592765051097,1,28592765051091,"8536209090",138]
[105109,"Ex9ASD32 4P F","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A32, In=3200A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",11387.94,0,11387.94,8592765051103,1,8592765051103,1,28592765051107,"8536209090",84]
[105110,"Ex9ASD36 4P D/O ","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A40, In=3600A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",20002.53,0,20002.53,8592765051110,1,8592765051110,1,28592765051114,"8536209090",138]
[105111,"Ex9ASD36 4P F","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A40, In=3600A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",15377.87,0,15377.87,8592765051127,1,8592765051127,1,28592765051121,"8536209090",84]
[105112,"Ex9ASD40 4P D/O ","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A40, In=4000A, 4pól, výsuvné vyhotovenie","NCC",16861.71,0,16861.71,8592765051134,1,8592765051134,1,28592765051138,"8536209090",138]
[105113,"Ex9ASD40 4P F","Vzduchový odpínač, typová veľkosť A40, In=4000A, 4pól, pevné vyhotovenie ","NCC",16457.900000000001,0,16457.900000000001,8592765051141,1,8592765051141,1,28592765051145,"8536209090",84]
[]
["Príslušenstvo vzduchových ističov a odpínačov Ex9A a Ex9ASD"]
[105115,"+XF 11 AC220-240V","Zapínacia spúšť pre Ex9A, 220-240 V AC, predmontovaná","NCC",228.38,{"$f":"NCC","v":0},{"$f":"E4149*(1-F4149)","v":228.38},8592765051165,null,8592765051165,null,28592765051169,"8536209090"]
[105116,"+XF 11 AC380-415V","Zapínacia spúšť pre Ex9A, 380-400 V AC, predmontovaná ","NCC",228.38,0,228.38,8592765051172,null,8592765051172,null,28592765051176,"8536209090"]
[105117,"+XF 11 DC110V","Zapínacia spúšť pre Ex9A, 110 V DC, predmontovaná ","NCC",228.38,0,228.38,8592765051189,null,8592765051189,null,28592765051183,"8536209090"]
[105118,"+XF 11 DC220V","Zapínacia spúšť pre Ex9A, 220 V DC, predmontovaná ","NCC",228.38,0,228.38,8592765051196,null,8592765051196,null,28592765051190,"8536209090"]
[105799,"+XF 11 DC24V","Zapínacia spúšť pre Ex9A, 24 V DC, predmontovaná ","NCC",228.38,0,228.38,8592765058003,null,8592765058003,null,28592765058007]
[105800,"+XF 11 DC48V","Zapínacia spúšť pre Ex9A, 48 V DC, predmontovaná ","NCC",228.38,0,228.38,8592765058010,null,8592765058010,null,28592765058014]
[105231,"XF 11 AC220-240V","Zapínacia spúšť pre Ex9A, 220-240 V AC, samostatne objednateľná","NCC",418.73,0,418.73,8592765052322,null,8592765052322,null,28592765052326,"8538909999"]
[105232,"XF 11 AC380-415V","Zapínacia spúšť pre Ex9A, 380-400 V AC, samostatne objednateľná","NCC",418.73,0,418.73,8592765052339,null,8592765052339,null,28592765052333,"8538909999"]
[105233,"XF 11 DC110V","Zapínacia spúšť pre Ex9A, 110 V DC, samostatne objednateľná","NCC",418.73,0,418.73,8592765052346,null,8592765052346,null,28592765052340,"8538909999"]
[105234,"XF 11 DC220V","Zapínacia spúšť pre Ex9A, 220 V DC, samostatne objednateľná","NCC",418.73,0,418.73,8592765052353,null,8592765052353,null,28592765052357,"8538909999"]
[105801,"XF 11 DC24V","Zapínacia spúšť pre Ex9A, 24 V DC, samostatne objednateľná","NCC",418.73,0,418.73,8592765058027,null,8592765058027,null,28592765058021]
[105802,"XF 11 DC48V","Zapínacia spúšť pre Ex9A, 48 V DC, samostatne objednateľná","NCC",418.73,0,418.73,8592765058034,null,8592765058034,null,28592765058038]
[105119,"+SHT 11 AC220-240V","Vypínacia spúšť pro Ex9A, 220-240 V AC, predmontovaná ","NCC",228.38,0,228.38,8592765051202,null,8592765051202,null,28592765051206,"8536209090"]
[105120,"+SHT 11 AC380-415V","Vypínacia spúšť pro Ex9A, 380-415 V AC, predmontovaná ","NCC",228.38,0,228.38,8592765051219,null,8592765051219,null,28592765051213,"8536209090"]
[105121,"+SHT 11 DC110V","Vypínacia spúšť pro Ex9A, 110 V DC, predmontovaná ","NCC",228.38,0,228.38,8592765051226,null,8592765051226,null,28592765051220,"8536209090"]
[105122,"+SHT 11 DC220V","Vypínacia spúšť pro Ex9A, 220 V DC, predmontovaná ","NCC",228.38,0,228.38,8592765051233,null,8592765051233,null,28592765051237,"8536209090"]
[105123,"+SHT 11 AC220-240V D","Druhá vypínacia spúšť pro Ex9A, 220-240 V AC, predmontovaná ","NCC",228.38,0,228.38,8592765051240,null,8592765051240,null,28592765051244,"8536209090"]
[105124,"+SHT 11 AC380-415V D","Druhá vypínacia spúšť pro Ex9A, 380-415 V AC, predmontovaná ","NCC",228.38,0,228.38,8592765051257,null,8592765051257,null,28592765051251,"8536209090"]
[105125,"+SHT 11 DC110V D","Druhá vypínacia spúšť pro Ex9A, 110 V DC, predmontovaná ","NCC",228.38,0,228.38,8592765051264,null,8592765051264,null,28592765051268,"8536209090"]
[105126,"+SHT 11 DC220V D","Druhá vypínacia spúšť pro Ex9A, 220 V DC, predmontovaná ","NCC",228.38,0,228.38,8592765051271,null,8592765051271,null,28592765051275,"8536209090"]
[105803,"+SHT 11 DC24V","Vypínacia spúšť pro Ex9A, 24 V DC, predmontovaná ","NCC",228.38,0,228.38,8592765058041,null,8592765058041,null,28592765058045,"8536209090"]
[105804,"+SHT 11 DC48V","Vypínacia spúšť pro Ex9A, 48 V DC, predmontovaná ","NCC",228.38,0,228.38,8592765058058,null,8592765058058,null,28592765058052]
[105807,"+SHT 11 DC24V D","Druhá vypínacia spúšť pro Ex9A, 24 V DC, predmontovaná ","NCC",228.38,0,228.38,8592765058089,null,8592765058089,null,28592765058083]
[105808,"+SHT 11 DC48V D","Druhá vypínacia spúšť pro Ex9A, 48 V DC, predmontovaná ","NCC",228.38,0,228.38,8592765058096,null,8592765058096,null,28592765058090]
[105235,"SHT 11 AC220-240V","Vypínacia spúšť pro Ex9A, 220-240 V AC, samostatne objednateľná","NCC",422.53,0,422.53,8592765052360,null,8592765052360,null,28592765052364,"8538909999"]
[105236,"SHT 11 AC380-415V","Vypínacia spúšť pro Ex9A, 380-415 V AC, samostatne objednateľná","NCC",422.53,0,422.53,8592765052377,null,8592765052377,null,28592765052371,"8538909999"]
[105237,"SHT 11 DC110V","Vypínacia spúšť pro Ex9A, 110 V DC, samostatne objednateľná","NCC",422.53,0,422.53,8592765052384,null,8592765052384,null,28592765052388,"8538909999"]
[105238,"SHT 11 DC220V","Vypínacia spúšť pro Ex9A, 220 V DC, samostatne objednateľná","NCC",422.53,0,422.53,8592765052391,null,8592765052391,null,28592765052395,"8538909999"]
[105805,"SHT 11 DC24V","Vypínacia spúšť pro Ex9A, 24 V DC, samostatne objednateľná","NCC",422.53,0,422.53,8592765058065,null,8592765058065,null,28592765058069,"8536419089"]
[105806,"SHT 11 DC48V","Vypínacia spúšť pro Ex9A, 48 V DC, samostatne objednateľná","NCC",422.53,0,422.53,8592765058072,null,8592765058072,null,28592765058076]
[105127,"+UVT 11 AC220-240V UD","Podpäťová spúšť pre typovú veľkosť A16/32/40, 220-240 V AC, predmontovaná ","NCC",211.21,0,211.21,8592765051288,null,8592765051288,null,28592765051282,"8536209090"]
[105128,"+UVT 11 AC380-415V UD","Podpäťová spúšť pre typovú veľkosť A16/32/40, 380-415 V AC, predmontovaná ","NCC",211.21,0,211.21,8592765051295,null,8592765051295,null,28592765051299,"8536209090"]
[105129,"+UVT 11 AC220-240V D1","Podpäťová spúšť pre typovú veľkosť A16/32/40, 1s oneskorená, 220-240 V AC, predmontovaná ","NCC",584.54999999999995,0,584.54999999999995,8592765051301,null,8592765051301,null,28592765051305,"8536209090"]
[105130,"+UVT 11 AC380-415V D1","Podpäťová spúšť pre typovú veľkosť A16/32/40, 1s oneskorená, 380-415 V AC, predmontovaná ","NCC",584.54999999999995,0,584.54999999999995,8592765051318,null,8592765051318,null,28592765051312,"8536209090"]
[105131,"+UVT 11 AC220-240V D3","Podpäťová spúšť pre typovú veľkosť A16/32/40, 3s oneskorená, 220-240 V AC, predmontovaná ","NCC",584.54999999999995,0,584.54999999999995,8592765051325,null,8592765051325,null,28592765051329,"8536209090"]
[105132,"+UVT 11 AC380-415V D3","Podpäťová spúšť pre typovú veľkosť A16/32/40, 3s oneskorená, 380-415 V AC, predmontovaná ","NCC",584.54999999999995,0,584.54999999999995,8592765051332,null,8592765051332,null,28592765051336,"8536209090"]
[105133,"+UVT 11 AC220-240V D5","Podpäťová spúšť pre typovú veľkosť A16/32/40, 5s oneskorená, 220-240 V AC, predmontovaná ","NCC",584.54999999999995,0,584.54999999999995,8592765051349,null,8592765051349,null,28592765051343,"8536209090"]
[105134,"+UVT 11 AC380-415V D5","Podpäťová spúšť pre typovú veľkosť A16/32/40, 5s oneskorená, 380-415 V AC, predmontovaná ","NCC",584.54999999999995,0,584.54999999999995,8592765051356,null,8592765051356,null,28592765051350,"8536209090"]
[105239,"UVT AC220-240V UD","Podpäťová spúšť pre typovú veľkosť A16/32/40, 220-240 V AC, samostatne objednateľná","NCC",380.19,0,380.19,8592765052407,null,8592765052407,null,28592765052401,"8538909999"]
[105240,"UVT AC380-415V UD","Podpäťová spúšť pre typovú veľkosť A16/32/40, 380-415 V AC, samostatne objednateľná","NCC",380.19,0,380.19,8592765052414,null,8592765052414,null,28592765052418,"8538909999"]
[105241,"UVT AC220-240V D1","Podpäťová spúšť pre typovú veľkosť A16/32/40, 1s oneskorená, 220-240 V AC, samostatne objednateľná","NCC",1052.19,0,1052.19,8592765052421,null,8592765052421,null,28592765052425,"8538909999"]
[105242,"UVT AC380-415V D1","Podpäťová spúšť pre typovú veľkosť A16/32/40, 1s oneskorená, 380-415 V AC, samostatne objednateľná","NCC",1052.19,0,1052.19,8592765052438,null,8592765052438,null,28592765052432,"8538909999"]
[105243,"UVT AC220-240V D3","Podpäťová spúšť pre typovú veľkosť A16/32/40, 3s oneskorená, 220-240 V AC, samostatne objednateľná","NCC",1052.19,0,1052.19,8592765052445,null,8592765052445,null,28592765052449,"8538909999"]
[105244,"UVT AC380-415V D3","Podpäťová spúšť pre typovú veľkosť A16/32/40, 3s oneskorená, 380-415 V AC, samostatne objednateľná","NCC",1052.19,0,1052.19,8592765052452,null,8592765052452,null,28592765052456,"8538909999"]
[105245,"UVT AC220-240V D5","Podpäťová spúšť pre typovú veľkosť A16/32/40, 5s oneskorená, 220-240 V AC, samostatne objednateľná","NCC",1052.19,0,1052.19,8592765052469,null,8592765052469,null,28592765052463,"8538909999"]
[105246,"UVT AC380-415V D5","Podpäťová spúšť pre typovú veľkosť A16/32/40, 5s oneskorená, 380-415 V AC, samostatne objednateľná","NCC",1052.19,0,1052.19,8592765052476,null,8592765052476,null,28592765052470,"8538909999"]
[105135,"+VCP","Vertikálne namontované hlavné svorky","NCC",1.1499999999999999,0,1.1499999999999999,8592765051363,null,8592765051363,null,28592765051367,"8536209090"]
[105139,"+CAS 11 3P 630","Základňa pre typovú veľkosť A16, In=630A, 3pól, predmontovaná ","NCC",1013.66,0,1013.66,8592765051400,null,8592765051400,null,28592765051404,"8536209090"]
[105140,"+CAS 11 3P 1600","Základňa pre typovú veľkosť A16, In=1600A, 3pól, predmontovaná ","NCC",1013.66,0,1013.66,8592765051417,null,8592765051417,null,28592765051411,"8536209090"]
[105141,"+CAS 11 4P 630","Základňa pre typovú veľkosť A16, In=630A, 4pól, predmontovaná ","NCC",1224.79,0,1224.79,8592765051424,null,8592765051424,null,28592765051428,"8536209090"]
[105142,"+CAS 11 4P 1600","Základňa pre typovú veľkosť A16, In=1600A, 4pól, predmontovaná ","NCC",1224.79,0,1224.79,8592765051431,null,8592765051431,null,28592765051435,"8536209090"]
[105157,"CAS 11 3P 630","Základňa pre typovú veľkosť A16, In=630A, 3pól, samostatne objednateľná","NCC",1633.16,0,1633.16,8592765051585,null,8592765051585,null,28592765051589,"8536209090"]
[105158,"CAS 11 3P 1600","Základňa pre typovú veľkosť A16, In=1600A, 3pól, samostatne objednateľná","NCC",1600.54,0,1600.54,8592765051592,null,8592765051592,null,28592765051596,"8536209090"]
[105159,"CAS 11 4P 630","Základňa pre typovú veľkosť A16, In=630A, 4pól, samostatne objednateľná","NCC",1978.53,0,1978.53,8592765051608,null,8592765051608,null,28592765051602,"8536209090"]
[105160,"CAS 11 4P 1600","Základňa pre typovú veľkosť A16, In=1600A, 4pól, samostatne objednateľná","NCC",1924.68,0,1924.68,8592765051615,null,8592765051615,null,28592765051619,"8536209090"]
[105136,"+MD 11 AC230/DC220","Motorový pohon pre typovú veľkosť A16, 230 V AC/ 220V DC, predmontovaný","NCC",826.28,0,826.28,8592765051370,null,8592765051370,null,28592765051374,"8536209090"]
[105137,"+MD 11 AC380-415V","Motorový pohon pre typovú veľkosť A16, 380-415 V AC, predmontovaný","NCC",826.28,0,826.28,8592765051387,null,8592765051387,null,28592765051381,"8536209090"]
[105138,"+MD 11 DC110V","Motorový pohon pre typovú veľkosť A16, 110 V DC, predmontovaný","NCC",826.28,0,826.28,8592765051394,null,8592765051394,null,28592765051398,"8536209090"]
[105817,"+MD 11 DC24V","Motorový pohon pre typovú veľkosť A16, 24 V DC, predmontovaný","NCC",826.28,0,826.28,8592765058188,null,8592765058188,null,28592765058182]
[105818,"+MD 11 DC48V","Motorový pohon pre typovú veľkosť A16, 48 V DC, predmontovaný","NCC",826.28,0,826.28,8592765058195,null,8592765058195,null,28592765058199]
[105161,"MD 11 AC230/DC220","Motorový pohon pre typovú veľkosť A16, 230 V AC/ 220V DC, samostatne objednateľný ","NCC",1245.08,0,1245.08,8592765051622,null,8592765051622,null,28592765051626,"8536209090"]
[105162,"MD 11 AC380-415V","Motorový pohon pre typovú veľkosť A16, 380-415 V AC, samostatne objednateľný ","NCC",1245.08,0,1245.08,8592765051639,null,8592765051639,null,28592765051633,"8536209090"]
[105225,"MD 11 DC110V","Motorový pohon pre typovú veľkosť A16, 110 V DC, samostatne objednateľný ","NCC",1245.08,0,1245.08,8592765052261,null,8592765052261,null,28592765052265,"8538909999"]
[105826,"MD 11 DC24V","Motorový pohon pre typovú veľkosť A16, 24 V DC, samostatne objednateľný ","NCC",1245.08,0,1245.08,8592765058270,null,8592765058270,null,28592765058274]
[105827,"MD 11 DC48V","Motorový pohon pre typovú veľkosť A16, 48 V DC, samostatne objednateľný ","NCC",1245.08,{"$f":"NCC","v":0},{"$f":"E4213*(1-F4213)","v":1245.08},8592765058287,null,8592765058287,null,28592765058281]
[105143,"+VBP 11","Uzamykanie tlačidiel pre typovú veľkosť A16, predmontované ","NCC",73.430000000000007,0,73.430000000000007,8592765051448,null,8592765051448,null,28592765051442,"8536209090"]
[105145,"+AX 11 44","Pomocné kontakty pre typovú veľkosť A16, predmontované ","NCC",262.27999999999997,0,262.27999999999997,8592765051462,null,8592765051462,null,28592765051466,"8536209090"]
[105146,"+AX 11 66","Pomocné kontakty pre typovú veľkosť A16, predmontované ","NCC",349.72,0,349.72,8592765051479,null,8592765051479,null,28592765051473,"8536209090"]
[105154,"AX 11 44","Pomocné kontakty pre typovú veľkosť A16, samostatne objednateľné","NCC",409.82,0,409.82,8592765051554,null,8592765051554,null,28592765051558,"8536209090"]
[105155,"AX 11 66","Pomocné kontakty pre typovú veľkosť A16, samostatne objednateľné","NCC",437.13,0,437.13,8592765051561,null,8592765051561,null,28592765051565,"8536209090"]
[105147,"+KLK 11 1L1K","Zámok pre uzamknutie v polohe OFF pre typovú veľkosť A16, 1 zámok, 1 kľúč","NCC",225.88,0,225.88,8592765051486,null,8592765051486,null,28592765051480,"8536209090"]
[105148,"+KLK 11 2L1K","Zámok pre uzamknutie v polohe OFF pre typovú veľkosť A16, 2 zámky, 1 kľúč","NCC",225.88,0,225.88,8592765051493,null,8592765051493,null,28592765051497,"8536209090"]
[105149,"+KLK 11 3L2K","Zámok pre uzamknutie v polohe OFF pre typovú veľkosť A16, 3 zámky, 2 kľúče","NCC",225.88,0,225.88,8592765051509,null,8592765051509,null,28592765051503,"8536209090"]
[105267,"VPEC 11","Blokovanie dverí pre výsuvné vyhotovenie, pre typovú veľkosť A16","NCC",187.96,0,187.96,8592765052681,null,8592765052681,null,28592765052685,"8538909999"]
[105251,"RCP 11 3P 400-630A","Svorky pre zadné pripojenie, pre typovú veľkosť A16, In=400-630A, 3pól, samostatne objednateľné ","NCC",281.94,0,281.94,8592765052520,null,8592765052520,null,28592765052524,"8538909999"]
[105252,"RCP 11 3P 800-1600A","Svorky pre zadné pripojenie, pre typovú veľkosť A16, In=800-1600A, 3pól, samostatne objednateľné ","NCC",289.79000000000002,0,289.79000000000002,8592765052537,null,8592765052537,null,28592765052531,"8538909999"]
[105253,"RCP 11 4P 400-630A","Svorky pre zadné pripojenie, pre typovú veľkosť A16, In=400-630A, 4pól, samostatne objednateľné ","NCC",375.94,0,375.94,8592765052544,null,8592765052544,null,28592765052548,"8538909999"]
[105254,"RCP 11 4P 800-1600A","Svorky pre zadné pripojenie, pre typovú veľkosť A16, In=800-1600A, 4pól, samostatne objednateľné ","NCC",383.77,0,383.77,8592765052551,null,8592765052551,null,28592765052555,"8538909999"]
[105150,"+TEX 11 3P 400-630A","Rozširovacie pripojovacie svorky, pre typovú veľkosť A16, In=400-630A, 3pól, predmontované ","NCC",261.63,0,261.63,8592765051516,null,8592765051516,null,28592765051510,"8536209090"]
[105151,"+TEX 11 3P 800-1600A","Rozširovacie pripojovacie svorky, pre typovú veľkosť A16, In=800-1600A, 3pól, predmontované ","NCC",261.63,0,261.63,8592765051523,null,8592765051523,null,28592765051527,"8536209090"]
[105152,"+TEX 11 4P 400-630A","Rozširovacie pripojovacie svorky, pre typovú veľkosť A16, In=400-630A, 4pól, predmontované ","NCC",332.38,0,332.38,8592765051530,null,8592765051530,null,28592765051534,"8536209090"]
[105153,"+TEX 11 4P 800-1600A","Rozširovacie pripojovacie svorky, pre typovú veľkosť A16, In=800-1600A, 4pól, predmontované ","NCC",332.38,0,332.38,8592765051547,null,8592765051547,null,28592765051541,"8536209090"]
[105255,"TEX 11 3P 400-630A","Rozširovacie pripojovacie svorky, pre typovú veľkosť A16, In=400-630A, 3pól, samostatne objednateľné  ","NCC",415.53,0,415.53,8592765052568,null,8592765052568,null,28592765052562,"8538909999"]
[105256,"TEX 11 3P 800-1600A","Rozširovacie pripojovacie svorky, pre typovú veľkosť A16, In=800-1600A, 3pól, samostatne objednateľné  ","NCC",423.23,0,423.23,8592765052575,null,8592765052575,null,28592765052579,"8538909999"]
[105257,"TEX 11 4P 400-630A","Rozširovacie pripojovacie svorky, pre typovú veľkosť A16, In=400-630A, 4pól, samostatne objednateľné  ","NCC",642.63,0,642.63,8592765052582,null,8592765052582,null,28592765052586,"8538909999"]
[105258,"TEX 11 4P 800-1600A","Rozširovacie pripojovacie svorky, pre typovú veľkosť A16, In=800-1600A, 4pól, samostatne objednateľné  ","NCC",664.76,0,664.76,8592765052599,null,8592765052599,null,28592765052593,"8538909999"]
[105156,"+EF 11","Indikátor polohy pre typovú veľkosť A16, predmontovaný","NCC",94.03,0,94.03,8592765051578,null,8592765051578,null,28592765051572,"8536209090"]
[105163,"+CDM 11","Počítadlo spínacích cyklov pre typovú veľkosť A16, predmontované ","NCC",313.26,0,313.26,8592765051646,null,8592765051646,null,28592765051640,"8536209090"]
[105268,"IN 11 400A","Redukčná vložka pre typovú veľkosť A16, In=400A, samostatne objednateľná ","NCC",102.73,0,102.73,8592765052698,null,8592765052698,null,28592765052692,"8538909999"]
[105269,"IN 11 630A","Redukčná vložka pre typovú veľkosť A16/25, In=630A, samostatne objednateľná ","NCC",102.73,0,102.73,8592765052704,null,8592765052704,null,28592765052708,"8538909999"]
[105270,"IN 11 800A","Redukčná vložka pre typovú veľkosť A16/25, In=800A, samostatne objednateľná ","NCC",102.73,0,102.73,8592765052711,null,8592765052711,null,28592765052715,"8538909999"]
[105271,"IN 11 1000A","Redukčná vložka pre typovú veľkosť A16/25, In=1000A, samostatne objednateľná ","NCC",115.58,0,115.58,8592765052728,null,8592765052728,null,28592765052722,"8538909999"]
[105272,"IN 11 1250A","Redukčná vložka pre typovú veľkosť A16/25, In=1250A, samostatne objednateľná ","NCC",115.58,0,115.58,8592765052735,null,8592765052735,null,28592765052739,"8538909999"]
[105247,"DDP 11","Dverný rám pre výsuvné vyhotovenie, pre typovú veľkosť A16,  samostatne objednateľný ","NCC",90.95,0,90.95,8592765052483,null,8592765052483,null,28592765052487,"8538909999"]
[105248,"CDP 11 ","Dverný rám pre pevné vyhotovenie, pre typovú veľkosť A16, samostatne objednateľný ","NCC",90.95,0,90.95,8592765052490,null,8592765052490,null,28592765052494,"8538909999"]
[105249,"DPS 11 3P","Mezifázové prepážky pre výsuvné vyhotovenie, pre typovú veľkosť A16, 3pól, samostatne objednateľné ","NCC",93.99,0,93.99,8592765052506,null,8592765052506,null,28592765052500,"8538909999"]
[105250,"DPS 11 4P","Mezifázové prepážky pre výsuvné vyhotovenie, pre typovú veľkosť A16, 4pól, samostatne objednateľné ","NCC",93.99,0,93.99,8592765052513,null,8592765052513,null,28592765052517,"8538909999"]
[105259,"PHS 11 3P","Mezifázové prepážky pre pevné vyhotovenie, pre typovú veľkosť A16, 3pól, samostatne objednateľné ","NCC",93.99,0,93.99,8592765052605,null,8592765052605,null,28592765052609,"4008219000"]
[105260,"PHS 11 4P","Mezifázové prepážky pre pevné vyhotovenie, pre typovú veľkosť A16, 4pól, samostatne objednateľné ","NCC",93.99,0,93.99,8592765052612,null,8592765052612,null,28592765052616,"4008219000"]
[105857,"NEC 11 800A","Externý transformátor pre ochranu N vodiča, pre typovú veľkosť A16, In=800A ","NCC",485.56,0,485.56,8592765058584,null,8592765058584,null,28592765058588,"8536209090"]
[105266,"NEC 11 1600A","Externý transformátor pre ochranu N vodiča, pre typovú veľkosť A16, In=1600A ","NCC",511.12,0,511.12,8592765052674,null,8592765052674,null,28592765052678,"8538909999"]
[105261,"IPA 11F 2-2","Mechanické blokovanie pre typovú veľkosť A16 v pevnom vyhotovení, pre 2 ističe","NCC",1050.2,0,1050.2,8592765052629,null,8592765052629,null,28592765052623,"8538909999"]
[105262,"IPA 11D/O 2-2","Mechanické blokovanie pre typovú veľkosť A16 vo výsuvnom vyhotovení, pre 2 ističe","NCC",1050.2,0,1050.2,8592765052636,null,8592765052636,null,28592765052630,"8538909999"]
[105170,"+CAS 12 3P 2500","Základňa pre typovú veľkosť A32, In=2500A, 3pól, predmontovaná ","NCC",1864.68,0,1864.68,8592765051714,null,8592765051714,null,28592765051718,"8536209090"]
[105171,"+CAS 12 3P 3200","Základňa pre typovú veľkosť A32, In=3200A, 3pól, predmontovaná ","NCC",2540.29,0,2540.29,8592765051721,null,8592765051721,null,28592765051725,"8536209090"]
[105172,"+CAS 12 4P 2500","Základňa pre typovú veľkosť A32, In=2500A, 4pól, predmontovaná ","NCC",2486.4,0,2486.4,8592765051738,null,8592765051738,null,28592765051732,"8536209090"]
[105173,"+CAS 12 4P 3200","Základňa pre typovú veľkosť A32, In=3200A, 4pól, predmontovaná ","NCC",3387.07,0,3387.07,8592765051745,null,8592765051745,null,28592765051749,"8536209090"]
[105181,"CAS 12 3P 2500","Základňa pre typovú veľkosť A32, In=2500A, 3pól, samostatne objednateľná","NCC",2983.51,0,2983.51,8592765051820,null,8592765051820,null,28592765051824,"8536209090"]
[105182,"CAS 12 3P 3200","Základňa pre typovú veľkosť A32, In=3200A, 3pól, samostatne objednateľná","NCC",4034.57,0,4034.57,8592765051837,null,8592765051837,null,28592765051831,"8536209090"]
[105193,"CAS 12 4P 2500","Základňa pre typovú veľkosť A32, In=2500A, 4pól, samostatne objednateľná","NCC",4025.6,0,4025.6,8592765051943,null,8592765051943,null,28592765051947,"8538909999"]
[105194,"CAS 12 4P 3200","Základňa pre typovú veľkosť A32, In=3200A, 4pól, samostatne objednateľná","NCC",5362.86,0,5362.86,8592765051950,null,8592765051950,null,28592765051954,"8538909999"]
[105174,"+MD 12 AC230/DC220V","Motorový pohon pre typovú veľkosť A32/40, 230 V AC/ 220V DC, predmontovaný","NCC",902.49,0,902.49,8592765051752,null,8592765051752,null,28592765051756,"8536209090"]
[105175,"+MD 12 AC380-415V","Motorový pohon pre typovú veľkosť A32/40, 380-415 V AC, predmontovaný","NCC",902.49,0,902.49,8592765051769,null,8592765051769,null,28592765051763,"8536209090"]
[105176,"+MD 12 DC110V","Motorový pohon pre typovú veľkosť A32/40, 110 V DC, predmontovaný","NCC",902.49,0,902.49,8592765051776,null,8592765051776,null,28592765051770,"8536209090"]
[105824,"+MD 12 DC24V","Motorový pohon pre typovú veľkosť A32/40, 24 V DC, predmontovaný","NCC",902.49,0,902.49,8592765058256,null,8592765058256,null,28592765058250]
[105825,"+MD 12 DC48V","Motorový pohon pre typovú veľkosť A32/40, 48 V DC, predmontovaný","NCC",902.49,0,902.49,8592765058263,null,8592765058263,null,28592765058267]
[105195,"MD 12 AC230/DC220V","Motorový pohon pre typovú veľkosť A32/40, 230 V AC/ 220V DC, samostatne objednateľný ","NCC",1341.52,0,1341.52,8592765051967,null,8592765051967,null,28592765051961,"8538909999"]
[105196,"MD 12 AC380-415V","Motorový pohon pre typovú veľkosť A32/40, 380-415 V AC, samostatne objednateľný ","NCC",1341.52,0,1341.52,8592765051974,null,8592765051974,null,28592765051978,"8538909999"]
[105833,"MD 12 DC24V","Motorový pohon pre typovú veľkosť A32/40, 24 V DC, samostatne objednateľný ","NCC",1341.52,0,1341.52,8592765058348,null,8592765058348,null,28592765058342]
[105834,"MD 12 DC48V","Motorový pohon pre typovú veľkosť A32/40, 48 V DC, samostatne objednateľný ","NCC",1341.52,0,1341.52,8592765058355,null,8592765058355,null,28592765058359]
[105197,"MD 12 DC110V","Motorový pohon pre typovú veľkosť A32/40, 110 V DC, samostatne objednateľný ","NCC",1341.52,0,1341.52,8592765051981,null,8592765051981,null,28592765051985,"8538909999"]
[105178,"+AX 12 22","Pomocné kontakty pre typovú veľkosť A25/32/40, predmontované ","NCC",196.72,0,196.72,8592765051790,null,8592765051790,null,28592765051794,"8536209090"]
[105179,"+AX 12 44","Pomocné kontakty pre typovú veľkosť A25/32/40, predmontované ","NCC",294.22000000000003,0,294.22000000000003,8592765051806,null,8592765051806,null,28592765051800,"8536209090"]
[105180,"+AX 12 66","Pomocné kontakty pre typovú veľkosť A25/32/40, predmontované ","NCC",470.77,0,470.77,8592765051813,null,8592765051813,null,28592765051817,"8536209090"]
[105206,"AX 12 22","Pomocné kontakty pre typovú veľkosť A25/32/40, samostatne objednateľné  ","NCC",288.5,0,288.5,8592765052070,null,8592765052070,null,28592765052074,"8538909999"]
[105207,"AX 12 44","Pomocné kontakty pre typovú veľkosť A25/32/40, samostatne objednateľné  ","NCC",490.35,0,490.35,8592765052087,null,8592765052087,null,28592765052081,"8538909999"]
[105208,"AX 12 66","Pomocné kontakty pre typovú veľkosť A25/32/40, samostatne objednateľné  ","NCC",878.79,0,878.79,8592765052094,null,8592765052094,null,28592765052098,"8538909999"]
[105280,"RCP 12 3P 1600-2500A","Svorky pre zadné pripojenie, pre typovú veľkosť A32/40, In=1600-2500A, 3pól, samostatne objednateľné ","NCC",335.67,0,335.67,8592765052810,null,8592765052810,null,28592765052814,"8538909999"]
[105281,"RCP 12 3P 2900-3200A","Svorky pre zadné pripojenie, pre typovú veľkosť A32/40, In=2900-3200A, 3pól, horizontálne, samostatne objednateľné ","NCC",335.67,{"$f":"NCC","v":0},{"$f":"E4277*(1-F4277)","v":335.67},8592765052827,null,8592765052827,null,28592765052821,"8538909999"]
[106772,"RCPV 12 3P 2900-3200A","Svorky pre zadné pripojenie, pre typovú veľkosť A32/40, In=2900-3200A, 3pól, vertikálne, samostatne objednateľné ","NCC",335.67,0,335.67,8592765067739,null,8592765067739,null,28592765067733,"8536209090"]
[105282,"RCP 12 4P 1600-2500A","Svorky pre zadné pripojenie, pre typovú veľkosť A32/40, In=1600-2500A, 4pól, samostatne objednateľné ","NCC",417.14,0,417.14,8592765052834,null,8592765052834,null,28592765052838,"8538909999"]
[105283,"RCP 12 4P 2900-3200A","Svorky pre zadné pripojenie, pre typovú veľkosť A32/40, In=2900-3200A, 4pól, horizontálne, samostatne objednateľné ","NCC",417.14,0,417.14,8592765052841,null,8592765052841,null,28592765052845,"8538909999"]
[106773,"RCPV 12 4P 2900-3200A","Svorky pre zadné pripojenie, pre typovú veľkosť A32/40, In=2900-3200A, 4pól, vertikálne, samostatne objednateľné ","NCC",417.14,0,417.14,8592765067746,null,8592765067746,null,28592765067740,"8536209090"]
[105189,"+KLK 12 1L1K","Zámok pre uzamknutie v polohe OFF pre typovú veľkosť A25/32/40, 1 zámok, 1 kľúč","NCC",225.88,0,225.88,8592765051905,null,8592765051905,null,28592765051909,"8536209090"]
[105190,"+KLK 12 2L1K","Zámok pre uzamknutie v polohe OFF pre typovú veľkosť A25/32/40, 2 zámky, 1 kľúč","NCC",225.88,0,225.88,8592765051912,null,8592765051912,null,28592765051916,"8536209090"]
[105191,"+KLK 12 3L2K","Zámok pre uzamknutie v polohe OFF pre typovú veľkosť A25/32/40, 2 zámky, 2 kľúče","NCC",225.88,0,225.88,8592765051929,null,8592765051929,null,28592765051923,"8536209090"]
[105177,"+VBP 12","Uzamykanie tlačidiel pre typovú veľkosť A25/32/40, predmontované","NCC",73.430000000000007,0,73.430000000000007,8592765051783,null,8592765051783,null,28592765051787,"8536209090"]
[105295,"VPEC 12","Blokovanie dverí pre výsuvné provedenie, pre typovú veľkosť A32/40","NCC",187.96,0,187.96,8592765052964,null,8592765052964,null,28592765052968,"8538909999"]
[105192,"+EF 12","Indikátor polohy pre typovú veľkosť A25/32/40, predmontovaný","NCC",147.44,0,147.44,8592765051936,null,8592765051936,null,28592765051930,"8536209090"]
[105198,"+CDM 12","Počítadlo spínacích cyklov pre typovú veľkosť A25/32/40, predmontované ","NCC",313.26,0,313.26,8592765051998,null,8592765051998,null,28592765051992,"8536209090"]
[105296,"IN 12 1600A","Redukčná vložka pre typovú veľkosť A25/32/40, In=1600A, samostatne objednateľná ","NCC",102.73,0,102.73,8592765052971,null,8592765052971,null,28592765052975,"8538909999"]
[105297,"IN 12 2000A","Redukčná vložka pre typovú veľkosť A25/32/40, In=2000A, samostatne objednateľná ","NCC",102.73,0,102.73,8592765052988,null,8592765052988,null,28592765052982,"8538909999"]
[105298,"IN 12 2500A","Redukčná vložka pre typovú veľkosť A32/40, In=2500A, samostatne objednateľná ","NCC",115.58,0,115.58,8592765052995,null,8592765052995,null,28592765052999,"8538909999"]
[105299,"IN 12 2900A","Redukčná vložka pre typovú veľkosť A32/40, In=2900A, samostatne objednateľná ","NCC",115.58,0,115.58,8592765053008,null,8592765053008,null,28592765053002,"8538909999"]
[105300,"IN 12 3200A","Redukčná vložka pre typovú veľkosť A32/40, In=3200A, samostatne objednateľná ","NCC",128.41,0,128.41,8592765053015,null,8592765053015,null,28592765053019,"8538909999"]
[105274,"DDP 12 ","Dverný rám pre výsuvné vyhotovenie, pre typovú veľkosť A32/40,  samostatne objednateľný ","NCC",107.03,0,107.03,8592765052759,null,8592765052759,null,28592765052753,"8538909999"]
[105275,"CDP 12 ","Dverný rám pre pevné vyhotovenie, pre typovú veľkosť A32/40,  samostatne objednateľný ","NCC",107.03,0,107.03,8592765052766,null,8592765052766,null,28592765052760,"8538909999"]
[105276,"DPS 12 3P","Mezifázové prepážky pre výsuvné vyhotovenie, pre typovú veľkosť A25/32, 3pól, samostatne objednateľné ","NCC",62.64,0,62.64,8592765052773,null,8592765052773,null,28592765052777,"8538909999"]
[105277,"DPS 12 4P","Mezifázové prepážky pre výsuvné vyhotovenie, pre typovú veľkosť A25/32, 4pól, samostatne objednateľné ","NCC",93.99,0,93.99,8592765052780,null,8592765052780,null,28592765052784,"8538909999"]
[105278,"PHS 12 3P","Mezifázové prepážky pre pevné vyhotovenie, pre typovú veľkosť A25/32, 3pól, samostatne objednateľné ","NCC",62.64,0,62.64,8592765052797,null,8592765052797,null,28592765052791,"4008219000"]
[105279,"PHS 12 4P","Mezifázové prepážky pre pevné vyhotovenie, pre typovú veľkosť A25/32, 4pól, samostatne objednateľné ","NCC",93.99,0,93.99,8592765052803,null,8592765052803,null,28592765052807,"4008219000"]
[105204,"+CAS 13 3P 4000","Základňa pre typovú veľkosť A40, In=4000A, 3pól, predmontovaná ","NCC",2985.08,0,2985.08,8592765052056,null,8592765052056,null,28592765052050,"8536209090"]
[105205,"+CAS 13 4P 4000","Základňa pre typovú veľkosť A40, In=4000A, 4pól, predmontovaná ","NCC",3980.69,0,3980.69,8592765052063,null,8592765052063,null,28592765052067,"8536209090"]
[107008,"CAS 13 3P 4000","Základňa pre typovú veľkosť A40, In=4000A, 3pól, samostatne objednateľná","NCC",4833.01,0,4833.01,8592765070098,null,8592765070098,null,28592765070092,"8538909999"]
[107009,"CAS 13 4P 4000","Základňa pre typovú veľkosť A40, In=4000A, 4pól, samostatne objednateľná","NCC",6314.19,0,6314.19,8592765070104,null,8592765070104,null,28592765070108,"8538909999"]
[105307,"RCP 13 4P 3200-4000A","Svorky pre zadné pripojenie, pre typovú veľkosť A40, In=3200-4000A, 4pól, horizontálne, samostatne objednateľné ","NCC",469.92,0,469.92,8592765053084,null,8592765053084,null,28592765053088,"8538909999"]
[106774,"RCPV 13 4P 3200-4000A","Svorky pre zadné pripojenie, pre typovú veľkosť A40, In=3200-4000A, 4pól, vertikálne, samostatne objednateľné ","NCC",469.92,0,469.92,8592765067753,null,8592765067753,null,28592765067757,"8536209090"]
[105308,"RCP 13 3P 3200-4000A","Svorky pre zadné pripojenie, pre typovú veľkosť A40, In=3200-4000A, 3pól, horizontálne, samostatne objednateľné ","NCC",352.45,0,352.45,8592765053091,null,8592765053091,null,28592765053095,"8538909999"]
[106775,"RCPV 13 3P 3200-4000A","Svorky pre zadné pripojenie, pre typovú veľkosť A40, In=3200-4000A, 3pól, vertikálne, samostatne objednateľné ","NCC",352.45,0,352.45,8592765067760,null,8592765067760,null,28592765067764,"8536209090"]
[105302,"DPS 13 3P","Mezifázové prepážky pre výsuvné vyhotovenie, pro typovou velikost A40, 3pól, samostatne objednateľné ","NCC",39.159999999999997,0,39.159999999999997,8592765053039,null,8592765053039,null,28592765053033,"8538909999"]
[105303,"DPS 13 4P","Mezifázové prepážky pre výsuvné vyhotovenie, pro typovou velikost A40, 4pól, samostatne objednateľné ","NCC",46.99,0,46.99,8592765053046,null,8592765053046,null,28592765053040,"8538909999"]
[105304,"PHS 13 3P","Mezifázové prepážky pre pevné vyhotovenie, pre typovú veľkosť A40, 3pól, samostatne objednateľné ","NCC",37.1,0,37.1,8592765053053,null,8592765053053,null,28592765053057,"4008219000"]
[105305,"PHS 13 4P","Mezifázové prepážky pre pevné vyhotovenie, pre typovú veľkosť A40, 4pól, samostatne objednateľné ","NCC",46.99,0,46.99,8592765053060,null,8592765053060,null,28592765053064,"4008219000"]
[105306,"NEC 13 4000A","Externý transformátor pro ochranu N vodiča, pre typovú veľikosť A32/40, In=4000A","NCC",615.22,0,615.22,8592765053077,null,8592765053077,null,28592765053071,"8538909999"]
[105292,"IPA 12F 2-2","Mechanické blokovanie pre typovú veľkosť A32/40 v pevnom vyhotovení, pre 2 ističe","NCC",474.55,0,474.55,8592765052933,null,8592765052933,null,28592765052937,"8538909999"]
[105293,"IPA 12D/O 2-2","Mechanické blokovanie pre typovú veľkosť A32/40 vo výsuvnom vyhotovení, pre 2 ističe","NCC",1050.2,0,1050.2,8592765052940,null,8592765052940,null,28592765052944,"8538909999"]
[105061,"+COM MODBUS","Dodatočná komunikácia pomocou ModBus pre digitálnu vypínaciu spúšť","NCC",872.11,0,872.11,8592765050625,null,8592765050625,null,28592765050629,"8536209090"]
[105062,"LEC 11","Externý transformátor pre meranie malých hodnôt reziduálnych prúdov","NCC",615.22,0,615.22,8592765050632,null,8592765050632,null,28592765050636,"8536209090"]
[107109,"+ZSI","ZSI funkcia pre digitálnu vypínaciu spúšť","NCC",230.45,0,230.45,8592765071101,null,8592765071101,null,28592765071105,"8536209090"]
[105731,"+DO2","Programovateľné digitálne výstupy DO pre SU typ SUx0.x s +ZSI","NCC",125.28,0,125.28,8592765057327,null,8592765057327,null,28592765057321]
[105732,"+DO4","Programovateľné digitálne výstupy DO pre SU typ SUx0.x bez +ZSI","NCC",208.8,0,208.8,8592765057334,null,8592765057334,null,28592765057338]
[105734,"+VM3P4W","Konfigurácia vypínacej spúšte pre meranie 3pólovým ističom vo 4vodičovom systéme","NCC",5.0199999999999996,0,5.0199999999999996,8592765057358,null,8592765057358,null,28592765057352]
[]
["Panelové ovládacie prístroje Ex9P1"]
[105578,"Ex9P1 1NO","Kontaktná jednotka pre Ex9P1, 1 zap. kontakt","NBF",2.14,{"$f":"NBF","v":0},{"$f":"E4323*(1-F4323)","v":2.14},8592765055798,90,18592765055795,1620,28592765055792,"8536508090",8.0000000000000002E-3]
[105579,"Ex9P1 1NC","Kontaktná jednotka pre Ex9P1, 1 vyp. kontakt","NBF",2.14,{"$f":"NBF","v":0},2.14,8592765055804,90,18592765055801,1620,28592765055808,"8536508090",8.0000000000000002E-3]
[105580,"Ex9P1 MC","Prvok pre ovládanie stredovej kontaktnej jednotky pre Ex9P1, vhodný pre presvetlené hlavica Ex9P1 F/R/M","NBF",0.41,0,0.41,8592765055811,150,18592765055818,2700,28592765055815,"8536508090",2E-3]
[105581,"Ex9P1 LEDw 6V AC/DC","LED jednotka pre Ex9P1, biela,  6 V AC/DC","NBF",5.0999999999999996,0,5.0999999999999996,8592765055828,60,18592765055825,1080,28592765055822,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105582,"Ex9P1 LEDw 12V AC/DC","LED jednotka pre Ex9P1, biela,  12 V AC/DC","NBF",5.0999999999999996,0,5.0999999999999996,8592765055835,60,18592765055832,1080,28592765055839,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105583,"Ex9P1 LEDw 24V AC/DC","LED jednotka pre Ex9P1, biela,  24 V AC/DC","NBF",5.0999999999999996,0,5.0999999999999996,8592765055842,60,18592765055849,1080,28592765055846,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105584,"Ex9P1 LEDw 36V AC/DC","LED jednotka pre Ex9P1, biela,  36 V AC/DC","NBF",5.0999999999999996,0,5.0999999999999996,8592765055859,60,18592765055856,1080,28592765055853,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105585,"Ex9P1 LEDw 110V-230V AC","LED jednotka pre Ex9P1, biela,  110-230 V AC/DC","NBF",6.43,0,6.43,8592765055866,60,18592765055863,1080,28592765055860,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105587,"Ex9P1 LEDr 6V AC/DC","LED jednotka pre Ex9P1, červená,  6 V AC/DC","NBF",5.0999999999999996,0,5.0999999999999996,8592765055880,60,18592765055887,1080,28592765055884,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105588,"Ex9P1 LEDr 12V AC/DC","LED jednotka pre Ex9P1, červená,  12 V AC/DC","NBF",5.0999999999999996,0,5.0999999999999996,8592765055897,60,18592765055894,1080,28592765055891,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105589,"Ex9P1 LEDr 24V AC/DC","LED jednotka pre Ex9P1, červená,  24 V AC/DC","NBF",5.0999999999999996,0,5.0999999999999996,8592765055903,60,18592765055900,1080,28592765055907,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105590,"Ex9P1 LEDr 36V AC/DC","LED jednotka pre Ex9P1, červená,  36 V AC/DC","NBF",5.0999999999999996,0,5.0999999999999996,8592765055910,60,18592765055917,1080,28592765055914,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105591,"Ex9P1 LEDr 110V-230V AC","LED jednotka pre Ex9P1, červená,  110-230 V AC/DC","NBF",6.43,0,6.43,8592765055927,60,18592765055924,1080,28592765055921,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105593,"Ex9P1 LEDg 6V AC/DC","LED jednotka pre Ex9P1, zelená,  6 V AC/DC","NBF",5.0999999999999996,0,5.0999999999999996,8592765055941,60,18592765055948,1080,28592765055945,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105594,"Ex9P1 LEDg 12V AC/DC","LED jednotka pre Ex9P1, zelená,  12 V AC/DC","NBF",5.0999999999999996,0,5.0999999999999996,8592765055958,60,18592765055955,1080,28592765055952,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105595,"Ex9P1 LEDg 24V AC/DC","LED jednotka pre Ex9P1, zelená,  24 V AC/DC","NBF",5.0999999999999996,0,5.0999999999999996,8592765055965,60,18592765055962,1080,28592765055969,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105596,"Ex9P1 LEDg 36V AC/DC","LED jednotka pre Ex9P1, zelená,  36 V AC/DC","NBF",5.0999999999999996,0,5.0999999999999996,8592765055972,60,18592765055979,1080,28592765055976,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105597,"Ex9P1 LEDg 110V-230V AC","LED jednotka pre Ex9P1, zelená,  110-230 V AC/DC","NBF",6.43,0,6.43,8592765055989,60,18592765055986,1080,28592765055983,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105599,"Ex9P1 LEDy 6V AC/DC","LED jednotka pre Ex9P1, žltá,  6 V AC/DC","NBF",5.0999999999999996,0,5.0999999999999996,8592765056009,60,18592765056006,1080,28592765056003,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105600,"Ex9P1 LEDy 12V AC/DC","LED jednotka pre Ex9P1, žltá,  12 V AC/DC","NBF",5.0999999999999996,0,5.0999999999999996,8592765056016,60,18592765056013,1080,28592765056010,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105601,"Ex9P1 LEDy 24V AC/DC","LED jednotka pre Ex9P1, žltá,  24 V AC/DC","NBF",5.0999999999999996,0,5.0999999999999996,8592765056023,60,18592765056020,1080,28592765056027,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105602,"Ex9P1 LEDy 36V AC/DC","LED jednotka pre Ex9P1, žltá,  36 V AC/DC","NBF",5.0999999999999996,0,5.0999999999999996,8592765056030,60,18592765056037,1080,28592765056034,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105603,"Ex9P1 LEDy 110V-230V AC","LED jednotka pre Ex9P1, žltá,  110-230 V AC/DC","NBF",6.43,0,6.43,8592765056047,60,18592765056044,1080,28592765056041,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105605,"Ex9P1 LEDb 6V AC/DC","LED jednotka pre Ex9P1, modrá,  6 V AC/DC","NBF",5.0999999999999996,0,5.0999999999999996,8592765056061,60,18592765056068,1080,28592765056065,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105606,"Ex9P1 LEDb 12V AC/DC","LED jednotka pre Ex9P1, modrá,  12 V AC/DC","NBF",5.0999999999999996,0,5.0999999999999996,8592765056078,60,18592765056075,1080,28592765056072,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105607,"Ex9P1 LEDb 24V AC/DC","LED jednotka pre Ex9P1, modrá,  24 V AC/DC","NBF",5.0999999999999996,0,5.0999999999999996,8592765056085,60,18592765056082,1080,28592765056089,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105608,"Ex9P1 LEDb 36V AC/DC","LED jednotka pre Ex9P1, modrá,  36 V AC/DC","NBF",5.0999999999999996,0,5.0999999999999996,8592765056092,60,18592765056099,1080,28592765056096,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105609,"Ex9P1 LEDb 110V-230V AC","LED jednotka pre Ex9P1, modrá,  110-230 V AC/DC","NBF",6.43,0,6.43,8592765056108,60,18592765056105,1080,28592765056102,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105611,"Ex9P1 B3","Upevňovacia základňa pre hlavicu s tromi funkčnými jednotkami, čelná montáž","NBF",1.01,0,1.01,8592765056122,60,18592765056129,1080,28592765056126,"8536508090",7.0000000000000001E-3]
[105612,"Ex9P1 F w","Ovládacia hlavica so zapusteným tlačítkom, bez aretácie, bez potlače, biela","NBF",3.16,0,3.16,8592765056139,20,18592765056136,360,28592765056133,"8536508090",1.4E-2]
[105613,"Ex9P1 F k","Ovládacia hlavica so zapusteným tlačítkom, bez aretácie, bez potlače, čierna","NBF",3.16,0,3.16,8592765056146,20,18592765056143,360,28592765056140,"8536508090",1.4E-2]
[105614,"Ex9P1 F g","Ovládacia hlavica so zapusteným tlačítkom, bez aretácie, bez potlače, zelená","NBF",3.16,0,3.16,8592765056153,20,18592765056150,360,28592765056157,"8536508090",1.4E-2]
[105615,"Ex9P1 F r","Ovládacia hlavica so zapusteným tlačítkom, bez aretácie, bez potlače, červená","NBF",3.16,0,3.16,8592765056160,20,18592765056167,360,28592765056164,"8536508090",1.4E-2]
[105616,"Ex9P1 F y","Ovládacia hlavica so zapusteným tlačítkom, bez aretácie, bez potlače, žltá","NBF",3.16,0,3.16,8592765056177,20,18592765056174,360,28592765056171,"8536508090",1.4E-2]
[105617,"Ex9P1 F b","Ovládacia hlavica so zapusteným tlačítkom, bez aretácie, bez potlače, modrá","NBF",3.16,0,3.16,8592765056184,20,18592765056181,360,28592765056188,"8536508090",1.4E-2]
[105618,"Ex9P1 FI w","Ovládacia hlavica so zapusteným tlačítkom, bez aretácie, bez potlače, presvetlená, číra","NBF",4.67,0,4.67,8592765056191,20,18592765056198,360,28592765056195,"8536508090",1.4E-2]
[105619,"Ex9P1 FI g","Ovládacia hlavica so zapusteným tlačítkom, bez aretácie, bez potlače, presvetlená, zelená","NBF",4.67,0,4.67,8592765056207,20,18592765056204,360,28592765056201,"8536508090",1.4E-2]
[105620,"Ex9P1 FI r","Ovládacia hlavica so zapusteným tlačítkom, bez aretácie, bez potlače, presvetlená, červená","NBF",4.67,0,4.67,8592765056214,20,18592765056211,360,28592765056218,"8536508090",1.4E-2]
[105621,"Ex9P1 FI y","Ovládacia hlavica so zapusteným tlačítkom, bez aretácie, bez potlače, presvetlená, žltá","NBF",4.67,0,4.67,8592765056221,20,18592765056228,360,28592765056225,"8536508090",1.4E-2]
[105622,"Ex9P1 FI b","Ovládacia hlavica so zapusteným tlačítkom, bez aretácie, bez potlače, presvetlená, modrá","NBF",4.67,0,4.67,8592765056238,20,18592765056235,360,28592765056232,"8536508090",1.4E-2]
[105623,"Ex9P1 R w","Ovládacia hlavica so zvýšeným tlačítkom, bez aretácie, bez potlače, biela","NBF",4.04,0,4.04,8592765056245,10,18592765056242,320,28592765056249,"8536508000",1.6E-2]
[105624,"Ex9P1 R k","Ovládacia hlavica so zvýšeným tlačítkom, bez aretácie, bez potlače, čierna","NBF",4.04,0,4.04,8592765056252,10,18592765056259,320,28592765056256,"8536508000",1.6E-2]
[105625,"Ex9P1 R g","Ovládacia hlavica so zvýšeným tlačítkom, bez aretácie, bez potlače, zelená","NBF",4.04,0,4.04,8592765056269,10,18592765056266,320,28592765056263,"8536508090",1.6E-2]
[105626,"Ex9P1 R r","Ovládacia hlavica so zvýšeným tlačítkom, bez aretácie, bez potlače, červená","NBF",4.04,0,4.04,8592765056276,10,18592765056273,320,28592765056270,"8536508090",1.6E-2]
[105627,"Ex9P1 R y","Ovládacia hlavica so zvýšeným tlačítkom, bez aretácie, bez potlače, žltá","NBF",4.04,0,4.04,8592765056283,10,18592765056280,320,28592765056287,"8536508090",1.6E-2]
[105628,"Ex9P1 R b","Ovládacia hlavica so zvýšeným tlačítkom, bez aretácie, bez potlače, modrá","NBF",4.04,0,4.04,8592765056290,10,18592765056297,320,28592765056294,"8536508090",1.6E-2]
[105629,"Ex9P1 RI w","Ovládacia hlavica so zvýšeným tlačítkom, bez aretácie, bez potlače, presvetlená, číra","NBF",5.65,0,5.65,8592765056306,10,18592765056303,320,28592765056300,"8536508000",1.6E-2]
[105630,"Ex9P1 RI g","Ovládacia hlavica so zvýšeným tlačítkom, bez aretácie, bez potlače, presvetlená, zelená","NBF",5.65,0,5.65,8592765056313,10,18592765056310,320,28592765056317,"8536508090",1.6E-2]
[105631,"Ex9P1 RI r","Ovládacia hlavica so zvýšeným tlačítkom, bez aretácie, bez potlače, presvetlená, červená","NBF",5.65,0,5.65,8592765056320,10,18592765056327,320,28592765056324,"8536508000",1.6E-2]
[105632,"Ex9P1 RI y","Ovládacia hlavica so zvýšeným tlačítkom, bez aretácie, bez potlače, presvetlená, žltá","NBF",5.65,0,5.65,8592765056337,10,18592765056334,320,28592765056331,"8536508000",1.6E-2]
[105633,"Ex9P1 RI b","Ovládacia hlavica so zvýšeným tlačítkom, bez aretácie, bez potlače, presvetlená, modrá","NBF",5.65,0,5.65,8592765056344,10,18592765056341,320,28592765056348,"8536508090",1.6E-2]
[105634,"Ex9P1 M w","Ovládacia hlavica s hríbovým tlačítkom, 40 mm, bez aretácie, bez potlače, biela","NBF",5.46,0,5.46,8592765056351,10,18592765056358,210,28592765056355,"8536508090",0.02]
[105635,"Ex9P1 M k","Ovládacia hlavica s hríbovým tlačítkom, 40 mm, bez aretácie, bez potlače, čierna","NBF",5.46,0,5.46,8592765056368,10,18592765056365,210,28592765056362,"8536508090",0.02]
[105636,"Ex9P1 M g","Ovládacia hlavica s hríbovým tlačítkom, 40 mm, bez aretácie, bez potlače, zelená","NBF",5.46,0,5.46,8592765056375,10,18592765056372,210,28592765056379,"8536508090",0.02]
[105637,"Ex9P1 M r","Ovládacia hlavica s hríbovým tlačítkom, 40 mm, bez aretácie, bez potlače, červená","NBF",5.46,0,5.46,8592765056382,10,18592765056389,210,28592765056386,"8536508090",0.02]
[105638,"Ex9P1 M y","Ovládacia hlavica s hríbovým tlačítkom, 40 mm, bez aretácie, bez potlače, žltá","NBF",5.46,0,5.46,8592765056399,10,18592765056396,210,28592765056393,"8536508090",0.02]
[105639,"Ex9P1 M b","Ovládacia hlavica s hríbovým tlačítkom, 40 mm, bez aretácie, bez potlače, modrá","NBF",5.46,0,5.46,8592765056405,10,18592765056402,210,28592765056409,"8536508090",0.02]
[105640,"Ex9P1 MI w","Ovládacia hlavica s hríbovým tlačítkom, 40 mm, bez aretácie, bez potlače, presvetlená, číra","NBF",7.64,0,7.64,8592765056412,10,18592765056419,210,28592765056416,"8536508090",0.02]
[105641,"Ex9P1 MI g","Ovládacia hlavica s hríbovým tlačítkom, 40 mm, bez aretácie, bez potlače, presvetlená, zelená","NBF",7.64,0,7.64,8592765056429,10,18592765056426,210,28592765056423,"8536508090",0.02]
[105642,"Ex9P1 MI r","Ovládacia hlavica s hríbovým tlačítkom, 40 mm, bez aretácie, bez potlače, presvetlená, červená","NBF",7.64,0,7.64,8592765056436,10,18592765056433,210,28592765056430,"8536508090",0.02]
[105643,"Ex9P1 MI y","Ovládacia hlavica s hríbovým tlačítkom, 40 mm, bez aretácie, bez potlače, presvetlená, žltá","NBF",7.64,0,7.64,8592765056443,10,18592765056440,210,28592765056447,"8536508090",0.02]
[105644,"Ex9P1 MI b","Ovládacia hlavica s hríbovým tlačítkom, 40 mm, bez aretácie, bez potlače, presvetlená, modrá","NBF",7.64,0,7.64,8592765056450,10,18592765056457,210,28592765056454,"8536508090",0.02]
[105645,"Ex9P1 M6 w","Ovládacia hlavica s hríbovým tlačítkom, 60 mm, bez aretácie, bez potlače, biela","NBF",6.55,0,6.55,8592765056467,5,18592765056464,90,28592765056461,"8536508090",2.5999999999999999E-2]
[105646,"Ex9P1 M6 k","Ovládacia hlavica s hríbovým tlačítkom, 60 mm, bez aretácie, bez potlače, čierna","NBF",6.55,0,6.55,8592765056474,5,18592765056471,90,28592765056478,"8536508090",2.5999999999999999E-2]
[105647,"Ex9P1 M6 g","Ovládacia hlavica s hríbovým tlačítkom, 60 mm, bez aretácie, bez potlače, zelená","NBF",6.55,0,{"$f":"E4387*(1-F4387)","v":6.55},8592765056481,5,18592765056488,90,28592765056485,"8536508090",2.5999999999999999E-2]
[105648,"Ex9P1 M6 r","Ovládacia hlavica s hríbovým tlačítkom, 60 mm, bez aretácie, bez potlače, červená","NBF",6.55,{"$f":"NBF","v":0},6.55,8592765056498,5,18592765056495,90,28592765056492,"8536508090",2.5999999999999999E-2]
[105649,"Ex9P1 M6 y","Ovládacia hlavica s hríbovým tlačítkom, 60 mm, bez aretácie, bez potlače, žltá","NBF",6.55,0,6.55,8592765056504,5,18592765056501,90,28592765056508,"8536508090",2.5999999999999999E-2]
[105650,"Ex9P1 M6 b","Ovládacia hlavica s hríbovým tlačítkom, 60 mm, bez aretácie, bez potlače, modrá","NBF",6.55,0,6.55,8592765056511,5,18592765056518,90,28592765056515,"8536508090",2.5999999999999999E-2]
[105651,"Ex9P1 M6I w","Ovládacia hlavica s hríbovým tlačítkom, 60 mm, bez aretácie, bez potlače, presvetlená, číra","NBF",9.18,0,9.18,8592765056528,5,18592765056525,90,28592765056522,"8536508090",2.5999999999999999E-2]
[105652,"Ex9P1 M6I g","Ovládacia hlavica s hríbovým tlačítkom, 60 mm, bez aretácie, bez potlače, presvetlená, zelená","NBF",9.18,0,9.18,8592765056535,5,18592765056532,90,28592765056539,"8536508090",2.5999999999999999E-2]
[105653,"Ex9P1 M6I r","Ovládacia hlavica s hríbovým tlačítkom, 60 mm, bez aretácie, bez potlače, presvetlená, červená","NBF",9.18,0,9.18,8592765056542,5,18592765056549,90,28592765056546,"8536508090",2.5999999999999999E-2]
[105654,"Ex9P1 M6I y","Ovládacia hlavica s hríbovým tlačítkom, 60 mm, bez aretácie, bez potlače, presvetlená, žltá","NBF",9.18,0,9.18,8592765056559,5,18592765056556,90,28592765056553,"8536508090",2.5999999999999999E-2]
[105655,"Ex9P1 M6I b","Ovládacia hlavica s hríbovým tlačítkom, 60 mm, bez aretácie, bez potlače, presvetlená, modrá","NBF",9.18,0,9.18,8592765056566,5,18592765056563,90,28592765056560,"8536508090",2.5999999999999999E-2]
[105656,"Ex9P1 H r","Ovládacia hríbová hlavica núdzového zastavenia, 40 mm, s aretáciou, červená","NBF",13.16,0,13.16,8592765056573,10,18592765056570,210,28592765056577,"8536508090",3.4000000000000002E-2]
[105657,"Ex9P1 H6 r","Ovládacia hríbová hlavica núdzového zastavenia, 60 mm, s aretáciou, červená","NBF",14.5,0,14.5,8592765056580,5,18592765056587,90,28592765056584,"8536508090",3.7999999999999999E-2]
[105658,"Ex9P1 D gr","Ovládacia hlavica s dvojfarebným tlačítkom, bez aretácie, bez potlače, zelená+červená","NBF",9.19,0,9.19,8592765056597,10,18592765056594,210,28592765056591,"8536508090",1.4E-2]
[105659,"Ex9P1 DI gr","Ovládacia hlavica s dvojfarebným tlačítkom, bez aretácie, bez potlače, presvetlená, zelená+červená","NBF",12.85,0,12.85,8592765056603,10,18592765056600,210,28592765056607,"8536508090",1.4E-2]
[105660,"Ex9P1 PI w","Hlavica signálky, zapustená, bez potlače, biela","NBF",3.93,0,3.93,8592765056610,20,18592765056617,360,28592765056614,"8531807000",1.2E-2]
[105661,"Ex9P1 PI g","Hlavica signálky, zapustená, bez potlače, zelená","NBF",3.93,0,3.93,8592765056627,20,18592765056624,360,28592765056621,"8531807000",1.2E-2]
[105662,"Ex9P1 PI r","Hlavica signálky, zapustená, bez potlače, červená","NBF",3.93,0,3.93,8592765056634,20,18592765056631,360,28592765056638,"8531807000",1.2E-2]
[105663,"Ex9P1 PI y","Hlavica signálky, zapustená, bez potlače, žltá","NBF",3.93,0,3.93,8592765056641,20,18592765056648,360,28592765056645,"8531807000",1.2E-2]
[105664,"Ex9P1 PI b","Hlavica signálky, zapustená, bez potlače, modrá","NBF",3.93,0,3.93,8592765056658,20,18592765056655,360,28592765056652,"8531807000",1.2E-2]
[105665,"Ex9P1 S w","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, dvojpolohová, s aretáciou, biela","NBF",6.64,0,6.64,8592765056665,10,18592765056662,320,28592765056669,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105666,"Ex9P1 S k","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, dvojpolohová, s aretáciou, čierna","NBF",6.64,0,6.64,8592765056672,10,18592765056679,320,28592765056676,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105667,"Ex9P1 S g","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, dvojpolohová, s aretáciou, zelená","NBF",6.64,0,6.64,8592765056689,10,18592765056686,320,28592765056683,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105668,"Ex9P1 S r","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, dvojpolohová, s aretáciou, červená","NBF",6.64,0,6.64,8592765056696,10,18592765056693,320,28592765056690,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105669,"Ex9P1 S y","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, dvojpolohová, s aretáciou, žltá","NBF",6.64,0,6.64,8592765056702,10,18592765056709,320,28592765056706,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105670,"Ex9P1 S b","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, dvojpolohová, s aretáciou, modrá","NBF",6.64,0,6.64,8592765056719,10,18592765056716,320,28592765056713,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105671,"Ex9P1 SI w","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, dvojpolohová, s aretáciou, presvetlená, číra","NBF",8.69,0,8.69,8592765056726,10,18592765056723,320,28592765056720,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105672,"Ex9P1 SI g","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, dvojpolohová, s aretáciou, presvetlená, zelená","NBF",8.69,0,8.69,8592765056733,10,18592765056730,320,28592765056737,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105673,"Ex9P1 SI r","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, dvojpolohová, s aretáciou, presvetlená, červená","NBF",8.69,0,8.69,8592765056740,10,18592765056747,320,28592765056744,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105674,"Ex9P1 SI y","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, dvojpolohová, s aretáciou, presvetlená, žltá","NBF",8.69,0,8.69,8592765056757,10,18592765056754,320,28592765056751,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105675,"Ex9P1 SI b","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, dvojpolohová, s aretáciou, presvetlená, modrá","NBF",8.69,0,8.69,8592765056764,10,18592765056761,320,28592765056768,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105511,"Ex9P1 SS w","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, dvojpolohová, bez aretácie, biela","NBF",6.64,0,6.64,8592765055125,10,18592765055122,320,28592765055129,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105512,"Ex9P1 SS k","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, dvojpolohová, bez aretácie, čierna","NBF",6.64,0,6.64,8592765055132,10,18592765055139,320,28592765055136,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105513,"Ex9P1 SS g","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, dvojpolohová, bez aretácie, zelená","NBF",6.64,0,6.64,8592765055149,10,18592765055146,320,28592765055143,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105514,"Ex9P1 SS r","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, dvojpolohová, bez aretácie, červená","NBF",6.64,0,6.64,8592765055156,10,18592765055153,320,28592765055150,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105515,"Ex9P1 SS y","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, dvojpolohová, bez aretácie, žltá","NBF",6.64,0,6.64,8592765055163,10,18592765055160,320,28592765055167,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105516,"Ex9P1 SS b","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, dvojpolohová, bez aretácie, modrá","NBF",6.64,0,6.64,8592765055170,10,18592765055177,320,28592765055174,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105517,"Ex9P1 SSI w","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, dvojpolohová, bez aretácie, presvetlená, číra","NBF",8.69,0,8.69,8592765055187,10,18592765055184,320,28592765055181,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105518,"Ex9P1 SSI g","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, dvojpolohová, bez aretácie, presvetlená, zelená","NBF",8.69,0,8.69,8592765055194,10,18592765055191,320,28592765055198,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105519,"Ex9P1 SSI r","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, dvojpolohová, bez aretácie, presvetlená, červená","NBF",8.69,0,8.69,8592765055200,10,18592765055207,320,28592765055204,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105520,"Ex9P1 SSI y","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, dvojpolohová, bez aretácie, presvetlená, žltá","NBF",8.69,0,8.69,8592765055217,10,18592765055214,320,28592765055211,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105521,"Ex9P1 SSI b","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, dvojpolohová, bez aretácie, presvetlená, modrá","NBF",8.69,0,8.69,8592765055224,10,18592765055221,320,28592765055228,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105677,"Ex9P1 S3 w","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, trojpolohová, s aretáciou, biela","NBF",6.88,0,6.88,8592765056788,10,18592765056785,320,28592765056782,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105678,"Ex9P1 S3 k","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, trojpolohová, s aretáciou, čierna","NBF",6.88,0,6.88,8592765056795,10,18592765056792,320,28592765056799,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105679,"Ex9P1 S3 g","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, trojpolohová, s aretáciou, zelená","NBF",6.88,0,6.88,8592765056801,10,18592765056808,320,28592765056805,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105680,"Ex9P1 S3 r","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, trojpolohová, s aretáciou, červená","NBF",6.88,0,6.88,8592765056818,10,18592765056815,320,28592765056812,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105681,"Ex9P1 S3 y","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, trojpolohová, s aretáciou, žltá","NBF",6.88,0,6.88,8592765056825,10,18592765056822,320,28592765056829,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105682,"Ex9P1 S3 b","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, trojpolohová, s aretáciou, modrá","NBF",6.88,0,6.88,8592765056832,10,18592765056839,320,28592765056836,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105683,"Ex9P1 S3I w","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, trojpolohová, s aretáciou, presvetlená, číra","NBF",9.0500000000000007,0,9.0500000000000007,8592765056849,10,18592765056846,320,28592765056843,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105684,"Ex9P1 S3I g","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, trojpolohová, s aretáciou, presvetlená, zelená","NBF",9.0500000000000007,0,9.0500000000000007,8592765056856,10,18592765056853,320,28592765056850,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105685,"Ex9P1 S3I r","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, trojpolohová, s aretáciou, presvetlená, červená","NBF",9.0500000000000007,0,9.0500000000000007,8592765056863,10,18592765056860,320,28592765056867,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105686,"Ex9P1 S3I y","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, trojpolohová, s aretáciou, presvetlená, žltá","NBF",9.0500000000000007,0,9.0500000000000007,8592765056870,10,18592765056877,320,28592765056874,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105687,"Ex9P1 S3I b","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, trojpolohová, s aretáciou, presvetlená, modrá","NBF",9.0500000000000007,0,9.0500000000000007,8592765056887,10,18592765056884,320,28592765056881,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105522,"Ex9P1 SS3 w","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, trojpolohová, bez aretácie, biela","NBF",6.88,0,6.88,8592765055231,10,18592765055238,320,28592765055235,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105523,"Ex9P1 SS3 k","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, trojpolohová, bez aretácie, čierna","NBF",6.88,0,6.88,8592765055248,10,18592765055245,320,28592765055242,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105524,"Ex9P1 SS3 g","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, trojpolohová, bez aretácie, zelená","NBF",6.88,0,6.88,8592765055255,10,18592765055252,320,28592765055259,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105525,"Ex9P1 SS3 r","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, trojpolohová, bez aretácie, červená","NBF",6.88,0,6.88,8592765055262,10,18592765055269,320,28592765055266,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105526,"Ex9P1 SS3 y","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, trojpolohová, bez aretácie, žltá","NBF",6.88,0,6.88,8592765055279,10,18592765055276,320,28592765055273,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105527,"Ex9P1 SS3 b","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, trojpolohová, bez aretácie, modrá","NBF",6.88,0,6.88,8592765055286,10,18592765055283,320,28592765055280,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105528,"Ex9P1 SS3I w","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, trojpolohová, bez aretácie, presvetlená, číra","NBF",9.0500000000000007,0,9.0500000000000007,8592765055293,10,18592765055290,320,28592765055297,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105529,"Ex9P1 SS3I g","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, trojpolohová, bez aretácie, presvetlená, zelená","NBF",9.0500000000000007,0,9.0500000000000007,8592765055309,10,18592765055306,320,28592765055303,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105530,"Ex9P1 SS3I r","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, trojpolohová, bez aretácie, presvetlená, červená","NBF",9.0500000000000007,0,9.0500000000000007,8592765055316,10,18592765055313,320,28592765055310,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105531,"Ex9P1 SS3I y","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, trojpolohová, bez aretácie, presvetlená, žltá","NBF",9.0500000000000007,0,9.0500000000000007,8592765055323,10,18592765055320,320,28592765055327,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105532,"Ex9P1 SS3I b","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, trojpolohová, bez aretácie, presvetlená, modrá","NBF",9.0500000000000007,0,9.0500000000000007,8592765055330,10,18592765055337,320,28592765055334,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105533,"Ex9P1 SSM3 w","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, trojpolohová, s aretáciou vpravo, biela","NBF",6.88,0,6.88,8592765055347,10,18592765055344,320,28592765055341,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105534,"Ex9P1 SSM3 k","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, trojpolohová, s aretáciou vpravo, čierna","NBF",6.88,0,6.88,8592765055354,10,18592765055351,320,28592765055358,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105535,"Ex9P1 SSM3 g","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, trojpolohová, s aretáciou vpravo, zelená","NBF",6.88,0,{"$f":"E4451*(1-F4451)","v":6.88},8592765055361,10,18592765055368,320,28592765055365,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105536,"Ex9P1 SSM3 r","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, trojpolohová, s aretáciou vpravo, červená","NBF",6.88,{"$f":"NBF","v":0},6.88,8592765055378,10,18592765055375,320,28592765055372,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105537,"Ex9P1 SSM3 y","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, trojpolohová, s aretáciou vpravo, žltá","NBF",6.88,0,6.88,8592765055385,10,18592765055382,320,28592765055389,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105538,"Ex9P1 SSM3 b","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, trojpolohová, s aretáciou vpravo, modrá","NBF",6.88,0,6.88,8592765055392,10,18592765055399,320,28592765055396,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105539,"Ex9P1 SSM3I w","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, trojpolohová, s aretáciou vpravo, presvetlená, číra","NBF",9.0500000000000007,0,9.0500000000000007,8592765055408,10,18592765055405,320,28592765055402,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105540,"Ex9P1 SSM3I g","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, trojpolohová, s aretáciou vpravo, presvetlená, zelená","NBF",9.0500000000000007,0,9.0500000000000007,8592765055415,10,18592765055412,320,28592765055419,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105541,"Ex9P1 SSM3I r","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, trojpolohová, s aretáciou vpravo, presvetlená, červená","NBF",9.0500000000000007,0,9.0500000000000007,8592765055422,10,18592765055429,320,28592765055426,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105542,"Ex9P1 SSM3I y","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, trojpolohová, s aretáciou vpravo, presvetlená, žltá","NBF",9.0500000000000007,0,9.0500000000000007,8592765055439,10,18592765055436,320,28592765055433,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105543,"Ex9P1 SSM3I b","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, trojpolohová, s aretáciou vpravo, presvetlená, modrá","NBF",9.0500000000000007,0,9.0500000000000007,8592765055446,10,18592765055443,320,28592765055440,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105544,"Ex9P1 SMS3 w","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, trojpolohová, s aretáciou vľavo, biela","NBF",6.88,0,6.88,8592765055453,10,18592765055450,320,28592765055457,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105545,"Ex9P1 SMS3 k","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, trojpolohová, s aretáciou vľavo, čierna","NBF",6.88,0,6.88,8592765055460,10,18592765055467,320,28592765055464,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105546,"Ex9P1 SMS3 g","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, trojpolohová, s aretáciou vľavo, zelená","NBF",6.88,0,6.88,8592765055477,10,18592765055474,320,28592765055471,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105547,"Ex9P1 SMS3 r","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, trojpolohová, s aretáciou vľavo, červená","NBF",6.88,0,6.88,8592765055484,10,18592765055481,320,28592765055488,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105548,"Ex9P1 SMS3 y","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, trojpolohová, s aretáciou vľavo, žltá","NBF",6.88,0,6.88,8592765055491,10,18592765055498,320,28592765055495,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105549,"Ex9P1 SMS3 b","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, trojpolohová, s aretáciou vľavo, modrá","NBF",6.88,0,6.88,8592765055507,10,18592765055504,320,28592765055501,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105550,"Ex9P1 SMS3I w","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, trojpolohová, s aretáciou vľavo, presvetlená, číra","NBF",9.0500000000000007,0,9.0500000000000007,8592765055514,10,18592765055511,320,28592765055518,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105551,"Ex9P1 SMS3I g","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, trojpolohová, s aretáciou vľavo, presvetlená, zelená","NBF",9.0500000000000007,0,9.0500000000000007,8592765055521,10,18592765055528,320,28592765055525,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105552,"Ex9P1 SMS3I r","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, trojpolohová, s aretáciou vľavo, presvetlená, červená","NBF",9.0500000000000007,0,9.0500000000000007,8592765055538,10,18592765055535,320,28592765055532,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105553,"Ex9P1 SMS3I y","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, trojpolohová, s aretáciou vľavo, presvetlená, žltá","NBF",9.0500000000000007,0,9.0500000000000007,8592765055545,10,18592765055542,320,28592765055549,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105554,"Ex9P1 SMS3I b","Ovládacia hlavica prepínača s úchytom, trojpolohová, s aretáciou vľavo, presvetlená, modrá","NBF",9.0500000000000007,0,9.0500000000000007,8592765055552,10,18592765055559,320,28592765055556,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105676,"Ex9P1 SK","Ovládacia hlavica prepínača s kľúčom, dvojpolohová, s aretáciou","NBF",22.67,0,22.67,8592765056771,10,18592765056778,320,28592765056775,"8536508090",2.8000000000000001E-2]
[105555,"Ex9P1 SSK","Ovládacia hlavica prepínača s kľúčom, dvojpolohová, bez aretácie","NBF",22.67,0,22.67,8592765055569,10,18592765055566,320,28592765055563,"8536508090",2.8000000000000001E-2]
[105688,"Ex9P1 S3K ","Ovládacia hlavica prepínača s kľúčom, trojpolohová, s aretáciou","NBF",24.12,0,24.12,8592765056894,10,18592765056891,320,28592765056898,"8536508090",2.8000000000000001E-2]
[105556,"Ex9P1 SS3K","Ovládacia hlavica prepínača s kľúčom, trojpolohová, bez aretácie","NBF",24.12,0,24.12,8592765055576,10,18592765055573,320,28592765055570,"8536508090",2.8000000000000001E-2]
[105557,"Ex9P1 SSM3K","Ovládacia hlavica prepínača s kľúčom, trojpolohová, s aretáciou vpravo","NBF",24.12,0,24.12,8592765055583,10,18592765055580,320,28592765055587,"8536508090",2.8000000000000001E-2]
[105558,"Ex9P1 SMS3K","Ovládacia hlavica prepínača s kľúčom, trojpolohová, s aretáciou vľavo","NBF",24.12,0,24.12,8592765055590,10,18592765055597,320,28592765055594,"8536508090",2.8000000000000001E-2]
[106776,"Ex9P1 S SH","Nosič štítkov 25x11 mm, prázdný, s otvorom pre prístroje Ex9P1","NBF",0.35,0,0.35,8592765067777,1,18592765067774,null,28592765067771,"3926909790",5.0000000000000001E-3]
[106777,"Ex9P1 S S0","Popisový štítok, prázdný, hliníková fólia, vhodný pre nosič štítkov Ex9P1 S SH","NBF",0.38,0,0.38,8592765067784,10,18592765067781,null,28592765067788,"8538909999"]
[106778,"Ex9P1 S S1","Popisový štítok, ON-OFF, hliníková fólia s potlačou, vhodný pre nosič štítkov Ex9P1 S SH","NBF",0.89,0,0.89,8592765067791,10,18592765067798,null,28592765067795,"8538909999"]
[106779,"Ex9P1 S S2","Popisový štítok 0-I, hliníková fólia s potlačou, vhodný pre nosič štítkov Ex9P1 S SH","NBF",0.89,0,0.89,8592765067807,10,18592765067804,null,28592765067801,"8538909999"]
[106780,"Ex9P1 S S3","Popisový štítok I-0-II, hliníková fólia s potlačou, vhodný pre nosič štítkov Ex9P1 S SH","NBF",0.89,0,0.89,8592765067814,10,18592765067811,null,28592765067818,"8538909999"]
[106781,"Ex9P1 S S4","Popisový štítok STOP-START, hliníková fólia s potlačou, vhodný pre nosič štítkov Ex9P1 S SH","NBF",0.89,0,0.89,8592765067821,10,18592765067828,null,28592765067825,"8538909999"]
[106782,"Ex9P1 S S5","Popisový štítok 0-1, hliníková fólia s potlačou, vhodný pre nosič štítkov Ex9P1 S SH","NBF",0.89,0,0.89,8592765067838,10,18592765067835,null,28592765067832,"8538909999"]
[106783,"Ex9P1 S S6","Popisový štítok 1-0-2, hliníková fólia s potlačou, vhodný pre nosič štítkov Ex9P1 S SH","NBF",0.89,0,0.89,8592765067845,10,18592765067842,null,28592765067849,"8538909999"]
[106784,"Ex9P1 S S7","Popisový štítok STOP, hliníková fólia s potlačou, vhodný pre nosič štítkov Ex9P1 S SH","NBF",0.89,0,0.89,8592765067852,10,18592765067859,null,28592765067856,"8538909999"]
[106785,"Ex9P1 S S8","Popisový štítok START, hliníková fólia s potlačou, vhodný pre nosič štítkov Ex9P1 S SH","NBF",0.89,0,0.89,8592765067869,10,18592765067866,null,28592765067863,"8538909999"]
[106786,"Ex9P1 S S9","Popisový štítok ON, hliníková fólia s potlačou, vhodný pre nosič štítkov Ex9P1 S SH","NBF",0.89,0,0.89,8592765067876,10,18592765067873,null,28592765067870,"8538909999"]
[106787,"Ex9P1 S S10","Popisový štítok OFF, hliníková fólia s potlačou, vhodný pre nosič štítkov Ex9P1 S SH","NBF",0.89,0,0.89,8592765067883,10,18592765067880,null,28592765067887,"8538909999"]
[106788,"Ex9P1 S S11","Popisový štítok RUN, hliníková fólia s potlačou, vhodný pre nosič štítkov Ex9P1 S SH","NBF",0.89,0,0.89,8592765067890,10,18592765067897,null,28592765067894,"8538909999"]
[106789,"Ex9P1 S S12","Popisový štítok AUTO, hliníková fólia s potlačou, vhodný pre nosič štítkov Ex9P1 S SH","NBF",0.89,0,0.89,8592765067906,10,18592765067903,null,28592765067900,"8538909999"]
[106790,"Ex9P1 S S13","Popisový štítok FAULT, hliníková fólia s potlačou, vhodný pre nosič štítkov Ex9P1 S SH","NBF",0.89,0,0.89,8592765067913,10,18592765067910,null,28592765067917,"8538909999"]
[106791,"Ex9P1 H S6EN","Štítok núdzového zastavenia s výrezom pre Ex9P1 H, samolepiaci, žltý, kruhový, priemer 60 mm, EN","NBF",3.93,0,3.93,8592765067920,10,18592765067927,null,28592765067924,"3919908099"]
[106792,"Ex9P1 H S6CZ","Štítok núdzového zastavenia s výrezom pre Ex9P1 H, samolepiaci, žltý, kruhový, priemer 60 mm, CZ","NBF",3.93,0,3.93,8592765067937,10,18592765067934,null,28592765067931,"3919908099"]
[106793,"Ex9P1 H S6SK","Štítok núdzového zastavenia s výrezom pre Ex9P1 H, samolepiaci, žltý, kruhový, priemer 60 mm, SK","NBF",3.93,0,3.93,8592765067944,10,18592765067941,null,28592765067948,"3919908099"]
[106794,"Ex9P1 H S6PL","Štítok núdzového zastavenia s výrezom pre Ex9P1 H, samolepiaci, žltý, kruhový, priemer 60 mm, PL","NBF",3.93,0,3.93,8592765067951,10,18592765067958,null,28592765067955,"3919908099"]
[106795,"Ex9P1 H S6RO","Štítok núdzového zastavenia s výrezom pre Ex9P1 H, samolepiaci, žltý, kruhový, priemer 60 mm, RO","NBF",3.93,0,3.93,8592765067968,10,18592765067965,null,28592765067962,"3919908099"]
[106796,"Ex9P1 H S6DE","Štítok núdzového zastavenia s výrezom pre Ex9P1 H, samolepiaci, žltý, kruhový, priemer 60 mm, DE","NBF",3.93,0,3.93,8592765067975,10,18592765067972,null,28592765067979,"3919908099"]
[106797,"Ex9P1 H S6FR","Štítok núdzového zastavenia s výrezom pre Ex9P1 H, samolepiaci, žltý, kruhový, priemer 60 mm, FR","NBF",3.93,0,3.93,8592765067982,10,18592765067989,null,28592765067986,"3919908099"]
[106798,"Ex9P1 H S6ES","Štítok núdzového zastavenia s výrezom pre Ex9P1 H, samolepiaci, žltý, kruhový, priemer 60 mm, ES","NBF",3.93,0,3.93,8592765067999,10,18592765067996,null,28592765067993,"3919908099"]
[106799,"Ex9P1 H S6IT","Štítok núdzového zastavenia s výrezom pre Ex9P1 H, samolepiaci, žltý, kruhový, priemer 60 mm, IT","NBF",3.93,0,3.93,8592765068002,10,18592765068009,null,28592765068006,"3919908099"]
[106800,"Ex9P1 H S6RU","Štítok núdzového zastavenia s výrezom pre Ex9P1 H, samolepiaci, žltý, kruhový, priemer 60 mm, RU","NBF",3.93,0,3.93,8592765068019,10,18592765068016,null,28592765068013,"3919908099"]
[106801,"Ex9P1 H S6BG","Štítok núdzového zastavenia s výrezom pre Ex9P1 H, samolepiaci, žltý, kruhový, priemer 60 mm, BG","NBF",3.93,0,3.93,8592765068026,10,18592765068023,null,28592765068020,"3919908099"]
[106802,"Ex9P1 H S6RS","Štítok núdzového zastavenia s výrezom pre Ex9P1 H, samolepiaci, žltý, kruhový, priemer 60 mm, RS","NBF",3.93,0,3.93,8592765068033,10,18592765068030,null,28592765068037,"3919908099"]
[106803,"Ex9P1 H S6HU","Štítok núdzového zastavenia s výrezom pre Ex9P1 H, samolepiaci, žltý, kruhový, priemer 60 mm, HU","NBF",3.93,0,3.93,8592765068040,10,18592765068047,null,28592765068044,"3919908099"]
[106804,"Ex9P1 H S6LT","Štítok núdzového zastavenia s výrezom pre Ex9P1 H, samolepiaci, žltý, kruhový, priemer 60 mm, LT","NBF",3.93,0,3.93,8592765068057,10,18592765068054,null,28592765068051,"3919908099"]
[106805,"Ex9P1 H S6LV","Štítok núdzového zastavenia s výrezom pre Ex9P1 H, samolepiaci, žltý, kruhový, priemer 60 mm, LV","NBF",3.93,0,3.93,8592765068064,10,18592765068061,null,28592765068068,"3919908099"]
[106806,"Ex9P1 H S6EE","Štítok núdzového zastavenia s výrezom pre Ex9P1 H, samolepiaci, žltý, kruhový, priemer 60 mm, EE","NBF",3.93,0,3.93,8592765068071,10,18592765068078,null,28592765068075,"3919908099"]
[107868,"Ex9P1 H S6EMPTY","Štítok núdzového zastavenia s výrezom pre Ex9P1 H, samolepiaci, žltý, kruhový, priemer 60 mm, prázdný","NBF",3.93,0,3.93,8592765078698,10,18592765078695,null,28592765078692,"8538909999"]
[107869,"Ex9P1 H S6EMS","Štítok núdzového zastavenia s výrezom pre Ex9P1 H, samolepiaci, žltý, kruhový, priemer 60 mm, symbol NZ","NBF",3.93,0,3.93,8592765078704,10,18592765078701,null,28592765078708,"8538909999"]
[106807,"Ex9P1 H S9EN","Štítok núdzového zastavenia s výrezom pre Ex9P1 H, samolepiaci, žltý, kruhový, priemer 90 mm, EN","NBF",4.2,0,4.2,8592765068088,10,18592765068085,null,28592765068082,"3919908099"]
[106808,"Ex9P1 H S9CZ","Štítok núdzového zastavenia s výrezom pre Ex9P1 H, samolepiaci, žltý, kruhový, priemer 90 mm, CZ","NBF",4.2,0,4.2,8592765068095,10,18592765068092,null,28592765068099,"3919908099"]
[106809,"Ex9P1 H S9SK","Štítok núdzového zastavenia s výrezom pre Ex9P1 H, samolepiaci, žltý, kruhový, priemer 90 mm, SK","NBF",4.2,0,4.2,8592765068101,10,18592765068108,null,28592765068105,"3919908099"]
[106810,"Ex9P1 H S9PL","Štítok núdzového zastavenia s výrezom pre Ex9P1 H, samolepiaci, žltý, kruhový, priemer 90 mm, PL","NBF",4.2,0,4.2,8592765068118,10,18592765068115,null,28592765068112,"3919908099"]
[106811,"Ex9P1 H S9RO","Štítok núdzového zastavenia s výrezom pre Ex9P1 H, samolepiaci, žltý, kruhový, priemer 90 mm, RO","NBF",4.2,0,4.2,8592765068125,10,18592765068122,null,28592765068129,"3919908099"]
[106812,"Ex9P1 H S9DE","Štítok núdzového zastavenia s výrezom pre Ex9P1 H, samolepiaci, žltý, kruhový, priemer 90 mm, DE","NBF",4.2,0,{"$f":"E4515*(1-F4515)","v":4.2},8592765068132,10,18592765068139,null,28592765068136,"3919908099"]
[106813,"Ex9P1 H S9FR","Štítok núdzového zastavenia s výrezom pre Ex9P1 H, samolepiaci, žltý, kruhový, priemer 90 mm, FR","NBF",4.2,{"$f":"NBF","v":0},4.2,8592765068149,10,18592765068146,null,28592765068143,"3919908099"]
[106814,"Ex9P1 H S9ES","Štítok núdzového zastavenia s výrezom pre Ex9P1 H, samolepiaci, žltý, kruhový, priemer 90 mm, ES","NBF",4.2,0,4.2,8592765068156,10,18592765068153,null,28592765068150,"3919908099"]
[106815,"Ex9P1 H S9IT","Štítok núdzového zastavenia s výrezom pre Ex9P1 H, samolepiaci, žltý, kruhový, priemer 90 mm, IT","NBF",4.2,0,4.2,8592765068163,10,18592765068160,null,28592765068167,"3919908099"]
[106816,"Ex9P1 H S9RU","Štítok núdzového zastavenia s výrezom pre Ex9P1 H, samolepiaci, žltý, kruhový, priemer 90 mm, RU","NBF",4.2,0,4.2,8592765068170,10,18592765068177,null,28592765068174,"3919908099"]
[106817,"Ex9P1 H S9BG","Štítok núdzového zastavenia s výrezom pre Ex9P1 H, samolepiaci, žltý, kruhový, priemer 90 mm, BG","NBF",4.2,0,4.2,8592765068187,10,18592765068184,null,28592765068181,"3919908099"]
[106818,"Ex9P1 H S9RS","Štítok núdzového zastavenia s výrezom pre Ex9P1 H, samolepiaci, žltý, kruhový, priemer 90 mm, RS","NBF",4.2,0,4.2,8592765068194,10,18592765068191,null,28592765068198,"3919908099"]
[106819,"Ex9P1 H S9HU","Štítok núdzového zastavenia s výrezom pre Ex9P1 H, samolepiaci, žltý, kruhový, priemer 90 mm, HU","NBF",4.2,0,4.2,8592765068200,10,18592765068207,null,28592765068204,"3919908099"]
[106820,"Ex9P1 H S9LT","Štítok núdzového zastavenia s výrezom pre Ex9P1 H, samolepiaci, žltý, kruhový, priemer 90 mm, LT","NBF",4.2,0,4.2,8592765068217,10,18592765068214,null,28592765068211,"3919908099"]
[106821,"Ex9P1 H S9LV","Štítok núdzového zastavenia s výrezom pre Ex9P1 H, samolepiaci, žltý, kruhový, priemer 90 mm, LV","NBF",4.2,0,4.2,8592765068224,10,18592765068221,null,28592765068228,"3919908099"]
[106822,"Ex9P1 H S9EE","Štítok núdzového zastavenia s výrezom pre Ex9P1 H, samolepiaci, žltý, kruhový, priemer 90 mm, EE","NBF",4.2,0,4.2,8592765068231,10,18592765068238,null,28592765068235,"3919908099"]
[107870,"Ex9P1 H S9EMPTY","Štítok núdzového zastavenia s výrezom pre Ex9P1 H, samolepiaci, žltý, kruhový, priemer 90 mm, prázdný","NBF",4.2,0,4.2,8592765078711,10,18592765078718,null,28592765078715,"8538909999"]
[107871,"Ex9P1 H S9EMS","Štítok núdzového zastavenia s výrezom pre Ex9P1 H, samolepiaci, žltý, kruhový, priemer 90 mm, symbol NZ","NBF",4.2,0,4.2,8592765078728,10,18592765078725,null,28592765078722,"8538909999"]
[]
["Panelové signálky Ex9IL"]
[105403,"Ex9IL 1 w","Náhradné krycie sklíčko pre Ex9IL, ploché, čiré","NBF",0.89,{"$f":"NBF","v":0},{"$f":"E4530*(1-F4530)","v":0.89},8592765054043,20,18592765054040,1200,28592765054047,"3926909790",0.02]
[105404,"Ex9IL 1 g","Náhradné krycie sklíčko pre Ex9IL, ploché, zelené","NBF",0.89,0,0.89,8592765054050,20,18592765054057,1200,28592765054054,"3926909790",0.02]
[105405,"Ex9IL 1 r","Náhradné krycie sklíčko pre Ex9IL, ploché, červené","NBF",0.89,0,0.89,8592765054067,20,18592765054064,1200,28592765054061,"3926909790",0.02]
[105406,"Ex9IL 1 y","Náhradné krycie sklíčko pre Ex9IL, ploché, žlté","NBF",0.89,0,0.89,8592765054074,20,18592765054071,1200,28592765054078,"3926909790",0.02]
[105407,"Ex9IL 1 b","Náhradné krycie sklíčko pre Ex9IL, ploché, modré","NBF",0.89,0,0.89,8592765054081,20,18592765054088,1200,28592765054085,"3926909790",0.02]
[105408,"Ex9IL 2 w","Náhradné krycie sklíčko pre Ex9IL, zaoblené, čiré","NBF",0.89,0,0.89,8592765054098,20,18592765054095,1200,28592765054092,"3926909790",0.02]
[105409,"Ex9IL 2 g","Náhradné krycie sklíčko pre Ex9IL, zaoblené, zelené","NBF",0.89,0,0.89,8592765054104,20,18592765054101,1200,28592765054108,"3926909790",0.02]
[105410,"Ex9IL 2 r","Náhradné krycie sklíčko pre Ex9IL, zaoblené, červené","NBF",0.89,0,0.89,8592765054111,20,18592765054118,1200,28592765054115,"3926909790",0.02]
[105411,"Ex9IL 2 y","Náhradné krycie sklíčko pre Ex9IL, zaoblené, žlté","NBF",0.89,0,0.89,8592765054128,20,18592765054125,1200,28592765054122,"3926909790",0.02]
[105412,"Ex9IL 2 b","Náhradné krycie sklíčko pre Ex9IL, zaoblené, modré","NBF",0.89,0,0.89,8592765054135,20,18592765054132,1200,28592765054139,"3926909790",0.02]
[105413,"Ex9IL 1R w 6V AC/DC","Panelová signálka, s plochou hlavicou, odporová, biela, 6V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054142,10,18592765054149,600,28592765054146,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105414,"Ex9IL 1R g 6V AC/DC","Panelová signálka, s plochou hlavicou, odporová, zelená, 6V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054159,10,18592765054156,600,28592765054153,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105415,"Ex9IL 1R r 6V AC/DC","Panelová signálka, s plochou hlavicou, odporová, červená, 6V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054166,10,18592765054163,600,28592765054160,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105416,"Ex9IL 1R y 6V AC/DC","Panelová signálka, s plochou hlavicou, odporová, žltá, 6V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054173,10,18592765054170,600,28592765054177,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105417,"Ex9IL 1R b 6V AC/DC","Panelová signálka, s plochou hlavicou, odporová, modrá, 6V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054180,10,18592765054187,600,28592765054184,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105418,"Ex9IL 1R w 12V AC/DC","Panelová signálka, s plochou hlavicou, odporová, biela, 12V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054197,10,18592765054194,600,28592765054191,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105419,"Ex9IL 1R g 12V AC/DC","Panelová signálka, s plochou hlavicou, odporová, zelená, 12V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054203,10,18592765054200,600,28592765054207,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105420,"Ex9IL 1R r 12V AC/DC","Panelová signálka, s plochou hlavicou, odporová, červená, 12V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054210,10,18592765054217,600,28592765054214,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105421,"Ex9IL 1R y 12V AC/DC","Panelová signálka, s plochou hlavicou, odporová, žltá, 12V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054227,10,18592765054224,600,28592765054221,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105422,"Ex9IL 1R b 12V AC/DC","Panelová signálka, s plochou hlavicou, odporová, modrá, 12V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054234,10,18592765054231,600,28592765054238,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105423,"Ex9IL 1R w 24V AC/DC","Panelová signálka, s plochou hlavicou, odporová, biela, 24V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054241,10,18592765054248,600,28592765054245,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105424,"Ex9IL 1R g 24V AC/DC","Panelová signálka, s plochou hlavicou, odporová, zelená, 24V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054258,10,18592765054255,600,28592765054252,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105425,"Ex9IL 1R r 24V AC/DC","Panelová signálka, s plochou hlavicou, odporová, červená, 24V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054265,10,18592765054262,600,28592765054269,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105426,"Ex9IL 1R y 24V AC/DC","Panelová signálka, s plochou hlavicou, odporová, žltá, 24V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054272,10,18592765054279,600,28592765054276,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105427,"Ex9IL 1R b 24V AC/DC","Panelová signálka, s plochou hlavicou, odporová, modrá, 24V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054289,10,18592765054286,600,28592765054283,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105428,"Ex9IL 1R w 36V AC/DC","Panelová signálka, s plochou hlavicou, odporová, biela, 36V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054296,10,18592765054293,600,28592765054290,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105429,"Ex9IL 1R g 36V AC/DC","Panelová signálka, s plochou hlavicou, odporová, zelená, 36V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054302,10,18592765054309,600,28592765054306,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105430,"Ex9IL 1R r 36V AC/DC","Panelová signálka, s plochou hlavicou, odporová, červená, 36V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054319,10,18592765054316,600,28592765054313,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105431,"Ex9IL 1R y 36V AC/DC","Panelová signálka, s plochou hlavicou, odporová, žltá, 36V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054326,10,18592765054323,600,28592765054320,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105432,"Ex9IL 1R b 36V AC/DC","Panelová signálka, s plochou hlavicou, odporová, modrá, 36V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054333,10,18592765054330,600,28592765054337,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105433,"Ex9IL 1R w 48V AC/DC","Panelová signálka, s plochou hlavicou, odporová, biela, 48V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054340,10,18592765054347,600,28592765054344,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105434,"Ex9IL 1R g 48V AC/DC","Panelová signálka, s plochou hlavicou, odporová, zelená, 48V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054357,10,18592765054354,600,28592765054351,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105435,"Ex9IL 1R r 48V AC/DC","Panelová signálka, s plochou hlavicou, odporová, červená, 48V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054364,10,18592765054361,600,28592765054368,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105436,"Ex9IL 1R y 48V AC/DC","Panelová signálka, s plochou hlavicou, odporová, žltá, 48V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054371,10,18592765054378,600,28592765054375,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105437,"Ex9IL 1R b 48V AC/DC","Panelová signálka, s plochou hlavicou, odporová, modrá, 48V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054388,10,18592765054385,600,28592765054382,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105438,"Ex9IL 1C w 110V AC","Panelová signálka, s plochou hlavicou, kapacitná, biela, 110V AC","NBF",9.33,0,9.33,8592765054395,10,18592765054392,600,28592765054399,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105439,"Ex9IL 1C g 110V AC","Panelová signálka, s plochou hlavicou, kapacitná, zelená, 110V AC","NBF",9.33,0,9.33,8592765054401,10,18592765054408,600,28592765054405,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105440,"Ex9IL 1C r 110V AC","Panelová signálka, s plochou hlavicou, kapacitná, červená, 110V AC","NBF",9.33,0,9.33,8592765054418,10,18592765054415,600,28592765054412,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105441,"Ex9IL 1C y 110V AC","Panelová signálka, s plochou hlavicou, kapacitná, žltá, 110V AC","NBF",9.33,0,9.33,8592765054425,10,18592765054422,600,28592765054429,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105442,"Ex9IL 1C b 110V AC","Panelová signálka, s plochou hlavicou, kapacitná, modrá, 110V AC","NBF",9.33,0,9.33,8592765054432,10,18592765054439,600,28592765054436,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105443,"Ex9IL 1C w 230V AC","Panelová signálka, s plochou hlavicou, kapacitná, biela, 230V AC","NBF",9.33,0,9.33,8592765054449,10,18592765054446,600,28592765054443,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105444,"Ex9IL 1C g 230V AC","Panelová signálka, s plochou hlavicou, kapacitná, zelená, 230V AC","NBF",9.33,0,9.33,8592765054456,10,18592765054453,600,28592765054450,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105445,"Ex9IL 1C r 230V AC","Panelová signálka, s plochou hlavicou, kapacitná, červená, 230V AC","NBF",9.33,0,9.33,8592765054463,10,18592765054460,600,28592765054467,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105446,"Ex9IL 1C y 230V AC","Panelová signálka, s plochou hlavicou, kapacitná, žltá, 230V AC","NBF",9.33,0,9.33,8592765054470,10,18592765054477,600,28592765054474,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105447,"Ex9IL 1C b 230V AC","Panelová signálka, s plochou hlavicou, kapacitná, modrá, 230V AC","NBF",9.33,0,9.33,8592765054487,10,18592765054484,600,28592765054481,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105448,"Ex9IL 1C w 400V AC","Panelová signálka, s plochou hlavicou, kapacitná, biela, 400V AC","NBF",9.33,0,9.33,8592765054494,10,18592765054491,600,28592765054498,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105449,"Ex9IL 1C g 400V AC","Panelová signálka, s plochou hlavicou, kapacitná, zelená, 400V AC","NBF",9.33,0,9.33,8592765054500,10,18592765054507,600,28592765054504,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105450,"Ex9IL 1C r 400V AC","Panelová signálka, s plochou hlavicou, kapacitná, červená, 400V AC","NBF",9.33,0,9.33,8592765054517,10,18592765054514,600,28592765054511,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105451,"Ex9IL 1C y 400V AC","Panelová signálka, s plochou hlavicou, kapacitná, žltá, 400V AC","NBF",9.33,0,9.33,8592765054524,10,18592765054521,600,28592765054528,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105452,"Ex9IL 1C b 400V AC","Panelová signálka, s plochou hlavicou, kapacitná, modrá, 400V AC","NBF",9.33,0,9.33,8592765054531,10,18592765054538,600,28592765054535,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105453,"Ex9IL 2R w 6V AC/DC","Panelová signálka, s zaoblenou hlavicou, odporová, biela, 6V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054548,10,18592765054545,600,28592765054542,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105454,"Ex9IL 2R g 6V AC/DC","Panelová signálka, s zaoblenou hlavicou, odporová, zelená, 6V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054555,10,18592765054552,600,28592765054559,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105455,"Ex9IL 2R r 6V AC/DC","Panelová signálka, s zaoblenou hlavicou, odporová, červená, 6V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054562,10,18592765054569,600,28592765054566,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105456,"Ex9IL 2R y 6V AC/DC","Panelová signálka, s zaoblenou hlavicou, odporová, žltá, 6V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054579,10,18592765054576,600,28592765054573,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105457,"Ex9IL 2R b 6V AC/DC","Panelová signálka, s zaoblenou hlavicou, odporová, modrá, 6V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054586,10,18592765054583,600,28592765054580,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105458,"Ex9IL 2R w 12V AC/DC","Panelová signálka, s zaoblenou hlavicou, odporová, biela, 12V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054593,10,18592765054590,600,28592765054597,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105459,"Ex9IL 2R g 12V AC/DC","Panelová signálka, s zaoblenou hlavicou, odporová, zelená, 12V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054609,10,18592765054606,600,28592765054603,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105460,"Ex9IL 2R r 12V AC/DC","Panelová signálka, s zaoblenou hlavicou, odporová, červená, 12V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054616,10,18592765054613,600,28592765054610,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105461,"Ex9IL 2R y 12V AC/DC","Panelová signálka, s zaoblenou hlavicou, odporová, žltá, 12V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054623,10,18592765054620,600,28592765054627,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105462,"Ex9IL 2R b 12V AC/DC","Panelová signálka, s zaoblenou hlavicou, odporová, modrá, 12V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054630,10,18592765054637,600,28592765054634,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105463,"Ex9IL 2R w 24V AC/DC","Panelová signálka, s zaoblenou hlavicou, odporová, biela, 24V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054647,10,18592765054644,600,28592765054641,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105464,"Ex9IL 2R g 24V AC/DC","Panelová signálka, s zaoblenou hlavicou, odporová, zelená, 24V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054654,10,18592765054651,600,28592765054658,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105465,"Ex9IL 2R r 24V AC/DC","Panelová signálka, s zaoblenou hlavicou, odporová, červená, 24V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054661,10,18592765054668,600,28592765054665,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105466,"Ex9IL 2R y 24V AC/DC","Panelová signálka, s zaoblenou hlavicou, odporová, žltá, 24V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054678,10,18592765054675,600,28592765054672,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105467,"Ex9IL 2R b 24V AC/DC","Panelová signálka, s zaoblenou hlavicou, odporová, modrá, 24V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,{"$f":"NBF","v":0},{"$f":"E4594*(1-F4594)","v":8.1300000000000008},8592765054685,10,18592765054682,600,28592765054689,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105468,"Ex9IL 2R w 36V AC/DC","Panelová signálka, s zaoblenou hlavicou, odporová, biela, 36V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054692,10,18592765054699,600,28592765054696,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105469,"Ex9IL 2R g 36V AC/DC","Panelová signálka, s zaoblenou hlavicou, odporová, zelená, 36V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054708,10,18592765054705,600,28592765054702,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105470,"Ex9IL 2R r 36V AC/DC","Panelová signálka, s zaoblenou hlavicou, odporová, červená, 36V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054715,10,18592765054712,600,28592765054719,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105471,"Ex9IL 2R y 36V AC/DC","Panelová signálka, s zaoblenou hlavicou, odporová, žltá, 36V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054722,10,18592765054729,600,28592765054726,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105472,"Ex9IL 2R b 36V AC/DC","Panelová signálka, s zaoblenou hlavicou, odporová, modrá, 36V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054739,10,18592765054736,600,28592765054733,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105473,"Ex9IL 2R w 48V AC/DC","Panelová signálka, s zaoblenou hlavicou, odporová, biela, 48V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054746,10,18592765054743,600,28592765054740,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105474,"Ex9IL 2R g 48V AC/DC","Panelová signálka, s zaoblenou hlavicou, odporová, zelená, 48V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054753,10,18592765054750,600,28592765054757,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105475,"Ex9IL 2R r 48V AC/DC","Panelová signálka, s zaoblenou hlavicou, odporová, červená, 48V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054760,10,18592765054767,600,28592765054764,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105476,"Ex9IL 2R y 48V AC/DC","Panelová signálka, s zaoblenou hlavicou, odporová, žltá, 48V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054777,10,18592765054774,600,28592765054771,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105477,"Ex9IL 2R b 48V AC/DC","Panelová signálka, s zaoblenou hlavicou, odporová, modrá, 48V AC/DC","NBF",8.1300000000000008,0,8.1300000000000008,8592765054784,10,18592765054781,600,28592765054788,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105478,"Ex9IL 2C w 110V AC","Panelová signálka, s zaoblenou hlavicou, kapacitná, biela, 110V AC","NBF",9.33,0,9.33,8592765054791,10,18592765054798,600,28592765054795,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105479,"Ex9IL 2C g 110V AC","Panelová signálka, s zaoblenou hlavicou, kapacitná, zelená, 110V AC","NBF",9.33,0,9.33,8592765054807,10,18592765054804,600,28592765054801,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105480,"Ex9IL 2C r 110V AC","Panelová signálka, s zaoblenou hlavicou, kapacitná, červená, 110V AC","NBF",9.33,0,9.33,8592765054814,10,18592765054811,600,28592765054818,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105481,"Ex9IL 2C y 110V AC","Panelová signálka, s zaoblenou hlavicou, kapacitná, žltá, 110V AC","NBF",9.33,0,9.33,8592765054821,10,18592765054828,600,28592765054825,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105482,"Ex9IL 2C b 110V AC","Panelová signálka, s zaoblenou hlavicou, kapacitná, modrá, 110V AC","NBF",9.33,0,9.33,8592765054838,10,18592765054835,600,28592765054832,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105483,"Ex9IL 2C w 230V AC","Panelová signálka, s zaoblenou hlavicou, kapacitná, biela, 230V AC","NBF",9.33,0,9.33,8592765054845,10,18592765054842,600,28592765054849,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105484,"Ex9IL 2C g 230V AC","Panelová signálka, s zaoblenou hlavicou, kapacitná, zelená, 230V AC","NBF",9.33,0,9.33,8592765054852,10,18592765054859,600,28592765054856,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105485,"Ex9IL 2C r 230V AC","Panelová signálka, s zaoblenou hlavicou, kapacitná, červená, 230V AC","NBF",9.33,0,9.33,8592765054869,10,18592765054866,600,28592765054863,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105486,"Ex9IL 2C y 230V AC","Panelová signálka, s zaoblenou hlavicou, kapacitná, žltá, 230V AC","NBF",9.33,0,9.33,8592765054876,10,18592765054873,600,28592765054870,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105487,"Ex9IL 2C b 230V AC","Panelová signálka, s zaoblenou hlavicou, kapacitná, modrá, 230V AC","NBF",9.33,0,9.33,8592765054883,10,18592765054880,600,28592765054887,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105488,"Ex9IL 2C w 400V AC","Panelová signálka, s zaoblenou hlavicou, kapacitná, biela, 400V AC","NBF",9.33,0,9.33,8592765054890,10,18592765054897,600,28592765054894,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105489,"Ex9IL 2C g 400V AC","Panelová signálka, s zaoblenou hlavicou, kapacitná, zelená, 400V AC","NBF",9.33,0,9.33,8592765054906,10,18592765054903,600,28592765054900,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105490,"Ex9IL 2C r 400V AC","Panelová signálka, s zaoblenou hlavicou, kapacitná, červená, 400V AC","NBF",9.33,0,9.33,8592765054913,10,18592765054910,600,28592765054917,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105491,"Ex9IL 2C y 400V AC","Panelová signálka, s zaoblenou hlavicou, kapacitná, žltá, 400V AC","NBF",9.33,0,9.33,8592765054920,10,18592765054927,600,28592765054924,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105492,"Ex9IL 2C b 400V AC","Panelová signálka, s zaoblenou hlavicou, kapacitná, modrá, 400V AC","NBF",9.33,0,9.33,8592765054937,10,18592765054934,600,28592765054931,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[]
["Panelové bzučiaky Ex9PB"]
[105689,"Ex9PB I k 24V AC/DC","Panelový bzučiak, prerušovaný, čierny, 24V AC/DC","NBF",15.32,{"$f":"NBF","v":0},{"$f":"E4622*(1-F4622)","v":15.32},8592765056900,10,18592765056907,480,28592765056904,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105690,"Ex9PB I k 36V AC/DC","Panelový bzučiak, prerušovaný, čierny, 36V AC/DC","NBF",15.32,0,15.32,8592765056917,10,18592765056914,480,28592765056911,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105691,"Ex9PB I k 48V AC/DC","Panelový bzučiak, prerušovaný, čierny, 48V AC/DC","NBF",15.32,0,15.32,8592765056924,10,18592765056921,480,28592765056928,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105692,"Ex9PB I k 110V AC/DC","Panelový bzučiak, prerušovaný, čierny, 110V AC/DC","NBF",15.32,0,15.32,8592765056931,10,18592765056938,480,28592765056935,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105693,"Ex9PB I k 230V AC","Panelový bzučiak, prerušovaný, čierny, 230V AC","NBF",15.32,0,15.32,8592765056948,10,18592765056945,480,28592765056942,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105694,"Ex9PB I k 400V AC","Panelový bzučiak, prerušovaný, čierny, 400V AC","NBF",15.32,0,15.32,8592765056955,10,18592765056952,480,28592765056959,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105695,"Ex9PB I r 24V AC/DC","Panelový bzučiak, prerušovaný, červený, 24V AC/DC","NBF",15.32,0,15.32,8592765056962,10,18592765056969,480,28592765056966,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105696,"Ex9PB I r 36V AC/DC","Panelový bzučiak, prerušovaný, červený, 36V AC/DC","NBF",15.32,0,15.32,8592765056979,10,18592765056976,480,28592765056973,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105697,"Ex9PB I r 48V AC/DC","Panelový bzučiak, prerušovaný, červený, 48V AC/DC","NBF",15.32,0,15.32,8592765056986,10,18592765056983,480,28592765056980,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105698,"Ex9PB I r 110V AC","Panelový bzučiak, prerušovaný, červený, 110V AC","NBF",15.32,0,15.32,8592765056993,10,18592765056990,480,28592765056997,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105699,"Ex9PB I r 230V AC","Panelový bzučiak, prerušovaný, červený, 230V AC","NBF",15.32,0,15.32,8592765057006,10,18592765057003,480,28592765057000,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105700,"Ex9PB I r 400V AC","Panelový bzučiak, prerušovaný, červený, 400V AC","NBF",15.32,0,15.32,8592765057013,10,18592765057010,480,28592765057017,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105701,"Ex9PB B r 24V AC/DC","Panelový bzučiak, prerušovaný, blikajúci, červený, 24V AC/DC","NBF",18.38,0,18.38,8592765057020,10,18592765057027,480,28592765057024,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105702,"Ex9PB B r 36V AC/DC","Panelový bzučiak, prerušovaný, blikajúci, červený, 36V AC/DC","NBF",18.38,0,18.38,8592765057037,10,18592765057034,480,28592765057031,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105703,"Ex9PB B r 48V AC/DC","Panelový bzučiak, prerušovaný, blikajúci, červený, 48V AC/DC","NBF",18.38,0,18.38,8592765057044,10,18592765057041,480,28592765057048,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105704,"Ex9PB B r 110V AC","Panelový bzučiak, prerušovaný, blikajúci, červený, 110V AC","NBF",18.38,0,18.38,8592765057051,10,18592765057058,480,28592765057055,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105705,"Ex9PB B r 230V AC","Panelový bzučiak, prerušovaný, blikajúci, červený, 230V AC","NBF",18.38,0,18.38,8592765057068,10,18592765057065,480,28592765057062,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105706,"Ex9PB B r 400V AC","Panelový bzučiak, prerušovaný, blikajúci, červený, 400V AC","NBF",18.38,0,18.38,8592765057075,10,18592765057072,480,28592765057079,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105707,"Ex9PB C k 24V AC/DC","Panelový bzučiak, stály tón, čierny, 24V AC/DC","NBF",15.32,0,15.32,8592765057082,10,18592765057089,480,28592765057086,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105708,"Ex9PB C k 36V AC/DC","Panelový bzučiak, stály tón, čierny, 36V AC/DC","NBF",15.32,0,15.32,8592765057099,10,18592765057096,480,28592765057093,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105709,"Ex9PB C k 48V AC/DC","Panelový bzučiak, stály tón, čierny, 48V AC/DC","NBF",15.32,0,15.32,8592765057105,10,18592765057102,480,28592765057109,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105710,"Ex9PB C k 110V AC","Panelový bzučiak, stály tón, čierny, 110V AC","NBF",15.32,0,15.32,8592765057112,10,18592765057119,480,28592765057116,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105711,"Ex9PB C k 230V AC","Panelový bzučiak, stály tón, čierny, 230V AC","NBF",15.32,0,15.32,8592765057129,10,18592765057126,480,28592765057123,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105712,"Ex9PB C k 400V AC","Panelový bzučiak, stály tón, čierny, 400V AC","NBF",15.32,0,15.32,8592765057136,10,18592765057133,480,28592765057130,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105713,"Ex9PB C r 24V AC/DC","Panelový bzučiak, stály tón, červený, 24V AC/DC","NBF",15.32,0,15.32,8592765057143,10,18592765057140,480,28592765057147,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105714,"Ex9PB C r 36V AC/DC","Panelový bzučiak, stály tón, červený, 36V AC/DC","NBF",15.32,0,15.32,8592765057150,10,18592765057157,480,28592765057154,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105715,"Ex9PB C r 48V AC/DC","Panelový bzučiak, stály tón, červený, 48V AC/DC","NBF",15.32,0,15.32,8592765057167,10,18592765057164,480,28592765057161,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105716,"Ex9PB C r 110V AC","Panelový bzučiak, stály tón, červený, 110V AC","NBF",15.32,0,15.32,8592765057174,10,18592765057171,480,28592765057178,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105717,"Ex9PB C r 230V AC","Panelový bzučiak, stály tón, červený, 230V AC","NBF",15.32,0,15.32,8592765057181,10,18592765057188,480,28592765057185,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105718,"Ex9PB C r 400V AC","Panelový bzučiak, stály tón, červený, 400V AC","NBF",15.32,0,15.32,8592765057198,10,18592765057195,480,28592765057192,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105719,"Ex9PB L r 24V AC/DC","Panelový bzučiak, stály tón, svietiaci, červený, 24V AC/DC","NBF",18.38,0,18.38,8592765057204,10,18592765057201,480,28592765057208,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105720,"Ex9PB L r 36V AC/DC","Panelový bzučiak, stály tón, svietiaci, červený, 36V AC/DC","NBF",18.38,0,18.38,8592765057211,10,18592765057218,480,28592765057215,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105721,"Ex9PB L r 48V AC/DC","Panelový bzučiak, stály tón, svietiaci, červený, 48V AC/DC","NBF",18.38,0,18.38,8592765057228,10,18592765057225,480,28592765057222,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105722,"Ex9PB L r 110V AC","Panelový bzučiak, stály tón, svietiaci, červený, 110V AC","NBF",18.38,0,18.38,8592765057235,10,18592765057232,480,28592765057239,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105723,"Ex9PB L r 230V AC","Panelový bzučiak, stály tón, svietiaci, červený, 230V AC","NBF",18.38,0,18.38,8592765057242,10,18592765057249,480,28592765057246,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105724,"Ex9PB L r 400V AC","Panelový bzučiak, stály tón, svietiaci, červený, 400V AC","NBF",18.38,0,18.38,8592765057259,10,18592765057256,480,28592765057253,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[]
["Ovládacie krabička, Ex9P2 FH"]
[111409,"Ex9P2 FH 1 EU","Ovládacie krabička, 1 otvor, šedá","NBF",5.96,{"$f":"NBF","v":0},{"$f":"E4660*(1-F4660)","v":5.96},8592765114099,1,18592765114096,64,28592765114093,85389000000,0.123]
[111410,"Ex9P2 FH 2 EU","Ovládacie krabička, 2 otvory, šedá","NBF",7.95,{"$f":"NBF","v":0},{"$f":"E4661*(1-F4661)","v":7.95},8592765114105,1,18592765114102,56,28592765114109,85389000000,0.14199999999999999]
[111411,"Ex9P2 FH 3 EU","Ovládacie krabička, 3 otvory, šedá","NBF",10.09,{"$f":"NBF","v":0},10.09,8592765114112,1,18592765114119,40,28592765114116,85389000000,0.17199999999999999]
[111412,"Ex9P2 FH 1 y EU","Ovládacie krabička, 1 otvor, žltá","NBF",5.96,{"$f":"NBF","v":0},5.96,8592765114129,1,18592765114126,64,28592765114123,85389000000,0.123]
[111413,"Ex9P2 FH 2 y EU","Ovládacie krabička, 2 otvory, žltá","NBF",7.95,{"$f":"NBF","v":0},7.95,8592765114136,1,18592765114133,56,28592765114130,85389000000,0.14199999999999999]
[111414,"Ex9P2 FH 3 y EU","Ovládacie krabička, 3 otvory, žltá","NBF",10.09,{"$f":"NBF","v":0},10.09,8592765114143,1,18592765114140,40,28592765114147,85389000000,0.17199999999999999]
[]
["Zásuvná relé Ex9JM"]
[110291,"Ex9JM2L10 12VDC","Zásuvné relé 10 A, 12 V DC, 2 kontakty","NBH",3.92,{"$f":"NBH","v":0},{"$f":"E4668*(1-F4668)","v":3.92},8592765102911,20,18592765102918,480,28592765102915,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110292,"Ex9JM2L10 24VDC","Zásuvné relé 10 A, 24 V DC, 2 kontakty","NBH",3.7,0,3.7,8592765102928,20,18592765102925,480,28592765102922,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110293,"Ex9JM2L10 36VDC","Zásuvné relé 10 A, 36 V DC, 2 kontakty","NBH",4.05,0,4.05,8592765102935,20,18592765102932,480,28592765102939,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110294,"Ex9JM2L10 48VDC","Zásuvné relé 10 A, 48 V DC, 2 kontakty","NBH",3.79,0,3.79,8592765102942,20,18592765102949,480,28592765102946,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110295,"Ex9JM2L10 110VDC","Zásuvné relé 10 A, 110 V DC, 2 kontakty","NBH",4.17,0,4.17,8592765102959,20,18592765102956,480,28592765102953,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110296,"Ex9JM2L10 220VDC","Zásuvné relé 10 A, 220 V DC, 2 kontakty","NBH",4.16,0,4.16,8592765102966,20,18592765102963,480,28592765102960,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110297,"Ex9JM2L10 24VAC","Zásuvné relé 10 A, 24 V AC, 2 kontakty","NBH",3.7,0,3.7,8592765102973,20,18592765102970,480,28592765102977,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110298,"Ex9JM2L10 36VAC","Zásuvné relé 10 A, 36 V AC, 2 kontakty","NBH",4.05,0,4.05,8592765102980,20,18592765102987,480,28592765102984,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110299,"Ex9JM2L10 48VAC","Zásuvné relé 10 A, 48 V AC, 2 kontakty","NBH",3.79,0,3.79,8592765102997,20,18592765102994,480,28592765102991,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110300,"Ex9JM2L10 110VAC","Zásuvné relé 10 A, 110 V AC, 2 kontakty","NBH",4.17,0,4.17,8592765103000,20,18592765103007,480,28592765103004,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110301,"Ex9JM2L10 230VAC","Zásuvné relé 10 A, 230 V AC, 2 kontakty","NBH",3.83,0,3.83,8592765103017,20,18592765103014,480,28592765103011,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110302,"Ex9JM2DZ-10","Patice pro zásuvné relé 10 A, 2 kontakty","NBH",2.34,0,2.34,8592765103024,10,18592765103021,270,28592765103028,"8538909999",4.9000000000000002E-2]
[110303,"Ex9JM2L05 12VDC","Zásuvné relé 5 A, 12 V DC, 2 kontakty","NBH",3.86,0,3.86,8592765103031,20,18592765103038,480,28592765103035,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110304,"Ex9JM2L05 24VDC","Zásuvné relé 5 A, 24 V DC, 2 kontakty","NBH",3.65,0,3.65,8592765103048,20,18592765103045,480,28592765103042,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110305,"Ex9JM2L05 36VDC","Zásuvné relé 5 A, 36 V DC, 2 kontakty","NBH",4.07,0,4.07,8592765103055,20,18592765103052,480,28592765103059,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110306,"Ex9JM2L05 48VDC","Zásuvné relé 5 A, 48 V DC, 2 kontakty","NBH",3.82,0,3.82,8592765103062,20,18592765103069,480,28592765103066,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110307,"Ex9JM2L05 110VDC","Zásuvné relé 5 A, 110 V DC, 2 kontakty","NBH",4.58,0,4.58,8592765103079,20,18592765103076,480,28592765103073,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110308,"Ex9JM2L05 220VDC","Zásuvné relé 5 A, 220 V DC, 2 kontakty","NBH",3.98,0,3.98,8592765103086,20,18592765103083,480,28592765103080,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110309,"Ex9JM2L05 24VAC","Zásuvné relé 5 A, 24 V AC, 2 kontakty","NBH",4.76,0,4.76,8592765103093,20,18592765103090,480,28592765103097,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110310,"Ex9JM2L05 36VAC","Zásuvné relé 5 A, 36 V AC, 2 kontakty","NBH",4.83,0,4.83,8592765103109,20,18592765103106,480,28592765103103,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110311,"Ex9JM2L05 48VAC","Zásuvné relé 5 A, 48 V AC, 2 kontakty","NBH",4.79,0,4.79,8592765103116,20,18592765103113,480,28592765103110,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110312,"Ex9JM2L05 110VAC","Zásuvné relé 5 A, 110 V AC, 2 kontakty","NBH",5.07,0,5.07,8592765103123,20,18592765103120,480,28592765103127,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110313,"Ex9JM2L05 230VAC","Zásuvné relé 5 A, 230 V AC, 2 kontakty","NBH",4.9400000000000004,0,4.9400000000000004,8592765103130,20,18592765103137,480,28592765103134,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110314,"Ex9JM2DZ-05","Patice pro zásuvné relé 5 A, 2 kontakty","NBH",2.19,0,2.19,8592765103147,10,18592765103144,480,28592765103141,"8538909999",3.5000000000000003E-2]
[110315,"Ex9JM4L03 12VDC","Zásuvné relé 3 A, 12 V DC, 4 kontakty","NBH",4.99,0,4.99,8592765103154,20,18592765103151,480,28592765103158,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110316,"Ex9JM4L03 24VDC","Zásuvné relé 3 A, 24 V DC, 4 kontakty","NBH",4.76,0,4.76,8592765103161,20,18592765103168,480,28592765103165,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110317,"Ex9JM4L03 36VDC","Zásuvné relé 3 A, 36 V DC, 4 kontakty","NBH",4.8600000000000003,0,4.8600000000000003,8592765103178,20,18592765103175,480,28592765103172,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110318,"Ex9JM4L03 48VDC","Zásuvné relé 3 A, 48 V DC, 4 kontakty","NBH",4.8,0,4.8,8592765103185,20,18592765103182,480,28592765103189,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110319,"Ex9JM4L03 110VDC","Zásuvné relé 3 A, 110 V DC, 4 kontakty","NBH",5.13,0,5.13,8592765103192,20,18592765103199,480,28592765103196,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110320,"Ex9JM4L03 220VDC","Zásuvné relé 3 A, 220 V DC, 4 kontakty","NBH",4.82,0,4.82,8592765103208,20,18592765103205,480,28592765103202,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110321,"Ex9JM4L03 24VAC","Zásuvné relé 3 A, 24 V AC, 4 kontakty","NBH",4.76,0,4.76,8592765103215,20,18592765103212,480,28592765103219,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110322,"Ex9JM4L03 36VAC","Zásuvné relé 3 A, 36 V AC, 4 kontakty","NBH",4.8600000000000003,0,4.8600000000000003,8592765103222,20,18592765103229,480,28592765103226,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110323,"Ex9JM4L03 48VAC","Zásuvné relé 3 A, 48 V AC, 4 kontakty","NBH",4.8,0,4.8,8592765103239,20,18592765103236,480,28592765103233,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110324,"Ex9JM4L03 110VAC","Zásuvné relé 3 A, 110 V AC, 4 kontakty","NBH",5.13,0,5.13,8592765103246,20,18592765103243,480,28592765103240,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110325,"Ex9JM4L03 230VAC","Zásuvné relé 3 A, 230 V AC, 4 kontakty","NBH",5.3,0,5.3,8592765103253,20,18592765103250,480,28592765103257,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110326,"Ex9JM4DZ-03","Patice pro zásuvné relé 3 A, 4 kontakty","NBH",2.95,0,2.95,8592765103260,10,18592765103267,300,28592765103264,"8538909999",0.05]
[]
["Monitoring relay Ex9JP"]
[110230,"Ex9JP-1 AC400V ","Monitorovacie relé, ochrana proti výpadku a kontrola sledu fáz.","NBH",37.4,{"$f":"NBH","v":0},{"$f":"E4706*(1-F4706)","v":37.4},8592765102300,1,18592765102307,90,28592765102304,85364900,0.18099999999999999]
[110231,"Ex9JP-1P AC400V ","Monitorovacie relé, ochrana proti výpadku a kontrola sledu fáz s teplotnou ochranou motora.","NBH",74.94,{"$f":"NBH","v":0},74.94,8592765102317,1,18592765102314,90,28592765102311,85364900,0.18099999999999999]
[110232,"Ex9JP-2 AC400V ","Monitorovacie relé, nastaviteľná ochrana proti prepätiu s detekciou poruchy fáz.","NBH",38.54,{"$f":"NBH","v":0},38.54,8592765102324,1,18592765102321,90,28592765102328,85364900,0.18099999999999999]
[110233,"Ex9JP-3 AC400V ","Monitorovacie relé 3P-3W: Nastaviteľná ochrana proti podpätiu s detekciou poruchy fáz.","NBH",38.659999999999997,{"$f":"NBH","v":0},38.659999999999997,8592765102331,1,18592765102338,90,28592765102335,85364900,0.18099999999999999]
[110234,"Ex9JP-4 AC400V ","Monitorovacie relé 3P-3W: Nastaviteľná ochrana proti podpěťová/přepěťová s detekciou poruchy fáz.","NBH",54.17,{"$f":"NBH","v":0},54.17,8592765102348,1,18592765102345,90,28592765102342,85364900,0.18099999999999999]
[110235,"Ex9JP-5 AC400V ","Monitorovacie relé 3P-3W: Nastaviteľná ochrana proti podpěťová/přepěťová s detekciou sledu a poruchy fáz.","NBH",60.79,{"$f":"NBH","v":0},60.79,8592765102355,1,18592765102352,90,28592765102359,85364900,0.18099999999999999]
[110236,"Ex9JP-6 AC400V ","Monitorovacie relé 3P-3W: Nastaviteľná ochrana proti podpěťová/přepěťová, pevná ochrana asymetrie s detekciou sledu a poruchy fáz.","NBH",74.08,{"$f":"NBH","v":0},74.08,8592765102362,1,18592765102369,90,28592765102366,85364900,0.18099999999999999]
[110237,"Ex9JP-6P AC400V ","Monitorovacie relé 3P-3W: Nastaviteľná ochrana proti podpěťová/přepěťová, pevná ochrana asymetrie s detekciou sledu a poruchy fáz a kontrolou teploty motora.","NBH",90.78,{"$f":"NBH","v":0},90.78,8592765102379,1,18592765102376,90,28592765102373,85364900,0.18099999999999999]
[110238,"Ex9JP-7 AC400V ","Monitorovacie relé 3P-3W: Pevná ochrana proti podpěťová/přepěťová, nastaviteľná ochrana asymetrie s ochranou proti výpadku s detekciou sledu fáz a poruchy fáz a kontrolou teploty motora.","NBH",65.31,{"$f":"NBH","v":0},65.31,8592765102386,1,18592765102383,90,28592765102380,85364900,0.18099999999999999]
[110239,"Ex9JP-7P AC400V ","Monitorovacie relé 3P-3W: Pevná ochrana proti podpěťová/přepěťová, nastaviteľná ochrana asymetrie s detekciou sledu a poruchy fáz a teplotnou ochranou motora.","NBH",75.760000000000005,{"$f":"NBH","v":0},75.760000000000005,8592765102393,1,18592765102390,90,28592765102397,85364900,0.18099999999999999]
[110240,"Ex9JP-8 AC400V ","Monitorovacie relé 3P-3W: Nastaviteľná ochrana proti podpěťová/přepěťová, nastaviteľná ochrana asymetrie s ochranou proti výpadku a detekciou sledu fáz.","NBH",65.31,{"$f":"NBH","v":0},65.31,8592765102409,1,18592765102406,90,28592765102403,85364900,0.18099999999999999]
[110241,"Ex9JP-8P AC400V ","Monitorovacie relé 3P-3W: Nastaviteľná ochrana proti podpěťová/přepěťová, nastaviteľná ochrana asymetrie s detekciou poruchy a sledu fáz a teplotnou ochranou motora.","NBH",75.760000000000005,{"$f":"NBH","v":0},75.760000000000005,8592765102416,1,18592765102413,90,28592765102410,85364900,0.18099999999999999]
[110242,"Ex9JP-9 AC230V ","Monitorovacie relé 3P/2P/1P-4W: Nastaviteľná ochrana proti prepätiu s detekciou poruchy fáz.","NBH",64.52,{"$f":"NBH","v":0},64.52,8592765102423,1,18592765102420,90,28592765102427,85364900,0.18099999999999999]
[110243,"Ex9JP-10 AC230V ","Monitorovacie relé 3P/2P/1P-4W: Nastaviteľná ochrana proti prepätiu s detekciou poruchy fáz.","NBH",64.52,{"$f":"NBH","v":0},64.52,8592765102430,1,18592765102437,90,28592765102434,85364900,0.18099999999999999]
[110244,"Ex9JP-11 AC230V ","Monitorovacie relé 3P/2P/1P-4W: Nastaviteľná ochrana proti podpěťová/přepěťová s detekciou poruchy fáz.","NBH",43.62,{"$f":"NBH","v":0},43.62,8592765102447,1,18592765102444,90,28592765102441,85364900,0.18099999999999999]
[110245,"Ex9JP-12 AC230V ","Monitorovacie relé 3P-4W: Nastaviteľná ochrana proti podpěťová/přepěťová s detekciou poruchy fáz.","NBH",43.62,{"$f":"NBH","v":0},43.62,8592765102454,1,18592765102451,90,28592765102458,85364900,0.18099999999999999]
[110246,"Ex9JP-13 AC230V ","Monitorovacie relé 3P-4W: Nastaviteľná ochrana proti podpěťová/přepěťová s ochranou proti výpadku a kontrola sledu fáz s pevnou ochranou asymetrie","NBH",74.27,{"$f":"NBH","v":0},74.27,8592765102461,1,18592765102468,90,28592765102465,85364900,0.18099999999999999]
[110247,"Ex9JP-13P AC230V ","Monitorovacie relé 3P-4W: Nastaviteľná ochrana proti podpěťová/přepěťová, pevná ochrana asymetrie s detekciou poruchy a sledu fáz s teplotnou ochranou motora.","NBH",75.760000000000005,{"$f":"NBH","v":0},75.760000000000005,8592765102478,1,18592765102475,90,28592765102472,85364900,0.18099999999999999]
[110248,"Ex9JP-14 AC230V ","Monitorovacie relé 3P-4W: Pevná ochrana proti podpěťová/přepěťová, pevná ochrana asymetrie s detekciou poruchy a sledu fáz.","NBH",74.27,{"$f":"NBH","v":0},74.27,8592765102485,1,18592765102482,90,28592765102489,85364900,0.18099999999999999]
[110249,"Ex9JP-14P AC230V ","Monitorovacie relé 3P-4W: Pevná ochrana proti podpěťová/přepěťová, nastaviteľná ochrana asymetrie s detekciou poruchy a sledu fáz a teplotnou ochranou motora.","NBH",75.760000000000005,{"$f":"NBH","v":0},75.760000000000005,8592765102492,1,18592765102499,90,28592765102496,85364900,0.18099999999999999]
[110250,"Ex9JP-15 AC230V ","Monitorovacie relé 3P-4W: Nastaviteľná ochrana proti podpěťová/přepěťová, nastaviteľná ochrana asymetrie s detekciou poruchy a sledu fáz.","NBH",74.27,{"$f":"NBH","v":0},74.27,8592765102508,1,18592765102505,90,28592765102502,85364900,0.18099999999999999]
[110251,"Ex9JP-15P AC230V ","Monitorovacie relé 3P-4W: Nastaviteľná ochrana proti podpěťová/přepěťová, nastaviteľná ochrana asymetrie s detekciou poruchy a sledu fáz a teplotnou ochranou motora.","NBH",75.75,{"$f":"NBH","v":0},75.75,8592765102515,1,18592765102512,90,28592765102519,85364900,0.18099999999999999]
[110252,"Ex9JP-16 AC230V ","Monitorovacie relé 3P-4W: Detekcia poruchy a sledu fáz. ","NBH",51.85,{"$f":"NBH","v":0},51.85,8592765102522,1,18592765102529,90,28592765102526,85364900,0.18099999999999999]
[110253,"Ex9JP-16P AC230V ","Monitorovacie relé 3P-4W: Detekcia poruchy a sledu fáz s teplotnou ochranou motora.","NBH",52.96,{"$f":"NBH","v":0},52.96,8592765102539,1,18592765102536,90,28592765102533,85364900,0.18099999999999999]
[110254,"Ex9JP-17P AC400V ","Monitorovacie relé 3P-3W: Ochrana proti poruche fáz s teplotnou ochranou motora.","NBH",53.87,{"$f":"NBH","v":0},53.87,8592765102546,1,18592765102543,90,28592765102540,85364900,0.18099999999999999]
[110255,"Ex9JP-18 AC400V","Monitorovacie relé 3P-3W: Nastaviteľná ochrana proti podpěťová/přepěťová, pevná ochrana asymetrie s ochranou sledu a poruchy fáz a detekciou proti preťaženiu","NBH",51.85,{"$f":"NBH","v":0},51.85,8592765102553,1,18592765102550,90,28592765102557,85364900,0.18099999999999999]
[]
["Ministýkače Ex9CS"]
[100956,"Ex9CS06  01 3P 415V","Ministýkač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 415 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",13.51,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E4734*(1-F4734)","v":13.51},8592765009579,1,8592765009579,72,28592765009573,"8536490099",0.36]
[100957,"Ex9CS06  01 3P 400V","Ministýkač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 400 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",13.51,0,{"$f":"E4735*(1-F4735)","v":13.51},8592765009586,1,8592765009586,72,28592765009580,"8536490099",0.36]
[100958,"Ex9CS06  01 3P 380V","Ministýkač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 380 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",13.51,0,13.51,8592765009593,1,8592765009593,72,28592765009597,"8536490099",0.36]
[100959,"Ex9CS06  01 3P 240V","Ministýkač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 240 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",13.51,0,13.51,8592765009609,1,8592765009609,72,28592765009603,"8536490099",0.36]
[100960,"Ex9CS06  01 3P 230V","Ministýkač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 230 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",11.74,0,11.74,8592765009616,1,8592765009616,72,28592765009610,"8536490099",0.36]
[100961,"Ex9CS06  01 3P 220V","Ministýkač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 220 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",13.51,0,13.51,8592765009623,1,8592765009623,72,28592765009627,"8536490099",0.36]
[100962,"Ex9CS06  01 3P 127V","Ministýkač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 127 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",13.51,0,13.51,8592765009630,1,8592765009630,72,28592765009634,"8536490099",0.36]
[100963,"Ex9CS06  01 3P 110V ","Ministýkač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 110 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",13.51,0,13.51,8592765009647,1,8592765009647,72,28592765009641,"8536490099",0.36]
[100964,"Ex9CS06  01 3P 48V","Ministýkač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 48 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",13.51,0,13.51,8592765009654,1,8592765009654,72,28592765009658,"8536419089",0.36]
[100965,"Ex9CS06  01 3P 42V","Ministýkač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 42 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",13.51,0,13.51,8592765009661,1,8592765009661,72,28592765009665,"8536419089",0.36]
[100966,"Ex9CS06  01 3P 36V ","Ministýkač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 36 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",13.51,0,13.51,8592765009678,1,8592765009678,72,28592765009672,"8536419089",0.36]
[100967,"Ex9CS06  01 3P 24V ","Ministýkač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 24 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",11.74,0,11.74,8592765009685,1,8592765009685,72,28592765009689,"8536419089",0.36]
[100968,"Ex9CS06  10 3P 415V","Ministýkač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 415 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",13.51,0,13.51,8592765009692,1,8592765009692,72,28592765009696,"8536490099",0.36]
[100969,"Ex9CS06  10 3P 400V","Ministýkač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 400 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",13.51,0,13.51,8592765009708,1,8592765009708,72,28592765009702,"8536490099",0.36]
[100970,"Ex9CS06  10 3P 380V","Ministýkač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 380 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",13.51,0,13.51,8592765009715,1,8592765009715,72,28592765009719,"8536490099",0.36]
[100971,"Ex9CS06  10 3P 240V","Ministýkač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 240 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",13.51,0,13.51,8592765009722,1,8592765009722,72,28592765009726,"8536490099",0.36]
[100972,"Ex9CS06  10 3P 230V","Ministýkač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 230 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",11.74,0,11.74,8592765009739,1,8592765009739,72,28592765009733,"8536490099",0.36]
[100973,"Ex9CS06  10 3P 220V","Ministýkač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 220 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",13.51,0,13.51,8592765009746,1,8592765009746,72,28592765009740,"8536490099",0.36]
[100974,"Ex9CS06  10 3P 127V","Ministýkač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 127 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",13.51,0,13.51,8592765009753,1,8592765009753,72,28592765009757,"8536490099",0.36]
[100975,"Ex9CS06  10 3P 110V ","Ministýkač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 110 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",13.51,0,13.51,8592765009760,1,8592765009760,72,28592765009764,"8536490099",0.36]
[100976,"Ex9CS06  10 3P 48V","Ministýkač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 48 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",13.51,0,13.51,8592765009777,1,8592765009777,72,28592765009771,"8536419089",0.36]
[100977,"Ex9CS06  10 3P 42V","Ministýkač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 42 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",13.51,0,13.51,8592765009784,1,8592765009784,72,28592765009788,"8536419089",0.36]
[100978,"Ex9CS06  10 3P 36V ","Ministýkač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 36 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",13.51,0,13.51,8592765009791,1,8592765009791,72,28592765009795,"8536419089",0.36]
[100979,"Ex9CS06  10 3P 24V ","Ministýkač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 24 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",11.74,0,11.74,8592765009807,1,8592765009807,72,28592765009801,"8536419089",0.36]
[100980,"Ex9CS06   4P 415V","Ministýkač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 415 V AC","NBA",20.21,0,20.21,8592765009814,1,8592765009814,72,28592765009818,"8536490099",0.36]
[100981,"Ex9CS06   4P 400V","Ministýkač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 400 V AC","NBA",20.21,0,20.21,8592765009821,1,8592765009821,72,28592765009825,"8536490099",0.36]
[100982,"Ex9CS06   4P 380V","Ministýkač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 380 V AC","NBA",20.21,0,20.21,8592765009838,1,8592765009838,72,28592765009832,"8536490099",0.36]
[100983,"Ex9CS06   4P 240V","Ministýkač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 240 V AC","NBA",20.21,0,20.21,8592765009845,1,8592765009845,72,28592765009849,"8536490099",0.36]
[100984,"Ex9CS06   4P 230V","Ministýkač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 230 V AC","NBA",20.21,0,20.21,8592765009852,1,8592765009852,72,28592765009856,"8536490099",0.36]
[100985,"Ex9CS06   4P 220V","Ministýkač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 220 V AC","NBA",20.21,0,20.21,8592765009869,1,8592765009869,72,28592765009863,"8536490099",0.36]
[100986,"Ex9CS06   4P 127V","Ministýkač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 127 V AC","NBA",20.21,0,20.21,8592765009876,1,8592765009876,72,28592765009870,"8536490099",0.36]
[100987,"Ex9CS06   4P 110V ","Ministýkač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 110 V AC","NBA",20.21,0,20.21,8592765009883,1,8592765009883,72,28592765009887,"8536490099",0.36]
[100988,"Ex9CS06   4P 48V","Ministýkač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 48 V AC","NBA",20.21,{"$f":"NBA","v":0},20.21,8592765009890,1,8592765009890,72,28592765009894,"8536419089",0.36]
[100989,"Ex9CS06   4P 42V","Ministýkač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 42 V AC","NBA",20.21,0,20.21,8592765009906,1,8592765009906,72,28592765009900,"8536419089",0.36]
[100990,"Ex9CS06   4P 36V ","Ministýkač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 36 V AC","NBA",20.21,0,20.21,8592765009913,1,8592765009913,72,28592765009917,"8536419089",0.36]
[100991,"Ex9CS06   4P 24V ","Ministýkač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 24 V AC","NBA",20.21,0,20.21,8592765009920,1,8592765009920,72,28592765009924,"8536419089",0.36]
[100992,"Ex9CS06   4P/22 415V","Ministýkač, 4pól, radenie 2+2, 6A AC-3, ovl. 415 V AC","NBA",24.49,0,24.49,8592765009937,1,8592765009937,72,28592765009931,"8536490099",0.36]
[100993,"Ex9CS06   4P/22 400V","Ministýkač, 4pól, radenie 2+2, 6A AC-3, ovl. 400 V AC","NBA",24.49,0,24.49,8592765009944,1,8592765009944,72,28592765009948,"8536490099",0.36]
[100994,"Ex9CS06   4P/22 380V","Ministýkač, 4pól, radenie 2+2, 6A AC-3, ovl. 380 V AC","NBA",24.49,0,24.49,8592765009951,1,8592765009951,72,28592765009955,"8536490099",0.36]
[100995,"Ex9CS06   4P/22 240V","Ministýkač, 4pól, radenie 2+2, 6A AC-3, ovl. 240 V AC","NBA",24.49,0,24.49,8592765009968,1,8592765009968,72,28592765009962,"8536490099",0.36]
[100996,"Ex9CS06   4P/22 230V","Ministýkač, 4pól, radenie 2+2, 6A AC-3, ovl. 230 V AC","NBA",24.49,0,24.49,8592765009975,1,8592765009975,72,28592765009979,"8536490099",0.36]
[100997,"Ex9CS06   4P/22 220V","Ministýkač, 4pól, radenie 2+2, 6A AC-3, ovl. 220 V AC","NBA",24.49,0,24.49,8592765009982,1,8592765009982,72,28592765009986,"8536490099",0.36]
[100998,"Ex9CS06   4P/22 127V","Ministýkač, 4pól, radenie 2+2, 6A AC-3, ovl. 127 V AC","NBA",24.49,0,24.49,8592765009999,1,8592765009999,72,28592765009993,"8536490099",0.36]
[100999,"Ex9CS06   4P/22 110V ","Ministýkač, 4pól, radenie 2+2, 6A AC-3, ovl. 110 V AC","NBA",24.49,0,24.49,8592765010001,1,8592765010001,72,28592765010005,"8536490099",0.36]
[101000,"Ex9CS06   4P/22 48V","Ministýkač, 4pól, radenie 2+2, 6A AC-3, ovl. 48 V AC","NBA",24.49,0,24.49,8592765010018,1,8592765010018,72,28592765010012,"8536419089",0.36]
[101001,"Ex9CS06   4P/22 42V","Ministýkač, 4pól, radenie 2+2, 6A AC-3, ovl. 42 V AC","NBA",24.49,0,24.49,8592765010025,1,8592765010025,72,28592765010029,"8536419089",0.36]
[101002,"Ex9CS06   4P/22 36V ","Ministýkač, 4pól, radenie 2+2, 6A AC-3, ovl. 36 V AC","NBA",24.49,0,24.49,8592765010032,1,8592765010032,72,28592765010036,"8536419089",0.36]
[101003,"Ex9CS06   4P/22 24V ","Ministýkač, 4pól, radenie 2+2, 6A AC-3, ovl. 24 V AC","NBA",24.49,0,24.49,8592765010049,1,8592765010049,72,28592765010043,"8536419089",0.36]
[101004,"Ex9CS09  01 3P 415V","Ministýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 415 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",14.02,0,14.02,8592765010056,1,8592765010056,72,28592765010050,"8536490099",0.36]
[101005,"Ex9CS09  01 3P 400V","Ministýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 400 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",14.02,0,14.02,8592765010063,1,8592765010063,72,28592765010067,"8536490099",0.36]
[101006,"Ex9CS09  01 3P 380V","Ministýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 380 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",14.02,0,14.02,8592765010070,1,8592765010070,72,28592765010074,"8536490099",0.36]
[101007,"Ex9CS09  01 3P 240V","Ministýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 240 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",14.02,0,14.02,8592765010087,1,8592765010087,72,28592765010081,"8536490099",0.36]
[101008,"Ex9CS09  01 3P 230V","Ministýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 230 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",11.79,0,11.79,8592765010094,1,8592765010094,72,28592765010098,"8536490099",0.36]
[101009,"Ex9CS09  01 3P 220V","Ministýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 220 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",14.02,0,14.02,8592765010100,1,8592765010100,72,28592765010104,"8536490099",0.36]
[101010,"Ex9CS09  01 3P 127V","Ministýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 127 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",14.02,0,14.02,8592765010117,1,8592765010117,72,28592765010111,"8536490099",0.36]
[101011,"Ex9CS09  01 3P 110V ","Ministýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 110 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",14.02,0,14.02,8592765010124,1,8592765010124,72,28592765010128,"8536490099",0.36]
[101012,"Ex9CS09  01 3P 48V","Ministýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 48 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",14.02,0,14.02,8592765010131,1,8592765010131,72,28592765010135,"8536419089",0.36]
[101013,"Ex9CS09  01 3P 42V","Ministýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 42 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",14.02,0,14.02,8592765010148,1,8592765010148,72,28592765010142,"8536419089",0.36]
[101014,"Ex9CS09  01 3P 36V ","Ministýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 36 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",14.02,0,14.02,8592765010155,1,8592765010155,72,28592765010159,"8536419089",0.36]
[101015,"Ex9CS09  01 3P 24V ","Ministýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 24 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",12.02,0,12.02,8592765010162,1,8592765010162,72,28592765010166,"8536419089",0.36]
[101016,"Ex9CS09  10 3P 415V","Ministýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 415 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",14.02,0,14.02,8592765010179,1,8592765010179,72,28592765010173,"8536490099",0.36]
[101017,"Ex9CS09  10 3P 400V","Ministýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 400 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",14.02,0,14.02,8592765010186,1,8592765010186,72,28592765010180,"8536490099",0.36]
[101018,"Ex9CS09  10 3P 380V","Ministýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 380 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",14.02,0,14.02,8592765010193,1,8592765010193,72,28592765010197,"8536490099",0.36]
[101019,"Ex9CS09  10 3P 240V","Ministýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 240 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",14.02,0,14.02,8592765010209,1,8592765010209,72,28592765010203,"8536490099",0.36]
[101020,"Ex9CS09  10 3P 230V","Ministýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 230 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",12.02,{"$f":"NBA","v":0},12.02,8592765010216,1,8592765010216,72,28592765010210,"8536490099",0.36]
[101021,"Ex9CS09  10 3P 220V","Ministýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 220 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",14.02,0,{"$f":"E4799*(1-F4799)","v":14.02},8592765010223,1,8592765010223,72,28592765010227,"8536490099",0.36]
[101022,"Ex9CS09  10 3P 127V","Ministýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 127 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",14.02,0,14.02,8592765010230,1,8592765010230,72,28592765010234,"8536490099",0.36]
[101023,"Ex9CS09  10 3P 110V ","Ministýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 110 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",14.02,0,14.02,8592765010247,1,8592765010247,72,28592765010241,"8536490099",0.36]
[101024,"Ex9CS09  10 3P 48V","Ministýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 48 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",14.02,0,14.02,8592765010254,1,8592765010254,72,28592765010258,"8536419089",0.36]
[101025,"Ex9CS09  10 3P 42V","Ministýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 42 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",14.02,0,14.02,8592765010261,1,8592765010261,72,28592765010265,"8536419089",0.36]
[101026,"Ex9CS09  10 3P 36V ","Ministýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 36 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",14.02,0,14.02,8592765010278,1,8592765010278,72,28592765010272,"8536419089",0.36]
[101027,"Ex9CS09  10 3P 24V ","Ministýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 24 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",12.02,0,12.02,8592765010285,1,8592765010285,72,28592765010289,"8536419089",0.36]
[101028,"Ex9CS09   4P 415V","Ministýkač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 415 V AC","NBA",20.79,0,20.79,8592765010292,1,8592765010292,72,28592765010296,"8536490099",0.36]
[101029,"Ex9CS09   4P 400V","Ministýkač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 400 V AC","NBA",20.79,0,20.79,8592765010308,1,8592765010308,72,28592765010302,"8536490099",0.36]
[101030,"Ex9CS09   4P 380V","Ministýkač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 380 V AC","NBA",20.79,0,20.79,8592765010315,1,8592765010315,72,28592765010319,"8536490099",0.36]
[101031,"Ex9CS09   4P 240V","Ministýkač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 240 V AC","NBA",20.79,0,20.79,8592765010322,1,8592765010322,72,28592765010326,"8536490099",0.36]
[101032,"Ex9CS09   4P 230V","Ministýkač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 230 V AC","NBA",20.79,0,20.79,8592765010339,1,8592765010339,72,28592765010333,"8536490099",0.36]
[101033,"Ex9CS09   4P 220V","Ministýkač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 220 V AC","NBA",20.79,0,20.79,8592765010346,1,8592765010346,72,28592765010340,"8536490099",0.36]
[101034,"Ex9CS09   4P 127V","Ministýkač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 127 V AC","NBA",20.79,0,20.79,8592765010353,1,8592765010353,72,28592765010357,"8536490099",0.36]
[101035,"Ex9CS09   4P 110V ","Ministýkač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 110 V AC","NBA",20.79,0,20.79,8592765010360,1,8592765010360,72,28592765010364,"8536490099",0.36]
[101036,"Ex9CS09   4P 48V","Ministýkač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 48 V AC","NBA",20.79,0,20.79,8592765010377,1,8592765010377,72,28592765010371,"8536419089",0.36]
[101037,"Ex9CS09   4P 42V","Ministýkač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 42 V AC","NBA",20.79,0,20.79,8592765010384,1,8592765010384,72,28592765010388,"8536419089",0.36]
[101038,"Ex9CS09   4P 36V ","Ministýkač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 36 V AC","NBA",20.79,0,20.79,8592765010391,1,8592765010391,72,28592765010395,"8536419089",0.36]
[101039,"Ex9CS09   4P 24V ","Ministýkač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 24 V AC","NBA",20.79,0,20.79,8592765010407,1,8592765010407,72,28592765010401,"8536419089",0.36]
[101040,"Ex9CS09   4P/22 415V","Ministýkač, 4pól, radenie 2+2, 9A AC-3, ovl. 415 V AC","NBA",25.13,0,25.13,8592765010414,1,8592765010414,72,28592765010418,"8536490099",0.36]
[101041,"Ex9CS09   4P/22 400V","Ministýkač, 4pól, radenie 2+2, 9A AC-3, ovl. 400 V AC","NBA",25.13,0,25.13,8592765010421,1,8592765010421,72,28592765010425,"8536490099",0.36]
[101042,"Ex9CS09   4P/22 380V","Ministýkač, 4pól, radenie 2+2, 9A AC-3, ovl. 380 V AC","NBA",25.13,0,25.13,8592765010438,1,8592765010438,72,28592765010432,"8536490099",0.36]
[101043,"Ex9CS09   4P/22 240V","Ministýkač, 4pól, radenie 2+2, 9A AC-3, ovl. 240 V AC","NBA",25.13,0,25.13,8592765010445,1,8592765010445,72,28592765010449,"8536490099",0.36]
[101044,"Ex9CS09   4P/22 230V","Ministýkač, 4pól, radenie 2+2, 9A AC-3, ovl. 230 V AC","NBA",25.13,0,25.13,8592765010452,1,8592765010452,72,28592765010456,"8536490099",0.36]
[101045,"Ex9CS09   4P/22 220V","Ministýkač, 4pól, radenie 2+2, 9A AC-3, ovl. 220 V AC","NBA",25.13,0,25.13,8592765010469,1,8592765010469,72,28592765010463,"8536490099",0.36]
[101046,"Ex9CS09   4P/22 127V","Ministýkač, 4pól, radenie 2+2, 9A AC-3, ovl. 127 V AC","NBA",25.13,0,25.13,8592765010476,1,8592765010476,72,28592765010470,"8536490099",0.36]
[101047,"Ex9CS09   4P/22 110V ","Ministýkač, 4pól, radenie 2+2, 9A AC-3, ovl. 110 V AC","NBA",25.13,0,25.13,8592765010483,1,8592765010483,72,28592765010487,"8536490099",0.36]
[101048,"Ex9CS09   4P/22 48V","Ministýkač, 4pól, radenie 2+2, 9A AC-3, ovl. 48 V AC","NBA",25.13,0,25.13,8592765010490,1,8592765010490,72,28592765010494,"8536419089",0.36]
[101049,"Ex9CS09   4P/22 42V","Ministýkač, 4pól, radenie 2+2, 9A AC-3, ovl. 42 V AC","NBA",25.13,0,25.13,8592765010506,1,8592765010506,72,28592765010500,"8536419089",0.36]
[101050,"Ex9CS09   4P/22 36V ","Ministýkač, 4pól, radenie 2+2, 9A AC-3, ovl. 36 V AC","NBA",25.13,0,25.13,8592765010513,1,8592765010513,72,28592765010517,"8536419089",0.36]
[101051,"Ex9CS09   4P/22 24V ","Ministýkač, 4pól, radenie 2+2, 9A AC-3, ovl. 24 V AC","NBA",25.13,0,25.13,8592765010520,1,8592765010520,72,28592765010524,"8536419089",0.36]
[101052,"Ex9CS12  01 3P 415V","Ministýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 415 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",16.510000000000002,{"$f":"NBA","v":0},16.510000000000002,8592765010537,1,8592765010537,72,28592765010531,"8536490099",0.36]
[101053,"Ex9CS12  01 3P 400V","Ministýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 400 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",16.510000000000002,0,16.510000000000002,8592765010544,1,8592765010544,72,28592765010548,"8536490099",0.36]
[101054,"Ex9CS12  01 3P 380V","Ministýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 380 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",16.510000000000002,0,16.510000000000002,8592765010551,1,8592765010551,72,28592765010555,"8536490099",0.36]
[101055,"Ex9CS12  01 3P 240V","Ministýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 240 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",16.510000000000002,0,16.510000000000002,8592765010568,1,8592765010568,72,28592765010562,"8536490099",0.36]
[101056,"Ex9CS12  01 3P 230V","Ministýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 230 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",16.510000000000002,0,16.510000000000002,8592765010575,1,8592765010575,72,28592765010579,"8536490099",0.36]
[101057,"Ex9CS12  01 3P 220V","Ministýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 220 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",16.510000000000002,0,16.510000000000002,8592765010582,1,8592765010582,72,28592765010586,"8536490099",0.36]
[101058,"Ex9CS12  01 3P 127V","Ministýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 127 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",16.510000000000002,0,16.510000000000002,8592765010599,1,8592765010599,72,28592765010593,"8536490099",0.36]
[101059,"Ex9CS12  01 3P 110V ","Ministýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 110 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",16.510000000000002,0,16.510000000000002,8592765010605,1,8592765010605,72,28592765010609,"8536490099",0.36]
[101060,"Ex9CS12  01 3P 48V","Ministýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 48 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",16.510000000000002,0,16.510000000000002,8592765010612,1,8592765010612,72,28592765010616,"8536419089",0.36]
[101061,"Ex9CS12  01 3P 42V","Ministýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 42 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",16.510000000000002,0,16.510000000000002,8592765010629,1,8592765010629,72,28592765010623,"8536419089",0.36]
[101062,"Ex9CS12  01 3P 36V ","Ministýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 36 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",16.510000000000002,0,16.510000000000002,8592765010636,1,8592765010636,72,28592765010630,"8536419089",0.36]
[101063,"Ex9CS12  01 3P 24V ","Ministýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 24 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",16.510000000000002,0,16.510000000000002,8592765010643,1,8592765010643,72,28592765010647,"8536419089",0.36]
[101064,"Ex9CS12  10 3P 415V","Ministýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 415 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",16.510000000000002,0,16.510000000000002,8592765010650,1,8592765010650,72,28592765010654,"8536490099",0.36]
[101065,"Ex9CS12  10 3P 400V","Ministýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 400 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",16.510000000000002,0,16.510000000000002,8592765010667,1,8592765010667,72,28592765010661,"8536490099",0.36]
[101066,"Ex9CS12  10 3P 380V","Ministýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 380 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",16.510000000000002,0,16.510000000000002,8592765010674,1,8592765010674,72,28592765010678,"8536490099",0.36]
[101067,"Ex9CS12  10 3P 240V","Ministýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 240 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",16.510000000000002,0,16.510000000000002,8592765010681,1,8592765010681,72,28592765010685,"8536490099",0.36]
[101068,"Ex9CS12  10 3P 230V","Ministýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 230 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",16.510000000000002,0,16.510000000000002,8592765010698,1,8592765010698,72,28592765010692,"8536490099",0.36]
[101069,"Ex9CS12  10 3P 220V","Ministýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 220 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",16.510000000000002,0,16.510000000000002,8592765010704,1,8592765010704,72,28592765010708,"8536490099",0.36]
[101070,"Ex9CS12  10 3P 127V","Ministýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 127 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",16.510000000000002,0,16.510000000000002,8592765010711,1,8592765010711,72,28592765010715,"8536490099",0.36]
[101071,"Ex9CS12  10 3P 110V ","Ministýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 110 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",16.510000000000002,0,16.510000000000002,8592765010728,1,8592765010728,72,28592765010722,"8536490099",0.36]
[101072,"Ex9CS12  10 3P 48V","Ministýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 48 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",16.510000000000002,0,16.510000000000002,8592765010735,1,8592765010735,72,28592765010739,"8536419089",0.36]
[101073,"Ex9CS12  10 3P 42V","Ministýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 42 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",16.510000000000002,0,16.510000000000002,8592765010742,1,8592765010742,72,28592765010746,"8536419089",0.36]
[101074,"Ex9CS12  10 3P 36V ","Ministýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 36 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",16.510000000000002,0,16.510000000000002,8592765010759,1,8592765010759,72,28592765010753,"8536419089",0.36]
[101075,"Ex9CS12  10 3P 24V ","Ministýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 24 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",16.510000000000002,0,16.510000000000002,8592765010766,1,8592765010766,72,28592765010760,"8536419089",0.36]
[101076,"Ex9CS12   4P 415V","Ministýkač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 415 V AC","NBA",22.78,0,22.78,8592765010773,1,8592765010773,72,28592765010777,"8536490099",0.36]
[101077,"Ex9CS12   4P 400V","Ministýkač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 400 V AC","NBA",22.78,0,22.78,8592765010780,1,8592765010780,72,28592765010784,"8536490099",0.36]
[101078,"Ex9CS12   4P 380V","Ministýkač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 380 V AC","NBA",22.78,0,22.78,8592765010797,1,8592765010797,72,28592765010791,"8536490099",0.36]
[101079,"Ex9CS12   4P 240V","Ministýkač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 240 V AC","NBA",22.78,0,22.78,8592765010803,1,8592765010803,72,28592765010807,"8536490099",0.36]
[101080,"Ex9CS12   4P 230V","Ministýkač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 230 V AC","NBA",22.78,0,22.78,8592765010810,1,8592765010810,72,28592765010814,"8536490099",0.36]
[101081,"Ex9CS12   4P 220V","Ministýkač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 220 V AC","NBA",22.78,0,22.78,8592765010827,1,8592765010827,72,28592765010821,"8536490099",0.36]
[101082,"Ex9CS12   4P 127V","Ministýkač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 127 V AC","NBA",22.78,0,22.78,8592765010834,1,8592765010834,72,28592765010838,"8536490099",0.36]
[101083,"Ex9CS12   4P 110V ","Ministýkač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 110 V AC","NBA",22.78,0,22.78,8592765010841,1,8592765010841,72,28592765010845,"8536490099",0.36]
[101084,"Ex9CS12   4P 48V","Ministýkač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 48 V AC","NBA",22.78,{"$f":"NBA","v":0},22.78,8592765010858,1,8592765010858,72,28592765010852,"8536419089",0.36]
[101085,"Ex9CS12   4P 42V","Ministýkač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 42 V AC","NBA",22.78,0,{"$f":"E4863*(1-F4863)","v":22.78},8592765010865,1,8592765010865,72,28592765010869,"8536419089",0.36]
[101086,"Ex9CS12   4P 36V ","Ministýkač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 36 V AC","NBA",22.78,0,22.78,8592765010872,1,8592765010872,72,28592765010876,"8536419089",0.36]
[101087,"Ex9CS12   4P 24V ","Ministýkač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 24 V AC","NBA",22.78,0,22.78,8592765010889,1,8592765010889,72,28592765010883,"8536419089",0.36]
[101088,"Ex9CS12   4P/22 415V","Ministýkač, 4pól, radenie 2+2, 12A AC-3, ovl. 415 V AC","NBA",27.39,0,27.39,8592765010896,1,8592765010896,72,28592765010890,"8536490099",0.36]
[101089,"Ex9CS12   4P/22 400V","Ministýkač, 4pól, radenie 2+2, 12A AC-3, ovl. 400 V AC","NBA",27.39,0,27.39,8592765010902,1,8592765010902,72,28592765010906,"8536490099",0.36]
[101090,"Ex9CS12   4P/22 380V","Ministýkač, 4pól, radenie 2+2, 12A AC-3, ovl. 380 V AC","NBA",27.39,0,27.39,8592765010919,1,8592765010919,72,28592765010913,"8536490099",0.36]
[101091,"Ex9CS12   4P/22 240V","Ministýkač, 4pól, radenie 2+2, 12A AC-3, ovl. 240 V AC","NBA",27.39,0,27.39,8592765010926,1,8592765010926,72,28592765010920,"8536490099",0.36]
[101092,"Ex9CS12   4P/22 230V","Ministýkač, 4pól, radenie 2+2, 12A AC-3, ovl. 230 V AC","NBA",27.39,0,27.39,8592765010933,1,8592765010933,72,28592765010937,"8536490099",0.36]
[101093,"Ex9CS12   4P/22 220V","Ministýkač, 4pól, radenie 2+2, 12A AC-3, ovl. 220 V AC","NBA",27.39,0,27.39,8592765010940,1,8592765010940,72,28592765010944,"8536490099",0.36]
[101094,"Ex9CS12   4P/22 127V","Ministýkač, 4pól, radenie 2+2, 12A AC-3, ovl. 127 V AC","NBA",27.39,0,27.39,8592765010957,1,8592765010957,72,28592765010951,"8536490099",0.36]
[101095,"Ex9CS12   4P/22 110V ","Ministýkač, 4pól, radenie 2+2, 12A AC-3, ovl. 110 V AC","NBA",27.39,0,27.39,8592765010964,1,8592765010964,72,28592765010968,"8536490099",0.36]
[101096,"Ex9CS12   4P/22 48V","Ministýkač, 4pól, radenie 2+2, 12A AC-3, ovl. 48 V AC","NBA",27.39,0,27.39,8592765010971,1,8592765010971,72,28592765010975,"8536419089",0.36]
[101097,"Ex9CS12   4P/22 42V","Ministýkač, 4pól, radenie 2+2, 12A AC-3, ovl. 42 V AC","NBA",27.39,0,27.39,8592765010988,1,8592765010988,72,28592765010982,"8536419089",0.36]
[101098,"Ex9CS12   4P/22 36V ","Ministýkač, 4pól, radenie 2+2, 12A AC-3, ovl. 36 V AC","NBA",27.39,0,27.39,8592765010995,1,8592765010995,72,28592765010999,"8536419089",0.36]
[101099,"Ex9CS12   4P/22 24V ","Ministýkač, 4pól, radenie 2+2, 12A AC-3, ovl. 24 V AC","NBA",27.39,0,27.39,8592765011008,1,8592765011008,72,28592765011002,"8536419089",0.36]
[]
["Reverzačné Ministýkače Ex9CSR"]
[104504,"Ex9CSR06 10 3P 48V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 48 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",34.229999999999997,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E4880*(1-F4880)","v":34.229999999999997},8592765045058,1,8592765045058,null,28592765045052,"8536419089",0.37]
[104505,"Ex9CSR06 10 3P 42V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 42 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",34.229999999999997,0,{"$f":"E4881*(1-F4881)","v":34.229999999999997},8592765045065,1,8592765045065,null,28592765045069,"8536419089",0.37]
[104506,"Ex9CSR06 10 3P 415V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 415 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",34.229999999999997,0,34.229999999999997,8592765045072,1,8592765045072,null,28592765045076,"8536490099",0.37]
[104507,"Ex9CSR06 10 3P 400V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 400 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",35.65,0,35.65,8592765045089,1,8592765045089,null,28592765045083,"8536490099",0.37]
[104508,"Ex9CSR06 10 3P 380V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 380 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",35.65,0,35.65,8592765045096,1,8592765045096,null,28592765045090,"8536490099",0.37]
[104509,"Ex9CSR06 10 3P 36V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 36 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",34.229999999999997,0,34.229999999999997,8592765045102,1,8592765045102,null,28592765045106,"8536419089",0.37]
[104510,"Ex9CSR06 10 3P 24V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 24 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",34.229999999999997,0,34.229999999999997,8592765045119,1,8592765045119,null,28592765045113,"8536419089",0.37]
[104511,"Ex9CSR06 10 3P 240V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 240 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",34.229999999999997,0,34.229999999999997,8592765045126,1,8592765045126,null,28592765045120,"8536490099",0.37]
[104512,"Ex9CSR06 10 3P 230V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 230 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",35.65,0,35.65,8592765045133,1,8592765045133,null,28592765045137,"8536490099",0.37]
[104513,"Ex9CSR06 10 3P 220V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 220 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",35.65,0,35.65,8592765045140,1,8592765045140,null,28592765045144,"8536490099",0.37]
[104514,"Ex9CSR06 10 3P 127V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 127 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",34.229999999999997,0,34.229999999999997,8592765045157,1,8592765045157,null,28592765045151,"8536490099",0.37]
[104515,"Ex9CSR06 10 3P 110V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 110 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",34.229999999999997,0,34.229999999999997,8592765045164,1,8592765045164,null,28592765045168,"8536490099",0.37]
[104516,"Ex9CSR06 01 3P 48V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 48 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",34.229999999999997,0,34.229999999999997,8592765045171,1,8592765045171,null,28592765045175,"8536419089",0.37]
[104517,"Ex9CSR06 01 3P 42V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 42 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",34.229999999999997,0,34.229999999999997,8592765045188,1,8592765045188,null,28592765045182,"8536419089",0.37]
[104518,"Ex9CSR06 01 3P 415V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 415 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",34.229999999999997,0,34.229999999999997,8592765045195,1,8592765045195,null,28592765045199,"8536490099",0.37]
[104519,"Ex9CSR06 01 3P 400V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 400 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",35.65,0,35.65,8592765045201,1,8592765045201,null,28592765045205,"8536490099",0.37]
[104520,"Ex9CSR06 01 3P 380V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 380 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",35.65,0,35.65,8592765045218,1,8592765045218,null,28592765045212,"8536490099",0.37]
[104521,"Ex9CSR06 01 3P 36V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 36 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",34.229999999999997,0,34.229999999999997,8592765045225,1,8592765045225,null,28592765045229,"8536419089",0.37]
[104522,"Ex9CSR06 01 3P 24V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 24 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",34.229999999999997,0,34.229999999999997,8592765045232,1,8592765045232,null,28592765045236,"8536419089",0.37]
[104523,"Ex9CSR06 01 3P 240V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 240 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",34.229999999999997,0,34.229999999999997,8592765045249,1,8592765045249,null,28592765045243,"8536490099",0.37]
[104524,"Ex9CSR06 01 3P 230V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 230 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",35.65,0,35.65,8592765045256,1,8592765045256,null,28592765045250,"8536490099",0.37]
[104525,"Ex9CSR06 01 3P 220V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 220 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",35.65,0,35.65,8592765045263,1,8592765045263,null,28592765045267,"8536490099",0.37]
[104526,"Ex9CSR06 01 3P 127V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 127 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",34.229999999999997,0,34.229999999999997,8592765045270,1,8592765045270,null,28592765045274,"8536490099",0.37]
[104527,"Ex9CSR06 01 3P 110V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 110 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",34.229999999999997,0,34.229999999999997,8592765045287,1,8592765045287,null,28592765045281,"8536490099",0.37]
[104528,"Ex9CSR06  4P/22 48V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",37.65,0,37.65,8592765045294,1,8592765045294,null,28592765045298,"8536419089",0.37]
[104529,"Ex9CSR06  4P/22 42V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",37.65,0,37.65,8592765045300,1,8592765045300,null,28592765045304,"8536419089",0.37]
[104530,"Ex9CSR06  4P/22 415V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",37.65,0,37.65,8592765045317,1,8592765045317,null,28592765045311,"8536490099",0.37]
[104531,"Ex9CSR06  4P/22 400V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",39.21,0,39.21,8592765045324,1,8592765045324,null,28592765045328,"8536490099",0.37]
[104532,"Ex9CSR06  4P/22 380V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",39.21,0,39.21,8592765045331,1,8592765045331,null,28592765045335,"8536490099",0.37]
[104533,"Ex9CSR06  4P/22 36V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",37.65,0,37.65,8592765045348,1,8592765045348,null,28592765045342,"8536419089",0.37]
[104534,"Ex9CSR06  4P/22 24V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",37.65,0,37.65,8592765045355,1,8592765045355,null,28592765045359,"8536419089",0.37]
[104535,"Ex9CSR06  4P/22 240V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 240 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",37.65,0,37.65,8592765045362,1,8592765045362,null,28592765045366,"8536490099",0.37]
[104536,"Ex9CSR06  4P/22 230V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",39.21,{"$f":"NBA","v":0},39.21,8592765045379,1,8592765045379,null,28592765045373,"8536490099",0.37]
[104537,"Ex9CSR06  4P/22 220V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",39.21,0,39.21,8592765045386,1,8592765045386,null,28592765045380,"8536490099",0.37]
[104538,"Ex9CSR06  4P/22 127V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",37.65,0,37.65,8592765045393,1,8592765045393,null,28592765045397,"8536490099",0.37]
[104539,"Ex9CSR06  4P/22 110V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",37.65,0,37.65,8592765045409,1,8592765045409,null,28592765045403,"8536490099",0.37]
[104540,"Ex9CSR06  4P 48V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 48 V AC","NBA",37.65,0,37.65,8592765045416,1,8592765045416,null,28592765045410,"8536419089",0.37]
[104541,"Ex9CSR06  4P 42V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 42 V AC","NBA",37.65,0,37.65,8592765045423,1,8592765045423,null,28592765045427,"8536419089",0.37]
[104542,"Ex9CSR06  4P 415V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 415 V AC","NBA",37.65,0,37.65,8592765045430,1,8592765045430,null,28592765045434,"8536490099",0.37]
[104543,"Ex9CSR06  4P 400V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 400 V AC","NBA",39.21,0,39.21,8592765045447,1,8592765045447,null,28592765045441,"8536490099",0.37]
[104544,"Ex9CSR06  4P 380V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 380 V AC","NBA",39.21,0,39.21,8592765045454,1,8592765045454,null,28592765045458,"8536490099",0.37]
[104545,"Ex9CSR06  4P 36V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 36 V AC","NBA",37.65,0,37.65,8592765045461,1,8592765045461,null,28592765045465,"8536419089",0.37]
[104546,"Ex9CSR06  4P 24V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 24 V AC","NBA",37.65,0,37.65,8592765045478,1,8592765045478,null,28592765045472,"8536419089",0.37]
[104547,"Ex9CSR06  4P 240V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 240 V AC","NBA",37.65,0,37.65,8592765045485,1,8592765045485,null,28592765045489,"8536490099",0.37]
[104548,"Ex9CSR06  4P 230V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 230 V AC","NBA",39.21,0,39.21,8592765045492,1,8592765045492,null,28592765045496,"8536490099",0.37]
[104549,"Ex9CSR06  4P 220V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 220 V AC","NBA",39.21,0,39.21,8592765045508,1,8592765045508,null,28592765045502,"8536490099",0.37]
[104550,"Ex9CSR06  4P 127V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 127 V AC","NBA",37.65,0,37.65,8592765045515,1,8592765045515,null,28592765045519,"8536490099",0.37]
[104551,"Ex9CSR06  4P 110V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 110 V AC","NBA",37.65,0,37.65,8592765045522,1,8592765045522,null,28592765045526,"8536490099",0.37]
[104552,"Ex9CSR09 10 3P 48V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 48 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",35.56,0,35.56,8592765045539,1,8592765045539,null,28592765045533,"8536419089",0.37]
[104553,"Ex9CSR09 10 3P 42V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 42 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",35.56,0,35.56,8592765045546,1,8592765045546,null,28592765045540,"8536419089",0.37]
[104554,"Ex9CSR09 10 3P 415V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 415 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",35.56,0,35.56,8592765045553,1,8592765045553,null,28592765045557,"8536490099",0.37]
[104555,"Ex9CSR09 10 3P 400V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 400 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",37.270000000000003,0,37.270000000000003,8592765045560,1,8592765045560,null,28592765045564,"8536490099",0.37]
[104556,"Ex9CSR09 10 3P 380V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 380 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",37.270000000000003,0,37.270000000000003,8592765045577,1,8592765045577,null,28592765045571,"8536490099",0.37]
[104557,"Ex9CSR09 10 3P 36V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 36 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",35.56,0,35.56,8592765045584,1,8592765045584,null,28592765045588,"8536419089",0.37]
[104558,"Ex9CSR09 10 3P 24V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 24 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",35.56,0,35.56,8592765045591,1,8592765045591,null,28592765045595,"8536419089",0.37]
[104559,"Ex9CSR09 10 3P 240V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 240 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",35.56,0,35.56,8592765045607,1,8592765045607,null,28592765045601,"8536490099",0.37]
[104560,"Ex9CSR09 10 3P 230V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 230 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",37.270000000000003,0,37.270000000000003,8592765045614,1,8592765045614,null,28592765045618,"8536490099",0.37]
[104561,"Ex9CSR09 10 3P 220V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 220 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",37.270000000000003,0,37.270000000000003,8592765045621,1,8592765045621,null,28592765045625,"8536490099",0.37]
[104562,"Ex9CSR09 10 3P 127V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 127 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",35.56,0,35.56,8592765045638,1,8592765045638,null,28592765045632,"8536490099",0.37]
[104563,"Ex9CSR09 10 3P 110V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 110 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",35.56,0,35.56,8592765045645,1,8592765045645,null,28592765045649,"8536490099",0.37]
[104564,"Ex9CSR09 01 3P 48V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 48 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",35.56,0,35.56,8592765045652,1,8592765045652,null,28592765045656,"8536419089",0.37]
[104565,"Ex9CSR09 01 3P 42V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 42 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",35.56,0,35.56,8592765045669,1,8592765045669,null,28592765045663,"8536419089",0.37]
[104566,"Ex9CSR09 01 3P 415V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 415 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",35.56,0,35.56,8592765045676,1,8592765045676,null,28592765045670,"8536490099",0.37]
[104567,"Ex9CSR09 01 3P 400V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 400 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",37.270000000000003,0,37.270000000000003,8592765045683,1,8592765045683,null,28592765045687,"8536490099",0.37]
[104568,"Ex9CSR09 01 3P 380V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 380 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",37.270000000000003,{"$f":"NBA","v":0},37.270000000000003,8592765045690,1,8592765045690,null,28592765045694,"8536490099",0.37]
[104569,"Ex9CSR09 01 3P 36V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 36 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",35.56,0,{"$f":"E4945*(1-F4945)","v":35.56},8592765045706,1,8592765045706,null,28592765045700,"8536419089",0.37]
[104570,"Ex9CSR09 01 3P 24V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 24 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",35.56,0,35.56,8592765045713,1,8592765045713,null,28592765045717,"8536419089",0.37]
[104571,"Ex9CSR09 01 3P 240V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 240 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",35.56,0,35.56,8592765045720,1,8592765045720,null,28592765045724,"8536490099",0.37]
[104572,"Ex9CSR09 01 3P 230V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 230 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",37.270000000000003,0,37.270000000000003,8592765045737,1,8592765045737,null,28592765045731,"8536490099",0.37]
[104573,"Ex9CSR09 01 3P 220V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 220 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",37.270000000000003,0,37.270000000000003,8592765045744,1,8592765045744,null,28592765045748,"8536490099",0.37]
[104574,"Ex9CSR09 01 3P 127V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 127 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",35.56,0,35.56,8592765045751,1,8592765045751,null,28592765045755,"8536490099",0.37]
[104575,"Ex9CSR09 01 3P 110V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 110 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",35.56,0,35.56,8592765045768,1,8592765045768,null,28592765045762,"8536490099",0.37]
[104576,"Ex9CSR09  4P/22 48V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",35.56,0,35.56,8592765045775,1,8592765045775,null,28592765045779,"8536419089",0.37]
[104577,"Ex9CSR09  4P/22 42V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",35.56,0,35.56,8592765045782,1,8592765045782,null,28592765045786,"8536419089",0.37]
[104578,"Ex9CSR09  4P/22 415V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",35.56,0,35.56,8592765045799,1,8592765045799,null,28592765045793,"8536490099",0.37]
[104579,"Ex9CSR09  4P/22 400V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",40.97,0,40.97,8592765045805,1,8592765045805,null,28592765045809,"8536490099",0.37]
[104580,"Ex9CSR09  4P/22 380V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",40.97,0,40.97,8592765045812,1,8592765045812,null,28592765045816,"8536490099",0.37]
[104581,"Ex9CSR09  4P/22 36V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",35.56,0,35.56,8592765045829,1,8592765045829,null,28592765045823,"8536419089",0.37]
[104582,"Ex9CSR09  4P/22 24V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",35.56,0,35.56,8592765045836,1,8592765045836,null,28592765045830,"8536419089",0.37]
[104583,"Ex9CSR09  4P/22 240V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 240 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",35.56,0,35.56,8592765045843,1,8592765045843,null,28592765045847,"8536490099",0.37]
[104584,"Ex9CSR09  4P/22 230V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",40.97,0,40.97,8592765045850,1,8592765045850,null,28592765045854,"8536490099",0.37]
[104585,"Ex9CSR09  4P/22 220V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",40.97,0,40.97,8592765045867,1,8592765045867,null,28592765045861,"8536490099",0.37]
[104586,"Ex9CSR09  4P/22 127V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",35.56,0,35.56,8592765045874,1,8592765045874,null,28592765045878,"8536490099",0.37]
[104587,"Ex9CSR09  4P/22 110V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",35.56,0,35.56,8592765045881,1,8592765045881,null,28592765045885,"8536490099",0.37]
[104588,"Ex9CSR09  4P 48V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 48 V AC","NBA",35.56,0,35.56,8592765045898,1,8592765045898,null,28592765045892,"8536419089",0.37]
[104589,"Ex9CSR09  4P 42V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 42 V AC","NBA",35.56,0,35.56,8592765045904,1,8592765045904,null,28592765045908,"8536419089",0.37]
[104590,"Ex9CSR09  4P 415V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 415 V AC","NBA",40.53,0,40.53,8592765045911,1,8592765045911,null,28592765045915,"8536490099",0.37]
[104591,"Ex9CSR09  4P 400V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 400 V AC","NBA",40.97,0,40.97,8592765045928,1,8592765045928,null,28592765045922,"8536490099",0.37]
[104592,"Ex9CSR09  4P 380V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 380 V AC","NBA",40.97,0,40.97,8592765045935,1,8592765045935,null,28592765045939,"8536490099",0.37]
[104593,"Ex9CSR09  4P 36V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 36 V AC","NBA",35.56,0,35.56,8592765045942,1,8592765045942,null,28592765045946,"8536419089",0.37]
[104594,"Ex9CSR09  4P 24V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 24 V AC","NBA",39.44,0,39.44,8592765045959,1,8592765045959,null,28592765045953,"8536419089",0.37]
[104595,"Ex9CSR09  4P 240V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 240 V AC","NBA",35.56,0,35.56,8592765045966,1,8592765045966,null,28592765045960,"8536490099",0.37]
[104596,"Ex9CSR09  4P 230V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 230 V AC","NBA",40.97,0,40.97,8592765045973,1,8592765045973,null,28592765045977,"8536490099",0.37]
[104597,"Ex9CSR09  4P 220V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 220 V AC","NBA",40.97,0,40.97,8592765045980,1,8592765045980,null,28592765045984,"8536490099",0.37]
[104598,"Ex9CSR09  4P 127V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 127 V AC","NBA",35.56,0,35.56,8592765045997,1,8592765045997,null,28592765045991,"8536490099",0.37]
[104599,"Ex9CSR09  4P 110V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 110 V AC","NBA",35.56,0,35.56,8592765046000,1,8592765046000,null,28592765046004,"8536490099",0.37]
[104600,"Ex9CSR12 10 3P 48V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 48 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",47.04,{"$f":"NBA","v":0},47.04,8592765046017,1,8592765046017,null,28592765046011,"8536419089",0.37]
[104601,"Ex9CSR12 10 3P 42V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 42 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",47.04,0,47.04,8592765046024,1,8592765046024,null,28592765046028,"8536419089",0.37]
[104602,"Ex9CSR12 10 3P 415V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 415 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",47.04,0,47.04,8592765046031,1,8592765046031,null,28592765046035,"8536490099",0.37]
[104603,"Ex9CSR12 10 3P 400V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 400 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",47.04,0,47.04,8592765046048,1,8592765046048,null,28592765046042,"8536490099",0.37]
[104604,"Ex9CSR12 10 3P 380V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 380 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",47.04,0,47.04,8592765046055,1,8592765046055,null,28592765046059,"8536490099",0.37]
[104605,"Ex9CSR12 10 3P 36V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 36 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",47.04,0,47.04,8592765046062,1,8592765046062,null,28592765046066,"8536419089",0.37]
[104606,"Ex9CSR12 10 3P 24V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 24 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",44.09,0,44.09,8592765046079,1,8592765046079,null,28592765046073,"8536419089",0.37]
[104607,"Ex9CSR12 10 3P 240V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 240 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",47.04,0,47.04,8592765046086,1,8592765046086,null,28592765046080,"8536490099",0.37]
[104608,"Ex9CSR12 10 3P 230V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 230 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",44.09,0,44.09,8592765046093,1,8592765046093,null,28592765046097,"8536490099",0.37]
[104609,"Ex9CSR12 10 3P 220V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 220 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",47.04,0,47.04,8592765046109,1,8592765046109,null,28592765046103,"8536490099",0.37]
[104610,"Ex9CSR12 10 3P 127V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 127 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",47.04,0,47.04,8592765046116,1,8592765046116,null,28592765046110,"8536490099",0.37]
[104611,"Ex9CSR12 10 3P 110V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 110 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",44.09,0,44.09,8592765046123,1,8592765046123,null,28592765046127,"8536490099",0.37]
[104612,"Ex9CSR12 01 3P 48V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 48 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",44.09,0,44.09,8592765046130,1,8592765046130,null,28592765046134,"8536419089",0.37]
[104613,"Ex9CSR12 01 3P 42V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 42 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",47.04,0,47.04,8592765046147,1,8592765046147,null,28592765046141,"8536419089",0.37]
[104614,"Ex9CSR12 01 3P 415V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 415 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",47.04,0,47.04,8592765046154,1,8592765046154,null,28592765046158,"8536490099",0.37]
[104615,"Ex9CSR12 01 3P 400V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 400 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",47.04,0,47.04,8592765046161,1,8592765046161,null,28592765046165,"8536490099",0.37]
[104616,"Ex9CSR12 01 3P 380V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 380 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",47.04,0,47.04,8592765046178,1,8592765046178,null,28592765046172,"8536490099",0.37]
[104617,"Ex9CSR12 01 3P 36V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 36 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",47.04,0,47.04,8592765046185,1,8592765046185,null,28592765046189,"8536419089",0.37]
[104618,"Ex9CSR12 01 3P 24V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 24 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",44.09,0,44.09,8592765046192,1,8592765046192,null,28592765046196,"8536419089",0.37]
[104619,"Ex9CSR12 01 3P 240V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 240 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",47.04,0,47.04,8592765046208,1,8592765046208,null,28592765046202,"8536490099",0.37]
[104620,"Ex9CSR12 01 3P 230V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 230 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",44.09,0,44.09,8592765046215,1,8592765046215,null,28592765046219,"8536490099",0.37]
[104621,"Ex9CSR12 01 3P 220V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 220 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",47.04,0,47.04,8592765046222,1,8592765046222,null,28592765046226,"8536490099",0.37]
[104622,"Ex9CSR12 01 3P 127V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 127 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",47.04,0,47.04,8592765046239,1,8592765046239,null,28592765046233,"8536490099",0.37]
[104623,"Ex9CSR12 01 3P 110V","Reverzačný Ministýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 110 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",47.04,0,47.04,8592765046246,1,8592765046246,null,28592765046240,"8536490099",0.37]
[104624,"Ex9CSR12  4P/22 48V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",48.5,0,48.5,8592765046253,1,8592765046253,null,28592765046257,"8536419089",0.37]
[104625,"Ex9CSR12  4P/22 42V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",51.74,0,51.74,8592765046260,1,8592765046260,null,28592765046264,"8536419089",0.37]
[104626,"Ex9CSR12  4P/22 415V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",51.74,0,51.74,8592765046277,1,8592765046277,null,28592765046271,"8536490099",0.37]
[104627,"Ex9CSR12  4P/22 400V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",51.74,0,51.74,8592765046284,1,8592765046284,null,28592765046288,"8536490099",0.37]
[104628,"Ex9CSR12  4P/22 380V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",51.74,0,51.74,8592765046291,1,8592765046291,null,28592765046295,"8536490099",0.37]
[104629,"Ex9CSR12  4P/22 36V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",51.74,0,51.74,8592765046307,1,8592765046307,null,28592765046301,"8536419089",0.37]
[104630,"Ex9CSR12  4P/22 24V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",48.5,0,48.5,8592765046314,1,8592765046314,null,28592765046318,"8536419089",0.37]
[104631,"Ex9CSR12  4P/22 240V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 240 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",51.74,0,51.74,8592765046321,1,8592765046321,null,28592765046325,"8536490099",0.37]
[104632,"Ex9CSR12  4P/22 230V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",48.5,{"$f":"NBA","v":0},48.5,8592765046338,1,8592765046338,null,28592765046332,"8536490099",0.37]
[104633,"Ex9CSR12  4P/22 220V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",51.74,0,{"$f":"E5009*(1-F5009)","v":51.74},8592765046345,1,8592765046345,null,28592765046349,"8536490099",0.37]
[104634,"Ex9CSR12  4P/22 127V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",51.74,0,51.74,8592765046352,1,8592765046352,null,28592765046356,"8536490099",0.37]
[104635,"Ex9CSR12  4P/22 110V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",51.74,0,51.74,8592765046369,1,8592765046369,null,28592765046363,"8536490099",0.37]
[104636,"Ex9CSR12  4P 48V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 48 V AC","NBA",48.5,0,48.5,8592765046376,1,8592765046376,null,28592765046370,"8536419089",0.37]
[104637,"Ex9CSR12  4P 42V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 42 V AC","NBA",51.74,0,51.74,8592765046383,1,8592765046383,null,28592765046387,"8536419089",0.37]
[104638,"Ex9CSR12  4P 415V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 415 V AC","NBA",51.74,0,51.74,8592765046390,1,8592765046390,null,28592765046394,"8536490099",0.37]
[104639,"Ex9CSR12  4P 400V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 400 V AC","NBA",51.74,0,51.74,8592765046406,1,8592765046406,null,28592765046400,"8536490099",0.37]
[104640,"Ex9CSR12  4P 380V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 380 V AC","NBA",51.74,0,51.74,8592765046413,1,8592765046413,null,28592765046417,"8536490099",0.37]
[104641,"Ex9CSR12  4P 36V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 36 V AC","NBA",51.74,0,51.74,8592765046420,1,8592765046420,null,28592765046424,"8536419089",0.37]
[104642,"Ex9CSR12  4P 24V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 24 V AC","NBA",48.5,0,48.5,8592765046437,1,8592765046437,null,28592765046431,"8536419089",0.37]
[104643,"Ex9CSR12  4P 240V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 240 V AC","NBA",51.74,0,51.74,8592765046444,1,8592765046444,null,28592765046448,"8536490099",0.37]
[104644,"Ex9CSR12  4P 230V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 230 V AC","NBA",48.5,0,48.5,8592765046451,1,8592765046451,null,28592765046455,"8536490099",0.37]
[104645,"Ex9CSR12  4P 220V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 220 V AC","NBA",51.74,0,51.74,8592765046468,1,8592765046468,null,28592765046462,"8536490099",0.37]
[104646,"Ex9CSR12  4P 127V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 127 V AC","NBA",51.74,0,51.74,8592765046475,1,8592765046475,null,28592765046479,"8536490099",0.37]
[104647,"Ex9CSR12  4P 110V","Reverzačný Ministýkač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 110 V AC","NBA",51.74,0,51.74,8592765046482,1,8592765046482,null,28592765046486,"8536490099",0.37]
[]
["Príslušenstvo ministýkačov Ex9CS"]
[101435,"AX4104","Čelné pomocné kontakty pre Ex9CS, 4 vypínacie","NBA",5.52,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E5026*(1-F5026)","v":5.52},8592765014368,6,18592765014365,216,28592765014362,"8536508090",0.28999999999999998]
[101280,"AX4113","Čelné pomocné kontakty pre Ex9CS, 1 zapínací, 3 vypínacie","NBA",5.52,0,5.52,8592765012814,6,18592765012811,216,28592765012818,"8536508090",0.28999999999999998]
[101281,"AX4122","Čelné pomocné kontakty pre Ex9CS, 2 zapínacie, 2 vypínacie","NBA",5.52,0,5.52,8592765012821,6,18592765012828,216,28592765012825,"8536508090",0.28999999999999998]
[101282,"AX4131","Čelné pomocné kontakty pre Ex9CS, 3 zapínacie, 1 vypínací","NBA",5.52,0,5.52,8592765012838,6,18592765012835,216,28592765012832,"8536508090",0.28999999999999998]
[101283,"AX4140","Čelné pomocné kontakty pre Ex9CS, 4 zapínacie","NBA",5.52,0,5.52,8592765012845,6,18592765012842,216,28592765012849,"8536508090",0.28999999999999998]
[104501,"CCU41 48","Odrušovací blok, rozsah ochrany 24-48V, s obmedzujúcim varistorom","NBA",6.23,0,6.23,8592765045027,1,8592765045027,null,28592765045021,"8538909999",0.02]
[104502,"CCU41 415","Odrušovací blok, rozsah ochrany 380-415V, s obmedzujúcim varistorom","NBA",6.23,0,6.23,8592765045034,1,8592765045034,null,28592765045038,"8538909999",0.02]
[104503,"CCU41 240","Odrušovací blok, rozsah ochrany 110-240V, s obmedzujúcim varistorom","NBA",6.23,0,6.23,8592765045041,1,8592765045041,null,28592765045045,"8538909999",0.02]
[107959,"MIT41","Mechanické blokovanie pre stýkačov Ex9CS","NBA",4.5599999999999996,0,4.5599999999999996,8592765079602,1,18592765079609,400,28592765079606,"8538909999"]
[]
["Motorové spúšťače Ex9S32A"]
[108096,"Ex9S32A 0.16A","Motorový spúšťač 0.16A","NBG",30.84,{"$f":"NBG","v":0},{"$f":"E5037*(1-F5037)","v":30.84},8592765080967,1,18592765080964,30,28592765080961,"8536201090",0.25800000000000001]
[108097,"Ex9S32A 0.25A","Motorový spúšťač 0.25A","NBG",30.84,0,30.84,8592765080974,1,18592765080971,30,28592765080978,"8536201090",0.25800000000000001]
[108098,"Ex9S32A 0.4A","Motorový spúšťač 0.4A","NBG",31.86,0,31.86,8592765080981,1,18592765080988,30,28592765080985,"8536201090",0.25800000000000001]
[108099,"Ex9S32A 0.63A","Motorový spúšťač 0.63A","NBG",31.86,0,31.86,8592765080998,1,18592765080995,30,28592765080992,"8536201090",0.25800000000000001]
[108100,"Ex9S32A 1A","Motorový spúšťač 1A","NBG",32.5,0,32.5,8592765081001,1,18592765081008,30,28592765081005,"8536201090",0.25800000000000001]
[108101,"Ex9S32A 1.6A","Motorový spúšťač 1.6A","NBG",32.5,0,32.5,8592765081018,1,18592765081015,30,28592765081012,"8536201090",0.32500000000000001]
[108102,"Ex9S32A 2.5A","Motorový spúšťač 2.5A","NBG",33.119999999999997,0,33.119999999999997,8592765081025,1,18592765081022,30,28592765081029,"8536201090",0.32500000000000001]
[108103,"Ex9S32A 4A","Motorový spúšťač 4A","NBG",33.119999999999997,0,33.119999999999997,8592765081032,1,18592765081039,30,28592765081036,"8536201090",0.32500000000000001]
[108104,"Ex9S32A 6.3A","Motorový spúšťač 6.3A","NBG",33.119999999999997,0,33.119999999999997,8592765081049,1,18592765081046,30,28592765081043,"8536201090",0.32500000000000001]
[108105,"Ex9S32A 10A","Motorový spúšťač 10A","NBG",34.659999999999997,0,34.659999999999997,8592765081056,1,18592765081053,30,28592765081050,"8536201090",0.32500000000000001]
[108106,"Ex9S32A 14A","Motorový spúšťač 14A","NBG",34.659999999999997,0,34.659999999999997,8592765081063,1,18592765081060,30,28592765081067,"8536201090",0.32500000000000001]
[108107,"Ex9S32A 18A","Motorový spúšťač 18A","NBG",35.04,0,35.04,8592765081070,1,18592765081077,30,28592765081074,"8536201090",0.32500000000000001]
[108108,"Ex9S32A 23A","Motorový spúšťač 23A","NBG",36.18,0,36.18,8592765081087,1,18592765081084,30,28592765081081,"8536201090",0.32500000000000001]
[108109,"Ex9S32A 25A","Motorový spúšťač 25A","NBG",36.96,0,36.96,8592765081094,1,18592765081091,30,28592765081098,"8536201090",0.32500000000000001]
[108110,"Ex9S32A 32A","Motorový spúšťač 32A","NBG",39.5,0,39.5,8592765081100,1,18592765081107,30,28592765081104,"8536201090",0.32500000000000001]
["Acc."]
[108143,"AX51 11","Čelné pomocné kontakty pre Ex9S32, 1NO + 1NC","NBG",3.8,0,3.8,8592765081438,10,18592765081435,720,28592765081432,"8536508090",1.6E-2]
[108144,"AX51 20","Čelné pomocné kontakty pre Ex9S32, 2NO","NBG",3.8,0,3.8,8592765081445,10,18592765081442,720,28592765081449,"8536508090",1.6E-2]
[108145,"AX52 11","Boční pomocné kontakty pre Ex9S32, 1NO + 1NC","NBG",6.18,0,6.18,8592765081452,2,18592765081459,192,28592765081456,"8536508090",4.2000000000000003E-2]
[108146,"AX52 20","Boční pomocné kontakty pre Ex9S32, 2NO","NBG",6.18,0,6.18,8592765081469,2,18592765081466,192,28592765081463,"8536508090",4.2000000000000003E-2]
[108147,"AX52 02","Boční pomocné kontakty pre Ex9S32, 2NC","NBG",6.5,0,6.5,8592765081476,2,18592765081473,192,28592765081470,"8536508090",4.2000000000000003E-2]
[108148,"UVT51I","Podpäťová spúšť 110 ~ 115V 50Hz, 127V 60Hz","NBG",6.14,0,6.14,8592765081483,1,18592765081480,96,28592765081487,"8536490099",0.125]
[108149,"UVT51J","Podpäťová spúšť 220 ~ 240V 50Hz","NBG",6.1,0,6.1,8592765081490,1,18592765081497,96,28592765081494,"8536490099",0.125]
[108150,"UVT51K","Podpäťová spúšť 380 ~ 400V 50Hz, 440V 60Hz","NBG",7.32,0,7.32,8592765081506,1,18592765081503,96,28592765081500,"8536490099",0.125]
[108151,"SHT51F","Vypínacia spúšť 110 ~ 115V 50Hz, 127V 60Hz","NBG",5.79,0,5.79,8592765081513,1,18592765081510,96,28592765081517,"8536490099",0.10199999999999999]
[108152,"SHT51G","Vypínacia spúšť 220 ~ 240V 50Hz","NBG",7,0,7,8592765081520,1,18592765081527,96,28592765081524,"8536490099",0.10199999999999999]
[108153,"SHT51H","Vypínacia spúšť 380 ~ 400V 50Hz, 440V 60Hz","NBG",6.33,0,6.33,8592765081537,1,18592765081534,96,28592765081531,"8536490099",0.10199999999999999]
[108154,"AL51","Signalizačné kontakt","NBG",5.79,0,5.79,8592765081544,null,18592765081541,null,28592765081548,"8536201090"]
[108155,"CC51","CC51 Pripojovací adaptér pre Ex9CS06,09,12","NBG",7.66,0,7.66,8592765081551,null,18592765081558,null,28592765081555,"8538909999"]
[109077,"CC52","CC52 Pripojovací adaptér pre Ex9C09,12,18","NBG",11.02,{"$f":"NBG","v":0},{"$f":"E5066*(1-F5066)","v":11.02},8592765090775,3,18592765090772,120,28592765090779,"8538909999",5.1499999999999997E-2]
[109078,"CC53 ","CC53 Pripojovací adaptér pre Ex9C25,32,38","NBG",11.02,{"$f":"NBG","v":0},{"$f":"E5067*(1-F5067)","v":11.02},8592765090782,3,18592765090789,60,28592765090786,"8538909999",5.7599999999999998E-2]
[109079,"DRA51","DRA51 Držiak pripojovacích adaptérov","NBG",3.74,{"$f":"NBG","v":0},{"$f":"E5068*(1-F5068)","v":3.74},8592765090799,16,18592765090796,96,28592765090793,"8538909999",8.9099999999999999E-2]
[]
["Tlačitkový motorový spúšťač Ex9SN25B",null,null,null,null,null,null,"","","","","",null,""]
[108940,"Ex9SN25B0.16A","Tlačitkový motorový spúšťač Ex9SN, 0.10-0.16A","NBG",25.48,{"$f":"NBG","v":0},{"$f":"E5071*(1-F5071)","v":25.48},8592765089403,1,8592765089403,64,28592765089407,"8536201090",0.24]
[108941,"Ex9SN25B0.25A","Tlačítkový motorový spúšťač Ex9SN, 0.16-0.25A","NBG",25.48,{"$f":"NBG","v":0},25.48,8592765089410,1,8592765089410,64,28592765089414,"8536201090",0.24]
[108942,"Ex9SN25B0.4A","Tlačítkový motorový spúšťač Ex9SN, 0.25-0.40A","NBG",23.59,0,23.59,8592765089427,1,8592765089427,64,28592765089421,"8536201090",0.24]
[108943,"Ex9SN25B0.63A","Tlačítkový motorový spúšťač Ex9SN, 0.40-0.63A","NBG",23.59,0,23.59,8592765089434,1,8592765089434,64,28592765089438,"8536201090",0.24]
[108944,"Ex9SN25B1A","Tlačítkový motorový spúšťač Ex9SN, 0.63-1A","NBG",23.59,0,23.59,8592765089441,1,8592765089441,64,28592765089445,"8536201090",0.24]
[108945,"Ex9SN25B1.6A","Tlačítkový motorový spúšťač Ex9SN, 1-1.6A","NBG",23.59,0,23.59,8592765089458,1,8592765089458,64,28592765089452,"8536201090",0.28999999999999998]
[108946,"Ex9SN25B2.5A","Tlačítkový motorový spúšťač Ex9SN, 1.6-2.5A","NBG",23.59,0,23.59,8592765089465,1,8592765089465,64,28592765089469,"8536201090",0.28999999999999998]
[108947,"Ex9SN25B4A","Tlačítkový motorový spúšťač Ex9SN, 2.5-4A","NBG",22.39,0,22.39,8592765089472,1,8592765089472,64,28592765089476,"8536201090",0.28999999999999998]
[108948,"Ex9SN25B6.3A","Tlačítkový motorový spúšťač Ex9SN, 4-6.3A","NBG",23.59,0,23.59,8592765089489,1,8592765089489,64,28592765089483,"8536201090",0.28999999999999998]
[108949,"Ex9SN25B10A","Tlačítkový motorový spúšťač Ex9SN, 6-10A","NBG",27.5,0,27.5,8592765089496,1,8592765089496,64,28592765089490,"8536201090",0.28999999999999998]
[108950,"Ex9SN25B14A","Tlačítkový motorový spúšťač Ex9SN, 9-14A","NBG",27.5,0,27.5,8592765089502,1,8592765089502,64,28592765089506,"8536201090",0.28999999999999998]
[108951,"Ex9SN25B18A","Tlačítkový motorový spúšťač Ex9SN, 13-18A","NBG",27.5,0,27.5,8592765089519,1,8592765089519,64,28592765089513,"8536201090",0.28999999999999998]
[108952,"Ex9SN25B23A","Tlačítkový motorový spúšťač Ex9SN, 17-23A","NBG",33.32,0,33.32,8592765089526,1,8592765089526,64,28592765089520,"8536201090",0.28999999999999998]
[108953,"Ex9SN25B25A","Tlačítkový motorový spúšťač Ex9SN, 20-25A","NBG",35.950000000000003,0,35.950000000000003,8592765089533,1,8592765089533,64,28592765089537,"8536201090",0.28999999999999998]
["Acc."]
[108954,"ASNA20","Bočné pomocné kontakty pre Ex9SN, 2NO ","NBG",9.19,0,{"$f":"E5086*(1-F5086)","v":9.19},8592765089540,4,18592765089547,256,28592765089544,"8536508090",0.04]
[108955,"ASNA11","Bočné pomocné kontakty pre Ex9SN, 1NO+1NC ","NBG",7.94,0,7.94,8592765089557,4,18592765089554,256,28592765089551,"8536508090",0.04]
[108956,"ASNB20","Čelné pomocné kontakty pre Ex9SN,  2NO","NBG",7.64,0,7.64,8592765089564,20,18592765089561,1280,28592765089568,"8536508090",0.02]
[108957,"ASNB11","Čelné pomocné kontakty pre Ex9SN,  1NO+1NC ","NBG",7.64,0,7.64,8592765089571,20,18592765089578,1280,28592765089575,"8536508090",0.02]
[108958,"ASNUVA","Podpäťová spúšť pre Ex9SN, 110-115V 50Hz/127V 50Hz","NBG",24.74,0,24.74,8592765089588,2,18592765089585,128,28592765089582,"8536508090",0.09]
[108959,"ASNUVB","Podpäťová spúšť pre Ex9SN, 220-240V 50Hz","NBG",24.74,0,24.74,8592765089595,2,18592765089592,128,28592765089599,"8536508090",0.09]
[108960,"ASNUVC","Podpäťová spúšť pre Ex9SN, 380-400V 50Hz/440V 50Hz","NBG",24.74,0,24.74,8592765089601,2,18592765089608,128,28592765089605,"8536508090",0.09]
[108961,"ASNTA","Vypínacia spúšť pre Ex9SN, 110-115V 50Hz/127V 50Hz","NBG",24.74,0,24.74,8592765089618,2,18592765089615,128,28592765089612,"8536508090",0.09]
[108962,"ASNTB","Vypínacia spúšť pre Ex9SN, 220-240V 50Hz","NBG",24.74,0,24.74,8592765089625,2,18592765089622,128,28592765089629,"8536508090",0.09]
[108963,"ASNTC","Vypínacia spúšť pre Ex9SN, 380-400V 50Hz/440V 50Hz","NBG",24.74,0,24.74,8592765089632,2,18592765089639,128,28592765089636,"8536508090",0.09]
[108964,"ASNF1001","Pomocný kontakt so signalizáciou pre Ex9SN, 1NO(Fault)+1NC(Aux)","NBG",7.64,0,7.64,8592765089649,3,18592765089646,192,28592765089643,"8536508090",0.04]
[108965,"ASNF0101","Pomocný kontakt so signalizáciou pre Ex9SN, 1NC(Fault)+1NC(Aux)","NBG",7.64,0,7.64,8592765089656,3,18592765089653,192,28592765089650,"8536508090",0.04]
[108966,"ASNF1010","Pomocný kontakt so signalizáciou pre Ex9SN, 1NO(Fault)+1NO(Aux)","NBG",7.64,0,7.64,8592765089663,3,18592765089660,192,28592765089667,"8536508090",0.04]
[108967,"ASNF0110","Pomocný kontakt so signalizáciou pre Ex9SN, 1NC(Fault)+1NO(Aux)","NBG",7.64,0,7.64,8592765089670,3,18592765089677,192,28592765089674,"8536508090",0.04]
[108968,"ASNEA","Rozvodnica pre Ex9SN s ovládacou membránou","NBG",9.57,0,9.57,8592765089687,1,8592765089687,20,28592765089681,"8536508090",0.26]
[108969,"ASNEB","Rozvodnica pre Ex9SN s tlačítkom centrál STOP","NBG",25.28,0,25.28,8592765089694,1,8592765089694,12,28592765089698,"8536508090",0.32]
[]
["Stýkače Ex9C"]
[101100,"Ex9C09  11 3P 415V ","Stýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",13.05,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E5104*(1-F5104)","v":13.05},8592765011015,1,8592765011015,40,28592765011019,"8536490099",0.37]
[101101,"Ex9C09  11 3P 400V ","Stýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",13.05,0,{"$f":"E5105*(1-F5105)","v":13.05},8592765011022,1,8592765011022,40,28592765011026,"8536490099",0.37]
[101102,"Ex9C09  11 3P 380V ","Stýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",13.05,0,13.05,8592765011039,1,8592765011039,40,28592765011033,"8536490099",0.37]
[101103,"Ex9C09  11 3P 240V ","Stýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 240 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",13.05,0,13.05,8592765011046,1,8592765011046,40,28592765011040,"8536490099",0.37]
[101104,"Ex9C09  11 3P 230V ","Stýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",13.05,0,13.05,8592765011053,1,8592765011053,40,28592765011057,"8536490099",0.37]
[101105,"Ex9C09  11 3P 220V ","Stýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",13.05,0,13.05,8592765011060,1,8592765011060,40,28592765011064,"8536490099",0.37]
[101106,"Ex9C09  11 3P 127V ","Stýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",13.05,0,13.05,8592765011077,1,8592765011077,40,28592765011071,"8536490099",0.37]
[101107,"Ex9C09  11 3P 110V ","Stýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",13.05,0,13.05,8592765011084,1,8592765011084,40,28592765011088,"8536490099",0.37]
[101108,"Ex9C09  11 3P 48V ","Stýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",13.05,0,13.05,8592765011091,1,8592765011091,40,28592765011095,"8536419089",0.37]
[101109,"Ex9C09  11 3P 42V ","Stýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",13.05,0,13.05,8592765011107,1,8592765011107,40,28592765011101,"8536419089",0.37]
[101110,"Ex9C09  11 3P 36V ","Stýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",13.05,0,13.05,8592765011114,1,8592765011114,40,28592765011118,"8536419089",0.37]
[101111,"Ex9C09  11 3P 24V ","Stýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",13.05,0,13.05,8592765011121,1,8592765011121,40,28592765011125,"8536419089",0.37]
[101112,"Ex9C09  22 3P 415V ","Stýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",17.37,0,17.37,8592765011138,1,8592765011138,40,28592765011132,"8536490099",0.37]
[101113,"Ex9C09  22 3P 400V ","Stýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",17.37,0,17.37,8592765011145,1,8592765011145,40,28592765011149,"8536490099",0.37]
[101114,"Ex9C09  22 3P 380V ","Stýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",17.37,0,17.37,8592765011152,1,8592765011152,40,28592765011156,"8536490099",0.37]
[101115,"Ex9C09  22 3P 240V ","Stýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 240 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",17.37,0,17.37,8592765011169,1,8592765011169,40,28592765011163,"8536490099",0.37]
[101116,"Ex9C09  22 3P 230V ","Stýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",17.37,0,17.37,8592765011176,1,8592765011176,40,28592765011170,"8536490099",0.37]
[101117,"Ex9C09  22 3P 220V ","Stýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",17.37,0,17.37,8592765011183,1,8592765011183,40,28592765011187,"8536490099",0.37]
[101118,"Ex9C09  22 3P 127V ","Stýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",17.37,0,17.37,8592765011190,1,8592765011190,40,28592765011194,"8536490099",0.37]
[101119,"Ex9C09  22 3P 110V ","Stýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",17.37,0,17.37,8592765011206,1,8592765011206,40,28592765011200,"8536490099",0.37]
[101120,"Ex9C09  22 3P 48V ","Stýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",17.37,0,17.37,8592765011213,1,8592765011213,40,28592765011217,"8536419089",0.37]
[101121,"Ex9C09  22 3P 42V ","Stýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",17.37,0,17.37,8592765011220,1,8592765011220,40,28592765011224,"8536419089",0.37]
[101122,"Ex9C09  22 3P 36V ","Stýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",17.37,0,17.37,8592765011237,1,8592765011237,40,28592765011231,"8536419089",0.37]
[101123,"Ex9C09  22 3P 24V ","Stýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",17.37,0,17.37,8592765011244,1,8592765011244,40,28592765011248,"8536419089",0.37]
[101124,"Ex9C12  11 3P 415V ","Stýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",15.04,0,15.04,8592765011251,1,8592765011251,40,28592765011255,"8536490099",0.37]
[101125,"Ex9C12  11 3P 400V ","Stýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",15.04,0,15.04,8592765011268,1,8592765011268,40,28592765011262,"8536490099",0.37]
[101126,"Ex9C12  11 3P 380V ","Stýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",15.04,0,15.04,8592765011275,1,8592765011275,40,28592765011279,"8536490099",0.37]
[101127,"Ex9C12  11 3P 240V ","Stýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 240 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",15.04,0,15.04,8592765011282,1,8592765011282,40,28592765011286,"8536490099",0.37]
[101128,"Ex9C12  11 3P 230V ","Stýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",15.04,0,15.04,8592765011299,1,8592765011299,40,28592765011293,"8536490099",0.37]
[101129,"Ex9C12  11 3P 220V ","Stýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",15.04,0,15.04,8592765011305,1,8592765011305,40,28592765011309,"8536490099",0.37]
[101130,"Ex9C12  11 3P 127V ","Stýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",15.04,0,15.04,8592765011312,1,8592765011312,40,28592765011316,"8536490099",0.37]
[101131,"Ex9C12  11 3P 110V ","Stýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",15.04,0,15.04,8592765011329,1,8592765011329,40,28592765011323,"8536490099",0.37]
[101132,"Ex9C12  11 3P 48V ","Stýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",15.04,0,15.04,8592765011336,1,8592765011336,40,28592765011330,"8536419089",0.37]
[101133,"Ex9C12  11 3P 42V ","Stýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",15.04,0,15.04,8592765011343,1,8592765011343,40,28592765011347,"8536419089",0.37]
[101134,"Ex9C12  11 3P 36V ","Stýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",15.04,0,15.04,8592765011350,1,8592765011350,40,28592765011354,"8536419089",0.37]
[101135,"Ex9C12  11 3P 24V ","Stýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",15.04,0,15.04,8592765011367,1,8592765011367,40,28592765011361,"8536419089",0.37]
[101136,"Ex9C12  22 3P 415V ","Stýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",20.57,0,20.57,8592765011374,1,8592765011374,40,28592765011378,"8536490099",0.37]
[101137,"Ex9C12  22 3P 400V ","Stýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",20.57,0,20.57,8592765011381,1,8592765011381,40,28592765011385,"8536490099",0.37]
[101138,"Ex9C12  22 3P 380V ","Stýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",20.57,0,20.57,8592765011398,1,8592765011398,40,28592765011392,"8536490099",0.37]
[101139,"Ex9C12  22 3P 240V ","Stýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 240 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",20.57,0,20.57,8592765011404,1,8592765011404,40,28592765011408,"8536490099",0.37]
[101140,"Ex9C12  22 3P 230V ","Stýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",20.57,0,20.57,8592765011411,1,8592765011411,40,28592765011415,"8536490099",0.37]
[101141,"Ex9C12  22 3P 220V ","Stýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",20.57,0,20.57,8592765011428,1,8592765011428,40,28592765011422,"8536490099",0.37]
[101142,"Ex9C12  22 3P 127V ","Stýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",20.57,0,20.57,8592765011435,1,8592765011435,40,28592765011439,"8536490099",0.37]
[101143,"Ex9C12  22 3P 110V ","Stýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",20.57,0,20.57,8592765011442,1,8592765011442,40,28592765011446,"8536490099",0.37]
[101144,"Ex9C12  22 3P 48V ","Stýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",20.57,0,20.57,8592765011459,1,8592765011459,40,28592765011453,"8536419089",0.37]
[101145,"Ex9C12  22 3P 42V ","Stýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",20.57,0,20.57,8592765011466,1,8592765011466,40,28592765011460,"8536419089",0.37]
[101146,"Ex9C12  22 3P 36V ","Stýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",20.57,0,20.57,8592765011473,1,8592765011473,40,28592765011477,"8536419089",0.37]
[101147,"Ex9C12  22 3P 24V ","Stýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",20.57,0,20.57,8592765011480,1,8592765011480,40,28592765011484,"8536419089",0.37]
[101148,"Ex9C18  11 3P 415V ","Stýkač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",19.97,0,19.97,8592765011497,1,8592765011497,40,28592765011491,"8536490099",0.37]
[101149,"Ex9C18  11 3P 400V ","Stýkač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",19.97,0,19.97,8592765011503,1,8592765011503,40,28592765011507,"8536490099",0.37]
[101150,"Ex9C18  11 3P 380V ","Stýkač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",19.97,0,19.97,8592765011510,1,8592765011510,40,28592765011514,"8536490099",0.37]
[101151,"Ex9C18  11 3P 240V ","Stýkač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 240 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",19.97,0,19.97,8592765011527,1,8592765011527,40,28592765011521,"8536490099",0.37]
[101152,"Ex9C18  11 3P 230V ","Stýkač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",19.59,0,19.59,8592765011534,1,8592765011534,40,28592765011538,"8536490099",0.37]
[101153,"Ex9C18  11 3P 220V ","Stýkač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",19.97,0,19.97,8592765011541,1,8592765011541,40,28592765011545,"8536490099",0.37]
[101154,"Ex9C18  11 3P 127V ","Stýkač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",19.97,0,19.97,8592765011558,1,8592765011558,40,28592765011552,"8536490099",0.37]
[101155,"Ex9C18  11 3P 110V ","Stýkač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",19.97,0,19.97,8592765011565,1,8592765011565,40,28592765011569,"8536490099",0.37]
[101156,"Ex9C18  11 3P 48V ","Stýkač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",19.97,0,19.97,8592765011572,1,8592765011572,40,28592765011576,"8536419089",0.37]
[101157,"Ex9C18  11 3P 42V ","Stýkač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",19.97,0,19.97,8592765011589,1,8592765011589,40,28592765011583,"8536419089",0.37]
[101158,"Ex9C18  11 3P 36V ","Stýkač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",19.97,0,19.97,8592765011596,1,8592765011596,40,28592765011590,"8536419089",0.37]
[101159,"Ex9C18  11 3P 24V ","Stýkač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",19.97,0,19.97,8592765011602,1,8592765011602,40,28592765011606,"8536419089",0.37]
[101160,"Ex9C18  22 3P 415V ","Stýkač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",26.09,0,26.09,8592765011619,1,8592765011619,40,28592765011613,"8536490099",0.37]
[101161,"Ex9C18  22 3P 400V ","Stýkač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",26.09,0,26.09,8592765011626,1,8592765011626,40,28592765011620,"8536490099",0.37]
[101162,"Ex9C18  22 3P 380V ","Stýkač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",26.09,0,26.09,8592765011633,1,8592765011633,40,28592765011637,"8536490099",0.37]
[101163,"Ex9C18  22 3P 240V ","Stýkač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 240 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",26.09,0,26.09,8592765011640,1,8592765011640,40,28592765011644,"8536490099",0.37]
[101164,"Ex9C18  22 3P 230V ","Stýkač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",26.09,{"$f":"NBA","v":0},26.09,8592765011657,1,8592765011657,40,28592765011651,"8536490099",0.37]
[101165,"Ex9C18  22 3P 220V ","Stýkač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",26.09,0,{"$f":"E5169*(1-F5169)","v":26.09},8592765011664,1,8592765011664,40,28592765011668,"8536490099",0.37]
[101166,"Ex9C18  22 3P 127V ","Stýkač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",26.09,0,26.09,8592765011671,1,8592765011671,40,28592765011675,"8536490099",0.37]
[101167,"Ex9C18  22 3P 110V ","Stýkač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",26.09,0,26.09,8592765011688,1,8592765011688,40,28592765011682,"8536490099",0.37]
[101168,"Ex9C18  22 3P 48V ","Stýkač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",26.09,0,26.09,8592765011695,1,8592765011695,40,28592765011699,"8536419089",0.37]
[101169,"Ex9C18  22 3P 42V ","Stýkač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",26.09,0,26.09,8592765011701,1,8592765011701,40,28592765011705,"8536419089",0.37]
[101170,"Ex9C18  22 3P 36V ","Stýkač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",26.09,0,26.09,8592765011718,1,8592765011718,40,28592765011712,"8536419089",0.37]
[101171,"Ex9C18  22 3P 24V ","Stýkač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",26.09,0,26.09,8592765011725,1,8592765011725,40,28592765011729,"8536419089",0.37]
[101172,"Ex9C25  11 3P 415V ","Stýkač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",26.75,0,26.75,8592765011732,1,8592765011732,20,28592765011736,"8536490099",0.45]
[101173,"Ex9C25  11 3P 400V ","Stýkač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",26.75,0,26.75,8592765011749,1,8592765011749,20,28592765011743,"8536490099",0.45]
[101174,"Ex9C25  11 3P 380V ","Stýkač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",26.75,0,26.75,8592765011756,1,8592765011756,20,28592765011750,"8536490099",0.45]
[101175,"Ex9C25  11 3P 240V ","Stýkač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 240 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",26.75,0,26.75,8592765011763,1,8592765011763,20,28592765011767,"8536490099",0.45]
[101176,"Ex9C25  11 3P 230V ","Stýkač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",26.23,0,26.23,8592765011770,1,8592765011770,20,28592765011774,"8536490099",0.45]
[101177,"Ex9C25  11 3P 220V ","Stýkač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",26.75,0,26.75,8592765011787,1,8592765011787,20,28592765011781,"8536490099",0.45]
[101178,"Ex9C25  11 3P 127V ","Stýkač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",26.75,0,26.75,8592765011794,1,8592765011794,20,28592765011798,"8536490099",0.45]
[101179,"Ex9C25  11 3P 110V ","Stýkač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",26.75,0,26.75,8592765011800,1,8592765011800,20,28592765011804,"8536490099",0.45]
[101180,"Ex9C25  11 3P 48V ","Stýkač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",26.75,0,26.75,8592765011817,1,8592765011817,20,28592765011811,"8536419089",0.45]
[101181,"Ex9C25  11 3P 42V ","Stýkač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",26.75,0,26.75,8592765011824,1,8592765011824,20,28592765011828,"8536419089",0.45]
[101182,"Ex9C25  11 3P 36V ","Stýkač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",26.75,0,26.75,8592765011831,1,8592765011831,20,28592765011835,"8536419089",0.45]
[101183,"Ex9C25  11 3P 24V ","Stýkač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",26.75,0,26.75,8592765011848,1,8592765011848,20,28592765011842,"8536419089",0.45]
[101184,"Ex9C25  22 3P 415V ","Stýkač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",33.630000000000003,0,33.630000000000003,8592765011855,1,8592765011855,20,28592765011859,"8536490099",0.45]
[101185,"Ex9C25  22 3P 400V ","Stýkač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",33.630000000000003,0,33.630000000000003,8592765011862,1,8592765011862,20,28592765011866,"8536490099",0.45]
[101186,"Ex9C25  22 3P 380V ","Stýkač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",33.630000000000003,0,33.630000000000003,8592765011879,1,8592765011879,20,28592765011873,"8536490099",0.45]
[101187,"Ex9C25  22 3P 240V ","Stýkač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 240 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",33.630000000000003,0,33.630000000000003,8592765011886,1,8592765011886,20,28592765011880,"8536490099",0.45]
[101188,"Ex9C25  22 3P 230V ","Stýkač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",33.630000000000003,0,33.630000000000003,8592765011893,1,8592765011893,20,28592765011897,"8536490099",0.45]
[101189,"Ex9C25  22 3P 220V ","Stýkač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",33.630000000000003,0,33.630000000000003,8592765011909,1,8592765011909,20,28592765011903,"8536490099",0.45]
[101190,"Ex9C25  22 3P 127V ","Stýkač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",33.630000000000003,0,33.630000000000003,8592765011916,1,8592765011916,20,28592765011910,"8536490099",0.45]
[101191,"Ex9C25  22 3P 110V ","Stýkač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",33.630000000000003,0,33.630000000000003,8592765011923,1,8592765011923,20,28592765011927,"8536490099",0.45]
[101192,"Ex9C25  22 3P 48V ","Stýkač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",33.630000000000003,0,33.630000000000003,8592765011930,1,8592765011930,20,28592765011934,"8536419089",0.45]
[101193,"Ex9C25  22 3P 42V ","Stýkač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",33.630000000000003,0,33.630000000000003,8592765011947,1,8592765011947,20,28592765011941,"8536419089",0.45]
[101194,"Ex9C25  22 3P 36V ","Stýkač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",33.630000000000003,0,33.630000000000003,8592765011954,1,8592765011954,20,28592765011958,"8536419089",0.45]
[101195,"Ex9C25  22 3P 24V ","Stýkač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",33.630000000000003,0,33.630000000000003,8592765011961,1,8592765011961,20,28592765011965,"8536419089",0.45]
[101196,"Ex9C32  11 3P 415V ","Stýkač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",40.5,0,40.5,8592765011978,1,8592765011978,20,28592765011972,"8536490099",0.45]
[101197,"Ex9C32  11 3P 400V ","Stýkač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",40.5,0,40.5,8592765011985,1,8592765011985,20,28592765011989,"8536490099",0.45]
[101198,"Ex9C32  11 3P 380V ","Stýkač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",40.5,0,40.5,8592765011992,1,8592765011992,20,28592765011996,"8536490099",0.45]
[101199,"Ex9C32  11 3P 240V ","Stýkač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 240 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",40.5,0,40.5,8592765012005,1,8592765012005,20,28592765012009,"8536490099",0.45]
[101200,"Ex9C32  11 3P 230V ","Stýkač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",40.5,0,40.5,8592765012012,1,8592765012012,20,28592765012016,"8536490099",0.45]
[101201,"Ex9C32  11 3P 220V ","Stýkač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",40.5,0,40.5,8592765012029,1,8592765012029,20,28592765012023,"8536490099",0.45]
[101202,"Ex9C32  11 3P 127V ","Stýkač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",40.5,0,40.5,8592765012036,1,8592765012036,20,28592765012030,"8536490099",0.45]
[101203,"Ex9C32  11 3P 110V ","Stýkač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",40.5,0,40.5,8592765012043,1,8592765012043,20,28592765012047,"8536490099",0.45]
[101204,"Ex9C32  11 3P 48V ","Stýkač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",40.5,0,40.5,8592765012050,1,8592765012050,20,28592765012054,"8536419089",0.45]
[101205,"Ex9C32  11 3P 42V ","Stýkač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",40.5,0,40.5,8592765012067,1,8592765012067,20,28592765012061,"8536419089",0.45]
[101206,"Ex9C32  11 3P 36V ","Stýkač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",40.5,0,40.5,8592765012074,1,8592765012074,20,28592765012078,"8536419089",0.45]
[101207,"Ex9C32  11 3P 24V ","Stýkač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",40.5,0,40.5,8592765012081,1,8592765012081,20,28592765012085,"8536419089",0.45]
[101208,"Ex9C32  22 3P 415V ","Stýkač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",47.13,0,47.13,8592765012098,1,8592765012098,20,28592765012092,"8536490099",0.45]
[101209,"Ex9C32  22 3P 400V ","Stýkač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",47.13,0,47.13,8592765012104,1,8592765012104,20,28592765012108,"8536490099",0.45]
[101210,"Ex9C32  22 3P 380V ","Stýkač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",47.13,0,47.13,8592765012111,1,8592765012111,20,28592765012115,"8536490099",0.45]
[101211,"Ex9C32  22 3P 240V ","Stýkač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 240 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",47.13,0,47.13,8592765012128,1,8592765012128,20,28592765012122,"8536490099",0.45]
[101212,"Ex9C32  22 3P 230V ","Stýkač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",47.13,0,47.13,8592765012135,1,8592765012135,20,28592765012139,"8536490099",0.45]
[101213,"Ex9C32  22 3P 220V ","Stýkač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",47.13,0,47.13,8592765012142,1,8592765012142,20,28592765012146,"8536490099",0.45]
[101214,"Ex9C32  22 3P 127V ","Stýkač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",47.13,0,47.13,8592765012159,1,8592765012159,20,28592765012153,"8536490099",0.45]
[101215,"Ex9C32  22 3P 110V ","Stýkač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",47.13,0,47.13,8592765012166,1,8592765012166,20,28592765012160,"8536490099",0.45]
[101216,"Ex9C32  22 3P 48V ","Stýkač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",47.13,0,47.13,8592765012173,1,8592765012173,20,28592765012177,"8536419089",0.45]
[101217,"Ex9C32  22 3P 42V ","Stýkač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",47.13,0,47.13,8592765012180,1,8592765012180,20,28592765012184,"8536419089",0.45]
[101218,"Ex9C32  22 3P 36V ","Stýkač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",47.13,0,47.13,8592765012197,1,8592765012197,20,28592765012191,"8536419089",0.45]
[101219,"Ex9C32  22 3P 24V ","Stýkač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",47.13,0,47.13,8592765012203,1,8592765012203,20,28592765012207,"8536419089",0.45]
[101220,"Ex9C38  11 3P 415V ","Stýkač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",44.62,0,44.62,8592765012210,1,8592765012210,20,28592765012214,"8536490099",0.45]
[101221,"Ex9C38  11 3P 400V ","Stýkač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",44.62,0,44.62,8592765012227,1,8592765012227,20,28592765012221,"8536490099",0.45]
[101222,"Ex9C38  11 3P 380V ","Stýkač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",44.62,0,44.62,8592765012234,1,8592765012234,20,28592765012238,"8536490099",0.45]
[101223,"Ex9C38  11 3P 240V ","Stýkač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 240 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",44.62,0,44.62,8592765012241,1,8592765012241,20,28592765012245,"8536490099",0.45]
[101224,"Ex9C38  11 3P 230V ","Stýkač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",44.62,0,44.62,8592765012258,1,8592765012258,20,28592765012252,"8536490099",0.45]
[101225,"Ex9C38  11 3P 220V ","Stýkač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",44.62,0,44.62,8592765012265,1,8592765012265,20,28592765012269,"8536490099",0.45]
[101226,"Ex9C38  11 3P 127V ","Stýkač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",44.62,0,44.62,8592765012272,1,8592765012272,20,28592765012276,"8536490099",0.45]
[101227,"Ex9C38  11 3P 110V ","Stýkač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",44.62,0,44.62,8592765012289,1,8592765012289,20,28592765012283,"8536490099",0.45]
[101228,"Ex9C38  11 3P 48V ","Stýkač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",44.62,{"$f":"NBA","v":0},44.62,8592765012296,1,8592765012296,20,28592765012290,"8536419089",0.45]
[101229,"Ex9C38  11 3P 42V ","Stýkač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",44.62,0,{"$f":"E5233*(1-F5233)","v":44.62},8592765012302,1,8592765012302,20,28592765012306,"8536419089",0.45]
[101230,"Ex9C38  11 3P 36V ","Stýkač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",44.62,0,44.62,8592765012319,1,8592765012319,20,28592765012313,"8536419089",0.45]
[101231,"Ex9C38  11 3P 24V ","Stýkač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",44.62,0,44.62,8592765012326,1,8592765012326,20,28592765012320,"8536419089",0.45]
[101232,"Ex9C38  22 3P 415V ","Stýkač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",50.78,0,50.78,8592765012333,1,8592765012333,20,28592765012337,"8536490099",0.45]
[101233,"Ex9C38  22 3P 400V ","Stýkač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",50.78,0,50.78,8592765012340,1,8592765012340,20,28592765012344,"8536490099",0.45]
[101234,"Ex9C38  22 3P 380V ","Stýkač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",50.78,0,50.78,8592765012357,1,8592765012357,20,28592765012351,"8536490099",0.45]
[101235,"Ex9C38  22 3P 240V ","Stýkač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 240 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",50.78,0,50.78,8592765012364,1,8592765012364,20,28592765012368,"8536490099",0.45]
[101236,"Ex9C38  22 3P 230V ","Stýkač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",50.78,0,50.78,8592765012371,1,8592765012371,20,28592765012375,"8536490099",0.45]
[101237,"Ex9C38  22 3P 220V ","Stýkač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",50.78,0,50.78,8592765012388,1,8592765012388,20,28592765012382,"8536490099",0.45]
[101238,"Ex9C38  22 3P 127V ","Stýkač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",50.78,0,50.78,8592765012395,1,8592765012395,20,28592765012399,"8536490099",0.45]
[101239,"Ex9C38  22 3P 110V ","Stýkač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",50.78,0,50.78,8592765012401,1,8592765012401,20,28592765012405,"8536490099",0.45]
[101240,"Ex9C38  22 3P 48V ","Stýkač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",50.78,0,50.78,8592765012418,1,8592765012418,20,28592765012412,"8536419089",0.45]
[101241,"Ex9C38  22 3P 42V ","Stýkač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",50.78,0,50.78,8592765012425,1,8592765012425,20,28592765012429,"8536419089",0.45]
[101242,"Ex9C38  22 3P 36V ","Stýkač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",50.78,0,50.78,8592765012432,1,8592765012432,20,28592765012436,"8536419089",0.45]
[101243,"Ex9C38  22 3P 24V ","Stýkač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované  pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",50.78,0,50.78,8592765012449,1,8592765012449,20,28592765012443,"8536419089",0.45]
[101244,"Ex9C40  11 3P 415V ","Stýkač, 3pól, 40A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",48.08,0,48.08,8592765012456,1,8592765012456,12,28592765012450,"8536490099",1.3]
[101245,"Ex9C40  11 3P 400V ","Stýkač, 3pól, 40A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",48.08,0,48.08,8592765012463,1,8592765012463,12,28592765012467,"8536490099",1.3]
[101246,"Ex9C40  11 3P 380V ","Stýkač, 3pól, 40A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",48.08,0,48.08,8592765012470,1,8592765012470,12,28592765012474,"8536490099",1.3]
[101247,"Ex9C40  11 3P 240V ","Stýkač, 3pól, 40A AC-3, ovl. 240 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",48.08,0,48.08,8592765012487,1,8592765012487,12,28592765012481,"8536490099",1.3]
[101248,"Ex9C40  11 3P 230V ","Stýkač, 3pól, 40A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",48.08,0,48.08,8592765012494,1,8592765012494,12,28592765012498,"8536490099",1.3]
[101249,"Ex9C40  11 3P 220V ","Stýkač, 3pól, 40A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",48.08,0,48.08,8592765012500,1,8592765012500,12,28592765012504,"8536490099",1.3]
[101250,"Ex9C40  11 3P 127V ","Stýkač, 3pól, 40A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",48.08,0,48.08,8592765012517,1,8592765012517,12,28592765012511,"8536490099",1.3]
[101251,"Ex9C40  11 3P 110V ","Stýkač, 3pól, 40A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",48.08,0,48.08,8592765012524,1,8592765012524,12,28592765012528,"8536490099",1.3]
[101252,"Ex9C40  11 3P 48V ","Stýkač, 3pól, 40A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",48.08,0,48.08,8592765012531,1,8592765012531,12,28592765012535,"8536419089",1.3]
[101253,"Ex9C40  11 3P 42V ","Stýkač, 3pól, 40A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",48.08,0,48.08,8592765012548,1,8592765012548,12,28592765012542,"8536419089",1.3]
[101254,"Ex9C40  11 3P 36V ","Stýkač, 3pól, 40A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",48.08,0,48.08,8592765012555,1,8592765012555,12,28592765012559,"8536419089",1.3]
[101255,"Ex9C40  11 3P 24V ","Stýkač, 3pól, 40A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",48.08,0,48.08,8592765012562,1,8592765012562,12,28592765012566,"8536419089",1.3]
[101256,"Ex9C50  11 3P 415V ","Stýkač, 3pól, 50A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",58.35,0,58.35,8592765012579,1,8592765012579,12,28592765012573,"8536490099",1.3]
[101257,"Ex9C50  11 3P 400V ","Stýkač, 3pól, 50A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",58.35,0,58.35,8592765012586,1,8592765012586,12,28592765012580,"8536490099",1.3]
[101258,"Ex9C50  11 3P 380V ","Stýkač, 3pól, 50A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",58.35,0,58.35,8592765012593,1,8592765012593,12,28592765012597,"8536490099",1.3]
[101259,"Ex9C50  11 3P 240V ","Stýkač, 3pól, 50A AC-3, ovl. 240 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",58.35,0,58.35,8592765012609,1,8592765012609,12,28592765012603,"8536490099",1.3]
[101260,"Ex9C50  11 3P 230V ","Stýkač, 3pól, 50A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",58.35,0,58.35,8592765012616,1,8592765012616,12,28592765012610,"8536490099",1.3]
[101261,"Ex9C50  11 3P 220V ","Stýkač, 3pól, 50A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",58.35,0,58.35,8592765012623,1,8592765012623,12,28592765012627,"8536490099",1.3]
[101262,"Ex9C50  11 3P 127V ","Stýkač, 3pól, 50A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",58.35,0,58.35,8592765012630,1,8592765012630,12,28592765012634,"8536490099",1.3]
[101263,"Ex9C50  11 3P 110V ","Stýkač, 3pól, 50A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",58.35,0,58.35,8592765012647,1,8592765012647,12,28592765012641,"8536490099",1.3]
[101264,"Ex9C50  11 3P 48V ","Stýkač, 3pól, 50A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",58.35,0,58.35,8592765012654,1,8592765012654,12,28592765012658,"8536419089",1.3]
[101265,"Ex9C50  11 3P 42V ","Stýkač, 3pól, 50A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",58.35,0,58.35,8592765012661,1,8592765012661,12,28592765012665,"8536419089",1.3]
[101266,"Ex9C50  11 3P 36V ","Stýkač, 3pól, 50A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",58.35,0,58.35,8592765012678,1,8592765012678,12,28592765012672,"8536419089",1.3]
[101267,"Ex9C50  11 3P 24V ","Stýkač, 3pól, 50A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",58.35,0,58.35,8592765012685,1,8592765012685,12,28592765012689,"8536419089",1.3]
[101268,"Ex9C65  11 3P 415V ","Stýkač, 3pól, 65A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",79.97,0,79.97,8592765012692,1,8592765012692,12,28592765012696,"8536490099",1.3]
[101269,"Ex9C65  11 3P 400V ","Stýkač, 3pól, 65A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",79.97,0,79.97,8592765012708,1,8592765012708,12,28592765012702,"8536490099",1.3]
[101270,"Ex9C65  11 3P 380V ","Stýkač, 3pól, 65A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",79.97,0,79.97,8592765012715,1,8592765012715,12,28592765012719,"8536490099",1.3]
[101271,"Ex9C65  11 3P 240V ","Stýkač, 3pól, 65A AC-3, ovl. 240 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",79.97,0,79.97,8592765012722,1,8592765012722,12,28592765012726,"8536490099",1.3]
[101272,"Ex9C65  11 3P 230V ","Stýkač, 3pól, 65A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",79.97,0,79.97,8592765012739,1,8592765012739,12,28592765012733,"8536490099",1.3]
[101273,"Ex9C65  11 3P 220V ","Stýkač, 3pól, 65A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",79.97,0,79.97,8592765012746,1,8592765012746,12,28592765012740,"8536490099",1.3]
[101274,"Ex9C65  11 3P 127V ","Stýkač, 3pól, 65A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",79.97,0,79.97,8592765012753,1,8592765012753,12,28592765012757,"8536490099",1.3]
[101275,"Ex9C65  11 3P 110V ","Stýkač, 3pól, 65A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",79.97,0,79.97,8592765012760,1,8592765012760,12,28592765012764,"8536490099",1.3]
[101276,"Ex9C65  11 3P 48V ","Stýkač, 3pól, 65A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",79.97,0,79.97,8592765012777,1,8592765012777,12,28592765012771,"8536419089",1.3]
[101277,"Ex9C65  11 3P 42V ","Stýkač, 3pól, 65A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",79.97,0,79.97,8592765012784,1,8592765012784,12,28592765012788,"8536419089",1.3]
[101278,"Ex9C65  11 3P 36V ","Stýkač, 3pól, 65A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",79.97,0,79.97,8592765012791,1,8592765012791,12,28592765012795,"8536419089",1.3]
[101279,"Ex9C65  11 3P 24V ","Stýkač, 3pól, 65A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",79.97,0,79.97,8592765012807,1,8592765012807,12,28592765012801,"8536419089",1.3]
[101335,"Ex9C80 11 3P 415V ","Stýkač, 3pól, 80A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",92.69,0,92.69,8592765013361,1,8592765013361,12,28592765013365,"8536490099",1.6]
[101336,"Ex9C80 11 3P 400V ","Stýkač, 3pól, 80A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",92.69,0,92.69,8592765013378,1,8592765013378,12,28592765013372,"8536490099",1.6]
[101337,"Ex9C80 11 3P 380V ","Stýkač, 3pól, 80A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",92.69,0,92.69,8592765013385,1,8592765013385,12,28592765013389,"8536490099",1.6]
[101338,"Ex9C80 11 3P 240V ","Stýkač, 3pól, 80A AC-3, ovl. 240 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",92.69,0,92.69,8592765013392,1,8592765013392,12,28592765013396,"8536490099",1.6]
[101339,"Ex9C80 11 3P 230V ","Stýkač, 3pól, 80A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",92.69,0,92.69,8592765013408,1,8592765013408,12,28592765013402,"8536490099",1.6]
[101340,"Ex9C80 11 3P 220V ","Stýkač, 3pól, 80A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",92.69,0,92.69,8592765013415,1,8592765013415,12,28592765013419,"8536490099",1.6]
[101341,"Ex9C80 11 3P 127V ","Stýkač, 3pól, 80A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",92.69,0,92.69,8592765013422,1,8592765013422,12,28592765013426,"8536490099",1.6]
[101342,"Ex9C80 11 3P 110V ","Stýkač, 3pól, 80A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",92.69,0,92.69,8592765013439,1,8592765013439,12,28592765013433,"8536490099",1.6]
[101343,"Ex9C80 11 3P 48V ","Stýkač, 3pól, 80A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",92.69,0,92.69,8592765013446,1,8592765013446,12,28592765013440,"8536419089",1.6]
[101344,"Ex9C80 11 3P 42V ","Stýkač, 3pól, 80A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",92.69,0,92.69,8592765013453,1,8592765013453,12,28592765013457,"8536419089",1.6]
[101345,"Ex9C80 11 3P 36V ","Stýkač, 3pól, 80A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",92.69,0,92.69,8592765013460,1,8592765013460,12,28592765013464,"8536419089",1.6]
[101346,"Ex9C80 11 3P 24V ","Stýkač, 3pól, 80A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",92.69,0,92.69,8592765013477,1,8592765013477,12,28592765013471,"8536419089",1.6]
[101347,"Ex9C100 11 3P 415V ","Stýkač, 3pól, 100A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",132.49,{"$f":"NBA","v":0},132.49,8592765013484,1,8592765013484,12,28592765013488,"8536490099",1.6]
[101348,"Ex9C100 11 3P 400V ","Stýkač, 3pól, 100A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",132.49,0,{"$f":"E5297*(1-F5297)","v":132.49},8592765013491,1,8592765013491,12,28592765013495,"8536490099",1.6]
[101349,"Ex9C100 11 3P 380V ","Stýkač, 3pól, 100A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",132.49,0,132.49,8592765013507,1,8592765013507,12,28592765013501,"8536490099",1.6]
[101350,"Ex9C100 11 3P 240V ","Stýkač, 3pól, 100A AC-3, ovl. 240 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",132.49,0,132.49,8592765013514,1,8592765013514,12,28592765013518,"8536490099",1.6]
[101351,"Ex9C100 11 3P 230V ","Stýkač, 3pól, 100A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",132.49,0,132.49,8592765013521,1,8592765013521,12,28592765013525,"8536490099",1.6]
[101352,"Ex9C100 11 3P 220V ","Stýkač, 3pól, 100A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",132.49,0,132.49,8592765013538,1,8592765013538,12,28592765013532,"8536490099",1.6]
[101353,"Ex9C100 11 3P 127V","Stýkač, 3pól, 100A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",132.49,0,132.49,8592765013545,1,8592765013545,12,28592765013549,"8536490099",1.6]
[101354,"Ex9C100 11 3P 110V ","Stýkač, 3pól, 100A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",132.49,0,132.49,8592765013552,1,8592765013552,12,28592765013556,"8536490099",1.6]
[101355,"Ex9C100 11 3P 48V ","Stýkač, 3pól, 100A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",132.49,0,132.49,8592765013569,1,8592765013569,12,28592765013563,"8536419089",1.6]
[101356,"Ex9C100 11 3P 42V ","Stýkač, 3pól, 100A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",132.49,0,132.49,8592765013576,1,8592765013576,12,28592765013570,"8536419089",1.6]
[101357,"Ex9C100 11 3P 36V ","Stýkač, 3pól, 100A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",132.49,0,132.49,8592765013583,1,8592765013583,12,28592765013587,"8536419089",1.6]
[101358,"Ex9C100 11 3P 24V ","Stýkač, 3pól, 100A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované  pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",132.49,0,132.49,8592765013590,1,8592765013590,12,28592765013594,"8536419089",1.6]
[]
["Stýkače Ex9C do 500A"]
[106211,"Ex9C115 22 3P 48V AC/DC","Stýkač, 3pól, 115A AC-3, ovl. napätie 48V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",236.61,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E5310*(1-F5310)","v":236.61},8592765062123,1,8592765062123,2,28592765062127,"8536419089",3]
[106212,"Ex9C115 22 3P 42V AC/DC","Stýkač, 3pól, 115A AC-3, ovl. napätie 42V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",236.61,{"$f":"NBA","v":0},236.61,8592765062130,1,8592765062130,2,28592765062134,"8536419089",3]
[106213,"Ex9C115 22 3P 415V AC/DC","Stýkač, 3pól, 115A AC-3, ovl. napätie 415V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",236.61,0,236.61,8592765062147,1,8592765062147,2,28592765062141,"8536490099",3]
[106214,"Ex9C115 22 3P 400V AC/DC","Stýkač, 3pól, 115A AC-3, ovl. napätie 400V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",236.61,0,236.61,8592765062154,1,8592765062154,2,28592765062158,"8536490099",3]
[106215,"Ex9C115 22 3P 380V AC/DC","Stýkač, 3pól, 115A AC-3, ovl. napätie 380V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",236.61,0,236.61,8592765062161,1,8592765062161,2,28592765062165,"8536490099",3]
[106216,"Ex9C115 22 3P 36V AC/DC","Stýkač, 3pól, 115A AC-3, ovl. napätie 36V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",236.61,0,236.61,8592765062178,1,8592765062178,2,28592765062172,"8536419089",3]
[106217,"Ex9C115 22 3P 24V AC/DC","Stýkač, 3pól, 115A AC-3, ovl. napätie 24V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",236.61,0,236.61,8592765062185,1,8592765062185,2,28592765062189,"8536419089",3]
[106218,"Ex9C115 22 3P 240V AC/DC","Stýkač, 3pól, 115A AC-3, ovl. napätie 240V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",236.61,0,236.61,8592765062192,1,8592765062192,2,28592765062196,"8536490099",3]
[106219,"Ex9C115 22 3P 230V AC/DC","Stýkač, 3pól, 115A AC-3, ovl. napätie 230V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",236.61,0,236.61,8592765062208,1,8592765062208,2,28592765062202,"8536490099",3]
[106220,"Ex9C115 22 3P 220V AC/DC","Stýkač, 3pól, 115A AC-3, ovl. napätie 220V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",236.61,0,236.61,8592765062215,1,8592765062215,2,28592765062219,"8536490099",3]
[106221,"Ex9C115 22 3P 127V AC/DC","Stýkač, 3pól, 115A AC-3, ovl. napätie 127V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",236.61,0,236.61,8592765062222,1,8592765062222,2,28592765062226,"8536490099",3]
[106222,"Ex9C115 22 3P 110V AC/DC","Stýkač, 3pól, 115A AC-3, ovl. napätie 110V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",236.61,0,236.61,8592765062239,1,8592765062239,2,28592765062233,"8536490099",3]
[106223,"Ex9C150 22 3P 48V AC/DC","Stýkač, 3pól, 150A AC-3, ovl. napätie 48V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",298.24,0,298.24,8592765062246,1,8592765062246,2,28592765062240,"8536419089",3]
[106224,"Ex9C150 22 3P 42V AC/DC","Stýkač, 3pól, 150A AC-3, ovl. napätie 42V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",298.24,0,298.24,8592765062253,1,8592765062253,2,28592765062257,"8536419089",3]
[106225,"Ex9C150 22 3P 415V AC/DC","Stýkač, 3pól, 150A AC-3, ovl. napätie 415V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",298.24,0,298.24,8592765062260,1,8592765062260,2,28592765062264,"8536490099",3]
[106226,"Ex9C150 22 3P 400V AC/DC","Stýkač, 3pól, 150A AC-3, ovl. napätie 400V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",298.24,0,298.24,8592765062277,1,8592765062277,2,28592765062271,"8536490099",3]
[106227,"Ex9C150 22 3P 380V AC/DC","Stýkač, 3pól, 150A AC-3, ovl. napätie 380V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",298.24,0,298.24,8592765062284,1,8592765062284,2,28592765062288,"8536490099",3]
[106228,"Ex9C150 22 3P 36V AC/DC","Stýkač, 3pól, 150A AC-3, ovl. napätie 36V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",298.24,0,298.24,8592765062291,1,8592765062291,2,28592765062295,"8536419089",3]
[106229,"Ex9C150 22 3P 24V AC/DC","Stýkač, 3pól, 150A AC-3, ovl. napätie 24V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",298.24,0,298.24,8592765062307,1,8592765062307,2,28592765062301,"8536419089",3]
[106230,"Ex9C150 22 3P 240V AC/DC","Stýkač, 3pól, 150A AC-3, ovl. napätie 240V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",298.24,0,298.24,8592765062314,1,8592765062314,2,28592765062318,"8536490099",3]
[106231,"Ex9C150 22 3P 230V AC/DC","Stýkač, 3pól, 150A AC-3, ovl. napätie 230V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",298.24,0,298.24,8592765062321,1,8592765062321,2,28592765062325,"8536490099",3]
[106232,"Ex9C150 22 3P 220V AC/DC","Stýkač, 3pól, 150A AC-3, ovl. napätie 220V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",298.24,0,298.24,8592765062338,1,8592765062338,2,28592765062332,"8536490099",3]
[106233,"Ex9C150 22 3P 127V AC/DC","Stýkač, 3pól, 150A AC-3, ovl. napätie 127V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",298.24,0,298.24,8592765062345,1,8592765062345,2,28592765062349,"8536490099",3]
[106234,"Ex9C150 22 3P 110V AC/DC","Stýkač, 3pól, 150A AC-3, ovl. napätie 110V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",298.24,0,298.24,8592765062352,1,8592765062352,2,28592765062356,"8536490099",3]
[106235,"Ex9C185 22 3P 48V AC/DC","Stýkač, 3pól, 185A AC-3, ovl. napätie 48V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",320.02999999999997,0,320.02999999999997,8592765062369,1,8592765062369,2,28592765062363,"8536419089",3]
[106236,"Ex9C185 22 3P 42V AC/DC","Stýkač, 3pól, 185A AC-3, ovl. napätie 42V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",320.02999999999997,0,320.02999999999997,8592765062376,1,8592765062376,2,28592765062370,"8536419089",3]
[106237,"Ex9C185 22 3P 415V AC/DC","Stýkač, 3pól, 185A AC-3, ovl. napätie 415V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",320.02999999999997,0,320.02999999999997,8592765062383,1,8592765062383,2,28592765062387,"8536490099",3]
[106238,"Ex9C185 22 3P 400V AC/DC","Stýkač, 3pól, 185A AC-3, ovl. napätie 400V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",320.02999999999997,0,320.02999999999997,8592765062390,1,8592765062390,2,28592765062394,"8536490099",3]
[106239,"Ex9C185 22 3P 380V AC/DC","Stýkač, 3pól, 185A AC-3, ovl. napätie 380V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",320.02999999999997,0,320.02999999999997,8592765062406,1,8592765062406,2,28592765062400,"8536490099",3]
[106240,"Ex9C185 22 3P 36V AC/DC","Stýkač, 3pól, 185A AC-3, ovl. napätie 36V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",320.02999999999997,0,320.02999999999997,8592765062413,1,8592765062413,2,28592765062417,"8536419089",3]
[106241,"Ex9C185 22 3P 24V AC/DC","Stýkač, 3pól, 185A AC-3, ovl. napätie 24V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",320.02999999999997,0,320.02999999999997,8592765062420,1,8592765062420,2,28592765062424,"8536419089",3]
[106242,"Ex9C185 22 3P 240V AC/DC","Stýkač, 3pól, 185A AC-3, ovl. napätie 240V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",320.02999999999997,0,320.02999999999997,8592765062437,1,8592765062437,2,28592765062431,"8536490099",3]
[106243,"Ex9C185 22 3P 230V AC/DC","Stýkač, 3pól, 185A AC-3, ovl. napätie 230V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",320.02999999999997,0,320.02999999999997,8592765062444,1,8592765062444,2,28592765062448,"8536490099",3]
[106244,"Ex9C185 22 3P 220V AC/DC","Stýkač, 3pól, 185A AC-3, ovl. napätie 220V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",320.02999999999997,0,320.02999999999997,8592765062451,1,8592765062451,2,28592765062455,"8536490099",3]
[106245,"Ex9C185 22 3P 127V AC/DC","Stýkač, 3pól, 185A AC-3, ovl. napätie 127V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",320.02999999999997,0,320.02999999999997,8592765062468,1,8592765062468,2,28592765062462,"8536490099",3]
[106246,"Ex9C185 22 3P 110V AC/DC","Stýkač, 3pól, 185A AC-3, ovl. napätie 110V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",320.02999999999997,0,320.02999999999997,8592765062475,1,8592765062475,2,28592765062479,"8536490099",3]
[106247,"Ex9C225 22 3P 48V AC/DC","Stýkač, 3pól, 225A AC-3, ovl. napätie 48V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",460.06,0,460.06,8592765062482,1,8592765062482,2,28592765062486,"8536419089",6]
[106248,"Ex9C225 22 3P 42V AC/DC","Stýkač, 3pól, 225A AC-3, ovl. napätie 42V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",460.06,0,460.06,8592765062499,1,8592765062499,2,28592765062493,"8536419089",6]
[106249,"Ex9C225 22 3P 415V AC/DC","Stýkač, 3pól, 225A AC-3, ovl. napätie 415V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",460.06,0,460.06,8592765062505,1,8592765062505,2,28592765062509,"8536490099",6]
[106250,"Ex9C225 22 3P 400V AC/DC","Stýkač, 3pól, 225A AC-3, ovl. napätie 400V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",460.06,0,460.06,8592765062512,1,8592765062512,2,28592765062516,"8536490099",6]
[106251,"Ex9C225 22 3P 380V AC/DC","Stýkač, 3pól, 225A AC-3, ovl. napätie 380V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",460.06,0,460.06,8592765062529,1,8592765062529,2,28592765062523,"8536490099",6]
[106252,"Ex9C225 22 3P 36V AC/DC","Stýkač, 3pól, 225A AC-3, ovl. napätie 36V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",460.06,0,460.06,8592765062536,1,8592765062536,2,28592765062530,"8536419089",6]
[106253,"Ex9C225 22 3P 24V AC/DC","Stýkač, 3pól, 225A AC-3, ovl. napätie 24V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",460.06,0,460.06,8592765062543,1,8592765062543,2,28592765062547,"8536419089",6]
[106254,"Ex9C225 22 3P 240V AC/DC","Stýkač, 3pól, 225A AC-3, ovl. napätie 240V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",460.06,0,460.06,8592765062550,1,8592765062550,2,28592765062554,"8536490099",6]
[106255,"Ex9C225 22 3P 230V AC/DC","Stýkač, 3pól, 225A AC-3, ovl. napätie 230V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",460.06,0,460.06,8592765062567,1,8592765062567,2,28592765062561,"8536490099",6]
[106256,"Ex9C225 22 3P 220V AC/DC","Stýkač, 3pól, 225A AC-3, ovl. napätie 220V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",460.06,0,460.06,8592765062574,1,8592765062574,2,28592765062578,"8536490099",6]
[106257,"Ex9C225 22 3P 127V AC/DC","Stýkač, 3pól, 225A AC-3, ovl. napätie 127V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",460.06,0,460.06,8592765062581,1,8592765062581,2,28592765062585,"8536490099",6]
[106258,"Ex9C225 22 3P 110V AC/DC","Stýkač, 3pól, 225A AC-3, ovl. napätie 110V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",460.06,0,460.06,8592765062598,1,8592765062598,2,28592765062592,"8536490099",6]
[106259,"Ex9C265 22 3P 48V AC/DC","Stýkač, 3pól, 265A AC-3, ovl. napätie 48V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",656.99,0,656.99,8592765062604,1,8592765062604,2,28592765062608,"8536419089",6]
[106260,"Ex9C265 22 3P 42V AC/DC","Stýkač, 3pól, 265A AC-3, ovl. napätie 42V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",656.99,0,656.99,8592765062611,1,8592765062611,2,28592765062615,"8536419089",6]
[106261,"Ex9C265 22 3P 415V AC/DC","Stýkač, 3pól, 265A AC-3, ovl. napätie 415V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",656.99,0,656.99,8592765062628,1,8592765062628,2,28592765062622,"8536490099",6]
[106262,"Ex9C265 22 3P 400V AC/DC","Stýkač, 3pól, 265A AC-3, ovl. napätie 400V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",656.99,0,656.99,8592765062635,1,8592765062635,2,28592765062639,"8536490099",6]
[106263,"Ex9C265 22 3P 380V AC/DC","Stýkač, 3pól, 265A AC-3, ovl. napätie 380V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",656.99,0,656.99,8592765062642,1,8592765062642,2,28592765062646,"8536490099",6]
[106264,"Ex9C265 22 3P 36V AC/DC","Stýkač, 3pól, 265A AC-3, ovl. napätie 36V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",656.99,0,656.99,8592765062659,1,8592765062659,2,28592765062653,"8536419089",6]
[106265,"Ex9C265 22 3P 24V AC/DC","Stýkač, 3pól, 265A AC-3, ovl. napätie 24V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",656.99,0,656.99,8592765062666,1,8592765062666,2,28592765062660,"8536419089",6]
[106266,"Ex9C265 22 3P 240V AC/DC","Stýkač, 3pól, 265A AC-3, ovl. napätie 240V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",656.99,0,656.99,8592765062673,1,8592765062673,2,28592765062677,"8536490099",6]
[106267,"Ex9C265 22 3P 230V AC/DC","Stýkač, 3pól, 265A AC-3, ovl. napätie 230V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",656.99,0,656.99,8592765062680,1,8592765062680,2,28592765062684,"8536490099",6]
[106268,"Ex9C265 22 3P 220V AC/DC","Stýkač, 3pól, 265A AC-3, ovl. napätie 220V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",656.99,0,656.99,8592765062697,1,8592765062697,2,28592765062691,"8536490099",6]
[106269,"Ex9C265 22 3P 127V AC/DC","Stýkač, 3pól, 265A AC-3, ovl. napätie 127V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",656.99,0,656.99,8592765062703,1,8592765062703,2,28592765062707,"8536490099",6]
[106270,"Ex9C265 22 3P 110V AC/DC","Stýkač, 3pól, 265A AC-3, ovl. napätie 110V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",656.99,0,656.99,8592765062710,1,8592765062710,2,28592765062714,"8536490099",6]
[106271,"Ex9C300 22 3P 48V AC/DC","Stýkač, 3pól, 300A AC-3, ovl. napätie 48V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",853.5,0,853.5,8592765062727,1,8592765062727,2,28592765062721,"8536419089",6]
[106272,"Ex9C300 22 3P 42V AC/DC","Stýkač, 3pól, 300A AC-3, ovl. napätie 42V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",853.5,0,853.5,8592765062734,1,8592765062734,2,28592765062738,"8536419089",6]
[106273,"Ex9C300 22 3P 415V AC/DC","Stýkač, 3pól, 300A AC-3, ovl. napätie 415V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",853.5,0,853.5,8592765062741,1,8592765062741,2,28592765062745,"8536490099",6]
[106274,"Ex9C300 22 3P 400V AC/DC","Stýkač, 3pól, 300A AC-3, ovl. napätie 400V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",853.5,0,853.5,8592765062758,1,8592765062758,2,28592765062752,"8536490099",6]
[106275,"Ex9C300 22 3P 380V AC/DC","Stýkač, 3pól, 300A AC-3, ovl. napätie 380V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",853.5,0,{"$f":"E5374*(1-F5374)","v":853.5},8592765062765,1,8592765062765,2,28592765062769,"8536490099",6]
[106276,"Ex9C300 22 3P 36V AC/DC","Stýkač, 3pól, 300A AC-3, ovl. napätie 36V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",853.5,{"$f":"NBA","v":0},853.5,8592765062772,1,8592765062772,2,28592765062776,"8536419089",6]
[106277,"Ex9C300 22 3P 24V AC/DC","Stýkač, 3pól, 300A AC-3, ovl. napätie 24V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",853.5,0,853.5,8592765062789,1,8592765062789,2,28592765062783,"8536419089",6]
[106278,"Ex9C300 22 3P 240V AC/DC","Stýkač, 3pól, 300A AC-3, ovl. napätie 240V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",853.5,0,853.5,8592765062796,1,8592765062796,2,28592765062790,"8536490099",6]
[106279,"Ex9C300 22 3P 230V AC/DC","Stýkač, 3pól, 300A AC-3, ovl. napätie 230V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",853.5,0,853.5,8592765062802,1,8592765062802,2,28592765062806,"8536490099",6]
[106280,"Ex9C300 22 3P 220V AC/DC","Stýkač, 3pól, 300A AC-3, ovl. napätie 220V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",853.5,0,853.5,8592765062819,1,8592765062819,2,28592765062813,"8536490099",6]
[106281,"Ex9C300 22 3P 127V AC/DC","Stýkač, 3pól, 300A AC-3, ovl. napätie 127V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",853.5,0,853.5,8592765062826,1,8592765062826,2,28592765062820,"8536490099",6]
[106282,"Ex9C300 22 3P 110V AC/DC","Stýkač, 3pól, 300A AC-3, ovl. napätie 110V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",853.5,0,853.5,8592765062833,1,8592765062833,2,28592765062837,"8536490099",6]
[106283,"Ex9C400 22 3P 48V AC/DC","Stýkač, 3pól, 400A AC-3, ovl. napätie 48V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",1691.38,0,1691.38,8592765062840,1,8592765062840,1,28592765062844,"8536419089",9.5]
[106284,"Ex9C400 22 3P 42V AC/DC","Stýkač, 3pól, 400A AC-3, ovl. napätie 42V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",1691.38,0,1691.38,8592765062857,1,8592765062857,1,28592765062851,"8536419089",9.5]
[106285,"Ex9C400 22 3P 415V AC/DC","Stýkač, 3pól, 400A AC-3, ovl. napätie 415V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",1691.38,0,1691.38,8592765062864,1,8592765062864,1,28592765062868,"8536490099",9.5]
[106286,"Ex9C400 22 3P 400V AC/DC","Stýkač, 3pól, 400A AC-3, ovl. napätie 400V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",1691.38,0,1691.38,8592765062871,1,8592765062871,1,28592765062875,"8536490099",9.5]
[106287,"Ex9C400 22 3P 380V AC/DC","Stýkač, 3pól, 400A AC-3, ovl. napätie 380V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",1691.38,0,1691.38,8592765062888,1,8592765062888,1,28592765062882,"8536490099",9.5]
[106288,"Ex9C400 22 3P 36V AC/DC","Stýkač, 3pól, 400A AC-3, ovl. napätie 36V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",1691.38,0,1691.38,8592765062895,1,8592765062895,1,28592765062899,"8536419089",9.5]
[106290,"Ex9C400 22 3P 240V AC/DC","Stýkač, 3pól, 400A AC-3, ovl. napätie 240V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",1691.38,0,1691.38,8592765062918,1,8592765062918,1,28592765062912,"8536490099",9.5]
[106291,"Ex9C400 22 3P 230V AC/DC","Stýkač, 3pól, 400A AC-3, ovl. napätie 230V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",1691.38,0,1691.38,8592765062925,1,8592765062925,1,28592765062929,"8536490099",9.5]
[106292,"Ex9C400 22 3P 220V AC/DC","Stýkač, 3pól, 400A AC-3, ovl. napätie 220V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",1691.38,0,1691.38,8592765062932,1,8592765062932,1,28592765062936,"8536490099",9.5]
[106293,"Ex9C400 22 3P 127V AC/DC","Stýkač, 3pól, 400A AC-3, ovl. napätie 127V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",1691.38,0,1691.38,8592765062949,1,8592765062949,1,28592765062943,"8536490099",9.5]
[106294,"Ex9C400 22 3P 110V AC/DC","Stýkač, 3pól, 400A AC-3, ovl. napätie 110V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",1691.38,0,1691.38,8592765062956,1,8592765062956,1,28592765062950,"8536490099",9.5]
[106295,"Ex9C500 22 3P 48V AC/DC","Stýkač, 3pól, 500A AC-3, ovl. napätie 48V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",2413.7800000000002,0,2413.7800000000002,8592765062963,1,8592765062963,1,28592765062967,"8536419089",9.5]
[106296,"Ex9C500 22 3P 42V AC/DC","Stýkač, 3pól, 500A AC-3, ovl. napätie 42V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",2413.7800000000002,0,2413.7800000000002,8592765062970,1,8592765062970,1,28592765062974,"8536419089",9.5]
[106297,"Ex9C500 22 3P 415V AC/DC","Stýkač, 3pól, 500A AC-3, ovl. napätie 415V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",2413.7800000000002,0,2413.7800000000002,8592765062987,1,8592765062987,1,28592765062981,"8536490099",9.5]
[106298,"Ex9C500 22 3P 400V AC/DC","Stýkač, 3pól, 500A AC-3, ovl. napätie 400V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",2413.7800000000002,0,2413.7800000000002,8592765062994,1,8592765062994,1,28592765062998,"8536490099",9.5]
[106299,"Ex9C500 22 3P 380V AC/DC","Stýkač, 3pól, 500A AC-3, ovl. napätie 380V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",2413.7800000000002,0,2413.7800000000002,8592765063007,1,8592765063007,1,28592765063001,"8536490099",9.5]
[106300,"Ex9C500 22 3P 36V AC/DC","Stýkač, 3pól, 500A AC-3, ovl. napätie 36V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",2413.7800000000002,0,2413.7800000000002,8592765063014,1,8592765063014,1,28592765063018,"8536419089",9.5]
[106302,"Ex9C500 22 3P 240V AC/DC","Stýkač, 3pól, 500A AC-3, ovl. napätie 240V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",2413.7800000000002,0,2413.7800000000002,8592765063038,1,8592765063038,1,28592765063032,"8536490099",9.5]
[106303,"Ex9C500 22 3P 230V AC/DC","Stýkač, 3pól, 500A AC-3, ovl. napätie 230V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",2413.7800000000002,0,2413.7800000000002,8592765063045,1,8592765063045,1,28592765063049,"8536490099",9.5]
[106304,"Ex9C500 22 3P 220V AC/DC","Stýkač, 3pól, 500A AC-3, ovl. napätie 220V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",2413.7800000000002,0,2413.7800000000002,8592765063052,1,8592765063052,1,28592765063056,"8536490099",9.5]
[106305,"Ex9C500 22 3P 127V AC/DC","Stýkač, 3pól, 500A AC-3, ovl. napätie 127V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",2413.7800000000002,0,2413.7800000000002,8592765063069,1,8592765063069,1,28592765063063,"8536490099",9.5]
[106306,"Ex9C500 22 3P 110V AC/DC","Stýkač, 3pól, 500A AC-3, ovl. napätie 110V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",2413.7800000000002,0,2413.7800000000002,8592765063076,1,8592765063076,1,28592765063070,"8536490099",9.5]
[]
["náhradná cievka pre stýkače Ex9C185-500"]
[107986,"ECC44 415V AC/DC EU","ECC44 náhradná cievka pre stýkač 415V","NBA",61.86,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E5406*(1-F5406)","v":61.86},8592765079879,1,18592765079876,8,28592765079873,8505199089,0.88300000000000001]
[107985,"ECC44 400V AC/DC EU","ECC44 náhradná cievka pre stýkač 400V","NBA",61.86,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E5407*(1-F5407)","v":61.86},8592765079862,1,18592765079869,8,28592765079866,8505199089,0.88300000000000001]
[107984,"ECC44 380V AC/DC EU","ECC44 náhradná cievka pre stýkač 380V","NBA",61.86,{"$f":"NBA","v":0},61.86,8592765079855,1,18592765079852,8,28592765079859,8505199089,0.88300000000000001]
[107983,"ECC44 240V AC/DC EU","ECC44 náhradná cievka pre stýkač 240V","NBA",59.14,{"$f":"NBA","v":0},59.14,8592765079848,1,18592765079845,8,28592765079842,8505199089,0.88300000000000001]
[107982,"ECC44 230V AC/DC EU","ECC44 náhradná cievka pre stýkač 230V","NBA",59.14,{"$f":"NBA","v":0},59.14,8592765079831,1,18592765079838,8,28592765079835,8505199089,0.88300000000000001]
[107981,"ECC44 220V AC/DC EU","ECC44 náhradná cievka pre stýkač 220V","NBA",59.14,{"$f":"NBA","v":0},59.14,8592765079824,1,18592765079821,8,28592765079828,8505199089,0.88300000000000001]
[107980,"ECC44 127V AC/DC EU","ECC44 náhradná cievka pre stýkač 127V","NBA",61.19,{"$f":"NBA","v":0},61.19,8592765079817,1,18592765079814,8,28592765079811,8505199089,0.88300000000000001]
[107979,"ECC44 110V AC/DC EU","ECC44 náhradná cievka pre stýkač 110V","NBA",61.19,{"$f":"NBA","v":0},61.19,8592765079800,1,18592765079807,8,28592765079804,8505199089,0.88300000000000001]
[107978,"ECC44 48V AC/DC EU","ECC44 náhradná cievka pre stýkač 48V","NBA",58.47,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E5414*(1-F5414)","v":58.47},8592765079794,1,18592765079791,8,28592765079798,8505199089,0.88300000000000001]
[107977,"ECC44 42V AC/DC EU","ECC44 náhradná cievka pre stýkač 42V","NBA",58.47,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E5415*(1-F5415)","v":58.47},8592765079787,1,18592765079784,8,28592765079781,8505199089,0.88300000000000001]
[107976,"ECC44 36V AC/DC EU","ECC44 náhradná cievka pre stýkač 36V","NBA",62.92,{"$f":"NBA","v":0},62.92,8592765079770,1,18592765079777,8,28592765079774,8505199089,0.88300000000000001]
[107975,"ECC44 24V AC/DC EU","ECC44 náhradná cievka pre stýkač 24V","NBA",62.14,{"$f":"NBA","v":0},62.14,8592765079763,1,18592765079760,8,28592765079767,8505199089,0.88300000000000001]
[107998,"ECC45 415V AC/DC EU","ECC45 náhradná cievka pre stýkač 415V, vhodné pre stýkače vyrobené od decembra 2018 kontaktovať technickú podporu","NBA",96.27,{"$f":"NBA","v":0},96.27,8592765079992,1,18592765079999,8,28592765079996,8505199089,1.806]
[107997,"ECC45 400V AC/DC EU","ECC45 náhradná cievka pre stýkač 400V, vhodné pre stýkače vyrobené od decembra 2018 kontaktovať technickú podporu","NBA",96.27,{"$f":"NBA","v":0},96.27,8592765079985,1,18592765079982,8,28592765079989,8505199089,1.806]
[107996,"ECC45 380V AC/DC EU","ECC45 náhradná cievka pre stýkač 380V, vhodné pre stýkače vyrobené od decembra 2018 kontaktovať technickú podporu","NBA",96.27,{"$f":"NBA","v":0},96.27,8592765079978,1,18592765079975,8,28592765079972,8505199089,1.806]
[107995,"ECC45 240V AC/DC EU","ECC45 náhradná cievka pre stýkač 240V, vhodné pre stýkače vyrobené od decembra 2018 kontaktovať technickú podporu","NBA",93.57,{"$f":"NBA","v":0},93.57,8592765079961,1,18592765079968,8,28592765079965,8505199089,1.806]
[107994,"ECC45 230V AC/DC EU","ECC45 náhradná cievka pre stýkač 230V, vhodné pre stýkače vyrobené od decembra 2018 kontaktovať technickú podporu","NBA",93.57,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E5422*(1-F5422)","v":93.57},8592765079954,1,18592765079951,8,28592765079958,8505199089,1.806]
[107993,"ECC45 220V AC/DC EU","ECC45 náhradná cievka pre stýkač 220V, vhodné pre stýkače vyrobené od decembra 2018 kontaktovať technickú podporu","NBA",93.57,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E5423*(1-F5423)","v":93.57},8592765079947,1,18592765079944,8,28592765079941,8505199089,1.806]
[107992,"ECC45 127V AC/DC EU","ECC45 náhradná cievka pre stýkač 127V, vhodné pre stýkače vyrobené od decembra 2018 kontaktovať technickú podporu","NBA",90.86,{"$f":"NBA","v":0},90.86,8592765079930,1,18592765079937,8,28592765079934,8505199089,1.806]
[107991,"ECC45 110V AC/DC EU","ECC45 náhradná cievka pre stýkač 110V, vhodné pre stýkače vyrobené od decembra 2018 kontaktovať technickú podporu","NBA",90.86,{"$f":"NBA","v":0},90.86,8592765079923,1,18592765079920,8,28592765079927,8505199089,1.806]
[107990,"ECC45 48V AC/DC EU","ECC45 náhradná cievka pre stýkač 48V, vhodné pre stýkače vyrobené od decembra 2018 kontaktovať technickú podporu","NBA",99.96,{"$f":"NBA","v":0},99.96,8592765079916,1,18592765079913,8,28592765079910,8505199089,1.806]
[107989,"ECC45 42V AC/DC EU","ECC45 náhradná cievka pre stýkač 42V, vhodné pre stýkače vyrobené od decembra 2018 kontaktovať technickú podporu","NBA",99.96,{"$f":"NBA","v":0},99.96,8592765079909,1,18592765079906,8,28592765079903,8505199089,1.806]
[107988,"ECC45 36V AC/DC EU","ECC45 náhradná cievka pre stýkač 36V, vhodné pre stýkače vyrobené od decembra 2018 kontaktovať technickú podporu","NBA",101.77,{"$f":"NBA","v":0},101.77,8592765079893,1,18592765079890,8,28592765079897,8505199089,1.806]
[107987,"ECC45 24V AC/DC EU","ECC45 náhradná cievka pre stýkač 24V, vhodné pre stýkače vyrobené od decembra 2018 kontaktovať technickú podporu","NBA",102.68,{"$f":"NBA","v":0},102.68,8592765079886,1,18592765079883,8,28592765079880,8505199089,1.806]
[108010,"ECC46 415V AC/DC EU","ECC46 náhradná cievka pre stýkač 415V","NBA",165.37,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E5430*(1-F5430)","v":165.37},8592765080110,1,18592765080117,8,28592765080114,8505199089,3.6589999999999998]
[108009,"ECC46 400V AC/DC EU","ECC46 náhradná cievka pre stýkač 400V","NBA",165.37,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E5431*(1-F5431)","v":165.37},8592765080103,1,18592765080100,8,28592765080107,8505199089,3.6589999999999998]
[108008,"ECC46 380V AC/DC EU","ECC46 náhradná cievka pre stýkač 380V","NBA",165.37,{"$f":"NBA","v":0},165.37,8592765080097,1,18592765080094,8,28592765080091,8505199089,3.6589999999999998]
[108007,"ECC46 240V AC/DC EU","ECC46 náhradná cievka pre stýkač 240V","NBA",168.11,{"$f":"NBA","v":0},168.11,8592765080080,1,18592765080087,8,28592765080084,8505199089,3.6589999999999998]
[108006,"ECC46 230V AC/DC EU","ECC46 náhradná cievka pre stýkač 230V","NBA",168.11,{"$f":"NBA","v":0},168.11,8592765080073,1,18592765080070,8,28592765080077,8505199089,3.6589999999999998]
[108005,"ECC46 220V AC/DC EU","ECC46 náhradná cievka pre stýkač 220V","NBA",168.11,{"$f":"NBA","v":0},168.11,8592765080066,1,18592765080063,8,28592765080060,8505199089,3.6589999999999998]
[108004,"ECC46 127V AC/DC EU","ECC46 náhradná cievka pre stýkač 127V","NBA",166.79,{"$f":"NBA","v":0},166.79,8592765080059,1,18592765080056,8,28592765080053,8505199089,3.6589999999999998]
[108003,"ECC46 110V AC/DC EU","ECC46 náhradná cievka pre stýkač 110V","NBA",166.79,{"$f":"NBA","v":0},166.79,8592765080042,1,18592765080049,8,28592765080046,8505199089,3.6589999999999998]
[108002,"ECC46 48V AC/DC EU","ECC46 náhradná cievka pre stýkač 48V","NBA",199.8,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E5438*(1-F5438)","v":199.8},8592765080035,1,18592765080032,8,28592765080039,8505199089,3.6589999999999998]
[108001,"ECC46 42V AC/DC EU","ECC46 náhradná cievka pre stýkač 42V","NBA",199.8,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E5439*(1-F5439)","v":199.8},8592765080028,1,18592765080025,8,28592765080022,8505199089,3.6589999999999998]
[108000,"ECC46 36V AC/DC EU","ECC46 náhradná cievka pre stýkač 36V","NBA",178.63,{"$f":"NBA","v":0},178.63,8592765080011,1,18592765080018,8,28592765080015,8505199089,3.6589999999999998]
[]
["Stýkače pre spínanie kapacitných záťaží Ex9CC"]
[104194,"Ex9CC25 12 3P 110V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 25 A, pre kompenzáciu až 16 kvar pri 400 V AC","NBC",41.69,{"$f":"NBC","v":0},{"$f":"E5443*(1-F5443)","v":41.69},8592765041951,1,8592765041951,null,28592765041955,"8536490099",0.62]
[104195,"Ex9CC25 12 3P 127V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 25 A, pre kompenzáciu až 16 kvar pri 400 V AC","NBC",41.69,{"$f":"NBC","v":0},{"$f":"E5444*(1-F5444)","v":41.69},8592765041968,1,8592765041968,null,28592765041962,"8536490099",0.62]
[104196,"Ex9CC25 12 3P 220V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 25 A, pre kompenzáciu až 16 kvar pri 400 V AC","NBC",41.69,0,{"$f":"E5445*(1-F5445)","v":41.69},8592765041975,1,8592765041975,null,28592765041979,"8536490099",0.62]
[104197,"Ex9CC25 12 3P 230V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 25 A, pre kompenzáciu až 16 kvar pri 400 V AC","NBC",41.69,0,41.69,8592765041982,1,8592765041982,null,28592765041986,"8536490099",0.62]
[104198,"Ex9CC25 12 3P 240V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 25 A, pre kompenzáciu až 16 kvar pri 400 V AC","NBC",41.69,0,41.69,8592765041999,1,8592765041999,null,28592765041993,"8536490099",0.62]
[104199,"Ex9CC25 12 3P 24V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 25 A, pre kompenzáciu až 16 kvar pri 400 V AC","NBC",41.69,0,41.69,8592765042002,1,8592765042002,null,28592765042006,"8536419089",0.62]
[104200,"Ex9CC25 12 3P 36V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 25 A, pre kompenzáciu až 16 kvar pri 400 V AC","NBC",41.69,0,41.69,8592765042019,1,8592765042019,null,28592765042013,"8536419089",0.62]
[104201,"Ex9CC25 12 3P 380V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 25 A, pre kompenzáciu až 16 kvar pri 400 V AC","NBC",41.69,0,41.69,8592765042026,1,8592765042026,null,28592765042020,"8536490099",0.62]
[104202,"Ex9CC25 12 3P 400V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 25 A, pre kompenzáciu až 16 kvar pri 400 V AC","NBC",41.69,0,41.69,8592765042033,1,8592765042033,null,28592765042037,"8536490099",0.62]
[104203,"Ex9CC25 12 3P 415V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 25 A, pre kompenzáciu až 16 kvar pri 400 V AC","NBC",41.69,0,41.69,8592765042040,1,8592765042040,null,28592765042044,"8536490099",0.62]
[104204,"Ex9CC25 12 3P 42V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 25 A, pre kompenzáciu až 16 kvar pri 400 V AC","NBC",41.69,0,41.69,8592765042057,1,8592765042057,null,28592765042051,"8536419089",0.62]
[104205,"Ex9CC25 12 3P 48V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 25 A, pre kompenzáciu až 16 kvar pri 400 V AC","NBC",41.69,0,41.69,8592765042064,1,8592765042064,null,28592765042068,"8536419089",0.62]
[104206,"Ex9CC25 21 3P 110V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 25 A, pre kompenzáciu až 16 kvar pri 400 V AC","NBC",47.3,0,47.3,8592765042071,1,8592765042071,null,28592765042075,"8536490099",0.62]
[104207,"Ex9CC25 21 3P 127V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 25 A, pre kompenzáciu až 16 kvar pri 400 V AC","NBC",47.3,0,47.3,8592765042088,1,8592765042088,null,28592765042082,"8536490099",0.62]
[104208,"Ex9CC25 21 3P 220V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 25 A, pre kompenzáciu až 16 kvar pri 400 V AC","NBC",47.3,0,47.3,8592765042095,1,8592765042095,null,28592765042099,"8536490099",0.62]
[104209,"Ex9CC25 21 3P 230V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 25 A, pre kompenzáciu až 16 kvar pri 400 V AC","NBC",46.36,0,46.36,8592765042101,1,8592765042101,null,28592765042105,"8536490099",0.62]
[104210,"Ex9CC25 21 3P 240V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 25 A, pre kompenzáciu až 16 kvar pri 400 V AC","NBC",47.3,0,47.3,8592765042118,1,8592765042118,null,28592765042112,"8536490099",0.62]
[104211,"Ex9CC25 21 3P 24V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 25 A, pre kompenzáciu až 16 kvar pri 400 V AC","NBC",47.3,0,47.3,8592765042125,1,8592765042125,null,28592765042129,"8536419089",0.62]
[104212,"Ex9CC25 21 3P 36V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 25 A, pre kompenzáciu až 16 kvar pri 400 V AC","NBC",47.3,0,47.3,8592765042132,1,8592765042132,null,28592765042136,"8536419089",0.62]
[104213,"Ex9CC25 21 3P 380V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 25 A, pre kompenzáciu až 16 kvar pri 400 V AC","NBC",46.36,0,46.36,8592765042149,1,8592765042149,null,28592765042143,"8536490099",0.62]
[104214,"Ex9CC25 21 3P 400V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 25 A, pre kompenzáciu až 16 kvar pri 400 V AC","NBC",47.3,0,47.3,8592765042156,1,8592765042156,null,28592765042150,"8536490099",0.62]
[104215,"Ex9CC25 21 3P 415V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 25 A, pre kompenzáciu až 16 kvar pri 400 V AC","NBC",47.3,0,47.3,8592765042163,1,8592765042163,null,28592765042167,"8536490099",0.62]
[104216,"Ex9CC25 21 3P 42V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 25 A, pre kompenzáciu až 16 kvar pri 400 V AC","NBC",47.3,0,47.3,8592765042170,1,8592765042170,null,28592765042174,"8536419089",0.62]
[104217,"Ex9CC25 21 3P 48V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 25 A, pre kompenzáciu až 16 kvar pri 400 V AC","NBC",47.3,0,47.3,8592765042187,1,8592765042187,null,28592765042181,"8536419089",0.62]
[104218,"Ex9CC25 23 3P 110V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 25 A, pre kompenzáciu až 16 kvar pri 400 V AC","NBC",59.13,0,59.13,8592765042194,1,8592765042194,null,28592765042198,"8536490099",0.62]
[104219,"Ex9CC25 23 3P 127V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 25 A, pre kompenzáciu až 16 kvar pri 400 V AC","NBC",59.13,0,59.13,8592765042200,1,8592765042200,null,28592765042204,"8536490099",0.62]
[104220,"Ex9CC25 23 3P 220V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 25 A, pre kompenzáciu až 16 kvar pri 400 V AC","NBC",59.13,0,59.13,8592765042217,1,8592765042217,null,28592765042211,"8536490099",0.62]
[104221,"Ex9CC25 23 3P 230V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 25 A, pre kompenzáciu až 16 kvar pri 400 V AC","NBC",57.96,0,57.96,8592765042224,1,8592765042224,null,28592765042228,"8536490099",0.62]
[104222,"Ex9CC25 23 3P 240V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 25 A, pre kompenzáciu až 16 kvar pri 400 V AC","NBC",59.13,0,59.13,8592765042231,1,8592765042231,null,28592765042235,"8536490099",0.62]
[104223,"Ex9CC25 23 3P 24V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 25 A, pre kompenzáciu až 16 kvar pri 400 V AC","NBC",59.13,0,59.13,8592765042248,1,8592765042248,null,28592765042242,"8536419089",0.62]
[104224,"Ex9CC25 23 3P 36V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 25 A, pre kompenzáciu až 16 kvar pri 400 V AC","NBC",59.13,0,59.13,8592765042255,1,8592765042255,null,28592765042259,"8536419089",0.62]
[104225,"Ex9CC25 23 3P 380V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 25 A, pre kompenzáciu až 16 kvar pri 400 V AC","NBC",57.96,0,57.96,8592765042262,1,8592765042262,null,28592765042266,"8536490099",0.62]
[104226,"Ex9CC25 23 3P 400V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 25 A, pre kompenzáciu až 16 kvar pri 400 V AC","NBC",59.13,0,59.13,8592765042279,1,8592765042279,null,28592765042273,"8536490099",0.62]
[104227,"Ex9CC25 23 3P 415V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 25 A, pre kompenzáciu až 16 kvar pri 400 V AC","NBC",59.13,0,59.13,8592765042286,1,8592765042286,null,28592765042280,"8536490099",0.62]
[104228,"Ex9CC25 23 3P 42V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 25 A, pre kompenzáciu až 16 kvar pri 400 V AC","NBC",59.13,0,59.13,8592765042293,1,8592765042293,null,28592765042297,"8536419089",0.62]
[104229,"Ex9CC25 23 3P 48V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 25 A, pre kompenzáciu až 16 kvar pri 400 V AC","NBC",59.13,0,59.13,8592765042309,1,8592765042309,null,28592765042303,"8536419089",0.62]
[104230,"Ex9CC25 32 3P 110V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 25 A, pre kompenzáciu až 16 kvar pri 400 V AC","NBC",59.13,0,59.13,8592765042316,1,8592765042316,null,28592765042310,"8536490099",0.62]
[104231,"Ex9CC25 32 3P 127V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 25 A, pre kompenzáciu až 16 kvar pri 400 V AC","NBC",59.13,0,59.13,8592765042323,1,8592765042323,null,28592765042327,"8536490099",0.62]
[104232,"Ex9CC25 32 3P 220V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 25 A, pre kompenzáciu až 16 kvar pri 400 V AC","NBC",59.13,0,59.13,8592765042330,1,8592765042330,null,28592765042334,"8536490099",0.62]
[104233,"Ex9CC25 32 3P 230V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 25 A, pre kompenzáciu až 16 kvar pri 400 V AC","NBC",57.96,0,57.96,8592765042347,1,8592765042347,null,28592765042341,"8536490099",0.62]
[104234,"Ex9CC25 32 3P 240V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 25 A, pre kompenzáciu až 16 kvar pri 400 V AC","NBC",59.13,0,59.13,8592765042354,1,8592765042354,null,28592765042358,"8536490099",0.62]
[104235,"Ex9CC25 32 3P 24V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 25 A, pre kompenzáciu až 16 kvar pri 400 V AC","NBC",59.13,0,59.13,8592765042361,1,8592765042361,null,28592765042365,"8536419089",0.62]
[104236,"Ex9CC25 32 3P 36V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 25 A, pre kompenzáciu až 16 kvar pri 400 V AC","NBC",59.13,0,59.13,8592765042378,1,8592765042378,null,28592765042372,"8536419089",0.62]
[104237,"Ex9CC25 32 3P 380V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 25 A, pre kompenzáciu až 16 kvar pri 400 V AC","NBC",57.96,0,57.96,8592765042385,1,8592765042385,null,28592765042389,"8536490099",0.62]
[104238,"Ex9CC25 32 3P 400V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 25 A, pre kompenzáciu až 16 kvar pri 400 V AC","NBC",59.13,0,59.13,8592765042392,1,8592765042392,null,28592765042396,"8536490099",0.62]
[104239,"Ex9CC25 32 3P 415V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 25 A, pre kompenzáciu až 16 kvar pri 400 V AC","NBC",59.13,0,59.13,8592765042408,1,8592765042408,null,28592765042402,"8536490099",0.62]
[104240,"Ex9CC25 32 3P 42V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 25 A, pre kompenzáciu až 16 kvar pri 400 V AC","NBC",59.13,0,59.13,8592765042415,1,8592765042415,null,28592765042419,"8536419089",0.62]
[104241,"Ex9CC25 32 3P 48V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 25 A, pre kompenzáciu až 16 kvar pri 400 V AC","NBC",59.13,0,59.13,8592765042422,1,8592765042422,null,28592765042426,"8536419089",0.62]
[104242,"Ex9CC38 12 3P 110V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 38 A, pre kompenzáciu až 25 kvar pri 400 V AC","NBC",70.319999999999993,0,70.319999999999993,8592765042439,1,8592765042439,null,28592765042433,"8536490099",0.62]
[104243,"Ex9CC38 12 3P 127V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 38 A, pre kompenzáciu až 25 kvar pri 400 V AC","NBC",70.319999999999993,0,70.319999999999993,8592765042446,1,8592765042446,null,28592765042440,"8536490099",0.62]
[104244,"Ex9CC38 12 3P 220V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 38 A, pre kompenzáciu až 25 kvar pri 400 V AC","NBC",70.319999999999993,0,70.319999999999993,8592765042453,1,8592765042453,null,28592765042457,"8536490099",0.62]
[104245,"Ex9CC38 12 3P 230V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 38 A, pre kompenzáciu až 25 kvar pri 400 V AC","NBC",70.319999999999993,0,70.319999999999993,8592765042460,1,8592765042460,null,28592765042464,"8536490099",0.62]
[104246,"Ex9CC38 12 3P 240V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 38 A, pre kompenzáciu až 25 kvar pri 400 V AC","NBC",70.319999999999993,0,70.319999999999993,8592765042477,1,8592765042477,null,28592765042471,"8536490099",0.62]
[104247,"Ex9CC38 12 3P 24V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 38 A, pre kompenzáciu až 25 kvar pri 400 V AC","NBC",70.319999999999993,0,70.319999999999993,8592765042484,1,8592765042484,null,28592765042488,"8536419089",0.62]
[104248,"Ex9CC38 12 3P 36V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 38 A, pre kompenzáciu až 25 kvar pri 400 V AC","NBC",70.319999999999993,0,70.319999999999993,8592765042491,1,8592765042491,null,28592765042495,"8536419089",0.62]
[104249,"Ex9CC38 12 3P 380V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 38 A, pre kompenzáciu až 25 kvar pri 400 V AC","NBC",70.319999999999993,0,70.319999999999993,8592765042507,1,8592765042507,null,28592765042501,"8536490099",0.62]
[104250,"Ex9CC38 12 3P 400V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 38 A, pre kompenzáciu až 25 kvar pri 400 V AC","NBC",70.319999999999993,0,70.319999999999993,8592765042514,1,8592765042514,null,28592765042518,"8536490099",0.62]
[104251,"Ex9CC38 12 3P 415V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 38 A, pre kompenzáciu až 25 kvar pri 400 V AC","NBC",70.319999999999993,0,70.319999999999993,8592765042521,1,8592765042521,null,28592765042525,"8536490099",0.62]
[104252,"Ex9CC38 12 3P 42V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 38 A, pre kompenzáciu až 25 kvar pri 400 V AC","NBC",70.319999999999993,0,70.319999999999993,8592765042538,1,8592765042538,null,28592765042532,"8536419089",0.62]
[104253,"Ex9CC38 12 3P 48V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 38 A, pre kompenzáciu až 25 kvar pri 400 V AC","NBC",70.319999999999993,0,70.319999999999993,8592765042545,1,8592765042545,null,28592765042549,"8536419089",0.62]
[104254,"Ex9CC38 21 3P 110V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 38 A, pre kompenzáciu až 25 kvar pri 400 V AC","NBC",70.319999999999993,0,70.319999999999993,8592765042552,1,8592765042552,null,28592765042556,"8536490099",0.62]
[104255,"Ex9CC38 21 3P 127V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 38 A, pre kompenzáciu až 25 kvar pri 400 V AC","NBC",70.319999999999993,0,70.319999999999993,8592765042569,1,8592765042569,null,28592765042563,"8536490099",0.62]
[104256,"Ex9CC38 21 3P 220V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 38 A, pre kompenzáciu až 25 kvar pri 400 V AC","NBC",70.319999999999993,0,70.319999999999993,8592765042576,1,8592765042576,null,28592765042570,"8536490099",0.62]
[104257,"Ex9CC38 21 3P 230V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 38 A, pre kompenzáciu až 25 kvar pri 400 V AC","NBC",70.319999999999993,0,70.319999999999993,8592765042583,1,8592765042583,null,28592765042587,"8536490099",0.62]
[104258,"Ex9CC38 21 3P 240V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 38 A, pre kompenzáciu až 25 kvar pri 400 V AC","NBC",70.319999999999993,0,70.319999999999993,8592765042590,1,8592765042590,null,28592765042594,"8536490099",0.62]
[104259,"Ex9CC38 21 3P 24V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 38 A, pre kompenzáciu až 25 kvar pri 400 V AC","NBC",70.319999999999993,{"$f":"NBC","v":0},70.319999999999993,8592765042606,1,8592765042606,null,28592765042600,"8536419089",0.62]
[104260,"Ex9CC38 21 3P 36V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 38 A, pre kompenzáciu až 25 kvar pri 400 V AC","NBC",70.319999999999993,0,{"$f":"E5509*(1-F5509)","v":70.319999999999993},8592765042613,1,8592765042613,null,28592765042617,"8536419089",0.62]
[104261,"Ex9CC38 21 3P 380V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 38 A, pre kompenzáciu až 25 kvar pri 400 V AC","NBC",70.319999999999993,0,70.319999999999993,8592765042620,1,8592765042620,null,28592765042624,"8536490099",0.62]
[104262,"Ex9CC38 21 3P 400V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 38 A, pre kompenzáciu až 25 kvar pri 400 V AC","NBC",70.319999999999993,0,70.319999999999993,8592765042637,1,8592765042637,null,28592765042631,"8536490099",0.62]
[104263,"Ex9CC38 21 3P 415V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 38 A, pre kompenzáciu až 25 kvar pri 400 V AC","NBC",70.319999999999993,0,70.319999999999993,8592765042644,1,8592765042644,null,28592765042648,"8536490099",0.62]
[104264,"Ex9CC38 21 3P 42V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 38 A, pre kompenzáciu až 25 kvar pri 400 V AC","NBC",70.319999999999993,0,70.319999999999993,8592765042651,1,8592765042651,null,28592765042655,"8536419089",0.62]
[104265,"Ex9CC38 21 3P 48V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 38 A, pre kompenzáciu až 25 kvar pri 400 V AC","NBC",70.319999999999993,0,70.319999999999993,8592765042668,1,8592765042668,null,28592765042662,"8536419089",0.62]
[104266,"Ex9CC38 23 3P 110V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 38 A, pre kompenzáciu až 25 kvar pri 400 V AC","NBC",87.88,0,87.88,8592765042675,1,8592765042675,null,28592765042679,"8536490099",0.62]
[104267,"Ex9CC38 23 3P 127V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 38 A, pre kompenzáciu až 25 kvar pri 400 V AC","NBC",87.88,0,87.88,8592765042682,1,8592765042682,null,28592765042686,"8536490099",0.62]
[104268,"Ex9CC38 23 3P 220V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 38 A, pre kompenzáciu až 25 kvar pri 400 V AC","NBC",87.88,0,87.88,8592765042699,1,8592765042699,null,28592765042693,"8536490099",0.62]
[104269,"Ex9CC38 23 3P 230V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 38 A, pre kompenzáciu až 25 kvar pri 400 V AC","NBC",87.88,0,87.88,8592765042705,1,8592765042705,null,28592765042709,"8536490099",0.62]
[104270,"Ex9CC38 23 3P 240V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 38 A, pre kompenzáciu až 25 kvar pri 400 V AC","NBC",87.88,0,87.88,8592765042712,1,8592765042712,null,28592765042716,"8536490099",0.62]
[104271,"Ex9CC38 23 3P 24V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 38 A, pre kompenzáciu až 25 kvar pri 400 V AC","NBC",87.88,0,87.88,8592765042729,1,8592765042729,null,28592765042723,"8536419089",0.62]
[104272,"Ex9CC38 23 3P 36V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 38 A, pre kompenzáciu až 25 kvar pri 400 V AC","NBC",87.88,0,87.88,8592765042736,1,8592765042736,null,28592765042730,"8536419089",0.62]
[104273,"Ex9CC38 23 3P 380V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 38 A, pre kompenzáciu až 25 kvar pri 400 V AC","NBC",87.88,0,87.88,8592765042743,1,8592765042743,null,28592765042747,"8536490099",0.62]
[104274,"Ex9CC38 23 3P 400V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 38 A, pre kompenzáciu až 25 kvar pri 400 V AC","NBC",87.88,0,87.88,8592765042750,1,8592765042750,null,28592765042754,"8536490099",0.62]
[104275,"Ex9CC38 23 3P 415V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 38 A, pre kompenzáciu až 25 kvar pri 400 V AC","NBC",87.88,0,87.88,8592765042767,1,8592765042767,null,28592765042761,"8536490099",0.62]
[104276,"Ex9CC38 23 3P 42V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 38 A, pre kompenzáciu až 25 kvar pri 400 V AC","NBC",87.88,0,87.88,8592765042774,1,8592765042774,null,28592765042778,"8536419089",0.62]
[104277,"Ex9CC38 23 3P 48V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 38 A, pre kompenzáciu až 25 kvar pri 400 V AC","NBC",87.88,0,87.88,8592765042781,1,8592765042781,null,28592765042785,"8536419089",0.62]
[104278,"Ex9CC38 32 3P 110V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 38 A, pre kompenzáciu až 25 kvar pri 400 V AC","NBC",87.88,0,87.88,8592765042798,1,8592765042798,null,28592765042792,"8536490099",0.62]
[104279,"Ex9CC38 32 3P 127V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 38 A, pre kompenzáciu až 25 kvar pri 400 V AC","NBC",87.88,0,87.88,8592765042804,1,8592765042804,null,28592765042808,"8536490099",0.62]
[104280,"Ex9CC38 32 3P 220V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 38 A, pre kompenzáciu až 25 kvar pri 400 V AC","NBC",87.88,0,87.88,8592765042811,1,8592765042811,null,28592765042815,"8536490099",0.62]
[104281,"Ex9CC38 32 3P 230V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 38 A, pre kompenzáciu až 25 kvar pri 400 V AC","NBC",87.88,0,87.88,8592765042828,1,8592765042828,null,28592765042822,"8536490099",0.62]
[104282,"Ex9CC38 32 3P 240V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 38 A, pre kompenzáciu až 25 kvar pri 400 V AC","NBC",87.88,0,87.88,8592765042835,1,8592765042835,null,28592765042839,"8536490099",0.62]
[104283,"Ex9CC38 32 3P 24V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 38 A, pre kompenzáciu až 25 kvar pri 400 V AC","NBC",87.88,0,87.88,8592765042842,1,8592765042842,null,28592765042846,"8536419089",0.62]
[104284,"Ex9CC38 32 3P 36V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 38 A, pre kompenzáciu až 25 kvar pri 400 V AC","NBC",87.88,0,87.88,8592765042859,1,8592765042859,null,28592765042853,"8536419089",0.62]
[104285,"Ex9CC38 32 3P 380V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 38 A, pre kompenzáciu až 25 kvar pri 400 V AC","NBC",87.88,0,87.88,8592765042866,1,8592765042866,null,28592765042860,"8536490099",0.62]
[104286,"Ex9CC38 32 3P 400V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 38 A, pre kompenzáciu až 25 kvar pri 400 V AC","NBC",87.88,0,87.88,8592765042873,1,8592765042873,null,28592765042877,"8536490099",0.62]
[104287,"Ex9CC38 32 3P 415V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 38 A, pre kompenzáciu až 25 kvar pri 400 V AC","NBC",87.88,0,87.88,8592765042880,1,8592765042880,null,28592765042884,"8536490099",0.62]
[104288,"Ex9CC38 32 3P 42V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 38 A, pre kompenzáciu až 25 kvar pri 400 V AC","NBC",87.88,0,87.88,8592765042897,1,8592765042897,null,28592765042891,"8536419089",0.62]
[104289,"Ex9CC38 32 3P 48V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 38 A, pre kompenzáciu až 25 kvar pri 400 V AC","NBC",87.88,0,87.88,8592765042903,1,8592765042903,null,28592765042907,"8536419089",0.62]
[104290,"Ex9CC50 12 3P 110V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 50 A, pre kompenzáciu až 30 kvar pri 400 V AC","NBC",95.79,0,95.79,8592765042910,1,8592765042910,null,28592765042914,"8536490099",1.65]
[104291,"Ex9CC50 12 3P 127V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 50 A, pre kompenzáciu až 30 kvar pri 400 V AC","NBC",95.79,0,95.79,8592765042927,1,8592765042927,null,28592765042921,"8536490099",1.65]
[104292,"Ex9CC50 12 3P 220V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 50 A, pre kompenzáciu až 30 kvar pri 400 V AC","NBC",95.79,0,95.79,8592765042934,1,8592765042934,null,28592765042938,"8536490099",1.65]
[104293,"Ex9CC50 12 3P 230V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 50 A, pre kompenzáciu až 30 kvar pri 400 V AC","NBC",95.79,0,95.79,8592765042941,1,8592765042941,null,28592765042945,"8536490099",1.65]
[104294,"Ex9CC50 12 3P 240V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 50 A, pre kompenzáciu až 30 kvar pri 400 V AC","NBC",95.79,0,95.79,8592765042958,1,8592765042958,null,28592765042952,"8536490099",1.65]
[104295,"Ex9CC50 12 3P 24V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 50 A, pre kompenzáciu až 30 kvar pri 400 V AC","NBC",95.79,0,95.79,8592765042965,1,8592765042965,null,28592765042969,"8536419089",1.65]
[104296,"Ex9CC50 12 3P 36V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 50 A, pre kompenzáciu až 30 kvar pri 400 V AC","NBC",95.79,0,95.79,8592765042972,1,8592765042972,null,28592765042976,"8536419089",1.65]
[104297,"Ex9CC50 12 3P 380V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 50 A, pre kompenzáciu až 30 kvar pri 400 V AC","NBC",95.79,0,95.79,8592765042989,1,8592765042989,null,28592765042983,"8536490099",1.65]
[104298,"Ex9CC50 12 3P 400V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 50 A, pre kompenzáciu až 30 kvar pri 400 V AC","NBC",95.79,0,95.79,8592765042996,1,8592765042996,null,28592765042990,"8536490099",1.65]
[104299,"Ex9CC50 12 3P 415V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 50 A, pre kompenzáciu až 30 kvar pri 400 V AC","NBC",95.79,0,95.79,8592765043009,1,8592765043009,null,28592765043003,"8536490099",1.65]
[104300,"Ex9CC50 12 3P 42V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 50 A, pre kompenzáciu až 30 kvar pri 400 V AC","NBC",95.79,0,95.79,8592765043016,1,8592765043016,null,28592765043010,"8536419089",1.65]
[104301,"Ex9CC50 12 3P 48V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 50 A, pre kompenzáciu až 30 kvar pri 400 V AC","NBC",95.79,0,95.79,8592765043023,1,8592765043023,null,28592765043027,"8536419089",1.65]
[104302,"Ex9CC50 21 3P 110V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 50 A, pre kompenzáciu až 30 kvar pri 400 V AC","NBC",95.79,0,95.79,8592765043030,1,8592765043030,null,28592765043034,"8536490099",1.65]
[104303,"Ex9CC50 21 3P 127V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 50 A, pre kompenzáciu až 30 kvar pri 400 V AC","NBC",95.79,0,95.79,8592765043047,1,8592765043047,null,28592765043041,"8536490099",1.65]
[104304,"Ex9CC50 21 3P 220V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 50 A, pre kompenzáciu až 30 kvar pri 400 V AC","NBC",95.79,0,95.79,8592765043054,1,8592765043054,null,28592765043058,"8536490099",1.65]
[104305,"Ex9CC50 21 3P 230V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 50 A, pre kompenzáciu až 30 kvar pri 400 V AC","NBC",95.79,0,95.79,8592765043061,1,8592765043061,null,28592765043065,"8536490099",1.65]
[104306,"Ex9CC50 21 3P 240V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 50 A, pre kompenzáciu až 30 kvar pri 400 V AC","NBC",95.79,0,95.79,8592765043078,1,8592765043078,null,28592765043072,"8536490099",1.65]
[104307,"Ex9CC50 21 3P 24V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 50 A, pre kompenzáciu až 30 kvar pri 400 V AC","NBC",95.79,0,95.79,8592765043085,1,8592765043085,null,28592765043089,"8536419089",1.65]
[104308,"Ex9CC50 21 3P 36V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 50 A, pre kompenzáciu až 30 kvar pri 400 V AC","NBC",95.79,0,95.79,8592765043092,1,8592765043092,null,28592765043096,"8536419089",1.65]
[104309,"Ex9CC50 21 3P 380V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 50 A, pre kompenzáciu až 30 kvar pri 400 V AC","NBC",95.79,0,95.79,8592765043108,1,8592765043108,null,28592765043102,"8536490099",1.65]
[104310,"Ex9CC50 21 3P 400V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 50 A, pre kompenzáciu až 30 kvar pri 400 V AC","NBC",95.79,0,95.79,8592765043115,1,8592765043115,null,28592765043119,"8536490099",1.65]
[104311,"Ex9CC50 21 3P 415V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 50 A, pre kompenzáciu až 30 kvar pri 400 V AC","NBC",95.79,0,95.79,8592765043122,1,8592765043122,null,28592765043126,"8536490099",1.65]
[104312,"Ex9CC50 21 3P 42V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 50 A, pre kompenzáciu až 30 kvar pri 400 V AC","NBC",95.79,0,95.79,8592765043139,1,8592765043139,null,28592765043133,"8536419089",1.65]
[104313,"Ex9CC50 21 3P 48V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 50 A, pre kompenzáciu až 30 kvar pri 400 V AC","NBC",95.79,0,95.79,8592765043146,1,8592765043146,null,28592765043140,"8536419089",1.65]
[104314,"Ex9CC65 12 3P 110V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 65 A, pre kompenzáciu až 40 kvar pri 400 V AC","NBC",107.24,0,107.24,8592765043153,1,8592765043153,null,28592765043157,"8536490099",1.65]
[104315,"Ex9CC65 12 3P 127V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 65 A, pre kompenzáciu až 40 kvar pri 400 V AC","NBC",107.24,0,107.24,8592765043160,1,8592765043160,null,28592765043164,"8536490099",1.65]
[104316,"Ex9CC65 12 3P 220V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 65 A, pre kompenzáciu až 40 kvar pri 400 V AC","NBC",107.24,0,107.24,8592765043177,1,8592765043177,null,28592765043171,"8536490099",1.65]
[104317,"Ex9CC65 12 3P 230V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 65 A, pre kompenzáciu až 40 kvar pri 400 V AC","NBC",107.24,0,107.24,8592765043184,1,8592765043184,null,28592765043188,"8536490099",1.65]
[104318,"Ex9CC65 12 3P 240V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 65 A, pre kompenzáciu až 40 kvar pri 400 V AC","NBC",107.24,0,107.24,8592765043191,1,8592765043191,null,28592765043195,"8536490099",1.65]
[104319,"Ex9CC65 12 3P 24V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 65 A, pre kompenzáciu až 40 kvar pri 400 V AC","NBC",107.24,0,107.24,8592765043207,1,8592765043207,null,28592765043201,"8536419089",1.65]
[104320,"Ex9CC65 12 3P 36V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 65 A, pre kompenzáciu až 40 kvar pri 400 V AC","NBC",107.24,0,107.24,8592765043214,1,8592765043214,null,28592765043218,"8536419089",1.65]
[104321,"Ex9CC65 12 3P 380V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 65 A, pre kompenzáciu až 40 kvar pri 400 V AC","NBC",107.24,0,107.24,8592765043221,1,8592765043221,null,28592765043225,"8536490099",1.65]
[104322,"Ex9CC65 12 3P 400V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 65 A, pre kompenzáciu až 40 kvar pri 400 V AC","NBC",107.24,0,107.24,8592765043238,1,8592765043238,null,28592765043232,"8536490099",1.65]
[104323,"Ex9CC65 12 3P 415V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 65 A, pre kompenzáciu až 40 kvar pri 400 V AC","NBC",107.24,{"$f":"NBC","v":0},107.24,8592765043245,1,8592765043245,null,28592765043249,"8536490099",1.65]
[104324,"Ex9CC65 12 3P 42V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 65 A, pre kompenzáciu až 40 kvar pri 400 V AC","NBC",107.24,0,{"$f":"E5573*(1-F5573)","v":107.24},8592765043252,1,8592765043252,null,28592765043256,"8536419089",1.65]
[104325,"Ex9CC65 12 3P 48V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 65 A, pre kompenzáciu až 40 kvar pri 400 V AC","NBC",107.24,0,107.24,8592765043269,1,8592765043269,null,28592765043263,"8536419089",1.65]
[104326,"Ex9CC65 21 3P 110V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 65 A, pre kompenzáciu až 40 kvar pri 400 V AC","NBC",107.24,0,107.24,8592765043276,1,8592765043276,null,28592765043270,"8536490099",1.65]
[104327,"Ex9CC65 21 3P 127V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 65 A, pre kompenzáciu až 40 kvar pri 400 V AC","NBC",107.24,0,107.24,8592765043283,1,8592765043283,null,28592765043287,"8536490099",1.65]
[104328,"Ex9CC65 21 3P 220V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 65 A, pre kompenzáciu až 40 kvar pri 400 V AC","NBC",107.24,0,107.24,8592765043290,1,8592765043290,null,28592765043294,"8536490099",1.65]
[104329,"Ex9CC65 21 3P 230V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 65 A, pre kompenzáciu až 40 kvar pri 400 V AC","NBC",107.24,0,107.24,8592765043306,1,8592765043306,null,28592765043300,"8536490099",1.65]
[104330,"Ex9CC65 21 3P 240V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 65 A, pre kompenzáciu až 40 kvar pri 400 V AC","NBC",107.24,0,107.24,8592765043313,1,8592765043313,null,28592765043317,"8536490099",1.65]
[104331,"Ex9CC65 21 3P 24V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 65 A, pre kompenzáciu až 40 kvar pri 400 V AC","NBC",107.24,0,107.24,8592765043320,1,8592765043320,null,28592765043324,"8536419089",1.65]
[104332,"Ex9CC65 21 3P 36V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 65 A, pre kompenzáciu až 40 kvar pri 400 V AC","NBC",107.24,0,107.24,8592765043337,1,8592765043337,null,28592765043331,"8536419089",1.65]
[104333,"Ex9CC65 21 3P 380V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 65 A, pre kompenzáciu až 40 kvar pri 400 V AC","NBC",107.24,0,107.24,8592765043344,1,8592765043344,null,28592765043348,"8536490099",1.65]
[104334,"Ex9CC65 21 3P 400V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 65 A, pre kompenzáciu až 40 kvar pri 400 V AC","NBC",107.24,0,107.24,8592765043351,1,8592765043351,null,28592765043355,"8536490099",1.65]
[104335,"Ex9CC65 21 3P 415V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 65 A, pre kompenzáciu až 40 kvar pri 400 V AC","NBC",107.24,0,107.24,8592765043368,1,8592765043368,null,28592765043362,"8536490099",1.65]
[104336,"Ex9CC65 21 3P 42V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 65 A, pre kompenzáciu až 40 kvar pri 400 V AC","NBC",107.24,0,107.24,8592765043375,1,8592765043375,null,28592765043379,"8536419089",1.65]
[104337,"Ex9CC65 21 3P 48V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 65 A, pre kompenzáciu až 40 kvar pri 400 V AC","NBC",107.24,0,107.24,8592765043382,1,8592765043382,null,28592765043386,"8536419089",1.65]
[104338,"Ex9CC80 12 3P 110V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 80 A, pre kompenzáciu až 50 kvar pri 400 V AC","NBC",130.21,0,130.21,8592765043399,1,8592765043399,null,28592765043393,"8536490099",1.9]
[104339,"Ex9CC80 12 3P 127V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 80 A, pre kompenzáciu až 50 kvar pri 400 V AC","NBC",130.21,0,130.21,8592765043405,1,8592765043405,null,28592765043409,"8536490099",1.9]
[104340,"Ex9CC80 12 3P 220V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 80 A, pre kompenzáciu až 50 kvar pri 400 V AC","NBC",130.21,0,130.21,8592765043412,1,8592765043412,null,28592765043416,"8536490099",1.9]
[104341,"Ex9CC80 12 3P 230V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 80 A, pre kompenzáciu až 50 kvar pri 400 V AC","NBC",130.21,0,130.21,8592765043429,1,8592765043429,null,28592765043423,"8536490099",1.9]
[104342,"Ex9CC80 12 3P 240V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 80 A, pre kompenzáciu až 50 kvar pri 400 V AC","NBC",130.21,0,130.21,8592765043436,1,8592765043436,null,28592765043430,"8536490099",1.9]
[104343,"Ex9CC80 12 3P 24V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 80 A, pre kompenzáciu až 50 kvar pri 400 V AC","NBC",130.21,0,130.21,8592765043443,1,8592765043443,null,28592765043447,"8536419089",1.9]
[104344,"Ex9CC80 12 3P 36V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 80 A, pre kompenzáciu až 50 kvar pri 400 V AC","NBC",130.21,0,130.21,8592765043450,1,8592765043450,null,28592765043454,"8536419089",1.9]
[104345,"Ex9CC80 12 3P 380V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 80 A, pre kompenzáciu až 50 kvar pri 400 V AC","NBC",130.21,0,130.21,8592765043467,1,8592765043467,null,28592765043461,"8536490099",1.9]
[104346,"Ex9CC80 12 3P 400V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 80 A, pre kompenzáciu až 50 kvar pri 400 V AC","NBC",130.21,0,130.21,8592765043474,1,8592765043474,null,28592765043478,"8536490099",1.9]
[104347,"Ex9CC80 12 3P 415V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 80 A, pre kompenzáciu až 50 kvar pri 400 V AC","NBC",130.21,0,130.21,8592765043481,1,8592765043481,null,28592765043485,"8536490099",1.9]
[104348,"Ex9CC80 12 3P 42V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 80 A, pre kompenzáciu až 50 kvar pri 400 V AC","NBC",130.21,0,130.21,8592765043498,1,8592765043498,null,28592765043492,"8536419089",1.9]
[104349,"Ex9CC80 12 3P 48V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 80 A, pre kompenzáciu až 50 kvar pri 400 V AC","NBC",130.21,0,130.21,8592765043504,1,8592765043504,null,28592765043508,"8536419089",1.9]
[104350,"Ex9CC80 21 3P 110V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 80 A, pre kompenzáciu až 50 kvar pri 400 V AC","NBC",130.21,0,130.21,8592765043511,1,8592765043511,null,28592765043515,"8536490099",1.9]
[104351,"Ex9CC80 21 3P 127V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 80 A, pre kompenzáciu až 50 kvar pri 400 V AC","NBC",130.21,0,130.21,8592765043528,1,8592765043528,null,28592765043522,"8536490099",1.9]
[104352,"Ex9CC80 21 3P 220V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 80 A, pre kompenzáciu až 50 kvar pri 400 V AC","NBC",130.21,0,130.21,8592765043535,1,8592765043535,null,28592765043539,"8536490099",1.9]
[104353,"Ex9CC80 21 3P 230V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 80 A, pre kompenzáciu až 50 kvar pri 400 V AC","NBC",130.21,0,130.21,8592765043542,1,8592765043542,null,28592765043546,"8536490099",1.9]
[104354,"Ex9CC80 21 3P 240V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 80 A, pre kompenzáciu až 50 kvar pri 400 V AC","NBC",130.21,0,130.21,8592765043559,1,8592765043559,null,28592765043553,"8536490099",1.9]
[104355,"Ex9CC80 21 3P 24V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 80 A, pre kompenzáciu až 50 kvar pri 400 V AC","NBC",130.21,0,130.21,8592765043566,1,8592765043566,null,28592765043560,"8536419089",1.9]
[104356,"Ex9CC80 21 3P 36V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 80 A, pre kompenzáciu až 50 kvar pri 400 V AC","NBC",130.21,0,130.21,8592765043573,1,8592765043573,null,28592765043577,"8536419089",1.9]
[104357,"Ex9CC80 21 3P 380V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 80 A, pre kompenzáciu až 50 kvar pri 400 V AC","NBC",130.21,0,130.21,8592765043580,1,8592765043580,null,28592765043584,"8536490099",1.9]
[104358,"Ex9CC80 21 3P 400V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 80 A, pre kompenzáciu až 50 kvar pri 400 V AC","NBC",130.21,0,130.21,8592765043597,1,8592765043597,null,28592765043591,"8536490099",1.9]
[104359,"Ex9CC80 21 3P 415V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 80 A, pre kompenzáciu až 50 kvar pri 400 V AC","NBC",130.21,0,130.21,8592765043603,1,8592765043603,null,28592765043607,"8536490099",1.9]
[104360,"Ex9CC80 21 3P 42V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 80 A, pre kompenzáciu až 50 kvar pri 400 V AC","NBC",130.21,0,130.21,8592765043610,1,8592765043610,null,28592765043614,"8536419089",1.9]
[104361,"Ex9CC80 21 3P 48V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 80 A, pre kompenzáciu až 50 kvar pri 400 V AC","NBC",130.21,0,130.21,8592765043627,1,8592765043627,null,28592765043621,"8536419089",1.9]
[104362,"Ex9CC100 12 3P 110V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 100 A, pre kompenzáciu až 60 kvar pri 400 V AC","NBC",214.27,0,214.27,8592765043634,1,8592765043634,null,28592765043638,"8536490099",1.9]
[104363,"Ex9CC100 12 3P 127V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 100 A, pre kompenzáciu až 60 kvar pri 400 V AC","NBC",214.27,0,214.27,8592765043641,1,8592765043641,null,28592765043645,"8536490099",1.9]
[104364,"Ex9CC100 12 3P 220V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 100 A, pre kompenzáciu až 60 kvar pri 400 V AC","NBC",214.27,0,214.27,8592765043658,1,8592765043658,null,28592765043652,"8536490099",1.9]
[104365,"Ex9CC100 12 3P 230V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 100 A, pre kompenzáciu až 60 kvar pri 400 V AC","NBC",214.27,0,214.27,8592765043665,1,8592765043665,null,28592765043669,"8536490099",1.9]
[104366,"Ex9CC100 12 3P 240V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 100 A, pre kompenzáciu až 60 kvar pri 400 V AC","NBC",214.27,0,214.27,8592765043672,1,8592765043672,null,28592765043676,"8536490099",1.9]
[104367,"Ex9CC100 12 3P 24V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 100 A, pre kompenzáciu až 60 kvar pri 400 V AC","NBC",214.27,0,214.27,8592765043689,1,8592765043689,null,28592765043683,"8536419089",1.9]
[104368,"Ex9CC100 12 3P 36V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 100 A, pre kompenzáciu až 60 kvar pri 400 V AC","NBC",214.27,0,214.27,8592765043696,1,8592765043696,null,28592765043690,"8536419089",1.9]
[104369,"Ex9CC100 12 3P 380V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 100 A, pre kompenzáciu až 60 kvar pri 400 V AC","NBC",214.27,0,214.27,8592765043702,1,8592765043702,null,28592765043706,"8536490099",1.9]
[104370,"Ex9CC100 12 3P 400V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 100 A, pre kompenzáciu až 60 kvar pri 400 V AC","NBC",214.27,0,214.27,8592765043719,1,8592765043719,null,28592765043713,"8536490099",1.9]
[104371,"Ex9CC100 12 3P 415V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 100 A, pre kompenzáciu až 60 kvar pri 400 V AC","NBC",214.27,0,214.27,8592765043726,1,8592765043726,null,28592765043720,"8536490099",1.9]
[104372,"Ex9CC100 12 3P 42V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 100 A, pre kompenzáciu až 60 kvar pri 400 V AC","NBC",214.27,0,214.27,8592765043733,1,8592765043733,null,28592765043737,"8536419089",1.9]
[104373,"Ex9CC100 12 3P 48V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 100 A, pre kompenzáciu až 60 kvar pri 400 V AC","NBC",214.27,0,214.27,8592765043740,1,8592765043740,null,28592765043744,"8536419089",1.9]
[104374,"Ex9CC100 21 3P 110V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 100 A, pre kompenzáciu až 60 kvar pri 400 V AC","NBC",214.27,0,214.27,8592765043757,1,8592765043757,null,28592765043751,"8536490099",1.9]
[104375,"Ex9CC100 21 3P 127V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 100 A, pre kompenzáciu až 60 kvar pri 400 V AC","NBC",214.27,0,214.27,8592765043764,1,8592765043764,null,28592765043768,"8536490099",1.9]
[104376,"Ex9CC100 21 3P 220V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 100 A, pre kompenzáciu až 60 kvar pri 400 V AC","NBC",214.27,0,214.27,8592765043771,1,8592765043771,null,28592765043775,"8536490099",1.9]
[104377,"Ex9CC100 21 3P 230V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 100 A, pre kompenzáciu až 60 kvar pri 400 V AC","NBC",214.27,0,214.27,8592765043788,1,8592765043788,null,28592765043782,"8536490099",1.9]
[104378,"Ex9CC100 21 3P 240V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 100 A, pre kompenzáciu až 60 kvar pri 400 V AC","NBC",214.27,0,214.27,8592765043795,1,8592765043795,null,28592765043799,"8536490099",1.9]
[104379,"Ex9CC100 21 3P 24V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 100 A, pre kompenzáciu až 60 kvar pri 400 V AC","NBC",214.27,0,214.27,8592765043801,1,8592765043801,null,28592765043805,"8536419089",1.9]
[104380,"Ex9CC100 21 3P 36V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 100 A, pre kompenzáciu až 60 kvar pri 400 V AC","NBC",214.27,0,214.27,8592765043818,1,8592765043818,null,28592765043812,"8536419089",1.9]
[104381,"Ex9CC100 21 3P 380V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 100 A, pre kompenzáciu až 60 kvar pri 400 V AC","NBC",214.27,0,214.27,8592765043825,1,8592765043825,null,28592765043829,"8536490099",1.9]
[104382,"Ex9CC100 21 3P 400V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 100 A, pre kompenzáciu až 60 kvar pri 400 V AC","NBC",214.27,0,214.27,8592765043832,1,8592765043832,null,28592765043836,"8536490099",1.9]
[104383,"Ex9CC100 21 3P 415V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 100 A, pre kompenzáciu až 60 kvar pri 400 V AC","NBC",214.27,0,214.27,8592765043849,1,8592765043849,null,28592765043843,"8536490099",1.9]
[104384,"Ex9CC100 21 3P 42V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 100 A, pre kompenzáciu až 60 kvar pri 400 V AC","NBC",214.27,0,214.27,8592765043856,1,8592765043856,null,28592765043850,"8536419089",1.9]
[104385,"Ex9CC100 21 3P 48V","Stýkač pre spínanie kapacitných záťaží, menovitý prúd AC-6b až do 100 A, pre kompenzáciu až 60 kvar pri 400 V AC","NBC",214.27,0,214.27,8592765043863,1,8592765043863,null,28592765043867,"8536419089",1.9]
[]
["Reverzačné stýkače Ex9CR"]
[104648,"Ex9CR09 22 3P 48V","Reverzačný stýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",54.63,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E5637*(1-F5637)","v":54.63},8592765046499,1,8592765046499,null,28592765046493,"8536419089",0.72]
[104649,"Ex9CR09 22 3P 42V","Reverzačný stýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",64.64,0,{"$f":"E5638*(1-F5638)","v":64.64},8592765046505,1,8592765046505,null,28592765046509,"8536419089",0.72]
[104650,"Ex9CR09 22 3P 415V","Reverzačný stýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",47.12,0,47.12,8592765046512,1,8592765046512,null,28592765046516,"8536490099",0.72]
[104651,"Ex9CR09 22 3P 400V","Reverzačný stýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",52.45,0,52.45,8592765046529,1,8592765046529,null,28592765046523,"8536490099",0.72]
[104652,"Ex9CR09 22 3P 380V","Reverzačný stýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",52.45,0,52.45,8592765046536,1,8592765046536,null,28592765046530,"8536490099",0.72]
[104653,"Ex9CR09 22 3P 36V","Reverzačný stýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",54.63,0,54.63,8592765046543,1,8592765046543,null,28592765046547,"8536419089",0.72]
[104654,"Ex9CR09 22 3P 24V","Reverzačný stýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",48.46,0,48.46,8592765046550,1,8592765046550,null,28592765046554,"8536419089",0.72]
[104655,"Ex9CR09 22 3P 240V","Reverzačný stýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 240 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",47.12,0,47.12,8592765046567,1,8592765046567,null,28592765046561,"8536490099",0.72]
[104656,"Ex9CR09 22 3P 230V","Reverzačný stýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",47.12,0,47.12,8592765046574,1,8592765046574,null,28592765046578,"8536490099",0.72]
[104657,"Ex9CR09 22 3P 220V","Reverzačný stýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",48.46,0,48.46,8592765046581,1,8592765046581,null,28592765046585,"8536490099",0.72]
[104658,"Ex9CR09 22 3P 127V","Reverzačný stýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",47.12,0,47.12,8592765046598,1,8592765046598,null,28592765046592,"8536490099",0.72]
[104659,"Ex9CR09 22 3P 110V","Reverzačný stýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",47.12,0,47.12,8592765046604,1,8592765046604,null,28592765046608,"8536490099",0.72]
[104660,"Ex9CR09 11 3P 48V","Reverzačný stýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",54.63,0,54.63,8592765046611,1,8592765046611,null,28592765046615,"8536419089",0.72]
[104661,"Ex9CR09 11 3P 42V","Reverzačný stýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",64.64,0,64.64,8592765046628,1,8592765046628,null,28592765046622,"8536419089",0.72]
[104662,"Ex9CR09 11 3P 415V","Reverzačný stýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",47.12,0,47.12,8592765046635,1,8592765046635,null,28592765046639,"8536490099",0.72]
[104663,"Ex9CR09 11 3P 400V","Reverzačný stýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",52.45,0,52.45,8592765046642,1,8592765046642,null,28592765046646,"8536490099",0.72]
[104664,"Ex9CR09 11 3P 380V","Reverzačný stýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",52.45,0,52.45,8592765046659,1,8592765046659,null,28592765046653,"8536490099",0.72]
[104665,"Ex9CR09 11 3P 36V","Reverzačný stýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",54.63,0,54.63,8592765046666,1,8592765046666,null,28592765046660,"8536419089",0.72]
[104666,"Ex9CR09 11 3P 24V","Reverzačný stýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",48.46,0,48.46,8592765046673,1,8592765046673,null,28592765046677,"8536419089",0.72]
[104667,"Ex9CR09 11 3P 240V","Reverzačný stýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 240 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",47.12,0,47.12,8592765046680,1,8592765046680,null,28592765046684,"8536490099",0.72]
[104668,"Ex9CR09 11 3P 230V","Reverzačný stýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",47.12,0,47.12,8592765046697,1,8592765046697,null,28592765046691,"8536490099",0.72]
[104669,"Ex9CR09 11 3P 220V","Reverzačný stýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",48.46,0,48.46,8592765046703,1,8592765046703,null,28592765046707,"8536490099",0.72]
[104670,"Ex9CR09 11 3P 127V","Reverzačný stýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",47.12,0,47.12,8592765046710,1,8592765046710,null,28592765046714,"8536490099",0.72]
[104671,"Ex9CR09 11 3P 110V","Reverzačný stýkač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",47.12,0,47.12,8592765046727,1,8592765046727,null,28592765046721,"8536490099",0.72]
[104672,"Ex9CR12 22 3P 48V","Reverzačný stýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",63.27,0,63.27,8592765046734,1,8592765046734,null,28592765046738,"8536419089",0.72]
[104673,"Ex9CR12 22 3P 42V","Reverzačný stýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",67.099999999999994,0,67.099999999999994,8592765046741,1,8592765046741,null,28592765046745,"8536419089",0.72]
[104674,"Ex9CR12 22 3P 415V","Reverzačný stýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",58.09,0,58.09,8592765046758,1,8592765046758,null,28592765046752,"8536490099",0.72]
[104675,"Ex9CR12 22 3P 400V","Reverzačný stýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",65.459999999999994,0,65.459999999999994,8592765046765,1,8592765046765,null,28592765046769,"8536490099",0.72]
[104676,"Ex9CR12 22 3P 380V","Reverzačný stýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",58.09,0,58.09,8592765046772,1,8592765046772,null,28592765046776,"8536490099",0.72]
[104677,"Ex9CR12 22 3P 36V","Reverzačný stýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",67.099999999999994,0,67.099999999999994,8592765046789,1,8592765046789,null,28592765046783,"8536419089",0.72]
[104678,"Ex9CR12 22 3P 24V","Reverzačný stýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",56.72,0,56.72,8592765046796,1,8592765046796,null,28592765046790,"8536419089",0.72]
[104679,"Ex9CR12 22 3P 240V","Reverzačný stýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 240 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",54.82,0,54.82,8592765046802,1,8592765046802,null,28592765046806,"8536490099",0.72]
[104680,"Ex9CR12 22 3P 230V","Reverzačný stýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",54.82,0,54.82,8592765046819,1,8592765046819,null,28592765046813,"8536490099",0.72]
[104681,"Ex9CR12 22 3P 220V","Reverzačný stýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",62.93,0,62.93,8592765046826,1,8592765046826,null,28592765046820,"8536490099",0.72]
[104682,"Ex9CR12 22 3P 127V","Reverzačný stýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",56.72,0,56.72,8592765046833,1,8592765046833,null,28592765046837,"8536490099",0.72]
[104683,"Ex9CR12 22 3P 110V","Reverzačný stýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",56.72,0,56.72,8592765046840,1,8592765046840,null,28592765046844,"8536490099",0.72]
[104684,"Ex9CR12 11 3P 48V","Reverzačný stýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",57.54,0,57.54,8592765046857,1,8592765046857,null,28592765046851,"8536419089",0.72]
[104685,"Ex9CR12 11 3P 42V","Reverzačný stýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",61,0,61,8592765046864,1,8592765046864,null,28592765046868,"8536419089",0.72]
[104686,"Ex9CR12 11 3P 415V","Reverzačný stýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",52.83,0,52.83,8592765046871,1,8592765046871,null,28592765046875,"8536490099",0.72]
[104687,"Ex9CR12 11 3P 400V","Reverzačný stýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",59.51,0,59.51,8592765046888,1,8592765046888,null,28592765046882,"8536490099",0.72]
[104688,"Ex9CR12 11 3P 380V","Reverzačný stýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",52.83,0,52.83,8592765046895,1,8592765046895,null,28592765046899,"8536490099",0.72]
[104689,"Ex9CR12 11 3P 36V","Reverzačný stýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",61,0,61,8592765046901,1,8592765046901,null,28592765046905,"8536419089",0.72]
[104690,"Ex9CR12 11 3P 24V","Reverzačný stýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",51.54,0,51.54,8592765046918,1,8592765046918,null,28592765046912,"8536419089",0.72]
[104691,"Ex9CR12 11 3P 240V","Reverzačný stýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 240 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",49.84,0,49.84,8592765046925,1,8592765046925,null,28592765046929,"8536490099",0.72]
[104692,"Ex9CR12 11 3P 230V","Reverzačný stýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",49.84,0,49.84,8592765046932,1,8592765046932,null,28592765046936,"8536490099",0.72]
[104693,"Ex9CR12 11 3P 220V","Reverzačný stýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",57.2,0,57.2,8592765046949,1,8592765046949,null,28592765046943,"8536490099",0.72]
[104694,"Ex9CR12 11 3P 127V","Reverzačný stýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",51.54,0,51.54,8592765046956,1,8592765046956,null,28592765046950,"8536490099",0.72]
[104695,"Ex9CR12 11 3P 110V","Reverzačný stýkač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",51.54,0,51.54,8592765046963,1,8592765046963,null,28592765046967,"8536490099",0.72]
[104696,"Ex9CR18 22 3P 48V","Reverzačný stýkač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",67.209999999999994,0,67.209999999999994,8592765046970,1,8592765046970,null,28592765046974,"8536419089",0.72]
[104697,"Ex9CR18 22 3P 42V","Reverzačný stýkač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",67.209999999999994,0,67.209999999999994,8592765046987,1,8592765046987,null,28592765046981,"8536419089",0.72]
[104698,"Ex9CR18 22 3P 415V","Reverzačný stýkač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",67.209999999999994,0,67.209999999999994,8592765046994,1,8592765046994,null,28592765046998,"8536490099",0.72]
[104699,"Ex9CR18 22 3P 400V","Reverzačný stýkač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",67.209999999999994,0,67.209999999999994,8592765047007,1,8592765047007,null,28592765047001,"8536490099",0.72]
[104700,"Ex9CR18 22 3P 380V","Reverzačný stýkač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",69.010000000000005,0,69.010000000000005,8592765047014,1,8592765047014,null,28592765047018,"8536490099",0.72]
[104701,"Ex9CR18 22 3P 36V","Reverzačný stýkač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",67.209999999999994,0,67.209999999999994,8592765047021,1,8592765047021,null,28592765047025,"8536419089",0.72]
[104702,"Ex9CR18 22 3P 24V","Reverzačný stýkač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",67.209999999999994,0,67.209999999999994,8592765047038,1,8592765047038,null,28592765047032,"8536419089",0.72]
[104703,"Ex9CR18 22 3P 240V","Reverzačný stýkač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 240 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",72.099999999999994,0,72.099999999999994,8592765047045,1,8592765047045,null,28592765047049,"8536490099",0.72]
[104704,"Ex9CR18 22 3P 230V","Reverzačný stýkač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",67.209999999999994,0,67.209999999999994,8592765047052,1,8592765047052,null,28592765047056,"8536490099",0.72]
[104705,"Ex9CR18 22 3P 220V","Reverzačný stýkač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",69.34,0,69.34,8592765047069,1,8592765047069,null,28592765047063,"8536490099",0.72]
[104706,"Ex9CR18 22 3P 127V","Reverzačný stýkač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",67.209999999999994,0,67.209999999999994,8592765047076,1,8592765047076,null,28592765047070,"8536490099",0.72]
[104707,"Ex9CR18 22 3P 110V","Reverzačný stýkač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",67.209999999999994,0,67.209999999999994,8592765047083,1,8592765047083,null,28592765047087,"8536490099",0.72]
[104708,"Ex9CR18 11 3P 48V","Reverzačný stýkač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",61.09,0,61.09,8592765047090,1,8592765047090,null,28592765047094,"8536419089",0.72]
[104709,"Ex9CR18 11 3P 42V","Reverzačný stýkač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",61.09,0,61.09,8592765047106,1,8592765047106,null,28592765047100,"8536419089",0.72]
[104710,"Ex9CR18 11 3P 415V","Reverzačný stýkač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",61.09,0,61.09,8592765047113,1,8592765047113,null,28592765047117,"8536490099",0.72]
[104711,"Ex9CR18 11 3P 400V","Reverzačný stýkač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",61.09,0,61.09,8592765047120,1,8592765047120,null,28592765047124,"8536490099",0.72]
[104712,"Ex9CR18 11 3P 380V","Reverzačný stýkač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",62.75,{"$f":"NBA","v":0},62.75,8592765047137,1,8592765047137,null,28592765047131,"8536490099",0.72]
[104713,"Ex9CR18 11 3P 36V","Reverzačný stýkač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",61.09,0,{"$f":"E5702*(1-F5702)","v":61.09},8592765047144,1,8592765047144,null,28592765047148,"8536419089",0.72]
[104714,"Ex9CR18 11 3P 24V","Reverzačný stýkač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",61.09,0,61.09,8592765047151,1,8592765047151,null,28592765047155,"8536419089",0.72]
[104715,"Ex9CR18 11 3P 240V","Reverzačný stýkač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 240 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",65.55,0,65.55,8592765047168,1,8592765047168,null,28592765047162,"8536490099",0.72]
[104716,"Ex9CR18 11 3P 230V","Reverzačný stýkač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",61.09,0,61.09,8592765047175,1,8592765047175,null,28592765047179,"8536490099",0.72]
[104717,"Ex9CR18 11 3P 220V","Reverzačný stýkač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",63.04,0,63.04,8592765047182,1,8592765047182,null,28592765047186,"8536490099",0.72]
[104718,"Ex9CR18 11 3P 127V","Reverzačný stýkač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",61.09,0,61.09,8592765047199,1,8592765047199,null,28592765047193,"8536490099",0.72]
[104719,"Ex9CR18 11 3P 110V","Reverzačný stýkač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",61.09,0,61.09,8592765047205,1,8592765047205,null,28592765047209,"8536490099",0.72]
[104720,"Ex9CR25 22 3P 48V","Reverzačný stýkač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",89.03,0,89.03,8592765047212,1,8592765047212,null,28592765047216,"8536419089",0.82]
[104721,"Ex9CR25 22 3P 42V","Reverzačný stýkač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",89.03,0,89.03,8592765047229,1,8592765047229,null,28592765047223,"8536419089",0.82]
[104722,"Ex9CR25 22 3P 415V","Reverzačný stýkač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",89.03,0,89.03,8592765047236,1,8592765047236,null,28592765047230,"8536490099",0.82]
[104723,"Ex9CR25 22 3P 400V","Reverzačný stýkač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",89.03,0,89.03,8592765047243,1,8592765047243,null,28592765047247,"8536490099",0.82]
[104724,"Ex9CR25 22 3P 380V","Reverzačný stýkač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",89.03,0,89.03,8592765047250,1,8592765047250,null,28592765047254,"8536490099",0.82]
[104725,"Ex9CR25 22 3P 36V","Reverzačný stýkač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",89.03,0,89.03,8592765047267,1,8592765047267,null,28592765047261,"8536419089",0.82]
[104726,"Ex9CR25 22 3P 24V","Reverzačný stýkač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",89.03,0,89.03,8592765047274,1,8592765047274,null,28592765047278,"8536419089",0.82]
[104727,"Ex9CR25 22 3P 240V","Reverzačný stýkač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 240 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",89.03,0,89.03,8592765047281,1,8592765047281,null,28592765047285,"8536490099",0.82]
[104728,"Ex9CR25 22 3P 230V","Reverzačný stýkač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",89.03,0,89.03,8592765047298,1,8592765047298,null,28592765047292,"8536490099",0.82]
[104729,"Ex9CR25 22 3P 220V","Reverzačný stýkač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",89.03,0,89.03,8592765047304,1,8592765047304,null,28592765047308,"8536490099",0.82]
[104730,"Ex9CR25 22 3P 127V","Reverzačný stýkač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",89.03,0,89.03,8592765047311,1,8592765047311,null,28592765047315,"8536490099",0.82]
[104731,"Ex9CR25 22 3P 110V","Reverzačný stýkač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",89.03,0,89.03,8592765047328,1,8592765047328,null,28592765047322,"8536490099",0.82]
[104732,"Ex9CR25 11 3P 48V","Reverzačný stýkač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",80.930000000000007,0,80.930000000000007,8592765047335,1,8592765047335,null,28592765047339,"8536419089",0.82]
[104733,"Ex9CR25 11 3P 42V","Reverzačný stýkač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",80.930000000000007,0,80.930000000000007,8592765047342,1,8592765047342,null,28592765047346,"8536419089",0.82]
[104734,"Ex9CR25 11 3P 415V","Reverzačný stýkač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",80.930000000000007,0,80.930000000000007,8592765047359,1,8592765047359,null,28592765047353,"8536490099",0.82]
[104735,"Ex9CR25 11 3P 400V","Reverzačný stýkač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",80.930000000000007,0,80.930000000000007,8592765047366,1,8592765047366,null,28592765047360,"8536490099",0.82]
[104736,"Ex9CR25 11 3P 380V","Reverzačný stýkač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",80.930000000000007,0,80.930000000000007,8592765047373,1,8592765047373,null,28592765047377,"8536490099",0.82]
[104737,"Ex9CR25 11 3P 36V","Reverzačný stýkač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",80.930000000000007,0,80.930000000000007,8592765047380,1,8592765047380,null,28592765047384,"8536419089",0.82]
[104738,"Ex9CR25 11 3P 24V","Reverzačný stýkač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",80.930000000000007,0,80.930000000000007,8592765047397,1,8592765047397,null,28592765047391,"8536419089",0.82]
[104739,"Ex9CR25 11 3P 240V","Reverzačný stýkač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 240 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",80.930000000000007,0,80.930000000000007,8592765047403,1,8592765047403,null,28592765047407,"8536490099",0.82]
[104740,"Ex9CR25 11 3P 230V","Reverzačný stýkač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",80.930000000000007,0,80.930000000000007,8592765047410,1,8592765047410,null,28592765047414,"8536490099",0.82]
[104741,"Ex9CR25 11 3P 220V","Reverzačný stýkač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",80.930000000000007,0,80.930000000000007,8592765047427,1,8592765047427,null,28592765047421,"8536490099",0.82]
[104742,"Ex9CR25 11 3P 127V","Reverzačný stýkač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",80.930000000000007,0,80.930000000000007,8592765047434,1,8592765047434,null,28592765047438,"8536490099",0.82]
[104743,"Ex9CR25 11 3P 110V","Reverzačný stýkač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",80.930000000000007,0,80.930000000000007,8592765047441,1,8592765047441,null,28592765047445,"8536490099",0.82]
[104744,"Ex9CR32 22 3P 48V","Reverzačný stýkač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",126.97,0,126.97,8592765047458,1,8592765047458,null,28592765047452,"8536419089",0.82]
[104745,"Ex9CR32 22 3P 42V","Reverzačný stýkač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",126.97,0,126.97,8592765047465,1,8592765047465,null,28592765047469,"8536419089",0.82]
[104746,"Ex9CR32 22 3P 415V","Reverzačný stýkač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",126.97,0,126.97,8592765047472,1,8592765047472,null,28592765047476,"8536490099",0.82]
[104747,"Ex9CR32 22 3P 400V","Reverzačný stýkač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",126.97,0,126.97,8592765047489,1,8592765047489,null,28592765047483,"8536490099",0.82]
[104748,"Ex9CR32 22 3P 380V","Reverzačný stýkač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",130.44,0,130.44,8592765047496,1,8592765047496,null,28592765047490,"8536490099",0.82]
[104749,"Ex9CR32 22 3P 36V","Reverzačný stýkač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",126.97,0,126.97,8592765047502,1,8592765047502,null,28592765047506,"8536419089",0.82]
[104750,"Ex9CR32 22 3P 24V","Reverzačný stýkač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",126.97,0,126.97,8592765047519,1,8592765047519,null,28592765047513,"8536419089",0.82]
[104751,"Ex9CR32 22 3P 240V","Reverzačný stýkač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 240 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",126.97,0,126.97,8592765047526,1,8592765047526,null,28592765047520,"8536490099",0.82]
[104752,"Ex9CR32 22 3P 230V","Reverzačný stýkač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",126.97,0,126.97,8592765047533,1,8592765047533,null,28592765047537,"8536490099",0.82]
[104753,"Ex9CR32 22 3P 220V","Reverzačný stýkač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",130.44,0,130.44,8592765047540,1,8592765047540,null,28592765047544,"8536490099",0.82]
[104754,"Ex9CR32 22 3P 127V","Reverzačný stýkač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",126.97,0,126.97,8592765047557,1,8592765047557,null,28592765047551,"8536490099",0.82]
[104755,"Ex9CR32 22 3P 110V","Reverzačný stýkač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",126.97,0,126.97,8592765047564,1,8592765047564,null,28592765047568,"8536490099",0.82]
[104756,"Ex9CR32 11 3P 48V","Reverzačný stýkač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",115.43,0,115.43,8592765047571,1,8592765047571,null,28592765047575,"8536419089",0.82]
[104757,"Ex9CR32 11 3P 42V","Reverzačný stýkač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",115.43,0,115.43,8592765047588,1,8592765047588,null,28592765047582,"8536419089",0.82]
[104758,"Ex9CR32 11 3P 415V","Reverzačný stýkač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",115.43,0,115.43,8592765047595,1,8592765047595,null,28592765047599,"8536490099",0.82]
[104759,"Ex9CR32 11 3P 400V","Reverzačný stýkač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",115.43,0,115.43,8592765047601,1,8592765047601,null,28592765047605,"8536490099",0.82]
[104760,"Ex9CR32 11 3P 380V","Reverzačný stýkač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",118.56,0,118.56,8592765047618,1,8592765047618,null,28592765047612,"8536490099",0.82]
[104761,"Ex9CR32 11 3P 36V","Reverzačný stýkač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",115.43,0,115.43,8592765047625,1,8592765047625,null,28592765047629,"8536419089",0.82]
[104762,"Ex9CR32 11 3P 24V","Reverzačný stýkač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",115.43,0,115.43,8592765047632,1,8592765047632,null,28592765047636,"8536419089",0.82]
[104763,"Ex9CR32 11 3P 240V","Reverzačný stýkač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 240 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",115.43,0,115.43,8592765047649,1,8592765047649,null,28592765047643,"8536490099",0.82]
[104764,"Ex9CR32 11 3P 230V","Reverzačný stýkač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",115.43,0,115.43,8592765047656,1,8592765047656,null,28592765047650,"8536490099",0.82]
[104765,"Ex9CR32 11 3P 220V","Reverzačný stýkač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",118.56,0,118.56,8592765047663,1,8592765047663,null,28592765047667,"8536490099",0.82]
[104766,"Ex9CR32 11 3P 127V","Reverzačný stýkač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",115.43,0,115.43,8592765047670,1,8592765047670,null,28592765047674,"8536490099",0.82]
[104767,"Ex9CR32 11 3P 110V","Reverzačný stýkač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",115.43,0,115.43,8592765047687,1,8592765047687,null,28592765047681,"8536490099",0.82]
[104768,"Ex9CR38 22 3P 48V","Reverzačný stýkač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",151.94,0,151.94,8592765047694,1,8592765047694,null,28592765047698,"8536419089",0.82]
[104769,"Ex9CR38 22 3P 42V","Reverzačný stýkač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",151.94,0,151.94,8592765047700,1,8592765047700,null,28592765047704,"8536419089",0.82]
[104770,"Ex9CR38 22 3P 415V","Reverzačný stýkač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",151.94,0,151.94,8592765047717,1,8592765047717,null,28592765047711,"8536490099",0.82]
[104771,"Ex9CR38 22 3P 400V","Reverzačný stýkač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",151.94,0,151.94,8592765047724,1,8592765047724,null,28592765047728,"8536490099",0.82]
[104772,"Ex9CR38 22 3P 380V","Reverzačný stýkač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",159.19999999999999,0,159.19999999999999,8592765047731,1,8592765047731,null,28592765047735,"8536490099",0.82]
[104773,"Ex9CR38 22 3P 36V","Reverzačný stýkač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",151.94,0,151.94,8592765047748,1,8592765047748,null,28592765047742,"8536419089",0.82]
[104774,"Ex9CR38 22 3P 24V","Reverzačný stýkač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",151.94,0,151.94,8592765047755,1,8592765047755,null,28592765047759,"8536419089",0.82]
[104775,"Ex9CR38 22 3P 240V","Reverzačný stýkač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 240 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",151.94,0,151.94,8592765047762,1,8592765047762,null,28592765047766,"8536490099",0.82]
[104776,"Ex9CR38 22 3P 230V","Reverzačný stýkač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",151.94,{"$f":"NBA","v":0},151.94,8592765047779,1,8592765047779,null,28592765047773,"8536490099",0.82]
[104777,"Ex9CR38 22 3P 220V","Reverzačný stýkač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",159.19999999999999,0,{"$f":"E5766*(1-F5766)","v":159.19999999999999},8592765047786,1,8592765047786,null,28592765047780,"8536490099",0.82]
[104778,"Ex9CR38 22 3P 127V","Reverzačný stýkač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",151.94,0,151.94,8592765047793,1,8592765047793,null,28592765047797,"8536490099",0.82]
[104779,"Ex9CR38 22 3P 110V","Reverzačný stýkač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",151.94,0,151.94,8592765047809,1,8592765047809,null,28592765047803,"8536490099",0.82]
[104780,"Ex9CR38 11 3P 48V","Reverzačný stýkač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",138.12,0,138.12,8592765047816,1,8592765047816,null,28592765047810,"8536419089",0.82]
[104781,"Ex9CR38 11 3P 42V","Reverzačný stýkač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",138.12,0,138.12,8592765047823,1,8592765047823,null,28592765047827,"8536419089",0.82]
[104782,"Ex9CR38 11 3P 415V","Reverzačný stýkač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",138.12,0,138.12,8592765047830,1,8592765047830,null,28592765047834,"8536490099",0.82]
[104783,"Ex9CR38 11 3P 400V","Reverzačný stýkač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",138.12,0,138.12,8592765047847,1,8592765047847,null,28592765047841,"8536490099",0.82]
[104784,"Ex9CR38 11 3P 380V","Reverzačný stýkač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",144.72999999999999,0,144.72999999999999,8592765047854,1,8592765047854,null,28592765047858,"8536490099",0.82]
[104785,"Ex9CR38 11 3P 36V","Reverzačný stýkač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",138.12,0,138.12,8592765047861,1,8592765047861,null,28592765047865,"8536419089",0.82]
[104786,"Ex9CR38 11 3P 24V","Reverzačný stýkač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",138.12,0,138.12,8592765047878,1,8592765047878,null,28592765047872,"8536419089",0.82]
[104787,"Ex9CR38 11 3P 240V","Reverzačný stýkač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 240 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",138.12,0,138.12,8592765047885,1,8592765047885,null,28592765047889,"8536490099",0.82]
[104788,"Ex9CR38 11 3P 230V","Reverzačný stýkač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",138.12,0,138.12,8592765047892,1,8592765047892,null,28592765047896,"8536490099",0.82]
[104789,"Ex9CR38 11 3P 220V","Reverzačný stýkač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",144.72999999999999,0,144.72999999999999,8592765047908,1,8592765047908,null,28592765047902,"8536490099",0.82]
[104790,"Ex9CR38 11 3P 127V","Reverzačný stýkač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",138.12,0,138.12,8592765047915,1,8592765047915,null,28592765047919,"8536490099",0.82]
[104791,"Ex9CR38 11 3P 110V","Reverzačný stýkač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",138.12,0,138.12,8592765047922,1,8592765047922,null,28592765047926,"8536490099",0.82]
[104792,"Ex9CR40 11 3P 48V","Reverzačný stýkač, 3pól, 40A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",150.41999999999999,0,150.41999999999999,8592765047939,1,8592765047939,null,28592765047933,"8536419089",2.5]
[104793,"Ex9CR40 11 3P 42V","Reverzačný stýkač, 3pól, 40A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",150.41999999999999,0,150.41999999999999,8592765047946,1,8592765047946,null,28592765047940,"8536419089",2.5]
[104794,"Ex9CR40 11 3P 415V","Reverzačný stýkač, 3pól, 40A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",150.41999999999999,0,150.41999999999999,8592765047953,1,8592765047953,null,28592765047957,"8536490099",2.5]
[104795,"Ex9CR40 11 3P 400V","Reverzačný stýkač, 3pól, 40A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",150.41999999999999,0,150.41999999999999,8592765047960,1,8592765047960,null,28592765047964,"8536490099",2.5]
[104796,"Ex9CR40 11 3P 380V","Reverzačný stýkač, 3pól, 40A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",150.41999999999999,0,150.41999999999999,8592765047977,1,8592765047977,null,28592765047971,"8536490099",2.5]
[104797,"Ex9CR40 11 3P 36V","Reverzačný stýkač, 3pól, 40A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",150.41999999999999,0,150.41999999999999,8592765047984,1,8592765047984,null,28592765047988,"8536419089",2.5]
[104798,"Ex9CR40 11 3P 24V","Reverzačný stýkač, 3pól, 40A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",150.41999999999999,0,150.41999999999999,8592765047991,1,8592765047991,null,28592765047995,"8536419089",2.5]
[104799,"Ex9CR40 11 3P 240V","Reverzačný stýkač, 3pól, 40A AC-3, ovl. 240 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",147.08000000000001,0,147.08000000000001,8592765048004,1,8592765048004,null,28592765048008,"8536490099",2.5]
[104800,"Ex9CR40 11 3P 230V","Reverzačný stýkač, 3pól, 40A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",147.08000000000001,0,147.08000000000001,8592765048011,1,8592765048011,null,28592765048015,"8536490099",2.5]
[104801,"Ex9CR40 11 3P 220V","Reverzačný stýkač, 3pól, 40A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",150.41999999999999,0,150.41999999999999,8592765048028,1,8592765048028,null,28592765048022,"8536490099",2.5]
[104802,"Ex9CR40 11 3P 127V","Reverzačný stýkač, 3pól, 40A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",150.41999999999999,0,150.41999999999999,8592765048035,1,8592765048035,null,28592765048039,"8536490099",2.5]
[104803,"Ex9CR40 11 3P 110V","Reverzačný stýkač, 3pól, 40A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",150.41999999999999,0,150.41999999999999,8592765048042,1,8592765048042,null,28592765048046,"8536490099",2.5]
[104804,"Ex9CR50 11 3P 48V","Reverzačný stýkač, 3pól, 50A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",159.41999999999999,0,159.41999999999999,8592765048059,1,8592765048059,null,28592765048053,"8536419089",2.5]
[104805,"Ex9CR50 11 3P 42V","Reverzačný stýkač, 3pól, 50A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",159.41999999999999,0,159.41999999999999,8592765048066,1,8592765048066,null,28592765048060,"8536419089",2.5]
[104806,"Ex9CR50 11 3P 415V","Reverzačný stýkač, 3pól, 50A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",159.41999999999999,0,159.41999999999999,8592765048073,1,8592765048073,null,28592765048077,"8536490099",2.5]
[104807,"Ex9CR50 11 3P 400V","Reverzačný stýkač, 3pól, 50A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",159.41999999999999,0,159.41999999999999,8592765048080,1,8592765048080,null,28592765048084,"8536490099",2.5]
[104808,"Ex9CR50 11 3P 380V","Reverzačný stýkač, 3pól, 50A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",159.41999999999999,0,159.41999999999999,8592765048097,1,8592765048097,null,28592765048091,"8536490099",2.5]
[104809,"Ex9CR50 11 3P 36V","Reverzačný stýkač, 3pól, 50A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",159.41999999999999,0,159.41999999999999,8592765048103,1,8592765048103,null,28592765048107,"8536419089",2.5]
[104810,"Ex9CR50 11 3P 24V","Reverzačný stýkač, 3pól, 50A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",159.41999999999999,0,159.41999999999999,8592765048110,1,8592765048110,null,28592765048114,"8536419089",2.5]
[104811,"Ex9CR50 11 3P 240V","Reverzačný stýkač, 3pól, 50A AC-3, ovl. 240 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",159.41999999999999,0,159.41999999999999,8592765048127,1,8592765048127,null,28592765048121,"8536490099",2.5]
[104812,"Ex9CR50 11 3P 230V","Reverzačný stýkač, 3pól, 50A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",159.41999999999999,0,159.41999999999999,8592765048134,1,8592765048134,null,28592765048138,"8536490099",2.5]
[104813,"Ex9CR50 11 3P 220V","Reverzačný stýkač, 3pól, 50A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",159.41999999999999,0,159.41999999999999,8592765048141,1,8592765048141,null,28592765048145,"8536490099",2.5]
[104814,"Ex9CR50 11 3P 127V","Reverzačný stýkač, 3pól, 50A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",159.41999999999999,0,159.41999999999999,8592765048158,1,8592765048158,null,28592765048152,"8536490099",2.5]
[104815,"Ex9CR50 11 3P 110V","Reverzačný stýkač, 3pól, 50A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",159.41999999999999,0,159.41999999999999,8592765048165,1,8592765048165,null,28592765048169,"8536490099",2.5]
[104816,"Ex9CR65 11 3P 48V","Reverzačný stýkač, 3pól, 65A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",236.6,0,236.6,8592765048172,1,8592765048172,null,28592765048176,"8536419089",2.5]
[104817,"Ex9CR65 11 3P 42V","Reverzačný stýkač, 3pól, 65A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",236.6,0,236.6,8592765048189,1,8592765048189,null,28592765048183,"8536419089",2.5]
[104818,"Ex9CR65 11 3P 415V","Reverzačný stýkač, 3pól, 65A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",236.6,0,236.6,8592765048196,1,8592765048196,null,28592765048190,"8536490099",2.5]
[104819,"Ex9CR65 11 3P 400V","Reverzačný stýkač, 3pól, 65A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",236.6,0,236.6,8592765048202,1,8592765048202,null,28592765048206,"8536490099",2.5]
[104820,"Ex9CR65 11 3P 380V","Reverzačný stýkač, 3pól, 65A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",236.6,0,236.6,8592765048219,1,8592765048219,null,28592765048213,"8536490099",2.5]
[104821,"Ex9CR65 11 3P 36V","Reverzačný stýkač, 3pól, 65A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",236.6,0,236.6,8592765048226,1,8592765048226,null,28592765048220,"8536419089",2.5]
[104822,"Ex9CR65 11 3P 24V","Reverzačný stýkač, 3pól, 65A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",236.6,0,236.6,8592765048233,1,8592765048233,null,28592765048237,"8536419089",2.5]
[104823,"Ex9CR65 11 3P 240V","Reverzačný stýkač, 3pól, 65A AC-3, ovl. 240 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",209.41,0,209.41,8592765048240,1,8592765048240,null,28592765048244,"8536490099",2.5]
[104824,"Ex9CR65 11 3P 230V","Reverzačný stýkač, 3pól, 65A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",209.41,0,209.41,8592765048257,1,8592765048257,null,28592765048251,"8536490099",2.5]
[104825,"Ex9CR65 11 3P 220V","Reverzačný stýkač, 3pól, 65A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",236.6,0,236.6,8592765048264,1,8592765048264,null,28592765048268,"8536490099",2.5]
[104826,"Ex9CR65 11 3P 127V","Reverzačný stýkač, 3pól, 65A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",236.6,0,236.6,8592765048271,1,8592765048271,null,28592765048275,"8536490099",2.5]
[104827,"Ex9CR65 11 3P 110V","Reverzačný stýkač, 3pól, 65A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",236.6,0,236.6,8592765048288,1,8592765048288,null,28592765048282,"8536490099",2.5]
[104828,"Ex9CR80 11 3P 48V","Reverzačný stýkač, 3pól, 80A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",243.2,0,243.2,8592765048295,1,8592765048295,null,28592765048299,"8536419089",3]
[104829,"Ex9CR80 11 3P 42V","Reverzačný stýkač, 3pól, 80A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",243.2,0,243.2,8592765048301,1,8592765048301,null,28592765048305,"8536419089",3]
[104830,"Ex9CR80 11 3P 415V","Reverzačný stýkač, 3pól, 80A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",243.2,0,243.2,8592765048318,1,8592765048318,null,28592765048312,"8536490099",3]
[104831,"Ex9CR80 11 3P 400V","Reverzačný stýkač, 3pól, 80A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",243.2,0,243.2,8592765048325,1,8592765048325,null,28592765048329,"8536490099",3]
[104832,"Ex9CR80 11 3P 380V","Reverzačný stýkač, 3pól, 80A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",243.2,0,243.2,8592765048332,1,8592765048332,null,28592765048336,"8536490099",3]
[104833,"Ex9CR80 11 3P 36V","Reverzačný stýkač, 3pól, 80A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",243.2,0,243.2,8592765048349,1,8592765048349,null,28592765048343,"8536419089",3]
[104834,"Ex9CR80 11 3P 24V","Reverzačný stýkač, 3pól, 80A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",243.2,0,243.2,8592765048356,1,8592765048356,null,28592765048350,"8536419089",3]
[104835,"Ex9CR80 11 3P 240V","Reverzačný stýkač, 3pól, 80A AC-3, ovl. 240 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",243.2,0,243.2,8592765048363,1,8592765048363,null,28592765048367,"8536490099",3]
[104836,"Ex9CR80 11 3P 230V","Reverzačný stýkač, 3pól, 80A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",243.2,0,243.2,8592765048370,1,8592765048370,null,28592765048374,"8536490099",3]
[104837,"Ex9CR80 11 3P 220V","Reverzačný stýkač, 3pól, 80A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",243.2,0,243.2,8592765048387,1,8592765048387,null,28592765048381,"8536490099",3]
[104838,"Ex9CR80 11 3P 127V","Reverzačný stýkač, 3pól, 80A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",243.2,0,243.2,8592765048394,1,8592765048394,null,28592765048398,"8536490099",3]
[104839,"Ex9CR80 11 3P 110V","Reverzačný stýkač, 3pól, 80A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",243.2,0,243.2,8592765048400,1,8592765048400,null,28592765048404,"8536490099",3]
[104840,"Ex9CR100 11 3P 48V","Reverzačný stýkač, 3pól, 100A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",291.99,{"$f":"NBA","v":0},291.99,8592765048417,1,8592765048417,null,28592765048411,"8536419089",3]
[104841,"Ex9CR100 11 3P 42V","Reverzačný stýkač, 3pól, 100A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",291.99,0,{"$f":"E5830*(1-F5830)","v":291.99},8592765048424,1,8592765048424,null,28592765048428,"8536419089",3]
[104842,"Ex9CR100 11 3P 415V","Reverzačný stýkač, 3pól, 100A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",291.99,0,291.99,8592765048431,1,8592765048431,null,28592765048435,"8536490099",3]
[104843,"Ex9CR100 11 3P 400V","Reverzačný stýkač, 3pól, 100A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",291.99,0,291.99,8592765048448,1,8592765048448,null,28592765048442,"8536490099",3]
[104844,"Ex9CR100 11 3P 380V","Reverzačný stýkač, 3pól, 100A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",291.99,0,291.99,8592765048455,1,8592765048455,null,28592765048459,"8536490099",3]
[104845,"Ex9CR100 11 3P 36V","Reverzačný stýkač, 3pól, 100A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",291.99,0,291.99,8592765048462,1,8592765048462,null,28592765048466,"8536419089",3]
[104846,"Ex9CR100 11 3P 24V","Reverzačný stýkač, 3pól, 100A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",291.99,0,291.99,8592765048479,1,8592765048479,null,28592765048473,"8536419089",3]
[104847,"Ex9CR100 11 3P 240V","Reverzačný stýkač, 3pól, 100A AC-3, ovl. 240 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",291.99,0,291.99,8592765048486,1,8592765048486,null,28592765048480,"8536490099",3]
[104848,"Ex9CR100 11 3P 230V","Reverzačný stýkač, 3pól, 100A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",291.99,0,291.99,8592765048493,1,8592765048493,null,28592765048497,"8536490099",3]
[104849,"Ex9CR100 11 3P 220V","Reverzačný stýkač, 3pól, 100A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",291.99,0,291.99,8592765048509,1,8592765048509,null,28592765048503,"8536490099",3]
[104850,"Ex9CR100 11 3P 127V","Reverzačný stýkač, 3pól, 100A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",291.99,0,291.99,8592765048516,1,8592765048516,null,28592765048510,"8536490099",3]
[104851,"Ex9CR100 11 3P 110V","Reverzačný stýkač, 3pól, 100A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",291.99,0,291.99,8592765048523,1,8592765048523,null,28592765048527,"8536490099",3]
[]
["Príslušenstvo stýkačov Ex9C"]
[101284,"AX4202","Čelné pomocné kontakty pre Ex9C, 2 vypínacie","NBA",3.04,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E5843*(1-F5843)","v":3.04},8592765012852,12,18592765012859,624,28592765012856,"8536508090",0.41]
[101285,"AX4211","Čelné pomocné kontakty pre Ex9C, 1 zapínací, 1 vypínací","NBA",3.04,0,{"$f":"E5844*(1-F5844)","v":3.04},8592765012869,12,18592765012866,624,28592765012863,"8536508090",0.41]
[101286,"AX4220","Čelné pomocné kontakty pre Ex9C, 2 zapínacie","NBA",3.04,0,3.04,8592765012876,12,18592765012873,624,28592765012870,"8536508090",0.41]
[101287,"AX4204","Čelné pomocné kontakty pre Ex9C, 4 vypínacie","NBA",5.09,0,5.09,8592765012883,6,18592765012880,312,28592765012887,"8536508090",0.41]
[101288,"AX4213","Čelné pomocné kontakty pre Ex9C, 1 zapínací, 3 vypínacie","NBA",5.09,0,5.09,8592765012890,6,18592765012897,312,28592765012894,"8536508090",0.41]
[101289,"AX4222","Čelné pomocné kontakty pre Ex9C, 2 zapínacie, 2 vypínacie","NBA",5.09,0,5.09,8592765012906,6,18592765012903,312,28592765012900,"8536508090",0.41]
[101290,"AX4231","Čelné pomocné kontakty pre Ex9C, 3 zapínacie, 1 vypínací","NBA",5.09,0,5.09,8592765012913,6,18592765012910,312,28592765012917,"8536508090",0.41]
[101291,"AX4240","Čelné pomocné kontakty pre Ex9C, 4 zapínacie","NBA",5.09,0,5.09,8592765012920,6,18592765012927,312,28592765012924,"8536508090",0.41]
[101292,"AX4311","Boční pomocné kontakty pre Ex9C, 1 zapínací, 1 vypínací","NBA",9.18,0,9.18,8592765012937,10,18592765012934,120,28592765012931,"8536508090",0.38]
[104489,"TDD42C","Pomocné kontakty s oneskorením pri rozpínaní, rozsah 10 - 180 s, pomocné kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",37.42,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E5852*(1-F5852)","v":37.42},8592765044907,1,8592765044907,null,28592765044901,"8536508090",0.06]
[104490,"TDD42B ","Pomocné kontakty s oneskorením pri rozpínaní, rozsah 0,1 - 30 s, pomocné kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",36.590000000000003,0,{"$f":"E5853*(1-F5853)","v":36.590000000000003},8592765044914,1,8592765044914,null,28592765044918,"8536508090",0.06]
[104491,"TDD42A","Pomocné kontakty s oneskorením pri rozpínaní, rozsah 0,1 - 3 s, pomocné kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",36.590000000000003,0,36.590000000000003,8592765044921,1,8592765044921,null,28592765044925,"8536508090",0.06]
[104492,"TDD41C ","Pomocné kontakty s oneskorením pri spínaní, rozsah 10 - 180 s, pomocné kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",37.42,0,37.42,8592765044938,1,8592765044938,null,28592765044932,"8536508090",0.06]
[104493,"TDD41B ","Pomocné kontakty s oneskorením pri spínaní, rozsah 0,1 - 30 s, pomocné kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",37.42,0,37.42,8592765044945,1,8592765044945,null,28592765044949,"8536508090",0.06]
[104494,"TDD41A ","Pomocné kontakty s oneskorením pri spínaní, rozsah 0,1 - 3 s, pomocné kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",37.42,0,37.42,8592765044952,1,8592765044952,null,28592765044956,"8536508090",0.06]
[104495,"CCU43 48","Odrušovací blok, rozsah ochrany 24-48V, s RC obvodom","NBA",6.23,0,6.23,8592765044969,1,8592765044969,null,28592765044963,"8538909999",0.02]
[104496,"CCU43 415","Odrušovací blok, rozsah ochrany 380-415V,s RC obvodom","NBA",6.23,0,6.23,8592765044976,1,8592765044976,null,28592765044970,"8538909999",0.02]
[104497,"CCU43 240","Odrušovací blok, rozsah ochrany 110-240V, s RC obvodom","NBA",6.23,0,6.23,8592765044983,1,8592765044983,null,28592765044987,"8538909999",0.02]
[104498,"CCU42 48","Odrušovací blok, rozsah ochrany 24-48V, s RC obvodom","NBA",6.23,0,6.23,8592765044990,1,8592765044990,null,28592765044994,"8538909999",0.02]
[104499,"CCU42 415","Odrušovací blok, rozsah ochrany 380-415V, s RC obvodom","NBA",6.23,0,6.23,8592765045003,1,8592765045003,null,28592765045007,"8538909999",0.02]
[104500,"CCU42 240","Odrušovací blok, rozsah ochrany 110-240V, s RC obvodom","NBA",6.23,0,6.23,8592765045010,1,8592765045010,null,28592765045014,"8538909999",0.02]
[106322,"AX4411","Bočné pomocné kontakty pre Ex9C115-500, 1zap.+1vyp.","NBA",13.46,{"$f":"NBA","v":0},13.46,8592765063236,1,18592765063233,12,28592765063230,"8538909999"]
[107957,"AX4402","Bočné pomocné kontakty pre Ex9C115-500, 2vyp.","NBA",13.46,{"$f":"NBA","v":0},13.46,8592765079589,1,18592765079586,12,28592765079583,"8538909999"]
[107958,"AX4420","Bočné pomocné kontakty pre Ex9C115-500, 2zap.","NBA",13.46,{"$f":"NBA","v":0},13.46,8592765079596,1,18592765079593,12,28592765079590,"8538909999"]
[107960,"MIT42-11","Mechanické blokovanie pre stýkačov Ex9C09-38 11","NBA",4.76,{"$f":"NBA","v":0},4.76,8592765079619,1,18592765079616,72,28592765079613,"8538909999"]
[108095,"MIT42-22","Mechanické blokovanie pre stýkačov Ex9C09-38 22","NBA",4.76,0,4.76,8592765080950,1,18592765080957,72,28592765080954,"8536490099"]
[107961,"MIT43","Mechanické blokovanie pre stýkačov Ex9C40-100","NBA",6.08,0,6.08,8592765079626,1,18592765079623,96,28592765079620,"8538909999"]
[107962,"MIT44","Mechanické blokovanie pre stýkačov Ex9C115-185","NBA",25.62,0,25.62,8592765079633,1,18592765079630,15,28592765079637,"8538909999"]
[107963,"MIT45","Mechanické blokovanie pre stýkačov Ex9C225-300","NBA",28.02,0,28.02,8592765079640,1,18592765079647,12,28592765079644,"8538909999"]
[107964,"MIT46","Mechanické blokovanie pre stýkačov Ex9C400-500","NBA",29.27,0,29.27,8592765079657,1,18592765079654,12,28592765079651,"8538909999"]
[]
["Nadprúdové relé Ex9R"]
[101359,"Ex9R12 0.16A","Nadprúdové relé, 3pól, In=0,16A, je možné kombinovať s Ministýkačmi Ex9CS ","NBB",14.61,{"$f":"NBB","v":0},{"$f":"E5875*(1-F5875)","v":14.61},8592765013606,1,8592765013606,80,28592765013600,"8536490099",0.21]
[101360,"Ex9R12 0.25A","Nadprúdové relé, 3pól, In=0,25A, je možné kombinovať s Ministýkačmi Ex9CS ","NBB",14.61,0,{"$f":"E5876*(1-F5876)","v":14.61},8592765013613,1,8592765013613,80,28592765013617,"8536490099",0.21]
[101361,"Ex9R12 0.4A","Nadprúdové relé, 3pól, In=0,4A, je možné kombinovať s Ministýkačmi Ex9CS ","NBB",14.61,0,14.61,8592765013620,1,8592765013620,80,28592765013624,"8536490099",0.21]
[101362,"Ex9R12 0.63A","Nadprúdové relé, 3pól, In=0,63A, je možné kombinovať s Ministýkačmi Ex9CS ","NBB",14.61,0,14.61,8592765013637,1,8592765013637,80,28592765013631,"8536490099",0.21]
[101363,"Ex9R12 1A","Nadprúdové relé, 3pól, In=1A, je možné kombinovať s Ministýkačmi Ex9CS ","NBB",14.61,0,14.61,8592765013644,1,8592765013644,80,28592765013648,"8536490099",0.21]
[101364,"Ex9R12 1.6A","Nadprúdové relé, 3pól, In=1,6A, je možné kombinovať s Ministýkačmi Ex9CS ","NBB",14.61,0,14.61,8592765013651,1,8592765013651,80,28592765013655,"8536490099",0.21]
[101365,"Ex9R12 2.5A","Nadprúdové relé, 3pól, In=2,5A, je možné kombinovať s Ministýkačmi Ex9CS ","NBB",14.61,0,14.61,8592765013668,1,8592765013668,80,28592765013662,"8536490099",0.21]
[101366,"Ex9R12 4A","Nadprúdové relé, 3pól, In=4A, je možné kombinovať s Ministýkačmi Ex9CS ","NBB",14.61,0,14.61,8592765013675,1,8592765013675,80,28592765013679,"8536490099",0.21]
[101367,"Ex9R12 6A","Nadprúdové relé, 3pól, In=6A, je možné kombinovať s Ministýkačmi Ex9CS ","NBB",14.61,0,14.61,8592765013682,1,8592765013682,80,28592765013686,"8536490099",0.21]
[101368,"Ex9R12 8A","Nadprúdové relé, 3pól, In=8A, je možné kombinovať s Ministýkačmi Ex9CS ","NBB",14.61,0,14.61,8592765013699,1,8592765013699,80,28592765013693,"8536490099",0.21]
[101369,"Ex9R12 10A","Nadprúdové relé, 3pól, In=10A, je možné kombinovať s Ministýkačmi Ex9CS ","NBB",14.61,0,14.61,8592765013705,1,8592765013705,80,28592765013709,"8536490099",0.21]
[101370,"Ex9R12 12A","Nadprúdové relé, 3pól, In=12A, je možné kombinovať s Ministýkačmi Ex9CS ","NBB",14.61,0,14.61,8592765013712,1,8592765013712,80,28592765013716,"8536490099",0.21]
[110327,"Ex9R38B 1A","Nadprúdové relé, 3pól, In=1A, je možné kombinovať se Stýkačmi Ex9C9 až Ex9C38 ","NBB",20.37,{"$f":"NBB","v":0},{"$f":"E5887*(1-F5887)","v":20.37},8592765103277,1,8592765103277,60,28592765103271,"8536490099",0.13500000000000001]
[110328,"Ex9R38B 1.6A","Nadprúdové relé, 3pól, In=1,6A, je možné kombinovať se Stýkačmi Ex9C9 až Ex9C38 ","NBB",20.37,{"$f":"NBB","v":0},{"$f":"E5888*(1-F5888)","v":20.37},8592765103284,1,8592765103284,60,28592765103288,"8536490099",0.13500000000000001]
[110329,"Ex9R38B 2.5A","Nadprúdové relé, 3pól, In=2,5A, je možné kombinovať se Stýkačmi Ex9C9 až Ex9C38 ","NBB",20.37,0,20.37,8592765103291,1,8592765103291,60,28592765103295,"8536490099",0.13500000000000001]
[110330,"Ex9R38B 4A","Nadprúdové relé, 3pól, In=4A, je možné kombinovať se Stýkačmi Ex9C9 až Ex9C38 ","NBB",20.37,0,20.37,8592765103307,1,8592765103307,60,28592765103301,"8536490099",0.13500000000000001]
[110331,"Ex9R38B 6A","Nadprúdové relé, 3pól, In=6A, je možné kombinovať se Stýkačmi Ex9C9 až Ex9C38 ","NBB",20.37,0,20.37,8592765103314,1,8592765103314,60,28592765103318,"8536490099",0.13500000000000001]
[110332,"Ex9R38B 8A","Nadprúdové relé, 3pól, In=8A, je možné kombinovať se Stýkačmi Ex9C9 až Ex9C38 ","NBB",20.37,0,20.37,8592765103321,1,8592765103321,60,28592765103325,"8536490099",0.13500000000000001]
[110333,"Ex9R38B 10A","Nadprúdové relé, 3pól, In=10A, je možné kombinovať se Stýkačmi Ex9C9 až Ex9C38 ","NBB",20.37,0,20.37,8592765103338,1,8592765103338,60,28592765103332,"8536490099",0.13500000000000001]
[110334,"Ex9R38B 13A","Nadprúdové relé, 3pól, In=12A, je možné kombinovať se Stýkačmi Ex9C9 až Ex9C38 ","NBB",20.37,0,20.37,8592765103345,1,8592765103345,60,28592765103349,"8536490099",0.13500000000000001]
[110335,"Ex9R38B 18A","Nadprúdové relé, 3pól, In=18A, je možné kombinovať se Stýkačmi Ex9C9 až Ex9C38 ","NBB",20.37,0,20.37,8592765103352,1,8592765103352,60,28592765103356,"8536490099",0.13500000000000001]
[110336,"Ex9R38B 24A","Nadprúdové relé, 3pól, In=24A, je možné kombinovať se Stýkačmi Ex9C9 až Ex9C38 ","NBB",20.37,0,20.37,8592765103369,1,8592765103369,60,28592765103363,"8536490099",0.13500000000000001]
[110337,"Ex9R38B 32A","Nadprúdové relé, 3pól, In=32A, je možné kombinovať se Stýkačmi Ex9C9 až Ex9C38 ","NBB",20.37,0,20.37,8592765103376,1,8592765103376,60,28592765103370,"8536490099",0.13500000000000001]
[110338,"Ex9R38B 38A","Nadprúdové relé, 3pól, In=38A, je možné kombinovať se Stýkačmi Ex9C9 až Ex9C38 ","NBB",20.37,0,20.37,8592765103383,1,8592765103383,60,28592765103387,"8536490099",0.13500000000000001]
[101380,"Ex9R100 32A","Nadprúdové relé, 3pól, In=32A, je možné kombinovať se Stýkačmi Ex9C40 až Ex9C100 ","NBB",28.85,0,28.85,8592765013811,1,8592765013811,24,28592765013815,"8536490099",0.56000000000000005]
[101381,"Ex9R100 40A","Nadprúdové relé, 3pól, In=40A, je možné kombinovať se Stýkačmi Ex9C40 až Ex9C100 ","NBB",28.85,0,28.85,8592765013828,1,8592765013828,24,28592765013822,"8536490099",0.56000000000000005]
[101382,"Ex9R100 50A","Nadprúdové relé, 3pól, In=50A, je možné kombinovať se Stýkačmi Ex9C40 až Ex9C100 ","NBB",35.01,0,35.01,8592765013835,1,8592765013835,24,28592765013839,"8536490099",0.56000000000000005]
[101383,"Ex9R100 65A","Nadprúdové relé, 3pól, In=65A, je možné kombinovať se Stýkačmi Ex9C40 až Ex9C100 ","NBB",53.22,0,53.22,8592765013842,1,8592765013842,24,28592765013846,"8536490099",0.56000000000000005]
[101384,"Ex9R100 70A","Nadprúdové relé, 3pól, In=70A, je možné kombinovať se Stýkačmi Ex9C40 až Ex9C100 ","NBB",53.22,0,53.22,8592765013859,1,8592765013859,24,28592765013853,"8536490099",0.56000000000000005]
[101385,"Ex9R100 80A","Nadprúdové relé, 3pól, In=80A, je možné kombinovať se Stýkačmi Ex9C40 až Ex9C100 ","NBB",53.22,0,53.22,8592765013866,1,8592765013866,24,28592765013860,"8536490099",0.56000000000000005]
[101386,"Ex9R100 100A","Nadprúdové relé, 3pól, In=100A, je možné kombinovať se Stýkačmi Ex9C40 až Ex9C100 ","NBB",53.22,0,53.22,8592765013873,1,8592765013873,24,28592765013877,"8536490099",0.56000000000000005]
[]
["Nadprúdové relé Ex9R do 500A"]
[106326,"Ex9R185 115A","Nadprúdové relé, 3pól, In=115A, je možné kombinovať se stýkačmi Ex9C115-185 ","NBB",113.39,{"$f":"NBB","v":0},{"$f":"E5908*(1-F5908)","v":113.39},8592765063274,1,8592765063274,8,28592765063278,"8536490099",1.5]
[106327,"Ex9R185 150A","Nadprúdové relé, 3pól, In=150A, je možné kombinovať se stýkačmi Ex9C115-185 ","NBB",113.39,{"$f":"NBB","v":0},113.39,8592765063281,1,8592765063281,8,28592765063285,"8536490099",1.5]
[106328,"Ex9R185 185A","Nadprúdové relé, 3pól, In=185A, je možné kombinovať se stýkačmi Ex9C115-185 ","NBB",121.99,0,121.99,8592765063298,1,8592765063298,8,28592765063292,"8536490099",1.5]
[106329,"Ex9R500 225A","Nadprúdové relé, 3pól, In=225A, je možné kombinovať se stýkačmi Ex9C225-500 ","NBB",176.66,0,176.66,8592765063304,1,8592765063304,8,28592765063308,"8536490099",1.9]
[106330,"Ex9R500 300A","Nadprúdové relé, 3pól, In=300A, je možné kombinovať se stýkačmi Ex9C225-500 ","NBB",176.66,0,176.66,8592765063311,1,8592765063311,8,28592765063315,"8536490099",1.9]
[106331,"Ex9R500 400A","Nadprúdové relé, 3pól, In=400A, je možné kombinovať se stýkačmi Ex9C225-500 ","NBB",176.66,0,176.66,8592765063328,1,8592765063328,8,28592765063322,"8536490099",1.9]
[106332,"Ex9R500 500A","Nadprúdové relé, 3pól, In=500A, je možné kombinovať se stýkačmi Ex9C225-500 ","NBB",176.66,0,176.66,8592765063335,1,8592765063335,8,28592765063339,"8536490099",1.9]
[]
["Príslušenstvo nadprúdových relé Ex9R"]
[101436,"AD51","Adaptér pre samostatné použitie Ex9R12","NBB",4.03,{"$f":"NBB","v":0},{"$f":"E5917*(1-F5917)","v":4.03},8592765014375,2,18592765014372,72,28592765014379,"8538909999",0.14000000000000001]
[110339,"AD56","Adaptér pre samostatné použitie Ex9R38B","NBB",4.55,{"$f":"NBB","v":0},{"$f":"E5918*(1-F5918)","v":4.55},8592765103390,2,18592765103397,60,28592765103394,"8538909999",0.2]
[101438,"AD53","Adaptér pre samostatné použitie Ex9R100","NBB",4.8499999999999996,{"$f":"NBB","v":0},{"$f":"E5919*(1-F5919)","v":4.8499999999999996},8592765014399,2,18592765014396,24,28592765014393,"8538909999",0.52]
[107968,"AD54","Adaptér pre samostatné použitie Ex9R185","NBB",45.75,{"$f":"NBB","v":0},{"$f":"E5920*(1-F5920)","v":45.75},8592765079695,1,18592765079692,12,28592765079699,"8538909999"]
[107969,"AD55","Adaptér pre samostatné použitie Ex9R500","NBB",67.790000000000006,{"$f":"NBB","v":0},{"$f":"E5921*(1-F5921)","v":67.790000000000006},8592765079701,1,18592765079708,12,28592765079705,"8538909999"]
[]
["Zásuvky na DIN lištu, Ex9DS",null,null,null,null,null,null,"","","","","",null,""]
[106194,"Ex9DS-F","Zásuvka na Din lištu so zemniacim kolíkom","NDB",4.09,{"$f":"NDB","v":0},{"$f":"E5924*(1-F5924)","v":4.09},8592765061959,5,18592765061956,75,28592765061953,"8536699099",0.11]
[106195,"Ex9DS-G","Zásuvka na Din lištu Schucko","NDB",4.41,{"$f":"NDB","v":0},{"$f":"E5925*(1-F5925)","v":4.41},8592765061966,5,18592765061963,75,28592765061960,"8536699099",0.11]
[]
["Prepojovacie lišty BBU"]
[101446,"BBU 1L 10 M54","prepojovacia lišta, 1fázová, 10mm2, 63A, 54 modulov (1m)","NDB",6.06,{"$f":"NDB","v":0},{"$f":"E5928*(1-F5928)","v":6.06},8592765014474,null,18592765014471,100,28592765014478,"8536909599",0.22]
[101447,"BBU 1L 16 M54","prepojovacia lišta, 1fázová, 16mm2, 80A, 54 modulov (1m)","NDB",13.8,0,{"$f":"E5929*(1-F5929)","v":13.8},8592765014481,null,18592765014488,100,28592765014485,"8536909599",0.26]
[101448,"BBU 3L 10 M54","prepojovacia lišta, 3fázová, 10mm2, 63A, 54 modulov (1m)","NDB",12.76,0,12.76,8592765014498,null,18592765014495,50,28592765014492,"8536909599",0.51]
[101449,"BBU 3L 16 M54","prepojovacia lišta, 3fázová, 16mm2, 80A, 54 modulov (1m)","NDB",20.41,0,20.41,8592765014504,null,18592765014501,50,28592765014508,"8536909599",0.64]
[101450,"BBU 3L 10 M12 EC","prepojovacia lišta, 3fázová, 10mm2, 63A, 12 modulov, vrátane koncových krytov","NDB",3.86,0,3.86,8592765014511,null,18592765014518,200,28592765014515,"8536909599",0.1]
[101451,"BBU 3L 16 M12 EC","prepojovacia lišta, 3fázová, 16mm2, 80A, 12 modulov, vrátane koncových krytov","NDB",4.7,0,4.7,8592765014528,null,18592765014525,200,28592765014522,"8536909599",0.12]
[110830,"BBU 3L 10 M6 EU","Prepojovacia lišta, 3-fázový, 10mm2, 63A, 6 modulov","NDB",2.04,{"$f":"NDB","v":0},{"$f":"E5934*(1-F5934)","v":2.04},8592765108302,5,18592765108309,400,28592765108306,8536909599,4.7E-2]
[110831,"BBU 3L 10 M9 EU","Prepojovacia lišta, 3-fázový, 10mm2, 63A, 9 modulov","NDB",3.27,{"$f":"NDB","v":0},{"$f":"E5935*(1-F5935)","v":3.27},8592765108319,5,18592765108316,250,28592765108313,8536909599,7.8E-2]
[110832,"BBU 3L 16 M6 EU","Prepojovacia lišta, 3-fázový, 16mm2, 80A, 6 modulov","NDB",2.69,{"$f":"NDB","v":0},2.69,8592765108326,5,18592765108323,400,28592765108320,8536909599,6.4000000000000001E-2]
[110833,"BBU 3L 16 M9 EU","Prepojovacia lišta, 3-fázový, 16mm2, 80A, 9 modulov","NDB",4.05,{"$f":"NDB","v":0},4.05,8592765108333,5,18592765108330,250,28592765108337,8536909599,0.1]
[111405,"BBP 1L 10 M12 EU","Prepojovacia lišta, 1fázová, 10mm2, 63A, 12 modulov pre Ex9B40J","NDB",1.67,{"$f":"NDB","v":0},1.67,8592765114051,10,18592765114058,300,28592765114055,8536909599,3.7999999999999999E-2]
[111406,"BBP 3L 10 M12 EU","Prepojovacia lišta, 3-fázový, 10mm2, 63A, 12 modulov pre Ex9B40J","NDB",3.97,{"$f":"NDB","v":0},3.97,8592765114068,5,18592765114065,150,28592765114062,8536909599,9.0999999999999998E-2]
[111407,"BBP 2LN 10 M12 EU","Prepojovacia lišta, 1P + N, 10mm2, 63A, 12 modulov pre Ex9NLE","NDB",3.91,{"$f":"NDB","v":0},3.91,8592765114075,5,18592765114072,150,28592765114079,8536909599,9.1999999999999998E-2]
[111408,"BBP 4LN 10 M12 EU","Prepojovacia lišta, 3P + N, 10mm2, 63A, 12 modulov pre Ex9NLE","NDB",6.71,{"$f":"NDB","v":0},6.71,8592765114082,5,18592765114089,100,28592765114086,8536909599,0.152]
[101452,"ECU 1L","Koncový kryt pre BBU 1L, cena za 1ks","NDB",0.22,0,0.22,8592765014535,null,18592765014532,40000,28592765014539,"3926909790"]
[101453,"ECU 3L","Koncový kryt pre BBU 3L, cena za 1ks","NDB",0.22,0,0.22,8592765014542,null,18592765014549,15000,28592765014546,"3926909790"]
[]
["Prepojovacie lišty BBUE"]
[103798,"BBUE 1L 10 M56","Prepojovacia lišta, 1-fázová, 10mm2, 63A, 56 MU (1m)","NDB",11,{"$f":"NDB","v":0},{"$f":"E5946*(1-F5946)","v":11},8592765037992,null,18592765037999,null,28592765037996,"8536909599",0.24]
[103799,"BBUE 1L 10 M2","Prepojovacia lišta, 1-fázová, 10mm2, 63A, 2 MU","NDB",0.84,0,0.84,8592765038005,null,18592765038002,null,28592765038009,"8536909599",8.9999999999999993E-3]
[103800,"BBUE 1L 10 M6","Prepojovacia lišta, 1-fázová, 10mm2, 63A, 6 MU","NDB",1.74,0,1.74,8592765038012,null,18592765038019,null,28592765038016,"8536909599",2.1999999999999999E-2]
[103801,"BBUE 1L 10 M9","Prepojovacia lišta, 1-fázová, 10mm2, 63A, 9 MU","NDB",1.99,0,1.99,8592765038029,null,18592765038026,null,28592765038023,"8536909599",0.04]
[103802,"BBUE 1L 10 M12","Prepojovacia lišta, 1-fázová, 10mm2, 63A, 12 MU","NDB",2.4500000000000002,0,2.4500000000000002,8592765038036,null,18592765038033,null,28592765038030,"8536909599",5.1999999999999998E-2]
[103803,"BBUE 1L 10 M18","Prepojovacia lišta, 1-fázová, 10mm2, 63A, 18 MU","NDB",3.31,0,3.31,8592765038043,null,18592765038040,null,28592765038047,"8536909599",7.8E-2]
[103804,"BBUE 1L 16 M56","Prepojovacia lišta, 1-fázová, 16mm2, 80A, 56 MU (1m)","NDB",13.87,0,13.87,8592765038050,null,18592765038057,null,28592765038054,"8536909599",0.32]
[103805,"BBUE 1L 16 M12","Prepojovacia lišta, 1-fázová, 16mm2, 80A, 12 MU","NDB",3.03,0,3.03,8592765038067,null,18592765038064,null,28592765038061,"8536909599",7.0999999999999994E-2]
[103806,"BBUE 1L 16 M18","Prepojovacia lišta, 1-fázová, 16mm2, 80A, 18 MU","NDB",4.2,0,4.2,8592765038074,null,18592765038071,null,28592765038078,"8536909599",0.104]
[103807,"BBUE 1L 35 M1,5x37P","Prepojovacia lišta, 1-fázová, 35mm, 125A, 37 MU","NDB",35.74,0,35.74,8592765038081,null,18592765038088,null,28592765038085,"8536909599",0.75]
[103808,"BBUE 3L 10 M57","Prepojovacia lišta, 3-fázová, 10mm2, 63A, 57 MU (1m)","NDB",18.600000000000001,0,18.600000000000001,8592765038098,null,18592765038095,null,28592765038092,"8536909599",0.505]
[103809,"BBUE 3L 10 M9","Prepojovacia lišta, 3-fázová, 10mm2, 63A, 9 MU","NDB",4.0199999999999996,0,4.0199999999999996,8592765038104,null,18592765038101,null,28592765038108,"8536909599",8.3000000000000004E-2]
[103810,"BBUE 3L 10 M12","Prepojovacia lišta, 3-fázová, 10mm2, 63A, 12 MU","NDB",4.3899999999999997,0,4.3899999999999997,8592765038111,null,18592765038118,null,28592765038115,"8536909599",0.108]
[103811,"BBUE 3L 10 M18","Prepojovacia lišta, 3-fázová, 10mm2, 63A, 18 MU","NDB",6.98,0,6.98,8592765038128,null,18592765038125,null,28592765038122,"8536909599",0.16200000000000001]
[103812,"BBUE 3L 16 M57","Prepojovacia lišta, 3-fázová, 16mm2, 80A, 57 MU (1m)","NDB",25.27,0,25.27,8592765038135,null,18592765038132,null,28592765038139,"8536909599",0.70699999999999996]
[103813,"BBUE 3L 16 M9","Prepojovacia lišta, 3-fázová, 16mm2, 80A, 9 MU","NDB",5.43,0,5.43,8592765038142,null,18592765038149,null,28592765038146,"8536909599",0.11799999999999999]
[103814,"BBUE 3L 16 M12","Prepojovacia lišta, 3-fázová, 16mm2, 80A, 12 MU","NDB",6.14,0,6.14,8592765038159,null,18592765038156,null,28592765038153,"8536909599",0.151]
[103815,"BBUE 3L 16 M18","Prepojovacia lišta, 3-fázová, 16mm2, 80A, 18 MU","NDB",9.17,0,9.17,8592765038166,null,18592765038163,null,28592765038160,"8536909599",0.22700000000000001]
[103816,"BBUE 4L 10 M56","Prepojovacia lišta, 4-pólová, 10mm2, 63A, 56 MU (1m)","NDB",36.93,0,36.93,8592765038173,null,18592765038170,null,28592765038177,"8536909599",0.80300000000000005]
[103817,"BBUE 4L 16 M56","Prepojovacia lišta, 4-pólová, 16mm2, 80A, 56 MU (1m)","NDB",48.63,0,48.63,8592765038180,null,18592765038187,null,28592765038184,"8536909599",1.2050000000000001]
[103818,"BBUE 4LN 10 M54","Prepojovacia lišta, 4-pólová, 10mm2, 63A, 54 MU (1m)","NDB",37.35,0,37.35,8592765038197,null,18592765038194,null,28592765038191,"8536909599",0.80500000000000005]
[103819,"BBUE 4LN 16 M54","Prepojovacia lišta, 4-pólová, 16mm2, 80A, 54 MU (1m)","NDB",47.64,0,47.64,8592765038203,null,18592765038200,null,28592765038207,"8536909599",1.21]
[103820,"BBUE 3L 35 M1,5x39P","Prepojovacia lišta, 3-fázová, 35mm2, 125A, 39 MU (1m)","NDB",106.88,0,106.88,8592765038210,null,18592765038217,null,28592765038214,"8536909599",1.655]
[103821,"BBUE 4L 30 M1,5x40P","Prepojovacia lišta, 4-pólová, 30mm2, 115A, 40 MU (1m)","NDB",115.66,0,115.66,8592765038227,null,18592765038224,null,28592765038221,"8536909599",2.085]
[103822,"BBUE 4L 10 M12 NLLL+8xNLPN","Prepojovacia lišta, 4-pólová, 10mm2, 63A, 12 MU, 4p Ex9CL, 8 x 1PN Ex9PN","NDB",13.23,0,13.23,8592765038234,null,18592765038231,null,28592765038238,"8536909599",0.23499999999999999]
[103823,"BBUE 4L 10 M12 LLLN+8xNLPN","Prepojovacia lišta, 4-pólová, 10mm2, 63A, 12 MU, 3PN Ex9B, 8 x 1PN Ex9PN","NDB",14.07,0,14.07,8592765038241,null,18592765038248,null,28592765038245,"8536909599",0.23699999999999999]
[103824,"BBUE 4L 10 M12 NLLL+4xLN","Prepojovacia lišta, 4-pólová, 10mm2, 63A, 12 MU, 4p Ex9CL, 4 x 1PN Ex9B","NDB",10.16,0,10.16,8592765038258,null,18592765038255,null,28592765038252,"8536909599",0.185]
[103825,"BBUE 4L 10 M18 NLLL+7xLN","Prepojovacia lišta, 4-pólová, 10mm2, 63A, 18 MU, 4p Ex9CL, 7 x 1PN Ex9B","NDB",12.13,0,12.13,8592765038265,null,18592765038262,null,28592765038269,"8536909599",0.108]
[103864,"BBUE 2L 10 M56","Prepojovacia lišta, 2-fázová, 10mm2, 63A, 56 MU (1m)","NDB",19.920000000000002,0,19.920000000000002,8592765038654,null,18592765038651,null,28592765038658,"8536909599",0.32]
[103865,"BBUE 2L 16 M56","Prepojovacia lišta, 2-fázová, 16mm2, 80A, 56 MU (1m)","NDB",24.32,0,24.32,8592765038661,null,18592765038668,null,28592765038665,"8536909599",0.52500000000000002]
[103866,"BBUE 2L 10 M56 NLPN","Prepojovacia lišta, 2-fázová, 10mm2, 63A, 56 MU (1m), 1PN Ex9PN","NDB",20.34,0,20.34,8592765038678,null,18592765038675,null,28592765038672,"8536909599",0.32]
[103867,"BBUE 2L 10 M12 NL+10xNLPN","Prepojovacia lišta, 2-fázová, 10mm2, 63A, 12 MU, 2P Ex9CL, 10 x 1PN Ex9PN","NDB",9.8699999999999992,0,9.8699999999999992,8592765038685,null,18592765038682,null,28592765038689,"8536909599",0.13500000000000001]
[103868,"BBUE 2L 10 M12 NL+5xLN","Prepojovacia lišta, 2-fázová, 10mm2, 63A, 12 MU, 2P Ex9CL, 5 x 1PN Ex9B","NDB",8.35,0,8.35,8592765038692,null,18592765038699,null,28592765038696,"8536909599",0.121]
[107114,"BBUE 2L 10 M12 LN+10xNLPN","Prepojovacia lišta, 2-fázová, 10mm2, 63A, 12 MU, 1PN Ex9CBL, 10 x 1PN Ex9PN","NDB",9.8699999999999992,0,9.8699999999999992,8592765071156,null,18592765071153,null,28592765071150,"8536909599",0.13500000000000001]
[103826,"ECUE 1L","Koncový kryt pre 1-fázovú lištu 10/16 mm2","NDB",0.34,0,0.34,8592765038272,50,18592765038279,null,28592765038276,"3926909790"]
[103827,"ECUE 2L","Koncový kryt pre 2-fázovú lištu","NDB",0.39,0,0.39,8592765038289,50,18592765038286,null,28592765038283,"3926909790"]
[103828,"ECUE 3L","Koncový kryt pre 3-fázovú lištu","NDB",0.39,0,0.39,8592765038296,50,18592765038293,null,28592765038290,"3926909790"]
[103829,"ECUE 4L","Koncový kryt pre 4-pólovú lištu","NDB",0.59,0,0.59,8592765038302,50,18592765038309,null,28592765038306,"3926909790"]
[103830,"ECUE 3L 35","Koncový kryt pre 3-fázovú lištu 35 mm2","NDB",0.82,0,0.82,8592765038319,50,18592765038316,null,28592765038313,"8538909999"]
[103831,"ECUE 1L 35","Koncový kryt pre 1-fázovú lištu 35 / 50mm2","NDB",0.82,0,0.82,8592765038326,50,18592765038323,null,28592765038320,"8538909999"]
[]
["Prepojovacie lišty BBUM"]
[109949,"BBUM 245","Prepojovacia lišta pre 2 motorové spúšťače s rozostupom 45mm","NBG",6.42,{"$f":"NBG","v":0},{"$f":"E5988*(1-F5988)","v":6.42},8592765099495,10,18592765099492,200,28592765099499,"8536909599",3.5000000000000003E-2]
[109950,"BBUM 345","Prepojovacia lišta pre 3 motorové spúšťače s rozostupom 45mm","NBG",8.99,{"$f":"NBG","v":0},{"$f":"E5989*(1-F5989)","v":8.99},8592765099501,10,18592765099508,200,28592765099505,"8536909599",5.2999999999999999E-2]
[109951,"BBUM 445","Prepojovacia lišta pre 4 motorové spúšťače s rozostupom 45mm","NBG",10.210000000000001,0,10.210000000000001,8592765099518,10,18592765099515,100,28592765099512,"8536909599",7.0000000000000007E-2]
[109952,"BBUM 545","Prepojovacia lišta pre 5 motorové spúšťače s rozostupom 45mm","NBG",11,0,11,8592765099525,10,18592765099522,100,28592765099529,"8536909599",8.7999999999999995E-2]
[109953,"BBUM 254","Prepojovacia lišta pre 2 motorové spúšťače s rozostupom 54mm","NBG",6.42,0,6.42,8592765099532,10,18592765099539,250,28592765099536,"8536909599",4.4999999999999998E-2]
[109954,"BBUM 354","Prepojovacia lišta pre 3 motorové spúšťače s rozostupom 54mm","NBG",8.99,0,8.99,8592765099549,10,18592765099546,200,28592765099543,"8536909599",6.3E-2]
[109955,"BBUM 454","Prepojovacia lišta pre 4 motorové spúšťače s rozostupom 54mm","NBG",10.210000000000001,0,10.210000000000001,8592765099556,10,18592765099553,100,28592765099550,"8536909599",0.08]
[109956,"BBUM 554","Prepojovacia lišta pre 5 motorové spúšťače s rozostupom 54mm","NBG",11.96,0,11.96,8592765099563,10,18592765099560,100,28592765099567,"8536909599",9.8000000000000004E-2]
[109957,"BBUM 263","Prepojovacia lišta pre 2 motorové spúšťače s rozostupom 63mm","NBG",16.829999999999998,0,16.829999999999998,8592765099570,10,18592765099577,100,28592765099574,"8536909599",5.5E-2]
[109958,"BBUM 363","Prepojovacia lišta pre 3 motorové spúšťače s rozostupom 63mm","NBG",20.07,0,20.07,8592765099587,10,18592765099584,100,28592765099581,"8536909599",7.2999999999999995E-2]
[109959,"BBUM 463","Prepojovacia lišta pre 4 motorové spúšťače s rozostupom 63mm","NBG",22.82,0,22.82,8592765099594,10,18592765099591,100,28592765099598,"8536909599",0.09]
[109960,"BBUM 563","Prepojovacia lišta pre 5 motorové spúšťače s rozostupom 63mm","NBG",24.15,0,24.15,8592765099600,10,18592765099607,100,28592765099604,"8536909599",0.108]
[109961,"FTUM","Napájací terminál","NBG",7.32,0,7.32,8592765099617,10,18592765099614,200,28592765099611,"85369010",3.5000000000000003E-2]
[]
["Izolované svorky IT"]
[103832,"ITL F 63A G","Izolovaná svorka s pozdĺžnou vidlicou 63A sivá","NDB",1.56,{"$f":"NDB","v":0},{"$f":"E6003*(1-F6003)","v":1.56},8592765038333,1,18592765038330,25,28592765038337,"8536901000",0.01]
[103833,"ITL F 63A B","Izolovaná svorka s pozdĺžnou vidlicou 63A modrá","NDB",1.66,0,1.66,8592765038340,1,18592765038347,25,28592765038344,"8536901000",0.01]
[103834,"ITA F 63A G","Izolovaná svorka s priečnou vidlicou 63A sivá","NDB",1.56,0,1.56,8592765038357,1,18592765038354,25,28592765038351,"8536901000",0.01]
[103835,"ITA F 63A B","Izolovaná svorka s priečnou vidlicou 63A modrá","NDB",1.66,0,1.66,8592765038364,1,18592765038361,25,28592765038368,"8536901000",0.01]
[103836,"ITLL F 63A G","Izolovaná svorka s pozdĺžnou predĺženou vidlicou 63A sivá","NDB",3.02,0,3.02,8592765038371,1,18592765038378,25,28592765038375,"8536901000",0.01]
[103837,"ITLL F 63A B","Izolovaná svorka s pozdĺžnou predĺženou vidlicou 63A modrá","NDB",3.12,0,3.12,8592765038388,1,18592765038385,25,28592765038382,"8536901000",0.01]
[103838,"ITAL F 63A G","Izolovaná svorka s priečnou predĺženou vidlicou 63A sivá","NDB",3.02,0,3.02,8592765038395,1,18592765038392,25,28592765038399,"8536901000",0.01]
[103839,"ITAL F 63A B","Izolovaná svorka s priečnou predĺženou vidlicou 63A modrá","NDB",3.12,0,3.12,8592765038401,1,18592765038408,25,28592765038405,"8536901000",0.01]
[103840,"ITL P 63A G","Izolovaná svorka s pozdĺžnym kolíkom 63A sivá","NDB",1.56,0,1.56,8592765038418,1,18592765038415,25,28592765038412,"8536901000",0.01]
[103841,"ITL P 63A B","Izolovaná svorka s pozdĺžnym kolíkom 63A modrá","NDB",1.66,0,1.66,8592765038425,1,18592765038422,25,28592765038429,"8536901000",0.01]
[103842,"ITA P 63A G","Izolovaná svorka s priečnym kolíkom 63A sivá","NDB",1.56,0,1.56,8592765038432,1,18592765038439,25,28592765038436,"8536901000",0.01]
[103843,"ITA P 63A B","Izolovaná svorka s pozdĺžnou vidlicou 63A modrá","NDB",1.66,0,1.66,8592765038449,1,18592765038446,25,28592765038443,"8536901000",0.01]
[103844,"ITLW P 63A G","Izolovaná svorka s priečnym predĺženým kolíkom 63A sivá","NDB",1.56,0,1.56,8592765038456,1,18592765038453,25,28592765038450,"8536901000",0.01]
[103845,"ITLW P 63A B","Izolovaná svorka s priečnym predĺženým kolíkom 63A modrá","NDB",1.66,0,1.66,8592765038463,1,18592765038460,25,28592765038467,"8536901000",0.01]
[103846,"ITAW P 63A G","Izolovaná svorka s priečnym širokým kolíkom 63A sivá","NDB",1.56,0,1.56,8592765038470,1,18592765038477,25,28592765038474,"8536901000",0.01]
[103847,"ITAW P 63A B","Izolovaná svorka s priečnym širokým kolíkom 63A modrá","NDB",1.56,0,1.56,8592765038487,1,18592765038484,25,28592765038481,"8536901000",0.01]
[103848,"ITL P 100A G","Izolovaná svorka s pozdĺžnym kolíkom 100A sivá","NDB",3.2,0,3.2,8592765038494,1,18592765038491,25,28592765038498,"8536901000",0.02]
[103849,"ITL P 100A B","Izolovaná svorka s pozdĺžnym kolíkom 100A modrá","NDB",3.45,0,3.45,8592765038500,1,18592765038507,25,28592765038504,"8536901000",0.02]
[]
["Svorkovnice PDB"]
[103778,"PDB 1P CU 1x4+2 80A","Svorkovnica 1Pólová CU 1 vstup x 4+2 výstupy 80A","NDE",8.89,{"$f":"NDE","v":0},{"$f":"E6023*(1-F6023)","v":8.89},8592765037794,1,8592765037794,25,28592765037798,"8536901000",5.2999999999999999E-2]
[103779,"PDB 1P CU/AL 1x4+2 80/63A","Svorkovnica 1Pólová CU/AL 1 vstup x 4+2 výstupy 80/63A","NDE",11.08,0,{"$f":"E6024*(1-F6024)","v":11.08},8592765037800,1,8592765037800,25,28592765037804,"8536901000",5.2999999999999999E-2]
[103780,"PDB 1P CU 1+1x6 125A","Svorkovnica 1Pólová CU 1+1 vstup x 6 výstupov 125A","NDE",18.63,0,18.63,8592765037817,1,8592765037817,25,28592765037811,"8536901000",0.14199999999999999]
[103781,"PDB 1P CU/AL 1+1x6 125/100A","Svorkovnica 1Pólová CU/AL 1+1 vstup x 6 výstupov 125/100A","NDE",21.15,0,21.15,8592765037824,1,8592765037824,25,28592765037828,"8536901000",0.14199999999999999]
[103782,"PDB 1P CU 1x6 160A","Svorkovnica 1Pólová CU 1 vstup x 6 výstupov 160A","NDE",28.84,0,28.84,8592765037831,1,8592765037831,20,28592765037835,"8536901000",0.255]
[103783,"PDB 1P CU/AL 1x6 160/125A","Svorkovnica 1Pólová CU/AL 1 vstup x 6 výstupov 160/125A","NDE",32.909999999999997,0,32.909999999999997,8592765037848,1,8592765037848,20,28592765037842,"8536901000",0.255]
[103784,"PDB 1P CU 1x2+5+4 250A","Svorkovnica 1Pólová CU 1 vstup x 2+5+4 výstupy 250A","NDE",40.17,0,40.17,8592765037855,1,8592765037855,20,28592765037859,"8536901000",0.45500000000000002]
[103785,"PDB 1P CU/AL 1x2+5+4 250/200A","Svorkovnica 1Pólová CU/AL 1 vstup x 2+5+4 výstupy 250/200A","NDE",45.63,0,45.63,8592765037862,1,8592765037862,20,28592765037866,"8536901000",0.45500000000000002]
[103786,"PDB 1P CU 1x2+5+4 400A","Svorkovnica 1Pólová CU 1 vstup x 2+5+4 výstupy 400A","NDE",42.11,0,42.11,8592765037879,1,8592765037879,20,28592765037873,"8536901000",0.45500000000000002]
[103787,"PDB 1P CU/AL 1x2+5+4 400/300A","Svorkovnica 1Pólová CU/AL 1 vstup x 2+5+4 výstupy 400/300A","NDE",41.56,0,41.56,8592765037886,1,8592765037886,20,28592765037880,"8536901000",0.45500000000000002]
[103788,"PDB 3P CU 1x6 175A","Svorkovnica 3Pólová CU 1 vstup x 6 výstupov 175A","NDE",54.82,0,54.82,8592765037893,1,8592765037893,10,28592765037897,"8536901000",0.29799999999999999]
[103789,"PDB 3P CU/AL 1x6 175/125A","Svorkovnica 3Pólová CU/AL 1 vstup x 6 výstupov 175/125A","NDE",64.12,0,64.12,8592765037909,1,8592765037909,10,28592765037903,"8536901000",0.29799999999999999]
[105509,"PDB 1P CU 1x6 400A","Svorkovnica 1Pólová CU 1 vstup x 6 výstupov 400A","NDE",42.63,0,42.63,8592765055101,1,8592765055101,10,28592765055105,"8536901000",0.48099999999999998]
[105510,"PDB 1P CU 1x2 400A","Svorkovnica 1Pólová CU 1 vstup x 2 výstupy 400A","NDE",45.94,0,45.94,8592765055118,1,8592765055118,10,28592765055112,"8536901000",0.55600000000000005]
[103795,"PDB 1P CU/AL 1x6 400/350A","Svorkovnica 1Pólová CU/AL 1 vstup x 6 výstupov 400/350A","NDE",42.99,0,42.99,8592765037961,1,8592765037961,10,28592765037965,"8536901000",0.51200000000000001]
[103796,"PDB 1P CU/AL 1x2 400/350A","Svorkovnica 1Pólová CU/AL 1 vstup x 2 výstupy 400/350A","NDE",46.57,0,46.57,8592765037978,1,8592765037978,10,28592765037972,"8536901000",0.57199999999999995]
[]
["Rozbočovacie mostíky TB"]
[103850,"TBB 7x16","Rozbočovací mostík, s krytom, plastová západka na lištu, modrý, 7x16mm2 ","NDE",1.51,{"$f":"NDE","v":0},{"$f":"E6041*(1-F6041)","v":1.51},8592765038517,1,18592765038514,10,28592765038511,"8536901000",0.03]
[103851,"TBG 7x16","Rozbočovací mostík, s krytom, plastová západka na lištu, zeleno-žltý, 7x16mm2 ","NDE",1.51,0,{"$f":"E6042*(1-F6042)","v":1.51},8592765038524,1,18592765038521,10,28592765038528,"8536901000",0.03]
[103852,"TBB 15x16","Rozbočovací mostík, s krytom, plastová západka na lištu, modrý, 15x16mm2 ","NDE",2.9,0,2.9,8592765038531,1,18592765038538,10,28592765038535,"8536901000",5.6000000000000001E-2]
[103853,"TBG 15x16","Rozbočovací mostík, s krytom, plastová západka na lištu, zeleno-žltý, 15x16mm2 ","NDE",2.9,0,2.9,8592765038548,1,18592765038545,10,28592765038542,"8536901000",5.6000000000000001E-2]
[103854,"TBB 7x10","Rozbočovací mostík, nekrytý, plastová západka na lištu, modrý, 7x10mm2 ","NDE",2.12,0,2.12,8592765038555,1,18592765038552,10,28592765038559,"8536901000",0.03]
[103855,"TBG 7x10","Rozbočovací mostík, nekrytý, plastová západka na lištu, zeleno-žltý, 7x10mm2 ","NDE",2.12,0,2.12,8592765038562,1,18592765038569,10,28592765038566,"8536901000",0.03]
[103856,"TBB 12x10","Rozbočovací mostík, nekrytý, plastová západka na lištu, modrý, 12x10mm2 ","NDE",2.35,0,2.35,8592765038579,1,18592765038576,10,28592765038573,"8536901000",0.04]
[103857,"TBG 12x10","Rozbočovací mostík, nekrytý, plastová západka na lištu, zeleno-žltý, 12x10mm2 ","NDE",2.35,0,2.35,8592765038586,1,18592765038583,10,28592765038580,"8536901000",0.04]
[103858,"TB 7x10","Rozbočovací mostík, nekrytý, kovová západka na lištu, 7x10mm2 ","NDE",1.22,0,1.22,8592765038593,1,18592765038590,10,28592765038597,"8536901000",0.03]
[103859,"TB 12x10","Rozbočovací mostík, nekrytý, kovová západka na lištu, 12x10mm2 ","NDE",2.15,0,2.15,8592765038609,1,18592765038606,10,28592765038603,"8536901000",0.04]
[]
["Plastové rozvodnice PHS, PNS, PNF, PXS, PXF"]
[101492,"PHS 4T","Plastová rozvodnica, montáž na omietku, IP65, jednoradová, 4 moduly","NDAA",15.08,{"$f":"NDAA","v":0},{"$f":"E6053*(1-F6053)","v":15.08},8592765014931,1,8592765014931,224,null,"8538909999",0.46]
[101493,"PHS 8T","Plastová rozvodnica, montáž na omietku, IP65, jednoradová, 8 modulov","NDAA",17.47,{"$f":"NDAA","v":0},17.47,8592765014948,1,8592765014948,150,null,"8538909999",0.68]
[101494,"PHS 12T","Plastová rozvodnica, montáž na omietku, IP65, jednoradová, 12 modulov","NDAA",22.64,{"$f":"NDAA","v":0},{"$f":"E6055*(1-F6055)","v":22.64},8592765014955,1,8592765014955,68,null,"8538909999",1.24]
[101495,"PHS 24T","Plastová rozvodnica, montáž na omietku, IP65, dvojradová, 2x12 modulov","NDAA",33.99,{"$f":"NDAA","v":0},33.99,8592765014962,1,8592765014962,45,null,"8538909999",1.7]
[101496,"PHS 36T","Plastová rozvodnica, montáž na omietku, IP65, trojradová, 3x12 modulov","NDAA",36.380000000000003,{"$f":"NDAA","v":0},36.380000000000003,8592765014979,1,8592765014979,30,null,"8538909999",2.3199999999999998]
[110814,"PHS 48T","Plastová rozvodnica, montáž na omietku, IP65, štvorradová, 4x12 modulov","NDAA",55.54,{"$f":"NDAA","v":0},55.54,8592765108142,1,8592765108142,26,null,"8538909999",3.2450000000000001]
[101497,"PNS 8T","Plastová rozvodnica,  priehľadné dvere, montáž na omietku, IP40, jednoradová, 8 modulov","NDA",10.78,{"$f":"NDA","v":0},10.78,8592765014986,1,8592765014986,152,null,"8538909999",0.6]
[101498,"PNS 12T","Plastová rozvodnica,  priehľadné dvere, montáž na omietku, IP40, jednoradová, 12 modulov","NDA",12.49,0,12.49,8592765014993,1,8592765014993,117,null,"8538909999",0.95]
[101499,"PNS 18T","Plastová rozvodnica,  priehľadné dvere, montáž na omietku, IP40, jednoradová, 18 modulov","NDA",16.73,0,16.73,8592765015006,1,8592765015006,120,null,"8538909999",1.21]
[101500,"PNS 24T","Plastová rozvodnica,  priehľadné dvere, montáž na omietku, IP40, dvojradová, 2x12 modulov","NDA",19.059999999999999,0,19.059999999999999,8592765015013,1,8592765015013,72,null,"8538909999",1.44]
[101501,"PNS 2x18T","Plastová rozvodnica,  priehľadné dvere, montáž na omietku, IP40, dvojradová, 2x18 modulov","NDA",21.57,0,21.57,8592765015020,1,8592765015020,54,null,"8538909999",2.41]
[101502,"PNS 36T","Plastová rozvodnica,  priehľadné dvere, montáž na omietku, IP40, trojradová, 3x12 modulov","NDA",25.9,0,25.9,8592765015037,1,8592765015037,54,null,"8538909999",1.97]
[101503,"PNS 48T","Plastová rozvodnica,  priehľadné dvere, montáž na omietku, IP40, štvorradová, 4x12 modulov","NDA",31.27,0,31.27,8592765015044,1,8592765015044,39,null,"8538909999",2.46]
[106196,"PNS 3x18T","Plastová rozvodnica,  priehľadné dvere, montáž na omietku, IP40, trojradová, 3x18 modulov","NDA",36.869999999999997,{"$f":"NDA","v":0},{"$f":"E6066*(1-F6066)","v":36.869999999999997},8592765061973,1,8592765061973,36,null,"8538909999",2.6]
[101504,"PNS 8W","Plastová rozvodnica, biele dvere, montáž na omietku, IP40, jednoradová, 8 modulov","NDA",10.78,0,10.78,8592765015051,1,8592765015051,152,null,"8538909999",0.6]
[101505,"PNS 12W","Plastová rozvodnica, biele dvere, montáž na omietku, IP40, jednoradová, 12 modulov","NDA",14.38,0,14.38,8592765015068,1,8592765015068,117,null,"8538909999",0.95]
[101506,"PNS 18W","Plastová rozvodnica, biele dvere, montáž na omietku, IP40, jednoradová, 18 modulov","NDA",16.73,0,16.73,8592765015075,1,8592765015075,120,null,"8538909999",1.21]
[101507,"PNS 24W","Plastová rozvodnica, biele dvere, montáž na omietku, IP40, dvojradová, 2x12 modulov","NDA",19.059999999999999,0,19.059999999999999,8592765015082,1,8592765015082,72,null,"8538909999",1.44]
[101508,"PNS 2x18W","Plastová rozvodnica, biele dvere, montáž na omietku, IP40, dvojradová, 2x18 modulov","NDA",22.64,0,22.64,8592765015099,1,8592765015099,36,null,"8538909999",2.41]
[101509,"PNS 36W","Plastová rozvodnica, biele dvere, montáž na omietku, IP40, trojradová, 3x12 modulov","NDA",25.9,0,25.9,8592765015105,1,8592765015105,54,null,"8538909999",1.97]
[101510,"PNS 48W","Plastová rozvodnica, biele dvere, montáž na omietku, IP40, štvorradová, 4x12 modulov","NDA",31.27,0,31.27,8592765015112,1,8592765015112,39,null,"8538909999",2.46]
[106197,"PNS 3x18W","Plastová rozvodnica, biele dvere, montáž na omietku, IP40, trojradová, 3x18 modulov","NDA",36.869999999999997,{"$f":"NDA","v":0},36.869999999999997,8592765061980,1,8592765061980,54,null,"8538909999",2.6]
[101511,"PNF 8T","Plastová rozvodnica,  priehľadné dvere, montáž pod omietku, IP40, jednoradová, 8 modulov","NDA",10.96,0,10.96,8592765015129,1,8592765015129,152,null,"8538909999",0.68]
[101512,"PNF 12T","Plastová rozvodnica,  priehľadné dvere, montáž pod omietku, IP40, jednoradová, 12 modulov","NDA",11.76,0,11.76,8592765015136,1,8592765015136,117,null,"8538909999",0.92]
[101513,"PNF 18T","Plastová rozvodnica,  priehľadné dvere, montáž pod omietku, IP40, jednoradová, 18 modulov","NDA",16.73,0,16.73,8592765015143,1,8592765015143,120,null,"8538909999",1.21]
[101514,"PNF 24T","Plastová rozvodnica,  priehľadné dvere, montáž pod omietku, IP40, dvojradová, 2x12 modulov","NDA",19.059999999999999,0,19.059999999999999,8592765015150,1,8592765015150,72,null,"8538909999",1.34]
[101515,"PNF 2x18T","Plastová rozvodnica,  priehľadné dvere, montáž pod omietku, IP40, dvojradová, 2x18 modulov","NDA",21.57,0,21.57,8592765015167,1,8592765015167,54,null,"8538909999",2.41]
[101516,"PNF 36T","Plastová rozvodnica,  priehľadné dvere, montáž pod omietku, IP40, trojradová, 3x12 modulov","NDA",25.9,0,25.9,8592765015174,1,8592765015174,54,null,"8538909999",1.79]
[106198,"PNF 3x18T","Plastová rozvodnica,  priehľadné dvere, montáž pod omietku, IP40, trojradová, 3x18 modulov","NDA",36.869999999999997,{"$f":"NDA","v":0},36.869999999999997,8592765061997,1,8592765061997,36,null,"8538909999",2.6]
[101517,"PNF 8W","Plastová rozvodnica, biele dvere, montáž pod omietku, IP40, jednoradová, 8 modulov","NDA",10.78,0,10.78,8592765015181,1,8592765015181,152,null,"8538909999",0.68]
[101518,"PNF 12W","Plastová rozvodnica, biele dvere, montáž pod omietku, IP40, jednoradová, 12 modulov","NDA",12.49,0,12.49,8592765015198,1,8592765015198,117,null,"8538909999",0.92]
[101519,"PNF 18W","Plastová rozvodnica, biele dvere, montáž pod omietku, IP40, jednoradová, 18 modulov","NDA",16.73,0,16.73,8592765015204,1,8592765015204,120,null,"8538909999",1.21]
[101520,"PNF 24W","Plastová rozvodnica, biele dvere, montáž pod omietku, IP40, dvojradová, 2x12 modulov","NDA",19.059999999999999,0,19.059999999999999,8592765015211,1,8592765015211,72,null,"8538909999",1.34]
[101521,"PNF 2x18W","Plastová rozvodnica, biele dvere, montáž pod omietku, IP40, dvojradová, 2x18 modulov","NDA",21.57,0,21.57,8592765015228,1,8592765015228,54,null,"8538909999",2.41]
[101522,"PNF 36W","Plastová rozvodnica, biele dvere, montáž pod omietku, IP40, trojradová, 3x12 modulov","NDA",25.9,0,25.9,8592765015235,1,8592765015235,54,null,"8538909999",1.79]
[106199,"PNF 3x18W","Plastová rozvodnica, biele dvere, montáž pod omietku, IP40, trojradová, 3x18 modulov","NDA",36.869999999999997,{"$f":"NDA","v":0},36.869999999999997,8592765062000,1,8592765062000,36,null,"8538909999",2.6]
[101525,"PXS 3","Plastová rozvodnica, bez dverí, montáž na omietku, IP30, jednoradová, 3 modulov","NDA",6.89,{"$f":"NDA","v":0},6.89,8592765015266,1,8592765015266,804,null,"8538909999",0.17]
[101526,"PXS 12","Plastová rozvodnica, bez dverí, montáž na omietku, IP30, jednoradová, 12 modulov","NDA",11.73,0,11.73,8592765015273,1,8592765015273,200,null,"8538909999",0.56999999999999995]
[101527,"PXS 24","Plastová rozvodnica, bez dverí, montáž na omietku, IP30, dvojradová, 2x12 modulov","NDA",14.78,0,14.78,8592765015280,1,8592765015280,132,null,"8538909999",0.82]
[101528,"PXS 36","Plastová rozvodnica, bez dverí, montáž na omietku, IP30, trojradová, 3x12 modulov","NDA",18.14,0,18.14,8592765015297,1,8592765015297,100,null,"8538909999",1.01]
[101529,"PXF 12T","Plastová rozvodnica, ploché priehľadné dvere, montáž pod omietku, IP40, jednoradová, 12 modulov","NDA",14.39,0,14.39,8592765015303,1,8592765015303,105,null,"8538909999",1.31]
[101530,"PXF 24T","Plastová rozvodnica, ploché priehľadné dvere, montáž pod omietku, IP40, dvojradová, 2x12 modulov","NDA",18.350000000000001,0,18.350000000000001,8592765015310,1,8592765015310,75,null,"8538909999",1.96]
[101532,"PXF 12W","Plastová rozvodnica, ploché biele dvere, montáž pod omietku, IP40, jednoradová, 12 modulov","NDA",14.39,0,14.39,8592765015334,1,8592765015334,105,null,"8538909999",1.31]
[101523,"PXF 24W","Plastová rozvodnica, ploché biele dvere, montáž pod omietku, IP40, dvojradová, 2x12 modulov","NDA",18.350000000000001,0,18.350000000000001,8592765015242,1,8592765015242,75,null,"8538909999",1.96]
[101533,"DR PHS 4T","Náhradné dvere pre PHS 4T","NDAA",5.34,{"$f":"NDAA","v":0},5.34,8592765015341,1,8592765015341,null,null,"8538909999",0.06]
[101534,"DR PHS 8T","Náhradné dvere pre PHS 8T","NDAA",6.53,{"$f":"NDAA","v":0},6.53,8592765015358,1,8592765015358,null,null,"8538909999",0.1]
[101535,"DR PHS 12T","Náhradné dvere pre PHS 12T","NDAA",9.7899999999999991,{"$f":"NDAA","v":0},9.7899999999999991,8592765015365,1,8592765015365,null,null,"8538909999",0.14000000000000001]
[101536,"DR PHS 24T","Náhradné dvere pre PHS 24T","NDAA",12.21,{"$f":"NDAA","v":0},12.21,8592765015372,1,8592765015372,null,null,"8538909999",0.25]
[101537,"DR PHS 36T","Náhradné dvere pre PHS 36T","NDAA",16.149999999999999,{"$f":"NDAA","v":0},16.149999999999999,8592765015389,1,8592765015389,null,null,"8538909999",0.47]
[101538,"DR PNS 8T","Náhradné dvere pre PNS/PNF 8T,  priehľadné","NDA",4.8,{"$f":"NDA","v":0},4.8,8592765015396,1,8592765015396,null,null,"8538909999",0.12]
[101539,"DR PNS 12T","Náhradné dvere pre PNS/PNF 12T,  priehľadné","NDA",5.8,0,5.8,8592765015402,1,8592765015402,null,null,"8538909999",0.15]
[101540,"DR PNS 18T","Náhradné dvere pre PNS/PNF 18T,  priehľadné","NDA",6.59,0,6.59,8592765015419,1,8592765015419,null,null,"8538909999",0.2]
[101541,"DR PNS 24T","Náhradné dvere pre PNS/PNF 24T,  priehľadné","NDA",8.75,0,8.75,8592765015426,1,8592765015426,null,null,"8538909999",0.34]
[101542,"DR PNS 2x18T","Náhradné dvere pre PNS/PNF 2x18T,  priehľadné","NDA",10.6,0,10.6,8592765015433,1,8592765015433,null,null,"8538909999",0.42]
[101543,"DR PNS 36T","Náhradné dvere pre PNS/PNF 36T,  priehľadné","NDA",10.56,0,10.56,8592765015440,1,8592765015440,null,null,"8538909999",0.41]
[101544,"DR PNS 48T","Náhradné dvere pre PNS/PNF 48T,  priehľadné","NDA",13.62,0,13.62,8592765015457,1,8592765015457,null,null,"8538909999",0.5]
[106200,"DR PNS 3x18T","Náhradné dvere pre PNS/PNF 3x18T,  priehľadné","NDA",14.88,{"$f":"NDA","v":0},14.88,8592765062017,1,8592765062017,null,null,"8538909999",0.6]
[101545,"DR PNS 8W","Náhradné dvere pre PNS/PNF 8W, biele","NDA",4.8,0,4.8,8592765015464,1,8592765015464,null,null,"8538909999",0.12]
[101546,"DR PNS 12W","Náhradné dvere pre PNS/PNF 12W, biele","NDA",5.8,0,5.8,8592765015471,1,8592765015471,null,null,"8538909999",0.15]
[101547,"DR PNS 18W","Náhradné dvere pre PNS/PNF 18W, biele","NDA",6.59,0,6.59,8592765015488,1,8592765015488,null,null,"8538909999",0.2]
[101548,"DR PNS 24W","Náhradné dvere pre PNS/PNF 24W, biele","NDA",8.75,0,8.75,8592765015495,1,8592765015495,null,null,"8538909999",0.34]
[101549,"DR PNS 2x18W","Náhradné dvere pre PNS/PNF 2x18W, biele","NDA",10.6,0,10.6,8592765015501,1,8592765015501,null,null,"8538909999",0.42]
[101550,"DR PNS 36W","Náhradné dvere pre PNS/PNF 36W, biele","NDA",10.56,0,10.56,8592765015518,1,8592765015518,null,null,"8538909999",0.41]
[101551,"DR PNS 48W","Náhradné dvere pre PNS/PNF 48W, biele","NDA",13.62,0,13.62,8592765015525,1,8592765015525,null,null,"8538909999",0.5]
[106201,"DR PNS 3x18W","Náhradné dvere pre PNS/PNF 3x18W, biele","NDA",14.88,{"$f":"NDA","v":0},14.88,8592765062024,1,8592765062024,null,null,"8538909999",0.6]
[101571,"LK PH M","Zámok s kľúčom pre PHS, kovový","NDAA",12.94,{"$f":"NDAA","v":0},12.94,8592765015723,1,8592765015723,null,null,"8301409000",0.02]
[101573,"LK PN M","Zámok s kľúčom pre PNS/PNF, kovový","NDA",12.94,0,12.94,8592765015747,1,8592765015747,null,null,"8301409000",0.02]
[101574,"B CC45","Záslepka pre výrez 45mm, biela","NDA",0.81,0,0.81,8592765015754,500,18592765015744,null,null,"3926909790",0.03]
[101564,"DR PXF 12T","Náhradné dvere pre PXF 12T, priehľadné","NDA",5.73,{"$f":"NDA","v":0},5.73,8592765015655,1,8592765015655,null,null,"8538909999",0.25]
[101565,"DR PXF 24T","Náhradné dvere pre PXF 24T, priehľadné","NDA",8.65,{"$f":"NDA","v":0},8.65,8592765015662,1,8592765015662,null,null,"8538909999",0.4]
[101567,"DR PXF 12W","Náhradné dvere pre PXF 12W, biele","NDA",5.73,{"$f":"NDA","v":0},5.73,8592765015686,1,8592765015686,null,null,"8538909999",0.25]
[101568,"DR PXF 24W","Náhradné dvere pre PXF 24W, biele","NDA",8.65,{"$f":"NDA","v":0},8.65,8592765015693,1,8592765015693,null,null,"8538909999",0.4]
[106158,"MF PNF 24","Montážny rám PNF 2x12","NDA",2.08,{"$f":"NDA","v":0},{"$f":"E6125*(1-F6125)","v":2.08},8592765061591,1,8592765061591,null,null,"8538909999",0.28000000000000003]
[106159,"MF PNF 36","Montážny rám PNF 3x12","NDA",2.39,0,{"$f":"E6126*(1-F6126)","v":2.39},8592765061607,1,8592765061607,null,null,"8538909999",0.44]
[106160,"MF PNF 2x18","Montážny rám PNF 2x18","NDA",2.94,0,2.94,8592765061614,1,8592765061614,null,null,"8538909999",0.34]
[107029,"MF PNF 3x18","Montážny rám PNF 3x18","NDA",3.99,{"$f":"NDA","v":0},3.99,8592765070302,1,8592765070302,null,null,"7326909890"]
[106161,"MF PXF 24","Montážny rám PXF 2x12","NDA",2.08,0,2.08,8592765061621,1,8592765061621,null,null,"8538909999",0.3]
[106182,"SMM IP65S","Náhradný montážny materiál IP65","NDA",0.46,0,0.46,8592765061836,1,8592765061836,null,null,"8538909999",0.04]
[106183,"SMM IP40F","Náhradný montážny materiál IP40 montáž pod omieku","NDA",0.46,0,0.46,8592765061843,1,8592765061843,null,null,"8538909999",0.04]
[106184,"SMM IP40S","Náhradný montážny materiál IP40 montáž na omietku","NDA",0.46,0,0.46,8592765061850,1,8592765061850,null,null,"8538909999",0.04]
[]
["Plastové rozvodnice pre montáž do dutých stien PNF-HW"]
[106165,"PNF-HW 8T","Plastová rozvodnica,  priehľadné dvere, pre montáž do dutých stien, montáž pod omietku, IP40, jednoradová, 8 modulov","NDF",13.03,{"$f":"NDF","v":0},{"$f":"E6135*(1-F6135)","v":13.03},8592765061669,1,8592765061669,152,null,"8538909999",0.68]
[106166,"PNF-HW 12T","Plastová rozvodnica,  priehľadné dvere, pre montáž do dutých stien, montáž pod omietku, IP40, jednoradová, 12 modulov","NDF",14.84,{"$f":"NDF","v":0},{"$f":"E6136*(1-F6136)","v":14.84},8592765061676,1,8592765061676,117,null,"8538909999",0.92]
[106167,"PNF-HW 18T","Plastová rozvodnica,  priehľadné dvere, pre montáž do dutých stien, montáž pod omietku, IP40, jednoradová, 18 modulov","NDF",24.05,0,24.05,8592765061683,1,8592765061683,120,null,"8538909999",1.21]
[106168,"PNF-HW 24T","Plastová rozvodnica,  priehľadné dvere, pre montáž do dutých stien, montáž pod omietku, IP40, dvojradová, 2x12 modulov","NDF",30.25,0,30.25,8592765061690,1,8592765061690,72,null,"8538909999",1.34]
[106169,"PNF-HW 2x18T","Plastová rozvodnica,  priehľadné dvere, pre montáž do dutých stien, montáž pod omietku, IP40, dvojradová, 2x18 modulov","NDF",25.61,0,25.61,8592765061706,1,8592765061706,54,null,"8538909999",2.41]
[106170,"PNF-HW 36T","Plastová rozvodnica,  priehľadné dvere, pre montáž do dutých stien, montáž pod omietku, IP40, trojradová, 3x12 modulov","NDF",41.24,0,41.24,8592765061713,1,8592765061713,54,null,"8538909999",1.79]
[106202,"PNF-HW 3x18T","Plastová rozvodnica,  priehľadné dvere, pre montáž do dutých stien, montáž pod omietku, IP40, trojradová, 3x18 modulov","NDF",70.78,0,70.78,8592765062031,1,8592765062031,36,null,"8538909999",2.6]
[106171,"PNF-HW 8W","Plastová rozvodnica, biele dvere, pre montáž do dutých stien, montáž pod omietku, IP40, jednoradová, 8 modulov","NDF",13.03,0,13.03,8592765061720,1,8592765061720,152,null,"8538909999",0.68]
[106172,"PNF-HW 12W","Plastová rozvodnica, biele dvere, pre montáž do dutých stien, montáž pod omietku, IP40, jednoradová, 12 modulov","NDF",14.84,0,14.84,8592765061737,1,8592765061737,117,null,"8538909999",0.92]
[106173,"PNF-HW 18W","Plastová rozvodnica, biele dvere, pre montáž do dutých stien, montáž pod omietku, IP40, jednoradová, 18 modulov","NDF",24.05,0,24.05,8592765061744,1,8592765061744,120,null,"8538909999",1.21]
[106174,"PNF-HW 24W","Plastová rozvodnica, biele dvere, pre montáž do dutých stien, montáž pod omietku, IP40, dvojradová, 2x12 modulov","NDF",30.25,0,30.25,8592765061751,1,8592765061751,72,null,"8538909999",1.34]
[106175,"PNF-HW 2x18W","Plastová rozvodnica, biele dvere, pre montáž do dutých stien, montáž pod omietku, IP40, dvojradová, 2x18 modulov","NDF",25.61,0,25.61,8592765061768,1,8592765061768,54,null,"8538909999",2.41]
[106176,"PNF-HW 36W","Plastová rozvodnica, biele dvere, pre montáž do dutých stien, montáž pod omietku, IP40, trojradová, 3x12 modulov","NDF",41.24,0,41.24,8592765061775,1,8592765061775,54,null,"8538909999",1.79]
[106203,"PNF-HW 3x18W","Plastová rozvodnica, biele dvere, pre montáž do dutých stien, montáž pod omietku, IP40, trojradová, 3x18 modulov","NDF",70.78,0,70.78,8592765062048,1,8592765062048,36,null,"8538909999",2.6]
[106163,"SHW PNF","Náhradný montážny materiál pre PNF-HW","NDF",1.9,{"$f":"NDF","v":0},1.9,8592765061645,1,8592765061645,null,null,"8538909999",0.04]
[]
["Plastové rozvodnice PNS-SD"]
[107274,"PNS-SD 12T","Plastová rozvodnica, priehľadné dvere, montáž na omietku, IP40, 1 rada, 1x12 modulov","NDA",15.3,{"$f":"NDA","v":0},{"$f":"E6152*(1-F6152)","v":15.3},8592765072740,1,8592765072740,120,null,"8538909999",1.2]
[107275,"PNS-SD 24T","Plastová rozvodnica, priehľadné dvere, montáž na omietku, IP40, 2 rady, 2x12 modulov","NDA",28.41,0,28.41,8592765072757,1,8592765072757,66,null,"8538909999",1.6]
[107276,"PNS-SD 36T","Plastová rozvodnica, priehľadné dvere, montáž na omietku, IP40, 3 rady, 3x12 modulov","NDA",41.53,0,41.53,8592765072764,1,8592765072764,40,null,"8538909999",2]
[107277,"DR PNS-SD 12T","Náhradné dvere pre PNS-SD, 12T, priehľadné","NDA",7.07,0,7.07,8592765072771,1,8592765072771,null,null,"8538909999"]
[107278,"DR PNS-SD 24T","Náhradné dvere pre PNS-SD, 24T, priehľadné","NDA",10.11,0,10.11,8592765072788,1,8592765072788,null,null,"8538909999"]
[107378,"DR PNS-SD 36T","Náhradné dvere pre PNS-SD, 36T, priehľadné","NDA",11.98,0,11.98,8592765073785,1,8592765073785,null,null,"8538909999"]
[]
["Plastové rozvodnice s bielymi plechovými dverami PMF"]
[107101,"PMF 12","Plastová rozvodnica s bielymi plechovými dverami, montáž pod omietku, IP40, 1 rada, 12 modulov","NDC",24.07,{"$f":"NDC","v":0},{"$f":"E6160*(1-F6160)","v":24.07},8592765071026,1,8592765071026,60,null,"8538909999",2]
[107102,"PMF 24","Plastová rozvodnica s bielymi plechovými dverami, montáž pod omietku, IP40, 2 rady, 24 modulov","NDC",28.92,0,28.92,8592765071033,1,8592765071033,47,null,"8538909999",2.5]
[107103,"PMF 36","Plastová rozvodnica s bielymi plechovými dverami, montáž pod omietku, IP40, 3 rady, 36 modulov","NDC",38.549999999999997,0,38.549999999999997,8592765071040,1,8592765071040,33,null,"8538909999",3]
[107104,"PMF 48","Plastová rozvodnica s bielymi plechovými dverami, montáž pod omietku, IP40, 4 rady, 48 modulov","NDC",46.26,0,46.26,8592765071057,1,8592765071057,24,null,"8538909999",3.5]
[107262,"PMF 60","Plastová rozvodnica s bielymi plechovými dverami, montáž pod omietku, IP40, 5 rady, 60 modulov","NDC",84.45,{"$f":"NDC","v":0},{"$f":"E6164*(1-F6164)","v":84.45},8592765072627,1,8592765072627,14,null,"8538909999",4.5]
[107105,"DR PMF 12","Náhradné dvere pre PMF 12","NDC",19.510000000000002,0,19.510000000000002,8592765071064,1,8592765071064,null,null,"8538909999",1.0900000000000001]
[107106,"DR PMF 24","Náhradné dvere pre PMF PMF 24","NDC",24.73,0,24.73,8592765071071,1,8592765071071,null,null,"8538909999",1.33]
[107107,"DR PMF 36","Náhradné dvere pre PMF PMF 36","NDC",32.58,0,32.58,8592765071088,1,8592765071088,null,null,"8538909999",1.76]
[107108,"DR PMF 48","Náhradné dvere pre PMF PMF 48","NDC",41.5,0,41.5,8592765071095,1,8592765071095,null,null,"8538909999",2.1]
[107263,"DR PMF 60","Spare door for PMF 60","NDC",62.03,{"$f":"NDC","v":0},{"$f":"E6169*(1-F6169)","v":62.03},8592765072634,1,8592765072634,null,null,"8538909999"]
[107120,"SMM PMF","Náhradný montážny materiál pre PMF","NDC",1.9,0,1.9,8592765071217,1,8592765071217,null,null,"8538909999",0.04]
[107121,"SL PMF","Náhradný zámok PMF","NDC",1.1399999999999999,0,1.1399999999999999,8592765071224,1,8592765071224,null,null,"8301409000",0.02]
[105494,"LK PM M","Zámok s kľúčom pre PMF, kovový","NDC",14.77,0,14.77,8592765054951,1,8592765054951,null,null,"8301409000",0.03]
[107122,"SDDA PMF","Sada pre výškové nastavenie rámu PMF","NDC",0.28999999999999998,0,0.28999999999999998,8592765071231,1,8592765071231,null,null,"8538909999",0.04]
[]
["Multimediálne rozvodnice PMF-MM"]
[107264,"PMF-MM 12","Plastová rozvodnica s bielymi plechovými dverami, montáž pod omietku, multimediálne, 1 rada, 12 modulov","NDC",35.200000000000003,{"$f":"NDC","v":0},{"$f":"E6176*(1-F6176)","v":35.200000000000003},8592765072641,1,8592765072641,60,null,"8538909999",1.8]
[107265,"PMF-MM 24","Plastová rozvodnica s bielymi plechovými dverami, montáž pod omietku, multimediálne, 2 rady, 24 modulov","NDC",43.77,0,43.77,8592765072658,1,8592765072658,47,null,"8538909999",2.2999999999999998]
[107266,"PMF-MM 36","Plastová rozvodnica s bielymi plechovými dverami, montáž pod omietku, multimediálne, 3 rady, 36 modulov","NDC",56.21,0,56.21,8592765072665,1,8592765072665,33,null,"8538909999",2.8]
[107267,"PMF-MM 48","Plastová rozvodnica s bielymi plechovými dverami, montáž pod omietku, multimediálne, 4 rady, 48 modulov","NDC",80.39,0,80.39,8592765072672,1,8592765072672,24,null,"8538909999",3.3]
[107268,"PMF-MM 60","Plastová rozvodnica s bielymi plechovými dverami, montáž pod omietku, multimediálne, 5 rady, 60 modulov","NDC",116.68,0,116.68,8592765072689,1,8592765072689,14,null,"8538909999",4.3]
[111141,"PMF-MM 12 PT","Plastové rozvodnica s plastovými priehladnými dverami, montáž pod omietku, multimediálne, 1 rada, 12 modulov","NDC",29.02,{"$f":"NDC","v":0},29.02,8592765111418,1,8592765111418,60,null,"8538909999"]
[111142,"PMF-MM 24 PT","Plastové rozvodnica s plastovými priehladnými dverami, montáž pod omietku, multimediálne, 2 rady, 22 modulov","NDC",36.08,{"$f":"NDC","v":0},36.08,8592765111425,1,8592765111425,47,null,"8538909999"]
[110707,"PMF-MM 36 PT","Plastové rozvodnica s plastovými priehladnými dverami, montáž pod omietku, multimediálne, 3 rada, 36 modulov","NDC",46.34,{"$f":"NDC","v":0},46.34,8592765107077,1,8592765107077,33,null,"8538909999",2.2000000000000002]
[111143,"PMF-MM 12 PW","Plastové rozvodnica s plastovými plnými dverami, montáž pod omietku, multimediálne, 1 rada, 12 modulov","NDC",29.02,0,29.02,8592765111432,1,8592765111432,60,null,"8538909999"]
[111144,"PMF-MM 24 PW","Plastové rozvodnica s plastovými plnými dverami, montáž pod omietku, multimediálne, 2 rady, 22 modulov","NDC",36.08,{"$f":"NDC","v":0},36.08,8592765111449,1,8592765111449,47,null,"8538909999"]
[110708,"PMF-MM 36 PW","Plastové rozvodnica s plastovými plnými dverami, montáž pod omietku, multimediálne, 3 rady, 36 modulov","NDC",46.34,0,46.34,8592765107084,1,8592765107084,33,null,"8538909999",2.2000000000000002]
[107269,"DR PMF-MM 12","Náhradné dvere pre PMF-MM 12","NDC",23.89,0,23.89,8592765072696,1,8592765072696,null,null,"8538909999",1.0940000000000001]
[107270,"DR PMF-MM 24","Náhradné dvere pre PMF-MM 24","NDC",29.1,0,29.1,8592765072702,1,8592765072702,null,null,"8538909999",1.331]
[107271,"DR PMF-MM 36","Náhradné dvere pre PMF-MM 36","NDC",35.869999999999997,0,35.869999999999997,8592765072719,1,8592765072719,null,null,"8538909999",1.7589999999999999]
[107272,"DR PMF-MM 48","Náhradné dvere pre PMF-MM 48","NDC",43.69,0,43.69,8592765072726,1,8592765072726,null,null,"8538909999",2.1]
[107273,"DR PMF-MM 60","Náhradné dvere pre PMF-MM 60","NDC",73.53,{"$f":"NDC","v":0},73.53,8592765072733,1,8592765072733,null,null,"8538909999",0]
[107280,"VCBP M","Vertikálna spojovacia konzola pre PMF","NDC",0.5,0,0.5,8592765072801,1,8592765072801,null,null,"7326909890",0]
[108053,"HCB PM","Horizontálna spojovacia konzola pre PMF","NDC",3.19,0,3.19,8592765080547,1,8592765080547,null,null,"8538909999",0.05]
[107121,"SL PMF","Náhradný zámok PMF","NDC",1.1399999999999999,0,1.1399999999999999,8592765071224,1,8592765071224,null,null,"8301409000",0]
[105494,"LK PM M","Zámok s kľúčom pre PMF, kovový","NDC",14.77,0,14.77,8592765054951,1,8592765054951,null,null,"8301409000",2.5000000000000001E-2]
[108052,"MP PM","Montážna doska 110mm pre PMF-MM","NDC",3.84,0,3.84,8592765080530,1,8592765080530,null,null,"8538909999",0.25]
[109047,"RH PMF-MM","Držiak sieťových prvkov","NDC",5.49,0,5.49,8592765090478,1,8592765090478,null,null,"8538909999",0.1]
[108093,"MF PNF 12","DIN lišta 12 mod pre PMF-MM","NDC",1.1299999999999999,0,1.1299999999999999,8592765080936,1,8592765080936,null,null,"8538909999",0]
[101577,"TH CUB P","Dodatočná izolovaná svorkovnica 2x15","NDC",4.4000000000000004,0,4.4000000000000004,8592765015785,1,8592765015785,null,null,"8536901000",0.03]
[107120,"SMM PMF","Náhradný montážny materiál pre PMF","NDC",1.9,0,1.9,8592765071217,1,8592765071217,null,null,"8538909999",0.04]
[107122,"SDDA PMF","Sada pre výškové nastavenie rámu PMF","NDC",0.28999999999999998,0,0.28999999999999998,8592765071231,1,8592765071231,null,null,"8538909999",0.04]
[]
["Plastové rozvodnice s bielymi plechovými dverami PMF-C,  kombinácia DIN lišt a montážných plechov"]
[110709,"PMF-C 36-1","Plastová rozvodnica s bielymi plechovými dverami,  kombinácia DIN lišt a montážných plechov, montáž pod omietku, multimediálne, 3 rady","NDC",83.01,{"$f":"NDC","v":0},{"$f":"E6204*(1-F6204)","v":83.01},8592765107091,1,18592765107098,33,null,"8538909999",3]
[110710,"PMF-C 48-1","Plastová rozvodnica s bielymi plechovými dverami,  kombinácia DIN lišt a montážných plechov, montáž pod omietku, multimediálne, 4 rady","NDC",101.93,0,101.93,8592765107107,1,18592765107104,24,null,"8538909999",3.5]
[110711,"PMF-C 48-2","Plastová rozvodnica s bielymi plechovými dverami,  kombinácia DIN lišt a montážných plechov, montáž pod omietku, multimediálne, 4 rady","NDC",101.93,0,101.93,8592765107114,1,18592765107111,24,null,"8538909999",2.5]
[110712,"PMF-C 60-1","Plastová rozvodnica s bielymi plechovými dverami,  kombinácia DIN lišt a montážných plechov, montáž pod omietku, multimediálne, 5 rad","NDC",123.86,0,123.86,8592765107121,1,18592765107128,18,null,"8538909999",4.5]
[110713,"PMF-C 60-2","Plastová rozvodnica s bielymi plechovými dverami,  kombinácia DIN lišt a montážných plechov, montáž pod omietku, multimediálne, 5 rad","NDC",123.86,0,123.86,8592765107138,1,18592765107135,18,null,"8538909999",4.5]
[110714,"PMF-C 60-3","Plastová rozvodnica s bielymi plechovými dverami,  kombinácia DIN lišt a montážných plechov, montáž pod omietku, multimediálne, 5 rad","NDC",123.86,0,123.86,8592765107145,1,18592765107142,18,null,"8538909999",4.5]
[110715,"PWS PMF-C","Držiak pre modulárne zásuvky","NDC",2.2799999999999998,0,2.2799999999999998,8592765107152,1,18592765107159,null,null,"8538909999",0.05]
[110716,"GS PMF-C","Modulárna zásuvka na Din lištu so zemnícím kolíkom","NDC",6.68,0,6.68,8592765107169,1,18592765107166,null,null,"8538909999",0.25]
[110717,"FS PMF-C","Modulárna zásuvka Din lištu Schucko","NDC",6.97,0,6.97,8592765107176,1,18592765107173,null,null,"8538909999",0.25]
[110820,"DTH","Držiak pre dvojitý terminál (set dvoch kusov)","NDC",0.6,0,0.6,8592765108203,1,8592765108203,null,null,"3926909790"]
[]
["Veľkoobsahové rozvodnice EMF"]
[109809,"EMFF2 48W","Veľkoobsahová rozvodnica, montáž pod omietku, 2x24 modulov, biele dvere, vrátane NPE svorkovnice","NDD",127.13,{"$f":"NDD","v":0},{"$f":"E6216*(1-F6216)","v":127.13},8592765098092,1,8592765098092,null,null,"8538909999",11.5]
[109810,"EMFF3 72W","Veľkoobsahová rozvodnica, montáž pod omietku, 3x24 modulov, biele dvere, vrátane NPE svorkovnice","NDD",144.79,{"$f":"NDD","v":0},{"$f":"E6217*(1-F6217)","v":144.79},8592765098108,1,8592765098108,null,null,"8538909999",13.5]
[109811,"EMFF4 96W","Veľkoobsahová rozvodnica, montáž pod omietku, 4x24 modulov, biele dvere, vrátane NPE svorkovnice","NDD",187.71,0,187.71,8592765098115,1,8592765098115,null,null,"8538909999",16.5]
[109812,"EMFF5 120W","Veľkoobsahová rozvodnica, montáž pod omietku, 5x24 modulov, biele dvere, vrátane NPE svorkovnice","NDD",206.74,0,206.74,8592765098122,1,8592765098122,null,null,"8538909999",18.5]
[109813,"EMFF6 144W","Veľkoobsahová rozvodnica, montáž pod omietku, 6x24 modulov, biele dvere, vrátane NPE svorkovnice","NDD",220.96,0,220.96,8592765098139,1,8592765098139,null,null,"8538909999",21.5]
[109814,"EMFS2 48W","Veľkoobsahová rozvodnica, montáž na omietku, 2x24 modulov, biele dvere, vrátane NPE svorkovnice","NDD",144.6,0,144.6,8592765098146,1,8592765098146,null,null,"8538909999",11.5]
[109815,"EMFS3 72W","Veľkoobsahová rozvodnica, montáž na omietku, 3x24 modulov, biele dvere, vrátane NPE svorkovnice","NDD",159.18,0,159.18,8592765098153,1,8592765098153,null,null,"8538909999",14.5]
[109816,"EMFS4 96W","Veľkoobsahová rozvodnica, montáž na omietku, 4x24 modulov, biele dvere, vrátane NPE svorkovnice","NDD",187.71,0,187.71,8592765098160,1,8592765098160,null,null,"8538909999",16.5]
[109817,"EMFS5 120W","Veľkoobsahová rozvodnica, montáž na omietku, 5x24 modulov, biele dvere, vrátane NPE svorkovnice","NDD",206.74,0,206.74,8592765098177,1,8592765098177,null,null,"8538909999",19.5]
[109818,"EMFS6 144W","Veľkoobsahová rozvodnica, montáž na omietku, 6x24 modulov, biele dvere, vrátane NPE svorkovnice","NDD",225.33,0,225.33,8592765098184,1,8592765098184,null,null,"8538909999",21.5]
[109819,"EMFF2 66W","Veľkoobsahová rozvodnica, montáž pod omietku, 2x33 modulov, biele dvere, vrátane NPE svorkovnice","NDD",172.17,0,172.17,8592765098191,1,8592765098191,null,null,"8538909999",13.5]
[109820,"EMFF3 99W","Veľkoobsahová rozvodnica, montáž pod omietku, 3x33 modulov, biele dvere, vrátane NPE svorkovnice","NDD",222.86,0,222.86,8592765098207,1,8592765098207,null,null,"8538909999",16.5]
[109821,"EMFF4 132W","Veľkoobsahová rozvodnica, montáž pod omietku, 4x33 modulov, biele dvere, vrátane NPE svorkovnice","NDD",277.37,0,277.37,8592765098214,1,8592765098214,null,null,"8538909999",19.5]
[109822,"EMFF5 165W","Veľkoobsahová rozvodnica, montáž pod omietku, 5x33 modulov, biele dvere, vrátane NPE svorkovnice","NDD",269.76,0,269.76,8592765098221,1,8592765098221,null,null,"8538909999",22.5]
[109823,"EMFF6 198W","Veľkoobsahová rozvodnica, montáž pod omietku, 6x33 modulov, biele dvere, vrátane NPE svorkovnice","NDD",353.17,0,353.17,8592765098238,1,8592765098238,null,null,"8538909999",25.5]
[109824,"EMFS2 66W","Veľkoobsahová rozvodnica, montáž na omietku, 2x33 modulov, biele dvere, vrátane NPE svorkovnice","NDD",189.85,0,189.85,8592765098245,1,8592765098245,null,null,"8538909999",14.5]
[109825,"EMFS3 99W","Veľkoobsahová rozvodnica, montáž na omietku, 3x33 modulov, biele dvere, vrátane NPE svorkovnice","NDD",262.69,0,262.69,8592765098252,1,8592765098252,null,null,"8538909999",17.5]
[109826,"EMFS4 132W","Veľkoobsahová rozvodnica, montáž na omietku, 4x33 modulov, biele dvere, vrátane NPE svorkovnice","NDD",310.22000000000003,0,310.22000000000003,8592765098269,1,8592765098269,null,null,"8538909999",20.5]
[109827,"EMFS5 165W","Veľkoobsahová rozvodnica, montáž na omietku, 5x33 modulov, biele dvere, vrátane NPE svorkovnice","NDD",344.71,0,344.71,8592765098276,1,8592765098276,null,null,"8538909999",23.5]
[109828,"EMFS6 198W","Veľkoobsahová rozvodnica, montáž na omietku, 6x33 modulov, biele dvere, vrátane NPE svorkovnice","NDD",384.23,0,384.23,8592765098283,1,8592765098283,null,null,"8538909999",26.5]
["Acc."]
[109939,"EMF DR2 48W","Náhradné dvere pre rozvodnice, 2x24 modulov, biele","NDD",53.43,0,{"$f":"E6237*(1-F6237)","v":53.43},8592765099396,1,8592765099396,null,null,"8538909999",3]
[109940,"EMF DR3 72W","Náhradné dvere pre rozvodnice, 3x24 modulov, biele","NDD",60.56,0,60.56,8592765099402,1,8592765099402,null,null,"8538909999",3.7]
[109941,"EMF DR4 96W","Náhradné dvere pre rozvodnice, 4x24 modulov, biele","NDD",67.69,0,67.69,8592765099419,1,8592765099419,null,null,"8538909999",4.5]
[109942,"EMF DR5 120W","Náhradné dvere pre rozvodnice, 5x24 modulov, biele","NDD",74.81,0,74.81,8592765099426,1,8592765099426,null,null,"8538909999",5.3]
[109943,"EMF DR6 144W","Náhradné dvere pre rozvodnice, 6x24 modulov, biele","NDD",81.94,0,81.94,8592765099433,1,8592765099433,null,null,"8538909999",6.1]
[109944,"EMF DR2 66W","Náhradné dvere pre rozvodnice, 2x33 modulov, biele","NDD",56.99,0,56.99,8592765099440,1,8592765099440,null,null,"8538909999",3.7]
[109945,"EMF DR3 99W","Náhradné dvere pre rozvodnice, 3x33 modulov, biele","NDD",67.69,0,67.69,8592765099457,1,8592765099457,null,null,"8538909999",4.7]
[109946,"EMF DR4 132W","Náhradné dvere pre rozvodnice, 4x33 modulov, biele","NDD",78.36,0,78.36,8592765099464,1,8592765099464,null,null,"8538909999",5.7]
[109947,"EMF DR5 165W","Náhradné dvere pre rozvodnice, 5x33 modulov, biele","NDD",89.06,0,89.06,8592765099471,1,8592765099471,null,null,"8538909999",6.7]
[109948,"EMF DR6 198W","Náhradné dvere pre rozvodnice, 6x33 modulov, biele","NDD",96.19,0,96.19,8592765099488,1,8592765099488,null,null,"8538909999",7.7]
[109935,"EMF FP 1 24","Štandardná krycia doska, biela, jednoradová, 24 modulov","NDD",10.56,0,10.56,8592765099358,1,8592765099358,null,null,"8538100000",0.55000000000000004]
[109936,"EMF FP 1 33","Štandardná krycia doska, biela, jednoradová, 33 modulov","NDD",12.59,0,12.59,8592765099365,1,8592765099365,null,null,"8538100000",0.7]
[109937,"EMF FP 1+ 24","Široká krajná krycia doska, biela, jednoradová, 24 modulov","NDD",13.16,0,13.16,8592765099372,1,8592765099372,null,null,"8538100000",0.8]
[109938,"EMF FP 1+ 33","Široká krajná krycia doska, biela, jednoradová, 33 modulov","NDD",30.62,0,30.62,8592765099389,1,8592765099389,null,null,"8538100000",1.04]
[109835,"EMF FPB 0+ 24","Úzka krajná krycia doska, biela, bez výrezu, 24 modulov","NDD",10.29,0,10.29,8592765098351,1,8592765098351,null,null,"8538100000",0.4]
[109933,"EMF FPB 0+ 33","Úzka krajná krycia doska, biela, bez výrezu, 33 modulov","NDD",11.64,0,11.64,8592765099334,1,8592765099334,null,null,"8538100000",0.5]
[109836,"EMF UMP 80 24","Univerzálna montážna doska, 80mm, 24 modulov","NDD",10.039999999999999,0,10.039999999999999,8592765098368,1,8592765098368,null,null,"8538100000",0.55000000000000004]
[109932,"EMF UEMP 80 33","Univerzálna montážna doska, 80mm, 33 modulov","NDD",10.56,0,10.56,8592765099327,1,8592765099327,null,null,"8538100000",0.8]
[109838,"EMF UMP 160 24","Univerzálna montážna doska, 160mm, 24 modulov","NDD",13.8,0,13.8,8592765098382,1,8592765098382,null,null,"8538100000",1.1100000000000001]
[109934,"EMF UEMP 160 33","Univerzálna montážna doska, 160mm, 33 modulov","NDD",13.8,0,13.8,8592765099341,1,8592765099341,null,null,"8538100000",1.6]
[110699,"EMF MP M12 24","Montážna doska pre prístroje rady Ex9M1,2 24 modulov","NDD",28.87,{"$f":"NDD","v":0},28.87,8592765106995,1,8592765106995,null,null,"8538909999",1.1000000000000001]
[110700,"EMF MP M12 33","Montážna doska pre prístroje rady Ex9M1,2 33 modulov","NDD",31.07,{"$f":"NDD","v":0},31.07,8592765107008,1,8592765107008,null,null,"8538909999",1.5]
[109837,"EMF HS 24","Vodorovná oddeľovacia prepážka, 24 modulov","NDD",8.61,0,8.61,8592765098375,1,8592765098375,null,null,"8538100000",0.7]
[109833,"EMFS SMM","Náhradný motážny materiál pre rozvodnice EMFS, 1 sada","NDD",2.84,0,2.84,8592765098337,1,8592765098337,null,null,"8538909999",0.04]
[109832,"EMFF SMM","Náhradný motážny materiál pre rozvodnice EMFF, 1 sada","NDD",2.84,0,2.84,8592765098320,1,8592765098320,null,null,"8538909999",0.04]
[109834,"EMF LMS","Montážna sada pre zámky MF DLK, biela","NDD",5.44,0,5.44,8592765098344,1,8592765098344,null,null,"8538100000",0.03]
[109839,"EMF CFR24","Lišta pro upevnenie vodičov, 24 modulov","NDD",9.5299999999999994,0,9.5299999999999994,8592765098399,1,8592765098399,null,null,"8538100000",0.3]
[109831,"EMF SDH","Náhradný záves dverí, 2 kusy","NDD",6.3,0,6.3,8592765098313,1,8592765098313,null,null,"8302100090",0.05]
[109931,"EMFF EMH","Sada príchytiek pre upevnenie rozvodnice pri zamurovaní","NDD",5.09,0,5.09,8592765099310,1,8592765099310,null,null,"8538909999",0.02]
[106831,"MF PDP A4","Samolepiace vrecko na dokumenty A4","NDD",7.43,0,7.43,8592765068323,1,8592765068323,null,null,"3926909790",0.2]
[106832,"MF PDP A4S","Samolepiace vrecko na dokumenty A4, tenké","NDD",5.67,0,5.67,8592765068330,1,8592765068330,null,null,"3926909790",0.1]
[106863,"MF DLK SP6","Zámok, štvorhran vonkajší, 6x6 mm","NDD",10.24,0,10.24,8592765068644,1,8592765068644,null,null,"8301409000",0.03]
[106825,"MF DLK DB3","Zámok, dvojitý bit, 3mm","NDD",8.7200000000000006,0,8.7200000000000006,8592765068262,1,8592765068262,null,null,"8301409000",0.03]
[106828,"MF DLK DB5","Zámok, dvojitý bit, 5mm","NDD",8.7200000000000006,0,8.7200000000000006,8592765068293,1,8592765068293,null,null,"8301409000",0.03]
[106826,"MF DLK SQ6","Zámok, štvorhran vnútorný, 6x6 mm","NDD",9.19,0,9.19,8592765068279,1,8592765068279,null,null,"8301409000",0.03]
[106830,"MF DLK D","Zámok, daimler-benz","NDD",10.24,0,10.24,8592765068316,1,8592765068316,null,null,"8301409000",0.03]
[106829,"MF DLK S24","Zámok, drážka 2x4mm","NDD",10.24,0,10.24,8592765068309,1,8592765068309,null,null,"8301409000",0.03]
[106827,"MF DLK CZ","Zámok, energetický polmesiac \"D\"","NDD",8.7200000000000006,0,8.7200000000000006,8592765068286,1,8592765068286,null,null,"8301409000",0.03]
[109048,"MF DLK K","Zámok, uzamykateľný s kľúčom","NDD",33.590000000000003,0,33.590000000000003,8592765090485,1,8592765090485,null,null,"8301409000",0.03]
[109830,"EMF TBH","Vodorovný držiak svorkovníc, 2 kusy","NDD",5.09,0,5.09,8592765098306,1,8592765098306,null,null,"8538100000",0.03]
[109829,"EMF TB45+2","N/PE svorkovnice, 2x25 + 45x16mm2","NDD",19.23,0,19.23,8592765098290,1,8592765098290,null,null,"8536901000",0.2]
[106860,"CGQS M16","Káblová priechodka, pre rozvodnice EMFS, 16mm, 1 kus","NDD",0.6,0,0.6,8592765068613,1,8592765068613,null,null,"4016930090",0.01]
[106208,"CGQS M20","Káblová priechodka, 20mm, 1 kus","NDD",0.64,0,0.64,8592765062093,1,8592765062093,null,null,"4016930090",0.01]
[106209,"CGQS M25","Kábelová priechodka, 25mm, 1 kus","NDD",0.82,0,0.82,8592765062109,1,8592765062109,null,null,"4016930090",0.01]
[106210,"CGQS M32","Káblová priechodka, 32mm, 1 kus","NDD",1.0900000000000001,0,1.0900000000000001,8592765062116,1,8592765062116,null,null,"4016930090",0.01]
[107841,"MF TL","Prázdny typový štítok pre rozvádzače, samolepiace","NDD",3.75,0,3.75,18592765078428,10,18592765078428,null,null,"8538909999",0.01]
[]
["GRP Rozvodnice, FHS",null,null,null,null,null,null,"","","","","",null,""]
[107192,"FHS-S1 W","GRP Rozvodnica 260x305x160 ","NDG",98.76,{"$f":"NDG","v":0},{"$f":"E6285*(1-F6285)","v":98.76},8592765071927,1,18592765071924,null,28592765071921,"8538909999",2.9710000000000001]
[107193,"FHS-S2 36W","GRP Rozvodnica 340x430x180  36 modulov","NDG",108.61,{"$f":"NDG","v":0},{"$f":"E6286*(1-F6286)","v":108.61},8592765071934,1,18592765071931,null,28592765071938,"8538909999",4.67]
[107194,"FHS-S3 54W","GRP Rozvodnica 450x505x220   54 modulov","NDG",145.91,0,145.91,8592765071941,1,18592765071948,null,28592765071945,"8538909999",7.0519999999999996]
[107195,"FHS-S4 72W","GRP Rozvodnica 450x655x220  72 modulov","NDG",174.21,0,174.21,8592765071958,1,18592765071955,null,28592765071952,"8538909999",8.6210000000000004]
[107196,"FHS-S5 96W","GRP Rozvodnica 560x655x260  96 modulov","NDG",223.35,0,223.35,8592765071965,1,18592765071962,null,28592765071969,"8538909999",10.129]
[107197,"FHS-S6 140W","GRP Rozvodnica 630x810x300  140 modulov","NDG",299.92,0,299.92,8592765071972,1,18592765071979,null,28592765071976,"8538909999",15.68]
[107198,"FHS-S7 200W","GRP Rozvodnica 850x1060x350   200 modulov","NDG",472.19,0,472.19,8592765071989,1,18592765071986,null,28592765071983,"8538909999",24.253]
[107206,"MF FHS S2","Bočný rám veľkosť 2","NDG",60.97,0,60.97,8592765072061,1,18592765072068,null,28592765072065,"7326909890",0.52800000000000002]
[107207,"MF FHS S3","Bočný rám veľkosť 3","NDG",65.14,0,65.14,8592765072078,1,18592765072075,null,28592765072072,"7326909890",0.64600000000000002]
[107208,"MF FHS S4-5","Bočný rám veľkosť 4-5","NDG",79.459999999999994,0,79.459999999999994,8592765072085,1,18592765072082,null,28592765072089,"7326909890",0.86699999999999999]
[107209,"MF FHS S6","Bočný rám veľkosť 6","NDG",96.4,0,96.4,8592765072092,1,18592765072099,null,28592765072096,"7326909890",1.052]
[107210,"MF FHS S7","Bočný rám veľkosť 7","NDG",112.48,0,112.48,8592765072108,1,18592765072105,null,28592765072102,"7326909890",1.466]
[107211,"MBP FHS S1","Kovová montážna doska veľkosť 1","NDG",7.14,0,7.14,8592765072115,1,18592765072112,null,28592765072119,"7326909890",0.51900000000000002]
[107212,"MBP FHS S2","Kovová montážna doska veľkosť 2","NDG",10.49,0,10.49,8592765072122,1,18592765072129,null,28592765072126,"7326909890",1]
[107213,"MBP FHS S3","Kovová montážna doska veľkosť 3","NDG",18.010000000000002,0,18.010000000000002,8592765072139,1,18592765072136,null,28592765072133,"7326909890",2.5950000000000002]
[107214,"MBP FHS S4","Kovová montážna doska veľkosť 4","NDG",23.56,0,23.56,8592765072146,1,18592765072143,null,28592765072140,"7326909890",3.3849999999999998]
[107215,"MBP FHS S5","Kovová montážna doska veľkosť 5","NDG",29.2,0,29.2,8592765072153,1,18592765072150,null,28592765072157,"7326909890",4.3810000000000002]
[107216,"MBP FHS S6","Kovová montážna doska veľkosť 6","NDG",46.92,0,46.92,8592765072160,1,18592765072167,null,28592765072164,"7326909890",6.52]
[107217,"MBP FHS S7","Kovová montážna doska veľkosť 7","NDG",95.22,0,95.22,8592765072177,1,18592765072174,null,28592765072171,"7326909890",12.52]
[107218,"IBP FHS S1","GRP montážna doska veľkosť 1","NDG",27.02,0,27.02,8592765072184,1,18592765072181,null,28592765072188,"3926909790",0.30299999999999999]
[107219,"IBP FHS S2","GRP montážna doska veľkosť 2","NDG",55.34,0,55.34,8592765072191,1,18592765072198,null,28592765072195,"3926909790",0.60899999999999999]
[107220,"IBP FHS S3","GRP montážna doska veľkosť 3","NDG",79.680000000000007,0,79.680000000000007,8592765072207,1,18592765072204,null,28592765072201,"3926909790",0.19400000000000001]
[107221,"IBP FHS S4","GRP montážna doska veľkosť 4","NDG",93.76,0,93.76,8592765072214,1,18592765072211,null,28592765072218,"3926909790",1.264]
[107222,"IBP FHS S5","GRP montážna doska veľkosť 5","NDG",107.76,0,107.76,8592765072221,1,18592765072228,null,28592765072225,"3926909790",1.65]
[107223,"IBP FHS S6","GRP montážna doska veľkosť 6","NDG",171.05,0,171.05,8592765072238,1,18592765072235,null,28592765072232,"3926909790",2.4]
[107224,"PW FHS S2","Krycia doska s otvorom 12 modulov, veľkosť 2","NDG",16.079999999999998,0,16.079999999999998,8592765072245,1,18592765072242,null,28592765072249,"8538909999",0.48]
[107225,"PW FHS S3-4","Krycia doska s otvorom  18 modulov, veľkosť 3/4","NDG",26.38,0,26.38,8592765072252,1,18592765072259,null,28592765072256,"8538909999",0.69199999999999995]
[107226,"PW FHS S5","Krycia doska s otvorom  24 modulov, veľkosť 5","NDG",29.44,0,29.44,8592765072269,1,18592765072266,null,28592765072263,"8538909999",0.875]
[107227,"PW FHS S6","Krycia doska s otvorom 28 modulov, veľkosť 6","NDG",31.11,0,31.11,8592765072276,1,18592765072273,null,28592765072270,"8538909999",0.96099999999999997]
[107228,"PW FHS S7","Krycia doska s otvorom  40 modulov, veľkosť 7","NDG",41,0,41,8592765072283,1,18592765072280,null,28592765072287,"8538909999",1.286]
[107229,"BP FHS S2","Krycia doska bez otvoru, veľkosť 2","NDG",7.15,0,7.15,8592765072290,1,18592765072297,null,28592765072294,"3926909790",0.308]
[107230,"BP FHS S3-4","Krycia doska bez otvoru, veľkosť 3/4","NDG",10.210000000000001,0,10.210000000000001,8592765072306,1,18592765072303,null,28592765072300,"3926909790",0.32400000000000001]
[107231,"BP FHS S5","Krycia doska bez otvoru, veľkosť 5","NDG",17.27,0,17.27,8592765072313,1,18592765072310,null,28592765072317,"3926909790",0.42]
[107232,"BP FHS S6","Krycia doska bez otvoru, veľkosť 6","NDG",20.47,0,20.47,8592765072320,1,18592765072327,null,28592765072324,"3926909790",0.501]
[107233,"BP FHS S7","Krycia doska bez otvoru, veľkosť 7","NDG",22.21,0,22.21,8592765072337,1,18592765072334,null,28592765072331,"3926909790",0.747]
[107234,"DBP FHS S2","Dvojitá krycia doska bez otvoru, veľkosť 2","NDG",10.76,0,10.76,8592765072344,1,18592765072341,null,28592765072348,"3926909790",0.39800000000000002]
[107235,"DBP FHS S3-4","Dvojitá krycia doska bez otvoru, veľkosť 3/4","NDG",15.02,0,15.02,8592765072351,1,18592765072358,null,28592765072355,"3926909790",0.57299999999999995]
[107236,"DBP FHS S5","Dvojitá krycia doska bez otvoru, veľkosť 5","NDG",20.89,0,20.89,8592765072368,1,18592765072365,null,28592765072362,"3926909790",0.69099999999999995]
[107237,"DBP FHS S6","Dvojitá krycia doska bez otvoru, veľkosť 6","NDG",22.79,0,22.79,8592765072375,1,18592765072372,null,28592765072379,"3926909790",0.78100000000000003]
[107238,"DBP FHS S7","Dvojitá krycia doska bez otvoru, veľkosť 7","NDG",35.17,0,35.17,8592765072382,1,18592765072389,null,28592765072386,"3926909790",1.5149999999999999]
[107239,"MSB FHS S2","MOD oceľová montážna doska, V125, veľkosť 2","NDG",19.79,0,19.79,8592765072399,1,18592765072396,null,28592765072393,"7326909890",0.53]
[107240,"MSB FHS S3-4","MOD oceľová montážna doska, V150, veľkosť 3/4","NDG",24.8,0,24.8,8592765072405,1,18592765072402,null,28592765072409,"7326909890",0.85099999999999998]
[107241,"MSB FHS S5","MOD oceľová montážna doska, V150, veľkosť 5","NDG",28.68,0,28.68,8592765072412,1,18592765072419,null,28592765072416,"7326909890",1]
[107242,"MSB FHS S6","MOD oceľová montážna doska, V150, veľkosť 6","NDG",30.81,0,30.81,8592765072429,1,18592765072426,null,28592765072423,"7326909890",1.26]
[107243,"MSB FHS SIZE 7","MOD oceľová montážna doska, V200, veľkosť 7","NDG",46.03,0,46.03,8592765072436,1,18592765072433,null,28592765072430,"7326909890",2.35]
[107244,"GB FHS"," 4 galvanizované držiaky pre montáž na stenu","NDG",4.47,0,4.47,8592765072443,1,18592765072440,null,28592765072447,"7326909890",0.255]
[107245,"SB FHS"," 4 oceľové držiaky pre montáž na stenu","NDG",10.07,0,10.07,8592765072450,1,18592765072457,null,28592765072454,"7326909890",0.26800000000000002]
[107246,"PM FHS S1-2","Príslušenstvo pre uchytenie káblov, veľkosť 1-2","NDG",89.51,0,89.51,8592765072467,1,18592765072464,null,28592765072461,"7326909890",1.829]
[107247,"PM FHS S3-4-5","Príslušenstvo pre uchytenie káblov, veľkosť 3-4","NDG",102.39,0,102.39,8592765072474,1,18592765072471,null,28592765072478,"7326909890",2.714]
[107248,"HSL FHS","Zámok s rukoväťou","NDG",9.69,0,9.69,8592765072481,1,18592765072488,null,28592765072485,"8301409000",1]
[107249,"TID FHS S2","GRP vnútorné dvere 260x370, veľkosť 2","NDG",61.77,0,61.77,8592765072498,1,18592765072495,null,28592765072492,"8538909999",1.2969999999999999]
[107250,"TID FHS S3","GRP vnútorné dvere 370X445, veľkosť 3","NDG",70.400000000000006,0,70.400000000000006,8592765072504,1,18592765072501,null,28592765072508,"8538909999",1.8779999999999999]
[107251,"TID FHS S4","GRP vnútorné dvere 370x595, veľkosť 4","NDG",88.73,0,88.73,8592765072511,1,18592765072518,null,28592765072515,"8538909999",2.415]
[107252,"TID FHS S5","GRP vnútorné dvere 475x595, veľkosť 5","NDG",97.24,0,97.24,8592765072528,1,18592765072525,null,28592765072522,"8538909999",3.06]
[107253,"TID FHS S6","GRP vnútorné dvere 550x745, veľkosť 6","NDG",128.81,0,128.81,8592765072535,1,18592765072532,null,28592765072539,"8538909999",4.2480000000000002]
[107254,"TID FHS S7","GRP vnútorné dvere 765x995, veľkosť 7","NDG",189.82,0,189.82,8592765072542,1,18592765072549,null,28592765072546,"8538909999",7.5650000000000004]
[107255,"PDP FHS A5","Plastový držiak na dokumenty","NDG",6.59,0,6.59,8592765072559,1,18592765072556,null,28592765072553,"3926909790",0.154]
[107256,"SK FHS S2","Vymedzovacia sada, veľkosť 2","NDG",52.28,0,52.28,8592765072566,1,18592765072563,null,28592765072560,"7318190090",0.19]
[107257,"SK FHS S3-4","Vymedzovacia sada, veľkosť 3/4","NDG",54.92,{"$f":"NDG","v":0},{"$f":"E6343*(1-F6343)","v":54.92},8592765072573,1,18592765072570,null,28592765072577,"7318190090",0.28299999999999997]
[107258,"SK FHS S5","Vymedzovacia sada, veľkosť 5","NDG",62.71,{"$f":"NDG","v":0},{"$f":"E6344*(1-F6344)","v":62.71},8592765072580,1,18592765072587,null,28592765072584,"7318190090",0.38]
[107259,"SK FHS S6","Vymedzovacia sada, veľkosť 6","NDG",68.36,{"$f":"NDG","v":0},{"$f":"E6345*(1-F6345)","v":68.36},8592765072597,1,18592765072594,null,28592765072591,"7318190090",0.47599999999999998]
[107260,"SK FHS S7","Vymedzovacia sada, veľkosť 7","NDG",72.87,{"$f":"NDG","v":0},{"$f":"E6346*(1-F6346)","v":72.87},8592765072603,1,18592765072600,null,28592765072607,"7318190090",0.59599999999999997]
[107261,"CTS FHS","Držiak káblov","NDG",51.7,{"$f":"NDG","v":0},{"$f":"E6347*(1-F6347)","v":51.7},8592765072610,1,18592765072617,null,28592765072614,"7326909890",5.8000000000000003E-2]
[]
["Oceľoplechové rozvádzače IP66"]
[110562,"MHS 30 20 15","Oceľoplechový rozvádzač s montážnym plechom IP66, 300x200x150","NDH",49.5,{"$f":"NDH","v":0},{"$f":"E6350*(1-F6350)","v":49.5},8592765105622,1,8592765105622,1,null,"8538909999",4.2]
[110563,"MHS 30 30 15","Oceľoplechový rozvádzač s montážnym plechom IP66, 300x300x150","NDH",58.89,{"$f":"NDH","v":0},58.89,8592765105639,1,8592765105639,1,null,"8538909999",5.6]
[110564,"MHS 30 30 20","Oceľoplechový rozvádzač s montážnym plechom IP66, 300x300x200","NDH",66.33,0,66.33,8592765105646,1,8592765105646,1,null,"8538909999",6.3]
[110565,"MHS 40 30 15","Oceľoplechový rozvádzač s montážnym plechom IP66, 400x300x150","NDH",74.010000000000005,0,74.010000000000005,8592765105653,1,8592765105653,1,null,"8538909999",7]
[110566,"MHS 40 30 20","Oceľoplechový rozvádzač s montážnym plechom IP66, 400x300x200","NDH",78.28,0,78.28,8592765105660,1,8592765105660,1,null,"8538909999",8]
[110567,"MHS 40 40 20","Oceľoplechový rozvádzač s montážnym plechom IP66, 400x400x200","NDH",84.93,0,84.93,8592765105677,1,8592765105677,1,null,"8538909999",9.8000000000000007]
[110568,"MHS 50 40 15","Oceľoplechový rozvádzač s montážnym plechom IP66, 500x400x150","NDH",91.88,0,91.88,8592765105684,1,8592765105684,1,null,"8538909999",10.5]
[110569,"MHS 50 40 20","Oceľoplechový rozvádzač s montážnym plechom IP66, 500x400x200","NDH",95.75,0,95.75,8592765105691,1,8592765105691,1,null,"8538909999",11.6]
[110570,"MHS 60 40 20","Oceľoplechový rozvádzač s montážnym plechom IP66, 600x400x200","NDH",105.38,0,105.38,8592765105707,1,8592765105707,1,null,"8538909999",13.5]
[110571,"MHS 60 40 30","Oceľoplechový rozvádzač s montážnym plechom IP66, 600x400x300","NDH",116.08,0,116.08,8592765105714,1,8592765105714,1,null,"8538909999",15.6]
[110572,"MHS 60 50 20","Oceľoplechový rozvádzač s montážnym plechom IP66, 600x500x200","NDH",123.86,0,123.86,8592765105721,1,8592765105721,1,null,"8538909999",16.2]
[110573,"MHS 60 60 20","Oceľoplechový rozvádzač s montážnym plechom IP66, 600x600x200","NDH",137.66,0,137.66,8592765105738,1,8592765105738,1,null,"8538909999",20.6]
[110574,"MHS 60 60 30","Oceľoplechový rozvádzač s montážnym plechom IP66, 600x600x300","NDH",149.15,0,149.15,8592765105745,1,8592765105745,1,null,"8538909999",23.2]
[110575,"MHS 60 80 30","Oceľoplechový rozvádzač s montážnym plechom IP55, 600x800x300 (dvojdverový)","NDH",242.13,0,242.13,8592765105752,1,8592765105752,1,null,"8538909999",28.3]
[110576,"MHS 70 50 20","Oceľoplechový rozvádzač s montážnym plechom IP66, 700x500x200","NDH",133.58000000000001,0,133.58000000000001,8592765105769,1,8592765105769,1,null,"8538909999",18.5]
[110577,"MHS 70 50 30","Oceľoplechový rozvádzač s montážnym plechom IP66, 700x500x300","NDH",151.35,0,151.35,8592765105776,1,8592765105776,1,null,"8538909999",21.2]
[110578,"MHS 80 60 20","Oceľoplechový rozvádzač s montážnym plechom IP66, 800x600x200","NDH",170.04,0,170.04,8592765105783,1,8592765105783,1,null,"8538909999",26.2]
[110579,"MHS 80 60 30","Oceľoplechový rozvádzač s montážnym plechom IP66, 800x600x300","NDH",199.09,0,199.09,8592765105790,1,8592765105790,1,null,"8538909999",29]
[110580,"MHS 100 60 30","Oceľoplechový rozvádzač s montážnym plechom IP66, 1000x600x300","NDH",224.85,0,224.85,8592765105806,1,8592765105806,1,null,"8538909999",35.200000000000003]
[110581,"MHS 100 80 30","Oceľoplechový rozvádzač s montážnym plechom IP66, 1000x800x300","NDH",282.04000000000002,0,282.04000000000002,8592765105813,1,8592765105813,1,null,"8538909999",45.3]
[110582,"MHS 100 100 30","Oceľoplechový rozvádzač s montážnym plechom IP55, 1000x1000x300 (dvojdverový)","NDH",346.17,0,346.17,8592765105820,1,8592765105820,1,null,"8538909999",60]
[110583,"MHS 120 60 30","Oceľoplechový rozvádzač s montážnym plechom IP66, 1200x600x300","NDH",262.37,0,262.37,8592765105837,1,8592765105837,1,null,"8538909999",39.700000000000003]
[110584,"MHS 120 80 30","Oceľoplechový rozvádzač s montážnym plechom IP66, 1200x800x300","NDH",335.13,0,335.13,8592765105844,1,8592765105844,1,null,"8538909999",59]
[110585,"MHS 120 100 30","Oceľoplechový rozvádzač s montážnym plechom IP55, 1200x1000x300 (dvojdverový)","NDH",402.85,0,402.85,8592765105851,1,8592765105851,1,null,"8538909999",70]
["Acc."]
[110586,"MP MHS 30 20","Montážny plech pre rozvádzače MHS 300x200mm","NDH",8.15,0,{"$f":"E6375*(1-F6375)","v":8.15},8592765105868,10,18592765105865,null,null,"8538909999",0.6]
[110587,"MP MHS 30 30","Montážny plech pre rozvádzače MHS 300x300mm","NDH",8.8800000000000008,0,8.8800000000000008,8592765105875,10,18592765105872,null,null,"8538909999",1]
[110588,"MP MHS 40 30","Montážny plech pre rozvádzače MHS 400x300mm","NDH",9.9700000000000006,0,9.9700000000000006,8592765105882,10,18592765105889,null,null,"8538909999",1.4]
[110589,"MP MHS 40 40","Montážny plech pre rozvádzače MHS 400x400mm","NDH",12.23,0,12.23,8592765105899,10,18592765105896,null,null,"8538909999",1.9]
[110590,"MP MHS 50 40","Montážny plech pre rozvádzače MHS 500x400mm","NDH",13,0,13,8592765105905,10,18592765105902,null,null,"8538909999",2.5]
[110591,"MP MHS 60 40","Montážny plech pre rozvádzače MHS 600x400mm","NDH",14.46,0,14.46,8592765105912,2,18592765105919,null,null,"8538909999",3.1]
[110592,"MP MHS 60 50","Montážny plech pre rozvádzače MHS 600x500mm","NDH",17.760000000000002,0,17.760000000000002,8592765105929,2,18592765105926,null,null,"8538909999",4]
[110593,"MP MHS 70 50","Montážny plech pre rozvádzače MHS 700x500mm","NDH",20.37,0,20.37,8592765105936,2,18592765105933,null,null,"8538909999",4.8]
[110594,"MP MHS 60 60","Montážny plech pre rozvádzače MHS 600x600mm","NDH",23.34,0,23.34,8592765105943,2,18592765105940,null,null,"8538909999",5]
[110595,"MP MHS 80 60","Montážny plech pre rozvádzače MHS 800x600mm","NDH",27.02,0,27.02,8592765105950,2,18592765105957,null,null,"8538909999",6.9]
[110596,"MP MHS 100 60","Montážny plech pre rozvádzače MHS 1000x600mm","NDH",29.34,0,29.34,8592765105967,2,18592765105964,null,null,"8538909999",8.6999999999999993]
[110597,"MP MHS 120 60","Montážny plech pre rozvádzače MHS 1200x600mm","NDH",33.78,0,33.78,8592765105974,2,18592765105971,null,null,"8538909999",10.199999999999999]
[110598,"MP MHS 60 80","Montážny plech pre rozvádzače MHS 600x800mm","NDH",25.22,0,25.22,8592765105981,2,18592765105988,null,null,"8538909999",6.8]
[110599,"MP MHS 100 80","Montážny plech pre rozvádzače MHS 1000x800mm","NDH",36.31,0,36.31,8592765105998,2,18592765105995,null,null,"8538909999",11.7]
[110600,"MP MHS 120 80","Montážny plech pre rozvádzače MHS 1200x800mm","NDH",39.6,0,39.6,8592765106001,2,18592765106008,null,null,"8538909999",14.2]
[110601,"MP MHS 100 100","Montážny plech pre rozvádzače MHS 1000x1000mm","NDH",42.22,0,42.22,8592765106018,2,18592765106015,null,null,"8538909999",14.8]
[110602,"MP MHS 120 100","Montážny plech pre rozvádzače MHS 1200x1000mm","NDH",55.22,0,55.22,8592765106025,2,18592765106022,null,null,"8538909999",17.600000000000001]
[110603,"MF MHS 30","Montážny rám krycích dosiek pre rozvádzače MHS H=300mm, sada (obsahuje 2 ks)","NDH",12.73,0,12.73,8592765106032,1,8592765106032,null,null,"8538909999",0.7]
[110604,"MF MHS 40","Montážny rám krycích dosiek pre rozvádzače MHS H=400mm, sada (obsahuje 2 ks)","NDH",15.44,0,15.44,8592765106049,1,8592765106049,null,null,"8538909999",1]
[110605,"MF MHS 50","Montážny rám krycích dosiek pre rozvádzače MHS H=500mm, sada (obsahuje 2 ks)","NDH",17.79,0,17.79,8592765106056,1,8592765106056,null,null,"8538909999",1.3]
[110606,"MF MHS 60","Montážny rám krycích dosiek pre rozvádzače MHS H=600mm, sada (obsahuje 2 ks)","NDH",20.9,0,20.9,8592765106063,1,8592765106063,null,null,"8538909999",1.5]
[110607,"MF MHS 70","Montážny rám krycích dosiek pre rozvádzače MHS H=700mm, sada (obsahuje 2 ks)","NDH",22.75,0,22.75,8592765106070,1,8592765106070,null,null,"8538909999",1.8]
[110608,"MF MHS 80","Montážny rám krycích dosiek pre rozvádzače MHS H=800mm, sada (obsahuje 2 ks)","NDH",25.08,0,25.08,8592765106087,1,8592765106087,null,null,"8538909999",2.1]
[110609,"MF MHS 100","Montážny rám krycích dosiek pre rozvádzače MHS H=1000mm, sada (obsahuje 2 ks)","NDH",30.6,0,30.6,8592765106094,1,8592765106094,null,null,"8538909999",2.6]
[110610,"MF MHS 120","Montážny rám krycích dosiek pre rozvádzače MHS H=1200mm, sada (obsahuje 2 ks)","NDH",41.87,0,41.87,8592765106100,1,8592765106100,null,null,"8538909999",3]
[110611,"CP MHS 10 30","Krycie dosky, skrutkový typ, H=100mm, pre rozvádzače MHS W=300mm","NDH",6.61,0,6.61,8592765106117,1,8592765106117,null,null,"8538909999",0.3]
[110612,"CP MHS 12 30","Krycie dosky, skrutkový typ, H=120mm, pre rozvádzače MHS W=300mm","NDH",6.94,0,6.94,8592765106124,1,8592765106124,null,null,"8538909999",0.3]
[110613,"CP MHS 16 30","Krycie dosky, skrutkový typ, H=160mm, pre rozvádzače MHS W=300mm","NDH",7.77,0,7.77,8592765106131,1,8592765106131,null,null,"8538909999",0.4]
[110614,"CP MHS 10 40","Krycie dosky, skrutkový typ, H=100mm, pre rozvádzače MHS W=400mm","NDH",6.94,0,6.94,8592765106148,1,8592765106148,null,null,"8538909999",0.3]
[110615,"CP MHS 12 40","Krycie dosky, skrutkový typ, H=120mm, pre rozvádzače MHS W=400mm","NDH",7.77,0,7.77,8592765106155,1,8592765106155,null,null,"8538909999",0.4]
[110616,"CP MHS 16 40","Krycie dosky, skrutkový typ, H=160mm, pre rozvádzače MHS W=400mm","NDH",8.5,0,8.5,8592765106162,1,8592765106162,null,null,"8538909999",0.5]
[110617,"CP MHS 10 50","Krycie dosky, skrutkový typ, H=100mm, pre rozvádzače MHS W=500mm","NDH",7.77,0,7.77,8592765106179,1,8592765106179,null,null,"8538909999",0.4]
[110618,"CP MHS 12 50","Krycie dosky, skrutkový typ, H=120mm, pre rozvádzače MHS W=500mm","NDH",8.5,0,8.5,8592765106186,1,8592765106186,null,null,"8538909999",0.4]
[110619,"CP MHS 16 50","Krycie dosky, skrutkový typ, H=160mm, pre rozvádzače MHS W=500mm","NDH",9.67,0,9.67,8592765106193,1,8592765106193,null,null,"8538909999",0.7]
[110620,"CP MHS 10 60","Krycie dosky, skrutkový typ, H=100mm, pre rozvádzače MHS W=600mm","NDH",8.5,0,8.5,8592765106209,1,8592765106209,null,null,"8538909999",0.5]
[110621,"CP MHS 12 60","Krycie dosky, skrutkový typ, H=120mm, pre rozvádzače MHS W=600mm","NDH",9.32,0,9.32,8592765106216,1,8592765106216,null,null,"8538909999",0.6]
[110622,"CP MHS 16 60","Krycie dosky, skrutkový typ, H=160mm, pre rozvádzače MHS W=600mm","NDH",10.38,0,10.38,8592765106223,1,8592765106223,null,null,"8538909999",0.8]
[110623,"CP MHS 12 30 12M","Krycie dosky, skrutkový typ, 12 modulov, H=120mm, pre rozvádzače MHS W=300mm","NDH",8.15,0,8.15,8592765106230,1,8592765106230,null,null,"8538909999",0.2]
[110624,"CP MHS 16 30 12M","Krycie dosky, skrutkový typ, 12 modulov, H=160mm, pre rozvádzače MHS W=300mm","NDH",8.5,0,8.5,8592765106247,1,8592765106247,null,null,"8538909999",0.3]
[110625,"CP MHS 12 40 18M","Krycie dosky, skrutkový typ, 18 modulov, H=120mm, pre rozvádzače MHS W=400mm","NDH",9.32,0,9.32,8592765106254,1,8592765106254,null,null,"8538909999",0.3]
[110626,"CP MHS 16 40 18M","Krycie dosky, skrutkový typ, 18 modulov, H=160mm, pre rozvádzače MHS W=400mm","NDH",10.02,{"$f":"NDH","v":0},10.02,8592765106261,1,8592765106261,null,null,"8538909999",0.4]
[110627,"CP MHS 12 50 24M","Krycie dosky, skrutkový typ, 24 modulov, H=120mm, pre rozvádzače MHS W=500mm","NDH",10.38,0,10.38,8592765106278,1,8592765106278,null,null,"8538909999",0.4]
[110628,"CP MHS 16 50 24M","Krycie dosky, skrutkový typ, 24 modulov, H=160mm, pre rozvádzače MHS W=500mm","NDH",11.23,0,11.23,8592765106285,1,8592765106285,null,null,"8538909999",0.5]
[110629,"CP MHS 12 60 29M","Krycie dosky, skrutkový typ, 29 modulov, H=120mm, pre rozvádzače MHS W=600mm","NDH",10.85,0,10.85,8592765106292,1,8592765106292,null,null,"8538909999",0.4]
[110630,"CP MHS 16 60 29M","Krycie dosky, skrutkový typ, 29 modulov, H=160mm, pre rozvádzače MHS W=600mm","NDH",11.59,0,11.59,8592765106308,1,8592765106308,null,null,"8538909999",0.6]
[110631,"RC MHS 00 30 15","Strieška proti dažďu pre rozvádzače MHS 300x150mm","NDH",20.9,0,20.9,8592765106315,1,8592765106315,null,null,"8538909999",1.1000000000000001]
[110632,"RC MHS 00 30 20","Strieška proti dažďu pre rozvádzače MHS 300x200mm","NDH",25.37,0,25.37,8592765106322,1,8592765106322,null,null,"8538909999",1.6]
[110633,"RC MHS 00 40 15","Strieška proti dažďu pre rozvádzače MHS 400x150mm","NDH",25.37,0,25.37,8592765106339,1,8592765106339,null,null,"8538909999",1.6]
[110634,"RC MHS 00 40 20","Strieška proti dažďu pre rozvádzače MHS 400x200mm","NDH",26.7,0,26.7,8592765106346,1,8592765106346,null,null,"8538909999",2]
[110635,"RC MHS 00 40 30","Strieška proti dažďu pre rozvádzače MHS 400x300mm","NDH",32.42,0,32.42,8592765106353,1,8592765106353,null,null,"8538909999",2.6]
[110636,"RC MHS 00 50 20","Strieška proti dažďu pre rozvádzače MHS 500x200mm","NDH",34.75,0,34.75,8592765106360,1,8592765106360,null,null,"8538909999",2.4]
[110637,"RC MHS 00 50 30","Strieška proti dažďu pre rozvádzače MHS 500x300mm","NDH",38.72,0,38.72,8592765106377,1,8592765106377,null,null,"8538909999",3.1]
[110638,"RC MHS 00 60 20","Strieška proti dažďu pre rozvádzače MHS 600x200mm","NDH",35.130000000000003,0,35.130000000000003,8592765106384,1,8592765106384,null,null,"8538909999",2.7]
[110639,"RC MHS 00 60 30","Strieška proti dažďu pre rozvádzače MHS 600x300mm","NDH",45.77,0,45.77,8592765106391,1,8592765106391,null,null,"8538909999",3.5]
[110640,"RC MHS 00 80 20","Strieška proti dažďu pre rozvádzače MHS 800x200mm","NDH",47.48,0,47.48,8592765106407,1,8592765106407,null,null,"8538909999",3.6]
[110641,"RC MHS 00 80 30","Strieška proti dažďu pre rozvádzače MHS 800x300mm","NDH",67.540000000000006,0,67.540000000000006,8592765106414,1,8592765106414,null,null,"8538909999",4.7]
[110642,"RC MHS 00 100 30","Strieška proti dažďu pre rozvádzače MHS 1000x300mm","NDH",82.41,0,82.41,8592765106421,1,8592765106421,null,null,"8538909999",5.8]
[110643,"SD MHS 30 20","Plné dvere pre rozvádzače MHS 300x200mm","NDH",18.41,0,18.41,8592765106438,1,8592765106438,null,null,"8538909999",0.7]
[110644,"SD MHS 30 30","Plné dvere pre rozvádzače MHS 300x300mm","NDH",22.11,0,22.11,8592765106445,1,8592765106445,null,null,"8538909999",1.1000000000000001]
[110645,"SD MHS 40 30","Plné dvere pre rozvádzače MHS 400x300mm","NDH",25.08,0,25.08,8592765106452,1,8592765106452,null,null,"8538909999",1.5]
[110646,"SD MHS 40 40","Plné dvere pre rozvádzače MHS 400x400mm","NDH",30.76,0,30.76,8592765106469,1,8592765106469,null,null,"8538909999",1.9]
[110647,"SD MHS 50 40","Plné dvere pre rozvádzače MHS 500x400mm","NDH",35.25,0,35.25,8592765106476,1,8592765106476,null,null,"8538909999",2.2999999999999998]
[110648,"SD MHS 60 40","Plné dvere pre rozvádzače MHS 600x400mm","NDH",41.22,0,41.22,8592765106483,1,8592765106483,null,null,"8538909999",2.7]
[110649,"SD MHS 60 50","Plné dvere pre rozvádzače MHS 600x500mm","NDH",45.39,0,45.39,8592765106490,1,8592765106490,null,null,"8538909999",3.5]
[110650,"SD MHS 70 50","Plné dvere pre rozvádzače MHS 700x500mm","NDH",55.54,0,{"$f":"E6439*(1-F6439)","v":55.54},8592765106506,1,8592765106506,null,null,"8538909999",3.9]
[110651,"SD MHS 60 60","Plné dvere pre rozvádzače MHS 600x600mm","NDH",57.06,0,57.06,8592765106513,1,8592765106513,null,null,"8538909999",3.8]
[110652,"SD MHS 80 60","Plné dvere pre rozvádzače MHS 800x600mm","NDH",74.150000000000006,0,74.150000000000006,8592765106520,1,8592765106520,null,null,"8538909999",5.2]
[110653,"SD MHS 100 60","Plné dvere pre rozvádzače MHS 1000x600mm","NDH",85.52,0,85.52,8592765106537,1,8592765106537,null,null,"8538909999",6.4]
[110654,"SD MHS 120 60","Plné dvere pre rozvádzače MHS 1200x600mm","NDH",94.4,0,94.4,8592765106544,1,8592765106544,null,null,"8538909999",7.5]
[110655,"SD MHS 60 80","Plné dvere pre rozvádzače MHS 600x800mm","NDH",71.27,0,71.27,8592765106551,1,8592765106551,null,null,"8538909999",6.5]
[110656,"SD MHS 60 80 D","Plné dvojité dvere pre rozvádzače MHS 600x800mm","NDH",85.5,0,85.5,8592765106568,1,8592765106568,null,null,"8538909999",0]
[110657,"SD MHS 100 80","Plné dvere pre rozvádzače MHS 1000x800mm","NDH",103.99,0,103.99,8592765106575,1,8592765106575,null,null,"8538909999",12.5]
[110658,"SD MHS 120 80","Plné dvere pre rozvádzače MHS 1200x800mm","NDH",120.19,0,120.19,8592765106582,1,8592765106582,null,null,"8538909999",7.9]
[110659,"SD MHS 100 100 D","Plné dvojité dvere pre rozvádzače MHS 1000x1000mm","NDH",123.1,0,123.1,8592765106599,1,8592765106599,null,null,"8538909999",16.899999999999999]
[110660,"SD MHS 120 100 D","Plné dvojité dvere pre rozvádzače MHS 1200x1000mm","NDH",144.41999999999999,0,144.41999999999999,8592765106605,1,8592765106605,null,null,"8538909999",17]
[110661,"GD MHS 30 30","Priehľadné dvere pre rozvádzače MHS300x300mm","NDH",43.07,0,43.07,8592765106612,1,8592765106612,null,null,"8538909999",1.1000000000000001]
[110662,"GD MHS 40 30","Priehľadné dvere pre rozvádzače MHS400x300mm","NDH",48.83,0,48.83,8592765106629,1,8592765106629,null,null,"8538909999",1.6]
[110663,"GD MHS 40 40","Priehľadné dvere pre rozvádzače MHS400x400mm","NDH",56.47,0,56.47,8592765106636,1,8592765106636,null,null,"8538909999",2.1]
[110664,"GD MHS 50 40","Priehľadné dvere pre rozvádzače MHS500x400mm","NDH",59.95,0,59.95,8592765106643,1,8592765106643,null,null,"8538909999",2.5]
[110665,"GD MHS 60 40","Priehľadné dvere pre rozvádzače MHS600x400mm","NDH",64.53,0,64.53,8592765106650,1,8592765106650,null,null,"8538909999",3]
[110666,"GD MHS 60 50","Priehľadné dvere pre rozvádzače MHS600x500mm","NDH",72.94,0,72.94,8592765106667,1,8592765106667,null,null,"8538909999",3.8]
[110667,"GD MHS 70 50","Priehľadné dvere pre rozvádzače MHS700x500mm","NDH",80.650000000000006,0,80.650000000000006,8592765106674,1,8592765106674,null,null,"8538909999",4.3]
[110668,"GD MHS 60 60","Priehľadné dvere pre rozvádzače MHS600x600mm","NDH",87.26,0,87.26,8592765106681,1,8592765106681,null,null,"8538909999",4.9000000000000004]
[110669,"GD MHS 80 60","Priehľadné dvere pre rozvádzače MHS800x600mm","NDH",99.46,0,99.46,8592765106698,1,8592765106698,null,null,"8538909999",9.5]
[110670,"GD MHS 100 60","Priehľadné dvere pre rozvádzače MHS1000x600mm","NDH",113.66,0,113.66,8592765106704,1,8592765106704,null,null,"8538909999",7.8]
[110671,"GD MHS 120 60","Priehľadné dvere pre rozvádzače MHS1200x600mm","NDH",141.38999999999999,0,141.38999999999999,8592765106711,1,8592765106711,null,null,"8538909999",9.1999999999999993]
[110672,"GD MHS 60 80","Priehľadné dvere pre rozvádzače MHS600x800mm","NDH",115.28,0,115.28,8592765106728,1,8592765106728,null,null,"8538909999",6.3]
[110673,"GD MHS 100 80","Priehľadné dvere pre rozvádzače MHS1000x800mm","NDH",164.85,0,164.85,8592765106735,1,8592765106735,null,null,"8538909999",10]
[110674,"GD MHS 120 80","Priehľadné dvere pre rozvádzače MHS1200x800mm","NDH",187.89,0,187.89,8592765106742,1,8592765106742,null,null,"8538909999",11.9]
[110675,"WB MHS 4","Náhradné montážne konzoly, 4 ks","NDH",9.8800000000000008,0,9.8800000000000008,8592765106759,1,8592765106759,null,null,"8538909999",0.16]
[110676,"WB MHS 6","Náhradné montážne konzoly, 6 ks","NDH",13.17,0,13.17,8592765106766,1,8592765106766,null,null,"8538909999",0.25]
[110677,"PM MHS 00 30","Montážna sada pre uchytenie na stĺp, W=300mm, 2 kusy","NDH",85.76,0,85.76,8592765106773,1,8592765106773,null,null,"8538909999",0.9]
[110678,"PM MHS 00 40","Montážna sada pre uchytenie na stĺp, W=400mm, 2 kusy","NDH",90.29,0,90.29,8592765106780,1,8592765106780,null,null,"8538909999",1.3]
[110679,"PM MHS 00 50","Montážna sada pre uchytenie na stĺp, W=500mm, 2 kusy","NDH",94.81,0,94.81,8592765106797,1,8592765106797,null,null,"8538909999",1.6]
[110680,"PM MHS 00 60","Montážna sada pre uchytenie na stĺp, W=600mm, 2 kusy","NDH",99.31,0,99.31,8592765106803,1,8592765106803,null,null,"8538909999",1.9]
[110681,"PM MHS 00 60-3","Montážna sada pre uchytenie na stĺp, W=600mm, 3 kusy","NDH",148.97,0,148.97,8592765106810,1,8592765106810,null,null,"8538909999",2.4]
[110682,"PM MHS 00 80","Montážna sada pre uchytenie na stĺp, W=800mm, 3 kusy","NDH",165.55,0,165.55,8592765106827,1,8592765106827,null,null,"8538909999",2.6]
[110683,"EC MHS","Zemnící kabel, 190mm, M8-M8","NDH",2.48,0,2.48,8592765106834,100,18592765106831,null,null,"8538909999"]
[110704,"LK MHS K","Zámok s kľúčom","NDH",13.39,{"$f":"NDH","v":0},{"$f":"E6473*(1-F6473)","v":13.39},8592765107046,1,8592765107046,null,null,"8538100000",0.1]
[110811,"CB MHS 5.5","Kefová prechodka výška 55mm rolka 25m","NDH",1055.75,{"$f":"NDH","v":0},{"$f":"E6474*(1-F6474)","v":1055.75},8592765108111,1,8592765108111,null,null,"8538909999",5]
[110812,"CB MHS 3.5","Kefová prechodka výška 35mm rolka 25m","NDH",648.9,{"$f":"NDH","v":0},{"$f":"E6475*(1-F6475)","v":648.9},8592765108128,1,8592765108128,null,null,"8538909999",5]
[]
["DC zvodiče prepätia Ex9UEP, trieda II, prevedenie s výmennými modulmi a indikátorom stavu zariadenia, vhodné  pre PV aplikacie"]
[108016,"Ex9UEP 20 1P 600","DC zvodič prepätia Ex9UEP, trieda II, In=20kA, 600 V DC, šírka 1TE","NAO",76.06,{"$f":"NAO","v":0},{"$f":"E6478*(1-F6478)","v":76.06},8592765080172,1,8592765080172,96,28592765080176,"8536309090",0.12]
[108017,"Ex9UEP 20R 1P 600","DC zvodič prepätia Ex9UEP s pomocným kontaktom, trieda II, In=20kA, 600 V DC, šírka 1TE","NAO",80.39,{"$f":"NAO","v":0},80.39,8592765080189,1,8592765080189,96,28592765080183,"8536309090",0.12]
[108018,"Ex9UEP 20 2P 600","DC zvodič prepätia Ex9UEP, trieda II, In=20kA, 600 V DC, šírka 2TE, pre neuzemnené PV systémy","NAO",86.9,0,86.9,8592765080196,1,8592765080196,81,28592765080190,"8536309090",0.25]
[108019,"Ex9UEP 20R 2P 600","DC zvodič prepätia Ex9UEP s pomocným kontaktom, trieda II, In=20kA, 600 V DC, šírka 2TE, pre neuzemnené PV systémy","NAO",91.25,0,91.25,8592765080202,1,8592765080202,81,28592765080206,"8536309090",0.25]
[110171,"Ex9UEP 20 1P 750","DC zvodič prepätia Ex9UEP, trieda II, In=20kA, 750 V DC, šírka 1TE","NAO",78.39,0,78.39,8592765101716,1,8592765101716,96,28592765101710,"8536309090",0.12]
[110172,"Ex9UEP 20R 1P 750","DC zvodič prepätia Ex9UEP s pomocným kontaktom, trieda II, In=20kA, 750 V DC, šírka 1TE","NAO",82.74,0,82.74,8592765101723,1,8592765101723,96,28592765101727,"8536309090",0.12]
[110173,"Ex9UEP 20 2P 750","DC zvodič prepätia Ex9UEP, trieda II, In=20kA, 750 V DC, šírka 2TE, pre neuzemnené PV systémy","NAO",89.25,0,89.25,8592765101730,1,8592765101730,81,28592765101734,"8536309090",0.25]
[110174,"Ex9UEP 20R 2P 750","DC zvodič prepätia Ex9UEP s pomocným kontaktom, trieda II, In=20kA, 750 V DC, šírka 2TE, pre neuzemnené PV systémy","NAO",93.6,0,93.6,8592765101747,1,8592765101747,81,28592765101741,"8536309090",0.25]
[108020,"Ex9UEP 20 2P 1200","DC zvodič prepätia Ex9UEP, trieda II, In=20kA, 1200 V DC, šírka 2TE, pre uzemnené PV systémy","NAO",86.9,0,86.9,8592765080219,1,8592765080219,81,28592765080213,"8536309090",0.25]
[108021,"Ex9UEP 20R 2P 1200","DC zvodič prepätia Ex9UEP s pomocným kontaktom, trieda II, In=20kA, 1200 V DC, šírka 2TE, pre uzemnené PV systémy","NAO",91.25,0,91.25,8592765080226,1,8592765080226,81,28592765080220,"8536309090",0.25]
[108022,"Ex9UEP 20 3P 1200","DC zvodič prepätia Ex9UEP, trieda II, In=20kA, 1200 V DC, šírka 3TE, pre neuzemnené PV systémy","NAO",104.29,0,104.29,8592765080233,1,8592765080233,54,28592765080237,"8536309090",0.38]
[108023,"Ex9UEP 20R 3P 1200","DC zvodič prepätia Ex9UEP s pomocným kontaktom, trieda II, In=20kA, 1200 V DC, šírka 3TE, pre neuzemnené PV systémy","NAO",108.62,0,108.62,8592765080240,1,8592765080240,54,28592765080244,"8536309090",0.38]
[110179,"Ex9UEP 20 2P 1500","DC zvodič prepätia Ex9UEP, trieda II, In=20kA, 1500 V DC, šírka 2TE, pre uzemnené PV systémy","NAO",89.94,0,89.94,8592765101792,1,8592765101792,81,28592765101796,"8536309090",0.25]
[110180,"Ex9UEP 20R 2P 1500","DC zvodič prepätia Ex9UEP s pomocným kontaktom, trieda II, In=20kA, 1500 V DC, šírka 2TE, pre uzemnené PV systémy","NAO",94.29,0,94.29,8592765101808,1,8592765101808,81,28592765101802,"8536309090",0.25]
[110181,"Ex9UEP 20 3P 1500","DC zvodič prepätia Ex9UEP, trieda II, In=20kA, 1500 V DC, šírka 3TE, pre neuzemnené PV systémy","NAO",107.33,0,107.33,8592765101815,1,8592765101815,54,28592765101819,"8536309090",0.38]
[110182,"Ex9UEP 20R 3P 1500","DC zvodič prepätia Ex9UEP s pomocným kontaktom, trieda II, In=20kA, 1500 V DC, šírka 3TE, pre neuzemnené PV systémy","NAO",111.66,0,111.66,8592765101822,1,8592765101822,54,28592765101826,"8536309090",0.38]
[108024,"Ex9UEP 20 1P 600 M","Náhradný modul pre zvodič prepätia Ex9UEP 20 1P 600, trieda II, In=20kA, 600 V DC, šírka 1 modul","NAO",32.590000000000003,0,32.590000000000003,8592765080257,1,8592765080257,96,28592765080251,"8536309090",0.08]
[108025,"Ex9UEP 20 2P 600 M","Náhradný modul pre zvodič prepätia Ex9UEP 20 2P 600, trieda II, In=20kA, 600 V DC, šírka 1 modul","NAO",32.590000000000003,0,32.590000000000003,8592765080264,1,8592765080264,96,28592765080268,"8536309090",0.08]
[110183,"Ex9UEP 20 1P 750M","Náhradný modul pre zvodič prepätia Ex9UEP 20 1P 750, trieda II, In=20kA, 750 V DC, šírka 1 modul","NAO",35.94,0,35.94,8592765101839,1,8592765101839,96,28592765101833,"8536309090",0.08]
[110184,"Ex9UEP 20 2P 750M","Náhradný modul pre zvodič prepätia Ex9UEP 20 2P 750, trieda II, In=20kA, 750 V DC, šírka 1 modul","NAO",35.94,0,35.94,8592765101846,1,8592765101846,96,28592765101840,"8536309090",0.08]
[108026,"Ex9UEP 20 2P 1200 M","Náhradný modul pre zvodič prepätia Ex9UEP 20 2P 1200, trieda II, In=20kA, 600 V DC, šírka 1 modul","NAO",32.590000000000003,0,32.590000000000003,8592765080271,1,8592765080271,96,28592765080275,"8536309090",0.08]
[108027,"Ex9UEP 20 3P 1200 M","Náhradný modul pre zvodič prepätia Ex9UEP 20 3P 1200, trieda II, In=20kA, 600 V DC, šírka 1 modul","NAO",32.590000000000003,0,32.590000000000003,8592765080288,1,8592765080288,96,28592765080282,"8536309090",0.08]
[110187,"Ex9UEP 20 2P 1500M","Náhradný modul pre zvodič prepätia Ex9UEP 20 2P 1500, trieda II, In=20kA, 750 V DC, šírka 1 modul","NAO",35.94,0,35.94,8592765101877,1,8592765101877,96,28592765101871,"8536309090",0.08]
[110188,"Ex9UEP 20 3P 1500M","Náhradný modul pre zvodič prepätia Ex9UEP 20 3P 1500, trieda II, In=20kA, 750 V DC, šírka 1 modul","NAO",35.94,0,35.94,8592765101884,1,8592765101884,96,28592765101888,"8536309090",0.08]
[]
["DC poistkové odpojovače Ex9FP pre PV aplikácie"]
[101766,"Ex9FP 1P 30A","Poistkový odpojovač, 30 A, 1000 V DC, 1-pól, DC-20B, so signalizáciou","NEA",3.79,{"$f":"NEA","v":0},{"$f":"E6504*(1-F6504)","v":3.79},8592765017673,12,18592765017670,144,28592765017677,"8536201090",7.0000000000000007E-2]
[101767,"Ex9FP 2P 30A","Poistkový odpojovač, 30 A, 1000 V DC, 2-pól, DC-20B, so signalizáciou","NEA",7.37,{"$f":"NEA","v":0},{"$f":"E6505*(1-F6505)","v":7.37},8592765017680,6,18592765017687,72,28592765017684,"8536201090",0.14000000000000001]
[]
["Poistkové odpojovače Ex9F",null,null,null,null,null,null,"","","","","",null,""]
[104474,"Ex9F 1P 32A","Poistkový odpojovač, pre poistky 10x38mm 1P 32A ","NEB",3.99,{"$f":"NEB","v":0},{"$f":"E6508*(1-F6508)","v":3.99},8592765044754,12,18592765044751,144,28592765044758,"8536201090",7.0000000000000007E-2]
[104475,"Ex9F 1PN 32A ","Poistkový odpojovač, pre poistky 10x38mm 1PN 32A ","NEB",7.27,{"$f":"NEB","v":0},7.27,8592765044761,6,18592765044768,72,28592765044765,"8536201090",0.14000000000000001]
[104476,"Ex9F 2P 32A ","Poistkový odpojovač, pre poistky 10x38mm 2P 32A ","NEB",6.9,0,6.9,8592765044778,6,18592765044775,72,28592765044772,"8536201090",0.14000000000000001]
[104477,"Ex9F 3P 32A ","Poistkový odpojovač, pre poistky 10x38mm 3P 32A ","NEB",9.66,0,9.66,8592765044785,4,18592765044782,48,28592765044789,"8536201090",0.21]
[104478,"Ex9F 3PN 32A ","Poistkový odpojovač, pre poistky 10x38mm 3PN 32A ","NEB",13.82,0,13.82,8592765044792,3,18592765044799,36,28592765044796,"8536201090",0.28000000000000003]
[109054,"Ex9F 1P 32A WI","Poistkový odpojovač, pre poistky 10x38mm 1P 32A bez signalizácie","NEB",3.18,{"$f":"NEB","v":0},{"$f":"E6513*(1-F6513)","v":3.18},8592765090546,12,18592765090543,144,28592765090540,"8536201090",7.0000000000000007E-2]
[109055,"Ex9F 1PN 32A WI","Poistkový odpojovač, pre poistky 10x38mm 1PN 32A bez signalizácie","NEB",5.82,{"$f":"NEB","v":0},{"$f":"E6514*(1-F6514)","v":5.82},8592765090553,6,18592765090550,72,28592765090557,"8536201090",0.14000000000000001]
[109056,"Ex9F 2P 32A WI","Poistkový odpojovač, pre poistky 10x38mm 2P 32A bez signalizácie ","NEB",5.52,{"$f":"NEB","v":0},{"$f":"E6515*(1-F6515)","v":5.52},8592765090560,6,18592765090567,72,28592765090564,"8536201090",0.14000000000000001]
[109057,"Ex9F 3P 32A WI","Poistkový odpojovač, pre poistky 10x38mm 3P 32A bez signalizácie","NEB",7.74,{"$f":"NEB","v":0},{"$f":"E6516*(1-F6516)","v":7.74},8592765090577,4,18592765090574,48,28592765090571,"8536201090",0.21]
[109058,"Ex9F 3PN 32A WI","Poistkový odpojovač, pre poistky 10x38mm 3PN 32A bez signalizácie","NEB",11.05,{"$f":"NEB","v":0},{"$f":"E6517*(1-F6517)","v":11.05},8592765090584,3,18592765090581,36,28592765090588,"8536201090",0.28000000000000003]
[104479,"Ex9F-14 1P 50A ","Poistkový odpojovač, pre poistky 14x51mm 1P 50A bez signalizácie ","NEB",5.12,0,5.12,8592765044808,12,18592765044805,144,28592765044802,"8536201090",0.11]
[104480,"Ex9F-14 1PN 50A ","Poistkový odpojovač, pre poistky 14x51mm 1PN 50A bez signalizácie ","NEB",9.68,0,9.68,8592765044815,6,18592765044812,72,28592765044819,"8536201090",0.22]
[104481,"Ex9F-14 2P 50A ","Poistkový odpojovač, pre poistky 14x51mm 2P 50A bez signalizácie ","NEB",9.9,0,9.9,8592765044822,6,18592765044829,72,28592765044826,"8536201090",0.22]
[104482,"Ex9F-14 3P 50A ","Poistkový odpojovač, pre poistky 14x51mm 3P 50A bez signalizácie ","NEB",13.06,0,13.06,8592765044839,4,18592765044836,48,28592765044833,"8536201090",0.33]
[104483,"Ex9F-14 3PN 50A ","Poistkový odpojovač, pre poistky 14x51mm 3PN 50A bez signalizácie ","NEB",21.24,0,21.24,8592765044846,3,18592765044843,36,28592765044840,"8536201090",0.44]
[104484,"Ex9F-22 1P 100A ","Poistkový odpojovač, pre poistky 22x58mm 1P 100A bez signalizácie ","NEB",9.99,0,9.99,8592765044853,9,18592765044850,108,28592765044857,"8536209090",0.17]
[104485,"Ex9F-22 1PN 100A ","Poistkový odpojovač, pre poistky 22x58mm 1PN 100A bez signalizácie ","NEB",23.41,0,23.41,8592765044860,4,18592765044867,48,28592765044864,"8536209090",0.34]
[104486,"Ex9F-22 2P 100A ","Poistkový odpojovač, pre poistky 22x58mm 2P 100A bez signalizácie ","NEB",19,0,19,8592765044877,4,18592765044874,48,28592765044871,"8536209090",0.34]
[104487,"Ex9F-22 3P 100A ","Poistkový odpojovač, pre poistky 22x58mm 3P 100A bez signalizácie ","NEB",28.14,0,28.14,8592765044884,3,18592765044881,36,28592765044888,"8536209090",0.51]
[104488,"Ex9F-22 3PN 100A ","Poistkový odpojovač, pre poistky 22x58mm 3PN 100A bez signalizácie ","NEB",33.979999999999997,0,33.979999999999997,8592765044891,2,18592765044898,24,28592765044895,"8536209090",0.68]
[null,null,null,null,null,null,null,"","","","","",null,""]
["Poistkové odpínače Ex9FS"]
[109840,"Ex9FS 1P 32A","Poistkový odpínač, pre poistky 10x38mm 1P 32A ","NEB",4.8,{"$f":"NEB","v":0},{"$f":"E6530*(1-F6530)","v":4.8},8592765098405,12,18592765098402,144,28592765098409,"8536201090",7.0000000000000007E-2]
[109841,"Ex9FS 1PN 32A","Poistkový odpínač, pre poistky 10x38mm 1PN 32A ","NEB",7.89,{"$f":"NEB","v":0},{"$f":"E6531*(1-F6531)","v":7.89},8592765098412,6,18592765098419,72,28592765098416,"8536201090",0.14000000000000001]
[109842,"Ex9FS 2P 32A","Poistkový odpínač, pre poistky 10x38mm 2P 32A ","NEB",8.39,0,8.39,8592765098429,6,18592765098426,72,28592765098423,"8536201090",0.14000000000000001]
[109843,"Ex9FS 3P 32A","Poistkový odpínač, pre poistky 10x38mm 3P 32A ","NEB",11.41,0,11.41,8592765098436,4,18592765098433,48,28592765098430,"8536201090",0.21]
[109844,"Ex9FS 3PN 32A","Poistkový odpínač, pre poistky 10x38mm 3PN 32A ","NEB",15.6,0,15.6,8592765098443,3,18592765098440,36,28592765098447,"8536201090",0.28000000000000003]
[109845,"Ex9FS-14 1P 50A","Poistkový odpínač, pre poistky 14x51mm 1P 50A ","NEB",7.07,0,7.07,8592765098450,12,18592765098457,144,28592765098454,"8536201090",7.0000000000000007E-2]
[109846,"Ex9FS-14 1PN 50A","Poistkový odpínač, pre poistky 14x51mm 1PN 50A ","NEB",13.43,0,13.43,8592765098467,6,18592765098464,72,28592765098461,"8536201090",0.14000000000000001]
[109847,"Ex9FS-14 2P 50A","Poistkový odpínač, pre poistky 14x51mm 2P 50A ","NEB",13.8,0,13.8,8592765098474,6,18592765098471,72,28592765098478,"8536201090",0.14000000000000001]
[109848,"Ex9FS-14 3P 50A","Poistkový odpínač, pre poistky 14x51mm 3P 50A ","NEB",18.05,0,18.05,8592765098481,4,18592765098488,48,28592765098485,"8536201090",0.21]
[109849,"Ex9FS-14 3PN 50A","Poistkový odpínač, pre poistky 14x51mm 3PN 50A ","NEB",28.9,0,28.9,8592765098498,3,18592765098495,36,28592765098492,"8536201090",0.28000000000000003]
[109850,"Ex9FS-22 1P 100A","Poistkový odpínač, pre poistky 22x58mm 1P 100A ","NEB",11.21,0,11.21,8592765098504,12,18592765098501,144,28592765098508,"8536209090",0.11]
[109851,"Ex9FS-22 1PN 100A","Poistkový odpínač, pre poistky 22x58mm 1PN 100A ","NEB",26.49,0,26.49,8592765098511,6,18592765098518,72,28592765098515,"8536209090",0.22]
[109852,"Ex9FS-22 2P 100A","Poistkový odpínač, pre poistky 22x58mm 2P 100A ","NEB",21.87,0,21.87,8592765098528,6,18592765098525,72,28592765098522,"8536209090",0.22]
[109853,"Ex9FS-22 3P 100A","Poistkový odpínač, pre poistky 22x58mm 3P 100A ","NEB",31.63,0,31.63,8592765098535,4,18592765098532,48,28592765098539,"8536209090",0.33]
[109854,"Ex9FS-22 3PN 100A","Poistkový odpínač, pre poistky 22x58mm 3PN 100A ","NEB",38.020000000000003,0,38.020000000000003,8592765098542,3,18592765098549,36,28592765098546,"8536209090",0.44]
[]
["DC modulárné vypínače Ex9IP pre PV aplikácie"]
[101750,"Ex9IP 1P 16A","DC vypínač, šírka 1 modul, 1pól, 16A","NAN",13.61,{"$f":"NAN","v":0},{"$f":"E6547*(1-F6547)","v":13.61},8592765017512,12,18592765017519,144,28592765017516,"8536508090",0.12]
[101751,"Ex9IP 1P 32A","DC vypínač, šírka 1 modul, 1pól, 32A","NAN",16.170000000000002,0,16.170000000000002,8592765017529,12,18592765017526,144,28592765017523,"8536508090",0.12]
[101752,"Ex9IP 1P 50A","DC vypínač, šírka 1 modul, 1pól, 50A","NAN",17.82,0,17.82,8592765017536,12,18592765017533,144,28592765017530,"8536508090",0.12]
[101753,"Ex9IP 1P 63A","DC vypínač, šírka 1 modul, 1pól, 63A","NAN",19.690000000000001,0,19.690000000000001,8592765017543,12,18592765017540,144,28592765017547,"8536508090",0.12]
[101754,"Ex9IP 2P 16A","DC vypínač, šírka 2 moduly, 2pól, 16A","NAN",24.73,0,24.73,8592765017550,6,18592765017557,72,28592765017554,"8536508090",0.24]
[101755,"Ex9IP 2P 32A","DC vypínač, šírka 2 moduly, 2pól, 32A","NAN",29.43,0,29.43,8592765017567,6,18592765017564,72,28592765017561,"8536508090",0.24]
[101756,"Ex9IP 2P 50A","DC vypínač, šírka 2 moduly, 2pól, 50A","NAN",32.4,0,32.4,8592765017574,6,18592765017571,72,28592765017578,"8536508090",0.24]
[101757,"Ex9IP 2P 63A","DC vypínač, šírka 2 moduly, 2pól, 63A","NAN",35.81,0,35.81,8592765017581,6,18592765017588,72,28592765017585,"8536508090",0.24]
[101758,"Ex9IP 3P 16A","DC vypínač, šírka 3 moduly, 3pól, 16A","NAN",44.96,0,44.96,8592765017598,4,18592765017595,48,28592765017592,"8536508090",0.36]
[101759,"Ex9IP 3P 32A","DC vypínač, šírka 3 moduly, 3pól, 32A","NAN",53.5,0,53.5,8592765017604,4,18592765017601,48,28592765017608,"8536508090",0.36]
[101760,"Ex9IP 3P 50A","DC vypínač, šírka 3 moduly, 3pól, 50A","NAN",58.93,0,58.93,8592765017611,4,18592765017618,48,28592765017615,"8536508090",0.36]
[101761,"Ex9IP 3P 63A","DC vypínač, šírka 3 moduly, 3pól, 63A","NAN",65.13,0,65.13,8592765017628,4,18592765017625,48,28592765017622,"8536508090",0.36]
[101762,"Ex9IP 4P 16A","DC vypínač, šírka 4 moduly, 4pól, 16A","NAN",61.17,0,61.17,8592765017635,3,18592765017632,36,28592765017639,"8536508090",0.48]
[101763,"Ex9IP 4P 32A","DC vypínač, šírka 4 moduly, 4pól, 32A","NAN",72.78,0,72.78,8592765017642,3,18592765017649,36,28592765017646,"8536508090",0.48]
[101764,"Ex9IP 4P 50A","DC vypínač, šírka 4 moduly, 4pól, 50A","NAN",80.150000000000006,0,80.150000000000006,8592765017659,3,18592765017656,36,28592765017653,"8536508090",0.48]
[101765,"Ex9IP 4P 63A","DC vypínač, šírka 4 moduly, 4pól, 63A","NAN",88.59,0,88.59,8592765017666,3,18592765017663,36,28592765017660,"8536508090",0.48]
[]
["Kabelové EV nabíječky Ex9EVC"]
[110688,"Ex9EVC1 T1 16A ","Káblová EV nabíjačka, Typ 1, 1 fázová, 16 A","NGD",642.33000000000004,{"$f":"NGD","v":0},{"$f":"E6565*(1-F6565)","v":642.33000000000004},8592765106889,1,8592765106889,1,null,"8544429090",2.5]
[110689,"Ex9EVC1 T2 16A ","Káblová EV nabíjačka, Typ 2, 1 fázová, 16 A","NGD",642.33000000000004,0,642.33000000000004,8592765106896,1,8592765106896,1,null,"8544429090",2.5]
[110690,"Ex9EVC1 T1 32A ","Káblová EV nabíjačka, Typ 1, 1 fázová, 32 A","NGD",654.69000000000005,0,654.69000000000005,8592765106902,1,8592765106902,1,null,"8544429090",3.1]
[110691,"Ex9EVC1 T2 32A ","Káblová EV nabíjačka, Typ 2, 1 fázová, 32 A","NGD",654.69000000000005,0,654.69000000000005,8592765106919,1,8592765106919,1,null,"8544429090",3.1]
[110692,"Ex9EVC3 T2 16A ","Káblová EV nabíjačka, Typ 2, 3 fázová, 16 A","NGD",728.85,0,728.85,8592765106926,1,8592765106926,1,null,"8544429090",2.9]
[110693,"Ex9EVC3 T2 32A ","Káblová EV nabíjačka, Typ 2, 3 fázová, 32 A","NGD",753.57,0,753.57,8592765106933,1,8592765106933,1,null,"8544429090",3.9]
[]
["Nástenné EV nabíjačky Ex9EV"]
[110256,"Ex9EV1 T1 10A","Nástenná EV nabíjačka typ 1, 1 fázová, 10 A","NGD",724.61,{"$f":"NGD","v":0},{"$f":"E6573*(1-F6573)","v":724.61},8592765102560,1,8592765102560,1,null,"8544429090",5.95]
[110494,"Ex9EV1 T1 16A","Nástenná EV nabíjačka typ 1, 1 fázová, 16 A","NGD",724.61,{"$f":"NGD","v":0},724.61,8592765104946,1,8592765104946,1,null,"8544429090",5.95]
[110495,"Ex9EV1 T1 20A","Nástenná EV nabíjačka typ 1, 1 fázová, 20 A","NGD",724.61,0,724.61,8592765104953,1,8592765104953,1,null,"8544429090",5.95]
[110496,"Ex9EV1 T1 25A","Nástenná EV nabíjačka typ 1, 1 fázová, 25 A","NGD",724.61,0,724.61,8592765104960,1,8592765104960,1,null,"8544429090",5.95]
[110497,"Ex9EV1 T1 32A","Nástenná EV nabíjačka typ 1, 1 fázová, 32 A","NGD",724.61,0,724.61,8592765104977,1,8592765104977,1,null,"8544429090",5.95]
[110257,"Ex9EV1 T2 10A","Nástenná EV nabíjačka typ 2, 1 fázová, 10 A","NGD",724.61,0,724.61,8592765102577,1,8592765102577,1,null,"8544429090",5.95]
[110498,"Ex9EV1 T2 16A","Nástenná EV nabíjačka typ 2, 1 fázová, 16 A","NGD",724.61,0,724.61,8592765104984,1,8592765104984,1,null,"8544429090",5.95]
[110499,"Ex9EV1 T2 20A","Nástenná EV nabíjačka typ 2, 1 fázová, 20 A","NGD",724.61,0,724.61,8592765104991,1,8592765104991,1,null,"8544429090",5.95]
[110500,"Ex9EV1 T2 25A","Nástenná EV nabíjačka typ 2, 1 fázová, 25 A","NGD",724.61,0,724.61,8592765105004,1,8592765105004,1,null,"8544429090",5.95]
[110501,"Ex9EV1 T2 32A","Nástenná EV nabíjačka typ 2, 1 fázová, 32 A","NGD",724.61,0,724.61,8592765105011,1,8592765105011,1,null,"8544429090",5.95]
[110258,"Ex9EV3 T2 10A","Nástenná EV nabíjačka typ 2, 3 fázová, 10 A","NGD",865.2,0,865.2,8592765102584,1,8592765102584,1,null,"8544429090",7.2]
[110502,"Ex9EV3 T2 16A","Nástenná EV nabíjačka typ 2, 3 fázová, 16 A","NGD",865.2,0,865.2,8592765105028,1,8592765105028,1,null,"8544429090",7.2]
[110503,"Ex9EV3 T2 20A","Nástenná EV nabíjačka typ 2, 3 fázová, 20 A","NGD",865.2,0,865.2,8592765105035,1,8592765105035,1,null,"8544429090",7.2]
[110504,"Ex9EV3 T2 25A","Nástenná EV nabíjačka typ 2, 3 fázová, 25 A","NGD",865.2,0,865.2,8592765105042,1,8592765105042,1,null,"8544429090",7.2]
[110505,"Ex9EV3 T2 32A","Nástenná EV nabíjačka typ 2, 3 fázová, 32 A","NGD",865.2,0,865.2,8592765105059,1,8592765105059,1,null,"8544429090",7.2]

{"sheet":"Rabatové podmienky","index":2,"n_rows":68,"n_cols":3,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Rabatová skupina","Popis","Zľava"]
["NA","Inštalačné prístroje",0]
["NAA","Inštalačné ističe 10 kA",{"$f":"NA","v":0}]
["NAB","Inštalačné ističe 6 kA",0]
["NAC","Prúdové chrániče 10 kA",0]
["NAD","Prúdové chrániče 6 kA",0]
["NAE","Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou 10 kA",0]
["NAF","Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou 6 kA",0]
["NAG","Chráničové moduly",0]
["NAH","Modulárne hlavné vypínače",0]
["NAI","Inštalačné ističe Ex9PN-N, 6 kA",{"$f":"NA","v":0}]
["NAL","DC inštalačné ističe 10 kA, nepolarizované",0]
["NAM","DC inštalačné ističe 6 kA, nepolarizované",0]
["NAN","DC instalačné vypínače",{"$f":"NA","v":0}]
["NAO","DC zvodiče prepätia triedy II pre PV",0]
["NAP","DC inštalačné ističe 10 kA pre PV, nepolarizované",0]
["NAQ","DC inštalačné ističe 6 kA pre PV, nepolarizované",0]
["NAR","AC zvodiče prepätia triedy I+II a II ",{"$f":"NA","v":0}]
["NAS","Instalačné relé a stýkače",{"$f":"NA","v":0}]
["NAU","Prepínače, Signálky a zvončeky",{"$f":"NA","v":0}]
["NAV","DC inštalačné ističe 10 kA, polarizované",0]
["NAW","Inštalačné ističe do 125 A",{"$f":"NA","v":0}]
["NAX","Inštalačné časové, súmrakové a schodiskové spínače",0]
["NAZ","Elektromery ",0]
["NAAA","Jednomodulový Elektronický prúd. chránič s nadpr. ochr",0]
["NAAB","Úzky inštalačný istič 6kA",0]
["NAAC","Zdroje napätia",0]
[]
["NB","Priemyselné spínacie prístroje",0]
["NBA","Stýkače, reverzačné stýkače",{"$f":"NB","v":0}]
["NBB","Nadprúdové relé",0]
["NBC","Stýkače pre spínanie kapacitnej záťaže",0]
["NBD","Stýkače Ci",0]
["NBF","Zabudovatelné prístroje",0]
["NBG","Motorové spúšťače ",0]
["NBH","Zásuvná relé",0]
["NBI","Inštalačné stýkače s ručným ovládaním",0]
[]
["NC ","Výkonové ističe",0]
["NCA","Kompaktné výkonové ističe",{"$f":"NC","v":0}]
["NCB","DC Kompaktné výkonové ističe",0]
["NCC","Vzuchové ističe a dopínače",0]
["NCD","AC odpínače",0]
["NCE","DC odpínače",0]
["NCF","Kompaktné ističe s elektronickou spúšťou",0]
[]
["ND","Rozvádzačové skrine a prepojovacie systémy",0]
["NDA","Plastové rozvodnice",{"$f":"ND","v":0}]
["NDB","Prepojovacie systémy",0]
["NDC","Plastové rozvodnice s bielymi plechovými dverami",0]
["NDD","Metal flat enclosures",0]
["NDE","Svorkovnice",0]
["NDF","Plastové rozvodnice pre montáž do dutých stien",0]
["NDG","GRP Rozvodnice",{"$f":"ND","v":0}]
["NDH","Oceľoplechové rozvádzače IP66",{"$f":"ND","v":0}]
["NDAA","Plastové rozvodnice PHS",{"$f":"ND","v":0}]
[]
["NE","Poistkové systémy",0]
["NEA","Poistkové odpojovače",{"$f":"NE","v":0}]
["NEB","Poistkové odpínače",{"$f":"NE","v":0}]
[]
["NF","Rozvádzače",0]
["NFA","Domové rozvádzače",{"$f":"NF","v":0}]
["NFB","DC boards for PV applications",{"$f":"NF","v":0}]
[]
["NG","PV aplikácie",0]
["NGC","Monitorovacie zariadenie",{"$f":"NG","v":0}]
["NGD","EV nabíječky",{"$f":"NG","v":0}]

{"sheet":"Objednávka","index":3,"n_rows":21,"n_cols":8,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Objednávka č."]
["Dodávateľ:"]
["NOARK Electric Europe s.r.o.",null,null,"IČ: 24123846",null,"DIČ: CZ 24123846"]
["Sezemická 2757/2",null,null,"Č. účtu: 51-0016810227/0100",null,"Banka: 0100"]
["193 00 Praha 9",null,null,"\"Meno obchodníka\"",null,"Tel.:"]
["Czech Republic",null,null,"Email:"]
["Odberateľ:",null,null,"ID zákazníka:",null,"Dátum:"]
[null,null,null,"IČ: ",null,"DIČ: "]
[null,null,null,"Č. účtu: ",null,"Banka: "]
[null,null,null,"\"Kontaktná osoba\"",null,"Tel.:"]
[null,null,null,"Email:"]
[]
["Číslo položky","Obj. číslo","Typové označenie","Popis","Rabatová skupina","Cena po zľave (EUR)"," kusov","Celková cena (EUR)"]
[null,null,null,null,null,null,null,0]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Celková cena objednávky:",null,null,{"$f":"SUM(H14:H14)","v":0}]
[]
["Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Všetky dohodnuté cenové podmienky, obsah dodávky a zpôsob dodania sa riadi"]
["Všeobecnými obchodnými podmienkami, prípadne individuálnou Rámcovou zmluvou a jej dodatkami."]

{"sheet":"Cenová ponuka","index":4,"n_rows":23,"n_cols":8,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Cenová ponuka č."]
["Dodávateľ:"]
["NOARK Electric Europe s.r.o.",null,null,"IČ: 24123846",null,"DIČ: CZ 24123846"]
["Sezemická 2757/2",null,null,"Č. účtu: 51-0016810227/0100",null,"Banka: 0100"]
["193 00 Praha 9",null,null,"\"Meno obchodníka\"",null,"Tel.:"]
["Czech Republic",null,null,"Email:"]
["Odberateľ:",null,null,"ID zákazníka:",null,"Dátum:"]
[null,null,null,"IČ: ",null,"DIČ: "]
[null,null,null,"Č. účtu: ",null,"Banka: "]
[null,null,null,"\"Kontaktná osoba\"",null,"Tel.:"]
[null,null,null,"Email:"]
[]
["Číslo položky","Obj. číslo","Typové označenie","Popis","Rabatová skupina","Cena po zľave (EUR)","Počet kusov","Celková cena (EUR)"]
[null,null,null,null,null,null,null,0]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Celková cena ponuky:",null,null,{"$f":"SUM(H14:H14)","v":0}]
[]
["Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Všetky dohodnuté cenové podmienky, obsah dodávky a zpôsob dodania sa riadi"]
["Všeobecnými obchodnými podmienkami, prípadne individuálnou Rámcovou zmluvou a jej dodatkami."]
["Cena je platná pri odbere celého dopytovaného tovaru a množstva."]
["Pokiaľ sa zmení dopyt, zmení sa aj ponuka v závislosti na produktoch a množstve."]

{"sheet":"Všeobecné obchodné podmienky","index":5,"n_rows":60,"n_cols":2,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"______________________________________________________"]
[null,"VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY"]
[null,"______________________________________________________"]
[]
[]
[]
[null,"I.            ÚVODNÉ USTANOVENIE"]
[null,"1.1         Tieto všeobecné obchodné podmienky („VOP“) spoločnosti NOARK Electric Europe s.r.o., so sídlom Praha 9, Horní Počernice, Sezemická 2757/2, PSČ: 193 00, zapísanej v obchodnom registri vedeným Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 181277 („Predávajúci“), vymedzujú vzájomné práva a povinnosti medzi Predávajúcim a osobou („Kupujúci“), ktorá má záujem nakúpiť tovar ponúkaný Predávajúcim („Tovar“) v aktuálnom cenníku Tovaru („Cenník“)."]
[null,"1.2         Ak medzi Predávajúcim a Kupujúcim (spoločne „Strany“, alebo jednotlivo \"Strana\") nebola uzatvorená rámcová zmluva („Rámcová zmluva“) určujúca v jednotlivých bodoch odlišnú úpravu, predstavujú tieto VOP a Kúpna zmluva (ako je definovaná nižšie) úplnú a konečnú dohodu Strán o podmienkach dodania a odobratia Tovaru. V otázkach tu neupravených sa bude postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z.z., obchodný zákonník, v platnom znení („ObchZ“). "]
[]
[null,"II.          OBJEDNÁVKA TOVARU"]
[null,"2.1         Predávajúci oboznámil Kupujúceho s obsahom týchto VOP a Kupujúci na ich základe a na základe ďalších informácií poskytnutých Predávajúcim prejavil prostredníctvom objednávky („Objednávka“) vôľu nakúpiť od Predávajúceho Tovar za cenu uvedenú v Cenníku alebo inak dohodnutú („Kúpna cena“). "]
[null,"2.2         Objednávka bude vždy obsahovať: (a) identifikačné údaje osoby oprávnenej zastupovať Kupujúceho, (b) popis (kód) objednávaného Tovaru podľa Cenníka a počet kusov, a (c) spôsob dodania Tovaru, poprípade ďalšie náležitosti, na ktorých sa Strany dohodli. Kupujúci odovzdá Predávajúcemu vyplnenú Objednávku osobne, doručením na adresu sídla Predávajúceho alebo na adresu uvedenú v Rámcovej zmluve, popr. doručí Objednávku Predávajúcemu e-mailom alebo iným dohodnutým spôsobom. Objednávka sa považuje za návrh na uzatvorenie individuálnej kúpnej zmluvy („Kúpna zmluva“) a stáva sa tak záväznou okamžikom jej doručenia Predávajúcemu. Kupujúci odoslaním Objednávky prejavuje výslovný súhlas s tým, aby sa Kúpna zmluva (a všetky povinnosti z nej vyplývajúce) riadila VOP. Predávajúci má povinnosť na doručenej Objednávke vyznačiť deň tohoto doručenia. Podpisom Predávajúceho na doručenej Objednávke dochádza k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy, ktorá môže byť ukončená iba dohodou oboch Strán. "]
[]
[null,"III.       KÚPNA CENA, FAKTURÁCIA, PLATOBNÉ PODMIENKY"]
[null,"3.1         Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu za dodaný Tovar Kúpnu cenu určenú podľa platného Cenníka, alebo inak dohodnutú plus DPH. Pre vylúčenie všetkých pochybností sa dohodlo, že kúpna cena je uvedená v Cenníku bez DPH. "]
[null,"3.2         Predávajúci je oprávnený Cenník kedykoľvek jednostranne meniť, prípadná zmena Cenníku sa však nevzťahuje na Tovar objednaný na základe Objednávok doručených Predávajúcemu pred dňom takej zmeny. Aktualizovaný Cenník obsahujúci dátum účinnosti bude zverejnený na internetových stránkach Predávajúceho alebo zaslaný Kupujúcemu formou emailovej správy."]
[null,"3.3         Ak nebude medzi Predávajúcim a Kupujúcim dohodnuté inak, Kúpna cena nezahrňuje náklady na balné, prepravu, manipuláciu, inštaláciu a uvedenie Tovaru do prevádzky, ani náklady na likvidáciu a recykláciu obalov („Ďalšie náklady“). Výška ďalších nákladov bude uvedená v Cenníku a bude vždy pripočítaná ku Kúpnej cene. "]
[null,"3.4         Kúpna cena je splatná do siedmych (7) dní od dňa vystavenia daňového dokladu (zálohovej faktúry), ktorý bude spĺňať náležitosti vyžadované zákonom 222/2004 Z.z., v platnom znení. Príslušná čiastka bude Kupujúcim uhradená bezhotovostne na účet Predávajúceho uvedený v príslušnej faktúre alebo inak Kupujúcemu oznámený. Zaplatením Kúpnej ceny sa rozumie deň pripísania celej čiastky na príslušný účet Predávajúceho."]
[null,"3.5         V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou akejkoľvek faktúry má Predávajúci nárok požadovať úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. "]
[null,"IV.        DODANIE TOVARU"]
[null,"4.1         K dodaniu Tovaru môže dôjsť až po úplnom zaplatení Kúpnej ceny. Dodacia doba je (30) dní od zaplatenia Kúpnej ceny, pokiaľ predávajúci neurčil inak. Predávajúci je oprávnený pozastaviť lehotu pre dodanie Tovaru po dobu, kým bude Kupujúci v omeškaní s úhradou akejkoľvek dlžnej čiastky vyplývajúcej z Rámcové či Kúpnej zmluvy. Takéto omeškanie s dodaním Tovaru nebude považované za porušenie Kúpnej alebo Rámcovej zmluvy. "]
[null,"4.2         Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu Tovar formou jeho odoslania na adresu Kupujúceho uvedenú v Kúpnej zmluve, prípadne na inú adresu písomne oznámenú Predávajúcemu („Zásielka“). Povinnosť Predávajúceho sa považuje za splnenú a Tovar je tak dodaný Kupujúcemu okamžikom odovzdania Zásielky prvému dopravcovi k preprave. Zásielka bude vždy jasne a dostatočne označená ako zásielka pre Kupujúceho a účinky dodania Tovaru tak nastanú odovzdaním Zásielky dopravcovi. V súlade s ObchZ prechádza nebezpečenstvo škody na Tovare na Kupujúceho v okamžiku, keď je Zásielka odovzdaná prvému dopravcovi k preprave do miesta dodania. "]
[null,"4.3       Pokiaľ není v týchto VOP alebo medzi Predávajúcim a Kupujúcim dohodnuté inak, na dodanie tovaru sa uplatnia podmienky CIP podľa INCOTERMS 2010. Miesto určenia a dodania bude dohodnuté v konkrétnom prípade medzi Predávajúcim a Kupujúcim."]
[null,"V.          NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKÉHO PRÁVA K TOVARU"]
[null,"5.1         Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru okamžikom, keď je mu odovzdaný a súčasne zaplatil celú Kúpnu cenu."]
[]
[null,"VI.        ZÁRUKA"]
[null,"6.1         Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku za akosť Tovaru v dĺžke trvania päť (5) rokov od dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim („Záruční doba“). Zárukou za akosť sa Predávajúci zaväzuje, že Tovar zakúpený Kupujúcim bude po stanovenú Záručnú dobu spôsobilý pre použitie k dohodnutému účelu. "]
[null,"6.2         Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené alebo vzniknuté najmä v dôsledku:"]
[null,"(a)   nesprávneho skladovania Tovaru pred inštaláciou a uvedením do prevádzky; "]
[null,"(b)   nevhodnej, chybne navrhnutej alebo chybne vykonanej inštalácie Tovaru alebo nesprávneho použitia Tovaru;"]
[null,"(c)   opotrebovanie Tovaru spojené s prirodzeným behom životnosti Tovaru a bežným použitím (napr. varistorov zvodičov prepätia);"]
[null,"(d)   nadmerného použitia Tovaru, tj. použitím v rozpore s odporučením alebo inštrukciami Predávajúceho (napr. prekročením počtu deklarovaných pracovných cyklov);"]
[null,"(e)   akékoľvek zmeny alebo úpravy Tovaru, ktoré boli vykonané Kupujúcim alebo akoukoľvek treťou osobou s výnimkou osoby, ktorá bola určená alebo schválená Predávajúcim;"]
[null,"(f)    vonkajších vplyvov mimo kontrolu Predávajúceho"]
[null,"(g)   vyššia moci, za ktorú sa považuje najmä záplava, povodeň, požiar, zásah bleskom, zemetrasenie, štrajk alebo občianske nepokoje. "]
[null,"6.3         Výnimky zo Záruky sú podrobne uvedené v reklamačnom poriadku, ktorý je dostupný na internetových stránkach Predávajúceho („Reklamačný poriadok“). V prípade rozporu medzi ustanoveniami Reklamačného poriadku a týchto VOP majú prednosť ustanovenia Reklamačného poriadku."]
[null,"6.4     Prípadné vrátenie Tovaru Kupujúcim zpäť Predávajúcemu podlieha súhlasu Predávajúceho. Vrátenie tovaru je možné len v prípade, ak je tovar kompletný a nepoškodený vrátane obalu, a to maximálne do jedného (1) roku od jeho dodania. Cena, za ktorú bude Predávajúcim taký tovar kúpený, bude určená Predávajúcim, a to na základe kontroly prevedenej Predávajúcim. Všetky náklady spojené so zpätným predajom (poštovné, balné a pod.) Predávajúcemu nesie Kupujúci. Na výzvu Predávajúceho je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu manipulačný poplatok za účelom uhradenia ďalších dodatočných nákladov vzniknutých Predávajúcemu v súvislosti s vrátením tovaru."]
[null,"VII.      REKLAMÁCIA A EURÓPSKA ZÁRUKA"]
[null,"7.1         Kupujúci je oprávnený uplatniť nárok zo zodpovednosti za vadu Tovaru, ktorá vznikla v priebehu Záručnej doby („Reklamácia“) v ktorejkoľvek pobočke Predávajúceho, uvedenej v zozname predloženom Kupujúcemu pri nákupu Tovaru alebo dostupnom na internetových stránkach Predávajúceho („Zoznam“). Kupujúci je za podmienok uvedených v Reklamačnom poriadku oprávnený uplatniť Reklamáciu aj mimo územia štátu, v ktorom bol Tovar zakúpený."]
[null,"7.2        Práva z vadného plnenia týkajúceho sa dodaného množstva tovaru je Kupujúci oprávnený uplatniť najneskôr do štrnásť (14) dní od dňa dodania Tovaru."]
[null,"7.3        Kupujúci je povinný pri prevzatí Tovar podľa možností skontrolovať a prípadné vady oznámiť prostredníctvom protokolu prepravcu. Práva z vadného plnenia týkajúceho sa vád, ktoré Kupujúci mohol odhaliť pri prevzatí Tovaru, zanikajú po prevzatí Tovaru a Reklamácia v takomto prípade nebude uznaná. Predávajúci je ale oprávnený, ale nie povinný, uznať reklamáciu aj v takomto prípade.  "]
[null,"7.4         Kupujúci berie na vedomie, že výnimky zo Záruky, podmienky pre uplatnenie nároku na Reklamáciu a okolnosti, za ktorých nebude Reklamácia uznaná ako oprávnená, sa budú riadiť Reklamačným poriadkom, s jeho obsahom sa pred uzatvorením Kúpnej zmluvy zoznámil."]
[]
[null,"VIII.    SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV"]
[null,"8.1         Osobné údaje Kupujúceho v zmyslu §3 zákona č. 363/2005 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom znení („SOÚ“), ktoré Kupujúci poskytol Predávajúcemu v súvislosti s uzatvorením a plnením Rámcovej zmluvy alebo Kúpnej zmluvy, alebo ktoré Predávajúci získal iným zákonným spôsobom, poprípade ktoré vytvoril spracovaním údajov takto získaných („Osobné údaje“), budú Predávajúcim alebo ním povereným spracovateľom spracovávané za účelom využívania týchto Osobných údajov v súvislosti s predmetom podnikania Predávajúceho, tj. k činnostiam priamo alebo nepriamo súvisiacimi s jeho obchodnou činnosťou vrátane ponúkania obchodu a starostlivosti o zákazníka, a to ako automatizovane (prostriedkami výpočtovej techniky), tak manuálne. Predávajúci bude Osobné údaje spracovávať po dobu trvania zmluvného vzťahu založeného Rámcovou zmluvou alebo Kúpnou zmluvou a ďalej po dobu vyžadovanú všeobecne záväznými právnymi predpismi. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý rozsahu, spôsobu, účelu a dĺžky spracovávania Osobných údajov, ako sú vymedzené v  Rámcovej zmluve, Kúpnej zmluve a týchto VOP a svojím podpisom na Rámcovej alebo Kúpnej zmluve udeľuje Predávajúcemu výslovný súhlas s takým spracovávaním Osobných údajov. Kupujúci ďalej súhlasí s tým, aby Osobné údaje boli Predávajúcim a každým ďalším správcom spracovávané, rozumie sa aj navzájom medzi nimi alebo tretími osobami odovzdávané (a to aj do tretích krajín), za účelom plnenia Rámcovej zmluvy alebo Kúpnej zmluvy, skvalitnenie starostlivosti o Kupujúceho, vykonávanie marketingových činností alebo informovanie ostatných správcov o bonite a dôveryhodnosti Kupujúceho."]
[]
[null,"IX.         ZASIELANIE OBCHODNÝCH ZDELENÍ"]
[null,"9.1         Kupujúci berie na vedomie a podpisom Rámcovej alebo Kúpnej Zmluvy udeľuje Predávajúcemu výslovný súhlas k tomu, aby Predávajúci elektronickými prostriedkami na adresy, ktoré Kupujúci v súvislosti s Rámcovou alebo Kúpnou zmluvou Predávajúcemu uviedol, zasielal Kupujúcemu obchodné zdelenie v zmysle §3 odst.6 zákona č. 147/2001 Z.z., o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.  "]
[]
[null,"X.           DORUČOVANIE"]
[null,"10.1      Pokiaľ nie je stanovené inak, všetky oznámenia, zdelenia alebo iná komunikácia uskutočnená medzi Stranami musí byť písomná. Strany sú povinné doručovať si navzájom písomnosti na adresy uvedené v Rámcovej alebo Kúpnej zmluve, alebo inak oznámené Stranami, a to: (a) osobným doručením s potvrdením prevzatia; (b) doporučeným listom; (c) prostredníctvom kuriéra a potvrdením prijatia; alebo (d) e-mailom. Úkony, ktoré majú vplyv na vznik, zmenu alebo zánik Rámcovej alebo Kúpnej zmluvy musia byť doručované výhradne písomne na adresu sídla alebo adresu uvedenú v Rámcovej zmluve. Akékoľvek oznámenie bude považované za riadne doručené príslušnej Strane okamihom jeho doručenia do sféry adresáta. K doručeniu v súlade s ustanovením Obchodného zákonníka dôjde aj v prípade, že Strana ktorá je adresátom, vedome zabráni doručeniu. Predpokladá sa, že zásielka odoslaná prostredníctvom prevádzkovateľa poštovej služby prišla tretí pracovný deň od jej odoslania."]
[null,"10.2      Strany sa zaväzujú, bezodkladne sa písomne informovať o zmenách akýchkoľvek údajov uvedených v Rámcovej alebo Kúpnej zmluve. Pokiaľ niektorá zo strán poruší túto povinnosť, bude sa považovať všetka korešpondencia odoslaná na poslednú známu adresu takej Strany za doručenú aj napriek tomu, že se tu adresát už nezdržuje a nemal tak možnosť sa s obsahom zásielky zoznámiť."]
[]
[null,"XI.         ZÁVĚREČNÉ USTANOVENIA"]
[null,"11.1      Rámcová zmluva a Kúpna zmluva (vrátane vzťahov z nich vyplývajúcich) sa riadi právom Českej republiky.  "]
[null,"11.2      Strany sa zaväzujú riešiť všetky vzájomné spory súvisiace s Rámcovou alebo Kúpnou zmluvou zmierom. V prípade, že nebude dosiahnutý zmier, do pätnástich (15) dní od dňa, kedy ktorákoľvek zo Strán informovala druhú Stranu o vzniku sporu a požiadala o zmier takého sporu, budú tieto spory alebo nezrovnalosti s konečnou platnosťou riešené Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave. Všetky spory, ktoré vzniknú z Rámcovej alebo Kúpnej zmluve, vrátane sporov o ich platnosť, výklad alebo zrušenie budú riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej Komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné. "]
[null,"11.3      Tieto VOP sú platné a účinné od 1. 1. 2015."]

{"sheet":"Reklamačný poriadok","index":6,"n_rows":47,"n_cols":2,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"______________________________________________________"]
[null,"REKLAMAČNÝ PORIADOK"]
[null,"______________________________________________________"]
[]
[]
[null,"I.            ÚVODNÉ USTANOVENIE"]
[null,"1.1         Tento reklamačný poriadok („Reklamačný poriadok“) spoločnosti NOARK Electric Europe s.r.o., so sídlom Praha 9, Horní Počernice, Sezemická 2757/2, PSČ: 193 00, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 181277 („Predávajúci“), vymedzuje vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z práv z vadného plnenia u tovaru dodávaného na trh Predávajúcim („Zboží“) a osobou, ktorá tento Tovar za účelom jeho použitia zakúpila („Kupujúci“). Pokiaľ nie je uvedené inak, majú výrazy tu použite so začiatočným veľkým písmenom význam uvedený vo Všeobecných obchodných podmienkach Predávajúceho („VOP“), ktoré sú dostupné na internetových stránkach Predávajúceho. "]
[]
[null,"II.          ZÁRUKA"]
[null,"2.1         Predávajúci poskytne Kupujúcemu záruku za akosť Tovaru v dĺžke trvania piatich (5) rokov od dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim (ďalej len „Záručná doba“). Zárukou za akosť sa Predávajúci zaväzuje, že Tovar zakúpený Kupujúcim bude po stanovenú Záručnú dobu spôsobilý pre použitie na dohodnutý účel. "]
[null,"2.2         Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré boli spôsobené, alebo vznikli v dôsledku :"]
[null,"(a)   nesprávneho skladovania Tovaru pred inštaláciou a uvedením do prevádzky, tj, skladovaním na mieste a za podmienok, ktoré sú v rozpore v príslušnou výrobkovou normou a prehlásením o zhode (pokiaľ neuvedie Predávajúci písomne niečo iné), podmienkami uvedenými vo VOP, príručke pre užívateľov, návodu na použitie, katalógu alebo v inom dokumente, ktorý pre tieto účely Predávajúci vydal alebo označil; "]
[null,"(b)   nevhodné, chybne navrhnuté alebo chybne vykonané inštalácie Tovaru, za ktorú sa považuje najmä inštalácia vykonaná v rozpore s podmienkami a požiadavkami stanovenými v ktoromkoľvek z dokumentov uvedeným pod bodom a) vyššie;"]
[null,"(c)   nesprávne použitie Tovaru, za ktoré sa považuje najmä použitie Tovaru v rozpore s ktorýmkoľvek z dokumentov uvedeným pod bodom a) vyššie;"]
[null,"(d)   použitie Tovaru za iným účelom, než aký je stanovený v ktoromkoľvek z dokumentov uvedeným pod bodom a) vyššie;"]
[null,"(e)   opotrebovanie Tovaru spojené s prirodzeným behom životnosti Tovaru a bežným použitím (napr. varistorov zvodičov prepätia);"]
[null,"(f)    nadmerného použitia Tovaru, tj. použitím v rozpore s odporučením alebo inštrukciami Predávajúceho (napr. prekročením počtu deklarovaných pracovných cyklov);"]
[null,"(g)   použitia Tovaru v rozpore s akoukoľvek prevádzkovou alebo montážnou podmienkou stanovenou vo výrobkovej norme alebo ktoromkoľvek inom dokumente uvedenom pod bodom a) vyššie;"]
[null,"(h)   použitia Tovaru v prostredí alebo na mieste, kde dochádza k pôsobeniu vonkajších vplyvov, a ktoré neodpovedajú podmienkam stanoveným alebo doporučeným Predávajúcim;"]
[null,"(i)    nesprávnej údržby Tovaru, za ktorú sa považuje údržba vykonávaná v rozpore s ktorýmkoľvek z dokumentov uvedeným pod bodom a) vyššie;"]
[null,"(j)    pripojenia Tovaru k inému Tovaru alebo akémukoľvek inému výrobku alebo zariadeniu inak, ako je doporučené alebo stanovené Predávajúcim v ktoromkoľvek z dokumentov uvedeným pod bodom a) vyššie;"]
[null,"(k)   akejkoľvek zmeny alebo úpravy Tovaru, ktoré boli vykonané Kupujúcim alebo akoukoľvek tretou osobou s výnimkou osoby určenej alebo schválenej Predávajúcim;"]
[null,"(l)    vonkajších vplyvov mimo kontrolu Predávajúceho, za ktoré sa považuje najmä pôsobenie slnečného alebo iného žiarenia, elektromagnetické pól, vniknutie tekutiny, vniknutie prachu, peľu alebo akéhokoľvek predmetu, prepätí v sieti, kolísanie siete, prepätí alebo skrat na vstupoch alebo výstupoch, napätie vzniknuté pri elektrostatickom výboji (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie; a"]
[null,"(m) vyššej moci, za ktorú sa považuje najmä záplava, povodeň, požiar, zásah blesku, zemetrasenie, štrajk alebo občianske nepokoje. "]
[null,"2.3         Za rozpor s kúpnou zmluvou sa nepovažuje a reklamačný nárok nebude uznaný v prípade, keď Tovar nemá vadu, avšak neplní funkcie predpokladané alebo očakávané Kupujúcim; alebo tieto funkcie plniť nemôže, pretože jeho inštalácia bola navrhnutá alebo vykonaná takým spôsobom, že Tovar tieto funkcie ani objektívne plniť nemohol. Za vadu sa tiež nepovažuje akákoľvek odlišnosť vo veľkosti, farbe alebo tvaru Tovaru v porovnaní s jeho vyobrazením uvedeným v katalógu alebo inom dokumente Predávajúceho."]
[]
[null,"III.        REKLAMACE A EVROPSKÁ ZÁRUKA"]
[null,"3.1         Kupujúci je oprávnený uplatniť svoj nárok zo zodpovednosti za vadu Tovaru vzniknutú v priebehu Záručnej doby (ďalej len „Reklamácia“) v akejkoľvek prevádzke uvedenej na zozname predloženom Kupujúcemu pri nákupe Tovaru alebo dostupnom na internetových stránkach Predávajúceho (ďalej len „Zoznam“)."]
[null,"3.2         Kupujúci je za podmienok uvedených v tomto Reklamačnom poriadku oprávnený uplatniť Reklamáciu aj mimo územia štátu, v ktorom bol Tovar zakúpený, ak je taký štát (prevádzka) uvedená v Zozname."]
[null,"3.3         Podmienkou pre uplatnenie nároku na Reklamáciu je:"]
[null,"(a)   označenie osoby, ktorý Tovar zakúpila a ktorá reklamáciu uplatňuje;"]
[null,"(b)   označenie Tovaru, ktorý je predmetom Reklamácie (typ, kód a ďalšie identifikačné údaje o Tovare);"]
[null,"(c)   predloženie originálu dokladu o zakúpení Tovaru; "]
[null,"(d)   vyplnenie reklamačného listu v jazyku štátu, v ktorom sa Reklamácia uplatňuje; "]
[null,"(e)   podrobný popis vady Tovaru a spôsob, akým sa vada prejavuje; "]
[null,"(f)    podrobný popis spôsobu zapojenia a použitia Tovaru;"]
[null,"(g)   preferovaný spôsob vybavenia Reklamácie; a"]
[null,"(h)   uplatnenie vady výhradne v autorizovanom servise, uvedenom v Zozname."]
[null,"3.4         Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, a to nasledujúcim spôsobom:"]
[null,"(a)    pokiaľ ide o vadu odstrániteľnú, má Kupujúci nárok požadovať (i) odstránenie vady opravou Tovaru, (ii) dodanie chýbajúceho Tovaru; alebo (iii) primeranú zľavu z kúpnej ceny; a"]
[null,"(b)   pokiaľ ide o vadu neodstrániteľnú, má Kupujúci nárok požadovať (i) výmenu Tovaru; (ii) zľavu z Kúpnej ceny; alebo môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť. "]
[null,"3.5         Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že v prípade, že Reklamáciu uplatní (i) v inom štáte ako v ktorom Tovar zakúpil; či (ii) u iného subjektu, než u ktorého Tovar zakúpil (napr. pokiaľ Kupujúci Tovar zakúpil u tretej osoby a Reklamáciu uplatňuje priamo u Predávajúceho), bude odlišne od článku 3.4 tohto Reklamačného poriadku Reklamácia vybavená formou opravy či výmeny Tovaru. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností o význame tohto dojednania sa výslovne stanovuje, že v prípadoch podľa prvej vety tohto článku nejde Reklamáciu vybaviť formou zľavy a nejde od kúpnej zmluvy, na základe ktorej bol Tovar zakúpený, odstúpiť. "]
[null,"3.6         Voľba nároku na spôsob odstránenia vady Tovaru sa prisudzuje Kupujúcemu. Tento nárok je obmedzený v prípade Reklamácie podľa článku 3.5 tohto Reklamačného poriadku."]
[]
[null,"IV.        PLATNOSŤ REKLAMAČNÉHO PORIADKU"]
[null,"4.1         Tento Reklamačný poriadok je platný od 1. 1. 2015."]

{"sheet":"Návod","index":7,"n_rows":18,"n_cols":2,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"______________________________________________________"]
[null,"NÁVOD"]
[null,"______________________________________________________"]
[]
[]
[null,"1. Vyberte list \"Rabatové podmienky\" a zadajte príslušné koeficienty zliav. Zľavy je možné zadávať pre základné skupiny alebo samostatne pre jednotlivé podskupiny výrobkov."]
[null,"2. Rabatové podmienky musia byť zadané pred tvorbou Cenovej ponuky alebo Objednávky. Následné zmeny sa nepremietnu do existujúcich Cenových ponúk a Objednávok."]
[null,"3. Pre pridanie položky do Objednávky vyberte akúkoľvek bunku v príslušnom riadku na liste \"Cenník NOARK\" a stlačte tlačítko \"Pridať do objednávky\"."]
[null,"4. Pre pridanie položky do Cenovej ponuky vyberte akúkoľvek bunku v príslušnom riadku na liste \"Ceník NOARK\" a stlačte tlačítko \"Pridať do cenovej ponuky\"."]
[null,"5. Po stlačení tlačítka podľa bodu 3. alebo 4. sa otvorí okno, do ktorého zadajte požadovaný počet kusov výrobkov a stlačte Enter."]
[null,"6. Použitím kombinácie tlačidiel Shift a Alt môžete vybrať  viac výrobkov naraz. Okná pre zadanie počtu kusov sa budú otvárať postupne."]
[null,"7. Vyplňte kontaktné údaje v hlavičke listu \"Objednávka\" alebo \"Cenová ponuka\""]
[null,"8. Ak chcete zmazať ľubovoľný riadok v Cenovej ponuke  alebo Objednávke, označte ľubovoľnú bunku daného riadku a stlačte \"Zmazať riadok\"."]
[null,"9. Vymazať celý zoznam položiek z Objednávky alebo Cenovej ponuky je možné stlačením tlačítka \"Zmazať všetko\"."]
[null,"10. Objednávku alebo Cenovú ponuku môžete uložiť použitím štandardných prostriedkov Excel."]
[null,"11. Objednávku alebo Cenovú ponuku môžete exportovať do pdf stlačením tlačidla \"Uložit ako PDF\"."]
[null,"12. Tlač Objednávky alebo Cenovej ponuky je možná použitím štandardných prostriedkov Excel."]