{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":8,"sheets":["Úvod","Ceník NOARK","Rabatové podmínky","Objednávka","Nabídka","Všeobecné obchodní podmínky","Reklamační řád","Manuál"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":2,"defined_names":72,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Úvod","index":0,"n_rows":8,"n_cols":4,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[null,"Ceník NOARK Electric Europe, s.r.o."]
[]
[null,"Česká republika"]
[]
[null,"Platnost od",null,"2022-08-01"]

{"sheet":"Ceník NOARK","index":1,"n_rows":7162,"n_cols":15,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":false,"merged":[],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
[]
["Ceník výrobků NOARK Electric Europe s.r.o. ",null,null,"Platnost od:",{"$f":"Valid","v":"2022-08-01"}]
["Česká republika"]
["Objednací číslo","Typové označení","Popis","Rabatová skupina","Brutto cena (Kč)","Rabat","Cena po slevě (Kč)","EAN kód výrobku","Základní balení (ks)","EAN/GTIN kód základního balení","Kartónové balení (ks)","EAN/GTIN kód kartónového balení","Celní sazebník","Jednotková hmotnost (kg)","Recyklační příspěvek (Kč)"]
[]
["Instalační jističe Ex9BH, 10 kA"]
[100270,"Ex9BH 1P B1 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 1 A, 1pól","NAA",145,{"$f":"NAA","v":0},{"$f":"E7*(1-F7)","v":145},8592765002716,12,18592765002713,144,28592765002710,"8536201090",0.11,0.11]
[100271,"Ex9BH 1P B2 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 2 A, 1pól","NAA",144,0,144,8592765002723,12,18592765002720,144,28592765002727,"8536201090",0.11,0.11]
[100272,"Ex9BH 1P B3 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 3 A, 1pól","NAA",145,0,145,8592765002730,12,18592765002737,144,28592765002734,"8536201090",0.11,0.11]
[100273,"Ex9BH 1P B4 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 4 A, 1pól","NAA",145,0,145,8592765002747,12,18592765002744,144,28592765002741,"8536201090",0.11,0.11]
[100274,"Ex9BH 1P B6 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 6 A, 1pól","NAA",112,0,112,8592765002754,12,18592765002751,144,28592765002758,"8536201090",0.11,0.11]
[100275,"Ex9BH 1P B8 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 8 A, 1pól","NAA",110,0,110,8592765002761,12,18592765002768,144,28592765002765,"8536201090",0.11,0.11]
[100276,"Ex9BH 1P B10 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 10 A, 1pól","NAA",101,0,101,8592765002778,12,18592765002775,144,28592765002772,"8536201090",0.11,0.11]
[100277,"Ex9BH 1P B13 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 13 A, 1pól","NAA",112,0,112,8592765002785,12,18592765002782,144,28592765002789,"8536201090",0.11,0.11]
[100278,"Ex9BH 1P B16 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 16 A, 1pól","NAA",98,0,98,8592765002792,12,18592765002799,144,28592765002796,"8536201090",0.11,0.11]
[100279,"Ex9BH 1P B20 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 20 A, 1pól","NAA",112,0,112,8592765002808,12,18592765002805,144,28592765002802,"8536201090",0.11,0.11]
[100280,"Ex9BH 1P B25 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 25 A, 1pól","NAA",110,0,110,8592765002815,12,18592765002812,144,28592765002819,"8536201090",0.11,0.11]
[100281,"Ex9BH 1P B32 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 32 A, 1pól","NAA",164,0,164,8592765002822,12,18592765002829,144,28592765002826,"8536201090",0.11,0.11]
[100282,"Ex9BH 1P B40 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 40 A, 1pól","NAA",172,0,172,8592765002839,12,18592765002836,144,28592765002833,"8536201090",0.11,0.11]
[100283,"Ex9BH 1P B50 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 50 A, 1pól","NAA",258,0,258,8592765002846,12,18592765002843,144,28592765002840,"8536201090",0.11,0.11]
[100284,"Ex9BH 1P B63 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 63 A, 1pól","NAA",261,0,261,8592765002853,12,18592765002850,144,28592765002857,"8536201090",0.12,0.12]
[100285,"Ex9BH 1PN B1 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 1 A, 1+Npól","NAA",280,0,280,8592765002860,6,18592765002867,72,28592765002864,"8536201090",0.22,0.22]
[100286,"Ex9BH 1PN B2 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 2 A, 1+Npól","NAA",279,0,279,8592765002877,6,18592765002874,72,28592765002871,"8536201090",0.25,0.25]
[100287,"Ex9BH 1PN B3 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 3 A, 1+Npól","NAA",278,0,278,8592765002884,6,18592765002881,72,28592765002888,"8536201090",0.25,0.25]
[100288,"Ex9BH 1PN B4 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 4 A, 1+Npól","NAA",277,0,277,8592765002891,6,18592765002898,72,28592765002895,"8536201090",0.25,0.25]
[100289,"Ex9BH 1PN B6 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 6 A, 1+Npól","NAA",276,0,276,8592765002907,6,18592765002904,72,28592765002901,"8536201090",0.25,0.25]
[100290,"Ex9BH 1PN B8 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 8 A, 1+Npól","NAA",276,0,276,8592765002914,6,18592765002911,72,28592765002918,"8536201090",0.25,0.25]
[100291,"Ex9BH 1PN B10 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 10 A, 1+Npól","NAA",225,0,225,8592765002921,6,18592765002928,72,28592765002925,"8536201090",0.25,0.25]
[100292,"Ex9BH 1PN B13 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 13 A, 1+Npól","NAA",228,0,228,8592765002938,6,18592765002935,72,28592765002932,"8536201090",0.25,0.25]
[100293,"Ex9BH 1PN B16 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 16 A, 1+Npól","NAA",225,0,225,8592765002945,6,18592765002942,72,28592765002949,"8536201090",0.25,0.25]
[100294,"Ex9BH 1PN B20 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 20 A, 1+Npól","NAA",228,0,228,8592765002952,6,18592765002959,72,28592765002956,"8536201090",0.25,0.25]
[100295,"Ex9BH 1PN B25 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 25 A, 1+Npól","NAA",228,0,228,8592765002969,6,18592765002966,72,28592765002963,"8536201090",0.25,0.25]
[100296,"Ex9BH 1PN B32 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 32 A, 1+Npól","NAA",306,0,306,8592765002976,6,18592765002973,72,28592765002970,"8536201090",0.23,0.23]
[100297,"Ex9BH 1PN B40 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 40 A, 1+Npól","NAA",311,0,311,8592765002983,6,18592765002980,72,28592765002987,"8536201090",0.25,0.25]
[100298,"Ex9BH 1PN B50 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 50 A, 1+Npól","NAA",826,0,826,8592765002990,6,18592765002997,72,28592765002994,"8536201090",0.25,0.25]
[100299,"Ex9BH 1PN B63 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 63 A, 1+Npól","NAA",831,0,831,8592765003003,6,18592765003000,72,28592765003007,"8536201090",0.25,0.25]
[100300,"Ex9BH 2P B1 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 1 A, 2pól","NAA",335,0,335,8592765003010,6,18592765003017,72,28592765003014,"8536201090",0.25,0.25]
[100301,"Ex9BH 2P B2 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 2 A, 2pól","NAA",334,0,334,8592765003027,6,18592765003024,72,28592765003021,"8536201090",0.25,0.25]
[100302,"Ex9BH 2P B3 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 3 A, 2pól","NAA",333,0,333,8592765003034,6,18592765003031,72,28592765003038,"8536201090",0.25,0.25]
[100303,"Ex9BH 2P B4 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 4 A, 2pól","NAA",332,0,332,8592765003041,6,18592765003048,72,28592765003045,"8536201090",0.25,0.25]
[100304,"Ex9BH 2P B6 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 6 A, 2pól","NAA",331,0,331,8592765003058,6,18592765003055,72,28592765003052,"8536201090",0.25,0.25]
[100305,"Ex9BH 2P B8 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 8 A, 2pól","NAA",331,0,331,8592765003065,6,18592765003062,72,28592765003069,"8536201090",0.25,0.25]
[100306,"Ex9BH 2P B10 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 10 A, 2pól","NAA",305,0,305,8592765003072,6,18592765003079,72,28592765003076,"8536201090",0.25,0.25]
[100307,"Ex9BH 2P B13 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 13 A, 2pól","NAA",308,0,308,8592765003089,6,18592765003086,72,28592765003083,"8536201090",0.25,0.25]
[100308,"Ex9BH 2P B16 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 16 A, 2pól","NAA",305,0,305,8592765003096,6,18592765003093,72,28592765003090,"8536201090",0.25,0.25]
[100309,"Ex9BH 2P B20 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 20 A, 2pól","NAA",308,0,308,8592765003102,6,18592765003109,72,28592765003106,"8536201090",0.25,0.25]
[100310,"Ex9BH 2P B25 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 25 A, 2pól","NAA",311,0,311,8592765003119,6,18592765003116,72,28592765003113,"8536201090",0.25,0.25]
[100311,"Ex9BH 2P B32 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 32 A, 2pól","NAA",401,0,401,8592765003126,6,18592765003123,72,28592765003120,"8536201090",0.25,0.25]
[100312,"Ex9BH 2P B40 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 40 A, 2pól","NAA",404,0,404,8592765003133,6,18592765003130,72,28592765003137,"8536201090",0.25,0.25]
[100313,"Ex9BH 2P B50 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 50 A, 2pól","NAA",1015,0,1015,8592765003140,6,18592765003147,72,28592765003144,"8536201090",0.25,0.25]
[100314,"Ex9BH 2P B63 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 63 A, 2pól","NAA",1021,0,1021,8592765003157,6,18592765003154,72,28592765003151,"8536201090",0.25,0.25]
[100315,"Ex9BH 3P B1 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 1 A, 3pól","NAA",430,0,430,8592765003164,4,18592765003161,48,28592765003168,"8536201090",0.33,0.33]
[100316,"Ex9BH 3P B2 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 2 A, 3pól","NAA",427,0,427,8592765003171,4,18592765003178,48,28592765003175,"8536201090",0.33,0.33]
[100317,"Ex9BH 3P B3 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 3 A, 3pól","NAA",425,0,425,8592765003188,4,18592765003185,48,28592765003182,"8536201090",0.33,0.33]
[100318,"Ex9BH 3P B4 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 4 A, 3pól","NAA",422,0,422,8592765003195,4,18592765003192,48,28592765003199,"8536201090",0.33,0.33]
[100319,"Ex9BH 3P B6 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 6 A, 3pól","NAA",408,0,408,8592765003201,4,18592765003208,48,28592765003205,"8536201090",0.33,0.33]
[100320,"Ex9BH 3P B8 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 8 A, 3pól","NAA",408,0,408,8592765003218,4,18592765003215,48,28592765003212,"8536201090",0.33,0.33]
[100321,"Ex9BH 3P B10 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 10 A, 3pól","NAA",373,0,373,8592765003225,4,18592765003222,48,28592765003229,"8536201090",0.33,0.33]
[100322,"Ex9BH 3P B13 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 13 A, 3pól","NAA",363,0,363,8592765003232,4,18592765003239,48,28592765003236,"8536201090",0.33,0.33]
[100323,"Ex9BH 3P B16 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 16 A, 3pól","NAA",354,0,354,8592765003249,4,18592765003246,48,28592765003243,"8536201090",0.33,0.33]
[100324,"Ex9BH 3P B20 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 20 A, 3pól","NAA",363,0,363,8592765003256,4,18592765003253,48,28592765003250,"8536201090",0.33,0.33]
[100325,"Ex9BH 3P B25 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 25 A, 3pól","NAA",372,0,372,8592765003263,4,18592765003260,48,28592765003267,"8536201090",0.33,0.33]
[100326,"Ex9BH 3P B32 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 32 A, 3pól","NAA",373,0,373,8592765003270,4,18592765003277,48,28592765003274,"8536201090",0.33,0.33]
[100327,"Ex9BH 3P B40 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 40 A, 3pól","NAA",511,0,511,8592765003287,4,18592765003284,48,28592765003281,"8536201090",0.34,0.34]
[100328,"Ex9BH 3P B50 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 50 A, 3pól","NAA",784,0,784,8592765003294,4,18592765003291,48,28592765003298,"8536201090",0.34,0.34]
[100329,"Ex9BH 3P B63 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 63 A, 3pól","NAA",799,0,799,8592765003300,4,18592765003307,48,28592765003304,"8536201090",0.37,0.37]
[100330,"Ex9BH 3PN B1 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 1 A, 3+Npól","NAA",755,0,755,8592765003317,3,18592765003314,36,28592765003311,"8536201090",0.44,0.44]
[100331,"Ex9BH 3PN B2 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 2 A, 3+Npól","NAA",753,0,753,8592765003324,3,18592765003321,36,28592765003328,"8536201090",0.44,0.44]
[100332,"Ex9BH 3PN B3 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 3 A, 3+Npól","NAA",752,0,752,8592765003331,3,18592765003338,36,28592765003335,"8536201090",0.44,0.44]
[100333,"Ex9BH 3PN B4 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 4 A, 3+Npól","NAA",749,0,749,8592765003348,3,18592765003345,36,28592765003342,"8536201090",0.44,0.44]
[100334,"Ex9BH 3PN B6 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 6 A, 3+Npól","NAA",745,{"$f":"NAA","v":0},{"$f":"E71*(1-F71)","v":745},8592765003355,3,18592765003352,36,28592765003359,"8536201090",0.44,0.44]
[100335,"Ex9BH 3PN B8 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 8 A, 3+Npól","NAA",743,0,743,8592765003362,3,18592765003369,36,28592765003366,"8536201090",0.44,0.44]
[100336,"Ex9BH 3PN B10 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 10 A, 3+Npól","NAA",567,0,567,8592765003379,3,18592765003376,36,28592765003373,"8536201090",0.44,0.44]
[100337,"Ex9BH 3PN B13 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 13 A, 3+Npól","NAA",569,0,569,8592765003386,3,18592765003383,36,28592765003380,"8536201090",0.44,0.44]
[100338,"Ex9BH 3PN B16 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 16 A, 3+Npól","NAA",567,0,567,8592765003393,3,18592765003390,36,28592765003397,"8536201090",0.44,0.44]
[100339,"Ex9BH 3PN B20 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 20 A, 3+Npól","NAA",569,0,569,8592765003409,3,18592765003406,36,28592765003403,"8536201090",0.44,0.44]
[100340,"Ex9BH 3PN B25 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 25 A, 3+Npól","NAA",571,0,571,8592765003416,3,18592765003413,36,28592765003410,"8536201090",0.44,0.44]
[100341,"Ex9BH 3PN B32 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 32 A, 3+Npól","NAA",741,0,741,8592765003423,3,18592765003420,36,28592765003427,"8536201090",0.44,0.44]
[100342,"Ex9BH 3PN B40 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 40 A, 3+Npól","NAA",748,0,748,8592765003430,3,18592765003437,36,28592765003434,"8536201090",0.46,0.46]
[100343,"Ex9BH 3PN B50 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 50 A, 3+Npól","NAA",1358,0,1358,8592765003447,3,18592765003444,36,28592765003441,"8536201090",0.46,0.46]
[100344,"Ex9BH 3PN B63 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 63 A, 3+Npól","NAA",1372,0,1372,8592765003454,3,18592765003451,36,28592765003458,"8536201090",0.44,0.44]
[100345,"Ex9BH 4P B1 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 1 A, 4pól","NAA",801,0,801,8592765003461,3,18592765003468,36,28592765003465,"8536201090",0.44,0.44]
[100346,"Ex9BH 4P B2 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 2 A, 4pól","NAA",794,0,794,8592765003478,3,18592765003475,36,28592765003472,"8536201090",0.44,0.44]
[100347,"Ex9BH 4P B3 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 3 A, 4pól","NAA",789,0,789,8592765003485,3,18592765003482,36,28592765003489,"8536201090",0.44,0.44]
[100348,"Ex9BH 4P B4 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 4 A, 4pól","NAA",784,0,784,8592765003492,3,18592765003499,36,28592765003496,"8536201090",0.44,0.44]
[100349,"Ex9BH 4P B6 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 6 A, 4pól","NAA",778,0,778,8592765003508,3,18592765003505,36,28592765003502,"8536201090",0.44,0.44]
[100350,"Ex9BH 4P B8 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 8 A, 4pól","NAA",776,0,776,8592765003515,3,18592765003512,36,28592765003519,"8536201090",0.44,0.44]
[100351,"Ex9BH 4P B10 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 10 A, 4pól","NAA",590,0,590,8592765003522,3,18592765003529,36,28592765003526,"8536201090",0.44,0.44]
[100352,"Ex9BH 4P B13 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 13 A, 4pól","NAA",593,0,593,8592765003539,3,18592765003536,36,28592765003533,"8536201090",0.44,0.44]
[100353,"Ex9BH 4P B16 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 16 A, 4pól","NAA",589,0,589,8592765003546,3,18592765003543,36,28592765003540,"8536201090",0.44,0.44]
[100354,"Ex9BH 4P B20 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 20 A, 4pól","NAA",593,0,593,8592765003553,3,18592765003550,36,28592765003557,"8536201090",0.44,0.44]
[100355,"Ex9BH 4P B25 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 25 A, 4pól","NAA",597,0,597,8592765003560,3,18592765003567,36,28592765003564,"8536201090",0.44,0.44]
[100356,"Ex9BH 4P B32 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 32 A, 4pól","NAA",771,0,771,8592765003577,3,18592765003574,36,28592765003571,"8536201090",0.44,0.44]
[100357,"Ex9BH 4P B40 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 40 A, 4pól","NAA",778,0,778,8592765003584,3,18592765003581,36,28592765003588,"8536201090",0.46,0.46]
[100358,"Ex9BH 4P B50 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 50 A, 4pól","NAA",1464,0,1464,8592765003591,3,18592765003598,36,28592765003595,"8536201090",0.46,0.46]
[100359,"Ex9BH 4P B63 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika B, 63 A, 4pól","NAA",1477,0,1477,8592765003607,3,18592765003604,36,28592765003601,"8536201090",0.5,0.5]
[100360,"Ex9BH 1P C1 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 1 A, 1pól","NAA",160,0,160,8592765003614,12,18592765003611,144,28592765003618,"8536201090",0.11,0.11]
[100361,"Ex9BH 1P C2 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 2 A, 1pól","NAA",159,0,159,8592765003621,12,18592765003628,144,28592765003625,"8536201090",0.11,0.11]
[100362,"Ex9BH 1P C3 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 3 A, 1pól","NAA",160,0,160,8592765003638,12,18592765003635,144,28592765003632,"8536201090",0.11,0.11]
[100363,"Ex9BH 1P C4 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 4 A, 1pól","NAA",160,0,160,8592765003645,12,18592765003642,144,28592765003649,"8536201090",0.11,0.11]
[100364,"Ex9BH 1P C6 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 6 A, 1pól","NAA",124,0,124,8592765003652,12,18592765003659,144,28592765003656,"8536201090",0.11,0.11]
[100365,"Ex9BH 1P C8 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 8 A, 1pól","NAA",122,0,122,8592765003669,12,18592765003666,144,28592765003663,"8536201090",0.11,0.11]
[100366,"Ex9BH 1P C10 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 10 A, 1pól","NAA",110,0,110,8592765003676,12,18592765003673,144,28592765003670,"8536201090",0.11,0.11]
[100367,"Ex9BH 1P C13 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 13 A, 1pól","NAA",124,0,124,8592765003683,12,18592765003680,144,28592765003687,"8536201090",0.11,0.11]
[100368,"Ex9BH 1P C16 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 16 A, 1pól","NAA",107,0,107,8592765003690,12,18592765003697,144,28592765003694,"8536201090",0.11,0.11]
[100369,"Ex9BH 1P C20 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 20 A, 1pól","NAA",124,0,124,8592765003706,12,18592765003703,144,28592765003700,"8536201090",0.11,0.11]
[100370,"Ex9BH 1P C25 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 25 A, 1pól","NAA",122,0,122,8592765003713,12,18592765003710,144,28592765003717,"8536201090",0.11,0.11]
[100371,"Ex9BH 1P C32 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 32 A, 1pól","NAA",183,0,183,8592765003720,12,18592765003727,144,28592765003724,"8536201090",0.11,0.11]
[100372,"Ex9BH 1P C40 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 40 A, 1pól","NAA",190,0,190,8592765003737,12,18592765003734,144,28592765003731,"8536201090",0.11,0.11]
[100373,"Ex9BH 1P C50 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 50 A, 1pól","NAA",287,0,287,8592765003744,12,18592765003741,144,28592765003748,"8536201090",0.11,0.11]
[100374,"Ex9BH 1P C63 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 63 A, 1pól","NAA",290,0,290,8592765003751,12,18592765003758,144,28592765003755,"8536201090",0.12,0.12]
[100375,"Ex9BH 1PN C1 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 1 A, 1+Npól","NAA",284,0,284,8592765003768,6,18592765003765,72,28592765003762,"8536201090",0.22,0.22]
[100376,"Ex9BH 1PN C2 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 2 A, 1+Npól","NAA",283,0,283,8592765003775,6,18592765003772,72,28592765003779,"8536201090",0.25,0.25]
[100377,"Ex9BH 1PN C3 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 3 A, 1+Npól","NAA",282,0,282,8592765003782,6,18592765003789,72,28592765003786,"8536201090",0.25,0.25]
[100378,"Ex9BH 1PN C4 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 4 A, 1+Npól","NAA",278,0,278,8592765003799,6,18592765003796,72,28592765003793,"8536201090",0.25,0.25]
[100379,"Ex9BH 1PN C6 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 6 A, 1+Npól","NAA",273,0,273,8592765003805,6,18592765003802,72,28592765003809,"8536201090",0.25,0.25]
[100380,"Ex9BH 1PN C8 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 8 A, 1+Npól","NAA",279,0,279,8592765003812,6,18592765003819,72,28592765003816,"8536201090",0.25,0.25]
[100381,"Ex9BH 1PN C10 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 10 A, 1+Npól","NAA",250,0,250,8592765003829,6,18592765003826,72,28592765003823,"8536201090",0.25,0.25]
[100382,"Ex9BH 1PN C13 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 13 A, 1+Npól","NAA",254,0,254,8592765003836,6,18592765003833,72,28592765003830,"8536201090",0.25,0.25]
[100383,"Ex9BH 1PN C16 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 16 A, 1+Npól","NAA",250,0,250,8592765003843,6,18592765003840,72,28592765003847,"8536201090",0.25,0.25]
[100384,"Ex9BH 1PN C20 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 20 A, 1+Npól","NAA",254,0,254,8592765003850,6,18592765003857,72,28592765003854,"8536201090",0.25,0.25]
[100385,"Ex9BH 1PN C25 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 25 A, 1+Npól","NAA",254,0,254,8592765003867,6,18592765003864,72,28592765003861,"8536201090",0.25,0.25]
[100386,"Ex9BH 1PN C32 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 32 A, 1+Npól","NAA",306,0,306,8592765003874,6,18592765003871,72,28592765003878,"8536201090",0.23,0.23]
[100387,"Ex9BH 1PN C40 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 40 A, 1+Npól","NAA",311,0,311,8592765003881,6,18592765003888,72,28592765003885,"8536201090",0.25,0.25]
[100388,"Ex9BH 1PN C50 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 50 A, 1+Npól","NAA",917,0,917,8592765003898,6,18592765003895,72,28592765003892,"8536201090",0.25,0.25]
[100389,"Ex9BH 1PN C63 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 63 A, 1+Npól","NAA",923,0,923,8592765003904,6,18592765003901,72,28592765003908,"8536201090",0.25,0.25]
[100390,"Ex9BH 2P C1 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 1 A, 2pól","NAA",372,0,372,8592765003911,6,18592765003918,72,28592765003915,"8536201090",0.25,0.25]
[100391,"Ex9BH 2P C2 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 2 A, 2pól","NAA",371,0,371,8592765003928,6,18592765003925,72,28592765003922,"8536201090",0.25,0.25]
[100392,"Ex9BH 2P C3 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 3 A, 2pól","NAA",370,0,370,8592765003935,6,18592765003932,72,28592765003939,"8536201090",0.25,0.25]
[100393,"Ex9BH 2P C4 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 4 A, 2pól","NAA",369,0,369,8592765003942,6,18592765003949,72,28592765003946,"8536201090",0.25,0.25]
[100394,"Ex9BH 2P C6 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 6 A, 2pól","NAA",368,0,368,8592765003959,6,18592765003956,72,28592765003953,"8536201090",0.25,0.25]
[100395,"Ex9BH 2P C8 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 8 A, 2pól","NAA",368,0,368,8592765003966,6,18592765003963,72,28592765003960,"8536201090",0.25,0.25]
[100396,"Ex9BH 2P C10 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 10 A, 2pól","NAA",339,0,339,8592765003973,6,18592765003970,72,28592765003977,"8536201090",0.25,0.25]
[100397,"Ex9BH 2P C13 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 13 A, 2pól","NAA",343,0,343,8592765003980,6,18592765003987,72,28592765003984,"8536201090",0.25,0.25]
[100398,"Ex9BH 2P C16 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 16 A, 2pól","NAA",339,{"$f":"NAA","v":0},{"$f":"E135*(1-F135)","v":339},8592765003997,6,18592765003994,72,28592765003991,"8536201090",0.25,0.25]
[100399,"Ex9BH 2P C20 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 20 A, 2pól","NAA",343,0,343,8592765004000,6,18592765004007,72,28592765004004,"8536201090",0.25,0.25]
[100400,"Ex9BH 2P C25 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 25 A, 2pól","NAA",345,0,345,8592765004017,6,18592765004014,72,28592765004011,"8536201090",0.25,0.25]
[100401,"Ex9BH 2P C32 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 32 A, 2pól","NAA",445,0,445,8592765004024,6,18592765004021,72,28592765004028,"8536201090",0.25,0.25]
[100402,"Ex9BH 2P C40 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 40 A, 2pól","NAA",448,0,448,8592765004031,6,18592765004038,72,28592765004035,"8536201090",0.25,0.25]
[100403,"Ex9BH 2P C50 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 50 A, 2pól","NAA",1128,0,1128,8592765004048,6,18592765004045,72,28592765004042,"8536201090",0.25,0.25]
[100404,"Ex9BH 2P C63 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 63 A, 2pól","NAA",1134,0,1134,8592765004055,6,18592765004052,72,28592765004059,"8536201090",0.25,0.25]
[100405,"Ex9BH 3P C1 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 1 A, 3pól","NAA",479,0,479,8592765004062,4,18592765004069,48,28592765004066,"8536201090",0.33,0.33]
[100406,"Ex9BH 3P C2 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 2 A, 3pól","NAA",475,0,475,8592765004079,4,18592765004076,48,28592765004073,"8536201090",0.33,0.33]
[100407,"Ex9BH 3P C3 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 3 A, 3pól","NAA",473,0,473,8592765004086,4,18592765004083,48,28592765004080,"8536201090",0.33,0.33]
[100408,"Ex9BH 3P C4 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 4 A, 3pól","NAA",470,0,470,8592765004093,4,18592765004090,48,28592765004097,"8536201090",0.33,0.33]
[100409,"Ex9BH 3P C6 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 6 A, 3pól","NAA",453,0,453,8592765004109,4,18592765004106,48,28592765004103,"8536201090",0.33,0.33]
[100410,"Ex9BH 3P C8 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 8 A, 3pól","NAA",453,0,453,8592765004116,4,18592765004113,48,28592765004110,"8536201090",0.33,0.33]
[100411,"Ex9BH 3P C10 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 10 A, 3pól","NAA",414,0,414,8592765004123,4,18592765004120,48,28592765004127,"8536201090",0.33,0.33]
[100412,"Ex9BH 3P C13 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 13 A, 3pól","NAA",402,0,402,8592765004130,4,18592765004137,48,28592765004134,"8536201090",0.33,0.33]
[100413,"Ex9BH 3P C16 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 16 A, 3pól","NAA",395,0,395,8592765004147,4,18592765004144,48,28592765004141,"8536201090",0.33,0.33]
[100414,"Ex9BH 3P C20 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 20 A, 3pól","NAA",402,0,402,8592765004154,4,18592765004151,48,28592765004158,"8536201090",0.33,0.33]
[100415,"Ex9BH 3P C25 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 25 A, 3pól","NAA",413,0,413,8592765004161,4,18592765004168,48,28592765004165,"8536201090",0.33,0.33]
[100416,"Ex9BH 3P C32 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 32 A, 3pól","NAA",414,0,414,8592765004178,4,18592765004175,48,28592765004172,"8536201090",0.34,0.34]
[100417,"Ex9BH 3P C40 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 40 A, 3pól","NAA",568,0,568,8592765004185,4,18592765004182,48,28592765004189,"8536201090",0.34,0.34]
[100418,"Ex9BH 3P C50 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 50 A, 3pól","NAA",870,0,870,8592765004192,4,18592765004199,48,28592765004196,"8536201090",0.34,0.34]
[100419,"Ex9BH 3P C63 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 63 A, 3pól","NAA",887,0,887,8592765004208,4,18592765004205,48,28592765004202,"8536201090",0.37,0.37]
[100420,"Ex9BH 3PN C1 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 1 A, 3+Npól","NAA",838,0,838,8592765004215,3,18592765004212,36,28592765004219,"8536201090",0.44,0.44]
[100421,"Ex9BH 3PN C2 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 2 A, 3+Npól","NAA",835,0,835,8592765004222,3,18592765004229,36,28592765004226,"8536201090",0.44,0.44]
[100422,"Ex9BH 3PN C3 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 3 A, 3+Npól","NAA",834,0,834,8592765004239,3,18592765004236,36,28592765004233,"8536201090",0.44,0.44]
[100423,"Ex9BH 3PN C4 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 4 A, 3+Npól","NAA",832,0,832,8592765004246,3,18592765004243,36,28592765004240,"8536201090",0.44,0.44]
[100424,"Ex9BH 3PN C6 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 6 A, 3+Npól","NAA",829,0,829,8592765004253,3,18592765004250,36,28592765004257,"8536201090",0.44,0.44]
[100425,"Ex9BH 3PN C8 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 8 A, 3+Npól","NAA",826,0,826,8592765004260,3,18592765004267,36,28592765004264,"8536201090",0.44,0.44]
[100426,"Ex9BH 3PN C10 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 10 A, 3+Npól","NAA",630,0,630,8592765004277,3,18592765004274,36,28592765004271,"8536201090",0.44,0.44]
[100427,"Ex9BH 3PN C13 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 13 A, 3+Npól","NAA",632,0,632,8592765004284,3,18592765004281,36,28592765004288,"8536201090",0.44,0.44]
[100428,"Ex9BH 3PN C16 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 16 A, 3+Npól","NAA",630,0,630,8592765004291,3,18592765004298,36,28592765004295,"8536201090",0.44,0.44]
[100429,"Ex9BH 3PN C20 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 20 A, 3+Npól","NAA",632,0,632,8592765004307,3,18592765004304,36,28592765004301,"8536201090",0.44,0.44]
[100430,"Ex9BH 3PN C25 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 25 A, 3+Npól","NAA",634,0,634,8592765004314,3,18592765004311,36,28592765004318,"8536201090",0.44,0.44]
[100431,"Ex9BH 3PN C32 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 32 A, 3+Npól","NAA",824,0,824,8592765004321,3,18592765004328,36,28592765004325,"8536201090",0.46,0.46]
[100432,"Ex9BH 3PN C40 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 40 A, 3+Npól","NAA",831,0,831,8592765004338,3,18592765004335,36,28592765004332,"8536201090",0.46,0.46]
[100433,"Ex9BH 3PN C50 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 50 A, 3+Npól","NAA",1508,0,1508,8592765004345,3,18592765004342,36,28592765004349,"8536201090",0.46,0.46]
[100434,"Ex9BH 3PN C63 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 63 A, 3+Npól","NAA",1523,0,1523,8592765004352,3,18592765004359,36,28592765004356,"8536201090",0.5,0.5]
[100435,"Ex9BH 4P C1 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 1 A, 4pól","NAA",890,0,890,8592765004369,3,18592765004366,36,28592765004363,"8536201090",0.44,0.44]
[100436,"Ex9BH 4P C2 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 2 A, 4pól","NAA",882,0,882,8592765004376,3,18592765004373,36,28592765004370,"8536201090",0.44,0.44]
[100437,"Ex9BH 4P C3 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 3 A, 4pól","NAA",876,0,876,8592765004383,3,18592765004380,36,28592765004387,"8536201090",0.44,0.44]
[100438,"Ex9BH 4P C4 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 4 A, 4pól","NAA",870,0,870,8592765004390,3,18592765004397,36,28592765004394,"8536201090",0.44,0.44]
[100439,"Ex9BH 4P C6 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 6 A, 4pól","NAA",865,0,865,8592765004406,3,18592765004403,36,28592765004400,"8536201090",0.44,0.44]
[100440,"Ex9BH 4P C8 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 8 A, 4pól","NAA",863,0,863,8592765004413,3,18592765004410,36,28592765004417,"8536201090",0.44,0.44]
[100441,"Ex9BH 4P C10 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 10 A, 4pól","NAA",655,0,655,8592765004420,3,18592765004427,36,28592765004424,"8536201090",0.44,0.44]
[100442,"Ex9BH 4P C13 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 13 A, 4pól","NAA",659,0,659,8592765004437,3,18592765004434,36,28592765004431,"8536201090",0.44,0.44]
[100443,"Ex9BH 4P C16 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 16 A, 4pól","NAA",654,0,654,8592765004444,3,18592765004441,36,28592765004448,"8536201090",0.44,0.44]
[100444,"Ex9BH 4P C20 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 20 A, 4pól","NAA",659,0,659,8592765004451,3,18592765004458,36,28592765004455,"8536201090",0.44,0.44]
[100445,"Ex9BH 4P C25 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 25 A, 4pól","NAA",664,0,664,8592765004468,3,18592765004465,36,28592765004462,"8536201090",0.44,0.44]
[100446,"Ex9BH 4P C32 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 32 A, 4pól","NAA",856,0,856,8592765004475,3,18592765004472,36,28592765004479,"8536201090",0.46,0.46]
[100447,"Ex9BH 4P C40 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 40 A, 4pól","NAA",865,0,865,8592765004482,3,18592765004489,36,28592765004486,"8536201090",0.46,0.46]
[100448,"Ex9BH 4P C50 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 50 A, 4pól","NAA",1627,0,1627,8592765004499,3,18592765004496,36,28592765004493,"8536201090",0.46,0.46]
[100449,"Ex9BH 4P C63 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 63 A, 4pól","NAA",1641,0,1641,8592765004505,3,18592765004502,36,28592765004509,"8536201090",0.5,0.5]
[100450,"Ex9BH 1P D1 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 1 A, 1pól","NAA",183,0,183,8592765004512,12,18592765004519,144,28592765004516,"8536201090",0.11,0.11]
[100451,"Ex9BH 1P D2 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 2 A, 1pól","NAA",182,0,182,8592765004529,12,18592765004526,144,28592765004523,"8536201090",0.11,0.11]
[100452,"Ex9BH 1P D3 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 3 A, 1pól","NAA",183,0,183,8592765004536,12,18592765004533,144,28592765004530,"8536201090",0.11,0.11]
[100453,"Ex9BH 1P D4 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 4 A, 1pól","NAA",183,0,183,8592765004543,12,18592765004540,144,28592765004547,"8536201090",0.11,0.11]
[100454,"Ex9BH 1P D6 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 6 A, 1pól","NAA",142,0,142,8592765004550,12,18592765004557,144,28592765004554,"8536201090",0.11,0.11]
[100455,"Ex9BH 1P D8 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 8 A, 1pól","NAA",141,0,141,8592765004567,12,18592765004564,144,28592765004561,"8536201090",0.11,0.11]
[100456,"Ex9BH 1P D10 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 10 A, 1pól","NAA",125,0,125,8592765004574,12,18592765004571,144,28592765004578,"8536201090",0.11,0.11]
[100457,"Ex9BH 1P D13 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 13 A, 1pól","NAA",142,0,142,8592765004581,12,18592765004588,144,28592765004585,"8536201090",0.11,0.11]
[100458,"Ex9BH 1P D16 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 16 A, 1pól","NAA",121,0,121,8592765004598,12,18592765004595,144,28592765004592,"8536201090",0.11,0.11]
[100459,"Ex9BH 1P D20 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 20 A, 1pól","NAA",142,0,142,8592765004604,12,18592765004601,144,28592765004608,"8536201090",0.11,0.11]
[100460,"Ex9BH 1P D25 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 25 A, 1pól","NAA",141,0,141,8592765004611,12,18592765004618,144,28592765004615,"8536201090",0.11,0.11]
[100461,"Ex9BH 1P D32 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 32 A, 1pól","NAA",209,0,209,8592765004628,12,18592765004625,144,28592765004622,"8536201090",0.11,0.11]
[100462,"Ex9BH 1P D40 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 40 A, 1pól","NAA",216,{"$f":"NAA","v":0},{"$f":"E199*(1-F199)","v":216},8592765004635,12,18592765004632,144,28592765004639,"8536201090",0.11,0.11]
[100463,"Ex9BH 1P D50 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 50 A, 1pól","NAA",328,0,328,8592765004642,12,18592765004649,144,28592765004646,"8536201090",0.11,0.11]
[100464,"Ex9BH 1P D63 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 63 A, 1pól","NAA",331,0,331,8592765004659,12,18592765004656,144,28592765004653,"8536201090",0.12,0.12]
[100465,"Ex9BH 1PN D1 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 1 A, 1+Npól","NAA",305,0,305,8592765004666,6,18592765004663,72,28592765004660,"8536201090",0.22,0.22]
[100466,"Ex9BH 1PN D2 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 2 A, 1+Npól","NAA",303,0,303,8592765004673,6,18592765004670,72,28592765004677,"8536201090",0.25,0.25]
[100467,"Ex9BH 1PN D3 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 3 A, 1+Npól","NAA",302,0,302,8592765004680,6,18592765004687,72,28592765004684,"8536201090",0.25,0.25]
[100468,"Ex9BH 1PN D4 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 4 A, 1+Npól","NAA",301,0,301,8592765004697,6,18592765004694,72,28592765004691,"8536201090",0.25,0.25]
[100469,"Ex9BH 1PN D6 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 6 A, 1+Npól","NAA",301,0,301,8592765004703,6,18592765004700,72,28592765004707,"8536201090",0.25,0.25]
[100470,"Ex9BH 1PN D8 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 8 A, 1+Npól","NAA",301,0,301,8592765004710,6,18592765004717,72,28592765004714,"8536201090",0.25,0.25]
[100471,"Ex9BH 1PN D10 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 10 A, 1+Npól","NAA",284,0,284,8592765004727,6,18592765004724,72,28592765004721,"8536201090",0.25,0.25]
[100472,"Ex9BH 1PN D13 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 13 A, 1+Npól","NAA",289,0,289,8592765004734,6,18592765004731,72,28592765004738,"8536201090",0.25,0.25]
[100473,"Ex9BH 1PN D16 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 16 A, 1+Npól","NAA",284,0,284,8592765004741,6,18592765004748,72,28592765004745,"8536201090",0.25,0.25]
[100474,"Ex9BH 1PN D20 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 20 A, 1+Npól","NAA",289,0,289,8592765004758,6,18592765004755,72,28592765004752,"8536201090",0.25,0.25]
[100475,"Ex9BH 1PN D25 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 25 A, 1+Npól","NAA",289,0,289,8592765004765,6,18592765004762,72,28592765004769,"8536201090",0.25,0.25]
[100476,"Ex9BH 1PN D32 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 32 A, 1+Npól","NAA",349,0,349,8592765004772,6,18592765004779,72,28592765004776,"8536201090",0.23,0.23]
[100477,"Ex9BH 1PN D40 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 40 A, 1+Npól","NAA",353,0,353,8592765004789,6,18592765004786,72,28592765004783,"8536201090",0.25,0.25]
[100478,"Ex9BH 1PN D50 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 50 A, 1+Npól","NAA",1043,0,1043,8592765004796,6,18592765004793,72,28592765004790,"8536201090",0.25,0.25]
[100479,"Ex9BH 1PN D63 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 63 A, 1+Npól","NAA",1049,0,1049,8592765004802,6,18592765004809,72,28592765004806,"8536201090",0.25,0.25]
[100480,"Ex9BH 2P D1 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 1 A, 2pól","NAA",423,0,423,8592765004819,6,18592765004816,72,28592765004813,"8536201090",0.25,0.25]
[100481,"Ex9BH 2P D2 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 2 A, 2pól","NAA",422,0,422,8592765004826,6,18592765004823,72,28592765004820,"8536201090",0.25,0.25]
[100482,"Ex9BH 2P D3 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 3 A, 2pól","NAA",421,0,421,8592765004833,6,18592765004830,72,28592765004837,"8536201090",0.25,0.25]
[100483,"Ex9BH 2P D4 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 4 A, 2pól","NAA",420,0,420,8592765004840,6,18592765004847,72,28592765004844,"8536201090",0.25,0.25]
[100484,"Ex9BH 2P D6 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 6 A, 2pól","NAA",418,0,418,8592765004857,6,18592765004854,72,28592765004851,"8536201090",0.25,0.25]
[100485,"Ex9BH 2P D8 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 8 A, 2pól","NAA",418,0,418,8592765004864,6,18592765004861,72,28592765004868,"8536201090",0.25,0.25]
[100486,"Ex9BH 2P D10 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 10 A, 2pól","NAA",386,0,386,8592765004871,6,18592765004878,72,28592765004875,"8536201090",0.25,0.25]
[100487,"Ex9BH 2P D13 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 13 A, 2pól","NAA",391,0,391,8592765004888,6,18592765004885,72,28592765004882,"8536201090",0.25,0.25]
[100488,"Ex9BH 2P D16 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 16 A, 2pól","NAA",386,0,386,8592765004895,6,18592765004892,72,28592765004899,"8536201090",0.25,0.25]
[100489,"Ex9BH 2P D20 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 20 A, 2pól","NAA",391,0,391,8592765004901,6,18592765004908,72,28592765004905,"8536201090",0.25,0.25]
[100490,"Ex9BH 2P D25 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 25 A, 2pól","NAA",392,0,392,8592765004918,6,18592765004915,72,28592765004912,"8536201090",0.25,0.25]
[100491,"Ex9BH 2P D32 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 32 A, 2pól","NAA",507,0,507,8592765004925,6,18592765004922,72,28592765004929,"8536201090",0.25,0.25]
[100492,"Ex9BH 2P D40 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 40 A, 2pól","NAA",510,0,510,8592765004932,6,18592765004939,72,28592765004936,"8536201090",0.25,0.25]
[100493,"Ex9BH 2P D50 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 50 A, 2pól","NAA",1282,0,1282,8592765004949,6,18592765004946,72,28592765004943,"8536201090",0.25,0.25]
[100494,"Ex9BH 2P D63 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 63 A, 2pól","NAA",1289,0,1289,8592765004956,6,18592765004953,72,28592765004950,"8536201090",0.25,0.25]
[100495,"Ex9BH 3P D1 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 1 A, 3pól","NAA",546,0,546,8592765004963,4,18592765004960,48,28592765004967,"8536201090",0.33,0.33]
[100496,"Ex9BH 3P D2 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 2 A, 3pól","NAA",537,0,537,8592765004970,4,18592765004977,48,28592765004974,"8536201090",0.33,0.33]
[100497,"Ex9BH 3P D3 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 3 A, 3pól","NAA",536,0,536,8592765004987,4,18592765004984,48,28592765004981,"8536201090",0.33,0.33]
[100498,"Ex9BH 3P D4 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 4 A, 3pól","NAA",533,0,533,8592765004994,4,18592765004991,48,28592765004998,"8536201090",0.33,0.33]
[100499,"Ex9BH 3P D6 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 6 A, 3pól","NAA",515,0,515,8592765005007,4,18592765005004,48,28592765005001,"8536201090",0.33,0.33]
[100500,"Ex9BH 3P D8 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 8 A, 3pól","NAA",515,0,515,8592765005014,4,18592765005011,48,28592765005018,"8536201090",0.33,0.33]
[100501,"Ex9BH 3P D10 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 10 A, 3pól","NAA",473,0,473,8592765005021,4,18592765005028,48,28592765005025,"8536201090",0.33,0.33]
[100502,"Ex9BH 3P D13 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 13 A, 3pól","NAA",457,0,457,8592765005038,4,18592765005035,48,28592765005032,"8536201090",0.33,0.33]
[100503,"Ex9BH 3P D16 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 16 A, 3pól","NAA",447,0,447,8592765005045,4,18592765005042,48,28592765005049,"8536201090",0.33,0.33]
[100504,"Ex9BH 3P D20 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 20 A, 3pól","NAA",457,0,457,8592765005052,4,18592765005059,48,28592765005056,"8536201090",0.33,0.33]
[100505,"Ex9BH 3P D25 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 25 A, 3pól","NAA",471,0,471,8592765005069,4,18592765005066,48,28592765005063,"8536201090",0.33,0.33]
[100506,"Ex9BH 3P D32 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 32 A, 3pól","NAA",473,0,473,8592765005076,4,18592765005073,48,28592765005070,"8536201090",0.34,0.34]
[100507,"Ex9BH 3P D40 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 40 A, 3pól","NAA",646,0,646,8592765005083,4,18592765005080,48,28592765005087,"8536201090",0.34,0.34]
[100508,"Ex9BH 3P D50 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 50 A, 3pól","NAA",989,0,989,8592765005090,4,18592765005097,48,28592765005094,"8536201090",0.34,0.34]
[100509,"Ex9BH 3P D63 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 63 A, 3pól","NAA",1009,0,1009,8592765005106,4,18592765005103,48,28592765005100,"8536201090",0.37,0.37]
[100510,"Ex9BH 3PN D1 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 1 A, 3+Npól","NAA",953,0,953,8592765005113,3,18592765005110,36,28592765005117,"8536201090",0.44,0.44]
[100511,"Ex9BH 3PN D2 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 2 A, 3+Npól","NAA",949,0,949,8592765005120,3,18592765005127,36,28592765005124,"8536201090",0.44,0.44]
[100512,"Ex9BH 3PN D3 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 3 A, 3+Npól","NAA",948,0,948,8592765005137,3,18592765005134,36,28592765005131,"8536201090",0.44,0.44]
[100513,"Ex9BH 3PN D4 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 4 A, 3+Npól","NAA",946,0,946,8592765005144,3,18592765005141,36,28592765005148,"8536201090",0.44,0.44]
[100514,"Ex9BH 3PN D6 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 6 A, 3+Npól","NAA",942,0,942,8592765005151,3,18592765005158,36,28592765005155,"8536201090",0.44,0.44]
[100515,"Ex9BH 3PN D8 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 8 A, 3+Npól","NAA",938,0,938,8592765005168,3,18592765005165,36,28592765005162,"8536201090",0.44,0.44]
[100516,"Ex9BH 3PN D10 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 10 A, 3+Npól","NAA",716,0,716,8592765005175,3,18592765005172,36,28592765005179,"8536201090",0.44,0.44]
[100517,"Ex9BH 3PN D13 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 13 A, 3+Npól","NAA",719,0,719,8592765005182,3,18592765005189,36,28592765005186,"8536201090",0.44,0.44]
[100518,"Ex9BH 3PN D16 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 16 A, 3+Npól","NAA",716,0,716,8592765005199,3,18592765005196,36,28592765005193,"8536201090",0.44,0.44]
[100519,"Ex9BH 3PN D20 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 20 A, 3+Npól","NAA",719,0,719,8592765005205,3,18592765005202,36,28592765005209,"8536201090",0.44,0.44]
[100520,"Ex9BH 3PN D25 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 25 A, 3+Npól","NAA",721,0,721,8592765005212,3,18592765005219,36,28592765005216,"8536201090",0.44,0.44]
[100521,"Ex9BH 3PN D32 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 32 A, 3+Npól","NAA",936,0,936,8592765005229,3,18592765005226,36,28592765005223,"8536201090",0.46,0.46]
[100522,"Ex9BH 3PN D40 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 40 A, 3+Npól","NAA",944,0,944,8592765005236,3,18592765005233,36,28592765005230,"8536201090",0.46,0.46]
[100523,"Ex9BH 3PN D50 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 50 A, 3+Npól","NAA",1715,0,1715,8592765005243,3,18592765005240,36,28592765005247,"8536201090",0.46,0.46]
[100524,"Ex9BH 3PN D63 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 63 A, 3+Npól","NAA",1731,0,1731,8592765005250,3,18592765005257,36,28592765005254,"8536201090",0.5,0.5]
[100525,"Ex9BH 4P D1 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 1 A, 4pól","NAA",1012,0,1012,8592765005267,3,18592765005264,36,28592765005261,"8536201090",0.44,0.44]
[100526,"Ex9BH 4P D2 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 2 A, 4pól","NAA",1003,{"$f":"NAA","v":0},{"$f":"E263*(1-F263)","v":1003},8592765005274,3,18592765005271,36,28592765005278,"8536201090",0.44,0.44]
[100527,"Ex9BH 4P D3 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 3 A, 4pól","NAA",995,0,995,8592765005281,3,18592765005288,36,28592765005285,"8536201090",0.44,0.44]
[100528,"Ex9BH 4P D4 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 4 A, 4pól","NAA",989,0,989,8592765005298,3,18592765005295,36,28592765005292,"8536201090",0.44,0.44]
[100529,"Ex9BH 4P D6 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 6 A, 4pól","NAA",983,0,983,8592765005304,3,18592765005301,36,28592765005308,"8536201090",0.44,0.44]
[100530,"Ex9BH 4P D8 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 8 A, 4pól","NAA",981,0,981,8592765005311,3,18592765005318,36,28592765005315,"8536201090",0.44,0.44]
[100531,"Ex9BH 4P D10 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 10 A, 4pól","NAA",745,0,745,8592765005328,3,18592765005325,36,28592765005322,"8536201090",0.44,0.44]
[100532,"Ex9BH 4P D13 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 13 A, 4pól","NAA",749,0,749,8592765005335,3,18592765005332,36,28592765005339,"8536201090",0.44,0.44]
[100533,"Ex9BH 4P D16 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 16 A, 4pól","NAA",743,0,743,8592765005342,3,18592765005349,36,28592765005346,"8536201090",0.44,0.44]
[100534,"Ex9BH 4P D20 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 20 A, 4pól","NAA",749,0,749,8592765005359,3,18592765005356,36,28592765005353,"8536201090",0.44,0.44]
[100535,"Ex9BH 4P D25 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 25 A, 4pól","NAA",754,0,754,8592765005366,3,18592765005363,36,28592765005360,"8536201090",0.44,0.44]
[100536,"Ex9BH 4P D32 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 32 A, 4pól","NAA",973,0,973,8592765005373,3,18592765005370,36,28592765005377,"8536201090",0.46,0.46]
[100537,"Ex9BH 4P D40 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 40 A, 4pól","NAA",983,0,983,8592765005380,3,18592765005387,36,28592765005384,"8536201090",0.46,0.46]
[100538,"Ex9BH 4P D50 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 50 A, 4pól","NAA",1849,0,1849,8592765005397,3,18592765005394,36,28592765005391,"8536201090",0.46,0.46]
[100539,"Ex9BH 4P D63 ","Instalační jistič 10 kA, charakteristika D, 63 A, 4pól","NAA",1865,0,1865,8592765005403,3,18592765005400,36,28592765005407,"8536201090",0.5,0.5]
[]
["Instalační jističe Ex9BN, 6 kA"]
[100000,"Ex9BN 1P B1 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 1 A, 1pól","NAB",96,{"$f":"NAB","v":0},{"$f":"E279*(1-F279)","v":96},8592765000019,12,18592765000016,144,28592765000013,"8536201090",0.11,0.11]
[100001,"Ex9BN 1P B2 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 2 A, 1pól","NAB",94,{"$f":"NAB","v":0},94,8592765000026,12,18592765000023,144,28592765000020,"8536201090",0.12,0.12]
[100002,"Ex9BN 1P B3 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 3 A, 1pól","NAB",96,0,96,8592765000033,12,18592765000030,144,28592765000037,"8536201090",0.12,0.12]
[100003,"Ex9BN 1P B4 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 4 A, 1pól","NAB",96,0,96,8592765000040,12,18592765000047,144,28592765000044,"8536201090",0.12,0.12]
[100004,"Ex9BN 1P B6 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 6 A, 1pól","NAB",76,0,76,8592765000057,12,18592765000054,144,28592765000051,"8536201090",0.12,0.12]
[100005,"Ex9BN 1P B8 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 8 A, 1pól","NAB",73,0,73,8592765000064,12,18592765000061,144,28592765000068,"8536201090",0.12,0.12]
[100006,"Ex9BN 1P B10 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 10 A, 1pól","NAB",68,0,68,8592765000071,12,18592765000078,144,28592765000075,"8536201090",0.12,0.12]
[100007,"Ex9BN 1P B13 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 13 A, 1pól","NAB",74,0,74,8592765000088,12,18592765000085,144,28592765000082,"8536201090",0.12,0.12]
[100008,"Ex9BN 1P B16 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 16 A, 1pól","NAB",66,0,66,8592765000095,12,18592765000092,144,28592765000099,"8536201090",0.12,0.12]
[100009,"Ex9BN 1P B20 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 20 A, 1pól","NAB",74,0,74,8592765000101,12,18592765000108,144,28592765000105,"8536201090",0.12,0.12]
[100010,"Ex9BN 1P B25 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 25 A, 1pól","NAB",73,0,73,8592765000118,12,18592765000115,144,28592765000112,"8536201090",0.12,0.12]
[100011,"Ex9BN 1P B32 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 32 A, 1pól","NAB",109,0,109,8592765000125,12,18592765000122,144,28592765000129,"8536201090",0.11,0.11]
[100012,"Ex9BN 1P B40 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 40 A, 1pól","NAB",113,0,113,8592765000132,12,18592765000139,144,28592765000136,"8536201090",0.12,0.12]
[100013,"Ex9BN 1P B50 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 50 A, 1pól","NAB",171,0,171,8592765000149,12,18592765000146,144,28592765000143,"8536201090",0.12,0.12]
[100014,"Ex9BN 1P B63 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 63 A, 1pól","NAB",174,0,174,8592765000156,12,18592765000153,144,28592765000150,"8536201090",0.12,0.12]
[100015,"Ex9BN 1PN B1 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 1 A, 1+Npól","NAB",202,0,202,8592765000163,6,18592765000160,72,28592765000167,"8536201090",0.12,0.12]
[100016,"Ex9BN 1PN B2 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 2 A, 1+Npól","NAB",201,0,201,8592765000170,6,18592765000177,72,28592765000174,"8536201090",0.22,0.22]
[100017,"Ex9BN 1PN B3 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 3 A, 1+Npól","NAB",201,0,201,8592765000187,6,18592765000184,72,28592765000181,"8536201090",0.22,0.22]
[100018,"Ex9BN 1PN B4 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 4 A, 1+Npól","NAB",199,0,199,8592765000194,6,18592765000191,72,28592765000198,"8536201090",0.22,0.22]
[100019,"Ex9BN 1PN B6 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 6 A, 1+Npól","NAB",193,0,193,8592765000200,6,18592765000207,72,28592765000204,"8536201090",0.22,0.22]
[100020,"Ex9BN 1PN B8 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 8 A, 1+Npól","NAB",193,0,193,8592765000217,6,18592765000214,72,28592765000211,"8536201090",0.22,0.22]
[100021,"Ex9BN 1PN B10 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 10 A, 1+Npól","NAB",177,0,177,8592765000224,6,18592765000221,72,28592765000228,"8536201090",0.22,0.22]
[100022,"Ex9BN 1PN B13 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 13 A, 1+Npól","NAB",171,0,171,8592765000231,6,18592765000238,72,28592765000235,"8536201090",0.22,0.22]
[100023,"Ex9BN 1PN B16 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 16 A, 1+Npól","NAB",167,0,167,8592765000248,6,18592765000245,72,28592765000242,"8536201090",0.22,0.22]
[100024,"Ex9BN 1PN B20 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 20 A, 1+Npól","NAB",171,0,171,8592765000255,6,18592765000252,72,28592765000259,"8536201090",0.22,0.22]
[100025,"Ex9BN 1PN B25 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 25 A, 1+Npól","NAB",176,0,176,8592765000262,6,18592765000269,72,28592765000266,"8536201090",0.22,0.22]
[100026,"Ex9BN 1PN B32 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 32 A, 1+Npól","NAB",177,0,177,8592765000279,6,18592765000276,72,28592765000273,"8536201090",0.12,0.12]
[100027,"Ex9BN 1PN B40 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 40 A, 1+Npól","NAB",242,0,242,8592765000286,6,18592765000283,72,28592765000280,"8536201090",0.23,0.23]
[100028,"Ex9BN 1PN B50 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 50 A, 1+Npól","NAB",371,0,371,8592765000293,6,18592765000290,72,28592765000297,"8536201090",0.23,0.23]
[100029,"Ex9BN 1PN B63 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 63 A, 1+Npól","NAB",377,0,377,8592765000309,6,18592765000306,72,28592765000303,"8536201090",0.12,0.12]
[100030,"Ex9BN 2P B1 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 1 A, 2pól","NAB",214,0,214,8592765000316,6,18592765000313,72,28592765000310,"8536201090",0.22,0.22]
[100031,"Ex9BN 2P B2 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 2 A, 2pól","NAB",213,0,213,8592765000323,6,18592765000320,72,28592765000327,"8536201090",0.23,0.23]
[100032,"Ex9BN 2P B3 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 3 A, 2pól","NAB",212,0,212,8592765000330,6,18592765000337,72,28592765000334,"8536201090",0.23,0.23]
[100033,"Ex9BN 2P B4 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 4 A, 2pól","NAB",209,0,209,8592765000347,6,18592765000344,72,28592765000341,"8536201090",0.23,0.23]
[100034,"Ex9BN 2P B6 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 6 A, 2pól","NAB",202,0,202,8592765000354,6,18592765000351,72,28592765000358,"8536201090",0.23,0.23]
[100035,"Ex9BN 2P B8 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 8 A, 2pól","NAB",202,0,202,8592765000361,6,18592765000368,72,28592765000365,"8536201090",0.23,0.23]
[100036,"Ex9BN 2P B10 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 10 A, 2pól","NAB",186,0,186,8592765000378,6,18592765000375,72,28592765000372,"8536201090",0.23,0.23]
[100037,"Ex9BN 2P B13 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 13 A, 2pól","NAB",179,0,179,8592765000385,6,18592765000382,72,28592765000389,"8536201090",0.23,0.23]
[100038,"Ex9BN 2P B16 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 16 A, 2pól","NAB",176,0,176,8592765000392,6,18592765000399,72,28592765000396,"8536201090",0.23,0.23]
[100039,"Ex9BN 2P B20 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 20 A, 2pól","NAB",179,0,179,8592765000408,6,18592765000405,72,28592765000402,"8536201090",0.23,0.23]
[100040,"Ex9BN 2P B25 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 25 A, 2pól","NAB",184,0,184,8592765000415,6,18592765000412,72,28592765000419,"8536201090",0.23,0.23]
[100041,"Ex9BN 2P B32 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 32 A, 2pól","NAB",186,0,186,8592765000422,6,18592765000429,72,28592765000426,"8536201090",0.23,0.23]
[100042,"Ex9BN 2P B40 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 40 A, 2pól","NAB",253,0,253,8592765000439,6,18592765000436,72,28592765000433,"8536201090",0.23,0.23]
[100043,"Ex9BN 2P B50 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 50 A, 2pól","NAB",390,0,390,8592765000446,6,18592765000443,72,28592765000440,"8536201090",0.23,0.23]
[100044,"Ex9BN 2P B63 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 63 A, 2pól","NAB",398,0,398,8592765000453,6,18592765000450,72,28592765000457,"8536201090",0.25,0.25]
[100045,"Ex9BN 3P B1 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 1 A, 3pól","NAB",285,0,285,8592765000460,4,18592765000467,48,28592765000464,"8536201090",0.33,0.33]
[100046,"Ex9BN 3P B2 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 2 A, 3pól","NAB",283,0,283,8592765000477,4,18592765000474,48,28592765000471,"8536201090",0.35,0.35]
[100047,"Ex9BN 3P B3 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 3 A, 3pól","NAB",282,0,282,8592765000484,4,18592765000481,48,28592765000488,"8536201090",0.35,0.35]
[100048,"Ex9BN 3P B4 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 4 A, 3pól","NAB",280,0,280,8592765000491,4,18592765000498,48,28592765000495,"8536201090",0.35,0.35]
[100049,"Ex9BN 3P B6 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 6 A, 3pól","NAB",270,0,270,8592765000507,4,18592765000504,48,28592765000501,"8536201090",0.35,0.35]
[100050,"Ex9BN 3P B8 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 8 A, 3pól","NAB",270,0,270,8592765000514,4,18592765000511,48,28592765000518,"8536201090",0.35,0.35]
[100051,"Ex9BN 3P B10 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 10 A, 3pól","NAB",247,0,247,8592765000521,4,18592765000528,48,28592765000525,"8536201090",0.35,0.35]
[100052,"Ex9BN 3P B13 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 13 A, 3pól","NAB",240,0,240,8592765000538,4,18592765000535,48,28592765000532,"8536201090",0.35,0.35]
[100053,"Ex9BN 3P B16 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 16 A, 3pól","NAB",235,0,235,8592765000545,4,18592765000542,48,28592765000549,"8536201090",0.35,0.35]
[100054,"Ex9BN 3P B20 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 20 A, 3pól","NAB",240,0,240,8592765000552,4,18592765000559,48,28592765000556,"8536201090",0.35,0.35]
[100055,"Ex9BN 3P B25 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 25 A, 3pól","NAB",246,0,246,8592765000569,4,18592765000566,48,28592765000563,"8536201090",0.35,0.35]
[100056,"Ex9BN 3P B32 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 32 A, 3pól","NAB",247,0,247,8592765000576,4,18592765000573,48,28592765000570,"8536201090",0.34,0.34]
[100057,"Ex9BN 3P B40 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 40 A, 3pól","NAB",338,0,338,8592765000583,4,18592765000580,48,28592765000587,"8536201090",0.35,0.35]
[100058,"Ex9BN 3P B50 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 50 A, 3pól","NAB",519,0,519,8592765000590,4,18592765000597,48,28592765000594,"8536201090",0.35,0.35]
[100059,"Ex9BN 3P B63 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 63 A, 3pól","NAB",530,0,530,8592765000606,4,18592765000603,48,28592765000600,"8536201090",0.35,0.35]
[100060,"Ex9BN 3PN B1 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 1 A, 3+Npól","NAB",474,0,474,8592765000613,3,18592765000610,36,28592765000617,"8536201090",0.44,0.44]
[100061,"Ex9BN 3PN B2 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 2 A, 3+Npól","NAB",471,0,471,8592765000620,3,18592765000627,36,28592765000624,"8536201090",0.44,0.44]
[100062,"Ex9BN 3PN B3 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 3 A, 3+Npól","NAB",469,0,469,8592765000637,3,18592765000634,36,28592765000631,"8536201090",0.44,0.44]
[100063,"Ex9BN 3PN B4 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 4 A, 3+Npól","NAB",464,0,464,8592765000644,3,18592765000641,36,28592765000648,"8536201090",0.44,0.44]
[100064,"Ex9BN 3PN B6 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 6 A, 3+Npól","NAB",449,0,{"$f":"E343*(1-F343)","v":449},8592765000651,3,18592765000658,36,28592765000655,"8536201090",0.44,0.44]
[100065,"Ex9BN 3PN B8 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 8 A, 3+Npól","NAB",449,0,449,8592765000668,3,18592765000665,36,28592765000662,"8536201090",0.44,0.44]
[100066,"Ex9BN 3PN B10 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 10 A, 3+Npól","NAB",412,0,412,8592765000675,3,18592765000672,36,28592765000679,"8536201090",0.44,0.44]
[100067,"Ex9BN 3PN B13 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 13 A, 3+Npól","NAB",398,0,398,8592765000682,3,18592765000689,36,28592765000686,"8536201090",0.44,0.44]
[100068,"Ex9BN 3PN B16 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 16 A, 3+Npól","NAB",391,0,391,8592765000699,3,18592765000696,36,28592765000693,"8536201090",0.44,0.44]
[100069,"Ex9BN 3PN B20 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 20 A, 3+Npól","NAB",398,0,398,8592765000705,3,18592765000702,36,28592765000709,"8536201090",0.44,0.44]
[100070,"Ex9BN 3PN B25 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 25 A, 3+Npól","NAB",409,0,409,8592765000712,3,18592765000719,36,28592765000716,"8536201090",0.44,0.44]
[100071,"Ex9BN 3PN B32 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 32 A, 3+Npól","NAB",412,0,412,8592765000729,3,18592765000726,36,28592765000723,"8536201090",0.46,0.46]
[100072,"Ex9BN 3PN B40 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 40 A, 3+Npól","NAB",562,0,562,8592765000736,3,18592765000733,36,28592765000730,"8536201090",0.46,0.46]
[100073,"Ex9BN 3PN B50 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 50 A, 3+Npól","NAB",864,0,864,8592765000743,3,18592765000740,36,28592765000747,"8536201090",0.46,0.46]
[100074,"Ex9BN 3PN B63 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 63 A, 3+Npól","NAB",881,0,881,8592765000750,3,18592765000757,36,28592765000754,"8536201090",0.5,0.5]
[100075,"Ex9BN 4P B1 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 1 A, 4pól","NAB",498,0,498,8592765000767,3,18592765000764,36,28592765000761,"8536201090",0.44,0.44]
[100076,"Ex9BN 4P B2 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 2 A, 4pól","NAB",495,0,495,8592765000774,3,18592765000771,36,28592765000778,"8536201090",0.46,0.46]
[100077,"Ex9BN 4P B3 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 3 A, 4pól","NAB",493,0,493,8592765000781,3,18592765000788,36,28592765000785,"8536201090",0.46,0.46]
[100078,"Ex9BN 4P B4 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 4 A, 4pól","NAB",489,0,489,8592765000798,3,18592765000795,36,28592765000792,"8536201090",0.46,0.46]
[100079,"Ex9BN 4P B6 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 6 A, 4pól","NAB",473,0,473,8592765000804,3,18592765000801,36,28592765000808,"8536201090",0.46,0.46]
[100080,"Ex9BN 4P B8 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 8 A, 4pól","NAB",473,0,473,8592765000811,3,18592765000818,36,28592765000815,"8536201090",0.46,0.46]
[100081,"Ex9BN 4P B10 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 10 A, 4pól","NAB",432,0,432,8592765000828,3,18592765000825,36,28592765000822,"8536201090",0.46,0.46]
[100082,"Ex9BN 4P B13 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 13 A, 4pól","NAB",419,0,419,8592765000835,3,18592765000832,36,28592765000839,"8536201090",0.46,0.46]
[100083,"Ex9BN 4P B16 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 16 A, 4pól","NAB",410,0,410,8592765000842,3,18592765000849,36,28592765000846,"8536201090",0.46,0.46]
[100084,"Ex9BN 4P B20 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 20 A, 4pól","NAB",419,0,419,8592765000859,3,18592765000856,36,28592765000853,"8536201090",0.46,0.46]
[100085,"Ex9BN 4P B25 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 25 A, 4pól","NAB",430,0,430,8592765000866,3,18592765000863,36,28592765000860,"8536201090",0.46,0.46]
[100086,"Ex9BN 4P B32 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 32 A, 4pól","NAB",432,0,432,8592765000873,3,18592765000870,36,28592765000877,"8536201090",0.46,0.46]
[100087,"Ex9BN 4P B40 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 40 A, 4pól","NAB",593,0,593,8592765000880,3,18592765000887,36,28592765000884,"8536201090",0.46,0.46]
[100088,"Ex9BN 4P B50 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 50 A, 4pól","NAB",909,0,909,8592765000897,3,18592765000894,36,28592765000891,"8536201090",0.46,0.46]
[100089,"Ex9BN 4P B63 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika B, 63 A, 4pól","NAB",928,0,928,8592765000903,3,18592765000900,36,28592765000907,"8536201090",0.46,0.46]
[100090,"Ex9BN 1P C1 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 1 A, 1pól","NAB",107,0,107,8592765000910,12,18592765000917,144,28592765000914,"8536201090",0.11,0.11]
[100091,"Ex9BN 1P C2 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 2 A, 1pól","NAB",106,0,106,8592765000927,12,18592765000924,144,28592765000921,"8536201090",0.12,0.12]
[100092,"Ex9BN 1P C3 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 3 A, 1pól","NAB",107,{"$f":"NAB","v":0},107,8592765000934,12,18592765000931,144,28592765000938,"8536201090",0.12,0.12]
[100093,"Ex9BN 1P C4 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 4 A, 1pól","NAB",107,0,107,8592765000941,12,18592765000948,144,28592765000945,"8536201090",0.12,0.12]
[100094,"Ex9BN 1P C6 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 6 A, 1pól","NAB",83,0,83,8592765000958,12,18592765000955,144,28592765000952,"8536201090",0.12,0.12]
[100095,"Ex9BN 1P C8 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 8 A, 1pól","NAB",82,0,82,8592765000965,12,18592765000962,144,28592765000969,"8536201090",0.12,0.12]
[100096,"Ex9BN 1P C10 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 10 A, 1pól","NAB",73,0,73,8592765000972,12,18592765000979,144,28592765000976,"8536201090",0.12,0.12]
[100097,"Ex9BN 1P C13 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 13 A, 1pól","NAB",83,0,83,8592765000989,12,18592765000986,144,28592765000983,"8536201090",0.12,0.12]
[100098,"Ex9BN 1P C16 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 16 A, 1pól","NAB",71,0,71,8592765000996,12,18592765000993,144,28592765000990,"8536201090",0.12,0.12]
[100099,"Ex9BN 1P C20 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 20 A, 1pól","NAB",83,0,83,8592765001009,12,18592765001006,144,28592765001003,"8536201090",0.12,0.12]
[100100,"Ex9BN 1P C25 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 25 A, 1pól","NAB",82,0,82,8592765001016,12,18592765001013,144,28592765001010,"8536201090",0.12,0.12]
[100101,"Ex9BN 1P C32 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 32 A, 1pól","NAB",121,0,121,8592765001023,12,18592765001020,144,28592765001027,"8536201090",0.11,0.11]
[100102,"Ex9BN 1P C40 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 40 A, 1pól","NAB",126,0,126,8592765001030,12,18592765001037,144,28592765001034,"8536201090",0.12,0.12]
[100103,"Ex9BN 1P C50 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 50 A, 1pól","NAB",191,0,191,8592765001047,12,18592765001044,144,28592765001041,"8536201090",0.12,0.12]
[100104,"Ex9BN 1P C63 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 63 A, 1pól","NAB",193,0,193,8592765001054,12,18592765001051,144,28592765001058,"8536201090",0.12,0.12]
[100105,"Ex9BN 1PN C1 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 1 A, 1+Npól","NAB",226,0,226,8592765001061,6,18592765001068,72,28592765001065,"8536201090",0.24,0.24]
[100106,"Ex9BN 1PN C2 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 2 A, 1+Npól","NAB",224,0,224,8592765001078,6,18592765001075,72,28592765001072,"8536201090",0.22,0.22]
[100107,"Ex9BN 1PN C3 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 3 A, 1+Npól","NAB",223,0,223,8592765001085,6,18592765001082,72,28592765001089,"8536201090",0.22,0.22]
[100108,"Ex9BN 1PN C4 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 4 A, 1+Npól","NAB",222,0,222,8592765001092,6,18592765001099,72,28592765001096,"8536201090",0.22,0.22]
[100109,"Ex9BN 1PN C6 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 6 A, 1+Npól","NAB",215,0,215,8592765001108,6,18592765001105,72,28592765001102,"8536201090",0.22,0.22]
[100110,"Ex9BN 1PN C8 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 8 A, 1+Npól","NAB",215,0,215,8592765001115,6,18592765001112,72,28592765001119,"8536201090",0.22,0.22]
[100111,"Ex9BN 1PN C10 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 10 A, 1+Npól","NAB",196,0,196,8592765001122,6,18592765001129,72,28592765001126,"8536201090",0.22,0.22]
[100112,"Ex9BN 1PN C13 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 13 A, 1+Npól","NAB",190,0,190,8592765001139,6,18592765001136,72,28592765001133,"8536201090",0.22,0.22]
[100113,"Ex9BN 1PN C16 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 16 A, 1+Npól","NAB",186,0,186,8592765001146,6,18592765001143,72,28592765001140,"8536201090",0.22,0.22]
[100114,"Ex9BN 1PN C20 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 20 A, 1+Npól","NAB",190,0,190,8592765001153,6,18592765001150,72,28592765001157,"8536201090",0.22,0.22]
[100115,"Ex9BN 1PN C25 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 25 A, 1+Npól","NAB",196,0,196,8592765001160,6,18592765001167,72,28592765001164,"8536201090",0.22,0.22]
[100116,"Ex9BN 1PN C32 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 32 A, 1+Npól","NAB",196,0,196,8592765001177,6,18592765001174,72,28592765001171,"8536201090",0.24,0.24]
[100117,"Ex9BN 1PN C40 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 40 A, 1+Npól","NAB",268,0,268,8592765001184,6,18592765001181,72,28592765001188,"8536201090",0.23,0.23]
[100118,"Ex9BN 1PN C50 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 50 A, 1+Npól","NAB",412,0,412,8592765001191,6,18592765001198,72,28592765001195,"8536201090",0.23,0.23]
[100119,"Ex9BN 1PN C63 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 63 A, 1+Npól","NAB",419,0,419,8592765001207,6,18592765001204,72,28592765001201,"8536201090",0.25,0.25]
[100120,"Ex9BN 2P C1 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 1 A, 2pól","NAB",239,0,239,8592765001214,6,18592765001211,72,28592765001218,"8536201090",0.22,0.22]
[100121,"Ex9BN 2P C2 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 2 A, 2pól","NAB",236,0,236,8592765001221,6,18592765001228,72,28592765001225,"8536201090",0.23,0.23]
[100122,"Ex9BN 2P C3 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 3 A, 2pól","NAB",235,0,235,8592765001238,6,18592765001235,72,28592765001232,"8536201090",0.23,0.23]
[100123,"Ex9BN 2P C4 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 4 A, 2pól","NAB",232,0,232,8592765001245,6,18592765001242,72,28592765001249,"8536201090",0.23,0.23]
[100124,"Ex9BN 2P C6 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 6 A, 2pól","NAB",226,0,226,8592765001252,6,18592765001259,72,28592765001256,"8536201090",0.23,0.23]
[100125,"Ex9BN 2P C8 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 8 A, 2pól","NAB",226,0,226,8592765001269,6,18592765001266,72,28592765001263,"8536201090",0.23,0.23]
[100126,"Ex9BN 2P C10 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 10 A, 2pól","NAB",206,0,206,8592765001276,6,18592765001273,72,28592765001270,"8536201090",0.23,0.23]
[100127,"Ex9BN 2P C13 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 13 A, 2pól","NAB",199,0,199,8592765001283,6,18592765001280,72,28592765001287,"8536201090",0.23,0.23]
[100128,"Ex9BN 2P C16 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 16 A, 2pól","NAB",196,0,{"$f":"E407*(1-F407)","v":196},8592765001290,6,18592765001297,72,28592765001294,"8536201090",0.23,0.23]
[100129,"Ex9BN 2P C20 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 20 A, 2pól","NAB",199,0,199,8592765001306,6,18592765001303,72,28592765001300,"8536201090",0.23,0.23]
[100130,"Ex9BN 2P C25 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 25 A, 2pól","NAB",206,0,206,8592765001313,6,18592765001310,72,28592765001317,"8536201090",0.23,0.23]
[100131,"Ex9BN 2P C32 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 32 A, 2pól","NAB",206,0,206,8592765001320,6,18592765001327,72,28592765001324,"8536201090",0.23,0.23]
[100132,"Ex9BN 2P C40 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 40 A, 2pól","NAB",283,0,283,8592765001337,6,18592765001334,72,28592765001331,"8536201090",0.23,0.23]
[100133,"Ex9BN 2P C50 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 50 A, 2pól","NAB",432,0,432,8592765001344,6,18592765001341,72,28592765001348,"8536201090",0.23,0.23]
[100134,"Ex9BN 2P C63 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 63 A, 2pól","NAB",441,0,441,8592765001351,6,18592765001358,72,28592765001355,"8536201090",0.25,0.25]
[100135,"Ex9BN 3P C1 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 1 A, 3pól","NAB",317,0,317,8592765001368,4,18592765001365,48,28592765001362,"8536201090",0.33,0.33]
[100136,"Ex9BN 3P C2 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 2 A, 3pól","NAB",314,0,314,8592765001375,4,18592765001372,48,28592765001379,"8536201090",0.33,0.33]
[100137,"Ex9BN 3P C3 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 3 A, 3pól","NAB",313,0,313,8592765001382,4,18592765001389,48,28592765001386,"8536201090",0.33,0.33]
[100138,"Ex9BN 3P C4 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 4 A, 3pól","NAB",311,0,311,8592765001399,4,18592765001396,48,28592765001393,"8536201090",0.33,0.33]
[100139,"Ex9BN 3P C6 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 6 A, 3pól","NAB",301,0,301,8592765001405,4,18592765001402,48,28592765001409,"8536201090",0.33,0.33]
[100140,"Ex9BN 3P C8 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 8 A, 3pól","NAB",301,0,301,8592765001412,4,18592765001419,48,28592765001416,"8536201090",0.33,0.33]
[100141,"Ex9BN 3P C10 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 10 A, 3pól","NAB",275,0,275,8592765001429,4,18592765001426,48,28592765001423,"8536201090",0.33,0.33]
[100142,"Ex9BN 3P C13 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 13 A, 3pól","NAB",266,0,266,8592765001436,4,18592765001433,48,28592765001430,"8536201090",0.33,0.33]
[100143,"Ex9BN 3P C16 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 16 A, 3pól","NAB",262,0,262,8592765001443,4,18592765001440,48,28592765001447,"8536201090",0.33,0.33]
[100144,"Ex9BN 3P C20 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 20 A, 3pól","NAB",266,0,266,8592765001450,4,18592765001457,48,28592765001454,"8536201090",0.33,0.33]
[100145,"Ex9BN 3P C25 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 25 A, 3pól","NAB",273,0,273,8592765001467,4,18592765001464,48,28592765001461,"8536201090",0.33,0.33]
[100146,"Ex9BN 3P C32 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 32 A, 3pól","NAB",275,0,275,8592765001474,4,18592765001471,48,28592765001478,"8536201090",0.34,0.34]
[100147,"Ex9BN 3P C40 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 40 A, 3pól","NAB",376,0,376,8592765001481,4,18592765001488,48,28592765001485,"8536201090",0.34,0.34]
[100148,"Ex9BN 3P C50 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 50 A, 3pól","NAB",577,0,577,8592765001498,4,18592765001495,48,28592765001492,"8536201090",0.34,0.34]
[100149,"Ex9BN 3P C63 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 63 A, 3pól","NAB",587,0,587,8592765001504,4,18592765001501,48,28592765001508,"8536201090",0.37,0.37]
[100150,"Ex9BN 3PN C1 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 1 A, 3+Npól","NAB",528,0,528,8592765001511,3,18592765001518,36,28592765001515,"8536201090",0.44,0.44]
[100151,"Ex9BN 3PN C2 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 2 A, 3+Npól","NAB",522,0,522,8592765001528,3,18592765001525,36,28592765001522,"8536201090",0.44,0.44]
[100152,"Ex9BN 3PN C3 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 3 A, 3+Npól","NAB",519,0,519,8592765001535,3,18592765001532,36,28592765001539,"8536201090",0.44,0.44]
[100153,"Ex9BN 3PN C4 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 4 A, 3+Npól","NAB",516,0,516,8592765001542,3,18592765001549,36,28592765001546,"8536201090",0.44,0.44]
[100154,"Ex9BN 3PN C6 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 6 A, 3+Npól","NAB",499,0,499,8592765001559,3,18592765001556,36,28592765001553,"8536201090",0.44,0.44]
[100155,"Ex9BN 3PN C8 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 8 A, 3+Npól","NAB",499,0,499,8592765001566,3,18592765001563,36,28592765001560,"8536201090",0.44,0.44]
[100156,"Ex9BN 3PN C10 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 10 A, 3+Npól","NAB",457,{"$f":"NAB","v":0},457,8592765001573,3,18592765001570,36,28592765001577,"8536201090",0.44,0.44]
[100157,"Ex9BN 3PN C13 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 13 A, 3+Npól","NAB",442,0,442,8592765001580,3,18592765001587,36,28592765001584,"8536201090",0.44,0.44]
[100158,"Ex9BN 3PN C16 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 16 A, 3+Npól","NAB",435,0,435,8592765001597,3,18592765001594,36,28592765001591,"8536201090",0.44,0.44]
[100159,"Ex9BN 3PN C20 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 20 A, 3+Npól","NAB",442,0,442,8592765001603,3,18592765001600,36,28592765001607,"8536201090",0.44,0.44]
[100160,"Ex9BN 3PN C25 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 25 A, 3+Npól","NAB",455,0,455,8592765001610,3,18592765001617,36,28592765001614,"8536201090",0.44,0.44]
[100161,"Ex9BN 3PN C32 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 32 A, 3+Npól","NAB",457,0,457,8592765001627,3,18592765001624,36,28592765001621,"8536201090",0.46,0.46]
[100162,"Ex9BN 3PN C40 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 40 A, 3+Npól","NAB",625,0,625,8592765001634,3,18592765001631,36,28592765001638,"8536201090",0.46,0.46]
[100163,"Ex9BN 3PN C50 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 50 A, 3+Npól","NAB",959,0,959,8592765001641,3,18592765001648,36,28592765001645,"8536201090",0.46,0.46]
[100164,"Ex9BN 3PN C63 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 63 A, 3+Npól","NAB",977,0,977,8592765001658,3,18592765001655,36,28592765001652,"8536201090",0.5,0.5]
[100165,"Ex9BN 4P C1 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 1 A, 4pól","NAB",555,0,555,8592765001665,3,18592765001662,36,28592765001669,"8536201090",0.44,0.44]
[100166,"Ex9BN 4P C2 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 2 A, 4pól","NAB",550,0,550,8592765001672,3,18592765001679,36,28592765001676,"8536201090",0.44,0.44]
[100167,"Ex9BN 4P C3 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 3 A, 4pól","NAB",548,0,548,8592765001689,3,18592765001686,36,28592765001683,"8536201090",0.44,0.44]
[100168,"Ex9BN 4P C4 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 4 A, 4pól","NAB",543,0,543,8592765001696,3,18592765001693,36,28592765001690,"8536201090",0.44,0.44]
[100169,"Ex9BN 4P C6 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 6 A, 4pól","NAB",527,0,527,8592765001702,3,18592765001709,36,28592765001706,"8536201090",0.44,0.44]
[100170,"Ex9BN 4P C8 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 8 A, 4pól","NAB",527,0,527,8592765001719,3,18592765001716,36,28592765001713,"8536201090",0.44,0.44]
[100171,"Ex9BN 4P C10 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 10 A, 4pól","NAB",481,0,481,8592765001726,3,18592765001723,36,28592765001720,"8536201090",0.44,0.44]
[100172,"Ex9BN 4P C13 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 13 A, 4pól","NAB",465,0,465,8592765001733,3,18592765001730,36,28592765001737,"8536201090",0.44,0.44]
[100173,"Ex9BN 4P C16 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 16 A, 4pól","NAB",458,0,458,8592765001740,3,18592765001747,36,28592765001744,"8536201090",0.44,0.44]
[100174,"Ex9BN 4P C20 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 20 A, 4pól","NAB",465,0,465,8592765001757,3,18592765001754,36,28592765001751,"8536201090",0.44,0.44]
[100175,"Ex9BN 4P C25 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 25 A, 4pól","NAB",480,0,480,8592765001764,3,18592765001761,36,28592765001768,"8536201090",0.44,0.44]
[100176,"Ex9BN 4P C32 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 32 A, 4pól","NAB",481,0,481,8592765001771,3,18592765001778,36,28592765001775,"8536201090",0.44,0.44]
[100177,"Ex9BN 4P C40 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 40 A, 4pól","NAB",659,0,659,8592765001788,3,18592765001785,36,28592765001782,"8536201090",0.46,0.46]
[100178,"Ex9BN 4P C50 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 50 A, 4pól","NAB",1009,0,1009,8592765001795,3,18592765001792,36,28592765001799,"8536201090",0.46,0.46]
[100179,"Ex9BN 4P C63 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika C, 63 A, 4pól","NAB",1028,0,1028,8592765001801,3,18592765001808,36,28592765001805,"8536201090",0.5,0.5]
[100180,"Ex9BN 1P D1 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 1 A, 1pól","NAB",121,0,121,8592765001818,12,18592765001815,144,28592765001812,"8536201090",0.11,0.11]
[100181,"Ex9BN 1P D2 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 2 A, 1pól","NAB",120,0,120,8592765001825,12,18592765001822,144,28592765001829,"8536201090",0.11,0.11]
[100182,"Ex9BN 1P D3 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 3 A, 1pól","NAB",121,0,121,8592765001832,12,18592765001839,144,28592765001836,"8536201090",0.11,0.11]
[100183,"Ex9BN 1P D4 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 4 A, 1pól","NAB",121,0,121,8592765001849,12,18592765001846,144,28592765001843,"8536201090",0.11,0.11]
[100184,"Ex9BN 1P D6 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 6 A, 1pól","NAB",93,0,93,8592765001856,12,18592765001853,144,28592765001850,"8536201090",0.11,0.11]
[100185,"Ex9BN 1P D8 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 8 A, 1pól","NAB",92,0,92,8592765001863,12,18592765001860,144,28592765001867,"8536201090",0.11,0.11]
[100186,"Ex9BN 1P D10 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 10 A, 1pól","NAB",84,0,84,8592765001870,12,18592765001877,144,28592765001874,"8536201090",0.11,0.11]
[100187,"Ex9BN 1P D13 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 13 A, 1pól","NAB",93,0,93,8592765001887,12,18592765001884,144,28592765001881,"8536201090",0.11,0.11]
[100188,"Ex9BN 1P D16 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 16 A, 1pól","NAB",81,0,81,8592765001894,12,18592765001891,144,28592765001898,"8536201090",0.11,0.11]
[100189,"Ex9BN 1P D20 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 20 A, 1pól","NAB",93,0,93,8592765001900,12,18592765001907,144,28592765001904,"8536201090",0.11,0.11]
[100190,"Ex9BN 1P D25 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 25 A, 1pól","NAB",92,0,92,8592765001917,12,18592765001914,144,28592765001911,"8536201090",0.11,0.11]
[100191,"Ex9BN 1P D32 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 32 A, 1pól","NAB",138,0,138,8592765001924,12,18592765001921,144,28592765001928,"8536201090",0.11,0.11]
[100192,"Ex9BN 1P D40 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 40 A, 1pól","NAB",143,0,{"$f":"E471*(1-F471)","v":143},8592765001931,12,18592765001938,144,28592765001935,"8536201090",0.11,0.11]
[100193,"Ex9BN 1P D50 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 50 A, 1pól","NAB",217,0,217,8592765001948,12,18592765001945,144,28592765001942,"8536201090",0.11,0.11]
[100194,"Ex9BN 1P D63 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 63 A, 1pól","NAB",219,0,219,8592765001955,12,18592765001952,144,28592765001959,"8536201090",0.12,0.12]
[100195,"Ex9BN 1PN D1 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 1 A, 1+Npól","NAB",258,0,258,8592765001962,6,18592765001969,72,28592765001966,"8536201090",0.22,0.22]
[100196,"Ex9BN 1PN D2 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 2 A, 1+Npól","NAB",253,0,253,8592765001979,6,18592765001976,72,28592765001973,"8536201090",0.25,0.25]
[100197,"Ex9BN 1PN D3 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 3 A, 1+Npól","NAB",252,0,252,8592765001986,6,18592765001983,72,28592765001980,"8536201090",0.25,0.25]
[100198,"Ex9BN 1PN D4 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 4 A, 1+Npól","NAB",251,0,251,8592765001993,6,18592765001990,72,28592765001997,"8536201090",0.25,0.25]
[100199,"Ex9BN 1PN D6 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 6 A, 1+Npól","NAB",244,0,244,8592765002006,6,18592765002003,72,28592765002000,"8536201090",0.25,0.25]
[100200,"Ex9BN 1PN D8 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 8 A, 1+Npól","NAB",244,0,244,8592765002013,6,18592765002010,72,28592765002017,"8536201090",0.25,0.25]
[100201,"Ex9BN 1PN D10 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 10 A, 1+Npól","NAB",223,0,223,8592765002020,6,18592765002027,72,28592765002024,"8536201090",0.25,0.25]
[100202,"Ex9BN 1PN D13 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 13 A, 1+Npól","NAB",216,0,216,8592765002037,6,18592765002034,72,28592765002031,"8536201090",0.25,0.25]
[100203,"Ex9BN 1PN D16 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 16 A, 1+Npól","NAB",212,0,212,8592765002044,6,18592765002041,72,28592765002048,"8536201090",0.25,0.25]
[100204,"Ex9BN 1PN D20 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 20 A, 1+Npól","NAB",216,0,216,8592765002051,6,18592765002058,72,28592765002055,"8536201090",0.25,0.25]
[100205,"Ex9BN 1PN D25 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 25 A, 1+Npól","NAB",223,0,223,8592765002068,6,18592765002065,72,28592765002062,"8536201090",0.25,0.25]
[100206,"Ex9BN 1PN D32 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 32 A, 1+Npól","NAB",223,0,223,8592765002075,6,18592765002072,72,28592765002079,"8536201090",0.23,0.23]
[100207,"Ex9BN 1PN D40 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 40 A, 1+Npól","NAB",305,0,305,8592765002082,6,18592765002089,72,28592765002086,"8536201090",0.25,0.25]
[100208,"Ex9BN 1PN D50 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 50 A, 1+Npól","NAB",467,0,467,8592765002099,6,18592765002096,72,28592765002093,"8536201090",0.25,0.25]
[100209,"Ex9BN 1PN D63 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 63 A, 1+Npól","NAB",476,0,476,8592765002105,6,18592765002102,72,28592765002109,"8536201090",0.25,0.25]
[100210,"Ex9BN 2P D1 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 1 A, 2pól","NAB",270,0,270,8592765002112,6,18592765002119,72,28592765002116,"8536201090",0.25,0.25]
[100211,"Ex9BN 2P D2 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 2 A, 2pól","NAB",267,0,267,8592765002129,6,18592765002126,72,28592765002123,"8536201090",0.25,0.25]
[100212,"Ex9BN 2P D3 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 3 A, 2pól","NAB",266,0,266,8592765002136,6,18592765002133,72,28592765002130,"8536201090",0.25,0.25]
[100213,"Ex9BN 2P D4 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 4 A, 2pól","NAB",265,0,265,8592765002143,6,18592765002140,72,28592765002147,"8536201090",0.25,0.25]
[100214,"Ex9BN 2P D6 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 6 A, 2pól","NAB",257,0,257,8592765002150,6,18592765002157,72,28592765002154,"8536201090",0.25,0.25]
[100215,"Ex9BN 2P D8 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 8 A, 2pól","NAB",257,0,257,8592765002167,6,18592765002164,72,28592765002161,"8536201090",0.25,0.25]
[100216,"Ex9BN 2P D10 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 10 A, 2pól","NAB",235,0,235,8592765002174,6,18592765002171,72,28592765002178,"8536201090",0.25,0.25]
[100217,"Ex9BN 2P D13 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 13 A, 2pól","NAB",227,0,227,8592765002181,6,18592765002188,72,28592765002185,"8536201090",0.25,0.25]
[100218,"Ex9BN 2P D16 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 16 A, 2pól","NAB",223,0,223,8592765002198,6,18592765002195,72,28592765002192,"8536201090",0.25,0.25]
[100219,"Ex9BN 2P D20 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 20 A, 2pól","NAB",227,0,227,8592765002204,6,18592765002201,72,28592765002208,"8536201090",0.25,0.25]
[100220,"Ex9BN 2P D25 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 25 A, 2pól","NAB",234,{"$f":"NAB","v":0},234,8592765002211,6,18592765002218,72,28592765002215,"8536201090",0.25,0.25]
[100221,"Ex9BN 2P D32 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 32 A, 2pól","NAB",235,0,235,8592765002228,6,18592765002225,72,28592765002222,"8536201090",0.25,0.25]
[100222,"Ex9BN 2P D40 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 40 A, 2pól","NAB",320,0,320,8592765002235,6,18592765002232,72,28592765002239,"8536201090",0.25,0.25]
[100223,"Ex9BN 2P D50 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 50 A, 2pól","NAB",492,0,492,8592765002242,6,18592765002249,72,28592765002246,"8536201090",0.25,0.25]
[100224,"Ex9BN 2P D63 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 63 A, 2pól","NAB",501,0,501,8592765002259,6,18592765002256,72,28592765002253,"8536201090",0.25,0.25]
[100225,"Ex9BN 3P D1 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 1 A, 3pól","NAB",360,{"$f":"NAB","v":0},360,8592765002266,4,18592765002263,48,28592765002260,"8536201090",0.33,0.33]
[100226,"Ex9BN 3P D2 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 2 A, 3pól","NAB",356,0,356,8592765002273,4,18592765002270,48,28592765002277,"8536201090",0.33,0.33]
[100227,"Ex9BN 3P D3 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 3 A, 3pól","NAB",355,0,355,8592765002280,4,18592765002287,48,28592765002284,"8536201090",0.33,0.33]
[100228,"Ex9BN 3P D4 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 4 A, 3pól","NAB",353,0,353,8592765002297,4,18592765002294,48,28592765002291,"8536201090",0.33,0.33]
[100229,"Ex9BN 3P D6 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 6 A, 3pól","NAB",341,0,341,8592765002303,4,18592765002300,48,28592765002307,"8536201090",0.33,0.33]
[100230,"Ex9BN 3P D8 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 8 A, 3pól","NAB",341,0,341,8592765002310,4,18592765002317,48,28592765002314,"8536201090",0.33,0.33]
[100231,"Ex9BN 3P D10 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 10 A, 3pól","NAB",313,0,313,8592765002327,4,18592765002324,48,28592765002321,"8536201090",0.33,0.33]
[100232,"Ex9BN 3P D13 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 13 A, 3pól","NAB",303,0,303,8592765002334,4,18592765002331,48,28592765002338,"8536201090",0.33,0.33]
[100233,"Ex9BN 3P D16 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 16 A, 3pól","NAB",297,0,297,8592765002341,4,18592765002348,48,28592765002345,"8536201090",0.33,0.33]
[100234,"Ex9BN 3P D20 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 20 A, 3pól","NAB",303,0,303,8592765002358,4,18592765002355,48,28592765002352,"8536201090",0.33,0.33]
[100235,"Ex9BN 3P D25 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 25 A, 3pól","NAB",312,0,312,8592765002365,4,18592765002362,48,28592765002369,"8536201090",0.33,0.33]
[100236,"Ex9BN 3P D32 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 32 A, 3pól","NAB",313,0,313,8592765002372,4,18592765002379,48,28592765002376,"8536201090",0.33,0.33]
[100237,"Ex9BN 3P D40 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 40 A, 3pól","NAB",427,0,427,8592765002389,4,18592765002386,48,28592765002383,"8536201090",0.34,0.34]
[100238,"Ex9BN 3P D50 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 50 A, 3pól","NAB",655,0,655,8592765002396,4,18592765002393,48,28592765002390,"8536201090",0.34,0.34]
[100239,"Ex9BN 3P D63 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 63 A, 3pól","NAB",668,0,668,8592765002402,4,18592765002409,48,28592765002406,"8536201090",0.37,0.37]
[100240,"Ex9BN 3PN D1 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 1 A, 3+Npól","NAB",600,0,600,8592765002419,3,18592765002416,36,28592765002413,"8536201090",0.44,0.44]
[100241,"Ex9BN 3PN D2 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 2 A, 3+Npól","NAB",593,0,593,8592765002426,3,18592765002423,36,28592765002420,"8536201090",0.44,0.44]
[100242,"Ex9BN 3PN D3 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 3 A, 3+Npól","NAB",590,0,590,8592765002433,3,18592765002430,36,28592765002437,"8536201090",0.44,0.44]
[100243,"Ex9BN 3PN D4 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 4 A, 3+Npól","NAB",586,0,586,8592765002440,3,18592765002447,36,28592765002444,"8536201090",0.44,0.44]
[100244,"Ex9BN 3PN D6 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 6 A, 3+Npól","NAB",568,0,568,8592765002457,3,18592765002454,36,28592765002451,"8536201090",0.44,0.44]
[100245,"Ex9BN 3PN D8 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 8 A, 3+Npól","NAB",568,0,568,8592765002464,3,18592765002461,36,28592765002468,"8536201090",0.44,0.44]
[100246,"Ex9BN 3PN D10 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 10 A, 3+Npól","NAB",519,0,519,8592765002471,3,18592765002478,36,28592765002475,"8536201090",0.44,0.44]
[100247,"Ex9BN 3PN D13 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 13 A, 3+Npól","NAB",504,0,504,8592765002488,3,18592765002485,36,28592765002482,"8536201090",0.44,0.44]
[100248,"Ex9BN 3PN D16 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 16 A, 3+Npól","NAB",494,{"$f":"NAB","v":0},494,8592765002495,3,18592765002492,36,28592765002499,"8536201090",0.44,0.44]
[100249,"Ex9BN 3PN D20 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 20 A, 3+Npól","NAB",504,0,504,8592765002501,3,18592765002508,36,28592765002505,"8536201090",0.44,0.44]
[100250,"Ex9BN 3PN D25 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 25 A, 3+Npól","NAB",518,0,518,8592765002518,3,18592765002515,36,28592765002512,"8536201090",0.44,0.44]
[100251,"Ex9BN 3PN D32 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 32 A, 3+Npól","NAB",519,0,519,8592765002525,3,18592765002522,36,28592765002529,"8536201090",0.44,0.44]
[100252,"Ex9BN 3PN D40 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 40 A, 3+Npól","NAB",710,0,710,8592765002532,3,18592765002539,36,28592765002536,"8536201090",0.46,0.46]
[100253,"Ex9BN 3PN D50 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 50 A, 3+Npól","NAB",1090,0,1090,8592765002549,3,18592765002546,36,28592765002543,"8536201090",0.46,0.46]
[100254,"Ex9BN 3PN D63 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 63 A, 3+Npól","NAB",1111,0,1111,8592765002556,3,18592765002553,36,28592765002550,"8536201090",0.44,0.44]
[100255,"Ex9BN 4P D1 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 1 A, 4pól","NAB",631,0,631,8592765002563,3,18592765002560,36,28592765002567,"8536201090",0.44,0.44]
[100256,"Ex9BN 4P D2 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 2 A, 4pól","NAB",623,0,{"$f":"E535*(1-F535)","v":623},8592765002570,3,18592765002577,36,28592765002574,"8536201090",0.44,0.44]
[100257,"Ex9BN 4P D3 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 3 A, 4pól","NAB",621,0,621,8592765002587,3,18592765002584,36,28592765002581,"8536201090",0.44,0.44]
[100258,"Ex9BN 4P D4 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 4 A, 4pól","NAB",618,0,618,8592765002594,3,18592765002591,36,28592765002598,"8536201090",0.44,0.44]
[100259,"Ex9BN 4P D6 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 6 A, 4pól","NAB",598,0,598,8592765002600,3,18592765002607,36,28592765002604,"8536201090",0.44,0.44]
[100260,"Ex9BN 4P D8 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 8 A, 4pól","NAB",598,0,598,8592765002617,3,18592765002614,36,28592765002611,"8536201090",0.44,0.44]
[100261,"Ex9BN 4P D10 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 10 A, 4pól","NAB",548,0,548,8592765002624,3,18592765002621,36,28592765002628,"8536201090",0.44,0.44]
[100262,"Ex9BN 4P D13 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 13 A, 4pól","NAB",530,0,530,8592765002631,3,18592765002638,36,28592765002635,"8536201090",0.44,0.44]
[100263,"Ex9BN 4P D16 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 16 A, 4pól","NAB",519,0,519,8592765002648,3,18592765002645,36,28592765002642,"8536201090",0.44,0.44]
[100264,"Ex9BN 4P D20 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 20 A, 4pól","NAB",530,0,530,8592765002655,3,18592765002652,36,28592765002659,"8536201090",0.44,0.44]
[100265,"Ex9BN 4P D25 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 25 A, 4pól","NAB",546,0,546,8592765002662,3,18592765002669,36,28592765002666,"8536201090",0.44,0.44]
[100266,"Ex9BN 4P D32 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 32 A, 4pól","NAB",548,0,548,8592765002679,3,18592765002676,36,28592765002673,"8536201090",0.44,0.44]
[100267,"Ex9BN 4P D40 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 40 A, 4pól","NAB",748,0,748,8592765002686,3,18592765002683,36,28592765002680,"8536201090",0.46,0.46]
[100268,"Ex9BN 4P D50 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 50 A, 4pól","NAB",1148,0,1148,8592765002693,3,18592765002690,36,28592765002697,"8536201090",0.46,0.46]
[100269,"Ex9BN 4P D63 ","Instalační jistič 6 kA, charakteristika D, 63 A, 4pól","NAB",1169,0,1169,8592765002709,3,18592765002706,36,28592765002703,"8536201090",0.5,0.5]
[]
["Úzký instalační jistič Ex9B40J, 6kA"]
[110719,"Ex9B40J 1P B1","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 1 A, 1pól","NAAB",90,{"$f":"_xlfn.SINGLE(NAAB)","v":0},{"$f":"E551*(1-F551)","v":90},8592765107190,16,18592765107197,192,28592765107194,8536201090,0.09,0.09]
[110720,"Ex9B40J 1P B2","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 2 A, 1-pól","NAAB",90,0,{"$f":"E552*(1-F552)","v":90},8592765107206,16,18592765107203,192,28592765107200,8536201090,0.09,0.09]
[110721,"Ex9B40J 1P B3","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 3 A, 1-pól","NAAB",90,0,90,8592765107213,16,18592765107210,192,28592765107217,8536201090,0.09,0.09]
[110722,"Ex9B40J 1P B4","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 4 A, 1-pól","NAAB",90,0,90,8592765107220,16,18592765107227,192,28592765107224,8536201090,0.09,0.09]
[110723,"Ex9B40J 1P B6","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 6 A, 1-pól","NAAB",71,0,71,8592765107237,16,18592765107234,192,28592765107231,8536201090,0.09,0.09]
[110724,"Ex9B40J 1P B10","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 10 A, 1-pól","NAAB",64,0,64,8592765107244,16,18592765107241,192,28592765107248,8536201090,0.09,0.09]
[110725,"Ex9B40J 1P B16","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 16 A, 1-pól","NAAB",61,0,61,8592765107251,16,18592765107258,192,28592765107255,8536201090,0.08,0.08]
[110726,"Ex9B40J 1P B20","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 20 A, 1-pól","NAAB",71,0,71,8592765107268,16,18592765107265,192,28592765107262,8536201090,0.09,0.09]
[110727,"Ex9B40J 1P B25","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 25 A, 1-pól","NAAB",70,0,70,8592765107275,16,18592765107272,192,28592765107279,8536201090,0.09,0.09]
[110728,"Ex9B40J 1P B32","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 32 A, 1-pól","NAAB",104,0,104,8592765107282,16,18592765107289,192,28592765107286,8536201090,0.09,0.09]
[110729,"Ex9B40J 1P B40","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 40 A, 1-pól","NAAB",108,0,108,8592765107299,16,18592765107296,192,28592765107293,8536201090,0.09,0.09]
[110730,"Ex9B40J 2P B1","Úzký instalační jistič 27 mm, 6 kA, charakteristika B, 1 A, 2-pól","NAAB",182,0,182,8592765107305,8,18592765107302,96,28592765107309,8536201090,0.17,0.17]
[110731,"Ex9B40J 2P B2","Úzký instalační jistič 27 mm, 6 kA, charakteristika B, 2 A, 2-pól","NAAB",180,0,180,8592765107312,8,18592765107319,96,28592765107316,8536201090,0.18,0.18]
[110732,"Ex9B40J 2P B3","Úzký instalační jistič 27 mm, 6 kA, charakteristika B, 3 A, 2-pól","NAAB",180,0,180,8592765107329,8,18592765107326,96,28592765107323,8536201090,0.18,0.18]
[110733,"Ex9B40J 2P B4","Úzký instalační jistič 27 mm, 6 kA, charakteristika B, 4 A, 2-pól","NAAB",179,0,179,8592765107336,8,18592765107333,96,28592765107330,8536201090,0.17,0.17]
[110734,"Ex9B40J 2P B6","Úzký instalační jistič 27 mm, 6 kA, charakteristika B, 6 A, 2-pól","NAAB",174,0,174,8592765107343,8,18592765107340,96,28592765107347,8536201090,0.18,0.18]
[110735,"Ex9B40J 2P B10","Úzký instalační jistič 27 mm, 6 kA, charakteristika B, 10 A, 2-pól","NAAB",158,0,158,8592765107350,8,18592765107357,96,28592765107354,8536201090,0.17,0.17]
[110736,"Ex9B40J 2P B16","Úzký instalační jistič 27 mm, 6 kA, charakteristika B, 16 A, 2-pól","NAAB",149,0,149,8592765107367,8,18592765107364,96,28592765107361,8536201090,0.17,0.17]
[110737,"Ex9B40J 2P B20","Úzký instalační jistič 27 mm, 6 kA, charakteristika B, 20 A, 2-pól","NAAB",153,0,153,8592765107374,8,18592765107371,96,28592765107378,8536201090,0.17,0.17]
[110738,"Ex9B40J 2P B25","Úzký instalační jistič 27 mm, 6 kA, charakteristika B, 25 A, 2-pól","NAAB",157,0,157,8592765107381,8,18592765107388,96,28592765107385,8536201090,0.17,0.17]
[110739,"Ex9B40J 2P B32","Úzký instalační jistič 27 mm, 6 kA, charakteristika B, 32 A, 2-pól","NAAB",157,0,157,8592765107398,8,18592765107395,96,28592765107392,8536201090,0.17,0.17]
[110740,"Ex9B40J 2P B40","Úzký instalační jistič 27 mm, 6 kA, charakteristika B, 40 A, 2-pól","NAAB",216,0,216,8592765107404,8,18592765107401,96,28592765107408,8536201090,0.18,0.18]
[110741,"Ex9B40J 3P B1","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 1 A, 3-pól","NAAB",271,0,271,8592765107411,5,18592765107418,60,28592765107415,8536201090,0.26,0.26]
[110742,"Ex9B40J 3P B2","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 2 A, 3-pól","NAAB",269,0,269,8592765107428,5,18592765107425,60,28592765107422,8536201090,0.26,0.26]
[110743,"Ex9B40J 3P B3","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 3 A, 3-pól","NAAB",268,0,268,8592765107435,5,18592765107432,60,28592765107439,8536201090,0.26,0.26]
[110744,"Ex9B40J 3P B4","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 4 A, 3-pól","NAAB",266,0,266,8592765107442,5,18592765107449,60,28592765107446,8536201090,0.26,0.26]
[110745,"Ex9B40J 3P B6","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 6 A, 3-pól","NAAB",258,0,258,8592765107459,5,18592765107456,60,28592765107453,8536201090,0.26,0.26]
[110746,"Ex9B40J 3P B10","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 10 A, 3-pól","NAAB",235,0,235,8592765107466,5,18592765107463,60,28592765107460,8536201090,0.26,0.26]
[110747,"Ex9B40J 3P B16","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 16 A, 3-pól","NAAB",224,0,224,8592765107473,5,18592765107470,60,28592765107477,8536201090,0.25,0.25]
[110748,"Ex9B40J 3P B20","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 20 A, 3-pól","NAAB",228,0,228,8592765107480,5,18592765107487,60,28592765107484,8536201090,0.26,0.26]
[110749,"Ex9B40J 3P B25","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 25 A, 3-pól","NAAB",234,0,234,8592765107497,5,18592765107494,60,28592765107491,8536201090,0.26,0.26]
[110750,"Ex9B40J 3P B32","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 32 A, 3-pól","NAAB",235,0,235,8592765107503,5,18592765107500,60,28592765107507,8536201090,0.26,0.26]
[110751,"Ex9B40J 3P B40","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika B, 40 A, 3-pól","NAAB",322,0,322,8592765107510,5,18592765107517,60,28592765107514,8536201090,0.26,0.26]
[110752,"Ex9B40J 4P B1","Úzký instalační jistič 54 mm, 6 kA, charakteristika B, 1 A, 4-pól","NAAB",350,0,350,8592765107527,4,18592765107524,48,28592765107521,8536201090,0.34,0.34]
[110753,"Ex9B40J 4P B2","Úzký instalační jistič 54 mm, 6 kA, charakteristika B, 2 A, 4-pól","NAAB",351,0,351,8592765107534,4,18592765107531,48,28592765107538,8536201090,0.35,0.35]
[110754,"Ex9B40J 4P B3","Úzký instalační jistič 54 mm, 6 kA, charakteristika B, 3 A, 4-pól","NAAB",351,0,351,8592765107541,4,18592765107548,48,28592765107545,8536201090,0.35,0.35]
[110755,"Ex9B40J 4P B4","Úzký instalační jistič 54 mm, 6 kA, charakteristika B, 4 A, 4-pól","NAAB",353,0,353,8592765107558,4,18592765107555,48,28592765107552,8536201090,0.34,0.34]
[110756,"Ex9B40J 4P B6","Úzký instalační jistič 54 mm, 6 kA, charakteristika B, 6 A, 4-pól","NAAB",342,0,342,8592765107565,4,18592765107562,48,28592765107569,8536201090,0.35,0.35]
[110757,"Ex9B40J 4P B10","Úzký instalační jistič 54 mm, 6 kA, charakteristika B, 10 A, 4-pól","NAAB",316,0,316,8592765107572,4,18592765107579,48,28592765107576,8536201090,0.34,0.34]
[110758,"Ex9B40J 4P B16","Úzký instalační jistič 54 mm, 6 kA, charakteristika B, 16 A, 4-pól","NAAB",308,0,308,8592765107589,4,18592765107586,48,28592765107583,8536201090,0.34,0.34]
[110759,"Ex9B40J 4P B20","Úzký instalační jistič 54 mm, 6 kA, charakteristika B, 20 A, 4-pól","NAAB",334,0,334,8592765107596,4,18592765107593,48,28592765107590,8536201090,0.34,0.34]
[110760,"Ex9B40J 4P B25","Úzký instalační jistič 54 mm, 6 kA, charakteristika B, 25 A, 4-pól","NAAB",330,0,330,8592765107602,4,18592765107609,48,28592765107606,8536201090,0.34,0.34]
[110761,"Ex9B40J 4P B32","Úzký instalační jistič 54 mm, 6 kA, charakteristika B, 32 A, 4-pól","NAAB",398,0,398,8592765107619,4,18592765107616,48,28592765107613,8536201090,0.34,0.34]
[110762,"Ex9B40J 4P B40","Úzký instalační jistič 54 mm, 6 kA, charakteristika B, 40 A, 4-pól","NAAB",430,0,430,8592765107626,4,18592765107623,48,28592765107620,8536201090,0.35,0.35]
[110763,"Ex9B40J 1P C1","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 1 A, 1-pól","NAAB",87,0,87,8592765107633,16,18592765107630,192,28592765107637,8536201090,0.09,0.09]
[110764,"Ex9B40J 1P C2","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 2 A, 1-pól","NAAB",87,0,87,8592765107640,16,18592765107647,192,28592765107644,8536201090,0.09,0.09]
[110765,"Ex9B40J 1P C3","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 3 A, 1-pól","NAAB",87,0,87,8592765107657,16,18592765107654,192,28592765107651,8536201090,0.09,0.09]
[110766,"Ex9B40J 1P C4","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 4 A, 1-pól","NAAB",87,0,87,8592765107664,16,18592765107661,192,28592765107668,8536201090,0.09,0.09]
[110767,"Ex9B40J 1P C6","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 6 A, 1-pól","NAAB",85,0,85,8592765107671,16,18592765107678,192,28592765107675,8536201090,0.09,0.09]
[110768,"Ex9B40J 1P C10","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 10 A, 1-pól","NAAB",81,0,81,8592765107688,16,18592765107685,192,28592765107682,8536201090,0.09,0.09]
[110769,"Ex9B40J 1P C16","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 16 A, 1-pól","NAAB",78,0,78,8592765107695,16,18592765107692,192,28592765107699,8536201090,0.08,0.08]
[110770,"Ex9B40J 1P C20","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 20 A, 1-pól","NAAB",84,0,84,8592765107701,16,18592765107708,192,28592765107705,8536201090,0.09,0.09]
[110771,"Ex9B40J 1P C25","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 25 A, 1-pól","NAAB",84,0,84,8592765107718,16,18592765107715,192,28592765107712,8536201090,0.09,0.09]
[110772,"Ex9B40J 1P C32","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 32 A, 1-pól","NAAB",102,0,102,8592765107725,16,18592765107722,192,28592765107729,8536201090,0.09,0.09]
[110773,"Ex9B40J 1P C40","Úzký instalační jistič 13,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 40 A, 1-pól","NAAB",110,0,110,8592765107732,16,18592765107739,192,28592765107736,8536201090,0.09,0.09]
[110774,"Ex9B40J 2P C1","Úzký instalační jistič 27 mm, 6 kA, charakteristika C, 1 A, 2-pól","NAAB",196,0,196,8592765107749,8,18592765107746,96,28592765107743,8536201090,0.17,0.17]
[110775,"Ex9B40J 2P C2","Úzký instalační jistič 27 mm, 6 kA, charakteristika C, 2 A, 2-pól","NAAB",195,0,195,8592765107756,8,18592765107753,96,28592765107750,8536201090,0.18,0.18]
[110776,"Ex9B40J 2P C3","Úzký instalační jistič 27 mm, 6 kA, charakteristika C, 3 A, 2-pól","NAAB",195,0,195,8592765107763,8,18592765107760,96,28592765107767,8536201090,0.18,0.18]
[110777,"Ex9B40J 2P C4","Úzký instalační jistič 27 mm, 6 kA, charakteristika C, 4 A, 2-pól","NAAB",193,0,193,8592765107770,8,18592765107777,96,28592765107774,8536201090,0.17,0.17]
[110778,"Ex9B40J 2P C6","Úzký instalační jistič 27 mm, 6 kA, charakteristika C, 6 A, 2-pól","NAAB",184,0,184,8592765107787,8,18592765107784,96,28592765107781,8536201090,0.18,0.18]
[110779,"Ex9B40J 2P C10","Úzký instalační jistič 27 mm, 6 kA, charakteristika C, 10 A, 2-pól","NAAB",176,0,176,8592765107794,8,18592765107791,96,28592765107798,8536201090,0.17,0.17]
[110780,"Ex9B40J 2P C16","Úzký instalační jistič 27 mm, 6 kA, charakteristika C, 16 A, 2-pól","NAAB",167,0,167,8592765107800,8,18592765107807,96,28592765107804,8536201090,0.17,0.17]
[110781,"Ex9B40J 2P C20","Úzký instalační jistič 27 mm, 6 kA, charakteristika C, 20 A, 2-pól","NAAB",177,0,177,8592765107817,8,18592765107814,96,28592765107811,8536201090,0.17,0.17]
[110782,"Ex9B40J 2P C25","Úzký instalační jistič 27 mm, 6 kA, charakteristika C, 25 A, 2-pól","NAAB",179,0,179,8592765107824,8,18592765107821,96,28592765107828,8536201090,0.17,0.17]
[110783,"Ex9B40J 2P C32","Úzký instalační jistič 27 mm, 6 kA, charakteristika C, 32 A, 2-pól","NAAB",225,{"$f":"_xlfn.SINGLE(NAAB)","v":0},225,8592765107831,8,18592765107838,96,28592765107835,8536201090,0.17,0.17]
[110784,"Ex9B40J 2P C40","Úzký instalační jistič 27 mm, 6 kA, charakteristika C, 40 A, 2-pól","NAAB",231,0,{"$f":"E616*(1-F616)","v":231},8592765107848,8,18592765107845,96,28592765107842,8536201090,0.18,0.18]
[110785,"Ex9B40J 3P C1","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 1 A, 3-pól","NAAB",294,0,294,8592765107855,5,18592765107852,60,28592765107859,8536201090,0.26,0.26]
[110786,"Ex9B40J 3P C2","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 2 A, 3-pól","NAAB",293,0,293,8592765107862,5,18592765107869,60,28592765107866,8536201090,0.26,0.26]
[110787,"Ex9B40J 3P C3","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 3 A, 3-pól","NAAB",292,0,292,8592765107879,5,18592765107876,60,28592765107873,8536201090,0.26,0.26]
[110788,"Ex9B40J 3P C4","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 4 A, 3-pól","NAAB",289,0,289,8592765107886,5,18592765107883,60,28592765107880,8536201090,0.26,0.26]
[110789,"Ex9B40J 3P C6","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 6 A, 3-pól","NAAB",276,0,276,8592765107893,5,18592765107890,60,28592765107897,8536201090,0.26,0.26]
[110790,"Ex9B40J 3P C10","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 10 A, 3-pól","NAAB",261,0,261,8592765107909,5,18592765107906,60,28592765107903,8536201090,0.26,0.26]
[110791,"Ex9B40J 3P C16","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 16 A, 3-pól","NAAB",251,0,251,8592765107916,5,18592765107913,60,28592765107910,8536201090,0.25,0.25]
[110792,"Ex9B40J 3P C20","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 20 A, 3-pól","NAAB",264,0,264,8592765107923,5,18592765107920,60,28592765107927,8536201090,0.26,0.26]
[110793,"Ex9B40J 3P C25","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 25 A, 3-pól","NAAB",266,0,266,8592765107930,5,18592765107937,60,28592765107934,8536201090,0.26,0.26]
[110794,"Ex9B40J 3P C32","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 32 A, 3-pól","NAAB",336,0,336,8592765107947,5,18592765107944,60,28592765107941,8536201090,0.26,0.26]
[110795,"Ex9B40J 3P C40","Úzký instalační jistič 40,5 mm, 6 kA, charakteristika C, 40 A, 3-pól","NAAB",345,0,345,8592765107954,5,18592765107951,60,28592765107958,8536201090,0.26,0.26]
[110796,"Ex9B40J 4P C1","Úzký instalační jistič 54 mm, 6 kA, charakteristika C, 1 A, 4-pól","NAAB",390,0,390,8592765107961,4,18592765107968,48,28592765107965,8536201090,0.34,0.34]
[110797,"Ex9B40J 4P C2","Úzký instalační jistič 54 mm, 6 kA, charakteristika C, 2 A, 4-pól","NAAB",388,0,388,8592765107978,4,18592765107975,48,28592765107972,8536201090,0.35,0.35]
[110798,"Ex9B40J 4P C3","Úzký instalační jistič 54 mm, 6 kA, charakteristika C, 3 A, 4-pól","NAAB",388,0,388,8592765107985,4,18592765107982,48,28592765107989,8536201090,0.35,0.35]
[110799,"Ex9B40J 4P C4","Úzký instalační jistič 54 mm, 6 kA, charakteristika C, 4 A, 4-pól","NAAB",385,0,385,8592765107992,4,18592765107999,48,28592765107996,8536201090,0.34,0.34]
[110800,"Ex9B40J 4P C6","Úzký instalační jistič 54 mm, 6 kA, charakteristika C, 6 A, 4-pól","NAAB",367,0,367,8592765108005,4,18592765108002,48,28592765108009,8536201090,0.35,0.35]
[110801,"Ex9B40J 4P C10","Úzký instalační jistič 54 mm, 6 kA, charakteristika C, 10 A, 4-pól","NAAB",348,0,348,8592765108012,4,18592765108019,48,28592765108016,8536201090,0.34,0.34]
[110802,"Ex9B40J 4P C16","Úzký instalační jistič 54 mm, 6 kA, charakteristika C, 16 A, 4-pól","NAAB",334,0,334,8592765108029,4,18592765108026,48,28592765108023,8536201090,0.34,0.34]
[110803,"Ex9B40J 4P C20","Úzký instalační jistič 54 mm, 6 kA, charakteristika C, 20 A, 4-pól","NAAB",353,0,353,8592765108036,4,18592765108033,48,28592765108030,8536201090,0.34,0.34]
[110804,"Ex9B40J 4P C25","Úzký instalační jistič 54 mm, 6 kA, charakteristika C, 25 A, 4-pól","NAAB",355,0,355,8592765108043,4,18592765108040,48,28592765108047,8536201090,0.34,0.34]
[110805,"Ex9B40J 4P C32","Úzký instalační jistič 54 mm, 6 kA, charakteristika C, 32 A, 4-pól","NAAB",448,0,448,8592765108050,4,18592765108057,48,28592765108054,8536201090,0.34,0.34]
[110806,"Ex9B40J 4P C40","Úzký instalační jistič 54 mm, 6 kA, charakteristika C, 40 A, 4-pól","NAAB",460,0,460,8592765108067,4,18592765108064,48,28592765108061,8536201090,0.35,0.35]
[]
["Instalační jističe Ex9PN-N, 6 kA"]
[101600,"Ex9PN-N 1PN B1","Instalační jistič, šířka 1 modul, 6 kA, charakteristika B, 1 A, 1+Npól","NAI",235,{"$f":"NAI","v":0},{"$f":"E641*(1-F641)","v":235},8592765016010,12,18592765016017,144,28592765016014,"8536201090",0.12,0.12]
[101601,"Ex9PN-N 1PN B2 ","Instalační jistič, šířka 1 modul, 6 kA, charakteristika B, 2 A, 1+Npól","NAI",216,0,216,8592765016027,12,18592765016024,144,28592765016021,"8536201090",0.12,0.12]
[101602,"Ex9PN-N 1PN B3 ","Instalační jistič, šířka 1 modul, 6 kA, charakteristika B, 3 A, 1+Npól","NAI",210,0,210,8592765016034,12,18592765016031,144,28592765016038,"8536201090",0.12,0.12]
[101603,"Ex9PN-N 1PN B4 ","Instalační jistič, šířka 1 modul, 6 kA, charakteristika B, 4 A, 1+Npól","NAI",182,0,182,8592765016041,12,18592765016048,144,28592765016045,"8536201090",0.12,0.12]
[101604,"Ex9PN-N 1PN B6 ","Instalační jistič, šířka 1 modul, 6 kA, charakteristika B, 6 A, 1+Npól","NAI",155,0,155,8592765016058,12,18592765016055,144,28592765016052,"8536201090",0.12,0.12]
[101605,"Ex9PN-N 1PN B10 ","Instalační jistič, šířka 1 modul, 6 kA, charakteristika B, 10 A, 1+Npól","NAI",145,0,145,8592765016065,12,18592765016062,144,28592765016069,"8536201090",0.12,0.12]
[102354,"Ex9PN-N 1PN B13 ","Instalační jistič, šířka 1 modul, 6 kA, charakteristika B, 13 A, 1+Npól","NAI",139,0,139,8592765023551,12,18592765023558,144,28592765023555,"8536201090",0.12,0.12]
[101606,"Ex9PN-N 1PN B16 ","Instalační jistič, šířka 1 modul, 6 kA, charakteristika B, 16 A, 1+Npól","NAI",148,0,148,8592765016072,12,18592765016079,144,28592765016076,"8536201090",0.12,0.12]
[101607,"Ex9PN-N 1PN B20 ","Instalační jistič, šířka 1 modul, 6 kA, charakteristika B, 20 A, 1+Npól","NAI",156,0,156,8592765016089,12,18592765016086,144,28592765016083,"8536201090",0.12,0.12]
[101608,"Ex9PN-N 1PN B25 ","Instalační jistič, šířka 1 modul, 6 kA, charakteristika B, 25 A, 1+Npól","NAI",171,0,171,8592765016096,12,18592765016093,144,28592765016090,"8536201090",0.12,0.12]
[101609,"Ex9PN-N 1PN B32 ","Instalační jistič, šířka 1 modul, 6 kA, charakteristika B, 32 A, 1+Npól","NAI",183,0,183,8592765016102,12,18592765016109,144,28592765016106,"8536201090",0.12,0.12]
[101610,"Ex9PN-N 1PN B40 ","Instalační jistič, šířka 1 modul, 6 kA, charakteristika B, 40 A, 1+Npól","NAI",241,0,241,8592765016119,12,18592765016116,144,28592765016113,"8536201090",0.12,0.12]
[101611,"Ex9PN-N 1PN C1","Instalační jistič, šířka 1 modul, 6 kA, charakteristika C, 1 A, 1+Npól","NAI",254,0,254,8592765016126,12,18592765016123,144,28592765016120,"8536201090",0.12,0.12]
[101612,"Ex9PN-N 1PN C2 ","Instalační jistič, šířka 1 modul, 6 kA, charakteristika C, 2 A, 1+Npól","NAI",231,0,231,8592765016133,12,18592765016130,144,28592765016137,"8536201090",0.12,0.12]
[101613,"Ex9PN-N 1PN C3 ","Instalační jistič, šířka 1 modul, 6 kA, charakteristika C, 3 A, 1+Npól","NAI",223,0,223,8592765016140,12,18592765016147,144,28592765016144,"8536201090",0.12,0.12]
[101614,"Ex9PN-N 1PN C4 ","Instalační jistič, šířka 1 modul, 6 kA, charakteristika C, 4 A, 1+Npól","NAI",197,0,197,8592765016157,12,18592765016154,144,28592765016151,"8536201090",0.12,0.12]
[101615,"Ex9PN-N 1PN C6 ","Instalační jistič, šířka 1 modul, 6 kA, charakteristika C, 6 A, 1+Npól","NAI",161,0,161,8592765016164,12,18592765016161,144,28592765016168,"8536201090",0.12,0.12]
[101616,"Ex9PN-N 1PN C10 ","Instalační jistič, šířka 1 modul, 6 kA, charakteristika C, 10 A, 1+Npól","NAI",155,0,155,8592765016171,12,18592765016178,144,28592765016175,"8536201090",0.12,0.12]
[102355,"Ex9PN-N 1PN C13 ","Instalační jistič, šířka 1 modul, 6 kA, charakteristika C, 13 A, 1+Npól","NAI",148,0,148,8592765023568,12,18592765023565,144,28592765023562,"8536201090",0.12,0.12]
[101617,"Ex9PN-N 1PN C16 ","Instalační jistič, šířka 1 modul, 6 kA, charakteristika C, 16 A, 1+Npól","NAI",138,0,138,8592765016188,12,18592765016185,144,28592765016182,"8536201090",0.12,0.12]
[101618,"Ex9PN-N 1PN C20 ","Instalační jistič, šířka 1 modul, 6 kA, charakteristika C, 20 A, 1+Npól","NAI",162,0,162,8592765016195,12,18592765016192,144,28592765016199,"8536201090",0.12,0.12]
[101619,"Ex9PN-N 1PN C25 ","Instalační jistič, šířka 1 modul, 6 kA, charakteristika C, 25 A, 1+Npól","NAI",177,0,177,8592765016201,12,18592765016208,144,28592765016205,"8536201090",0.12,0.12]
[101620,"Ex9PN-N 1PN C32 ","Instalační jistič, šířka 1 modul, 6 kA, charakteristika C, 32 A, 1+Npól","NAI",199,0,199,8592765016218,12,18592765016215,144,28592765016212,"8536201090",0.12,0.12]
[101621,"Ex9PN-N 1PN C40 ","Instalační jistič, šířka 1 modul, 6 kA, charakteristika C, 40 A, 1+Npól","NAI",258,0,258,8592765016225,12,18592765016222,144,28592765016229,"8536201090",0.12,0.12]
[]
["Instalační jističe Ex9B125, do 100 A"]
[102684,"Ex9B125 1P B16A ","Instalační jistič 25 kA, charakteristika B, 16 A, 1-pól","NAW",1164,{"$f":"NAW","v":0},{"$f":"E667*(1-F667)","v":1164},8592765026859,12,18592765026856,null,18592765026856,"8536201090",0.22,0.22]
[102685,"Ex9B125 1P B20A ","Instalační jistič 25 kA, charakteristika B, 20 A, 1-pól","NAW",1164,{"$f":"NAW","v":0},1164,8592765026866,12,18592765026863,null,18592765026863,"8536201090",0.22,0.22]
[102686,"Ex9B125 1P B25A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika B, 25 A, 1-pól","NAW",1164,0,1164,8592765026873,12,18592765026870,null,18592765026870,"8536201090",0.22,0.22]
[102687,"Ex9B125 1P B32A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika B, 32 A, 1-pól","NAW",1164,0,1164,8592765026880,12,18592765026887,null,18592765026887,"8536201090",0.22,0.22]
[102688,"Ex9B125 1P B40A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika B, 40 A, 1-pól","NAW",1164,0,1164,8592765026897,12,18592765026894,null,18592765026894,"8536201090",0.22,0.22]
[102689,"Ex9B125 1P B50A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika B, 50 A, 1-pól","NAW",1164,0,1164,8592765026903,12,18592765026900,null,18592765026900,"8536201090",0.22,0.22]
[102690,"Ex9B125 1P B63A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika B, 63 A, 1-pól","NAW",1006,0,1006,8592765026910,12,18592765026917,null,18592765026917,"8536201090",0.22,0.22]
[102691,"Ex9B125 1P B80A","Instalační jistič 20 kA, charakteristika B, 80 A, 1-pól","NAW",1007,0,1007,8592765026927,12,18592765026924,null,18592765026924,"8536209090",0.22,0.22]
[102692,"Ex9B125 1P B100A","Instalační jistič 20 kA, charakteristika B, 100 A, 1-pól","NAW",1057,0,1057,8592765026934,12,18592765026931,null,18592765026931,"8536209090",0.22,0.22]
[102714,"Ex9B125 1PN B16A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika B, 16 A, 1+Npól","NAW",2808,0,2808,8592765027153,6,18592765027150,null,18592765027150,"8536201090",0.44,0.44]
[102715,"Ex9B125 1PN B20A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika B, 20 A, 1+Npól","NAW",2808,0,2808,8592765027160,6,18592765027167,null,18592765027167,"8536201090",0.44,0.44]
[102716,"Ex9B125 1PN B25A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika B, 25 A, 1+Npól","NAW",2808,0,2808,8592765027177,6,18592765027174,null,18592765027174,"8536201090",0.44,0.44]
[102717,"Ex9B125 1PN B32A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika B, 32 A, 1+Npól","NAW",2808,0,2808,8592765027184,6,18592765027181,null,18592765027181,"8536201090",0.44,0.44]
[102718,"Ex9B125 1PN B40A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika B, 40 A, 1+Npól","NAW",2808,0,2808,8592765027191,6,18592765027198,null,18592765027198,"8536201090",0.44,0.44]
[102719,"Ex9B125 1PN B50A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika B, 50 A, 1+Npól","NAW",2808,0,2808,8592765027207,6,18592765027204,null,18592765027204,"8536201090",0.44,0.44]
[102720,"Ex9B125 1PN B63A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika B, 63 A, 1+Npól","NAW",2428,0,2428,8592765027214,6,18592765027211,null,18592765027211,"8536201090",0.44,0.44]
[102721,"Ex9B125 1PN B80A","Instalační jistič 20 kA, charakteristika B, 80 A, 1+Npól","NAW",2451,0,2451,8592765027221,6,18592765027228,null,18592765027228,"8536201090",0.44,0.44]
[102722,"Ex9B125 1PN B100A","Instalační jistič 20 kA, charakteristika B, 100 A, 1+Npól","NAW",2548,0,2548,8592765027238,6,18592765027235,null,18592765027235,"8536201090",0.44,0.44]
[102744,"Ex9B125 2P B16A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika B, 16 A, 2-pól","NAW",2808,0,2808,8592765027450,6,18592765027457,null,18592765027457,"8536201090",0.44,0.44]
[102745,"Ex9B125 2P B20A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika B, 20 A, 2-pól","NAW",2808,0,2808,8592765027467,6,18592765027464,null,18592765027464,"8536201090",0.44,0.44]
[102746,"Ex9B125 2P B25A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika B, 25 A, 2-pól","NAW",2808,0,2808,8592765027474,6,18592765027471,null,18592765027471,"8536201090",0.44,0.44]
[102747,"Ex9B125 2P B32A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika B, 32 A, 2-pól","NAW",2808,0,2808,8592765027481,6,18592765027488,null,18592765027488,"8536201090",0.44,0.44]
[102748,"Ex9B125 2P B40A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika B, 40 A, 2-pól","NAW",2808,0,2808,8592765027498,6,18592765027495,null,18592765027495,"8536201090",0.44,0.44]
[102749,"Ex9B125 2P B50A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika B, 50 A, 2-pól","NAW",2808,0,2808,8592765027504,6,18592765027501,null,18592765027501,"8536201090",0.44,0.44]
[102750,"Ex9B125 2P B63A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika B, 63 A, 2-pól","NAW",2428,0,2428,8592765027511,6,18592765027518,null,18592765027518,"8536201090",0.44,0.44]
[102751,"Ex9B125 2P B80A","Instalační jistič 20 kA, charakteristika B, 80 A, 2-pól","NAW",2451,0,2451,8592765027528,6,18592765027525,null,18592765027525,"8536201090",0.44,0.44]
[102752,"Ex9B125 2P B100A","Instalační jistič 20 kA, charakteristika B, 100 A, 2-pól","NAW",2548,0,2548,8592765027535,6,18592765027532,null,18592765027532,"8536201090",0.44,0.44]
[102774,"Ex9B125 3P B16A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika B, 16 A, 3-pól","NAW",2775,0,2775,8592765027757,4,18592765027754,null,18592765027754,"8536201090",0.66,0.66]
[102775,"Ex9B125 3P B20A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika B, 20 A, 3-pól","NAW",2775,0,2775,8592765027764,4,18592765027761,null,18592765027761,"8536201090",0.66,0.66]
[102776,"Ex9B125 3P B25A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika B, 25 A, 3-pól","NAW",2775,0,{"$f":"E696*(1-F696)","v":2775},8592765027771,4,18592765027778,null,18592765027778,"8536201090",0.66,0.66]
[102777,"Ex9B125 3P B32A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika B, 32 A, 3-pól","NAW",2775,0,2775,8592765027788,4,18592765027785,null,18592765027785,"8536201090",0.66,0.66]
[102778,"Ex9B125 3P B40A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika B, 40 A, 3-pól","NAW",2775,0,2775,8592765027795,4,18592765027792,null,18592765027792,"8536201090",0.66,0.66]
[102779,"Ex9B125 3P B50A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika B, 50 A, 3-pól","NAW",2775,0,2775,8592765027801,4,18592765027808,null,18592765027808,"8536201090",0.66,0.66]
[102780,"Ex9B125 3P B63A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika B, 63 A, 3-pól","NAW",2696,0,2696,8592765027818,4,18592765027815,null,18592765027815,"8536201090",0.66,0.66]
[102781,"Ex9B125 3P B80A","Instalační jistič 20 kA, charakteristika B, 80 A, 3-pól","NAW",2584,0,2584,8592765027825,4,18592765027822,null,18592765027822,"8536209090",0.66,0.66]
[102782,"Ex9B125 3P B100A","Instalační jistič 20 kA, charakteristika B, 100 A, 3-pól","NAW",2592,0,2592,8592765027832,4,18592765027839,null,18592765027839,"8536209090",0.66,0.66]
[102804,"Ex9B125 3PN B16A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika B, 16 A, 3+Npól","NAW",4197,0,4197,8592765028051,3,18592765028058,null,18592765028058,"8536201090",0.88,0.88]
[102805,"Ex9B125 3PN B20A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika B, 20 A, 3+Npól","NAW",4197,0,4197,8592765028068,3,18592765028065,null,18592765028065,"8536201090",0.88,0.88]
[102806,"Ex9B125 3PN B25A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika B, 25 A, 3+Npól","NAW",4197,0,4197,8592765028075,3,18592765028072,null,18592765028072,"8536201090",0.88,0.88]
[102807,"Ex9B125 3PN B32A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika B, 32 A, 3+Npól","NAW",4197,0,4197,8592765028082,3,18592765028089,null,18592765028089,"8536201090",0.88,0.88]
[102808,"Ex9B125 3PN B40A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika B, 40 A, 3+Npól","NAW",4197,0,4197,8592765028099,3,18592765028096,null,18592765028096,"8536201090",0.88,0.88]
[102809,"Ex9B125 3PN B50A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika B, 50 A, 3+Npól","NAW",4197,0,4197,8592765028105,3,18592765028102,null,18592765028102,"8536201090",0.88,0.88]
[102810,"Ex9B125 3PN B63A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika B, 63 A, 3+Npól","NAW",4074,0,4074,8592765028112,3,18592765028119,null,18592765028119,"8536201090",0.88,0.88]
[102811,"Ex9B125 3PN B80A","Instalační jistič 20 kA, charakteristika B, 80 A, 3+Npól","NAW",3983,0,3983,8592765028129,3,18592765028126,null,18592765028126,"8536209090",0.88,0.88]
[102812,"Ex9B125 3PN B100A","Instalační jistič 20 kA, charakteristika B, 100 A, 3+Npól","NAW",4074,0,4074,8592765028136,3,18592765028133,null,18592765028133,"8536209090",0.88,0.88]
[102834,"Ex9B125 4P B16A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika B, 16 A, 4-pól","NAW",4197,0,4197,8592765028358,3,18592765028355,null,18592765028355,"8536201090",0.88,0.88]
[102835,"Ex9B125 4P B20A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika B, 20 A, 4-pól","NAW",4197,0,4197,8592765028365,3,18592765028362,null,18592765028362,"8536201090",0.88,0.88]
[102836,"Ex9B125 4P B25A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika B, 25 A, 4-pól","NAW",4197,0,4197,8592765028372,3,18592765028379,null,18592765028379,"8536201090",0.88,0.88]
[102837,"Ex9B125 4P B32A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika B, 32 A, 4-pól","NAW",4197,0,4197,8592765028389,3,18592765028386,null,18592765028386,"8536201090",0.88,0.88]
[102838,"Ex9B125 4P B40A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika B, 40 A, 4-pól","NAW",4197,0,4197,8592765028396,3,18592765028393,null,18592765028393,"8536201090",0.88,0.88]
[102839,"Ex9B125 4P B50A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika B, 50 A, 4-pól","NAW",4197,0,4197,8592765028402,3,18592765028409,null,18592765028409,"8536201090",0.88,0.88]
[102840,"Ex9B125 4P B63A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika B, 63 A, 4-pól","NAW",4074,0,4074,8592765028419,3,18592765028416,null,18592765028416,"8536201090",0.88,0.88]
[102841,"Ex9B125 4P B80A","Instalační jistič 20 kA, charakteristika B, 80 A, 4-pól","NAW",3983,0,3983,8592765028426,3,18592765028423,null,18592765028423,"8536201090",0.88,0.88]
[102842,"Ex9B125 4P B100A","Instalační jistič 20 kA, charakteristika B, 100 A, 4-pól","NAW",4074,0,4074,8592765028433,3,18592765028430,null,18592765028430,"8536201090",0.88,0.88]
[102694,"Ex9B125 1P C16A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika C, 16 A, 1-pól","NAW",1100,0,1100,8592765026958,12,18592765026955,null,18592765026955,"8536201090",0.22,0.22]
[102695,"Ex9B125 1P C20A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika C, 20 A, 1-pól","NAW",1100,0,1100,8592765026965,12,18592765026962,null,18592765026962,"8536201090",0.22,0.22]
[102696,"Ex9B125 1P C25A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika C, 25 A, 1-pól","NAW",1079,0,1079,8592765026972,12,18592765026979,null,18592765026979,"8536201090",0.22,0.22]
[102697,"Ex9B125 1P C32A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika C, 32 A, 1-pól","NAW",1100,0,1100,8592765026989,12,18592765026986,null,18592765026986,"8536201090",0.22,0.22]
[102698,"Ex9B125 1P C40A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika C, 40 A, 1-pól","NAW",1100,0,{"$f":"E725*(1-F725)","v":1100},8592765026996,12,18592765026993,null,18592765026993,"8536201090",0.22,0.22]
[102699,"Ex9B125 1P C50A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika C, 50 A, 1-pól","NAW",1100,{"$f":"NAW","v":0},1100,8592765027009,12,18592765027006,null,18592765027006,"8536201090",0.22,0.22]
[102700,"Ex9B125 1P C63A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika C, 63 A, 1-pól","NAW",912,0,912,8592765027016,12,18592765027013,null,18592765027013,"8536201090",0.22,0.22]
[102701,"Ex9B125 1P C80A","Instalační jistič 20 kA, charakteristika C, 80 A, 1-pól","NAW",944,0,944,8592765027023,12,18592765027020,null,18592765027020,"8536209090",0.22,0.22]
[102702,"Ex9B125 1P C100A","Instalační jistič 20 kA, charakteristika C, 100 A, 1-pól","NAW",1003,0,1003,8592765027030,12,18592765027037,null,18592765027037,"8536209090",0.22,0.22]
[102724,"Ex9B125 1PN C16A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika C, 16 A, 1+Npól","NAW",2356,0,2356,8592765027252,6,18592765027259,null,18592765027259,"8536201090",0.44,0.44]
[102725,"Ex9B125 1PN C20A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika C, 20 A, 1+Npól","NAW",2356,0,2356,8592765027269,6,18592765027266,null,18592765027266,"8536201090",0.44,0.44]
[102726,"Ex9B125 1PN C25A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika C, 25 A, 1+Npól","NAW",2356,0,2356,8592765027276,6,18592765027273,null,18592765027273,"8536201090",0.44,0.44]
[102727,"Ex9B125 1PN C32A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika C, 32 A, 1+Npól","NAW",2356,0,2356,8592765027283,6,18592765027280,null,18592765027280,"8536201090",0.44,0.44]
[102728,"Ex9B125 1PN C40A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika C, 40 A, 1+Npól","NAW",2356,0,2356,8592765027290,6,18592765027297,null,18592765027297,"8536201090",0.44,0.44]
[102729,"Ex9B125 1PN C50A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika C, 50 A, 1+Npól","NAW",2245,0,2245,8592765027306,6,18592765027303,null,18592765027303,"8536201090",0.44,0.44]
[102730,"Ex9B125 1PN C63A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika C, 63 A, 1+Npól","NAW",1891,0,1891,8592765027313,6,18592765027310,null,18592765027310,"8536201090",0.44,0.44]
[102731,"Ex9B125 1PN C80A","Instalační jistič 20 kA, charakteristika C, 80 A, 1+Npól","NAW",1958,0,1958,8592765027320,6,18592765027327,null,18592765027327,"8536201090",0.44,0.44]
[102732,"Ex9B125 1PN C100A","Instalační jistič 20 kA, charakteristika C, 100 A, 1+Npól","NAW",2021,0,2021,8592765027337,6,18592765027334,null,18592765027334,"8536201090",0.44,0.44]
[102754,"Ex9B125 2P C16A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika C, 16 A, 2-pól","NAW",2356,0,2356,8592765027559,6,18592765027556,null,18592765027556,"8536201090",0.44,0.44]
[102755,"Ex9B125 2P C20A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika C, 20 A, 2-pól","NAW",2356,0,2356,8592765027566,6,18592765027563,null,18592765027563,"8536201090",0.44,0.44]
[102756,"Ex9B125 2P C25A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika C, 25 A, 2-pól","NAW",2356,0,2356,8592765027573,6,18592765027570,null,18592765027570,"8536201090",0.44,0.44]
[102757,"Ex9B125 2P C32A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika C, 32 A, 2-pól","NAW",2356,0,2356,8592765027580,6,18592765027587,null,18592765027587,"8536201090",0.44,0.44]
[102758,"Ex9B125 2P C40A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika C, 40 A, 2-pól","NAW",2356,0,2356,8592765027597,6,18592765027594,null,18592765027594,"8536201090",0.44,0.44]
[102759,"Ex9B125 2P C50A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika C, 50 A, 2-pól","NAW",2245,0,2245,8592765027603,6,18592765027600,null,18592765027600,"8536201090",0.44,0.44]
[102760,"Ex9B125 2P C63A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika C, 63 A, 2-pól","NAW",1891,0,1891,8592765027610,6,18592765027617,null,18592765027617,"8536201090",0.44,0.44]
[102761,"Ex9B125 2P C80A","Instalační jistič 20 kA, charakteristika C, 80 A, 2-pól","NAW",1958,0,1958,8592765027627,6,18592765027624,null,18592765027624,"8536209090",0.44,0.44]
[102762,"Ex9B125 2P C100A","Instalační jistič 20 kA, charakteristika C, 100 A, 2-pól","NAW",2021,0,2021,8592765027634,6,18592765027631,null,18592765027631,"8536209090",0.44,0.44]
[102784,"Ex9B125 3P C16A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika C, 16 A, 3-pól","NAW",2541,0,2541,8592765027856,4,18592765027853,null,18592765027853,"8536201090",0.66,0.66]
[102785,"Ex9B125 3P C20A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika C, 20 A, 3-pól","NAW",2541,0,2541,8592765027863,4,18592765027860,null,18592765027860,"8536201090",0.66,0.66]
[102786,"Ex9B125 3P C25A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika C, 25 A, 3-pól","NAW",2587,0,2587,8592765027870,4,18592765027877,null,18592765027877,"8536201090",0.66,0.66]
[102787,"Ex9B125 3P C32A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika C, 32 A, 3-pól","NAW",2587,0,2587,8592765027887,4,18592765027884,null,18592765027884,"8536201090",0.66,0.66]
[102788,"Ex9B125 3P C40A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika C, 40 A, 3-pól","NAW",2587,0,2587,8592765027894,4,18592765027891,null,18592765027891,"8536201090",0.66,0.66]
[102789,"Ex9B125 3P C50A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika C, 50 A, 3-pól","NAW",2587,0,2587,8592765027900,4,18592765027907,null,18592765027907,"8536201090",0.66,0.66]
[102790,"Ex9B125 3P C63A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika C, 63 A, 3-pól","NAW",2431,0,{"$f":"E754*(1-F754)","v":2431},8592765027917,4,18592765027914,null,18592765027914,"8536201090",0.66,0.66]
[102791,"Ex9B125 3P C80A","Instalační jistič 20 kA, charakteristika C, 80 A, 3-pól","NAW",2353,0,2353,8592765027924,4,18592765027921,null,18592765027921,"8536209090",0.66,0.66]
[102792,"Ex9B125 3P C100A","Instalační jistič 20 kA, charakteristika C, 100 A, 3-pól","NAW",2439,0,2439,8592765027931,4,18592765027938,null,18592765027938,"8536209090",0.66,0.66]
[102814,"Ex9B125 3PN C16A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika C, 16 A, 3+Npól","NAW",4055,0,4055,8592765028150,3,18592765028157,null,18592765028157,"8536201090",0.88,0.88]
[102815,"Ex9B125 3PN C20A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika C, 20 A, 3+Npól","NAW",4055,0,4055,8592765028167,3,18592765028164,null,18592765028164,"8536201090",0.88,0.88]
[102816,"Ex9B125 3PN C25A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika C, 25 A, 3+Npól","NAW",4055,0,4055,8592765028174,3,18592765028171,null,18592765028171,"8536201090",0.88,0.88]
[102817,"Ex9B125 3PN C32A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika C, 32 A, 3+Npól","NAW",4055,0,4055,8592765028181,3,18592765028188,null,18592765028188,"8536201090",0.88,0.88]
[102818,"Ex9B125 3PN C40A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika C, 40 A, 3+Npól","NAW",4055,0,4055,8592765028198,3,18592765028195,null,18592765028195,"8536201090",0.88,0.88]
[102819,"Ex9B125 3PN C50A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika C, 50 A, 3+Npól","NAW",4055,0,4055,8592765028204,3,18592765028201,null,18592765028201,"8536201090",0.88,0.88]
[102820,"Ex9B125 3PN C63A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika C, 63 A, 3+Npól","NAW",3522,0,3522,8592765028211,3,18592765028218,null,18592765028218,"8536201090",0.88,0.88]
[102821,"Ex9B125 3PN C80A","Instalační jistič 20 kA, charakteristika C, 80 A, 3+Npól","NAW",3517,0,3517,8592765028228,3,18592765028225,null,18592765028225,"8536209090",0.88,0.88]
[102822,"Ex9B125 3PN C100A","Instalační jistič 20 kA, charakteristika C, 100 A, 3+Npól","NAW",3705,0,3705,8592765028235,3,18592765028232,null,18592765028232,"8536209090",0.88,0.88]
[102844,"Ex9B125 4P C16A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika C, 16 A, 4-pól","NAW",4055,0,4055,8592765028457,3,18592765028454,null,18592765028454,"8536201090",0.88,0.88]
[102845,"Ex9B125 4P C20A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika C, 20 A, 4-pól","NAW",4055,0,4055,8592765028464,3,18592765028461,null,18592765028461,"8536201090",0.88,0.88]
[102846,"Ex9B125 4P C25A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika C, 25 A, 4-pól","NAW",4055,0,4055,8592765028471,3,18592765028478,null,18592765028478,"8536201090",0.88,0.88]
[102847,"Ex9B125 4P C32A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika C, 32 A, 4-pól","NAW",4055,0,4055,8592765028488,3,18592765028485,null,18592765028485,"8536201090",0.88,0.88]
[102848,"Ex9B125 4P C40A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika C, 40 A, 4-pól","NAW",4055,0,4055,8592765028495,3,18592765028492,null,18592765028492,"8536201090",0.88,0.88]
[102849,"Ex9B125 4P C50A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika C, 50 A, 4-pól","NAW",4055,0,4055,8592765028501,3,18592765028508,null,18592765028508,"8536201090",0.88,0.88]
[102850,"Ex9B125 4P C63A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika C, 63 A, 4-pól","NAW",3522,0,3522,8592765028518,3,18592765028515,null,18592765028515,"8536201090",0.88,0.88]
[102851,"Ex9B125 4P C80A","Instalační jistič 20 kA, charakteristika C, 80 A, 4-pól","NAW",3517,0,3517,8592765028525,3,18592765028522,null,18592765028522,"8536209090",0.88,0.88]
[102852,"Ex9B125 4P C100A","Instalační jistič 20 kA, charakteristika C, 100 A, 4-pól","NAW",3705,0,3705,8592765028532,3,18592765028539,null,18592765028539,"8536209090",0.88,0.88]
[102704,"Ex9B125 1P D16A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika D, 16 A, 1-pól","NAW",909,0,909,8592765027054,12,18592765027051,null,18592765027051,"8536201090",0.22,0.22]
[102705,"Ex9B125 1P D20A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika D, 20 A, 1-pól","NAW",909,0,909,8592765027061,12,18592765027068,null,18592765027068,"8536201090",0.22,0.22]
[102706,"Ex9B125 1P D25A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika D, 25 A, 1-pól","NAW",909,0,909,8592765027078,12,18592765027075,null,18592765027075,"8536201090",0.22,0.22]
[102707,"Ex9B125 1P D32A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika D, 32 A, 1-pól","NAW",909,0,909,8592765027085,12,18592765027082,null,18592765027082,"8536201090",0.22,0.22]
[102708,"Ex9B125 1P D40A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika D, 40 A, 1-pól","NAW",909,0,909,8592765027092,12,18592765027099,null,18592765027099,"8536201090",0.22,0.22]
[102709,"Ex9B125 1P D50A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika D, 50 A, 1-pól","NAW",909,0,909,8592765027108,12,18592765027105,null,18592765027105,"8536201090",0.22,0.22]
[102710,"Ex9B125 1P D63A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika D, 63 A, 1-pól","NAW",954,0,954,8592765027115,12,18592765027112,null,18592765027112,"8536201090",0.22,0.22]
[102711,"Ex9B125 1P D80A","Instalační jistič 20 kA, charakteristika D, 80 A, 1-pól","NAW",1041,0,1041,8592765027122,12,18592765027129,null,18592765027129,"8536209090",0.22,0.22]
[102712,"Ex9B125 1P D100A","Instalační jistič 20 kA, charakteristika D, 100 A, 1-pól","NAW",1070,0,{"$f":"E783*(1-F783)","v":1070},8592765027139,12,18592765027136,null,18592765027136,"8536201090",0.22,0.22]
[102734,"Ex9B125 1PN D16A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika D, 16 A, 1+Npól","NAW",2091,{"$f":"NAW","v":0},2091,8592765027351,6,18592765027358,null,18592765027358,"8536201090",0.44,0.44]
[102735,"Ex9B125 1PN D20A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika D, 20 A, 1+Npól","NAW",2091,0,2091,8592765027368,6,18592765027365,null,18592765027365,"8536201090",0.44,0.44]
[102736,"Ex9B125 1PN D25A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika D, 25 A, 1+Npól","NAW",2091,0,2091,8592765027375,6,18592765027372,null,18592765027372,"8536201090",0.44,0.44]
[102737,"Ex9B125 1PN D32A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika D, 32 A, 1+Npól","NAW",2091,0,2091,8592765027382,6,18592765027389,null,18592765027389,"8536201090",0.44,0.44]
[102738,"Ex9B125 1PN D40A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika D, 40 A, 1+Npól","NAW",2091,0,2091,8592765027399,6,18592765027396,null,18592765027396,"8536201090",0.44,0.44]
[102739,"Ex9B125 1PN D50A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika D, 50 A, 1+Npól","NAW",2091,0,2091,8592765027405,6,18592765027402,null,18592765027402,"8536201090",0.44,0.44]
[102740,"Ex9B125 1PN D63A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika D, 63 A, 1+Npól","NAW",2186,0,2186,8592765027412,6,18592765027419,null,18592765027419,"8536201090",0.44,0.44]
[102741,"Ex9B125 1PN D80A","Instalační jistič 20 kA, charakteristika D, 80 A, 1+Npól","NAW",2263,0,2263,8592765027429,6,18592765027426,null,18592765027426,"8536201090",0.44,0.44]
[102742,"Ex9B125 1PN D100A","Instalační jistič 20 kA, charakteristika D, 100 A, 1+Npól","NAW",2332,0,2332,8592765027436,6,18592765027433,null,18592765027433,"8536201090",0.44,0.44]
[102764,"Ex9B125 2P D16A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika D, 16 A, 2-pól","NAW",2091,0,2091,8592765027658,6,18592765027655,null,18592765027655,"8536201090",0.44,0.44]
[102765,"Ex9B125 2P D20A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika D, 20 A, 2-pól","NAW",2091,0,2091,8592765027665,6,18592765027662,null,18592765027662,"8536201090",0.44,0.44]
[102766,"Ex9B125 2P D25A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika D, 25 A, 2-pól","NAW",2091,0,2091,8592765027672,6,18592765027679,null,18592765027679,"8536201090",0.44,0.44]
[102767,"Ex9B125 2P D32A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika D, 32 A, 2-pól","NAW",2091,0,2091,8592765027689,6,18592765027686,null,18592765027686,"8536201090",0.44,0.44]
[102768,"Ex9B125 2P D40A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika D, 40 A, 2-pól","NAW",2091,0,2091,8592765027696,6,18592765027693,null,18592765027693,"8536201090",0.44,0.44]
[102769,"Ex9B125 2P D50A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika D, 50 A, 2-pól","NAW",2091,0,2091,8592765027702,6,18592765027709,null,18592765027709,"8536201090",0.44,0.44]
[102770,"Ex9B125 2P D63A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika D, 63 A, 2-pól","NAW",2186,0,2186,8592765027719,6,18592765027716,null,18592765027716,"8536201090",0.44,0.44]
[102771,"Ex9B125 2P D80A","Instalační jistič 20 kA, charakteristika D, 80 A, 2-pól","NAW",2263,0,2263,8592765027726,6,18592765027723,null,18592765027723,"8536201090",0.44,0.44]
[102772,"Ex9B125 2P D100A","Instalační jistič 20 kA, charakteristika D, 100 A, 2-pól","NAW",2332,0,2332,8592765027733,6,18592765027730,null,18592765027730,"8536201090",0.44,0.44]
[102794,"Ex9B125 3P D16A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika D, 16 A, 3-pól","NAW",2702,0,2702,8592765027955,4,18592765027952,null,18592765027952,"8536201090",0.66,0.66]
[102795,"Ex9B125 3P D20A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika D, 20 A, 3-pól","NAW",2702,0,2702,8592765027962,4,18592765027969,null,18592765027969,"8536201090",0.66,0.66]
[102796,"Ex9B125 3P D25A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika D, 25 A, 3-pól","NAW",2702,0,2702,8592765027979,4,18592765027976,null,18592765027976,"8536201090",0.66,0.66]
[102797,"Ex9B125 3P D32A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika D, 32 A, 3-pól","NAW",2702,0,2702,8592765027986,4,18592765027983,null,18592765027983,"8536201090",0.66,0.66]
[102798,"Ex9B125 3P D40A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika D, 40 A, 3-pól","NAW",2702,0,2702,8592765027993,4,18592765027990,null,18592765027990,"8536201090",0.66,0.66]
[102799,"Ex9B125 3P D50A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika D, 50 A, 3-pól","NAW",2702,0,2702,8592765028006,4,18592765028003,null,18592765028003,"8536201090",0.66,0.66]
[102800,"Ex9B125 3P D63A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika D, 63 A, 3-pól","NAW",2738,0,2738,8592765028013,4,18592765028010,null,18592765028010,"8536201090",0.66,0.66]
[102801,"Ex9B125 3P D80A","Instalační jistič 20 kA, charakteristika D, 80 A, 3-pól","NAW",2716,0,2716,8592765028020,4,18592765028027,null,18592765028027,"8536209090",0.66,0.66]
[102802,"Ex9B125 3P D100A","Instalační jistič 20 kA, charakteristika D, 100 A, 3-pól","NAW",2827,0,2827,8592765028037,4,18592765028034,null,18592765028034,"8536209090",0.66,0.66]
[102824,"Ex9B125 3PN D16A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika D, 16 A, 3+Npól","NAW",3685,0,{"$f":"E811*(1-F811)","v":3685},8592765028259,3,18592765028256,null,18592765028256,"8536201090",0.88,0.88]
[102825,"Ex9B125 3PN D20A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika D, 20 A, 3+Npól","NAW",3685,0,3685,8592765028266,3,18592765028263,null,18592765028263,"8536201090",0.88,0.88]
[102826,"Ex9B125 3PN D25A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika D, 25 A, 3+Npól","NAW",3685,0,3685,8592765028273,3,18592765028270,null,18592765028270,"8536201090",0.88,0.88]
[102827,"Ex9B125 3PN D32A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika D, 32 A, 3+Npól","NAW",3685,0,3685,8592765028280,3,18592765028287,null,18592765028287,"8536201090",0.88,0.88]
[102828,"Ex9B125 3PN D40A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika D, 40 A, 3+Npól","NAW",3685,0,3685,8592765028297,3,18592765028294,null,18592765028294,"8536201090",0.88,0.88]
[102829,"Ex9B125 3PN D50A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika D, 50 A, 3+Npól","NAW",3685,0,3685,8592765028303,3,18592765028300,null,18592765028300,"8536201090",0.88,0.88]
[102830,"Ex9B125 3PN D63A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika D, 63 A, 3+Npól","NAW",3874,0,3874,8592765028310,3,18592765028317,null,18592765028317,"8536201090",0.88,0.88]
[102831,"Ex9B125 3PN D80A","Instalační jistič 20 kA, charakteristika D, 80 A, 3+Npól","NAW",4009,0,4009,8592765028327,3,18592765028324,null,18592765028324,"8536201090",0.88,0.88]
[102832,"Ex9B125 3PN D100A","Instalační jistič 20 kA, charakteristika D, 100 A, 3+Npól","NAW",4134,0,4134,8592765028334,3,18592765028331,null,18592765028331,"8536201090",0.88,0.88]
[102854,"Ex9B125 4P D16A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika D, 16 A, 4-pól","NAW",3685,0,3685,8592765028556,3,18592765028553,null,18592765028553,"8536201090",0.88,0.88]
[102855,"Ex9B125 4P D20A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika D, 20 A, 4-pól","NAW",3685,0,3685,8592765028563,3,18592765028560,null,18592765028560,"8536201090",0.88,0.88]
[102856,"Ex9B125 4P D25A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika D, 25 A, 4-pól","NAW",3685,0,3685,8592765028570,3,18592765028577,null,18592765028577,"8536201090",0.88,0.88]
[102857,"Ex9B125 4P D32A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika D, 32 A, 4-pól","NAW",3685,0,3685,8592765028587,3,18592765028584,null,18592765028584,"8536201090",0.88,0.88]
[102858,"Ex9B125 4P D40A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika D, 40 A, 4-pól","NAW",3685,0,3685,8592765028594,3,18592765028591,null,18592765028591,"8536201090",0.88,0.88]
[102859,"Ex9B125 4P D50A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika D, 50 A, 4-pól","NAW",3685,0,3685,8592765028600,3,18592765028607,null,18592765028607,"8536201090",0.88,0.88]
[102860,"Ex9B125 4P D63A","Instalační jistič 25 kA, charakteristika D, 63 A, 4-pól","NAW",3874,0,3874,8592765028617,3,18592765028614,null,18592765028614,"8536201090",0.88,0.88]
[102861,"Ex9B125 4P D80A","Instalační jistič 20 kA, charakteristika D, 80 A, 4-pól","NAW",4009,0,4009,8592765028624,3,18592765028621,null,18592765028621,"8536209090",0.88,0.88]
[102862,"Ex9B125 4P D100A","Instalační jistič 20 kA, charakteristika D, 100 A, 4-pól","NAW",4134,0,4134,8592765028631,3,18592765028638,null,18592765028638,"8536201090",0.88,0.88]
[]
["DC instalační jističe Ex9BP-JX, 10 kA, 250 V DC na pól, pro obecné použití, polarizované"]
[110067,"Ex9BP-JX(+) 1P C1","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 1 A, 250 V DC, 1pól","NAV",535,{"$f":"NAV","v":0},{"$f":"E831*(1-F831)","v":535},8592765100672,12,18592765100679,144,28592765100676,"8536201090",0.12,0.12]
[110068,"Ex9BP-JX(+) 1P C2","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 2 A, 250 V DC, 1pól","NAV",535,{"$f":"NAV","v":0},{"$f":"E832*(1-F832)","v":535},8592765100689,12,18592765100686,144,28592765100683,"8536201090",0.12,0.12]
[110069,"Ex9BP-JX(+) 1P C3","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 3 A, 250 V DC, 1pól","NAV",527,0,527,8592765100696,12,18592765100693,144,28592765100690,"8536201090",0.12,0.12]
[110070,"Ex9BP-JX(+) 1P C4","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 4 A, 250 V DC, 1pól","NAV",465,0,465,8592765100702,12,18592765100709,144,28592765100706,"8536201090",0.12,0.12]
[110071,"Ex9BP-JX(+) 1P C6","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 6 A, 250 V DC, 1pól","NAV",409,0,409,8592765100719,12,18592765100716,144,28592765100713,"8536201090",0.12,0.12]
[110072,"Ex9BP-JX(+) 1P C10","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 10 A, 250 V DC, 1pól","NAV",379,0,379,8592765100726,12,18592765100723,144,28592765100720,"8536201090",0.12,0.12]
[110073,"Ex9BP-JX(+) 1P C16","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 16 A, 250 V DC, 1pól","NAV",376,0,376,8592765100733,12,18592765100730,144,28592765100737,"8536201090",0.12,0.12]
[110074,"Ex9BP-JX(+) 1P C20","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 20 A, 250 V DC, 1pól","NAV",369,0,369,8592765100740,12,18592765100747,144,28592765100744,"8536201090",0.12,0.12]
[110075,"Ex9BP-JX(+) 1P C25","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 25 A, 250 V DC, 1pól","NAV",389,0,389,8592765100757,12,18592765100754,144,28592765100751,"8536201090",0.12,0.12]
[110076,"Ex9BP-JX(+) 1P C32","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 32 A, 250 V DC, 1pól","NAV",404,0,404,8592765100764,12,18592765100761,144,28592765100768,"8536201090",0.12,0.12]
[110077,"Ex9BP-JX(+) 1P C40","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 40 A, 250 V DC, 1pól","NAV",424,0,424,8592765100771,12,18592765100778,144,28592765100775,"8536201090",0.12,0.12]
[110078,"Ex9BP-JX(+) 1P C50","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 50 A, 250 V DC, 1pól","NAV",738,0,738,8592765100788,12,18592765100785,144,28592765100782,"8536201090",0.12,0.12]
[110079,"Ex9BP-JX(+) 1P C63","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 63 A, 250 V DC, 1pól","NAV",742,0,742,8592765100795,12,18592765100792,144,28592765100799,"8536201090",0.12,0.12]
[110080,"Ex9BP-JX(+) 2P C1","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 1 A, 500 V DC, 2pól","NAV",1027,0,1027,8592765100801,6,18592765100808,72,28592765100805,"8536201090",0.24,0.24]
[110081,"Ex9BP-JX(+) 2P C2","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 2 A, 500 V DC, 2pól","NAV",1013,0,1013,8592765100818,6,18592765100815,72,28592765100812,"8536201090",0.24,0.24]
[110082,"Ex9BP-JX(+) 2P C3","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 3 A, 500 V DC, 2pól","NAV",1003,0,1003,8592765100825,6,18592765100822,72,28592765100829,"8536201090",0.24,0.24]
[110083,"Ex9BP-JX(+) 2P C4","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 4 A, 500 V DC, 2pól","NAV",882,0,882,8592765100832,6,18592765100839,72,28592765100836,"8536201090",0.24,0.24]
[110084,"Ex9BP-JX(+) 2P C6","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 6 A, 500 V DC, 2pól","NAV",824,0,824,8592765100849,6,18592765100846,72,28592765100843,"8536201090",0.23,0.23]
[110085,"Ex9BP-JX(+) 2P C10","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 10 A, 500 V DC, 2pól","NAV",788,0,788,8592765100856,6,18592765100853,72,28592765100850,"8536201090",0.24,0.24]
[110086,"Ex9BP-JX(+) 2P C16","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 16 A, 500 V DC, 2pól","NAV",770,0,770,8592765100863,6,18592765100860,72,28592765100867,"8536201090",0.23,0.23]
[110087,"Ex9BP-JX(+) 2P C20","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 20 A, 500 V DC, 2pól","NAV",778,0,778,8592765100870,6,18592765100877,72,28592765100874,"8536201090",0.23,0.23]
[110088,"Ex9BP-JX(+) 2P C25","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 25 A, 500 V DC, 2pól","NAV",827,0,827,8592765100887,6,18592765100884,72,28592765100881,"8536201090",0.23,0.23]
[110089,"Ex9BP-JX(+) 2P C32","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 32 A, 500 V DC, 2pól","NAV",824,0,824,8592765100894,6,18592765100891,72,28592765100898,"8536201090",0.24,0.24]
[110090,"Ex9BP-JX(+) 2P C40","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 40 A, 500 V DC, 2pól","NAV",838,0,838,8592765100900,6,18592765100907,72,28592765100904,"8536201090",0.24,0.24]
[110091,"Ex9BP-JX(+) 2P C50","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 50 A, 500 V DC, 2pól","NAV",1590,0,1590,8592765100917,6,18592765100914,72,28592765100911,"8536201090",0.24,0.24]
[110092,"Ex9BP-JX(+) 2P C63","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 63 A, 500 V DC, 2pól","NAV",1827,0,1827,8592765100924,6,18592765100921,72,28592765100928,"8536201090",0.24,0.24]
[110093,"Ex9BP-JX(+) 3P C1","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 1 A, 750 V DC, 3pól","NAV",1142,0,1142,8592765100931,4,18592765100938,48,28592765100935,"8536201090",0.36,0.36]
[110094,"Ex9BP-JX(+) 3P C2","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 2 A, 750 V DC, 3pól","NAV",1126,0,1126,8592765100948,4,18592765100945,48,28592765100942,"8536201090",0.36,0.36]
[110095,"Ex9BP-JX(+) 3P C3","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 3 A, 750 V DC, 3pól","NAV",1114,0,1114,8592765100955,4,18592765100952,48,28592765100959,"8536201090",0.36,0.36]
[110096,"Ex9BP-JX(+) 3P C4","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 4 A, 750 V DC, 3pól","NAV",978,0,978,8592765100962,4,18592765100969,48,28592765100966,"8536201090",0.36,0.36]
[110097,"Ex9BP-JX(+) 3P C6","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 6 A, 750 V DC, 3pól","NAV",914,0,914,8592765100979,4,18592765100976,48,28592765100973,"8536201090",0.36,0.36]
[110098,"Ex9BP-JX(+) 3P C10","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 10 A, 750 V DC, 3pól","NAV",873,0,873,8592765100986,4,18592765100983,48,28592765100980,"8536201090",0.36,0.36]
[110099,"Ex9BP-JX(+) 3P C16","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 16 A, 750 V DC, 3pól","NAV",854,0,854,8592765100993,4,18592765100990,48,28592765100997,"8536201090",0.36,0.36]
[110100,"Ex9BP-JX(+) 3P C20","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 20 A, 750 V DC, 3pól","NAV",865,0,865,8592765101006,4,18592765101003,48,28592765101000,"8536201090",0.36,0.36]
[110101,"Ex9BP-JX(+) 3P C25","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 25 A, 750 V DC, 3pól","NAV",917,0,917,8592765101013,4,18592765101010,48,28592765101017,"8536201090",0.36,0.36]
[110102,"Ex9BP-JX(+) 3P C32","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 32 A, 750 V DC, 3pól","NAV",914,0,914,8592765101020,4,18592765101027,48,28592765101024,"8536201090",0.36,0.36]
[110103,"Ex9BP-JX(+) 3P C40","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 40 A, 750 V DC, 3pól","NAV",933,0,933,8592765101037,4,18592765101034,48,28592765101031,"8536201090",0.36,0.36]
[110104,"Ex9BP-JX(+) 3P C50","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 50 A, 750 V DC, 3pól","NAV",1767,0,1767,8592765101044,4,18592765101041,48,28592765101048,"8536201090",0.36,0.36]
[110105,"Ex9BP-JX(+) 3P C63","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 63 A, 750 V DC, 3pól","NAV",2030,0,2030,8592765101051,4,18592765101058,48,28592765101055,"8536201090",0.36,0.36]
[110106,"Ex9BP-JX(+) 4P C1","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 1 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",1271,0,1271,8592765101068,3,18592765101065,36,28592765101062,"8536201090",0.48,0.48]
[110107,"Ex9BP-JX(+) 4P C2","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 2 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",1250,0,1250,8592765101075,3,18592765101072,36,28592765101079,"8536201090",0.48,0.48]
[110108,"Ex9BP-JX(+) 4P C3","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 3 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",1237,0,1237,8592765101082,3,18592765101089,36,28592765101086,"8536201090",0.48,0.48]
[110109,"Ex9BP-JX(+) 4P C4","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 4 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",1088,0,1088,8592765101099,3,18592765101096,36,28592765101093,"8536201090",0.48,0.48]
[110110,"Ex9BP-JX(+) 4P C6","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 6 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",1017,0,1017,8592765101105,3,18592765101102,36,28592765101109,"8536201090",0.48,0.48]
[110111,"Ex9BP-JX(+) 4P C10","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 10 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",972,0,972,8592765101112,3,18592765101119,36,28592765101116,"8536201090",0.48,0.48]
[110112,"Ex9BP-JX(+) 4P C16","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 16 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",949,0,949,8592765101129,3,18592765101126,36,28592765101123,"8536201090",0.48,0.48]
[110113,"Ex9BP-JX(+) 4P C20","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 20 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",961,0,961,8592765101136,3,18592765101133,36,28592765101130,"8536201090",0.48,0.48]
[110114,"Ex9BP-JX(+) 4P C25","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 25 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",1020,0,1020,8592765101143,3,18592765101140,36,28592765101147,"8536201090",0.48,0.48]
[110115,"Ex9BP-JX(+) 4P C32","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 32 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",1017,0,1017,8592765101150,3,18592765101157,36,28592765101154,"8536201090",0.48,0.48]
[110116,"Ex9BP-JX(+) 4P C40","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 40 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",1036,0,1036,8592765101167,3,18592765101164,36,28592765101161,"8536201090",0.48,0.48]
[110117,"Ex9BP-JX(+) 4P C50","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 50 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",1962,0,1962,8592765101174,3,18592765101171,36,28592765101178,"8536201090",0.48,0.48]
[110118,"Ex9BP-JX(+) 4P C63","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 63 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",2256,0,2256,8592765101181,3,18592765101188,36,28592765101185,"8536201090",0.48,0.48]
[110119,"Ex9BP-JX(+) 1P K1","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 1 A, 250 V DC, 1pól","NAV",567,0,567,8592765101198,12,18592765101195,144,28592765101192,"8536201090",0.12,0.12]
[110120,"Ex9BP-JX(+) 1P K2","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 2 A, 250 V DC, 1pól","NAV",567,0,567,8592765101204,12,18592765101201,144,28592765101208,"8536201090",0.12,0.12]
[110121,"Ex9BP-JX(+) 1P K3","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 3 A, 250 V DC, 1pól","NAV",559,0,559,8592765101211,12,18592765101218,144,28592765101215,"8536201090",0.12,0.12]
[110122,"Ex9BP-JX(+) 1P K4","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 4 A, 250 V DC, 1pól","NAV",518,0,518,8592765101228,12,18592765101225,144,28592765101222,"8536201090",0.12,0.12]
[110123,"Ex9BP-JX(+) 1P K6","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 6 A, 250 V DC, 1pól","NAV",454,0,454,8592765101235,12,18592765101232,144,28592765101239,"8536201090",0.12,0.12]
[110124,"Ex9BP-JX(+) 1P K10","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 10 A, 250 V DC, 1pól","NAV",422,0,422,8592765101242,12,18592765101249,144,28592765101246,"8536201090",0.12,0.12]
[110125,"Ex9BP-JX(+) 1P K16","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 16 A, 250 V DC, 1pól","NAV",418,0,418,8592765101259,12,18592765101256,144,28592765101253,"8536201090",0.12,0.12]
[110126,"Ex9BP-JX(+) 1P K20","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 20 A, 250 V DC, 1pól","NAV",409,0,409,8592765101266,12,18592765101263,144,28592765101260,"8536201090",0.12,0.12]
[110127,"Ex9BP-JX(+) 1P K25","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 25 A, 250 V DC, 1pól","NAV",434,0,434,8592765101273,12,18592765101270,144,28592765101277,"8536201090",0.12,0.12]
[110128,"Ex9BP-JX(+) 1P K32","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 32 A, 250 V DC, 1pól","NAV",448,0,448,8592765101280,12,18592765101287,144,28592765101284,"8536201090",0.12,0.12]
[110129,"Ex9BP-JX(+) 1P K40","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 40 A, 250 V DC, 1pól","NAV",473,0,473,8592765101297,12,18592765101294,144,28592765101291,"8536201090",0.12,0.12]
[110130,"Ex9BP-JX(+) 1P K50","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 50 A, 250 V DC, 1pól","NAV",820,0,820,8592765101303,12,18592765101300,144,28592765101307,"8536201090",0.12,0.12]
[110131,"Ex9BP-JX(+) 1P K63","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 63 A, 250 V DC, 1pól","NAV",825,0,825,8592765101310,12,18592765101317,144,28592765101314,"8536201090",0.12,0.12]
[110132,"Ex9BP-JX(+) 2P K1","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 1 A, 500 V DC, 2pól","NAV",1142,{"$f":"NAV","v":0},{"$f":"E896*(1-F896)","v":1142},8592765101327,6,18592765101324,72,28592765101321,"8536201090",0.24,0.24]
[110133,"Ex9BP-JX(+) 2P K2","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 2 A, 500 V DC, 2pól","NAV",1126,0,1126,8592765101334,6,18592765101331,72,28592765101338,"8536201090",0.24,0.24]
[110134,"Ex9BP-JX(+) 2P K3","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 3 A, 500 V DC, 2pól","NAV",1114,0,1114,8592765101341,6,18592765101348,72,28592765101345,"8536201090",0.24,0.24]
[110135,"Ex9BP-JX(+) 2P K4","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 4 A, 500 V DC, 2pól","NAV",978,0,978,8592765101358,6,18592765101355,72,28592765101352,"8536201090",0.24,0.24]
[110136,"Ex9BP-JX(+) 2P K6","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 6 A, 500 V DC, 2pól","NAV",914,0,914,8592765101365,6,18592765101362,72,28592765101369,"8536201090",0.24,0.24]
[110137,"Ex9BP-JX(+) 2P K10","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 10 A, 500 V DC, 2pól","NAV",873,0,873,8592765101372,6,18592765101379,72,28592765101376,"8536201090",0.24,0.24]
[110138,"Ex9BP-JX(+) 2P K16","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 16 A, 500 V DC, 2pól","NAV",854,0,854,8592765101389,6,18592765101386,72,28592765101383,"8536201090",0.24,0.24]
[110139,"Ex9BP-JX(+) 2P K20","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 20 A, 500 V DC, 2pól","NAV",865,0,865,8592765101396,6,18592765101393,72,28592765101390,"8536201090",0.24,0.24]
[110140,"Ex9BP-JX(+) 2P K25","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 25 A, 500 V DC, 2pól","NAV",917,0,917,8592765101402,6,18592765101409,72,28592765101406,"8536201090",0.24,0.24]
[110141,"Ex9BP-JX(+) 2P K32","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 32 A, 500 V DC, 2pól","NAV",914,0,914,8592765101419,6,18592765101416,72,28592765101413,"8536201090",0.24,0.24]
[110142,"Ex9BP-JX(+) 2P K40","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 40 A, 500 V DC, 2pól","NAV",933,0,933,8592765101426,6,18592765101423,72,28592765101420,"8536201090",0.24,0.24]
[110143,"Ex9BP-JX(+) 2P K50","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 50 A, 500 V DC, 2pól","NAV",1767,0,1767,8592765101433,6,18592765101430,72,28592765101437,"8536201090",0.24,0.24]
[110144,"Ex9BP-JX(+) 2P K63","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 63 A, 500 V DC, 2pól","NAV",2030,0,2030,8592765101440,6,18592765101447,72,28592765101444,"8536201090",0.24,0.24]
[110145,"Ex9BP-JX(+) 3P K1","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 1 A, 750 V DC, 3pól","NAV",1271,0,1271,8592765101457,4,18592765101454,48,28592765101451,"8536201090",0.36,0.36]
[110146,"Ex9BP-JX(+) 3P K2","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 2 A, 750 V DC, 3pól","NAV",1250,0,1250,8592765101464,4,18592765101461,48,28592765101468,"8536201090",0.36,0.36]
[110147,"Ex9BP-JX(+) 3P K3","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 3 A, 750 V DC, 3pól","NAV",1237,0,1237,8592765101471,4,18592765101478,48,28592765101475,"8536201090",0.36,0.36]
[110148,"Ex9BP-JX(+) 3P K4","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 4 A, 750 V DC, 3pól","NAV",1088,0,1088,8592765101488,4,18592765101485,48,28592765101482,"8536201090",0.36,0.36]
[110149,"Ex9BP-JX(+) 3P K6","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 6 A, 750 V DC, 3pól","NAV",1017,0,1017,8592765101495,4,18592765101492,48,28592765101499,"8536201090",0.36,0.36]
[110150,"Ex9BP-JX(+) 3P K10","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 10 A, 750 V DC, 3pól","NAV",972,0,972,8592765101501,4,18592765101508,48,28592765101505,"8536201090",0.36,0.36]
[110151,"Ex9BP-JX(+) 3P K16","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 16 A, 750 V DC, 3pól","NAV",949,0,949,8592765101518,4,18592765101515,48,28592765101512,"8536201090",0.36,0.36]
[110152,"Ex9BP-JX(+) 3P K20","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 20 A, 750 V DC, 3pól","NAV",961,0,961,8592765101525,4,18592765101522,48,28592765101529,"8536201090",0.36,0.36]
[110153,"Ex9BP-JX(+) 3P K25","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 25 A, 750 V DC, 3pól","NAV",1020,0,1020,8592765101532,4,18592765101539,48,28592765101536,"8536201090",0.36,0.36]
[110154,"Ex9BP-JX(+) 3P K32","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 32 A, 750 V DC, 3pól","NAV",1017,0,1017,8592765101549,4,18592765101546,48,28592765101543,"8536201090",0.36,0.36]
[110155,"Ex9BP-JX(+) 3P K40","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 40 A, 750 V DC, 3pól","NAV",1036,0,1036,8592765101556,4,18592765101553,48,28592765101550,"8536201090",0.36,0.36]
[110156,"Ex9BP-JX(+) 3P K50","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 50 A, 750 V DC, 3pól","NAV",1962,0,1962,8592765101563,4,18592765101560,48,28592765101567,"8536201090",0.36,0.36]
[110157,"Ex9BP-JX(+) 3P K63","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 63 A, 750 V DC, 3pól","NAV",2256,0,2256,8592765101570,4,18592765101577,48,28592765101574,"8536201090",0.36,0.36]
[110158,"Ex9BP-JX(+) 4P K1","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 1 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",1413,0,1413,8592765101587,3,18592765101584,36,28592765101581,"8536201090",0.48,0.48]
[110159,"Ex9BP-JX(+) 4P K2","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 2 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",1390,0,1390,8592765101594,3,18592765101591,36,28592765101598,"8536201090",0.48,0.48]
[110160,"Ex9BP-JX(+) 4P K3","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 3 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",1376,0,1376,8592765101600,3,18592765101607,36,28592765101604,"8536201090",0.48,0.48]
[110161,"Ex9BP-JX(+) 4P K4","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 4 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",1207,0,1207,8592765101617,3,18592765101614,36,28592765101611,"8536201090",0.48,0.48]
[110162,"Ex9BP-JX(+) 4P K6","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 6 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",1129,0,1129,8592765101624,3,18592765101621,36,28592765101628,"8536201090",0.48,0.48]
[110163,"Ex9BP-JX(+) 4P K10","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 10 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",1080,0,1080,8592765101631,3,18592765101638,36,28592765101635,"8536201090",0.48,0.48]
[110164,"Ex9BP-JX(+) 4P K16","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 16 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",1055,0,1055,8592765101648,3,18592765101645,36,28592765101642,"8536201090",0.48,0.48]
[110165,"Ex9BP-JX(+) 4P K20","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 20 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",1066,0,1066,8592765101655,3,18592765101652,36,28592765101659,"8536201090",0.48,0.48]
[110166,"Ex9BP-JX(+) 4P K25","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 25 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",1133,0,1133,8592765101662,3,18592765101669,36,28592765101666,"8536201090",0.48,0.48]
[110167,"Ex9BP-JX(+) 4P K32","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 32 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",1129,0,1129,8592765101679,3,18592765101676,36,28592765101673,"8536201090",0.48,0.48]
[110168,"Ex9BP-JX(+) 4P K40","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 40 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",1151,0,1151,8592765101686,3,18592765101683,36,28592765101680,"8536201090",0.48,0.48]
[110169,"Ex9BP-JX(+) 4P K50","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 50 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",2180,0,2180,8592765101693,3,18592765101690,36,28592765101697,"8536201090",0.48,0.48]
[110170,"Ex9BP-JX(+) 4P K63","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 63 A, 1000 V DC, 4pól","NAV",2507,0,2507,8592765101709,3,18592765101706,36,28592765101703,"8536201090",0.48,0.48]
[]
["DC instalační jističe Ex9BP, 10 kA, pro PV aplikace 150-600 V DC, nepolarizované"]
[109962,"Ex9BP 1P DC150V C1","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 1 A, 150 V DC, 1pól","NAL",280,{"$f":"NAL","v":0},{"$f":"E937*(1-F937)","v":280},8592765099624,12,18592765099621,144,28592765099628,"8536201090",0.15,0.15]
[109963,"Ex9BP 1P DC150V C2","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 2 A, 150 V DC, 1pól","NAL",280,{"$f":"NAL","v":0},{"$f":"E938*(1-F938)","v":280},8592765099631,12,18592765099638,144,28592765099635,"8536201090",0.15,0.15]
[109964,"Ex9BP 1P DC150V C3","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 3 A, 150 V DC, 1pól","NAL",271,0,271,8592765099648,12,18592765099645,144,28592765099642,"8536201090",0.12,0.12]
[109965,"Ex9BP 1P DC150V C4","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 4 A, 150 V DC, 1pól","NAL",271,0,271,8592765099655,12,18592765099652,144,28592765099659,"8536201090",0.12,0.12]
[109966,"Ex9BP 1P DC150V C6","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 6 A, 150 V DC, 1pól","NAL",271,0,271,8592765099662,12,18592765099669,144,28592765099666,"8536201090",0.12,0.12]
[109967,"Ex9BP 1P DC150V C10","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 10 A, 150 V DC, 1pól","NAL",259,0,259,8592765099679,12,18592765099676,144,28592765099673,"8536201090",0.12,0.12]
[109968,"Ex9BP 1P DC150V C16","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 16 A, 150 V DC, 1pól","NAL",259,0,259,8592765099686,12,18592765099683,144,28592765099680,"8536201090",0.12,0.12]
[109969,"Ex9BP 1P DC150V C20","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 20 A, 150 V DC, 1pól","NAL",259,0,259,8592765099693,12,18592765099690,144,28592765099697,"8536201090",0.12,0.12]
[109970,"Ex9BP 1P DC150V C25","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 25 A, 150 V DC, 1pól","NAL",259,0,259,8592765099709,12,18592765099706,144,28592765099703,"8536201090",0.12,0.12]
[109971,"Ex9BP 1P DC150V C32","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 32 A, 150 V DC, 1pól","NAL",288,0,288,8592765099716,12,18592765099713,144,28592765099710,"8536201090",0.12,0.12]
[109972,"Ex9BP 1P DC150V C40","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 40 A, 150 V DC, 1pól","NAL",304,0,304,8592765099723,12,18592765099720,144,28592765099727,"8536201090",0.12,0.12]
[109973,"Ex9BP 1P DC150V C50","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 50 A, 150 V DC, 1pól","NAL",519,0,519,8592765099730,12,18592765099737,144,28592765099734,"8536201090",0.12,0.12]
[109974,"Ex9BP 1P DC150V C63","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 63 A, 150 V DC, 1pól","NAL",614,0,614,8592765099747,12,18592765099744,144,28592765099741,"8536201090",0.12,0.12]
[109975,"Ex9BP 2P DC300V C1","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 1 A, 300 V DC, 2pól","NAL",567,0,567,8592765099754,6,18592765099751,72,28592765099758,"8536201090",0.23,0.23]
[109976,"Ex9BP 2P DC300V C2","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 2 A, 300 V DC, 2pól","NAL",567,0,567,8592765099761,6,18592765099768,72,28592765099765,"8536201090",0.23,0.23]
[109977,"Ex9BP 2P DC300V C3","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 3 A, 300 V DC, 2pól","NAL",557,0,557,8592765099778,6,18592765099775,72,28592765099772,"8536201090",0.23,0.23]
[109978,"Ex9BP 2P DC300V C4","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 4 A, 300 V DC, 2pól","NAL",557,0,557,8592765099785,6,18592765099782,72,28592765099789,"8536201090",0.23,0.23]
[109979,"Ex9BP 2P DC300V C6","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 6 A, 300 V DC, 2pól","NAL",557,0,557,8592765099792,6,18592765099799,72,28592765099796,"8536201090",0.23,0.23]
[109980,"Ex9BP 2P DC300V C10","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 10 A, 300 V DC, 2pól","NAL",547,0,547,8592765099808,6,18592765099805,72,28592765099802,"8536201090",0.23,0.23]
[109981,"Ex9BP 2P DC300V C16","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 16 A, 300 V DC, 2pól","NAL",547,0,547,8592765099815,6,18592765099812,72,28592765099819,"8536201090",0.23,0.23]
[109982,"Ex9BP 2P DC300V C20","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 20 A, 300 V DC, 2pól","NAL",547,0,547,8592765099822,6,18592765099829,72,28592765099826,"8536201090",0.23,0.23]
[109983,"Ex9BP 2P DC300V C25","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 25 A, 300 V DC, 2pól","NAL",571,0,571,8592765099839,6,18592765099836,72,28592765099833,"8536201090",0.23,0.23]
[109984,"Ex9BP 2P DC300V C32","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 32 A, 300 V DC, 2pól","NAL",580,0,580,8592765099846,6,18592765099843,72,28592765099840,"8536201090",0.23,0.23]
[109985,"Ex9BP 2P DC300V C40","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 40 A, 300 V DC, 2pól","NAL",602,0,602,8592765099853,6,18592765099850,72,28592765099857,"8536201090",0.23,0.23]
[109986,"Ex9BP 2P DC300V C50","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 50 A, 300 V DC, 2pól","NAL",1113,0,1113,8592765099860,6,18592765099867,72,28592765099864,"8536201090",0.23,0.23]
[109987,"Ex9BP 2P DC300V C63","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika C, 63 A, 300 V DC, 2pól","NAL",1222,0,1222,8592765099877,6,18592765099874,72,28592765099871,"8536201090",0.23,0.23]
[109988,"Ex9BP 3P DC450V C1","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika C, 1 A, 450 V DC, šířka 3TE","NAL",2555,0,2555,8592765099884,4,18592765099881,48,28592765099888,"8536201090",0.35,0.35]
[109989,"Ex9BP 3P DC450V C2","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika C, 2 A, 450 V DC, šířka 3TE","NAL",2555,0,2555,8592765099891,4,18592765099898,48,28592765099895,"8536201090",0.35,0.35]
[109990,"Ex9BP 3P DC450V C3","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika C, 3 A, 450 V DC, šířka 3TE","NAL",2541,0,2541,8592765099907,4,18592765099904,48,28592765099901,"8536201090",0.35,0.35]
[109991,"Ex9BP 3P DC450V C4","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika C, 4 A, 450 V DC, šířka 3TE","NAL",2541,0,2541,8592765099914,4,18592765099911,48,28592765099918,"8536201090",0.35,0.35]
[109992,"Ex9BP 3P DC450V C6","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika C, 6 A, 450 V DC, šířka 3TE","NAL",2541,0,2541,8592765099921,4,18592765099928,48,28592765099925,"8536201090",0.35,0.35]
[109993,"Ex9BP 3P DC450V C10","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika C, 10 A, 450 V DC, šířka 3TE","NAL",2477,0,2477,8592765099938,4,18592765099935,48,28592765099932,"8536201090",0.35,0.35]
[109994,"Ex9BP 3P DC450V C16","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika C, 16 A, 450 V DC, šířka 3TE","NAL",2477,0,2477,8592765099945,4,18592765099942,48,28592765099949,"8536201090",0.35,0.35]
[109995,"Ex9BP 3P DC450V C20","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika C, 20 A, 450 V DC, šířka 3TE","NAL",2603,0,2603,8592765099952,4,18592765099959,48,28592765099956,"8536201090",0.35,0.35]
[109996,"Ex9BP 3P DC450V C25","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika C, 25 A, 450 V DC, šířka 3TE","NAL",2603,0,2603,8592765099969,4,18592765099966,48,28592765099963,"8536201090",0.35,0.35]
[109997,"Ex9BP 3P DC450V C32","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika C, 32 A, 450 V DC, šířka 3TE","NAL",2603,0,2603,8592765099976,4,18592765099973,48,28592765099970,"8536201090",0.35,0.35]
[109998,"Ex9BP 3P DC450V C40","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika C, 40 A, 450 V DC, šířka 3TE","NAL",2667,0,2667,8592765099983,4,18592765099980,48,28592765099987,"8536201090",0.35,0.35]
[109999,"Ex9BP 3P DC450V C50","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika C, 50 A, 450 V DC, šířka 3TE","NAL",2732,0,2732,8592765099990,4,18592765099997,48,28592765099994,"8536201090",0.35,0.35]
[110000,"Ex9BP 3P DC450V C63","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika C, 63 A, 450 V DC, šířka 3TE","NAL",2854,0,2854,8592765100009,4,18592765100006,48,28592765100003,"8536201090",0.35,0.35]
[110001,"Ex9BP 4P DC600V C1","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika C, 1 A, 600 V DC, šířka 4TE","NAL",3947,0,3947,8592765100016,3,18592765100013,36,28592765100010,"8536201090",0.46,0.46]
[110002,"Ex9BP 4P DC600V C2","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika C, 2 A, 600 V DC, šířka 4TE","NAL",3947,0,3947,8592765100023,3,18592765100020,36,28592765100027,"8536201090",0.46,0.46]
[110003,"Ex9BP 4P DC600V C3","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika C, 3 A, 600 V DC, šířka 4TE","NAL",3922,0,3922,8592765100030,3,18592765100037,36,28592765100034,"8536201090",0.46,0.46]
[110004,"Ex9BP 4P DC600V C4","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika C, 4 A, 600 V DC, šířka 4TE","NAL",3922,0,3922,8592765100047,3,18592765100044,36,28592765100041,"8536201090",0.46,0.46]
[110005,"Ex9BP 4P DC600V C6","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika C, 6 A, 600 V DC, šířka 4TE","NAL",3922,0,3922,8592765100054,3,18592765100051,36,28592765100058,"8536201090",0.46,0.46]
[110006,"Ex9BP 4P DC600V C10","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika C, 10 A, 600 V DC, šířka 4TE","NAL",3862,0,3862,8592765100061,3,18592765100068,36,28592765100065,"8536201090",0.46,0.46]
[110007,"Ex9BP 4P DC600V C16","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika C, 16 A, 600 V DC, šířka 4TE","NAL",3862,0,3862,8592765100078,3,18592765100075,36,28592765100072,"8536201090",0.46,0.46]
[110008,"Ex9BP 4P DC600V C20","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika C, 20 A, 600 V DC, šířka 4TE","NAL",3968,0,3968,8592765100085,3,18592765100082,36,28592765100089,"8536201090",0.46,0.46]
[110009,"Ex9BP 4P DC600V C25","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika C, 25 A, 600 V DC, šířka 4TE","NAL",3968,0,3968,8592765100092,3,18592765100099,36,28592765100096,"8536201090",0.46,0.46]
[110010,"Ex9BP 4P DC600V C32","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika C, 32 A, 600 V DC, šířka 4TE","NAL",3968,0,3968,8592765100108,3,18592765100105,36,28592765100102,"8536201090",0.46,0.46]
[110011,"Ex9BP 4P DC600V C40","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika C, 40 A, 600 V DC, šířka 4TE","NAL",4212,0,4212,8592765100115,3,18592765100112,36,28592765100119,"8536201090",0.46,0.46]
[110012,"Ex9BP 4P DC600V C50","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika C, 50 A, 600 V DC, šířka 4TE","NAL",4212,0,4212,8592765100122,3,18592765100129,36,28592765100126,"8536201090",0.46,0.46]
[110013,"Ex9BP 4P DC600V C63","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika C, 63 A, 600 V DC, šířka 4TE","NAL",4212,0,4212,8592765100139,3,18592765100136,36,28592765100133,"8536201090",0.46,0.46]
[110015,"Ex9BP 1P DC150V K1","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 1 A, 150 V DC, 1pól","NAL",293,0,293,8592765100153,12,18592765100150,144,28592765100157,"8536201090",0.12,0.12]
[110016,"Ex9BP 1P DC150V K2","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 2 A, 150 V DC, 1pól","NAL",293,0,293,8592765100160,12,18592765100167,144,28592765100164,"8536201090",0.12,0.12]
[110017,"Ex9BP 1P DC150V K3","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 3 A, 150 V DC, 1pól","NAL",284,0,284,8592765100177,12,18592765100174,144,28592765100171,"8536201090",0.12,0.12]
[110018,"Ex9BP 1P DC150V K4","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 4 A, 150 V DC, 1pól","NAL",284,0,284,8592765100184,12,18592765100181,144,28592765100188,"8536201090",0.12,0.12]
[110019,"Ex9BP 1P DC150V K6","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 6 A, 150 V DC, 1pól","NAL",284,0,284,8592765100191,12,18592765100198,144,28592765100195,"8536201090",0.12,0.12]
[110020,"Ex9BP 1P DC150V K10","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 10 A, 150 V DC, 1pól","NAL",268,0,268,8592765100207,12,18592765100204,144,28592765100201,"8536201090",0.12,0.12]
[110021,"Ex9BP 1P DC150V K16","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 16 A, 150 V DC, 1pól","NAL",268,0,268,8592765100214,12,18592765100211,144,28592765100218,"8536201090",0.12,0.12]
[110022,"Ex9BP 1P DC150V K20","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 20 A, 150 V DC, 1pól","NAL",268,0,268,8592765100221,12,18592765100228,144,28592765100225,"8536201090",0.12,0.12]
[110023,"Ex9BP 1P DC150V K25","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 25 A, 150 V DC, 1pól","NAL",268,0,268,8592765100238,12,18592765100235,144,28592765100232,"8536201090",0.12,0.12]
[110024,"Ex9BP 1P DC150V K32","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 32 A, 150 V DC, 1pól","NAL",299,0,299,8592765100245,12,18592765100242,144,28592765100249,"8536201090",0.12,0.12]
[110025,"Ex9BP 1P DC150V K40","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 40 A, 150 V DC, 1pól","NAL",317,0,317,8592765100252,12,18592765100259,144,28592765100256,"8536201090",0.12,0.12]
[110026,"Ex9BP 1P DC150V K50","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 50 A, 150 V DC, 1pól","NAL",540,0,540,8592765100269,12,18592765100266,144,28592765100263,"8536201090",0.12,0.12]
[110027,"Ex9BP 1P DC150V K63","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 63 A, 150 V DC, 1pól","NAL",639,0,639,8592765100276,12,18592765100273,144,28592765100270,"8536201090",0.12,0.12]
[110028,"Ex9BP 2P DC300V K1","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 1 A, 300 V DC, 2pól","NAL",589,{"$f":"NAL","v":0},{"$f":"E1002*(1-F1002)","v":589},8592765100283,6,18592765100280,72,28592765100287,"8536201090",0.23,0.23]
[110029,"Ex9BP 2P DC300V K2","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 2 A, 300 V DC, 2pól","NAL",589,0,589,8592765100290,6,18592765100297,72,28592765100294,"8536201090",0.23,0.23]
[110030,"Ex9BP 2P DC300V K3","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 3 A, 300 V DC, 2pól","NAL",578,0,578,8592765100306,6,18592765100303,72,28592765100300,"8536201090",0.23,0.23]
[110031,"Ex9BP 2P DC300V K4","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 4 A, 300 V DC, 2pól","NAL",578,0,578,8592765100313,6,18592765100310,72,28592765100317,"8536201090",0.23,0.23]
[110032,"Ex9BP 2P DC300V K6","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 6 A, 300 V DC, 2pól","NAL",578,0,578,8592765100320,6,18592765100327,72,28592765100324,"8536201090",0.23,0.23]
[110033,"Ex9BP 2P DC300V K10","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 10 A, 300 V DC, 2pól","NAL",567,0,567,8592765100337,6,18592765100334,72,28592765100331,"8536201090",0.23,0.23]
[110034,"Ex9BP 2P DC300V K16","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 16 A, 300 V DC, 2pól","NAL",567,0,567,8592765100344,6,18592765100341,72,28592765100348,"8536201090",0.23,0.23]
[110035,"Ex9BP 2P DC300V K20","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 20 A, 300 V DC, 2pól","NAL",567,0,567,8592765100351,6,18592765100358,72,28592765100355,"8536201090",0.23,0.23]
[110036,"Ex9BP 2P DC300V K25","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 25 A, 300 V DC, 2pól","NAL",595,0,595,8592765100368,6,18592765100365,72,28592765100362,"8536201090",0.23,0.23]
[110037,"Ex9BP 2P DC300V K32","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 32 A, 300 V DC, 2pól","NAL",603,0,603,8592765100375,6,18592765100372,72,28592765100379,"8536201090",0.23,0.23]
[110038,"Ex9BP 2P DC300V K40","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 40 A, 300 V DC, 2pól","NAL",626,0,626,8592765100382,6,18592765100389,72,28592765100386,"8536201090",0.23,0.23]
[110039,"Ex9BP 2P DC300V K50","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 50 A, 300 V DC, 2pól","NAL",1158,0,1158,8592765100399,6,18592765100396,72,28592765100393,"8536201090",0.23,0.23]
[110040,"Ex9BP 2P DC300V K63","DC instalační jistič 10 kA, charakteristika K, 63 A, 300 V DC, 2pól","NAL",1270,0,1270,8592765100405,6,18592765100402,72,28592765100409,"8536201090",0.23,0.23]
[110041,"Ex9BP 3P DC450V K1","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika K, 1 A, 450 V DC, šířka 3TE","NAL",2657,0,2657,8592765100412,4,18592765100419,48,28592765100416,"8536201090",0.35,0.35]
[110042,"Ex9BP 3P DC450V K2","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika K, 2 A, 450 V DC, šířka 3TE","NAL",2657,0,2657,8592765100429,4,18592765100426,48,28592765100423,"8536201090",0.35,0.35]
[110043,"Ex9BP 3P DC450V K3","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika K, 3 A, 450 V DC, šířka 3TE","NAL",2640,0,2640,8592765100436,4,18592765100433,48,28592765100430,"8536201090",0.35,0.35]
[110044,"Ex9BP 3P DC450V K4","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika K, 4 A, 450 V DC, šířka 3TE","NAL",2640,0,2640,8592765100443,4,18592765100440,48,28592765100447,"8536201090",0.35,0.35]
[110045,"Ex9BP 3P DC450V K6","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika K, 6 A, 450 V DC, šířka 3TE","NAL",2640,0,2640,8592765100450,4,18592765100457,48,28592765100454,"8536201090",0.35,0.35]
[110046,"Ex9BP 3P DC450V K10","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika K, 10 A, 450 V DC, šířka 3TE","NAL",2577,0,2577,8592765100467,4,18592765100464,48,28592765100461,"8536201090",0.35,0.35]
[110047,"Ex9BP 3P DC450V K16","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika K, 16 A, 450 V DC, šířka 3TE","NAL",2577,0,2577,8592765100474,4,18592765100471,48,28592765100478,"8536201090",0.35,0.35]
[110048,"Ex9BP 3P DC450V K20","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika K, 20 A, 450 V DC, šířka 3TE","NAL",2706,0,2706,8592765100481,4,18592765100488,48,28592765100485,"8536201090",0.35,0.35]
[110049,"Ex9BP 3P DC450V K25","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika K, 25 A, 450 V DC, šířka 3TE","NAL",2706,0,2706,8592765100498,4,18592765100495,48,28592765100492,"8536201090",0.35,0.35]
[110050,"Ex9BP 3P DC450V K32","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika K, 32 A, 450 V DC, šířka 3TE","NAL",2706,0,2706,8592765100504,4,18592765100501,48,28592765100508,"8536201090",0.35,0.35]
[110051,"Ex9BP 3P DC450V K40","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika K, 40 A, 450 V DC, šířka 3TE","NAL",2773,0,2773,8592765100511,4,18592765100518,48,28592765100515,"8536201090",0.35,0.35]
[110052,"Ex9BP 3P DC450V K50","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika K, 50 A, 450 V DC, šířka 3TE","NAL",2840,0,2840,8592765100528,4,18592765100525,48,28592765100522,"8536201090",0.35,0.35]
[110053,"Ex9BP 3P DC450V K63","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika K, 63 A, 450 V DC, šířka 3TE","NAL",2967,0,2967,8592765100535,4,18592765100532,48,28592765100539,"8536201090",0.35,0.35]
[110054,"Ex9BP 4P DC600V K1","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika K, 1 A, 600 V DC, šířka 4TE","NAL",4106,0,4106,8592765100542,3,18592765100549,36,28592765100546,"8536201090",0.46,0.46]
[110055,"Ex9BP 4P DC600V K2","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika K, 2 A, 600 V DC, šířka 4TE","NAL",4106,0,4106,8592765100559,3,18592765100556,36,28592765100553,"8536201090",0.46,0.46]
[110056,"Ex9BP 4P DC600V K3","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika K, 3 A, 600 V DC, šířka 4TE","NAL",4077,0,4077,8592765100566,3,18592765100563,36,28592765100560,"8536201090",0.46,0.46]
[110057,"Ex9BP 4P DC600V K4","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika K, 4 A, 600 V DC, šířka 4TE","NAL",4077,0,4077,8592765100573,3,18592765100570,36,28592765100577,"8536201090",0.46,0.46]
[110058,"Ex9BP 4P DC600V K6","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika K, 6 A, 600 V DC, šířka 4TE","NAL",4077,0,4077,8592765100580,3,18592765100587,36,28592765100584,"8536201090",0.46,0.46]
[110059,"Ex9BP 4P DC600V K10","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika K, 10 A, 600 V DC, šířka 4TE","NAL",4014,0,4014,8592765100597,3,18592765100594,36,28592765100591,"8536201090",0.46,0.46]
[110060,"Ex9BP 4P DC600V K16","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika K, 16 A, 600 V DC, šířka 4TE","NAL",4014,0,4014,8592765100603,3,18592765100600,36,28592765100607,"8536201090",0.46,0.46]
[110061,"Ex9BP 4P DC600V K20","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika K, 20 A, 600 V DC, šířka 4TE","NAL",4124,0,4124,8592765100610,3,18592765100617,36,28592765100614,"8536201090",0.46,0.46]
[110062,"Ex9BP 4P DC600V K25","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika K, 25 A, 600 V DC, šířka 4TE","NAL",4124,0,4124,8592765100627,3,18592765100624,36,28592765100621,"8536201090",0.46,0.46]
[110063,"Ex9BP 4P DC600V K32","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika K, 32 A, 600 V DC, šířka 4TE","NAL",4124,0,4124,8592765100634,3,18592765100631,36,28592765100638,"8536201090",0.46,0.46]
[110064,"Ex9BP 4P DC600V K40","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika K, 40 A, 600 V DC, šířka 4TE","NAL",4380,0,4380,8592765100641,3,18592765100648,36,28592765100645,"8536201090",0.46,0.46]
[110065,"Ex9BP 4P DC600V K50","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika K, 50 A, 600 V DC, šířka 4TE","NAL",4380,0,4380,8592765100658,3,18592765100655,36,28592765100652,"8536201090",0.46,0.46]
[110066,"Ex9BP 4P DC600V K63","DC instalační jistič 10 kA pro PV aplikace, charakteristika K, 63 A, 600 V DC, šířka 4TE","NAL",4380,0,4380,8592765100665,3,18592765100662,36,28592765100669,"8536201090",0.46,0.46]
[]
["DC instalační jističe Ex9BP, 6 kA, pro PV aplikace 500-1000 V DC, nepolarizované"]
[111559,"Ex9BP 2P DC500V C10","DC instalační jistič 6 kA pro PV aplikace, charakteristika C, 10 A, 500 V DC, 2pól","NAQ",547,{"$f":"_xlfn.SINGLE(NAQ)","v":0},{"$f":"E1043*(1-F1043)","v":547},8592765115591,6,18592765115598,72,28592765115595,8536201090,0.24,0.24]
[111560,"Ex9BP 2P DC500V C13","DC instalační jistič 6 kA pro PV aplikace, charakteristika C, 13 A, 500 V DC, 2pól","NAQ",547,{"$f":"_xlfn.SINGLE(NAQ)","v":0},{"$f":"E1044*(1-F1044)","v":547},8592765115607,6,18592765115604,72,28592765115601,8536201090,0.24,0.24]
[111561,"Ex9BP 2P DC500V C16","DC instalační jistič 6 kA pro PV aplikace, charakteristika C, 16 A, 500 V DC, 2pól","NAQ",547,0,547,8592765115614,6,18592765115611,72,28592765115618,8536201090,0.24,0.24]
[111562,"Ex9BP 2P DC500V C20","DC instalační jistič 6 kA pro PV aplikace, charakteristika C, 20 A, 500 V DC, 2pól","NAQ",547,0,547,8592765115621,6,18592765115628,72,28592765115625,8536201090,0.24,0.24]
[111563,"Ex9BP 2P DC500V C25","DC instalační jistič 6 kA pro PV aplikace, charakteristika C, 25 A, 500 V DC, 2pól","NAQ",571,0,571,8592765115638,6,18592765115635,72,28592765115632,8536201090,0.24,0.24]
[111564,"Ex9BP 2P DC500V C32","DC instalační jistič 6 kA pro PV aplikace, charakteristika C, 30 A, 500 V DC, 2pól","NAQ",580,0,580,8592765115645,6,18592765115642,72,28592765115649,8536201090,0.24,0.24]
[111565,"Ex9BP 2P DC500V C40","DC instalační jistič 6 kA pro PV aplikace, charakteristika C, 40 A, 500 V DC, 2pól","NAQ",602,0,602,8592765115652,6,18592765115659,72,28592765115656,8536201090,0.24,0.24]
[111566,"Ex9BP 2P DC500V C50","DC instalační jistič 6 kA pro PV aplikace, charakteristika C, 50 A, 500 V DC, 2pól","NAQ",1113,0,1113,8592765115669,6,18592765115666,72,28592765115663,8536201090,0.24,0.24]
[111567,"Ex9BP 2P DC500V C63","DC instalační jistič 6 kA pro PV aplikace, charakteristika C, 63 A, 500 V DC, 2pól","NAQ",1222,0,1222,8592765115676,6,18592765115673,72,28592765115670,8536201090,0.24,0.24]
[111568,"Ex9BP 4P DC1000V C10","DC instalační jistič 6 kA pro PV aplikace, charakteristika C, 10 A, 1000 V DC, 4pól","NAQ",2446,0,2446,8592765115683,3,18592765115680,36,28592765115687,8536201090,0.48,0.48]
[111569,"Ex9BP 4P DC1000V C13","DC instalační jistič 6 kA pro PV aplikace, charakteristika C, 13 A, 1000 V DC, 4pól","NAQ",2446,0,2446,8592765115690,3,18592765115697,36,28592765115694,8536201090,0.48,0.48]
[111570,"Ex9BP 4P DC1000V C16","DC instalační jistič 6 kA pro PV aplikace, charakteristika C, 16 A, 1000 V DC, 4pól","NAQ",2446,0,2446,8592765115706,3,18592765115703,36,28592765115700,8536201090,0.48,0.48]
[111571,"Ex9BP 4P DC1000V C20","DC instalační jistič 6 kA pro PV aplikace, charakteristika C, 20 A, 1000 V DC, 4pól","NAQ",2573,0,2573,8592765115713,3,18592765115710,36,28592765115717,8536201090,0.48,0.48]
[111572,"Ex9BP 4P DC1000V C25","DC instalační jistič 6 kA pro PV aplikace, charakteristika C, 25 A, 1000 V DC, 4pól","NAQ",2573,0,2573,8592765115720,3,18592765115727,36,28592765115724,8536201090,0.48,0.48]
[111573,"Ex9BP 4P DC1000V C32","DC instalační jistič 6 kA pro PV aplikace, charakteristika C, 32 A, 1000 V DC, 4pól","NAQ",2573,0,2573,8592765115737,3,18592765115734,36,28592765115731,8536201090,0.48,0.48]
[111574,"Ex9BP 4P DC1000V C40","DC instalační jistič 6 kA pro PV aplikace, charakteristika C, 40 A, 1000 V DC, 4pól","NAQ",2634,0,2634,8592765115744,3,18592765115741,36,28592765115748,8536201090,0.48,0.48]
[111575,"Ex9BP 4P DC1000V C50","DC instalační jistič 6 kA pro PV aplikace, charakteristika C, 50 A, 1000 V DC, 4pól","NAQ",2698,0,2698,8592765115751,3,18592765115758,36,28592765115755,8536201090,0.48,0.48]
[111576,"Ex9BP 4P DC1000V C63","DC instalační jistič 6 kA pro PV aplikace, charakteristika C, 63 A, 1000 V DC, 4pól","NAQ",2817,0,2817,8592765115768,3,18592765115765,36,28592765115762,8536201090,0.48,0.48]
[111577,"Ex9BP 2P DC500V K10","DC instalační jistič 6 kA pro PV aplikace, charakteristika K, 10 A, 500 V DC, 2pól","NAQ",567,0,567,8592765115775,6,18592765115772,72,28592765115779,8536201090,0.24,0.24]
[111578,"Ex9BP 2P DC500V K13","DC instalační jistič 6 kA pro PV aplikace, charakteristika K, 13 A, 500 V DC, 2pól","NAQ",567,0,567,8592765115782,6,18592765115789,72,28592765115786,8536201090,0.24,0.24]
[111579,"Ex9BP 2P DC500V K16","DC instalační jistič 6 kA pro PV aplikace, charakteristika K, 16 A, 500 V DC, 2pól","NAQ",567,0,567,8592765115799,6,18592765115796,72,28592765115793,8536201090,0.24,0.24]
[111580,"Ex9BP 2P DC500V K20","DC instalační jistič 6 kA pro PV aplikace, charakteristika K, 20 A, 500 V DC, 2pól","NAQ",567,0,567,8592765115805,6,18592765115802,72,28592765115809,8536201090,0.24,0.24]
[111581,"Ex9BP 2P DC500V K25","DC instalační jistič 6 kA pro PV aplikace, charakteristika K, 25 A, 500 V DC, 2pól","NAQ",595,0,595,8592765115812,6,18592765115819,72,28592765115816,8536201090,0.24,0.24]
[111582,"Ex9BP 2P DC500V K32","DC instalační jistič 6 kA pro PV aplikace, charakteristika K, 30 A, 500 V DC, 2pól","NAQ",603,0,603,8592765115829,6,18592765115826,72,28592765115823,8536201090,0.24,0.24]
[111583,"Ex9BP 2P DC500V K40","DC instalační jistič 6 kA pro PV aplikace, charakteristika K, 40 A, 500 V DC, 2pól","NAQ",626,0,626,8592765115836,6,18592765115833,72,28592765115830,8536201090,0.24,0.24]
[111584,"Ex9BP 2P DC500V K50","DC instalační jistič 6 kA pro PV aplikace, charakteristika K, 50 A, 500 V DC, 2pól","NAQ",1158,0,1158,8592765115843,6,18592765115840,72,28592765115847,8536201090,0.24,0.24]
[111585,"Ex9BP 2P DC500V K63","DC instalační jistič 6 kA pro PV aplikace, charakteristika K, 63 A, 500 V DC, 2pól","NAQ",1270,0,1270,8592765115850,6,18592765115857,72,28592765115854,8536201090,0.24,0.24]
[111586,"Ex9BP 4P DC1000V K10","DC instalační jistič 6 kA pro PV aplikace, charakteristika K, 10 A, 1000 V DC, 4pól","NAQ",2577,0,2577,8592765115867,3,18592765115864,36,28592765115861,8536201090,0.48,0.48]
[111587,"Ex9BP 4P DC1000V K13","DC instalační jistič 6 kA pro PV aplikace, charakteristika K, 13 A, 1000 V DC, 4pól","NAQ",2577,0,2577,8592765115874,3,18592765115871,36,28592765115878,8536201090,0.48,0.48]
[111588,"Ex9BP 4P DC1000V K16","DC instalační jistič 6 kA pro PV aplikace, charakteristika K, 16 A, 1000 V DC, 4pól","NAQ",2577,0,2577,8592765115881,3,18592765115888,36,28592765115885,8536201090,0.48,0.48]
[111589,"Ex9BP 4P DC1000V K20","DC instalační jistič 6 kA pro PV aplikace, charakteristika K, 20 A, 1000 V DC, 4pól","NAQ",2706,0,2706,8592765115898,3,18592765115895,36,28592765115892,8536201090,0.48,0.48]
[111590,"Ex9BP 4P DC1000V K25","DC instalační jistič 6 kA pro PV aplikace, charakteristika K, 25 A, 1000 V DC, 4pól","NAQ",2706,0,2706,8592765115904,3,18592765115901,36,28592765115908,8536201090,0.48,0.48]
[111591,"Ex9BP 4P DC1000V K32","DC instalační jistič 6 kA pro PV aplikace, charakteristika K, 32 A, 1000 V DC, 4pól","NAQ",2706,0,2706,8592765115911,3,18592765115918,36,28592765115915,8536201090,0.48,0.48]
[111592,"Ex9BP 4P DC1000V K40","DC instalační jistič 6 kA pro PV aplikace, charakteristika K, 40 A, 1000 V DC, 4pól","NAQ",2773,0,2773,8592765115928,3,18592765115925,36,28592765115922,8536201090,0.48,0.48]
[111593,"Ex9BP 4P DC1000V K50","DC instalační jistič 6 kA pro PV aplikace, charakteristika K, 50 A, 1000 V DC, 4pól","NAQ",2840,0,2840,8592765115935,3,18592765115932,36,28592765115939,8536201090,0.48,0.48]
[111594,"Ex9BP 4P DC1000V K63","DC instalační jistič 6 kA pro PV aplikace, charakteristika K, 63 A, 1000 V DC, 4pól","NAQ",2967,0,2967,8592765115942,3,18592765115949,36,28592765115946,8536201090,0.48,0.48]
[]
["Příslušenství jističů Ex9B, Ex9PN a vypínačů Ex9BI"]
[100540,"AX3111","Pomocný kontakt, 1 přepínací","NAA",275,{"$f":"NAA","v":0},{"$f":"E1081*(1-F1081)","v":275},8592765005410,1,8592765005410,96,28592765005414,"8536508090",0.04,0.04]
[100541,"AL3111","Signalizační kontakt, 1 přepínací","NAA",277,0,277,8592765005427,1,8592765005427,96,28592765005421,"8536508090",0.04,0.04]
[100542,"AX3122","Pomocný kontakt, 2 přepínací","NAA",462,0,462,8592765005434,1,8592765005434,96,28592765005438,"8536508090",0.04,0.04]
[100543,"AXL31","Pomocný + signalizační kontakt, 1 přep. + 1 přep.","NAA",462,0,462,8592765005441,1,8592765005441,96,28592765005445,"8536508090",0.05,0.05]
[100544,"SHT31 110V-415V AC/110V-130V DC","Vypínací spoušť, 110-415 V AC, 110-130 V DC","NAA",485,0,485,8592765005458,1,8592765005458,96,28592765005452,"8536490099",0.09,0.09]
[100545,"SHT31 48V AC/DC","Vypínací spoušť, 48 V AC, 48 V DC","NAA",485,0,485,8592765005465,1,8592765005465,96,28592765005469,"8536419089",0.08,0.08]
[100546,"SHT31 12-24V AC/DC","Vypínací spoušť, 12-24 V AC, 12-24 V DC","NAA",485,0,485,8592765005472,1,8592765005472,96,28592765005476,"8536419089",0.09,0.09]
[100547,"SHT3111 110V-415V AC/110V-130V DC","Vypínací spoušť, 110-415 V AC, 110-130 V DC, 1 přep. pom. kontakt ","NAA",550,0,550,8592765005489,1,8592765005489,96,28592765005483,"8536490099",0.09,0.09]
[100548,"SHT3111 48V AC/DC","Vypínací spoušť, 48 V AC, 48 V DC, 1 přep. pom. kontakt ","NAA",550,0,550,8592765005496,1,8592765005496,96,28592765005490,"8538909999",0.08,0.08]
[100549,"SHT3111 12-24V AC/DC","Vypínací spoušť, 12-24 V AC, 12-24 V DC, 1 přep. pom. kontakt ","NAA",550,0,550,8592765005502,1,8592765005502,96,28592765005506,"8536419089",0.09,0.09]
[100550,"UVT31 220-240V AC","Podpěťová spoušť, 220-240 V AC","NAA",744,0,744,8592765005519,1,8592765005519,96,28592765005513,"8536490099",0.09,0.09]
[100552,"UVT3101 220-240V AC","Podpěťová spoušť, 220-240 V AC, 1 vypínací pom. kontakt ","NAA",819,0,819,8592765005533,1,8592765005533,96,28592765005537,"8536490099",0.09,0.09]
[100554,"UVT3110 220-240V AC","Podpěťová spoušť, 220-240 V AC, 1 zapínací pom. kontakt ","NAA",819,0,819,8592765005557,1,8592765005557,96,28592765005551,"8536490099",0.09,0.09]
[100556,"OVT31 280V AC±5%","Nadpěťová spoušť, 280 V AC","NAA",835,0,835,8592765005571,1,8592765005571,96,28592765005575,"8536490099",0.09,0.09]
[110193,"LK-I","Uzamykací zařízení vhodné pro - Ex9BH, Ex9BN, Ex9BD, Ex9BP, Ex9BL, Ex9BI, Ex9PN, Ex9IP, Ex9I125, Ex9I40, Ex9BT, SHT31, UVT31, OVT31","NAA",73,{"$f":"NAA","v":0},{"$f":"E1095*(1-F1095)","v":73},8592765101938,16,18592765101935,240,28592765101932,"8538909999",0.01,0.01]
[]
["Proudové chrániče Ex9L-H, 10 kA",null,null,null,null,null,null,"","","","",""]
[108156,"Ex9L-H 2P 16A 10mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=16A, IΔn=10mA, typ  AC","NAC",749,{"$f":"NAC","v":0},{"$f":"E1098*(1-F1098)","v":749},8592765081568,1,18592765081565,72,28592765081562,"8536201090",0.22,0.22]
[108158,"Ex9L-H 2P 16A 30mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=16A, IΔn=30mA, typ  AC","NAC",749,{"$f":"NAC","v":0},749,8592765081582,1,18592765081589,72,28592765081586,"8536201090",0.22,0.22]
[108162,"Ex9L-H 2P 16A 100mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=16A, IΔn=100mA, typ  AC","NAC",1214,0,1214,8592765081629,1,18592765081626,72,28592765081623,"8536201090",0.22,0.22]
[108166,"Ex9L-H 2P 16A 300mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=16A, IΔn=300mA, typ  AC","NAC",1214,0,1214,8592765081667,1,18592765081664,72,28592765081661,"8536201090",0.21,0.21]
[108170,"Ex9L-H 2P 16A 500mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=16A, IΔn=500mA, typ  AC","NAC",1214,0,1214,8592765081704,1,18592765081701,72,28592765081708,"8536201090",0.21,0.21]
[108157,"Ex9L-H 2P 25A 10mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=25A, IΔn=10mA, typ  AC","NAC",749,0,749,8592765081575,1,18592765081572,72,28592765081579,"8536201090",0.21,0.21]
[108159,"Ex9L-H 2P 25A 30mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=25A, IΔn=30mA, typ  AC","NAC",820,0,820,8592765081599,1,18592765081596,72,28592765081593,"8536201090",0.22,0.22]
[108163,"Ex9L-H 2P 25A 100mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=25A, IΔn=100mA, typ  AC","NAC",1279,0,1279,8592765081636,1,18592765081633,72,28592765081630,"8536201090",0.22,0.22]
[108167,"Ex9L-H 2P 25A 300mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=25A, IΔn=300mA, typ  AC","NAC",1279,0,1279,8592765081674,1,18592765081671,72,28592765081678,"8536201090",0.21,0.21]
[108171,"Ex9L-H 2P 25A 500mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=25A, IΔn=500mA, typ  AC","NAC",1214,0,1214,8592765081711,1,18592765081718,72,28592765081715,"8536201090",0.21,0.21]
[108160,"Ex9L-H 2P 40A 30mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=40A, IΔn=30mA, typ  AC","NAC",1409,0,1409,8592765081605,1,18592765081602,72,28592765081609,"8536201090",0.22,0.22]
[108164,"Ex9L-H 2P 40A 100mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=40A, IΔn=100mA, typ  AC","NAC",1374,0,1374,8592765081643,1,18592765081640,72,28592765081647,"8536201090",0.22,0.22]
[108168,"Ex9L-H 2P 40A 300mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=40A, IΔn=300mA, typ  AC","NAC",1374,0,1374,8592765081681,1,18592765081688,72,28592765081685,"8536201090",0.21,0.21]
[108172,"Ex9L-H 2P 40A 500mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=40A, IΔn=500mA, typ  AC","NAC",1304,0,1304,8592765081728,1,18592765081725,72,28592765081722,"8536201090",0.21,0.21]
[108161,"Ex9L-H 2P 63A 30mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=63A, IΔn=30mA, typ  AC","NAC",1545,0,1545,8592765081612,1,18592765081619,72,28592765081616,"8536201090",0.22,0.22]
[108165,"Ex9L-H 2P 63A 100mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=63A, IΔn=100mA, typ  AC","NAC",1591,0,1591,8592765081650,1,18592765081657,72,28592765081654,"8536201090",0.22,0.22]
[108169,"Ex9L-H 2P 63A 300mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=63A, IΔn=300mA, typ  AC","NAC",1591,0,1591,8592765081698,1,18592765081695,72,28592765081692,"8536201090",0.21,0.21]
[108173,"Ex9L-H 2P 63A 500mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=63A, IΔn=500mA, typ  AC","NAC",1509,0,1509,8592765081735,1,18592765081732,72,28592765081739,"8536201090",0.21,0.21]
[108174,"Ex9L-H 4P 16A 30mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=16A, IΔn=30mA, typ  AC","NAC",833,0,833,8592765081742,1,18592765081749,45,28592765081746,"8536201090",0.38,0.38]
[108178,"Ex9L-H 4P 16A 100mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=16A, IΔn=100mA, typ  AC","NAC",1258,0,1258,8592765081780,1,18592765081787,45,28592765081784,"8536201090",0.37,0.37]
[108182,"Ex9L-H 4P 16A 300mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=16A, IΔn=300mA, typ  AC","NAC",1295,0,1295,8592765081827,1,18592765081824,45,28592765081821,"8536201090",0.37,0.37]
[108186,"Ex9L-H 4P 16A 500mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=16A, IΔn=500mA, typ  AC","NAC",1295,0,1295,8592765081865,1,18592765081862,45,28592765081869,"8536201090",0.37,0.37]
[108175,"Ex9L-H 4P 25A 30mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=25A, IΔn=30mA, typ  AC","NAC",908,0,908,8592765081759,1,18592765081756,45,28592765081753,"8536201090",0.38,0.38]
[108179,"Ex9L-H 4P 25A 100mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=25A, IΔn=100mA, typ  AC","NAC",1323,0,1323,8592765081797,1,18592765081794,45,28592765081791,"8536201090",0.37,0.37]
[108183,"Ex9L-H 4P 25A 300mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=25A, IΔn=300mA, typ  AC","NAC",1362,0,1362,8592765081834,1,18592765081831,45,28592765081838,"8536201090",0.37,0.37]
[108187,"Ex9L-H 4P 25A 500mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=25A, IΔn=500mA, typ  AC","NAC",1295,0,1295,8592765081872,1,18592765081879,45,28592765081876,"8536201090",0.37,0.37]
[108176,"Ex9L-H 4P 40A 30mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=40A, IΔn=30mA, typ  AC","NAC",978,0,978,8592765081766,1,18592765081763,45,28592765081760,"8536201090",0.38,0.38]
[108180,"Ex9L-H 4P 40A 100mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=40A, IΔn=100mA, typ  AC","NAC",1342,0,1342,8592765081803,1,18592765081800,45,28592765081807,"8536201090",0.37,0.37]
[108184,"Ex9L-H 4P 40A 300mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=40A, IΔn=300mA, typ  AC","NAC",1342,0,1342,8592765081841,1,18592765081848,45,28592765081845,"8536201090",0.37,0.37]
[108188,"Ex9L-H 4P 40A 500mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=40A, IΔn=500mA, typ  AC","NAC",1273,0,1273,8592765081889,1,18592765081886,45,28592765081883,"8536201090",0.37,0.37]
[108177,"Ex9L-H 4P 63A 30mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=63A, IΔn=30mA, typ  AC","NAC",1622,0,1622,8592765081773,1,18592765081770,45,28592765081777,"8536201090",0.38,0.38]
[108181,"Ex9L-H 4P 63A 100mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=63A, IΔn=100mA, typ  AC","NAC",1649,0,1649,8592765081810,1,18592765081817,45,28592765081814,"8536201090",0.37,0.37]
[108185,"Ex9L-H 4P 63A 300mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=63A, IΔn=300mA, typ  AC","NAC",1606,0,1606,8592765081858,1,18592765081855,45,28592765081852,"8536201090",0.37,0.37]
[108189,"Ex9L-H 4P 63A 500mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=63A, IΔn=500mA, typ  AC","NAC",1525,0,1525,8592765081896,1,18592765081893,45,28592765081890,"8536201090",0.37,0.37]
[108190,"Ex9L-H 2P 16A A 10mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=16A, IΔn=10mA, typ  A","NAC",794,0,794,8592765081902,1,18592765081909,72,28592765081906,"8536201090",0.21,0.21]
[108192,"Ex9L-H 2P 16A A 30mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=16A, IΔn=30mA, typ  A","NAC",794,0,794,8592765081926,1,18592765081923,72,28592765081920,"8536201090",0.22,0.22]
[108196,"Ex9L-H 2P 16A A 100mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=16A, IΔn=100mA, typ  A","NAC",1287,0,1287,8592765081964,1,18592765081961,72,28592765081968,"8536201090",0.22,0.22]
[108200,"Ex9L-H 2P 16A A 300mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=16A, IΔn=300mA, typ  A","NAC",1287,0,1287,8592765082008,1,18592765082005,72,28592765082002,"8536201090",0.22,0.22]
[108191,"Ex9L-H 2P 25A A 10mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=25A, IΔn=10mA, typ  A","NAC",794,0,794,8592765081919,1,18592765081916,72,28592765081913,"8536201090",0.21,0.21]
[108193,"Ex9L-H 2P 25A A 30mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=25A, IΔn=30mA, typ  A","NAC",869,0,869,8592765081933,1,18592765081930,72,28592765081937,"8536201090",0.22,0.22]
[108197,"Ex9L-H 2P 25A A 100mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=25A, IΔn=100mA, typ  A","NAC",1357,0,1357,8592765081971,1,18592765081978,72,28592765081975,"8536201090",0.22,0.22]
[108201,"Ex9L-H 2P 25A A 300mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=25A, IΔn=300mA, typ  A","NAC",1357,0,1357,8592765082015,1,18592765082012,72,28592765082019,"8536201090",0.22,0.22]
[108194,"Ex9L-H 2P 40A A 30mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=40A, IΔn=30mA, typ  A","NAC",1492,0,1492,8592765081940,1,18592765081947,72,28592765081944,"8536201090",0.22,0.22]
[108198,"Ex9L-H 2P 40A A 100mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=40A, IΔn=100mA, typ  A","NAC",1455,0,1455,8592765081988,1,18592765081985,72,28592765081982,"8536201090",0.22,0.22]
[108202,"Ex9L-H 2P 40A A 300mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=40A, IΔn=300mA, typ  A","NAC",1455,0,1455,8592765082022,1,18592765082029,72,28592765082026,"8536201090",0.21,0.21]
[108195,"Ex9L-H 2P 63A A 30mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=63A, IΔn=30mA, typ  A","NAC",1639,0,1639,8592765081957,1,18592765081954,72,28592765081951,"8536201090",0.22,0.22]
[108199,"Ex9L-H 2P 63A A 100mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=63A, IΔn=100mA, typ  A","NAC",1686,0,1686,8592765081995,1,18592765081992,72,28592765081999,"8536201090",0.22,0.22]
[108203,"Ex9L-H 2P 63A A 300mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=63A, IΔn=300mA, typ  A","NAC",1686,0,1686,8592765082039,1,18592765082036,72,28592765082033,"8536201090",0.22,0.22]
[108204,"Ex9L-H 4P 16A A 30mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=16A, IΔn=30mA, typ  A","NAC",883,0,883,8592765082046,1,18592765082043,45,28592765082040,"8536201090",0.39,0.39]
[108208,"Ex9L-H 4P 16A A 100mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=16A, IΔn=100mA, typ  A","NAC",1333,0,1333,8592765082084,1,18592765082081,45,28592765082088,"8536201090",0.37,0.37]
[108212,"Ex9L-H 4P 16A A 300mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=16A, IΔn=300mA, typ  A","NAC",1373,0,1373,8592765082121,1,18592765082128,45,28592765082125,"8536201090",0.37,0.37]
[108205,"Ex9L-H 4P 25A A 30mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=25A, IΔn=30mA, typ  A","NAC",962,0,962,8592765082053,1,18592765082050,45,28592765082057,"8536201090",0.38,0.38]
[108209,"Ex9L-H 4P 25A A 100mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=25A, IΔn=100mA, typ  A","NAC",1402,0,1402,8592765082091,1,18592765082098,45,28592765082095,"8536201090",0.37,0.37]
[108213,"Ex9L-H 4P 25A A 300mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=25A, IΔn=300mA, typ  A","NAC",1445,0,1445,8592765082138,1,18592765082135,45,28592765082132,"8536201090",0.37,0.37]
[108206,"Ex9L-H 4P 40A A 30mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=40A, IΔn=30mA, typ  A","NAC",1037,0,1037,8592765082060,1,18592765082067,45,28592765082064,"8536201090",0.38,0.38]
[108210,"Ex9L-H 4P 40A A 100mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=40A, IΔn=100mA, typ  A","NAC",1423,0,1423,8592765082107,1,18592765082104,45,28592765082101,"8536201090",0.37,0.37]
[108214,"Ex9L-H 4P 40A A 300mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=40A, IΔn=300mA, typ  A","NAC",1423,0,1423,8592765082145,1,18592765082142,45,28592765082149,"8536201090",0.37,0.37]
[108207,"Ex9L-H 4P 63A A 30mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=63A, IΔn=30mA, typ  A","NAC",1718,0,1718,8592765082077,1,18592765082074,45,28592765082071,"8536201090",0.38,0.38]
[108211,"Ex9L-H 4P 63A A 100mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=63A, IΔn=100mA, typ  A","NAC",1749,0,1749,8592765082114,1,18592765082111,45,28592765082118,"8536201090",0.37,0.37]
[108215,"Ex9L-H 4P 63A A 300mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=63A, IΔn=300mA, typ  A","NAC",1702,0,1702,8592765082152,1,18592765082159,45,28592765082156,"8536201090",0.37,0.37]
[108216,"Ex9L-H 2P 16A 100mA S","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=16A, IΔn=100mA, typ  S+AC","NAC",1339,0,1339,8592765082169,1,18592765082166,72,28592765082163,"8536201090",0.2,0.2]
[108220,"Ex9L-H 2P 16A 300mA S","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=16A, IΔn=300mA, typ  S+AC","NAC",1339,0,1339,8592765082206,1,18592765082203,72,28592765082200,"8536201090",0.2,0.2]
[108224,"Ex9L-H 2P 16A 500mA S","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=16A, IΔn=500mA, typ  S+AC","NAC",1339,0,1339,8592765082244,1,18592765082241,72,28592765082248,"8536201090",0.2,0.2]
[108217,"Ex9L-H 2P 25A 100mA S","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=25A, IΔn=100mA, typ  S+AC","NAC",1557,0,1557,8592765082176,1,18592765082173,72,28592765082170,"8536201090",0.2,0.2]
[108221,"Ex9L-H 2P 25A 300mA S","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=25A, IΔn=300mA, typ  S+AC","NAC",1557,0,{"$f":"E1162*(1-F1162)","v":1557},8592765082213,1,18592765082210,72,28592765082217,"8536201090",0.2,0.2]
[108225,"Ex9L-H 2P 25A 500mA S","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=25A, IΔn=500mA, typ  S+AC","NAC",1557,{"$f":"NAC","v":0},1557,8592765082251,1,18592765082258,72,28592765082255,"8536201090",0.2,0.2]
[108218,"Ex9L-H 2P 40A 100mA S","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=40A, IΔn=100mA, typ  S+AC","NAC",1772,0,1772,8592765082183,1,18592765082180,72,28592765082187,"8536201090",0.2,0.2]
[108222,"Ex9L-H 2P 40A 300mA S","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=40A, IΔn=300mA, typ  S+AC","NAC",1772,0,1772,8592765082220,1,18592765082227,72,28592765082224,"8536201090",0.2,0.2]
[108226,"Ex9L-H 2P 40A 500mA S","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=40A, IΔn=500mA, typ  S+AC","NAC",1772,0,1772,8592765082268,1,18592765082265,72,28592765082262,"8536201090",0.2,0.2]
[108219,"Ex9L-H 2P 63A 100mA S","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=63A, IΔn=100mA, typ  S+AC","NAC",2097,0,2097,8592765082190,1,18592765082197,72,28592765082194,"8536201090",0.2,0.2]
[108223,"Ex9L-H 2P 63A 300mA S","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=63A, IΔn=300mA, typ  S+AC","NAC",2097,0,2097,8592765082237,1,18592765082234,72,28592765082231,"8536201090",0.21,0.21]
[108227,"Ex9L-H 2P 63A 500mA S","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=63A, IΔn=500mA, typ  S+AC","NAC",1990,0,1990,8592765082275,1,18592765082272,72,28592765082279,"8536201090",0.2,0.2]
[108228,"Ex9L-H 4P 16A 100mA S","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=16A, IΔn=100mA, typ  S+AC","NAC",1544,0,1544,8592765082282,1,18592765082289,45,28592765082286,"8536201090",0.36,0.36]
[108232,"Ex9L-H 4P 16A 300mA S","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=16A, IΔn=300mA, typ  S+AC","NAC",1544,0,1544,8592765082329,1,18592765082326,45,28592765082323,"8536201090",0.36,0.36]
[108236,"Ex9L-H 4P 16A 500mA S","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=16A, IΔn=500mA, typ  S+AC","NAC",1544,0,1544,8592765082367,1,18592765082364,45,28592765082361,"8536201090",0.36,0.36]
[108229,"Ex9L-H 4P 25A 100mA S","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=25A, IΔn=100mA, typ  S+AC","NAC",1763,0,1763,8592765082299,1,18592765082296,45,28592765082293,"8536201090",0.36,0.36]
[108233,"Ex9L-H 4P 25A 300mA S","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=25A, IΔn=300mA, typ  S+AC","NAC",1763,0,1763,8592765082336,1,18592765082333,45,28592765082330,"8536201090",0.36,0.36]
[108237,"Ex9L-H 4P 25A 500mA S","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=25A, IΔn=500mA, typ  S+AC","NAC",1763,0,1763,8592765082374,1,18592765082371,45,28592765082378,"8536201090",0.36,0.36]
[108230,"Ex9L-H 4P 40A 100mA S","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=40A, IΔn=100mA, typ  S+AC","NAC",1980,0,1980,8592765082305,1,18592765082302,45,28592765082309,"8536201090",0.36,0.36]
[108234,"Ex9L-H 4P 40A 300mA S","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=40A, IΔn=300mA, typ  S+AC","NAC",1980,0,1980,8592765082343,1,18592765082340,45,28592765082347,"8536201090",0.36,0.36]
[108238,"Ex9L-H 4P 40A 500mA S","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=40A, IΔn=500mA, typ  S+AC","NAC",1980,0,1980,8592765082381,1,18592765082388,45,28592765082385,"8536201090",0.36,0.36]
[108231,"Ex9L-H 4P 63A 100mA S","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=63A, IΔn=100mA, typ  S+AC","NAC",2315,0,2315,8592765082312,1,18592765082319,45,28592765082316,"8536201090",0.36,0.36]
[108235,"Ex9L-H 4P 63A 300mA S","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=63A, IΔn=300mA, typ  S+AC","NAC",2315,0,2315,8592765082350,1,18592765082357,45,28592765082354,"8536201090",0.37,0.37]
[108239,"Ex9L-H 4P 63A 500mA S","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=63A, IΔn=500mA, typ  S+AC","NAC",2197,0,2197,8592765082398,1,18592765082395,45,28592765082392,"8536201090",0.36,0.36]
[108240,"Ex9L-H 2P 16A A 100mA S","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=16A, IΔn=100mA, typ  S+A","NAC",1419,0,1419,8592765082404,1,18592765082401,72,28592765082408,"8536201090",0.2,0.2]
[108244,"Ex9L-H 2P 16A A 300mA S","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=16A, IΔn=300mA, typ  S+A","NAC",1419,0,1419,8592765082442,1,18592765082449,72,28592765082446,"8536201090",0.2,0.2]
[108241,"Ex9L-H 2P 25A A 100mA S","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=25A, IΔn=100mA, typ  S+A","NAC",1650,0,1650,8592765082411,1,18592765082418,72,28592765082415,"8536201090",0.2,0.2]
[108245,"Ex9L-H 2P 25A A 300mA S","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=25A, IΔn=300mA, typ  S+A","NAC",1650,0,1650,8592765082459,1,18592765082456,72,28592765082453,"8536201090",0.2,0.2]
[108242,"Ex9L-H 2P 40A A 100mA S","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=40A, IΔn=100mA, typ  S+A","NAC",1878,0,1878,8592765082428,1,18592765082425,72,28592765082422,"8536201090",0.2,0.2]
[108246,"Ex9L-H 2P 40A A 300mA S","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=40A, IΔn=300mA, typ  S+A","NAC",1878,0,1878,8592765082466,1,18592765082463,72,28592765082460,"8536201090",0.2,0.2]
[108243,"Ex9L-H 2P 63A A 100mA S","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=63A, IΔn=100mA, typ  S+A","NAC",2222,0,2222,8592765082435,1,18592765082432,72,28592765082439,"8536201090",0.2,0.2]
[108247,"Ex9L-H 2P 63A A 300mA S","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=63A, IΔn=300mA, typ  S+A","NAC",2222,0,2222,8592765082473,1,18592765082470,72,28592765082477,"8536201090",0.2,0.2]
[108248,"Ex9L-H 4P 16A A 100mA S","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=16A, IΔn=100mA, typ  S+A","NAC",1638,0,1638,8592765082480,1,18592765082487,45,28592765082484,"8536201090",0.36,0.36]
[108252,"Ex9L-H 4P 16A A 300mA S","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=16A, IΔn=300mA, typ  S+A","NAC",1638,0,1638,8592765082527,1,18592765082524,45,28592765082521,"8536201090",0.36,0.36]
[108249,"Ex9L-H 4P 25A A 100mA S","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=25A, IΔn=100mA, typ  S+A","NAC",1869,0,1869,8592765082497,1,18592765082494,45,28592765082491,"8536201090",0.36,0.36]
[108253,"Ex9L-H 4P 25A A 300mA S","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=25A, IΔn=300mA, typ  S+A","NAC",1869,0,1869,8592765082534,1,18592765082531,45,28592765082538,"8536201090",0.36,0.36]
[108250,"Ex9L-H 4P 40A A 100mA S","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=40A, IΔn=100mA, typ  S+A","NAC",2100,0,2100,8592765082503,1,18592765082500,45,28592765082507,"8536201090",0.36,0.36]
[108254,"Ex9L-H 4P 40A A 300mA S","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=40A, IΔn=300mA, typ  S+A","NAC",2100,0,2100,8592765082541,1,18592765082548,45,28592765082545,"8536201090",0.36,0.36]
[108251,"Ex9L-H 4P 63A A 100mA S","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=63A, IΔn=100mA, typ  S+A","NAC",2454,0,2454,8592765082510,1,18592765082517,45,28592765082514,"8536201090",0.36,0.36]
[108255,"Ex9L-H 4P 63A A 300mA S","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=63A, IΔn=300mA, typ  S+A","NAC",2454,0,2454,8592765082558,1,18592765082555,45,28592765082552,"8536201090",0.36,0.36]
[108256,"Ex9L-H 2P 16A 30mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=16A, IΔn=30mA, typ  G+AC","NAC",1921,0,1921,8592765082565,1,18592765082562,72,28592765082569,"8536201090",0.2,0.2]
[108259,"Ex9L-H 2P 16A 100mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=16A, IΔn=100mA, typ  G+AC","NAC",1921,0,1921,8592765082596,1,18592765082593,72,28592765082590,"8536201090",0.2,0.2]
[108264,"Ex9L-H 2P 16A 300mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=16A, IΔn=300mA, typ  G+AC","NAC",1921,0,1921,8592765082640,1,18592765082647,72,28592765082644,"8536201090",0.2,0.2]
[108268,"Ex9L-H 2P 16A 500mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=16A, IΔn=500mA, typ  G+AC","NAC",1921,0,1921,8592765082688,1,18592765082685,72,28592765082682,"8536201090",0.2,0.2]
[108257,"Ex9L-H 2P 25A 30mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=25A, IΔn=30mA, typ  G+AC","NAC",1921,0,1921,8592765082572,1,18592765082579,72,28592765082576,"8536201090",0.2,0.2]
[108261,"Ex9L-H 2P 25A 100mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=25A, IΔn=100mA, typ  G+AC","NAC",1921,0,1921,8592765082619,1,18592765082616,72,28592765082613,"8536201090",0.2,0.2]
[108265,"Ex9L-H 2P 25A 300mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=25A, IΔn=300mA, typ  G+AC","NAC",1921,0,1921,8592765082657,1,18592765082654,72,28592765082651,"8536201090",0.2,0.2]
[108269,"Ex9L-H 2P 25A 500mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=25A, IΔn=500mA, typ  G+AC","NAC",1921,0,1921,8592765082695,1,18592765082692,72,28592765082699,"8536201090",0.2,0.2]
[108258,"Ex9L-H 2P 40A 30mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=40A, IΔn=30mA, typ  G+AC","NAC",2219,0,2219,8592765082589,1,18592765082586,72,28592765082583,"8536201090",0.2,0.2]
[108262,"Ex9L-H 2P 40A 100mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=40A, IΔn=100mA, typ  G+AC","NAC",2219,0,2219,8592765082626,1,18592765082623,72,28592765082620,"8536201090",0.2,0.2]
[108266,"Ex9L-H 2P 40A 300mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=40A, IΔn=300mA, typ  G+AC","NAC",2219,0,2219,8592765082664,1,18592765082661,72,28592765082668,"8536201090",0.2,0.2]
[108270,"Ex9L-H 2P 40A 500mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=40A, IΔn=500mA, typ  G+AC","NAC",2219,0,2219,8592765082701,1,18592765082708,72,28592765082705,"8536201090",0.2,0.2]
[108260,"Ex9L-H 2P 63A 30mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=63A, IΔn=30mA, typ  G+AC","NAC",2820,0,{"$f":"E1210*(1-F1210)","v":2820},8592765082602,1,18592765082609,72,28592765082606,"8536201090",0.2,0.2]
[108263,"Ex9L-H 2P 63A 100mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=63A, IΔn=100mA, typ  G+AC","NAC",2820,{"$f":"NAC","v":0},2820,8592765082633,1,18592765082630,72,28592765082637,"8536201090",0.2,0.2]
[108267,"Ex9L-H 2P 63A 300mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=63A, IΔn=300mA, typ  G+AC","NAC",2820,0,2820,8592765082671,1,18592765082678,72,28592765082675,"8536201090",0.2,0.2]
[108271,"Ex9L-H 2P 63A 500mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=63A, IΔn=500mA, typ  G+AC","NAC",2820,0,2820,8592765082718,1,18592765082715,72,28592765082712,"8536201090",0.2,0.2]
[108272,"Ex9L-H 4P 16A 30mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=16A, IΔn=30mA, typ  G+AC","NAC",2950,0,2950,8592765082725,1,18592765082722,45,28592765082729,"8536201090",0.36,0.36]
[108276,"Ex9L-H 4P 16A 100mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=16A, IΔn=100mA, typ  G+AC","NAC",2950,0,2950,8592765082763,1,18592765082760,45,28592765082767,"8536201090",0.36,0.36]
[108280,"Ex9L-H 4P 16A 300mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=16A, IΔn=300mA, typ  G+AC","NAC",2950,0,2950,8592765082800,1,18592765082807,45,28592765082804,"8536201090",0.36,0.36]
[108284,"Ex9L-H 4P 16A 500mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=16A, IΔn=500mA, typ  G+AC","NAC",2950,0,2950,8592765082848,1,18592765082845,45,28592765082842,"8536201090",0.36,0.36]
[108273,"Ex9L-H 4P 25A 30mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=25A, IΔn=30mA, typ  G+AC","NAC",2950,0,2950,8592765082732,1,18592765082739,45,28592765082736,"8536201090",0.36,0.36]
[108277,"Ex9L-H 4P 25A 100mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=25A, IΔn=100mA, typ  G+AC","NAC",2950,0,2950,8592765082770,1,18592765082777,45,28592765082774,"8536201090",0.36,0.36]
[108281,"Ex9L-H 4P 25A 300mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=25A, IΔn=300mA, typ  G+AC","NAC",2950,0,2950,8592765082817,1,18592765082814,45,28592765082811,"8536201090",0.36,0.36]
[108285,"Ex9L-H 4P 25A 500mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=25A, IΔn=500mA, typ  G+AC","NAC",2950,0,2950,8592765082855,1,18592765082852,45,28592765082859,"8536201090",0.36,0.36]
[108274,"Ex9L-H 4P 40A 30mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=40A, IΔn=30mA, typ  G+AC","NAC",3248,0,3248,8592765082749,1,18592765082746,45,28592765082743,"8536201090",0.36,0.36]
[108278,"Ex9L-H 4P 40A 100mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=40A, IΔn=100mA, typ  G+AC","NAC",3248,0,3248,8592765082787,1,18592765082784,45,28592765082781,"8536201090",0.36,0.36]
[108282,"Ex9L-H 4P 40A 300mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=40A, IΔn=300mA, typ  G+AC","NAC",3248,0,3248,8592765082824,1,18592765082821,45,28592765082828,"8536201090",0.36,0.36]
[108286,"Ex9L-H 4P 40A 500mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=40A, IΔn=500mA, typ  G+AC","NAC",3248,0,3248,8592765082862,1,18592765082869,45,28592765082866,"8536201090",0.36,0.36]
[108275,"Ex9L-H 4P 63A 30mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=63A, IΔn=30mA, typ  G+AC","NAC",3850,0,3850,8592765082756,1,18592765082753,45,28592765082750,"8536201090",0.36,0.36]
[108279,"Ex9L-H 4P 63A 100mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=63A, IΔn=100mA, typ  G+AC","NAC",3850,0,3850,8592765082794,1,18592765082791,45,28592765082798,"8536201090",0.36,0.36]
[108283,"Ex9L-H 4P 63A 300mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=63A, IΔn=300mA, typ  G+AC","NAC",3850,0,3850,8592765082831,1,18592765082838,45,28592765082835,"8536201090",0.36,0.36]
[108287,"Ex9L-H 4P 63A 500mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=63A, IΔn=500mA, typ  G+AC","NAC",3850,0,3850,8592765082879,1,18592765082876,45,28592765082873,"8536201090",0.36,0.36]
[108288,"Ex9L-H 2P 16A A 30mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=16A, IΔn=30mA, typ  G+A","NAC",2208,0,2208,8592765082886,1,18592765082883,72,28592765082880,"8536201090",0.2,0.2]
[108292,"Ex9L-H 2P 16A A 100mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=16A, IΔn=100mA, typ  G+A","NAC",2208,0,2208,8592765082923,1,18592765082920,72,28592765082927,"8536201090",0.2,0.2]
[108296,"Ex9L-H 2P 16A A 300mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=16A, IΔn=300mA, typ  G+A","NAC",2208,0,2208,8592765082961,1,18592765082968,72,28592765082965,"8536201090",0.2,0.2]
[108289,"Ex9L-H 2P 25A A 30mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=25A, IΔn=30mA, typ  G+A","NAC",2208,0,2208,8592765082893,1,18592765082890,72,28592765082897,"8536201090",0.2,0.2]
[108293,"Ex9L-H 2P 25A A 100mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=25A, IΔn=100mA, typ  G+A","NAC",2208,0,2208,8592765082930,1,18592765082937,72,28592765082934,"8536201090",0.2,0.2]
[108297,"Ex9L-H 2P 25A A 300mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=25A, IΔn=300mA, typ  G+A","NAC",2208,0,2208,8592765082978,1,18592765082975,72,28592765082972,"8536201090",0.2,0.2]
[108290,"Ex9L-H 2P 40A A 30mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=40A, IΔn=30mA, typ  G+A","NAC",2506,0,2506,8592765082909,1,18592765082906,72,28592765082903,"8536201090",0.2,0.2]
[108294,"Ex9L-H 2P 40A A 100mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=40A, IΔn=100mA, typ  G+A","NAC",2506,0,2506,8592765082947,1,18592765082944,72,28592765082941,"8536201090",0.2,0.2]
[108298,"Ex9L-H 2P 40A A 300mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=40A, IΔn=300mA, typ  G+A","NAC",2506,0,2506,8592765082985,1,18592765082982,72,28592765082989,"8536201090",0.2,0.2]
[108291,"Ex9L-H 2P 63A A 30mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=63A, IΔn=30mA, typ  G+A","NAC",3106,0,3106,8592765082916,1,18592765082913,72,28592765082910,"8536201090",0.2,0.2]
[108295,"Ex9L-H 2P 63A A 100mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=63A, IΔn=100mA, typ  G+A","NAC",3106,0,3106,8592765082954,1,18592765082951,72,28592765082958,"8536201090",0.2,0.2]
[108299,"Ex9L-H 2P 63A A 300mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 2-pól, In=63A, IΔn=300mA, typ  G+A","NAC",3106,0,3106,8592765082992,1,18592765082999,72,28592765082996,"8536201090",0.2,0.2]
[108300,"Ex9L-H 4P 16A A 30mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=16A, IΔn=30mA, typ  G+A","NAC",3082,0,3082,8592765083005,1,18592765083002,45,28592765083009,"8536201090",0.36,0.36]
[108304,"Ex9L-H 4P 16A A 100mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=16A, IΔn=100mA, typ  G+A","NAC",3082,0,3082,8592765083043,1,18592765083040,45,28592765083047,"8536201090",0.36,0.36]
[108308,"Ex9L-H 4P 16A A 300mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=16A, IΔn=300mA, typ  G+A","NAC",3082,0,3082,8592765083081,1,18592765083088,45,28592765083085,"8536201090",0.36,0.36]
[108301,"Ex9L-H 4P 25A A 30mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=25A, IΔn=30mA, typ  G+A","NAC",3082,0,3082,8592765083012,1,18592765083019,45,28592765083016,"8536201090",0.36,0.36]
[108305,"Ex9L-H 4P 25A A 100mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=25A, IΔn=100mA, typ  G+A","NAC",3082,0,3082,8592765083050,1,18592765083057,45,28592765083054,"8536201090",0.36,0.36]
[108309,"Ex9L-H 4P 25A A 300mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=25A, IΔn=300mA, typ  G+A","NAC",3082,0,3082,8592765083098,1,18592765083095,45,28592765083092,"8536201090",0.36,0.36]
[108302,"Ex9L-H 4P 40A A 30mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=40A, IΔn=30mA, typ  G+A","NAC",3380,0,3380,8592765083029,1,18592765083026,45,28592765083023,"8536201090",0.38,0.38]
[108306,"Ex9L-H 4P 40A A 100mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=40A, IΔn=100mA, typ  G+A","NAC",3380,0,3380,8592765083067,1,18592765083064,45,28592765083061,"8536201090",0.36,0.36]
[108310,"Ex9L-H 4P 40A A 300mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=40A, IΔn=300mA, typ  G+A","NAC",3380,0,3380,8592765083104,1,18592765083101,45,28592765083108,"8536201090",0.36,0.36]
[108303,"Ex9L-H 4P 63A A 30mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=63A, IΔn=30mA, typ  G+A","NAC",3980,0,3980,8592765083036,1,18592765083033,45,28592765083030,"8536201090",0.36,0.36]
[108307,"Ex9L-H 4P 63A A 100mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=63A, IΔn=100mA, typ  G+A","NAC",3980,0,3980,8592765083074,1,18592765083071,45,28592765083078,"8536201090",0.36,0.36]
[108311,"Ex9L-H 4P 63A A 300mA G","Proudový chránič, Icn=10kA, 4-pól, In=63A, IΔn=300mA, typ  G+A","NAC",3980,0,3980,8592765083111,1,18592765083118,45,28592765083115,"8536201090",0.36,0.36]
[]
["Proudové chrániče Ex9L-N, 6 kA"]
[108312,"Ex9L-N 2P 16A 10mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=16A, IΔn=10mA, typ  AC","NAD",623,{"$f":"NAD","v":0},{"$f":"E1256*(1-F1256)","v":623},8592765083128,1,18592765083125,72,28592765083122,"8536201090",0.22,0.22]
[108317,"Ex9L-N 2P 16A 30mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=16A, IΔn=30mA, typ  AC","NAD",623,{"$f":"NAD","v":0},623,8592765083173,1,18592765083170,72,28592765083177,"8536201090",0.22,0.22]
[108321,"Ex9L-N 2P 16A 100mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=16A, IΔn=100mA, typ  AC","NAD",623,0,623,8592765083210,1,18592765083217,72,28592765083214,"8536201090",0.22,0.22]
[108325,"Ex9L-N 2P 16A 300mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=16A, IΔn=300mA, typ  AC","NAD",623,0,623,8592765083258,1,18592765083255,72,28592765083252,"8536201090",0.21,0.21]
[108329,"Ex9L-N 2P 16A 500mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=16A, IΔn=500mA, typ  AC","NAD",623,0,623,8592765083296,1,18592765083293,72,28592765083290,"8536201090",0.21,0.21]
[108313,"Ex9L-N 2P 25A 10mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, IΔn=10mA, typ  AC","NAD",623,0,623,8592765083135,1,18592765083132,72,28592765083139,"8536201090",0.22,0.22]
[108314,"Ex9L-N 2P 25A 30mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, IΔn=30mA, typ  AC","NAD",657,0,657,8592765083142,1,18592765083149,72,28592765083146,"8536201090",0.22,0.22]
[108318,"Ex9L-N 2P 25A 100mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, IΔn=100mA, typ  AC","NAD",623,0,623,8592765083180,1,18592765083187,72,28592765083184,"8536201090",0.22,0.22]
[108322,"Ex9L-N 2P 25A 300mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, IΔn=300mA, typ  AC","NAD",623,0,623,8592765083227,1,18592765083224,72,28592765083221,"8536201090",0.21,0.21]
[108326,"Ex9L-N 2P 25A 500mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, IΔn=500mA, typ  AC","NAD",623,0,623,8592765083265,1,18592765083262,72,28592765083269,"8536201090",0.21,0.21]
[108315,"Ex9L-N 2P 40A 30mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=40A, IΔn=30mA, typ  AC","NAD",1265,0,1265,8592765083159,1,18592765083156,72,28592765083153,"8536201090",0.22,0.22]
[108319,"Ex9L-N 2P 40A 100mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=40A, IΔn=100mA, typ  AC","NAD",1199,0,1199,8592765083197,1,18592765083194,72,28592765083191,"8536201090",0.22,0.22]
[108323,"Ex9L-N 2P 40A 300mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=40A, IΔn=300mA, typ  AC","NAD",1215,0,1215,8592765083234,1,18592765083231,72,28592765083238,"8536201090",0.21,0.21]
[108327,"Ex9L-N 2P 40A 500mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=40A, IΔn=500mA, typ  AC","NAD",1199,0,1199,8592765083272,1,18592765083279,72,28592765083276,"8536201090",0.21,0.21]
[108316,"Ex9L-N 2P 63A 30mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=63A, IΔn=30mA, typ  AC","NAD",1684,0,1684,8592765083166,1,18592765083163,72,28592765083160,"8536201090",0.22,0.22]
[108320,"Ex9L-N 2P 63A 100mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=63A, IΔn=100mA, typ  AC","NAD",1684,0,1684,8592765083203,1,18592765083200,72,28592765083207,"8536201090",0.22,0.22]
[108324,"Ex9L-N 2P 63A 300mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=63A, IΔn=300mA, typ  AC","NAD",1684,0,1684,8592765083241,1,18592765083248,72,28592765083245,"8536201090",0.21,0.21]
[108328,"Ex9L-N 2P 63A 500mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=63A, IΔn=500mA, typ  AC","NAD",1684,0,1684,8592765083289,1,18592765083286,72,28592765083283,"8536201090",0.21,0.21]
[108330,"Ex9L-N 4P 16A 30mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=16A, IΔn=30mA, typ  AC","NAD",674,0,674,8592765083302,1,18592765083309,45,28592765083306,"8536201090",0.38,0.38]
[108334,"Ex9L-N 4P 16A 100mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=16A, IΔn=100mA, typ  AC","NAD",902,0,902,8592765083340,1,18592765083347,45,28592765083344,"8536201090",0.37,0.37]
[108338,"Ex9L-N 4P 16A 300mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=16A, IΔn=300mA, typ  AC","NAD",902,0,902,8592765083388,1,18592765083385,45,28592765083382,"8536201090",0.37,0.37]
[108342,"Ex9L-N 4P 16A 500mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=16A, IΔn=500mA, typ  AC","NAD",902,0,902,8592765083425,1,18592765083422,45,28592765083429,"8536201090",0.37,0.37]
[108331,"Ex9L-N 4P 25A 30mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=25A, IΔn=30mA, typ  AC","NAD",690,0,690,8592765083319,1,18592765083316,45,28592765083313,"8536201090",0.38,0.38]
[108335,"Ex9L-N 4P 25A 100mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=25A, IΔn=100mA, typ  AC","NAD",902,0,902,8592765083357,1,18592765083354,45,28592765083351,"8536201090",0.37,0.37]
[108339,"Ex9L-N 4P 25A 300mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=25A, IΔn=300mA, typ  AC","NAD",902,0,902,8592765083395,1,18592765083392,45,28592765083399,"8536201090",0.37,0.37]
[108343,"Ex9L-N 4P 25A 500mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=25A, IΔn=500mA, typ  AC","NAD",902,0,902,8592765083432,1,18592765083439,45,28592765083436,"8536201090",0.37,0.37]
[108332,"Ex9L-N 4P 40A 30mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=40A, IΔn=30mA, typ  AC","NAD",803,0,803,8592765083326,1,18592765083323,45,28592765083320,"8536201090",0.38,0.38]
[108336,"Ex9L-N 4P 40A 100mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=40A, IΔn=100mA, typ  AC","NAD",1168,0,1168,8592765083364,1,18592765083361,45,28592765083368,"8536201090",0.37,0.37]
[108340,"Ex9L-N 4P 40A 300mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=40A, IΔn=300mA, typ  AC","NAD",1232,0,1232,8592765083401,1,18592765083408,45,28592765083405,"8536201090",0.37,0.37]
[108344,"Ex9L-N 4P 40A 500mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=40A, IΔn=500mA, typ  AC","NAD",1168,0,1168,8592765083449,1,18592765083446,45,28592765083443,"8536201090",0.37,0.37]
[108333,"Ex9L-N 4P 63A 30mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=63A, IΔn=30mA, typ  AC","NAD",1507,0,1507,8592765083333,1,18592765083330,45,28592765083337,"8536201090",0.38,0.38]
[108337,"Ex9L-N 4P 63A 100mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=63A, IΔn=100mA, typ  AC","NAD",1484,0,1484,8592765083371,1,18592765083378,45,28592765083375,"8536201090",0.36,0.36]
[108341,"Ex9L-N 4P 63A 300mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=63A, IΔn=300mA, typ  AC","NAD",1564,0,1564,8592765083418,1,18592765083415,45,28592765083412,"8536201090",0.37,0.37]
[108345,"Ex9L-N 4P 63A 500mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=63A, IΔn=500mA, typ  AC","NAD",1484,0,1484,8592765083456,1,18592765083453,45,28592765083450,"8536201090",0.37,0.37]
[108346,"Ex9L-N 2P 16A A 10mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=16A, IΔn=10mA, typ  A","NAD",660,0,660,8592765083463,1,18592765083460,72,28592765083467,"8536201090",0.21,0.21]
[108348,"Ex9L-N 2P 16A A 30mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=16A, IΔn=30mA, typ  A","NAD",660,0,660,8592765083487,1,18592765083484,72,28592765083481,"8536201090",0.22,0.22]
[108352,"Ex9L-N 2P 16A A 100mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=16A, IΔn=100mA, typ  A","NAD",660,0,660,8592765083524,1,18592765083521,72,28592765083528,"8536201090",0.22,0.22]
[108356,"Ex9L-N 2P 16A A 300mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=16A, IΔn=300mA, typ  A","NAD",660,0,660,8592765083562,1,18592765083569,72,28592765083566,"8536201090",0.21,0.21]
[108347,"Ex9L-N 2P 25A A 10mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, IΔn=10mA, typ  A","NAD",660,0,660,8592765083470,1,18592765083477,72,28592765083474,"8536201090",0.21,0.21]
[108349,"Ex9L-N 2P 25A A 30mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, IΔn=30mA, typ  A","NAD",696,0,696,8592765083494,1,18592765083491,72,28592765083498,"8536201090",0.22,0.22]
[108353,"Ex9L-N 2P 25A A 100mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, IΔn=100mA, typ  A","NAD",660,0,660,8592765083531,1,18592765083538,72,28592765083535,"8536201090",0.22,0.22]
[108357,"Ex9L-N 2P 25A A 300mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, IΔn=300mA, typ  A","NAD",660,0,660,8592765083579,1,18592765083576,72,28592765083573,"8536201090",0.21,0.21]
[108350,"Ex9L-N 2P 40A A 30mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=40A, IΔn=30mA, typ  A","NAD",1340,0,1340,8592765083500,1,18592765083507,72,28592765083504,"8536201090",0.22,0.22]
[108354,"Ex9L-N 2P 40A A 100mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=40A, IΔn=100mA, typ  A","NAD",1271,0,1271,8592765083548,1,18592765083545,72,28592765083542,"8536201090",0.22,0.22]
[108358,"Ex9L-N 2P 40A A 300mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=40A, IΔn=300mA, typ  A","NAD",1288,0,1288,8592765083586,1,18592765083583,72,28592765083580,"8536201090",0.21,0.21]
[108351,"Ex9L-N 2P 63A A 30mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=63A, IΔn=30mA, typ  A","NAD",1786,0,1786,8592765083517,1,18592765083514,72,28592765083511,"8536201090",0.22,0.22]
[108355,"Ex9L-N 2P 63A A 100mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=63A, IΔn=100mA, typ  A","NAD",1786,0,1786,8592765083555,1,18592765083552,72,28592765083559,"8536201090",0.22,0.22]
[108359,"Ex9L-N 2P 63A A 300mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=63A, IΔn=300mA, typ  A","NAD",1786,0,1786,8592765083593,1,18592765083590,72,28592765083597,"8536201090",0.21,0.21]
[108360,"Ex9L-N 4P 16A A 30mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=16A, IΔn=30mA, typ  A","NAD",714,0,714,8592765083609,1,18592765083606,45,28592765083603,"8536201090",0.38,0.38]
[108364,"Ex9L-N 4P 16A A 100mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=16A, IΔn=100mA, typ  A","NAD",956,0,956,8592765083647,1,18592765083644,45,28592765083641,"8536201090",0.37,0.37]
[108368,"Ex9L-N 4P 16A A 300mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=16A, IΔn=300mA, typ  A","NAD",956,0,956,8592765083685,1,18592765083682,45,28592765083689,"8536201090",0.37,0.37]
[108361,"Ex9L-N 4P 25A A 30mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=25A, IΔn=30mA, typ  A","NAD",731,0,731,8592765083616,1,18592765083613,45,28592765083610,"8536201090",0.38,0.38]
[108365,"Ex9L-N 4P 25A A 100mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=25A, IΔn=100mA, typ  A","NAD",956,0,956,8592765083654,1,18592765083651,45,28592765083658,"8536201090",0.37,0.37]
[108369,"Ex9L-N 4P 25A A 300mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=25A, IΔn=300mA, typ  A","NAD",956,0,956,8592765083692,1,18592765083699,45,28592765083696,"8536201090",0.37,0.37]
[108362,"Ex9L-N 4P 40A A 30mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=40A, IΔn=30mA, typ  A","NAD",852,0,852,8592765083623,1,18592765083620,45,28592765083627,"8536201090",0.38,0.38]
[108366,"Ex9L-N 4P 40A A 100mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=40A, IΔn=100mA, typ  A","NAD",1238,0,1238,8592765083661,1,18592765083668,45,28592765083665,"8536201090",0.37,0.37]
[108370,"Ex9L-N 4P 40A A 300mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=40A, IΔn=300mA, typ  A","NAD",1306,0,1306,8592765083708,1,18592765083705,45,28592765083702,"8536201090",0.37,0.37]
[108363,"Ex9L-N 4P 63A A 30mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=63A, IΔn=30mA, typ  A","NAD",1598,0,1598,8592765083630,1,18592765083637,45,28592765083634,"8536201090",0.38,0.38]
[108367,"Ex9L-N 4P 63A A 100mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=63A, IΔn=100mA, typ  A","NAD",1573,0,1573,8592765083678,1,18592765083675,45,28592765083672,"8536201090",0.37,0.37]
[108371,"Ex9L-N 4P 63A A 300mA","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=63A, IΔn=300mA, typ  A","NAD",1657,0,1657,8592765083715,1,18592765083712,45,28592765083719,"8536201090",0.37,0.37]
[108372,"Ex9L-N 2P 16A 100mA S","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=16A, IΔn=100mA, typ  S+AC","NAD",1049,0,1049,8592765083722,1,18592765083729,72,28592765083726,"8536201090",0.2,0.2]
[108376,"Ex9L-N 2P 16A 300mA S","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=16A, IΔn=300mA, typ  S+AC","NAD",1049,0,1049,8592765083760,1,18592765083767,72,28592765083764,"8536201090",0.2,0.2]
[108380,"Ex9L-N 2P 16A 500mA S","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=16A, IΔn=500mA, typ  S+AC","NAD",1049,0,1049,8592765083807,1,18592765083804,72,28592765083801,"8536201090",0.2,0.2]
[108373,"Ex9L-N 2P 25A 100mA S","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, IΔn=100mA, typ  S+AC","NAD",1268,0,1268,8592765083739,1,18592765083736,72,28592765083733,"8536201090",0.2,0.2]
[108377,"Ex9L-N 2P 25A 300mA S","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, IΔn=300mA, typ  S+AC","NAD",1268,0,{"$f":"E1320*(1-F1320)","v":1268},8592765083777,1,18592765083774,72,28592765083771,"8536201090",0.2,0.2]
[108381,"Ex9L-N 2P 25A 500mA S","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, IΔn=500mA, typ  S+AC","NAD",1268,{"$f":"NAD","v":0},1268,8592765083814,1,18592765083811,72,28592765083818,"8536201090",0.2,0.2]
[108374,"Ex9L-N 2P 40A 100mA S","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=40A, IΔn=100mA, typ  S+AC","NAD",1485,0,1485,8592765083746,1,18592765083743,72,28592765083740,"8536201090",0.2,0.2]
[108378,"Ex9L-N 2P 40A 300mA S","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=40A, IΔn=300mA, typ  S+AC","NAD",1485,0,1485,8592765083784,1,18592765083781,72,28592765083788,"8536201090",0.2,0.2]
[108382,"Ex9L-N 2P 40A 500mA S","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=40A, IΔn=500mA, typ  S+AC","NAD",1485,0,1485,8592765083821,1,18592765083828,72,28592765083825,"8536201090",0.2,0.2]
[108375,"Ex9L-N 2P 63A 100mA S","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=63A, IΔn=100mA, typ  S+AC","NAD",1700,0,1700,8592765083753,1,18592765083750,72,28592765083757,"8536201090",0.2,0.2]
[108379,"Ex9L-N 2P 63A 300mA S","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=63A, IΔn=300mA, typ  S+AC","NAD",1700,0,1700,8592765083791,1,18592765083798,72,28592765083795,"8536201090",0.2,0.2]
[108383,"Ex9L-N 2P 63A 500mA S","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=63A, IΔn=500mA, typ  S+AC","NAD",1700,0,1700,8592765083838,1,18592765083835,72,28592765083832,"8536201090",0.2,0.2]
[108384,"Ex9L-N 4P 16A 100mA S","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=16A, IΔn=100mA, typ  S+AC","NAD",1290,0,1290,8592765083845,1,18592765083842,45,28592765083849,"8536201090",0.36,0.36]
[108388,"Ex9L-N 4P 16A 300mA S","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=16A, IΔn=300mA, typ  S+AC","NAD",1290,0,1290,8592765083883,1,18592765083880,45,28592765083887,"8536201090",0.36,0.36]
[108392,"Ex9L-N 4P 16A 500mA S","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=16A, IΔn=500mA, typ  S+AC","NAD",1290,0,1290,8592765083920,1,18592765083927,45,28592765083924,"8536201090",0.36,0.36]
[108385,"Ex9L-N 4P 25A 100mA S","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=25A, IΔn=100mA, typ  S+AC","NAD",1508,0,1508,8592765083852,1,18592765083859,45,28592765083856,"8536201090",0.36,0.36]
[108389,"Ex9L-N 4P 25A 300mA S","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=25A, IΔn=300mA, typ  S+AC","NAD",1508,0,1508,8592765083890,1,18592765083897,45,28592765083894,"8536201090",0.36,0.36]
[108393,"Ex9L-N 4P 25A 500mA S","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=25A, IΔn=500mA, typ  S+AC","NAD",1508,0,1508,8592765083937,1,18592765083934,45,28592765083931,"8536201090",0.36,0.36]
[108386,"Ex9L-N 4P 40A 100mA S","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=40A, IΔn=100mA, typ  S+AC","NAD",1726,0,1726,8592765083869,1,18592765083866,45,28592765083863,"8536201090",0.36,0.36]
[108390,"Ex9L-N 4P 40A 300mA S","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=40A, IΔn=300mA, typ  S+AC","NAD",1726,0,1726,8592765083906,1,18592765083903,45,28592765083900,"8536201090",0.37,0.37]
[108394,"Ex9L-N 4P 40A 500mA S","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=40A, IΔn=500mA, typ  S+AC","NAD",1726,0,1726,8592765083944,1,18592765083941,45,28592765083948,"8536201090",0.36,0.36]
[108387,"Ex9L-N 4P 63A 100mA S","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=63A, IΔn=100mA, typ  S+AC","NAD",1943,0,1943,8592765083876,1,18592765083873,45,28592765083870,"8536201090",0.36,0.36]
[108391,"Ex9L-N 4P 63A 300mA S","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=63A, IΔn=300mA, typ  S+AC","NAD",1943,0,1943,8592765083913,1,18592765083910,45,28592765083917,"8536201090",0.37,0.37]
[108395,"Ex9L-N 4P 63A 500mA S","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=63A, IΔn=500mA, typ  S+AC","NAD",1943,0,1943,8592765083951,1,18592765083958,45,28592765083955,"8536201090",0.36,0.36]
[108396,"Ex9L-N 2P 16A A 100mA S","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=16A, IΔn=100mA, typ  S+A","NAD",1112,0,1112,8592765083968,1,18592765083965,72,28592765083962,"8536201090",0.2,0.2]
[108400,"Ex9L-N 2P 16A A 300mA S","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=16A, IΔn=300mA, typ  S+A","NAD",1112,0,1112,8592765084002,1,18592765084009,72,28592765084006,"8536201090",0.2,0.2]
[108397,"Ex9L-N 2P 25A A 100mA S","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, IΔn=100mA, typ  S+A","NAD",1344,0,1344,8592765083975,1,18592765083972,72,28592765083979,"8536201090",0.2,0.2]
[108401,"Ex9L-N 2P 25A A 300mA S","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, IΔn=300mA, typ  S+A","NAD",1344,0,1344,8592765084019,1,18592765084016,72,28592765084013,"8536201090",0.2,0.2]
[108398,"Ex9L-N 2P 40A A 100mA S","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=40A, IΔn=100mA, typ  S+A","NAD",1574,0,1574,8592765083982,1,18592765083989,72,28592765083986,"8536201090",0.2,0.2]
[108402,"Ex9L-N 2P 40A A 300mA S","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=40A, IΔn=300mA, typ  S+A","NAD",1574,0,1574,8592765084026,1,18592765084023,72,28592765084020,"8536201090",0.2,0.2]
[108399,"Ex9L-N 2P 63A A 100mA S","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=63A, IΔn=100mA, typ  S+A","NAD",1802,0,1802,8592765083999,1,18592765083996,72,28592765083993,"8536201090",0.2,0.2]
[108403,"Ex9L-N 2P 63A A 300mA S","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=63A, IΔn=300mA, typ  S+A","NAD",1802,0,1802,8592765084033,1,18592765084030,72,28592765084037,"8536201090",0.2,0.2]
[108404,"Ex9L-N 4P 16A A 100mA S","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=16A, IΔn=100mA, typ  S+A","NAD",1368,0,1368,8592765084040,1,18592765084047,45,28592765084044,"8536201090",0.36,0.36]
[108408,"Ex9L-N 4P 16A A 300mA S","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=16A, IΔn=300mA, typ  S+A","NAD",1368,0,1368,8592765084088,1,18592765084085,45,28592765084082,"8536201090",0.36,0.36]
[108405,"Ex9L-N 4P 25A A 100mA S","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=25A, IΔn=100mA, typ  S+A","NAD",1600,0,1600,8592765084057,1,18592765084054,45,28592765084051,"8536201090",0.36,0.36]
[108409,"Ex9L-N 4P 25A A 300mA S","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=25A, IΔn=300mA, typ  S+A","NAD",1600,0,1600,8592765084095,1,18592765084092,45,28592765084099,"8536201090",0.36,0.36]
[108406,"Ex9L-N 4P 40A A 100mA S","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=40A, IΔn=100mA, typ  S+A","NAD",1830,0,1830,8592765084064,1,18592765084061,45,28592765084068,"8536201090",0.36,0.36]
[108410,"Ex9L-N 4P 40A A 300mA S","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=40A, IΔn=300mA, typ  S+A","NAD",1830,0,1830,8592765084101,1,18592765084108,45,28592765084105,"8536201090",0.37,0.37]
[108407,"Ex9L-N 4P 63A A 100mA S","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=63A, IΔn=100mA, typ  S+A","NAD",2060,0,2060,8592765084071,1,18592765084078,45,28592765084075,"8536201090",0.36,0.36]
[108411,"Ex9L-N 4P 63A A 300mA S","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=63A, IΔn=300mA, typ  S+A","NAD",2060,0,2060,8592765084118,1,18592765084115,45,28592765084112,"8536201090",0.37,0.37]
[108412,"Ex9L-N 2P 16A 30mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=16A, IΔn=30mA, typ  G+AC","NAD",1715,0,1715,8592765084125,1,18592765084122,72,28592765084129,"8536201090",0.2,0.2]
[108416,"Ex9L-N 2P 16A 100mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=16A, IΔn=100mA, typ  G+AC","NAD",2615,0,2615,8592765084163,1,18592765084160,72,28592765084167,"8536201090",0.2,0.2]
[108420,"Ex9L-N 2P 16A 300mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=16A, IΔn=300mA, typ  G+AC","NAD",1715,0,1715,8592765084200,1,18592765084207,72,28592765084204,"8536201090",0.2,0.2]
[108424,"Ex9L-N 2P 16A 500mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=16A, IΔn=500mA, typ  G+AC","NAD",1715,0,1715,8592765084248,1,18592765084245,72,28592765084242,"8536201090",0.2,0.2]
[108413,"Ex9L-N 2P 25A 30mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, IΔn=30mA, typ  G+AC","NAD",1715,0,1715,8592765084132,1,18592765084139,72,28592765084136,"8536201090",0.22,0.22]
[108417,"Ex9L-N 2P 25A 100mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, IΔn=100mA, typ  G+AC","NAD",1715,0,1715,8592765084170,1,18592765084177,72,28592765084174,"8536201090",0.2,0.2]
[108421,"Ex9L-N 2P 25A 300mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, IΔn=300mA, typ  G+AC","NAD",1715,0,1715,8592765084217,1,18592765084214,72,28592765084211,"8536201090",0.2,0.2]
[108425,"Ex9L-N 2P 25A 500mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, IΔn=500mA, typ  G+AC","NAD",1715,0,1715,8592765084255,1,18592765084252,72,28592765084259,"8536201090",0.2,0.2]
[108414,"Ex9L-N 2P 40A 30mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=40A, IΔn=30mA, typ  G+AC","NAD",2013,0,2013,8592765084149,1,18592765084146,72,28592765084143,"8536201090",0.22,0.22]
[108418,"Ex9L-N 2P 40A 100mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=40A, IΔn=100mA, typ  G+AC","NAD",2013,0,2013,8592765084187,1,18592765084184,72,28592765084181,"8536201090",0.2,0.2]
[108422,"Ex9L-N 2P 40A 300mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=40A, IΔn=300mA, typ  G+AC","NAD",2013,0,2013,8592765084224,1,18592765084221,72,28592765084228,"8536201090",0.2,0.2]
[108426,"Ex9L-N 2P 40A 500mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=40A, IΔn=500mA, typ  G+AC","NAD",2013,0,2013,8592765084262,1,18592765084269,72,28592765084266,"8536201090",0.2,0.2]
[108415,"Ex9L-N 2P 63A 30mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=63A, IΔn=30mA, typ  G+AC","NAD",1715,0,1715,8592765084156,1,18592765084153,72,28592765084150,"8536201090",0.2,0.2]
[108419,"Ex9L-N 2P 63A 100mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=63A, IΔn=100mA, typ  G+AC","NAD",2615,0,2615,8592765084194,1,18592765084191,72,28592765084198,"8536201090",0.2,0.2]
[108423,"Ex9L-N 2P 63A 300mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=63A, IΔn=300mA, typ  G+AC","NAD",2615,0,2615,8592765084231,1,18592765084238,72,28592765084235,"8536201090",0.2,0.2]
[108427,"Ex9L-N 2P 63A 500mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=63A, IΔn=500mA, typ  G+AC","NAD",2615,0,2615,8592765084279,1,18592765084276,72,28592765084273,"8536201090",0.2,0.2]
[108428,"Ex9L-N 4P 16A 30mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=16A, IΔn=30mA, typ  G+AC","NAD",2742,0,2742,8592765084286,1,18592765084283,45,28592765084280,"8536201090",0.36,0.36]
[108432,"Ex9L-N 4P 16A 100mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=16A, IΔn=100mA, typ  G+AC","NAD",2742,0,2742,8592765084323,1,18592765084320,45,28592765084327,"8536201090",0.36,0.36]
[108436,"Ex9L-N 4P 16A 300mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=16A, IΔn=300mA, typ  G+AC","NAD",2742,0,2742,8592765084361,1,18592765084368,45,28592765084365,"8536201090",0.36,0.36]
[108440,"Ex9L-N 4P 16A 500mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=16A, IΔn=500mA, typ  G+AC","NAD",2742,0,2742,8592765084408,1,18592765084405,45,28592765084402,"8536201090",0.36,0.36]
[108429,"Ex9L-N 4P 25A 30mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=25A, IΔn=30mA, typ  G+AC","NAD",2742,0,2742,8592765084293,1,18592765084290,45,28592765084297,"8536201090",0.36,0.36]
[108433,"Ex9L-N 4P 25A 100mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=25A, IΔn=100mA, typ  G+AC","NAD",2742,0,2742,8592765084330,1,18592765084337,45,28592765084334,"8536201090",0.36,0.36]
[108437,"Ex9L-N 4P 25A 300mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=25A, IΔn=300mA, typ  G+AC","NAD",2742,0,2742,8592765084378,1,18592765084375,45,28592765084372,"8536201090",0.36,0.36]
[108441,"Ex9L-N 4P 25A 500mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=25A, IΔn=500mA, typ  G+AC","NAD",2742,0,2742,8592765084415,1,18592765084412,45,28592765084419,"8536201090",0.36,0.36]
[108430,"Ex9L-N 4P 40A 30mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=40A, IΔn=30mA, typ  G+AC","NAD",3041,0,3041,8592765084309,1,18592765084306,45,28592765084303,"8536201090",0.38,0.38]
[108434,"Ex9L-N 4P 40A 100mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=40A, IΔn=100mA, typ  G+AC","NAD",3041,0,3041,8592765084347,1,18592765084344,45,28592765084341,"8536201090",0.36,0.36]
[108438,"Ex9L-N 4P 40A 300mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=40A, IΔn=300mA, typ  G+AC","NAD",3041,0,3041,8592765084385,1,18592765084382,45,28592765084389,"8536201090",0.36,0.36]
[108442,"Ex9L-N 4P 40A 500mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=40A, IΔn=500mA, typ  G+AC","NAD",3041,0,3041,8592765084422,1,18592765084429,45,28592765084426,"8536201090",0.36,0.36]
[108431,"Ex9L-N 4P 63A 30mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=63A, IΔn=30mA, typ  G+AC","NAD",3642,0,{"$f":"E1384*(1-F1384)","v":3642},8592765084316,1,18592765084313,45,28592765084310,"8536201090",0.36,0.36]
[108435,"Ex9L-N 4P 63A 100mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=63A, IΔn=100mA, typ  G+AC","NAD",3642,{"$f":"NAD","v":0},3642,8592765084354,1,18592765084351,45,28592765084358,"8536201090",0.36,0.36]
[108439,"Ex9L-N 4P 63A 300mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=63A, IΔn=300mA, typ  G+AC","NAD",3642,0,3642,8592765084392,1,18592765084399,45,28592765084396,"8536201090",0.36,0.36]
[108443,"Ex9L-N 4P 63A 500mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=63A, IΔn=500mA, typ  G+AC","NAD",3642,0,3642,8592765084439,1,18592765084436,45,28592765084433,"8536201090",0.36,0.36]
[108444,"Ex9L-N 2P 16A A 30mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=16A, IΔn=30mA, typ  G+A","NAD",1818,0,1818,8592765084446,1,18592765084443,72,28592765084440,"8536201090",0.22,0.22]
[108448,"Ex9L-N 2P 16A A 100mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=16A, IΔn=100mA, typ  G+A","NAD",2772,0,2772,8592765084484,1,18592765084481,72,28592765084488,"8536201090",0.2,0.2]
[108452,"Ex9L-N 2P 16A A 300mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=16A, IΔn=300mA, typ  G+A","NAD",1818,0,1818,8592765084521,1,18592765084528,72,28592765084525,"8536201090",0.2,0.2]
[108445,"Ex9L-N 2P 25A A 30mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, IΔn=30mA, typ  G+A","NAD",1818,0,1818,8592765084453,1,18592765084450,72,28592765084457,"8536201090",0.22,0.22]
[108449,"Ex9L-N 2P 25A A 100mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, IΔn=100mA, typ  G+A","NAD",1818,0,1818,8592765084491,1,18592765084498,72,28592765084495,"8536201090",0.2,0.2]
[108453,"Ex9L-N 2P 25A A 300mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, IΔn=300mA, typ  G+A","NAD",1818,0,1818,8592765084538,1,18592765084535,72,28592765084532,"8536201090",0.21,0.21]
[108446,"Ex9L-N 2P 40A A 30mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=40A, IΔn=30mA, typ  G+A","NAD",2134,0,2134,8592765084460,1,18592765084467,72,28592765084464,"8536201090",0.22,0.22]
[108450,"Ex9L-N 2P 40A A 100mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=40A, IΔn=100mA, typ  G+A","NAD",2134,0,2134,8592765084507,1,18592765084504,72,28592765084501,"8536201090",0.2,0.2]
[108454,"Ex9L-N 2P 40A A 300mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=40A, IΔn=300mA, typ  G+A","NAD",2134,0,2134,8592765084545,1,18592765084542,72,28592765084549,"8536201090",0.21,0.21]
[108447,"Ex9L-N 2P 63A A 30mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=63A, IΔn=30mA, typ  G+A","NAD",1818,0,1818,8592765084477,1,18592765084474,72,28592765084471,"8536201090",0.22,0.22]
[108451,"Ex9L-N 2P 63A A 100mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=63A, IΔn=100mA, typ  G+A","NAD",2772,0,2772,8592765084514,1,18592765084511,72,28592765084518,"8536201090",0.2,0.2]
[108455,"Ex9L-N 2P 63A A 300mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=63A, IΔn=300mA, typ  G+A","NAD",2772,0,2772,8592765084552,1,18592765084559,72,28592765084556,"8536201090",0.21,0.21]
[108456,"Ex9L-N 4P 16A A 30mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=16A, IΔn=30mA, typ  G+A","NAD",2908,0,2908,8592765084569,1,18592765084566,45,28592765084563,"8536201090",0.36,0.36]
[108460,"Ex9L-N 4P 16A A 100mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=16A, IΔn=100mA, typ  G+A","NAD",2908,0,2908,8592765084606,1,18592765084603,45,28592765084600,"8536201090",0.36,0.36]
[108464,"Ex9L-N 4P 16A A 300mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=16A, IΔn=300mA, typ  G+A","NAD",2908,0,2908,8592765084644,1,18592765084641,45,28592765084648,"8536201090",0.36,0.36]
[108457,"Ex9L-N 4P 25A A 30mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=25A, IΔn=30mA, typ  G+A","NAD",2908,0,2908,8592765084576,1,18592765084573,45,28592765084570,"8536201090",0.38,0.38]
[108461,"Ex9L-N 4P 25A A 100mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=25A, IΔn=100mA, typ  G+A","NAD",2908,0,2908,8592765084613,1,18592765084610,45,28592765084617,"8536201090",0.36,0.36]
[108465,"Ex9L-N 4P 25A A 300mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=25A, IΔn=300mA, typ  G+A","NAD",2908,0,2908,8592765084651,1,18592765084658,45,28592765084655,"8536201090",0.37,0.37]
[108458,"Ex9L-N 4P 40A A 30mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=40A, IΔn=30mA, typ  G+A","NAD",3223,0,3223,8592765084583,1,18592765084580,45,28592765084587,"8536201090",0.38,0.38]
[108462,"Ex9L-N 4P 40A A 100mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=40A, IΔn=100mA, typ  G+A","NAD",3223,0,3223,8592765084620,1,18592765084627,45,28592765084624,"8536201090",0.36,0.36]
[108466,"Ex9L-N 4P 40A A 300mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=40A, IΔn=300mA, typ  G+A","NAD",3223,0,3223,8592765084668,1,18592765084665,45,28592765084662,"8536201090",0.37,0.37]
[108459,"Ex9L-N 4P 63A A 30mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=63A, IΔn=30mA, typ  G+A","NAD",3861,0,3861,8592765084590,1,18592765084597,45,28592765084594,"8536201090",0.38,0.38]
[108463,"Ex9L-N 4P 63A A 100mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=63A, IΔn=100mA, typ  G+A","NAD",3861,0,3861,8592765084637,1,18592765084634,45,28592765084631,"8536201090",0.36,0.36]
[108467,"Ex9L-N 4P 63A A 300mA G","Proudový chránič, Icn=6kA, 4-pól, In=63A, IΔn=300mA, typ  G+A","NAD",3861,0,3861,8592765084675,1,18592765084672,45,28592765084679,"8536201090",0.37,0.37]
[]
["Proudové chrániče Ex9LB63"]
[110212,"Ex9LB63 1P+N 25A 30mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 1P+N, In=25A, IΔn=30mA, typ B","NAC",5716,{"$f":"NAC","v":0},{"$f":"E1414*(1-F1414)","v":5716},8592765102126,1,18592765102123,72,28592765102120,"8536201090",0.28000000000000003,0.28000000000000003]
[110213,"Ex9LB63 1P+N 40A 30mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 1P+N, In=40A, IΔn=30mA, typ B","NAC",5857,{"$f":"NAC","v":0},{"$f":"E1415*(1-F1415)","v":5857},8592765102133,1,18592765102130,72,28592765102137,"8536201090",0.28000000000000003,0.28000000000000003]
[110214,"Ex9LB63 1P+N 63A 30mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 1P+N, In=63A, IΔn=30mA, typ B","NAC",8607,0,8607,8592765102140,1,18592765102147,72,28592765102144,"8536201090",0.28000000000000003,0.28000000000000003]
[110215,"Ex9LB63 1P+N 25A 100mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 1P+N, In=25A, IΔn=100mA, typ B","NAC",6081,0,6081,8592765102157,1,18592765102154,72,28592765102151,"8536201090",0.28000000000000003,0.28000000000000003]
[110216,"Ex9LB63 1P+N 40A 100mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 1P+N, In=40A, IΔn=100mA, typ B","NAC",6231,0,6231,8592765102164,1,18592765102161,72,28592765102168,"8536201090",0.28000000000000003,0.28000000000000003]
[110217,"Ex9LB63 1P+N 63A 100mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 1P+N, In=63A, IΔn=100mA, typ B","NAC",9157,0,9157,8592765102171,1,18592765102178,72,28592765102175,"8536201090",0.28000000000000003,0.28000000000000003]
[110218,"Ex9LB63 1P+N 25A 300mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 1P+N, In=25A, IΔn=300mA, typ B","NAC",5745,0,5745,8592765102188,1,18592765102185,72,28592765102182,"8536201090",0.28000000000000003,0.28000000000000003]
[110219,"Ex9LB63 1P+N 40A 300mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 1P+N, In=40A, IΔn=300mA, typ B","NAC",6175,0,6175,8592765102195,1,18592765102192,72,28592765102199,"8536201090",0.28000000000000003,0.28000000000000003]
[110220,"Ex9LB63 1P+N 63A 300mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 1P+N, In=63A, IΔn=300mA, typ B","NAC",9100,0,9100,8592765102201,1,18592765102208,72,28592765102205,"8536201090",0.28000000000000003,0.28000000000000003]
[110221,"Ex9LB63 3P+N 25A 30mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 3P+N, In=25A, IΔn=30mA, typ B","NAC",6284,0,6284,8592765102218,1,18592765102215,45,28592765102212,"8536201090",0.43,0.43]
[110222,"Ex9LB63 3P+N 40A 30mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 3P+N, In=40A, IΔn=30mA, typ B","NAC",6959,0,6959,8592765102225,1,18592765102222,45,28592765102229,"8536201090",0.43,0.43]
[110223,"Ex9LB63 3P+N 63A 30mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 3P+N, In=63A, IΔn=30mA, typ B","NAC",8654,0,8654,8592765102232,1,18592765102239,45,28592765102236,"8536201090",0.43,0.43]
[110224,"Ex9LB63 3P+N 25A 100mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 3P+N, In=25A, IΔn=100mA, typ B","NAC",6755,0,6755,8592765102249,1,18592765102246,45,28592765102243,"8536201090",0.43,0.43]
[110225,"Ex9LB63 3P+N 40A 100mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 3P+N, In=40A, IΔn=100mA, typ B","NAC",7483,0,7483,8592765102256,1,18592765102253,45,28592765102250,"8536201090",0.43,0.43]
[110226,"Ex9LB63 3P+N 63A 100mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 3P+N, In=63A, IΔn=100mA, typ B","NAC",9212,0,9212,8592765102263,1,18592765102260,45,28592765102267,"8536201090",0.43,0.43]
[110227,"Ex9LB63 3P+N 25A 300mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 3P+N, In=25A, IΔn=300mA, typ B","NAC",7698,0,7698,8592765102270,1,18592765102277,45,28592765102274,"8536201090",0.43,0.43]
[110228,"Ex9LB63 3P+N 40A 300mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 3P+N, In=40A, IΔn=300mA, typ B","NAC",8340,0,8340,8592765102287,1,18592765102284,45,28592765102281,"8536201090",0.43,0.43]
[110229,"Ex9LB63 3P+N 63A 300mA","Proudový chránič, Icn=10kA, 3P+N, In=63A, IΔn=300mA, typ B","NAC",8640,0,8640,8592765102294,1,18592765102291,45,28592765102298,"8536201090",0.43,0.43]
[]
["Proudové chrániče Ex9CL-100, 10 kA"]
[100715,"Ex9CL-100 2P 63A 100mA S ","Proudový chránič, Icn=10kA, 2pól, In=63A, IDn=100mA, typ S+AC","NAC",2097,{"$f":"NAC","v":0},{"$f":"E1434*(1-F1434)","v":2097},8592765007162,1,8592765007162,81,28592765007166,"8536201090",0.21,0.21]
[100716,"Ex9CL-100 2P 63A 300mA S ","Proudový chránič, Icn=10kA, 2pól, In=63A, IDn=300mA, typ S+AC","NAC",2097,0,2097,8592765007179,1,8592765007179,81,28592765007173,"8536201090",0.2,0.2]
[100717,"Ex9CL-100 2P 80A 100mA S ","Proudový chránič, Icn=10kA, 2pól, In=80A, IDn=100mA, typ S+AC","NAC",2996,0,2996,8592765007186,1,8592765007186,81,28592765007180,"8536209090",0.21,0.21]
[100718,"Ex9CL-100 2P 80A 300mA S ","Proudový chránič, Icn=10kA, 2pól, In=80A, IDn=300mA, typ S+AC","NAC",2996,0,2996,8592765007193,1,8592765007193,81,28592765007197,"8536209090",0.2,0.2]
[100719,"Ex9CL-100 2P 100A 100mA S ","Proudový chránič, Icn=10kA, 2pól, In=100A, IDn=100mA, typ S+AC","NAC",4052,0,4052,8592765007209,1,8592765007209,81,28592765007203,"8536209090",0.21,0.21]
[100720,"Ex9CL-100 2P 100A 300mA S ","Proudový chránič, Icn=10kA, 2pól, In=100A, IDn=300mA, typ S+AC","NAC",4052,0,4052,8592765007216,1,8592765007216,81,28592765007210,"8536209090",0.2,0.2]
[100721,"Ex9CL-100 4P 63A 100mA S ","Proudový chránič, Icn=10kA, 4pól, In=63A, IDn=100mA, typ S+AC","NAC",2315,0,2315,8592765007223,1,8592765007223,45,28592765007227,"8536201090",0.35,0.35]
[100722,"Ex9CL-100 4P 63A 300mA S ","Proudový chránič, Icn=10kA, 4pól, In=63A, IDn=300mA, typ S+AC","NAC",2315,0,2315,8592765007230,1,8592765007230,45,28592765007234,"8536201090",0.34,0.34]
[100723,"Ex9CL-100 4P 80A 100mA S ","Proudový chránič, Icn=10kA, 4pól, In=80A, IDn=100mA, typ S+AC","NAC",3232,0,3232,8592765007247,1,8592765007247,45,28592765007241,"8536209090",0.35,0.35]
[100724,"Ex9CL-100 4P 80A 300mA S ","Proudový chránič, Icn=10kA, 4pól, In=80A, IDn=300mA, typ S+AC","NAC",3232,0,3232,8592765007254,1,8592765007254,45,28592765007258,"8536209090",0.34,0.34]
[100725,"Ex9CL-100 4P 100A 100mA S ","Proudový chránič, Icn=10kA, 4pól, In=100A, IDn=100mA, typ S+AC","NAC",4470,0,4470,8592765007261,1,8592765007261,45,28592765007265,"8536209090",0.35,0.35]
[100726,"Ex9CL-100 4P 100A 300mA S ","Proudový chránič, Icn=10kA, 4pól, In=100A, IDn=300mA, typ S+AC","NAC",4470,0,4470,8592765007278,1,8592765007278,45,28592765007272,"8536209090",0.34,0.34]
[100727,"Ex9CL-100 2P 63A A 100mA S ","Proudový chránič, Icn=10kA, 2pól, In=63A, IDn=100mA, typ S+A","NAC",2222,0,2222,8592765007285,1,8592765007285,81,28592765007289,"8536201090",0.21,0.21]
[100728,"Ex9CL-100 2P 63A A 300mA S ","Proudový chránič, Icn=10kA, 2pól, In=63A, IDn=300mA, typ S+A","NAC",2222,0,2222,8592765007292,1,8592765007292,81,28592765007296,"8536201090",0.2,0.2]
[100729,"Ex9CL-100 2P 80A A 100mA S ","Proudový chránič, Icn=10kA, 2pól, In=80A, IDn=100mA, typ S+A","NAC",3176,0,3176,8592765007308,1,8592765007308,81,28592765007302,"8536209090",0.21,0.21]
[100730,"Ex9CL-100 2P 80A A 300mA S ","Proudový chránič, Icn=10kA, 2pól, In=80A, IDn=300mA, typ S+A","NAC",3176,0,3176,8592765007315,1,8592765007315,81,28592765007319,"8536209090",0.2,0.2]
[100731,"Ex9CL-100 2P 100A A 100mA S ","Proudový chránič, Icn=10kA, 2pól, In=100A, IDn=100mA, typ S+A","NAC",4296,0,4296,8592765007322,1,8592765007322,81,28592765007326,"8536209090",0.21,0.21]
[100732,"Ex9CL-100 2P 100A A 300mA S ","Proudový chránič, Icn=10kA, 2pól, In=100A, IDn=300mA, typ S+A","NAC",4296,0,4296,8592765007339,1,8592765007339,81,28592765007333,"8536209090",0.2,0.2]
[100733,"Ex9CL-100 4P 63A A 100mA S ","Proudový chránič, Icn=10kA, 4pól, In=63A, IDn=100mA, typ S+A","NAC",2454,0,2454,8592765007346,1,8592765007346,45,28592765007340,"8536201090",0.35,0.35]
[100734,"Ex9CL-100 4P 63A A 300mA S ","Proudový chránič, Icn=10kA, 4pól, In=63A, IDn=300mA, typ S+A","NAC",2454,0,2454,8592765007353,1,8592765007353,45,28592765007357,"8536201090",0.34,0.34]
[100735,"Ex9CL-100 4P 80A A 100mA S ","Proudový chránič, Icn=10kA, 4pól, In=80A, IDn=100mA, typ S+A","NAC",3426,0,3426,8592765007360,1,8592765007360,45,28592765007364,"8536209090",0.35,0.35]
[100736,"Ex9CL-100 4P 80A A 300mA S ","Proudový chránič, Icn=10kA, 4pól, In=80A, IDn=300mA, typ S+A","NAC",3426,0,3426,8592765007377,1,8592765007377,45,28592765007371,"8536209090",0.34,0.34]
[100737,"Ex9CL-100 4P 100A A 100mA S ","Proudový chránič, Icn=10kA, 4pól, In=100A, IDn=100mA, typ S+A","NAC",4738,0,4738,8592765007384,1,8592765007384,45,28592765007388,"8536209090",0.35,0.35]
[100738,"Ex9CL-100 4P 100A A 300mA S ","Proudový chránič, Icn=10kA, 4pól, In=100A, IDn=300mA, typ S+A","NAC",4738,0,4738,8592765007391,1,8592765007391,45,28592765007395,"8536209090",0.34,0.34]
[101445,"YS31","Samolepka s informací o pravidelném měsíčním testování","NAC",25,0,25,null,null,null,null,null,"8538909999",23.04,23.04]
[]
["Proudové chrániče s nadproudovou ochranou Ex9BL-H, 10 kA",null,null,null,null,null,null,"","","","",""]
[107381,"Ex9BL-H 1P+N B6 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=6A, IΔn=30mA, typ AC","NAE",1201,{"$f":"NAE","v":0},{"$f":"E1461*(1-F1461)","v":1201},8592765073822,6,18592765073829,72,28592765073826,"8536201090",0.22,0.22]
[107382,"Ex9BL-H 1P+N B10 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=10A, IΔn=30mA, typ AC","NAE",1144,{"$f":"NAE","v":0},1144,8592765073839,6,18592765073836,72,28592765073833,"8536201090",0.22,0.22]
[107383,"Ex9BL-H 1P+N B13 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=13A, IΔn=30mA, typ AC","NAE",1089,0,1089,8592765073846,6,18592765073843,72,28592765073840,"8536201090",0.22,0.22]
[107384,"Ex9BL-H 1P+N B16 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=16A, IΔn=30mA, typ AC","NAE",964,0,964,8592765073853,6,18592765073850,72,28592765073857,"8536201090",0.22,0.22]
[107385,"Ex9BL-H 1P+N B20 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=20A, IΔn=30mA, typ AC","NAE",1128,0,1128,8592765073860,6,18592765073867,72,28592765073864,"8536201090",0.22,0.22]
[107386,"Ex9BL-H 1P+N B25 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=25A, IΔn=30mA, typ AC","NAE",1206,0,1206,8592765073877,6,18592765073874,72,28592765073871,"8536201090",0.22,0.22]
[107387,"Ex9BL-H 1P+N B32 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=32A, IΔn=30mA, typ AC","NAE",1290,0,1290,8592765073884,6,18592765073881,72,28592765073888,"8536201090",0.22,0.22]
[107388,"Ex9BL-H 1P+N B40 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=40A, IΔn=30mA, typ AC","NAE",1381,0,1381,8592765073891,6,18592765073898,72,28592765073895,"8536201090",0.22,0.22]
[107391,"Ex9BL-H 1P+N C6 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=6A, IΔn=30mA, typ AC","NAE",1235,0,1235,8592765073921,6,18592765073928,72,28592765073925,"8536201090",0.22,0.22]
[107392,"Ex9BL-H 1P+N C10 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=10A, IΔn=30mA, typ AC","NAE",1174,0,1174,8592765073938,6,18592765073935,72,28592765073932,"8536201090",0.22,0.22]
[107393,"Ex9BL-H 1P+N C13 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=13A, IΔn=30mA, typ AC","NAE",1120,0,1120,8592765073945,6,18592765073942,72,28592765073949,"8536201090",0.22,0.22]
[107394,"Ex9BL-H 1P+N C16 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=16A, IΔn=30mA, typ AC","NAE",990,0,990,8592765073952,6,18592765073959,72,28592765073956,"8536201090",0.22,0.22]
[107395,"Ex9BL-H 1P+N C20 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=20A, IΔn=30mA, typ AC","NAE",1160,0,1160,8592765073969,6,18592765073966,72,28592765073963,"8536201090",0.22,0.22]
[107396,"Ex9BL-H 1P+N C25 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=25A, IΔn=30mA, typ AC","NAE",1240,0,1240,8592765073976,6,18592765073973,72,28592765073970,"8536201090",0.22,0.22]
[107397,"Ex9BL-H 1P+N C32 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=32A, IΔn=30mA, typ AC","NAE",1326,0,1326,8592765073983,6,18592765073980,72,28592765073987,"8536201090",0.22,0.22]
[107398,"Ex9BL-H 1P+N C40 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=40A, IΔn=30mA, typ AC","NAE",1420,0,1420,8592765073990,6,18592765073997,72,28592765073994,"8536201090",0.22,0.22]
[107401,"Ex9BL-H 1P+N B6 A 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=6A, IΔn=30mA, typ A","NAE",1273,0,1273,8592765074027,6,18592765074024,72,28592765074021,"8536201090",0.22,0.22]
[107402,"Ex9BL-H 1P+N B10 A 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=10A, IΔn=30mA, typ A","NAE",1213,0,1213,8592765074034,6,18592765074031,72,28592765074038,"8536201090",0.22,0.22]
[107403,"Ex9BL-H 1P+N B13 A 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=13A, IΔn=30mA, typ A","NAE",1154,0,1154,8592765074041,6,18592765074048,72,28592765074045,"8536201090",0.22,0.22]
[107404,"Ex9BL-H 1P+N B16 A 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=16A, IΔn=30mA, typ A","NAE",1022,0,1022,8592765074058,6,18592765074055,72,28592765074052,"8536201090",0.22,0.22]
[107405,"Ex9BL-H 1P+N B20 A 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=20A, IΔn=30mA, typ A","NAE",1196,0,1196,8592765074065,6,18592765074062,72,28592765074069,"8536201090",0.22,0.22]
[107406,"Ex9BL-H 1P+N B25 A 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=25A, IΔn=30mA, typ A","NAE",1278,0,1278,8592765074072,6,18592765074079,72,28592765074076,"8536201090",0.22,0.22]
[107407,"Ex9BL-H 1P+N B32 A 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=32A, IΔn=30mA, typ A","NAE",1368,0,1368,8592765074089,6,18592765074086,72,28592765074083,"8536201090",0.22,0.22]
[107408,"Ex9BL-H 1P+N B40 A 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=40A, IΔn=30mA, typ A","NAE",1464,0,1464,8592765074096,6,18592765074093,72,28592765074090,"8536201090",0.22,0.22]
[107411,"Ex9BL-H 1P+N C6 A 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=6A, IΔn=30mA, typ A","NAE",1309,0,1309,8592765074126,6,18592765074123,72,28592765074120,"8536201090",0.22,0.22]
[107412,"Ex9BL-H 1P+N C10 A 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=10A, IΔn=30mA, typ A","NAE",1246,0,1246,8592765074133,6,18592765074130,72,28592765074137,"8536201090",0.22,0.22]
[107413,"Ex9BL-H 1P+N C13 A 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=13A, IΔn=30mA, typ A","NAE",1187,0,1187,8592765074140,6,18592765074147,72,28592765074144,"8536201090",0.22,0.22]
[107414,"Ex9BL-H 1P+N C16 A 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=16A, IΔn=30mA, typ A","NAE",1049,0,1049,8592765074157,6,18592765074154,72,28592765074151,"8536201090",0.22,0.22]
[107415,"Ex9BL-H 1P+N C20 A 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=20A, IΔn=30mA, typ A","NAE",1229,0,1229,8592765074164,6,18592765074161,72,28592765074168,"8536201090",0.22,0.22]
[107416,"Ex9BL-H 1P+N C25 A 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=25A, IΔn=30mA, typ A","NAE",1314,0,1314,8592765074171,6,18592765074178,72,28592765074175,"8536201090",0.22,0.22]
[107417,"Ex9BL-H 1P+N C32 A 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=32A, IΔn=30mA, typ A","NAE",1407,0,1407,8592765074188,6,18592765074185,72,28592765074182,"8536201090",0.22,0.22]
[107418,"Ex9BL-H 1P+N C40 A 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=40A, IΔn=30mA, typ A","NAE",1505,0,1505,8592765074195,6,18592765074192,72,28592765074199,"8536201090",0.22,0.22]
[107461,"Ex9BL-H 1P+N B6 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=6A, IΔn=100mA, typ AC","NAE",1299,0,1299,8592765074621,6,18592765074628,72,28592765074625,"8536201090",0.22,0.22]
[107462,"Ex9BL-H 1P+N B10 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=10A, IΔn=100mA, typ AC","NAE",1236,0,1236,8592765074638,6,18592765074635,72,28592765074632,"8536201090",0.22,0.22]
[107463,"Ex9BL-H 1P+N B13 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=13A, IΔn=100mA, typ AC","NAE",1176,0,1176,8592765074645,6,18592765074642,72,28592765074649,"8536201090",0.22,0.22]
[107464,"Ex9BL-H 1P+N B16 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=16A, IΔn=100mA, typ AC","NAE",1042,0,1042,8592765074652,6,18592765074659,72,28592765074656,"8536201090",0.22,0.22]
[107465,"Ex9BL-H 1P+N B20 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=20A, IΔn=100mA, typ AC","NAE",1217,0,1217,8592765074669,6,18592765074666,72,28592765074663,"8536201090",0.22,0.22]
[107466,"Ex9BL-H 1P+N B25 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=25A, IΔn=100mA, typ AC","NAE",1304,0,1304,8592765074676,6,18592765074673,72,28592765074670,"8536201090",0.22,0.22]
[107467,"Ex9BL-H 1P+N B32 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=32A, IΔn=100mA, typ AC","NAE",1394,0,1394,8592765074683,6,18592765074680,72,28592765074687,"8536201090",0.22,0.22]
[107468,"Ex9BL-H 1P+N B40 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=40A, IΔn=100mA, typ AC","NAE",1492,0,1492,8592765074690,6,18592765074697,72,28592765074694,"8536201090",0.22,0.22]
[107471,"Ex9BL-H 1P+N C6  100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=6A, IΔn=100mA, typ AC","NAE",1299,0,1299,8592765074720,6,18592765074727,72,28592765074724,"8536201090",0.22,0.22]
[107472,"Ex9BL-H 1P+N C10 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=10A, IΔn=100mA, typ AC","NAE",1236,0,1236,8592765074737,6,18592765074734,72,28592765074731,"8536201090",0.22,0.22]
[107473,"Ex9BL-H 1P+N C13 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=13A, IΔn=100mA, typ AC","NAE",1176,0,1176,8592765074744,6,18592765074741,72,28592765074748,"8536201090",0.22,0.22]
[107474,"Ex9BL-H 1P+N C16 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=16A, IΔn=100mA, typ AC","NAE",1042,0,1042,8592765074751,6,18592765074758,72,28592765074755,"8536201090",0.22,0.22]
[107475,"Ex9BL-H 1P+N C20 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=20A, IΔn=100mA, typ AC","NAE",1217,0,1217,8592765074768,6,18592765074765,72,28592765074762,"8536201090",0.22,0.22]
[107476,"Ex9BL-H 1P+N C25 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=25A, IΔn=100mA, typ AC","NAE",1304,0,1304,8592765074775,6,18592765074772,72,28592765074779,"8536201090",0.22,0.22]
[107477,"Ex9BL-H 1P+N C32 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=32A, IΔn=100mA, typ AC","NAE",1394,0,1394,8592765074782,6,18592765074789,72,28592765074786,"8536201090",0.22,0.22]
[107478,"Ex9BL-H 1P+N C40 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=40A, IΔn=100mA, typ AC","NAE",1492,0,1492,8592765074799,6,18592765074796,72,28592765074793,"8536201090",0.22,0.22]
[107481,"Ex9BL-H 1P+N B6 A 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=6A, IΔn=100mA, typ A","NAE",1376,0,1376,8592765074829,6,18592765074826,72,28592765074823,"8536201090",0.22,0.22]
[107482,"Ex9BL-H 1P+N B10 A 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=10A, IΔn=100mA, typ A","NAE",1310,0,1310,8592765074836,6,18592765074833,72,28592765074830,"8536201090",0.22,0.22]
[107483,"Ex9BL-H 1P+N B13 A 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=13A, IΔn=100mA, typ A","NAE",1247,0,1247,8592765074843,6,18592765074840,72,28592765074847,"8536201090",0.22,0.22]
[107484,"Ex9BL-H 1P+N B16 A 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=16A, IΔn=100mA, typ A","NAE",1105,0,1105,8592765074850,6,18592765074857,72,28592765074854,"8536201090",0.22,0.22]
[107485,"Ex9BL-H 1P+N B20 A 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=20A, IΔn=100mA, typ A","NAE",1290,0,1290,8592765074867,6,18592765074864,72,28592765074861,"8536201090",0.22,0.22]
[107486,"Ex9BL-H 1P+N B25 A 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=25A, IΔn=100mA, typ A","NAE",1382,0,1382,8592765074874,6,18592765074871,72,28592765074878,"8536201090",0.22,0.22]
[107487,"Ex9BL-H 1P+N B32 A 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=32A, IΔn=100mA, typ A","NAE",1478,0,1478,8592765074881,6,18592765074888,72,28592765074885,"8536201090",0.22,0.22]
[107488,"Ex9BL-H 1P+N B40 A 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=40A, IΔn=100mA, typ A","NAE",1582,0,1582,8592765074898,6,18592765074895,72,28592765074892,"8536201090",0.22,0.22]
[107491,"Ex9BL-H 1P+N C6  A 100mA ","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=6A, IΔn=100mA, typ A","NAE",1376,0,1376,8592765074928,6,18592765074925,72,28592765074922,"8536201090",0.22,0.22]
[107492,"Ex9BL-H 1P+N C10 A 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=10A, IΔn=100mA, typ A","NAE",1310,0,1310,8592765074935,6,18592765074932,72,28592765074939,"8536201090",0.22,0.22]
[107493,"Ex9BL-H 1P+N C13 A 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=13A, IΔn=100mA, typ A","NAE",1247,0,1247,8592765074942,6,18592765074949,72,28592765074946,"8536201090",0.22,0.22]
[107494,"Ex9BL-H 1P+N C16 A 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=16A, IΔn=100mA, typ A","NAE",1105,0,1105,8592765074959,6,18592765074956,72,28592765074953,"8536201090",0.22,0.22]
[107495,"Ex9BL-H 1P+N C20 A 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=20A, IΔn=100mA, typ A","NAE",1290,0,1290,8592765074966,6,18592765074963,72,28592765074960,"8536201090",0.22,0.22]
[107496,"Ex9BL-H 1P+N C25 A 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=25A, IΔn=100mA, typ A","NAE",1382,0,1382,8592765074973,6,18592765074970,72,28592765074977,"8536201090",0.22,0.22]
[107497,"Ex9BL-H 1P+N C32 A 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=32A, IΔn=100mA, typ A","NAE",1478,0,1478,8592765074980,6,18592765074987,72,28592765074984,"8536201090",0.22,0.22]
[107498,"Ex9BL-H 1P+N C40 A 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=40A, IΔn=100mA, typ A","NAE",1582,0,1582,8592765074997,6,18592765074994,72,28592765074991,"8536201090",0.22,0.22]
[107541,"Ex9BL-H 1P+N B6 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=6A, IΔn=300mA, typ AC","NAE",1299,0,{"$f":"E1525*(1-F1525)","v":1299},8592765075420,6,18592765075427,72,28592765075424,"8536201090",0.22,0.22]
[107542,"Ex9BL-H 1P+N B10 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=10A, IΔn=300mA, typ AC","NAE",1236,{"$f":"NAE","v":0},1236,8592765075437,6,18592765075434,72,28592765075431,"8536201090",0.22,0.22]
[107543,"Ex9BL-H 1P+N B13 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=13A, IΔn=300mA, typ AC","NAE",1176,0,1176,8592765075444,6,18592765075441,72,28592765075448,"8536201090",0.22,0.22]
[107544,"Ex9BL-H 1P+N B16 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=16A, IΔn=300mA, typ AC","NAE",1042,0,1042,8592765075451,6,18592765075458,72,28592765075455,"8536201090",0.22,0.22]
[107545,"Ex9BL-H 1P+N B20 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=20A, IΔn=300mA, typ AC","NAE",1217,0,1217,8592765075468,6,18592765075465,72,28592765075462,"8536201090",0.22,0.22]
[107546,"Ex9BL-H 1P+N B25 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=25A, IΔn=300mA, typ AC","NAE",1304,0,1304,8592765075475,6,18592765075472,72,28592765075479,"8536201090",0.22,0.22]
[107547,"Ex9BL-H 1P+N B32 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=32A, IΔn=300mA, typ AC","NAE",1394,0,1394,8592765075482,6,18592765075489,72,28592765075486,"8536201090",0.22,0.22]
[107548,"Ex9BL-H 1P+N B40 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=40A, IΔn=300mA, typ AC","NAE",1492,0,1492,8592765075499,6,18592765075496,72,28592765075493,"8536201090",0.22,0.22]
[107551,"Ex9BL-H 1P+N C6  300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=6A, IΔn=300mA, typ AC","NAE",1299,0,1299,8592765075529,6,18592765075526,72,28592765075523,"8536201090",0.22,0.22]
[107552,"Ex9BL-H 1P+N C10 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=10A, IΔn=300mA, typ AC","NAE",1236,0,1236,8592765075536,6,18592765075533,72,28592765075530,"8536201090",0.22,0.22]
[107553,"Ex9BL-H 1P+N C13 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=13A, IΔn=300mA, typ AC","NAE",1176,0,1176,8592765075543,6,18592765075540,72,28592765075547,"8536201090",0.22,0.22]
[107554,"Ex9BL-H 1P+N C16 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=16A, IΔn=300mA, typ AC","NAE",1042,0,1042,8592765075550,6,18592765075557,72,28592765075554,"8536201090",0.22,0.22]
[107555,"Ex9BL-H 1P+N C20 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=20A, IΔn=300mA, typ AC","NAE",1217,0,1217,8592765075567,6,18592765075564,72,28592765075561,"8536201090",0.22,0.22]
[107556,"Ex9BL-H 1P+N C25 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=25A, IΔn=300mA, typ AC","NAE",1304,0,1304,8592765075574,6,18592765075571,72,28592765075578,"8536201090",0.22,0.22]
[107557,"Ex9BL-H 1P+N C32 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=32A, IΔn=300mA, typ AC","NAE",1394,0,1394,8592765075581,6,18592765075588,72,28592765075585,"8536201090",0.22,0.22]
[107558,"Ex9BL-H 1P+N C40 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=40A, IΔn=300mA, typ AC","NAE",1492,0,1492,8592765075598,6,18592765075595,72,28592765075592,"8536201090",0.22,0.22]
[107561,"Ex9BL-H 1P+N B6 A 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=6A, IΔn=300mA, typ A","NAE",1376,0,1376,8592765075628,6,18592765075625,72,28592765075622,"8536201090",0.22,0.22]
[107562,"Ex9BL-H 1P+N B10 A 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=10A, IΔn=300mA, typ A","NAE",1310,0,1310,8592765075635,6,18592765075632,72,28592765075639,"8536201090",0.22,0.22]
[107563,"Ex9BL-H 1P+N B13 A 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=13A, IΔn=300mA, typ A","NAE",1247,0,1247,8592765075642,6,18592765075649,72,28592765075646,"8536201090",0.22,0.22]
[107564,"Ex9BL-H 1P+N B16 A 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=16A, IΔn=300mA, typ A","NAE",1105,0,1105,8592765075659,6,18592765075656,72,28592765075653,"8536201090",0.22,0.22]
[107565,"Ex9BL-H 1P+N B20 A 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=20A, IΔn=300mA, typ A","NAE",1290,0,1290,8592765075666,6,18592765075663,72,28592765075660,"8536201090",0.22,0.22]
[107566,"Ex9BL-H 1P+N B25 A 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=25A, IΔn=300mA, typ A","NAE",1382,0,1382,8592765075673,6,18592765075670,72,28592765075677,"8536201090",0.22,0.22]
[107567,"Ex9BL-H 1P+N B32 A 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=32A, IΔn=300mA, typ A","NAE",1478,0,1478,8592765075680,6,18592765075687,72,28592765075684,"8536201090",0.22,0.22]
[107568,"Ex9BL-H 1P+N B40 A 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. B, In=40A, IΔn=300mA, typ A","NAE",1582,0,1582,8592765075697,6,18592765075694,72,28592765075691,"8536201090",0.22,0.22]
[107571,"Ex9BL-H 1P+N C6  A 300mA ","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=6A, IΔn=300mA, typ A","NAE",1376,0,1376,8592765075727,6,18592765075724,72,28592765075721,"8536201090",0.22,0.22]
[107572,"Ex9BL-H 1P+N C10 A 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=10A, IΔn=300mA, typ A","NAE",1310,0,1310,8592765075734,6,18592765075731,72,28592765075738,"8536201090",0.22,0.22]
[107573,"Ex9BL-H 1P+N C13 A 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=13A, IΔn=300mA, typ A","NAE",1247,0,1247,8592765075741,6,18592765075748,72,28592765075745,"8536201090",0.22,0.22]
[107574,"Ex9BL-H 1P+N C16 A 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=16A, IΔn=300mA, typ A","NAE",1105,0,1105,8592765075758,6,18592765075755,72,28592765075752,"8536201090",0.22,0.22]
[107575,"Ex9BL-H 1P+N C20 A 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=20A, IΔn=300mA, typ A","NAE",1290,0,1290,8592765075765,6,18592765075762,72,28592765075769,"8536201090",0.22,0.22]
[107576,"Ex9BL-H 1P+N C25 A 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=25A, IΔn=300mA, typ A","NAE",1382,0,1382,8592765075772,6,18592765075779,72,28592765075776,"8536201090",0.22,0.22]
[107577,"Ex9BL-H 1P+N C32 A 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=32A, IΔn=300mA, typ A","NAE",1478,0,1478,8592765075789,6,18592765075786,72,28592765075783,"8536201090",0.22,0.22]
[107578,"Ex9BL-H 1P+N C40 A 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=10kA, 1+Npól, char. C, In=40A, IΔn=300mA, typ A","NAE",1582,0,1582,8592765075796,6,18592765075793,72,28592765075790,"8536201090",0.22,0.22]
[]
["Proudové chrániče s nadproudovou ochranou Ex9BL-N, 6 kA"]
[107619,"Ex9BL-N 1P+N B6 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=6A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",976,{"$f":"NAF","v":0},{"$f":"E1559*(1-F1559)","v":976},8592765076205,6,18592765076202,72,28592765076209,"8536201090",0.22,0.22]
[107620,"Ex9BL-N 1P+N B10 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=10A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",931,{"$f":"NAF","v":0},931,8592765076212,6,18592765076219,72,28592765076216,"8536201090",0.22,0.22]
[107621,"Ex9BL-N 1P+N B13 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=13A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",886,0,886,8592765076229,6,18592765076226,72,28592765076223,"8536201090",0.22,0.22]
[107622,"Ex9BL-N 1P+N B16 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=16A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",813,0,813,8592765076236,6,18592765076233,72,28592765076230,"8536201090",0.22,0.22]
[107623,"Ex9BL-N 1P+N B20 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=20A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",909,0,909,8592765076243,6,18592765076240,72,28592765076247,"8536201090",0.22,0.22]
[107624,"Ex9BL-N 1P+N B25 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=25A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",974,0,974,8592765076250,6,18592765076257,72,28592765076254,"8536201090",0.22,0.22]
[107625,"Ex9BL-N 1P+N B32 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=32A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",1043,0,1043,8592765076267,6,18592765076264,72,28592765076261,"8536201090",0.22,0.22]
[107626,"Ex9BL-N 1P+N B40 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=40A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",1116,0,1116,8592765076274,6,18592765076271,72,28592765076278,"8536201090",0.22,0.22]
[107627,"Ex9BL-N 1P+N C6 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=6A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",1011,0,1011,8592765076281,6,18592765076288,72,28592765076285,"8536201090",0.22,0.22]
[107628,"Ex9BL-N 1P+N C10 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=10A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",964,0,964,8592765076298,6,18592765076295,72,28592765076292,"8536201090",0.22,0.22]
[107629,"Ex9BL-N 1P+N C13 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=13A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",916,0,916,8592765076304,6,18592765076301,72,28592765076308,"8536201090",0.22,0.22]
[107630,"Ex9BL-N 1P+N C16 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=16A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",841,0,841,8592765076311,6,18592765076318,72,28592765076315,"8536201090",0.22,0.22]
[107631,"Ex9BL-N 1P+N C20 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=20A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",942,0,942,8592765076328,6,18592765076325,72,28592765076322,"8536201090",0.22,0.22]
[107632,"Ex9BL-N 1P+N C25 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=25A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",1009,0,1009,8592765076335,6,18592765076332,72,28592765076339,"8536201090",0.22,0.22]
[107633,"Ex9BL-N 1P+N C32 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=32A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",1080,0,1080,8592765076342,6,18592765076349,72,28592765076346,"8536201090",0.22,0.22]
[107634,"Ex9BL-N 1P+N C40 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=40A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",1155,0,1155,8592765076359,6,18592765076356,72,28592765076353,"8536201090",0.22,0.22]
[107635,"Ex9BL-N 1P+N B6 A 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=6A, IΔn=30mA, typ A","NAF",1035,0,1035,8592765076366,6,18592765076363,72,28592765076360,"8536201090",0.22,0.22]
[107636,"Ex9BL-N 1P+N B10 A 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=10A, IΔn=30mA, typ A","NAF",986,0,986,8592765076373,6,18592765076370,72,28592765076377,"8536201090",0.22,0.22]
[107637,"Ex9BL-N 1P+N B13 A 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=13A, IΔn=30mA, typ A","NAF",940,0,940,8592765076380,6,18592765076387,72,28592765076384,"8536201090",0.22,0.22]
[107638,"Ex9BL-N 1P+N B16 A 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=16A, IΔn=30mA, typ A","NAF",862,0,862,8592765076397,6,18592765076394,72,28592765076391,"8536201090",0.22,0.22]
[107639,"Ex9BL-N 1P+N B20 A 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=20A, IΔn=30mA, typ A","NAF",964,0,964,8592765076403,6,18592765076400,72,28592765076407,"8536201090",0.22,0.22]
[107640,"Ex9BL-N 1P+N B25 A 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=25A, IΔn=30mA, typ A","NAF",1032,0,1032,8592765076410,6,18592765076417,72,28592765076414,"8536201090",0.22,0.22]
[107641,"Ex9BL-N 1P+N B32 A 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=32A, IΔn=30mA, typ A","NAF",1106,0,1106,8592765076427,6,18592765076424,72,28592765076421,"8536201090",0.22,0.22]
[107642,"Ex9BL-N 1P+N B40 A 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=40A, IΔn=30mA, typ A","NAF",1183,0,1183,8592765076434,6,18592765076431,72,28592765076438,"8536201090",0.22,0.22]
[107643,"Ex9BL-N 1P+N C6 A 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=6A, IΔn=30mA, typ A","NAF",1072,0,1072,8592765076441,6,18592765076448,72,28592765076445,"8536201090",0.22,0.22]
[107644,"Ex9BL-N 1P+N C10 A 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=10A, IΔn=30mA, typ A","NAF",1022,0,1022,8592765076458,6,18592765076455,72,28592765076452,"8536201090",0.22,0.22]
[107645,"Ex9BL-N 1P+N C13 A 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=13A, IΔn=30mA, typ A","NAF",971,0,971,8592765076465,6,18592765076462,72,28592765076469,"8536201090",0.22,0.22]
[107646,"Ex9BL-N 1P+N C16 A 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=16A, IΔn=30mA, typ A","NAF",891,0,891,8592765076472,6,18592765076479,72,28592765076476,"8536201090",0.22,0.22]
[107647,"Ex9BL-N 1P+N C20 A 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=20A, IΔn=30mA, typ A","NAF",999,0,999,8592765076489,6,18592765076486,72,28592765076483,"8536201090",0.22,0.22]
[107648,"Ex9BL-N 1P+N C25 A 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=25A, IΔn=30mA, typ A","NAF",1070,0,1070,8592765076496,6,18592765076493,72,28592765076490,"8536201090",0.22,0.22]
[107649,"Ex9BL-N 1P+N C32 A 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=32A, IΔn=30mA, typ A","NAF",1145,0,1145,8592765076502,6,18592765076509,72,28592765076506,"8536201090",0.22,0.22]
[107650,"Ex9BL-N 1P+N C40 A 30mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=40A, IΔn=30mA, typ A","NAF",1224,0,1224,8592765076519,6,18592765076516,72,28592765076513,"8536201090",0.22,0.22]
[107651,"Ex9BL-N 1P+N B6 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=6A, IΔn=100mA, typ AC","NAF",1096,0,1096,8592765076526,6,18592765076523,72,28592765076520,"8536201090",0.22,0.22]
[107652,"Ex9BL-N 1P+N B10 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=10A, IΔn=100mA, typ AC","NAF",1045,0,1045,8592765076533,6,18592765076530,72,28592765076537,"8536201090",0.22,0.22]
[107653,"Ex9BL-N 1P+N B13 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=13A, IΔn=100mA, typ AC","NAF",995,0,995,8592765076540,6,18592765076547,72,28592765076544,"8536201090",0.22,0.22]
[107654,"Ex9BL-N 1P+N B16 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=16A, IΔn=100mA, typ AC","NAF",879,0,879,8592765076557,6,18592765076554,72,28592765076551,"8536201090",0.22,0.22]
[107655,"Ex9BL-N 1P+N B20 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=20A, IΔn=100mA, typ AC","NAF",1028,0,1028,8592765076564,6,18592765076561,72,28592765076568,"8536201090",0.22,0.22]
[107656,"Ex9BL-N 1P+N B25 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=25A, IΔn=100mA, typ AC","NAF",1100,0,1100,8592765076571,6,18592765076578,72,28592765076575,"8536201090",0.22,0.22]
[107657,"Ex9BL-N 1P+N B32 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=32A, IΔn=100mA, typ AC","NAF",1178,0,1178,8592765076588,6,18592765076585,72,28592765076582,"8536201090",0.22,0.22]
[107658,"Ex9BL-N 1P+N B40 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=40A, IΔn=100mA, typ AC","NAF",1262,0,1262,8592765076595,6,18592765076592,72,28592765076599,"8536201090",0.22,0.22]
[107659,"Ex9BL-N 1P+N C6  100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=6A, IΔn=100mA, typ AC","NAF",1096,0,1096,8592765076601,6,18592765076608,72,28592765076605,"8536201090",0.22,0.22]
[107660,"Ex9BL-N 1P+N C10 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=10A, IΔn=100mA, typ AC","NAF",1045,0,1045,8592765076618,6,18592765076615,72,28592765076612,"8536201090",0.22,0.22]
[107661,"Ex9BL-N 1P+N C13 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=13A, IΔn=100mA, typ AC","NAF",995,0,995,8592765076625,6,18592765076622,72,28592765076629,"8536201090",0.22,0.22]
[107662,"Ex9BL-N 1P+N C16 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=16A, IΔn=100mA, typ AC","NAF",879,0,879,8592765076632,6,18592765076639,72,28592765076636,"8536201090",0.22,0.22]
[107663,"Ex9BL-N 1P+N C20 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=20A, IΔn=100mA, typ AC","NAF",1028,0,1028,8592765076649,6,18592765076646,72,28592765076643,"8536201090",0.22,0.22]
[107664,"Ex9BL-N 1P+N C25 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=25A, IΔn=100mA, typ AC","NAF",1100,0,1100,8592765076656,6,18592765076653,72,28592765076650,"8536201090",0.22,0.22]
[107665,"Ex9BL-N 1P+N C32 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=32A, IΔn=100mA, typ AC","NAF",1178,0,1178,8592765076663,6,18592765076660,72,28592765076667,"8536201090",0.22,0.22]
[107666,"Ex9BL-N 1P+N C40  100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=40A, IΔn=100mA, typ AC","NAF",1262,0,1262,8592765076670,6,18592765076677,72,28592765076674,"8536201090",0.22,0.22]
[107667,"Ex9BL-N 1P+N B6 A 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=6A, IΔn=100mA, typ A","NAF",1162,0,1162,8592765076687,6,18592765076684,72,28592765076681,"8536201090",0.22,0.22]
[107668,"Ex9BL-N 1P+N B10 A 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=10A, IΔn=100mA, typ A","NAF",1108,0,1108,8592765076694,6,18592765076691,72,28592765076698,"8536201090",0.22,0.22]
[107669,"Ex9BL-N 1P+N B13 A 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=13A, IΔn=100mA, typ A","NAF",1056,0,1056,8592765076700,6,18592765076707,72,28592765076704,"8536201090",0.22,0.22]
[107670,"Ex9BL-N 1P+N B16 A 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=16A, IΔn=100mA, typ A","NAF",932,0,932,8592765076717,6,18592765076714,72,28592765076711,"8536201090",0.22,0.22]
[107671,"Ex9BL-N 1P+N B20 A 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=20A, IΔn=100mA, typ A","NAF",1090,0,1090,8592765076724,6,18592765076721,72,28592765076728,"8536201090",0.22,0.22]
[107672,"Ex9BL-N 1P+N B25 A 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=25A, IΔn=100mA, typ A","NAF",1167,0,1167,8592765076731,6,18592765076738,72,28592765076735,"8536201090",0.22,0.22]
[107673,"Ex9BL-N 1P+N B32 A 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=32A, IΔn=100mA, typ A","NAF",1249,0,1249,8592765076748,6,18592765076745,72,28592765076742,"8536201090",0.22,0.22]
[107674,"Ex9BL-N 1P+N B40 A 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=40A, IΔn=100mA, typ A","NAF",1338,0,1338,8592765076755,6,18592765076752,72,28592765076759,"8536201090",0.22,0.22]
[107675,"Ex9BL-N 1P+N C6  A 100mA ","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=6A, IΔn=100mA, typ A","NAF",1162,0,1162,8592765076762,6,18592765076769,72,28592765076766,"8536201090",0.22,0.22]
[107676,"Ex9BL-N 1P+N C10 A 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=10A, IΔn=100mA, typ A","NAF",1108,0,1108,8592765076779,6,18592765076776,72,28592765076773,"8536201090",0.22,0.22]
[107677,"Ex9BL-N 1P+N C13 A 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=13A, IΔn=100mA, typ A","NAF",1056,0,1056,8592765076786,6,18592765076783,72,28592765076780,"8536201090",0.22,0.22]
[107678,"Ex9BL-N 1P+N C16 A 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=16A, IΔn=100mA, typ A","NAF",932,0,932,8592765076793,6,18592765076790,72,28592765076797,"8536201090",0.22,0.22]
[107679,"Ex9BL-N 1P+N C20 A 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=20A, IΔn=100mA, typ A","NAF",1090,0,1090,8592765076809,6,18592765076806,72,28592765076803,"8536201090",0.22,0.22]
[107680,"Ex9BL-N 1P+N C25 A 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=25A, IΔn=100mA, typ A","NAF",1167,0,1167,8592765076816,6,18592765076813,72,28592765076810,"8536201090",0.22,0.22]
[107681,"Ex9BL-N 1P+N C32 A 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=32A, IΔn=100mA, typ A","NAF",1249,0,1249,8592765076823,6,18592765076820,72,28592765076827,"8536201090",0.22,0.22]
[107682,"Ex9BL-N 1P+N C40 A 100mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=40A, IΔn=100mA, typ A","NAF",1338,0,1338,8592765076830,6,18592765076837,72,28592765076834,"8536201090",0.22,0.22]
[107683,"Ex9BL-N 1P+N B6 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=6A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",1096,0,{"$f":"E1623*(1-F1623)","v":1096},8592765076847,6,18592765076844,72,28592765076841,"8536201090",0.22,0.22]
[107684,"Ex9BL-N 1P+N B10 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=10A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",1045,{"$f":"NAF","v":0},1045,8592765076854,6,18592765076851,72,28592765076858,"8536201090",0.22,0.22]
[107685,"Ex9BL-N 1P+N B13 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=13A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",995,0,995,8592765076861,6,18592765076868,72,28592765076865,"8536201090",0.22,0.22]
[107686,"Ex9BL-N 1P+N B16 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=16A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",879,0,879,8592765076878,6,18592765076875,72,28592765076872,"8536201090",0.22,0.22]
[107687,"Ex9BL-N 1P+N B20 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=20A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",1028,0,1028,8592765076885,6,18592765076882,72,28592765076889,"8536201090",0.22,0.22]
[107688,"Ex9BL-N 1P+N B25 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=25A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",1100,0,1100,8592765076892,6,18592765076899,72,28592765076896,"8536201090",0.22,0.22]
[107689,"Ex9BL-N 1P+N B32 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=32A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",1178,0,1178,8592765076908,6,18592765076905,72,28592765076902,"8536201090",0.22,0.22]
[107690,"Ex9BL-N 1P+N B40 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=40A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",1262,0,1262,8592765076915,6,18592765076912,72,28592765076919,"8536201090",0.22,0.22]
[107691,"Ex9BL-N 1P+N C6  300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=6A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",1096,0,1096,8592765076922,6,18592765076929,72,28592765076926,"8536201090",0.22,0.22]
[107692,"Ex9BL-N 1P+N C10 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=10A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",1045,0,1045,8592765076939,6,18592765076936,72,28592765076933,"8536201090",0.22,0.22]
[107693,"Ex9BL-N 1P+N C13 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=13A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",995,0,995,8592765076946,6,18592765076943,72,28592765076940,"8536201090",0.22,0.22]
[107694,"Ex9BL-N 1P+N C16 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=16A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",879,0,879,8592765076953,6,18592765076950,72,28592765076957,"8536201090",0.22,0.22]
[107695,"Ex9BL-N 1P+N C20 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=20A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",1028,0,1028,8592765076960,6,18592765076967,72,28592765076964,"8536201090",0.22,0.22]
[107696,"Ex9BL-N 1P+N C25 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=25A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",1100,0,1100,8592765076977,6,18592765076974,72,28592765076971,"8536201090",0.22,0.22]
[107697,"Ex9BL-N 1P+N C32 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=32A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",1178,0,1178,8592765076984,6,18592765076981,72,28592765076988,"8536201090",0.22,0.22]
[107698,"Ex9BL-N 1P+N C40 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=40A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",1262,0,1262,8592765076991,6,18592765076998,72,28592765076995,"8536201090",0.22,0.22]
[107699,"Ex9BL-N 1P+N B6 A 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=6A, IΔn=300mA, typ A","NAF",1162,0,1162,8592765077004,6,18592765077001,72,28592765077008,"8536201090",0.22,0.22]
[107700,"Ex9BL-N 1P+N B10 A 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=10A, IΔn=300mA, typ A","NAF",1108,0,1108,8592765077011,6,18592765077018,72,28592765077015,"8536201090",0.22,0.22]
[107701,"Ex9BL-N 1P+N B13 A 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=13A, IΔn=300mA, typ A","NAF",1056,0,1056,8592765077028,6,18592765077025,72,28592765077022,"8536201090",0.22,0.22]
[107702,"Ex9BL-N 1P+N B16 A 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=16A, IΔn=300mA, typ A","NAF",932,0,932,8592765077035,6,18592765077032,72,28592765077039,"8536201090",0.22,0.22]
[107703,"Ex9BL-N 1P+N B20 A 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=20A, IΔn=300mA, typ A","NAF",1090,0,1090,8592765077042,6,18592765077049,72,28592765077046,"8536201090",0.22,0.22]
[107704,"Ex9BL-N 1P+N B25 A 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=25A, IΔn=300mA, typ A","NAF",1167,0,1167,8592765077059,6,18592765077056,72,28592765077053,"8536201090",0.22,0.22]
[107705,"Ex9BL-N 1P+N B32 A 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=32A, IΔn=300mA, typ A","NAF",1249,0,1249,8592765077066,6,18592765077063,72,28592765077060,"8536201090",0.22,0.22]
[107706,"Ex9BL-N 1P+N B40 A 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=40A, IΔn=300mA, typ A","NAF",1338,0,1338,8592765077073,6,18592765077070,72,28592765077077,"8536201090",0.22,0.22]
[107707,"Ex9BL-N 1P+N C6 A 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=6A, IΔn=300mA, typ A","NAF",1162,0,1162,8592765077080,6,18592765077087,72,28592765077084,"8536201090",0.22,0.22]
[107708,"Ex9BL-N 1P+N C10 A 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=10A, IΔn=300mA, typ A","NAF",1108,0,1108,8592765077097,6,18592765077094,72,28592765077091,"8536201090",0.22,0.22]
[107709,"Ex9BL-N 1P+N C13 A 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=13A, IΔn=300mA, typ A","NAF",1056,0,1056,8592765077103,6,18592765077100,72,28592765077107,"8536201090",0.22,0.22]
[107710,"Ex9BL-N 1P+N C16 A 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=16A, IΔn=300mA, typ A","NAF",932,0,932,8592765077110,6,18592765077117,72,28592765077114,"8536201090",0.22,0.22]
[107711,"Ex9BL-N 1P+N C20 A 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=20A, IΔn=300mA, typ A","NAF",1090,0,1090,8592765077127,6,18592765077124,72,28592765077121,"8536201090",0.22,0.22]
[107712,"Ex9BL-N 1P+N C25 A 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=25A, IΔn=300mA, typ A","NAF",1167,0,1167,8592765077134,6,18592765077131,72,28592765077138,"8536201090",0.22,0.22]
[107713,"Ex9BL-N 1P+N C32 A 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=32A, IΔn=300mA, typ A","NAF",1249,0,1249,8592765077141,6,18592765077148,72,28592765077145,"8536201090",0.22,0.22]
[107714,"Ex9BL-N 1P+N C40 A 300mA","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=40A, IΔn=300mA, typ A","NAF",1338,0,1338,8592765077158,6,18592765077155,72,28592765077152,"8536201090",0.22,0.22]
[]
["Proudové chrániče s nadproudovou ochranou Ex9NL-N 3P+N, 6 kA"]
[111496,"Ex9NL-N 3P+N B10 30mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=10A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",1626,{"$f":"NAF","v":0},{"$f":"E1657*(1-F1657)","v":1626},8592765114969,1,18592765114966,45,28592765114963,8536201090,0.42,0.42]
[111497,"Ex9NL-N 3P+N B13 30mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=13A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",1549,{"$f":"NAF","v":0},{"$f":"E1658*(1-F1658)","v":1549},8592765114976,1,18592765114973,45,28592765114970,8536201090,0.42,0.42]
[111498,"Ex9NL-N 3P+N B16 30mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=16A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",1420,{"$f":"NAF","v":0},1420,8592765114983,1,18592765114980,45,28592765114987,8536201090,0.42,0.42]
[111499,"Ex9NL-N 3P+N B20 30mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=20A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",1590,{"$f":"NAF","v":0},1590,8592765114990,1,18592765114997,45,28592765114994,8536201090,0.42,0.42]
[111500,"Ex9NL-N 3P+N B25 30mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=25A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",1702,{"$f":"NAF","v":0},1702,8592765115003,1,18592765115000,45,28592765115007,8536201090,0.42,0.42]
[111501,"Ex9NL-N 3P+N B32 30mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=32A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",1822,{"$f":"NAF","v":0},1822,8592765115010,1,18592765115017,45,28592765115014,8536201090,0.43,0.43]
[111502,"Ex9NL-N 3P+N B40 30mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=40A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",1950,{"$f":"NAF","v":0},1950,8592765115027,1,18592765115024,45,28592765115021,8536201090,0.43,0.43]
[111504,"Ex9NL-N 3P+N B10 300mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=10A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",1825,{"$f":"NAF","v":0},1825,8592765115041,1,18592765115048,45,28592765115045,8536201090,0.42,0.42]
[111505,"Ex9NL-N 3P+N B13 300mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=13A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",1739,{"$f":"NAF","v":0},1739,8592765115058,1,18592765115055,45,28592765115052,8536201090,0.42,0.42]
[111506,"Ex9NL-N 3P+N B16 300mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=16A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",1537,{"$f":"NAF","v":0},1537,8592765115065,1,18592765115062,45,28592765115069,8536201090,0.42,0.42]
[111507,"Ex9NL-N 3P+N B20 300mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=20A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",1798,{"$f":"NAF","v":0},1798,8592765115072,1,18592765115079,45,28592765115076,8536201090,0.42,0.42]
[111508,"Ex9NL-N 3P+N B25 300mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=25A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",1924,{"$f":"NAF","v":0},1924,8592765115089,1,18592765115086,45,28592765115083,8536201090,0.42,0.42]
[111509,"Ex9NL-N 3P+N B32 300mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=32A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",2060,{"$f":"NAF","v":0},2060,8592765115096,1,18592765115093,45,28592765115090,8536201090,0.43,0.43]
[111510,"Ex9NL-N 3P+N B40 300mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=40A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",2206,{"$f":"NAF","v":0},2206,8592765115102,1,18592765115109,45,28592765115106,8536201090,0.43,0.43]
[111511,"Ex9NL-N 3P+N C6 30mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=6A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",1767,{"$f":"NAF","v":0},1767,8592765115119,1,18592765115116,45,28592765115113,8536201090,0.42,0.42]
[111512,"Ex9NL-N 3P+N C10 30mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=10A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",1684,{"$f":"NAF","v":0},1684,8592765115126,1,18592765115123,45,28592765115120,8536201090,0.42,0.42]
[111513,"Ex9NL-N 3P+N C13 30mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=13A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",1602,{"$f":"NAF","v":0},1602,8592765115133,1,18592765115130,45,28592765115137,8536201090,0.42,0.42]
[111514,"Ex9NL-N 3P+N C16 30mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=16A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",1469,{"$f":"NAF","v":0},1469,8592765115140,1,18592765115147,45,28592765115144,8536201090,0.42,0.42]
[111515,"Ex9NL-N 3P+N C20 30mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=20A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",1646,{"$f":"NAF","v":0},1646,8592765115157,1,18592765115154,45,28592765115151,8536201090,0.42,0.42]
[111516,"Ex9NL-N 3P+N C25 30mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=25A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",1763,{"$f":"NAF","v":0},1763,8592765115164,1,18592765115161,45,28592765115168,8536201090,0.42,0.42]
[111517,"Ex9NL-N 3P+N C32 30mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=32A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",1887,{"$f":"NAF","v":0},1887,8592765115171,1,18592765115178,45,28592765115175,8536201090,0.43,0.43]
[111518,"Ex9NL-N 3P+N C40 30mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=40A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",2018,{"$f":"NAF","v":0},2018,8592765115188,1,18592765115185,45,28592765115182,8536201090,0.43,0.43]
[111519,"Ex9NL-N 3P+N C6 300mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=6A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",1916,{"$f":"NAF","v":0},1916,8592765115195,1,18592765115192,45,28592765115199,8536201090,0.42,0.42]
[111520,"Ex9NL-N 3P+N C10 300mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=10A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",1825,{"$f":"NAF","v":0},1825,8592765115201,1,18592765115208,45,28592765115205,8536201090,0.42,0.42]
[111521,"Ex9NL-N 3P+N C13 300mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=13A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",1739,{"$f":"NAF","v":0},1739,8592765115218,1,18592765115215,45,28592765115212,8536201090,0.42,0.42]
[111522,"Ex9NL-N 3P+N C16 300mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=16A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",1537,{"$f":"NAF","v":0},1537,8592765115225,1,18592765115222,45,28592765115229,8536201090,0.42,0.42]
[111523,"Ex9NL-N 3P+N C20 300mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=20A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",1798,{"$f":"NAF","v":0},1798,8592765115232,1,18592765115239,45,28592765115236,8536201090,0.42,0.42]
[111524,"Ex9NL-N 3P+N C25 300mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=25A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",1924,{"$f":"NAF","v":0},1924,8592765115249,1,18592765115246,45,28592765115243,8536201090,0.42,0.42]
[111525,"Ex9NL-N 3P+N C32 300mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=32A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",2060,{"$f":"NAF","v":0},2060,8592765115256,1,18592765115253,45,28592765115250,8536201090,0.43,0.43]
[111526,"Ex9NL-N 3P+N C40 300mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=40A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",2206,{"$f":"NAF","v":0},2206,8592765115263,1,18592765115260,45,28592765115267,8536201090,0.43,0.43]
[111528,"Ex9NL-N 3P+N B10 A 30mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=10A, IΔn=30mA, typ A","NAF",1724,{"$f":"NAF","v":0},1724,8592765115287,1,18592765115284,45,28592765115281,8536201090,0.42,0.42]
[111529,"Ex9NL-N 3P+N B13 A 30mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=13A, IΔn=30mA, typ A","NAF",1641,{"$f":"NAF","v":0},1641,8592765115294,1,18592765115291,45,28592765115298,8536201090,0.42,0.42]
[111530,"Ex9NL-N 3P+N B16 A 30mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=16A, IΔn=30mA, typ A","NAF",1505,{"$f":"NAF","v":0},1505,8592765115300,1,18592765115307,45,28592765115304,8536201090,0.42,0.42]
[111531,"Ex9NL-N 3P+N B20 A 30mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=20A, IΔn=30mA, typ A","NAF",1685,{"$f":"NAF","v":0},1685,8592765115317,1,18592765115314,45,28592765115311,8536201090,0.42,0.42]
[111532,"Ex9NL-N 3P+N B25 A 30mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=25A, IΔn=30mA, typ A","NAF",1804,{"$f":"NAF","v":0},1804,8592765115324,1,18592765115321,45,28592765115328,8536201090,0.42,0.42]
[111533,"Ex9NL-N 3P+N B32 A 30mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=32A, IΔn=30mA, typ A","NAF",1931,{"$f":"NAF","v":0},1931,8592765115331,1,18592765115338,45,28592765115335,8536201090,0.43,0.43]
[111534,"Ex9NL-N 3P+N B40 A 30mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=40A, IΔn=30mA, typ A","NAF",2067,{"$f":"NAF","v":0},2067,8592765115348,1,18592765115345,45,28592765115342,8536201090,0.43,0.43]
[111536,"Ex9NL-N 3P+N B10 A 300mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=10A, IΔn=300mA, typ A","NAF",1935,{"$f":"NAF","v":0},1935,8592765115362,1,18592765115369,45,28592765115366,8536201090,0.42,0.42]
[111537,"Ex9NL-N 3P+N B13 A 300mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=13A, IΔn=300mA, typ A","NAF",1843,{"$f":"NAF","v":0},1843,8592765115379,1,18592765115376,45,28592765115373,8536201090,0.42,0.42]
[111538,"Ex9NL-N 3P+N B16 A 300mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=16A, IΔn=300mA, typ A","NAF",1629,{"$f":"NAF","v":0},1629,8592765115386,1,18592765115383,45,28592765115380,8536201090,0.42,0.42]
[111539,"Ex9NL-N 3P+N B20 A 300mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=20A, IΔn=300mA, typ A","NAF",1906,{"$f":"NAF","v":0},1906,8592765115393,1,18592765115390,45,28592765115397,8536201090,0.42,0.42]
[111540,"Ex9NL-N 3P+N B25 A 300mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=25A, IΔn=300mA, typ A","NAF",2039,{"$f":"NAF","v":0},2039,8592765115409,1,18592765115406,45,28592765115403,8536201090,0.42,0.42]
[111541,"Ex9NL-N 3P+N B32 A 300mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=32A, IΔn=300mA, typ A","NAF",2183,{"$f":"NAF","v":0},2183,8592765115416,1,18592765115413,45,28592765115410,8536201090,0.43,0.43]
[111542,"Ex9NL-N 3P+N B40 A 300mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. B, In=40A, IΔn=300mA, typ A","NAF",2337,{"$f":"NAF","v":0},2337,8592765115423,1,18592765115420,45,28592765115427,8536201090,0.43,0.43]
[111543,"Ex9NL-N 3P+N C6 A 30mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=6A, IΔn=30mA, typ A","NAF",1873,{"$f":"NAF","v":0},1873,8592765115430,1,18592765115437,45,28592765115434,8536201090,0.42,0.42]
[111544,"Ex9NL-N 3P+N C10 A 30mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=10A, IΔn=30mA, typ A","NAF",1786,{"$f":"NAF","v":0},1786,8592765115447,1,18592765115444,45,28592765115441,8536201090,0.42,0.42]
[111545,"Ex9NL-N 3P+N C13 A 30mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=13A, IΔn=30mA, typ A","NAF",1698,{"$f":"NAF","v":0},1698,8592765115454,1,18592765115451,45,28592765115458,8536201090,0.42,0.42]
[111546,"Ex9NL-N 3P+N C16 A 30mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=16A, IΔn=30mA, typ A","NAF",1558,{"$f":"NAF","v":0},1558,8592765115461,1,18592765115468,45,28592765115465,8536201090,0.42,0.42]
[111547,"Ex9NL-N 3P+N C20 A 30mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=20A, IΔn=30mA, typ A","NAF",1745,{"$f":"NAF","v":0},1745,8592765115478,1,18592765115475,45,28592765115472,8536201090,0.42,0.42]
[111548,"Ex9NL-N 3P+N C25 A 30mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=25A, IΔn=30mA, typ A","NAF",1869,{"$f":"NAF","v":0},1869,8592765115485,1,18592765115482,45,28592765115489,8536201090,0.42,0.42]
[111549,"Ex9NL-N 3P+N C32 A 30mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=32A, IΔn=30mA, typ A","NAF",2000,{"$f":"NAF","v":0},2000,8592765115492,1,18592765115499,45,28592765115496,8536201090,0.43,0.43]
[111550,"Ex9NL-N 3P+N C40 A 30mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=40A, IΔn=30mA, typ A","NAF",2140,{"$f":"NAF","v":0},2140,8592765115508,1,18592765115505,45,28592765115502,8536201090,0.43,0.43]
[111551,"Ex9NL-N 3P+N C6 A 300mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=6A, IΔn=300mA, typ A","NAF",2031,{"$f":"NAF","v":0},2031,8592765115515,1,18592765115512,45,28592765115519,8536201090,0.42,0.42]
[111552,"Ex9NL-N 3P+N C10 A 300mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=10A, IΔn=300mA, typ A","NAF",1935,{"$f":"NAF","v":0},1935,8592765115522,1,18592765115529,45,28592765115526,8536201090,0.42,0.42]
[111553,"Ex9NL-N 3P+N C13 A 300mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=13A, IΔn=300mA, typ A","NAF",1843,{"$f":"NAF","v":0},1843,8592765115539,1,18592765115536,45,28592765115533,8536201090,0.42,0.42]
[111554,"Ex9NL-N 3P+N C16 A 300mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=16A, IΔn=300mA, typ A","NAF",1629,{"$f":"NAF","v":0},1629,8592765115546,1,18592765115543,45,28592765115540,8536201090,0.42,0.42]
[111555,"Ex9NL-N 3P+N C20 A 300mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=20A, IΔn=300mA, typ A","NAF",1906,{"$f":"NAF","v":0},1906,8592765115553,1,18592765115550,45,28592765115557,8536201090,0.42,0.42]
[111556,"Ex9NL-N 3P+N C25 A 300mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=25A, IΔn=300mA, typ A","NAF",2039,{"$f":"NAF","v":0},2039,8592765115560,1,18592765115567,45,28592765115564,8536201090,0.42,0.42]
[111557,"Ex9NL-N 3P+N C32 A 300mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=32A, IΔn=300mA, typ A","NAF",2183,{"$f":"NAF","v":0},2183,8592765115577,1,18592765115574,45,28592765115571,8536201090,0.43,0.43]
[111558,"Ex9NL-N 3P+N C40 A 300mA EU","Proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 3+Npól, char. C, In=40A, IΔn=300mA, typ A","NAF",2337,{"$f":"NAF","v":0},2337,8592765115584,1,18592765115581,45,28592765115588,8536201090,0.43,0.43]
[]
["Jednomodulový Elektronický proud. chránič s nadpr. ochr Ex9NLE, 6kA"]
[111146,"Ex9NLE EL 1PN B6 30mA","Jednomodulový Elektronický proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=6A, IΔn=30mA, typ AC","NAAA",577,{"$f":"NAAA","v":0},{"$f":"E1719*(1-F1719)","v":577},8592765111463,12,18592765111460,144,28592765111467,8536200000,0.12,0.12]
[111147,"Ex9NLE EL 1PN B10 30mA","Jednomodulový Elektronický proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=10A, IΔn=30mA, typ AC","NAAA",577,{"$f":"NAAA","v":0},577,8592765111470,12,18592765111477,144,28592765111474,8536200000,0.12,0.12]
[111148,"Ex9NLE EL 1PN B16 30mA","Jednomodulový Elektronický proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=16A, IΔn=30mA, typ AC","NAAA",577,{"$f":"NAAA","v":0},577,8592765111487,12,18592765111484,144,28592765111481,8536200000,0.12,0.12]
[111149,"Ex9NLE EL 1PN B20 30mA","Jednomodulový Elektronický proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=20A, IΔn=30mA, typ AC","NAAA",577,{"$f":"NAAA","v":0},577,8592765111494,12,18592765111491,144,28592765111498,8536200000,0.12,0.12]
[111150,"Ex9NLE EL 1PN B25 30mA","Jednomodulový Elektronický proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=25A, IΔn=30mA, typ AC","NAAA",577,{"$f":"NAAA","v":0},577,8592765111500,12,18592765111507,144,28592765111504,8536200000,0.12,0.12]
[111151,"Ex9NLE EL 1PN B32 30mA","Jednomodulový Elektronický proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=32A, IΔn=30mA, typ AC","NAAA",577,{"$f":"NAAA","v":0},577,8592765111517,12,18592765111514,144,28592765111511,8536200000,0.12,0.12]
[111152,"Ex9NLE EL 1PN B40 30mA","Jednomodulový Elektronický proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=40A, IΔn=30mA, typ AC","NAAA",577,{"$f":"NAAA","v":0},577,8592765111524,12,18592765111521,144,28592765111528,8536200000,0.12,0.12]
[111153,"Ex9NLE EL 1PN C6 30mA","Jednomodulový Elektronický proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=6A, IΔn=30mA, typ AC","NAAA",577,{"$f":"NAAA","v":0},577,8592765111531,12,18592765111538,144,28592765111535,8536200000,0.12,0.12]
[111154,"Ex9NLE EL 1PN C10 30mA","Jednomodulový Elektronický proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=10A, IΔn=30mA, typ AC","NAAA",577,{"$f":"NAAA","v":0},577,8592765111548,12,18592765111545,144,28592765111542,8536200000,0.12,0.12]
[111155,"Ex9NLE EL 1PN C16 30mA","Jednomodulový Elektronický proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=16A, IΔn=30mA, typ AC","NAAA",577,{"$f":"NAAA","v":0},577,8592765111555,12,18592765111552,144,28592765111559,8536200000,0.12,0.12]
[111156,"Ex9NLE EL 1PN C20 30mA","Jednomodulový Elektronický proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=20A, IΔn=30mA, typ AC","NAAA",577,{"$f":"NAAA","v":0},577,8592765111562,12,18592765111569,144,28592765111566,8536200000,0.12,0.12]
[111157,"Ex9NLE EL 1PN C25 30mA","Jednomodulový Elektronický proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=25A, IΔn=30mA, typ AC","NAAA",577,{"$f":"NAAA","v":0},577,8592765111579,12,18592765111576,144,28592765111573,8536200000,0.12,0.12]
[111158,"Ex9NLE EL 1PN C32 30mA","Jednomodulový Elektronický proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=32A, IΔn=30mA, typ AC","NAAA",577,{"$f":"NAAA","v":0},577,8592765111586,12,18592765111583,144,28592765111580,8536200000,0.12,0.12]
[111159,"Ex9NLE EL 1PN C40 30mA","Jednomodulový Elektronický proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=40A, IΔn=30mA, typ AC","NAAA",577,{"$f":"NAAA","v":0},577,8592765111593,12,18592765111590,144,28592765111597,8536200000,0.12,0.12]
[111160,"Ex9NLE EL 1PN B6 30mA A","Jednomodulový Elektronický proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=6A, IΔn=30mA, typ A","NAAA",597,{"$f":"NAAA","v":0},597,8592765111609,12,18592765111606,144,28592765111603,8536200000,0.12,0.12]
[111161,"Ex9NLE EL 1PN B10 30mA A","Jednomodulový Elektronický proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=10A, IΔn=30mA, typ A","NAAA",597,{"$f":"NAAA","v":0},597,8592765111616,12,18592765111613,144,28592765111610,8536200000,0.12,0.12]
[111162,"Ex9NLE EL 1PN B16 30mA A","Jednomodulový Elektronický proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=16A, IΔn=30mA, typ A","NAAA",597,{"$f":"NAAA","v":0},597,8592765111623,12,18592765111620,144,28592765111627,8536200000,0.12,0.12]
[111163,"Ex9NLE EL 1PN B20 30mA A","Jednomodulový Elektronický proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=20A, IΔn=30mA, typ A","NAAA",597,{"$f":"NAAA","v":0},597,8592765111630,12,18592765111637,144,28592765111634,8536200000,0.12,0.12]
[111164,"Ex9NLE EL 1PN B25 30mA A","Jednomodulový Elektronický proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=25A, IΔn=30mA, typ A","NAAA",597,{"$f":"NAAA","v":0},597,8592765111647,12,18592765111644,144,28592765111641,8536200000,0.12,0.12]
[111165,"Ex9NLE EL 1PN B32 30mA A","Jednomodulový Elektronický proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=32A, IΔn=30mA, typ A","NAAA",597,{"$f":"NAAA","v":0},597,8592765111654,12,18592765111651,144,28592765111658,8536200000,0.12,0.12]
[111166,"Ex9NLE EL 1PN B40 30mA A","Jednomodulový Elektronický proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. B, In=40A, IΔn=30mA, typ A","NAAA",597,{"$f":"NAAA","v":0},597,8592765111661,12,18592765111668,144,28592765111665,8536200000,0.12,0.12]
[111167,"Ex9NLE EL 1PN C6 30mA A","Jednomodulový Elektronický proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=6A, IΔn=30mA, typ A","NAAA",597,{"$f":"NAAA","v":0},597,8592765111678,12,18592765111675,144,28592765111672,8536200000,0.12,0.12]
[111168,"Ex9NLE EL 1PN C10 30mA A","Jednomodulový Elektronický proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=10A, IΔn=30mA, typ A","NAAA",597,{"$f":"NAAA","v":0},597,8592765111685,12,18592765111682,144,28592765111689,8536200000,0.12,0.12]
[111169,"Ex9NLE EL 1PN C16 30mA A","Jednomodulový Elektronický proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=16A, IΔn=30mA, typ A","NAAA",597,{"$f":"NAAA","v":0},597,8592765111692,12,18592765111699,144,28592765111696,8536200000,0.12,0.12]
[111170,"Ex9NLE EL 1PN C20 30mA A","Jednomodulový Elektronický proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=20A, IΔn=30mA, typ A","NAAA",597,{"$f":"NAAA","v":0},597,8592765111708,12,18592765111705,144,28592765111702,8536200000,0.12,0.12]
[111171,"Ex9NLE EL 1PN C25 30mA A","Jednomodulový Elektronický proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=25A, IΔn=30mA, typ A","NAAA",597,{"$f":"NAAA","v":0},597,8592765111715,12,18592765111712,144,28592765111719,8536200000,0.12,0.12]
[111172,"Ex9NLE EL 1PN C32 30mA A","Jednomodulový Elektronický proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=32A, IΔn=30mA, typ A","NAAA",597,{"$f":"NAAA","v":0},597,8592765111722,12,18592765111729,144,28592765111726,8536200000,0.12,0.12]
[111173,"Ex9NLE EL 1PN C40 30mA A","Jednomodulový Elektronický proud. chránič s nadpr. ochr., Icn=6kA, 1+Npól, char. C, In=40A, IΔn=30mA, typ A","NAAA",597,{"$f":"NAAA","v":0},597,8592765111739,12,18592765111736,144,28592765111733,8536200000,0.12,0.12]
[]
["Příslušenství pro proudové chrániče s nadproudovou ochranou Ex9NLE, Ex9NL"]
[103548,"SHTC31 230/400V AC","Vypínací spoušť, 230/400V AC","NAF",485,{"$f":"NAF","v":0},{"$f":"E1749*(1-F1749)","v":485},8592765035493,1,18592765035490,135,28592765035497,8538909999,0.1,0.1]
[103552,"UVTC31 230V AC","Podpěťová spoušť, 230V AC","NAF",744,{"$f":"NAF","v":0},744,8592765035530,1,18592765035537,135,28592765035534,8538909999,0.36,0.36]
[112869,"AXC31 11","Pomocný kontakt, 1 přep.","NAF",275,{"$f":"NAF","v":0},275,8592765128690,12,18592765128697,180,28592765128694,8538909999,0.03,0.03]
[112870,"AXLC31 11","Signalizační kontakt, 1 přep.","NAF",462,{"$f":"NAF","v":0},462,8592765128706,12,18592765128703,180,28592765128700,8538909999,0.03,0.03]
[112871,"SHTC31 48V AC/DC","Vypínací spoušť, 48V AC/DC","NAF",485,{"$f":"NAF","v":0},485,8592765128713,1,18592765128710,135,28592765128717,8538909999,0.11,0.11]
[112872,"SHTC31 24V AC/DC","Vypínací spoušť, 24V AC/DC","NAF",485,{"$f":"NAF","v":0},485,8592765128720,1,18592765128727,135,28592765128724,8538909999,0.11,0.11]
[]
["Chráničové moduly Ex9LE"]
[100557,"Ex9LE 10mA 1PN 40A","Chráničový modul pro Ex9B, 1+Npól, In=40A, IDn=10mA","NAG",1216,{"$f":"NAG","v":0},{"$f":"E1757*(1-F1757)","v":1216},8592765005588,1,8592765005588,54,28592765005582,"8536201090",0.14000000000000001,0.14000000000000001]
[100558,"Ex9LE 10mA 2P 40A","Chráničový modul pro Ex9B, 2pól, In=40A, IDn=10mA","NAG",1221,0,1221,8592765005595,1,8592765005595,45,28592765005599,"8536201090",0.14000000000000001,0.14000000000000001]
[100559,"Ex9LE 10mA 3P 40A","Chráničový modul pro Ex9B, 3pól, In=40A, IDn=10mA","NAG",1074,0,1074,8592765005601,1,8592765005601,27,28592765005605,"8536201090",0.2,0.2]
[100560,"Ex9LE 10mA 3PN 40A","Chráničový modul pro Ex9B, 3+Npól, In=40A, IDn=10mA","NAG",935,0,935,8592765005618,1,8592765005618,27,28592765005612,"8536201090",0.2,0.2]
[100561,"Ex9LE 10mA 4P 40A","Chráničový modul pro Ex9B, 4pól, In=40A, IDn=10mA","NAG",941,0,941,8592765005625,1,8592765005625,24,28592765005629,"8536201090",0.2,0.2]
[100562,"Ex9LE 10mA 1PN 63A","Chráničový modul pro Ex9B, 1+Npól, In=63A, IDn=10mA","NAG",1275,0,1275,8592765005632,1,8592765005632,54,28592765005636,"8536201090",0.14000000000000001,0.14000000000000001]
[100563,"Ex9LE 10mA 2P 63A","Chráničový modul pro Ex9B, 2pól, In=63A, IDn=10mA","NAG",1284,0,1284,8592765005649,1,8592765005649,45,28592765005643,"8536201090",0.14000000000000001,0.14000000000000001]
[100564,"Ex9LE 10mA 3P 63A","Chráničový modul pro Ex9B, 3pól, In=63A, IDn=10mA","NAG",1129,0,1129,8592765005656,1,8592765005656,27,28592765005650,"8536201090",0.2,0.2]
[100565,"Ex9LE 10mA 3PN 63A","Chráničový modul pro Ex9B, 3+Npól, In=63A, IDn=10mA","NAG",984,0,984,8592765005663,1,8592765005663,27,28592765005667,"8536201090",0.2,0.2]
[100566,"Ex9LE 10mA 4P 63A","Chráničový modul pro Ex9B, 4pól, In=63A, IDn=10mA","NAG",988,0,988,8592765005670,1,8592765005670,24,28592765005674,"8536201090",0.2,0.2]
[100567,"Ex9LE 30mA 1PN 40A","Chráničový modul pro Ex9B, 1+Npól, In=40A, IDn=30mA","NAG",1102,0,1102,8592765005687,1,8592765005687,54,28592765005681,"8536201090",0.14000000000000001,0.14000000000000001]
[100568,"Ex9LE 30mA 2P 40A","Chráničový modul pro Ex9B, 2pól, In=40A, IDn=30mA","NAG",1112,0,1112,8592765005694,1,8592765005694,45,28592765005698,"8536201090",0.14000000000000001,0.14000000000000001]
[100569,"Ex9LE 30mA 3P 40A","Chráničový modul pro Ex9B, 3pól, In=40A, IDn=30mA","NAG",959,0,959,8592765005700,1,8592765005700,27,28592765005704,"8536201090",0.2,0.2]
[100570,"Ex9LE 30mA 3PN 40A","Chráničový modul pro Ex9B, 3+Npól, In=40A, IDn=30mA","NAG",819,0,819,8592765005717,1,8592765005717,27,28592765005711,"8536201090",0.2,0.2]
[100571,"Ex9LE 30mA 4P 40A","Chráničový modul pro Ex9B, 4pól, In=40A, IDn=30mA","NAG",836,0,836,8592765005724,1,8592765005724,24,28592765005728,"8536201090",0.2,0.2]
[100572,"Ex9LE 30mA 1PN 63A","Chráničový modul pro Ex9B, 1+Npól, In=63A, IDn=30mA","NAG",1155,0,1155,8592765005731,1,8592765005731,54,28592765005735,"8536201090",0.14000000000000001,0.14000000000000001]
[100573,"Ex9LE 30mA 2P 63A","Chráničový modul pro Ex9B, 2pól, In=63A, IDn=30mA","NAG",1167,0,1167,8592765005748,1,8592765005748,45,28592765005742,"8536201090",0.14000000000000001,0.14000000000000001]
[100574,"Ex9LE 30mA 3P 63A","Chráničový modul pro Ex9B, 3pól, In=63A, IDn=30mA","NAG",1007,0,1007,8592765005755,1,8592765005755,27,28592765005759,"8536201090",0.2,0.2]
[100575,"Ex9LE 30mA 3PN 63A","Chráničový modul pro Ex9B, 3+Npól, In=63A, IDn=30mA","NAG",859,0,859,8592765005762,1,8592765005762,27,28592765005766,"8536201090",0.2,0.2]
[100576,"Ex9LE 30mA 4P 63A","Chráničový modul pro Ex9B, 4pól, In=63A, IDn=30mA","NAG",891,0,891,8592765005779,1,8592765005779,24,28592765005773,"8536201090",0.2,0.2]
[100577,"Ex9LE 100mA 1PN 40A","Chráničový modul pro Ex9B, 1+Npól, In=40A, IDn=100mA","NAG",1028,0,1028,8592765005786,1,8592765005786,54,28592765005780,"8536201090",0.14000000000000001,0.14000000000000001]
[100578,"Ex9LE 100mA 2P 40A","Chráničový modul pro Ex9B, 2pól, In=40A, IDn=100mA","NAG",1055,0,1055,8592765005793,1,8592765005793,45,28592765005797,"8536201090",0.14000000000000001,0.14000000000000001]
[100579,"Ex9LE 100mA 3P 40A","Chráničový modul pro Ex9B, 3pól, In=40A, IDn=100mA","NAG",889,0,889,8592765005809,1,8592765005809,27,28592765005803,"8536201090",0.2,0.2]
[100580,"Ex9LE 100mA 3PN 40A","Chráničový modul pro Ex9B, 3+Npól, In=40A, IDn=100mA","NAG",748,0,748,8592765005816,1,8592765005816,27,28592765005810,"8536201090",0.2,0.2]
[100581,"Ex9LE 100mA 4P 40A","Chráničový modul pro Ex9B, 4pól, In=40A, IDn=100mA","NAG",764,0,764,8592765005823,1,8592765005823,24,28592765005827,"8536201090",0.2,0.2]
[100582,"Ex9LE 100mA 1PN 63A","Chráničový modul pro Ex9B, 1+Npól, In=63A, IDn=100mA","NAG",1078,0,1078,8592765005830,1,8592765005830,54,28592765005834,"8536201090",0.14000000000000001,0.14000000000000001]
[100583,"Ex9LE 100mA 2P 63A","Chráničový modul pro Ex9B, 2pól, In=63A, IDn=100mA","NAG",1106,0,1106,8592765005847,1,8592765005847,45,28592765005841,"8536201090",0.14000000000000001,0.14000000000000001]
[100584,"Ex9LE 100mA 3P 63A","Chráničový modul pro Ex9B, 3pól, In=63A, IDn=100mA","NAG",932,0,932,8592765005854,1,8592765005854,27,28592765005858,"8536201090",0.2,0.2]
[100585,"Ex9LE 100mA 3PN 63A","Chráničový modul pro Ex9B, 3+Npól, In=63A, IDn=100mA","NAG",784,0,784,8592765005861,1,8592765005861,27,28592765005865,"8536201090",0.2,0.2]
[100586,"Ex9LE 100mA 4P 63A","Chráničový modul pro Ex9B, 4pól, In=63A, IDn=100mA","NAG",802,0,802,8592765005878,1,8592765005878,24,28592765005872,"8536201090",0.2,0.2]
[100587,"Ex9LE 300mA 1PN 40A","Chráničový modul pro Ex9B, 1+Npól, In=40A, IDn=300mA","NAG",958,0,958,8592765005885,1,8592765005885,54,28592765005889,"8536201090",0.14000000000000001,0.14000000000000001]
[100588,"Ex9LE 300mA 2P 40A","Chráničový modul pro Ex9B, 2pól, In=40A, IDn=300mA","NAG",973,0,973,8592765005892,1,8592765005892,45,28592765005896,"8536201090",0.14000000000000001,0.14000000000000001]
[100589,"Ex9LE 300mA 3P 40A","Chráničový modul pro Ex9B, 3pól, In=40A, IDn=300mA","NAG",816,0,816,8592765005908,1,8592765005908,27,28592765005902,"8536201090",0.2,0.2]
[100590,"Ex9LE 300mA 3PN 40A","Chráničový modul pro Ex9B, 3+Npól, In=40A, IDn=300mA","NAG",675,0,675,8592765005915,1,8592765005915,27,28592765005919,"8536201090",0.2,0.2]
[100591,"Ex9LE 300mA 4P 40A","Chráničový modul pro Ex9B, 4pól, In=40A, IDn=300mA","NAG",690,0,690,8592765005922,1,8592765005922,24,28592765005926,"8536201090",0.2,0.2]
[100592,"Ex9LE 300mA 1PN 63A","Chráničový modul pro Ex9B, 1+Npól, In=63A, IDn=300mA","NAG",1006,0,1006,8592765005939,1,8592765005939,54,28592765005933,"8536201090",0.14000000000000001,0.14000000000000001]
[100593,"Ex9LE 300mA 2P 63A","Chráničový modul pro Ex9B, 2pól, In=63A, IDn=300mA","NAG",1022,0,1022,8592765005946,1,8592765005946,45,28592765005940,"8536201090",0.14000000000000001,0.14000000000000001]
[100594,"Ex9LE 300mA 3P 63A","Chráničový modul pro Ex9B, 3pól, In=63A, IDn=300mA","NAG",854,0,854,8592765005953,1,8592765005953,27,28592765005957,"8536201090",0.2,0.2]
[100595,"Ex9LE 300mA 3PN 63A","Chráničový modul pro Ex9B, 3+Npól, In=63A, IDn=300mA","NAG",706,0,706,8592765005960,1,8592765005960,27,28592765005964,"8536201090",0.2,0.2]
[100596,"Ex9LE 300mA 4P 63A","Chráničový modul pro Ex9B, 4pól, In=63A, IDn=300mA","NAG",724,0,724,8592765005977,1,8592765005977,24,28592765005971,"8536201090",0.2,0.2]
[]
["Elektroměry Ex9EM",null,null,null,null,null,null,"","","","",""]
[107281,"Ex9EM 1P 1M 80A MO MT","Elektroměr 1-polový, 1-modulový, 80 A, ModBus-komunikace, Multi-tarifní, LCD displej","NAZ",1136,{"$f":"NAZ","v":0},{"$f":"E1799*(1-F1799)","v":1136},8592765072818,10,18592765072815,120,28592765072812,"9028301100",0.12,0.12]
[107282,"Ex9EM 1P 1M 45A 1T","Elektroměr 1-polový, 1-modulový, 45 A, 1-tarifní, LCD displej","NAZ",796,{"$f":"NAZ","v":0},{"$f":"E1800*(1-F1800)","v":796},8592765072825,10,18592765072822,120,28592765072829,"9028301100",7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2]
[107283,"Ex9EM 1P 1M 45A 1T MCH","Elektroměr 1-polový, 1-modulový, 45 A, 1-tarifní, Mechanický displej","NAZ",796,0,796,8592765072832,10,18592765072839,120,28592765072836,"9028301100",0.09,0.09]
[107284,"Ex9EM 3P 4M CT 1T","Elektroměr 3-polový, 4-modulový, nepřímé měření, 1-tarifní, LCD displej","NAZ",2527,0,2527,8592765072849,1,18592765072846,45,28592765072843,"9028301900",0.28000000000000003,0.28000000000000003]
[107285,"Ex9EM 3P 4M 80A 1T","Elektroměr 3-polový, 4-modulový, 80 A, 1-tarifní, LCD displej","NAZ",2194,0,2194,8592765072856,1,18592765072853,45,28592765072850,"9028301900",0.37,0.37]
[107286,"Ex9EM 1P 1M 32A 1T","Elektroměr 1-polový, 1-modulový, 32 A, 1-tarifní, LCD displej","NAZ",686,0,686,8592765072863,10,18592765072860,120,28592765072867,"9028301100",7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2]
[107287,"Ex9EMS 1P 1M 45A 1T","Smart Elektroměr 1-polový, 1-modulový, 45 A, 1-tarifní, LCD displej","NAZ",1567,0,1567,8592765072870,1,18592765072877,60,28592765072874,"9028301100",0.08,0.08]
[107288,"Ex9EMS 1P 1M 45A 2T","Smart Elektroměr 1-polový, 1-modulový, 45 A, 2-tarifní, LCD displej","NAZ",1619,0,1619,8592765072887,1,18592765072884,60,28592765072881,"9028301100",0.08,0.08]
[107289,"Ex9EMS 1P 1M 45A MB 2T","Smart Elektroměr 1-polový, 1-modulový, 45 A, Mbus-komunikace, 2-tarifní, LCD displej","NAZ",1986,0,1986,8592765072894,1,18592765072891,60,28592765072898,"9028301100",0.08,0.08]
[107290,"Ex9EMS 1P 1M 45A MO 2T","Smart Elektroměr 1-polový, 1-modulový, 45 A, ModBus-komunikace, 2-tarifní, LCD displej","NAZ",1783,0,1783,8592765072900,1,18592765072907,60,28592765072904,"9028301100",0.08,0.08]
[107291,"Ex9EMS 1P 2M 100A 1T","Smart Elektroměr 1-polový, 2-modulový, 100 A, 1-tarifní, LCD displej","NAZ",1738,0,1738,8592765072917,1,18592765072914,48,28592765072911,"9028301100",0.16,0.16]
[107292,"Ex9EMS 1P 2M 100A 2T","Smart Elektroměr 1-polový, 2-modulový, 100 A, 2-tarifní, LCD displej","NAZ",1742,0,1742,8592765072924,1,18592765072921,48,28592765072928,"9028301100",0.16,0.16]
[107293,"Ex9EMS 1P 2M 100A MB 2T","Smart Elektroměr 1-polový, 2-modulový, 100 A, Mbus-komunikace, 2-tarifní, LCD displej","NAZ",1804,0,1804,8592765072931,1,18592765072938,48,28592765072935,"9028301100",0.16,0.16]
[107294,"Ex9EMS 1P 2M 100A MO 2T","Smart Elektroměr 1-polový, 2-modulový, 100 A, ModBus-komunikace, 2-tarifní, LCD displej","NAZ",2149,0,2149,8592765072948,1,18592765072945,48,28592765072942,"9028301100",0.16,0.16]
[107295,"Ex9EMS 3P 4M 100A 2T","Smart Elektroměr 3-polový, 4-modulový, 100 A, 2-tarifní, LCD displej","NAZ",3583,0,3583,8592765072955,1,18592765072952,36,28592765072959,"9028301900",0.16,0.16]
[107296,"Ex9EMS 3P 4M 100A MB 2T","Smart Elektroměr 3-polový, 4-modulový, 100 A, Mbus-komunikace, 2-tarifní, LCD displej","NAZ",4214,0,4214,8592765072962,1,18592765072969,36,28592765072966,"9028301900",0.16,0.16]
[107297,"Ex9EMS 3P 4M 100A MO 2T","Smart Elektroměr 3-polový, 4-modulový, 100 A, ModBus-komunikace, 2-tarifní, LCD displej","NAZ",4099,0,4099,8592765072979,1,18592765072976,36,28592765072973,"9028301900",0.39,0.39]
[107298,"Ex9EMS 3P 4M CT 2T","Smart Elektroměr 3-polový, 4-modulový, nepřímé měření, 2-tarifní, LCD displej","NAZ",3688,0,3688,8592765072986,1,18592765072983,36,28592765072980,"9028301900",0.39,0.39]
[107299,"Ex9EMS 3P 4M CT MB 2T","Smart Elektroměr 3-polový, 4-modulový, nepřímé měření, Mbus-komunikace, 2-tarifní, LCD displej","NAZ",4257,0,4257,8592765072993,1,18592765072990,36,28592765072997,"9028301900",0.39,0.39]
[107300,"Ex9EMS 3P 4M CT MO 2T","Smart Elektroměr 3-polový, 4-modulový, nepřímé měření, ModBus-komunikace, 2-tarifní, LCD displej","NAZ",4391,0,4391,8592765073006,1,18592765073003,36,28592765073000,"9028301900",0.39,0.39]
[107301,"CT 5/100A SC","Měřící transformátory proudu 5/100A, pevné jádro","NAZ",578,0,578,8592765073013,1,18592765073010,100,28592765073017,8504318090,0.25,0.25]
[107302,"CT 5/150A SC","Měřící transformátory proudu  5/150A, pevné jádro","NAZ",578,0,578,8592765073020,1,18592765073027,100,28592765073024,8504318090,0.25,0.25]
[107303,"CT 5/200A SC","Měřící transformátory proudu  5/200A, pevné jádro","NAZ",578,0,578,8592765073037,1,18592765073034,100,28592765073031,8504318090,0.25,0.25]
[107304,"CT 5/250A SC","Měřící transformátory proudu  5/250A, pevné jádro","NAZ",578,0,578,8592765073044,1,18592765073041,100,28592765073048,8504318090,0.25,0.25]
[107305,"CT 5/300A SC","Měřící transformátory proudu  5/300A, pevné jádro","NAZ",578,0,578,8592765073051,1,18592765073058,100,28592765073055,8504318090,0.37,0.37]
[107306,"CT 5/400A SC","Měřící transformátory proudu  5/400A, pevné jádro","NAZ",578,0,578,8592765073068,1,18592765073065,60,28592765073062,8504318090,0.35,0.35]
[107307,"CT 5/500A SC","Měřící transformátory proudu  5/500A, pevné jádro","NAZ",784,0,784,8592765073075,1,18592765073072,60,28592765073079,8504318090,0.35,0.35]
[107308,"CT 5/600A SC","Měřící transformátory proudu  5/600A, pevné jádro","NAZ",817,0,817,8592765073082,1,18592765073089,60,28592765073086,8504318090,0.35,0.35]
[107309,"CT 5/1000A SC","Měřící transformátory proudu  5/1000A, pevné jádro","NAZ",817,0,817,8592765073099,1,18592765073096,30,28592765073093,8504318090,0.59,0.59]
[107310,"CT 5/100A","Měřící transformátory proudu  5/100A, dělené jádro","NAZ",977,0,977,8592765073105,1,18592765073102,48,28592765073109,8504318090,0.25,0.25]
[107311,"CT 5/150A","Měřící transformátory proudu  5/150A, dělené jádro","NAZ",977,0,977,8592765073112,1,18592765073119,48,28592765073116,8504318090,0.25,0.25]
[107312,"CT 5/200A","Měřící transformátory proudu  5/200A, dělené jádro","NAZ",977,0,977,8592765073129,1,18592765073126,48,28592765073123,8504318090,0.25,0.25]
[107313,"CT 5/250A","Měřící transformátory proudu  5/250A, dělené jádro","NAZ",977,0,977,8592765073136,1,18592765073133,48,28592765073130,8504318090,0.25,0.25]
[107314,"CT 5/300A","Měřící transformátory proudu  5/300A, dělené jádro","NAZ",977,0,977,8592765073143,1,18592765073140,48,28592765073147,8504318090,0.25,0.25]
[107315,"CT 5/400A","Měřící transformátory proudu  5/400A, dělené jádro","NAZ",2004,0,2004,8592765073150,1,18592765073157,39,28592765073154,8504318090,0.42,0.42]
[107316,"CT 5/600A","Měřící transformátory proudu  5/600A, dělené jádro","NAZ",2004,0,2004,8592765073167,1,18592765073164,39,28592765073161,8504318090,0.42,0.42]
[109855,"IR USB","IR připojovací kabel","NAZ",1681,{"$f":"NAZ","v":0},{"$f":"E1835*(1-F1835)","v":1681},8592765098559,10,18592765098556,100,28592765098553,"8544429090",0.56999999999999995,0.56999999999999995]
[109856,"IR BR 1M","Držák pro IR kabel 1M","NAZ",247,{"$f":"NAZ","v":0},{"$f":"E1836*(1-F1836)","v":247},8592765098566,64,18592765098563,512,28592765098560,"90289010",0.67,0.67]
[109857,"IR BR 2M","Držák pro IR kabel 2M","NAZ",349,{"$f":"NAZ","v":0},349,8592765098573,40,18592765098570,320,28592765098577,"90289010",0.77,0.77]
[109858,"IR BR 4M","Držák pro IR kabel 4M","NAZ",357,{"$f":"NAZ","v":0},357,8592765098580,24,18592765098587,192,28592765098584,"90289010",0.11,0.11]
[]
["Instalační relé a stykače Ex9CH"]
[107010,"Ex9CH20 10 24V 50/60Hz","Instalační relé, 20 A, ovl. 24V, 1 NO kontakt","NAS",488,{"$f":"NAS","v":0},{"$f":"E1841*(1-F1841)","v":488},8592765070111,2,18592765070118,162,28592765070115,"8536419089",0.1,0.1]
[107011,"Ex9CH20 10 230V 50/60Hz","Instalační relé, 20 A, ovl. 230V, 1 NO kontakt","NAS",351,{"$f":"NAS","v":0},351,8592765070128,2,18592765070125,162,28592765070122,"8536490099",0.1,0.1]
[107013,"Ex9CH20 01 24V 50/60Hz","Instalační relé, 20 A, ovl. 24V, 1 NC kontakt","NAS",488,0,488,8592765070142,2,18592765070149,162,28592765070146,"8536419089",0.1,0.1]
[107014,"Ex9CH20 01 230V 50/60Hz","Instalační relé, 20 A, ovl. 230V, 1 NC kontakt","NAS",365,0,365,8592765070159,2,18592765070156,162,28592765070153,"8536490099",0.1,0.1]
[102401,"Ex9CH20 11 24V 50/60Hz","Instalační relé, 20 A, ovl. 24 V,  1 NC + 1 NO  kontakty","NAS",663,0,663,8592765024022,2,18592765024029,162,28592765024026,"8536419089",0.12,0.12]
[102402,"Ex9CH20 11 220/230V 50/60Hz","Instalační relé, 20 A, ovl. 220/230 V,  1 NC + 1 NO  kontakty","NAS",493,0,493,8592765024039,2,18592765024036,162,28592765024033,"8536490099",0.12,0.12]
[102403,"Ex9CH20 11 240V 50/60Hz","Instalační relé, 20 A, ovl. 240 V,  1 NC + 1 NO  kontakty","NAS",671,0,671,8592765024046,2,18592765024043,162,28592765024040,"8536490099",0.12,0.12]
[102398,"Ex9CH20 20 24V 50/60Hz","Instalační relé, 20 A, ovl. 24 V, 2 NO  kontakty","NAS",657,0,657,8592765023995,2,18592765023992,162,28592765023999,"8536419089",0.12,0.12]
[102399,"Ex9CH20 20 220/230V 50/60Hz","Instalační relé, 20 A, ovl. 220/230 V, 2 NO  kontakty","NAS",480,0,480,8592765024008,2,18592765024005,162,28592765024002,"8536490099",0.12,0.12]
[102400,"Ex9CH20 20 240V 50/60Hz","Instalační relé, 20 A, ovl. 240 V, 2 NO  kontakty","NAS",671,0,671,8592765024015,2,18592765024012,162,28592765024019,"8536490099",0.12,0.12]
[102404,"Ex9CH20 02 24V 50/60Hz","Instalační relé, 20 A, ovl. 24 V, 2 NC  kontakty","NAS",671,0,671,8592765024053,2,18592765024050,162,28592765024057,"8536419089",0.12,0.12]
[102405,"Ex9CH20 02 220/230V 50/60Hz","Instalační relé, 20 A, ovl. 220/230 V, 2 NC  kontakty","NAS",524,0,524,8592765024060,2,18592765024067,162,28592765024064,"8536490099",0.12,0.12]
[102406,"Ex9CH20 02 240V 50/60Hz","Instalační relé, 20 A, ovl. 240 V, 2 NC  kontakty","NAS",663,0,663,8592765024077,2,18592765024074,162,28592765024071,"8536490099",0.12,0.12]
[102409,"Ex9CH20 22 24V 50/60Hz","Instalační relé, 20 A, ovl. 24 V,  2 NC + 2 NO  kontakty","NAS",1174,0,1174,8592765024107,1,8592765024107,81,28592765024101,"8536419089",0.21,0.21]
[102410,"Ex9CH20 22 220/230V 50/60Hz","Instalační relé, 20 A, ovl. 220/230 V,  2 NC + 2 NO  kontakty","NAS",1080,0,1080,8592765024114,1,8592765024114,81,28592765024118,"8536490099",0.21,0.21]
[107317,"Ex9CH20 31 24V 50/60Hz","Instalační relé, 20 A, ovl. 24 V,  3 NO + 1 NC  kontakty","NAS",671,0,671,8592765073174,1,8592765073174,81,28592765073178,"8536419089",0.24,0.24]
[107318,"Ex9CH20 31 230V 50/60Hz","Instalační relé, 20 A, ovl. 230 V,  3 NO + 1 NC  kontakty","NAS",514,0,514,8592765073181,1,8592765073181,81,28592765073185,"8536490099",0.24,0.24]
[102407,"Ex9CH20 40 24V 50/60Hz","Instalační relé, 20 A, ovl. 24 V, 4 NO  kontakty","NAS",1221,0,1221,8592765024084,1,18592765024081,81,28592765024088,"8536419089",0.21,0.21]
[102408,"Ex9CH20 40 230V 50/60Hz","Instalační relé, 20 A, ovl. 230 V, 4 NO  kontakty","NAS",1022,0,1022,8592765024091,1,8592765024091,81,28592765024095,"8536490099",0.21,0.21]
[107321,"Ex9CH25 11 24V 50/60Hz","Instalační stykač, 25 A, ovl. 24 V, 1 NO + 1 NC kontakty","NAS",666,0,666,8592765073211,2,18592765073218,108,28592765073215,"8536419089",0.14000000000000001,0.14000000000000001]
[107322,"Ex9CH25 11 230V 50/60Hz","Instalační stykač, 25 A, ovl. 230 V, 1 NO + 1 NC kontakty","NAS",498,0,498,8592765073228,2,18592765073225,108,28592765073222,"8536490099",0.14000000000000001,0.14000000000000001]
[107319,"Ex9CH25 20 24V 50/60Hz","Instalační stykač, 25 A, ovl. 24V, 2 NO kontakty","NAS",658,0,658,8592765073198,2,18592765073195,108,28592765073192,"8536419089",0.14000000000000001,0.14000000000000001]
[107320,"Ex9CH25 20 230V 50/60Hz","Instalační stykač, 25 A, ovl. 230V, 2 NO kontakty","NAS",490,0,490,8592765073204,2,18592765073201,108,28592765073208,"8536490099",0.14000000000000001,0.14000000000000001]
[107016,"Ex9CH25 02 24V 50/60Hz","Instalační stykač, 25 A, ovl. 24V, 2 NC kontakty","NAS",675,0,675,8592765070173,2,18592765070170,162,28592765070177,"8536419089",0.12,0.12]
[107017,"Ex9CH25 02 230V 50/60Hz","Instalační stykač, 25 A, ovl. 230V, 2 NC kontakty","NAS",533,0,533,8592765070180,2,18592765070187,162,28592765070184,"8536490099",0.12,0.12]
[102413,"Ex9CH25 22 24V 50/60Hz","Instalační stykač, 25 A, ovl. 24 V,  2 NC + 2 NO  kontakty","NAS",730,0,730,8592765024145,1,8592765024145,81,28592765024149,"8536419089",0.21,0.21]
[102414,"Ex9CH25 22 220/230V 50/60Hz","Instalační stykač, 25 A, ovl. 220/230 V,  2 NC + 2 NO  kontakty","NAS",637,0,637,8592765024152,1,8592765024152,81,28592765024156,"8536490099",0.21,0.21]
[107019,"Ex9CH25 31 24V 50/60Hz","Instalační stykač, 25 A, ovl. 24V, 3 NO + 1 NC kontakty","NAS",694,0,694,8592765070203,1,8592765070203,81,28592765070207,"8536419089",0.21,0.21]
[107020,"Ex9CH25 31 230V 50/60Hz","Instalační stykač, 25 A, ovl. 230V, 3 NO + 1 NC kontakty","NAS",481,0,481,8592765070210,1,8592765070210,81,28592765070214,"8536490099",0.21,0.21]
[102411,"Ex9CH25 40 24V 50/60Hz","Instalační stykač, 25 A, ovl. 24 V, 4 NO  kontakty","NAS",730,0,730,8592765024121,1,8592765024121,81,28592765024125,"8536419089",0.21,0.21]
[102412,"Ex9CH25 40 230V 50/60Hz","Instalační stykač, 25 A, ovl. 230 V, 4 NO  kontakty","NAS",475,0,475,8592765024138,1,8592765024138,81,28592765024132,"8536490099",0.21,0.21]
[102417,"Ex9CH40 11 24V 50/60Hz","Instalační stykač, 40 A, ovl. 24 V,  1 NC + 1 NO  kontakty","NAS",1871,0,1871,8592765024183,1,8592765024183,81,28592765024187,"8536419089",0.09,0.09]
[102418,"Ex9CH40 11 220/230V 50/60Hz","Instalační stykač, 40 A, ovl. 220/230 V,  1 NC + 1 NO  kontakty","NAS",1688,0,1688,8592765024190,1,8592765024190,81,28592765024194,"8536490099",0.22,0.22]
[102415,"Ex9CH40 20 24V 50/60Hz","Instalační stykač, 40 A, ovl. 24 V, 2 NO  kontakty","NAS",1837,0,1837,8592765024169,1,8592765024169,81,28592765024163,"8536419089",0.22,0.22]
[102416,"Ex9CH40 20 220/230V 50/60Hz","Instalační stykač, 40 A, ovl. 220/230 V, 2 NO  kontakty","NAS",1643,0,1643,8592765024176,1,8592765024176,81,28592765024170,"8536490099",0.22,0.22]
[107023,"Ex9CH40 02 24V 50/60Hz","Instalační stykač, 40 A, ovl. 24V, 2 NC kontakty","NAS",1750,0,1750,8592765070241,1,8592765070241,81,28592765070245,"8536419089",0.22,0.22]
[107024,"Ex9CH40 02 230V 50/60Hz","Instalační stykač, 40 A, ovl. 230V, 2 NC kontakty","NAS",1597,0,1597,8592765070258,1,8592765070258,81,28592765070252,"8536490099",0.22,0.22]
[107323,"Ex9CH40 22 24V 50/60Hz","Instalační stykač, 40 A, ovl. 24V, 2 NO + 2 NC kontakty","NAS",1763,0,1763,8592765073235,1,8592765073235,54,28592765073239,"8536419089",0.44,0.44]
[107324,"Ex9CH40 22 230V 50/60Hz","Instalační stykač, 40 A, ovl. 230V, 2 NO + 2 NC kontakty","NAS",1349,0,1349,8592765073242,1,8592765073242,54,28592765073246,"8536490099",0.44,0.44]
[107021,"Ex9CH40 31 24V 50/60Hz","Instalační stykač, 40 A, ovl. 24V, 3 NO + 1 NC kontakty","NAS",1840,0,1840,8592765070227,1,8592765070227,54,28592765070221,"8536419089",0.39,0.39]
[107022,"Ex9CH40 31 230V 50/60Hz","Instalační stykač, 40 A, ovl. 230V, 3 NO + 1 NC kontakty","NAS",1201,0,1201,8592765070234,1,8592765070234,54,28592765070238,"8536490099",0.39,0.39]
[102419,"Ex9CH40 40 24V 50/60Hz","Instalační stykač, 40 A, ovl. 24 V, 4 NO  kontakty","NAS",1933,0,1933,8592765024206,1,8592765024206,54,28592765024200,"8536419089",0.39,0.39]
[102420,"Ex9CH40 40 220/230V 50/60Hz","Instalační stykač, 40 A, ovl. 220/230 V, 4 NO  kontakty","NAS",1225,0,1225,8592765024213,1,8592765024213,54,28592765024217,"8536490099",0.39,0.39]
[102421,"Ex9CH40 40 240V 50/60Hz","Instalační stykač, 40 A, ovl. 240 V, 4 NO  kontakty","NAS",1897,0,1897,8592765024220,1,8592765024220,54,28592765024224,"8536490099",0.39,0.39]
[102424,"Ex9CH63 11 24V 50/60Hz","Instalační stykač, 63 A, ovl. 24 V,  1 NC + 1 NO  kontakty","NAS",2118,0,2118,8592765024251,1,8592765024251,81,28592765024255,"8536419089",0.09,0.09]
[102425,"Ex9CH63 11 220/230V 50/60Hz","Instalační stykač, 63 A, ovl. 220/230 V,  1 NC + 1 NO  kontakty","NAS",1870,0,1870,8592765024268,1,8592765024268,81,28592765024262,"8536490099",0.22,0.22]
[102422,"Ex9CH63 20 24V 50/60Hz","Instalační stykač, 63 A, ovl. 24 V, 2 NO  kontakty","NAS",1995,0,1995,8592765024237,1,8592765024237,81,28592765024231,"8536419089",0.22,0.22]
[102423,"Ex9CH63 20 220/230V 50/60Hz","Instalační stykač, 63 A, ovl. 220/230 V, 2 NO  kontakty","NAS",1789,0,1789,8592765024244,1,8592765024244,81,28592765024248,"8536490099",0.22,0.22]
[107025,"Ex9CH63 02 24V 50/60Hz","Instalační stykač, 63 A, ovl. 24V, 2 NC kontakty","NAS",1901,0,1901,8592765070265,1,8592765070265,81,28592765070269,"8536419089",0.22,0.22]
[107026,"Ex9CH63 02 230V 50/60Hz","Instalační stykač, 63 A, ovl. 230V, 2 NC kontakty","NAS",1755,0,1755,8592765070272,1,8592765070272,81,28592765070276,"8536490099",0.22,0.22]
[107325,"Ex9CH63 22 24V 50/60Hz","Instalační stykač, 63 A, ovl. 24V, 2 NO + 2 NC kontakty","NAS",1942,0,1942,8592765073259,1,8592765073259,54,28592765073253,"8536419089",0.44,0.44]
[107326,"Ex9CH63 22 230V 50/60Hz","Instalační stykač, 63 A, ovl. 230V, 2 NO + 2 NC kontakty","NAS",1545,0,1545,8592765073266,1,8592765073266,54,28592765073260,"8536490099",0.44,0.44]
[107027,"Ex9CH63 31 24V 50/60Hz","Instalační stykač, 63 A, ovl. 24V, 3 NO + 1 NC kontakty","NAS",1933,0,1933,8592765070289,1,8592765070289,54,28592765070283,"8536419089",0.39,0.39]
[107028,"Ex9CH63 31 230V 50/60Hz","Instalační stykač, 63 A, ovl. 230V, 3 NO + 1 NC kontakty","NAS",1428,0,1428,8592765070296,1,8592765070296,54,28592765070290,"8536490099",0.39,0.39]
[102426,"Ex9CH63 40 24V 50/60Hz","Instalační stykač, 63 A, ovl. 24 V, 4 NO  kontakty","NAS",2030,0,2030,8592765024275,1,8592765024275,54,28592765024279,"8536419089",0.39,0.39]
[102427,"Ex9CH63 40 220/230V 50/60Hz","Instalační stykač, 63 A, ovl. 220/230 V, 4 NO  kontakty","NAS",1499,0,1499,8592765024282,1,8592765024282,54,28592765024286,"8536490099",0.39,0.39]
[102428,"Ex9CH63 40 240V 50/60Hz","Instalační stykač, 63 A, ovl. 240 V, 4 NO  kontakty","NAS",2018,0,2018,8592765024299,1,8592765024299,54,28592765024293,"8536490099",0.39,0.39]
[107956,"Ex9CH20 SP","Distanční prvek mezi přístroje Ex9CH, šířka 0.5 modulu","NAS",52,0,52,8592765079572,1,8592765079572,0,28592765079576,"8536490099",0.01,0.01]
[]
["Instalační stykače s ručním ovládáním, Ex9CH16-63M"]
[111595,"Ex9CH16M 20 24V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 16A , 24V AC, 2 zapínací kontakty","NBI",356,{"$f":"_xlfn.SINGLE(NBI)","v":0},{"$f":"E1901*(1-F1901)","v":356},8592765115959,12,18592765115956,120,28592765115953,8536419089,0.12,0.12]
[111596,"Ex9CH16M 02 24V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 16A , 24V AC, 2 vypínací kontakty","NBI",356,{"$f":"_xlfn.SINGLE(NBI)","v":0},{"$f":"E1902*(1-F1902)","v":356},8592765115966,12,18592765115963,120,28592765115960,8536419089,0.12,0.12]
[111597,"Ex9CH16M 11 24V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 16A , 24V AC, 1 zapínací + 1 vypínací kontakty","NBI",356,0,356,8592765115973,12,18592765115970,120,28592765115977,8536419089,0.12,0.12]
[111598,"Ex9CH16M 40 24V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 16A , 24V AC, 4 zapínací kontakty","NBI",625,0,625,8592765115980,6,18592765115987,60,28592765115984,8536419089,0.21,0.21]
[111599,"Ex9CH16M 22 24V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 16A , 24V AC, 2 zapínací + 2 vypínací kontakty","NBI",625,0,625,8592765115997,6,18592765115994,60,28592765115991,8536419089,0.21,0.21]
[111600,"Ex9CH16M 04 24V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 16A , 24V AC, 4 vypínací kontakty","NBI",625,0,625,8592765116000,6,18592765116007,60,28592765116004,8536419089,0.21,0.21]
[111601,"Ex9CH16M 31 24V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 16A , 24V AC, 3 zapínací + 1 vypínací kontakty","NBI",625,0,625,8592765116017,6,18592765116014,60,28592765116011,8536419089,0.21,0.21]
[111609,"Ex9CH16M 20 230V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 16A , 220~240V AC, 2 zapínací kontakty","NBI",343,0,343,8592765116093,12,18592765116090,120,28592765116097,8536490099,0.12,0.12]
[111610,"Ex9CH16M 02 230V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 16A , 220~240V AC, 2 vypínací kontakty","NBI",343,0,343,8592765116109,12,18592765116106,120,28592765116103,8536490099,0.12,0.12]
[111611,"Ex9CH16M 11 230V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 16A , 220~240V AC, 1 zapínací + 1 vypínací kontakty","NBI",343,0,343,8592765116116,12,18592765116113,120,28592765116110,8536490099,0.12,0.12]
[111612,"Ex9CH16M 40 230V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 16A , 220~240V AC, 4 zapínací kontakty","NBI",604,0,604,8592765116123,6,18592765116120,60,28592765116127,8536490099,0.21,0.21]
[111613,"Ex9CH16M 22 230V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 16A , 220~240V AC, 2 zapínací + 2 vypínací kontakty","NBI",604,0,604,8592765116130,6,18592765116137,60,28592765116134,8536490099,0.21,0.21]
[111614,"Ex9CH16M 04 230V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 16A , 220~240V AC, 4 vypínací kontakty","NBI",604,0,604,8592765116147,6,18592765116144,60,28592765116141,8536490099,0.21,0.21]
[111615,"Ex9CH16M 31 230V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 16A , 220~240V AC, 3 zapínací + 1 vypínací kontakty","NBI",604,0,604,8592765116154,6,18592765116151,60,28592765116158,8536490099,0.21,0.21]
[111616,"Ex9CH20M 20 24V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 20A , 24V AC, 2 zapínací kontakty","NBI",385,0,385,8592765116161,12,18592765116168,120,28592765116165,8536419089,0.12,0.12]
[111617,"Ex9CH20M 02 24V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 20A , 24V AC, 2 vypínací kontakty","NBI",385,0,385,8592765116178,12,18592765116175,120,28592765116172,8536419089,0.12,0.12]
[111618,"Ex9CH20M 11 24V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 20A , 24V AC, 1 zapínací + 1 vypínací kontakty","NBI",385,0,385,8592765116185,12,18592765116182,120,28592765116189,8536419089,0.12,0.12]
[111619,"Ex9CH20M 40 24V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 20A , 24V AC, 4 zapínací kontakty","NBI",677,0,677,8592765116192,6,18592765116199,60,28592765116196,8536419089,0.21,0.21]
[111620,"Ex9CH20M 22 24V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 20A , 24V AC, 2 zapínací + 2 vypínací kontakty","NBI",677,0,677,8592765116208,6,18592765116205,60,28592765116202,8536419089,0.21,0.21]
[111621,"Ex9CH20M 04 24V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 20A , 24V AC, 4 vypínací kontakty","NBI",677,0,677,8592765116215,6,18592765116212,60,28592765116219,8536419089,0.21,0.21]
[111622,"Ex9CH20M 31 24V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 20A , 24V AC, 3 zapínací + 1 vypínací kontakty","NBI",677,0,677,8592765116222,6,18592765116229,60,28592765116226,8536419089,0.21,0.21]
[111630,"Ex9CH20M 20 230V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 20A , 220~240V AC, 2 zapínací kontakty","NBI",368,0,368,8592765116307,12,18592765116304,120,28592765116301,8536490099,0.12,0.12]
[111631,"Ex9CH20M 02 230V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 20A , 220~240V AC, 2 vypínací kontakty","NBI",368,0,368,8592765116314,12,18592765116311,120,28592765116318,8536490099,0.12,0.12]
[111632,"Ex9CH20M 11 230V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 20A , 220~240V AC, 1 zapínací + 1 vypínací kontakty","NBI",368,0,368,8592765116321,12,18592765116328,120,28592765116325,8536490099,0.12,0.12]
[111633,"Ex9CH20M 40 230V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 20A , 220~240V AC, 4 zapínací kontakty","NBI",644,0,644,8592765116338,6,18592765116335,60,28592765116332,8536490099,0.21,0.21]
[111634,"Ex9CH20M 22 230V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 20A , 220~240V AC, 2 zapínací + 2 vypínací kontakty","NBI",644,0,644,8592765116345,6,18592765116342,60,28592765116349,8536490099,0.21,0.21]
[111635,"Ex9CH20M 04 230V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 20A , 220~240V AC, 4 vypínací kontakty","NBI",644,0,644,8592765116352,6,18592765116359,60,28592765116356,8536490099,0.21,0.21]
[111636,"Ex9CH20M 31 230V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 20A , 220~240V AC, 3 zapínací + 1 vypínací kontakty","NBI",644,0,644,8592765116369,6,18592765116366,60,28592765116363,8536490099,0.21,0.21]
[111637,"Ex9CH25M 20 24V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 25A , 24V AC, 2 zapínací kontakty","NBI",422,0,422,8592765116376,12,18592765116373,120,28592765116370,8536419089,0.12,0.12]
[111638,"Ex9CH25M 02 24V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 25A , 24V AC, 2 vypínací kontakty","NBI",422,0,422,8592765116383,12,18592765116380,120,28592765116387,8536419089,0.12,0.12]
[111639,"Ex9CH25M 11 24V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 25A , 24V AC, 1 zapínací + 1 vypínací kontakty","NBI",422,0,422,8592765116390,12,18592765116397,120,28592765116394,8536419089,0.12,0.12]
[111640,"Ex9CH25M 40 24V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 25A , 24V AC, 4 zapínací kontakty","NBI",740,0,740,8592765116406,6,18592765116403,60,28592765116400,8536419089,0.21,0.21]
[111641,"Ex9CH25M 22 24V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 25A , 24V AC, 2 zapínací + 2 vypínací kontakty","NBI",740,0,740,8592765116413,6,18592765116410,60,28592765116417,8536419089,0.21,0.21]
[111642,"Ex9CH25M 04 24V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 25A , 24V AC, 4 vypínací kontakty","NBI",740,0,740,8592765116420,6,18592765116427,60,28592765116424,8536419089,0.21,0.21]
[111643,"Ex9CH25M 31 24V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 25A , 24V AC, 3 zapínací + 1 vypínací kontakty","NBI",740,0,740,8592765116437,6,18592765116434,60,28592765116431,8536419089,0.21,0.21]
[111651,"Ex9CH25M 20 230V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 25A , 220~240V AC, 2 zapínací kontakty","NBI",393,0,393,8592765116512,12,18592765116519,120,28592765116516,8536490099,0.12,0.12]
[111652,"Ex9CH25M 02 230V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 25A , 220~240V AC, 2 vypínací kontakty","NBI",393,0,393,8592765116529,12,18592765116526,120,28592765116523,8536490099,0.12,0.12]
[111653,"Ex9CH25M 11 230V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 25A , 220~240V AC, 1 zapínací + 1 vypínací kontakty","NBI",393,0,393,8592765116536,12,18592765116533,120,28592765116530,8536490099,0.12,0.12]
[111654,"Ex9CH25M 40 230V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 25A , 220~240V AC, 4 zapínací kontakty","NBI",690,0,690,8592765116543,6,18592765116540,60,28592765116547,8536490099,0.21,0.21]
[111655,"Ex9CH25M 22 230V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 25A , 220~240V AC, 2 zapínací + 2 vypínací kontakty","NBI",690,0,690,8592765116550,6,18592765116557,60,28592765116554,8536490099,0.21,0.21]
[111656,"Ex9CH25M 04 230V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 25A , 220~240V AC, 4 vypínací kontakty","NBI",690,0,690,8592765116567,6,18592765116564,60,28592765116561,8536490099,0.21,0.21]
[111657,"Ex9CH25M 31 230V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 25A , 220~240V AC, 3 zapínací + 1 vypínací kontakty","NBI",690,0,690,8592765116574,6,18592765116571,60,28592765116578,8536490099,0.21,0.21]
[111700,"Ex9CH32M 20 24V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 32A , 24V AC, 2 zapínací kontakty","NBI",713,0,713,8592765117007,6,18592765117004,60,28592765117001,8536419089,0.23,0.23]
[111701,"Ex9CH32M 02 24V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 32A , 24V AC, 2 vypínací kontakty","NBI",713,0,713,8592765117014,6,18592765117011,60,28592765117018,8536419089,0.23,0.23]
[111702,"Ex9CH32M 11 24V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 32A , 24V AC, 1 zapínací + 1 vypínací kontakty","NBI",713,0,713,8592765117021,6,18592765117028,60,28592765117025,8536419089,0.23,0.23]
[111703,"Ex9CH32M 40 24V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 32A , 24V AC, 4 zapínací kontakty","NBI",1008,0,1008,8592765117038,4,18592765117035,40,28592765117032,8536419089,0.34,0.34]
[111704,"Ex9CH32M 22 24V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 32A , 24V AC, 2 zapínací + 2 vypínací kontakty","NBI",1008,0,1008,8592765117045,4,18592765117042,40,28592765117049,8536419089,0.34,0.34]
[111705,"Ex9CH32M 04 24V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 32A , 24V AC, 4 vypínací kontakty","NBI",1008,0,1008,8592765117052,4,18592765117059,40,28592765117056,8536419089,0.34,0.34]
[111706,"Ex9CH32M 31 24V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 32A , 24V AC, 3 zapínací + 1 vypínací kontakty","NBI",1008,0,1008,8592765117069,4,18592765117066,40,28592765117063,8536419089,0.34,0.34]
[111714,"Ex9CH32M 20 230V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 32A , 220~240V AC, 2 zapínací kontakty","NBI",690,0,690,8592765117144,6,18592765117141,60,28592765117148,8536490099,0.23,0.23]
[111715,"Ex9CH32M 02 230V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 32A , 220~240V AC, 2 vypínací kontakty","NBI",690,0,690,8592765117151,6,18592765117158,60,28592765117155,8536490099,0.23,0.23]
[111716,"Ex9CH32M 11 230V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 32A , 220~240V AC, 1 zapínací + 1 vypínací kontakty","NBI",690,0,690,8592765117168,6,18592765117165,60,28592765117162,8536490099,0.23,0.23]
[111717,"Ex9CH32M 40 230V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 32A , 220~240V AC, 4 zapínací kontakty","NBI",976,0,976,8592765117175,4,18592765117172,40,28592765117179,8536490099,0.34,0.34]
[111718,"Ex9CH32M 22 230V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 32A , 220~240V AC, 2 zapínací + 2 vypínací kontakty","NBI",976,0,976,8592765117182,4,18592765117189,40,28592765117186,8536490099,0.34,0.34]
[111719,"Ex9CH32M 04 230V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 32A , 220~240V AC, 4 vypínací kontakty","NBI",976,0,976,8592765117199,4,18592765117196,40,28592765117193,8536490099,0.34,0.34]
[111720,"Ex9CH32M 31 230V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 32A , 220~240V AC, 3 zapínací + 1 vypínací kontakty","NBI",976,0,976,8592765117205,4,18592765117202,40,28592765117209,8536490099,0.34,0.34]
[111658,"Ex9CH40M 20 24V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 40A , 24V AC, 2 zapínací kontakty","NBI",773,0,773,8592765116581,6,18592765116588,60,28592765116585,8536419089,0.23,0.23]
[111659,"Ex9CH40M 02 24V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 40A , 24V AC, 2 vypínací kontakty","NBI",773,0,773,8592765116598,6,18592765116595,60,28592765116592,8536419089,0.23,0.23]
[111660,"Ex9CH40M 11 24V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 40A , 24V AC, 1 zapínací + 1 vypínací kontakty","NBI",773,0,773,8592765116604,6,18592765116601,60,28592765116608,8536419089,0.23,0.23]
[111661,"Ex9CH40M 40 24V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 40A , 24V AC, 4 zapínací kontakty","NBI",1093,0,1093,8592765116611,4,18592765116618,40,28592765116615,8536419089,0.34,0.34]
[111662,"Ex9CH40M 22 24V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 40A , 24V AC, 2 zapínací + 2 vypínací kontakty","NBI",1093,0,1093,8592765116628,4,18592765116625,40,28592765116622,8536419089,0.34,0.34]
[111663,"Ex9CH40M 04 24V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 40A , 24V AC, 4 vypínací kontakty","NBI",1093,0,1093,8592765116635,4,18592765116632,40,28592765116639,8536419089,0.34,0.34]
[111664,"Ex9CH40M 31 24V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 40A , 24V AC, 3 zapínací + 1 vypínací kontakty","NBI",1093,0,1093,8592765116642,4,18592765116649,40,28592765116646,8536419089,0.34,0.34]
[111672,"Ex9CH40M 20 230V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 40A , 220~240V AC, 2 zapínací kontakty","NBI",735,0,735,8592765116727,6,18592765116724,60,28592765116721,8536490099,0.23,0.23]
[111673,"Ex9CH40M 02 230V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 40A , 220~240V AC, 2 vypínací kontakty","NBI",735,0,735,8592765116734,6,18592765116731,60,28592765116738,8536490099,0.23,0.23]
[111674,"Ex9CH40M 11 230V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 40A , 220~240V AC, 1 zapínací + 1 vypínací kontakty","NBI",735,{"$f":"_xlfn.SINGLE(NBI)","v":0},{"$f":"E1966*(1-F1966)","v":735},8592765116741,6,18592765116748,60,28592765116745,8536490099,0.23,0.23]
[111675,"Ex9CH40M 40 230V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 40A , 220~240V AC, 4 zapínací kontakty","NBI",1040,0,1040,8592765116758,4,18592765116755,40,28592765116752,8536490099,0.34,0.34]
[111676,"Ex9CH40M 22 230V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 40A , 220~240V AC, 2 zapínací + 2 vypínací kontakty","NBI",1040,0,1040,8592765116765,4,18592765116762,40,28592765116769,8536490099,0.34,0.34]
[111677,"Ex9CH40M 04 230V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 40A , 220~240V AC, 4 vypínací kontakty","NBI",1040,0,1040,8592765116772,4,18592765116779,40,28592765116776,8536490099,0.34,0.34]
[111678,"Ex9CH40M 31 230V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 40A , 220~240V AC, 3 zapínací + 1 vypínací kontakty","NBI",1040,0,1040,8592765116789,4,18592765116786,40,28592765116783,8536490099,0.34,0.34]
[111679,"Ex9CH63M 20 24V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 63A , 24V AC, 2 zapínací kontakty","NBI",845,0,845,8592765116796,6,18592765116793,60,28592765116790,8536419089,0.23,0.23]
[111680,"Ex9CH63M 02 24V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 63A , 24V AC, 2 vypínací kontakty","NBI",845,0,845,8592765116802,6,18592765116809,60,28592765116806,8536419089,0.23,0.23]
[111681,"Ex9CH63M 11 24V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 63A , 24V AC, 1 zapínací + 1 vypínací kontakty","NBI",845,0,845,8592765116819,6,18592765116816,60,28592765116813,8536419089,0.23,0.23]
[111682,"Ex9CH63M 40 24V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 63A , 24V AC, 4 zapínací kontakty","NBI",1195,0,1195,8592765116826,4,18592765116823,40,28592765116820,8536419089,0.34,0.34]
[111683,"Ex9CH63M 22 24V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 63A , 24V AC, 2 zapínací + 2 vypínací kontakty","NBI",1195,0,1195,8592765116833,4,18592765116830,40,28592765116837,8536419089,0.34,0.34]
[111684,"Ex9CH63M 04 24V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 63A , 24V AC, 4 vypínací kontakty","NBI",1195,0,1195,8592765116840,4,18592765116847,40,28592765116844,8536419089,0.34,0.34]
[111685,"Ex9CH63M 31 24V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 63A , 24V AC, 3 zapínací + 1 vypínací kontakty","NBI",1195,0,1195,8592765116857,4,18592765116854,40,28592765116851,8536419089,0.34,0.34]
[111693,"Ex9CH63M 20 230V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 63A , 220~240V AC, 2 zapínací kontakty","NBI",788,0,788,8592765116932,6,18592765116939,60,28592765116936,8536490099,0.23,0.23]
[111694,"Ex9CH63M 02 230V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 63A , 220~240V AC, 2 vypínací kontakty","NBI",788,0,788,8592765116949,6,18592765116946,60,28592765116943,8536490099,0.23,0.23]
[111695,"Ex9CH63M 11 230V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 63A , 220~240V AC, 1 zapínací + 1 vypínací kontakty","NBI",788,0,788,8592765116956,6,18592765116953,60,28592765116950,8536490099,0.23,0.23]
[111696,"Ex9CH63M 40 230V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 63A , 220~240V AC, 4 zapínací kontakty","NBI",1113,0,1113,8592765116963,4,18592765116960,40,28592765116967,8536490099,0.34,0.34]
[111697,"Ex9CH63M 22 230V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 63A , 220~240V AC, 2 zapínací + 2 vypínací kontakty","NBI",1113,0,1113,8592765116970,4,18592765116977,40,28592765116974,8536490099,0.34,0.34]
[111698,"Ex9CH63M 04 230V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 63A , 220~240V AC, 4 vypínací kontakty","NBI",1113,0,1113,8592765116987,4,18592765116984,40,28592765116981,8536490099,0.34,0.34]
[111699,"Ex9CH63M 31 230V EU","Instalační stykač s ručním ovládáním , 63A , 220~240V AC, 3 zapínací + 1 vypínací kontakty","NBI",1113,0,1113,8592765116994,4,18592765116991,40,28592765116998,8536490099,0.34,0.34]
[]
["Impulsní relé Ex9JU"]
[110260,"Ex9JU-16/1P AC220V","Impulsní relé, 16 A, ovl. 220V AC, 1pól","NAS",347,{"$f":"NAS","v":0},{"$f":"E1987*(1-F1987)","v":347},8592765102607,12,18592765102604,180,28592765102601,"8536419089",0.11,0.11]
[110261,"Ex9JU-16/1P AC230V","Impulsní relé, 16 A, ovl. 230V AC, 1pól","NAS",347,{"$f":"NAS","v":0},{"$f":"E1988*(1-F1988)","v":347},8592765102614,12,18592765102611,180,28592765102618,"8536419089",0.11,0.11]
[110262,"Ex9JU-16/2P AC24V","Impulsní relé, 16 A, ovl. 24V AC, 2pól","NAS",462,0,462,8592765102621,12,18592765102628,180,28592765102625,"8536419089",0.11,0.11]
[110263,"Ex9JU-16/2P AC220V","Impulsní relé, 16 A, ovl. 220V AC, 2pól","NAS",444,0,444,8592765102638,12,18592765102635,180,28592765102632,"8536419089",0.11,0.11]
[110264,"Ex9JU-16/2P AC230V","Impulsní relé, 16 A, ovl. 230V AC, 2pól","NAS",429,0,429,8592765102645,12,18592765102642,180,28592765102649,"8536419089",0.11,0.11]
[110265,"Ex9JU-16/3P AC24V","Impulsní relé, 16 A, ovl. 24V AC, 3pól","NAS",618,0,618,8592765102652,6,18592765102659,90,28592765102656,"8536419089",0.22,0.22]
[110266,"Ex9JU-16/3P AC220V","Impulsní relé, 16 A, ovl. 220V AC, 3pól","NAS",620,0,620,8592765102669,6,18592765102666,90,28592765102663,"8536419089",0.22,0.22]
[110267,"Ex9JU-16/3P AC230V","Impulsní relé, 16 A, ovl. 230V AC, 3pól","NAS",620,0,620,8592765102676,6,18592765102673,90,28592765102670,"8536419089",0.22,0.22]
[110268,"Ex9JU-16/4P AC24V","Impulsní relé, 16 A, ovl. 24V AC, 4pól","NAS",663,0,663,8592765102683,6,18592765102680,90,28592765102687,"8536419089",0.22,0.22]
[110269,"Ex9JU-16/4P AC220V","Impulsní relé, 16 A, ovl. 220V AC, 4pól","NAS",667,0,667,8592765102690,6,18592765102697,90,28592765102694,"8536419089",0.22,0.22]
[110270,"Ex9JU-16/4P AC230V","Impulsní relé, 16 A, ovl. 230V AC, 4pól","NAS",667,0,667,8592765102706,6,18592765102703,90,28592765102700,"8536419089",0.22,0.22]
[110271,"Ex9JU-32/1P AC220V","Impulsní relé, 32 A, ovl. 220V AC, 1pól","NAS",472,0,472,8592765102713,12,18592765102710,180,28592765102717,"8536419089",0.11,0.11]
[110272,"Ex9JU-32/1P AC230V","Impulsní relé, 32 A, ovl. 230V AC, 1pól","NAS",472,0,472,8592765102720,12,18592765102727,180,28592765102724,"8536419089",0.11,0.11]
[110273,"Ex9JU-32/2P AC24V","Impulsní relé, 32 A, ovl. 24V AC, 2pól","NAS",578,0,578,8592765102737,6,18592765102734,90,28592765102731,"8536419089",0.22,0.22]
[110275,"Ex9JU-32/2P AC230V","Impulsní relé, 32 A, ovl. 230V AC, 2pól","NAS",553,0,553,8592765102751,6,18592765102758,90,28592765102755,"8536419089",0.22,0.22]
[110276,"Ex9JU-32/3P AC24V","Impulsní relé, 32 A, ovl. 24V AC, 3pól","NAS",794,0,794,8592765102768,4,18592765102765,60,28592765102762,"8536419089",0.33,0.33]
[110279,"Ex9JU-32/4P AC24V","Impulsní relé, 32 A, ovl. 24V AC, 4pól","NAS",981,0,981,8592765102799,3,18592765102796,45,28592765102793,"8536419089",0.44,0.44]
[110282,"Ex9JU-16/1P DC24V","Impulsní relé, 16 A, ovl. 24V DC, 1pól","NAS",430,0,430,8592765102829,12,18592765102826,180,28592765102823,"8536419089",0.11,0.11]
[110284,"Ex9JU-16/2P DC24V","Impulsní relé, 16 A, ovl. 24V DC, 2pól","NAS",464,0,464,8592765102843,12,18592765102840,180,28592765102847,"8536419089",0.11,0.11]
[110285,"Ex9JU-16/3P DC24V","Impulsní relé, 16 A, ovl. 24V DC, 3pól","NAS",615,0,615,8592765102850,6,18592765102857,90,28592765102854,"8536419089",0.22,0.22]
[110287,"Ex9JU-32/1P DC24V","Impulsní relé, 32 A, ovl. 24V DC, 1pól","NAS",449,0,449,8592765102874,12,18592765102871,180,28592765102878,"8536419089",0.11,0.11]
[110290,"Ex9JU-32/4P DC24V","Impulsní relé, 32 A, ovl. 24V DC, 4pól","NAS",916,0,916,8592765102904,3,18592765102901,45,28592765102908,"8536419089",0.44,0.44]
[105503,"Ex9UE1+2 25 3P 280","Svodič přepětí, třída 1+2 (B+C), Iimp=25 kA, Uc=280 VAC, 3pól","NAR",9432,{"$f":"NAR","v":0},{"$f":"E2020*(1-F2020)","v":9432},8592765055040,1,8592765055040,27,28592765055044,"8536309090",0.91,0.91]
[105505,"Ex9UE1+2 25 3PN 280","Svodič přepětí, třída 1+2 (B+C), Iimp=25 kA, Uc=280 VAC, 3+Npól","NAR",10522,0,10522,8592765055064,1,8592765055064,18,28592765055068,"8536309090",1.19,1.19]
[105508,"Ex9UE1+2 25R 4P 280","Svodič přepětí, třída 1+2 (B+C), Iimp=25 kA, Uc=280 VAC, 4pól, se signalizačním kontaktem","NAR",10438,0,10438,8592765055095,1,8592765055095,18,28592765055099,"8536309090",1.18,1.18]
[105495,"Ex9UE1+2 25 1P 280 M","Svodič přepětí, třída 1+2 (B+C), Iimp=25 kA, Uc=280 VAC, výměnný modul","NAR",3032,0,3032,8592765054968,1,8592765054968,81,28592765054962,"8536309090",0.33,0.33]
[107115,"Ex9UE1 35 1P 350","Svodič přepětí, třída 1 (B), Iimp=35 kA, Uc=385 VAC, 1pól","NAR",4666,{"$f":"NAR","v":0},{"$f":"E2030*(1-F2030)","v":4666},8592765071163,1,8592765071163,81,28592765071167,"8536309090",0.16,0.16]
[107119,"Ex9UE1 100 NPE","Svodič přepětí, třída 1 (B), Iimp=100 kA, NPE","NAR",5629,0,5629,8592765071200,1,8592765071200,45,28592765071204,"8536309090",0.3,0.3]
[103330,"Ex9UE1+2 12.5 1P 275 M","Svodič přepětí, třída 1+2 (B+C), Iimp=12,5 kA, Uc=275 VAC, výměnný modul","NAR",886,{"$f":"NAR","v":0},{"$f":"E2034*(1-F2034)","v":886},8592765033314,1,8592765033314,null,28592765033318,"8536309090",0.16,0.16]
[103331,"Ex9UE1+2 NPE M","Svodič přepětí, třída 1+2 (B+C), Iimp=50 kA, NPE výměnný modul","NAR",2047,{"$f":"NAR","v":0},2047,8592765033321,1,8592765033321,null,28592765033325,"8536309090",0.15,0.15]
[103335,"Ex9UE1+2 12.5R  1PN 275","Svodič přepětí, třída 1+2 (B+C), Iimp=12,5 kA, Uc=275 VAC, 1+Npól, se signalizačním kontaktem","NAR",3518,0,3518,8592765033369,1,8592765033369,60,28592765033363,"8536309090",0.3,0.3]
[103336,"Ex9UE1+2 12.5 2P 275","Svodič přepětí, třída 1+2 (B+C), Iimp=12,5 kA, Uc=275 VAC, 2pól","NAR",2514,0,2514,8592765033376,1,8592765033376,60,28592765033370,"8536309090",0.3,0.3]
[103339,"Ex9UE1+2 12.5R  3P 275","Svodič přepětí, třída 1+2 (B+C), Iimp=12,5 kA, Uc=275 VAC, 3pól, se signalizačním kontaktem","NAR",3777,0,3777,8592765033406,1,8592765033406,54,28592765033400,"8536309090",0.45,0.45]
[103341,"Ex9UE1+2 12.5R  3PN 275","Svodič přepětí, třída 1+2 (B+C), Iimp=12,5 kA, Uc=275 VAC, 3+Npól, se signalizačním kontaktem","NAR",5579,0,5579,8592765033420,1,8592765033420,45,28592765033424,"8536309090",0.6,0.6]
[]
["Svodiče přepětí Ex9UE, třída 2 (C), provedení s výměnnými moduly a indikátorem stavu zařízení"]
[103345,"Ex9UE2 20 1P 440 M","Svodič přepětí, třída 2 (C), In=20 kA, Uc=440 VAC, plug-in module only","NAR",886,0,886,8592765033468,1,8592765033468,null,28592765033462,"8536309090",0.12,0.12]
[103346,"Ex9UE2 40 NPE M","Svodič přepětí, třída 2 (C), In=40 kA, NPE plug-in module only","NAR",1435,0,1435,8592765033475,1,8592765033475,null,28592765033479,"8536309090",0.46,0.46]
[103349,"Ex9UE2 20 1PN 275","Svodič přepětí, třída 2 (C), In=20 kA, Uc=275 VAC, 1+Npól","NAR",1977,0,1977,8592765033505,1,8592765033505,60,28592765033509,"8536309090",0.22,0.22]
[103351,"Ex9UE2 20 2P 275","Svodič přepětí, třída 2 (C), In=20 kA, Uc=275 VAC, 2pól","NAR",1888,0,1888,8592765033529,1,8592765033529,60,28592765033523,"8536309090",0.23,0.23]
[103354,"Ex9UE2 20R 3P 275","Svodič přepětí, třída 2 (C), In=20 kA, Uc=275 VAC, 3pól, se signalizačním kontaktem","NAR",1919,0,1919,8592765033550,1,8592765033550,54,28592765033554,"8536309090",0.34,0.34]
[103357,"Ex9UE2 20 4P 275","Svodič přepětí, třída 2 (C), In=20 kA, Uc=275 VAC, 4pól","NAR",2171,0,2171,8592765033581,1,8592765033581,45,28592765033585,"8536309090",0.44,0.44]
[103754,"Ex9UE2 20 1P 320","Svodič přepětí, třída 2 (C), In=20 kA, Uc=320 VAC, 1pól","NAR",814,0,814,8592765037558,1,8592765037558,96,28592765037552,"8536309090",0.12,0.12]
[103755,"Ex9UE2 20R 1P 320","Svodič přepětí, třída 2 (C), In=20 kA, Uc=320 VAC, 1pól, se signalizačním kontaktem","NAR",997,0,997,8592765037565,1,8592765037565,96,28592765037569,"8536309090",0.12,0.12]
[103757,"Ex9UE2 20R 1PN 320","Svodič přepětí, třída 2 (C), In=20 kA, Uc=320 VAC, 1+Npól, se signalizačním kontaktem","NAR",2404,0,2404,8592765037589,1,8592765037589,60,28592765037583,"8536309090",0.22,0.22]
[103760,"Ex9UE2 20 3P 320","Svodič přepětí, třída 2 (C), In=20 kA, Uc=320 VAC, 3pól","NAR",2115,0,2115,8592765037619,1,8592765037619,54,28592765037613,"8536309090",0.33,0.33]
[103763,"Ex9UE2 20R 3PN 320","Svodič přepětí, třída 2 (C), In=20 kA, Uc=320 VAC, 3+Npól, se signalizačním kontaktem","NAR",3840,0,3840,8592765037640,1,8592765037640,45,28592765037644,"8536309090",0.43,0.43]
[103765,"Ex9UE2 20R 4P 320","Svodič přepětí, třída 2 (C), In=20 kA, Uc=320 VAC, 4pól, se signalizačním kontaktem","NAR",2790,0,2790,8592765037664,1,8592765037664,45,28592765037668,"8536309090",0.44,0.44]
[103768,"Ex9UE2 20 1PN 385","Svodič přepětí, třída 2 (C), In=20 kA, Uc=385 VAC, 1+Npól","NAR",2657,0,2657,8592765037695,1,8592765037695,60,28592765037699,"8536309090",0.22,0.22]
[103769,"Ex9UE2 20R 1PN 385","Svodič přepětí, třída 2 (C), In=20 kA, Uc=385 VAC, 1+Npól, se signalizačním kontaktem","NAR",2845,0,{"$f":"E2082*(1-F2082)","v":2845},8592765037701,1,8592765037701,60,28592765037705,"8536309090",0.22,0.22]
[103773,"Ex9UE2 20R 3P 385","Svodič přepětí, třída 2 (C), In=20 kA, Uc=385 VAC, 3pól, se signalizačním kontaktem","NAR",2991,0,2991,8592765037749,1,8592765037749,54,28592765037743,"8536309090",0.34,0.34]
[103774,"Ex9UE2 20 3PN 385","Svodič přepětí, třída 2 (C), In=20 kA, Uc=385 VAC, 3+Npól","NAR",4376,0,4376,8592765037756,1,8592765037756,45,28592765037750,"8536309090",0.43,0.43]
[103777,"Ex9UE2 20R 4P 385","Svodič přepětí, třída 2 (C), In=20 kA, Uc=385 VAC, 4pól, se signalizačním kontaktem","NAR",3497,0,3497,8592765037787,1,8592765037787,45,28592765037781,"8536309090",0.44,0.44]
[103359,"Ex9UE2 20 1P 440","Svodič přepětí, třída 2 (C), In=20 kA, Uc=440 VAC, 1pól","NAR",1584,0,1584,8592765033604,1,8592765033604,96,28592765033608,"8536309090",0.12,0.12]
[103363,"Ex9UE2 20 2P 440","Svodič přepětí, třída 2 (C), In=20 kA, Uc=440 VAC, 2pól","NAR",2619,0,2619,8592765033642,1,8592765033642,60,28592765033646,"8536309090",0.23,0.23]
[103364,"Ex9UE2 20R 2P 440","Svodič přepětí, třída 2 (C), In=20 kA, Uc=440 VAC, 2pól, se signalizačním kontaktem","NAR",2805,0,2805,8592765033659,1,8592765033659,60,28592765033653,"8536309090",0.23,0.23]
[103368,"Ex9UE2 20R 3PN 440","Svodič přepětí, třída 2 (C), In=20 kA, Uc=440 VAC, 3+Npól, se signalizačním kontaktem","NAR",5041,0,5041,8592765033697,1,8592765033697,45,28592765033691,"8536309090",0.43,0.43]
[103369,"Ex9UE2 20 4P 440","Svodič přepětí, třída 2 (C), In=20 kA, Uc=440 VAC, 4pól","NAR",3781,0,3781,8592765033703,1,8592765033703,45,28592765033707,"8536309090",0.44,0.44]
["Svodiče přepětí Ex9UE, třída 3 (D), provedení s výměnnými moduly a indikátorem stavu zařízení"]
[106858,"Ex9UE3 10 275","Svodič přepětí, třída 3 (D), In=10 kA, Uc=275 VAC, 1+Npól","NAR",1319,{"$f":"NAR","v":0},{"$f":"E2105*(1-F2105)","v":1319},8592765068590,1,8592765068590,60,28592765068594,"8536309090",0.09,0.09]
["Modulární vypínače Ex9I125"]
[102304,"Ex9I125 1P 16A","Instalační vypínač, šířka 1 modul, 1pól, 16A","NAH",151,{"$f":"NAH","v":0},{"$f":"E2110*(1-F2110)","v":151},8592765023056,12,18592765023053,144,28592765023050,"8536508090",0.09,0.09]
[100863,"Ex9I125 1P 40A ","Instalační vypínač, šířka 1 modul, 1pól, 40A","NAH",228,0,228,8592765008640,12,18592765008647,144,28592765008644,"8536508090",0.09,0.09]
[100865,"Ex9I125 1P 80A","Instalační vypínač, šířka 1 modul, 1pól, 80A","NAH",293,0,293,8592765008664,12,18592765008661,144,28592765008668,"8536508090",0.09,0.09]
[102306,"Ex9I125 2P 16A ","Instalační vypínač, šířka 2 moduly, 2pól, 16A","NAH",365,0,365,8592765023070,6,18592765023077,72,28592765023074,"8536508090",0.18,0.18]
[100869,"Ex9I125 2P 40A ","Instalační vypínač, šířka 2 moduly, 2pól, 40A","NAH",442,0,442,8592765008701,6,18592765008708,72,28592765008705,"8536508090",0.18,0.18]
[100871,"Ex9I125 2P 80A ","Instalační vypínač, šířka 2 moduly, 2pól, 80A","NAH",533,0,533,8592765008725,6,18592765008722,72,28592765008729,"8536508090",0.18,0.18]
[100872,"Ex9I125 2P 100A ","Instalační vypínač, šířka 2 moduly, 2pól, 100A","NAH",620,0,620,8592765008732,6,18592765008739,72,28592765008736,"8536508090",0.18,0.18]
[102308,"Ex9I125 3P 16A ","Instalační vypínač, šířka 3 moduly, 3pól, 16A","NAH",427,0,427,8592765023094,4,18592765023091,48,28592765023098,"8536508090",0.27,0.27]
[100875,"Ex9I125 3P 40A","Instalační vypínač, šířka 3 moduly, 3pól, 40A","NAH",538,0,538,8592765008763,4,18592765008760,48,28592765008767,"8536508090",0.27,0.27]
[100878,"Ex9I125 3P 100A ","Instalační vypínač, šířka 3 moduly, 3pól, 100A","NAH",1053,0,1053,8592765008794,4,18592765008791,48,28592765008798,"8536508090",0.27,0.27]
[102310,"Ex9I125 4P 16A ","Instalační vypínač, šířka 4 moduly, 4pól, 16A","NAH",633,0,633,8592765023117,3,18592765023114,36,28592765023111,"8536508090",0.36,0.36]
[100881,"Ex9I125 4P 40A ","Instalační vypínač, šířka 4 moduly, 4pól, 40A","NAH",764,0,764,8592765008824,3,18592765008821,36,28592765008828,"8536508090",0.36,0.36]
[100882,"Ex9I125 4P 63A ","Instalační vypínač, šířka 4 moduly, 4pól, 63A","NAH",832,0,832,8592765008831,3,18592765008838,36,28592765008835,"8536508090",0.36,0.36]
[]
["Jednomodulové vypínače Ex9I40"]
[101387,"Ex9I40 1P 32A","Instalační vypínač, šířka 1 modul, 1pól, 32A","NAH",215,{"$f":"NAH","v":0},215,8592765013880,12,18592765013887,144,28592765013884,"8536508090",0.06,0.06]
[102298,"Ex9I40 2P 16A ","Instalační vypínač, šířka 1 modul, 2pól, 16A","NAH",387,0,387,8592765022998,12,18592765022995,144,28592765022992,"8536508090",7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2]
[101390,"Ex9I40 2P 40A ","Instalační vypínač, šířka 1 modul, 2pól, 40A","NAH",463,0,463,8592765013910,12,18592765013917,144,28592765013914,"8536508090",7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2]
[102300,"Ex9I40 3P 16A ","Instalační vypínač, šířka 1 modul, 3pól, 16A","NAH",444,0,444,8592765023018,12,18592765023015,144,28592765023012,"8536508090",7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2]
[102302,"Ex9I40 4P 16A ","Instalační vypínač, šířka 1 modul, 4pól, 16A","NAH",791,0,791,8592765023032,12,18592765023039,144,28592765023036,"8536508090",0.08,0.08]
[102303,"Ex9I40 4P 25A","Instalační vypínač, šířka 1 modul, 4pól, 25A","NAH",828,0,828,8592765023049,12,18592765023046,144,28592765023043,"8536508090",0.08,0.08]
[]
["Modulární vypínače Ex9BI, s možností použití příslušenství"]
[102381,"Ex9BI 1P 40A","Instalační vypínač, šířka 1 modul, 1pól, 40A","NAH",241,0,241,8592765023827,12,18592765023824,144,28592765023821,"8536508090",0.11,0.11]
[102382,"Ex9BI 1P 63A","Instalační vypínač, šířka 1 modul, 1pól, 63A","NAH",263,0,263,8592765023834,12,18592765023831,144,28592765023838,"8536508090",0.12,0.12]
[102385,"Ex9BI 2P 32A","Instalační vypínač, šířka 2 moduly, 2pól, 32A","NAH",427,0,427,8592765023865,6,18592765023862,72,28592765023869,"8536508090",0.23,0.23]
[102387,"Ex9BI 2P 63A","Instalační vypínač, šířka 2 moduly, 2pól, 63A","NAH",488,0,488,8592765023889,6,18592765023886,72,28592765023883,"8536508090",0.25,0.25]
[102390,"Ex9BI 3P 32A","Instalační vypínač, šířka 3 moduly, 3pól, 32A","NAH",538,0,538,8592765023919,4,18592765023916,48,28592765023913,"8536508090",0.34,0.34]
[102393,"Ex9BI 4P 16A","Instalační vypínač, šířka 4 moduly, 4pól, 16A","NAH",681,0,681,8592765023940,3,18592765023947,36,28592765023944,"8536508090",0.44,0.44]
[102395,"Ex9BI 4P 32A","Instalační vypínač, šířka 4 moduly, 4pól, 32A","NAH",772,0,772,8592765023964,3,18592765023961,36,28592765023968,"8536508090",0.46,0.46]
[102396,"Ex9BI 4P 40A","Instalační vypínač, šířka 4 moduly, 4pól, 40A","NAH",801,0,801,8592765023971,3,18592765023978,36,28592765023975,"8536508090",0.46,0.46]
[]
[110554,"Ex9DTS 1CO 230V","Instalační digitální spínací hodiny, týdenní a denní program, 1 kanálové s 1 CO kontaktem, 230V","NAX",2028,{"$f":"NAX","v":0},2028,8592765105547,1,8592765105547,1,null,"9107000090",0.13,0.13]
[110557,"Ex9DTSC 2CO 230V","Instalační digitální spínací hodiny, týdenní a denní program, komfortní funkce, 2 kanálové s 1 CO kontaktem, 230V","NAX",2854,0,2854,8592765105578,1,8592765105578,1,null,"9107000090",0.14000000000000001,0.14000000000000001]
["Analogové spínací hodiny Ex9TA"]
[103516,"Ex9TAQ 1CO 230V","Instalační analogové spínací hodiny, denní program, Quartz, 1 kanálové s 1 CO kontaktem, 230V","NAX",1073,0,1073,8592765035172,1,8592765035172,null,28592765035176,"9107000090",0.14000000000000001,0.14000000000000001]
[]
[111721,"Ex9TAMS2 1NO 230V","Instalační analogové spínací hodiny, mini verze, denní program, Synchroní, 1 kanálové s 1 NO kontaktem, 230V","NAX",685,{"$f":"NAX","v":0},{"$f":"E2196*(1-F2196)","v":685},8592765117212,1,18592765117219,60,28592765117216,8536508090,0.1,0.1]
["Instalační schodišťové spínače Ex9SS"]
[]
[110560,"Ex9LAS 1CO 230V","Instalační soumrakový spínač, analogový, 1 kanálový s 1 CO kontaktem, 230V","NAX",1550,{"$f":"NAX","v":0},{"$f":"E2204*(1-F2204)","v":1550},8592765105608,1,8592765105608,1,null,"9107000090",0.08,0.08]
["Časové Relé, Ex9TR"]
[111729,"Ex9TR C 1CO ","Asymetrický cyklovač , 1x přepínací kontakt 16A, 12-240V AC/DC, Nastavitelný přepínač ON/OFF","NAX",865,{"$f":"NAX","v":0},{"$f":"E2208*(1-F2208)","v":865},8592765117298,1,18592765117295,10,28592765117292,8536490050,0.08,0.08]
[111738,"Ex9TR F 1CO","Jednofunkční časové relé, blikač, 1x přepínací kontakt 16A, 12-240V AC/DC","NAX",782,{"$f":"NAX","v":0},782,8592765117380,1,18592765117387,10,28592765117384,8536490050,0.08,0.08]
[111732,"Ex9TR 10M 1CO","Multifunkční časové relé, 10 funkcí,1x Přepínací kontakt 16A, 12-240V AC/DC","NAX",827,{"$f":"NAX","v":0},827,8592765117328,1,18592765117325,10,28592765117322,8536490050,0.08,0.08]
["Zdroje napětí, Ex9PS"]
[111723,"Ex9PS 10W S 24VDC","Napájecí zdroj, 10W, Stabilizovaý výstup, 24V DC","NAAC",1154,{"$f":"NAAC","v":0},{"$f":"E2217*(1-F2217)","v":1154},8592765117236,1,18592765117233,1,28592765117230,8536490050,7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2]
[111727,"Ex9PS 8W S R T","Napájecí zdroj, 8W, Stabilizované regulovatelné napětí 5-24V DC, S transformátorem pro 24V AC","NAAC",1438,{"$f":"NAAC","v":0},1438,8592765117274,1,18592765117271,1,28592765117278,8504409090,0.4,0.4]
[111728,"Ex9PS 8W N 24V AC/DC T","Napájecí zdroj, 8W, Nestabilizovaný výstup 24V DC, S transformátorem pro 24V AC","NAAC",911,{"$f":"NAAC","v":0},911,8592765117281,1,18592765117288,1,28592765117285,8504409090,0.37,0.37]
["Přepínače Ex9BT"]
[102657,"Ex9BT2 20 16AX","Přepínač, 16 AX, 2 NO kontakty","NAU",311,0,311,8592765026583,12,18592765026580,144,28592765026587,"8536508090",0.09,0.09]
[102660,"Ex9BT2 01 16AX","Přepínač, 16 AX, 1 NC kontakt","NAU",227,0,227,8592765026613,12,18592765026610,144,28592765026617,"8536508090",0.09,0.09]
[102663,"Ex9BT2 04 16AX","Přepínač, 16 AX, 4 NC kontakty","NAU",559,0,559,8592765026644,12,18592765026641,144,28592765026648,"8536508090",0.09,0.09]
[102665,"Ex9BT2 22 16AX","Přepínač, 16 AX, 2 NO + 2 NC kontakty","NAU",469,0,469,8592765026668,12,18592765026665,144,28592765026662,"8536508090",0.09,0.09]
[102666,"Ex9BT2 13 16AX","Přepínač, 16 AX, 1 NO + 3 NC kontakty","NAU",603,0,603,8592765026675,12,18592765026672,144,28592765026679,"8536508090",0.09,0.09]
[102668,"Ex9BT2 1CO 16AX","Přepínač, 16 AX, 1 CO kontakt","NAU",288,0,288,8592765026699,12,18592765026696,144,28592765026693,"8536508090",0.09,0.09]
[102671,"Ex9BT2 40 32AX","Přepínač, 32 AX, 4 NO kontakty","NAU",703,0,703,8592765026729,6,18592765026726,72,28592765026723,"8536508090",0.09,0.09]
[102674,"Ex9BT2 20 16AX LED230VAC/DC","Přepínač, 16 AX, 2 NO kontakty, s LED 230 V AC/DC","NAU",418,0,418,8592765026750,6,18592765026757,72,28592765026754,"8536508090",0.09,0.09]
[102677,"Ex9BT2 02 16AX LED48VAC/DC","Přepínač, 16 AX, 2 NC, kontakty, s LED 48 V AC/DC","NAU",471,0,471,8592765026781,6,18592765026788,72,28592765026785,"8536508090",0.09,0.09]
[102679,"Ex9BT2 1CO 16AX LED48VAC/DC","Přepínač, 16 AX, 1 CO kontakt, s LED 48 V AC/DC","NAU",462,0,462,8592765026804,6,18592765026801,72,28592765026808,"8536508090",0.09,0.09]
[102680,"Ex9BT3 1CO 16A","Třípolohový přepínač (I-0-II), 16 A, 1 CO kontakt","NAU",409,{"$f":"NAU","v":0},409,8592765026811,12,18592765026818,144,28592765026815,"8536508090",0.09,0.09]
[102682,"Ex9BT3 2CO 16A","Třípolohový přepínač (I-0-II), 16 A, 2 CO kontakty","NAU",454,0,454,8592765026835,12,18592765026832,144,28592765026839,"8536508090",0.09,0.09]
["Světelná návěstí Ex9PD, Ex9PDe"]
[102431,"Ex9PD1r 24V AC/DC","Světelné návěstí, 24V AC/DC, 1 červená LED","NAU",227,0,227,8592765024329,2,18592765024326,162,28592765024323,"8531807000",0.09,0.09]
[102433,"Ex9PD1r 230V AC/DC","Světelné návěstí, 230V AC/DC, 1 červená LED","NAU",227,0,227,8592765024343,2,18592765024340,162,28592765024347,"8531807000",0.09,0.09]
[102436,"Ex9PD1y 24V AC/DC","Světelné návěstí, 24V AC/DC, 1 žlutá LED","NAU",227,0,227,8592765024374,2,18592765024371,162,28592765024378,"8531807000",0.09,0.09]
[102437,"Ex9PD1y 110V AC/DC","Světelné návěstí, 110V AC/DC, 1 žlutá LED","NAU",227,0,227,8592765024381,2,18592765024388,162,28592765024385,"8531807000",0.09,0.09]
[102441,"Ex9PD1g 24V AC/DC","Světelné návěstí, 24V AC/DC, 1 zelená LED","NAU",227,0,227,8592765024428,2,18592765024425,162,28592765024422,"8531807000",0.09,0.09]
[102442,"Ex9PD1g 110V AC/DC","Světelné návěstí, 110V AC/DC, 1 zelená LED","NAU",227,0,227,8592765024435,2,18592765024432,162,28592765024439,"8531807000",0.09,0.09]
[102445,"Ex9PD1b 12V AC/DC","Světelné návěstí, 12V AC/DC, 1 modrá LED","NAU",227,0,227,8592765024466,2,18592765024463,162,28592765024460,"8531807000",0.09,0.09]
[102446,"Ex9PD1b 24V AC/DC","Světelné návěstí, 24V AC/DC, 1 modrá LED","NAU",227,0,227,8592765024473,2,18592765024470,162,28592765024477,"8531807000",0.09,0.09]
[102450,"Ex9PD1w 12V AC/DC","Světelné návěstí, 12V AC/DC, 1 bílá LED","NAU",227,0,227,8592765024510,2,18592765024517,162,28592765024514,"8531807000",0.09,0.09]
[102451,"Ex9PD1w 24V AC/DC","Světelné návěstí, 24V AC/DC, 1 bílá LED","NAU",227,0,227,8592765024527,2,18592765024524,162,28592765024521,"8531807000",0.09,0.09]
[102454,"Ex9PD2gg 6.3V AC/DC","Světelné návěstí, 6,3V AC/DC, 2 zelená LED ","NAU",340,0,340,8592765024558,2,18592765024555,162,28592765024552,"8531807000",0.09,0.09]
[102456,"Ex9PD2gg 24V AC/DC","Světelné návěstí, 24V AC/DC, 2 zelená LED ","NAU",340,0,340,8592765024572,2,18592765024579,162,28592765024576,"8531807000",0.09,0.09]
[102459,"Ex9PD2gr 6.3V AC/DC","Světelné návěstí, 6,3V AC/DC, 1 zelená LED a 1 červená  LED","NAU",340,0,340,8592765024602,2,18592765024609,162,28592765024606,"8531807000",0.09,0.09]
[102462,"Ex9PD2gr 110V AC/DC","Světelné návěstí, 110V AC/DC, 1 zelená LED a 1 červená  LED","NAU",340,0,340,8592765024633,2,18592765024630,162,28592765024637,"8531807000",0.09,0.09]
[102464,"Ex9PD2gy 6.3V AC/DC","Světelné návěstí, 6,3V AC/DC, 1 zelená LED a 1 žlutá  LED","NAU",340,0,340,8592765024657,2,18592765024654,162,28592765024651,"8531807000",0.09,0.09]
[102465,"Ex9PD2gy 12V AC/DC","Světelné návěstí, 12V AC/DC, 1 zelená LED a 1 žlutá  LED","NAU",340,0,340,8592765024664,2,18592765024661,162,28592765024668,"8531807000",0.09,0.09]
[102468,"Ex9PD2gy 230V AC/DC","Světelné návěstí, 230V AC/DC, 1 zelená LED a 1 žlutá  LED","NAU",340,0,340,8592765024695,2,18592765024692,162,28592765024699,"8531807000",0.09,0.09]
[102470,"Ex9PD2gb 12V AC/DC","Světelné návěstí, 12V AC/DC, 1 zelená LED a 1 modrá  LED","NAU",340,0,340,8592765024718,2,18592765024715,162,28592765024712,"8531807000",0.09,0.09]
[102473,"Ex9PD2gb 230V AC/DC","Světelné návěstí, 230V AC/DC, 1 zelená LED a 1 modrá  LED","NAU",340,0,340,8592765024749,2,18592765024746,162,28592765024743,"8531807000",0.09,0.09]
[102476,"Ex9PD2gw 24V AC/DC","Světelné návěstí, 24V AC/DC, 1 zelená LED a 1 bílá  LED","NAU",340,0,340,8592765024770,2,18592765024777,162,28592765024774,"8531807000",0.09,0.09]
[102478,"Ex9PD2gw 230V AC/DC","Světelné návěstí, 230V AC/DC, 1 zelená LED a 1 bílá  LED","NAU",340,0,340,8592765024794,2,18592765024791,162,28592765024798,"8531807000",0.09,0.09]
[102479,"Ex9PD2rr 6.3V AC/DC","Světelné návěstí, 6,3V AC/DC, 1 červená LED a 1 červená  LED","NAU",340,0,340,8592765024800,2,18592765024807,162,28592765024804,"8531807000",0.09,0.09]
[102481,"Ex9PD2rr 24V AC/DC","Světelné návěstí, 24V AC/DC, 1 červená LED a 1 červená  LED","NAU",340,0,340,8592765024824,2,18592765024821,162,28592765024828,"8531807000",0.09,0.09]
[102484,"Ex9PD2ry 6.3V AC/DC","Světelné návěstí, 6,3V AC/DC, 1 červená LED a 1 žlutá  LED","NAU",340,0,340,8592765024855,2,18592765024852,162,28592765024859,"8531807000",0.09,0.09]
[102487,"Ex9PD2ry 110V AC/DC","Světelné návěstí, 110V AC/DC, 1 červená LED a 1 žlutá  LED","NAU",340,0,340,8592765024886,2,18592765024883,162,28592765024880,"8531807000",0.09,0.09]
[102489,"Ex9PD2rb 6.3V AC/DC","Světelné návěstí, 6,3V AC/DC, 1 červená LED a 1 modrá  LED","NAU",340,0,340,8592765024909,2,18592765024906,162,28592765024903,"8531807000",0.09,0.09]
[102492,"Ex9PD2rb 110V AC/DC","Světelné návěstí, 110V AC/DC, 1 červená LED a 1 modrá  LED","NAU",340,0,340,8592765024930,2,18592765024937,162,28592765024934,"8531807000",0.09,0.09]
[102493,"Ex9PD2rb 230V AC/DC","Světelné návěstí, 230V AC/DC, 1 červená LED a 1 modrá  LED","NAU",340,{"$f":"NAU","v":0},{"$f":"E2320*(1-F2320)","v":340},8592765024947,2,18592765024944,162,28592765024941,"8531807000",0.09,0.09]
[102497,"Ex9PD2rw 110V AC/DC","Světelné návěstí, 110V AC/DC, 1 červená LED a 1 bílá  LED","NAU",340,0,340,8592765024985,2,18592765024982,162,28592765024989,"8531807000",0.09,0.09]
[102498,"Ex9PD2rw 230V AC/DC","Světelné návěstí, 230V AC/DC, 1 červená LED a 1 bílá  LED","NAU",340,0,340,8592765024992,2,18592765024999,162,28592765024996,"8531807000",0.09,0.09]
[102501,"Ex9PD2yy 24V AC/DC","Světelné návěstí, 24V AC/DC, 1 žlutá LED a 1 žlutá  LED","NAU",340,0,340,8592765025029,2,18592765025026,162,28592765025023,"8531807000",0.09,0.09]
[102502,"Ex9PD2yy 110V AC/DC","Světelné návěstí, 110V AC/DC, 1 žlutá LED a 1 žlutá  LED","NAU",340,0,340,8592765025036,2,18592765025033,162,28592765025030,"8531807000",0.09,0.09]
[102506,"Ex9PD2yb 24V AC/DC","Světelné návěstí, 24V AC/DC, 1 žlutá LED a 1 modrá  LED","NAU",340,0,340,8592765025074,2,18592765025071,162,28592765025078,"8531807000",0.09,0.09]
[102507,"Ex9PD2yb 110V AC/DC","Světelné návěstí, 110V AC/DC, 1 žlutá LED a 1 modrá  LED","NAU",340,0,340,8592765025081,2,18592765025088,162,28592765025085,"8531807000",0.09,0.09]
[102510,"Ex9PD2yw 12V AC/DC","Světelné návěstí, 12V AC/DC, 1 žlutá LED a 1 bílá  LED","NAU",340,0,340,8592765025111,2,18592765025118,162,28592765025115,"8531807000",0.09,0.09]
[102513,"Ex9PD2yw 230V AC/DC","Světelné návěstí, 230V AC/DC, 1 žlutá LED a 1 bílá  LED","NAU",340,0,340,8592765025142,2,18592765025149,162,28592765025146,"8531807000",0.09,0.09]
[102515,"Ex9PD2bb 12V AC/DC","Světelné návěstí, 12V AC/DC, 1 modrá LED a 1 modrá  LED","NAU",340,0,340,8592765025166,2,18592765025163,162,28592765025160,"8531807000",0.09,0.09]
[102516,"Ex9PD2bb 24V AC/DC","Světelné návěstí, 24V AC/DC, 1 modrá LED a 1 modrá  LED","NAU",340,0,340,8592765025173,2,18592765025170,162,28592765025177,"8531807000",0.09,0.09]
[102518,"Ex9PD2bb 230V AC/DC","Světelné návěstí, 230V AC/DC, 1 modrá LED a 1 modrá  LED","NAU",340,0,340,8592765025197,2,18592765025194,162,28592765025191,"8531807000",0.09,0.09]
[102521,"Ex9PD2bw 24V AC/DC","Světelné návěstí, 24V AC/DC, 1 modrá LED a 1 bílá  LED","NAU",340,0,340,8592765025227,2,18592765025224,162,28592765025221,"8531807000",0.09,0.09]
[102524,"Ex9PD2ww 6.3V AC/DC","Světelné návěstí, 6,3V AC/DC, 1 bílá LED a 1 bílá  LED","NAU",340,0,340,8592765025258,2,18592765025255,162,28592765025252,"8531807000",0.09,0.09]
[102526,"Ex9PD2ww 24V AC/DC","Světelné návěstí, 24V AC/DC, 1 bílá LED a 1 bílá  LED","NAU",340,0,340,8592765025272,2,18592765025279,162,28592765025276,"8531807000",0.09,0.09]
[106307,"Ex9PD1e 24V AC/DC","Světelné návěstí, 24V AC/DC, 1 dvoubarevná LED, červená/zelená","NAU",332,{"$f":"NAU","v":0},332,8592765063083,2,18592765063080,162,28592765063087,"8531807000",0.09,0.09]
[106308,"Ex9PD1e 48V AC/DC","Světelné návěstí, 48V AC/DC, 1 dvoubarevná LED, červená/zelená","NAU",332,{"$f":"NAU","v":0},332,8592765063090,2,18592765063097,162,28592765063094,"8531807000",0.09,0.09]
[106312,"Ex9PD2e 230V AC/DC","Světelné návěstí, 230V AC/DC, 2 dvoubarevná LEDs, červená/zelená","NAU",513,0,513,8592765063137,2,18592765063134,162,28592765063131,"8531807000",0.09,0.09]
[106313,"Ex9PD3e 230/400V AC/DC","Světelné návěstí, 230/400V AC/DC, 3 červená LEDs","NAU",400,0,400,8592765063144,2,18592765063141,162,28592765063148,"8531807000",0.09,0.09]
[111415,"Ex9HB AC12V","Zvonek na Din lištu 12V","NAU",287,{"$f":"NAU","v":0},{"$f":"E2365*(1-F2365)","v":287},8592765114150,12,18592765114157,192,28592765114154,8531804090,7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2]
[111416,"Ex9HB AC230V ","Zvonek na Din lištu 230V","NAU",298,{"$f":"NAU","v":0},{"$f":"E2366*(1-F2366)","v":298},8592765114167,12,18592765114164,192,28592765114161,8531804090,7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2]
[100887,"Ex9M1S TM AC20 3P","Kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=36kA, In=20A, 3pól","NCA",2840,0,2840,8592765008886,1,8592765008886,8,28592765008880,"8536201090",1.2,1.2]
[100888,"Ex9M1S TM AC25 3P","Kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=36kA, In=25A, 3pól","NCA",2840,0,2840,8592765008893,1,8592765008893,8,28592765008897,"8536201090",1.2,1.2]
[100892,"Ex9M1S TM AC63 3P","Kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=36kA, In=63A, 3pól","NCA",3205,0,3205,8592765008930,1,8592765008930,8,28592765008934,"8536201090",1.2,1.2]
[100893,"Ex9M1S TM AC80 3P","Kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=36kA, In=80A, 3pól","NCA",3205,0,3205,8592765008947,1,8592765008947,8,28592765008941,"8536209090",1.2,1.2]
[100896,"Ex9M1N TM AC16 3P","Kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=50kA, In=16A, 3pól","NCA",3959,0,3959,8592765008978,1,8592765008978,8,28592765008972,"8536201090",1.2,1.2]
[100897,"Ex9M1N TM AC20 3P","Kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=50kA, In=20A, 3pól","NCA",3959,0,3959,8592765008985,1,8592765008985,8,28592765008989,"8536201090",1.2,1.2]
[100901,"Ex9M1N TM AC50 3P","Kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=50kA, In=50A, 3pól","NCA",3959,0,3959,8592765009029,1,8592765009029,8,28592765009023,"8536201090",1.2,1.2]
[100902,"Ex9M1N TM AC63 3P","Kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=50kA, In=63A, 3pól","NCA",4670,0,4670,8592765009036,1,8592765009036,8,28592765009030,"8536201090",1.2,1.2]
[100905,"Ex9M1N TM AC125 3P","Kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=50kA, In=125A, 3pól","NCA",8791,0,8791,8592765009067,1,8592765009067,8,28592765009061,"8536209090",1.2,1.2]
[100927,"Ex9M1H TM AC20 3P","Kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=100kA, In=20A, 3pól","NCA",4710,0,4710,8592765009289,1,8592765009289,8,28592765009283,"8536201090",1.2,1.2]
[100930,"Ex9M1H TM AC40 3P","Kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=100kA, In=40A, 3pól","NCA",4710,0,4710,8592765009319,1,8592765009319,8,28592765009313,"8536201090",1.2,1.2]
[100933,"Ex9M1H TM AC80 3P","Kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=100kA, In=80A, 3pól","NCA",5532,0,5532,8592765009340,1,8592765009340,8,28592765009344,"8536209090",1.2,1.2]
[100935,"Ex9M1H TM AC125 3P","Kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=100kA, In=125A, 3pól","NCA",9568,0,9568,8592765009364,1,8592765009364,8,28592765009368,"8536209090",1.2,1.2]
[100946,"Ex9M1P TM AC16 3P","Kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=150kA, In=16A, 3pól","NCA",6518,0,6518,8592765009470,1,8592765009470,8,28592765009474,"8536201090",1.2,1.2]
[100948,"Ex9M1P TM AC25 3P","Kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=150kA, In=25A, 3pól","NCA",6518,{"$f":"NCA","v":0},{"$f":"E2401*(1-F2401)","v":6518},8592765009494,1,8592765009494,8,28592765009498,"8536201090",1.2,1.2]
[100951,"Ex9M1P TM AC50 3P","Kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=150kA, In=50A, 3pól","NCA",6518,0,6518,8592765009524,1,8592765009524,8,28592765009528,"8536201090",1.2,1.2]
[100954,"Ex9M1P TM AC100 3P","Kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=150kA, In=100A, 3pól","NCA",8072,0,8072,8592765009555,1,8592765009555,8,28592765009559,"8536209090",1.2,1.2]
[101293,"Ex9M2S TM AC125 3P","Kompaktní jistič, velikost M2, Icu=Ics=36kA, In=125A, 3pól","NCA",4784,0,4784,8592765012944,1,8592765012944,4,28592765012948,"8536209090",1.85,1.85]
[101296,"Ex9M2S TM AC200 3P","Kompaktní jistič, velikost M2, Icu=Ics=36kA, In=200A, 3pól","NCA",6535,0,6535,8592765012975,1,8592765012975,4,28592765012979,"8536209090",1.85,1.85]
[101297,"Ex9M2S TM AC225 3P","Kompaktní jistič, velikost M2, Icu=Ics=36kA, In=225A, 3pól","NCA",6878,0,6878,8592765012982,1,8592765012982,4,28592765012986,"8536209090",1.85,1.85]
[101301,"Ex9M2N TM AC180 3P","Kompaktní jistič, velikost M2, Icu=Ics=50kA, In=180A, 3pól","NCA",11410,0,11410,8592765013026,1,8592765013026,4,28592765013020,"8536209090",1.85,1.85]
[101302,"Ex9M2N TM AC200 3P","Kompaktní jistič, velikost M2, Icu=Ics=50kA, In=200A, 3pól","NCA",12319,0,12319,8592765013033,1,8592765013033,4,28592765013037,"8536209090",1.85,1.85]
[101317,"Ex9M2H TM AC125 3P","Kompaktní jistič, velikost M2, Icu=Ics=100kA, In=125A, 3pól","NCA",8125,0,8125,8592765013187,1,8592765013187,4,28592765013181,"8536209090",1.85,1.85]
[101319,"Ex9M2H TM AC180 3P","Kompaktní jistič, velikost M2, Icu=Ics=100kA, In=180A, 3pól","NCA",11410,0,11410,8592765013200,1,8592765013200,4,28592765013204,"8536209090",1.85,1.85]
[101322,"Ex9M2H TM AC250 3P","Kompaktní jistič, velikost M2, Icu=Ics=100kA, In=250A, 3pól","NCA",15129,0,15129,8592765013231,1,8592765013231,4,28592765013235,"8536209090",1.85,1.85]
[101329,"Ex9M2P TM AC125 3P","Kompaktní jistič, velikost M2, Icu=Ics=150kA, In=125A, 3pól","NCA",8806,0,8806,8592765013309,1,8592765013309,4,28592765013303,"8536209090",1.85,1.85]
[101333,"Ex9M2P TM AC225 3P","Kompaktní jistič, velikost M2, Icu=Ics=150kA, In=225A, 3pól","NCA",14745,0,14745,8592765013347,1,8592765013347,4,28592765013341,"8536209090",1.85,1.85]
[101334,"Ex9M2P TM AC250 3P","Kompaktní jistič, velikost M2, Icu=Ics=150kA, In=250A, 3pól","NCA",15923,0,15923,8592765013354,1,8592765013354,4,28592765013358,"8536209090",1.85,1.85]
[101456,"Ex9M3S TM AC350 3P","Kompaktní jistič, velikost M3, Icu=Ics=36kA, In=350A, 3pól","NCA",10773,0,10773,8592765014573,1,8592765014573,null,28592765014577,"8536209090",5.2,5.2]
[101457,"Ex9M3S TM AC400 3P","Kompaktní jistič, velikost M3, Icu=Ics=36kA, In=400A, 3pól","NCA",10975,0,10975,8592765014580,1,8592765014580,null,28592765014584,"8536209090",5.2,5.2]
[101461,"Ex9M3N TM AC400 3P","Kompaktní jistič, velikost M3, Icu=Ics=50kA, In=400A, 3pól","NCA",11177,0,11177,8592765014627,1,8592765014627,null,28592765014621,"8536209090",5.2,5.2]
[101470,"Ex9M3H TM AC250 3P","Kompaktní jistič, velikost M3, Icu=Ics=100kA, In=250A, 3pól","NCA",22895,0,22895,8592765014719,1,8592765014719,null,28592765014713,"8536209090",5.2,5.2]
[101473,"Ex9M3H TM AC400 3P","Kompaktní jistič, velikost M3, Icu=Ics=100kA, In=400A, 3pól","NCA",24633,0,24633,8592765014740,1,8592765014740,null,28592765014744,"8536209090",5.2,5.2]
[101479,"Ex9M3P TM AC315 3P","Kompaktní jistič, velikost M3, Icu=Ics=150kA, In=315A, 3pól","NCA",26103,0,26103,8592765014801,1,8592765014801,null,28592765014805,"8536209090",5.2,5.2]
[103373,"Ex9M4S TM AC400 3P","Kompaktní jistič, velikost M4, Icu=Ics=36kA, In=400A, 3pól","NCA",10913,{"$f":"NCA","v":0},10913,8592765033741,1,8592765033741,null,28592765033745,"8536209090",10.5,10.5]
[103376,"Ex9M4N TM AC400 3P","Kompaktní jistič, velikost M4, Icu=Ics=50kA, In=400A, 3pól","NCA",11488,0,11488,8592765033772,1,8592765033772,null,28592765033776,"8536209090",10.5,10.5]
[103378,"Ex9M4N TM AC630 3P","Kompaktní jistič, velikost M4, Icu=Ics=50kA, In=630A, 3pól","NCA",17250,0,17250,8592765033796,1,8592765033796,null,28592765033790,"8536209090",10.5,10.5]
[103385,"Ex9M4H TM AC400 3P","Kompaktní jistič, velikost M4, Icu=Ics=100kA, In=400A, 3pól","NCA",26957,0,26957,8592765033864,1,8592765033864,null,28592765033868,"8536209090",10.5,10.5]
[103387,"Ex9M4H TM AC630 3P","Kompaktní jistič, velikost M4, Icu=Ics=100kA, In=630A, 3pól","NCA",34554,0,34554,8592765033888,1,8592765033888,null,28592765033882,"8536209090",10.5,10.5]
[103393,"Ex9M4P TM AC630 3P","Kompaktní jistič, velikost M4, Icu=Ics=150kA, In=630A, 3pól","NCA",38301,0,38301,8592765033949,1,8592765033949,null,28592765033943,"8536209090",10.5,10.5]
[103396,"Ex9M5S TM AC800 3P","Kompaktní jistič, velikost M5, Icu=Ics=36kA, In=800A, 3pól","NCA",31545,0,31545,8592765033970,1,8592765033970,null,28592765033974,"8536209090",10.5,10.5]
[103399,"Ex9M5N TM AC800 3P","Kompaktní jistič, velikost M5, Icu=Ics=50kA, In=800A, 3pól","NCA",34593,0,34593,8592765034007,1,8592765034007,null,28592765034001,"8536209090",10.5,10.5]
[103407,"Ex9M5H TM AC700 3P","Kompaktní jistič, velikost M5, Icu=Ics=100kA, In=700A, 3pól","NCA",44377,0,44377,8592765034083,1,8592765034083,null,28592765034087,"8536209090",10.5,10.5]
[103408,"Ex9M5H TM AC800 3P","Kompaktní jistič, velikost M5, Icu=Ics=100kA, In=800A, 3pól","NCA",50749,0,50749,8592765034090,1,8592765034090,null,28592765034094,"8536209090",10.5,10.5]
[103413,"Ex9M5P TM AC700 3P","Kompaktní jistič, velikost M5, Icu=Ics=150kA, In=700A, 3pól","NCA",53288,0,53288,8592765034144,1,8592765034144,null,28592765034148,"8536209090",10.5,10.5]
["Kompaktní jističe, Ex9M, nová serie"]
[111793,"Ex9M1S TM 25 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=36kA, In=25A, 3P","NCA",2840,{"$f":"NCA","v":0},2840,8592765117939,1,18592765117936,12,28592765117933,8536201090,1.19,1.19]
[111795,"Ex9M1S TM 40 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=36kA, In=40A, 3P","NCA",2840,{"$f":"NCA","v":0},2840,8592765117953,1,18592765117950,12,28592765117957,8536201090,1.19,1.19]
[111798,"Ex9M1S TM 80 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=36kA, In=80A, 3P","NCA",3205,{"$f":"NCA","v":0},3205,8592765117984,1,18592765117981,12,28592765117988,8536209090,1.19,1.19]
[111799,"Ex9M1S TM 100 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=36kA, In=100A, 3P","NCA",3410,{"$f":"NCA","v":0},3410,8592765117991,1,18592765117998,12,28592765117995,8536209090,1.19,1.19]
[111803,"Ex9M1S TM 20 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=36kA, In=20A, 4P4T","NCA",4092,{"$f":"NCA","v":0},4092,8592765118035,1,18592765118032,8,28592765118039,8536201090,1.55,1.55]
[111804,"Ex9M1S TM 25 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=36kA, In=25A, 4P4T","NCA",4092,{"$f":"NCA","v":0},4092,8592765118042,1,18592765118049,8,28592765118046,8536201090,1.55,1.55]
[111807,"Ex9M1S TM 50 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=36kA, In=50A, 4P4T","NCA",4092,{"$f":"NCA","v":0},4092,8592765118073,1,18592765118070,8,28592765118077,8536201090,1.55,1.55]
[111808,"Ex9M1S TM 63 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=36kA, In=63A, 4P4T","NCA",4626,{"$f":"NCA","v":0},4626,8592765118080,1,18592765118087,8,28592765118084,8536201090,1.55,1.55]
[111812,"Ex9M1S TM 160 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=36kA, In=160A, 4P4T","NCA",8412,{"$f":"NCA","v":0},8412,8592765118127,1,18592765118124,8,28592765118121,8536209090,1.55,1.55]
[111813,"Ex9M1N TM 16 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=50kA, In=16A, 3P","NCA",3959,{"$f":"NCA","v":0},3959,8592765118134,1,18592765118131,12,28592765118138,8536201090,1.19,1.19]
[111816,"Ex9M1N TM 32 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=50kA, In=32A, 3P","NCA",3959,{"$f":"NCA","v":0},3959,8592765118165,1,18592765118162,12,28592765118169,8536201090,1.19,1.19]
[111818,"Ex9M1N TM 50 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=50kA, In=50A, 3P","NCA",3959,{"$f":"NCA","v":0},3959,8592765118189,1,18592765118186,12,28592765118183,8536201090,1.19,1.19]
[111821,"Ex9M1N TM 100 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=50kA, In=100A, 3P","NCA",4795,{"$f":"NCA","v":0},4795,8592765118219,1,18592765118216,12,28592765118213,8536209090,1.19,1.19]
[111824,"Ex9M1N TM 16 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=50kA, In=16A, 4P4T","NCA",5328,{"$f":"NCA","v":0},5328,8592765118240,1,18592765118247,8,28592765118244,8536201090,1.55,1.55]
[111826,"Ex9M1N TM 25 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=50kA, In=25A, 4P4T","NCA",5328,{"$f":"NCA","v":0},5328,8592765118264,1,18592765118261,8,28592765118268,8536201090,1.55,1.55]
[111827,"Ex9M1N TM 32 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=50kA, In=32A, 4P4T","NCA",5328,{"$f":"NCA","v":0},5328,8592765118271,1,18592765118278,8,28592765118275,8536201090,1.55,1.55]
[111830,"Ex9M1N TM 63 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=50kA, In=63A, 4P4T","NCA",6286,{"$f":"NCA","v":0},6286,8592765118301,1,18592765118308,8,28592765118305,8536201090,1.55,1.55]
[111832,"Ex9M1N TM 100 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=50kA, In=100A, 4P4T","NCA",6456,{"$f":"NCA","v":0},6456,8592765118325,1,18592765118322,8,28592765118329,8536209090,1.55,1.55]
[111835,"Ex9M1Q TM 16 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=70kA, In=16A, 3P","NCA",4078,{"$f":"NCA","v":0},4078,8592765118356,1,18592765118353,12,28592765118350,8536201090,1.19,1.19]
[111838,"Ex9M1Q TM 32 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=70kA, In=32A, 3P","NCA",4078,{"$f":"NCA","v":0},4078,8592765118387,1,18592765118384,12,28592765118381,8536201090,1.19,1.19]
[111840,"Ex9M1Q TM 50 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=70kA, In=50A, 3P","NCA",4078,{"$f":"NCA","v":0},4078,8592765118400,1,18592765118407,12,28592765118404,8536201090,1.19,1.19]
[111841,"Ex9M1Q TM 63 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=70kA, In=63A, 3P","NCA",4810,{"$f":"NCA","v":0},4810,8592765118417,1,18592765118414,12,28592765118411,8536201090,1.19,1.19]
[111843,"Ex9M1Q TM 100 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=70kA, In=100A, 3P","NCA",4940,{"$f":"NCA","v":0},4940,8592765118431,1,18592765118438,12,28592765118435,8536209090,1.19,1.19]
[111846,"Ex9M1Q TM 16 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=70kA, In=16A, 4P4T","NCA",5489,{"$f":"NCA","v":0},5489,8592765118462,1,18592765118469,8,28592765118466,8536201090,1.55,1.55]
[111849,"Ex9M1Q TM 32 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=70kA, In=32A, 4P4T","NCA",5489,{"$f":"NCA","v":0},5489,8592765118493,1,18592765118490,8,28592765118497,8536201090,1.55,1.55]
[111851,"Ex9M1Q TM 50 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=70kA, In=50A, 4P4T","NCA",5489,{"$f":"NCA","v":0},5489,8592765118516,1,18592765118513,8,28592765118510,8536201090,1.55,1.55]
[111854,"Ex9M1Q TM 100 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=70kA, In=100A, 4P4T","NCA",6650,{"$f":"NCA","v":0},6650,8592765118547,1,18592765118544,8,28592765118541,8536209090,1.55,1.55]
[111855,"Ex9M1Q TM 125 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=70kA, In=125A, 4P4T","NCA",12186,{"$f":"NCA","v":0},12186,8592765118554,1,18592765118551,8,28592765118558,8536209090,1.55,1.55]
[111859,"Ex9M1H TM 25 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=100kA, In=25A, 3P","NCA",4710,{"$f":"NCA","v":0},4710,8592765118592,1,18592765118599,12,28592765118596,8536201090,1.19,1.19]
[111860,"Ex9M1H TM 32 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=100kA, In=32A, 3P","NCA",4710,{"$f":"NCA","v":0},4710,8592765118608,1,18592765118605,12,28592765118602,8536201090,1.19,1.19]
[111863,"Ex9M1H TM 63 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=100kA, In=63A, 3P","NCA",5532,{"$f":"NCA","v":0},5532,8592765118639,1,18592765118636,12,28592765118633,8536201090,1.19,1.19]
[111864,"Ex9M1H TM 80 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=100kA, In=80A, 3P","NCA",5532,{"$f":"NCA","v":0},5532,8592765118646,1,18592765118643,12,28592765118640,8536209090,1.19,1.19]
[111868,"Ex9M1H TM 16 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=100kA, In=16A, 4P4T","NCA",6339,{"$f":"NCA","v":0},6339,8592765118684,1,18592765118681,8,28592765118688,8536201090,1.55,1.55]
[111869,"Ex9M1H TM 20 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=100kA, In=20A, 4P4T","NCA",6339,{"$f":"NCA","v":0},6339,8592765118691,1,18592765118698,8,28592765118695,8536201090,1.55,1.55]
[111872,"Ex9M1H TM 40 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=100kA, In=40A, 4P4T","NCA",6339,{"$f":"NCA","v":0},6339,8592765118721,1,18592765118728,8,28592765118725,8536201090,1.55,1.55]
[111874,"Ex9M1H TM 63 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=100kA, In=63A, 4P4T","NCA",7448,{"$f":"NCA","v":0},7448,8592765118745,1,18592765118742,8,28592765118749,8536201090,1.55,1.55]
[111877,"Ex9M1H TM 125 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=100kA, In=125A, 4P4T","NCA",14717,{"$f":"NCA","v":0},14717,8592765118776,1,18592765118773,8,28592765118770,8536209090,1.55,1.55]
[111878,"Ex9M1H TM 160 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=100kA, In=160A, 4P4T","NCA",15159,{"$f":"NCA","v":0},15159,8592765118783,1,18592765118780,8,28592765118787,8536209090,1.55,1.55]
[111882,"Ex9M1P TM 32 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=150kA, In=32A, 3P","NCA",6518,{"$f":"NCA","v":0},6518,8592765118820,1,18592765118827,12,28592765118824,8536201090,1.19,1.19]
[111883,"Ex9M1P TM 40 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=150kA, In=40A, 3P","NCA",6518,{"$f":"NCA","v":0},6518,8592765118837,1,18592765118834,12,28592765118831,8536201090,1.19,1.19]
[111886,"Ex9M1P TM 80 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=150kA, In=80A, 3P","NCA",7516,{"$f":"NCA","v":0},7516,8592765118868,1,18592765118865,12,28592765118862,8536209090,1.19,1.19]
[111888,"Ex9M1P TM 125 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=150kA, In=125A, 3P","NCA",10752,{"$f":"NCA","v":0},10752,8592765118882,1,18592765118889,12,28592765118886,8536209090,1.19,1.19]
[111891,"Ex9M1P TM 20 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=150kA, In=20A, 4P4T","NCA",8773,{"$f":"NCA","v":0},8773,8592765118912,1,18592765118919,8,28592765118916,8536201090,1.55,1.55]
[111894,"Ex9M1P TM 40 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=150kA, In=40A, 4P4T","NCA",8773,{"$f":"NCA","v":0},8773,8592765118943,1,18592765118940,8,28592765118947,8536201090,1.55,1.55]
[111896,"Ex9M1P TM 63 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=150kA, In=63A, 4P4T","NCA",10118,{"$f":"NCA","v":0},10118,8592765118967,1,18592765118964,8,28592765118961,8536201090,1.55,1.55]
[111897,"Ex9M1P TM 80 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=150kA, In=80A, 4P4T","NCA",10118,{"$f":"NCA","v":0},10118,8592765118974,1,18592765118971,8,28592765118978,8536209090,1.55,1.55]
[111899,"Ex9M1P TM 125 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=150kA, In=125A, 4P4T","NCA",14472,{"$f":"NCA","v":0},14472,8592765118998,1,18592765118995,8,28592765118992,8536209090,1.55,1.55]
[111902,"Ex9M2S TM 160 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=36kA, In=160A, 3P","NCA",5317,{"$f":"NCA","v":0},5317,8592765119025,1,18592765119022,8,28592765119029,8536209090,1.85,1.85]
[111905,"Ex9M2S TM 225 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=36kA, In=225A, 3P","NCA",6878,{"$f":"NCA","v":0},6878,8592765119056,1,18592765119053,8,28592765119050,8536209090,1.85,1.85]
[111907,"Ex9M2S TM 125 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=36kA, In=125A, 4P4T","NCA",9197,{"$f":"NCA","v":0},9197,8592765119070,1,18592765119077,8,28592765119074,8536209090,2.5,2.5]
[111910,"Ex9M2S TM 200 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=36kA, In=200A, 4P4T","NCA",12564,{"$f":"NCA","v":0},12564,8592765119100,1,18592765119107,8,28592765119104,8536209090,2.5,2.5]
[111911,"Ex9M2S TM 225 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=36kA, In=225A, 4P4T","NCA",13227,{"$f":"NCA","v":0},13227,8592765119117,1,18592765119114,8,28592765119111,8536209090,2.5,2.5]
[111915,"Ex9M2N TM 180 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=50kA, In=180A, 3P","NCA",11410,{"$f":"NCA","v":0},11410,8592765119155,1,18592765119152,8,28592765119159,8536209090,1.85,1.85]
[111916,"Ex9M2N TM 200 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=50kA, In=200A, 3P","NCA",12319,{"$f":"NCA","v":0},12319,8592765119162,1,18592765119169,8,28592765119166,8536209090,1.85,1.85]
[111919,"Ex9M2N TM 125 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=50kA, In=125A, 4P4T","NCA",10217,{"$f":"NCA","v":0},10217,8592765119193,1,18592765119190,8,28592765119197,8536209090,2.5,2.5]
[111920,"Ex9M2N TM 160 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=50kA, In=160A, 4P4T","NCA",13985,{"$f":"NCA","v":0},{"$f":"E2604*(1-F2604)","v":13985},8592765119209,1,18592765119206,8,28592765119203,8536209090,2.5,2.5]
[111924,"Ex9M2N TM 250 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=50kA, In=250A, 4P4T","NCA",19315,{"$f":"NCA","v":0},19315,8592765119247,1,18592765119244,8,28592765119241,8536209090,2.5,2.5]
[111925,"Ex9M2Q TM 125 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=70kA, In=125A, 3P","NCA",7820,{"$f":"NCA","v":0},7820,8592765119254,1,18592765119251,8,28592765119258,8536209090,1.85,1.85]
[111929,"Ex9M2Q TM 225 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=70kA, In=225A, 3P","NCA",13785,{"$f":"NCA","v":0},13785,8592765119292,1,18592765119299,8,28592765119296,8536209090,1.85,1.85]
[111930,"Ex9M2Q TM 250 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=70kA, In=250A, 3P","NCA",14780,{"$f":"NCA","v":0},14780,8592765119308,1,18592765119305,8,28592765119302,8536209090,1.85,1.85]
[111933,"Ex9M2Q TM 180 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=70kA, In=180A, 4P4T","NCA",15819,{"$f":"NCA","v":0},15819,8592765119339,1,18592765119336,8,28592765119333,8536209090,2.5,2.5]
[111934,"Ex9M2Q TM 200 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=70kA, In=200A, 4P4T","NCA",17080,{"$f":"NCA","v":0},17080,8592765119346,1,18592765119343,8,28592765119340,8536209090,2.5,2.5]
[111938,"Ex9M2H TM 160 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=100kA, In=160A, 3P","NCA",10991,{"$f":"NCA","v":0},10991,8592765119384,1,18592765119381,8,28592765119388,8536209090,1.85,1.85]
[111939,"Ex9M2H TM 180 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=100kA, In=180A, 3P","NCA",11410,{"$f":"NCA","v":0},11410,8592765119391,1,18592765119398,8,28592765119395,8536209090,1.85,1.85]
[111942,"Ex9M2H TM 250 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=100kA, In=250A, 3P","NCA",15129,{"$f":"NCA","v":0},15129,8592765119421,1,18592765119428,8,28592765119425,8536209090,1.85,1.85]
[111944,"Ex9M2H TM 160 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=100kA, In=160A, 4P4T","NCA",14795,{"$f":"NCA","v":0},14795,8592765119445,1,18592765119442,8,28592765119449,8536209090,2.5,2.5]
[111947,"Ex9M2H TM 225 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=100kA, In=225A, 4P4T","NCA",18016,{"$f":"NCA","v":0},18016,8592765119476,1,18592765119473,8,28592765119470,8536209090,2.5,2.5]
[111950,"Ex9M2P TM 160 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=150kA, In=160A, 3P","NCA",11530,{"$f":"NCA","v":0},11530,8592765119506,1,18592765119503,8,28592765119500,8536209090,1.85,1.85]
[111952,"Ex9M2P TM 200 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=150kA, In=200A, 3P","NCA",13470,{"$f":"NCA","v":0},13470,8592765119520,1,18592765119527,8,28592765119524,8536209090,1.85,1.85]
[111953,"Ex9M2P TM 225 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=150kA, In=225A, 3P","NCA",14745,{"$f":"NCA","v":0},14745,8592765119537,1,18592765119534,8,28592765119531,8536209090,1.85,1.85]
[111955,"Ex9M2P TM 125 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=150kA, In=125A, 4P4T","NCA",11852,{"$f":"NCA","v":0},11852,8592765119551,1,18592765119558,8,28592765119555,8536209090,2.5,2.5]
[111958,"Ex9M2P TM 200 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=150kA, In=200A, 4P4T","NCA",18133,{"$f":"NCA","v":0},18133,8592765119582,1,18592765119589,8,28592765119586,8536209090,2.5,2.5]
[111961,"Ex9M3S TM 250 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M3, Icu=Ics=36kA, In=250A, 3P","NCA",9594,{"$f":"NCA","v":0},9594,8592765119612,1,18592765119619,2,28592765119616,8536209090,5.2,5.2]
[111963,"Ex9M3S TM 350 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M3, Icu=Ics=36kA, In=350A, 3P","NCA",10773,{"$f":"NCA","v":0},10773,8592765119636,1,18592765119633,2,28592765119630,8536209090,5.2,5.2]
[111966,"Ex9M3S TM 250 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M3, Icu=Ics=36kA, In=250A, 4P4T","NCA",18809,{"$f":"NCA","v":0},18809,8592765119667,1,18592765119664,2,28592765119661,8536209090,6.7,6.7]
[111967,"Ex9M3S TM 315 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M3, Icu=Ics=36kA, In=315A, 4P4T","NCA",20154,{"$f":"NCA","v":0},20154,8592765119674,1,18592765119671,2,28592765119678,8536209090,6.7,6.7]
[111971,"Ex9M3N TM 250 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M3, Icu=Ics=50kA, In=250A, 3P","NCA",9855,{"$f":"NCA","v":0},9855,8592765119711,1,18592765119718,2,28592765119715,8536209090,5.2,5.2]
[111972,"Ex9M3N TM 315 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M3, Icu=Ics=50kA, In=315A, 3P","NCA",10436,{"$f":"NCA","v":0},10436,8592765119728,1,18592765119725,2,28592765119722,8536209090,5.2,5.2]
[111975,"Ex9M3N TM 500 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M3, Icu=Ics=50kA, In=500A, 3P","NCA",11512,{"$f":"NCA","v":0},11512,8592765119759,1,18592765119756,2,28592765119753,8536209090,5.2,5.2]
[111977,"Ex9M3N TM 315 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M3, Icu=Ics=50kA, In=315A, 4P4T","NCA",21076,{"$f":"NCA","v":0},21076,8592765119773,1,18592765119770,2,28592765119777,8536209090,6.7,6.7]
[111980,"Ex9M3N TM 500 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M3, Icu=Ics=50kA, In=500A, 4P4T","NCA",23249,{"$f":"NCA","v":0},23249,8592765119803,1,18592765119800,2,28592765119807,8536209090,6.7,6.7]
[111981,"Ex9M3Q TM 250 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M3, Icu=Ics=70kA, In=250A, 3P","NCA",10151,{"$f":"NCA","v":0},10151,8592765119810,1,18592765119817,2,28592765119814,8536209090,5.2,5.2]
[111984,"Ex9M3Q TM 400 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M3, Icu=Ics=70kA, In=400A, 3P","NCA",11512,{"$f":"NCA","v":0},{"$f":"E2668*(1-F2668)","v":11512},8592765119841,1,18592765119848,2,28592765119845,8536209090,5.2,5.2]
[111987,"Ex9M3Q TM 315 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M3, Icu=Ics=70kA, In=315A, 4P4T","NCA",21708,{"$f":"NCA","v":0},21708,8592765119872,1,18592765119879,2,28592765119876,8536209090,6.7,6.7]
[111989,"Ex9M3Q TM 400 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M3, Icu=Ics=70kA, In=400A, 4P4T","NCA",23249,{"$f":"NCA","v":0},23249,8592765119896,1,18592765119893,2,28592765119890,8536209090,6.7,6.7]
[111990,"Ex9M3Q TM 500 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M3, Icu=Ics=70kA, In=500A, 4P4T","NCA",23948,{"$f":"NCA","v":0},23948,8592765119902,1,18592765119909,2,28592765119906,8536209090,6.7,6.7]
[111992,"Ex9M3H TM 315 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M3, Icu=Ics=100kA, In=315A, 3P","NCA",23304,{"$f":"NCA","v":0},23304,8592765119926,1,18592765119923,2,28592765119920,8536209090,5.2,5.2]
[111995,"Ex9M3H TM 500 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M3, Icu=Ics=100kA, In=500A, 3P","NCA",25372,{"$f":"NCA","v":0},25372,8592765119957,1,18592765119954,2,28592765119951,8536209090,5.2,5.2]
[111998,"Ex9M3H TM 350 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M3, Icu=Ics=100kA, In=350A, 4P4T","NCA",33502,{"$f":"NCA","v":0},33502,8592765119988,1,18592765119985,2,28592765119982,8536209090,6.7,6.7]
[112000,"Ex9M3H TM 500 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M3, Icu=Ics=100kA, In=500A, 4P4T","NCA",35870,{"$f":"NCA","v":0},35870,8592765120007,1,18592765120004,2,28592765120001,8536209090,6.7,6.7]
[112003,"Ex9M3P TM 350 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M3, Icu=Ics=150kA, In=350A, 3P","NCA",26537,{"$f":"NCA","v":0},26537,8592765120038,1,18592765120035,2,28592765120032,8536209090,5.2,5.2]
[112004,"Ex9M3P TM 400 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M3, Icu=Ics=150kA, In=400A, 3P","NCA",27587,{"$f":"NCA","v":0},27587,8592765120045,1,18592765120042,2,28592765120049,8536209090,5.2,5.2]
[112006,"Ex9M3P TM 250 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M3, Icu=Ics=150kA, In=250A, 4P4T","NCA",36252,{"$f":"NCA","v":0},36252,8592765120069,1,18592765120066,2,28592765120063,8536209090,6.7,6.7]
[112009,"Ex9M3P TM 400 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M3, Icu=Ics=150kA, In=400A, 4P4T","NCA",39003,{"$f":"NCA","v":0},39003,8592765120090,1,18592765120097,2,28592765120094,8536209090,6.7,6.7]
[112012,"Ex9M4S TM 500 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M4, Icu=Ics=36kA, In=500A, 3P","NCA",12829,{"$f":"NCA","v":0},12829,8592765120120,1,18592765120127,1,28592765120124,8536209090,10.5,10.5]
[112014,"Ex9M4S TM 400 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M4, Icu=Ics=36kA, In=400A, 4P4T","NCA",26181,{"$f":"NCA","v":0},26181,8592765120144,1,18592765120141,1,28592765120148,8536209090,13.5,13.5]
[112017,"Ex9M4N TM 400 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M4, Icu=Ics=50kA, In=400A, 3P","NCA",11488,{"$f":"NCA","v":0},11488,8592765120175,1,18592765120172,1,28592765120179,8536209090,10.5,10.5]
[112018,"Ex9M4N TM 500 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M4, Icu=Ics=50kA, In=500A, 3P","NCA",13504,{"$f":"NCA","v":0},13504,8592765120182,1,18592765120189,1,28592765120186,8536209090,10.5,10.5]
[112022,"Ex9M4N TM 630 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M4, Icu=Ics=50kA, In=630A, 4P4T","NCA",39672,{"$f":"NCA","v":0},39672,8592765120229,1,18592765120226,1,28592765120223,8536209090,13.5,13.5]
[112023,"Ex9M4Q TM 400 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M4, Icu=Ics=70kA, In=400A, 3P","NCA",11834,{"$f":"NCA","v":0},11834,8592765120236,1,18592765120233,1,28592765120230,8536209090,10.5,10.5]
[112026,"Ex9M4Q TM 400 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M4, Icu=Ics=70kA, In=400A, 4P4T","NCA",27216,{"$f":"NCA","v":0},27216,8592765120267,1,18592765120264,1,28592765120261,8536209090,13.5,13.5]
[112027,"Ex9M4Q TM 500 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M4, Icu=Ics=70kA, In=500A, 4P4T","NCA",31990,{"$f":"NCA","v":0},31990,8592765120274,1,18592765120271,1,28592765120278,8536209090,13.5,13.5]
[112031,"Ex9M4H TM 630 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M4, Icu=Ics=100kA, In=630A, 3P","NCA",34554,{"$f":"NCA","v":0},34554,8592765120311,1,18592765120318,1,28592765120315,8536209090,10.5,10.5]
[112032,"Ex9M4H TM 400 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M4, Icu=Ics=100kA, In=400A, 4P4T","NCA",33696,{"$f":"NCA","v":0},33696,8592765120328,1,18592765120325,1,28592765120322,8536209090,13.5,13.5]
[112035,"Ex9M4P TM 400 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M4, Icu=Ics=150kA, In=400A, 3P","NCA",28759,{"$f":"NCA","v":0},28759,8592765120359,1,18592765120356,1,28592765120353,8536209090,10.5,10.5]
[112037,"Ex9M4P TM 630 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M4, Icu=Ics=150kA, In=630A, 3P","NCA",38301,{"$f":"NCA","v":0},38301,8592765120373,1,18592765120370,1,28592765120377,8536209090,10.5,10.5]
[112040,"Ex9M4P TM 630 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M4, Icu=Ics=150kA, In=630A, 4P4T","NCA",47874,{"$f":"NCA","v":0},47874,8592765120403,1,18592765120400,1,28592765120407,8536209090,13.5,13.5]
[112043,"Ex9M5S TM 800 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M5, Icu=Ics=36kA, In=800A, 3P","NCA",31545,{"$f":"NCA","v":0},31545,8592765120434,1,18592765120431,1,28592765120438,8536209090,10.5,10.5]
[112045,"Ex9M5S TM 700 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M5, Icu=Ics=36kA, In=700A, 4P4T","NCA",49916,{"$f":"NCA","v":0},49916,8592765120458,1,18592765120455,1,28592765120452,8536209090,13.5,13.5]
[112046,"Ex9M5S TM 800 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M5, Icu=Ics=36kA, In=800A, 4P4T","NCA",72554,{"$f":"NCA","v":0},72554,8592765120465,1,18592765120462,1,28592765120469,8536209090,13.5,13.5]
[112048,"Ex9M5N TM 700 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M5, Icu=Ics=50kA, In=700A, 3P","NCA",30315,{"$f":"NCA","v":0},{"$f":"E2732*(1-F2732)","v":30315},8592765120489,1,18592765120486,1,28592765120483,8536209090,10.5,10.5]
[112051,"Ex9M5N TM 700 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M5, Icu=Ics=50kA, In=700A, 4P4T","NCA",69723,{"$f":"NCA","v":0},69723,8592765120519,1,18592765120516,1,28592765120513,8536209090,13.5,13.5]
[112054,"Ex9M5Q TM 700 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M5, Icu=Ics=70kA, In=700A, 3P","NCA",31224,{"$f":"NCA","v":0},31224,8592765120540,1,18592765120547,1,28592765120544,8536209090,10.5,10.5]
[112057,"Ex9M5Q TM 700 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M5, Icu=Ics=70kA, In=700A, 4P4T","NCA",71814,{"$f":"NCA","v":0},71814,8592765120571,1,18592765120578,1,28592765120575,8536209090,13.5,13.5]
[112059,"Ex9M5H TM 630 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M5, Icu=Ics=100kA, In=630A, 3P","NCA",38361,{"$f":"NCA","v":0},38361,8592765120595,1,18592765120592,1,28592765120599,8536209090,10.5,10.5]
[112060,"Ex9M5H TM 700 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M5, Icu=Ics=100kA, In=700A, 3P","NCA",44377,{"$f":"NCA","v":0},44377,8592765120601,1,18592765120608,1,28592765120605,8536209090,10.5,10.5]
[112062,"Ex9M5H TM 630 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M5, Icu=Ics=100kA, In=630A, 4P4T","NCA",47952,{"$f":"NCA","v":0},47952,8592765120625,1,18592765120622,1,28592765120629,8536209090,13.5,13.5]
[112065,"Ex9M5P TM 630 3P EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M5, Icu=Ics=150kA, In=630A, 3P","NCA",44823,{"$f":"NCA","v":0},44823,8592765120656,1,18592765120653,1,28592765120650,8536209090,10.5,10.5]
[112068,"Ex9M5P TM 630 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M5, Icu=Ics=150kA, In=630A, 4P4T","NCA",56029,{"$f":"NCA","v":0},56029,8592765120687,1,18592765120684,1,28592765120681,8536209090,13.5,13.5]
[112070,"Ex9M5P TM 800 4P4T EU","AC MCCB, termomagnetický typ, velikost M5, Icu=Ics=150kA, In=800A, 4P4T","NCA",76597,{"$f":"NCA","v":0},76597,8592765120700,1,18592765120707,1,28592765120704,8536209090,13.5,13.5]
[103062,"Ex9M1S TM AC16 4P4T","Kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=36kA, In=16A, 4pól s chráněným N-pólem","NCA",4092,{"$f":"NCA","v":0},{"$f":"E2757*(1-F2757)","v":4092},8592765030634,1,8592765030634,null,28592765030638,"8536201090",1.77,1.77]
[103063,"Ex9M1S TM AC20 4P4T","Kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=36kA, In=20A, 4pól s chráněným N-pólem","NCA",4092,0,4092,8592765030641,1,8592765030641,null,28592765030645,"8536201090",1.77,1.77]
[103067,"Ex9M1S TM AC50 4P4T","Kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=36kA, In=50A, 4pól s chráněným N-pólem","NCA",4092,0,4092,8592765030689,1,8592765030689,null,28592765030683,"8536201090",1.77,1.77]
[103068,"Ex9M1S TM AC63 4P4T","Kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=36kA, In=63A, 4pól s chráněným N-pólem","NCA",4626,0,4626,8592765030696,1,8592765030696,null,28592765030690,"8536201090",1.77,1.77]
[103071,"Ex9M1S TM AC125 4P4T","Kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=36kA, In=125A, 4pól s chráněným N-pólem","NCA",8167,0,8167,8592765030726,1,8592765030726,null,28592765030720,"8536209090",1.77,1.77]
[103072,"Ex9M1N TM AC16 4P4T","Kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=50kA, In=16A, 4pól s chráněným N-pólem","NCA",5328,0,5328,8592765030733,1,8592765030733,null,28592765030737,"8536201090",1.77,1.77]
[103076,"Ex9M1N TM AC40 4P4T","Kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=50kA, In=40A, 4pól s chráněným N-pólem","NCA",5328,0,5328,8592765030771,1,8592765030771,null,28592765030775,"8536201090",1.77,1.77]
[103077,"Ex9M1N TM AC50 4P4T","Kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=50kA, In=50A, 4pól s chráněným N-pólem","NCA",5328,0,5328,8592765030788,1,8592765030788,null,28592765030782,"8536201090",1.77,1.77]
[103080,"Ex9M1N TM AC100 4P4T","Kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=50kA, In=100A, 4pól s chráněným N-pólem","NCA",6456,0,6456,8592765030818,1,8592765030818,null,28592765030812,"8536209090",1.77,1.77]
[103102,"Ex9M1H TM AC16 4P4T","Kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=100kA, In=16A, 4pól s chráněným N-pólem","NCA",6339,0,6339,8592765031037,1,8592765031037,null,28592765031031,"8536201090",1.77,1.77]
[103105,"Ex9M1H TM AC32 4P4T","Kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=100kA, In=32A, 4pól s chráněným N-pólem","NCA",6339,0,6339,8592765031068,1,8592765031068,null,28592765031062,"8536201090",1.77,1.77]
[103108,"Ex9M1H TM AC63 4P4T","Kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=100kA, In=63A, 4pól s chráněným N-pólem","NCA",7448,0,7448,8592765031099,1,8592765031099,null,28592765031093,"8536201090",1.77,1.77]
[103110,"Ex9M1H TM AC100 4P4T","Kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=100kA, In=100A, 4pól s chráněným N-pólem","NCA",8785,0,8785,8592765031112,1,8592765031112,null,28592765031116,"8536209090",1.77,1.77]
[103111,"Ex9M1H TM AC125 4P4T","Kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=100kA, In=125A, 4pól s chráněným N-pólem","NCA",14717,0,14717,8592765031129,1,8592765031129,null,28592765031123,"8536209090",1.77,1.77]
[103124,"Ex9M1P TM AC25 4P4T","Kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=150kA, In=25A, 4pól s chráněným N-pólem","NCA",8773,0,{"$f":"E2789*(1-F2789)","v":8773},8592765031259,1,8592765031259,null,28592765031253,"8536201090",1.77,1.77]
[103126,"Ex9M1P TM AC40 4P4T","Kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=150kA, In=40A, 4pól s chráněným N-pólem","NCA",8773,0,8773,8592765031273,1,8592765031273,null,28592765031277,"8536201090",1.77,1.77]
[103129,"Ex9M1P TM AC80 4P4T","Kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=150kA, In=80A, 4pól s chráněným N-pólem","NCA",10118,0,10118,8592765031303,1,8592765031303,null,28592765031307,"8536209090",1.77,1.77]
[103132,"Ex9M2S TM AC125 4P4T","Kompaktní jistič, velikost M2, Icu=Ics=36kA, In=125A, 4pól s chráněným N-pólem","NCA",9197,0,9197,8592765031334,1,8592765031334,null,28592765031338,"8536209090",2.63,2.63]
[103134,"Ex9M2S TM AC180 4P4T","Kompaktní jistič, velikost M2, Icu=Ics=36kA, In=180A, 4pól s chráněným N-pólem","NCA",11380,0,11380,8592765031358,1,8592765031358,null,28592765031352,"8536209090",2.63,2.63]
[103135,"Ex9M2S TM AC200 4P4T","Kompaktní jistič, velikost M2, Icu=Ics=36kA, In=200A, 4pól s chráněným N-pólem","NCA",12564,0,12564,8592765031365,1,8592765031365,null,28592765031369,"8536209090",2.63,2.63]
[103137,"Ex9M2S TM AC250 4P4T","Kompaktní jistič, velikost M2, Icu=Ics=36kA, In=250A, 4pól s chráněným N-pólem","NCA",13934,0,13934,8592765031389,1,8592765031389,null,28592765031383,"8536209090",2.63,2.63]
[103140,"Ex9M2N TM AC180 4P4T","Kompaktní jistič, velikost M2, Icu=Ics=50kA, In=180A, 4pól s chráněným N-pólem","NCA",15358,0,15358,8592765031419,1,8592765031419,null,28592765031413,"8536209090",2.63,2.63]
[103143,"Ex9M2N TM AC250 4P4T","Kompaktní jistič, velikost M2, Icu=Ics=50kA, In=250A, 4pól s chráněným N-pólem","NCA",19315,0,19315,8592765031440,1,8592765031440,null,28592765031444,"8536209090",2.63,2.63]
[103157,"Ex9M2H TM AC160 4P4T","Kompaktní jistič, velikost M2, Icu=Ics=100kA, In=160A, 4pól s chráněným N-pólem","NCA",14795,0,14795,8592765031587,1,8592765031587,null,28592765031581,"8536209090",2.63,2.63]
[103160,"Ex9M2H TM AC225 4P4T","Kompaktní jistič, velikost M2, Icu=Ics=100kA, In=225A, 4pól s chráněným N-pólem","NCA",18016,0,18016,8592765031617,1,8592765031617,null,28592765031611,"8536209090",2.63,2.63]
[103161,"Ex9M2H TM AC250 4P4T","Kompaktní jistič, velikost M2, Icu=Ics=100kA, In=250A, 4pól s chráněným N-pólem","NCA",20365,0,20365,8592765031624,1,8592765031624,null,28592765031628,"8536209090",2.63,2.63]
[103171,"Ex9M2P TM AC200 4P4T","Kompaktní jistič, velikost M2, Icu=Ics=150kA, In=200A, 4pól s chráněným N-pólem","NCA",18133,0,18133,8592765031723,1,8592765031723,null,28592765031727,"8536209090",2.63,2.63]
[103172,"Ex9M2P TM AC225 4P4T","Kompaktní jistič, velikost M2, Icu=Ics=150kA, In=225A, 4pól s chráněným N-pólem","NCA",19849,0,19849,8592765031730,1,8592765031730,null,28592765031734,"8536209090",2.63,2.63]
[103175,"Ex9M3S TM AC315 4P4T","Kompaktní jistič, velikost M3, Icu=Ics=36kA, In=315A, 4pól s chráněným N-pólem","NCA",20154,0,20154,8592765031761,1,8592765031761,null,28592765031765,"8536209090",6.7,6.7]
[103176,"Ex9M3S TM AC350 4P4T","Kompaktní jistič, velikost M3, Icu=Ics=36kA, In=350A, 4pól s chráněným N-pólem","NCA",21125,0,21125,8592765031778,1,8592765031778,null,28592765031772,"8536209090",6.7,6.7]
[103180,"Ex9M3N TM AC350 4P4T","Kompaktní jistič, velikost M3, Icu=Ics=50kA, In=350A, 4pól s chráněným N-pólem","NCA",22206,0,22206,8592765031815,1,8592765031815,null,28592765031819,"8536209090",6.7,6.7]
[103181,"Ex9M3N TM AC400 4P4T","Kompaktní jistič, velikost M3, Icu=Ics=50kA, In=400A, 4pól s chráněným N-pólem","NCA",22573,0,22573,8592765031822,1,8592765031822,null,28592765031826,"8536209090",6.7,6.7]
[103192,"Ex9M3H TM AC350 4P4T","Kompaktní jistič, velikost M3, Icu=Ics=100kA, In=350A, 4pól s chráněným N-pólem","NCA",33502,0,33502,8592765031938,1,8592765031938,null,28592765031932,"8536209090",6.7,6.7]
[103198,"Ex9M3P TM AC250 4P4T","Kompaktní jistič, velikost M3, Icu=Ics=150kA, In=250A, 4pól s chráněným N-pólem","NCA",36252,0,36252,8592765031990,1,8592765031990,null,28592765031994,"8536209090",6.7,6.7]
[103201,"Ex9M3P TM AC400 4P4T","Kompaktní jistič, velikost M3, Icu=Ics=150kA, In=400A, 4pól s chráněným N-pólem","NCA",39003,0,39003,8592765032027,1,8592765032027,null,28592765032021,"8536209090",6.7,6.7]
[103415,"Ex9M4S TM AC400 4P4T","Kompaktní jistič, velikost M4, Icu=Ics=36kA, In=400A, 4pól s chráněným N-pólem","NCA",26181,{"$f":"NCA","v":0},26181,8592765034168,1,8592765034168,null,28592765034162,"8536209090",13.5,13.5]
[103419,"Ex9M4N TM AC500 4P4T","Kompaktní jistič, velikost M4, Icu=Ics=50kA, In=500A, 4pól s chráněným N-pólem","NCA",31058,0,31058,8592765034205,1,8592765034205,null,28592765034209,"8536209090",13.5,13.5]
[103420,"Ex9M4N TM AC630 4P4T","Kompaktní jistič, velikost M4, Icu=Ics=50kA, In=630A, 4pól s chráněným N-pólem","NCA",39672,0,39672,8592765034212,1,8592765034212,null,28592765034216,"8536209090",13.5,13.5]
[103429,"Ex9M4H TM AC630 4P4T","Kompaktní jistič, velikost M4, Icu=Ics=100kA, In=630A, 4pól s chráněným N-pólem","NCA",43191,0,43191,8592765034304,1,8592765034304,null,28592765034308,"8536209090",13.5,13.5]
[103434,"Ex9M4P TM AC500 4P4T","Kompaktní jistič, velikost M4, Icu=Ics=150kA, In=500A, 4pól s chráněným N-pólem","NCA",42642,0,42642,8592765034359,1,8592765034359,null,28592765034353,"8536209090",13.5,13.5]
[103437,"Ex9M5S TM AC700 4P4T","Kompaktní jistič, velikost M5, Icu=Ics=36kA, In=700A, 4pól s chráněným N-pólem","NCA",49916,0,49916,8592765034380,1,8592765034380,null,28592765034384,"8536209090",13.5,13.5]
[103440,"Ex9M5N TM AC700 4P4T","Kompaktní jistič, velikost M5, Icu=Ics=50kA, In=700A, 4pól s chráněným N-pólem","NCA",69723,0,{"$f":"E2853*(1-F2853)","v":69723},8592765034410,1,8592765034410,null,28592765034414,"8536209090",13.5,13.5]
[103448,"Ex9M5H TM AC630 4P4T","Kompaktní jistič, velikost M5, Icu=Ics=100kA, In=630A, 4pól s chráněným N-pólem","NCA",47952,0,47952,8592765034496,1,8592765034496,null,28592765034490,"8536209090",13.5,13.5]
[103449,"Ex9M5H TM AC700 4P4T","Kompaktní jistič, velikost M5, Icu=Ics=100kA, In=700A, 4pól s chráněným N-pólem","NCA",55470,0,55470,8592765034502,1,8592765034502,null,28592765034506,"8536209090",13.5,13.5]
[103454,"Ex9M5P TM AC630 4P4T","Kompaktní jistič, velikost M5, Icu=Ics=150kA, In=630A, 4pól s chráněným N-pólem","NCA",56029,0,56029,8592765034557,1,8592765034557,null,28592765034551,"8536209090",13.5,13.5]
[]
[111178,"Ex9M2S SU20L 63 3P EU","Kompaktní jistič, velikost M2, SU20L (DIP), Icu=36kA, In=63A, 3pól","NCF",4488,{"$f":"NCF","v":0},{"$f":"E2864*(1-F2864)","v":4488},8592765111784,1,18592765111781,8,28592765111788,8536209090,2,2]
[111180,"Ex9M2S SU20L 160 3P EU","Kompaktní jistič, velikost M2, SU20L (DIP), Icu=36kA, In=160A, 3pól","NCF",7443,{"$f":"NCF","v":0},7443,8592765111807,1,18592765111804,8,28592765111801,8536209090,2,2]
[111183,"Ex9M2S SU20L 63 4P4T EU","Kompaktní jistič, velikost M2, SU20L (DIP), Icu=36kA, In=63A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",6476,{"$f":"NCF","v":0},6476,8592765111838,1,18592765111835,8,28592765111832,8536209090,2.65,2.65]
[111184,"Ex9M2S SU20L 100 4P4T EU","Kompaktní jistič, velikost M2, SU20L (DIP), Icu=36kA, In=100A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",8265,{"$f":"NCF","v":0},8265,8592765111845,1,18592765111842,8,28592765111849,8536209090,2.65,2.65]
[111188,"Ex9M2N SU20L 63 3P EU","Kompaktní jistič, velikost M2, SU20L (DIP), Icu=50kA, In=63A, 3pól","NCF",6538,{"$f":"NCF","v":0},6538,8592765111883,1,18592765111880,8,28592765111887,8536209090,2,2]
[111189,"Ex9M2N SU20L 100 3P EU","Kompaktní jistič, velikost M2, SU20L (DIP), Icu=50kA, In=100A, 3pól","NCF",6715,{"$f":"NCF","v":0},6715,8592765111890,1,18592765111897,8,28592765111894,8536209090,2,2]
[111192,"Ex9M2N SU20L 32 4P4T EU","Kompaktní jistič, velikost M2, SU20L (DIP), Icu=50kA, In=32A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",7459,{"$f":"NCF","v":0},7459,8592765111920,1,18592765111927,8,28592765111924,8536209090,2.65,2.65]
[111194,"Ex9M2N SU20L 100 4P4T EU","Kompaktní jistič, velikost M2, SU20L (DIP), Icu=50kA, In=100A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",9039,{"$f":"NCF","v":0},9039,8592765111944,1,18592765111941,8,28592765111948,8536209090,2.65,2.65]
[111197,"Ex9M2Q SU20L 32 3P EU","Kompaktní jistič, velikost M2, SU20L (DIP), Icu=70kA, In=32A, 3pól","NCF",6069,{"$f":"NCF","v":0},6069,8592765111975,1,18592765111972,8,28592765111979,8536209090,2,2]
[111198,"Ex9M2Q SU20L 63 3P EU","Kompaktní jistič, velikost M2, SU20L (DIP), Icu=70kA, In=63A, 3pól","NCF",7141,{"$f":"NCF","v":0},7141,8592765111982,1,18592765111989,8,28592765111986,8536209090,2,2]
[111202,"Ex9M2Q SU20L 32 4P4T EU","Kompaktní jistič, velikost M2, SU20L (DIP), Icu=70kA, In=32A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",8166,{"$f":"NCF","v":0},8166,8592765112026,1,18592765112023,8,28592765112020,8536209090,2.65,2.65]
[111203,"Ex9M2Q SU20L 63 4P4T EU","Kompaktní jistič, velikost M2, SU20L (DIP), Icu=70kA, In=63A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",9613,{"$f":"NCF","v":0},9613,8592765112033,1,18592765112030,8,28592765112037,8536209090,2.65,2.65]
[111206,"Ex9M2Q SU20L 250 4P4T EU","Kompaktní jistič, velikost M2, SU20L (DIP), Icu=70kA, In=250A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",27776,{"$f":"NCF","v":0},27776,8592765112064,1,18592765112061,8,28592765112068,8536209090,2.65,2.65]
[111207,"Ex9M2H SU20L 32 3P EU","Kompaktní jistič, velikost M2, SU20L (DIP), Icu=100kA, In=32A, 3pól","NCF",6592,{"$f":"NCF","v":0},6592,8592765112071,1,18592765112078,8,28592765112075,8536209090,2,2]
[111211,"Ex9M2H SU20L 250 3P EU","Kompaktní jistič, velikost M2, SU20L (DIP), Icu=100kA, In=250A, 3pól","NCF",21181,{"$f":"NCF","v":0},21181,8592765112118,1,18592765112115,8,28592765112112,8536209090,2,2]
[111212,"Ex9M2H SU20L 32 4P4T EU","Kompaktní jistič, velikost M2, SU20L (DIP), Icu=100kA, In=32A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",8874,{"$f":"NCF","v":0},8874,8592765112125,1,18592765112122,8,28592765112129,8536209090,2.65,2.65]
[111215,"Ex9M2H SU20L 160 4P4T EU","Kompaktní jistič, velikost M2, SU20L (DIP), Icu=100kA, In=160A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",20713,{"$f":"NCF","v":0},20713,8592765112156,1,18592765112153,8,28592765112150,8536209090,2.65,2.65]
[111217,"Ex9M2P SU20L 32 3P EU","Kompaktní jistič, velikost M2, SU20L (DIP), Icu=150kA, In=32A, 3pól","NCF",9124,{"$f":"NCF","v":0},9124,8592765112170,1,18592765112177,8,28592765112174,8536209090,2,2]
[111220,"Ex9M2P SU20L 160 3P EU","Kompaktní jistič, velikost M2, SU20L (DIP), Icu=150kA, In=160A, 3pól","NCF",16142,{"$f":"NCF","v":0},16142,8592765112200,1,18592765112207,8,28592765112204,8536209090,2,2]
[111223,"Ex9M2P SU20L 63 4P4T EU","Kompaktní jistič, velikost M2, SU20L (DIP), Icu=150kA, In=63A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",14164,{"$f":"NCF","v":0},14164,8592765112231,1,18592765112238,8,28592765112235,8536209090,2.65,2.65]
[111225,"Ex9M2P SU20L 160 4P4T EU","Kompaktní jistič, velikost M2, SU20L (DIP), Icu=150kA, In=160A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",21725,{"$f":"NCF","v":0},21725,8592765112255,1,18592765112252,8,28592765112259,8536209090,2.65,2.65]
[111226,"Ex9M2P SU20L 250 4P4T EU","Kompaktní jistič, velikost M2, SU20L (DIP), Icu=150kA, In=250A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",30006,{"$f":"NCF","v":0},30006,8592765112262,1,18592765112269,8,28592765112266,8536209090,2.65,2.65]
[111228,"Ex9M3S SU20L 400 3P EU","Kompaktní jistič, velikost M3, SU20L (DIP), Icu=36kA, In=400A, 3pól","NCF",15365,{"$f":"NCF","v":0},15365,8592765112286,1,18592765112283,2,28592765112280,8536209090,5.8,5.8]
[111231,"Ex9M3S SU20L 400 4P4T EU","Kompaktní jistič, velikost M3, SU20L (DIP), Icu=36kA, In=400A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",30133,{"$f":"NCF","v":0},30133,8592765112316,1,18592765112313,2,28592765112310,8536209090,7.8,7.8]
[111234,"Ex9M3N SU20L 400 3P EU","Kompaktní jistič, velikost M3, SU20L (DIP), Icu=50kA, In=400A, 3pól","NCF",15648,{"$f":"NCF","v":0},15648,8592765112347,1,18592765112344,2,28592765112341,8536209090,5.8,5.8]
[111236,"Ex9M3N SU20L 250 4P4T EU","Kompaktní jistič, velikost M3, SU20L (DIP), Icu=50kA, In=250A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",27864,{"$f":"NCF","v":0},27864,8592765112361,1,18592765112368,2,28592765112365,8536209090,7.8,7.8]
[111239,"Ex9M3Q SU20L 250 3P EU","Kompaktní jistič, velikost M3, SU20L (DIP), Icu=70kA, In=250A, 3pól","NCF",22925,{"$f":"NCF","v":0},22925,8592765112392,1,18592765112399,2,28592765112396,8536209090,5.8,5.8]
[111240,"Ex9M3Q SU20L 400 3P EU","Kompaktní jistič, velikost M3, SU20L (DIP), Icu=70kA, In=400A, 3pól","NCF",25067,{"$f":"NCF","v":0},25067,8592765112408,1,18592765112405,2,28592765112402,8536209090,5.8,5.8]
[111242,"Ex9M3Q SU20L 250 4P4T EU","Kompaktní jistič, velikost M3, SU20L (DIP), Icu=70kA, In=250A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",36591,{"$f":"NCF","v":0},{"$f":"E2928*(1-F2928)","v":36591},8592765112422,1,18592765112429,2,28592765112426,8536209090,7.8,7.8]
[111245,"Ex9M3H SU20L 250 3P EU","Kompaktní jistič, velikost M3, SU20L (DIP), Icu=100kA, In=250A, 3pól","NCF",32052,{"$f":"NCF","v":0},32052,8592765112453,1,18592765112450,2,28592765112457,8536209090,5.8,5.8]
[111248,"Ex9M3H SU20L 250 4P4T EU","Kompaktní jistič, velikost M3, SU20L (DIP), Icu=100kA, In=250A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",45319,{"$f":"NCF","v":0},45319,8592765112484,1,18592765112481,2,28592765112488,8536209090,7.8,7.8]
[111250,"Ex9M3H SU20L 630 4P4T EU","Kompaktní jistič, velikost M3, SU20L (DIP), Icu=100kA, In=630A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",53632,{"$f":"NCF","v":0},53632,8592765112507,1,18592765112504,2,28592765112501,8536209090,7.8,7.8]
[111253,"Ex9M3P SU20L 630 3P EU","Kompaktní jistič, velikost M3, SU20L (DIP), Icu=150kA, In=630A, 3pól","NCF",42484,{"$f":"NCF","v":0},42484,8592765112538,1,18592765112535,2,28592765112532,8536209090,5.8,5.8]
[111254,"Ex9M3P SU20L 250 4P4T EU","Kompaktní jistič, velikost M3, SU20L (DIP), Icu=150kA, In=250A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",50752,{"$f":"NCF","v":0},50752,8592765112545,1,18592765112542,2,28592765112549,8536209090,7.8,7.8]
[111258,"Ex9M4S SU20L 630 4P4T EU","Kompaktní jistič, velikost M4, SU20L (DIP), Icu=36kA, In=630A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",52765,{"$f":"NCF","v":0},52765,8592765112583,1,18592765112580,1,28592765112587,8536209090,13.8,13.8]
[111259,"Ex9M4N SU20L 630 3P EU","Kompaktní jistič, velikost M4, SU20L (DIP), Icu=50kA, In=630A, 3pól","NCF",24151,{"$f":"NCF","v":0},24151,8592765112590,1,18592765112597,1,28592765112594,8536209090,10.8,10.8]
[111262,"Ex9M4Q SU20L 630 4P4T EU","Kompaktní jistič, velikost M4, SU20L (DIP), Icu=70kA, In=630A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",58004,{"$f":"NCF","v":0},58004,8592765112620,1,18592765112627,1,28592765112624,8536209090,13.8,13.8]
[111263,"Ex9M4H SU20L 630 3P EU","Kompaktní jistič, velikost M4, SU20L (DIP), Icu=100kA, In=630A, 3pól","NCF",48375,{"$f":"NCF","v":0},48375,8592765112637,1,18592765112634,1,28592765112631,8536209090,10.8,10.8]
[111267,"Ex9M5S SU20L 800 3P EU","Kompaktní jistič, velikost M5, SU20L (DIP), Icu=36kA, In=800A, 3pól","NCF",44163,{"$f":"NCF","v":0},44163,8592765112675,1,18592765112672,1,28592765112679,8536209090,10.8,10.8]
[111268,"Ex9M5S SU20L 800 4P4T EU","Kompaktní jistič, velikost M5, SU20L (DIP), Icu=36kA, In=800A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",81262,{"$f":"NCF","v":0},81262,8592765112682,1,18592765112689,1,28592765112686,8536209090,13.8,13.8]
[111271,"Ex9M5Q SU20L 800 3P EU","Kompaktní jistič, velikost M5, SU20L (DIP), Icu=70kA, In=800A, 3pól","NCF",59739,{"$f":"NCF","v":0},59739,8592765112712,1,18592765112719,1,28592765112716,8536209090,10.8,10.8]
[111273,"Ex9M5H SU20L 800 3P EU","Kompaktní jistič, velikost M5, SU20L (DIP), Icu=100kA, In=800A, 3pól","NCF",71048,{"$f":"NCF","v":0},71048,8592765112736,1,18592765112733,1,28592765112730,8536209090,10.8,10.8]
[111276,"Ex9M5P SU20L 800 4P4T EU","Kompaktní jistič, velikost M5, SU20L (DIP), Icu=150kA, In=800A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",107235,{"$f":"NCF","v":0},107235,8592765112767,1,18592765112764,1,28592765112761,8536209090,13.8,13.8]
[111277,"Ex9M2S SU20S 32 3P EU","Kompaktní jistič, velikost M2, SU20S (LCD), Icu=36kA, In=32A, 3pól","NCF",4401,{"$f":"NCF","v":0},{"$f":"E2965*(1-F2965)","v":4401},8592765112774,1,18592765112771,8,28592765112778,8536209090,2,2]
[111279,"Ex9M2S SU20S 100 3P EU","Kompaktní jistič, velikost M2, SU20S (LCD), Icu=36kA, In=100A, 3pól","NCF",5285,{"$f":"NCF","v":0},5285,8592765112798,1,18592765112795,8,28592765112792,8536209090,2,2]
[111280,"Ex9M2S SU20S 160 3P EU","Kompaktní jistič, velikost M2, SU20S (LCD), Icu=36kA, In=160A, 3pól","NCF",8240,{"$f":"NCF","v":0},8240,8592765112804,1,18592765112801,8,28592765112808,8536209090,2,2]
[111282,"Ex9M2S SU20S 32 4P4T EU","Kompaktní jistič, velikost M2, SU20S (LCD), Icu=36kA, In=32A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",6342,{"$f":"NCF","v":0},6342,8592765112828,1,18592765112825,8,28592765112822,8536209090,2.65,2.65]
[111285,"Ex9M2S SU20S 160 4P4T EU","Kompaktní jistič, velikost M2, SU20S (LCD), Icu=36kA, In=160A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",15846,{"$f":"NCF","v":0},15846,8592765112859,1,18592765112856,8,28592765112853,8536209090,2.65,2.65]
[111288,"Ex9M2N SU20S 63 3P EU","Kompaktní jistič, velikost M2, SU20S (LCD), Icu=50kA, In=63A, 3pól","NCF",7239,{"$f":"NCF","v":0},7239,8592765112880,1,18592765112887,8,28592765112884,8536209090,2,2]
[111291,"Ex9M2N SU20S 250 3P EU","Kompaktní jistič, velikost M2, SU20S (LCD), Icu=50kA, In=250A, 3pól","NCF",22241,{"$f":"NCF","v":0},22241,8592765112910,1,18592765112917,8,28592765112914,8536209090,2,2]
[111293,"Ex9M2N SU20S 63 4P4T EU","Kompaktní jistič, velikost M2, SU20S (LCD), Icu=50kA, In=63A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",9744,{"$f":"NCF","v":0},9744,8592765112934,1,18592765112931,8,28592765112938,8536209090,2.65,2.65]
[111294,"Ex9M2N SU20S 100 4P4T EU","Kompaktní jistič, velikost M2, SU20S (LCD), Icu=50kA, In=100A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",10009,{"$f":"NCF","v":0},10009,8592765112941,1,18592765112948,8,28592765112945,8536209090,2.65,2.65]
[111296,"Ex9M2N SU20S 250 4P4T EU","Kompaktní jistič, velikost M2, SU20S (LCD), Icu=50kA, In=250A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",29939,{"$f":"NCF","v":0},29939,8592765112965,1,18592765112962,8,28592765112969,8536209090,2.65,2.65]
[111299,"Ex9M2Q SU20S 100 3P EU","Kompaktní jistič, velikost M2, SU20S (LCD), Icu=70kA, In=100A, 3pól","NCF",8142,{"$f":"NCF","v":0},8142,8592765112996,1,18592765112993,8,28592765112990,8536209090,2,2]
[111302,"Ex9M2Q SU20S 32 4P4T EU","Kompaktní jistič, velikost M2, SU20S (LCD), Icu=70kA, In=32A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",9042,{"$f":"NCF","v":0},9042,8592765113023,1,18592765113020,8,28592765113027,8536209090,2.65,2.65]
[111304,"Ex9M2Q SU20S 100 4P4T EU","Kompaktní jistič, velikost M2, SU20S (LCD), Icu=70kA, In=100A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",11813,{"$f":"NCF","v":0},11813,8592765113047,1,18592765113044,8,28592765113041,8536209090,2.65,2.65]
[111307,"Ex9M2H SU20S 32 3P EU","Kompaktní jistič, velikost M2, SU20S (LCD), Icu=100kA, In=32A, 3pól","NCF",7299,{"$f":"NCF","v":0},7299,8592765113078,1,18592765113075,8,28592765113072,8536209090,2,2]
[111308,"Ex9M2H SU20S 63 3P EU","Kompaktní jistič, velikost M2, SU20S (LCD), Icu=100kA, In=63A, 3pól","NCF",8574,{"$f":"NCF","v":0},8574,8592765113085,1,18592765113082,8,28592765113089,8536209090,2,2]
[111311,"Ex9M2H SU20S 250 3P EU","Kompaktní jistič, velikost M2, SU20S (LCD), Icu=100kA, In=250A, 3pól","NCF",23449,{"$f":"NCF","v":0},23449,8592765113115,1,18592765113112,8,28592765113119,8536209090,2,2]
[111314,"Ex9M2H SU20S 100 4P4T EU","Kompaktní jistič, velikost M2, SU20S (LCD), Icu=100kA, In=100A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",13617,{"$f":"NCF","v":0},13617,8592765113146,1,18592765113143,8,28592765113140,8536209090,2.65,2.65]
[111316,"Ex9M2H SU20S 250 4P4T EU","Kompaktní jistič, velikost M2, SU20S (LCD), Icu=100kA, In=250A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",31565,{"$f":"NCF","v":0},31565,8592765113160,1,18592765113167,8,28592765113164,8536209090,2.65,2.65]
[111317,"Ex9M2P SU20S 32 3P EU","Kompaktní jistič, velikost M2, SU20S (LCD), Icu=150kA, In=32A, 3pól","NCF",10103,{"$f":"NCF","v":0},10103,8592765113177,1,18592765113174,8,28592765113171,8536209090,2,2]
[111320,"Ex9M2P SU20S 160 3P EU","Kompaktní jistič, velikost M2, SU20S (LCD), Icu=150kA, In=160A, 3pól","NCF",17871,{"$f":"NCF","v":0},17871,8592765113207,1,18592765113204,8,28592765113201,8536209090,2,2]
[111322,"Ex9M2P SU20S 32 4P4T EU","Kompaktní jistič, velikost M2, SU20S (LCD), Icu=150kA, In=32A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",13598,{"$f":"NCF","v":0},13598,8592765113221,1,18592765113228,8,28592765113225,8536209090,2.65,2.65]
[111325,"Ex9M2P SU20S 160 4P4T EU","Kompaktní jistič, velikost M2, SU20S (LCD), Icu=150kA, In=160A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",24052,{"$f":"NCF","v":0},24052,8592765113252,1,18592765113259,8,28592765113256,8536209090,2.65,2.65]
[111328,"Ex9M3S SU20S 400 3P EU","Kompaktní jistič, velikost M3, SU20S (LCD), Icu=36kA, In=400A, 3pól","NCF",17012,{"$f":"NCF","v":0},17012,8592765113283,1,18592765113280,2,28592765113287,8536209090,5.8,5.8]
[111330,"Ex9M3S SU20S 250 4P4T EU","Kompaktní jistič, velikost M3, SU20S (LCD), Icu=36kA, In=250A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",29153,{"$f":"NCF","v":0},29153,8592765113306,1,18592765113303,2,28592765113300,8536209090,7.8,7.8]
[111331,"Ex9M3S SU20S 400 4P4T EU","Kompaktní jistič, velikost M3, SU20S (LCD), Icu=36kA, In=400A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",33361,{"$f":"NCF","v":0},33361,8592765113313,1,18592765113310,2,28592765113317,8536209090,7.8,7.8]
[111333,"Ex9M3N SU20S 250 3P EU","Kompaktní jistič, velikost M3, SU20S (LCD), Icu=50kA, In=250A, 3pól","NCF",15275,{"$f":"NCF","v":0},15275,8592765113337,1,18592765113334,2,28592765113331,8536209090,5.8,5.8]
[111336,"Ex9M3N SU20S 250 4P4T EU","Kompaktní jistič, velikost M3, SU20S (LCD), Icu=50kA, In=250A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",30849,{"$f":"NCF","v":0},30849,8592765113368,1,18592765113365,2,28592765113362,8536209090,7.8,7.8]
[111339,"Ex9M3Q SU20S 250 3P EU","Kompaktní jistič, velikost M3, SU20S (LCD), Icu=70kA, In=250A, 3pól","NCF",25381,{"$f":"NCF","v":0},25381,8592765113399,1,18592765113396,2,28592765113393,8536209090,5.8,5.8]
[111341,"Ex9M3Q SU20S 630 3P EU","Kompaktní jistič, velikost M3, SU20S (LCD), Icu=70kA, In=630A, 3pól","NCF",30527,{"$f":"NCF","v":0},30527,8592765113412,1,18592765113419,2,28592765113416,8536209090,5.8,5.8]
[111344,"Ex9M3Q SU20S 630 4P4T EU","Kompaktní jistič, velikost M3, SU20S (LCD), Icu=70kA, In=630A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",48932,{"$f":"NCF","v":0},48932,8592765113443,1,18592765113440,2,28592765113447,8536209090,7.8,7.8]
[111345,"Ex9M3H SU20S 250 3P EU","Kompaktní jistič, velikost M3, SU20S (LCD), Icu=100kA, In=250A, 3pól","NCF",35487,{"$f":"NCF","v":0},35487,8592765113450,1,18592765113457,2,28592765113454,8536209090,5.8,5.8]
[111349,"Ex9M3H SU20S 400 4P4T EU","Kompaktní jistič, velikost M3, SU20S (LCD), Icu=100kA, In=400A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",53981,{"$f":"NCF","v":0},53981,8592765113498,1,18592765113495,2,28592765113492,8536209090,7.8,7.8]
[111350,"Ex9M3H SU20S 630 4P4T EU","Kompaktní jistič, velikost M3, SU20S (LCD), Icu=100kA, In=630A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",59377,{"$f":"NCF","v":0},59377,8592765113504,1,18592765113501,2,28592765113508,8536209090,7.8,7.8]
[111353,"Ex9M3P SU20S 630 3P EU","Kompaktní jistič, velikost M3, SU20S (LCD), Icu=150kA, In=630A, 3pól","NCF",47035,{"$f":"NCF","v":0},47035,8592765113535,1,18592765113532,2,28592765113539,8536209090,5.8,5.8]
[111354,"Ex9M3P SU20S 250 4P4T EU","Kompaktní jistič, velikost M3, SU20S (LCD), Icu=150kA, In=250A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",56190,{"$f":"NCF","v":0},56190,8592765113542,1,18592765113549,2,28592765113546,8536209090,7.8,7.8]
[111358,"Ex9M4S SU20S 630 4P4T EU","Kompaktní jistič, velikost M4, SU20S (LCD), Icu=36kA, In=630A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",58419,{"$f":"NCF","v":0},58419,8592765113580,1,18592765113587,1,28592765113584,8536209090,13.8,13.8]
[111359,"Ex9M4N SU20S 630 3P EU","Kompaktní jistič, velikost M4, SU20S (LCD), Icu=50kA, In=630A, 3pól","NCF",26737,{"$f":"NCF","v":0},26737,8592765113597,1,18592765113594,1,28592765113591,8536209090,10.8,10.8]
[111362,"Ex9M4Q SU20S 630 4P4T EU","Kompaktní jistič, velikost M4, SU20S (LCD), Icu=70kA, In=630A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",64219,{"$f":"NCF","v":0},64219,8592765113627,1,18592765113624,1,28592765113621,8536209090,13.8,13.8]
[111364,"Ex9M4H SU20S 630 4P4T EU","Kompaktní jistič, velikost M4, SU20S (LCD), Icu=100kA, In=630A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",66945,{"$f":"NCF","v":0},66945,8592765113641,1,18592765113648,1,28592765113645,8536209090,13.8,13.8]
[111367,"Ex9M5S SU20S 800 3P EU","Kompaktní jistič, velikost M5, SU20S (LCD), Icu=36kA, In=800A, 3pól","NCF",48895,{"$f":"NCF","v":0},48895,8592765113672,1,18592765113679,1,28592765113676,8536209090,10.8,10.8]
[111368,"Ex9M5S SU20S 800 4P4T EU","Kompaktní jistič, velikost M5, SU20S (LCD), Icu=36kA, In=800A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",89968,{"$f":"NCF","v":0},89968,8592765113689,1,18592765113686,1,28592765113683,8536209090,13.8,13.8]
[111372,"Ex9M5Q SU20S 800 4P4T EU","Kompaktní jistič, velikost M5, SU20S (LCD), Icu=70kA, In=800A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",104619,{"$f":"NCF","v":0},104619,8592765113726,1,18592765113723,1,28592765113720,8536209090,13.8,13.8]
[111373,"Ex9M5H SU20S 800 3P EU","Kompaktní jistič, velikost M5, SU20S (LCD), Icu=100kA, In=800A, 3pól","NCF",78660,{"$f":"NCF","v":0},78660,8592765113733,1,18592765113730,1,28592765113737,8536209090,10.8,10.8]
[111376,"Ex9M5P SU20S 800 4P4T EU","Kompaktní jistič, velikost M5, SU20S (LCD), Icu=150kA, In=800A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",118725,{"$f":"NCF","v":0},118725,8592765113764,1,18592765113761,1,28592765113768,8536209090,13.8,13.8]
["Kompaktní jističe s elektronickou spouští M6"]
[110342,"Ex9M6N SU20L 1250 3P","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1250A, 3pól","NCF",40970,0,40970,8592765103420,1,18592765103427,1,28592765103424,"8536209090",13,13]
[110345,"Ex9M6N SU20L 1000 4P","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1000A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",83821,0,83821,8592765103451,1,18592765103458,1,28592765103455,"8536209090",17.5,17.5]
[110347,"Ex9M6N SU20L 1600 4P","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1600A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",101219,0,101219,8592765103475,1,18592765103472,1,28592765103479,"8536209090",17.5,17.5]
[110348,"Ex9M6Q SU20L 800 3P","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=800A, 3pól","NCF",42321,0,42321,8592765103482,1,18592765103489,1,28592765103486,"8536209090",13,13]
[110350,"Ex9M6Q SU20L 1250 3P","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1250A, 3pól","NCF",50006,0,50006,8592765103505,1,18592765103502,1,28592765103509,"8536209090",13,13]
[110353,"Ex9M6Q SU20L 1000 4P","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1000A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",75912,0,75912,8592765103536,1,18592765103533,1,28592765103530,"8536209090",17.5,17.5]
[110356,"Ex9M6H SU20L 800 3P","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Ics=70kA, Icu=100kA, In=800A, 3pól","NCF",49968,0,49968,8592765103567,1,18592765103564,1,28592765103561,"8536209090",13,13]
[110358,"Ex9M6H SU20L 1250 3P","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Ics=70kA, Icu=100kA, In=1250A, 3pól","NCF",59043,0,59043,8592765103581,1,18592765103588,1,28592765103585,"8536209090",13,13]
[110361,"Ex9M6H SU20L 1000 4P","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Ics=70kA, Icu=100kA, In=1000A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",68004,0,68004,8592765103611,1,18592765103618,1,28592765103615,"8536209090",17.5,17.5]
[110362,"Ex9M6H SU20L 1250 4P","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Ics=70kA, Icu=100kA, In=1250A, 4pól s chráněným N-pólem","NCF",74730,0,74730,8592765103628,1,18592765103625,1,28592765103622,"8536209090",17.5,17.5]
[110366,"Ex9M6N SU20L 1250 3P MOD AC230","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1250A, 3pól s motorovým pohonem AC230","NCF",55433,0,55433,8592765103666,1,18592765103663,1,28592765103660,"8536209090",17.5,17.5]
[110367,"Ex9M6N SU20L 1600 3P MOD AC230","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1600A, 3pól s motorovým pohonem AC230","NCF",59484,0,59484,8592765103673,1,18592765103670,1,28592765103677,"8536209090",17.5,17.5]
[110370,"Ex9M6N SU20L 1250 4P MOD AC230","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1250A, 4pól s chráněným N-pólem s motorovým pohonem AC230","NCF",106573,0,106573,8592765103703,1,18592765103700,1,28592765103707,"8536209090",20,20]
[110371,"Ex9M6N SU20L 1600 4P MOD AC230","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1600A, 4pól s chráněným N-pólem s motorovým pohonem AC230","NCF",115683,0,115683,8592765103710,1,18592765103717,1,28592765103714,"8536209090",20,20]
[110375,"Ex9M6N SU20L 1600 3P MOD AC400","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1600A, 3pól s motorovým pohonem AC400","NCF",59484,0,59484,8592765103758,1,18592765103755,1,28592765103752,"8536209090",17.5,17.5]
[110376,"Ex9M6N SU20L 800 4P MOD AC400","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=800A, 4pól s chráněným N-pólem s motorovým pohonem AC400","NCF",92416,0,92416,8592765103765,1,18592765103762,1,28592765103769,"8536209090",20,20]
[110380,"Ex9M6N SU20L 800 3P MOD DC110","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=800A, 3pól s motorovým pohonem DC110","NCF",49135,0,49135,8592765103802,1,18592765103809,1,28592765103806,"8536209090",17.5,17.5]
[110381,"Ex9M6N SU20L 1000 3P MOD DC110","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1000A, 3pól s motorovým pohonem DC110","NCF",51746,0,51746,8592765103819,1,18592765103816,1,28592765103813,"8536209090",17.5,17.5]
[110384,"Ex9M6N SU20L 800 4P MOD DC110","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=800A, 4pól s chráněným N-pólem s motorovým pohonem DC110","NCF",92416,0,92416,8592765103840,1,18592765103847,1,28592765103844,"8536209090",20,20]
[110385,"Ex9M6N SU20L 1000 4P MOD DC110","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1000A, 4pól s chráněným N-pólem s motorovým pohonem DC110","NCF",98283,0,98283,8592765103857,1,18592765103854,1,28592765103851,"8536209090",20,20]
[110389,"Ex9M6N SU20L 1000 3P MOD DC220","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1000A, 3pól s motorovým pohonem DC220","NCF",51746,0,51746,8592765103895,1,18592765103892,1,28592765103899,"8536209090",17.5,17.5]
[110390,"Ex9M6N SU20L 1250 3P MOD DC220","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1250A, 3pól s motorovým pohonem DC220","NCF",55433,0,55433,8592765103901,1,18592765103908,1,28592765103905,"8536209090",17.5,17.5]
[110393,"Ex9M6N SU20L 1000 4P MOD DC220","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1000A, 4pól s chráněným N-pólem s motorovým pohonem DC220","NCF",98283,0,98283,8592765103932,1,18592765103939,1,28592765103936,"8536209090",20,20]
[110395,"Ex9M6N SU20L 1600 4P MOD DC220","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1600A, 4pól s chráněným N-pólem s motorovým pohonem DC220","NCF",115683,0,115683,8592765103956,1,18592765103953,1,28592765103950,"8536209090",20,20]
[110398,"Ex9M6Q SU20L 1250 3P MOD AC230","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1250A, 3pól s motorovým pohonem AC230","NCF",64469,0,64469,8592765103987,1,18592765103984,1,28592765103981,"8536209090",17.5,17.5]
[110401,"Ex9M6Q SU20L 1000 4P MOD AC230","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1000A, 4pól s chráněným N-pólem s motorovým pohonem AC230","NCF",90376,0,90376,8592765104014,1,18592765104011,1,28592765104018,"8536209090",20,20]
[110403,"Ex9M6Q SU20L 1600 4P MOD AC230","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1600A, 4pól s chráněným N-pólem s motorovým pohonem AC230","NCF",106134,0,106134,8592765104038,1,18592765104035,1,28592765104032,"8536209090",20,20]
[110404,"Ex9M6Q SU20L 800 3P MOD AC400","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=800A, 3pól s motorovým pohonem AC400","NCF",56784,0,56784,8592765104045,1,18592765104042,1,28592765104049,"8536209090",17.5,17.5]
[110406,"Ex9M6Q SU20L 1250 3P MOD AC400","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1250A, 3pól s motorovým pohonem AC400","NCF",64469,0,64469,8592765104069,1,18592765104066,1,28592765104063,"8536209090",17.5,17.5]
[110409,"Ex9M6Q SU20L 1000 4P MOD AC400","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1000A, 4pól s chráněným N-pólem s motorovým pohonem AC400","NCF",90376,0,90376,8592765104090,1,18592765104097,1,28592765104094,"8536209090",20,20]
[110412,"Ex9M6Q SU20L 800 3P MOD DC110","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=800A, 3pól s motorovým pohonem DC110","NCF",56784,0,56784,8592765104120,1,18592765104127,1,28592765104124,"8536209090",17.5,17.5]
[110414,"Ex9M6Q SU20L 1250 3P MOD DC110","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1250A, 3pól s motorovým pohonem DC110","NCF",64469,0,64469,8592765104144,1,18592765104141,1,28592765104148,"8536209090",17.5,17.5]
[110417,"Ex9M6Q SU20L 1000 4P MOD DC110","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1000A, 4pól s chráněným N-pólem s motorovým pohonem DC110","NCF",90376,0,90376,8592765104175,1,18592765104172,1,28592765104179,"8536209090",20,20]
[110418,"Ex9M6Q SU20L 1250 4P MOD DC110","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1250A, 4pól s chráněným N-pólem s motorovým pohonem DC110","NCF",97883,0,97883,8592765104182,1,18592765104189,1,28592765104186,"8536209090",20,20]
[110422,"Ex9M6Q SU20L 1250 3P MOD DC220","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1250A, 3pól s motorovým pohonem DC220","NCF",64469,0,64469,8592765104229,1,18592765104226,1,28592765104223,"8536209090",17.5,17.5]
[110423,"Ex9M6Q SU20L 1600 3P MOD DC220","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1600A, 3pól s motorovým pohonem DC220","NCF",69415,0,69415,8592765104236,1,18592765104233,1,28592765104230,"8536209090",17.5,17.5]
[110426,"Ex9M6Q SU20L 1250 4P MOD DC220","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1250A, 4pól s chráněným N-pólem s motorovým pohonem DC220","NCF",97883,0,97883,8592765104267,1,18592765104264,1,28592765104261,"8536209090",20,20]
[110428,"Ex9M6H SU20L 800 3P MOD AC230","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Ics=70kA, Icu=100kA, In=800A, 3pól s motorovým pohonem AC230","NCF",64432,0,64432,8592765104281,1,18592765104288,1,28592765104285,"8536209090",17.5,17.5]
[110431,"Ex9M6H SU20L 1600 3P MOD AC230","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Ics=70kA, Icu=100kA, In=1600A, 3pól s motorovým pohonem AC230","NCF",79346,0,79346,8592765104311,1,18592765104318,1,28592765104315,"8536209090",17.5,17.5]
[110432,"Ex9M6H SU20L 800 4P MOD AC230","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Ics=70kA, Icu=100kA, In=800A, 4pól s chráněným N-pólem s motorovým pohonem AC230","NCF",77708,0,77708,8592765104328,1,18592765104325,1,28592765104322,"8536209090",20,20]
[110436,"Ex9M6H SU20L 800 3P MOD AC400","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Ics=70kA, Icu=100kA, In=800A, 3pól s motorovým pohonem AC400","NCF",64432,0,64432,8592765104366,1,18592765104363,1,28592765104360,"8536209090",17.5,17.5]
[110437,"Ex9M6H SU20L 1000 3P MOD AC400","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Ics=70kA, Icu=100kA, In=1000A, 3pól s motorovým pohonem AC400","NCF",68192,0,68192,8592765104373,1,18592765104370,1,28592765104377,"8536209090",17.5,17.5]
[110440,"Ex9M6H SU20L 800 4P MOD AC400","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Ics=70kA, Icu=100kA, In=800A, 4pól s chráněným N-pólem s motorovým pohonem AC400","NCF",77708,0,77708,8592765104403,1,18592765104400,1,28592765104407,"8536209090",20,20]
[110441,"Ex9M6H SU20L 1000 4P MOD AC400","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Ics=70kA, Icu=100kA, In=1000A, 4pól s chráněným N-pólem s motorovým pohonem AC400","NCF",82468,0,82468,8592765104410,1,18592765104417,1,28592765104414,"8536209090",20,20]
[110445,"Ex9M6H SU20L 1000 3P MOD DC110","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Ics=70kA, Icu=100kA, In=1000A, 3pól s motorovým pohonem DC110","NCF",68192,0,68192,8592765104458,1,18592765104455,1,28592765104452,"8536209090",17.5,17.5]
[110446,"Ex9M6H SU20L 1250 3P MOD DC110","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Ics=70kA, Icu=100kA, In=1250A, 3pól s motorovým pohonem DC110","NCF",73507,0,73507,8592765104465,1,18592765104462,1,28592765104469,"8536209090",17.5,17.5]
[110449,"Ex9M6H SU20L 1000 4P MOD DC110","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Ics=70kA, Icu=100kA, In=1000A, 4pól s chráněným N-pólem s motorovým pohonem DC110","NCF",82468,0,82468,8592765104496,1,18592765104493,1,28592765104490,"8536209090",20,20]
[110451,"Ex9M6H SU20L 1600 4P MOD DC110","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Ics=70kA, Icu=100kA, In=1600A, 4pól s chráněným N-pólem s motorovým pohonem DC110","NCF",96584,0,96584,8592765104519,1,18592765104516,1,28592765104513,"8536209090",20,20]
[110454,"Ex9M6H SU20L 1250 3P MOD DC220","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Ics=70kA, Icu=100kA, In=1250A, 3pól s motorovým pohonem DC220","NCF",73507,0,73507,8592765104540,1,18592765104547,1,28592765104544,"8536209090",17.5,17.5]
[110457,"Ex9M6H SU20L 1000 4P MOD DC220","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Ics=70kA, Icu=100kA, In=1000A, 4pól s chráněným N-pólem s motorovým pohonem DC220","NCF",82468,0,82468,8592765104571,1,18592765104578,1,28592765104575,"8536209090",20,20]
[110459,"Ex9M6H SU20L 1600 4P MOD DC220","Kompaktní jistič, velikost M6, SU20L, Ics=70kA, Icu=100kA, In=1600A, 4pól s chráněným N-pólem s motorovým pohonem DC220","NCF",96584,0,96584,8592765104595,1,18592765104592,1,28592765104599,"8536209090",20,20]
[]
[101768,"Ex9MD1B TM DC16 3P","DC kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=25kA, In=16A, 3pól","NCB",6985,{"$f":"NCB","v":0},{"$f":"E3189*(1-F3189)","v":6985},8592765017697,1,8592765017697,null,28592765017691,"8536201090",1.2,1.2]
[101771,"Ex9MD1B TM DC32 3P","DC kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=25kA, In=32A, 3pól","NCB",7103,0,7103,8592765017727,1,8592765017727,null,28592765017721,"8536201090",1.2,1.2]
[101774,"Ex9MD1B TM DC63 3P","DC kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=25kA, In=63A, 3pól","NCB",7926,0,7926,8592765017758,1,8592765017758,null,28592765017752,"8536201090",1.2,1.2]
[101776,"Ex9MD1B TM DC100 3P","DC kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=25kA, In=100A, 3pól","NCB",9334,0,9334,8592765017772,1,8592765017772,null,28592765017776,"8536209090",1.2,1.2]
[101779,"Ex9MD1S TM DC20 3P","DC kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=36kA, In=20A, 3pól","NCB",8337,0,8337,8592765017802,1,8592765017802,null,28592765017806,"8536201090",1.2,1.2]
[101780,"Ex9MD1S TM DC25 3P","DC kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=36kA, In=25A, 3pól","NCB",8395,0,8395,8592765017819,1,8592765017819,null,28592765017813,"8536201090",1.2,1.2]
[101782,"Ex9MD1S TM DC40 3P","DC kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=36kA, In=40A, 3pól","NCB",8631,0,8631,8592765017833,1,8592765017833,null,28592765017837,"8536201090",1.2,1.2]
[101785,"Ex9MD1S TM DC80 3P","DC kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=36kA, In=80A, 3pól","NCB",9922,0,9922,8592765017864,1,8592765017864,null,28592765017868,"8536209090",1.2,1.2]
[101788,"Ex9MD1N TM DC16 3P","DC kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=50kA, In=16A, 3pól","NCB",10274,0,10274,8592765017895,1,8592765017895,null,28592765017899,"8536201090",1.2,1.2]
[101790,"Ex9MD1N TM DC25 3P","DC kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=50kA, In=25A, 3pól","NCB",10449,0,10449,8592765017918,1,8592765017918,null,28592765017912,"8536201090",1.2,1.2]
[101793,"Ex9MD1N TM DC50 3P","DC kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=50kA, In=50A, 3pól","NCB",11155,0,11155,8592765017949,1,8592765017949,null,28592765017943,"8536201090",1.2,1.2]
[101794,"Ex9MD1N TM DC63 3P","DC kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=50kA, In=63A, 3pól","NCB",11506,0,11506,8592765017956,1,8592765017956,null,28592765017950,"8536201090",1.2,1.2]
[101818,"Ex9MD1H TM DC16 3P","DC kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=100kA, In=16A, 3pól","NCB",14676,0,14676,8592765018199,1,8592765018199,null,28592765018193,"8536201090",1.2,1.2]
[101819,"Ex9MD1H TM DC20 3P","DC kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=100kA, In=20A, 3pól","NCB",14794,0,14794,8592765018205,1,8592765018205,null,28592765018209,"8536201090",1.2,1.2]
[101822,"Ex9MD1H TM DC40 3P","DC kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=100kA, In=40A, 3pól","NCB",15497,0,15497,8592765018236,1,8592765018236,null,28592765018230,"8536201090",1.2,1.2]
[101823,"Ex9MD1H TM DC50 3P","DC kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=100kA, In=50A, 3pól","NCB",15792,0,15792,8592765018243,1,8592765018243,null,28592765018247,"8536201090",1.2,1.2]
[101827,"Ex9MD1H TM DC125 3P","DC kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=100kA, In=125A, 3pól","NCB",19667,0,19667,8592765018281,1,8592765018281,null,28592765018285,"8536209090",1.2,1.2]
[101828,"Ex9MD1B TM DC16 4P4T","DC kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=25kA, In=16A, 4pól","NCB",8746,0,8746,8592765018298,1,8592765018298,null,28592765018292,"8536201090",1.7,1.7]
[101831,"Ex9MD1B TM DC32 4P4T","DC kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=25kA, In=32A, 4pól","NCB",9334,0,9334,8592765018328,1,8592765018328,null,28592765018322,"8536201090",1.7,1.7]
[101833,"Ex9MD1B TM DC50 4P4T","DC kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=25kA, In=50A, 4pól","NCB",9862,0,9862,8592765018342,1,8592765018342,null,28592765018346,"8536201090",1.7,1.7]
[101836,"Ex9MD1B TM DC100 4P4T","DC kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=25kA, In=100A, 4pól","NCB",11213,0,11213,8592765018373,1,8592765018373,null,28592765018377,"8536209090",1.7,1.7]
[101839,"Ex9MD1S TM DC20 4P4T","DC kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=36kA, In=20A, 4pól","NCB",11155,0,11155,8592765018403,1,8592765018403,null,28592765018407,"8536201090",1.7,1.7]
[101841,"Ex9MD1S TM DC32 4P4T","DC kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=36kA, In=32A, 4pól","NCB",11506,0,11506,8592765018427,1,8592765018427,null,28592765018421,"8536201090",1.7,1.7]
[101842,"Ex9MD1S TM DC40 4P4T","DC kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=36kA, In=40A, 4pól","NCB",11799,0,11799,8592765018434,1,8592765018434,null,28592765018438,"8536201090",1.7,1.7]
[101844,"Ex9MD1S TM DC63 4P4T","DC kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=36kA, In=63A, 4pól","NCB",12562,0,12562,8592765018458,1,8592765018458,null,28592765018452,"8536201090",1.7,1.7]
[101847,"Ex9MD1S TM DC125 4P4T","DC kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=36kA, In=125A, 4pól","NCB",14207,0,14207,8592765018489,1,8592765018489,null,28592765018483,"8536209090",1.7,1.7]
[101850,"Ex9MD1N TM DC25 4P4T","DC kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=50kA, In=25A, 4pól","NCB",14441,0,14441,8592765018519,1,8592765018519,null,28592765018513,"8536201090",1.7,1.7]
[101853,"Ex9MD1N TM DC50 4P4T","DC kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=50kA, In=50A, 4pól","NCB",15382,0,15382,8592765018540,1,8592765018540,null,28592765018544,"8536201090",1.7,1.7]
[101855,"Ex9MD1N TM DC80 4P4T","DC kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=50kA, In=80A, 4pól","NCB",16848,0,16848,8592765018564,1,8592765018564,null,28592765018568,"8536209090",1.7,1.7]
[101856,"Ex9MD1N TM DC100 4P4T","DC kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=50kA, In=100A, 4pól","NCB",17729,0,17729,8592765018571,1,8592765018571,null,28592765018575,"8536209090",1.7,1.7]
[101878,"Ex9MD1H TM DC16 4P4T","DC kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=100kA, In=16A, 4pól","NCB",20370,0,20370,8592765018793,1,8592765018793,null,28592765018797,"8536201090",1.7,1.7]
[101881,"Ex9MD1H TM DC32 4P4T","DC kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=100kA, In=32A, 4pól","NCB",20898,0,20898,8592765018823,1,8592765018823,null,28592765018827,"8536201090",1.7,1.7]
[101884,"Ex9MD1H TM DC63 4P4T","DC kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=100kA, In=63A, 4pól","NCB",22132,0,22132,8592765018854,1,8592765018854,null,28592765018858,"8536201090",1.7,1.7]
[101886,"Ex9MD1H TM DC100 4P4T","DC kompaktní jistič, velikost M1, Icu=Ics=100kA, In=100A, 4pól","NCB",24069,0,24069,8592765018878,1,8592765018878,null,28592765018872,"8536209090",1.7,1.7]
[101889,"Ex9MD2B TM DC160 3P","DC kompaktní jistič, velikost M2, Icu=Ics=25kA, In=160A, 3pól","NCB",9158,0,9158,8592765018908,1,8592765018908,null,28592765018902,"8536209090",1.85,1.85]
[101890,"Ex9MD2B TM DC180 3P","DC kompaktní jistič, velikost M2, Icu=Ics=25kA, In=180A, 3pól","NCB",8806,0,8806,8592765018915,1,8592765018915,null,28592765018919,"8536209090",1.85,1.85]
[101894,"Ex9MD2S TM DC125 3P","DC kompaktní jistič, velikost M2, Icu=Ics=36kA, In=125A, 3pól","NCB",8806,0,8806,8592765018953,1,8592765018953,null,28592765018957,"8536209090",1.85,1.85]
[101895,"Ex9MD2S TM DC160 3P","DC kompaktní jistič, velikost M2, Icu=Ics=36kA, In=160A, 3pól","NCB",10039,0,10039,8592765018960,1,8592765018960,null,28592765018964,"8536209090",1.85,1.85]
[101898,"Ex9MD2S TM DC225 3P","DC kompaktní jistič, velikost M2, Icu=Ics=36kA, In=225A, 3pól","NCB",11155,0,11155,8592765018991,1,8592765018991,null,28592765018995,"8536209090",1.85,1.85]
[101899,"Ex9MD2S TM DC250 3P","DC kompaktní jistič, velikost M2, Icu=Ics=36kA, In=250A, 3pól","NCB",11623,0,11623,8592765019004,1,8592765019004,null,28592765019008,"8536209090",1.85,1.85]
[101903,"Ex9MD2N TM DC200 3P","DC kompaktní jistič, velikost M2, Icu=Ics=50kA, In=200A, 3pól","NCB",12974,0,12974,8592765019042,1,8592765019042,null,28592765019046,"8536209090",1.85,1.85]
[101904,"Ex9MD2N TM DC225 3P","DC kompaktní jistič, velikost M2, Icu=Ics=50kA, In=225A, 3pól","NCB",13444,{"$f":"NCB","v":0},13444,8592765019059,1,8592765019059,null,28592765019053,"8536209090",1.85,1.85]
[101919,"Ex9MD2H TM DC160 3P","DC kompaktní jistič, velikost M2, Icu=Ics=100kA, In=160A, 3pól","NCB",16378,0,16378,8592765019202,1,8592765019202,null,28592765019206,"8536209090",1.85,1.85]
[101921,"Ex9MD2H TM DC200 3P","DC kompaktní jistič, velikost M2, Icu=Ics=100kA, In=200A, 3pól","NCB",17319,0,17319,8592765019226,1,8592765019226,null,28592765019220,"8536209090",1.85,1.85]
[101924,"Ex9MD2B TM DC125 4P4T","DC kompaktní jistič, velikost M2, Icu=Ics=25kA, In=125A, 4pól","NCB",10449,0,10449,8592765019257,1,8592765019257,null,28592765019251,"8536209090",2.5,2.5]
[101927,"Ex9MD2B TM DC200 4P4T","DC kompaktní jistič, velikost M2, Icu=Ics=25kA, In=200A, 4pól","NCB",12915,0,12915,8592765019288,1,8592765019288,null,28592765019282,"8536209090",2.5,2.5]
[101929,"Ex9MD2B TM DC250 4P4T","DC kompaktní jistič, velikost M2, Icu=Ics=25kA, In=250A, 4pól","NCB",13913,0,13913,8592765019301,1,8592765019301,null,28592765019305,"8536209090",2.5,2.5]
[101930,"Ex9MD2S TM DC125 4P4T","DC kompaktní jistič, velikost M2, Icu=Ics=36kA, In=125A, 4pól","NCB",12858,0,12858,8592765019318,1,8592765019318,null,28592765019312,"8536209090",2.5,2.5]
[101933,"Ex9MD2S TM DC200 4P4T","DC kompaktní jistič, velikost M2, Icu=Ics=36kA, In=200A, 4pól","NCB",14500,0,14500,8592765019349,1,8592765019349,null,28592765019343,"8536209090",2.5,2.5]
[101935,"Ex9MD2S TM DC250 4P4T","DC kompaktní jistič, velikost M2, Icu=Ics=36kA, In=250A, 4pól","NCB",15382,0,15382,8592765019363,1,8592765019363,null,28592765019367,"8536209090",2.5,2.5]
[101938,"Ex9MD2N TM DC180 4P4T","DC kompaktní jistič, velikost M2, Icu=Ics=50kA, In=180A, 4pól","NCB",17435,0,17435,8592765019394,1,8592765019394,null,28592765019398,"8536209090",2.5,2.5]
[101941,"Ex9MD2N TM DC250 4P4T","DC kompaktní jistič, velikost M2, Icu=Ics=50kA, In=250A, 4pól","NCB",19667,0,19667,8592765019424,1,8592765019424,null,28592765019428,"8536209090",2.5,2.5]
[101955,"Ex9MD2H TM DC160 4P4T","DC kompaktní jistič, velikost M2, Icu=Ics=100kA, In=160A, 4pól","NCB",23129,0,23129,8592765019561,1,8592765019561,null,28592765019565,"8536209090",2.5,2.5]
[101956,"Ex9MD2H TM DC180 4P4T","DC kompaktní jistič, velikost M2, Icu=Ics=100kA, In=180A, 4pól","NCB",23423,0,23423,8592765019578,1,8592765019578,null,28592765019572,"8536209090",2.5,2.5]
[101958,"Ex9MD2H TM DC225 4P4T","DC kompaktní jistič, velikost M2, Icu=Ics=100kA, In=225A, 4pól","NCB",24833,0,24833,8592765019592,1,8592765019592,null,28592765019596,"8536209090",2.5,2.5]
[101961,"Ex9MD3B TM DC315 3P","DC kompaktní jistič, velikost M3, Icu=Ics=25kA, In=315A, 3pól","NCB",10568,0,10568,8592765019622,1,8592765019622,null,28592765019626,"8536209090",5.5,5.5]
[101964,"Ex9MD3S TM DC250 3P","DC kompaktní jistič, velikost M3, Icu=Ics=36kA, In=250A, 3pól","NCB",11506,0,11506,8592765019653,1,8592765019653,null,28592765019657,"8536209090",5.5,5.5]
[101966,"Ex9MD3S TM DC350 3P","DC kompaktní jistič, velikost M3, Icu=Ics=36kA, In=350A, 3pól","NCB",13091,0,13091,8592765019677,1,8592765019677,null,28592765019671,"8536209090",5.5,5.5]
[101969,"Ex9MD3N TM DC315 3P","DC kompaktní jistič, velikost M3, Icu=Ics=50kA, In=315A, 3pól","NCB",15616,0,15616,8592765019707,1,8592765019707,null,28592765019701,"8536209090",5.5,5.5]
[101970,"Ex9MD3N TM DC350 3P","DC kompaktní jistič, velikost M3, Icu=Ics=50kA, In=350A, 3pól","NCB",16613,0,16613,8592765019714,1,8592765019714,null,28592765019718,"8536209090",5.5,5.5]
[101982,"Ex9MD3H TM DC350 3P","DC kompaktní jistič, velikost M3, Icu=Ics=100kA, In=350A, 3pól","NCB",20723,0,20723,8592765019837,1,8592765019837,null,28592765019831,"8536209090",5.5,5.5]
[101983,"Ex9MD3H TM DC400 3P","DC kompaktní jistič, velikost M3, Icu=Ics=100kA, In=400A, 3pól","NCB",21780,0,21780,8592765019844,1,8592765019844,null,28592765019848,"8536209090",5.5,5.5]
[101986,"Ex9MD3B TM DC350 4P4T","DC kompaktní jistič, velikost M3, Icu=Ics=25kA, In=350A, 4pól","NCB",17025,0,17025,8592765019875,1,8592765019875,null,28592765019879,"8536209090",7,7]
[101987,"Ex9MD3B TM DC400 4P4T","DC kompaktní jistič, velikost M3, Icu=Ics=25kA, In=400A, 4pól","NCB",17669,0,17669,8592765019882,1,8592765019882,null,28592765019886,"8536209090",7,7]
[101990,"Ex9MD3S TM DC350 4P4T","DC kompaktní jistič, velikost M3, Icu=Ics=36kA, In=350A, 4pól","NCB",20136,0,20136,8592765019912,1,8592765019912,null,28592765019916,"8536209090",7,7]
[101992,"Ex9MD3N TM DC250 4P4T","DC kompaktní jistič, velikost M3, Icu=Ics=50kA, In=250A, 4pól","NCB",20019,0,20019,8592765019936,1,8592765019936,null,28592765019930,"8536209090",7,7]
[101995,"Ex9MD3N TM DC400 4P4T","DC kompaktní jistič, velikost M3, Icu=Ics=50kA, In=400A, 4pól","NCB",24773,0,24773,8592765019967,1,8592765019967,null,28592765019961,"8536209090",7,7]
[102006,"Ex9MD3H TM DC350 4P4T","DC kompaktní jistič, velikost M3, Icu=Ics=100kA, In=350A, 4pól","NCB",28884,0,28884,8592765020079,1,8592765020079,null,28592765020073,"8536209090",7,7]
[103932,"Ex9MD4B TM DC400 3P","DC kompaktní jistič, velikost M4, Icu=Ics=25kA, In=400A, 3pól","NCB",19049,{"$f":"NCB","v":0},19049,8592765039330,1,8592765039330,1,28592765039334,"8536209090",10.7,10.7]
[103933,"Ex9MD4B TM DC500 3P","DC kompaktní jistič, velikost M4, Icu=Ics=25kA, In=500A, 3pól","NCB",20472,0,20472,8592765039347,1,8592765039347,1,28592765039341,"8536209090",10.7,10.7]
[103935,"Ex9MD4S TM DC400 3P","DC kompaktní jistič, velikost M4, Icu=Ics=36kA, In=400A, 3pól","NCB",21151,0,21151,8592765039361,1,8592765039361,1,28592765039365,"8536209090",10.7,10.7]
[103938,"Ex9MD4N TM DC400 3P","DC kompaktní jistič, velikost M4, Icu=Ics=50kA, In=400A, 3pól","NCB",23376,0,23376,8592765039392,1,8592765039392,1,28592765039396,"8536209090",10.7,10.7]
[103947,"Ex9MD4H TM DC400 3P","DC kompaktní jistič, velikost M4, Icu=Ics=100kA, In=400A, 3pól","NCB",24677,0,24677,8592765039484,1,8592765039484,1,28592765039488,"8536209090",10.7,10.7]
[103949,"Ex9MD4H TM DC630 3P","DC kompaktní jistič, velikost M4, Icu=Ics=100kA, In=630A, 3pól","NCB",27556,0,27556,8592765039507,1,8592765039507,1,28592765039501,"8536209090",10.7,10.7]
[103952,"Ex9MD4B TM DC630 4P4T","DC kompaktní jistič, velikost M4, Icu=Ics=25kA, In=630A, 4pól","NCB",29871,0,29871,8592765039538,1,8592765039538,1,28592765039532,"8536209090",14.5,14.5]
[103953,"Ex9MD4S TM DC400 4P4T","DC kompaktní jistič, velikost M4, Icu=Ics=36kA, In=400A, 4pól","NCB",28943,0,28943,8592765039545,1,8592765039545,1,28592765039549,"8536209090",14.5,14.5]
[103957,"Ex9MD4N TM DC500 4P4T","DC kompaktní jistič, velikost M4, Icu=Ics=50kA, In=500A, 4pól","NCB",32469,0,32469,8592765039583,1,8592765039583,1,28592765039587,"8536209090",14.5,14.5]
[103958,"Ex9MD4N TM DC630 4P4T","DC kompaktní jistič, velikost M4, Icu=Ics=50kA, In=630A, 4pól","NCB",33993,0,33993,8592765039590,1,8592765039590,1,28592765039594,"8536209090",14.5,14.5]
[103967,"Ex9MD4H TM DC630 4P4T","DC kompaktní jistič, velikost M4, Icu=Ics=100kA, In=630A, 4pól","NCB",35818,0,35818,8592765039682,1,8592765039682,1,28592765039686,"8536209090",14.5,14.5]
[103968,"Ex9MD5B TM DC630 3P","DC kompaktní jistič, velikost M5, Icu=Ics=25kA, In=630A, 3pól","NCB",35622,0,35622,8592765039699,1,8592765039699,1,28592765039693,"8536209090",10.7,10.7]
[103972,"Ex9MD5S TM DC700 3P","DC kompaktní jistič, velikost M5, Icu=Ics=36kA, In=700A, 3pól","NCB",42611,0,42611,8592765039736,1,8592765039736,1,28592765039730,"8536209090",10.7,10.7]
[103973,"Ex9MD5S TM DC800 3P","DC kompaktní jistič, velikost M5, Icu=Ics=36kA, In=800A, 3pól","NCB",45558,0,45558,8592765039743,1,8592765039743,1,28592765039747,"8536209090",10.7,10.7]
[103983,"Ex9MD5H TM DC630 3P","DC kompaktní jistič, velikost M5, Icu=Ics=100kA, In=630A, 3pól","NCB",46569,0,46569,8592765039842,1,8592765039842,1,28592765039846,"8536209090",10.7,10.7]
[103984,"Ex9MD5H TM DC700 3P","DC kompaktní jistič, velikost M5, Icu=Ics=100kA, In=700A, 3pól","NCB",49537,0,49537,8592765039859,1,8592765039859,1,28592765039853,"8536209090",10.7,10.7]
[103987,"Ex9MD5B TM DC700 4P4T","DC kompaktní jistič, velikost M5, Icu=Ics=25kA, In=700A, 4pól","NCB",53990,0,53990,8592765039880,1,8592765039880,1,28592765039884,"8536209090",14.5,14.5]
[103988,"Ex9MD5B TM DC800 4P4T","DC kompaktní jistič, velikost M5, Icu=Ics=25kA, In=800A, 4pól","NCB",55846,0,55846,8592765039897,1,8592765039897,1,28592765039891,"8536209090",14.5,14.5]
[103992,"Ex9MD5N TM DC630 4P4T","DC kompaktní jistič, velikost M5, Icu=Ics=50kA, In=630A, 4pól","NCB",59865,0,59865,8592765039934,1,8592765039934,1,28592765039938,"8536209090",14.5,14.5]
[103993,"Ex9MD5N TM DC700 4P4T","DC kompaktní jistič, velikost M5, Icu=Ics=50kA, In=700A, 4pól","NCB",60298,0,60298,8592765039941,1,8592765039941,1,28592765039945,"8536209090",14.5,14.5]
[104002,"Ex9MD5H TM DC700 4P4T","DC kompaktní jistič, velikost M5, Icu=Ics=100kA, In=700A, 4pól","NCB",61781,0,61781,8592765040039,1,8592765040039,1,28592765040033,"8536209090",14.5,14.5]
[]
[112512,"Ex9MD1B TM 20 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=25kA, Icn=20A, 3P","NCB",6985,{"$f":"NCB","v":0},{"$f":"E3400*(1-F3400)","v":6985},8592765125125,1,18592765125122,8,28592765125129,8536201090,1.19,1.19]
[112515,"Ex9MD1B TM 40 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=25kA, Icn=40A, 3P","NCB",7280,{"$f":"NCB","v":0},7280,8592765125156,1,18592765125153,8,28592765125150,8536201090,1.19,1.19]
[112517,"Ex9MD1B TM 63 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=25kA, Icn=63A, 3P","NCB",7926,{"$f":"NCB","v":0},7926,8592765125170,1,18592765125177,8,28592765125174,8536201090,1.19,1.19]
[112518,"Ex9MD1B TM 80 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=25kA, Icn=80A, 3P","NCB",8337,{"$f":"NCB","v":0},8337,8592765125187,1,18592765125184,8,28592765125181,8536209090,1.19,1.19]
[112520,"Ex9MD1B TM 125 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=25kA, Icn=125A, 3P","NCB",10568,{"$f":"NCB","v":0},10568,8592765125200,1,18592765125207,8,28592765125204,8536209090,1.19,1.19]
[112523,"Ex9MD1B TM 20 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=25kA, Icn=20A, 4P4T","NCB",8865,{"$f":"NCB","v":0},8865,8592765125231,1,18592765125238,8,28592765125235,8536201090,1.55,1.55]
[112526,"Ex9MD1B TM 40 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=25kA, Icn=40A, 4P4T","NCB",9570,{"$f":"NCB","v":0},9570,8592765125262,1,18592765125269,8,28592765125266,8536201090,1.55,1.55]
[112528,"Ex9MD1B TM 63 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=25kA, Icn=63A, 4P4T","NCB",10449,{"$f":"NCB","v":0},10449,8592765125286,1,18592765125283,8,28592765125280,8536201090,1.55,1.55]
[112531,"Ex9MD1B TM 125 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=25kA, Icn=125A, 4P4T","NCB",11860,{"$f":"NCB","v":0},11860,8592765125316,1,18592765125313,8,28592765125310,8536209090,1.55,1.55]
[112532,"Ex9MD1B TM 160 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=25kA, Icn=160A, 4P4T","NCB",12217,{"$f":"NCB","v":0},12217,8592765125323,1,18592765125320,8,28592765125327,8536209090,1.55,1.55]
[112536,"Ex9MD1S TM 32 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=36kA, Icn=32A, 3P","NCB",8511,{"$f":"NCB","v":0},8511,8592765125361,1,18592765125368,8,28592765125365,8536201090,1.19,1.19]
[112537,"Ex9MD1S TM 40 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=36kA, Icn=40A, 3P","NCB",8631,{"$f":"NCB","v":0},8631,8592765125378,1,18592765125375,8,28592765125372,8536201090,1.19,1.19]
[112540,"Ex9MD1S TM 80 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=36kA, Icn=80A, 3P","NCB",9922,{"$f":"NCB","v":0},9922,8592765125408,1,18592765125405,8,28592765125402,8536209090,1.19,1.19]
[112542,"Ex9MD1S TM 125 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=36kA, Icn=125A, 3P","NCB",12034,{"$f":"NCB","v":0},12034,8592765125422,1,18592765125429,8,28592765125426,8536209090,1.19,1.19]
[112545,"Ex9MD1S TM 20 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=36kA, Icn=20A, 4P4T","NCB",11155,{"$f":"NCB","v":0},11155,8592765125453,1,18592765125450,8,28592765125457,8536201090,1.55,1.55]
[112546,"Ex9MD1S TM 25 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=36kA, Icn=25A, 4P4T","NCB",11330,{"$f":"NCB","v":0},11330,8592765125460,1,18592765125467,8,28592765125464,8536201090,1.55,1.55]
[112550,"Ex9MD1S TM 63 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=36kA, Icn=63A, 4P4T","NCB",12562,{"$f":"NCB","v":0},12562,8592765125507,1,18592765125504,8,28592765125501,8536201090,1.55,1.55]
[112551,"Ex9MD1S TM 80 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=36kA, Icn=80A, 4P4T","NCB",13268,{"$f":"NCB","v":0},13268,8592765125514,1,18592765125511,8,28592765125518,8536209090,1.55,1.55]
[112554,"Ex9MD1S TM 160 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=36kA, Icn=160A, 4P4T","NCB",14633,{"$f":"NCB","v":0},14633,8592765125545,1,18592765125542,8,28592765125549,8536209090,1.55,1.55]
[112555,"Ex9MD1N TM 16 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=50kA, Icn=16A, 3P","NCB",10274,{"$f":"NCB","v":0},10274,8592765125552,1,18592765125559,8,28592765125556,8536201090,1.19,1.19]
[112559,"Ex9MD1N TM 40 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=50kA, Icn=40A, 3P","NCB",10861,{"$f":"NCB","v":0},10861,8592765125590,1,18592765125597,8,28592765125594,8536201090,1.19,1.19]
[112560,"Ex9MD1N TM 50 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=50kA, Icn=50A, 3P","NCB",11155,{"$f":"NCB","v":0},11155,8592765125606,1,18592765125603,8,28592765125600,8536201090,1.19,1.19]
[112563,"Ex9MD1N TM 100 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=50kA, Icn=100A, 3P","NCB",12445,{"$f":"NCB","v":0},12445,8592765125637,1,18592765125634,8,28592765125631,8536209090,1.19,1.19]
[112565,"Ex9MD1N TM 160 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=50kA, Icn=160A, 3P","NCB",14451,{"$f":"NCB","v":0},14451,8592765125651,1,18592765125658,8,28592765125655,8536209090,1.19,1.19]
[112568,"Ex9MD1N TM 25 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=50kA, Icn=25A, 4P4T","NCB",14441,{"$f":"NCB","v":0},14441,8592765125682,1,18592765125689,8,28592765125686,8536201090,1.55,1.55]
[112571,"Ex9MD1N TM 50 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=50kA, Icn=50A, 4P4T","NCB",15382,{"$f":"NCB","v":0},15382,8592765125712,1,18592765125719,8,28592765125716,8536201090,1.55,1.55]
[112573,"Ex9MD1N TM 80 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=50kA, Icn=80A, 4P4T","NCB",16848,{"$f":"NCB","v":0},16848,8592765125736,1,18592765125733,8,28592765125730,8536209090,1.55,1.55]
[112574,"Ex9MD1N TM 100 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=50kA, Icn=100A, 4P4T","NCB",17729,{"$f":"NCB","v":0},17729,8592765125743,1,18592765125740,8,28592765125747,8536209090,1.55,1.55]
[112576,"Ex9MD1N TM 160 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=50kA, Icn=160A, 4P4T","NCB",20559,{"$f":"NCB","v":0},{"$f":"E3464*(1-F3464)","v":20559},8592765125767,1,18592765125764,8,28592765125761,8536209090,1.55,1.55]
[112579,"Ex9MD1Q TM 25 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=70kA, Icn=25A, 3P","NCB",10764,{"$f":"NCB","v":0},10764,8592765125798,1,18592765125795,8,28592765125792,8536201090,1.19,1.19]
[112582,"Ex9MD1Q TM 50 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=70kA, Icn=50A, 3P","NCB",11490,{"$f":"NCB","v":0},11490,8592765125828,1,18592765125825,8,28592765125822,8536201090,1.19,1.19]
[112585,"Ex9MD1Q TM 100 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=70kA, Icn=100A, 3P","NCB",12819,{"$f":"NCB","v":0},12819,8592765125859,1,18592765125856,8,28592765125853,8536209090,1.19,1.19]
[112587,"Ex9MD1Q TM 160 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=70kA, Icn=160A, 3P","NCB",14886,{"$f":"NCB","v":0},14886,8592765125873,1,18592765125870,8,28592765125877,8536209090,1.19,1.19]
[112588,"Ex9MD1Q TM 16 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=70kA, Icn=16A, 4P4T","NCB",14633,{"$f":"NCB","v":0},14633,8592765125880,1,18592765125887,8,28592765125884,8536201090,1.55,1.55]
[112590,"Ex9MD1Q TM 25 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=70kA, Icn=25A, 4P4T","NCB",14874,{"$f":"NCB","v":0},14874,8592765125903,1,18592765125900,8,28592765125907,8536201090,1.55,1.55]
[112593,"Ex9MD1Q TM 50 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=70kA, Icn=50A, 4P4T","NCB",15844,{"$f":"NCB","v":0},15844,8592765125934,1,18592765125931,8,28592765125938,8536201090,1.55,1.55]
[112596,"Ex9MD1Q TM 100 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=70kA, Icn=100A, 4P4T","NCB",18261,{"$f":"NCB","v":0},18261,8592765125965,1,18592765125962,8,28592765125969,8536209090,1.55,1.55]
[112598,"Ex9MD1Q TM 160 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=70kA, Icn=160A, 4P4T","NCB",21175,{"$f":"NCB","v":0},21175,8592765125989,1,18592765125986,8,28592765125983,8536209090,1.55,1.55]
[112601,"Ex9MD1H TM 25 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=100kA, Icn=25A, 3P","NCB",14971,{"$f":"NCB","v":0},14971,8592765126016,1,18592765126013,8,28592765126010,8536201090,1.19,1.19]
[112602,"Ex9MD1H TM 32 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=100kA, Icn=32A, 3P","NCB",15205,{"$f":"NCB","v":0},15205,8592765126023,1,18592765126020,8,28592765126027,8536201090,1.19,1.19]
[112606,"Ex9MD1H TM 80 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=100kA, Icn=80A, 3P","NCB",16790,{"$f":"NCB","v":0},16790,8592765126061,1,18592765126068,8,28592765126065,8536209090,1.19,1.19]
[112607,"Ex9MD1H TM 100 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=100kA, Icn=100A, 3P","NCB",17669,{"$f":"NCB","v":0},17669,8592765126078,1,18592765126075,8,28592765126072,8536209090,1.19,1.19]
[112610,"Ex9MD1H TM 16 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=100kA, Icn=16A, 4P4T","NCB",20370,{"$f":"NCB","v":0},20370,8592765126108,1,18592765126105,8,28592765126102,8536201090,1.55,1.55]
[112611,"Ex9MD1H TM 20 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=100kA, Icn=20A, 4P4T","NCB",20488,{"$f":"NCB","v":0},20488,8592765126115,1,18592765126112,8,28592765126119,8536201090,1.55,1.55]
[112615,"Ex9MD1H TM 50 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=100kA, Icn=50A, 4P4T","NCB",21604,{"$f":"NCB","v":0},21604,8592765126153,1,18592765126150,8,28592765126157,8536201090,1.55,1.55]
[112616,"Ex9MD1H TM 63 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=100kA, Icn=63A, 4P4T","NCB",22132,{"$f":"NCB","v":0},22132,8592765126160,1,18592765126167,8,28592765126164,8536201090,1.55,1.55]
[112619,"Ex9MD1H TM 125 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M1, Icu=Ics=100kA, Icn=125A, 4P4T","NCB",26124,{"$f":"NCB","v":0},26124,8592765126191,1,18592765126198,8,28592765126195,8536209090,1.55,1.55]
[112621,"Ex9MD2B TM 125 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=25kA, Icn=125A, 3P","NCB",7689,{"$f":"NCB","v":0},7689,8592765126214,1,18592765126211,8,28592765126218,8536209090,1.85,1.85]
[112624,"Ex9MD2B TM 200 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=25kA, Icn=200A, 3P","NCB",9686,{"$f":"NCB","v":0},9686,8592765126245,1,18592765126242,8,28592765126249,8536209090,1.85,1.85]
[112627,"Ex9MD2B TM 125 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=25kA, Icn=125A, 4P4T","NCB",10449,{"$f":"NCB","v":0},10449,8592765126276,1,18592765126273,8,28592765126270,8536209090,2.5,2.5]
[112629,"Ex9MD2B TM 180 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=25kA, Icn=180A, 4P4T","NCB",12562,{"$f":"NCB","v":0},12562,8592765126290,1,18592765126297,8,28592765126294,8536209090,2.5,2.5]
[112630,"Ex9MD2B TM 200 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=25kA, Icn=200A, 4P4T","NCB",12915,{"$f":"NCB","v":0},12915,8592765126306,1,18592765126303,8,28592765126300,8536209090,2.5,2.5]
[112633,"Ex9MD2S TM 125 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=36kA, Icn=125A, 3P","NCB",8806,{"$f":"NCB","v":0},8806,8592765126337,1,18592765126334,8,28592765126331,8536209090,1.85,1.85]
[112635,"Ex9MD2S TM 180 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=36kA, Icn=180A, 3P","NCB",10391,{"$f":"NCB","v":0},10391,8592765126351,1,18592765126358,8,28592765126355,8536209090,1.85,1.85]
[112638,"Ex9MD2S TM 250 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=36kA, Icn=250A, 3P","NCB",11623,{"$f":"NCB","v":0},11623,8592765126382,1,18592765126389,8,28592765126386,8536209090,1.85,1.85]
[112641,"Ex9MD2S TM 180 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=36kA, Icn=180A, 4P4T","NCB",14207,{"$f":"NCB","v":0},14207,8592765126412,1,18592765126419,8,28592765126416,8536209090,2.5,2.5]
[112643,"Ex9MD2S TM 225 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=36kA, Icn=225A, 4P4T","NCB",14852,{"$f":"NCB","v":0},14852,8592765126436,1,18592765126433,8,28592765126430,8536209090,2.5,2.5]
[112644,"Ex9MD2S TM 250 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=36kA, Icn=250A, 4P4T","NCB",15382,{"$f":"NCB","v":0},15382,8592765126443,1,18592765126440,8,28592765126447,8536209090,2.5,2.5]
[112646,"Ex9MD2N TM 160 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=50kA, Icn=160A, 3P","NCB",12270,{"$f":"NCB","v":0},12270,8592765126467,1,18592765126464,8,28592765126461,8536209090,1.85,1.85]
[112649,"Ex9MD2N TM 225 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=50kA, Icn=225A, 3P","NCB",13444,{"$f":"NCB","v":0},13444,8592765126498,1,18592765126495,8,28592765126492,8536209090,1.85,1.85]
[112652,"Ex9MD2N TM 160 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=50kA, Icn=160A, 4P4T","NCB",17081,{"$f":"NCB","v":0},17081,8592765126528,1,18592765126525,8,28592765126522,8536209090,2.5,2.5]
[112654,"Ex9MD2N TM 200 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=50kA, Icn=200A, 4P4T","NCB",18081,{"$f":"NCB","v":0},18081,8592765126542,1,18592765126549,8,28592765126546,8536209090,2.5,2.5]
[112657,"Ex9MD2Q TM 125 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=70kA, Icn=125A, 3P","NCB",11307,{"$f":"NCB","v":0},11307,8592765126573,1,18592765126570,8,28592765126577,8536209090,1.85,1.85]
[112658,"Ex9MD2Q TM 160 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=70kA, Icn=160A, 3P","NCB",12638,{"$f":"NCB","v":0},12638,8592765126580,1,18592765126587,8,28592765126584,8536209090,1.85,1.85]
[112662,"Ex9MD2Q TM 250 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=70kA, Icn=250A, 3P","NCB",14330,{"$f":"NCB","v":0},14330,8592765126627,1,18592765126624,8,28592765126621,8536209090,1.85,1.85]
[112663,"Ex9MD2Q TM 125 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=70kA, Icn=125A, 4P4T","NCB",16748,{"$f":"NCB","v":0},16748,8592765126634,1,18592765126631,8,28592765126638,8536209090,2.5,2.5]
[112666,"Ex9MD2Q TM 200 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=70kA, Icn=200A, 4P4T","NCB",18624,{"$f":"NCB","v":0},18624,8592765126665,1,18592765126662,8,28592765126669,8536209090,2.5,2.5]
[112667,"Ex9MD2Q TM 225 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=70kA, Icn=225A, 4P4T","NCB",19290,{"$f":"NCB","v":0},19290,8592765126672,1,18592765126679,8,28592765126676,8536209090,2.5,2.5]
[112671,"Ex9MD2H TM 180 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=100kA, Icn=180A, 3P","NCB",16908,{"$f":"NCB","v":0},16908,8592765126719,1,18592765126716,8,28592765126713,8536209090,1.85,1.85]
[112672,"Ex9MD2H TM 200 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=100kA, Icn=200A, 3P","NCB",17319,{"$f":"NCB","v":0},17319,8592765126726,1,18592765126723,8,28592765126720,8536209090,1.85,1.85]
[112675,"Ex9MD2H TM 125 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=100kA, Icn=125A, 4P4T","NCB",22777,{"$f":"NCB","v":0},22777,8592765126757,1,18592765126754,8,28592765126751,8536209090,2.5,2.5]
[112677,"Ex9MD2H TM 180 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=100kA, Icn=180A, 4P4T","NCB",23423,{"$f":"NCB","v":0},23423,8592765126771,1,18592765126778,8,28592765126775,8536209090,2.5,2.5]
[112680,"Ex9MD2H TM 250 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M2, Icu=Ics=100kA, Icn=250A, 4P4T","NCB",25948,{"$f":"NCB","v":0},25948,8592765126801,1,18592765126808,8,28592765126805,8536209090,2.5,2.5]
[112681,"Ex9MD3B TM 250 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M3, Icu=Ics=25kA, Icn=250A, 3P","NCB",10156,{"$f":"NCB","v":0},10156,8592765126818,1,18592765126815,2,28592765126812,8536209090,5.2,5.2]
[112685,"Ex9MD3B TM 250 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M3, Icu=Ics=25kA, Icn=250A, 4P4T","NCB",14207,{"$f":"NCB","v":0},14207,8592765126856,1,18592765126853,2,28592765126850,8536209090,6.7,6.7]
[112686,"Ex9MD3B TM 315 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M3, Icu=Ics=25kA, Icn=315A, 4P4T","NCB",16378,{"$f":"NCB","v":0},16378,8592765126863,1,18592765126860,2,28592765126867,8536209090,6.7,6.7]
[112689,"Ex9MD3S TM 250 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M3, Icu=Ics=36kA, Icn=250A, 3P","NCB",11506,{"$f":"NCB","v":0},11506,8592765126894,1,18592765126891,2,28592765126898,8536209090,5.2,5.2]
[112691,"Ex9MD3S TM 350 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M3, Icu=Ics=36kA, Icn=350A, 3P","NCB",13091,{"$f":"NCB","v":0},13091,8592765126917,1,18592765126914,2,28592765126911,8536209090,5.2,5.2]
[112694,"Ex9MD3S TM 315 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M3, Icu=Ics=36kA, Icn=315A, 4P4T","NCB",19432,{"$f":"NCB","v":0},19432,8592765126948,1,18592765126945,2,28592765126942,8536209090,6.7,6.7]
[112697,"Ex9MD3N TM 250 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M3, Icu=Ics=50kA, Icn=250A, 3P","NCB",13913,{"$f":"NCB","v":0},13913,8592765126979,1,18592765126976,2,28592765126973,8536209090,5.2,5.2]
[112699,"Ex9MD3N TM 350 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M3, Icu=Ics=50kA, Icn=350A, 3P","NCB",16613,{"$f":"NCB","v":0},16613,8592765126993,1,18592765126990,2,28592765126997,8536209090,5.2,5.2]
[112700,"Ex9MD3N TM 400 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M3, Icu=Ics=50kA, Icn=400A, 3P","NCB",18199,{"$f":"NCB","v":0},18199,8592765127006,1,18592765127003,2,28592765127000,8536209090,5.2,5.2]
[112702,"Ex9MD3N TM 315 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M3, Icu=Ics=50kA, Icn=315A, 4P4T","NCB",23366,{"$f":"NCB","v":0},23366,8592765127020,1,18592765127027,2,28592765127024,8536209090,6.7,6.7]
[112705,"Ex9MD3Q TM 250 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M3, Icu=Ics=70kA, Icn=250A, 3P","NCB",14330,{"$f":"NCB","v":0},14330,8592765127051,1,18592765127058,2,28592765127055,8536209090,5.2,5.2]
[112708,"Ex9MD3Q TM 400 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M3, Icu=Ics=70kA, Icn=400A, 3P","NCB",18745,{"$f":"NCB","v":0},18745,8592765127082,1,18592765127089,2,28592765127086,8536209090,5.2,5.2]
[112710,"Ex9MD3Q TM 315 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M3, Icu=Ics=70kA, Icn=315A, 4P4T","NCB",24066,{"$f":"NCB","v":0},24066,8592765127105,1,18592765127102,2,28592765127109,8536209090,6.7,6.7]
[112713,"Ex9MD3H TM 250 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M3, Icu=Ics=100kA, Icn=250A, 3P","NCB",18317,{"$f":"NCB","v":0},18317,8592765127136,1,18592765127133,2,28592765127130,8536209090,5.2,5.2]
[112714,"Ex9MD3H TM 315 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M3, Icu=Ics=100kA, Icn=315A, 3P","NCB",19842,{"$f":"NCB","v":0},19842,8592765127143,1,18592765127140,2,28592765127147,8536209090,5.2,5.2]
[112718,"Ex9MD3H TM 315 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M3, Icu=Ics=100kA, Icn=315A, 4P4T","NCB",28179,{"$f":"NCB","v":0},28179,8592765127181,1,18592765127188,2,28592765127185,8536209090,6.7,6.7]
[112719,"Ex9MD3H TM 350 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M3, Icu=Ics=100kA, Icn=350A, 4P4T","NCB",28884,{"$f":"NCB","v":0},28884,8592765127198,1,18592765127195,2,28592765127192,8536209090,6.7,6.7]
[112722,"Ex9MD4B TM 500 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M4, Icu=Ics=25kA, Icn=500A, 3P","NCB",20472,{"$f":"NCB","v":0},20472,8592765127228,1,18592765127225,1,28592765127222,8536209090,10.5,10.5]
[112723,"Ex9MD4B TM 630 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M4, Icu=Ics=25kA, Icn=630A, 3P","NCB",22326,{"$f":"NCB","v":0},22326,8592765127235,1,18592765127232,1,28592765127239,8536209090,10.5,10.5]
[112727,"Ex9MD4S TM 400 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M4, Icu=Ics=36kA, Icn=400A, 3P","NCB",21151,{"$f":"NCB","v":0},21151,8592765127273,1,18592765127270,1,28592765127277,8536209090,10.5,10.5]
[112728,"Ex9MD4S TM 500 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M4, Icu=Ics=36kA, Icn=500A, 3P","NCB",22945,{"$f":"NCB","v":0},22945,8592765127280,1,18592765127287,1,28592765127284,8536209090,10.5,10.5]
[112732,"Ex9MD4S TM 630 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M4, Icu=Ics=36kA, Icn=630A, 4P4T","NCB",31875,{"$f":"NCB","v":0},31875,8592765127327,1,18592765127324,1,28592765127321,8536209090,13.5,13.5]
[112733,"Ex9MD4N TM 400 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M4, Icu=Ics=50kA, Icn=400A, 3P","NCB",23376,{"$f":"NCB","v":0},23376,8592765127334,1,18592765127331,1,28592765127338,8536209090,10.5,10.5]
[112736,"Ex9MD4N TM 400 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M4, Icu=Ics=50kA, Icn=400A, 4P4T","NCB",30861,{"$f":"NCB","v":0},30861,8592765127365,1,18592765127362,1,28592765127369,8536209090,13.5,13.5]
[112737,"Ex9MD4N TM 500 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M4, Icu=Ics=50kA, Icn=500A, 4P4T","NCB",32469,{"$f":"NCB","v":0},32469,8592765127372,1,18592765127379,1,28592765127376,8536209090,13.5,13.5]
[112741,"Ex9MD4Q TM 630 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M4, Icu=Ics=70kA, Icn=630A, 3P","NCB",26931,{"$f":"NCB","v":0},26931,8592765127419,1,18592765127416,1,28592765127413,8536209090,10.5,10.5]
[112742,"Ex9MD4Q TM 400 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M4, Icu=Ics=70kA, Icn=400A, 4P4T","NCB",31787,{"$f":"NCB","v":0},31787,8592765127426,1,18592765127423,1,28592765127420,8536209090,13.5,13.5]
[112745,"Ex9MD4H TM 400 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M4, Icu=Ics=100kA, Icn=400A, 3P","NCB",24677,{"$f":"NCB","v":0},24677,8592765127457,1,18592765127454,1,28592765127451,8536209090,10.5,10.5]
[112747,"Ex9MD4H TM 630 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M4, Icu=Ics=100kA, Icn=630A, 3P","NCB",27556,{"$f":"NCB","v":0},27556,8592765127471,1,18592765127478,1,28592765127475,8536209090,10.5,10.5]
[112750,"Ex9MD4H TM 630 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M4, Icu=Ics=100kA, Icn=630A, 4P4T","NCB",35818,{"$f":"NCB","v":0},35818,8592765127501,1,18592765127508,1,28592765127505,8536209090,13.5,13.5]
[112753,"Ex9MD5B TM 800 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M5, Icu=Ics=25kA, Icn=800A, 3P","NCB",42488,{"$f":"NCB","v":0},42488,8592765127532,1,18592765127539,1,28592765127536,8536209090,10.5,10.5]
[112755,"Ex9MD5B TM 700 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M5, Icu=Ics=25kA, Icn=700A, 4P4T","NCB",53990,{"$f":"NCB","v":0},53990,8592765127556,1,18592765127553,1,28592765127550,8536209090,13.5,13.5]
[112756,"Ex9MD5B TM 800 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M5, Icu=Ics=25kA, Icn=800A, 4P4T","NCB",55846,{"$f":"NCB","v":0},55846,8592765127563,1,18592765127560,1,28592765127567,8536209090,13.5,13.5]
[112758,"Ex9MD5S TM 700 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M5, Icu=Ics=36kA, Icn=700A, 3P","NCB",42611,{"$f":"NCB","v":0},42611,8592765127587,1,18592765127584,1,28592765127581,8536209090,10.5,10.5]
[112761,"Ex9MD5S TM 700 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M5, Icu=Ics=36kA, Icn=700A, 4P4T","NCB",58441,{"$f":"NCB","v":0},58441,8592765127617,1,18592765127614,1,28592765127611,8536209090,13.5,13.5]
[112764,"Ex9MD5N TM 700 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M5, Icu=Ics=50kA, Icn=700A, 3P","NCB",45146,{"$f":"NCB","v":0},45146,8592765127648,1,18592765127645,1,28592765127642,8536209090,10.5,10.5]
[112766,"Ex9MD5N TM 630 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M5, Icu=Ics=50kA, Icn=630A, 4P4T","NCB",59865,{"$f":"NCB","v":0},59865,8592765127662,1,18592765127669,1,28592765127666,8536209090,13.5,13.5]
[112769,"Ex9MD5Q TM 630 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M5, Icu=Ics=70kA, Icn=630A, 3P","NCB",44463,{"$f":"NCB","v":0},44463,8592765127693,1,18592765127690,1,28592765127697,8536209090,10.5,10.5]
[112770,"Ex9MD5Q TM 700 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M5, Icu=Ics=70kA, Icn=700A, 3P","NCB",46501,{"$f":"NCB","v":0},46501,8592765127709,1,18592765127706,1,28592765127703,8536209090,10.5,10.5]
[112774,"Ex9MD5Q TM 800 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M5, Icu=Ics=70kA, Icn=800A, 4P4T","NCB",63239,{"$f":"NCB","v":0},63239,8592765127747,1,18592765127744,1,28592765127741,8536209090,13.5,13.5]
[112775,"Ex9MD5H TM 630 3P EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M5, Icu=Ics=100kA, Icn=630A, 3P","NCB",46569,{"$f":"NCB","v":0},46569,8592765127754,1,18592765127751,1,28592765127758,8536209090,10.5,10.5]
[112778,"Ex9MD5H TM 630 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M5, Icu=Ics=100kA, Icn=630A, 4P4T","NCB",59308,{"$f":"NCB","v":0},59308,8592765127785,1,18592765127782,1,28592765127789,8536209090,13.5,13.5]
[112779,"Ex9MD5H TM 700 4P4T EU","DC MCCB, termomagnetický typ, velikost M5, Icu=Ics=100kA, Icn=700A, 4P4T","NCB",61781,{"$f":"NCB","v":0},61781,8592765127792,1,18592765127799,1,28592765127796,8536209090,13.5,13.5]
["AC odpínače Ex9MSD"]
[103045,"Ex9M1SD AC100 3P","AC odpínač, velikost M1, In=100 A, 3pól, AC typ","NCD",3157,0,3157,8592765030467,1,8592765030467,null,28592765030461,"8536209090",1.4,1.4]
[103048,"Ex9M1SD AC100 4P","AC odpínač, velikost M1, In=100 A, 4pól, AC typ","NCD",4208,0,4208,8592765030498,1,8592765030498,null,28592765030492,"8536209090",1.7,1.7]
[103051,"Ex9M2SD AC160 3P","AC odpínač, velikost M2, In=160 A, 3pól, AC typ","NCD",4166,0,4166,8592765030528,1,8592765030528,null,28592765030522,"8536209090",2.0099999999999998,2.0099999999999998]
[103053,"Ex9M2SD AC250 3P","AC odpínač, velikost M2, In=250 A, 3pól, AC typ","NCD",5300,0,5300,8592765030542,1,8592765030542,null,28592765030546,"8536209090",2.0099999999999998,2.0099999999999998]
[103054,"Ex9M2SD AC125 4P","AC odpínač, velikost M2, In=125 A, 4pól, AC typ","NCD",5338,0,5338,8592765030559,1,8592765030559,null,28592765030553,"8536209090",2.63,2.63]
[103056,"Ex9M2SD AC200 4P","AC odpínač, velikost M2, In=200 A, 4pól, AC typ","NCD",6739,0,6739,8592765030573,1,8592765030573,null,28592765030577,"8536209090",2.63,2.63]
[103059,"Ex9M3SD AC400 3P","AC odpínač, velikost M3, In=400 A, 3pól, AC typ","NCD",8935,0,8935,8592765030603,1,8592765030603,null,28592765030607,"8536209090",8,8]
[104016,"Ex9M4SD AC630 3P","AC odpínač, velikost M4, In=630 A, 3pól, AC typ","NCD",9803,{"$f":"NCD","v":0},9803,8592765040176,1,8592765040176,null,28592765040170,"8536209090",9.5,9.5]
[104018,"Ex9M5SD AC800 3P","AC odpínač, velikost M5, In=800 A, 3pól, AC typ","NCD",23396,{"$f":"NCD","v":0},23396,8592765040190,1,8592765040190,null,28592765040194,"8536209090",9.5,9.5]
[110479,"Ex9M6SD AC1000 3P","AC odpínač, velikost M6, In=1000A, 3pól","NCD",24423,{"$f":"NCD","v":0},{"$f":"E3694*(1-F3694)","v":24423},8592765104793,1,18592765104790,1,28592765104797,"8536209090",14,14]
[110480,"Ex9M6SD AC1250 3P","AC odpínač, velikost M6, In=1250A, 3pól","NCD",26383,0,26383,8592765104809,1,18592765104806,1,28592765104803,"8536209090",14,14]
[110482,"Ex9M6SD AC800 4P","AC odpínač, velikost M6, In=800A, 4pól s chráněným N-pólem","NCD",30810,0,30810,8592765104823,1,18592765104820,1,28592765104827,"8536209090",18.5,18.5]
[110485,"Ex9M6SD AC1600 4P","AC odpínač, velikost M6, In=1600A, 4pól s chráněným N-pólem","NCD",39027,0,39027,8592765104854,1,18592765104851,1,28592765104858,"8536209090",18.5,18.5]
[112797,"Ex9M1SD AC 3P EU","AC odpínač，velikost M1，In=160A，3-pole","NCD",3710,{"$f":"NCD","v":0},{"$f":"E3703*(1-F3703)","v":3710},8592765127976,1,18592765127973,8,28592765127970,8536508090,5,5]
[112801,"Ex9M2SD AC 3P EU","AC odpínač，velikost M2，In=250A，3-pole","NCD",5300,{"$f":"NCD","v":0},5300,8592765128010,1,18592765128017,8,28592765128014,8536209090,9.5,9.5]
[112806,"Ex9M3SD AC 4P EU","AC odpínač，velikost M3，In=400A，4-pole","NCD",11914,{"$f":"NCD","v":0},11914,8592765128065,1,18592765128062,2,28592765128069,8536209090,10.8,10.8]
[112809,"Ex9M4SD AC 3P EU","AC odpínač，velikost M4，In=630A，3-pole","NCD",9803,{"$f":"NCD","v":0},9803,8592765128096,1,18592765128093,1,28592765128090,8536209090,12.5,12.5]
[112823,"Ex9M6SD AC800 3P EU","AC odpínač，velikost M6，In=800A，3-pole","NCD",22714,{"$f":"NCD","v":0},22714,8592765128232,1,18592765128239,1,28592765128236,8536209090,17,17]
[112817,"Ex9M6SD AC1000 3P EU","AC odpínač，velikost M6，In=1000A，3-pole","NCD",24423,{"$f":"NCD","v":0},24423,8592765128171,1,18592765128178,1,28592765128175,8536209090,13,13]
[112824,"Ex9M6SD AC800 4P EU","AC odpínač，velikost M6，In=800A，4-pole","NCD",30810,{"$f":"NCD","v":0},30810,8592765128249,1,18592765128246,1,28592765128243,8536209090,17,17]
[112818,"Ex9M6SD AC1000 4P EU","AC odpínač，velikost M6，In=1000A，4-pole","NCD",33129,{"$f":"NCD","v":0},33129,8592765128188,1,18592765128185,1,28592765128182,8536209090,13,13]
["DC odpínače Ex9MSD"]
[102008,"Ex9M1SD DC63 3P","DC odpínač, velikost M1, In=63 A, 3-pól, DC typ","NCE",4328,{"$f":"NCE","v":0},{"$f":"E3723*(1-F3723)","v":4328},8592765020093,1,8592765020093,null,28592765020097,"8536201090",1.05,1.05]
[102011,"Ex9M1SD DC63 4P","DC odpínač, velikost M1, In=63 A, 4-pól, DC typ","NCE",5561,0,5561,8592765020123,1,8592765020123,null,28592765020127,"8536508090",1.55,1.55]
[102013,"Ex9M1SD DC125 4P","DC odpínač, velikost M1, In=125 A, 4-pól, DC typ","NCE",6347,0,6347,8592765020147,1,8592765020147,null,28592765020141,"8536209090",1.55,1.55]
[102016,"Ex9M2SD DC200 3P","DC odpínač, velikost M2, In=200 A, 3-pól, DC typ","NCE",15465,0,15465,8592765020178,1,8592765020178,null,28592765020172,"8536209090",1.75,1.75]
[102019,"Ex9M2SD DC160 4P","DC odpínač, velikost M2, In=160 A, 4-pól, DC typ","NCE",6951,0,6951,8592765020208,1,8592765020208,null,28592765020202,"8536209090",2.4,2.4]
[102021,"Ex9M2SD DC250 4P","DC odpínač, velikost M2, In=250 A, 4-pól, DC typ","NCE",18096,0,18096,8592765020222,1,8592765020222,null,28592765020226,"8536209090",2.4,2.4]
[102022,"Ex9M3SD DC250 3P","DC odpínač, velikost M3, In=250 A, 3-pól, DC typ","NCE",19403,0,19403,8592765020239,1,8592765020239,null,28592765020233,"8536209090",5,5]
[102024,"Ex9M3SD DC250 4P","DC odpínač, velikost M3, In=250 A, 4-pól, DC typ","NCE",23454,0,23454,8592765020253,1,8592765020253,null,28592765020257,"8536209090",6.5,6.5]
[104009,"Ex9M4SD DC630 4P","DC odpínač, velikost M4, In=630 A, 4pól, DC typ","NCE",51381,{"$f":"NCE","v":0},51381,8592765040107,1,8592765040107,null,28592765040101,"8536209090",12.5,12.5]
[110486,"Ex9M6SD DC800 3P","DC odpínač, velikost M6, In=800A, 3pól","NCE",42404,{"$f":"NCE","v":0},42404,8592765104861,1,18592765104868,1,28592765104865,"8536209090",14,14]
[110489,"Ex9M6SD DC1600 3P","DC odpínač, velikost M6, In=1600A, 3pól","NCE",53713,0,53713,8592765104892,1,18592765104899,1,28592765104896,"8536209090",14,14]
[110491,"Ex9M6SD DC1000 4P","DC odpínač, velikost M6, In=1000A, 4pól s chráněným N-pólem","NCE",47368,0,47368,8592765104915,1,18592765104912,1,28592765104919,"8536209090",18.5,18.5]
[110492,"Ex9M6SD DC1250 4P","DC odpínač, velikost M6, In=1250A, 4pól s chráněným N-pólem","NCE",51170,0,51170,8592765104922,1,18592765104929,1,28592765104926,"8536209090",18.5,18.5]
[]
[112800,"Ex9M1SD DC 4P EU","DC odpínač，velikost M1，In=160A，4-pole","NCE",12667,{"$f":"NCE","v":0},{"$f":"E3756*(1-F3756)","v":12667},8592765128003,1,18592765128000,8,28592765128007,8536209090,6.5,6.5]
[112807,"Ex9M3SD DC 3P EU","DC odpínač，velikost M3，In=400A，3-pole","NCE",27322,{"$f":"NCE","v":0},27322,8592765128072,1,18592765128079,2,28592765128076,8536209090,12.5,12.5]
[112811,"Ex9M4SD DC 3P EU","DC odpínač，velikost M4，In=630A，3-pole","NCE",48964,{"$f":"NCE","v":0},48964,8592765128119,1,18592765128116,1,28592765128113,8536209090,13,13]
[112816,"Ex9M5SD DC 4P EU","DC odpínač，velikost M5，In=800A，4-pole","NCE",45034,{"$f":"NCE","v":0},45034,8592765128164,1,18592765128161,1,28592765128168,8536209090,13,13]
[112831,"Ex9M6SD DC800 3P EU","DC odpínač，velikost M6，In=800A，3-pole","NCE",42404,{"$f":"NCE","v":0},42404,8592765128317,1,18592765128314,1,28592765128311,8536209090,21.55,21.55]
[112832,"Ex9M6SD DC800 4P EU","DC odpínač，velikost M6，In=800A，4-pole","NCE",44053,{"$f":"NCE","v":0},44053,8592765128324,1,18592765128321,1,28592765128328,8536209090,21.67,21.67]
[112826,"Ex9M6SD DC1000 4P EU","DC odpínač，velikost M6，In=1000A，4-pole","NCE",47368,{"$f":"NCE","v":0},47368,8592765128263,1,18592765128260,1,28592765128267,8536209090,17,17]
[]
["Příslušenství kompaktních jističů Ex9M a Ex9MD"]
[106317,"EC 23","Pomocné kontakty s předstihem pro typovou velikost M3,M4 a M5, 1 přepínací","NCA",933,0,933,8592765063182,1,18592765063189,null,28592765063186,"8538909999",0.4,0.4]
[101397,"SHT21 AC48V","Vypínací spoušť pro typovou velikost M1, 48 V AC","NCA",1756,0,1756,8592765013989,1,8592765013989,24,28592765013983,"8538909999",0.06,0.06]
[101400,"SHT21 AC380-415V","Vypínací spoušť pro typovou velikost M1, 380-415 V AC","NCA",1116,0,1116,8592765014016,1,8592765014016,24,28592765014010,"8536490099",0.06,0.06]
[101402,"SHT21 DC48V","Vypínací spoušť pro typovou velikost M1, 48 V DC","NCA",1756,0,1756,8592765014030,1,8592765014030,24,28592765014034,"8538909999",0.06,0.06]
[101406,"UVT21 AC220-240V","Podpěťová spoušť pro typovou velikost M1, 220-240 V AC","NCA",1004,0,1004,8592765014078,1,8592765014078,24,28592765014072,"8536490099",0.06,0.06]
[101410,"RHD21","Otočná rukojeť pro typovou velikost M1","NCA",689,0,689,8592765014115,1,8592765014115,36,28592765014119,"8538909999",0.35,0.35]
[101412,"MOD21 AC110V","Motorový pohon pro typovou velikost M1, 110 V AC","NCA",7035,0,7035,8592765014139,1,8592765014139,8,28592765014133,"8538909999",1.06,1.06]
[101413,"MOD21 DC220V","Motorový pohon pro typovou velikost M1, 220 V DC","NCA",7035,0,7035,8592765014146,1,8592765014146,8,28592765014140,"8538909999",1.06,1.06]
[101439,"TCV21 3P","Kryt svorek, 3pólový pro typovou velikost M1, krátký","NCA",141,0,141,8592765014405,1,18592765014402,null,28592765014409,"8538909999",0.02,0.02]
[102372,"TCV21 4P","Kryt svorek, 4pólový pro typovou velikost M1, krátký","NCA",286,0,286,8592765023735,1,18592765023732,null,28592765023739,"8538909999",0.03,0.03]
[101416,"SHT22 AC48V","Vypínací spoušť pro typovou velikost M2 a M3, 48 V AC","NCA",1756,0,1756,8592765014177,1,8592765014177,24,28592765014171,"8538909999",0.08,0.08]
[101419,"SHT22 AC380-415V","Vypínací spoušť pro typovou velikost M2 a M3, 380-415 V AC","NCA",1230,0,1230,8592765014207,1,8592765014207,24,28592765014201,"8536490099",0.08,0.08]
[101421,"SHT22 DC48V","Vypínací spoušť pro typovou velikost M2 a M3, 48 V DC","NCA",1756,0,1756,8592765014221,1,8592765014221,24,28592765014225,"8538909999",0.08,0.08]
[101422,"SHT22 DC110V","Vypínací spoušť pro typovou velikost M2 a M3, 110 V DC","NCA",1756,0,{"$f":"E3807*(1-F3807)","v":1756},8592765014238,1,8592765014238,24,28592765014232,"8538909999",0.08,0.08]
[101425,"UVT22 AC220-240V","Podpěťová spoušť pro typovou velikost M2 a M3, 220-240 V AC","NCA",1158,0,1158,8592765014269,1,8592765014269,24,28592765014263,"8536490099",0.08,0.08]
[101429,"RHD22","Otočná rukojeť pro typovou velikost M2","NCA",1009,0,1009,8592765014306,1,8592765014306,18,28592765014300,"8538909999",0.43,0.43]
[101432,"MOD22 DC220V","Motorový pohon pro typovou velikost M2, 220 V DC","NCA",7034,0,7034,8592765014337,1,8592765014337,8,28592765014331,"8538909999",0.04,0.04]
[101434,"MOD22 DC24V","Motorový pohon pro typovou velikost M2, 24 V DC","NCA",7034,0,7034,8592765014351,1,8592765014351,8,28592765014355,"8538909999",1.06,1.06]
[102374,"TCV22 4P","Kryt svorek, 4pólový pro typovou velikost M2, krátký","NCA",323,0,323,8592765023759,1,18592765023756,null,28592765023753,"8538909999",0.09,0.09]
[102375,"TCE22 4P","Kryt svorek, 4pólový pro typovou velikost M2, dlouhý","NCA",432,0,432,8592765023766,1,18592765023763,null,28592765023760,"8538909999",0.17,0.17]
[101484,"MOD23 AC230V","Motorový pohon pro typovou velikost M3, 230 V AC","NCA",6898,0,6898,8592765014856,1,8592765014856,null,28592765014850,"8538909999",2.97,2.97]
[101485,"MOD23 AC110V","Motorový pohon pro typovou velikost M3, 110 V AC","NCA",7593,0,7593,8592765014863,1,8592765014863,null,28592765014867,"8538909999",2.97,2.97]
[101488,"MOD23 DC24V","Motorový pohon pro typovou velikost M3, 24 V DC","NCA",7593,0,7593,8592765014894,1,8592765014894,null,28592765014898,"8538909999",2.97,2.97]
[101489,"TCV23 3P","Kryt svorek, 3pólový pro typovou velikost M3, krátký","NCA",266,0,266,8592765014900,1,18592765014907,null,28592765014904,"8538909999",0.09,0.09]
[101491,"PB23 3P","Sada mezifázových přepážek pro 3pólový typovou velikost M3","NCA",273,0,273,8592765014924,1,18592765014921,null,28592765014928,"4008219000",0.12,0.12]
[103723,"SHT24 AC110V","Vypínací spoušť pro typovou velikost M4 a M5, 110 V AC","NCA",1912,{"$f":"NCA","v":0},1912,8592765037244,1,18592765037241,24,28592765037248,"8538909999",0.08,0.08]
[103727,"SHT24 DC110V","Vypínací spoušť pro typovou velikost M4 a M5, 110 V DC","NCA",1912,0,1912,8592765037282,1,18592765037289,24,28592765037286,"8538909999",0.08,0.08]
[103729,"SHT24 DC24V","Vypínací spoušť pro typovou velikost M4 a M5, 24 V DC","NCA",1912,0,1912,8592765037305,1,18592765037302,24,28592765037309,"8536419089",0.08,0.08]
[103734,"UVT24 AC220-240V","Podpěťová spoušť pro typovou velikost M4 a M5, 220-240 V AC","NCA",1184,0,1184,8592765037350,1,18592765037357,24,28592765037354,"8536490099",0.08,0.08]
[103735,"UVT24 AC380-415V","Podpěťová spoušť pro typovou velikost M4 a M5, 380-415 V AC","NCA",1411,0,1411,8592765037367,1,18592765037364,24,28592765037361,"8536490099",0.08,0.08]
[103739,"UVT24 DC48V","Podpěťová spoušť pro typovou velikost M4 a M5, 48 V DC","NCA",2198,0,2198,8592765037404,1,18592765037401,24,28592765037408,"8538909999",0.08,0.08]
[103741,"ERH24","Otočná rukojeť s prolužovací osou pro typovou velikost M4 a M5","NCA",1754,0,1754,8592765037428,1,18592765037425,null,28592765037422,"8538909999",1.2,1.2]
[103744,"MOD24 AC110V","Motorový pohon pro typovou velikost M4 a M5, 110 V AC","NCA",18116,0,18116,8592765037459,1,18592765037456,null,28592765037453,"8538909999",3.1,3.1]
[103746,"MOD24 DC110V","Motorový pohon pro typovou velikost M4 a M5, 110 V DC","NCA",18116,0,18116,8592765037473,1,18592765037470,null,28592765037477,"8538909999",3.1,3.1]
[103749,"TCE24 3P","Kryt svorek, 3pólový pro typovou velikost M4 a M5, dlouhý","NCA",410,0,410,8592765037503,1,18592765037500,null,28592765037507,"8538909999",1.29,1.29]
[103751,"PB24 3P","Sada mezifázových přepážek pro 3pólovou typovou velikost M4 a M5","NCA",347,0,347,8592765037527,1,18592765037524,null,28592765037521,"4008219000",1.29,1.29]
[103705,"MC21","Třmenová svorka pro typovou velikost M1, 1x 4-95 mm2, 1 ks.","NCA",60,{"$f":"NCA","v":0},60,8592765037060,1,18592765037067,null,28592765037064,"8536901000",0.02,0.02]
[103707,"MC21 W","Tunelová svorka pro typovou velikost M1, 1x 16-95 mm2, 1 ks.","NCA",177,{"$f":"NCA","v":0},177,8592765037084,1,18592765037081,null,28592765037088,"8536901000",0.03,0.03]
[103709,"MC22","Třmenová svorka pro typovou velikost M2, 1x 10-120 mm2, 1 ks.","NCA",63,0,63,8592765037107,1,18592765037104,null,28592765037101,"8536901000",0.04,0.04]
[103713,"MC22 W6","Tunelová svorka pro typovou velikost M2, 6x 10-35 mm2, 1 ks.","NCA",625,0,625,8592765037145,1,18592765037142,null,28592765037149,"8536901000",0.08,0.08]
[103717,"MC23 UL","Třmenová svorka pro typovou velikost M3, 1x 120-240 mm2, 1 ks., UL verze","NCA",506,0,{"$f":"E3871*(1-F3871)","v":506},8592765037183,1,18592765037180,null,28592765037187,"8538909999",0.33,0.33]
[103721,"MC23 W4","Tunelová svorka pro typovou velikost M3, 4x 35-95 mm2, 1 ks.","NCA",749,0,749,8592765037220,1,18592765037227,null,28592765037224,"8536901000",0.82,0.82]
[106321,"WG 10","Distanční podložky, 10 mm, 1 set","NCA",126,{"$f":"NCA","v":0},126,8592765063229,1,18592765063226,5,28592765063223,"4016930090",0.04,0.04]
[106362,"WG 13","Distanční podložky, 13 mm, 1 set","NCA",152,0,152,8592765063632,1,18592765063639,5,28592765063636,"4016930090",0.06,0.06]
[110460,"SHT26 DC24V","Vypínací spoušť pro typovou velikost M6, 24 V DC","NCF",1854,0,1854,8592765104601,1,18592765104608,null,28592765104605,"8536419089",0.15,0.15]
[110461,"SHT26 DC48V","Vypínací spoušť pro typovou velikost M6, 48 V DC","NCF",1854,0,1854,8592765104618,1,18592765104615,null,28592765104612,"8536419089",0.15,0.15]
[110464,"SHT26 AC48V","Vypínací spoušť pro typovou velikost M6, 48 V AC","NCF",1854,0,1854,8592765104649,1,18592765104646,null,28592765104643,"8536419089",0.15,0.15]
[110466,"SHT26 AC220-240V","Vypínací spoušť pro typovou velikost M6, 220-240 V AC","NCF",1044,0,1044,8592765104663,1,18592765104660,null,28592765104667,"8536490099",0.15,0.15]
[110469,"UVT26 AC380-415V","Podpěťová spoušť pro typovou velikost M6, 380-415 V AC","NCF",2039,{"$f":"NCF","v":0},{"$f":"E3890*(1-F3890)","v":2039},8592765104694,1,18592765104691,null,28592765104698,"8536209090",0.15,0.15]
[110694,"JP26 3P 800-1250A","Přední připojovací deska pro typovou velikost M6, 3-pole, 800-1250 A","NCF",1831,0,1831,8592765106940,1,18592765106947,10,28592765106944,"8538909999",1.1100000000000001,1.1100000000000001]
[110698,"LHD26","Prodloužená rukojeť pro typovou velikost M6","NCF",1670,0,1670,8592765106988,1,18592765106985,20,28592765106982,"8538909999",0.1,0.1]
[110718,"ERH26","Prodloužená rotační rukojeť pro typovou velikost M6","NCF",2180,0,{"$f":"E3896*(1-F3896)","v":2180},8592765107183,1,18592765107180,null,28592765107187,"8538909999",0.56000000000000005,0.56000000000000005]
[105025,"+SU30A AC230","Digitální vypínací spoušť SU3.0, varianta A, LSI ochrana s měřením proudů, 230 V AC","NCC",16789,{"$f":"NCC","v":0},{"$f":"E3899*(1-F3899)","v":16789},8592765050267,1,8592765050267,1,28592765050261,"8536209090",0.25,0.25]
[108625,"+SU30A AC230","Digitální vypínací spoušť SU3.0, varianta A, LSI ochrana s měřením proudů, 230 V AC","NCC",16789,0,{"$f":"E3900*(1-F3900)","v":16789},8592765086259,1,8592765086259,1,28592765086253,"8536209090",0.25,0.25]
[105029,"+SU30D AC400","Digitální vypínací spoušť SU3.0, varianta D, LSI ochrana s měřením proudů a napětí, 400 V AC","NCC",34722,0,34722,8592765050304,1,8592765050304,1,28592765050308,"8536209090",0.25,0.25]
[105030,"+SU30D DC24","Digitální vypínací spoušť SU3.0, varianta D, LSI ochrana s měřením proudů a napětí, 24 V DC","NCC",34722,0,34722,8592765050311,1,8592765050311,1,28592765050315,"8536209090",0.25,0.25]
[105033,"+SU30P DC24","Digitální vypínací spoušť SU3.0, varianta P, LSI ochrana s měřením proudů, napětí a energií, 24 V DC","NCC",43688,0,43688,8592765050342,1,8592765050342,1,28592765050346,"8536209090",0.25,0.25]
[105035,"+SU30H AC400","Digitální vypínací spoušť SU3.0, varianta H, LSI ochrana s kompletní analýzou sítě, 400 V AC","NCC",52653,0,52653,8592765050366,1,8592765050366,1,28592765050360,"8536209090",0.25,0.25]
[105038,"+SU40A AC400","Digitální vypínací spoušť SU4.0, varianta A, LSI+G ochrana s měřením proudů, 400 V AC","NCC",42302,0,42302,8592765050397,1,8592765050397,1,28592765050391,"8536209090",0.25,0.25]
[105041,"+SU40D AC400","Digitální vypínací spoušť SU4.0, varianta D, LSI+G ochrana s měřením proudů a napětí, 400 V AC","NCC",56800,0,56800,8592765050427,1,8592765050427,1,28592765050421,"8536209090",0.25,0.25]
[105043,"+SU40P AC230","Digitální vypínací spoušť SU4.0, varianta P, LSI+G ochrana s měřením proudů, napětí a energií, 230 V AC","NCC",64049,0,64049,8592765050441,1,8592765050441,1,28592765050445,"8536209090",0.25,0.25]
[105044,"+SU40P AC400","Digitální vypínací spoušť SU4.0, varianta P, LSI+G ochrana s měřením proudů, napětí a energií, 400 V AC","NCC",64049,0,64049,8592765050458,1,8592765050458,1,28592765050452,"8536209090",0.25,0.25]
[105046,"+SU40H AC230","Digitální vypínací spoušť SU4.0, varianta H, LSI+G ochrana s kompletní analýzou sítě, 230 V AC","NCC",71300,0,71300,8592765050472,1,8592765050472,1,28592765050476,"8536209090",0.25,0.25]
[105049,"+SU50A AC230","Digitální vypínací spoušť SU5.0, varianta A, LSI+E ochrana s měřením proudů, 230 V AC","NCC",50760,0,50760,8592765050502,1,8592765050502,1,28592765050506,"8536209090",0.25,0.25]
[105052,"+SU50D AC230","Digitální vypínací spoušť SU5.0, varianta D, LSI+E ochrana s měřením proudů a napětí, 230 V AC","NCC",68162,0,68162,8592765050533,1,8592765050533,1,28592765050537,"8536209090",0.25,0.25]
[105054,"+SU50D DC24","Digitální vypínací spoušť SU5.0, varianta D, LSI+E ochrana s měřením proudů a napětí, 24 V DC","NCC",68162,0,68162,8592765050557,1,8592765050557,1,28592765050551,"8536209090",0.25,0.25]
[105057,"+SU50P DC24","Digitální vypínací spoušť SU5.0, varianta P, LSI+E ochrana s měřením proudů, napětí a energií, 24 V DC","NCC",76860,0,76860,8592765050588,1,8592765050588,1,28592765050582,"8536209090",0.25,0.25]
[105058,"+SU50H AC230","Digitální vypínací spoušť SU5.0, varianta H, LSI+E ochrana s kompletní analýzou sítě, 230 V AC","NCC",85559,0,85559,8592765050595,1,8592765050595,1,28592765050599,"8536209090",0.25,0.25]
[105060,"+SU50H DC24","Digitální vypínací spoušť SU5.0, varianta H, LSI+E ochrana s kompletní analýzou sítě, 24 V DC","NCC",85559,0,85559,8592765050618,1,8592765050618,1,28592765050612,"8536209090",0.25,0.25]
[104859,"Ex9A16N 3P D/O 630","Vzduchový jistič, typová velikost A16, Icu=55kA, In=630A, 3pól, výsuvné provedení","NCC",59257,0,59257,8592765048608,1,8592765048608,1,28592765048602,"8536209090",38,38]
[104862,"Ex9A16N 3P F 800","Vzduchový jistič, typová velikost A16, Icu=55kA, In=800A, 3pól, pevné provedení ","NCC",51947,0,51947,8592765048639,1,8592765048639,1,28592765048633,"8536209090",22.8,22.8]
[104864,"Ex9A16N 3P F 1000","Vzduchový jistič, typová velikost A16, Icu=55kA, In=1000A, 3pól, pevné provedení ","NCC",61549,0,61549,8592765048653,1,8592765048653,1,28592765048657,"8536209090",22.8,22.8]
[104867,"Ex9A16N 3P D/O 1600","Vzduchový jistič, typová velikost A16, Icu=55kA, In=1600A, 3pól, výsuvné provedení","NCC",111178,0,111178,8592765048684,1,8592765048684,1,28592765048688,"8536209090",39,39]
[104868,"Ex9A16N 3P F 1600","Vzduchový jistič, typová velikost A16, Icu=55kA, In=1600A, 3pól, pevné provedení ","NCC",101469,0,101469,8592765048691,1,8592765048691,1,28592765048695,"8536209090",22.8,22.8]
[104872,"Ex9A16N 4P F 630","Vzduchový jistič, typová velikost A16, Icu=55kA, In=630A, 4pól, pevné provedení ","NCC",68691,0,68691,8592765048738,1,8592765048738,1,28592765048732,"8536209090",26.5,26.5]
[104873,"Ex9A16N 4P D/O 800","Vzduchový jistič, typová velikost A16, Icu=55kA, In=800A, 4pól, výsuvné provedení","NCC",89456,0,89456,8592765048745,1,8592765048745,1,28592765048749,"8536209090",55.8,55.8]
[104876,"Ex9A16N 4P F 1000","Vzduchový jistič, typová velikost A16, Icu=55kA, In=1000A, 4pól, pevné provedení ","NCC",88820,0,88820,8592765048776,1,8592765048776,1,28592765048770,"8536209090",27.5,27.5]
[104877,"Ex9A16N 4P D/O 1250","Vzduchový jistič, typová velikost A16, Icu=55kA, In=1250A, 4pól, výsuvné provedení","NCC",114528,0,114528,8592765048783,1,8592765048783,1,28592765048787,"8536209090",55.8,55.8]
[104881,"Ex9A16Q 3P D/O 400","Vzduchový jistič, typová velikost A16, Icu=65kA, In=400A, 3pól, výsuvné provedení","NCC",60110,0,60110,8592765048820,1,8592765048820,1,28592765048824,"8536209090",38,38]
[104882,"Ex9A16Q 3P F 400","Vzduchový jistič, typová velikost A16, Icu=65kA, In=400A, 3pól, pevné provedení ","NCC",53053,0,53053,8592765048837,1,8592765048837,1,28592765048831,"8536209090",22,22]
[104885,"Ex9A16Q 3P D/O 800","Vzduchový jistič, typová velikost A16, Icu=65kA, In=800A, 3pól, výsuvné provedení","NCC",74255,{"$f":"NCC","v":0},{"$f":"E3964*(1-F3964)","v":74255},8592765048868,1,8592765048868,1,28592765048862,"8536209090",38,38]
[104887,"Ex9A16Q 3P D/O 1000","Vzduchový jistič, typová velikost A16, Icu=65kA, In=1000A, 3pól, výsuvné provedení","NCC",92047,0,92047,8592765048882,1,8592765048882,1,28592765048886,"8536209090",39,39]
[104890,"Ex9A16Q 3P F 1250","Vzduchový jistič, typová velikost A16, Icu=65kA, In=1250A, 3pól, pevné provedení ","NCC",91950,0,91950,8592765048912,1,8592765048912,1,28592765048916,"8536209090",22.8,22.8]
[104893,"Ex9A16Q 4P D/O 400","Vzduchový jistič, typová velikost A16, Icu=65kA, In=400A, 4pól, výsuvné provedení","NCC",89645,0,89645,8592765048943,1,8592765048943,1,28592765048947,"8536209090",55,55]
[104895,"Ex9A16Q 4P D/O 630","Vzduchový jistič, typová velikost A16, Icu=65kA, In=650A, 4pól, výsuvné provedení","NCC",104654,0,104654,8592765048967,1,8592765048967,1,28592765048961,"8536209090",55,55]
[104896,"Ex9A16Q 4P F 630","Vzduchový jistič, typová velikost A16, Icu=65kA, In=650A, 4pól, pevné provedení ","NCC",92770,0,92770,8592765048974,1,8592765048974,1,28592765048978,"8536209090",26.5,26.5]
[104898,"Ex9A16Q 4P F 800","Vzduchový jistič, typová velikost A16, Icu=65kA, In=800A, 4pól, pevné provedení ","NCC",99651,0,99651,8592765048998,1,8592765048998,1,28592765048992,"8536209090",27.5,27.5]
[104901,"Ex9A16Q 4P D/O 1250","Vzduchový jistič, typová velikost A16, Icu=65kA, In=1250A, 4pól, výsuvné provedení","NCC",139033,0,139033,8592765049025,1,8592765049025,1,28592765049029,"8536209090",55.8,55.8]
[104904,"Ex9A16Q 4P F 1600","Vzduchový jistič, typová velikost A16, Icu=65kA, In=1600A, 4pól, pevné provedení ","NCC",155485,0,155485,8592765049056,1,8592765049056,1,28592765049050,"8536209090",27.5,27.5]
[104907,"Ex9A32Q 3P D/O 2000","Vzduchový jistič, typová velikost A32, Icu=65kA, In=2000A, 3pól, výsuvné provedení","NCC",128111,0,128111,8592765049087,1,8592765049087,1,28592765049081,"8536209090",96.5,96.5]
[104909,"Ex9A32Q 3P D/O 2500","Vzduchový jistič, typová velikost A32, Icu=65kA, In=2500A, 3pól, výsuvné provedení","NCC",156489,0,156489,8592765049100,1,8592765049100,1,28592765049104,"8536209090",96.5,96.5]
[104910,"Ex9A32Q 3P F 2500","Vzduchový jistič, typová velikost A32, Icu=65kA, In=2500A, 3pól, pevné provedení ","NCC",168078,0,168078,8592765049117,1,8592765049117,1,28592765049111,"8536209090",51,51]
[104912,"Ex9A32Q 3P F 2900","Vzduchový jistič, typová velikost A32, Icu=65kA, In=2900A, 3pól, pevné provedení ","NCC",168991,0,168991,8592765049131,1,8592765049131,1,28592765049135,"8536209090",52.5,52.5]
[104915,"Ex9A32Q 4P D/O 1600","Vzduchový jistič, typová velikost A32, Icu=65kA, In=1600A, 4pól, výsuvné provedení","NCC",129390,0,129390,8592765049162,1,8592765049162,1,28592765049166,"8536209090",119,119]
[104918,"Ex9A32Q 4P F 2000","Vzduchový jistič, typová velikost A32, Icu=65kA, In=2000A, 4pól, pevné provedení ","NCC",150083,0,150083,8592765049193,1,8592765049193,1,28592765049197,"8536209090",64.5,64.5]
[104919,"Ex9A32Q 4P D/O 2500","Vzduchový jistič, typová velikost A32, Icu=65kA, In=2500A, 4pól, výsuvné provedení","NCC",214120,0,214120,8592765049209,1,8592765049209,1,28592765049203,"8536209090",119,119]
[104922,"Ex9A32Q 4P F 2900","Vzduchový jistič, typová velikost A32, Icu=65kA, In=2900A, 4pól, pevné provedení ","NCC",218149,0,218149,8592765049230,1,8592765049230,1,28592765049234,"8536209090",66.5,66.5]
[104924,"Ex9A32Q 4P F 3200","Vzduchový jistič, typová velikost A32, Icu=65kA, In=3200A, 4pól, pevné provedení ","NCC",269150,0,269150,8592765049254,1,8592765049254,1,28592765049258,"8536209090",66.5,66.5]
[104927,"Ex9A32R 3P D/O 2000","Vzduchový jistič, typová velikost A32, Icu=85kA, In=2000A, 3pól, výsuvné provedení","NCC",141518,0,141518,8592765049285,1,8592765049285,1,28592765049289,"8536209090",96.5,96.5]
[104930,"Ex9A32R 3P F 2500","Vzduchový jistič, typová velikost A32, Icu=85kA, In=2500A, 3pól, pevné provedení ","NCC",182516,0,182516,8592765049315,1,8592765049315,1,28592765049319,"8536209090",51,51]
[104932,"Ex9A32R 3P F 2900","Vzduchový jistič, typová velikost A32, Icu=85kA, In=2900A, 3pól, pevné provedení ","NCC",194534,0,194534,8592765049339,1,8592765049339,1,28592765049333,"8536209090",52.5,52.5]
[104933,"Ex9A32R 3P D/O 3200","Vzduchový jistič, typová velikost A32, Icu=85kA, In=3200A, 3pól, výsuvné provedení","NCC",215241,0,215241,8592765049346,1,8592765049346,1,28592765049340,"8536209090",98,98]
[104936,"Ex9A32R 4P F 1600","Vzduchový jistič, typová velikost A32, Icu=85kA, In=1600A, 4pól, pevné provedení ","NCC",138810,0,138810,8592765049377,1,8592765049377,1,28592765049371,"8536209090",64.5,64.5]
[104938,"Ex9A32R 4P F 2000","Vzduchový jistič, typová velikost A32, Icu=85kA, In=2000A, 4pól, pevné provedení ","NCC",164784,0,164784,8592765049391,1,8592765049391,1,28592765049395,"8536209090",64.5,64.5]
[104941,"Ex9A32R 4P D/O 2900","Vzduchový jistič, typová velikost A32, Icu=85kA, In=2900A, 4pól, výsuvné provedení","NCC",215978,0,215978,8592765049421,1,8592765049421,1,28592765049425,"8536209090",121,121]
[104944,"Ex9A32R 4P F 3200","Vzduchový jistič, typová velikost A32, Icu=85kA, In=3200A, 4pól, pevné provedení ","NCC",286003,0,286003,8592765049452,1,8592765049452,1,28592765049456,"8536209090",66.5,66.5]
[104946,"Ex9A32H 3P F 1600","Vzduchový jistič, typová velikost A32, Icu=100kA, In=1600A, 3pól, pevné provedení ","NCC",115212,0,115212,8592765049476,1,8592765049476,1,28592765049470,"8536209090",51,51]
[104947,"Ex9A32H 3P D/O 2000","Vzduchový jistič, typová velikost A32, Icu=100kA, In=2000A, 3pól, výsuvné provedení","NCC",153098,0,153098,8592765049483,1,8592765049483,1,28592765049487,"8536209090",96.5,96.5]
[104949,"Ex9A32H 3P D/O 2500","Vzduchový jistič, typová velikost A32, Icu=100kA, In=2500A, 3pól, výsuvné provedení","NCC",183572,{"$f":"NCC","v":0},{"$f":"E4028*(1-F4028)","v":183572},8592765049506,1,8592765049506,1,28592765049500,"8536209090",96.5,96.5]
[104952,"Ex9A32H 3P F 2900","Vzduchový jistič, typová velikost A32, Icu=100kA, In=2900A, 3pól, pevné provedení ","NCC",206554,0,206554,8592765049537,1,8592765049537,1,28592765049531,"8536209090",52.5,52.5]
[104955,"Ex9A32H 4P D/O 1600","Vzduchový jistič, typová velikost A32, Icu=100kA, In=1600A, 4pól, výsuvné provedení","NCC",144625,0,144625,8592765049568,1,8592765049568,1,28592765049562,"8536209090",119,119]
[104957,"Ex9A32H 4P D/O 2000","Vzduchový jistič, typová velikost A32, Icu=100kA, In=2000A, 4pól, výsuvné provedení","NCC",176030,0,176030,8592765049582,1,8592765049582,1,28592765049586,"8536209090",119,119]
[104960,"Ex9A32H 4P F 2500","Vzduchový jistič, typová velikost A32, Icu=100kA, In=2500A, 4pól, pevné provedení ","NCC",245384,0,245384,8592765049612,1,8592765049612,1,28592765049616,"8536209090",64.5,64.5]
[104961,"Ex9A32H 4P D/O 2900","Vzduchový jistič, typová velikost A32, Icu=100kA, In=2900A, 4pól, výsuvné provedení","NCC",230307,0,230307,8592765049629,1,8592765049629,1,28592765049623,"8536209090",121,121]
[104965,"Ex9A40Q 3P D/O 2000","Vzduchový jistič, typová velikost A40, Icu=65kA, In=2000A, 3pól, výsuvné provedení","NCC",101918,0,101918,8592765049667,1,8592765049667,1,28592765049661,"8536209090",110.5,110.5]
[104966,"Ex9A40Q 3P F 2000","Vzduchový jistič, typová velikost A40, Icu=65kA, In=2000A, 3pól, pevné provedení ","NCC",115592,0,115592,8592765049674,1,8592765049674,1,28592765049678,"8536209090",52,52]
[104969,"Ex9A40Q 3P D/O 2900","Vzduchový jistič, typová velikost A40, Icu=65kA, In=2900A, 3pól, výsuvné provedení","NCC",133484,0,133484,8592765049704,1,8592765049704,1,28592765049708,"8536209090",112,112]
[104970,"Ex9A40Q 3P F 2900","Vzduchový jistič, typová velikost A40, Icu=65kA, In=2900A, 3pól, pevné provedení ","NCC",169548,0,169548,8592765049711,1,8592765049711,1,28592765049715,"8536209090",53.5,53.5]
[104974,"Ex9A40Q 3P F 4000","Vzduchový jistič, typová velikost A40, Icu=65kA, In=4000A, 3pól, pevné provedení ","NCC",298175,0,298175,8592765049759,1,8592765049759,1,28592765049753,"8536209090",57,57]
[104975,"Ex9A40Q 4P D/O 2000","Vzduchový jistič, typová velikost A40, Icu=65kA, In=2000A, 4pól, výsuvné provedení","NCC",118543,0,118543,8592765049766,1,8592765049766,1,28592765049760,"8536209090",138.5,138.5]
[104978,"Ex9A40Q 4P F 2500","Vzduchový jistič, typová velikost A40, Icu=65kA, In=2500A, 4pól, pevné provedení ","NCC",215558,0,215558,8592765049797,1,8592765049797,1,28592765049791,"8536209090",68,68]
[104980,"Ex9A40Q 4P F 2900","Vzduchový jistič, typová velikost A40, Icu=65kA, In=2900A, 4pól, pevné provedení ","NCC",216959,0,216959,8592765049810,1,8592765049810,1,28592765049814,"8536209090",70,70]
[104983,"Ex9A40Q 4P D/O 4000","Vzduchový jistič, typová velikost A40, Icu=65kA, In=4000A, 4pól, výsuvné provedení","NCC",362729,0,362729,8592765049841,1,8592765049841,1,28592765049845,"8536209090",145,145]
[104984,"Ex9A40Q 4P F 4000","Vzduchový jistič, typová velikost A40, Icu=65kA, In=4000A, 4pól, pevné provedení ","NCC",377458,0,377458,8592765049858,1,8592765049858,1,28592765049852,"8536209090",74.5,74.5]
[104988,"Ex9A40R 3P F 2500","Vzduchový jistič, typová velikost A40, Icu=85kA, In=2500A, 3pól, pevné provedení ","NCC",182516,0,182516,8592765049896,1,8592765049896,1,28592765049890,"8536209090",52,52]
[104989,"Ex9A40R 3P D/O 2900","Vzduchový jistič, typová velikost A40, Icu=85kA, In=2900A, 3pól, výsuvné provedení","NCC",146431,0,146431,8592765049902,1,8592765049902,1,28592765049906,"8536209090",112,112]
[104992,"Ex9A40R 3P F 3200","Vzduchový jistič, typová velikost A40, Icu=85kA, In=3200A, 3pól, pevné provedení ","NCC",211979,0,211979,8592765049933,1,8592765049933,1,28592765049937,"8536209090",53.5,53.5]
[104994,"Ex9A40R 3P F 4000","Vzduchový jistič, typová velikost A40, Icu=85kA, In=4000A, 3pól, pevné provedení ","NCC",303792,0,303792,8592765049957,1,8592765049957,1,28592765049951,"8536209090",57,57]
[104997,"Ex9A40R 4P D/O 2500","Vzduchový jistič, typová velikost A40, Icu=85kA, In=2500A, 4pól, výsuvné provedení","NCC",196023,0,196023,8592765049988,1,8592765049988,1,28592765049982,"8536209090",138.5,138.5]
[105000,"Ex9A40R 4P F 2900","Vzduchový jistič, typová velikost A40, Icu=85kA, In=2900A, 4pól, pevné provedení ","NCC",235630,0,235630,8592765050014,1,8592765050014,1,28592765050018,"8536209090",70,70]
[105002,"Ex9A40R 4P F 3200","Vzduchový jistič, typová velikost A40, Icu=85kA, In=3200A, 4pól, pevné provedení ","NCC",286003,0,286003,8592765050038,1,8592765050038,1,28592765050032,"8536209090",70,70]
[105003,"Ex9A40R 4P D/O 4000","Vzduchový jistič, typová velikost A40, Icu=85kA, In=4000A, 4pól, výsuvné provedení","NCC",389886,0,389886,8592765050045,1,8592765050045,1,28592765050049,"8536209090",145,145]
[105005,"Ex9A40H 3P D/O 2000","Vzduchový jistič, typová velikost A40, Icu=100kA, In=2000A, 3pól, výsuvné provedení","NCC",126906,0,126906,8592765050069,1,8592765050069,1,28592765050063,"8536209090",110.5,110.5]
[105008,"Ex9A40H 3P F 2500","Vzduchový jistič, typová velikost A40, Icu=100kA, In=2500A, 3pól, pevné provedení ","NCC",194954,0,194954,8592765050090,1,8592765050090,1,28592765050094,"8536209090",52,52]
[105011,"Ex9A40H 3P D/O 3200","Vzduchový jistič, typová velikost A40, Icu=100kA, In=3200A, 3pól, výsuvné provedení","NCC",211587,0,211587,8592765050120,1,8592765050120,1,28592765050124,"8536209090",112,112]
[105013,"Ex9A40H 3P D/O 4000","Vzduchový jistič, typová velikost A40, Icu=100kA, In=4000A, 3pól, výsuvné provedení","NCC",295917,{"$f":"NCC","v":0},{"$f":"E4092*(1-F4092)","v":295917},8592765050144,1,8592765050144,1,28592765050148,"8536209090",115,115]
[105016,"Ex9A40H 4P F 2000","Vzduchový jistič, typová velikost A40, Icu=100kA, In=2000A, 4pól, pevné provedení ","NCC",177679,0,177679,8592765050175,1,8592765050175,1,28592765050179,"8536209090",68,68]
[105017,"Ex9A40H 4P D/O 2500","Vzduchový jistič, typová velikost A40, Icu=100kA, In=2500A, 4pól, výsuvné provedení","NCC",210461,0,210461,8592765050182,1,8592765050182,1,28592765050186,"8536209090",138.5,138.5]
[105021,"Ex9A40H 4P D/O 3200","Vzduchový jistič, typová velikost A40, Icu=100kA, In=3200A, 4pól, výsuvné provedení","NCC",286115,0,286115,8592765050229,1,8592765050229,1,28592765050223,"8536209090",140.5,140.5]
[105022,"Ex9A40H 4P F 3200","Vzduchový jistič, typová velikost A40, Icu=100kA, In=3200A, 4pól, pevné provedení ","NCC",299834,0,299834,8592765050236,1,8592765050236,1,28592765050230,"8536209090",70,70]
[]
["Vzduchové jističe Ex9A, nová serie"]
[112119,"Ex9A16N 3P D/O 1250(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A16, Icu=55kA, In=1250A, 3pól, výsuvné provedení ","NCC",72356,{"$f":"NCC","v":0},72356,8592765121196,1,18592765121193,1,28592765121190,0,39,39]
[112120,"Ex9A16N 3P D/O 1600(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A16, Icu=55kA, In=1600A, 3pól, výsuvné provedení ","NCC",79591,{"$f":"NCC","v":0},79591,8592765121202,1,18592765121209,1,28592765121206,0,39,39]
[112124,"Ex9A16N 3P F 1250(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A16, Icu=55kA, In=1250A, 3pól, pevné provedení ","NCC",63209,{"$f":"NCC","v":0},63209,8592765121240,1,18592765121247,1,28592765121244,0,22.8,22.8]
[112125,"Ex9A16N 3P F 1600(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A16, Icu=55kA, In=1600A, 3pól, pevné provedení ","NCC",69530,{"$f":"NCC","v":0},69530,8592765121257,1,18592765121254,1,28592765121251,0,22.8,22.8]
[112128,"Ex9A16N 4P D/O 1000(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A16, Icu=55kA, In=1000A, 4pól, výsuvné provedení ","NCC",86673,{"$f":"NCC","v":0},86673,8592765121288,1,18592765121285,1,28592765121282,0,56,56]
[112129,"Ex9A16N 4P D/O 1250(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A16, Icu=55kA, In=1250A, 4pól, výsuvné provedení ","NCC",98167,{"$f":"NCC","v":0},98167,8592765121295,1,18592765121292,1,28592765121299,0,56,56]
[112133,"Ex9A16N 4P F 1000(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A16, Icu=55kA, In=1000A, 4pól, pevné provedení ","NCC",76131,{"$f":"NCC","v":0},76131,8592765121332,1,18592765121339,1,28592765121336,0,27.5,27.5]
[112134,"Ex9A16N 4P F 1250(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A16, Icu=55kA, In=1250A, 4pól, pevné provedení ","NCC",87603,{"$f":"NCC","v":0},87603,8592765121349,1,18592765121346,1,28592765121343,0,27.5,27.5]
[112137,"Ex9A16Q 3P D/O 800(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A16, Icu=65kA, In=800A, 3pól, výsuvné provedení ","NCC",63647,{"$f":"NCC","v":0},63647,8592765121370,1,18592765121377,1,28592765121374,0,38,38]
[112139,"Ex9A16Q 3P D/O 1250(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A16, Icu=65kA, In=1250A, 3pól, výsuvné provedení ","NCC",87947,{"$f":"NCC","v":0},87947,8592765121394,1,18592765121391,1,28592765121398,0,39,39]
[112142,"Ex9A16Q 3P F 800(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A16, Icu=65kA, In=800A, 3pól, pevné provedení ","NCC",54725,{"$f":"NCC","v":0},54725,8592765121424,1,18592765121421,1,28592765121428,0,22,22]
[112145,"Ex9A16Q 3P F 1600(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A16, Icu=65kA, In=1600A, 3pól, pevné provedení ","NCC",86695,{"$f":"NCC","v":0},86695,8592765121455,1,18592765121452,1,28592765121459,0,22.8,22.8]
[112147,"Ex9A16Q 4P D/O 800(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A16, Icu=65kA, In=800A, 4pól, výsuvné provedení ","NCC",95835,{"$f":"NCC","v":0},95835,8592765121479,1,18592765121476,1,28592765121473,0,55,55]
[112148,"Ex9A16Q 4P D/O 1000(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A16, Icu=65kA, In=1000A, 4pól, výsuvné provedení ","NCC",105378,{"$f":"NCC","v":0},105378,8592765121486,1,18592765121483,1,28592765121480,0,56,56]
[112150,"Ex9A16Q 4P D/O 1600(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A16, Icu=65kA, In=1600A, 4pól, výsuvné provedení ","NCC",131088,{"$f":"NCC","v":0},131088,8592765121509,1,18592765121506,1,28592765121503,0,56,56]
[112153,"Ex9A16Q 4P F 1000(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A16, Icu=65kA, In=1000A, 4pól, pevné provedení ","NCC",94827,{"$f":"NCC","v":0},94827,8592765121530,1,18592765121537,1,28592765121534,0,27.5,27.5]
[112156,"+CAS 11 3P 400-800 EU","Základna pro typovou velikost A16, In=400-600A, 3pól, předmontovaná ","NCC",20512,{"$f":"NCC","v":0},20512,8592765121561,1,18592765121568,1,28592765121565,0,0,0]
[112158,"+CAS 11 4P 400-800 EU","Základna pro typovou velikost A16, In=400-600A, 4pól, předmontovaná ","NCC",24788,{"$f":"NCC","v":0},24788,8592765121585,1,18592765121582,1,28592765121589,0,0,0]
[112161,"CAS 11 3P 1000-1600 EU","Základna pro typovou velikost A16, In=1000-1600A, 3pól, samostatně objednatelná ","NCC",32390,{"$f":"NCC","v":0},32390,8592765121615,1,18592765121612,1,28592765121619,0,15,15]
[112162,"CAS 11 4P 400-800 EU","Základna pro typovou velikost A16, In=400-600A, 4pól, samostatně objednatelná ","NCC",40037,{"$f":"NCC","v":0},40037,8592765121622,1,18592765121629,1,28592765121626,0,25,25]
[112166,"Ex9A25Q 3P D/O 1600(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A25, Icu=65kA, In=1600A, 3pól, výsuvné provedení ","NCC",87550,{"$f":"NCC","v":0},87550,8592765121660,1,18592765121667,1,28592765121664,0,78,78]
[112167,"Ex9A25Q 3P D/O 2000(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A25, Icu=65kA, In=2000A, 3pól, výsuvné provedení ","NCC",96305,{"$f":"NCC","v":0},96305,8592765121677,1,18592765121674,1,28592765121671,0,88,88]
[112170,"Ex9A25Q 3P F 1250(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A25, Icu=65kA, In=1250A, 3pól, pevné provedení ","NCC",69530,{"$f":"NCC","v":0},69530,8592765121707,1,18592765121704,1,28592765121701,0,47,47]
[112172,"Ex9A25Q 3P F 2000(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A25, Icu=65kA, In=2000A, 3pól, pevné provedení ","NCC",84131,{"$f":"NCC","v":0},84131,8592765121721,1,18592765121728,1,28592765121725,0,52,52]
[112175,"Ex9A25Q 4P D/O 1250(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A25, Icu=65kA, In=1250A, 4pól, výsuvné provedení ","NCC",107983,{"$f":"NCC","v":0},107983,8592765121752,1,18592765121759,1,28592765121756,0,97,97]
[112176,"Ex9A25Q 4P D/O 1600(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A25, Icu=65kA, In=1600A, 4pól, výsuvné provedení ","NCC",118781,{"$f":"NCC","v":0},118781,8592765121769,1,18592765121766,1,28592765121763,0,97,97]
[112180,"Ex9A25Q 4P F 1250(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A25, Icu=65kA, In=1250A, 4pól, pevné provedení ","NCC",96364,{"$f":"NCC","v":0},96364,8592765121806,1,18592765121803,1,28592765121800,0,52,52]
[112181,"Ex9A25Q 4P F 1600(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A25, Icu=65kA, In=1600A, 4pól, pevné provedení ","NCC",106000,{"$f":"NCC","v":0},106000,8592765121813,1,18592765121810,1,28592765121817,0,52,52]
[112184,"Ex9A25R 3P D/O 1000(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A25, Icu=85kA, In=1000A, 3pól, výsuvné provedení ","NCC",86788,{"$f":"NCC","v":0},86788,8592765121844,1,18592765121841,1,28592765121848,0,78,78]
[112185,"Ex9A25R 3P D/O 1250(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A25, Icu=85kA, In=1250A, 3pól, výsuvné provedení ","NCC",96742,{"$f":"NCC","v":0},96742,8592765121851,1,18592765121858,1,28592765121855,0,78,78]
[112189,"Ex9A25R 3P F 1000(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A25, Icu=85kA, In=1000A, 3pól, pevné provedení ","NCC",76446,{"$f":"NCC","v":0},76446,8592765121899,1,18592765121896,1,28592765121893,0,47,47]
[112190,"Ex9A25R 3P F 1250(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A25, Icu=85kA, In=1250A, 3pól, pevné provedení ","NCC",86695,{"$f":"NCC","v":0},86695,8592765121905,1,18592765121902,1,28592765121909,0,47,47]
[112193,"Ex9A25R 3P F 2500(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A25, Icu=85kA, In=2500A, 3pól, pevné provedení ","NCC",115392,{"$f":"NCC","v":0},115392,8592765121936,1,18592765121933,1,28592765121930,0,52,52]
[112195,"Ex9A25R 4P D/O 1250(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A25, Icu=85kA, In=1250A, 4pól, výsuvné provedení ","NCC",131088,{"$f":"NCC","v":0},131088,8592765121950,1,18592765121957,1,28592765121954,0,97,97]
[112198,"Ex9A25R 4P D/O 2500(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A25, Icu=85kA, In=2500A, 4pól, výsuvné provedení ","NCC",174478,{"$f":"NCC","v":0},174478,8592765121981,1,18592765121988,1,28592765121985,0,107,107]
[112201,"Ex9A25R 4P F 1600(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A25, Icu=85kA, In=1600A, 4pól, pevné provedení ","NCC",131418,{"$f":"NCC","v":0},131418,8592765122018,1,18592765122015,1,28592765122012,0,52,52]
[112203,"Ex9A25R 4P F 2500(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A25, Icu=85kA, In=2500A, 4pól, pevné provedení ","NCC",154679,{"$f":"NCC","v":0},154679,8592765122032,1,18592765122039,1,28592765122036,0,57,57]
[112204,"+CAS 12 3P 1000-1600 EU","Základna pro typovou velikost A25, In=1000-1600A, 3pól, předmontovaná ","NCC",32263,{"$f":"NCC","v":0},32263,8592765122049,1,18592765122046,1,28592765122043,0,0,0]
[112206,"+CAS 12 4P 1000-1600 EU","Základna pro typovou velikost A25, In=1000-1600A, 4pól, předmontovaná ","NCC",43020,{"$f":"NCC","v":0},43020,8592765122063,1,18592765122060,1,28592765122067,0,0,0]
[112209,"CAS 12 3P 2000-2500 EU","Základna pro typovou velikost A25, In=2000-2500A, 3pól, samostatně objednatelná  ","NCC",54337,{"$f":"NCC","v":0},54337,8592765122094,1,18592765122091,1,28592765122098,0,34.5,34.5]
[112212,"Ex9A32Q 3P D/O 2000(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A32, Icu=65kA, In=2000A, 3pól, výsuvné provedení ","NCC",109810,{"$f":"NCC","v":0},109810,8592765122124,1,18592765122121,1,28592765122128,0,96.5,96.5]
[112214,"Ex9A32Q 3P D/O 3200(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A32, Icu=65kA, In=3200A, 3pól, výsuvné provedení ","NCC",176297,{"$f":"NCC","v":0},176297,8592765122148,1,18592765122145,1,28592765122142,0,98,98]
[112217,"Ex9A32Q 3P F 3200(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A32, Icu=65kA, In=3200A, 3pól, pevné provedení ","NCC",173517,{"$f":"NCC","v":0},173517,8592765122179,1,18592765122176,1,28592765122173,0,52.5,52.5]
[112218,"Ex9A32Q 4P D/O 2000(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A32, Icu=65kA, In=2000A, 4pól, výsuvné provedení ","NCC",131552,{"$f":"NCC","v":0},131552,8592765122186,1,18592765122183,1,28592765122180,0,119,119]
[112220,"Ex9A32Q 4P D/O 3200(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A32, Icu=65kA, In=3200A, 4pól, výsuvné provedení ","NCC",228342,{"$f":"NCC","v":0},228342,8592765122209,1,18592765122206,1,28592765122203,0,121,121]
[112223,"Ex9A32Q 4P F 3200(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A32, Icu=65kA, In=3200A, 4pól, pevné provedení ","NCC",230701,{"$f":"NCC","v":0},230701,8592765122230,1,18592765122237,1,28592765122234,0,66.5,66.5]
[112226,"Ex9A32R 3P D/O 3200(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A32, Icu=85kA, In=3200A, 3pól, výsuvné provedení ","NCC",184493,{"$f":"NCC","v":0},184493,8592765122261,1,18592765122268,1,28592765122265,0,98,98]
[112228,"Ex9A32R 3P F 2500(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A32, Icu=85kA, In=2500A, 3pól, pevné provedení ","NCC",156442,{"$f":"NCC","v":0},156442,8592765122285,1,18592765122282,1,28592765122289,0,51,51]
[112231,"Ex9A32R 4P D/O 2500(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A32, Icu=85kA, In=2500A, 4pól, výsuvné provedení ","NCC",197965,{"$f":"NCC","v":0},197965,8592765122315,1,18592765122312,1,28592765122319,0,119,119]
[112232,"Ex9A32R 4P D/O 3200(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A32, Icu=85kA, In=3200A, 4pól, výsuvné provedení ","NCC",243997,{"$f":"NCC","v":0},243997,8592765122322,1,18592765122329,1,28592765122326,0,121,121]
[112236,"Ex9A32H 3P D/O 2000(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A32, Icu=100kA, In=2000A, 3pól, výsuvné provedení ","NCC",131227,{"$f":"NCC","v":0},131227,8592765122360,1,18592765122367,1,28592765122364,0,96.5,96.5]
[112237,"Ex9A32H 3P D/O 2500(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A32, Icu=100kA, In=2500A, 3pól, výsuvné provedení ","NCC",157347,{"$f":"NCC","v":0},157347,8592765122377,1,18592765122374,1,28592765122371,0,96.5,96.5]
[112240,"Ex9A32H 3P F 2500(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A32, Icu=100kA, In=2500A, 3pól, pevné provedení ","NCC",167104,{"$f":"NCC","v":0},167104,8592765122407,1,18592765122404,1,28592765122401,0,51,51]
[112241,"Ex9A32H 3P F 3200(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A32, Icu=100kA, In=3200A, 3pól, pevné provedení ","NCC",187933,{"$f":"NCC","v":0},187933,8592765122414,1,18592765122411,1,28592765122418,0,52.5,52.5]
[112245,"Ex9A32H 4P F 2000(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A32, Icu=100kA, In=2000A, 4pól, pevné provedení ","NCC",152297,{"$f":"NCC","v":0},152297,8592765122452,1,18592765122459,1,28592765122456,0,64.5,64.5]
[112246,"Ex9A32H 4P F 2500(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A32, Icu=100kA, In=2500A, 4pól, pevné provedení ","NCC",210328,{"$f":"NCC","v":0},210328,8592765122469,1,18592765122466,1,28592765122463,0,64.5,64.5]
[112249,"+CAS 13 3P 3200 EU","Základna pro typovou velikost A32, In=3200A, 3pól, předmontovaná ","NCC",51406,{"$f":"NCC","v":0},51406,8592765122490,1,18592765122497,1,28592765122494,0,0,0]
[112251,"+CAS 13 4P 3200 EU","Základna pro typovou velikost A32, In=3200A, 4pól, předmontovaná ","NCC",68542,{"$f":"NCC","v":0},68542,8592765122513,1,18592765122510,1,28592765122517,0,0,0]
[112254,"CAS 13 4P 2000-2500 EU","Základna pro typovou velikost A32, In=2000-2500A, 4pól, samostatně objednatelná ","NCC",81464,{"$f":"NCC","v":0},81464,8592765122544,1,18592765122541,1,28592765122548,0,52,52]
[112257,"Ex9A40Q 3P D/O 4000(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A40, Icu=65kA, In=4000A, 3pól, výsuvné provedení ","NCC",270539,{"$f":"NCC","v":0},270539,8592765122575,1,18592765122572,1,28592765122579,0,115,115]
[112259,"Ex9A40Q 3P F 4000(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A40, Icu=65kA, In=4000A, 3pól, pevné provedení ","NCC",255579,{"$f":"NCC","v":0},255579,8592765122599,1,18592765122596,1,28592765122593,0,57,57]
[112260,"Ex9A40Q 4P D/O 3200(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A40, Icu=65kA, In=3200A, 4pól, výsuvné provedení ","NCC",216449,{"$f":"NCC","v":0},{"$f":"E4250*(1-F4250)","v":216449},8592765122605,1,18592765122602,1,28592765122609,0,140.5,140.5]
[112262,"Ex9A40Q 4P F 3200(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A40, Icu=65kA, In=3200A, 4pól, pevné provedení ","NCC",230701,{"$f":"NCC","v":0},230701,8592765122629,1,18592765122626,1,28592765122623,0,70,70]
[112265,"Ex9A40R 3P D/O 4000(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A40, Icu=85kA, In=4000A, 3pól, výsuvné provedení ","NCC",252139,{"$f":"NCC","v":0},252139,8592765122650,1,18592765122657,1,28592765122654,0,115,115]
[112268,"Ex9A40R 4P D/O 3200(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A40, Icu=85kA, In=3200A, 4pól, výsuvné provedení ","NCC",232103,{"$f":"NCC","v":0},232103,8592765122681,1,18592765122688,1,28592765122685,0,140.5,140.5]
[112271,"Ex9A40R 4P F 4000(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A40, Icu=85kA, In=4000A, 4pól, pevné provedení ","NCC",343092,{"$f":"NCC","v":0},343092,8592765122711,1,18592765122718,1,28592765122715,0,74.5,74.5]
[112273,"Ex9A40H 3P D/O 4000(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A40, Icu=100kA, In=4000A, 3pól, výsuvné provedení ","NCC",253643,{"$f":"NCC","v":0},253643,8592765122735,1,18592765122732,1,28592765122739,0,115,115]
[112274,"Ex9A40H 3P F 3200(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A40, Icu=100kA, In=3200A, 3pól, pevné provedení ","NCC",187933,{"$f":"NCC","v":0},187933,8592765122742,1,18592765122749,1,28592765122746,0,53.5,53.5]
[112276,"Ex9A40H 4P D/O 3200(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A40, Icu=100kA, In=3200A, 4pól, výsuvné provedení ","NCC",245242,{"$f":"NCC","v":0},245242,8592765122766,1,18592765122763,1,28592765122760,0,140.5,140.5]
[112279,"Ex9A40H 4P F 4000(N) EU","Vzduchový jistič, typová velikost A40, Icu=100kA, In=4000A, 4pól, pevné provedení ","NCC",359107,{"$f":"NCC","v":0},359107,8592765122797,1,18592765122794,1,28592765122791,0,74.5,74.5]
[112282,"+CAS 14 3P 4000 EU","Základna pro typovou velikost A40, In=4000A, 3pól, předmontovaná ","NCC",60406,{"$f":"NCC","v":0},60406,8592765122827,1,18592765122824,1,28592765122821,0,0,0]
[112284,"CAS 14 3P 3200 EU","Základna pro typovou velikost A40, In=3200A, 3pól, samostatně objednatelná ","NCC",92911,{"$f":"NCC","v":0},92911,8592765122841,1,18592765122848,1,28592765122845,0,49.5,49.5]
[112287,"CAS 14 4P 4000 EU","Základna pro typovou velikost A40, In=4000A, 4pól, samostatně objednatelná  ","NCC",127775,{"$f":"NCC","v":0},127775,8592765122872,1,18592765122879,1,28592765122876,0,78,78]
["smart units"]
[112291,"+SU40A 11 AC230 EU","Digitální vypínací spoušť SU4.0, varianta A, LSI+G ochrana s měřením proudů, 230 V AC pro Ex9A16, předmontovaná","NCC",36259,{"$f":"NCC","v":0},36259,8592765122919,1,18592765122916,1,28592765122913,0,0,0]
[112292,"+SU40A 11 AC400 EU","Digitální vypínací spoušť SU4.0, varianta A, LSI+G ochrana s měřením proudů, 400 V AC pro Ex9A16, předmontovaná","NCC",36259,{"$f":"NCC","v":0},36259,8592765122926,1,18592765122923,1,28592765122920,0,0,0]
[112295,"+SU30P 11 AC400 EU","Digitální vypínací spoušť SU3.0, varianta P, LSI ochrana s měřením proudů, napětí a energií, 400 V AC pro Ex9A16, předmontovaná","NCC",37447,{"$f":"NCC","v":0},37447,8592765122957,1,18592765122954,1,28592765122951,0,0,0]
[112296,"+SU30P 11 DC24 EU","Digitální vypínací spoušť SU3.0, varianta P, LSI ochrana s měřením proudů, napětí a energií, 24 V DC pro Ex9A16, předmontovaná","NCC",37447,{"$f":"NCC","v":0},37447,8592765122964,1,18592765122961,1,28592765122968,0,0,0]
[112300,"+SU30H 11 AC230 EU","Digitální vypínací spoušť SU3.0, varianta H, LSI ochrana s kompletní analýzou sítě, 230 V AC pro Ex9A16, předmontovaná","NCC",45132,{"$f":"NCC","v":0},45132,8592765123008,1,18592765123005,1,28592765123002,0,0,0]
[112301,"+SU30H 11 AC400 EU","Digitální vypínací spoušť SU3.0, varianta H, LSI ochrana s kompletní analýzou sítě, 400 V AC pro Ex9A16, předmontovaná","NCC",45132,{"$f":"NCC","v":0},45132,8592765123015,1,18592765123012,1,28592765123019,0,0,0]
[112304,"+SU40H 11 AC400 EU","Digitální vypínací spoušť SU4.0, varianta H, LSI+G ochrana s kompletní analýzou sítě, 400 V AC pro Ex9A16, předmontovaná","NCC",61114,{"$f":"NCC","v":0},61114,8592765123046,1,18592765123043,1,28592765123040,0,0,0]
[112306,"+SU30A 12 AC230  EU","Digitální vypínací spoušť SU3.0, varianta A, LSI ochrana s měřením proudů, 230 V AC pro Ex9A25, předmontovaná","NCC",14392,{"$f":"NCC","v":0},14392,8592765123060,1,18592765123067,1,28592765123064,0,0,0]
[112309,"+SU40A 12 AC230  EU","Digitální vypínací spoušť SU4.0, varianta A, LSI+G ochrana s měřením proudů, 230 V AC pro Ex9A25, předmontovaná","NCC",36259,{"$f":"NCC","v":0},36259,8592765123091,1,18592765123098,1,28592765123095,0,0,0]
[112310,"+SU40A 12 AC400  EU","Digitální vypínací spoušť SU4.0, varianta A, LSI+G ochrana s měřením proudů, 400 V AC pro Ex9A25, předmontovaná","NCC",36259,{"$f":"NCC","v":0},36259,8592765123107,1,18592765123104,1,28592765123101,0,0,0]
[112314,"+SU30P 12 DC24  EU","Digitální vypínací spoušť SU3.0, varianta P, LSI ochrana s měřením proudů, napětí a energií, 24 V DC pro Ex9A25, předmontovaná","NCC",37447,{"$f":"NCC","v":0},37447,8592765123145,1,18592765123142,1,28592765123149,0,0,0]
[112315,"+SU40P 12 AC230  EU","Digitální vypínací spoušť SU4.0, varianta P, LSI+G ochrana s měřením proudů, napětí a energií, 230 V AC pro Ex9A25, předmontovaná","NCC",54900,{"$f":"NCC","v":0},54900,8592765123152,1,18592765123159,1,28592765123156,0,0,0]
[112318,"+SU30H 12 AC230  EU","Digitální vypínací spoušť SU3.0, varianta H, LSI ochrana s kompletní analýzou sítě, 230 V AC pro Ex9A25, předmontovaná","NCC",45132,{"$f":"NCC","v":0},45132,8592765123183,1,18592765123180,1,28592765123187,0,0,0]
[112320,"+SU30H 12 DC24  EU","Digitální vypínací spoušť SU3.0, varianta H, LSI ochrana s kompletní analýzou sítě, 24 V DC pro Ex9A25, předmontovaná","NCC",45132,{"$f":"NCC","v":0},45132,8592765123206,1,18592765123203,1,28592765123200,0,0,0]
[112323,"+SU40H 12 DC24  EU","Digitální vypínací spoušť SU4.0, varianta H, LSI+G ochrana s kompletní analýzou sítě, 24 V DC pro Ex9A25, předmontovaná","NCC",61114,{"$f":"NCC","v":0},61114,8592765123237,1,18592765123234,1,28592765123231,0,0,0]
[112326,"+SU30A 13 DC24  EU","Digitální vypínací spoušť SU3.0, varianta A, LSI ochrana s měřením proudů, 24 V DC pro Ex9A32-40, předmontovaná","NCC",14392,{"$f":"NCC","v":0},14392,8592765123268,1,18592765123265,1,28592765123262,0,0,0]
[112328,"+SU40A 13 AC400  EU","Digitální vypínací spoušť SU4.0, varianta A, LSI+G ochrana s měřením proudů, 400 V AC pro Ex9A32-40, předmontovaná","NCC",36259,{"$f":"NCC","v":0},36259,8592765123282,1,18592765123289,1,28592765123286,0,0,0]
[112329,"+SU40A 13 DC24  EU","Digitální vypínací spoušť SU4.0, varianta A, LSI+G ochrana s měřením proudů, 24 V DC pro Ex9A32-40, předmontovaná","NCC",36259,{"$f":"NCC","v":0},36259,8592765123299,1,18592765123296,1,28592765123293,0,0,0]
[112331,"+SU30P 13 AC400  EU","Digitální vypínací spoušť SU3.0, varianta P, LSI ochrana s měřením proudů, napětí a energií, 400 V AC pro Ex9A32-40, předmontovaná","NCC",37447,{"$f":"NCC","v":0},37447,8592765123312,1,18592765123319,1,28592765123316,0,0,0]
[112334,"+SU40P 13 AC400  EU","Digitální vypínací spoušť SU4.0, varianta P, LSI+G ochrana s měřením proudů, napětí a energií, 400 V AC pro Ex9A32-40, předmontovaná","NCC",54900,{"$f":"NCC","v":0},54900,8592765123343,1,18592765123340,1,28592765123347,0,0,0]
[112337,"+SU30H 13 AC400  EU","Digitální vypínací spoušť SU3.0, varianta H, LSI ochrana s kompletní analýzou sítě, 400 V AC pro Ex9A32-40, předmontovaná","NCC",45132,{"$f":"NCC","v":0},45132,8592765123374,1,18592765123371,1,28592765123378,0,0,0]
[112339,"+SU40H 13 AC230  EU","Digitální vypínací spoušť SU4.0, varianta H, LSI+G ochrana s kompletní analýzou sítě, 230 V AC pro Ex9A32-40, předmontovaná","NCC",61114,{"$f":"NCC","v":0},61114,8592765123398,1,18592765123395,1,28592765123392,0,0,0]
[112342,"SU30A 11 AC230  EU","Digitální vypínací spoušť SU3.0, varianta A, LSI ochrana s měřením proudů, 230 V AC pro Ex9A16, samostatně objednatelná","NCC",15830,{"$f":"NCC","v":0},15830,8592765123428,1,18592765123425,1,28592765123422,0,0.45,0.45]
[112343,"SU30A 11 AC400  EU","Digitální vypínací spoušť SU3.0, varianta A, LSI ochrana s měřením proudů, 400 V AC pro Ex9A16, samostatně objednatelná","NCC",15830,{"$f":"NCC","v":0},15830,8592765123435,1,18592765123432,1,28592765123439,0,0.45,0.45]
[112346,"SU40A 11 AC400  EU","Digitální vypínací spoušť SU4.0, varianta A, LSI+G ochrana s měřením proudů, 400 V AC pro Ex9A16, samostatně objednatelná","NCC",39886,{"$f":"NCC","v":0},39886,8592765123466,1,18592765123463,1,28592765123460,0,0.45,0.45]
[112347,"SU40A 11 DC24  EU","Digitální vypínací spoušť SU4.0, varianta A, LSI+G ochrana s měřením proudů, 24 V DC pro Ex9A16, samostatně objednatelná","NCC",39886,{"$f":"NCC","v":0},39886,8592765123473,1,18592765123470,1,28592765123477,0,0.45,0.45]
[112351,"SU40P 11 AC230  EU","Digitální vypínací spoušť SU4.0, varianta P, LSI+G ochrana s měřením proudů, napětí a energií, 230 V AC pro Ex9A16, samostatně objednatelná","NCC",60390,{"$f":"NCC","v":0},60390,8592765123510,1,18592765123517,1,28592765123514,0,0.45,0.45]
[112352,"SU40P 11 AC400  EU","Digitální vypínací spoušť SU4.0, varianta P, LSI+G ochrana s měřením proudů, napětí a energií, 400 V AC pro Ex9A16, samostatně objednatelná","NCC",60390,{"$f":"NCC","v":0},{"$f":"E4343*(1-F4343)","v":60390},8592765123527,1,18592765123524,1,28592765123521,0,0.45,0.45]
[112355,"SU30H 11 AC400  EU","Digitální vypínací spoušť SU3.0, varianta H, LSI ochrana s kompletní analýzou sítě, 400 V AC pro Ex9A16, samostatně objednatelná","NCC",49645,{"$f":"NCC","v":0},49645,8592765123558,1,18592765123555,1,28592765123552,0,0.45,0.45]
[112357,"SU40H 11 AC230  EU","Digitální vypínací spoušť SU4.0, varianta H, LSI+G ochrana s kompletní analýzou sítě, 230 V AC pro Ex9A16, samostatně objednatelná","NCC",67225,{"$f":"NCC","v":0},67225,8592765123572,1,18592765123579,1,28592765123576,0,0.45,0.45]
[112360,"SU30A 12 AC230  EU","Digitální vypínací spoušť SU3.0, varianta A, LSI ochrana s měřením proudů, 230 V AC pro Ex9A25, samostatně objednatelná","NCC",15830,{"$f":"NCC","v":0},15830,8592765123602,1,18592765123609,1,28592765123606,0,0.45,0.45]
[112363,"SU40A 12 AC230  EU","Digitální vypínací spoušť SU4.0, varianta A, LSI+G ochrana s měřením proudů, 230 V AC pro Ex9A25, samostatně objednatelná","NCC",39886,{"$f":"NCC","v":0},39886,8592765123633,1,18592765123630,1,28592765123637,0,0.45,0.45]
[112365,"SU40A 12 DC24  EU","Digitální vypínací spoušť SU4.0, varianta A, LSI+G ochrana s měřením proudů, 24 V DC pro Ex9A25, samostatně objednatelná","NCC",39886,{"$f":"NCC","v":0},39886,8592765123657,1,18592765123654,1,28592765123651,0,0.45,0.45]
[112366,"SU30P 12 AC230  EU","Digitální vypínací spoušť SU3.0, varianta P, LSI ochrana s měřením proudů, napětí a energií, 230 V ACpro Ex9A25, samostatně objednatelná","NCC",41191,{"$f":"NCC","v":0},41191,8592765123664,1,18592765123661,1,28592765123668,0,0.45,0.45]
[112368,"SU30P 12 DC24  EU","Digitální vypínací spoušť SU3.0, varianta P, LSI ochrana s měřením proudů, napětí a energií, 24 V DC pro Ex9A25, samostatně objednatelná","NCC",41191,{"$f":"NCC","v":0},41191,8592765123688,1,18592765123685,1,28592765123682,0,0.45,0.45]
[112371,"SU40P 12 DC24  EU","Digitální vypínací spoušť SU4.0, varianta P, LSI+G ochrana s měřením proudů, napětí a energií, 24 V DC pro Ex9A25, samostatně objednatelná","NCC",60390,{"$f":"NCC","v":0},60390,8592765123718,1,18592765123715,1,28592765123712,0,0.45,0.45]
[112374,"SU30H 12 DC24  EU","Digitální vypínací spoušť SU3.0, varianta H, LSI ochrana s kompletní analýzou sítě, 24 V DC pro Ex9A25, samostatně objednatelná","NCC",49645,{"$f":"NCC","v":0},49645,8592765123749,1,18592765123746,1,28592765123743,0,0.45,0.45]
[112376,"SU40H 12 AC400  EU","Digitální vypínací spoušť SU4.0, varianta H, LSI+G ochrana s kompletní analýzou sítě, 400 V AC pro Ex9A25, samostatně objednatelná","NCC",67225,{"$f":"NCC","v":0},67225,8592765123763,1,18592765123760,1,28592765123767,0,0.45,0.45]
[112379,"SU30A 13 AC400  EU","Digitální vypínací spoušť SU3.0, varianta A, LSI ochrana s měřením proudů, 400 V AC pro Ex9A32-40, samostatně objednatelná","NCC",15830,{"$f":"NCC","v":0},15830,8592765123794,1,18592765123791,1,28592765123798,0,0.45,0.45]
[112380,"SU30A 13 DC24  EU","Digitální vypínací spoušť SU3.0, varianta A, LSI ochrana s měřením proudů, 24 V DC pro Ex9A32-40, samostatně objednatelná","NCC",15830,{"$f":"NCC","v":0},15830,8592765123800,1,18592765123807,1,28592765123804,0,0.45,0.45]
[112384,"SU30P 13 AC230  EU","Digitální vypínací spoušť SU3.0, varianta P, LSI ochrana s měřením proudů, napětí a energií, 230 V ACpro Ex9A32-40, samostatně objednatelná","NCC",41191,{"$f":"NCC","v":0},41191,8592765123848,1,18592765123845,1,28592765123842,0,0.45,0.45]
[112385,"SU30P 13 AC400  EU","Digitální vypínací spoušť SU3.0, varianta P, LSI ochrana s měřením proudů, napětí a energií, 400 V AC pro Ex9A32-40, samostatně objednatelná","NCC",41191,{"$f":"NCC","v":0},41191,8592765123855,1,18592765123852,1,28592765123859,0,0.45,0.45]
[112388,"SU40P 13 AC400  EU","Digitální vypínací spoušť SU4.0, varianta P, LSI+G ochrana s měřením proudů, napětí a energií, 400 V AC pro Ex9A32-40, samostatně objednatelná","NCC",60390,{"$f":"NCC","v":0},60390,8592765123886,1,18592765123883,1,28592765123880,0,0.45,0.45]
[112389,"SU40P 13 DC24  EU","Digitální vypínací spoušť SU4.0, varianta P, LSI+G ochrana s měřením proudů, napětí a energií, 24 V DC pro Ex9A32-40, samostatně objednatelná","NCC",60390,{"$f":"NCC","v":0},60390,8592765123893,1,18592765123890,1,28592765123897,0,0.45,0.45]
[112393,"SU40H 13 AC230  EU","Digitální vypínací spoušť SU4.0, varianta H, LSI+G ochrana s kompletní analýzou sítě, 230 V AC pro Ex9A32-40, samostatně objednatelná","NCC",67225,{"$f":"NCC","v":0},67225,8592765123930,1,18592765123937,1,28592765123934,0,0.45,0.45]
[112394,"SU40H 13 AC400  EU","Digitální vypínací spoušť SU4.0, varianta H, LSI+G ochrana s kompletní analýzou sítě, 400 V AC pro Ex9A32-40, samostatně objednatelná","NCC",67225,{"$f":"NCC","v":0},67225,8592765123947,1,18592765123944,1,28592765123941,0,0.45,0.45]
[105063,"Ex9ASD04 3P D/O ","Vzduchový odpínač, typová velikost A16, In=400A, 3pól, výsuvné provedení","NCC",38159,{"$f":"NCC","v":0},{"$f":"E4389*(1-F4389)","v":38159},8592765050649,1,8592765050649,1,28592765050643,"8536209090",36,36]
[105064,"Ex9ASD04 3P F","Vzduchový odpínač, typová velikost A16, In=400A, 3pól, pevné provedení ","NCC",30300,0,30300,8592765050656,1,8592765050656,1,28592765050650,"8536209090",20,20]
[105067,"Ex9ASD08 3P D/O","Vzduchový odpínač, typová velikost A16, In=800A, 3pól, výsuvné provedení","NCC",44644,0,44644,8592765050687,1,8592765050687,1,28592765050681,"8536209090",36,36]
[105068,"Ex9ASD08 3P F","Vzduchový odpínač, typová velikost A16, In=800A, 3pól, pevné provedení ","NCC",35127,0,35127,8592765050694,1,8592765050694,1,28592765050698,"8536209090",20,20]
[105072,"Ex9ASD12 3P F","Vzduchový odpínač, typová velikost A16, In=1200A, 3pól, pevné provedení ","NCC",49782,0,49782,8592765050731,1,8592765050731,1,28592765050735,"8536209090",20,20]
[105073,"Ex9ASD16 3P D/O ","Vzduchový odpínač, typová velikost A16, In=1600A, 3pól, výsuvné provedení","NCC",91392,0,91392,8592765050748,1,8592765050748,1,28592765050742,"8536209090",36,36]
[107111,"Ex9ASD16b 3P F","Vzduchový odpínač, typová velikost A32, In=1600A, 3pól, pevné provedení ","NCC",98007,0,98007,8592765071125,1,8592765071125,1,28592765071129,"8536209090",70,70]
[105077,"Ex9ASD20 3P F","Vzduchový odpínač, typová velikost A32, In=2000A, 3pól, pevné provedení ","NCC",104862,0,104862,8592765050786,1,8592765050786,1,28592765050780,"8536209090",70,70]
[105080,"Ex9ASD29 3P D/O ","Vzduchový odpínač, typová velikost A32, In=2900A, 3pól, výsuvné provedení","NCC",135705,0,135705,8592765050816,1,8592765050816,1,28592765050810,"8536209090",116,116]
[105083,"Ex9ASD32 3P F","Vzduchový odpínač, typová velikost A32, In=3200A, 3pól, pevné provedení ","NCC",202715,0,202715,8592765050847,1,8592765050847,1,28592765050841,"8536209090",70,70]
[105085,"Ex9ASD36 3P F","Vzduchový odpínač, typová velikost A40, In=3600A, 3pól, pevné provedení ","NCC",272922,0,272922,8592765050861,1,8592765050861,1,28592765050865,"8536209090",70,70]
[105086,"Ex9ASD40 3P D/O ","Vzduchový odpínač, typová velikost A40, In=4000A, 3pól, výsuvné provedení","NCC",324209,0,324209,8592765050878,1,8592765050878,1,28592765050872,"8536209090",116,116]
[105089,"Ex9ASD04 4P D/O","Vzduchový odpínač, typová velikost A16, In=400A, 4pól, výsuvné provedení","NCC",52826,0,52826,8592765050908,1,8592765050908,1,28592765050902,"8536209090",52,52]
[105092,"Ex9ASD06 4P F","Vzduchový odpínač, typová velikost A16, In=600A, 4pól, pevné provedení ","NCC",46599,0,46599,8592765050939,1,8592765050939,1,28592765050933,"8536209090",24,24]
[105095,"Ex9ASD10 4P D/O ","Vzduchový odpínač, typová velikost A16, In=1000A, 4pól, výsuvné provedení","NCC",67840,0,{"$f":"E4421*(1-F4421)","v":67840},8592765050960,1,8592765050960,1,28592765050964,"8536209090",52,52]
[105097,"Ex9ASD12 4P D/O ","Vzduchový odpínač, typová velikost A16, In=1200A, 4pól, výsuvné provedení","NCC",77393,0,77393,8592765050984,1,8592765050984,1,28592765050988,"8536209090",52,52]
[105100,"Ex9ASD16 4P F","Vzduchový odpínač, typová velikost A16, In=1600A, 4pól, pevné provedení ","NCC",107042,0,107042,8592765051011,1,8592765051011,1,28592765051015,"8536209090",24,24]
[107112,"Ex9ASD16b 4P D/O ","Vzduchový odpínač, typová velikost A32, In=1600A, 4pól, výsuvné provedení","NCC",157221,0,157221,8592765071132,1,8592765071132,1,28592765071136,"8536209090",138,138]
[105102,"Ex9ASD20 4P D/O ","Vzduchový odpínač, typová velikost A32, In=2000A, 4pól, výsuvné provedení","NCC",192608,0,192608,8592765051035,1,8592765051035,1,28592765051039,"8536209090",138,138]
[105105,"Ex9ASD25 4P F","Vzduchový odpínač, typová velikost A32, In=2500A, 4pól, pevné provedení ","NCC",215284,0,215284,8592765051066,1,8592765051066,1,28592765051060,"8536209090",84,84]
[105108,"Ex9ASD32 4P D/O","Vzduchový odpínač, typová velikost A32, In=3200A, 4pól, výsuvné provedení","NCC",340417,0,340417,8592765051097,1,8592765051097,1,28592765051091,"8536209090",138,138]
[105110,"Ex9ASD36 4P D/O ","Vzduchový odpínač, typová velikost A40, In=3600A, 4pól, výsuvné provedení","NCC",472238,0,472238,8592765051110,1,8592765051110,1,28592765051114,"8536209090",138,138]
[105113,"Ex9ASD40 4P F","Vzduchový odpínač, typová velikost A40, In=4000A, 4pól, pevné provedení ","NCC",388554,0,388554,8592765051141,1,8592765051141,1,28592765051145,"8536209090",84,84]
[]
[105117,"+XF 11 DC110V","Zapínací spoušť pro Ex9A, 110 V DC, předmontovaná ","NCC",5393,0,5393,8592765051189,null,8592765051189,null,28592765051183,"8536209090",0.43,0.43]
[105118,"+XF 11 DC220V","Zapínací spoušť pro Ex9A, 220 V DC, předmontovaná ","NCC",5393,0,5393,8592765051196,null,8592765051196,null,28592765051190,"8536209090",0.43,0.43]
[105231,"XF 11 AC220-240V","Zapínací spoušť pro Ex9A, 220-240 V AC, samostatně objednatelná","NCC",9888,0,9888,8592765052322,null,8592765052322,null,28592765052326,"8538909999",0.13,0.13]
[105232,"XF 11 AC380-415V","Zapínací spoušť pro Ex9A, 380-400 V AC, samostatně objednatelná","NCC",9888,0,9888,8592765052339,null,8592765052339,null,28592765052333,"8538909999",0.22,0.22]
[105802,"XF 11 DC48V","Zapínací spoušť pro Ex9A, 48 V DC, samostatně objednatelná","NCC",9888,0,9888,8592765058034,null,8592765058034,null,28592765058038]
[105119,"+SHT 11 AC220-240V","Vypínací spoušť pro Ex9A, 220-240 V AC, předmontovaná ","NCC",5393,0,5393,8592765051202,null,8592765051202,null,28592765051206,"8536209090",0.21,0.21]
[105122,"+SHT 11 DC220V","Vypínací spoušť pro Ex9A, 220 V DC, předmontovaná ","NCC",5393,0,5393,8592765051233,null,8592765051233,null,28592765051237,"8536209090",1.29,1.29]
[105124,"+SHT 11 AC380-415V D","Druhá vypínací spoušť pro Ex9A, 380-415 V AC, předmontovaná ","NCC",5393,0,5393,8592765051257,null,8592765051257,null,28592765051251,"8536209090",1.63,1.63]
[105803,"+SHT 11 DC24V","Vypínací spoušť pro Ex9A, 24 V DC, předmontovaná ","NCC",5393,0,5393,8592765058041,null,8592765058041,null,28592765058045,"8536209090",0.46,0.46]
[105808,"+SHT 11 DC48V D","Druhá vypínací spoušť pro Ex9A, 48 V DC, předmontovaná ","NCC",5393,0,5393,8592765058096,null,8592765058096,null,28592765058090]
[105236,"SHT 11 AC380-415V","Vypínací spoušť pro Ex9A, 380-415 V AC, samostatně objednatelná","NCC",9976,0,9976,8592765052377,null,8592765052377,null,28592765052371,"8538909999",0.22,0.22]
[105237,"SHT 11 DC110V","Vypínací spoušť pro Ex9A, 110 V DC, samostatně objednatelná","NCC",9976,0,9976,8592765052384,null,8592765052384,null,28592765052388,"8538909999",0.13,0.13]
[105805,"SHT 11 DC24V","Vypínací spoušť pro Ex9A, 24 V DC, samostatně objednatelná","NCC",9976,0,9976,8592765058065,null,8592765058065,null,28592765058069,"8536419089",0.23,0.23]
[105128,"+UVT 11 AC380-415V UD","Podpěťová spoušť pro typovou velikost A16/32/40, nezpožděná, 380-415 V AC, předmontovaná ","NCC",4984,0,4984,8592765051295,null,8592765051295,null,28592765051299,"8536209090",0.37,0.37]
[105131,"+UVT 11 AC220-240V D3","Podpěťová spoušť pro typovou velikost A16/32/40, 3s zpožděná, 220-240 V AC, předmontovaná ","NCC",13801,0,13801,8592765051325,null,8592765051325,null,28592765051329,"8536209090",0.22,0.22]
[105134,"+UVT 11 AC380-415V D5","Podpěťová spoušť pro typovou velikost A16/32/40, 5s zpožděná, 380-415 V AC, předmontovaná ","NCC",13801,0,13801,8592765051356,null,8592765051356,null,28592765051350,"8536209090",0.22,0.22]
[105240,"UVT 11 AC380-415V UD","Podpěťová spoušť pro typovou velikost A16/32/40, nezpožděná, 380-415 V AC, samostatně objednatelná","NCC",8976,0,8976,8592765052414,null,8592765052414,null,28592765052418,"8538909999",0.16,0.16]
[105241,"UVT 11 AC220-240V D1","Podpěťová spoušť pro typovou velikost A16/32/40, 1s zpožděná, 220-240 V AC, samostatně objednatelná","NCC",24840,0,24840,8592765052421,null,8592765052421,null,28592765052425,"8538909999",0.22,0.22]
[105243,"UVT 11 AC220-240V D3","Podpěťová spoušť pro typovou velikost A16/32/40, 3s zpožděná, 220-240 V AC, samostatně objednatelná","NCC",24840,0,24840,8592765052445,null,8592765052445,null,28592765052449,"8538909999",0.22,0.22]
[105246,"UVT 11 AC380-415V D5","Podpěťová spoušť pro typovou velikost A16/32/40, 5s zpožděná, 380-415 V AC, samostatně objednatelná","NCC",24840,0,24840,8592765052476,null,8592765052476,null,28592765052470,"8538909999",0.22,0.22]
[105140,"+CAS 11 3P 1600","Základna pro typovou velikost A16, In=1600A, 3pól, předmontovaná ","NCC",23931,0,23931,8592765051417,null,8592765051417,null,28592765051411,"8536209090",0.22,0.22]
[105142,"+CAS 11 4P 1600","Základna pro typovou velikost A16, In=1600A, 4pól, předmontovaná ","NCC",28919,0,28919,8592765051431,null,8592765051431,null,28592765051435,"8536209090",0.22,0.22]
[105159,"CAS 11 4P 630","Základna pro typovou velikost A16, In=630A, 4pól, samostatně objednatelná","NCC",46710,0,46710,8592765051608,null,8592765051608,null,28592765051602,"8536209090",0.22,0.22]
[105160,"CAS 11 4P 1600","Základna pro typovou velikost A16, In=1600A, 4pól, samostatně objednatelná","NCC",45439,0,45439,8592765051615,null,8592765051615,null,28592765051619,"8536209090",0.22,0.22]
[105817,"+MD 11 DC24V","Motorový pohon pro typovou velikost A16, 24 V DC, předmontovaný","NCC",19506,0,19506,8592765058188,null,8592765058188,null,28592765058182]
[105818,"+MD 11 DC48V","Motorový pohon pro typovou velikost A16, 48 V DC, předmontovaný","NCC",19506,0,19506,8592765058195,null,8592765058195,null,28592765058199]
[105225,"MD 11 DC110V","Motorový pohon pro typovou velikost A16, 110 V DC, samostatně objednatelný ","NCC",29396,0,29396,8592765052261,null,8592765052261,null,28592765052265,"8538909999",0.22,0.22]
[105826,"MD 11 DC24V","Motorový pohon pro typovou velikost A16, 24 V DC, samostatně objednatelný ","NCC",29396,0,29396,8592765058270,null,8592765058270,null,28592765058274]
[105146,"+AX 11 66","Pomocné kontakty pro typovou velikost A16, předmontované ","NCC",8257,0,8257,8592765051479,null,8592765051479,null,28592765051473,"8536209090",0.22,0.22]
[105154,"AX 11 44","Pomocné kontakty pro typovou velikost A16, samostatně objednatelné","NCC",9676,0,9676,8592765051554,null,8592765051554,null,28592765051558,"8536209090",0.08,0.08]
[105148,"+KLK 11 2L1K","Zámek pro uzamnčení v poloze OFF pro typovou velikost A16, 2 zámky, 1 klíč","NCC",5336,0,5336,8592765051493,null,8592765051493,null,28592765051497,"8536209090",0.22,0.22]
[105267,"VPEC 11","Blokování dveří pro výsuvné provedení, pro typovou velikost A16","NCC",4437,0,4437,8592765052681,null,8592765052681,null,28592765052685,"8538909999",0.22,0.22]
[105253,"RCP 11 4P 400-630A","Svorky pro zadní připojení, pro typovou velikost A16, In=400-630A, 4pól, samostatně objednatelné ","NCC",8875,0,8875,8592765052544,null,8592765052544,null,28592765052548,"8538909999",0.22,0.22]
[105151,"+TEX 11 3P 800-1600A","Rozšiřující připojovací svorky, pro typovou velikost A16, In=800-1600A, 3pól, předmontované ","NCC",6180,0,6180,8592765051523,null,8592765051523,null,28592765051527,"8536209090",0.22,0.22]
[105153,"+TEX 11 4P 800-1600A","Rozšiřující připojovací svorky, pro typovou velikost A16, In=800-1600A, 4pól, předmontované ","NCC",7847,0,7847,8592765051547,null,8592765051547,null,28592765051541,"8536209090",0.22,0.22]
[105255,"TEX 11 3P 400-630A","Rozšiřující připojovací svorky, pro typovou velikost A16, In=400-630A, 3pól, samostatně objednatelné  ","NCC",9812,0,9812,8592765052568,null,8592765052568,null,28592765052562,"8538909999",0.22,0.22]
[105258,"TEX 11 4P 800-1600A","Rozšiřující připojovací svorky, pro typovou velikost A16, In=800-1600A, 4pól, samostatně objednatelné  ","NCC",15695,0,15695,8592765052599,null,8592765052599,null,28592765052593,"8538909999",0.22,0.22]
[105163,"+CDM 11","Počítadlo spínacích cyklů pro typovou velikost A16, předmontované ","NCC",7613,0,7613,8592765051646,null,8592765051646,null,28592765051640,"8536209090",0.22,0.22]
[105270,"IN 11 800A","Redukční vložka pro typovou velikost A16/25, In=800A, samostatně objednatelná ","NCC",2425,0,2425,8592765052711,null,8592765052711,null,28592765052715,"8538909999",0.22,0.22]
[105247,"DDP 11","Dveřní rám pro výsuvné provedení,pro typovou velikost A16,  samostatně objednatelný ","NCC",2149,0,2149,8592765052483,null,8592765052483,null,28592765052487,"8538909999",0.22,0.22]
[105249,"DPS 11 3P","Mezifázové přepážky pro výsuvné provedení, pro typovou velikost A16, 3pól, samostatně objednatelné ","NCC",2220,0,2220,8592765052506,null,8592765052506,null,28592765052500,"8538909999",0.19,0.19]
[105250,"DPS 11 4P","Mezifázové přepážky pro výsuvné provedení, pro typovou velikost A16, 4pól, samostatně objednatelné ","NCC",2220,0,{"$f":"E4539*(1-F4539)","v":2220},8592765052513,null,8592765052513,null,28592765052517,"8538909999",0.22,0.22]
[105260,"PHS 11 4P","Mezifázové přepážky pro pevné provedení, pro typovou velikost A16, 4pól, samostatně objednatelné ","NCC",2220,0,2220,8592765052612,null,8592765052612,null,28592765052616,"4008219000",0.22,0.22]
[105261,"IPA 11F 2-2","Mechanické blokování pro typovou velikost A16 v pevném provedení, pro 2 jističe","NCC",24796,0,24796,8592765052629,null,8592765052629,null,28592765052623,"8538909999",0.22,0.22]
[105171,"+CAS 12 3P 3200","Základna pro typovou velikost A32, In=3200A, 3pól, předmontovaná ","NCC",59973,0,59973,8592765051721,null,8592765051721,null,28592765051725,"8536209090",0.22,0.22]
[105173,"+CAS 12 4P 3200","Základna pro typovou velikost A32, In=3200A, 4pól, předmontovaná ","NCC",79965,0,79965,8592765051745,null,8592765051745,null,28592765051749,"8536209090",0.22,0.22]
[105193,"CAS 12 4P 2500","Základna pro typovou velikost A32, In=2500A, 4pól, samostatně objednatelná","NCC",95042,0,95042,8592765051943,null,8592765051943,null,28592765051947,"8538909999",0.22,0.22]
[105194,"CAS 12 4P 3200","Základna pro typovou velikost A32, In=3200A, 4pól, samostatně objednatelná","NCC",126611,0,126611,8592765051950,null,8592765051950,null,28592765051954,"8538909999",0.22,0.22]
[105824,"+MD 12 DC24V","Motorový pohon pro typovou velikost A32/40, 24 V DC, předmontovaný","NCC",21308,0,21308,8592765058256,null,8592765058256,null,28592765058250]
[105825,"+MD 12 DC48V","Motorový pohon pro typovou velikost A32/40, 48 V DC, předmontovaný","NCC",21308,0,21308,8592765058263,null,8592765058263,null,28592765058267]
[105833,"MD 12 DC24V","Motorový pohon pro typovou velikost A32/40, 24 V DC, samostatně objednatelný ","NCC",31671,0,31671,8592765058348,null,8592765058348,null,28592765058342]
[105834,"MD 12 DC48V","Motorový pohon pro typovou velikost A32/40, 48 V DC, samostatně objednatelný ","NCC",31671,0,31671,8592765058355,null,8592765058355,null,28592765058359]
[105180,"+AX 12 66","Pomocné kontakty pro typovou velikost A25/32/40, předmontované ","NCC",11115,0,11115,8592765051813,null,8592765051813,null,28592765051817,"8536209090",0.22,0.22]
[105206,"AX 12 22","Pomocné kontakty pro typovou velikost A25/32/40, samostatně objednatelné  ","NCC",6812,0,6812,8592765052070,null,8592765052070,null,28592765052074,"8538909999",0.08,0.08]
[105280,"RCP 12 3P 1600-2500A","Svorky pro zadní připojení, pro typovou velikost A32/40, In=1600-2500A, 3pól, samostatně objednatelné ","NCC",7925,0,7925,8592765052810,null,8592765052810,null,28592765052814,"8538909999",0.22,0.22]
[106772,"RCPV 12 3P 2900-3200A","Svorky pro zadní připojení, pro typovou velikost A32/40, In=2900-3200A, 3pól, vertikálně mmontované, samostatně objednatelné ","NCC",7925,0,7925,8592765067739,null,8592765067739,null,28592765067733,"8536209090",0,0]
[106773,"RCPV 12 4P 2900-3200A","Svorky pro zadní připojení, pro typovou velikost A32/40, In=2900-3200A, 4pól, vertikálně mmontované, samostatně objednatelné ","NCC",9848,0,9848,8592765067746,null,8592765067746,null,28592765067740,"8536209090",0,0]
[105189,"+KLK 12 1L1K","Zámek pro uzamnčení v poloze OFF pro typovou velikost A25/32/40, 1 zámek, 1 klíč","NCC",5336,0,5336,8592765051905,null,8592765051905,null,28592765051909,"8536209090",0.22,0.22]
[105295,"VPEC 12","Blokování dveří pro výsuvné provedení, pro typovou velikost A32/40","NCC",4437,0,4437,8592765052964,null,8592765052964,null,28592765052968,"8538909999",0.22,0.22]
[105192,"+EF 12","Indikátor polohy pro typovou velikost A25/32/40, předmontovaný","NCC",3482,0,3482,8592765051936,null,8592765051936,null,28592765051930,"8536209090",0.22,0.22]
[105297,"IN 12 2000A","Redukční vložka pro typovou velikost A25/32/40, In=2000A, samostatně objednatelná ","NCC",2425,0,2425,8592765052988,null,8592765052988,null,28592765052982,"8538909999",0.22,0.22]
[105299,"IN 12 2900A","Redukční vložka pro typovou velikost A32/40, In=2900A, samostatně objednatelná ","NCC",2727,0,2727,8592765053008,null,8592765053008,null,28592765053002,"8538909999",0.22,0.22]
[105275,"CDP 12 ","Dveřní rám pro pevné provedení, pro typovou velikost A32/40, samostatně objednatelný ","NCC",2528,0,2528,8592765052766,null,8592765052766,null,28592765052760,"8538909999",0.22,0.22]
[105278,"PHS 12 3P","Mezifázové přepážky pro pevné provedení, pro typovou velikost A25/32, 3pól, samostatně objednatelné ","NCC",1481,0,1481,8592765052797,null,8592765052797,null,28592765052791,"4008219000",0.22,0.22]
[105204,"+CAS 13 3P 4000","Základna pro typovou velikost A40, In=4000A, 3pól, předmontovaná ","NCC",70474,0,70474,8592765052056,null,8592765052056,null,28592765052050,"8536209090",0.22,0.22]
[105205,"+CAS 13 4P 4000","Základna pro typovou velikost A40, In=4000A, 4pól, předmontovaná ","NCC",93981,0,93981,8592765052063,null,8592765052063,null,28592765052067,"8536209090",0.22,0.22]
[107009,"CAS 13 4P 4000","Základna pro typovou velikost A40, In=4000A, 4pól, samostatně objednatelná","NCC",149070,0,149070,8592765070104,null,8592765070104,null,28592765070108,"8538909999",0,0]
[105308,"RCP 13 3P 3200-4000A","Svorky pro zadní připojení, pro typovou velikost A40, In=3200-4000A, 3pól, horizontálně montované, samostatně objednatelné ","NCC",8322,0,8322,8592765053091,null,8592765053091,null,28592765053095,"8538909999",0.22,0.22]
[105303,"DPS 13 4P","Mezifázové přepážky pro výsuvné provedení, pro typovou velikost A40, 4pól, samostatně objednatelné ","NCC",1111,0,{"$f":"E4603*(1-F4603)","v":1111},8592765053046,null,8592765053046,null,28592765053040,"8538909999",0.22,0.22]
[105305,"PHS 13 4P","Mezifázové přepážky pro pevné provedení, pro typovou velikost A40, 4pól, samostatně objednatelné ","NCC",1111,0,1111,8592765053060,null,8592765053060,null,28592765053064,"4008219000",0.22,0.22]
[105293,"IPA 12D/O 2-2","Mechanické blokování pro typovou velikost A32/40 ve výsuvném provedení, pro 2 jističe","NCC",24796,0,24796,8592765052940,null,8592765052940,null,28592765052944,"8538909999",0.22,0.22]
[105061,"+COM MODBUS","Dodatečná komunikace pomocí ModBus pro digitální vypínací spoušť","NCC",20591,0,20591,8592765050625,null,8592765050625,null,28592765050629,"8536209090",0.2,0.2]
[105732,"+DO4","Programovatelné digitální výstupy DO pro SU typ SUx0.x bez +ZSI","NCC",4931,0,4931,8592765057334,null,8592765057334,null,28592765057338]
[105734,"+VM3P4W","Konfigurace vypínací spouště pro měření 3pólovým jističem ve 4vodičovém systému","NCC",120,0,120,8592765057358,null,8592765057358,null,28592765057352]
[112396,"+AX 11 44 EU","Pomocné kontakty pro typovou velikost A16, 4CO kontakty, předmontované \nPomocné kontakty pro typovou velikost A16, předmontované ","NCC",5307,{"$f":"NCC","v":0},{"$f":"E4617*(1-F4617)","v":5307},8592765123961,1,18592765123968,1,28592765123965,0,0,0]
[112397,"+AX 11 66 EU","Pomocné kontakty pro typovou velikost A16, 6CO kontaktů, předmontované ","NCC",7078,{"$f":"NCC","v":0},7078,8592765123978,1,18592765123975,1,28592765123972,0,0,0]
[112401,"+AX 12 66 EU","Pomocné kontakty pro typovou velikost A25/32/40, 6CO kontaktů, předmontované ","NCC",9527,{"$f":"NCC","v":0},9527,8592765124012,1,18592765124019,1,28592765124016,0,0,0]
[112402,"AX 12 44 EU","Pomocné kontakty pro typovou velikost A25/32/40, 4CO kontakty, předmontované ","NCC",9924,{"$f":"NCC","v":0},9924,8592765124029,1,18592765124026,1,28592765124023,0,0.15,0.15]
[112406,"+SHT 11 AC/DC110V EU","Vypínací spoušť pro Ex9A16, 110 V AC/DC, předmontovaná ","NCC",4623,{"$f":"NCC","v":0},4623,8592765124067,1,18592765124064,1,28592765124061,0,0,0]
[112407,"+SHT 11 DC24V EU","Vypínací spoušť pro Ex9A16, 24 V DC, předmontovaná ","NCC",4623,{"$f":"NCC","v":0},4623,8592765124074,1,18592765124071,1,28592765124078,0,0,0]
[112410,"+SHT 11 AC/DC110V D EU","Druhá vypínací spoušť pro Ex9A16, 110 V AC/DC, předmontovaná ","NCC",4623,{"$f":"NCC","v":0},4623,8592765124104,1,18592765124101,1,28592765124108,0,0,0]
[112411,"SHT 11 AC220-240/DC220V EU","Vypínací spoušť pro Ex9A16, 220-240 V AC/220 V DC, samostatně objednatelná ","NCC",8551,{"$f":"NCC","v":0},8551,8592765124111,1,18592765124118,1,28592765124115,0,1.33,1.33]
[112415,"SHT 11 AC220-240/DC220V D EU","Druhá vypínací spoušť pro Ex9A16, 220-240 V AC/220 V DC, samostatně objednatelná ","NCC",8551,{"$f":"NCC","v":0},8551,8592765124159,1,18592765124156,1,28592765124153,0,1.33,1.33]
[112416,"SHT 11 AC380-415V D EU","Druhá vypínací spoušť pro Ex9A16, 380-415 V AC, samostatně objednatelná ","NCC",8551,{"$f":"NCC","v":0},8551,8592765124166,1,18592765124163,1,28592765124160,0,1.33,1.33]
[112419,"+SHT 12 AC380-415V EU","Vypínací spoušť pro A25/32/40, 380-415 V AC, předmontovaná","NCC",5317,{"$f":"NCC","v":0},5317,8592765124197,1,18592765124194,1,28592765124191,0,0,0]
[112421,"SHT 12 AC220-240/DC220V EU","Vypínací spoušť pro A25/32/40, 220-240 V AC/220 V DC, samostatně objednatelná ","NCC",9834,{"$f":"NCC","v":0},9834,8592765124210,1,18592765124217,1,28592765124214,0,0.34,0.34]
[112424,"+XF 11 AC220-240/DC220V EU","Zapínací spoušť pro Ex9A16, 220-240 V AC/DC, předmontovaná","NCC",4623,{"$f":"NCC","v":0},4623,8592765124241,1,18592765124248,1,28592765124245,0,0,0]
[112427,"+XF 11 DC24V EU","Zapínací spoušť pro Ex9A16, 24 V DC, předmontovaná","NCC",4623,{"$f":"NCC","v":0},4623,8592765124272,1,18592765124279,1,28592765124276,0,0,0]
[112429,"XF 11 AC380-415V EU","Zapínací spoušť pro Ex9A16, 380-415 V AC, samostatně objednatelná","NCC",8476,{"$f":"NCC","v":0},8476,8592765124296,1,18592765124293,1,28592765124290,0,1.33,1.33]
[112430,"XF 11 AC/DC110V EU","Zapínací spoušť pro Ex9A16, 110 V AC/DC, samostatně objednatelná","NCC",8476,{"$f":"NCC","v":0},8476,8592765124302,1,18592765124309,1,28592765124306,0,1.33,1.33]
[112432,"+XF 12 AC220-240/DC220V EU","Zapínací spoušť pro Ex9A25/32/40, 220-240 V AC/DC, předmontovaná","NCC",5317,{"$f":"NCC","v":0},5317,8592765124326,1,18592765124323,1,28592765124320,0,0,0]
[112435,"XF 12 AC220-240/DC220V EU","Zapínací spoušť pro Ex9A25/32/40, 220-240 V AC/DC, samostatně objednatelná","NCC",9747,{"$f":"NCC","v":0},9747,8592765124357,1,18592765124354,1,28592765124351,0,0.34,0.34]
[112438,"+UVT 11 AC220-240V UD EU","Podpěťová spoušť pro typovou velikost Ex9A16 nezpožděná, 220-240 V AC, předmontovaná ","NCC",4272,{"$f":"NCC","v":0},4272,8592765124388,1,18592765124385,1,28592765124382,0,0,0]
[112440,"+UVTR 11 AC220-240V D1-5s EU","Podpěťová spoušť pro typovou velikost Ex9A16, nastavitelné zpoždění 1-5s,  220-240 V AC, předmontovaná ","NCC",11830,{"$f":"NCC","v":0},11830,8592765124401,1,18592765124408,1,28592765124405,0,0,0]
[112443,"UVT 11 AC380-415V UD EU","Podpěťová spoušť pro typovou velikost Ex9A16, nezpožděná, 380-415 V AC, samostatně objednatelná ","NCC",7695,{"$f":"NCC","v":0},7695,8592765124432,1,18592765124439,1,28592765124436,0,0.94,0.94]
[112444,"UVTR 11 AC220-240V D1-5s EU","Podpěťová spoušť pro typovou velikost Ex9A16, nastavitelné zpoždění 1-5s,  220-240 V AC, samostatně objednatelná ","NCC",21291,{"$f":"NCC","v":0},21291,8592765124449,1,18592765124446,1,28592765124443,0,0.33,0.33]
[112447,"+UVT 12 AC380-415V UD EU","Podpěťová spoušť pro typovou velikost Ex9A25/32/40, nezpožděná, 380-415 V AC, předmontovaná ","NCC",4913,{"$f":"NCC","v":0},4913,8592765124470,1,18592765124477,1,28592765124474,0,0,0]
[112448,"+UVTR 12 AC220-240V D1-5s EU","Podpěťová spoušť pro typovou velikost Ex9A25/32/40, nastavitelné zpoždění 1-5s,  220-240 V AC, předmontovaná ","NCC",13604,{"$f":"NCC","v":0},13604,8592765124487,1,18592765124484,1,28592765124481,0,0,0]
[112452,"UVTR 12 AC220-240V D1-5s EU","Podpěťová spoušť pro typovou velikost Ex9A25/32/40, nastavitelné zpoždění 1-5s,  220-240 V AC, samostatně objednatelná ","NCC",17685,{"$f":"NCC","v":0},17685,8592765124524,1,18592765124521,1,28592765124528,0,1.1299999999999999,1.1299999999999999]
[112453,"UVTR 12 AC380-415V D1-5s EU","Podpěťová spoušť pro typovou velikost Ex9A25/32/40, nastavitelné zpoždění 1-5s, 380-415 V AC, samostatně objednatelná ","NCC",17685,{"$f":"NCC","v":0},17685,8592765124531,1,18592765124538,1,28592765124535,0,1.1299999999999999,1.1299999999999999]
[112456,"+MD 11 AC/DC110V EU","Motorový pohon pro typovou velikost pro typovou velikost Ex9A16, 110 V AC/DC, předmontovaný","NCC",16719,{"$f":"NCC","v":0},16719,8592765124562,1,18592765124569,1,28592765124566,0,0,0]
[112458,"MD 11 AC380-415V EU","Motorový pohon pro typovou velikost pro typovou velikost Ex9A16, 380-415 V AC, samostatně objednatelný ","NCC",25196,{"$f":"NCC","v":0},25196,8592765124586,1,18592765124583,1,28592765124580,0,0.89,0.89]
[112461,"+MD 12 AC380-415V EU","Motorový pohon pro typovou velikost pro typovou velikost Ex9A25, 380-415 V AC, předmontovaný","NCC",19227,{"$f":"NCC","v":0},{"$f":"E4682*(1-F4682)","v":19227},8592765124616,1,18592765124613,1,28592765124610,0,0,0]
[112464,"MD 12 AC380-415V EU","Motorový pohon pro typovou velikost pro typovou velikost Ex9A25, 380-415 V AC, samostatně objednatelný ","NCC",28975,{"$f":"NCC","v":0},28975,8592765124647,1,18592765124644,1,28592765124641,0,2.63,2.63]
[112466,"+MD 13 AC230/DC220V EU","Motorový pohon pro typovou velikost pro typovou velikost Ex9A32/40, 230 V AC/ 220 V DC, předmontovaný","NCC",18265,{"$f":"NCC","v":0},18265,8592765124661,1,18592765124668,1,28592765124665,0,0,0]
[112467,"+MD 13 AC380-415V EU","Motorový pohon pro typovou velikost pro typovou velikost Ex9A32/40, 380-415 V AC, předmontovaný","NCC",18265,{"$f":"NCC","v":0},18265,8592765124678,1,18592765124675,1,28592765124672,0,0,0]
[112469,"MD 13 AC230/DC220V EU","Motorový pohon pro typovou velikost pro typovou velikost Ex9A32/40, 230 V AC/ 220 V DC, samostatně objednatelný ","NCC",27147,{"$f":"NCC","v":0},27147,8592765124692,1,18592765124699,1,28592765124696,0,2.63,2.63]
[112472,"+KLK 11 1L1K EU","Zámek pro uzamčení v poloze OFF pro typovou velikost Ex9A16, 1 zámek, 1 klíč","NCC",4574,{"$f":"NCC","v":0},4574,8592765124722,1,18592765124729,1,28592765124726,0,0,0]
[112475,"+KLK 12 1L1K EU","Zámek pro uzamčení v poloze OFF pro typovou velikost Ex9A25/32/40, 1 zámek, 1 klíč","NCC",4574,{"$f":"NCC","v":0},4574,8592765124753,1,18592765124750,1,28592765124757,0,0,0]
[112477,"+KLK 12 3L2K EU","Zámek pro uzamčení v poloze OFF pro typovou velikost Ex9A25/32/40, 3 zámky, 2 klíče","NCC",4574,{"$f":"NCC","v":0},4574,8592765124777,1,18592765124774,1,28592765124771,0,0,0]
[112480,"+TEX 11 4P 400-800A EU","Rozšiřující připojovací svorky, pro typovou velikost Ex9A16, In=400-800A, 4pól, předmontované ","NCC",7473,{"$f":"NCC","v":0},7473,8592765124807,1,18592765124804,1,28592765124801,0,0,0]
[112481,"+TEX 11 4P 1000-1600A EU","Rozšiřující připojovací svorky, pro typovou velikost Ex9A16, In=1000-1600A, 4pól, předmontované ","NCC",7473,{"$f":"NCC","v":0},7473,8592765124814,1,18592765124811,1,28592765124818,0,0,0]
[112483,"TEX 11 3P 1000-1600A EU","Rozšiřující připojovací svorky, pro typovou velikost Ex9A16, In=1000-1600A, 3pól, samostatně objednatelné ","NCC",9416,{"$f":"NCC","v":0},9416,8592765124838,1,18592765124835,1,28592765124832,0,9,9]
[112486,"AD 11 AC400V EU","Napájecí modul pro typovou velikost Ex9A16\\25\\32\\40, výstupní napětí 400 V AC","NCC",5969,{"$f":"NCC","v":0},5969,8592765124869,1,18592765124866,1,28592765124863,0,0.55000000000000004,0.55000000000000004]
[112489,"DPS 11 4P EU","Mezifázové přepážky pro výsuvné provedení, pro typovou velikost Ex9A16, 4pól, samostatně objednatelné ","NCC",2114,{"$f":"NCC","v":0},2114,8592765124890,1,18592765124897,1,28592765124894,0,0.31,0.31]
[112491,"DPS 12 4P EU","Mezifázové přepážky pro výsuvné provedení, pro typovou velikost Ex9A25/32, 4pól, samostatně objednatelné ","NCC",2114,{"$f":"NCC","v":0},2114,8592765124913,1,18592765124910,1,28592765124917,0,0.37,0.37]
[112494,"PHS 11 3P EU","Mezifázové přepážky pro pevné provedení, pro typovou velikost Ex9A16, 3pól, samostatně objednatelné ","NCC",2114,{"$f":"NCC","v":0},2114,8592765124944,1,18592765124941,1,28592765124948,0,0.41,0.41]
[112495,"PHS 11 4P EU","Mezifázové přepážky pro pevné provedení, pro typovou velikost Ex9A16, 4pól, samostatně objednatelné ","NCC",2114,{"$f":"NCC","v":0},2114,8592765124951,1,18592765124958,1,28592765124955,0,0.63,0.63]
[112499,"PHS 13 4P EU","Mezifázové přepážky pro pevné provedení, pro typovou velikost Ex9A40, 4pól, samostatně objednatelné ","NCC",1058,{"$f":"NCC","v":0},1058,8592765124999,1,18592765124996,1,28592765124993,0,0.37,0.37]
[112500,"IPA 11F 2-2 EU","Mechanické blokování pro typovou velikost Ex9A16, pevné provedení, pro 2 jističe","NCC",23615,{"$f":"NCC","v":0},23615,8592765125002,1,18592765125009,1,28592765125006,0,2.1,2.1]
[112503,"IPA 12D/O 2-2","Mechanické blokování pro typovou velikost Ex9A25/32/40, výsuvné provedení, pro 2 jističe","NCC",23615,{"$f":"NCC","v":0},23615,8592765125033,1,18592765125030,1,28592765125037,0,2.4,2.4]
[112504,"IPA 12F 3-2","Mechanické blokování pro typovou velikost Ex9A25/32/40, pevné provedení, pro 3 jističe","NCC",37854,{"$f":"NCC","v":0},37854,8592765125040,1,18592765125047,1,28592765125044,0,4,4]
[112508,"+EF 12 EU","Indikátor polohy pro typovou velikost Ex9A25/32/40, předmontovaný","NCC",3317,{"$f":"NCC","v":0},3317,8592765125088,1,18592765125085,1,28592765125082,0,0,0]
[112509,"+VBP 11 EU","Uzamykání tlačítek pro typovou velikost Ex9A16, předmontované ","NCC",1649,{"$f":"NCC","v":0},1649,8592765125095,1,18592765125092,1,28592765125099,0,0,0]
["Panelové ovládací přístroje Ex9P1"]
[105579,"Ex9P1 1NC","Kontaktní jednotka pro Ex9P1, 1 vyp. Kontakt","NBF",60,{"$f":"NBF","v":0},60,8592765055804,90,18592765055801,1620,28592765055808,"8536508090",0.01,0.01]
[105582,"Ex9P1 LEDw 12V AC/DC","LED jednotka pro Ex9P1, bílá,  12 V AC/DC","NBF",136,0,136,8592765055835,60,18592765055832,1080,28592765055839,"8531807000",0.01,0.01]
[105585,"Ex9P1 LEDw 110V-230V AC","LED jednotka pro Ex9P1, bílá,  110-230 V AC/DC","NBF",176,0,176,8592765055866,60,18592765055863,1080,28592765055860,"8531807000",0.01,0.01]
[105588,"Ex9P1 LEDr 12V AC/DC","LED jednotka pro Ex9P1, červená,  12 V AC/DC","NBF",136,0,136,8592765055897,60,18592765055894,1080,28592765055891,"8531807000",0.01,0.01]
[105589,"Ex9P1 LEDr 24V AC/DC","LED jednotka pro Ex9P1, červená,  24 V AC/DC","NBF",136,0,136,8592765055903,60,18592765055900,1080,28592765055907,"8531807000",0.01,0.01]
[105591,"Ex9P1 LEDr 110V-230V AC","LED jednotka pro Ex9P1, červená,  110-230 V AC/DC","NBF",176,0,176,8592765055927,60,18592765055924,1080,28592765055921,"8531807000",0.01,0.01]
[105595,"Ex9P1 LEDg 24V AC/DC","LED jednotka pro Ex9P1, zelená,  24 V AC/DC","NBF",136,0,136,8592765055965,60,18592765055962,1080,28592765055969,"8531807000",0.01,0.01]
[105599,"Ex9P1 LEDy 6V AC/DC","LED jednotka pro Ex9P1, žlutá,  6 V AC/DC","NBF",136,0,136,8592765056009,60,18592765056006,1080,28592765056003,"8531807000",0.01,0.01]
[105602,"Ex9P1 LEDy 36V AC/DC","LED jednotka pro Ex9P1, žlutá,  36 V AC/DC","NBF",136,0,136,8592765056030,60,18592765056037,1080,28592765056034,"8531807000",0.01,0.01]
[105605,"Ex9P1 LEDb 6V AC/DC","LED jednotka pro Ex9P1, modrá,  6 V AC/DC","NBF",136,0,136,8592765056061,60,18592765056068,1080,28592765056065,"8531807000",0.01,0.01]
[105606,"Ex9P1 LEDb 12V AC/DC","LED jednotka pro Ex9P1, modrá,  12 V AC/DC","NBF",136,0,136,8592765056078,60,18592765056075,1080,28592765056072,"8531807000",0.01,0.01]
[105608,"Ex9P1 LEDb 36V AC/DC","LED jednotka pro Ex9P1, modrá,  36 V AC/DC","NBF",136,0,136,8592765056092,60,18592765056099,1080,28592765056096,"8531807000",0.01,0.01]
[105612,"Ex9P1 F w","Ovládací hlavice se zapuštěným tlačítkem, bez aretace, bez potisku, bílá","NBF",81,0,81,8592765056139,20,18592765056136,360,28592765056133,"8536508090",0.02,0.02]
[105615,"Ex9P1 F r","Ovládací hlavice se zapuštěným tlačítkem, bez aretace, bez potisku, červená","NBF",81,0,81,8592765056160,20,18592765056167,360,28592765056164,"8536508090",0.02,0.02]
[105617,"Ex9P1 F b","Ovládací hlavice se zapuštěným tlačítkem, bez aretace, bez potisku, modrá","NBF",81,0,81,8592765056184,20,18592765056181,360,28592765056188,"8536508090",0.02,0.02]
[105620,"Ex9P1 FI r","Ovládací hlavice se zapuštěným tlačítkem, bez aretace, bez potisku, prosvětlená, červená","NBF",136,0,136,8592765056214,20,18592765056211,360,28592765056218,"8536508090",0.02,0.02]
[105621,"Ex9P1 FI y","Ovládací hlavice se zapuštěným tlačítkem, bez aretace, bez potisku, prosvětlená, žlutá","NBF",136,0,136,8592765056221,20,18592765056228,360,28592765056225,"8536508090",0.02,0.02]
[105625,"Ex9P1 R g","Ovládací hlavice se zvýšeným tlačítkem, bez aretace, bez potisku, zelená","NBF",106,0,106,8592765056269,10,18592765056266,320,28592765056263,"8536508090",0.02,0.02]
[105626,"Ex9P1 R r","Ovládací hlavice se zvýšeným tlačítkem, bez aretace, bez potisku, červená","NBF",106,0,106,8592765056276,10,18592765056273,320,28592765056270,"8536508090",0.02,0.02]
[105629,"Ex9P1 RI w","Ovládací hlavice se zvýšeným tlačítkem, bez aretace, bez potisku, prosvětlená, čirá","NBF",148,0,148,8592765056306,10,18592765056303,320,28592765056300,"8536508000",0.02,0.02]
[105630,"Ex9P1 RI g","Ovládací hlavice se zvýšeným tlačítkem, bez aretace, bez potisku, prosvětlená, zelená","NBF",148,0,148,8592765056313,10,18592765056310,320,28592765056317,"8536508090",0.02,0.02]
[105634,"Ex9P1 M w","Ovládací hlavice s hřibovitým tlačítkem, 40 mm, bez aretace, bez potisku, bílá","NBF",156,0,156,8592765056351,10,18592765056358,210,28592765056355,"8536508090",0.02,0.02]
[105635,"Ex9P1 M k","Ovládací hlavice s hřibovitým tlačítkem, 40 mm, bez aretace, bez potisku, černá","NBF",156,0,156,8592765056368,10,18592765056365,210,28592765056362,"8536508090",0.02,0.02]
[105638,"Ex9P1 M y","Ovládací hlavice s hřibovitým tlačítkem, 40 mm, bez aretace, bez potisku, žlutá","NBF",156,0,156,8592765056399,10,18592765056396,210,28592765056393,"8536508090",0.02,0.02]
[105640,"Ex9P1 MI w","Ovládací hlavice s hřibovitým tlačítkem, 40 mm, bez aretace, bez potisku, prosvětlená, čirá","NBF",232,0,232,8592765056412,10,18592765056419,210,28592765056416,"8536508090",0.02,0.02]
[105643,"Ex9P1 MI y","Ovládací hlavice s hřibovitým tlačítkem, 40 mm, bez aretace, bez potisku, prosvětlená, žlutá","NBF",232,0,232,8592765056443,10,18592765056440,210,28592765056447,"8536508090",0.02,0.02]
[105646,"Ex9P1 M6 k","Ovládací hlavice s hřibovitým tlačítkem, 60 mm, bez aretace, bez potisku, černá","NBF",198,0,198,8592765056474,5,18592765056471,90,28592765056478,"8536508090",0.03,0.03]
[105648,"Ex9P1 M6 r","Ovládací hlavice s hřibovitým tlačítkem, 60 mm, bez aretace, bez potisku, červená","NBF",198,{"$f":"NBF","v":0},198,8592765056498,5,18592765056495,90,28592765056492,"8536508090",0.03,0.03]
[105649,"Ex9P1 M6 y","Ovládací hlavice s hřibovitým tlačítkem, 60 mm, bez aretace, bez potisku, žlutá","NBF",198,0,198,8592765056504,5,18592765056501,90,28592765056508,"8536508090",0.04,0.04]
[105652,"Ex9P1 M6I g","Ovládací hlavice s hřibovitým tlačítkem, 60 mm, bez aretace, bez potisku, prosvětlená, zelená","NBF",298,0,298,8592765056535,5,18592765056532,90,28592765056539,"8536508090",0.04,0.04]
[105654,"Ex9P1 M6I y","Ovládací hlavice s hřibovitým tlačítkem, 60 mm, bez aretace, bez potisku, prosvětlená, žlutá","NBF",298,0,298,8592765056559,5,18592765056556,90,28592765056553,"8536508090",0.04,0.04]
[105657,"Ex9P1 H6 r","Ovládací hřibovitá hlavice nouzového zastavení, 60 mm, s aretací, červená","NBF",383,0,383,8592765056580,5,18592765056587,90,28592765056584,"8536508090",0.04,0.04]
[105660,"Ex9P1 PI w","Hlavice signálky, zapuštěná, bez potisku, bílá","NBF",75,0,75,8592765056610,20,18592765056617,360,28592765056614,"8531807000",0.01,0.01]
[105662,"Ex9P1 PI r","Hlavice signálky, zapuštěná, bez potisku, červená","NBF",75,0,75,8592765056634,20,18592765056631,360,28592765056638,"8531807000",0.01,0.01]
[105663,"Ex9P1 PI y","Hlavice signálky, zapuštěná, bez potisku, žlutá","NBF",75,0,75,8592765056641,20,18592765056648,360,28592765056645,"8531807000",0.01,0.01]
[105665,"Ex9P1 S w","Ovládací hlavice přepínače s úchytem, dvoupolohová, s aretací, bílá","NBF",165,0,165,8592765056665,10,18592765056662,320,28592765056669,"8536508090",0.02,0.02]
[105668,"Ex9P1 S r","Ovládací hlavice přepínače s úchytem, dvoupolohová, s aretací, červená","NBF",165,0,165,8592765056696,10,18592765056693,320,28592765056690,"8536508090",0.02,0.02]
[105671,"Ex9P1 SI w","Ovládací hlavice přepínače s úchytem, dvoupolohová, s aretací, prosvětlená, čirá","NBF",250,0,250,8592765056726,10,18592765056723,320,28592765056720,"8536508090",0.02,0.02]
[105673,"Ex9P1 SI r","Ovládací hlavice přepínače s úchytem, dvoupolohová, s aretací, prosvětlená, červená","NBF",250,0,250,8592765056740,10,18592765056747,320,28592765056744,"8536508090",0.02,0.02]
[105511,"Ex9P1 SS w","Ovládací hlavice přepínače s úchytem, dvoupolohová, bez aretace, bílá","NBF",165,0,165,8592765055125,10,18592765055122,320,28592765055129,"8536508090",0.02,0.02]
[105512,"Ex9P1 SS k","Ovládací hlavice přepínače s úchytem, dvoupolohová, bez aretace, černá","NBF",165,0,165,8592765055132,10,18592765055139,320,28592765055136,"8536508090",0.02,0.02]
[105516,"Ex9P1 SS b","Ovládací hlavice přepínače s úchytem, dvoupolohová, bez aretace, modrá","NBF",165,0,165,8592765055170,10,18592765055177,320,28592765055174,"8536508090",0.04,0.04]
[105517,"Ex9P1 SSI w","Ovládací hlavice přepínače s úchytem, dvoupolohová, bez aretace, prosvětlená, čirá","NBF",250,0,250,8592765055187,10,18592765055184,320,28592765055181,"8536508090",0.02,0.02]
[105520,"Ex9P1 SSI y","Ovládací hlavice přepínače s úchytem, dvoupolohová, bez aretace, prosvětlená, žlutá","NBF",250,0,250,8592765055217,10,18592765055214,320,28592765055211,"8536508090",0.02,0.02]
[105521,"Ex9P1 SSI b","Ovládací hlavice přepínače s úchytem, dvoupolohová, bez aretace, prosvětlená, modrá","NBF",250,0,250,8592765055224,10,18592765055221,320,28592765055228,"8536508090",0.02,0.02]
[105680,"Ex9P1 S3 r","Ovládací hlavice přepínače s úchytem, třípolohová, s aretací, červená","NBF",177,0,177,8592765056818,10,18592765056815,320,28592765056812,"8536508090",0.02,0.02]
[105681,"Ex9P1 S3 y","Ovládací hlavice přepínače s úchytem, třípolohová, s aretací, žlutá","NBF",177,0,177,8592765056825,10,18592765056822,320,28592765056829,"8536508090",0.02,0.02]
[105684,"Ex9P1 S3I g","Ovládací hlavice přepínače s úchytem, třípolohová, s aretací, prosvětlená, zelená","NBF",265,0,265,8592765056856,10,18592765056853,320,28592765056850,"8536508090",0.02,0.02]
[105686,"Ex9P1 S3I y","Ovládací hlavice přepínače s úchytem, třípolohová, s aretací, prosvětlená, žlutá","NBF",265,0,265,8592765056870,10,18592765056877,320,28592765056874,"8536508090",0.02,0.02]
[105523,"Ex9P1 SS3 k","Ovládací hlavice přepínače s úchytem, třípolohová, bez aretace, černá","NBF",177,0,177,8592765055248,10,18592765055245,320,28592765055242,"8536508090",0.02,0.02]
[105524,"Ex9P1 SS3 g","Ovládací hlavice přepínače s úchytem, třípolohová, bez aretace, zelená","NBF",177,0,177,8592765055255,10,18592765055252,320,28592765055259,"8536508090",0.02,0.02]
[105528,"Ex9P1 SS3I w","Ovládací hlavice přepínače s úchytem, třípolohová, bez aretace, prosvětlená, čirá","NBF",265,0,265,8592765055293,10,18592765055290,320,28592765055297,"8536508090",0.02,0.02]
[105529,"Ex9P1 SS3I g","Ovládací hlavice přepínače s úchytem, třípolohová, bez aretace, prosvětlená, zelená","NBF",265,0,265,8592765055309,10,18592765055306,320,28592765055303,"8536508090",0.02,0.02]
[105532,"Ex9P1 SS3I b","Ovládací hlavice přepínače s úchytem, třípolohová, bez aretace, prosvětlená, modrá","NBF",265,0,265,8592765055330,10,18592765055337,320,28592765055334,"8536508090",0.02,0.02]
[105534,"Ex9P1 SSM3 k","Ovládací hlavice přepínače s úchytem, třípolohová, s aretací vpravo, černá","NBF",177,0,177,8592765055354,10,18592765055351,320,28592765055358,"8536508090",0.02,0.02]
[105537,"Ex9P1 SSM3 y","Ovládací hlavice přepínače s úchytem, třípolohová, s aretací vpravo, žlutá","NBF",177,0,177,8592765055385,10,18592765055382,320,28592765055389,"8536508090",0.02,0.02]
[105540,"Ex9P1 SSM3I g","Ovládací hlavice přepínače s úchytem, třípolohová, s aretací vpravo, prosvětlená, zelená","NBF",265,0,265,8592765055415,10,18592765055412,320,28592765055419,"8536508090",0.02,0.02]
[105542,"Ex9P1 SSM3I y","Ovládací hlavice přepínače s úchytem, třípolohová, s aretací vpravo, prosvětlená, žlutá","NBF",265,0,265,8592765055439,10,18592765055436,320,28592765055433,"8536508090",0.02,0.02]
[105543,"Ex9P1 SSM3I b","Ovládací hlavice přepínače s úchytem, třípolohová, s aretací vpravo, prosvětlená, modrá","NBF",265,0,265,8592765055446,10,18592765055443,320,28592765055440,"8536508090",0.02,0.02]
[105545,"Ex9P1 SMS3 k","Ovládací hlavice přepínače s úchytem, třípolohová, s aretací vlevo, černá","NBF",177,0,177,8592765055460,10,18592765055467,320,28592765055464,"8536508090",0.02,0.02]
[105548,"Ex9P1 SMS3 y","Ovládací hlavice přepínače s úchytem, třípolohová, s aretací vlevo, žlutá","NBF",177,0,177,8592765055491,10,18592765055498,320,28592765055495,"8536508090",0.02,0.02]
[105551,"Ex9P1 SMS3I g","Ovládací hlavice přepínače s úchytem, třípolohová, s aretací vlevo, prosvětlená, zelená","NBF",265,0,265,8592765055521,10,18592765055528,320,28592765055525,"8536508090",0.02,0.02]
[105553,"Ex9P1 SMS3I y","Ovládací hlavice přepínače s úchytem, třípolohová, s aretací vlevo, prosvětlená, žlutá","NBF",265,0,265,8592765055545,10,18592765055542,320,28592765055549,"8536508090",0.02,0.02]
[105555,"Ex9P1 SSK","Ovládací hlavice přepínače s klíčem, dvoupolohová, bez aretace","NBF",603,0,603,8592765055569,10,18592765055566,320,28592765055563,"8536508090",0.02,0.02]
[105688,"Ex9P1 S3K ","Ovládací hlavice přepínače s klíčem, třípolohová, s aretací","NBF",642,0,642,8592765056894,10,18592765056891,320,28592765056898,"8536508090",0.02,0.02]
[106776,"Ex9P1 S SH","Nosič štítků 25x11 mm, prázdný, s otvorem pro přístroje Ex9P1","NBF",13,0,13,8592765067777,1,18592765067774,null,28592765067771,"3926909790",0,0]
[106777,"Ex9P1 S S0","Popisový štítek prázdný, vhodný pro nosič štítků Ex9P1 S SH","NBF",13,0,13,8592765067784,10,18592765067781,null,28592765067788,"8538909999",0,0]
[106780,"Ex9P1 S S3","Popisový štítek s potiskem I-0-II, vhodný pro nosič štítků Ex9P1 S SH","NBF",16,0,16,8592765067814,10,18592765067811,null,28592765067818,"8538909999",0,0]
[106782,"Ex9P1 S S5","Popisový štítek s potiskem 0-1, vhodný pro nosič štítků Ex9P1 S SH","NBF",16,0,16,8592765067838,10,18592765067835,null,28592765067832,"8538909999",0,0]
[106785,"Ex9P1 S S8","Popisový štítek s potiskem START, vhodný pro nosič štítků Ex9P1 S SH","NBF",16,0,16,8592765067869,10,18592765067866,null,28592765067863,"8538909999",0,0]
[106786,"Ex9P1 S S9","Popisový štítek s potiskem ON, vhodný pro nosič štítků Ex9P1 S SH","NBF",16,0,16,8592765067876,10,18592765067873,null,28592765067870,"8538909999",0,0]
[106790,"Ex9P1 S S13","Popisový štítek s potiskem FAULT, vhodný pro nosič štítků Ex9P1 S SH","NBF",16,0,16,8592765067913,10,18592765067910,null,28592765067917,"8538909999",0,0]
[106791,"Ex9P1 H S6EN","Štítek nouzového zastavení s výřezem pro Ex9P1 H, samolepicí, žlutý, kruhový, průměr 60 mm, EN","NBF",104,0,104,8592765067920,10,18592765067927,null,28592765067924,"3919908099",0.02,0.02]
[106794,"Ex9P1 H S6PL","Štítek nouzového zastavení s výřezem pro Ex9P1 H, samolepicí, žlutý, kruhový, průměr 60 mm, PL","NBF",104,0,104,8592765067951,10,18592765067958,null,28592765067955,"3919908099",0.02,0.02]
[106795,"Ex9P1 H S6RO","Štítek nouzového zastavení s výřezem pro Ex9P1 H, samolepicí, žlutý, kruhový, průměr 60 mm, RO","NBF",104,0,104,8592765067968,10,18592765067965,null,28592765067962,"3919908099",0.02,0.02]
[106799,"Ex9P1 H S6IT","Štítek nouzového zastavení s výřezem pro Ex9P1 H, samolepicí, žlutý, kruhový, průměr 60 mm, IT","NBF",104,0,104,8592765068002,10,18592765068009,null,28592765068006,"3919908099",0.01,0.01]
[106800,"Ex9P1 H S6RU","Štítek nouzového zastavení s výřezem pro Ex9P1 H, samolepicí, žlutý, kruhový, průměr 60 mm, RU","NBF",104,0,104,8592765068019,10,18592765068016,null,28592765068013,"3919908099",0.01,0.01]
[106803,"Ex9P1 H S6HU","Štítek nouzového zastavení s výřezem pro Ex9P1 H, samolepicí, žlutý, kruhový, průměr 60 mm, HU","NBF",104,0,104,8592765068040,10,18592765068047,null,28592765068044,"3919908099",0.02,0.02]
[106805,"Ex9P1 H S6LV","Štítek nouzového zastavení s výřezem pro Ex9P1 H, samolepicí, žlutý, kruhový, průměr 60 mm, LV","NBF",104,0,104,8592765068064,10,18592765068061,null,28592765068068,"3919908099",0.01,0.01]
[107869,"Ex9P1 H S6EMS","Štítek nouzového zastavení s výřezem pro Ex9P1 H, samolepicí, žlutý, kruhový, průměr 60 mm, symbol NZ","NBF",104,0,104,8592765078704,10,18592765078701,null,28592765078708,"8538909999",0.02,0.02]
[106809,"Ex9P1 H S9SK","Štítek nouzového zastavení s výřezem pro Ex9P1 H, samolepicí, žlutý, kruhový, průměr 90 mm, SK","NBF",117,0,117,8592765068101,10,18592765068108,null,28592765068105,"3919908099",0.01,0.01]
[106811,"Ex9P1 H S9RO","Štítek nouzového zastavení s výřezem pro Ex9P1 H, samolepicí, žlutý, kruhový, průměr 90 mm, RO","NBF",117,0,117,8592765068125,10,18592765068122,null,28592765068129,"3919908099",0.01,0.01]
[106812,"Ex9P1 H S9DE","Štítek nouzového zastavení s výřezem pro Ex9P1 H, samolepicí, žlutý, kruhový, průměr 90 mm, DE","NBF",117,0,{"$f":"E4926*(1-F4926)","v":117},8592765068132,10,18592765068139,null,28592765068136,"3919908099",0.01,0.01]
[106814,"Ex9P1 H S9ES","Štítek nouzového zastavení s výřezem pro Ex9P1 H, samolepicí, žlutý, kruhový, průměr 90 mm, ES","NBF",117,0,117,8592765068156,10,18592765068153,null,28592765068150,"3919908099",0.01,0.01]
[106817,"Ex9P1 H S9BG","Štítek nouzového zastavení s výřezem pro Ex9P1 H, samolepicí, žlutý, kruhový, průměr 90 mm, BG","NBF",117,0,117,8592765068187,10,18592765068184,null,28592765068181,"3919908099",0.01,0.01]
[106820,"Ex9P1 H S9LT","Štítek nouzového zastavení s výřezem pro Ex9P1 H, samolepicí, žlutý, kruhový, průměr 90 mm, LT","NBF",117,0,117,8592765068217,10,18592765068214,null,28592765068211,"3919908099",0.01,0.01]
[106822,"Ex9P1 H S9EE","Štítek nouzového zastavení s výřezem pro Ex9P1 H, samolepicí, žlutý, kruhový, průměr 90 mm, EE","NBF",117,0,117,8592765068231,10,18592765068238,null,28592765068235,"3919908099",0.01,0.01]
[]
["Panelové signálky Ex9IL"]
[105404,"Ex9IL 1 g","Náhradní krycí sklíčko pro Ex9IL, ploché, zelené","NBF",21,0,21,8592765054050,20,18592765054057,1200,28592765054054,"3926909790",0.22,0.22]
[105407,"Ex9IL 1 b","Náhradní krycí sklíčko pro Ex9IL, ploché, modré","NBF",21,0,21,8592765054081,20,18592765054088,1200,28592765054085,"3926909790",0.22,0.22]
[105410,"Ex9IL 2 r","Náhradní krycí sklíčko pro Ex9IL, zaoblené, červené","NBF",21,0,21,8592765054111,20,18592765054118,1200,28592765054115,"3926909790",0.22,0.22]
[105412,"Ex9IL 2 b","Náhradní krycí sklíčko pro Ex9IL, zaoblené, modré","NBF",21,0,21,8592765054135,20,18592765054132,1200,28592765054139,"3926909790",0.22,0.22]
[105415,"Ex9IL 1R r 6V AC/DC","Panelová signálka, s plochou hlavicí, rezistivní, červená, 6V AC/DC","NBF",390,0,390,8592765054166,10,18592765054163,600,28592765054160,"8531807000",0.02,0.02]
[105416,"Ex9IL 1R y 6V AC/DC","Panelová signálka, s plochou hlavicí, rezistivní, žlutá, 6V AC/DC","NBF",390,0,390,8592765054173,10,18592765054170,600,28592765054177,"8531807000",0.02,0.02]
[105420,"Ex9IL 1R r 12V AC/DC","Panelová signálka, s plochou hlavicí, rezistivní, červená, 12V AC/DC","NBF",390,0,390,8592765054210,10,18592765054217,600,28592765054214,"8531807000",0.02,0.02]
[105421,"Ex9IL 1R y 12V AC/DC","Panelová signálka, s plochou hlavicí, rezistivní, žlutá, 12V AC/DC","NBF",390,0,390,8592765054227,10,18592765054224,600,28592765054221,"8531807000",0.02,0.02]
[105424,"Ex9IL 1R g 24V AC/DC","Panelová signálka, s plochou hlavicí, rezistivní, zelená, 24V AC/DC","NBF",390,0,390,8592765054258,10,18592765054255,600,28592765054252,"8531807000",0.02,0.02]
[105425,"Ex9IL 1R r 24V AC/DC","Panelová signálka, s plochou hlavicí, rezistivní, červená, 24V AC/DC","NBF",390,0,390,8592765054265,10,18592765054262,600,28592765054269,"8531807000",0.02,0.02]
[105429,"Ex9IL 1R g 36V AC/DC","Panelová signálka, s plochou hlavicí, rezistivní, zelená, 36V AC/DC","NBF",390,0,390,8592765054302,10,18592765054309,600,28592765054306,"8531807000",0.02,0.02]
[105430,"Ex9IL 1R r 36V AC/DC","Panelová signálka, s plochou hlavicí, rezistivní, červená, 36V AC/DC","NBF",390,0,390,8592765054319,10,18592765054316,600,28592765054313,"8531807000",0.02,0.02]
[105433,"Ex9IL 1R w 48V AC/DC","Panelová signálka, s plochou hlavicí, rezistivní, bílá, 48V AC/DC","NBF",390,0,390,8592765054340,10,18592765054347,600,28592765054344,"8531807000",0.02,0.02]
[105435,"Ex9IL 1R r 48V AC/DC","Panelová signálka, s plochou hlavicí, rezistivní, červená, 48V AC/DC","NBF",390,0,{"$f":"E4973*(1-F4973)","v":390},8592765054364,10,18592765054361,600,28592765054368,"8531807000",0.02,0.02]
[105438,"Ex9IL 1C w 110V AC","Panelová signálka, s plochou hlavicí, kapacitní, bílá, 110V AC","NBF",467,0,467,8592765054395,10,18592765054392,600,28592765054399,"8531807000",0.02,0.02]
[105441,"Ex9IL 1C y 110V AC","Panelová signálka, s plochou hlavicí, kapacitní, žlutá, 110V AC","NBF",467,0,467,8592765054425,10,18592765054422,600,28592765054429,"8531807000",0.02,0.02]
[105443,"Ex9IL 1C w 230V AC","Panelová signálka, s plochou hlavicí, kapacitní, bílá, 230V AC","NBF",467,0,467,8592765054449,10,18592765054446,600,28592765054443,"8531807000",0.02,0.02]
[105444,"Ex9IL 1C g 230V AC","Panelová signálka, s plochou hlavicí, kapacitní, zelená, 230V AC","NBF",467,0,467,8592765054456,10,18592765054453,600,28592765054450,"8531807000",0.02,0.02]
[105446,"Ex9IL 1C y 230V AC","Panelová signálka, s plochou hlavicí, kapacitní, žlutá, 230V AC","NBF",467,0,467,8592765054470,10,18592765054477,600,28592765054474,"8531807000",0.02,0.02]
[105449,"Ex9IL 1C g 400V AC","Panelová signálka, s plochou hlavicí, kapacitní, zelená, 400V AC","NBF",467,0,467,8592765054500,10,18592765054507,600,28592765054504,"8531807000",0.02,0.02]
[105452,"Ex9IL 1C b 400V AC","Panelová signálka, s plochou hlavicí, kapacitní, modrá, 400V AC","NBF",467,0,467,8592765054531,10,18592765054538,600,28592765054535,"8531807000",0.02,0.02]
[105455,"Ex9IL 2R r 6V AC/DC","Panelová signálka, se zaoblenou hlavicí, rezistivní, červená, 6V AC/DC","NBF",390,0,390,8592765054562,10,18592765054569,600,28592765054566,"8531807000",0.02,0.02]
[105457,"Ex9IL 2R b 6V AC/DC","Panelová signálka, se zaoblenou hlavicí, rezistivní, modrá, 6V AC/DC","NBF",390,0,390,8592765054586,10,18592765054583,600,28592765054580,"8531807000",0.02,0.02]
[105458,"Ex9IL 2R w 12V AC/DC","Panelová signálka, se zaoblenou hlavicí, rezistivní, bílá, 12V AC/DC","NBF",390,0,390,8592765054593,10,18592765054590,600,28592765054597,"8531807000",0.02,0.02]
[105461,"Ex9IL 2R y 12V AC/DC","Panelová signálka, se zaoblenou hlavicí, rezistivní, žlutá, 12V AC/DC","NBF",390,0,390,8592765054623,10,18592765054620,600,28592765054627,"8531807000",0.02,0.02]
[105462,"Ex9IL 2R b 12V AC/DC","Panelová signálka, se zaoblenou hlavicí, rezistivní, modrá, 12V AC/DC","NBF",390,0,390,8592765054630,10,18592765054637,600,28592765054634,"8531807000",0.02,0.02]
[105466,"Ex9IL 2R y 24V AC/DC","Panelová signálka, se zaoblenou hlavicí, rezistivní, žlutá, 24V AC/DC","NBF",390,0,390,8592765054678,10,18592765054675,600,28592765054672,"8531807000",0.02,0.02]
[105467,"Ex9IL 2R b 24V AC/DC","Panelová signálka, se zaoblenou hlavicí, rezistivní, modrá, 24V AC/DC","NBF",390,{"$f":"NBF","v":0},{"$f":"E5005*(1-F5005)","v":390},8592765054685,10,18592765054682,600,28592765054689,"8531807000",0.02,0.02]
[105470,"Ex9IL 2R r 36V AC/DC","Panelová signálka, se zaoblenou hlavicí, rezistivní, červená, 36V AC/DC","NBF",390,0,390,8592765054715,10,18592765054712,600,28592765054719,"8531807000",0.02,0.02]
[105472,"Ex9IL 2R b 36V AC/DC","Panelová signálka, se zaoblenou hlavicí, rezistivní, modrá, 36V AC/DC","NBF",390,0,390,8592765054739,10,18592765054736,600,28592765054733,"8531807000",0.02,0.02]
[105475,"Ex9IL 2R r 48V AC/DC","Panelová signálka, se zaoblenou hlavicí, rezistivní, červená, 48V AC/DC","NBF",390,0,390,8592765054760,10,18592765054767,600,28592765054764,"8531807000",0.02,0.02]
[105478,"Ex9IL 2C w 110V AC","Panelová signálka, se zaoblenou hlavicí, kapacitní, bílá, 110V AC","NBF",467,0,467,8592765054791,10,18592765054798,600,28592765054795,"8531807000",0.02,0.02]
[105480,"Ex9IL 2C r 110V AC","Panelová signálka, se zaoblenou hlavicí, kapacitní, červená, 110V AC","NBF",467,0,467,8592765054814,10,18592765054811,600,28592765054818,"8531807000",0.02,0.02]
[105481,"Ex9IL 2C y 110V AC","Panelová signálka, se zaoblenou hlavicí, kapacitní, žlutá, 110V AC","NBF",467,0,467,8592765054821,10,18592765054828,600,28592765054825,"8531807000",0.02,0.02]
[105484,"Ex9IL 2C g 230V AC","Panelová signálka, se zaoblenou hlavicí, kapacitní, zelená, 230V AC","NBF",467,0,467,8592765054852,10,18592765054859,600,28592765054856,"8531807000",0.02,0.02]
[105486,"Ex9IL 2C y 230V AC","Panelová signálka, se zaoblenou hlavicí, kapacitní, žlutá, 230V AC","NBF",467,0,467,8592765054876,10,18592765054873,600,28592765054870,"8531807000",0.02,0.02]
[105489,"Ex9IL 2C g 400V AC","Panelová signálka, se zaoblenou hlavicí, kapacitní, zelená, 400V AC","NBF",467,0,467,8592765054906,10,18592765054903,600,28592765054900,"8531807000",0.02,0.02]
[105492,"Ex9IL 2C b 400V AC","Panelová signálka, se zaoblenou hlavicí, kapacitní, modrá, 400V AC","NBF",467,0,467,8592765054937,10,18592765054934,600,28592765054931,"8531807000",0.02,0.02]
["Panelové bzučáky Ex9PB"]
[105689,"Ex9PB I k 24V AC/DC","Panelový bzučák, přerušovaný, černý, 24V AC/DC","NBF",382,{"$f":"NBF","v":0},{"$f":"E5033*(1-F5033)","v":382},8592765056900,10,18592765056907,480,28592765056904,"8531807000",0.02,0.02]
[105691,"Ex9PB I k 48V AC/DC","Panelový bzučák, přerušovaný, černý, 48V AC/DC","NBF",382,0,382,8592765056924,10,18592765056921,480,28592765056928,"8531807000",0.02,0.02]
[105694,"Ex9PB I k 400V AC","Panelový bzučák, přerušovaný, černý, 400V AC","NBF",382,0,382,8592765056955,10,18592765056952,480,28592765056959,"8531807000",0.02,0.02]
[105697,"Ex9PB I r 48V AC/DC","Panelový bzučák, přerušovaný, červený, 48V AC/DC","NBF",382,0,382,8592765056986,10,18592765056983,480,28592765056980,"8531807000",0.02,0.02]
[105699,"Ex9PB I r 230V AC","Panelový bzučák, přerušovaný, červený, 230V AC","NBF",382,0,382,8592765057006,10,18592765057003,480,28592765057000,"8531807000",0.02,0.02]
[105702,"Ex9PB B r 36V AC/DC","Panelový bzučák, přerušovaný, blikající, červený, 36V AC/DC","NBF",458,0,458,8592765057037,10,18592765057034,480,28592765057031,"8531807000",0.02,0.02]
[105703,"Ex9PB B r 48V AC/DC","Panelový bzučák, přerušovaný, blikající, červený, 48V AC/DC","NBF",458,0,458,8592765057044,10,18592765057041,480,28592765057048,"8531807000",0.02,0.02]
[105707,"Ex9PB C k 24V AC/DC","Panelový bzučák, stále znějící, černý, 24V AC/DC","NBF",382,0,382,8592765057082,10,18592765057089,480,28592765057086,"8531807000",0.02,0.02]
[105708,"Ex9PB C k 36V AC/DC","Panelový bzučák, stále znějící, černý, 36V AC/DC","NBF",382,0,382,8592765057099,10,18592765057096,480,28592765057093,"8531807000",0.02,0.02]
[105711,"Ex9PB C k 230V AC","Panelový bzučák, stále znějící, černý, 230V AC","NBF",382,0,382,8592765057129,10,18592765057126,480,28592765057123,"8531807000",0.02,0.02]
[105712,"Ex9PB C k 400V AC","Panelový bzučák, stále znějící, černý, 400V AC","NBF",382,0,382,8592765057136,10,18592765057133,480,28592765057130,"8531807000",0.02,0.02]
[105716,"Ex9PB C r 110V AC","Panelový bzučák, stále znějící, červený, 110V AC","NBF",382,0,382,8592765057174,10,18592765057171,480,28592765057178,"8531807000",0.02,0.02]
[105717,"Ex9PB C r 230V AC","Panelový bzučák, stále znějící, červený, 230V AC","NBF",382,0,382,8592765057181,10,18592765057188,480,28592765057185,"8531807000",0.02,0.02]
[105720,"Ex9PB L r 36V AC/DC","Panelový bzučák, stále znějící, svítící, červený, 36V AC/DC","NBF",458,0,458,8592765057211,10,18592765057218,480,28592765057215,"8531807000",0.02,0.02]
[105722,"Ex9PB L r 110V AC","Panelový bzučák, stále znějící, svítící, červený, 110V AC","NBF",458,0,458,8592765057235,10,18592765057232,480,28592765057239,"8531807000",0.02,0.02]
[]
["Ovládací krabičky, Ex9P2 FH"]
[111412,"Ex9P2 FH 1 y EU","Ovládací krabička, 1 otvor, žlutá","NBF",303,{"$f":"NBF","v":0},303,8592765114129,1,18592765114126,64,28592765114123,85389000000,0.12,0.12]
[111413,"Ex9P2 FH 2 y EU","Ovládací krabička, 2 otvory, žlutá","NBF",424,{"$f":"NBF","v":0},424,8592765114136,1,18592765114133,56,28592765114130,85389000000,0.14000000000000001,0.14000000000000001]
["Zásuvná relé Ex9JM"]
[110292,"Ex9JM2L10 24VDC","Zásuvné relé 10 A, 24 V DC, 2 kontakty","NBH",105,0,105,8592765102928,20,18592765102925,480,28592765102922,"8536419089",0.03,0.03]
[110295,"Ex9JM2L10 110VDC","Zásuvné relé 10 A, 110 V DC, 2 kontakty","NBH",117,0,117,8592765102959,20,18592765102956,480,28592765102953,"8536419089",0.03,0.03]
[110298,"Ex9JM2L10 36VAC","Zásuvné relé 10 A, 36 V AC, 2 kontakty","NBH",113,0,113,8592765102980,20,18592765102987,480,28592765102984,"8536419089",0.03,0.03]
[110300,"Ex9JM2L10 110VAC","Zásuvné relé 10 A, 110 V AC, 2 kontakty","NBH",117,0,117,8592765103000,20,18592765103007,480,28592765103004,"8536419089",0.03,0.03]
[110301,"Ex9JM2L10 230VAC","Zásuvné relé 10 A, 230 V AC, 2 kontakty","NBH",108,0,108,8592765103017,20,18592765103014,480,28592765103011,"8536419089",0.03,0.03]
[110303,"Ex9JM2L05 12VDC","Zásuvné relé 5 A, 12 V DC, 2 kontakty","NBH",109,0,109,8592765103031,20,18592765103038,480,28592765103035,"8536419089",0.03,0.03]
[110306,"Ex9JM2L05 48VDC","Zásuvné relé 5 A, 48 V DC, 2 kontakty","NBH",108,0,108,8592765103062,20,18592765103069,480,28592765103066,"8536419089",0.03,0.03]
[110309,"Ex9JM2L05 24VAC","Zásuvné relé 5 A, 24 V AC, 2 kontakty","NBH",135,0,135,8592765103093,20,18592765103090,480,28592765103097,"8536419089",0.03,0.03]
[110311,"Ex9JM2L05 48VAC","Zásuvné relé 5 A, 48 V AC, 2 kontakty","NBH",136,0,136,8592765103116,20,18592765103113,480,28592765103110,"8536419089",0.03,0.03]
[110314,"Ex9JM2DZ-05","Patice pro zásuvné relé 5 A, 2 kontakty","NBH",63,0,63,8592765103147,10,18592765103144,480,28592765103141,"8538909999",0.04,0.04]
[110315,"Ex9JM4L03 12VDC","Zásuvné relé 3 A, 12 V DC, 4 kontakty","NBH",140,0,140,8592765103154,20,18592765103151,480,28592765103158,"8536419089",0.03,0.03]
[110319,"Ex9JM4L03 110VDC","Zásuvné relé 3 A, 110 V DC, 4 kontakty","NBH",145,0,145,8592765103192,20,18592765103199,480,28592765103196,"8536419089",0.03,0.03]
[110320,"Ex9JM4L03 220VDC","Zásuvné relé 3 A, 220 V DC, 4 kontakty","NBH",136,0,136,8592765103208,20,18592765103205,480,28592765103202,"8536419089",0.03,0.03]
[110323,"Ex9JM4L03 48VAC","Zásuvné relé 3 A, 48 V AC, 4 kontakty","NBH",136,0,136,8592765103239,20,18592765103236,480,28592765103233,"8536419089",0.03,0.03]
[110324,"Ex9JM4L03 110VAC","Zásuvné relé 3 A, 110 V AC, 4 kontakty","NBH",145,0,145,8592765103246,20,18592765103243,480,28592765103240,"8536419089",0.03,0.03]
["Monitorovací relé Ex9JP"]
[110230,"Ex9JP-1 AC400V ","Monitorovací relé, ochrana poruchy a sledu fáze","NBH",1204,{"$f":"NBH","v":0},{"$f":"E5117*(1-F5117)","v":1204},8592765102300,1,18592765102307,90,28592765102304,85364900,0.18,0.18]
[110234,"Ex9JP-4 AC400V ","Monitorovací relé 3P-3W: Nastavitelná podpěťová/přepěťová ochrana s detekcí poruchy fáze","NBH",1309,{"$f":"NBH","v":0},1309,8592765102348,1,18592765102345,90,28592765102342,85364900,0.18,0.18]
[110235,"Ex9JP-5 AC400V ","Monitorovací relé 3P-3W: Nastavitelná podpěťová/přepěťová ochrana s detekcí sledu a poruchy fáze","NBH",1330,{"$f":"NBH","v":0},1330,8592765102355,1,18592765102352,90,28592765102359,85364900,0.18,0.18]
[110238,"Ex9JP-7 AC400V ","Monitorovací relé 3P-3W: Fixní podpěťová/přepěťová ochrana, nastavitelná ochrana asymetrie a s detekcí poruchy a sledu fáze","NBH",1541,{"$f":"NBH","v":0},1541,8592765102386,1,18592765102383,90,28592765102380,85364900,0.18,0.18]
[110239,"Ex9JP-7P AC400V ","Monitorovací relé 3P-3W: Nastavitelná ochrana asymetrie a výpadku fáze, detekce sledu fáze s tepelnou ochranou motoru","NBH",1865,{"$f":"NBH","v":0},1865,8592765102393,1,18592765102390,90,28592765102397,85364900,0.18,0.18]
[110243,"Ex9JP-10 AC230V ","Monitorovací relé 3P/2P/1P-4W: Nastavitelná podpěťová ochrana s detekcí poruchy fáze","NBH",1456,{"$f":"NBH","v":0},1456,8592765102430,1,18592765102437,90,28592765102434,85364900,0.18,0.18]
[110244,"Ex9JP-11 AC230V ","Monitorovací relé 3P/2P/1P-4W: Nastavitelná podpěťová/přepěťová ochrana s detekcí poruchy fáze","NBH",1204,{"$f":"NBH","v":0},1204,8592765102447,1,18592765102444,90,28592765102441,85364900,0.18,0.18]
[110247,"Ex9JP-13P AC230V ","Monitorovací relé 3P-4W: Nastavitelná podpěťová/přepěťová ochrana, fixní ochrana asymetrie s detekcí poruchy a sledu fáze a tepelnou ochranou motoru","NBH",1865,{"$f":"NBH","v":0},1865,8592765102478,1,18592765102475,90,28592765102472,85364900,0.18,0.18]
[110249,"Ex9JP-14P AC230V ","Monitorovací relé 3P-4W: Fixní přepěťová/podpěťová ochrana, nastavitelná ochrana asymetrie s detekcí poruchy a sledu fáze a tepelnou ochranou motoru.","NBH",1865,{"$f":"NBH","v":0},1865,8592765102492,1,18592765102499,90,28592765102496,85364900,0.18,0.18]
[110252,"Ex9JP-16 AC230V ","Monitorovací relé 3P-4W: Detekce poruchy a sledu fáze. ","NBH",1174,{"$f":"NBH","v":0},1174,8592765102522,1,18592765102529,90,28592765102526,85364900,0.18,0.18]
[110255,"Ex9JP-18 AC400V","Monitorovací relé 3P-3W: Nastavitelná podpěťová/přepěťová ochrana, fixní ochrana asymetrie s ochranou sledu a poruchy fáze a detekcí proti přetížení","NBH",1174,{"$f":"NBH","v":0},1174,8592765102553,1,18592765102550,90,28592765102557,85364900,0.18,0.18]
["Ministykače Ex9CS"]
[100956,"Ex9CS06  01 3P 415V","Ministykač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 415 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",359,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E5145*(1-F5145)","v":359},8592765009579,1,8592765009579,72,28592765009573,"8536490099",0.18,0.18]
[100958,"Ex9CS06  01 3P 380V","Ministykač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 380 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",359,0,359,8592765009593,1,8592765009593,72,28592765009597,"8536490099",0.18,0.18]
[100961,"Ex9CS06  01 3P 220V","Ministykač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 220 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",359,0,359,8592765009623,1,8592765009623,72,28592765009627,"8536490099",0.18,0.18]
[100964,"Ex9CS06  01 3P 48V","Ministykač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 48 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",359,0,359,8592765009654,1,8592765009654,72,28592765009658,"8536419089",0.18,0.18]
[100966,"Ex9CS06  01 3P 36V ","Ministykač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 36 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",359,0,359,8592765009678,1,8592765009678,72,28592765009672,"8536419089",0.18,0.18]
[100969,"Ex9CS06  10 3P 400V","Ministykač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 400 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",359,0,359,8592765009708,1,8592765009708,72,28592765009702,"8536490099",0.18,0.18]
[100970,"Ex9CS06  10 3P 380V","Ministykač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 380 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",359,0,359,8592765009715,1,8592765009715,72,28592765009719,"8536490099",0.18,0.18]
[100974,"Ex9CS06  10 3P 127V","Ministykač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 127 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",359,0,359,8592765009753,1,8592765009753,72,28592765009757,"8536490099",0.18,0.18]
[100975,"Ex9CS06  10 3P 110V ","Ministykač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 110 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",359,0,359,8592765009760,1,8592765009760,72,28592765009764,"8536490099",0.18,0.18]
[100978,"Ex9CS06  10 3P 36V ","Ministykač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 36 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",359,0,359,8592765009791,1,8592765009791,72,28592765009795,"8536419089",0.18,0.18]
[100980,"Ex9CS06   4P 415V","Ministykač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 415 V AC","NBA",535,0,535,8592765009814,1,8592765009814,72,28592765009818,"8536490099",0.18,0.18]
[100983,"Ex9CS06   4P 240V","Ministykač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 240 V AC","NBA",535,0,535,8592765009845,1,8592765009845,72,28592765009849,"8536490099",0.18,0.18]
[100984,"Ex9CS06   4P 230V","Ministykač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 230 V AC","NBA",535,0,535,8592765009852,1,8592765009852,72,28592765009856,"8536490099",0.18,0.18]
[100988,"Ex9CS06   4P 48V","Ministykač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 48 V AC","NBA",535,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E5177*(1-F5177)","v":535},8592765009890,1,8592765009890,72,28592765009894,"8536419089",0.18,0.18]
[100989,"Ex9CS06   4P 42V","Ministykač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 42 V AC","NBA",535,0,535,8592765009906,1,8592765009906,72,28592765009900,"8536419089",0.18,0.18]
[100992,"Ex9CS06   4P/22 415V","Ministykač, 4pól, řazení 2+2, 6A AC-3, ovl. 415 V AC","NBA",650,0,650,8592765009937,1,8592765009937,72,28592765009931,"8536490099",0.18,0.18]
[100993,"Ex9CS06   4P/22 400V","Ministykač, 4pól, řazení 2+2, 6A AC-3, ovl. 400 V AC","NBA",650,0,650,8592765009944,1,8592765009944,72,28592765009948,"8536490099",0.18,0.18]
[100997,"Ex9CS06   4P/22 220V","Ministykač, 4pól, řazení 2+2, 6A AC-3, ovl. 220 V AC","NBA",650,0,650,8592765009982,1,8592765009982,72,28592765009986,"8536490099",0.18,0.18]
[100998,"Ex9CS06   4P/22 127V","Ministykač, 4pól, řazení 2+2, 6A AC-3, ovl. 127 V AC","NBA",650,0,650,8592765009999,1,8592765009999,72,28592765009993,"8536490099",0.18,0.18]
[101001,"Ex9CS06   4P/22 42V","Ministykač, 4pól, řazení 2+2, 6A AC-3, ovl. 42 V AC","NBA",650,0,650,8592765010025,1,8592765010025,72,28592765010029,"8536419089",0.18,0.18]
[101003,"Ex9CS06   4P/22 24V ","Ministykač, 4pól, řazení 2+2, 6A AC-3, ovl. 24 V AC","NBA",650,0,650,8592765010049,1,8592765010049,72,28592765010043,"8536419089",0.18,0.18]
[101006,"Ex9CS09  01 3P 380V","Ministykač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 380 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",372,0,372,8592765010070,1,8592765010070,72,28592765010074,"8536490099",0.18,0.18]
[101009,"Ex9CS09  01 3P 220V","Ministykač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 220 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",372,0,372,8592765010100,1,8592765010100,72,28592765010104,"8536490099",0.18,0.18]
[101011,"Ex9CS09  01 3P 110V ","Ministykač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 110 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",372,0,372,8592765010124,1,8592765010124,72,28592765010128,"8536490099",0.18,0.18]
[101012,"Ex9CS09  01 3P 48V","Ministykač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 48 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",372,0,372,8592765010131,1,8592765010131,72,28592765010135,"8536419089",0.18,0.18]
[101014,"Ex9CS09  01 3P 36V ","Ministykač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 36 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",372,0,372,8592765010155,1,8592765010155,72,28592765010159,"8536419089",0.18,0.18]
[101017,"Ex9CS09  10 3P 400V","Ministykač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 400 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",372,0,372,8592765010186,1,8592765010186,72,28592765010180,"8536490099",0.18,0.18]
[101020,"Ex9CS09  10 3P 230V","Ministykač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 230 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",316,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E5209*(1-F5209)","v":316},8592765010216,1,8592765010216,72,28592765010210,"8536490099",0.18,0.18]
[101022,"Ex9CS09  10 3P 127V","Ministykač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 127 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",372,0,372,8592765010230,1,8592765010230,72,28592765010234,"8536490099",0.18,0.18]
[101025,"Ex9CS09  10 3P 42V","Ministykač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 42 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",372,0,372,8592765010261,1,8592765010261,72,28592765010265,"8536419089",0.18,0.18]
[101026,"Ex9CS09  10 3P 36V ","Ministykač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 36 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",372,0,372,8592765010278,1,8592765010278,72,28592765010272,"8536419089",0.18,0.18]
[101028,"Ex9CS09   4P 415V","Ministykač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 415 V AC","NBA",526,0,526,8592765010292,1,8592765010292,72,28592765010296,"8536490099",0.18,0.18]
[101031,"Ex9CS09   4P 240V","Ministykač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 240 V AC","NBA",526,0,526,8592765010322,1,8592765010322,72,28592765010326,"8536490099",0.18,0.18]
[101034,"Ex9CS09   4P 127V","Ministykač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 127 V AC","NBA",526,0,526,8592765010353,1,8592765010353,72,28592765010357,"8536490099",0.18,0.18]
[101036,"Ex9CS09   4P 48V","Ministykač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 48 V AC","NBA",526,0,526,8592765010377,1,8592765010377,72,28592765010371,"8536419089",0.18,0.18]
[101039,"Ex9CS09   4P 24V ","Ministykač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 24 V AC","NBA",526,0,526,8592765010407,1,8592765010407,72,28592765010401,"8536419089",0.18,0.18]
[101040,"Ex9CS09   4P/22 415V","Ministykač, 4pól, řazení 2+2, 9A AC-3, ovl. 415 V AC","NBA",666,0,666,8592765010414,1,8592765010414,72,28592765010418,"8536490099",0.18,0.18]
[101044,"Ex9CS09   4P/22 230V","Ministykač, 4pól, řazení 2+2, 9A AC-3, ovl. 230 V AC","NBA",666,0,666,8592765010452,1,8592765010452,72,28592765010456,"8536490099",0.18,0.18]
[101045,"Ex9CS09   4P/22 220V","Ministykač, 4pól, řazení 2+2, 9A AC-3, ovl. 220 V AC","NBA",666,0,666,8592765010469,1,8592765010469,72,28592765010463,"8536490099",0.18,0.18]
[101048,"Ex9CS09   4P/22 48V","Ministykač, 4pól, řazení 2+2, 9A AC-3, ovl. 48 V AC","NBA",666,0,666,8592765010490,1,8592765010490,72,28592765010494,"8536419089",0.18,0.18]
[101049,"Ex9CS09   4P/22 42V","Ministykač, 4pól, řazení 2+2, 9A AC-3, ovl. 42 V AC","NBA",666,0,666,8592765010506,1,8592765010506,72,28592765010500,"8536419089",0.18,0.18]
[101053,"Ex9CS12  01 3P 400V","Ministykač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 400 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",438,0,438,8592765010544,1,8592765010544,72,28592765010548,"8536490099",0.18,0.18]
[101054,"Ex9CS12  01 3P 380V","Ministykač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 380 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",438,0,438,8592765010551,1,8592765010551,72,28592765010555,"8536490099",0.18,0.18]
[101057,"Ex9CS12  01 3P 220V","Ministykač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 220 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",438,0,438,8592765010582,1,8592765010582,72,28592765010586,"8536490099",0.18,0.18]
[101059,"Ex9CS12  01 3P 110V ","Ministykač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 110 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",438,0,438,8592765010605,1,8592765010605,72,28592765010609,"8536490099",0.18,0.18]
[101062,"Ex9CS12  01 3P 36V ","Ministykač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 36 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",438,0,438,8592765010636,1,8592765010636,72,28592765010630,"8536419089",0.18,0.18]
[101065,"Ex9CS12  10 3P 400V","Ministykač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 400 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",438,0,438,8592765010667,1,8592765010667,72,28592765010661,"8536490099",0.18,0.18]
[101067,"Ex9CS12  10 3P 240V","Ministykač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 240 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",438,0,438,8592765010681,1,8592765010681,72,28592765010685,"8536490099",0.18,0.18]
[101068,"Ex9CS12  10 3P 230V","Ministykač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 230 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",435,0,435,8592765010698,1,8592765010698,72,28592765010692,"8536490099",0.18,0.18]
[101070,"Ex9CS12  10 3P 127V","Ministykač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 127 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",438,0,438,8592765010711,1,8592765010711,72,28592765010715,"8536490099",0.18,0.18]
[101073,"Ex9CS12  10 3P 42V","Ministykač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 42 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",438,0,438,8592765010742,1,8592765010742,72,28592765010746,"8536419089",0.18,0.18]
[101076,"Ex9CS12   4P 415V","Ministykač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 415 V AC","NBA",605,0,605,8592765010773,1,8592765010773,72,28592765010777,"8536490099",0.18,0.18]
[101079,"Ex9CS12   4P 240V","Ministykač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 240 V AC","NBA",605,0,605,8592765010803,1,8592765010803,72,28592765010807,"8536490099",0.18,0.18]
[101081,"Ex9CS12   4P 220V","Ministykač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 220 V AC","NBA",605,0,605,8592765010827,1,8592765010827,72,28592765010821,"8536490099",0.18,0.18]
[101082,"Ex9CS12   4P 127V","Ministykač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 127 V AC","NBA",605,0,605,8592765010834,1,8592765010834,72,28592765010838,"8536490099",0.18,0.18]
[101084,"Ex9CS12   4P 48V","Ministykač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 48 V AC","NBA",605,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E5273*(1-F5273)","v":605},8592765010858,1,8592765010858,72,28592765010852,"8536419089",0.18,0.18]
[101087,"Ex9CS12   4P 24V ","Ministykač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 24 V AC","NBA",605,0,605,8592765010889,1,8592765010889,72,28592765010883,"8536419089",0.18,0.18]
[101090,"Ex9CS12   4P/22 380V","Ministykač, 4pól, řazení 2+2, 12A AC-3, ovl. 380 V AC","NBA",726,0,726,8592765010919,1,8592765010919,72,28592765010913,"8536490099",0.18,0.18]
[101092,"Ex9CS12   4P/22 230V","Ministykač, 4pól, řazení 2+2, 12A AC-3, ovl. 230 V AC","NBA",726,0,726,8592765010933,1,8592765010933,72,28592765010937,"8536490099",0.18,0.18]
[101095,"Ex9CS12   4P/22 110V ","Ministykač, 4pól, řazení 2+2, 12A AC-3, ovl. 110 V AC","NBA",726,0,726,8592765010964,1,8592765010964,72,28592765010968,"8536490099",0.18,0.18]
[101096,"Ex9CS12   4P/22 48V","Ministykač, 4pól, řazení 2+2, 12A AC-3, ovl. 48 V AC","NBA",726,0,726,8592765010971,1,8592765010971,72,28592765010975,"8536419089",0.18,0.18]
[]
["Reverzační ministykače Ex9CSR"]
[104506,"Ex9CSR06 10 3P 415V","Reverzační ministykač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 415 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",930,0,930,8592765045072,1,8592765045072,null,28592765045076,"8536490099",0.37,0.37]
[104507,"Ex9CSR06 10 3P 400V","Reverzační ministykač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 400 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",969,0,969,8592765045089,1,8592765045089,null,28592765045083,"8536490099",0.37,0.37]
[104511,"Ex9CSR06 10 3P 240V","Reverzační ministykač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 240 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",930,0,930,8592765045126,1,8592765045126,null,28592765045120,"8536490099",0.37,0.37]
[104512,"Ex9CSR06 10 3P 230V","Reverzační ministykač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 230 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",969,0,969,8592765045133,1,8592765045133,null,28592765045137,"8536490099",0.37,0.37]
[104515,"Ex9CSR06 10 3P 110V","Reverzační ministykač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 110 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",930,0,930,8592765045164,1,8592765045164,null,28592765045168,"8536490099",0.37,0.37]
[104517,"Ex9CSR06 01 3P 42V","Reverzační ministykač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 42 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",930,0,930,8592765045188,1,8592765045188,null,28592765045182,"8536419089",0.37,0.37]
[104520,"Ex9CSR06 01 3P 380V","Reverzační ministykač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 380 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",969,0,969,8592765045218,1,8592765045218,null,28592765045212,"8536490099",0.37,0.37]
[104521,"Ex9CSR06 01 3P 36V","Reverzační ministykač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 36 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",930,0,930,8592765045225,1,8592765045225,null,28592765045229,"8536419089",0.37,0.37]
[104525,"Ex9CSR06 01 3P 220V","Reverzační ministykač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 220 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",969,0,969,8592765045263,1,8592765045263,null,28592765045267,"8536490099",0.37,0.37]
[104526,"Ex9CSR06 01 3P 127V","Reverzační ministykač, 3pól, 6A AC-3, ovl. 127 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",930,0,930,8592765045270,1,8592765045270,null,28592765045274,"8536490099",0.37,0.37]
[104529,"Ex9CSR06  4P/22 42V","Reverzační ministykač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",1023,0,1023,8592765045300,1,8592765045300,null,28592765045304,"8536419089",0.37,0.37]
[104531,"Ex9CSR06  4P/22 400V","Reverzační ministykač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",1066,0,1066,8592765045324,1,8592765045324,null,28592765045328,"8536490099",0.37,0.37]
[104534,"Ex9CSR06  4P/22 24V","Reverzační ministykač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",1023,0,1023,8592765045355,1,8592765045355,null,28592765045359,"8536419089",0.37,0.37]
[104537,"Ex9CSR06  4P/22 220V","Reverzační ministykač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",1066,0,1066,8592765045386,1,8592765045386,null,28592765045380,"8536490099",0.37,0.37]
[104539,"Ex9CSR06  4P/22 110V","Reverzační ministykač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",1023,0,1023,8592765045409,1,8592765045409,null,28592765045403,"8536490099",0.37,0.37]
[104540,"Ex9CSR06  4P 48V","Reverzační ministykač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 48 V AC","NBA",1023,0,1023,8592765045416,1,8592765045416,null,28592765045410,"8536419089",0.37,0.37]
[104543,"Ex9CSR06  4P 400V","Reverzační ministykač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 400 V AC","NBA",1066,0,1066,8592765045447,1,8592765045447,null,28592765045441,"8536490099",0.37,0.37]
[104544,"Ex9CSR06  4P 380V","Reverzační ministykač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 380 V AC","NBA",1066,0,1066,8592765045454,1,8592765045454,null,28592765045458,"8536490099",0.37,0.37]
[104548,"Ex9CSR06  4P 230V","Reverzační ministykač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 230 V AC","NBA",1066,0,1066,8592765045492,1,8592765045492,null,28592765045496,"8536490099",0.37,0.37]
[104549,"Ex9CSR06  4P 220V","Reverzační ministykač, 4pól, 6A AC-3, ovl. 220 V AC","NBA",1066,0,1066,8592765045508,1,8592765045508,null,28592765045502,"8536490099",0.37,0.37]
[104552,"Ex9CSR09 10 3P 48V","Reverzační ministykač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 48 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",965,0,965,8592765045539,1,8592765045539,null,28592765045533,"8536419089",0.37,0.37]
[104554,"Ex9CSR09 10 3P 415V","Reverzační ministykač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 415 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",965,0,965,8592765045553,1,8592765045553,null,28592765045557,"8536490099",0.37,0.37]
[104557,"Ex9CSR09 10 3P 36V","Reverzační ministykač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 36 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",965,0,965,8592765045584,1,8592765045584,null,28592765045588,"8536419089",0.37,0.37]
[104558,"Ex9CSR09 10 3P 24V","Reverzační ministykač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 24 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",965,0,965,8592765045591,1,8592765045591,null,28592765045595,"8536419089",0.37,0.37]
[104562,"Ex9CSR09 10 3P 127V","Reverzační ministykač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 127 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",965,0,965,8592765045638,1,8592765045638,null,28592765045632,"8536490099",0.37,0.37]
[104563,"Ex9CSR09 10 3P 110V","Reverzační ministykač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 110 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",965,0,965,8592765045645,1,8592765045645,null,28592765045649,"8536490099",0.37,0.37]
[104566,"Ex9CSR09 01 3P 415V","Reverzační ministykač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 415 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",965,0,965,8592765045676,1,8592765045676,null,28592765045670,"8536490099",0.37,0.37]
[104568,"Ex9CSR09 01 3P 380V","Reverzační ministykač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 380 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",1014,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E5355*(1-F5355)","v":1014},8592765045690,1,8592765045690,null,28592765045694,"8536490099",0.37,0.37]
[104571,"Ex9CSR09 01 3P 240V","Reverzační ministykač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 240 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",965,0,965,8592765045720,1,8592765045720,null,28592765045724,"8536490099",0.37,0.37]
[104574,"Ex9CSR09 01 3P 127V","Reverzační ministykač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 127 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",965,0,965,8592765045751,1,8592765045751,null,28592765045755,"8536490099",0.37,0.37]
[104576,"Ex9CSR09  4P/22 48V","Reverzační ministykač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",965,0,965,8592765045775,1,8592765045775,null,28592765045779,"8536419089",0.37,0.37]
[104577,"Ex9CSR09  4P/22 42V","Reverzační ministykač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",965,0,965,8592765045782,1,8592765045782,null,28592765045786,"8536419089",0.37,0.37]
[104579,"Ex9CSR09  4P/22 400V","Reverzační ministykač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",1113,0,1113,8592765045805,1,8592765045805,null,28592765045809,"8536490099",0.37,0.37]
[104582,"Ex9CSR09  4P/22 24V","Reverzační ministykač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",965,0,965,8592765045836,1,8592765045836,null,28592765045830,"8536419089",0.37,0.37]
[104585,"Ex9CSR09  4P/22 220V","Reverzační ministykač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",1113,0,1113,8592765045867,1,8592765045867,null,28592765045861,"8536490099",0.37,0.37]
[104587,"Ex9CSR09  4P/22 110V","Reverzační ministykač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",965,0,965,8592765045881,1,8592765045881,null,28592765045885,"8536490099",0.37,0.37]
[104590,"Ex9CSR09  4P 415V","Reverzační ministykač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 415 V AC","NBA",1102,0,1102,8592765045911,1,8592765045911,null,28592765045915,"8536490099",0.37,0.37]
[104591,"Ex9CSR09  4P 400V","Reverzační ministykač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 400 V AC","NBA",1113,0,1113,8592765045928,1,8592765045928,null,28592765045922,"8536490099",0.37,0.37]
[104595,"Ex9CSR09  4P 240V","Reverzační ministykač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 240 V AC","NBA",965,0,965,8592765045966,1,8592765045966,null,28592765045960,"8536490099",0.37,0.37]
[104596,"Ex9CSR09  4P 230V","Reverzační ministykač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 230 V AC","NBA",1113,0,1113,8592765045973,1,8592765045973,null,28592765045977,"8536490099",0.37,0.37]
[104599,"Ex9CSR09  4P 110V","Reverzační ministykač, 4pól, 9A AC-3, ovl. 110 V AC","NBA",965,0,965,8592765046000,1,8592765046000,null,28592765046004,"8536490099",0.37,0.37]
[104600,"Ex9CSR12 10 3P 48V","Reverzační ministykač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 48 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",1277,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E5387*(1-F5387)","v":1277},8592765046017,1,8592765046017,null,28592765046011,"8536419089",0.37,0.37]
[104604,"Ex9CSR12 10 3P 380V","Reverzační ministykač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 380 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",1277,0,1277,8592765046055,1,8592765046055,null,28592765046059,"8536490099",0.37,0.37]
[104605,"Ex9CSR12 10 3P 36V","Reverzační ministykač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 36 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",1277,0,1277,8592765046062,1,8592765046062,null,28592765046066,"8536419089",0.37,0.37]
[104609,"Ex9CSR12 10 3P 220V","Reverzační ministykač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 220 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",1277,0,1277,8592765046109,1,8592765046109,null,28592765046103,"8536490099",0.37,0.37]
[104610,"Ex9CSR12 10 3P 127V","Reverzační ministykač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 127 V AC, 1 zabudovaný zap. pomocný kontakt","NBA",1277,0,1277,8592765046116,1,8592765046116,null,28592765046110,"8536490099",0.37,0.37]
[104613,"Ex9CSR12 01 3P 42V","Reverzační ministykač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 42 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",1277,0,1277,8592765046147,1,8592765046147,null,28592765046141,"8536419089",0.37,0.37]
[104614,"Ex9CSR12 01 3P 415V","Reverzační ministykač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 415 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",1277,0,1277,8592765046154,1,8592765046154,null,28592765046158,"8536490099",0.37,0.37]
[104618,"Ex9CSR12 01 3P 24V","Reverzační ministykač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 24 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",1198,0,1198,8592765046192,1,8592765046192,null,28592765046196,"8536419089",0.37,0.37]
[104619,"Ex9CSR12 01 3P 240V","Reverzační ministykač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 240 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",1277,0,1277,8592765046208,1,8592765046208,null,28592765046202,"8536490099",0.37,0.37]
[104622,"Ex9CSR12 01 3P 127V","Reverzační ministykač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 127 V AC, 1 zabudovaný vyp. pomocný kontakt","NBA",1277,0,1277,8592765046239,1,8592765046239,null,28592765046233,"8536490099",0.37,0.37]
[104624,"Ex9CSR12  4P/22 48V","Reverzační ministykač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",1317,0,1317,8592765046253,1,8592765046253,null,28592765046257,"8536419089",0.37,0.37]
[104627,"Ex9CSR12  4P/22 400V","Reverzační ministykač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",1406,0,1406,8592765046284,1,8592765046284,null,28592765046288,"8536490099",0.37,0.37]
[104630,"Ex9CSR12  4P/22 24V","Reverzační ministykač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",1317,0,1317,8592765046314,1,8592765046314,null,28592765046318,"8536419089",0.37,0.37]
[104632,"Ex9CSR12  4P/22 230V","Reverzační ministykač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",1317,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E5419*(1-F5419)","v":1317},8592765046338,1,8592765046338,null,28592765046332,"8536490099",0.37,0.37]
[104633,"Ex9CSR12  4P/22 220V","Reverzační ministykač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",1406,0,1406,8592765046345,1,8592765046345,null,28592765046349,"8536490099",0.37,0.37]
[104635,"Ex9CSR12  4P/22 110V","Reverzační ministykač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",1406,0,1406,8592765046369,1,8592765046369,null,28592765046363,"8536490099",0.37,0.37]
[104638,"Ex9CSR12  4P 415V","Reverzační ministykač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 415 V AC","NBA",1406,0,1406,8592765046390,1,8592765046390,null,28592765046394,"8536490099",0.37,0.37]
[104641,"Ex9CSR12  4P 36V","Reverzační ministykač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 36 V AC","NBA",1406,0,1406,8592765046420,1,8592765046420,null,28592765046424,"8536419089",0.37,0.37]
[104643,"Ex9CSR12  4P 240V","Reverzační ministykač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 240 V AC","NBA",1406,0,1406,8592765046444,1,8592765046444,null,28592765046448,"8536490099",0.37,0.37]
[104646,"Ex9CSR12  4P 127V","Reverzační ministykač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 127 V AC","NBA",1406,0,1406,8592765046475,1,8592765046475,null,28592765046479,"8536490099",0.37,0.37]
[104647,"Ex9CSR12  4P 110V","Reverzační ministykač, 4pól, 12A AC-3, ovl. 110 V AC","NBA",1406,0,1406,8592765046482,1,8592765046482,null,28592765046486,"8536490099",0.37,0.37]
["Příslušenství ministykačů Ex9CS"]
[101281,"AX4122","Čelní pomocné kontakty pro Ex9CS, 2 zapínací, 2 vypínací","NBA",147,{"$f":"NBA","v":0},147,8592765012821,6,18592765012828,216,28592765012825,"8536508090",0.04,0.04]
[104501,"CCU41 48","Odrušovací blok, rozmezí ochrany 24-48V, s omezujícím varistorem","NBA",170,{"$f":"NBA","v":0},170,8592765045027,1,8592765045027,null,28592765045021,"8538909999",0.01,0.01]
[104503,"CCU41 240","Odrušovací blok, rozmezí ochrany 110-240V, s omezujícím varistorem","NBA",170,0,170,8592765045041,1,8592765045041,null,28592765045045,"8538909999",0.01,0.01]
["Motorové spouštěče Ex9S32A"]
[108096,"Ex9S32A 0.16A","Motorový spouštěč 0.16A","NBG",1179,{"$f":"NBG","v":0},{"$f":"E5448*(1-F5448)","v":1179},8592765080967,1,18592765080964,30,28592765080961,"8536201090",0.33,0.33]
[108100,"Ex9S32A 1A","Motorový spouštěč 1A","NBG",1206,0,1206,8592765081001,1,18592765081008,30,28592765081005,"8536201090",0.33,0.33]
[108101,"Ex9S32A 1.6A","Motorový spouštěč 1.6A","NBG",1206,0,1206,8592765081018,1,18592765081015,30,28592765081012,"8536201090",0.33,0.33]
[108104,"Ex9S32A 6.3A","Motorový spouštěč 6.3A","NBG",1206,0,1206,8592765081049,1,18592765081046,30,28592765081043,"8536201090",0.33,0.33]
[108105,"Ex9S32A 10A","Motorový spouštěč 10A","NBG",1407,0,1407,8592765081056,1,18592765081053,30,28592765081050,"8536201090",0.33,0.33]
[108109,"Ex9S32A 25A","Motorový spouštěč 25A","NBG",1750,0,1750,8592765081094,1,18592765081091,30,28592765081098,"8536201090",0.33,0.33]
[108110,"Ex9S32A 32A","Motorový spouštěč 32A","NBG",1832,0,1832,8592765081100,1,18592765081107,30,28592765081104,"8536201090",0.33,0.33]
[108144,"AX51 20","Čelní pomocné kontakty pro Ex9S32, 2NO","NBG",111,0,111,8592765081445,10,18592765081442,720,28592765081449,"8536508090",0.02,0.02]
[108146,"AX52 20","Boční pomocné kontakty pro Ex9S32, 2NO","NBG",181,0,181,8592765081469,2,18592765081466,192,28592765081463,"8536508090",0.04,0.04]
[108149,"UVT51J","Podpěťová spoušť 220~240V 50Hz","NBG",179,0,179,8592765081490,1,18592765081497,96,28592765081494,"8536490099",0.13,0.13]
[108152,"SHT51G","Vypínací spoušť 220~240V 50Hz","NBG",204,0,204,8592765081520,1,18592765081527,96,28592765081524,"8536490099",0.1,0.1]
[108154,"AL51","Signalizační kontakt","NBG",180,0,180,8592765081544,null,18592765081541,null,28592765081548,"8536201090",0.04,0.04]
[108155,"CC51","CC51 Připojovací adaptér pro Ex9CS06,09,12","NBG",235,0,235,8592765081551,null,18592765081558,null,28592765081555,"8538909999",0.02,0.02]
[109078,"CC53 ","CC53 Připojovací adaptér pro Ex9C25,32,38","NBG",319,{"$f":"NBG","v":0},{"$f":"E5478*(1-F5478)","v":319},8592765090782,3,18592765090789,60,28592765090786,"8538909999",0.06,0.06]
["Tlačítkový motorový spouštěč Ex9SN25B",null,null,null,null,null,null,"","","","",""]
[108942,"Ex9SN25B0.4A","Tlačitkový motorový spouštěč Ex9SN, 0.25-0.40A","NBG",578,0,578,8592765089427,1,8592765089427,64,28592765089421,"8536201090",0.28000000000000003,0.28000000000000003]
[108945,"Ex9SN25B1.6A","Tlačitkový motorový spouštěč Ex9SN, 1-1.6A","NBG",578,0,578,8592765089458,1,8592765089458,64,28592765089452,"8536201090",0.28000000000000003,0.28000000000000003]
[108947,"Ex9SN25B4A","Tlačitkový motorový spouštěč Ex9SN, 2.5-4A","NBG",549,0,549,8592765089472,1,8592765089472,64,28592765089476,"8536201090",0.28000000000000003,0.28000000000000003]
[108948,"Ex9SN25B6.3A","Tlačitkový motorový spouštěč Ex9SN, 4-6.3A","NBG",578,0,578,8592765089489,1,8592765089489,64,28592765089483,"8536201090",0.28000000000000003,0.28000000000000003]
[108950,"Ex9SN25B14A","Tlačitkový motorový spouštěč Ex9SN, 9-14A","NBG",675,0,675,8592765089502,1,8592765089502,64,28592765089506,"8536201090",0.28000000000000003,0.28000000000000003]
[108953,"Ex9SN25B25A","Tlačitkový motorový spouštěč Ex9SN, 20-25A","NBG",881,0,881,8592765089533,1,8592765089533,64,28592765089537,"8536201090",0.28000000000000003,0.28000000000000003]
[108955,"ASNA11","Boční pomocné kontakty pro Ex9SN, 1NO+1NC ","NBG",161,0,161,8592765089557,4,18592765089554,256,28592765089551,"8536508090",0.04,0.04]
[108957,"ASNB11","Čelní pomocné kontakty pro Ex9SN,  1NO+1NC ","NBG",194,0,194,8592765089571,20,18592765089578,1280,28592765089575,"8536508090",0.02,0.02]
[108960,"ASNUVC","Podpěťová spoušť pro Ex9SN, 380-400V 50Hz/440V 50Hz","NBG",606,0,606,8592765089601,2,18592765089608,128,28592765089605,"8536508090",0.09,0.09]
[108961,"ASNTA","Vypínací spoušť pro Ex9SN, 110-115V 50Hz/127V 50Hz","NBG",606,0,606,8592765089618,2,18592765089615,128,28592765089612,"8536508090",0.09,0.09]
[108965,"ASNF0101","Pomocný kontakt se signalizací pro Ex9SN, 1NC(Fault)+1NC(Aux)","NBG",225,0,225,8592765089656,3,18592765089653,192,28592765089650,"8536508090",0.04,0.04]
[108966,"ASNF1010","Pomocný kontakt se signalizací pro Ex9SN, 1NO(Fault)+1NO(Aux)","NBG",225,0,225,8592765089663,3,18592765089660,192,28592765089667,"8536508090",0.04,0.04]
[108969,"ASNEB","Rozvodnice pro Ex9SN s tlačítkem centrál STOP","NBG",619,0,619,8592765089694,1,8592765089694,12,28592765089698,"8536508090",0.03,0.03]
[]
[101102,"Ex9C09  11 3P 380V ","Stykač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",348,0,348,8592765011039,1,8592765011039,40,28592765011033,"8536490099",0.38,0.38]
[101103,"Ex9C09  11 3P 240V ","Stykač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 240 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",348,0,348,8592765011046,1,8592765011046,40,28592765011040,"8536490099",0.38,0.38]
[101106,"Ex9C09  11 3P 127V ","Stykač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",348,0,348,8592765011077,1,8592765011077,40,28592765011071,"8536490099",0.38,0.38]
[101108,"Ex9C09  11 3P 48V ","Stykač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",348,0,348,8592765011091,1,8592765011091,40,28592765011095,"8536419089",0.38,0.38]
[101111,"Ex9C09  11 3P 24V ","Stykač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",348,0,348,8592765011121,1,8592765011121,40,28592765011125,"8536419089",0.38,0.38]
[101114,"Ex9C09  22 3P 380V ","Stykač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",462,0,462,8592765011152,1,8592765011152,40,28592765011156,"8536490099",0.38,0.38]
[101116,"Ex9C09  22 3P 230V ","Stykač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",462,0,462,8592765011176,1,8592765011176,40,28592765011170,"8536490099",0.38,0.38]
[101117,"Ex9C09  22 3P 220V ","Stykač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",462,0,462,8592765011183,1,8592765011183,40,28592765011187,"8536490099",0.38,0.38]
[101120,"Ex9C09  22 3P 48V ","Stykač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",462,0,462,8592765011213,1,8592765011213,40,28592765011217,"8536419089",0.38,0.38]
[101122,"Ex9C09  22 3P 36V ","Stykač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",462,0,462,8592765011237,1,8592765011237,40,28592765011231,"8536419089",0.38,0.38]
[101125,"Ex9C12  11 3P 400V ","Stykač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",398,0,398,8592765011268,1,8592765011268,40,28592765011262,"8536490099",0.38,0.38]
[101128,"Ex9C12  11 3P 230V ","Stykač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",398,0,398,8592765011299,1,8592765011299,40,28592765011293,"8536490099",0.38,0.38]
[101130,"Ex9C12  11 3P 127V ","Stykač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",398,0,398,8592765011312,1,8592765011312,40,28592765011316,"8536490099",0.38,0.38]
[101131,"Ex9C12  11 3P 110V ","Stykač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",398,0,398,8592765011329,1,8592765011329,40,28592765011323,"8536490099",0.38,0.38]
[101133,"Ex9C12  11 3P 42V ","Stykač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",398,0,398,8592765011343,1,8592765011343,40,28592765011347,"8536419089",0.38,0.38]
[101136,"Ex9C12  22 3P 415V ","Stykač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",546,0,546,8592765011374,1,8592765011374,40,28592765011378,"8536490099",0.38,0.38]
[101139,"Ex9C12  22 3P 240V ","Stykač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 240 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",546,0,546,8592765011404,1,8592765011404,40,28592765011408,"8536490099",0.38,0.38]
[101141,"Ex9C12  22 3P 220V ","Stykač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",546,0,546,8592765011428,1,8592765011428,40,28592765011422,"8536490099",0.38,0.38]
[101144,"Ex9C12  22 3P 48V ","Stykač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",546,0,546,8592765011459,1,8592765011459,40,28592765011453,"8536419089",0.38,0.38]
[101145,"Ex9C12  22 3P 42V ","Stykač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",546,0,546,8592765011466,1,8592765011466,40,28592765011460,"8536419089",0.38,0.38]
[101149,"Ex9C18  11 3P 400V ","Stykač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",530,0,530,8592765011503,1,8592765011503,40,28592765011507,"8536490099",0.38,0.38]
[101150,"Ex9C18  11 3P 380V ","Stykač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",530,0,530,8592765011510,1,8592765011510,40,28592765011514,"8536490099",0.38,0.38]
[101153,"Ex9C18  11 3P 220V ","Stykač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",530,0,530,8592765011541,1,8592765011541,40,28592765011545,"8536490099",0.38,0.38]
[101154,"Ex9C18  11 3P 127V ","Stykač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",530,0,530,8592765011558,1,8592765011558,40,28592765011552,"8536490099",0.38,0.38]
[101158,"Ex9C18  11 3P 36V ","Stykač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",530,0,530,8592765011596,1,8592765011596,40,28592765011590,"8536419089",0.38,0.38]
[101159,"Ex9C18  11 3P 24V ","Stykač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",530,0,530,8592765011602,1,8592765011602,40,28592765011606,"8536419089",0.38,0.38]
[101162,"Ex9C18  22 3P 380V ","Stykač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",691,0,691,8592765011633,1,8592765011633,40,28592765011637,"8536490099",0.38,0.38]
[101164,"Ex9C18  22 3P 230V ","Stykač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",691,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E5579*(1-F5579)","v":691},8592765011657,1,8592765011657,40,28592765011651,"8536490099",0.38,0.38]
[101167,"Ex9C18  22 3P 110V ","Stykač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",691,0,691,8592765011688,1,8592765011688,40,28592765011682,"8536490099",0.38,0.38]
[101168,"Ex9C18  22 3P 48V ","Stykač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",691,0,691,8592765011695,1,8592765011695,40,28592765011699,"8536419089",0.38,0.38]
[101172,"Ex9C25  11 3P 415V ","Stykač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",710,0,710,8592765011732,1,8592765011732,20,28592765011736,"8536490099",0.43,0.43]
[101173,"Ex9C25  11 3P 400V ","Stykač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",710,0,710,8592765011749,1,8592765011749,20,28592765011743,"8536490099",0.43,0.43]
[101176,"Ex9C25  11 3P 230V ","Stykač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",695,0,695,8592765011770,1,8592765011770,20,28592765011774,"8536490099",0.43,0.43]
[101178,"Ex9C25  11 3P 127V ","Stykač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",710,0,710,8592765011794,1,8592765011794,20,28592765011798,"8536490099",0.43,0.43]
[101181,"Ex9C25  11 3P 42V ","Stykač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",710,0,710,8592765011824,1,8592765011824,20,28592765011828,"8536419089",0.43,0.43]
[101184,"Ex9C25  22 3P 415V ","Stykač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",891,0,891,8592765011855,1,8592765011855,20,28592765011859,"8536490099",0.43,0.43]
[101186,"Ex9C25  22 3P 380V ","Stykač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",891,0,891,8592765011879,1,8592765011879,20,28592765011873,"8536490099",0.43,0.43]
[101187,"Ex9C25  22 3P 240V ","Stykač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 240 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",891,0,891,8592765011886,1,8592765011886,20,28592765011880,"8536490099",0.43,0.43]
[101189,"Ex9C25  22 3P 220V ","Stykač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",891,0,891,8592765011909,1,8592765011909,20,28592765011903,"8536490099",0.43,0.43]
[101192,"Ex9C25  22 3P 48V ","Stykač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",891,0,891,8592765011930,1,8592765011930,20,28592765011934,"8536419089",0.43,0.43]
[101195,"Ex9C25  22 3P 24V ","Stykač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",891,0,891,8592765011961,1,8592765011961,20,28592765011965,"8536419089",0.43,0.43]
[101197,"Ex9C32  11 3P 400V ","Stykač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",1074,0,1074,8592765011985,1,8592765011985,20,28592765011989,"8536490099",0.43,0.43]
[101200,"Ex9C32  11 3P 230V ","Stykač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",1074,0,1074,8592765012012,1,8592765012012,20,28592765012016,"8536490099",0.43,0.43]
[101201,"Ex9C32  11 3P 220V ","Stykač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",1074,0,1074,8592765012029,1,8592765012029,20,28592765012023,"8536490099",0.43,0.43]
[101205,"Ex9C32  11 3P 42V ","Stykač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",1074,0,1074,8592765012067,1,8592765012067,20,28592765012061,"8536419089",0.43,0.43]
[101206,"Ex9C32  11 3P 36V ","Stykač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",1074,0,1074,8592765012074,1,8592765012074,20,28592765012078,"8536419089",0.43,0.43]
[101209,"Ex9C32  22 3P 400V ","Stykač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",1251,0,1251,8592765012104,1,8592765012104,20,28592765012108,"8536490099",0.43,0.43]
[101210,"Ex9C32  22 3P 380V ","Stykač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",1251,0,1251,8592765012111,1,8592765012111,20,28592765012115,"8536490099",0.43,0.43]
[101214,"Ex9C32  22 3P 127V ","Stykač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",1251,0,1251,8592765012159,1,8592765012159,20,28592765012153,"8536490099",0.43,0.43]
[101215,"Ex9C32  22 3P 110V ","Stykač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",1251,0,1251,8592765012166,1,8592765012166,20,28592765012160,"8536490099",0.43,0.43]
[101219,"Ex9C32  22 3P 24V ","Stykač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",1251,0,1251,8592765012203,1,8592765012203,20,28592765012207,"8536419089",0.43,0.43]
[101220,"Ex9C38  11 3P 415V ","Stykač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",1182,0,1182,8592765012210,1,8592765012210,20,28592765012214,"8536490099",0.43,0.43]
[101223,"Ex9C38  11 3P 240V ","Stykač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 240 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",1182,0,1182,8592765012241,1,8592765012241,20,28592765012245,"8536490099",0.43,0.43]
[101224,"Ex9C38  11 3P 230V ","Stykač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",1182,0,1182,8592765012258,1,8592765012258,20,28592765012252,"8536490099",0.43,0.43]
[101228,"Ex9C38  11 3P 48V ","Stykač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",1182,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E5643*(1-F5643)","v":1182},8592765012296,1,8592765012296,20,28592765012290,"8536419089",0.43,0.43]
[101229,"Ex9C38  11 3P 42V ","Stykač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",1182,0,1182,8592765012302,1,8592765012302,20,28592765012306,"8536419089",0.43,0.43]
[101232,"Ex9C38  22 3P 415V ","Stykač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",1345,0,1345,8592765012333,1,8592765012333,20,28592765012337,"8536490099",0.43,0.43]
[101234,"Ex9C38  22 3P 380V ","Stykač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",1345,0,1345,8592765012357,1,8592765012357,20,28592765012351,"8536490099",0.43,0.43]
[101237,"Ex9C38  22 3P 220V ","Stykač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",1345,0,1345,8592765012388,1,8592765012388,20,28592765012382,"8536490099",0.43,0.43]
[101240,"Ex9C38  22 3P 48V ","Stykač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",1345,0,1345,8592765012418,1,8592765012418,20,28592765012412,"8536419089",0.43,0.43]
[101242,"Ex9C38  22 3P 36V ","Stykač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",1345,0,1345,8592765012432,1,8592765012432,20,28592765012436,"8536419089",0.43,0.43]
[101243,"Ex9C38  22 3P 24V ","Stykač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",1345,0,1345,8592765012449,1,8592765012449,20,28592765012443,"8536419089",0.43,0.43]
[101245,"Ex9C40  11 3P 400V ","Stykač, 3pól, 40A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",1275,0,1275,8592765012463,1,8592765012463,12,28592765012467,"8536490099",1.29,1.29]
[101248,"Ex9C40  11 3P 230V ","Stykač, 3pól, 40A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",1275,0,1275,8592765012494,1,8592765012494,12,28592765012498,"8536490099",1.29,1.29]
[101251,"Ex9C40  11 3P 110V ","Stykač, 3pól, 40A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",1275,0,1275,8592765012524,1,8592765012524,12,28592765012528,"8536490099",1.29,1.29]
[101252,"Ex9C40  11 3P 48V ","Stykač, 3pól, 40A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",1275,0,1275,8592765012531,1,8592765012531,12,28592765012535,"8536419089",1.29,1.29]
[101256,"Ex9C50  11 3P 415V ","Stykač, 3pól, 50A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",1545,0,1545,8592765012579,1,8592765012579,12,28592765012573,"8536490099",1.29,1.29]
[101257,"Ex9C50  11 3P 400V ","Stykač, 3pól, 50A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",1545,0,1545,8592765012586,1,8592765012586,12,28592765012580,"8536490099",1.29,1.29]
[101260,"Ex9C50  11 3P 230V ","Stykač, 3pól, 50A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",1545,0,1545,8592765012616,1,8592765012616,12,28592765012610,"8536490099",1.29,1.29]
[101261,"Ex9C50  11 3P 220V ","Stykač, 3pól, 50A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",1545,0,1545,8592765012623,1,8592765012623,12,28592765012627,"8536490099",1.29,1.29]
[101265,"Ex9C50  11 3P 42V ","Stykač, 3pól, 50A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",1545,0,1545,8592765012661,1,8592765012661,12,28592765012665,"8536419089",1.29,1.29]
[101266,"Ex9C50  11 3P 36V ","Stykač, 3pól, 50A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",1545,0,1545,8592765012678,1,8592765012678,12,28592765012672,"8536419089",1.29,1.29]
[101269,"Ex9C65  11 3P 400V ","Stykač, 3pól, 65A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",2119,0,2119,8592765012708,1,8592765012708,12,28592765012702,"8536490099",1.29,1.29]
[101271,"Ex9C65  11 3P 240V ","Stykač, 3pól, 65A AC-3, ovl. 240 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",2119,0,2119,8592765012722,1,8592765012722,12,28592765012726,"8536490099",1.29,1.29]
[101274,"Ex9C65  11 3P 127V ","Stykač, 3pól, 65A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",2119,0,2119,8592765012753,1,8592765012753,12,28592765012757,"8536490099",1.29,1.29]
[101277,"Ex9C65  11 3P 42V ","Stykač, 3pól, 65A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",2119,0,2119,8592765012784,1,8592765012784,12,28592765012788,"8536419089",1.29,1.29]
[101279,"Ex9C65  11 3P 24V ","Stykač, 3pól, 65A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",2119,0,2119,8592765012807,1,8592765012807,12,28592765012801,"8536419089",1.29,1.29]
[101335,"Ex9C80 11 3P 415V ","Stykač, 3pól, 80A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",2455,0,2455,8592765013361,1,8592765013361,12,28592765013365,"8536490099",1.63,1.63]
[101337,"Ex9C80 11 3P 380V ","Stykač, 3pól, 80A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",2455,0,2455,8592765013385,1,8592765013385,12,28592765013389,"8536490099",1.63,1.63]
[101340,"Ex9C80 11 3P 220V ","Stykač, 3pól, 80A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",2455,0,2455,8592765013415,1,8592765013415,12,28592765013419,"8536490099",1.63,1.63]
[101343,"Ex9C80 11 3P 48V ","Stykač, 3pól, 80A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",2455,0,2455,8592765013446,1,8592765013446,12,28592765013440,"8536419089",1.63,1.63]
[101345,"Ex9C80 11 3P 36V ","Stykač, 3pól, 80A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",2455,0,2455,8592765013460,1,8592765013460,12,28592765013464,"8536419089",1.63,1.63]
[101348,"Ex9C100 11 3P 400V ","Stykač, 3pól, 100A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",3512,0,3512,8592765013491,1,8592765013491,12,28592765013495,"8536490099",1.63,1.63]
[101349,"Ex9C100 11 3P 380V ","Stykač, 3pól, 100A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",3512,0,3512,8592765013507,1,8592765013507,12,28592765013501,"8536490099",1.63,1.63]
[101351,"Ex9C100 11 3P 230V ","Stykač, 3pól, 100A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",3512,0,3512,8592765013521,1,8592765013521,12,28592765013525,"8536490099",1.63,1.63]
[101354,"Ex9C100 11 3P 110V ","Stykač, 3pól, 100A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",3512,0,3512,8592765013552,1,8592765013552,12,28592765013556,"8536490099",1.63,1.63]
[101357,"Ex9C100 11 3P 36V ","Stykač, 3pól, 100A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",3512,0,3512,8592765013583,1,8592765013583,12,28592765013587,"8536419089",1.63,1.63]
[]
[106212,"Ex9C115 22 3P 42V AC/DC","Stykač, 3pól, 115A AC-3, ovl. napětí 42V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",5208,{"$f":"NBA","v":0},5208,8592765062130,1,8592765062130,2,28592765062134,"8536419089",3,3]
[106213,"Ex9C115 22 3P 415V AC/DC","Stykač, 3pól, 115A AC-3, ovl. napětí 415V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",5208,0,5208,8592765062147,1,8592765062147,2,28592765062141,"8536490099",3,3]
[106217,"Ex9C115 22 3P 24V AC/DC","Stykač, 3pól, 115A AC-3, ovl. napětí 24V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",5208,0,5208,8592765062185,1,8592765062185,2,28592765062189,"8536419089",3,3]
[106218,"Ex9C115 22 3P 240V AC/DC","Stykač, 3pól, 115A AC-3, ovl. napětí 240V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",5208,0,5208,8592765062192,1,8592765062192,2,28592765062196,"8536490099",3,3]
[106221,"Ex9C115 22 3P 127V AC/DC","Stykač, 3pól, 115A AC-3, ovl. napětí 127V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",5208,0,5208,8592765062222,1,8592765062222,2,28592765062226,"8536490099",3,3]
[106222,"Ex9C115 22 3P 110V AC/DC","Stykač, 3pól, 115A AC-3, ovl. napětí 110V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",5208,0,5208,8592765062239,1,8592765062239,2,28592765062233,"8536490099",3,3]
[106226,"Ex9C150 22 3P 400V AC/DC","Stykač, 3pól, 150A AC-3, ovl. napětí 400V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",6522,0,6522,8592765062277,1,8592765062277,2,28592765062271,"8536490099",3,3]
[106227,"Ex9C150 22 3P 380V AC/DC","Stykač, 3pól, 150A AC-3, ovl. napětí 380V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",6522,0,6522,8592765062284,1,8592765062284,2,28592765062288,"8536490099",3,3]
[106230,"Ex9C150 22 3P 240V AC/DC","Stykač, 3pól, 150A AC-3, ovl. napětí 240V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",6522,0,6522,8592765062314,1,8592765062314,2,28592765062318,"8536490099",3,3]
[106232,"Ex9C150 22 3P 220V AC/DC","Stykač, 3pól, 150A AC-3, ovl. napětí 220V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",6522,0,6522,8592765062338,1,8592765062338,2,28592765062332,"8536490099",3,3]
[106235,"Ex9C185 22 3P 48V AC/DC","Stykač, 3pól, 185A AC-3, ovl. napětí 48V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",7503,0,7503,8592765062369,1,8592765062369,2,28592765062363,"8536419089",3,3]
[106238,"Ex9C185 22 3P 400V AC/DC","Stykač, 3pól, 185A AC-3, ovl. napětí 400V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",7503,0,7503,8592765062390,1,8592765062390,2,28592765062394,"8536490099",3,3]
[106240,"Ex9C185 22 3P 36V AC/DC","Stykač, 3pól, 185A AC-3, ovl. napětí 36V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",7503,0,7503,8592765062413,1,8592765062413,2,28592765062417,"8536419089",3,3]
[106241,"Ex9C185 22 3P 24V AC/DC","Stykač, 3pól, 185A AC-3, ovl. napětí 24V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",7503,0,7503,8592765062420,1,8592765062420,2,28592765062424,"8536419089",3,3]
[106243,"Ex9C185 22 3P 230V AC/DC","Stykač, 3pól, 185A AC-3, ovl. napětí 230V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",7503,0,{"$f":"E5753*(1-F5753)","v":7503},8592765062444,1,8592765062444,2,28592765062448,"8536490099",3,3]
[106246,"Ex9C185 22 3P 110V AC/DC","Stykač, 3pól, 185A AC-3, ovl. napětí 110V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",7503,0,7503,8592765062475,1,8592765062475,2,28592765062479,"8536490099",3,3]
[106249,"Ex9C225 22 3P 415V AC/DC","Stykač, 3pól, 225A AC-3, ovl. napětí 415V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",12560,0,12560,8592765062505,1,8592765062505,2,28592765062509,"8536490099",6,6]
[106252,"Ex9C225 22 3P 36V AC/DC","Stykač, 3pól, 225A AC-3, ovl. napětí 36V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",12560,0,12560,8592765062536,1,8592765062536,2,28592765062530,"8536419089",6,6]
[106254,"Ex9C225 22 3P 240V AC/DC","Stykač, 3pól, 225A AC-3, ovl. napětí 240V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",12560,0,12560,8592765062550,1,8592765062550,2,28592765062554,"8536490099",6,6]
[106255,"Ex9C225 22 3P 230V AC/DC","Stykač, 3pól, 225A AC-3, ovl. napětí 230V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",12560,0,12560,8592765062567,1,8592765062567,2,28592765062561,"8536490099",6,6]
[106257,"Ex9C225 22 3P 127V AC/DC","Stykač, 3pól, 225A AC-3, ovl. napětí 127V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",12560,0,12560,8592765062581,1,8592765062581,2,28592765062585,"8536490099",6,6]
[106260,"Ex9C265 22 3P 42V AC/DC","Stykač, 3pól, 265A AC-3, ovl. napětí 42V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",22586,0,22586,8592765062611,1,8592765062611,2,28592765062615,"8536419089",6,6]
[106263,"Ex9C265 22 3P 380V AC/DC","Stykač, 3pól, 265A AC-3, ovl. napětí 380V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",22586,0,22586,8592765062642,1,8592765062642,2,28592765062646,"8536490099",6,6]
[106265,"Ex9C265 22 3P 24V AC/DC","Stykač, 3pól, 265A AC-3, ovl. napětí 24V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",22586,0,22586,8592765062666,1,8592765062666,2,28592765062660,"8536419089",6,6]
[106268,"Ex9C265 22 3P 220V AC/DC","Stykač, 3pól, 265A AC-3, ovl. napětí 220V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",22586,0,22586,8592765062697,1,8592765062697,2,28592765062691,"8536490099",6,6]
[106269,"Ex9C265 22 3P 127V AC/DC","Stykač, 3pól, 265A AC-3, ovl. napětí 127V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",22586,0,22586,8592765062703,1,8592765062703,2,28592765062707,"8536490099",6,6]
[106273,"Ex9C300 22 3P 415V AC/DC","Stykač, 3pól, 300A AC-3, ovl. napětí 415V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",28997,0,28997,8592765062741,1,8592765062741,2,28592765062745,"8536490099",6,6]
[106274,"Ex9C300 22 3P 400V AC/DC","Stykač, 3pól, 300A AC-3, ovl. napětí 400V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",28997,0,28997,8592765062758,1,8592765062758,2,28592765062752,"8536490099",6,6]
[106277,"Ex9C300 22 3P 24V AC/DC","Stykač, 3pól, 300A AC-3, ovl. napětí 24V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",28997,0,28997,8592765062789,1,8592765062789,2,28592765062783,"8536419089",6,6]
[106278,"Ex9C300 22 3P 240V AC/DC","Stykač, 3pól, 300A AC-3, ovl. napětí 240V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",28997,0,28997,8592765062796,1,8592765062796,2,28592765062790,"8536490099",6,6]
[106282,"Ex9C300 22 3P 110V AC/DC","Stykač, 3pól, 300A AC-3, ovl. napětí 110V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",28997,0,28997,8592765062833,1,8592765062833,2,28592765062837,"8536490099",6,6]
[106283,"Ex9C400 22 3P 48V AC/DC","Stykač, 3pól, 400A AC-3, ovl. napětí 48V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",46126,0,46126,8592765062840,1,8592765062840,1,28592765062844,"8536419089",9.5,9.5]
[106286,"Ex9C400 22 3P 400V AC/DC","Stykač, 3pól, 400A AC-3, ovl. napětí 400V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",46126,0,46126,8592765062871,1,8592765062871,1,28592765062875,"8536490099",9.5,9.5]
[106288,"Ex9C400 22 3P 36V AC/DC","Stykač, 3pól, 400A AC-3, ovl. napětí 36V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",46126,0,46126,8592765062895,1,8592765062895,1,28592765062899,"8536419089",9.5,9.5]
[106292,"Ex9C400 22 3P 220V AC/DC","Stykač, 3pól, 400A AC-3, ovl. napětí 220V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",46126,0,46126,8592765062932,1,8592765062932,1,28592765062936,"8536490099",9.5,9.5]
[106295,"Ex9C500 22 3P 48V AC/DC","Stykač, 3pól, 500A AC-3, ovl. napětí 48V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",53498,0,53498,8592765062963,1,8592765062963,1,28592765062967,"8536419089",9.5,9.5]
[106297,"Ex9C500 22 3P 415V AC/DC","Stykač, 3pól, 500A AC-3, ovl. napětí 415V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",53498,0,53498,8592765062987,1,8592765062987,1,28592765062981,"8536490099",9.5,9.5]
[106298,"Ex9C500 22 3P 400V AC/DC","Stykač, 3pól, 500A AC-3, ovl. napětí 400V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",53498,0,53498,8592765062994,1,8592765062994,1,28592765062998,"8536490099",9.5,9.5]
[106302,"Ex9C500 22 3P 240V AC/DC","Stykač, 3pól, 500A AC-3, ovl. napětí 240V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",53498,0,53498,8592765063038,1,8592765063038,1,28592765063032,"8536490099",9.5,9.5]
[106304,"Ex9C500 22 3P 220V AC/DC","Stykač, 3pól, 500A AC-3, ovl. napětí 220V AC/DC, zabudované 2zap.+2vyp. pom. kontakty","NBA",53498,0,53498,8592765063052,1,8592765063052,1,28592765063056,"8536490099",9.5,9.5]
[]
[107985,"ECC44 400V AC/DC EU","ECC44 náhradní cívka pro stykač 400V","NBA",1923,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E5818*(1-F5818)","v":1923},8592765079862,1,18592765079869,8,28592765079866,8505199089,0.88,0.88]
[107983,"ECC44 240V AC/DC EU","ECC44 náhradní cívka pro stykač 240V","NBA",1839,{"$f":"NBA","v":0},1839,8592765079848,1,18592765079845,8,28592765079842,8505199089,0.88,0.88]
[107982,"ECC44 230V AC/DC EU","ECC44 náhradní cívka pro stykač 230V","NBA",1839,{"$f":"NBA","v":0},1839,8592765079831,1,18592765079838,8,28592765079835,8505199089,0.88,0.88]
[107980,"ECC44 127V AC/DC EU","ECC44 náhradní cívka pro stykač 127V","NBA",1904,{"$f":"NBA","v":0},1904,8592765079817,1,18592765079814,8,28592765079811,8505199089,0.88,0.88]
[107977,"ECC44 42V AC/DC EU","ECC44 náhradní cívka pro stykač 42V","NBA",1819,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E5826*(1-F5826)","v":1819},8592765079787,1,18592765079784,8,28592765079781,8505199089,0.88,0.88]
[107998,"ECC45 415V AC/DC EU","ECC45 náhradní cívka pro stykač 415V, vhodné pro stykače vyrobéne od prosince 2018 kontaktovat technickou podporu","NBA",2992,{"$f":"NBA","v":0},2992,8592765079992,1,18592765079999,8,28592765079996,8505199089,1.81,1.81]
[107996,"ECC45 380V AC/DC EU","ECC45 náhradní cívka pro stykač 380V, vhodné pro stykače vyrobéne od prosince 2018 kontaktovat technickou podporu","NBA",2992,{"$f":"NBA","v":0},2992,8592765079978,1,18592765079975,8,28592765079972,8505199089,1.81,1.81]
[107993,"ECC45 220V AC/DC EU","ECC45 náhradní cívka pro stykač 220V, vhodné pro stykače vyrobéne od prosince 2018 kontaktovat technickou podporu","NBA",2909,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E5834*(1-F5834)","v":2909},8592765079947,1,18592765079944,8,28592765079941,8505199089,1.81,1.81]
[107992,"ECC45 127V AC/DC EU","ECC45 náhradní cívka pro stykač 127V, vhodné pro stykače vyrobéne od prosince 2018 kontaktovat technickou podporu","NBA",2825,{"$f":"NBA","v":0},2825,8592765079930,1,18592765079937,8,28592765079934,8505199089,1.81,1.81]
[107988,"ECC45 36V AC/DC EU","ECC45 náhradní cívka pro stykač 36V, vhodné pro stykače vyrobéne od prosince 2018 kontaktovat technickou podporu","NBA",3164,{"$f":"NBA","v":0},3164,8592765079893,1,18592765079890,8,28592765079897,8505199089,1.81,1.81]
[107987,"ECC45 24V AC/DC EU","ECC45 náhradní cívka pro stykač 24V, vhodné pro stykače vyrobéne od prosince 2018 kontaktovat technickou podporu","NBA",3192,{"$f":"NBA","v":0},3192,8592765079886,1,18592765079883,8,28592765079880,8505199089,1.81,1.81]
[108008,"ECC46 380V AC/DC EU","ECC46 náhradní cívka pro stykač 380V","NBA",5141,{"$f":"NBA","v":0},5141,8592765080097,1,18592765080094,8,28592765080091,8505199089,3.66,3.66]
[108007,"ECC46 240V AC/DC EU","ECC46 náhradní cívka pro stykač 240V","NBA",5227,{"$f":"NBA","v":0},5227,8592765080080,1,18592765080087,8,28592765080084,8505199089,3.66,3.66]
[108003,"ECC46 110V AC/DC EU","ECC46 náhradní cívka pro stykač 110V","NBA",5186,{"$f":"NBA","v":0},5186,8592765080042,1,18592765080049,8,28592765080046,8505199089,3.66,3.66]
[108002,"ECC46 48V AC/DC EU","ECC46 náhradní cívka pro stykač 48V","NBA",6212,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E5849*(1-F5849)","v":6212},8592765080035,1,18592765080032,8,28592765080039,8505199089,3.66,3.66]
["Stykače pro spínání kapacitních zátěží Ex9CC"]
[104194,"Ex9CC25 12 3P 110V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 25 A, pro kompenzaci až 16 kvar při 400 V AC","NBC",1275,{"$f":"NBC","v":0},{"$f":"E5854*(1-F5854)","v":1275},8592765041951,1,8592765041951,null,28592765041955,"8536490099",0.52,0.52]
[104197,"Ex9CC25 12 3P 230V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 25 A, pro kompenzaci až 16 kvar při 400 V AC","NBC",1251,0,1251,8592765041982,1,8592765041982,null,28592765041986,"8536490099",0.52,0.52]
[104198,"Ex9CC25 12 3P 240V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 25 A, pro kompenzaci až 16 kvar při 400 V AC","NBC",1275,0,1275,8592765041999,1,8592765041999,null,28592765041993,"8536490099",0.52,0.52]
[104202,"Ex9CC25 12 3P 400V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 25 A, pro kompenzaci až 16 kvar při 400 V AC","NBC",1275,0,1275,8592765042033,1,8592765042033,null,28592765042037,"8536490099",0.52,0.52]
[104203,"Ex9CC25 12 3P 415V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 25 A, pro kompenzaci až 16 kvar při 400 V AC","NBC",1275,0,1275,8592765042040,1,8592765042040,null,28592765042044,"8536490099",0.52,0.52]
[104206,"Ex9CC25 21 3P 110V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 25 A, pro kompenzaci až 16 kvar při 400 V AC","NBC",1275,0,1275,8592765042071,1,8592765042071,null,28592765042075,"8536490099",0.52,0.52]
[104208,"Ex9CC25 21 3P 220V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 25 A, pro kompenzaci až 16 kvar při 400 V AC","NBC",1275,0,1275,8592765042095,1,8592765042095,null,28592765042099,"8536490099",0.52,0.52]
[104211,"Ex9CC25 21 3P 24V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 25 A, pro kompenzaci až 16 kvar při 400 V AC","NBC",1275,0,1275,8592765042125,1,8592765042125,null,28592765042129,"8536419089",0.52,0.52]
[104214,"Ex9CC25 21 3P 400V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 25 A, pro kompenzaci až 16 kvar při 400 V AC","NBC",1275,0,1275,8592765042156,1,8592765042156,null,28592765042150,"8536490099",0.52,0.52]
[104216,"Ex9CC25 21 3P 42V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 25 A, pro kompenzaci až 16 kvar při 400 V AC","NBC",1275,0,1275,8592765042170,1,8592765042170,null,28592765042174,"8536419089",0.52,0.52]
[104217,"Ex9CC25 21 3P 48V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 25 A, pro kompenzaci až 16 kvar při 400 V AC","NBC",1275,0,1275,8592765042187,1,8592765042187,null,28592765042181,"8536419089",0.52,0.52]
[104219,"Ex9CC25 23 3P 127V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 25 A, pro kompenzaci až 16 kvar při 400 V AC","NBC",1595,0,1595,8592765042200,1,8592765042200,null,28592765042204,"8536490099",0.52,0.52]
[104222,"Ex9CC25 23 3P 240V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 25 A, pro kompenzaci až 16 kvar při 400 V AC","NBC",1595,0,1595,8592765042231,1,8592765042231,null,28592765042235,"8536490099",0.52,0.52]
[104225,"Ex9CC25 23 3P 380V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 25 A, pro kompenzaci až 16 kvar při 400 V AC","NBC",1561,0,1561,8592765042262,1,8592765042262,null,28592765042266,"8536490099",0.52,0.52]
[104227,"Ex9CC25 23 3P 415V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 25 A, pro kompenzaci až 16 kvar při 400 V AC","NBC",1595,0,1595,8592765042286,1,8592765042286,null,28592765042280,"8536490099",0.52,0.52]
[104230,"Ex9CC25 32 3P 110V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 25 A, pro kompenzaci až 16 kvar při 400 V AC","NBC",1595,0,1595,8592765042316,1,8592765042316,null,28592765042310,"8536490099",0.52,0.52]
[104231,"Ex9CC25 32 3P 127V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 25 A, pro kompenzaci až 16 kvar při 400 V AC","NBC",1595,0,1595,8592765042323,1,8592765042323,null,28592765042327,"8536490099",0.52,0.52]
[104235,"Ex9CC25 32 3P 24V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 25 A, pro kompenzaci až 16 kvar při 400 V AC","NBC",1595,0,1595,8592765042361,1,8592765042361,null,28592765042365,"8536419089",0.52,0.52]
[104236,"Ex9CC25 32 3P 36V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 25 A, pro kompenzaci až 16 kvar při 400 V AC","NBC",1595,0,1595,8592765042378,1,8592765042378,null,28592765042372,"8536419089",0.52,0.52]
[104239,"Ex9CC25 32 3P 415V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 25 A, pro kompenzaci až 16 kvar při 400 V AC","NBC",1595,0,1595,8592765042408,1,8592765042408,null,28592765042402,"8536490099",0.52,0.52]
[104241,"Ex9CC25 32 3P 48V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 25 A, pro kompenzaci až 16 kvar při 400 V AC","NBC",1595,0,1595,8592765042422,1,8592765042422,null,28592765042426,"8536419089",0.52,0.52]
[104244,"Ex9CC38 12 3P 220V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 38 A, pro kompenzaci až 25 kvar při 400 V AC","NBC",1897,0,1897,8592765042453,1,8592765042453,null,28592765042457,"8536490099",0.52,0.52]
[104245,"Ex9CC38 12 3P 230V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 38 A, pro kompenzaci až 25 kvar při 400 V AC","NBC",1897,0,1897,8592765042460,1,8592765042460,null,28592765042464,"8536490099",0.52,0.52]
[104249,"Ex9CC38 12 3P 380V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 38 A, pro kompenzaci až 25 kvar při 400 V AC","NBC",1897,0,1897,8592765042507,1,8592765042507,null,28592765042501,"8536490099",0.52,0.52]
[104250,"Ex9CC38 12 3P 400V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 38 A, pro kompenzaci až 25 kvar při 400 V AC","NBC",1897,0,1897,8592765042514,1,8592765042514,null,28592765042518,"8536490099",0.52,0.52]
[104253,"Ex9CC38 12 3P 48V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 38 A, pro kompenzaci až 25 kvar při 400 V AC","NBC",1897,0,1897,8592765042545,1,8592765042545,null,28592765042549,"8536419089",0.52,0.52]
[104254,"Ex9CC38 21 3P 110V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 38 A, pro kompenzaci až 25 kvar při 400 V AC","NBC",1897,0,1897,8592765042552,1,8592765042552,null,28592765042556,"8536490099",0.52,0.52]
[104258,"Ex9CC38 21 3P 240V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 38 A, pro kompenzaci až 25 kvar při 400 V AC","NBC",1897,0,{"$f":"E5918*(1-F5918)","v":1897},8592765042590,1,8592765042590,null,28592765042594,"8536490099",0.52,0.52]
[104259,"Ex9CC38 21 3P 24V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 38 A, pro kompenzaci až 25 kvar při 400 V AC","NBC",1897,{"$f":"NBC","v":0},1897,8592765042606,1,8592765042606,null,28592765042600,"8536419089",0.52,0.52]
[104262,"Ex9CC38 21 3P 400V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 38 A, pro kompenzaci až 25 kvar při 400 V AC","NBC",1897,0,1897,8592765042637,1,8592765042637,null,28592765042631,"8536490099",0.52,0.52]
[104264,"Ex9CC38 21 3P 42V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 38 A, pro kompenzaci až 25 kvar při 400 V AC","NBC",1897,0,1897,8592765042651,1,8592765042651,null,28592765042655,"8536419089",0.52,0.52]
[104267,"Ex9CC38 23 3P 127V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 38 A, pro kompenzaci až 25 kvar při 400 V AC","NBC",2369,0,2369,8592765042682,1,8592765042682,null,28592765042686,"8536490099",0.52,0.52]
[104270,"Ex9CC38 23 3P 240V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 38 A, pro kompenzaci až 25 kvar při 400 V AC","NBC",2369,0,2369,8592765042712,1,8592765042712,null,28592765042716,"8536490099",0.52,0.52]
[104272,"Ex9CC38 23 3P 36V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 38 A, pro kompenzaci až 25 kvar při 400 V AC","NBC",2369,0,2369,8592765042736,1,8592765042736,null,28592765042730,"8536419089",0.52,0.52]
[104273,"Ex9CC38 23 3P 380V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 38 A, pro kompenzaci až 25 kvar při 400 V AC","NBC",2369,0,2369,8592765042743,1,8592765042743,null,28592765042747,"8536490099",0.52,0.52]
[104275,"Ex9CC38 23 3P 415V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 38 A, pro kompenzaci až 25 kvar při 400 V AC","NBC",2369,0,2369,8592765042767,1,8592765042767,null,28592765042761,"8536490099",0.52,0.52]
[104278,"Ex9CC38 32 3P 110V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 38 A, pro kompenzaci až 25 kvar při 400 V AC","NBC",2369,0,2369,8592765042798,1,8592765042798,null,28592765042792,"8536490099",0.52,0.52]
[104281,"Ex9CC38 32 3P 230V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 38 A, pro kompenzaci až 25 kvar při 400 V AC","NBC",2369,0,2369,8592765042828,1,8592765042828,null,28592765042822,"8536490099",0.52,0.52]
[104283,"Ex9CC38 32 3P 24V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 38 A, pro kompenzaci až 25 kvar při 400 V AC","NBC",2369,0,2369,8592765042842,1,8592765042842,null,28592765042846,"8536419089",0.52,0.52]
[104286,"Ex9CC38 32 3P 400V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 38 A, pro kompenzaci až 25 kvar při 400 V AC","NBC",2369,0,2369,8592765042873,1,8592765042873,null,28592765042877,"8536490099",0.52,0.52]
[104287,"Ex9CC38 32 3P 415V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 38 A, pro kompenzaci až 25 kvar při 400 V AC","NBC",2369,0,2369,8592765042880,1,8592765042880,null,28592765042884,"8536490099",0.52,0.52]
[104289,"Ex9CC38 32 3P 48V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 38 A, pro kompenzaci až 25 kvar při 400 V AC","NBC",2369,0,2369,8592765042903,1,8592765042903,null,28592765042907,"8536419089",0.52,0.52]
[104292,"Ex9CC50 12 3P 220V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 50 A, pro kompenzaci až 30 kvar při 400 V AC","NBC",2583,0,2583,8592765042934,1,8592765042934,null,28592765042938,"8536490099",1.4,1.4]
[104295,"Ex9CC50 12 3P 24V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 50 A, pro kompenzaci až 30 kvar při 400 V AC","NBC",2583,0,2583,8592765042965,1,8592765042965,null,28592765042969,"8536419089",1.4,1.4]
[104297,"Ex9CC50 12 3P 380V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 50 A, pro kompenzaci až 30 kvar při 400 V AC","NBC",2583,0,2583,8592765042989,1,8592765042989,null,28592765042983,"8536490099",1.4,1.4]
[104300,"Ex9CC50 12 3P 42V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 50 A, pro kompenzaci až 30 kvar při 400 V AC","NBC",2583,0,2583,8592765043016,1,8592765043016,null,28592765043010,"8536419089",1.4,1.4]
[104301,"Ex9CC50 12 3P 48V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 50 A, pro kompenzaci až 30 kvar při 400 V AC","NBC",2583,0,2583,8592765043023,1,8592765043023,null,28592765043027,"8536419089",1.4,1.4]
[104305,"Ex9CC50 21 3P 230V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 50 A, pro kompenzaci až 30 kvar při 400 V AC","NBC",2583,0,2583,8592765043061,1,8592765043061,null,28592765043065,"8536490099",1.4,1.4]
[104306,"Ex9CC50 21 3P 240V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 50 A, pro kompenzaci až 30 kvar při 400 V AC","NBC",2583,0,2583,8592765043078,1,8592765043078,null,28592765043072,"8536490099",1.4,1.4]
[104309,"Ex9CC50 21 3P 380V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 50 A, pro kompenzaci až 30 kvar při 400 V AC","NBC",2583,0,2583,8592765043108,1,8592765043108,null,28592765043102,"8536490099",1.4,1.4]
[104310,"Ex9CC50 21 3P 400V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 50 A, pro kompenzaci až 30 kvar při 400 V AC","NBC",2583,0,2583,8592765043115,1,8592765043115,null,28592765043119,"8536490099",1.4,1.4]
[104314,"Ex9CC65 12 3P 110V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 65 A, pro kompenzaci až 40 kvar při 400 V AC","NBC",2892,0,2892,8592765043153,1,8592765043153,null,28592765043157,"8536490099",1.4,1.4]
[104315,"Ex9CC65 12 3P 127V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 65 A, pro kompenzaci až 40 kvar při 400 V AC","NBC",2892,0,2892,8592765043160,1,8592765043160,null,28592765043164,"8536490099",1.4,1.4]
[104318,"Ex9CC65 12 3P 240V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 65 A, pro kompenzaci až 40 kvar při 400 V AC","NBC",2892,0,2892,8592765043191,1,8592765043191,null,28592765043195,"8536490099",1.4,1.4]
[104320,"Ex9CC65 12 3P 36V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 65 A, pro kompenzaci až 40 kvar při 400 V AC","NBC",2892,0,2892,8592765043214,1,8592765043214,null,28592765043218,"8536419089",1.4,1.4]
[104323,"Ex9CC65 12 3P 415V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 65 A, pro kompenzaci až 40 kvar při 400 V AC","NBC",2892,{"$f":"NBC","v":0},2892,8592765043245,1,8592765043245,null,28592765043249,"8536490099",1.4,1.4]
[104326,"Ex9CC65 21 3P 110V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 65 A, pro kompenzaci až 40 kvar při 400 V AC","NBC",2892,0,2892,8592765043276,1,8592765043276,null,28592765043270,"8536490099",1.4,1.4]
[104328,"Ex9CC65 21 3P 220V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 65 A, pro kompenzaci až 40 kvar při 400 V AC","NBC",2892,0,2892,8592765043290,1,8592765043290,null,28592765043294,"8536490099",1.4,1.4]
[104329,"Ex9CC65 21 3P 230V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 65 A, pro kompenzaci až 40 kvar při 400 V AC","NBC",2892,0,2892,8592765043306,1,8592765043306,null,28592765043300,"8536490099",1.4,1.4]
[104331,"Ex9CC65 21 3P 24V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 65 A, pro kompenzaci až 40 kvar při 400 V AC","NBC",2892,0,2892,8592765043320,1,8592765043320,null,28592765043324,"8536419089",1.4,1.4]
[104334,"Ex9CC65 21 3P 400V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 65 A, pro kompenzaci až 40 kvar při 400 V AC","NBC",2892,0,2892,8592765043351,1,8592765043351,null,28592765043355,"8536490099",1.4,1.4]
[104337,"Ex9CC65 21 3P 48V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 65 A, pro kompenzaci až 40 kvar při 400 V AC","NBC",2892,0,2892,8592765043382,1,8592765043382,null,28592765043386,"8536419089",1.4,1.4]
[104338,"Ex9CC80 12 3P 110V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 80 A, pro kompenzaci až 50 kvar při 400 V AC","NBC",3511,0,3511,8592765043399,1,8592765043399,null,28592765043393,"8536490099",1.73,1.73]
[104342,"Ex9CC80 12 3P 240V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 80 A, pro kompenzaci až 50 kvar při 400 V AC","NBC",3511,0,3511,8592765043436,1,8592765043436,null,28592765043430,"8536490099",1.73,1.73]
[104343,"Ex9CC80 12 3P 24V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 80 A, pro kompenzaci až 50 kvar při 400 V AC","NBC",3511,0,3511,8592765043443,1,8592765043443,null,28592765043447,"8536419089",1.73,1.73]
[104346,"Ex9CC80 12 3P 400V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 80 A, pro kompenzaci až 50 kvar při 400 V AC","NBC",3511,0,3511,8592765043474,1,8592765043474,null,28592765043478,"8536490099",1.73,1.73]
[104347,"Ex9CC80 12 3P 415V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 80 A, pro kompenzaci až 50 kvar při 400 V AC","NBC",3511,0,3511,8592765043481,1,8592765043481,null,28592765043485,"8536490099",1.73,1.73]
[104351,"Ex9CC80 21 3P 127V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 80 A, pro kompenzaci až 50 kvar při 400 V AC","NBC",3511,0,3511,8592765043528,1,8592765043528,null,28592765043522,"8536490099",1.73,1.73]
[104352,"Ex9CC80 21 3P 220V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 80 A, pro kompenzaci až 50 kvar při 400 V AC","NBC",3511,0,3511,8592765043535,1,8592765043535,null,28592765043539,"8536490099",1.73,1.73]
[104355,"Ex9CC80 21 3P 24V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 80 A, pro kompenzaci až 50 kvar při 400 V AC","NBC",3511,0,3511,8592765043566,1,8592765043566,null,28592765043560,"8536419089",1.73,1.73]
[104357,"Ex9CC80 21 3P 380V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 80 A, pro kompenzaci až 50 kvar při 400 V AC","NBC",3511,0,3511,8592765043580,1,8592765043580,null,28592765043584,"8536490099",1.73,1.73]
[104360,"Ex9CC80 21 3P 42V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 80 A, pro kompenzaci až 50 kvar při 400 V AC","NBC",3511,0,3511,8592765043610,1,8592765043610,null,28592765043614,"8536419089",1.73,1.73]
[104363,"Ex9CC100 12 3P 127V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 100 A, pro kompenzaci až 60 kvar při 400 V AC","NBC",5775,0,5775,8592765043641,1,8592765043641,null,28592765043645,"8536490099",1.73,1.73]
[104365,"Ex9CC100 12 3P 230V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 100 A, pro kompenzaci až 60 kvar při 400 V AC","NBC",5775,0,5775,8592765043665,1,8592765043665,null,28592765043669,"8536490099",1.73,1.73]
[104366,"Ex9CC100 12 3P 240V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 100 A, pro kompenzaci až 60 kvar při 400 V AC","NBC",5775,0,5775,8592765043672,1,8592765043672,null,28592765043676,"8536490099",1.73,1.73]
[104369,"Ex9CC100 12 3P 380V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 100 A, pro kompenzaci až 60 kvar při 400 V AC","NBC",5775,0,5775,8592765043702,1,8592765043702,null,28592765043706,"8536490099",1.73,1.73]
[104371,"Ex9CC100 12 3P 415V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 100 A, pro kompenzaci až 60 kvar při 400 V AC","NBC",5775,0,5775,8592765043726,1,8592765043726,null,28592765043720,"8536490099",1.73,1.73]
[104374,"Ex9CC100 21 3P 110V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 100 A, pro kompenzaci až 60 kvar při 400 V AC","NBC",5775,0,5775,8592765043757,1,8592765043757,null,28592765043751,"8536490099",1.73,1.73]
[104377,"Ex9CC100 21 3P 230V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 100 A, pro kompenzaci až 60 kvar při 400 V AC","NBC",5775,0,5775,8592765043788,1,8592765043788,null,28592765043782,"8536490099",1.73,1.73]
[104379,"Ex9CC100 21 3P 24V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 100 A, pro kompenzaci až 60 kvar při 400 V AC","NBC",5775,0,5775,8592765043801,1,8592765043801,null,28592765043805,"8536419089",1.73,1.73]
[104380,"Ex9CC100 21 3P 36V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 100 A, pro kompenzaci až 60 kvar při 400 V AC","NBC",5775,0,5775,8592765043818,1,8592765043818,null,28592765043812,"8536419089",1.73,1.73]
[104382,"Ex9CC100 21 3P 400V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 100 A, pro kompenzaci až 60 kvar při 400 V AC","NBC",5775,0,5775,8592765043832,1,8592765043832,null,28592765043836,"8536490099",1.73,1.73]
[104385,"Ex9CC100 21 3P 48V","Stykač pro spínání kapacitních zátěží, jmenovitý proud AC-6b až do 100 A, pro kompenzaci až 60 kvar při 400 V AC","NBC",5775,0,5775,8592765043863,1,8592765043863,null,28592765043867,"8536419089",1.73,1.73]
[104648,"Ex9CR09 22 3P 48V","Reverzační stykač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",1485,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E6048*(1-F6048)","v":1485},8592765046499,1,8592765046499,null,28592765046493,"8536419089",0.72,0.72]
[104650,"Ex9CR09 22 3P 415V","Reverzační stykač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",1283,0,1283,8592765046512,1,8592765046512,null,28592765046516,"8536490099",0.72,0.72]
[104653,"Ex9CR09 22 3P 36V","Reverzační stykač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",1485,0,1485,8592765046543,1,8592765046543,null,28592765046547,"8536419089",0.72,0.72]
[104654,"Ex9CR09 22 3P 24V","Reverzační stykač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",1315,0,1315,8592765046550,1,8592765046550,null,28592765046554,"8536419089",0.72,0.72]
[104658,"Ex9CR09 22 3P 127V","Reverzační stykač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",1283,0,1283,8592765046598,1,8592765046598,null,28592765046592,"8536490099",0.72,0.72]
[104659,"Ex9CR09 22 3P 110V","Reverzační stykač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",1283,0,1283,8592765046604,1,8592765046604,null,28592765046608,"8536490099",0.72,0.72]
[104662,"Ex9CR09 11 3P 415V","Reverzační stykač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",1283,0,1283,8592765046635,1,8592765046635,null,28592765046639,"8536490099",0.72,0.72]
[104663,"Ex9CR09 11 3P 400V","Reverzační stykač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",1425,0,1425,8592765046642,1,8592765046642,null,28592765046646,"8536490099",0.72,0.72]
[104667,"Ex9CR09 11 3P 240V","Reverzační stykač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 240 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",1283,0,1283,8592765046680,1,8592765046680,null,28592765046684,"8536490099",0.72,0.72]
[104668,"Ex9CR09 11 3P 230V","Reverzační stykač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",1283,0,1283,8592765046697,1,8592765046697,null,28592765046691,"8536490099",0.72,0.72]
[104671,"Ex9CR09 11 3P 110V","Reverzační stykač, 3pól, 9A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",1283,0,1283,8592765046727,1,8592765046727,null,28592765046721,"8536490099",0.72,0.72]
[104673,"Ex9CR12 22 3P 42V","Reverzační stykač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",1823,0,1823,8592765046741,1,8592765046741,null,28592765046745,"8536419089",0.72,0.72]
[104676,"Ex9CR12 22 3P 380V","Reverzační stykač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",1578,0,1578,8592765046772,1,8592765046772,null,28592765046776,"8536490099",0.72,0.72]
[104677,"Ex9CR12 22 3P 36V","Reverzační stykač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",1823,0,1823,8592765046789,1,8592765046789,null,28592765046783,"8536419089",0.72,0.72]
[104681,"Ex9CR12 22 3P 220V","Reverzační stykač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",1710,0,1710,8592765046826,1,8592765046826,null,28592765046820,"8536490099",0.72,0.72]
[104682,"Ex9CR12 22 3P 127V","Reverzační stykač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",1540,0,1540,8592765046833,1,8592765046833,null,28592765046837,"8536490099",0.72,0.72]
[104685,"Ex9CR12 11 3P 42V","Reverzační stykač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",1657,0,1657,8592765046864,1,8592765046864,null,28592765046868,"8536419089",0.72,0.72]
[104687,"Ex9CR12 11 3P 400V","Reverzační stykač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",1617,0,1617,8592765046888,1,8592765046888,null,28592765046882,"8536490099",0.72,0.72]
[104690,"Ex9CR12 11 3P 24V","Reverzační stykač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",1401,0,1401,8592765046918,1,8592765046918,null,28592765046912,"8536419089",0.72,0.72]
[104693,"Ex9CR12 11 3P 220V","Reverzační stykač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",1554,0,1554,8592765046949,1,8592765046949,null,28592765046943,"8536490099",0.72,0.72]
[104695,"Ex9CR12 11 3P 110V","Reverzační stykač, 3pól, 12A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",1401,0,1401,8592765046963,1,8592765046963,null,28592765046967,"8536490099",0.72,0.72]
[104696,"Ex9CR18 22 3P 48V","Reverzační stykač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",1825,0,1825,8592765046970,1,8592765046970,null,28592765046974,"8536419089",0.72,0.72]
[104698,"Ex9CR18 22 3P 415V","Reverzační stykač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",1825,0,1825,8592765046994,1,8592765046994,null,28592765046998,"8536490099",0.72,0.72]
[104701,"Ex9CR18 22 3P 36V","Reverzační stykač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",1825,0,1825,8592765047021,1,8592765047021,null,28592765047025,"8536419089",0.72,0.72]
[104704,"Ex9CR18 22 3P 230V","Reverzační stykač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",1825,0,1825,8592765047052,1,8592765047052,null,28592765047056,"8536490099",0.72,0.72]
[104706,"Ex9CR18 22 3P 127V","Reverzační stykač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",1825,0,1825,8592765047076,1,8592765047076,null,28592765047070,"8536490099",0.72,0.72]
[104709,"Ex9CR18 11 3P 42V","Reverzační stykač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",1660,0,1660,8592765047106,1,8592765047106,null,28592765047100,"8536419089",0.72,0.72]
[104710,"Ex9CR18 11 3P 415V","Reverzační stykač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",1660,0,1660,8592765047113,1,8592765047113,null,28592765047117,"8536490099",0.72,0.72]
[104714,"Ex9CR18 11 3P 24V","Reverzační stykač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",1660,0,1660,8592765047151,1,8592765047151,null,28592765047155,"8536419089",0.72,0.72]
[104715,"Ex9CR18 11 3P 240V","Reverzační stykač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 240 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",1781,0,1781,8592765047168,1,8592765047168,null,28592765047162,"8536490099",0.72,0.72]
[104718,"Ex9CR18 11 3P 127V","Reverzační stykač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",1660,0,1660,8592765047199,1,8592765047199,null,28592765047193,"8536490099",0.72,0.72]
[104719,"Ex9CR18 11 3P 110V","Reverzační stykač, 3pól, 18A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",1660,0,1660,8592765047205,1,8592765047205,null,28592765047209,"8536490099",0.72,0.72]
[104723,"Ex9CR25 22 3P 400V","Reverzační stykač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",2417,0,2417,8592765047243,1,8592765047243,null,28592765047247,"8536490099",0.82,0.82]
[104724,"Ex9CR25 22 3P 380V","Reverzační stykač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",2417,0,2417,8592765047250,1,8592765047250,null,28592765047254,"8536490099",0.82,0.82]
[104728,"Ex9CR25 22 3P 230V","Reverzační stykač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",2417,0,2417,8592765047298,1,8592765047298,null,28592765047292,"8536490099",0.82,0.82]
[104729,"Ex9CR25 22 3P 220V","Reverzační stykač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",2417,0,2417,8592765047304,1,8592765047304,null,28592765047308,"8536490099",0.82,0.82]
[104732,"Ex9CR25 11 3P 48V","Reverzační stykač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",2200,0,2200,8592765047335,1,8592765047335,null,28592765047339,"8536419089",0.82,0.82]
[104733,"Ex9CR25 11 3P 42V","Reverzační stykač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",2200,0,2200,8592765047342,1,8592765047342,null,28592765047346,"8536419089",0.82,0.82]
[104737,"Ex9CR25 11 3P 36V","Reverzační stykač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",2200,0,2200,8592765047380,1,8592765047380,null,28592765047384,"8536419089",0.82,0.82]
[104738,"Ex9CR25 11 3P 24V","Reverzační stykač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",2200,0,2200,8592765047397,1,8592765047397,null,28592765047391,"8536419089",0.82,0.82]
[104741,"Ex9CR25 11 3P 220V","Reverzační stykač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",2200,0,2200,8592765047427,1,8592765047427,null,28592765047421,"8536490099",0.82,0.82]
[104743,"Ex9CR25 11 3P 110V","Reverzační stykač, 3pól, 25A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",2200,0,2200,8592765047441,1,8592765047441,null,28592765047445,"8536490099",0.82,0.82]
[104746,"Ex9CR32 22 3P 415V","Reverzační stykač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",3447,0,3447,8592765047472,1,8592765047472,null,28592765047476,"8536490099",0.82,0.82]
[104749,"Ex9CR32 22 3P 36V","Reverzační stykač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",3447,0,3447,8592765047502,1,8592765047502,null,28592765047506,"8536419089",0.82,0.82]
[104751,"Ex9CR32 22 3P 240V","Reverzační stykač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 240 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",3447,0,3447,8592765047526,1,8592765047526,null,28592765047520,"8536490099",0.82,0.82]
[104752,"Ex9CR32 22 3P 230V","Reverzační stykač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",3447,0,3447,8592765047533,1,8592765047533,null,28592765047537,"8536490099",0.82,0.82]
[104754,"Ex9CR32 22 3P 127V","Reverzační stykač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",3447,0,3447,8592765047557,1,8592765047557,null,28592765047551,"8536490099",0.82,0.82]
[104757,"Ex9CR32 11 3P 42V","Reverzační stykač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",3135,0,3135,8592765047588,1,8592765047588,null,28592765047582,"8536419089",0.82,0.82]
[104760,"Ex9CR32 11 3P 380V","Reverzační stykač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",3219,0,3219,8592765047618,1,8592765047618,null,28592765047612,"8536490099",0.82,0.82]
[104762,"Ex9CR32 11 3P 24V","Reverzační stykač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",3135,0,3135,8592765047632,1,8592765047632,null,28592765047636,"8536419089",0.82,0.82]
[104765,"Ex9CR32 11 3P 220V","Reverzační stykač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",3219,0,3219,8592765047663,1,8592765047663,null,28592765047667,"8536490099",0.82,0.82]
[104766,"Ex9CR32 11 3P 127V","Reverzační stykač, 3pól, 32A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",3135,0,3135,8592765047670,1,8592765047670,null,28592765047674,"8536490099",0.82,0.82]
[104770,"Ex9CR38 22 3P 415V","Reverzační stykač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",4126,0,4126,8592765047717,1,8592765047717,null,28592765047711,"8536490099",0.82,0.82]
[104771,"Ex9CR38 22 3P 400V","Reverzační stykač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",4126,0,4126,8592765047724,1,8592765047724,null,28592765047728,"8536490099",0.82,0.82]
[104774,"Ex9CR38 22 3P 24V","Reverzační stykač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",4126,0,4126,8592765047755,1,8592765047755,null,28592765047759,"8536419089",0.82,0.82]
[104776,"Ex9CR38 22 3P 230V","Reverzační stykač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",4126,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E6176*(1-F6176)","v":4126},8592765047779,1,8592765047779,null,28592765047773,"8536490099",0.82,0.82]
[104779,"Ex9CR38 22 3P 110V","Reverzační stykač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované pom. kontakty 2 vyp. + 2 zap.","NBA",4126,0,4126,8592765047809,1,8592765047809,null,28592765047803,"8536490099",0.82,0.82]
[104780,"Ex9CR38 11 3P 48V","Reverzační stykač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",3749,0,3749,8592765047816,1,8592765047816,null,28592765047810,"8536419089",0.82,0.82]
[104784,"Ex9CR38 11 3P 380V","Reverzační stykač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",3929,0,3929,8592765047854,1,8592765047854,null,28592765047858,"8536490099",0.82,0.82]
[104785,"Ex9CR38 11 3P 36V","Reverzační stykač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",3749,0,3749,8592765047861,1,8592765047861,null,28592765047865,"8536419089",0.82,0.82]
[104788,"Ex9CR38 11 3P 230V","Reverzační stykač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",3749,0,3749,8592765047892,1,8592765047892,null,28592765047896,"8536490099",0.82,0.82]
[104789,"Ex9CR38 11 3P 220V","Reverzační stykač, 3pól, 38A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",3929,0,3929,8592765047908,1,8592765047908,null,28592765047902,"8536490099",0.82,0.82]
[104793,"Ex9CR40 11 3P 42V","Reverzační stykač, 3pól, 40A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",4085,0,4085,8592765047946,1,8592765047946,null,28592765047940,"8536419089",2.5,2.5]
[104794,"Ex9CR40 11 3P 415V","Reverzační stykač, 3pól, 40A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",4085,0,4085,8592765047953,1,8592765047953,null,28592765047957,"8536490099",2.5,2.5]
[104797,"Ex9CR40 11 3P 36V","Reverzační stykač, 3pól, 40A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",4085,0,4085,8592765047984,1,8592765047984,null,28592765047988,"8536419089",2.5,2.5]
[104799,"Ex9CR40 11 3P 240V","Reverzační stykač, 3pól, 40A AC-3, ovl. 240 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",3996,0,3996,8592765048004,1,8592765048004,null,28592765048008,"8536490099",2.5,2.5]
[104802,"Ex9CR40 11 3P 127V","Reverzační stykač, 3pól, 40A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",4085,0,4085,8592765048035,1,8592765048035,null,28592765048039,"8536490099",2.5,2.5]
[104805,"Ex9CR50 11 3P 42V","Reverzační stykač, 3pól, 50A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",4328,0,4328,8592765048066,1,8592765048066,null,28592765048060,"8536419089",2.5,2.5]
[104807,"Ex9CR50 11 3P 400V","Reverzační stykač, 3pól, 50A AC-3, ovl. 400 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",4328,0,4328,8592765048080,1,8592765048080,null,28592765048084,"8536490099",2.5,2.5]
[104808,"Ex9CR50 11 3P 380V","Reverzační stykač, 3pól, 50A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",4328,0,4328,8592765048097,1,8592765048097,null,28592765048091,"8536490099",2.5,2.5]
[104810,"Ex9CR50 11 3P 24V","Reverzační stykač, 3pól, 50A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",4328,0,4328,8592765048110,1,8592765048110,null,28592765048114,"8536419089",2.5,2.5]
[104813,"Ex9CR50 11 3P 220V","Reverzační stykač, 3pól, 50A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",4328,0,4328,8592765048141,1,8592765048141,null,28592765048145,"8536490099",2.5,2.5]
[104816,"Ex9CR65 11 3P 48V","Reverzační stykač, 3pól, 65A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",6425,0,6425,8592765048172,1,8592765048172,null,28592765048176,"8536419089",2.5,2.5]
[104818,"Ex9CR65 11 3P 415V","Reverzační stykač, 3pól, 65A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",6425,0,6425,8592765048196,1,8592765048196,null,28592765048190,"8536490099",2.5,2.5]
[104821,"Ex9CR65 11 3P 36V","Reverzační stykač, 3pól, 65A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",6425,0,6425,8592765048226,1,8592765048226,null,28592765048220,"8536419089",2.5,2.5]
[104822,"Ex9CR65 11 3P 24V","Reverzační stykač, 3pól, 65A AC-3, ovl. 24 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",6425,0,6425,8592765048233,1,8592765048233,null,28592765048237,"8536419089",2.5,2.5]
[104824,"Ex9CR65 11 3P 230V","Reverzační stykač, 3pól, 65A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",5686,0,5686,8592765048257,1,8592765048257,null,28592765048251,"8536490099",2.5,2.5]
[104827,"Ex9CR65 11 3P 110V","Reverzační stykač, 3pól, 65A AC-3, ovl. 110 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",6425,0,6425,8592765048288,1,8592765048288,null,28592765048282,"8536490099",2.5,2.5]
[104830,"Ex9CR80 11 3P 415V","Reverzační stykač, 3pól, 80A AC-3, ovl. 415 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",6605,0,6605,8592765048318,1,8592765048318,null,28592765048312,"8536490099",3,3]
[104832,"Ex9CR80 11 3P 380V","Reverzační stykač, 3pól, 80A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",6605,0,6605,8592765048332,1,8592765048332,null,28592765048336,"8536490099",3,3]
[104835,"Ex9CR80 11 3P 240V","Reverzační stykač, 3pól, 80A AC-3, ovl. 240 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",6605,0,6605,8592765048363,1,8592765048363,null,28592765048367,"8536490099",3,3]
[104836,"Ex9CR80 11 3P 230V","Reverzační stykač, 3pól, 80A AC-3, ovl. 230 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",6605,0,6605,8592765048370,1,8592765048370,null,28592765048374,"8536490099",3,3]
[104840,"Ex9CR100 11 3P 48V","Reverzační stykač, 3pól, 100A AC-3, ovl. 48 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",7928,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E6240*(1-F6240)","v":7928},8592765048417,1,8592765048417,null,28592765048411,"8536419089",3,3]
[104841,"Ex9CR100 11 3P 42V","Reverzační stykač, 3pól, 100A AC-3, ovl. 42 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",7928,0,7928,8592765048424,1,8592765048424,null,28592765048428,"8536419089",3,3]
[104844,"Ex9CR100 11 3P 380V","Reverzační stykač, 3pól, 100A AC-3, ovl. 380 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",7928,0,7928,8592765048455,1,8592765048455,null,28592765048459,"8536490099",3,3]
[104845,"Ex9CR100 11 3P 36V","Reverzační stykač, 3pól, 100A AC-3, ovl. 36 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",7928,0,7928,8592765048462,1,8592765048462,null,28592765048466,"8536419089",3,3]
[104849,"Ex9CR100 11 3P 220V","Reverzační stykač, 3pól, 100A AC-3, ovl. 220 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",7928,0,7928,8592765048509,1,8592765048509,null,28592765048503,"8536490099",3,3]
[104850,"Ex9CR100 11 3P 127V","Reverzační stykač, 3pól, 100A AC-3, ovl. 127 V AC, zabudované pom. kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",7928,0,7928,8592765048516,1,8592765048516,null,28592765048510,"8536490099",3,3]
["Příslušenství stykačů Ex9C"]
[101285,"AX4211","Čelní pomocné kontakty pro Ex9C, 1 zapínací, 1 vypínací","NBA",99,0,99,8592765012869,12,18592765012866,624,28592765012863,"8536508090",0.03,0.03]
[101288,"AX4213","Čelní pomocné kontakty pro Ex9C, 1 zapínací, 3 vypínací","NBA",137,0,137,8592765012890,6,18592765012897,312,28592765012894,"8536508090",0.06,0.06]
[101291,"AX4240","Čelní pomocné kontakty pro Ex9C, 4 zapínací","NBA",137,0,137,8592765012920,6,18592765012927,312,28592765012924,"8536508090",0.06,0.06]
[104489,"TDD42C","Pomocné kontakty se zpožděním, při rozpojení, rozsah 10 - 180 s, pomocné kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",1021,{"$f":"NBA","v":0},1021,8592765044907,1,8592765044907,null,28592765044901,"8536508090",0.08,0.08]
[104490,"TDD42B ","Pomocné kontakty se zpožděním, při rozpojení, rozsah 0,1 - 30 s, pomocné kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",997,0,997,8592765044914,1,8592765044914,null,28592765044918,"8536508090",0.08,0.08]
[104492,"TDD41C ","Pomocné kontakty se zpožděním, při sepnutí, rozsah 10 - 180 s, pomocné kontakty 1 vyp. + 1 zap.","NBA",1021,0,1021,8592765044938,1,8592765044938,null,28592765044932,"8536508090",0.08,0.08]
[104495,"CCU43 48","Odrušovací blok, rozmezí ochrany 24-48V, s RC obvodem","NBA",170,0,170,8592765044969,1,8592765044969,null,28592765044963,"8538909999",0.05,0.05]
[104498,"CCU42 48","Odrušovací blok, rozmezí ochrany 24-48V, s RC obvodem","NBA",170,0,170,8592765044990,1,8592765044990,null,28592765044994,"8538909999",0.02,0.02]
[106322,"AX4411","Boční pomocné kontakty pro Ex9C115-500, 1zap.+1vyp.","NBA",337,{"$f":"NBA","v":0},337,8592765063236,1,18592765063233,12,28592765063230,"8538909999",0.04,0.04]
[107958,"AX4420","Boční pomocné kontakty pro Ex9C115-500, 2zap.","NBA",337,0,337,8592765079596,1,18592765079593,12,28592765079590,"8538909999",0.04,0.04]
[107960,"MIT42-11","Mechanické blokování pro stykače Ex9C09-38 11","NBA",158,{"$f":"NBA","v":0},158,8592765079619,1,18592765079616,72,28592765079613,"8538909999",0.04,0.04]
[107961,"MIT43","Mechanické blokování pro stykače Ex9C40-100","NBA",169,0,169,8592765079626,1,18592765079623,96,28592765079620,"8538909999",0.05,0.05]
[107964,"MIT46","Mechanické blokování pro stykače Ex9C400-500","NBA",771,0,771,8592765079657,1,18592765079654,12,28592765079651,"8538909999",1.68,1.68]
[101359,"Ex9R12 0.16A","Nadproudové relé, 3pól, In=0,16A, lze kombinovat s ministykači Ex9CS ","NBB",394,{"$f":"NBB","v":0},{"$f":"E6286*(1-F6286)","v":394},8592765013606,1,8592765013606,80,28592765013600,"8536490099",0.16,0.16]
[101361,"Ex9R12 0.4A","Nadproudové relé, 3pól, In=0,4A, lze kombinovat s ministykači Ex9CS ","NBB",394,0,394,8592765013620,1,8592765013620,80,28592765013624,"8536490099",0.16,0.16]
[101364,"Ex9R12 1.6A","Nadproudové relé, 3pól, In=1,6A, lze kombinovat s ministykači Ex9CS ","NBB",394,0,394,8592765013651,1,8592765013651,80,28592765013655,"8536490099",0.16,0.16]
[101365,"Ex9R12 2.5A","Nadproudové relé, 3pól, In=2,5A, lze kombinovat s ministykači Ex9CS ","NBB",394,0,394,8592765013668,1,8592765013668,80,28592765013662,"8536490099",0.16,0.16]
[101369,"Ex9R12 10A","Nadproudové relé, 3pól, In=10A, lze kombinovat s ministykači Ex9CS ","NBB",394,0,394,8592765013705,1,8592765013705,80,28592765013709,"8536490099",0.16,0.16]
[101370,"Ex9R12 12A","Nadproudové relé, 3pól, In=12A, lze kombinovat s ministykači Ex9CS ","NBB",394,0,394,8592765013712,1,8592765013712,80,28592765013716,"8536490099",0.16,0.16]
[110329,"Ex9R38 2.5A","Nadproudové relé, 3pól, In=2,5A, lze kombinovat se stykači Ex9C9 až Ex9C38 ","NBB",550,0,550,8592765103291,1,8592765103291,60,28592765103295,"8536490099",0.21,0.21]
[110330,"Ex9R38 4A","Nadproudové relé, 3pól, In=4A, lze kombinovat se stykači Ex9C9 až Ex9C38 ","NBB",550,0,550,8592765103307,1,8592765103307,60,28592765103301,"8536490099",0.21,0.21]
[110334,"Ex9R38 13A","Nadproudové relé, 3pól, In=12A, lze kombinovat se stykači Ex9C9 až Ex9C38 ","NBB",550,0,550,8592765103345,1,8592765103345,60,28592765103349,"8536490099",0.21,0.21]
[110335,"Ex9R38 18A","Nadproudové relé, 3pól, In=18A, lze kombinovat se stykači Ex9C9 až Ex9C38 ","NBB",550,0,550,8592765103352,1,8592765103352,60,28592765103356,"8536490099",0.21,0.21]
[110338,"Ex9R38 38A","Nadproudové relé, 3pól, In=38A, lze kombinovat se stykači Ex9C9 až Ex9C38 ","NBB",550,0,550,8592765103383,1,8592765103383,60,28592765103387,"8536490099",0.21,0.21]
[101381,"Ex9R100 40A","Nadproudové relé, 3pól, In=40A, lze kombinovat se stykači Ex9C40 až Ex9C100 ","NBB",779,0,779,8592765013828,1,8592765013828,24,28592765013822,"8536490099",0.51,0.51]
[101384,"Ex9R100 70A","Nadproudové relé, 3pól, In=70A, lze kombinovat se stykači Ex9C40 až Ex9C100 ","NBB",1439,0,1439,8592765013859,1,8592765013859,24,28592765013853,"8536490099",0.51,0.51]
[101385,"Ex9R100 80A","Nadproudové relé, 3pól, In=80A, lze kombinovat se stykači Ex9C40 až Ex9C100 ","NBB",1439,0,1439,8592765013866,1,8592765013866,24,28592765013860,"8536490099",0.51,0.51]
[106326,"Ex9R185 115A","Nadproudové relé, 3pól, In=115A, lze kombinovat se stykači Ex9C115-185 ","NBB",4903,{"$f":"NBB","v":0},{"$f":"E6319*(1-F6319)","v":4903},8592765063274,1,8592765063274,8,28592765063278,"8536490099",1.5,1.5]
[106327,"Ex9R185 150A","Nadproudové relé, 3pól, In=150A, lze kombinovat se stykači Ex9C115-185 ","NBB",5336,{"$f":"NBB","v":0},5336,8592765063281,1,8592765063281,8,28592765063285,"8536490099",1.5,1.5]
[106330,"Ex9R500 300A","Nadproudové relé, 3pól, In=300A, lze kombinovat se stykači Ex9C225-500 ","NBB",7292,0,7292,8592765063311,1,8592765063311,8,28592765063315,"8536490099",1.9,1.9]
[106332,"Ex9R500 500A","Nadproudové relé, 3pól, In=500A, lze kombinovat se stykači Ex9C225-500 ","NBB",9552,0,9552,8592765063335,1,8592765063335,8,28592765063339,"8536490099",1.9,1.9]
[101436,"AD51","Adaptér pro samostatné použití Ex9R12","NBB",107,{"$f":"NBB","v":0},{"$f":"E6328*(1-F6328)","v":107},8592765014375,2,18592765014372,72,28592765014379,"8538909999",0.04,0.04]
[110339,"AD56","Adaptér pro samostatné použití Ex9R38B","NBB",120,{"$f":"NBB","v":0},{"$f":"E6329*(1-F6329)","v":120},8592765103390,2,18592765103397,60,28592765103394,"8538909999",0.2,0.2]
[]
["Zásuvky na DIN lištu",null,null,null,null,null,null,"","","","",""]
[]
["Propojovací lišty BBU"]
[101449,"BBU 3L 16 M54","Propojovací lišta, 3fázová, 16mm2, 80A, 54 modulů (1m)","NDB",533,0,533,8592765014504,null,18592765014501,50,28592765014508,"8536909599",0.65,0.65]
[101450,"BBU 3L 10 M12 EC","Propojovací lišta, 3fázová, 10mm2, 63A, 12 modulů, včetně koncových krytů","NDB",101,0,101,8592765014511,null,18592765014518,200,28592765014515,"8536909599",0.1,0.1]
[110831,"BBU 3L 10 M9 EU","Propojovací lišta, 3fázová, 10mm2, 63A, 9 modulů, včetně koncových krytů","NDB",80,{"$f":"NDB","v":0},{"$f":"E6346*(1-F6346)","v":80},8592765108319,5,18592765108316,250,28592765108313,8536909599,0.08,0.08]
[110833,"BBU 3L 16 M9 EU","Propojovací lišta, 3fázová, 16mm2, 80A, 9 modulů, včetně koncových krytů","NDB",111,{"$f":"NDB","v":0},111,8592765108333,5,18592765108330,250,28592765108337,8536909599,0.1,0.1]
[111407,"BBP 2LN 10 M12 EU","Propojovací lišta, 1P+N, 10mm2, 63A, 12 modulů pro Ex9NLE, včetně koncových krytů","NDB",102,{"$f":"NDB","v":0},102,8592765114075,5,18592765114072,150,28592765114079,8536909599,0.09,0.09]
[111408,"BBP 4LN 10 M12 EU","Propojovací lišta, 3P+N, 10mm2, 63A, 12 modulů pro Ex9NLE, včetně koncových krytů","NDB",186,{"$f":"NDB","v":0},186,8592765114082,5,18592765114089,100,28592765114086,8536909599,0.15,0.15]
[113239,"BBP 4LN 10 M54 EU","Propojovací lišta, 3P+N, 10mm2, 63A, 54 modulů pro Ex9NLE, včetně koncových krytů, tvar kolík","NDB",743,{"$f":"NDB","v":0},743,8592765132390,5,18592765132397,20,28592765132394,8536909599,0.71,0.71]
[113240,"BBP 1L 10 M54 EU","Propojovací lišta, 1fázová, 10mm2, 63A, 54 modulů (1m), tvar kolík","NDB",158,{"$f":"NDB","v":0},158,8592765132406,5,18592765132403,50,28592765132400,8536909599,0.2,0.2]
[113243,"BBP 3L 10 M12 EU","Propojovací lišta, 3fázová, 10mm2, 63A, 12 modulů, tvar kolík","NDB",109,{"$f":"NDB","v":0},109,8592765132437,5,18592765132434,180,28592765132431,8536909599,0.11,0.11]
[113245,"ECU 2LN 16 EU","Koncový kryt pro BBP 2LN, cena za 1ks","NDB",5,{"$f":"NDB","v":0},5,8592765132451,1000,18592765132458,10000,28592765132455,8536909599,0,0]
[101452,"ECU 1L","Koncový kryt pro BBU 1L, cena za 1ks","NDB",5,0,5,8592765014535,null,18592765014532,40000,28592765014539,"3926909790",0.02,0.02]
["Propojovací lišty BBUE"]
[103799,"BBUE 1L 10 M2","Propojovací lišta, 1fázová, 10mm2, 63A, 2 modulů","NDB",23,0,23,8592765038005,null,18592765038002,null,28592765038009,"8536909599",0.01,0.01]
[103800,"BBUE 1L 10 M6","Propojovací lišta, 1fázová, 10mm2, 63A, 6 modulů","NDB",47,0,47,8592765038012,null,18592765038019,null,28592765038016,"8536909599",0.02,0.02]
[103802,"BBUE 1L 10 M12","Propojovací lišta, 1fázová, 10mm2, 63A, 12 modulů","NDB",66,0,66,8592765038036,null,18592765038033,null,28592765038030,"8536909599",0.04,0.04]
[103805,"BBUE 1L 16 M12","Propojovací lišta, 1fázová, 16mm2, 80A, 12 modulů","NDB",81,0,81,8592765038067,null,18592765038064,null,28592765038061,"8536909599",0.05,0.05]
[103808,"BBUE 3L 10 M57","Propojovací lišta, 3fázová, 10mm2, 63A, 57 modulů (1m)","NDB",491,0,491,8592765038098,null,18592765038095,null,28592765038092,"8536909599",0.42,0.42]
[103810,"BBUE 3L 10 M12","Propojovací lišta, 3fázová, 10mm2, 63A, 12 modulů","NDB",117,0,117,8592765038111,null,18592765038118,null,28592765038115,"8536909599",0.09,0.09]
[103813,"BBUE 3L 16 M9","Propojovací lišta, 3fázová, 16mm2, 80A, 9 modulů","NDB",145,0,145,8592765038142,null,18592765038149,null,28592765038146,"8536909599",0.12,0.12]
[103814,"BBUE 3L 16 M12","Propojovací lišta, 3fázová, 16mm2, 80A, 12 modulů","NDB",161,0,161,8592765038159,null,18592765038156,null,28592765038153,"8536909599",0.15,0.15]
[103818,"BBUE 4LN 10 M54","Propojovací lišta, 4fázová, 10mm2, 63A, 54 modulů (1m)","NDB",986,0,986,8592765038197,null,18592765038194,null,28592765038191,"8536909599",0.57999999999999996,0.57999999999999996]
[103819,"BBUE 4LN 16 M54","Propojovací lišta, 4fázová, 16mm2, 80A, 54 modulů (1m)","NDB",1256,0,1256,8592765038203,null,18592765038200,null,28592765038207,"8536909599",0.82,0.82]
[103822,"BBUE 4L 10 M12 NLLL+8xNLPN","Propojovací lišta, 4fázová, 10mm2, 63A, 12 modulů, 4p Ex9CL, 8 x 1PN Ex9PN","NDB",350,0,350,8592765038234,null,18592765038231,null,28592765038238,"8536909599",0.1,0.1]
[103824,"BBUE 4L 10 M12 NLLL+4xLN","Propojovací lišta, 4fázová, 10mm2, 63A, 12 modulů, 4p Ex9CL, 4 x 1PN Ex9B","NDB",267,0,267,8592765038258,null,18592765038255,null,28592765038252,"8536909599",0.12,0.12]
[103865,"BBUE 2L 16 M56","Propojovací lišta, 2fázová, 16mm2, 80A, 56 modulů (1m)","NDB",641,0,641,8592765038661,null,18592765038668,null,28592765038665,"8536909599",0.54,0.54]
[103866,"BBUE 2L 10 M56 NLPN","Propojovací lišta, 2fázová, 10mm2, 63A, 56 modulů (1m)  Ex9PN","NDB",536,0,536,8592765038678,null,18592765038675,null,28592765038672,"8536909599",0.38,0.38]
[103826,"ECUE 1L","Koncový kryt pro BBUE 1L, 10/16 mm2, cena za kus","NDB",8,0,8,8592765038272,50,18592765038279,null,28592765038276,"3926909790",0.02,0.02]
[103827,"ECUE 2L","Koncový kryt pro BBUE 2L, cena za kus","NDB",10,0,10,8592765038289,50,18592765038286,null,28592765038283,"3926909790",0,0]
[103830,"ECUE 3L 35","Koncový kryt pro BBUE 3L, 35 mm2, cena za kus","NDB",23,0,23,8592765038319,50,18592765038316,null,28592765038313,"8538909999",0,0]
[103831,"ECUE 1L 35","Koncový kryt pro BBUE 1L, 35 / 50mm2, cena za kus","NDB",23,0,23,8592765038326,50,18592765038323,null,28592765038320,"8538909999",0.01,0.01]
[109950,"BBUM 345","Propojovací lišta pro 3 motorové spouštěče s roztečí 45mm","NBG",257,{"$f":"NBG","v":0},{"$f":"E6412*(1-F6412)","v":257},8592765099501,10,18592765099508,200,28592765099505,"8536909599",7.7,7.7]
[109951,"BBUM 445","Propojovací lišta pro 4 motorové spouštěče s roztečí 45mm","NBG",290,0,290,8592765099518,10,18592765099515,100,28592765099512,"8536909599",7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2]
[109954,"BBUM 354","Propojovací lišta pro 3 motorové spouštěče s roztečí 54mm","NBG",257,0,257,8592765099549,10,18592765099546,200,28592765099543,"8536909599",0.06,0.06]
[109956,"BBUM 554","Propojovací lišta pro 5 motorové spouštěče s roztečí 54mm","NBG",339,0,339,8592765099563,10,18592765099560,100,28592765099567,"8536909599",0.1,0.1]
[109959,"BBUM 463","Propojovací lišta pro 4 motorové spouštěče s roztečí 63mm","NBG",648,0,648,8592765099594,10,18592765099591,100,28592765099598,"8536909599",0.09,0.09]
[]
[103832,"ITL F 63A G","Izolovaná svorka s přímou vidličkou 63A, šedá","NDB",42,{"$f":"NDB","v":0},{"$f":"E6426*(1-F6426)","v":42},8592765038333,1,18592765038330,25,28592765038337,"8536901000",0.01,0.01]
[103833,"ITL F 63A B","Izolovaná svorka s přímou vidličkou 63A modrá","NDB",45,0,45,8592765038340,1,18592765038347,25,28592765038344,"8536901000",0.01,0.01]
[103835,"ITA F 63A B","Izolovaná svorka s příčnou vidličkou 63A modrá","NDB",45,0,45,8592765038364,1,18592765038361,25,28592765038368,"8536901000",0.01,0.01]
[103838,"ITAL F 63A G","Izolovaná svorka s příčnou prodlouženou vidličkou 63A, šedá","NDB",81,0,81,8592765038395,1,18592765038392,25,28592765038399,"8536901000",0.1,0.1]
[103841,"ITL P 63A B","Izolovaná svorka s přímým kolíkem 63A modrá","NDB",45,0,45,8592765038425,1,18592765038422,25,28592765038429,"8536901000",0.01,0.01]
[103843,"ITA P 63A B","Izolovaná svorka s příčným kolíkem 63A modrá","NDB",45,0,45,8592765038449,1,18592765038446,25,28592765038443,"8536901000",0.01,0.01]
[103846,"ITAW P 63A G","Izolovaná svorka s příčným rozšířeným kolíkem 63A, šedá","NDB",42,0,42,8592765038470,1,18592765038477,25,28592765038474,"8536901000",0.01,0.01]
[103847,"ITAW P 63A B","Izolovaná svorka s příčným rozšířeným kolíkem 63A modrá","NDB",42,0,42,8592765038487,1,18592765038484,25,28592765038481,"8536901000",0.01,0.01]
[103849,"ITL P 100A B","Izolovaná svorka s přímým kolíkem 100A modrá","NDB",90,0,90,8592765038500,1,18592765038507,25,28592765038504,"8536901000",0.02,0.02]
[103778,"PDB 1P CU 1x4+2 80A","Svorkovnice 1Pólová CU 1 vstup x 4+2 výstupy 80A","NDE",236,{"$f":"NDE","v":0},{"$f":"E6446*(1-F6446)","v":236},8592765037794,1,8592765037794,25,28592765037798,"8536901000",7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2]
[103781,"PDB 1P CU/AL 1+1x6 125/100A","Svorkovnice 1Pólová CU/AL 1+1 vstup x 6 výstupů 125/100A","NDE",489,0,489,8592765037824,1,8592765037824,25,28592765037828,"8536901000",0.14000000000000001,0.14000000000000001]
[103783,"PDB 1P CU/AL 1x6 160/125A","Svorkovnice 1Pólová CU/AL 1 vstup x 6 výstupů 160/125A","NDE",758,0,758,8592765037848,1,8592765037848,20,28592765037842,"8536901000",0.24,0.24]
[103786,"PDB 1P CU 1x2+5+4 400A","Svorkovnice 1Pólová CU 1 vstup x 2+5+4 výstupy 400A","NDE",1113,0,1113,8592765037879,1,8592765037879,20,28592765037873,"8536901000",0.4,0.4]
[103787,"PDB 1P CU/AL 1x2+5+4 400/300A","Svorkovnice 1Pólová CU/AL 1 vstup x 2+5+4 výstupy 400/300A","NDE",1092,0,1092,8592765037886,1,8592765037886,20,28592765037880,"8536901000",0.39,0.39]
[105510,"PDB 1P CU 1x2 400A","Svorkovnice 1Pólová CU 1 vstup x 2 výstupy 400A","NDE",1041,0,1041,8592765055118,1,8592765055118,10,28592765055112,"8536901000",0.57999999999999996,0.57999999999999996]
[103795,"PDB 1P CU/AL 1x6 400/350A","Svorkovnice 1Pólová CU/AL 1 vstup x 6 výstupů 400/350A","NDE",1023,0,1023,8592765037961,1,8592765037961,10,28592765037965,"8536901000",0.52,0.52]
["Rozbočovací můstky TB"]
[103850,"TBB 7x16","Rozbočovací můstek, s krytem, plastová západka na lištu, modrý, 7x16mm2 ","NDE",60,{"$f":"NDE","v":0},{"$f":"E6464*(1-F6464)","v":60},8592765038517,1,18592765038514,10,28592765038511,"8536901000",0.03,0.03]
[103854,"TBB 7x10","Rozbočovací můstek, nekrytý, plastová západka na lištu, modrý, 7x10mm2 ","NDE",52,0,52,8592765038555,1,18592765038552,10,28592765038559,"8536901000",0.03,0.03]
[103855,"TBG 7x10","Rozbočovací můstek, nekrytý, plastová západka na lištu, zeleno-žlutý, 7x10mm2 ","NDE",52,0,52,8592765038562,1,18592765038569,10,28592765038566,"8536901000",0.03,0.03]
[103858,"TB 7x10","Rozbočovací můstek, nekrytý, kovová západka na lištu, 7x10mm2 ","NDE",51,0,51,8592765038593,1,18592765038590,10,28592765038597,"8536901000",0.03,0.03]
[]
[113262,"PHS 6T","Plastová rozvodnice, montáž na omítku, IP65, 1 řada, 6 modulů","NDAA",479,{"$f":"NDAA","v":0},{"$f":"E6477*(1-F6477)","v":479},8592765132628,1,null,1,null,8538909999,0.6,0.6]
[113263,"PHS 18T","Plastová rozvodnice, montáž na omítku, IP65, 1 řada, 18 modulů","NDAA",843,{"$f":"NDAA","v":0},843,8592765132635,1,null,1,null,8538909999,1.71,1.71]
[101496,"PHS 36T","Plastová rozvodnice, montáž na omítku, IP65, 3 řady, 3x12 modulů","NDAA",1045,0,1045,8592765014979,1,8592765014979,30,null,"8538909999",2.3199999999999998,2.3199999999999998]
[110814,"PHS 48T","Plastová rozvodnice, montáž na omítku, IP65, 4 řady, 4x12 modulů","NDAA",1416,0,1416,8592765108142,1,8592765108142,26,null,"8538909999",3.25,3.25]
[101498,"PNS 12T","Plastová rozvodnice, průhledné dveře, montáž na omítku, IP40, 1 řada, 12 modulů","NDA",371,0,371,8592765014993,1,8592765014993,117,null,"8538909999",0.95,0.95]
[101500,"PNS 24T","Plastová rozvodnice, průhledné dveře, montáž na omítku, IP40, 2 řady, 2x12 modulů","NDA",480,0,480,8592765015013,1,8592765015013,72,null,"8538909999",1.44,1.44]
[101503,"PNS 48T","Plastová rozvodnice, průhledné dveře, montáž na omítku, IP40, 4 řady, 4x12 modulů","NDA",1229,0,1229,8592765015044,1,8592765015044,39,null,"8538909999",2.46,2.46]
[110815,"PNS 4T","Plastová rozvodnice, průhledné dveře, montáž na omítku, IP40, 1 řada, 4 modulů","NDA",260,{"$f":"NDA","v":0},{"$f":"E6494*(1-F6494)","v":260},8592765108159,1,null,1,null,8538909999,0.49,0.49]
[101505,"PNS 12W","Plastová rozvodnice, bílé dveře, montáž na omítku, IP40, 1 řada, 12 modulů","NDA",366,0,366,8592765015068,1,8592765015068,117,null,"8538909999",0.95,0.95]
[101506,"PNS 18W","Plastová rozvodnice, bílé dveře, montáž na omítku, IP40, 1 řada, 18 modulů","NDA",458,0,458,8592765015075,1,8592765015075,120,null,"8538909999",1.21,1.21]
[101507,"PNS 24W","Plastová rozvodnice, bílé dveře, montáž na omítku, IP40, 2 řady, 2x12 modulů","NDA",480,0,480,8592765015082,1,8592765015082,72,null,"8538909999",1.44,1.44]
[101510,"PNS 48W","Plastová rozvodnice, bílé dveře, montáž na omítku, IP40, 4 řady, 4x12 modulů","NDA",1218,0,1218,8592765015112,1,8592765015112,39,null,"8538909999",2.46,2.46]
[110817,"PNS 4W","Plastová rozvodnice, bílé dveře, montáž na omítku, IP40, 1 řada, 4 modulů","NDA",260,{"$f":"NDA","v":0},{"$f":"E6505*(1-F6505)","v":260},8592765108173,1,null,1,null,8538909999,0.49,0.49]
[101512,"PNF 12T","Plastová rozvodnice, průhledné dveře, montáž pod omítku, IP40, 1 řada, 12 modulů","NDA",376,0,376,8592765015136,1,8592765015136,117,null,"8538909999",0.92,0.92]
[101515,"PNF 2x18T","Plastová rozvodnice, průhledné dveře, montáž pod omítku, IP40, 2 řady, 2x18 modulů","NDA",651,0,651,8592765015167,1,8592765015167,54,null,"8538909999",2.41,2.41]
[101516,"PNF 36T","Plastová rozvodnice, průhledné dveře, montáž pod omítku, IP40, 3 řady, 3x12 modulů","NDA",679,0,679,8592765015174,1,8592765015174,54,null,"8538909999",1.79,1.79]
[101519,"PNF 18W","Plastová rozvodnice, bílé dveře, montáž pod omítku, IP40, 1 řada, 18 modulů","NDA",458,0,458,8592765015204,1,8592765015204,120,null,"8538909999",1.21,1.21]
[101520,"PNF 24W","Plastová rozvodnice, bílé dveře, montáž pod omítku, IP40, 2 řady, 2x12 modulů","NDA",480,0,480,8592765015211,1,8592765015211,72,null,"8538909999",1.34,1.34]
[106199,"PNF 3x18W","Plastová rozvodnice, bílé dveře, montáž pod omítku, IP40, 3 řady, 3x18 modulů","NDA",1607,{"$f":"NDA","v":0},1607,8592765062000,1,8592765062000,36,null,"8538909999",2.6,2.6]
[113275,"PXS 1","Plastová rozvodnice, bez dveří, montáž na omítku, IP30, 1 řada, 1 modul","NDA",105,{"$f":"NDA","v":0},105,8592765132758,1,null,1,null,8538909999,0.17,0.17]
[101527,"PXS 24","Plastová rozvodnice, bez dveří, montáž na omítku, IP30, 2 řady, 2x12 modulů","NDA",424,0,424,8592765015280,1,8592765015280,132,null,"8538909999",0.82,0.82]
[101528,"PXS 36","Plastová rozvodnice, bez dveří, montáž na omítku, IP30, 3 řady, 3x12 modulů","NDA",523,0,523,8592765015297,1,8592765015297,100,null,"8538909999",1.01,1.01]
[101532,"PXF 12W","Plastová rozvodnice, ploché bílé dveře, montáž pod omítku, IP40, 1 řada, 12 modulů","NDA",414,0,414,8592765015334,1,8592765015334,105,null,"8538909999",1.31,1.31]
[113267,"FC PHS 4T","Přední kryt pro PHS 4T","NDAA",183,{"$f":"NDAA","v":0},183,8592765132673,1,null,1,null,8538909999,0,0]
[113270,"FC PHS 12T","Přední kryt pro PHS 12T","NDAA",281,{"$f":"NDAA","v":0},281,8592765132703,1,null,1,null,8538909999,0,0]
[113278,"DR PHS 6T","Náhradní dveře pro PHS 6T","NDAA",165,{"$f":"NDAA","v":0},165,8592765132789,1,null,1,null,8538909999,0,0]
[101535,"DR PHS 12T","Náhradní dveře pro PHS 12T","NDAA",264,{"$f":"NDAA","v":0},264,8592765015365,1,8592765015365,null,null,"8538909999",0.14000000000000001,0.14000000000000001]
[113279,"DR PHS 18T","Náhradní dveře pro PHS 18T","NDAA",305,{"$f":"NDAA","v":0},305,8592765132796,1,null,1,null,8538909999,0,0]
[113281,"DR PNS 4T","Náhradní dveře pro PNS/PNF 4T, průhledné","NDA",112,{"$f":"NDA","v":0},112,8592765132819,1,null,1,null,8538909999,0,0]
[101539,"DR PNS 12T","Náhradní dveře pro PNS/PNF 12T, průhledné","NDA",157,0,157,8592765015402,1,8592765015402,null,null,"8538909999",0.15,0.15]
[113428,"DR PNS 1x24T","náhradní dveře pro PNS 1x24, průhledné","NDA",366,{"$f":"NDA","v":0},{"$f":"E6547*(1-F6547)","v":366},8592765134288,1,8592765134288,null,null,"8538909999",0,0]
[101544,"DR PNS 48T","Náhradní dveře pro PNS/PNF 48T, průhledné","NDA",370,0,370,8592765015457,1,8592765015457,null,null,"8538909999",0.5,0.5]
[113427,"DR PNS 4x18T","náhradní dveře pro PNS 4x18, průhledné","NDA",562,{"$f":"NDA","v":0},{"$f":"E6552*(1-F6552)","v":562},8592765134271,1,8592765134271,null,null,"8538909999",0,0]
[113282,"DR PNS 4W","Náhradní dveře pro PNS/PNF 4T, bílé","NDA",112,{"$f":"NDA","v":0},112,8592765132826,1,null,1,null,8538909999,0,0]
[101546,"DR PNS 12W","Náhradní dveře pro PNS/PNF 12W, bílé","NDA",157,0,157,8592765015471,1,8592765015471,null,null,"8538909999",0.15,0.15]
[113429,"DR PNS 1x24W","náhradní dveře pro PNS 1x24, bílé","NDA",366,{"$f":"NDA","v":0},{"$f":"E6558*(1-F6558)","v":366},8592765134295,1,8592765134295,null,null,"8538909999",0,0]
[101551,"DR PNS 48W","Náhradní dveře pro PNS/PNF 48W, bílé","NDA",370,0,370,8592765015525,1,8592765015525,null,null,"8538909999",0.5,0.5]
[113288,"DR PNS 4x18W","Náhradní dveře pro PNS/PNF 4x18W, bílé","NDA",562,{"$f":"NDA","v":0},562,8592765132888,1,null,1,null,8538909999,0,0]
[101574,"B CC45","Záslepka pro výřez 45mm, bílá","NDA",23,0,23,8592765015754,500,18592765015744,null,null,"3926909790",0.03,0.03]
[113277,"B CC45 G","Záslepka pro výřez 45mm, šedá","NDA",23,{"$f":"NDA","v":0},23,8592765132772,1,null,1,28592765132776,3926909790,0.03,0.03]
[101568,"DR PXF 24W","Náhradní dveře pro PXF 24W, bílé","NDA",233,0,233,8592765015693,1,8592765015693,null,null,"8538909999",0.4,0.4]
[106158,"MF PNF 24","Montážní rám PNF 2x12","NDA",54,{"$f":"NDA","v":0},54,8592765061591,1,8592765061591,null,null,"8538909999",0.28000000000000003,0.28000000000000003]
[107029,"MF PNF 3x18","Montážní rám PNF 3x18","NDA",103,{"$f":"NDA","v":0},103,8592765070302,1,8592765070302,null,null,"7326909890",0.6,0.6]
[106161,"MF PXF 24","Montážní rám PXF 2x12","NDA",54,0,54,8592765061621,1,8592765061621,null,null,"8538909999",0.3,0.3]
[113289,"PNS2 E 2x18T","Plastová rozvodnice s dodatečným prostorem za DIN lištami, průhledné dveře, montáž na omítku, IP40, 2 řady, 2x18 modulů","NDA",944,{"$f":"NDA","v":0},944,8592765132895,1,8592765132895,null,null,"8538909999",2.62,2.62]
[113430,"PNS2 E 2x18W","Plastová rozvodnice s dodatečným prostorem za DIN lištami, bílé dveře, montáž na omítku, IP40, 2 řady, 2x18 modulů","NDA",944,{"$f":"NDA","v":0},944,8592765134301,1,8592765134301,null,null,"8538909999",2.62,2.62]
[]
["Plastové rozvodnice PNS-SD"]
[107276,"PNS-SD 36T","Plastová rozvodnice, průhledné dveře, montáž na omítku, IP40, 3 řady, 3x12 modulů","NDA",970,0,970,8592765072764,1,8592765072764,40,null,"8538909999",2,2]
[113280,"PNS-SD 12W","Plastová rozvodnice, bílé dveře, montáž na omítku, IP40, 1 řady, 1x12 modulů","NDA",549,{"$f":"NDA","v":0},549,8592765132802,1,null,1,null,8538909999,1.2,1.2]
[107278,"DR PNS-SD 24T","Náhradní dveře pro PNS-SD, 24T, průhledné","NDA",309,0,309,8592765072788,1,8592765072788,null,null,"8538909999",0.28999999999999998,0.28999999999999998]
[107378,"DR PNS-SD 36T","Náhradní dveře pro PNS-SD, 36T, průhledné","NDA",387,0,387,8592765073785,1,8592765073785,null,null,"8538909999",0.4,0.4]
[113287,"DR PNS-SD 36W","Náhradní dveře pro PNS-SD 36W, bílé","NDA",387,{"$f":"NDA","v":0},{"$f":"E6598*(1-F6598)","v":387},8592765132871,1,null,1,null,8538909999,0,0]
["Plastové rozvodnice pro montáž do dutých stěn PNF-HW"]
[106167,"PNF-HW 18T","Plastová rozvodnice, průhledné dveře, pro montáž do dutých stěn, montáž pod omítku, IP40, 1 řada, 18 modulů","NDF",537,0,537,8592765061683,1,8592765061683,120,null,"8538909999",1.21,1.21]
[106170,"PNF-HW 36T","Plastová rozvodnice, průhledné dveře, pro montáž do dutých stěn, montáž pod omítku, IP40, 3 řady, 3x12 modulů","NDF",798,0,798,8592765061713,1,8592765061713,54,null,"8538909999",1.79,1.79]
[106171,"PNF-HW 8W","Plastová rozvodnice, bílé dveře, pro montáž do dutých stěn, montáž pod omítku, IP40, 1 řada, 8 modulů","NDF",382,0,382,8592765061720,1,8592765061720,152,null,"8538909999",0.68,0.68]
[106172,"PNF-HW 12W","Plastová rozvodnice, bílé dveře, pro montáž do dutých stěn, montáž pod omítku, IP40, 1 řada, 12 modulů","NDF",442,0,442,8592765061737,1,8592765061737,117,null,"8538909999",0.92,0.92]
[106174,"PNF-HW 24W","Plastová rozvodnice, bílé dveře, pro montáž do dutých stěn, montáž pod omítku, IP40, 2 řady, 2x12 modulů","NDF",563,0,563,8592765061751,1,8592765061751,72,null,"8538909999",1.34,1.34]
[106203,"PNF-HW 3x18W","Plastová rozvodnice, bílé dveře, pro montáž do dutých stěn, montáž pod omítku, IP40, 3 řady, 3x18 modulů","NDF",1979,0,1979,8592765062048,1,8592765062048,36,null,"8538909999",2.6,2.6]
["Plastové rozvodnice s ocelovými dveřmi PMF"]
[107102,"PMF 24","Plastové rozvodnice s bílými plechovými dveřmi, montáž pod omítku, IP40, 2 řady, 24 modulů","NDC",1019,0,1019,8592765071033,1,8592765071033,47,null,"8538909999",2.5,2.5]
[107262,"PMF 60","Plastové rozvodnice s bílými plechovými dveřmi, montáž pod omítku, IP40, 5 řad, 60 modulů","NDC",3156,{"$f":"NDC","v":0},{"$f":"E6622*(1-F6622)","v":3156},8592765072627,1,8592765072627,14,null,"8538909999",4.5,4.5]
[107105,"DR PMF 12","Náhradní dveře pro PMF 12","NDC",763,0,763,8592765071064,1,8592765071064,null,null,"8538909999",1.0900000000000001,1.0900000000000001]
[107263,"DR PMF 60","Spare door for PMF 60","NDC",2190,{"$f":"NDC","v":0},{"$f":"E6627*(1-F6627)","v":2190},8592765072634,1,8592765072634,null,null,"8538909999",2.8,2.8]
[107120,"SMM PMF","Náhradní montážní materiál pro PMF","NDC",74,0,74,8592765071217,1,8592765071217,null,null,"8538909999",7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2]
[107122,"SDDA PMF","Sada pro výškové nastavení rámu PMF","NDC",20,0,20,8592765071231,1,8592765071231,null,null,"8538909999",0.01,0.01]
[]
[107266,"PMF-MM 36","Plastové rozvodnice s bílými plechovými dveřmi, montáž pod omítku, multimediální, 3 řady, 36 modulů","NDC",1730,0,1730,8592765072665,1,8592765072665,33,null,"8538909999",2.8,2.8]
[107267,"PMF-MM 48","Plastové rozvodnice s bílými plechovými dveřmi, montáž pod omítku, multimediální, 4 řady, 48 modulů","NDC",2475,0,2475,8592765072672,1,8592765072672,24,null,"8538909999",3.3,3.3]
[110707,"PMF-MM 36 PT","Plastové rozvodnice s plastovými pruhlednými dveřmi, montáž pod omítku, multimediální, 3 řady, 36 modulů","NDC",1428,{"$f":"NDC","v":0},1428,8592765107077,1,8592765107077,33,null,"8538909999",2.7,2.7]
[111143,"PMF-MM 12 PW","Plastové rozvodnice s plastovými plnými dveřmi, montáž pod omítku, multimediální, 1 řada, 12 modulů","NDC",894,0,894,8592765111432,1,8592765111432,60,null,"8538909999",1.75,1.75]
[113407,"PNS-MM 24T","Plastová IT rozvodnice, průhledné dveře, montáž na omítku, IP40, 2 řady, 2x12 modulů","NDA",609,{"$f":"NDA","v":0},{"$f":"E6645*(1-F6645)","v":609},8592765134073,1,8592765134073,null,null,"8538909999",0,0]
[113408,"PNS-MM 36T","Plastová IT rozvodnice, průhledné dveře, montáž na omítku, IP40, 3 řady, 3x12 modulů","NDA",923,{"$f":"NDA","v":0},{"$f":"E6646*(1-F6646)","v":923},8592765134080,1,8592765134080,null,null,"8538909999",0,0]
[113412,"PNS-MM 4x18T","Plastová IT rozvodnice, průhledné dveře, montáž na omítku, IP40, 4 řada, 4x18 modulů","NDA",2757,{"$f":"NDA","v":0},2757,8592765134127,1,8592765134127,null,null,"8538909999",0,0]
[113413,"PNS-MM 24W","Plastová IT rozvodnice, průhledné dveře, montáž na omítku, IP40, 2 řady, 2x12 modulů","NDA",609,{"$f":"NDA","v":0},609,8592765134134,1,8592765134134,null,null,"8538909999",0,0]
[113416,"PNS-MM 2x18W","Plastová IT rozvodnice, průhledné dveře, montáž na omítku, IP40, 2 řady, 2x18 modulů","NDA",984,{"$f":"NDA","v":0},984,8592765134165,1,8592765134165,null,null,"8538909999",0,0]
[113418,"PNS-MM 4x18W","Plastová IT rozvodnice, průhledné dveře, montáž na omítku, IP40, 4 řada, 4x18 modulů","NDA",2757,{"$f":"NDA","v":0},2757,8592765134189,1,8592765134189,null,null,"8538909999",0,0]
[113421,"PNF-MM 2x18T","Plastová IT rozvodnice, průhledné dveře, montáž pod omítku, IP40, 2 řady, 2x18 modulů","NDA",984,{"$f":"NDA","v":0},984,8592765134219,1,8592765134219,null,null,"8538909999",0,0]
[113424,"PNF-MM 36W","Plastová IT rozvodnice, průhledné dveře, montáž pod omítku, IP40, 3 řady, 3x12 modulů","NDA",923,{"$f":"NDA","v":0},923,8592765134240,1,8592765134240,null,null,"8538909999",0,0]
[113425,"PNF-MM 2x18W","Plastová IT rozvodnice, průhledné dveře, montáž pod omítku, IP40, 2 řady, 2x18 modulů","NDA",984,{"$f":"NDA","v":0},984,8592765134257,1,8592765134257,null,null,"8538909999",0,0]
[113426,"PNF-MM 3x18W","Plastová IT rozvodnice, průhledné dveře, montáž pod omítku, IP40, 3 řady, 3x18 modulů","NDA",2057,{"$f":"NDA","v":0},2057,8592765134264,1,8592765134264,null,null,"8538909999",0,0]
[107269,"DR PMF-MM 12","Náhradní dveře pro PMF-MM 12","NDC",735,{"$f":"NDC","v":0},{"$f":"E6665*(1-F6665)","v":735},8592765072696,1,8592765072696,null,null,"8538909999",1.0900000000000001,1.0900000000000001]
[107270,"DR PMF-MM 24","Náhradní dveře pro PMF-MM 24","NDC",903,0,903,8592765072702,1,8592765072702,null,null,"8538909999",1.33,1.33]
[107271,"DR PMF-MM 36","Náhradní dveře pro PMF-MM 36","NDC",1109,0,1109,8592765072719,1,8592765072719,null,null,"8538909999",1.76,1.76]
[107272,"DR PMF-MM 48","Náhradní dveře pro PMF-MM 48","NDC",1396,0,1396,8592765072726,1,8592765072726,null,null,"8538909999",2.1,2.1]
[107273,"DR PMF-MM 60","Náhradní dveře pro PMF-MM 60","NDC",2189,0,2189,8592765072733,1,8592765072733,null,null,"8538909999",2.8,2.8]
[107280,"VCBP M","Vertiální spojovací konzole pro PMF","NDC",20,0,20,8592765072801,1,8592765072801,null,null,"7326909890",0.05,0.05]
[108053,"HCB PM","Horizontální spojovací konzole pro PMF","NDC",100,{"$f":"NDC","v":0},100,8592765080547,1,8592765080547,null,null,"8538909999",0.05,0.05]
[107121,"SL PMF","Náhradní zámek PMF-MM","NDC",46,0,46,8592765071224,1,8592765071224,null,null,"8301409000",0.01,0.01]
[105494,"LK PM M","Zámek s klíčem pro PMF-MM, kovový","NDC",373,0,373,8592765054951,1,8592765054951,null,null,"8301409000",0.03,0.03]
[108052,"MP PM","Montážní deska 110mm pro PMF-MM","NDC",122,0,122,8592765080530,1,8592765080530,null,null,"8538909999",0.25,0.25]
[109047,"RH PMF-MM","Držák síťových prvků","NDC",169,0,169,8592765090478,1,8592765090478,null,null,"8538909999",0.1,0.1]
[108093,"MF PNF 12","DIN lišta 12 mod pro PMF-MM","NDC",26,0,26,8592765080943,1,8592765080943,null,null,"8538909999",0.08,0.08]
[101577,"TH CUB P","Dodatečná izolovaná svorkovnice 2x15","NDC",120,0,120,8592765015785,1,8592765015785,null,null,"8536901000",0.03,0.03]
[107120,"SMM PMF","Náhradní montážní materiál pro PMF-MM","NDC",74,0,74,8592765071217,1,8592765071217,null,null,"8538909999",7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2]
[107122,"SDDA PMF","Sada pro výškové nastavení rámu PMF-MM","NDC",20,0,20,8592765071231,1,8592765071231,null,null,"8538909999",0.01,0.01]
[]
["Plastové rozvodnice s plechovými dveřmi PMF-C,  kombinace DIN lišt a montážních plechů"]
[110709,"PMF-C 36-1","Plastová rozvodnice s bílými plechovými dveřmi,  kombinace DIN lišt a montážních plechů, montáž pod omítku, multimediální, 3 řady","NDC",2398,{"$f":"NDC","v":0},{"$f":"E6682*(1-F6682)","v":2398},8592765107091,1,18592765107098,33,null,"8538909999",3,3]
[110710,"PMF-C 48-1","Plastová rozvodnice s bílými plechovými dveřmi,  kombinace DIN lišt a montážních plechů, montáž pod omítku, multimediální, 4 řady","NDC",3843,0,3843,8592765107107,1,18592765107104,24,null,"8538909999",3.5,3.5]
[110711,"PMF-C 48-2","Plastová rozvodnice s bílými plechovými dveřmi,  kombinace DIN lišt a montážních plechů, montáž pod omítku, multimediální, 4 řady","NDC",3843,0,3843,8592765107114,1,18592765107111,24,null,"8538909999",2.5,2.5]
[110712,"PMF-C 60-1","Plastová rozvodnice s bílými plechovými dveřmi,  kombinace DIN lišt a montážních plechů, montáž pod omítku, multimediální, 5 řad","NDC",4161,0,4161,8592765107121,1,18592765107128,18,null,"8538909999",4.5,4.5]
[110713,"PMF-C 60-2","Plastová rozvodnice s bílými plechovými dveřmi,  kombinace DIN lišt a montážních plechů, montáž pod omítku, multimediální, 5 řad","NDC",4161,0,4161,8592765107138,1,18592765107135,18,null,"8538909999",4.5,4.5]
[110714,"PMF-C 60-3","Plastová rozvodnice s bílými plechovými dveřmi,  kombinace DIN lišt a montážních plechů, montáž pod omítku, multimediální, 5 řad","NDC",4161,0,4161,8592765107145,1,18592765107142,18,null,"8538909999",4.5,4.5]
[110715,"PWS PMF-C","Držák pro modulární zásuvky","NDC",68,0,68,8592765107152,1,18592765107159,null,null,"8538909999",0.05,0.05]
[110716,"GS PMF-C","Modulární zásuvka Din lištu Schucko ","NDC",201,0,201,8592765107169,1,18592765107166,null,null,"8538909999",0.25,0.25]
[110717,"FS PMF-C","Modulární zásuvka na Din lištu se zemnícím kolíkem","NDC",210,0,210,8592765107176,1,18592765107173,null,null,"8538909999",0.25,0.25]
[110820,"DTH","Držák pro dvojtý terminál (set dvou kusů)","NDC",19,0,19,8592765108203,1,8592765108203,null,null,"3926909790",0,0]
[]
["Velkoobsahové rozvodnice EMF"]
[109809,"EMFF2 48W","Velkoobsahová rozvodnice, montáž pod omítku, 2x24 modulů, bílé dveře, včetně NPE svorkovnice","NDD",3694,{"$f":"NDD","v":0},{"$f":"E6694*(1-F6694)","v":3694},8592765098092,1,8592765098092,null,null,"8538909999",11.5,11.5]
[109810,"EMFF3 72W","Velkoobsahová rozvodnice, montáž pod omítku, 3x24 modulů, bílé dveře, včetně NPE svorkovnice","NDD",4133,{"$f":"NDD","v":0},{"$f":"E6695*(1-F6695)","v":4133},8592765098108,1,8592765098108,null,null,"8538909999",13.5,13.5]
[109811,"EMFF4 96W","Velkoobsahová rozvodnice, montáž pod omítku, 4x24 modulů, bílé dveře, včetně NPE svorkovnice","NDD",4747,0,4747,8592765098115,1,8592765098115,null,null,"8538909999",16.5,16.5]
[109812,"EMFF5 120W","Velkoobsahová rozvodnice, montáž pod omítku, 5x24 modulů, bílé dveře, včetně NPE svorkovnice","NDD",5859,0,5859,8592765098122,1,8592765098122,null,null,"8538909999",18.5,18.5]
[109813,"EMFF6 144W","Velkoobsahová rozvodnice, montáž pod omítku, 6x24 modulů, bílé dveře, včetně NPE svorkovnice","NDD",6512,0,6512,8592765098139,1,8592765098139,null,null,"8538909999",21.5,21.5]
[109814,"EMFS2 48W","Velkoobsahová rozvodnice, montáž na omítku, 2x24 modulů, bílé dveře, včetně NPE svorkovnice","NDD",4256,0,4256,8592765098146,1,8592765098146,null,null,"8538909999",11.5,11.5]
[109815,"EMFS3 72W","Velkoobsahová rozvodnice, montáž na omítku, 3x24 modulů, bílé dveře, včetně NPE svorkovnice","NDD",4844,0,4844,8592765098153,1,8592765098153,null,null,"8538909999",14.5,14.5]
[109816,"EMFS4 96W","Velkoobsahová rozvodnice, montáž na omítku, 4x24 modulů, bílé dveře, včetně NPE svorkovnice","NDD",5357,0,5357,8592765098160,1,8592765098160,null,null,"8538909999",16.5,16.5]
[109817,"EMFS5 120W","Velkoobsahová rozvodnice, montáž na omítku, 5x24 modulů, bílé dveře, včetně NPE svorkovnice","NDD",6768,0,6768,8592765098177,1,8592765098177,null,null,"8538909999",19.5,19.5]
[109818,"EMFS6 144W","Velkoobsahová rozvodnice, montáž na omítku, 6x24 modulů, bílé dveře, včetně NPE svorkovnice","NDD",7518,0,7518,8592765098184,1,8592765098184,null,null,"8538909999",21.5,21.5]
[109819,"EMFF2 66W","Velkoobsahová rozvodnice, montáž pod omítku, 2x33 modulů, bílé dveře, včetně NPE svorkovnice","NDD",4716,0,4716,8592765098191,1,8592765098191,null,null,"8538909999",13.5,13.5]
[109820,"EMFF3 99W","Velkoobsahová rozvodnice, montáž pod omítku, 3x33 modulů, bílé dveře, včetně NPE svorkovnice","NDD",5390,0,5390,8592765098207,1,8592765098207,null,null,"8538909999",16.5,16.5]
[109821,"EMFF4 132W","Velkoobsahová rozvodnice, montáž pod omítku, 4x33 modulů, bílé dveře, včetně NPE svorkovnice","NDD",6059,0,6059,8592765098214,1,8592765098214,null,null,"8538909999",19.5,19.5]
[109822,"EMFF5 165W","Velkoobsahová rozvodnice, montáž pod omítku, 5x33 modulů, bílé dveře, včetně NPE svorkovnice","NDD",6842,0,6842,8592765098221,1,8592765098221,null,null,"8538909999",22.5,22.5]
[109823,"EMFF6 198W","Velkoobsahová rozvodnice, montáž pod omítku, 6x33 modulů, bílé dveře, včetně NPE svorkovnice","NDD",7869,0,7869,8592765098238,1,8592765098238,null,null,"8538909999",25.5,25.5]
[109824,"EMFS2 66W","Velkoobsahová rozvodnice, montáž na omítku, 2x33 modulů, bílé dveře, včetně NPE svorkovnice","NDD",5068,0,5068,8592765098245,1,8592765098245,null,null,"8538909999",14.5,14.5]
[109825,"EMFS3 99W","Velkoobsahová rozvodnice, montáž na omítku, 3x33 modulů, bílé dveře, včetně NPE svorkovnice","NDD",5573,0,5573,8592765098252,1,8592765098252,null,null,"8538909999",17.5,17.5]
[109826,"EMFS4 132W","Velkoobsahová rozvodnice, montáž na omítku, 4x33 modulů, bílé dveře, včetně NPE svorkovnice","NDD",6670,0,6670,8592765098269,1,8592765098269,null,null,"8538909999",20.5,20.5]
[109827,"EMFS5 165W","Velkoobsahová rozvodnice, montáž na omítku, 5x33 modulů, bílé dveře, včetně NPE svorkovnice","NDD",8138,0,8138,8592765098276,1,8592765098276,null,null,"8538909999",23.5,23.5]
[109828,"EMFS6 198W","Velkoobsahová rozvodnice, montáž na omítku, 6x33 modulů, bílé dveře, včetně NPE svorkovnice","NDD",9208,0,9208,8592765098283,1,8592765098283,null,null,"8538909999",26.5,26.5]
["Acc."]
[109939,"EMF DR2 48W","Náhradní dveře pro rozvodnice, 2x24 modulů, bílé","NDD",1458,0,1458,8592765099396,1,8592765099396,null,null,"8538909999",3,3]
[109940,"EMF DR3 72W","Náhradní dveře pro rozvodnice, 3x24 modulů, bílé","NDD",1653,0,1653,8592765099402,1,8592765099402,null,null,"8538909999",3.7,3.7]
[109941,"EMF DR4 96W","Náhradní dveře pro rozvodnice, 4x24 modulů, bílé","NDD",1848,0,1848,8592765099419,1,8592765099419,null,null,"8538909999",4.5,4.5]
[109942,"EMF DR5 120W","Náhradní dveře pro rozvodnice, 5x24 modulů, bílé","NDD",2041,0,2041,8592765099426,1,8592765099426,null,null,"8538909999",5.3,5.3]
[109943,"EMF DR6 144W","Náhradní dveře pro rozvodnice, 6x24 modulů, bílé","NDD",2236,0,2236,8592765099433,1,8592765099433,null,null,"8538909999",6.1,6.1]
[109944,"EMF DR2 66W","Náhradní dveře pro rozvodnice, 2x33 modulů, bílé","NDD",1557,0,1557,8592765099440,1,8592765099440,null,null,"8538909999",3.7,3.7]
[109945,"EMF DR3 99W","Náhradní dveře pro rozvodnice, 3x33 modulů, bílé","NDD",1848,0,1848,8592765099457,1,8592765099457,null,null,"8538909999",4.7,4.7]
[109946,"EMF DR4 132W","Náhradní dveře pro rozvodnice, 4x33 modulů, bílé","NDD",2139,0,2139,8592765099464,1,8592765099464,null,null,"8538909999",5.7,5.7]
[109947,"EMF DR5 165W","Náhradní dveře pro rozvodnice, 5x33 modulů, bílé","NDD",2431,0,2431,8592765099471,1,8592765099471,null,null,"8538909999",6.7,6.7]
[109948,"EMF DR6 198W","Náhradní dveře pro rozvodnice, 6x33 modulů, bílé","NDD",2625,0,2625,8592765099488,1,8592765099488,null,null,"8538909999",7.7,7.7]
[109935,"EMF FP 1 24","Standardní krycí deska, bílá, jednořadá, 24 modulů","NDD",421,0,421,8592765099358,1,8592765099358,null,null,"8538100000",0.55000000000000004,0.55000000000000004]
[109936,"EMF FP 1 33","Standardní krycí deska, bílá, jednořadá, 33 modulů","NDD",457,0,457,8592765099365,1,8592765099365,null,null,"8538100000",0.7,0.7]
[109937,"EMF FP 1+ 24","Široká krajní krycí deska, bílá, jednořadá, 24 modulů","NDD",473,0,473,8592765099372,1,8592765099372,null,null,"8538100000",0.8,0.8]
[109938,"EMF FP 1+ 33","Široká krajní krycí deska, bílá, jednořadá, 33 modulů","NDD",538,0,538,8592765099389,1,8592765099389,null,null,"8538100000",1.04,1.04]
[109835,"EMF FPB 0+ 24","Úzká krajní krycí deska, bílá, bez výřezu, 24 modulů","NDD",331,0,331,8592765098351,1,8592765098351,null,null,"8538100000",0.4,0.4]
[109933,"EMF FPB 0+ 33","Úzká krajní krycí deska, bílá, bez výřezu, 33 modulů","NDD",430,0,430,8592765099334,1,8592765099334,null,null,"8538100000",0.5,0.5]
[109836,"EMF UMP 80 24","Univerzální montážní deska, 80mm, 24 modulů","NDD",331,0,331,8592765098368,1,8592765098368,null,null,"8538100000",0.55000000000000004,0.55000000000000004]
[109932,"EMF UEMP 80 33","Univerzální montážní deska, 80mm, 33 modulů","NDD",328,0,328,8592765099327,1,8592765099327,null,null,"8538100000",0.8,0.8]
[109838,"EMF UMP 160 24","Univerzální montážní deska, 160mm, 24 modulů","NDD",428,0,428,8592765098382,1,8592765098382,null,null,"8538100000",1.1100000000000001,1.1100000000000001]
[109934,"EMF UEMP 160 33","Univerzální montážní deska, 160mm, 33 modulů","NDD",411,0,411,8592765099341,1,8592765099341,null,null,"8538100000",1.6,1.6]
[110699,"EMF MP M12 24","Montážní deska pro přístroje řady Ex9M1,2 24 modulů","NDD",908,{"$f":"NDD","v":0},908,8592765106995,1,8592765106995,null,null,"8538909999",1.1000000000000001,1.1000000000000001]
[110700,"EMF MP M12 33","Montážní deska pro přístroje řady Ex9M1,2, 33 modulů","NDD",950,0,950,8592765107008,1,8592765107008,null,null,"8538909999",1.5,1.5]
[109837,"EMF HS 24","Vodorovná oddělovací přepážka, 24 modulů","NDD",269,0,269,8592765098375,1,8592765098375,null,null,"8538100000",0.7,0.7]
[109833,"EMFS SMM","Náhradní motážní materiál pro rozvodnice MFS, 1 sada","NDD",82,0,82,8592765098337,1,8592765098337,null,null,"8538909999",0.04,0.04]
[109832,"EMFF SMM","Náhradní motážní materiál pro rozvodnice MFF, 1 sada","NDD",82,0,82,8592765098320,1,8592765098320,null,null,"8538909999",0.04,0.04]
[109834,"EMF LMS","Montážní sada pro zámky MF DLK, bílá","NDD",170,0,170,8592765098344,1,8592765098344,null,null,"8538100000",0.03,0.03]
[109839,"EMF CFR24","Lišta pro upevnění vodičů, 24 modulů","NDD",298,0,298,8592765098399,1,8592765098399,null,null,"8538100000",0.3,0.3]
[109831,"EMF SDH","Náhradní závěs dveří, 2 kusy","NDD",205,0,205,8592765098313,1,8592765098313,null,null,"8302100090",0.05,0.05]
[109931,"EMFF EMH","Sada přáchytek pro upevnění rozvodnice při zazdívání","NDD",160,0,160,8592765099310,1,8592765099310,null,null,"8538909999",0.02,0.02]
[106831,"MF PDP A4","Samolepící kapsa na dokumenty A4","NDD",245,0,245,8592765068323,1,8592765068323,null,null,"3926909790",0.16,0.16]
[106832,"MF PDP A4S","Samolepící kapsa na dokumenty A4, tenká","NDD",190,0,190,8592765068330,1,8592765068330,null,null,"3926909790",0.04,0.04]
[106863,"MF DLK SP6","Zámek, čtyřhran vnější, 6x6 mm","NDD",366,0,366,8592765068644,1,8592765068644,null,null,"8301409000",0.08,0.08]
[106825,"MF DLK DB3","Zámek, dvojitý bit, 3mm","NDD",311,0,311,8592765068262,1,8592765068262,null,null,"8301409000",0.08,0.08]
[106828,"MF DLK DB5","Zámek, dvojitý bit, 5mm","NDD",311,0,311,8592765068293,1,8592765068293,null,null,"8301409000",0.08,0.08]
[106826,"MF DLK SQ6","Zámek, čtyřhran vnitřní, 6x6mm","NDD",326,0,326,8592765068279,1,8592765068279,null,null,"8301409000",0.08,0.08]
[106830,"MF DLK D","Zámek, daimler-benz","NDD",366,0,366,8592765068316,1,8592765068316,null,null,"8301409000",0.08,0.08]
[106829,"MF DLK S24","Zámek, drážka 2x4mm","NDD",366,0,366,8592765068309,1,8592765068309,null,null,"8301409000",0.08,0.08]
[106827,"MF DLK CZ","Zámek, energetický půlměsíc \"D\"","NDD",311,0,311,8592765068286,1,8592765068286,null,null,"8301409000",0.08,0.08]
[109048,"MF DLK K","Zámek, uzamykatelný včetně klíčů","NDD",1000,0,1000,8592765090485,1,8592765090485,null,null,"8301409000",0.08,0.08]
[109830,"EMF TBH","Vodorovný držák svorkovnic, 2 kusy","NDD",160,0,160,8592765098306,1,8592765098306,null,null,"8538100000",0.03,0.03]
[109829,"EMF TB45+2","N/PE svorkovnice, 2x25 + 45x16mm2","NDD",553,0,553,8592765098290,1,8592765098290,null,null,"8536901000",0.2,0.2]
[106860,"CGQS M16","Kabelová průchodka, pro rozvodnice MFS, 16mm, 1 kus","NDD",19,0,19,8592765068613,1,8592765068613,null,null,"4016930090",0.01,0.01]
[106208,"CGQS M20","Kabelová průchodka, 20mm, 1 kus","NDD",20,0,20,8592765062093,1,8592765062093,null,null,"4016930090",0.01,0.01]
[106209,"CGQS M25","Kabelová průchodka, 25mm, 1 kus","NDD",26,0,26,8592765062109,1,8592765062109,null,null,"4016930090",0.01,0.01]
[106210,"CGQS M32","Kabelová průchodka, 32mm, 1 kus","NDD",36,0,36,8592765062116,1,8592765062116,null,null,"4016930090",0.01,0.01]
[107841,"MF TL","Prázdný typový štítek pro rozváděče, samolepicí","NDD",127,0,127,18592765078428,10,18592765078428,null,null,"8538909999",0.01,0.01]
[]
["GRP Rozvodnice",null,null,null,null,null,null,"","","","",""]
[107192,"FHS-S1 W","GRP Rozvodnice  260x305x160 ","NDG",2736,{"$f":"NDG","v":0},{"$f":"E6763*(1-F6763)","v":2736},8592765071927,1,18592765071924,null,28592765071921,"8538909999",2.97,2.97]
[107193,"FHS-S2 36W","GRP Rozvodnice  340x430x180 36 Modulů","NDG",3008,{"$f":"NDG","v":0},{"$f":"E6764*(1-F6764)","v":3008},8592765071934,1,18592765071931,null,28592765071938,"8538909999",4.67,4.67]
[107194,"FHS-S3 54W","GRP Rozvodnice  450x505x220 54 Modulů","NDG",4042,0,4042,8592765071941,1,18592765071948,null,28592765071945,"8538909999",7.05,7.05]
[107195,"FHS-S4 72W","GRP Rozvodnice  450x655x220 72 Modulů","NDG",4824,0,4824,8592765071958,1,18592765071955,null,28592765071952,"8538909999",8.6199999999999992,8.6199999999999992]
[107196,"FHS-S5 96W","GRP Rozvodnice  560x655x260 96 Modulů","NDG",6185,0,6185,8592765071965,1,18592765071962,null,28592765071969,"8538909999",10.130000000000001,10.130000000000001]
[107197,"FHS-S6 140W","GRP Rozvodnice  630x810x300 140 Modulů","NDG",8305,0,8305,8592765071972,1,18592765071979,null,28592765071976,"8538909999",15.68,15.68]
[107198,"FHS-S7 200W","GRP Rozvodnice  850x1060x350 200 Modulů","NDG",13076,0,13076,8592765071989,1,18592765071986,null,28592765071983,"8538909999",24.25,24.25]
[107206,"MF FHS S2","Montážní rám pro velikost 2","NDG",1688,0,1688,8592765072061,1,18592765072068,null,28592765072065,"7326909890",0.53,0.53]
[107207,"MF FHS S3","Montážní rám pro velikost 3","NDG",1803,0,1803,8592765072078,1,18592765072075,null,28592765072072,"7326909890",0.65,0.65]
[107208,"MF FHS S4-5","Montážní rám pro velikost 4-5","NDG",2202,0,2202,8592765072085,1,18592765072082,null,28592765072089,"7326909890",0.87,0.87]
[107209,"MF FHS S6","Montážní rám pro velikost 6","NDG",2670,0,2670,8592765072092,1,18592765072099,null,28592765072096,"7326909890",1.05,1.05]
[107210,"MF FHS S7","Montážní rám pro velikost 7","NDG",3116,0,3116,8592765072108,1,18592765072105,null,28592765072102,"7326909890",1.47,1.47]
[107211,"MBP FHS S1","Montážní plech pro velikost 1 ","NDG",197,0,197,8592765072115,1,18592765072112,null,28592765072119,"7326909890",0.52,0.52]
[107212,"MBP FHS S2","Montážní plech pro velikost 2","NDG",292,0,292,8592765072122,1,18592765072129,null,28592765072126,"7326909890",1,1]
[107213,"MBP FHS S3","Montážní plech pro velikost 3","NDG",498,0,498,8592765072139,1,18592765072136,null,28592765072133,"7326909890",2.6,2.6]
[107214,"MBP FHS S4","Montážní plech pro velikost 4","NDG",652,0,652,8592765072146,1,18592765072143,null,28592765072140,"7326909890",3.39,3.39]
[107215,"MBP FHS S5","Montážní plech pro velikost 5","NDG",808,0,808,8592765072153,1,18592765072150,null,28592765072157,"7326909890",4.38,4.38]
[107216,"MBP FHS S6","Montážní plech pro velikost 6","NDG",1299,0,1299,8592765072160,1,18592765072167,null,28592765072164,"7326909890",6.52,6.52]
[107217,"MBP FHS S7","Montážní plech pro velikost 7","NDG",2636,0,2636,8592765072177,1,18592765072174,null,28592765072171,"7326909890",12.52,12.52]
[107218,"IBP FHS S1","Montážní deska s GRP pro velikost 1","NDG",749,0,749,8592765072184,1,18592765072181,null,28592765072188,"3926909790",0.3,0.3]
[107219,"IBP FHS S2","Montážní deska s GRP pro velikost 2","NDG",1533,0,1533,8592765072191,1,18592765072198,null,28592765072195,"3926909790",0.61,0.61]
[107220,"IBP FHS S3","Montážní deska s GRP pro velikost 3","NDG",2207,0,2207,8592765072207,1,18592765072204,null,28592765072201,"3926909790",0.19,0.19]
[107221,"IBP FHS S4","Montážní deska s GRP pro velikost 4","NDG",2597,0,2597,8592765072214,1,18592765072211,null,28592765072218,"3926909790",1.26,1.26]
[107222,"IBP FHS S5","Montážní deska s GRP pro velikost 5","NDG",2984,0,2984,8592765072221,1,18592765072228,null,28592765072225,"3926909790",1.65,1.65]
[107223,"IBP FHS S6","Montážní deska s GRP pro velikost 6","NDG",4737,0,4737,8592765072238,1,18592765072235,null,28592765072232,"3926909790",2.4,2.4]
[107224,"PW FHS S2","DIN lišta s krytem přístrojů  12 MOD vel.2","NDG",446,0,446,8592765072245,1,18592765072242,null,28592765072249,"8538909999",0.48,0.48]
[107225,"PW FHS S3-4","DIN lišta s krytem přístrojů  18 MOD vel.3/4","NDG",730,0,730,8592765072252,1,18592765072259,null,28592765072256,"8538909999",0.69,0.69]
[107226,"PW FHS S5","DIN lišta s krytem přístrojů  24 MOD vel.5","NDG",815,0,815,8592765072269,1,18592765072266,null,28592765072263,"8538909999",0.88,0.88]
[107227,"PW FHS S6","DIN lišta s krytem přístrojů  28 MOD vel.6","NDG",863,0,863,8592765072276,1,18592765072273,null,28592765072270,"8538909999",0.96,0.96]
[107228,"PW FHS S7","DIN lišta s krytem přístrojů  40 MOD vel.7","NDG",1136,0,1136,8592765072283,1,18592765072280,null,28592765072287,"8538909999",1.29,1.29]
[107229,"BP FHS S2","Krycí panel pro velikost 2","NDG",197,0,197,8592765072290,1,18592765072297,null,28592765072294,"3926909790",0.31,0.31]
[107230,"BP FHS S3-4","Krycí panel pro velikost 3/4","NDG",282,0,282,8592765072306,1,18592765072303,null,28592765072300,"3926909790",0.32,0.32]
[107231,"BP FHS S5","Krycí panel pro velikost 5","NDG",480,0,480,8592765072313,1,18592765072310,null,28592765072317,"3926909790",0.42,0.42]
[107232,"BP FHS S6","Krycí panel pro velikost 6","NDG",566,0,566,8592765072320,1,18592765072327,null,28592765072324,"3926909790",0.5,0.5]
[107233,"BP FHS S7","Krycí panel pro velikost 7","NDG",615,0,615,8592765072337,1,18592765072334,null,28592765072331,"3926909790",0.75,0.75]
[107234,"DBP FHS S2","Dvojítý krycí panel pro velikost 2","NDG",298,0,298,8592765072344,1,18592765072341,null,28592765072348,"3926909790",0.4,0.4]
[107235,"DBP FHS S3-4","Dvojítý krycí panel pro velikost 3\\4","NDG",417,0,417,8592765072351,1,18592765072358,null,28592765072355,"3926909790",0.56999999999999995,0.56999999999999995]
[107236,"DBP FHS S5","Dvojítý krycí panel pro velikost 5","NDG",578,0,578,8592765072368,1,18592765072365,null,28592765072362,"3926909790",0.69,0.69]
[107237,"DBP FHS S6","Dvojítý krycí panel pro velikost 6","NDG",632,0,632,8592765072375,1,18592765072372,null,28592765072379,"3926909790",0.78,0.78]
[107238,"DBP FHS S7","Dvojítý krycí panel pro velikost 7","NDG",973,0,973,8592765072382,1,18592765072389,null,28592765072386,"3926909790",1.52,1.52]
[107239,"MSB FHS S2","Pozink. Montážní plech H125 pro velikost 2","NDG",548,0,548,8592765072399,1,18592765072396,null,28592765072393,"7326909890",0.53,0.53]
[107240,"MSB FHS S3-4","Pozink. Montážní plech H125 pro velikost 3/4","NDG",687,0,687,8592765072405,1,18592765072402,null,28592765072409,"7326909890",0.85,0.85]
[107241,"MSB FHS S5","Pozink. Montážní plech H125 pro velikost 5","NDG",795,0,795,8592765072412,1,18592765072419,null,28592765072416,"7326909890",1,1]
[107242,"MSB FHS S6","Pozink. Montážní plech H125 pro velikost 6","NDG",852,0,852,8592765072429,1,18592765072426,null,28592765072423,"7326909890",1.26,1.26]
[107243,"MSB FHS SIZE 7","Pozink. Montážní plech H125 pro velikost 7","NDG",1274,0,1274,8592765072436,1,18592765072433,null,28592765072430,"7326909890",2.35,2.35]
[107244,"GB FHS","4 pozinkované konzoly pro instalaci do stěny","NDG",124,0,124,8592765072443,1,18592765072440,null,28592765072447,"7326909890",0.26,0.26]
[107245,"SB FHS","4 nerezové konzoly pro instalaci do stěny","NDG",279,0,279,8592765072450,1,18592765072457,null,28592765072454,"7326909890",0.27,0.27]
[107246,"PM FHS S1-2","Montážní sada pro uchycení na sloup pro velikosti 1-2","NDG",2478,0,2478,8592765072467,1,18592765072464,null,28592765072461,"7326909890",1.83,1.83]
[107247,"PM FHS S3-4-5","Montážní sada pro uchycení na sloup pro velikosti 3-4-5","NDG",2834,0,2834,8592765072474,1,18592765072471,null,28592765072478,"7326909890",2.71,2.71]
[107248,"HSL FHS","Uzamykatelná rukojeť s klíčem","NDG",268,0,268,8592765072481,1,18592765072488,null,28592765072485,"8301409000",1,1]
[107249,"TID FHS S2","Vnitřní dveře z GRP  260x370 pro velikost 2","NDG",1711,0,1711,8592765072498,1,18592765072495,null,28592765072492,"8538909999",1.3,1.3]
[107250,"TID FHS S3","Vnitřní dveře z GRP  370x445 pro velikost 3","NDG",1950,0,1950,8592765072504,1,18592765072501,null,28592765072508,"8538909999",1.88,1.88]
[107251,"TID FHS S4","Vnitřní dveře z GRP  370x595 pro velikost 4","NDG",2456,0,2456,8592765072511,1,18592765072518,null,28592765072515,"8538909999",0.38,0.38]
[107252,"TID FHS S5","Vnitřní dveře z GRP  475x595 pro velikost 5","NDG",2692,0,2692,8592765072528,1,18592765072525,null,28592765072522,"8538909999",3.06,3.06]
[107253,"TID FHS S6","Vnitřní dveře z GRP  550x745 pro velikost 6","NDG",3566,0,3566,8592765072535,1,18592765072532,null,28592765072539,"8538909999",4.25,4.25]
[107254,"TID FHS S7","Vnitřní dveře z GRP  765x995 pro velikost 7","NDG",5258,0,5258,8592765072542,1,18592765072549,null,28592765072546,"8538909999",7.57,7.57]
[107255,"PDP FHS A5","Schránka na dokumenty ","NDG",183,0,183,8592765072559,1,18592765072556,null,28592765072553,"3926909790",0.15,0.15]
[107256,"SK FHS S2","Distanční sada pro velikost 2","NDG",1448,0,1448,8592765072566,1,18592765072563,null,28592765072560,"7318190090",0.19,0.19]
[107257,"SK FHS S3-4","Distanční sada pro velikost 3/4","NDG",1521,{"$f":"NDG","v":0},{"$f":"E6821*(1-F6821)","v":1521},8592765072573,1,18592765072570,null,28592765072577,"7318190090",0.38,0.38]
[107258,"SK FHS S5","Distanční sada pro velikost 5","NDG",1735,{"$f":"NDG","v":0},{"$f":"E6822*(1-F6822)","v":1735},8592765072580,1,18592765072587,null,28592765072584,"7318190090",0.38,0.38]
[107259,"SK FHS S6","Distanční sada pro velikost 6","NDG",1894,{"$f":"NDG","v":0},{"$f":"E6823*(1-F6823)","v":1894},8592765072597,1,18592765072594,null,28592765072591,"7318190090",0.48,0.48]
[107260,"SK FHS S7","Distančná sada pro velikost 7","NDG",2019,{"$f":"NDG","v":0},{"$f":"E6824*(1-F6824)","v":2019},8592765072603,1,18592765072600,null,28592765072607,"7318190090",0.6,0.6]
[107261,"CTS FHS","Držák drátovacích kanálů","NDG",1430,{"$f":"NDG","v":0},{"$f":"E6825*(1-F6825)","v":1430},8592765072610,1,18592765072617,null,28592765072614,"7326909890",0.06,0.06]
[]
["Oceloplechové rozvaděče IP66 MHS"]
[110562,"MHS 30 20 15","Oceloplechovový rozvaděč s montážním plechem IP66, 300x200x150","NDH",1838,{"$f":"NDH","v":0},{"$f":"E6828*(1-F6828)","v":1838},8592765105622,1,8592765105622,1,null,"8538909999",4.2,4.2]
[110563,"MHS 30 30 15","Oceloplechovový rozvaděč s montážním plechem IP66, 300x300x150","NDH",1868,{"$f":"NDH","v":0},1868,8592765105639,1,8592765105639,1,null,"8538909999",5.6,5.6]
[110564,"MHS 30 30 20","Oceloplechovový rozvaděč s montážním plechem IP66, 300x300x200","NDH",1935,0,1935,8592765105646,1,8592765105646,1,null,"8538909999",6.3,6.3]
[110565,"MHS 40 30 15","Oceloplechovový rozvaděč s montážním plechem IP66, 400x300x150","NDH",2126,0,2126,8592765105653,1,8592765105653,1,null,"8538909999",7,7]
[110566,"MHS 40 30 20","Oceloplechovový rozvaděč s montážním plechem IP66, 400x300x200","NDH",2161,0,2161,8592765105660,1,8592765105660,1,null,"8538909999",8,8]
[110567,"MHS 40 40 20","Oceloplechovový rozvaděč s montážním plechem IP66, 400x400x200","NDH",2353,0,2353,8592765105677,1,8592765105677,1,null,"8538909999",9.8000000000000007,9.8000000000000007]
[110568,"MHS 50 40 15","Oceloplechovový rozvaděč s montážním plechem IP66, 500x400x150","NDH",2436,0,2436,8592765105684,1,8592765105684,1,null,"8538909999",10.5,10.5]
[110569,"MHS 50 40 20","Oceloplechovový rozvaděč s montážním plechem IP66, 500x400x200","NDH",2486,0,2486,8592765105691,1,8592765105691,1,null,"8538909999",11.6,11.6]
[110570,"MHS 60 40 20","Oceloplechovový rozvaděč s montážním plechem IP66, 600x400x200","NDH",2658,0,2658,8592765105707,1,8592765105707,1,null,"8538909999",13.5,13.5]
[110571,"MHS 60 40 30","Oceloplechovový rozvaděč s montážním plechem IP66, 600x400x300","NDH",3406,0,3406,8592765105714,1,8592765105714,1,null,"8538909999",15.6,15.6]
[110572,"MHS 60 50 20","Oceloplechovový rozvaděč s montážním plechem IP66, 600x500x200","NDH",3546,0,3546,8592765105721,1,8592765105721,1,null,"8538909999",16.2,16.2]
[110573,"MHS 60 60 20","Oceloplechovový rozvaděč s montážním plechem IP66, 600x600x200","NDH",3896,0,3896,8592765105738,1,8592765105738,1,null,"8538909999",20.6,20.6]
[110574,"MHS 60 60 30","Oceloplechovový rozvaděč s montážním plechem IP66, 600x600x300","NDH",4180,0,4180,8592765105745,1,8592765105745,1,null,"8538909999",23.2,23.2]
[110575,"MHS 60 80 30","Oceloplechovový rozvaděč s montážním plechem IP55, 600x800x300 (dvoudvéřový)","NDH",5825,0,5825,8592765105752,1,8592765105752,1,null,"8538909999",28.3,28.3]
[110576,"MHS 70 50 20","Oceloplechovový rozvaděč s montážním plechem IP66, 700x500x200","NDH",4406,0,4406,8592765105769,1,8592765105769,1,null,"8538909999",18.5,18.5]
[110577,"MHS 70 50 30","Oceloplechovový rozvaděč s montážním plechem IP66, 700x500x300","NDH",4490,0,4490,8592765105776,1,8592765105776,1,null,"8538909999",21.2,21.2]
[110578,"MHS 80 60 20","Oceloplechovový rozvaděč s montážním plechem IP66, 800x600x200","NDH",4507,0,4507,8592765105783,1,8592765105783,1,null,"8538909999",26.2,26.2]
[110579,"MHS 80 60 30","Oceloplechovový rozvaděč s montážním plechem IP66, 800x600x300","NDH",5200,0,5200,8592765105790,1,8592765105790,1,null,"8538909999",29,29]
[110580,"MHS 100 60 30","Oceloplechovový rozvaděč s montážním plechem IP66, 1000x600x300","NDH",6676,0,6676,8592765105806,1,8592765105806,1,null,"8538909999",35.200000000000003,35.200000000000003]
[110581,"MHS 100 80 30","Oceloplechovový rozvaděč s montážním plechem IP66, 1000x800x300","NDH",6760,0,6760,8592765105813,1,8592765105813,1,null,"8538909999",45.3,45.3]
[110582,"MHS 100 100 30","Oceloplechovový rozvaděč s montážním plechem IP55, 1000x1000x300 (dvoudvéřový)","NDH",11244,0,11244,8592765105820,1,8592765105820,1,null,"8538909999",60,60]
[110583,"MHS 120 60 30","Oceloplechovový rozvaděč s montážním plechem IP66, 1200x600x300","NDH",8773,0,8773,8592765105837,1,8592765105837,1,null,"8538909999",39.700000000000003,39.700000000000003]
[110584,"MHS 120 80 30","Oceloplechovový rozvaděč s montážním plechem IP66, 1200x800x300","NDH",8964,0,8964,8592765105844,1,8592765105844,1,null,"8538909999",59,59]
[110585,"MHS 120 100 30","Oceloplechovový rozvaděč s montážním plechem IP55, 1200x1000x300 (dvoudvéřový)","NDH",12515,0,12515,8592765105851,1,8592765105851,1,null,"8538909999",70,70]
["Acc."]
[110586,"MP MHS 30 20","Montážní plech pro rozvaděče MHS 300x200mm","NDH",261,0,{"$f":"E6853*(1-F6853)","v":261},8592765105868,10,18592765105865,null,null,"8538909999",0.6,0.6]
[110587,"MP MHS 30 30","Montážní plech pro rozvaděče MHS 300x300mm","NDH",284,0,284,8592765105875,10,18592765105872,null,null,"8538909999",1,1]
[110588,"MP MHS 40 30","Montážní plech pro rozvaděče MHS 400x300mm","NDH",319,0,319,8592765105882,10,18592765105889,null,null,"8538909999",1.4,1.4]
[110589,"MP MHS 40 40","Montážní plech pro rozvaděče MHS 400x400mm","NDH",392,0,392,8592765105899,10,18592765105896,null,null,"8538909999",1.9,1.9]
[110590,"MP MHS 50 40","Montážní plech pro rozvaděče MHS 500x400mm","NDH",417,0,417,8592765105905,10,18592765105902,null,null,"8538909999",2.5,2.5]
[110591,"MP MHS 60 40","Montážní plech pro rozvaděče MHS 600x400mm","NDH",463,0,463,8592765105912,2,18592765105919,null,null,"8538909999",3.1,3.1]
[110592,"MP MHS 60 50","Montážní plech pro rozvaděče MHS 600x500mm","NDH",569,0,569,8592765105929,2,18592765105926,null,null,"8538909999",4,4]
[110593,"MP MHS 70 50","Montážní plech pro rozvaděče MHS 700x500mm","NDH",653,0,653,8592765105936,2,18592765105933,null,null,"8538909999",4.8,4.8]
[110594,"MP MHS 60 60","Montážní plech pro rozvaděče MHS 600x600mm","NDH",748,0,748,8592765105943,2,18592765105940,null,null,"8538909999",5,5]
[110595,"MP MHS 80 60","Montážní plech pro rozvaděče MHS 800x600mm","NDH",866,0,866,8592765105950,2,18592765105957,null,null,"8538909999",6.9,6.9]
[110596,"MP MHS 100 60","Montážní plech pro rozvaděče MHS 1000x600mm","NDH",940,0,940,8592765105967,2,18592765105964,null,null,"8538909999",8.6999999999999993,8.6999999999999993]
[110597,"MP MHS 120 60","Montážní plech pro rozvaděče MHS 1200x600mm","NDH",1082,0,1082,8592765105974,2,18592765105971,null,null,"8538909999",10.199999999999999,10.199999999999999]
[110598,"MP MHS 60 80","Montážní plech pro rozvaděče MHS 600x800mm","NDH",809,0,809,8592765105981,2,18592765105988,null,null,"8538909999",6.8,6.8]
[110599,"MP MHS 100 80","Montážní plech pro rozvaděče MHS 1000x800mm","NDH",1164,0,1164,8592765105998,2,18592765105995,null,null,"8538909999",11.7,11.7]
[110600,"MP MHS 120 80","Montážní plech pro rozvaděče MHS 1200x800mm","NDH",1270,0,1270,8592765106001,2,18592765106008,null,null,"8538909999",14.2,14.2]
[110601,"MP MHS 100 100","Montážní plech pro rozvaděče MHS 1000x1000mm","NDH",1353,0,1353,8592765106018,2,18592765106015,null,null,"8538909999",14.8,14.8]
[110602,"MP MHS 120 100","Montážní plech pro rozvaděče MHS 1200x1000mm","NDH",1770,0,1770,8592765106025,2,18592765106022,null,null,"8538909999",17.600000000000001,17.600000000000001]
[110603,"MF MHS 30","Montážní rám krycích desek pro rozvaděče MHS H=300mm, sada (obsahuje 2 ks)","NDH",407,0,407,8592765106032,1,8592765106032,null,null,"8538909999",0.7,0.7]
[110604,"MF MHS 40","Montážní rám krycích desek pro rozvaděče MHS H=400mm, sada (obsahuje 2 ks)","NDH",495,0,495,8592765106049,1,8592765106049,null,null,"8538909999",1,1]
[110605,"MF MHS 50","Montážní rám krycích desek pro rozvaděče MHS H=500mm, sada (obsahuje 2 ks)","NDH",570,0,570,8592765106056,1,8592765106056,null,null,"8538909999",1.3,1.3]
[110606,"MF MHS 60","Montážní rám krycích desek pro rozvaděče MHS H=600mm, sada (obsahuje 2 ks)","NDH",670,0,670,8592765106063,1,8592765106063,null,null,"8538909999",1.5,1.5]
[110607,"MF MHS 70","Montážní rám krycích desek pro rozvaděče MHS H=700mm, sada (obsahuje 2 ks)","NDH",729,0,729,8592765106070,1,8592765106070,null,null,"8538909999",1.8,1.8]
[110608,"MF MHS 80","Montážní rám krycích desek pro rozvaděče MHS H=800mm, sada (obsahuje 2 ks)","NDH",805,0,805,8592765106087,1,8592765106087,null,null,"8538909999",2.1,2.1]
[110609,"MF MHS 100","Montážní rám krycích desek pro rozvaděče MHS H=1000mm, sada (obsahuje 2 ks)","NDH",982,0,982,8592765106094,1,8592765106094,null,null,"8538909999",2.6,2.6]
[110610,"MF MHS 120","Montážní rám krycích desek pro rozvaděče MHS H=1200mm, sada (obsahuje 2 ks)","NDH",1342,0,1342,8592765106100,1,8592765106100,null,null,"8538909999",3,3]
[110611,"CP MHS 10 30","Krycí desky, šroubový typ, H=100mm, pro rozvaděče MHS W=300mm","NDH",212,0,212,8592765106117,1,8592765106117,null,null,"8538909999",0.3,0.3]
[110612,"CP MHS 12 30","Krycí desky, šroubový typ, H=120mm, pro rozvaděče MHS W=300mm","NDH",223,0,223,8592765106124,1,8592765106124,null,null,"8538909999",0.3,0.3]
[110613,"CP MHS 16 30","Krycí desky, šroubový typ, H=160mm, pro rozvaděče MHS W=300mm","NDH",249,0,249,8592765106131,1,8592765106131,null,null,"8538909999",0.4,0.4]
[110614,"CP MHS 10 40","Krycí desky, šroubový typ, H=100mm, pro rozvaděče MHS W=400mm","NDH",223,0,223,8592765106148,1,8592765106148,null,null,"8538909999",0.3,0.3]
[110615,"CP MHS 12 40","Krycí desky, šroubový typ, H=120mm, pro rozvaděče MHS W=400mm","NDH",249,0,249,8592765106155,1,8592765106155,null,null,"8538909999",0.4,0.4]
[110616,"CP MHS 16 40","Krycí desky, šroubový typ, H=160mm, pro rozvaděče MHS W=400mm","NDH",272,0,272,8592765106162,1,8592765106162,null,null,"8538909999",0.5,0.5]
[110617,"CP MHS 10 50","Krycí desky, šroubový typ, H=100mm, pro rozvaděče MHS W=500mm","NDH",249,0,249,8592765106179,1,8592765106179,null,null,"8538909999",0.4,0.4]
[110618,"CP MHS 12 50","Krycí desky, šroubový typ, H=120mm, pro rozvaděče MHS W=500mm","NDH",272,0,272,8592765106186,1,8592765106186,null,null,"8538909999",0.4,0.4]
[110619,"CP MHS 16 50","Krycí desky, šroubový typ, H=160mm, pro rozvaděče MHS W=500mm","NDH",311,0,311,8592765106193,1,8592765106193,null,null,"8538909999",0.7,0.7]
[110620,"CP MHS 10 60","Krycí desky, šroubový typ, H=100mm, pro rozvaděče MHS W=600mm","NDH",272,0,272,8592765106209,1,8592765106209,null,null,"8538909999",0.5,0.5]
[110621,"CP MHS 12 60","Krycí desky, šroubový typ, H=120mm, pro rozvaděče MHS W=600mm","NDH",299,0,299,8592765106216,1,8592765106216,null,null,"8538909999",0.6,0.6]
[110622,"CP MHS 16 60","Krycí desky, šroubový typ, H=160mm, pro rozvaděče MHS W=600mm","NDH",334,0,334,8592765106223,1,8592765106223,null,null,"8538909999",0.8,0.8]
[110623,"CP MHS 12 30 12M","Krycí desky, šroubový typ, 12 modulů, H=120mm, pro rozvaděče MHS W=300mm","NDH",261,0,261,8592765106230,1,8592765106230,null,null,"8538909999",0.2,0.2]
[110624,"CP MHS 16 30 12M","Krycí desky, šroubový typ, 12 modulů, H=160mm, pro rozvaděče MHS W=300mm","NDH",272,0,272,8592765106247,1,8592765106247,null,null,"8538909999",0.3,0.3]
[110625,"CP MHS 12 40 18M","Krycí desky, šroubový typ, 18 modulů, H=120mm, pro rozvaděče MHS W=400mm","NDH",299,0,299,8592765106254,1,8592765106254,null,null,"8538909999",0.3,0.3]
[110626,"CP MHS 16 40 18M","Krycí desky, šroubový typ, 18 modulů, H=160mm, pro rozvaděče MHS W=400mm","NDH",321,{"$f":"NDH","v":0},321,8592765106261,1,8592765106261,null,null,"8538909999",0.4,0.4]
[110627,"CP MHS 12 50 24M","Krycí desky, šroubový typ, 24 modulů, H=120mm, pro rozvaděče MHS W=500mm","NDH",334,0,334,8592765106278,1,8592765106278,null,null,"8538909999",0.4,0.4]
[110628,"CP MHS 16 50 24M","Krycí desky, šroubový typ, 24 modulů, H=160mm, pro rozvaděče MHS W=500mm","NDH",359,0,359,8592765106285,1,8592765106285,null,null,"8538909999",0.5,0.5]
[110629,"CP MHS 12 60 29M","Krycí desky, šroubový typ, 29 modulů, H=120mm, pro rozvaděče MHS W=600mm","NDH",348,0,348,8592765106292,1,8592765106292,null,null,"8538909999",0.4,0.4]
[110630,"CP MHS 16 60 29M","Krycí desky, šroubový typ, 29 modulů, H=160mm, pro rozvaděče MHS W=600mm","NDH",371,0,371,8592765106308,1,8592765106308,null,null,"8538909999",0.6,0.6]
[110631,"RC MHS 00 30 15","Střecha proti dešti pro rozvaděče MHS 300x150mm","NDH",670,0,670,8592765106315,1,8592765106315,null,null,"8538909999",1.1000000000000001,1.1000000000000001]
[110632,"RC MHS 00 30 20","Střecha proti dešti pro rozvaděče MHS 300x200mm","NDH",813,0,813,8592765106322,1,8592765106322,null,null,"8538909999",1.6,1.6]
[110633,"RC MHS 00 40 15","Střecha proti dešti pro rozvaděče MHS 400x150mm","NDH",813,0,813,8592765106339,1,8592765106339,null,null,"8538909999",1.6,1.6]
[110634,"RC MHS 00 40 20","Střecha proti dešti pro rozvaděče MHS 400x200mm","NDH",856,0,856,8592765106346,1,8592765106346,null,null,"8538909999",2,2]
[110635,"RC MHS 00 40 30","Střecha proti dešti pro rozvaděče MHS 400x300mm","NDH",1040,0,1040,8592765106353,1,8592765106353,null,null,"8538909999",2.6,2.6]
[110636,"RC MHS 00 50 20","Střecha proti dešti pro rozvaděče MHS 500x200mm","NDH",1113,0,1113,8592765106360,1,8592765106360,null,null,"8538909999",2.4,2.4]
[110637,"RC MHS 00 50 30","Střecha proti dešti pro rozvaděče MHS 500x300mm","NDH",1241,0,1241,8592765106377,1,8592765106377,null,null,"8538909999",3.1,3.1]
[110638,"RC MHS 00 60 20","Střecha proti dešti pro rozvaděče MHS 600x200mm","NDH",1127,0,1127,8592765106384,1,8592765106384,null,null,"8538909999",2.7,2.7]
[110639,"RC MHS 00 60 30","Střecha proti dešti pro rozvaděče MHS 600x300mm","NDH",1468,0,1468,8592765106391,1,8592765106391,null,null,"8538909999",3.5,3.5]
[110640,"RC MHS 00 80 20","Střecha proti dešti pro rozvaděče MHS 800x200mm","NDH",1522,0,1522,8592765106407,1,8592765106407,null,null,"8538909999",3.6,3.6]
[110641,"RC MHS 00 80 30","Střecha proti dešti pro rozvaděče MHS 800x300mm","NDH",2165,0,2165,8592765106414,1,8592765106414,null,null,"8538909999",4.7,4.7]
[110642,"RC MHS 00 100 30","Střecha proti dešti pro rozvaděče MHS 1000x300mm","NDH",2640,0,2640,8592765106421,1,8592765106421,null,null,"8538909999",5.8,5.8]
[110643,"SD MHS 30 20","Plné dveře pro rozvaděče MHS 300x200mm","NDH",589,0,589,8592765106438,1,8592765106438,null,null,"8538909999",0.7,0.7]
[110644,"SD MHS 30 30","Plné dveře pro rozvaděče MHS 300x300mm","NDH",709,0,709,8592765106445,1,8592765106445,null,null,"8538909999",1.1000000000000001,1.1000000000000001]
[110645,"SD MHS 40 30","Plné dveře pro rozvaděče MHS 400x300mm","NDH",805,0,805,8592765106452,1,8592765106452,null,null,"8538909999",1.5,1.5]
[110646,"SD MHS 40 40","Plné dveře pro rozvaděče MHS 400x400mm","NDH",986,0,986,8592765106469,1,8592765106469,null,null,"8538909999",1.9,1.9]
[110647,"SD MHS 50 40","Plné dveře pro rozvaděče MHS 500x400mm","NDH",1129,0,1129,8592765106476,1,8592765106476,null,null,"8538909999",2.2999999999999998,2.2999999999999998]
[110648,"SD MHS 60 40","Plné dveře pro rozvaděče MHS 600x400mm","NDH",1322,0,1322,8592765106483,1,8592765106483,null,null,"8538909999",2.7,2.7]
[110649,"SD MHS 60 50","Plné dveře pro rozvaděče MHS 600x500mm","NDH",1456,0,1456,8592765106490,1,8592765106490,null,null,"8538909999",3.5,3.5]
[110650,"SD MHS 70 50","Plné dveře pro rozvaděče MHS 700x500mm","NDH",1781,0,{"$f":"E6917*(1-F6917)","v":1781},8592765106506,1,8592765106506,null,null,"8538909999",3.9,3.9]
[110651,"SD MHS 60 60","Plné dveře pro rozvaděče MHS 600x600mm","NDH",1830,0,1830,8592765106513,1,8592765106513,null,null,"8538909999",3.8,3.8]
[110652,"SD MHS 80 60","Plné dveře pro rozvaděče MHS 800x600mm","NDH",2379,0,2379,8592765106520,1,8592765106520,null,null,"8538909999",5.2,5.2]
[110653,"SD MHS 100 60","Plné dveře pro rozvaděče MHS 1000x600mm","NDH",2741,0,2741,8592765106537,1,8592765106537,null,null,"8538909999",6.4,6.4]
[110654,"SD MHS 120 60","Plné dveře pro rozvaděče MHS 1200x600mm","NDH",3026,0,3026,8592765106544,1,8592765106544,null,null,"8538909999",7.5,7.5]
[110655,"SD MHS 60 80","Plné dveře pro rozvaděče MHS 600x800mm","NDH",2284,0,2284,8592765106551,1,8592765106551,null,null,"8538909999",6.5,6.5]
[110656,"SD MHS 60 80 D","Plné dvojité dveře pro rozvaděče MHS 600x800mm","NDH",2741,0,2741,8592765106568,1,8592765106568,null,null,"8538909999",0,0]
[110657,"SD MHS 100 80","Plné dveře pro rozvaděče MHS 1000x800mm","NDH",3334,0,3334,8592765106575,1,8592765106575,null,null,"8538909999",12.5,12.5]
[110658,"SD MHS 120 80","Plné dveře pro rozvaděče MHS 1200x800mm","NDH",3854,0,3854,8592765106582,1,8592765106582,null,null,"8538909999",7.9,7.9]
[110659,"SD MHS 100 100 D","Plné dvojité dveře pro rozvaděče MHS 1000x1000mm","NDH",3946,0,3946,8592765106599,1,8592765106599,null,null,"8538909999",16.899999999999999,16.899999999999999]
[110660,"SD MHS 120 100 D","Plné dvojité dveře pro rozvaděče MHS 1200x1000mm","NDH",4630,0,4630,8592765106605,1,8592765106605,null,null,"8538909999",17,17]
[110661,"GD MHS 30 30","Průhledné dveře pro rozvaděče MHS300x300mm","NDH",1381,0,1381,8592765106612,1,8592765106612,null,null,"8538909999",1.1000000000000001,1.1000000000000001]
[110662,"GD MHS 40 30","Průhledné dveře pro rozvaděče MHS400x300mm","NDH",1565,0,1565,8592765106629,1,8592765106629,null,null,"8538909999",1.6,1.6]
[110663,"GD MHS 40 40","Průhledné dveře pro rozvaděče MHS400x400mm","NDH",1810,0,1810,8592765106636,1,8592765106636,null,null,"8538909999",2.1,2.1]
[110664,"GD MHS 50 40","Průhledné dveře pro rozvaděče MHS500x400mm","NDH",1922,0,1922,8592765106643,1,8592765106643,null,null,"8538909999",2.5,2.5]
[110665,"GD MHS 60 40","Průhledné dveře pro rozvaděče MHS600x400mm","NDH",2069,0,2069,8592765106650,1,8592765106650,null,null,"8538909999",3,3]
[110666,"GD MHS 60 50","Průhledné dveře pro rozvaděče MHS600x500mm","NDH",2339,0,2339,8592765106667,1,8592765106667,null,null,"8538909999",3.8,3.8]
[110667,"GD MHS 70 50","Průhledné dveře pro rozvaděče MHS700x500mm","NDH",2585,0,2585,8592765106674,1,8592765106674,null,null,"8538909999",4.3,4.3]
[110668,"GD MHS 60 60","Průhledné dveře pro rozvaděče MHS600x600mm","NDH",2797,0,2797,8592765106681,1,8592765106681,null,null,"8538909999",4.9000000000000004,4.9000000000000004]
[110669,"GD MHS 80 60","Průhledné dveře pro rozvaděče MHS800x600mm","NDH",3190,0,3190,8592765106698,1,8592765106698,null,null,"8538909999",9.5,9.5]
[110670,"GD MHS 100 60","Průhledné dveře pro rozvaděče MHS1000x600mm","NDH",3644,0,3644,8592765106704,1,8592765106704,null,null,"8538909999",7.8,7.8]
[110671,"GD MHS 120 60","Průhledné dveře pro rozvaděče MHS1200x600mm","NDH",4533,0,4533,8592765106711,1,8592765106711,null,null,"8538909999",9.1999999999999993,9.1999999999999993]
[110672,"GD MHS 60 80","Průhledné dveře pro rozvaděče MHS600x800mm","NDH",3696,0,3696,8592765106728,1,8592765106728,null,null,"8538909999",6.3,6.3]
[110673,"GD MHS 100 80","Průhledné dveře pro rozvaděče MHS1000x800mm","NDH",5285,0,5285,8592765106735,1,8592765106735,null,null,"8538909999",10,10]
[110674,"GD MHS 120 80","Průhledné dveře pro rozvaděče MHS1200x800mm","NDH",6024,0,6024,8592765106742,1,8592765106742,null,null,"8538909999",11.9,11.9]
[110675,"WB MHS 4","Náhradní montážní konzoly, 4 kusy","NDH",317,0,317,8592765106759,1,8592765106759,null,null,"8538909999",0.16,0.16]
[110676,"WB MHS 6","Náhradní montážní konzoly, 6 kusů","NDH",423,0,423,8592765106766,1,8592765106766,null,null,"8538909999",0.25,0.25]
[110677,"PM MHS 00 30","Montážní sady pro uchycení na sloup, W=300mm, 2 kusy","NDH",2750,0,2750,8592765106773,1,8592765106773,null,null,"8538909999",0.9,0.9]
[110678,"PM MHS 00 40","Montážní sady pro uchycení na sloup, W=400mm, 2 kusy","NDH",2894,0,2894,8592765106780,1,8592765106780,null,null,"8538909999",1.3,1.3]
[110679,"PM MHS 00 50","Montážní sady pro uchycení na sloup, W=500mm, 2 kusy","NDH",3039,0,3039,8592765106797,1,8592765106797,null,null,"8538909999",1.6,1.6]
[110680,"PM MHS 00 60","Montážní sady pro uchycení na sloup, W=600mm, 2 kusy","NDH",3184,0,3184,8592765106803,1,8592765106803,null,null,"8538909999",1.9,1.9]
[110681,"PM MHS 00 60-3","Montážní sady pro uchycení na sloup, W=600mm, 3 kusy","NDH",4777,0,4777,8592765106810,1,8592765106810,null,null,"8538909999",2.4,2.4]
[110682,"PM MHS 00 80","Montážní sady pro uchycení na sloup, W=800mm, 3 kusy","NDH",5308,0,5308,8592765106827,1,8592765106827,null,null,"8538909999",2.6,2.6]
[110683,"EC MHS","Zemnící kabel, 190mm, M8-M8","NDH",77,0,77,8592765106834,100,18592765106831,null,null,"8538909999",0,0]
[110704,"LK MHS K","Zámek s klíčkem","NDH",443,{"$f":"NDH","v":0},443,8592765107046,1,8592765107046,null,null,"8538100000",0.1,0.1]
[110811,"CB MHS 5.5","Kartáčová průchodka, výška 55mm, role 25 m","NDH",32838,0,32838,8592765108111,1,8592765108111,null,null,"8538909999",5,5]
[110812,"CB MHS 3.5","Kartáčová průchodka, výška 35mm, role 25 m","NDH",19731,0,19731,8592765108128,1,8592765108128,null,null,"8538909999",5,5]
[]
["DC svodiče přepětí Ex9UEP, třída 2, provedení s výměnnými moduly a indikátorem stavu zařízení, vhodné pro PV aplikace, v souladu s EN 50539"]
[108016,"Ex9UEP 20 1P 600","DC svodič přepětí Ex9UEP, třída II, In=20kA, 600 V DC, šířka 1TE","NAO",1927,{"$f":"NAO","v":0},{"$f":"E6956*(1-F6956)","v":1927},8592765080172,1,8592765080172,96,28592765080176,"8536309090",0.1,0.1]
[108017,"Ex9UEP 20R 1P 600","DC svodič přepětí Ex9UEP s pomocným kontaktem, třída II, In=20kA, 600 V DC, šířka 1TE","NAO",2038,0,2038,8592765080189,1,8592765080189,96,28592765080183,"8536309090",0.11,0.11]
[108018,"Ex9UEP 20 2P 600","DC svodič přepětí Ex9UEP, třída II, In=20kA, 600 V DC, šířka 2TE, pro neuzem. systémy","NAO",2202,0,2202,8592765080196,1,8592765080196,81,28592765080190,"8536309090",0.2,0.2]
[108019,"Ex9UEP 20R 2P 600","DC svodič přepětí Ex9UEP s pomocným kontaktem, třída II, In=20kA, 600 V DC, šířka 2TE, pro neuzem. systémy","NAO",2313,0,2313,8592765080202,1,8592765080202,81,28592765080206,"8536309090",0.2,0.2]
[110171,"Ex9UEP 20 1P 750","DC svodič přepětí Ex9UEP, třída II, In=20kA, 750 V DC, šířka 1TE","NAO",1981,0,1981,8592765101716,1,8592765101716,96,28592765101710,"8536309090",0.11,0.11]
[110172,"Ex9UEP 20R 1P 750","DC svodič přepětí Ex9UEP s pomocným kontaktem, třída II, In=20kA, 750 V DC, šířka 1TE","NAO",2092,0,2092,8592765101723,1,8592765101723,96,28592765101727,"8536309090",0.12,0.12]
[110173,"Ex9UEP 20 2P 750","DC svodič přepětí Ex9UEP, třída II, In=20kA, 750 V DC, šířka 2TE, pro neuzem. systémy","NAO",2256,0,2256,8592765101730,1,8592765101730,81,28592765101734,"8536309090",0.21,0.21]
[110174,"Ex9UEP 20R 2P 750","DC svodič přepětí Ex9UEP s pomocným kontaktem, třída II, In=20kA, 750 V DC, šířka 2TE, pro neuzem. systémy","NAO",2365,0,2365,8592765101747,1,8592765101747,81,28592765101741,"8536309090",0.25,0.25]
[110175,"Ex9UEP 20 2P 1000","DC svodič přepětí Ex9UEP, třída II, In=20kA, 1000 V DC, šířka 2TE, pro uzem. systémy","NAO",2312,{"$f":"NAO","v":0},2312,8592765101754,1,8592765101754,81,28592765101758,"8536309090",0.25,0.25]
[110176,"Ex9UEP 20R 2P 1000","DC svodič přepětí Ex9UEP s pomocným kontaktem, třída II, In=20kA, 1000 V DC, šířka 2TE, pro uzem. systémy","NAO",2428,0,2428,8592765101761,1,8592765101761,81,28592765101765,"8536309090",0.25,0.25]
[110177,"Ex9UEP 20 3P 1000","DC svodič přepětí Ex9UEP, třída II, In=20kA, 1000 V DC, šířka 3TE, pro neuzem. systémy","NAO",2775,0,2775,8592765101778,1,8592765101778,54,28592765101772,"8536309090",0.32,0.32]
[110178,"Ex9UEP 20R 3P 1000","DC svodič přepětí Ex9UEP s pomocným kontaktem, třída II, In=20kA, 1000 V DC, šířka 3TE, pro neuzem. systémy","NAO",2892,0,2892,8592765101785,1,8592765101785,54,28592765101789,"8536309090",0.33,0.33]
[108020,"Ex9UEP 20 2P 1200","DC svodič přepětí Ex9UEP, třída II, In=20kA, 1200 V DC, šířka 2TE, pro uzem. systémy","NAO",2202,0,2202,8592765080219,1,8592765080219,81,28592765080213,"8536309090",0.2,0.2]
[108021,"Ex9UEP 20R 2P 1200","DC svodič přepětí Ex9UEP s pomocným kontaktem, třída II, In=20kA, 1200 V DC, šířka 2TE, pro uzem. systémy","NAO",2313,0,2313,8592765080226,1,8592765080226,81,28592765080220,"8536309090",0.2,0.2]
[108022,"Ex9UEP 20 3P 1200","DC svodič přepětí Ex9UEP, třída II, In=20kA, 1200 V DC, šířka 3TE, pro neuzem. systémy","NAO",2643,0,2643,8592765080233,1,8592765080233,54,28592765080237,"8536309090",0.3,0.3]
[108023,"Ex9UEP 20R 3P 1200","DC svodič přepětí Ex9UEP s pomocným kontaktem, třída II, In=20kA, 1200 V DC, šířka 3TE, pro neuzem. systémy","NAO",2754,0,2754,8592765080240,1,8592765080240,54,28592765080244,"8536309090",0.31,0.31]
[110179,"Ex9UEP 20 2P 1500","DC svodič přepětí Ex9UEP, třída II, In=20kA, 1500 V DC, šířka 2TE, pro uzem. systémy","NAO",2313,0,2313,8592765101792,1,8592765101792,81,28592765101796,"8536309090",0.25,0.25]
[110180,"Ex9UEP 20R 2P 1500","DC svodič přepětí Ex9UEP s pomocným kontaktem, třída II, In=20kA, 1500 V DC, šířka 2TE, pro uzem. systémy","NAO",2422,0,2422,8592765101808,1,8592765101808,81,28592765101802,"8536309090",0.25,0.25]
[110181,"Ex9UEP 20 3P 1500","DC svodič přepětí Ex9UEP, třída II, In=20kA, 1500 V DC, šířka 3TE, pro neuzem. systémy","NAO",2754,0,2754,8592765101815,1,8592765101815,54,28592765101819,"8536309090",0.32,0.32]
[110182,"Ex9UEP 20R 3P 1500","DC svodič přepětí Ex9UEP s pomocným kontaktem, třída II, In=20kA, 1500 V DC, šířka 3TE, pro neuzem. systémy","NAO",2864,0,2864,8592765101822,1,8592765101822,54,28592765101826,"8536309090",0.33,0.33]
[108024,"Ex9UEP 20 1P 600 M","Náhradní modul pro svodič přepětí Ex9UEP 20 1P 600, třída II, In=20kA, 600 V DC, šířka 1TE","NAO",827,0,827,8592765080257,1,8592765080257,96,28592765080251,"8536309090",0.06,0.06]
[108025,"Ex9UEP 20 2P 600 M","Náhradní modul pro svodič přepětí Ex9UEP 20 2P 600, třída II, In=20kA, 600 V DC, šířka 1TE","NAO",827,0,827,8592765080264,1,8592765080264,96,28592765080268,"8536309090",0.06,0.06]
[110183,"Ex9UEP 20 1P 750M","Náhradní modul pro svodič přepětí Ex9UEP 20 1P 750, třída II, In=20kA, 750 V DC, šířka 1TE","NAO",884,0,884,8592765101839,1,8592765101839,96,28592765101833,"8536309090",0.08,0.08]
[110184,"Ex9UEP 20 2P 750M","Náhradní modul pro svodič přepětí Ex9UEP 20 2P 750, třída II, In=20kA, 750 V DC, šířka 1TE","NAO",884,0,884,8592765101846,1,8592765101846,96,28592765101840,"8536309090",0.08,0.08]
[108026,"Ex9UEP 20 2P 1200 M","Náhradní modul pro svodič přepětí Ex9UEP 20 2P 1200, třída II, In=20kA, 1200 V DC, šířka 1TE","NAO",827,0,827,8592765080271,1,8592765080271,96,28592765080275,"8536309090",0.06,0.06]
[108027,"Ex9UEP 20 3P 1200 M","Náhradní modul pro svodič přepětí Ex9UEP 20 3P 1200, třída II, In=20kA, 1200 V DC, šířka 1TE","NAO",827,0,827,8592765080288,1,8592765080288,96,28592765080282,"8536309090",0.06,0.06]
[110187,"Ex9UEP 20 2P 1500M","Náhradní modul pro svodič přepětí Ex9UEP 20 2P 1500, třída II, In=20kA, 1500 V DC, šířka 1TE","NAO",884,0,884,8592765101877,1,8592765101877,96,28592765101871,"8536309090",0.08,0.08]
[110188,"Ex9UEP 20 3P 1500M","Náhradní modul pro svodič přepětí Ex9UEP 20 3P 1500, třída II, In=20kA, 1500 V DC, šířka 1TE","NAO",884,0,884,8592765101884,1,8592765101884,96,28592765101888,"8536309090",0.08,0.08]
[]
["DC svodiče přepětí Ex9UEP, třída 2, provedení s výměnnými moduly a indikátorem stavu zařízení, vhodné pro PV aplikace, nová serie, v souladu s EN 61643"]
[113230,"Ex9UEP 20 1P 500 (N)","DC svodič přepětí Ex9UEP, třída II, In=20kA, 500 V DC, šířka 1TE","NAO",1831,{"$f":"NAO","v":0},{"$f":"E6986*(1-F6986)","v":1831},8592765132307,1,18592765132304,96,28592765132301,"8536309090",0.09,0.09]
[113231,"Ex9UEP 20R 1P 500 (N)","DC svodič přepětí Ex9UEP s pomocným kontaktem, třída II, In=20kA, 500 V DC, šířka 1TE","NAO",1936,0,1936,8592765132314,1,18592765132311,96,28592765132318,"8536309090",0.11,0.11]
[113232,"Ex9UEP 20 2P 500 (N)","DC svodič přepětí Ex9UEP, třída II, In=20kA, 500 V DC, šířka 2TE, pro neuzem. systémy","NAO",2092,0,2092,8592765132321,1,18592765132328,81,28592765132325,"8536309090",0.19,0.19]
[113233,"Ex9UEP 20R 2P 500 (N)","DC svodič přepětí Ex9UEP s pomocným kontaktem, třída II, In=20kA, 500 V DC, šířka 2TE, pro neuzem. systémy","NAO",2197,0,2197,8592765132338,1,18592765132335,81,28592765132332,"8536309090",0.21,0.21]
[112888,"Ex9UEP 20 1P 600 (N)","DC svodič přepětí Ex9UEP, třída II, In=20kA, 600 V DC, šířka 1TE","NAO",1927,0,1927,8592765128881,1,18592765128888,96,28592765128885,"8536309090",0.09,0.09]
[112889,"Ex9UEP 20R 1P 600 (N)","DC svodič přepětí Ex9UEP s pomocným kontaktem, třída II, In=20kA, 600 V DC, šířka 1TE","NAO",2038,0,2038,8592765128898,1,18592765128895,96,28592765128892,"8536309090",0.11,0.11]
[112890,"Ex9UEP 20 2P 600 (N)","DC svodič přepětí Ex9UEP, třída II, In=20kA, 600 V DC, šířka 2TE, pro neuzem. systémy","NAO",2202,0,2202,8592765128904,1,18592765128901,81,28592765128908,"8536309090",0.2,0.2]
[112891,"Ex9UEP 20R 2P 600 (N)","DC svodič přepětí Ex9UEP s pomocným kontaktem, třída II, In=20kA, 600 V DC, šířka 2TE, pro neuzem. systémy","NAO",2313,0,2313,8592765128911,1,18592765128918,81,28592765128915,"8536309090",0.21,0.21]
[112892,"Ex9UEP 20 2P 1200 (N)","DC svodič přepětí Ex9UEP, třída II, In=20kA, 1200 V DC, šířka 2TE, pro uzem. systémy","NAO",2202,0,2202,8592765128928,1,18592765128925,96,28592765128922,"8536309090",0.18,0.18]
[112893,"Ex9UEP 20R 2P 1200 (N)","DC svodič přepětí Ex9UEP s pomocným kontaktem, třída II, In=20kA, 1200 V DC, šířka 2TE, pro uzem. systémy","NAO",2313,0,2313,8592765128935,1,18592765128932,96,28592765128939,"8536309090",0.19,0.19]
[112894,"Ex9UEP 20 3P 1200 (N)","DC svodič přepětí Ex9UEP, třída II, In=20kA, 1200 V DC, šířka 3TE, pro neuzem. systémy","NAO",2643,0,2643,8592765128942,1,18592765128949,81,28592765128946,"8536309090",0.28999999999999998,0.28999999999999998]
[112895,"Ex9UEP 20R 3P 1200 (N)","DC svodič přepětí Ex9UEP s pomocným kontaktem, třída II, In=20kA, 1200 V DC, šířka 3TE, pro neuzem. systémy","NAO",2754,0,2754,8592765128959,1,18592765128956,81,28592765128953,"8536309090",0.3,0.3]
[113234,"Ex9UEP 20 1P 500M (N)","Náhradní modul pro svodič přepětí Ex9UEP 20 1P 750, třída II, In=20kA, 500 V DC, šířka 1TE","NAO",786,0,786,8592765132345,1,18592765132342,96,28592765132349,"8536309090",0.06,0.06]
[113235,"Ex9UEP 20 2P 500M (N)","Náhradní modul pro svodič přepětí Ex9UEP 20 2P 750, třída II, In=20kA, 500 V DC, šířka 1TE","NAO",786,0,786,8592765132352,1,18592765132359,96,28592765132356,"8536309090",0.06,0.06]
[112896,"Ex9UEP 20 1P 600 M (N)","Náhradní modul pro svodič přepětí Ex9UEP 20 1P 600, třída II, In=20kA, 600 V DC, šířka 1TE","NAO",827,0,827,8592765128966,1,18592765128963,96,28592765128960,"8536309090",0.06,0.06]
[112897,"Ex9UEP 20 2P 600 M (N)","Náhradní modul pro svodič přepětí Ex9UEP 20 2P 600, třída II, In=20kA, 600 V DC, šířka 1TE","NAO",827,0,827,8592765128973,1,18592765128970,96,28592765128977,"8536309090",0.06,0.06]
[112898,"Ex9UEP 20 2P 1200 M (N)","Náhradní modul pro svodič přepětí Ex9UEP 20 2P 1200, třída II, In=20kA, 1200 V DC, šířka 1TE","NAO",827,0,827,8592765128980,1,18592765128987,96,28592765128984,"8536309090",0.06,0.06]
[112899,"Ex9UEP 20 3P 1200 M (N)","Náhradní modul pro svodič přepětí Ex9UEP 20 3P 1200, třída II, In=20kA, 1200 V DC, šířka 1TE","NAO",827,0,827,8592765128997,1,18592765128994,96,28592765128991,"8536309090",0.06,0.06]
[112900,"Ex9UEP 20 1P 750 (N)","DC svodič přepětí Ex9UEP, třída II, In=20kA, 750 V DC, šířka 1TE","NAO",1981,0,1981,8592765129000,1,18592765129007,81,28592765129004,"8536309090",0.1,0.1]
[112901,"Ex9UEP 20R 1P 750 (N)","DC svodič přepětí Ex9UEP s pomocným kontaktem, třída II, In=20kA, 750 V DC, šířka 1TE","NAO",2092,0,2092,8592765129017,1,18592765129014,81,28592765129011,"8536309090",0.11,0.11]
[112902,"Ex9UEP 20 2P 750 (N)","DC svodič přepětí Ex9UEP, třída II, In=20kA, 750 V DC, šířka 2TE, pro neuzem. systémy","NAO",2256,0,2256,8592765129024,1,18592765129021,54,28592765129028,"8536309090",0.21,0.21]
[112903,"Ex9UEP 20R 2P 750 (N)","DC svodič přepětí Ex9UEP s pomocným kontaktem, třída II, In=20kA, 750 V DC, šířka 2TE, pro neuzem. systémy","NAO",2365,0,2365,8592765129031,1,18592765129038,54,28592765129035,"8536309090",0.22,0.22]
[112904,"Ex9UEP 20 2P 1000 (N)","DC svodič přepětí Ex9UEP, třída II, In=20kA, 1000 V DC, šířka 2TE, pro uzem. systémy","NAO",2312,0,2312,8592765129048,1,18592765129045,81,28592765129042,"8536309090",0.17,0.17]
[112905,"Ex9UEP 20R 2P 1000 (N)","DC svodič přepětí Ex9UEP s pomocným kontaktem, třída II, In=20kA, 1000 V DC, šířka 2TE, pro uzem. systémy","NAO",2428,0,2428,8592765129055,1,18592765129052,81,28592765129059,"8536309090",0.19,0.19]
[112906,"Ex9UEP 20 3P 1000 (N)","DC svodič přepětí Ex9UEP, třída II, In=20kA, 1000 V DC, šířka 3TE, pro neuzem. systémy","NAO",2775,0,2775,8592765129062,1,18592765129069,54,28592765129066,"8536309090",0.28000000000000003,0.28000000000000003]
[112907,"Ex9UEP 20R 3P 1000 (N)","DC svodič přepětí Ex9UEP s pomocným kontaktem, třída II, In=20kA, 1000 V DC, šířka 3TE, pro neuzem. systémy","NAO",2892,0,2892,8592765129079,1,18592765129076,54,28592765129073,"8536309090",0.3,0.3]
[112908,"Ex9UEP 20 2P 1500 (N)","DC svodič přepětí Ex9UEP, třída II, In=20kA, 1500 V DC, šířka 2TE, pro uzem. systémy","NAO",2313,0,2313,8592765129086,1,18592765129083,96,28592765129080,"8536309090",0.19,0.19]
[112909,"Ex9UEP 20R 2P 1500 (N)","DC svodič přepětí Ex9UEP s pomocným kontaktem, třída II, In=20kA, 1500 V DC, šířka 2TE, pro uzem. systémy","NAO",2422,0,2422,8592765129093,1,18592765129090,96,28592765129097,"8536309090",0.21,0.21]
[112910,"Ex9UEP 20 3P 1500 (N)","DC svodič přepětí Ex9UEP, třída II, In=20kA, 1500 V DC, šířka 3TE, pro neuzem. systémy","NAO",2754,0,2754,8592765129109,1,18592765129106,96,28592765129103,"8536309090",0.3,0.3]
[112911,"Ex9UEP 20R 3P 1500 (N)","DC svodič přepětí Ex9UEP s pomocným kontaktem, třída II, In=20kA, 1500 V DC, šířka 3TE, pro neuzem. systémy","NAO",2864,0,2864,8592765129116,1,18592765129113,96,28592765129110,"8536309090",0.33,0.33]
[112912,"Ex9UEP 20 1P 750M (N)","Náhradní modul pro svodič přepětí Ex9UEP 20 1P 750, třída II, In=20kA, 750 V DC, šířka 1TE","NAO",884,0,884,8592765129123,1,18592765129120,96,28592765129127,"8536309090",7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2]
[112913,"Ex9UEP 20 2P 750M (N)","Náhradní modul pro svodič přepětí Ex9UEP 20 2P 750, třída II, In=20kA, 750 V DC, šířka 1TE","NAO",884,0,884,8592765129130,1,18592765129137,96,28592765129134,"8536309090",7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2]
[112914,"Ex9UEP 20 2P 1000M (N)","Náhradní modul pro svodič přepětí Ex9UEP 20 2P 1000, třída II, In=20kA, 1000 V DC, šířka 1TE","NAO",827,0,827,8592765129147,1,18592765129144,96,28592765129141,"8536309090",0.06,0.06]
[112915,"Ex9UEP 20 3P 1000M (N)","Náhradní modul pro svodič přepětí Ex9UEP 20 3P 1000, třída II, In=20kA, 1000 V DC, šířka 1TE","NAO",827,0,827,8592765129154,1,18592765129151,96,28592765129158,"8536309090",0.06,0.06]
[112916,"Ex9UEP 20 2P 1500M (N)","Náhradní modul pro svodič přepětí Ex9UEP 20 2P 1500, třída II, In=20kA, 1500 V DC, šířka 1TE","NAO",884,0,884,8592765129161,1,18592765129168,96,28592765129165,"8536309090",7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2]
[112917,"Ex9UEP 20 3P 1500M (N)","Náhradní modul pro svodič přepětí Ex9UEP 20 3P 1500, třída II, In=20kA, 1500 V DC, šířka 1TE","NAO",884,0,884,8592765129178,1,18592765129175,96,28592765129172,"8536309090",7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2]
[]
["DC svodiče přepětí Ex9UEP, třída 1+2, provedení s výměnnými moduly a indikátorem stavu zařízení, vhodné pro PV aplikace"]
[111739,"Ex9UEP1+2 6.25  1P 500 EU","DC svodič přepětí Ex9UEP, třída 1+2, In=6,25kA, 500 V DC, šířka 1TE","NAO",1978,{"$f":"NAO","v":0},{"$f":"E7024*(1-F7024)","v":1978},8592765117397,1,18592765117394,1,28592765117391,"8536309090",0.12,0.12]
[111740,"Ex9UEP1+2 6.25R 1P 500 EU","DC svodič přepětí Ex9UEP s pomocným kontaktem, třída 1+2, In=6,25kA, 500 V DC, šířka 1TE","NAO",2090,{"$f":"NAO","v":0},{"$f":"E7025*(1-F7025)","v":2090},8592765117403,1,18592765117400,1,28592765117407,"8536309090",0.13,0.13]
[111741,"Ex9UEP1+2 6.25  1P 600 EU","DC svodič přepětí Ex9UEP, třída 1+2, In=6,25kA, 600 V DC, šířka 1TE","NAO",2082,{"$f":"NAO","v":0},2082,8592765117410,1,18592765117417,1,28592765117414,"8536309090",0.13,0.13]
[111742,"Ex9UEP1+2 6.25R  1P 600 EU","DC svodič přepětí Ex9UEP s pomocným kontaktem, třída 1+2, In=6,25kA, 600 V DC, šířka 1TE","NAO",2202,{"$f":"NAO","v":0},2202,8592765117427,1,18592765117424,1,28592765117421,"8536309090",0.14000000000000001,0.14000000000000001]
[111743,"Ex9UEP1+2 6.25  1P 750 EU","DC svodič přepětí Ex9UEP, třída 1+2, In=6,25kA, 750 V DC, šířka 1TE","NAO",2140,{"$f":"NAO","v":0},2140,8592765117434,1,18592765117431,1,28592765117438,"8536309090",0.14000000000000001,0.14000000000000001]
[111744,"Ex9UEP1+2 6.25R  1P 750 EU","DC svodič přepětí Ex9UEP s pomocným kontaktem, třída 1+2, In=6,25kA, 750 V DC, šířka 1TE","NAO",2259,{"$f":"NAO","v":0},2259,8592765117441,1,18592765117448,1,28592765117445,"8536309090",0.15,0.15]
[111745,"Ex9UEP1+2 6.25  2P 500 EU","DC svodič přepětí Ex9UEP, třída 1+2, In=6,25kA, 500 V DC, šířka 2TE","NAO",2259,{"$f":"NAO","v":0},2259,8592765117458,1,18592765117455,1,28592765117452,"8536309090",0.23,0.23]
[111746,"Ex9UEP1+2 6.25R 2P 500 EU","DC svodič přepětí Ex9UEP s pomocným kontaktem, třída 1+2, In=6,25kA, 500 V DC, šířka 2TE","NAO",2372,{"$f":"NAO","v":0},2372,8592765117465,1,18592765117462,1,28592765117469,"8536309090",0.24,0.24]
[111747,"Ex9UEP1+2 6.25  2P 600 EU","DC svodič přepětí Ex9UEP, třída 1+2, In=6,25kA, 600 V DC, šířka 2TE","NAO",2379,{"$f":"NAO","v":0},2379,8592765117472,1,18592765117479,1,28592765117476,"8536309090",0.25,0.25]
[111748,"Ex9UEP1+2 6.25R 2P 600 EU","DC svodič přepětí Ex9UEP s pomocným kontaktem, třída 1+2, In=6,25kA, 600 V DC, šířka 2TE","NAO",2497,{"$f":"NAO","v":0},2497,8592765117489,1,18592765117486,1,28592765117483,"8536309090",0.26,0.26]
[111749,"Ex9UEP1+2 6.25  2P 750 EU","DC svodič přepětí Ex9UEP, třída 1+2, In=6,25kA, 750 V DC, šířka 2TE","NAO",2437,{"$f":"NAO","v":0},2437,8592765117496,1,18592765117493,1,28592765117490,"8536309090",0.25,0.25]
[111750,"Ex9UEP1+2 6.25R 2P 750 EU","DC svodič přepětí Ex9UEP s pomocným kontaktem, třída 1+2, In=6,25kA, 750 V DC, šířka 2TE","NAO",2555,{"$f":"NAO","v":0},2555,8592765117502,1,18592765117509,1,28592765117506,"8536309090",0.28000000000000003,0.28000000000000003]
[111751,"Ex9UEP1+2 6.25  2P 1000 EU","DC svodič přepětí Ex9UEP, třída 1+2, In=6,25kA, 1000 V DC, šířka 2TE","NAO",2259,{"$f":"NAO","v":0},2259,8592765117519,1,18592765117516,1,28592765117513,"8536309090",0.23,0.23]
[111752,"Ex9UEP1+2 6.25R 2P 1000 EU","DC svodič přepětí Ex9UEP s pomocným kontaktem, třída 1+2, In=6,25kA, 1000 V DC, šířka 2TE","NAO",2372,{"$f":"NAO","v":0},2372,8592765117526,1,18592765117523,1,28592765117520,"8536309090",0.24,0.24]
[111753,"Ex9UEP1+2 6.25  2P 1200 EU","DC svodič přepětí Ex9UEP, třída 1+2, In=6,25kA, 1200 V DC, šířka 2TE","NAO",2379,{"$f":"NAO","v":0},2379,8592765117533,1,18592765117530,1,28592765117537,"8536309090",0.25,0.25]
[111754,"Ex9UEP1+2 6.25R 2P 1200 EU","DC svodič přepětí Ex9UEP s pomocným kontaktem, třída 1+2, In=6,25kA, 1200 V DC, šířka 2TE","NAO",2497,{"$f":"NAO","v":0},2497,8592765117540,1,18592765117547,1,28592765117544,"8536309090",0.26,0.26]
[111755,"Ex9UEP1+2 6.25  2P 1500 EU","DC svodič přepětí Ex9UEP, třída 1+2, In=6,25kA, 1500 V DC, šířka 2TE","NAO",2497,{"$f":"NAO","v":0},2497,8592765117557,1,18592765117554,1,28592765117551,"8536309090",0.25,0.25]
[111756,"Ex9UEP1+2 6.25R 2P 1500 EU","DC svodič přepětí Ex9UEP s pomocným kontaktem, třída 1+2, In=6,25kA, 1500 V DC, šířka 2TE","NAO",2616,{"$f":"NAO","v":0},2616,8592765117564,1,18592765117561,1,28592765117568,"8536309090",0.28000000000000003,0.28000000000000003]
[111759,"Ex9UEP1+2 6.25  3P 1000 EU","DC svodič přepětí Ex9UEP, třída 1+2, In=6,25kA, 1000 V DC, šířka 3TE","NAO",2713,{"$f":"NAO","v":0},2713,8592765117595,1,18592765117592,1,28592765117599,"8536309090",0.35,0.35]
[111760,"Ex9UEP1+2 6.25R 3P 1000 EU","DC svodič přepětí Ex9UEP s pomocným kontaktem, třída 1+2, In=6,25kA, 1000 V DC, šířka 3TE","NAO",2826,{"$f":"NAO","v":0},2826,8592765117601,1,18592765117608,1,28592765117605,"8536309090",0.35,0.35]
[111761,"Ex9UEP1+2 6.25  3P 1200 EU","DC svodič přepětí Ex9UEP, třída 1+2, In=6,25kA, 1200 V DC, šířka 3TE","NAO",2855,{"$f":"NAO","v":0},2855,8592765117618,1,18592765117615,1,28592765117612,"8536309090",0.35,0.35]
[111762,"Ex9UEP1+2 6.25R 3P 1200 EU","DC svodič přepětí Ex9UEP s pomocným kontaktem, třída 1+2, In=6,25kA, 1200 V DC, šířka 3TE","NAO",2973,{"$f":"NAO","v":0},2973,8592765117625,1,18592765117622,1,28592765117629,"8536309090",0.37,0.37]
[111763,"Ex9UEP1+2 6.25  3P 1500 EU","DC svodič přepětí Ex9UEP, třída 1+2, In=6,25kA, 1500 V DC, šířka 3TE","NAO",2973,{"$f":"NAO","v":0},2973,8592765117632,1,18592765117639,1,28592765117636,"8536309090",0.39,0.39]
[111764,"Ex9UEP1+2 6.25R 3P 1500 EU","DC svodič přepětí Ex9UEP s pomocným kontaktem, třída 1+2, In=6,25kA, 1500 V DC, šířka 3TE","NAO",3094,{"$f":"NAO","v":0},3094,8592765117649,1,18592765117646,1,28592765117643,"8536309090",0.4,0.4]
[111765,"Ex9UEP1+2 6.25  1P 500 M EU","Náhradní modul pro Ex9UEP1+2 1P, třída 1+2, In=6,25kA, 500 V DC, šířka 1TE ","NAO",805,{"$f":"NAO","v":0},805,8592765117656,1,18592765117653,1,28592765117650,"8536309090",0.08,0.08]
[111766,"Ex9UEP1+2 6.25R 1P 500 M EU","Náhradní modul se signalizačním kontaktem pro Ex9UEP1+2 1P, třída 1+2, In=6,25kA, 500 V DC, šířka 1TE ","NAO",849,{"$f":"NAO","v":0},849,8592765117663,1,18592765117660,1,28592765117667,"8536309090",0.08,0.08]
[111767,"Ex9UEP1+2 6.25  1P 600 M EU","Náhradní modul pro Ex9UEP1+2 1P, třída 1+2, In=6,25kA, 600 V DC, šířka 1TE ","NAO",894,{"$f":"NAO","v":0},894,8592765117670,1,18592765117677,1,28592765117674,"8536309090",0.08,0.08]
[111768,"Ex9UEP1+2 6.25R  1P 600 M EU","Náhradní modul se signalizačním kontaktem pro Ex9UEP1+2 1P, třída 1+2, In=6,25kA, 600 V DC, šířka 1TE ","NAO",938,{"$f":"NAO","v":0},938,8592765117687,1,18592765117684,1,28592765117681,"8536309090",0.08,0.08]
[111769,"Ex9UEP1+2 6.25  1P 750 M EU","Náhradní modul pro Ex9UEP1+2 1P, třída 1+2, In=6,25kA, 750 V DC, šířka 1TE ","NAO",954,{"$f":"NAO","v":0},954,8592765117694,1,18592765117691,1,28592765117698,"8536309090",0.1,0.1]
[111770,"Ex9UEP1+2 6.25R  1P 750 M EU","Náhradní modul se signalizačním kontaktem pro Ex9UEP1+2 1P, třída 1+2, In=6,25kA, 750 V DC, šířka 1TE ","NAO",1002,{"$f":"NAO","v":0},1002,8592765117700,1,18592765117707,1,28592765117704,"8536309090",0.1,0.1]
[111771,"Ex9UEP1+2 6.25  2P 500 M EU","Náhradní modul pro Ex9UEP1+2 1P, třída 1+2, In=6,25kA, 500 V DC, šířka 2TE ","NAO",805,{"$f":"NAO","v":0},805,8592765117717,1,18592765117714,1,28592765117711,"8536309090",0.08,0.08]
[111772,"Ex9UEP1+2 6.25R 2P 500 M EU","Náhradní modul se signalizačním kontaktem pro Ex9UEP1+2 1P, třída 1+2, In=6,25kA, 500 V DC, šířka 2TE ","NAO",849,{"$f":"NAO","v":0},849,8592765117724,1,18592765117721,1,28592765117728,"8536309090",0.08,0.08]
[111773,"Ex9UEP1+2 6.25  2P 600 M EU","Náhradní modul pro Ex9UEP1+2 1P, třída 1+2, In=6,25kA, 600 V DC, šířka 2TE ","NAO",894,{"$f":"NAO","v":0},894,8592765117731,1,18592765117738,1,28592765117735,"8536309090",0.08,0.08]
[111774,"Ex9UEP1+2 6.25R 2P 600 M EU","Náhradní modul se signalizačním kontaktem pro Ex9UEP1+2 1P, třída 1+2, In=6,25kA, 600 V DC, šířka 2TE ","NAO",938,{"$f":"NAO","v":0},938,8592765117748,1,18592765117745,1,28592765117742,"8536309090",0.08,0.08]
[111775,"Ex9UEP1+2 6.25  2P 750 M EU","Náhradní modul pro Ex9UEP1+2 1P, třída 1+2, In=6,25kA, 750 V DC, šířka 2TE ","NAO",954,{"$f":"NAO","v":0},954,8592765117755,1,18592765117752,1,28592765117759,"8536309090",0.1,0.1]
[111776,"Ex9UEP1+2 6.25R 2P 750 M EU","Náhradní modul se signalizačním kontaktem pro Ex9UEP1+2 1P, třída 1+2, In=6,25kA, 750 V DC, šířka 2TE ","NAO",1002,{"$f":"NAO","v":0},1002,8592765117762,1,18592765117769,1,28592765117766,"8536309090",0.1,0.1]
[111777,"Ex9UEP1+2 6.25  2P 1000 M EU","Náhradní modul pro Ex9UEP1+2 1P, třída 1+2, In=6,25kA, 1000 V DC, šířka 2TE ","NAO",805,{"$f":"NAO","v":0},805,8592765117779,1,18592765117776,1,28592765117773,"8536309090",0.08,0.08]
[111778,"Ex9UEP1+2 6.25R 2P 1000 M EU","Náhradní modul se signalizačním kontaktem pro Ex9UEP1+2 1P, třída 1+2, In=6,25kA, 1000 V DC, šířka 2TE ","NAO",849,{"$f":"NAO","v":0},849,8592765117786,1,18592765117783,1,28592765117780,"8536309090",0.08,0.08]
[111779,"Ex9UEP1+2 6.25  2P 1200 M EU","Náhradní modul pro Ex9UEP1+2 1P, třída 1+2, In=6,25kA, 1200 V DC, šířka 2TE ","NAO",894,{"$f":"NAO","v":0},894,8592765117793,1,18592765117790,1,28592765117797,"8536309090",0.08,0.08]
[111780,"Ex9UEP1+2 6.25R 2P 1200 M EU","Náhradní modul se signalizačním kontaktem pro Ex9UEP1+2 1P, třída 1+2, In=6,25kA, 1200 V DC, šířka 2TE ","NAO",938,{"$f":"NAO","v":0},938,8592765117809,1,18592765117806,1,28592765117803,"8536309090",0.08,0.08]
[111781,"Ex9UEP1+2 6.25  2P 1500 M EU","Náhradní modul pro Ex9UEP1+2 1P, třída 1+2, In=6,25kA, 1500 V DC, šířka 2TE ","NAO",954,{"$f":"NAO","v":0},954,8592765117816,1,18592765117813,1,28592765117810,"8536309090",0.1,0.1]
[111782,"Ex9UEP1+2 6.25R 2P 1500 M EU","Náhradní modul se signalizačním kontaktem pro Ex9UEP1+2 1P, třída 1+2, In=6,25kA, 1500 V DC, šířka 2TE ","NAO",1002,{"$f":"NAO","v":0},1002,8592765117823,1,18592765117820,1,28592765117827,"8536309090",0.1,0.1]
[111785,"Ex9UEP1+2 6.25  3P 1000 M EU","Náhradní modul pro Ex9UEP1+2 1P, třída 1+2, In=6,25kA, 1000 V DC, šířka 3TE ","NAO",805,{"$f":"NAO","v":0},805,8592765117854,1,18592765117851,1,28592765117858,"8536309090",0.08,0.08]
[111786,"Ex9UEP1+2 6.25R 3P 1000 M EU","Náhradní modul se signalizačním kontaktem pro Ex9UEP1+2 1P, třída 1+2, In=6,25kA, 1000 V DC, šířka 3TE ","NAO",849,{"$f":"NAO","v":0},849,8592765117861,1,18592765117868,1,28592765117865,"8536309090",0.08,0.08]
[111787,"Ex9UEP1+2 6.25  3P 1200 M EU","Náhradní modul pro Ex9UEP1+2 1P, třída 1+2, In=6,25kA, 1200 V DC, šířka 3TE ","NAO",894,{"$f":"NAO","v":0},894,8592765117878,1,18592765117875,1,28592765117872,"8536309090",0.08,0.08]
[111788,"Ex9UEP1+2 6.25R 3P 1200 M EU","Náhradní modul se signalizačním kontaktem pro Ex9UEP1+2 1P, třída 1+2, In=6,25kA, 1200 V DC, šířka 3TE ","NAO",938,{"$f":"NAO","v":0},938,8592765117885,1,18592765117882,1,28592765117889,"8536309090",0.08,0.08]
[111789,"Ex9UEP1+2 6.25  3P 1500 M EU","Náhradní modul pro Ex9UEP1+2 1P, třída 1+2, In=6,25kA, 1500 V DC, šířka 3TE ","NAO",954,{"$f":"NAO","v":0},954,8592765117892,1,18592765117899,1,28592765117896,"8536309090",0.1,0.1]
[111790,"Ex9UEP1+2 6.25R 3P 1500 M EU","Náhradní modul se signalizačním kontaktem pro Ex9UEP1+2 1P, třída 1+2, In=6,25kA, 1500 V DC, šířka 3TE ","NAO",1002,{"$f":"NAO","v":0},1002,8592765117908,1,18592765117905,1,28592765117902,"8536309090",0.1,0.1]
[]
["DC pojistkový odpojovač Ex9FP pro PV aplikace"]
[101766,"Ex9FP 1P 30A","Pojistkový odpojovač, 30 A, 1000 V DC, 1pól, DC-20B, se signalizací","NEA",120,{"$f":"NEA","v":0},{"$f":"E7074*(1-F7074)","v":120},8592765017673,12,18592765017670,144,28592765017677,"8536201090",7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2]
[101767,"Ex9FP 2P 30A","Pojistkový odpojovač, 30 A, 1000 V DC, 2pól, DC-20B, se signalizací","NEA",229,{"$f":"NEA","v":0},{"$f":"E7075*(1-F7075)","v":229},8592765017680,6,18592765017687,72,28592765017684,"8536201090",0.14000000000000001,0.14000000000000001]
[]
["Pojistkové odpojovače Ex9F",null,null,null,null,null,null,""]
[104474,"Ex9F 1P 32A","Pojistkový odpojovač, pro pojistky 10x38mm 1P 32A ","NEB",86,{"$f":"NEB","v":0},{"$f":"E7078*(1-F7078)","v":86},8592765044754,12,18592765044751,144,28592765044758,"8536201090",7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2]
[104475,"Ex9F 1PN 32A ","Pojistkový odpojovač, pro pojistky 10x38mm 1PN 32A ","NEB",179,{"$f":"NEB","v":0},179,8592765044761,6,18592765044768,72,28592765044765,"8536201090",0.14000000000000001,0.14000000000000001]
[104476,"Ex9F 2P 32A ","Pojistkový odpojovač, pro pojistky 10x38mm 2P 32A ","NEB",163,0,163,8592765044778,6,18592765044775,72,28592765044772,"8536201090",0.14000000000000001,0.14000000000000001]
[104477,"Ex9F 3P 32A ","Pojistkový odpojovač, pro pojistky 10x38mm 3P 32A ","NEB",246,0,246,8592765044785,4,18592765044782,48,28592765044789,"8536201090",0.2,0.2]
[104478,"Ex9F 3PN 32A ","Pojistkový odpojovač, pro pojistky 10x38mm 3PN 32A ","NEB",360,0,360,8592765044792,3,18592765044799,36,28592765044796,"8536201090",0.28000000000000003,0.28000000000000003]
[109054,"Ex9F 1P 32A WI","Pojistkový odpojovač, bez signalizace, pro pojistky 10x38mm 1P 32A","NEB",69,{"$f":"NEB","v":0},{"$f":"E7083*(1-F7083)","v":69},8592765090546,12,18592765090543,144,28592765090540,"8536201090",7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2]
[109055,"Ex9F 1PN 32A WI","Pojistkový odpojovač, bez signalizace, pro pojistky 10x38mm 1PN 32A","NEB",142,{"$f":"NEB","v":0},{"$f":"E7084*(1-F7084)","v":142},8592765090553,6,18592765090550,72,28592765090557,"8536201090",0.14000000000000001,0.14000000000000001]
[109056,"Ex9F 2P 32A WI","Pojistkový odpojovač, bez signalizace, pro pojistky 10x38mm 2P 32A","NEB",129,0,129,8592765090560,6,18592765090567,72,28592765090564,"8536201090",0.14000000000000001,0.14000000000000001]
[109057,"Ex9F 3P 32A WI","Pojistkový odpojovač, bez signalizace, pro pojistky 10x38mm 3P 32A","NEB",196,0,196,8592765090577,4,18592765090574,48,28592765090571,"8536201090",0.2,0.2]
[109058,"Ex9F 3PN 32A WI","Pojistkový odpojovač, bez signalizace, pro pojistky 10x38mm 3PN 32A","NEB",289,0,289,8592765090584,3,18592765090581,36,28592765090588,"8536201090",0.28000000000000003,0.28000000000000003]
[104479,"Ex9F-14 1P 50A ","Pojistkový odpojovač, bez signalizace, pro pojistky 14x51mm 1P 50A ","NEB",160,0,160,8592765044808,12,18592765044805,144,28592765044802,"8536201090",0.1,0.1]
[104480,"Ex9F-14 1PN 50A ","Pojistkový odpojovač, bez signalizace, pro pojistky 14x51mm 1PN 50A ","NEB",409,0,409,8592765044815,6,18592765044812,72,28592765044819,"8536201090",0.22,0.22]
[104481,"Ex9F-14 2P 50A ","Pojistkový odpojovač, bez signalizace, pro pojistky 14x51mm 2P 50A ","NEB",331,0,331,8592765044822,6,18592765044829,72,28592765044826,"8536201090",0.21,0.21]
[104482,"Ex9F-14 3P 50A ","Pojistkový odpojovač, bez signalizace, pro pojistky 14x51mm 3P 50A ","NEB",493,0,493,8592765044839,4,18592765044836,48,28592765044833,"8536201090",0.31,0.31]
[104483,"Ex9F-14 3PN 50A ","Pojistkový odpojovač, bez signalizace, pro pojistky 14x51mm 3PN 50A ","NEB",721,0,721,8592765044846,3,18592765044843,36,28592765044840,"8536201090",0.42,0.42]
[104484,"Ex9F-22 1P 100A ","Pojistkový odpojovač, bez signalizace, pro pojistky 22x58mm 1P 100A ","NEB",305,0,305,8592765044853,9,18592765044850,108,28592765044857,"8536209090",0.17,0.17]
[104485,"Ex9F-22 1PN 100A ","Pojistkový odpojovač, bez signalizace, pro pojistky 22x58mm 1PN 100A ","NEB",773,0,773,8592765044860,4,18592765044867,48,28592765044864,"8536209090",0.36,0.36]
[104486,"Ex9F-22 2P 100A ","Pojistkový odpojovač, bez signalizace, pro pojistky 22x58mm 2P 100A ","NEB",599,0,599,8592765044877,4,18592765044874,48,28592765044871,"8536209090",0.33,0.33]
[104487,"Ex9F-22 3P 100A ","Pojistkový odpojovač, bez signalizace, pro pojistky 22x58mm 3P 100A ","NEB",867,0,867,8592765044884,3,18592765044881,36,28592765044888,"8536209090",0.5,0.5]
[104488,"Ex9F-22 3PN 100A ","Pojistkový odpojovač, bez signalizace, pro pojistky 22x58mm 3PN 100A ","NEB",1271,0,1271,8592765044891,2,18592765044898,24,28592765044895,"8536209090",0.69,0.69]
[null,null,null,null,null,null,null,"","","","",""]
["Pojistkové odpínače Ex9FS"]
[109840,"Ex9FS 1P 32A","Pojistkový odpínač, pro pojistky 10x38mm 1P 32A ","NEB",105,{"$f":"NEB","v":0},{"$f":"E7100*(1-F7100)","v":105},8592765098405,12,18592765098402,144,28592765098409,"8536201090",7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2]
[109841,"Ex9FS 1PN 32A","Pojistkový odpínač, pro pojistky 10x38mm 1PN 32A ","NEB",194,{"$f":"NEB","v":0},{"$f":"E7101*(1-F7101)","v":194},8592765098412,6,18592765098419,72,28592765098416,"8536201090",0.11,0.11]
[109842,"Ex9FS 2P 32A","Pojistkový odpínač, pro pojistky 10x38mm 2P 32A ","NEB",199,0,199,8592765098429,6,18592765098426,72,28592765098423,"8536201090",0.03,0.03]
[109843,"Ex9FS 3P 32A","Pojistkový odpínač, pro pojistky 10x38mm 3P 32A ","NEB",293,0,293,8592765098436,4,18592765098433,48,28592765098430,"8536201090",0.16,0.16]
[109844,"Ex9FS 3PN 32A","Pojistkový odpínač, pro pojistky 10x38mm 3PN 32A ","NEB",409,0,409,8592765098443,3,18592765098440,36,28592765098447,"8536201090",0.06,0.06]
[113293,"Ex9FS 1P 32A WI","Pojistkový odpínač, pro pojistky 10x38mm 1P 32A, bez signalizace stavu","NEB",99,{"$f":"NEB","v":0},{"$f":"E7105*(1-F7105)","v":99},8592765132932,12,18592765132939,144,28592765132936,8536201090,7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2]
[113294,"Ex9FS 1PN 32A WI","Pojistkový odpínač, pro pojistky 10x38mm 1PN 32A, bez signalizace stavu","NEB",183,{"$f":"NEB","v":0},{"$f":"E7106*(1-F7106)","v":183},8592765132949,6,18592765132946,72,28592765132943,8536201090,0.14000000000000001,0.14000000000000001]
[113295,"Ex9FS 2P 32A WI","Pojistkový odpínač, pro pojistky 10x38mm 2P 32A, bez signalizace stavu","NEB",188,{"$f":"NEB","v":0},188,8592765132956,6,18592765132953,72,28592765132950,8536201090,0.14000000000000001,0.14000000000000001]
[113296,"Ex9FS 3P 32A WI","Pojistkový odpínač, pro pojistky 10x38mm 3P 32A, bez signalizace stavu","NEB",276,{"$f":"NEB","v":0},276,8592765132963,4,18592765132960,48,28592765132967,8536201090,0.21,0.21]
[113297,"Ex9FS 3PN 32A WI","Pojistkový odpínač, pro pojistky 10x38mm 3PN 32A, bez signalizace stavu","NEB",386,{"$f":"NEB","v":0},386,8592765132970,3,18592765132977,36,28592765132974,8536201090,0.28000000000000003,0.28000000000000003]
[109845,"Ex9FS-14 1P 50A","Pojistkový odpínač, pro pojistky 14x51mm 1P 50A ","NEB",223,0,223,8592765098450,12,18592765098457,144,28592765098454,"8536201090",7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2]
[109846,"Ex9FS-14 1PN 50A","Pojistkový odpínač, pro pojistky 14x51mm 1PN 50A ","NEB",568,0,568,8592765098467,6,18592765098464,72,28592765098461,"8536201090",0.08,0.08]
[109847,"Ex9FS-14 2P 50A","Pojistkový odpínač, pro pojistky 14x51mm 2P 50A ","NEB",460,0,460,8592765098474,6,18592765098471,72,28592765098478,"8536201090",0.1,0.1]
[109848,"Ex9FS-14 3P 50A","Pojistkový odpínač, pro pojistky 14x51mm 3P 50A ","NEB",682,0,682,8592765098481,4,18592765098488,48,28592765098485,"8536201090",0.3,0.3]
[109849,"Ex9FS-14 3PN 50A","Pojistkový odpínač, pro pojistky 14x51mm 3PN 50A ","NEB",982,0,982,8592765098498,3,18592765098495,36,28592765098492,"8536201090",0.37,0.37]
[109850,"Ex9FS-22 1P 100A","Pojistkový odpínač, pro pojistky 22x58mm 1P 100A ","NEB",341,0,341,8592765098504,12,18592765098501,144,28592765098508,"8536209090",0.45,0.45]
[109851,"Ex9FS-22 1PN 100A","Pojistkový odpínač, pro pojistky 22x58mm 1PN 100A ","NEB",875,0,875,8592765098511,6,18592765098518,72,28592765098515,"8536209090",0.53,0.53]
[109852,"Ex9FS-22 2P 100A","Pojistkový odpínač, pro pojistky 22x58mm 2P 100A ","NEB",688,0,688,8592765098528,6,18592765098525,72,28592765098522,"8536209090",0.61,0.61]
[109853,"Ex9FS-22 3P 100A","Pojistkový odpínač, pro pojistky 22x58mm 3P 100A ","NEB",973,0,973,8592765098535,4,18592765098532,48,28592765098539,"8536209090",0.37,0.37]
[109854,"Ex9FS-22 3PN 100A","Pojistkový odpínač, pro pojistky 22x58mm 3PN 100A ","NEB",1423,0,1423,8592765098542,3,18592765098549,36,28592765098546,"8536209090",0.47,0.47]
[]
["DC modulární vypínač Ex9IP pro PV aplikace"]
[101750,"Ex9IP 1P 16A","DC Vypínač, šířka 1 modul, 1pól, 16A","NAN",284,{"$f":"NAN","v":0},{"$f":"E7122*(1-F7122)","v":284},8592765017512,12,18592765017519,144,28592765017516,"8536508090",0.13,0.13]
[101751,"Ex9IP 1P 32A","DC Vypínač, šířka 1 modul, 1pól, 32A","NAN",338,0,338,8592765017529,12,18592765017526,144,28592765017523,"8536508090",0.13,0.13]
[101752,"Ex9IP 1P 50A","DC Vypínač, šířka 1 modul, 1pól, 50A","NAN",373,0,373,8592765017536,12,18592765017533,144,28592765017530,"8536508090",0.13,0.13]
[101753,"Ex9IP 1P 63A","DC Vypínač, šířka 1 modul, 1pól, 63A","NAN",412,0,412,8592765017543,12,18592765017540,144,28592765017547,"8536508090",0.13,0.13]
[101754,"Ex9IP 2P 16A","DC Vypínač, šířka 2 moduly, 2pól, 16A","NAN",518,0,518,8592765017550,6,18592765017557,72,28592765017554,"8536508090",0.25,0.25]
[101755,"Ex9IP 2P 32A","DC Vypínač, šířka 2 moduly, 2pól, 32A","NAN",615,0,615,8592765017567,6,18592765017564,72,28592765017561,"8536508090",0.25,0.25]
[101756,"Ex9IP 2P 50A","DC Vypínač, šířka 2 moduly, 2pól, 50A","NAN",677,0,677,8592765017574,6,18592765017571,72,28592765017578,"8536508090",0.25,0.25]
[101757,"Ex9IP 2P 63A","DC Vypínač, šířka 2 moduly, 2pól, 63A","NAN",748,0,748,8592765017581,6,18592765017588,72,28592765017585,"8536508090",0.25,0.25]
[101758,"Ex9IP 3P 16A","DC Vypínač, šířka 3 moduly, 3pól, 16A","NAN",939,0,939,8592765017598,4,18592765017595,48,28592765017592,"8536508090",0.38,0.38]
[101759,"Ex9IP 3P 32A","DC Vypínač, šířka 3 moduly, 3pól, 32A","NAN",1116,0,1116,8592765017604,4,18592765017601,48,28592765017608,"8536508090",0.38,0.38]
[101760,"Ex9IP 3P 50A","DC Vypínač, šířka 3 moduly, 3pól, 50A","NAN",1230,0,1230,8592765017611,4,18592765017618,48,28592765017615,"8536508090",0.38,0.38]
[101761,"Ex9IP 3P 63A","DC Vypínač, šířka 3 moduly, 3pól, 63A","NAN",1359,0,1359,8592765017628,4,18592765017625,48,28592765017622,"8536508090",0.38,0.38]
[101762,"Ex9IP 4P 16A","DC Vypínač, šířka 4 moduly, 4pól, 16A","NAN",1276,0,1276,8592765017635,3,18592765017632,36,28592765017639,"8536508090",0.51,0.51]
[101763,"Ex9IP 4P 32A","DC Vypínač, šířka 4 moduly, 4pól, 32A","NAN",1519,0,1519,8592765017642,3,18592765017649,36,28592765017646,"8536508090",0.51,0.51]
[101764,"Ex9IP 4P 50A","DC Vypínač, šířka 4 moduly, 4pól, 50A","NAN",1674,0,1674,8592765017659,3,18592765017656,36,28592765017653,"8536508090",0.51,0.51]
[101765,"Ex9IP 4P 63A","DC Vypínač, šířka 4 moduly, 4pól, 63A","NAN",1942,0,1942,8592765017666,3,18592765017663,36,28592765017660,"8536508090",0.51,0.51]
[]
["Kabelové EV nabíječky Ex9EVC"]
[110688,"Ex9EVC1 T1 16A ","Kabelová EV nabíječka, Typ 1, 1 fázová, 16 A","NGD",17695,{"$f":"NGD","v":0},{"$f":"E7140*(1-F7140)","v":17695},8592765106889,1,8592765106889,1,null,"8544429090",2.5,2.5]
[110689,"Ex9EVC1 T2 16A ","Kabelová EV nabíječka, Typ 2, 1 fázová, 16 A","NGD",17695,0,17695,8592765106896,1,8592765106896,1,null,"8544429090",2.5,2.5]
[110690,"Ex9EVC1 T1 32A ","Kabelová EV nabíječka, Typ 1, 1 fázová, 32 A","NGD",18035,0,18035,8592765106902,1,8592765106902,1,null,"8544429090",3.1,3.1]
[110691,"Ex9EVC1 T2 32A ","Kabelová EV nabíječka, Typ 2, 1 fázová, 32 A","NGD",18035,0,18035,8592765106919,1,8592765106919,1,null,"8544429090",3.1,3.1]
[110692,"Ex9EVC3 T2 16A ","Kabelová EV nabíječka, Typ 2, 3 fázová, 16 A","NGD",20077,0,20077,8592765106926,1,8592765106926,1,null,"8544429090",2.9,2.9]
[110693,"Ex9EVC3 T2 32A ","Kabelová EV nabíječka, Typ 2, 3 fázová, 32 A","NGD",20759,0,20759,8592765106933,1,8592765106933,1,null,"8544429090",3.9,3.9]
[]
["Nástěnné EV nabíjecí stanice Ex9EV"]
[110256,"Ex9EV1 T1 10A","Nástěnná EV nabíjecí stanice, Typ 1, 1 fázová, 10 A","NGD",22159,{"$f":"NGD","v":0},{"$f":"E7148*(1-F7148)","v":22159},8592765102560,1,8592765102560,1,null,"8544429090",4.75,4.75]
[110494,"Ex9EV1 T1 16A","Nástěnná EV nabíjecí stanice, Typ 1, 1 fázová, 16 A","NGD",22159,{"$f":"NGD","v":0},22159,8592765104946,1,8592765104946,1,null,"8544429090",4.75,4.75]
[110495,"Ex9EV1 T1 20A","Nástěnná EV nabíjecí stanice, Typ 1, 1 fázová, 20 A","NGD",22159,0,22159,8592765104953,1,8592765104953,1,null,"8544429090",4.75,4.75]
[110496,"Ex9EV1 T1 25A","Nástěnná EV nabíjecí stanice, Typ 1, 1 fázová, 25 A","NGD",22159,0,22159,8592765104960,1,8592765104960,1,null,"8544429090",4.75,4.75]
[110497,"Ex9EV1 T1 32A","Nástěnná EV nabíjecí stanice, Typ 1, 1 fázová, 32 A","NGD",22159,0,22159,8592765104977,1,8592765104977,1,null,"8544429090",4.75,4.75]
[110257,"Ex9EV1 T2 10A","Nástěnná EV nabíjecí stanice, Typ 2, 1 fázová, 10 A","NGD",22159,0,22159,8592765102577,1,8592765102577,1,null,"8544429090",4.75,4.75]
[110498,"Ex9EV1 T2 16A","Nástěnná EV nabíjecí stanice, Typ 2, 1 fázová, 16 A","NGD",22159,0,22159,8592765104984,1,8592765104984,1,null,"8544429090",4.75,4.75]
[110499,"Ex9EV1 T2 20A","Nástěnná EV nabíjecí stanice, Typ 2, 1 fázová, 20 A","NGD",22159,0,22159,8592765104991,1,8592765104991,1,null,"8544429090",4.75,4.75]
[110500,"Ex9EV1 T2 25A","Nástěnná EV nabíjecí stanice, Typ 2, 1 fázová, 25 A","NGD",22159,0,22159,8592765105004,1,8592765105004,1,null,"8544429090",4.75,4.75]
[110501,"Ex9EV1 T2 32A","Nástěnná EV nabíjecí stanice, Typ 2, 1 fázová, 32 A","NGD",22159,0,22159,8592765105011,1,8592765105011,1,null,"8544429090",4.75,4.75]
[110258,"Ex9EV3 T2 10A","Nástěnná EV nabíjecí stanice, Typ 2, 3 fázová, 10 A","NGD",26460,0,26460,8592765102584,1,8592765102584,1,null,"8544429090",6,6]
[110502,"Ex9EV3 T2 16A","Nástěnná EV nabíjecí stanice, Typ 2, 3 fázová, 16 A","NGD",26460,0,26460,8592765105028,1,8592765105028,1,null,"8544429090",6,6]
[110503,"Ex9EV3 T2 20A","Nástěnná EV nabíjecí stanice, Typ 2, 3 fázová, 20 A","NGD",26460,0,26460,8592765105035,1,8592765105035,1,null,"8544429090",6,6]
[110504,"Ex9EV3 T2 25A","Nástěnná EV nabíjecí stanice, Typ 2, 3 fázová, 25 A","NGD",26460,0,26460,8592765105042,1,8592765105042,1,null,"8544429090",6,6]
[110505,"Ex9EV3 T2 32A","Nástěnná EV nabíjecí stanice, Typ 2, 3 fázová, 32 A","NGD",26460,0,26460,8592765105059,1,8592765105059,1,null,"8544429090",6,6]

{"sheet":"Rabatové podmínky","index":2,"n_rows":68,"n_cols":3,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Rabatová skupina","Popis","Sleva"]
["NA","Instalační přístroje",0]
["NAA","Instalační jističe 10 kA",{"$f":"NA","v":0}]
["NAB","Instalační jističe 6 kA",0]
["NAC","Proudové chrániče 10 kA",0]
["NAD","Proudové chrániče 6 kA",0]
["NAE","Proudové chrániče s nadproudovou ochranou 10 kA",0]
["NAF","Proudové chrániče s nadproudovou ochranou 6 kA",0]
["NAG","Chráničové moduly",0]
["NAH","Modulární hlavní vypínače",0]
["NAI","Instalační jističe Ex9PN-N, 6 kA",0]
["NAL","DC instalační jističe 10 kA, nepolarizované",0]
["NAM","DC instalační jističe 6 kA, nepolarizované",0]
["NAN","DC instalační vypínač ",0]
["NAO","DC svodiče přepětí třídy 1+2 a 2 pro PV",0]
["NAP","DC instalační jističe 10 kA pro PV, nepolarizované",0]
["NAQ","DC instalační jističe 6 kA pro PV, nepolarizované",0]
["NAR","AC svodiče přepětí třídy 1+2 a 2",0]
["NAS","Instalační relé a stykače",0]
["NAU","Přepínače, světelné návěstí a zvonky",0]
["NAV","DC instalační jističe 10 kA, polarizované",0]
["NAW","Instalační jističe do 125 A",0]
["NAX","Instalační časové, soumrakové a schodišťové spínače ",0]
["NAZ","Elektroměry",0]
["NAAA","Jednomodulový Elektronický proud. chránič s nadpr. Ochr",0]
["NAAB","Úzký instalační jistič 6kA",0]
["NAAC","Zdroje napětí",0]
[]
["NB","Průmyslové spínací přístroje",0]
["NBA","Stykače, reverzační stykače",{"$f":"NB","v":0}]
["NBB","Nadproudová relé",0]
["NBC","Stykače pro spínání kapacitních zátěží",0]
["NBD","Stykače s řízenou spotřebou",0]
["NBF","Panelové přístroje",0]
["NBG","Motorové spouštěče",0]
["NBH","Zásuvná relé",0]
["NBI","Instalační stykače s ručním ovládáním",0]
[]
["NC ","Výkonové jističe",0]
["NCA","Kompaktní výkonové jističe",{"$f":"NC","v":0}]
["NCB","DC kompaktní výkonové jističe",0]
["NCC","Vzduchové jističe a odpínače",0]
["NCD","AC odpínače",0]
["NCE","DC odpínače",0]
["NCF","Kompaktní výkonové jističe s elektronickou spouští",0]
[]
["ND","Rozváděčové skříně a propojovací systémy",0]
["NDA","Plastové rozvodnice",{"$f":"ND","v":0}]
["NDB","Propojovací systémy",0]
["NDC","Plastové rozvodnice s ocelovými dveřmi",0]
["NDE","Svorkovnice a rozvodné svorky",0]
["NDD","Velkoobsahové rozvodnice ",0]
["NDF","Plastové rozvodnice pro montáž do dutých stěn",0]
["NDG","GRP Rozvodnice",0]
["NDH","Oceloplechové rozvaděče IP66",0]
["NDAA","Plastové rozvodnice PHS",0]
[]
["NE","Pojistkové systémy",0]
["NEA","DC Pojistkové odpínače",{"$f":"NE","v":0}]
["NEB","Pojistkové odpínače",{"$f":"NE","v":0}]
[]
["NF","Rozváděče",0]
["NFA","Domovní rozváděče",{"$f":"NF","v":0}]
["NFB","DC rozváděč pro PV aplikace",{"$f":"NF","v":0}]
[]
["NG","Fotovoltaické zařízení",0]
["NGC","Monitorovací zařízení",{"$f":"NG","v":0}]
["NGD","EV nabíječky",{"$f":"NG","v":0}]

{"sheet":"Objednávka","index":3,"n_rows":21,"n_cols":9,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Objednávka č."]
["Dodavatel:"]
["NOARK Electric Europe s.r.o.",null,null,"IČ: 24123846",null,"DIČ: CZ 24123846"]
["Sezemická 2757/2",null,null,"Č. účtu: 51-0016810227/0100",null,"Banka: 0100"]
["193 00 Praha 9",null,null,"\"Jméno obchodníka\"",null,"Tel.:"]
["Czech Republic",null,null,"Email:"]
["Odběratel:",null,null,"ID zákazníka:",null,"Datum:"]
["NOARK Electric Europe s.r.o.",null,null,"IČ: ",null,"DIČ: "]
["Sezemická 2757/2",null,null,"Č. účtu: ",null,"Banka: "]
["193 00 Praha 9",null,null,"\"Kontaktní osoba\"",null,"Tel.:"]
["Czech Republic",null,null,"Email:"]
[]
["Číslo položky","Objednací číslo","Typové označení","Popis","Rabatová skupina","Cena po slevě (Kč)","Recyklační příspěvek (Kč)","množství","Celková cena (Kč)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Celková cena objednávky:",null,null,null,{"$f":"SUM(I14:I14)","v":0}]
[]
["Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Veškerá cenová ujednání, obsah dodávky i způsob dodání se řídí "]
["Všeobecnými obchodními podmínkami, případně individuální Rámcovou smlouvou a jejími dodatky."]

{"sheet":"Nabídka","index":4,"n_rows":23,"n_cols":9,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Nabídka č."]
["Dodavatel:"]
["NOARK Electric Europe s.r.o.",null,null,"IČ: 24123846",null,"DIČ: CZ 24123846"]
["Sezemická 2757/2",null,null,"Č. účtu: 51-0016810227/0100",null,"Banka: 0100"]
["193 00 Praha 9",null,null,"\"Jméno obchodníka\"",null,"Tel.:"]
["Czech Republic",null,null,"Email:"]
["Odběratel:",null,null,"ID zákazníka:",null,"Datum:"]
["NOARK Electric Europe s.r.o.",null,null,"IČ: ",null,"DIČ: "]
["Sezemická 2757/2",null,null,"Č. účtu: ",null,"Banka: "]
["193 00 Praha 9",null,null,"\"Kontaktní osoba\"",null,"Tel.:"]
["Czech Republic",null,null,"Email:"]
[]
["Číslo položky","Objednací číslo","Typové označení","Popis","Rabatová skupina","Cena po slevě (Kč)","Recyklační příspěvek (Kč)","Počet kusů","Celková cena (Kč)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Celková cena nabídky:",null,null,null,{"$f":"SUM(I14:I14)","v":0}]
[]
["Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Veškerá cenová ujednání, obsah dodávky i způsob dodání se řídí "]
["všeobecnými obchodními podmínkami, případně individuální Rámcovou smlouvou a jejími dodatky."]
["Cena je platná při odběru veškerého poptávaného zboží i množství najednou."]
["Pokud se poptávka změní, změní se i nabídka v závislosti na produktech a množství."]

{"sheet":"Všeobecné obchodní podmínky","index":5,"n_rows":63,"n_cols":2,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"______________________________________________________"]
[null,"VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY"]
[null,"______________________________________________________"]
[]
[]
[]
[null,"I.            ÚVODNÍ USTANOVENÍ"]
[null,"1.1      Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) společnosti NOARK Electric Europe s.r.o., se sídlem Praha 9, Horní Počernice, Sezemická 2757/2, PSČ: 193 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 181277 („Prodávající“), vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím a osobou („Kupující“), která má zájem nakoupit zboží nabízené Prodávajícím („Zboží“) v aktuálním ceníku Zboží („Ceník“)."]
[null,"1.2      Jestliže mezi Prodávajícím a Kupujícím (společně „Strany“, nebo jednotlivě „Strana“) nebyla uzavřena rámcová smlouva („Rámcová smlouva“) stanovující v jednotlivých bodech odchylnou úpravu, představují tyto VOP a Kupní smlouva (jak je definována níže) úplnou a konečnou dohodu Stran o podmínkách dodání a odebrání Zboží. V otázkách zde neupravených bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („ObčZ“). "]
[]
[null,"II.          OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ"]
[null,"2.1      Prodávající seznámil Kupujícího s obsahem těchto VOP a Kupující na jejich základě a na základě ostatních informací poskytnutých Prodávajícím projevil prostřednictvím objednávky („Objednávka“) vůli nakoupit od Prodávajícího Zboží za cenu uvedenou v Ceníku či jinak dohodnutou („Kupní cena“). "]
[null,"2.2      Objednávka bude vždy obsahovat: (a) identifikační údaje osoby oprávněné zastupovat Kupujícího, (b) popis (kód) objednávaného Zboží dle Ceníku a počet kusů, a (c) způsob dodání Zboží, popř. další náležitosti, na kterých se Strany dohodly. Kupující předá Prodávajícímu vyplněnou Objednávku osobně, doručením na adresu sídla Prodávajícího nebo na adresu uvedenou v Rámcové smlouvě, popř. doručí Objednávku Prodávajícímu prostřednictvím emailu či ji doručí Prodávajícímu jiným dohodnutým způsobem mezi Stranami. Objednávka se považuje za návrh na uzavření individuální kupní smlouvy a stává se tak závaznou okamžikem jejího doručení Prodávajícímu. Kupující odesláním Objednávky projevuje výslovný souhlas s tím, aby se kupní smlouva (a veškeré povinnosti z ní vyplývající) řídila VOP. Prodávající je povinen na doručené Objednávce vyznačit den tohoto doručení. Podpisem Prodávajícího na doručené Objednávce dochází k uzavření kupní smlouvy („Kupní smlouva“). "]
[]
[null,"III.        KUPNÍ CENA, FAKTURACE, PLATEBNÍ PODMÍNKY"]
[null,"3.1      Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu za dodané Zboží kupní cenu určenou dle platného Ceníku či jinak dohodnutou plus DPH. Pro vyloučení všech pochybností se sjednává, že kupní ceny jsou uvedené v Ceníku bez DPH. "]
[null,"3.2      Prodávající je oprávněn Ceník kdykoliv jednostranně měnit, případná změna Ceníku se však nevztahuje na Zboží objednané na základě Objednávek doručených Prodávajícímu přede dnem takové změny. Aktualizovaný Ceník obsahující datum účinnosti bude zveřejněn na internetových stránkách Prodávajícího nebo zaslán Kupujícímu formou emailové zprávy."]
[null,"3.3      Nebude-li mezi Prodávajícím a Kupujícím dohodnuto jinak, Kupní cena nezahrnuje náklady na balení, přepravu, manipulaci, instalaci a uvedení Zboží do provozu, ani náklady na likvidaci a recyklaci obalů („Ostatní náklady“). Výše Ostatních nákladů bude uvedena v Ceníku a bude připočtena ke Kupní ceně. "]
[null,"3.4      Kupní cena je splatná do sedmi (7) dnů ode dne vystavení daňového dokladu (zálohové faktury), který bude splňovat náležitosti vyžadované zákonem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Příslušná částka bude Kupujícím uhrazena bezhotovostně na účet Prodávajícího uvedený v příslušné faktuře či jinak Kupujícímu oznámený. Zaplacením Kupní ceny se rozumí den připsání celé částky na příslušný účet Prodávajícího."]
[null,"3.5      V případě prodlení Kupujícího s úhradou jakékoliv faktury má Prodávající nárok požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení."]
[]
[null,"IV.        DODÁNÍ ZBOŽÍ"]
[null,"4.1      K dodání Zboží může dojít až po úplném zaplacení Kupní ceny. Dodací lhůta činí třicet (30) dnů od zaplacení Kupní ceny, pokud Prodávající nestanoví jinak. Prodávající je oprávněn pozastavit lhůtu pro dodání Zboží po dobu, kdy bude Kupující v prodlení s úhradou jakékoliv dlužné částky vyplývající z Rámcové či Kupní smlouvy. Prodávající není odpovědný za takové prodlení. "]
[null,"4.2      Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Zboží formou jeho odeslání na adresu Kupujícího uvedenou v Kupní smlouvě, případně na jinou adresu písemně oznámenou Prodávajícímu („Zásilka“). Povinnost Prodávajícího se považuje za splněnou a Zboží je tak dodané Kupujícímu okamžikem předání Zásilky prvnímu dopravci k přepravě. Zásilka bude vždy zjevně a dostatečně označena jako zásilka pro Kupujícího a účinky dodání Zboží tak nastanou předáním Zásilky prvnímu dopravci k přepravě. V souladu s ObčZ přechází nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího v okamžiku, kdy je Zásilka předána prvnímu dopravci pro přepravu do místa dodání. "]
[null,"4.3      Pokud není v těchto VOP stanoveno nebo nebude-li mezi Prodávajícím a Kupujícím dohodnuto jinak, na dodání Zboží se uplatní podmínky CIP dle INCOTERMS 2010. Místo určení a dodání budou sjednány v konkrétním případě mezi Prodávajícím a Kupujícím."]
[]
[null,"V.          NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA KE ZBOŽÍ"]
[null,"5.1      Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží okamžikem, kdy je mu předáno a současně zaplatil celou Kupní cenu."]
[]
[null,"VI.       ZÁRUKA"]
[null,"6.1      Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Zboží v délce trvání pěti (5) let ode dne převzetí Zboží Kupujícím („Záruční doba“). Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že Zboží zakoupené Kupujícím bude po stanovenou Záruční dobu způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. "]
[null,"6.2      Záruka se nevztahuje na vady způsobené či vzniklé zejména v důsledku:"]
[null,"(a)   nesprávného skladování Zboží před instalací a uvedením do provozu; "]
[null,"(b)   nevhodné, chybně navržené nebo chybně provedené instalace Zboží nebo nesprávné užití Zboží;"]
[null,"(c)   opotřebení Zboží spojené s přirozeným během životnosti Zboží a běžným použitím (např. varistoru svodičů přepětí);"]
[null,"(d)   nadměrného užití Zboží, tj. užitím v rozporu s doporučením či instrukcemi Prodávajícího (např. překročením počtu deklarovaných pracovních cyklů);"]
[null,"(e)   jakékoliv změny či úpravy Zboží, která byly provedeny Kupujícím či jakoukoliv třetí osobou s výjimkou osoby určené či schválené Prodávajícím;"]
[null,"(f)    vnějších vlivů mimo kontrolu Prodávajícího"]
[null,"(g)   vyšší moci, za níž se považuje zejména záplava, povodeň, požár, zásah blesku, zemětřesení, stávka či občanské nepokoje. "]
[null,"6.3      Výluky ze Záruky jsou v podrobnostech uvedeny v reklamačním řádu, který je dostupný na internetových stránkách Prodávajícího („Reklamační řád“). V případě rozporu mezi ustanoveními Reklamačního řádu a těchto VOP mají přednost ustanovení Reklamačního řádu."]
[null,"6.4      Případné vrácení Zboží Kupujícím zpět Prodávajícímu podléhá souhlasu Prodávajícího. Vrácení Zboží je možné pouze v případě, že je Zboží kompletní a nepoškozené včetně obalů, a to maximálně do jednoho (1) roku od jejich dodání. Cena, za kterou bude Prodávajícím takové Zboží koupeno, bude určena Prodávajícím, a to na základě kontroly provedené Prodávajícím. Veškeré náklady spojené se zpětným prodejem (poštovné, balné atd.) Prodávajícímu nese Kupující. Na výzvu Prodávajícího je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu manipulační poplatek za účelem uhrazení dalších dodatečných nákladů vzniklých Prodávajícímu v souvislosti s vrácením Zboží."]
[]
[null,"VII.      REKLAMACE A EVROPSKÁ ZÁRUKA"]
[null,"7.1      Kupující je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění v souvislosti s vadou Zboží vzniklou v průběhu Záruční doby („Reklamace“) v jakékoliv pobočce Prodávajícího, uvedené v seznamu předloženém Kupujícímu při nákupu Zboží či dostupném na internetových stránkách Prodávajícího („Seznam“). Kupující je za podmínek uvedených v Reklamačním řádu oprávněn uplatnit Reklamaci i mimo území státu, v němž bylo Zboží zakoupeno."]
[null,"7.2      Práva z vadného plnění týkající se dodaného množství Zboží je Kupující oprávněn uplatnit nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne dodání Zboží."]
[null,"7.3      Kupující je povinen při převzetí Zboží podle možnosti prohlédnout a případné vady oznámit prostřednictvím protokolu přepravce. Práva z vadného plnění týkající se vad, které Kupující mohl odhalit při převzetí Zboží, zanikají po převzetí Zboží a Reklamace v takovém případě nebude uznána. Prodávající je však oprávněn, nikoliv povinen, uznat Reklamaci i v takovém případě."]
[null,"7.4      Kupující bere na vědomí, že výluky ze Záruky, podmínky pro uplatnění nároku na Reklamaci a okolnosti, za kterých nebude Reklamace uznána jako oprávněná, se budou řídit Reklamačním řádem, s jehož obsahem se před uzavřením Kupní smlouvy seznámil."]
[]
[null,"VIII.    ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ"]
[null,"8.1      Osobní údaje Kupujícího ve smyslu § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění („ZOÚ“), které Kupující poskytl Prodávajícímu v souvislosti s uzavřením a plněním Rámcové smlouvy či Kupní smlouvy, nebo které Prodávající získal jiným zákonným způsobem, popřípadě které vytvořil zpracováním údajů takto získaných („Osobní údaje“), budou Prodávajícím nebo jím pověřeným zpracovatelem zpracovávány za účelem využívání těchto Osobních údajů v souvislosti s předmětem podnikání Prodávajícího, tj. k činnostem přímo nebo nepřímo souvisejícím s jeho obchodní činností včetně nabízení obchodu a péče o zákazníka, a to jak automatizovaně (prostředky výpočetní techniky), tak manuálně. Prodávající bude Osobní údaje zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu založeného Rámcovou smlouvou či Kupní smlouvou a dále po dobu vyžadovanou obecně závaznými právními předpisy. Kupující prohlašuje, že si je vědom rozsahu, způsobu, účelu a délky zpracovávání Osobních údajů jak jsou vymezeny v  Rámcové smlouvě, Kupní smlouvě a těchto VOP a svým podpisem na Rámcové či Kupní smlouvě udílí Prodávajícímu výslovný souhlas s takovým zpracováváním Osobních údajů. Kupující dále souhlasí s tím, aby Osobní údaje byly Prodávajícím a každým dalším správcem zpracovávány, rozumí se i vzájemně mezi nimi či třetími osobami předávány (a to i do třetí země), za účelem plnění Rámcové smlouvy či Kupní smlouvy, zkvalitnění péče o Kupujícího, provádění marketingových činností či informování ostatních správců o bonitě a důvěryhodnosti Kupujícího."]
[]
[null,"IX.         ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ"]
[null,"9.1      Kupující bere na vědomí a podpisem Rámcové či Kupní smlouvy udílí Prodávajícímu výslovný souhlas k tomu, aby Prodávající elektronickými prostředky na adresy, které Kupující v souvislosti s Rámcovou či Kupní smlouvou Prodávajícímu sdělil, zasílal Kupujícímu obchodní sdělení ve smyslu § 2 písm. f) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.  "]
[]
[null,"X.           DORUČOVÁNÍ"]
[null,"10.1      Není-li stanoveno jinak, všechna oznámení, sdělení či jiná komunikace uskutečněná mezi Stranami musí být písemná. Strany jsou povinny doručovat si navzájem písemnosti na adresy uvedené v Rámcové či Kupní smlouvě nebo jinak sdělené Stranami, a to: (a) osobním doručením s potvrzením přijetí; (b) doporučeným dopisem; (c) prostřednictvím kurýra s potvrzením přijetí; či (d) e-mailem. Úkony mající vliv na vznik, změnu či zánik Rámcové či Kupní smlouvy musejí být doručovány výhradně písemně na adresu sídla či uvedenou v Rámcové smlouvě. Jakékoli oznámení bude považováno za řádně doručené příslušné Straně okamžikem jejího dojití do sféry adresáta. K doručení v souladu s ustanovením § 570 ObčZ dojde i v případě, že Strana, jež je adresátem, vědomě zmaří dojití. Má se za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po jejím odeslání."]
[null,"10.2      Strany se zavazují, neprodleně si písemně sdělit změny jakýchkoliv údajů uvedených v Rámcové či Kupní smlouvě. Jestliže některá ze Stran poruší tuto povinnost, bude se veškerá korespondence odeslaná na poslední známou adresu takové Strany považovat za doručenou i přesto, že se zde adresát již nezdržuje a neměl tak možnost se s obsahem zásilky seznámit. "]
[]
[null,"XI.         ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ"]
[null,"11.1      Rámcová smlouva a Kupní smlouvy (včetně vztahů z nich vyplývajících) se řídí právem České republiky.  "]
[null,"11.2      Strany se zavazují řešit veškeré vzájemné spory související s Rámcovou či Kupní smlouvou smírnou cestou. V případě, že nebude dosaženo smíru, do (30) dnů ode dne, kdy kterákoli ze Stran písemně informovala druhou Stranu o vzniku sporu a požádala o smírné řešení takovéhoto sporu, budou tyto spory či nesrovnalosti s konečnou platností vyřešeny třemi (3) rozhodci Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky se sídlem v Praze („Rozhodčí soud“) podle pravidel Rozhodčího soudu. Místem konání rozhodčího řízení bude Praha. Rozhodčí řízení bude vedeno v českém jazyce. Každá Strana bude jmenovat jednoho (1) rozhodce. Nejpozději třicet (30) dnů po svém jmenování zvolí dva (2) rozhodci takto jmenovaní třetího rozhodce, který bude předsedou rozhodčího senátu. Pokud kterákoli ze Stran nejmenuje rozhodce ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne doručení žádosti druhé Strany k jmenování rozhodce, nebo pokud již jmenovaní rozhodci nezvolí třetího rozhodce do třiceti (30) dnů ode dne ustanovení druhého z rozhodců, jmenuje příslušné(ho) rozhodce předseda Rozhodčího soudu Rozhodčí nález je pro Strany závazný. Strany se zavazují splnit povinnosti vyplývající z rozhodčího nálezu. Tato rozhodčí doložka je samostatně vymahatelná. Pokud jsou určité spory podle platných právních předpisů České republiky vyňaty z působnosti Rozhodčího soudu, budou řešeny příslušným soudem."]
[null,"11.3      Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. ledna 2015."]

{"sheet":"Reklamační řád","index":6,"n_rows":47,"n_cols":2,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"______________________________________________________"]
[null,"REKLAMAČNÍ ŘÁD"]
[null,"______________________________________________________"]
[]
[]
[null,"I.            ÚVODNÍ USTANOVENÍ"]
[null,"1.1         Tento reklamační řád („Reklamační řád“) společnosti NOARK Electric Europe s.r.o., se sídlem Praha 9, Horní Počernice, Sezemická 2757/2, PSČ: 193 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 181277 („Prodávající“), vymezuje vzájemná práva a povinnosti vyplývající z práv z vadného plnění u zboží dodávaného na trh Prodávajícím („Zboží“) a osobou, která toto Zboží za účelem jeho užití zakoupila („Kupující“). Není-li uvedeno jinak, mají výrazy zde použité s počátečním velkým písmenem význam uvedený ve Všeobecných obchodních podmínkách Prodávajícího („VOP“), které jsou dostupné na internetových stránkách Prodávajícího. "]
[]
[null,"II.          ZÁRUKA"]
[null,"2.1         Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Zboží v délce trvání pěti (5) let ode dne převzetí Zboží Kupujícím (dále jen „Záruční doba“). Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že Zboží zakoupené Kupujícím bude po stanovenou Záruční dobu způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. "]
[null,"2.2         Záruka se nevztahuje na vady způsobené či vzniklé zejména v důsledku:"]
[null,"(a)   nesprávného skladování Zboží před instalací a uvedením do provozu, tj. skladováním na místě a za podmínek, které jsou v rozporu s příslušnou výrobkovou normou a prohlášením o shodě (nestanoví-li Prodávající písemně jinak), podmínkami uvedenými ve VOP, příručce pro uživatele, návodu k použití, katalogu či jiném dokumentu, který pro tyto účely Prodávající vydal či označil; "]
[null,"(b)   nevhodné, chybně navržené nebo chybně provedené instalace Zboží, za kterou se považuje zejména instalace provedená v rozporu s podmínkami a požadavky stanovenými v kterémkoliv z dokumentů uvedeným pod bodem a) výše;"]
[null,"(c)   nesprávného užití Zboží, za které se považuje zejména užití Zboží v rozporu s kterýmkoliv z dokumentů uvedeným pod bodem a) výše;"]
[null,"(d)   užití Zboží za jiným účelem, než jaký je stanoven v kterémkoliv z dokumentů uvedeným pod bodem a) výše;"]
[null,"(e)   opotřebení Zboží spojené s přirozeným během životnosti Zboží a běžným použitím (např. varistoru svodičů přepětí);"]
[null,"(f)    nadměrného užití Zboží, tj. užitím v rozporu s doporučením či instrukcemi Prodávajícího (např. překročením počtu deklarovaných pracovních cyklů);"]
[null,"(g)   užití Zboží v rozporu s jakoukoliv provozní či montážní podmínkou stanovenou ve výrobkové normě či kterémkoliv jiném dokumentu uvedeným pod bodem a) výše;"]
[null,"(h)   užití Zboží v prostředí či na místě, kde dochází k působení vnějších vlivů a které neodpovídají podmínkám stanoveným či doporučeným Prodávajícím;"]
[null,"(i)    nesprávné údržby Zboží, za kterou se považuje údržba prováděná v rozporu s kterýmkoliv z dokumentů uvedeným pod bodem a) výše;"]
[null,"(j)    připojení Zboží k jinému Zboží či jakémukoliv jinému výrobku či zařízení jinak, než jak je doporučeno či stanoveno Prodávajícím v kterémkoliv z dokumentů uvedeným pod bodem a) výše;"]
[null,"(k)   jakékoliv změny či úpravy Zboží, které byly provedeny Kupujícím či jakoukoliv třetí osobou s výjimkou osoby určené či schválené Prodávajícím;"]
[null,"(l)    vnějších vlivů mimo kontrolu Prodávajícího, za které se považuje zejména působení slunečního či jiného záření, elektromagnetického pole, vniknutí tekutiny, vniknutí prachu, pylu či jakéhokoliv předmětu, přepětí v síti, kolísání sítě, přepětí nebo zkrat na vstupech či výstupech, napětí vzniklé při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybné napájecí nebo vstupní napětí, nevhodná polarita napětí, nebo vliv chemických procesů; a"]
[null,"(m) vyšší moci, za níž se považuje zejména záplava, povodeň, požár, zásah blesku, zemětřesení, stávka či občanské nepokoje. "]
[null,"2.3         Za rozpor s kupní smlouvou se nepovažuje a reklamační nárok nebude uznán v případě, kdy Zboží nemá vadu, avšak neplní funkce předpokládané či očekávané Kupujícím; nebo tyto funkce plnit nemůže, neboť jeho instalace byla navržena či provedena takovým způsobem, že Zboží tyto funkce ani objektivně plnit nemohlo. Za vadu se také nepovažuje jakákoliv odlišnost ve velikosti, barvě či tvaru Zboží v porovnání s jeho vyobrazením uvedeným v katalogu či jiném dokumentu Prodávajícího."]
[]
[null,"III.        REKLAMACE A EVROPSKÁ ZÁRUKA"]
[null,"3.1         Kupující je oprávněn uplatnit nárok z odpovědnosti za vadu Zboží vzniklou v průběhu Záruční doby (dále jen „Reklamace“) v jakékoliv provozovně uvedené v seznamu předloženém Kupujícímu při nákupu Zboží či dostupném na internetových stránkách Prodávajícího (dále jen „Seznam“)."]
[null,"3.2         Kupující je za podmínek uvedených v tomto Reklamačním řádu oprávněn uplatnit Reklamaci i mimo území státu, v němž bylo Zboží zakoupeno, je-li takový stát (provozovna) uveden v Seznamu."]
[null,"3.3         Podmínkou pro uplatnění nároku na Reklamaci je:"]
[null,"(a)   označení osoby, která Zboží zakoupila a která Reklamaci uplatňuje;"]
[null,"(b)   označení Zboží, které je předmětem Reklamace (typ, kód a další identifikační údaje o Zboží);"]
[null,"(c)   předložení originálu dokladu o zakoupení Zboží; "]
[null,"(d)   vyplnění reklamačního listu v jazyce státu, v němž je Reklamace uplatněna; "]
[null,"(e)   podrobný popis vady Zboží a způsob, jakým se vada projevuje; "]
[null,"(f)    podrobný popis způsobu zapojení a užití Zboží;"]
[null,"(g)   preferovaný způsob vyřízení Reklamace; a"]
[null,"(h)   uplatnění vady výhradně v autorizovaném servisu, uvedeném v Seznamu."]
[null,"3.4         Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, a to následujícím způsobem:"]
[null,"(a)    jde-li o vadu odstranitelnou, má Kupující nárok požadovat (i) odstranění vady opravou Zboží, (ii) dodání chybějícího Zboží; nebo (iii) přiměřenou slevu z Kupní ceny; a"]
[null,"(b)   jde-li o vadu neodstranitelnou, má Kupující nárok požadovat (i) výměnu Zboží; (ii) slevu z Kupní ceny; nebo může od Kupní smlouvy odstoupit. "]
[null,"3.5         Kupující bere na vědomí a souhlasí, že v případě, že Reklamaci uplatní (i) v jiném státě než ve kterém Zboží zakoupil; či (ii) u jiného subjektu, než u kterého Zboží zakoupil (např. pokud Kupující Zboží zakoupil u třetí osoby a Reklamaci uplatňuje přímo u Prodávajícího), bude odlišně od článku 3.4 tohoto Reklamačního řádu Reklamace vyřízena výhradně formou opravy či výměny Zboží. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o významu tohoto ujednání se výslovně stanovuje, že v případech dle první věty tohoto článku nelze Reklamaci vyřídit formou slevy a nelze od kupní smlouvy, na základě které bylo Zboží zakoupeno, odstoupit."]
[null,"3.6         Volba nároku na způsob odstranění vady Zboží náleží Kupujícímu. Tento nárok je omezen v případě Reklamace dle článku 3.5 tohoto Reklamačního řádu."]
[]
[null,"IV.        PLATNOST REKLAMAČNÍHO ŘÁDU"]
[null,"4.1         Tento Reklamační řád je platný od 1. ledna 2015"]

{"sheet":"Manuál","index":7,"n_rows":18,"n_cols":2,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"______________________________________________________"]
[null,"MANUÁL"]
[null,"______________________________________________________"]
[]
[]
[null,"1. Vyberte list \"Rabatové podmínky\" a zadejte příslušné slevové koeficienty. Lze je zadat buď pro zákládní skupiny nebo samostatně pro jemné členění."]
[null,"2. Rabatové podmínky musí být zadány před tvorbou nabídky nebo objednávky. Následné změny se do již existující nabídky nebo objednávky nepromítnou."]
[null,"3. Pro přidání položky do Objednávky vyberte jakoukoliv buňku v příslušném řádku na listu \"Ceník NOARK\" a stiskněte tlačítko \"Přidat do objednávky\"."]
[null,"4. Pro přidání položky do Nabídky vyberte jakoukoliv buňku v příslušném řádku na listu \"Ceník NOARK\" a stiskněte tlačítko \"Přidat do nabídky\"."]
[null,"5. Po stisku tlačítka dle bodu 3. nebo 4. vyskočí okno. Zadejte požadovaný počet kusů výrobku a stiskněte Enter."]
[null,"6. Můžete najednou vybrat více výrobků použitím kláves Shift a Alt. Okna pro zadání počtu kusů se budou objevovat postupně."]
[null,"7. Vyplňte kontaktní údaje v hlavičkách listu \"Objednávka\" nebo \"Nabídka\""]
[null,"8. Chcete-li smazat řádek v nabídce nebo objednávce, vyberte libovolnou buňku v příslušném řádku a stiskněte tlačítko \"Smazat řádek\"."]
[null,"9. Můžete vymazat celý seznam z Objednávky nebo Nabídky stisknutím tlačítka \"Smazat vše\"."]
[null,"10. Objednávku nebo nabídku můžete uložit použitím standardních prostředků Excel."]
[null,"11. Objednávku nebo Nabídku lze exportovat do pdf stiskem tlačítka \"Uložit jako PDF\"."]
[null,"12. Pro vytištění Objednávky nebo Nabídky použijte standardních prostředků Excel."]