{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":8,"sheets":["Strona główna","Cennik","Grupy rabatowe","Zamówienie","Oferta","Ogólne Warunki Handlowe","Gwarancja","Instrukcja obsługi"],"not_rendered":{"charts":0,"images":3,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":62,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Strona główna","index":0,"n_rows":6,"n_cols":4,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,5],[4,1,4,5]]}
[]
[]
[]
[null,"Cennik NOARK Electric Sp. z o.o."]
[null,"Polska"]
[null,"Ważny od ",null,"2020-09-14"]

{"sheet":"Cennik","index":1,"n_rows":5573,"n_cols":14,"rows_kept":5573,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Cennik NOARK Electric Sp. z o.o.",null,null,"Ważny od:",{"$f":"Valid","v":"2020-09-14"}]
["Polska"]
["Numer katalogowy","Typ","Opis","Grupa rabatowa","Cena netto (PLN)","Rabat","Cena netto z rabatem (PLN)","Kod EAN produktu","Podstawowe opakowanie (szt)","Kod EAN/GTIN podstawowego opakowania ","Opakowanie kartonowe (szt)","Kod EAN/GTIN opakowania kartonowego","Taryfa celna","Waga jednostki (kg)"]
[]
["Wył. nadprądowe Ex9BH, 10 kA"]
[100270,"Ex9BH 1P B1 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 1 A, 1-bieg.","NAA",56.9,{"$f":"NAA","v":0},{"$f":"E7*(1-F7)","v":56.9},8592765002716,12,18592765002713,144,28592765002710,"8536201090",0.12]
[100271,"Ex9BH 1P B2 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 2 A, 1-bieg.","NAA",48,0,48,8592765002723,12,18592765002720,144,28592765002727,"8536201090",0.12]
[100272,"Ex9BH 1P B3 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 3 A, 1-bieg.","NAA",51.2,0,51.2,8592765002730,12,18592765002737,144,28592765002734,"8536201090",0.12]
[100273,"Ex9BH 1P B4 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 4 A, 1-bieg.","NAA",48,0,48,8592765002747,12,18592765002744,144,28592765002741,"8536201090",0.12]
[100274,"Ex9BH 1P B6 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 6 A, 1-bieg.","NAA",31.1,0,31.1,8592765002754,12,18592765002751,144,28592765002758,"8536201090",0.12]
[100275,"Ex9BH 1P B8 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 8 A, 1-bieg.","NAA",31.1,0,31.1,8592765002761,12,18592765002768,144,28592765002765,"8536201090",0.12]
[100276,"Ex9BH 1P B10 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 10 A, 1-bieg.","NAA",21.5,0,21.5,8592765002778,12,18592765002775,144,28592765002772,"8536201090",0.12]
[100277,"Ex9BH 1P B13 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 13 A, 1-bieg.","NAA",21.5,0,21.5,8592765002785,12,18592765002782,144,28592765002789,"8536201090",0.12]
[100278,"Ex9BH 1P B16 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 16 A, 1-bieg.","NAA",21.6,0,21.6,8592765002792,12,18592765002799,144,28592765002796,"8536201090",0.12]
[100279,"Ex9BH 1P B20 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 20 A, 1-bieg.","NAA",21.5,0,21.5,8592765002808,12,18592765002805,144,28592765002802,"8536201090",0.12]
[100280,"Ex9BH 1P B25 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 25 A, 1-bieg.","NAA",25,0,25,8592765002815,12,18592765002812,144,28592765002819,"8536201090",0.12]
[100281,"Ex9BH 1P B32 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 32 A, 1-bieg.","NAA",25,0,25,8592765002822,12,18592765002829,144,28592765002826,"8536201090",0.12]
[100282,"Ex9BH 1P B40 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 40 A, 1-bieg.","NAA",25,0,25,8592765002839,12,18592765002836,144,28592765002833,"8536201090",0.12]
[100283,"Ex9BH 1P B50 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 50 A, 1-bieg.","NAA",56.9,0,56.9,8592765002846,12,18592765002843,144,28592765002840,"8536201090",0.12]
[100284,"Ex9BH 1P B63 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 63 A, 1-bieg.","NAA",56.9,0,56.9,8592765002853,12,18592765002850,144,28592765002857,"8536201090",0.12]
[100285,"Ex9BH 1PN B1 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 1 A, 1+N-bieg.","NAA",97.199999999999989,0,97.199999999999989,8592765002860,6,18592765002867,72,28592765002864,"8536201090",0.24]
[100286,"Ex9BH 1PN B2 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 2 A, 1+N-bieg.","NAA",89.899999999999991,0,89.899999999999991,8592765002877,6,18592765002874,72,28592765002871,"8536201090",0.24]
[100287,"Ex9BH 1PN B3 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 3 A, 1+N-bieg.","NAA",93,0,93,8592765002884,6,18592765002881,72,28592765002888,"8536201090",0.24]
[100288,"Ex9BH 1PN B4 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 4 A, 1+N-bieg.","NAA",93,0,93,8592765002891,6,18592765002898,72,28592765002895,"8536201090",0.24]
[100289,"Ex9BH 1PN B6 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 6 A, 1+N-bieg.","NAA",92,0,92,8592765002907,6,18592765002904,72,28592765002901,"8536201090",0.24]
[100290,"Ex9BH 1PN B8 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 8 A, 1+N-bieg.","NAA",92,0,92,8592765002914,6,18592765002911,72,28592765002918,"8536201090",0.24]
[100291,"Ex9BH 1PN B10 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 10 A, 1+N-bieg.","NAA",75.5,0,75.5,8592765002921,6,18592765002928,72,28592765002925,"8536201090",0.24]
[100292,"Ex9BH 1PN B13 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 13 A, 1+N-bieg.","NAA",75.5,0,75.5,8592765002938,6,18592765002935,72,28592765002932,"8536201090",0.24]
[100293,"Ex9BH 1PN B16 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 16 A, 1+N-bieg.","NAA",75.5,0,75.5,8592765002945,6,18592765002942,72,28592765002949,"8536201090",0.24]
[100294,"Ex9BH 1PN B20 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 20 A, 1+N-bieg.","NAA",75.5,0,75.5,8592765002952,6,18592765002959,72,28592765002956,"8536201090",0.24]
[100295,"Ex9BH 1PN B25 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 25 A, 1+N-bieg.","NAA",75.5,0,75.5,8592765002969,6,18592765002966,72,28592765002963,"8536201090",0.24]
[100296,"Ex9BH 1PN B32 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 32 A, 1+N-bieg.","NAA",75.5,0,75.5,8592765002976,6,18592765002973,72,28592765002970,"8536201090",0.24]
[100297,"Ex9BH 1PN B40 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 40 A, 1+N-bieg.","NAA",83.699999999999989,0,83.699999999999989,8592765002983,6,18592765002980,72,28592765002987,"8536201090",0.24]
[100298,"Ex9BH 1PN B50 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 50 A, 1+N-bieg.","NAA",133.29999999999998,0,133.29999999999998,8592765002990,6,18592765002997,72,28592765002994,"8536201090",0.24]
[100299,"Ex9BH 1PN B63 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 63 A, 1+N-bieg.","NAA",142.6,0,142.6,8592765003003,6,18592765003000,72,28592765003007,"8536201090",0.24]
[100300,"Ex9BH 2P B1 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 1 A, 2-bieg.","NAA",120.89999999999999,0,120.89999999999999,8592765003010,6,18592765003017,72,28592765003014,"8536201090",0.24]
[100301,"Ex9BH 2P B2 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 2 A, 2-bieg.","NAA",114.69999999999999,0,114.69999999999999,8592765003027,6,18592765003024,72,28592765003021,"8536201090",0.24]
[100302,"Ex9BH 2P B3 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 3 A, 2-bieg.","NAA",89.899999999999991,0,89.899999999999991,8592765003034,6,18592765003031,72,28592765003038,"8536201090",0.24]
[100303,"Ex9BH 2P B4 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 4 A, 2-bieg.","NAA",89.899999999999991,0,89.899999999999991,8592765003041,6,18592765003048,72,28592765003045,"8536201090",0.24]
[100304,"Ex9BH 2P B6 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 6 A, 2-bieg.","NAA",78.599999999999994,0,78.599999999999994,8592765003058,6,18592765003055,72,28592765003052,"8536201090",0.24]
[100305,"Ex9BH 2P B8 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 8 A, 2-bieg.","NAA",75.5,0,75.5,8592765003065,6,18592765003062,72,28592765003069,"8536201090",0.24]
[100306,"Ex9BH 2P B10 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 10 A, 2-bieg.","NAA",75.5,0,75.5,8592765003072,6,18592765003079,72,28592765003076,"8536201090",0.24]
[100307,"Ex9BH 2P B13 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 13 A, 2-bieg.","NAA",75.5,0,75.5,8592765003089,6,18592765003086,72,28592765003083,"8536201090",0.24]
[100308,"Ex9BH 2P B16 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 16 A, 2-bieg.","NAA",75.5,0,75.5,8592765003096,6,18592765003093,72,28592765003090,"8536201090",0.24]
[100309,"Ex9BH 2P B20 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 20 A, 2-bieg.","NAA",75.5,0,75.5,8592765003102,6,18592765003109,72,28592765003106,"8536201090",0.24]
[100310,"Ex9BH 2P B25 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 25 A, 2-bieg.","NAA",75.5,0,75.5,8592765003119,6,18592765003116,72,28592765003113,"8536201090",0.24]
[100311,"Ex9BH 2P B32 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 32 A, 2-bieg.","NAA",75.5,0,75.5,8592765003126,6,18592765003123,72,28592765003120,"8536201090",0.24]
[100312,"Ex9BH 2P B40 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 40 A, 2-bieg.","NAA",83.699999999999989,0,83.699999999999989,8592765003133,6,18592765003130,72,28592765003137,"8536201090",0.24]
[100313,"Ex9BH 2P B50 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 50 A, 2-bieg.","NAA",125,0,125,8592765003140,6,18592765003147,72,28592765003144,"8536201090",0.24]
[100314,"Ex9BH 2P B63 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 63 A, 2-bieg.","NAA",136.4,0,136.4,8592765003157,6,18592765003154,72,28592765003151,"8536201090",0.24]
[100315,"Ex9BH 3P B1 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 1 A, 3-bieg.","NAA",158.1,0,158.1,8592765003164,4,18592765003161,48,28592765003168,"8536201090",0.36]
[100316,"Ex9BH 3P B2 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 2 A, 3-bieg.","NAA",148.79999999999998,0,148.79999999999998,8592765003171,4,18592765003178,48,28592765003175,"8536201090",0.36]
[100317,"Ex9BH 3P B3 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 3 A, 3-bieg.","NAA",80.599999999999994,0,80.599999999999994,8592765003188,4,18592765003185,48,28592765003182,"8536201090",0.36]
[100318,"Ex9BH 3P B4 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 4 A, 3-bieg.","NAA",80.599999999999994,0,80.599999999999994,8592765003195,4,18592765003192,48,28592765003199,"8536201090",0.36]
[100319,"Ex9BH 3P B6 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 6 A, 3-bieg.","NAA",95.1,0,95.1,8592765003201,4,18592765003208,48,28592765003205,"8536201090",0.36]
[100320,"Ex9BH 3P B8 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 8 A, 3-bieg.","NAA",95.1,0,95.1,8592765003218,4,18592765003215,48,28592765003212,"8536201090",0.36]
[100321,"Ex9BH 3P B10 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 10 A, 3-bieg.","NAA",73.399999999999991,0,73.399999999999991,8592765003225,4,18592765003222,48,28592765003229,"8536201090",0.36]
[100322,"Ex9BH 3P B13 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 13 A, 3-bieg.","NAA",73.399999999999991,0,73.399999999999991,8592765003232,4,18592765003239,48,28592765003236,"8536201090",0.36]
[100323,"Ex9BH 3P B16 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 16 A, 3-bieg.","NAA",74.399999999999991,0,74.399999999999991,8592765003249,4,18592765003246,48,28592765003243,"8536201090",0.36]
[100324,"Ex9BH 3P B20 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 20 A, 3-bieg.","NAA",73.399999999999991,0,73.399999999999991,8592765003256,4,18592765003253,48,28592765003250,"8536201090",0.36]
[100325,"Ex9BH 3P B25 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 25 A, 3-bieg.","NAA",82.699999999999989,0,82.699999999999989,8592765003263,4,18592765003260,48,28592765003267,"8536201090",0.36]
[100326,"Ex9BH 3P B32 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 32 A, 3-bieg.","NAA",82.699999999999989,0,82.699999999999989,8592765003270,4,18592765003277,48,28592765003274,"8536201090",0.36]
[100327,"Ex9BH 3P B40 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 40 A, 3-bieg.","NAA",107.5,0,107.5,8592765003287,4,18592765003284,48,28592765003281,"8536201090",0.36]
[100328,"Ex9BH 3P B50 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 50 A, 3-bieg.","NAA",161.19999999999999,0,161.19999999999999,8592765003294,4,18592765003291,48,28592765003298,"8536201090",0.36]
[100329,"Ex9BH 3P B63 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 63 A, 3-bieg.","NAA",242.79999999999998,0,242.79999999999998,8592765003300,4,18592765003307,48,28592765003304,"8536201090",0.36]
[100330,"Ex9BH 3PN B1 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 1 A, 3+N-bieg.","NAA",200.5,0,200.5,8592765003317,3,18592765003314,36,28592765003311,"8536201090",0.48]
[100331,"Ex9BH 3PN B2 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 2 A, 3+N-bieg.","NAA",192.2,0,192.2,8592765003324,3,18592765003321,36,28592765003328,"8536201090",0.48]
[100332,"Ex9BH 3PN B3 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 3 A, 3+N-bieg.","NAA",192.2,0,192.2,8592765003331,3,18592765003338,36,28592765003335,"8536201090",0.48]
[100333,"Ex9BH 3PN B4 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 4 A, 3+N-bieg.","NAA",168.4,0,168.4,8592765003348,3,18592765003345,36,28592765003342,"8536201090",0.48]
[100334,"Ex9BH 3PN B6 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 6 A, 3+N-bieg.","NAA",174.6,{"$f":"NAA","v":0},{"$f":"E71*(1-F71)","v":174.6},8592765003355,3,18592765003352,36,28592765003359,"8536201090",0.48]
[100335,"Ex9BH 3PN B8 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 8 A, 3+N-bieg.","NAA",174.6,0,174.6,8592765003362,3,18592765003369,36,28592765003366,"8536201090",0.48]
[100336,"Ex9BH 3PN B10 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 10 A, 3+N-bieg.","NAA",125,0,125,8592765003379,3,18592765003376,36,28592765003373,"8536201090",0.48]
[100337,"Ex9BH 3PN B13 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 13 A, 3+N-bieg.","NAA",125,0,125,8592765003386,3,18592765003383,36,28592765003380,"8536201090",0.48]
[100338,"Ex9BH 3PN B16 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 16 A, 3+N-bieg.","NAA",125,0,125,8592765003393,3,18592765003390,36,28592765003397,"8536201090",0.48]
[100339,"Ex9BH 3PN B20 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 20 A, 3+N-bieg.","NAA",125,0,125,8592765003409,3,18592765003406,36,28592765003403,"8536201090",0.48]
[100340,"Ex9BH 3PN B25 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 25 A, 3+N-bieg.","NAA",125,0,125,8592765003416,3,18592765003413,36,28592765003410,"8536201090",0.48]
[100341,"Ex9BH 3PN B32 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 32 A, 3+N-bieg.","NAA",125,0,125,8592765003423,3,18592765003420,36,28592765003427,"8536201090",0.48]
[100342,"Ex9BH 3PN B40 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 40 A, 3+N-bieg.","NAA",166.4,0,166.4,8592765003430,3,18592765003437,36,28592765003434,"8536201090",0.48]
[100343,"Ex9BH 3PN B50 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 50 A, 3+N-bieg.","NAA",249,0,249,8592765003447,3,18592765003444,36,28592765003441,"8536201090",0.48]
[100344,"Ex9BH 3PN B63 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 63 A, 3+N-bieg.","NAA",286.20000000000005,0,286.20000000000005,8592765003454,3,18592765003451,36,28592765003458,"8536201090",0.48]
[100345,"Ex9BH 4P B1 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 1 A, 4-bieg.","NAA",200.5,0,200.5,8592765003461,3,18592765003468,36,28592765003465,"8536201090",0.48]
[100346,"Ex9BH 4P B2 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 2 A, 4-bieg.","NAA",192.2,0,192.2,8592765003478,3,18592765003475,36,28592765003472,"8536201090",0.48]
[100347,"Ex9BH 4P B3 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 3 A, 4-bieg.","NAA",192.2,0,192.2,8592765003485,3,18592765003482,36,28592765003489,"8536201090",0.48]
[100348,"Ex9BH 4P B4 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 4 A, 4-bieg.","NAA",168.4,0,168.4,8592765003492,3,18592765003499,36,28592765003496,"8536201090",0.48]
[100349,"Ex9BH 4P B6 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 6 A, 4-bieg.","NAA",174.6,0,174.6,8592765003508,3,18592765003505,36,28592765003502,"8536201090",0.48]
[100350,"Ex9BH 4P B8 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 8 A, 4-bieg.","NAA",174.6,0,174.6,8592765003515,3,18592765003512,36,28592765003519,"8536201090",0.48]
[100351,"Ex9BH 4P B10 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 10 A, 4-bieg.","NAA",125,0,125,8592765003522,3,18592765003529,36,28592765003526,"8536201090",0.48]
[100352,"Ex9BH 4P B13 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 13 A, 4-bieg.","NAA",125,0,125,8592765003539,3,18592765003536,36,28592765003533,"8536201090",0.48]
[100353,"Ex9BH 4P B16 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 16 A, 4-bieg.","NAA",125,0,125,8592765003546,3,18592765003543,36,28592765003540,"8536201090",0.48]
[100354,"Ex9BH 4P B20 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 20 A, 4-bieg.","NAA",125,0,125,8592765003553,3,18592765003550,36,28592765003557,"8536201090",0.48]
[100355,"Ex9BH 4P B25 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 25 A, 4-bieg.","NAA",125,0,125,8592765003560,3,18592765003567,36,28592765003564,"8536201090",0.48]
[100356,"Ex9BH 4P B32 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 32 A, 4-bieg.","NAA",125,0,125,8592765003577,3,18592765003574,36,28592765003571,"8536201090",0.48]
[100357,"Ex9BH 4P B40 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 40 A, 4-bieg.","NAA",166.4,0,166.4,8592765003584,3,18592765003581,36,28592765003588,"8536201090",0.48]
[100358,"Ex9BH 4P B50 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 50 A, 4-bieg.","NAA",249,0,249,8592765003591,3,18592765003598,36,28592765003595,"8536201090",0.48]
[100359,"Ex9BH 4P B63 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka B, 63 A, 4-bieg.","NAA",286.20000000000005,0,286.20000000000005,8592765003607,3,18592765003604,36,28592765003601,"8536201090",0.48]
[100360,"Ex9BH 1P C1 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 1 A, 1-bieg.","NAA",44.4,0,44.4,8592765003614,12,18592765003611,144,28592765003618,"8536201090",0.12]
[100361,"Ex9BH 1P C2 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 2 A, 1-bieg.","NAA",44,0,44,8592765003621,12,18592765003628,144,28592765003625,"8536201090",0.12]
[100362,"Ex9BH 1P C3 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 3 A, 1-bieg.","NAA",44.5,0,44.5,8592765003638,12,18592765003635,144,28592765003632,"8536201090",0.12]
[100363,"Ex9BH 1P C4 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 4 A, 1-bieg.","NAA",44.1,0,44.1,8592765003645,12,18592765003642,144,28592765003649,"8536201090",0.12]
[100364,"Ex9BH 1P C6 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 6 A, 1-bieg.","NAA",30.5,0,30.5,8592765003652,12,18592765003659,144,28592765003656,"8536201090",0.12]
[100365,"Ex9BH 1P C8 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 8 A, 1-bieg.","NAA",30.5,0,30.5,8592765003669,12,18592765003666,144,28592765003663,"8536201090",0.12]
[100366,"Ex9BH 1P C10 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 10 A, 1-bieg.","NAA",22,0,22,8592765003676,12,18592765003673,144,28592765003670,"8536201090",0.12]
[100367,"Ex9BH 1P C13 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 13 A, 1-bieg.","NAA",22,0,22,8592765003683,12,18592765003680,144,28592765003687,"8536201090",0.12]
[100368,"Ex9BH 1P C16 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 16 A, 1-bieg.","NAA",22,0,22,8592765003690,12,18592765003697,144,28592765003694,"8536201090",0.12]
[100369,"Ex9BH 1P C20 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 20 A, 1-bieg.","NAA",22,0,22,8592765003706,12,18592765003703,144,28592765003700,"8536201090",0.12]
[100370,"Ex9BH 1P C25 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 25 A, 1-bieg.","NAA",25.5,0,25.5,8592765003713,12,18592765003710,144,28592765003717,"8536201090",0.12]
[100371,"Ex9BH 1P C32 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 32 A, 1-bieg.","NAA",25.5,0,25.5,8592765003720,12,18592765003727,144,28592765003724,"8536201090",0.12]
[100372,"Ex9BH 1P C40 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 40 A, 1-bieg.","NAA",25.5,0,25.5,8592765003737,12,18592765003734,144,28592765003731,"8536201090",0.12]
[100373,"Ex9BH 1P C50 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 50 A, 1-bieg.","NAA",53.300000000000004,0,53.300000000000004,8592765003744,12,18592765003741,144,28592765003748,"8536201090",0.12]
[100374,"Ex9BH 1P C63 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 63 A, 1-bieg.","NAA",64.099999999999994,0,64.099999999999994,8592765003751,12,18592765003758,144,28592765003755,"8536201090",0.12]
[100375,"Ex9BH 1PN C1 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 1 A, 1+N-bieg.","NAA",98.199999999999989,0,98.199999999999989,8592765003768,6,18592765003765,72,28592765003762,"8536201090",0.24]
[100376,"Ex9BH 1PN C2 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 2 A, 1+N-bieg.","NAA",89.899999999999991,0,89.899999999999991,8592765003775,6,18592765003772,72,28592765003779,"8536201090",0.24]
[100377,"Ex9BH 1PN C3 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 3 A, 1+N-bieg.","NAA",93,0,93,8592765003782,6,18592765003789,72,28592765003786,"8536201090",0.24]
[100378,"Ex9BH 1PN C4 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 4 A, 1+N-bieg.","NAA",97.199999999999989,0,97.199999999999989,8592765003799,6,18592765003796,72,28592765003793,"8536201090",0.24]
[100379,"Ex9BH 1PN C6 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 6 A, 1+N-bieg.","NAA",97.199999999999989,0,97.199999999999989,8592765003805,6,18592765003802,72,28592765003809,"8536201090",0.24]
[100380,"Ex9BH 1PN C8 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 8 A, 1+N-bieg.","NAA",97.199999999999989,0,97.199999999999989,8592765003812,6,18592765003819,72,28592765003816,"8536201090",0.24]
[100381,"Ex9BH 1PN C10 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 10 A, 1+N-bieg.","NAA",77.5,0,77.5,8592765003829,6,18592765003826,72,28592765003823,"8536201090",0.24]
[100382,"Ex9BH 1PN C13 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 13 A, 1+N-bieg.","NAA",77.5,0,77.5,8592765003836,6,18592765003833,72,28592765003830,"8536201090",0.24]
[100383,"Ex9BH 1PN C16 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 16 A, 1+N-bieg.","NAA",77.5,0,77.5,8592765003843,6,18592765003840,72,28592765003847,"8536201090",0.24]
[100384,"Ex9BH 1PN C20 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 20 A, 1+N-bieg.","NAA",77.5,0,77.5,8592765003850,6,18592765003857,72,28592765003854,"8536201090",0.24]
[100385,"Ex9BH 1PN C25 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 25 A, 1+N-bieg.","NAA",77.5,0,77.5,8592765003867,6,18592765003864,72,28592765003861,"8536201090",0.24]
[100386,"Ex9BH 1PN C32 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 32 A, 1+N-bieg.","NAA",77.5,0,77.5,8592765003874,6,18592765003871,72,28592765003878,"8536201090",0.24]
[100387,"Ex9BH 1PN C40 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 40 A, 1+N-bieg.","NAA",88.899999999999991,0,88.899999999999991,8592765003881,6,18592765003888,72,28592765003885,"8536201090",0.24]
[100388,"Ex9BH 1PN C50 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 50 A, 1+N-bieg.","NAA",128.1,0,128.1,8592765003898,6,18592765003895,72,28592765003892,"8536201090",0.24]
[100389,"Ex9BH 1PN C63 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 63 A, 1+N-bieg.","NAA",143.6,0,143.6,8592765003904,6,18592765003901,72,28592765003908,"8536201090",0.24]
[100390,"Ex9BH 2P C1 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 1 A, 2-bieg.","NAA",123,0,123,8592765003911,6,18592765003918,72,28592765003915,"8536201090",0.24]
[100391,"Ex9BH 2P C2 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 2 A, 2-bieg.","NAA",107.5,0,107.5,8592765003928,6,18592765003925,72,28592765003922,"8536201090",0.24]
[100392,"Ex9BH 2P C3 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 3 A, 2-bieg.","NAA",89.899999999999991,0,89.899999999999991,8592765003935,6,18592765003932,72,28592765003939,"8536201090",0.24]
[100393,"Ex9BH 2P C4 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 4 A, 2-bieg.","NAA",97.199999999999989,0,97.199999999999989,8592765003942,6,18592765003949,72,28592765003946,"8536201090",0.24]
[100394,"Ex9BH 2P C6 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 6 A, 2-bieg.","NAA",97.199999999999989,0,97.199999999999989,8592765003959,6,18592765003956,72,28592765003953,"8536201090",0.24]
[100395,"Ex9BH 2P C8 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 8 A, 2-bieg.","NAA",77.5,0,77.5,8592765003966,6,18592765003963,72,28592765003960,"8536201090",0.24]
[100396,"Ex9BH 2P C10 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 10 A, 2-bieg.","NAA",77.5,0,77.5,8592765003973,6,18592765003970,72,28592765003977,"8536201090",0.24]
[100397,"Ex9BH 2P C13 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 13 A, 2-bieg.","NAA",77.5,0,77.5,8592765003980,6,18592765003987,72,28592765003984,"8536201090",0.24]
[100398,"Ex9BH 2P C16 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 16 A, 2-bieg.","NAA",77.5,{"$f":"NAA","v":0},{"$f":"E135*(1-F135)","v":77.5},8592765003997,6,18592765003994,72,28592765003991,"8536201090",0.24]
[100399,"Ex9BH 2P C20 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 20 A, 2-bieg.","NAA",77.5,0,77.5,8592765004000,6,18592765004007,72,28592765004004,"8536201090",0.24]
[100400,"Ex9BH 2P C25 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 25 A, 2-bieg.","NAA",77.5,0,77.5,8592765004017,6,18592765004014,72,28592765004011,"8536201090",0.24]
[100401,"Ex9BH 2P C32 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 32 A, 2-bieg.","NAA",77.5,0,77.5,8592765004024,6,18592765004021,72,28592765004028,"8536201090",0.24]
[100402,"Ex9BH 2P C40 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 40 A, 2-bieg.","NAA",88.899999999999991,0,88.899999999999991,8592765004031,6,18592765004038,72,28592765004035,"8536201090",0.24]
[100403,"Ex9BH 2P C50 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 50 A, 2-bieg.","NAA",134.29999999999998,0,134.29999999999998,8592765004048,6,18592765004045,72,28592765004042,"8536201090",0.24]
[100404,"Ex9BH 2P C63 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 63 A, 2-bieg.","NAA",143.6,0,143.6,8592765004055,6,18592765004052,72,28592765004059,"8536201090",0.24]
[100405,"Ex9BH 3P C1 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 1 A, 3-bieg.","NAA",158.1,0,158.1,8592765004062,4,18592765004069,48,28592765004066,"8536201090",0.36]
[100406,"Ex9BH 3P C2 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 2 A, 3-bieg.","NAA",125,0,125,8592765004079,4,18592765004076,48,28592765004073,"8536201090",0.36]
[100407,"Ex9BH 3P C3 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 3 A, 3-bieg.","NAA",121.89999999999999,0,121.89999999999999,8592765004086,4,18592765004083,48,28592765004080,"8536201090",0.36]
[100408,"Ex9BH 3P C4 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 4 A, 3-bieg.","NAA",103.3,0,103.3,8592765004093,4,18592765004090,48,28592765004097,"8536201090",0.36]
[100409,"Ex9BH 3P C6 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 6 A, 3-bieg.","NAA",86.8,0,86.8,8592765004109,4,18592765004106,48,28592765004103,"8536201090",0.36]
[100410,"Ex9BH 3P C8 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 8 A, 3-bieg.","NAA",86.8,0,86.8,8592765004116,4,18592765004113,48,28592765004110,"8536201090",0.36]
[100411,"Ex9BH 3P C10 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 10 A, 3-bieg.","NAA",80.599999999999994,0,80.599999999999994,8592765004123,4,18592765004120,48,28592765004127,"8536201090",0.36]
[100412,"Ex9BH 3P C13 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 13 A, 3-bieg.","NAA",80.599999999999994,0,80.599999999999994,8592765004130,4,18592765004137,48,28592765004134,"8536201090",0.36]
[100413,"Ex9BH 3P C16 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 16 A, 3-bieg.","NAA",80.599999999999994,0,80.599999999999994,8592765004147,4,18592765004144,48,28592765004141,"8536201090",0.36]
[100414,"Ex9BH 3P C20 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 20 A, 3-bieg.","NAA",80.599999999999994,0,80.599999999999994,8592765004154,4,18592765004151,48,28592765004158,"8536201090",0.36]
[100415,"Ex9BH 3P C25 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 25 A, 3-bieg.","NAA",80.599999999999994,0,80.599999999999994,8592765004161,4,18592765004168,48,28592765004165,"8536201090",0.36]
[100416,"Ex9BH 3P C32 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 32 A, 3-bieg.","NAA",89.899999999999991,0,89.899999999999991,8592765004178,4,18592765004175,48,28592765004172,"8536201090",0.36]
[100417,"Ex9BH 3P C40 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 40 A, 3-bieg.","NAA",107.5,0,107.5,8592765004185,4,18592765004182,48,28592765004189,"8536201090",0.36]
[100418,"Ex9BH 3P C50 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 50 A, 3-bieg.","NAA",161.19999999999999,0,161.19999999999999,8592765004192,4,18592765004199,48,28592765004196,"8536201090",0.36]
[100419,"Ex9BH 3P C63 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 63 A, 3-bieg.","NAA",164.29999999999998,0,164.29999999999998,8592765004208,4,18592765004205,48,28592765004202,"8536201090",0.36]
[100420,"Ex9BH 3PN C1 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 1 A, 3+N-bieg.","NAA",200.5,0,200.5,8592765004215,3,18592765004212,36,28592765004219,"8536201090",0.48]
[100421,"Ex9BH 3PN C2 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 2 A, 3+N-bieg.","NAA",196.29999999999998,0,196.29999999999998,8592765004222,3,18592765004229,36,28592765004226,"8536201090",0.48]
[100422,"Ex9BH 3PN C3 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 3 A, 3+N-bieg.","NAA",168.4,0,168.4,8592765004239,3,18592765004236,36,28592765004233,"8536201090",0.48]
[100423,"Ex9BH 3PN C4 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 4 A, 3+N-bieg.","NAA",177.7,0,177.7,8592765004246,3,18592765004243,36,28592765004240,"8536201090",0.48]
[100424,"Ex9BH 3PN C6 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 6 A, 3+N-bieg.","NAA",177.7,0,177.7,8592765004253,3,18592765004250,36,28592765004257,"8536201090",0.48]
[100425,"Ex9BH 3PN C8 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 8 A, 3+N-bieg.","NAA",177.7,0,177.7,8592765004260,3,18592765004267,36,28592765004264,"8536201090",0.48]
[100426,"Ex9BH 3PN C10 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 10 A, 3+N-bieg.","NAA",129.19999999999999,0,129.19999999999999,8592765004277,3,18592765004274,36,28592765004271,"8536201090",0.48]
[100427,"Ex9BH 3PN C13 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 13 A, 3+N-bieg.","NAA",129.19999999999999,0,129.19999999999999,8592765004284,3,18592765004281,36,28592765004288,"8536201090",0.48]
[100428,"Ex9BH 3PN C16 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 16 A, 3+N-bieg.","NAA",129.19999999999999,0,129.19999999999999,8592765004291,3,18592765004298,36,28592765004295,"8536201090",0.48]
[100429,"Ex9BH 3PN C20 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 20 A, 3+N-bieg.","NAA",129.19999999999999,0,129.19999999999999,8592765004307,3,18592765004304,36,28592765004301,"8536201090",0.48]
[100430,"Ex9BH 3PN C25 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 25 A, 3+N-bieg.","NAA",129.19999999999999,0,129.19999999999999,8592765004314,3,18592765004311,36,28592765004318,"8536201090",0.48]
[100431,"Ex9BH 3PN C32 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 32 A, 3+N-bieg.","NAA",129.19999999999999,0,129.19999999999999,8592765004321,3,18592765004328,36,28592765004325,"8536201090",0.48]
[100432,"Ex9BH 3PN C40 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 40 A, 3+N-bieg.","NAA",177.7,0,177.7,8592765004338,3,18592765004335,36,28592765004332,"8536201090",0.48]
[100433,"Ex9BH 3PN C50 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 50 A, 3+N-bieg.","NAA",275.90000000000003,0,275.90000000000003,8592765004345,3,18592765004342,36,28592765004349,"8536201090",0.48]
[100434,"Ex9BH 3PN C63 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 63 A, 3+N-bieg.","NAA",287.20000000000005,0,287.20000000000005,8592765004352,3,18592765004359,36,28592765004356,"8536201090",0.48]
[100435,"Ex9BH 4P C1 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 1 A, 4-bieg.","NAA",200.5,0,200.5,8592765004369,3,18592765004366,36,28592765004363,"8536201090",0.48]
[100436,"Ex9BH 4P C2 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 2 A, 4-bieg.","NAA",196.29999999999998,0,196.29999999999998,8592765004376,3,18592765004373,36,28592765004370,"8536201090",0.48]
[100437,"Ex9BH 4P C3 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 3 A, 4-bieg.","NAA",168.4,0,168.4,8592765004383,3,18592765004380,36,28592765004387,"8536201090",0.48]
[100438,"Ex9BH 4P C4 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 4 A, 4-bieg.","NAA",177.7,0,177.7,8592765004390,3,18592765004397,36,28592765004394,"8536201090",0.48]
[100439,"Ex9BH 4P C6 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 6 A, 4-bieg.","NAA",177.7,0,177.7,8592765004406,3,18592765004403,36,28592765004400,"8536201090",0.48]
[100440,"Ex9BH 4P C8 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 8 A, 4-bieg.","NAA",177.7,0,177.7,8592765004413,3,18592765004410,36,28592765004417,"8536201090",0.48]
[100441,"Ex9BH 4P C10 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 10 A, 4-bieg.","NAA",129.19999999999999,0,129.19999999999999,8592765004420,3,18592765004427,36,28592765004424,"8536201090",0.48]
[100442,"Ex9BH 4P C13 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 13 A, 4-bieg.","NAA",129.19999999999999,0,129.19999999999999,8592765004437,3,18592765004434,36,28592765004431,"8536201090",0.48]
[100443,"Ex9BH 4P C16 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 16 A, 4-bieg.","NAA",129.19999999999999,0,129.19999999999999,8592765004444,3,18592765004441,36,28592765004448,"8536201090",0.48]
[100444,"Ex9BH 4P C20 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 20 A, 4-bieg.","NAA",129.19999999999999,0,129.19999999999999,8592765004451,3,18592765004458,36,28592765004455,"8536201090",0.48]
[100445,"Ex9BH 4P C25 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 25 A, 4-bieg.","NAA",129.19999999999999,0,129.19999999999999,8592765004468,3,18592765004465,36,28592765004462,"8536201090",0.48]
[100446,"Ex9BH 4P C32 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 32 A, 4-bieg.","NAA",129.19999999999999,0,129.19999999999999,8592765004475,3,18592765004472,36,28592765004479,"8536201090",0.48]
[100447,"Ex9BH 4P C40 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 40 A, 4-bieg.","NAA",177.7,0,177.7,8592765004482,3,18592765004489,36,28592765004486,"8536201090",0.48]
[100448,"Ex9BH 4P C50 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 50 A, 4-bieg.","NAA",275.90000000000003,0,275.90000000000003,8592765004499,3,18592765004496,36,28592765004493,"8536201090",0.48]
[100449,"Ex9BH 4P C63 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka C, 63 A, 4-bieg.","NAA",287.20000000000005,0,287.20000000000005,8592765004505,3,18592765004502,36,28592765004509,"8536201090",0.48]
[100450,"Ex9BH 1P D1 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 1 A, 1-bieg.","NAA",75.5,0,75.5,8592765004512,12,18592765004519,144,28592765004516,"8536201090",0.12]
[100451,"Ex9BH 1P D2 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 2 A, 1-bieg.","NAA",65.099999999999994,0,65.099999999999994,8592765004529,12,18592765004526,144,28592765004523,"8536201090",0.12]
[100452,"Ex9BH 1P D3 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 3 A, 1-bieg.","NAA",64.099999999999994,0,64.099999999999994,8592765004536,12,18592765004533,144,28592765004530,"8536201090",0.12]
[100453,"Ex9BH 1P D4 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 4 A, 1-bieg.","NAA",65.099999999999994,0,65.099999999999994,8592765004543,12,18592765004540,144,28592765004547,"8536201090",0.12]
[100454,"Ex9BH 1P D6 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 6 A, 1-bieg.","NAA",65.099999999999994,0,65.099999999999994,8592765004550,12,18592765004557,144,28592765004554,"8536201090",0.12]
[100455,"Ex9BH 1P D8 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 8 A, 1-bieg.","NAA",65.099999999999994,0,65.099999999999994,8592765004567,12,18592765004564,144,28592765004561,"8536201090",0.12]
[100456,"Ex9BH 1P D10 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 10 A, 1-bieg.","NAA",48.4,0,48.4,8592765004574,12,18592765004571,144,28592765004578,"8536201090",0.12]
[100457,"Ex9BH 1P D13 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 13 A, 1-bieg.","NAA",48.4,0,48.4,8592765004581,12,18592765004588,144,28592765004585,"8536201090",0.12]
[100458,"Ex9BH 1P D16 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 16 A, 1-bieg.","NAA",48.4,0,48.4,8592765004598,12,18592765004595,144,28592765004592,"8536201090",0.12]
[100459,"Ex9BH 1P D20 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 20 A, 1-bieg.","NAA",48.4,0,48.4,8592765004604,12,18592765004601,144,28592765004608,"8536201090",0.12]
[100460,"Ex9BH 1P D25 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 25 A, 1-bieg.","NAA",48.4,0,48.4,8592765004611,12,18592765004618,144,28592765004615,"8536201090",0.12]
[100461,"Ex9BH 1P D32 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 32 A, 1-bieg.","NAA",48.4,0,48.4,8592765004628,12,18592765004625,144,28592765004622,"8536201090",0.12]
[100462,"Ex9BH 1P D40 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 40 A, 1-bieg.","NAA",48.4,{"$f":"NAA","v":0},{"$f":"E199*(1-F199)","v":48.4},8592765004635,12,18592765004632,144,28592765004639,"8536201090",0.12]
[100463,"Ex9BH 1P D50 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 50 A, 1-bieg.","NAA",91,0,91,8592765004642,12,18592765004649,144,28592765004646,"8536201090",0.12]
[100464,"Ex9BH 1P D63 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 63 A, 1-bieg.","NAA",91,0,91,8592765004659,12,18592765004656,144,28592765004653,"8536201090",0.12]
[100465,"Ex9BH 1PN D1 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 1 A, 1+N-bieg.","NAA",79.599999999999994,0,79.599999999999994,8592765004666,6,18592765004663,72,28592765004660,"8536201090",0.24]
[100466,"Ex9BH 1PN D2 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 2 A, 1+N-bieg.","NAA",79.599999999999994,0,79.599999999999994,8592765004673,6,18592765004670,72,28592765004677,"8536201090",0.24]
[100467,"Ex9BH 1PN D3 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 3 A, 1+N-bieg.","NAA",79.599999999999994,0,79.599999999999994,8592765004680,6,18592765004687,72,28592765004684,"8536201090",0.24]
[100468,"Ex9BH 1PN D4 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 4 A, 1+N-bieg.","NAA",79.599999999999994,0,79.599999999999994,8592765004697,6,18592765004694,72,28592765004691,"8536201090",0.24]
[100469,"Ex9BH 1PN D6 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 6 A, 1+N-bieg.","NAA",79.599999999999994,0,79.599999999999994,8592765004703,6,18592765004700,72,28592765004707,"8536201090",0.24]
[100470,"Ex9BH 1PN D8 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 8 A, 1+N-bieg.","NAA",79.599999999999994,0,79.599999999999994,8592765004710,6,18592765004717,72,28592765004714,"8536201090",0.24]
[100471,"Ex9BH 1PN D10 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 10 A, 1+N-bieg.","NAA",69.3,0,69.3,8592765004727,6,18592765004724,72,28592765004721,"8536201090",0.24]
[100472,"Ex9BH 1PN D13 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 13 A, 1+N-bieg.","NAA",69.3,0,69.3,8592765004734,6,18592765004731,72,28592765004738,"8536201090",0.24]
[100473,"Ex9BH 1PN D16 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 16 A, 1+N-bieg.","NAA",69.3,0,69.3,8592765004741,6,18592765004748,72,28592765004745,"8536201090",0.24]
[100474,"Ex9BH 1PN D20 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 20 A, 1+N-bieg.","NAA",69.3,0,69.3,8592765004758,6,18592765004755,72,28592765004752,"8536201090",0.24]
[100475,"Ex9BH 1PN D25 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 25 A, 1+N-bieg.","NAA",69.3,0,69.3,8592765004765,6,18592765004762,72,28592765004769,"8536201090",0.24]
[100476,"Ex9BH 1PN D32 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 32 A, 1+N-bieg.","NAA",79.599999999999994,0,79.599999999999994,8592765004772,6,18592765004779,72,28592765004776,"8536201090",0.24]
[100477,"Ex9BH 1PN D40 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 40 A, 1+N-bieg.","NAA",79.599999999999994,0,79.599999999999994,8592765004789,6,18592765004786,72,28592765004783,"8536201090",0.24]
[100478,"Ex9BH 1PN D50 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 50 A, 1+N-bieg.","NAA",150.9,0,150.9,8592765004796,6,18592765004793,72,28592765004790,"8536201090",0.24]
[100479,"Ex9BH 1PN D63 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 63 A, 1+N-bieg.","NAA",150.9,0,150.9,8592765004802,6,18592765004809,72,28592765004806,"8536201090",0.24]
[100480,"Ex9BH 2P D1 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 1 A, 2-bieg.","NAA",134.29999999999998,0,134.29999999999998,8592765004819,6,18592765004816,72,28592765004813,"8536201090",0.24]
[100481,"Ex9BH 2P D2 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 2 A, 2-bieg.","NAA",145.69999999999999,0,145.69999999999999,8592765004826,6,18592765004823,72,28592765004820,"8536201090",0.24]
[100482,"Ex9BH 2P D3 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 3 A, 2-bieg.","NAA",114.69999999999999,0,114.69999999999999,8592765004833,6,18592765004830,72,28592765004837,"8536201090",0.24]
[100483,"Ex9BH 2P D4 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 4 A, 2-bieg.","NAA",145.69999999999999,0,145.69999999999999,8592765004840,6,18592765004847,72,28592765004844,"8536201090",0.24]
[100484,"Ex9BH 2P D6 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 6 A, 2-bieg.","NAA",145.69999999999999,0,145.69999999999999,8592765004857,6,18592765004854,72,28592765004851,"8536201090",0.24]
[100485,"Ex9BH 2P D8 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 8 A, 2-bieg.","NAA",112.6,0,112.6,8592765004864,6,18592765004861,72,28592765004868,"8536201090",0.24]
[100486,"Ex9BH 2P D10 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 10 A, 2-bieg.","NAA",112.6,0,112.6,8592765004871,6,18592765004878,72,28592765004875,"8536201090",0.24]
[100487,"Ex9BH 2P D13 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 13 A, 2-bieg.","NAA",112.6,0,112.6,8592765004888,6,18592765004885,72,28592765004882,"8536201090",0.24]
[100488,"Ex9BH 2P D16 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 16 A, 2-bieg.","NAA",112.6,0,112.6,8592765004895,6,18592765004892,72,28592765004899,"8536201090",0.24]
[100489,"Ex9BH 2P D20 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 20 A, 2-bieg.","NAA",112.6,0,112.6,8592765004901,6,18592765004908,72,28592765004905,"8536201090",0.24]
[100490,"Ex9BH 2P D25 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 25 A, 2-bieg.","NAA",112.6,0,112.6,8592765004918,6,18592765004915,72,28592765004912,"8536201090",0.24]
[100491,"Ex9BH 2P D32 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 32 A, 2-bieg.","NAA",112.6,0,112.6,8592765004925,6,18592765004922,72,28592765004929,"8536201090",0.24]
[100492,"Ex9BH 2P D40 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 40 A, 2-bieg.","NAA",112.6,0,112.6,8592765004932,6,18592765004939,72,28592765004936,"8536201090",0.24]
[100493,"Ex9BH 2P D50 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 50 A, 2-bieg.","NAA",163.29999999999998,0,163.29999999999998,8592765004949,6,18592765004946,72,28592765004943,"8536201090",0.24]
[100494,"Ex9BH 2P D63 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 63 A, 2-bieg.","NAA",163.29999999999998,0,163.29999999999998,8592765004956,6,18592765004953,72,28592765004950,"8536201090",0.24]
[100495,"Ex9BH 3P D1 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 1 A, 3-bieg.","NAA",214.9,0,214.9,8592765004963,4,18592765004960,48,28592765004967,"8536201090",0.36]
[100496,"Ex9BH 3P D2 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 2 A, 3-bieg.","NAA",181.9,0,181.9,8592765004970,4,18592765004977,48,28592765004974,"8536201090",0.36]
[100497,"Ex9BH 3P D3 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 3 A, 3-bieg.","NAA",182.9,0,182.9,8592765004987,4,18592765004984,48,28592765004981,"8536201090",0.36]
[100498,"Ex9BH 3P D4 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 4 A, 3-bieg.","NAA",177.7,0,177.7,8592765004994,4,18592765004991,48,28592765004998,"8536201090",0.36]
[100499,"Ex9BH 3P D6 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 6 A, 3-bieg.","NAA",177.7,0,177.7,8592765005007,4,18592765005004,48,28592765005001,"8536201090",0.36]
[100500,"Ex9BH 3P D8 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 8 A, 3-bieg.","NAA",161.19999999999999,0,161.19999999999999,8592765005014,4,18592765005011,48,28592765005018,"8536201090",0.36]
[100501,"Ex9BH 3P D10 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 10 A, 3-bieg.","NAA",161.19999999999999,0,161.19999999999999,8592765005021,4,18592765005028,48,28592765005025,"8536201090",0.36]
[100502,"Ex9BH 3P D13 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 13 A, 3-bieg.","NAA",161.19999999999999,0,161.19999999999999,8592765005038,4,18592765005035,48,28592765005032,"8536201090",0.36]
[100503,"Ex9BH 3P D16 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 16 A, 3-bieg.","NAA",161.19999999999999,0,161.19999999999999,8592765005045,4,18592765005042,48,28592765005049,"8536201090",0.36]
[100504,"Ex9BH 3P D20 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 20 A, 3-bieg.","NAA",161.19999999999999,0,161.19999999999999,8592765005052,4,18592765005059,48,28592765005056,"8536201090",0.36]
[100505,"Ex9BH 3P D25 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 25 A, 3-bieg.","NAA",161.19999999999999,0,161.19999999999999,8592765005069,4,18592765005066,48,28592765005063,"8536201090",0.36]
[100506,"Ex9BH 3P D32 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 32 A, 3-bieg.","NAA",161.19999999999999,0,161.19999999999999,8592765005076,4,18592765005073,48,28592765005070,"8536201090",0.36]
[100507,"Ex9BH 3P D40 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 40 A, 3-bieg.","NAA",161.19999999999999,0,161.19999999999999,8592765005083,4,18592765005080,48,28592765005087,"8536201090",0.36]
[100508,"Ex9BH 3P D50 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 50 A, 3-bieg.","NAA",261.40000000000003,0,261.40000000000003,8592765005090,4,18592765005097,48,28592765005094,"8536201090",0.36]
[100509,"Ex9BH 3P D63 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 63 A, 3-bieg.","NAA",261.40000000000003,0,261.40000000000003,8592765005106,4,18592765005103,48,28592765005100,"8536201090",0.36]
[100510,"Ex9BH 3PN D1 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 1 A, 3+N-bieg.","NAA",296.5,0,296.5,8592765005113,3,18592765005110,36,28592765005117,"8536201090",0.48]
[100511,"Ex9BH 3PN D2 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 2 A, 3+N-bieg.","NAA",267.60000000000002,0,267.60000000000002,8592765005120,3,18592765005127,36,28592765005124,"8536201090",0.48]
[100512,"Ex9BH 3PN D3 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 3 A, 3+N-bieg.","NAA",267.60000000000002,0,267.60000000000002,8592765005137,3,18592765005134,36,28592765005131,"8536201090",0.48]
[100513,"Ex9BH 3PN D4 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 4 A, 3+N-bieg.","NAA",267.60000000000002,0,267.60000000000002,8592765005144,3,18592765005141,36,28592765005148,"8536201090",0.48]
[100514,"Ex9BH 3PN D6 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 6 A, 3+N-bieg.","NAA",230.4,0,230.4,8592765005151,3,18592765005158,36,28592765005155,"8536201090",0.48]
[100515,"Ex9BH 3PN D8 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 8 A, 3+N-bieg.","NAA",230.4,0,230.4,8592765005168,3,18592765005165,36,28592765005162,"8536201090",0.48]
[100516,"Ex9BH 3PN D10 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 10 A, 3+N-bieg.","NAA",193.2,0,193.2,8592765005175,3,18592765005172,36,28592765005179,"8536201090",0.48]
[100517,"Ex9BH 3PN D13 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 13 A, 3+N-bieg.","NAA",193.2,0,193.2,8592765005182,3,18592765005189,36,28592765005186,"8536201090",0.48]
[100518,"Ex9BH 3PN D16 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 16 A, 3+N-bieg.","NAA",193.2,0,193.2,8592765005199,3,18592765005196,36,28592765005193,"8536201090",0.48]
[100519,"Ex9BH 3PN D20 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 20 A, 3+N-bieg.","NAA",193.2,0,193.2,8592765005205,3,18592765005202,36,28592765005209,"8536201090",0.48]
[100520,"Ex9BH 3PN D25 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 25 A, 3+N-bieg.","NAA",193.2,0,193.2,8592765005212,3,18592765005219,36,28592765005216,"8536201090",0.48]
[100521,"Ex9BH 3PN D32 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 32 A, 3+N-bieg.","NAA",193.2,0,193.2,8592765005229,3,18592765005226,36,28592765005223,"8536201090",0.48]
[100522,"Ex9BH 3PN D40 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 40 A, 3+N-bieg.","NAA",193.2,0,193.2,8592765005236,3,18592765005233,36,28592765005230,"8536201090",0.48]
[100523,"Ex9BH 3PN D50 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 50 A, 3+N-bieg.","NAA",315.10000000000002,0,315.10000000000002,8592765005243,3,18592765005240,36,28592765005247,"8536201090",0.48]
[100524,"Ex9BH 3PN D63 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 63 A, 3+N-bieg.","NAA",315.10000000000002,0,315.10000000000002,8592765005250,3,18592765005257,36,28592765005254,"8536201090",0.48]
[100525,"Ex9BH 4P D1 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 1 A, 4-bieg.","NAA",296.5,0,296.5,8592765005267,3,18592765005264,36,28592765005261,"8536201090",0.48]
[100526,"Ex9BH 4P D2 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 2 A, 4-bieg.","NAA",267.60000000000002,{"$f":"NAA","v":0},{"$f":"E263*(1-F263)","v":267.60000000000002},8592765005274,3,18592765005271,36,28592765005278,"8536201090",0.48]
[100527,"Ex9BH 4P D3 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 3 A, 4-bieg.","NAA",267.60000000000002,0,267.60000000000002,8592765005281,3,18592765005288,36,28592765005285,"8536201090",0.48]
[100528,"Ex9BH 4P D4 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 4 A, 4-bieg.","NAA",267.60000000000002,0,267.60000000000002,8592765005298,3,18592765005295,36,28592765005292,"8536201090",0.48]
[100529,"Ex9BH 4P D6 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 6 A, 4-bieg.","NAA",230.4,0,230.4,8592765005304,3,18592765005301,36,28592765005308,"8536201090",0.48]
[100530,"Ex9BH 4P D8 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 8 A, 4-bieg.","NAA",230.4,0,230.4,8592765005311,3,18592765005318,36,28592765005315,"8536201090",0.48]
[100531,"Ex9BH 4P D10 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 10 A, 4-bieg.","NAA",193.2,0,193.2,8592765005328,3,18592765005325,36,28592765005322,"8536201090",0.48]
[100532,"Ex9BH 4P D13 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 13 A, 4-bieg.","NAA",193.2,0,193.2,8592765005335,3,18592765005332,36,28592765005339,"8536201090",0.48]
[100533,"Ex9BH 4P D16 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 16 A, 4-bieg.","NAA",193.2,0,193.2,8592765005342,3,18592765005349,36,28592765005346,"8536201090",0.48]
[100534,"Ex9BH 4P D20 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 20 A, 4-bieg.","NAA",193.2,0,193.2,8592765005359,3,18592765005356,36,28592765005353,"8536201090",0.48]
[100535,"Ex9BH 4P D25 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 25 A, 4-bieg.","NAA",193.2,0,193.2,8592765005366,3,18592765005363,36,28592765005360,"8536201090",0.48]
[100536,"Ex9BH 4P D32 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 32 A, 4-bieg.","NAA",193.2,0,193.2,8592765005373,3,18592765005370,36,28592765005377,"8536201090",0.48]
[100537,"Ex9BH 4P D40 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 40 A, 4-bieg.","NAA",193.2,0,193.2,8592765005380,3,18592765005387,36,28592765005384,"8536201090",0.48]
[100538,"Ex9BH 4P D50 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 50 A, 4-bieg.","NAA",315.10000000000002,0,315.10000000000002,8592765005397,3,18592765005394,36,28592765005391,"8536201090",0.48]
[100539,"Ex9BH 4P D63 ","Wył. nadpr. 10 kA, ch-ka D, 63 A, 4-bieg.","NAA",315.10000000000002,0,315.10000000000002,8592765005403,3,18592765005400,36,28592765005407,"8536201090",0.48]
[null,null,null,null,""]
["Wył. nadprądowe Ex9BN, 6 kA"]
[100000,"Ex9BN 1P B1 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 1 A, 1-bieg.","NAB",30.430000000000003,{"$f":"NAB","v":0},{"$f":"E279*(1-F279)","v":30.430000000000003},8592765000019,12,18592765000016,144,28592765000013,"8536201090",0.12]
[100001,"Ex9BN 1P B2 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 2 A, 1-bieg.","NAB",30.430000000000003,0,30.430000000000003,8592765000026,12,18592765000023,144,28592765000020,"8536201090",0.12]
[100002,"Ex9BN 1P B3 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 3 A, 1-bieg.","NAB",30.430000000000003,0,30.430000000000003,8592765000033,12,18592765000030,144,28592765000037,"8536201090",0.12]
[100003,"Ex9BN 1P B4 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 4 A, 1-bieg.","NAB",30.430000000000003,0,30.430000000000003,8592765000040,12,18592765000047,144,28592765000044,"8536201090",0.12]
[100004,"Ex9BN 1P B6 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 6 A, 1-bieg.","NAB",16.899999999999999,0,16.899999999999999,8592765000057,12,18592765000054,144,28592765000051,"8536201090",0.12]
[100005,"Ex9BN 1P B8 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 8 A, 1-bieg.","NAB",17.600000000000001,0,17.600000000000001,8592765000064,12,18592765000061,144,28592765000068,"8536201090",0.12]
[100006,"Ex9BN 1P B10 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 10 A, 1-bieg.","NAB",13.39,0,13.39,8592765000071,12,18592765000078,144,28592765000075,"8536201090",0.12]
[100007,"Ex9BN 1P B13 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 13 A, 1-bieg.","NAB",14.5,0,14.5,8592765000088,12,18592765000085,144,28592765000082,"8536201090",0.12]
[100008,"Ex9BN 1P B16 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 16 A, 1-bieg.","NAB",11.9,0,11.9,8592765000095,12,18592765000092,144,28592765000099,"8536201090",0.12]
[100009,"Ex9BN 1P B20 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 20 A, 1-bieg.","NAB",14.1,0,14.1,8592765000101,12,18592765000108,144,28592765000105,"8536201090",0.12]
[100010,"Ex9BN 1P B25 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 25 A, 1-bieg.","NAB",17.600000000000001,0,17.600000000000001,8592765000118,12,18592765000115,144,28592765000112,"8536201090",0.12]
[100011,"Ex9BN 1P B32 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 32 A, 1-bieg.","NAB",18.700000000000003,0,18.700000000000003,8592765000125,12,18592765000122,144,28592765000129,"8536201090",0.12]
[100012,"Ex9BN 1P B40 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 40 A, 1-bieg.","NAB",22.6,0,22.6,8592765000132,12,18592765000139,144,28592765000136,"8536201090",0.12]
[100013,"Ex9BN 1P B50 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 50 A, 1-bieg.","NAB",38.200000000000003,0,38.200000000000003,8592765000149,12,18592765000146,144,28592765000143,"8536201090",0.12]
[100014,"Ex9BN 1P B63 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 63 A, 1-bieg.","NAB",41.4,0,41.4,8592765000156,12,18592765000153,144,28592765000150,"8536201090",0.12]
[100015,"Ex9BN 1PN B1 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 1 A, 1+N-bieg.","NAB",72.5,0,72.5,8592765000163,6,18592765000160,72,28592765000167,"8536201090",0.24]
[100016,"Ex9BN 1PN B2 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 2 A, 1+N-bieg.","NAB",72.5,0,72.5,8592765000170,6,18592765000177,72,28592765000174,"8536201090",0.24]
[100017,"Ex9BN 1PN B3 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 3 A, 1+N-bieg.","NAB",67.3,0,67.3,8592765000187,6,18592765000184,72,28592765000181,"8536201090",0.24]
[100018,"Ex9BN 1PN B4 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 4 A, 1+N-bieg.","NAB",67.3,0,67.3,8592765000194,6,18592765000191,72,28592765000198,"8536201090",0.24]
[100019,"Ex9BN 1PN B6 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 6 A, 1+N-bieg.","NAB",43.800000000000004,0,43.800000000000004,8592765000200,6,18592765000207,72,28592765000204,"8536201090",0.24]
[100020,"Ex9BN 1PN B8 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 8 A, 1+N-bieg.","NAB",39.4,0,39.4,8592765000217,6,18592765000214,72,28592765000211,"8536201090",0.24]
[100021,"Ex9BN 1PN B10 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 10 A, 1+N-bieg.","NAB",39.4,0,39.4,8592765000224,6,18592765000221,72,28592765000228,"8536201090",0.24]
[100022,"Ex9BN 1PN B13 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 13 A, 1+N-bieg.","NAB",37.5,0,37.5,8592765000231,6,18592765000238,72,28592765000235,"8536201090",0.24]
[100023,"Ex9BN 1PN B16 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 16 A, 1+N-bieg.","NAB",38.300000000000004,0,38.300000000000004,8592765000248,6,18592765000245,72,28592765000242,"8536201090",0.24]
[100024,"Ex9BN 1PN B20 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 20 A, 1+N-bieg.","NAB",37.5,0,37.5,8592765000255,6,18592765000252,72,28592765000259,"8536201090",0.24]
[100025,"Ex9BN 1PN B25 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 25 A, 1+N-bieg.","NAB",39.4,0,39.4,8592765000262,6,18592765000269,72,28592765000266,"8536201090",0.24]
[100026,"Ex9BN 1PN B32 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 32 A, 1+N-bieg.","NAB",45.9,0,45.9,8592765000279,6,18592765000276,72,28592765000273,"8536201090",0.24]
[100027,"Ex9BN 1PN B40 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 40 A, 1+N-bieg.","NAB",43.300000000000004,0,43.300000000000004,8592765000286,6,18592765000283,72,28592765000280,"8536201090",0.24]
[100028,"Ex9BN 1PN B50 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 50 A, 1+N-bieg.","NAB",122.19999999999999,0,122.19999999999999,8592765000293,6,18592765000290,72,28592765000297,"8536201090",0.24]
[100029,"Ex9BN 1PN B63 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 63 A, 1+N-bieg.","NAB",107.69999999999999,0,107.69999999999999,8592765000309,6,18592765000306,72,28592765000303,"8536201090",0.24]
[100030,"Ex9BN 2P B1 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 1 A, 2-bieg.","NAB",80.8,0,80.8,8592765000316,6,18592765000313,72,28592765000310,"8536201090",0.24]
[100031,"Ex9BN 2P B2 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 2 A, 2-bieg.","NAB",80.8,0,80.8,8592765000323,6,18592765000320,72,28592765000327,"8536201090",0.24]
[100032,"Ex9BN 2P B3 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 3 A, 2-bieg.","NAB",70.399999999999991,0,70.399999999999991,8592765000330,6,18592765000337,72,28592765000334,"8536201090",0.24]
[100033,"Ex9BN 2P B4 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 4 A, 2-bieg.","NAB",70.399999999999991,0,70.399999999999991,8592765000347,6,18592765000344,72,28592765000341,"8536201090",0.24]
[100034,"Ex9BN 2P B6 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 6 A, 2-bieg.","NAB",67.3,0,67.3,8592765000354,6,18592765000351,72,28592765000358,"8536201090",0.24]
[100035,"Ex9BN 2P B8 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 8 A, 2-bieg.","NAB",54.9,0,54.9,8592765000361,6,18592765000368,72,28592765000365,"8536201090",0.24]
[100036,"Ex9BN 2P B10 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 10 A, 2-bieg.","NAB",54.9,0,54.9,8592765000378,6,18592765000375,72,28592765000372,"8536201090",0.24]
[100037,"Ex9BN 2P B13 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 13 A, 2-bieg.","NAB",54.9,0,54.9,8592765000385,6,18592765000382,72,28592765000389,"8536201090",0.24]
[100038,"Ex9BN 2P B16 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 16 A, 2-bieg.","NAB",54.9,0,54.9,8592765000392,6,18592765000399,72,28592765000396,"8536201090",0.24]
[100039,"Ex9BN 2P B20 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 20 A, 2-bieg.","NAB",58,0,58,8592765000408,6,18592765000405,72,28592765000402,"8536201090",0.24]
[100040,"Ex9BN 2P B25 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 25 A, 2-bieg.","NAB",54.9,0,54.9,8592765000415,6,18592765000412,72,28592765000419,"8536201090",0.24]
[100041,"Ex9BN 2P B32 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 32 A, 2-bieg.","NAB",64.199999999999989,0,64.199999999999989,8592765000422,6,18592765000429,72,28592765000426,"8536201090",0.24]
[100042,"Ex9BN 2P B40 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 40 A, 2-bieg.","NAB",63.2,0,63.2,8592765000439,6,18592765000436,72,28592765000433,"8536201090",0.24]
[100043,"Ex9BN 2P B50 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 50 A, 2-bieg.","NAB",101.5,0,101.5,8592765000446,6,18592765000443,72,28592765000440,"8536201090",0.24]
[100044,"Ex9BN 2P B63 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 63 A, 2-bieg.","NAB",111.8,0,111.8,8592765000453,6,18592765000450,72,28592765000457,"8536201090",0.24]
[100045,"Ex9BN 3P B1 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 1 A, 3-bieg.","NAB",112.89999999999999,0,112.89999999999999,8592765000460,4,18592765000467,48,28592765000464,"8536201090",0.36]
[100046,"Ex9BN 3P B2 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 2 A, 3-bieg.","NAB",112.89999999999999,0,112.89999999999999,8592765000477,4,18592765000474,48,28592765000471,"8536201090",0.36]
[100047,"Ex9BN 3P B3 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 3 A, 3-bieg.","NAB",112.89999999999999,0,112.89999999999999,8592765000484,4,18592765000481,48,28592765000488,"8536201090",0.36]
[100048,"Ex9BN 3P B4 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 4 A, 3-bieg.","NAB",106.69999999999999,0,106.69999999999999,8592765000491,4,18592765000498,48,28592765000495,"8536201090",0.36]
[100049,"Ex9BN 3P B6 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 6 A, 3-bieg.","NAB",71.5,0,71.5,8592765000507,4,18592765000504,48,28592765000501,"8536201090",0.36]
[100050,"Ex9BN 3P B8 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 8 A, 3-bieg.","NAB",66.3,0,66.3,8592765000514,4,18592765000511,48,28592765000518,"8536201090",0.36]
[100051,"Ex9BN 3P B10 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 10 A, 3-bieg.","NAB",66.3,0,66.3,8592765000521,4,18592765000528,48,28592765000525,"8536201090",0.36]
[100052,"Ex9BN 3P B13 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 13 A, 3-bieg.","NAB",66.3,0,66.3,8592765000538,4,18592765000535,48,28592765000532,"8536201090",0.36]
[100053,"Ex9BN 3P B16 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 16 A, 3-bieg.","NAB",51.6,0,51.6,8592765000545,4,18592765000542,48,28592765000549,"8536201090",0.36]
[100054,"Ex9BN 3P B20 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 20 A, 3-bieg.","NAB",56,0,56,8592765000552,4,18592765000559,48,28592765000556,"8536201090",0.36]
[100055,"Ex9BN 3P B25 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 25 A, 3-bieg.","NAB",56.5,0,56.5,8592765000569,4,18592765000566,48,28592765000563,"8536201090",0.36]
[100056,"Ex9BN 3P B32 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 32 A, 3-bieg.","NAB",72.400000000000006,0,72.400000000000006,8592765000576,4,18592765000573,48,28592765000570,"8536201090",0.36]
[100057,"Ex9BN 3P B40 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 40 A, 3-bieg.","NAB",86,0,86,8592765000583,4,18592765000580,48,28592765000587,"8536201090",0.36]
[100058,"Ex9BN 3P B50 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 50 A, 3-bieg.","NAB",120.1,0,120.1,8592765000590,4,18592765000597,48,28592765000594,"8536201090",0.36]
[100059,"Ex9BN 3P B63 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 63 A, 3-bieg.","NAB",155.29999999999998,0,155.29999999999998,8592765000606,4,18592765000603,48,28592765000600,"8536201090",0.36]
[100060,"Ex9BN 3PN B1 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 1 A, 3+N-bieg.","NAB",171.9,0,171.9,8592765000613,3,18592765000610,36,28592765000617,"8536201090",0.48]
[100061,"Ex9BN 3PN B2 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 2 A, 3+N-bieg.","NAB",171.9,0,171.9,8592765000620,3,18592765000627,36,28592765000624,"8536201090",0.48]
[100062,"Ex9BN 3PN B3 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 3 A, 3+N-bieg.","NAB",171.9,0,171.9,8592765000637,3,18592765000634,36,28592765000631,"8536201090",0.48]
[100063,"Ex9BN 3PN B4 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 4 A, 3+N-bieg.","NAB",171.9,0,171.9,8592765000644,3,18592765000641,36,28592765000648,"8536201090",0.48]
[100064,"Ex9BN 3PN B6 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 6 A, 3+N-bieg.","NAB",90.1,0,{"$f":"E343*(1-F343)","v":90.1},8592765000651,3,18592765000658,36,28592765000655,"8536201090",0.48]
[100065,"Ex9BN 3PN B8 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 8 A, 3+N-bieg.","NAB",83.899999999999991,0,83.899999999999991,8592765000668,3,18592765000665,36,28592765000662,"8536201090",0.48]
[100066,"Ex9BN 3PN B10 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 10 A, 3+N-bieg.","NAB",83.899999999999991,0,83.899999999999991,8592765000675,3,18592765000672,36,28592765000679,"8536201090",0.48]
[100067,"Ex9BN 3PN B13 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 13 A, 3+N-bieg.","NAB",83.899999999999991,0,83.899999999999991,8592765000682,3,18592765000689,36,28592765000686,"8536201090",0.48]
[100068,"Ex9BN 3PN B16 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 16 A, 3+N-bieg.","NAB",83.899999999999991,0,83.899999999999991,8592765000699,3,18592765000696,36,28592765000693,"8536201090",0.48]
[100069,"Ex9BN 3PN B20 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 20 A, 3+N-bieg.","NAB",83.899999999999991,0,83.899999999999991,8592765000705,3,18592765000702,36,28592765000709,"8536201090",0.48]
[100070,"Ex9BN 3PN B25 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 25 A, 3+N-bieg.","NAB",83.899999999999991,0,83.899999999999991,8592765000712,3,18592765000719,36,28592765000716,"8536201090",0.48]
[100071,"Ex9BN 3PN B32 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 32 A, 3+N-bieg.","NAB",88,0,88,8592765000729,3,18592765000726,36,28592765000723,"8536201090",0.48]
[100072,"Ex9BN 3PN B40 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 40 A, 3+N-bieg.","NAB",90.1,0,90.1,8592765000736,3,18592765000733,36,28592765000730,"8536201090",0.48]
[100073,"Ex9BN 3PN B50 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 50 A, 3+N-bieg.","NAB",200.79999999999998,0,200.79999999999998,8592765000743,3,18592765000740,36,28592765000747,"8536201090",0.48]
[100074,"Ex9BN 3PN B63 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 63 A, 3+N-bieg.","NAB",247.4,0,247.4,8592765000750,3,18592765000757,36,28592765000754,"8536201090",0.48]
[100075,"Ex9BN 4P B1 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 1 A, 4-bieg.","NAB",189.5,0,189.5,8592765000767,3,18592765000764,36,28592765000761,"8536201090",0.48]
[100076,"Ex9BN 4P B2 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 2 A, 4-bieg.","NAB",189.5,0,189.5,8592765000774,3,18592765000771,36,28592765000778,"8536201090",0.48]
[100077,"Ex9BN 4P B3 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 3 A, 4-bieg.","NAB",189.5,0,189.5,8592765000781,3,18592765000788,36,28592765000785,"8536201090",0.48]
[100078,"Ex9BN 4P B4 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 4 A, 4-bieg.","NAB",194.6,0,194.6,8592765000798,3,18592765000795,36,28592765000792,"8536201090",0.48]
[100079,"Ex9BN 4P B6 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 6 A, 4-bieg.","NAB",97.3,0,97.3,8592765000804,3,18592765000801,36,28592765000808,"8536201090",0.48]
[100080,"Ex9BN 4P B8 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 8 A, 4-bieg.","NAB",92.199999999999989,0,92.199999999999989,8592765000811,3,18592765000818,36,28592765000815,"8536201090",0.48]
[100081,"Ex9BN 4P B10 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 10 A, 4-bieg.","NAB",92.199999999999989,0,92.199999999999989,8592765000828,3,18592765000825,36,28592765000822,"8536201090",0.48]
[100082,"Ex9BN 4P B13 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 13 A, 4-bieg.","NAB",88,0,88,8592765000835,3,18592765000832,36,28592765000839,"8536201090",0.48]
[100083,"Ex9BN 4P B16 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 16 A, 4-bieg.","NAB",90.1,0,90.1,8592765000842,3,18592765000849,36,28592765000846,"8536201090",0.48]
[100084,"Ex9BN 4P B20 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 20 A, 4-bieg.","NAB",92.199999999999989,0,92.199999999999989,8592765000859,3,18592765000856,36,28592765000853,"8536201090",0.48]
[100085,"Ex9BN 4P B25 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 25 A, 4-bieg.","NAB",92.199999999999989,0,92.199999999999989,8592765000866,3,18592765000863,36,28592765000860,"8536201090",0.48]
[100086,"Ex9BN 4P B32 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 32 A, 4-bieg.","NAB",99.399999999999991,0,99.399999999999991,8592765000873,3,18592765000870,36,28592765000877,"8536201090",0.48]
[100087,"Ex9BN 4P B40 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 40 A, 4-bieg.","NAB",102.5,0,102.5,8592765000880,3,18592765000887,36,28592765000884,"8536201090",0.48]
[100088,"Ex9BN 4P B50 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 50 A, 4-bieg.","NAB",241.2,0,241.2,8592765000897,3,18592765000894,36,28592765000891,"8536201090",0.48]
[100089,"Ex9BN 4P B63 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka B, 63 A, 4-bieg.","NAB",220.5,0,220.5,8592765000903,3,18592765000900,36,28592765000907,"8536201090",0.48]
[100090,"Ex9BN 1P C1 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 1 A, 1-bieg.","NAB",26.900000000000002,0,26.900000000000002,8592765000910,12,18592765000917,144,28592765000914,"8536201090",0.12]
[100091,"Ex9BN 1P C2 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 2 A, 1-bieg.","NAB",26.900000000000002,0,26.900000000000002,8592765000927,12,18592765000924,144,28592765000921,"8536201090",0.12]
[100092,"Ex9BN 1P C3 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 3 A, 1-bieg.","NAB",26.900000000000002,{"$f":"NAB","v":0},26.900000000000002,8592765000934,12,18592765000931,144,28592765000938,"8536201090",0.12]
[100093,"Ex9BN 1P C4 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 4 A, 1-bieg.","NAB",26.900000000000002,0,26.900000000000002,8592765000941,12,18592765000948,144,28592765000945,"8536201090",0.12]
[100094,"Ex9BN 1P C6 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 6 A, 1-bieg.","NAB",20.8,0,20.8,8592765000958,12,18592765000955,144,28592765000952,"8536201090",0.12]
[100095,"Ex9BN 1P C8 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 8 A, 1-bieg.","NAB",18.5,0,18.5,8592765000965,12,18592765000962,144,28592765000969,"8536201090",0.12]
[100096,"Ex9BN 1P C10 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 10 A, 1-bieg.","NAB",18.5,0,18.5,8592765000972,12,18592765000979,144,28592765000976,"8536201090",0.12]
[100097,"Ex9BN 1P C13 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 13 A, 1-bieg.","NAB",18.8,0,18.8,8592765000989,12,18592765000986,144,28592765000983,"8536201090",0.12]
[100098,"Ex9BN 1P C16 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 16 A, 1-bieg.","NAB",16.900000000000002,0,16.900000000000002,8592765000996,12,18592765000993,144,28592765000990,"8536201090",0.12]
[100099,"Ex9BN 1P C20 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 20 A, 1-bieg.","NAB",18,0,18,8592765001009,12,18592765001006,144,28592765001003,"8536201090",0.12]
[100100,"Ex9BN 1P C25 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 25 A, 1-bieg.","NAB",18.400000000000002,0,18.400000000000002,8592765001016,12,18592765001013,144,28592765001010,"8536201090",0.12]
[100101,"Ex9BN 1P C32 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 32 A, 1-bieg.","NAB",20.8,0,20.8,8592765001023,12,18592765001020,144,28592765001027,"8536201090",0.12]
[100102,"Ex9BN 1P C40 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 40 A, 1-bieg.","NAB",25,0,25,8592765001030,12,18592765001037,144,28592765001034,"8536201090",0.12]
[100103,"Ex9BN 1P C50 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 50 A, 1-bieg.","NAB",38.800000000000004,0,38.800000000000004,8592765001047,12,18592765001044,144,28592765001041,"8536201090",0.12]
[100104,"Ex9BN 1P C63 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 63 A, 1-bieg.","NAB",41.5,0,41.5,8592765001054,12,18592765001051,144,28592765001058,"8536201090",0.12]
[100105,"Ex9BN 1PN C1 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 1 A, 1+N-bieg.","NAB",72.5,0,72.5,8592765001061,6,18592765001068,72,28592765001065,"8536201090",0.24]
[100106,"Ex9BN 1PN C2 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 2 A, 1+N-bieg.","NAB",72.5,0,72.5,8592765001078,6,18592765001075,72,28592765001072,"8536201090",0.24]
[100107,"Ex9BN 1PN C3 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 3 A, 1+N-bieg.","NAB",72.5,0,72.5,8592765001085,6,18592765001082,72,28592765001089,"8536201090",0.24]
[100108,"Ex9BN 1PN C4 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 4 A, 1+N-bieg.","NAB",67.3,0,67.3,8592765001092,6,18592765001099,72,28592765001096,"8536201090",0.24]
[100109,"Ex9BN 1PN C6 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 6 A, 1+N-bieg.","NAB",45.800000000000004,0,45.800000000000004,8592765001108,6,18592765001105,72,28592765001102,"8536201090",0.24]
[100110,"Ex9BN 1PN C8 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 8 A, 1+N-bieg.","NAB",37.5,0,37.5,8592765001115,6,18592765001112,72,28592765001119,"8536201090",0.24]
[100111,"Ex9BN 1PN C10 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 10 A, 1+N-bieg.","NAB",37.5,0,37.5,8592765001122,6,18592765001129,72,28592765001126,"8536201090",0.24]
[100112,"Ex9BN 1PN C13 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 13 A, 1+N-bieg.","NAB",37.5,0,37.5,8592765001139,6,18592765001136,72,28592765001133,"8536201090",0.24]
[100113,"Ex9BN 1PN C16 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 16 A, 1+N-bieg.","NAB",38.300000000000004,0,38.300000000000004,8592765001146,6,18592765001143,72,28592765001140,"8536201090",0.24]
[100114,"Ex9BN 1PN C20 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 20 A, 1+N-bieg.","NAB",37.5,0,37.5,8592765001153,6,18592765001150,72,28592765001157,"8536201090",0.24]
[100115,"Ex9BN 1PN C25 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 25 A, 1+N-bieg.","NAB",39.4,0,39.4,8592765001160,6,18592765001167,72,28592765001164,"8536201090",0.24]
[100116,"Ex9BN 1PN C32 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 32 A, 1+N-bieg.","NAB",44.7,0,44.7,8592765001177,6,18592765001174,72,28592765001171,"8536201090",0.24]
[100117,"Ex9BN 1PN C40 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 40 A, 1+N-bieg.","NAB",48.2,0,48.2,8592765001184,6,18592765001181,72,28592765001188,"8536201090",0.24]
[100118,"Ex9BN 1PN C50 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 50 A, 1+N-bieg.","NAB",122.19999999999999,0,122.19999999999999,8592765001191,6,18592765001198,72,28592765001195,"8536201090",0.24]
[100119,"Ex9BN 1PN C63 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 63 A, 1+N-bieg.","NAB",107.69999999999999,0,107.69999999999999,8592765001207,6,18592765001204,72,28592765001201,"8536201090",0.24]
[100120,"Ex9BN 2P C1 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 1 A, 2-bieg.","NAB",94.199999999999989,0,94.199999999999989,8592765001214,6,18592765001211,72,28592765001218,"8536201090",0.24]
[100121,"Ex9BN 2P C2 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 2 A, 2-bieg.","NAB",79.699999999999989,0,79.699999999999989,8592765001221,6,18592765001228,72,28592765001225,"8536201090",0.24]
[100122,"Ex9BN 2P C3 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 3 A, 2-bieg.","NAB",79.699999999999989,0,79.699999999999989,8592765001238,6,18592765001235,72,28592765001232,"8536201090",0.24]
[100123,"Ex9BN 2P C4 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 4 A, 2-bieg.","NAB",79.699999999999989,0,79.699999999999989,8592765001245,6,18592765001242,72,28592765001249,"8536201090",0.24]
[100124,"Ex9BN 2P C6 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 6 A, 2-bieg.","NAB",67.3,0,67.3,8592765001252,6,18592765001259,72,28592765001256,"8536201090",0.24]
[100125,"Ex9BN 2P C8 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 8 A, 2-bieg.","NAB",54.9,0,54.9,8592765001269,6,18592765001266,72,28592765001263,"8536201090",0.24]
[100126,"Ex9BN 2P C10 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 10 A, 2-bieg.","NAB",54.9,0,54.9,8592765001276,6,18592765001273,72,28592765001270,"8536201090",0.24]
[100127,"Ex9BN 2P C13 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 13 A, 2-bieg.","NAB",54.9,0,54.9,8592765001283,6,18592765001280,72,28592765001287,"8536201090",0.24]
[100128,"Ex9BN 2P C16 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 16 A, 2-bieg.","NAB",54.9,0,{"$f":"E407*(1-F407)","v":54.9},8592765001290,6,18592765001297,72,28592765001294,"8536201090",0.24]
[100129,"Ex9BN 2P C20 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 20 A, 2-bieg.","NAB",54.9,0,54.9,8592765001306,6,18592765001303,72,28592765001300,"8536201090",0.24]
[100130,"Ex9BN 2P C25 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 25 A, 2-bieg.","NAB",54.9,0,54.9,8592765001313,6,18592765001310,72,28592765001317,"8536201090",0.24]
[100131,"Ex9BN 2P C32 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 32 A, 2-bieg.","NAB",61.1,0,61.1,8592765001320,6,18592765001327,72,28592765001324,"8536201090",0.24]
[100132,"Ex9BN 2P C40 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 40 A, 2-bieg.","NAB",63.2,0,63.2,8592765001337,6,18592765001334,72,28592765001331,"8536201090",0.24]
[100133,"Ex9BN 2P C50 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 50 A, 2-bieg.","NAB",101.5,0,101.5,8592765001344,6,18592765001341,72,28592765001348,"8536201090",0.24]
[100134,"Ex9BN 2P C63 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 63 A, 2-bieg.","NAB",111.8,0,111.8,8592765001351,6,18592765001358,72,28592765001355,"8536201090",0.24]
[100135,"Ex9BN 3P C1 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 1 A, 3-bieg.","NAB",103.5,0,103.5,8592765001368,4,18592765001365,48,28592765001362,"8536201090",0.36]
[100136,"Ex9BN 3P C2 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 2 A, 3-bieg.","NAB",103.5,0,103.5,8592765001375,4,18592765001372,48,28592765001379,"8536201090",0.36]
[100137,"Ex9BN 3P C3 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 3 A, 3-bieg.","NAB",103.5,0,103.5,8592765001382,4,18592765001389,48,28592765001386,"8536201090",0.36]
[100138,"Ex9BN 3P C4 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 4 A, 3-bieg.","NAB",103.5,0,103.5,8592765001399,4,18592765001396,48,28592765001393,"8536201090",0.36]
[100139,"Ex9BN 3P C6 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 6 A, 3-bieg.","NAB",77.699999999999989,0,77.699999999999989,8592765001405,4,18592765001402,48,28592765001409,"8536201090",0.36]
[100140,"Ex9BN 3P C8 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 8 A, 3-bieg.","NAB",71.5,0,71.5,8592765001412,4,18592765001419,48,28592765001416,"8536201090",0.36]
[100141,"Ex9BN 3P C10 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 10 A, 3-bieg.","NAB",71.5,0,71.5,8592765001429,4,18592765001426,48,28592765001423,"8536201090",0.36]
[100142,"Ex9BN 3P C13 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 13 A, 3-bieg.","NAB",71.5,0,71.5,8592765001436,4,18592765001433,48,28592765001430,"8536201090",0.36]
[100143,"Ex9BN 3P C16 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 16 A, 3-bieg.","NAB",61.8,0,61.8,8592765001443,4,18592765001440,48,28592765001447,"8536201090",0.36]
[100144,"Ex9BN 3P C20 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 20 A, 3-bieg.","NAB",62,0,62,8592765001450,4,18592765001457,48,28592765001454,"8536201090",0.36]
[100145,"Ex9BN 3P C25 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 25 A, 3-bieg.","NAB",62.4,0,62.4,8592765001467,4,18592765001464,48,28592765001461,"8536201090",0.36]
[100146,"Ex9BN 3P C32 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 32 A, 3-bieg.","NAB",75,0,75,8592765001474,4,18592765001471,48,28592765001478,"8536201090",0.36]
[100147,"Ex9BN 3P C40 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 40 A, 3-bieg.","NAB",95.3,0,95.3,8592765001481,4,18592765001488,48,28592765001485,"8536201090",0.36]
[100148,"Ex9BN 3P C50 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 50 A, 3-bieg.","NAB",120.1,0,120.1,8592765001498,4,18592765001495,48,28592765001492,"8536201090",0.36]
[100149,"Ex9BN 3P C63 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 63 A, 3-bieg.","NAB",152.19999999999999,0,152.19999999999999,8592765001504,4,18592765001501,48,28592765001508,"8536201090",0.36]
[100150,"Ex9BN 3PN C1 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 1 A, 3+N-bieg.","NAB",171.9,0,171.9,8592765001511,3,18592765001518,36,28592765001515,"8536201090",0.48]
[100151,"Ex9BN 3PN C2 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 2 A, 3+N-bieg.","NAB",171.9,0,171.9,8592765001528,3,18592765001525,36,28592765001522,"8536201090",0.48]
[100152,"Ex9BN 3PN C3 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 3 A, 3+N-bieg.","NAB",171.9,0,171.9,8592765001535,3,18592765001532,36,28592765001539,"8536201090",0.48]
[100153,"Ex9BN 3PN C4 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 4 A, 3+N-bieg.","NAB",176,0,176,8592765001542,3,18592765001549,36,28592765001546,"8536201090",0.48]
[100154,"Ex9BN 3PN C6 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 6 A, 3+N-bieg.","NAB",90.1,0,90.1,8592765001559,3,18592765001556,36,28592765001553,"8536201090",0.48]
[100155,"Ex9BN 3PN C8 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 8 A, 3+N-bieg.","NAB",83.899999999999991,0,83.899999999999991,8592765001566,3,18592765001563,36,28592765001560,"8536201090",0.48]
[100156,"Ex9BN 3PN C10 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 10 A, 3+N-bieg.","NAB",83.899999999999991,{"$f":"NAB","v":0},83.899999999999991,8592765001573,3,18592765001570,36,28592765001577,"8536201090",0.48]
[100157,"Ex9BN 3PN C13 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 13 A, 3+N-bieg.","NAB",83.899999999999991,0,83.899999999999991,8592765001580,3,18592765001587,36,28592765001584,"8536201090",0.48]
[100158,"Ex9BN 3PN C16 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 16 A, 3+N-bieg.","NAB",83.899999999999991,0,83.899999999999991,8592765001597,3,18592765001594,36,28592765001591,"8536201090",0.48]
[100159,"Ex9BN 3PN C20 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 20 A, 3+N-bieg.","NAB",83.899999999999991,0,83.899999999999991,8592765001603,3,18592765001600,36,28592765001607,"8536201090",0.48]
[100160,"Ex9BN 3PN C25 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 25 A, 3+N-bieg.","NAB",83.899999999999991,0,83.899999999999991,8592765001610,3,18592765001617,36,28592765001614,"8536201090",0.48]
[100161,"Ex9BN 3PN C32 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 32 A, 3+N-bieg.","NAB",88,0,88,8592765001627,3,18592765001624,36,28592765001621,"8536201090",0.48]
[100162,"Ex9BN 3PN C40 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 40 A, 3+N-bieg.","NAB",90.1,0,90.1,8592765001634,3,18592765001631,36,28592765001638,"8536201090",0.48]
[100163,"Ex9BN 3PN C50 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 50 A, 3+N-bieg.","NAB",211.2,0,211.2,8592765001641,3,18592765001648,36,28592765001645,"8536201090",0.48]
[100164,"Ex9BN 3PN C63 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 63 A, 3+N-bieg.","NAB",243.29999999999998,0,243.29999999999998,8592765001658,3,18592765001655,36,28592765001652,"8536201090",0.48]
[100165,"Ex9BN 4P C1 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 1 A, 4-bieg.","NAB",194.6,0,194.6,8592765001665,3,18592765001662,36,28592765001669,"8536201090",0.48]
[100166,"Ex9BN 4P C2 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 2 A, 4-bieg.","NAB",194.6,0,194.6,8592765001672,3,18592765001679,36,28592765001676,"8536201090",0.48]
[100167,"Ex9BN 4P C3 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 3 A, 4-bieg.","NAB",194.6,0,194.6,8592765001689,3,18592765001686,36,28592765001683,"8536201090",0.48]
[100168,"Ex9BN 4P C4 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 4 A, 4-bieg.","NAB",189.5,0,189.5,8592765001696,3,18592765001693,36,28592765001690,"8536201090",0.48]
[100169,"Ex9BN 4P C6 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 6 A, 4-bieg.","NAB",97.3,0,97.3,8592765001702,3,18592765001709,36,28592765001706,"8536201090",0.48]
[100170,"Ex9BN 4P C8 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 8 A, 4-bieg.","NAB",88,0,88,8592765001719,3,18592765001716,36,28592765001713,"8536201090",0.48]
[100171,"Ex9BN 4P C10 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 10 A, 4-bieg.","NAB",88,0,88,8592765001726,3,18592765001723,36,28592765001720,"8536201090",0.48]
[100172,"Ex9BN 4P C13 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 13 A, 4-bieg.","NAB",88,0,88,8592765001733,3,18592765001730,36,28592765001737,"8536201090",0.48]
[100173,"Ex9BN 4P C16 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 16 A, 4-bieg.","NAB",88,0,88,8592765001740,3,18592765001747,36,28592765001744,"8536201090",0.48]
[100174,"Ex9BN 4P C20 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 20 A, 4-bieg.","NAB",88,0,88,8592765001757,3,18592765001754,36,28592765001751,"8536201090",0.48]
[100175,"Ex9BN 4P C25 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 25 A, 4-bieg.","NAB",88,0,88,8592765001764,3,18592765001761,36,28592765001768,"8536201090",0.48]
[100176,"Ex9BN 4P C32 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 32 A, 4-bieg.","NAB",94.199999999999989,0,94.199999999999989,8592765001771,3,18592765001778,36,28592765001775,"8536201090",0.48]
[100177,"Ex9BN 4P C40 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 40 A, 4-bieg.","NAB",97.3,0,97.3,8592765001788,3,18592765001785,36,28592765001782,"8536201090",0.48]
[100178,"Ex9BN 4P C50 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 50 A, 4-bieg.","NAB",220.5,0,220.5,8592765001795,3,18592765001792,36,28592765001799,"8536201090",0.48]
[100179,"Ex9BN 4P C63 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka C, 63 A, 4-bieg.","NAB",210.2,0,210.2,8592765001801,3,18592765001808,36,28592765001805,"8536201090",0.48]
[100180,"Ex9BN 1P D1 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 1 A, 1-bieg.","NAB",31.900000000000002,0,31.900000000000002,8592765001818,12,18592765001815,144,28592765001812,"8536201090",0.12]
[100181,"Ex9BN 1P D2 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 2 A, 1-bieg.","NAB",31.900000000000002,0,31.900000000000002,8592765001825,12,18592765001822,144,28592765001829,"8536201090",0.12]
[100182,"Ex9BN 1P D3 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 3 A, 1-bieg.","NAB",31.900000000000002,0,31.900000000000002,8592765001832,12,18592765001839,144,28592765001836,"8536201090",0.12]
[100183,"Ex9BN 1P D4 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 4 A, 1-bieg.","NAB",31.900000000000002,0,31.900000000000002,8592765001849,12,18592765001846,144,28592765001843,"8536201090",0.12]
[100184,"Ex9BN 1P D6 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 6 A, 1-bieg.","NAB",20.700000000000003,0,20.700000000000003,8592765001856,12,18592765001853,144,28592765001850,"8536201090",0.12]
[100185,"Ex9BN 1P D8 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 8 A, 1-bieg.","NAB",20.400000000000002,0,20.400000000000002,8592765001863,12,18592765001860,144,28592765001867,"8536201090",0.12]
[100186,"Ex9BN 1P D10 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 10 A, 1-bieg.","NAB",20.400000000000002,0,20.400000000000002,8592765001870,12,18592765001877,144,28592765001874,"8536201090",0.12]
[100187,"Ex9BN 1P D13 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 13 A, 1-bieg.","NAB",20.400000000000002,0,20.400000000000002,8592765001887,12,18592765001884,144,28592765001881,"8536201090",0.12]
[100188,"Ex9BN 1P D16 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 16 A, 1-bieg.","NAB",20.400000000000002,0,20.400000000000002,8592765001894,12,18592765001891,144,28592765001898,"8536201090",0.12]
[100189,"Ex9BN 1P D20 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 20 A, 1-bieg.","NAB",20.400000000000002,0,20.400000000000002,8592765001900,12,18592765001907,144,28592765001904,"8536201090",0.12]
[100190,"Ex9BN 1P D25 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 25 A, 1-bieg.","NAB",20.100000000000001,0,20.100000000000001,8592765001917,12,18592765001914,144,28592765001911,"8536201090",0.12]
[100191,"Ex9BN 1P D32 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 32 A, 1-bieg.","NAB",20.8,0,20.8,8592765001924,12,18592765001921,144,28592765001928,"8536201090",0.12]
[100192,"Ex9BN 1P D40 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 40 A, 1-bieg.","NAB",21.3,0,{"$f":"E471*(1-F471)","v":21.3},8592765001931,12,18592765001938,144,28592765001935,"8536201090",0.12]
[100193,"Ex9BN 1P D50 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 50 A, 1-bieg.","NAB",38.200000000000003,0,38.200000000000003,8592765001948,12,18592765001945,144,28592765001942,"8536201090",0.12]
[100194,"Ex9BN 1P D63 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 63 A, 1-bieg.","NAB",38.200000000000003,0,38.200000000000003,8592765001955,12,18592765001952,144,28592765001959,"8536201090",0.12]
[100195,"Ex9BN 1PN D1 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 1 A, 1+N-bieg.","NAB",38.200000000000003,0,38.200000000000003,8592765001962,6,18592765001969,72,28592765001966,"8536201090",0.24]
[100196,"Ex9BN 1PN D2 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 2 A, 1+N-bieg.","NAB",67.3,0,67.3,8592765001979,6,18592765001976,72,28592765001973,"8536201090",0.24]
[100197,"Ex9BN 1PN D3 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 3 A, 1+N-bieg.","NAB",62.1,0,62.1,8592765001986,6,18592765001983,72,28592765001980,"8536201090",0.24]
[100198,"Ex9BN 1PN D4 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 4 A, 1+N-bieg.","NAB",62.1,0,62.1,8592765001993,6,18592765001990,72,28592765001997,"8536201090",0.24]
[100199,"Ex9BN 1PN D6 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 6 A, 1+N-bieg.","NAB",59,0,59,8592765002006,6,18592765002003,72,28592765002000,"8536201090",0.24]
[100200,"Ex9BN 1PN D8 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 8 A, 1+N-bieg.","NAB",46.7,0,46.7,8592765002013,6,18592765002010,72,28592765002017,"8536201090",0.24]
[100201,"Ex9BN 1PN D10 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 10 A, 1+N-bieg.","NAB",46.7,0,46.7,8592765002020,6,18592765002027,72,28592765002024,"8536201090",0.24]
[100202,"Ex9BN 1PN D13 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 13 A, 1+N-bieg.","NAB",46.7,0,46.7,8592765002037,6,18592765002034,72,28592765002031,"8536201090",0.24]
[100203,"Ex9BN 1PN D16 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 16 A, 1+N-bieg.","NAB",46.7,0,46.7,8592765002044,6,18592765002041,72,28592765002048,"8536201090",0.24]
[100204,"Ex9BN 1PN D20 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 20 A, 1+N-bieg.","NAB",46.7,0,46.7,8592765002051,6,18592765002058,72,28592765002055,"8536201090",0.24]
[100205,"Ex9BN 1PN D25 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 25 A, 1+N-bieg.","NAB",46.7,0,46.7,8592765002068,6,18592765002065,72,28592765002062,"8536201090",0.24]
[100206,"Ex9BN 1PN D32 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 32 A, 1+N-bieg.","NAB",59,0,59,8592765002075,6,18592765002072,72,28592765002079,"8536201090",0.24]
[100207,"Ex9BN 1PN D40 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 40 A, 1+N-bieg.","NAB",62.1,0,62.1,8592765002082,6,18592765002089,72,28592765002086,"8536201090",0.24]
[100208,"Ex9BN 1PN D50 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 50 A, 1+N-bieg.","NAB",87,0,87,8592765002099,6,18592765002096,72,28592765002093,"8536201090",0.24]
[100209,"Ex9BN 1PN D63 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 63 A, 1+N-bieg.","NAB",87,0,87,8592765002105,6,18592765002102,72,28592765002109,"8536201090",0.24]
[100210,"Ex9BN 2P D1 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 1 A, 2-bieg.","NAB",83.899999999999991,0,83.899999999999991,8592765002112,6,18592765002119,72,28592765002116,"8536201090",0.24]
[100211,"Ex9BN 2P D2 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 2 A, 2-bieg.","NAB",83.899999999999991,0,83.899999999999991,8592765002129,6,18592765002126,72,28592765002123,"8536201090",0.24]
[100212,"Ex9BN 2P D3 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 3 A, 2-bieg.","NAB",83.899999999999991,0,83.899999999999991,8592765002136,6,18592765002133,72,28592765002130,"8536201090",0.24]
[100213,"Ex9BN 2P D4 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 4 A, 2-bieg.","NAB",74.599999999999994,0,74.599999999999994,8592765002143,6,18592765002140,72,28592765002147,"8536201090",0.24]
[100214,"Ex9BN 2P D6 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 6 A, 2-bieg.","NAB",60.1,0,60.1,8592765002150,6,18592765002157,72,28592765002154,"8536201090",0.24]
[100215,"Ex9BN 2P D8 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 8 A, 2-bieg.","NAB",52.800000000000004,0,52.800000000000004,8592765002167,6,18592765002164,72,28592765002161,"8536201090",0.24]
[100216,"Ex9BN 2P D10 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 10 A, 2-bieg.","NAB",52.800000000000004,0,52.800000000000004,8592765002174,6,18592765002171,72,28592765002178,"8536201090",0.24]
[100217,"Ex9BN 2P D13 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 13 A, 2-bieg.","NAB",52.800000000000004,0,52.800000000000004,8592765002181,6,18592765002188,72,28592765002185,"8536201090",0.24]
[100218,"Ex9BN 2P D16 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 16 A, 2-bieg.","NAB",52.800000000000004,0,52.800000000000004,8592765002198,6,18592765002195,72,28592765002192,"8536201090",0.24]
[100219,"Ex9BN 2P D20 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 20 A, 2-bieg.","NAB",52.800000000000004,0,52.800000000000004,8592765002204,6,18592765002201,72,28592765002208,"8536201090",0.24]
[100220,"Ex9BN 2P D25 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 25 A, 2-bieg.","NAB",52.800000000000004,{"$f":"NAB","v":0},52.800000000000004,8592765002211,6,18592765002218,72,28592765002215,"8536201090",0.24]
[100221,"Ex9BN 2P D32 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 32 A, 2-bieg.","NAB",58,{"$f":"NAB","v":0},58,8592765002228,6,18592765002225,72,28592765002222,"8536201090",0.24]
[100222,"Ex9BN 2P D40 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 40 A, 2-bieg.","NAB",59,{"$f":"NAB","v":0},59,8592765002235,6,18592765002232,72,28592765002239,"8536201090",0.24]
[100223,"Ex9BN 2P D50 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 50 A, 2-bieg.","NAB",69.399999999999991,{"$f":"NAB","v":0},69.399999999999991,8592765002242,6,18592765002249,72,28592765002246,"8536201090",0.24]
[100224,"Ex9BN 2P D63 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 63 A, 2-bieg.","NAB",69.399999999999991,{"$f":"NAB","v":0},69.399999999999991,8592765002259,6,18592765002256,72,28592765002253,"8536201090",0.24]
[100225,"Ex9BN 3P D1 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 1 A, 3-bieg.","NAB",118,{"$f":"NAB","v":0},118,8592765002266,4,18592765002263,48,28592765002260,"8536201090",0.36]
[100226,"Ex9BN 3P D2 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 2 A, 3-bieg.","NAB",118,0,118,8592765002273,4,18592765002270,48,28592765002277,"8536201090",0.36]
[100227,"Ex9BN 3P D3 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 3 A, 3-bieg.","NAB",118,0,118,8592765002280,4,18592765002287,48,28592765002284,"8536201090",0.36]
[100228,"Ex9BN 3P D4 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 4 A, 3-bieg.","NAB",111.8,0,111.8,8592765002297,4,18592765002294,48,28592765002291,"8536201090",0.36]
[100229,"Ex9BN 3P D6 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 6 A, 3-bieg.","NAB",81.8,0,81.8,8592765002303,4,18592765002300,48,28592765002307,"8536201090",0.36]
[100230,"Ex9BN 3P D8 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 8 A, 3-bieg.","NAB",81.8,0,81.8,8592765002310,4,18592765002317,48,28592765002314,"8536201090",0.36]
[100231,"Ex9BN 3P D10 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 10 A, 3-bieg.","NAB",84.899999999999991,0,84.899999999999991,8592765002327,4,18592765002324,48,28592765002321,"8536201090",0.36]
[100232,"Ex9BN 3P D13 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 13 A, 3-bieg.","NAB",74.599999999999994,0,74.599999999999994,8592765002334,4,18592765002331,48,28592765002338,"8536201090",0.36]
[100233,"Ex9BN 3P D16 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 16 A, 3-bieg.","NAB",74.599999999999994,0,74.599999999999994,8592765002341,4,18592765002348,48,28592765002345,"8536201090",0.36]
[100234,"Ex9BN 3P D20 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 20 A, 3-bieg.","NAB",74.599999999999994,0,74.599999999999994,8592765002358,4,18592765002355,48,28592765002352,"8536201090",0.36]
[100235,"Ex9BN 3P D25 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 25 A, 3-bieg.","NAB",73.5,0,73.5,8592765002365,4,18592765002362,48,28592765002369,"8536201090",0.36]
[100236,"Ex9BN 3P D32 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 32 A, 3-bieg.","NAB",65.3,0,65.3,8592765002372,4,18592765002379,48,28592765002376,"8536201090",0.36]
[100237,"Ex9BN 3P D40 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 40 A, 3-bieg.","NAB",68.399999999999991,0,68.399999999999991,8592765002389,4,18592765002386,48,28592765002383,"8536201090",0.36]
[100238,"Ex9BN 3P D50 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 50 A, 3-bieg.","NAB",135.6,0,135.6,8592765002396,4,18592765002393,48,28592765002390,"8536201090",0.36]
[100239,"Ex9BN 3P D63 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 63 A, 3-bieg.","NAB",135.6,0,135.6,8592765002402,4,18592765002409,48,28592765002406,"8536201090",0.36]
[100240,"Ex9BN 3PN D1 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 1 A, 3+N-bieg.","NAB",181.2,0,181.2,8592765002419,3,18592765002416,36,28592765002413,"8536201090",0.48]
[100241,"Ex9BN 3PN D2 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 2 A, 3+N-bieg.","NAB",181.2,0,181.2,8592765002426,3,18592765002423,36,28592765002420,"8536201090",0.48]
[100242,"Ex9BN 3PN D3 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 3 A, 3+N-bieg.","NAB",181.2,0,181.2,8592765002433,3,18592765002430,36,28592765002437,"8536201090",0.48]
[100243,"Ex9BN 3PN D4 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 4 A, 3+N-bieg.","NAB",181.2,0,181.2,8592765002440,3,18592765002447,36,28592765002444,"8536201090",0.48]
[100244,"Ex9BN 3PN D6 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 6 A, 3+N-bieg.","NAB",86,0,86,8592765002457,3,18592765002454,36,28592765002451,"8536201090",0.48]
[100245,"Ex9BN 3PN D8 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 8 A, 3+N-bieg.","NAB",76.599999999999994,0,76.599999999999994,8592765002464,3,18592765002461,36,28592765002468,"8536201090",0.48]
[100246,"Ex9BN 3PN D10 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 10 A, 3+N-bieg.","NAB",76.599999999999994,0,76.599999999999994,8592765002471,3,18592765002478,36,28592765002475,"8536201090",0.48]
[100247,"Ex9BN 3PN D13 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 13 A, 3+N-bieg.","NAB",76.599999999999994,0,76.599999999999994,8592765002488,3,18592765002485,36,28592765002482,"8536201090",0.48]
[100248,"Ex9BN 3PN D16 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 16 A, 3+N-bieg.","NAB",76.599999999999994,{"$f":"NAB","v":0},76.599999999999994,8592765002495,3,18592765002492,36,28592765002499,"8536201090",0.48]
[100249,"Ex9BN 3PN D20 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 20 A, 3+N-bieg.","NAB",76.599999999999994,0,76.599999999999994,8592765002501,3,18592765002508,36,28592765002505,"8536201090",0.48]
[100250,"Ex9BN 3PN D25 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 25 A, 3+N-bieg.","NAB",76.599999999999994,0,76.599999999999994,8592765002518,3,18592765002515,36,28592765002512,"8536201090",0.48]
[100251,"Ex9BN 3PN D32 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 32 A, 3+N-bieg.","NAB",82.8,0,82.8,8592765002525,3,18592765002522,36,28592765002529,"8536201090",0.48]
[100252,"Ex9BN 3PN D40 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 40 A, 3+N-bieg.","NAB",86,0,86,8592765002532,3,18592765002539,36,28592765002536,"8536201090",0.48]
[100253,"Ex9BN 3PN D50 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 50 A, 3+N-bieg.","NAB",211.2,0,211.2,8592765002549,3,18592765002546,36,28592765002543,"8536201090",0.48]
[100254,"Ex9BN 3PN D63 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 63 A, 3+N-bieg.","NAB",211.2,0,211.2,8592765002556,3,18592765002553,36,28592765002550,"8536201090",0.48]
[100255,"Ex9BN 4P D1 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 1 A, 4-bieg.","NAB",216.4,0,216.4,8592765002563,3,18592765002560,36,28592765002567,"8536201090",0.48]
[100256,"Ex9BN 4P D2 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 2 A, 4-bieg.","NAB",216.4,0,{"$f":"E535*(1-F535)","v":216.4},8592765002570,3,18592765002577,36,28592765002574,"8536201090",0.48]
[100257,"Ex9BN 4P D3 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 3 A, 4-bieg.","NAB",216.4,0,216.4,8592765002587,3,18592765002584,36,28592765002581,"8536201090",0.48]
[100258,"Ex9BN 4P D4 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 4 A, 4-bieg.","NAB",216.4,0,216.4,8592765002594,3,18592765002591,36,28592765002598,"8536201090",0.48]
[100259,"Ex9BN 4P D6 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 6 A, 4-bieg.","NAB",107.69999999999999,0,107.69999999999999,8592765002600,3,18592765002607,36,28592765002604,"8536201090",0.48]
[100260,"Ex9BN 4P D8 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 8 A, 4-bieg.","NAB",107.69999999999999,0,107.69999999999999,8592765002617,3,18592765002614,36,28592765002611,"8536201090",0.48]
[100261,"Ex9BN 4P D10 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 10 A, 4-bieg.","NAB",107.69999999999999,0,107.69999999999999,8592765002624,3,18592765002621,36,28592765002628,"8536201090",0.48]
[100262,"Ex9BN 4P D13 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 13 A, 4-bieg.","NAB",107.69999999999999,0,107.69999999999999,8592765002631,3,18592765002638,36,28592765002635,"8536201090",0.48]
[100263,"Ex9BN 4P D16 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 16 A, 4-bieg.","NAB",107.69999999999999,0,107.69999999999999,8592765002648,3,18592765002645,36,28592765002642,"8536201090",0.48]
[100264,"Ex9BN 4P D20 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 20 A, 4-bieg.","NAB",107.69999999999999,0,107.69999999999999,8592765002655,3,18592765002652,36,28592765002659,"8536201090",0.48]
[100265,"Ex9BN 4P D25 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 25 A, 4-bieg.","NAB",107.69999999999999,0,107.69999999999999,8592765002662,3,18592765002669,36,28592765002666,"8536201090",0.48]
[100266,"Ex9BN 4P D32 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 32 A, 4-bieg.","NAB",103.5,0,103.5,8592765002679,3,18592765002676,36,28592765002673,"8536201090",0.48]
[100267,"Ex9BN 4P D40 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 40 A, 4-bieg.","NAB",102.5,0,102.5,8592765002686,3,18592765002683,36,28592765002680,"8536201090",0.48]
[100268,"Ex9BN 4P D50 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 50 A, 4-bieg.","NAB",220.5,0,220.5,8592765002693,3,18592765002690,36,28592765002697,"8536201090",0.48]
[100269,"Ex9BN 4P D63 ","Wył. nadpr. 6 kA, ch-ka D, 63 A, 4-bieg.","NAB",220.5,0,220.5,8592765002709,3,18592765002706,36,28592765002703,"8536201090",0.48]
[null,null,null,null,""]
["Wyłącznik nadprądowy typu slim Ex9B40J,6 kA"]
[110719,"Ex9B40J 1P B1","Wyłącznik nadprądowy typu slim,6 kA, charakterystyka B, 1 A, 1-bieg.","NAAB",30.430000000000003,{"$f":"_xlfn.SINGLE(NAAB)","v":0},{"$f":"E551*(1-F551)","v":30.430000000000003},8592765107190,16,18592765107197,192,28592765107194,8536201090,8.5999999999999993E-2]
[110720,"Ex9B40J 1P B2","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka B, 2 A, 1-bieg.","NAAB",30.430000000000003,0,{"$f":"E552*(1-F552)","v":30.430000000000003},8592765107206,16,18592765107203,192,28592765107200,8536201090,8.6999999999999994E-2]
[110721,"Ex9B40J 1P B3","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka B, 3 A, 1-bieg.","NAAB",30.430000000000003,0,30.430000000000003,8592765107213,16,18592765107210,192,28592765107217,8536201090,8.6999999999999994E-2]
[110722,"Ex9B40J 1P B4","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka B, 4 A, 1-bieg.","NAAB",30.430000000000003,0,30.430000000000003,8592765107220,16,18592765107227,192,28592765107224,8536201090,8.5999999999999993E-2]
[110723,"Ex9B40J 1P B6","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka B, 6 A, 1-bieg.","NAAB",16.899999999999999,0,16.899999999999999,8592765107237,16,18592765107234,192,28592765107231,8536201090,8.6999999999999994E-2]
[110724,"Ex9B40J 1P B10","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka B, 10 A, 1-bieg.","NAAB",13.39,0,13.39,8592765107244,16,18592765107241,192,28592765107248,8536201090,8.5000000000000006E-2]
[110725,"Ex9B40J 1P B16","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka B, 16 A, 1-bieg.","NAAB",12.15,0,12.15,8592765107251,16,18592765107258,192,28592765107255,8536201090,8.4000000000000005E-2]
[110726,"Ex9B40J 1P B20","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka B, 20 A, 1-bieg.","NAAB",14.1,0,14.1,8592765107268,16,18592765107265,192,28592765107262,8536201090,8.5999999999999993E-2]
[110727,"Ex9B40J 1P B25","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka B, 25 A, 1-bieg.","NAAB",17.600000000000001,0,17.600000000000001,8592765107275,16,18592765107272,192,28592765107279,8536201090,8.5999999999999993E-2]
[110728,"Ex9B40J 1P B32","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka B, 32 A, 1-bieg.","NAAB",18.700000000000003,0,18.700000000000003,8592765107282,16,18592765107289,192,28592765107286,8536201090,8.5999999999999993E-2]
[110729,"Ex9B40J 1P B40","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka B, 40 A, 1-bieg.","NAAB",22.6,0,22.6,8592765107299,16,18592765107296,192,28592765107293,8536201090,8.6999999999999994E-2]
[110730,"Ex9B40J 2P B1","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka B, 1 A, 2-bieg.","NAAB",80.8,0,80.8,8592765107305,8,18592765107302,96,28592765107309,8536201090,0.17299999999999999]
[110731,"Ex9B40J 2P B2","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka B, 2 A, 2-bieg.","NAAB",80.8,0,80.8,8592765107312,8,18592765107319,96,28592765107316,8536201090,0.17499999999999999]
[110732,"Ex9B40J 2P B3","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka B, 3 A, 2-bieg.","NAAB",70.399999999999991,0,70.399999999999991,8592765107329,8,18592765107326,96,28592765107323,8536201090,0.17499999999999999]
[110733,"Ex9B40J 2P B4","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka B, 4 A, 2-bieg.","NAAB",70.399999999999991,0,70.399999999999991,8592765107336,8,18592765107333,96,28592765107330,8536201090,0.17299999999999999]
[110734,"Ex9B40J 2P B6","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka B, 6 A, 2-bieg.","NAAB",67.3,0,67.3,8592765107343,8,18592765107340,96,28592765107347,8536201090,0.17499999999999999]
[110735,"Ex9B40J 2P B10","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka B, 10 A, 2-bieg.","NAAB",54.9,0,54.9,8592765107350,8,18592765107357,96,28592765107354,8536201090,0.17100000000000001]
[110736,"Ex9B40J 2P B16","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka B, 16 A, 2-bieg.","NAAB",54.9,0,54.9,8592765107367,8,18592765107364,96,28592765107361,8536201090,0.16900000000000001]
[110737,"Ex9B40J 2P B20","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka B, 20 A, 2-bieg.","NAAB",58,0,58,8592765107374,8,18592765107371,96,28592765107378,8536201090,0.17299999999999999]
[110738,"Ex9B40J 2P B25","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka B, 25 A, 2-bieg.","NAAB",54.9,0,54.9,8592765107381,8,18592765107388,96,28592765107385,8536201090,0.17299999999999999]
[110739,"Ex9B40J 2P B32","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka B, 32 A, 2-bieg.","NAAB",64.199999999999989,0,64.199999999999989,8592765107398,8,18592765107395,96,28592765107392,8536201090,0.17299999999999999]
[110740,"Ex9B40J 2P B40","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka B, 40 A, 2-bieg.","NAAB",63.2,0,63.2,8592765107404,8,18592765107401,96,28592765107408,8536201090,0.17499999999999999]
[110741,"Ex9B40J 3P B1","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka B, 1 A, 3-bieg.","NAAB",112.89999999999999,0,112.89999999999999,8592765107411,5,18592765107418,60,28592765107415,8536201090,0.25800000000000001]
[110742,"Ex9B40J 3P B2","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka B, 2 A, 3-bieg.","NAAB",112.89999999999999,0,112.89999999999999,8592765107428,5,18592765107425,60,28592765107422,8536201090,0.26100000000000001]
[110743,"Ex9B40J 3P B3","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka B, 3 A, 3-bieg.","NAAB",112.89999999999999,0,112.89999999999999,8592765107435,5,18592765107432,60,28592765107439,8536201090,0.26100000000000001]
[110744,"Ex9B40J 3P B4","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka B, 4 A, 3-bieg.","NAAB",106.69999999999999,0,106.69999999999999,8592765107442,5,18592765107449,60,28592765107446,8536201090,0.25800000000000001]
[110745,"Ex9B40J 3P B6","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka B, 6 A, 3-bieg.","NAAB",71.5,0,71.5,8592765107459,5,18592765107456,60,28592765107453,8536201090,0.26100000000000001]
[110746,"Ex9B40J 3P B10","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka B, 10 A, 3-bieg.","NAAB",66.3,0,66.3,8592765107466,5,18592765107463,60,28592765107460,8536201090,0.255]
[110747,"Ex9B40J 3P B16","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka B, 16 A, 3-bieg.","NAAB",51.6,0,51.6,8592765107473,5,18592765107470,60,28592765107477,8536201090,0.252]
[110748,"Ex9B40J 3P B20","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka B, 20 A, 3-bieg.","NAAB",56,0,56,8592765107480,5,18592765107487,60,28592765107484,8536201090,0.25800000000000001]
[110749,"Ex9B40J 3P B25","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka B, 25 A, 3-bieg.","NAAB",56.5,0,56.5,8592765107497,5,18592765107494,60,28592765107491,8536201090,0.25800000000000001]
[110750,"Ex9B40J 3P B32","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka B, 32 A, 3-bieg.","NAAB",72.400000000000006,0,72.400000000000006,8592765107503,5,18592765107500,60,28592765107507,8536201090,0.25800000000000001]
[110751,"Ex9B40J 3P B40","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka B, 40 A, 3-bieg.","NAAB",86,0,86,8592765107510,5,18592765107517,60,28592765107514,8536201090,0.26100000000000001]
[110752,"Ex9B40J 4P B1","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka B, 1 A, 4-bieg.","NAAB",189.5,0,189.5,8592765107527,4,18592765107524,48,28592765107521,8536201090,0.34399999999999997]
[110753,"Ex9B40J 4P B2","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka B, 2 A, 4-bieg.","NAAB",189.5,0,189.5,8592765107534,4,18592765107531,48,28592765107538,8536201090,0.34799999999999998]
[110754,"Ex9B40J 4P B3","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka B, 3 A, 4-bieg.","NAAB",189.5,0,189.5,8592765107541,4,18592765107548,48,28592765107545,8536201090,0.34799999999999998]
[110755,"Ex9B40J 4P B4","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka B, 4 A, 4-bieg.","NAAB",194.6,0,194.6,8592765107558,4,18592765107555,48,28592765107552,8536201090,0.34399999999999997]
[110756,"Ex9B40J 4P B6","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka B, 6 A, 4-bieg.","NAAB",97.3,0,97.3,8592765107565,4,18592765107562,48,28592765107569,8536201090,0.34799999999999998]
[110757,"Ex9B40J 4P B10","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka B, 10 A, 4-bieg.","NAAB",92.199999999999989,0,92.199999999999989,8592765107572,4,18592765107579,48,28592765107576,8536201090,0.34]
[110758,"Ex9B40J 4P B16","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka B, 16 A, 4-bieg.","NAAB",90.1,0,90.1,8592765107589,4,18592765107586,48,28592765107583,8536201090,0.33600000000000002]
[110759,"Ex9B40J 4P B20","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka B, 20 A, 4-bieg.","NAAB",92.199999999999989,0,92.199999999999989,8592765107596,4,18592765107593,48,28592765107590,8536201090,0.34399999999999997]
[110760,"Ex9B40J 4P B25","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka B, 25 A, 4-bieg.","NAAB",92.199999999999989,0,92.199999999999989,8592765107602,4,18592765107609,48,28592765107606,8536201090,0.34399999999999997]
[110761,"Ex9B40J 4P B32","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka B, 32 A, 4-bieg.","NAAB",99.399999999999991,0,99.399999999999991,8592765107619,4,18592765107616,48,28592765107613,8536201090,0.34399999999999997]
[110762,"Ex9B40J 4P B40","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka B, 40 A, 4-bieg.","NAAB",102.5,0,102.5,8592765107626,4,18592765107623,48,28592765107620,8536201090,0.34799999999999998]
[110763,"Ex9B40J 1P C1","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka C, 1 A, 1-bieg.","NAAB",26.900000000000002,0,26.900000000000002,8592765107633,16,18592765107630,192,28592765107637,8536201090,8.5999999999999993E-2]
[110764,"Ex9B40J 1P C2","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka C, 2 A, 1-bieg.","NAAB",26.900000000000002,0,26.900000000000002,8592765107640,16,18592765107647,192,28592765107644,8536201090,8.6999999999999994E-2]
[110765,"Ex9B40J 1P C3","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka C, 3 A, 1-bieg.","NAAB",26.900000000000002,0,26.900000000000002,8592765107657,16,18592765107654,192,28592765107651,8536201090,8.6999999999999994E-2]
[110766,"Ex9B40J 1P C4","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka C, 4 A, 1-bieg.","NAAB",26.900000000000002,0,26.900000000000002,8592765107664,16,18592765107661,192,28592765107668,8536201090,8.5999999999999993E-2]
[110767,"Ex9B40J 1P C6","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka C, 6 A, 1-bieg.","NAAB",20.8,0,20.8,8592765107671,16,18592765107678,192,28592765107675,8536201090,8.6999999999999994E-2]
[110768,"Ex9B40J 1P C10","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka C, 10 A, 1-bieg.","NAAB",18.5,0,18.5,8592765107688,16,18592765107685,192,28592765107682,8536201090,8.5000000000000006E-2]
[110769,"Ex9B40J 1P C16","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka C, 16 A, 1-bieg.","NAAB",16.900000000000002,0,16.900000000000002,8592765107695,16,18592765107692,192,28592765107699,8536201090,8.4000000000000005E-2]
[110770,"Ex9B40J 1P C20","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka C, 20 A, 1-bieg.","NAAB",18,0,18,8592765107701,16,18592765107708,192,28592765107705,8536201090,8.5999999999999993E-2]
[110771,"Ex9B40J 1P C25","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka C, 25 A, 1-bieg.","NAAB",18.400000000000002,0,18.400000000000002,8592765107718,16,18592765107715,192,28592765107712,8536201090,8.5999999999999993E-2]
[110772,"Ex9B40J 1P C32","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka C, 32 A, 1-bieg.","NAAB",20.8,0,20.8,8592765107725,16,18592765107722,192,28592765107729,8536201090,8.5999999999999993E-2]
[110773,"Ex9B40J 1P C40","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka C, 40 A, 1-bieg.","NAAB",25,0,25,8592765107732,16,18592765107739,192,28592765107736,8536201090,8.6999999999999994E-2]
[110774,"Ex9B40J 2P C1","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka C, 1 A, 2-bieg.","NAAB",94.199999999999989,0,94.199999999999989,8592765107749,8,18592765107746,96,28592765107743,8536201090,0.17299999999999999]
[110775,"Ex9B40J 2P C2","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka C, 2 A, 2-bieg.","NAAB",79.699999999999989,0,79.699999999999989,8592765107756,8,18592765107753,96,28592765107750,8536201090,0.17499999999999999]
[110776,"Ex9B40J 2P C3","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka C, 3 A, 2-bieg.","NAAB",79.699999999999989,0,79.699999999999989,8592765107763,8,18592765107760,96,28592765107767,8536201090,0.17499999999999999]
[110777,"Ex9B40J 2P C4","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka C, 4 A, 2-bieg.","NAAB",79.699999999999989,0,79.699999999999989,8592765107770,8,18592765107777,96,28592765107774,8536201090,0.17299999999999999]
[110778,"Ex9B40J 2P C6","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka C, 6 A, 2-bieg.","NAAB",67.3,0,67.3,8592765107787,8,18592765107784,96,28592765107781,8536201090,0.17499999999999999]
[110779,"Ex9B40J 2P C10","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka C, 10 A, 2-bieg.","NAAB",54.9,0,54.9,8592765107794,8,18592765107791,96,28592765107798,8536201090,0.17100000000000001]
[110780,"Ex9B40J 2P C16","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka C, 16 A, 2-bieg.","NAAB",54.9,0,54.9,8592765107800,8,18592765107807,96,28592765107804,8536201090,0.16900000000000001]
[110781,"Ex9B40J 2P C20","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka C, 20 A, 2-bieg.","NAAB",54.9,0,54.9,8592765107817,8,18592765107814,96,28592765107811,8536201090,0.17299999999999999]
[110782,"Ex9B40J 2P C25","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka C, 25 A, 2-bieg.","NAAB",54.9,0,54.9,8592765107824,8,18592765107821,96,28592765107828,8536201090,0.17299999999999999]
[110783,"Ex9B40J 2P C32","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka C, 32 A, 2-bieg.","NAAB",61.1,{"$f":"_xlfn.SINGLE(NAAB)","v":0},61.1,8592765107831,8,18592765107838,96,28592765107835,8536201090,0.17299999999999999]
[110784,"Ex9B40J 2P C40","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka C, 40 A, 2-bieg.","NAAB",63.2,0,{"$f":"E616*(1-F616)","v":63.2},8592765107848,8,18592765107845,96,28592765107842,8536201090,0.17499999999999999]
[110785,"Ex9B40J 3P C1","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka C, 1 A, 3-bieg.","NAAB",103.5,0,103.5,8592765107855,5,18592765107852,60,28592765107859,8536201090,0.25800000000000001]
[110786,"Ex9B40J 3P C2","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka C, 2 A, 3-bieg.","NAAB",103.5,0,103.5,8592765107862,5,18592765107869,60,28592765107866,8536201090,0.26100000000000001]
[110787,"Ex9B40J 3P C3","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka C, 3 A, 3-bieg.","NAAB",103.5,0,103.5,8592765107879,5,18592765107876,60,28592765107873,8536201090,0.26100000000000001]
[110788,"Ex9B40J 3P C4","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka C, 4 A, 3-bieg.","NAAB",103.5,0,103.5,8592765107886,5,18592765107883,60,28592765107880,8536201090,0.25800000000000001]
[110789,"Ex9B40J 3P C6","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka C, 6 A, 3-bieg.","NAAB",77.699999999999989,0,77.699999999999989,8592765107893,5,18592765107890,60,28592765107897,8536201090,0.26100000000000001]
[110790,"Ex9B40J 3P C10","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka C, 10 A, 3-bieg.","NAAB",71.5,0,71.5,8592765107909,5,18592765107906,60,28592765107903,8536201090,0.255]
[110791,"Ex9B40J 3P C16","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka C, 16 A, 3-bieg.","NAAB",61.8,0,61.8,8592765107916,5,18592765107913,60,28592765107910,8536201090,0.252]
[110792,"Ex9B40J 3P C20","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka C, 20 A, 3-bieg.","NAAB",62,0,62,8592765107923,5,18592765107920,60,28592765107927,8536201090,0.25800000000000001]
[110793,"Ex9B40J 3P C25","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka C, 25 A, 3-bieg.","NAAB",62.4,0,62.4,8592765107930,5,18592765107937,60,28592765107934,8536201090,0.25800000000000001]
[110794,"Ex9B40J 3P C32","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka C, 32 A, 3-bieg.","NAAB",75,0,75,8592765107947,5,18592765107944,60,28592765107941,8536201090,0.25800000000000001]
[110795,"Ex9B40J 3P C40","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka C, 40 A, 3-bieg.","NAAB",95.3,0,95.3,8592765107954,5,18592765107951,60,28592765107958,8536201090,0.26100000000000001]
[110796,"Ex9B40J 4P C1","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka C, 1 A, 4-bieg.","NAAB",194.6,0,194.6,8592765107961,4,18592765107968,48,28592765107965,8536201090,0.34399999999999997]
[110797,"Ex9B40J 4P C2","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka C, 2 A, 4-bieg.","NAAB",194.6,0,194.6,8592765107978,4,18592765107975,48,28592765107972,8536201090,0.34799999999999998]
[110798,"Ex9B40J 4P C3","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka C, 3 A, 4-bieg.","NAAB",194.6,0,194.6,8592765107985,4,18592765107982,48,28592765107989,8536201090,0.34799999999999998]
[110799,"Ex9B40J 4P C4","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka C, 4 A, 4-bieg.","NAAB",189.5,0,189.5,8592765107992,4,18592765107999,48,28592765107996,8536201090,0.34399999999999997]
[110800,"Ex9B40J 4P C6","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka C, 6 A, 4-bieg.","NAAB",97.3,0,97.3,8592765108005,4,18592765108002,48,28592765108009,8536201090,0.34799999999999998]
[110801,"Ex9B40J 4P C10","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka C, 10 A, 4-bieg.","NAAB",88,0,88,8592765108012,4,18592765108019,48,28592765108016,8536201090,0.34]
[110802,"Ex9B40J 4P C16","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka C, 16 A, 4-bieg.","NAAB",88,0,88,8592765108029,4,18592765108026,48,28592765108023,8536201090,0.33600000000000002]
[110803,"Ex9B40J 4P C20","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka C, 20 A, 4-bieg.","NAAB",88,0,88,8592765108036,4,18592765108033,48,28592765108030,8536201090,0.34399999999999997]
[110804,"Ex9B40J 4P C25","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka C, 25 A, 4-bieg.","NAAB",88,0,88,8592765108043,4,18592765108040,48,28592765108047,8536201090,0.34399999999999997]
[110805,"Ex9B40J 4P C32","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka C, 32 A, 4-bieg.","NAAB",94.199999999999989,0,94.199999999999989,8592765108050,4,18592765108057,48,28592765108054,8536201090,0.34399999999999997]
[110806,"Ex9B40J 4P C40","Wyłącznik nadprądowy typu slim, 6 kA, charakterystyka C, 40 A, 4-bieg.","NAAB",97.3,0,97.3,8592765108067,4,18592765108064,48,28592765108061,8536201090,0.34799999999999998]
[]
["Wył. nadprądowe Ex9PN-N, 1+N-bieg., szerokość 1 moduł, 6 kA"]
[101600,"Ex9PN-N 1PN B1","Wył. nadpr., szer. 1 moduł, 6 kA, ch-ka B, 1 A, 1+N-bieg.","NAI",74.599999999999994,{"$f":"NAI","v":0},{"$f":"E641*(1-F641)","v":74.599999999999994},8592765016010,12,18592765016017,144,28592765016014,"8536201090",0.12]
[101601,"Ex9PN-N 1PN B2 ","Wył. nadpr., szer. 1 moduł, 6 kA, ch-ka B, 2 A, 1+N-bieg.","NAI",74.599999999999994,0,74.599999999999994,8592765016027,12,18592765016024,144,28592765016021,"8536201090",0.12]
[101602,"Ex9PN-N 1PN B3 ","Wył. nadpr., szer. 1 moduł, 6 kA, ch-ka B, 3 A, 1+N-bieg.","NAI",69.399999999999991,0,69.399999999999991,8592765016034,12,18592765016031,144,28592765016038,"8536201090",0.12]
[101603,"Ex9PN-N 1PN B4 ","Wył. nadpr., szer. 1 moduł, 6 kA, ch-ka B, 4 A, 1+N-bieg.","NAI",69.399999999999991,0,69.399999999999991,8592765016041,12,18592765016048,144,28592765016045,"8536201090",0.12]
[101604,"Ex9PN-N 1PN B6 ","Wył. nadpr., szer. 1 moduł, 6 kA, ch-ka B, 6 A, 1+N-bieg.","NAI",44.9,0,44.9,8592765016058,12,18592765016055,144,28592765016052,"8536201090",0.12]
[101605,"Ex9PN-N 1PN B10 ","Wył. nadpr., szer. 1 moduł, 6 kA, ch-ka B, 10 A, 1+N-bieg.","NAI",40.4,0,40.4,8592765016065,12,18592765016062,144,28592765016069,"8536201090",0.12]
[102354,"Ex9PN-N 1PN B13 ","Wył. nadpr., szer. 1 moduł, 6 kA, ch-ka B, 13 A, 1+N-bieg.","NAI",38.5,0,38.5,8592765023551,12,18592765023558,144,28592765023555,"8536201090",0.12]
[101606,"Ex9PN-N 1PN B16 ","Wył. nadpr., szer. 1 moduł, 6 kA, ch-ka B, 16 A, 1+N-bieg.","NAI",39.4,0,39.4,8592765016072,12,18592765016079,144,28592765016076,"8536201090",0.12]
[101607,"Ex9PN-N 1PN B20 ","Wył. nadpr., szer. 1 moduł, 6 kA, ch-ka B, 20 A, 1+N-bieg.","NAI",38.5,0,38.5,8592765016089,12,18592765016086,144,28592765016083,"8536201090",0.12]
[101608,"Ex9PN-N 1PN B25 ","Wył. nadpr., szer. 1 moduł, 6 kA, ch-ka B, 25 A, 1+N-bieg.","NAI",40.4,0,40.4,8592765016096,12,18592765016093,144,28592765016090,"8536201090",0.12]
[101609,"Ex9PN-N 1PN B32 ","Wył. nadpr., szer. 1 moduł, 6 kA, ch-ka B, 32 A, 1+N-bieg.","NAI",47.2,0,47.2,8592765016102,12,18592765016109,144,28592765016106,"8536201090",0.12]
[101610,"Ex9PN-N 1PN B40 ","Wył. nadpr., szer. 1 moduł, 6 kA, ch-ka B, 40 A, 1+N-bieg.","NAI",47.4,0,47.4,8592765016119,12,18592765016116,144,28592765016113,"8536201090",0.12]
[101611,"Ex9PN-N 1PN C1","Wył. nadpr., szer. 1 moduł, 6 kA, ch-ka C, 1 A, 1+N-bieg.","NAI",74.599999999999994,0,74.599999999999994,8592765016126,12,18592765016123,144,28592765016120,"8536201090",0.12]
[101612,"Ex9PN-N 1PN C2 ","Wył. nadpr., szer. 1 moduł, 6 kA, ch-ka C, 2 A, 1+N-bieg.","NAI",74.599999999999994,0,74.599999999999994,8592765016133,12,18592765016130,144,28592765016137,"8536201090",0.12]
[101613,"Ex9PN-N 1PN C3 ","Wył. nadpr., szer. 1 moduł, 6 kA, ch-ka C, 3 A, 1+N-bieg.","NAI",69.399999999999991,0,69.399999999999991,8592765016140,12,18592765016147,144,28592765016144,"8536201090",0.12]
[101614,"Ex9PN-N 1PN C4 ","Wył. nadpr., szer. 1 moduł, 6 kA, ch-ka C, 4 A, 1+N-bieg.","NAI",69.399999999999991,0,69.399999999999991,8592765016157,12,18592765016154,144,28592765016151,"8536201090",0.12]
[101615,"Ex9PN-N 1PN C6 ","Wył. nadpr., szer. 1 moduł, 6 kA, ch-ka C, 6 A, 1+N-bieg.","NAI",47.1,0,47.1,8592765016164,12,18592765016161,144,28592765016168,"8536201090",0.12]
[101616,"Ex9PN-N 1PN C10 ","Wył. nadpr., szer. 1 moduł, 6 kA, ch-ka C, 10 A, 1+N-bieg.","NAI",38.5,0,38.5,8592765016171,12,18592765016178,144,28592765016175,"8536201090",0.12]
[102355,"Ex9PN-N 1PN C13 ","Wył. nadpr., szer. 1 moduł, 6 kA, ch-ka C, 13 A, 1+N-bieg.","NAI",38.6,0,38.6,8592765023568,12,18592765023565,144,28592765023562,"8536201090",0.12]
[101617,"Ex9PN-N 1PN C16 ","Wył. nadpr., szer. 1 moduł, 6 kA, ch-ka C, 16 A, 1+N-bieg.","NAI",39.4,0,39.4,8592765016188,12,18592765016185,144,28592765016182,"8536201090",0.12]
[101618,"Ex9PN-N 1PN C20 ","Wył. nadpr., szer. 1 moduł, 6 kA, ch-ka C, 20 A, 1+N-bieg.","NAI",38.5,0,38.5,8592765016195,12,18592765016192,144,28592765016199,"8536201090",0.12]
[101619,"Ex9PN-N 1PN C25 ","Wył. nadpr., szer. 1 moduł, 6 kA, ch-ka C, 25 A, 1+N-bieg.","NAI",40.5,0,40.5,8592765016201,12,18592765016208,144,28592765016205,"8536201090",0.12]
[101620,"Ex9PN-N 1PN C32 ","Wył. nadpr., szer. 1 moduł, 6 kA, ch-ka C, 32 A, 1+N-bieg.","NAI",45.9,0,45.9,8592765016218,12,18592765016215,144,28592765016212,"8536201090",0.12]
[101621,"Ex9PN-N 1PN C40 ","Wył. nadpr., szer. 1 moduł, 6 kA, ch-ka C, 40 A, 1+N-bieg.","NAI",49.4,0,49.4,8592765016225,12,18592765016222,144,28592765016229,"8536201090",0.12]
[null,null,null,null,""]
["Wył. nadprądowe Ex9B125, do 125 A"]
[102684,"Ex9B125 1P B16A ","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka B, 16 A, 1-bieg.","NAW",205,{"$f":"NAW","v":0},{"$f":"E667*(1-F667)","v":205},8592765026859,12,18592765026856,null,18592765026856,"8536201090",0.2]
[102685,"Ex9B125 1P B20A ","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka B, 20 A, 1-bieg.","NAW",205,0,205,8592765026866,12,18592765026863,null,18592765026863,"8536201090",0.2]
[102686,"Ex9B125 1P B25A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka B, 25 A, 1-bieg.","NAW",205,0,205,8592765026873,12,18592765026870,null,18592765026870,"8536201090",0.2]
[102687,"Ex9B125 1P B32A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka B, 32 A, 1-bieg.","NAW",205,0,205,8592765026880,12,18592765026887,null,18592765026887,"8536201090",0.2]
[102688,"Ex9B125 1P B40A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka B, 40 A, 1-bieg.","NAW",178.1,0,178.1,8592765026897,12,18592765026894,null,18592765026894,"8536201090",0.2]
[102689,"Ex9B125 1P B50A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka B, 50 A, 1-bieg.","NAW",179.1,0,179.1,8592765026903,12,18592765026900,null,18592765026900,"8536201090",0.2]
[102690,"Ex9B125 1P B63A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka B, 63 A, 1-bieg.","NAW",178.1,0,178.1,8592765026910,12,18592765026917,null,18592765026917,"8536201090",0.2]
[102691,"Ex9B125 1P B80A","Wył. nadpr. 20 kA, ch-ka B, 80 A, 1-bieg.","NAW",183.2,0,183.2,8592765026927,12,18592765026924,null,18592765026924,"8536209090",0.2]
[102692,"Ex9B125 1P B100A","Wył. nadpr. 20 kA, ch-ka B, 100 A, 1-bieg.","NAW",223.6,0,223.6,8592765026934,12,18592765026931,null,18592765026931,"8536209090",0.2]
[102714,"Ex9B125 1PN B16A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka B, 16 A, 1+Nbieg.","NAW",338.5,0,338.5,8592765027153,6,18592765027150,null,18592765027150,"8536201090",0.4]
[102715,"Ex9B125 1PN B20A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka B, 20 A, 1+Nbieg.","NAW",338.5,0,338.5,8592765027160,6,18592765027167,null,18592765027167,"8536201090",0.4]
[102716,"Ex9B125 1PN B25A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka B, 25 A, 1+Nbieg.","NAW",338.5,0,338.5,8592765027177,6,18592765027174,null,18592765027174,"8536201090",0.4]
[102717,"Ex9B125 1PN B32A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka B, 32 A, 1+Nbieg.","NAW",338.5,0,338.5,8592765027184,6,18592765027181,null,18592765027181,"8536201090",0.4]
[102718,"Ex9B125 1PN B40A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka B, 40 A, 1+Nbieg.","NAW",338.5,0,338.5,8592765027191,6,18592765027198,null,18592765027198,"8536201090",0.4]
[102719,"Ex9B125 1PN B50A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka B, 50 A, 1+Nbieg.","NAW",338.5,0,338.5,8592765027207,6,18592765027204,null,18592765027204,"8536201090",0.4]
[102720,"Ex9B125 1PN B63A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka B, 63 A, 1+Nbieg.","NAW",338.5,0,338.5,8592765027214,6,18592765027211,null,18592765027211,"8536201090",0.4]
[102721,"Ex9B125 1PN B80A","Wył. nadpr. 20 kA, ch-ka B, 80 A, 1+Nbieg.","NAW",351.9,0,351.9,8592765027221,6,18592765027228,null,18592765027228,"8536201090",0.4]
[102722,"Ex9B125 1PN B100A","Wył. nadpr. 20 kA, ch-ka B, 100 A, 1+Nbieg.","NAW",351.9,0,351.9,8592765027238,6,18592765027235,null,18592765027235,"8536201090",0.4]
[102744,"Ex9B125 2P B16A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka B, 16 A, 2-bieg.","NAW",338.5,0,338.5,8592765027450,6,18592765027457,null,18592765027457,"8536201090",0.4]
[102745,"Ex9B125 2P B20A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka B, 20 A, 2-bieg.","NAW",338.5,0,338.5,8592765027467,6,18592765027464,null,18592765027464,"8536201090",0.4]
[102746,"Ex9B125 2P B25A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka B, 25 A, 2-bieg.","NAW",338.5,0,338.5,8592765027474,6,18592765027471,null,18592765027471,"8536201090",0.4]
[102747,"Ex9B125 2P B32A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka B, 32 A, 2-bieg.","NAW",338.5,0,338.5,8592765027481,6,18592765027488,null,18592765027488,"8536201090",0.4]
[102748,"Ex9B125 2P B40A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka B, 40 A, 2-bieg.","NAW",338.5,0,338.5,8592765027498,6,18592765027495,null,18592765027495,"8536201090",0.4]
[102749,"Ex9B125 2P B50A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka B, 50 A, 2-bieg.","NAW",338.5,0,338.5,8592765027504,6,18592765027501,null,18592765027501,"8536201090",0.4]
[102750,"Ex9B125 2P B63A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka B, 63 A, 2-bieg.","NAW",338.5,0,338.5,8592765027511,6,18592765027518,null,18592765027518,"8536201090",0.4]
[102751,"Ex9B125 2P B80A","Wył. nadpr. 20 kA, ch-ka B, 80 A, 2-bieg.","NAW",351.9,0,351.9,8592765027528,6,18592765027525,null,18592765027525,"8536201090",0.4]
[102752,"Ex9B125 2P B100A","Wył. nadpr. 20 kA, ch-ka B, 100 A, 2-bieg.","NAW",351.9,0,351.9,8592765027535,6,18592765027532,null,18592765027532,"8536201090",0.4]
[102774,"Ex9B125 3P B16A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka B, 16 A, 3-bieg.","NAW",493.70000000000005,0,493.70000000000005,8592765027757,4,18592765027754,null,18592765027754,"8536201090",0.6]
[102775,"Ex9B125 3P B20A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka B, 20 A, 3-bieg.","NAW",493.70000000000005,0,493.70000000000005,8592765027764,4,18592765027761,null,18592765027761,"8536201090",0.6]
[102776,"Ex9B125 3P B25A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka B, 25 A, 3-bieg.","NAW",493.70000000000005,0,{"$f":"E696*(1-F696)","v":493.70000000000005},8592765027771,4,18592765027778,null,18592765027778,"8536201090",0.6]
[102777,"Ex9B125 3P B32A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka B, 32 A, 3-bieg.","NAW",493.70000000000005,0,493.70000000000005,8592765027788,4,18592765027785,null,18592765027785,"8536201090",0.6]
[102778,"Ex9B125 3P B40A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka B, 40 A, 3-bieg.","NAW",512.4,0,512.4,8592765027795,4,18592765027792,null,18592765027792,"8536201090",0.6]
[102779,"Ex9B125 3P B50A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka B, 50 A, 3-bieg.","NAW",510.3,0,510.3,8592765027801,4,18592765027808,null,18592765027808,"8536201090",0.6]
[102780,"Ex9B125 3P B63A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka B, 63 A, 3-bieg.","NAW",550.70000000000005,0,550.70000000000005,8592765027818,4,18592765027815,null,18592765027815,"8536201090",0.6]
[102781,"Ex9B125 3P B80A","Wył. nadpr. 20 kA, ch-ka B, 80 A, 3-bieg.","NAW",554.80000000000007,0,554.80000000000007,8592765027825,4,18592765027822,null,18592765027822,"8536209090",0.6]
[102782,"Ex9B125 3P B100A","Wył. nadpr. 20 kA, ch-ka B, 100 A, 3-bieg.","NAW",548.6,0,548.6,8592765027832,4,18592765027839,null,18592765027839,"8536209090",0.6]
[102804,"Ex9B125 3PN B16A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka B, 16 A, 3+Nbieg.","NAW",712.1,0,712.1,8592765028051,3,18592765028058,null,18592765028058,"8536201090",0.8]
[102805,"Ex9B125 3PN B20A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka B, 20 A, 3+Nbieg.","NAW",712.1,0,712.1,8592765028068,3,18592765028065,null,18592765028065,"8536201090",0.8]
[102806,"Ex9B125 3PN B25A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka B, 25 A, 3+Nbieg.","NAW",712.1,0,712.1,8592765028075,3,18592765028072,null,18592765028072,"8536201090",0.8]
[102807,"Ex9B125 3PN B32A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka B, 32 A, 3+Nbieg.","NAW",712.1,0,712.1,8592765028082,3,18592765028089,null,18592765028089,"8536201090",0.8]
[102808,"Ex9B125 3PN B40A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka B, 40 A, 3+Nbieg.","NAW",712.1,0,712.1,8592765028099,3,18592765028096,null,18592765028096,"8536201090",0.8]
[102809,"Ex9B125 3PN B50A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka B, 50 A, 3+Nbieg.","NAW",712.1,0,712.1,8592765028105,3,18592765028102,null,18592765028102,"8536201090",0.8]
[102810,"Ex9B125 3PN B63A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka B, 63 A, 3+Nbieg.","NAW",712.1,0,712.1,8592765028112,3,18592765028119,null,18592765028119,"8536201090",0.8]
[102811,"Ex9B125 3PN B80A","Wył. nadpr. 20 kA, ch-ka B, 80 A, 3+Nbieg.","NAW",733.9,0,733.9,8592765028129,3,18592765028126,null,18592765028126,"8536209090",0.8]
[102812,"Ex9B125 3PN B100A","Wył. nadpr. 20 kA, ch-ka B, 100 A, 3+Nbieg.","NAW",733.9,0,733.9,8592765028136,3,18592765028133,null,18592765028133,"8536209090",0.8]
[102834,"Ex9B125 4P B16A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka B, 16 A, 4-bieg.","NAW",712.1,0,712.1,8592765028358,3,18592765028355,null,18592765028355,"8536201090",0.8]
[102835,"Ex9B125 4P B20A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka B, 20 A, 4-bieg.","NAW",712.1,0,712.1,8592765028365,3,18592765028362,null,18592765028362,"8536201090",0.8]
[102836,"Ex9B125 4P B25A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka B, 25 A, 4-bieg.","NAW",712.1,0,712.1,8592765028372,3,18592765028379,null,18592765028379,"8536201090",0.8]
[102837,"Ex9B125 4P B32A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka B, 32 A, 4-bieg.","NAW",712.1,0,712.1,8592765028389,3,18592765028386,null,18592765028386,"8536201090",0.8]
[102838,"Ex9B125 4P B40A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka B, 40 A, 4-bieg.","NAW",712.1,0,712.1,8592765028396,3,18592765028393,null,18592765028393,"8536201090",0.8]
[102839,"Ex9B125 4P B50A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka B, 50 A, 4-bieg.","NAW",712.1,0,712.1,8592765028402,3,18592765028409,null,18592765028409,"8536201090",0.8]
[102840,"Ex9B125 4P B63A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka B, 63 A, 4-bieg.","NAW",712.1,0,712.1,8592765028419,3,18592765028416,null,18592765028416,"8536201090",0.8]
[102841,"Ex9B125 4P B80A","Wył. nadpr. 20 kA, ch-ka B, 80 A, 4-bieg.","NAW",733.9,0,733.9,8592765028426,3,18592765028423,null,18592765028423,"8536201090",0.8]
[102842,"Ex9B125 4P B100A","Wył. nadpr. 20 kA, ch-ka B, 100 A, 4-bieg.","NAW",733.9,0,733.9,8592765028433,3,18592765028430,null,18592765028430,"8536201090",0.8]
[102694,"Ex9B125 1P C16A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka C, 16 A, 1-bieg.","NAW",192.6,0,192.6,8592765026958,12,18592765026955,null,18592765026955,"8536201090",0.2]
[102695,"Ex9B125 1P C20A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka C, 20 A, 1-bieg.","NAW",192.6,0,192.6,8592765026965,12,18592765026962,null,18592765026962,"8536201090",0.2]
[102696,"Ex9B125 1P C25A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka C, 25 A, 1-bieg.","NAW",168.79999999999998,0,168.79999999999998,8592765026972,12,18592765026979,null,18592765026979,"8536201090",0.2]
[102697,"Ex9B125 1P C32A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka C, 32 A, 1-bieg.","NAW",177,0,177,8592765026989,12,18592765026986,null,18592765026986,"8536201090",0.2]
[102698,"Ex9B125 1P C40A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka C, 40 A, 1-bieg.","NAW",184.29999999999998,0,{"$f":"E725*(1-F725)","v":184.29999999999998},8592765026996,12,18592765026993,null,18592765026993,"8536201090",0.2]
[102699,"Ex9B125 1P C50A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka C, 50 A, 1-bieg.","NAW",184.29999999999998,{"$f":"NAW","v":0},184.29999999999998,8592765027009,12,18592765027006,null,18592765027006,"8536201090",0.2]
[102700,"Ex9B125 1P C63A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka C, 63 A, 1-bieg.","NAW",201.9,0,201.9,8592765027016,12,18592765027013,null,18592765027013,"8536201090",0.2]
[102701,"Ex9B125 1P C80A","Wył. nadpr. 20 kA, ch-ka C, 80 A, 1-bieg.","NAW",196.7,0,196.7,8592765027023,12,18592765027020,null,18592765027020,"8536209090",0.2]
[102702,"Ex9B125 1P C100A","Wył. nadpr. 20 kA, ch-ka C, 100 A, 1-bieg.","NAW",196.7,0,196.7,8592765027030,12,18592765027037,null,18592765027037,"8536209090",0.2]
[102724,"Ex9B125 1PN C16A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka C, 16 A, 1+Nbieg.","NAW",391.3,0,391.3,8592765027252,6,18592765027259,null,18592765027259,"8536201090",0.4]
[102725,"Ex9B125 1PN C20A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka C, 20 A, 1+Nbieg.","NAW",391.3,0,391.3,8592765027269,6,18592765027266,null,18592765027266,"8536201090",0.4]
[102726,"Ex9B125 1PN C25A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka C, 25 A, 1+Nbieg.","NAW",391.3,0,391.3,8592765027276,6,18592765027273,null,18592765027273,"8536201090",0.4]
[102727,"Ex9B125 1PN C32A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka C, 32 A, 1+Nbieg.","NAW",386.1,0,386.1,8592765027283,6,18592765027280,null,18592765027280,"8536201090",0.4]
[102728,"Ex9B125 1PN C40A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka C, 40 A, 1+Nbieg.","NAW",402.70000000000005,0,402.70000000000005,8592765027290,6,18592765027297,null,18592765027297,"8536201090",0.4]
[102729,"Ex9B125 1PN C50A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka C, 50 A, 1+Nbieg.","NAW",402.70000000000005,0,402.70000000000005,8592765027306,6,18592765027303,null,18592765027303,"8536201090",0.4]
[102730,"Ex9B125 1PN C63A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka C, 63 A, 1+Nbieg.","NAW",438.90000000000003,0,438.90000000000003,8592765027313,6,18592765027310,null,18592765027310,"8536201090",0.4]
[102731,"Ex9B125 1PN C80A","Wył. nadpr. 20 kA, ch-ka C, 80 A, 1+Nbieg.","NAW",415.1,0,415.1,8592765027320,6,18592765027327,null,18592765027327,"8536201090",0.4]
[102732,"Ex9B125 1PN C100A","Wył. nadpr. 20 kA, ch-ka C, 100 A, 1+Nbieg.","NAW",415.1,0,415.1,8592765027337,6,18592765027334,null,18592765027334,"8536201090",0.4]
[102754,"Ex9B125 2P C16A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka C, 16 A, 2-bieg.","NAW",391.3,0,391.3,8592765027559,6,18592765027556,null,18592765027556,"8536201090",0.4]
[102755,"Ex9B125 2P C20A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka C, 20 A, 2-bieg.","NAW",391.3,0,391.3,8592765027566,6,18592765027563,null,18592765027563,"8536201090",0.4]
[102756,"Ex9B125 2P C25A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka C, 25 A, 2-bieg.","NAW",391.3,0,391.3,8592765027573,6,18592765027570,null,18592765027570,"8536201090",0.4]
[102757,"Ex9B125 2P C32A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka C, 32 A, 2-bieg.","NAW",386.1,0,386.1,8592765027580,6,18592765027587,null,18592765027587,"8536201090",0.4]
[102758,"Ex9B125 2P C40A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka C, 40 A, 2-bieg.","NAW",402.70000000000005,0,402.70000000000005,8592765027597,6,18592765027594,null,18592765027594,"8536201090",0.4]
[102759,"Ex9B125 2P C50A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka C, 50 A, 2-bieg.","NAW",402.70000000000005,0,402.70000000000005,8592765027603,6,18592765027600,null,18592765027600,"8536201090",0.4]
[102760,"Ex9B125 2P C63A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka C, 63 A, 2-bieg.","NAW",438.90000000000003,0,438.90000000000003,8592765027610,6,18592765027617,null,18592765027617,"8536201090",0.4]
[102761,"Ex9B125 2P C80A","Wył. nadpr. 20 kA, ch-ka C, 80 A, 2-bieg.","NAW",415.1,0,415.1,8592765027627,6,18592765027624,null,18592765027624,"8536209090",0.4]
[102762,"Ex9B125 2P C100A","Wył. nadpr. 20 kA, ch-ka C, 100 A, 2-bieg.","NAW",415.1,0,415.1,8592765027634,6,18592765027631,null,18592765027631,"8536209090",0.4]
[102784,"Ex9B125 3P C16A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka C, 16 A, 3-bieg.","NAW",577.6,0,577.6,8592765027856,4,18592765027853,null,18592765027853,"8536201090",0.6]
[102785,"Ex9B125 3P C20A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka C, 20 A, 3-bieg.","NAW",577.6,0,577.6,8592765027863,4,18592765027860,null,18592765027860,"8536201090",0.6]
[102786,"Ex9B125 3P C25A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka C, 25 A, 3-bieg.","NAW",577.6,0,577.6,8592765027870,4,18592765027877,null,18592765027877,"8536201090",0.6]
[102787,"Ex9B125 3P C32A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka C, 32 A, 3-bieg.","NAW",577.6,0,577.6,8592765027887,4,18592765027884,null,18592765027884,"8536201090",0.6]
[102788,"Ex9B125 3P C40A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka C, 40 A, 3-bieg.","NAW",594.1,0,594.1,8592765027894,4,18592765027891,null,18592765027891,"8536201090",0.6]
[102789,"Ex9B125 3P C50A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka C, 50 A, 3-bieg.","NAW",594.1,0,594.1,8592765027900,4,18592765027907,null,18592765027907,"8536201090",0.6]
[102790,"Ex9B125 3P C63A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka C, 63 A, 3-bieg.","NAW",611.70000000000005,0,{"$f":"E754*(1-F754)","v":611.70000000000005},8592765027917,4,18592765027914,null,18592765027914,"8536201090",0.6]
[102791,"Ex9B125 3P C80A","Wył. nadpr. 20 kA, ch-ka C, 80 A, 3-bieg.","NAW",604.5,0,604.5,8592765027924,4,18592765027921,null,18592765027921,"8536209090",0.6]
[102792,"Ex9B125 3P C100A","Wył. nadpr. 20 kA, ch-ka C, 100 A, 3-bieg.","NAW",604.5,0,604.5,8592765027931,4,18592765027938,null,18592765027938,"8536209090",0.6]
[102814,"Ex9B125 3PN C16A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka C, 16 A, 3+Nbieg.","NAW",690.4,0,690.4,8592765028150,3,18592765028157,null,18592765028157,"8536201090",0.8]
[102815,"Ex9B125 3PN C20A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka C, 20 A, 3+Nbieg.","NAW",690.4,0,690.4,8592765028167,3,18592765028164,null,18592765028164,"8536201090",0.8]
[102816,"Ex9B125 3PN C25A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka C, 25 A, 3+Nbieg.","NAW",690.4,0,690.4,8592765028174,3,18592765028171,null,18592765028171,"8536201090",0.8]
[102817,"Ex9B125 3PN C32A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka C, 32 A, 3+Nbieg.","NAW",710.1,0,710.1,8592765028181,3,18592765028188,null,18592765028188,"8536201090",0.8]
[102818,"Ex9B125 3PN C40A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka C, 40 A, 3+Nbieg.","NAW",710.1,0,710.1,8592765028198,3,18592765028195,null,18592765028195,"8536201090",0.8]
[102819,"Ex9B125 3PN C50A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka C, 50 A, 3+Nbieg.","NAW",765.9,0,765.9,8592765028204,3,18592765028201,null,18592765028201,"8536201090",0.8]
[102820,"Ex9B125 3PN C63A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka C, 63 A, 3+Nbieg.","NAW",765.9,0,765.9,8592765028211,3,18592765028218,null,18592765028218,"8536201090",0.8]
[102821,"Ex9B125 3PN C80A","Wył. nadpr. 20 kA, ch-ka C, 80 A, 3+Nbieg.","NAW",750.4,0,750.4,8592765028228,3,18592765028225,null,18592765028225,"8536209090",0.8]
[102822,"Ex9B125 3PN C100A","Wył. nadpr. 20 kA, ch-ka C, 100 A, 3+Nbieg.","NAW",750.4,0,750.4,8592765028235,3,18592765028232,null,18592765028232,"8536209090",0.8]
[102844,"Ex9B125 4P C16A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka C, 16 A, 4-bieg.","NAW",690.4,0,690.4,8592765028457,3,18592765028454,null,18592765028454,"8536201090",0.8]
[102845,"Ex9B125 4P C20A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka C, 20 A, 4-bieg.","NAW",690.4,0,690.4,8592765028464,3,18592765028461,null,18592765028461,"8536201090",0.8]
[102846,"Ex9B125 4P C25A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka C, 25 A, 4-bieg.","NAW",690.4,0,690.4,8592765028471,3,18592765028478,null,18592765028478,"8536201090",0.8]
[102847,"Ex9B125 4P C32A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka C, 32 A, 4-bieg.","NAW",710.1,0,710.1,8592765028488,3,18592765028485,null,18592765028485,"8536201090",0.8]
[102848,"Ex9B125 4P C40A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka C, 40 A, 4-bieg.","NAW",710.1,0,710.1,8592765028495,3,18592765028492,null,18592765028492,"8536201090",0.8]
[102849,"Ex9B125 4P C50A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka C, 50 A, 4-bieg.","NAW",765.9,0,765.9,8592765028501,3,18592765028508,null,18592765028508,"8536201090",0.8]
[102850,"Ex9B125 4P C63A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka C, 63 A, 4-bieg.","NAW",765.9,0,765.9,8592765028518,3,18592765028515,null,18592765028515,"8536201090",0.8]
[102851,"Ex9B125 4P C80A","Wył. nadpr. 20 kA, ch-ka C, 80 A, 4-bieg.","NAW",750.4,0,750.4,8592765028525,3,18592765028522,null,18592765028522,"8536209090",0.8]
[102852,"Ex9B125 4P C100A","Wył. nadpr. 20 kA, ch-ka C, 100 A, 4-bieg.","NAW",750.4,0,750.4,8592765028532,3,18592765028539,null,18592765028539,"8536209090",0.8]
[102704,"Ex9B125 1P D16A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka D, 16 A, 1-bieg.","NAW",183.2,0,183.2,8592765027054,12,18592765027051,null,18592765027051,"8536201090",0.2]
[102705,"Ex9B125 1P D20A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka D, 20 A, 1-bieg.","NAW",183.2,0,183.2,8592765027061,12,18592765027068,null,18592765027068,"8536201090",0.2]
[102706,"Ex9B125 1P D25A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka D, 25 A, 1-bieg.","NAW",183.2,0,183.2,8592765027078,12,18592765027075,null,18592765027075,"8536201090",0.2]
[102707,"Ex9B125 1P D32A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka D, 32 A, 1-bieg.","NAW",183.2,0,183.2,8592765027085,12,18592765027082,null,18592765027082,"8536201090",0.2]
[102708,"Ex9B125 1P D40A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka D, 40 A, 1-bieg.","NAW",183.2,0,183.2,8592765027092,12,18592765027099,null,18592765027099,"8536201090",0.2]
[102709,"Ex9B125 1P D50A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka D, 50 A, 1-bieg.","NAW",183.2,0,183.2,8592765027108,12,18592765027105,null,18592765027105,"8536201090",0.2]
[102710,"Ex9B125 1P D63A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka D, 63 A, 1-bieg.","NAW",224.6,0,224.6,8592765027115,12,18592765027112,null,18592765027112,"8536201090",0.2]
[102711,"Ex9B125 1P D80A","Wył. nadpr. 20 kA, ch-ka D, 80 A, 1-bieg.","NAW",224.6,0,224.6,8592765027122,12,18592765027129,null,18592765027129,"8536209090",0.2]
[102712,"Ex9B125 1P D100A","Wył. nadpr. 20 kA, ch-ka D, 100 A, 1-bieg.","NAW",224.6,0,{"$f":"E783*(1-F783)","v":224.6},8592765027139,12,18592765027136,null,18592765027136,"8536201090",0.2]
[102734,"Ex9B125 1PN D16A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka D, 16 A, 1+Nbieg.","NAW",338.5,{"$f":"NAW","v":0},338.5,8592765027351,6,18592765027358,null,18592765027358,"8536201090",0.4]
[102735,"Ex9B125 1PN D20A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka D, 20 A, 1+Nbieg.","NAW",338.5,0,338.5,8592765027368,6,18592765027365,null,18592765027365,"8536201090",0.4]
[102736,"Ex9B125 1PN D25A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka D, 25 A, 1+Nbieg.","NAW",338.5,0,338.5,8592765027375,6,18592765027372,null,18592765027372,"8536201090",0.4]
[102737,"Ex9B125 1PN D32A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka D, 32 A, 1+Nbieg.","NAW",338.5,0,338.5,8592765027382,6,18592765027389,null,18592765027389,"8536201090",0.4]
[102738,"Ex9B125 1PN D40A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka D, 40 A, 1+Nbieg.","NAW",338.5,0,338.5,8592765027399,6,18592765027396,null,18592765027396,"8536201090",0.4]
[102739,"Ex9B125 1PN D50A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka D, 50 A, 1+Nbieg.","NAW",338.5,0,338.5,8592765027405,6,18592765027402,null,18592765027402,"8536201090",0.4]
[102740,"Ex9B125 1PN D63A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka D, 63 A, 1+Nbieg.","NAW",490.6,0,490.6,8592765027412,6,18592765027419,null,18592765027419,"8536201090",0.4]
[102741,"Ex9B125 1PN D80A","Wył. nadpr. 20 kA, ch-ka D, 80 A, 1+Nbieg.","NAW",437.90000000000003,0,437.90000000000003,8592765027429,6,18592765027426,null,18592765027426,"8536201090",0.4]
[102742,"Ex9B125 1PN D100A","Wył. nadpr. 20 kA, ch-ka D, 100 A, 1+Nbieg.","NAW",437.90000000000003,0,437.90000000000003,8592765027436,6,18592765027433,null,18592765027433,"8536201090",0.4]
[102764,"Ex9B125 2P D16A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka D, 16 A, 2-bieg.","NAW",338.5,0,338.5,8592765027658,6,18592765027655,null,18592765027655,"8536201090",0.4]
[102765,"Ex9B125 2P D20A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka D, 20 A, 2-bieg.","NAW",338.5,0,338.5,8592765027665,6,18592765027662,null,18592765027662,"8536201090",0.4]
[102766,"Ex9B125 2P D25A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka D, 25 A, 2-bieg.","NAW",338.5,0,338.5,8592765027672,6,18592765027679,null,18592765027679,"8536201090",0.4]
[102767,"Ex9B125 2P D32A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka D, 32 A, 2-bieg.","NAW",338.5,0,338.5,8592765027689,6,18592765027686,null,18592765027686,"8536201090",0.4]
[102768,"Ex9B125 2P D40A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka D, 40 A, 2-bieg.","NAW",338.5,0,338.5,8592765027696,6,18592765027693,null,18592765027693,"8536201090",0.4]
[102769,"Ex9B125 2P D50A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka D, 50 A, 2-bieg.","NAW",338.5,0,338.5,8592765027702,6,18592765027709,null,18592765027709,"8536201090",0.4]
[102770,"Ex9B125 2P D63A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka D, 63 A, 2-bieg.","NAW",490.6,0,490.6,8592765027719,6,18592765027716,null,18592765027716,"8536201090",0.4]
[102771,"Ex9B125 2P D80A","Wył. nadpr. 20 kA, ch-ka D, 80 A, 2-bieg.","NAW",437.90000000000003,0,437.90000000000003,8592765027726,6,18592765027723,null,18592765027723,"8536201090",0.4]
[102772,"Ex9B125 2P D100A","Wył. nadpr. 20 kA, ch-ka D, 100 A, 2-bieg.","NAW",437.90000000000003,0,437.90000000000003,8592765027733,6,18592765027730,null,18592765027730,"8536201090",0.4]
[102794,"Ex9B125 3P D16A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka D, 16 A, 3-bieg.","NAW",429.6,0,429.6,8592765027955,4,18592765027952,null,18592765027952,"8536201090",0.6]
[102795,"Ex9B125 3P D20A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka D, 20 A, 3-bieg.","NAW",429.6,0,429.6,8592765027962,4,18592765027969,null,18592765027969,"8536201090",0.6]
[102796,"Ex9B125 3P D25A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka D, 25 A, 3-bieg.","NAW",429.6,0,429.6,8592765027979,4,18592765027976,null,18592765027976,"8536201090",0.6]
[102797,"Ex9B125 3P D32A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka D, 32 A, 3-bieg.","NAW",429.6,0,429.6,8592765027986,4,18592765027983,null,18592765027983,"8536201090",0.6]
[102798,"Ex9B125 3P D40A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka D, 40 A, 3-bieg.","NAW",512.4,0,512.4,8592765027993,4,18592765027990,null,18592765027990,"8536201090",0.6]
[102799,"Ex9B125 3P D50A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka D, 50 A, 3-bieg.","NAW",509.3,0,509.3,8592765028006,4,18592765028003,null,18592765028003,"8536201090",0.6]
[102800,"Ex9B125 3P D63A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka D, 63 A, 3-bieg.","NAW",493.70000000000005,0,493.70000000000005,8592765028013,4,18592765028010,null,18592765028010,"8536201090",0.6]
[102801,"Ex9B125 3P D80A","Wył. nadpr. 20 kA, ch-ka D, 80 A, 3-bieg.","NAW",591,0,591,8592765028020,4,18592765028027,null,18592765028027,"8536209090",0.6]
[102802,"Ex9B125 3P D100A","Wył. nadpr. 20 kA, ch-ka D, 100 A, 3-bieg.","NAW",591,0,591,8592765028037,4,18592765028034,null,18592765028034,"8536209090",0.6]
[102824,"Ex9B125 3PN D16A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka D, 16 A, 3+Nbieg.","NAW",712.1,0,{"$f":"E811*(1-F811)","v":712.1},8592765028259,3,18592765028256,null,18592765028256,"8536201090",0.8]
[102825,"Ex9B125 3PN D20A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka D, 20 A, 3+Nbieg.","NAW",712.1,0,712.1,8592765028266,3,18592765028263,null,18592765028263,"8536201090",0.8]
[102826,"Ex9B125 3PN D25A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka D, 25 A, 3+Nbieg.","NAW",712.1,0,712.1,8592765028273,3,18592765028270,null,18592765028270,"8536201090",0.8]
[102827,"Ex9B125 3PN D32A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka D, 32 A, 3+Nbieg.","NAW",712.1,0,712.1,8592765028280,3,18592765028287,null,18592765028287,"8536201090",0.8]
[102828,"Ex9B125 3PN D40A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka D, 40 A, 3+Nbieg.","NAW",712.1,0,712.1,8592765028297,3,18592765028294,null,18592765028294,"8536201090",0.8]
[102829,"Ex9B125 3PN D50A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka D, 50 A, 3+Nbieg.","NAW",712.1,0,712.1,8592765028303,3,18592765028300,null,18592765028300,"8536201090",0.8]
[102830,"Ex9B125 3PN D63A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka D, 63 A, 3+Nbieg.","NAW",800.1,0,800.1,8592765028310,3,18592765028317,null,18592765028317,"8536201090",0.8]
[102831,"Ex9B125 3PN D80A","Wył. nadpr. 20 kA, ch-ka D, 80 A, 3+Nbieg.","NAW",781.5,0,781.5,8592765028327,3,18592765028324,null,18592765028324,"8536201090",0.8]
[102832,"Ex9B125 3PN D100A","Wył. nadpr. 20 kA, ch-ka D, 100 A, 3+Nbieg.","NAW",781.5,0,781.5,8592765028334,3,18592765028331,null,18592765028331,"8536201090",0.8]
[102854,"Ex9B125 4P D16A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka D, 16 A, 4-bieg.","NAW",712.1,0,712.1,8592765028556,3,18592765028553,null,18592765028553,"8536201090",0.8]
[102855,"Ex9B125 4P D20A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka D, 20 A, 4-bieg.","NAW",712.1,0,712.1,8592765028563,3,18592765028560,null,18592765028560,"8536201090",0.8]
[102856,"Ex9B125 4P D25A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka D, 25 A, 4-bieg.","NAW",712.1,0,712.1,8592765028570,3,18592765028577,null,18592765028577,"8536201090",0.8]
[102857,"Ex9B125 4P D32A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka D, 32 A, 4-bieg.","NAW",712.1,0,712.1,8592765028587,3,18592765028584,null,18592765028584,"8536201090",0.8]
[102858,"Ex9B125 4P D40A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka D, 40 A, 4-bieg.","NAW",712.1,0,712.1,8592765028594,3,18592765028591,null,18592765028591,"8536201090",0.8]
[102859,"Ex9B125 4P D50A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka D, 50 A, 4-bieg.","NAW",712.1,0,712.1,8592765028600,3,18592765028607,null,18592765028607,"8536201090",0.8]
[102860,"Ex9B125 4P D63A","Wył. nadpr. 25 kA, ch-ka D, 63 A, 4-bieg.","NAW",800.1,0,800.1,8592765028617,3,18592765028614,null,18592765028614,"8536201090",0.8]
[102861,"Ex9B125 4P D80A","Wył. nadpr. 20 kA, ch-ka D, 80 A, 4-bieg.","NAW",781.5,0,781.5,8592765028624,3,18592765028621,null,18592765028621,"8536209090",0.8]
[102862,"Ex9B125 4P D100A","Wył. nadpr. 20 kA, ch-ka D, 100 A, 4-bieg.","NAW",781.5,0,781.5,8592765028631,3,18592765028638,null,18592765028638,"8536201090",0.8]
[null,null,null,null,""]
["Wył. nadprądowe DC Ex9BP-JX, 10 kA, 250 V DC na biegun, uniwersalne, spolaryzowane"]
[110067,"Ex9BP-JX(+) 1P C1","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 1 A, 250 V DC, 1 moduł szer.","NAV",49.4,{"$f":"NAV","v":0},{"$f":"E831*(1-F831)","v":49.4},8592765100672,12,18592765100679,144,28592765100676,"8536201090",0.12]
[110068,"Ex9BP-JX(+) 1P C2","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 2 A, 250 V DC, 1 moduł szer.","NAV",90.1,{"$f":"NAV","v":0},{"$f":"E832*(1-F832)","v":90.1},8592765100689,12,18592765100686,144,28592765100683,"8536201090",0.12]
[110069,"Ex9BP-JX(+) 1P C3","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 3 A, 250 V DC, 1 moduł szer.","NAV",90.1,0,90.1,8592765100696,12,18592765100693,144,28592765100690,"8536201090",0.12]
[110070,"Ex9BP-JX(+) 1P C4","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 4 A, 250 V DC, 1 moduł szer.","NAV",91.1,0,91.1,8592765100702,12,18592765100709,144,28592765100706,"8536201090",0.12]
[110071,"Ex9BP-JX(+) 1P C6","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 6 A, 250 V DC, 1 moduł szer.","NAV",58,0,58,8592765100719,12,18592765100716,144,28592765100713,"8536201090",0.12]
[110072,"Ex9BP-JX(+) 1P C10","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 10 A, 250 V DC, 1 moduł szer.","NAV",54.9,0,54.9,8592765100726,12,18592765100723,144,28592765100720,"8536201090",0.12]
[110073,"Ex9BP-JX(+) 1P C16","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 16 A, 250 V DC, 1 moduł szer.","NAV",57,0,57,8592765100733,12,18592765100730,144,28592765100737,"8536201090",0.12]
[110074,"Ex9BP-JX(+) 1P C20","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 20 A, 250 V DC, 1 moduł szer.","NAV",57,0,57,8592765100740,12,18592765100747,144,28592765100744,"8536201090",0.12]
[110075,"Ex9BP-JX(+) 1P C25","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 25 A, 250 V DC, 1 moduł szer.","NAV",57,0,57,8592765100757,12,18592765100754,144,28592765100751,"8536201090",0.12]
[110076,"Ex9BP-JX(+) 1P C32","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 32 A, 250 V DC, 1 moduł szer.","NAV",59,0,59,8592765100764,12,18592765100761,144,28592765100768,"8536201090",0.12]
[110077,"Ex9BP-JX(+) 1P C40","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 40 A, 250 V DC, 1 moduł szer.","NAV",59,0,59,8592765100771,12,18592765100778,144,28592765100775,"8536201090",0.12]
[110078,"Ex9BP-JX(+) 1P C50","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 50 A, 250 V DC, 1 moduł szer.","NAV",90.1,0,90.1,8592765100788,12,18592765100785,144,28592765100782,"8536201090",0.12]
[110079,"Ex9BP-JX(+) 1P C63","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 63 A, 250 V DC, 1 moduł szer.","NAV",49.4,0,49.4,8592765100795,12,18592765100792,144,28592765100799,"8536201090",0.12]
[110080,"Ex9BP-JX(+) 2P C1","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 1 A, 500 V DC, 2 moduły szer.","NAV",99.399999999999991,0,99.399999999999991,8592765100801,6,18592765100808,72,28592765100805,"8536201090",0.24]
[110081,"Ex9BP-JX(+) 2P C2","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 2 A, 500 V DC, 2 moduły szer.","NAV",179.1,0,179.1,8592765100818,6,18592765100815,72,28592765100812,"8536201090",0.24]
[110082,"Ex9BP-JX(+) 2P C3","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 3 A, 500 V DC, 2 moduły szer.","NAV",179.1,0,179.1,8592765100825,6,18592765100822,72,28592765100829,"8536201090",0.24]
[110083,"Ex9BP-JX(+) 2P C4","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 4 A, 500 V DC, 2 moduły szer.","NAV",181.2,0,181.2,8592765100832,6,18592765100839,72,28592765100836,"8536201090",0.24]
[110084,"Ex9BP-JX(+) 2P C6","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 6 A, 500 V DC, 2 moduły szer.","NAV",138.69999999999999,0,138.69999999999999,8592765100849,6,18592765100846,72,28592765100843,"8536201090",0.24]
[110085,"Ex9BP-JX(+) 2P C10","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 10 A, 500 V DC, 2 moduły szer.","NAV",99.399999999999991,0,99.399999999999991,8592765100856,6,18592765100853,72,28592765100850,"8536201090",0.24]
[110086,"Ex9BP-JX(+) 2P C16","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 16 A, 500 V DC, 2 moduły szer.","NAV",103.5,0,103.5,8592765100863,6,18592765100860,72,28592765100867,"8536201090",0.24]
[110087,"Ex9BP-JX(+) 2P C20","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 20 A, 500 V DC, 2 moduły szer.","NAV",102.5,0,102.5,8592765100870,6,18592765100877,72,28592765100874,"8536201090",0.24]
[110088,"Ex9BP-JX(+) 2P C25","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 25 A, 500 V DC, 2 moduły szer.","NAV",101.5,0,101.5,8592765100887,6,18592765100884,72,28592765100881,"8536201090",0.24]
[110089,"Ex9BP-JX(+) 2P C32","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 32 A, 500 V DC, 2 moduły szer.","NAV",114.89999999999999,0,114.89999999999999,8592765100894,6,18592765100891,72,28592765100898,"8536201090",0.24]
[110090,"Ex9BP-JX(+) 2P C40","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 40 A, 500 V DC, 2 moduły szer.","NAV",112.89999999999999,0,112.89999999999999,8592765100900,6,18592765100907,72,28592765100904,"8536201090",0.24]
[110091,"Ex9BP-JX(+) 2P C50","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 50 A, 500 V DC, 2 moduły szer.","NAV",179.1,0,179.1,8592765100917,6,18592765100914,72,28592765100911,"8536201090",0.24]
[110092,"Ex9BP-JX(+) 2P C63","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 63 A, 500 V DC, 2 moduły szer.","NAV",99.399999999999991,0,99.399999999999991,8592765100924,6,18592765100921,72,28592765100928,"8536201090",0.24]
[110093,"Ex9BP-JX(+) 3P C1","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 1 A, 750 V DC, 3 moduły szer.","NAV",110.44,0,110.44,8592765100931,4,18592765100938,48,28592765100935,"8536201090",0.36]
[110094,"Ex9BP-JX(+) 3P C2","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 2 A, 750 V DC, 3 moduły szer.","NAV",199,0,199,8592765100948,4,18592765100945,48,28592765100942,"8536201090",0.36]
[110095,"Ex9BP-JX(+) 3P C3","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 3 A, 750 V DC, 3 moduły szer.","NAV",199,0,199,8592765100955,4,18592765100952,48,28592765100959,"8536201090",0.36]
[110096,"Ex9BP-JX(+) 3P C4","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 4 A, 750 V DC, 3 moduły szer.","NAV",201.33,0,201.33,8592765100962,4,18592765100969,48,28592765100966,"8536201090",0.36]
[110097,"Ex9BP-JX(+) 3P C6","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 6 A, 750 V DC, 3 moduły szer.","NAV",154.11000000000001,0,154.11000000000001,8592765100979,4,18592765100976,48,28592765100973,"8536201090",0.36]
[110098,"Ex9BP-JX(+) 3P C10","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 10 A, 750 V DC, 3 moduły szer.","NAV",116.94,0,116.94,8592765100986,4,18592765100983,48,28592765100980,"8536201090",0.36]
[110099,"Ex9BP-JX(+) 3P C16","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 16 A, 750 V DC, 3 moduły szer.","NAV",121.76,0,121.76,8592765100993,4,18592765100990,48,28592765100997,"8536201090",0.36]
[110100,"Ex9BP-JX(+) 3P C20","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 20 A, 750 V DC, 3 moduły szer.","NAV",120.59,0,120.59,8592765101006,4,18592765101003,48,28592765101000,"8536201090",0.36]
[110101,"Ex9BP-JX(+) 3P C25","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 25 A, 750 V DC, 3 moduły szer.","NAV",119.41,0,119.41,8592765101013,4,18592765101010,48,28592765101017,"8536201090",0.36]
[110102,"Ex9BP-JX(+) 3P C32","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 32 A, 750 V DC, 3 moduły szer.","NAV",135.18,0,135.18,8592765101020,4,18592765101027,48,28592765101024,"8536201090",0.36]
[110103,"Ex9BP-JX(+) 3P C40","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 40 A, 750 V DC, 3 moduły szer.","NAV",132.82,0,132.82,8592765101037,4,18592765101034,48,28592765101031,"8536201090",0.36]
[110104,"Ex9BP-JX(+) 3P C50","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 50 A, 750 V DC, 3 moduły szer.","NAV",199,0,199,8592765101044,4,18592765101041,48,28592765101048,"8536201090",0.36]
[110105,"Ex9BP-JX(+) 3P C63","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 63 A, 750 V DC, 3 moduły szer.","NAV",110.44,0,110.44,8592765101051,4,18592765101058,48,28592765101055,"8536201090",0.36]
[110106,"Ex9BP-JX(+) 4P C1","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 1 A, 1000 V DC, 4 moduły szer.","NAV",122.71,0,122.71,8592765101068,3,18592765101065,36,28592765101062,"8536201090",0.48]
[110107,"Ex9BP-JX(+) 4P C2","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 2 A, 1000 V DC, 4 moduły szer.","NAV",221.11,0,221.11,8592765101075,3,18592765101072,36,28592765101079,"8536201090",0.48]
[110108,"Ex9BP-JX(+) 4P C3","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 3 A, 1000 V DC, 4 moduły szer.","NAV",221.11,0,221.11,8592765101082,3,18592765101089,36,28592765101086,"8536201090",0.48]
[110109,"Ex9BP-JX(+) 4P C4","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 4 A, 1000 V DC, 4 moduły szer.","NAV",223.7,0,223.7,8592765101099,3,18592765101096,36,28592765101093,"8536201090",0.48]
[110110,"Ex9BP-JX(+) 4P C6","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 6 A, 1000 V DC, 4 moduły szer.","NAV",171.23,0,171.23,8592765101105,3,18592765101102,36,28592765101109,"8536201090",0.48]
[110111,"Ex9BP-JX(+) 4P C10","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 10 A, 1000 V DC, 4 moduły szer.","NAV",129.93,0,129.93,8592765101112,3,18592765101119,36,28592765101116,"8536201090",0.48]
[110112,"Ex9BP-JX(+) 4P C16","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 16 A, 1000 V DC, 4 moduły szer.","NAV",135.29,0,135.29,8592765101129,3,18592765101126,36,28592765101123,"8536201090",0.48]
[110113,"Ex9BP-JX(+) 4P C20","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 20 A, 1000 V DC, 4 moduły szer.","NAV",133.99,0,133.99,8592765101136,3,18592765101133,36,28592765101130,"8536201090",0.48]
[110114,"Ex9BP-JX(+) 4P C25","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 25 A, 1000 V DC, 4 moduły szer.","NAV",132.68,0,132.68,8592765101143,3,18592765101140,36,28592765101147,"8536201090",0.48]
[110115,"Ex9BP-JX(+) 4P C32","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 32 A, 1000 V DC, 4 moduły szer.","NAV",150.19999999999999,0,150.19999999999999,8592765101150,3,18592765101157,36,28592765101154,"8536201090",0.48]
[110116,"Ex9BP-JX(+) 4P C40","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 40 A, 1000 V DC, 4 moduły szer.","NAV",147.58000000000001,0,147.58000000000001,8592765101167,3,18592765101164,36,28592765101161,"8536201090",0.48]
[110117,"Ex9BP-JX(+) 4P C50","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 50 A, 1000 V DC, 4 moduły szer.","NAV",221.11,0,221.11,8592765101174,3,18592765101171,36,28592765101178,"8536201090",0.48]
[110118,"Ex9BP-JX(+) 4P C63","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka C, 63 A, 1000 V DC, 4 moduły szer.","NAV",122.71,0,122.71,8592765101181,3,18592765101188,36,28592765101185,"8536201090",0.48]
[110119,"Ex9BP-JX(+) 1P K1","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 1 A, 250 V DC, 1 moduł szer.","NAV",54.89,0,54.89,8592765101198,12,18592765101195,144,28592765101192,"8536201090",0.12]
[110120,"Ex9BP-JX(+) 1P K2","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 2 A, 250 V DC, 1 moduł szer.","NAV",100.11,0,100.11,8592765101204,12,18592765101201,144,28592765101208,"8536201090",0.12]
[110121,"Ex9BP-JX(+) 1P K3","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 3 A, 250 V DC, 1 moduł szer.","NAV",100.11,0,100.11,8592765101211,12,18592765101218,144,28592765101215,"8536201090",0.12]
[110122,"Ex9BP-JX(+) 1P K4","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 4 A, 250 V DC, 1 moduł szer.","NAV",101.22,0,101.22,8592765101228,12,18592765101225,144,28592765101222,"8536201090",0.12]
[110123,"Ex9BP-JX(+) 1P K6","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 6 A, 250 V DC, 1 moduł szer.","NAV",64.44,0,64.44,8592765101235,12,18592765101232,144,28592765101239,"8536201090",0.12]
[110124,"Ex9BP-JX(+) 1P K10","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 10 A, 250 V DC, 1 moduł szer.","NAV",61,0,61,8592765101242,12,18592765101249,144,28592765101246,"8536201090",0.12]
[110125,"Ex9BP-JX(+) 1P K16","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 16 A, 250 V DC, 1 moduł szer.","NAV",63.33,0,63.33,8592765101259,12,18592765101256,144,28592765101253,"8536201090",0.12]
[110126,"Ex9BP-JX(+) 1P K20","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 20 A, 250 V DC, 1 moduł szer.","NAV",63.33,0,63.33,8592765101266,12,18592765101263,144,28592765101260,"8536201090",0.12]
[110127,"Ex9BP-JX(+) 1P K25","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 25 A, 250 V DC, 1 moduł szer.","NAV",63.33,0,63.33,8592765101273,12,18592765101270,144,28592765101277,"8536201090",0.12]
[110128,"Ex9BP-JX(+) 1P K32","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 32 A, 250 V DC, 1 moduł szer.","NAV",65.56,0,65.56,8592765101280,12,18592765101287,144,28592765101284,"8536201090",0.12]
[110129,"Ex9BP-JX(+) 1P K40","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 40 A, 250 V DC, 1 moduł szer.","NAV",65.56,0,65.56,8592765101297,12,18592765101294,144,28592765101291,"8536201090",0.12]
[110130,"Ex9BP-JX(+) 1P K50","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 50 A, 250 V DC, 1 moduł szer.","NAV",100.11,0,100.11,8592765101303,12,18592765101300,144,28592765101307,"8536201090",0.12]
[110131,"Ex9BP-JX(+) 1P K63","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 63 A, 250 V DC, 1 moduł szer.","NAV",54.89,0,54.89,8592765101310,12,18592765101317,144,28592765101314,"8536201090",0.12]
[110132,"Ex9BP-JX(+) 2P K1","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 1 A, 500 V DC, 2 moduły szer.","NAV",110.44,{"$f":"NAV","v":0},{"$f":"E896*(1-F896)","v":110.44},8592765101327,6,18592765101324,72,28592765101321,"8536201090",0.24]
[110133,"Ex9BP-JX(+) 2P K2","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 2 A, 500 V DC, 2 moduły szer.","NAV",199,0,199,8592765101334,6,18592765101331,72,28592765101338,"8536201090",0.24]
[110134,"Ex9BP-JX(+) 2P K3","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 3 A, 500 V DC, 2 moduły szer.","NAV",199,0,199,8592765101341,6,18592765101348,72,28592765101345,"8536201090",0.24]
[110135,"Ex9BP-JX(+) 2P K4","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 4 A, 500 V DC, 2 moduły szer.","NAV",201.33,0,201.33,8592765101358,6,18592765101355,72,28592765101352,"8536201090",0.24]
[110136,"Ex9BP-JX(+) 2P K6","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 6 A, 500 V DC, 2 moduły szer.","NAV",154.11000000000001,0,154.11000000000001,8592765101365,6,18592765101362,72,28592765101369,"8536201090",0.24]
[110137,"Ex9BP-JX(+) 2P K10","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 10 A, 500 V DC, 2 moduły szer.","NAV",110.44,0,110.44,8592765101372,6,18592765101379,72,28592765101376,"8536201090",0.24]
[110138,"Ex9BP-JX(+) 2P K16","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 16 A, 500 V DC, 2 moduły szer.","NAV",115,0,115,8592765101389,6,18592765101386,72,28592765101383,"8536201090",0.24]
[110139,"Ex9BP-JX(+) 2P K20","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 20 A, 500 V DC, 2 moduły szer.","NAV",113.89,0,113.89,8592765101396,6,18592765101393,72,28592765101390,"8536201090",0.24]
[110140,"Ex9BP-JX(+) 2P K25","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 25 A, 500 V DC, 2 moduły szer.","NAV",112.78,0,112.78,8592765101402,6,18592765101409,72,28592765101406,"8536201090",0.24]
[110141,"Ex9BP-JX(+) 2P K32","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 32 A, 500 V DC, 2 moduły szer.","NAV",127.67,0,127.67,8592765101419,6,18592765101416,72,28592765101413,"8536201090",0.24]
[110142,"Ex9BP-JX(+) 2P K40","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 40 A, 500 V DC, 2 moduły szer.","NAV",125.44,0,125.44,8592765101426,6,18592765101423,72,28592765101420,"8536201090",0.24]
[110143,"Ex9BP-JX(+) 2P K50","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 50 A, 500 V DC, 2 moduły szer.","NAV",199,0,199,8592765101433,6,18592765101430,72,28592765101437,"8536201090",0.24]
[110144,"Ex9BP-JX(+) 2P K63","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 63 A, 500 V DC, 2 moduły szer.","NAV",110.44,0,110.44,8592765101440,6,18592765101447,72,28592765101444,"8536201090",0.24]
[110145,"Ex9BP-JX(+) 3P K1","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 1 A, 750 V DC, 3 moduły szer.","NAV",116.25,0,116.25,8592765101457,4,18592765101454,48,28592765101451,"8536201090",0.36]
[110146,"Ex9BP-JX(+) 3P K2","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 2 A, 750 V DC, 3 moduły szer.","NAV",209.47,0,209.47,8592765101464,4,18592765101461,48,28592765101468,"8536201090",0.36]
[110147,"Ex9BP-JX(+) 3P K3","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 3 A, 750 V DC, 3 moduły szer.","NAV",209.47,0,209.47,8592765101471,4,18592765101478,48,28592765101475,"8536201090",0.36]
[110148,"Ex9BP-JX(+) 3P K4","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 4 A, 750 V DC, 3 moduły szer.","NAV",211.93,0,211.93,8592765101488,4,18592765101485,48,28592765101482,"8536201090",0.36]
[110149,"Ex9BP-JX(+) 3P K6","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 6 A, 750 V DC, 3 moduły szer.","NAV",162.22,0,162.22,8592765101495,4,18592765101492,48,28592765101499,"8536201090",0.36]
[110150,"Ex9BP-JX(+) 3P K10","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 10 A, 750 V DC, 3 moduły szer.","NAV",123.09,0,123.09,8592765101501,4,18592765101508,48,28592765101505,"8536201090",0.36]
[110151,"Ex9BP-JX(+) 3P K16","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 16 A, 750 V DC, 3 moduły szer.","NAV",128.16999999999999,0,128.16999999999999,8592765101518,4,18592765101515,48,28592765101512,"8536201090",0.36]
[110152,"Ex9BP-JX(+) 3P K20","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 20 A, 750 V DC, 3 moduły szer.","NAV",126.94,0,126.94,8592765101525,4,18592765101522,48,28592765101529,"8536201090",0.36]
[110153,"Ex9BP-JX(+) 3P K25","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 25 A, 750 V DC, 3 moduły szer.","NAV",125.69,0,125.69,8592765101532,4,18592765101539,48,28592765101536,"8536201090",0.36]
[110154,"Ex9BP-JX(+) 3P K32","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 32 A, 750 V DC, 3 moduły szer.","NAV",142.29,0,142.29,8592765101549,4,18592765101546,48,28592765101543,"8536201090",0.36]
[110155,"Ex9BP-JX(+) 3P K40","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 40 A, 750 V DC, 3 moduły szer.","NAV",139.81,0,139.81,8592765101556,4,18592765101553,48,28592765101550,"8536201090",0.36]
[110156,"Ex9BP-JX(+) 3P K50","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 50 A, 750 V DC, 3 moduły szer.","NAV",209.47,0,209.47,8592765101563,4,18592765101560,48,28592765101567,"8536201090",0.36]
[110157,"Ex9BP-JX(+) 3P K63","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 63 A, 750 V DC, 3 moduły szer.","NAV",116.25,0,116.25,8592765101570,4,18592765101577,48,28592765101574,"8536201090",0.36]
[110158,"Ex9BP-JX(+) 4P K1","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 1 A, 1000 V DC, 4 moduły szer.","NAV",129.16999999999999,0,129.16999999999999,8592765101587,3,18592765101584,36,28592765101581,"8536201090",0.48]
[110159,"Ex9BP-JX(+) 4P K2","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 2 A, 1000 V DC, 4 moduły szer.","NAV",232.75,0,232.75,8592765101594,3,18592765101591,36,28592765101598,"8536201090",0.48]
[110160,"Ex9BP-JX(+) 4P K3","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 3 A, 1000 V DC, 4 moduły szer.","NAV",232.75,0,232.75,8592765101600,3,18592765101607,36,28592765101604,"8536201090",0.48]
[110161,"Ex9BP-JX(+) 4P K4","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 4 A, 1000 V DC, 4 moduły szer.","NAV",235.47,0,235.47,8592765101617,3,18592765101614,36,28592765101611,"8536201090",0.48]
[110162,"Ex9BP-JX(+) 4P K6","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 6 A, 1000 V DC, 4 moduły szer.","NAV",180.24,0,180.24,8592765101624,3,18592765101621,36,28592765101628,"8536201090",0.48]
[110163,"Ex9BP-JX(+) 4P K10","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 10 A, 1000 V DC, 4 moduły szer.","NAV",136.77000000000001,0,136.77000000000001,8592765101631,3,18592765101638,36,28592765101635,"8536201090",0.48]
[110164,"Ex9BP-JX(+) 4P K16","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 16 A, 1000 V DC, 4 moduły szer.","NAV",142.41,0,142.41,8592765101648,3,18592765101645,36,28592765101642,"8536201090",0.48]
[110165,"Ex9BP-JX(+) 4P K20","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 20 A, 1000 V DC, 4 moduły szer.","NAV",141.04,0,141.04,8592765101655,3,18592765101652,36,28592765101659,"8536201090",0.48]
[110166,"Ex9BP-JX(+) 4P K25","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 25 A, 1000 V DC, 4 moduły szer.","NAV",139.66,0,139.66,8592765101662,3,18592765101669,36,28592765101666,"8536201090",0.48]
[110167,"Ex9BP-JX(+) 4P K32","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 32 A, 1000 V DC, 4 moduły szer.","NAV",158.11000000000001,0,158.11000000000001,8592765101679,3,18592765101676,36,28592765101673,"8536201090",0.48]
[110168,"Ex9BP-JX(+) 4P K40","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 40 A, 1000 V DC, 4 moduły szer.","NAV",155.35,0,155.35,8592765101686,3,18592765101683,36,28592765101680,"8536201090",0.48]
[110169,"Ex9BP-JX(+) 4P K50","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 50 A, 1000 V DC, 4 moduły szer.","NAV",232.75,0,232.75,8592765101693,3,18592765101690,36,28592765101697,"8536201090",0.48]
[110170,"Ex9BP-JX(+) 4P K63","Wył. nadpr. DC 10 kA, ch-ka K, 63 A, 1000 V DC, 4 moduły szer.","NAV",129.16999999999999,0,129.16999999999999,8592765101709,3,18592765101706,36,28592765101703,"8536201090",0.48]
[]
["Wył. nadprądowe DC Ex9BP, 10 kA, do aplikacji fotowoltaicznych 150-600 V DC, niespolaryzowane"]
[109962,"Ex9BP 1P DC150V C1","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka C, 1 A, 150 V DC, 1-bieg.","NAL",54,{"$f":"NAL","v":0},{"$f":"E937*(1-F937)","v":54},8592765099624,12,18592765099621,144,28592765099628,"8536201090",0.12]
[109963,"Ex9BP 1P DC150V C2","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka C, 2 A, 150 V DC, 1-bieg.","NAL",54,{"$f":"NAL","v":0},{"$f":"E938*(1-F938)","v":54},8592765099631,12,18592765099638,144,28592765099635,"8536201090",0.12]
[109964,"Ex9BP 1P DC150V C3","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka C, 3 A, 150 V DC, 1-bieg.","NAL",49,0,49,8592765099648,12,18592765099645,144,28592765099642,"8536201090",0.12]
[109965,"Ex9BP 1P DC150V C4","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka C, 4 A, 150 V DC, 1-bieg.","NAL",49,0,49,8592765099655,12,18592765099652,144,28592765099659,"8536201090",0.12]
[109966,"Ex9BP 1P DC150V C6","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka C, 6 A, 150 V DC, 1-bieg.","NAL",49,0,49,8592765099662,12,18592765099669,144,28592765099666,"8536201090",0.12]
[109967,"Ex9BP 1P DC150V C10","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka C, 10 A, 150 V DC, 1-bieg.","NAL",43,0,43,8592765099679,12,18592765099676,144,28592765099673,"8536201090",0.12]
[109968,"Ex9BP 1P DC150V C16","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka C, 16 A, 150 V DC, 1-bieg.","NAL",43,0,43,8592765099686,12,18592765099683,144,28592765099680,"8536201090",0.12]
[109969,"Ex9BP 1P DC150V C20","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka C, 20 A, 150 V DC, 1-bieg.","NAL",43,0,43,8592765099693,12,18592765099690,144,28592765099697,"8536201090",0.12]
[109970,"Ex9BP 1P DC150V C25","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka C, 25 A, 150 V DC, 1-bieg.","NAL",43,0,43,8592765099709,12,18592765099706,144,28592765099703,"8536201090",0.12]
[109971,"Ex9BP 1P DC150V C32","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka C, 32 A, 150 V DC, 1-bieg.","NAL",55,0,55,8592765099716,12,18592765099713,144,28592765099710,"8536201090",0.12]
[109972,"Ex9BP 1P DC150V C40","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka C, 40 A, 150 V DC, 1-bieg.","NAL",59,0,59,8592765099723,12,18592765099720,144,28592765099727,"8536201090",0.12]
[109973,"Ex9BP 1P DC150V C50","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka C, 50 A, 150 V DC, 1-bieg.","NAL",99,0,99,8592765099730,12,18592765099737,144,28592765099734,"8536201090",0.12]
[109974,"Ex9BP 1P DC150V C63","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka C, 63 A, 150 V DC, 1-bieg.","NAL",118,0,118,8592765099747,12,18592765099744,144,28592765099741,"8536201090",0.12]
[109975,"Ex9BP 2P DC300V C1","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka C, 1 A, 300 V DC, 2-bieg.","NAL",112,0,112,8592765099754,6,18592765099751,72,28592765099758,"8536201090",0.24]
[109976,"Ex9BP 2P DC300V C2","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka C, 2 A, 300 V DC, 2-bieg.","NAL",112,0,112,8592765099761,6,18592765099768,72,28592765099765,"8536201090",0.24]
[109977,"Ex9BP 2P DC300V C3","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka C, 3 A, 300 V DC, 2-bieg.","NAL",108,0,108,8592765099778,6,18592765099775,72,28592765099772,"8536201090",0.24]
[109978,"Ex9BP 2P DC300V C4","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka C, 4 A, 300 V DC, 2-bieg.","NAL",108,0,108,8592765099785,6,18592765099782,72,28592765099789,"8536201090",0.24]
[109979,"Ex9BP 2P DC300V C6","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka C, 6 A, 300 V DC, 2-bieg.","NAL",108,0,108,8592765099792,6,18592765099799,72,28592765099796,"8536201090",0.24]
[109980,"Ex9BP 2P DC300V C10","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka C, 10 A, 300 V DC, 2-bieg.","NAL",105,0,105,8592765099808,6,18592765099805,72,28592765099802,"8536201090",0.24]
[109981,"Ex9BP 2P DC300V C16","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka C, 16 A, 300 V DC, 2-bieg.","NAL",105,0,105,8592765099815,6,18592765099812,72,28592765099819,"8536201090",0.24]
[109982,"Ex9BP 2P DC300V C20","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka C, 20 A, 300 V DC, 2-bieg.","NAL",105,0,105,8592765099822,6,18592765099829,72,28592765099826,"8536201090",0.24]
[109983,"Ex9BP 2P DC300V C25","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka C, 25 A, 300 V DC, 2-bieg.","NAL",110,0,110,8592765099839,6,18592765099836,72,28592765099833,"8536201090",0.24]
[109984,"Ex9BP 2P DC300V C32","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka C, 32 A, 300 V DC, 2-bieg.","NAL",111,0,111,8592765099846,6,18592765099843,72,28592765099840,"8536201090",0.24]
[109985,"Ex9BP 2P DC300V C40","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka C, 40 A, 300 V DC, 2-bieg.","NAL",116,0,116,8592765099853,6,18592765099850,72,28592765099857,"8536201090",0.24]
[109986,"Ex9BP 2P DC300V C50","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka C, 50 A, 300 V DC, 2-bieg.","NAL",213,0,213,8592765099860,6,18592765099867,72,28592765099864,"8536201090",0.24]
[109987,"Ex9BP 2P DC300V C63","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka C, 63 A, 300 V DC, 2-bieg.","NAL",234,0,234,8592765099877,6,18592765099874,72,28592765099871,"8536201090",0.24]
[109988,"Ex9BP 3P DC450V C1","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka C, 1 A, 450 V DC, 3 moduły szer.","NAL",495,0,495,8592765099884,4,18592765099881,48,28592765099888,"8536201090",0.36]
[109989,"Ex9BP 3P DC450V C2","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka C, 2 A, 450 V DC, 3 moduły szer.","NAL",495,0,495,8592765099891,4,18592765099898,48,28592765099895,"8536201090",0.36]
[109990,"Ex9BP 3P DC450V C3","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka C, 3 A, 450 V DC, 3 moduły szer.","NAL",486,0,486,8592765099907,4,18592765099904,48,28592765099901,"8536201090",0.36]
[109991,"Ex9BP 3P DC450V C4","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka C, 4 A, 450 V DC, 3 moduły szer.","NAL",486,0,486,8592765099914,4,18592765099911,48,28592765099918,"8536201090",0.36]
[109992,"Ex9BP 3P DC450V C6","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka C, 6 A, 450 V DC, 3 moduły szer.","NAL",486,0,486,8592765099921,4,18592765099928,48,28592765099925,"8536201090",0.36]
[109993,"Ex9BP 3P DC450V C10","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka C, 10 A, 450 V DC, 3 moduły szer.","NAL",479,0,479,8592765099938,4,18592765099935,48,28592765099932,"8536201090",0.36]
[109994,"Ex9BP 3P DC450V C16","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka C, 16 A, 450 V DC, 3 moduły szer.","NAL",479,0,479,8592765099945,4,18592765099942,48,28592765099949,"8536201090",0.36]
[109995,"Ex9BP 3P DC450V C20","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka C, 20 A, 450 V DC, 3 moduły szer.","NAL",504,0,504,8592765099952,4,18592765099959,48,28592765099956,"8536201090",0.36]
[109996,"Ex9BP 3P DC450V C25","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka C, 25 A, 450 V DC, 3 moduły szer.","NAL",504,0,504,8592765099969,4,18592765099966,48,28592765099963,"8536201090",0.36]
[109997,"Ex9BP 3P DC450V C32","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka C, 32 A, 450 V DC, 3 moduły szer.","NAL",504,0,504,8592765099976,4,18592765099973,48,28592765099970,"8536201090",0.36]
[109998,"Ex9BP 3P DC450V C40","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka C, 40 A, 450 V DC, 3 moduły szer.","NAL",515,0,515,8592765099983,4,18592765099980,48,28592765099987,"8536201090",0.36]
[109999,"Ex9BP 3P DC450V C50","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka C, 50 A, 450 V DC, 3 moduły szer.","NAL",528,0,528,8592765099990,4,18592765099997,48,28592765099994,"8536201090",0.36]
[110000,"Ex9BP 3P DC450V C63","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka C, 63 A, 450 V DC, 3 moduły szer.","NAL",552,0,552,8592765100009,4,18592765100006,48,28592765100003,"8536201090",0.36]
[110001,"Ex9BP 4P DC600V C1","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka C, 1 A, 600 V DC, 4 moduły szer.","NAL",764,0,764,8592765100016,3,18592765100013,36,28592765100010,"8536201090",0.48]
[110002,"Ex9BP 4P DC600V C2","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka C, 2 A, 600 V DC, 4 moduły szer.","NAL",764,0,764,8592765100023,3,18592765100020,36,28592765100027,"8536201090",0.48]
[110003,"Ex9BP 4P DC600V C3","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka C, 3 A, 600 V DC, 4 moduły szer.","NAL",751,0,751,8592765100030,3,18592765100037,36,28592765100034,"8536201090",0.48]
[110004,"Ex9BP 4P DC600V C4","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka C, 4 A, 600 V DC, 4 moduły szer.","NAL",751,0,751,8592765100047,3,18592765100044,36,28592765100041,"8536201090",0.48]
[110005,"Ex9BP 4P DC600V C6","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka C, 6 A, 600 V DC, 4 moduły szer.","NAL",751,0,751,8592765100054,3,18592765100051,36,28592765100058,"8536201090",0.48]
[110006,"Ex9BP 4P DC600V C10","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka C, 10 A, 600 V DC, 4 moduły szer.","NAL",746,0,746,8592765100061,3,18592765100068,36,28592765100065,"8536201090",0.48]
[110007,"Ex9BP 4P DC600V C16","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka C, 16 A, 600 V DC, 4 moduły szer.","NAL",746,0,746,8592765100078,3,18592765100075,36,28592765100072,"8536201090",0.48]
[110008,"Ex9BP 4P DC600V C20","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka C, 20 A, 600 V DC, 4 moduły szer.","NAL",767,0,767,8592765100085,3,18592765100082,36,28592765100089,"8536201090",0.48]
[110009,"Ex9BP 4P DC600V C25","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka C, 25 A, 600 V DC, 4 moduły szer.","NAL",767,0,767,8592765100092,3,18592765100099,36,28592765100096,"8536201090",0.48]
[110010,"Ex9BP 4P DC600V C32","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka C, 32 A, 600 V DC, 4 moduły szer.","NAL",767,0,767,8592765100108,3,18592765100105,36,28592765100102,"8536201090",0.48]
[110011,"Ex9BP 4P DC600V C40","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka C, 40 A, 600 V DC, 4 moduły szer.","NAL",814,0,814,8592765100115,3,18592765100112,36,28592765100119,"8536201090",0.48]
[110012,"Ex9BP 4P DC600V C50","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka C, 50 A, 600 V DC, 4 moduły szer.","NAL",814,0,814,8592765100122,3,18592765100129,36,28592765100126,"8536201090",0.48]
[110013,"Ex9BP 4P DC600V C63","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka C, 63 A, 600 V DC, 4 moduły szer.","NAL",814,0,814,8592765100139,3,18592765100136,36,28592765100133,"8536201090",0.48]
[110015,"Ex9BP 1P DC150V K1","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka K, 1 A, 150 V DC, 1-bieg.","NAL",56,0,56,8592765100153,12,18592765100150,144,28592765100157,"8536201090",0.12]
[110016,"Ex9BP 1P DC150V K2","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka K, 2 A, 150 V DC, 1-bieg.","NAL",56,0,56,8592765100160,12,18592765100167,144,28592765100164,"8536201090",0.12]
[110017,"Ex9BP 1P DC150V K3","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka K, 3 A, 150 V DC, 1-bieg.","NAL",56,0,56,8592765100177,12,18592765100174,144,28592765100171,"8536201090",0.12]
[110018,"Ex9BP 1P DC150V K4","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka K, 4 A, 150 V DC, 1-bieg.","NAL",51,0,51,8592765100184,12,18592765100181,144,28592765100188,"8536201090",0.12]
[110019,"Ex9BP 1P DC150V K6","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka K, 6 A, 150 V DC, 1-bieg.","NAL",51,0,51,8592765100191,12,18592765100198,144,28592765100195,"8536201090",0.12]
[110020,"Ex9BP 1P DC150V K10","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka K, 10 A, 150 V DC, 1-bieg.","NAL",51,0,51,8592765100207,12,18592765100204,144,28592765100201,"8536201090",0.12]
[110021,"Ex9BP 1P DC150V K16","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka K, 16 A, 150 V DC, 1-bieg.","NAL",45,0,45,8592765100214,12,18592765100211,144,28592765100218,"8536201090",0.12]
[110022,"Ex9BP 1P DC150V K20","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka K, 20 A, 150 V DC, 1-bieg.","NAL",45,0,45,8592765100221,12,18592765100228,144,28592765100225,"8536201090",0.12]
[110023,"Ex9BP 1P DC150V K25","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka K, 25 A, 150 V DC, 1-bieg.","NAL",45,0,45,8592765100238,12,18592765100235,144,28592765100232,"8536201090",0.12]
[110024,"Ex9BP 1P DC150V K32","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka K, 32 A, 150 V DC, 1-bieg.","NAL",45,0,45,8592765100245,12,18592765100242,144,28592765100249,"8536201090",0.12]
[110025,"Ex9BP 1P DC150V K40","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka K, 40 A, 150 V DC, 1-bieg.","NAL",58,0,58,8592765100252,12,18592765100259,144,28592765100256,"8536201090",0.12]
[110026,"Ex9BP 1P DC150V K50","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka K, 50 A, 150 V DC, 1-bieg.","NAL",61,0,61,8592765100269,12,18592765100266,144,28592765100263,"8536201090",0.12]
[110027,"Ex9BP 1P DC150V K63","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka K, 63 A, 150 V DC, 1-bieg.","NAL",104,0,104,8592765100276,12,18592765100273,144,28592765100270,"8536201090",0.12]
[110028,"Ex9BP 2P DC300V K1","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka K, 1 A, 300 V DC, 2-bieg.","NAL",124,{"$f":"NAL","v":0},{"$f":"E1002*(1-F1002)","v":124},8592765100283,6,18592765100280,72,28592765100287,"8536201090",0.24]
[110029,"Ex9BP 2P DC300V K2","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka K, 2 A, 300 V DC, 2-bieg.","NAL",117,0,117,8592765100290,6,18592765100297,72,28592765100294,"8536201090",0.24]
[110030,"Ex9BP 2P DC300V K3","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka K, 3 A, 300 V DC, 2-bieg.","NAL",117,0,117,8592765100306,6,18592765100303,72,28592765100300,"8536201090",0.24]
[110031,"Ex9BP 2P DC300V K4","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka K, 4 A, 300 V DC, 2-bieg.","NAL",113,0,113,8592765100313,6,18592765100310,72,28592765100317,"8536201090",0.24]
[110032,"Ex9BP 2P DC300V K6","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka K, 6 A, 300 V DC, 2-bieg.","NAL",113,0,113,8592765100320,6,18592765100327,72,28592765100324,"8536201090",0.24]
[110033,"Ex9BP 2P DC300V K10","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka K, 10 A, 300 V DC, 2-bieg.","NAL",113,0,113,8592765100337,6,18592765100334,72,28592765100331,"8536201090",0.24]
[110034,"Ex9BP 2P DC300V K16","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka K, 16 A, 300 V DC, 2-bieg.","NAL",109,0,109,8592765100344,6,18592765100341,72,28592765100348,"8536201090",0.24]
[110035,"Ex9BP 2P DC300V K20","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka K, 20 A, 300 V DC, 2-bieg.","NAL",109,0,109,8592765100351,6,18592765100358,72,28592765100355,"8536201090",0.24]
[110036,"Ex9BP 2P DC300V K25","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka K, 25 A, 300 V DC, 2-bieg.","NAL",109,0,109,8592765100368,6,18592765100365,72,28592765100362,"8536201090",0.24]
[110037,"Ex9BP 2P DC300V K32","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka K, 32 A, 300 V DC, 2-bieg.","NAL",115,0,115,8592765100375,6,18592765100372,72,28592765100379,"8536201090",0.24]
[110038,"Ex9BP 2P DC300V K40","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka K, 40 A, 300 V DC, 2-bieg.","NAL",116,0,116,8592765100382,6,18592765100389,72,28592765100386,"8536201090",0.24]
[110039,"Ex9BP 2P DC300V K50","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka K, 50 A, 300 V DC, 2-bieg.","NAL",121,0,121,8592765100399,6,18592765100396,72,28592765100393,"8536201090",0.24]
[110040,"Ex9BP 2P DC300V K63","Wył. nadpr. DC 10 kA, do aplik. fotowolt., ch-ka K, 63 A, 300 V DC, 2-bieg.","NAL",223,0,223,8592765100405,6,18592765100402,72,28592765100409,"8536201090",0.24]
[110041,"Ex9BP 3P DC450V K1","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka K, 1 A, 450 V DC, 3 moduły szer.","NAL",245,0,245,8592765100412,4,18592765100419,48,28592765100416,"8536201090",0.36]
[110042,"Ex9BP 3P DC450V K2","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka K, 2 A, 450 V DC, 3 moduły szer.","NAL",517,0,517,8592765100429,4,18592765100426,48,28592765100423,"8536201090",0.36]
[110043,"Ex9BP 3P DC450V K3","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka K, 3 A, 450 V DC, 3 moduły szer.","NAL",517,0,517,8592765100436,4,18592765100433,48,28592765100430,"8536201090",0.36]
[110044,"Ex9BP 3P DC450V K4","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka K, 4 A, 450 V DC, 3 moduły szer.","NAL",508,0,508,8592765100443,4,18592765100440,48,28592765100447,"8536201090",0.36]
[110045,"Ex9BP 3P DC450V K6","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka K, 6 A, 450 V DC, 3 moduły szer.","NAL",508,0,508,8592765100450,4,18592765100457,48,28592765100454,"8536201090",0.36]
[110046,"Ex9BP 3P DC450V K10","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka K, 10 A, 450 V DC, 3 moduły szer.","NAL",508,0,508,8592765100467,4,18592765100464,48,28592765100461,"8536201090",0.36]
[110047,"Ex9BP 3P DC450V K16","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka K, 16 A, 450 V DC, 3 moduły szer.","NAL",501,0,501,8592765100474,4,18592765100471,48,28592765100478,"8536201090",0.36]
[110048,"Ex9BP 3P DC450V K20","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka K, 20 A, 450 V DC, 3 moduły szer.","NAL",501,0,501,8592765100481,4,18592765100488,48,28592765100485,"8536201090",0.36]
[110049,"Ex9BP 3P DC450V K25","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka K, 25 A, 450 V DC, 3 moduły szer.","NAL",527,0,527,8592765100498,4,18592765100495,48,28592765100492,"8536201090",0.36]
[110050,"Ex9BP 3P DC450V K32","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka K, 32 A, 450 V DC, 3 moduły szer.","NAL",527,0,527,8592765100504,4,18592765100501,48,28592765100508,"8536201090",0.36]
[110051,"Ex9BP 3P DC450V K40","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka K, 40 A, 450 V DC, 3 moduły szer.","NAL",527,0,527,8592765100511,4,18592765100518,48,28592765100515,"8536201090",0.36]
[110052,"Ex9BP 3P DC450V K50","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka K, 50 A, 450 V DC, 3 moduły szer.","NAL",539,0,539,8592765100528,4,18592765100525,48,28592765100522,"8536201090",0.36]
[110053,"Ex9BP 3P DC450V K63","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka K, 63 A, 450 V DC, 3 moduły szer.","NAL",552,0,552,8592765100535,4,18592765100532,48,28592765100539,"8536201090",0.36]
[110054,"Ex9BP 4P DC600V K1","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka K, 1 A, 600 V DC, 4 moduły szer.","NAL",577,0,577,8592765100542,3,18592765100549,36,28592765100546,"8536201090",0.48]
[110055,"Ex9BP 4P DC600V K2","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka K, 2 A, 600 V DC, 4 moduły szer.","NAL",799,0,799,8592765100559,3,18592765100556,36,28592765100553,"8536201090",0.48]
[110056,"Ex9BP 4P DC600V K3","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka K, 3 A, 600 V DC, 4 moduły szer.","NAL",799,0,799,8592765100566,3,18592765100563,36,28592765100560,"8536201090",0.48]
[110057,"Ex9BP 4P DC600V K4","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka K, 4 A, 600 V DC, 4 moduły szer.","NAL",785,0,785,8592765100573,3,18592765100570,36,28592765100577,"8536201090",0.48]
[110058,"Ex9BP 4P DC600V K6","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka K, 6 A, 600 V DC, 4 moduły szer.","NAL",785,0,785,8592765100580,3,18592765100587,36,28592765100584,"8536201090",0.48]
[110059,"Ex9BP 4P DC600V K10","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka K, 10 A, 600 V DC, 4 moduły szer.","NAL",785,0,785,8592765100597,3,18592765100594,36,28592765100591,"8536201090",0.48]
[110060,"Ex9BP 4P DC600V K16","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka K, 16 A, 600 V DC, 4 moduły szer.","NAL",780,0,780,8592765100603,3,18592765100600,36,28592765100607,"8536201090",0.48]
[110061,"Ex9BP 4P DC600V K20","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka K, 20 A, 600 V DC, 4 moduły szer.","NAL",780,0,780,8592765100610,3,18592765100617,36,28592765100614,"8536201090",0.48]
[110062,"Ex9BP 4P DC600V K25","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka K, 25 A, 600 V DC, 4 moduły szer.","NAL",802,0,802,8592765100627,3,18592765100624,36,28592765100621,"8536201090",0.48]
[110063,"Ex9BP 4P DC600V K32","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka K, 32 A, 600 V DC, 4 moduły szer.","NAL",802,0,802,8592765100634,3,18592765100631,36,28592765100638,"8536201090",0.48]
[110064,"Ex9BP 4P DC600V K40","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka K, 40 A, 600 V DC, 4 moduły szer.","NAL",802,0,802,8592765100641,3,18592765100648,36,28592765100645,"8536201090",0.48]
[110065,"Ex9BP 4P DC600V K50","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka K, 50 A, 600 V DC, 4 moduły szer.","NAL",852,0,852,8592765100658,3,18592765100655,36,28592765100652,"8536201090",0.48]
[110066,"Ex9BP 4P DC600V K63","Wył. nadpr. DC 10 kA do aplik. fotowolt., ch-ka K, 63 A, 600 V DC, 4 moduły szer.","NAL",852,0,852,8592765100665,3,18592765100662,36,28592765100669,"8536201090",0.48]
[]
["Akcesoria do wył. nadprądowych Ex9B, Ex9PN i rozłączników izolacyjnych Ex9BI, Ex9IP"]
[100540,"AX3111","Styk pomoc., 1 CO przem.","NAA",43.1,{"$f":"NAA","v":0},{"$f":"E1043*(1-F1043)","v":43.1},8592765005410,1,8592765005410,96,28592765005414,"8536508090",0.06]
[100541,"AL3111","Styk pomoc. zadz., 1 CO przem.","NAA",43.1,0,43.1,8592765005427,1,8592765005427,96,28592765005421,"8536508090",0.06]
[100542,"AX3122","Styk pomoc., 2 CO przem.","NAA",72.5,0,72.5,8592765005434,1,8592765005434,96,28592765005438,"8536508090",0.06]
[100543,"AXL31","Styk pomoc. + styk pomoc. zadz., 1 CO + 1 CO, przem.","NAA",72.5,0,72.5,8592765005441,1,8592765005441,96,28592765005445,"8536508090",0.06]
[100544,"SHT31 110V-415V AC/110V-130V DC","Wyzw. wzrost., 110-415 V AC, 110-130 V DC","NAA",67.3,0,67.3,8592765005458,1,8592765005458,96,28592765005452,"8536490099",0.12]
[100545,"SHT31 48V AC/DC","Wyzw. wzrost., 48 V AC, 48 V DC","NAA",67.3,0,67.3,8592765005465,1,8592765005465,96,28592765005469,"8536419089",0.12]
[100546,"SHT31 12-24V AC/DC","Wyzw. wzrost., 12-24 V AC, 12-24 V DC","NAA",67.3,0,67.3,8592765005472,1,8592765005472,96,28592765005476,"8536419089",0.12]
[100547,"SHT3111 110V-415V AC/110V-130V DC","Wyzw. wzrost., 110-415 V AC, 110-130 V DC, 1 CO przem. styk pomoc.","NAA",80.8,0,80.8,8592765005489,1,8592765005489,96,28592765005483,"8536490099",0.12]
[100548,"SHT3111 48V AC/DC","Wyzw. wzrost., 48 V AC, 48 V DC, 1 CO, przem. styk pomoc.","NAA",80.8,0,80.8,8592765005496,1,8592765005496,96,28592765005490,"8538909999",0.12]
[100549,"SHT3111 12-24V AC/DC","Wyzw. wzrost., 12-24 V AC, 12-24 V DC, 1 CO przem. styk pomoc.","NAA",80.8,0,80.8,8592765005502,1,8592765005502,96,28592765005506,"8536419089",0.12]
[100550,"UVT31 220-240V AC","Wyzw. podnap., 220-240 V AC","NAA",158.4,0,158.4,8592765005519,1,8592765005519,96,28592765005513,"8536490099",0.12]
[100552,"UVT3101 220-240V AC","Wyzw. podnap., 220-240 V AC, 1 NC norm. zamkn. styk pomoc.","NAA",134.6,0,134.6,8592765005533,1,8592765005533,96,28592765005537,"8536490099",0.12]
[100554,"UVT3110 220-240V AC","Wyzw. podnap., 220-240 V AC, 1 NO norm. otw. styk pomoc.","NAA",134.6,0,134.6,8592765005557,1,8592765005557,96,28592765005551,"8536490099",0.12]
[100556,"OVT31 280V AC±5%","Wyzw. nadnap., 280 V AC","NAA",143.9,0,143.9,8592765005571,1,8592765005571,96,28592765005575,"8536490099",0.12]
[110193,"LK-I","Mechanizm blokujący odpowiedni dla urządzenia - Ex9BH, Ex9BN, Ex9BD, Ex9BP, Ex9BL, Ex9BI, Ex9PN, Ex9IP, Ex9I125, Ex9I40, Ex9BT, SHT31, UVT31, OVT31","NAA",14.72,{"$f":"NAA","v":0},{"$f":"E1057*(1-F1057)","v":14.72},8592765101938,16,18592765101935,240,28592765101932,"8538909999",4.0000000000000001E-3]
[null,null,null,null,""]
["Wył. różnicowoprądowe Ex9L-H, 10 kA",null,null,null,"",null,null,"","","","","",null,""]
[108156,"Ex9L-H 2P 16A 10mA","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=16A, IΔn=10mA, typ  AC","NAC",184.29999999999998,{"$f":"NAC","v":0},{"$f":"E1060*(1-F1060)","v":184.29999999999998},8592765081568,1,18592765081565,81,28592765081562,"8536201090",0.21]
[108158,"Ex9L-H 2P 16A 30mA","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=16A, IΔn=30mA, typ  AC","NAC",146,{"$f":"NAC","v":0},146,8592765081582,1,18592765081589,81,28592765081586,"8536201090",0.216]
[108162,"Ex9L-H 2P 16A 100mA","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=16A, IΔn=100mA, typ  AC","NAC",304.3,0,304.3,8592765081629,1,18592765081626,81,28592765081623,"8536201090",0.216]
[108166,"Ex9L-H 2P 16A 300mA","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=16A, IΔn=300mA, typ  AC","NAC",146,0,146,8592765081667,1,18592765081664,81,28592765081661,"8536201090",0.20899999999999999]
[108170,"Ex9L-H 2P 16A 500mA","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=16A, IΔn=500mA, typ  AC","NAC",146,0,146,8592765081704,1,18592765081701,81,28592765081708,"8536201090",0.21]
[108157,"Ex9L-H 2P 25A 10mA","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=25A, IΔn=10mA, typ  AC","NAC",191.5,0,191.5,8592765081575,1,18592765081572,81,28592765081579,"8536201090",0.21]
[108159,"Ex9L-H 2P 25A 30mA","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=25A, IΔn=30mA, typ  AC","NAC",261.90000000000003,0,261.90000000000003,8592765081599,1,18592765081596,81,28592765081593,"8536201090",0.216]
[108163,"Ex9L-H 2P 25A 100mA","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=25A, IΔn=100mA, typ  AC","NAC",278.5,0,278.5,8592765081636,1,18592765081633,81,28592765081630,"8536201090",0.216]
[108167,"Ex9L-H 2P 25A 300mA","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=25A, IΔn=300mA, typ  AC","NAC",278.5,0,278.5,8592765081674,1,18592765081671,81,28592765081678,"8536201090",0.20899999999999999]
[108171,"Ex9L-H 2P 25A 500mA","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=25A, IΔn=500mA, typ  AC","NAC",183.2,0,183.2,8592765081711,1,18592765081718,81,28592765081715,"8536201090",0.21]
[108160,"Ex9L-H 2P 40A 30mA","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=40A, IΔn=30mA, typ  AC","NAC",282.60000000000002,0,282.60000000000002,8592765081605,1,18592765081602,81,28592765081609,"8536201090",0.216]
[108164,"Ex9L-H 2P 40A 100mA","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=40A, IΔn=100mA, typ  AC","NAC",278.5,0,278.5,8592765081643,1,18592765081640,81,28592765081647,"8536201090",0.216]
[108168,"Ex9L-H 2P 40A 300mA","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=40A, IΔn=300mA, typ  AC","NAC",278.5,0,278.5,8592765081681,1,18592765081688,81,28592765081685,"8536201090",0.20899999999999999]
[108172,"Ex9L-H 2P 40A 500mA","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=40A, IΔn=500mA, typ  AC","NAC",159.4,0,159.4,8592765081728,1,18592765081725,81,28592765081722,"8536201090",0.21]
[108161,"Ex9L-H 2P 63A 30mA","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=63A, IΔn=30mA, typ  AC","NAC",353,0,353,8592765081612,1,18592765081619,81,28592765081616,"8536201090",0.216]
[108165,"Ex9L-H 2P 63A 100mA","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=63A, IΔn=100mA, typ  AC","NAC",341.6,0,341.6,8592765081650,1,18592765081657,81,28592765081654,"8536201090",0.216]
[108169,"Ex9L-H 2P 63A 300mA","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=63A, IΔn=300mA, typ  AC","NAC",341.6,0,341.6,8592765081698,1,18592765081695,81,28592765081692,"8536201090",0.20899999999999999]
[108173,"Ex9L-H 2P 63A 500mA","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=63A, IΔn=500mA, typ  AC","NAC",201.9,0,201.9,8592765081735,1,18592765081732,81,28592765081739,"8536201090",0.21]
[108174,"Ex9L-H 4P 16A 30mA","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=16A, IΔn=30mA, typ  AC","NAC",181.2,0,181.2,8592765081742,1,18592765081749,45,28592765081746,"8536201090",0.35599999999999998]
[108178,"Ex9L-H 4P 16A 100mA","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=16A, IΔn=100mA, typ  AC","NAC",160.5,0,160.5,8592765081780,1,18592765081787,45,28592765081784,"8536201090",0.36699999999999999]
[108182,"Ex9L-H 4P 16A 300mA","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=16A, IΔn=300mA, typ  AC","NAC",181.2,0,181.2,8592765081827,1,18592765081824,45,28592765081821,"8536201090",0.36699999999999999]
[108186,"Ex9L-H 4P 16A 500mA","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=16A, IΔn=500mA, typ  AC","NAC",160.5,0,160.5,8592765081865,1,18592765081862,45,28592765081869,"8536201090",0.36699999999999999]
[108175,"Ex9L-H 4P 25A 30mA","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=25A, IΔn=30mA, typ  AC","NAC",320.90000000000003,0,320.90000000000003,8592765081759,1,18592765081756,45,28592765081753,"8536201090",0.35599999999999998]
[108179,"Ex9L-H 4P 25A 100mA","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=25A, IΔn=100mA, typ  AC","NAC",320.90000000000003,0,320.90000000000003,8592765081797,1,18592765081794,45,28592765081791,"8536201090",0.36699999999999999]
[108183,"Ex9L-H 4P 25A 300mA","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=25A, IΔn=300mA, typ  AC","NAC",320.90000000000003,0,320.90000000000003,8592765081834,1,18592765081831,45,28592765081838,"8536201090",0.36699999999999999]
[108187,"Ex9L-H 4P 25A 500mA","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=25A, IΔn=500mA, typ  AC","NAC",168.79999999999998,0,168.79999999999998,8592765081872,1,18592765081879,45,28592765081876,"8536201090",0.36699999999999999]
[108176,"Ex9L-H 4P 40A 30mA","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=40A, IΔn=30mA, typ  AC","NAC",326.10000000000002,0,326.10000000000002,8592765081766,1,18592765081763,45,28592765081760,"8536201090",0.35599999999999998]
[108180,"Ex9L-H 4P 40A 100mA","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=40A, IΔn=100mA, typ  AC","NAC",326.10000000000002,0,326.10000000000002,8592765081803,1,18592765081800,45,28592765081807,"8536201090",0.36699999999999999]
[108184,"Ex9L-H 4P 40A 300mA","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=40A, IΔn=300mA, typ  AC","NAC",326.10000000000002,0,326.10000000000002,8592765081841,1,18592765081848,45,28592765081845,"8536201090",0.36699999999999999]
[108188,"Ex9L-H 4P 40A 500mA","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=40A, IΔn=500mA, typ  AC","NAC",191.5,0,191.5,8592765081889,1,18592765081886,45,28592765081883,"8536201090",0.36699999999999999]
[108177,"Ex9L-H 4P 63A 30mA","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=63A, IΔn=30mA, typ  AC","NAC",491.70000000000005,0,491.70000000000005,8592765081773,1,18592765081770,45,28592765081777,"8536201090",0.35599999999999998]
[108181,"Ex9L-H 4P 63A 100mA","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=63A, IΔn=100mA, typ  AC","NAC",426.5,0,426.5,8592765081810,1,18592765081817,45,28592765081814,"8536201090",0.35499999999999998]
[108185,"Ex9L-H 4P 63A 300mA","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=63A, IΔn=300mA, typ  AC","NAC",388.20000000000005,0,388.20000000000005,8592765081858,1,18592765081855,45,28592765081852,"8536201090",0.35599999999999998]
[108189,"Ex9L-H 4P 63A 500mA","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=63A, IΔn=500mA, typ  AC","NAC",223.6,0,223.6,8592765081896,1,18592765081893,45,28592765081890,"8536201090",0.36699999999999999]
[108190,"Ex9L-H 2P 16A A 10mA","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=16A, IΔn=10mA, typ  A","NAC",284.70000000000005,0,284.70000000000005,8592765081902,1,18592765081909,81,28592765081906,"8536201090",0.21]
[108192,"Ex9L-H 2P 16A A 30mA","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=16A, IΔn=30mA, typ  A","NAC",179.1,0,179.1,8592765081926,1,18592765081923,81,28592765081920,"8536201090",0.216]
[108196,"Ex9L-H 2P 16A A 100mA","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=16A, IΔn=100mA, typ  A","NAC",182.2,0,182.2,8592765081964,1,18592765081961,81,28592765081968,"8536201090",0.216]
[108200,"Ex9L-H 2P 16A A 300mA","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=16A, IΔn=300mA, typ  A","NAC",187.4,0,187.4,8592765082008,1,18592765082005,81,28592765082002,"8536201090",0.216]
[108191,"Ex9L-H 2P 25A A 10mA","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=25A, IΔn=10mA, typ  A","NAC",301.20000000000005,0,301.20000000000005,8592765081919,1,18592765081916,81,28592765081913,"8536201090",0.21]
[108193,"Ex9L-H 2P 25A A 30mA","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=25A, IΔn=30mA, typ  A","NAC",215.29999999999998,0,215.29999999999998,8592765081933,1,18592765081930,81,28592765081937,"8536201090",0.216]
[108197,"Ex9L-H 2P 25A A 100mA","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=25A, IΔn=100mA, typ  A","NAC",320.90000000000003,0,320.90000000000003,8592765081971,1,18592765081978,81,28592765081975,"8536201090",0.216]
[108201,"Ex9L-H 2P 25A A 300mA","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=25A, IΔn=300mA, typ  A","NAC",320.90000000000003,0,320.90000000000003,8592765082015,1,18592765082012,81,28592765082019,"8536201090",0.216]
[108194,"Ex9L-H 2P 40A A 30mA","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=40A, IΔn=30mA, typ  A","NAC",215.29999999999998,0,215.29999999999998,8592765081940,1,18592765081947,81,28592765081944,"8536201090",0.216]
[108198,"Ex9L-H 2P 40A A 100mA","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=40A, IΔn=100mA, typ  A","NAC",320.90000000000003,0,320.90000000000003,8592765081988,1,18592765081985,81,28592765081982,"8536201090",0.216]
[108202,"Ex9L-H 2P 40A A 300mA","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=40A, IΔn=300mA, typ  A","NAC",320.90000000000003,0,320.90000000000003,8592765082022,1,18592765082029,81,28592765082026,"8536201090",0.216]
[108195,"Ex9L-H 2P 63A A 30mA","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=63A, IΔn=30mA, typ  A","NAC",320.90000000000003,0,320.90000000000003,8592765081957,1,18592765081954,81,28592765081951,"8536201090",0.216]
[108199,"Ex9L-H 2P 63A A 100mA","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=63A, IΔn=100mA, typ  A","NAC",379.90000000000003,0,379.90000000000003,8592765081995,1,18592765081992,81,28592765081999,"8536201090",0.216]
[108203,"Ex9L-H 2P 63A A 300mA","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=63A, IΔn=300mA, typ  A","NAC",379.90000000000003,0,379.90000000000003,8592765082039,1,18592765082036,81,28592765082033,"8536201090",0.216]
[108204,"Ex9L-H 4P 16A A 30mA","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=16A, IΔn=30mA, typ  A","NAC",241.2,0,241.2,8592765082046,1,18592765082043,45,28592765082040,"8536201090",0.38900000000000001]
[108208,"Ex9L-H 4P 16A A 100mA","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=16A, IΔn=100mA, typ  A","NAC",241.2,0,241.2,8592765082084,1,18592765082081,45,28592765082088,"8536201090",0.36699999999999999]
[108212,"Ex9L-H 4P 16A A 300mA","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=16A, IΔn=300mA, typ  A","NAC",241.2,0,241.2,8592765082121,1,18592765082128,45,28592765082125,"8536201090",0.36699999999999999]
[108205,"Ex9L-H 4P 25A A 30mA","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=25A, IΔn=30mA, typ  A","NAC",294,0,294,8592765082053,1,18592765082050,45,28592765082057,"8536201090",0.38900000000000001]
[108209,"Ex9L-H 4P 25A A 100mA","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=25A, IΔn=100mA, typ  A","NAC",433.70000000000005,0,433.70000000000005,8592765082091,1,18592765082098,45,28592765082095,"8536201090",0.36699999999999999]
[108213,"Ex9L-H 4P 25A A 300mA","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=25A, IΔn=300mA, typ  A","NAC",433.70000000000005,0,433.70000000000005,8592765082138,1,18592765082135,45,28592765082132,"8536201090",0.36699999999999999]
[108206,"Ex9L-H 4P 40A A 30mA","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=40A, IΔn=30mA, typ  A","NAC",294,0,294,8592765082060,1,18592765082067,45,28592765082064,"8536201090",0.38900000000000001]
[108210,"Ex9L-H 4P 40A A 100mA","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=40A, IΔn=100mA, typ  A","NAC",433.70000000000005,0,433.70000000000005,8592765082107,1,18592765082104,45,28592765082101,"8536201090",0.36699999999999999]
[108214,"Ex9L-H 4P 40A A 300mA","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=40A, IΔn=300mA, typ  A","NAC",433.70000000000005,0,433.70000000000005,8592765082145,1,18592765082142,45,28592765082149,"8536201090",0.36699999999999999]
[108207,"Ex9L-H 4P 63A A 30mA","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=63A, IΔn=30mA, typ  A","NAC",481.3,0,481.3,8592765082077,1,18592765082074,45,28592765082071,"8536201090",0.378]
[108211,"Ex9L-H 4P 63A A 100mA","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=63A, IΔn=100mA, typ  A","NAC",481.3,0,481.3,8592765082114,1,18592765082111,45,28592765082118,"8536201090",0.36699999999999999]
[108215,"Ex9L-H 4P 63A A 300mA","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=63A, IΔn=300mA, typ  A","NAC",481.3,0,481.3,8592765082152,1,18592765082159,45,28592765082156,"8536201090",0.36699999999999999]
[108216,"Ex9L-H 2P 16A 100mA S","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=16A, IΔn=100mA, typ  S+AC","NAC",574.5,0,574.5,8592765082169,1,18592765082166,81,28592765082163,"8536201090",0.20300000000000001]
[108220,"Ex9L-H 2P 16A 300mA S","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=16A, IΔn=300mA, typ  S+AC","NAC",574.5,0,574.5,8592765082206,1,18592765082203,81,28592765082200,"8536201090",0.20300000000000001]
[108224,"Ex9L-H 2P 16A 500mA S","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=16A, IΔn=500mA, typ  S+AC","NAC",574.5,0,574.5,8592765082244,1,18592765082241,81,28592765082248,"8536201090",0.20300000000000001]
[108217,"Ex9L-H 2P 25A 100mA S","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=25A, IΔn=100mA, typ  S+AC","NAC",464.8,0,464.8,8592765082176,1,18592765082173,81,28592765082170,"8536201090",0.20300000000000001]
[108221,"Ex9L-H 2P 25A 300mA S","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=25A, IΔn=300mA, typ  S+AC","NAC",464.8,0,{"$f":"E1124*(1-F1124)","v":464.8},8592765082213,1,18592765082210,81,28592765082217,"8536201090",0.20300000000000001]
[108225,"Ex9L-H 2P 25A 500mA S","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=25A, IΔn=500mA, typ  S+AC","NAC",464.8,{"$f":"NAC","v":0},464.8,8592765082251,1,18592765082258,81,28592765082255,"8536201090",0.20300000000000001]
[108218,"Ex9L-H 2P 40A 100mA S","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=40A, IΔn=100mA, typ  S+AC","NAC",489.6,0,489.6,8592765082183,1,18592765082180,81,28592765082187,"8536201090",0.20300000000000001]
[108222,"Ex9L-H 2P 40A 300mA S","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=40A, IΔn=300mA, typ  S+AC","NAC",489.6,0,489.6,8592765082220,1,18592765082227,81,28592765082224,"8536201090",0.20300000000000001]
[108226,"Ex9L-H 2P 40A 500mA S","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=40A, IΔn=500mA, typ  S+AC","NAC",489.6,0,489.6,8592765082268,1,18592765082265,81,28592765082262,"8536201090",0.20300000000000001]
[108219,"Ex9L-H 2P 63A 100mA S","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=63A, IΔn=100mA, typ  S+AC","NAC",751.5,0,751.5,8592765082190,1,18592765082197,81,28592765082194,"8536201090",0.20300000000000001]
[108223,"Ex9L-H 2P 63A 300mA S","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=63A, IΔn=300mA, typ  S+AC","NAC",751.5,0,751.5,8592765082237,1,18592765082234,81,28592765082231,"8536201090",0.20300000000000001]
[108227,"Ex9L-H 2P 63A 500mA S","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=63A, IΔn=500mA, typ  S+AC","NAC",751.5,0,751.5,8592765082275,1,18592765082272,81,28592765082279,"8536201090",0.20300000000000001]
[108228,"Ex9L-H 4P 16A 100mA S","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=16A, IΔn=100mA, typ  S+AC","NAC",600.29999999999995,0,600.29999999999995,8592765082282,1,18592765082289,45,28592765082286,"8536201090",0.35599999999999998]
[108232,"Ex9L-H 4P 16A 300mA S","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=16A, IΔn=300mA, typ  S+AC","NAC",574.5,0,574.5,8592765082329,1,18592765082326,45,28592765082323,"8536201090",0.35599999999999998]
[108236,"Ex9L-H 4P 16A 500mA S","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=16A, IΔn=500mA, typ  S+AC","NAC",607.6,0,607.6,8592765082367,1,18592765082364,45,28592765082361,"8536201090",0.35599999999999998]
[108229,"Ex9L-H 4P 25A 100mA S","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=25A, IΔn=100mA, typ  S+AC","NAC",498.90000000000003,0,498.90000000000003,8592765082299,1,18592765082296,45,28592765082293,"8536201090",0.35599999999999998]
[108233,"Ex9L-H 4P 25A 300mA S","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=25A, IΔn=300mA, typ  S+AC","NAC",473,0,473,8592765082336,1,18592765082333,45,28592765082330,"8536201090",0.35599999999999998]
[108237,"Ex9L-H 4P 25A 500mA S","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=25A, IΔn=500mA, typ  S+AC","NAC",511.3,0,511.3,8592765082374,1,18592765082371,45,28592765082378,"8536201090",0.35599999999999998]
[108230,"Ex9L-H 4P 40A 100mA S","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=40A, IΔn=100mA, typ  S+AC","NAC",515.5,0,515.5,8592765082305,1,18592765082302,45,28592765082309,"8536201090",0.35599999999999998]
[108234,"Ex9L-H 4P 40A 300mA S","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=40A, IΔn=300mA, typ  S+AC","NAC",489.6,0,489.6,8592765082343,1,18592765082340,45,28592765082347,"8536201090",0.35599999999999998]
[108238,"Ex9L-H 4P 40A 500mA S","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=40A, IΔn=500mA, typ  S+AC","NAC",525.80000000000007,0,525.80000000000007,8592765082381,1,18592765082388,45,28592765082385,"8536201090",0.35599999999999998]
[108231,"Ex9L-H 4P 63A 100mA S","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=63A, IΔn=100mA, typ  S+AC","NAC",803.2,0,803.2,8592765082312,1,18592765082319,45,28592765082316,"8536201090",0.35599999999999998]
[108235,"Ex9L-H 4P 63A 300mA S","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=63A, IΔn=300mA, typ  S+AC","NAC",777.30000000000007,0,777.30000000000007,8592765082350,1,18592765082357,45,28592765082354,"8536201090",0.35599999999999998]
[108239,"Ex9L-H 4P 63A 500mA S","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=63A, IΔn=500mA, typ  S+AC","NAC",818.7,0,818.7,8592765082398,1,18592765082395,45,28592765082392,"8536201090",0.35599999999999998]
[108240,"Ex9L-H 2P 16A A 100mA S","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=16A, IΔn=100mA, typ  S+A","NAC",591,0,591,8592765082404,1,18592765082401,81,28592765082408,"8536201090",0.20300000000000001]
[108244,"Ex9L-H 2P 16A A 300mA S","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=16A, IΔn=300mA, typ  S+A","NAC",591,0,591,8592765082442,1,18592765082449,81,28592765082446,"8536201090",0.20300000000000001]
[108241,"Ex9L-H 2P 25A A 100mA S","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=25A, IΔn=100mA, typ  S+A","NAC",481.3,0,481.3,8592765082411,1,18592765082418,81,28592765082415,"8536201090",0.20300000000000001]
[108245,"Ex9L-H 2P 25A A 300mA S","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=25A, IΔn=300mA, typ  S+A","NAC",481.3,0,481.3,8592765082459,1,18592765082456,81,28592765082453,"8536201090",0.20300000000000001]
[108242,"Ex9L-H 2P 40A A 100mA S","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=40A, IΔn=100mA, typ  S+A","NAC",231.9,0,231.9,8592765082428,1,18592765082425,81,28592765082422,"8536201090",0.20300000000000001]
[108246,"Ex9L-H 2P 40A A 300mA S","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=40A, IΔn=300mA, typ  S+A","NAC",231.9,0,231.9,8592765082466,1,18592765082463,81,28592765082460,"8536201090",0.20300000000000001]
[108243,"Ex9L-H 2P 63A A 100mA S","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=63A, IΔn=100mA, typ  S+A","NAC",769.1,0,769.1,8592765082435,1,18592765082432,81,28592765082439,"8536201090",0.20300000000000001]
[108247,"Ex9L-H 2P 63A A 300mA S","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=63A, IΔn=300mA, typ  S+A","NAC",769.1,0,769.1,8592765082473,1,18592765082470,81,28592765082477,"8536201090",0.20300000000000001]
[108248,"Ex9L-H 4P 16A A 100mA S","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=16A, IΔn=100mA, typ  S+A","NAC",616.9,0,616.9,8592765082480,1,18592765082487,45,28592765082484,"8536201090",0.35599999999999998]
[108252,"Ex9L-H 4P 16A A 300mA S","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=16A, IΔn=300mA, typ  S+A","NAC",591,0,591,8592765082527,1,18592765082524,45,28592765082521,"8536201090",0.35599999999999998]
[108249,"Ex9L-H 4P 25A A 100mA S","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=25A, IΔn=100mA, typ  S+A","NAC",515.5,0,515.5,8592765082497,1,18592765082494,45,28592765082491,"8536201090",0.35599999999999998]
[108253,"Ex9L-H 4P 25A A 300mA S","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=25A, IΔn=300mA, typ  S+A","NAC",489.6,0,489.6,8592765082534,1,18592765082531,45,28592765082538,"8536201090",0.35599999999999998]
[108250,"Ex9L-H 4P 40A A 100mA S","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=40A, IΔn=100mA, typ  S+A","NAC",532,0,532,8592765082503,1,18592765082500,45,28592765082507,"8536201090",0.35599999999999998]
[108254,"Ex9L-H 4P 40A A 300mA S","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=40A, IΔn=300mA, typ  S+A","NAC",507.20000000000005,0,507.20000000000005,8592765082541,1,18592765082548,45,28592765082545,"8536201090",0.35599999999999998]
[108251,"Ex9L-H 4P 63A A 100mA S","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=63A, IΔn=100mA, typ  S+A","NAC",873.6,0,873.6,8592765082510,1,18592765082517,45,28592765082514,"8536201090",0.35599999999999998]
[108255,"Ex9L-H 4P 63A A 300mA S","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=63A, IΔn=300mA, typ  S+A","NAC",873.6,0,873.6,8592765082558,1,18592765082555,45,28592765082552,"8536201090",0.35599999999999998]
[108256,"Ex9L-H 2P 16A 30mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=16A, IΔn=30mA, typ  G+AC","NAC",234,0,234,8592765082565,1,18592765082562,81,28592765082569,"8536201090",0.20300000000000001]
[108259,"Ex9L-H 2P 16A 100mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=16A, IΔn=100mA, typ  G+AC","NAC",234,0,234,8592765082596,1,18592765082593,81,28592765082590,"8536201090",0.20300000000000001]
[108264,"Ex9L-H 2P 16A 300mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=16A, IΔn=300mA, typ  G+AC","NAC",247.4,0,247.4,8592765082640,1,18592765082647,81,28592765082644,"8536201090",0.20300000000000001]
[108268,"Ex9L-H 2P 16A 500mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=16A, IΔn=500mA, typ  G+AC","NAC",256.70000000000005,0,256.70000000000005,8592765082688,1,18592765082685,81,28592765082682,"8536201090",0.20300000000000001]
[108257,"Ex9L-H 2P 25A 30mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=25A, IΔn=30mA, typ  G+AC","NAC",234,0,234,8592765082572,1,18592765082579,81,28592765082576,"8536201090",0.20300000000000001]
[108261,"Ex9L-H 2P 25A 100mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=25A, IΔn=100mA, typ  G+AC","NAC",234,0,234,8592765082619,1,18592765082616,81,28592765082613,"8536201090",0.20300000000000001]
[108265,"Ex9L-H 2P 25A 300mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=25A, IΔn=300mA, typ  G+AC","NAC",247.4,0,247.4,8592765082657,1,18592765082654,81,28592765082651,"8536201090",0.20300000000000001]
[108269,"Ex9L-H 2P 25A 500mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=25A, IΔn=500mA, typ  G+AC","NAC",256.70000000000005,0,256.70000000000005,8592765082695,1,18592765082692,81,28592765082699,"8536201090",0.20300000000000001]
[108258,"Ex9L-H 2P 40A 30mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=40A, IΔn=30mA, typ  G+AC","NAC",289.8,0,289.8,8592765082589,1,18592765082586,81,28592765082583,"8536201090",0.20300000000000001]
[108262,"Ex9L-H 2P 40A 100mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=40A, IΔn=100mA, typ  G+AC","NAC",266,0,266,8592765082626,1,18592765082623,81,28592765082620,"8536201090",0.20300000000000001]
[108266,"Ex9L-H 2P 40A 300mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=40A, IΔn=300mA, typ  G+AC","NAC",303.3,0,303.3,8592765082664,1,18592765082661,81,28592765082668,"8536201090",0.20300000000000001]
[108270,"Ex9L-H 2P 40A 500mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=40A, IΔn=500mA, typ  G+AC","NAC",312.60000000000002,0,312.60000000000002,8592765082701,1,18592765082708,81,28592765082705,"8536201090",0.20300000000000001]
[108260,"Ex9L-H 2P 63A 30mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=63A, IΔn=30mA, typ  G+AC","NAC",313.70000000000005,0,{"$f":"E1172*(1-F1172)","v":313.70000000000005},8592765082602,1,18592765082609,81,28592765082606,"8536201090",0.20300000000000001]
[108263,"Ex9L-H 2P 63A 100mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=63A, IΔn=100mA, typ  G+AC","NAC",313.70000000000005,{"$f":"NAC","v":0},313.70000000000005,8592765082633,1,18592765082630,81,28592765082637,"8536201090",0.20300000000000001]
[108267,"Ex9L-H 2P 63A 300mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=63A, IΔn=300mA, typ  G+AC","NAC",327.10000000000002,0,327.10000000000002,8592765082671,1,18592765082678,81,28592765082675,"8536201090",0.20300000000000001]
[108271,"Ex9L-H 2P 63A 500mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=63A, IΔn=500mA, typ  G+AC","NAC",336.40000000000003,0,336.40000000000003,8592765082718,1,18592765082715,81,28592765082712,"8536201090",0.20300000000000001]
[108272,"Ex9L-H 4P 16A 30mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=16A, IΔn=30mA, typ  G+AC","NAC",309.5,0,309.5,8592765082725,1,18592765082722,45,28592765082729,"8536201090",0.35599999999999998]
[108276,"Ex9L-H 4P 16A 100mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=16A, IΔn=100mA, typ  G+AC","NAC",278.5,0,278.5,8592765082763,1,18592765082760,45,28592765082767,"8536201090",0.35599999999999998]
[108280,"Ex9L-H 4P 16A 300mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=16A, IΔn=300mA, typ  G+AC","NAC",330.20000000000005,0,330.20000000000005,8592765082800,1,18592765082807,45,28592765082804,"8536201090",0.35599999999999998]
[108284,"Ex9L-H 4P 16A 500mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=16A, IΔn=500mA, typ  G+AC","NAC",330.20000000000005,0,330.20000000000005,8592765082848,1,18592765082845,45,28592765082842,"8536201090",0.35599999999999998]
[108273,"Ex9L-H 4P 25A 30mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=25A, IΔn=30mA, typ  G+AC","NAC",315.70000000000005,0,315.70000000000005,8592765082732,1,18592765082739,45,28592765082736,"8536201090",0.35599999999999998]
[108277,"Ex9L-H 4P 25A 100mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=25A, IΔn=100mA, typ  G+AC","NAC",284.70000000000005,0,284.70000000000005,8592765082770,1,18592765082777,45,28592765082774,"8536201090",0.35599999999999998]
[108281,"Ex9L-H 4P 25A 300mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=25A, IΔn=300mA, typ  G+AC","NAC",357.1,0,357.1,8592765082817,1,18592765082814,45,28592765082811,"8536201090",0.35599999999999998]
[108285,"Ex9L-H 4P 25A 500mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=25A, IΔn=500mA, typ  G+AC","NAC",357.1,0,357.1,8592765082855,1,18592765082852,45,28592765082859,"8536201090",0.35599999999999998]
[108274,"Ex9L-H 4P 40A 30mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=40A, IΔn=30mA, typ  G+AC","NAC",331.2,0,331.2,8592765082749,1,18592765082746,45,28592765082743,"8536201090",0.35599999999999998]
[108278,"Ex9L-H 4P 40A 100mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=40A, IΔn=100mA, typ  G+AC","NAC",295,0,295,8592765082787,1,18592765082784,45,28592765082781,"8536201090",0.35599999999999998]
[108282,"Ex9L-H 4P 40A 300mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=40A, IΔn=300mA, typ  G+AC","NAC",434.7,0,434.7,8592765082824,1,18592765082821,45,28592765082828,"8536201090",0.35599999999999998]
[108286,"Ex9L-H 4P 40A 500mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=40A, IΔn=500mA, typ  G+AC","NAC",434.7,0,434.7,8592765082862,1,18592765082869,45,28592765082866,"8536201090",0.35599999999999998]
[108275,"Ex9L-H 4P 63A 30mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=63A, IΔn=30mA, typ  G+AC","NAC",463.70000000000005,0,463.70000000000005,8592765082756,1,18592765082753,45,28592765082750,"8536201090",0.35599999999999998]
[108279,"Ex9L-H 4P 63A 100mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=63A, IΔn=100mA, typ  G+AC","NAC",412,0,412,8592765082794,1,18592765082791,45,28592765082798,"8536201090",0.35599999999999998]
[108283,"Ex9L-H 4P 63A 300mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=63A, IΔn=300mA, typ  G+AC","NAC",536.20000000000005,0,536.20000000000005,8592765082831,1,18592765082838,45,28592765082835,"8536201090",0.35599999999999998]
[108287,"Ex9L-H 4P 63A 500mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=63A, IΔn=500mA, typ  G+AC","NAC",536.20000000000005,0,536.20000000000005,8592765082879,1,18592765082876,45,28592765082873,"8536201090",0.35599999999999998]
[108288,"Ex9L-H 2P 16A A 30mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=16A, IΔn=30mA, typ  G+A","NAC",236,0,236,8592765082886,1,18592765082883,81,28592765082880,"8536201090",0.20300000000000001]
[108292,"Ex9L-H 2P 16A A 100mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=16A, IΔn=100mA, typ  G+A","NAC",267.10000000000002,0,267.10000000000002,8592765082923,1,18592765082920,81,28592765082927,"8536201090",0.20300000000000001]
[108296,"Ex9L-H 2P 16A A 300mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=16A, IΔn=300mA, typ  G+A","NAC",318.8,0,318.8,8592765082961,1,18592765082968,81,28592765082965,"8536201090",0.20300000000000001]
[108289,"Ex9L-H 2P 25A A 30mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=25A, IΔn=30mA, typ  G+A","NAC",243.29999999999998,0,243.29999999999998,8592765082893,1,18592765082890,81,28592765082897,"8536201090",0.20300000000000001]
[108293,"Ex9L-H 2P 25A A 100mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=25A, IΔn=100mA, typ  G+A","NAC",274.3,0,274.3,8592765082930,1,18592765082937,81,28592765082934,"8536201090",0.20300000000000001]
[108297,"Ex9L-H 2P 25A A 300mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=25A, IΔn=300mA, typ  G+A","NAC",326.10000000000002,0,326.10000000000002,8592765082978,1,18592765082975,81,28592765082972,"8536201090",0.20300000000000001]
[108290,"Ex9L-H 2P 40A A 30mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=40A, IΔn=30mA, typ  G+A","NAC",245.29999999999998,0,245.29999999999998,8592765082909,1,18592765082906,81,28592765082903,"8536201090",0.20300000000000001]
[108294,"Ex9L-H 2P 40A A 100mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=40A, IΔn=100mA, typ  G+A","NAC",276.40000000000003,0,276.40000000000003,8592765082947,1,18592765082944,81,28592765082941,"8536201090",0.20300000000000001]
[108298,"Ex9L-H 2P 40A A 300mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=40A, IΔn=300mA, typ  G+A","NAC",328.1,0,328.1,8592765082985,1,18592765082982,81,28592765082989,"8536201090",0.20300000000000001]
[108291,"Ex9L-H 2P 63A A 30mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=63A, IΔn=30mA, typ  G+A","NAC",496.8,0,496.8,8592765082916,1,18592765082913,81,28592765082910,"8536201090",0.20300000000000001]
[108295,"Ex9L-H 2P 63A A 100mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=63A, IΔn=100mA, typ  G+A","NAC",527.9,0,527.9,8592765082954,1,18592765082951,81,28592765082958,"8536201090",0.20300000000000001]
[108299,"Ex9L-H 2P 63A A 300mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=63A, IΔn=300mA, typ  G+A","NAC",579.6,0,579.6,8592765082992,1,18592765082999,81,28592765082996,"8536201090",0.20300000000000001]
[108300,"Ex9L-H 4P 16A A 30mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=16A, IΔn=30mA, typ  G+A","NAC",541.4,0,541.4,8592765083005,1,18592765083002,45,28592765083009,"8536201090",0.35599999999999998]
[108304,"Ex9L-H 4P 16A A 100mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=16A, IΔn=100mA, typ  G+A","NAC",582.80000000000007,0,582.80000000000007,8592765083043,1,18592765083040,45,28592765083047,"8536201090",0.35599999999999998]
[108308,"Ex9L-H 4P 16A A 300mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=16A, IΔn=300mA, typ  G+A","NAC",634.5,0,634.5,8592765083081,1,18592765083088,45,28592765083085,"8536201090",0.35599999999999998]
[108301,"Ex9L-H 4P 25A A 30mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=25A, IΔn=30mA, typ  G+A","NAC",558.9,0,558.9,8592765083012,1,18592765083019,45,28592765083016,"8536201090",0.35599999999999998]
[108305,"Ex9L-H 4P 25A A 100mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=25A, IΔn=100mA, typ  G+A","NAC",600.29999999999995,0,600.29999999999995,8592765083050,1,18592765083057,45,28592765083054,"8536201090",0.35599999999999998]
[108309,"Ex9L-H 4P 25A A 300mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=25A, IΔn=300mA, typ  G+A","NAC",652.1,0,652.1,8592765083098,1,18592765083095,45,28592765083092,"8536201090",0.35599999999999998]
[108302,"Ex9L-H 4P 40A A 30mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=40A, IΔn=30mA, typ  G+A","NAC",563.1,0,563.1,8592765083029,1,18592765083026,45,28592765083023,"8536201090",0.35599999999999998]
[108306,"Ex9L-H 4P 40A A 100mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=40A, IΔn=100mA, typ  G+A","NAC",604.5,0,604.5,8592765083067,1,18592765083064,45,28592765083061,"8536201090",0.35599999999999998]
[108310,"Ex9L-H 4P 40A A 300mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=40A, IΔn=300mA, typ  G+A","NAC",656.2,0,656.2,8592765083104,1,18592765083101,45,28592765083108,"8536201090",0.35599999999999998]
[108303,"Ex9L-H 4P 63A A 30mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=63A, IΔn=30mA, typ  G+A","NAC",866.30000000000007,0,866.30000000000007,8592765083036,1,18592765083033,45,28592765083030,"8536201090",0.35599999999999998]
[108307,"Ex9L-H 4P 63A A 100mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=63A, IΔn=100mA, typ  G+A","NAC",907.7,0,907.7,8592765083074,1,18592765083071,45,28592765083078,"8536201090",0.35599999999999998]
[108311,"Ex9L-H 4P 63A A 300mA G","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=63A, IΔn=300mA, typ  G+A","NAC",959.5,0,959.5,8592765083111,1,18592765083118,45,28592765083115,"8536201090",0.35599999999999998]
[null,null,null,null,""]
["Wył. różnicowoprądowe Ex9L-N, 6 kA"]
[108312,"Ex9L-N 2P 16A 10mA","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=16A, IΔn=10mA, typ  AC","NAD",97.3,{"$f":"NAD","v":0},{"$f":"E1218*(1-F1218)","v":97.3},8592765083128,1,18592765083125,81,28592765083122,"8536201090",0.21]
[108317,"Ex9L-N 2P 16A 30mA","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=16A, IΔn=30mA, typ  AC","NAD",97.3,{"$f":"NAD","v":0},97.3,8592765083173,1,18592765083170,81,28592765083177,"8536201090",0.216]
[108321,"Ex9L-N 2P 16A 100mA","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=16A, IΔn=100mA, typ  AC","NAD",119.1,0,119.1,8592765083210,1,18592765083217,81,28592765083214,"8536201090",0.216]
[108325,"Ex9L-N 2P 16A 300mA","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=16A, IΔn=300mA, typ  AC","NAD",122.19999999999999,0,122.19999999999999,8592765083258,1,18592765083255,81,28592765083252,"8536201090",0.20899999999999999]
[108329,"Ex9L-N 2P 16A 500mA","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=16A, IΔn=500mA, typ  AC","NAD",101.5,0,101.5,8592765083296,1,18592765083293,81,28592765083290,"8536201090",0.21]
[108313,"Ex9L-N 2P 25A 10mA","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=25A, IΔn=10mA, typ  AC","NAD",99.399999999999991,0,99.399999999999991,8592765083135,1,18592765083132,81,28592765083139,"8536201090",0.21]
[108314,"Ex9L-N 2P 25A 30mA","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=25A, IΔn=30mA, typ  AC","NAD",121,0,121,8592765083142,1,18592765083149,81,28592765083146,"8536201090",0.216]
[108318,"Ex9L-N 2P 25A 100mA","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=25A, IΔn=100mA, typ  AC","NAD",131.5,0,131.5,8592765083180,1,18592765083187,81,28592765083184,"8536201090",0.216]
[108322,"Ex9L-N 2P 25A 300mA","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=25A, IΔn=300mA, typ  AC","NAD",114.89999999999999,0,114.89999999999999,8592765083227,1,18592765083224,81,28592765083221,"8536201090",0.20899999999999999]
[108326,"Ex9L-N 2P 25A 500mA","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=25A, IΔn=500mA, typ  AC","NAD",114.89999999999999,0,114.89999999999999,8592765083265,1,18592765083262,81,28592765083269,"8536201090",0.21]
[108315,"Ex9L-N 2P 40A 30mA","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=40A, IΔn=30mA, typ  AC","NAD",122,0,122,8592765083159,1,18592765083156,81,28592765083153,"8536201090",0.216]
[108319,"Ex9L-N 2P 40A 100mA","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=40A, IΔn=100mA, typ  AC","NAD",114.89999999999999,0,114.89999999999999,8592765083197,1,18592765083194,81,28592765083191,"8536201090",0.216]
[108323,"Ex9L-N 2P 40A 300mA","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=40A, IΔn=300mA, typ  AC","NAD",146,0,146,8592765083234,1,18592765083231,81,28592765083238,"8536201090",0.20899999999999999]
[108327,"Ex9L-N 2P 40A 500mA","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=40A, IΔn=500mA, typ  AC","NAD",118,0,118,8592765083272,1,18592765083279,81,28592765083276,"8536201090",0.21]
[108316,"Ex9L-N 2P 63A 30mA","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=63A, IΔn=30mA, typ  AC","NAD",112.89999999999999,0,112.89999999999999,8592765083166,1,18592765083163,81,28592765083160,"8536201090",0.216]
[108320,"Ex9L-N 2P 63A 100mA","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=63A, IΔn=100mA, typ  AC","NAD",138.69999999999999,0,138.69999999999999,8592765083203,1,18592765083200,81,28592765083207,"8536201090",0.216]
[108324,"Ex9L-N 2P 63A 300mA","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=63A, IΔn=300mA, typ  AC","NAD",183.2,0,183.2,8592765083241,1,18592765083248,81,28592765083245,"8536201090",0.20899999999999999]
[108328,"Ex9L-N 2P 63A 500mA","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=63A, IΔn=500mA, typ  AC","NAD",165.6,0,165.6,8592765083289,1,18592765083286,81,28592765083283,"8536201090",0.21]
[108330,"Ex9L-N 4P 16A 30mA","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=16A, IΔn=30mA, typ  AC","NAD",142.9,0,142.9,8592765083302,1,18592765083309,45,28592765083306,"8536201090",0.35599999999999998]
[108334,"Ex9L-N 4P 16A 100mA","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=16A, IΔn=100mA, typ  AC","NAD",152.19999999999999,0,152.19999999999999,8592765083340,1,18592765083347,45,28592765083344,"8536201090",0.36699999999999999]
[108338,"Ex9L-N 4P 16A 300mA","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=16A, IΔn=300mA, typ  AC","NAD",150.1,0,150.1,8592765083388,1,18592765083385,45,28592765083382,"8536201090",0.36699999999999999]
[108342,"Ex9L-N 4P 16A 500mA","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=16A, IΔn=500mA, typ  AC","NAD",148.1,0,148.1,8592765083425,1,18592765083422,45,28592765083429,"8536201090",0.36699999999999999]
[108331,"Ex9L-N 4P 25A 30mA","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=25A, IΔn=30mA, typ  AC","NAD",151,0,151,8592765083319,1,18592765083316,45,28592765083313,"8536201090",0.35599999999999998]
[108335,"Ex9L-N 4P 25A 100mA","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=25A, IΔn=100mA, typ  AC","NAD",156.29999999999998,0,156.29999999999998,8592765083357,1,18592765083354,45,28592765083351,"8536201090",0.36699999999999999]
[108339,"Ex9L-N 4P 25A 300mA","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=25A, IΔn=300mA, typ  AC","NAD",154.29999999999998,0,154.29999999999998,8592765083395,1,18592765083392,45,28592765083399,"8536201090",0.36699999999999999]
[108343,"Ex9L-N 4P 25A 500mA","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=25A, IΔn=500mA, typ  AC","NAD",151.19999999999999,0,151.19999999999999,8592765083432,1,18592765083439,45,28592765083436,"8536201090",0.36699999999999999]
[108332,"Ex9L-N 4P 40A 30mA","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=40A, IΔn=30mA, typ  AC","NAD",154,0,154,8592765083326,1,18592765083323,45,28592765083320,"8536201090",0.35599999999999998]
[108336,"Ex9L-N 4P 40A 100mA","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=40A, IΔn=100mA, typ  AC","NAD",151.19999999999999,0,151.19999999999999,8592765083364,1,18592765083361,45,28592765083368,"8536201090",0.36699999999999999]
[108340,"Ex9L-N 4P 40A 300mA","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=40A, IΔn=300mA, typ  AC","NAD",154.29999999999998,0,154.29999999999998,8592765083401,1,18592765083408,45,28592765083405,"8536201090",0.36699999999999999]
[108344,"Ex9L-N 4P 40A 500mA","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=40A, IΔn=500mA, typ  AC","NAD",151.19999999999999,0,151.19999999999999,8592765083449,1,18592765083446,45,28592765083443,"8536201090",0.36699999999999999]
[108333,"Ex9L-N 4P 63A 30mA","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=63A, IΔn=30mA, typ  AC","NAD",176,0,176,8592765083333,1,18592765083330,45,28592765083337,"8536201090",0.35599999999999998]
[108337,"Ex9L-N 4P 63A 100mA","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=63A, IΔn=100mA, typ  AC","NAD",182.2,0,182.2,8592765083371,1,18592765083378,45,28592765083375,"8536201090",0.35499999999999998]
[108341,"Ex9L-N 4P 63A 300mA","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=63A, IΔn=300mA, typ  AC","NAD",171.9,0,171.9,8592765083418,1,18592765083415,45,28592765083412,"8536201090",0.35599999999999998]
[108345,"Ex9L-N 4P 63A 500mA","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=63A, IΔn=500mA, typ  AC","NAD",154.29999999999998,0,154.29999999999998,8592765083456,1,18592765083453,45,28592765083450,"8536201090",0.36699999999999999]
[108346,"Ex9L-N 2P 16A A 10mA","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=16A, IΔn=10mA, typ  A","NAD",155.29999999999998,0,155.29999999999998,8592765083463,1,18592765083460,81,28592765083467,"8536201090",0.21]
[108348,"Ex9L-N 2P 16A A 30mA","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=16A, IΔn=30mA, typ  A","NAD",159.4,0,159.4,8592765083487,1,18592765083484,81,28592765083481,"8536201090",0.216]
[108352,"Ex9L-N 2P 16A A 100mA","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=16A, IΔn=100mA, typ  A","NAD",160.5,0,160.5,8592765083524,1,18592765083521,81,28592765083528,"8536201090",0.216]
[108356,"Ex9L-N 2P 16A A 300mA","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=16A, IΔn=300mA, typ  A","NAD",160.5,0,160.5,8592765083562,1,18592765083569,81,28592765083566,"8536201090",0.216]
[108347,"Ex9L-N 2P 25A A 10mA","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=25A, IΔn=10mA, typ  A","NAD",161.5,0,161.5,8592765083470,1,18592765083477,81,28592765083474,"8536201090",0.21]
[108349,"Ex9L-N 2P 25A A 30mA","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=25A, IΔn=30mA, typ  A","NAD",161.5,0,161.5,8592765083494,1,18592765083491,81,28592765083498,"8536201090",0.216]
[108353,"Ex9L-N 2P 25A A 100mA","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=25A, IΔn=100mA, typ  A","NAD",161.5,0,161.5,8592765083531,1,18592765083538,81,28592765083535,"8536201090",0.216]
[108357,"Ex9L-N 2P 25A A 300mA","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=25A, IΔn=300mA, typ  A","NAD",161.5,0,161.5,8592765083579,1,18592765083576,81,28592765083573,"8536201090",0.216]
[108350,"Ex9L-N 2P 40A A 30mA","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=40A, IΔn=30mA, typ  A","NAD",161.5,0,161.5,8592765083500,1,18592765083507,81,28592765083504,"8536201090",0.216]
[108354,"Ex9L-N 2P 40A A 100mA","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=40A, IΔn=100mA, typ  A","NAD",185.29999999999998,0,185.29999999999998,8592765083548,1,18592765083545,81,28592765083542,"8536201090",0.216]
[108358,"Ex9L-N 2P 40A A 300mA","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=40A, IΔn=300mA, typ  A","NAD",161.5,0,161.5,8592765083586,1,18592765083583,81,28592765083580,"8536201090",0.216]
[108351,"Ex9L-N 2P 63A A 30mA","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=63A, IΔn=30mA, typ  A","NAD",185.29999999999998,0,185.29999999999998,8592765083517,1,18592765083514,81,28592765083511,"8536201090",0.216]
[108355,"Ex9L-N 2P 63A A 100mA","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=63A, IΔn=100mA, typ  A","NAD",275.40000000000003,0,275.40000000000003,8592765083555,1,18592765083552,81,28592765083559,"8536201090",0.216]
[108359,"Ex9L-N 2P 63A A 300mA","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=63A, IΔn=300mA, typ  A","NAD",275.40000000000003,0,275.40000000000003,8592765083593,1,18592765083590,81,28592765083597,"8536201090",0.216]
[108360,"Ex9L-N 4P 16A A 30mA","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=16A, IΔn=30mA, typ  A","NAD",197.7,0,197.7,8592765083609,1,18592765083606,45,28592765083603,"8536201090",0.38900000000000001]
[108364,"Ex9L-N 4P 16A A 100mA","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=16A, IΔn=100mA, typ  A","NAD",197.7,0,197.7,8592765083647,1,18592765083644,45,28592765083641,"8536201090",0.36699999999999999]
[108368,"Ex9L-N 4P 16A A 300mA","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=16A, IΔn=300mA, typ  A","NAD",197.7,0,197.7,8592765083685,1,18592765083682,45,28592765083689,"8536201090",0.36699999999999999]
[108361,"Ex9L-N 4P 25A A 30mA","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=25A, IΔn=30mA, typ  A","NAD",200.79999999999998,0,200.79999999999998,8592765083616,1,18592765083613,45,28592765083610,"8536201090",0.38900000000000001]
[108365,"Ex9L-N 4P 25A A 100mA","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=25A, IΔn=100mA, typ  A","NAD",200.79999999999998,0,200.79999999999998,8592765083654,1,18592765083651,45,28592765083658,"8536201090",0.36699999999999999]
[108369,"Ex9L-N 4P 25A A 300mA","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=25A, IΔn=300mA, typ  A","NAD",200.79999999999998,0,200.79999999999998,8592765083692,1,18592765083699,45,28592765083696,"8536201090",0.36699999999999999]
[108362,"Ex9L-N 4P 40A A 30mA","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=40A, IΔn=30mA, typ  A","NAD",200.79999999999998,0,200.79999999999998,8592765083623,1,18592765083620,45,28592765083627,"8536201090",0.38900000000000001]
[108366,"Ex9L-N 4P 40A A 100mA","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=40A, IΔn=100mA, typ  A","NAD",200.79999999999998,0,200.79999999999998,8592765083661,1,18592765083668,45,28592765083665,"8536201090",0.36699999999999999]
[108370,"Ex9L-N 4P 40A A 300mA","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=40A, IΔn=300mA, typ  A","NAD",200.79999999999998,0,200.79999999999998,8592765083708,1,18592765083705,45,28592765083702,"8536201090",0.36699999999999999]
[108363,"Ex9L-N 4P 63A A 30mA","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=63A, IΔn=30mA, typ  A","NAD",242.2,0,242.2,8592765083630,1,18592765083637,45,28592765083634,"8536201090",0.378]
[108367,"Ex9L-N 4P 63A A 100mA","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=63A, IΔn=100mA, typ  A","NAD",229.79999999999998,0,229.79999999999998,8592765083678,1,18592765083675,45,28592765083672,"8536201090",0.36699999999999999]
[108371,"Ex9L-N 4P 63A A 300mA","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=63A, IΔn=300mA, typ  A","NAD",200.79999999999998,0,200.79999999999998,8592765083715,1,18592765083712,45,28592765083719,"8536201090",0.36699999999999999]
[108372,"Ex9L-N 2P 16A 100mA S","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=16A, IΔn=100mA, typ  S+AC","NAD",160.5,0,160.5,8592765083722,1,18592765083729,81,28592765083726,"8536201090",0.20300000000000001]
[108376,"Ex9L-N 2P 16A 300mA S","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=16A, IΔn=300mA, typ  S+AC","NAD",160.5,0,160.5,8592765083760,1,18592765083767,81,28592765083764,"8536201090",0.20300000000000001]
[108380,"Ex9L-N 2P 16A 500mA S","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=16A, IΔn=500mA, typ  S+AC","NAD",160.5,0,160.5,8592765083807,1,18592765083804,81,28592765083801,"8536201090",0.20300000000000001]
[108373,"Ex9L-N 2P 25A 100mA S","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=25A, IΔn=100mA, typ  S+AC","NAD",160.5,0,160.5,8592765083739,1,18592765083736,81,28592765083733,"8536201090",0.20300000000000001]
[108377,"Ex9L-N 2P 25A 300mA S","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=25A, IΔn=300mA, typ  S+AC","NAD",160.5,0,{"$f":"E1282*(1-F1282)","v":160.5},8592765083777,1,18592765083774,81,28592765083771,"8536201090",0.20300000000000001]
[108381,"Ex9L-N 2P 25A 500mA S","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=25A, IΔn=500mA, typ  S+AC","NAD",160.5,{"$f":"NAD","v":0},160.5,8592765083814,1,18592765083811,81,28592765083818,"8536201090",0.20300000000000001]
[108374,"Ex9L-N 2P 40A 100mA S","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=40A, IΔn=100mA, typ  S+AC","NAD",160.5,0,160.5,8592765083746,1,18592765083743,81,28592765083740,"8536201090",0.20300000000000001]
[108378,"Ex9L-N 2P 40A 300mA S","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=40A, IΔn=300mA, typ  S+AC","NAD",160.5,0,160.5,8592765083784,1,18592765083781,81,28592765083788,"8536201090",0.20300000000000001]
[108382,"Ex9L-N 2P 40A 500mA S","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=40A, IΔn=500mA, typ  S+AC","NAD",160.5,0,160.5,8592765083821,1,18592765083828,81,28592765083825,"8536201090",0.20300000000000001]
[108375,"Ex9L-N 2P 63A 100mA S","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=63A, IΔn=100mA, typ  S+AC","NAD",163.6,0,163.6,8592765083753,1,18592765083750,81,28592765083757,"8536201090",0.20300000000000001]
[108379,"Ex9L-N 2P 63A 300mA S","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=63A, IΔn=300mA, typ  S+AC","NAD",163.6,0,163.6,8592765083791,1,18592765083798,81,28592765083795,"8536201090",0.20300000000000001]
[108383,"Ex9L-N 2P 63A 500mA S","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=63A, IΔn=500mA, typ  S+AC","NAD",163.6,0,163.6,8592765083838,1,18592765083835,81,28592765083832,"8536201090",0.20300000000000001]
[108384,"Ex9L-N 4P 16A 100mA S","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=16A, IΔn=100mA, typ  S+AC","NAD",252.6,0,252.6,8592765083845,1,18592765083842,45,28592765083849,"8536201090",0.35599999999999998]
[108388,"Ex9L-N 4P 16A 300mA S","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=16A, IΔn=300mA, typ  S+AC","NAD",254.7,0,254.7,8592765083883,1,18592765083880,45,28592765083887,"8536201090",0.35599999999999998]
[108392,"Ex9L-N 4P 16A 500mA S","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=16A, IΔn=500mA, typ  S+AC","NAD",254.7,0,254.7,8592765083920,1,18592765083927,45,28592765083924,"8536201090",0.35599999999999998]
[108385,"Ex9L-N 4P 25A 100mA S","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=25A, IΔn=100mA, typ  S+AC","NAD",252.6,0,252.6,8592765083852,1,18592765083859,45,28592765083856,"8536201090",0.35599999999999998]
[108389,"Ex9L-N 4P 25A 300mA S","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=25A, IΔn=300mA, typ  S+AC","NAD",254.7,0,254.7,8592765083890,1,18592765083897,45,28592765083894,"8536201090",0.35599999999999998]
[108393,"Ex9L-N 4P 25A 500mA S","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=25A, IΔn=500mA, typ  S+AC","NAD",254.7,0,254.7,8592765083937,1,18592765083934,45,28592765083931,"8536201090",0.35599999999999998]
[108386,"Ex9L-N 4P 40A 100mA S","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=40A, IΔn=100mA, typ  S+AC","NAD",252.6,0,252.6,8592765083869,1,18592765083866,45,28592765083863,"8536201090",0.35599999999999998]
[108390,"Ex9L-N 4P 40A 300mA S","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=40A, IΔn=300mA, typ  S+AC","NAD",254.7,0,254.7,8592765083906,1,18592765083903,45,28592765083900,"8536201090",0.35599999999999998]
[108394,"Ex9L-N 4P 40A 500mA S","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=40A, IΔn=500mA, typ  S+AC","NAD",254.7,0,254.7,8592765083944,1,18592765083941,45,28592765083948,"8536201090",0.35599999999999998]
[108387,"Ex9L-N 4P 63A 100mA S","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=63A, IΔn=100mA, typ  S+AC","NAD",259.8,0,259.8,8592765083876,1,18592765083873,45,28592765083870,"8536201090",0.35599999999999998]
[108391,"Ex9L-N 4P 63A 300mA S","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=63A, IΔn=300mA, typ  S+AC","NAD",261.90000000000003,0,261.90000000000003,8592765083913,1,18592765083910,45,28592765083917,"8536201090",0.35599999999999998]
[108395,"Ex9L-N 4P 63A 500mA S","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=63A, IΔn=500mA, typ  S+AC","NAD",261.90000000000003,0,261.90000000000003,8592765083951,1,18592765083958,45,28592765083955,"8536201090",0.35599999999999998]
[108396,"Ex9L-N 2P 16A A 100mA S","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=16A, IΔn=100mA, typ  S+A","NAD",160.5,0,160.5,8592765083968,1,18592765083965,81,28592765083962,"8536201090",0.20300000000000001]
[108400,"Ex9L-N 2P 16A A 300mA S","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=16A, IΔn=300mA, typ  S+A","NAD",160.5,0,160.5,8592765084002,1,18592765084009,81,28592765084006,"8536201090",0.20300000000000001]
[108397,"Ex9L-N 2P 25A A 100mA S","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=25A, IΔn=100mA, typ  S+A","NAD",160.5,0,160.5,8592765083975,1,18592765083972,81,28592765083979,"8536201090",0.20300000000000001]
[108401,"Ex9L-N 2P 25A A 300mA S","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=25A, IΔn=300mA, typ  S+A","NAD",160.5,0,160.5,8592765084019,1,18592765084016,81,28592765084013,"8536201090",0.20300000000000001]
[108398,"Ex9L-N 2P 40A A 100mA S","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=40A, IΔn=100mA, typ  S+A","NAD",160.5,0,160.5,8592765083982,1,18592765083989,81,28592765083986,"8536201090",0.20300000000000001]
[108402,"Ex9L-N 2P 40A A 300mA S","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=40A, IΔn=300mA, typ  S+A","NAD",160.5,0,160.5,8592765084026,1,18592765084023,81,28592765084020,"8536201090",0.20300000000000001]
[108399,"Ex9L-N 2P 63A A 100mA S","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=63A, IΔn=100mA, typ  S+A","NAD",163.6,0,163.6,8592765083999,1,18592765083996,81,28592765083993,"8536201090",0.20300000000000001]
[108403,"Ex9L-N 2P 63A A 300mA S","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=63A, IΔn=300mA, typ  S+A","NAD",163.6,0,163.6,8592765084033,1,18592765084030,81,28592765084037,"8536201090",0.20300000000000001]
[108404,"Ex9L-N 4P 16A A 100mA S","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=16A, IΔn=100mA, typ  S+A","NAD",252.6,0,252.6,8592765084040,1,18592765084047,45,28592765084044,"8536201090",0.35599999999999998]
[108408,"Ex9L-N 4P 16A A 300mA S","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=16A, IΔn=300mA, typ  S+A","NAD",254.7,0,254.7,8592765084088,1,18592765084085,45,28592765084082,"8536201090",0.35599999999999998]
[108405,"Ex9L-N 4P 25A A 100mA S","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=25A, IΔn=100mA, typ  S+A","NAD",252.6,0,252.6,8592765084057,1,18592765084054,45,28592765084051,"8536201090",0.35599999999999998]
[108409,"Ex9L-N 4P 25A A 300mA S","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=25A, IΔn=300mA, typ  S+A","NAD",254.7,0,254.7,8592765084095,1,18592765084092,45,28592765084099,"8536201090",0.35599999999999998]
[108406,"Ex9L-N 4P 40A A 100mA S","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=40A, IΔn=100mA, typ  S+A","NAD",252.6,0,252.6,8592765084064,1,18592765084061,45,28592765084068,"8536201090",0.35599999999999998]
[108410,"Ex9L-N 4P 40A A 300mA S","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=40A, IΔn=300mA, typ  S+A","NAD",254.7,0,254.7,8592765084101,1,18592765084108,45,28592765084105,"8536201090",0.35599999999999998]
[108407,"Ex9L-N 4P 63A A 100mA S","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=63A, IΔn=100mA, typ  S+A","NAD",259.8,0,259.8,8592765084071,1,18592765084078,45,28592765084075,"8536201090",0.35599999999999998]
[108411,"Ex9L-N 4P 63A A 300mA S","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=63A, IΔn=300mA, typ  S+A","NAD",261.90000000000003,0,261.90000000000003,8592765084118,1,18592765084115,45,28592765084112,"8536201090",0.35599999999999998]
[108412,"Ex9L-N 2P 16A 30mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=16A, IΔn=30mA, typ  G+AC","NAD",159.4,0,159.4,8592765084125,1,18592765084122,81,28592765084129,"8536201090",0.20300000000000001]
[108416,"Ex9L-N 2P 16A 100mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=16A, IΔn=100mA, typ  G+AC","NAD",157.4,0,157.4,8592765084163,1,18592765084160,81,28592765084167,"8536201090",0.20300000000000001]
[108420,"Ex9L-N 2P 16A 300mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=16A, IΔn=300mA, typ  G+AC","NAD",158.4,0,158.4,8592765084200,1,18592765084207,81,28592765084204,"8536201090",0.20300000000000001]
[108424,"Ex9L-N 2P 16A 500mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=16A, IΔn=500mA, typ  G+AC","NAD",159.4,0,159.4,8592765084248,1,18592765084245,81,28592765084242,"8536201090",0.20300000000000001]
[108413,"Ex9L-N 2P 25A 30mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=25A, IΔn=30mA, typ  G+AC","NAD",159.4,0,159.4,8592765084132,1,18592765084139,81,28592765084136,"8536201090",0.20300000000000001]
[108417,"Ex9L-N 2P 25A 100mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=25A, IΔn=100mA, typ  G+AC","NAD",157.4,0,157.4,8592765084170,1,18592765084177,81,28592765084174,"8536201090",0.20300000000000001]
[108421,"Ex9L-N 2P 25A 300mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=25A, IΔn=300mA, typ  G+AC","NAD",158.4,0,158.4,8592765084217,1,18592765084214,81,28592765084211,"8536201090",0.20300000000000001]
[108425,"Ex9L-N 2P 25A 500mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=25A, IΔn=500mA, typ  G+AC","NAD",159.4,0,159.4,8592765084255,1,18592765084252,81,28592765084259,"8536201090",0.20300000000000001]
[108414,"Ex9L-N 2P 40A 30mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=40A, IΔn=30mA, typ  G+AC","NAD",159.4,0,159.4,8592765084149,1,18592765084146,81,28592765084143,"8536201090",0.20300000000000001]
[108418,"Ex9L-N 2P 40A 100mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=40A, IΔn=100mA, typ  G+AC","NAD",157.4,0,157.4,8592765084187,1,18592765084184,81,28592765084181,"8536201090",0.20300000000000001]
[108422,"Ex9L-N 2P 40A 300mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=40A, IΔn=300mA, typ  G+AC","NAD",158.4,0,158.4,8592765084224,1,18592765084221,81,28592765084228,"8536201090",0.20300000000000001]
[108426,"Ex9L-N 2P 40A 500mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=40A, IΔn=500mA, typ  G+AC","NAD",159.4,0,159.4,8592765084262,1,18592765084269,81,28592765084266,"8536201090",0.20300000000000001]
[108415,"Ex9L-N 2P 63A 30mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=63A, IΔn=30mA, typ  G+AC","NAD",163.6,0,163.6,8592765084156,1,18592765084153,81,28592765084150,"8536201090",0.20300000000000001]
[108419,"Ex9L-N 2P 63A 100mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=63A, IΔn=100mA, typ  G+AC","NAD",159.4,0,159.4,8592765084194,1,18592765084191,81,28592765084198,"8536201090",0.20300000000000001]
[108423,"Ex9L-N 2P 63A 300mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=63A, IΔn=300mA, typ  G+AC","NAD",159.4,0,159.4,8592765084231,1,18592765084238,81,28592765084235,"8536201090",0.20300000000000001]
[108427,"Ex9L-N 2P 63A 500mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=63A, IΔn=500mA, typ  G+AC","NAD",159.4,0,159.4,8592765084279,1,18592765084276,81,28592765084273,"8536201090",0.20300000000000001]
[108428,"Ex9L-N 4P 16A 30mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=16A, IΔn=30mA, typ  G+AC","NAD",248.4,0,248.4,8592765084286,1,18592765084283,45,28592765084280,"8536201090",0.35599999999999998]
[108432,"Ex9L-N 4P 16A 100mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=16A, IΔn=100mA, typ  G+AC","NAD",251.6,0,251.6,8592765084323,1,18592765084320,45,28592765084327,"8536201090",0.35599999999999998]
[108436,"Ex9L-N 4P 16A 300mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=16A, IΔn=300mA, typ  G+AC","NAD",254.7,0,254.7,8592765084361,1,18592765084368,45,28592765084365,"8536201090",0.35599999999999998]
[108440,"Ex9L-N 4P 16A 500mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=16A, IΔn=500mA, typ  G+AC","NAD",255.7,0,255.7,8592765084408,1,18592765084405,45,28592765084402,"8536201090",0.35599999999999998]
[108429,"Ex9L-N 4P 25A 30mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=25A, IΔn=30mA, typ  G+AC","NAD",248.4,0,248.4,8592765084293,1,18592765084290,45,28592765084297,"8536201090",0.35599999999999998]
[108433,"Ex9L-N 4P 25A 100mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=25A, IΔn=100mA, typ  G+AC","NAD",251.6,0,251.6,8592765084330,1,18592765084337,45,28592765084334,"8536201090",0.35599999999999998]
[108437,"Ex9L-N 4P 25A 300mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=25A, IΔn=300mA, typ  G+AC","NAD",254.7,0,254.7,8592765084378,1,18592765084375,45,28592765084372,"8536201090",0.35599999999999998]
[108441,"Ex9L-N 4P 25A 500mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=25A, IΔn=500mA, typ  G+AC","NAD",255.7,0,255.7,8592765084415,1,18592765084412,45,28592765084419,"8536201090",0.35599999999999998]
[108430,"Ex9L-N 4P 40A 30mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=40A, IΔn=30mA, typ  G+AC","NAD",248.4,0,248.4,8592765084309,1,18592765084306,45,28592765084303,"8536201090",0.35599999999999998]
[108434,"Ex9L-N 4P 40A 100mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=40A, IΔn=100mA, typ  G+AC","NAD",251.6,0,251.6,8592765084347,1,18592765084344,45,28592765084341,"8536201090",0.35599999999999998]
[108438,"Ex9L-N 4P 40A 300mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=40A, IΔn=300mA, typ  G+AC","NAD",254.7,0,254.7,8592765084385,1,18592765084382,45,28592765084389,"8536201090",0.35599999999999998]
[108442,"Ex9L-N 4P 40A 500mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=40A, IΔn=500mA, typ  G+AC","NAD",255.7,0,255.7,8592765084422,1,18592765084429,45,28592765084426,"8536201090",0.35599999999999998]
[108431,"Ex9L-N 4P 63A 30mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=63A, IΔn=30mA, typ  G+AC","NAD",275.40000000000003,0,{"$f":"E1346*(1-F1346)","v":275.40000000000003},8592765084316,1,18592765084313,45,28592765084310,"8536201090",0.35599999999999998]
[108435,"Ex9L-N 4P 63A 100mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=63A, IΔn=100mA, typ  G+AC","NAD",259.8,{"$f":"NAD","v":0},259.8,8592765084354,1,18592765084351,45,28592765084358,"8536201090",0.35599999999999998]
[108439,"Ex9L-N 4P 63A 300mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=63A, IΔn=300mA, typ  G+AC","NAD",261.90000000000003,0,261.90000000000003,8592765084392,1,18592765084399,45,28592765084396,"8536201090",0.35599999999999998]
[108443,"Ex9L-N 4P 63A 500mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=63A, IΔn=500mA, typ  G+AC","NAD",262.90000000000003,0,262.90000000000003,8592765084439,1,18592765084436,45,28592765084433,"8536201090",0.35599999999999998]
[108444,"Ex9L-N 2P 16A A 30mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=16A, IΔn=30mA, typ  G+A","NAD",159.4,0,159.4,8592765084446,1,18592765084443,81,28592765084440,"8536201090",0.20300000000000001]
[108448,"Ex9L-N 2P 16A A 100mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=16A, IΔn=100mA, typ  G+A","NAD",157.4,0,157.4,8592765084484,1,18592765084481,81,28592765084488,"8536201090",0.20300000000000001]
[108452,"Ex9L-N 2P 16A A 300mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=16A, IΔn=300mA, typ  G+A","NAD",158.4,0,158.4,8592765084521,1,18592765084528,81,28592765084525,"8536201090",0.20300000000000001]
[108445,"Ex9L-N 2P 25A A 30mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=25A, IΔn=30mA, typ  G+A","NAD",159.4,0,159.4,8592765084453,1,18592765084450,81,28592765084457,"8536201090",0.20300000000000001]
[108449,"Ex9L-N 2P 25A A 100mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=25A, IΔn=100mA, typ  G+A","NAD",157.4,0,157.4,8592765084491,1,18592765084498,81,28592765084495,"8536201090",0.20300000000000001]
[108453,"Ex9L-N 2P 25A A 300mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=25A, IΔn=300mA, typ  G+A","NAD",158.4,0,158.4,8592765084538,1,18592765084535,81,28592765084532,"8536201090",0.20300000000000001]
[108446,"Ex9L-N 2P 40A A 30mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=40A, IΔn=30mA, typ  G+A","NAD",159.4,0,159.4,8592765084460,1,18592765084467,81,28592765084464,"8536201090",0.20300000000000001]
[108450,"Ex9L-N 2P 40A A 100mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=40A, IΔn=100mA, typ  G+A","NAD",157.4,0,157.4,8592765084507,1,18592765084504,81,28592765084501,"8536201090",0.20300000000000001]
[108454,"Ex9L-N 2P 40A A 300mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=40A, IΔn=300mA, typ  G+A","NAD",158.4,0,158.4,8592765084545,1,18592765084542,81,28592765084549,"8536201090",0.20300000000000001]
[108447,"Ex9L-N 2P 63A A 30mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=63A, IΔn=30mA, typ  G+A","NAD",163.6,0,163.6,8592765084477,1,18592765084474,81,28592765084471,"8536201090",0.20300000000000001]
[108451,"Ex9L-N 2P 63A A 100mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=63A, IΔn=100mA, typ  G+A","NAD",159.4,0,159.4,8592765084514,1,18592765084511,81,28592765084518,"8536201090",0.20300000000000001]
[108455,"Ex9L-N 2P 63A A 300mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 2-bieg., In=63A, IΔn=300mA, typ  G+A","NAD",159.4,0,159.4,8592765084552,1,18592765084559,81,28592765084556,"8536201090",0.20300000000000001]
[108456,"Ex9L-N 4P 16A A 30mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=16A, IΔn=30mA, typ  G+A","NAD",248.4,0,248.4,8592765084569,1,18592765084566,45,28592765084563,"8536201090",0.35599999999999998]
[108460,"Ex9L-N 4P 16A A 100mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=16A, IΔn=100mA, typ  G+A","NAD",251.6,0,251.6,8592765084606,1,18592765084603,45,28592765084600,"8536201090",0.35599999999999998]
[108464,"Ex9L-N 4P 16A A 300mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=16A, IΔn=300mA, typ  G+A","NAD",254.7,0,254.7,8592765084644,1,18592765084641,45,28592765084648,"8536201090",0.35599999999999998]
[108457,"Ex9L-N 4P 25A A 30mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=25A, IΔn=30mA, typ  G+A","NAD",248.4,0,248.4,8592765084576,1,18592765084573,45,28592765084570,"8536201090",0.35599999999999998]
[108461,"Ex9L-N 4P 25A A 100mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=25A, IΔn=100mA, typ  G+A","NAD",251.6,0,251.6,8592765084613,1,18592765084610,45,28592765084617,"8536201090",0.35599999999999998]
[108465,"Ex9L-N 4P 25A A 300mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=25A, IΔn=300mA, typ  G+A","NAD",254.7,0,254.7,8592765084651,1,18592765084658,45,28592765084655,"8536201090",0.35599999999999998]
[108458,"Ex9L-N 4P 40A A 30mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=40A, IΔn=30mA, typ  G+A","NAD",248.4,0,248.4,8592765084583,1,18592765084580,45,28592765084587,"8536201090",0.35599999999999998]
[108462,"Ex9L-N 4P 40A A 100mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=40A, IΔn=100mA, typ  G+A","NAD",251.6,0,251.6,8592765084620,1,18592765084627,45,28592765084624,"8536201090",0.35599999999999998]
[108466,"Ex9L-N 4P 40A A 300mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=40A, IΔn=300mA, typ  G+A","NAD",254.7,0,254.7,8592765084668,1,18592765084665,45,28592765084662,"8536201090",0.35599999999999998]
[108459,"Ex9L-N 4P 63A A 30mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=63A, IΔn=30mA, typ  G+A","NAD",275.40000000000003,0,275.40000000000003,8592765084590,1,18592765084597,45,28592765084594,"8536201090",0.35599999999999998]
[108463,"Ex9L-N 4P 63A A 100mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=63A, IΔn=100mA, typ  G+A","NAD",259.8,0,259.8,8592765084637,1,18592765084634,45,28592765084631,"8536201090",0.35599999999999998]
[108467,"Ex9L-N 4P 63A A 300mA G","Wył. różn., Icn=6kA, 4-bieg., In=63A, IΔn=300mA, typ  G+A","NAD",261.90000000000003,0,261.90000000000003,8592765084675,1,18592765084672,45,28592765084679,"8536201090",0.35599999999999998]
[null,null,null,null,""]
["Wył. różnicowoprądowe Ex9LB63"]
[110212,"Ex9LB63 1P+N 25A 30mA","Wył. różn., Icn=10kA, 1P+N, In=25A, IΔn=30mA, typ B","NAC",1402.6,{"$f":"NAC","v":0},{"$f":"E1376*(1-F1376)","v":1402.6},8592765102126,1,18592765102123,72,28592765102120,"8536201090",0.28000000000000003]
[110213,"Ex9LB63 1P+N 40A 30mA","Wył. różn., Icn=10kA, 1P+N, In=40A, IΔn=30mA, typ B","NAC",1488.83,{"$f":"NAC","v":0},{"$f":"E1377*(1-F1377)","v":1488.83},8592765102133,1,18592765102130,72,28592765102137,"8536201090",0.28000000000000003]
[110214,"Ex9LB63 1P+N 63A 30mA","Wył. różn., Icn=10kA, 1P+N, In=63A, IΔn=30mA, typ B","NAC",2241.88,0,2241.88,8592765102140,1,18592765102147,72,28592765102144,"8536201090",0.28000000000000003]
[110215,"Ex9LB63 1P+N 25A 100mA","Wył. różn., Icn=10kA, 1P+N, In=25A, IΔn=100mA, typ B","NAC",1476.42,0,1476.42,8592765102157,1,18592765102154,72,28592765102151,"8536201090",0.28000000000000003]
[110216,"Ex9LB63 1P+N 40A 100mA","Wył. różn., Icn=10kA, 1P+N, In=40A, IΔn=100mA, typ B","NAC",1567.19,0,1567.19,8592765102164,1,18592765102161,72,28592765102168,"8536201090",0.28000000000000003]
[110217,"Ex9LB63 1P+N 63A 100mA","Wył. różn., Icn=10kA, 1P+N, In=63A, IΔn=100mA, typ B","NAC",2359.87,0,2359.87,8592765102171,1,18592765102178,72,28592765102175,"8536201090",0.28000000000000003]
[110218,"Ex9LB63 1P+N 25A 300mA","Wył. różn., Icn=10kA, 1P+N, In=25A, IΔn=300mA, typ B","NAC",1230.1400000000001,0,1230.1400000000001,8592765102188,1,18592765102185,72,28592765102182,"8536201090",0.28000000000000003]
[110219,"Ex9LB63 1P+N 40A 300mA","Wył. różn., Icn=10kA, 1P+N, In=40A, IΔn=300mA, typ B","NAC",1281.92,0,1281.92,8592765102195,1,18592765102192,72,28592765102199,"8536201090",0.28000000000000003]
[110220,"Ex9LB63 1P+N 63A 300mA","Wył. różn., Icn=10kA, 1P+N, In=63A, IΔn=300mA, typ B","NAC",1977.45,0,1977.45,8592765102201,1,18592765102208,72,28592765102205,"8536201090",0.28000000000000003]
[110221,"Ex9LB63 3P+N 25A 30mA","Wył. różn., Icn=10kA, 3P+N, In=25A, IΔn=30mA, typ B","NAC",1986.09,0,1986.09,8592765102218,1,18592765102215,45,28592765102212,"8536201090",0.43]
[110222,"Ex9LB63 3P+N 40A 30mA","Wył. różn., Icn=10kA, 3P+N, In=40A, IΔn=30mA, typ B","NAC",2057.9499999999998,0,2057.9499999999998,8592765102225,1,18592765102222,45,28592765102229,"8536201090",0.43]
[110223,"Ex9LB63 3P+N 63A 30mA","Wył. różn., Icn=10kA, 3P+N, In=63A, IΔn=30mA, typ B","NAC",2819.59,0,2819.59,8592765102232,1,18592765102239,45,28592765102236,"8536201090",0.43]
[110224,"Ex9LB63 3P+N 25A 100mA","Wył. różn., Icn=10kA, 3P+N, In=25A, IΔn=100mA, typ B","NAC",2090.62,0,2090.62,8592765102249,1,18592765102246,45,28592765102243,"8536201090",0.43]
[110225,"Ex9LB63 3P+N 40A 100mA","Wył. różn., Icn=10kA, 3P+N, In=40A, IΔn=100mA, typ B","NAC",2166.2600000000002,0,2166.2600000000002,8592765102256,1,18592765102253,45,28592765102250,"8536201090",0.43]
[110226,"Ex9LB63 3P+N 63A 100mA","Wył. różn., Icn=10kA, 3P+N, In=63A, IΔn=100mA, typ B","NAC",2967.99,0,2967.99,8592765102263,1,18592765102260,45,28592765102267,"8536201090",0.43]
[110227,"Ex9LB63 3P+N 25A 300mA","Wył. różn., Icn=10kA, 3P+N, In=25A, IΔn=300mA, typ B","NAC",1799.25,0,1799.25,8592765102270,1,18592765102277,45,28592765102274,"8536201090",0.43]
[110228,"Ex9LB63 3P+N 40A 300mA","Wył. różn., Icn=10kA, 3P+N, In=40A, IΔn=300mA, typ B","NAC",1859.62,0,1859.62,8592765102287,1,18592765102284,45,28592765102281,"8536201090",0.43]
[110229,"Ex9LB63 3P+N 63A 300mA","Wył. różn., Icn=10kA, 3P+N, In=63A, IΔn=300mA, typ B","NAC",2552.29,0,2552.29,8592765102294,1,18592765102291,45,28592765102298,"8536201090",0.43]
[]
["Wył. różnicowoprądowe Ex9CL-100, 10 kA"]
[100715,"Ex9CL-100 2P 63A 100mA S ","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=63A, IΔn=100mA, typ S+AC","NAC",342.6,{"$f":"NAC","v":0},{"$f":"E1396*(1-F1396)","v":342.6},8592765007162,1,8592765007162,81,28592765007166,"8536201090",0.24]
[100716,"Ex9CL-100 2P 63A 300mA S ","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=63A, IΔn=300mA, typ S+AC","NAC",342.6,0,342.6,8592765007179,1,8592765007179,81,28592765007173,"8536201090",0.24]
[100717,"Ex9CL-100 2P 80A 100mA S ","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=80A, IΔn=100mA, typ S+AC","NAC",853.9,0,853.9,8592765007186,1,8592765007186,81,28592765007180,"8536209090",0.24]
[100718,"Ex9CL-100 2P 80A 300mA S ","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=80A, IΔn=300mA, typ S+AC","NAC",853.9,0,853.9,8592765007193,1,8592765007193,81,28592765007197,"8536209090",0.24]
[100719,"Ex9CL-100 2P 100A 100mA S ","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=100A, IΔn=100mA, typ S+AC","NAC",1324.8,0,1324.8,8592765007209,1,8592765007209,81,28592765007203,"8536209090",0.24]
[100720,"Ex9CL-100 2P 100A 300mA S ","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=100A, IΔn=300mA, typ S+AC","NAC",1324.8,0,1324.8,8592765007216,1,8592765007216,81,28592765007210,"8536209090",0.24]
[100721,"Ex9CL-100 4P 63A 100mA S ","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=63A, IΔn=100mA, typ S+AC","NAC",762.80000000000007,0,762.80000000000007,8592765007223,1,8592765007223,45,28592765007227,"8536201090",0.48]
[100722,"Ex9CL-100 4P 63A 300mA S ","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=63A, IΔn=300mA, typ S+AC","NAC",762.80000000000007,0,762.80000000000007,8592765007230,1,8592765007230,45,28592765007234,"8536201090",0.48]
[100723,"Ex9CL-100 4P 80A 100mA S ","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=80A, IΔn=100mA, typ S+AC","NAC",901.5,0,901.5,8592765007247,1,8592765007247,45,28592765007241,"8536209090",0.48]
[100724,"Ex9CL-100 4P 80A 300mA S ","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=80A, IΔn=300mA, typ S+AC","NAC",880.80000000000007,0,880.80000000000007,8592765007254,1,8592765007254,45,28592765007258,"8536209090",0.48]
[100725,"Ex9CL-100 4P 100A 100mA S ","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=100A, IΔn=100mA, typ S+AC","NAC",1355.8999999999999,0,1355.8999999999999,8592765007261,1,8592765007261,45,28592765007265,"8536209090",0.48]
[100726,"Ex9CL-100 4P 100A 300mA S ","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=100A, IΔn=300mA, typ S+AC","NAC",1335.1999999999998,0,1335.1999999999998,8592765007278,1,8592765007278,45,28592765007272,"8536209090",0.48]
[100727,"Ex9CL-100 2P 63A A 100mA S ","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=63A, IΔn=100mA, typ S+A","NAC",376.8,0,376.8,8592765007285,1,8592765007285,81,28592765007289,"8536201090",0.24]
[100728,"Ex9CL-100 2P 63A A 300mA S ","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=63A, IΔn=300mA, typ S+A","NAC",376.8,0,376.8,8592765007292,1,8592765007292,81,28592765007296,"8536201090",0.24]
[100729,"Ex9CL-100 2P 80A A 100mA S ","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=80A, IΔn=100mA, typ S+A","NAC",870.5,0,870.5,8592765007308,1,8592765007308,81,28592765007302,"8536209090",0.24]
[100730,"Ex9CL-100 2P 80A A 300mA S ","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=80A, IΔn=300mA, typ S+A","NAC",870.5,0,870.5,8592765007315,1,8592765007315,81,28592765007319,"8536209090",0.24]
[100731,"Ex9CL-100 2P 100A A 100mA S ","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=100A, IΔn=100mA, typ S+A","NAC",1342.3999999999999,0,1342.3999999999999,8592765007322,1,8592765007322,81,28592765007326,"8536209090",0.24]
[100732,"Ex9CL-100 2P 100A A 300mA S ","Wył. różn., Icn=10kA, 2-bieg., In=100A, IΔn=300mA, typ S+A","NAC",1342.3999999999999,0,1342.3999999999999,8592765007339,1,8592765007339,81,28592765007333,"8536209090",0.24]
[100733,"Ex9CL-100 4P 63A A 100mA S ","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=63A, IΔn=100mA, typ S+A","NAC",873.6,0,873.6,8592765007346,1,8592765007346,45,28592765007340,"8536201090",0.48]
[100734,"Ex9CL-100 4P 63A A 300mA S ","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=63A, IΔn=300mA, typ S+A","NAC",873.6,0,873.6,8592765007353,1,8592765007353,45,28592765007357,"8536201090",0.48]
[100735,"Ex9CL-100 4P 80A A 100mA S ","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=80A, IΔn=100mA, typ S+A","NAC",873.6,0,873.6,8592765007360,1,8592765007360,45,28592765007364,"8536209090",0.48]
[100736,"Ex9CL-100 4P 80A A 300mA S ","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=80A, IΔn=300mA, typ S+A","NAC",1113.6999999999998,0,1113.6999999999998,8592765007377,1,8592765007377,45,28592765007371,"8536209090",0.48]
[100737,"Ex9CL-100 4P 100A A 100mA S ","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=100A, IΔn=100mA, typ S+A","NAC",1113.6999999999998,0,1113.6999999999998,8592765007384,1,8592765007384,45,28592765007388,"8536209090",0.48]
[100738,"Ex9CL-100 4P 100A A 300mA S ","Wył. różn., Icn=10kA, 4-bieg., In=100A, IΔn=300mA, typ S+A","NAC",1113.6999999999998,0,1113.6999999999998,8592765007391,1,8592765007391,45,28592765007395,"8536209090",0.48]
[101445,"YS31","Naklejka z informacją o regularnych miesięcznych testach","NAC",5.1999999999999993,0,5.1999999999999993,null,null,null,null,null,"8538909999"]
[null,null,null,null,""]
["Wył. różnicowoprądowe z zabezpieczeniem nadprądowym Ex9BL-H, 10 kA",null,null,null,null,null,null,"","","","","",null,""]
[107381,"Ex9BL-H 1P+N B6 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg. char. B, In=6A, IΔn=30mA, typ AC","NAE",185.29999999999998,{"$f":"NAE","v":0},{"$f":"E1423*(1-F1423)","v":185.29999999999998},8592765073822,6,18592765073829,72,28592765073826,"8536201090",0.24]
[107382,"Ex9BL-H 1P+N B10 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg. char. B, In=10A, IΔn=30mA, typ AC","NAE",184.29999999999998,{"$f":"NAE","v":0},184.29999999999998,8592765073839,6,18592765073836,72,28592765073833,"8536201090",0.24]
[107383,"Ex9BL-H 1P+N B13 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg. char. B, In=13A, IΔn=30mA, typ AC","NAE",185.29999999999998,0,185.29999999999998,8592765073846,6,18592765073843,72,28592765073840,"8536201090",0.24]
[107384,"Ex9BL-H 1P+N B16 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg. char. B, In=16A, IΔn=30mA, typ AC","NAE",160.5,0,160.5,8592765073853,6,18592765073850,72,28592765073857,"8536201090",0.24]
[107385,"Ex9BL-H 1P+N B20 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg. char. B, In=20A, IΔn=30mA, typ AC","NAE",157.4,0,157.4,8592765073860,6,18592765073867,72,28592765073864,"8536201090",0.24]
[107386,"Ex9BL-H 1P+N B25 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg. char. B, In=25A, IΔn=30mA, typ AC","NAE",157.4,0,157.4,8592765073877,6,18592765073874,72,28592765073871,"8536201090",0.24]
[107387,"Ex9BL-H 1P+N B32 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg. char. B, In=32A, IΔn=30mA, typ AC","NAE",185.29999999999998,0,185.29999999999998,8592765073884,6,18592765073881,72,28592765073888,"8536201090",0.25]
[107388,"Ex9BL-H 1P+N B40 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg. char. B, In=40A, IΔn=30mA, typ AC","NAE",185.29999999999998,0,185.29999999999998,8592765073891,6,18592765073898,72,28592765073895,"8536201090",0.25]
[107391,"Ex9BL-H 1P+N C6 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg. char. C, In=6A, IΔn=30mA, typ AC","NAE",203.9,0,203.9,8592765073921,6,18592765073928,72,28592765073925,"8536201090",0.24]
[107392,"Ex9BL-H 1P+N C10 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg. char. C, In=10A, IΔn=30mA, typ AC","NAE",203.9,0,203.9,8592765073938,6,18592765073935,72,28592765073932,"8536201090",0.24]
[107393,"Ex9BL-H 1P+N C13 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg. char. C, In=13A, IΔn=30mA, typ AC","NAE",203.9,0,203.9,8592765073945,6,18592765073942,72,28592765073949,"8536201090",0.24]
[107394,"Ex9BL-H 1P+N C16 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg. char. C, In=16A, IΔn=30mA, typ AC","NAE",185.29999999999998,0,185.29999999999998,8592765073952,6,18592765073959,72,28592765073956,"8536201090",0.24]
[107395,"Ex9BL-H 1P+N C20 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg. char. C, In=20A, IΔn=30mA, typ AC","NAE",189.5,0,189.5,8592765073969,6,18592765073966,72,28592765073963,"8536201090",0.24]
[107396,"Ex9BL-H 1P+N C25 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg. char. C, In=25A, IΔn=30mA, typ AC","NAE",203.9,0,203.9,8592765073976,6,18592765073973,72,28592765073970,"8536201090",0.24]
[107397,"Ex9BL-H 1P+N C32 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg. char. C, In=32A, IΔn=30mA, typ AC","NAE",203.9,0,203.9,8592765073983,6,18592765073980,72,28592765073987,"8536201090",0.25]
[107398,"Ex9BL-H 1P+N C40 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg. char. C, In=40A, IΔn=30mA, typ AC","NAE",203.9,0,203.9,8592765073990,6,18592765073997,72,28592765073994,"8536201090",0.25]
[107401,"Ex9BL-H 1P+N B6 A 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg. char. B, In=6A, IΔn=30mA, typ A","NAE",304.3,0,304.3,8592765074027,6,18592765074024,72,28592765074021,"8536201090",0.24]
[107402,"Ex9BL-H 1P+N B10 A 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg. char. B, In=10A, IΔn=30mA, typ A","NAE",295,0,295,8592765074034,6,18592765074031,72,28592765074038,"8536201090",0.24]
[107403,"Ex9BL-H 1P+N B13 A 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg. char. B, In=13A, IΔn=30mA, typ A","NAE",295,0,295,8592765074041,6,18592765074048,72,28592765074045,"8536201090",0.24]
[107404,"Ex9BL-H 1P+N B16 A 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg. char. B, In=16A, IΔn=30mA, typ A","NAE",304.3,0,304.3,8592765074058,6,18592765074055,72,28592765074052,"8536201090",0.24]
[107405,"Ex9BL-H 1P+N B20 A 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg. char. B, In=20A, IΔn=30mA, typ A","NAE",238.1,0,238.1,8592765074065,6,18592765074062,72,28592765074069,"8536201090",0.24]
[107406,"Ex9BL-H 1P+N B25 A 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg. char. B, In=25A, IΔn=30mA, typ A","NAE",257.8,0,257.8,8592765074072,6,18592765074079,72,28592765074076,"8536201090",0.24]
[107407,"Ex9BL-H 1P+N B32 A 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg. char. B, In=32A, IΔn=30mA, typ A","NAE",304.3,0,304.3,8592765074089,6,18592765074086,72,28592765074083,"8536201090",0.25]
[107408,"Ex9BL-H 1P+N B40 A 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg. char. B, In=40A, IΔn=30mA, typ A","NAE",342.6,0,342.6,8592765074096,6,18592765074093,72,28592765074090,"8536201090",0.25]
[107411,"Ex9BL-H 1P+N C6 A 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg. char. C, In=6A, IΔn=30mA, typ A","NAE",324,0,324,8592765074126,6,18592765074123,72,28592765074120,"8536201090",0.24]
[107412,"Ex9BL-H 1P+N C10 A 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg. char. C, In=10A, IΔn=30mA, typ A","NAE",310.5,0,310.5,8592765074133,6,18592765074130,72,28592765074137,"8536201090",0.24]
[107413,"Ex9BL-H 1P+N C13 A 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg. char. C, In=13A, IΔn=30mA, typ A","NAE",304.3,0,304.3,8592765074140,6,18592765074147,72,28592765074144,"8536201090",0.24]
[107414,"Ex9BL-H 1P+N C16 A 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg. char. C, In=16A, IΔn=30mA, typ A","NAE",304.3,0,304.3,8592765074157,6,18592765074154,72,28592765074151,"8536201090",0.24]
[107415,"Ex9BL-H 1P+N C20 A 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg. char. C, In=20A, IΔn=30mA, typ A","NAE",304.3,0,304.3,8592765074164,6,18592765074161,72,28592765074168,"8536201090",0.24]
[107416,"Ex9BL-H 1P+N C25 A 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg. char. C, In=25A, IΔn=30mA, typ A","NAE",314.70000000000005,0,314.70000000000005,8592765074171,6,18592765074178,72,28592765074175,"8536201090",0.24]
[107417,"Ex9BL-H 1P+N C32 A 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg. char. C, In=32A, IΔn=30mA, typ A","NAE",324,0,324,8592765074188,6,18592765074185,72,28592765074182,"8536201090",0.25]
[107418,"Ex9BL-H 1P+N C40 A 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg. char. C, In=40A, IΔn=30mA, typ A","NAE",361.3,0,361.3,8592765074195,6,18592765074192,72,28592765074199,"8536201090",0.25]
[107461,"Ex9BL-H 1P+N B6 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. B, In=6A, IΔn=100mA, typ AC","NAE",201.9,0,201.9,8592765074621,6,18592765074628,72,28592765074625,"8536201090",0.24]
[107462,"Ex9BL-H 1P+N B10 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. B, In=10A, IΔn=100mA, typ AC","NAE",201.9,0,201.9,8592765074638,6,18592765074635,72,28592765074632,"8536201090",0.24]
[107463,"Ex9BL-H 1P+N B13 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. B, In=13A, IΔn=100mA, typ AC","NAE",201.9,0,201.9,8592765074645,6,18592765074642,72,28592765074649,"8536201090",0.24]
[107464,"Ex9BL-H 1P+N B16 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. B, In=16A, IΔn=100mA, typ AC","NAE",201.9,0,201.9,8592765074652,6,18592765074659,72,28592765074656,"8536201090",0.24]
[107465,"Ex9BL-H 1P+N B20 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. B, In=20A, IΔn=100mA, typ AC","NAE",232.9,0,232.9,8592765074669,6,18592765074666,72,28592765074663,"8536201090",0.24]
[107466,"Ex9BL-H 1P+N B25 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. B, In=25A, IΔn=100mA, typ AC","NAE",206,0,206,8592765074676,6,18592765074673,72,28592765074670,"8536201090",0.24]
[107467,"Ex9BL-H 1P+N B32 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. B, In=32A, IΔn=100mA, typ AC","NAE",206,0,206,8592765074683,6,18592765074680,72,28592765074687,"8536201090",0.25]
[107468,"Ex9BL-H 1P+N B40 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. B, In=40A, IΔn=100mA, typ AC","NAE",206,0,206,8592765074690,6,18592765074697,72,28592765074694,"8536201090",0.25]
[107471,"Ex9BL-H 1P+N C6  100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. C, In=6A, IΔn=100mA, typ AC","NAE",246.4,0,246.4,8592765074720,6,18592765074727,72,28592765074724,"8536201090",0.24]
[107472,"Ex9BL-H 1P+N C10 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. C, In=10A, IΔn=100mA, typ AC","NAE",228.79999999999998,0,228.79999999999998,8592765074737,6,18592765074734,72,28592765074731,"8536201090",0.24]
[107473,"Ex9BL-H 1P+N C13 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. C, In=13A, IΔn=100mA, typ AC","NAE",228.79999999999998,0,228.79999999999998,8592765074744,6,18592765074741,72,28592765074748,"8536201090",0.24]
[107474,"Ex9BL-H 1P+N C16 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. C, In=16A, IΔn=100mA, typ AC","NAE",228.79999999999998,0,228.79999999999998,8592765074751,6,18592765074758,72,28592765074755,"8536201090",0.24]
[107475,"Ex9BL-H 1P+N C20 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. C, In=20A, IΔn=100mA, typ AC","NAE",232.9,0,232.9,8592765074768,6,18592765074765,72,28592765074762,"8536201090",0.24]
[107476,"Ex9BL-H 1P+N C25 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. C, In=25A, IΔn=100mA, typ AC","NAE",232.9,0,232.9,8592765074775,6,18592765074772,72,28592765074779,"8536201090",0.24]
[107477,"Ex9BL-H 1P+N C32 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. C, In=32A, IΔn=100mA, typ AC","NAE",232.9,0,232.9,8592765074782,6,18592765074789,72,28592765074786,"8536201090",0.25]
[107478,"Ex9BL-H 1P+N C40 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. C, In=40A, IΔn=100mA, typ AC","NAE",232.9,0,232.9,8592765074799,6,18592765074796,72,28592765074793,"8536201090",0.25]
[107481,"Ex9BL-H 1P+N B6 A 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. B, In=6A, IΔn=100mA, typ A","NAE",242.2,0,242.2,8592765074829,6,18592765074826,72,28592765074823,"8536201090",0.24]
[107482,"Ex9BL-H 1P+N B10 A 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. B, In=10A, IΔn=100mA, typ A","NAE",242.2,0,242.2,8592765074836,6,18592765074833,72,28592765074830,"8536201090",0.24]
[107483,"Ex9BL-H 1P+N B13 A 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. B, In=13A, IΔn=100mA, typ A","NAE",213.29999999999998,0,213.29999999999998,8592765074843,6,18592765074840,72,28592765074847,"8536201090",0.24]
[107484,"Ex9BL-H 1P+N B16 A 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. B, In=16A, IΔn=100mA, typ A","NAE",235,0,235,8592765074850,6,18592765074857,72,28592765074854,"8536201090",0.24]
[107485,"Ex9BL-H 1P+N B20 A 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. B, In=20A, IΔn=100mA, typ A","NAE",235,0,235,8592765074867,6,18592765074864,72,28592765074861,"8536201090",0.24]
[107486,"Ex9BL-H 1P+N B25 A 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. B, In=25A, IΔn=100mA, typ A","NAE",219.5,0,219.5,8592765074874,6,18592765074871,72,28592765074878,"8536201090",0.24]
[107487,"Ex9BL-H 1P+N B32 A 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. B, In=32A, IΔn=100mA, typ A","NAE",240.2,0,240.2,8592765074881,6,18592765074888,72,28592765074885,"8536201090",0.25]
[107488,"Ex9BL-H 1P+N B40 A 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. B, In=40A, IΔn=100mA, typ A","NAE",240.2,0,240.2,8592765074898,6,18592765074895,72,28592765074892,"8536201090",0.25]
[107491,"Ex9BL-H 1P+N C6  A 100mA ","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. C, In=6A, IΔn=100mA, typ A","NAE",283.60000000000002,0,283.60000000000002,8592765074928,6,18592765074925,72,28592765074922,"8536201090",0.24]
[107492,"Ex9BL-H 1P+N C10 A 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. C, In=10A, IΔn=100mA, typ A","NAE",262.90000000000003,0,262.90000000000003,8592765074935,6,18592765074932,72,28592765074939,"8536201090",0.24]
[107493,"Ex9BL-H 1P+N C13 A 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. C, In=13A, IΔn=100mA, typ A","NAE",262.90000000000003,0,262.90000000000003,8592765074942,6,18592765074949,72,28592765074946,"8536201090",0.24]
[107494,"Ex9BL-H 1P+N C16 A 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. C, In=16A, IΔn=100mA, typ A","NAE",262.90000000000003,0,262.90000000000003,8592765074959,6,18592765074956,72,28592765074953,"8536201090",0.24]
[107495,"Ex9BL-H 1P+N C20 A 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. C, In=20A, IΔn=100mA, typ A","NAE",277.40000000000003,0,277.40000000000003,8592765074966,6,18592765074963,72,28592765074960,"8536201090",0.24]
[107496,"Ex9BL-H 1P+N C25 A 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. C, In=25A, IΔn=100mA, typ A","NAE",277.40000000000003,0,277.40000000000003,8592765074973,6,18592765074970,72,28592765074977,"8536201090",0.24]
[107497,"Ex9BL-H 1P+N C32 A 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. C, In=32A, IΔn=100mA, typ A","NAE",262.90000000000003,0,262.90000000000003,8592765074980,6,18592765074987,72,28592765074984,"8536201090",0.25]
[107498,"Ex9BL-H 1P+N C40 A 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. C, In=40A, IΔn=100mA, typ A","NAE",262.90000000000003,0,262.90000000000003,8592765074997,6,18592765074994,72,28592765074991,"8536201090",0.25]
[107541,"Ex9BL-H 1P+N B6 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. B, In=6A, IΔn=300mA, typ AC","NAE",313.70000000000005,0,{"$f":"E1487*(1-F1487)","v":313.70000000000005},8592765075420,6,18592765075427,72,28592765075424,"8536201090",0.24]
[107542,"Ex9BL-H 1P+N B10 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. B, In=10A, IΔn=300mA, typ AC","NAE",296.10000000000002,{"$f":"NAE","v":0},296.10000000000002,8592765075437,6,18592765075434,72,28592765075431,"8536201090",0.24]
[107543,"Ex9BL-H 1P+N B13 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. B, In=13A, IΔn=300mA, typ AC","NAE",296.10000000000002,0,296.10000000000002,8592765075444,6,18592765075441,72,28592765075448,"8536201090",0.24]
[107544,"Ex9BL-H 1P+N B16 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. B, In=16A, IΔn=300mA, typ AC","NAE",296.10000000000002,0,296.10000000000002,8592765075451,6,18592765075458,72,28592765075455,"8536201090",0.24]
[107545,"Ex9BL-H 1P+N B20 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. B, In=20A, IΔn=300mA, typ AC","NAE",296.10000000000002,0,296.10000000000002,8592765075468,6,18592765075465,72,28592765075462,"8536201090",0.24]
[107546,"Ex9BL-H 1P+N B25 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. B, In=25A, IΔn=300mA, typ AC","NAE",301.20000000000005,0,301.20000000000005,8592765075475,6,18592765075472,72,28592765075479,"8536201090",0.24]
[107547,"Ex9BL-H 1P+N B32 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. B, In=32A, IΔn=300mA, typ AC","NAE",301.20000000000005,0,301.20000000000005,8592765075482,6,18592765075489,72,28592765075486,"8536201090",0.25]
[107548,"Ex9BL-H 1P+N B40 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. B, In=40A, IΔn=300mA, typ AC","NAE",301.20000000000005,0,301.20000000000005,8592765075499,6,18592765075496,72,28592765075493,"8536201090",0.25]
[107551,"Ex9BL-H 1P+N C6  300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. C, In=6A, IΔn=300mA, typ AC","NAE",244.29999999999998,0,244.29999999999998,8592765075529,6,18592765075526,72,28592765075523,"8536201090",0.24]
[107552,"Ex9BL-H 1P+N C10 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. C, In=10A, IΔn=300mA, typ AC","NAE",226.7,0,226.7,8592765075536,6,18592765075533,72,28592765075530,"8536201090",0.24]
[107553,"Ex9BL-H 1P+N C13 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. C, In=13A, IΔn=300mA, typ AC","NAE",226.7,0,226.7,8592765075543,6,18592765075540,72,28592765075547,"8536201090",0.24]
[107554,"Ex9BL-H 1P+N C16 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. C, In=16A, IΔn=300mA, typ AC","NAE",226.7,0,226.7,8592765075550,6,18592765075557,72,28592765075554,"8536201090",0.24]
[107555,"Ex9BL-H 1P+N C20 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. C, In=20A, IΔn=300mA, typ AC","NAE",226.7,0,226.7,8592765075567,6,18592765075564,72,28592765075561,"8536201090",0.24]
[107556,"Ex9BL-H 1P+N C25 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. C, In=25A, IΔn=300mA, typ AC","NAE",228.79999999999998,0,228.79999999999998,8592765075574,6,18592765075571,72,28592765075578,"8536201090",0.24]
[107557,"Ex9BL-H 1P+N C32 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. C, In=32A, IΔn=300mA, typ AC","NAE",228.79999999999998,0,228.79999999999998,8592765075581,6,18592765075588,72,28592765075585,"8536201090",0.25]
[107558,"Ex9BL-H 1P+N C40 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. C, In=40A, IΔn=300mA, typ AC","NAE",228.79999999999998,0,228.79999999999998,8592765075598,6,18592765075595,72,28592765075592,"8536201090",0.25]
[107561,"Ex9BL-H 1P+N B6 A 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. B, In=6A, IΔn=300mA, typ A","NAE",235,0,235,8592765075628,6,18592765075625,72,28592765075622,"8536201090",0.24]
[107562,"Ex9BL-H 1P+N B10 A 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. B, In=10A, IΔn=300mA, typ A","NAE",235,0,235,8592765075635,6,18592765075632,72,28592765075639,"8536201090",0.24]
[107563,"Ex9BL-H 1P+N B13 A 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. B, In=13A, IΔn=300mA, typ A","NAE",207,0,207,8592765075642,6,18592765075649,72,28592765075646,"8536201090",0.24]
[107564,"Ex9BL-H 1P+N B16 A 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. B, In=16A, IΔn=300mA, typ A","NAE",228.79999999999998,0,228.79999999999998,8592765075659,6,18592765075656,72,28592765075653,"8536201090",0.24]
[107565,"Ex9BL-H 1P+N B20 A 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. B, In=20A, IΔn=300mA, typ A","NAE",228.79999999999998,0,228.79999999999998,8592765075666,6,18592765075663,72,28592765075660,"8536201090",0.24]
[107566,"Ex9BL-H 1P+N B25 A 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. B, In=25A, IΔn=300mA, typ A","NAE",214.29999999999998,0,214.29999999999998,8592765075673,6,18592765075670,72,28592765075677,"8536201090",0.24]
[107567,"Ex9BL-H 1P+N B32 A 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. B, In=32A, IΔn=300mA, typ A","NAE",232.9,0,232.9,8592765075680,6,18592765075687,72,28592765075684,"8536201090",0.25]
[107568,"Ex9BL-H 1P+N B40 A 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. B, In=40A, IΔn=300mA, typ A","NAE",232.9,0,232.9,8592765075697,6,18592765075694,72,28592765075691,"8536201090",0.25]
[107571,"Ex9BL-H 1P+N C6  A 300mA ","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. C, In=6A, IΔn=300mA, typ A","NAE",277.40000000000003,0,277.40000000000003,8592765075727,6,18592765075724,72,28592765075721,"8536201090",0.24]
[107572,"Ex9BL-H 1P+N C10 A 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. C, In=10A, IΔn=300mA, typ A","NAE",256.70000000000005,0,256.70000000000005,8592765075734,6,18592765075731,72,28592765075738,"8536201090",0.24]
[107573,"Ex9BL-H 1P+N C13 A 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. C, In=13A, IΔn=300mA, typ A","NAE",256.70000000000005,0,256.70000000000005,8592765075741,6,18592765075748,72,28592765075745,"8536201090",0.24]
[107574,"Ex9BL-H 1P+N C16 A 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. C, In=16A, IΔn=300mA, typ A","NAE",256.70000000000005,0,256.70000000000005,8592765075758,6,18592765075755,72,28592765075752,"8536201090",0.24]
[107575,"Ex9BL-H 1P+N C20 A 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. C, In=20A, IΔn=300mA, typ A","NAE",256.70000000000005,0,256.70000000000005,8592765075765,6,18592765075762,72,28592765075769,"8536201090",0.24]
[107576,"Ex9BL-H 1P+N C25 A 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. C, In=25A, IΔn=300mA, typ A","NAE",256.70000000000005,0,256.70000000000005,8592765075772,6,18592765075779,72,28592765075776,"8536201090",0.24]
[107577,"Ex9BL-H 1P+N C32 A 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. C, In=32A, IΔn=300mA, typ A","NAE",256.70000000000005,0,256.70000000000005,8592765075789,6,18592765075786,72,28592765075783,"8536201090",0.25]
[107578,"Ex9BL-H 1P+N C40 A 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=10kA, 1+Nbieg, char. C, In=40A, IΔn=300mA, typ A","NAE",256.70000000000005,0,256.70000000000005,8592765075796,6,18592765075793,72,28592765075790,"8536201090",0.25]
[null,null,null,null,""]
["Wył. różnicowoprądowe z zabezpieczeniem nadprądowym Ex9BL-N, 6 kA"]
[107619,"Ex9BL-N 1P+N B6 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg. char. B, In=6A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",158.4,{"$f":"NAF","v":0},{"$f":"E1521*(1-F1521)","v":158.4},8592765076205,6,18592765076202,72,28592765076209,"8536201090",0.24]
[107620,"Ex9BL-N 1P+N B10 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg. char. B, In=10A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",145,{"$f":"NAF","v":0},145,8592765076212,6,18592765076219,72,28592765076216,"8536201090",0.24]
[107621,"Ex9BL-N 1P+N B13 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg. char. B, In=13A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",161.5,0,161.5,8592765076229,6,18592765076226,72,28592765076223,"8536201090",0.24]
[107622,"Ex9BL-N 1P+N B16 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg. char. B, In=16A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",140.5,0,140.5,8592765076236,6,18592765076233,72,28592765076230,"8536201090",0.24]
[107623,"Ex9BL-N 1P+N B20 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg. char. B, In=20A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",161.5,0,161.5,8592765076243,6,18592765076240,72,28592765076247,"8536201090",0.24]
[107624,"Ex9BL-N 1P+N B25 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg. char. B, In=25A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",163.6,0,163.6,8592765076250,6,18592765076257,72,28592765076254,"8536201090",0.24]
[107625,"Ex9BL-N 1P+N B32 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg. char. B, In=32A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",167.7,0,167.7,8592765076267,6,18592765076264,72,28592765076261,"8536201090",0.25]
[107626,"Ex9BL-N 1P+N B40 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg. char. B, In=40A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",167.7,0,167.7,8592765076274,6,18592765076271,72,28592765076278,"8536201090",0.25]
[107627,"Ex9BL-N 1P+N C6 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg. char. C, In=6A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",208.1,0,208.1,8592765076281,6,18592765076288,72,28592765076285,"8536201090",0.24]
[107628,"Ex9BL-N 1P+N C10 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg. char. C, In=10A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",183.2,0,183.2,8592765076298,6,18592765076295,72,28592765076292,"8536201090",0.24]
[107629,"Ex9BL-N 1P+N C13 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg. char. C, In=13A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",183.2,0,183.2,8592765076304,6,18592765076301,72,28592765076308,"8536201090",0.24]
[107630,"Ex9BL-N 1P+N C16 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg. char. C, In=16A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",183.2,0,183.2,8592765076311,6,18592765076318,72,28592765076315,"8536201090",0.24]
[107631,"Ex9BL-N 1P+N C20 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg. char. C, In=20A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",186.3,0,186.3,8592765076328,6,18592765076325,72,28592765076322,"8536201090",0.24]
[107632,"Ex9BL-N 1P+N C25 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg. char. C, In=25A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",185.29999999999998,0,185.29999999999998,8592765076335,6,18592765076332,72,28592765076339,"8536201090",0.24]
[107633,"Ex9BL-N 1P+N C32 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg. char. C, In=32A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",185.29999999999998,0,185.29999999999998,8592765076342,6,18592765076349,72,28592765076346,"8536201090",0.25]
[107634,"Ex9BL-N 1P+N C40 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg. char. C, In=40A, IΔn=30mA, typ AC","NAF",212.2,0,212.2,8592765076359,6,18592765076356,72,28592765076353,"8536201090",0.25]
[107635,"Ex9BL-N 1P+N B6 A 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg. char. B, In=6A, IΔn=30mA, typ A","NAF",261.90000000000003,0,261.90000000000003,8592765076366,6,18592765076363,72,28592765076360,"8536201090",0.24]
[107636,"Ex9BL-N 1P+N B10 A 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg. char. B, In=10A, IΔn=30mA, typ A","NAF",229.79999999999998,0,229.79999999999998,8592765076373,6,18592765076370,72,28592765076377,"8536201090",0.24]
[107637,"Ex9BL-N 1P+N B13 A 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg. char. B, In=13A, IΔn=30mA, typ A","NAF",229.79999999999998,0,229.79999999999998,8592765076380,6,18592765076387,72,28592765076384,"8536201090",0.24]
[107638,"Ex9BL-N 1P+N B16 A 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg. char. B, In=16A, IΔn=30mA, typ A","NAF",226,0,226,8592765076397,6,18592765076394,72,28592765076391,"8536201090",0.24]
[107639,"Ex9BL-N 1P+N B20 A 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg. char. B, In=20A, IΔn=30mA, typ A","NAF",247.4,0,247.4,8592765076403,6,18592765076400,72,28592765076407,"8536201090",0.24]
[107640,"Ex9BL-N 1P+N B25 A 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg. char. B, In=25A, IΔn=30mA, typ A","NAF",252.6,0,252.6,8592765076410,6,18592765076417,72,28592765076414,"8536201090",0.24]
[107641,"Ex9BL-N 1P+N B32 A 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg. char. B, In=32A, IΔn=30mA, typ A","NAF",252.6,0,252.6,8592765076427,6,18592765076424,72,28592765076421,"8536201090",0.25]
[107642,"Ex9BL-N 1P+N B40 A 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg. char. B, In=40A, IΔn=30mA, typ A","NAF",252.6,0,252.6,8592765076434,6,18592765076431,72,28592765076438,"8536201090",0.25]
[107643,"Ex9BL-N 1P+N C6 A 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg. char. C, In=6A, IΔn=30mA, typ A","NAF",261.90000000000003,0,261.90000000000003,8592765076441,6,18592765076448,72,28592765076445,"8536201090",0.24]
[107644,"Ex9BL-N 1P+N C10 A 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg. char. C, In=10A, IΔn=30mA, typ A","NAF",229.79999999999998,0,229.79999999999998,8592765076458,6,18592765076455,72,28592765076452,"8536201090",0.24]
[107645,"Ex9BL-N 1P+N C13 A 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg. char. C, In=13A, IΔn=30mA, typ A","NAF",229.79999999999998,0,229.79999999999998,8592765076465,6,18592765076462,72,28592765076469,"8536201090",0.24]
[107646,"Ex9BL-N 1P+N C16 A 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg. char. C, In=16A, IΔn=30mA, typ A","NAF",229.79999999999998,0,229.79999999999998,8592765076472,6,18592765076479,72,28592765076476,"8536201090",0.24]
[107647,"Ex9BL-N 1P+N C20 A 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg. char. C, In=20A, IΔn=30mA, typ A","NAF",249.5,0,249.5,8592765076489,6,18592765076486,72,28592765076483,"8536201090",0.24]
[107648,"Ex9BL-N 1P+N C25 A 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg. char. C, In=25A, IΔn=30mA, typ A","NAF",252.6,0,252.6,8592765076496,6,18592765076493,72,28592765076490,"8536201090",0.24]
[107649,"Ex9BL-N 1P+N C32 A 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg. char. C, In=32A, IΔn=30mA, typ A","NAF",252.6,0,252.6,8592765076502,6,18592765076509,72,28592765076506,"8536201090",0.25]
[107650,"Ex9BL-N 1P+N C40 A 30mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg. char. C, In=40A, IΔn=30mA, typ A","NAF",252.6,0,252.6,8592765076519,6,18592765076516,72,28592765076513,"8536201090",0.25]
[107651,"Ex9BL-N 1P+N B6 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. B, In=6A, IΔn=100mA, typ AC","NAF",200.79999999999998,0,200.79999999999998,8592765076526,6,18592765076523,72,28592765076520,"8536201090",0.24]
[107652,"Ex9BL-N 1P+N B10 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. B, In=10A, IΔn=100mA, typ AC","NAF",200.79999999999998,0,200.79999999999998,8592765076533,6,18592765076530,72,28592765076537,"8536201090",0.24]
[107653,"Ex9BL-N 1P+N B13 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. B, In=13A, IΔn=100mA, typ AC","NAF",200.79999999999998,0,200.79999999999998,8592765076540,6,18592765076547,72,28592765076544,"8536201090",0.24]
[107654,"Ex9BL-N 1P+N B16 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. B, In=16A, IΔn=100mA, typ AC","NAF",200.79999999999998,0,200.79999999999998,8592765076557,6,18592765076554,72,28592765076551,"8536201090",0.24]
[107655,"Ex9BL-N 1P+N B20 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. B, In=20A, IΔn=100mA, typ AC","NAF",231.9,0,231.9,8592765076564,6,18592765076561,72,28592765076568,"8536201090",0.24]
[107656,"Ex9BL-N 1P+N B25 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. B, In=25A, IΔn=100mA, typ AC","NAF",203.9,0,203.9,8592765076571,6,18592765076578,72,28592765076575,"8536201090",0.24]
[107657,"Ex9BL-N 1P+N B32 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. B, In=32A, IΔn=100mA, typ AC","NAF",203.9,0,203.9,8592765076588,6,18592765076585,72,28592765076582,"8536201090",0.25]
[107658,"Ex9BL-N 1P+N B40 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. B, In=40A, IΔn=100mA, typ AC","NAF",203.9,0,203.9,8592765076595,6,18592765076592,72,28592765076599,"8536201090",0.25]
[107659,"Ex9BL-N 1P+N C6  100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. C, In=6A, IΔn=100mA, typ AC","NAF",244.29999999999998,0,244.29999999999998,8592765076601,6,18592765076608,72,28592765076605,"8536201090",0.24]
[107660,"Ex9BL-N 1P+N C10 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. C, In=10A, IΔn=100mA, typ AC","NAF",227.7,0,227.7,8592765076618,6,18592765076615,72,28592765076612,"8536201090",0.24]
[107661,"Ex9BL-N 1P+N C13 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. C, In=13A, IΔn=100mA, typ AC","NAF",227.7,0,227.7,8592765076625,6,18592765076622,72,28592765076629,"8536201090",0.24]
[107662,"Ex9BL-N 1P+N C16 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. C, In=16A, IΔn=100mA, typ AC","NAF",227.7,0,227.7,8592765076632,6,18592765076639,72,28592765076636,"8536201090",0.24]
[107663,"Ex9BL-N 1P+N C20 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. C, In=20A, IΔn=100mA, typ AC","NAF",231.9,0,231.9,8592765076649,6,18592765076646,72,28592765076643,"8536201090",0.24]
[107664,"Ex9BL-N 1P+N C25 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. C, In=25A, IΔn=100mA, typ AC","NAF",231.9,0,231.9,8592765076656,6,18592765076653,72,28592765076650,"8536201090",0.24]
[107665,"Ex9BL-N 1P+N C32 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. C, In=32A, IΔn=100mA, typ AC","NAF",231.9,0,231.9,8592765076663,6,18592765076660,72,28592765076667,"8536201090",0.25]
[107666,"Ex9BL-N 1P+N C40  100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. C, In=40A, IΔn=100mA, typ AC","NAF",231.9,0,231.9,8592765076670,6,18592765076677,72,28592765076674,"8536201090",0.25]
[107667,"Ex9BL-N 1P+N B6 A 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. B, In=6A, IΔn=100mA, typ A","NAF",240.2,0,240.2,8592765076687,6,18592765076684,72,28592765076681,"8536201090",0.24]
[107668,"Ex9BL-N 1P+N B10 A 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. B, In=10A, IΔn=100mA, typ A","NAF",240.2,0,240.2,8592765076694,6,18592765076691,72,28592765076698,"8536201090",0.24]
[107669,"Ex9BL-N 1P+N B13 A 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. B, In=13A, IΔn=100mA, typ A","NAF",212.2,0,212.2,8592765076700,6,18592765076707,72,28592765076704,"8536201090",0.24]
[107670,"Ex9BL-N 1P+N B16 A 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. B, In=16A, IΔn=100mA, typ A","NAF",234,0,234,8592765076717,6,18592765076714,72,28592765076711,"8536201090",0.24]
[107671,"Ex9BL-N 1P+N B20 A 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. B, In=20A, IΔn=100mA, typ A","NAF",234,0,234,8592765076724,6,18592765076721,72,28592765076728,"8536201090",0.24]
[107672,"Ex9BL-N 1P+N B25 A 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. B, In=25A, IΔn=100mA, typ A","NAF",218.4,0,218.4,8592765076731,6,18592765076738,72,28592765076735,"8536201090",0.24]
[107673,"Ex9BL-N 1P+N B32 A 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. B, In=32A, IΔn=100mA, typ A","NAF",238.1,0,238.1,8592765076748,6,18592765076745,72,28592765076742,"8536201090",0.25]
[107674,"Ex9BL-N 1P+N B40 A 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. B, In=40A, IΔn=100mA, typ A","NAF",238.1,0,238.1,8592765076755,6,18592765076752,72,28592765076759,"8536201090",0.25]
[107675,"Ex9BL-N 1P+N C6  A 100mA ","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. C, In=6A, IΔn=100mA, typ A","NAF",281.60000000000002,0,281.60000000000002,8592765076762,6,18592765076769,72,28592765076766,"8536201090",0.24]
[107676,"Ex9BL-N 1P+N C10 A 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. C, In=10A, IΔn=100mA, typ A","NAF",261.90000000000003,0,261.90000000000003,8592765076779,6,18592765076776,72,28592765076773,"8536201090",0.24]
[107677,"Ex9BL-N 1P+N C13 A 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. C, In=13A, IΔn=100mA, typ A","NAF",261.90000000000003,0,261.90000000000003,8592765076786,6,18592765076783,72,28592765076780,"8536201090",0.24]
[107678,"Ex9BL-N 1P+N C16 A 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. C, In=16A, IΔn=100mA, typ A","NAF",261.90000000000003,0,261.90000000000003,8592765076793,6,18592765076790,72,28592765076797,"8536201090",0.24]
[107679,"Ex9BL-N 1P+N C20 A 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. C, In=20A, IΔn=100mA, typ A","NAF",275.40000000000003,0,275.40000000000003,8592765076809,6,18592765076806,72,28592765076803,"8536201090",0.24]
[107680,"Ex9BL-N 1P+N C25 A 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. C, In=25A, IΔn=100mA, typ A","NAF",275.40000000000003,0,275.40000000000003,8592765076816,6,18592765076813,72,28592765076810,"8536201090",0.24]
[107681,"Ex9BL-N 1P+N C32 A 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. C, In=32A, IΔn=100mA, typ A","NAF",261.90000000000003,0,261.90000000000003,8592765076823,6,18592765076820,72,28592765076827,"8536201090",0.25]
[107682,"Ex9BL-N 1P+N C40 A 100mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. C, In=40A, IΔn=100mA, typ A","NAF",261.90000000000003,0,261.90000000000003,8592765076830,6,18592765076837,72,28592765076834,"8536201090",0.25]
[107683,"Ex9BL-N 1P+N B6 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. B, In=6A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",311.60000000000002,0,{"$f":"E1585*(1-F1585)","v":311.60000000000002},8592765076847,6,18592765076844,72,28592765076841,"8536201090",0.24]
[107684,"Ex9BL-N 1P+N B10 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. B, In=10A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",294,{"$f":"NAF","v":0},294,8592765076854,6,18592765076851,72,28592765076858,"8536201090",0.24]
[107685,"Ex9BL-N 1P+N B13 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. B, In=13A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",294,0,294,8592765076861,6,18592765076868,72,28592765076865,"8536201090",0.24]
[107686,"Ex9BL-N 1P+N B16 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. B, In=16A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",294,0,294,8592765076878,6,18592765076875,72,28592765076872,"8536201090",0.24]
[107687,"Ex9BL-N 1P+N B20 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. B, In=20A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",294,0,294,8592765076885,6,18592765076882,72,28592765076889,"8536201090",0.24]
[107688,"Ex9BL-N 1P+N B25 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. B, In=25A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",299.20000000000005,0,299.20000000000005,8592765076892,6,18592765076899,72,28592765076896,"8536201090",0.24]
[107689,"Ex9BL-N 1P+N B32 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. B, In=32A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",299.20000000000005,0,299.20000000000005,8592765076908,6,18592765076905,72,28592765076902,"8536201090",0.25]
[107690,"Ex9BL-N 1P+N B40 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. B, In=40A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",299.20000000000005,0,299.20000000000005,8592765076915,6,18592765076912,72,28592765076919,"8536201090",0.25]
[107691,"Ex9BL-N 1P+N C6  300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. C, In=6A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",242.2,0,242.2,8592765076922,6,18592765076929,72,28592765076926,"8536201090",0.24]
[107692,"Ex9BL-N 1P+N C10 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. C, In=10A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",225.7,0,225.7,8592765076939,6,18592765076936,72,28592765076933,"8536201090",0.24]
[107693,"Ex9BL-N 1P+N C13 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. C, In=13A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",225.7,0,225.7,8592765076946,6,18592765076943,72,28592765076940,"8536201090",0.24]
[107694,"Ex9BL-N 1P+N C16 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. C, In=16A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",225.7,0,225.7,8592765076953,6,18592765076950,72,28592765076957,"8536201090",0.24]
[107695,"Ex9BL-N 1P+N C20 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. C, In=20A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",225.7,0,225.7,8592765076960,6,18592765076967,72,28592765076964,"8536201090",0.24]
[107696,"Ex9BL-N 1P+N C25 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. C, In=25A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",227.7,0,227.7,8592765076977,6,18592765076974,72,28592765076971,"8536201090",0.24]
[107697,"Ex9BL-N 1P+N C32 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. C, In=32A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",227.7,0,227.7,8592765076984,6,18592765076981,72,28592765076988,"8536201090",0.25]
[107698,"Ex9BL-N 1P+N C40 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. C, In=40A, IΔn=300mA, typ AC","NAF",227.7,0,227.7,8592765076991,6,18592765076998,72,28592765076995,"8536201090",0.25]
[107699,"Ex9BL-N 1P+N B6 A 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. B, In=6A, IΔn=300mA, typ A","NAF",234,0,234,8592765077004,6,18592765077001,72,28592765077008,"8536201090",0.24]
[107700,"Ex9BL-N 1P+N B10 A 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. B, In=10A, IΔn=300mA, typ A","NAF",234,0,234,8592765077011,6,18592765077018,72,28592765077015,"8536201090",0.24]
[107701,"Ex9BL-N 1P+N B13 A 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. B, In=13A, IΔn=300mA, typ A","NAF",206,0,206,8592765077028,6,18592765077025,72,28592765077022,"8536201090",0.24]
[107702,"Ex9BL-N 1P+N B16 A 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. B, In=16A, IΔn=300mA, typ A","NAF",227.7,0,227.7,8592765077035,6,18592765077032,72,28592765077039,"8536201090",0.24]
[107703,"Ex9BL-N 1P+N B20 A 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. B, In=20A, IΔn=300mA, typ A","NAF",227.7,0,227.7,8592765077042,6,18592765077049,72,28592765077046,"8536201090",0.24]
[107704,"Ex9BL-N 1P+N B25 A 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. B, In=25A, IΔn=300mA, typ A","NAF",212.2,0,212.2,8592765077059,6,18592765077056,72,28592765077053,"8536201090",0.24]
[107705,"Ex9BL-N 1P+N B32 A 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. B, In=32A, IΔn=300mA, typ A","NAF",231.9,0,231.9,8592765077066,6,18592765077063,72,28592765077060,"8536201090",0.25]
[107706,"Ex9BL-N 1P+N B40 A 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. B, In=40A, IΔn=300mA, typ A","NAF",231.9,0,231.9,8592765077073,6,18592765077070,72,28592765077077,"8536201090",0.25]
[107707,"Ex9BL-N 1P+N C6 A 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. C, In=6A, IΔn=300mA, typ A","NAF",275.40000000000003,0,275.40000000000003,8592765077080,6,18592765077087,72,28592765077084,"8536201090",0.24]
[107708,"Ex9BL-N 1P+N C10 A 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. C, In=10A, IΔn=300mA, typ A","NAF",255.7,0,255.7,8592765077097,6,18592765077094,72,28592765077091,"8536201090",0.24]
[107709,"Ex9BL-N 1P+N C13 A 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. C, In=13A, IΔn=300mA, typ A","NAF",255.7,0,255.7,8592765077103,6,18592765077100,72,28592765077107,"8536201090",0.24]
[107710,"Ex9BL-N 1P+N C16 A 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. C, In=16A, IΔn=300mA, typ A","NAF",255.7,0,255.7,8592765077110,6,18592765077117,72,28592765077114,"8536201090",0.24]
[107711,"Ex9BL-N 1P+N C20 A 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. C, In=20A, IΔn=300mA, typ A","NAF",255.7,0,255.7,8592765077127,6,18592765077124,72,28592765077121,"8536201090",0.24]
[107712,"Ex9BL-N 1P+N C25 A 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. C, In=25A, IΔn=300mA, typ A","NAF",255.7,0,255.7,8592765077134,6,18592765077131,72,28592765077138,"8536201090",0.24]
[107713,"Ex9BL-N 1P+N C32 A 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. C, In=32A, IΔn=300mA, typ A","NAF",255.7,0,255.7,8592765077141,6,18592765077148,72,28592765077145,"8536201090",0.25]
[107714,"Ex9BL-N 1P+N C40 A 300mA","Wył. różn. z zabezp. nadpr., Icn=6kA, 1+Nbieg, char. C, In=40A, IΔn=300mA, typ A","NAF",255.7,0,255.7,8592765077158,6,18592765077155,72,28592765077152,"8536201090",0.25]
[null,null,null,null,""]
["Elektroniczny wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym,  1 moduł szerokości Ex9NLE, 6kA"]
[111146,"Ex9NLE EL 1PN B6 30mA","Elektroniczny wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym,  1 moduł szerokości, 1+Nbieg, char. B, In=6A, IΔn=30mA, typ AC","NAAA",233.22,{"$f":"NAAA","v":0},{"$f":"E1619*(1-F1619)","v":233.22},8592765111463,12,18592765111460,144,28592765111467,8536200000,0.121]
[111147,"Ex9NLE EL 1PN B10 30mA","Elektroniczny wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym,  1 moduł szerokości, 1+Nbieg, char. B, In=10A, IΔn=30mA, typ AC","NAAA",181.1,{"$f":"NAAA","v":0},181.1,8592765111470,12,18592765111477,144,28592765111474,8536200000,0.121]
[111148,"Ex9NLE EL 1PN B16 30mA","Elektroniczny wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym,  1 moduł szerokości, 1+Nbieg, char. B, In=16A, IΔn=30mA, typ AC","NAAA",181.1,{"$f":"NAAA","v":0},181.1,8592765111487,12,18592765111484,144,28592765111481,8536200000,0.121]
[111149,"Ex9NLE EL 1PN B20 30mA","Elektroniczny wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym,  1 moduł szerokości, 1+Nbieg, char. B, In=20A, IΔn=30mA, typ AC","NAAA",181.1,{"$f":"NAAA","v":0},181.1,8592765111494,12,18592765111491,144,28592765111498,8536200000,0.121]
[111150,"Ex9NLE EL 1PN B25 30mA","Elektroniczny wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym,  1 moduł szerokości, 1+Nbieg, char. B, In=25A, IΔn=30mA, typ AC","NAAA",189.33,{"$f":"NAAA","v":0},189.33,8592765111500,12,18592765111507,144,28592765111504,8536200000,0.121]
[111151,"Ex9NLE EL 1PN B32 30mA","Elektroniczny wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym,  1 moduł szerokości, 1+Nbieg, char. B, In=32A, IΔn=30mA, typ AC","NAAA",208.53,{"$f":"NAAA","v":0},208.53,8592765111517,12,18592765111514,144,28592765111511,8536200000,0.121]
[111152,"Ex9NLE EL 1PN B40 30mA","Elektroniczny wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym,  1 moduł szerokości, 1+Nbieg, char. B, In=40A, IΔn=30mA, typ AC","NAAA",233.22,{"$f":"NAAA","v":0},233.22,8592765111524,12,18592765111521,144,28592765111528,8536200000,0.121]
[111153,"Ex9NLE EL 1PN C6 30mA","Elektroniczny wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym,  1 moduł szerokości, 1+Nbieg, char. C, In=6A, IΔn=30mA, typ AC","NAAA",207.76,{"$f":"NAAA","v":0},207.76,8592765111531,12,18592765111538,144,28592765111535,8536200000,0.121]
[111154,"Ex9NLE EL 1PN C10 30mA","Elektroniczny wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym,  1 moduł szerokości, 1+Nbieg, char. C, In=10A, IΔn=30mA, typ AC","NAAA",191.68,{"$f":"NAAA","v":0},191.68,8592765111548,12,18592765111545,144,28592765111542,8536200000,0.121]
[111155,"Ex9NLE EL 1PN C16 30mA","Elektroniczny wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym,  1 moduł szerokości, 1+Nbieg, char. C, In=16A, IΔn=30mA, typ AC","NAAA",184.31,{"$f":"NAAA","v":0},184.31,8592765111555,12,18592765111552,144,28592765111559,8536200000,0.121]
[111156,"Ex9NLE EL 1PN C20 30mA","Elektroniczny wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym,  1 moduł szerokości, 1+Nbieg, char. C, In=20A, IΔn=30mA, typ AC","NAAA",191.68,{"$f":"NAAA","v":0},191.68,8592765111562,12,18592765111569,144,28592765111566,8536200000,0.121]
[111157,"Ex9NLE EL 1PN C25 30mA","Elektroniczny wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym,  1 moduł szerokości, 1+Nbieg, char. C, In=25A, IΔn=30mA, typ AC","NAAA",194.78,{"$f":"NAAA","v":0},194.78,8592765111579,12,18592765111576,144,28592765111573,8536200000,0.121]
[111158,"Ex9NLE EL 1PN C32 30mA","Elektroniczny wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym,  1 moduł szerokości, 1+Nbieg, char. C, In=32A, IΔn=30mA, typ AC","NAAA",211.11,{"$f":"NAAA","v":0},211.11,8592765111586,12,18592765111583,144,28592765111580,8536200000,0.121]
[111159,"Ex9NLE EL 1PN C40 30mA","Elektroniczny wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym,  1 moduł szerokości, 1+Nbieg, char. C, In=40A, IΔn=30mA, typ AC","NAAA",215.91,{"$f":"NAAA","v":0},215.91,8592765111593,12,18592765111590,144,28592765111597,8536200000,0.121]
[111160,"Ex9NLE EL 1PN B6 30mA A","Elektroniczny wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym,  1 moduł szerokości, 1+Nbieg, char. B, In=6A, IΔn=30mA, typ A","NAAA",245.49,{"$f":"NAAA","v":0},245.49,8592765111609,12,18592765111606,144,28592765111603,8536200000,0.121]
[111161,"Ex9NLE EL 1PN B10 30mA A","Elektroniczny wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym,  1 moduł szerokości, 1+Nbieg, char. B, In=10A, IΔn=30mA, typ A","NAAA",190.63,{"$f":"NAAA","v":0},190.63,8592765111616,12,18592765111613,144,28592765111610,8536200000,0.121]
[111162,"Ex9NLE EL 1PN B16 30mA A","Elektroniczny wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym,  1 moduł szerokości, 1+Nbieg, char. B, In=16A, IΔn=30mA, typ A","NAAA",190.63,{"$f":"NAAA","v":0},190.63,8592765111623,12,18592765111620,144,28592765111627,8536200000,0.121]
[111163,"Ex9NLE EL 1PN B20 30mA A","Elektroniczny wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym,  1 moduł szerokości, 1+Nbieg, char. B, In=20A, IΔn=30mA, typ A","NAAA",190.63,{"$f":"NAAA","v":0},190.63,8592765111630,12,18592765111637,144,28592765111634,8536200000,0.121]
[111164,"Ex9NLE EL 1PN B25 30mA A","Elektroniczny wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym,  1 moduł szerokości, 1+Nbieg, char. B, In=25A, IΔn=30mA, typ A","NAAA",199.29,{"$f":"NAAA","v":0},199.29,8592765111647,12,18592765111644,144,28592765111641,8536200000,0.121]
[111165,"Ex9NLE EL 1PN B32 30mA A","Elektroniczny wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym,  1 moduł szerokości, 1+Nbieg, char. B, In=32A, IΔn=30mA, typ A","NAAA",219.5,{"$f":"NAAA","v":0},219.5,8592765111654,12,18592765111651,144,28592765111658,8536200000,0.121]
[111166,"Ex9NLE EL 1PN B40 30mA A","Elektroniczny wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym,  1 moduł szerokości, 1+Nbieg, char. B, In=40A, IΔn=30mA, typ A","NAAA",245.49,{"$f":"NAAA","v":0},245.49,8592765111661,12,18592765111668,144,28592765111665,8536200000,0.121]
[111167,"Ex9NLE EL 1PN C6 30mA A","Elektroniczny wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym,  1 moduł szerokości, 1+Nbieg, char. C, In=6A, IΔn=30mA, typ A","NAAA",218.69,{"$f":"NAAA","v":0},218.69,8592765111678,12,18592765111675,144,28592765111672,8536200000,0.121]
[111168,"Ex9NLE EL 1PN C10 30mA A","Elektroniczny wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym,  1 moduł szerokości, 1+Nbieg, char. C, In=10A, IΔn=30mA, typ A","NAAA",201.76,{"$f":"NAAA","v":0},201.76,8592765111685,12,18592765111682,144,28592765111689,8536200000,0.121]
[111169,"Ex9NLE EL 1PN C16 30mA A","Elektroniczny wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym,  1 moduł szerokości, 1+Nbieg, char. C, In=16A, IΔn=30mA, typ A","NAAA",194.01,{"$f":"NAAA","v":0},194.01,8592765111692,12,18592765111699,144,28592765111696,8536200000,0.121]
[111170,"Ex9NLE EL 1PN C20 30mA A","Elektroniczny wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym,  1 moduł szerokości, 1+Nbieg, char. C, In=20A, IΔn=30mA, typ A","NAAA",201.76,{"$f":"NAAA","v":0},201.76,8592765111708,12,18592765111705,144,28592765111702,8536200000,0.121]
[111171,"Ex9NLE EL 1PN C25 30mA A","Elektroniczny wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym,  1 moduł szerokości, 1+Nbieg, char. C, In=25A, IΔn=30mA, typ A","NAAA",205.03,{"$f":"NAAA","v":0},205.03,8592765111715,12,18592765111712,144,28592765111719,8536200000,0.121]
[111172,"Ex9NLE EL 1PN C32 30mA A","Elektroniczny wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym,  1 moduł szerokości, 1+Nbieg, char. C, In=32A, IΔn=30mA, typ A","NAAA",222.22,{"$f":"NAAA","v":0},222.22,8592765111722,12,18592765111729,144,28592765111726,8536200000,0.121]
[111173,"Ex9NLE EL 1PN C40 30mA A","Elektroniczny wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym,  1 moduł szerokości, 1+Nbieg, char. C, In=40A, IΔn=30mA, typ A","NAAA",227.27,{"$f":"NAAA","v":0},227.27,8592765111739,12,18592765111736,144,28592765111733,8536200000,0.121]
[]
["Bloki różnicowoprądowe Ex9LE"]
[100557,"Ex9LE 10mA 1PN 40A","Blok różn. dla Ex9B, 1+Nbiegun, In=40A, IΔn=10mA","NAG",234,{"$f":"NAG","v":0},{"$f":"E1649*(1-F1649)","v":234},8592765005588,1,8592765005588,54,28592765005582,"8536201090",0.14000000000000001]
[100558,"Ex9LE 10mA 2P 40A","Blok różn. dla Ex9B, 2-biegun, In=40A, IΔn=10mA","NAG",234,0,234,8592765005595,1,8592765005595,45,28592765005599,"8536201090",0.14000000000000001]
[100559,"Ex9LE 10mA 3P 40A","Blok różn. dla Ex9B, 3-biegun, In=40A, IΔn=10mA","NAG",207,0,207,8592765005601,1,8592765005601,27,28592765005605,"8536201090",0.2]
[100560,"Ex9LE 10mA 3PN 40A","Blok różn. dla Ex9B, 3+Nbiegun, In=40A, IΔn=10mA","NAG",180.1,0,180.1,8592765005618,1,8592765005618,27,28592765005612,"8536201090",0.2]
[100561,"Ex9LE 10mA 4P 40A","Blok różn. dla Ex9B, 4-biegun, In=40A, IΔn=10mA","NAG",180.1,0,180.1,8592765005625,1,8592765005625,24,28592765005629,"8536201090",0.2]
[100562,"Ex9LE 10mA 1PN 63A","Blok różn. dla Ex9B, 1+Nbiegun, In=63A, IΔn=10mA","NAG",213.29999999999998,0,213.29999999999998,8592765005632,1,8592765005632,54,28592765005636,"8536201090",0.14000000000000001]
[100563,"Ex9LE 10mA 2P 63A","Blok różn. dla Ex9B, 2-biegun, In=63A, IΔn=10mA","NAG",213.29999999999998,0,213.29999999999998,8592765005649,1,8592765005649,45,28592765005643,"8536201090",0.14000000000000001]
[100564,"Ex9LE 10mA 3P 63A","Blok różn. dla Ex9B, 3-biegun, In=63A, IΔn=10mA","NAG",197.7,0,197.7,8592765005656,1,8592765005656,27,28592765005650,"8536201090",0.2]
[100565,"Ex9LE 10mA 3PN 63A","Blok różn. dla Ex9B, 3+Nbiegun, In=63A, IΔn=10mA","NAG",182.2,0,182.2,8592765005663,1,8592765005663,27,28592765005667,"8536201090",0.2]
[100566,"Ex9LE 10mA 4P 63A","Blok różn. dla Ex9B, 4-biegun, In=63A, IΔn=10mA","NAG",182.2,0,182.2,8592765005670,1,8592765005670,24,28592765005674,"8536201090",0.2]
[100567,"Ex9LE 30mA 1PN 40A","Blok różn. dla Ex9B, 1+Nbiegun, In=40A, IΔn=30mA","NAG",212.2,0,212.2,8592765005687,1,8592765005687,54,28592765005681,"8536201090",0.14000000000000001]
[100568,"Ex9LE 30mA 2P 40A","Blok różn. dla Ex9B, 2-biegun, In=40A, IΔn=30mA","NAG",212.2,0,212.2,8592765005694,1,8592765005694,45,28592765005698,"8536201090",0.14000000000000001]
[100569,"Ex9LE 30mA 3P 40A","Blok różn. dla Ex9B, 3-biegun, In=40A, IΔn=30mA","NAG",185.29999999999998,0,185.29999999999998,8592765005700,1,8592765005700,27,28592765005704,"8536201090",0.2]
[100570,"Ex9LE 30mA 3PN 40A","Blok różn. dla Ex9B, 3+Nbiegun, In=40A, IΔn=30mA","NAG",158.4,0,158.4,8592765005717,1,8592765005717,27,28592765005711,"8536201090",0.2]
[100571,"Ex9LE 30mA 4P 40A","Blok różn. dla Ex9B, 4-biegun, In=40A, IΔn=30mA","NAG",158.4,0,158.4,8592765005724,1,8592765005724,24,28592765005728,"8536201090",0.2]
[100572,"Ex9LE 30mA 1PN 63A","Blok różn. dla Ex9B, 1+Nbiegun, In=63A, IΔn=30mA","NAG",184.29999999999998,0,184.29999999999998,8592765005731,1,8592765005731,54,28592765005735,"8536201090",0.14000000000000001]
[100573,"Ex9LE 30mA 2P 63A","Blok różn. dla Ex9B, 2-biegun, In=63A, IΔn=30mA","NAG",184.29999999999998,0,184.29999999999998,8592765005748,1,8592765005748,45,28592765005742,"8536201090",0.14000000000000001]
[100574,"Ex9LE 30mA 3P 63A","Blok różn. dla Ex9B, 3-biegun, In=63A, IΔn=30mA","NAG",164.6,0,164.6,8592765005755,1,8592765005755,27,28592765005759,"8536201090",0.2]
[100575,"Ex9LE 30mA 3PN 63A","Blok różn. dla Ex9B, 3+Nbiegun, In=63A, IΔn=30mA","NAG",143.9,0,143.9,8592765005762,1,8592765005762,27,28592765005766,"8536201090",0.2]
[100576,"Ex9LE 30mA 4P 63A","Blok różn. dla Ex9B, 4-biegun, In=63A, IΔn=30mA","NAG",143.9,0,143.9,8592765005779,1,8592765005779,24,28592765005773,"8536201090",0.2]
[100577,"Ex9LE 100mA 1PN 40A","Blok różn. dla Ex9B, 1+Nbiegun, In=40A, IΔn=100mA","NAG",197.7,0,197.7,8592765005786,1,8592765005786,54,28592765005780,"8536201090",0.14000000000000001]
[100578,"Ex9LE 100mA 2P 40A","Blok różn. dla Ex9B, 2-biegun, In=40A, IΔn=100mA","NAG",197.7,0,197.7,8592765005793,1,8592765005793,45,28592765005797,"8536201090",0.14000000000000001]
[100579,"Ex9LE 100mA 3P 40A","Blok różn. dla Ex9B, 3-biegun, In=40A, IΔn=100mA","NAG",170.79999999999998,0,170.79999999999998,8592765005809,1,8592765005809,27,28592765005803,"8536201090",0.2]
[100580,"Ex9LE 100mA 3PN 40A","Blok różn. dla Ex9B, 3+Nbiegun, In=40A, IΔn=100mA","NAG",143.9,0,143.9,8592765005816,1,8592765005816,27,28592765005810,"8536201090",0.2]
[100581,"Ex9LE 100mA 4P 40A","Blok różn. dla Ex9B, 4-biegun, In=40A, IΔn=100mA","NAG",143.9,0,143.9,8592765005823,1,8592765005823,24,28592765005827,"8536201090",0.2]
[100582,"Ex9LE 100mA 1PN 63A","Blok różn. dla Ex9B, 1+Nbiegun, In=63A, IΔn=100mA","NAG",166.7,0,166.7,8592765005830,1,8592765005830,54,28592765005834,"8536201090",0.14000000000000001]
[100583,"Ex9LE 100mA 2P 63A","Blok różn. dla Ex9B, 2-biegun, In=63A, IΔn=100mA","NAG",166.7,0,166.7,8592765005847,1,8592765005847,45,28592765005841,"8536201090",0.14000000000000001]
[100584,"Ex9LE 100mA 3P 63A","Blok różn. dla Ex9B, 3-biegun, In=63A, IΔn=100mA","NAG",142.9,0,142.9,8592765005854,1,8592765005854,27,28592765005858,"8536201090",0.2]
[100585,"Ex9LE 100mA 3PN 63A","Blok różn. dla Ex9B, 3+Nbiegun, In=63A, IΔn=100mA","NAG",120.1,0,120.1,8592765005861,1,8592765005861,27,28592765005865,"8536201090",0.2]
[100586,"Ex9LE 100mA 4P 63A","Blok różn. dla Ex9B, 4-biegun, In=63A, IΔn=100mA","NAG",120.1,0,120.1,8592765005878,1,8592765005878,24,28592765005872,"8536201090",0.2]
[100587,"Ex9LE 300mA 1PN 40A","Blok różn. dla Ex9B, 1+Nbiegun, In=40A, IΔn=300mA","NAG",184.29999999999998,0,184.29999999999998,8592765005885,1,8592765005885,54,28592765005889,"8536201090",0.14000000000000001]
[100588,"Ex9LE 300mA 2P 40A","Blok różn. dla Ex9B, 2-biegun, In=40A, IΔn=300mA","NAG",184.29999999999998,0,184.29999999999998,8592765005892,1,8592765005892,45,28592765005896,"8536201090",0.14000000000000001]
[100589,"Ex9LE 300mA 3P 40A","Blok różn. dla Ex9B, 3-biegun, In=40A, IΔn=300mA","NAG",157.4,0,157.4,8592765005908,1,8592765005908,27,28592765005902,"8536201090",0.2]
[100590,"Ex9LE 300mA 3PN 40A","Blok różn. dla Ex9B, 3+Nbiegun, In=40A, IΔn=300mA","NAG",130.5,0,130.5,8592765005915,1,8592765005915,27,28592765005919,"8536201090",0.2]
[100591,"Ex9LE 300mA 4P 40A","Blok różn. dla Ex9B, 4-biegun, In=40A, IΔn=300mA","NAG",130.5,0,130.5,8592765005922,1,8592765005922,24,28592765005926,"8536201090",0.2]
[100592,"Ex9LE 300mA 1PN 63A","Blok różn. dla Ex9B, 1+Nbiegun, In=63A, IΔn=300mA","NAG",149.1,0,149.1,8592765005939,1,8592765005939,54,28592765005933,"8536201090",0.14000000000000001]
[100593,"Ex9LE 300mA 2P 63A","Blok różn. dla Ex9B, 2-biegun, In=63A, IΔn=300mA","NAG",149.1,0,149.1,8592765005946,1,8592765005946,45,28592765005940,"8536201090",0.14000000000000001]
[100594,"Ex9LE 300mA 3P 63A","Blok różn. dla Ex9B, 3-biegun, In=63A, IΔn=300mA","NAG",122.19999999999999,0,122.19999999999999,8592765005953,1,8592765005953,27,28592765005957,"8536201090",0.2]
[100595,"Ex9LE 300mA 3PN 63A","Blok różn. dla Ex9B, 3+Nbiegun, In=63A, IΔn=300mA","NAG",95.3,0,95.3,8592765005960,1,8592765005960,27,28592765005964,"8536201090",0.2]
[100596,"Ex9LE 300mA 4P 63A","Blok różn. dla Ex9B, 4-biegun, In=63A, IΔn=300mA","NAG",95.3,0,95.3,8592765005977,1,8592765005977,24,28592765005971,"8536201090",0.2]
[null,null,null,null,""]
["Licznik energii Ex9EM",null,null,null,null,null,null,"","","","","",null,""]
[107281,"Ex9EM 1P 1M 80A MO MT","Licznik energii 1-fazowy, 1-modułowy, 80A, komunikacja ModBus, multi-taryfowy, wyświetlacz LCD","NAZ",233,{"$f":"NAZ","v":0},{"$f":"E1691*(1-F1691)","v":233},8592765072818,10,18592765072815,120,28592765072812,"9028301100",0.11799999999999999]
[107282,"Ex9EM 1P 1M 45A 1T","Licznik energii 1-fazowy, 1-modułowy, 45A, jednotaryfowy, wyświetlacz LCD","NAZ",164,{"$f":"NAZ","v":0},{"$f":"E1692*(1-F1692)","v":164},8592765072825,10,18592765072822,120,28592765072829,"9028301100",7.0000000000000007E-2]
[107283,"Ex9EM 1P 1M 45A 1T MCH","Licznik energii 1-fazowy, 1-modułowy, 45A, jednotaryfowy, wyświetlacz mechaniczny","NAZ",164,0,164,8592765072832,10,18592765072839,120,28592765072836,"9028301100",8.7999999999999995E-2]
[107284,"Ex9EM 3P 4M CT 1T","Licznik energii 3-fazowy, 4-modułowy, przekładnik prądowy, jednotaryfowy, wyświetlacz LCD","NAZ",519,0,519,8592765072849,1,18592765072846,45,28592765072843,"9028301900",0.27800000000000002]
[107285,"Ex9EM 3P 4M 80A 1T","Licznik energii 3-fazowy, 4-modułowy, 80A, jednotaryfowy, wyświetlacz LCD","NAZ",450,0,450,8592765072856,1,18592765072853,45,28592765072850,"9028301900",0.36599999999999999]
[107286,"Ex9EM 1P 1M 32A 1T","Licznik energii 1-fazowy, 1-modułowy, 32A, jednotaryfowy, wyświetlacz LCD","NAZ",141,0,141,8592765072863,10,18592765072860,120,28592765072867,"9028301100",7.0000000000000007E-2]
[107287,"Ex9EMS 1P 1M 45A 1T","Inteligentny licznik energii 1-fazowy, 1-modułowy, 45A, jednotaryfowy, wyświetlacz LCD, MID","NAZ",278,0,278,8592765072870,1,18592765072877,60,28592765072874,"9028301100",0.08]
[107288,"Ex9EMS 1P 1M 45A 2T","Inteligentny licznik energii 1-fazowy, 1-modułowy, 45A, dwutaryfowy, wyświetlacz LCD, MID","NAZ",288,0,288,8592765072887,1,18592765072884,60,28592765072881,"9028301100",0.08]
[107289,"Ex9EMS 1P 1M 45A MB 2T","Inteligentny licznik energii 1-fazowy, 1-modułowy, 45A, komunikacja Mbus, dwutaryfowy, wyświetlacz LCD, MID","NAZ",353,0,353,8592765072894,1,18592765072891,60,28592765072898,"9028301100",0.08]
[107290,"Ex9EMS 1P 1M 45A MO 2T","Inteligentny licznik energii 1-fazowy, 1-modułowy, 45A, komunikacja ModBus, dwutaryfowy, wyświetlacz LCD, MID","NAZ",317,0,317,8592765072900,1,18592765072907,60,28592765072904,"9028301100",0.08]
[107291,"Ex9EMS 1P 2M 100A 1T","Inteligentny licznik energii 1-fazowy, 2-modułowy, 100A, jednotaryfowy, wyświetlacz LCD, MID","NAZ",309,0,309,8592765072917,1,18592765072914,48,28592765072911,"9028301100",0.16]
[107292,"Ex9EMS 1P 2M 100A 2T","Inteligentny licznik energii 1-fazowy, 2-modułowy, 100A, dwutaryfowy, wyświetlacz LCD, MID","NAZ",310,0,310,8592765072924,1,18592765072921,48,28592765072928,"9028301100",0.16]
[107293,"Ex9EMS 1P 2M 100A MB 2T","Inteligentny licznik energii 1-fazowy, 2-modułowy, 100A, komunikacja Mbus, dwutaryfowy, wyświetlacz LCD, MID","NAZ",321,0,321,8592765072931,1,18592765072938,48,28592765072935,"9028301100",0.16]
[107294,"Ex9EMS 1P 2M 100A MO 2T","Inteligentny licznik energii 1-fazowy, 2-modułowy, 100A, komunikacja ModBus, dwutaryfowy, wyświetlacz LCD, MID","NAZ",382,0,382,8592765072948,1,18592765072945,48,28592765072942,"9028301100",0.16]
[107295,"Ex9EMS 3P 4M 100A 2T","Inteligentny licznik energii 3-fazowy, 4-modułowy, 100A, dwutaryfowy, wyświetlacz LCD, MID","NAZ",637,0,637,8592765072955,1,18592765072952,36,28592765072959,"9028301900",0.16]
[107296,"Ex9EMS 3P 4M 100A MB 2T","Inteligentny licznik energii 3-fazowy, 4-modułowy, 100A, komunikacja Mbus, dwutaryfowy, wyświetlacz LCD, MID","NAZ",749,0,749,8592765072962,1,18592765072969,36,28592765072966,"9028301900",0.16]
[107297,"Ex9EMS 3P 4M 100A MO 2T","Inteligentny licznik energii 3-fazowy, 4-modułowy, 100A, komunikacja ModBus, dwutaryfowy, wyświetlacz LCD, MID","NAZ",729,0,729,8592765072979,1,18592765072976,36,28592765072973,"9028301900",0.39]
[107298,"Ex9EMS 3P 4M CT 2T","Inteligentny licznik energii 3-fazowy, 4-modułowy, przekładnik prądowy, dwutaryfowy, wyświetlacz LCD, MID","NAZ",656,0,656,8592765072986,1,18592765072983,36,28592765072980,"9028301900",0.39]
[107299,"Ex9EMS 3P 4M CT MB 2T","Inteligentny licznik energii 3-fazowy, 4-modułowy, przekładnik prądowy, komunikacja Mbus, dwutaryfowy, wyświetlacz LCD, MID","NAZ",757,0,757,8592765072993,1,18592765072990,36,28592765072997,"9028301900",0.39]
[107300,"Ex9EMS 3P 4M CT MO 2T","Inteligentny licznik energii 3-fazowy, 4-modułowy, przekładnik prądowy, komunikacja ModBus, dwutaryfowy, wyświetlacz LCD, MID","NAZ",780,0,780,8592765073006,1,18592765073003,36,28592765073000,"9028301900",0.39]
[107301,"CT 5/100A SC","Przekładnik prądowy 5/100A, rdzeń zamknięty","NAZ",103,0,103,8592765073013,1,18592765073010,100,28592765073017,"8504901900",0.25]
[107302,"CT 5/150A SC","Przekładnik prądowy 5/150A, rdzeń zamknięty","NAZ",103,0,103,8592765073020,1,18592765073027,100,28592765073024,"8504901900",0.25]
[107303,"CT 5/200A SC","Przekładnik prądowy 5/200A, rdzeń zamknięty","NAZ",103,0,103,8592765073037,1,18592765073034,100,28592765073031,"8504901900",0.25]
[107304,"CT 5/250A SC","Przekładnik prądowy 5/250A, rdzeń zamknięty","NAZ",103,0,103,8592765073044,1,18592765073041,100,28592765073048,"8504901900",0.25]
[107305,"CT 5/300A SC","Przekładnik prądowy 5/300A, rdzeń zamknięty","NAZ",103,0,103,8592765073051,1,18592765073058,100,28592765073055,"8504901900",0.25]
[107306,"CT 5/400A SC","Przekładnik prądowy 5/400A, rdzeń zamknięty","NAZ",103,0,103,8592765073068,1,18592765073065,60,28592765073062,"8504901900",0.35]
[107307,"CT 5/500A SC","Przekładnik prądowy 5/500A, rdzeń zamknięty","NAZ",139,0,139,8592765073075,1,18592765073072,60,28592765073079,"8504901900",0.35]
[107308,"CT 5/600A SC","Przekładnik prądowy 5/600A, rdzeń zamknięty","NAZ",146,0,146,8592765073082,1,18592765073089,60,28592765073086,"8504901900",0.35]
[107309,"CT 5/1000A SC","Przekładnik prądowy 5/1000A, rdzeń zamknięty","NAZ",146,0,146,8592765073099,1,18592765073096,30,28592765073093,"8504901900",0.59]
[107310,"CT 5/100A","Przekładnik prądowy 5/100A, rdzeń otwarty","NAZ",177,0,177,8592765073105,1,18592765073102,48,28592765073109,"8504901900",0.25]
[107311,"CT 5/150A","Przekładnik prądowy 5/150A, rdzeń otwarty","NAZ",177,0,177,8592765073112,1,18592765073119,48,28592765073116,"8504901900",0.25]
[107312,"CT 5/200A","Przekładnik prądowy 5/200A, rdzeń otwarty","NAZ",177,0,177,8592765073129,1,18592765073126,48,28592765073123,"8504901900",0.25]
[107313,"CT 5/250A","Przekładnik prądowy 5/250A, rdzeń otwarty","NAZ",177,0,177,8592765073136,1,18592765073133,48,28592765073130,"8504901900",0.25]
[107314,"CT 5/300A","Przekładnik prądowy 5/300A, rdzeń otwarty","NAZ",177,0,177,8592765073143,1,18592765073140,48,28592765073147,"8504901900",0.25]
[107315,"CT 5/400A","Przekładnik prądowy 5/400A, rdzeń otwarty","NAZ",363,0,363,8592765073150,1,18592765073157,39,28592765073154,"8504901900",0.42]
[107316,"CT 5/600A","Przekładnik prądowy 5/600A, rdzeń otwarty","NAZ",363,0,363,8592765073167,1,18592765073164,39,28592765073161,"8504901900",0.42]
[109855,"IR USB","Przewód podczerwieni IR","NAZ",322,{"$f":"NAZ","v":0},{"$f":"E1727*(1-F1727)","v":322},8592765098559,10,18592765098556,100,28592765098553,"8544429090",8.4000000000000005E-2]
[109856,"IR BR 1M","Uchwyty do przewodu podczerwieni 1M","NAZ",47,{"$f":"NAZ","v":0},{"$f":"E1728*(1-F1728)","v":47},8592765098566,64,18592765098563,512,28592765098560,"90289010",8.0000000000000002E-3]
[109857,"IR BR 2M","Uchwyty do przewodu podczerwieni 2M","NAZ",67,{"$f":"NAZ","v":0},67,8592765098573,40,18592765098570,320,28592765098577,"90289010",1.2E-2]
[109858,"IR BR 4M","Uchwyty do przewodu podczerwieni 3M","NAZ",71,{"$f":"NAZ","v":0},71,8592765098580,24,18592765098587,192,28592765098584,"90289010",1.6E-2]
[null,null,null,null,""]
["Przekaźniki i styczniki instalacyjne (modułowe) Ex9CH"]
[107010,"Ex9CH20 10 24V 50/60Hz","Przekaźnik instalacyjny, 20 A, nap. cewki 24V, styk 1 NO","NAS",125.3,{"$f":"NAS","v":0},{"$f":"E1733*(1-F1733)","v":125.3},8592765070111,2,18592765070118,162,28592765070115,"8536419089",0.1]
[107011,"Ex9CH20 10 230V 50/60Hz","Przekaźnik instalacyjny, 20 A, nap. cewki 230V, styk 1 NO","NAS",69.399999999999991,{"$f":"NAS","v":0},69.399999999999991,8592765070128,2,18592765070125,162,28592765070122,"8536490099",0.1]
[107013,"Ex9CH20 01 24V 50/60Hz","Przekaźnik instalacyjny, 20 A, nap. cewki 24V, styk 1 NC","NAS",125.3,0,125.3,8592765070142,2,18592765070149,162,28592765070146,"8536419089",0.1]
[107014,"Ex9CH20 01 230V 50/60Hz","Przekaźnik instalacyjny, 20 A, nap. cewki 230V, styk 1 NC","NAS",69.399999999999991,0,69.399999999999991,8592765070159,2,18592765070156,162,28592765070153,"8536490099",0.1]
[102401,"Ex9CH20 11 24V 50/60Hz","Przekaźnik instalacyjny, 20 A, nap. cewki 24 V, styki 1 NC + 1 NO ","NAS",125.3,0,125.3,8592765024022,2,18592765024029,162,28592765024026,"8536419089",0.12]
[102402,"Ex9CH20 11 220/230V 50/60Hz","Przekaźnik instalacyjny, 20 A, nap. cewki 220/230 V, styki 1 NC + 1 NO ","NAS",70.399999999999991,0,70.399999999999991,8592765024039,2,18592765024036,162,28592765024033,"8536490099",0.12]
[102403,"Ex9CH20 11 240V 50/60Hz","Przekaźnik instalacyjny, 20 A, nap. cewki 240 V, styki 1 NC + 1 NO ","NAS",125.3,0,125.3,8592765024046,2,18592765024043,162,28592765024040,"8536490099",0.12]
[102398,"Ex9CH20 20 24V 50/60Hz","Przekaźnik instalacyjny, 20 A, nap. cewki 24 V, styki 2 NO ","NAS",125.3,0,125.3,8592765023995,2,18592765023992,162,28592765023999,"8536419089",0.12]
[102399,"Ex9CH20 20 220/230V 50/60Hz","Przekaźnik instalacyjny, 20 A, nap. cewki 220/230 V, styki 2 NO ","NAS",70.399999999999991,0,70.399999999999991,8592765024008,2,18592765024005,162,28592765024002,"8536490099",0.12]
[102400,"Ex9CH20 20 240V 50/60Hz","Przekaźnik instalacyjny, 20 A, nap. cewki 240 V, styki 2 NO ","NAS",125.3,0,125.3,8592765024015,2,18592765024012,162,28592765024019,"8536490099",0.12]
[102404,"Ex9CH20 02 24V 50/60Hz","Przekaźnik instalacyjny, 20 A, nap. cewki 24 V, styki 2 NC ","NAS",125.3,0,125.3,8592765024053,2,18592765024050,162,28592765024057,"8536419089",0.12]
[102405,"Ex9CH20 02 220/230V 50/60Hz","Przekaźnik instalacyjny, 20 A, nap. cewki 220/230 V, styki 2 NC ","NAS",113.89999999999999,0,113.89999999999999,8592765024060,2,18592765024067,162,28592765024064,"8536490099",0.12]
[102406,"Ex9CH20 02 240V 50/60Hz","Przekaźnik instalacyjny, 20 A, nap. cewki 240 V, styki 2 NC ","NAS",125.3,0,125.3,8592765024077,2,18592765024074,162,28592765024071,"8536490099",0.12]
[102409,"Ex9CH20 22 24V 50/60Hz","Przekaźnik instalacyjny, 20 A, nap. cewki 24 V, styki 2 NC + 2 NO ","NAS",164.6,0,164.6,8592765024107,1,8592765024107,81,28592765024101,"8536419089",0.21]
[102410,"Ex9CH20 22 220/230V 50/60Hz","Przekaźnik instalacyjny, 20 A, nap. cewki 220/230 V, styki 2 NC + 2 NO ","NAS",158.4,0,158.4,8592765024114,1,8592765024114,81,28592765024118,"8536490099",0.21]
[107317,"Ex9CH20 31 24V 50/60Hz","Przekaźnik instalacyjny, 20 A, nap. cewki 24 V, styki 3 NO + 1 NC","NAS",139.25,0,139.25,8592765073174,1,8592765073174,81,28592765073178,"8536419089",0.24]
[107318,"Ex9CH20 31 230V 50/60Hz","Przekaźnik instalacyjny, 20 A, nap. cewki 230 V, styki 3 NO + 1 NC","NAS",141.85,0,141.85,8592765073181,1,8592765073181,81,28592765073185,"8536490099",0.24]
[102407,"Ex9CH20 40 24V 50/60Hz","Przekaźnik instalacyjny, 20 A, nap. cewki 24 V, styki 4 NO ","NAS",227.7,0,227.7,8592765024084,1,18592765024081,81,28592765024088,"8536419089",0.21]
[102408,"Ex9CH20 40 230V 50/60Hz","Przekaźnik instalacyjny, 20 A, nap. cewki 230 V, styki 4 NO ","NAS",220.5,0,220.5,8592765024091,1,8592765024091,81,28592765024095,"8536490099",0.21]
[107321,"Ex9CH25 11 24V 50/60Hz","Stycznik instalacyjny, 25 A, nap. cewki 24 V, styki 1 NO + 1 NC ","NAS",131.41999999999999,0,131.41999999999999,8592765073211,2,18592765073218,108,28592765073215,"8536419089",0.14000000000000001]
[107322,"Ex9CH25 11 230V 50/60Hz","Stycznik instalacyjny, 25 A, nap. cewki 230 V, styki 1 NO + 1 NC ","NAS",108.42,0,108.42,8592765073228,2,18592765073225,108,28592765073222,"8536490099",0.14000000000000001]
[107319,"Ex9CH25 20 24V 50/60Hz","Stycznik instalacyjny, 25 A, nap. cewki 24 V, styki 2 NO","NAS",108.42,0,108.42,8592765073198,2,18592765073195,108,28592765073192,"8536419089",0.14000000000000001]
[107320,"Ex9CH25 20 230V 50/60Hz","Stycznik instalacyjny, 25 A, nap. cewki 230 V, styki 2 NO","NAS",96.23,0,96.23,8592765073204,2,18592765073201,108,28592765073208,"8536490099",0.14000000000000001]
[107016,"Ex9CH25 02 24V 50/60Hz","Stycznik instalacyjny, 25 A, nap. cewki 24V, styki 2 NC","NAS",142.9,0,142.9,8592765070173,2,18592765070170,162,28592765070177,"8536419089",0.12]
[107017,"Ex9CH25 02 230V 50/60Hz","Stycznik instalacyjny, 25 A, nap. cewki 230V, styki 2 NC","NAS",124.2,0,124.2,8592765070180,2,18592765070187,162,28592765070184,"8536490099",0.12]
[102413,"Ex9CH25 22 24V 50/60Hz","Stycznik instalacyjny, 25 A, nap. cewki 24 V, styki 2 NC + 2 NO ","NAS",166.7,0,166.7,8592765024145,1,8592765024145,81,28592765024149,"8536419089",0.21]
[102414,"Ex9CH25 22 220/230V 50/60Hz","Stycznik instalacyjny, 25 A, nap. cewki 220/230 V, styki 2 NC + 2 NO ","NAS",149.1,0,149.1,8592765024152,1,8592765024152,81,28592765024156,"8536490099",0.21]
[107019,"Ex9CH25 31 24V 50/60Hz","Stycznik instalacyjny, 25 A, nap. cewki 24V, styki 3 NO + 1 NC","NAS",166.7,0,166.7,8592765070203,1,8592765070203,81,28592765070207,"8536419089",0.21]
[107020,"Ex9CH25 31 230V 50/60Hz","Stycznik instalacyjny, 25 A, nap. cewki 230V, styki 3 NO + 1 NC","NAS",100.39999999999999,0,100.39999999999999,8592765070210,1,8592765070210,81,28592765070214,"8536490099",0.21]
[102411,"Ex9CH25 40 24V 50/60Hz","Stycznik instalacyjny, 25 A, nap. cewki 24 V, styki 4 NO ","NAS",166.7,0,166.7,8592765024121,1,8592765024121,81,28592765024125,"8536419089",0.21]
[102412,"Ex9CH25 40 230V 50/60Hz","Stycznik instalacyjny, 25 A, nap. cewki 230 V, styki 4 NO ","NAS",96,0,96,8592765024138,1,8592765024138,81,28592765024132,"8536490099",0.21]
[102417,"Ex9CH40 11 24V 50/60Hz","Stycznik instalacyjny, 40 A, nap. cewki 24 V, styki 1 NC + 1 NO ","NAS",231.9,0,231.9,8592765024183,1,8592765024183,81,28592765024187,"8536419089",0.22]
[102418,"Ex9CH40 11 220/230V 50/60Hz","Stycznik instalacyjny, 40 A, nap. cewki 220/230 V, styki 1 NC + 1 NO ","NAS",217.4,0,217.4,8592765024190,1,8592765024190,81,28592765024194,"8536490099",0.22]
[102415,"Ex9CH40 20 24V 50/60Hz","Stycznik instalacyjny, 40 A, nap. cewki 24 V, styki 2 NO ","NAS",225.7,0,225.7,8592765024169,1,8592765024169,81,28592765024163,"8536419089",0.22]
[102416,"Ex9CH40 20 220/230V 50/60Hz","Stycznik instalacyjny, 40 A, nap. cewki 220/230 V, styki 2 NO ","NAS",214.29999999999998,0,214.29999999999998,8592765024176,1,8592765024176,81,28592765024170,"8536490099",0.22]
[107023,"Ex9CH40 02 24V 50/60Hz","Stycznik instalacyjny, 40 A, nap. cewki 24V, styki 2 NC","NAS",225.7,0,225.7,8592765070241,1,8592765070241,81,28592765070245,"8536419089",0.22]
[107024,"Ex9CH40 02 230V 50/60Hz","Stycznik instalacyjny, 40 A, nap. cewki 230V, styki 2 NC","NAS",214.29999999999998,0,214.29999999999998,8592765070258,1,8592765070258,81,28592765070252,"8536490099",0.22]
[107323,"Ex9CH40 22 24V 50/60Hz","Stycznik instalacyjny, 40 A, nap. cewki 24V, styki 2 NO + 2 NC","NAS",246.9,0,246.9,8592765073235,1,8592765073235,54,28592765073239,"8536419089",0.44]
[107324,"Ex9CH40 22 230V 50/60Hz","Stycznik instalacyjny, 40 A, nap. cewki 230V, styki 2 NO + 2 NC","NAS",232.4,0,232.4,8592765073242,1,8592765073242,54,28592765073246,"8536490099",0.44]
[107021,"Ex9CH40 31 24V 50/60Hz","Stycznik instalacyjny, 40 A, nap. cewki 24V, styki 3 NO + 1 NC","NAS",273.3,0,273.3,8592765070227,1,8592765070227,54,28592765070221,"8536419089",0.4]
[107022,"Ex9CH40 31 230V 50/60Hz","Stycznik instalacyjny, 40 A, nap. cewki 230V, styki 3 NO + 1 NC","NAS",245.29999999999998,0,245.29999999999998,8592765070234,1,8592765070234,54,28592765070238,"8536490099",0.4]
[102419,"Ex9CH40 40 24V 50/60Hz","Stycznik instalacyjny, 40 A, nap. cewki 24 V, styki 4 NO ","NAS",273.3,0,273.3,8592765024206,1,8592765024206,54,28592765024200,"8536419089",0.4]
[102420,"Ex9CH40 40 220/230V 50/60Hz","Stycznik instalacyjny, 40 A, nap. cewki 220/230 V, styki 4 NO ","NAS",212,0,212,8592765024213,1,8592765024213,54,28592765024217,"8536490099",0.4]
[102421,"Ex9CH40 40 240V 50/60Hz","Stycznik instalacyjny, 40 A, nap. cewki 240 V, styki 4 NO ","NAS",273.3,0,273.3,8592765024220,1,8592765024220,54,28592765024224,"8536490099",0.4]
[102424,"Ex9CH63 11 24V 50/60Hz","Stycznik instalacyjny, 63 A, nap. cewki 24 V, styki 1 NC + 1 NO ","NAS",354,0,354,8592765024251,1,8592765024251,81,28592765024255,"8536419089",0.22]
[102425,"Ex9CH63 11 220/230V 50/60Hz","Stycznik instalacyjny, 63 A, nap. cewki 220/230 V, styki 1 NC + 1 NO ","NAS",331.2,0,331.2,8592765024268,1,8592765024268,81,28592765024262,"8536490099",0.22]
[102422,"Ex9CH63 20 24V 50/60Hz","Stycznik instalacyjny, 63 A, nap. cewki 24 V, styki 2 NO ","NAS",331.2,0,331.2,8592765024237,1,8592765024237,81,28592765024231,"8536419089",0.22]
[102423,"Ex9CH63 20 220/230V 50/60Hz","Stycznik instalacyjny, 63 A, nap. cewki 220/230 V, styki 2 NO ","NAS",299.20000000000005,0,299.20000000000005,8592765024244,1,8592765024244,81,28592765024248,"8536490099",0.22]
[107025,"Ex9CH63 02 24V 50/60Hz","Stycznik instalacyjny, 63 A, nap. cewki 24V, styki 2 NC","NAS",331.2,0,331.2,8592765070265,1,8592765070265,81,28592765070269,"8536419089",0.22]
[107026,"Ex9CH63 02 230V 50/60Hz","Stycznik instalacyjny, 63 A, nap. cewki 230V, styki 2 NC","NAS",299.20000000000005,0,299.20000000000005,8592765070272,1,8592765070272,81,28592765070276,"8536490099",0.22]
[107325,"Ex9CH63 22 24V 50/60Hz","Stycznik instalacyjny, 63 A, nap. cewki 24V, styki 2 NO + 2 NC","NAS",362.32,0,362.32,8592765073259,1,8592765073259,54,28592765073253,"8536419089",0.44]
[107326,"Ex9CH63 22 230V 50/60Hz","Stycznik instalacyjny, 63 A, nap. cewki 230V, styki 2 NO + 2 NC","NAS",339.52,0,339.52,8592765073266,1,8592765073266,54,28592765073260,"8536490099",0.44]
[107027,"Ex9CH63 31 24V 50/60Hz","Stycznik instalacyjny, 63 A, nap. cewki 24V, styki 3 NO + 1 NC","NAS",390.20000000000005,0,390.20000000000005,8592765070289,1,8592765070289,54,28592765070283,"8536419089",0.4]
[107028,"Ex9CH63 31 230V 50/60Hz","Stycznik instalacyjny, 63 A, nap. cewki 230V, styki 3 NO + 1 NC","NAS",354,0,354,8592765070296,1,8592765070296,54,28592765070290,"8536490099",0.4]
[102426,"Ex9CH63 40 24V 50/60Hz","Stycznik instalacyjny, 63 A, nap. cewki 24 V, styki 4 NO ","NAS",390.20000000000005,0,390.20000000000005,8592765024275,1,8592765024275,54,28592765024279,"8536419089",0.4]
[102427,"Ex9CH63 40 220/230V 50/60Hz","Stycznik instalacyjny, 63 A, nap. cewki 220/230 V, styki 4 NO ","NAS",241.2,0,241.2,8592765024282,1,8592765024282,54,28592765024286,"8536490099",0.4]
[102428,"Ex9CH63 40 240V 50/60Hz","Stycznik instalacyjny, 63 A, nap. cewki 240 V, styki 4 NO ","NAS",390.20000000000005,0,390.20000000000005,8592765024299,1,8592765024299,54,28592765024293,"8536490099",0.4]
[107956,"Ex9CH20 SP","Separator dystansowy pomiędzy urządzeniami Ex9CH, szerokość 0.5 modułu","NAS",5.4,0,5.4,8592765079572,1,8592765079572,0,28592765079576,"8536490099",0.02]
[]
["Przekaźnik impusowy Ex9JU"]
[110260,"Ex9JU-16/1P AC220V","Przekaźnik impusowy, 1-bieg., In=16 A, nap. cewki 220V AC","NAS",69.58,{"$f":"NAS","v":0},{"$f":"E1793*(1-F1793)","v":69.58},8592765102607,12,18592765102604,180,28592765102601,"8536419089",0.105]
[110261,"Ex9JU-16/1P AC230V","Przekaźnik impusowy, 1-bieg., In=16 A, nap. cewki 230V AC","NAS",69.23,{"$f":"NAS","v":0},{"$f":"E1794*(1-F1794)","v":69.23},8592765102614,12,18592765102611,180,28592765102618,"8536419089",0.105]
[110262,"Ex9JU-16/2P AC24V","Przekaźnik impusowy, 2-bieg., In=16 A, nap. cewki 24V AC","NAS",153.91,0,153.91,8592765102621,12,18592765102628,180,28592765102625,"8536419089",0.111]
[110263,"Ex9JU-16/2P AC220V","Przekaźnik impusowy, 2-bieg., In=16 A, nap. cewki 220V AC","NAS",95.13,0,95.13,8592765102638,12,18592765102635,180,28592765102632,"8536419089",0.111]
[110264,"Ex9JU-16/2P AC230V","Przekaźnik impusowy, 2-bieg., In=16 A, nap. cewki 230V AC","NAS",94.65,0,94.65,8592765102645,12,18592765102642,180,28592765102649,"8536419089",0.111]
[110265,"Ex9JU-16/3P AC24V","Przekaźnik impusowy, 3-bieg., In=16 A, nap. cewki 24V AC","NAS",161.85,0,161.85,8592765102652,6,18592765102659,90,28592765102656,"8536419089",0.215]
[110266,"Ex9JU-16/3P AC220V","Przekaźnik impusowy, 3-bieg., In=16 A, nap. cewki 220V AC","NAS",113.95,0,113.95,8592765102669,6,18592765102666,90,28592765102663,"8536419089",0.215]
[110267,"Ex9JU-16/3P AC230V","Przekaźnik impusowy, 3-bieg., In=16 A, nap. cewki 230V AC","NAS",113.39,0,113.39,8592765102676,6,18592765102673,90,28592765102670,"8536419089",0.215]
[110268,"Ex9JU-16/4P AC24V","Przekaźnik impusowy, 4-bieg., In=16 A, nap. cewki 24V AC","NAS",183.66,0,183.66,8592765102683,6,18592765102680,90,28592765102687,"8536419089",0.222]
[110269,"Ex9JU-16/4P AC220V","Przekaźnik impusowy, 4-bieg., In=16 A, nap. cewki 220V AC","NAS",132.78,0,132.78,8592765102690,6,18592765102697,90,28592765102694,"8536419089",0.222]
[110270,"Ex9JU-16/4P AC230V","Przekaźnik impusowy, 4-bieg., In=16 A, nap. cewki 230V AC","NAS",132.12,0,132.12,8592765102706,6,18592765102703,90,28592765102700,"8536419089",0.222]
[110271,"Ex9JU-32/1P AC220V","Przekaźnik impusowy, 1-bieg., In=32 A, nap. cewki 220V AC","NAS",99.7,0,99.7,8592765102713,12,18592765102710,180,28592765102717,"8536419089",0.111]
[110272,"Ex9JU-32/1P AC230V","Przekaźnik impusowy, 1-bieg., In=32 A, nap. cewki 230V AC","NAS",99.61,0,99.61,8592765102720,12,18592765102727,180,28592765102724,"8536419089",0.111]
[110273,"Ex9JU-32/2P AC24V","Przekaźnik impusowy, 2-bieg., In=32 A, nap. cewki 24V AC","NAS",213.76,0,213.76,8592765102737,6,18592765102734,90,28592765102731,"8536419089",0.219]
[110274,"Ex9JU-32/2P AC220V","Przekaźnik impusowy, 2-bieg., In=32 A, nap. cewki 220V AC","NAS",132.12,0,132.12,8592765102744,6,18592765102741,90,28592765102748,"8536419089",0.219]
[110275,"Ex9JU-32/2P AC230V","Przekaźnik impusowy, 2-bieg., In=32 A, nap. cewki 230V AC","NAS",131.46,0,131.46,8592765102751,6,18592765102758,90,28592765102755,"8536419089",0.219]
[110276,"Ex9JU-32/3P AC24V","Przekaźnik impusowy, 3-bieg., In=32 A, nap. cewki 24V AC","NAS",224.79,0,224.79,8592765102768,4,18592765102765,60,28592765102762,"8536419089",0.32700000000000001]
[110277,"Ex9JU-32/3P AC220V","Przekaźnik impusowy, 3-bieg., In=32 A, nap. cewki 220V AC","NAS",158.27000000000001,0,158.27000000000001,8592765102775,4,18592765102772,60,28592765102779,"8536419089",0.32700000000000001]
[110278,"Ex9JU-32/3P AC230V","Przekaźnik impusowy, 3-bieg., In=32 A, nap. cewki 230V AC","NAS",157.47999999999999,0,157.47999999999999,8592765102782,4,18592765102789,60,28592765102786,"8536419089",0.32700000000000001]
[110279,"Ex9JU-32/4P AC24V","Przekaźnik impusowy, 4-bieg., In=32 A, nap. cewki 24V AC","NAS",255.08,0,255.08,8592765102799,3,18592765102796,45,28592765102793,"8536419089",0.435]
[110280,"Ex9JU-32/4P AC220V","Przekaźnik impusowy, 4-bieg., In=32 A, nap. cewki 220V AC","NAS",184.42,0,184.42,8592765102805,3,18592765102802,45,28592765102809,"8536419089",0.435]
[110281,"Ex9JU-32/4P AC230V","Przekaźnik impusowy, 4-bieg., In=32 A, nap. cewki 230V AC","NAS",183.5,0,183.5,8592765102812,3,18592765102819,45,28592765102816,"8536419089",0.435]
[110282,"Ex9JU-16/1P DC24V","Przekaźnik impusowy, 1-bieg., In=16 A, nap. cewki 24V DC","NAS",163.72999999999999,0,163.72999999999999,8592765102829,12,18592765102826,180,28592765102823,"8536419089",0.105]
[110283,"Ex9JU-16/1P DC127V","Przekaźnik impusowy, 1-bieg., In=16 A, nap. cewki 127V DC","NAS",167.15,0,167.15,8592765102836,12,18592765102833,180,28592765102830,"8536419089",0.105]
[110284,"Ex9JU-16/2P DC24V","Przekaźnik impusowy, 2-bieg., In=16 A, nap. cewki 24V DC","NAS",170.56,0,170.56,8592765102843,12,18592765102840,180,28592765102847,"8536419089",0.111]
[110285,"Ex9JU-16/3P DC24V","Przekaźnik impusowy, 3-bieg., In=16 A, nap. cewki 24V DC","NAS",172.18,0,172.18,8592765102850,6,18592765102857,90,28592765102854,"8536419089",0.215]
[110286,"Ex9JU-16/4P DC24V","Przekaźnik impusowy, 4-bieg., In=16 A, nap. cewki 24V DC","NAS",195.38,0,195.38,8592765102867,6,18592765102864,90,28592765102861,"8536419089",0.222]
[110287,"Ex9JU-32/1P DC24V","Przekaźnik impusowy, 1-bieg., In=32 A, nap. cewki 24V DC","NAS",186.06,0,186.06,8592765102874,12,18592765102871,180,28592765102878,"8536419089",0.111]
[110288,"Ex9JU-32/2P DC24V","Przekaźnik impusowy, 2-bieg., In=32 A, nap. cewki 24V DC","NAS",227.41,0,227.41,8592765102881,6,18592765102888,90,28592765102885,"8536419089",0.219]
[110289,"Ex9JU-32/3P DC24V","Przekaźnik impusowy, 3-bieg., In=32 A, nap. cewki 24V DC","NAS",229.57,0,229.57,8592765102898,4,18592765102895,60,28592765102892,"8536419089",0.32700000000000001]
[110290,"Ex9JU-32/4P DC24V","Przekaźnik impusowy, 4-bieg., In=32 A, nap. cewki 24V DC","NAS",260.51,0,260.51,8592765102904,3,18592765102901,45,28592765102908,"8536419089",0.435]
[]
["Ograniczniki przepięć Ex9UE, Typ 1+2 (B+C) 25kA, wymienna wkładka z sygnalizacją stanu"]
[105503,"Ex9UE1+2 25 3P 280","Ogr. przep., typ I+II, 280 V AC, 25 kA, wymienna wkładka, 3-bieg.","NAR",2180,{"$f":"NAR","v":0},{"$f":"E1826*(1-F1826)","v":2180},8592765055040,1,8592765055040,27,28592765055044,"8536309090","0.78"]
[105504,"Ex9UE1+2 25R 3P 280","Ogr. przep., typ I+II, 280 V AC, 25 kA, wymienna wkładka, 3-bieg., styk pom.","NAR",2280,{"$f":"NAR","v":0},2280,8592765055057,1,8592765055057,27,28592765055051,"8536309090","0.78"]
[105505,"Ex9UE1+2 25 3PN 280","Ogr. przep., typ I+II, 280 V AC, 25 kA, wymienna wkładka, 3+N-bieg.","NAR",3089,0,3089,8592765055064,1,8592765055064,18,28592765055068,"8536309090","1.00"]
[105506,"Ex9UE1+2 25R 3PN 280","Ogr. przep., typ I+II, 280 V AC, 25 kA, wymienna wkładka, 3+N-bieg., styk pom.","NAR",3120,0,3120,8592765055071,1,8592765055071,18,28592765055075,"8536309090","1.00"]
[105507,"Ex9UE1+2 25 4P 280","Ogr. przep., typ I+II, 280 V AC, 25 kA, wymienna wkładka, 4-bieg.","NAR",2690,0,2690,8592765055088,1,8592765055088,18,28592765055082,"8536309090","1.08"]
[105508,"Ex9UE1+2 25R 4P 280","Ogr. przep., typ I+II, 280 V AC, 25 kA, wymienna wkładka, 4-bieg., styk pom.","NAR",2790,0,2790,8592765055095,1,8592765055095,18,28592765055099,"8536309090","1.08"]
[105495,"Ex9UE1+2 25 1P 280 M","Wkładka do Ex9UE1+2, 280 V AC, 25 kA, 1-bieg.","NAR",720,0,720,8592765054968,1,8592765054968,81,28592765054962,"8536309090"]
[105496,"Ex9UE1+2 100 NPE M","Wkładka do Ex9UE1+2, 100 kA, N-PE","NAR",1049,0,1049,8592765054975,1,8592765054975,81,28592765054979,"8536309090"]
[null,null,null,null,""]
["Ograniczniki przepięć Ex9UE, Typ 1 (B)"]
[107115,"Ex9UE1 35 1P 350","Ogr. przep., typ I, 385 V AC, 35 kA, 1-bieg.","NAR",811.5,{"$f":"NAR","v":0},{"$f":"E1836*(1-F1836)","v":811.5},8592765071163,1,8592765071163,81,28592765071167,"8536309090","0.17"]
[107119,"Ex9UE1 100 NPE","Ogr. przep., typ I, 35 kA, N-PE","NAR",962.6,0,962.6,8592765071200,1,8592765071200,45,28592765071204,"8536309090","0.29"]
[null,null,null,null,""]
["Ograniczniki przepięć Ex9UE, Typ 1+2 (B+C), wymienna wkładka z sygnalizacją stanu"]
[103330,"Ex9UE1+2 12.5 1P 275 M","Wkładka do Ex9UE1+2, 275 V AC, 12,5 kA, 1-bieg.","NAR",182.2,{"$f":"NAR","v":0},{"$f":"E1840*(1-F1840)","v":182.2},8592765033314,1,8592765033314,null,28592765033318,"8536309090",0.12]
[103331,"Ex9UE1+2 NPE M","Wkładka do Ex9UE1+2, 50 kA, N-PE","NAR",395.40000000000003,{"$f":"NAR","v":0},395.40000000000003,8592765033321,1,8592765033321,null,28592765033325,"8536309090",0.12]
[103332,"Ex9UE1+2 12.5 1P 275","Ogr. przep., typ I+II, 275 V AC, 12,5 kA, wymienna wkładka, 1-bieg.","NAR",290.90000000000003,0,290.90000000000003,8592765033338,1,8592765033338,96,28592765033332,"8536309090",0.15]
[103333,"Ex9UE1+2 12.5R 1P 275","Ogr. przep., typ I+II, 275 V AC, 12,5 kA, wymienna wkładka, 1-bieg., styk pom.","NAR",305.40000000000003,0,305.40000000000003,8592765033345,1,8592765033345,96,28592765033349,"8536309090",0.15]
[103334,"Ex9UE1+2 12.5 1PN 275","Ogr. przep., typ I+II, 275 V AC, 12,5 kA, wymienna wkładka, 1+N-bieg.","NAR",628.30000000000007,0,628.30000000000007,8592765033352,1,8592765033352,60,28592765033356,"8536309090",0.3]
[103335,"Ex9UE1+2 12.5R 1PN 275","Ogr. przep., typ I+II, 275 V AC, 12,5 kA, wymienna wkładka, 1+N-bieg., styk pom.","NAR",659.30000000000007,0,659.30000000000007,8592765033369,1,8592765033369,60,28592765033363,"8536309090",0.3]
[103336,"Ex9UE1+2 12.5 2P 275","Ogr. przep., typ I+II, 275 V AC, 12,5 kA, wymienna wkładka, 2-bieg.","NAR",591,0,591,8592765033376,1,8592765033376,60,28592765033370,"8536309090",0.3]
[103337,"Ex9UE1+2 12.5R 2P 275","Ogr. przep., typ I+II, 275 V AC, 12,5 kA, wymienna wkładka, 2-bieg., styk pom.","NAR",620,0,620,8592765033383,1,8592765033383,60,28592765033387,"8536309090",0.3]
[103338,"Ex9UE1+2 12.5 3P 275","Ogr. przep., typ I+II, 275 V AC, 12,5 kA, wymienna wkładka, 3-bieg.","NAR",872.6,0,872.6,8592765033390,1,8592765033390,54,28592765033394,"8536309090",0.45]
[103339,"Ex9UE1+2 12.5R 3P 275","Ogr. przep., typ I+II, 275 V AC, 12,5 kA, wymienna wkładka, 3-bieg., styk pom.","NAR",916,0,916,8592765033406,1,8592765033406,54,28592765033400,"8536309090",0.45]
[103340,"Ex9UE1+2 12.5 3PN 275","Ogr. przep., typ I+II, 275 V AC, 12,5 kA, wymienna wkładka, 3+N-bieg.","NAR",1039.1999999999998,0,1039.1999999999998,8592765033413,1,8592765033413,45,28592765033417,"8536309090",0.6]
[103341,"Ex9UE1+2 12.5R 3PN 275","Ogr. przep., typ I+II, 275 V AC, 12,5 kA, wymienna wkładka, 3+N-bieg., styk pom.","NAR",1090.8999999999999,0,1090.8999999999999,8592765033420,1,8592765033420,45,28592765033424,"8536309090",0.6]
[103342,"Ex9UE1+2 12.5 4P 275","Ogr. przep., typ I+II, 275 V AC, 12,5 kA, wymienna wkładka, 4-bieg.","NAR",858.1,0,858.1,8592765033437,1,8592765033437,45,28592765033431,"8536309090",0.6]
[103343,"Ex9UE1+2 12.5R 4P 275","Ogr. przep., typ I+II, 275 V AC, 12,5 kA, wymienna wkładka, 4-bieg., styk pom.","NAR",901.5,0,901.5,8592765033444,1,8592765033444,45,28592765033448,"8536309090",0.6]
[null,null,null,null,""]
["Ograniczniki przepięć Ex9UE, Typ 2 (C), wymienna wkładka z sygnalizacją stanu"]
[103344,"Ex9UE2 20 1P 275 M","Wkładka do Ex9UE2, 275 V AC, 20 kA, 1-bieg.","NAR",81.8,{"$f":"NAR","v":0},{"$f":"E1856*(1-F1856)","v":81.8},8592765033451,1,8592765033451,null,28592765033455,"8536309090",0.08]
[103752,"Ex9UE2 20 1P 320 M","Wkładka do Ex9UE2, 320 V AC, 20 kA, 1-bieg.","NAR",79.699999999999989,0,79.699999999999989,8592765037534,1,8592765037534,null,28592765037538,"8536309090",0.08]
[103753,"Ex9UE2 20 1P 385 M","Wkładka do Ex9UE2, 385 V AC, 20 kA, 1-bieg.","NAR",93.199999999999989,0,93.199999999999989,8592765037541,1,8592765037541,null,28592765037545,"8536309090",0.1]
[103345,"Ex9UE2 20 1P 440 M","Wkładka do Ex9UE2, 440 V AC, 20 kA, 1-bieg.","NAR",101.5,0,101.5,8592765033468,1,8592765033468,null,28592765033462,"8536309090",0.1]
[103346,"Ex9UE2 40 NPE M","Wkładka do Ex9UE2, 40 kA, N-PE","NAR",212.2,0,212.2,8592765033475,1,8592765033475,null,28592765033479,"8536309090",0.08]
[103347,"Ex9UE2 20 1P 275","Ogr. przep., typ II, 275 V AC, 20 kA, wymienna wkładka, 1-bieg.","NAR",107.69999999999999,0,107.69999999999999,8592765033482,1,8592765033482,96,28592765033486,"8536309090",0.11]
[103348,"Ex9UE2 20R 1P 275","Ogr. przep., typ II, 275 V AC, 20 kA, wymienna wkładka, 1-bieg., styk pom.","NAR",131.5,0,131.5,8592765033499,1,8592765033499,96,28592765033493,"8536309090",0.11]
[103349,"Ex9UE2 20 1PN 275","Ogr. przep., typ II, 275 V AC, 20 kA, wymienna wkładka, 1+N-bieg.","NAR",323,0,323,8592765033505,1,8592765033505,60,28592765033509,"8536309090",0.22]
[103350,"Ex9UE2 20R 1PN 275","Ogr. przep., typ II, 275 V AC, 20 kA, wymienna wkładka, 1+N-bieg., styk pom.","NAR",347.8,0,347.8,8592765033512,1,8592765033512,60,28592765033516,"8536309090",0.22]
[103351,"Ex9UE2 20 2P 275","Ogr. przep., typ II, 275 V AC, 20 kA, wymienna wkładka, 2-bieg.","NAR",277.40000000000003,0,277.40000000000003,8592765033529,1,8592765033529,60,28592765033523,"8536309090",0.22]
[103352,"Ex9UE2 20R 2P 275","Ogr. przep., typ II, 275 V AC, 20 kA, wymienna wkładka, 2-bieg., styk pom.","NAR",301.20000000000005,0,301.20000000000005,8592765033536,1,8592765033536,60,28592765033530,"8536309090",0.22]
[103353,"Ex9UE2 20 3P 275","Ogr. przep., typ II, 275 V AC, 20 kA, wymienna wkładka, 3-bieg.","NAR",359.20000000000005,0,359.20000000000005,8592765033543,1,8592765033543,54,28592765033547,"8536309090",0.33]
[103354,"Ex9UE2 20R 3P 275","Ogr. przep., typ II, 275 V AC, 20 kA, wymienna wkładka, 3-bieg., styk pom.","NAR",383,0,383,8592765033550,1,8592765033550,54,28592765033554,"8536309090",0.33]
[103355,"Ex9UE2 20 3PN 275","Ogr. przep., typ II, 275 V AC, 20 kA, wymienna wkładka, 3+N-bieg.","NAR",615.9,0,615.9,8592765033567,1,8592765033567,45,28592765033561,"8536309090",0.44]
[103356,"Ex9UE2 20R 3PN 275","Ogr. przep., typ II, 275 V AC, 20 kA, wymienna wkładka, 3+N-bieg., styk pom.","NAR",639.70000000000005,0,639.70000000000005,8592765033574,1,8592765033574,45,28592765033578,"8536309090",0.44]
[103357,"Ex9UE2 20 4P 275","Ogr. przep., typ II, 275 V AC, 20 kA, wymienna wkładka, 4-bieg.","NAR",359.20000000000005,0,359.20000000000005,8592765033581,1,8592765033581,45,28592765033585,"8536309090",0.44]
[103358,"Ex9UE2 20R 4P 275","Ogr. przep., typ II, 275 V AC, 20 kA, wymienna wkładka, 4-bieg., styk pom.","NAR",394.40000000000003,0,394.40000000000003,8592765033598,1,8592765033598,45,28592765033592,"8536309090",0.44]
[103754,"Ex9UE2 20 1P 320","Ogr. przep., typ II, 320 V AC, 20 kA, wymienna wkładka, 1-bieg.","NAR",117,0,117,8592765037558,1,8592765037558,96,28592765037552,"8536309090",0.11]
[103755,"Ex9UE2 20R 1P 320","Ogr. przep., typ II, 320 V AC, 20 kA, wymienna wkładka, 1-bieg., styk pom.","NAR",141.79999999999998,0,141.79999999999998,8592765037565,1,8592765037565,96,28592765037569,"8536309090",0.11]
[103756,"Ex9UE2 20 1PN 320","Ogr. przep., typ II, 320 V AC, 20 kA, wymienna wkładka, 1+N-bieg.","NAR",376.8,0,376.8,8592765037572,1,8592765037572,60,28592765037576,"8536309090",0.22]
[103757,"Ex9UE2 20R 1PN 320","Ogr. przep., typ II, 320 V AC, 20 kA, wymienna wkładka, 1+N-bieg., styk pom.","NAR",401.6,0,401.6,8592765037589,1,8592765037589,60,28592765037583,"8536309090",0.22]
[103758,"Ex9UE2 20 2P 320","Ogr. przep., typ II, 320 V AC, 20 kA, wymienna wkładka, 2-bieg.","NAR",327.10000000000002,0,327.10000000000002,8592765037596,1,8592765037596,60,28592765037590,"8536309090",0.22]
[103759,"Ex9UE2 20R 2P 320","Ogr. przep., typ II, 320 V AC, 20 kA, wymienna wkładka, 2-bieg., styk pom.","NAR",351.9,0,351.9,8592765037602,1,8592765037602,60,28592765037606,"8536309090",0.22]
[103760,"Ex9UE2 20 3P 320","Ogr. przep., typ II, 320 V AC, 20 kA, wymienna wkładka, 3-bieg.","NAR",397.5,0,397.5,8592765037619,1,8592765037619,54,28592765037613,"8536309090",0.33]
[103761,"Ex9UE2 20R 3P 320","Ogr. przep., typ II, 320 V AC, 20 kA, wymienna wkładka, 3-bieg., styk pom.","NAR",421.3,0,421.3,8592765037626,1,8592765037626,54,28592765037620,"8536309090",0.33]
[103762,"Ex9UE2 20 3PN 320","Ogr. przep., typ II, 320 V AC, 20 kA, wymienna wkładka, 3+N-bieg.","NAR",716.30000000000007,0,716.30000000000007,8592765037633,1,8592765037633,45,28592765037637,"8536309090",0.44]
[103763,"Ex9UE2 20R 3PN 320","Ogr. przep., typ II, 320 V AC, 20 kA, wymienna wkładka, 3+N-bieg., styk pom.","NAR",740.1,0,740.1,8592765037640,1,8592765037640,45,28592765037644,"8536309090",0.44]
[103764,"Ex9UE2 20 4P 320","Ogr. przep., typ II, 320 V AC, 20 kA, wymienna wkładka, 4-bieg.","NAR",416.1,0,416.1,8592765037657,1,8592765037657,45,28592765037651,"8536309090",0.44]
[103765,"Ex9UE2 20R 4P 320","Ogr. przep., typ II, 320 V AC, 20 kA, wymienna wkładka, 4-bieg., styk pom.","NAR",441,0,441,8592765037664,1,8592765037664,45,28592765037668,"8536309090",0.44]
[103766,"Ex9UE2 20 1P 385","Ogr. przep., typ II, 385 V AC, 20 kA, wymienna wkładka, 1-bieg.","NAR",134.6,0,134.6,8592765037671,1,8592765037671,96,28592765037675,"8536309090",0.11]
[103767,"Ex9UE2 20R 1P 385","Ogr. przep., typ II, 385 V AC, 20 kA, wymienna wkładka, 1-bieg., styk pom.","NAR",159.4,0,159.4,8592765037688,1,8592765037688,96,28592765037682,"8536309090",0.11]
[103768,"Ex9UE2 20 1PN 385","Ogr. przep., typ II, 385 V AC, 20 kA, wymienna wkładka, 1+N-bieg.","NAR",474.1,0,474.1,8592765037695,1,8592765037695,60,28592765037699,"8536309090",0.22]
[103769,"Ex9UE2 20R 1PN 385","Ogr. przep., typ II, 385 V AC, 20 kA, wymienna wkładka, 1+N-bieg., styk pom.","NAR",498.90000000000003,0,{"$f":"E1888*(1-F1888)","v":498.90000000000003},8592765037701,1,8592765037701,60,28592765037705,"8536309090",0.22]
[103770,"Ex9UE2 20 2P 385","Ogr. przep., typ II, 385 V AC, 20 kA, wymienna wkładka, 2-bieg.","NAR",418.20000000000005,0,418.20000000000005,8592765037718,1,8592765037718,60,28592765037712,"8536309090",0.22]
[103771,"Ex9UE2 20R 2P 385","Ogr. przep., typ II, 385 V AC, 20 kA, wymienna wkładka, 2-bieg., styk pom.","NAR",442,0,442,8592765037725,1,8592765037725,60,28592765037729,"8536309090",0.22]
[103772,"Ex9UE2 20 3P 385","Ogr. przep., typ II, 385 V AC, 20 kA, wymienna wkładka, 3-bieg.","NAR",466.8,0,466.8,8592765037732,1,8592765037732,54,28592765037736,"8536309090",0.33]
[103773,"Ex9UE2 20R 3P 385","Ogr. przep., typ II, 385 V AC, 20 kA, wymienna wkładka, 3-bieg., styk pom.","NAR",490.6,0,490.6,8592765037749,1,8592765037749,54,28592765037743,"8536309090",0.33]
[103774,"Ex9UE2 20 3PN 385","Ogr. przep., typ II, 385 V AC, 20 kA, wymienna wkładka, 3+N-bieg.","NAR",897.4,0,897.4,8592765037756,1,8592765037756,45,28592765037750,"8536309090",0.44]
[103775,"Ex9UE2 20R 3PN 385","Ogr. przep., typ II, 385 V AC, 20 kA, wymienna wkładka, 3+N-bieg., styk pom.","NAR",921.2,0,921.2,8592765037763,1,8592765037763,45,28592765037767,"8536309090",0.44]
[103776,"Ex9UE2 20 4P 385","Ogr. przep., typ II, 385 V AC, 20 kA, wymienna wkładka, 4-bieg.","NAR",489.6,0,489.6,8592765037770,1,8592765037770,45,28592765037774,"8536309090",0.44]
[103777,"Ex9UE2 20R 4P 385","Ogr. przep., typ II, 385 V AC, 20 kA, wymienna wkładka, 4-bieg., styk pom.","NAR",513.4,0,513.4,8592765037787,1,8592765037787,45,28592765037781,"8536309090",0.44]
[103359,"Ex9UE2 20 1P 440","Ogr. przep., typ II, 440 V AC, 20 kA, wymienna wkładka, 1-bieg.","NAR",147,0,147,8592765033604,1,8592765033604,96,28592765033608,"8536309090",0.11]
[103360,"Ex9UE2 20R 1P 440","Ogr. przep., typ II, 440 V AC, 20 kA, wymienna wkładka, 1-bieg., styk pom.","NAR",170.79999999999998,0,170.79999999999998,8592765033611,1,8592765033611,96,28592765033615,"8536309090",0.11]
[103361,"Ex9UE2 20 1PN 440","Ogr. przep., typ II, 440 V AC, 20 kA, wymienna wkładka, 1+N-bieg.","NAR",539.30000000000007,0,539.30000000000007,8592765033628,1,8592765033628,60,28592765033622,"8536309090",0.22]
[103362,"Ex9UE2 20R 1PN 440","Ogr. przep., typ II, 440 V AC, 20 kA, wymienna wkładka, 1+N-bieg., styk pom.","NAR",563.1,0,563.1,8592765033635,1,8592765033635,60,28592765033639,"8536309090",0.22]
[103363,"Ex9UE2 20 2P 440","Ogr. przep., typ II, 440 V AC, 20 kA, wymienna wkładka, 2-bieg.","NAR",478.20000000000005,0,478.20000000000005,8592765033642,1,8592765033642,60,28592765033646,"8536309090",0.22]
[103364,"Ex9UE2 20R 2P 440","Ogr. przep., typ II, 440 V AC, 20 kA, wymienna wkładka, 2-bieg., styk pom.","NAR",502,0,502,8592765033659,1,8592765033659,60,28592765033653,"8536309090",0.22]
[103365,"Ex9UE2 20 3P 440","Ogr. przep., typ II, 440 V AC, 20 kA, wymienna wkładka, 3-bieg.","NAR",512.4,0,512.4,8592765033666,1,8592765033666,54,28592765033660,"8536309090",0.33]
[103366,"Ex9UE2 20R 3P 440","Ogr. przep., typ II, 440 V AC, 20 kA, wymienna wkładka, 3-bieg., styk pom.","NAR",536.20000000000005,0,536.20000000000005,8592765033673,1,8592765033673,54,28592765033677,"8536309090",0.33]
[103367,"Ex9UE2 20 3PN 440","Ogr. przep., typ II, 440 V AC, 20 kA, wymienna wkładka, 3+N-bieg.","NAR",1018.5,0,1018.5,8592765033680,1,8592765033680,45,28592765033684,"8536309090",0.44]
[103368,"Ex9UE2 20R 3PN 440","Ogr. przep., typ II, 440 V AC, 20 kA, wymienna wkładka, 3+N-bieg., styk pom.","NAR",1042.3,0,1042.3,8592765033697,1,8592765033697,45,28592765033691,"8536309090",0.44]
[103369,"Ex9UE2 20 4P 440","Ogr. przep., typ II, 440 V AC, 20 kA, wymienna wkładka, 4-bieg.","NAR",538.20000000000005,0,538.20000000000005,8592765033703,1,8592765033703,45,28592765033707,"8536309090",0.44]
[103370,"Ex9UE2 20R 4P 440","Ogr. przep., typ II, 440 V AC, 20 kA, wymienna wkładka, 4-bieg., styk pom.","NAR",563.1,0,563.1,8592765033710,1,8592765033710,45,28592765033714,"8536309090",0.44]
[null,null,null,null,""]
["Ograniczniki przepięć Ex9UE, Typ 3 (D), wymienna wkładka z sygnalizacją stanu"]
[106858,"Ex9UE3 10 275","Ogr. przep., typ III, 275 V AC, 10 kA, wymienna wkładka, 1+N-bieg.","NAR",163.6,{"$f":"NAR","v":0},{"$f":"E1911*(1-F1911)","v":163.6},8592765068590,1,8592765068590,60,28592765068594,"8536309090",0.08]
[106857,"Ex9UE3 10R 275","Ogr. przep., typ III, 275 V AC, 10 kA, wymienna wkładka, 1+N-bieg., styk pom.","NAR",175,{"$f":"NAR","v":0},{"$f":"E1912*(1-F1912)","v":175},8592765068583,1,8592765068583,60,28592765068587,"8536309090",0.08]
[106859,"Ex9UE3 10 275M","Wkładka do Ex9UE3, 275 V AC, 10 kA, 1-bieg.","NAR",126.3,{"$f":"NAR","v":0},{"$f":"E1913*(1-F1913)","v":126.3},8592765068606,1,8592765068606,null,28592765068600,"8536309090",0.03]
[null,null,null,null,""]
["Modułowe rozł. izolacyjne Ex9I125"]
[102304,"Ex9I125 1P 16A","Rozł. izol., szer. 1 moduł, 1-bieg., 16A","NAH",26.700000000000003,{"$f":"NAH","v":0},{"$f":"E1916*(1-F1916)","v":26.700000000000003},8592765023056,12,18592765023053,144,28592765023050,"8536508090",0.09]
[102305,"Ex9I125 1P 25A ","Rozł. izol., szer. 1 moduł, 1-bieg., 25A","NAH",28.1,{"$f":"NAH","v":0},28.1,8592765023063,12,18592765023060,144,28592765023067,"8536508090",0.09]
[100862,"Ex9I125 1P 32A","Rozł. izol., szer. 1 moduł, 1-bieg., 32A","NAH",29.200000000000003,{"$f":"NAH","v":0},29.200000000000003,8592765008633,12,18592765008630,144,28592765008637,"8536508090",0.09]
[100863,"Ex9I125 1P 40A ","Rozł. izol., szer. 1 moduł, 1-bieg., 40A","NAH",29.900000000000002,0,29.900000000000002,8592765008640,12,18592765008647,144,28592765008644,"8536508090",0.09]
[100864,"Ex9I125 1P 63A","Rozł. izol., szer. 1 moduł, 1-bieg., 63A","NAH",30.900000000000002,0,30.900000000000002,8592765008657,12,18592765008654,144,28592765008651,"8536508090",0.09]
[100865,"Ex9I125 1P 80A","Rozł. izol., szer. 1 moduł, 1-bieg., 80A","NAH",35.200000000000003,0,35.200000000000003,8592765008664,12,18592765008661,144,28592765008668,"8536508090",0.09]
[100866,"Ex9I125 1P 100A ","Rozł. izol., szer. 1 moduł, 1-bieg., 100A","NAH",40.1,0,40.1,8592765008671,12,18592765008678,144,28592765008675,"8536508090",0.09]
[100867,"Ex9I125 1P 125A ","Rozł. izol., szer. 1 moduł, 1-bieg., 125A","NAH",43.1,0,43.1,8592765008688,12,18592765008685,144,28592765008682,"8536508090",0.09]
[102306,"Ex9I125 2P 16A ","Rozł. izol., szer. 2 moduły, 2-bieg., 16A","NAH",39,{"$f":"NAH","v":0},39,8592765023070,6,18592765023077,72,28592765023074,"8536508090",0.18]
[102307,"Ex9I125 2P 25A ","Rozł. izol., szer. 2 moduły, 2-bieg., 25A","NAH",41.9,{"$f":"NAH","v":0},41.9,8592765023087,6,18592765023084,72,28592765023081,"8536508090",0.18]
[100868,"Ex9I125 2P 32A ","Rozł. izol., szer. 2 moduły, 2-bieg., 32A","NAH",44.800000000000004,0,44.800000000000004,8592765008695,6,18592765008692,72,28592765008699,"8536508090",0.18]
[100869,"Ex9I125 2P 40A ","Rozł. izol., szer. 2 moduły, 2-bieg., 40A","NAH",47.9,0,47.9,8592765008701,6,18592765008708,72,28592765008705,"8536508090",0.18]
[100870,"Ex9I125 2P 63A ","Rozł. izol., szer. 2 moduły, 2-bieg., 63A","NAH",51,0,51,8592765008718,6,18592765008715,72,28592765008712,"8536508090",0.18]
[100871,"Ex9I125 2P 80A ","Rozł. izol., szer. 2 moduły, 2-bieg., 80A","NAH",57,0,57,8592765008725,6,18592765008722,72,28592765008729,"8536508090",0.18]
[100872,"Ex9I125 2P 100A ","Rozł. izol., szer. 2 moduły, 2-bieg., 100A","NAH",63.2,0,63.2,8592765008732,6,18592765008739,72,28592765008736,"8536508090",0.18]
[100873,"Ex9I125 2P 125A ","Rozł. izol., szer. 2 moduły, 2-bieg., 125A","NAH",72.5,0,72.5,8592765008749,6,18592765008746,72,28592765008743,"8536508090",0.18]
[102308,"Ex9I125 3P 16A ","Rozł. izol., szer. 3 moduły, 3-bieg., 16A","NAH",54.9,{"$f":"NAH","v":0},54.9,8592765023094,4,18592765023091,48,28592765023098,"8536508090",0.27]
[102309,"Ex9I125 3P 25A","Rozł. izol., szer. 3 moduły, 3-bieg., 25A","NAH",55.9,{"$f":"NAH","v":0},55.9,8592765023100,4,18592765023107,48,28592765023104,"8536508090",0.27]
[100874,"Ex9I125 3P 32A ","Rozł. izol., szer. 3 moduły, 3-bieg., 32A","NAH",55.9,0,55.9,8592765008756,4,18592765008753,48,28592765008750,"8536508090",0.27]
[100875,"Ex9I125 3P 40A","Rozł. izol., szer. 3 moduły, 3-bieg., 40A","NAH",59,0,59,8592765008763,4,18592765008760,48,28592765008767,"8536508090",0.27]
[100876,"Ex9I125 3P 63A ","Rozł. izol., szer. 3 moduły, 3-bieg., 63A","NAH",61.1,0,61.1,8592765008770,4,18592765008777,48,28592765008774,"8536508090",0.27]
[100877,"Ex9I125 3P 80A","Rozł. izol., szer. 3 moduły, 3-bieg., 80A","NAH",71.5,0,71.5,8592765008787,4,18592765008784,48,28592765008781,"8536508090",0.27]
[100878,"Ex9I125 3P 100A ","Rozł. izol., szer. 3 moduły, 3-bieg., 100A","NAH",102,0,102,8592765008794,4,18592765008791,48,28592765008798,"8536508090",0.27]
[100879,"Ex9I125 3P 125A ","Rozł. izol., szer. 3 moduły, 3-bieg., 125A","NAH",104.6,0,104.6,8592765008800,4,18592765008807,48,28592765008804,"8536508090",0.27]
[102310,"Ex9I125 4P 16A ","Rozł. izol., szer. 4 moduły, 4-bieg., 16A","NAH",79.699999999999989,{"$f":"NAH","v":0},79.699999999999989,8592765023117,3,18592765023114,36,28592765023111,"8536508090",0.36]
[102311,"Ex9I125 4P 25A","Rozł. izol., szer. 4 moduły, 4-bieg., 25A","NAH",81.8,{"$f":"NAH","v":0},81.8,8592765023124,3,18592765023121,36,28592765023128,"8536508090",0.36]
[100880,"Ex9I125 4P 32A ","Rozł. izol., szer. 4 moduły, 4-bieg., 32A","NAH",94.199999999999989,0,94.199999999999989,8592765008817,3,18592765008814,36,28592765008811,"8536508090",0.36]
[100881,"Ex9I125 4P 40A ","Rozł. izol., szer. 4 moduły, 4-bieg., 40A","NAH",95.3,0,95.3,8592765008824,3,18592765008821,36,28592765008828,"8536508090",0.36]
[100882,"Ex9I125 4P 63A ","Rozł. izol., szer. 4 moduły, 4-bieg., 63A","NAH",97.3,0,97.3,8592765008831,3,18592765008838,36,28592765008835,"8536508090",0.36]
[100883,"Ex9I125 4P 80A ","Rozł. izol., szer. 4 moduły, 4-bieg., 80A","NAH",102.5,0,102.5,8592765008848,3,18592765008845,36,28592765008842,"8536508090",0.36]
[100884,"Ex9I125 4P 100A","Rozł. izol., szer. 4 moduły, 4-bieg., 100A","NAH",114.89999999999999,0,114.89999999999999,8592765008855,3,18592765008852,36,28592765008859,"8536508090",0.36]
[100885,"Ex9I125 4P 125A","Rozł. izol., szer. 4 moduły, 4-bieg., 125A","NAH",134.6,0,134.6,8592765008862,3,18592765008869,36,28592765008866,"8536508090",0.36]
[null,null,null,null,""]
["Modułowe rozł. izolacyjne Ex9I40"]
[102296,"Ex9I40 1P 16A","Rozł. izol., szer. 1 moduł, 1-bieg., 16A","NAH",26.6,{"$f":"NAH","v":0},{"$f":"E1950*(1-F1950)","v":26.6},8592765022974,12,18592765022971,144,28592765022978,"8536508090",0.06]
[102297,"Ex9I40 1P 25A ","Rozł. izol., szer. 1 moduł, 1-bieg., 25A","NAH",28,0,28,8592765022981,12,18592765022988,144,28592765022985,"8536508090",0.06]
[101387,"Ex9I40 1P 32A","Rozł. izol., szer. 1 moduł, 1-bieg., 32A","NAH",29.1,0,29.1,8592765013880,12,18592765013887,144,28592765013884,"8536508090",0.06]
[101388,"Ex9I40 1P 40A ","Rozł. izol., szer. 1 moduł, 1-bieg., 40A","NAH",30.8,0,30.8,8592765013897,12,18592765013894,144,28592765013891,"8536508090",0.06]
[102298,"Ex9I40 2P 16A ","Rozł. izol., szer. 1 moduł, 2-bieg., 16A","NAH",41.2,0,41.2,8592765022998,12,18592765022995,144,28592765022992,"8536508090",0.06]
[102299,"Ex9I40 2P 25A ","Rozł. izol., szer. 1 moduł, 2-bieg., 25A","NAH",42.2,0,42.2,8592765023001,12,18592765023008,144,28592765023005,"8536508090",0.06]
[101389,"Ex9I40 2P 32A ","Rozł. izol., szer. 1 moduł, 2-bieg., 32A","NAH",44.6,0,44.6,8592765013903,12,18592765013900,144,28592765013907,"8536508090",0.06]
[101390,"Ex9I40 2P 40A ","Rozł. izol., szer. 1 moduł, 2-bieg., 40A","NAH",52.5,0,52.5,8592765013910,12,18592765013917,144,28592765013914,"8536508090",0.06]
[102300,"Ex9I40 3P 16A ","Rozł. izol., szer. 1 moduł, 3-bieg., 16A","NAH",54.9,0,54.9,8592765023018,12,18592765023015,144,28592765023012,"8536508090",0.06]
[102301,"Ex9I40 3P 25A","Rozł. izol., szer. 1 moduł, 3-bieg., 25A","NAH",57,0,57,8592765023025,12,18592765023022,144,28592765023029,"8536508090",0.06]
[101391,"Ex9I40 3P 32A ","Rozł. izol., szer. 1 moduł, 3-bieg., 32A","NAH",59,0,59,8592765013927,12,18592765013924,144,28592765013921,"8536508090",0.06]
[101392,"Ex9I40 3P 40A","Rozł. izol., szer. 1 moduł, 3-bieg., 40A","NAH",61.1,0,61.1,8592765013934,12,18592765013931,144,28592765013938,"8536508090",0.06]
[102302,"Ex9I40 4P 16A ","Rozł. izol., szer. 1 moduł, 4-bieg., 16A","NAH",96.3,0,96.3,8592765023032,12,18592765023039,144,28592765023036,"8536508090",0.06]
[102303,"Ex9I40 4P 25A","Rozł. izol., szer. 1 moduł, 4-bieg., 25A","NAH",100.39999999999999,0,100.39999999999999,8592765023049,12,18592765023046,144,28592765023043,"8536508090",0.06]
[101393,"Ex9I40 4P 32A ","Rozł. izol., szer. 1 moduł, 4-bieg., 32A","NAH",103.5,0,103.5,8592765013941,12,18592765013948,144,28592765013945,"8536508090",0.06]
[101394,"Ex9I40 4P 40A","Rozł. izol., szer. 1 moduł, 4-bieg., 40A","NAH",106.69999999999999,0,106.69999999999999,8592765013958,12,18592765013955,144,28592765013952,"8536508090",0.06]
[null,null,null,null,""]
["Modułowe rozł. izolacyjne Ex9BI z możliwością dobudowy akcesoriów"]
[102378,"Ex9BI 1P 16A","Rozł. izol., szer. 1 moduł, 1-bieg., 16A","NAH",28.200000000000003,{"$f":"NAH","v":0},{"$f":"E1968*(1-F1968)","v":28.200000000000003},8592765023797,12,18592765023794,144,28592765023791,"8536508090",0.09]
[102379,"Ex9BI 1P 25A","Rozł. izol., szer. 1 moduł, 1-bieg., 25A","NAH",29.700000000000003,0,29.700000000000003,8592765023803,12,18592765023800,144,28592765023807,"8536508090",0.09]
[102380,"Ex9BI 1P 32A","Rozł. izol., szer. 1 moduł, 1-bieg., 32A","NAH",30.8,0,30.8,8592765023810,12,18592765023817,144,28592765023814,"8536508090",0.09]
[102381,"Ex9BI 1P 40A","Rozł. izol., szer. 1 moduł, 1-bieg., 40A","NAH",32.300000000000004,0,32.300000000000004,8592765023827,12,18592765023824,144,28592765023821,"8536508090",0.09]
[102382,"Ex9BI 1P 63A","Rozł. izol., szer. 1 moduł, 1-bieg., 63A","NAH",33.4,0,33.4,8592765023834,12,18592765023831,144,28592765023838,"8536508090",0.09]
[102383,"Ex9BI 2P 16A","Rozł. izol., szer. 2 moduły, 2-bieg., 16A","NAH",41.4,0,41.4,8592765023841,6,18592765023848,72,28592765023845,"8536508090",0.18]
[102384,"Ex9BI 2P 25A","Rozł. izol., szer. 2 moduły, 2-bieg., 25A","NAH",44.300000000000004,0,44.300000000000004,8592765023858,6,18592765023855,72,28592765023852,"8536508090",0.18]
[102385,"Ex9BI 2P 32A","Rozł. izol., szer. 2 moduły, 2-bieg., 32A","NAH",47.4,0,47.4,8592765023865,6,18592765023862,72,28592765023869,"8536508090",0.18]
[102386,"Ex9BI 2P 40A","Rozł. izol., szer. 2 moduły, 2-bieg., 40A","NAH",50.7,0,50.7,8592765023872,6,18592765023879,72,28592765023876,"8536508090",0.18]
[102387,"Ex9BI 2P 63A","Rozł. izol., szer. 2 moduły, 2-bieg., 63A","NAH",54.9,0,54.9,8592765023889,6,18592765023886,72,28592765023883,"8536508090",0.18]
[102388,"Ex9BI 3P 16A","Rozł. izol., szer. 3 moduły, 3-bieg., 16A","NAH",58,0,58,8592765023896,4,18592765023893,48,28592765023890,"8536508090",0.27]
[102389,"Ex9BI 3P 25A","Rozł. izol., szer. 3 moduły, 3-bieg., 25A","NAH",59,0,59,8592765023902,4,18592765023909,48,28592765023906,"8536508090",0.27]
[102390,"Ex9BI 3P 32A","Rozł. izol., szer. 3 moduły, 3-bieg., 32A","NAH",60,0,60,8592765023919,4,18592765023916,48,28592765023913,"8536508090",0.27]
[102391,"Ex9BI 3P 40A","Rozł. izol., szer. 3 moduły, 3-bieg., 40A","NAH",63,0,63,8592765023926,4,18592765023923,48,28592765023920,"8536508090",0.27]
[102392,"Ex9BI 3P 63A","Rozł. izol., szer. 3 moduły, 3-bieg., 63A","NAH",64,0,64,8592765023933,4,18592765023930,48,28592765023937,"8536508090",0.27]
[102393,"Ex9BI 4P 16A","Rozł. izol., szer. 4 moduły, 4-bieg., 16A","NAH",83.899999999999991,0,83.899999999999991,8592765023940,3,18592765023947,36,28592765023944,"8536508090",0.36]
[102394,"Ex9BI 4P 25A","Rozł. izol., szer. 4 moduły, 4-bieg., 25A","NAH",86,0,86,8592765023957,3,18592765023954,36,28592765023951,"8536508090",0.36]
[102395,"Ex9BI 4P 32A","Rozł. izol., szer. 4 moduły, 4-bieg., 32A","NAH",101.5,0,101.5,8592765023964,3,18592765023961,36,28592765023968,"8536508090",0.36]
[102396,"Ex9BI 4P 40A","Rozł. izol., szer. 4 moduły, 4-bieg., 40A","NAH",102.5,0,102.5,8592765023971,3,18592765023978,36,28592765023975,"8536508090",0.36]
[102397,"Ex9BI 4P 63A","Rozł. izol., szer. 4 moduły, 4-bieg., 63A","NAH",105.6,0,105.6,8592765023988,3,18592765023985,36,28592765023982,"8536508090",0.36]
[null,null,null,null,""]
["Rozłączniki izolacyjne Ex9IV",null,null,null,null,null,null,"","","","","",null,""]
[108029,"Ex9IV 1P 40A ","Rozł. izol., szer. 1 moduł, 1-bieg., 40A","NAH",17.940000000000001,{"$f":"NAH","v":0},{"$f":"E1990*(1-F1990)","v":17.940000000000001},8592765080301,12,18592765080308,144,28592765080305,"8536508090",0.09]
[108030,"Ex9IV 1P 63A","Rozł. izol., szer. 1 moduł, 1-bieg., 63A","NAH",19.32,{"$f":"NAH","v":0},{"$f":"E1991*(1-F1991)","v":19.32},8592765080318,12,18592765080315,144,28592765080312,"8536508090",0.09]
[108040,"Ex9IV 3P 63A ","Rozł. izol., szer. 3 moduły, 3-bieg., 63A","NAH",55.4,{"$f":"NAH","v":0},{"$f":"E1992*(1-F1992)","v":55.4},8592765080417,4,18592765080414,48,28592765080411,"8536508090",0.27]
[108041,"Ex9IV 3P 100A ","Rozł. izol., szer. 3 moduły, 3-bieg., 100A","NAH",61.199999999999996,0,61.199999999999996,8592765080424,4,18592765080421,48,28592765080428,"8536508090",0.27]
[108042,"Ex9IV 3P 125A ","Rozł. izol., szer. 3 moduły, 3-bieg., 125A","NAH",62.76,0,62.76,8592765080431,4,18592765080438,48,28592765080435,"8536508090",0.27]
[108045,"Ex9IV 4P 63A ","Rozł. izol., szer. 4 moduły, 4-bieg., 63A","NAH",68.17,0,68.17,8592765080462,3,18592765080469,36,28592765080466,"8536508090",0.36]
[108046,"Ex9IV 4P 100A","Rozł. izol., szer. 4 moduły, 4-bieg., 100A","NAH",73.87,0,73.87,8592765080479,3,18592765080476,36,28592765080473,"8536508090",0.36]
[]
["Cyfrowy zegar sterowniczy Ex9TD"]
[110554,"Ex9DTS 1CO 230V","Cyfrowy zegar sterowniczy, prog. dobowy i tygodniowy, 1 kanał, 1 CO, 230V","NAX",488.29999999999995,{"$f":"NAX","v":0},{"$f":"E1999*(1-F1999)","v":488.29999999999995},8592765105547,1,8592765105547,1,null,"9107000090",0.13]
[110555,"Ex9DTS 2CO 230V","Cyfrowy zegar sterowniczy, prog. dobowy i tygodniowy, 2 kanały, 2 CO, 230V","NAX",584.25,0,{"$f":"E2000*(1-F2000)","v":584.25},8592765105554,1,8592765105554,1,null,"9107000090",0.14299999999999999]
[110556,"Ex9DTSC 1CO 230V","Cyfrowy zegar sterowniczy, prog. dobowy, tygodniowy, miesięczny i roczny, funkcje dodatkowe., 1 kanał, 1 CO, 230V","NAX",633.65,0,633.65,8592765105561,1,8592765105561,1,null,"9107000090",0.14299999999999999]
[110557,"Ex9DTSC 2CO 230V","Cyfrowy zegar sterowniczy, prog. dobowy, tygodniowy, miesięczny i roczny, funkcje dodatkowe., 2 kanały, 2 CO, 230V","NAX",744.8,0,744.8,8592765105578,1,8592765105578,1,null,"9107000090",0.14299999999999999]
[null,null,null,null,""]
["Analogowe zegary sterownicze Ex9TA"]
[103514,"Ex9TAMS 1NO 230V","Analogowy zegar sterowniczy, wersja mini (szer. 1 moduł), prog. dobowy, napęd synchroniczny, 1 kanał, 1 NO, 230V","NAX",183.2,{"$f":"NAX","v":0},{"$f":"E2005*(1-F2005)","v":183.2},8592765035158,1,8592765035158,null,28592765035152,"9107000090",0.1]
[103515,"Ex9TAMQ 1NO 230V","Analogowy zegar sterowniczy, wersja mini (szer. 1 moduł), prog. dobowy, napęd kwarcowy, 1 kanał, 1 NO, 230V","NAX",252.6,0,252.6,8592765035165,1,8592765035165,null,28592765035169,"9107000090",0.11]
[103516,"Ex9TAQ 1CO 230V","Analogowy zegar sterowniczy, prog. dobowy, napęd kwarcowy, 1 kanał, 1 CO, 230V","NAX",244.29999999999998,0,244.29999999999998,8592765035172,1,8592765035172,null,28592765035176,"9107000090","0.18"]
[null,null,null,null,""]
["Wyłącznik schodowy Ex9SS"]
[110558,"Ex9SSB 230V","Wyłącznik schodowy, funkcje podstawowe, 230V","NAX",233.7,{"$f":"NAX","v":0},{"$f":"E2010*(1-F2010)","v":233.7},8592765105585,1,8592765105585,1,null,"9107000090",6.2E-2]
[110559,"Ex9SSP 230V","Wyłącznik schodowy, funkcje programowalne, 230V","NAX",394.25,{"$f":"NAX","v":0},394.25,8592765105592,1,8592765105592,1,null,"9107000090",6.5000000000000002E-2]
[null,null,null,null,""]
["Wyłączniki zmierzchowe Ex9L"]
[110560,"Ex9LAS 1CO 230V","Wyłącznik zmierzchowy analogowy, 1 kanał, 1 CO, 230V","NAX",342.95,{"$f":"NAX","v":0},{"$f":"E2014*(1-F2014)","v":342.95},8592765105608,1,8592765105608,1,null,"9107000090",7.4999999999999997E-2]
[110561,"Ex9LDS 1CO 230V","Wyłącznik zmierzchowy cyfrowy, 1 kanał, 1 CO, 230V","NAX",750.5,{"$f":"NAX","v":0},{"$f":"E2015*(1-F2015)","v":750.5},8592765105615,1,8592765105615,1,null,"9107000090",0.127]
[null,null,null,null,""]
["Przełączniki modułowe Ex9BT"]
[102656,"Ex9BT2 10 16A","Przełącznik instalacyjny, 16 A, styki 1 NO","NAU",35.1,{"$f":"NAU","v":0},{"$f":"E2018*(1-F2018)","v":35.1},8592765026576,12,18592765026573,144,28592765026570,"8536508090",1.02]
[102657,"Ex9BT2 20 16A","Przełącznik instalacyjny, 16 A, styki 2 NO","NAU",46.2,{"$f":"NAU","v":0},46.2,8592765026583,12,18592765026580,144,28592765026587,"8536508090",1.02]
[102658,"Ex9BT2 30 16A","Przełącznik instalacyjny, 16 A, styki 3 NO","NAU",64.199999999999989,0,64.199999999999989,8592765026590,12,18592765026597,144,28592765026594,"8536508090",1.02]
[102659,"Ex9BT2 40 16A","Przełącznik instalacyjny, 16 A, styki 4 NO","NAU",70.399999999999991,0,70.399999999999991,8592765026606,12,18592765026603,144,28592765026600,"8536508090",1.02]
[102660,"Ex9BT2 01 16A","Przełącznik instalacyjny, 16 A, styki 1 NC","NAU",35.1,0,35.1,8592765026613,12,18592765026610,144,28592765026617,"8536508090",1.02]
[102661,"Ex9BT2 02 16A","Przełącznik instalacyjny, 16 A, styki 2 NC","NAU",46.2,0,46.2,8592765026620,12,18592765026627,144,28592765026624,"8536508090",1.02]
[102662,"Ex9BT2 03 16A","Przełącznik instalacyjny, 16 A, styki 3 NC","NAU",64.199999999999989,0,64.199999999999989,8592765026637,12,18592765026634,144,28592765026631,"8536508090",1.02]
[102663,"Ex9BT2 04 16A","Przełącznik instalacyjny, 16 A, styki 4 NC","NAU",70.399999999999991,0,70.399999999999991,8592765026644,12,18592765026641,144,28592765026648,"8536508090",1.02]
[102664,"Ex9BT2 11 16A","Przełącznik instalacyjny, 16 A, styki 1 NO + 1 NC","NAU",52.800000000000004,0,52.800000000000004,8592765026651,12,18592765026658,144,28592765026655,"8536508090",1.02]
[102665,"Ex9BT2 22 16A","Przełącznik instalacyjny, 16 A, styki 2 NO + 2 NC","NAU",72.5,0,72.5,8592765026668,12,18592765026665,144,28592765026662,"8536508090",1.02]
[102666,"Ex9BT2 13 16A","Przełącznik instalacyjny, 16 A, styki 1 NO + 3 NC","NAU",89.1,0,89.1,8592765026675,12,18592765026672,144,28592765026679,"8536508090",1.02]
[102667,"Ex9BT2 31 16A","Przełącznik instalacyjny, 16 A, styki 3 NO + 1 NC","NAU",89.1,0,89.1,8592765026682,12,18592765026689,144,28592765026686,"8536508090",1.02]
[102668,"Ex9BT2 1CO 16A","Przełącznik instalacyjny, 16 A, styki 1 CO","NAU",48,0,48,8592765026699,12,18592765026696,144,28592765026693,"8536508090",1.02]
[102669,"Ex9BT2 2CO 16A","Przełącznik instalacyjny, 16 A, styki 2 CO","NAU",67.3,0,67.3,8592765026705,6,18592765026702,72,28592765026709,"8536508090",1.02]
[102670,"Ex9BT2 20 32A","Przełącznik instalacyjny, 32 A, styki 2 NO","NAU",53.2,0,53.2,8592765026712,6,18592765026719,72,28592765026716,"8536508090",1.02]
[102671,"Ex9BT2 40 32A","Przełącznik instalacyjny, 32 A, styki 4 NO","NAU",81.8,0,81.8,8592765026729,6,18592765026726,72,28592765026723,"8536508090",1.02]
[102672,"Ex9BT2 02 32A","Przełącznik instalacyjny, 32 A, styki 2 NC","NAU",53.2,0,53.2,8592765026736,6,18592765026733,72,28592765026730,"8536508090",1.02]
[102673,"Ex9BT2 04 32A","Przełącznik instalacyjny, 32 A, styki 4 NC","NAU",81.8,0,81.8,8592765026743,6,18592765026740,72,28592765026747,"8536508090",1.02]
[102674,"Ex9BT2 20 16A LED230VAC/DC","Przełącznik instalacyjny, 16 A, styki 2 NO, lampka LED 230 V AC/DC","NAU",52,0,52,8592765026750,6,18592765026757,72,28592765026754,"8536508090",0.92]
[102675,"Ex9BT2 20 16A LED48VAC/DC","Przełącznik instalacyjny, 16 A, styki 2 NO, lampka LED 48 V AC/DC","NAU",58,0,58,8592765026767,6,18592765026764,72,28592765026761,"8536508090",0.92]
[102676,"Ex9BT2 02 16A LED230VAC/DC","Przełącznik instalacyjny, 16 A, styki 2 NC, lampka LED 230 V AC/DC","NAU",52,0,52,8592765026774,6,18592765026771,72,28592765026778,"8536508090",0.92]
[102677,"Ex9BT2 02 16A LED48VAC/DC","Przełącznik instalacyjny, 16 A, styki 2 NC, lampka LED 48 V AC/DC","NAU",58,0,58,8592765026781,6,18592765026788,72,28592765026785,"8536508090",0.92]
[102678,"Ex9BT2 1CO 16A LED230VAC/DC","Przełącznik instalacyjny, 16 A, styki 1 CO, lampka LED 230 V AC/DC","NAU",64.199999999999989,0,64.199999999999989,8592765026798,6,18592765026795,72,28592765026792,"8536508090",0.92]
[102679,"Ex9BT2 1CO 16A LED48VAC/DC","Przełącznik instalacyjny, 16 A, styki 1 CO, lampka LED 48 V AC/DC","NAU",66.3,0,66.3,8592765026804,6,18592765026801,72,28592765026808,"8536508090",0.92]
[102680,"Ex9BT3 1CO 16A","3-pozycyjny przełącznik instalacyjny (I-0-II), 16 A, styki 1 CO","NAU",45.9,{"$f":"NAU","v":0},45.9,8592765026811,12,18592765026818,144,28592765026815,"8536508090",0.09]
[102681,"Ex9BT3 1CO 32A","3-pozycyjny przełącznik instalacyjny (I-0-II), 32 A, styki 1 CO ","NAU",55.9,{"$f":"NAU","v":0},55.9,8592765026828,12,18592765026825,144,28592765026822,"8536508090",0.09]
[102682,"Ex9BT3 2CO 16A","3-pozycyjny przełącznik instalacyjny (I-0-II), 16 A, styki 2 CO ","NAU",89.1,0,89.1,8592765026835,12,18592765026832,144,28592765026839,"8536508090",0.09]
[102683,"Ex9BT3 2CO 32A","3-pozycyjny przełącznik instalacyjny (I-0-II), 32 A, styki 2 CO","NAU",106.69999999999999,0,106.69999999999999,8592765026842,12,18592765026849,144,28592765026846,"8536508090",0.09]
[null,null,null,null,""]
["Lampki sygnalizacyjne Ex9PD, Ex9PDe"]
[102429,"Ex9PD1r 6.3V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 6,3V AC/DC, 1 czerwony LED","NAU",27.700000000000003,{"$f":"NAU","v":0},{"$f":"E2048*(1-F2048)","v":27.700000000000003},8592765024305,2,18592765024302,162,28592765024309,"8531807000",0.09]
[102430,"Ex9PD1r 12V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 12V AC/DC, 1 czerwony LED","NAU",27.700000000000003,0,27.700000000000003,8592765024312,2,18592765024319,162,28592765024316,"8531807000",0.09]
[102431,"Ex9PD1r 24V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 24V AC/DC, 1 czerwony LED","NAU",27.700000000000003,0,27.700000000000003,8592765024329,2,18592765024326,162,28592765024323,"8531807000",0.09]
[102432,"Ex9PD1r 110V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 110V AC/DC, 1 czerwony LED","NAU",27.700000000000003,0,27.700000000000003,8592765024336,2,18592765024333,162,28592765024330,"8531807000",0.09]
[102433,"Ex9PD1r 230V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 230V AC/DC, 1 czerwony LED","NAU",27.700000000000003,0,27.700000000000003,8592765024343,2,18592765024340,162,28592765024347,"8531807000",0.09]
[102434,"Ex9PD1y 6.3V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 6,3V AC/DC, 1 żółta LED","NAU",27.700000000000003,0,27.700000000000003,8592765024350,2,18592765024357,162,28592765024354,"8531807000",0.09]
[102435,"Ex9PD1y 12V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 12V AC/DC, 1 żółta LED","NAU",27.700000000000003,0,27.700000000000003,8592765024367,2,18592765024364,162,28592765024361,"8531807000",0.09]
[102436,"Ex9PD1y 24V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 24V AC/DC, 1 żółta LED","NAU",27.700000000000003,0,27.700000000000003,8592765024374,2,18592765024371,162,28592765024378,"8531807000",0.09]
[102437,"Ex9PD1y 110V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 110V AC/DC, 1 żółta LED","NAU",27.700000000000003,0,27.700000000000003,8592765024381,2,18592765024388,162,28592765024385,"8531807000",0.09]
[102438,"Ex9PD1y 230V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 230V AC/DC, 1 żółta LED","NAU",27.700000000000003,0,27.700000000000003,8592765024398,2,18592765024395,162,28592765024392,"8531807000",0.09]
[102439,"Ex9PD1g 6.3V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 6,3V AC/DC, 1 zielony LED","NAU",27.700000000000003,0,27.700000000000003,8592765024404,2,18592765024401,162,28592765024408,"8531807000",0.09]
[102440,"Ex9PD1g 12V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 12V AC/DC, 1 zielony LED","NAU",27.700000000000003,0,27.700000000000003,8592765024411,2,18592765024418,162,28592765024415,"8531807000",0.09]
[102441,"Ex9PD1g 24V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 24V AC/DC, 1 zielony LED","NAU",27.700000000000003,0,27.700000000000003,8592765024428,2,18592765024425,162,28592765024422,"8531807000",0.09]
[102442,"Ex9PD1g 110V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 110V AC/DC, 1 zielony LED","NAU",27.700000000000003,0,27.700000000000003,8592765024435,2,18592765024432,162,28592765024439,"8531807000",0.09]
[102443,"Ex9PD1g 230V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 230V AC/DC, 1 zielony LED","NAU",27.700000000000003,0,27.700000000000003,8592765024442,2,18592765024449,162,28592765024446,"8531807000",0.09]
[102444,"Ex9PD1b 6.3V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 6,3V AC/DC, 1 niebieska LED","NAU",27.700000000000003,0,27.700000000000003,8592765024459,2,18592765024456,162,28592765024453,"8531807000",0.09]
[102445,"Ex9PD1b 12V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 12V AC/DC, 1 niebieska LED","NAU",27.700000000000003,0,27.700000000000003,8592765024466,2,18592765024463,162,28592765024460,"8531807000",0.09]
[102446,"Ex9PD1b 24V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 24V AC/DC, 1 niebieska LED","NAU",27.700000000000003,0,27.700000000000003,8592765024473,2,18592765024470,162,28592765024477,"8531807000",0.09]
[102447,"Ex9PD1b 110V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 110V AC/DC, 1 niebieska LED","NAU",27.700000000000003,0,27.700000000000003,8592765024480,2,18592765024487,162,28592765024484,"8531807000",0.09]
[102448,"Ex9PD1b 230V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 230V AC/DC, 1 niebieska LED","NAU",27.700000000000003,0,27.700000000000003,8592765024497,2,18592765024494,162,28592765024491,"8531807000",0.09]
[102449,"Ex9PD1w 6.3V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 6,3V AC/DC, 1 biała LED","NAU",27.700000000000003,0,27.700000000000003,8592765024503,2,18592765024500,162,28592765024507,"8531807000",0.09]
[102450,"Ex9PD1w 12V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 12V AC/DC, 1 biała LED","NAU",27.700000000000003,0,27.700000000000003,8592765024510,2,18592765024517,162,28592765024514,"8531807000",0.09]
[102451,"Ex9PD1w 24V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 24V AC/DC, 1 biała LED","NAU",27.700000000000003,0,27.700000000000003,8592765024527,2,18592765024524,162,28592765024521,"8531807000",0.09]
[102452,"Ex9PD1w 110V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 110V AC/DC, 1 biała LED","NAU",27.700000000000003,0,27.700000000000003,8592765024534,2,18592765024531,162,28592765024538,"8531807000",0.09]
[102453,"Ex9PD1w 230V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 230V AC/DC, 1 biała LED","NAU",27.700000000000003,0,27.700000000000003,8592765024541,2,18592765024548,162,28592765024545,"8531807000",0.09]
[102454,"Ex9PD2gg 6.3V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 6,3V AC/DC, 2 zielony LED ","NAU",37.5,0,37.5,8592765024558,2,18592765024555,162,28592765024552,"8531807000",0.1]
[102455,"Ex9PD2gg 12V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 12V AC/DC, 2 zielony LED ","NAU",37.5,0,37.5,8592765024565,2,18592765024562,162,28592765024569,"8531807000",0.1]
[102456,"Ex9PD2gg 24V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 24V AC/DC, 2 zielony LED ","NAU",37.5,0,37.5,8592765024572,2,18592765024579,162,28592765024576,"8531807000",0.1]
[102457,"Ex9PD2gg 110V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 110V AC/DC, 2 zielony LED ","NAU",37.5,0,37.5,8592765024589,2,18592765024586,162,28592765024583,"8531807000",0.1]
[102458,"Ex9PD2gg 230V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 230V AC/DC, 2 zielony LED ","NAU",37.5,0,37.5,8592765024596,2,18592765024593,162,28592765024590,"8531807000",0.1]
[102459,"Ex9PD2gr 6.3V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 6,3V AC/DC, 1 zielony LED i 1 czerwony LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765024602,2,18592765024609,162,28592765024606,"8531807000",0.1]
[102460,"Ex9PD2gr 12V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 12V AC/DC, 1 zielony LED i 1 czerwony LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765024619,2,18592765024616,162,28592765024613,"8531807000",0.1]
[102461,"Ex9PD2gr 24V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 24V AC/DC, 1 zielony LED i 1 czerwony LED","NAU",37.5,{"$f":"NAU","v":0},{"$f":"E2080*(1-F2080)","v":37.5},8592765024626,2,18592765024623,162,28592765024620,"8531807000",0.1]
[102462,"Ex9PD2gr 110V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 110V AC/DC, 1 zielony LED i 1 czerwony LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765024633,2,18592765024630,162,28592765024637,"8531807000",0.1]
[102463,"Ex9PD2gr 230V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 230V AC/DC, 1 zielony LED i 1 czerwony LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765024640,2,18592765024647,162,28592765024644,"8531807000",0.1]
[102464,"Ex9PD2gy 6.3V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 6,3V AC/DC, 1 zielony LED i 1 żółta LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765024657,2,18592765024654,162,28592765024651,"8531807000",0.1]
[102465,"Ex9PD2gy 12V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 12V AC/DC, 1 zielony LED i 1 żółta LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765024664,2,18592765024661,162,28592765024668,"8531807000",0.1]
[102466,"Ex9PD2gy 24V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 24V AC/DC, 1 zielony LED i 1 żółta LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765024671,2,18592765024678,162,28592765024675,"8531807000",0.1]
[102467,"Ex9PD2gy 110V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 110V AC/DC, 1 zielony LED i 1 żółta LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765024688,2,18592765024685,162,28592765024682,"8531807000",0.1]
[102468,"Ex9PD2gy 230V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 230V AC/DC, 1 zielony LED i 1 żółta LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765024695,2,18592765024692,162,28592765024699,"8531807000",0.1]
[102469,"Ex9PD2gb 6.3V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 6,3V AC/DC, 1 zielony LED i 1 niebieska LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765024701,2,18592765024708,162,28592765024705,"8531807000",0.1]
[102470,"Ex9PD2gb 12V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 12V AC/DC, 1 zielony LED i 1 niebieska LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765024718,2,18592765024715,162,28592765024712,"8531807000",0.1]
[102471,"Ex9PD2gb 24V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 24V AC/DC, 1 zielony LED i 1 niebieska LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765024725,2,18592765024722,162,28592765024729,"8531807000",0.1]
[102472,"Ex9PD2gb 110V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 110V AC/DC, 1 zielony LED i 1 niebieska LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765024732,2,18592765024739,162,28592765024736,"8531807000",0.1]
[102473,"Ex9PD2gb 230V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 230V AC/DC, 1 zielony LED i 1 niebieska LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765024749,2,18592765024746,162,28592765024743,"8531807000",0.1]
[102474,"Ex9PD2gw 6.3V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 6,3V AC/DC, 1 zielony LED i 1 biała LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765024756,2,18592765024753,162,28592765024750,"8531807000",0.1]
[102475,"Ex9PD2gw 12V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 12V AC/DC, 1 zielony LED i 1 biała LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765024763,2,18592765024760,162,28592765024767,"8531807000",0.1]
[102476,"Ex9PD2gw 24V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 24V AC/DC, 1 zielony LED i 1 biała LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765024770,2,18592765024777,162,28592765024774,"8531807000",0.1]
[102477,"Ex9PD2gw 110V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 110V AC/DC, 1 zielony LED i 1 biała LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765024787,2,18592765024784,162,28592765024781,"8531807000",0.1]
[102478,"Ex9PD2gw 230V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 230V AC/DC, 1 zielony LED i 1 biała LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765024794,2,18592765024791,162,28592765024798,"8531807000",0.1]
[102479,"Ex9PD2rr 6.3V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 6,3V AC/DC, 1 czerwony LED i 1 czerwony LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765024800,2,18592765024807,162,28592765024804,"8531807000",0.1]
[102480,"Ex9PD2rr 12V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 12V AC/DC, 1 czerwony LED i 1 czerwony LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765024817,2,18592765024814,162,28592765024811,"8531807000",0.1]
[102481,"Ex9PD2rr 24V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 24V AC/DC, 1 czerwony LED i 1 czerwony LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765024824,2,18592765024821,162,28592765024828,"8531807000",0.1]
[102482,"Ex9PD2rr 110V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 110V AC/DC, 1 czerwony LED i 1 czerwony LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765024831,2,18592765024838,162,28592765024835,"8531807000",0.1]
[102483,"Ex9PD2rr 230V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 230V AC/DC, 1 czerwony LED i 1 czerwony LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765024848,2,18592765024845,162,28592765024842,"8531807000",0.1]
[102484,"Ex9PD2ry 6.3V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 6,3V AC/DC, 1 czerwony LED i 1 żółta LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765024855,2,18592765024852,162,28592765024859,"8531807000",0.1]
[102485,"Ex9PD2ry 12V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 12V AC/DC, 1 czerwony LED i 1 żółta LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765024862,2,18592765024869,162,28592765024866,"8531807000",0.1]
[102486,"Ex9PD2ry 24V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 24V AC/DC, 1 czerwony LED i 1 żółta LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765024879,2,18592765024876,162,28592765024873,"8531807000",0.1]
[102487,"Ex9PD2ry 110V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 110V AC/DC, 1 czerwony LED i 1 żółta LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765024886,2,18592765024883,162,28592765024880,"8531807000",0.1]
[102488,"Ex9PD2ry 230V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 230V AC/DC, 1 czerwony LED i 1 żółta LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765024893,2,18592765024890,162,28592765024897,"8531807000",0.1]
[102489,"Ex9PD2rb 6.3V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 6,3V AC/DC, 1 czerwony LED i 1 niebieska LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765024909,2,18592765024906,162,28592765024903,"8531807000",0.1]
[102490,"Ex9PD2rb 12V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 12V AC/DC, 1 czerwony LED i 1 niebieska LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765024916,2,18592765024913,162,28592765024910,"8531807000",0.1]
[102491,"Ex9PD2rb 24V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 24V AC/DC, 1 czerwony LED i 1 niebieska LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765024923,2,18592765024920,162,28592765024927,"8531807000",0.1]
[102492,"Ex9PD2rb 110V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 110V AC/DC, 1 czerwony LED i 1 niebieska LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765024930,2,18592765024937,162,28592765024934,"8531807000",0.1]
[102493,"Ex9PD2rb 230V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 230V AC/DC, 1 czerwony LED i 1 niebieska LED","NAU",37.5,{"$f":"NAU","v":0},{"$f":"E2112*(1-F2112)","v":37.5},8592765024947,2,18592765024944,162,28592765024941,"8531807000",0.1]
[102494,"Ex9PD2rw 6.3V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 6,3V AC/DC, 1 czerwony LED i 1 biała LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765024954,2,18592765024951,162,28592765024958,"8531807000",0.1]
[102495,"Ex9PD2rw 12V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 12V AC/DC, 1 czerwony LED i 1 biała LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765024961,2,18592765024968,162,28592765024965,"8531807000",0.1]
[102496,"Ex9PD2rw 24V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 24V AC/DC, 1 czerwony LED i 1 biała LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765024978,2,18592765024975,162,28592765024972,"8531807000",0.1]
[102497,"Ex9PD2rw 110V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 110V AC/DC, 1 czerwony LED i 1 biała LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765024985,2,18592765024982,162,28592765024989,"8531807000",0.1]
[102498,"Ex9PD2rw 230V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 230V AC/DC, 1 czerwony LED i 1 biała LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765024992,2,18592765024999,162,28592765024996,"8531807000",0.1]
[102499,"Ex9PD2yy 6.3V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 6,3V AC/DC, 1 żółta LED i 1 żółta LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765025005,2,18592765025002,162,28592765025009,"8531807000",0.1]
[102500,"Ex9PD2yy 12V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 12V AC/DC, 1 żółta LED i 1 żółta LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765025012,2,18592765025019,162,28592765025016,"8531807000",0.1]
[102501,"Ex9PD2yy 24V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 24V AC/DC, 1 żółta LED i 1 żółta LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765025029,2,18592765025026,162,28592765025023,"8531807000",0.1]
[102502,"Ex9PD2yy 110V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 110V AC/DC, 1 żółta LED i 1 żółta LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765025036,2,18592765025033,162,28592765025030,"8531807000",0.1]
[102503,"Ex9PD2yy 230V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 230V AC/DC, 1 żółta LED i 1 żółta LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765025043,2,18592765025040,162,28592765025047,"8531807000",0.1]
[102504,"Ex9PD2yb 6.3V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 6,3V AC/DC, 1 żółta LED i 1 niebieska LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765025050,2,18592765025057,162,28592765025054,"8531807000",0.1]
[102505,"Ex9PD2yb 12V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 12V AC/DC, 1 żółta LED i 1 niebieska LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765025067,2,18592765025064,162,28592765025061,"8531807000",0.1]
[102506,"Ex9PD2yb 24V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 24V AC/DC, 1 żółta LED i 1 niebieska LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765025074,2,18592765025071,162,28592765025078,"8531807000",0.1]
[102507,"Ex9PD2yb 110V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 110V AC/DC, 1 żółta LED i 1 niebieska LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765025081,2,18592765025088,162,28592765025085,"8531807000",0.1]
[102508,"Ex9PD2yb 230V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 230V AC/DC, 1 żółta LED i 1 niebieska LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765025098,2,18592765025095,162,28592765025092,"8531807000",0.1]
[102509,"Ex9PD2yw 6.3V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 6,3V AC/DC, 1 żółta LED i 1 biała LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765025104,2,18592765025101,162,28592765025108,"8531807000",0.1]
[102510,"Ex9PD2yw 12V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 12V AC/DC, 1 żółta LED i 1 biała LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765025111,2,18592765025118,162,28592765025115,"8531807000",0.1]
[102511,"Ex9PD2yw 24V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 24V AC/DC, 1 żółta LED i 1 biała LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765025128,2,18592765025125,162,28592765025122,"8531807000",0.1]
[102512,"Ex9PD2yw 110V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 110V AC/DC, 1 żółta LED i 1 biała LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765025135,2,18592765025132,162,28592765025139,"8531807000",0.1]
[102513,"Ex9PD2yw 230V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 230V AC/DC, 1 żółta LED i 1 biała LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765025142,2,18592765025149,162,28592765025146,"8531807000",0.1]
[102514,"Ex9PD2bb 6.3V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 6,3V AC/DC, 1 niebieska LED i 1 niebieska LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765025159,2,18592765025156,162,28592765025153,"8531807000",0.1]
[102515,"Ex9PD2bb 12V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 12V AC/DC, 1 niebieska LED i 1 niebieska LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765025166,2,18592765025163,162,28592765025160,"8531807000",0.1]
[102516,"Ex9PD2bb 24V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 24V AC/DC, 1 niebieska LED i 1 niebieska LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765025173,2,18592765025170,162,28592765025177,"8531807000",0.1]
[102517,"Ex9PD2bb 110V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 110V AC/DC, 1 niebieska LED i 1 niebieska LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765025180,2,18592765025187,162,28592765025184,"8531807000",0.1]
[102518,"Ex9PD2bb 230V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 230V AC/DC, 1 niebieska LED i 1 niebieska LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765025197,2,18592765025194,162,28592765025191,"8531807000",0.1]
[102519,"Ex9PD2bw 6.3V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 6,3V AC/DC, 1 niebieska LED i 1 biała LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765025203,2,18592765025200,162,28592765025207,"8531807000",0.1]
[102520,"Ex9PD2bw 12V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 12V AC/DC, 1 niebieska LED i 1 biała LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765025210,2,18592765025217,162,28592765025214,"8531807000",0.1]
[102521,"Ex9PD2bw 24V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 24V AC/DC, 1 niebieska LED i 1 biała LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765025227,2,18592765025224,162,28592765025221,"8531807000",0.1]
[102522,"Ex9PD2bw 110V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 110V AC/DC, 1 niebieska LED i 1 biała LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765025234,2,18592765025231,162,28592765025238,"8531807000",0.1]
[102523,"Ex9PD2bw 230V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 230V AC/DC, 1 niebieska LED i 1 biała LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765025241,2,18592765025248,162,28592765025245,"8531807000",0.1]
[102524,"Ex9PD2ww 6.3V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 6,3V AC/DC, 1 biała LED i 1 biała LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765025258,2,18592765025255,162,28592765025252,"8531807000",0.1]
[102525,"Ex9PD2ww 12V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 12V AC/DC, 1 biała LED i 1 biała LED","NAU",37.5,0,{"$f":"E2144*(1-F2144)","v":37.5},8592765025265,2,18592765025262,162,28592765025269,"8531807000",0.1]
[102526,"Ex9PD2ww 24V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 24V AC/DC, 1 biała LED i 1 biała LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765025272,2,18592765025279,162,28592765025276,"8531807000",0.1]
[102527,"Ex9PD2ww 110V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 110V AC/DC, 1 biała LED i 1 biała LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765025289,2,18592765025286,162,28592765025283,"8531807000",0.1]
[102528,"Ex9PD2ww 230V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 230V AC/DC, 1 biała LED i 1 biała LED","NAU",37.5,0,37.5,8592765025296,2,18592765025293,162,28592765025290,"8531807000",0.1]
[106307,"Ex9PD1e 24V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 24V AC/DC, 1 dwukolorowe LED, czerwony/ zielony","NAU",56.6,{"$f":"NAU","v":0},56.6,8592765063083,2,18592765063080,162,28592765063087,"8531807000",0.1]
[106308,"Ex9PD1e 48V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 48V AC/DC, 1 dwukolorowe LED, czerwony/ zielony","NAU",56.6,{"$f":"NAU","v":0},56.6,8592765063090,2,18592765063097,162,28592765063094,"8531807000",0.1]
[106309,"Ex9PD1e 230V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 230V AC/DC, 1 dwukolorowe LED, czerwony/ zielony","NAU",56.5,0,56.5,8592765063106,2,18592765063103,162,28592765063100,"8531807000",0.1]
[106310,"Ex9PD2e 24V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 24V AC/DC, 2 dwukolorowy LED, czerwony/ zielony","NAU",85.5,0,85.5,8592765063113,2,18592765063110,162,28592765063117,"8531807000",0.1]
[106311,"Ex9PD2e 48V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 48V AC/DC, 2 dwukolorowy LED, czerwony/ zielony","NAU",85.5,0,85.5,8592765063120,2,18592765063127,162,28592765063124,"8531807000",0.1]
[106312,"Ex9PD2e 230V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 230V AC/DC, 2 dwukolorowy LED, czerwony/ zielony","NAU",86.6,0,86.6,8592765063137,2,18592765063134,162,28592765063131,"8531807000",0.1]
[106313,"Ex9PD3e 230/400V AC/DC","Lampka sygnalizacyjna, 230/400V AC/DC, 3 czerwony LED","NAU",53.6,0,53.6,8592765063144,2,18592765063141,162,28592765063148,"8531807000",0.1]
[null,null,null,null,""]
["Dzwonek na szynę DIN, Ex9HB"]
[111415,"Ex9HB AC12V","Dzwonek na szynę DIN, AC 12 V","NAU",45.3,{"$f":"NAU","v":0},{"$f":"E2157*(1-F2157)","v":45.3},8592765114150,12,18592765114157,192,28592765114154,8531804090,7.1999999999999995E-2]
[111416,"Ex9HB AC230V ","Dzwonek na szynę DIN, AC 230 V","NAU",45.42,{"$f":"NAU","v":0},{"$f":"E2158*(1-F2158)","v":45.42},8592765114167,12,18592765114164,192,28592765114161,8531804090,6.9000000000000006E-2]
[]
["Wył. kompaktowe Ex9M"]
[100886,"Ex9M1S TM AC16 3P","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=36kA, In=16A, 3-bieg.","NCA",513.4,{"$f":"NCA","v":0},{"$f":"E2161*(1-F2161)","v":513.4},8592765008879,1,8592765008879,8,28592765008873,"8536201090",1.2]
[100887,"Ex9M1S TM AC20 3P","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=36kA, In=20A, 3-bieg.","NCA",513.4,0,513.4,8592765008886,1,8592765008886,8,28592765008880,"8536201090",1.2]
[100888,"Ex9M1S TM AC25 3P","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=36kA, In=25A, 3-bieg.","NCA",513.4,0,513.4,8592765008893,1,8592765008893,8,28592765008897,"8536201090",1.2]
[100889,"Ex9M1S TM AC32 3P","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=36kA, In=32A, 3-bieg.","NCA",513.4,0,513.4,8592765008909,1,8592765008909,8,28592765008903,"8536201090",1.2]
[100890,"Ex9M1S TM AC40 3P","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=36kA, In=40A, 3-bieg.","NCA",513.4,0,513.4,8592765008916,1,8592765008916,8,28592765008910,"8536201090",1.2]
[100891,"Ex9M1S TM AC50 3P","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=36kA, In=50A, 3-bieg.","NCA",513.4,0,513.4,8592765008923,1,8592765008923,8,28592765008927,"8536201090",1.2]
[100892,"Ex9M1S TM AC63 3P","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=36kA, In=63A, 3-bieg.","NCA",513.4,0,513.4,8592765008930,1,8592765008930,8,28592765008934,"8536201090",1.2]
[100893,"Ex9M1S TM AC80 3P","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=36kA, In=80A, 3-bieg.","NCA",554.80000000000007,0,554.80000000000007,8592765008947,1,8592765008947,8,28592765008941,"8536209090",1.2]
[100894,"Ex9M1S TM AC100 3P","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=36kA, In=100A, 3-bieg.","NCA",621,0,621,8592765008954,1,8592765008954,8,28592765008958,"8536209090",1.2]
[100895,"Ex9M1S TM AC125 3P","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=36kA, In=125A, 3-bieg.","NCA",929.5,0,929.5,8592765008961,1,8592765008961,8,28592765008965,"8536209090",1.2]
[100896,"Ex9M1N TM AC16 3P","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=50kA, In=16A, 3-bieg.","NCA",583.80000000000007,0,583.80000000000007,8592765008978,1,8592765008978,8,28592765008972,"8536201090",1.2]
[100897,"Ex9M1N TM AC20 3P","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=50kA, In=20A, 3-bieg.","NCA",583.80000000000007,0,583.80000000000007,8592765008985,1,8592765008985,8,28592765008989,"8536201090",1.2]
[100898,"Ex9M1N TM AC25 3P","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=50kA, In=25A, 3-bieg.","NCA",583.80000000000007,0,583.80000000000007,8592765008992,1,8592765008992,8,28592765008996,"8536201090",1.2]
[100899,"Ex9M1N TM AC32 3P","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=50kA, In=32A, 3-bieg.","NCA",583.80000000000007,0,583.80000000000007,8592765009005,1,8592765009005,8,28592765009009,"8536201090",1.2]
[100900,"Ex9M1N TM AC40 3P","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=50kA, In=40A, 3-bieg.","NCA",788.7,0,788.7,8592765009012,1,8592765009012,8,28592765009016,"8536201090",1.2]
[100901,"Ex9M1N TM AC50 3P","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=50kA, In=50A, 3-bieg.","NCA",788.7,0,788.7,8592765009029,1,8592765009029,8,28592765009023,"8536201090",1.2]
[100902,"Ex9M1N TM AC63 3P","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=50kA, In=63A, 3-bieg.","NCA",788.7,0,788.7,8592765009036,1,8592765009036,8,28592765009030,"8536201090",1.2]
[100903,"Ex9M1N TM AC80 3P","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=50kA, In=80A, 3-bieg.","NCA",860.1,0,860.1,8592765009043,1,8592765009043,8,28592765009047,"8536209090",1.2]
[100904,"Ex9M1N TM AC100 3P","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=50kA, In=100A, 3-bieg.","NCA",1111.5999999999999,0,1111.5999999999999,8592765009050,1,8592765009050,8,28592765009054,"8536209090",1.2]
[100905,"Ex9M1N TM AC125 3P","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=50kA, In=125A, 3-bieg.","NCA",1437.6999999999998,0,1437.6999999999998,8592765009067,1,8592765009067,8,28592765009061,"8536209090",1.2]
[100926,"Ex9M1H TM AC16 3P","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=100kA, In=16A, 3-bieg.","NCA",732.80000000000007,0,732.80000000000007,8592765009272,1,8592765009272,8,28592765009276,"8536201090",1.2]
[100927,"Ex9M1H TM AC20 3P","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=100kA, In=20A, 3-bieg.","NCA",732.80000000000007,0,732.80000000000007,8592765009289,1,8592765009289,8,28592765009283,"8536201090",1.2]
[100928,"Ex9M1H TM AC25 3P","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=100kA, In=25A, 3-bieg.","NCA",732.80000000000007,0,732.80000000000007,8592765009296,1,8592765009296,8,28592765009290,"8536201090",1.2]
[100929,"Ex9M1H TM AC32 3P","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=100kA, In=32A, 3-bieg.","NCA",732.80000000000007,0,732.80000000000007,8592765009302,1,8592765009302,8,28592765009306,"8536201090",1.2]
[100930,"Ex9M1H TM AC40 3P","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=100kA, In=40A, 3-bieg.","NCA",732.80000000000007,0,732.80000000000007,8592765009319,1,8592765009319,8,28592765009313,"8536201090",1.2]
[100931,"Ex9M1H TM AC50 3P","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=100kA, In=50A, 3-bieg.","NCA",732.80000000000007,0,732.80000000000007,8592765009326,1,8592765009326,8,28592765009320,"8536201090",1.2]
[100932,"Ex9M1H TM AC63 3P","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=100kA, In=63A, 3-bieg.","NCA",732.80000000000007,0,732.80000000000007,8592765009333,1,8592765009333,8,28592765009337,"8536201090",1.2]
[100933,"Ex9M1H TM AC80 3P","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=100kA, In=80A, 3-bieg.","NCA",806.30000000000007,0,806.30000000000007,8592765009340,1,8592765009340,8,28592765009344,"8536209090",1.2]
[100934,"Ex9M1H TM AC100 3P","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=100kA, In=100A, 3-bieg.","NCA",944,0,944,8592765009357,1,8592765009357,8,28592765009351,"8536209090",1.2]
[100935,"Ex9M1H TM AC125 3P","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=100kA, In=125A, 3-bieg.","NCA",1543.1999999999998,0,1543.1999999999998,8592765009364,1,8592765009364,8,28592765009368,"8536209090",1.2]
[100946,"Ex9M1P TM AC16 3P","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=150kA, In=16A, 3-bieg.","NCA",1332.1,0,1332.1,8592765009470,1,8592765009470,8,28592765009474,"8536201090",1.2]
[100947,"Ex9M1P TM AC20 3P","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=150kA, In=20A, 3-bieg.","NCA",1332.1,0,1332.1,8592765009487,1,8592765009487,8,28592765009481,"8536201090",1.2]
[100948,"Ex9M1P TM AC25 3P","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=150kA, In=25A, 3-bieg.","NCA",1332.1,{"$f":"NCA","v":0},{"$f":"E2193*(1-F2193)","v":1332.1},8592765009494,1,8592765009494,8,28592765009498,"8536201090",1.2]
[100949,"Ex9M1P TM AC32 3P","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=150kA, In=32A, 3-bieg.","NCA",1332.1,0,1332.1,8592765009500,1,8592765009500,8,28592765009504,"8536201090",1.2]
[100950,"Ex9M1P TM AC40 3P","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=150kA, In=40A, 3-bieg.","NCA",1332.1,0,1332.1,8592765009517,1,8592765009517,8,28592765009511,"8536201090",1.2]
[100951,"Ex9M1P TM AC50 3P","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=150kA, In=50A, 3-bieg.","NCA",1332.1,0,1332.1,8592765009524,1,8592765009524,8,28592765009528,"8536201090",1.2]
[100952,"Ex9M1P TM AC63 3P","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=150kA, In=63A, 3-bieg.","NCA",1536,0,1536,8592765009531,1,8592765009531,8,28592765009535,"8536201090",1.2]
[100953,"Ex9M1P TM AC80 3P","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=150kA, In=80A, 3-bieg.","NCA",1536,0,1536,8592765009548,1,8592765009548,8,28592765009542,"8536209090",1.2]
[100954,"Ex9M1P TM AC100 3P","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=150kA, In=100A, 3-bieg.","NCA",1648.8,0,1648.8,8592765009555,1,8592765009555,8,28592765009559,"8536209090",1.2]
[100955,"Ex9M1P TM AC125 3P","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=150kA, In=125A, 3-bieg.","NCA",2197.4,0,2197.4,8592765009562,1,8592765009562,8,28592765009566,"8536209090",1.2]
[101293,"Ex9M2S TM AC125 3P","Wył. kompakt., wielkość M2, Icu=Ics=36kA, In=125A, 3-bieg.","NCA",1324.8,0,1324.8,8592765012944,1,8592765012944,4,28592765012948,"8536209090",1.7]
[101294,"Ex9M2S TM AC160 3P","Wył. kompakt., wielkość M2, Icu=Ics=36kA, In=160A, 3-bieg.","NCA",1324.8,0,1324.8,8592765012951,1,8592765012951,4,28592765012955,"8536209090",1.7]
[101295,"Ex9M2S TM AC180 3P","Wył. kompakt., wielkość M2, Icu=Ics=36kA, In=180A, 3-bieg.","NCA",1359,0,1359,8592765012968,1,8592765012968,4,28592765012962,"8536209090",1.7]
[101296,"Ex9M2S TM AC200 3P","Wył. kompakt., wielkość M2, Icu=Ics=36kA, In=200A, 3-bieg.","NCA",1628.1,0,1628.1,8592765012975,1,8592765012975,4,28592765012979,"8536209090",1.7]
[101297,"Ex9M2S TM AC225 3P","Wył. kompakt., wielkość M2, Icu=Ics=36kA, In=225A, 3-bieg.","NCA",1630.1999999999998,0,1630.1999999999998,8592765012982,1,8592765012982,4,28592765012986,"8536209090",1.7]
[101298,"Ex9M2S TM AC250 3P","Wył. kompakt., wielkość M2, Icu=Ics=36kA, In=250A, 3-bieg.","NCA",1780.2,0,1780.2,8592765012999,1,8592765012999,4,28592765012993,"8536209090",1.7]
[101299,"Ex9M2N TM AC125 3P","Wył. kompakt., wielkość M2, Icu=Ics=50kA, In=125A, 3-bieg.","NCA",1565,0,1565,8592765013002,1,8592765013002,4,28592765013006,"8536209090",1.7]
[101300,"Ex9M2N TM AC160 3P","Wył. kompakt., wielkość M2, Icu=Ics=50kA, In=160A, 3-bieg.","NCA",1709.8999999999999,0,1709.8999999999999,8592765013019,1,8592765013019,4,28592765013013,"8536209090",1.7]
[101301,"Ex9M2N TM AC180 3P","Wył. kompakt., wielkość M2, Icu=Ics=50kA, In=180A, 3-bieg.","NCA",2223.1999999999998,0,2223.1999999999998,8592765013026,1,8592765013026,4,28592765013020,"8536209090",1.7]
[101302,"Ex9M2N TM AC200 3P","Wył. kompakt., wielkość M2, Icu=Ics=50kA, In=200A, 3-bieg.","NCA",2536.7999999999997,0,2536.7999999999997,8592765013033,1,8592765013033,4,28592765013037,"8536209090",1.7]
[101303,"Ex9M2N TM AC225 3P","Wył. kompakt., wielkość M2, Icu=Ics=50kA, In=225A, 3-bieg.","NCA",2588.6,0,2588.6,8592765013040,1,8592765013040,4,28592765013044,"8536209090",1.7]
[101304,"Ex9M2N TM AC250 3P","Wył. kompakt., wielkość M2, Icu=Ics=50kA, In=250A, 3-bieg.","NCA",2898,0,2898,8592765013057,1,8592765013057,4,28592765013051,"8536209090",1.7]
[101317,"Ex9M2H TM AC125 3P","Wył. kompakt., wielkość M2, Icu=Ics=100kA, In=125A, 3-bieg.","NCA",1669.5,0,1669.5,8592765013187,1,8592765013187,4,28592765013181,"8536209090",1.7]
[101318,"Ex9M2H TM AC160 3P","Wył. kompakt., wielkość M2, Icu=Ics=100kA, In=160A, 3-bieg.","NCA",2119.6999999999998,0,2119.6999999999998,8592765013194,1,8592765013194,4,28592765013198,"8536209090",1.7]
[101319,"Ex9M2H TM AC180 3P","Wył. kompakt., wielkość M2, Icu=Ics=100kA, In=180A, 3-bieg.","NCA",2330.9,0,2330.9,8592765013200,1,8592765013200,4,28592765013204,"8536209090",1.7]
[101320,"Ex9M2H TM AC200 3P","Wył. kompakt., wielkość M2, Icu=Ics=100kA, In=200A, 3-bieg.","NCA",2517.1999999999998,0,2517.1999999999998,8592765013217,1,8592765013217,4,28592765013211,"8536209090",1.7]
[101321,"Ex9M2H TM AC225 3P","Wył. kompakt., wielkość M2, Icu=Ics=100kA, In=225A, 3-bieg.","NCA",2637.2,0,2637.2,8592765013224,1,8592765013224,4,28592765013228,"8536209090",1.7]
[101322,"Ex9M2H TM AC250 3P","Wył. kompakt., wielkość M2, Icu=Ics=100kA, In=250A, 3-bieg.","NCA",2729.2999999999997,0,2729.2999999999997,8592765013231,1,8592765013231,4,28592765013235,"8536209090",1.7]
[101329,"Ex9M2P TM AC125 3P","Wył. kompakt., wielkość M2, Icu=Ics=150kA, In=125A, 3-bieg.","NCA",1984.1,0,1984.1,8592765013309,1,8592765013309,4,28592765013303,"8536209090",1.7]
[101330,"Ex9M2P TM AC160 3P","Wył. kompakt., wielkość M2, Icu=Ics=150kA, In=160A, 3-bieg.","NCA",2427.1,0,2427.1,8592765013316,1,8592765013316,4,28592765013310,"8536209090",1.7]
[101331,"Ex9M2P TM AC180 3P","Wył. kompakt., wielkość M2, Icu=Ics=150kA, In=180A, 3-bieg.","NCA",2557.5,0,2557.5,8592765013323,1,8592765013323,4,28592765013327,"8536209090",1.7]
[101332,"Ex9M2P TM AC200 3P","Wył. kompakt., wielkość M2, Icu=Ics=150kA, In=200A, 3-bieg.","NCA",2862.9,0,2862.9,8592765013330,1,8592765013330,4,28592765013334,"8536209090",1.7]
[101333,"Ex9M2P TM AC225 3P","Wył. kompakt., wielkość M2, Icu=Ics=150kA, In=225A, 3-bieg.","NCA",2969.5,0,2969.5,8592765013347,1,8592765013347,4,28592765013341,"8536209090",1.7]
[101334,"Ex9M2P TM AC250 3P","Wył. kompakt., wielkość M2, Icu=Ics=150kA, In=250A, 3-bieg.","NCA",3157.7999999999997,0,3157.7999999999997,8592765013354,1,8592765013354,4,28592765013358,"8536209090",1.7]
[101454,"Ex9M3S TM AC250 3P","Wył. kompakt., wielkość M3, Icu=Ics=36kA, In=250A, 3-bieg.","NCA",1877.5,0,{"$f":"E2225*(1-F2225)","v":1877.5},8592765014559,1,8592765014559,null,28592765014553,"8536209090",5]
[101455,"Ex9M3S TM AC315 3P","Wył. kompakt., wielkość M3, Icu=Ics=36kA, In=315A, 3-bieg.","NCA",1991.3999999999999,0,1991.3999999999999,8592765014566,1,8592765014566,null,28592765014560,"8536209090",5]
[101456,"Ex9M3S TM AC350 3P","Wył. kompakt., wielkość M3, Icu=Ics=36kA, In=350A, 3-bieg.","NCA",2124.9,0,2124.9,8592765014573,1,8592765014573,null,28592765014577,"8536209090",5]
[101457,"Ex9M3S TM AC400 3P","Wył. kompakt., wielkość M3, Icu=Ics=36kA, In=400A, 3-bieg.","NCA",2206.6999999999998,0,2206.6999999999998,8592765014580,1,8592765014580,null,28592765014584,"8536209090",5]
[101458,"Ex9M3N TM AC250 3P","Wył. kompakt., wielkość M3, Icu=Ics=50kA, In=250A, 3-bieg.","NCA",2616.5,0,2616.5,8592765014597,1,8592765014597,null,28592765014591,"8536209090",5]
[101459,"Ex9M3N TM AC315 3P","Wył. kompakt., wielkość M3, Icu=Ics=50kA, In=315A, 3-bieg.","NCA",2804.9,0,2804.9,8592765014603,1,8592765014603,null,28592765014607,"8536209090",5]
[101460,"Ex9M3N TM AC350 3P","Wył. kompakt., wielkość M3, Icu=Ics=50kA, In=350A, 3-bieg.","NCA",2878.4,0,2878.4,8592765014610,1,8592765014610,null,28592765014614,"8536209090",5]
[101461,"Ex9M3N TM AC400 3P","Wył. kompakt., wielkość M3, Icu=Ics=50kA, In=400A, 3-bieg.","NCA",2917.7,0,2917.7,8592765014627,1,8592765014627,null,28592765014621,"8536209090",5]
[101470,"Ex9M3H TM AC250 3P","Wył. kompakt., wielkość M3, Icu=Ics=100kA, In=250A, 3-bieg.","NCA",3500.4,0,3500.4,8592765014719,1,8592765014719,null,28592765014713,"8536209090",5]
[101471,"Ex9M3H TM AC315 3P","Wył. kompakt., wielkość M3, Icu=Ics=100kA, In=315A, 3-bieg.","NCA",3573.9,0,3573.9,8592765014726,1,8592765014726,null,28592765014720,"8536209090",5]
[101472,"Ex9M3H TM AC350 3P","Wył. kompakt., wielkość M3, Icu=Ics=100kA, In=350A, 3-bieg.","NCA",3619.4,0,3619.4,8592765014733,1,8592765014733,null,28592765014737,"8536209090",5]
[101473,"Ex9M3H TM AC400 3P","Wył. kompakt., wielkość M3, Icu=Ics=100kA, In=400A, 3-bieg.","NCA",3694,0,3694,8592765014740,1,8592765014740,null,28592765014744,"8536209090",5]
[101478,"Ex9M3P TM AC250 3P","Wył. kompakt., wielkość M3, Icu=Ics=150kA, In=250A, 3-bieg.","NCA",4026.2,0,4026.2,8592765014795,1,8592765014795,null,28592765014799,"8536209090",5]
[101479,"Ex9M3P TM AC315 3P","Wył. kompakt., wielkość M3, Icu=Ics=150kA, In=315A, 3-bieg.","NCA",4110,0,4110,8592765014801,1,8592765014801,null,28592765014805,"8536209090",5]
[101480,"Ex9M3P TM AC350 3P","Wył. kompakt., wielkość M3, Icu=Ics=150kA, In=350A, 3-bieg.","NCA",4162.8,0,4162.8,8592765014818,1,8592765014818,null,28592765014812,"8536209090",5]
[101481,"Ex9M3P TM AC400 3P","Wył. kompakt., wielkość M3, Icu=Ics=150kA, In=400A, 3-bieg.","NCA",4247.7000000000007,0,4247.7000000000007,8592765014825,1,8592765014825,null,28592765014829,"8536209090",5]
[103373,"Ex9M4S TM AC400 3P","Wył. kompakt., wielkość M4, Icu=Ics=36kA, In=400A, 3-bieg.","NCA",2965.2999999999997,{"$f":"NCA","v":0},2965.2999999999997,8592765033741,1,8592765033741,null,28592765033745,"8536209090",10.199999999999999]
[103374,"Ex9M4S TM AC500 3P","Wył. kompakt., wielkość M4, Icu=Ics=36kA, In=500A, 3-bieg.","NCA",3329.6,{"$f":"NCA","v":0},3329.6,8592765033758,1,8592765033758,null,28592765033752,"8536209090",10.199999999999999]
[103375,"Ex9M4S TM AC630 3P","Wył. kompakt., wielkość M4, Icu=Ics=36kA, In=630A, 3-bieg.","NCA",4083.1,{"$f":"NCA","v":0},4083.1,8592765033765,1,8592765033765,null,28592765033769,"8536209090",10.199999999999999]
[103376,"Ex9M4N TM AC400 3P","Wył. kompakt., wielkość M4, Icu=Ics=50kA, In=400A, 3-bieg.","NCA",3174.4,0,3174.4,8592765033772,1,8592765033772,null,28592765033776,"8536209090",10.199999999999999]
[103377,"Ex9M4N TM AC500 3P","Wył. kompakt., wielkość M4, Icu=Ics=50kA, In=500A, 3-bieg.","NCA",3528.4,0,3528.4,8592765033789,1,8592765033789,null,28592765033783,"8536209090",10.199999999999999]
[103378,"Ex9M4N TM AC630 3P","Wył. kompakt., wielkość M4, Icu=Ics=50kA, In=630A, 3-bieg.","NCA",4299.4000000000005,0,4299.4000000000005,8592765033796,1,8592765033796,null,28592765033790,"8536209090",10.199999999999999]
[103385,"Ex9M4H TM AC400 3P","Wył. kompakt., wielkość M4, Icu=Ics=100kA, In=400A, 3-bieg.","NCA",3564.6,0,3564.6,8592765033864,1,8592765033864,null,28592765033868,"8536209090",10.199999999999999]
[103386,"Ex9M4H TM AC500 3P","Wył. kompakt., wielkość M4, Icu=Ics=100kA, In=500A, 3-bieg.","NCA",4164.9000000000005,0,4164.9000000000005,8592765033871,1,8592765033871,null,28592765033875,"8536209090",10.199999999999999]
[103387,"Ex9M4H TM AC630 3P","Wył. kompakt., wielkość M4, Icu=Ics=100A, In=630A, 3-bieg.","NCA",4665.8,0,4665.8,8592765033888,1,8592765033888,null,28592765033882,"8536209090",10.199999999999999]
[103391,"Ex9M4P TM AC400 3P","Wył. kompakt., wielkość M4, Icu=Ics=150kA, In=400A, 3-bieg.","NCA",3919.6,0,3919.6,8592765033925,1,8592765033925,null,28592765033929,"8536209090",10.199999999999999]
[103392,"Ex9M4P TM AC500 3P","Wył. kompakt., wielkość M4, Icu=Ics=150kA, In=500A, 3-bieg.","NCA",4654.4000000000005,0,4654.4000000000005,8592765033932,1,8592765033932,null,28592765033936,"8536209090",10.199999999999999]
[103393,"Ex9M4P TM AC630 3P","Wył. kompakt., wielkość M4, Icu=Ics=150kA, In=630A, 3-bieg.","NCA",5219.6000000000004,0,5219.6000000000004,8592765033949,1,8592765033949,null,28592765033943,"8536209090",10.199999999999999]
[103394,"Ex9M5S TM AC630 3P","Wył. kompakt., wielkość M5, Icu=Ics=36kA, In=630A, 3-bieg.","NCA",4561.3,0,4561.3,8592765033956,1,8592765033956,null,28592765033950,"8536209090",10.199999999999999]
[103395,"Ex9M5S TM AC700 3P","Wył. kompakt., wielkość M5, Icu=Ics=36kA, In=700A, 3-bieg.","NCA",5122.3,0,5122.3,8592765033963,1,8592765033963,null,28592765033967,"8536209090",10.199999999999999]
[103396,"Ex9M5S TM AC800 3P","Wył. kompakt., wielkość M5, Icu=Ics=36kA, In=800A, 3-bieg.","NCA",6281.5,0,6281.5,8592765033970,1,8592765033970,null,28592765033974,"8536209090",10.199999999999999]
[103397,"Ex9M5N TM AC630 3P","Wył. kompakt., wielkość M5, Icu=Ics=50kA, In=630A, 3-bieg.","NCA",4883.2000000000007,0,4883.2000000000007,8592765033987,1,8592765033987,null,28592765033981,"8536209090",10.199999999999999]
[103398,"Ex9M5N TM AC700 3P","Wył. kompakt., wielkość M5, Icu=Ics=50kA, In=700A, 3-bieg.","NCA",5428.6,0,{"$f":"E2257*(1-F2257)","v":5428.6},8592765033994,1,8592765033994,null,28592765033998,"8536209090",10.199999999999999]
[103399,"Ex9M5N TM AC800 3P","Wył. kompakt., wielkość M5, Icu=Ics=50kA, In=800A, 3-bieg.","NCA",6614.7000000000007,0,6614.7000000000007,8592765034007,1,8592765034007,null,28592765034001,"8536209090",10.199999999999999]
[103406,"Ex9M5H TM AC630 3P","Wył. kompakt., wielkość M5, Icu=Ics=100kA, In=630A, 3-bieg.","NCA",5484.5,0,5484.5,8592765034076,1,8592765034076,null,28592765034070,"8536209090",10.199999999999999]
[103407,"Ex9M5H TM AC700 3P","Wył. kompakt., wielkość M5, Icu=Ics=100kA, In=700A, 3-bieg.","NCA",6407.7000000000007,0,6407.7000000000007,8592765034083,1,8592765034083,null,28592765034087,"8536209090",10.199999999999999]
[103408,"Ex9M5H TM AC800 3P","Wył. kompakt., wielkość M5, Icu=Ics=100kA, In=800A, 3-bieg.","NCA",7177.8,0,7177.8,8592765034090,1,8592765034090,null,28592765034094,"8536209090",10.199999999999999]
[103412,"Ex9M5P TM AC630 3P","Wył. kompakt., wielkość M5, Icu=Ics=150kA, In=630A, 3-bieg.","NCA",6028.9000000000005,0,6028.9000000000005,8592765034137,1,8592765034137,null,28592765034131,"8536209090",10.199999999999999]
[103413,"Ex9M5P TM AC700 3P","Wył. kompakt., wielkość M5, Icu=Ics=150kA, In=700A, 3-bieg.","NCA",7160.2000000000007,0,7160.2000000000007,8592765034144,1,8592765034144,null,28592765034148,"8536209090",10.199999999999999]
[103414,"Ex9M5P TM AC800 3P","Wył. kompakt., wielkość M5, Icu=Ics=150kA, In=800A, 3-bieg.","NCA",8029.6,0,8029.6,8592765034151,1,8592765034151,null,28592765034155,"8536209090",10.199999999999999]
[null,null,null,null,""]
["Wył. kompaktowe Ex9M 4P"]
[103062,"Ex9M1S TM AC16 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=36kA, In=16A, 4-bieg.","NCA",867.4,{"$f":"NCA","v":0},{"$f":"E2267*(1-F2267)","v":867.4},8592765030634,1,8592765030634,null,28592765030638,"8536201090",1.7]
[103063,"Ex9M1S TM AC20 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=36kA, In=20A, 4-bieg.","NCA",867.4,0,867.4,8592765030641,1,8592765030641,null,28592765030645,"8536201090",1.7]
[103064,"Ex9M1S TM AC25 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=36kA, In=25A, 4-bieg.","NCA",867.4,0,867.4,8592765030658,1,8592765030658,null,28592765030652,"8536201090",1.7]
[103065,"Ex9M1S TM AC32 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=36kA, In=32A, 4-bieg.","NCA",867.4,0,867.4,8592765030665,1,8592765030665,null,28592765030669,"8536201090",1.7]
[103066,"Ex9M1S TM AC40 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=36kA, In=40A, 4-bieg.","NCA",867.4,0,867.4,8592765030672,1,8592765030672,null,28592765030676,"8536201090",1.7]
[103067,"Ex9M1S TM AC50 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=36kA, In=50A, 4-bieg.","NCA",867.4,0,867.4,8592765030689,1,8592765030689,null,28592765030683,"8536201090",1.7]
[103068,"Ex9M1S TM AC63 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=36kA, In=63A, 4-bieg.","NCA",867.4,0,867.4,8592765030696,1,8592765030696,null,28592765030690,"8536201090",1.7]
[103069,"Ex9M1S TM AC80 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=36kA, In=80A, 4-bieg.","NCA",938.80000000000007,0,938.80000000000007,8592765030702,1,8592765030702,null,28592765030706,"8536209090",1.7]
[103070,"Ex9M1S TM AC100 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=36kA, In=100A, 4-bieg.","NCA",950.2,0,950.2,8592765030719,1,8592765030719,null,28592765030713,"8536209090",1.7]
[103071,"Ex9M1S TM AC125 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=36kA, In=125A, 4-bieg.","NCA",1231.6999999999998,0,1231.6999999999998,8592765030726,1,8592765030726,null,28592765030720,"8536209090",1.7]
[103072,"Ex9M1N TM AC16 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=50kA, In=16A, 4-bieg.","NCA",987.4,0,987.4,8592765030733,1,8592765030733,null,28592765030737,"8536201090",1.7]
[103073,"Ex9M1N TM AC20 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=50kA, In=20A, 4-bieg.","NCA",987.4,0,987.4,8592765030740,1,8592765030740,null,28592765030744,"8536201090",1.7]
[103074,"Ex9M1N TM AC25 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=50kA, In=25A, 4-bieg.","NCA",987.4,0,987.4,8592765030757,1,8592765030757,null,28592765030751,"8536201090",1.7]
[103075,"Ex9M1N TM AC32 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=50kA, In=32A, 4-bieg.","NCA",987.4,0,987.4,8592765030764,1,8592765030764,null,28592765030768,"8536201090",1.7]
[103076,"Ex9M1N TM AC40 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=50kA, In=40A, 4-bieg.","NCA",1333.1,0,1333.1,8592765030771,1,8592765030771,null,28592765030775,"8536201090",1.7]
[103077,"Ex9M1N TM AC50 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=50kA, In=50A, 4-bieg.","NCA",1333.1,0,1333.1,8592765030788,1,8592765030788,null,28592765030782,"8536201090",1.7]
[103078,"Ex9M1N TM AC63 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=50kA, In=63A, 4-bieg.","NCA",1333.1,0,1333.1,8592765030795,1,8592765030795,null,28592765030799,"8536201090",1.7]
[103079,"Ex9M1N TM AC80 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=50kA, In=80A, 4-bieg.","NCA",1455.3,0,1455.3,8592765030801,1,8592765030801,null,28592765030805,"8536209090",1.7]
[103080,"Ex9M1N TM AC100 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=50kA, In=100A, 4-bieg.","NCA",1879.6,0,1879.6,8592765030818,1,8592765030818,null,28592765030812,"8536209090",1.7]
[103081,"Ex9M1N TM AC125 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=50kA, In=125A, 4-bieg.","NCA",2431.2999999999997,0,2431.2999999999997,8592765030825,1,8592765030825,null,28592765030829,"8536209090",1.7]
[103102,"Ex9M1H TM AC16 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=100kA, In=16A, 4-bieg.","NCA",1240,0,1240,8592765031037,1,8592765031037,null,28592765031031,"8536201090",1.7]
[103103,"Ex9M1H TM AC20 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=100kA, In=20A, 4-bieg.","NCA",1240,0,1240,8592765031044,1,8592765031044,null,28592765031048,"8536201090",1.7]
[103104,"Ex9M1H TM AC25 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=100kA, In=25A, 4-bieg.","NCA",1240,0,1240,8592765031051,1,8592765031051,null,28592765031055,"8536201090",1.7]
[103105,"Ex9M1H TM AC32 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=100kA, In=32A, 4-bieg.","NCA",1240,0,1240,8592765031068,1,8592765031068,null,28592765031062,"8536201090",1.7]
[103106,"Ex9M1H TM AC40 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=100kA, In=40A, 4-bieg.","NCA",1240,0,1240,8592765031075,1,8592765031075,null,28592765031079,"8536201090",1.7]
[103107,"Ex9M1H TM AC50 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=100kA, In=50A, 4-bieg.","NCA",1240,0,1240,8592765031082,1,8592765031082,null,28592765031086,"8536201090",1.7]
[103108,"Ex9M1H TM AC63 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=100kA, In=63A, 4-bieg.","NCA",1240,0,1240,8592765031099,1,8592765031099,null,28592765031093,"8536201090",1.7]
[103109,"Ex9M1H TM AC80 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=100kA, In=80A, 4-bieg.","NCA",1364.1999999999998,0,1364.1999999999998,8592765031105,1,8592765031105,null,28592765031109,"8536209090",1.7]
[103110,"Ex9M1H TM AC100 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=100kA, In=100A, 4-bieg.","NCA",1597.1,0,1597.1,8592765031112,1,8592765031112,null,28592765031116,"8536209090",1.7]
[103111,"Ex9M1H TM AC125 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=100kA, In=125A, 4-bieg.","NCA",2610.2999999999997,0,2610.2999999999997,8592765031129,1,8592765031129,null,28592765031123,"8536209090",1.7]
[103122,"Ex9M1P TM AC16 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=150kA, In=16A, 4-bieg.","NCA",2253.1999999999998,0,2253.1999999999998,8592765031235,1,8592765031235,null,28592765031239,"8536201090",1.7]
[103123,"Ex9M1P TM AC20 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=150kA, In=20A, 4-bieg.","NCA",2253.1999999999998,0,2253.1999999999998,8592765031242,1,8592765031242,null,28592765031246,"8536201090",1.7]
[103124,"Ex9M1P TM AC25 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=150kA, In=25A, 4-bieg.","NCA",2253.1999999999998,0,{"$f":"E2299*(1-F2299)","v":2253.1999999999998},8592765031259,1,8592765031259,null,28592765031253,"8536201090",1.7]
[103125,"Ex9M1P TM AC32 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=150kA, In=32A, 4-bieg.","NCA",2253.1999999999998,0,2253.1999999999998,8592765031266,1,8592765031266,null,28592765031260,"8536201090",1.7]
[103126,"Ex9M1P TM AC40 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=150kA, In=40A, 4-bieg.","NCA",2253.1999999999998,0,2253.1999999999998,8592765031273,1,8592765031273,null,28592765031277,"8536201090",1.7]
[103127,"Ex9M1P TM AC50 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=150kA, In=50A, 4-bieg.","NCA",2253.1999999999998,0,2253.1999999999998,8592765031280,1,8592765031280,null,28592765031284,"8536201090",1.7]
[103128,"Ex9M1P TM AC63 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=150kA, In=63A, 4-bieg.","NCA",2597.9,0,2597.9,8592765031297,1,8592765031297,null,28592765031291,"8536201090",1.7]
[103129,"Ex9M1P TM AC80 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=150kA, In=80A, 4-bieg.","NCA",2597.9,0,2597.9,8592765031303,1,8592765031303,null,28592765031307,"8536209090",1.7]
[103130,"Ex9M1P TM AC100 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=150kA, In=100A, 4-bieg.","NCA",2790.4,0,2790.4,8592765031310,1,8592765031310,null,28592765031314,"8536209090",1.7]
[103131,"Ex9M1P TM AC125 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M1, Icu=Ics=150kA, In=125A, 4-bieg.","NCA",3716.7,0,3716.7,8592765031327,1,8592765031327,null,28592765031321,"8536209090",1.7]
[103132,"Ex9M2S TM AC125 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M2, Icu=Ics=36kA, In=125A, 4-bieg.","NCA",1376.6,0,1376.6,8592765031334,1,8592765031334,null,28592765031338,"8536209090",2.2000000000000002]
[103133,"Ex9M2S TM AC160 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M2, Icu=Ics=36kA, In=160A, 4-bieg.","NCA",1525.6,0,1525.6,8592765031341,1,8592765031341,null,28592765031345,"8536209090",2.2000000000000002]
[103134,"Ex9M2S TM AC180 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M2, Icu=Ics=36kA, In=180A, 4-bieg.","NCA",2298.7999999999997,0,2298.7999999999997,8592765031358,1,8592765031358,null,28592765031352,"8536209090",2.2000000000000002]
[103135,"Ex9M2S TM AC200 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M2, Icu=Ics=36kA, In=200A, 4-bieg.","NCA",2757.2999999999997,0,2757.2999999999997,8592765031365,1,8592765031365,null,28592765031369,"8536209090",2.2000000000000002]
[103136,"Ex9M2S TM AC225 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M2, Icu=Ics=36kA, In=225A, 4-bieg.","NCA",2757.2999999999997,0,2757.2999999999997,8592765031372,1,8592765031372,null,28592765031376,"8536209090",2.2000000000000002]
[103137,"Ex9M2S TM AC250 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M2, Icu=Ics=36kA, In=250A, 4-bieg.","NCA",2881.5,0,2881.5,8592765031389,1,8592765031389,null,28592765031383,"8536209090",2.2000000000000002]
[103138,"Ex9M2N TM AC125 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M2, Icu=Ics=50kA, In=125A, 4-bieg.","NCA",2647.6,0,2647.6,8592765031396,1,8592765031396,null,28592765031390,"8536209090",2.2000000000000002]
[103139,"Ex9M2N TM AC160 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M2, Icu=Ics=50kA, In=160A, 4-bieg.","NCA",2891.7999999999997,0,2891.7999999999997,8592765031402,1,8592765031402,null,28592765031406,"8536209090",2.2000000000000002]
[103140,"Ex9M2N TM AC180 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M2, Icu=Ics=50kA, In=180A, 4-bieg.","NCA",3760.2,0,3760.2,8592765031419,1,8592765031419,null,28592765031413,"8536209090",2.2000000000000002]
[103141,"Ex9M2N TM AC200 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M2, Icu=Ics=50kA, In=200A, 4-bieg.","NCA",4291.2000000000007,0,4291.2000000000007,8592765031426,1,8592765031426,null,28592765031420,"8536209090",2.2000000000000002]
[103142,"Ex9M2N TM AC225 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M2, Icu=Ics=50kA, In=225A, 4-bieg.","NCA",4378.1000000000004,0,4378.1000000000004,8592765031433,1,8592765031433,null,28592765031437,"8536209090",2.2000000000000002]
[103143,"Ex9M2N TM AC250 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M2, Icu=Ics=50kA, In=250A, 4-bieg.","NCA",4902.8,0,4902.8,8592765031440,1,8592765031440,null,28592765031444,"8536209090",2.2000000000000002]
[103156,"Ex9M2H TM AC125 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M2, Icu=Ics=100kA, In=125A, 4-bieg.","NCA",2824.6,0,2824.6,8592765031570,1,8592765031570,null,28592765031574,"8536209090",2.2000000000000002]
[103157,"Ex9M2H TM AC160 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M2, Icu=Ics=100kA, In=160A, 4-bieg.","NCA",3586.2999999999997,0,3586.2999999999997,8592765031587,1,8592765031587,null,28592765031581,"8536209090",2.2000000000000002]
[103158,"Ex9M2H TM AC180 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M2, Icu=Ics=100kA, In=180A, 4-bieg.","NCA",3942.4,0,3942.4,8592765031594,1,8592765031594,null,28592765031598,"8536209090",2.2000000000000002]
[103159,"Ex9M2H TM AC200 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M2, Icu=Ics=100kA, In=200A, 4-bieg.","NCA",4258,0,4258,8592765031600,1,8592765031600,null,28592765031604,"8536209090",2.2000000000000002]
[103160,"Ex9M2H TM AC225 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M2, Icu=Ics=100kA, In=225A, 4-bieg.","NCA",4460.9000000000005,0,4460.9000000000005,8592765031617,1,8592765031617,null,28592765031611,"8536209090",2.2000000000000002]
[103161,"Ex9M2H TM AC250 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M2, Icu=Ics=100kA, In=250A, 4-bieg.","NCA",4616.1000000000004,0,4616.1000000000004,8592765031624,1,8592765031624,null,28592765031628,"8536209090",2.2000000000000002]
[103168,"Ex9M2P TM AC125 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M2, Icu=Ics=150kA, In=125A, 4-bieg.","NCA",3356.6,0,3356.6,8592765031693,1,8592765031693,null,28592765031697,"8536209090",2.2000000000000002]
[103169,"Ex9M2P TM AC160 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M2, Icu=Ics=150kA, In=160A, 4-bieg.","NCA",4105.9000000000005,0,4105.9000000000005,8592765031709,1,8592765031709,null,28592765031703,"8536209090",2.2000000000000002]
[103170,"Ex9M2P TM AC180 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M2, Icu=Ics=150kA, In=180A, 4-bieg.","NCA",4326.3,0,4326.3,8592765031716,1,8592765031716,null,28592765031710,"8536209090",2.2000000000000002]
[103171,"Ex9M2P TM AC200 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M2, Icu=Ics=150kA, In=200A, 4-bieg.","NCA",4842.8,0,4842.8,8592765031723,1,8592765031723,null,28592765031727,"8536209090",2.2000000000000002]
[103172,"Ex9M2P TM AC225 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M2, Icu=Ics=150kA, In=225A, 4-bieg.","NCA",5023.9000000000005,0,5023.9000000000005,8592765031730,1,8592765031730,null,28592765031734,"8536209090",2.2000000000000002]
[103173,"Ex9M2P TM AC250 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M2, Icu=Ics=150kA, In=250A, 4-bieg.","NCA",5341.7000000000007,0,5341.7000000000007,8592765031747,1,8592765031747,null,28592765031741,"8536209090",2.2000000000000002]
[103174,"Ex9M3S TM AC250 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M3, Icu=Ics=36kA, In=250A, 4-bieg.","NCA",3176.5,{"$f":"NCA","v":0},{"$f":"E2331*(1-F2331)","v":3176.5},8592765031754,1,8592765031754,null,28592765031758,"8536209090",6.6]
[103175,"Ex9M3S TM AC315 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M3, Icu=Ics=36kA, In=315A, 4-bieg.","NCA",3367.9,0,3367.9,8592765031761,1,8592765031761,null,28592765031765,"8536209090",6.6]
[103176,"Ex9M3S TM AC350 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M3, Icu=Ics=36kA, In=350A, 4-bieg.","NCA",3595.6,0,3595.6,8592765031778,1,8592765031778,null,28592765031772,"8536209090",6.6]
[103177,"Ex9M3S TM AC400 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M3, Icu=Ics=36kA, In=400A, 4-bieg.","NCA",3733.2999999999997,0,3733.2999999999997,8592765031785,1,8592765031785,null,28592765031789,"8536209090",6.6]
[103178,"Ex9M3N TM AC250 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M3, Icu=Ics=50kA, In=250A, 4-bieg.","NCA",3182.7,0,3182.7,8592765031792,1,8592765031792,null,28592765031796,"8536209090",6.6]
[103179,"Ex9M3N TM AC315 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M3, Icu=Ics=50kA, In=315A, 4-bieg.","NCA",4744.5,0,4744.5,8592765031808,1,8592765031808,null,28592765031802,"8536209090",6.6]
[103180,"Ex9M3N TM AC350 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M3, Icu=Ics=50kA, In=350A, 4-bieg.","NCA",4869.7000000000007,0,4869.7000000000007,8592765031815,1,8592765031815,null,28592765031819,"8536209090",6.6]
[103181,"Ex9M3N TM AC400 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M3, Icu=Ics=50kA, In=400A, 4-bieg.","NCA",4936,0,4936,8592765031822,1,8592765031822,null,28592765031826,"8536209090",6.6]
[103190,"Ex9M3H TM AC250 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M3, Icu=Ics=100kA, In=250A, 4-bieg.","NCA",5922.3,0,5922.3,8592765031914,1,8592765031914,null,28592765031918,"8536209090",6.6]
[103191,"Ex9M3H TM AC315 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M3, Icu=Ics=100kA, In=315A, 4-bieg.","NCA",6046.5,0,6046.5,8592765031921,1,8592765031921,null,28592765031925,"8536209090",6.6]
[103192,"Ex9M3H TM AC350 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M3, Icu=Ics=100kA, In=350A, 4-bieg.","NCA",6124.1,0,6124.1,8592765031938,1,8592765031938,null,28592765031932,"8536209090",6.6]
[103193,"Ex9M3H TM AC400 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M3, Icu=Ics=100kA, In=400A, 4-bieg.","NCA",6248.3,0,6248.3,8592765031945,1,8592765031945,null,28592765031949,"8536209090",6.6]
[103198,"Ex9M3P TM AC250 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M3, Icu=Ics=150kA, In=250A, 4-bieg.","NCA",6810.3,0,6810.3,8592765031990,1,8592765031990,null,28592765031994,"8536209090",6.6]
[103199,"Ex9M3P TM AC315 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M3, Icu=Ics=150kA, In=315A, 4-bieg.","NCA",6953.2000000000007,0,6953.2000000000007,8592765032003,1,8592765032003,null,28592765032007,"8536209090",6.6]
[103200,"Ex9M3P TM AC350 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M3, Icu=Ics=150kA, In=350A, 4-bieg.","NCA",7042.2000000000007,0,7042.2000000000007,8592765032010,1,8592765032010,null,28592765032014,"8536209090",6.6]
[103201,"Ex9M3P TM AC400 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M3, Icu=Ics=150kA, In=400A, 4-bieg.","NCA",7186.1,0,7186.1,8592765032027,1,8592765032027,null,28592765032021,"8536209090",6.6]
[103415,"Ex9M4S TM AC400 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M4, Icu=Ics=36kA, In=400A, 4-bieg.","NCA",4602.7000000000007,{"$f":"NCA","v":0},4602.7000000000007,8592765034168,1,8592765034168,null,28592765034162,"8536209090",13.5]
[103416,"Ex9M4S TM AC500 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M4, Icu=Ics=36kA, In=500A, 4-bieg.","NCA",5169.9000000000005,0,5169.9000000000005,8592765034175,1,8592765034175,null,28592765034179,"8536209090",13.5]
[103417,"Ex9M4S TM AC630 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M4, Icu=Ics=36kA, In=630A, 4-bieg.","NCA",6338.4000000000005,0,6338.4000000000005,8592765034182,1,8592765034182,null,28592765034186,"8536209090",13.5]
[103418,"Ex9M4N TM AC400 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M4, Icu=Ics=50kA, In=400A, 4-bieg.","NCA",4927.7000000000007,0,4927.7000000000007,8592765034199,1,8592765034199,null,28592765034193,"8536209090",13.5]
[103419,"Ex9M4N TM AC500 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M4, Icu=Ics=50kA, In=500A, 4-bieg.","NCA",5987.5,0,5987.5,8592765034205,1,8592765034205,null,28592765034209,"8536209090",13.5]
[103420,"Ex9M4N TM AC630 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M4, Icu=Ics=50kA, In=630A, 4-bieg.","NCA",6500.9000000000005,0,6500.9000000000005,8592765034212,1,8592765034212,null,28592765034216,"8536209090",13.5]
[103427,"Ex9M4H TM AC400 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M4, Icu=Ics=100kA, In=400A, 4-bieg.","NCA",5105.7000000000007,0,5105.7000000000007,8592765034281,1,8592765034281,null,28592765034285,"8536209090",13.5]
[103428,"Ex9M4H TM AC500 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M4, Icu=Ics=100kA, In=500A, 4-bieg.","NCA",6068.3,0,6068.3,8592765034298,1,8592765034298,null,28592765034292,"8536209090",13.5]
[103429,"Ex9M4H TM AC630 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M4, Icu=Ics=100A, In=630A, 4-bieg.","NCA",6663.4000000000005,0,6663.4000000000005,8592765034304,1,8592765034304,null,28592765034308,"8536209090",13.5]
[103433,"Ex9M4P TM AC400 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M4, Icu=Ics=150kA, In=400A, 4-bieg.","NCA",5348.9000000000005,0,5348.9000000000005,8592765034342,1,8592765034342,null,28592765034346,"8536209090",13.5]
[103434,"Ex9M4P TM AC500 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M4, Icu=Ics=150kA, In=500A, 4-bieg.","NCA",6157.3,0,6157.3,8592765034359,1,8592765034359,null,28592765034353,"8536209090",13.5]
[103435,"Ex9M4P TM AC630 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M4, Icu=Ics=150kA, In=630A, 4-bieg.","NCA",6823.8,0,6823.8,8592765034366,1,8592765034366,null,28592765034360,"8536209090",13.5]
[103436,"Ex9M5S TM AC630 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M5, Icu=Ics=36kA, In=630A, 4-bieg.","NCA",7081.5,0,7081.5,8592765034373,1,8592765034373,null,28592765034377,"8536209090",13.5]
[103437,"Ex9M5S TM AC700 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M5, Icu=Ics=36kA, In=700A, 4-bieg.","NCA",7953,0,7953,8592765034380,1,8592765034380,null,28592765034384,"8536209090",13.5]
[103438,"Ex9M5S TM AC800 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M5, Icu=Ics=36kA, In=800A, 4-bieg.","NCA",9751.8000000000011,0,9751.8000000000011,8592765034397,1,8592765034397,null,28592765034391,"8536209090",13.5]
[103439,"Ex9M5N TM AC630 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M5, Icu=Ics=50kA, In=630A, 4-bieg.","NCA",7580.4000000000005,0,7580.4000000000005,8592765034403,1,8592765034403,null,28592765034407,"8536209090",13.5]
[103440,"Ex9M5N TM AC700 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M5, Icu=Ics=50kA, In=700A, 4-bieg.","NCA",9211.5,0,{"$f":"E2363*(1-F2363)","v":9211.5},8592765034410,1,8592765034410,null,28592765034414,"8536209090",13.5]
[103441,"Ex9M5N TM AC800 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M5, Icu=Ics=50kA, In=800A, 4-bieg.","NCA",10001.300000000001,0,10001.300000000001,8592765034427,1,8592765034427,null,28592765034421,"8536209090",13.5]
[103448,"Ex9M5H TM AC630 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M5, Icu=Ics=100kA, In=630A, 4-bieg.","NCA",7855.7000000000007,0,7855.7000000000007,8592765034496,1,8592765034496,null,28592765034490,"8536209090",13.5]
[103449,"Ex9M5H TM AC700 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M5, Icu=Ics=100kA, In=700A, 4-bieg.","NCA",9335.7000000000007,0,9335.7000000000007,8592765034502,1,8592765034502,null,28592765034506,"8536209090",13.5]
[103450,"Ex9M5H TM AC800 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M5, Icu=Ics=100kA, In=800A, 4-bieg.","NCA",10250.700000000001,0,10250.700000000001,8592765034519,1,8592765034519,null,28592765034513,"8536209090",13.5]
[103454,"Ex9M5P TM AC630 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M5, Icu=Ics=150kA, In=630A, 4-bieg.","NCA",8229.3000000000011,0,8229.3000000000011,8592765034557,1,8592765034557,null,28592765034551,"8536209090",13.5]
[103455,"Ex9M5P TM AC700 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M5, Icu=Ics=150kA, In=700A, 4-bieg.","NCA",9472.4,0,9472.4,8592765034564,1,8592765034564,null,28592765034568,"8536209090",13.5]
[103456,"Ex9M5P TM AC800 4P4T","Wył. kompakt., wielkość M5, Icu=Ics=150kA, In=800A, 4-bieg.","NCA",10498.1,0,10498.1,8592765034571,1,8592765034571,null,28592765034575,"8536209090",13.5]
[null,null,null,null,""]
["Wyłącznik kompaktowy z elektronicznym wyzwalaczem Ex9M6 "]
[110340,"Ex9M6N SU20L 800 3P","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=800A, 3-bieg. ","NCF",6330.63,{"$f":"NCF","v":0},{"$f":"E2373*(1-F2373)","v":6330.63},8592765103406,1,18592765103403,1,28592765103400,"8536209090",12.5]
[110341,"Ex9M6N SU20L 1000 3P","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1000A, 3-bieg. ","NCF",6821.8,{"$f":"NCF","v":0},{"$f":"E2374*(1-F2374)","v":6821.8},8592765103413,1,18592765103410,1,28592765103417,"8536209090",12.5]
[110342,"Ex9M6N SU20L 1250 3P","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1250A, 3-bieg. ","NCF",7398.91,0,7398.91,8592765103420,1,18592765103427,1,28592765103424,"8536209090",12.5]
[110343,"Ex9M6N SU20L 1600 3P","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1600A, 3-bieg. ","NCF",8059.82,0,8059.82,8592765103437,1,18592765103434,1,28592765103431,"8536209090",12.5]
[110344,"Ex9M6N SU20L 800 4P","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=800A, 4-bieg. ","NCF",9540.07,0,9540.07,8592765103444,1,18592765103441,1,28592765103448,"8536209090",16.5]
[110345,"Ex9M6N SU20L 1000 4P","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1000A, 4-bieg. ","NCF",10280.24,0,10280.24,8592765103451,1,18592765103458,1,28592765103455,"8536209090",16.5]
[110346,"Ex9M6N SU20L 1250 4P","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1250A, 4-bieg. ","NCF",11149.94,0,11149.94,8592765103468,1,18592765103465,1,28592765103462,"8536209090",16.5]
[110347,"Ex9M6N SU20L 1600 4P","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1600A, 4-bieg. ","NCF",12145.91,0,12145.91,8592765103475,1,18592765103472,1,28592765103479,"8536209090",16.5]
[110348,"Ex9M6Q SU20L 800 3P","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=800A, 3-bieg. ","NCF",6606.51,0,6606.51,8592765103482,1,18592765103489,1,28592765103486,"8536209090",12.5]
[110349,"Ex9M6Q SU20L 1000 3P","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1000A, 3-bieg. ","NCF",7119.08,0,7119.08,8592765103499,1,18592765103496,1,28592765103493,"8536209090",12.5]
[110350,"Ex9M6Q SU20L 1250 3P","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1250A, 3-bieg. ","NCF",7721.34,0,7721.34,8592765103505,1,18592765103502,1,28592765103509,"8536209090",12.5]
[110351,"Ex9M6Q SU20L 1600 3P","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1600A, 3-bieg. ","NCF",8411.0499999999993,0,8411.0499999999993,8592765103512,1,18592765103519,1,28592765103516,"8536209090",12.5]
[110352,"Ex9M6Q SU20L 800 4P","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=800A, 4-bieg. ","NCF",9662.36,0,9662.36,8592765103529,1,18592765103526,1,28592765103523,"8536209090",16.5]
[110353,"Ex9M6Q SU20L 1000 4P","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1000A, 4-bieg. ","NCF",10412.030000000001,0,10412.030000000001,8592765103536,1,18592765103533,1,28592765103530,"8536209090",16.5]
[110354,"Ex9M6Q SU20L 1250 4P","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1250A, 4-bieg. ","NCF",11292.87,0,11292.87,8592765103543,1,18592765103540,1,28592765103547,"8536209090",16.5]
[110355,"Ex9M6Q SU20L 1600 4P","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1600A, 4-bieg. ","NCF",12301.6,0,12301.6,8592765103550,1,18592765103557,1,28592765103554,"8536209090",16.5]
[110356,"Ex9M6H SU20L 800 3P","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=800A, 3-bieg. ","NCF",6882.39,0,6882.39,8592765103567,1,18592765103564,1,28592765103561,"8536209090",12.5]
[110357,"Ex9M6H SU20L 1000 3P","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1000A, 3-bieg. ","NCF",7416.37,0,7416.37,8592765103574,1,18592765103571,1,28592765103578,"8536209090",12.5]
[110358,"Ex9M6H SU20L 1250 3P","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1250A, 3-bieg. ","NCF",8043.78,0,8043.78,8592765103581,1,18592765103588,1,28592765103585,"8536209090",12.5]
[110359,"Ex9M6H SU20L 1600 3P","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1600A, 3-bieg. ","NCF",8762.2900000000009,0,8762.2900000000009,8592765103598,1,18592765103595,1,28592765103592,"8536209090",12.5]
[110360,"Ex9M6H SU20L 800 4P","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=800A, 4-bieg. ","NCF",9784.65,0,9784.65,8592765103604,1,18592765103601,1,28592765103608,"8536209090",16.5]
[110361,"Ex9M6H SU20L 1000 4P","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1000A, 4-bieg. ","NCF",10543.8,0,10543.8,8592765103611,1,18592765103618,1,28592765103615,"8536209090",16.5]
[110362,"Ex9M6H SU20L 1250 4P","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1250A, 4-bieg. ","NCF",11435.8,0,11435.8,8592765103628,1,18592765103625,1,28592765103622,"8536209090",16.5]
[110363,"Ex9M6H SU20L 1600 4P","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1600A, 4-bieg. ","NCF",12457.29,0,12457.29,8592765103635,1,18592765103632,1,28592765103639,"8536209090",16.5]
[110364,"Ex9M6N SU20L 800 3P MOD AC230","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=800A, 3-bieg. Z napędem silnikowym 230 V AC","NCF",8481.0499999999993,0,8481.0499999999993,8592765103642,1,18592765103649,1,28592765103646,"8536209090",14.5]
[110365,"Ex9M6N SU20L 1000 3P MOD AC230","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1000A, 3-bieg. Z napędem silnikowym 230 V AC","NCF",8972.2199999999993,0,8972.2199999999993,8592765103659,1,18592765103656,1,28592765103653,"8536209090",14.5]
[110366,"Ex9M6N SU20L 1250 3P MOD AC230","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1250A, 3-bieg. Z napędem silnikowym 230 V AC","NCF",9549.33,0,9549.33,8592765103666,1,18592765103663,1,28592765103660,"8536209090",14.5]
[110367,"Ex9M6N SU20L 1600 3P MOD AC230","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1600A, 3-bieg. Z napędem silnikowym 230 V AC","NCF",10210.24,0,10210.24,8592765103673,1,18592765103670,1,28592765103677,"8536209090",14.5]
[110368,"Ex9M6N SU20L 800 4P MOD AC230","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=800A, 4-bieg. Z napędem silnikowym 230 V AC","NCF",11690.49,0,11690.49,8592765103680,1,18592765103687,1,28592765103684,"8536209090",18.5]
[110369,"Ex9M6N SU20L 1000 4P MOD AC230","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1000A, 4-bieg. Z napędem silnikowym 230 V AC","NCF",12430.66,0,12430.66,8592765103697,1,18592765103694,1,28592765103691,"8536209090",18.5]
[110370,"Ex9M6N SU20L 1250 4P MOD AC230","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1250A, 4-bieg. Z napędem silnikowym 230 V AC","NCF",13300.36,0,13300.36,8592765103703,1,18592765103700,1,28592765103707,"8536209090",18.5]
[110371,"Ex9M6N SU20L 1600 4P MOD AC230","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1600A, 4-bieg. Z napędem silnikowym 230 V AC","NCF",14296.33,0,14296.33,8592765103710,1,18592765103717,1,28592765103714,"8536209090",18.5]
[110372,"Ex9M6N SU20L 800 3P MOD AC400","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=800A, 3-bieg. Z napędem silnikowym 400 V AC","NCF",8481.0499999999993,0,8481.0499999999993,8592765103727,1,18592765103724,1,28592765103721,"8536209090",14.5]
[110373,"Ex9M6N SU20L 1000 3P MOD AC400","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1000A, 3-bieg. Z napędem silnikowym 400 V AC","NCF",8972.2199999999993,0,8972.2199999999993,8592765103734,1,18592765103731,1,28592765103738,"8536209090",14.5]
[110374,"Ex9M6N SU20L 1250 3P MOD AC400","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1250A, 3-bieg. Z napędem silnikowym 400 V AC","NCF",9549.33,0,9549.33,8592765103741,1,18592765103748,1,28592765103745,"8536209090",14.5]
[110375,"Ex9M6N SU20L 1600 3P MOD AC400","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1600A, 3-bieg. Z napędem silnikowym 400 V AC","NCF",10210.24,0,10210.24,8592765103758,1,18592765103755,1,28592765103752,"8536209090",14.5]
[110376,"Ex9M6N SU20L 800 4P MOD AC400","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=800A, 4-bieg. Z napędem silnikowym 400 V AC","NCF",11690.49,0,11690.49,8592765103765,1,18592765103762,1,28592765103769,"8536209090",18.5]
[110377,"Ex9M6N SU20L 1000 4P MOD AC400","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1000A, 4-bieg. Z napędem silnikowym 400 V AC","NCF",12430.66,0,12430.66,8592765103772,1,18592765103779,1,28592765103776,"8536209090",18.5]
[110378,"Ex9M6N SU20L 1250 4P MOD AC400","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1250A, 4-bieg. Z napędem silnikowym 400 V AC","NCF",13300.36,0,13300.36,8592765103789,1,18592765103786,1,28592765103783,"8536209090",18.5]
[110379,"Ex9M6N SU20L 1600 4P MOD AC400","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1600A, 4-bieg. Z napędem silnikowym 400 V AC","NCF",14296.33,0,14296.33,8592765103796,1,18592765103793,1,28592765103790,"8536209090",18.5]
[110380,"Ex9M6N SU20L 800 3P MOD DC110","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=800A, 3-bieg. Z napędem silnikowym 110 V DC","NCF",8481.0499999999993,0,8481.0499999999993,8592765103802,1,18592765103809,1,28592765103806,"8536209090",14.5]
[110381,"Ex9M6N SU20L 1000 3P MOD DC110","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1000A, 3-bieg. Z napędem silnikowym 110 V DC","NCF",8972.2199999999993,0,8972.2199999999993,8592765103819,1,18592765103816,1,28592765103813,"8536209090",14.5]
[110382,"Ex9M6N SU20L 1250 3P MOD DC110","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1250A, 3-bieg. Z napędem silnikowym 110 V DC","NCF",9549.33,0,9549.33,8592765103826,1,18592765103823,1,28592765103820,"8536209090",14.5]
[110383,"Ex9M6N SU20L 1600 3P MOD DC110","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1600A, 3-bieg. Z napędem silnikowym 110 V DC","NCF",10210.24,0,10210.24,8592765103833,1,18592765103830,1,28592765103837,"8536209090",14.5]
[110384,"Ex9M6N SU20L 800 4P MOD DC110","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=800A, 4-bieg. Z napędem silnikowym 110 V DC","NCF",11690.49,0,11690.49,8592765103840,1,18592765103847,1,28592765103844,"8536209090",18.5]
[110385,"Ex9M6N SU20L 1000 4P MOD DC110","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1000A, 4-bieg. Z napędem silnikowym 110 V DC","NCF",12430.66,0,12430.66,8592765103857,1,18592765103854,1,28592765103851,"8536209090",18.5]
[110386,"Ex9M6N SU20L 1250 4P MOD DC110","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1250A, 4-bieg. Z napędem silnikowym 110 V DC","NCF",13300.36,0,13300.36,8592765103864,1,18592765103861,1,28592765103868,"8536209090",18.5]
[110387,"Ex9M6N SU20L 1600 4P MOD DC110","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1600A, 4-bieg. Z napędem silnikowym 110 V DC","NCF",14296.33,0,14296.33,8592765103871,1,18592765103878,1,28592765103875,"8536209090",18.5]
[110388,"Ex9M6N SU20L 800 3P MOD DC220","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=800A, 3-bieg. Z napędem silnikowym 110 V DC","NCF",8481.0499999999993,0,8481.0499999999993,8592765103888,1,18592765103885,1,28592765103882,"8536209090",14.5]
[110389,"Ex9M6N SU20L 1000 3P MOD DC220","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1000A, 3-bieg. Z napędem silnikowym 110 V DC","NCF",8972.2199999999993,0,8972.2199999999993,8592765103895,1,18592765103892,1,28592765103899,"8536209090",14.5]
[110390,"Ex9M6N SU20L 1250 3P MOD DC220","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1250A, 3-bieg. Z napędem silnikowym 110 V DC","NCF",9549.33,0,9549.33,8592765103901,1,18592765103908,1,28592765103905,"8536209090",14.5]
[110391,"Ex9M6N SU20L 1600 3P MOD DC220","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1600A, 3-bieg. Z napędem silnikowym 110 V DC","NCF",10210.24,0,10210.24,8592765103918,1,18592765103915,1,28592765103912,"8536209090",14.5]
[110392,"Ex9M6N SU20L 800 4P MOD DC220","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=800A, 4-bieg. Z napędem silnikowym 110 V DC","NCF",11690.49,0,11690.49,8592765103925,1,18592765103922,1,28592765103929,"8536209090",18.5]
[110393,"Ex9M6N SU20L 1000 4P MOD DC220","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1000A, 4-bieg. Z napędem silnikowym 110 V DC","NCF",12430.66,0,12430.66,8592765103932,1,18592765103939,1,28592765103936,"8536209090",18.5]
[110394,"Ex9M6N SU20L 1250 4P MOD DC220","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1250A, 4-bieg. Z napędem silnikowym 110 V DC","NCF",13300.36,0,13300.36,8592765103949,1,18592765103946,1,28592765103943,"8536209090",18.5]
[110395,"Ex9M6N SU20L 1600 4P MOD DC220","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=50kA, In=1600A, 4-bieg. Z napędem silnikowym 110 V DC","NCF",14296.33,0,14296.33,8592765103956,1,18592765103953,1,28592765103950,"8536209090",18.5]
[110396,"Ex9M6Q SU20L 800 3P MOD AC230","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=800A, 3-bieg. Z napędem silnikowym 230 V AC","NCF",8756.93,0,8756.93,8592765103963,1,18592765103960,1,28592765103967,"8536209090",14.5]
[110397,"Ex9M6Q SU20L 1000 3P MOD AC230","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1000A, 3-bieg. Z napędem silnikowym 230 V AC","NCF",9269.5,0,9269.5,8592765103970,1,18592765103977,1,28592765103974,"8536209090",14.5]
[110398,"Ex9M6Q SU20L 1250 3P MOD AC230","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1250A, 3-bieg. Z napędem silnikowym 230 V AC","NCF",9871.76,0,9871.76,8592765103987,1,18592765103984,1,28592765103981,"8536209090",14.5]
[110399,"Ex9M6Q SU20L 1600 3P MOD AC230","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1600A, 3-bieg. Z napędem silnikowym 230 V AC","NCF",10561.47,0,10561.47,8592765103994,1,18592765103991,1,28592765103998,"8536209090",14.5]
[110400,"Ex9M6Q SU20L 800 4P MOD AC230","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=800A, 4-bieg. Z napędem silnikowym 230 V AC","NCF",11812.78,0,11812.78,8592765104007,1,18592765104004,1,28592765104001,"8536209090",18.5]
[110401,"Ex9M6Q SU20L 1000 4P MOD AC230","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1000A, 4-bieg. Z napędem silnikowym 230 V AC","NCF",12562.45,0,12562.45,8592765104014,1,18592765104011,1,28592765104018,"8536209090",18.5]
[110402,"Ex9M6Q SU20L 1250 4P MOD AC230","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1250A, 4-bieg. Z napędem silnikowym 230 V AC","NCF",13443.29,0,13443.29,8592765104021,1,18592765104028,1,28592765104025,"8536209090",18.5]
[110403,"Ex9M6Q SU20L 1600 4P MOD AC230","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1600A, 4-bieg. Z napędem silnikowym 230 V AC","NCF",14452.02,0,14452.02,8592765104038,1,18592765104035,1,28592765104032,"8536209090",18.5]
[110404,"Ex9M6Q SU20L 800 3P MOD AC400","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=800A, 3-bieg. Z napędem silnikowym 400 V AC","NCF",8756.93,0,8756.93,8592765104045,1,18592765104042,1,28592765104049,"8536209090",14.5]
[110405,"Ex9M6Q SU20L 1000 3P MOD AC400","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1000A, 3-bieg. Z napędem silnikowym 400 V AC","NCF",9269.5,{"$f":"NCF","v":0},{"$f":"E2438*(1-F2438)","v":9269.5},8592765104052,1,18592765104059,1,28592765104056,"8536209090",14.5]
[110406,"Ex9M6Q SU20L 1250 3P MOD AC400","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1250A, 3-bieg. Z napędem silnikowym 400 V AC","NCF",9871.76,0,9871.76,8592765104069,1,18592765104066,1,28592765104063,"8536209090",14.5]
[110407,"Ex9M6Q SU20L 1600 3P MOD AC400","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1600A, 3-bieg. Z napędem silnikowym 400 V AC","NCF",10561.47,0,10561.47,8592765104076,1,18592765104073,1,28592765104070,"8536209090",14.5]
[110408,"Ex9M6Q SU20L 800 4P MOD AC400","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=800A, 4-bieg. Z napędem silnikowym 400 V AC","NCF",11812.78,0,11812.78,8592765104083,1,18592765104080,1,28592765104087,"8536209090",18.5]
[110409,"Ex9M6Q SU20L 1000 4P MOD AC400","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1000A, 4-bieg. Z napędem silnikowym 400 V AC","NCF",12562.45,0,12562.45,8592765104090,1,18592765104097,1,28592765104094,"8536209090",18.5]
[110410,"Ex9M6Q SU20L 1250 4P MOD AC400","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1250A, 4-bieg. Z napędem silnikowym 400 V AC","NCF",13443.29,0,13443.29,8592765104106,1,18592765104103,1,28592765104100,"8536209090",18.5]
[110411,"Ex9M6Q SU20L 1600 4P MOD AC400","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1600A, 4-bieg. Z napędem silnikowym 400 V AC","NCF",14452.02,0,14452.02,8592765104113,1,18592765104110,1,28592765104117,"8536209090",18.5]
[110412,"Ex9M6Q SU20L 800 3P MOD DC110","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=800A, 3-bieg. Z napędem silnikowym 110 V DC","NCF",8756.93,0,8756.93,8592765104120,1,18592765104127,1,28592765104124,"8536209090",14.5]
[110413,"Ex9M6Q SU20L 1000 3P MOD DC110","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1000A, 3-bieg. Z napędem silnikowym 110 V DC","NCF",9269.5,0,9269.5,8592765104137,1,18592765104134,1,28592765104131,"8536209090",14.5]
[110414,"Ex9M6Q SU20L 1250 3P MOD DC110","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1250A, 3-bieg. Z napędem silnikowym 110 V DC","NCF",9871.76,0,9871.76,8592765104144,1,18592765104141,1,28592765104148,"8536209090",14.5]
[110415,"Ex9M6Q SU20L 1600 3P MOD DC110","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1600A, 3-bieg. Z napędem silnikowym 110 V DC","NCF",10561.47,0,10561.47,8592765104151,1,18592765104158,1,28592765104155,"8536209090",14.5]
[110416,"Ex9M6Q SU20L 800 4P MOD DC110","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=800A, 4-bieg. Z napędem silnikowym 110 V DC","NCF",11812.78,0,11812.78,8592765104168,1,18592765104165,1,28592765104162,"8536209090",18.5]
[110417,"Ex9M6Q SU20L 1000 4P MOD DC110","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1000A, 4-bieg. Z napędem silnikowym 110 V DC","NCF",12562.45,0,12562.45,8592765104175,1,18592765104172,1,28592765104179,"8536209090",18.5]
[110418,"Ex9M6Q SU20L 1250 4P MOD DC110","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1250A, 4-bieg. Z napędem silnikowym 110 V DC","NCF",13443.29,0,13443.29,8592765104182,1,18592765104189,1,28592765104186,"8536209090",18.5]
[110419,"Ex9M6Q SU20L 1600 4P MOD DC110","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1600A, 4-bieg. Z napędem silnikowym 110 V DC","NCF",14452.02,0,14452.02,8592765104199,1,18592765104196,1,28592765104193,"8536209090",18.5]
[110420,"Ex9M6Q SU20L 800 3P MOD DC220","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=800A, 3-bieg. Z napędem silnikowym 110 V DC","NCF",8756.93,0,8756.93,8592765104205,1,18592765104202,1,28592765104209,"8536209090",14.5]
[110421,"Ex9M6Q SU20L 1000 3P MOD DC220","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1000A, 3-bieg. Z napędem silnikowym 110 V DC","NCF",9269.5,0,9269.5,8592765104212,1,18592765104219,1,28592765104216,"8536209090",14.5]
[110422,"Ex9M6Q SU20L 1250 3P MOD DC220","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1250A, 3-bieg. Z napędem silnikowym 110 V DC","NCF",9871.76,0,9871.76,8592765104229,1,18592765104226,1,28592765104223,"8536209090",14.5]
[110423,"Ex9M6Q SU20L 1600 3P MOD DC220","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1600A, 3-bieg. Z napędem silnikowym 110 V DC","NCF",10561.47,0,10561.47,8592765104236,1,18592765104233,1,28592765104230,"8536209090",14.5]
[110424,"Ex9M6Q SU20L 800 4P MOD DC220","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=800A, 4-bieg. Z napędem silnikowym 110 V DC","NCF",11812.78,0,11812.78,8592765104243,1,18592765104240,1,28592765104247,"8536209090",18.5]
[110425,"Ex9M6Q SU20L 1000 4P MOD DC220","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1000A, 4-bieg. Z napędem silnikowym 110 V DC","NCF",12562.45,0,12562.45,8592765104250,1,18592765104257,1,28592765104254,"8536209090",18.5]
[110426,"Ex9M6Q SU20L 1250 4P MOD DC220","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1250A, 4-bieg. Z napędem silnikowym 110 V DC","NCF",13443.29,0,13443.29,8592765104267,1,18592765104264,1,28592765104261,"8536209090",18.5]
[110427,"Ex9M6Q SU20L 1600 4P MOD DC220","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Icu=Ics=70kA, In=1600A, 4-bieg. Z napędem silnikowym 110 V DC","NCF",14452.02,0,14452.02,8592765104274,1,18592765104271,1,28592765104278,"8536209090",18.5]
[110428,"Ex9M6H SU20L 800 3P MOD AC230","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=800A, 3-bieg. Z napędem silnikowym 230 V AC","NCF",9032.81,0,9032.81,8592765104281,1,18592765104288,1,28592765104285,"8536209090",14.5]
[110429,"Ex9M6H SU20L 1000 3P MOD AC230","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1000A, 3-bieg. Z napędem silnikowym 230 V AC","NCF",9566.7900000000009,0,9566.7900000000009,8592765104298,1,18592765104295,1,28592765104292,"8536209090",14.5]
[110430,"Ex9M6H SU20L 1250 3P MOD AC230","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1250A, 3-bieg. Z napędem silnikowym 230 V AC","NCF",10194.200000000001,0,10194.200000000001,8592765104304,1,18592765104301,1,28592765104308,"8536209090",14.5]
[110431,"Ex9M6H SU20L 1600 3P MOD AC230","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1600A, 3-bieg. Z napędem silnikowym 230 V AC","NCF",10912.71,0,10912.71,8592765104311,1,18592765104318,1,28592765104315,"8536209090",14.5]
[110432,"Ex9M6H SU20L 800 4P MOD AC230","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=800A, 4-bieg. Z napędem silnikowym 230 V AC","NCF",11935.07,0,11935.07,8592765104328,1,18592765104325,1,28592765104322,"8536209090",18.5]
[110433,"Ex9M6H SU20L 1000 4P MOD AC230","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1000A, 4-bieg. Z napędem silnikowym 230 V AC","NCF",12694.22,0,12694.22,8592765104335,1,18592765104332,1,28592765104339,"8536209090",18.5]
[110434,"Ex9M6H SU20L 1250 4P MOD AC230","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1250A, 4-bieg. Z napędem silnikowym 230 V AC","NCF",13586.22,0,13586.22,8592765104342,1,18592765104349,1,28592765104346,"8536209090",18.5]
[110435,"Ex9M6H SU20L 1600 4P MOD AC230","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1600A, 4-bieg. Z napędem silnikowym 230 V AC","NCF",14607.71,0,14607.71,8592765104359,1,18592765104356,1,28592765104353,"8536209090",18.5]
[110436,"Ex9M6H SU20L 800 3P MOD AC400","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=800A, 3-bieg. Z napędem silnikowym 400 V AC","NCF",9032.81,0,9032.81,8592765104366,1,18592765104363,1,28592765104360,"8536209090",14.5]
[110437,"Ex9M6H SU20L 1000 3P MOD AC400","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1000A, 3-bieg. Z napędem silnikowym 400 V AC","NCF",9566.7900000000009,0,9566.7900000000009,8592765104373,1,18592765104370,1,28592765104377,"8536209090",14.5]
[110438,"Ex9M6H SU20L 1250 3P MOD AC400","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1250A, 3-bieg. Z napędem silnikowym 400 V AC","NCF",10194.200000000001,0,10194.200000000001,8592765104380,1,18592765104387,1,28592765104384,"8536209090",14.5]
[110439,"Ex9M6H SU20L 1600 3P MOD AC400","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1600A, 3-bieg. Z napędem silnikowym 400 V AC","NCF",10912.71,0,10912.71,8592765104397,1,18592765104394,1,28592765104391,"8536209090",14.5]
[110440,"Ex9M6H SU20L 800 4P MOD AC400","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=800A, 4-bieg. Z napędem silnikowym 400 V AC","NCF",11935.07,0,11935.07,8592765104403,1,18592765104400,1,28592765104407,"8536209090",18.5]
[110441,"Ex9M6H SU20L 1000 4P MOD AC400","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1000A, 4-bieg. Z napędem silnikowym 400 V AC","NCF",12694.22,0,12694.22,8592765104410,1,18592765104417,1,28592765104414,"8536209090",18.5]
[110442,"Ex9M6H SU20L 1250 4P MOD AC400","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1250A, 4-bieg. Z napędem silnikowym 400 V AC","NCF",13586.22,0,13586.22,8592765104427,1,18592765104424,1,28592765104421,"8536209090",18.5]
[110443,"Ex9M6H SU20L 1600 4P MOD AC400","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1600A, 4-bieg. Z napędem silnikowym 400 V AC","NCF",14607.71,0,14607.71,8592765104434,1,18592765104431,1,28592765104438,"8536209090",18.5]
[110444,"Ex9M6H SU20L 800 3P MOD DC110","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=800A, 3-bieg. Z napędem silnikowym 110 V DC","NCF",9032.81,0,9032.81,8592765104441,1,18592765104448,1,28592765104445,"8536209090",14.5]
[110445,"Ex9M6H SU20L 1000 3P MOD DC110","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1000A, 3-bieg. Z napędem silnikowym 110 V DC","NCF",9566.7900000000009,0,9566.7900000000009,8592765104458,1,18592765104455,1,28592765104452,"8536209090",14.5]
[110446,"Ex9M6H SU20L 1250 3P MOD DC110","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1250A, 3-bieg. Z napędem silnikowym 110 V DC","NCF",10194.200000000001,0,10194.200000000001,8592765104465,1,18592765104462,1,28592765104469,"8536209090",14.5]
[110447,"Ex9M6H SU20L 1600 3P MOD DC110","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1600A, 3-bieg. Z napędem silnikowym 110 V DC","NCF",10912.71,0,10912.71,8592765104472,1,18592765104479,1,28592765104476,"8536209090",14.5]
[110448,"Ex9M6H SU20L 800 4P MOD DC110","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=800A, 4-bieg. Z napędem silnikowym 110 V DC","NCF",11935.07,0,11935.07,8592765104489,1,18592765104486,1,28592765104483,"8536209090",18.5]
[110449,"Ex9M6H SU20L 1000 4P MOD DC110","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1000A, 4-bieg. Z napędem silnikowym 110 V DC","NCF",12694.22,0,12694.22,8592765104496,1,18592765104493,1,28592765104490,"8536209090",18.5]
[110450,"Ex9M6H SU20L 1250 4P MOD DC110","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1250A, 4-bieg. Z napędem silnikowym 110 V DC","NCF",13586.22,0,13586.22,8592765104502,1,18592765104509,1,28592765104506,"8536209090",18.5]
[110451,"Ex9M6H SU20L 1600 4P MOD DC110","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1600A, 4-bieg. Z napędem silnikowym 110 V DC","NCF",14607.71,0,14607.71,8592765104519,1,18592765104516,1,28592765104513,"8536209090",18.5]
[110452,"Ex9M6H SU20L 800 3P MOD DC220","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=800A, 3-bieg. Z napędem silnikowym 110 V DC","NCF",9032.81,0,9032.81,8592765104526,1,18592765104523,1,28592765104520,"8536209090",14.5]
[110453,"Ex9M6H SU20L 1000 3P MOD DC220","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1000A, 3-bieg. Z napędem silnikowym 110 V DC","NCF",9566.7900000000009,0,9566.7900000000009,8592765104533,1,18592765104530,1,28592765104537,"8536209090",14.5]
[110454,"Ex9M6H SU20L 1250 3P MOD DC220","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1250A, 3-bieg. Z napędem silnikowym 110 V DC","NCF",10194.200000000001,0,10194.200000000001,8592765104540,1,18592765104547,1,28592765104544,"8536209090",14.5]
[110455,"Ex9M6H SU20L 1600 3P MOD DC220","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1600A, 3-bieg. Z napędem silnikowym 110 V DC","NCF",10912.71,0,10912.71,8592765104557,1,18592765104554,1,28592765104551,"8536209090",14.5]
[110456,"Ex9M6H SU20L 800 4P MOD DC220","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=800A, 4-bieg. Z napędem silnikowym 110 V DC","NCF",11935.07,0,11935.07,8592765104564,1,18592765104561,1,28592765104568,"8536209090",18.5]
[110457,"Ex9M6H SU20L 1000 4P MOD DC220","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1000A, 4-bieg. Z napędem silnikowym 110 V DC","NCF",12694.22,0,12694.22,8592765104571,1,18592765104578,1,28592765104575,"8536209090",18.5]
[110458,"Ex9M6H SU20L 1250 4P MOD DC220","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1250A, 4-bieg. Z napędem silnikowym 110 V DC","NCF",13586.22,0,13586.22,8592765104588,1,18592765104585,1,28592765104582,"8536209090",18.5]
[110459,"Ex9M6H SU20L 1600 4P MOD DC220","Wyłącznik kompaktowy, rozmiar M6, SU20L, Ics=70kA,Icu=100kA, In=1600A, 4-bieg. Z napędem silnikowym 110 V DC","NCF",14607.71,0,14607.71,8592765104595,1,18592765104592,1,28592765104599,"8536209090",18.5]
[]
["Wył. kompaktowe Ex9MD DC"]
[101768,"Ex9MD1B TM DC16 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M1, Icu=Ics=25kA, In=16A, 3-bieg","NCB",1528.6999999999998,{"$f":"NCB","v":0},{"$f":"E2495*(1-F2495)","v":1528.6999999999998},8592765017697,1,8592765017697,null,28592765017691,"8536201090",1.2]
[101769,"Ex9MD1B TM DC20 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M1, Icu=Ics=25kA, In=20A, 3-bieg. ","NCB",1528.6999999999998,0,1528.6999999999998,8592765017703,1,8592765017703,null,28592765017707,"8536201090",1.2]
[101770,"Ex9MD1B TM DC25 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M1, Icu=Ics=25kA, In=25A, 3-bieg. ","NCB",1542.1999999999998,0,1542.1999999999998,8592765017710,1,8592765017710,null,28592765017714,"8536201090",1.2]
[101771,"Ex9MD1B TM DC32 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M1, Icu=Ics=25kA, In=32A, 3-bieg. ","NCB",1554.6,0,1554.6,8592765017727,1,8592765017727,null,28592765017721,"8536201090",1.2]
[101772,"Ex9MD1B TM DC40 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M1, Icu=Ics=25kA, In=40A, 3-bieg. ","NCB",1592.8999999999999,0,1592.8999999999999,8592765017734,1,8592765017734,null,28592765017738,"8536201090",1.2]
[101773,"Ex9MD1B TM DC50 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M1, Icu=Ics=25kA, In=50A, 3-bieg. ","NCB",1644.6999999999998,0,1644.6999999999998,8592765017741,1,8592765017741,null,28592765017745,"8536201090",1.2]
[101774,"Ex9MD1B TM DC63 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M1, Icu=Ics=25kA, In=63A, 3-bieg. ","NCB",1734.6999999999998,0,1734.6999999999998,8592765017758,1,8592765017758,null,28592765017752,"8536201090",1.2]
[101775,"Ex9MD1B TM DC80 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M1, Icu=Ics=25kA, In=80A, 3-bieg. ","NCB",1824.8,0,1824.8,8592765017765,1,8592765017765,null,28592765017769,"8536209090",1.2]
[101776,"Ex9MD1B TM DC100 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M1, Icu=Ics=25kA, In=100A, 3-bieg. ","NCB",2043.1,0,2043.1,8592765017772,1,8592765017772,null,28592765017776,"8536209090",1.2]
[101777,"Ex9MD1B TM DC125 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M1, Icu=Ics=25kA, In=125A, 3-bieg. ","NCB",2312.1999999999998,0,2312.1999999999998,8592765017789,1,8592765017789,null,28592765017783,"8536209090",1.2]
[101778,"Ex9MD1S TM DC16 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M1, Icu=Ics=36kA, In=16A, 3-bieg. ","NCB",1811.3,0,1811.3,8592765017796,1,8592765017796,null,28592765017790,"8536201090",1.2]
[101779,"Ex9MD1S TM DC20 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M1, Icu=Ics=36kA, In=20A, 3-bieg. ","NCB",1824.8,0,1824.8,8592765017802,1,8592765017802,null,28592765017806,"8536201090",1.2]
[101780,"Ex9MD1S TM DC25 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M1, Icu=Ics=36kA, In=25A, 3-bieg. ","NCB",1837.1999999999998,0,1837.1999999999998,8592765017819,1,8592765017819,null,28592765017813,"8536201090",1.2]
[101781,"Ex9MD1S TM DC32 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M1, Icu=Ics=36kA, In=32A, 3-bieg. ","NCB",1863,0,1863,8592765017826,1,8592765017826,null,28592765017820,"8536201090",1.2]
[101782,"Ex9MD1S TM DC40 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M1, Icu=Ics=36kA, In=40A, 3-bieg. ","NCB",1888.8999999999999,0,1888.8999999999999,8592765017833,1,8592765017833,null,28592765017837,"8536201090",1.2]
[101783,"Ex9MD1S TM DC50 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M1, Icu=Ics=36kA, In=50A, 3-bieg. ","NCB",1953.1,0,1953.1,8592765017840,1,8592765017840,null,28592765017844,"8536201090",1.2]
[101784,"Ex9MD1S TM DC63 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M1, Icu=Ics=36kA, In=63A, 3-bieg. ","NCB",2029.6999999999998,0,2029.6999999999998,8592765017857,1,8592765017857,null,28592765017851,"8536201090",1.2]
[101785,"Ex9MD1S TM DC80 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M1, Icu=Ics=36kA, In=80A, 3-bieg. ","NCB",2171.5,0,2171.5,8592765017864,1,8592765017864,null,28592765017868,"8536209090",1.2]
[101786,"Ex9MD1S TM DC100 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M1, Icu=Ics=36kA, In=100A, 3-bieg. ","NCB",2351.6,0,2351.6,8592765017871,1,8592765017871,null,28592765017875,"8536209090",1.2]
[101787,"Ex9MD1S TM DC125 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M1, Icu=Ics=36kA, In=125A, 3-bieg. ","NCB",2634.1,0,2634.1,8592765017888,1,8592765017888,null,28592765017882,"8536209090",1.2]
[101788,"Ex9MD1N TM DC16 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M1, Icu=Ics=50kA, In=16A, 3-bieg. ","NCB",2248.1,0,2248.1,8592765017895,1,8592765017895,null,28592765017899,"8536201090",1.2]
[101789,"Ex9MD1N TM DC20 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M1, Icu=Ics=50kA, In=20A, 3-bieg. ","NCB",2261.5,0,2261.5,8592765017901,1,8592765017901,null,28592765017905,"8536201090",1.2]
[101790,"Ex9MD1N TM DC25 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M1, Icu=Ics=50kA, In=25A, 3-bieg. ","NCB",2287.4,0,2287.4,8592765017918,1,8592765017918,null,28592765017912,"8536201090",1.2]
[101791,"Ex9MD1N TM DC32 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M1, Icu=Ics=50kA, In=32A, 3-bieg. ","NCB",2325.6999999999998,0,2325.6999999999998,8592765017925,1,8592765017925,null,28592765017929,"8536201090",1.2]
[101792,"Ex9MD1N TM DC40 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M1, Icu=Ics=50kA, In=40A, 3-bieg. ","NCB",2376.4,0,2376.4,8592765017932,1,8592765017932,null,28592765017936,"8536201090",1.2]
[101793,"Ex9MD1N TM DC50 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M1, Icu=Ics=50kA, In=50A, 3-bieg. ","NCB",2440.6,0,2440.6,8592765017949,1,8592765017949,null,28592765017943,"8536201090",1.2]
[101794,"Ex9MD1N TM DC63 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M1, Icu=Ics=50kA, In=63A, 3-bieg. ","NCB",2518.1999999999998,0,2518.1999999999998,8592765017956,1,8592765017956,null,28592765017950,"8536201090",1.2]
[101795,"Ex9MD1N TM DC80 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M1, Icu=Ics=50kA, In=80A, 3-bieg. ","NCB",2608.1999999999998,0,2608.1999999999998,8592765017963,1,8592765017963,null,28592765017967,"8536209090",1.2]
[101796,"Ex9MD1N TM DC100 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M1, Icu=Ics=50kA, In=100A, 3-bieg. ","NCB",2723.1,0,2723.1,8592765017970,1,8592765017970,null,28592765017974,"8536209090",1.2]
[101797,"Ex9MD1N TM DC125 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M1, Icu=Ics=50kA, In=125A, 3-bieg. ","NCB",3070.9,0,3070.9,8592765017987,1,8592765017987,null,28592765017981,"8536209090",1.2]
[101818,"Ex9MD1H TM DC16 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M1, Icu=Ics=100kA, In=16A, 3-bieg. ","NCB",3211.7,0,3211.7,8592765018199,1,8592765018199,null,28592765018193,"8536201090",1.2]
[101819,"Ex9MD1H TM DC20 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M1, Icu=Ics=100kA, In=20A, 3-bieg. ","NCB",3237.5,0,3237.5,8592765018205,1,8592765018205,null,28592765018209,"8536201090",1.2]
[101820,"Ex9MD1H TM DC25 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M1, Icu=Ics=100kA, In=25A, 3-bieg. ","NCB",3275.7999999999997,{"$f":"NCB","v":0},3275.7999999999997,8592765018212,1,8592765018212,null,28592765018216,"8536201090",1.2]
[101821,"Ex9MD1H TM DC32 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M1, Icu=Ics=100kA, In=32A, 3-bieg. ","NCB",3327.6,0,3327.6,8592765018229,1,8592765018229,null,28592765018223,"8536201090",1.2]
[101822,"Ex9MD1H TM DC40 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M1, Icu=Ics=100kA, In=40A, 3-bieg. ","NCB",3391.7,0,3391.7,8592765018236,1,8592765018236,null,28592765018230,"8536201090",1.2]
[101823,"Ex9MD1H TM DC50 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M1, Icu=Ics=100kA, In=50A, 3-bieg. ","NCB",3455.9,0,3455.9,8592765018243,1,8592765018243,null,28592765018247,"8536201090",1.2]
[101824,"Ex9MD1H TM DC63 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M1, Icu=Ics=100kA, In=63A, 3-bieg. ","NCB",3546,0,3546,8592765018250,1,8592765018250,null,28592765018254,"8536201090",1.2]
[101825,"Ex9MD1H TM DC80 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M1, Icu=Ics=100kA, In=80A, 3-bieg. ","NCB",3674.2999999999997,0,3674.2999999999997,8592765018267,1,8592765018267,null,28592765018261,"8536209090",1.2]
[101826,"Ex9MD1H TM DC100 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M1, Icu=Ics=100kA, In=100A, 3-bieg. ","NCB",3866.7999999999997,0,3866.7999999999997,8592765018274,1,8592765018274,null,28592765018278,"8536209090",1.2]
[101827,"Ex9MD1H TM DC125 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M1, Icu=Ics=100kA, In=125A, 3-bieg. ","NCB",4303.6000000000004,0,4303.6000000000004,8592765018281,1,8592765018281,null,28592765018285,"8536209090",1.2]
[101828,"Ex9MD1B TM DC16 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M1, Icu=Ics=25kA, In=16A, 4-bieg.","NCB",1914.8,0,1914.8,8592765018298,1,8592765018298,null,28592765018292,"8536201090",1.7]
[101829,"Ex9MD1B TM DC20 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M1, Icu=Ics=25kA, In=20A, 4-bieg.","NCB",1939.6,0,1939.6,8592765018304,1,8592765018304,null,28592765018308,"8536201090",1.7]
[101830,"Ex9MD1B TM DC25 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M1, Icu=Ics=25kA, In=25A, 4-bieg.","NCB",2003.8,0,2003.8,8592765018311,1,8592765018311,null,28592765018315,"8536201090",1.7]
[101831,"Ex9MD1B TM DC32 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M1, Icu=Ics=25kA, In=32A, 4-bieg.","NCB",2043.1,0,2043.1,8592765018328,1,8592765018328,null,28592765018322,"8536201090",1.7]
[101832,"Ex9MD1B TM DC40 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M1, Icu=Ics=25kA, In=40A, 4-bieg.","NCB",2093.9,0,2093.9,8592765018335,1,8592765018335,null,28592765018339,"8536201090",1.7]
[101833,"Ex9MD1B TM DC50 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M1, Icu=Ics=25kA, In=50A, 4-bieg.","NCB",2158,0,2158,8592765018342,1,8592765018342,null,28592765018346,"8536201090",1.7]
[101834,"Ex9MD1B TM DC63 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M1, Icu=Ics=25kA, In=63A, 4-bieg.","NCB",2287.4,0,2287.4,8592765018359,1,8592765018359,null,28592765018353,"8536201090",1.7]
[101835,"Ex9MD1B TM DC80 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M1, Icu=Ics=25kA, In=80A, 4-bieg.","NCB",2376.4,0,2376.4,8592765018366,1,8592765018366,null,28592765018360,"8536209090",1.7]
[101836,"Ex9MD1B TM DC100 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M1, Icu=Ics=25kA, In=100A, 4-bieg.","NCB",2454,0,2454,8592765018373,1,8592765018373,null,28592765018377,"8536209090",1.7]
[101837,"Ex9MD1B TM DC125 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M1, Icu=Ics=25kA, In=125A, 4-bieg.","NCB",2594.7999999999997,0,2594.7999999999997,8592765018380,1,8592765018380,null,28592765018384,"8536209090",1.7]
[101838,"Ex9MD1S TM DC16 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M1, Icu=Ics=36kA, In=16A, 4-bieg.","NCB",2415.6999999999998,0,2415.6999999999998,8592765018397,1,8592765018397,null,28592765018391,"8536201090",1.7]
[101839,"Ex9MD1S TM DC20 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M1, Icu=Ics=36kA, In=20A, 4-bieg.","NCB",2440.6,0,2440.6,8592765018403,1,8592765018403,null,28592765018407,"8536201090",1.7]
[101840,"Ex9MD1S TM DC25 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M1, Icu=Ics=36kA, In=25A, 4-bieg.","NCB",2479.9,0,2479.9,8592765018410,1,8592765018410,null,28592765018414,"8536201090",1.7]
[101841,"Ex9MD1S TM DC32 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M1, Icu=Ics=36kA, In=32A, 4-bieg.","NCB",2518.1999999999998,0,2518.1999999999998,8592765018427,1,8592765018427,null,28592765018421,"8536201090",1.7]
[101842,"Ex9MD1S TM DC40 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M1, Icu=Ics=36kA, In=40A, 4-bieg.","NCB",2582.4,0,2582.4,8592765018434,1,8592765018434,null,28592765018438,"8536201090",1.7]
[101843,"Ex9MD1S TM DC50 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M1, Icu=Ics=36kA, In=50A, 4-bieg.","NCB",2646.5,0,2646.5,8592765018441,1,8592765018441,null,28592765018445,"8536201090",1.7]
[101844,"Ex9MD1S TM DC63 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M1, Icu=Ics=36kA, In=63A, 4-bieg.","NCB",2749,0,2749,8592765018458,1,8592765018458,null,28592765018452,"8536201090",1.7]
[101845,"Ex9MD1S TM DC80 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M1, Icu=Ics=36kA, In=80A, 4-bieg.","NCB",2903.2,0,2903.2,8592765018465,1,8592765018465,null,28592765018469,"8536209090",1.7]
[101846,"Ex9MD1S TM DC100 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M1, Icu=Ics=36kA, In=100A, 4-bieg.","NCB",3019.1,0,3019.1,8592765018472,1,8592765018472,null,28592765018476,"8536209090",1.7]
[101847,"Ex9MD1S TM DC125 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M1, Icu=Ics=36kA, In=125A, 4-bieg.","NCB",3109.2,0,3109.2,8592765018489,1,8592765018489,null,28592765018483,"8536209090",1.7]
[101848,"Ex9MD1N TM DC16 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M1, Icu=Ics=50kA, In=16A, 4-bieg.","NCB",3109.2,0,3109.2,8592765018496,1,8592765018496,null,28592765018490,"8536201090",1.7]
[101849,"Ex9MD1N TM DC20 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M1, Icu=Ics=50kA, In=20A, 4-bieg.","NCB",3135.1,0,3135.1,8592765018502,1,8592765018502,null,28592765018506,"8536201090",1.7]
[101850,"Ex9MD1N TM DC25 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M1, Icu=Ics=50kA, In=25A, 4-bieg.","NCB",3159.9,0,3159.9,8592765018519,1,8592765018519,null,28592765018513,"8536201090",1.7]
[101851,"Ex9MD1N TM DC32 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M1, Icu=Ics=50kA, In=32A, 4-bieg.","NCB",3211.7,0,3211.7,8592765018526,1,8592765018526,null,28592765018520,"8536201090",1.7]
[101852,"Ex9MD1N TM DC40 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M1, Icu=Ics=50kA, In=40A, 4-bieg.","NCB",3275.7999999999997,{"$f":"NCB","v":0},{"$f":"E2559*(1-F2559)","v":3275.7999999999997},8592765018533,1,8592765018533,null,28592765018537,"8536201090",1.7]
[101853,"Ex9MD1N TM DC50 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M1, Icu=Ics=50kA, In=50A, 4-bieg.","NCB",3365.9,0,3365.9,8592765018540,1,8592765018540,null,28592765018544,"8536201090",1.7]
[101854,"Ex9MD1N TM DC63 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M1, Icu=Ics=50kA, In=63A, 4-bieg.","NCB",3506.6,0,3506.6,8592765018557,1,8592765018557,null,28592765018551,"8536201090",1.7]
[101855,"Ex9MD1N TM DC80 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M1, Icu=Ics=50kA, In=80A, 4-bieg.","NCB",3686.7,0,3686.7,8592765018564,1,8592765018564,null,28592765018568,"8536209090",1.7]
[101856,"Ex9MD1N TM DC100 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M1, Icu=Ics=50kA, In=100A, 4-bieg.","NCB",3879.2,0,3879.2,8592765018571,1,8592765018571,null,28592765018575,"8536209090",1.7]
[101857,"Ex9MD1N TM DC125 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M1, Icu=Ics=50kA, In=125A, 4-bieg.","NCB",4367.7,0,4367.7,8592765018588,1,8592765018588,null,28592765018582,"8536209090",1.7]
[101878,"Ex9MD1H TM DC16 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M1, Icu=Ics=100kA, In=16A, 4-bieg.","NCB",4457.8,0,4457.8,8592765018793,1,8592765018793,null,28592765018797,"8536201090",1.7]
[101879,"Ex9MD1H TM DC20 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M1, Icu=Ics=100kA, In=20A, 4-bieg.","NCB",4483.7000000000007,0,4483.7000000000007,8592765018809,1,8592765018809,null,28592765018803,"8536201090",1.7]
[101880,"Ex9MD1H TM DC25 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M1, Icu=Ics=100kA, In=25A, 4-bieg.","NCB",4522,0,4522,8592765018816,1,8592765018816,null,28592765018810,"8536201090",1.7]
[101881,"Ex9MD1H TM DC32 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M1, Icu=Ics=100kA, In=32A, 4-bieg.","NCB",4573.7000000000007,0,4573.7000000000007,8592765018823,1,8592765018823,null,28592765018827,"8536201090",1.7]
[101882,"Ex9MD1H TM DC40 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M1, Icu=Ics=100kA, In=40A, 4-bieg.","NCB",4637.9000000000005,0,4637.9000000000005,8592765018830,1,8592765018830,null,28592765018834,"8536201090",1.7]
[101883,"Ex9MD1H TM DC50 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M1, Icu=Ics=100kA, In=50A, 4-bieg.","NCB",4726.9000000000005,0,4726.9000000000005,8592765018847,1,8592765018847,null,28592765018841,"8536201090",1.7]
[101884,"Ex9MD1H TM DC63 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M1, Icu=Ics=100kA, In=63A, 4-bieg.","NCB",4842.8,0,4842.8,8592765018854,1,8592765018854,null,28592765018858,"8536201090",1.7]
[101885,"Ex9MD1H TM DC80 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M1, Icu=Ics=100kA, In=80A, 4-bieg.","NCB",4984.6000000000004,0,4984.6000000000004,8592765018861,1,8592765018861,null,28592765018865,"8536209090",1.7]
[101886,"Ex9MD1H TM DC100 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M1, Icu=Ics=100kA, In=100A, 4-bieg.","NCB",5267.2000000000007,0,5267.2000000000007,8592765018878,1,8592765018878,null,28592765018872,"8536209090",1.7]
[101887,"Ex9MD1H TM DC125 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M1, Icu=Ics=100kA, In=125A, 4-bieg.","NCB",5716.4000000000005,0,5716.4000000000005,8592765018885,1,8592765018885,null,28592765018889,"8536209090",1.7]
[101888,"Ex9MD2B TM DC125 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M2, Icu=Ics=25kA, In=125A, 3-bieg. ","NCB",1683,0,1683,8592765018892,1,8592765018892,null,28592765018896,"8536209090",1.7]
[101889,"Ex9MD2B TM DC160 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M2, Icu=Ics=25kA, In=160A, 3-bieg. ","NCB",2003.8,0,2003.8,8592765018908,1,8592765018908,null,28592765018902,"8536209090",1.7]
[101890,"Ex9MD2B TM DC180 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M2, Icu=Ics=25kA, In=180A, 3-bieg. ","NCB",1927.1999999999998,0,1927.1999999999998,8592765018915,1,8592765018915,null,28592765018919,"8536209090",1.7]
[101891,"Ex9MD2B TM DC200 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M2, Icu=Ics=25kA, In=200A, 3-bieg. ","NCB",2119.6999999999998,0,2119.6999999999998,8592765018922,1,8592765018922,null,28592765018926,"8536209090",1.7]
[101892,"Ex9MD2B TM DC225 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M2, Icu=Ics=25kA, In=225A, 3-bieg. ","NCB",2197.4,0,2197.4,8592765018939,1,8592765018939,null,28592765018933,"8536209090",1.7]
[101893,"Ex9MD2B TM DC250 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M2, Icu=Ics=25kA, In=250A, 3-bieg. ","NCB",2299.7999999999997,0,2299.7999999999997,8592765018946,1,8592765018946,null,28592765018940,"8536209090",1.7]
[101894,"Ex9MD2S TM DC125 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M2, Icu=Ics=36kA, In=125A, 3-bieg. ","NCB",1927.1999999999998,0,1927.1999999999998,8592765018953,1,8592765018953,null,28592765018957,"8536209090",1.7]
[101895,"Ex9MD2S TM DC160 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M2, Icu=Ics=36kA, In=160A, 3-bieg. ","NCB",2197.4,0,2197.4,8592765018960,1,8592765018960,null,28592765018964,"8536209090",1.7]
[101896,"Ex9MD2S TM DC180 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M2, Icu=Ics=36kA, In=180A, 3-bieg. ","NCB",2273.9,0,2273.9,8592765018977,1,8592765018977,null,28592765018971,"8536209090",1.7]
[101897,"Ex9MD2S TM DC200 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M2, Icu=Ics=36kA, In=200A, 3-bieg. ","NCB",2351.6,0,2351.6,8592765018984,1,8592765018984,null,28592765018988,"8536209090",1.7]
[101898,"Ex9MD2S TM DC225 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M2, Icu=Ics=36kA, In=225A, 3-bieg. ","NCB",2440.6,0,2440.6,8592765018991,1,8592765018991,null,28592765018995,"8536209090",1.7]
[101899,"Ex9MD2S TM DC250 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M2, Icu=Ics=36kA, In=250A, 3-bieg. ","NCB",2544.1,0,2544.1,8592765019004,1,8592765019004,null,28592765019008,"8536209090",1.7]
[101900,"Ex9MD2N TM DC125 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M2, Icu=Ics=50kA, In=125A, 3-bieg. ","NCB",2402.2999999999997,0,2402.2999999999997,8592765019011,1,8592765019011,null,28592765019015,"8536209090",1.7]
[101901,"Ex9MD2N TM DC160 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M2, Icu=Ics=50kA, In=160A, 3-bieg. ","NCB",2684.7999999999997,0,2684.7999999999997,8592765019028,1,8592765019028,null,28592765019022,"8536209090",1.7]
[101902,"Ex9MD2N TM DC180 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M2, Icu=Ics=50kA, In=180A, 3-bieg. ","NCB",2762.5,0,2762.5,8592765019035,1,8592765019035,null,28592765019039,"8536209090",1.7]
[101903,"Ex9MD2N TM DC200 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M2, Icu=Ics=50kA, In=200A, 3-bieg. ","NCB",2839.1,0,2839.1,8592765019042,1,8592765019042,null,28592765019046,"8536209090",1.7]
[101904,"Ex9MD2N TM DC225 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M2, Icu=Ics=50kA, In=225A, 3-bieg. ","NCB",2941.5,{"$f":"NCB","v":0},2941.5,8592765019059,1,8592765019059,null,28592765019053,"8536209090",1.7]
[101905,"Ex9MD2N TM DC250 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M2, Icu=Ics=50kA, In=250A, 3-bieg. ","NCB",3045,0,3045,8592765019066,1,8592765019066,null,28592765019060,"8536209090",1.7]
[101918,"Ex9MD2H TM DC125 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M2, Icu=Ics=100kA, In=125A, 3-bieg. ","NCB",3404.2,0,3404.2,8592765019196,1,8592765019196,null,28592765019190,"8536209090",1.7]
[101919,"Ex9MD2H TM DC160 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M2, Icu=Ics=100kA, In=160A, 3-bieg. ","NCB",3584.2999999999997,0,3584.2999999999997,8592765019202,1,8592765019202,null,28592765019206,"8536209090",1.7]
[101920,"Ex9MD2H TM DC180 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M2, Icu=Ics=100kA, In=180A, 3-bieg. ","NCB",3700.2,0,3700.2,8592765019219,1,8592765019219,null,28592765019213,"8536209090",1.7]
[101921,"Ex9MD2H TM DC200 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M2, Icu=Ics=100kA, In=200A, 3-bieg. ","NCB",3790.2,0,3790.2,8592765019226,1,8592765019226,null,28592765019220,"8536209090",1.7]
[101922,"Ex9MD2H TM DC225 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M2, Icu=Ics=100kA, In=225A, 3-bieg. ","NCB",3892.7,0,3892.7,8592765019233,1,8592765019233,null,28592765019237,"8536209090",1.7]
[101923,"Ex9MD2H TM DC250 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M2, Icu=Ics=100kA, In=250A, 3-bieg. ","NCB",3995.1,0,3995.1,8592765019240,1,8592765019240,null,28592765019244,"8536209090",1.7]
[101924,"Ex9MD2B TM DC125 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M2, Icu=Ics=25kA, In=125A, 4-bieg.","NCB",2287.4,0,2287.4,8592765019257,1,8592765019257,null,28592765019251,"8536209090",2.2000000000000002]
[101925,"Ex9MD2B TM DC160 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M2, Icu=Ics=25kA, In=160A, 4-bieg.","NCB",2684.7999999999997,0,2684.7999999999997,8592765019264,1,8592765019264,null,28592765019268,"8536209090",2.2000000000000002]
[101926,"Ex9MD2B TM DC180 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M2, Icu=Ics=25kA, In=180A, 4-bieg.","NCB",2749,0,2749,8592765019271,1,8592765019271,null,28592765019275,"8536209090",2.2000000000000002]
[101927,"Ex9MD2B TM DC200 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M2, Icu=Ics=25kA, In=200A, 4-bieg.","NCB",2826.6,0,2826.6,8592765019288,1,8592765019288,null,28592765019282,"8536209090",2.2000000000000002]
[101928,"Ex9MD2B TM DC225 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M2, Icu=Ics=25kA, In=225A, 4-bieg.","NCB",2929.1,0,2929.1,8592765019295,1,8592765019295,null,28592765019299,"8536209090",2.2000000000000002]
[101929,"Ex9MD2B TM DC250 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M2, Icu=Ics=25kA, In=250A, 4-bieg.","NCB",3045,0,3045,8592765019301,1,8592765019301,null,28592765019305,"8536209090",2.2000000000000002]
[101930,"Ex9MD2S TM DC125 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M2, Icu=Ics=36kA, In=125A, 4-bieg.","NCB",2813.2,0,2813.2,8592765019318,1,8592765019318,null,28592765019312,"8536209090",2.2000000000000002]
[101931,"Ex9MD2S TM DC160 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M2, Icu=Ics=36kA, In=160A, 4-bieg.","NCB",3045,0,3045,8592765019325,1,8592765019325,null,28592765019329,"8536209090",2.2000000000000002]
[101932,"Ex9MD2S TM DC180 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M2, Icu=Ics=36kA, In=180A, 4-bieg.","NCB",3109.2,0,3109.2,8592765019332,1,8592765019332,null,28592765019336,"8536209090",2.2000000000000002]
[101933,"Ex9MD2S TM DC200 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M2, Icu=Ics=36kA, In=200A, 4-bieg.","NCB",3173.4,0,3173.4,8592765019349,1,8592765019349,null,28592765019343,"8536209090",2.2000000000000002]
[101934,"Ex9MD2S TM DC225 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M2, Icu=Ics=36kA, In=225A, 4-bieg.","NCB",3249.9,0,3249.9,8592765019356,1,8592765019356,null,28592765019350,"8536209090",2.2000000000000002]
[101935,"Ex9MD2S TM DC250 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M2, Icu=Ics=36kA, In=250A, 4-bieg.","NCB",3365.9,0,3365.9,8592765019363,1,8592765019363,null,28592765019367,"8536209090",2.2000000000000002]
[101936,"Ex9MD2N TM DC125 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M2, Icu=Ics=50kA, In=125A, 4-bieg.","NCB",3558.4,0,3558.4,8592765019370,1,8592765019370,null,28592765019374,"8536209090",2.2000000000000002]
[101937,"Ex9MD2N TM DC160 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M2, Icu=Ics=50kA, In=160A, 4-bieg.","NCB",3738.5,0,3738.5,8592765019387,1,8592765019387,null,28592765019381,"8536209090",2.2000000000000002]
[101938,"Ex9MD2N TM DC180 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M2, Icu=Ics=50kA, In=180A, 4-bieg.","NCB",3815.1,0,3815.1,8592765019394,1,8592765019394,null,28592765019398,"8536209090",2.2000000000000002]
[101939,"Ex9MD2N TM DC200 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M2, Icu=Ics=50kA, In=200A, 4-bieg.","NCB",3956.9,0,3956.9,8592765019400,1,8592765019400,null,28592765019404,"8536209090",2.2000000000000002]
[101940,"Ex9MD2N TM DC225 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M2, Icu=Ics=50kA, In=225A, 4-bieg.","NCB",4097.6000000000004,0,4097.6000000000004,8592765019417,1,8592765019417,null,28592765019411,"8536209090",2.2000000000000002]
[101941,"Ex9MD2N TM DC250 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M2, Icu=Ics=50kA, In=250A, 4-bieg.","NCB",4303.6000000000004,0,4303.6000000000004,8592765019424,1,8592765019424,null,28592765019428,"8536209090",2.2000000000000002]
[101954,"Ex9MD2H TM DC125 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M2, Icu=Ics=100kA, In=125A, 4-bieg.","NCB",4984.6000000000004,0,4984.6000000000004,8592765019554,1,8592765019554,null,28592765019558,"8536209090",2.2000000000000002]
[101955,"Ex9MD2H TM DC160 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M2, Icu=Ics=100kA, In=160A, 4-bieg.","NCB",5061.2000000000007,0,5061.2000000000007,8592765019561,1,8592765019561,null,28592765019565,"8536209090",2.2000000000000002]
[101956,"Ex9MD2H TM DC180 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M2, Icu=Ics=100kA, In=180A, 4-bieg.","NCB",5125.4000000000005,0,5125.4000000000005,8592765019578,1,8592765019578,null,28592765019572,"8536209090",2.2000000000000002]
[101957,"Ex9MD2H TM DC200 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M2, Icu=Ics=100kA, In=200A, 4-bieg.","NCB",5279.6,0,5279.6,8592765019585,1,8592765019585,null,28592765019589,"8536209090",2.2000000000000002]
[101958,"Ex9MD2H TM DC225 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M2, Icu=Ics=100kA, In=225A, 4-bieg.","NCB",5433.8,0,5433.8,8592765019592,1,8592765019592,null,28592765019596,"8536209090",2.2000000000000002]
[101959,"Ex9MD2H TM DC250 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M2, Icu=Ics=100kA, In=250A, 4-bieg.","NCB",5678.1,0,5678.1,8592765019608,1,8592765019608,null,28592765019602,"8536209090",2.2000000000000002]
[101960,"Ex9MD3B TM DC250 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M3, Icu=Ics=25kA, In=250A, 3-bieg. ","NCB",2223.1999999999998,{"$f":"NCB","v":0},{"$f":"E2623*(1-F2623)","v":2223.1999999999998},8592765019615,1,8592765019615,null,28592765019619,"8536209090",5]
[101961,"Ex9MD3B TM DC315 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M3, Icu=Ics=25kA, In=315A, 3-bieg. ","NCB",2312.1999999999998,0,2312.1999999999998,8592765019622,1,8592765019622,null,28592765019626,"8536209090",5]
[101962,"Ex9MD3B TM DC350 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M3, Icu=Ics=25kA, In=350A, 3-bieg. ","NCB",2428.1999999999998,0,2428.1999999999998,8592765019639,1,8592765019639,null,28592765019633,"8536209090",5]
[101963,"Ex9MD3B TM DC400 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M3, Icu=Ics=25kA, In=400A, 3-bieg. ","NCB",2556.5,0,2556.5,8592765019646,1,8592765019646,null,28592765019640,"8536209090",5]
[101964,"Ex9MD3S TM DC250 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M3, Icu=Ics=36kA, In=250A, 3-bieg. ","NCB",2518.1999999999998,0,2518.1999999999998,8592765019653,1,8592765019653,null,28592765019657,"8536209090",5]
[101965,"Ex9MD3S TM DC315 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M3, Icu=Ics=36kA, In=315A, 3-bieg. ","NCB",2684.7999999999997,0,2684.7999999999997,8592765019660,1,8592765019660,null,28592765019664,"8536209090",5]
[101966,"Ex9MD3S TM DC350 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M3, Icu=Ics=36kA, In=350A, 3-bieg. ","NCB",2864.9,0,2864.9,8592765019677,1,8592765019677,null,28592765019671,"8536209090",5]
[101967,"Ex9MD3S TM DC400 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M3, Icu=Ics=36kA, In=400A, 3-bieg. ","NCB",3095.7,0,3095.7,8592765019684,1,8592765019684,null,28592765019688,"8536209090",5]
[101968,"Ex9MD3N TM DC250 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M3, Icu=Ics=50kA, In=250A, 3-bieg. ","NCB",3045,0,3045,8592765019691,1,8592765019691,null,28592765019695,"8536209090",5]
[101969,"Ex9MD3N TM DC315 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M3, Icu=Ics=50kA, In=315A, 3-bieg. ","NCB",3417.6,0,3417.6,8592765019707,1,8592765019707,null,28592765019701,"8536209090",5]
[101970,"Ex9MD3N TM DC350 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M3, Icu=Ics=50kA, In=350A, 3-bieg. ","NCB",3636,0,3636,8592765019714,1,8592765019714,null,28592765019718,"8536209090",5]
[101971,"Ex9MD3N TM DC400 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M3, Icu=Ics=50kA, In=400A, 3-bieg. ","NCB",3982.7,0,3982.7,8592765019721,1,8592765019721,null,28592765019725,"8536209090",5]
[101980,"Ex9MD3H TM DC250 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M3, Icu=Ics=100kA, In=250A, 3-bieg. ","NCB",4008.6,0,4008.6,8592765019813,1,8592765019813,null,28592765019817,"8536209090",5]
[101981,"Ex9MD3H TM DC315 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M3, Icu=Ics=100kA, In=315A, 3-bieg. ","NCB",4341.9000000000005,0,4341.9000000000005,8592765019820,1,8592765019820,null,28592765019824,"8536209090",5]
[101982,"Ex9MD3H TM DC350 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M3, Icu=Ics=100kA, In=350A, 3-bieg. ","NCB",4534.4000000000005,0,4534.4000000000005,8592765019837,1,8592765019837,null,28592765019831,"8536209090",5]
[101983,"Ex9MD3H TM DC400 3P","Wył. kompakt. 750V DC, wielkość M3, Icu=Ics=100kA, In=400A, 3-bieg. ","NCB",4766.2000000000007,0,4766.2000000000007,8592765019844,1,8592765019844,null,28592765019848,"8536209090",5]
[101984,"Ex9MD3B TM DC250 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M3, Icu=Ics=25kA, In=250A, 4-bieg.","NCB",3109.2,0,3109.2,8592765019851,1,8592765019851,null,28592765019855,"8536209090",6.6]
[101985,"Ex9MD3B TM DC315 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M3, Icu=Ics=25kA, In=315A, 4-bieg.","NCB",3584.2999999999997,0,3584.2999999999997,8592765019868,1,8592765019868,null,28592765019862,"8536209090",6.6]
[101986,"Ex9MD3B TM DC350 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M3, Icu=Ics=25kA, In=350A, 4-bieg.","NCB",3726,0,3726,8592765019875,1,8592765019875,null,28592765019879,"8536209090",6.6]
[101987,"Ex9MD3B TM DC400 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M3, Icu=Ics=25kA, In=400A, 4-bieg.","NCB",3866.7999999999997,0,3866.7999999999997,8592765019882,1,8592765019882,null,28592765019886,"8536209090",6.6]
[101988,"Ex9MD3S TM DC250 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M3, Icu=Ics=36kA, In=250A, 4-bieg.","NCB",3648.4,0,3648.4,8592765019899,1,8592765019899,null,28592765019893,"8536209090",6.6]
[101989,"Ex9MD3S TM DC315 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M3, Icu=Ics=36kA, In=315A, 4-bieg.","NCB",4251.8,0,4251.8,8592765019905,1,8592765019905,null,28592765019909,"8536209090",6.6]
[101990,"Ex9MD3S TM DC350 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M3, Icu=Ics=36kA, In=350A, 4-bieg.","NCB",4406,0,4406,8592765019912,1,8592765019912,null,28592765019916,"8536209090",6.6]
[101991,"Ex9MD3S TM DC400 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M3, Icu=Ics=36kA, In=400A, 4-bieg.","NCB",4612,0,4612,8592765019929,1,8592765019929,null,28592765019923,"8536209090",6.6]
[101992,"Ex9MD3N TM DC250 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M3, Icu=Ics=50kA, In=250A, 4-bieg.","NCB",4380.2000000000007,0,4380.2000000000007,8592765019936,1,8592765019936,null,28592765019930,"8536209090",6.6]
[101993,"Ex9MD3N TM DC315 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M3, Icu=Ics=50kA, In=315A, 4-bieg.","NCB",5112.8999999999996,0,5112.8999999999996,8592765019943,1,8592765019943,null,28592765019947,"8536209090",6.6]
[101994,"Ex9MD3N TM DC350 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M3, Icu=Ics=50kA, In=350A, 4-bieg.","NCB",5253.7000000000007,0,5253.7000000000007,8592765019950,1,8592765019950,null,28592765019954,"8536209090",6.6]
[101995,"Ex9MD3N TM DC400 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M3, Icu=Ics=50kA, In=400A, 4-bieg.","NCB",5421.4000000000005,0,5421.4000000000005,8592765019967,1,8592765019967,null,28592765019961,"8536209090",6.6]
[102004,"Ex9MD3H TM DC250 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M3, Icu=Ics=100kA, In=250A, 4-bieg.","NCB",5768.1,0,5768.1,8592765020055,1,8592765020055,null,28592765020059,"8536209090",6.6]
[102005,"Ex9MD3H TM DC315 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M3, Icu=Ics=100kA, In=315A, 4-bieg.","NCB",6165.5,0,6165.5,8592765020062,1,8592765020062,null,28592765020066,"8536209090",6.6]
[102006,"Ex9MD3H TM DC350 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M3, Icu=Ics=100kA, In=350A, 4-bieg.","NCB",6319.8,0,6319.8,8592765020079,1,8592765020079,null,28592765020073,"8536209090",6.6]
[102007,"Ex9MD3H TM DC400 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M3, Icu=Ics=100kA, In=400A, 4-bieg.","NCB",6512.3,0,6512.3,8592765020086,1,8592765020086,null,28592765020080,"8536209090",6.6]
[103932,"Ex9MD4B TM DC400 3P","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M4, Icu=Ics=25kA, In=400A, 3-bieg.","NCB",4363.6000000000004,{"$f":"NCB","v":0},4363.6000000000004,8592765039330,1,8592765039330,1,28592765039334,"8536209090",10.199999999999999]
[103933,"Ex9MD4B TM DC500 3P","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M4, Icu=Ics=25kA, In=500A, 3-bieg.","NCB",4689.6000000000004,0,4689.6000000000004,8592765039347,1,8592765039347,1,28592765039341,"8536209090",10.199999999999999]
[103934,"Ex9MD4B TM DC630 3P","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M4, Icu=Ics=25kA, In=630A, 3-bieg.","NCB",5114,0,5114,8592765039354,1,8592765039354,1,28592765039358,"8536209090",10.199999999999999]
[103935,"Ex9MD4S TM DC400 3P","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M4, Icu=Ics=36kA, In=400A, 3-bieg.","NCB",4844.9000000000005,0,4844.9000000000005,8592765039361,1,8592765039361,1,28592765039365,"8536209090",10.199999999999999]
[103936,"Ex9MD4S TM DC500 3P","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M4, Icu=Ics=36kA, In=500A, 3-bieg.","NCB",5255.8,0,5255.8,8592765039378,1,8592765039378,1,28592765039372,"8536209090",10.199999999999999]
[103937,"Ex9MD4S TM DC630 3P","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M4, Icu=Ics=36kA, In=630A, 3-bieg.","NCB",5617,0,5617,8592765039385,1,8592765039385,1,28592765039389,"8536209090",10.199999999999999]
[103938,"Ex9MD4N TM DC400 3P","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M4, Icu=Ics=50kA, In=400A, 3-bieg.","NCB",5355.1,0,5355.1,8592765039392,1,8592765039392,1,28592765039396,"8536209090",10.199999999999999]
[103939,"Ex9MD4N TM DC500 3P","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M4, Icu=Ics=50kA, In=500A, 3-bieg.","NCB",5695.7000000000007,0,5695.7000000000007,8592765039408,1,8592765039408,1,28592765039402,"8536209090",10.199999999999999]
[103940,"Ex9MD4N TM DC630 3P","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M4, Icu=Ics=50kA, In=630A, 3-bieg.","NCB",5989.6,0,5989.6,8592765039415,1,8592765039415,1,28592765039419,"8536209090",10.199999999999999]
[103947,"Ex9MD4H TM DC400 3P","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M4, Icu=Ics=100kA, In=400A, 3-bieg.","NCB",5652.2000000000007,0,5652.2000000000007,8592765039484,1,8592765039484,1,28592765039488,"8536209090",10.199999999999999]
[103948,"Ex9MD4H TM DC500 3P","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M4, Icu=Ics=100kA, In=500A, 3-bieg.","NCB",5964.8,0,5964.8,8592765039491,1,8592765039491,1,28592765039495,"8536209090",10.199999999999999]
[103949,"Ex9MD4H TM DC630 3P","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M4, Icu=Ics=100kA, In=630A, 3-bieg.","NCB",6312.5,0,6312.5,8592765039507,1,8592765039507,1,28592765039501,"8536209090",10.199999999999999]
[103950,"Ex9MD4B TM DC400 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M4, Icu=Ics=25kA, In=400A, 4-bieg.","NCB",5878.8,0,5878.8,8592765039514,1,8592765039514,1,28592765039518,"8536209090",13.5]
[103951,"Ex9MD4B TM DC500 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M4, Icu=Ics=25kA, In=500A, 4-bieg.","NCB",6431.5,0,6431.5,8592765039521,1,8592765039521,1,28592765039525,"8536209090",13.5]
[103952,"Ex9MD4B TM DC630 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M4, Icu=Ics=25kA, In=630A, 4-bieg.","NCB",6842.4000000000005,0,6842.4000000000005,8592765039538,1,8592765039538,1,28592765039532,"8536209090",13.5]
[103953,"Ex9MD4S TM DC400 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M4, Icu=Ics=36kA, In=400A, 4-bieg.","NCB",6630.3,0,6630.3,8592765039545,1,8592765039545,1,28592765039549,"8536209090",13.5]
[103954,"Ex9MD4S TM DC500 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M4, Icu=Ics=36kA, In=500A, 4-bieg.","NCB",6899.4000000000005,0,6899.4000000000005,8592765039552,1,8592765039552,1,28592765039556,"8536209090",13.5]
[103955,"Ex9MD4S TM DC630 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M4, Icu=Ics=36kA, In=630A, 4-bieg.","NCB",7302,0,7302,8592765039569,1,8592765039569,1,28592765039563,"8536209090",13.5]
[103956,"Ex9MD4N TM DC400 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M4, Icu=Ics=50kA, In=400A, 4-bieg.","NCB",7069.1,0,7069.1,8592765039576,1,8592765039576,1,28592765039570,"8536209090",13.5]
[103957,"Ex9MD4N TM DC500 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M4, Icu=Ics=50kA, In=500A, 4-bieg.","NCB",7437.6,0,7437.6,8592765039583,1,8592765039583,1,28592765039587,"8536209090",13.5]
[103958,"Ex9MD4N TM DC630 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M4, Icu=Ics=50kA, In=630A, 4-bieg.","NCB",7786.4000000000005,0,7786.4000000000005,8592765039590,1,8592765039590,1,28592765039594,"8536209090",13.5]
[103965,"Ex9MD4H TM DC400 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M4, Icu=Ics=100kA, In=400A, 4-bieg.","NCB",7564.9000000000005,0,7564.9000000000005,8592765039668,1,8592765039668,1,28592765039662,"8536209090",13.5]
[103966,"Ex9MD4H TM DC500 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M4, Icu=Ics=100kA, In=500A, 4-bieg.","NCB",7819.5,0,7819.5,8592765039675,1,8592765039675,1,28592765039679,"8536209090",13.5]
[103967,"Ex9MD4H TM DC630 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M4, Icu=Ics=100kA, In=630A, 4-bieg.","NCB",8205.5,0,8205.5,8592765039682,1,8592765039682,1,28592765039686,"8536209090",13.5]
[103968,"Ex9MD5B TM DC630 3P","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M5, Icu=Ics=25kA, In=630A, 3-bieg.","NCB",8160,0,8160,8592765039699,1,8592765039699,1,28592765039693,"8536209090",10.199999999999999]
[103969,"Ex9MD5B TM DC700 3P","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M5, Icu=Ics=25kA, In=700A, 3-bieg.","NCB",9038.7000000000007,0,9038.7000000000007,8592765039705,1,8592765039705,1,28592765039709,"8536209090",10.199999999999999]
[103970,"Ex9MD5B TM DC800 3P","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M5, Icu=Ics=25kA, In=800A, 3-bieg.","NCB",9732.2000000000007,0,9732.2000000000007,8592765039712,1,8592765039712,1,28592765039716,"8536209090",10.199999999999999]
[103971,"Ex9MD5S TM DC630 3P","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M5, Icu=Ics=36kA, In=630A, 3-bieg.","NCB",9250.9,0,9250.9,8592765039729,1,8592765039729,1,28592765039723,"8536209090",10.199999999999999]
[103972,"Ex9MD5S TM DC700 3P","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M5, Icu=Ics=36kA, In=700A, 3-bieg.","NCB",9761.1,0,9761.1,8592765039736,1,8592765039736,1,28592765039730,"8536209090",10.199999999999999]
[103973,"Ex9MD5S TM DC800 3P","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M5, Icu=Ics=36kA, In=800A, 3-bieg.","NCB",10436,0,10436,8592765039743,1,8592765039743,1,28592765039747,"8536209090",10.199999999999999]
[103974,"Ex9MD5N TM DC630 3P","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M5, Icu=Ics=50kA, In=630A, 3-bieg.","NCB",9888.4,0,9888.4,8592765039750,1,8592765039750,1,28592765039754,"8536209090",10.199999999999999]
[103975,"Ex9MD5N TM DC700 3P","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M5, Icu=Ics=50kA, In=700A, 3-bieg.","NCB",10341.800000000001,0,10341.800000000001,8592765039767,1,8592765039767,1,28592765039761,"8536209090",10.199999999999999]
[103976,"Ex9MD5N TM DC800 3P","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M5, Icu=Ics=50kA, In=800A, 3-bieg.","NCB",10818.9,0,{"$f":"E2687*(1-F2687)","v":10818.9},8592765039774,1,8592765039774,1,28592765039778,"8536209090",10.199999999999999]
[103983,"Ex9MD5H TM DC630 3P","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M5, Icu=Ics=100kA, In=630A, 3-bieg.","NCB",10667.800000000001,0,10667.800000000001,8592765039842,1,8592765039842,1,28592765039846,"8536209090",10.199999999999999]
[103984,"Ex9MD5H TM DC700 3P","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M5, Icu=Ics=100kA, In=700A, 3-bieg.","NCB",11346.800000000001,0,11346.800000000001,8592765039859,1,8592765039859,1,28592765039853,"8536209090",10.199999999999999]
[103985,"Ex9MD5H TM DC800 3P","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M5, Icu=Ics=100kA, In=800A, 3-bieg.","NCB",11926.4,0,11926.4,8592765039866,1,8592765039866,1,28592765039860,"8536209090",10.199999999999999]
[103986,"Ex9MD5B TM DC630 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M5, Icu=Ics=25kA, In=630A, 4-bieg.","NCB",12253.4,0,12253.4,8592765039873,1,8592765039873,1,28592765039877,"8536209090",13.5]
[103987,"Ex9MD5B TM DC700 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M5, Icu=Ics=25kA, In=700A, 4-bieg.","NCB",12367.300000000001,0,12367.300000000001,8592765039880,1,8592765039880,1,28592765039884,"8536209090",13.5]
[103988,"Ex9MD5B TM DC800 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M5, Icu=Ics=25kA, In=800A, 4-bieg.","NCB",12792.6,0,12792.6,8592765039897,1,8592765039897,1,28592765039891,"8536209090",13.5]
[103989,"Ex9MD5S TM DC630 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M5, Icu=Ics=36kA, In=630A, 4-bieg.","NCB",13047.300000000001,0,13047.300000000001,8592765039903,1,8592765039903,1,28592765039907,"8536209090",13.5]
[103990,"Ex9MD5S TM DC700 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M5, Icu=Ics=36kA, In=700A, 4-bieg.","NCB",13386.7,0,13386.7,8592765039910,1,8592765039910,1,28592765039914,"8536209090",13.5]
[103991,"Ex9MD5S TM DC800 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M5, Icu=Ics=36kA, In=800A, 4-bieg.","NCB",13564.800000000001,0,13564.800000000001,8592765039927,1,8592765039927,1,28592765039921,"8536209090",13.5]
[103992,"Ex9MD5N TM DC630 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M5, Icu=Ics=50kA, In=630A, 4-bieg.","NCB",13712.800000000001,0,13712.800000000001,8592765039934,1,8592765039934,1,28592765039938,"8536209090",13.5]
[103993,"Ex9MD5N TM DC700 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M5, Icu=Ics=50kA, In=700A, 4-bieg.","NCB",13812.1,0,13812.1,8592765039941,1,8592765039941,1,28592765039945,"8536209090",13.5]
[103994,"Ex9MD5N TM DC800 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M5, Icu=Ics=50kA, In=800A, 4-bieg.","NCB",14063.6,0,14063.6,8592765039958,1,8592765039958,1,28592765039952,"8536209090",13.5]
[104001,"Ex9MD5H TM DC630 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M5, Icu=Ics=100kA, In=630A, 4-bieg.","NCB",13585.5,0,13585.5,8592765040022,1,8592765040022,1,28592765040026,"8536209090",13.5]
[104002,"Ex9MD5H TM DC700 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M5, Icu=Ics=100kA, In=700A, 4-bieg.","NCB",14151.6,0,14151.6,8592765040039,1,8592765040039,1,28592765040033,"8536209090",13.5]
[104003,"Ex9MD5H TM DC800 4P4T","Wył. kompakt.1000V DC, wielkość M5, Icu=Ics=100kA, In=800A, 4-bieg.","NCB",15503.300000000001,0,15503.300000000001,8592765040046,1,8592765040046,1,28592765040040,"8536209090",13.5]
[null,null,null,null,""]
["Rozłączniki kompaktowe AC Ex9MSD"]
[103044,"Ex9M1SD AC63 3P","Rozłącznik kompaktowy AC, wielkość M1, In=63 A, 3-bieg.","NCD",464.8,{"$f":"NCD","v":0},{"$f":"E2705*(1-F2705)","v":464.8},8592765030450,1,8592765030450,null,28592765030454,"8536508090",1]
[103045,"Ex9M1SD AC100 3P","Rozłącznik kompaktowy AC, wielkość M1, In=100 A, 3-bieg.","NCD",574.5,0,574.5,8592765030467,1,8592765030467,null,28592765030461,"8536209090",1]
[103046,"Ex9M1SD AC125 3P","Rozłącznik kompaktowy AC, wielkość M1, In=125 A, 3-bieg.","NCD",613.80000000000007,0,613.80000000000007,8592765030474,1,8592765030474,null,28592765030478,"8536209090",1]
[103047,"Ex9M1SD AC63 4P","Rozłącznik kompaktowy AC, wielkość M1, In=63 A, 4-bieg.","NCD",580.70000000000005,0,580.70000000000005,8592765030481,1,8592765030481,null,28592765030485,"8536508090",1.5]
[103048,"Ex9M1SD AC100 4P","Rozłącznik kompaktowy AC, wielkość M1, In=100 A, 4-bieg.","NCD",718.30000000000007,0,718.30000000000007,8592765030498,1,8592765030498,null,28592765030492,"8536209090",1.5]
[103049,"Ex9M1SD AC125 4P","Rozłącznik kompaktowy AC, wielkość M1, In=125 A, 4-bieg.","NCD",828,0,828,8592765030504,1,8592765030504,null,28592765030508,"8536209090",1.5]
[103050,"Ex9M2SD AC125 3P","Rozłącznik kompaktowy AC, wielkość M2, In=125 A, 3-bieg.","NCD",732.80000000000007,0,732.80000000000007,8592765030511,1,8592765030511,null,28592765030515,"8536209090",1.5]
[103051,"Ex9M2SD AC160 3P","Rozłącznik kompaktowy AC, wielkość M2, In=160 A, 3-bieg.","NCD",650,0,650,8592765030528,1,8592765030528,null,28592765030522,"8536209090",1.5]
[103052,"Ex9M2SD AC200 3P","Rozłącznik kompaktowy AC, wielkość M2, In=200 A, 3-bieg.","NCD",1112.6999999999998,0,1112.6999999999998,8592765030535,1,8592765030535,null,28592765030539,"8536209090",1.5]
[103053,"Ex9M2SD AC250 3P","Rozłącznik kompaktowy AC, wielkość M2, In=250 A, 3-bieg.","NCD",1247.1999999999998,0,1247.1999999999998,8592765030542,1,8592765030542,null,28592765030546,"8536209090",1.5]
[103054,"Ex9M2SD AC125 4P","Rozłącznik kompaktowy AC, wielkość M2, In=125 A, 4-bieg.","NCD",916,0,916,8592765030559,1,8592765030559,null,28592765030553,"8536209090",2]
[103055,"Ex9M2SD AC160 4P","Rozłącznik kompaktowy AC, wielkość M2, In=160 A, 4-bieg.","NCD",1001.9,0,1001.9,8592765030566,1,8592765030566,null,28592765030560,"8536209090",2]
[103056,"Ex9M2SD AC200 4P","Rozłącznik kompaktowy AC, wielkość M2, In=200 A, 4-bieg.","NCD",1391.1,0,1391.1,8592765030573,1,8592765030573,null,28592765030577,"8536209090",2]
[103057,"Ex9M2SD AC250 4P","Rozłącznik kompaktowy AC, wielkość M2, In=250 A, 4-bieg.","NCD",1713,0,1713,8592765030580,1,8592765030580,null,28592765030584,"8536209090",2]
[103058,"Ex9M3SD AC250 3P","Rozłącznik kompaktowy AC, wielkość M3, In=250 A, 3-bieg.","NCD",1768.8999999999999,0,1768.8999999999999,8592765030597,1,8592765030597,null,28592765030591,"8536209090",4.5]
[103059,"Ex9M3SD AC400 3P","Rozłącznik kompaktowy AC, wielkość M3, In=400 A, 3-bieg.","NCD",1851.6999999999998,0,1851.6999999999998,8592765030603,1,8592765030603,null,28592765030607,"8536209090",4.5]
[103060,"Ex9M3SD AC250 4P","Rozłącznik kompaktowy AC, wielkość M3, In=250 A, 4-bieg.","NCD",2211.7999999999997,0,2211.7999999999997,8592765030610,1,8592765030610,null,28592765030614,"8536209090",6]
[103061,"Ex9M3SD AC400 4P","Rozłącznik kompaktowy AC, wielkość M3, In=400 A, 4-bieg.","NCD",2863.9,0,2863.9,8592765030627,1,8592765030627,null,28592765030621,"8536209090",6]
[104016,"Ex9M4SD AC630 3P","Rozłącznik kompaktowy AC, wielkość M4, In=630 A, 3-bieg. ","NCD",2466.5,{"$f":"NCD","v":0},2466.5,8592765040176,1,8592765040176,null,28592765040170,"8536209090",10.199999999999999]
[104017,"Ex9M4SD AC630 4P","Rozłącznik kompaktowy AC, wielkość M4, In=630 A, 4-bieg. ","NCD",3621.5,{"$f":"NCD","v":0},3621.5,8592765040183,1,8592765040183,null,28592765040187,"8536209090",13.5]
[104018,"Ex9M5SD AC800 3P","Rozłącznik kompaktowy AC, wielkość M5, In=800 A, 3-bieg. ","NCD",4668.9000000000005,{"$f":"NCD","v":0},4668.9000000000005,8592765040190,1,8592765040190,null,28592765040194,"8536209090",10.199999999999999]
[104019,"Ex9M5SD AC800 4P","Rozłącznik kompaktowy AC, wielkość M5, In=800 A, 4-bieg. ","NCD",6070.3,{"$f":"NCD","v":0},6070.3,8592765040206,1,8592765040206,null,28592765040200,"8536209090",13.5]
[110478,"Ex9M6SD AC800 3P","Rozłącznik kompaktowy AC, wielkość M6, In=800 A, 3-bieg.","NCD",4477.17,{"$f":"NCD","v":0},{"$f":"E2727*(1-F2727)","v":4477.17},8592765104786,1,18592765104783,1,28592765104780,"8536209090",14]
[110479,"Ex9M6SD AC1000 3P","Rozłącznik kompaktowy AC, wielkość M6, In=1000 A, 3-bieg.","NCD",4829.74,{"$f":"NCD","v":0},{"$f":"E2728*(1-F2728)","v":4829.74},8592765104793,1,18592765104790,1,28592765104797,"8536209090",14]
[110480,"Ex9M6SD AC1250 3P","Rozłącznik kompaktowy AC, wielkość M6, In=1250 A, 3-bieg.","NCD",5046.75,0,5046.75,8592765104809,1,18592765104806,1,28592765104803,"8536209090",14]
[110481,"Ex9M6SD AC1600 3P","Rozłącznik kompaktowy AC, wielkość M6, In=1600 A, 3-bieg.","NCD",5432.46,0,5432.46,8592765104816,1,18592765104813,1,28592765104810,"8536209090",14]
[110482,"Ex9M6SD AC800 4P","Rozłącznik kompaktowy AC, wielkość M6, In=800 A, 4-bieg.","NCD",5862.56,0,5862.56,8592765104823,1,18592765104820,1,28592765104827,"8536209090",18.5]
[110483,"Ex9M6SD AC1000 4P","Rozłącznik kompaktowy AC, wielkość M6, In=1000 A, 4-bieg.","NCD",6324.23,0,6324.23,8592765104830,1,18592765104837,1,28592765104834,"8536209090",18.5]
[110484,"Ex9M6SD AC1250 4P","Rozłącznik kompaktowy AC, wielkość M6, In=1250 A, 4-bieg.","NCD",6608.39,0,6608.39,8592765104847,1,18592765104844,1,28592765104841,"8536209090",18.5]
[110485,"Ex9M6SD AC1600 4P","Rozłącznik kompaktowy AC, wielkość M6, In=1600 A, 4-bieg.","NCD",7113.45,0,7113.45,8592765104854,1,18592765104851,1,28592765104858,"8536209090",18.5]
[null,null,null,null,""]
["Rozłączniki kompaktowe DC Ex9MSD"]
[102008,"Ex9M1SD DC63 3P","Rozłącznik kompaktowy 750V DC, wielkość M1, In=63 A, 3-bieg.","NCE",1045.3999999999999,{"$f":"NCE","v":0},{"$f":"E2737*(1-F2737)","v":1045.3999999999999},8592765020093,1,8592765020093,null,28592765020097,"8536201090",1]
[102009,"Ex9M1SD DC100 3P","Rozłącznik kompaktowy 750V DC, wielkość M1, In=100 A, 3-bieg.","NCE",1177.8999999999999,0,1177.8999999999999,8592765020109,1,8592765020109,null,28592765020103,"8536209090",1]
[102010,"Ex9M1SD DC125 3P","Rozłącznik kompaktowy 750V DC, wielkość M1, In=125 A, 3-bieg.","NCE",1246.1999999999998,0,1246.1999999999998,8592765020116,1,8592765020116,null,28592765020110,"8536209090",1]
[102011,"Ex9M1SD DC63 4P","Rozłącznik kompaktowy 1000V DC, wielkość M1, In=63 A, 4-bieg.","NCE",1342.3999999999999,0,1342.3999999999999,8592765020123,1,8592765020123,null,28592765020127,"8536508090",1.5]
[102012,"Ex9M1SD DC100 4P","Rozłącznik kompaktowy 1000V DC, wielkość M1, In=100 A, 4-bieg.","NCE",1451.1,0,1451.1,8592765020130,1,8592765020130,null,28592765020134,"8536209090",1.5]
[102013,"Ex9M1SD DC125 4P","Rozłącznik kompaktowy 1000V DC, wielkość M1, In=125 A, 4-bieg.","NCE",1532.8999999999999,0,1532.8999999999999,8592765020147,1,8592765020147,null,28592765020141,"8536209090",1.5]
[102014,"Ex9M2SD DC125 3P","Rozłącznik kompaktowy 750V DC, wielkość M2, In=125 A, 3-bieg.","NCE",1605.3,0,1605.3,8592765020154,1,8592765020154,null,28592765020158,"8536209090",1.5]
[102015,"Ex9M2SD DC160 3P","Rozłącznik kompaktowy 750V DC, wielkość M2, In=160 A, 3-bieg.","NCE",1648.8,0,1648.8,8592765020161,1,8592765020161,null,28592765020165,"8536209090",1.5]
[102016,"Ex9M2SD DC200 3P","Rozłącznik kompaktowy 750V DC, wielkość M2, In=200 A, 3-bieg.","NCE",3733.2999999999997,0,3733.2999999999997,8592765020178,1,8592765020178,null,28592765020172,"8536209090",1.5]
[102017,"Ex9M2SD DC250 3P","Rozłącznik kompaktowy 750V DC, wielkość M2, In=250 A, 3-bieg.","NCE",3984.7999999999997,0,3984.7999999999997,8592765020185,1,8592765020185,null,28592765020189,"8536209090",1.5]
[102018,"Ex9M2SD DC125 4P","Rozłącznik kompaktowy 1000V DC, wielkość M2, In=125 A, 4-bieg.","NCE",1634.3,0,1634.3,8592765020192,1,8592765020192,null,28592765020196,"8536209090",2]
[102019,"Ex9M2SD DC160 4P","Rozłącznik kompaktowy 1000V DC, wielkość M2, In=160 A, 4-bieg.","NCE",1678.8,0,1678.8,8592765020208,1,8592765020208,null,28592765020202,"8536209090",2]
[102020,"Ex9M2SD DC200 4P","Rozłącznik kompaktowy 1000V DC, wielkość M2, In=200 A, 4-bieg.","NCE",3852.2999999999997,0,3852.2999999999997,8592765020215,1,8592765020215,null,28592765020219,"8536209090",2]
[102021,"Ex9M2SD DC250 4P","Rozłącznik kompaktowy 1000V DC, wielkość M2, In=250 A, 4-bieg.","NCE",4368.8,0,4368.8,8592765020222,1,8592765020222,null,28592765020226,"8536209090",2]
[102022,"Ex9M3SD DC250 3P","Rozłącznik kompaktowy 750V DC, wielkość M3, In=250 A, 3-bieg.","NCE",4684.5,0,4684.5,8592765020239,1,8592765020239,null,28592765020233,"8536209090",4.5]
[102023,"Ex9M3SD DC400 3P","Rozłącznik kompaktowy 750V DC, wielkość M3, In=400 A, 3-bieg.","NCE",6595.1,0,6595.1,8592765020246,1,8592765020246,null,28592765020240,"8536209090",4.5]
[102024,"Ex9M3SD DC250 4P","Rozłącznik kompaktowy 1000V DC, wielkość M3, In=250 A, 4-bieg.","NCE",5661.5,0,5661.5,8592765020253,1,8592765020253,null,28592765020257,"8536209090",6]
[102025,"Ex9M3SD DC400 4P","Rozłącznik kompaktowy 1000V DC, wielkość M3, In=400 A, 4-bieg.","NCE",10359.4,0,10359.4,8592765020260,1,8592765020260,null,28592765020264,"8536209090",6]
[104008,"Ex9M4SD DC630 3P","Rozłącznik kompaktowy 750V DC, wielkość M4, In=630 A, 3-bieg. ","NCE",11475.1,{"$f":"NCE","v":0},11475.1,8592765040091,1,8592765040091,null,28592765040095,"8536209090",10.199999999999999]
[104009,"Ex9M4SD DC630 4P","Rozłącznik kompaktowy 1000V DC, wielkość M4, In=630 A, 4-bieg. ","NCE",12041.2,{"$f":"NCE","v":0},12041.2,8592765040107,1,8592765040107,null,28592765040101,"8536209090",13.5]
[104010,"Ex9M5SD DC800 3P","Rozłącznik kompaktowy 750V DC, wielkość M5, In=800 A, 3-bieg. ","NCE",10441.1,{"$f":"NCE","v":0},10441.1,8592765040114,1,8592765040114,null,28592765040118,"8536209090",10.199999999999999]
[104011,"Ex9M5SD DC800 4P","Rozłącznik kompaktowy 1000V DC, wielkość M5, In=800 A, 4-bieg. ","NCE",10553.9,{"$f":"NCE","v":0},10553.9,8592765040121,1,8592765040121,null,28592765040125,"8536209090",13.5]
[110486,"Ex9M6SD DC800 3P","Rozłącznik kompaktowy DC, wielkość M6, In=800 A, 3-bieg.","NCE",9958.2000000000007,{"$f":"NCE","v":0},9958.2000000000007,8592765104861,1,18592765104868,1,28592765104865,"8536209090",14]
[110487,"Ex9M6SD DC1000 3P","Rozłącznik kompaktowy DC, wielkość M6, In=1000 A, 3-bieg.","NCE",10742.4,{"$f":"NCE","v":0},10742.4,8592765104878,1,18592765104875,1,28592765104872,"8536209090",14]
[110488,"Ex9M6SD DC1250 3P","Rozłącznik kompaktowy DC, wielkość M6, In=1250 A, 3-bieg.","NCE",11225.08,0,11225.08,8592765104885,1,18592765104882,1,28592765104889,"8536209090",14]
[110489,"Ex9M6SD DC1600 3P","Rozłącznik kompaktowy DC, wielkość M6, In=1600 A, 3-bieg.","NCE",12082.97,0,12082.97,8592765104892,1,18592765104899,1,28592765104896,"8536209090",14]
[110490,"Ex9M6SD DC800 4P","Rozłącznik kompaktowy DC, wielkość M6, In=800 A, 4-bieg.","NCE",10043.44,0,10043.44,8592765104908,1,18592765104905,1,28592765104902,"8536209090",18.5]
[110491,"Ex9M6SD DC1000 4P","Rozłącznik kompaktowy DC, wielkość M6, In=1000 A, 4-bieg.","NCE",10834.35,0,10834.35,8592765104915,1,18592765104912,1,28592765104919,"8536209090",18.5]
[110492,"Ex9M6SD DC1250 4P","Rozłącznik kompaktowy DC, wielkość M6, In=1250 A, 4-bieg.","NCE",11321.15,0,11321.15,8592765104922,1,18592765104929,1,28592765104926,"8536209090",18.5]
[110493,"Ex9M6SD DC1600 4P","Rozłącznik kompaktowy DC, wielkość M6, In=1600 A, 4-bieg.","NCE",12186.39,0,12186.39,8592765104939,1,18592765104936,1,28592765104933,"8536209090",18.5]
[null,null,null,null,""]
["Akcesoria do wył. kompakt. Ex9M i Ex9MD"]
[101395,"AX21","Styk pomocniczny do Ex9M, 1 CO przemienny","NCA",13.1,{"$f":"NCA","v":0},{"$f":"E2769*(1-F2769)","v":13.1},8592765013965,1,8592765013965,24,28592765013969,"8536508090",0.2]
[101396,"AL21","Styk pomocniczy zadziałania do Ex9M, 1 CO przemienny","NCA",13.1,0,13.1,8592765013972,1,8592765013972,24,28592765013976,"8536508090",0.2]
[106315,"EC 21","Styki wyprzedzające 1CO dla Ex9M1(2)","NCA",117,{"$f":"NCA","v":0},117,8592765063168,1,18592765063165,null,28592765063162,"8538909999",0.2]
[106317,"EC 23","Styki wyprzedzające 2CO dla Ex9M3(4,5)","NCA",139.79999999999998,{"$f":"NCA","v":0},139.79999999999998,8592765063182,1,18592765063189,null,28592765063186,"8538909999",0.4]
[101397,"SHT21 AC48V","Wyzw. wzrost. do Ex9M1, 48 V AC","NCA",272.3,0,272.3,8592765013989,1,8592765013989,24,28592765013983,"8538909999",0.4]
[101398,"SHT21 AC110V","Wyzw. wzrost. do Ex9M1, 110 V AC","NCA",272.3,0,272.3,8592765013996,1,8592765013996,24,28592765013990,"8536490099",0.4]
[101399,"SHT21 AC220-240V","Wyzw. wzrost. do Ex9M1, 220-240 V AC","NCA",272.3,0,272.3,8592765014009,1,8592765014009,24,28592765014003,"8536490099",0.4]
[101400,"SHT21 AC380-415V","Wyzw. wzrost. do Ex9M1, 380-415 V AC","NCA",272.3,0,272.3,8592765014016,1,8592765014016,24,28592765014010,"8536490099",0.4]
[101401,"SHT21 DC24V","Wyzw. wzrost. do Ex9M1, 24 V DC","NCA",272.3,0,272.3,8592765014023,1,8592765014023,24,28592765014027,"8536419089",0.4]
[101402,"SHT21 DC48V","Wyzw. wzrost. do Ex9M1, 48 V DC","NCA",272.3,0,272.3,8592765014030,1,8592765014030,24,28592765014034,"8538909999",0.4]
[101403,"SHT21 DC110V","Wyzw. wzrost. do Ex9M1, 110 V DC","NCA",272.3,0,272.3,8592765014047,1,8592765014047,24,28592765014041,"8538909999",0.4]
[101405,"SHT21 DC220V","Wyzw. wzrost. do Ex9M1, 220 V DC","NCA",272.3,0,272.3,8592765014061,1,8592765014061,24,28592765014065,"8538909999",0.4]
[101406,"UVT21 AC220-240V","Wyzw. podnap. do Ex9 M1, 220-240 V AC","NCA",236,0,236,8592765014078,1,8592765014078,24,28592765014072,"8536490099",0.76]
[101407,"UVT21 AC380-415V","Wyzw. podnap. do Ex9M1, 380-415 V AC","NCA",236,0,236,8592765014085,1,8592765014085,24,28592765014089,"8536490099",0.18]
[101409,"ERH21","Napęd obrotowy drzwiowy do Ex9M1","NCA",213.29999999999998,0,213.29999999999998,8592765014108,1,8592765014108,6,28592765014102,"8538909999",1.36]
[101410,"RHD21","Napęd obrotowy bezpośredni do Ex9M1","NCA",93.199999999999989,0,93.199999999999989,8592765014115,1,8592765014115,36,28592765014119,"8538909999",1.36]
[101411,"MOD21 AC230V","Napęd silnikowy do Ex9M1, 230 V AC","NCA",1097.0999999999999,0,1097.0999999999999,8592765014122,1,8592765014122,8,28592765014126,"8538909999",1.36]
[101412,"MOD21 AC110V","Napęd silnikowy do Ex9M1, 110 V AC","NCA",1218.1999999999998,0,1218.1999999999998,8592765014139,1,8592765014139,8,28592765014133,"8538909999",1.36]
[101413,"MOD21 DC220V","Napęd silnikowy do Ex9M1, 220 V DC","NCA",1218.1999999999998,0,1218.1999999999998,8592765014146,1,8592765014146,8,28592765014140,"8538909999",1.36]
[101414,"MOD21 DC110V","Napęd silnikowy do Ex9M1, 110 V DC","NCA",1218.1999999999998,0,1218.1999999999998,8592765014153,1,8592765014153,8,28592765014157,"8538909999",1.36]
[101415,"MOD21 DC24V","Napęd silnikowy do Ex9M1, 24 V DC","NCA",1218.1999999999998,0,1218.1999999999998,8592765014160,1,8592765014160,8,28592765014164,"8538909999",1.36]
[101439,"TCV21 3P","Osłony końcówek zacisków do 3-bieg Ex9M1, krótkie","NCA",28.3,0,28.3,8592765014405,1,18592765014402,null,28592765014409,"8538909999",0.6]
[101440,"TCE21 3P","Osłony końcówek zacisków do 3-bieg Ex9M1, długie","NCA",45.300000000000004,0,45.300000000000004,8592765014412,1,18592765014419,null,28592765014416,"8538909999",0.6]
[102372,"TCV21 4P","Osłony końcówek zacisków do 4-bieg Ex9M1, krótkie","NCA",46.1,0,46.1,8592765023735,1,18592765023732,null,28592765023739,"8538909999",0.6]
[102373,"TCE21 4P","Osłony końcówek zacisków do 4-bieg Ex9M1, długie","NCA",60.1,0,60.1,8592765023742,1,18592765023749,null,28592765023746,"8538909999",0.6]
[101441,"PB21 3P","Separatory faz do 3-bieg Ex9M1","NCA",35,0,35,8592765014429,1,18592765014426,null,28592765014423,"4008219000"]
[101416,"SHT22 AC48V","Wyzw. wzrost. do Ex9M2(3), 48 V AC","NCA",236,0,236,8592765014177,1,8592765014177,24,28592765014171,"8538909999",0.5]
[101417,"SHT22 AC110V","Wyzw. wzrost. do Ex9M2(3), 110 V AC","NCA",236,0,236,8592765014184,1,8592765014184,24,28592765014188,"8538909999",0.5]
[101418,"SHT22 AC220-240V","Wyzw. wzrost. do Ex9M2(3), 220-240 V AC","NCA",236,0,236,8592765014191,1,8592765014191,24,28592765014195,"8536490099",0.5]
[101419,"SHT22 AC380-415V","Wyzw. wzrost. do Ex9M2(3), 380-415 V AC","NCA",236,0,236,8592765014207,1,8592765014207,24,28592765014201,"8536490099",0.5]
[101420,"SHT22 DC24V","Wyzw. wzrost. do Ex9M2(3), 24 V DC","NCA",236,0,236,8592765014214,1,8592765014214,24,28592765014218,"8536419089",0.5]
[101421,"SHT22 DC48V","Wyzw. wzrost. do Ex9M2(3), 48 V DC","NCA",236,0,236,8592765014221,1,8592765014221,24,28592765014225,"8538909999",0.5]
[101422,"SHT22 DC110V","Wyzw. wzrost. do Ex9M2(3), 110 V DC","NCA",236,0,{"$f":"E2801*(1-F2801)","v":236},8592765014238,1,8592765014238,24,28592765014232,"8538909999",0.5]
[101424,"SHT22 DC220V","Wyzw. wzrost. do Ex9M2(3), 220 V DC","NCA",236,0,236,8592765014252,1,8592765014252,24,28592765014256,"8538909999",0.5]
[101425,"UVT22 AC220-240V","Wyzw. podnap. do Ex9M2(3), 220-240 V AC","NCA",236,0,236,8592765014269,1,8592765014269,24,28592765014263,"8536490099",0.5]
[101426,"UVT22 AC380-415V","Wyzw. podnap. do Ex9M2(3), 380-415 V AC","NCA",236,0,236,8592765014276,1,8592765014276,24,28592765014270,"8536490099",0.5]
[101428,"ERH22","Napęd obrotowy drzwiowy do Ex9M2","NCA",231.9,0,231.9,8592765014290,1,8592765014290,6,28592765014294,"8538909999",0.8]
[101429,"RHD22","Napęd obrotowy bezpośredni do Ex9M2","NCA",144.9,0,144.9,8592765014306,1,8592765014306,18,28592765014300,"8538909999",0.34]
[101430,"MOD22 AC230V","Napęd silnikowy do Ex9M2, 230 V AC","NCA",1314.5,0,1314.5,8592765014313,1,8592765014313,8,28592765014317,"8538909999",1.36]
[101431,"MOD22 AC110V","Napęd silnikowy do Ex9M2, 110 V AC","NCA",1314.5,0,1314.5,8592765014320,1,8592765014320,8,28592765014324,"8538909999",1.36]
[101432,"MOD22 DC220V","Napęd silnikowy do Ex9M2, 220 V DC","NCA",1314.5,0,1314.5,8592765014337,1,8592765014337,8,28592765014331,"8538909999",1.36]
[101433,"MOD22 DC110V","Napęd silnikowy do Ex9M2, 110 V DC","NCA",1314.5,0,1314.5,8592765014344,1,8592765014344,8,28592765014348,"8538909999",1.36]
[101434,"MOD22 DC24V","Napęd silnikowy do Ex9M2, 24 V DC","NCA",1314.5,0,1314.5,8592765014351,1,8592765014351,8,28592765014355,"8538909999",1.36]
[101442,"TCV22 3P","Osłony końcówek zacisków do 3-bieg Ex9M2, krótkie","NCA",39.200000000000003,0,39.200000000000003,8592765014436,1,18592765014433,null,28592765014430,"8538909999",0.08]
[101443,"TCE22 3P","Osłony końcówek zacisków do 3-bieg Ex9M2, długie","NCA",59,0,59,8592765014443,1,18592765014440,null,28592765014447,"8538909999",0.16]
[102374,"TCV22 4P","Osłony końcówek zacisków do 4-bieg Ex9M2, krótkie","NCA",52.1,0,52.1,8592765023759,1,18592765023756,null,28592765023753,"8538909999"]
[102375,"TCE22 4P","Osłony końcówek zacisków do 4-bieg Ex9M2, długie","NCA",73.5,0,73.5,8592765023766,1,18592765023763,null,28592765023760,"8538909999"]
[101444,"PB22 3P","Separatory faz do 3-bieg Ex9M2","NCA",37.1,0,37.1,8592765014450,1,18592765014457,null,28592765014454,"4008219000"]
[101482,"ERH23","Napęd obrotowy drzwiowy do Ex9M3","NCA",246.4,0,246.4,8592765014832,1,8592765014832,null,28592765014836,"8538909999",1.08]
[101483,"RHD23","Napęd obrotowy bezpośredni do Ex9M3","NCA",177,0,177,8592765014849,1,8592765014849,null,28592765014843,"8538909999",0.72]
[101484,"MOD23 AC230V","Napęd silnikowy do Ex9M3, 230 V AC","NCA",2004.8,{"$f":"NCA","v":0},2004.8,8592765014856,1,8592765014856,null,28592765014850,"8538909999",3.46]
[101485,"MOD23 AC110V","Napęd silnikowy do Ex9M3, 110 V AC","NCA",2064.9,0,2064.9,8592765014863,1,8592765014863,null,28592765014867,"8538909999",3.46]
[101486,"MOD23 DC220V","Napęd silnikowy do Ex9M3, 220 V DC","NCA",2064.9,0,2064.9,8592765014870,1,8592765014870,null,28592765014874,"8538909999",3.46]
[101487,"MOD23 DC110V","Napęd silnikowy do Ex9M3, 110 V DC","NCA",2064.9,0,2064.9,8592765014887,1,8592765014887,null,28592765014881,"8538909999",3.46]
[101488,"MOD23 DC24V","Napęd silnikowy do Ex9M3, 24 V DC","NCA",2064.9,0,2064.9,8592765014894,1,8592765014894,null,28592765014898,"8538909999",3.46]
[101489,"TCV23 3P","Osłony końcówek zacisków do 3-bieg Ex9M3, krótkie","NCA",48.7,0,48.7,8592765014900,1,18592765014907,null,28592765014904,"8538909999",0.14000000000000001]
[101490,"TCE23 3P","Osłony końcówek zacisków do 3-bieg Ex9M3, długie","NCA",69.399999999999991,0,69.399999999999991,8592765014917,1,18592765014914,null,28592765014911,"8538909999",0.36]
[102376,"TCV23 4P","Osłony końcówek zacisków do 4-bieg Ex9M3, krótkie","NCA",76.599999999999994,0,76.599999999999994,8592765023773,1,18592765023770,null,28592765023777,"8538909999"]
[102377,"TCE23 4P","Osłony końcówek zacisków do 4-bieg Ex9M3, długie","NCA",101.5,0,101.5,8592765023780,1,18592765023787,null,28592765023784,"8538909999"]
[101491,"PB23 3P","Separatory faz do 3-bieg Ex9M3","NCA",45.9,0,45.9,8592765014924,1,18592765014921,null,28592765014928,"4008219000"]
[103723,"SHT24 AC110V","Wyzw. wzrost. do Ex9M4(5), 110 V AC","NCA",194.6,{"$f":"NCA","v":0},194.6,8592765037244,1,18592765037241,24,28592765037248,"8538909999",0.12]
[103724,"SHT24 AC220-240V","Wyzw. wzrost. do Ex9M4(5), 220-240 V AC","NCA",194.6,{"$f":"NCA","v":0},194.6,8592765037251,1,18592765037258,24,28592765037255,"8536490099",0.12]
[103725,"SHT24 AC380-415V","Wyzw. wzrost. do Ex9M4(5), 380-415 V AC","NCA",194.6,{"$f":"NCA","v":0},194.6,8592765037268,1,18592765037265,24,28592765037262,"8536490099",0.12]
[103727,"SHT24 DC110V","Wyzw. wzrost. do Ex9M4(5), 110 V DC","NCA",194.6,0,194.6,8592765037282,1,18592765037289,24,28592765037286,"8538909999",0.12]
[103728,"SHT24 DC220V","Wyzw. wzrost. do Ex9M4(5), 220 V DC","NCA",194.6,0,{"$f":"E2833*(1-F2833)","v":194.6},8592765037299,1,18592765037296,24,28592765037293,"8538909999",0.12]
[103729,"SHT24 DC24V","Wyzw. wzrost. do Ex9M4(5), 24 V DC","NCA",194.6,0,194.6,8592765037305,1,18592765037302,24,28592765037309,"8536419089",0.12]
[103730,"SHT24 DC48V","Wyzw. wzrost. do Ex9M4(5), 48 V DC","NCA",194.6,0,194.6,8592765037312,1,18592765037319,24,28592765037316,"8538909999",0.12]
[103733,"UVT24 AC110V","Wyzw. podnap. do Ex9M4(5), 110 V AC","NCA",326.10000000000002,0,326.10000000000002,8592765037343,1,18592765037340,24,28592765037347,"8538909999",0.12]
[103734,"UVT24 AC220-240V","Wyzw. podnap. do Ex9M4(5), 220-240 V AC","NCA",326.10000000000002,0,326.10000000000002,8592765037350,1,18592765037357,24,28592765037354,"8536490099",0.12]
[103735,"UVT24 AC380-415V","Wyzw. podnap. do Ex9M4(5), 380-415 V AC","NCA",326.10000000000002,0,326.10000000000002,8592765037367,1,18592765037364,24,28592765037361,"8536490099",0.12]
[103736,"UVT24 DC110V","Wyzw. podnap. do Ex9M4(5), 110 V AC","NCA",326.10000000000002,0,326.10000000000002,8592765037374,1,18592765037371,24,28592765037378,"8538909999",0.12]
[103737,"UVT24 DC220V","Wyzw. podnap. do Ex9M4(5), 220 V DC","NCA",326.10000000000002,0,326.10000000000002,8592765037381,1,18592765037388,24,28592765037385,"8538909999",0.12]
[103738,"UVT24 DC24V","Wyzw. podnap. do Ex9M4(5), 24 V DC","NCA",326.10000000000002,0,326.10000000000002,8592765037398,1,18592765037395,24,28592765037392,"8536419089",0.12]
[103739,"UVT24 DC48V","Wyzw. podnap. do Ex9M4(5), 48 V DC","NCA",326.10000000000002,0,326.10000000000002,8592765037404,1,18592765037401,24,28592765037408,"8538909999",0.12]
[103741,"ERH24","Napęd obrotowy drzwiowy do Ex9M4(5)","NCA",395.40000000000003,0,395.40000000000003,8592765037428,1,18592765037425,null,28592765037422,"8538909999"]
[103742,"RHD24","Napęd obrotowy bezpośredni do Ex9M4(5)","NCA",241.2,0,241.2,8592765037435,1,18592765037432,null,28592765037439,"8538909999",1.6819999999999999]
[103743,"MOD24 AC230V","Napęd silnikowy do Ex9M4(5), 230 V AC","NCA",2263.6,0,2263.6,8592765037442,1,18592765037449,null,28592765037446,"8538909999",3.72]
[103744,"MOD24 AC110V","Napęd silnikowy do Ex9M4(5), 110 V AC","NCA",2263.6,0,2263.6,8592765037459,1,18592765037456,null,28592765037453,"8538909999",3.72]
[103745,"MOD24 DC220V","Napęd silnikowy do Ex9M4(5), 220 V DC","NCA",2263.6,0,2263.6,8592765037466,1,18592765037463,null,28592765037460,"8538909999",3.72]
[103746,"MOD24 DC110V","Napęd silnikowy do Ex9M4(5), 110 V DC","NCA",2263.6,0,2263.6,8592765037473,1,18592765037470,null,28592765037477,"8538909999",3.72]
[103747,"MOD24 DC24V","Napęd silnikowy do Ex9M4(5), 24 V DC","NCA",2263.6,0,2263.6,8592765037480,1,18592765037487,null,28592765037484,"8538909999",3.72]
[103748,"TCV24 3P","Osłony końcówek zacisków do 3-bieg. Ex9M4(5), krótkie","NCA",73.5,0,73.5,8592765037497,1,18592765037494,null,28592765037491,"8538909999"]
[103749,"TCE24 3P","Osłony końcówek zacisków do 3-bieg. Ex9M4(5), długie","NCA",82.8,0,82.8,8592765037503,1,18592765037500,null,28592765037507,"8538909999",0.32]
[103750,"TCV24 4P","Osłony końcówek zacisków do 4-bieg. Ex9M4(5), krótkie","NCA",89.1,0,89.1,8592765037510,1,18592765037517,null,28592765037514,"8538909999"]
[104855,"TCE24 4P","Osłony końcówek zacisków do 4-bieg. Ex9M4(5), długie","NCA",97.3,0,97.3,8592765048561,1,18592765048568,null,28592765048565,"8538909999"]
[103751,"PB24 3P","Separatory faz do 3-bieg. Ex9M4(5)","NCA",45.4,0,45.4,8592765037527,1,18592765037524,null,28592765037521,"4008219000"]
[104856,"PB24 4P","Separatory faz do 4-bieg. Ex9M4(5)","NCA",54.9,0,54.9,8592765048578,1,18592765048575,null,28592765048572,"4008219000"]
[103705,"MC21","Zacisk skrzynkowy do Ex9M1, 1x 4-95 mm2, 1 szt.","NCA",10.299999999999999,{"$f":"NCA","v":0},10.299999999999999,8592765037060,1,18592765037067,null,28592765037064,"8536901000",0.24]
[103707,"MC21 W","Zacisk tunelowy do Ex9M1, 1x 16-95 mm2, 1 szt.","NCA",32,{"$f":"NCA","v":0},32,8592765037084,1,18592765037081,null,28592765037088,"8536901000",0.2]
[107873,"MCS21","Zaciski śrubowe do wielkości mechanicznej M1","NCA",10.299999999999999,{"$f":"NCA","v":0},10.299999999999999,8592765078742,1,18592765078749,null,28592765078746,"8536901000",0.02]
[103709,"MC22","Zacisk skrzynkowy do Ex9M2, 1x 10-120 mm2, 1 szt.","NCA",11.2,0,11.2,8592765037107,1,18592765037104,null,28592765037101,"8536901000",0.36]
[103869,"MC22 W","Zacisk tunelowy do Ex9M2, 1x 35-120 mm2, 1 szt.","NCA",97.3,0,97.3,8592765038708,1,8592765038708,null,28592765038702,"8536901000"]
[103711,"MC22 W2","Zacisk tunelowy do Ex9M2, 2x 35-120 mm2, 1 szt.","NCA",108.69999999999999,0,108.69999999999999,8592765037121,1,18592765037128,null,28592765037125,"8536901000",0.5]
[103713,"MC22 W6","Zacisk tunelowy do Ex9M2, 6x 10-35 mm2, 1 szt.","NCA",117,0,117,8592765037145,1,18592765037142,null,28592765037149,"8536901000",0.1]
[107874,"MCS22","Zaciski śrubowe do wielkości mechanicznej M2","NCA",11.2,{"$f":"NCA","v":0},11.2,8592765078759,1,18592765078756,null,28592765078753,"8536901000",0.03]
[103715,"MC23","Zacisk skrzynkowy do Ex9M3, 1x 120-240 mm2, 1 szt.","NCA",91.1,0,91.1,8592765037169,1,18592765037166,null,28592765037163,"8536901000",0.1]
[103717,"MC23 UL","Zacisk skrzynkowy do Ex9M3, 1x 120-240 mm2, 1 szt., wersja UL","NCA",127.39999999999999,0,{"$f":"E2865*(1-F2865)","v":127.39999999999999},8592765037183,1,18592765037180,null,28592765037187,"8538909999",0.12]
[103719,"MC23 W2","Zacisk tunelowy do Ex9M3, 2x 120-240 mm2, 1 szt.","NCA",100.39999999999999,0,100.39999999999999,8592765037206,1,18592765037203,null,28592765037200,"8536901000",0.28000000000000003]
[103721,"MC23 W4","Zacisk tunelowy do Ex9M3, 4x 35-95 mm2, 1 szt.","NCA",108.69999999999999,0,108.69999999999999,8592765037220,1,18592765037227,null,28592765037224,"8536901000",0.18]
[103871,"MC23 W2 UL","Zacisk tunelowy do Ex9M3, 4x 35-95 mm2, 1 szt., wersja UL","NCA",124.2,0,124.2,8592765038722,1,8592765038722,null,28592765038726,"8538909999",0.24]
[106314,"MC24 W2","Zacisk tunelowy do Ex9M4, M5, 2x 120-240 mm2, 1 szt.","NCA",140.79999999999998,{"$f":"NCA","v":0},140.79999999999998,8592765063151,1,18592765063158,null,28592765063155,"8536901000"]
[106321,"WG 10","Podkładki dystansowe, 10mm, zestaw","NCA",29.200000000000003,0,29.200000000000003,8592765063229,1,18592765063226,5,28592765063223,"4016930090",0.04]
[106362,"WG 13","Podkładki dystansowe, 13mm, zestaw","NCA",34.1,0,34.1,8592765063632,1,18592765063639,5,28592765063636,"4016930090",0.06]
[106319,"DRA21","Adapter montażowy DIN35, dla Ex9M1","NCA",54.9,0,54.9,8592765063205,1,18592765063202,5,28592765063209,"7326909890",0.12]
[106320,"DRA22","Adapter montażowy DIN35, dla Ex9M2","NCA",62.1,0,62.1,8592765063212,1,18592765063219,5,28592765063216,"7326909890",0.16]
[110189,"ERH2x ES 500mm","Wydłużony wałek przedłużający","NCA",63.32,0,{"$f":"E2874*(1-F2874)","v":63.32},8592765101891,1,18592765101898,50,28592765101895,"8538909999",0.38]
[110460,"SHT26 DC24V","Wyzwalacz wzrostowy do Ex9M6, 24 V DC","NCF",194.6,0,194.6,8592765104601,1,18592765104608,null,28592765104605,"8536419089",0.45]
[110461,"SHT26 DC48V","Wyzwalacz wzrostowy do Ex9M6, 48 V DC","NCF",194.6,0,194.6,8592765104618,1,18592765104615,null,28592765104612,"8536419089",0.45]
[110462,"SHT26 DC110V","Wyzwalacz wzrostowy do Ex9M6, 110 V DC","NCF",194.6,0,194.6,8592765104625,1,18592765104622,null,28592765104629,"8536490099",0.45]
[110463,"SHT26 DC220V","Wyzwalacz wzrostowy do Ex9M6, 220 V DC","NCF",194.6,0,194.6,8592765104632,1,18592765104639,null,28592765104636,"8536490099",0.45]
[110464,"SHT26 AC48V","Wyzwalacz wzrostowy do Ex9M6, 48 V AC","NCF",194.6,0,194.6,8592765104649,1,18592765104646,null,28592765104643,"8536419089",0.45]
[110465,"SHT26 AC110V","Wyzwalacz wzrostowy do Ex9M6, 110 V AC","NCF",194.6,0,194.6,8592765104656,1,18592765104653,null,28592765104650,"8536490099",0.45]
[110466,"SHT26 AC220-240V","Wyzwalacz wzrostowy do Ex9M6, 220-240 V AC","NCF",194.6,0,194.6,8592765104663,1,18592765104660,null,28592765104667,"8536490099",0.45]
[110467,"SHT26 AC380-415V","Wyzwalacz wzrostowy do Ex9M6, 380-415 V AC ","NCF",194.6,0,194.6,8592765104670,1,18592765104677,null,28592765104674,"8536490099",0.45]
[110468,"UVT26 AC220-240V","Wyzwalacz podnapięciowy do Ex9M6, 220-240 V AC","NCF",442.1,0,442.1,8592765104687,1,18592765104684,null,28592765104681,"8536209090",0.45]
[110469,"UVT26 AC380-415V","Wyzwalacz podnapięciowy do Ex9M6, 380-415 V AC","NCF",442.1,{"$f":"NCF","v":0},{"$f":"E2884*(1-F2884)","v":442.1},8592765104694,1,18592765104691,null,28592765104698,"8536209090",0.45]
[110694,"JP26 3P 800-1250A","Przednia płyta lączeniowa, wielkość M6, In=800-1250 A, 3-bieg.","NCF",227.69,0,227.69,8592765106940,1,18592765106947,10,28592765106944,"8538909999",3.5]
[110695,"JP26 3P 1600A","Przednia płyta lączeniowa, wielkość M6, In=1600 A, 3-bieg.","NCF",446.64,0,446.64,8592765106957,1,18592765106954,10,28592765106951,"8538909999",7.2]
[110696,"JP26 4P 800-1250A","Przednia płyta lączeniowa, wielkość M6, In=800-1250 A, 4-bieg.","NCF",291.35000000000002,0,291.35000000000002,8592765106964,1,18592765106961,10,28592765106968,"8538909999",4.5]
[110697,"JP26 4P 1600A","Przednia płyta lączeniowa, wielkość M6, In=1600 A, 4-bieg.","NCF",564.76,0,564.76,8592765106971,1,18592765106978,10,28592765106975,"8538909999",8.4]
[110698,"LHD26","Wydłużony uchyt, wielkość M6 ","NCF",395.40000000000003,0,395.40000000000003,8592765106988,1,18592765106985,20,28592765106982,"8538909999",0.1]
[110718,"ERH26","Wydłużony rotacyjny uchyt, wielkość M6 ","NCF",455.69,0,{"$f":"E2890*(1-F2890)","v":455.69},8592765107183,1,18592765107180,null,28592765107187,"8538909999",0.56000000000000005]
[null,null,null,null,""]
["Wyłączniki powietrzne Ex9A"]
[105025,"+SU30A AC230","Wyzwalacz SU3.0, typ A, ochrona LSI z pomiarem prądu, 230V AC","NCC",1755.3999999999999,{"$f":"NCC","v":0},{"$f":"E2893*(1-F2893)","v":1755.3999999999999},8592765050267,1,8592765050267,1,28592765050261,"8536209090"]
[105026,"+SU30A AC400","Wyzwalacz SU3.0, typ A, ochrona LSI z pomiarem prądu, 400 V AC","NCC",1755.3999999999999,0,1755.3999999999999,8592765050274,1,8592765050274,1,28592765050278,"8536209090"]
[105027,"+SU30A DC24","Wyzwalacz SU3.0, typ A, ochrona LSI z pomiarem prądu, 24 V DC","NCC",1755.3999999999999,0,1755.3999999999999,8592765050281,1,8592765050281,1,28592765050285,"8536209090"]
[105028,"+SU30D AC230","Wyzwalacz SU3.0, typ D, ochrona LSI z pomiarem prądu i napięcia, 230 V AC","NCC",3443.5,0,3443.5,8592765050298,1,8592765050298,1,28592765050292,"8536209090"]
[105029,"+SU30D AC400","Wyzwalacz SU3.0, typ D, ochrona LSI z pomiarem prądu i napięcia, 400 V AC","NCC",3443.5,0,3443.5,8592765050304,1,8592765050304,1,28592765050308,"8536209090"]
[105030,"+SU30D DC24","Wyzwalacz SU3.0, typ D, ochrona LSI z pomiarem prądu i napięcia, 24 V DC","NCC",3443.5,0,3443.5,8592765050311,1,8592765050311,1,28592765050315,"8536209090"]
[105031,"+SU30P AC230","Wyzwalacz SU3.0, typ P, ochrona LSI z pomiarem prądu, napięcia i mocy, 230 V AC","NCC",4287,0,4287,8592765050328,1,8592765050328,1,28592765050322,"8536209090"]
[105032,"+SU30P AC400","Wyzwalacz SU3.0, typ P, ochrona LSI z pomiarem prądu, napięcia i mocy, 400 V AC","NCC",4287,0,4287,8592765050335,1,8592765050335,1,28592765050339,"8536209090"]
[105033,"+SU30P DC24","Wyzwalacz SU3.0, typ P, ochrona LSI z pomiarem prądu, napięcia i mocy, 24 V DC","NCC",4287,0,4287,8592765050342,1,8592765050342,1,28592765050346,"8536209090"]
[105034,"+SU30H AC230","Wyzwalacz SU3.0, typ H, ochrona LSI z analizatorem sieci, 230 V AC","NCC",5130.5,0,5130.5,8592765050359,1,8592765050359,1,28592765050353,"8536209090"]
[105035,"+SU30H AC400","Wyzwalacz SU3.0, typ H, ochrona LSI z analizatorem sieci, 400 V AC","NCC",5130.5,0,5130.5,8592765050366,1,8592765050366,1,28592765050360,"8536209090"]
[105036,"+SU30H DC24","Wyzwalacz SU3.0, typ H, ochrona LSI z analizatorem sieci, 24 V DC","NCC",5130.5,0,5130.5,8592765050373,1,8592765050373,1,28592765050377,"8536209090"]
[105037,"+SU40A AC230","Wyzwalacz SU4.0, typ A, ochrona LSI+G z pomiarem prądu, 230 V AC","NCC",3713.6,0,3713.6,8592765050380,1,8592765050380,1,28592765050384,"8536209090"]
[105038,"+SU40A AC400","Wyzwalacz SU4.0, typ A, ochrona LSI+G z pomiarem prądu, 400 V AC","NCC",3713.6,0,3713.6,8592765050397,1,8592765050397,1,28592765050391,"8536209090"]
[105039,"+SU40A DC24","Wyzwalacz SU4.0, typ A, ochrona LSI+G z pomiarem prądu, 24 V DC","NCC",3713.6,0,3713.6,8592765050403,1,8592765050403,1,28592765050407,"8536209090"]
[105040,"+SU40D AC230","Wyzwalacz SU4.0, typ D, ochrona LSI+G z pomiarem prądu i napięcia, 230 V AC","NCC",5040.5,0,5040.5,8592765050410,1,8592765050410,1,28592765050414,"8536209090"]
[105041,"+SU40D AC400","Wyzwalacz SU4.0, typ D, ochrona LSI+G z pomiarem prądu i napięcia, 400 V AC","NCC",5040.5,0,5040.5,8592765050427,1,8592765050427,1,28592765050421,"8536209090"]
[105042,"+SU40D DC24","Wyzwalacz SU4.0, typ D, ochrona LSI+G z pomiarem prądu i napięcia, 24 V DC","NCC",5040.5,0,5040.5,8592765050434,1,8592765050434,1,28592765050438,"8536209090"]
[105043,"+SU40P AC230","Wyzwalacz SU4.0, typ P, ochrona LSI+G z pomiarem prądu, napięcia i mocy, 230 V AC","NCC",5702.9000000000005,0,5702.9000000000005,8592765050441,1,8592765050441,1,28592765050445,"8536209090"]
[105044,"+SU40P AC400","Wyzwalacz SU4.0, typ P, ochrona LSI+G z pomiarem prądu, napięcia i mocy, 400 V AC","NCC",5702.9000000000005,0,5702.9000000000005,8592765050458,1,8592765050458,1,28592765050452,"8536209090"]
[105045,"+SU40P DC24","Wyzwalacz SU4.0, typ P, ochrona LSI+G z pomiarem prądu, napięcia i mocy, 24 V DC","NCC",5702.9000000000005,0,5702.9000000000005,8592765050465,1,8592765050465,1,28592765050469,"8536209090"]
[105046,"+SU40H AC230","Wyzwalacz SU4.0, typ H, ochrona LSI+G z analizatorem sieci, 230 V AC","NCC",6366.3,0,6366.3,8592765050472,1,8592765050472,1,28592765050476,"8536209090"]
[105047,"+SU40H AC400","Wyzwalacz SU4.0, typ H, ochrona LSI+G z analizatorem sieci, 400 V AC","NCC",6366.3,0,6366.3,8592765050489,1,8592765050489,1,28592765050483,"8536209090"]
[105048,"+SU40H DC24","Wyzwalacz SU4.0, typ H, ochrona LSI+G z analizatorem sieci, 24 V DC","NCC",6366.3,0,6366.3,8592765050496,1,8592765050496,1,28592765050490,"8536209090"]
[105049,"+SU50A AC230","Wyzwalacz SU5.0, typ A, ochrona LSI+E z pomiarem prądu, 230 V AC","NCC",4456.8,0,4456.8,8592765050502,1,8592765050502,1,28592765050506,"8536209090"]
[105050,"+SU50A AC400","Wyzwalacz SU5.0, typ A, ochrona LSI+E z pomiarem prądu, 400 V AC","NCC",4456.8,0,4456.8,8592765050519,1,8592765050519,1,28592765050513,"8536209090"]
[105051,"+SU50A DC24","Wyzwalacz SU5.0, typ A, ochrona LSI+E z pomiarem prądu, 24 V DC","NCC",4456.8,0,4456.8,8592765050526,1,8592765050526,1,28592765050520,"8536209090"]
[105052,"+SU50D AC230","Wyzwalacz SU5.0, typ D, ochrona LSI+E z pomiarem prądu i napięcia, 230 V AC","NCC",6047.6,0,6047.6,8592765050533,1,8592765050533,1,28592765050537,"8536209090"]
[105053,"+SU50D AC400","Wyzwalacz SU5.0, typ D, ochrona LSI+E z pomiarem prądu i napięcia, 400 V AC","NCC",6047.6,0,6047.6,8592765050540,1,8592765050540,1,28592765050544,"8536209090"]
[105054,"+SU50D DC24","Wyzwalacz SU5.0, typ D, ochrona LSI+E z pomiarem prądu i napięcia, 24 V DC","NCC",6047.6,0,6047.6,8592765050557,1,8592765050557,1,28592765050551,"8536209090"]
[105055,"+SU50P AC230","Wyzwalacz SU5.0, typ P, ochrona LSI+E z pomiarem prądu, napięcia i mocy, 230 V AC","NCC",6843.5,0,6843.5,8592765050564,1,8592765050564,1,28592765050568,"8536209090"]
[105056,"+SU50P AC400","Wyzwalacz SU5.0, typ P, ochrona LSI+E z pomiarem prądu, napięcia i mocy, 400 V AC","NCC",6843.5,0,6843.5,8592765050571,1,8592765050571,1,28592765050575,"8536209090"]
[105057,"+SU50P DC24","Wyzwalacz SU5.0, typ P, ochrona LSI+E z pomiarem prądu, napięcia i mocy, 24 V DC","NCC",6843.5,0,6843.5,8592765050588,1,8592765050588,1,28592765050582,"8536209090"]
[105058,"+SU50H AC230","Wyzwalacz SU5.0, typ H, ochrona LSI+E z analizatorem sieci, 230 V AC","NCC",7639.4000000000005,0,7639.4000000000005,8592765050595,1,8592765050595,1,28592765050599,"8536209090"]
[105059,"+SU50H AC400","Wyzwalacz SU5.0, typ H, ochrona LSI+E z analizatorem sieci, 400 V AC","NCC",7639.4000000000005,0,7639.4000000000005,8592765050601,1,8592765050601,1,28592765050605,"8536209090"]
[105060,"+SU50H DC24","Wyzwalacz SU5.0, typ H, ochrona LSI+E z analizatorem sieci, 24 V DC","NCC",7639.4000000000005,0,7639.4000000000005,8592765050618,1,8592765050618,1,28592765050612,"8536209090"]
[104857,"Ex9A16N 3P D/O 400","Wyłącznik powietrzny, wielkość A16, Icu=55kA, In=400A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",3651.5,0,3651.5,8592765048585,1,8592765048585,1,28592765048589,"8536209090",38]
[104858,"Ex9A16N 3P F 400","Wyłącznik powietrzny, wielkość A16, Icu=55kA, In=400A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",3156.7999999999997,0,3156.7999999999997,8592765048592,1,8592765048592,1,28592765048596,"8536209090",22]
[104859,"Ex9A16N 3P D/O 630","Wyłącznik powietrzny, wielkość A16, Icu=55kA, In=630A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",4478.5,0,4478.5,8592765048608,1,8592765048608,1,28592765048602,"8536209090",38]
[104860,"Ex9A16N 3P F 630","Wyłącznik powietrzny, wielkość A16, Icu=55kA, In=630A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",3702.2,0,3702.2,8592765048615,1,8592765048615,1,28592765048619,"8536209090",22]
[104861,"Ex9A16N 3P D/O 800","Wyłącznik powietrzny, wielkość A16, Icu=55kA, In=800A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",4736.2000000000007,0,4736.2000000000007,8592765048622,1,8592765048622,1,28592765048626,"8536209090",38]
[104862,"Ex9A16N 3P F 800","Wyłącznik powietrzny, wielkość A16, Icu=55kA, In=800A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",3941.2999999999997,0,3941.2999999999997,8592765048639,1,8592765048639,1,28592765048633,"8536209090",22]
[104863,"Ex9A16N 3P D/O 1000","Wyłącznik powietrzny, wielkość A16, Icu=55kA, In=1000A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",5063.3,0,5063.3,8592765048646,1,8592765048646,1,28592765048640,"8536209090",38]
[104864,"Ex9A16N 3P F 1000","Wyłącznik powietrzny, wielkość A16, Icu=55kA, In=1000A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",4244.6000000000004,0,4244.6000000000004,8592765048653,1,8592765048653,1,28592765048657,"8536209090",22]
[104865,"Ex9A16N 3P D/O 1250","Wyłącznik powietrzny, wielkość A16, Icu=55kA, In=1250A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",6007.2000000000007,0,6007.2000000000007,8592765048660,1,8592765048660,1,28592765048664,"8536209090",38]
[104866,"Ex9A16N 3P F 1250","Wyłącznik powietrzny, wielkość A16, Icu=55kA, In=1250A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",5120.2000000000007,0,5120.2000000000007,8592765048677,1,8592765048677,1,28592765048671,"8536209090",22]
[104867,"Ex9A16N 3P D/O 1600","Wyłącznik powietrzny, wielkość A16, Icu=55kA, In=1600A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",9241.6,0,9241.6,8592765048684,1,8592765048684,1,28592765048688,"8536209090",38]
[104868,"Ex9A16N 3P F 1600","Wyłącznik powietrzny, wielkość A16, Icu=55kA, In=1600A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",8638.2000000000007,0,8638.2000000000007,8592765048691,1,8592765048691,1,28592765048695,"8536209090",22]
[104869,"Ex9A16N 4P D/O 400","Wyłącznik powietrzny, wielkość A16, Icu=55kA, In=400A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",5621.1,0,5621.1,8592765048707,1,8592765048707,1,28592765048701,"8536209090",55]
[104870,"Ex9A16N 4P F 400","Wyłącznik powietrzny, wielkość A16, Icu=55kA, In=400A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",4962.9000000000005,0,4962.9000000000005,8592765048714,1,8592765048714,1,28592765048718,"8536209090",26.5]
[104871,"Ex9A16N 4P D/O 630","Wyłącznik powietrzny, wielkość A16, Icu=55kA, In=630A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",6728.6,0,6728.6,8592765048721,1,8592765048721,1,28592765048725,"8536209090",55]
[104872,"Ex9A16N 4P F 630","Wyłącznik powietrzny, wielkość A16, Icu=55kA, In=630A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",5709.1,0,5709.1,8592765048738,1,8592765048738,1,28592765048732,"8536209090",26.5]
[104873,"Ex9A16N 4P D/O 800","Wyłącznik powietrzny, wielkość A16, Icu=55kA, In=800A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",7072.2000000000007,0,7072.2000000000007,8592765048745,1,8592765048745,1,28592765048749,"8536209090",55]
[104874,"Ex9A16N 4P F 800","Wyłącznik powietrzny, wielkość A16, Icu=55kA, In=800A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",6025.8,0,6025.8,8592765048752,1,8592765048752,1,28592765048756,"8536209090",26.5]
[104875,"Ex9A16N 4P D/O 1000","Wyłącznik powietrzny, wielkość A16, Icu=55kA, In=1000A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",7507.9000000000005,0,7507.9000000000005,8592765048769,1,8592765048769,1,28592765048763,"8536209090",55]
[104876,"Ex9A16N 4P F 1000","Wyłącznik powietrzny, wielkość A16, Icu=55kA, In=1000A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",6430.5,0,6430.5,8592765048776,1,8592765048776,1,28592765048770,"8536209090",26.5]
[104877,"Ex9A16N 4P D/O 1250","Wyłącznik powietrzny, wielkość A16, Icu=55kA, In=1250A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",8759.3000000000011,0,8759.3000000000011,8592765048783,1,8592765048783,1,28592765048787,"8536209090",55]
[104878,"Ex9A16N 4P F 1250","Wyłącznik powietrzny, wielkość A16, Icu=55kA, In=1250A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",7591.8,0,7591.8,8592765048790,1,8592765048790,1,28592765048794,"8536209090",26.5]
[104879,"Ex9A16N 4P D/O 1600","Wyłącznik powietrzny, wielkość A16, Icu=55kA, In=1600A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",12839.2,0,12839.2,8592765048806,1,8592765048806,1,28592765048800,"8536209090",55]
[104880,"Ex9A16N 4P F 1600","Wyłącznik powietrzny, wielkość A16, Icu=55kA, In=1600A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",12066.1,0,12066.1,8592765048813,1,8592765048813,1,28592765048817,"8536209090",26.5]
[104881,"Ex9A16Q 3P D/O 400","Wyłącznik powietrzny, wielkość A16, Icu=65kA, In=400A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",4508.5,0,4508.5,8592765048820,1,8592765048820,1,28592765048824,"8536209090",38]
[104882,"Ex9A16Q 3P F 400","Wyłącznik powietrzny, wielkość A16, Icu=65kA, In=400A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",4065.5,0,4065.5,8592765048837,1,8592765048837,1,28592765048831,"8536209090",22]
[104883,"Ex9A16Q 3P D/O 630","Wyłącznik powietrzny, wielkość A16, Icu=65kA, In=650A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",5431.7000000000007,0,5431.7000000000007,8592765048844,1,8592765048844,1,28592765048848,"8536209090",38]
[104884,"Ex9A16Q 3P F 630","Wyłącznik powietrzny, wielkość A16, Icu=65kA, In=650A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",4712.4000000000005,0,4712.4000000000005,8592765048851,1,8592765048851,1,28592765048855,"8536209090",22]
[104885,"Ex9A16Q 3P D/O 800","Wyłącznik powietrzny, wielkość A16, Icu=65kA, In=800A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",5628.4000000000005,{"$f":"NCC","v":0},{"$f":"E2957*(1-F2957)","v":5628.4000000000005},8592765048868,1,8592765048868,1,28592765048862,"8536209090",38]
[104886,"Ex9A16Q 3P F 800","Wyłącznik powietrzny, wielkość A16, Icu=65kA, In=800A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",4898.7000000000007,0,4898.7000000000007,8592765048875,1,8592765048875,1,28592765048879,"8536209090",22]
[104887,"Ex9A16Q 3P D/O 1000","Wyłącznik powietrzny, wielkość A16, Icu=65kA, In=1000A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",6137.6,0,6137.6,8592765048882,1,8592765048882,1,28592765048886,"8536209090",38]
[104888,"Ex9A16Q 3P F 1000","Wyłącznik powietrzny, wielkość A16, Icu=65kA, In=1000A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",5380,0,5380,8592765048899,1,8592765048899,1,28592765048893,"8536209090",22]
[104889,"Ex9A16Q 3P D/O 1250","Wyłącznik powietrzny, wielkość A16, Icu=65kA, In=1250A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",7067,0,7067,8592765048905,1,8592765048905,1,28592765048909,"8536209090",38]
[104890,"Ex9A16Q 3P F 1250","Wyłącznik powietrzny, wielkość A16, Icu=65kA, In=1250A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",6429.5,0,6429.5,8592765048912,1,8592765048912,1,28592765048916,"8536209090",22]
[104891,"Ex9A16Q 3P D/O 1600","Wyłącznik powietrzny, wielkość A16, Icu=65kA, In=1600A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",10231,0,10231,8592765048929,1,8592765048929,1,28592765048923,"8536209090",38]
[104892,"Ex9A16Q 3P F 1600","Wyłącznik powietrzny, wielkość A16, Icu=65kA, In=1600A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",9494.1,0,9494.1,8592765048936,1,8592765048936,1,28592765048930,"8536209090",22]
[104893,"Ex9A16Q 4P D/O 400","Wyłącznik powietrzny, wielkość A16, Icu=65kA, In=400A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",6770,0,6770,8592765048943,1,8592765048943,1,28592765048947,"8536209090",55]
[104894,"Ex9A16Q 4P F 400","Wyłącznik powietrzny, wielkość A16, Icu=65kA, In=400A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",6183.1,0,6183.1,8592765048950,1,8592765048950,1,28592765048954,"8536209090",26.5]
[104895,"Ex9A16Q 4P D/O 630","Wyłącznik powietrzny, wielkość A16, Icu=65kA, In=650A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",8004.7000000000007,0,8004.7000000000007,8592765048967,1,8592765048967,1,28592765048961,"8536209090",55]
[104896,"Ex9A16Q 4P F 630","Wyłącznik powietrzny, wielkość A16, Icu=65kA, In=650A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",7065,0,7065,8592765048974,1,8592765048974,1,28592765048978,"8536209090",26.5]
[104897,"Ex9A16Q 4P D/O 800","Wyłącznik powietrzny, wielkość A16, Icu=65kA, In=800A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",8269.7000000000007,0,8269.7000000000007,8592765048981,1,8592765048981,1,28592765048985,"8536209090",55]
[104898,"Ex9A16Q 4P F 800","Wyłącznik powietrzny, wielkość A16, Icu=65kA, In=800A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",7314.4000000000005,0,7314.4000000000005,8592765048998,1,8592765048998,1,28592765048992,"8536209090",26.5]
[104899,"Ex9A16Q 4P D/O 1000","Wyłącznik powietrzny, wielkość A16, Icu=65kA, In=1000A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",8946.6,0,8946.6,8592765049001,1,8592765049001,1,28592765049005,"8536209090",55]
[104900,"Ex9A16Q 4P F 1000","Wyłącznik powietrzny, wielkość A16, Icu=65kA, In=1000A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",7957.1,0,7957.1,8592765049018,1,8592765049018,1,28592765049012,"8536209090",26.5]
[104901,"Ex9A16Q 4P D/O 1250","Wyłącznik powietrzny, wielkość A16, Icu=65kA, In=1250A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",10181.300000000001,0,10181.300000000001,8592765049025,1,8592765049025,1,28592765049029,"8536209090",55]
[104902,"Ex9A16Q 4P F 1250","Wyłącznik powietrzny, wielkość A16, Icu=65kA, In=1250A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",9355.4,0,9355.4,8592765049032,1,8592765049032,1,28592765049036,"8536209090",26.5]
[104903,"Ex9A16Q 4P D/O 1600","Wyłącznik powietrzny, wielkość A16, Icu=65kA, In=1600A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",14155.7,0,14155.7,8592765049049,1,8592765049049,1,28592765049043,"8536209090",55]
[104904,"Ex9A16Q 4P F 1600","Wyłącznik powietrzny, wielkość A16, Icu=65kA, In=1600A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",13204.6,0,13204.6,8592765049056,1,8592765049056,1,28592765049050,"8536209090",26.5]
[104905,"Ex9A32Q 3P D/O 1600","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=65kA, In=1600A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",8858.6,0,8858.6,8592765049063,1,8592765049063,1,28592765049067,"8536209090",98]
[104906,"Ex9A32Q 3P F 1600","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=65kA, In=1600A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",8989,0,8989,8592765049070,1,8592765049070,1,28592765049074,"8536209090",52.5]
[104907,"Ex9A32Q 3P D/O 2000","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=65kA, In=2000A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",10873.800000000001,0,10873.800000000001,8592765049087,1,8592765049087,1,28592765049081,"8536209090",98]
[104908,"Ex9A32Q 3P F 2000","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=65kA, In=2000A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",10359.4,0,10359.4,8592765049094,1,8592765049094,1,28592765049098,"8536209090",52.5]
[104909,"Ex9A32Q 3P D/O 2500","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=65kA, In=2500A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",15815.9,0,15815.9,8592765049100,1,8592765049100,1,28592765049104,"8536209090",98]
[104910,"Ex9A32Q 3P F 2500","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=65kA, In=2500A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",15577.800000000001,0,15577.800000000001,8592765049117,1,8592765049117,1,28592765049111,"8536209090",52.5]
[104911,"Ex9A32Q 3P D/O 2900","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=65kA, In=2900A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",14205.4,0,14205.4,8592765049124,1,8592765049124,1,28592765049128,"8536209090",98]
[104912,"Ex9A32Q 3P F 2900","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=65kA, In=2900A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",15663.7,0,15663.7,8592765049131,1,8592765049131,1,28592765049135,"8536209090",52.5]
[104913,"Ex9A32Q 3P D/O 3200","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=65kA, In=3200A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",19271.7,0,19271.7,8592765049148,1,8592765049148,1,28592765049142,"8536209090",98]
[104914,"Ex9A32Q 3P F 3200","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=65kA, In=3200A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",18795.599999999999,0,18795.599999999999,8592765049155,1,8592765049155,1,28592765049159,"8536209090",52.5]
[104915,"Ex9A32Q 4P D/O 1600","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=65kA, In=1600A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",12096.1,0,12096.1,8592765049162,1,8592765049162,1,28592765049166,"8536209090",121]
[104916,"Ex9A32Q 4P F 1600","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=65kA, In=1600A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",12196.5,0,12196.5,8592765049179,1,8592765049179,1,28592765049173,"8536209090",66.5]
[104917,"Ex9A32Q 4P D/O 2000","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=65kA, In=2000A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",14956.800000000001,0,14956.800000000001,8592765049186,1,8592765049186,1,28592765049180,"8536209090",121]
[104918,"Ex9A32Q 4P F 2000","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=65kA, In=2000A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",14423.800000000001,0,14423.800000000001,8592765049193,1,8592765049193,1,28592765049197,"8536209090",66.5]
[104919,"Ex9A32Q 4P D/O 2500","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=65kA, In=2500A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",21916.199999999997,0,21916.199999999997,8592765049209,1,8592765049209,1,28592765049203,"8536209090",121]
[104920,"Ex9A32Q 4P F 2500","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=65kA, In=2500A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",21364.5,0,21364.5,8592765049216,1,8592765049216,1,28592765049210,"8536209090",66.5]
[104921,"Ex9A32Q 4P D/O 2900","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=65kA, In=2900A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",20651.399999999998,0,20651.399999999998,8592765049223,1,8592765049223,1,28592765049227,"8536209090",121]
[104922,"Ex9A32Q 4P F 2900","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=65kA, In=2900A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",21623.3,0,21623.3,8592765049230,1,8592765049230,1,28592765049234,"8536209090",66.5]
[104923,"Ex9A32Q 4P D/O 3200","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=65kA, In=3200A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",26192.799999999999,0,26192.799999999999,8592765049247,1,8592765049247,1,28592765049241,"8536209090",121]
[104924,"Ex9A32Q 4P F 3200","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=65kA, In=3200A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",25641.1,0,25641.1,8592765049254,1,8592765049254,1,28592765049258,"8536209090",66.5]
[104925,"Ex9A32R 3P D/O 1600","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=85kA, In=1600A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",9583.1,0,9583.1,8592765049261,1,8592765049261,1,28592765049265,"8536209090",98]
[104926,"Ex9A32R 3P F 1600","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=85kA, In=1600A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",9720.8000000000011,0,9720.8000000000011,8592765049278,1,8592765049278,1,28592765049272,"8536209090",52.5]
[104927,"Ex9A32R 3P D/O 2000","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=85kA, In=2000A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",12102.300000000001,0,12102.300000000001,8592765049285,1,8592765049285,1,28592765049289,"8536209090",98]
[104928,"Ex9A32R 3P F 2000","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=85kA, In=2000A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",11583.800000000001,0,11583.800000000001,8592765049292,1,8592765049292,1,28592765049296,"8536209090",52.5]
[104929,"Ex9A32R 3P D/O 2500","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=85kA, In=2500A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",17921.099999999999,0,17921.099999999999,8592765049308,1,8592765049308,1,28592765049302,"8536209090",98]
[104930,"Ex9A32R 3P F 2500","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=85kA, In=2500A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",17676.8,0,17676.8,8592765049315,1,8592765049315,1,28592765049319,"8536209090",52.5]
[104931,"Ex9A32R 3P D/O 2900","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=85kA, In=2900A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",16514.5,0,16514.5,8592765049322,1,8592765049322,1,28592765049326,"8536209090",98]
[104932,"Ex9A32R 3P F 2900","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=85kA, In=2900A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",18848.399999999998,0,18848.399999999998,8592765049339,1,8592765049339,1,28592765049333,"8536209090",52.5]
[104933,"Ex9A32R 3P D/O 3200","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=85kA, In=3200A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",19590.5,0,19590.5,8592765049346,1,8592765049346,1,28592765049340,"8536209090",98]
[104934,"Ex9A32R 3P F 3200","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=85kA, In=3200A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",19114.399999999998,0,19114.399999999998,8592765049353,1,8592765049353,1,28592765049357,"8536209090",52.5]
[104935,"Ex9A32R 4P D/O 1600","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=85kA, In=1600A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",12886.800000000001,0,12886.800000000001,8592765049360,1,8592765049360,1,28592765049364,"8536209090",121]
[104936,"Ex9A32R 4P F 1600","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=85kA, In=1600A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",12987.2,0,12987.2,8592765049377,1,8592765049377,1,28592765049371,"8536209090",66.5]
[104937,"Ex9A32R 4P D/O 2000","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=85kA, In=2000A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",15865.6,0,15865.6,8592765049384,1,8592765049384,1,28592765049388,"8536209090",121]
[104938,"Ex9A32R 4P F 2000","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=85kA, In=2000A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",15333.6,0,15333.6,8592765049391,1,8592765049391,1,28592765049395,"8536209090",66.5]
[104939,"Ex9A32R 4P D/O 2500","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=85kA, In=2500A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",21682.3,0,21682.3,8592765049407,1,8592765049407,1,28592765049401,"8536209090",121]
[104940,"Ex9A32R 4P F 2500","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=85kA, In=2500A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",24158,0,24158,8592765049414,1,8592765049414,1,28592765049418,"8536209090",66.5]
[104941,"Ex9A32R 4P D/O 2900","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=85kA, In=2900A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",20372,0,20372,8592765049421,1,8592765049421,1,28592765049425,"8536209090",121]
[104942,"Ex9A32R 4P F 2900","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=85kA, In=2900A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",24609.199999999997,0,24609.199999999997,8592765049438,1,8592765049438,1,28592765049432,"8536209090",66.5]
[104943,"Ex9A32R 4P D/O 3200","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=85kA, In=3200A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",26622.3,0,26622.3,8592765049445,1,8592765049445,1,28592765049449,"8536209090",121]
[104944,"Ex9A32R 4P F 3200","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=85kA, In=3200A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",26070.699999999997,0,26070.699999999997,8592765049452,1,8592765049452,1,28592765049456,"8536209090",66.5]
[104945,"Ex9A32H 3P D/O 1600","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=100kA, In=1600A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",10647.1,0,10647.1,8592765049469,1,8592765049469,1,28592765049463,"8536209090",98]
[104946,"Ex9A32H 3P F 1600","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=100kA, In=1600A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",10813.7,0,10813.7,8592765049476,1,8592765049476,1,28592765049470,"8536209090",52.5]
[104947,"Ex9A32H 3P D/O 2000","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=100kA, In=2000A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",13766.6,0,13766.6,8592765049483,1,8592765049483,1,28592765049487,"8536209090",98]
[104948,"Ex9A32H 3P F 2000","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=100kA, In=2000A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",13108.300000000001,0,13108.300000000001,8592765049490,1,8592765049490,1,28592765049494,"8536209090",52.5]
[104949,"Ex9A32H 3P D/O 2500","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=100kA, In=2500A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",19775.8,{"$f":"NCC","v":0},{"$f":"E3021*(1-F3021)","v":19775.8},8592765049506,1,8592765049506,1,28592765049500,"8536209090",98]
[104950,"Ex9A32H 3P F 2500","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=100kA, In=2500A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",19523.3,0,19523.3,8592765049513,1,8592765049513,1,28592765049517,"8536209090",52.5]
[104951,"Ex9A32H 3P D/O 2900","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=100kA, In=2900A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",18367.199999999997,0,18367.199999999997,8592765049520,1,8592765049520,1,28592765049524,"8536209090",98]
[104952,"Ex9A32H 3P F 2900","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=100kA, In=2900A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",20688.699999999997,0,20688.699999999997,8592765049537,1,8592765049537,1,28592765049531,"8536209090",52.5]
[104953,"Ex9A32H 3P D/O 3200","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=100kA, In=3200A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",22236,0,22236,8592765049544,1,8592765049544,1,28592765049548,"8536209090",98]
[104954,"Ex9A32H 3P F 3200","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=100kA, In=3200A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",21759.899999999998,0,21759.899999999998,8592765049551,1,8592765049551,1,28592765049555,"8536209090",52.5]
[104955,"Ex9A32H 4P D/O 1600","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=100kA, In=1600A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",13318.4,0,13318.4,8592765049568,1,8592765049568,1,28592765049562,"8536209090",121]
[104956,"Ex9A32H 4P F 1600","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=100kA, In=1600A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",13764.5,0,13764.5,8592765049575,1,8592765049575,1,28592765049579,"8536209090",66.5]
[104957,"Ex9A32H 4P D/O 2000","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=100kA, In=2000A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",16308.5,0,16308.5,8592765049582,1,8592765049582,1,28592765049586,"8536209090",121]
[104958,"Ex9A32H 4P F 2000","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=100kA, In=2000A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",16761.899999999998,0,16761.899999999998,8592765049599,1,8592765049599,1,28592765049593,"8536209090",66.5]
[104959,"Ex9A32H 4P D/O 2500","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=100kA, In=2500A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",27162.6,0,27162.6,8592765049605,1,8592765049605,1,28592765049609,"8536209090",121]
[104960,"Ex9A32H 4P F 2500","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=100kA, In=2500A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",26610.899999999998,0,26610.899999999998,8592765049612,1,8592765049612,1,28592765049616,"8536209090",66.5]
[104961,"Ex9A32H 4P D/O 2900","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=100kA, In=2900A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",25918.5,0,25918.5,8592765049629,1,8592765049629,1,28592765049623,"8536209090",121]
[104962,"Ex9A32H 4P F 2900","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=100kA, In=2900A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",27073.599999999999,0,27073.599999999999,8592765049636,1,8592765049636,1,28592765049630,"8536209090",66.5]
[104963,"Ex9A32H 4P D/O 3200","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=100kA, In=3200A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",30143.399999999998,0,30143.399999999998,8592765049643,1,8592765049643,1,28592765049647,"8536209090",121]
[104964,"Ex9A32H 4P F 3200","Wyłącznik powietrzny, wielkość A32, Icu=100kA, In=3200A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",29591.699999999997,0,29591.699999999997,8592765049650,1,8592765049650,1,28592765049654,"8536209090",66.5]
[104965,"Ex9A40Q 3P D/O 2000","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=65kA, In=2000A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",10981.4,0,10981.4,8592765049667,1,8592765049667,1,28592765049661,"8536209090",118]
[104966,"Ex9A40Q 3P F 2000","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=65kA, In=2000A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",13560.6,0,13560.6,8592765049674,1,8592765049674,1,28592765049678,"8536209090",72.5]
[104967,"Ex9A40Q 3P D/O 2500","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=65kA, In=2500A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",12808.2,0,12808.2,8592765049681,1,8592765049681,1,28592765049685,"8536209090",118]
[104968,"Ex9A40Q 3P F 2500","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=65kA, In=2500A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",15577.800000000001,0,15577.800000000001,8592765049698,1,8592765049698,1,28592765049692,"8536209090",72.5]
[104969,"Ex9A40Q 3P D/O 2900","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=65kA, In=2900A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",13124.9,0,13124.9,8592765049704,1,8592765049704,1,28592765049708,"8536209090",118]
[104970,"Ex9A40Q 3P F 2900","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=65kA, In=2900A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",15715.5,0,15715.5,8592765049711,1,8592765049711,1,28592765049715,"8536209090",72.5]
[104971,"Ex9A40Q 3P D/O 3200","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=65kA, In=3200A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",18069.099999999999,0,18069.099999999999,8592765049728,1,8592765049728,1,28592765049722,"8536209090",118]
[104972,"Ex9A40Q 3P F 3200","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=65kA, In=3200A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",18795.599999999999,0,18795.599999999999,8592765049735,1,8592765049735,1,28592765049739,"8536209090",72.5]
[104973,"Ex9A40Q 3P D/O 4000","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=65kA, In=4000A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",29757.3,0,29757.3,8592765049742,1,8592765049742,1,28592765049746,"8536209090",118]
[104974,"Ex9A40Q 3P F 4000","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=65kA, In=4000A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",28235.899999999998,0,28235.899999999998,8592765049759,1,8592765049759,1,28592765049753,"8536209090",72.5]
[104975,"Ex9A40Q 4P D/O 2000","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=65kA, In=2000A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",14758.1,0,14758.1,8592765049766,1,8592765049766,1,28592765049760,"8536209090",141]
[104976,"Ex9A40Q 4P F 2000","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=65kA, In=2000A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",14423.800000000001,0,14423.800000000001,8592765049773,1,8592765049773,1,28592765049777,"8536209090",86.5]
[104977,"Ex9A40Q 4P D/O 2500","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=65kA, In=2500A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",18407.5,0,18407.5,8592765049780,1,8592765049780,1,28592765049784,"8536209090",141]
[104978,"Ex9A40Q 4P F 2500","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=65kA, In=2500A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",21364.5,0,21364.5,8592765049797,1,8592765049797,1,28592765049791,"8536209090",86.5]
[104979,"Ex9A40Q 4P D/O 2900","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=65kA, In=2900A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",18911.599999999999,0,18911.599999999999,8592765049803,1,8592765049803,1,28592765049807,"8536209090",141]
[104980,"Ex9A40Q 4P F 2900","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=65kA, In=2900A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",21504.199999999997,0,21504.199999999997,8592765049810,1,8592765049810,1,28592765049814,"8536209090",86.5]
[104981,"Ex9A40Q 4P D/O 3200","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=65kA, In=3200A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",24563.699999999997,0,24563.699999999997,8592765049827,1,8592765049827,1,28592765049821,"8536209090",141]
[104982,"Ex9A40Q 4P F 3200","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=65kA, In=3200A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",25641.1,0,25641.1,8592765049834,1,8592765049834,1,28592765049838,"8536209090",86.5]
[104983,"Ex9A40Q 4P D/O 4000","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=65kA, In=4000A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",34228.5,0,34228.5,8592765049841,1,8592765049841,1,28592765049845,"8536209090",141]
[104984,"Ex9A40Q 4P F 4000","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=65kA, In=4000A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",35784.1,0,35784.1,8592765049858,1,8592765049858,1,28592765049852,"8536209090",86.5]
[104985,"Ex9A40R 3P D/O 2000","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=85kA, In=2000A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",11820.800000000001,0,11820.800000000001,8592765049865,1,8592765049865,1,28592765049869,"8536209090",118]
[104986,"Ex9A40R 3P F 2000","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=85kA, In=2000A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",15642,0,15642,8592765049872,1,8592765049872,1,28592765049876,"8536209090",72.5]
[104987,"Ex9A40R 3P D/O 2500","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=85kA, In=2500A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",14913.4,0,14913.4,8592765049889,1,8592765049889,1,28592765049883,"8536209090",118]
[104988,"Ex9A40R 3P F 2500","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=85kA, In=2500A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",17676.8,0,17676.8,8592765049896,1,8592765049896,1,28592765049890,"8536209090",72.5]
[104989,"Ex9A40R 3P D/O 2900","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=85kA, In=2900A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",15056.2,0,15056.2,8592765049902,1,8592765049902,1,28592765049906,"8536209090",118]
[104990,"Ex9A40R 3P F 2900","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=85kA, In=2900A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",17738.899999999998,0,17738.899999999998,8592765049919,1,8592765049919,1,28592765049913,"8536209090",72.5]
[104991,"Ex9A40R 3P D/O 3200","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=85kA, In=3200A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",18386.8,0,18386.8,8592765049926,1,8592765049926,1,28592765049920,"8536209090",118]
[104992,"Ex9A40R 3P F 3200","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=85kA, In=3200A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",19114.399999999998,0,19114.399999999998,8592765049933,1,8592765049933,1,28592765049937,"8536209090",72.5]
[104993,"Ex9A40R 3P D/O 4000","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=85kA, In=4000A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",29650.699999999997,0,29650.699999999997,8592765049940,1,8592765049940,1,28592765049944,"8536209090",118]
[104994,"Ex9A40R 3P F 4000","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=85kA, In=4000A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",27612.799999999999,0,27612.799999999999,8592765049957,1,8592765049957,1,28592765049951,"8536209090",72.5]
[104995,"Ex9A40R 4P D/O 2000","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=85kA, In=2000A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",16060.1,0,16060.1,8592765049964,1,8592765049964,1,28592765049968,"8536209090",141]
[104996,"Ex9A40R 4P F 2000","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=85kA, In=2000A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",15333.6,0,15333.6,8592765049971,1,8592765049971,1,28592765049975,"8536209090",86.5]
[104997,"Ex9A40R 4P D/O 2500","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=85kA, In=2500A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",18173.599999999999,0,18173.599999999999,8592765049988,1,8592765049988,1,28592765049982,"8536209090",141]
[104998,"Ex9A40R 4P F 2500","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=85kA, In=2500A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",24158,0,24158,8592765049995,1,8592765049995,1,28592765049999,"8536209090",86.5]
[104999,"Ex9A40R 4P D/O 2900","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=85kA, In=2900A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",18755.3,0,18755.3,8592765050007,1,8592765050007,1,28592765050001,"8536209090",141]
[105000,"Ex9A40R 4P F 2900","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=85kA, In=2900A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",24566.799999999999,0,24566.799999999999,8592765050014,1,8592765050014,1,28592765050018,"8536209090",86.5]
[105001,"Ex9A40R 4P D/O 3200","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=85kA, In=3200A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",24993.199999999997,0,24993.199999999997,8592765050021,1,8592765050021,1,28592765050025,"8536209090",141]
[105002,"Ex9A40R 4P F 3200","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=85kA, In=3200A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",26070.699999999997,0,26070.699999999997,8592765050038,1,8592765050038,1,28592765050032,"8536209090",86.5]
[105003,"Ex9A40R 4P D/O 4000","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=85kA, In=4000A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",35372.199999999997,0,35372.199999999997,8592765050045,1,8592765050045,1,28592765050049,"8536209090",141]
[105004,"Ex9A40R 4P F 4000","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=85kA, In=4000A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",36450.699999999997,0,36450.699999999997,8592765050052,1,8592765050052,1,28592765050056,"8536209090",86.5]
[105005,"Ex9A40H 3P D/O 2000","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=100kA, In=2000A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",16225.7,0,16225.7,8592765050069,1,8592765050069,1,28592765050063,"8536209090",118]
[105006,"Ex9A40H 3P F 2000","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=100kA, In=2000A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",16959.599999999999,0,16959.599999999999,8592765050076,1,8592765050076,1,28592765050070,"8536209090",72.5]
[105007,"Ex9A40H 3P D/O 2500","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=100kA, In=2500A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",17746.199999999997,0,17746.199999999997,8592765050083,1,8592765050083,1,28592765050087,"8536209090",118]
[105008,"Ex9A40H 3P F 2500","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=100kA, In=2500A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",19523.3,0,19523.3,8592765050090,1,8592765050090,1,28592765050094,"8536209090",72.5]
[105009,"Ex9A40H 3P D/O 2900","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=100kA, In=2900A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",20006.599999999999,0,20006.599999999999,8592765050106,1,8592765050106,1,28592765050100,"8536209090",118]
[105010,"Ex9A40H 3P F 2900","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=100kA, In=2900A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",19637.099999999999,0,19637.099999999999,8592765050113,1,8592765050113,1,28592765050117,"8536209090",72.5]
[105011,"Ex9A40H 3P D/O 3200","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=100kA, In=3200A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",21033.3,0,21033.3,8592765050120,1,8592765050120,1,28592765050124,"8536209090",118]
[105012,"Ex9A40H 3P F 3200","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=100kA, In=3200A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",21759.899999999998,0,21759.899999999998,8592765050137,1,8592765050137,1,28592765050131,"8536209090",72.5]
[105013,"Ex9A40H 3P D/O 4000","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=100kA, In=4000A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",31004.5,{"$f":"NCC","v":0},{"$f":"E3085*(1-F3085)","v":31004.5},8592765050144,1,8592765050144,1,28592765050148,"8536209090",118]
[105014,"Ex9A40H 3P F 4000","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=100kA, In=4000A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",30051.3,0,30051.3,8592765050151,1,8592765050151,1,28592765050155,"8536209090",72.5]
[105015,"Ex9A40H 4P D/O 2000","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=100kA, In=2000A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",21527,0,21527,8592765050168,1,8592765050168,1,28592765050162,"8536209090",141]
[105016,"Ex9A40H 4P F 2000","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=100kA, In=2000A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",19328.699999999997,0,19328.699999999997,8592765050175,1,8592765050175,1,28592765050179,"8536209090",86.5]
[105017,"Ex9A40H 4P D/O 2500","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=100kA, In=2500A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",23653.899999999998,0,23653.899999999998,8592765050182,1,8592765050182,1,28592765050186,"8536209090",141]
[105018,"Ex9A40H 4P F 2500","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=100kA, In=2500A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",26610.899999999998,0,26610.899999999998,8592765050199,1,8592765050199,1,28592765050193,"8536209090",86.5]
[105019,"Ex9A40H 4P D/O 2900","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=100kA, In=2900A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",24082.399999999998,0,24082.399999999998,8592765050205,1,8592765050205,1,28592765050209,"8536209090",141]
[105020,"Ex9A40H 4P F 2900","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=100kA, In=2900A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",26734.1,0,26734.1,8592765050212,1,8592765050212,1,28592765050216,"8536209090",86.5]
[105021,"Ex9A40H 4P D/O 3200","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=100kA, In=3200A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",28514.3,0,28514.3,8592765050229,1,8592765050229,1,28592765050223,"8536209090",141]
[105022,"Ex9A40H 4P F 3200","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=100kA, In=3200A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",29591.699999999997,0,29591.699999999997,8592765050236,1,8592765050236,1,28592765050230,"8536209090",86.5]
[105023,"Ex9A40H 4P D/O 4000","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=100kA, In=4000A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",38310.6,0,38310.6,8592765050243,1,8592765050243,1,28592765050247,"8536209090",141]
[105024,"Ex9A40H 4P F 4000","Wyłącznik powietrzny, wielkość A40, Icu=100kA, In=4000A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",38161.5,0,38161.5,8592765050250,1,8592765050250,1,28592765050254,"8536209090",86.5]
[null,null,null,null,""]
["Rozłączniki powietrzne Ex9ASD"]
[105063,"Ex9ASD04 3P D/O ","Rozłącznik powietrzny, wielkość A16, In=400A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",3553.2,{"$f":"NCC","v":0},{"$f":"E3099*(1-F3099)","v":3553.2},8592765050649,1,8592765050649,1,28592765050643,"8536209090",36]
[105064,"Ex9ASD04 3P F","Rozłącznik powietrzny, wielkość A16, In=400A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",2900.1,0,2900.1,8592765050656,1,8592765050656,1,28592765050650,"8536209090",20]
[105065,"Ex9ASD06 3P D/O ","Rozłącznik powietrzny, wielkość A16, In=600A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",3848.2,0,3848.2,8592765050663,1,8592765050663,1,28592765050667,"8536209090",36]
[105066,"Ex9ASD06 3P F","Rozłącznik powietrzny, wielkość A16, In=600A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",3053.2999999999997,0,3053.2999999999997,8592765050670,1,8592765050670,1,28592765050674,"8536209090",20]
[105067,"Ex9ASD08 3P D/O","Rozłącznik powietrzny, wielkość A16, In=800A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",4157.6000000000004,0,4157.6000000000004,8592765050687,1,8592765050687,1,28592765050681,"8536209090",36]
[105068,"Ex9ASD08 3P F","Rozłącznik powietrzny, wielkość A16, In=800A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",3362.7999999999997,0,3362.7999999999997,8592765050694,1,8592765050694,1,28592765050698,"8536209090",20]
[105069,"Ex9ASD10 3P D/O ","Rozłącznik powietrzny, wielkość A16, In=1000A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",4342.9000000000005,0,4342.9000000000005,8592765050700,1,8592765050700,1,28592765050704,"8536209090",36]
[105070,"Ex9ASD10 3P F","Rozłącznik powietrzny, wielkość A16, In=1000A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",3547,0,3547,8592765050717,1,8592765050717,1,28592765050711,"8536209090",20]
[105071,"Ex9ASD12 3P D/O ","Rozłącznik powietrzny, wielkość A16, In=1200A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",5561.1,0,5561.1,8592765050724,1,8592765050724,1,28592765050728,"8536209090",36]
[105072,"Ex9ASD12 3P F","Rozłącznik powietrzny, wielkość A16, In=1200A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",4764.2000000000007,0,4764.2000000000007,8592765050731,1,8592765050731,1,28592765050735,"8536209090",20]
[105073,"Ex9ASD16 3P D/O ","Rozłącznik powietrzny, wielkość A16, In=1600A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",9499.3000000000011,0,9499.3000000000011,8592765050748,1,8592765050748,1,28592765050742,"8536209090",36]
[105074,"Ex9ASD16 3P F","Rozłącznik powietrzny, wielkość A16, In=1600A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",8703.4,0,8703.4,8592765050755,1,8592765050755,1,28592765050759,"8536209090",20]
[107110,"Ex9ASD16b 3P D/O ","Rozłącznik powietrzny, wielkość A32, In=1600A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",8553.3000000000011,0,8553.3000000000011,8592765071118,1,8592765071118,1,28592765071112,"8536209090",116]
[107111,"Ex9ASD16b 3P F","Rozłącznik powietrzny, wielkość A32, In=1600A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",8977.6,0,8977.6,8592765071125,1,8592765071125,1,28592765071129,"8536209090",70]
[105076,"Ex9ASD20 3P D/O ","Rozłącznik powietrzny, wielkość A32, In=2000A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",11269.1,0,11269.1,8592765050779,1,8592765050779,1,28592765050773,"8536209090",116]
[105077,"Ex9ASD20 3P F","Rozłącznik powietrzny, wielkość A32, In=2000A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",9606.9,0,9606.9,8592765050786,1,8592765050786,1,28592765050780,"8536209090",70]
[105078,"Ex9ASD25 3P D/O","Rozłącznik powietrzny, wielkość A32, In=2500A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",15565.4,0,15565.4,8592765050793,1,8592765050793,1,28592765050797,"8536209090",116]
[105079,"Ex9ASD25 3P F","Rozłącznik powietrzny, wielkość A32, In=2500A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",15422.6,0,15422.6,8592765050809,1,8592765050809,1,28592765050803,"8536209090",70]
[105080,"Ex9ASD29 3P D/O ","Rozłącznik powietrzny, wielkość A32, In=2900A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",13950.800000000001,0,13950.800000000001,8592765050816,1,8592765050816,1,28592765050810,"8536209090",116]
[105081,"Ex9ASD29 3P F","Rozłącznik powietrzny, wielkość A32, In=2900A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",15505.4,0,15505.4,8592765050823,1,8592765050823,1,28592765050827,"8536209090",70]
[105082,"Ex9ASD32 3P D/O","Rozłącznik powietrzny, wielkość A32, In=3200A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",18779.099999999999,0,18779.099999999999,8592765050830,1,8592765050830,1,28592765050834,"8536209090",116]
[105083,"Ex9ASD32 3P F","Rozłącznik powietrzny, wielkość A32, In=3200A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",18570,0,18570,8592765050847,1,8592765050847,1,28592765050841,"8536209090",70]
[105084,"Ex9ASD36 3P D/O ","Rozłącznik powietrzny, wielkość A40, In=3600A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",25342,0,25342,8592765050854,1,8592765050854,1,28592765050858,"8536209090",116]
[105085,"Ex9ASD36 3P F","Rozłącznik powietrzny, wielkość A40, In=3600A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",25001.5,0,25001.5,8592765050861,1,8592765050861,1,28592765050865,"8536209090",70]
[105086,"Ex9ASD40 3P D/O ","Rozłącznik powietrzny, wielkość A40, In=4000A, 3-bieg., wysuwny ","NCC",30730.199999999997,0,30730.199999999997,8592765050878,1,8592765050878,1,28592765050872,"8536209090",116]
[105087,"Ex9ASD40 3P F","Rozłącznik powietrzny, wielkość A40, In=4000A, 3-bieg., stacjonarny ","NCC",30180.6,0,30180.6,8592765050885,1,8592765050885,1,28592765050889,"8536209090",70]
[105089,"Ex9ASD04 4P D/O","Rozłącznik powietrzny, wielkość A16, In=400A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",5459.7000000000007,0,5459.7000000000007,8592765050908,1,8592765050908,1,28592765050902,"8536209090",52]
[105090,"Ex9ASD04 4P F","Rozłącznik powietrzny, wielkość A16, In=400A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",4683.4000000000005,0,4683.4000000000005,8592765050915,1,8592765050915,1,28592765050919,"8536209090",24]
[105091,"Ex9ASD06 4P D/O ","Rozłącznik powietrzny, wielkość A16, In=600A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",5884,0,5884,8592765050922,1,8592765050922,1,28592765050926,"8536209090",52]
[105092,"Ex9ASD06 4P F","Rozłącznik powietrzny, wielkość A16, In=600A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",4929.8,0,4929.8,8592765050939,1,8592765050939,1,28592765050933,"8536209090",24]
[105093,"Ex9ASD08 4P D/O","Rozłącznik powietrzny, wielkość A16, In=800A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",6276.3,0,6276.3,8592765050946,1,8592765050946,1,28592765050940,"8536209090",52]
[105094,"Ex9ASD08 4P F","Rozłącznik powietrzny, wielkość A16, In=800A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",5321,0,5321,8592765050953,1,8592765050953,1,28592765050957,"8536209090",24]
[105095,"Ex9ASD10 4P D/O ","Rozłącznik powietrzny, wielkość A16, In=1000A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",7018.4000000000005,0,{"$f":"E3131*(1-F3131)","v":7018.4000000000005},8592765050960,1,8592765050960,1,28592765050964,"8536209090",52]
[105096,"Ex9ASD10 4P F","Rozłącznik powietrzny, wielkość A16, In=1000A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",6063.1,0,6063.1,8592765050977,1,8592765050977,1,28592765050971,"8536209090",24]
[105097,"Ex9ASD12 4P D/O ","Rozłącznik powietrzny, wielkość A16, In=1200A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",8029.6,0,8029.6,8592765050984,1,8592765050984,1,28592765050988,"8536209090",52]
[105098,"Ex9ASD12 4P F","Rozłącznik powietrzny, wielkość A16, In=1200A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",7073.2000000000007,0,7073.2000000000007,8592765050991,1,8592765050991,1,28592765050995,"8536209090",24]
[105099,"Ex9ASD16 4P D/O ","Rozłącznik powietrzny, wielkość A16, In=1600A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",12277.2,0,12277.2,8592765051004,1,8592765051004,1,28592765051008,"8536209090",52]
[105100,"Ex9ASD16 4P F","Rozłącznik powietrzny, wielkość A16, In=1600A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",11321.9,0,11321.9,8592765051011,1,8592765051011,1,28592765051015,"8536209090",24]
[107112,"Ex9ASD16b 4P D/O ","Rozłącznik powietrzny, wielkość A32, In=1600A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",14113.300000000001,0,14113.300000000001,8592765071132,1,8592765071132,1,28592765071136,"8536209090",138]
[107113,"Ex9ASD16b 4P F","Rozłącznik powietrzny, wielkość A32, In=1600A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",11754.5,0,11754.5,8592765071149,1,8592765071149,1,28592765071143,"8536209090",84]
[105102,"Ex9ASD20 4P D/O ","Rozłącznik powietrzny, wielkość A32, In=2000A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",17354.899999999998,0,17354.899999999998,8592765051035,1,8592765051035,1,28592765051039,"8536209090",138]
[105103,"Ex9ASD20 4P F","Rozłącznik powietrzny, wielkość A32, In=2000A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",13645.5,0,13645.5,8592765051042,1,8592765051042,1,28592765051046,"8536209090",84]
[105104,"Ex9ASD25 4P D/O","Rozłącznik powietrzny, wielkość A32, In=2500A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",24322.5,0,24322.5,8592765051059,1,8592765051059,1,28592765051053,"8536209090",138]
[105105,"Ex9ASD25 4P F","Rozłącznik powietrzny, wielkość A32, In=2500A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",20786,0,20786,8592765051066,1,8592765051066,1,28592765051060,"8536209090",84]
[105106,"Ex9ASD29 4P D/O ","Rozłącznik powietrzny, wielkość A32, In=2900A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",23108.5,0,23108.5,8592765051073,1,8592765051073,1,28592765051077,"8536209090",138]
[105107,"Ex9ASD29 4P F","Rozłącznik powietrzny, wielkość A32, In=2900A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",21032.3,0,21032.3,8592765051080,1,8592765051080,1,28592765051084,"8536209090",84]
[105108,"Ex9ASD32 4P D/O","Rozłącznik powietrzny, wielkość A32, In=3200A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",31057.3,0,31057.3,8592765051097,1,8592765051097,1,28592765051091,"8536209090",138]
[105109,"Ex9ASD32 4P F","Rozłącznik powietrzny, wielkość A32, In=3200A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",25060.5,0,25060.5,8592765051103,1,8592765051103,1,28592765051107,"8536209090",84]
[105110,"Ex9ASD36 4P D/O ","Rozłącznik powietrzny, wielkość A40, In=3600A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",42674.1,0,42674.1,8592765051110,1,8592765051110,1,28592765051114,"8536209090",138]
[105111,"Ex9ASD36 4P F","Rozłącznik powietrzny, wielkość A40, In=3600A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",33840.400000000001,0,33840.400000000001,8592765051127,1,8592765051127,1,28592765051121,"8536209090",84]
[105112,"Ex9ASD40 4P D/O ","Rozłącznik powietrzny, wielkość A40, In=4000A, 4-bieg., wysuwny ","NCC",37751.699999999997,0,37751.699999999997,8592765051134,1,8592765051134,1,28592765051138,"8536209090",138]
[105113,"Ex9ASD40 4P F","Rozłącznik powietrzny, wielkość A40, In=4000A, 4-bieg., stacjonarny ","NCC",36996.1,0,36996.1,8592765051141,1,8592765051141,1,28592765051145,"8536209090",84]
[null,null,null,null,""]
["Akcesoria do wył. powietrznych Ex9A i Ex9ASD"]
[105115,"+XF 11 AC220-240V","Elektromagnes załączający do Ex9A, 220-240V AC, zamontowany","NCC",422.3,{"$f":"NCC","v":0},{"$f":"E3153*(1-F3153)","v":422.3},8592765051165,null,8592765051165,null,28592765051169,"8536209090"]
[105116,"+XF 11 AC380-415V","Elektromagnes załączający do Ex9A, 380-400 V AC, zamontowany","NCC",422.3,0,422.3,8592765051172,null,8592765051172,null,28592765051176,"8536209090"]
[105117,"+XF 11 DC110V","Elektromagnes załączający do Ex9A, 110 V DC, zamontowany","NCC",422.3,0,422.3,8592765051189,null,8592765051189,null,28592765051183,"8536209090"]
[105118,"+XF 11 DC220V","Elektromagnes załączający do Ex9A, 220 V DC, zamontowany","NCC",422.3,0,422.3,8592765051196,null,8592765051196,null,28592765051190,"8536209090"]
[105799,"+XF 11 DC24V","Elektromagnes załączający do Ex9A, 24 V DC, zamontowany","NCC",422.3,0,422.3,8592765058003,null,8592765058003,null,28592765058007]
[105800,"+XF 11 DC48V","Elektromagnes załączający do Ex9A, 48 V DC, zamontowany","NCC",422.3,0,422.3,8592765058010,null,8592765058010,null,28592765058014]
[105231,"XF 11 AC220-240V","Elektromagnes załączający do Ex9A, 220-240 V AC, dostarczany osobno","NCC",774.2,0,774.2,8592765052322,null,8592765052322,null,28592765052326,"8538909999"]
[105232,"XF 11 AC380-415V","Elektromagnes załączający do Ex9A, 380-400 V AC, dostarczany osobno","NCC",774.2,0,774.2,8592765052339,null,8592765052339,null,28592765052333,"8538909999"]
[105233,"XF 11 DC110V","Elektromagnes załączający do Ex9A, 110 V DC, dostarczany osobno","NCC",774.2,0,774.2,8592765052346,null,8592765052346,null,28592765052340,"8538909999"]
[105234,"XF 11 DC220V","Elektromagnes załączający do Ex9A, 220 V DC, dostarczany osobno","NCC",774.2,0,774.2,8592765052353,null,8592765052353,null,28592765052357,"8538909999"]
[105801,"XF 11 DC24V","Elektromagnes załączający do Ex9A, 24 V DC, dostarczany osobno","NCC",774.2,0,774.2,8592765058027,null,8592765058027,null,28592765058021]
[105802,"XF 11 DC48V","Elektromagnes załączający do Ex9A, 48 V DC, dostarczany osobno","NCC",774.2,0,774.2,8592765058034,null,8592765058034,null,28592765058038]
[105119,"+SHT 11 AC220-240V","Wyzwalacz wzrostowy do Ex9A, 220-240 V AC, zamontowany","NCC",422.3,0,422.3,8592765051202,null,8592765051202,null,28592765051206,"8536209090"]
[105120,"+SHT 11 AC380-415V","Wyzwalacz wzrostowy do Ex9A, 380-415 V AC, zamontowany","NCC",422.3,0,422.3,8592765051219,null,8592765051219,null,28592765051213,"8536209090"]
[105121,"+SHT 11 DC110V","Wyzwalacz wzrostowy do Ex9A, 110 V DC, zamontowany","NCC",403.70000000000005,0,403.70000000000005,8592765051226,null,8592765051226,null,28592765051220,"8536209090"]
[105122,"+SHT 11 DC220V","Wyzwalacz wzrostowy do Ex9A, 220 V DC, zamontowany","NCC",422.3,0,422.3,8592765051233,null,8592765051233,null,28592765051237,"8536209090"]
[105123,"+SHT 11 AC220-240V D","Drugi wyzwalacz wzrostowy do Ex9A, 220-240 V AC, zamontowany","NCC",422.3,0,422.3,8592765051240,null,8592765051240,null,28592765051244,"8536209090"]
[105124,"+SHT 11 AC380-415V D","Drugi wyzwalacz wzrostowy do Ex9A, 380-415 V AC, zamontowany","NCC",422.3,0,422.3,8592765051257,null,8592765051257,null,28592765051251,"8536209090"]
[105125,"+SHT 11 DC110V D","Drugi wyzwalacz wzrostowy do Ex9A, 110 V DC, zamontowany","NCC",422.3,0,422.3,8592765051264,null,8592765051264,null,28592765051268,"8536209090"]
[105126,"+SHT 11 DC220V D","Drugi wyzwalacz wzrostowy do Ex9A, 220 V DC, zamontowany","NCC",422.3,0,422.3,8592765051271,null,8592765051271,null,28592765051275,"8536209090"]
[105803,"+SHT 11 DC24V","Wyzwalacz wzrostowy do Ex9A, 24 V DC, zamontowany","NCC",422.3,0,422.3,8592765058041,null,8592765058041,null,28592765058045,"8536209090"]
[105804,"+SHT 11 DC48V","Wyzwalacz wzrostowy do Ex9A, 48 V DC, zamontowany","NCC",422.3,0,422.3,8592765058058,null,8592765058058,null,28592765058052]
[105807,"+SHT 11 DC24V D","Drugi wyzwalacz wzrostowy do Ex9A, 24 V DC, zamontowany","NCC",422.3,0,422.3,8592765058089,null,8592765058089,null,28592765058083]
[105808,"+SHT 11 DC48V D","Drugi wyzwalacz wzrostowy do Ex9A, 48 V DC, zamontowany","NCC",422.3,0,422.3,8592765058096,null,8592765058096,null,28592765058090]
[105235,"SHT 11 AC220-240V","Wyzwalacz wzrostowy do Ex9A, 220-240 V AC, dostarczany osobno ","NCC",781.5,0,781.5,8592765052360,null,8592765052360,null,28592765052364,"8538909999"]
[105236,"SHT 11 AC380-415V","Wyzwalacz wzrostowy do Ex9A, 380-415 V AC, dostarczany osobno ","NCC",781.5,0,781.5,8592765052377,null,8592765052377,null,28592765052371,"8538909999"]
[105237,"SHT 11 DC110V","Wyzwalacz wzrostowy do Ex9A, 110 V DC, dostarczany osobno ","NCC",745.2,0,745.2,8592765052384,null,8592765052384,null,28592765052388,"8538909999"]
[105238,"SHT 11 DC220V","Wyzwalacz wzrostowy do Ex9A, 220 V DC, dostarczany osobno ","NCC",781.5,0,781.5,8592765052391,null,8592765052391,null,28592765052395,"8538909999"]
[105805,"SHT 11 DC24V","Wyzwalacz wzrostowy do Ex9A, 24 V DC, dostarczany osobno ","NCC",745.2,0,745.2,8592765058065,null,8592765058065,null,28592765058069,"8536419089"]
[105806,"SHT 11 DC48V","Wyzwalacz wzrostowy do Ex9A, 48 V DC, dostarczany osobno ","NCC",781.5,0,781.5,8592765058072,null,8592765058072,null,28592765058076]
[105127,"+UVT 11 AC220-240V UD","Wyzwalacz podnapięciowy do A16/32/40, bez opóźnienia, 220-240 V AC, zamontowane","NCC",403.70000000000005,0,403.70000000000005,8592765051288,null,8592765051288,null,28592765051282,"8536209090"]
[105128,"+UVT 11 AC380-415V UD","Wyzwalacz podnapięciowy do A16/32/40, bez opóźnienia, 380-415 V AC, zamontowane","NCC",403.70000000000005,0,403.70000000000005,8592765051295,null,8592765051295,null,28592765051299,"8536209090"]
[105129,"+UVT 11 AC220-240V D1","Wyzwalacz podnapięciowy do A16/32/40, opóźnienie 1s, 220-240 V AC, zamontowane","NCC",1126.0999999999999,0,{"$f":"E3185*(1-F3185)","v":1126.0999999999999},8592765051301,null,8592765051301,null,28592765051305,"8536209090"]
[105130,"+UVT 11 AC380-415V D1","Wyzwalacz podnapięciowy do A16/32/40, opóźnienie 1s, 380-415 V AC, zamontowane","NCC",1126.0999999999999,0,1126.0999999999999,8592765051318,null,8592765051318,null,28592765051312,"8536209090"]
[105131,"+UVT 11 AC220-240V D3","Wyzwalacz podnapięciowy do A16/32/40, opóźnienie 3s, 220-240 V AC, zamontowane","NCC",1126.0999999999999,0,1126.0999999999999,8592765051325,null,8592765051325,null,28592765051329,"8536209090"]
[105132,"+UVT 11 AC380-415V D3","Wyzwalacz podnapięciowy do A16/32/40, opóźnienie 3s, 380-415 V AC, zamontowane","NCC",1126.0999999999999,0,1126.0999999999999,8592765051332,null,8592765051332,null,28592765051336,"8536209090"]
[105133,"+UVT 11 AC220-240V D5","Wyzwalacz podnapięciowy do A16/32/40, opóźnienie 5s, 220-240 V AC, zamontowane","NCC",1126.0999999999999,0,1126.0999999999999,8592765051349,null,8592765051349,null,28592765051343,"8536209090"]
[105134,"+UVT 11 AC380-415V D5","Wyzwalacz podnapięciowy do A16/32/40, opóźnienie 5s, 380-415 V AC, zamontowane","NCC",1126.0999999999999,0,1126.0999999999999,8592765051356,null,8592765051356,null,28592765051350,"8536209090"]
[105239,"UVT AC220-240V UD","Wyzwalacz podnapięciowy do A16/32/40, bez opóźnienia, 220-240 V AC, dostarczane osobno","NCC",725.6,0,725.6,8592765052407,null,8592765052407,null,28592765052401,"8538909999"]
[105240,"UVT AC380-415V UD","Wyzwalacz podnapięciowy do A16/32/40, bez opóźnienia, 380-415 V AC, dostarczane osobno","NCC",725.6,0,725.6,8592765052414,null,8592765052414,null,28592765052418,"8538909999"]
[105241,"UVT AC220-240V D1","Wyzwalacz podnapięciowy do A16/32/40, opóźnienie 1s, 220-240 V AC, dostarczane osobno","NCC",2026.6,0,2026.6,8592765052421,null,8592765052421,null,28592765052425,"8538909999"]
[105242,"UVT AC380-415V D1","Wyzwalacz podnapięciowy do A16/32/40, opóźnienie 1s, 380-415 V AC, dostarczane osobno","NCC",2026.6,0,2026.6,8592765052438,null,8592765052438,null,28592765052432,"8538909999"]
[105243,"UVT AC220-240V D3","Wyzwalacz podnapięciowy do A16/32/40, opóźnienie 3s, 220-240 V AC, dostarczane osobno","NCC",2026.6,0,2026.6,8592765052445,null,8592765052445,null,28592765052449,"8538909999"]
[105244,"UVT AC380-415V D3","Wyzwalacz podnapięciowy do A16/32/40, opóźnienie 3s, 380-415 V AC, dostarczane osobno","NCC",2026.6,0,2026.6,8592765052452,null,8592765052452,null,28592765052456,"8538909999"]
[105245,"UVT AC220-240V D5","Wyzwalacz podnapięciowy do A16/32/40, opóźnienie 5s, 220-240 V AC, dostarczane osobno","NCC",2026.6,0,2026.6,8592765052469,null,8592765052469,null,28592765052463,"8538909999"]
[105246,"UVT AC380-415V D5","Wyzwalacz podnapięciowy do A16/32/40, opóźnienie 5s, 380-415 V AC, dostarczane osobno","NCC",2026.6,0,2026.6,8592765052476,null,8592765052476,null,28592765052470,"8538909999"]
[105135,"+VCP","Przyłącza główne montowane pionowo","NCC",0.53,0,0.53,8592765051363,null,8592765051363,null,28592765051367,"8536209090"]
[105139,"+CAS 11 3P 630","Kaseta do A16, In=630A, 3-bieg., zamontowana","NCC",2045.1999999999998,0,2045.1999999999998,8592765051400,null,8592765051400,null,28592765051404,"8536209090"]
[105140,"+CAS 11 3P 1600","Kaseta do A16, In=1600A, 3-bieg., zamontowana","NCC",2045.1999999999998,0,2045.1999999999998,8592765051417,null,8592765051417,null,28592765051411,"8536209090"]
[105141,"+CAS 11 4P 630","Kaseta do A16, In=630A, 4-bieg., zamontowana","NCC",2596.9,0,2596.9,8592765051424,null,8592765051424,null,28592765051428,"8536209090"]
[105142,"+CAS 11 4P 1600","Kaseta do A16, In=1600A, 4-bieg., zamontowana","NCC",2596.9,0,2596.9,8592765051431,null,8592765051431,null,28592765051435,"8536209090"]
[105157,"CAS 11 3P 630","Kaseta do A16, In=630A, 3-bieg., dostarczana osobno","NCC",3295.5,0,3295.5,8592765051585,null,8592765051585,null,28592765051589,"8536209090"]
[105158,"CAS 11 3P 1600","Kaseta do A16, In=1600A, 3-bieg., dostarczana osobno","NCC",3229.2,0,3229.2,8592765051592,null,8592765051592,null,28592765051596,"8536209090"]
[105159,"CAS 11 4P 630","Kaseta do A16, In=630A, 4-bieg., dostarczana osobno","NCC",4194.9000000000005,0,4194.9000000000005,8592765051608,null,8592765051608,null,28592765051602,"8536209090"]
[105160,"CAS 11 4P 1600","Kaseta do A16, In=1600A, 4-bieg., dostarczana osobno","NCC",4080,0,4080,8592765051615,null,8592765051615,null,28592765051619,"8536209090"]
[105136,"+MD 11 AC230/DC220","Napęd silnikowy do A16, 230 V AC/ 220V DC, zamontowany","NCC",1572.1999999999998,0,1572.1999999999998,8592765051370,null,8592765051370,null,28592765051374,"8536209090"]
[105137,"+MD 11 AC380-415V","Napęd silnikowy do A16, 380-415 V AC, zamontowany","NCC",1572.1999999999998,0,1572.1999999999998,8592765051387,null,8592765051387,null,28592765051381,"8536209090"]
[105138,"+MD 11 DC110V","Napęd silnikowy do A16, 110 V DC, zamontowany","NCC",1572.1999999999998,0,1572.1999999999998,8592765051394,null,8592765051394,null,28592765051398,"8536209090"]
[105817,"+MD 11 DC24V","Napęd silnikowy do A16, 24 V DC, zamontowany","NCC",1572.1999999999998,0,1572.1999999999998,8592765058188,null,8592765058188,null,28592765058182]
[105818,"+MD 11 DC48V","Napęd silnikowy do A16, 48 V DC, zamontowany","NCC",1572.1999999999998,0,1572.1999999999998,8592765058195,null,8592765058195,null,28592765058199]
[105161,"MD 11 AC230/DC220","Napęd silnikowy do A16, 230 V AC/ 220V DC, dostarczany osobno","NCC",2369.1999999999998,0,2369.1999999999998,8592765051622,null,8592765051622,null,28592765051626,"8536209090"]
[105162,"MD 11 AC380-415V","Napęd silnikowy do A16, 380-415 V AC, dostarczany osobno","NCC",2369.1999999999998,0,2369.1999999999998,8592765051639,null,8592765051639,null,28592765051633,"8536209090"]
[105225,"MD 11 DC110V","Napęd silnikowy do A16, 110 V DC, dostarczany osobno","NCC",2369.1999999999998,0,2369.1999999999998,8592765052261,null,8592765052261,null,28592765052265,"8538909999"]
[105826,"MD 11 DC24V","Napęd silnikowy do A16, 24 V DC, dostarczany osobno","NCC",2369.1999999999998,0,2369.1999999999998,8592765058270,null,8592765058270,null,28592765058274]
[105827,"MD 11 DC48V","Napęd silnikowy do A16, 48 V DC, dostarczany osobno","NCC",2369.1999999999998,{"$f":"NCC","v":0},{"$f":"E3217*(1-F3217)","v":2369.1999999999998},8592765058287,null,8592765058287,null,28592765058281]
[105143,"+VBP 11","Osłona blokująca przyciski do A16, zamontowana","NCC",189.5,0,189.5,8592765051448,null,8592765051448,null,28592765051442,"8536209090"]
[105145,"+AX 11 44","Styki pomocnicze do A16, zamontowane","NCC",235,0,235,8592765051462,null,8592765051462,null,28592765051466,"8536209090"]
[105146,"+AX 11 66","Styki pomocnicze do A16, zamontowane","NCC",312.60000000000002,0,312.60000000000002,8592765051479,null,8592765051479,null,28592765051473,"8536209090"]
[105154,"AX 11 44","Styki pomocnicze do A16, dostarczane osobno","NCC",366.40000000000003,0,366.40000000000003,8592765051554,null,8592765051554,null,28592765051558,"8536209090"]
[105155,"AX 11 66","Styki pomocnicze do A16, dostarczane osobno","NCC",390.20000000000005,0,390.20000000000005,8592765051561,null,8592765051561,null,28592765051565,"8536209090"]
[105147,"+KLK 11 1L1K","Blokada pozycji OFF do A16, jeden zamek, jeden klucz","NCC",491.70000000000005,0,491.70000000000005,8592765051486,null,8592765051486,null,28592765051480,"8536209090"]
[105148,"+KLK 11 2L1K","Blokada pozycji OFF do A16, dwa zamki, jeden klucz","NCC",491.70000000000005,0,491.70000000000005,8592765051493,null,8592765051493,null,28592765051497,"8536209090"]
[105149,"+KLK 11 3L2K","Blokada pozycji OFF do A16, trzy zamki, dwa klucze","NCC",491.70000000000005,0,491.70000000000005,8592765051509,null,8592765051509,null,28592765051503,"8536209090"]
[105267,"VPEC 11","Blokada drzwi dla wykonania wysuwnego do A16","NCC",522.70000000000005,0,522.70000000000005,8592765052681,null,8592765052681,null,28592765052685,"8538909999"]
[105251,"RCP 11 3P 400-630A","Przyłącza główne do A16, In=400-630A, 3-bieg., dostarczane osobno","NCC",783.5,0,783.5,8592765052520,null,8592765052520,null,28592765052524,"8538909999"]
[105252,"RCP 11 3P 800-1600A","Przyłącza główne do A16, In=800-1600A, 3-bieg., dostarczane osobno","NCC",805.30000000000007,0,805.30000000000007,8592765052537,null,8592765052537,null,28592765052531,"8538909999"]
[105253,"RCP 11 4P 400-630A","Przyłącza główne do A16, In=400-630A, 4-bieg., dostarczane osobno","NCC",1044.3999999999999,0,1044.3999999999999,8592765052544,null,8592765052544,null,28592765052548,"8538909999"]
[105254,"RCP 11 4P 800-1600A","Przyłącza główne do A16, In=800-1600A, 4-bieg., dostarczane osobno","NCC",1066.0999999999999,0,1066.0999999999999,8592765052551,null,8592765052551,null,28592765052555,"8538909999"]
[105150,"+TEX 11 3P 400-630A","Przyłącza główne poszerzone do A16, In=400-630A, 3-bieg., zamontowane","NCC",606.6,0,606.6,8592765051516,null,8592765051516,null,28592765051510,"8536209090"]
[105151,"+TEX 11 3P 800-1600A","Przyłącza główne poszerzone do A16, In=800-1600A, 3-bieg., zamontowane","NCC",606.6,0,606.6,8592765051523,null,8592765051523,null,28592765051527,"8536209090"]
[105152,"+TEX 11 4P 400-630A","Przyłącza główne poszerzone do A16, In=400-630A, 4-bieg., zamontowane","NCC",770.1,0,770.1,8592765051530,null,8592765051530,null,28592765051534,"8536209090"]
[105153,"+TEX 11 4P 800-1600A","Przyłącza główne poszerzone do A16, In=800-1600A, 4-bieg., zamontowane","NCC",770.1,0,770.1,8592765051547,null,8592765051547,null,28592765051541,"8536209090"]
[105255,"TEX 11 3P 400-630A","Przyłącza główne poszerzone do A16, In=400-630A, 3-bieg., dostarczane osobno","NCC",1155.0999999999999,0,1155.0999999999999,8592765052568,null,8592765052568,null,28592765052562,"8538909999"]
[105256,"TEX 11 3P 800-1600A","Przyłącza główne poszerzone do A16, In=800-1600A, 3-bieg., dostarczane osobno","NCC",1175.8,0,1175.8,8592765052575,null,8592765052575,null,28592765052579,"8538909999"]
[105257,"TEX 11 4P 400-630A","Przyłącza główne poszerzone do A16, In=400-630A, 4-bieg., dostarczane osobno","NCC",1786.5,0,1786.5,8592765052582,null,8592765052582,null,28592765052586,"8538909999"]
[105258,"TEX 11 4P 800-1600A","Przyłącza główne poszerzone do A16, In=800-1600A, 4-bieg., dostarczane osobno","NCC",1847.5,0,1847.5,8592765052599,null,8592765052599,null,28592765052593,"8538909999"]
[105156,"+EF 11","Wskaźnik położenia do A16, zamontowany","NCC",259.8,0,259.8,8592765051578,null,8592765051578,null,28592765051572,"8536209090"]
[105163,"+CDM 11","Licznik cykli łączeń do A16, zamontowany","NCC",932.6,0,932.6,8592765051646,null,8592765051646,null,28592765051640,"8536209090"]
[105268,"IN 11 400A","Wkładka zmiany prądu znamionowego do A16, In=400A, dostarczana osobno","NCC",318.8,0,318.8,8592765052698,null,8592765052698,null,28592765052692,"8538909999"]
[105269,"IN 11 630A","Wkładka zmiany prądu znamionowego do A16/25, In=630A, dostarczana osobno","NCC",318.8,0,318.8,8592765052704,null,8592765052704,null,28592765052708,"8538909999"]
[105270,"IN 11 800A","Wkładka zmiany prądu znamionowego do A16/25, In=800A, dostarczana osobno","NCC",318.8,0,318.8,8592765052711,null,8592765052711,null,28592765052715,"8538909999"]
[105271,"IN 11 1000A","Wkładka zmiany prądu znamionowego do A16/25, In=1000A, dostarczana osobno","NCC",359.20000000000005,0,359.20000000000005,8592765052728,null,8592765052728,null,28592765052722,"8538909999"]
[105272,"IN 11 1250A","Wkładka zmiany prądu znamionowego do A16/25, In=1250A, dostarczana osobno","NCC",359.20000000000005,0,359.20000000000005,8592765052735,null,8592765052735,null,28592765052739,"8538909999"]
[105247,"DDP 11","Ramka do drzwi do A16 wersja wysuwna, dostarczana osobno","NCC",206,0,206,8592765052483,null,8592765052483,null,28592765052487,"8538909999"]
[105248,"CDP 11 ","Ramka do drzwi do A16 wersja stacjonarna, dostarczana osobno","NCC",206,0,206,8592765052490,null,8592765052490,null,28592765052494,"8538909999"]
[105249,"DPS 11 3P","Separatory faz do A16 wersja wysuwna, 3-bieg., dostarczane osobno","NCC",261.90000000000003,0,261.90000000000003,8592765052506,null,8592765052506,null,28592765052500,"8538909999"]
[105250,"DPS 11 4P","Separatory faz do A16 wersja wysuwna, 4-bieg., dostarczane osobno","NCC",261.90000000000003,0,{"$f":"E3249*(1-F3249)","v":261.90000000000003},8592765052513,null,8592765052513,null,28592765052517,"8538909999"]
[105259,"PHS 11 3P","Separatory faz do A16 wersja stacjonarna, 3-bieg., dostarczane osobno","NCC",261.90000000000003,0,261.90000000000003,8592765052605,null,8592765052605,null,28592765052609,"4008219000"]
[105260,"PHS 11 4P","Separatory faz do A16 wersja stacjonarna, 4-bieg., dostarczane osobno","NCC",261.90000000000003,0,261.90000000000003,8592765052612,null,8592765052612,null,28592765052616,"4008219000"]
[105857,"NEC 11 800A","Przekładnik pomiarowy dla przewodu neutralnego do A16, In=800A ","NCC",858.1,0,858.1,8592765058584,null,8592765058584,null,28592765058588,"8536209090"]
[105266,"NEC 11 1600A","Przekładnik pomiarowy dla przewodu neutralnego do A16, In=1600A ","NCC",903.6,0,903.6,8592765052674,null,8592765052674,null,28592765052678,"8538909999"]
[105261,"IPA 11F 2-2","Blokada mechaniczna do A16 wersja stacjonarna, dla 2 urządzeń","NCC",2366.1,0,2366.1,8592765052629,null,8592765052629,null,28592765052623,"8538909999"]
[105262,"IPA 11D/O 2-2","Blokada mechaniczna do A16 wersja wysuwna, dla 2 urządzeń","NCC",2366.1,0,2366.1,8592765052636,null,8592765052636,null,28592765052630,"8538909999"]
[105170,"+CAS 12 3P 2500","Kaseta do A32, In=2500A, 3-bieg., zamontowana","NCC",4010.7,0,4010.7,8592765051714,null,8592765051714,null,28592765051718,"8536209090"]
[105171,"+CAS 12 3P 3200","Kaseta do A32, In=3200A, 3-bieg., zamontowana","NCC",5815.7000000000007,0,5815.7000000000007,8592765051721,null,8592765051721,null,28592765051725,"8536209090"]
[105172,"+CAS 12 4P 2500","Kaseta do A32, In=2500A, 4-bieg., zamontowana","NCC",5214.4000000000005,0,5214.4000000000005,8592765051738,null,8592765051738,null,28592765051732,"8536209090"]
[105173,"+CAS 12 4P 3200","Kaseta do A32, In=3200A, 4-bieg., zamontowana","NCC",7093.9000000000005,0,7093.9000000000005,8592765051745,null,8592765051745,null,28592765051749,"8536209090"]
[105181,"CAS 12 3P 2500","Kaseta do A32, In=2500A, 3-bieg., dostarczana osobno","NCC",6417,0,6417,8592765051820,null,8592765051820,null,28592765051824,"8536209090"]
[105182,"CAS 12 3P 3200","Kaseta do A32, In=3200A, 3-bieg., dostarczana osobno","NCC",9235.4,0,9235.4,8592765051837,null,8592765051837,null,28592765051831,"8536209090"]
[105193,"CAS 12 4P 2500","Kaseta do A32, In=2500A, 4-bieg., dostarczana osobno","NCC",8441.5,0,8441.5,8592765051943,null,8592765051943,null,28592765051947,"8538909999"]
[105194,"CAS 12 4P 3200","Kaseta do A32, In=3200A, 4-bieg., dostarczana osobno","NCC",11230.800000000001,0,11230.800000000001,8592765051950,null,8592765051950,null,28592765051954,"8538909999"]
[105174,"+MD 12 AC230/DC220V","Napęd silnikowy do A32/40, 230 V AC/ 220V DC, zamontowany","NCC",1704.6999999999998,0,1704.6999999999998,8592765051752,null,8592765051752,null,28592765051756,"8536209090"]
[105175,"+MD 12 AC380-415V","Napęd silnikowy do A32/40, 380-415 V AC, zamontowany","NCC",1704.6999999999998,0,1704.6999999999998,8592765051769,null,8592765051769,null,28592765051763,"8536209090"]
[105176,"+MD 12 DC110V","Napęd silnikowy do A32/40, 110 V DC, zamontowany","NCC",1704.6999999999998,0,1704.6999999999998,8592765051776,null,8592765051776,null,28592765051770,"8536209090"]
[105824,"+MD 12 DC24V","Napęd silnikowy do A32/40, 24 V DC, zamontowany","NCC",1704.6999999999998,0,1704.6999999999998,8592765058256,null,8592765058256,null,28592765058250]
[105825,"+MD 12 DC48V","Napęd silnikowy do A32/40, 48 V DC, zamontowany","NCC",1704.6999999999998,0,1704.6999999999998,8592765058263,null,8592765058263,null,28592765058267]
[105195,"MD 12 AC230/DC220V","Napęd silnikowy do A32/40, 230 V AC/ 220V DC, dostarczany osobno","NCC",2533.6999999999998,0,2533.6999999999998,8592765051967,null,8592765051967,null,28592765051961,"8538909999"]
[105196,"MD 12 AC380-415V","Napęd silnikowy do A32/40, 380-415 V AC, dostarczany osobno","NCC",2533.6999999999998,0,2533.6999999999998,8592765051974,null,8592765051974,null,28592765051978,"8538909999"]
[105833,"MD 12 DC24V","Napęd silnikowy do A32/40, 24 V DC, dostarczany osobno","NCC",2533.6999999999998,0,2533.6999999999998,8592765058348,null,8592765058348,null,28592765058342]
[105834,"MD 12 DC48V","Napęd silnikowy do A32/40, 48 V DC, dostarczany osobno","NCC",2533.6999999999998,0,2533.6999999999998,8592765058355,null,8592765058355,null,28592765058359]
[105197,"MD 12 DC110V","Napęd silnikowy do A32/40, 110 V DC, dostarczany osobno","NCC",2533.6999999999998,0,2533.6999999999998,8592765051981,null,8592765051981,null,28592765051985,"8538909999"]
[105178,"+AX 12 22","Styki pomocnicze do A25/32/40, zamontowane","NCC",191.5,0,191.5,8592765051790,null,8592765051790,null,28592765051794,"8536209090"]
[105179,"+AX 12 44","Styki pomocnicze do A25/32/40, zamontowane","NCC",403.70000000000005,0,403.70000000000005,8592765051806,null,8592765051806,null,28592765051800,"8536209090"]
[105180,"+AX 12 66","Styki pomocnicze do A25/32/40, zamontowane","NCC",927.4,0,927.4,8592765051813,null,8592765051813,null,28592765051817,"8536209090"]
[105206,"AX 12 22","Styki pomocnicze do A25/32/40, dostarczane osobno","NCC",279.5,0,279.5,8592765052070,null,8592765052070,null,28592765052074,"8538909999"]
[105207,"AX 12 44","Styki pomocnicze do A25/32/40, dostarczane osobno","NCC",672.80000000000007,0,672.80000000000007,8592765052087,null,8592765052087,null,28592765052081,"8538909999"]
[105208,"AX 12 66","Styki pomocnicze do A25/32/40, dostarczane osobno","NCC",1731.6,0,1731.6,8592765052094,null,8592765052094,null,28592765052098,"8538909999"]
[105280,"RCP 12 3P 1600-2500A","Przyłącza główne do A32/40, In=1600-2500A, 3-bieg., dostarczane osobno","NCC",816.7,0,816.7,8592765052810,null,8592765052810,null,28592765052814,"8538909999"]
[105281,"RCP 12 3P 2900-3200A","Przyłącza główne do A32/40, In=2900-3200A, 3-bieg., poziomej, dostarczane osobno","NCC",816.7,{"$f":"NCC","v":0},{"$f":"E3281*(1-F3281)","v":816.7},8592765052827,null,8592765052827,null,28592765052821,"8538909999"]
[106772,"RCPV 12 3P 2900-3200A","Przyłącza główne do A32/40, In=2900-3200A, 3-bieg., pionowy, dostarczane osobno","NCC",816.7,0,816.7,8592765067739,null,8592765067739,null,28592765067733,"8536209090"]
[105282,"RCP 12 4P 1600-2500A","Przyłącza główne do A32/40, In=1600-2500A, 4-bieg., dostarczane osobno","NCC",1009.2,0,1009.2,8592765052834,null,8592765052834,null,28592765052838,"8538909999"]
[105283,"RCP 12 4P 2900-3200A","Przyłącza główne do A32/40, In=2900-3200A, 4-bieg., poziomej, dostarczane osobno","NCC",1009.2,0,1009.2,8592765052841,null,8592765052841,null,28592765052845,"8538909999"]
[106773,"RCPV 12 4P 2900-3200A","Przyłącza główne do A32/40, In=2900-3200A, 4-bieg., pionowy, dostarczane osobno","NCC",1009.2,0,1009.2,8592765067746,null,8592765067746,null,28592765067740,"8536209090"]
[105189,"+KLK 12 1L1K","Blokada pozycji OFF do A25/32/40, jeden zamek, jeden klucz","NCC",491.70000000000005,0,491.70000000000005,8592765051905,null,8592765051905,null,28592765051909,"8536209090"]
[105190,"+KLK 12 2L1K","Blokada pozycji OFF do A25/32/40, dwa zamki, jeden klucz","NCC",491.70000000000005,0,491.70000000000005,8592765051912,null,8592765051912,null,28592765051916,"8536209090"]
[105191,"+KLK 12 3L2K","Blokada pozycji OFF do A25/32/40, trzy zamki, dwa klucze","NCC",491.70000000000005,0,491.70000000000005,8592765051929,null,8592765051929,null,28592765051923,"8536209090"]
[105177,"+VBP 12","Osłona blokująca przyciski do A25/32/40, zamontowana","NCC",189.5,0,189.5,8592765051783,null,8592765051783,null,28592765051787,"8536209090"]
[105295,"VPEC 12","Blokada drzwi dla wykonania wysuwnego do A25/32/40","NCC",522.70000000000005,0,522.70000000000005,8592765052964,null,8592765052964,null,28592765052968,"8538909999"]
[105192,"+EF 12","Wskaźnik położenia do A25/32/40, zamontowany","NCC",336.40000000000003,0,336.40000000000003,8592765051936,null,8592765051936,null,28592765051930,"8536209090"]
[105198,"+CDM 12","Licznik cykli łączeń do A25/32/40, zamontowany","NCC",932.6,0,932.6,8592765051998,null,8592765051998,null,28592765051992,"8536209090"]
[105296,"IN 12 1600A","Wkładka zmiany prądu znamionowego do A25/32/40, In=1600A, dostarczana osobno","NCC",318.8,0,318.8,8592765052971,null,8592765052971,null,28592765052975,"8538909999"]
[105297,"IN 12 2000A","Wkładka zmiany prądu znamionowego do A25/32/40, In=2000A, dostarczana osobno","NCC",318.8,0,318.8,8592765052988,null,8592765052988,null,28592765052982,"8538909999"]
[105298,"IN 12 2500A","Wkładka zmiany prądu znamionowego do A32/40, In=2500A, dostarczana osobno","NCC",359.20000000000005,0,359.20000000000005,8592765052995,null,8592765052995,null,28592765052999,"8538909999"]
[105299,"IN 12 2900A","Wkładka zmiany prądu znamionowego do A32/40, In=2900A, dostarczana osobno","NCC",359.20000000000005,0,359.20000000000005,8592765053008,null,8592765053008,null,28592765053002,"8538909999"]
[105300,"IN 12 3200A","Wkładka zmiany prądu znamionowego do A32/40, In=3200A, dostarczana osobno","NCC",398.5,0,398.5,8592765053015,null,8592765053015,null,28592765053019,"8538909999"]
[105274,"DDP 12 ","Ramka do drzwi, do A32/40 wersja wysuwna, dostarczana osobno","NCC",235,0,235,8592765052759,null,8592765052759,null,28592765052753,"8538909999"]
[105275,"CDP 12 ","Ramka do drzwi, do A32/40 wersja stacjonarna, dostarczana osobno","NCC",235,0,235,8592765052766,null,8592765052766,null,28592765052760,"8538909999"]
[105276,"DPS 12 3P","Separatory faz do A25/32 wersja wysuwna, 3-bieg., dostarczane osobno","NCC",173.9,0,173.9,8592765052773,null,8592765052773,null,28592765052777,"8538909999"]
[105277,"DPS 12 4P","Separatory faz do A25/32 wersja wysuwna, 4-bieg., dostarczane osobno","NCC",261.90000000000003,0,261.90000000000003,8592765052780,null,8592765052780,null,28592765052784,"8538909999"]
[105278,"PHS 12 3P","Separatory faz do A25/32 wersja stacjonarna, 3-bieg., dostarczane osobno","NCC",173.9,0,173.9,8592765052797,null,8592765052797,null,28592765052791,"4008219000"]
[105279,"PHS 12 4P","Separatory faz do A25/32 wersja stacjonarna, 4-bieg., dostarczane osobno","NCC",261.90000000000003,0,261.90000000000003,8592765052803,null,8592765052803,null,28592765052807,"4008219000"]
[105204,"+CAS 13 3P 4000","Kaseta do A40, In=4000A, 3-bieg., zamontowana","NCC",7018.4000000000005,0,7018.4000000000005,8592765052056,null,8592765052056,null,28592765052050,"8536209090"]
[105205,"+CAS 13 4P 4000","Kaseta do A40, In=4000A, 4-bieg., zamontowana","NCC",8723,0,8723,8592765052063,null,8592765052063,null,28592765052067,"8536209090"]
[107008,"CAS 13 3P 4000","Kaseta do A40, In=4000A, 3-bieg., dostarczana osobno","NCC",11363.300000000001,0,11363.300000000001,8592765070098,null,8592765070098,null,28592765070092,"8538909999"]
[107009,"CAS 13 4P 4000","Kaseta do A40, In=4000A, 4-bieg., dostarczana osobno","NCC",13835.9,0,13835.9,8592765070104,null,8592765070104,null,28592765070108,"8538909999"]
[105307,"RCP 13 4P 3200-4000A","Przyłącze główne do A40, In=3200-4000A, 4-bieg., poziomej, dostarczane osobno","NCC",1305.1999999999998,0,1305.1999999999998,8592765053084,null,8592765053084,null,28592765053088,"8538909999"]
[106774,"RCPV 13 4P 3200-4000A","Przyłącze główne do A40, In=3200-4000A, 4-bieg., pionowy, dostarczane osobno","NCC",1305.1999999999998,0,1305.1999999999998,8592765067753,null,8592765067753,null,28592765067757,"8536209090"]
[105308,"RCP 13 3P 3200-4000A","Przyłącze główne do A40, In=3200-4000A, 3-bieg., poziomej, dostarczane osobno","NCC",979.2,0,979.2,8592765053091,null,8592765053091,null,28592765053095,"8538909999"]
[106775,"RCPV 13 3P 3200-4000A","Przyłącze główne do A40, In=3200-4000A, 3-bieg., pionowy, dostarczane osobno","NCC",979.2,0,979.2,8592765067760,null,8592765067760,null,28592765067764,"8536209090"]
[105302,"DPS 13 3P","Separatory faz do A40 wersja wysuwna, 3-bieg., dostarczane osobno","NCC",109.8,0,109.8,8592765053039,null,8592765053039,null,28592765053033,"8538909999"]
[105303,"DPS 13 4P","Separatory faz do A40 wersja wysuwna, 4-bieg., dostarczane osobno","NCC",130.5,0,{"$f":"E3313*(1-F3313)","v":130.5},8592765053046,null,8592765053046,null,28592765053040,"8538909999"]
[105304,"PHS 13 3P","Separatory faz do A40 wersja stacjonarna, 3-bieg., dostarczane osobno","NCC",103.5,0,103.5,8592765053053,null,8592765053053,null,28592765053057,"4008219000"]
[105305,"PHS 13 4P","Separatory faz do A40 wersja stacjonarna, 4-bieg., dostarczane osobno","NCC",130.5,0,130.5,8592765053060,null,8592765053060,null,28592765053064,"4008219000"]
[105306,"NEC 13 4000A","Przekładnik pomiarowy dla przewodu neutralnego do A32/40, In=4000A ","NCC",1169.5999999999999,0,1169.5999999999999,8592765053077,null,8592765053077,null,28592765053071,"8538909999"]
[105292,"IPA 12F 2-2","Blokada mechaniczna do A32/40 wersja stacjonarna, dla 2 urządzeń","NCC",2366.1,0,2366.1,8592765052933,null,8592765052933,null,28592765052937,"8538909999"]
[105293,"IPA 12D/O 2-2","Blokada mechaniczna do A32/40 wersja wysuwna, dla 2 urządzeń","NCC",2366.1,0,2366.1,8592765052940,null,8592765052940,null,28592765052944,"8538909999"]
[105061,"+COM MODBUS","Moduł ModBus do komunikacji z wyzwalaczem","NCC",1720.1999999999998,0,1720.1999999999998,8592765050625,null,8592765050625,null,28592765050629,"8536209090"]
[105062,"LEC 11","Przetwornik sumy prądów","NCC",1520.5,0,1520.5,8592765050632,null,8592765050632,null,28592765050636,"8536209090"]
[107109,"+ZSI","Funkcja ZSI do wyzwalaczy","NCC",526.9,0,526.9,8592765071101,null,8592765071101,null,28592765071105,"8536209090"]
[105731,"+DO2","Programowane wyjście cyfrowe DO do wyzwalaczy SU typ SUx0.x z +ZSI","NCC",347.8,0,347.8,8592765057327,null,8592765057327,null,28592765057321]
[105732,"+DO4","Programowane wyjście cyfrowe DO do wyzwalaczy SU typ SUx0.x bez +ZSI","NCC",579.6,0,579.6,8592765057334,null,8592765057334,null,28592765057338]
[105734,"+VM3P4W","Konfiguracja wyzwalacza dla pomiaru przez 3-bieg. wyłącznik w 4-przew. Systemie","NCC",12.6,0,12.6,8592765057358,null,8592765057358,null,28592765057352]
[null,null,null,null,""]
["Pulpitowa aparatura sterująca Ex9P1"]
[105578,"Ex9P1 1NO","Styk zwierny, 1NO, do Ex9P1","NBF",6.43,{"$f":"NBF","v":0},{"$f":"E3327*(1-F3327)","v":6.43},8592765055798,90,18592765055795,1620,28592765055792,"8536508090",8.0000000000000002E-3]
[105579,"Ex9P1 1NC","Styk rozwierny 1NC, do Ex9P1","NBF",6.43,{"$f":"NBF","v":0},6.43,8592765055804,90,18592765055801,1620,28592765055808,"8536508090",8.0000000000000002E-3]
[105580,"Ex9P1 MC","Element mocujący dodatkowy styk, przeznaczony do wersji podświetlanych typu Ex9P1 F/R/M","NBF",1.6,0,1.6,8592765055811,150,18592765055818,2700,28592765055815,"8536508090",2E-3]
[105581,"Ex9P1 LEDw 6V AC/DC","Dioda LED do Ex9P1, biała, 6 V AC/DC","NBF",13.29,0,13.29,8592765055828,60,18592765055825,1080,28592765055822,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105582,"Ex9P1 LEDw 12V AC/DC","Dioda LED do Ex9P1, biała, 12 V AC/DC","NBF",13.29,0,13.29,8592765055835,60,18592765055832,1080,28592765055839,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105583,"Ex9P1 LEDw 24V AC/DC","Dioda LED do Ex9P1, biała, 24 V AC/DC","NBF",13.29,0,13.29,8592765055842,60,18592765055849,1080,28592765055846,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105584,"Ex9P1 LEDw 36V AC/DC","Dioda LED do Ex9P1, biała, 36 V AC/DC","NBF",13.29,0,13.29,8592765055859,60,18592765055856,1080,28592765055853,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105585,"Ex9P1 LEDw 110V-230V AC","Dioda LED do Ex9P1, biała, 110-230 V AC","NBF",19.400000000000002,0,19.400000000000002,8592765055866,60,18592765055863,1080,28592765055860,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105587,"Ex9P1 LEDr 6V AC/DC","Dioda LED do Ex9P1, czerwona, 6 V AC/DC","NBF",13.29,0,13.29,8592765055880,60,18592765055887,1080,28592765055884,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105588,"Ex9P1 LEDr 12V AC/DC","Dioda LED do Ex9P1, czerwona, 12 V AC/DC","NBF",13.29,0,13.29,8592765055897,60,18592765055894,1080,28592765055891,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105589,"Ex9P1 LEDr 24V AC/DC","Dioda LED do Ex9P1, czerwona, 24 V AC/DC","NBF",13.29,0,13.29,8592765055903,60,18592765055900,1080,28592765055907,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105590,"Ex9P1 LEDr 36V AC/DC","Dioda LED do Ex9P1, czerwona, 36 V AC/DC","NBF",13.29,0,13.29,8592765055910,60,18592765055917,1080,28592765055914,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105591,"Ex9P1 LEDr 110V-230V AC","Dioda LED do Ex9P1, czerwona, 110-230 V AC","NBF",19.400000000000002,0,19.400000000000002,8592765055927,60,18592765055924,1080,28592765055921,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105593,"Ex9P1 LEDg 6V AC/DC","Dioda LED do Ex9P1, zielona, 6 V AC/DC","NBF",13.29,0,13.29,8592765055941,60,18592765055948,1080,28592765055945,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105594,"Ex9P1 LEDg 12V AC/DC","Dioda LED do Ex9P1, zielona, 12 V AC/DC","NBF",13.29,0,13.29,8592765055958,60,18592765055955,1080,28592765055952,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105595,"Ex9P1 LEDg 24V AC/DC","Dioda LED do Ex9P1, zielona, 24 V AC/DC","NBF",13.29,0,13.29,8592765055965,60,18592765055962,1080,28592765055969,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105596,"Ex9P1 LEDg 36V AC/DC","Dioda LED do Ex9P1, zielona, 36 V AC/DC","NBF",13.29,0,13.29,8592765055972,60,18592765055979,1080,28592765055976,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105597,"Ex9P1 LEDg 110V-230V AC","Dioda LED do Ex9P1, zielona, 110-230 V AC","NBF",19.400000000000002,0,19.400000000000002,8592765055989,60,18592765055986,1080,28592765055983,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105599,"Ex9P1 LEDy 6V AC/DC","Dioda LED do Ex9P1, żółta, 6 V AC/DC","NBF",13.29,0,13.29,8592765056009,60,18592765056006,1080,28592765056003,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105600,"Ex9P1 LEDy 12V AC/DC","Dioda LED do Ex9P1, żółta, 12 V AC/DC","NBF",13.29,0,13.29,8592765056016,60,18592765056013,1080,28592765056010,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105601,"Ex9P1 LEDy 24V AC/DC","Dioda LED do Ex9P1, żółta, 24 V AC/DC","NBF",13.29,0,13.29,8592765056023,60,18592765056020,1080,28592765056027,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105602,"Ex9P1 LEDy 36V AC/DC","Dioda LED do Ex9P1, żółta, 36 V AC/DC","NBF",13.29,0,13.29,8592765056030,60,18592765056037,1080,28592765056034,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105603,"Ex9P1 LEDy 110V-230V AC","Dioda LED do Ex9P1, żółta, 110-230 V AC","NBF",19.400000000000002,0,19.400000000000002,8592765056047,60,18592765056044,1080,28592765056041,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105605,"Ex9P1 LEDb 6V AC/DC","Dioda LED do Ex9P1, niebieska, 6 V AC/DC","NBF",13.29,0,13.29,8592765056061,60,18592765056068,1080,28592765056065,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105606,"Ex9P1 LEDb 12V AC/DC","Dioda LED do Ex9P1, niebieska, 12 V AC/DC","NBF",13.29,0,13.29,8592765056078,60,18592765056075,1080,28592765056072,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105607,"Ex9P1 LEDb 24V AC/DC","Dioda LED do Ex9P1, niebieska, 24 V AC/DC","NBF",13.29,0,13.29,8592765056085,60,18592765056082,1080,28592765056089,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105608,"Ex9P1 LEDb 36V AC/DC","Dioda LED do Ex9P1, niebieska, 36 V AC/DC","NBF",13.29,0,13.29,8592765056092,60,18592765056099,1080,28592765056096,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105609,"Ex9P1 LEDb 110V-230V AC","Dioda LED do Ex9P1, niebieska, 110-230 V AC","NBF",19.400000000000002,0,19.400000000000002,8592765056108,60,18592765056105,1080,28592765056102,"8531807000",1.0999999999999999E-2]
[105611,"Ex9P1 B3","Adapter mocujący główkę z 3 elementami sygnalizacyjno-sterującymi ","NBF",3.1199999999999997,0,3.1199999999999997,8592765056122,60,18592765056129,1080,28592765056126,"8536508090",7.0000000000000001E-3]
[105612,"Ex9P1 F w","Główka z przyciskiem płaskim, z samopowrotem, bez nadruku, biała","NBF",9.8699999999999992,0,9.8699999999999992,8592765056139,20,18592765056136,360,28592765056133,"8536508090",1.4E-2]
[105613,"Ex9P1 F k","Główka z przyciskiem płaskim, z samopowrotem, bez nadruku, czarna","NBF",9.8699999999999992,0,9.8699999999999992,8592765056146,20,18592765056143,360,28592765056140,"8536508090",1.4E-2]
[105614,"Ex9P1 F g","Główka z przyciskiem płaskim, z samopowrotem, bez nadruku, zielona","NBF",9.8699999999999992,0,9.8699999999999992,8592765056153,20,18592765056150,360,28592765056157,"8536508090",1.4E-2]
[105615,"Ex9P1 F r","Główka z przyciskiem płaskim, z samopowrotem, bez nadruku, czerwona","NBF",9.8699999999999992,0,9.8699999999999992,8592765056160,20,18592765056167,360,28592765056164,"8536508090",1.4E-2]
[105616,"Ex9P1 F y","Główka z przyciskiem płaskim, z samopowrotem, bez nadruku, żółta","NBF",9.8699999999999992,0,9.8699999999999992,8592765056177,20,18592765056174,360,28592765056171,"8536508090",1.4E-2]
[105617,"Ex9P1 F b","Główka z przyciskiem płaskim, z samopowrotem, bez nadruku, niebieska","NBF",9.8699999999999992,0,9.8699999999999992,8592765056184,20,18592765056181,360,28592765056188,"8536508090",1.4E-2]
[105618,"Ex9P1 FI w","Główka z przyciskiem płaskim, z samopowrotem, bez nadruku, możliwość podświetlenia, biała","NBF",14.68,0,14.68,8592765056191,20,18592765056198,360,28592765056195,"8536508090",1.4E-2]
[105619,"Ex9P1 FI g","Główka z przyciskiem płaskim, z samopowrotem, bez nadruku, możliwość podświetlenia, zielona","NBF",14.68,0,14.68,8592765056207,20,18592765056204,360,28592765056201,"8536508090",1.4E-2]
[105620,"Ex9P1 FI r","Główka z przyciskiem płaskim, z samopowrotem, bez nadruku, możliwość podświetlenia, czerwona","NBF",14.68,0,14.68,8592765056214,20,18592765056211,360,28592765056218,"8536508090",1.4E-2]
[105621,"Ex9P1 FI y","Główka z przyciskiem płaskim, z samopowrotem, bez nadruku, możliwość podświetlenia, żółta","NBF",14.68,0,14.68,8592765056221,20,18592765056228,360,28592765056225,"8536508090",1.4E-2]
[105622,"Ex9P1 FI b","Główka z przyciskiem płaskim, z samopowrotem, bez nadruku, możliwość podświetlenia, niebieska","NBF",14.68,0,14.68,8592765056238,20,18592765056235,360,28592765056232,"8536508090",1.4E-2]
[105623,"Ex9P1 R w","Główka z przyciskiem wystającym, z samopowrotem, bez nadruku, biała","NBF",12.54,0,12.54,8592765056245,10,18592765056242,320,28592765056249,"8536508000",1.6E-2]
[105624,"Ex9P1 R k","Główka z przyciskiem wystającym, z samopowrotem, bez nadruku, czarna","NBF",12.54,0,12.54,8592765056252,10,18592765056259,320,28592765056256,"8536508000",1.6E-2]
[105625,"Ex9P1 R g","Główka z przyciskiem wystającym, z samopowrotem, bez nadruku, zielona","NBF",12.54,0,12.54,8592765056269,10,18592765056266,320,28592765056263,"8536508090",1.6E-2]
[105626,"Ex9P1 R r","Główka z przyciskiem wystającym, z samopowrotem, bez nadruku, czerwona","NBF",12.54,0,12.54,8592765056276,10,18592765056273,320,28592765056270,"8536508090",1.6E-2]
[105627,"Ex9P1 R y","Główka z przyciskiem wystającym, z samopowrotem, bez nadruku, żółta","NBF",12.54,0,12.54,8592765056283,10,18592765056280,320,28592765056287,"8536508090",1.6E-2]
[105628,"Ex9P1 R b","Główka z przyciskiem wystającym, z samopowrotem, bez nadruku, niebieska","NBF",12.54,0,12.54,8592765056290,10,18592765056297,320,28592765056294,"8536508090",1.6E-2]
[105629,"Ex9P1 RI w","Główka z przyciskiem wystającym, z samopowrotem, bez nadruku, możliwość podświetlenia, biała","NBF",17.48,0,17.48,8592765056306,10,18592765056303,320,28592765056300,"8536508000",1.6E-2]
[105630,"Ex9P1 RI g","Główka z przyciskiem wystającym, z samopowrotem, bez nadruku, możliwość podświetlenia, zielona","NBF",17.48,0,17.48,8592765056313,10,18592765056310,320,28592765056317,"8536508090",1.6E-2]
[105631,"Ex9P1 RI r","Główka z przyciskiem wystającym, z samopowrotem, bez nadruku, możliwość podświetlenia, czerwona","NBF",17.48,0,17.48,8592765056320,10,18592765056327,320,28592765056324,"8536508000",1.6E-2]
[105632,"Ex9P1 RI y","Główka z przyciskiem wystającym, z samopowrotem, bez nadruku, możliwość podświetlenia, żółta","NBF",17.48,0,17.48,8592765056337,10,18592765056334,320,28592765056331,"8536508000",1.6E-2]
[105633,"Ex9P1 RI b","Główka z przyciskiem wystającym, z samopowrotem, bez nadruku, możliwość podświetlenia, niebieska","NBF",17.48,0,17.48,8592765056344,10,18592765056341,320,28592765056348,"8536508090",1.6E-2]
[105634,"Ex9P1 M w","Przycisk grzybkowy, 40 mm, z samopowrotem, biały","NBF",17.040000000000003,0,17.040000000000003,8592765056351,10,18592765056358,210,28592765056355,"8536508090",0.02]
[105635,"Ex9P1 M k","Przycisk grzybkowy, 40 mm, z samopowrotem, czarny","NBF",17.040000000000003,0,17.040000000000003,8592765056368,10,18592765056365,210,28592765056362,"8536508090",0.02]
[105636,"Ex9P1 M g","Przycisk grzybkowy, 40 mm, z samopowrotem, zielony","NBF",17.040000000000003,0,17.040000000000003,8592765056375,10,18592765056372,210,28592765056379,"8536508090",0.02]
[105637,"Ex9P1 M r","Przycisk grzybkowy, 40 mm, z samopowrotem, czerwony","NBF",17.040000000000003,0,17.040000000000003,8592765056382,10,18592765056389,210,28592765056386,"8536508090",0.02]
[105638,"Ex9P1 M y","Przycisk grzybkowy, 40 mm, z samopowrotem, żółty","NBF",17.040000000000003,0,17.040000000000003,8592765056399,10,18592765056396,210,28592765056393,"8536508090",0.02]
[105639,"Ex9P1 M b","Przycisk grzybkowy, 40 mm, z samopowrotem, niebieski","NBF",17.040000000000003,0,17.040000000000003,8592765056405,10,18592765056402,210,28592765056409,"8536508090",0.02]
[105640,"Ex9P1 MI w","Przycisk grzybkowy, 40 mm, z samopowrotem, możliwość podświetlenia, biały","NBF",23.790000000000003,0,23.790000000000003,8592765056412,10,18592765056419,210,28592765056416,"8536508090",0.02]
[105641,"Ex9P1 MI g","Przycisk grzybkowy, 40 mm, z samopowrotem, możliwość podświetlenia, zielony","NBF",23.790000000000003,0,23.790000000000003,8592765056429,10,18592765056426,210,28592765056423,"8536508090",0.02]
[105642,"Ex9P1 MI r","Przycisk grzybkowy, 40 mm, z samopowrotem, możliwość podświetlenia, czerwony","NBF",23.790000000000003,0,23.790000000000003,8592765056436,10,18592765056433,210,28592765056430,"8536508090",0.02]
[105643,"Ex9P1 MI y","Przycisk grzybkowy, 40 mm, z samopowrotem, możliwość podświetlenia, żółty","NBF",23.790000000000003,0,23.790000000000003,8592765056443,10,18592765056440,210,28592765056447,"8536508090",0.02]
[105644,"Ex9P1 MI b","Przycisk grzybkowy, 40 mm, z samopowrotem, możliwość podświetlenia, niebieski","NBF",23.790000000000003,0,23.790000000000003,8592765056450,10,18592765056457,210,28592765056454,"8536508090",0.02]
[105645,"Ex9P1 M6 w","Przycisk grzybkowy, 60 mm, z samopowrotem, biały","NBF",20.360000000000003,0,20.360000000000003,8592765056467,5,18592765056464,90,28592765056461,"8536508090",2.5999999999999999E-2]
[105646,"Ex9P1 M6 k","Przycisk grzybkowy, 60 mm, z samopowrotem, czarny","NBF",20.360000000000003,0,20.360000000000003,8592765056474,5,18592765056471,90,28592765056478,"8536508090",2.5999999999999999E-2]
[105647,"Ex9P1 M6 g","Przycisk grzybkowy, 60 mm, z samopowrotem, zielony","NBF",20.360000000000003,0,{"$f":"E3391*(1-F3391)","v":20.360000000000003},8592765056481,5,18592765056488,90,28592765056485,"8536508090",2.5999999999999999E-2]
[105648,"Ex9P1 M6 r","Przycisk grzybkowy, 60 mm, z samopowrotem, czerwony","NBF",20.360000000000003,{"$f":"NBF","v":0},20.360000000000003,8592765056498,5,18592765056495,90,28592765056492,"8536508090",2.5999999999999999E-2]
[105649,"Ex9P1 M6 y","Przycisk grzybkowy, 60 mm, z samopowrotem, żółty","NBF",20.360000000000003,0,20.360000000000003,8592765056504,5,18592765056501,90,28592765056508,"8536508090",2.5999999999999999E-2]
[105650,"Ex9P1 M6 b","Przycisk grzybkowy, 60 mm, z samopowrotem, niebieski","NBF",20.360000000000003,0,20.360000000000003,8592765056511,5,18592765056518,90,28592765056515,"8536508090",2.5999999999999999E-2]
[105651,"Ex9P1 M6I w","Przycisk grzybkowy, 60 mm, z samopowrotem, możliwość podświetlenia, biały","NBF",28.610000000000003,0,28.610000000000003,8592765056528,5,18592765056525,90,28592765056522,"8536508090",2.5999999999999999E-2]
[105652,"Ex9P1 M6I g","Przycisk grzybkowy, 60 mm, z samopowrotem, możliwość podświetlenia, zielony","NBF",28.610000000000003,0,28.610000000000003,8592765056535,5,18592765056532,90,28592765056539,"8536508090",2.5999999999999999E-2]
[105653,"Ex9P1 M6I r","Przycisk grzybkowy, 60 mm, z samopowrotem, możliwość podświetlenia, czerwony","NBF",28.610000000000003,0,28.610000000000003,8592765056542,5,18592765056549,90,28592765056546,"8536508090",2.5999999999999999E-2]
[105654,"Ex9P1 M6I y","Przycisk grzybkowy, 60 mm, z samopowrotem, możliwość podświetlenia, żółty","NBF",28.610000000000003,0,28.610000000000003,8592765056559,5,18592765056556,90,28592765056553,"8536508090",2.5999999999999999E-2]
[105655,"Ex9P1 M6I b","Przycisk grzybkowy, 60 mm, z samopowrotem, możliwość podświetlenia, niebieski","NBF",28.610000000000003,0,28.610000000000003,8592765056566,5,18592765056563,90,28592765056560,"8536508090",2.5999999999999999E-2]
[105656,"Ex9P1 H r","Grzybkowy wyłącznik awaryjny, średnica 40 mm, bez samopowrotu, czerwony","NBF",39.43,0,39.43,8592765056573,10,18592765056570,210,28592765056577,"8536508090",3.4000000000000002E-2]
[105657,"Ex9P1 H6 r","Grzybkowy wyłącznik awaryjny, średnica 60 mm, bez samopowrotu, czerwony","NBF",41.79,0,41.79,8592765056580,5,18592765056587,90,28592765056584,"8536508090",3.7999999999999999E-2]
[105658,"Ex9P1 D gr","Dwukolorowy przycisk z główkami, z samopowrotem, bez nadruku, zielony+czerwony","NBF",26.37,0,26.37,8592765056597,10,18592765056594,210,28592765056591,"8536508090",1.4E-2]
[105659,"Ex9P1 DI gr","Dwukolorowy przycisk z główkami, z samopowrotem, bez nadruku, możliwość podświetlenia, zielony+czerwony","NBF",36.86,0,36.86,8592765056603,10,18592765056600,210,28592765056607,"8536508090",1.4E-2]
[105660,"Ex9P1 PI w","Główka lampki sygnalizacyjnej, płaska, bez nadruku, biała","NBF",9.33,0,9.33,8592765056610,20,18592765056617,360,28592765056614,"8531807000",1.2E-2]
[105661,"Ex9P1 PI g","Główka lampki sygnalizacyjnej, bez nadruku, zielona","NBF",9.33,0,9.33,8592765056627,20,18592765056624,360,28592765056621,"8531807000",1.2E-2]
[105662,"Ex9P1 PI r","Główka lampki sygnalizacyjnej, bez nadruku, czerwona","NBF",9.33,0,9.33,8592765056634,20,18592765056631,360,28592765056638,"8531807000",1.2E-2]
[105663,"Ex9P1 PI y","Główka lampki sygnalizacyjnej, bez nadruku, żółta","NBF",9.33,0,9.33,8592765056641,20,18592765056648,360,28592765056645,"8531807000",1.2E-2]
[105664,"Ex9P1 PI b","Główka lampki sygnalizacyjnej, bez nadruku, niebieska","NBF",9.33,0,9.33,8592765056658,20,18592765056655,360,28592765056652,"8531807000",1.2E-2]
[105665,"Ex9P1 S w","2-pozycyjny przełącznik piórkowy, bez samopowrotu, biały","NBF",21.650000000000002,0,21.650000000000002,8592765056665,10,18592765056662,320,28592765056669,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105666,"Ex9P1 S k","2-pozycyjny przełącznik piórkowy, bez samopowrotu, czarny","NBF",21.650000000000002,0,21.650000000000002,8592765056672,10,18592765056679,320,28592765056676,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105667,"Ex9P1 S g","2-pozycyjny przełącznik piórkowy, bez samopowrotu, zielony","NBF",21.650000000000002,0,21.650000000000002,8592765056689,10,18592765056686,320,28592765056683,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105668,"Ex9P1 S r","2-pozycyjny przełącznik piórkowy, bez samopowrotu, czerwony","NBF",21.650000000000002,0,21.650000000000002,8592765056696,10,18592765056693,320,28592765056690,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105669,"Ex9P1 S y","2-pozycyjny przełącznik piórkowy, bez samopowrotu, żółty","NBF",21.650000000000002,0,21.650000000000002,8592765056702,10,18592765056709,320,28592765056706,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105670,"Ex9P1 S b","2-pozycyjny przełącznik piórkowy, bez samopowrotu, niebieski","NBF",21.650000000000002,0,21.650000000000002,8592765056719,10,18592765056716,320,28592765056713,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105671,"Ex9P1 SI w","2-pozycyjny przełącznik piórkowy, bez samopowrotu, możliwość podświetlenia, biały","NBF",27.650000000000002,0,27.650000000000002,8592765056726,10,18592765056723,320,28592765056720,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105672,"Ex9P1 SI g","2-pozycyjny przełącznik piórkowy, bez samopowrotu, możliwość podświetlenia, zielony","NBF",27.650000000000002,0,27.650000000000002,8592765056733,10,18592765056730,320,28592765056737,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105673,"Ex9P1 SI r","2-pozycyjny przełącznik piórkowy, bez samopowrotu, możliwość podświetlenia, czerwony","NBF",27.650000000000002,0,27.650000000000002,8592765056740,10,18592765056747,320,28592765056744,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105674,"Ex9P1 SI y","2-pozycyjny przełącznik piórkowy, bez samopowrotu, możliwość podświetlenia, żółty","NBF",27.650000000000002,0,27.650000000000002,8592765056757,10,18592765056754,320,28592765056751,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105675,"Ex9P1 SI b","2-pozycyjny przełącznik piórkowy, bez samopowrotu, możliwość podświetlenia, niebieski","NBF",27.650000000000002,0,27.650000000000002,8592765056764,10,18592765056761,320,28592765056768,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105511,"Ex9P1 SS w","2-pozycyjny przełącznik piórkowy, z samopowrotem, biały","NBF",21.650000000000002,0,21.650000000000002,8592765055125,10,18592765055122,320,28592765055129,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105512,"Ex9P1 SS k","2-pozycyjny przełącznik piórkowy, z samopowrotem, czarny","NBF",21.650000000000002,0,21.650000000000002,8592765055132,10,18592765055139,320,28592765055136,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105513,"Ex9P1 SS g","2-pozycyjny przełącznik piórkowy, z samopowrotem, zielony","NBF",21.650000000000002,0,21.650000000000002,8592765055149,10,18592765055146,320,28592765055143,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105514,"Ex9P1 SS r","2-pozycyjny przełącznik piórkowy, z samopowrotem, czerwony","NBF",21.650000000000002,0,21.650000000000002,8592765055156,10,18592765055153,320,28592765055150,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105515,"Ex9P1 SS y","2-pozycyjny przełącznik piórkowy, z samopowrotem, żółty","NBF",21.650000000000002,0,21.650000000000002,8592765055163,10,18592765055160,320,28592765055167,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105516,"Ex9P1 SS b","2-pozycyjny przełącznik piórkowy, z samopowrotem, niebieski","NBF",21.650000000000002,0,21.650000000000002,8592765055170,10,18592765055177,320,28592765055174,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105517,"Ex9P1 SSI w","2-pozycyjny przełącznik piórkowy, z samopowrotem, możliwość podświetlenia, biały","NBF",27.650000000000002,0,27.650000000000002,8592765055187,10,18592765055184,320,28592765055181,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105518,"Ex9P1 SSI g","2-pozycyjny przełącznik piórkowy, z samopowrotem, możliwość podświetlenia, zielony","NBF",27.650000000000002,0,27.650000000000002,8592765055194,10,18592765055191,320,28592765055198,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105519,"Ex9P1 SSI r","2-pozycyjny przełącznik piórkowy, z samopowrotem, możliwość podświetlenia, czerwony","NBF",27.650000000000002,0,27.650000000000002,8592765055200,10,18592765055207,320,28592765055204,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105520,"Ex9P1 SSI y","2-pozycyjny przełącznik piórkowy, z samopowrotem, możliwość podświetlenia, żółty","NBF",27.650000000000002,0,27.650000000000002,8592765055217,10,18592765055214,320,28592765055211,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105521,"Ex9P1 SSI b","2-pozycyjny przełącznik piórkowy, z samopowrotem, możliwość podświetlenia, niebieski","NBF",27.650000000000002,0,27.650000000000002,8592765055224,10,18592765055221,320,28592765055228,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105677,"Ex9P1 S3 w","3-pozycyjny przełącznik piórkowy, bez samopowrotu, biały","NBF",21.650000000000002,0,21.650000000000002,8592765056788,10,18592765056785,320,28592765056782,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105678,"Ex9P1 S3 k","3-pozycyjny przełącznik piórkowy, bez samopowrotu, czarny","NBF",21.650000000000002,0,21.650000000000002,8592765056795,10,18592765056792,320,28592765056799,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105679,"Ex9P1 S3 g","3-pozycyjny przełącznik piórkowy, bez samopowrotu, zielony","NBF",21.650000000000002,0,21.650000000000002,8592765056801,10,18592765056808,320,28592765056805,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105680,"Ex9P1 S3 r","3-pozycyjny przełącznik piórkowy, bez samopowrotu, czerwony","NBF",21.650000000000002,0,21.650000000000002,8592765056818,10,18592765056815,320,28592765056812,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105681,"Ex9P1 S3 y","3-pozycyjny przełącznik piórkowy, bez samopowrotu, żółty","NBF",21.650000000000002,0,21.650000000000002,8592765056825,10,18592765056822,320,28592765056829,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105682,"Ex9P1 S3 b","3-pozycyjny przełącznik piórkowy, bez samopowrotu, niebieski","NBF",21.650000000000002,0,21.650000000000002,8592765056832,10,18592765056839,320,28592765056836,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105683,"Ex9P1 S3I w","3-pozycyjny przełącznik piórkowy, bez samopowrotu, możliwość podświetlenia, biały","NBF",27.650000000000002,0,27.650000000000002,8592765056849,10,18592765056846,320,28592765056843,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105684,"Ex9P1 S3I g","3-pozycyjny przełącznik piórkowy, bez samopowrotu, możliwość podświetlenia, zielony","NBF",27.650000000000002,0,27.650000000000002,8592765056856,10,18592765056853,320,28592765056850,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105685,"Ex9P1 S3I r","3-pozycyjny przełącznik piórkowy, bez samopowrotu, możliwość podświetlenia, czerwony","NBF",27.650000000000002,0,27.650000000000002,8592765056863,10,18592765056860,320,28592765056867,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105686,"Ex9P1 S3I y","3-pozycyjny przełącznik piórkowy, bez samopowrotu, możliwość podświetlenia, żółty","NBF",27.650000000000002,0,27.650000000000002,8592765056870,10,18592765056877,320,28592765056874,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105687,"Ex9P1 S3I b","3-pozycyjny przełącznik piórkowy, bez samopowrotu, możliwość podświetlenia, niebieski","NBF",27.650000000000002,0,27.650000000000002,8592765056887,10,18592765056884,320,28592765056881,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105522,"Ex9P1 SS3 w","3-pozycyjny przełącznik piórkowy, z samopowrotem, biały","NBF",21.650000000000002,0,21.650000000000002,8592765055231,10,18592765055238,320,28592765055235,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105523,"Ex9P1 SS3 k","3-pozycyjny przełącznik piórkowy, z samopowrotem, czarny","NBF",21.650000000000002,0,21.650000000000002,8592765055248,10,18592765055245,320,28592765055242,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105524,"Ex9P1 SS3 g","3-pozycyjny przełącznik piórkowy, z samopowrotem, zielony","NBF",21.650000000000002,0,21.650000000000002,8592765055255,10,18592765055252,320,28592765055259,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105525,"Ex9P1 SS3 r","3-pozycyjny przełącznik piórkowy, z samopowrotem, czerwony","NBF",21.650000000000002,0,21.650000000000002,8592765055262,10,18592765055269,320,28592765055266,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105526,"Ex9P1 SS3 y","3-pozycyjny przełącznik piórkowy, z samopowrotem, żółty","NBF",21.650000000000002,0,21.650000000000002,8592765055279,10,18592765055276,320,28592765055273,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105527,"Ex9P1 SS3 b","3-pozycyjny przełącznik piórkowy, z samopowrotem, niebieski","NBF",21.650000000000002,0,21.650000000000002,8592765055286,10,18592765055283,320,28592765055280,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105528,"Ex9P1 SS3I w","3-pozycyjny przełącznik piórkowy, z samopowrotem, możliwość podświetlenia, biały","NBF",27.650000000000002,0,27.650000000000002,8592765055293,10,18592765055290,320,28592765055297,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105529,"Ex9P1 SS3I g","3-pozycyjny przełącznik piórkowy, z samopowrotem, możliwość podświetlenia, zielony","NBF",27.650000000000002,0,27.650000000000002,8592765055309,10,18592765055306,320,28592765055303,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105530,"Ex9P1 SS3I r","3-pozycyjny przełącznik piórkowy, z samopowrotem, możliwość podświetlenia, czerwony","NBF",27.650000000000002,0,27.650000000000002,8592765055316,10,18592765055313,320,28592765055310,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105531,"Ex9P1 SS3I y","3-pozycyjny przełącznik piórkowy, z samopowrotem, możliwość podświetlenia, żółty","NBF",27.650000000000002,0,27.650000000000002,8592765055323,10,18592765055320,320,28592765055327,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105532,"Ex9P1 SS3I b","3-pozycyjny przełącznik piórkowy, z samopowrotem, możliwość podświetlenia, niebieski","NBF",27.650000000000002,0,27.650000000000002,8592765055330,10,18592765055337,320,28592765055334,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105533,"Ex9P1 SSM3 w","3-pozycyjny przełącznik piórkowy, z samopowrotem-bez samopowrotu, biały","NBF",21.650000000000002,0,21.650000000000002,8592765055347,10,18592765055344,320,28592765055341,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105534,"Ex9P1 SSM3 k","3-pozycyjny przełącznik piórkowy, z samopowrotem-bez samopowrotu, czarny","NBF",21.650000000000002,0,21.650000000000002,8592765055354,10,18592765055351,320,28592765055358,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105535,"Ex9P1 SSM3 g","3-pozycyjny przełącznik piórkowy, z samopowrotem-bez samopowrotu, zielony","NBF",21.650000000000002,0,{"$f":"E3455*(1-F3455)","v":21.650000000000002},8592765055361,10,18592765055368,320,28592765055365,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105536,"Ex9P1 SSM3 r","3-pozycyjny przełącznik piórkowy, z samopowrotem-bez samopowrotu, czerwony","NBF",21.650000000000002,{"$f":"NBF","v":0},21.650000000000002,8592765055378,10,18592765055375,320,28592765055372,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105537,"Ex9P1 SSM3 y","3-pozycyjny przełącznik piórkowy, z samopowrotem-bez samopowrotu, żółty","NBF",21.650000000000002,0,21.650000000000002,8592765055385,10,18592765055382,320,28592765055389,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105538,"Ex9P1 SSM3 b","3-pozycyjny przełącznik piórkowy, z samopowrotem-bez samopowrotu, niebieski","NBF",21.650000000000002,0,21.650000000000002,8592765055392,10,18592765055399,320,28592765055396,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105539,"Ex9P1 SSM3I w","3-pozycyjny przełącznik piórkowy, z samopowrotem-bez samopowrotu, możliwość podświetlenia, biały","NBF",27.650000000000002,0,27.650000000000002,8592765055408,10,18592765055405,320,28592765055402,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105540,"Ex9P1 SSM3I g","3-pozycyjny przełącznik piórkowy, z samopowrotem-bez samopowrotu, możliwość podświetlenia, zielony","NBF",27.650000000000002,0,27.650000000000002,8592765055415,10,18592765055412,320,28592765055419,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105541,"Ex9P1 SSM3I r","3-pozycyjny przełącznik piórkowy, z samopowrotem-bez samopowrotu, możliwość podświetlenia, czerwony","NBF",27.650000000000002,0,27.650000000000002,8592765055422,10,18592765055429,320,28592765055426,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105542,"Ex9P1 SSM3I y","3-pozycyjny przełącznik piórkowy, z samopowrotem-bez samopowrotu, możliwość podświetlenia, żółty","NBF",27.650000000000002,0,27.650000000000002,8592765055439,10,18592765055436,320,28592765055433,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105543,"Ex9P1 SSM3I b","3-pozycyjny przełącznik piórkowy, z samopowrotem-bez samopowrotu, możliwość podświetlenia, niebieski","NBF",27.650000000000002,0,27.650000000000002,8592765055446,10,18592765055443,320,28592765055440,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105544,"Ex9P1 SMS3 w","3-pozycyjny przełącznik piórkowy, bez samopowrotu-z samopowrotem, biały","NBF",21.650000000000002,0,21.650000000000002,8592765055453,10,18592765055450,320,28592765055457,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105545,"Ex9P1 SMS3 k","3-pozycyjny przełącznik piórkowy, bez samopowrotu-z samopowrotem, czarny","NBF",21.650000000000002,0,21.650000000000002,8592765055460,10,18592765055467,320,28592765055464,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105546,"Ex9P1 SMS3 g","3-pozycyjny przełącznik piórkowy, bez samopowrotu-z samopowrotem, zielony","NBF",21.650000000000002,0,21.650000000000002,8592765055477,10,18592765055474,320,28592765055471,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105547,"Ex9P1 SMS3 r","3-pozycyjny przełącznik piórkowy, bez samopowrotu-z samopowrotem, czerwony","NBF",21.650000000000002,0,21.650000000000002,8592765055484,10,18592765055481,320,28592765055488,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105548,"Ex9P1 SMS3 y","3-pozycyjny przełącznik piórkowy, bez samopowrotu-z samopowrotem, żółty","NBF",21.650000000000002,0,21.650000000000002,8592765055491,10,18592765055498,320,28592765055495,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105549,"Ex9P1 SMS3 b","3-pozycyjny przełącznik piórkowy, bez samopowrotu-z samopowrotem, niebieski","NBF",21.650000000000002,0,21.650000000000002,8592765055507,10,18592765055504,320,28592765055501,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105550,"Ex9P1 SMS3I w","3-pozycyjny przełącznik piórkowy, bez samopowrotu-z samopowrotem, możliwość podświetlenia, biały","NBF",27.650000000000002,0,27.650000000000002,8592765055514,10,18592765055511,320,28592765055518,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105551,"Ex9P1 SMS3I g","3-pozycyjny przełącznik piórkowy, bez samopowrotu-z samopowrotem, możliwość podświetlenia, zielony","NBF",27.650000000000002,0,27.650000000000002,8592765055521,10,18592765055528,320,28592765055525,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105552,"Ex9P1 SMS3I r","3-pozycyjny przełącznik piórkowy, bez samopowrotu-z samopowrotem, możliwość podświetlenia, czerwony","NBF",27.650000000000002,0,27.650000000000002,8592765055538,10,18592765055535,320,28592765055532,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105553,"Ex9P1 SMS3I y","3-pozycyjny przełącznik piórkowy, bez samopowrotu-z samopowrotem, możliwość podświetlenia, żółty","NBF",27.650000000000002,0,27.650000000000002,8592765055545,10,18592765055542,320,28592765055549,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105554,"Ex9P1 SMS3I b","3-pozycyjny przełącznik piórkowy, bez samopowrotu-z samopowrotem, możliwość podświetlenia, niebieski","NBF",27.650000000000002,0,27.650000000000002,8592765055552,10,18592765055559,320,28592765055556,"8536508090",1.7000000000000001E-2]
[105676,"Ex9P1 SK","2-pozycyjny przełącznik z kluczykiem, bez samopowrotu","NBF",72.45,0,72.45,8592765056771,10,18592765056778,320,28592765056775,"8536508090",2.8000000000000001E-2]
[105555,"Ex9P1 SSK","2-pozycyjny przełącznik z kluczykiem, z samopowrotem","NBF",72.45,0,72.45,8592765055569,10,18592765055566,320,28592765055563,"8536508090",2.8000000000000001E-2]
[105688,"Ex9P1 S3K ","3-pozycyjny przełącznik z kluczykiem, bez samopowrotu","NBF",77.63000000000001,0,77.63000000000001,8592765056894,10,18592765056891,320,28592765056898,"8536508090",2.8000000000000001E-2]
[105556,"Ex9P1 SS3K","3-pozycyjny przełącznik z kluczykiem, z samopowrotem","NBF",77.63000000000001,0,77.63000000000001,8592765055576,10,18592765055573,320,28592765055570,"8536508090",2.8000000000000001E-2]
[105557,"Ex9P1 SSM3K","3-pozycyjny przełącznik z kluczykiem, z samopowrotem-bez samopowrotu","NBF",77.63000000000001,0,77.63000000000001,8592765055583,10,18592765055580,320,28592765055587,"8536508090",2.8000000000000001E-2]
[105558,"Ex9P1 SMS3K","3-pozycyjny przełącznik z kluczykiem, bez samopowrotu-z samopowrotem","NBF",77.63000000000001,0,77.63000000000001,8592765055590,10,18592765055597,320,28592765055594,"8536508090",2.8000000000000001E-2]
[106776,"Ex9P1 S SH","Uchwyt na tabliczkę 25x11 mm, pusty, z otworem do Ex9P1/Ex9IL/Ex9PB","NBF",1.6,0,1.6,8592765067777,1,18592765067774,null,28592765067771,"3926909790",5.0000000000000001E-3]
[106777,"Ex9P1 S S0","Pusta tabliczka, folia aluminiowa, do uchwytu Ex9P1 S SH","NBF",1.5,0,1.5,8592765067784,10,18592765067781,null,28592765067788,"8538909999"]
[106778,"Ex9P1 S S1","Tabliczka ON-OFF, folia aluminiowa z nadrukiem, do uchwytu Ex9P1 S SH","NBF",3.8499999999999996,0,3.8499999999999996,8592765067791,10,18592765067798,null,28592765067795,"8538909999"]
[106779,"Ex9P1 S S2","Tabliczka 0-I, folia aluminiowa z nadrukiem, do uchwytu Ex9P1 S SH","NBF",3.8499999999999996,0,3.8499999999999996,8592765067807,10,18592765067804,null,28592765067801,"8538909999"]
[106780,"Ex9P1 S S3","Tabliczka I-0-II, folia aluminiowa z nadrukiem, do uchwytu Ex9P1 S SH","NBF",3.8499999999999996,0,3.8499999999999996,8592765067814,10,18592765067811,null,28592765067818,"8538909999"]
[106781,"Ex9P1 S S4","Tabliczka STOP-START, folia aluminiowa z nadrukiem, do uchwytu Ex9P1 S SH","NBF",3.8499999999999996,0,3.8499999999999996,8592765067821,10,18592765067828,null,28592765067825,"8538909999"]
[106782,"Ex9P1 S S5","Tabliczka 0-1, folia aluminiowa z nadrukiem, do uchwytu Ex9P1 S SH","NBF",3.8499999999999996,0,3.8499999999999996,8592765067838,10,18592765067835,null,28592765067832,"8538909999"]
[106783,"Ex9P1 S S6","Tabliczka 1-0-2, folia aluminiowa z nadrukiem, do uchwytu Ex9P1 S SH","NBF",3.8499999999999996,0,3.8499999999999996,8592765067845,10,18592765067842,null,28592765067849,"8538909999"]
[106784,"Ex9P1 S S7","Tabliczka STOP, folia aluminiowa z nadrukiem, do uchwytu Ex9P1 S SH","NBF",3.8499999999999996,0,3.8499999999999996,8592765067852,10,18592765067859,null,28592765067856,"8538909999"]
[106785,"Ex9P1 S S8","Tabliczka START, folia aluminiowa z nadrukiem, do uchwytu Ex9P1 S SH","NBF",3.8499999999999996,0,3.8499999999999996,8592765067869,10,18592765067866,null,28592765067863,"8538909999"]
[106786,"Ex9P1 S S9","Tabliczka ON, folia aluminiowa z nadrukiem, do uchwytu Ex9P1 S SH","NBF",3.8499999999999996,0,3.8499999999999996,8592765067876,10,18592765067873,null,28592765067870,"8538909999"]
[106787,"Ex9P1 S S10","Tabliczka OFF, folia aluminiowa z nadrukiem, do uchwytu Ex9P1 S SH","NBF",3.8499999999999996,0,3.8499999999999996,8592765067883,10,18592765067880,null,28592765067887,"8538909999"]
[106788,"Ex9P1 S S11","Tabliczka RUN, folia aluminiowa z nadrukiem, do uchwytu Ex9P1 S SH","NBF",3.8499999999999996,0,3.8499999999999996,8592765067890,10,18592765067897,null,28592765067894,"8538909999"]
[106789,"Ex9P1 S S12","Tabliczka AUTO, folia aluminiowa z nadrukiem, do uchwytu Ex9P1 S SH","NBF",3.8499999999999996,0,3.8499999999999996,8592765067906,10,18592765067903,null,28592765067900,"8538909999"]
[106790,"Ex9P1 S S13","Tabliczka FAULT, folia aluminiowa z nadrukiem, do uchwytu Ex9P1 S SH","NBF",3.8499999999999996,0,3.8499999999999996,8592765067913,10,18592765067910,null,28592765067917,"8538909999"]
[106791,"Ex9P1 H S6EN","Naklejka wyłącznika awaryjnego z otworem do Ex9P1 H, średnica 60 mm, samoprzylepna, żółta, EN","NBF",18.220000000000002,0,18.220000000000002,8592765067920,10,18592765067927,null,28592765067924,"3919908099"]
[106792,"Ex9P1 H S6CZ","Naklejka wyłącznika awaryjnego z otworem do Ex9P1 H, średnica 60 mm, samoprzylepna, żółta, CZ","NBF",18.220000000000002,0,18.220000000000002,8592765067937,10,18592765067934,null,28592765067931,"3919908099"]
[106793,"Ex9P1 H S6SK","Naklejka wyłącznika awaryjnego z otworem do Ex9P1 H, średnica 60 mm, samoprzylepna, żółta, SK","NBF",18.220000000000002,0,18.220000000000002,8592765067944,10,18592765067941,null,28592765067948,"3919908099"]
[106794,"Ex9P1 H S6PL","Naklejka wyłącznika awaryjnego z otworem do Ex9P1 H, średnica 60 mm, samoprzylepna, żółta, PL","NBF",18.220000000000002,0,18.220000000000002,8592765067951,10,18592765067958,null,28592765067955,"3919908099"]
[106795,"Ex9P1 H S6RO","Naklejka wyłącznika awaryjnego z otworem do Ex9P1 H, średnica 60 mm, samoprzylepna, żółta, RO","NBF",18.220000000000002,0,18.220000000000002,8592765067968,10,18592765067965,null,28592765067962,"3919908099"]
[106796,"Ex9P1 H S6DE","Naklejka wyłącznika awaryjnego z otworem do Ex9P1 H, średnica 60 mm, samoprzylepna, żółta, DE","NBF",18.220000000000002,0,18.220000000000002,8592765067975,10,18592765067972,null,28592765067979,"3919908099"]
[106797,"Ex9P1 H S6FR","Naklejka wyłącznika awaryjnego z otworem do Ex9P1 H, średnica 60 mm, samoprzylepna, żółta, FR","NBF",18.220000000000002,0,18.220000000000002,8592765067982,10,18592765067989,null,28592765067986,"3919908099"]
[106798,"Ex9P1 H S6ES","Naklejka wyłącznika awaryjnego z otworem do Ex9P1 H, średnica 60 mm, samoprzylepna, żółta, ES","NBF",18.220000000000002,0,18.220000000000002,8592765067999,10,18592765067996,null,28592765067993,"3919908099"]
[106799,"Ex9P1 H S6IT","Naklejka wyłącznika awaryjnego z otworem do Ex9P1 H, średnica 60 mm, samoprzylepna, żółta, IT","NBF",18.220000000000002,0,18.220000000000002,8592765068002,10,18592765068009,null,28592765068006,"3919908099"]
[106800,"Ex9P1 H S6RU","Naklejka wyłącznika awaryjnego z otworem do Ex9P1 H, średnica 60 mm, samoprzylepna, żółta, RU","NBF",18.220000000000002,0,18.220000000000002,8592765068019,10,18592765068016,null,28592765068013,"3919908099"]
[106801,"Ex9P1 H S6BG","Naklejka wyłącznika awaryjnego z otworem do Ex9P1 H, średnica 60 mm, samoprzylepna, żółta, BG","NBF",18.220000000000002,0,18.220000000000002,8592765068026,10,18592765068023,null,28592765068020,"3919908099"]
[106802,"Ex9P1 H S6RS","Naklejka wyłącznika awaryjnego z otworem do Ex9P1 H, średnica 60 mm, samoprzylepna, żółta, RS","NBF",18.220000000000002,0,18.220000000000002,8592765068033,10,18592765068030,null,28592765068037,"3919908099"]
[106803,"Ex9P1 H S6HU","Naklejka wyłącznika awaryjnego z otworem do Ex9P1 H, średnica 60 mm, samoprzylepna, żółta, HU","NBF",18.220000000000002,0,18.220000000000002,8592765068040,10,18592765068047,null,28592765068044,"3919908099"]
[106804,"Ex9P1 H S6LT","Naklejka wyłącznika awaryjnego z otworem do Ex9P1 H, średnica 60 mm, samoprzylepna, żółta, LT","NBF",18.220000000000002,0,18.220000000000002,8592765068057,10,18592765068054,null,28592765068051,"3919908099"]
[106805,"Ex9P1 H S6LV","Naklejka wyłącznika awaryjnego z otworem do Ex9P1 H, średnica 60 mm, samoprzylepna, żółta, LV","NBF",18.220000000000002,0,18.220000000000002,8592765068064,10,18592765068061,null,28592765068068,"3919908099"]
[106806,"Ex9P1 H S6EE","Naklejka wyłącznika awaryjnego z otworem do Ex9P1 H, średnica 60 mm, samoprzylepna, żółta, EE","NBF",18.220000000000002,0,18.220000000000002,8592765068071,10,18592765068078,null,28592765068075,"3919908099"]
[107868,"Ex9P1 H S6EMPTY","Naklejka wyłącznika awaryjnego z otworem do Ex9P1 H, średnica 60 mm, samoprzylepna, żółta, pusta","NBF",18.220000000000002,0,18.220000000000002,8592765078698,10,18592765078695,null,28592765078692,"8538909999"]
[107869,"Ex9P1 H S6EMS","Naklejka wyłącznika awaryjnego z otworem do Ex9P1 H, średnica 60 mm, samoprzylepna, żółta, symbol ES","NBF",18.220000000000002,0,18.220000000000002,8592765078704,10,18592765078701,null,28592765078708,"8538909999"]
[106807,"Ex9P1 H S9EN","Naklejka wyłącznika awaryjnego z otworem do Ex9P1 H, średnica 90 mm, samoprzylepna, żółta, EN","NBF",19.290000000000003,0,19.290000000000003,8592765068088,10,18592765068085,null,28592765068082,"3919908099"]
[106808,"Ex9P1 H S9CZ","Naklejka wyłącznika awaryjnego z otworem do Ex9P1 H, średnica 90 mm, samoprzylepna, żółta, CZ","NBF",19.290000000000003,0,19.290000000000003,8592765068095,10,18592765068092,null,28592765068099,"3919908099"]
[106809,"Ex9P1 H S9SK","Naklejka wyłącznika awaryjnego z otworem do Ex9P1 H, średnica 90 mm, samoprzylepna, żółta, SK","NBF",19.290000000000003,0,19.290000000000003,8592765068101,10,18592765068108,null,28592765068105,"3919908099"]
[106810,"Ex9P1 H S9PL","Naklejka wyłącznika awaryjnego z otworem do Ex9P1 H, średnica 90 mm, samoprzylepna, żółta, PL","NBF",19.290000000000003,0,19.290000000000003,8592765068118,10,18592765068115,null,28592765068112,"3919908099"]
[106811,"Ex9P1 H S9RO","Naklejka wyłącznika awaryjnego z otworem do Ex9P1 H, średnica 90 mm, samoprzylepna, żółta, RO","NBF",19.290000000000003,0,19.290000000000003,8592765068125,10,18592765068122,null,28592765068129,"3919908099"]
[106812,"Ex9P1 H S9DE","Naklejka wyłącznika awaryjnego z otworem do Ex9P1 H, średnica 90 mm, samoprzylepna, żółta, DE","NBF",19.290000000000003,0,{"$f":"E3519*(1-F3519)","v":19.290000000000003},8592765068132,10,18592765068139,null,28592765068136,"3919908099"]
[106813,"Ex9P1 H S9FR","Naklejka wyłącznika awaryjnego z otworem do Ex9P1 H, średnica 90 mm, samoprzylepna, żółta, FR","NBF",19.290000000000003,{"$f":"NBF","v":0},19.290000000000003,8592765068149,10,18592765068146,null,28592765068143,"3919908099"]
[106814,"Ex9P1 H S9ES","Naklejka wyłącznika awaryjnego z otworem do Ex9P1 H, średnica 90 mm, samoprzylepna, żółta, ES","NBF",19.290000000000003,0,19.290000000000003,8592765068156,10,18592765068153,null,28592765068150,"3919908099"]
[106815,"Ex9P1 H S9IT","Naklejka wyłącznika awaryjnego z otworem do Ex9P1 H, średnica 90 mm, samoprzylepna, żółta, IT","NBF",19.290000000000003,0,19.290000000000003,8592765068163,10,18592765068160,null,28592765068167,"3919908099"]
[106816,"Ex9P1 H S9RU","Naklejka wyłącznika awaryjnego z otworem do Ex9P1 H, średnica 90 mm, samoprzylepna, żółta, RU","NBF",19.290000000000003,0,19.290000000000003,8592765068170,10,18592765068177,null,28592765068174,"3919908099"]
[106817,"Ex9P1 H S9BG","Naklejka wyłącznika awaryjnego z otworem do Ex9P1 H, średnica 90 mm, samoprzylepna, żółta, BG","NBF",19.290000000000003,0,19.290000000000003,8592765068187,10,18592765068184,null,28592765068181,"3919908099"]
[106818,"Ex9P1 H S9RS","Naklejka wyłącznika awaryjnego z otworem do Ex9P1 H, średnica 90 mm, samoprzylepna, żółta, RS","NBF",19.290000000000003,0,19.290000000000003,8592765068194,10,18592765068191,null,28592765068198,"3919908099"]
[106819,"Ex9P1 H S9HU","Naklejka wyłącznika awaryjnego z otworem do Ex9P1 H, średnica 90 mm, samoprzylepna, żółta, HU","NBF",19.290000000000003,0,19.290000000000003,8592765068200,10,18592765068207,null,28592765068204,"3919908099"]
[106820,"Ex9P1 H S9LT","Naklejka wyłącznika awaryjnego z otworem do Ex9P1 H, średnica 90 mm, samoprzylepna, żółta, LT","NBF",19.290000000000003,0,19.290000000000003,8592765068217,10,18592765068214,null,28592765068211,"3919908099"]
[106821,"Ex9P1 H S9LV","Naklejka wyłącznika awaryjnego z otworem do Ex9P1 H, średnica 90 mm, samoprzylepna, żółta, LV","NBF",19.290000000000003,0,19.290000000000003,8592765068224,10,18592765068221,null,28592765068228,"3919908099"]
[106822,"Ex9P1 H S9EE","Naklejka wyłącznika awaryjnego z otworem do Ex9P1 H, średnica 90 mm, samoprzylepna, żółta, EE","NBF",19.290000000000003,0,19.290000000000003,8592765068231,10,18592765068238,null,28592765068235,"3919908099"]
[107870,"Ex9P1 H S9EMPTY","Naklejka wyłącznika awaryjnego z otworem do Ex9P1 H, średnica 90 mm, samoprzylepna, żółta, pusta","NBF",19.290000000000003,0,19.290000000000003,8592765078711,10,18592765078718,null,28592765078715,"8538909999"]
[107871,"Ex9P1 H S9EMS","Naklejka wyłącznika awaryjnego z otworem do Ex9P1 H, średnica 90 mm, samoprzylepna, żółta, symbol ES","NBF",19.290000000000003,0,19.290000000000003,8592765078728,10,18592765078725,null,28592765078722,"8538909999"]
[null,null,null,null,""]
["Pulpitowe lampki sygnalizacyjne Ex9IL"]
[105403,"Ex9IL 1 w","Zapasowy klosz do Ex9IL, kształt trapezoidalny, biały","NBF",3.5399999999999996,{"$f":"NBF","v":0},{"$f":"E3534*(1-F3534)","v":3.5399999999999996},8592765054043,20,18592765054040,1200,28592765054047,"3926909790",0.02]
[105404,"Ex9IL 1 g","Zapasowy klosz do Ex9IL, kształt trapezoidalny, zielony","NBF",3.5399999999999996,0,3.5399999999999996,8592765054050,20,18592765054057,1200,28592765054054,"3926909790",0.02]
[105405,"Ex9IL 1 r","Zapasowy klosz do Ex9IL, kształt trapezoidalny, czerwony","NBF",3.5399999999999996,0,3.5399999999999996,8592765054067,20,18592765054064,1200,28592765054061,"3926909790",0.02]
[105406,"Ex9IL 1 y","Zapasowy klosz do Ex9IL, kształt trapezoidalny, żółty","NBF",3.5399999999999996,0,3.5399999999999996,8592765054074,20,18592765054071,1200,28592765054078,"3926909790",0.02]
[105407,"Ex9IL 1 b","Zapasowy klosz do Ex9IL, kształt trapezoidalny, niebieski","NBF",3.5399999999999996,0,3.5399999999999996,8592765054081,20,18592765054088,1200,28592765054085,"3926909790",0.02]
[105408,"Ex9IL 2 w","Zapasowy klosz do Ex9IL, kształt owalny, biały","NBF",3.5399999999999996,0,3.5399999999999996,8592765054098,20,18592765054095,1200,28592765054092,"3926909790",0.02]
[105409,"Ex9IL 2 g","Zapasowy klosz do Ex9IL, kształt owalny, zielony","NBF",3.5399999999999996,0,3.5399999999999996,8592765054104,20,18592765054101,1200,28592765054108,"3926909790",0.02]
[105410,"Ex9IL 2 r","Zapasowy klosz do Ex9IL, kształt owalny, czerwony","NBF",3.5399999999999996,0,3.5399999999999996,8592765054111,20,18592765054118,1200,28592765054115,"3926909790",0.02]
[105411,"Ex9IL 2 y","Zapasowy klosz do Ex9IL, kształt owalny, żółty","NBF",3.5399999999999996,0,3.5399999999999996,8592765054128,20,18592765054125,1200,28592765054122,"3926909790",0.02]
[105412,"Ex9IL 2 b","Zapasowy klosz do Ex9IL, kształt owalny, niebieski","NBF",3.5399999999999996,0,3.5399999999999996,8592765054135,20,18592765054132,1200,28592765054139,"3926909790",0.02]
[105413,"Ex9IL 1R w 6V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt trapezoidalny, rezystancyjna, biała 6 V AC/DC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054142,10,18592765054149,600,28592765054146,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105414,"Ex9IL 1R g 6V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt trapezoidalny, rezystancyjna, zielona 6 V AC/DC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054159,10,18592765054156,600,28592765054153,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105415,"Ex9IL 1R r 6V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt trapezoidalny, rezystancyjna, czerwona 6 V AC/DC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054166,10,18592765054163,600,28592765054160,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105416,"Ex9IL 1R y 6V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt trapezoidalny, rezystancyjna, żółta 6 V AC/DC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054173,10,18592765054170,600,28592765054177,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105417,"Ex9IL 1R b 6V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt trapezoidalny, rezystancyjna, niebieska 6 V AC/DC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054180,10,18592765054187,600,28592765054184,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105418,"Ex9IL 1R w 12V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt trapezoidalny, rezystancyjna, biała 12 V AC/DC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054197,10,18592765054194,600,28592765054191,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105419,"Ex9IL 1R g 12V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt trapezoidalny, rezystancyjna, zielona 12 V AC/DC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054203,10,18592765054200,600,28592765054207,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105420,"Ex9IL 1R r 12V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt trapezoidalny, rezystancyjna, czerwona 12 V AC/DC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054210,10,18592765054217,600,28592765054214,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105421,"Ex9IL 1R y 12V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt trapezoidalny, rezystancyjna, żółta 12 V AC/DC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054227,10,18592765054224,600,28592765054221,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105422,"Ex9IL 1R b 12V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt trapezoidalny, rezystancyjna, niebieska 12 V AC/DC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054234,10,18592765054231,600,28592765054238,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105423,"Ex9IL 1R w 24V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt trapezoidalny, rezystancyjna, biała 24 V AC/DC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054241,10,18592765054248,600,28592765054245,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105424,"Ex9IL 1R g 24V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt trapezoidalny, rezystancyjna, zielona 24 V AC/DC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054258,10,18592765054255,600,28592765054252,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105425,"Ex9IL 1R r 24V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt trapezoidalny, rezystancyjna, czerwona 24 V AC/DC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054265,10,18592765054262,600,28592765054269,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105426,"Ex9IL 1R y 24V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt trapezoidalny, rezystancyjna, żółta 24 V AC/DC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054272,10,18592765054279,600,28592765054276,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105427,"Ex9IL 1R b 24V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt trapezoidalny, rezystancyjna, niebieska 24 V AC/DC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054289,10,18592765054286,600,28592765054283,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105428,"Ex9IL 1R w 36V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt trapezoidalny, rezystancyjna, biała 36 V AC/DC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054296,10,18592765054293,600,28592765054290,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105429,"Ex9IL 1R g 36V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt trapezoidalny, rezystancyjna, zielona 36 V AC/DC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054302,10,18592765054309,600,28592765054306,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105430,"Ex9IL 1R r 36V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt trapezoidalny, rezystancyjna, czerwona 36 V AC/DC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054319,10,18592765054316,600,28592765054313,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105431,"Ex9IL 1R y 36V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt trapezoidalny, rezystancyjna, żółta 36 V AC/DC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054326,10,18592765054323,600,28592765054320,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105432,"Ex9IL 1R b 36V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt trapezoidalny, rezystancyjna, niebieska 36 V AC/DC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054333,10,18592765054330,600,28592765054337,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105433,"Ex9IL 1R w 48V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt trapezoidalny, rezystancyjna, biała 48 V AC/DC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054340,10,18592765054347,600,28592765054344,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105434,"Ex9IL 1R g 48V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt trapezoidalny, rezystancyjna, zielona 48 V AC/DC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054357,10,18592765054354,600,28592765054351,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105435,"Ex9IL 1R r 48V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt trapezoidalny, rezystancyjna, czerwona 48 V AC/DC","NBF",14.77,0,{"$f":"E3566*(1-F3566)","v":14.77},8592765054364,10,18592765054361,600,28592765054368,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105436,"Ex9IL 1R y 48V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt trapezoidalny, rezystancyjna, żółta 48 V AC/DC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054371,10,18592765054378,600,28592765054375,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105437,"Ex9IL 1R b 48V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt trapezoidalny, rezystancyjna, niebieska 48 V AC/DC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054388,10,18592765054385,600,28592765054382,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105438,"Ex9IL 1C w 110V AC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt trapezoidalny, pojemnościowa, biała 110 V AC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054395,10,18592765054392,600,28592765054399,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105439,"Ex9IL 1C g 110V AC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt trapezoidalny, pojemnościowa, zielona 110 V AC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054401,10,18592765054408,600,28592765054405,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105440,"Ex9IL 1C r 110V AC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt trapezoidalny, pojemnościowa, czerwona 110 V AC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054418,10,18592765054415,600,28592765054412,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105441,"Ex9IL 1C y 110V AC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt trapezoidalny, pojemnościowa, żółta 110 V AC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054425,10,18592765054422,600,28592765054429,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105442,"Ex9IL 1C b 110V AC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt trapezoidalny, pojemnościowa, niebieska 110 V AC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054432,10,18592765054439,600,28592765054436,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105443,"Ex9IL 1C w 230V AC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt trapezoidalny, pojemnościowa, biała 230 V AC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054449,10,18592765054446,600,28592765054443,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105444,"Ex9IL 1C g 230V AC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt trapezoidalny, pojemnościowa, zielona 230 V AC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054456,10,18592765054453,600,28592765054450,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105445,"Ex9IL 1C r 230V AC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt trapezoidalny, pojemnościowa, czerwona 230 V AC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054463,10,18592765054460,600,28592765054467,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105446,"Ex9IL 1C y 230V AC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt trapezoidalny, pojemnościowa, żółta 230 V AC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054470,10,18592765054477,600,28592765054474,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105447,"Ex9IL 1C b 230V AC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt trapezoidalny, pojemnościowa, niebieska 230 V AC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054487,10,18592765054484,600,28592765054481,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105448,"Ex9IL 1C w 400V AC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt trapezoidalny, pojemnościowa, biała 400 V AC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054494,10,18592765054491,600,28592765054498,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105449,"Ex9IL 1C g 400V AC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt trapezoidalny, pojemnościowa, zielona 400 V AC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054500,10,18592765054507,600,28592765054504,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105450,"Ex9IL 1C r 400V AC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt trapezoidalny, pojemnościowa, czerwona 400 V AC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054517,10,18592765054514,600,28592765054511,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105451,"Ex9IL 1C y 400V AC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt trapezoidalny, pojemnościowa, żółta 400 V AC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054524,10,18592765054521,600,28592765054528,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105452,"Ex9IL 1C b 400V AC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt trapezoidalny, pojemnościowa, niebieska 400 V AC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054531,10,18592765054538,600,28592765054535,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105453,"Ex9IL 2R w 6V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt owalny, rezystancyjna, biała 6 V AC/DC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054548,10,18592765054545,600,28592765054542,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105454,"Ex9IL 2R g 6V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt owalny, rezystancyjna, zielona 6 V AC/DC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054555,10,18592765054552,600,28592765054559,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105455,"Ex9IL 2R r 6V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt owalny, rezystancyjna, czerwona 6 V AC/DC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054562,10,18592765054569,600,28592765054566,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105456,"Ex9IL 2R y 6V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt owalny, rezystancyjna, żółta 6 V AC/DC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054579,10,18592765054576,600,28592765054573,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105457,"Ex9IL 2R b 6V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt owalny, rezystancyjna, niebieska 6 V AC/DC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054586,10,18592765054583,600,28592765054580,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105458,"Ex9IL 2R w 12V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt owalny, rezystancyjna, biała 12 V AC/DC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054593,10,18592765054590,600,28592765054597,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105459,"Ex9IL 2R g 12V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt owalny, rezystancyjna, zielona 12 V AC/DC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054609,10,18592765054606,600,28592765054603,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105460,"Ex9IL 2R r 12V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt owalny, rezystancyjna, czerwona 12 V AC/DC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054616,10,18592765054613,600,28592765054610,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105461,"Ex9IL 2R y 12V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt owalny, rezystancyjna, żółta 12 V AC/DC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054623,10,18592765054620,600,28592765054627,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105462,"Ex9IL 2R b 12V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt owalny, rezystancyjna, niebieska 12 V AC/DC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054630,10,18592765054637,600,28592765054634,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105463,"Ex9IL 2R w 24V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt owalny, rezystancyjna, biała 24 V AC/DC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054647,10,18592765054644,600,28592765054641,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105464,"Ex9IL 2R g 24V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt owalny, rezystancyjna, zielona 24 V AC/DC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054654,10,18592765054651,600,28592765054658,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105465,"Ex9IL 2R r 24V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt owalny, rezystancyjna, czerwona 24 V AC/DC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054661,10,18592765054668,600,28592765054665,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105466,"Ex9IL 2R y 24V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt owalny, rezystancyjna, żółta 24 V AC/DC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054678,10,18592765054675,600,28592765054672,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105467,"Ex9IL 2R b 24V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt owalny, rezystancyjna, niebieska 24 V AC/DC","NBF",14.77,{"$f":"NBF","v":0},{"$f":"E3598*(1-F3598)","v":14.77},8592765054685,10,18592765054682,600,28592765054689,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105468,"Ex9IL 2R w 36V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt owalny, rezystancyjna, biała 36 V AC/DC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054692,10,18592765054699,600,28592765054696,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105469,"Ex9IL 2R g 36V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt owalny, rezystancyjna, zielona 36 V AC/DC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054708,10,18592765054705,600,28592765054702,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105470,"Ex9IL 2R r 36V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt owalny, rezystancyjna, czerwona 36 V AC/DC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054715,10,18592765054712,600,28592765054719,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105471,"Ex9IL 2R y 36V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt owalny, rezystancyjna, żółta 36 V AC/DC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054722,10,18592765054729,600,28592765054726,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105472,"Ex9IL 2R b 36V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt owalny, rezystancyjna, niebieska 36 V AC/DC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054739,10,18592765054736,600,28592765054733,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105473,"Ex9IL 2R w 48V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt owalny, rezystancyjna, biała 48 V AC/DC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054746,10,18592765054743,600,28592765054740,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105474,"Ex9IL 2R g 48V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt owalny, rezystancyjna, zielona 48 V AC/DC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054753,10,18592765054750,600,28592765054757,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105475,"Ex9IL 2R r 48V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt owalny, rezystancyjna, czerwona 48 V AC/DC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054760,10,18592765054767,600,28592765054764,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105476,"Ex9IL 2R y 48V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt owalny, rezystancyjna, żółta 48 V AC/DC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054777,10,18592765054774,600,28592765054771,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105477,"Ex9IL 2R b 48V AC/DC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt owalny, rezystancyjna, niebieska 48 V AC/DC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054784,10,18592765054781,600,28592765054788,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105478,"Ex9IL 2C w 110V AC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt owalny, pojemnościowa, biała 110 V AC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054791,10,18592765054798,600,28592765054795,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105479,"Ex9IL 2C g 110V AC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt owalny, pojemnościowa, zielona 110 V AC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054807,10,18592765054804,600,28592765054801,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105480,"Ex9IL 2C r 110V AC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt owalny, pojemnościowa, czerwona 110 V AC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054814,10,18592765054811,600,28592765054818,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105481,"Ex9IL 2C y 110V AC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt owalny, pojemnościowa, żółta 110 V AC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054821,10,18592765054828,600,28592765054825,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105482,"Ex9IL 2C b 110V AC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt owalny, pojemnościowa, niebieska 110 V AC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054838,10,18592765054835,600,28592765054832,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105483,"Ex9IL 2C w 230V AC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt owalny, pojemnościowa, biała 230 V AC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054845,10,18592765054842,600,28592765054849,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105484,"Ex9IL 2C g 230V AC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt owalny, pojemnościowa, zielona 230 V AC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054852,10,18592765054859,600,28592765054856,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105485,"Ex9IL 2C r 230V AC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt owalny, pojemnościowa, czerwona 230 V AC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054869,10,18592765054866,600,28592765054863,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105486,"Ex9IL 2C y 230V AC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt owalny, pojemnościowa, żółta 230 V AC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054876,10,18592765054873,600,28592765054870,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105487,"Ex9IL 2C b 230V AC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt owalny, pojemnościowa, niebieska 230 V AC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054883,10,18592765054880,600,28592765054887,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105488,"Ex9IL 2C w 400V AC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt owalny, pojemnościowa, biała 400 V AC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054890,10,18592765054897,600,28592765054894,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105489,"Ex9IL 2C g 400V AC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt owalny, pojemnościowa, zielona 400 V AC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054906,10,18592765054903,600,28592765054900,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105490,"Ex9IL 2C r 400V AC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt owalny, pojemnościowa, czerwona 400 V AC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054913,10,18592765054910,600,28592765054917,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105491,"Ex9IL 2C y 400V AC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt owalny, pojemnościowa, żółta 400 V AC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054920,10,18592765054927,600,28592765054924,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105492,"Ex9IL 2C b 400V AC","Pulpitowa lampka sygnalizacyjna, kształt owalny, pojemnościowa, niebieska 400 V AC","NBF",14.77,0,14.77,8592765054937,10,18592765054934,600,28592765054931,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[null,null,null,null,""]
["Kaseta sterownicza, Ex9P2 FH"]
[111409,"Ex9P2 FH 1 EU","Kaseta sterownicza 1-otworowa szara","NBF",30.47,{"$f":"NBF","v":0},{"$f":"E3626*(1-F3626)","v":30.47},8592765114099,1,18592765114096,64,28592765114093,85389000000,0.123]
[111410,"Ex9P2 FH 2 EU","Kaseta sterownicza 2-otworowa szara","NBF",41.9,{"$f":"NBF","v":0},41.9,8592765114105,1,18592765114102,56,28592765114109,85389000000,0.14199999999999999]
[111411,"Ex9P2 FH 3 EU","Kaseta sterownicza 3-otworowa szara","NBF",45.71,{"$f":"NBF","v":0},45.71,8592765114112,1,18592765114119,40,28592765114116,85389000000,0.17199999999999999]
[111412,"Ex9P2 FH 1 y EU","Kaseta sterownicza 1-otworowa żółta","NBF",30.47,{"$f":"NBF","v":0},30.47,8592765114129,1,18592765114126,64,28592765114123,85389000000,0.123]
[111413,"Ex9P2 FH 2 y EU","Kaseta sterownicza 2-otworowa żółta","NBF",41.9,{"$f":"NBF","v":0},41.9,8592765114136,1,18592765114133,56,28592765114130,85389000000,0.14199999999999999]
[111414,"Ex9P2 FH 3 y EU","Kaseta sterownicza 3-otworowa żółta","NBF",45.71,{"$f":"NBF","v":0},45.71,8592765114143,1,18592765114140,40,28592765114147,85389000000,0.17199999999999999]
[]
["Przekażnik wtykowy Ex9JM"]
[110291,"Ex9JM2L10 12VDC","Przekażnik wtykowy 10 A, nap. cewki 12 V DC, 2 styki przełączne ","NBH",18.68,{"$f":"NBH","v":0},{"$f":"E3634*(1-F3634)","v":18.68},8592765102911,20,18592765102918,480,28592765102915,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110292,"Ex9JM2L10 24VDC","Przekażnik wtykowy10 A, nap. cewki 24 V DC, 2 styki przełączne ","NBH",18.68,0,18.68,8592765102928,20,18592765102925,480,28592765102922,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110293,"Ex9JM2L10 36VDC","Przekażnik wtykowy 10 A, nap. cewki 36 V DC, 2 styki przełączne ","NBH",18.68,0,18.68,8592765102935,20,18592765102932,480,28592765102939,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110294,"Ex9JM2L10 48VDC","Przekażnik wtykowy 10 A, nap. cewki 48 V DC, 2 styki przełączne ","NBH",20.07,0,20.07,8592765102942,20,18592765102949,480,28592765102946,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110295,"Ex9JM2L10 110VDC","Przekażnik wtykowy 10 A, nap. cewki 110 V DC, 2 styki przełączne ","NBH",20.059999999999999,0,20.059999999999999,8592765102959,20,18592765102956,480,28592765102953,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110296,"Ex9JM2L10 220VDC","Przekażnik wtykowy 10 A, nap. cewki 220 V DC, 2 styki przełączne ","NBH",23.99,0,23.99,8592765102966,20,18592765102963,480,28592765102960,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110297,"Ex9JM2L10 24VAC","Przekażnik wtykowy 10 A, nap. cewki 24 V AC, 2 styki przełączne ","NBH",18.88,0,18.88,8592765102973,20,18592765102970,480,28592765102977,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110298,"Ex9JM2L10 36VAC","Przekażnik wtykowy 10 A, nap. cewki 36 V AC, 2 styki przełączne ","NBH",19.27,0,19.27,8592765102980,20,18592765102987,480,28592765102984,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110299,"Ex9JM2L10 48VAC","Przekażnik wtykowy 10 A, nap. cewki 48 V AC, 2 styki przełączne ","NBH",20.67,0,20.67,8592765102997,20,18592765102994,480,28592765102991,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110300,"Ex9JM2L10 110VAC","Przekażnik wtykowy 10 A, nap. cewki 110 V AC, 2 styki przełączne ","NBH",20.07,0,20.07,8592765103000,20,18592765103007,480,28592765103004,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110301,"Ex9JM2L10 230VAC","Przekażnik wtykowy 10 A, nap. cewki 230 V AC, 2 styki przełączne ","NBH",21.23,0,21.23,8592765103017,20,18592765103014,480,28592765103011,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110302,"Ex9JM2DZ-10","Gniazdo przekaźnika 10 A, 2 styki przełączne ","NBH",13.37,0,13.37,8592765103024,10,18592765103021,270,28592765103028,"8538909999",4.9000000000000002E-2]
[110303,"Ex9JM2L05 12VDC","Przekażnik wtykowy 5 A, nap. cewki 12 V DC, 2 styki przełączne ","NBH",20.72,0,20.72,8592765103031,20,18592765103038,480,28592765103035,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110304,"Ex9JM2L05 24VDC","Przekażnik wtykowy 5 A, nap. cewki 24 V DC, 2 styki przełączne ","NBH",20.72,0,20.72,8592765103048,20,18592765103045,480,28592765103042,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110305,"Ex9JM2L05 36VDC","Przekażnik wtykowy 5 A, nap. cewki 36 V DC, 2 styki przełączne ","NBH",20.72,0,20.72,8592765103055,20,18592765103052,480,28592765103059,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110306,"Ex9JM2L05 48VDC","Przekażnik wtykowy 5 A, nap. cewki 48 V DC, 2 styki przełączne ","NBH",20.72,0,20.72,8592765103062,20,18592765103069,480,28592765103066,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110307,"Ex9JM2L05 110VDC","Przekażnik wtykowy 5 A, nap. cewki 110 V DC, 2 styki przełączne ","NBH",22.43,0,22.43,8592765103079,20,18592765103076,480,28592765103073,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110308,"Ex9JM2L05 220VDC","Przekażnik wtykowy 5 A, nap. cewki 220 V DC, 2 styki przełączne ","NBH",27.31,0,27.31,8592765103086,20,18592765103083,480,28592765103080,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110309,"Ex9JM2L05 24VAC","Przekażnik wtykowy 5 A, nap. cewki24 V AC, 2 styki przełączne ","NBH",20.72,0,20.72,8592765103093,20,18592765103090,480,28592765103097,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110310,"Ex9JM2L05 36VAC","Przekażnik wtykowy 5 A, nap. cewki 36 V AC, 2 styki przełączne ","NBH",21.46,0,21.46,8592765103109,20,18592765103106,480,28592765103103,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110311,"Ex9JM2L05 48VAC","Przekażnik wtykowy 5 A, nap. cewki 48 V AC, 2 styki przełączne ","NBH",21.46,0,21.46,8592765103116,20,18592765103113,480,28592765103110,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110312,"Ex9JM2L05 110VAC","Przekażnik wtykowy 5 A, nap. cewki 110 V AC, 2 styki przełączne ","NBH",21.7,0,21.7,8592765103123,20,18592765103120,480,28592765103127,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110313,"Ex9JM2L05 230VAC","Przekażnik wtykowy 5 A, nap. cewki 230 V AC, 2 styki przełączne ","NBH",23.65,0,23.65,8592765103130,20,18592765103137,480,28592765103134,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110314,"Ex9JM2DZ-05","Gniazdo przekaźnika 5 A, 2 styki przełączne ","NBH",12.68,0,12.68,8592765103147,10,18592765103144,480,28592765103141,"8538909999",3.5000000000000003E-2]
[110315,"Ex9JM4L03 12VDC","Przekażnik wtykowy 3 A, nap. cewki 12 V DC, 4 styki przełączne ","NBH",29.87,0,29.87,8592765103154,20,18592765103151,480,28592765103158,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110316,"Ex9JM4L03 24VDC","Przekażnik wtykowy 3 A, nap. cewki 24 V DC, 4 styki przełączne ","NBH",29.87,0,29.87,8592765103161,20,18592765103168,480,28592765103165,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110317,"Ex9JM4L03 36VDC","Przekażnik wtykowy 3 A, nap. cewki 36 V DC, 4 styki przełączne ","NBH",29.87,0,29.87,8592765103178,20,18592765103175,480,28592765103172,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110318,"Ex9JM4L03 48VDC","Przekażnik wtykowy 3 A, nap. cewki 48 V DC, 4 styki przełączne ","NBH",30.48,0,30.48,8592765103185,20,18592765103182,480,28592765103189,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110319,"Ex9JM4L03 110VDC","Przekażnik wtykowy 3 A, nap. cewki 110 V DC, 4 styki przełączne ","NBH",30.48,0,30.48,8592765103192,20,18592765103199,480,28592765103196,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110320,"Ex9JM4L03 220VDC","Przekażnik wtykowy 3 A, nap. cewki 220 V DC, 4 styki przełączne ","NBH",38.700000000000003,0,38.700000000000003,8592765103208,20,18592765103205,480,28592765103202,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110321,"Ex9JM4L03 24VAC","Przekażnik wtykowy 3 A, nap. cewki 24 V AC, 4 styki przełączne ","NBH",26.56,0,26.56,8592765103215,20,18592765103212,480,28592765103219,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110322,"Ex9JM4L03 36VAC","Przekażnik wtykowy 3 A, nap. cewki 36 V AC, 4 styki przełączne ","NBH",30.48,0,30.48,8592765103222,20,18592765103229,480,28592765103226,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110323,"Ex9JM4L03 48VAC","Przekażnik wtykowy 3 A, nap. cewki 48 V AC, 4 styki przełączne ","NBH",29.87,0,29.87,8592765103239,20,18592765103236,480,28592765103233,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110324,"Ex9JM4L03 110VAC","Przekażnik wtykowy 3 A, nap. cewki 110 V AC, 4 styki przełączne ","NBH",30.48,0,30.48,8592765103246,20,18592765103243,480,28592765103240,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110325,"Ex9JM4L03 230VAC","Przekażnik wtykowy 3 A, nap. cewki 230 V AC, 4 styki przełączne ","NBH",33.83,0,33.83,8592765103253,20,18592765103250,480,28592765103257,"8536419089",3.3000000000000002E-2]
[110326,"Ex9JM4DZ-03","Gniazdo przekaźnika 3 A, 4 styki przełączne ","NBH",22.86,0,22.86,8592765103260,10,18592765103267,300,28592765103264,"8538909999",0.05]
[null,null,null,null,""]
["Przekaźnik monitorujący Ex9JP"]
[110230,"Ex9JP-1 AC400V ","Przekaźnik monitorujący 3P-3W: Kontrola kolejności i zaniku fazy","NBH",254.98,{"$f":"NBH","v":0},{"$f":"E3672*(1-F3672)","v":254.98},8592765102300,1,18592765102307,90,28592765102304,85364900,0.18099999999999999]
[110231,"Ex9JP-1P AC400V ","Przekaźnik monitorujący 3P-3W: Kontrola kolejności, zaniku fazy i temperatury","NBH",259.58999999999997,{"$f":"NBH","v":0},259.58999999999997,8592765102317,1,18592765102314,90,28592765102311,85364900,0.18099999999999999]
[110232,"Ex9JP-2 AC400V ","Przekaźnik monitorujący 3P-3W: Regulowane zabezpieczenie nadnapięciowe, kontrola zaniku fazy","NBH",248.56,{"$f":"NBH","v":0},248.56,8592765102324,1,18592765102321,90,28592765102328,85364900,0.18099999999999999]
[110233,"Ex9JP-3 AC400V ","Przekaźnik monitorujący 3P-3W: Regulowane zabezpieczenie podnapięciowe, kontrola zaniku fazy","NBH",248.56,{"$f":"NBH","v":0},248.56,8592765102331,1,18592765102338,90,28592765102335,85364900,0.18099999999999999]
[110234,"Ex9JP-4 AC400V ","Przekaźnik monitorujący 3P-3W: Regulowane zabezpieczenie pod-/nadnapięciowe, kontrola zaniku fazy","NBH",326.52,{"$f":"NBH","v":0},326.52,8592765102348,1,18592765102345,90,28592765102342,85364900,0.18099999999999999]
[110235,"Ex9JP-5 AC400V ","Przekaźnik monitorujący 3P-3W: Regulowane zabezpieczenie pod-/nadnapięciowe, kontrola kolejności i zaniku fazy","NBH",326.52,{"$f":"NBH","v":0},326.52,8592765102355,1,18592765102352,90,28592765102359,85364900,0.18099999999999999]
[110236,"Ex9JP-6 AC400V ","Przekaźnik monitorujący 3P-3W: Regulowane zabezpieczenie pod-/nadnapięciowe, stała kontrola asymetrii faz, kontrola kolejności i zaniku fazy","NBH",326.52,{"$f":"NBH","v":0},326.52,8592765102362,1,18592765102369,90,28592765102366,85364900,0.18099999999999999]
[110237,"Ex9JP-6P AC400V ","Przekaźnik monitorujący 3P-3W: Regulowane zabezpieczenie pod-/nadnapięciowe, stała kontrola asymetrii faz, kontrola kolejności, zaniku fazy i temperatury","NBH",394.67,{"$f":"NBH","v":0},394.67,8592765102379,1,18592765102376,90,28592765102373,85364900,0.18099999999999999]
[110238,"Ex9JP-7 AC400V ","Przekaźnik monitorujący 3P-3W: Stałe zabezpieczenie pod-/nadnapięciowe, regulowana kontrola asymetrii faz, kontrola kolejności i zaniku fazy","NBH",326.52,{"$f":"NBH","v":0},326.52,8592765102386,1,18592765102383,90,28592765102380,85364900,0.18099999999999999]
[110239,"Ex9JP-7P AC400V ","Przekaźnik monitorujący 3P-3W: Stałe zabezpieczenie pod-/nadnapięciowe, regulowana kontrola asymetrii faz, kontrola kolejności, zaniku fazy i temperatury","NBH",394.67,{"$f":"NBH","v":0},394.67,8592765102393,1,18592765102390,90,28592765102397,85364900,0.18099999999999999]
[110240,"Ex9JP-8 AC400V ","Przekaźnik monitorujący 3P-3W: Regulowane zabezpieczenie pod-/nadnapięciowe, regulowana kontrola asymetrii faz, kontrola kolejności i zaniku fazy","NBH",326.52,{"$f":"NBH","v":0},326.52,8592765102409,1,18592765102406,90,28592765102403,85364900,0.18099999999999999]
[110241,"Ex9JP-8P AC400V ","Przekaźnik monitorujący 3P-3W: Regulowane zabezpieczenie pod-/nadnapięciowe, regulowana kontrola asymetrii faz, kontrola kolejności, zaniku fazy i temperatury","NBH",394.67,{"$f":"NBH","v":0},394.67,8592765102416,1,18592765102413,90,28592765102410,85364900,0.18099999999999999]
[110242,"Ex9JP-9 AC230V ","Przekaźnik monitorujący 3P/2P/1P-4W: Regulowane zabezpieczenie nadnapięciowe, kontrola zaniku fazy","NBH",322.33,{"$f":"NBH","v":0},322.33,8592765102423,1,18592765102420,90,28592765102427,85364900,0.18099999999999999]
[110243,"Ex9JP-10 AC230V ","Przekaźnik monitorujący 3P/2P/1P-4W: Regulowane zabezpieczenie podnapięciowe, kontrola zaniku fazy","NBH",308.64999999999998,{"$f":"NBH","v":0},308.64999999999998,8592765102430,1,18592765102437,90,28592765102434,85364900,0.18099999999999999]
[110244,"Ex9JP-11 AC230V ","Przekaźnik monitorujący 3P/2P/1P-4W: Regulowane zabezpieczenie pod-/nadnapięciowe, kontrola zaniku fazy","NBH",254.98,{"$f":"NBH","v":0},254.98,8592765102447,1,18592765102444,90,28592765102441,85364900,0.18099999999999999]
[110245,"Ex9JP-12 AC230V ","Przekaźnik monitorujący 3P-4W: Regulowane zabezpieczenie pod-/nadnapięciowe, kontrola kolejności i zaniku fazy","NBH",259.58999999999997,{"$f":"NBH","v":0},259.58999999999997,8592765102454,1,18592765102451,90,28592765102458,85364900,0.18099999999999999]
[110246,"Ex9JP-13 AC230V ","Przekaźnik monitorujący 3P-4W: Regulowane zabezpieczenie pod-/nadnapięciowe, stała kontrola asymetrii faz, kontrola kolejności i zaniku fazy","NBH",380.01,{"$f":"NBH","v":0},380.01,8592765102461,1,18592765102468,90,28592765102465,85364900,0.18099999999999999]
[110247,"Ex9JP-13P AC230V ","Przekaźnik monitorujący 3P-4W: Regulowane zabezpieczenie pod-/nadnapięciowe, stała kontrola asymetrii faz, kontrola kolejności, zaniku fazy i temperatury","NBH",394.67,{"$f":"NBH","v":0},394.67,8592765102478,1,18592765102475,90,28592765102472,85364900,0.18099999999999999]
[110248,"Ex9JP-14 AC230V ","Przekaźnik monitorujący 3P-4W: Stałe zabezpieczenie pod-/nadnapięciowe, regulowana kontrola asymetrii faz, kontrola kolejności i zaniku fazy","NBH",380.01,{"$f":"NBH","v":0},380.01,8592765102485,1,18592765102482,90,28592765102489,85364900,0.18099999999999999]
[110249,"Ex9JP-14P AC230V ","Przekaźnik monitorujący 3P-4W: Stałe zabezpieczenie pod-/nadnapięciowe, regulowana kontrola asymetrii faz, kontrola kolejności, zaniku fazy i temperatury","NBH",394.67,{"$f":"NBH","v":0},394.67,8592765102492,1,18592765102499,90,28592765102496,85364900,0.18099999999999999]
[110250,"Ex9JP-15 AC230V ","Przekaźnik monitorujący 3P-4W: Regulowane zabezpieczenie pod-/nadnapięciowe, regulowana kontrola asymetrii faz, kontrola kolejności i zaniku fazy","NBH",380.01,{"$f":"NBH","v":0},380.01,8592765102508,1,18592765102505,90,28592765102502,85364900,0.18099999999999999]
[110251,"Ex9JP-15P AC230V ","Przekaźnik monitorujący 3P-4W: Regulowane zabezpieczenie pod-/nadnapięciowe, regulowana kontrola asymetrii faz, kontrola kolejności, zaniku fazy i temperatury","NBH",394.66763177276317,{"$f":"NBH","v":0},394.66763177276317,8592765102515,1,18592765102512,90,28592765102519,85364900,0.18099999999999999]
[110252,"Ex9JP-16 AC230V ","Przekaźnik monitorujący 3P-4W: Kontrola kolejności i zaniku fazy","NBH",248.56,{"$f":"NBH","v":0},248.56,8592765102522,1,18592765102529,90,28592765102526,85364900,0.18099999999999999]
[110253,"Ex9JP-16P AC230V ","Przekaźnik monitorujący 3P-4W: Kontrola kolejności, zaniku fazy i temperatury","NBH",260.07,{"$f":"NBH","v":0},260.07,8592765102539,1,18592765102536,90,28592765102533,85364900,0.18099999999999999]
[110254,"Ex9JP-17P AC400V ","Przekaźnik monitorujący 3P-3W: Kontrola zaniku fazy i temperatury","NBH",265.32,{"$f":"NBH","v":0},265.32,8592765102546,1,18592765102543,90,28592765102540,85364900,0.18099999999999999]
[110255,"Ex9JP-18 AC400V","Przekaźnik monitorujący 3P-3W: Regulowane zabezpieczenie pod-/nadnapięciowe, stała kontrola asymetrii faz, kontrola kolejności i zaniku fazy, kontrola zaniku obciążenia","NBH",248.56,{"$f":"NBH","v":0},248.56,8592765102553,1,18592765102550,90,28592765102557,85364900,0.18099999999999999]
[]
["Pulpitowy sygnalizator dźwiękowy Ex9PB"]
[105689,"Ex9PB I k 24V AC/DC","Pulpitowy sygnalizator dźwiękowy, przerywający, czarny, 24 V AC/DC","NBF",48.87,{"$f":"NBF","v":0},{"$f":"E3700*(1-F3700)","v":48.87},8592765056900,10,18592765056907,480,28592765056904,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105690,"Ex9PB I k 36V AC/DC","Pulpitowy sygnalizator dźwiękowy, przerywający, czarny, 36 V AC/DC","NBF",48.87,0,48.87,8592765056917,10,18592765056914,480,28592765056911,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105691,"Ex9PB I k 48V AC/DC","Pulpitowy sygnalizator dźwiękowy, przerywający, czarny, 48 V AC/DC","NBF",48.87,0,48.87,8592765056924,10,18592765056921,480,28592765056928,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105692,"Ex9PB I k 110V AC/DC","Pulpitowy sygnalizator dźwiękowy, przerywający, czarny, 110 V AC/DC","NBF",48.87,0,48.87,8592765056931,10,18592765056938,480,28592765056935,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105693,"Ex9PB I k 230V AC","Pulpitowy sygnalizator dźwiękowy, przerywający, czarny, 230 V AC","NBF",48.87,0,48.87,8592765056948,10,18592765056945,480,28592765056942,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105694,"Ex9PB I k 400V AC","Pulpitowy sygnalizator dźwiękowy, przerywający, czarny, 400 V AC","NBF",48.87,0,48.87,8592765056955,10,18592765056952,480,28592765056959,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105695,"Ex9PB I r 24V AC/DC","Pulpitowy sygnalizator dźwiękowy, przerywający, czerwony, 24 V AC/DC","NBF",48.87,0,48.87,8592765056962,10,18592765056969,480,28592765056966,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105696,"Ex9PB I r 36V AC/DC","Pulpitowy sygnalizator dźwiękowy, przerywający, czerwony, 36 V AC/DC","NBF",48.87,0,48.87,8592765056979,10,18592765056976,480,28592765056973,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105697,"Ex9PB I r 48V AC/DC","Pulpitowy sygnalizator dźwiękowy, przerywający, czerwony, 48 V AC/DC","NBF",48.87,0,48.87,8592765056986,10,18592765056983,480,28592765056980,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105698,"Ex9PB I r 110V AC","Pulpitowy sygnalizator dźwiękowy, przerywający, czerwony, 110 V AC/DC","NBF",48.87,0,48.87,8592765056993,10,18592765056990,480,28592765056997,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105699,"Ex9PB I r 230V AC","Pulpitowy sygnalizator dźwiękowy, przerywający, czerwony, 230 V AC","NBF",48.87,0,48.87,8592765057006,10,18592765057003,480,28592765057000,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105700,"Ex9PB I r 400V AC","Pulpitowy sygnalizator dźwiękowy, przerywający, czerwony, 400 V AC","NBF",48.87,0,48.87,8592765057013,10,18592765057010,480,28592765057017,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105701,"Ex9PB B r 24V AC/DC","Pulpitowy sygnalizator dźwiękowy, przerywający, migający, czerwony, 24 V AC/DC","NBF",58.89,0,58.89,8592765057020,10,18592765057027,480,28592765057024,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105702,"Ex9PB B r 36V AC/DC","Pulpitowy sygnalizator dźwiękowy, przerywający, migający, czerwony, 36 V AC/DC","NBF",58.89,0,58.89,8592765057037,10,18592765057034,480,28592765057031,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105703,"Ex9PB B r 48V AC/DC","Pulpitowy sygnalizator dźwiękowy, przerywający, migający, czerwony, 48 V AC/DC","NBF",58.89,0,58.89,8592765057044,10,18592765057041,480,28592765057048,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105704,"Ex9PB B r 110V AC","Pulpitowy sygnalizator dźwiękowy, przerywający, migający, czerwony, 110 V AC/DC","NBF",58.89,0,58.89,8592765057051,10,18592765057058,480,28592765057055,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105705,"Ex9PB B r 230V AC","Pulpitowy sygnalizator dźwiękowy, przerywający, migający, czerwony, 230 V AC","NBF",58.89,0,58.89,8592765057068,10,18592765057065,480,28592765057062,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105706,"Ex9PB B r 400V AC","Pulpitowy sygnalizator dźwiękowy, przerywający, migający, czerwony, 400 V AC","NBF",58.89,0,58.89,8592765057075,10,18592765057072,480,28592765057079,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105707,"Ex9PB C k 24V AC/DC","Pulpitowy sygnalizator dźwiękowy, ciągły, czarny, 24 V AC/DC","NBF",48.87,0,48.87,8592765057082,10,18592765057089,480,28592765057086,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105708,"Ex9PB C k 36V AC/DC","Pulpitowy sygnalizator dźwiękowy, ciągły, czarny, 36 V AC/DC","NBF",48.87,0,48.87,8592765057099,10,18592765057096,480,28592765057093,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105709,"Ex9PB C k 48V AC/DC","Pulpitowy sygnalizator dźwiękowy, ciągły, czarny, 48 V AC/DC","NBF",48.87,0,48.87,8592765057105,10,18592765057102,480,28592765057109,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105710,"Ex9PB C k 110V AC","Pulpitowy sygnalizator dźwiękowy, ciągły, czarny, 110 V AC/DC","NBF",48.87,0,48.87,8592765057112,10,18592765057119,480,28592765057116,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105711,"Ex9PB C k 230V AC","Pulpitowy sygnalizator dźwiękowy, ciągły, czarny, 230 V AC","NBF",48.87,0,48.87,8592765057129,10,18592765057126,480,28592765057123,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105712,"Ex9PB C k 400V AC","Pulpitowy sygnalizator dźwiękowy, ciągły, czarny, 400 V AC","NBF",48.87,0,48.87,8592765057136,10,18592765057133,480,28592765057130,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105713,"Ex9PB C r 24V AC/DC","Pulpitowy sygnalizator dźwiękowy, ciągły, czerwony, 24 V AC/DC","NBF",48.87,0,48.87,8592765057143,10,18592765057140,480,28592765057147,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105714,"Ex9PB C r 36V AC/DC","Pulpitowy sygnalizator dźwiękowy, ciągły, czerwony, 36 V AC/DC","NBF",48.87,0,48.87,8592765057150,10,18592765057157,480,28592765057154,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105715,"Ex9PB C r 48V AC/DC","Pulpitowy sygnalizator dźwiękowy, ciągły, czerwony, 48 V AC/DC","NBF",48.87,0,48.87,8592765057167,10,18592765057164,480,28592765057161,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105716,"Ex9PB C r 110V AC","Pulpitowy sygnalizator dźwiękowy, ciągły, czerwony, 110 V AC/DC","NBF",48.87,0,48.87,8592765057174,10,18592765057171,480,28592765057178,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105717,"Ex9PB C r 230V AC","Pulpitowy sygnalizator dźwiękowy, ciągły, czerwony, 230 V AC","NBF",48.87,0,48.87,8592765057181,10,18592765057188,480,28592765057185,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105718,"Ex9PB C r 400V AC","Pulpitowy sygnalizator dźwiękowy, ciągły, czerwony, 400 V AC","NBF",48.87,0,48.87,8592765057198,10,18592765057195,480,28592765057192,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105719,"Ex9PB L r 24V AC/DC","Pulpitowy sygnalizator dźwiękowy, ciągły, stale świecący, czerwony, 24 V AC/DC","NBF",58.89,0,58.89,8592765057204,10,18592765057201,480,28592765057208,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105720,"Ex9PB L r 36V AC/DC","Pulpitowy sygnalizator dźwiękowy, ciągły, stale świecący, czerwony, 36 V AC/DC","NBF",58.89,0,58.89,8592765057211,10,18592765057218,480,28592765057215,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105721,"Ex9PB L r 48V AC/DC","Pulpitowy sygnalizator dźwiękowy, ciągły, stale świecący, czerwony, 48 V AC/DC","NBF",58.89,0,58.89,8592765057228,10,18592765057225,480,28592765057222,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105722,"Ex9PB L r 110V AC","Pulpitowy sygnalizator dźwiękowy, ciągły, stale świecący, czerwony, 110 V AC/DC","NBF",58.89,0,58.89,8592765057235,10,18592765057232,480,28592765057239,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105723,"Ex9PB L r 230V AC","Pulpitowy sygnalizator dźwiękowy, ciągły, stale świecący, czerwony, 230 V AC","NBF",58.89,0,58.89,8592765057242,10,18592765057249,480,28592765057246,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[105724,"Ex9PB L r 400V AC","Pulpitowy sygnalizator dźwiękowy, ciągły, stale świecący, czerwony, 400 V AC","NBF",58.89,0,58.89,8592765057259,10,18592765057256,480,28592765057253,"8531807000",2.1999999999999999E-2]
[null,null,null,null,""]
["Styczniki miniaturowe Ex9CS"]
[100956,"Ex9CS06 01 3P 415V","Stycznik miniat., 3-bieg., 6A, 2,2kW AC-3, nap. cewki 415 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",55.1,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E3738*(1-F3738)","v":55.1},8592765009579,1,8592765009579,72,28592765009573,"8536490099",0.36]
[100957,"Ex9CS06 01 3P 400V","Stycznik miniat., 3-bieg., 6A, 2,2kW AC-3, nap. cewki 400 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",55.1,0,55.1,8592765009586,1,8592765009586,72,28592765009580,"8536490099",0.36]
[100958,"Ex9CS06 01 3P 380V","Stycznik miniat., 3-bieg., 6A, 2,2kW AC-3, nap. cewki 380 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",55.1,0,55.1,8592765009593,1,8592765009593,72,28592765009597,"8536490099",0.36]
[100959,"Ex9CS06 01 3P 240V","Stycznik miniat., 3-bieg., 6A, 2,2kW AC-3, nap. cewki 240 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",55.1,0,55.1,8592765009609,1,8592765009609,72,28592765009603,"8536490099",0.36]
[100960,"Ex9CS06 01 3P 230V","Stycznik miniat., 3-bieg., 6A, 2,2kW AC-3, nap. cewki 230 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",55.1,0,55.1,8592765009616,1,8592765009616,72,28592765009610,"8536490099",0.36]
[100961,"Ex9CS06 01 3P 220V","Stycznik miniat., 3-bieg., 6A, 2,2kW AC-3, nap. cewki 220 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",55.1,0,55.1,8592765009623,1,8592765009623,72,28592765009627,"8536490099",0.36]
[100962,"Ex9CS06 01 3P 127V","Stycznik miniat., 3-bieg., 6A, 2,2kW AC-3, nap. cewki 127 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",55.1,0,55.1,8592765009630,1,8592765009630,72,28592765009634,"8536490099",0.36]
[100963,"Ex9CS06 01 3P 110V ","Stycznik miniat., 3-bieg., 6A, 2,2kW AC-3, nap. cewki 110 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",55.1,0,55.1,8592765009647,1,8592765009647,72,28592765009641,"8536490099",0.36]
[100964,"Ex9CS06 01 3P 48V","Stycznik miniat., 3-bieg., 6A, 2,2kW AC-3, nap. cewki 48 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",55.1,0,55.1,8592765009654,1,8592765009654,72,28592765009658,"8536419089",0.36]
[100965,"Ex9CS06 01 3P 42V","Stycznik miniat., 3-bieg., 6A, 2,2kW AC-3, nap. cewki 42 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",55.1,0,55.1,8592765009661,1,8592765009661,72,28592765009665,"8536419089",0.36]
[100966,"Ex9CS06 01 3P 36V ","Stycznik miniat., 3-bieg., 6A, 2,2kW AC-3, nap. cewki 36 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",55.1,0,55.1,8592765009678,1,8592765009678,72,28592765009672,"8536419089",0.36]
[100967,"Ex9CS06 01 3P 24V ","Stycznik miniat., 3-bieg., 6A, 2,2kW AC-3, nap. cewki 24 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",55.1,0,55.1,8592765009685,1,8592765009685,72,28592765009689,"8536419089",0.36]
[100968,"Ex9CS06 10 3P 415V","Stycznik miniat., 3-bieg., 6A, 2,2kW AC-3, nap. cewki 415 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",55.1,0,55.1,8592765009692,1,8592765009692,72,28592765009696,"8536490099",0.36]
[100969,"Ex9CS06 10 3P 400V","Stycznik miniat., 3-bieg., 6A, 2,2kW AC-3, nap. cewki 400 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",55.1,0,55.1,8592765009708,1,8592765009708,72,28592765009702,"8536490099",0.36]
[100970,"Ex9CS06 10 3P 380V","Stycznik miniat., 3-bieg., 6A, 2,2kW AC-3, nap. cewki 380 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",55.1,0,55.1,8592765009715,1,8592765009715,72,28592765009719,"8536490099",0.36]
[100971,"Ex9CS06 10 3P 240V","Stycznik miniat., 3-bieg., 6A, 2,2kW AC-3, nap. cewki 240 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",55.1,0,55.1,8592765009722,1,8592765009722,72,28592765009726,"8536490099",0.36]
[100972,"Ex9CS06 10 3P 230V","Stycznik miniat., 3-bieg., 6A, 2,2kW AC-3, nap. cewki 230 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",55.1,0,55.1,8592765009739,1,8592765009739,72,28592765009733,"8536490099",0.36]
[100973,"Ex9CS06 10 3P 220V","Stycznik miniat., 3-bieg., 6A, 2,2kW AC-3, nap. cewki 220 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",55.1,0,55.1,8592765009746,1,8592765009746,72,28592765009740,"8536490099",0.36]
[100974,"Ex9CS06 10 3P 127V","Stycznik miniat., 3-bieg., 6A, 2,2kW AC-3, nap. cewki 127 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",55.1,0,55.1,8592765009753,1,8592765009753,72,28592765009757,"8536490099",0.36]
[100975,"Ex9CS06 10 3P 110V ","Stycznik miniat., 3-bieg., 6A, 2,2kW AC-3, nap. cewki 110 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",55.1,0,55.1,8592765009760,1,8592765009760,72,28592765009764,"8536490099",0.36]
[100976,"Ex9CS06 10 3P 48V","Stycznik miniat., 3-bieg., 6A, 2,2kW AC-3, nap. cewki 48 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",55.1,0,55.1,8592765009777,1,8592765009777,72,28592765009771,"8536419089",0.36]
[100977,"Ex9CS06 10 3P 42V","Stycznik miniat., 3-bieg., 6A, 2,2kW AC-3, nap. cewki 42 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",55.1,0,55.1,8592765009784,1,8592765009784,72,28592765009788,"8536419089",0.36]
[100978,"Ex9CS06 10 3P 36V ","Stycznik miniat., 3-bieg., 6A, 2,2kW AC-3, nap. cewki 36 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",55.1,0,55.1,8592765009791,1,8592765009791,72,28592765009795,"8536419089",0.36]
[100979,"Ex9CS06 10 3P 24V ","Stycznik miniat., 3-bieg., 6A, 2,2kW AC-3, nap. cewki 24 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",55.1,0,55.1,8592765009807,1,8592765009807,72,28592765009801,"8536419089",0.36]
[100980,"Ex9CS06  4P 415V","Stycznik miniat., 4-bieg., 6A, 2,2kW AC-3, nap. cewki 415 V AC","NBA",98.399999999999991,0,98.399999999999991,8592765009814,1,8592765009814,72,28592765009818,"8536490099",0.36]
[100981,"Ex9CS06  4P 400V","Stycznik miniat., 4-bieg., 6A, 2,2kW AC-3, nap. cewki 400 V AC","NBA",98.399999999999991,0,98.399999999999991,8592765009821,1,8592765009821,72,28592765009825,"8536490099",0.36]
[100982,"Ex9CS06  4P 380V","Stycznik miniat., 4-bieg., 6A, 2,2kW AC-3, nap. cewki 380 V AC","NBA",98.399999999999991,0,98.399999999999991,8592765009838,1,8592765009838,72,28592765009832,"8536490099",0.36]
[100983,"Ex9CS06  4P 240V","Stycznik miniat., 4-bieg., 6A, 2,2kW AC-3, nap. cewki 240 V AC","NBA",98.399999999999991,0,98.399999999999991,8592765009845,1,8592765009845,72,28592765009849,"8536490099",0.36]
[100984,"Ex9CS06  4P 230V","Stycznik miniat., 4-bieg., 6A, 2,2kW AC-3, nap. cewki 230 V AC","NBA",98.399999999999991,0,98.399999999999991,8592765009852,1,8592765009852,72,28592765009856,"8536490099",0.36]
[100985,"Ex9CS06  4P 220V","Stycznik miniat., 4-bieg., 6A, 2,2kW AC-3, nap. cewki 220 V AC","NBA",98.399999999999991,0,98.399999999999991,8592765009869,1,8592765009869,72,28592765009863,"8536490099",0.36]
[100986,"Ex9CS06  4P 127V","Stycznik miniat., 4-bieg., 6A, 2,2kW AC-3, nap. cewki 127 V AC","NBA",98.399999999999991,0,98.399999999999991,8592765009876,1,8592765009876,72,28592765009870,"8536490099",0.36]
[100987,"Ex9CS06  4P 110V ","Stycznik miniat., 4-bieg., 6A, 2,2kW AC-3, nap. cewki 110 V AC","NBA",98.399999999999991,0,98.399999999999991,8592765009883,1,8592765009883,72,28592765009887,"8536490099",0.36]
[100988,"Ex9CS06  4P 48V","Stycznik miniat., 4-bieg., 6A, 2,2kW AC-3, nap. cewki 48 V AC","NBA",98.399999999999991,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E3770*(1-F3770)","v":98.399999999999991},8592765009890,1,8592765009890,72,28592765009894,"8536419089",0.36]
[100989,"Ex9CS06  4P 42V","Stycznik miniat., 4-bieg., 6A, 2,2kW AC-3, nap. cewki 42 V AC","NBA",98.399999999999991,0,98.399999999999991,8592765009906,1,8592765009906,72,28592765009900,"8536419089",0.36]
[100990,"Ex9CS06  4P 36V ","Stycznik miniat., 4-bieg., 6A, 2,2kW AC-3, nap. cewki 36 V AC","NBA",98.399999999999991,0,98.399999999999991,8592765009913,1,8592765009913,72,28592765009917,"8536419089",0.36]
[100991,"Ex9CS06  4P 24V ","Stycznik miniat., 4-bieg., 6A, 2,2kW AC-3, nap. cewki 24 V AC","NBA",98.399999999999991,0,98.399999999999991,8592765009920,1,8592765009920,72,28592765009924,"8536419089",0.36]
[100992,"Ex9CS06  4P/22 415V","Stycznik miniat., 4-bieg., styki 2+2, 6A, 2,2kW AC-3, nap. cewki 415 V AC","NBA",113.89999999999999,0,113.89999999999999,8592765009937,1,8592765009937,72,28592765009931,"8536490099",0.36]
[100993,"Ex9CS06  4P/22 400V","Stycznik miniat., 4-bieg., styki 2+2, 6A, 2,2kW AC-3, nap. cewki 400 V AC","NBA",113.89999999999999,0,113.89999999999999,8592765009944,1,8592765009944,72,28592765009948,"8536490099",0.36]
[100994,"Ex9CS06  4P/22 380V","Stycznik miniat., 4-bieg., styki 2+2, 6A, 2,2kW AC-3, nap. cewki 380 V AC","NBA",113.89999999999999,0,113.89999999999999,8592765009951,1,8592765009951,72,28592765009955,"8536490099",0.36]
[100995,"Ex9CS06  4P/22 240V","Stycznik miniat., 4-bieg., styki 2+2, 6A, 2,2kW AC-3, nap. cewki 240 V AC","NBA",113.89999999999999,0,113.89999999999999,8592765009968,1,8592765009968,72,28592765009962,"8536490099",0.36]
[100996,"Ex9CS06  4P/22 230V","Stycznik miniat., 4-bieg., styki 2+2, 6A, 2,2kW AC-3, nap. cewki 230 V AC","NBA",113.89999999999999,0,113.89999999999999,8592765009975,1,8592765009975,72,28592765009979,"8536490099",0.36]
[100997,"Ex9CS06  4P/22 220V","Stycznik miniat., 4-bieg., styki 2+2, 6A, 2,2kW AC-3, nap. cewki 220 V AC","NBA",113.89999999999999,0,113.89999999999999,8592765009982,1,8592765009982,72,28592765009986,"8536490099",0.36]
[100998,"Ex9CS06  4P/22 127V","Stycznik miniat., 4-bieg., styki 2+2, 6A, 2,2kW AC-3, nap. cewki 127 V AC","NBA",113.89999999999999,0,113.89999999999999,8592765009999,1,8592765009999,72,28592765009993,"8536490099",0.36]
[100999,"Ex9CS06  4P/22 110V ","Stycznik miniat., 4-bieg., styki 2+2, 6A, 2,2kW AC-3, nap. cewki 110 V AC","NBA",113.89999999999999,0,113.89999999999999,8592765010001,1,8592765010001,72,28592765010005,"8536490099",0.36]
[101000,"Ex9CS06  4P/22 48V","Stycznik miniat., 4-bieg., styki 2+2, 6A, 2,2kW AC-3, nap. cewki 48 V AC","NBA",113.89999999999999,0,113.89999999999999,8592765010018,1,8592765010018,72,28592765010012,"8536419089",0.36]
[101001,"Ex9CS06  4P/22 42V","Stycznik miniat., 4-bieg., styki 2+2, 6A, 2,2kW AC-3, nap. cewki 42 V AC","NBA",113.89999999999999,0,113.89999999999999,8592765010025,1,8592765010025,72,28592765010029,"8536419089",0.36]
[101002,"Ex9CS06  4P/22 36V ","Stycznik miniat., 4-bieg., styki 2+2, 6A, 2,2kW AC-3, nap. cewki 36 V AC","NBA",113.89999999999999,0,113.89999999999999,8592765010032,1,8592765010032,72,28592765010036,"8536419089",0.36]
[101003,"Ex9CS06  4P/22 24V ","Stycznik miniat., 4-bieg., styki 2+2, 6A, 2,2kW AC-3, nap. cewki 24 V AC","NBA",113.89999999999999,0,113.89999999999999,8592765010049,1,8592765010049,72,28592765010043,"8536419089",0.36]
[101004,"Ex9CS09 01 3P 415V","Stycznik miniat., 3-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 415 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",78.8,0,78.8,8592765010056,1,8592765010056,72,28592765010050,"8536490099",0.36]
[101005,"Ex9CS09 01 3P 400V","Stycznik miniat., 3-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 400 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",78.8,0,78.8,8592765010063,1,8592765010063,72,28592765010067,"8536490099",0.36]
[101006,"Ex9CS09 01 3P 380V","Stycznik miniat., 3-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 380 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",78.8,0,78.8,8592765010070,1,8592765010070,72,28592765010074,"8536490099",0.36]
[101007,"Ex9CS09 01 3P 240V","Stycznik miniat., 3-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 240 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",76,0,76,8592765010087,1,8592765010087,72,28592765010081,"8536490099",0.36]
[101008,"Ex9CS09 01 3P 230V","Stycznik miniat., 3-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 230 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",75.399999999999991,0,75.399999999999991,8592765010094,1,8592765010094,72,28592765010098,"8536490099",0.36]
[101009,"Ex9CS09 01 3P 220V","Stycznik miniat., 3-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 220 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",75.199999999999989,0,75.199999999999989,8592765010100,1,8592765010100,72,28592765010104,"8536490099",0.36]
[101010,"Ex9CS09 01 3P 127V","Stycznik miniat., 3-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 127 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",75.199999999999989,0,75.199999999999989,8592765010117,1,8592765010117,72,28592765010111,"8536490099",0.36]
[101011,"Ex9CS09 01 3P 110V ","Stycznik miniat., 3-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 110 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",75.199999999999989,0,75.199999999999989,8592765010124,1,8592765010124,72,28592765010128,"8536490099",0.36]
[101012,"Ex9CS09 01 3P 48V","Stycznik miniat., 3-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 48 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",75.199999999999989,0,75.199999999999989,8592765010131,1,8592765010131,72,28592765010135,"8536419089",0.36]
[101013,"Ex9CS09 01 3P 42V","Stycznik miniat., 3-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 42 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",75.199999999999989,0,75.199999999999989,8592765010148,1,8592765010148,72,28592765010142,"8536419089",0.36]
[101014,"Ex9CS09 01 3P 36V ","Stycznik miniat., 3-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 36 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",76.8,0,76.8,8592765010155,1,8592765010155,72,28592765010159,"8536419089",0.36]
[101015,"Ex9CS09 01 3P 24V ","Stycznik miniat., 3-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 24 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",76.8,0,76.8,8592765010162,1,8592765010162,72,28592765010166,"8536419089",0.36]
[101016,"Ex9CS09 10 3P 415V","Stycznik miniat., 3-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 415 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",76.8,0,76.8,8592765010179,1,8592765010179,72,28592765010173,"8536490099",0.36]
[101017,"Ex9CS09 10 3P 400V","Stycznik miniat., 3-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 400 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",76.8,0,76.8,8592765010186,1,8592765010186,72,28592765010180,"8536490099",0.36]
[101018,"Ex9CS09 10 3P 380V","Stycznik miniat., 3-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 380 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",76.8,0,76.8,8592765010193,1,8592765010193,72,28592765010197,"8536490099",0.36]
[101019,"Ex9CS09 10 3P 240V","Stycznik miniat., 3-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 240 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",73.3,0,73.3,8592765010209,1,8592765010209,72,28592765010203,"8536490099",0.36]
[101020,"Ex9CS09 10 3P 230V","Stycznik miniat., 3-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 230 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",73.3,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E3802*(1-F3802)","v":73.3},8592765010216,1,8592765010216,72,28592765010210,"8536490099",0.36]
[101021,"Ex9CS09 10 3P 220V","Stycznik miniat., 3-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 220 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",73.3,0,73.3,8592765010223,1,8592765010223,72,28592765010227,"8536490099",0.36]
[101022,"Ex9CS09 10 3P 127V","Stycznik miniat., 3-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 127 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",76.8,0,76.8,8592765010230,1,8592765010230,72,28592765010234,"8536490099",0.36]
[101023,"Ex9CS09 10 3P 110V ","Stycznik miniat., 3-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 110 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",76.8,0,76.8,8592765010247,1,8592765010247,72,28592765010241,"8536490099",0.36]
[101024,"Ex9CS09 10 3P 48V","Stycznik miniat., 3-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 48 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",78.8,0,78.8,8592765010254,1,8592765010254,72,28592765010258,"8536419089",0.36]
[101025,"Ex9CS09 10 3P 42V","Stycznik miniat., 3-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 42 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",78.8,0,78.8,8592765010261,1,8592765010261,72,28592765010265,"8536419089",0.36]
[101026,"Ex9CS09 10 3P 36V ","Stycznik miniat., 3-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 36 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",78.8,0,78.8,8592765010278,1,8592765010278,72,28592765010272,"8536419089",0.36]
[101027,"Ex9CS09 10 3P 24V ","Stycznik miniat., 3-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 24 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",78.8,0,78.8,8592765010285,1,8592765010285,72,28592765010289,"8536419089",0.36]
[101028,"Ex9CS09  4P 415V","Stycznik miniat., 4-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 415 V AC","NBA",85.699999999999989,0,85.699999999999989,8592765010292,1,8592765010292,72,28592765010296,"8536490099",0.36]
[101029,"Ex9CS09  4P 400V","Stycznik miniat., 4-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 400 V AC","NBA",85.699999999999989,0,85.699999999999989,8592765010308,1,8592765010308,72,28592765010302,"8536490099",0.36]
[101030,"Ex9CS09  4P 380V","Stycznik miniat., 4-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 380 V AC","NBA",85.699999999999989,0,85.699999999999989,8592765010315,1,8592765010315,72,28592765010319,"8536490099",0.36]
[101031,"Ex9CS09  4P 240V","Stycznik miniat., 4-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 240 V AC","NBA",76,0,76,8592765010322,1,8592765010322,72,28592765010326,"8536490099",0.36]
[101032,"Ex9CS09  4P 230V","Stycznik miniat., 4-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 230 V AC","NBA",76,0,76,8592765010339,1,8592765010339,72,28592765010333,"8536490099",0.36]
[101033,"Ex9CS09  4P 220V","Stycznik miniat., 4-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 220 V AC","NBA",76,0,76,8592765010346,1,8592765010346,72,28592765010340,"8536490099",0.36]
[101034,"Ex9CS09  4P 127V","Stycznik miniat., 4-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 127 V AC","NBA",85.699999999999989,0,85.699999999999989,8592765010353,1,8592765010353,72,28592765010357,"8536490099",0.36]
[101035,"Ex9CS09  4P 110V ","Stycznik miniat., 4-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 110 V AC","NBA",85.699999999999989,0,85.699999999999989,8592765010360,1,8592765010360,72,28592765010364,"8536490099",0.36]
[101036,"Ex9CS09  4P 48V","Stycznik miniat., 4-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 48 V AC","NBA",85.699999999999989,0,85.699999999999989,8592765010377,1,8592765010377,72,28592765010371,"8536419089",0.36]
[101037,"Ex9CS09  4P 42V","Stycznik miniat., 4-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 42 V AC","NBA",85.699999999999989,0,85.699999999999989,8592765010384,1,8592765010384,72,28592765010388,"8536419089",0.36]
[101038,"Ex9CS09  4P 36V ","Stycznik miniat., 4-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 36 V AC","NBA",85.699999999999989,0,85.699999999999989,8592765010391,1,8592765010391,72,28592765010395,"8536419089",0.36]
[101039,"Ex9CS09  4P 24V ","Stycznik miniat., 4-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 24 V AC","NBA",85.5,0,85.5,8592765010407,1,8592765010407,72,28592765010401,"8536419089",0.36]
[101040,"Ex9CS09  4P/22 415V","Stycznik miniat., 4-bieg., styki 2+2, 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 415 V AC","NBA",100.5,0,100.5,8592765010414,1,8592765010414,72,28592765010418,"8536490099",0.36]
[101041,"Ex9CS09  4P/22 400V","Stycznik miniat., 4-bieg., styki 2+2, 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 400 V AC","NBA",100.5,0,100.5,8592765010421,1,8592765010421,72,28592765010425,"8536490099",0.36]
[101042,"Ex9CS09  4P/22 380V","Stycznik miniat., 4-bieg., styki 2+2, 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 380 V AC","NBA",100.5,0,100.5,8592765010438,1,8592765010438,72,28592765010432,"8536490099",0.36]
[101043,"Ex9CS09  4P/22 240V","Stycznik miniat., 4-bieg., styki 2+2, 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 240 V AC","NBA",100.5,0,100.5,8592765010445,1,8592765010445,72,28592765010449,"8536490099",0.36]
[101044,"Ex9CS09  4P/22 230V","Stycznik miniat., 4-bieg., styki 2+2, 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 230 V AC","NBA",100.5,0,100.5,8592765010452,1,8592765010452,72,28592765010456,"8536490099",0.36]
[101045,"Ex9CS09  4P/22 220V","Stycznik miniat., 4-bieg., styki 2+2, 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 220 V AC","NBA",100.5,0,100.5,8592765010469,1,8592765010469,72,28592765010463,"8536490099",0.36]
[101046,"Ex9CS09  4P/22 127V","Stycznik miniat., 4-bieg., styki 2+2, 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 127 V AC","NBA",100.5,0,100.5,8592765010476,1,8592765010476,72,28592765010470,"8536490099",0.36]
[101047,"Ex9CS09  4P/22 110V ","Stycznik miniat., 4-bieg., styki 2+2, 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 110 V AC","NBA",100.5,0,100.5,8592765010483,1,8592765010483,72,28592765010487,"8536490099",0.36]
[101048,"Ex9CS09  4P/22 48V","Stycznik miniat., 4-bieg., styki 2+2, 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 48 V AC","NBA",100.5,0,100.5,8592765010490,1,8592765010490,72,28592765010494,"8536419089",0.36]
[101049,"Ex9CS09  4P/22 42V","Stycznik miniat., 4-bieg., styki 2+2, 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 42 V AC","NBA",100.5,0,100.5,8592765010506,1,8592765010506,72,28592765010500,"8536419089",0.36]
[101050,"Ex9CS09  4P/22 36V ","Stycznik miniat., 4-bieg., styki 2+2, 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 36 V AC","NBA",100.5,0,100.5,8592765010513,1,8592765010513,72,28592765010517,"8536419089",0.36]
[101051,"Ex9CS09  4P/22 24V ","Stycznik miniat., 4-bieg., styki 2+2, 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 24 V AC","NBA",100.5,0,100.5,8592765010520,1,8592765010520,72,28592765010524,"8536419089",0.36]
[101052,"Ex9CS12 01 3P 415V","Stycznik miniat., 3-bieg., 12A, 5.5kW AC-3, nap. cewki 415 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",100.5,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E3834*(1-F3834)","v":100.5},8592765010537,1,8592765010537,72,28592765010531,"8536490099",0.36]
[101053,"Ex9CS12 01 3P 400V","Stycznik miniat., 3-bieg., 12A, 5.5kW AC-3, nap. cewki 400 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",100.5,0,100.5,8592765010544,1,8592765010544,72,28592765010548,"8536490099",0.36]
[101054,"Ex9CS12 01 3P 380V","Stycznik miniat., 3-bieg., 12A, 5.5kW AC-3, nap. cewki 380 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",100.5,0,100.5,8592765010551,1,8592765010551,72,28592765010555,"8536490099",0.36]
[101055,"Ex9CS12 01 3P 240V","Stycznik miniat., 3-bieg., 12A, 5.5kW AC-3, nap. cewki 240 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",90.1,0,90.1,8592765010568,1,8592765010568,72,28592765010562,"8536490099",0.36]
[101056,"Ex9CS12 01 3P 230V","Stycznik miniat., 3-bieg., 12A, 5.5kW AC-3, nap. cewki 230 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",90.1,0,90.1,8592765010575,1,8592765010575,72,28592765010579,"8536490099",0.36]
[101057,"Ex9CS12 01 3P 220V","Stycznik miniat., 3-bieg., 12A, 5.5kW AC-3, nap. cewki 220 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",90.1,0,90.1,8592765010582,1,8592765010582,72,28592765010586,"8536490099",0.36]
[101058,"Ex9CS12 01 3P 127V","Stycznik miniat., 3-bieg., 12A, 5.5kW AC-3, nap. cewki 127 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",90.1,0,90.1,8592765010599,1,8592765010599,72,28592765010593,"8536490099",0.36]
[101059,"Ex9CS12 01 3P 110V ","Stycznik miniat., 3-bieg., 12A, 5.5kW AC-3, nap. cewki 110 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",90.1,0,90.1,8592765010605,1,8592765010605,72,28592765010609,"8536490099",0.36]
[101060,"Ex9CS12 01 3P 48V","Stycznik miniat., 3-bieg., 12A, 5.5kW AC-3, nap. cewki 48 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",90.1,0,90.1,8592765010612,1,8592765010612,72,28592765010616,"8536419089",0.36]
[101061,"Ex9CS12 01 3P 42V","Stycznik miniat., 3-bieg., 12A, 5.5kW AC-3, nap. cewki 42 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",86.199999999999989,0,86.199999999999989,8592765010629,1,8592765010629,72,28592765010623,"8536419089",0.36]
[101062,"Ex9CS12 01 3P 36V ","Stycznik miniat., 3-bieg., 12A, 5.5kW AC-3, nap. cewki 36 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",86.199999999999989,0,86.199999999999989,8592765010636,1,8592765010636,72,28592765010630,"8536419089",0.36]
[101063,"Ex9CS12 01 3P 24V ","Stycznik miniat., 3-bieg., 12A, 5.5kW AC-3, nap. cewki 24 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",86.199999999999989,0,86.199999999999989,8592765010643,1,8592765010643,72,28592765010647,"8536419089",0.36]
[101064,"Ex9CS12 10 3P 415V","Stycznik miniat., 3-bieg., 12A, 5.5kW AC-3, nap. cewki 415 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",86.199999999999989,0,86.199999999999989,8592765010650,1,8592765010650,72,28592765010654,"8536490099",0.36]
[101065,"Ex9CS12 10 3P 400V","Stycznik miniat., 3-bieg., 12A, 5.5kW AC-3, nap. cewki 400 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",81.199999999999989,0,81.199999999999989,8592765010667,1,8592765010667,72,28592765010661,"8536490099",0.36]
[101066,"Ex9CS12 10 3P 380V","Stycznik miniat., 3-bieg., 12A, 5.5kW AC-3, nap. cewki 380 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",81.199999999999989,0,81.199999999999989,8592765010674,1,8592765010674,72,28592765010678,"8536490099",0.36]
[101067,"Ex9CS12 10 3P 240V","Stycznik miniat., 3-bieg., 12A, 5.5kW AC-3, nap. cewki 240 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",81.199999999999989,0,81.199999999999989,8592765010681,1,8592765010681,72,28592765010685,"8536490099",0.36]
[101068,"Ex9CS12 10 3P 230V","Stycznik miniat., 3-bieg., 12A, 5.5kW AC-3, nap. cewki 230 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",81.199999999999989,0,81.199999999999989,8592765010698,1,8592765010698,72,28592765010692,"8536490099",0.36]
[101069,"Ex9CS12 10 3P 220V","Stycznik miniat., 3-bieg., 12A, 5.5kW AC-3, nap. cewki 220 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",81.199999999999989,0,81.199999999999989,8592765010704,1,8592765010704,72,28592765010708,"8536490099",0.36]
[101070,"Ex9CS12 10 3P 127V","Stycznik miniat., 3-bieg., 12A, 5.5kW AC-3, nap. cewki 127 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",85,0,85,8592765010711,1,8592765010711,72,28592765010715,"8536490099",0.36]
[101071,"Ex9CS12 10 3P 110V ","Stycznik miniat., 3-bieg., 12A, 5.5kW AC-3, nap. cewki 110 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",85,0,85,8592765010728,1,8592765010728,72,28592765010722,"8536490099",0.36]
[101072,"Ex9CS12 10 3P 48V","Stycznik miniat., 3-bieg., 12A, 5.5kW AC-3, nap. cewki 48 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",85,0,85,8592765010735,1,8592765010735,72,28592765010739,"8536419089",0.36]
[101073,"Ex9CS12 10 3P 42V","Stycznik miniat., 3-bieg., 12A, 5.5kW AC-3, nap. cewki 42 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",85,0,85,8592765010742,1,8592765010742,72,28592765010746,"8536419089",0.36]
[101074,"Ex9CS12 10 3P 36V ","Stycznik miniat., 3-bieg., 12A, 5.5kW AC-3, nap. cewki 36 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",85,0,85,8592765010759,1,8592765010759,72,28592765010753,"8536419089",0.36]
[101075,"Ex9CS12 10 3P 24V ","Stycznik miniat., 3-bieg., 12A, 5.5kW AC-3, nap. cewki 24 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",81.199999999999989,0,81.199999999999989,8592765010766,1,8592765010766,72,28592765010760,"8536419089",0.36]
[101076,"Ex9CS12  4P 415V","Stycznik miniat., 4-bieg., 12A, 5.5kW AC-3, nap. cewki 415 V AC","NBA",109.19999999999999,0,109.19999999999999,8592765010773,1,8592765010773,72,28592765010777,"8536490099",0.36]
[101077,"Ex9CS12  4P 400V","Stycznik miniat., 4-bieg., 12A, 5.5kW AC-3, nap. cewki 400 V AC","NBA",109.19999999999999,0,109.19999999999999,8592765010780,1,8592765010780,72,28592765010784,"8536490099",0.36]
[101078,"Ex9CS12  4P 380V","Stycznik miniat., 4-bieg., 12A, 5.5kW AC-3, nap. cewki 380 V AC","NBA",109.19999999999999,0,109.19999999999999,8592765010797,1,8592765010797,72,28592765010791,"8536490099",0.36]
[101079,"Ex9CS12  4P 240V","Stycznik miniat., 4-bieg., 12A, 5.5kW AC-3, nap. cewki 240 V AC","NBA",109.19999999999999,0,109.19999999999999,8592765010803,1,8592765010803,72,28592765010807,"8536490099",0.36]
[101080,"Ex9CS12  4P 230V","Stycznik miniat., 4-bieg., 12A, 5.5kW AC-3, nap. cewki 230 V AC","NBA",109.19999999999999,0,109.19999999999999,8592765010810,1,8592765010810,72,28592765010814,"8536490099",0.36]
[101081,"Ex9CS12  4P 220V","Stycznik miniat., 4-bieg., 12A, 5.5kW AC-3, nap. cewki 220 V AC","NBA",109.19999999999999,0,109.19999999999999,8592765010827,1,8592765010827,72,28592765010821,"8536490099",0.36]
[101082,"Ex9CS12  4P 127V","Stycznik miniat., 4-bieg., 12A, 5.5kW AC-3, nap. cewki 127 V AC","NBA",109.19999999999999,0,109.19999999999999,8592765010834,1,8592765010834,72,28592765010838,"8536490099",0.36]
[101083,"Ex9CS12  4P 110V ","Stycznik miniat., 4-bieg., 12A, 5.5kW AC-3, nap. cewki 110 V AC","NBA",109.19999999999999,0,109.19999999999999,8592765010841,1,8592765010841,72,28592765010845,"8536490099",0.36]
[101084,"Ex9CS12  4P 48V","Stycznik miniat., 4-bieg., 12A, 5.5kW AC-3, nap. cewki 48 V AC","NBA",109.19999999999999,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E3866*(1-F3866)","v":109.19999999999999},8592765010858,1,8592765010858,72,28592765010852,"8536419089",0.36]
[101085,"Ex9CS12  4P 42V","Stycznik miniat., 4-bieg., 12A, 5.5kW AC-3, nap. cewki 42 V AC","NBA",109.19999999999999,0,109.19999999999999,8592765010865,1,8592765010865,72,28592765010869,"8536419089",0.36]
[101086,"Ex9CS12  4P 36V ","Stycznik miniat., 4-bieg., 12A, 5.5kW AC-3, nap. cewki 36 V AC","NBA",109.19999999999999,0,109.19999999999999,8592765010872,1,8592765010872,72,28592765010876,"8536419089",0.36]
[101087,"Ex9CS12  4P 24V ","Stycznik miniat., 4-bieg., 12A, 5.5kW AC-3, nap. cewki 24 V AC","NBA",109.19999999999999,0,109.19999999999999,8592765010889,1,8592765010889,72,28592765010883,"8536419089",0.36]
[101088,"Ex9CS12  4P/22 415V","Stycznik miniat., 4-bieg., styki 2+2, 12A, 5.5kW AC-3, nap. cewki 415 V AC","NBA",130.79999999999998,0,130.79999999999998,8592765010896,1,8592765010896,72,28592765010890,"8536490099",0.36]
[101089,"Ex9CS12  4P/22 400V","Stycznik miniat., 4-bieg., styki 2+2, 12A, 5.5kW AC-3, nap. cewki 400 V AC","NBA",130.79999999999998,0,130.79999999999998,8592765010902,1,8592765010902,72,28592765010906,"8536490099",0.36]
[101090,"Ex9CS12  4P/22 380V","Stycznik miniat., 4-bieg., styki 2+2, 12A, 5.5kW AC-3, nap. cewki 380 V AC","NBA",130.79999999999998,0,130.79999999999998,8592765010919,1,8592765010919,72,28592765010913,"8536490099",0.36]
[101091,"Ex9CS12  4P/22 240V","Stycznik miniat., 4-bieg., styki 2+2, 12A, 5.5kW AC-3, nap. cewki 240 V AC","NBA",130.79999999999998,0,130.79999999999998,8592765010926,1,8592765010926,72,28592765010920,"8536490099",0.36]
[101092,"Ex9CS12  4P/22 230V","Stycznik miniat., 4-bieg., styki 2+2, 12A, 5.5kW AC-3, nap. cewki 230 V AC","NBA",130.79999999999998,0,130.79999999999998,8592765010933,1,8592765010933,72,28592765010937,"8536490099",0.36]
[101093,"Ex9CS12  4P/22 220V","Stycznik miniat., 4-bieg., styki 2+2, 12A, 5.5kW AC-3, nap. cewki 220 V AC","NBA",130.79999999999998,0,130.79999999999998,8592765010940,1,8592765010940,72,28592765010944,"8536490099",0.36]
[101094,"Ex9CS12  4P/22 127V","Stycznik miniat., 4-bieg., styki 2+2, 12A, 5.5kW AC-3, nap. cewki 127 V AC","NBA",130.79999999999998,0,130.79999999999998,8592765010957,1,8592765010957,72,28592765010951,"8536490099",0.36]
[101095,"Ex9CS12  4P/22 110V ","Stycznik miniat., 4-bieg., styki 2+2, 12A, 5.5kW AC-3, nap. cewki 110 V AC","NBA",130.79999999999998,0,130.79999999999998,8592765010964,1,8592765010964,72,28592765010968,"8536490099",0.36]
[101096,"Ex9CS12  4P/22 48V","Stycznik miniat., 4-bieg., styki 2+2, 12A, 5.5kW AC-3, nap. cewki 48 V AC","NBA",130.79999999999998,0,130.79999999999998,8592765010971,1,8592765010971,72,28592765010975,"8536419089",0.36]
[101097,"Ex9CS12  4P/22 42V","Stycznik miniat., 4-bieg., styki 2+2, 12A, 5.5kW AC-3, nap. cewki 42 V AC","NBA",130.79999999999998,0,130.79999999999998,8592765010988,1,8592765010988,72,28592765010982,"8536419089",0.36]
[101098,"Ex9CS12  4P/22 36V ","Stycznik miniat., 4-bieg., styki 2+2, 12A, 5.5kW AC-3, nap. cewki 36 V AC","NBA",130.79999999999998,0,130.79999999999998,8592765010995,1,8592765010995,72,28592765010999,"8536419089",0.36]
[101099,"Ex9CS12  4P/22 24V ","Stycznik miniat., 4-bieg., styki 2+2, 12A, 5.5kW AC-3, nap. cewki 24 V AC","NBA",130.79999999999998,0,130.79999999999998,8592765011008,1,8592765011008,72,28592765011002,"8536419089",0.36]
[null,null,null,null,""]
["Styczniki miniaturowe nawrotne Ex9CSR"]
[104504,"Ex9CSR06 10 3P 48V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 6A AC-3, nap. cewki 48 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",248,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E3884*(1-F3884)","v":248},8592765045058,1,8592765045058,null,28592765045052,"8536419089",0.37]
[104505,"Ex9CSR06 10 3P 42V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 6A AC-3, nap. cewki 42 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",248,0,248,8592765045065,1,8592765045065,null,28592765045069,"8536419089",0.37]
[104506,"Ex9CSR06 10 3P 415V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 6A AC-3, nap. cewki 415 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",248,0,248,8592765045072,1,8592765045072,null,28592765045076,"8536490099",0.37]
[104507,"Ex9CSR06 10 3P 400V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 6A AC-3, nap. cewki 400 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",182.2,0,182.2,8592765045089,1,8592765045089,null,28592765045083,"8536490099",0.37]
[104508,"Ex9CSR06 10 3P 380V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 6A AC-3, nap. cewki 380 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",182.2,0,182.2,8592765045096,1,8592765045096,null,28592765045090,"8536490099",0.37]
[104509,"Ex9CSR06 10 3P 36V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 6A AC-3, nap. cewki 36 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",248,0,248,8592765045102,1,8592765045102,null,28592765045106,"8536419089",0.37]
[104510,"Ex9CSR06 10 3P 24V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 6A AC-3, nap. cewki 24 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",196.2,0,196.2,8592765045119,1,8592765045119,null,28592765045113,"8536419089",0.37]
[104511,"Ex9CSR06 10 3P 240V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 6A AC-3, nap. cewki 240 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",248,0,248,8592765045126,1,8592765045126,null,28592765045120,"8536490099",0.37]
[104512,"Ex9CSR06 10 3P 230V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 6A AC-3, nap. cewki 230 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",182.2,0,182.2,8592765045133,1,8592765045133,null,28592765045137,"8536490099",0.37]
[104513,"Ex9CSR06 10 3P 220V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 6A AC-3, nap. cewki 220 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",182.2,0,182.2,8592765045140,1,8592765045140,null,28592765045144,"8536490099",0.37]
[104514,"Ex9CSR06 10 3P 127V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 6A AC-3, nap. cewki 127 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",248,0,248,8592765045157,1,8592765045157,null,28592765045151,"8536490099",0.37]
[104515,"Ex9CSR06 10 3P 110V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 6A AC-3, nap. cewki 110 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",200.9,0,200.9,8592765045164,1,8592765045164,null,28592765045168,"8536490099",0.37]
[104516,"Ex9CSR06 01 3P 48V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 6A AC-3, nap. cewki 48 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",196.2,0,196.2,8592765045171,1,8592765045171,null,28592765045175,"8536419089",0.37]
[104517,"Ex9CSR06 01 3P 42V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 6A AC-3, nap. cewki 42 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",248,0,248,8592765045188,1,8592765045188,null,28592765045182,"8536419089",0.37]
[104518,"Ex9CSR06 01 3P 415V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 6A AC-3, nap. cewki 415 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",248,0,248,8592765045195,1,8592765045195,null,28592765045199,"8536490099",0.37]
[104519,"Ex9CSR06 01 3P 400V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 6A AC-3, nap. cewki 400 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",303.40000000000003,0,303.40000000000003,8592765045201,1,8592765045201,null,28592765045205,"8536490099",0.37]
[104520,"Ex9CSR06 01 3P 380V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 6A AC-3, nap. cewki 380 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",303.40000000000003,0,303.40000000000003,8592765045218,1,8592765045218,null,28592765045212,"8536490099",0.37]
[104521,"Ex9CSR06 01 3P 36V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 6A AC-3, nap. cewki 36 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",248,0,248,8592765045225,1,8592765045225,null,28592765045229,"8536419089",0.37]
[104522,"Ex9CSR06 01 3P 24V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 6A AC-3, nap. cewki 24 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",196.2,0,196.2,8592765045232,1,8592765045232,null,28592765045236,"8536419089",0.37]
[104523,"Ex9CSR06 01 3P 240V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 6A AC-3, nap. cewki 240 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",248,0,248,8592765045249,1,8592765045249,null,28592765045243,"8536490099",0.37]
[104524,"Ex9CSR06 01 3P 230V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 6A AC-3, nap. cewki 230 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",182.2,0,182.2,8592765045256,1,8592765045256,null,28592765045250,"8536490099",0.37]
[104525,"Ex9CSR06 01 3P 220V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 6A AC-3, nap. cewki 220 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",182.2,0,182.2,8592765045263,1,8592765045263,null,28592765045267,"8536490099",0.37]
[104526,"Ex9CSR06 01 3P 127V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 6A AC-3, nap. cewki 127 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",248,0,248,8592765045270,1,8592765045270,null,28592765045274,"8536490099",0.37]
[104527,"Ex9CSR06 01 3P 110V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 6A AC-3, nap. cewki 110 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",200.9,0,200.9,8592765045287,1,8592765045287,null,28592765045281,"8536490099",0.37]
[104528,"Ex9CSR06 4P/22 48V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 6A AC-3, nap. cewki 48 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",215.9,0,215.9,8592765045294,1,8592765045294,null,28592765045298,"8536419089",0.37]
[104529,"Ex9CSR06 4P/22 42V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 6A AC-3, nap. cewki 42 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",272.70000000000005,0,272.70000000000005,8592765045300,1,8592765045300,null,28592765045304,"8536419089",0.37]
[104530,"Ex9CSR06 4P/22 415V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 6A AC-3, nap. cewki 415 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",272.70000000000005,0,272.70000000000005,8592765045317,1,8592765045317,null,28592765045311,"8536490099",0.37]
[104531,"Ex9CSR06 4P/22 400V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 6A AC-3, nap. cewki 400 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",333.8,0,333.8,8592765045324,1,8592765045324,null,28592765045328,"8536490099",0.37]
[104532,"Ex9CSR06 4P/22 380V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 6A AC-3, nap. cewki 380 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",333.8,0,333.8,8592765045331,1,8592765045331,null,28592765045335,"8536490099",0.37]
[104533,"Ex9CSR06 4P/22 36V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 6A AC-3, nap. cewki 36 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",272.70000000000005,0,272.70000000000005,8592765045348,1,8592765045348,null,28592765045342,"8536419089",0.37]
[104534,"Ex9CSR06 4P/22 24V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 6A AC-3, nap. cewki 24 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",215.9,0,215.9,8592765045355,1,8592765045355,null,28592765045359,"8536419089",0.37]
[104535,"Ex9CSR06 4P/22 240V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 6A AC-3, nap. cewki 240 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",272.70000000000005,0,272.70000000000005,8592765045362,1,8592765045362,null,28592765045366,"8536490099",0.37]
[104536,"Ex9CSR06 4P/22 230V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 6A AC-3, nap. cewki 230 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",200.5,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E3916*(1-F3916)","v":200.5},8592765045379,1,8592765045379,null,28592765045373,"8536490099",0.37]
[104537,"Ex9CSR06 4P/22 220V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 6A AC-3, nap. cewki 220 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",200.5,0,200.5,8592765045386,1,8592765045386,null,28592765045380,"8536490099",0.37]
[104538,"Ex9CSR06 4P/22 127V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 6A AC-3, nap. cewki 127 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",272.70000000000005,0,272.70000000000005,8592765045393,1,8592765045393,null,28592765045397,"8536490099",0.37]
[104539,"Ex9CSR06 4P/22 110V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 6A AC-3, nap. cewki 110 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",221,0,221,8592765045409,1,8592765045409,null,28592765045403,"8536490099",0.37]
[104540,"Ex9CSR06 4P 48V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 6A AC-3, nap. cewki 48 V AC","NBA",215.9,0,215.9,8592765045416,1,8592765045416,null,28592765045410,"8536419089",0.37]
[104541,"Ex9CSR06 4P 42V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 6A AC-3, nap. cewki 42 V AC","NBA",272.70000000000005,0,272.70000000000005,8592765045423,1,8592765045423,null,28592765045427,"8536419089",0.37]
[104542,"Ex9CSR06 4P 415V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 6A AC-3, nap. cewki 415 V AC","NBA",272.70000000000005,0,272.70000000000005,8592765045430,1,8592765045430,null,28592765045434,"8536490099",0.37]
[104543,"Ex9CSR06 4P 400V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 6A AC-3, nap. cewki 400 V AC","NBA",333.8,0,333.8,8592765045447,1,8592765045447,null,28592765045441,"8536490099",0.37]
[104544,"Ex9CSR06 4P 380V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 6A AC-3, nap. cewki 380 V AC","NBA",333.8,0,333.8,8592765045454,1,8592765045454,null,28592765045458,"8536490099",0.37]
[104545,"Ex9CSR06 4P 36V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 6A AC-3, nap. cewki 36 V AC","NBA",272.70000000000005,0,272.70000000000005,8592765045461,1,8592765045461,null,28592765045465,"8536419089",0.37]
[104546,"Ex9CSR06 4P 24V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 6A AC-3, nap. cewki 24 V AC","NBA",215.9,0,215.9,8592765045478,1,8592765045478,null,28592765045472,"8536419089",0.37]
[104547,"Ex9CSR06 4P 240V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 6A AC-3, nap. cewki 240 V AC","NBA",272.70000000000005,0,272.70000000000005,8592765045485,1,8592765045485,null,28592765045489,"8536490099",0.37]
[104548,"Ex9CSR06 4P 230V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 6A AC-3, nap. cewki 230 V AC","NBA",200.5,0,200.5,8592765045492,1,8592765045492,null,28592765045496,"8536490099",0.37]
[104549,"Ex9CSR06 4P 220V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 6A AC-3, nap. cewki 220 V AC","NBA",200.5,0,200.5,8592765045508,1,8592765045508,null,28592765045502,"8536490099",0.37]
[104550,"Ex9CSR06 4P 127V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 6A AC-3, nap. cewki 127 V AC","NBA",272.70000000000005,0,272.70000000000005,8592765045515,1,8592765045515,null,28592765045519,"8536490099",0.37]
[104551,"Ex9CSR06 4P 110V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 6A AC-3, nap. cewki 110 V AC","NBA",221,0,221,8592765045522,1,8592765045522,null,28592765045526,"8536490099",0.37]
[104552,"Ex9CSR09 10 3P 48V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 48 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",202.7,0,202.7,8592765045539,1,8592765045539,null,28592765045533,"8536419089",0.37]
[104553,"Ex9CSR09 10 3P 42V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 42 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",202.7,0,202.7,8592765045546,1,8592765045546,null,28592765045540,"8536419089",0.37]
[104554,"Ex9CSR09 10 3P 415V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 415 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",202.7,0,202.7,8592765045553,1,8592765045553,null,28592765045557,"8536490099",0.37]
[104555,"Ex9CSR09 10 3P 400V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 400 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",209.5,0,209.5,8592765045560,1,8592765045560,null,28592765045564,"8536490099",0.37]
[104556,"Ex9CSR09 10 3P 380V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 380 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",209.5,0,209.5,8592765045577,1,8592765045577,null,28592765045571,"8536490099",0.37]
[104557,"Ex9CSR09 10 3P 36V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 36 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",202.7,0,202.7,8592765045584,1,8592765045584,null,28592765045588,"8536419089",0.37]
[104558,"Ex9CSR09 10 3P 24V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 24 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",202.7,0,202.7,8592765045591,1,8592765045591,null,28592765045595,"8536419089",0.37]
[104559,"Ex9CSR09 10 3P 240V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 240 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",202.7,0,202.7,8592765045607,1,8592765045607,null,28592765045601,"8536490099",0.37]
[104560,"Ex9CSR09 10 3P 230V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 230 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",189.29999999999998,0,189.29999999999998,8592765045614,1,8592765045614,null,28592765045618,"8536490099",0.37]
[104561,"Ex9CSR09 10 3P 220V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 220 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",209.5,0,209.5,8592765045621,1,8592765045621,null,28592765045625,"8536490099",0.37]
[104562,"Ex9CSR09 10 3P 127V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 127 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",202.7,0,202.7,8592765045638,1,8592765045638,null,28592765045632,"8536490099",0.37]
[104563,"Ex9CSR09 10 3P 110V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 110 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",202.7,0,202.7,8592765045645,1,8592765045645,null,28592765045649,"8536490099",0.37]
[104564,"Ex9CSR09 01 3P 48V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 48 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",202.7,0,202.7,8592765045652,1,8592765045652,null,28592765045656,"8536419089",0.37]
[104565,"Ex9CSR09 01 3P 42V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 42 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",202.7,0,202.7,8592765045669,1,8592765045669,null,28592765045663,"8536419089",0.37]
[104566,"Ex9CSR09 01 3P 415V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 415 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",202.7,0,202.7,8592765045676,1,8592765045676,null,28592765045670,"8536490099",0.37]
[104567,"Ex9CSR09 01 3P 400V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 400 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",209.5,0,209.5,8592765045683,1,8592765045683,null,28592765045687,"8536490099",0.37]
[104568,"Ex9CSR09 01 3P 380V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 380 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",209.5,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E3948*(1-F3948)","v":209.5},8592765045690,1,8592765045690,null,28592765045694,"8536490099",0.37]
[104569,"Ex9CSR09 01 3P 36V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 36 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",202.7,0,202.7,8592765045706,1,8592765045706,null,28592765045700,"8536419089",0.37]
[104570,"Ex9CSR09 01 3P 24V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 24 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",202.7,0,202.7,8592765045713,1,8592765045713,null,28592765045717,"8536419089",0.37]
[104571,"Ex9CSR09 01 3P 240V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 240 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",202.7,0,202.7,8592765045720,1,8592765045720,null,28592765045724,"8536490099",0.37]
[104572,"Ex9CSR09 01 3P 230V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 230 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",209.5,0,209.5,8592765045737,1,8592765045737,null,28592765045731,"8536490099",0.37]
[104573,"Ex9CSR09 01 3P 220V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 220 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",209.5,0,209.5,8592765045744,1,8592765045744,null,28592765045748,"8536490099",0.37]
[104574,"Ex9CSR09 01 3P 127V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 127 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",202.7,0,202.7,8592765045751,1,8592765045751,null,28592765045755,"8536490099",0.37]
[104575,"Ex9CSR09 01 3P 110V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 110 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",202.7,0,202.7,8592765045768,1,8592765045768,null,28592765045762,"8536490099",0.37]
[104576,"Ex9CSR09 4P/22 48V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 48 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",223,0,223,8592765045775,1,8592765045775,null,28592765045779,"8536419089",0.37]
[104577,"Ex9CSR09 4P/22 42V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 42 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",223,0,223,8592765045782,1,8592765045782,null,28592765045786,"8536419089",0.37]
[104578,"Ex9CSR09 4P/22 415V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 415 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",223,0,223,8592765045799,1,8592765045799,null,28592765045793,"8536490099",0.37]
[104579,"Ex9CSR09 4P/22 400V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 400 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",230.4,0,230.4,8592765045805,1,8592765045805,null,28592765045809,"8536490099",0.37]
[104580,"Ex9CSR09 4P/22 380V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 380 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",230.4,0,230.4,8592765045812,1,8592765045812,null,28592765045816,"8536490099",0.37]
[104581,"Ex9CSR09 4P/22 36V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 36 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",223,0,223,8592765045829,1,8592765045829,null,28592765045823,"8536419089",0.37]
[104582,"Ex9CSR09 4P/22 24V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 24 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",223,0,223,8592765045836,1,8592765045836,null,28592765045830,"8536419089",0.37]
[104583,"Ex9CSR09 4P/22 240V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 240 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",223,0,223,8592765045843,1,8592765045843,null,28592765045847,"8536490099",0.37]
[104584,"Ex9CSR09 4P/22 230V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 230 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",208.29999999999998,0,208.29999999999998,8592765045850,1,8592765045850,null,28592765045854,"8536490099",0.37]
[104585,"Ex9CSR09 4P/22 220V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 220 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",230.4,0,230.4,8592765045867,1,8592765045867,null,28592765045861,"8536490099",0.37]
[104586,"Ex9CSR09 4P/22 127V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 127 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",223,0,223,8592765045874,1,8592765045874,null,28592765045878,"8536490099",0.37]
[104587,"Ex9CSR09 4P/22 110V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 110 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",223,0,223,8592765045881,1,8592765045881,null,28592765045885,"8536490099",0.37]
[104588,"Ex9CSR09 4P 48V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 48 V AC","NBA",223,0,223,8592765045898,1,8592765045898,null,28592765045892,"8536419089",0.37]
[104589,"Ex9CSR09 4P 42V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 42 V AC","NBA",223,0,223,8592765045904,1,8592765045904,null,28592765045908,"8536419089",0.37]
[104590,"Ex9CSR09 4P 415V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 415 V AC","NBA",223,0,223,8592765045911,1,8592765045911,null,28592765045915,"8536490099",0.37]
[104591,"Ex9CSR09 4P 400V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 400 V AC","NBA",230.4,0,230.4,8592765045928,1,8592765045928,null,28592765045922,"8536490099",0.37]
[104592,"Ex9CSR09 4P 380V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 380 V AC","NBA",230.4,0,230.4,8592765045935,1,8592765045935,null,28592765045939,"8536490099",0.37]
[104593,"Ex9CSR09 4P 36V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 36 V AC","NBA",223,0,223,8592765045942,1,8592765045942,null,28592765045946,"8536419089",0.37]
[104594,"Ex9CSR09 4P 24V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 24 V AC","NBA",223,0,223,8592765045959,1,8592765045959,null,28592765045953,"8536419089",0.37]
[104595,"Ex9CSR09 4P 240V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 240 V AC","NBA",223,0,223,8592765045966,1,8592765045966,null,28592765045960,"8536490099",0.37]
[104596,"Ex9CSR09 4P 230V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 230 V AC","NBA",208.29999999999998,0,208.29999999999998,8592765045973,1,8592765045973,null,28592765045977,"8536490099",0.37]
[104597,"Ex9CSR09 4P 220V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 220 V AC","NBA",230.4,0,230.4,8592765045980,1,8592765045980,null,28592765045984,"8536490099",0.37]
[104598,"Ex9CSR09 4P 127V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 127 V AC","NBA",223,0,223,8592765045997,1,8592765045997,null,28592765045991,"8536490099",0.37]
[104599,"Ex9CSR09 4P 110V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 110 V AC","NBA",223,0,223,8592765046000,1,8592765046000,null,28592765046004,"8536490099",0.37]
[104600,"Ex9CSR12 10 3P 48V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 48 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",311.10000000000002,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E3980*(1-F3980)","v":311.10000000000002},8592765046017,1,8592765046017,null,28592765046011,"8536419089",0.37]
[104601,"Ex9CSR12 10 3P 42V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 42 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",311.10000000000002,0,311.10000000000002,8592765046024,1,8592765046024,null,28592765046028,"8536419089",0.37]
[104602,"Ex9CSR12 10 3P 415V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 415 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",311.10000000000002,0,311.10000000000002,8592765046031,1,8592765046031,null,28592765046035,"8536490099",0.37]
[104603,"Ex9CSR12 10 3P 400V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 400 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",311.10000000000002,0,311.10000000000002,8592765046048,1,8592765046048,null,28592765046042,"8536490099",0.37]
[104604,"Ex9CSR12 10 3P 380V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 380 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",311.10000000000002,0,311.10000000000002,8592765046055,1,8592765046055,null,28592765046059,"8536490099",0.37]
[104605,"Ex9CSR12 10 3P 36V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 36 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",311.10000000000002,0,311.10000000000002,8592765046062,1,8592765046062,null,28592765046066,"8536419089",0.37]
[104606,"Ex9CSR12 10 3P 24V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 24 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",208.5,0,208.5,8592765046079,1,8592765046079,null,28592765046073,"8536419089",0.37]
[104607,"Ex9CSR12 10 3P 240V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 240 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",311.10000000000002,0,311.10000000000002,8592765046086,1,8592765046086,null,28592765046080,"8536490099",0.37]
[104608,"Ex9CSR12 10 3P 230V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 230 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",208.5,0,208.5,8592765046093,1,8592765046093,null,28592765046097,"8536490099",0.37]
[104609,"Ex9CSR12 10 3P 220V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 220 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",311.10000000000002,0,311.10000000000002,8592765046109,1,8592765046109,null,28592765046103,"8536490099",0.37]
[104610,"Ex9CSR12 10 3P 127V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 127 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",311.10000000000002,0,311.10000000000002,8592765046116,1,8592765046116,null,28592765046110,"8536490099",0.37]
[104611,"Ex9CSR12 10 3P 110V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 110 V AC, 1 NO wbud. styk pomoc.","NBA",311.10000000000002,0,311.10000000000002,8592765046123,1,8592765046123,null,28592765046127,"8536490099",0.37]
[104612,"Ex9CSR12 01 3P 48V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 48 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",311.10000000000002,0,311.10000000000002,8592765046130,1,8592765046130,null,28592765046134,"8536419089",0.37]
[104613,"Ex9CSR12 01 3P 42V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 42 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",311.10000000000002,0,311.10000000000002,8592765046147,1,8592765046147,null,28592765046141,"8536419089",0.37]
[104614,"Ex9CSR12 01 3P 415V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 415 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",311.10000000000002,0,311.10000000000002,8592765046154,1,8592765046154,null,28592765046158,"8536490099",0.37]
[104615,"Ex9CSR12 01 3P 400V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 400 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",311.10000000000002,0,311.10000000000002,8592765046161,1,8592765046161,null,28592765046165,"8536490099",0.37]
[104616,"Ex9CSR12 01 3P 380V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 380 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",311.10000000000002,0,311.10000000000002,8592765046178,1,8592765046178,null,28592765046172,"8536490099",0.37]
[104617,"Ex9CSR12 01 3P 36V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 36 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",311.10000000000002,0,311.10000000000002,8592765046185,1,8592765046185,null,28592765046189,"8536419089",0.37]
[104618,"Ex9CSR12 01 3P 24V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 24 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",208.5,0,208.5,8592765046192,1,8592765046192,null,28592765046196,"8536419089",0.37]
[104619,"Ex9CSR12 01 3P 240V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 240 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",311.10000000000002,0,311.10000000000002,8592765046208,1,8592765046208,null,28592765046202,"8536490099",0.37]
[104620,"Ex9CSR12 01 3P 230V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 230 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",208.5,0,208.5,8592765046215,1,8592765046215,null,28592765046219,"8536490099",0.37]
[104621,"Ex9CSR12 01 3P 220V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 220 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",222.7,0,222.7,8592765046222,1,8592765046222,null,28592765046226,"8536490099",0.37]
[104622,"Ex9CSR12 01 3P 127V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 127 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",311.10000000000002,0,311.10000000000002,8592765046239,1,8592765046239,null,28592765046233,"8536490099",0.37]
[104623,"Ex9CSR12 01 3P 110V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 3-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 110 V AC, 1 NC wbud. styk pomoc.","NBA",311.10000000000002,0,311.10000000000002,8592765046246,1,8592765046246,null,28592765046240,"8536490099",0.37]
[104624,"Ex9CSR12 4P/22 48V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 48 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",341.90000000000003,0,341.90000000000003,8592765046253,1,8592765046253,null,28592765046257,"8536419089",0.37]
[104625,"Ex9CSR12 4P/22 42V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 42 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",341.90000000000003,0,341.90000000000003,8592765046260,1,8592765046260,null,28592765046264,"8536419089",0.37]
[104626,"Ex9CSR12 4P/22 415V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 415 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",341.90000000000003,0,341.90000000000003,8592765046277,1,8592765046277,null,28592765046271,"8536490099",0.37]
[104627,"Ex9CSR12 4P/22 400V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 400 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",341.90000000000003,0,341.90000000000003,8592765046284,1,8592765046284,null,28592765046288,"8536490099",0.37]
[104628,"Ex9CSR12 4P/22 380V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 380 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",341.90000000000003,0,341.90000000000003,8592765046291,1,8592765046291,null,28592765046295,"8536490099",0.37]
[104629,"Ex9CSR12 4P/22 36V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 36 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",341.90000000000003,0,341.90000000000003,8592765046307,1,8592765046307,null,28592765046301,"8536419089",0.37]
[104630,"Ex9CSR12 4P/22 24V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 24 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",229.1,0,229.1,8592765046314,1,8592765046314,null,28592765046318,"8536419089",0.37]
[104631,"Ex9CSR12 4P/22 240V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 240 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",341.90000000000003,0,341.90000000000003,8592765046321,1,8592765046321,null,28592765046325,"8536490099",0.37]
[104632,"Ex9CSR12 4P/22 230V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 230 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",229.1,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E4012*(1-F4012)","v":229.1},8592765046338,1,8592765046338,null,28592765046332,"8536490099",0.37]
[104633,"Ex9CSR12 4P/22 220V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 220 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",244.6,0,244.6,8592765046345,1,8592765046345,null,28592765046349,"8536490099",0.37]
[104634,"Ex9CSR12 4P/22 127V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 127 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",341.90000000000003,0,341.90000000000003,8592765046352,1,8592765046352,null,28592765046356,"8536490099",0.37]
[104635,"Ex9CSR12 4P/22 110V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 110 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",341.90000000000003,0,341.90000000000003,8592765046369,1,8592765046369,null,28592765046363,"8536490099",0.37]
[104636,"Ex9CSR12 4P 48V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 48 V AC","NBA",341.90000000000003,0,341.90000000000003,8592765046376,1,8592765046376,null,28592765046370,"8536419089",0.37]
[104637,"Ex9CSR12 4P 42V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 42 V AC","NBA",341.90000000000003,0,341.90000000000003,8592765046383,1,8592765046383,null,28592765046387,"8536419089",0.37]
[104638,"Ex9CSR12 4P 415V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 415 V AC","NBA",341.90000000000003,0,341.90000000000003,8592765046390,1,8592765046390,null,28592765046394,"8536490099",0.37]
[104639,"Ex9CSR12 4P 400V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 400 V AC","NBA",341.90000000000003,0,341.90000000000003,8592765046406,1,8592765046406,null,28592765046400,"8536490099",0.37]
[104640,"Ex9CSR12 4P 380V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 380 V AC","NBA",341.90000000000003,0,341.90000000000003,8592765046413,1,8592765046413,null,28592765046417,"8536490099",0.37]
[104641,"Ex9CSR12 4P 36V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 36 V AC","NBA",341.90000000000003,0,341.90000000000003,8592765046420,1,8592765046420,null,28592765046424,"8536419089",0.37]
[104642,"Ex9CSR12 4P 24V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 24 V AC","NBA",229.1,0,229.1,8592765046437,1,8592765046437,null,28592765046431,"8536419089",0.37]
[104643,"Ex9CSR12 4P 240V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 240 V AC","NBA",341.90000000000003,0,341.90000000000003,8592765046444,1,8592765046444,null,28592765046448,"8536490099",0.37]
[104644,"Ex9CSR12 4P 230V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 230 V AC","NBA",229.1,0,229.1,8592765046451,1,8592765046451,null,28592765046455,"8536490099",0.37]
[104645,"Ex9CSR12 4P 220V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 220 V AC","NBA",244.6,0,244.6,8592765046468,1,8592765046468,null,28592765046462,"8536490099",0.37]
[104646,"Ex9CSR12 4P 127V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 127 V AC","NBA",341.90000000000003,0,341.90000000000003,8592765046475,1,8592765046475,null,28592765046479,"8536490099",0.37]
[104647,"Ex9CSR12 4P 110V","Stycznik miniaturowe nawrotny, 4-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 110 V AC","NBA",341.90000000000003,0,341.90000000000003,8592765046482,1,8592765046482,null,28592765046486,"8536490099",0.37]
[null,null,null,null,""]
["Akcesoria do styczników miniaturowych Ex9CS"]
[101435,"AX4104","Styki pomoc. przednie do Ex9CS, 4 NC","NBA",31.200000000000003,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E4030*(1-F4030)","v":31.200000000000003},8592765014368,6,18592765014365,216,28592765014362,"8536508090",0.28999999999999998]
[101280,"AX4113","Styki pomoc. przednie do Ex9CS, 1 NO, 3 NC","NBA",31.200000000000003,0,31.200000000000003,8592765012814,6,18592765012811,216,28592765012818,"8536508090",0.28999999999999998]
[101281,"AX4122","Styki pomoc. przednie do Ex9CS, 2 NO, 2 NC","NBA",30.6,0,30.6,8592765012821,6,18592765012828,216,28592765012825,"8536508090",0.28999999999999998]
[101282,"AX4131","Styki pomoc. przednie do Ex9CS, 3 NO, 1 NC","NBA",30.8,0,30.8,8592765012838,6,18592765012835,216,28592765012832,"8536508090",0.28999999999999998]
[101283,"AX4140","Styki pomoc. przednie do Ex9CS, 4 NO","NBA",31.200000000000003,0,31.200000000000003,8592765012845,6,18592765012842,216,28592765012849,"8536508090",0.28999999999999998]
[104501,"CCU41 48","Układy tłumiące, zakres ochrony 24-48V, z warystorem","NBA",51.1,0,51.1,8592765045027,1,8592765045027,null,28592765045021,"8538909999",0.02]
[104502,"CCU41 415","Układy tłumiące, zakres ochrony 380-415V, z warystorem","NBA",51.1,0,51.1,8592765045034,1,8592765045034,null,28592765045038,"8538909999",0.02]
[104503,"CCU41 240","Układy tłumiące, zakres ochrony 110-240V, z warystorem","NBA",51.1,0,51.1,8592765045041,1,8592765045041,null,28592765045045,"8538909999",0.02]
[107959,"MIT41","Blokada mechaniczna do styczników Ex9CS","NBA",33,{"$f":"NBA","v":0},33,8592765079602,1,18592765079609,400,28592765079606,"8538909999"]
[null,null,null,null,""]
["Wyłączniki silnikowe Ex9S32A"]
[108096,"Ex9S32A 0.16A","Wyłącznik silnikowy 0.16A","NBG",149.69999999999999,{"$f":"NBG","v":0},{"$f":"E4041*(1-F4041)","v":149.69999999999999},8592765080967,1,18592765080964,30,28592765080961,"8536201090",0.25800000000000001]
[108097,"Ex9S32A 0.25A","Wyłącznik silnikowy 0.25A","NBG",149.69999999999999,0,149.69999999999999,8592765080974,1,18592765080971,30,28592765080978,"8536201090",0.25800000000000001]
[108098,"Ex9S32A 0.4A","Wyłącznik silnikowy 0.4A","NBG",149.69999999999999,0,149.69999999999999,8592765080981,1,18592765080988,30,28592765080985,"8536201090",0.25800000000000001]
[108099,"Ex9S32A 0.63A","Wyłącznik silnikowy 0.63A","NBG",153.79999999999998,0,153.79999999999998,8592765080998,1,18592765080995,30,28592765080992,"8536201090",0.25800000000000001]
[108100,"Ex9S32A 1A","Wyłącznik silnikowy 1A","NBG",165,0,165,8592765081001,1,18592765081008,30,28592765081005,"8536201090",0.25800000000000001]
[108101,"Ex9S32A 1.6A","Wyłącznik silnikowy 1.6A","NBG",165,0,165,8592765081018,1,18592765081015,30,28592765081012,"8536201090",0.32500000000000001]
[108102,"Ex9S32A 2.5A","Wyłącznik silnikowy 2.5A","NBG",168,0,168,8592765081025,1,18592765081022,30,28592765081029,"8536201090",0.32500000000000001]
[108103,"Ex9S32A 4A","Wyłącznik silnikowy 4A","NBG",168,0,168,8592765081032,1,18592765081039,30,28592765081036,"8536201090",0.32500000000000001]
[108104,"Ex9S32A 6.3A","Wyłącznik silnikowy 6.3A","NBG",168,0,168,8592765081049,1,18592765081046,30,28592765081043,"8536201090",0.32500000000000001]
[108105,"Ex9S32A 10A","Wyłącznik silnikowy 10A","NBG",175.1,0,175.1,8592765081056,1,18592765081053,30,28592765081050,"8536201090",0.32500000000000001]
[108106,"Ex9S32A 14A","Wyłącznik silnikowy 14A","NBG",175.1,0,175.1,8592765081063,1,18592765081060,30,28592765081067,"8536201090",0.32500000000000001]
[108107,"Ex9S32A 18A","Wyłącznik silnikowy 18A","NBG",183.29999999999998,0,183.29999999999998,8592765081070,1,18592765081077,30,28592765081074,"8536201090",0.32500000000000001]
[108108,"Ex9S32A 23A","Wyłącznik silnikowy 23A","NBG",186.29999999999998,0,186.29999999999998,8592765081087,1,18592765081084,30,28592765081081,"8536201090",0.32500000000000001]
[108109,"Ex9S32A 25A","Wyłącznik silnikowy 25A","NBG",190.4,0,190.4,8592765081094,1,18592765081091,30,28592765081098,"8536201090",0.32500000000000001]
[108110,"Ex9S32A 32A","Wyłącznik silnikowy 32A","NBG",202.6,0,202.6,8592765081100,1,18592765081107,30,28592765081104,"8536201090",0.32500000000000001]
["acc.",null,null,null,0]
[108143,"AX51 11","Styk pomocniczy (montaż z przodu) 1NO+1NC","NBG",23,0,23,8592765081438,10,18592765081435,720,28592765081432,"8536508090",1.6E-2]
[108144,"AX51 20","Styk pomocniczy (montaż z przodu) 2NO","NBG",23,0,23,8592765081445,10,18592765081442,720,28592765081449,"8536508090",1.6E-2]
[108145,"AX52 11","Styk pomocniczy (montaż z boku) 1NO+1NC","NBG",37.200000000000003,0,37.200000000000003,8592765081452,2,18592765081459,192,28592765081456,"8536508090",4.2000000000000003E-2]
[108146,"AX52 20","Styk pomocniczy (montaż z boku) 2NO","NBG",37.200000000000003,0,37.200000000000003,8592765081469,2,18592765081466,192,28592765081463,"8536508090",4.2000000000000003E-2]
[108147,"AX52 02","Styk pomocniczy (montaż z boku) 2NC","NBG",39.300000000000004,0,39.300000000000004,8592765081476,2,18592765081473,192,28592765081470,"8536508090",4.2000000000000003E-2]
[108148,"UVT51I","Wyzwalacz podnapięciowy, 110-115V 50Hz, 127V 60Hz","NBG",37,0,37,8592765081483,1,18592765081480,96,28592765081487,"8536490099",0.125]
[108149,"UVT51J","Wyzwalacz podnapięciowy, 220-240V 50Hz","NBG",36.800000000000004,0,36.800000000000004,8592765081490,1,18592765081497,96,28592765081494,"8536490099",0.125]
[108150,"UVT51K","Wyzwalacz podnapięciowy, 380-400V 50Hz, 440V 60Hz","NBG",44.2,0,44.2,8592765081506,1,18592765081503,96,28592765081500,"8536490099",0.125]
[108151,"SHT51F","Wyzwalacz wzrostowy 110-115V 50Hz, 127V 60Hz","NBG",34.9,0,34.9,8592765081513,1,18592765081510,96,28592765081517,"8536490099",0.10199999999999999]
[108152,"SHT51G","Wyzwalacz wzrostowy 220-240V 50Hz","NBG",42.300000000000004,0,42.300000000000004,8592765081520,1,18592765081527,96,28592765081524,"8536490099",0.10199999999999999]
[108153,"SHT51H","Wyzwalacz wzrostowy 380-400V 50Hz, 440V 60Hz","NBG",38.300000000000004,0,38.300000000000004,8592765081537,1,18592765081534,96,28592765081531,"8536490099",0.10199999999999999]
[108154,"AL51","Styk pomocniczy zadziałania","NBG",52,0,52,8592765081544,null,18592765081541,null,28592765081548,"8536201090"]
[108155,"CC51","Adapter na zaciski dla Ex9CS06, 09, 12","NBG",68.3,0,68.3,8592765081551,null,18592765081558,null,28592765081555,"8538909999"]
[109077,"CC52","Adapter na zaciski dla Ex9C09, 12, 18","NBG",89.5,{"$f":"NBG","v":0},{"$f":"E4070*(1-F4070)","v":89.5},8592765090775,3,18592765090772,120,28592765090779,"8538909999",5.1499999999999997E-2]
[109078,"CC53 ","Adapter na zaciski dla Ex9C25, 32, 38","NBG",89.5,{"$f":"NBG","v":0},{"$f":"E4071*(1-F4071)","v":89.5},8592765090782,3,18592765090789,60,28592765090786,"8538909999",5.7599999999999998E-2]
[109079,"DRA51","Adapter montażowy DRA51","NBG",29.6,{"$f":"NBG","v":0},{"$f":"E4072*(1-F4072)","v":29.6},8592765090799,16,18592765090796,96,28592765090793,"8538909999",8.9099999999999999E-2]
[null,null,null,null,""]
["Wyłączniki silnikowe przyciskowe Ex9SN25B"]
[108940,"Ex9SN25B 0.16A","Wyłącznik silnikowy Ex9SN, przyciskowy, 0.16-0.25A","NBG",100.8,{"$f":"NBG","v":0},{"$f":"E4075*(1-F4075)","v":100.8},8592765089403,1,28592765089407,64,38592765089404,"8536201090",0.24]
[108941,"Ex9SN25B 0.25A","Wyłącznik silnikowy Ex9SN, przyciskowy, 0.16-0.25A","NBG",100.8,0,100.8,8592765089410,1,28592765089414,64,38592765089411,"8536201090",0.24]
[108942,"Ex9SN25B 0.4A","Wyłącznik silnikowy Ex9SN, przyciskowy, 0.25-0.40A","NBG",103.89999999999999,0,103.89999999999999,8592765089427,1,28592765089421,64,38592765089428,"8536201090",0.24]
[108943,"Ex9SN25B 0.63A","Wyłącznik silnikowy Ex9SN, przyciskowy, 0.40-0.63A","NBG",101.8,0,101.8,8592765089434,1,28592765089438,64,38592765089435,"8536201090",0.24]
[108944,"Ex9SN25B 1A","Wyłącznik silnikowy Ex9SN, przyciskowy, 0.63-1A","NBG",104.89999999999999,0,104.89999999999999,8592765089441,1,28592765089445,64,38592765089442,"8536201090",0.24]
[108945,"Ex9SN25B 1.6A","Wyłącznik silnikowy Ex9SN, przyciskowy, 1-1.6A","NBG",104.89999999999999,0,104.89999999999999,8592765089458,1,28592765089452,64,38592765089459,"8536201090",0.28999999999999998]
[108946,"Ex9SN25B 2.5A","Wyłącznik silnikowy Ex9SN, przyciskowy, 1.6-2.5A","NBG",105.89999999999999,0,105.89999999999999,8592765089465,1,28592765089469,64,38592765089466,"8536201090",0.28999999999999998]
[108947,"Ex9SN25B 4A","Wyłącznik silnikowy Ex9SN, przyciskowy, 2.5-4A","NBG",104.89999999999999,0,104.89999999999999,8592765089472,1,28592765089476,64,38592765089473,"8536201090",0.28999999999999998]
[108948,"Ex9SN25B 6.3A","Wyłącznik silnikowy Ex9SN, przyciskowy, 4-6.3A","NBG",110,0,110,8592765089489,1,28592765089483,64,38592765089480,"8536201090",0.28999999999999998]
[108949,"Ex9SN25B 10A","Wyłącznik silnikowy Ex9SN, przyciskowy, 6-10A","NBG",111,0,111,8592765089496,1,28592765089490,64,38592765089497,"8536201090",0.28999999999999998]
[108950,"Ex9SN25B 14A","Wyłącznik silnikowy Ex9SN, przyciskowy, 9-14A","NBG",111,0,111,8592765089502,1,28592765089506,64,38592765089503,"8536201090",0.28999999999999998]
[108951,"Ex9SN25B 18A","Wyłącznik silnikowy Ex9SN, przyciskowy, 13-18A","NBG",114.1,0,114.1,8592765089519,1,28592765089513,64,38592765089510,"8536201090",0.28999999999999998]
[108952,"Ex9SN25B 23A","Wyłącznik silnikowy Ex9SN, przyciskowy, 17-23A","NBG",115.1,0,115.1,8592765089526,1,28592765089520,64,38592765089527,"8536201090",0.28999999999999998]
[108953,"Ex9SN25B 25A","Wyłącznik silnikowy Ex9SN, przyciskowy, 20-25A","NBG",122.19999999999999,0,122.19999999999999,8592765089533,1,28592765089537,64,38592765089534,"8536201090",0.28999999999999998]
["acc.",null,null,null,0]
[108954,"ASNA20","Styk pomocniczy (montaż z boku) 2NO","NBG",28.6,0,28.6,8592765089540,4,28592765089544,256,38592765089541,"8536508090",0.04]
[108955,"ASNA11","Styk pomocniczy (montaż z boku) 1NO+1NC","NBG",24.5,0,24.5,8592765089557,4,28592765089551,256,38592765089558,"8536508090",0.04]
[108956,"ASNB20","Styk pomocniczy (montaż z przodu) 2NO","NBG",24.5,0,24.5,8592765089564,20,28592765089568,1280,38592765089565,"8536508090",0.02]
[108957,"ASNB11","Styk pomocniczy (montaż z przodu) 1NO+1NC","NBG",24.5,0,24.5,8592765089571,20,28592765089575,1280,38592765089572,"8536508090",0.02]
[108958,"ASNUVA","Wyzwalacz podnapięciowy, 110-115V 50Hz, 127V 50Hz","NBG",71.3,0,71.3,8592765089588,2,28592765089582,128,38592765089589,"8536508090",0.09]
[108959,"ASNUVB","Wyzwalacz podnapięciowy, 220-240V 50Hz","NBG",61.1,0,61.1,8592765089595,2,28592765089599,128,38592765089596,"8536508090",0.09]
[108960,"ASNUVC","Wyzwalacz podnapięciowy, 380-400V 50Hz, 440V 50Hz","NBG",73.3,0,73.3,8592765089601,2,28592765089605,128,38592765089602,"8536508090",0.09]
[108961,"ASNTA","Wyzwalacz wzrostowy 110-115V 50Hz, 127V 50Hz","NBG",70.3,0,70.3,8592765089618,2,28592765089612,128,38592765089619,"8536508090",0.09]
[108962,"ASNTB","Wyzwalacz wzrostowy 220-240V 50Hz","NBG",64.199999999999989,0,64.199999999999989,8592765089625,2,28592765089629,128,38592765089626,"8536508090",0.09]
[108963,"ASNTC","Wyzwalacz wzrostowy 380-400V 50Hz, 440V 50Hz","NBG",67.199999999999989,0,67.199999999999989,8592765089632,2,28592765089636,128,38592765089633,"8536508090",0.09]
[108964,"ASNF1001","Styk pomocniczy, ze stykiem pomocniczym zadziałania, 1NO(błąd)+1NC(pom)","NBG",45.9,0,45.9,8592765089649,3,28592765089643,192,38592765089640,"8536508090",0.04]
[108965,"ASNF0101","Styk pomocniczy, ze stykiem pomocniczym zadziałania, 1NC(błąd)+1NC(pom)","NBG",45.9,0,45.9,8592765089656,3,28592765089650,192,38592765089657,"8536508090",0.04]
[108966,"ASNF1010","Styk pomocniczy, ze stykiem pomocniczym zadziałania, 1NO(błąd)+1NO(pom)","NBG",45.9,0,45.9,8592765089663,3,28592765089667,192,38592765089664,"8536508090",0.04]
[108967,"ASNF0110","Styk pomocniczy, ze stykiem pomocniczym zadziałania, 1NC(błąd)+1NO(pom)","NBG",45.9,0,45.9,8592765089670,3,28592765089674,192,38592765089671,"8536508090",0.04]
[108968,"ASNEA","Obudowa do wyłączników silnikowych Ex9SN, z membraną sterującą","NBG",34.700000000000003,0,34.700000000000003,8592765089687,1,28592765089681,20,38592765089688,"8536508090",0.26]
[108969,"ASNEB","Obudowa do wyłączników silnikowych Ex9SN, z grzybkowym przyciskiem bezpieczeństwa","NBG",71.3,0,71.3,8592765089694,1,28592765089698,12,38592765089695,"8536508090",0.32]
[null,null,null,null,""]
["Styczniki przemysłowe Ex9C"]
[101100,"Ex9C09 11 3P 415V ","Stycznik, 3-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 415 V AC,  1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",79.399999999999991,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E4108*(1-F4108)","v":79.399999999999991},8592765011015,1,8592765011015,40,28592765011019,"8536490099",0.37]
[101101,"Ex9C09 11 3P 400V ","Stycznik, 3-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 400 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",79.399999999999991,0,79.399999999999991,8592765011022,1,8592765011022,40,28592765011026,"8536490099",0.37]
[101102,"Ex9C09 11 3P 380V ","Stycznik, 3-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 380 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",75.699999999999989,0,75.699999999999989,8592765011039,1,8592765011039,40,28592765011033,"8536490099",0.37]
[101103,"Ex9C09 11 3P 240V ","Stycznik, 3-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 240 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",75.699999999999989,0,75.699999999999989,8592765011046,1,8592765011046,40,28592765011040,"8536490099",0.37]
[101104,"Ex9C09 11 3P 230V ","Stycznik, 3-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 230 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",75.699999999999989,0,75.699999999999989,8592765011053,1,8592765011053,40,28592765011057,"8536490099",0.37]
[101105,"Ex9C09 11 3P 220V ","Stycznik, 3-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 220 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",79.399999999999991,0,79.399999999999991,8592765011060,1,8592765011060,40,28592765011064,"8536490099",0.37]
[101106,"Ex9C09 11 3P 127V ","Stycznik, 3-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 127 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",79.399999999999991,0,79.399999999999991,8592765011077,1,8592765011077,40,28592765011071,"8536490099",0.37]
[101107,"Ex9C09 11 3P 110V ","Stycznik, 3-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 110 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",79.399999999999991,0,79.399999999999991,8592765011084,1,8592765011084,40,28592765011088,"8536490099",0.37]
[101108,"Ex9C09 11 3P 48V ","Stycznik, 3-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 48 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",79.399999999999991,0,79.399999999999991,8592765011091,1,8592765011091,40,28592765011095,"8536419089",0.37]
[101109,"Ex9C09 11 3P 42V ","Stycznik, 3-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 42 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",79.399999999999991,0,79.399999999999991,8592765011107,1,8592765011107,40,28592765011101,"8536419089",0.37]
[101110,"Ex9C09 11 3P 36V ","Stycznik, 3-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 36 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",79.399999999999991,0,79.399999999999991,8592765011114,1,8592765011114,40,28592765011118,"8536419089",0.37]
[101111,"Ex9C09 11 3P 24V ","Stycznik, 3-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 24 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",75.699999999999989,0,75.699999999999989,8592765011121,1,8592765011121,40,28592765011125,"8536419089",0.37]
[101112,"Ex9C09 22 3P 415V ","Stycznik, 3-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 415 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",92.199999999999989,0,92.199999999999989,8592765011138,1,8592765011138,40,28592765011132,"8536490099",0.37]
[101113,"Ex9C09 22 3P 400V ","Stycznik, 3-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 400 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",92.199999999999989,0,92.199999999999989,8592765011145,1,8592765011145,40,28592765011149,"8536490099",0.37]
[101114,"Ex9C09 22 3P 380V ","Stycznik, 3-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 380 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",92.199999999999989,0,92.199999999999989,8592765011152,1,8592765011152,40,28592765011156,"8536490099",0.37]
[101115,"Ex9C09 22 3P 240V ","Stycznik, 3-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 240 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",92.199999999999989,0,92.199999999999989,8592765011169,1,8592765011169,40,28592765011163,"8536490099",0.37]
[101116,"Ex9C09 22 3P 230V ","Stycznik, 3-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 230 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",92.199999999999989,0,92.199999999999989,8592765011176,1,8592765011176,40,28592765011170,"8536490099",0.37]
[101117,"Ex9C09 22 3P 220V ","Stycznik, 3-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 220 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",92.199999999999989,0,92.199999999999989,8592765011183,1,8592765011183,40,28592765011187,"8536490099",0.37]
[101118,"Ex9C09 22 3P 127V ","Stycznik, 3-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 127 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",92.199999999999989,0,92.199999999999989,8592765011190,1,8592765011190,40,28592765011194,"8536490099",0.37]
[101119,"Ex9C09 22 3P 110V ","Stycznik, 3-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 110 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",92.199999999999989,0,92.199999999999989,8592765011206,1,8592765011206,40,28592765011200,"8536490099",0.37]
[101120,"Ex9C09 22 3P 48V ","Stycznik, 3-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 48 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",92.199999999999989,0,92.199999999999989,8592765011213,1,8592765011213,40,28592765011217,"8536419089",0.37]
[101121,"Ex9C09 22 3P 42V ","Stycznik, 3-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 42 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",92.199999999999989,0,92.199999999999989,8592765011220,1,8592765011220,40,28592765011224,"8536419089",0.37]
[101122,"Ex9C09 22 3P 36V ","Stycznik, 3-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 36 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",92.199999999999989,0,92.199999999999989,8592765011237,1,8592765011237,40,28592765011231,"8536419089",0.37]
[101123,"Ex9C09 22 3P 24V ","Stycznik, 3-bieg., 9A, 4kW AC-3, nap. cewki 24 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",92.199999999999989,0,92.199999999999989,8592765011244,1,8592765011244,40,28592765011248,"8536419089",0.37]
[101124,"Ex9C12 11 3P 415V ","Stycznik, 3-bieg., 12A, 5,5kW AC-3, nap. cewki 415 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",92.199999999999989,0,92.199999999999989,8592765011251,1,8592765011251,40,28592765011255,"8536490099",0.37]
[101125,"Ex9C12 11 3P 400V ","Stycznik, 3-bieg., 12A, 5,5kW AC-3, nap. cewki 400 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",92.199999999999989,0,92.199999999999989,8592765011268,1,8592765011268,40,28592765011262,"8536490099",0.37]
[101126,"Ex9C12 11 3P 380V ","Stycznik, 3-bieg., 12A, 5,5kW AC-3, nap. cewki 380 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",92.199999999999989,0,92.199999999999989,8592765011275,1,8592765011275,40,28592765011279,"8536490099",0.37]
[101127,"Ex9C12 11 3P 240V ","Stycznik, 3-bieg., 12A, 5,5kW AC-3, nap. cewki 240 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",92.199999999999989,0,92.199999999999989,8592765011282,1,8592765011282,40,28592765011286,"8536490099",0.37]
[101128,"Ex9C12 11 3P 230V ","Stycznik, 3-bieg., 12A, 5,5kW AC-3, nap. cewki 230 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",92.199999999999989,0,92.199999999999989,8592765011299,1,8592765011299,40,28592765011293,"8536490099",0.37]
[101129,"Ex9C12 11 3P 220V ","Stycznik, 3-bieg., 12A, 5,5kW AC-3, nap. cewki 220 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",92.199999999999989,0,92.199999999999989,8592765011305,1,8592765011305,40,28592765011309,"8536490099",0.37]
[101130,"Ex9C12 11 3P 127V ","Stycznik, 3-bieg., 12A, 5,5kW AC-3, nap. cewki 127 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",92.199999999999989,0,92.199999999999989,8592765011312,1,8592765011312,40,28592765011316,"8536490099",0.37]
[101131,"Ex9C12 11 3P 110V ","Stycznik, 3-bieg., 12A, 5,5kW AC-3, nap. cewki 110 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",92.199999999999989,0,92.199999999999989,8592765011329,1,8592765011329,40,28592765011323,"8536490099",0.37]
[101132,"Ex9C12 11 3P 48V ","Stycznik, 3-bieg., 12A, 5,5kW AC-3, nap. cewki 48 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",92.199999999999989,0,92.199999999999989,8592765011336,1,8592765011336,40,28592765011330,"8536419089",0.37]
[101133,"Ex9C12 11 3P 42V ","Stycznik, 3-bieg., 12A, 5,5kW AC-3, nap. cewki 42 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",92.199999999999989,0,92.199999999999989,8592765011343,1,8592765011343,40,28592765011347,"8536419089",0.37]
[101134,"Ex9C12 11 3P 36V ","Stycznik, 3-bieg., 12A, 5,5kW AC-3, nap. cewki 36 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",92.199999999999989,0,92.199999999999989,8592765011350,1,8592765011350,40,28592765011354,"8536419089",0.37]
[101135,"Ex9C12 11 3P 24V ","Stycznik, 3-bieg., 12A, 5,5kW AC-3, nap. cewki 24 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",92.199999999999989,0,92.199999999999989,8592765011367,1,8592765011367,40,28592765011361,"8536419089",0.37]
[101136,"Ex9C12 22 3P 415V ","Stycznik, 3-bieg., 12A, 5,5kW AC-3, nap. cewki 415 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",142.69999999999999,0,142.69999999999999,8592765011374,1,8592765011374,40,28592765011378,"8536490099",0.37]
[101137,"Ex9C12 22 3P 400V ","Stycznik, 3-bieg., 12A, 5,5kW AC-3, nap. cewki 400 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",142.69999999999999,0,142.69999999999999,8592765011381,1,8592765011381,40,28592765011385,"8536490099",0.37]
[101138,"Ex9C12 22 3P 380V ","Stycznik, 3-bieg., 12A, 5,5kW AC-3, nap. cewki 380 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",142.69999999999999,0,142.69999999999999,8592765011398,1,8592765011398,40,28592765011392,"8536490099",0.37]
[101139,"Ex9C12 22 3P 240V ","Stycznik, 3-bieg., 12A, 5,5kW AC-3, nap. cewki 240 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",142.69999999999999,0,142.69999999999999,8592765011404,1,8592765011404,40,28592765011408,"8536490099",0.37]
[101140,"Ex9C12 22 3P 230V ","Stycznik, 3-bieg., 12A, 5,5kW AC-3, nap. cewki 230 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",142.69999999999999,0,142.69999999999999,8592765011411,1,8592765011411,40,28592765011415,"8536490099",0.37]
[101141,"Ex9C12 22 3P 220V ","Stycznik, 3-bieg., 12A, 5,5kW AC-3, nap. cewki 220 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",142.69999999999999,0,142.69999999999999,8592765011428,1,8592765011428,40,28592765011422,"8536490099",0.37]
[101142,"Ex9C12 22 3P 127V ","Stycznik, 3-bieg., 12A, 5,5kW AC-3, nap. cewki 127 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",142.69999999999999,0,142.69999999999999,8592765011435,1,8592765011435,40,28592765011439,"8536490099",0.37]
[101143,"Ex9C12 22 3P 110V ","Stycznik, 3-bieg., 12A, 5,5kW AC-3, nap. cewki 110 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",142.69999999999999,0,142.69999999999999,8592765011442,1,8592765011442,40,28592765011446,"8536490099",0.37]
[101144,"Ex9C12 22 3P 48V ","Stycznik, 3-bieg., 12A, 5,5kW AC-3, nap. cewki 48 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",142.69999999999999,0,142.69999999999999,8592765011459,1,8592765011459,40,28592765011453,"8536419089",0.37]
[101145,"Ex9C12 22 3P 42V ","Stycznik, 3-bieg., 12A, 5,5kW AC-3, nap. cewki 42 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",142.69999999999999,0,142.69999999999999,8592765011466,1,8592765011466,40,28592765011460,"8536419089",0.37]
[101146,"Ex9C12 22 3P 36V ","Stycznik, 3-bieg., 12A, 5,5kW AC-3, nap. cewki 36 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",142.69999999999999,0,142.69999999999999,8592765011473,1,8592765011473,40,28592765011477,"8536419089",0.37]
[101147,"Ex9C12 22 3P 24V ","Stycznik, 3-bieg., 12A, 5,5kW AC-3, nap. cewki 24 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",142.69999999999999,0,142.69999999999999,8592765011480,1,8592765011480,40,28592765011484,"8536419089",0.37]
[101148,"Ex9C18 11 3P 415V ","Stycznik, 3-bieg., 18A, 5,5kW AC-3, nap. cewki 415 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",134.79999999999998,0,134.79999999999998,8592765011497,1,8592765011497,40,28592765011491,"8536490099",0.37]
[101149,"Ex9C18 11 3P 400V ","Stycznik, 3-bieg., 18A, 7,5kW AC-3, nap. cewki 400 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",134.79999999999998,0,134.79999999999998,8592765011503,1,8592765011503,40,28592765011507,"8536490099",0.37]
[101150,"Ex9C18 11 3P 380V ","Stycznik, 3-bieg., 18A, 7,5kW AC-3, nap. cewki 380 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",134.79999999999998,0,134.79999999999998,8592765011510,1,8592765011510,40,28592765011514,"8536490099",0.37]
[101151,"Ex9C18 11 3P 240V ","Stycznik, 3-bieg., 18A, 7,5kW AC-3, nap. cewki 240 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",134.79999999999998,0,134.79999999999998,8592765011527,1,8592765011527,40,28592765011521,"8536490099",0.37]
[101152,"Ex9C18 11 3P 230V ","Stycznik, 3-bieg., 18A, 7,5kW AC-3, nap. cewki 230 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",128.9,0,128.9,8592765011534,1,8592765011534,40,28592765011538,"8536490099",0.37]
[101153,"Ex9C18 11 3P 220V ","Stycznik, 3-bieg., 18A, 7,5kW AC-3, nap. cewki 220 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",128.9,0,128.9,8592765011541,1,8592765011541,40,28592765011545,"8536490099",0.37]
[101154,"Ex9C18 11 3P 127V ","Stycznik, 3-bieg., 18A, 7,5kW AC-3, nap. cewki 127 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",128.9,0,128.9,8592765011558,1,8592765011558,40,28592765011552,"8536490099",0.37]
[101155,"Ex9C18 11 3P 110V ","Stycznik, 3-bieg., 18A, 7,5kW AC-3, nap. cewki 110 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",128.9,0,128.9,8592765011565,1,8592765011565,40,28592765011569,"8536490099",0.37]
[101156,"Ex9C18 11 3P 48V ","Stycznik, 3-bieg., 18A, 7,5kW AC-3, nap. cewki 48 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",128.9,0,128.9,8592765011572,1,8592765011572,40,28592765011576,"8536419089",0.37]
[101157,"Ex9C18 11 3P 42V ","Stycznik, 3-bieg., 18A, 7,5kW AC-3, nap. cewki 42 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",128.9,0,128.9,8592765011589,1,8592765011589,40,28592765011583,"8536419089",0.37]
[101158,"Ex9C18 11 3P 36V ","Stycznik, 3-bieg., 18A, 7,5kW AC-3, nap. cewki 36 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",128.9,0,128.9,8592765011596,1,8592765011596,40,28592765011590,"8536419089",0.37]
[101159,"Ex9C18 11 3P 24V ","Stycznik, 3-bieg., 18A, 7,5kW AC-3, nap. cewki 24 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",128.9,0,128.9,8592765011602,1,8592765011602,40,28592765011606,"8536419089",0.37]
[101160,"Ex9C18 22 3P 415V ","Stycznik, 3-bieg., 18A, 7,5kW AC-3, nap. cewki 415 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",181.4,0,181.4,8592765011619,1,8592765011619,40,28592765011613,"8536490099",0.37]
[101161,"Ex9C18 22 3P 400V ","Stycznik, 3-bieg., 18A, 7,5kW AC-3, nap. cewki 400 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",181.4,0,181.4,8592765011626,1,8592765011626,40,28592765011620,"8536490099",0.37]
[101162,"Ex9C18 22 3P 380V ","Stycznik, 3-bieg., 18A, 7,5kW AC-3, nap. cewki 380 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",181.4,0,181.4,8592765011633,1,8592765011633,40,28592765011637,"8536490099",0.37]
[101163,"Ex9C18 22 3P 240V ","Stycznik, 3-bieg., 18A, 7,5kW AC-3, nap. cewki 240 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",181.4,0,181.4,8592765011640,1,8592765011640,40,28592765011644,"8536490099",0.37]
[101164,"Ex9C18 22 3P 230V ","Stycznik, 3-bieg., 18A, 7,5kW AC-3, nap. cewki 230 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",181.4,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E4172*(1-F4172)","v":181.4},8592765011657,1,8592765011657,40,28592765011651,"8536490099",0.37]
[101165,"Ex9C18 22 3P 220V ","Stycznik, 3-bieg., 18A, 7,5kW AC-3, nap. cewki 220 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",181.4,0,181.4,8592765011664,1,8592765011664,40,28592765011668,"8536490099",0.37]
[101166,"Ex9C18 22 3P 127V ","Stycznik, 3-bieg., 18A, 7,5kW AC-3, nap. cewki 127 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",181.4,0,181.4,8592765011671,1,8592765011671,40,28592765011675,"8536490099",0.37]
[101167,"Ex9C18 22 3P 110V ","Stycznik, 3-bieg., 18A, 7,5kW AC-3, nap. cewki 110 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",181.4,0,181.4,8592765011688,1,8592765011688,40,28592765011682,"8536490099",0.37]
[101168,"Ex9C18 22 3P 48V ","Stycznik, 3-bieg., 18A, 7,5kW AC-3, nap. cewki 48 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",181.4,0,181.4,8592765011695,1,8592765011695,40,28592765011699,"8536419089",0.37]
[101169,"Ex9C18 22 3P 42V ","Stycznik, 3-bieg., 18A, 7,5kW AC-3, nap. cewki 42 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",181.4,0,181.4,8592765011701,1,8592765011701,40,28592765011705,"8536419089",0.37]
[101170,"Ex9C18 22 3P 36V ","Stycznik, 3-bieg., 18A, 7,5kW AC-3, nap. cewki 36 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",181.4,0,181.4,8592765011718,1,8592765011718,40,28592765011712,"8536419089",0.37]
[101171,"Ex9C18 22 3P 24V ","Stycznik, 3-bieg., 18A, 7,5kW AC-3, nap. cewki 24 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",181.4,0,181.4,8592765011725,1,8592765011725,40,28592765011729,"8536419089",0.37]
[101172,"Ex9C25 11 3P 415V ","Stycznik, 3-bieg., 25A, 11kW AC-3, nap. cewki 415 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",183.1,0,183.1,8592765011732,1,8592765011732,20,28592765011736,"8536490099",0.45]
[101173,"Ex9C25 11 3P 400V ","Stycznik, 3-bieg., 25A, 11kW AC-3, nap. cewki 400 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",183.1,0,183.1,8592765011749,1,8592765011749,20,28592765011743,"8536490099",0.45]
[101174,"Ex9C25 11 3P 380V ","Stycznik, 3-bieg., 25A, 11kW AC-3, nap. cewki 380 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",167.1,0,167.1,8592765011756,1,8592765011756,20,28592765011750,"8536490099",0.45]
[101175,"Ex9C25 11 3P 240V ","Stycznik, 3-bieg., 25A, 11kW AC-3, nap. cewki 240 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",167.1,0,167.1,8592765011763,1,8592765011763,20,28592765011767,"8536490099",0.45]
[101176,"Ex9C25 11 3P 230V ","Stycznik, 3-bieg., 25A, 11kW AC-3, nap. cewki 230 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",167.1,0,167.1,8592765011770,1,8592765011770,20,28592765011774,"8536490099",0.45]
[101177,"Ex9C25 11 3P 220V ","Stycznik, 3-bieg., 25A, 11kW AC-3, nap. cewki 220 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",167.1,0,167.1,8592765011787,1,8592765011787,20,28592765011781,"8536490099",0.45]
[101178,"Ex9C25 11 3P 127V ","Stycznik, 3-bieg., 25A, 11kW AC-3, nap. cewki 127 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",178.29999999999998,0,178.29999999999998,8592765011794,1,8592765011794,20,28592765011798,"8536490099",0.45]
[101179,"Ex9C25 11 3P 110V ","Stycznik, 3-bieg., 25A, 11kW AC-3, nap. cewki 110 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",178.29999999999998,0,178.29999999999998,8592765011800,1,8592765011800,20,28592765011804,"8536490099",0.45]
[101180,"Ex9C25 11 3P 48V ","Stycznik, 3-bieg., 25A, 11kW AC-3, nap. cewki 48 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",167.1,0,167.1,8592765011817,1,8592765011817,20,28592765011811,"8536419089",0.45]
[101181,"Ex9C25 11 3P 42V ","Stycznik, 3-bieg., 25A, 11kW AC-3, nap. cewki 42 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",167.1,0,167.1,8592765011824,1,8592765011824,20,28592765011828,"8536419089",0.45]
[101182,"Ex9C25 11 3P 36V ","Stycznik, 3-bieg., 25A, 11kW AC-3, nap. cewki 36 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",167.1,0,167.1,8592765011831,1,8592765011831,20,28592765011835,"8536419089",0.45]
[101183,"Ex9C25 11 3P 24V ","Stycznik, 3-bieg., 25A, 11kW AC-3, nap. cewki 24 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",167.1,0,167.1,8592765011848,1,8592765011848,20,28592765011842,"8536419089",0.45]
[101184,"Ex9C25 22 3P 415V ","Stycznik, 3-bieg., 25A, 11kW AC-3, nap. cewki 415 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",182.9,0,182.9,8592765011855,1,8592765011855,20,28592765011859,"8536490099",0.45]
[101185,"Ex9C25 22 3P 400V ","Stycznik, 3-bieg., 25A, 11kW AC-3, nap. cewki 400 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",182.9,0,182.9,8592765011862,1,8592765011862,20,28592765011866,"8536490099",0.45]
[101186,"Ex9C25 22 3P 380V ","Stycznik, 3-bieg., 25A, 11kW AC-3, nap. cewki 380 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",182.9,0,182.9,8592765011879,1,8592765011879,20,28592765011873,"8536490099",0.45]
[101187,"Ex9C25 22 3P 240V ","Stycznik, 3-bieg., 25A, 11kW AC-3, nap. cewki 240 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",182.9,0,182.9,8592765011886,1,8592765011886,20,28592765011880,"8536490099",0.45]
[101188,"Ex9C25 22 3P 230V ","Stycznik, 3-bieg., 25A, 11kW AC-3, nap. cewki 230 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",182.9,0,182.9,8592765011893,1,8592765011893,20,28592765011897,"8536490099",0.45]
[101189,"Ex9C25 22 3P 220V ","Stycznik, 3-bieg., 25A, 11kW AC-3, nap. cewki 220 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",182.9,0,182.9,8592765011909,1,8592765011909,20,28592765011903,"8536490099",0.45]
[101190,"Ex9C25 22 3P 127V ","Stycznik, 3-bieg., 25A, 11kW AC-3, nap. cewki 127 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",182.9,0,182.9,8592765011916,1,8592765011916,20,28592765011910,"8536490099",0.45]
[101191,"Ex9C25 22 3P 110V ","Stycznik, 3-bieg., 25A, 11kW AC-3, nap. cewki 110 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",182.9,0,182.9,8592765011923,1,8592765011923,20,28592765011927,"8536490099",0.45]
[101192,"Ex9C25 22 3P 48V ","Stycznik, 3-bieg., 25A, 11kW AC-3, nap. cewki 48 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",182.9,0,182.9,8592765011930,1,8592765011930,20,28592765011934,"8536419089",0.45]
[101193,"Ex9C25 22 3P 42V ","Stycznik, 3-bieg., 25A, 11kW AC-3, nap. cewki 42 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",182.9,0,182.9,8592765011947,1,8592765011947,20,28592765011941,"8536419089",0.45]
[101194,"Ex9C25 22 3P 36V ","Stycznik, 3-bieg., 25A, 11kW AC-3, nap. cewki 36 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",182.9,0,182.9,8592765011954,1,8592765011954,20,28592765011958,"8536419089",0.45]
[101195,"Ex9C25 22 3P 24V ","Stycznik, 3-bieg., 25A, 11kW AC-3, nap. cewki 24 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",182.9,0,182.9,8592765011961,1,8592765011961,20,28592765011965,"8536419089",0.45]
[101196,"Ex9C32 11 3P 415V ","Stycznik, 3-bieg., 32A, 15kW AC-3, nap. cewki 415 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",173.7,0,173.7,8592765011978,1,8592765011978,20,28592765011972,"8536490099",0.45]
[101197,"Ex9C32 11 3P 400V ","Stycznik, 3-bieg., 32A, 15kW AC-3, nap. cewki 400 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",253.29999999999998,0,253.29999999999998,8592765011985,1,8592765011985,20,28592765011989,"8536490099",0.45]
[101198,"Ex9C32 11 3P 380V ","Stycznik, 3-bieg., 32A, 15kW AC-3, nap. cewki 380 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",221.29999999999998,0,221.29999999999998,8592765011992,1,8592765011992,20,28592765011996,"8536490099",0.45]
[101199,"Ex9C32 11 3P 240V ","Stycznik, 3-bieg., 32A, 15kW AC-3, nap. cewki 240 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",221.29999999999998,0,221.29999999999998,8592765012005,1,8592765012005,20,28592765012009,"8536490099",0.45]
[101200,"Ex9C32 11 3P 230V ","Stycznik, 3-bieg., 32A, 15kW AC-3, nap. cewki 230 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",221.29999999999998,0,221.29999999999998,8592765012012,1,8592765012012,20,28592765012016,"8536490099",0.45]
[101201,"Ex9C32 11 3P 220V ","Stycznik, 3-bieg., 32A, 15kW AC-3, nap. cewki 220 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",221.29999999999998,0,221.29999999999998,8592765012029,1,8592765012029,20,28592765012023,"8536490099",0.45]
[101202,"Ex9C32 11 3P 127V ","Stycznik, 3-bieg., 32A, 15kW AC-3, nap. cewki 127 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",221.29999999999998,0,221.29999999999998,8592765012036,1,8592765012036,20,28592765012030,"8536490099",0.45]
[101203,"Ex9C32 11 3P 110V ","Stycznik, 3-bieg., 32A, 15kW AC-3, nap. cewki 110 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",246.79999999999998,0,246.79999999999998,8592765012043,1,8592765012043,20,28592765012047,"8536490099",0.45]
[101204,"Ex9C32 11 3P 48V ","Stycznik, 3-bieg., 32A, 15kW AC-3, nap. cewki 48 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",246.79999999999998,0,246.79999999999998,8592765012050,1,8592765012050,20,28592765012054,"8536419089",0.45]
[101205,"Ex9C32 11 3P 42V ","Stycznik, 3-bieg., 32A, 15kW AC-3, nap. cewki 42 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",246.79999999999998,0,246.79999999999998,8592765012067,1,8592765012067,20,28592765012061,"8536419089",0.45]
[101206,"Ex9C32 11 3P 36V ","Stycznik, 3-bieg., 32A, 15kW AC-3, nap. cewki 36 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",246.79999999999998,0,246.79999999999998,8592765012074,1,8592765012074,20,28592765012078,"8536419089",0.45]
[101207,"Ex9C32 11 3P 24V ","Stycznik, 3-bieg., 32A, 15kW AC-3, nap. cewki 24 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",231.7,0,231.7,8592765012081,1,8592765012081,20,28592765012085,"8536419089",0.45]
[101208,"Ex9C32 22 3P 415V ","Stycznik, 3-bieg., 32A, 15kW AC-3, nap. cewki 415 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",231.7,0,231.7,8592765012098,1,8592765012098,20,28592765012092,"8536490099",0.45]
[101209,"Ex9C32 22 3P 400V ","Stycznik, 3-bieg., 32A, 15kW AC-3, nap. cewki 400 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",231.7,0,231.7,8592765012104,1,8592765012104,20,28592765012108,"8536490099",0.45]
[101210,"Ex9C32 22 3P 380V ","Stycznik, 3-bieg., 32A, 15kW AC-3, nap. cewki 380 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",231.7,0,231.7,8592765012111,1,8592765012111,20,28592765012115,"8536490099",0.45]
[101211,"Ex9C32 22 3P 240V ","Stycznik, 3-bieg., 32A, 15kW AC-3, nap. cewki 240 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",231.7,0,231.7,8592765012128,1,8592765012128,20,28592765012122,"8536490099",0.45]
[101212,"Ex9C32 22 3P 230V ","Stycznik, 3-bieg., 32A, 15kW AC-3, nap. cewki 230 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",294.40000000000003,0,294.40000000000003,8592765012135,1,8592765012135,20,28592765012139,"8536490099",0.45]
[101213,"Ex9C32 22 3P 220V ","Stycznik, 3-bieg., 32A, 15kW AC-3, nap. cewki 220 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",294.40000000000003,0,294.40000000000003,8592765012142,1,8592765012142,20,28592765012146,"8536490099",0.45]
[101214,"Ex9C32 22 3P 127V ","Stycznik, 3-bieg., 32A, 15kW AC-3, nap. cewki 127 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",294.40000000000003,0,294.40000000000003,8592765012159,1,8592765012159,20,28592765012153,"8536490099",0.45]
[101215,"Ex9C32 22 3P 110V ","Stycznik, 3-bieg., 32A, 15kW AC-3, nap. cewki 110 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",294.40000000000003,0,294.40000000000003,8592765012166,1,8592765012166,20,28592765012160,"8536490099",0.45]
[101216,"Ex9C32 22 3P 48V ","Stycznik, 3-bieg., 32A, 15kW AC-3, nap. cewki 48 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",294.40000000000003,0,294.40000000000003,8592765012173,1,8592765012173,20,28592765012177,"8536419089",0.45]
[101217,"Ex9C32 22 3P 42V ","Stycznik, 3-bieg., 32A, 15kW AC-3, nap. cewki 42 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",294.40000000000003,0,294.40000000000003,8592765012180,1,8592765012180,20,28592765012184,"8536419089",0.45]
[101218,"Ex9C32 22 3P 36V ","Stycznik, 3-bieg., 32A, 15kW AC-3, nap. cewki 36 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",294.40000000000003,0,294.40000000000003,8592765012197,1,8592765012197,20,28592765012191,"8536419089",0.45]
[101219,"Ex9C32 22 3P 24V ","Stycznik, 3-bieg., 32A, 15kW AC-3, nap. cewki 24 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",294.40000000000003,0,294.40000000000003,8592765012203,1,8592765012203,20,28592765012207,"8536419089",0.45]
[101220,"Ex9C38 11 3P 415V ","Stycznik, 3-bieg., 38A, 18,5 kW AC-3, nap. cewki 415 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",326.60000000000002,0,326.60000000000002,8592765012210,1,8592765012210,20,28592765012214,"8536490099",0.45]
[101221,"Ex9C38 11 3P 400V ","Stycznik, 3-bieg., 38A, 18,5 kW AC-3, nap. cewki 400 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",326.60000000000002,0,326.60000000000002,8592765012227,1,8592765012227,20,28592765012221,"8536490099",0.45]
[101222,"Ex9C38 11 3P 380V ","Stycznik, 3-bieg., 38A, 18,5 kW AC-3, nap. cewki 380 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",286.20000000000005,0,286.20000000000005,8592765012234,1,8592765012234,20,28592765012238,"8536490099",0.45]
[101223,"Ex9C38 11 3P 240V ","Stycznik, 3-bieg., 38A, 18,5 kW AC-3, nap. cewki 240 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",326.60000000000002,0,326.60000000000002,8592765012241,1,8592765012241,20,28592765012245,"8536490099",0.45]
[101224,"Ex9C38 11 3P 230V ","Stycznik, 3-bieg., 38A, 18,5 kW AC-3, nap. cewki 230 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",286.20000000000005,0,286.20000000000005,8592765012258,1,8592765012258,20,28592765012252,"8536490099",0.45]
[101225,"Ex9C38 11 3P 220V ","Stycznik, 3-bieg., 38A, 18,5 kW AC-3, nap. cewki 220 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",326.60000000000002,0,326.60000000000002,8592765012265,1,8592765012265,20,28592765012269,"8536490099",0.45]
[101226,"Ex9C38 11 3P 127V ","Stycznik, 3-bieg., 38A, 18,5 kW AC-3, nap. cewki 127 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",326.60000000000002,0,326.60000000000002,8592765012272,1,8592765012272,20,28592765012276,"8536490099",0.45]
[101227,"Ex9C38 11 3P 110V ","Stycznik, 3-bieg., 38A, 18,5 kW AC-3, nap. cewki 110 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",326.60000000000002,0,326.60000000000002,8592765012289,1,8592765012289,20,28592765012283,"8536490099",0.45]
[101228,"Ex9C38 11 3P 48V ","Stycznik, 3-bieg., 38A, 18,5 kW AC-3, nap. cewki 48 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",326.60000000000002,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E4236*(1-F4236)","v":326.60000000000002},8592765012296,1,8592765012296,20,28592765012290,"8536419089",0.45]
[101229,"Ex9C38 11 3P 42V ","Stycznik, 3-bieg., 38A, 18,5 kW AC-3, nap. cewki 42 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",326.60000000000002,0,326.60000000000002,8592765012302,1,8592765012302,20,28592765012306,"8536419089",0.45]
[101230,"Ex9C38 11 3P 36V ","Stycznik, 3-bieg., 38A, 18,5 kW AC-3, nap. cewki 36 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",326.60000000000002,0,326.60000000000002,8592765012319,1,8592765012319,20,28592765012313,"8536419089",0.45]
[101231,"Ex9C38 11 3P 24V ","Stycznik, 3-bieg., 38A, 18,5 kW AC-3, nap. cewki 24 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",329.40000000000003,0,329.40000000000003,8592765012326,1,8592765012326,20,28592765012320,"8536419089",0.45]
[101232,"Ex9C38 22 3P 415V ","Stycznik, 3-bieg., 38A, 18,5 kW AC-3, nap. cewki 415 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",352.20000000000005,0,352.20000000000005,8592765012333,1,8592765012333,20,28592765012337,"8536490099",0.45]
[101233,"Ex9C38 22 3P 400V ","Stycznik, 3-bieg., 38A, 18,5 kW AC-3, nap. cewki 400 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",352.20000000000005,0,352.20000000000005,8592765012340,1,8592765012340,20,28592765012344,"8536490099",0.45]
[101234,"Ex9C38 22 3P 380V ","Stycznik, 3-bieg., 38A, 18,5 kW AC-3, nap. cewki 380 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",352.20000000000005,0,352.20000000000005,8592765012357,1,8592765012357,20,28592765012351,"8536490099",0.45]
[101235,"Ex9C38 22 3P 240V ","Stycznik, 3-bieg., 38A, 18,5 kW AC-3, nap. cewki 240 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",352.20000000000005,0,352.20000000000005,8592765012364,1,8592765012364,20,28592765012368,"8536490099",0.45]
[101236,"Ex9C38 22 3P 230V ","Stycznik, 3-bieg., 38A, 18,5 kW AC-3, nap. cewki 230 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",352.20000000000005,0,352.20000000000005,8592765012371,1,8592765012371,20,28592765012375,"8536490099",0.45]
[101237,"Ex9C38 22 3P 220V ","Stycznik, 3-bieg., 38A, 18,5 kW AC-3, nap. cewki 220 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",352.20000000000005,0,352.20000000000005,8592765012388,1,8592765012388,20,28592765012382,"8536490099",0.45]
[101238,"Ex9C38 22 3P 127V ","Stycznik, 3-bieg., 38A, 18,5 kW AC-3, nap. cewki 127 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",352.20000000000005,0,352.20000000000005,8592765012395,1,8592765012395,20,28592765012399,"8536490099",0.45]
[101239,"Ex9C38 22 3P 110V ","Stycznik, 3-bieg., 38A, 18,5 kW AC-3, nap. cewki 110 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",352.20000000000005,0,352.20000000000005,8592765012401,1,8592765012401,20,28592765012405,"8536490099",0.45]
[101240,"Ex9C38 22 3P 48V ","Stycznik, 3-bieg., 38A, 18,5 kW AC-3, nap. cewki 48 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",352.20000000000005,0,352.20000000000005,8592765012418,1,8592765012418,20,28592765012412,"8536419089",0.45]
[101241,"Ex9C38 22 3P 42V ","Stycznik, 3-bieg., 38A, 18,5 kW AC-3, nap. cewki 42 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",352.20000000000005,0,352.20000000000005,8592765012425,1,8592765012425,20,28592765012429,"8536419089",0.45]
[101242,"Ex9C38 22 3P 36V ","Stycznik, 3-bieg., 38A, 18,5 kW AC-3, nap. cewki 36 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",352.20000000000005,0,352.20000000000005,8592765012432,1,8592765012432,20,28592765012436,"8536419089",0.45]
[101243,"Ex9C38 22 3P 24V ","Stycznik, 3-bieg., 38A, 18,5 kW AC-3, nap. cewki 24 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",352.20000000000005,0,352.20000000000005,8592765012449,1,8592765012449,20,28592765012443,"8536419089",0.45]
[101244,"Ex9C40 11 3P 415V ","Stycznik, 3-bieg., 40A, 18,5kW AC-3, nap. cewki 415 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",352.20000000000005,0,352.20000000000005,8592765012456,1,8592765012456,12,28592765012450,"8536490099",1.3]
[101245,"Ex9C40 11 3P 400V ","Stycznik, 3-bieg., 40A, 18,5kW AC-3, nap. cewki 400 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",286.20000000000005,0,286.20000000000005,8592765012463,1,8592765012463,12,28592765012467,"8536490099",1.3]
[101246,"Ex9C40 11 3P 380V ","Stycznik, 3-bieg., 40A, 18,5kW AC-3, nap. cewki 380 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",286.20000000000005,0,286.20000000000005,8592765012470,1,8592765012470,12,28592765012474,"8536490099",1.3]
[101247,"Ex9C40 11 3P 240V ","Stycznik, 3-bieg., 40A, 18,5kW AC-3, nap. cewki 240 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",262.40000000000003,0,262.40000000000003,8592765012487,1,8592765012487,12,28592765012481,"8536490099",1.3]
[101248,"Ex9C40 11 3P 230V ","Stycznik, 3-bieg., 40A, 18,5kW AC-3, nap. cewki 230 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",262.40000000000003,0,262.40000000000003,8592765012494,1,8592765012494,12,28592765012498,"8536490099",1.3]
[101249,"Ex9C40 11 3P 220V ","Stycznik, 3-bieg., 40A, 18,5kW AC-3, nap. cewki 220 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",262.40000000000003,0,262.40000000000003,8592765012500,1,8592765012500,12,28592765012504,"8536490099",1.3]
[101250,"Ex9C40 11 3P 127V ","Stycznik, 3-bieg., 40A, 18,5kW AC-3, nap. cewki 127 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",286.90000000000003,0,286.90000000000003,8592765012517,1,8592765012517,12,28592765012511,"8536490099",1.3]
[101251,"Ex9C40 11 3P 110V ","Stycznik, 3-bieg., 40A, 18,5kW AC-3, nap. cewki 110 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",286.90000000000003,0,286.90000000000003,8592765012524,1,8592765012524,12,28592765012528,"8536490099",1.3]
[101252,"Ex9C40 11 3P 48V ","Stycznik, 3-bieg., 40A, 18,5kW AC-3, nap. cewki 48 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",286.90000000000003,0,286.90000000000003,8592765012531,1,8592765012531,12,28592765012535,"8536419089",1.3]
[101253,"Ex9C40 11 3P 42V ","Stycznik, 3-bieg., 40A, 18,5kW AC-3, nap. cewki 42 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",286.90000000000003,0,286.90000000000003,8592765012548,1,8592765012548,12,28592765012542,"8536419089",1.3]
[101254,"Ex9C40 11 3P 36V ","Stycznik, 3-bieg., 40A, 18,5kW AC-3, nap. cewki 36 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",286.90000000000003,0,286.90000000000003,8592765012555,1,8592765012555,12,28592765012559,"8536419089",1.3]
[101255,"Ex9C40 11 3P 24V ","Stycznik, 3-bieg., 40A, 18,5kW AC-3, nap. cewki 24 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",286.20000000000005,0,286.20000000000005,8592765012562,1,8592765012562,12,28592765012566,"8536419089",1.3]
[101256,"Ex9C50 11 3P 415V ","Stycznik, 3-bieg., 50A, 22kW AC-3, nap. cewki 415 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",378.1,0,378.1,8592765012579,1,8592765012579,12,28592765012573,"8536490099",1.3]
[101257,"Ex9C50 11 3P 400V ","Stycznik, 3-bieg., 50A, 22kW AC-3, nap. cewki 400 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",378.1,0,378.1,8592765012586,1,8592765012586,12,28592765012580,"8536490099",1.3]
[101258,"Ex9C50 11 3P 380V ","Stycznik, 3-bieg., 50A, 22kW AC-3, nap. cewki 380 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",378.1,0,378.1,8592765012593,1,8592765012593,12,28592765012597,"8536490099",1.3]
[101259,"Ex9C50 11 3P 240V ","Stycznik, 3-bieg., 50A, 22kW AC-3, nap. cewki 240 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",361,0,361,8592765012609,1,8592765012609,12,28592765012603,"8536490099",1.3]
[101260,"Ex9C50 11 3P 230V ","Stycznik, 3-bieg., 50A, 22kW AC-3, nap. cewki 230 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",361,0,361,8592765012616,1,8592765012616,12,28592765012610,"8536490099",1.3]
[101261,"Ex9C50 11 3P 220V ","Stycznik, 3-bieg., 50A, 22kW AC-3, nap. cewki 220 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",361,0,361,8592765012623,1,8592765012623,12,28592765012627,"8536490099",1.3]
[101262,"Ex9C50 11 3P 127V ","Stycznik, 3-bieg., 50A, 22kW AC-3, nap. cewki 127 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",361,0,361,8592765012630,1,8592765012630,12,28592765012634,"8536490099",1.3]
[101263,"Ex9C50 11 3P 110V ","Stycznik, 3-bieg., 50A, 22kW AC-3, nap. cewki 110 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",367.90000000000003,0,367.90000000000003,8592765012647,1,8592765012647,12,28592765012641,"8536490099",1.3]
[101264,"Ex9C50 11 3P 48V ","Stycznik, 3-bieg., 50A, 22kW AC-3, nap. cewki 48 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",367.90000000000003,0,367.90000000000003,8592765012654,1,8592765012654,12,28592765012658,"8536419089",1.3]
[101265,"Ex9C50 11 3P 42V ","Stycznik, 3-bieg., 50A, 22kW AC-3, nap. cewki 42 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",378.1,0,378.1,8592765012661,1,8592765012661,12,28592765012665,"8536419089",1.3]
[101266,"Ex9C50 11 3P 36V ","Stycznik, 3-bieg., 50A, 22kW AC-3, nap. cewki 36 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",378.1,0,378.1,8592765012678,1,8592765012678,12,28592765012672,"8536419089",1.3]
[101267,"Ex9C50 11 3P 24V ","Stycznik, 3-bieg., 50A, 22kW AC-3, nap. cewki 24 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",378.1,0,378.1,8592765012685,1,8592765012685,12,28592765012689,"8536419089",1.3]
[101268,"Ex9C65 11 3P 415V ","Stycznik, 3-bieg., 65A, 30kW AC-3, nap. cewki 415 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",378.1,0,378.1,8592765012692,1,8592765012692,12,28592765012696,"8536490099",1.3]
[101269,"Ex9C65 11 3P 400V ","Stycznik, 3-bieg., 65A, 30kW AC-3, nap. cewki 400 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",497.40000000000003,0,497.40000000000003,8592765012708,1,8592765012708,12,28592765012702,"8536490099",1.3]
[101270,"Ex9C65 11 3P 380V ","Stycznik, 3-bieg., 65A, 30kW AC-3, nap. cewki 380 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",466.3,0,466.3,8592765012715,1,8592765012715,12,28592765012719,"8536490099",1.3]
[101271,"Ex9C65 11 3P 240V ","Stycznik, 3-bieg., 65A, 30kW AC-3, nap. cewki 240 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",466.3,0,466.3,8592765012722,1,8592765012722,12,28592765012726,"8536490099",1.3]
[101272,"Ex9C65 11 3P 230V ","Stycznik, 3-bieg., 65A, 30kW AC-3, nap. cewki 230 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",466.3,0,466.3,8592765012739,1,8592765012739,12,28592765012733,"8536490099",1.3]
[101273,"Ex9C65 11 3P 220V ","Stycznik, 3-bieg., 65A, 30kW AC-3, nap. cewki 220 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",510.6,0,510.6,8592765012746,1,8592765012746,12,28592765012740,"8536490099",1.3]
[101274,"Ex9C65 11 3P 127V ","Stycznik, 3-bieg., 65A, 30kW AC-3, nap. cewki 127 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",510.6,0,510.6,8592765012753,1,8592765012753,12,28592765012757,"8536490099",1.3]
[101275,"Ex9C65 11 3P 110V ","Stycznik, 3-bieg., 65A, 30kW AC-3, nap. cewki 110 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",510.6,0,510.6,8592765012760,1,8592765012760,12,28592765012764,"8536490099",1.3]
[101276,"Ex9C65 11 3P 48V ","Stycznik, 3-bieg., 65A, 30kW AC-3, nap. cewki 48 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",510.6,0,510.6,8592765012777,1,8592765012777,12,28592765012771,"8536419089",1.3]
[101277,"Ex9C65 11 3P 42V ","Stycznik, 3-bieg., 65A, 30kW AC-3, nap. cewki 42 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",533,0,533,8592765012784,1,8592765012784,12,28592765012788,"8536419089",1.3]
[101278,"Ex9C65 11 3P 36V ","Stycznik, 3-bieg., 65A, 30kW AC-3, nap. cewki 36 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",510.6,0,510.6,8592765012791,1,8592765012791,12,28592765012795,"8536419089",1.3]
[101279,"Ex9C65 11 3P 24V ","Stycznik, 3-bieg., 65A, 30kW AC-3, nap. cewki 24 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",510.6,0,510.6,8592765012807,1,8592765012807,12,28592765012801,"8536419089",1.3]
[101335,"Ex9C80 11 3P 415V ","Stycznik, 3-bieg., 80A, 37kW AC-3, nap. cewki 415 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",575.80000000000007,0,575.80000000000007,8592765013361,1,8592765013361,12,28592765013365,"8536490099",1.6]
[101336,"Ex9C80 11 3P 400V ","Stycznik, 3-bieg., 80A, 37kW AC-3, nap. cewki 400 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",575.80000000000007,0,575.80000000000007,8592765013378,1,8592765013378,12,28592765013372,"8536490099",1.6]
[101337,"Ex9C80 11 3P 380V ","Stycznik, 3-bieg., 80A, 37kW AC-3, nap. cewki 380 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",575.80000000000007,0,575.80000000000007,8592765013385,1,8592765013385,12,28592765013389,"8536490099",1.6]
[101338,"Ex9C80 11 3P 240V ","Stycznik, 3-bieg., 80A, 37kW AC-3, nap. cewki 240 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",591.20000000000005,0,591.20000000000005,8592765013392,1,8592765013392,12,28592765013396,"8536490099",1.6]
[101339,"Ex9C80 11 3P 230V ","Stycznik, 3-bieg., 80A, 37kW AC-3, nap. cewki 230 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",591.20000000000005,0,591.20000000000005,8592765013408,1,8592765013408,12,28592765013402,"8536490099",1.6]
[101340,"Ex9C80 11 3P 220V ","Stycznik, 3-bieg., 80A, 37kW AC-3, nap. cewki 220 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",591.20000000000005,0,591.20000000000005,8592765013415,1,8592765013415,12,28592765013419,"8536490099",1.6]
[101341,"Ex9C80 11 3P 127V ","Stycznik, 3-bieg., 80A, 37kW AC-3, nap. cewki 127 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",591.20000000000005,0,591.20000000000005,8592765013422,1,8592765013422,12,28592765013426,"8536490099",1.6]
[101342,"Ex9C80 11 3P 110V ","Stycznik, 3-bieg., 80A, 37kW AC-3, nap. cewki 110 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",628.1,0,628.1,8592765013439,1,8592765013439,12,28592765013433,"8536490099",1.6]
[101343,"Ex9C80 11 3P 48V ","Stycznik, 3-bieg., 80A, 37kW AC-3, nap. cewki 48 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",618,0,618,8592765013446,1,8592765013446,12,28592765013440,"8536419089",1.6]
[101344,"Ex9C80 11 3P 42V ","Stycznik, 3-bieg., 80A, 37kW AC-3, nap. cewki 42 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",618,0,618,8592765013453,1,8592765013453,12,28592765013457,"8536419089",1.6]
[101345,"Ex9C80 11 3P 36V ","Stycznik, 3-bieg., 80A, 37kW AC-3, nap. cewki 36 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",618,0,618,8592765013460,1,8592765013460,12,28592765013464,"8536419089",1.6]
[101346,"Ex9C80 11 3P 24V ","Stycznik, 3-bieg., 80A, 37kW AC-3, nap. cewki 24 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",642.6,0,642.6,8592765013477,1,8592765013477,12,28592765013471,"8536419089",1.6]
[101347,"Ex9C100 11 3P 415V ","Stycznik, 3-bieg., 100A. 45kW AC-3, nap. cewki 415 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",800,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E4300*(1-F4300)","v":800},8592765013484,1,8592765013484,12,28592765013488,"8536490099",1.6]
[101348,"Ex9C100 11 3P 400V ","Stycznik, 3-bieg., 100A. 45kW AC-3, nap. cewki 400 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",800,0,800,8592765013491,1,8592765013491,12,28592765013495,"8536490099",1.6]
[101349,"Ex9C100 11 3P 380V ","Stycznik, 3-bieg., 100A. 45kW AC-3, nap. cewki 380 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",687.4,0,687.4,8592765013507,1,8592765013507,12,28592765013501,"8536490099",1.6]
[101350,"Ex9C100 11 3P 240V ","Stycznik, 3-bieg., 100A. 45kW AC-3, nap. cewki 240 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",687.4,0,687.4,8592765013514,1,8592765013514,12,28592765013518,"8536490099",1.6]
[101351,"Ex9C100 11 3P 230V ","Stycznik, 3-bieg., 100A. 45kW AC-3, nap. cewki 230 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",687.4,0,687.4,8592765013521,1,8592765013521,12,28592765013525,"8536490099",1.6]
[101352,"Ex9C100 11 3P 220V ","Stycznik, 3-bieg., 100A. 45kW AC-3, nap. cewki 220 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",687.4,0,687.4,8592765013538,1,8592765013538,12,28592765013532,"8536490099",1.6]
[101353,"Ex9C100 11 3P 127V","Stycznik, 3-bieg., 100A. 45kW AC-3, nap. cewki 127 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",687.4,0,687.4,8592765013545,1,8592765013545,12,28592765013549,"8536490099",1.6]
[101354,"Ex9C100 11 3P 110V ","Stycznik, 3-bieg., 100A. 45kW AC-3, nap. cewki 110 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",766.5,0,766.5,8592765013552,1,8592765013552,12,28592765013556,"8536490099",1.6]
[101355,"Ex9C100 11 3P 48V ","Stycznik, 3-bieg., 100A. 45kW AC-3, nap. cewki 48 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",752.9,0,752.9,8592765013569,1,8592765013569,12,28592765013563,"8536419089",1.6]
[101356,"Ex9C100 11 3P 42V ","Stycznik, 3-bieg., 100A. 45kW AC-3, nap. cewki 42 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",752.9,0,752.9,8592765013576,1,8592765013576,12,28592765013570,"8536419089",1.6]
[101357,"Ex9C100 11 3P 36V ","Stycznik, 3-bieg., 100A. 45kW AC-3, nap. cewki 36 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",752.9,0,752.9,8592765013583,1,8592765013583,12,28592765013587,"8536419089",1.6]
[101358,"Ex9C100 11 3P 24V ","Stycznik, 3-bieg., 100A. 45kW AC-3, nap. cewki 24 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",800,0,800,8592765013590,1,8592765013590,12,28592765013594,"8536419089",1.6]
[null,null,null,null,""]
["Styczniki przemysłowe Ex9C do 500A"]
[106211,"Ex9C115 22 3P 48V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 115A AC-3, nap. cewki 48V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",1078.6999999999998,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E4314*(1-F4314)","v":1078.6999999999998},8592765062123,1,8592765062123,2,28592765062127,"8536419089",3]
[106212,"Ex9C115 22 3P 42V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 115A AC-3, nap. cewki 42V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",1078.6999999999998,{"$f":"NBA","v":0},1078.6999999999998,8592765062130,1,8592765062130,2,28592765062134,"8536419089",3]
[106213,"Ex9C115 22 3P 415V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 115A AC-3, nap. cewki 415V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",1078.6999999999998,0,1078.6999999999998,8592765062147,1,8592765062147,2,28592765062141,"8536490099",3]
[106214,"Ex9C115 22 3P 400V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 115A AC-3, nap. cewki 400V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",1078.6999999999998,0,1078.6999999999998,8592765062154,1,8592765062154,2,28592765062158,"8536490099",3]
[106215,"Ex9C115 22 3P 380V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 115A AC-3, nap. cewki 380V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",1078.6999999999998,0,1078.6999999999998,8592765062161,1,8592765062161,2,28592765062165,"8536490099",3]
[106216,"Ex9C115 22 3P 36V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 115A AC-3, nap. cewki 36V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",1078.6999999999998,0,1078.6999999999998,8592765062178,1,8592765062178,2,28592765062172,"8536419089",3]
[106217,"Ex9C115 22 3P 24V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 115A AC-3, nap. cewki 24V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",1078.6999999999998,0,1078.6999999999998,8592765062185,1,8592765062185,2,28592765062189,"8536419089",3]
[106218,"Ex9C115 22 3P 240V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 115A AC-3, nap. cewki 240V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",1078.6999999999998,0,1078.6999999999998,8592765062192,1,8592765062192,2,28592765062196,"8536490099",3]
[106219,"Ex9C115 22 3P 230V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 115A AC-3, nap. cewki 230V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",1078.6999999999998,0,1078.6999999999998,8592765062208,1,8592765062208,2,28592765062202,"8536490099",3]
[106220,"Ex9C115 22 3P 220V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 115A AC-3, nap. cewki 220V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",1078.6999999999998,0,1078.6999999999998,8592765062215,1,8592765062215,2,28592765062219,"8536490099",3]
[106221,"Ex9C115 22 3P 127V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 115A AC-3, nap. cewki 127V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",1078.6999999999998,0,1078.6999999999998,8592765062222,1,8592765062222,2,28592765062226,"8536490099",3]
[106222,"Ex9C115 22 3P 110V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 115A AC-3, nap. cewki 110V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",1078.6999999999998,0,1078.6999999999998,8592765062239,1,8592765062239,2,28592765062233,"8536490099",3]
[106223,"Ex9C150 22 3P 48V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 150A AC-3, nap. cewki 48V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",1235,0,1235,8592765062246,1,8592765062246,2,28592765062240,"8536419089",3]
[106224,"Ex9C150 22 3P 42V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 150A AC-3, nap. cewki 42V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",1235,0,1235,8592765062253,1,8592765062253,2,28592765062257,"8536419089",3]
[106225,"Ex9C150 22 3P 415V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 150A AC-3, nap. cewki 415V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",1235,0,1235,8592765062260,1,8592765062260,2,28592765062264,"8536490099",3]
[106226,"Ex9C150 22 3P 400V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 150A AC-3, nap. cewki 400V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",1235,0,1235,8592765062277,1,8592765062277,2,28592765062271,"8536490099",3]
[106227,"Ex9C150 22 3P 380V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 150A AC-3, nap. cewki 380V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",1235,0,1235,8592765062284,1,8592765062284,2,28592765062288,"8536490099",3]
[106228,"Ex9C150 22 3P 36V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 150A AC-3, nap. cewki 36V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",1235,0,1235,8592765062291,1,8592765062291,2,28592765062295,"8536419089",3]
[106229,"Ex9C150 22 3P 24V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 150A AC-3, nap. cewki 24V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",1235,0,1235,8592765062307,1,8592765062307,2,28592765062301,"8536419089",3]
[106230,"Ex9C150 22 3P 240V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 150A AC-3, nap. cewki 240V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",1235,0,1235,8592765062314,1,8592765062314,2,28592765062318,"8536490099",3]
[106231,"Ex9C150 22 3P 230V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 150A AC-3, nap. cewki 230V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",1235,0,1235,8592765062321,1,8592765062321,2,28592765062325,"8536490099",3]
[106232,"Ex9C150 22 3P 220V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 150A AC-3, nap. cewki 220V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",1235,0,1235,8592765062338,1,8592765062338,2,28592765062332,"8536490099",3]
[106233,"Ex9C150 22 3P 127V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 150A AC-3, nap. cewki 127V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",1235,0,1235,8592765062345,1,8592765062345,2,28592765062349,"8536490099",3]
[106234,"Ex9C150 22 3P 110V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 150A AC-3, nap. cewki 110V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",1235,0,1235,8592765062352,1,8592765062352,2,28592765062356,"8536490099",3]
[106235,"Ex9C185 22 3P 48V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 185A AC-3, nap. cewki 48V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",1691.3,0,1691.3,8592765062369,1,8592765062369,2,28592765062363,"8536419089",3]
[106236,"Ex9C185 22 3P 42V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 185A AC-3, nap. cewki 42V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",1691.3,0,1691.3,8592765062376,1,8592765062376,2,28592765062370,"8536419089",3]
[106237,"Ex9C185 22 3P 415V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 185A AC-3, nap. cewki 415V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",1691.3,0,1691.3,8592765062383,1,8592765062383,2,28592765062387,"8536490099",3]
[106238,"Ex9C185 22 3P 400V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 185A AC-3, nap. cewki 400V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",1691.3,0,1691.3,8592765062390,1,8592765062390,2,28592765062394,"8536490099",3]
[106239,"Ex9C185 22 3P 380V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 185A AC-3, nap. cewki 380V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",1691.3,0,1691.3,8592765062406,1,8592765062406,2,28592765062400,"8536490099",3]
[106240,"Ex9C185 22 3P 36V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 185A AC-3, nap. cewki 36V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",1691.3,0,1691.3,8592765062413,1,8592765062413,2,28592765062417,"8536419089",3]
[106241,"Ex9C185 22 3P 24V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 185A AC-3, nap. cewki 24V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",1691.3,0,1691.3,8592765062420,1,8592765062420,2,28592765062424,"8536419089",3]
[106242,"Ex9C185 22 3P 240V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 185A AC-3, nap. cewki 240V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",1691.3,0,1691.3,8592765062437,1,8592765062437,2,28592765062431,"8536490099",3]
[106243,"Ex9C185 22 3P 230V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 185A AC-3, nap. cewki 230V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",1691.3,0,{"$f":"E4346*(1-F4346)","v":1691.3},8592765062444,1,8592765062444,2,28592765062448,"8536490099",3]
[106244,"Ex9C185 22 3P 220V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 185A AC-3, nap. cewki 220V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",1691.3,0,1691.3,8592765062451,1,8592765062451,2,28592765062455,"8536490099",3]
[106245,"Ex9C185 22 3P 127V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 185A AC-3, nap. cewki 127V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",1691.3,0,1691.3,8592765062468,1,8592765062468,2,28592765062462,"8536490099",3]
[106246,"Ex9C185 22 3P 110V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 185A AC-3, nap. cewki 110V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",1691.3,0,1691.3,8592765062475,1,8592765062475,2,28592765062479,"8536490099",3]
[106247,"Ex9C225 22 3P 48V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 225A AC-3, nap. cewki 48V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",2258.5,0,2258.5,8592765062482,1,8592765062482,2,28592765062486,"8536419089",6]
[106248,"Ex9C225 22 3P 42V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 225A AC-3, nap. cewki 42V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",2258.5,0,2258.5,8592765062499,1,8592765062499,2,28592765062493,"8536419089",6]
[106249,"Ex9C225 22 3P 415V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 225A AC-3, nap. cewki 415V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",2258.5,0,2258.5,8592765062505,1,8592765062505,2,28592765062509,"8536490099",6]
[106250,"Ex9C225 22 3P 400V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 225A AC-3, nap. cewki 400V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",2258.5,0,2258.5,8592765062512,1,8592765062512,2,28592765062516,"8536490099",6]
[106251,"Ex9C225 22 3P 380V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 225A AC-3, nap. cewki 380V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",2258.5,0,2258.5,8592765062529,1,8592765062529,2,28592765062523,"8536490099",6]
[106252,"Ex9C225 22 3P 36V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 225A AC-3, nap. cewki 36V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",2258.5,0,2258.5,8592765062536,1,8592765062536,2,28592765062530,"8536419089",6]
[106253,"Ex9C225 22 3P 24V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 225A AC-3, nap. cewki 24V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",2258.5,0,2258.5,8592765062543,1,8592765062543,2,28592765062547,"8536419089",6]
[106254,"Ex9C225 22 3P 240V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 225A AC-3, nap. cewki 240V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",2258.5,0,2258.5,8592765062550,1,8592765062550,2,28592765062554,"8536490099",6]
[106255,"Ex9C225 22 3P 230V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 225A AC-3, nap. cewki 230V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",2258.5,0,2258.5,8592765062567,1,8592765062567,2,28592765062561,"8536490099",6]
[106256,"Ex9C225 22 3P 220V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 225A AC-3, nap. cewki 220V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",2258.5,0,2258.5,8592765062574,1,8592765062574,2,28592765062578,"8536490099",6]
[106257,"Ex9C225 22 3P 127V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 225A AC-3, nap. cewki 127V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",2258.5,0,2258.5,8592765062581,1,8592765062581,2,28592765062585,"8536490099",6]
[106258,"Ex9C225 22 3P 110V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 225A AC-3, nap. cewki 110V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",2258.5,0,2258.5,8592765062598,1,8592765062598,2,28592765062592,"8536490099",6]
[106259,"Ex9C265 22 3P 48V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 265A AC-3, nap. cewki 48V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",2632.6,0,2632.6,8592765062604,1,8592765062604,2,28592765062608,"8536419089",6]
[106260,"Ex9C265 22 3P 42V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 265A AC-3, nap. cewki 42V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",2632.6,0,2632.6,8592765062611,1,8592765062611,2,28592765062615,"8536419089",6]
[106261,"Ex9C265 22 3P 415V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 265A AC-3, nap. cewki 415V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",2632.6,0,2632.6,8592765062628,1,8592765062628,2,28592765062622,"8536490099",6]
[106262,"Ex9C265 22 3P 400V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 265A AC-3, nap. cewki 400V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",2632.6,0,2632.6,8592765062635,1,8592765062635,2,28592765062639,"8536490099",6]
[106263,"Ex9C265 22 3P 380V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 265A AC-3, nap. cewki 380V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",2632.6,0,2632.6,8592765062642,1,8592765062642,2,28592765062646,"8536490099",6]
[106264,"Ex9C265 22 3P 36V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 265A AC-3, nap. cewki 36V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",2632.6,0,2632.6,8592765062659,1,8592765062659,2,28592765062653,"8536419089",6]
[106265,"Ex9C265 22 3P 24V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 265A AC-3, nap. cewki 24V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",2632.6,0,2632.6,8592765062666,1,8592765062666,2,28592765062660,"8536419089",6]
[106266,"Ex9C265 22 3P 240V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 265A AC-3, nap. cewki 240V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",2632.6,0,2632.6,8592765062673,1,8592765062673,2,28592765062677,"8536490099",6]
[106267,"Ex9C265 22 3P 230V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 265A AC-3, nap. cewki 230V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",2632.6,0,2632.6,8592765062680,1,8592765062680,2,28592765062684,"8536490099",6]
[106268,"Ex9C265 22 3P 220V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 265A AC-3, nap. cewki 220V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",2632.6,0,2632.6,8592765062697,1,8592765062697,2,28592765062691,"8536490099",6]
[106269,"Ex9C265 22 3P 127V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 265A AC-3, nap. cewki 127V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",2632.6,0,2632.6,8592765062703,1,8592765062703,2,28592765062707,"8536490099",6]
[106270,"Ex9C265 22 3P 110V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 265A AC-3, nap. cewki 110V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",2632.6,0,2632.6,8592765062710,1,8592765062710,2,28592765062714,"8536490099",6]
[106271,"Ex9C300 22 3P 48V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 300A AC-3, nap. cewki 48V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",3446.4,0,3446.4,8592765062727,1,8592765062727,2,28592765062721,"8536419089",6]
[106272,"Ex9C300 22 3P 42V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 300A AC-3, nap. cewki 42V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",3446.4,0,3446.4,8592765062734,1,8592765062734,2,28592765062738,"8536419089",6]
[106273,"Ex9C300 22 3P 415V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 300A AC-3, nap. cewki 415V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",3446.4,0,3446.4,8592765062741,1,8592765062741,2,28592765062745,"8536490099",6]
[106274,"Ex9C300 22 3P 400V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 300A AC-3, nap. cewki 400V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",3446.4,0,3446.4,8592765062758,1,8592765062758,2,28592765062752,"8536490099",6]
[106275,"Ex9C300 22 3P 380V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 300A AC-3, nap. cewki 380V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",3446.4,0,{"$f":"E4378*(1-F4378)","v":3446.4},8592765062765,1,8592765062765,2,28592765062769,"8536490099",6]
[106276,"Ex9C300 22 3P 36V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 300A AC-3, nap. cewki 36V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",3446.4,{"$f":"NBA","v":0},3446.4,8592765062772,1,8592765062772,2,28592765062776,"8536419089",6]
[106277,"Ex9C300 22 3P 24V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 300A AC-3, nap. cewki 24V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",3446.4,0,3446.4,8592765062789,1,8592765062789,2,28592765062783,"8536419089",6]
[106278,"Ex9C300 22 3P 240V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 300A AC-3, nap. cewki 240V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",3446.4,0,3446.4,8592765062796,1,8592765062796,2,28592765062790,"8536490099",6]
[106279,"Ex9C300 22 3P 230V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 300A AC-3, nap. cewki 230V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",3446.4,0,3446.4,8592765062802,1,8592765062802,2,28592765062806,"8536490099",6]
[106280,"Ex9C300 22 3P 220V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 300A AC-3, nap. cewki 220V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",3446.4,0,3446.4,8592765062819,1,8592765062819,2,28592765062813,"8536490099",6]
[106281,"Ex9C300 22 3P 127V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 300A AC-3, nap. cewki 127V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",3446.4,0,3446.4,8592765062826,1,8592765062826,2,28592765062820,"8536490099",6]
[106282,"Ex9C300 22 3P 110V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 300A AC-3, nap. cewki 110V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",3446.4,0,3446.4,8592765062833,1,8592765062833,2,28592765062837,"8536490099",6]
[106283,"Ex9C400 22 3P 48V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 400A AC-3, nap. cewki 48V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",3663.4,0,3663.4,8592765062840,1,8592765062840,1,28592765062844,"8536419089",9.5]
[106284,"Ex9C400 22 3P 42V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 400A AC-3, nap. cewki 42V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",3663.4,0,3663.4,8592765062857,1,8592765062857,1,28592765062851,"8536419089",9.5]
[106285,"Ex9C400 22 3P 415V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 400A AC-3, nap. cewki 415V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",3663.4,0,3663.4,8592765062864,1,8592765062864,1,28592765062868,"8536490099",9.5]
[106286,"Ex9C400 22 3P 400V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 400A AC-3, nap. cewki 400V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",3663.4,0,3663.4,8592765062871,1,8592765062871,1,28592765062875,"8536490099",9.5]
[106287,"Ex9C400 22 3P 380V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 400A AC-3, nap. cewki 380V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",3663.4,0,3663.4,8592765062888,1,8592765062888,1,28592765062882,"8536490099",9.5]
[106288,"Ex9C400 22 3P 36V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 400A AC-3, nap. cewki 36V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",3663.4,0,3663.4,8592765062895,1,8592765062895,1,28592765062899,"8536419089",9.5]
[106290,"Ex9C400 22 3P 240V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 400A AC-3, nap. cewki 240V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",3663.4,0,3663.4,8592765062918,1,8592765062918,1,28592765062912,"8536490099",9.5]
[106291,"Ex9C400 22 3P 230V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 400A AC-3, nap. cewki 230V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",3663.4,0,3663.4,8592765062925,1,8592765062925,1,28592765062929,"8536490099",9.5]
[106292,"Ex9C400 22 3P 220V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 400A AC-3, nap. cewki 220V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",3663.4,0,3663.4,8592765062932,1,8592765062932,1,28592765062936,"8536490099",9.5]
[106293,"Ex9C400 22 3P 127V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 400A AC-3, nap. cewki 127V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",3663.4,0,3663.4,8592765062949,1,8592765062949,1,28592765062943,"8536490099",9.5]
[106294,"Ex9C400 22 3P 110V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 400A AC-3, nap. cewki 110V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",3663.4,0,3663.4,8592765062956,1,8592765062956,1,28592765062950,"8536490099",9.5]
[106295,"Ex9C500 22 3P 48V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 500A AC-3, nap. cewki 48V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",5131.3,0,5131.3,8592765062963,1,8592765062963,1,28592765062967,"8536419089",9.5]
[106296,"Ex9C500 22 3P 42V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 500A AC-3, nap. cewki 42V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",5131.3,0,5131.3,8592765062970,1,8592765062970,1,28592765062974,"8536419089",9.5]
[106297,"Ex9C500 22 3P 415V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 500A AC-3, nap. cewki 415V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",5131.3,0,5131.3,8592765062987,1,8592765062987,1,28592765062981,"8536490099",9.5]
[106298,"Ex9C500 22 3P 400V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 500A AC-3, nap. cewki 400V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",5131.3,0,5131.3,8592765062994,1,8592765062994,1,28592765062998,"8536490099",9.5]
[106299,"Ex9C500 22 3P 380V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 500A AC-3, nap. cewki 380V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",5131.3,0,5131.3,8592765063007,1,8592765063007,1,28592765063001,"8536490099",9.5]
[106300,"Ex9C500 22 3P 36V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 500A AC-3, nap. cewki 36V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",5131.3,0,5131.3,8592765063014,1,8592765063014,1,28592765063018,"8536419089",9.5]
[106302,"Ex9C500 22 3P 240V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 500A AC-3, nap. cewki 240V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",5131.3,0,5131.3,8592765063038,1,8592765063038,1,28592765063032,"8536490099",9.5]
[106303,"Ex9C500 22 3P 230V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 500A AC-3, nap. cewki 230V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",5131.3,0,5131.3,8592765063045,1,8592765063045,1,28592765063049,"8536490099",9.5]
[106304,"Ex9C500 22 3P 220V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 500A AC-3, nap. cewki 220V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",5131.3,0,5131.3,8592765063052,1,8592765063052,1,28592765063056,"8536490099",9.5]
[106305,"Ex9C500 22 3P 127V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 500A AC-3, nap. cewki 127V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",5131.3,0,5131.3,8592765063069,1,8592765063069,1,28592765063063,"8536490099",9.5]
[106306,"Ex9C500 22 3P 110V AC/DC","Stycznik, 3-bieg., 500A AC-3, nap. cewki 110V AC/DC, 2NO+2NC wbud. styki pomoc.","NBA",5131.3,0,5131.3,8592765063076,1,8592765063076,1,28592765063070,"8536490099",9.5]
[null,null,null,null,""]
["Styczniki do baterii kondensatorów Ex9CC"]
[104194,"Ex9CC25 12 3P 110V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 25 A, komp. mocy do 16 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 110 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",239.29999999999998,{"$f":"NBC","v":0},{"$f":"E4410*(1-F4410)","v":239.29999999999998},8592765041951,1,8592765041951,null,28592765041955,"8536490099",0.62]
[104195,"Ex9CC25 12 3P 127V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 25 A, komp. mocy do 16 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 127 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",239.29999999999998,0,239.29999999999998,8592765041968,1,8592765041968,null,28592765041962,"8536490099",0.62]
[104196,"Ex9CC25 12 3P 220V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 25 A, komp. mocy do 16 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 220 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",239.29999999999998,0,239.29999999999998,8592765041975,1,8592765041975,null,28592765041979,"8536490099",0.62]
[104197,"Ex9CC25 12 3P 230V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 25 A, komp. mocy do 16 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 230 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",235.9,0,235.9,8592765041982,1,8592765041982,null,28592765041986,"8536490099",0.62]
[104198,"Ex9CC25 12 3P 240V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 25 A, komp. mocy do 16 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 240 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",239.29999999999998,0,239.29999999999998,8592765041999,1,8592765041999,null,28592765041993,"8536490099",0.62]
[104199,"Ex9CC25 12 3P 24V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 25 A, komp. mocy do 16 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 24 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",239.29999999999998,0,239.29999999999998,8592765042002,1,8592765042002,null,28592765042006,"8536419089",0.62]
[104200,"Ex9CC25 12 3P 36V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 25 A, komp. mocy do 16 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 36 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",239.29999999999998,0,239.29999999999998,8592765042019,1,8592765042019,null,28592765042013,"8536419089",0.62]
[104201,"Ex9CC25 12 3P 380V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 25 A, komp. mocy do 16 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 380 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",241.7,0,241.7,8592765042026,1,8592765042026,null,28592765042020,"8536490099",0.62]
[104202,"Ex9CC25 12 3P 400V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 25 A, komp. mocy do 16 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 400 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",241.7,0,241.7,8592765042033,1,8592765042033,null,28592765042037,"8536490099",0.62]
[104203,"Ex9CC25 12 3P 415V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 25 A, komp. mocy do 16 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 415 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",241.7,0,241.7,8592765042040,1,8592765042040,null,28592765042044,"8536490099",0.62]
[104204,"Ex9CC25 12 3P 42V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 25 A, komp. mocy do 16 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 42 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",239.29999999999998,0,239.29999999999998,8592765042057,1,8592765042057,null,28592765042051,"8536419089",0.62]
[104205,"Ex9CC25 12 3P 48V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 25 A, komp. mocy do 16 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 48 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",239.29999999999998,0,239.29999999999998,8592765042064,1,8592765042064,null,28592765042068,"8536419089",0.62]
[104206,"Ex9CC25 21 3P 110V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 25 A, komp. mocy do 16 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 110 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",239.29999999999998,0,239.29999999999998,8592765042071,1,8592765042071,null,28592765042075,"8536490099",0.62]
[104207,"Ex9CC25 21 3P 127V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 25 A, komp. mocy do 16 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 127 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",239.29999999999998,0,239.29999999999998,8592765042088,1,8592765042088,null,28592765042082,"8536490099",0.62]
[104208,"Ex9CC25 21 3P 220V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 25 A, komp. mocy do 16 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 220 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",239.29999999999998,0,239.29999999999998,8592765042095,1,8592765042095,null,28592765042099,"8536490099",0.62]
[104209,"Ex9CC25 21 3P 230V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 25 A, komp. mocy do 16 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 230 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",235.9,0,235.9,8592765042101,1,8592765042101,null,28592765042105,"8536490099",0.62]
[104210,"Ex9CC25 21 3P 240V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 25 A, komp. mocy do 16 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 240 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",239.29999999999998,0,239.29999999999998,8592765042118,1,8592765042118,null,28592765042112,"8536490099",0.62]
[104211,"Ex9CC25 21 3P 24V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 25 A, komp. mocy do 16 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 24 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",239.29999999999998,0,239.29999999999998,8592765042125,1,8592765042125,null,28592765042129,"8536419089",0.62]
[104212,"Ex9CC25 21 3P 36V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 25 A, komp. mocy do 16 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 36 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",239.29999999999998,0,239.29999999999998,8592765042132,1,8592765042132,null,28592765042136,"8536419089",0.62]
[104213,"Ex9CC25 21 3P 380V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 25 A, komp. mocy do 16 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 380 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",241.7,0,241.7,8592765042149,1,8592765042149,null,28592765042143,"8536490099",0.62]
[104214,"Ex9CC25 21 3P 400V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 25 A, komp. mocy do 16 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 400 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",241.7,0,241.7,8592765042156,1,8592765042156,null,28592765042150,"8536490099",0.62]
[104215,"Ex9CC25 21 3P 415V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 25 A, komp. mocy do 16 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 415 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",241.7,0,241.7,8592765042163,1,8592765042163,null,28592765042167,"8536490099",0.62]
[104216,"Ex9CC25 21 3P 42V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 25 A, komp. mocy do 16 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 42 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",239.29999999999998,0,239.29999999999998,8592765042170,1,8592765042170,null,28592765042174,"8536419089",0.62]
[104217,"Ex9CC25 21 3P 48V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 25 A, komp. mocy do 16 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 48 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",239.29999999999998,0,239.29999999999998,8592765042187,1,8592765042187,null,28592765042181,"8536419089",0.62]
[104218,"Ex9CC25 23 3P 110V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 25 A, komp. mocy do 16 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 110 V AC, styki pom. 2NO+3NC","NBC",299,0,299,8592765042194,1,8592765042194,null,28592765042198,"8536490099",0.62]
[104219,"Ex9CC25 23 3P 127V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 25 A, komp. mocy do 16 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 127 V AC, styki pom. 2NO+3NC","NBC",299,0,299,8592765042200,1,8592765042200,null,28592765042204,"8536490099",0.62]
[104220,"Ex9CC25 23 3P 220V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 25 A, komp. mocy do 16 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 220 V AC, styki pom. 2NO+3NC","NBC",299,0,299,8592765042217,1,8592765042217,null,28592765042211,"8536490099",0.62]
[104221,"Ex9CC25 23 3P 230V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 25 A, komp. mocy do 16 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 230 V AC, styki pom. 2NO+3NC","NBC",295,0,295,8592765042224,1,8592765042224,null,28592765042228,"8536490099",0.62]
[104222,"Ex9CC25 23 3P 240V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 25 A, komp. mocy do 16 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 240 V AC, styki pom. 2NO+3NC","NBC",299,0,299,8592765042231,1,8592765042231,null,28592765042235,"8536490099",0.62]
[104223,"Ex9CC25 23 3P 24V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 25 A, komp. mocy do 16 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 24 V AC, styki pom. 2NO+3NC","NBC",299,0,299,8592765042248,1,8592765042248,null,28592765042242,"8536419089",0.62]
[104224,"Ex9CC25 23 3P 36V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 25 A, komp. mocy do 16 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 36 V AC, styki pom. 2NO+3NC","NBC",299,0,299,8592765042255,1,8592765042255,null,28592765042259,"8536419089",0.62]
[104225,"Ex9CC25 23 3P 380V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 25 A, komp. mocy do 16 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 380 V AC, styki pom. 2NO+3NC","NBC",302.10000000000002,0,302.10000000000002,8592765042262,1,8592765042262,null,28592765042266,"8536490099",0.62]
[104226,"Ex9CC25 23 3P 400V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 25 A, komp. mocy do 16 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 400 V AC, styki pom. 2NO+3NC","NBC",302.10000000000002,0,{"$f":"E4442*(1-F4442)","v":302.10000000000002},8592765042279,1,8592765042279,null,28592765042273,"8536490099",0.62]
[104227,"Ex9CC25 23 3P 415V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 25 A, komp. mocy do 16 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 415 V AC, styki pom. 2NO+3NC","NBC",302.10000000000002,0,302.10000000000002,8592765042286,1,8592765042286,null,28592765042280,"8536490099",0.62]
[104228,"Ex9CC25 23 3P 42V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 25 A, komp. mocy do 16 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 42 V AC, styki pom. 2NO+3NC","NBC",299,0,299,8592765042293,1,8592765042293,null,28592765042297,"8536419089",0.62]
[104229,"Ex9CC25 23 3P 48V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 25 A, komp. mocy do 16 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 48 V AC, styki pom. 2NO+3NC","NBC",299,0,299,8592765042309,1,8592765042309,null,28592765042303,"8536419089",0.62]
[104230,"Ex9CC25 32 3P 110V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 25 A, komp. mocy do 16 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 110 V AC, styki pom. 3NO+2NC","NBC",299,0,299,8592765042316,1,8592765042316,null,28592765042310,"8536490099",0.62]
[104231,"Ex9CC25 32 3P 127V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 25 A, komp. mocy do 16 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 127 V AC, styki pom. 3NO+2NC","NBC",299,0,299,8592765042323,1,8592765042323,null,28592765042327,"8536490099",0.62]
[104232,"Ex9CC25 32 3P 220V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 25 A, komp. mocy do 16 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 220 V AC, styki pom. 3NO+2NC","NBC",299,0,299,8592765042330,1,8592765042330,null,28592765042334,"8536490099",0.62]
[104233,"Ex9CC25 32 3P 230V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 25 A, komp. mocy do 16 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 230 V AC, styki pom. 3NO+2NC","NBC",295,0,295,8592765042347,1,8592765042347,null,28592765042341,"8536490099",0.62]
[104234,"Ex9CC25 32 3P 240V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 25 A, komp. mocy do 16 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 240 V AC, styki pom. 3NO+2NC","NBC",299,0,299,8592765042354,1,8592765042354,null,28592765042358,"8536490099",0.62]
[104235,"Ex9CC25 32 3P 24V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 25 A, komp. mocy do 16 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 24 V AC, styki pom. 3NO+2NC","NBC",299,0,299,8592765042361,1,8592765042361,null,28592765042365,"8536419089",0.62]
[104236,"Ex9CC25 32 3P 36V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 25 A, komp. mocy do 16 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 36 V AC, styki pom. 3NO+2NC","NBC",299,0,299,8592765042378,1,8592765042378,null,28592765042372,"8536419089",0.62]
[104237,"Ex9CC25 32 3P 380V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 25 A, komp. mocy do 16 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 380 V AC, styki pom. 3NO+2NC","NBC",302.10000000000002,0,302.10000000000002,8592765042385,1,8592765042385,null,28592765042389,"8536490099",0.62]
[104238,"Ex9CC25 32 3P 400V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 25 A, komp. mocy do 16 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 400 V AC, styki pom. 3NO+2NC","NBC",302.10000000000002,0,302.10000000000002,8592765042392,1,8592765042392,null,28592765042396,"8536490099",0.62]
[104239,"Ex9CC25 32 3P 415V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 25 A, komp. mocy do 16 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 415 V AC, styki pom. 3NO+2NC","NBC",302.10000000000002,0,302.10000000000002,8592765042408,1,8592765042408,null,28592765042402,"8536490099",0.62]
[104240,"Ex9CC25 32 3P 42V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 25 A, komp. mocy do 16 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 42 V AC, styki pom. 3NO+2NC","NBC",299,0,299,8592765042415,1,8592765042415,null,28592765042419,"8536419089",0.62]
[104241,"Ex9CC25 32 3P 48V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 25 A, komp. mocy do 16 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 48 V AC, styki pom. 3NO+2NC","NBC",299,0,299,8592765042422,1,8592765042422,null,28592765042426,"8536419089",0.62]
[104242,"Ex9CC38 12 3P 110V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 38 A, komp. mocy do 25 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 110 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",324.70000000000005,0,324.70000000000005,8592765042439,1,8592765042439,null,28592765042433,"8536490099",0.62]
[104243,"Ex9CC38 12 3P 127V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 38 A, komp. mocy do 25 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 127 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",324.70000000000005,0,324.70000000000005,8592765042446,1,8592765042446,null,28592765042440,"8536490099",0.62]
[104244,"Ex9CC38 12 3P 220V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 38 A, komp. mocy do 25 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 220 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",324.70000000000005,0,324.70000000000005,8592765042453,1,8592765042453,null,28592765042457,"8536490099",0.62]
[104245,"Ex9CC38 12 3P 230V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 38 A, komp. mocy do 25 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 230 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",316.5,0,316.5,8592765042460,1,8592765042460,null,28592765042464,"8536490099",0.62]
[104246,"Ex9CC38 12 3P 240V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 38 A, komp. mocy do 25 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 240 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",324.70000000000005,0,324.70000000000005,8592765042477,1,8592765042477,null,28592765042471,"8536490099",0.62]
[104247,"Ex9CC38 12 3P 24V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 38 A, komp. mocy do 25 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 24 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",324.70000000000005,0,324.70000000000005,8592765042484,1,8592765042484,null,28592765042488,"8536419089",0.62]
[104248,"Ex9CC38 12 3P 36V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 38 A, komp. mocy do 25 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 36 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",324.70000000000005,0,324.70000000000005,8592765042491,1,8592765042491,null,28592765042495,"8536419089",0.62]
[104249,"Ex9CC38 12 3P 380V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 38 A, komp. mocy do 25 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 380 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",332.90000000000003,0,332.90000000000003,8592765042507,1,8592765042507,null,28592765042501,"8536490099",0.62]
[104250,"Ex9CC38 12 3P 400V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 38 A, komp. mocy do 25 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 400 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",332.90000000000003,0,332.90000000000003,8592765042514,1,8592765042514,null,28592765042518,"8536490099",0.62]
[104251,"Ex9CC38 12 3P 415V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 38 A, komp. mocy do 25 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 415 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",332.90000000000003,0,332.90000000000003,8592765042521,1,8592765042521,null,28592765042525,"8536490099",0.62]
[104252,"Ex9CC38 12 3P 42V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 38 A, komp. mocy do 25 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 42 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",324.70000000000005,0,324.70000000000005,8592765042538,1,8592765042538,null,28592765042532,"8536419089",0.62]
[104253,"Ex9CC38 12 3P 48V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 38 A, komp. mocy do 25 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 48 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",324.70000000000005,0,324.70000000000005,8592765042545,1,8592765042545,null,28592765042549,"8536419089",0.62]
[104254,"Ex9CC38 21 3P 110V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 38 A, komp. mocy do 25 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 110 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",324.70000000000005,0,324.70000000000005,8592765042552,1,8592765042552,null,28592765042556,"8536490099",0.62]
[104255,"Ex9CC38 21 3P 127V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 38 A, komp. mocy do 25 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 127 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",324.70000000000005,0,324.70000000000005,8592765042569,1,8592765042569,null,28592765042563,"8536490099",0.62]
[104256,"Ex9CC38 21 3P 220V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 38 A, komp. mocy do 25 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 220 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",324.70000000000005,0,324.70000000000005,8592765042576,1,8592765042576,null,28592765042570,"8536490099",0.62]
[104257,"Ex9CC38 21 3P 230V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 38 A, komp. mocy do 25 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 230 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",316.5,0,316.5,8592765042583,1,8592765042583,null,28592765042587,"8536490099",0.62]
[104258,"Ex9CC38 21 3P 240V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 38 A, komp. mocy do 25 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 240 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",324.70000000000005,{"$f":"NBC","v":0},{"$f":"E4474*(1-F4474)","v":324.70000000000005},8592765042590,1,8592765042590,null,28592765042594,"8536490099",0.62]
[104259,"Ex9CC38 21 3P 24V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 38 A, komp. mocy do 25 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 24 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",324.70000000000005,0,324.70000000000005,8592765042606,1,8592765042606,null,28592765042600,"8536419089",0.62]
[104260,"Ex9CC38 21 3P 36V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 38 A, komp. mocy do 25 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 36 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",324.70000000000005,0,324.70000000000005,8592765042613,1,8592765042613,null,28592765042617,"8536419089",0.62]
[104261,"Ex9CC38 21 3P 380V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 38 A, komp. mocy do 25 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 380 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",332.90000000000003,0,332.90000000000003,8592765042620,1,8592765042620,null,28592765042624,"8536490099",0.62]
[104262,"Ex9CC38 21 3P 400V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 38 A, komp. mocy do 25 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 400 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",332.90000000000003,0,332.90000000000003,8592765042637,1,8592765042637,null,28592765042631,"8536490099",0.62]
[104263,"Ex9CC38 21 3P 415V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 38 A, komp. mocy do 25 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 415 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",332.90000000000003,0,332.90000000000003,8592765042644,1,8592765042644,null,28592765042648,"8536490099",0.62]
[104264,"Ex9CC38 21 3P 42V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 38 A, komp. mocy do 25 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 42 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",324.70000000000005,0,324.70000000000005,8592765042651,1,8592765042651,null,28592765042655,"8536419089",0.62]
[104265,"Ex9CC38 21 3P 48V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 38 A, komp. mocy do 25 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 48 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",324.70000000000005,0,324.70000000000005,8592765042668,1,8592765042668,null,28592765042662,"8536419089",0.62]
[104266,"Ex9CC38 23 3P 110V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 38 A, komp. mocy do 25 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 110 V AC, styki pom. 2NO+3NC","NBC",405.90000000000003,0,405.90000000000003,8592765042675,1,8592765042675,null,28592765042679,"8536490099",0.62]
[104267,"Ex9CC38 23 3P 127V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 38 A, komp. mocy do 25 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 127 V AC, styki pom. 2NO+3NC","NBC",405.90000000000003,0,405.90000000000003,8592765042682,1,8592765042682,null,28592765042686,"8536490099",0.62]
[104268,"Ex9CC38 23 3P 220V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 38 A, komp. mocy do 25 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 220 V AC, styki pom. 2NO+3NC","NBC",405.90000000000003,0,405.90000000000003,8592765042699,1,8592765042699,null,28592765042693,"8536490099",0.62]
[104269,"Ex9CC38 23 3P 230V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 38 A, komp. mocy do 25 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 230 V AC, styki pom. 2NO+3NC","NBC",395.6,0,395.6,8592765042705,1,8592765042705,null,28592765042709,"8536490099",0.62]
[104270,"Ex9CC38 23 3P 240V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 38 A, komp. mocy do 25 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 240 V AC, styki pom. 2NO+3NC","NBC",405.90000000000003,0,405.90000000000003,8592765042712,1,8592765042712,null,28592765042716,"8536490099",0.62]
[104271,"Ex9CC38 23 3P 24V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 38 A, komp. mocy do 25 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 24 V AC, styki pom. 2NO+3NC","NBC",405.90000000000003,0,405.90000000000003,8592765042729,1,8592765042729,null,28592765042723,"8536419089",0.62]
[104272,"Ex9CC38 23 3P 36V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 38 A, komp. mocy do 25 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 36 V AC, styki pom. 2NO+3NC","NBC",405.90000000000003,0,405.90000000000003,8592765042736,1,8592765042736,null,28592765042730,"8536419089",0.62]
[104273,"Ex9CC38 23 3P 380V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 38 A, komp. mocy do 25 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 380 V AC, styki pom. 2NO+3NC","NBC",416.20000000000005,0,416.20000000000005,8592765042743,1,8592765042743,null,28592765042747,"8536490099",0.62]
[104274,"Ex9CC38 23 3P 400V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 38 A, komp. mocy do 25 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 400 V AC, styki pom. 2NO+3NC","NBC",416.20000000000005,0,416.20000000000005,8592765042750,1,8592765042750,null,28592765042754,"8536490099",0.62]
[104275,"Ex9CC38 23 3P 415V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 38 A, komp. mocy do 25 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 415 V AC, styki pom. 2NO+3NC","NBC",416.20000000000005,0,416.20000000000005,8592765042767,1,8592765042767,null,28592765042761,"8536490099",0.62]
[104276,"Ex9CC38 23 3P 42V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 38 A, komp. mocy do 25 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 42 V AC, styki pom. 2NO+3NC","NBC",405.90000000000003,0,405.90000000000003,8592765042774,1,8592765042774,null,28592765042778,"8536419089",0.62]
[104277,"Ex9CC38 23 3P 48V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 38 A, komp. mocy do 25 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 48 V AC, styki pom. 2NO+3NC","NBC",405.90000000000003,0,405.90000000000003,8592765042781,1,8592765042781,null,28592765042785,"8536419089",0.62]
[104278,"Ex9CC38 32 3P 110V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 38 A, komp. mocy do 25 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 110 V AC, styki pom. 3NO+2NC","NBC",405.90000000000003,0,405.90000000000003,8592765042798,1,8592765042798,null,28592765042792,"8536490099",0.62]
[104279,"Ex9CC38 32 3P 127V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 38 A, komp. mocy do 25 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 127 V AC, styki pom. 3NO+2NC","NBC",405.90000000000003,0,405.90000000000003,8592765042804,1,8592765042804,null,28592765042808,"8536490099",0.62]
[104280,"Ex9CC38 32 3P 220V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 38 A, komp. mocy do 25 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 220 V AC, styki pom. 3NO+2NC","NBC",405.90000000000003,0,405.90000000000003,8592765042811,1,8592765042811,null,28592765042815,"8536490099",0.62]
[104281,"Ex9CC38 32 3P 230V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 38 A, komp. mocy do 25 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 230 V AC, styki pom. 3NO+2NC","NBC",395.6,0,395.6,8592765042828,1,8592765042828,null,28592765042822,"8536490099",0.62]
[104282,"Ex9CC38 32 3P 240V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 38 A, komp. mocy do 25 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 240 V AC, styki pom. 3NO+2NC","NBC",405.90000000000003,0,405.90000000000003,8592765042835,1,8592765042835,null,28592765042839,"8536490099",0.62]
[104283,"Ex9CC38 32 3P 24V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 38 A, komp. mocy do 25 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 24 V AC, styki pom. 3NO+2NC","NBC",405.90000000000003,0,405.90000000000003,8592765042842,1,8592765042842,null,28592765042846,"8536419089",0.62]
[104284,"Ex9CC38 32 3P 36V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 38 A, komp. mocy do 25 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 36 V AC, styki pom. 3NO+2NC","NBC",405.90000000000003,0,405.90000000000003,8592765042859,1,8592765042859,null,28592765042853,"8536419089",0.62]
[104285,"Ex9CC38 32 3P 380V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 38 A, komp. mocy do 25 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 380 V AC, styki pom. 3NO+2NC","NBC",416.20000000000005,0,416.20000000000005,8592765042866,1,8592765042866,null,28592765042860,"8536490099",0.62]
[104286,"Ex9CC38 32 3P 400V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 38 A, komp. mocy do 25 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 400 V AC, styki pom. 3NO+2NC","NBC",416.20000000000005,0,416.20000000000005,8592765042873,1,8592765042873,null,28592765042877,"8536490099",0.62]
[104287,"Ex9CC38 32 3P 415V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 38 A, komp. mocy do 25 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 415 V AC, styki pom. 3NO+2NC","NBC",416.20000000000005,0,416.20000000000005,8592765042880,1,8592765042880,null,28592765042884,"8536490099",0.62]
[104288,"Ex9CC38 32 3P 42V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 38 A, komp. mocy do 25 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 42 V AC, styki pom. 3NO+2NC","NBC",405.90000000000003,0,405.90000000000003,8592765042897,1,8592765042897,null,28592765042891,"8536419089",0.62]
[104289,"Ex9CC38 32 3P 48V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 38 A, komp. mocy do 25 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 48 V AC, styki pom. 3NO+2NC","NBC",405.90000000000003,0,405.90000000000003,8592765042903,1,8592765042903,null,28592765042907,"8536419089",0.62]
[104290,"Ex9CC50 12 3P 110V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 50 A, komp. mocy do 30 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 110 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",456.20000000000005,0,{"$f":"E4506*(1-F4506)","v":456.20000000000005},8592765042910,1,8592765042910,null,28592765042914,"8536490099",1.65]
[104291,"Ex9CC50 12 3P 127V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 50 A, komp. mocy do 30 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 127 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",456.20000000000005,0,456.20000000000005,8592765042927,1,8592765042927,null,28592765042921,"8536490099",1.65]
[104292,"Ex9CC50 12 3P 220V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 50 A, komp. mocy do 30 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 220 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",456.20000000000005,0,456.20000000000005,8592765042934,1,8592765042934,null,28592765042938,"8536490099",1.65]
[104293,"Ex9CC50 12 3P 230V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 50 A, komp. mocy do 30 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 230 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",443.90000000000003,0,443.90000000000003,8592765042941,1,8592765042941,null,28592765042945,"8536490099",1.65]
[104294,"Ex9CC50 12 3P 240V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 50 A, komp. mocy do 30 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 240 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",456.20000000000005,0,456.20000000000005,8592765042958,1,8592765042958,null,28592765042952,"8536490099",1.65]
[104295,"Ex9CC50 12 3P 24V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 50 A, komp. mocy do 30 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 24 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",456.20000000000005,0,456.20000000000005,8592765042965,1,8592765042965,null,28592765042969,"8536419089",1.65]
[104296,"Ex9CC50 12 3P 36V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 50 A, komp. mocy do 30 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 36 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",456.20000000000005,0,456.20000000000005,8592765042972,1,8592765042972,null,28592765042976,"8536419089",1.65]
[104297,"Ex9CC50 12 3P 380V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 50 A, komp. mocy do 30 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 380 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",456.20000000000005,0,456.20000000000005,8592765042989,1,8592765042989,null,28592765042983,"8536490099",1.65]
[104298,"Ex9CC50 12 3P 400V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 50 A, komp. mocy do 30 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 400 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",456.20000000000005,0,456.20000000000005,8592765042996,1,8592765042996,null,28592765042990,"8536490099",1.65]
[104299,"Ex9CC50 12 3P 415V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 50 A, komp. mocy do 30 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 415 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",456.20000000000005,0,456.20000000000005,8592765043009,1,8592765043009,null,28592765043003,"8536490099",1.65]
[104300,"Ex9CC50 12 3P 42V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 50 A, komp. mocy do 30 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 42 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",456.20000000000005,0,456.20000000000005,8592765043016,1,8592765043016,null,28592765043010,"8536419089",1.65]
[104301,"Ex9CC50 12 3P 48V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 50 A, komp. mocy do 30 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 48 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",456.20000000000005,0,456.20000000000005,8592765043023,1,8592765043023,null,28592765043027,"8536419089",1.65]
[104302,"Ex9CC50 21 3P 110V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 50 A, komp. mocy do 30 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 110 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",456.20000000000005,0,456.20000000000005,8592765043030,1,8592765043030,null,28592765043034,"8536490099",1.65]
[104303,"Ex9CC50 21 3P 127V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 50 A, komp. mocy do 30 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 127 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",456.20000000000005,0,456.20000000000005,8592765043047,1,8592765043047,null,28592765043041,"8536490099",1.65]
[104304,"Ex9CC50 21 3P 220V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 50 A, komp. mocy do 30 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 220 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",456.20000000000005,0,456.20000000000005,8592765043054,1,8592765043054,null,28592765043058,"8536490099",1.65]
[104305,"Ex9CC50 21 3P 230V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 50 A, komp. mocy do 30 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 230 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",443.90000000000003,0,443.90000000000003,8592765043061,1,8592765043061,null,28592765043065,"8536490099",1.65]
[104306,"Ex9CC50 21 3P 240V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 50 A, komp. mocy do 30 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 240 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",456.20000000000005,0,456.20000000000005,8592765043078,1,8592765043078,null,28592765043072,"8536490099",1.65]
[104307,"Ex9CC50 21 3P 24V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 50 A, komp. mocy do 30 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 24 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",456.20000000000005,0,456.20000000000005,8592765043085,1,8592765043085,null,28592765043089,"8536419089",1.65]
[104308,"Ex9CC50 21 3P 36V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 50 A, komp. mocy do 30 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 36 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",456.20000000000005,0,456.20000000000005,8592765043092,1,8592765043092,null,28592765043096,"8536419089",1.65]
[104309,"Ex9CC50 21 3P 380V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 50 A, komp. mocy do 30 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 380 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",456.20000000000005,0,456.20000000000005,8592765043108,1,8592765043108,null,28592765043102,"8536490099",1.65]
[104310,"Ex9CC50 21 3P 400V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 50 A, komp. mocy do 30 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 400 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",456.20000000000005,0,456.20000000000005,8592765043115,1,8592765043115,null,28592765043119,"8536490099",1.65]
[104311,"Ex9CC50 21 3P 415V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 50 A, komp. mocy do 30 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 415 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",456.20000000000005,0,456.20000000000005,8592765043122,1,8592765043122,null,28592765043126,"8536490099",1.65]
[104312,"Ex9CC50 21 3P 42V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 50 A, komp. mocy do 30 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 42 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",456.20000000000005,0,456.20000000000005,8592765043139,1,8592765043139,null,28592765043133,"8536419089",1.65]
[104313,"Ex9CC50 21 3P 48V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 50 A, komp. mocy do 30 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 48 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",456.20000000000005,0,456.20000000000005,8592765043146,1,8592765043146,null,28592765043140,"8536419089",1.65]
[104314,"Ex9CC65 12 3P 110V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 65 A, komp. mocy do 40 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 110 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",513.80000000000007,0,513.80000000000007,8592765043153,1,8592765043153,null,28592765043157,"8536490099",1.65]
[104315,"Ex9CC65 12 3P 127V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 65 A, komp. mocy do 40 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 127 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",513.80000000000007,0,513.80000000000007,8592765043160,1,8592765043160,null,28592765043164,"8536490099",1.65]
[104316,"Ex9CC65 12 3P 220V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 65 A, komp. mocy do 40 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 220 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",513.80000000000007,0,513.80000000000007,8592765043177,1,8592765043177,null,28592765043171,"8536490099",1.65]
[104317,"Ex9CC65 12 3P 230V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 65 A, komp. mocy do 40 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 230 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",502.8,0,502.8,8592765043184,1,8592765043184,null,28592765043188,"8536490099",1.65]
[104318,"Ex9CC65 12 3P 240V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 65 A, komp. mocy do 40 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 240 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",513.80000000000007,0,513.80000000000007,8592765043191,1,8592765043191,null,28592765043195,"8536490099",1.65]
[104319,"Ex9CC65 12 3P 24V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 65 A, komp. mocy do 40 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 24 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",513.80000000000007,0,513.80000000000007,8592765043207,1,8592765043207,null,28592765043201,"8536419089",1.65]
[104320,"Ex9CC65 12 3P 36V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 65 A, komp. mocy do 40 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 36 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",513.80000000000007,0,513.80000000000007,8592765043214,1,8592765043214,null,28592765043218,"8536419089",1.65]
[104321,"Ex9CC65 12 3P 380V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 65 A, komp. mocy do 40 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 380 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",519.30000000000007,0,519.30000000000007,8592765043221,1,8592765043221,null,28592765043225,"8536490099",1.65]
[104322,"Ex9CC65 12 3P 400V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 65 A, komp. mocy do 40 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 400 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",519.30000000000007,{"$f":"NBC","v":0},{"$f":"E4538*(1-F4538)","v":519.30000000000007},8592765043238,1,8592765043238,null,28592765043232,"8536490099",1.65]
[104323,"Ex9CC65 12 3P 415V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 65 A, komp. mocy do 40 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 415 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",519.30000000000007,0,519.30000000000007,8592765043245,1,8592765043245,null,28592765043249,"8536490099",1.65]
[104324,"Ex9CC65 12 3P 42V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 65 A, komp. mocy do 40 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 42 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",513.80000000000007,0,513.80000000000007,8592765043252,1,8592765043252,null,28592765043256,"8536419089",1.65]
[104325,"Ex9CC65 12 3P 48V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 65 A, komp. mocy do 40 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 48 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",513.80000000000007,0,513.80000000000007,8592765043269,1,8592765043269,null,28592765043263,"8536419089",1.65]
[104326,"Ex9CC65 21 3P 110V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 65 A, komp. mocy do 40 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 110 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",513.80000000000007,0,513.80000000000007,8592765043276,1,8592765043276,null,28592765043270,"8536490099",1.65]
[104327,"Ex9CC65 21 3P 127V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 65 A, komp. mocy do 40 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 127 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",513.80000000000007,0,513.80000000000007,8592765043283,1,8592765043283,null,28592765043287,"8536490099",1.65]
[104328,"Ex9CC65 21 3P 220V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 65 A, komp. mocy do 40 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 220 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",513.80000000000007,0,513.80000000000007,8592765043290,1,8592765043290,null,28592765043294,"8536490099",1.65]
[104329,"Ex9CC65 21 3P 230V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 65 A, komp. mocy do 40 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 230 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",502.8,0,502.8,8592765043306,1,8592765043306,null,28592765043300,"8536490099",1.65]
[104330,"Ex9CC65 21 3P 240V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 65 A, komp. mocy do 40 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 240 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",513.80000000000007,0,513.80000000000007,8592765043313,1,8592765043313,null,28592765043317,"8536490099",1.65]
[104331,"Ex9CC65 21 3P 24V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 65 A, komp. mocy do 40 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 24 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",513.80000000000007,0,513.80000000000007,8592765043320,1,8592765043320,null,28592765043324,"8536419089",1.65]
[104332,"Ex9CC65 21 3P 36V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 65 A, komp. mocy do 40 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 36 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",513.80000000000007,0,513.80000000000007,8592765043337,1,8592765043337,null,28592765043331,"8536419089",1.65]
[104333,"Ex9CC65 21 3P 380V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 65 A, komp. mocy do 40 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 380 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",519.30000000000007,0,519.30000000000007,8592765043344,1,8592765043344,null,28592765043348,"8536490099",1.65]
[104334,"Ex9CC65 21 3P 400V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 65 A, komp. mocy do 40 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 400 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",519.30000000000007,0,519.30000000000007,8592765043351,1,8592765043351,null,28592765043355,"8536490099",1.65]
[104335,"Ex9CC65 21 3P 415V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 65 A, komp. mocy do 40 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 415 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",519.30000000000007,0,519.30000000000007,8592765043368,1,8592765043368,null,28592765043362,"8536490099",1.65]
[104336,"Ex9CC65 21 3P 42V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 65 A, komp. mocy do 40 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 42 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",513.80000000000007,0,513.80000000000007,8592765043375,1,8592765043375,null,28592765043379,"8536419089",1.65]
[104337,"Ex9CC65 21 3P 48V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 65 A, komp. mocy do 40 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 48 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",513.80000000000007,0,513.80000000000007,8592765043382,1,8592765043382,null,28592765043386,"8536419089",1.65]
[104338,"Ex9CC80 12 3P 110V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 80 A, komp. mocy do 50 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 110 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",628.9,0,628.9,8592765043399,1,8592765043399,null,28592765043393,"8536490099",1.9]
[104339,"Ex9CC80 12 3P 127V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 80 A, komp. mocy do 50 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 127 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",628.9,0,628.9,8592765043405,1,8592765043405,null,28592765043409,"8536490099",1.9]
[104340,"Ex9CC80 12 3P 220V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 80 A, komp. mocy do 50 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 220 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",628.9,0,628.9,8592765043412,1,8592765043412,null,28592765043416,"8536490099",1.9]
[104341,"Ex9CC80 12 3P 230V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 80 A, komp. mocy do 50 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 230 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",620.6,0,620.6,8592765043429,1,8592765043429,null,28592765043423,"8536490099",1.9]
[104342,"Ex9CC80 12 3P 240V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 80 A, komp. mocy do 50 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 240 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",628.9,0,628.9,8592765043436,1,8592765043436,null,28592765043430,"8536490099",1.9]
[104343,"Ex9CC80 12 3P 24V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 80 A, komp. mocy do 50 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 24 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",628.9,0,628.9,8592765043443,1,8592765043443,null,28592765043447,"8536419089",1.9]
[104344,"Ex9CC80 12 3P 36V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 80 A, komp. mocy do 50 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 36 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",628.9,0,628.9,8592765043450,1,8592765043450,null,28592765043454,"8536419089",1.9]
[104345,"Ex9CC80 12 3P 380V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 80 A, komp. mocy do 50 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 380 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",645.4,0,645.4,8592765043467,1,8592765043467,null,28592765043461,"8536490099",1.9]
[104346,"Ex9CC80 12 3P 400V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 80 A, komp. mocy do 50 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 400 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",645.4,0,645.4,8592765043474,1,8592765043474,null,28592765043478,"8536490099",1.9]
[104347,"Ex9CC80 12 3P 415V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 80 A, komp. mocy do 50 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 415 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",645.4,0,645.4,8592765043481,1,8592765043481,null,28592765043485,"8536490099",1.9]
[104348,"Ex9CC80 12 3P 42V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 80 A, komp. mocy do 50 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 42 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",628.9,0,628.9,8592765043498,1,8592765043498,null,28592765043492,"8536419089",1.9]
[104349,"Ex9CC80 12 3P 48V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 80 A, komp. mocy do 50 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 48 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",628.9,0,628.9,8592765043504,1,8592765043504,null,28592765043508,"8536419089",1.9]
[104350,"Ex9CC80 21 3P 110V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 80 A, komp. mocy do 50 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 110 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",628.9,0,628.9,8592765043511,1,8592765043511,null,28592765043515,"8536490099",1.9]
[104351,"Ex9CC80 21 3P 127V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 80 A, komp. mocy do 50 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 127 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",628.9,0,628.9,8592765043528,1,8592765043528,null,28592765043522,"8536490099",1.9]
[104352,"Ex9CC80 21 3P 220V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 80 A, komp. mocy do 50 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 220 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",628.9,0,628.9,8592765043535,1,8592765043535,null,28592765043539,"8536490099",1.9]
[104353,"Ex9CC80 21 3P 230V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 80 A, komp. mocy do 50 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 230 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",620.6,0,620.6,8592765043542,1,8592765043542,null,28592765043546,"8536490099",1.9]
[104354,"Ex9CC80 21 3P 240V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 80 A, komp. mocy do 50 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 240 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",628.9,0,{"$f":"E4570*(1-F4570)","v":628.9},8592765043559,1,8592765043559,null,28592765043553,"8536490099",1.9]
[104355,"Ex9CC80 21 3P 24V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 80 A, komp. mocy do 50 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 24 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",628.9,0,628.9,8592765043566,1,8592765043566,null,28592765043560,"8536419089",1.9]
[104356,"Ex9CC80 21 3P 36V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 80 A, komp. mocy do 50 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 36 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",628.9,0,628.9,8592765043573,1,8592765043573,null,28592765043577,"8536419089",1.9]
[104357,"Ex9CC80 21 3P 380V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 80 A, komp. mocy do 50 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 380 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",645.4,0,645.4,8592765043580,1,8592765043580,null,28592765043584,"8536490099",1.9]
[104358,"Ex9CC80 21 3P 400V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 80 A, komp. mocy do 50 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 400 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",645.4,0,645.4,8592765043597,1,8592765043597,null,28592765043591,"8536490099",1.9]
[104359,"Ex9CC80 21 3P 415V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 80 A, komp. mocy do 50 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 415 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",645.4,0,645.4,8592765043603,1,8592765043603,null,28592765043607,"8536490099",1.9]
[104360,"Ex9CC80 21 3P 42V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 80 A, komp. mocy do 50 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 42 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",628.9,0,628.9,8592765043610,1,8592765043610,null,28592765043614,"8536419089",1.9]
[104361,"Ex9CC80 21 3P 48V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 80 A, komp. mocy do 50 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 48 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",628.9,0,628.9,8592765043627,1,8592765043627,null,28592765043621,"8536419089",1.9]
[104362,"Ex9CC100 12 3P 110V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 100 A, komp. mocy do 60 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 110 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",817.5,0,817.5,8592765043634,1,8592765043634,null,28592765043638,"8536490099",1.9]
[104363,"Ex9CC100 12 3P 127V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 100 A, komp. mocy do 60 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 127 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",817.5,0,817.5,8592765043641,1,8592765043641,null,28592765043645,"8536490099",1.9]
[104364,"Ex9CC100 12 3P 220V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 100 A, komp. mocy do 60 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 220 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",817.5,0,817.5,8592765043658,1,8592765043658,null,28592765043652,"8536490099",1.9]
[104365,"Ex9CC100 12 3P 230V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 100 A, komp. mocy do 60 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 230 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",806.80000000000007,0,806.80000000000007,8592765043665,1,8592765043665,null,28592765043669,"8536490099",1.9]
[104366,"Ex9CC100 12 3P 240V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 100 A, komp. mocy do 60 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 240 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",817.5,0,817.5,8592765043672,1,8592765043672,null,28592765043676,"8536490099",1.9]
[104367,"Ex9CC100 12 3P 24V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 100 A, komp. mocy do 60 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 24 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",817.5,0,817.5,8592765043689,1,8592765043689,null,28592765043683,"8536419089",1.9]
[104368,"Ex9CC100 12 3P 36V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 100 A, komp. mocy do 60 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 36 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",817.5,0,817.5,8592765043696,1,8592765043696,null,28592765043690,"8536419089",1.9]
[104369,"Ex9CC100 12 3P 380V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 100 A, komp. mocy do 60 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 380 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",838.9,0,838.9,8592765043702,1,8592765043702,null,28592765043706,"8536490099",1.9]
[104370,"Ex9CC100 12 3P 400V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 100 A, komp. mocy do 60 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 400 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",838.9,0,838.9,8592765043719,1,8592765043719,null,28592765043713,"8536490099",1.9]
[104371,"Ex9CC100 12 3P 415V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 100 A, komp. mocy do 60 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 415 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",838.9,0,838.9,8592765043726,1,8592765043726,null,28592765043720,"8536490099",1.9]
[104372,"Ex9CC100 12 3P 42V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 100 A, komp. mocy do 60 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 42 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",817.5,0,817.5,8592765043733,1,8592765043733,null,28592765043737,"8536419089",1.9]
[104373,"Ex9CC100 12 3P 48V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 100 A, komp. mocy do 60 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 48 V AC, styki pom. 1NO+2NC","NBC",817.5,0,817.5,8592765043740,1,8592765043740,null,28592765043744,"8536419089",1.9]
[104374,"Ex9CC100 21 3P 110V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 100 A, komp. mocy do 60 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 110 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",817.5,0,817.5,8592765043757,1,8592765043757,null,28592765043751,"8536490099",1.9]
[104375,"Ex9CC100 21 3P 127V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 100 A, komp. mocy do 60 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 127 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",817.5,0,817.5,8592765043764,1,8592765043764,null,28592765043768,"8536490099",1.9]
[104376,"Ex9CC100 21 3P 220V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 100 A, komp. mocy do 60 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 220 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",817.5,0,817.5,8592765043771,1,8592765043771,null,28592765043775,"8536490099",1.9]
[104377,"Ex9CC100 21 3P 230V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 100 A, komp. mocy do 60 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 230 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",806.80000000000007,0,806.80000000000007,8592765043788,1,8592765043788,null,28592765043782,"8536490099",1.9]
[104378,"Ex9CC100 21 3P 240V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 100 A, komp. mocy do 60 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 240 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",817.5,0,817.5,8592765043795,1,8592765043795,null,28592765043799,"8536490099",1.9]
[104379,"Ex9CC100 21 3P 24V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 100 A, komp. mocy do 60 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 24 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",817.5,0,817.5,8592765043801,1,8592765043801,null,28592765043805,"8536419089",1.9]
[104380,"Ex9CC100 21 3P 36V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 100 A, komp. mocy do 60 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 36 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",817.5,0,817.5,8592765043818,1,8592765043818,null,28592765043812,"8536419089",1.9]
[104381,"Ex9CC100 21 3P 380V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 100 A, komp. mocy do 60 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 380 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",838.9,0,838.9,8592765043825,1,8592765043825,null,28592765043829,"8536490099",1.9]
[104382,"Ex9CC100 21 3P 400V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 100 A, komp. mocy do 60 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 400 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",838.9,0,838.9,8592765043832,1,8592765043832,null,28592765043836,"8536490099",1.9]
[104383,"Ex9CC100 21 3P 415V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 100 A, komp. mocy do 60 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 415 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",838.9,0,838.9,8592765043849,1,8592765043849,null,28592765043843,"8536490099",1.9]
[104384,"Ex9CC100 21 3P 42V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 100 A, komp. mocy do 60 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 42 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",817.5,0,817.5,8592765043856,1,8592765043856,null,28592765043850,"8536419089",1.9]
[104385,"Ex9CC100 21 3P 48V","Stycznik do bat. kond., AC-6b, prąd znam. 100 A, komp. mocy do 60 kvar dla 400 V AC, nap. cewki 48 V AC, styki pom. 2NO+1NC","NBC",817.5,0,817.5,8592765043863,1,8592765043863,null,28592765043867,"8536419089",1.9]
[null,null,null,null,""]
["Styczniki nawrotne Ex9CR"]
[104648,"Ex9CR09 22 3P 48V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 48 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",272.40000000000003,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E4604*(1-F4604)","v":272.40000000000003},8592765046499,1,8592765046499,null,28592765046493,"8536419089",0.72]
[104649,"Ex9CR09 22 3P 42V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 42 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",272.40000000000003,0,272.40000000000003,8592765046505,1,8592765046505,null,28592765046509,"8536419089",0.72]
[104650,"Ex9CR09 22 3P 415V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 415 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",272.40000000000003,0,272.40000000000003,8592765046512,1,8592765046512,null,28592765046516,"8536490099",0.72]
[104651,"Ex9CR09 22 3P 400V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 400 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",272.40000000000003,0,272.40000000000003,8592765046529,1,8592765046529,null,28592765046523,"8536490099",0.72]
[104652,"Ex9CR09 22 3P 380V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 380 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",272.40000000000003,0,272.40000000000003,8592765046536,1,8592765046536,null,28592765046530,"8536490099",0.72]
[104653,"Ex9CR09 22 3P 36V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 36 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",272.40000000000003,0,272.40000000000003,8592765046543,1,8592765046543,null,28592765046547,"8536419089",0.72]
[104654,"Ex9CR09 22 3P 24V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 24 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",272.40000000000003,0,272.40000000000003,8592765046550,1,8592765046550,null,28592765046554,"8536419089",0.72]
[104655,"Ex9CR09 22 3P 240V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 240 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",272.40000000000003,0,272.40000000000003,8592765046567,1,8592765046567,null,28592765046561,"8536490099",0.72]
[104656,"Ex9CR09 22 3P 230V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 230 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",272.40000000000003,0,272.40000000000003,8592765046574,1,8592765046574,null,28592765046578,"8536490099",0.72]
[104657,"Ex9CR09 22 3P 220V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 220 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",272.40000000000003,0,272.40000000000003,8592765046581,1,8592765046581,null,28592765046585,"8536490099",0.72]
[104658,"Ex9CR09 22 3P 127V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 127 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",272.40000000000003,0,272.40000000000003,8592765046598,1,8592765046598,null,28592765046592,"8536490099",0.72]
[104659,"Ex9CR09 22 3P 110V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 110 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",272.40000000000003,0,272.40000000000003,8592765046604,1,8592765046604,null,28592765046608,"8536490099",0.72]
[104660,"Ex9CR09 11 3P 48V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 48 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",247.6,0,247.6,8592765046611,1,8592765046611,null,28592765046615,"8536419089",0.72]
[104661,"Ex9CR09 11 3P 42V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 42 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",247.6,0,247.6,8592765046628,1,8592765046628,null,28592765046622,"8536419089",0.72]
[104662,"Ex9CR09 11 3P 415V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 415 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",247.6,0,247.6,8592765046635,1,8592765046635,null,28592765046639,"8536490099",0.72]
[104663,"Ex9CR09 11 3P 400V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 400 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",247.6,0,247.6,8592765046642,1,8592765046642,null,28592765046646,"8536490099",0.72]
[104664,"Ex9CR09 11 3P 380V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 380 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",247.6,0,247.6,8592765046659,1,8592765046659,null,28592765046653,"8536490099",0.72]
[104665,"Ex9CR09 11 3P 36V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 36 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",247.6,0,247.6,8592765046666,1,8592765046666,null,28592765046660,"8536419089",0.72]
[104666,"Ex9CR09 11 3P 24V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 24 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",247.6,0,247.6,8592765046673,1,8592765046673,null,28592765046677,"8536419089",0.72]
[104667,"Ex9CR09 11 3P 240V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 240 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",247.6,0,247.6,8592765046680,1,8592765046680,null,28592765046684,"8536490099",0.72]
[104668,"Ex9CR09 11 3P 230V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 230 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",247.6,0,247.6,8592765046697,1,8592765046697,null,28592765046691,"8536490099",0.72]
[104669,"Ex9CR09 11 3P 220V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 220 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",247.6,0,247.6,8592765046703,1,8592765046703,null,28592765046707,"8536490099",0.72]
[104670,"Ex9CR09 11 3P 127V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 127 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",247.6,0,247.6,8592765046710,1,8592765046710,null,28592765046714,"8536490099",0.72]
[104671,"Ex9CR09 11 3P 110V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 9A AC-3, nap. cewki 110 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",247.6,0,247.6,8592765046727,1,8592765046727,null,28592765046721,"8536490099",0.72]
[104672,"Ex9CR12 22 3P 48V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 48 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",297.3,0,297.3,8592765046734,1,8592765046734,null,28592765046738,"8536419089",0.72]
[104673,"Ex9CR12 22 3P 42V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 42 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",297.3,0,297.3,8592765046741,1,8592765046741,null,28592765046745,"8536419089",0.72]
[104674,"Ex9CR12 22 3P 415V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 415 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",297.3,0,297.3,8592765046758,1,8592765046758,null,28592765046752,"8536490099",0.72]
[104675,"Ex9CR12 22 3P 400V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 400 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",297.3,0,297.3,8592765046765,1,8592765046765,null,28592765046769,"8536490099",0.72]
[104676,"Ex9CR12 22 3P 380V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 380 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",297.3,0,297.3,8592765046772,1,8592765046772,null,28592765046776,"8536490099",0.72]
[104677,"Ex9CR12 22 3P 36V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 36 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",297.3,0,297.3,8592765046789,1,8592765046789,null,28592765046783,"8536419089",0.72]
[104678,"Ex9CR12 22 3P 24V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 24 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",297.3,0,297.3,8592765046796,1,8592765046796,null,28592765046790,"8536419089",0.72]
[104679,"Ex9CR12 22 3P 240V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 240 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",297.3,0,297.3,8592765046802,1,8592765046802,null,28592765046806,"8536490099",0.72]
[104680,"Ex9CR12 22 3P 230V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 230 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",297.3,0,297.3,8592765046819,1,8592765046819,null,28592765046813,"8536490099",0.72]
[104681,"Ex9CR12 22 3P 220V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 220 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",297.3,0,297.3,8592765046826,1,8592765046826,null,28592765046820,"8536490099",0.72]
[104682,"Ex9CR12 22 3P 127V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 127 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",297.3,0,297.3,8592765046833,1,8592765046833,null,28592765046837,"8536490099",0.72]
[104683,"Ex9CR12 22 3P 110V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 110 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",297.3,0,297.3,8592765046840,1,8592765046840,null,28592765046844,"8536490099",0.72]
[104684,"Ex9CR12 11 3P 48V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 48 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",270.3,0,270.3,8592765046857,1,8592765046857,null,28592765046851,"8536419089",0.72]
[104685,"Ex9CR12 11 3P 42V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 42 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",270.3,0,270.3,8592765046864,1,8592765046864,null,28592765046868,"8536419089",0.72]
[104686,"Ex9CR12 11 3P 415V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 415 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",270.3,0,270.3,8592765046871,1,8592765046871,null,28592765046875,"8536490099",0.72]
[104687,"Ex9CR12 11 3P 400V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 400 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",270.3,0,270.3,8592765046888,1,8592765046888,null,28592765046882,"8536490099",0.72]
[104688,"Ex9CR12 11 3P 380V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 380 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",270.3,0,270.3,8592765046895,1,8592765046895,null,28592765046899,"8536490099",0.72]
[104689,"Ex9CR12 11 3P 36V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 36 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",270.3,0,270.3,8592765046901,1,8592765046901,null,28592765046905,"8536419089",0.72]
[104690,"Ex9CR12 11 3P 24V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 24 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",270.3,0,270.3,8592765046918,1,8592765046918,null,28592765046912,"8536419089",0.72]
[104691,"Ex9CR12 11 3P 240V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 240 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",270.3,0,270.3,8592765046925,1,8592765046925,null,28592765046929,"8536490099",0.72]
[104692,"Ex9CR12 11 3P 230V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 230 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",270.3,0,270.3,8592765046932,1,8592765046932,null,28592765046936,"8536490099",0.72]
[104693,"Ex9CR12 11 3P 220V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 220 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",270.3,0,270.3,8592765046949,1,8592765046949,null,28592765046943,"8536490099",0.72]
[104694,"Ex9CR12 11 3P 127V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 127 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",270.3,0,270.3,8592765046956,1,8592765046956,null,28592765046950,"8536490099",0.72]
[104695,"Ex9CR12 11 3P 110V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 12A AC-3, nap. cewki 110 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",270.3,0,270.3,8592765046963,1,8592765046963,null,28592765046967,"8536490099",0.72]
[104696,"Ex9CR18 22 3P 48V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 18A AC-3, nap. cewki 48 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",411.3,0,411.3,8592765046970,1,8592765046970,null,28592765046974,"8536419089",0.72]
[104697,"Ex9CR18 22 3P 42V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 18A AC-3, nap. cewki 42 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",411.3,0,411.3,8592765046987,1,8592765046987,null,28592765046981,"8536419089",0.72]
[104698,"Ex9CR18 22 3P 415V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 18A AC-3, nap. cewki 415 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",411.3,0,411.3,8592765046994,1,8592765046994,null,28592765046998,"8536490099",0.72]
[104699,"Ex9CR18 22 3P 400V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 18A AC-3, nap. cewki 400 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",411.3,0,411.3,8592765047007,1,8592765047007,null,28592765047001,"8536490099",0.72]
[104700,"Ex9CR18 22 3P 380V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 18A AC-3, nap. cewki 380 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",411.3,0,411.3,8592765047014,1,8592765047014,null,28592765047018,"8536490099",0.72]
[104701,"Ex9CR18 22 3P 36V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 18A AC-3, nap. cewki 36 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",411.3,0,411.3,8592765047021,1,8592765047021,null,28592765047025,"8536419089",0.72]
[104702,"Ex9CR18 22 3P 24V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 18A AC-3, nap. cewki 24 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",411.3,0,411.3,8592765047038,1,8592765047038,null,28592765047032,"8536419089",0.72]
[104703,"Ex9CR18 22 3P 240V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 18A AC-3, nap. cewki 240 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",411.3,0,411.3,8592765047045,1,8592765047045,null,28592765047049,"8536490099",0.72]
[104704,"Ex9CR18 22 3P 230V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 18A AC-3, nap. cewki 230 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",411.3,0,411.3,8592765047052,1,8592765047052,null,28592765047056,"8536490099",0.72]
[104705,"Ex9CR18 22 3P 220V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 18A AC-3, nap. cewki 220 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",411.3,0,411.3,8592765047069,1,8592765047069,null,28592765047063,"8536490099",0.72]
[104706,"Ex9CR18 22 3P 127V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 18A AC-3, nap. cewki 127 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",411.3,0,411.3,8592765047076,1,8592765047076,null,28592765047070,"8536490099",0.72]
[104707,"Ex9CR18 22 3P 110V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 18A AC-3, nap. cewki 110 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",411.3,0,411.3,8592765047083,1,8592765047083,null,28592765047087,"8536490099",0.72]
[104708,"Ex9CR18 11 3P 48V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 18A AC-3, nap. cewki 48 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",373.90000000000003,0,373.90000000000003,8592765047090,1,8592765047090,null,28592765047094,"8536419089",0.72]
[104709,"Ex9CR18 11 3P 42V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 18A AC-3, nap. cewki 42 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",373.90000000000003,0,373.90000000000003,8592765047106,1,8592765047106,null,28592765047100,"8536419089",0.72]
[104710,"Ex9CR18 11 3P 415V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 18A AC-3, nap. cewki 415 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",373.90000000000003,0,373.90000000000003,8592765047113,1,8592765047113,null,28592765047117,"8536490099",0.72]
[104711,"Ex9CR18 11 3P 400V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 18A AC-3, nap. cewki 400 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",373.90000000000003,0,373.90000000000003,8592765047120,1,8592765047120,null,28592765047124,"8536490099",0.72]
[104712,"Ex9CR18 11 3P 380V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 18A AC-3, nap. cewki 380 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",373.90000000000003,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E4668*(1-F4668)","v":373.90000000000003},8592765047137,1,8592765047137,null,28592765047131,"8536490099",0.72]
[104713,"Ex9CR18 11 3P 36V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 18A AC-3, nap. cewki 36 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",373.90000000000003,0,373.90000000000003,8592765047144,1,8592765047144,null,28592765047148,"8536419089",0.72]
[104714,"Ex9CR18 11 3P 24V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 18A AC-3, nap. cewki 24 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",373.90000000000003,0,373.90000000000003,8592765047151,1,8592765047151,null,28592765047155,"8536419089",0.72]
[104715,"Ex9CR18 11 3P 240V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 18A AC-3, nap. cewki 240 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",373.90000000000003,0,373.90000000000003,8592765047168,1,8592765047168,null,28592765047162,"8536490099",0.72]
[104716,"Ex9CR18 11 3P 230V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 18A AC-3, nap. cewki 230 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",373.90000000000003,0,373.90000000000003,8592765047175,1,8592765047175,null,28592765047179,"8536490099",0.72]
[104717,"Ex9CR18 11 3P 220V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 18A AC-3, nap. cewki 220 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",373.90000000000003,0,373.90000000000003,8592765047182,1,8592765047182,null,28592765047186,"8536490099",0.72]
[104718,"Ex9CR18 11 3P 127V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 18A AC-3, nap. cewki 127 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",373.90000000000003,0,373.90000000000003,8592765047199,1,8592765047199,null,28592765047193,"8536490099",0.72]
[104719,"Ex9CR18 11 3P 110V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 18A AC-3, nap. cewki 110 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",373.90000000000003,0,373.90000000000003,8592765047205,1,8592765047205,null,28592765047209,"8536490099",0.72]
[104720,"Ex9CR25 22 3P 48V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 25A AC-3, nap. cewki 48 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",555.30000000000007,0,555.30000000000007,8592765047212,1,8592765047212,null,28592765047216,"8536419089",0.82]
[104721,"Ex9CR25 22 3P 42V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 25A AC-3, nap. cewki 42 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",555.30000000000007,0,555.30000000000007,8592765047229,1,8592765047229,null,28592765047223,"8536419089",0.82]
[104722,"Ex9CR25 22 3P 415V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 25A AC-3, nap. cewki 415 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",555.30000000000007,0,555.30000000000007,8592765047236,1,8592765047236,null,28592765047230,"8536490099",0.82]
[104723,"Ex9CR25 22 3P 400V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 25A AC-3, nap. cewki 400 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",555.30000000000007,0,555.30000000000007,8592765047243,1,8592765047243,null,28592765047247,"8536490099",0.82]
[104724,"Ex9CR25 22 3P 380V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 25A AC-3, nap. cewki 380 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",555.30000000000007,0,555.30000000000007,8592765047250,1,8592765047250,null,28592765047254,"8536490099",0.82]
[104725,"Ex9CR25 22 3P 36V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 25A AC-3, nap. cewki 36 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",555.30000000000007,0,555.30000000000007,8592765047267,1,8592765047267,null,28592765047261,"8536419089",0.82]
[104726,"Ex9CR25 22 3P 24V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 25A AC-3, nap. cewki 24 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",555.30000000000007,0,555.30000000000007,8592765047274,1,8592765047274,null,28592765047278,"8536419089",0.82]
[104727,"Ex9CR25 22 3P 240V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 25A AC-3, nap. cewki 240 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",555.30000000000007,0,555.30000000000007,8592765047281,1,8592765047281,null,28592765047285,"8536490099",0.82]
[104728,"Ex9CR25 22 3P 230V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 25A AC-3, nap. cewki 230 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",511.3,0,511.3,8592765047298,1,8592765047298,null,28592765047292,"8536490099",0.82]
[104729,"Ex9CR25 22 3P 220V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 25A AC-3, nap. cewki 220 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",555.30000000000007,0,555.30000000000007,8592765047304,1,8592765047304,null,28592765047308,"8536490099",0.82]
[104730,"Ex9CR25 22 3P 127V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 25A AC-3, nap. cewki 127 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",555.30000000000007,0,555.30000000000007,8592765047311,1,8592765047311,null,28592765047315,"8536490099",0.82]
[104731,"Ex9CR25 22 3P 110V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 25A AC-3, nap. cewki 110 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",555.30000000000007,0,555.30000000000007,8592765047328,1,8592765047328,null,28592765047322,"8536490099",0.82]
[104732,"Ex9CR25 11 3P 48V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 25A AC-3, nap. cewki 48 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",504.70000000000005,0,504.70000000000005,8592765047335,1,8592765047335,null,28592765047339,"8536419089",0.82]
[104733,"Ex9CR25 11 3P 42V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 25A AC-3, nap. cewki 42 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",504.70000000000005,0,504.70000000000005,8592765047342,1,8592765047342,null,28592765047346,"8536419089",0.82]
[104734,"Ex9CR25 11 3P 415V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 25A AC-3, nap. cewki 415 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",504.70000000000005,0,504.70000000000005,8592765047359,1,8592765047359,null,28592765047353,"8536490099",0.82]
[104735,"Ex9CR25 11 3P 400V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 25A AC-3, nap. cewki 400 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",504.70000000000005,0,504.70000000000005,8592765047366,1,8592765047366,null,28592765047360,"8536490099",0.82]
[104736,"Ex9CR25 11 3P 380V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 25A AC-3, nap. cewki 380 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",504.70000000000005,0,504.70000000000005,8592765047373,1,8592765047373,null,28592765047377,"8536490099",0.82]
[104737,"Ex9CR25 11 3P 36V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 25A AC-3, nap. cewki 36 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",504.70000000000005,0,504.70000000000005,8592765047380,1,8592765047380,null,28592765047384,"8536419089",0.82]
[104738,"Ex9CR25 11 3P 24V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 25A AC-3, nap. cewki 24 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",504.70000000000005,0,504.70000000000005,8592765047397,1,8592765047397,null,28592765047391,"8536419089",0.82]
[104739,"Ex9CR25 11 3P 240V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 25A AC-3, nap. cewki 240 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",504.70000000000005,0,504.70000000000005,8592765047403,1,8592765047403,null,28592765047407,"8536490099",0.82]
[104740,"Ex9CR25 11 3P 230V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 25A AC-3, nap. cewki 230 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",464.90000000000003,0,464.90000000000003,8592765047410,1,8592765047410,null,28592765047414,"8536490099",0.82]
[104741,"Ex9CR25 11 3P 220V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 25A AC-3, nap. cewki 220 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",504.70000000000005,0,504.70000000000005,8592765047427,1,8592765047427,null,28592765047421,"8536490099",0.82]
[104742,"Ex9CR25 11 3P 127V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 25A AC-3, nap. cewki 127 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",504.70000000000005,0,504.70000000000005,8592765047434,1,8592765047434,null,28592765047438,"8536490099",0.82]
[104743,"Ex9CR25 11 3P 110V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 25A AC-3, nap. cewki 110 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",504.70000000000005,0,504.70000000000005,8592765047441,1,8592765047441,null,28592765047445,"8536490099",0.82]
[104744,"Ex9CR32 22 3P 48V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 32A AC-3, nap. cewki 48 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",755.30000000000007,0,755.30000000000007,8592765047458,1,8592765047458,null,28592765047452,"8536419089",0.82]
[104745,"Ex9CR32 22 3P 42V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 32A AC-3, nap. cewki 42 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",755.30000000000007,0,755.30000000000007,8592765047465,1,8592765047465,null,28592765047469,"8536419089",0.82]
[104746,"Ex9CR32 22 3P 415V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 32A AC-3, nap. cewki 415 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",755.30000000000007,0,755.30000000000007,8592765047472,1,8592765047472,null,28592765047476,"8536490099",0.82]
[104747,"Ex9CR32 22 3P 400V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 32A AC-3, nap. cewki 400 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",755.30000000000007,0,755.30000000000007,8592765047489,1,8592765047489,null,28592765047483,"8536490099",0.82]
[104748,"Ex9CR32 22 3P 380V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 32A AC-3, nap. cewki 380 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",755.30000000000007,0,755.30000000000007,8592765047496,1,8592765047496,null,28592765047490,"8536490099",0.82]
[104749,"Ex9CR32 22 3P 36V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 32A AC-3, nap. cewki 36 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",755.30000000000007,0,755.30000000000007,8592765047502,1,8592765047502,null,28592765047506,"8536419089",0.82]
[104750,"Ex9CR32 22 3P 24V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 32A AC-3, nap. cewki 24 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",755.30000000000007,0,755.30000000000007,8592765047519,1,8592765047519,null,28592765047513,"8536419089",0.82]
[104751,"Ex9CR32 22 3P 240V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 32A AC-3, nap. cewki 240 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",755.30000000000007,0,755.30000000000007,8592765047526,1,8592765047526,null,28592765047520,"8536490099",0.82]
[104752,"Ex9CR32 22 3P 230V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 32A AC-3, nap. cewki 230 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",755.30000000000007,0,755.30000000000007,8592765047533,1,8592765047533,null,28592765047537,"8536490099",0.82]
[104753,"Ex9CR32 22 3P 220V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 32A AC-3, nap. cewki 220 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",755.30000000000007,0,755.30000000000007,8592765047540,1,8592765047540,null,28592765047544,"8536490099",0.82]
[104754,"Ex9CR32 22 3P 127V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 32A AC-3, nap. cewki 127 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",755.30000000000007,0,755.30000000000007,8592765047557,1,8592765047557,null,28592765047551,"8536490099",0.82]
[104755,"Ex9CR32 22 3P 110V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 32A AC-3, nap. cewki 110 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",755.30000000000007,0,755.30000000000007,8592765047564,1,8592765047564,null,28592765047568,"8536490099",0.82]
[104756,"Ex9CR32 11 3P 48V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 32A AC-3, nap. cewki 48 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",686.80000000000007,0,686.80000000000007,8592765047571,1,8592765047571,null,28592765047575,"8536419089",0.82]
[104757,"Ex9CR32 11 3P 42V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 32A AC-3, nap. cewki 42 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",686.80000000000007,0,686.80000000000007,8592765047588,1,8592765047588,null,28592765047582,"8536419089",0.82]
[104758,"Ex9CR32 11 3P 415V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 32A AC-3, nap. cewki 415 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",686.80000000000007,0,686.80000000000007,8592765047595,1,8592765047595,null,28592765047599,"8536490099",0.82]
[104759,"Ex9CR32 11 3P 400V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 32A AC-3, nap. cewki 400 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",686.80000000000007,0,686.80000000000007,8592765047601,1,8592765047601,null,28592765047605,"8536490099",0.82]
[104760,"Ex9CR32 11 3P 380V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 32A AC-3, nap. cewki 380 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",686.80000000000007,0,686.80000000000007,8592765047618,1,8592765047618,null,28592765047612,"8536490099",0.82]
[104761,"Ex9CR32 11 3P 36V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 32A AC-3, nap. cewki 36 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",686.80000000000007,0,686.80000000000007,8592765047625,1,8592765047625,null,28592765047629,"8536419089",0.82]
[104762,"Ex9CR32 11 3P 24V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 32A AC-3, nap. cewki 24 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",686.80000000000007,0,686.80000000000007,8592765047632,1,8592765047632,null,28592765047636,"8536419089",0.82]
[104763,"Ex9CR32 11 3P 240V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 32A AC-3, nap. cewki 240 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",686.80000000000007,0,686.80000000000007,8592765047649,1,8592765047649,null,28592765047643,"8536490099",0.82]
[104764,"Ex9CR32 11 3P 230V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 32A AC-3, nap. cewki 230 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",686.80000000000007,0,686.80000000000007,8592765047656,1,8592765047656,null,28592765047650,"8536490099",0.82]
[104765,"Ex9CR32 11 3P 220V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 32A AC-3, nap. cewki 220 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",686.80000000000007,0,686.80000000000007,8592765047663,1,8592765047663,null,28592765047667,"8536490099",0.82]
[104766,"Ex9CR32 11 3P 127V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 32A AC-3, nap. cewki 127 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",686.80000000000007,0,686.80000000000007,8592765047670,1,8592765047670,null,28592765047674,"8536490099",0.82]
[104767,"Ex9CR32 11 3P 110V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 32A AC-3, nap. cewki 110 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",686.80000000000007,0,686.80000000000007,8592765047687,1,8592765047687,null,28592765047681,"8536490099",0.82]
[104768,"Ex9CR38 22 3P 48V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 38A AC-3, nap. cewki 48 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",818.4,0,818.4,8592765047694,1,8592765047694,null,28592765047698,"8536419089",0.82]
[104769,"Ex9CR38 22 3P 42V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 38A AC-3, nap. cewki 42 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",818.4,0,818.4,8592765047700,1,8592765047700,null,28592765047704,"8536419089",0.82]
[104770,"Ex9CR38 22 3P 415V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 38A AC-3, nap. cewki 415 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",818.4,0,818.4,8592765047717,1,8592765047717,null,28592765047711,"8536490099",0.82]
[104771,"Ex9CR38 22 3P 400V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 38A AC-3, nap. cewki 400 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",818.4,0,818.4,8592765047724,1,8592765047724,null,28592765047728,"8536490099",0.82]
[104772,"Ex9CR38 22 3P 380V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 38A AC-3, nap. cewki 380 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",818.4,0,818.4,8592765047731,1,8592765047731,null,28592765047735,"8536490099",0.82]
[104773,"Ex9CR38 22 3P 36V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 38A AC-3, nap. cewki 36 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",818.4,0,818.4,8592765047748,1,8592765047748,null,28592765047742,"8536419089",0.82]
[104774,"Ex9CR38 22 3P 24V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 38A AC-3, nap. cewki 24 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",818.4,0,818.4,8592765047755,1,8592765047755,null,28592765047759,"8536419089",0.82]
[104775,"Ex9CR38 22 3P 240V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 38A AC-3, nap. cewki 240 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",818.4,0,818.4,8592765047762,1,8592765047762,null,28592765047766,"8536490099",0.82]
[104776,"Ex9CR38 22 3P 230V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 38A AC-3, nap. cewki 230 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",818.4,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E4732*(1-F4732)","v":818.4},8592765047779,1,8592765047779,null,28592765047773,"8536490099",0.82]
[104777,"Ex9CR38 22 3P 220V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 38A AC-3, nap. cewki 220 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",818.4,0,818.4,8592765047786,1,8592765047786,null,28592765047780,"8536490099",0.82]
[104778,"Ex9CR38 22 3P 127V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 38A AC-3, nap. cewki 127 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",818.4,0,818.4,8592765047793,1,8592765047793,null,28592765047797,"8536490099",0.82]
[104779,"Ex9CR38 22 3P 110V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 38A AC-3, nap. cewki 110 V AC, 2 NC + 2 NO wbud. styki pomoc.","NBA",818.4,0,818.4,8592765047809,1,8592765047809,null,28592765047803,"8536490099",0.82]
[104780,"Ex9CR38 11 3P 48V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 38A AC-3, nap. cewki 48 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",744.2,0,744.2,8592765047816,1,8592765047816,null,28592765047810,"8536419089",0.82]
[104781,"Ex9CR38 11 3P 42V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 38A AC-3, nap. cewki 42 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",744.2,0,744.2,8592765047823,1,8592765047823,null,28592765047827,"8536419089",0.82]
[104782,"Ex9CR38 11 3P 415V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 38A AC-3, nap. cewki 415 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",744.2,0,744.2,8592765047830,1,8592765047830,null,28592765047834,"8536490099",0.82]
[104783,"Ex9CR38 11 3P 400V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 38A AC-3, nap. cewki 400 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",744.2,0,744.2,8592765047847,1,8592765047847,null,28592765047841,"8536490099",0.82]
[104784,"Ex9CR38 11 3P 380V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 38A AC-3, nap. cewki 380 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",744.2,0,744.2,8592765047854,1,8592765047854,null,28592765047858,"8536490099",0.82]
[104785,"Ex9CR38 11 3P 36V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 38A AC-3, nap. cewki 36 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",744.2,0,744.2,8592765047861,1,8592765047861,null,28592765047865,"8536419089",0.82]
[104786,"Ex9CR38 11 3P 24V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 38A AC-3, nap. cewki 24 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",744.2,0,744.2,8592765047878,1,8592765047878,null,28592765047872,"8536419089",0.82]
[104787,"Ex9CR38 11 3P 240V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 38A AC-3, nap. cewki 240 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",744.2,0,744.2,8592765047885,1,8592765047885,null,28592765047889,"8536490099",0.82]
[104788,"Ex9CR38 11 3P 230V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 38A AC-3, nap. cewki 230 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",744.2,0,744.2,8592765047892,1,8592765047892,null,28592765047896,"8536490099",0.82]
[104789,"Ex9CR38 11 3P 220V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 38A AC-3, nap. cewki 220 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",744.2,0,744.2,8592765047908,1,8592765047908,null,28592765047902,"8536490099",0.82]
[104790,"Ex9CR38 11 3P 127V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 38A AC-3, nap. cewki 127 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",744.2,0,744.2,8592765047915,1,8592765047915,null,28592765047919,"8536490099",0.82]
[104791,"Ex9CR38 11 3P 110V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 38A AC-3, nap. cewki 110 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",744.2,0,744.2,8592765047922,1,8592765047922,null,28592765047926,"8536490099",0.82]
[104792,"Ex9CR40 11 3P 48V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 40A AC-3, nap. cewki 48 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1066.3999999999999,0,1066.3999999999999,8592765047939,1,8592765047939,null,28592765047933,"8536419089",2.5]
[104793,"Ex9CR40 11 3P 42V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 40A AC-3, nap. cewki 42 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1066.3999999999999,0,1066.3999999999999,8592765047946,1,8592765047946,null,28592765047940,"8536419089",2.5]
[104794,"Ex9CR40 11 3P 415V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 40A AC-3, nap. cewki 415 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1066.3999999999999,0,1066.3999999999999,8592765047953,1,8592765047953,null,28592765047957,"8536490099",2.5]
[104795,"Ex9CR40 11 3P 400V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 40A AC-3, nap. cewki 400 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1066.3999999999999,0,1066.3999999999999,8592765047960,1,8592765047960,null,28592765047964,"8536490099",2.5]
[104796,"Ex9CR40 11 3P 380V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 40A AC-3, nap. cewki 380 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1066.3999999999999,0,1066.3999999999999,8592765047977,1,8592765047977,null,28592765047971,"8536490099",2.5]
[104797,"Ex9CR40 11 3P 36V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 40A AC-3, nap. cewki 36 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1066.3999999999999,0,1066.3999999999999,8592765047984,1,8592765047984,null,28592765047988,"8536419089",2.5]
[104798,"Ex9CR40 11 3P 24V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 40A AC-3, nap. cewki 24 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1066.3999999999999,0,1066.3999999999999,8592765047991,1,8592765047991,null,28592765047995,"8536419089",2.5]
[104799,"Ex9CR40 11 3P 240V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 40A AC-3, nap. cewki 240 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1066.3999999999999,0,1066.3999999999999,8592765048004,1,8592765048004,null,28592765048008,"8536490099",2.5]
[104800,"Ex9CR40 11 3P 230V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 40A AC-3, nap. cewki 230 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1066.3999999999999,0,1066.3999999999999,8592765048011,1,8592765048011,null,28592765048015,"8536490099",2.5]
[104801,"Ex9CR40 11 3P 220V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 40A AC-3, nap. cewki 220 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1066.3999999999999,0,1066.3999999999999,8592765048028,1,8592765048028,null,28592765048022,"8536490099",2.5]
[104802,"Ex9CR40 11 3P 127V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 40A AC-3, nap. cewki 127 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1066.3999999999999,0,1066.3999999999999,8592765048035,1,8592765048035,null,28592765048039,"8536490099",2.5]
[104803,"Ex9CR40 11 3P 110V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 40A AC-3, nap. cewki 110 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1066.3999999999999,0,1066.3999999999999,8592765048042,1,8592765048042,null,28592765048046,"8536490099",2.5]
[104804,"Ex9CR50 11 3P 48V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 50A AC-3, nap. cewki 48 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1269.8,0,1269.8,8592765048059,1,8592765048059,null,28592765048053,"8536419089",2.5]
[104805,"Ex9CR50 11 3P 42V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 50A AC-3, nap. cewki 42 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1269.8,0,1269.8,8592765048066,1,8592765048066,null,28592765048060,"8536419089",2.5]
[104806,"Ex9CR50 11 3P 415V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 50A AC-3, nap. cewki 415 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1269.8,0,1269.8,8592765048073,1,8592765048073,null,28592765048077,"8536490099",2.5]
[104807,"Ex9CR50 11 3P 400V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 50A AC-3, nap. cewki 400 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1269.8,0,1269.8,8592765048080,1,8592765048080,null,28592765048084,"8536490099",2.5]
[104808,"Ex9CR50 11 3P 380V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 50A AC-3, nap. cewki 380 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1269.8,0,1269.8,8592765048097,1,8592765048097,null,28592765048091,"8536490099",2.5]
[104809,"Ex9CR50 11 3P 36V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 50A AC-3, nap. cewki 36 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1269.8,0,1269.8,8592765048103,1,8592765048103,null,28592765048107,"8536419089",2.5]
[104810,"Ex9CR50 11 3P 24V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 50A AC-3, nap. cewki 24 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1269.8,0,1269.8,8592765048110,1,8592765048110,null,28592765048114,"8536419089",2.5]
[104811,"Ex9CR50 11 3P 240V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 50A AC-3, nap. cewki 240 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1269.8,0,1269.8,8592765048127,1,8592765048127,null,28592765048121,"8536490099",2.5]
[104812,"Ex9CR50 11 3P 230V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 50A AC-3, nap. cewki 230 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1269.8,0,1269.8,8592765048134,1,8592765048134,null,28592765048138,"8536490099",2.5]
[104813,"Ex9CR50 11 3P 220V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 50A AC-3, nap. cewki 220 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1269.8,0,1269.8,8592765048141,1,8592765048141,null,28592765048145,"8536490099",2.5]
[104814,"Ex9CR50 11 3P 127V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 50A AC-3, nap. cewki 127 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1269.8,0,1269.8,8592765048158,1,8592765048158,null,28592765048152,"8536490099",2.5]
[104815,"Ex9CR50 11 3P 110V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 50A AC-3, nap. cewki 110 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1269.8,0,1269.8,8592765048165,1,8592765048165,null,28592765048169,"8536490099",2.5]
[104816,"Ex9CR65 11 3P 48V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 65A AC-3, nap. cewki 48 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1253.5,0,1253.5,8592765048172,1,8592765048172,null,28592765048176,"8536419089",2.5]
[104817,"Ex9CR65 11 3P 42V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 65A AC-3, nap. cewki 42 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1253.5,0,1253.5,8592765048189,1,8592765048189,null,28592765048183,"8536419089",2.5]
[104818,"Ex9CR65 11 3P 415V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 65A AC-3, nap. cewki 415 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1253.5,0,1253.5,8592765048196,1,8592765048196,null,28592765048190,"8536490099",2.5]
[104819,"Ex9CR65 11 3P 400V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 65A AC-3, nap. cewki 400 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1253.5,0,1253.5,8592765048202,1,8592765048202,null,28592765048206,"8536490099",2.5]
[104820,"Ex9CR65 11 3P 380V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 65A AC-3, nap. cewki 380 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1253.5,0,1253.5,8592765048219,1,8592765048219,null,28592765048213,"8536490099",2.5]
[104821,"Ex9CR65 11 3P 36V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 65A AC-3, nap. cewki 36 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1253.5,0,1253.5,8592765048226,1,8592765048226,null,28592765048220,"8536419089",2.5]
[104822,"Ex9CR65 11 3P 24V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 65A AC-3, nap. cewki 24 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1253.5,0,1253.5,8592765048233,1,8592765048233,null,28592765048237,"8536419089",2.5]
[104823,"Ex9CR65 11 3P 240V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 65A AC-3, nap. cewki 240 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1253.5,0,1253.5,8592765048240,1,8592765048240,null,28592765048244,"8536490099",2.5]
[104824,"Ex9CR65 11 3P 230V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 65A AC-3, nap. cewki 230 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1253.5,0,1253.5,8592765048257,1,8592765048257,null,28592765048251,"8536490099",2.5]
[104825,"Ex9CR65 11 3P 220V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 65A AC-3, nap. cewki 220 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1253.5,0,1253.5,8592765048264,1,8592765048264,null,28592765048268,"8536490099",2.5]
[104826,"Ex9CR65 11 3P 127V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 65A AC-3, nap. cewki 127 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1253.5,0,1253.5,8592765048271,1,8592765048271,null,28592765048275,"8536490099",2.5]
[104827,"Ex9CR65 11 3P 110V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 65A AC-3, nap. cewki 110 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1253.5,0,1253.5,8592765048288,1,8592765048288,null,28592765048282,"8536490099",2.5]
[104828,"Ex9CR80 11 3P 48V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 80A AC-3, nap. cewki 48 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1664.6999999999998,0,1664.6999999999998,8592765048295,1,8592765048295,null,28592765048299,"8536419089",3]
[104829,"Ex9CR80 11 3P 42V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 80A AC-3, nap. cewki 42 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1664.6999999999998,0,1664.6999999999998,8592765048301,1,8592765048301,null,28592765048305,"8536419089",3]
[104830,"Ex9CR80 11 3P 415V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 80A AC-3, nap. cewki 415 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1664.6999999999998,0,1664.6999999999998,8592765048318,1,8592765048318,null,28592765048312,"8536490099",3]
[104831,"Ex9CR80 11 3P 400V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 80A AC-3, nap. cewki 400 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1664.6999999999998,0,1664.6999999999998,8592765048325,1,8592765048325,null,28592765048329,"8536490099",3]
[104832,"Ex9CR80 11 3P 380V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 80A AC-3, nap. cewki 380 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1664.6999999999998,0,1664.6999999999998,8592765048332,1,8592765048332,null,28592765048336,"8536490099",3]
[104833,"Ex9CR80 11 3P 36V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 80A AC-3, nap. cewki 36 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1664.6999999999998,0,1664.6999999999998,8592765048349,1,8592765048349,null,28592765048343,"8536419089",3]
[104834,"Ex9CR80 11 3P 24V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 80A AC-3, nap. cewki 24 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1664.6999999999998,0,1664.6999999999998,8592765048356,1,8592765048356,null,28592765048350,"8536419089",3]
[104835,"Ex9CR80 11 3P 240V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 80A AC-3, nap. cewki 240 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1664.6999999999998,0,1664.6999999999998,8592765048363,1,8592765048363,null,28592765048367,"8536490099",3]
[104836,"Ex9CR80 11 3P 230V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 80A AC-3, nap. cewki 230 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1664.6999999999998,0,1664.6999999999998,8592765048370,1,8592765048370,null,28592765048374,"8536490099",3]
[104837,"Ex9CR80 11 3P 220V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 80A AC-3, nap. cewki 220 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1664.6999999999998,0,1664.6999999999998,8592765048387,1,8592765048387,null,28592765048381,"8536490099",3]
[104838,"Ex9CR80 11 3P 127V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 80A AC-3, nap. cewki 127 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1664.6999999999998,0,1664.6999999999998,8592765048394,1,8592765048394,null,28592765048398,"8536490099",3]
[104839,"Ex9CR80 11 3P 110V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 80A AC-3, nap. cewki 110 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1664.6999999999998,0,1664.6999999999998,8592765048400,1,8592765048400,null,28592765048404,"8536490099",3]
[104840,"Ex9CR100 11 3P 48V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 100A AC-3, nap. cewki 48 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1669.3,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E4796*(1-F4796)","v":1669.3},8592765048417,1,8592765048417,null,28592765048411,"8536419089",3]
[104841,"Ex9CR100 11 3P 42V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 100A AC-3, nap. cewki 42 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1669.3,0,1669.3,8592765048424,1,8592765048424,null,28592765048428,"8536419089",3]
[104842,"Ex9CR100 11 3P 415V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 100A AC-3, nap. cewki 415 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1669.3,0,1669.3,8592765048431,1,8592765048431,null,28592765048435,"8536490099",3]
[104843,"Ex9CR100 11 3P 400V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 100A AC-3, nap. cewki 400 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1669.3,0,1669.3,8592765048448,1,8592765048448,null,28592765048442,"8536490099",3]
[104844,"Ex9CR100 11 3P 380V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 100A AC-3, nap. cewki 380 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1669.3,0,1669.3,8592765048455,1,8592765048455,null,28592765048459,"8536490099",3]
[104845,"Ex9CR100 11 3P 36V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 100A AC-3, nap. cewki 36 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1669.3,0,1669.3,8592765048462,1,8592765048462,null,28592765048466,"8536419089",3]
[104846,"Ex9CR100 11 3P 24V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 100A AC-3, nap. cewki 24 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1669.3,0,1669.3,8592765048479,1,8592765048479,null,28592765048473,"8536419089",3]
[104847,"Ex9CR100 11 3P 240V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 100A AC-3, nap. cewki 240 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1669.3,0,1669.3,8592765048486,1,8592765048486,null,28592765048480,"8536490099",3]
[104848,"Ex9CR100 11 3P 230V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 100A AC-3, nap. cewki 230 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1669.3,0,1669.3,8592765048493,1,8592765048493,null,28592765048497,"8536490099",3]
[104849,"Ex9CR100 11 3P 220V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 100A AC-3, nap. cewki 220 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1669.3,0,1669.3,8592765048509,1,8592765048509,null,28592765048503,"8536490099",3]
[104850,"Ex9CR100 11 3P 127V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 100A AC-3, nap. cewki 127 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1669.3,0,1669.3,8592765048516,1,8592765048516,null,28592765048510,"8536490099",3]
[104851,"Ex9CR100 11 3P 110V","Stycznik nawrotny, 3-bieg., 100A AC-3, nap. cewki 110 V AC, 1 NC + 1 NO wbud. styki pomoc.","NBA",1669.3,0,1669.3,8592765048523,1,8592765048523,null,28592765048527,"8536490099",3]
[null,null,null,null,""]
["Akcesoria do styczników przemysłowych Ex9C"]
[101284,"AX4202","Styki pomoc. przednie do Ex9C, 2 NC","NBA",20.200000000000003,{"$f":"NBA","v":0},{"$f":"E4810*(1-F4810)","v":20.200000000000003},8592765012852,12,18592765012859,624,28592765012856,"8536508090",0.41]
[101285,"AX4211","Styki pomoc. przednie do Ex9C, 1 NO, 1 NC","NBA",19.700000000000003,0,19.700000000000003,8592765012869,12,18592765012866,624,28592765012863,"8536508090",0.41]
[101286,"AX4220","Styki pomoc. przednie do Ex9C, 2 NO","NBA",20.200000000000003,0,20.200000000000003,8592765012876,12,18592765012873,624,28592765012870,"8536508090",0.41]
[101287,"AX4204","Styki pomoc. przednie do Ex9C, 4 NC","NBA",34.5,0,34.5,8592765012883,6,18592765012880,312,28592765012887,"8536508090",0.41]
[101288,"AX4213","Styki pomoc. przednie do Ex9C, 1 NO, 3 NC","NBA",34.5,0,34.5,8592765012890,6,18592765012897,312,28592765012894,"8536508090",0.41]
[101289,"AX4222","Styki pomoc. przednie do Ex9C, 2 NO, 2 NC","NBA",31.5,0,31.5,8592765012906,6,18592765012903,312,28592765012900,"8536508090",0.41]
[101290,"AX4231","Styki pomoc. przednie do Ex9C, 3 NO, 1 NC","NBA",33,0,33,8592765012913,6,18592765012910,312,28592765012917,"8536508090",0.41]
[101291,"AX4240","Styki pomoc. przednie do Ex9C, 4 NO","NBA",36.1,0,36.1,8592765012920,6,18592765012927,312,28592765012924,"8536508090",0.41]
[101292,"AX4311","Styki pomoc. boczne do Ex9C, 1 NO, 1 NC","NBA",35.6,0,35.6,8592765012937,10,18592765012934,120,28592765012931,"8536508090",0.38]
[104489,"TDD42C","Pneumatyczny moduł czasowy opóźniający otwarcie o 10 - 180 s, 1 NO + 1 NC wbud. styki pomoc.","NBA",120.39999999999999,{"$f":"NBA","v":0},120.39999999999999,8592765044907,1,8592765044907,null,28592765044901,"8536508090",0.06]
[104490,"TDD42B ","Pneumatyczny moduł czasowy opóźniający otwarcie o 0,1 - 30 s, 1 NO + 1 NC wbud. styki pomoc.","NBA",120.39999999999999,0,120.39999999999999,8592765044914,1,8592765044914,null,28592765044918,"8536508090",0.06]
[104491,"TDD42A","Pneumatyczny moduł czasowy opóźniający otwarcie o 0,1 - 3 s, 1 NO + 1 NC wbud. styki pomoc.","NBA",120.39999999999999,0,120.39999999999999,8592765044921,1,8592765044921,null,28592765044925,"8536508090",0.06]
[104492,"TDD41C ","Pneumatyczny moduł czasowy opóźniający zamknięcie o 10 -180 s, 1 NO + 1 NC wbud. styki pomoc.","NBA",120.39999999999999,0,120.39999999999999,8592765044938,1,8592765044938,null,28592765044932,"8536508090",0.06]
[104493,"TDD41B ","Pneumatyczny moduł czasowy opóźniający zamknięcie o  0,1 -30 s, 1 NO + 1 NC wbud. styki pomoc.","NBA",120.39999999999999,0,120.39999999999999,8592765044945,1,8592765044945,null,28592765044949,"8536508090",0.06]
[104494,"TDD41A ","Pneumatyczny moduł czasowy opóźniający zamknięcie o  0,1 - 3 s, 1 NO + 1 NC wbud. styki pomoc.","NBA",120.39999999999999,0,120.39999999999999,8592765044952,1,8592765044952,null,28592765044956,"8536508090",0.06]
[104495,"CCU43 48","Układ tłumiący, zakres ochrony 24-48V, z obwodem RC","NBA",53.800000000000004,0,53.800000000000004,8592765044969,1,8592765044969,null,28592765044963,"8538909999",0.02]
[104496,"CCU43 415","Układ tłumiący, zakres ochrony 380-415V, z obwodem RC","NBA",53.800000000000004,0,53.800000000000004,8592765044976,1,8592765044976,null,28592765044970,"8538909999",0.02]
[104497,"CCU43 240","Układ tłumiący, zakres ochrony 110-240V, z obwodem RC","NBA",53.800000000000004,0,53.800000000000004,8592765044983,1,8592765044983,null,28592765044987,"8538909999",0.02]
[104498,"CCU42 48","Układ tłumiący, zakres ochrony 24-48V, z obwodem RC","NBA",53.800000000000004,0,53.800000000000004,8592765044990,1,8592765044990,null,28592765044994,"8538909999",0.02]
[104499,"CCU42 415","Układ tłumiący, zakres ochrony 380-415V, z obwodem RC","NBA",53.800000000000004,0,53.800000000000004,8592765045003,1,8592765045003,null,28592765045007,"8538909999",0.02]
[104500,"CCU42 240","Układ tłumiący, zakres ochrony 110-240V, z obwodem RC","NBA",53.800000000000004,0,53.800000000000004,8592765045010,1,8592765045010,null,28592765045014,"8538909999",0.02]
[106322,"AX4411","Styki pomoc. boczne do Ex9C115-500, 1NO+1NC","NBA",50.7,{"$f":"NBA","v":0},50.7,8592765063236,1,18592765063233,12,28592765063230,"8538909999"]
[107957,"AX4402","Styki pomoc. boczne do Ex9C115-500, 2NC","NBA",50.7,0,50.7,8592765079589,1,18592765079586,12,28592765079583,"8538909999"]
[107958,"AX4420","Styki pomoc. boczne do Ex9C115-500, 2NO","NBA",50.7,0,50.7,8592765079596,1,18592765079593,12,28592765079590,"8538909999"]
[107960,"MIT42-11","Blokada mechaniczna do styczników Ex9C09-38 11","NBA",38.6,{"$f":"NBA","v":0},38.6,8592765079619,1,18592765079616,72,28592765079613,"8538909999"]
[108095,"MIT42-22","Blokada mechaniczna do styczników Ex9C09-38 22","NBA",38.6,0,38.6,8592765080950,1,18592765080957,72,28592765080954,"8536490099"]
[107961,"MIT43","Blokada mechaniczna do styczników Ex9C40-100","NBA",46,0,46,8592765079626,1,18592765079623,96,28592765079620,"8538909999"]
[107962,"MIT44","Blokada mechaniczna do styczników Ex9C115-185","NBA",89.699999999999989,0,89.699999999999989,8592765079633,1,18592765079630,15,28592765079637,"8538909999"]
[107963,"MIT45","Blokada mechaniczna do styczników Ex9C225-300","NBA",97.699999999999989,0,97.699999999999989,8592765079640,1,18592765079647,12,28592765079644,"8538909999"]
[107964,"MIT46","Blokada mechaniczna do styczników Ex9C400-500","NBA",104.1,0,104.1,8592765079657,1,18592765079654,12,28592765079651,"8538909999"]
[null,null,null,null,""]
["Przekaźniki przeciążeniowe Ex9R do styczników przemysłowych"]
[101359,"Ex9R12 0.16A","Przekaźnik przeciąż., 3-bieg., In=0,16A, można połącz. z stycz. mini. Ex9CS ","NBB",144.19999999999999,{"$f":"NBB","v":0},{"$f":"E4842*(1-F4842)","v":144.19999999999999},8592765013606,1,8592765013606,80,28592765013600,"8536490099",0.21]
[101360,"Ex9R12 0.25A","Przekaźnik przeciąż., 3-bieg., In=0,25A, można połącz. z stycz. mini. Ex9CS ","NBB",150.4,0,150.4,8592765013613,1,8592765013613,80,28592765013617,"8536490099",0.21]
[101361,"Ex9R12 0.4A","Przekaźnik przeciąż., 3-bieg., In=0,4A, można połącz. z stycz. mini. Ex9CS ","NBB",137.9,0,137.9,8592765013620,1,8592765013620,80,28592765013624,"8536490099",0.21]
[101362,"Ex9R12 0.63A","Przekaźnik przeciąż., 3-bieg., In=0,63A, można połącz. z stycz. mini. Ex9CS ","NBB",137.9,0,137.9,8592765013637,1,8592765013637,80,28592765013631,"8536490099",0.21]
[101363,"Ex9R12 1A","Przekaźnik przeciąż., 3-bieg., In=1A, można połącz. z stycz. mini. Ex9CS ","NBB",125.89999999999999,0,125.89999999999999,8592765013644,1,8592765013644,80,28592765013648,"8536490099",0.21]
[101364,"Ex9R12 1.6A","Przekaźnik przeciąż., 3-bieg., In=1,6A, można połącz. z stycz. mini. Ex9CS ","NBB",131.79999999999998,0,131.79999999999998,8592765013651,1,8592765013651,80,28592765013655,"8536490099",0.21]
[101365,"Ex9R12 2.5A","Przekaźnik przeciąż., 3-bieg., In=2,5A, można połącz. z stycz. mini. Ex9CS ","NBB",131.79999999999998,0,131.79999999999998,8592765013668,1,8592765013668,80,28592765013662,"8536490099",0.21]
[101366,"Ex9R12 4A","Przekaźnik przeciąż., 3-bieg., In=4A, można połącz. z stycz. mini. Ex9CS ","NBB",134.29999999999998,0,134.29999999999998,8592765013675,1,8592765013675,80,28592765013679,"8536490099",0.21]
[101367,"Ex9R12 6A","Przekaźnik przeciąż., 3-bieg., In=6A, można połącz. z stycz. mini. Ex9CS ","NBB",131.79999999999998,0,131.79999999999998,8592765013682,1,8592765013682,80,28592765013686,"8536490099",0.21]
[101368,"Ex9R12 8A","Przekaźnik przeciąż., 3-bieg., In=8A, można połącz. z stycz. mini. Ex9CS ","NBB",125.89999999999999,0,125.89999999999999,8592765013699,1,8592765013699,80,28592765013693,"8536490099",0.21]
[101369,"Ex9R12 10A","Przekaźnik przeciąż., 3-bieg., In=10A, można połącz. z stycz. mini. Ex9CS ","NBB",127.89999999999999,0,127.89999999999999,8592765013705,1,8592765013705,80,28592765013709,"8536490099",0.21]
[101370,"Ex9R12 12A","Przekaźnik przeciąż., 3-bieg., In=12A, można połącz. z stycz. mini. Ex9CS ","NBB",137.9,0,137.9,8592765013712,1,8592765013712,80,28592765013716,"8536490099",0.21]
[110327,"Ex9R38B 1A","Przekaźnik przeciąż., 3-bieg., In=1A, można połącz. z stycz. Ex9C9 do Ex9C38 ","NBB",126,{"$f":"NBB","v":0},{"$f":"E4854*(1-F4854)","v":126},8592765103277,1,8592765103277,60,28592765103271,"8536490099",0.13500000000000001]
[110328,"Ex9R38B 1.6A","Przekaźnik przeciąż., 3-bieg., In=1,6A, można połącz. z stycz. Ex9C9 do Ex9C38 ","NBB",126,{"$f":"NBB","v":0},{"$f":"E4855*(1-F4855)","v":126},8592765103284,1,8592765103284,60,28592765103288,"8536490099",0.13500000000000001]
[110329,"Ex9R38B 2.5A","Przekaźnik przeciąż., 3-bieg., In=2,5A, można połącz. z stycz. Ex9C9 do Ex9C38 ","NBB",126,0,126,8592765103291,1,8592765103291,60,28592765103295,"8536490099",0.13500000000000001]
[110330,"Ex9R38B 4A","Przekaźnik przeciąż., 3-bieg., In=4A, można połącz. z stycz. Ex9C9 do Ex9C38 ","NBB",126,0,126,8592765103307,1,8592765103307,60,28592765103301,"8536490099",0.13500000000000001]
[110331,"Ex9R38B 6A","Przekaźnik przeciąż., 3-bieg., In=6A, można połącz. z stycz. Ex9C9 do Ex9C38 ","NBB",128.4,0,128.4,8592765103314,1,8592765103314,60,28592765103318,"8536490099",0.13500000000000001]
[110332,"Ex9R38B 8A","Przekaźnik przeciąż., 3-bieg., In=8A, można połącz. z stycz. Ex9C9 do Ex9C38 ","NBB",128.4,0,128.4,8592765103321,1,8592765103321,60,28592765103325,"8536490099",0.13500000000000001]
[110333,"Ex9R38B 10A","Przekaźnik przeciąż., 3-bieg., In=10A, można połącz. z stycz. Ex9C9 do Ex9C38 ","NBB",126,0,126,8592765103338,1,8592765103338,60,28592765103332,"8536490099",0.13500000000000001]
[110334,"Ex9R38B 13A","Przekaźnik przeciąż., 3-bieg., In=12A, można połącz. z stycz. Ex9C9 do Ex9C38 ","NBB",127.89999999999999,0,127.89999999999999,8592765103345,1,8592765103345,60,28592765103349,"8536490099",0.13500000000000001]
[110335,"Ex9R38B 18A","Przekaźnik przeciąż., 3-bieg., In=18A, można połącz. z stycz. Ex9C9 do Ex9C38 ","NBB",135,0,135,8592765103352,1,8592765103352,60,28592765103356,"8536490099",0.13500000000000001]
[110336,"Ex9R38B 24A","Przekaźnik przeciąż., 3-bieg., In=24A, można połącz. z stycz. Ex9C9 do Ex9C38 ","NBB",146.5,0,146.5,8592765103369,1,8592765103369,60,28592765103363,"8536490099",0.13500000000000001]
[110337,"Ex9R38B 32A","Przekaźnik przeciąż., 3-bieg., In=32A, można połącz. z stycz. Ex9C9 do Ex9C38 ","NBB",229.4,0,229.4,8592765103376,1,8592765103376,60,28592765103370,"8536490099",0.13500000000000001]
[110338,"Ex9R38B 38A","Przekaźnik przeciąż., 3-bieg., In=38A, można połącz. z stycz. Ex9C9 do Ex9C38 ","NBB",284.60000000000002,0,284.60000000000002,8592765103383,1,8592765103383,60,28592765103387,"8536490099",0.13500000000000001]
[101380,"Ex9R100 32A","Przekaźnik przeciąż., 3-bieg., In=32A, można połącz. z stycz. Ex9C40 do Ex9C100 ","NBB",245.2,0,245.2,8592765013811,1,8592765013811,24,28592765013815,"8536490099",0.56000000000000005]
[101381,"Ex9R100 40A","Przekaźnik przeciąż., 3-bieg., In=40A, można połącz. z stycz. Ex9C40 do Ex9C100 ","NBB",245.2,0,245.2,8592765013828,1,8592765013828,24,28592765013822,"8536490099",0.56000000000000005]
[101382,"Ex9R100 50A","Przekaźnik przeciąż., 3-bieg., In=50A, można połącz. z stycz. Ex9C40 do Ex9C100 ","NBB",249.79999999999998,0,249.79999999999998,8592765013835,1,8592765013835,24,28592765013839,"8536490099",0.56000000000000005]
[101383,"Ex9R100 65A","Przekaźnik przeciąż., 3-bieg., In=65A, można połącz. z stycz. Ex9C40 do Ex9C100 ","NBB",333.5,0,333.5,8592765013842,1,8592765013842,24,28592765013846,"8536490099",0.56000000000000005]
[101384,"Ex9R100 70A","Przekaźnik przeciąż., 3-bieg., In=70A, można połącz. z stycz. Ex9C40 do Ex9C100 ","NBB",446.40000000000003,0,446.40000000000003,8592765013859,1,8592765013859,24,28592765013853,"8536490099",0.56000000000000005]
[101385,"Ex9R100 80A","Przekaźnik przeciąż., 3-bieg., In=80A, można połącz. z stycz. Ex9C40 do Ex9C100 ","NBB",449.70000000000005,0,449.70000000000005,8592765013866,1,8592765013866,24,28592765013860,"8536490099",0.56000000000000005]
[101386,"Ex9R100 100A","Przekaźnik przeciąż., 3-bieg., In=100A, można połącz. z stycz. Ex9C40 do Ex9C100 ","NBB",567.4,0,567.4,8592765013873,1,8592765013873,24,28592765013877,"8536490099",0.56000000000000005]
[null,null,null,null,""]
["Przekaźniki przeciążeniowe Ex9R do styczników przemysłowych do 500A"]
[106326,"Ex9R185 115A","Przekaźnik przeciąż., 3-bieg., In=115A, można połącz. z stycz. Ex9C115-185 ","NBB",831.30000000000007,{"$f":"NBB","v":0},{"$f":"E4875*(1-F4875)","v":831.30000000000007},8592765063274,1,8592765063274,8,28592765063278,"8536490099",1.5]
[106327,"Ex9R185 150A","Przekaźnik przeciąż., 3-bieg., In=150A, można połącz. z stycz. Ex9C115-185 ","NBB",906,{"$f":"NBB","v":0},906,8592765063281,1,8592765063281,8,28592765063285,"8536490099",1.5]
[106328,"Ex9R185 185A","Przekaźnik przeciąż., 3-bieg., In=185A, można połącz. z stycz. Ex9C115-185 ","NBB",1003,0,1003,8592765063298,1,8592765063298,8,28592765063292,"8536490099",1.5]
[106329,"Ex9R500 225A","Przekaźnik przeciąż., 3-bieg., In=225A, można połącz. z stycz. Ex9C225-500 ","NBB",966.6,0,966.6,8592765063304,1,8592765063304,8,28592765063308,"8536490099",1.9]
[106330,"Ex9R500 300A","Przekaźnik przeciąż., 3-bieg., In=300A, można połącz. z stycz. Ex9C225-500 ","NBB",1040.8,0,1040.8,8592765063311,1,8592765063311,8,28592765063315,"8536490099",1.9]
[106331,"Ex9R500 400A","Przekaźnik przeciąż., 3-bieg., In=400A, można połącz. z stycz. Ex9C225-500 ","NBB",1193.5999999999999,0,1193.5999999999999,8592765063328,1,8592765063328,8,28592765063322,"8536490099",1.9]
[106332,"Ex9R500 500A","Przekaźnik przeciąż., 3-bieg., In=500A, można połącz. z stycz. Ex9C225-500 ","NBB",1263.0999999999999,0,1263.0999999999999,8592765063335,1,8592765063335,8,28592765063339,"8536490099",1.9]
[null,null,null,null,""]
["Akcesoria do przekaźników przeciążeniowych Ex9R do styczników przemysłowych"]
[101436,"AD51","Adapter do samodzielnego zainstalowania Ex9R12","NBB",18,{"$f":"NBB","v":0},{"$f":"E4884*(1-F4884)","v":18},8592765014375,null,18592765014372,null,28592765014379,"8538909999",0.14000000000000001]
[110339,"AD56","Adapter do samodzielnego zainstalowania Ex9R38B","NBB",24.8,{"$f":"NBB","v":0},{"$f":"E4885*(1-F4885)","v":24.8},8592765103390,2,18592765103397,60,28592765103394,"8538909999",0.2]
[101438,"AD53","Adapter do samodzielnego zainstalowania Ex9R100","NBB",31.700000000000003,{"$f":"NBB","v":0},{"$f":"E4886*(1-F4886)","v":31.700000000000003},8592765014399,null,18592765014396,null,28592765014393,"8538909999",0.52]
[107968,"AD54","Adapter do samodzielnego zainstalowania Ex9R185","NBB",246.9,{"$f":"NBB","v":0},{"$f":"E4887*(1-F4887)","v":246.9},8592765079695,1,18592765079692,12,28592765079699,"8538909999"]
[107969,"AD55","Adapter do samodzielnego zainstalowania Ex9R500","NBB",259.70000000000005,0,{"$f":"E4888*(1-F4888)","v":259.70000000000005},8592765079701,1,18592765079708,12,28592765079705,"8538909999"]
[null,null,null,null,""]
["Gniazdo serwisowe na szynę, Ex9DS",null,null,null,null,null,null,"","","","","",null,""]
[106194,"Ex9DS-F","Gniazdo serwisowe z bolcem uziemiającym","NDB",17,{"$f":"NDB","v":0},{"$f":"E4891*(1-F4891)","v":17},8592765061959,5,18592765061956,75,28592765061953,"8536699099",0.11]
[106195,"Ex9DS-G","Gniazdo serwisowe Schucko","NDB",15,{"$f":"NDB","v":0},{"$f":"E4892*(1-F4892)","v":15},8592765061966,5,18592765061963,75,28592765061960,"8536699099",0.11]
[null,null,null,null,""]
["Listwy grzebieniowe BBU"]
[101446,"BBU 1L 10 M54","Szyna łącz., 1-faz., 10mm2, 63A, 54 moduły (1m)","NDB",54,{"$f":"NDB","v":0},{"$f":"E4895*(1-F4895)","v":54},8592765014474,null,18592765014471,100,28592765014478,"8536909599",0.22]
[101447,"BBU 1L 16 M54","Szyna łącz., 1-faz., 16mm2, 80A, 54 moduły (1m)","NDB",64.199999999999989,0,64.199999999999989,8592765014481,null,18592765014488,100,28592765014485,"8536909599",0.26]
[101448,"BBU 3L 10 M54","Szyna łącz., 3-faz., 10mm2, 63A, 54 moduły (1m)","NDB",104.89999999999999,0,104.89999999999999,8592765014498,null,18592765014495,50,28592765014492,"8536909599",0.51]
[101449,"BBU 3L 16 M54","Szyna łącz., 3-faz., 16mm2, 80A, 54 moduły (1m)","NDB",133.4,0,133.4,8592765014504,null,18592765014501,50,28592765014508,"8536909599",0.64]
[101450,"BBU 3L 10 M12 EC","Szyna łącz., 3-faz., 10mm2, 63A, 12 moduły, łącznie z zaślepkami","NDB",24.700000000000003,0,24.700000000000003,8592765014511,null,18592765014518,200,28592765014515,"8536909599",0.1]
[101451,"BBU 3L 16 M12 EC","Szyna łącz., 3-faz., 16mm2, 80A, 12 moduły, łącznie z zaślepkami","NDB",24.700000000000003,0,24.700000000000003,8592765014528,null,18592765014525,200,28592765014522,"8536909599",0.12]
[110830,"BBU 3L 10 M6 EU","Szyna łączeniowa typ widełkowy, 3-bieg., 10mm², 6 modułów, do serii Ex9B, krok 18mm","NDB",17.73,{"$f":"NDB","v":0},{"$f":"E4901*(1-F4901)","v":17.73},8592765108302,5,18592765108309,400,28592765108306,8536909599,4.7E-2]
[110831,"BBU 3L 10 M9 EU","Szyna łączeniowa typ widełkowy, 3-bieg., 10mm², 9 modułów, do serii Ex9B, krok 18mm","NDB",25.93,{"$f":"NDB","v":0},{"$f":"E4902*(1-F4902)","v":25.93},8592765108319,5,18592765108316,250,28592765108313,8536909599,7.8E-2]
[110832,"BBU 3L 16 M6 EU","Szyna łączeniowa typ widełkowy, 3-bieg., 16mm², 6 modułów, do serii Ex9B, krok 18mm","NDB",22.14,{"$f":"NDB","v":0},22.14,8592765108326,5,18592765108323,400,28592765108320,8536909599,6.4000000000000001E-2]
[110833,"BBU 3L 16 M9 EU","Szyna łączeniowa typ widełkowy, 3-bieg., 16mm², 9 modułów, do serii Ex9B, krok 18mm","NDB",29.48,{"$f":"NDB","v":0},29.48,8592765108333,5,18592765108330,250,28592765108337,8536909599,0.1]
[111405,"BBP 1L 10 M12 EU","Szyna łączeniowa typ trzpieniowy, 1-bieg.,10mm², 12 modułów, do  serii Ex9B40J, krok 13,5mm","NDB",12.65,{"$f":"NDB","v":0},12.65,8592765114051,10,18592765114058,300,28592765114055,8536909599,3.7999999999999999E-2]
[111406,"BBP 3L 10 M12 EU","Szyna łączeniowa typ trzpieniowy, 3-bieg.,10mm², 12 modułów, do  serii Ex9B40J, krok 13,5mm","NDB",29.39,{"$f":"NDB","v":0},29.39,8592765114068,5,18592765114065,150,28592765114062,8536909599,9.0999999999999998E-2]
[111407,"BBP 2LN 10 M12 EU","Szyna łączeniowa typ trzpieniowy, 2-bieg.,10mm², 12 modułów, do  serii Ex9NLE EL, krok 18mm","NDB",32.770000000000003,{"$f":"NDB","v":0},32.770000000000003,8592765114075,5,18592765114072,150,28592765114079,8536909599,9.1999999999999998E-2]
[111408,"BBP 4LN 10 M12 EU","Szyna łączeniowa typ trzpieniowy, 4-bieg.,10mm², 12 modułów, do  serii Ex9NLE EL, krok 18mm","NDB",49.88,{"$f":"NDB","v":0},49.88,8592765114082,5,18592765114089,100,28592765114086,8536909599,0.152]
[101452,"ECU 1L","Zaślepka dla BBU 1L, cena za 1 sztukę","NDB",3.4,0,3.4,8592765014535,null,18592765014532,40000,28592765014539,"3926909790"]
[101453,"ECU 3L","Zaślepka dla BBU 3L, cena za 1 sztukę","NDB",2.8000000000000003,0,2.8000000000000003,8592765014542,null,18592765014549,15000,28592765014546,"3926909790"]
[null,null,null,null,""]
["Listwy grzebieniowe BBUE"]
[103798,"BBUE 1L 10 M56","Szyna łącz., 1-faz., 10mm2, 63A, 56 modułów (1m)","NDB",66.239999999999995,{"$f":"NDB","v":0},{"$f":"E4913*(1-F4913)","v":66.239999999999995},8592765037992,null,18592765037999,null,28592765037996,"8536909599",0.24]
[103799,"BBUE 1L 10 M2","Szyna łącz., 1-faz., 10mm2, 63A, 2 moduły","NDB",4.8,0,4.8,8592765038005,null,18592765038002,null,28592765038009,"8536909599",8.9999999999999993E-3]
[103800,"BBUE 1L 10 M6","Szyna łącz., 1-faz., 10mm2, 63A, 6 modułów","NDB",9.65,0,9.65,8592765038012,null,18592765038019,null,28592765038016,"8536909599",2.1999999999999999E-2]
[103801,"BBUE 1L 10 M9","Szyna łącz., 1-faz., 10mm2, 63A, 9 modułów","NDB",11.79,0,11.79,8592765038029,null,18592765038026,null,28592765038023,"8536909599",0.04]
[103802,"BBUE 1L 10 M12","Szyna łącz., 1-faz., 10mm2, 63A, 12 modułów","NDB",14.15,0,14.15,8592765038036,null,18592765038033,null,28592765038030,"8536909599",5.1999999999999998E-2]
[103803,"BBUE 1L 10 M18","Szyna łącz., 1-faz., 10mm2, 63A, 18 modułów","NDB",18.970000000000002,0,18.970000000000002,8592765038043,null,18592765038040,null,28592765038047,"8536909599",7.8E-2]
[103804,"BBUE 1L 16 M56","Szyna łącz., 1-faz., 16mm2, 80A, 56 modułów (1m)","NDB",83.84,0,83.84,8592765038050,null,18592765038057,null,28592765038054,"8536909599",0.32]
[103805,"BBUE 1L 16 M12","Szyna łącz., 1-faz., 16mm2, 80A, 12 modułów","NDB",18.32,0,18.32,8592765038067,null,18592765038064,null,28592765038061,"8536909599",7.0999999999999994E-2]
[103806,"BBUE 1L 16 M18","Szyna łącz., 1-faz., 16mm2, 80A, 18 modułów","NDB",26.57,0,26.57,8592765038074,null,18592765038071,null,28592765038078,"8536909599",0.104]
[103807,"BBUE 1L 35 M1,5x37P","Szyna łącz., 1-faz., 35mm2, 125A, 37 modułów","NDB",176.98999999999998,0,176.98999999999998,8592765038081,null,18592765038088,null,28592765038085,"8536909599",0.75]
[103808,"BBUE 3L 10 M57","Szyna łącz., 3-faz., 10mm2, 63A, 57 modułów (1m)","NDB",114.89,0,114.89,8592765038098,null,18592765038095,null,28592765038092,"8536909599",0.505]
[103809,"BBUE 3L 10 M9","Szyna łącz., 3-faz., 10mm2, 63A, 9 modułów","NDB",23.360000000000003,0,23.360000000000003,8592765038104,null,18592765038101,null,28592765038108,"8536909599",8.3000000000000004E-2]
[103810,"BBUE 3L 10 M12","Szyna łącz., 3-faz., 10mm2, 63A, 12 modułów","NDB",29.360000000000003,0,29.360000000000003,8592765038111,null,18592765038118,null,28592765038115,"8536909599",0.108]
[103811,"BBUE 3L 10 M18","Szyna łącz., 3-faz., 10mm2, 63A, 18 modułów","NDB",46.39,0,46.39,8592765038128,null,18592765038125,null,28592765038122,"8536909599",0.16200000000000001]
[103812,"BBUE 3L 16 M57","Szyna łącz., 3-faz., 16mm2, 80A, 57 modułów (1m)","NDB",162,0,162,8592765038135,null,18592765038132,null,28592765038139,"8536909599",0.70699999999999996]
[103813,"BBUE 3L 16 M9","Szyna łącz., 3-faz., 16mm2, 80A, 9 modułów","NDB",33.44,0,33.44,8592765038142,null,18592765038149,null,28592765038146,"8536909599",0.11799999999999999]
[103814,"BBUE 3L 16 M12","Szyna łącz., 3-faz., 16mm2, 80A, 12 modułów","NDB",37.5,0,37.5,8592765038159,null,18592765038156,null,28592765038153,"8536909599",0.151]
[103815,"BBUE 3L 16 M18","Szyna łącz., 3-faz., 16mm2, 80A, 18 modułów","NDB",61.07,0,61.07,8592765038166,null,18592765038163,null,28592765038160,"8536909599",0.22700000000000001]
[103816,"BBUE 4L 10 M56","Szyna łącz., 4-bieg., 10mm2, 63A, 56 modułów (1m)","NDB",239.09,0,239.09,8592765038173,null,18592765038170,null,28592765038177,"8536909599",0.80300000000000005]
[103817,"BBUE 4L 16 M56","Szyna łącz., 4-bieg., 16mm2, 80A, 56 modułów (1m)","NDB",311.53999999999996,0,311.53999999999996,8592765038180,null,18592765038187,null,28592765038184,"8536909599",1.2050000000000001]
[103818,"BBUE 4LN 10 M54","Szyna łącz., 4-bieg., 10mm2, 63A, 54 moduły (1m)","NDB",246.33,0,246.33,8592765038197,null,18592765038194,null,28592765038191,"8536909599",0.80500000000000005]
[103819,"BBUE 4LN 16 M54","Szyna łącz., 4-bieg., 16mm2, 80A, 54 moduły (1m)","NDB",294.98,0,294.98,8592765038203,null,18592765038200,null,28592765038207,"8536909599",1.21]
[103820,"BBUE 3L 35 M1,5x39P","Szyna łącz., 3-faz., 35mm2, 125A, 39 modułów (1m)","NDB",493.7,0,493.7,8592765038210,null,18592765038217,null,28592765038214,"8536909599",1.655]
[103821,"BBUE 4L 30 M1,5x40P","Szyna łącz., 4-bieg., 30mm2, 115A, 40 modułów (1m)","NDB",607.54999999999995,0,607.54999999999995,8592765038227,null,18592765038224,null,28592765038221,"8536909599",2.085]
[103822,"BBUE 4L 10 M12 NLLL+8xNLPN","Szyna łącz., 4-bieg., 10mm2, 63A, 12 modułów, 4p Ex9CL, 8 x 1PN Ex9PN","NDB",81.77000000000001,0,81.77000000000001,8592765038234,null,18592765038231,null,28592765038238,"8536909599",0.23499999999999999]
[103823,"BBUE 4L 10 M12 LLLN+8xNLPN","Szyna łącz., 4-bieg., 10mm2, 63A, 12 modułów, 3PN Ex9B, 8 x 1PN Ex9PN","NDB",81.77000000000001,0,81.77000000000001,8592765038241,null,18592765038248,null,28592765038245,"8536909599",0.23699999999999999]
[103824,"BBUE 4L 10 M12 NLLL+4xLN","Szyna łącz., 4-bieg., 10mm2, 63A, 12 modułów, 4p Ex9CL, 4 x 1PN Ex9B","NDB",62.1,0,62.1,8592765038258,null,18592765038255,null,28592765038252,"8536909599",0.185]
[103825,"BBUE 4L 10 M18 NLLL+7xLN","Szyna łącz., 4-bieg., 10mm2, 63A, 18 modułów, 4p Ex9CL, 7 x 1PN Ex9B","NDB",74.52,0,74.52,8592765038265,null,18592765038262,null,28592765038269,"8536909599",0.108]
[103864,"BBUE 2L 10 M56","Szyna łącz., 2-bieg., 10mm2, 63A, 56 modułów (1m)","NDB",127.31,0,127.31,8592765038654,null,18592765038651,null,28592765038658,"8536909599",0.32]
[103865,"BBUE 2L 16 M56","Szyna łącz., 2-bieg., 16mm2, 80A, 56 modułów (1m)","NDB",162.5,0,162.5,8592765038661,null,18592765038668,null,28592765038665,"8536909599",0.52500000000000002]
[103866,"BBUE 2L 10 M56 NLPN","Szyna łącz., 2-bieg., 10mm2, 63A, 56 modułów (1m), 1PN Ex9PN","NDB",132.47999999999999,0,132.47999999999999,8592765038678,null,18592765038675,null,28592765038672,"8536909599",0.32]
[103867,"BBUE 2L 10 M12 NL+10xNLPN","Szyna łącz., 2-bieg., 10mm2, 63A, 12 modułów, 2P Ex9CL, 10 x 1PN Ex9PN","NDB",57.96,0,57.96,8592765038685,null,18592765038682,null,28592765038689,"8536909599",0.13500000000000001]
[103868,"BBUE 2L 10 M12 NL+5xLN","Szyna łącz., 2-bieg., 10mm2, 63A, 12 modułów, 2P Ex9CL, 5 x 1PN Ex9B","NDB",45.43,0,45.43,8592765038692,null,18592765038699,null,28592765038696,"8536909599",0.121]
[107114,"BBUE 2L 10 M12 LN+10xNLPN","Szyna łącz., 2-bieg., 10mm2, 63A, 12 modułów, 1PN Ex9CBL, 10 x 1PN Ex9PN","NDB",57.96,{"$f":"NDB","v":0},{"$f":"E4946*(1-F4946)","v":57.96},8592765071156,null,18592765071153,null,28592765071150,"8536909599",0.13500000000000001]
[103826,"ECUE 1L","Zaślepka dla BBUE 1L, 10/16mm2, cena za 1 sztukę","NDB",1.8,0,{"$f":"E4947*(1-F4947)","v":1.8},8592765038272,50,18592765038279,null,28592765038276,"3926909790"]
[103827,"ECUE 2L","Zaślepka dla BBUE 2L, cena za 1 sztukę","NDB",2.1,0,2.1,8592765038289,50,18592765038286,null,28592765038283,"3926909790"]
[103828,"ECUE 3L","Zaślepka dla BBUE 3L, cena za 1 sztukę","NDB",2.1,0,2.1,8592765038296,50,18592765038293,null,28592765038290,"3926909790"]
[103829,"ECUE 4L","Zaślepka dla BBUE 4L, cena za 1 sztukę","NDB",2.9,0,2.9,8592765038302,50,18592765038309,null,28592765038306,"3926909790"]
[103830,"ECUE 3L 35","Zaślepka dla BBUE 3L, 35mm2, cena za 1 sztukę","NDB",4.5,0,4.5,8592765038319,50,18592765038316,null,28592765038313,"8538909999"]
[103831,"ECUE 1L 35","Zaślepka dla BBUE 1L, 35/50mm2, cena za 1 sztukę","NDB",4.5,0,4.5,8592765038326,50,18592765038323,null,28592765038320,"8538909999"]
[null,null,null,null,""]
["Szyny łączeniowe BBUM"]
[109949,"BBUM 245","Szyna łączeniowa dla 2 wyłączników silnikowych o rozstawie 45mm","NBG",27.5,{"$f":"NBG","v":0},{"$f":"E4955*(1-F4955)","v":27.5},8592765099495,10,18592765099492,200,28592765099499,"8536909599",3.5000000000000003E-2]
[109950,"BBUM 345","Szyna łączeniowa dla 3 wyłączników silnikowych o rozstawie 45mm","NBG",33.64,{"$f":"NBG","v":0},{"$f":"E4956*(1-F4956)","v":33.64},8592765099501,10,18592765099508,200,28592765099505,"8536909599",5.2999999999999999E-2]
[109951,"BBUM 445","Szyna łączeniowa dla 4 wyłączników silnikowych o rozstawie 45mm","NBG",37.43,0,37.43,8592765099518,10,18592765099515,100,28592765099512,"8536909599",7.0000000000000007E-2]
[109952,"BBUM 545","Szyna łączeniowa dla 5 wyłączników silnikowych o rozstawie 45mm","NBG",40.770000000000003,0,40.770000000000003,8592765099525,10,18592765099522,100,28592765099529,"8536909599",8.7999999999999995E-2]
[109953,"BBUM 254","Szyna łączeniowa dla 2 wyłączników silnikowych o rozstawie 54mm","NBG",30.14,0,30.14,8592765099532,10,18592765099539,250,28592765099536,"8536909599",4.4999999999999998E-2]
[109954,"BBUM 354","Szyna łączeniowa dla 3 wyłączników silnikowych o rozstawie 54mm","NBG",35.18,0,35.18,8592765099549,10,18592765099546,200,28592765099543,"8536909599",6.3E-2]
[109955,"BBUM 454","Szyna łączeniowa dla 4 wyłączników silnikowych o rozstawie 54mm","NBG",37.43,0,37.43,8592765099556,10,18592765099553,100,28592765099550,"8536909599",0.08]
[109956,"BBUM 554","Szyna łączeniowa dla 5 wyłączników silnikowych o rozstawie 54mm","NBG",42.77,0,42.77,8592765099563,10,18592765099560,100,28592765099567,"8536909599",9.8000000000000004E-2]
[109957,"BBUM 263","Szyna łączeniowa dla 2 wyłączników silnikowych o rozstawie 63mm","NBG",31.57,0,31.57,8592765099570,10,18592765099577,100,28592765099574,"8536909599",5.5E-2]
[109958,"BBUM 363","Szyna łączeniowa dla 3 wyłączników silnikowych o rozstawie 63mm","NBG",37.03,0,37.03,8592765099587,10,18592765099584,100,28592765099581,"8536909599",7.2999999999999995E-2]
[109959,"BBUM 463","Szyna łączeniowa dla 4 wyłączników silnikowych o rozstawie 63mm","NBG",40.4,0,40.4,8592765099594,10,18592765099591,100,28592765099598,"8536909599",0.09]
[109960,"BBUM 563","Szyna łączeniowa dla 5 wyłączników silnikowych o rozstawie 63mm","NBG",45.02,0,45.02,8592765099600,10,18592765099607,100,28592765099604,"8536909599",0.108]
[109961,"FTUM","Terminal zasilający","NBG",39.159999999999997,0,39.159999999999997,8592765099617,10,18592765099614,200,28592765099611,"85369010",3.5000000000000003E-2]
[]
["Zaciski izolacyjne IT"]
[103832,"ITL F 63A G","Zacisk izolacyjny, podłużny, widełkowy, szary, 63A","NDB",14.01,{"$f":"NDB","v":0},{"$f":"E4970*(1-F4970)","v":14.01},8592765038333,1,18592765038330,25,28592765038337,"8536901000",0.01]
[103833,"ITL F 63A B","Zacisk izolacyjny, podłużny, widełkowy , niebieski, 63A","NDB",14.45,0,14.45,8592765038340,1,18592765038347,25,28592765038344,"8536901000",0.01]
[103834,"ITA F 63A G","Zacisk izolacyjny, krzyżowy, widełkowy, szary, 63A","NDB",14.01,0,14.01,8592765038357,1,18592765038354,25,28592765038351,"8536901000",0.01]
[103835,"ITA F 63A B","Zacisk izolacyjny, krzyżowy, widełkowy, niebieski, 63A","NDB",14.45,0,14.45,8592765038364,1,18592765038361,25,28592765038368,"8536901000",0.01]
[103836,"ITLL F 63A G","Zacisk izolacyjny, podłużny, długi widełkowy, szary, 63A","NDB",28.130000000000003,0,28.130000000000003,8592765038371,1,18592765038378,25,28592765038375,"8536901000",0.01]
[103837,"ITLL F 63A B","Zacisk izolacyjny, podłużny, długi widełkowy, niebieski, 63A","NDB",28.880000000000003,0,28.880000000000003,8592765038388,1,18592765038385,25,28592765038382,"8536901000",0.01]
[103838,"ITAL F 63A G","Zacisk izolacyjny, krzyżowy, długi widełkowy, szary, 63A","NDB",28.130000000000003,0,28.130000000000003,8592765038395,1,18592765038392,25,28592765038399,"8536901000",0.01]
[103839,"ITAL F 63A B","Zacisk izolacyjny, krzyżowy, długi widełkowy, niebieski, 63A","NDB",28.880000000000003,0,28.880000000000003,8592765038401,1,18592765038408,25,28592765038405,"8536901000",0.01]
[103840,"ITL P 63A G","Zacisk izolacyjny, podłużny, pinowy, szary, 63A","NDB",14.01,0,14.01,8592765038418,1,18592765038415,25,28592765038412,"8536901000",0.01]
[103841,"ITL P 63A B","Zacisk izolacyjny, podłużny, pinowy, niebieski, 63A","NDB",14.45,0,14.45,8592765038425,1,18592765038422,25,28592765038429,"8536901000",0.01]
[103842,"ITA P 63A G","Zacisk izolacyjny, krzyżowy, pinowy, szary, 63A","NDB",14.01,0,14.01,8592765038432,1,18592765038439,25,28592765038436,"8536901000",0.01]
[103843,"ITA P 63A B","Zacisk izolacyjny, krzyżowy, pinowy, niebieski, 63A","NDB",14.45,0,14.45,8592765038449,1,18592765038446,25,28592765038443,"8536901000",0.01]
[103844,"ITLW P 63A G","Zacisk izolacyjny, podłużny, długi pinowy, szary, 63A","NDB",14.01,0,14.01,8592765038456,1,18592765038453,25,28592765038450,"8536901000",0.01]
[103845,"ITLW P 63A B","Zacisk izolacyjny, podłużny, szeroki pinowy, niebieski, 63A","NDB",14.45,0,14.45,8592765038463,1,18592765038460,25,28592765038467,"8536901000",0.01]
[103846,"ITAW P 63A G","Zacisk izolacyjny, krzyżowy, szeroki pinowy, szary, 63A","NDB",14.01,0,14.01,8592765038470,1,18592765038477,25,28592765038474,"8536901000",0.01]
[103847,"ITAW P 63A B","Zacisk izolacyjny, krzyżowy, szeroki pinowy, niebieski, 63A","NDB",14.01,0,14.01,8592765038487,1,18592765038484,25,28592765038481,"8536901000",0.01]
[103848,"ITL P 100A G","Zacisk izolacyjny, podłużny, pinowy, szary, 100A","NDB",35.83,0,35.83,8592765038494,1,18592765038491,25,28592765038498,"8536901000",0.02]
[103849,"ITL P 100A B","Zacisk izolacyjny, podłużny, pinowy, niebieski, 100A","NDB",39.35,0,39.35,8592765038500,1,18592765038507,25,28592765038504,"8536901000",0.02]
[null,null,null,null,""]
["Bloki dystrybucyjny PDB"]
[103778,"PDB 1P CU 1x4+2 80A","Blok dystrybucyjny, 1-bieg., CU, 1 wejście, wyjścia 4+2, 80A","NDE",50.800000000000004,{"$f":"NDE","v":0},{"$f":"E4990*(1-F4990)","v":50.800000000000004},8592765037794,1,8592765037794,25,28592765037798,"8536901000",5.2999999999999999E-2]
[103779,"PDB 1P CU/AL 1x4+2 80/63A","Blok dystrybucyjny, 1-bieg., CU/AL, 1 wejście, wyjścia 4+2, 80/63A","NDE",54.800000000000004,0,54.800000000000004,8592765037800,1,8592765037800,25,28592765037804,"8536901000",5.2999999999999999E-2]
[103780,"PDB 1P CU 1+1x6 125A","Blok dystrybucyjny, 1-bieg., CU, wejście 1+1, 6 wyjść, 125A","NDE",106.39999999999999,0,106.39999999999999,8592765037817,1,8592765037817,25,28592765037811,"8536901000",0.14199999999999999]
[103781,"PDB 1P CU/AL 1+1x6 125/100A","Blok dystrybucyjny, 1-bieg., CU/AL, wejście 1+1, 6 wyjść, 125/100A","NDE",112.6,0,112.6,8592765037824,1,8592765037824,25,28592765037828,"8536901000",0.14199999999999999]
[103782,"PDB 1P CU 1x6 160A","Blok dystrybucyjny, 1-bieg., CU, 1 wejście, 6 wyjść, 160A","NDE",182.9,0,182.9,8592765037831,1,8592765037831,20,28592765037835,"8536901000",0.255]
[103783,"PDB 1P CU/AL 1x6 160/125A","Blok dystrybucyjny, 1-bieg., CU/AL, 1 wejście, 6 wyjść, 160/125A","NDE",179.79999999999998,0,179.79999999999998,8592765037848,1,8592765037848,20,28592765037842,"8536901000",0.255]
[103784,"PDB 1P CU 1x2+5+4 250A","Blok dystrybucyjny, 1-bieg., CU, 1 wejście, wyjścia 2+5+4, 250A","NDE",251.1,0,251.1,8592765037855,1,8592765037855,20,28592765037859,"8536901000",0.45500000000000002]
[103785,"PDB 1P CU/AL 1x2+5+4 250/200A","Blok dystrybucyjny, 1-bieg., CU/AL, 1 wejście, wyjścia 2+5+4, 250/200A","NDE",249,0,249,8592765037862,1,8592765037862,20,28592765037866,"8536901000",0.45500000000000002]
[103786,"PDB 1P CU 1x2+5+4 400A","Blok dystrybucyjny, 1-bieg., CU, 1 wejście, wyjścia 2+5+4, 400A","NDE",264.5,0,264.5,8592765037879,1,8592765037879,20,28592765037873,"8536901000",0.45500000000000002]
[103787,"PDB 1P CU/AL 1x2+5+4 400/300A","Blok dystrybucyjny, 1-bieg., CU/AL, 1 wejście, wyjścia 2+5+4, 400/300A","NDE",258.3,0,258.3,8592765037886,1,8592765037886,20,28592765037880,"8536901000",0.45500000000000002]
[103788,"PDB 3P CU 1x6 175A","Blok dystrybucyjny, 3-bieg., CU, 1 wejście, 6 wyjść, 175A","NDE",319.20000000000005,0,319.20000000000005,8592765037893,1,8592765037893,10,28592765037897,"8536901000",0.29799999999999999]
[103789,"PDB 3P CU/AL 1x6 175/125A","Blok dystrybucyjny, 3-bieg., CU/AL., 1 wejście, 6 wyjść, 175/125A","NDE",366.8,0,366.8,8592765037909,1,8592765037909,10,28592765037903,"8536901000",0.29799999999999999]
[105509,"PDB 1P CU 1x6 400A","Blok dystrybucyjny, 1-bieg., CU, 1 wejście, 6 wyjść, 400A","NDE",269.70000000000005,0,269.70000000000005,8592765055101,1,8592765055101,10,28592765055105,"8536901000",0.48099999999999998]
[105510,"PDB 1P CU 1x2 400A","Blok dystrybucyjny, 1-bieg., CU, 1 wejście, 2 wyjścia, 400A","NDE",275.90000000000003,0,275.90000000000003,8592765055118,1,8592765055118,10,28592765055112,"8536901000",0.55600000000000005]
[103795,"PDB 1P CU/AL 1x6 400/350A","Blok dystrybucyjny, 1-bieg., CU/AL, 1 wejście, 6 wyjść, 400/350A","NDE",269.70000000000005,0,269.70000000000005,8592765037961,1,8592765037961,10,28592765037965,"8536901000",0.51200000000000001]
[103796,"PDB 1P CU/AL 1x2 400/350A","Blok dystrybucyjny, 1-bieg., CU/AL, 1 wejście, 2 wyjścia, 400/350A","NDE",282.10000000000002,0,282.10000000000002,8592765037978,1,8592765037978,10,28592765037972,"8536901000",0.57199999999999995]
[null,null,null,null,""]
["Listwy zaciskowe TB"]
[103850,"TBB 7x16","Listwa zaciskowa, osłonięta, plastikowy klips na szynę TH-35, niebieska, 7x16mm2 ","NDE",9.5299999999999994,{"$f":"NDE","v":0},{"$f":"E5008*(1-F5008)","v":9.5299999999999994},8592765038517,1,18592765038514,10,28592765038511,"8536901000",0.03]
[103851,"TBG 7x16","Listwa zaciskowa, osłonięta, plastikowy klips na szynę TH-35, zielona/żółta, 7x16mm2 ","NDE",9.5299999999999994,0,9.5299999999999994,8592765038524,1,18592765038521,10,28592765038528,"8536901000",0.03]
[103852,"TBB 15x16","Listwa zaciskowa, osłonięta, plastikowy klips na szynę TH-35, niebieska, 15x16mm2 ","NDE",17.55,0,17.55,8592765038531,1,18592765038538,10,28592765038535,"8536901000",5.6000000000000001E-2]
[103853,"TBG 15x16","Listwa zaciskowa, osłonięta, plastikowy klips na szynę TH-35, zielona/żółta, 15x16mm2 ","NDE",17.55,0,17.55,8592765038548,1,18592765038545,10,28592765038542,"8536901000",5.6000000000000001E-2]
[103854,"TBB 7x10","Listwa zaciskowa, nieosłonięta, plastikowy klips na szynę TH-35, niebieska, 7x10mm2 ","NDE",8.99,0,8.99,8592765038555,1,18592765038552,10,28592765038559,"8536901000",0.03]
[103855,"TBG 7x10","Listwa zaciskowa, nieosłonięta, plastikowy klips na szynę TH-35, zielona/żółta, 7x10mm2 ","NDE",8.99,0,8.99,8592765038562,1,18592765038569,10,28592765038566,"8536901000",0.03]
[103856,"TBB 12x10","Listwa zaciskowa, nieosłonięta, plastikowy klips na szynę TH-35, niebieska, 12x10mm2 ","NDE",14.129999999999999,0,14.129999999999999,8592765038579,1,18592765038576,10,28592765038573,"8536901000",0.04]
[103857,"TBG 12x10","Listwa zaciskowa, nieosłonięta, plastikowy klips na szynę TH-35, zielona/żółta, 12x10mm2 ","NDE",14.129999999999999,0,14.129999999999999,8592765038586,1,18592765038583,10,28592765038580,"8536901000",0.04]
[103858,"TB 7x10","Listwa zaciskowa, nieosłonięta, metalowy klips na szynę TH-35, 7x10mm2","NDE",8.4499999999999993,0,8.4499999999999993,8592765038593,1,18592765038590,10,28592765038597,"8536901000",0.03]
[103859,"TB 12x10","Listwa zaciskowa, nieosłonięta, metalowy klips na szynę TH-35, 12x10mm2","NDE",12.41,0,12.41,8592765038609,1,18592765038606,10,28592765038603,"8536901000",0.04]
[null,null,null,null,""]
["Plastikowe obudowy instalacyjne PHS, PNS, PNF, PXS, PXF"]
[101492,"PHS 4T","Plast. obudowa instal., natynk., IP65, 1 rząd, 4 modułów","NDA",80.8,{"$f":"NDA","v":0},{"$f":"E5020*(1-F5020)","v":80.8},8592765014931,1,8592765014931,224,null,"8538909999",0.46]
[101493,"PHS 8T","Plast. obudowa instal., natynk., IP65, 1 rząd, 8 modułów","NDA",98.399999999999991,0,98.399999999999991,8592765014948,1,8592765014948,150,null,"8538909999",0.68]
[101494,"PHS 12T","Plast. obudowa instal., natynk., IP65, 1 rząd, 12 modułów","NDA",122.19999999999999,0,122.19999999999999,8592765014955,1,8592765014955,68,null,"8538909999",1.24]
[101495,"PHS 24T","Plast. obudowa instal., natynk., IP65, 2 rzędy, 2x12 modułów","NDA",183.2,0,183.2,8592765014962,1,8592765014962,45,null,"8538909999",1.7]
[101496,"PHS 36T","Plast. obudowa instal., natynk., IP65, 3 rzędy, 3x12 modułów","NDA",199.79999999999998,0,199.79999999999998,8592765014979,1,8592765014979,30,null,"8538909999",2.3199999999999998]
[110814,"PHS 48T","Plast. obudowa instal., natynk., IP65, 4 rzędy, 4x12 modułów","NDA",269.42,{"$f":"NDA","v":0},269.42,8592765108142,1,8592765108142,26,null,"8538909999",3.2450000000000001]
[101497,"PNS 8T","Plast. obudowa instal., przezr. drzwi, natynk., IP40, 1 rząd, 8 modułów","NDA",53.4,0,53.4,8592765014986,1,8592765014986,152,null,"8538909999",0.6]
[101498,"PNS 12T","Plast. obudowa instal., przezr. drzwi, natynk., IP40, 1 rząd, 12 modułów","NDA",69.399999999999991,0,69.399999999999991,8592765014993,1,8592765014993,117,null,"8538909999",0.95]
[101499,"PNS 18T","Plast. obudowa instal., przezr. drzwi, natynk., IP40, 1 rząd, 18 modułów,","NDA",94.199999999999989,0,94.199999999999989,8592765015006,1,8592765015006,120,null,"8538909999",1.21]
[101500,"PNS 24T","Plast. obudowa instal., przezr. drzwi, natynk., IP40, 2 rzędy, 2x12 modułów,","NDA",107.69999999999999,0,107.69999999999999,8592765015013,1,8592765015013,72,null,"8538909999",1.44]
[101501,"PNS 2x18T","Plast. obudowa instal., przezr. drzwi, natynk., IP40, 2 rzędy, 2x18 modułów","NDA",216.4,0,216.4,8592765015020,1,8592765015020,54,null,"8538909999",2.41]
[101502,"PNS 36T","Plast. obudowa instal., przezr. drzwi, natynk., IP40, 3 rzędy, 3x12 modułów","NDA",193.6,0,193.6,8592765015037,1,8592765015037,54,null,"8538909999",1.97]
[101503,"PNS 48T","Plast. obudowa instal., przezr. drzwi, natynk., IP40, 4 rzędy, 4x12 modułów","NDA",215.29999999999998,0,215.29999999999998,8592765015044,1,8592765015044,39,null,"8538909999",2.46]
[106196,"PNS 3x18T","Plast. obudowa instal., przezr. drzwi, natynk., IP40, 3 rzędy, 3x18 modułów","NDA",247.4,{"$f":"NDA","v":0},247.4,8592765061973,1,8592765061973,36,null,"8538909999",2.6]
[101504,"PNS 8W","Plast. obudowa instal., białe drzwi, natynk., IP40, 1 rząd, 8 modułów","NDA",55.9,0,55.9,8592765015051,1,8592765015051,152,null,"8538909999",0.6]
[101505,"PNS 12W","Plast. obudowa instal., białe drzwi, natynk., IP40, 1 rząd, 12 modułów","NDA",71.5,0,71.5,8592765015068,1,8592765015068,117,null,"8538909999",0.95]
[101506,"PNS 18W","Plast. obudowa instal., białe drzwi, natynk., IP40, 1 rząd, 18 modułów,","NDA",94.199999999999989,0,94.199999999999989,8592765015075,1,8592765015075,120,null,"8538909999",1.21]
[101507,"PNS 24W","Plast. obudowa instal., białe drzwi, natynk., IP40, 2 rzędy, 2x12 modułów,","NDA",107.69999999999999,0,107.69999999999999,8592765015082,1,8592765015082,72,null,"8538909999",1.44]
[101508,"PNS 2x18W","Plast. obudowa instal., białe drzwi, natynk., IP40, 2 rzędy, 2x18 modułów","NDA",216.4,0,216.4,8592765015099,1,8592765015099,36,null,"8538909999",2.41]
[101509,"PNS 36W","Plast. obudowa instal., białe drzwi, natynk., IP40, 3 rzędy, 3x12 modułów","NDA",193.6,0,193.6,8592765015105,1,8592765015105,54,null,"8538909999",1.97]
[101510,"PNS 48W","Plast. obudowa instal., białe drzwi, natynk., IP40, 4 rzędy, 4x12 modułów","NDA",193.6,0,193.6,8592765015112,1,8592765015112,39,null,"8538909999",2.46]
[106197,"PNS 3x18W","Plast. obudowa instal., białe drzwi, natynk., IP40, 3 rzędy, 3x18 modułów","NDA",247.4,{"$f":"NDA","v":0},247.4,8592765061980,1,8592765061980,54,null,"8538909999",2.6]
[101511,"PNF 8T","Plast. obudowa instal., przezr. drzwi, podtynk., IP40, 1 rząd, 8 modułów","NDA",51.7,0,51.7,8592765015129,1,8592765015129,152,null,"8538909999",0.68]
[101512,"PNF 12T","Plast. obudowa instal., przezr. drzwi, podtynk., IP40, 1 rząd, 12 modułów","NDA",68.399999999999991,0,68.399999999999991,8592765015136,1,8592765015136,117,null,"8538909999",0.92]
[101513,"PNF 18T","Plast. obudowa instal., przezr. drzwi, podtynk., IP40, 1 rząd, 18 modułów,","NDA",92.199999999999989,0,92.199999999999989,8592765015143,1,8592765015143,120,null,"8538909999",1.21]
[101514,"PNF 24T","Plast. obudowa instal., przezr. drzwi, podtynk., IP40, 2 rzędy, 2x12 modułów,","NDA",103.5,0,103.5,8592765015150,1,8592765015150,72,null,"8538909999",1.34]
[101515,"PNF 2x18T","Plast. obudowa instal., przezr. drzwi, podtynk., IP40, 2 rzędy, 2x18 modułów","NDA",216.4,0,216.4,8592765015167,1,8592765015167,54,null,"8538909999",2.41]
[101516,"PNF 36T","Plast. obudowa instal., przezr. drzwi, podtynk., IP40, 3 rzędy, 3x12 modułów","NDA",195.7,0,195.7,8592765015174,1,8592765015174,54,null,"8538909999",1.79]
[106198,"PNF 3x18T","Plast. obudowa instal., przezr. drzwi, podtynk., IP40, 3 rzędy, 3x18 modułów","NDA",253.6,{"$f":"NDA","v":0},253.6,8592765061997,1,8592765061997,36,null,"8538909999",2.6]
[101517,"PNF 8W","Plast. obudowa instal., białe drzwi, podtynk., IP40, 1 rząd, 8 modułów","NDA",52.6,0,52.6,8592765015181,1,8592765015181,152,null,"8538909999",0.68]
[101518,"PNF 12W","Plast. obudowa instal., białe drzwi, podtynk., IP40, 1 rząd, 12 modułów","NDA",68.399999999999991,0,68.399999999999991,8592765015198,1,8592765015198,117,null,"8538909999",0.92]
[101519,"PNF 18W","Plast. obudowa instal., białe drzwi, podtynk., IP40, 1 rząd, 18 modułów,","NDA",92.199999999999989,0,92.199999999999989,8592765015204,1,8592765015204,120,null,"8538909999",1.21]
[101520,"PNF 24W","Plast. obudowa instal., białe drzwi, podtynk., IP40, 2 rzędy, 2x12 modułów,","NDA",103.5,0,103.5,8592765015211,1,8592765015211,72,null,"8538909999",1.34]
[101521,"PNF 2x18W","Plast. obudowa instal., białe drzwi, podtynk., IP40, 2 rzędy, 2x18 modułów","NDA",213.29999999999998,0,{"$f":"E5053*(1-F5053)","v":213.29999999999998},8592765015228,1,8592765015228,54,null,"8538909999",2.41]
[101522,"PNF 36W","Plast. obudowa instal., białe drzwi, podtynk., IP40, 3 rzędy, 3x12 modułów","NDA",198.79999999999998,0,198.79999999999998,8592765015235,1,8592765015235,54,null,"8538909999",1.79]
[106199,"PNF 3x18W","Plast. obudowa instal., białe drzwi, podtynk., IP40, 3 rzędy, 3x18 modułów","NDA",253.6,{"$f":"NDA","v":0},253.6,8592765062000,1,8592765062000,36,null,"8538909999",2.6]
[101533,"DR PHS 4T","Dodatkowe drzwi dla PHS 4T","NDA",11.6,0,11.6,8592765015341,1,8592765015341,804,null,"8538909999",0.17]
[101534,"DR PHS 8T","Dodatkowe drzwi dla PHS 8T","NDA",15.5,{"$f":"NDA","v":0},15.5,8592765015358,1,8592765015358,200,null,"8538909999",0.56999999999999995]
[101535,"DR PHS 12T","Dodatkowe drzwi dla PHS 12T","NDA",27.8,0,27.8,8592765015365,1,8592765015365,132,null,"8538909999",0.82]
[101536,"DR PHS 24T","Dodatkowe drzwi dla PHS 24T","NDA",36.5,0,36.5,8592765015372,1,8592765015372,100,null,"8538909999",1.01]
[101537,"DR PHS 36T","Dodatkowe drzwi dla PHS 36T","NDA",50.800000000000004,0,50.800000000000004,8592765015389,1,8592765015389,105,null,"8538909999",1.31]
[101538,"DR PNS 8T","Dodatkowe drzwi dla PNS/PNF 8T, przezr.","NDA",11.7,0,11.7,8592765015396,1,8592765015396,75,null,"8538909999",1.96]
[101539,"DR PNS 12T","Dodatkowe drzwi dla PNS/PNF 12T, przezr.","NDA",16.900000000000002,0,16.900000000000002,8592765015402,1,8592765015402,54,null,"8538909999",2.34]
[101540,"DR PNS 18T","Dodatkowe drzwi dla PNS/PNF 18T, przezr.","NDA",18.600000000000001,0,18.600000000000001,8592765015419,1,8592765015419,105,null,"8538909999",1.31]
[101541,"DR PNS 24T","Dodatkowe drzwi dla PNS/PNF 24T, przezr.","NDA",25.200000000000003,0,25.200000000000003,8592765015426,1,8592765015426,75,null,"8538909999",1.96]
[101542,"DR PNS 2x18T","Dodatkowe drzwi dla PNS/PNF 2x18T, przezr.","NDA",35.1,0,35.1,8592765015433,1,8592765015433,54,null,"8538909999",2.34]
[101543,"DR PNS 36T","Dodatkowe drzwi dla PNS/PNF 36T, przezr.","NDA",35,0,35,8592765015440,1,8592765015440,null,null,"8538909999",0.06]
[101544,"DR PNS 48T","Dodatkowe drzwi dla PNS/PNF 48T, przezr.","NDA",45.300000000000004,0,45.300000000000004,8592765015457,1,8592765015457,null,null,"8538909999",0.1]
[106200,"DR PNS 3x18T","Dodatkowe drzwi dla PNS/PNF 3x18T, przezr.","NDA",60.1,{"$f":"NDA","v":0},60.1,8592765062017,1,8592765062017,null,null,"8538909999",0.14000000000000001]
[101545,"DR PNS 8W","Dodatkowe drzwi dla PNS/PNF 8T, białe","NDA",11.7,0,11.7,8592765015464,1,8592765015464,null,null,"8538909999",0.25]
[101546,"DR PNS 12W","Dodatkowe drzwi dla PNS/PNF 12T, białe","NDA",16.900000000000002,0,16.900000000000002,8592765015471,1,8592765015471,null,null,"8538909999",0.47]
[101547,"DR PNS 18W","Dodatkowe drzwi dla PNS/PNF 18T, białe","NDA",18.600000000000001,0,18.600000000000001,8592765015488,1,8592765015488,null,null,"8538909999",0.12]
[101548,"DR PNS 24W","Dodatkowe drzwi dla PNS/PNF 24T, białe","NDA",25.200000000000003,0,25.200000000000003,8592765015495,1,8592765015495,null,null,"8538909999",0.15]
[101549,"DR PNS 2x18W","Dodatkowe drzwi dla PNS/PNF 2x18T, białe","NDA",35.1,0,35.1,8592765015501,1,8592765015501,null,null,"8538909999",0.2]
[101550,"DR PNS 36W","Dodatkowe drzwi dla PNS/PNF 36T, białe","NDA",35,0,35,8592765015518,1,8592765015518,null,null,"8538909999",0.34]
[101551,"DR PNS 48W","Dodatkowe drzwi dla PNS/PNF 48T, białe","NDA",45.300000000000004,0,45.300000000000004,8592765015525,1,8592765015525,null,null,"8538909999",0.42]
[106201,"DR PNS 3x18W","Dodatkowe drzwi dla PNS/PNF 3x18T, białe","NDA",60.1,{"$f":"NDA","v":0},60.1,8592765062024,1,8592765062024,null,null,"8538909999",0.41]
[101571,"LK PH M","Zamek z kluczem dla PHS, metal","NDA",59,0,59,8592765015723,1,8592765015723,null,null,"8301409000",0.6]
[101573,"LK PN M","Zamek z kluczem dla PNS/PNF, metal","NDA",59,0,59,8592765015747,1,8592765015747,null,null,"8301409000",0.15]
[101574,"B CC45","Osłona dla urządz., wycięcie 45mm, białe","NDA",9.1999999999999993,0,9.1999999999999993,8592765015754,500,18592765015744,null,null,"3926909790",0.2]
[101525,"PXS 3","Plast. obudowa instal., bez drzwi, natynk., IP30, 1 rząd, 3 moduły","NDA",34.800000000000004,0,34.800000000000004,8592765015266,1,8592765015266,null,null,"8538909999",0.42]
[101526,"PXS 12","Plast. obudowa instal., bez drzwi, natynk., IP30, 1 rząd, 12 modułów","NDA",58,0,58,8592765015273,1,8592765015273,null,null,"8538909999",0.41]
[101527,"PXS 24","Plast. obudowa instal., bez drzwi, natynk., IP30, 2 rzędy,2x12 modułów","NDA",82.8,0,{"$f":"E5082*(1-F5082)","v":82.8},8592765015280,1,8592765015280,null,null,"8538909999",0.5]
[101528,"PXS 36","Plast. obudowa instal., bez drzwi, natynk., IP30, 3 rzędy, 3x12 modułów","NDA",121.1,0,121.1,8592765015297,1,8592765015297,null,null,"8538909999",0.6]
[101529,"PXF 12T","Plast. obudowa instal., płaska, przezr. drzwi, podtynk., IP40, 1 rząd, 12 modułów","NDA",68.399999999999991,0,68.399999999999991,8592765015303,1,8592765015303,null,null,"8538909999",0.02]
[101530,"PXF 24T","Plast. obudowa instal., płaska, przezr. drzwi, podtynk., IP40, 2 rzędy, 2x12 modułów","NDA",133.6,0,133.6,8592765015310,1,8592765015310,null,null,"8538909999",0.02]
[101532,"PXF 12W","Plastikowa obudowa instalacyjna, płaska, białe drzwi, podtynkowa, IP40, 1 rząd, 12 modułów","NDA",68.399999999999991,0,68.399999999999991,8592765015334,1,8592765015334,null,null,"8538909999",0.02]
[101523,"PXF 24W","Plastikowa obudowa instalacyjna, płaska, białe drzwi, podtynkowa, IP40, 2 rzędy, 2x12 modułów","NDA",133.6,0,133.6,8592765015242,1,8592765015242,null,null,"8538909999",0.03]
[101564,"DR PXF 12T","Dodatkowe drzwi dla PXF 12T, przezroczyste","NDA",16,0,16,8592765015655,1,8592765015655,null,null,"8538909999",0.25]
[101565,"DR PXF 24T","Dodatkowe drzwi dla PXF 24T, przezroczyste","NDA",22,0,22,8592765015662,1,8592765015662,null,null,"8538909999",0.4]
[101567,"DR PXF 12W","Dodatkowe drzwi dla PXF 12W, białe","NDA",16,0,16,8592765015686,1,8592765015686,null,null,"8538909999",0.25]
[101568,"DR PXF 24W","Dodatkowe drzwi dla PXF 24W, białe","NDA",22,0,22,8592765015693,1,8592765015693,null,null,"8538909999",0.4]
[106158,"MF PNF 24","Rama montażowa PNF 2x12","NDA",12.9,{"$f":"NDA","v":0},12.9,8592765061591,1,8592765061591,null,null,"8538909999",0.28000000000000003]
[106159,"MF PNF 36","Rama montażowa PNF 3x12","NDA",15,0,15,8592765061607,1,8592765061607,null,null,"8538909999",0.44]
[106160,"MF PNF 2x18","Rama montażowa PNF 2x18","NDA",18.900000000000002,0,18.900000000000002,8592765061614,1,8592765061614,null,null,"8538909999",0.34]
[107029,"MF PNF 3x18","Rama montażowa PNF 3x18","NDA",24.400000000000002,{"$f":"NDA","v":0},24.400000000000002,8592765070302,1,8592765070302,null,null,"7326909890"]
[106161,"MF PXF 24","Rama montażowa PXF 2x12","NDA",12.8,0,12.8,8592765061621,1,8592765061621,null,null,"8538909999",0.3]
[106182,"SMM IP65S","Akcesoria zapasowe IP65","NDA",2.8000000000000003,0,2.8000000000000003,8592765061836,1,8592765061836,null,null,"8538909999",0.04]
[106183,"SMM IP40F","Akcesoria zapasowe IP40 montaż podtynkowy","NDA",2.8000000000000003,0,2.8000000000000003,8592765061843,1,8592765061843,null,null,"8538909999",0.04]
[106184,"SMM IP40S","Akcesoria zapasowe IP40 montaż natynkowy","NDA",2.8000000000000003,0,2.8000000000000003,8592765061850,1,8592765061850,null,null,"8538909999",0.04]
[null,null,null,null,""]
["Plastikowe obudowy instalacyjne przystosowane do ścian pustych PNF-HW"]
[106165,"PNF-HW 8T","Plast. obudowa instal., przezr. drzwi, przystosowane do ścian pustych, podtynk., IP40, 1 rząd, 8 modułów","NDF",80.8,{"$f":"NDF","v":0},{"$f":"E5102*(1-F5102)","v":80.8},8592765061669,1,8592765061669,152,null,"8538909999",0.68]
[106166,"PNF-HW 12T","Plast. obudowa instal., przezr. drzwi, przystosowane do ścian pustych, podtynk., IP40, 1 rząd, 12 modułów","NDF",93.199999999999989,{"$f":"NDF","v":0},93.199999999999989,8592765061676,1,8592765061676,117,null,"8538909999",0.92]
[106167,"PNF-HW 18T","Plast. obudowa instal., przezr. drzwi, przystosowane do ścian pustych, podtynk., IP40, 1 rząd, 18 modułów,","NDF",111.8,0,111.8,8592765061683,1,8592765061683,120,null,"8538909999",1.21]
[106168,"PNF-HW 24T","Plast. obudowa instal., przezr. drzwi, przystosowane do ścian pustych, podtynk., IP40, 2 rzędy, 2x12 modułów,","NDF",125.3,0,125.3,8592765061690,1,8592765061690,72,null,"8538909999",1.34]
[106169,"PNF-HW 2x18T","Plast. obudowa instal., przezr. drzwi, przystosowane do ścian pustych, podtynk., IP40, 2 rzędy, 2x18 modułów","NDF",261.90000000000003,0,261.90000000000003,8592765061706,1,8592765061706,54,null,"8538909999",2.41]
[106170,"PNF-HW 36T","Plast. obudowa instal., przezr. drzwi, przystosowane do ścian pustych, podtynk., IP40, 3 rzędy, 3x12 modułów","NDF",236,0,236,8592765061713,1,8592765061713,54,null,"8538909999",1.79]
[106202,"PNF-HW 3x18T","Plast. obudowa instal., przezr. drzwi, przystosowane do ścian pustych, podtynk., IP40, 3 rzędy, 3x18 modułów","NDF",306.40000000000003,0,306.40000000000003,8592765062031,1,8592765062031,36,null,"8538909999",2.6]
[106171,"PNF-HW 8W","Plast. obudowa instal., białe drzwi, przystosowane do ścian pustych, podtynk., IP40, 1 rząd, 8 modułów","NDF",80.8,0,80.8,8592765061720,1,8592765061720,152,null,"8538909999",0.68]
[106172,"PNF-HW 12W","Plast. obudowa instal., białe drzwi, przystosowane do ścian pustych, podtynk., IP40, 1 rząd, 12 modułów","NDF",93.199999999999989,0,93.199999999999989,8592765061737,1,8592765061737,117,null,"8538909999",0.92]
[106173,"PNF-HW 18W","Plast. obudowa instal., białe drzwi, przystosowane do ścian pustych, podtynk., IP40, 1 rząd, 18 modułów,","NDF",111.8,0,111.8,8592765061744,1,8592765061744,120,null,"8538909999",1.21]
[106174,"PNF-HW 24W","Plast. obudowa instal., białe drzwi, przystosowane do ścian pustych, podtynk., IP40, 2 rzędy, 2x12 modułów,","NDF",125.3,0,125.3,8592765061751,1,8592765061751,72,null,"8538909999",1.34]
[106175,"PNF-HW 2x18W","Plast. obudowa instal., białe drzwi, przystosowane do ścian pustych, podtynk., IP40, 2 rzędy, 2x18 modułów","NDF",256.70000000000005,0,256.70000000000005,8592765061768,1,8592765061768,54,null,"8538909999",2.41]
[106176,"PNF-HW 36W","Plast. obudowa instal., białe drzwi, przystosowane do ścian pustych, podtynk., IP40, 3 rzędy, 3x12 modułów","NDF",240.2,0,240.2,8592765061775,1,8592765061775,54,null,"8538909999",1.79]
[106203,"PNF-HW 3x18W","Plast. obudowa instal., białe drzwi, przystosowane do ścian pustych, podtynk., IP40, 3 rzędy, 3x18 modułów","NDF",306.40000000000003,0,306.40000000000003,8592765062048,1,8592765062048,36,null,"8538909999",2.6]
[106163,"SHW PNF","Akcesoria montażowe zapasowe PNF-HW","NDF",14,{"$f":"NDF","v":0},14,8592765061645,1,8592765061645,null,null,"8538909999",0.04]
[null,null,null,null,""]
["Plastikowe obudowy instalacyjne PNS-SD"]
[107274,"PNS-SD 12T","Natynkowa obudowa instalacyjna, IP40, 12 modułów","NDA",86,{"$f":"NDA","v":0},{"$f":"E5119*(1-F5119)","v":86},8592765072740,1,8592765072740,120,null,"8538909999",1.2]
[107275,"PNS-SD 24T","Natynkowa obudowa instalacyjna, IP40, 24 moduły","NDA",120,{"$f":"NDA","v":0},120,8592765072757,1,8592765072757,66,null,"8538909999",1.6]
[107276,"PNS-SD 36T","Natynkowa obudowa instalacyjna, IP40, 36 modułów","NDA",194,0,194,8592765072764,1,8592765072764,40,null,"8538909999",2]
[107277,"DR PNS-SD 12T","Dodatkowe drzwi dla PNS-SD 12T","NDA",24,0,24,8592765072771,1,8592765072771,null,null,"8538909999"]
[107278,"DR PNS-SD 24T","Dodatkowe drzwi dla PNS-SD-24T","NDA",31,0,31,8592765072788,1,8592765072788,null,null,"8538909999"]
[107378,"DR PNS-SD 36T","Dodatkowe drzwi dla PNS-SD-36T","NDA",45,0,45,8592765073785,1,8592765073785,null,null,"8538909999"]
[null,null,null,null,""]
["Plastikowe obudowy instalacyjne z drzwiami metalowymi PMF"]
[107101,"PMF 12","Plast. obudowa instal.z drzwiami metalowymi, podtynk., IP40, 1 rząd, 12 modułów","NDC",161,{"$f":"NDC","v":0},{"$f":"E5127*(1-F5127)","v":161},8592765071026,1,8592765071026,60,null,"8538909999",2]
[107102,"PMF 24","Plast. obudowa instal.z drzwiami metalowymi, podtynk., IP40, 2 rzędy, 24 moduły","NDC",193,0,193,8592765071033,1,8592765071033,47,null,"8538909999",2.5]
[107103,"PMF 36","Plast. obudowa instal.z drzwiami metalowymi, podtynk., IP40, 3 rzędy, 36 modułów","NDC",249,0,249,8592765071040,1,8592765071040,33,null,"8538909999",3]
[107104,"PMF 48","Plast. obudowa instal.z drzwiami metalowymi,  podtynk., IP40, 4 rzędy, 48 modułów","NDC",330,0,330,8592765071057,1,8592765071057,24,null,"8538909999",3.5]
[107262,"PMF 60","Plast. obudowa instal. z drzwiami metalowymi, podtynk., IP40, 5 rzędów, 60 modułów","NDC",479,{"$f":"NDC","v":0},{"$f":"E5131*(1-F5131)","v":479},8592765072627,1,8592765072627,14,null,"8538909999",4.5]
[107105,"DR PMF 12","Dodatkowe drzwi dla PMF 12","NDC",137.69999999999999,0,137.69999999999999,8592765071064,1,8592765071064,null,null,"8538909999",1.0900000000000001]
[107106,"DR PMF 24","Dodatkowe drzwi dla PMF 24","NDC",172.9,0,172.9,8592765071071,1,8592765071071,null,null,"8538909999",1.33]
[107107,"DR PMF 36","Dodatkowe drzwi dla PMF 36","NDC",228.79999999999998,0,228.79999999999998,8592765071088,1,8592765071088,null,null,"8538909999",1.76]
[107108,"DR PMF 48","Dodatkowe drzwi dla PMF 48","NDC",264,0,264,8592765071095,1,8592765071095,null,null,"8538909999",2.1]
[107263,"DR PMF 60","Spare door for PMF 60","NDC",403,{"$f":"NDC","v":0},{"$f":"E5136*(1-F5136)","v":403},8592765072634,1,8592765072634,null,null,"8538909999"]
[107120,"SMM PMF","Akcesoria montażowe zapasowe PMF","NDC",13.2,0,13.2,8592765071217,1,8592765071217,null,null,"8538909999",0.04]
[107121,"SL PMF","Dodatkowy mechanizm zamykający do drzwi do PMF","NDC",8.6999999999999993,0,8.6999999999999993,8592765071224,1,8592765071224,null,null,"8301409000",0.02]
[105494,"LK PM M","Zamek z kluczem dla PMF, metal.","NDC",79.699999999999989,0,79.699999999999989,8592765054951,1,8592765054951,null,null,"8301409000",0.03]
[107122,"SDDA PMF","Dodatkowe akcesoria do zmiany głębokości drzwi do PMF","NDC",2.25,0,2.25,8592765071231,1,8592765071231,null,null,"8538909999",0.04]
[null,null,null,null,""]
["Obudowy multimedialne PMF-MM"]
[107264,"PMF-MM 12","Plast. obudowa instal. z drzwiami metalowymi, podtynk., multimedialna, 1 rząd, 12 modułów","NDC",208,{"$f":"NDC","v":0},{"$f":"E5143*(1-F5143)","v":208},8592765072641,1,8592765072641,60,null,"8538909999",1.8]
[107265,"PMF-MM 24","Plast. obudowa instal. z drzwiami metalowymi, podtynk., multimedialna, 2 rzędy, 24 moduły","NDC",259,{"$f":"NDC","v":0},259,8592765072658,1,8592765072658,47,null,"8538909999",2.2999999999999998]
[107266,"PMF-MM 36","Plast. obudowa instal. z drzwiami metalowymi, podtynk., multimedialna, 3 rzędy, 36 modułów","NDC",332,0,332,8592765072665,1,8592765072665,33,null,"8538909999",2.8]
[107267,"PMF-MM 48","Plast. obudowa instal. z drzwiami metalowymi, podtynk., multimedialna, 4 rzędy, 48 modułów","NDC",474,0,474,8592765072672,1,8592765072672,24,null,"8538909999",3.3]
[107268,"PMF-MM 60","Plast. obudowa instal. z drzwiami metalowymi, podtynk., multimedialna, 5 rzędów, 60 modułów","NDC",692,{"$f":"NDC","v":0},692,8592765072689,1,8592765072689,14,null,"8538909999",4.3]
[111141,"PMF-MM 12 PT","Podtynkowa plastikowa obudowa multimedialna z przezroczystymi drzwiami, 1 rząd","NDC",150.28,{"$f":"NDC","v":0},150.28,8592765111418,1,8592765111418,60,null,"8538909999"]
[111142,"PMF-MM 24 PT","Podtynkowa plastikowa obudowa multimedialna z przezroczystymi drzwiami, 2 rzędy","NDC",192,{"$f":"NDC","v":0},192,8592765111425,1,8592765111425,47,null,"8538909999"]
[110707,"PMF-MM 36 PT","Podtynkowa plastikowa obudowa multimedialna z przezroczystymi drzwiami, 3 rzędy","NDC",239.86999999999998,{"$f":"NDC","v":0},239.86999999999998,8592765107077,1,8592765107077,33,null,"8538909999",2.2000000000000002]
[111143,"PMF-MM 12 PW","Podtynkowa plastikowa obudowa multimedialna z białymi drzwiami, 1 rząd","NDC",170.89,0,170.89,8592765111432,1,8592765111432,60,null,"8538909999"]
[111144,"PMF-MM 24 PW","Podtynkowa plastikowa obudowa multimedialna z białymi drzwiami, 2 rzędy","NDC",206.98,{"$f":"NDC","v":0},206.98,8592765111449,1,8592765111449,47,null,"8538909999"]
[110708,"PMF-MM 36 PW","Podtynkowa plastikowa obudowa multimedialna z białymi drzwiami, 3 rzędy","NDC",268,0,268,8592765107084,1,8592765107084,33,null,"8538909999",2.2000000000000002]
[107269,"DR PMF-MM 12","Dodatkowe drzwi dla PMF-MM 12","NDC",134,{"$f":"NDC","v":0},134,8592765072696,1,8592765072696,null,null,"8538909999",1.0940000000000001]
[107270,"DR PMF-MM 24","Dodatkowe drzwi dla PMF-MM 24","NDC",175.7,{"$f":"NDC","v":0},175.7,8592765072702,1,8592765072702,null,null,"8538909999",1.331]
[107271,"DR PMF-MM 36","Dodatkowe drzwi dla PMF-MM 36","NDC",205.4,{"$f":"NDC","v":0},205.4,8592765072719,1,8592765072719,null,null,"8538909999",1.7589999999999999]
[107272,"DR PMF-MM 48","Dodatkowe drzwi dla PMF-MM 48","NDC",247.6,{"$f":"NDC","v":0},247.6,8592765072726,1,8592765072726,null,null,"8538909999",2.1]
[107273,"DR PMF-MM 60","Dodatkowe drzwi dla PMF-MM 60","NDC",419.12,{"$f":"NDC","v":0},419.12,8592765072733,1,8592765072733,null,null,"8538909999",0]
[107280,"VCBP M","Uchwyt pionowy PMF","NDC",3,0,3,8592765072801,1,8592765072801,null,null,"7326909890",0]
[108053,"HCB PM","Uchwyt poziomy PMF","NDC",18,0,18,8592765080547,1,8592765080547,null,null,"8538909999",0.05]
[107121,"SL PMF","Dodatkowy mechanizm zamykający do drzwi do PMF","NDC",8.6999999999999993,0,8.6999999999999993,8592765071224,1,8592765071224,null,null,"8301409000",0]
[105494,"LK PM M","Zamek z kluczem dla PMF, metal.","NDC",79.699999999999989,0,79.699999999999989,8592765054951,1,8592765054951,null,null,"8301409000",2.5000000000000001E-2]
[108052,"MP PM","Płyta montażowa","NDC",21.7,0,21.7,8592765080530,1,8592765080530,null,null,"8538909999",0.25]
[109047,"RH PMF-MM","Wspornik do urządzeń sieciowych","NDC",31,0,31,8592765090478,1,8592765090478,null,null,"8538909999",0.1]
[108093,"MF PNF 12","TH-35 mm (12 modułów), PMF","NDC",3,0,3,8592765080936,1,8592765080936,null,null,"8538909999",0]
[101577,"TH CUB P","Dodatkowe przyłącze izolowane 2x15","NDC",18.900000000000002,0,18.900000000000002,8592765015785,1,8592765015785,null,null,"8536901000",0.03]
[107120,"SMM PMF","Akcesoria montażowe zapasowe PMF","NDC",13.2,0,13.2,8592765071217,1,8592765071217,null,null,"8538909999"]
[107122,"SDDA PMF","Dodatkowe akcesoria do zmiany głębokości drzwi do PMF","NDC",2.25,0,2.25,8592765071231,1,8592765071231,null,null,"8538909999"]
[null,null,null,null,""]
["Obudowy metalowe EMF"]
[109809,"EMFF2 48W","Obudowa metal., podtynkowa, 2 rzędy (24 mod.), 48 modułów, metalowe drzwi białe, z zaciskami N/PE","NDD",761.80000000000007,{"$f":"NDD","v":0},{"$f":"E5171*(1-F5171)","v":761.80000000000007},8592765098092,1,8592765098092,null,null,"8538909999",11.5]
[109810,"EMFF3 72W","Obudowa metal., podtynkowa, 3 rzędy (24 mod.), 72 moduły, metalowe drzwi białe, z zaciskami N/PE","NDD",783.5,{"$f":"NDD","v":0},{"$f":"E5172*(1-F5172)","v":783.5},8592765098108,1,8592765098108,null,null,"8538909999",13.5]
[109811,"EMFF4 96W","Obudowa metal., podtynkowa, 4 rzędy (24 mod.), 96 modułów, metalowe drzwi białe, z zaciskami N/PE","NDD",984.30000000000007,0,984.30000000000007,8592765098115,1,8592765098115,null,null,"8538909999",16.5]
[109812,"EMFF5 120W","Obudowa metal., podtynkowa, 5 rzędów (24 mod.), 120 modułów, metalowe drzwi białe, z zaciskami N/PE","NDD",1078.5,0,1078.5,8592765098122,1,8592765098122,null,null,"8538909999",18.5]
[109813,"EMFF6 144W","Obudowa metal., podtynkowa, 6 rzędów (24 mod.), 144 moduły, metalowe drzwi białe, z zaciskami N/PE","NDD",1148.8999999999999,0,1148.8999999999999,8592765098139,1,8592765098139,null,null,"8538909999",21.5]
[109814,"EMFS2 48W","Obudowa metal., natynkowa, 2 rzędy (24 mod.), 48 modułów, metalowe drzwi białe, z zaciskami N/PE","NDD",803.2,0,803.2,8592765098146,1,8592765098146,null,null,"8538909999",11.5]
[109815,"EMFS3 72W","Obudowa metal., natynkowa, 3 rzędy (24 mod.), 72 moduły, metalowe drzwi białe, z zaciskami N/PE","NDD",906.7,0,906.7,8592765098153,1,8592765098153,null,null,"8538909999",14.5]
[109816,"EMFS4 96W","Obudowa metal., natynkowa, 4 rzędy (24 mod.), 96 modułów, metalowe drzwi białe, z zaciskami N/PE","NDD",1015.4,0,1015.4,8592765098160,1,8592765098160,null,null,"8538909999",16.5]
[109817,"EMFS5 120W","Obudowa metal., natynkowa, 5 rzędów (24 mod.), 120 modułów, metalowe drzwi białe, z zaciskami N/PE","NDD",1116.8,0,1116.8,8592765098177,1,8592765098177,null,null,"8538909999",19.5]
[109818,"EMFS6 144W","Obudowa metal., natynkowa, 6 rzędów (24 mod.), 144 moduły, metalowe drzwi białe, z zaciskami N/PE","NDD",1217.1999999999998,0,1217.1999999999998,8592765098184,1,8592765098184,null,null,"8538909999",21.5]
[109819,"EMFF2 66W","Obudowa metal., podtynkowa, 2 rzędy (33 mod.), 66 modułów, metalowe drzwi białe, z zaciskami N/PE","NDD",1027.8,0,1027.8,8592765098191,1,8592765098191,null,null,"8538909999",13.5]
[109820,"EMFF3 99W","Obudowa metal., podtynkowa, 3 rzędy (33 mod.), 99 modułów, metalowe drzwi białe, z zaciskami N/PE","NDD",1200.5999999999999,0,1200.5999999999999,8592765098207,1,8592765098207,null,null,"8538909999",16.5]
[109821,"EMFF4 132W","Obudowa metal., podtynkowa, 4 rzędy (33 mod.), 132 moduły, metalowe drzwi białe, z zaciskami N/PE","NDD",1364.1999999999998,0,1364.1999999999998,8592765098214,1,8592765098214,null,null,"8538909999",19.5]
[109822,"EMFF5 165W","Obudowa metal., podtynkowa, 5 rzędów (33 mod.), 165 modułów, metalowe drzwi białe, z zaciskami N/PE","NDD",1462.5,0,1462.5,8592765098221,1,8592765098221,null,null,"8538909999",22.5]
[109823,"EMFF6 198W","Obudowa metal., podtynkowa, 6 rzędów (33 mod.), 198 modułów, metalowe drzwi białe, z zaciskami N/PE","NDD",1757.5,0,1757.5,8592765098238,1,8592765098238,null,null,"8538909999",25.5]
[109824,"EMFS2 66W","Obudowa metal., natynkowa, 2 rzędy (33 mod.), 66 modułów, metalowe drzwi białe, z zaciskami N/PE","NDD",1030.8999999999999,0,1030.8999999999999,8592765098245,1,8592765098245,null,null,"8538909999",14.5]
[109825,"EMFS3 99W","Obudowa metal., natynkowa, 3 rzędy (33 mod.), 99 modułów, metalowe drzwi białe, z zaciskami N/PE","NDD",1133.3999999999999,0,1133.3999999999999,8592765098252,1,8592765098252,null,null,"8538909999",17.5]
[109826,"EMFS4 132W","Obudowa metal., natynkowa, 4 rzędy (33 mod.), 132 moduły, metalowe drzwi białe, z zaciskami N/PE","NDD",1355.8999999999999,0,1355.8999999999999,8592765098269,1,8592765098269,null,null,"8538909999",20.5]
[109827,"EMFS5 165W","Obudowa metal., natynkowa, 5 rzędów (33 mod.), 165 modułów, metalowe drzwi białe, z zaciskami N/PE","NDD",1542.1999999999998,0,1542.1999999999998,8592765098276,1,8592765098276,null,null,"8538909999",23.5]
[109828,"EMFS6 198W","Obudowa metal., natynkowa, 6 rzędów (33 mod.), 198 modułów, metalowe drzwi białe, z zaciskami N/PE","NDD",1954.1,0,1954.1,8592765098283,1,8592765098283,null,null,"8538909999",26.5]
["Acc."]
[109939,"EMF DR2 48W","Dodatkowe drzwi dla EMF, białe, metalowe,  2 rzędy (24 mod.), 48 modułów","NDD",195.7,0,{"$f":"E5192*(1-F5192)","v":195.7},8592765099396,1,8592765099396,null,null,"8538909999",3]
[109940,"EMF DR3 72W","Dodatkowe drzwi dla EMF, białe, metalowe,  3 rzędy (24 mod.), 72 moduły","NDD",221.5,0,221.5,8592765099402,1,8592765099402,null,null,"8538909999",3.7]
[109941,"EMF DR4 96W","Dodatkowe drzwi dla EMF, białe, metalowe,  4 rzędy (24 mod.), 96 modułów","NDD",251.6,0,251.6,8592765099419,1,8592765099419,null,null,"8538909999",4.5]
[109942,"EMF DR5 120W","Dodatkowe drzwi dla EMF, białe, metalowe,  5 rzędów (24 mod.), 120 modułów","NDD",280.5,0,280.5,8592765099426,1,8592765099426,null,null,"8538909999",5.3]
[109943,"EMF DR6 144W","Dodatkowe drzwi dla EMF, białe, metalowe,  6 rzędów (24 mod.), 144 moduły","NDD",315.70000000000005,0,315.70000000000005,8592765099433,1,8592765099433,null,null,"8538909999",6.1]
[109944,"EMF DR2 66W","Dodatkowe drzwi dla EMF, białe, metalowe,  2 rzędy (33 mod.), 66 modułów","NDD",212.2,0,212.2,8592765099440,1,8592765099440,null,null,"8538909999",3.7]
[109945,"EMF DR3 99W","Dodatkowe drzwi dla EMF, białe, metalowe,  3 rzędy (33 mod.), 99 modułów","NDD",242.2,0,242.2,8592765099457,1,8592765099457,null,null,"8538909999",4.7]
[109946,"EMF DR4 132W","Dodatkowe drzwi dla EMF, białe, metalowe,  4 rzędy (33 mod.), 132 moduły","NDD",297.10000000000002,0,297.10000000000002,8592765099464,1,8592765099464,null,null,"8538909999",5.7]
[109947,"EMF DR5 165W","Dodatkowe drzwi dla EMF, białe, metalowe,  5 rzędów (33 mod.), 165 modułów","NDD",344.70000000000005,0,344.70000000000005,8592765099471,1,8592765099471,null,null,"8538909999",6.7]
[109948,"EMF DR6 198W","Dodatkowe drzwi dla EMF, białe, metalowe,  6 rzędów (33 mod.), 198 modułów","NDD",356.1,0,356.1,8592765099488,1,8592765099488,null,null,"8538909999",7.7]
[109935,"EMF FP 1 24","Metalowa osłona frontowa z wycięciem 45 mm, biała, 1 rząd, 24 moduły","NDD",125.3,0,125.3,8592765099358,1,8592765099358,null,null,"8538100000",0.55000000000000004]
[109936,"EMF FP 1 33","Metalowa osłona frontowa z wycięciem 45 mm, biała, 1 rząd, 33 moduły","NDD",150.1,0,150.1,8592765099365,1,8592765099365,null,null,"8538100000",0.7]
[109937,"EMF FP 1+ 24","Metalowa osłona frontowa z wycięciem 45 mm, wysoka,  biała, 1 rząd, 24 moduły","NDD",131.5,0,131.5,8592765099372,1,8592765099372,null,null,"8538100000",0.8]
[109938,"EMF FP 1+ 33","Metalowa osłona frontowa z wycięciem 45 mm, wysoka, biała, 1 rząd, 33 moduły","NDD",172.9,0,172.9,8592765099389,1,8592765099389,null,null,"8538100000",1.04]
[109835,"EMF FPB 0+ 24","Metalowa osłona frontowa, pełna, wąska,  biała, 1 rząd, 24 moduły","NDD",69.399999999999991,0,69.399999999999991,8592765098351,1,8592765098351,null,null,"8538100000",0.4]
[109933,"EMF FPB 0+ 33","Metalowa osłona frontowa, pełna, wąska, biała, 1 rząd, 33 moduły","NDD",78.699999999999989,0,78.699999999999989,8592765099334,1,8592765099334,null,null,"8538100000",0.5]
[109836,"EMF UMP 80 24","Uniwersalna płyta montażowa, 80 mm, 24 moduły","NDD",70.399999999999991,0,70.399999999999991,8592765098368,1,8592765098368,null,null,"8538100000",0.55000000000000004]
[109932,"EMF UEMP 80 33","Uniwersalna płyta montażowa, 80 mm, 33 moduły","NDD",83.899999999999991,0,83.899999999999991,8592765099327,1,8592765099327,null,null,"8538100000",0.8]
[109838,"EMF UMP 160 24","Uniwersalna płyta montażowa, 160 mm, 24 moduły","NDD",75.599999999999994,0,75.599999999999994,8592765098382,1,8592765098382,null,null,"8538100000",1.1100000000000001]
[109934,"EMF UEMP 160 33","Uniwersalna płyta montażowa, 160 mm, 33 moduły","NDD",94.199999999999989,0,94.199999999999989,8592765099341,1,8592765099341,null,null,"8538100000",1.6]
[110699,"EMF MP M12 24","Płyta montażowa pod Ex9M1,2, 24 moduły","NDD",200.79999999999998,{"$f":"NDD","v":0},200.79999999999998,8592765106995,1,8592765106995,null,null,"8538909999",1.1000000000000001]
[110700,"EMF MP M12 33","Płyta montażowa pod Ex9M1,2, 33 moduły","NDD",242.2,0,242.2,8592765107008,1,8592765107008,null,null,"8538909999",1.5]
[109837,"EMF HS 24","Separator poziomy, 24 moduły","NDD",68.399999999999991,0,68.399999999999991,8592765098375,1,8592765098375,null,null,"8538100000",0.7]
[109833,"EMFS SMM","Akcesoria zapasowe, natynk, 1 zestaw","NDD",20.700000000000003,0,20.700000000000003,8592765098337,1,8592765098337,null,null,"8538909999",0.04]
[109832,"EMFF SMM","Akcesoria zapasowe, podtynk, 1 zestaw","NDD",20.700000000000003,0,20.700000000000003,8592765098320,1,8592765098320,null,null,"8538909999",0.04]
[109834,"EMF LMS","Zestaw do montażu zamków MF DLK","NDD",84.899999999999991,0,84.899999999999991,8592765098344,1,8592765098344,null,null,"8538100000",0.03]
[109839,"EMF CFR24","Szyna mocująca przewody, 24 moduły","NDD",75.599999999999994,0,75.599999999999994,8592765098399,1,8592765098399,null,null,"8538100000",0.3]
[109831,"EMF SDH","Zapasowe zawiasy, 2 szt.","NDD",43.1,0,43.1,8592765098313,1,8592765098313,null,null,"8302100090",0.05]
[109931,"EMFF EMH","Zestaw uchwytów do montażu obudów podtynkowych","NDD",40.4,0,40.4,8592765099310,1,8592765099310,null,null,"8538909999",0.02]
[106831,"MF PDP A4","Plastikowa kieszeń na dokumenty, A4, samoprzylepna ","NDD",54.9,0,54.9,8592765068323,1,8592765068323,null,null,"3926909790",0.2]
[106832,"MF PDP A4S","Plastikowa kieszeń na dokumenty, A4, samoprzylepne, cienka","NDD",41.5,0,41.5,8592765068330,1,8592765068330,null,null,"3926909790",0.1]
[106863,"MF DLK SP6","Zamek, kwadrat pin, 6mm","NDD",75.599999999999994,0,75.599999999999994,8592765068644,1,8592765068644,null,null,"8301409000",0.03]
[106825,"MF DLK DB3","Zamek, podwójny pin, 3mm","NDD",64.199999999999989,0,64.199999999999989,8592765068262,1,8592765068262,null,null,"8301409000",0.03]
[106828,"MF DLK DB5","Zamek, podwójny pin, 5mm","NDD",64.199999999999989,0,64.199999999999989,8592765068293,1,8592765068293,null,null,"8301409000",0.03]
[106826,"MF DLK SQ6","Zamek, kwadrat gniazdo , 6mm","NDD",67.3,0,67.3,8592765068279,1,8592765068279,null,null,"8301409000",0.03]
[106830,"MF DLK D","Zamek, daimler-benz","NDD",75.599999999999994,0,75.599999999999994,8592765068316,1,8592765068316,null,null,"8301409000",0.03]
[106829,"MF DLK S24","Zamek, płaski 2x4mm","NDD",72.199999999999989,0,72.199999999999989,8592765068309,1,8592765068309,null,null,"8301409000",0.03]
[106827,"MF DLK CZ","Zamek, półksiężyc","NDD",61.5,0,61.5,8592765068286,1,8592765068286,null,null,"8301409000",0.03]
[109048,"MF DLK K","Zamek z kluczem","NDD",169.18,0,169.18,8592765090485,1,8592765090485,null,null,"8301409000",0.03]
[109830,"EMF TBH","Uchwyty na zaciski, 2 szt.","NDD",37.300000000000004,0,37.300000000000004,8592765098306,1,8592765098306,null,null,"8538100000",0.03]
[109829,"EMF TB45+2","Dodatkowe zaciski N/PE, 2x25 + 45x16mm2","NDD",78.2,0,78.2,8592765098290,1,8592765098290,null,null,"8536901000",0.2]
[106860,"CGQS M16","Przepusty kablowe do obudów EMFS, 16 mm, 1 szt.","NDD",3.8000000000000003,0,3.8000000000000003,8592765068613,1,8592765068613,null,null,"4016930090",0.01]
[106208,"CGQS M20","Przepusty kablowe do obudów EMFS, 20 mm, 1 szt.","NDD",4.0999999999999996,0,4.0999999999999996,8592765062093,1,8592765062093,null,null,"4016930090",0.01]
[106209,"CGQS M25","Przepusty kablowe do obudów EMFS, 25 mm, 1 szt.","NDD",5.1999999999999993,0,5.1999999999999993,8592765062109,1,8592765062109,null,null,"4016930090",0.01]
[106210,"CGQS M32","Przepusty kablowe do obudów EMFS, 32 mm, 1 szt.","NDD",6.8999999999999995,0,6.8999999999999995,8592765062116,1,8592765062116,null,null,"4016930090",0.01]
[107841,"MF TL","Tabliczka znamionowa do rozdzielnic, samoprzylepna","NDD",14.5,0,14.5,18592765078428,10,18592765078428,null,null,"8538909999",0.01]
[]
["Obudowa poliestrowa GRP, FHS",null,null,null,null,null,null,"","","","","",null,""]
[107192,"FHS-S1 W","Obudowa poliestrowa GRP, 260x305x160, wielkść 1","NDG",506,{"$f":"NDG","v":0},{"$f":"E5240*(1-F5240)","v":506},8592765071927,1,18592765071924,null,28592765071921,"8538909999",2.9710000000000001]
[107193,"FHS-S2 36W","Obudowa poliestrowa GRP, 340x430x180, wielkość 2, 36 modułów","NDG",555,{"$f":"NDG","v":0},{"$f":"E5241*(1-F5241)","v":555},8592765071934,1,18592765071931,null,28592765071938,"8538909999",4.67]
[107194,"FHS-S3 54W","Obudowa poliestrowa GRP, 450x505x220, wielkość 3, 54 moduły","NDG",747,0,747,8592765071941,1,18592765071948,null,28592765071945,"8538909999",7.0519999999999996]
[107195,"FHS-S4 72W","Obudowa poliestrowa GRP, 450x655x220, wielkość 4, 72 moduły","NDG",891,0,891,8592765071958,1,18592765071955,null,28592765071952,"8538909999",8.6210000000000004]
[107196,"FHS-S5 96W","Obudowa poliestrowa GRP, 560x655x260, wielkość 5, 96 modułów","NDG",1142,0,1142,8592765071965,1,18592765071962,null,28592765071969,"8538909999",10.129]
[107197,"FHS-S6 140W","Obudowa poliestrowa GRP, 630x810x300,wielkość 6, 140 modułów","NDG",1533,0,1533,8592765071972,1,18592765071979,null,28592765071976,"8538909999",15.68]
[107198,"FHS-S7 200W","Obudowa poliestrowa GRP, 850x1060x350, wielkość 7, 200 modułów","NDG",2414,0,2414,8592765071989,1,18592765071986,null,28592765071983,"8538909999",24.253]
[107206,"MF FHS S2","Rama mocująca, do wielkości 2","NDG",312,0,312,8592765072061,1,18592765072068,null,28592765072065,"7326909890",0.52800000000000002]
[107207,"MF FHS S3","Rama mocująca, do wielkości 3","NDG",334,0,334,8592765072078,1,18592765072075,null,28592765072072,"7326909890",0.64600000000000002]
[107208,"MF FHS S4-5","Rama mocująca, do wielkości 4-5","NDG",406,0,406,8592765072085,1,18592765072082,null,28592765072089,"7326909890",0.86699999999999999]
[107209,"MF FHS S6","Rama mocująca, do wielkości 6","NDG",494,0,494,8592765072092,1,18592765072099,null,28592765072096,"7326909890",1.052]
[107210,"MF FHS S7","Rama mocująca, do wielkości 7","NDG",575,0,575,8592765072108,1,18592765072105,null,28592765072102,"7326909890",1.466]
[107211,"MBP FHS S1","Metalowa płyta montażowa, tylna, do wielkości 1","NDG",37,0,37,8592765072115,1,18592765072112,null,28592765072119,"7326909890",0.51900000000000002]
[107212,"MBP FHS S2","Metalowa płyta montażowa, tylna, do wielkości 2","NDG",54,0,54,8592765072122,1,18592765072129,null,28592765072126,"7326909890",1]
[107213,"MBP FHS S3","Metalowa płyta montażowa, tylna, do wielkości 3","NDG",92,0,92,8592765072139,1,18592765072136,null,28592765072133,"7326909890",2.5950000000000002]
[107214,"MBP FHS S4","Metalowa płyta montażowa, tylna, do wielkości 4","NDG",121,0,121,8592765072146,1,18592765072143,null,28592765072140,"7326909890",3.3849999999999998]
[107215,"MBP FHS S5","Metalowa płyta montażowa, tylna, do wielkości 5","NDG",150,0,150,8592765072153,1,18592765072150,null,28592765072157,"7326909890",4.3810000000000002]
[107216,"MBP FHS S6","Metalowa płyta montażowa, tylna, do wielkości 6","NDG",241,0,241,8592765072160,1,18592765072167,null,28592765072164,"7326909890",6.52]
[107217,"MBP FHS S7","Metalowa płyta montażowa, tylna, do wielkości 7","NDG",487,0,487,8592765072177,1,18592765072174,null,28592765072171,"7326909890",12.52]
[107218,"IBP FHS S1","Płyta montażowa GRP, tylna, do wielkości 1","NDG",138,0,138,8592765072184,1,18592765072181,null,28592765072188,"3926909790",0.30299999999999999]
[107219,"IBP FHS S2","Płyta montażowa GRP, tylna, do wielkości 2","NDG",283,0,283,8592765072191,1,18592765072198,null,28592765072195,"3926909790",0.60899999999999999]
[107220,"IBP FHS S3","Płyta montażowa GRP, tylna, do wielkości 3","NDG",408,0,408,8592765072207,1,18592765072204,null,28592765072201,"3926909790",0.19400000000000001]
[107221,"IBP FHS S4","Płyta montażowa GRP, tylna, do wielkości 4","NDG",480,0,480,8592765072214,1,18592765072211,null,28592765072218,"3926909790",1.264]
[107222,"IBP FHS S5","Płyta montażowa GRP, tylna, do wielkości 5","NDG",552,0,552,8592765072221,1,18592765072228,null,28592765072225,"3926909790",1.65]
[107223,"IBP FHS S6","Płyta montażowa GRP, tylna, do wielkości 6","NDG",874,0,874,8592765072238,1,18592765072235,null,28592765072232,"3926909790",2.4]
[107224,"PW FHS S2","Szyna TH-35 z osłoną, z wycięciem, 12 modułów, wielkość 2","NDG",82,0,82,8592765072245,1,18592765072242,null,28592765072249,"8538909999",0.48]
[107225,"PW FHS S3-4","Szyna TH-35 z osłoną, z wycięciem, 18 modułów, wielkość 3-4","NDG",136,0,136,8592765072252,1,18592765072259,null,28592765072256,"8538909999",0.69199999999999995]
[107226,"PW FHS S5","Szyna TH-35 z osłoną, z wycięciem, 24 moduły, wielkość 5","NDG",151,0,151,8592765072269,1,18592765072266,null,28592765072263,"8538909999",0.875]
[107227,"PW FHS S6","Szyna TH-35 z osłoną, z wycięciem, 28 modułów, wielkość 6","NDG",160,0,160,8592765072276,1,18592765072273,null,28592765072270,"8538909999",0.96099999999999997]
[107228,"PW FHS S7","Szyna TH-35 z osłoną, z wycięciem, 40 modułów, wielkość 7","NDG",210,0,210,8592765072283,1,18592765072280,null,28592765072287,"8538909999",1.286]
[107229,"BP FHS S2","Panel frontowy, pełny, do wielkości 2","NDG",37,0,37,8592765072290,1,18592765072297,null,28592765072294,"3926909790",0.308]
[107230,"BP FHS S3-4","Panel frontowy, pełny, do wielkości 3-4","NDG",53,0,53,8592765072306,1,18592765072303,null,28592765072300,"3926909790",0.32400000000000001]
[107231,"BP FHS S5","Panel frontowy, pełny, do wielkości 5","NDG",89,0,89,8592765072313,1,18592765072310,null,28592765072317,"3926909790",0.42]
[107232,"BP FHS S6","Panel frontowy, pełny, do wielkości 6","NDG",105,0,105,8592765072320,1,18592765072327,null,28592765072324,"3926909790",0.501]
[107233,"BP FHS S7","Panel frontowy, pełny, do wielkości 7","NDG",114,0,114,8592765072337,1,18592765072334,null,28592765072331,"3926909790",0.747]
[107234,"DBP FHS S2","Podwójny panel frontowy, pełny, do wielkości 2","NDG",56,0,56,8592765072344,1,18592765072341,null,28592765072348,"3926909790",0.39800000000000002]
[107235,"DBP FHS S3-4","Podwójny panel frontowy, pełny, do wielkości 3-4","NDG",77,0,77,8592765072351,1,18592765072358,null,28592765072355,"3926909790",0.57299999999999995]
[107236,"DBP FHS S5","Podwójny panel frontowy, pełny, do wielkości 5","NDG",107,0,107,8592765072368,1,18592765072365,null,28592765072362,"3926909790",0.69099999999999995]
[107237,"DBP FHS S6","Podwójny panel frontowy, pełny, do wielkości 6","NDG",117,0,117,8592765072375,1,18592765072372,null,28592765072379,"3926909790",0.78100000000000003]
[107238,"DBP FHS S7","Podwójny panel frontowy, pełny, do wielkości 7","NDG",180,0,180,8592765072382,1,18592765072389,null,28592765072386,"3926909790",1.5149999999999999]
[107239,"MSB FHS S2","Płyta montażowa z uchwytami, wysokość 125mm, do wielkości 2","NDG",102,0,102,8592765072399,1,18592765072396,null,28592765072393,"7326909890",0.53]
[107240,"MSB FHS S3-4","Płyta montażowa z uchwytami, wysokość 150mm, do wielkości 3-4","NDG",127,0,127,8592765072405,1,18592765072402,null,28592765072409,"7326909890",0.85099999999999998]
[107241,"MSB FHS S5","Płyta montażowa z uchwytami, wysokość 150mm, do wielkości 5","NDG",147,0,147,8592765072412,1,18592765072419,null,28592765072416,"7326909890",1]
[107242,"MSB FHS S6","Płyta montażowa z uchwytami, wysokość 150mm, do wielkości 6","NDG",158,0,158,8592765072429,1,18592765072426,null,28592765072423,"7326909890",1.26]
[107243,"MSB FHS SIZE 7","Płyta montażowa z uchwytami, wysokość 200mm, do wielkości 7","NDG",236,0,236,8592765072436,1,18592765072433,null,28592765072430,"7326909890",2.35]
[107244,"GB FHS","Uchwyty montażowe do ściany, ocynkowane, 4 sztuki","NDG",23,0,23,8592765072443,1,18592765072440,null,28592765072447,"7326909890",0.255]
[107245,"SB FHS","Uchwyty montażowe do ściany, stalowe, 4 sztuki","NDG",52,0,52,8592765072450,1,18592765072457,null,28592765072454,"7326909890",0.26800000000000002]
[107246,"PM FHS S1-2","Akcesoria do montażu na słupie, rozmiar 1-2","NDG",458,0,458,8592765072467,1,18592765072464,null,28592765072461,"7326909890",1.829]
[107247,"PM FHS S3-4-5","Akcesoria do montażu na słupie, rozmiar 3-4-5","NDG",524,0,524,8592765072474,1,18592765072471,null,28592765072478,"7326909890",2.714]
[107248,"HSL FHS","Zamek do drzwi","NDG",50,0,50,8592765072481,1,18592765072488,null,28592765072485,"8301409000",1]
[107249,"TID FHS S2","Drzwi wewnętrzne GRP 260x370, do wielkości 2","NDG",316,0,316,8592765072498,1,18592765072495,null,28592765072492,"8538909999",1.2969999999999999]
[107250,"TID FHS S3","Drzwi wewnętrzne GRP 370X445, do wielkości 3","NDG",360,0,360,8592765072504,1,18592765072501,null,28592765072508,"8538909999",1.8779999999999999]
[107251,"TID FHS S4","Drzwi wewnętrzne GRP 370x595, do wielkości 4","NDG",454,0,454,8592765072511,1,18592765072518,null,28592765072515,"8538909999",2.415]
[107252,"TID FHS S5","Drzwi wewnętrzne GRP 475x595, do wielkości 5","NDG",497,0,497,8592765072528,1,18592765072525,null,28592765072522,"8538909999",3.06]
[107253,"TID FHS S6","Drzwi wewnętrzne GRP 550x745, do wielkości 6","NDG",659,0,659,8592765072535,1,18592765072532,null,28592765072539,"8538909999",4.2480000000000002]
[107254,"TID FHS S7","Drzwi wewnętrzne GRP 765x995, do wielkości 7","NDG",971,0,971,8592765072542,1,18592765072549,null,28592765072546,"8538909999",7.5650000000000004]
[107255,"PDP FHS A5","Plastikowa kieszeń na dokumenty","NDG",35,0,35,8592765072559,1,18592765072556,null,28592765072553,"3926909790",0.154]
[107256,"SK FHS S2","Zestaw dystansowy, do wielkości 2","NDG",267,0,267,8592765072566,1,18592765072563,null,28592765072560,"7318190090",0.19]
[107257,"SK FHS S3-4","Zestaw dystansowy, do wielkości 3-4","NDG",281,{"$f":"NDG","v":0},{"$f":"E5298*(1-F5298)","v":281},8592765072573,1,18592765072570,null,28592765072577,"7318190090",0.28299999999999997]
[107258,"SK FHS S5","Zestaw dystansowy, do wielkości 5","NDG",321,{"$f":"NDG","v":0},{"$f":"E5299*(1-F5299)","v":321},8592765072580,1,18592765072587,null,28592765072584,"7318190090",0.38]
[107259,"SK FHS S6","Zestaw dystansowy, do wielkości 6","NDG",350,{"$f":"NDG","v":0},{"$f":"E5300*(1-F5300)","v":350},8592765072597,1,18592765072594,null,28592765072591,"7318190090",0.47599999999999998]
[107260,"SK FHS S7","Zestaw dystansowy, do wielkości 7","NDG",373,{"$f":"NDG","v":0},{"$f":"E5301*(1-F5301)","v":373},8592765072603,1,18592765072600,null,28592765072607,"7318190090",0.59599999999999997]
[107261,"CTS FHS","Wspornik do przewodów","NDG",265,{"$f":"NDG","v":0},{"$f":"E5302*(1-F5302)","v":265},8592765072610,1,18592765072617,null,28592765072614,"7326909890",5.8000000000000003E-2]
[null,null,null,null,""]
["Obudowa metalowa IP66"]
[110562,"MHS 30 20 15","Metalowa obudowa z płytą montażową IP66, 300x200x150","NDH",256.48,{"$f":"NDH","v":0},{"$f":"E5305*(1-F5305)","v":256.48},8592765105622,1,8592765105622,1,null,"8538909999",4.2]
[110563,"MHS 30 30 15","Metalowa obudowa z płytą montażową IP66, 300x300x150","NDH",306.75,{"$f":"NDH","v":0},306.75,8592765105639,1,8592765105639,1,null,"8538909999",5.6]
[110564,"MHS 30 30 20","Metalowa obudowa z płytą montażową IP66, 300x300x200","NDH",343.58,0,343.58,8592765105646,1,8592765105646,1,null,"8538909999",6.3]
[110565,"MHS 40 30 15","Metalowa obudowa z płytą montażową IP66, 400x300x150","NDH",354.67,0,354.67,8592765105653,1,8592765105653,1,null,"8538909999",7]
[110566,"MHS 40 30 20","Metalowa obudowa z płytą montażową IP66, 400x300x200","NDH",375.07,0,375.07,8592765105660,1,8592765105660,1,null,"8538909999",8]
[110567,"MHS 40 40 20","Metalowa obudowa z płytą montażową IP66, 400x400x200","NDH",406.83,0,406.83,8592765105677,1,8592765105677,1,null,"8538909999",9.8000000000000007]
[110568,"MHS 50 40 15","Metalowa obudowa z płytą montażową IP66, 500x400x150","NDH",476.14,0,476.14,8592765105684,1,8592765105684,1,null,"8538909999",10.5]
[110569,"MHS 50 40 20","Metalowa obudowa z płytą montażową IP66, 500x400x200","NDH",482.98,0,482.98,8592765105691,1,8592765105691,1,null,"8538909999",11.6]
[110570,"MHS 60 40 20","Metalowa obudowa z płytą montażową IP66, 600x400x200","NDH",531.74,0,531.74,8592765105707,1,8592765105707,1,null,"8538909999",13.5]
[110571,"MHS 60 40 30","Metalowa obudowa z płytą montażową IP66, 600x400x300","NDH",601.55999999999995,0,601.55999999999995,8592765105714,1,8592765105714,1,null,"8538909999",15.6]
[110572,"MHS 60 50 20","Metalowa obudowa z płytą montażową IP66, 600x500x200","NDH",641.71,0,641.71,8592765105721,1,8592765105721,1,null,"8538909999",16.2]
[110573,"MHS 60 60 20","Metalowa obudowa z płytą montażową IP66, 600x600x200","NDH",713.21,0,713.21,8592765105738,1,8592765105738,1,null,"8538909999",20.6]
[110574,"MHS 60 60 30","Metalowa obudowa z płytą montażową IP66, 600x600x300","NDH",772.77,0,772.77,8592765105745,1,8592765105745,1,null,"8538909999",23.2]
[110575,"MHS 60 80 30","Metalowa obudowa z płytą montażową IP55, 600x800x300 (podwójne drzwi)","NDH",1127.96,0,1127.96,8592765105752,1,8592765105752,1,null,"8538909999",28.3]
[110576,"MHS 70 50 20","Metalowa obudowa z płytą montażową IP66, 700x500x200","NDH",692.14,0,692.14,8592765105769,1,8592765105769,1,null,"8538909999",18.5]
[110577,"MHS 70 50 30","Metalowa obudowa z płytą montażową IP66, 700x500x300","NDH",767.96,0,767.96,8592765105776,1,8592765105776,1,null,"8538909999",21.2]
[110578,"MHS 80 60 20","Metalowa obudowa z płytą montażową IP66, 800x600x200","NDH",836.89,0,836.89,8592765105783,1,8592765105783,1,null,"8538909999",26.2]
[110579,"MHS 80 60 30","Metalowa obudowa z płytą montażową IP66, 800x600x300","NDH",979.99,0,979.99,8592765105790,1,8592765105790,1,null,"8538909999",29]
[110580,"MHS 100 60 30","Metalowa obudowa z płytą montażową IP66, 1000x600x300","NDH",1165.1199999999999,0,1165.1199999999999,8592765105806,1,8592765105806,1,null,"8538909999",35.200000000000003]
[110581,"MHS 100 80 30","Metalowa obudowa z płytą montażową IP66, 1000x800x300","NDH",1461.42,0,1461.42,8592765105813,1,8592765105813,1,null,"8538909999",45.3]
[110582,"MHS 100 100 30","Metalowa obudowa z płytą montażową IP55, 1000x1000x300 (podwójne drzwi)","NDH",1793.72,0,1793.72,8592765105820,1,8592765105820,1,null,"8538909999",60]
[110583,"MHS 120 60 30","Metalowa obudowa z płytą montażową IP66, 1200x600x300","NDH",1359.4,0,1359.4,8592765105837,1,8592765105837,1,null,"8538909999",39.700000000000003]
[110584,"MHS 120 80 30","Metalowa obudowa z płytą montażową IP66, 1200x800x300","NDH",1736.49,0,1736.49,8592765105844,1,8592765105844,1,null,"8538909999",59]
[110585,"MHS 120 100 30","Metalowa obudowa z płytą montażową IP55, 1200x1000x300 (podwójne drzwi)","NDH",2087.54,0,2087.54,8592765105851,1,8592765105851,1,null,"8538909999",70]
["Acc."]
[110586,"MP MHS 30 20","Płyta montażowa, do obudów MHS o wym. 300x200 mm","NDH",47.92,0,{"$f":"E5330*(1-F5330)","v":47.92},8592765105868,10,18592765105865,null,null,"8538909999",0.6]
[110587,"MP MHS 30 30","Płyta montażowa, do obudów MHS o wym. 300x300 mm","NDH",52.25,0,52.25,8592765105875,10,18592765105872,null,null,"8538909999",1]
[110588,"MP MHS 40 30","Płyta montażowa, do obudów MHS o wym. 400x300 mm","NDH",58.65,0,58.65,8592765105882,10,18592765105889,null,null,"8538909999",1.4]
[110589,"MP MHS 40 40","Płyta montażowa, do obudów MHS o wym. 400x400 mm","NDH",71.97,0,71.97,8592765105899,10,18592765105896,null,null,"8538909999",1.9]
[110590,"MP MHS 50 40","Płyta montażowa, do obudów MHS o wym. 500x400 mm","NDH",76.47,0,76.47,8592765105905,10,18592765105902,null,null,"8538909999",2.5]
[110591,"MP MHS 60 40","Płyta montażowa, do obudów MHS o wym. 600x400 mm","NDH",85.12,0,85.12,8592765105912,2,18592765105919,null,null,"8538909999",3.1]
[110592,"MP MHS 60 50","Płyta montażowa, do obudów MHS o wym. 600x500 mm","NDH",104.5,0,104.5,8592765105929,2,18592765105926,null,null,"8538909999",4]
[110593,"MP MHS 70 50","Płyta montażowa, do obudów MHS o wym. 700x500 mm","NDH",119.9,0,119.9,8592765105936,2,18592765105933,null,null,"8538909999",4.8]
[110594,"MP MHS 60 60","Płyta montażowa, do obudów MHS o wym. 600x600 mm","NDH",137.37,0,137.37,8592765105943,2,18592765105940,null,null,"8538909999",5]
[110595,"MP MHS 80 60","Płyta montażowa, do obudów MHS o wym. 800x600 mm","NDH",159,0,159,8592765105950,2,18592765105957,null,null,"8538909999",6.9]
[110596,"MP MHS 100 60","Płyta montażowa, do obudów MHS o wym. 1000x600 mm","NDH",172.67,0,172.67,8592765105967,2,18592765105964,null,null,"8538909999",8.6999999999999993]
[110597,"MP MHS 120 60","Płyta montażowa, do obudów MHS o wym. 1200x600 mm","NDH",198.79,0,198.79,8592765105974,2,18592765105971,null,null,"8538909999",10.199999999999999]
[110598,"MP MHS 60 80","Płyta montażowa, do obudów MHS o wym. 600x800 mm","NDH",148.44,0,148.44,8592765105981,2,18592765105988,null,null,"8538909999",6.8]
[110599,"MP MHS 100 80","Płyta montażowa, do obudów MHS o wym. 1000x800 mm","NDH",213.67,0,213.67,8592765105998,2,18592765105995,null,null,"8538909999",11.7]
[110600,"MP MHS 120 80","Płyta montażowa, do obudów MHS o wym. 1200x800 mm","NDH",233.05,0,233.05,8592765106001,2,18592765106008,null,null,"8538909999",14.2]
[110601,"MP MHS 100 100","Płyta montażowa, do obudów MHS o wym. 1000x1000 mm","NDH",248.44,0,248.44,8592765106018,2,18592765106015,null,null,"8538909999",14.8]
[110602,"MP MHS 120 100","Płyta montażowa, do obudów MHS o wym. 1200x1000 mm","NDH",324.92,0,324.92,8592765106025,2,18592765106022,null,null,"8538909999",17.600000000000001]
[110603,"MF MHS 30","Rama montażowa osłon, do obudów MHS, wys. 300mm, zestaw (2 szt.)","NDH",74.91,0,74.91,8592765106032,1,8592765106032,null,null,"8538909999",0.7]
[110604,"MF MHS 40","Rama montażowa osłon, do obudów MHS, wys. 400mm, zestaw (2 szt.)","NDH",90.83,0,90.83,8592765106049,1,8592765106049,null,null,"8538909999",1]
[110605,"MF MHS 50","Rama montażowa osłon, do obudów MHS, wys. 500mm, zestaw (2 szt.)","NDH",104.67,0,104.67,8592765106056,1,8592765106056,null,null,"8538909999",1.3]
[110606,"MF MHS 60","Rama montażowa osłon, do obudów MHS, wys. 600mm, zestaw (2 szt.)","NDH",123.01,0,123.01,8592765106063,1,8592765106063,null,null,"8538909999",1.5]
[110607,"MF MHS 70","Rama montażowa osłon, do obudów MHS, wys. 700mm, zestaw (2 szt.)","NDH",133.91,0,133.91,8592765106070,1,8592765106070,null,null,"8538909999",1.8]
[110608,"MF MHS 80","Rama montażowa osłon, do obydów MHS, wys. 800mm, zestaw (2 szt.)","NDH",147.58000000000001,0,147.58000000000001,8592765106087,1,8592765106087,null,null,"8538909999",2.1]
[110609,"MF MHS 100","Rama montażowa osłon, do obudów MHS, wys. 1000mm, zestaw (2 szt.)","NDH",180.1,0,180.1,8592765106094,1,8592765106094,null,null,"8538909999",2.6]
[110610,"MF MHS 120","Rama montażowa osłon, do obudów MHS, wys. 1200mm, zestaw (2 szt.)","NDH",246.37,0,246.37,8592765106100,1,8592765106100,null,null,"8538909999",3]
[110611,"CP MHS 10 30","Przykręcane osłony, do obudów MHS, wys. 100mm szer. 300mm","NDH",38.93,0,38.93,8592765106117,1,8592765106117,null,null,"8538909999",0.3]
[110612,"CP MHS 12 30","Przykręcane osłony, do obudów MHS, wys. 120mm szer. 300mm","NDH",40.83,0,40.83,8592765106124,1,8592765106124,null,null,"8538909999",0.3]
[110613,"CP MHS 16 30","Przykręcane osłony, do obudów MHS, wys. 160mm szer. 300mm","NDH",45.68,0,45.68,8592765106131,1,8592765106131,null,null,"8538909999",0.4]
[110614,"CP MHS 10 40","Przykręcane osłony, do obudów MHS, wys. 100mm szer. 400mm","NDH",40.83,0,40.83,8592765106148,1,8592765106148,null,null,"8538909999",0.3]
[110615,"CP MHS 12 40","Przykręcane osłony, do obudów MHS, wys. 120mm szer. 400mm","NDH",45.68,0,45.68,8592765106155,1,8592765106155,null,null,"8538909999",0.4]
[110616,"CP MHS 16 40","Przykręcane osłony, do obudów MHS, wys. 160mm szer. 400mm","NDH",50,0,50,8592765106162,1,8592765106162,null,null,"8538909999",0.5]
[110617,"CP MHS 10 50","Przykręcane osłony, do obudów MHS, wys. 100mm szer. 500mm","NDH",45.68,0,45.68,8592765106179,1,8592765106179,null,null,"8538909999",0.4]
[110618,"CP MHS 12 50","Przykręcane osłony, do obudów MHS, wys. 120mm szer. 500mm","NDH",50,0,50,8592765106186,1,8592765106186,null,null,"8538909999",0.4]
[110619,"CP MHS 16 50","Przykręcane osłony, do obudów MHS, wys. 160mm szer. 500mm","NDH",56.92,0,56.92,8592765106193,1,8592765106193,null,null,"8538909999",0.7]
[110620,"CP MHS 10 60","Przykręcane osłony, do obudów MHS, wys. 100mm szer. 600mm","NDH",50,0,50,8592765106209,1,8592765106209,null,null,"8538909999",0.5]
[110621,"CP MHS 12 60","Przykręcane osłony, do obudów MHS, wys. 120mm szer. 600mm","NDH",54.84,0,54.84,8592765106216,1,8592765106216,null,null,"8538909999",0.6]
[110622,"CP MHS 16 60","Przykręcane osłony, do obudów MHS, wys. 160mm szer. 600mm","NDH",61.07,0,61.07,8592765106223,1,8592765106223,null,null,"8538909999",0.8]
[110623,"CP MHS 12 30 12M","Przykręcane osłony, do obudów MHS, 12 modułów, wys. 120mm szer. 300mm","NDH",47.92,0,47.92,8592765106230,1,8592765106230,null,null,"8538909999",0.2]
[110624,"CP MHS 16 30 12M","Przykręcane osłony, do obudów MHS, 12 modułów, wys. 160mm szer. 300mm","NDH",50,0,50,8592765106247,1,8592765106247,null,null,"8538909999",0.3]
[110625,"CP MHS 12 40 18M","Przykręcane osłony, do obudów MHS, 12 modułów, wys. 120mm szer. 400mm","NDH",54.84,0,54.84,8592765106254,1,8592765106254,null,null,"8538909999",0.3]
[110626,"CP MHS 16 40 18M","Przykręcane osłony, do obudów MHS, 12 modułów, wys. 160mm szer. 400mm","NDH",59,{"$f":"NDH","v":0},59,8592765106261,1,8592765106261,null,null,"8538909999",0.4]
[110627,"CP MHS 12 50 24M","Przykręcane osłony, do obudów MHS, 12 modułów, wys. 120mm szer. 500mm","NDH",61.07,0,61.07,8592765106278,1,8592765106278,null,null,"8538909999",0.4]
[110628,"CP MHS 16 50 24M","Przykręcane osłony, do obudów MHS, 12 modułów, wys. 160mm szer. 500mm","NDH",66.09,0,66.09,8592765106285,1,8592765106285,null,null,"8538909999",0.5]
[110629,"CP MHS 12 60 29M","Przykręcane osłony, do obudów MHS, 12 modułów, wys. 120mm szer. 600mm","NDH",63.84,0,63.84,8592765106292,1,8592765106292,null,null,"8538909999",0.4]
[110630,"CP MHS 16 60 29M","Przykręcane osłony, do obudów MHS, 12 modułów, wys. 160mm szer. 600mm","NDH",68.17,0,68.17,8592765106308,1,8592765106308,null,null,"8538909999",0.6]
[110631,"RC MHS 00 30 15","Pokrywa dachowa, do obudów MHS, o wym. 300x150mm","NDH",123.01,0,123.01,8592765106315,1,8592765106315,null,null,"8538909999",1.1000000000000001]
[110632,"RC MHS 00 30 20","Pokrywa dachowa, do obudów MHS, o wym. 300x200mm","NDH",149.31,0,149.31,8592765106322,1,8592765106322,null,null,"8538909999",1.6]
[110633,"RC MHS 00 40 15","Pokrywa dachowa, do obudów MHS, o wym. 400x150mm","NDH",149.31,0,149.31,8592765106339,1,8592765106339,null,null,"8538909999",1.6]
[110634,"RC MHS 00 40 20","Pokrywa dachowa, do obudów MHS, o wym. 400x200mm","NDH",157.09,0,157.09,8592765106346,1,8592765106346,null,null,"8538909999",2]
[110635,"RC MHS 00 40 30","Pokrywa dachowa, do obudów MHS, o wym. 400x300mm","NDH",190.83,0,190.83,8592765106353,1,8592765106353,null,null,"8538909999",2.6]
[110636,"RC MHS 00 50 20","Pokrywa dachowa, do obudów MHS, o wym. 500x200mm","NDH",204.5,0,204.5,8592765106360,1,8592765106360,null,null,"8538909999",2.4]
[110637,"RC MHS 00 50 30","Pokrywa dachowa, do obudów MHS, o wym. 500x300mm","NDH",227.86,0,227.86,8592765106377,1,8592765106377,null,null,"8538909999",3.1]
[110638,"RC MHS 00 60 20","Pokrywa dachowa, do obudów MHS, o wym. 600x200mm","NDH",206.75,0,206.75,8592765106384,1,8592765106384,null,null,"8538909999",2.7]
[110639,"RC MHS 00 60 30","Pokrywa dachowa, do obudów MHS, o wym. 600x300mm","NDH",269.38,0,269.38,8592765106391,1,8592765106391,null,null,"8538909999",3.5]
[110640,"RC MHS 00 80 20","Pokrywa dachowa, do obudów MHS, o wym. 800x200mm","NDH",279.41000000000003,0,279.41000000000003,8592765106407,1,8592765106407,null,null,"8538909999",3.6]
[110641,"RC MHS 00 80 30","Pokrywa dachowa, do obudów MHS, o wym. 800x300mm","NDH",397.41,0,397.41,8592765106414,1,8592765106414,null,null,"8538909999",4.7]
[110642,"RC MHS 00 100 30","Pokrywa dachowa, do obudów MHS, o wym. 1000x300mm","NDH",484.95,0,484.95,8592765106421,1,8592765106421,null,null,"8538909999",5.8]
[110643,"SD MHS 30 20","Drzwi pełne, do obudów MHS, o wym. 300x200mm","NDH",108.31,0,108.31,8592765106438,1,8592765106438,null,null,"8538909999",0.7]
[110644,"SD MHS 30 30","Drzwi pełne, do obudów MHS, o wym. 300x300mm","NDH",130.1,0,130.1,8592765106445,1,8592765106445,null,null,"8538909999",1.1000000000000001]
[110645,"SD MHS 40 30","Drzwi pełne, do obudów MHS, o wym. 400x300mm","NDH",147.58000000000001,0,147.58000000000001,8592765106452,1,8592765106452,null,null,"8538909999",1.5]
[110646,"SD MHS 40 40","Drzwi pełne, do obudów MHS, o wym. 400x400mm","NDH",180.97,0,180.97,8592765106469,1,8592765106469,null,null,"8538909999",1.9]
[110647,"SD MHS 50 40","Drzwi pełne, do obudów MHS, o wym. 500x400mm","NDH",207.44,0,207.44,8592765106476,1,8592765106476,null,null,"8538909999",2.2999999999999998]
[110648,"SD MHS 60 40","Drzwi pełne, do obudów MHS, o wym. 600x400mm","NDH",242.56,0,242.56,8592765106483,1,8592765106483,null,null,"8538909999",2.7]
[110649,"SD MHS 60 50","Drzwi pełne, do obudów MHS, o wym. 600x500mm","NDH",267.13,0,267.13,8592765106490,1,8592765106490,null,null,"8538909999",3.5]
[110650,"SD MHS 70 50","Drzwi pełne, do obudów MHS, o wym. 700x500mm","NDH",326.82,0,{"$f":"E5394*(1-F5394)","v":326.82},8592765106506,1,8592765106506,null,null,"8538909999",3.9]
[110651,"SD MHS 60 60","Drzwi pełne, do obudów MHS, o wym. 600x600mm","NDH",335.82,0,335.82,8592765106513,1,8592765106513,null,null,"8538909999",3.8]
[110652,"SD MHS 80 60","Drzwi pełne, do obudów MHS, o wym. 800x600mm","NDH",436.33,0,436.33,8592765106520,1,8592765106520,null,null,"8538909999",5.2]
[110653,"SD MHS 100 60","Drzwi pełne, do obudów MHS, o wym. 1000x600mm","NDH",503.29,0,503.29,8592765106537,1,8592765106537,null,null,"8538909999",6.4]
[110654,"SD MHS 120 60","Drzwi pełne, do obudów MHS, o wym. 1200x600mm","NDH",555.54,0,555.54,8592765106544,1,8592765106544,null,null,"8538909999",7.5]
[110655,"SD MHS 60 80","Drzwi pełne, do obudów MHS, o wym. 600x800mm","NDH",419.38,0,419.38,8592765106551,1,8592765106551,null,null,"8538909999",6.5]
[110656,"SD MHS 60 80 D","Podwójne drzwi pełne, do obudów MHS, o wym. 600x800mm","NDH",503.12,0,503.12,8592765106568,1,8592765106568,null,null,"8538909999",0]
[110657,"SD MHS 100 80","Drzwi pełne, do obudów MHS, o wym. 1000x800mm","NDH",611.94000000000005,0,611.94000000000005,8592765106575,1,8592765106575,null,null,"8538909999",12.5]
[110658,"SD MHS 120 80","Drzwi pełne, do obudów MHS, o wym. 1200x800mm","NDH",707.27,0,707.27,8592765106582,1,8592765106582,null,null,"8538909999",7.9]
[110659,"SD MHS 100 100 D","Podwójne drzwi pełne, do obudów MHS, o wym. 1000x1000mm","NDH",724.4,0,724.4,8592765106599,1,8592765106599,null,null,"8538909999",16.899999999999999]
[110660,"SD MHS 120 100 D","Podwójne drzwi pełne, do obudów MHS, o wym. 1200x1000mm","NDH",849.83,0,849.83,8592765106605,1,8592765106605,null,null,"8538909999",17]
[110661,"GD MHS 30 30","Drzwi przeszkolone, do obudów MHS, o wym. 300x300mm","NDH",253.46,0,253.46,8592765106612,1,8592765106612,null,null,"8538909999",1.1000000000000001]
[110662,"GD MHS 40 30","Drzwi przeszkolone, do obudów MHS, o wym. 400x300mm","NDH",287.37,0,287.37,8592765106629,1,8592765106629,null,null,"8538909999",1.6]
[110663,"GD MHS 40 40","Drzwi przeszkolone, do obudów MHS, o wym. 400x400mm","NDH",332.35,0,332.35,8592765106636,1,8592765106636,null,null,"8538909999",2.1]
[110664,"GD MHS 50 40","Drzwi przeszkolone, do obudów MHS, o wym. 500x400mm","NDH",352.77,0,352.77,8592765106643,1,8592765106643,null,null,"8538909999",2.5]
[110665,"GD MHS 60 40","Drzwi przeszkolone, do obudów MHS, o wym. 600x400mm","NDH",379.76,0,379.76,8592765106650,1,8592765106650,null,null,"8538909999",3]
[110666,"GD MHS 60 50","Drzwi przeszkolone, do obudów MHS, o wym. 600x500mm","NDH",429.24,0,429.24,8592765106667,1,8592765106667,null,null,"8538909999",3.8]
[110667,"GD MHS 70 50","Drzwi przeszkolone, do obudów MHS, o wym. 700x500mm","NDH",474.57,0,474.57,8592765106674,1,8592765106674,null,null,"8538909999",4.3]
[110668,"GD MHS 60 60","Drzwi przeszkolone, do obudów MHS, o wym. 600x600mm","NDH",513.5,0,513.5,8592765106681,1,8592765106681,null,null,"8538909999",4.9000000000000004]
[110669,"GD MHS 80 60","Drzwi przeszkolone, do obudów MHS, o wym. 800x600mm","NDH",585.29999999999995,0,585.29999999999995,8592765106698,1,8592765106698,null,null,"8538909999",9.5]
[110670,"GD MHS 100 60","Drzwi przeszkolone, do obudów MHS, o wym. 1000x600mm","NDH",668.86,0,668.86,8592765106704,1,8592765106704,null,null,"8538909999",7.8]
[110671,"GD MHS 120 60","Drzwi przeszkolone, do obudów MHS, o wym. 1200x600mm","NDH",832.01,0,832.01,8592765106711,1,8592765106711,null,null,"8538909999",9.1999999999999993]
[110672,"GD MHS 60 80","Drzwi przeszkolone, do obudów MHS, o wym. 600x800mm","NDH",678.38,0,678.38,8592765106728,1,8592765106728,null,null,"8538909999",6.3]
[110673,"GD MHS 100 80","Drzwi przeszkolone, do obudów MHS, o wym. 1000x800mm","NDH",970.07,0,970.07,8592765106735,1,8592765106735,null,null,"8538909999",10]
[110674,"GD MHS 120 80","Drzwi przeszkolone, do obudów MHS, o wym. 1200x800mm","NDH",1105.72,0,1105.72,8592765106742,1,8592765106742,null,null,"8538909999",11.9]
[110675,"WB MHS 4","Uchwyty montażowe do ściany, 4 szt.","NDH",58.13,0,58.13,8592765106759,1,8592765106759,null,null,"8538909999",0.16]
[110676,"WB MHS 6","Uchwyty montażowe do ściany, 6 szt.","NDH",77.510000000000005,0,77.510000000000005,8592765106766,1,8592765106766,null,null,"8538909999",0.25]
[110677,"PM MHS 00 30","Zestaw montażowy na słupie, o szer. 300mm, 2 szt.","NDH",504.67,0,504.67,8592765106773,1,8592765106773,null,null,"8538909999",0.9]
[110678,"PM MHS 00 40","Zestaw montażowy na słupie, o szer. 400mm, 2 szt.","NDH",531.32000000000005,0,531.32000000000005,8592765106780,1,8592765106780,null,null,"8538909999",1.3]
[110679,"PM MHS 00 50","Zestaw montażowy na słupie, o szer. 500mm, 2 szt.","NDH",557.96,0,557.96,8592765106797,1,8592765106797,null,null,"8538909999",1.6]
[110680,"PM MHS 00 60","Zestaw montażowy na słupie, o szer. 600mm, 2 szt.","NDH",584.42999999999995,0,584.42999999999995,8592765106803,1,8592765106803,null,null,"8538909999",1.9]
[110681,"PM MHS 00 60-3","Zestaw montażowy na słupie, o szer. 600mm, 3 szt.","NDH",876.65,0,876.65,8592765106810,1,8592765106810,null,null,"8538909999",2.4]
[110682,"PM MHS 00 80","Zestaw montażowy na słupie, o szer. 800mm, 3 szt.","NDH",974.23,0,974.23,8592765106827,1,8592765106827,null,null,"8538909999",2.6]
[110683,"EC MHS","Kabel uziemiający, 190mm, M8-M8.","NDH",14.82,0,14.82,8592765106834,100,18592765106831,null,null,"8538909999"]
[110704,"LK MHS K","Zamek z kluczem","NDH",52.6,0,{"$f":"E5428*(1-F5428)","v":52.6},8592765107046,1,8592765107046,null,null,"8538100000",0.1]
[110811,"CB MHS 5.5","Szczotka na wejście dla kabli, wysokość 55 mm, rolka 25 m","NDH",4008,0,4008,8592765108111,1,8592765108111,null,null,"8538909999",5]
[110812,"CB MHS 3.5","Szczotka na wejście dla kabli, wysokość 35 mm, rolka 25 m","NDH",2405,0,2405,8592765108128,1,8592765108128,null,null,"8538909999",5]
[]
["Ograniczniki przepięć DC Ex9UEP, typ II, plug-in konstrukcji ze wskaźnikiem stanu modułu optycznego, nadaje się do zastosowań fotowoltaicznych"]
[108016,"Ex9UEP 20 1P 600","Ogr. przepięć SPD Ex9UEP, typ II, 600 V DC, 1 moduł szer.","NAO",403.3,{"$f":"NAO","v":0},{"$f":"E5433*(1-F5433)","v":403.3},8592765080172,1,8592765080172,96,28592765080176,"8536309090",0.12]
[108017,"Ex9UEP 20R 1P 600","Ogr. przepięć SPD Ex9UEP z wbudowanym stykiem pomoc. typ II, 600 V DC, 1 moduł szer.","NAO",426.40000000000003,{"$f":"NAO","v":0},426.40000000000003,8592765080189,1,8592765080189,96,28592765080183,"8536309090",0.12]
[108018,"Ex9UEP 20 2P 600","Ogr. przepięć SPD Ex9UEP, typ II, 600 V DC, 2 moduły szer., dla nieuziemionych systemów PV","NAO",314.3,0,314.3,8592765080196,1,8592765080196,81,28592765080190,"8536309090",0.25]
[108019,"Ex9UEP 20R 2P 600","Ogr. przepięć SPD Ex9UEP z wbudowanym stykiem pomoc. typ II, 600 V DC, 2 moduły szer., dla nieuziemionych systemów PV","NAO",369.90000000000003,0,369.90000000000003,8592765080202,1,8592765080202,81,28592765080206,"8536309090",0.25]
[110171,"Ex9UEP 20 1P 750","Ogr. przepięć SPD Ex9UEP, typ II, 750 V DC, 1 moduł szer.","NAO",427.12,0,427.12,8592765101716,1,8592765101716,96,28592765101710,"8536309090",0.12]
[110172,"Ex9UEP 20R 1P 750","Ogr. przepięć SPD Ex9UEP z wbudowanym stykiem pomoc. typ II, 750 V DC, 1 moduł szer.","NAO",450.22,0,450.22,8592765101723,1,8592765101723,96,28592765101727,"8536309090",0.12]
[110173,"Ex9UEP 20 2P 750","Ogr. przepięć SPD Ex9UEP, typ II, 750 V DC, 2 moduły szer., dla nieuziemionych systemów PV","NAO",338.12,0,338.12,8592765101730,1,8592765101730,81,28592765101734,"8536309090",0.25]
[110174,"Ex9UEP 20R 2P 750","Ogr. przepięć SPD Ex9UEP z wbudowanym stykiem pomoc. typ II, 750 V DC, 2 moduły szer., dla nieuziemionych systemów PV","NAO",393.72,0,393.72,8592765101747,1,8592765101747,81,28592765101741,"8536309090",0.25]
[110175,"Ex9UEP 20 2P 1000","Ogr. przepięć SPD Ex9UEP, typ II, 1000 V DC, 2 moduły szer., dla uziemionych systemów PV","NAO",437.40000000000003,0,437.40000000000003,8592765101754,1,8592765101754,81,28592765101758,"8536309090",0.25]
[110176,"Ex9UEP 20R 2P 1000","Ogr. przepięć SPD Ex9UEP z wbudowanym stykiem pomoc. typ II, 1000 V DC, 2 moduły szer., dla uziemionych systemów PV","NAO",456.40000000000003,0,456.40000000000003,8592765101761,1,8592765101761,81,28592765101765,"8536309090",0.25]
[110177,"Ex9UEP 20 3P 1000","Ogr. przepięć SPD Ex9UEP, typ II, 1000 V DC, 3 moduły szer., dla nieuziemionych systemów PV","NAO",440,0,440,8592765101778,1,8592765101778,54,28592765101772,"8536309090",0.38]
[110178,"Ex9UEP 20R 3P 1000","Ogr. przepięć SPD Ex9UEP z wbudowanym stykiem pomoc. typ II, 1000 V DC, 3 moduły szer., dla nieuziemionych systemów PV","NAO",446.72,0,446.72,8592765101785,1,8592765101785,54,28592765101789,"8536309090",0.38]
[108020,"Ex9UEP 20 2P 1200","Ogr. przepięć SPD Ex9UEP, typ II, 1200 V DC, 2 moduły szer., dla uziemionych systemów PV","NAO",460.8,0,460.8,8592765080219,1,8592765080219,81,28592765080213,"8536309090",0.25]
[108021,"Ex9UEP 20R 2P 1200","Ogr. przepięć SPD Ex9UEP z wbudowanym stykiem pomoc. typ II, 1200 V DC, 2 moduły szer., dla uziemionych systemów PV","NAO",483.90000000000003,0,483.90000000000003,8592765080226,1,8592765080226,81,28592765080220,"8536309090",0.25]
[108022,"Ex9UEP 20 3P 1200","Ogr. przepięć SPD Ex9UEP, typ II, 1200 V DC, 3 moduły szer., dla nieuziemionych systemów PV","NAO",492.70000000000005,0,492.70000000000005,8592765080233,1,8592765080233,54,28592765080237,"8536309090",0.38]
[108023,"Ex9UEP 20R 3P 1200","Ogr. przepięć SPD Ex9UEP z wbudowanym stykiem pomoc. typ II, 1200 V DC, 3 moduły szer., dla nieuziemionych systemów PV","NAO",501.90000000000003,0,501.90000000000003,8592765080240,1,8592765080240,54,28592765080244,"8536309090",0.38]
[110179,"Ex9UEP 20 2P 1500","Ogr. przepięć SPD Ex9UEP, typ II, 1500 V DC, 2 moduły szer., dla uziemionych systemów PV","NAO",491.06,0,491.06,8592765101792,1,8592765101792,81,28592765101796,"8536309090",0.25]
[110180,"Ex9UEP 20R 2P 1500","Ogr. przepięć SPD Ex9UEP z wbudowanym stykiem pomoc. typ II, 1500 V DC, 2 moduły szer., dla uziemionych systemów PV","NAO",514.16000000000008,0,514.16000000000008,8592765101808,1,8592765101808,81,28592765101802,"8536309090",0.25]
[110181,"Ex9UEP 20 3P 1500","Ogr. przepięć SPD Ex9UEP, typ II, 1500 V DC, 3 moduły szer., dla nieuziemionych systemów PV","NAO",522.96,0,522.96,8592765101815,1,8592765101815,54,28592765101819,"8536309090",0.38]
[110182,"Ex9UEP 20R 3P 1500","Ogr. przepięć SPD Ex9UEP z wbudowanym stykiem pomoc. typ II, 1500 V DC, 3 moduły szer., dla nieuziemionych systemów PV","NAO",532.16000000000008,0,532.16000000000008,8592765101822,1,8592765101822,54,28592765101826,"8536309090",0.38]
[108024,"Ex9UEP 20 1P 600 M","Wymienna wkładka do ogr. przepięć Ex9UEP 20 1P 600, typ II, 600 V DC, 1 moduł szer.","NAO",172.9,0,172.9,8592765080257,1,8592765080257,96,28592765080251,"8536309090",0.08]
[108025,"Ex9UEP 20 2P 600 M","Wymienna wkładka do ogr. przepięć Ex9UEP 20 2P 600, typ II, 600 V DC, 1 moduł szer.","NAO",172.9,0,172.9,8592765080264,1,8592765080264,96,28592765080268,"8536309090",0.08]
[110183,"Ex9UEP 20 1P 750M","Wymienna wkładka do ogr. przepięć Ex9UEP 20 1P 750, typ II, 750 V DC, 1 moduł szer.","NAO",193.62,0,193.62,8592765101839,1,8592765101839,96,28592765101833,"8536309090",0.08]
[110184,"Ex9UEP 20 2P 750M","Wymienna wkładka do ogr. przepięć Ex9UEP 20 2P 750, typ II, 750 V DC, 1 moduł szer.","NAO",193.62,0,193.62,8592765101846,1,8592765101846,96,28592765101840,"8536309090",0.08]
[110185,"Ex9UEP 20 2P 1000M","Wymienna wkładka do ogr. przepięć Ex9UEP 20 1P 1000, typ II, 600 V DC, 1 moduł szer.","NAO",193.62,0,193.62,8592765101853,1,8592765101853,96,28592765101857,"8536309090",0.08]
[110186,"Ex9UEP 20 3P 1000M","Wymienna wkładka do ogr. przepięć Ex9UEP 20 2P 1000, typ II, 600 V DC, 1 moduł szer.","NAO",193.62,0,193.62,8592765101860,1,8592765101860,96,28592765101864,"8536309090",0.08]
[108026,"Ex9UEP 20 2P 1200 M","Wymienna wkładka do ogr. przepięć Ex9UEP 20 2P 1200, typ II, 600 V DC, 1 moduł szer.","NAO",172.9,0,172.9,8592765080271,1,8592765080271,96,28592765080275,"8536309090",0.08]
[108027,"Ex9UEP 20 3P 1200 M","Wymienna wkładka do ogr. przepięć Ex9UEP 20 3P 1200, typ II, 600 V DC, 1 moduł szer.","NAO",172.9,0,172.9,8592765080288,1,8592765080288,96,28592765080282,"8536309090",0.08]
[110187,"Ex9UEP 20 2P 1500M","Wymienna wkładka do ogr. przepięć Ex9UEP 20 1P 1500, typ II, 750 V DC, 1 moduł szer.","NAO",193.62,0,193.62,8592765101877,1,8592765101877,96,28592765101871,"8536309090",0.08]
[110188,"Ex9UEP 20 3P 1500M","Wymienna wkładka do ogr. przepięć Ex9UEP 20 2P 1500, typ II, 750 V DC, 1 moduł szer.","NAO",193.62,0,193.62,8592765101884,1,8592765101884,96,28592765101888,"8536309090",0.08]
[]
["Podstawy bezpiecznikowe DC Ex9FP, do aplikacji fotowoltaicznych"]
[101766,"Ex9FP 1P 30A","Podstawa bezpiecznikowa, 30 A, 1000 V DC, 1-bieg., DC-20B, optyczny wskaźnik zadziałania","NEA",23.900000000000002,{"$f":"NEA","v":0},{"$f":"E5465*(1-F5465)","v":23.900000000000002},8592765017673,12,18592765017670,144,28592765017677,"8536201090",7.0000000000000007E-2]
[101767,"Ex9FP 2P 30A","Podstawa bezpiecznikowa, 30 A, 1000 V DC, 2-bieg., DC-20B, optyczny wskaźnik zadziałania","NEA",46.5,{"$f":"NEA","v":0},{"$f":"E5466*(1-F5466)","v":46.5},8592765017680,6,18592765017687,72,28592765017684,"8536201090",0.14000000000000001]
[null,null,null,null,""]
["Podstawy bezpiecznikowe cylindryczne Ex9F",null,null,null,null,null,null,"","","","","",null,""]
[104474,"Ex9F 1P 32A","Podstawa bezpiecznikowa, na wkładki 10x38mm, 1-bieg., 32A","NEB",18.100000000000001,{"$f":"NEB","v":0},{"$f":"E5469*(1-F5469)","v":18.100000000000001},8592765044754,12,18592765044751,144,28592765044758,"8536201090",7.0000000000000007E-2]
[104475,"Ex9F 1PN 32A ","Podstawa bezpiecznikowa, na wkładki 10x38mm, 1+N-bieg., 32A","NEB",42.1,{"$f":"NEB","v":0},42.1,8592765044761,6,18592765044768,72,28592765044765,"8536201090",0.14000000000000001]
[104476,"Ex9F 2P 32A ","Podstawa bezpiecznikowa, na wkładki 10x38mm, 2-bieg., 32A","NEB",37.200000000000003,0,37.200000000000003,8592765044778,6,18592765044775,72,28592765044772,"8536201090",0.14000000000000001]
[104477,"Ex9F 3P 32A ","Podstawa bezpiecznikowa, na wkładki 10x38mm, 3-bieg., 32A","NEB",57.2,0,57.2,8592765044785,4,18592765044782,48,28592765044789,"8536201090",0.21]
[104478,"Ex9F 3PN 32A ","Podstawa bezpiecznikowa, na wkładki 10x38mm, 3+N-bieg., 32A","NEB",78.599999999999994,0,78.599999999999994,8592765044792,3,18592765044799,36,28592765044796,"8536201090",0.28000000000000003]
[109054,"Ex9F 1P 32A WI","Podstawa bezpiecznikowa bez sygnalizacji, na wkładki 10x38mm 1P 32A ","NEB",14.16,{"$f":"NEB","v":0},{"$f":"E5474*(1-F5474)","v":14.16},8592765090546,12,18592765090543,144,28592765090540,"8536201090",7.0000000000000007E-2]
[109055,"Ex9F 1PN 32A WI","Podstawa bezpiecznikowa bez sygnalizacji, na wkładki 10x38mm 1PN 32A ","NEB",32.96,{"$f":"NEB","v":0},{"$f":"E5475*(1-F5475)","v":32.96},8592765090553,6,18592765090550,72,28592765090557,"8536201090",0.14000000000000001]
[109056,"Ex9F 2P 32A WI","Podstawa bezpiecznikowa bez sygnalizacji, na wkładki 10x38mm 2P 32A ","NEB",29.15,0,29.15,8592765090560,6,18592765090567,72,28592765090564,"8536201090",0.14000000000000001]
[109057,"Ex9F 3P 32A WI","Podstawa bezpiecznikowa bez sygnalizacji, na wkładki 10x38mm 3P 32A ","NEB",44.8,0,44.8,8592765090577,4,18592765090574,48,28592765090571,"8536201090",0.21]
[109058,"Ex9F 3PN 32A WI","Podstawa bezpiecznikowa bez sygnalizacji, na wkładki 10x38mm 3PN 32A ","NEB",61.6,0,61.6,8592765090584,3,18592765090581,36,28592765090588,"8536201090",0.28000000000000003]
[104479,"Ex9F-14 1P 50A ","Podstawa bezpiecznikowa bez sygnalizacji, na wkładki 14x51mm, 1-bieg., 50A","NEB",29.900000000000002,0,29.900000000000002,8592765044808,12,18592765044805,144,28592765044802,"8536201090",0.11]
[104480,"Ex9F-14 1PN 50A ","Podstawa bezpiecznikowa bez sygnalizacji, na wkładki 14x51mm, 1+N-bieg., 50A","NEB",70.399999999999991,0,70.399999999999991,8592765044815,6,18592765044812,72,28592765044819,"8536201090",0.22]
[104481,"Ex9F-14 2P 50A ","Podstawa bezpiecznikowa bez sygnalizacji, na wkładki 14x51mm, 2-bieg., 50A","NEB",66.3,0,66.3,8592765044822,6,18592765044829,72,28592765044826,"8536201090",0.22]
[104482,"Ex9F-14 3P 50A ","Podstawa bezpiecznikowa bez sygnalizacji, na wkładki 14x51mm, 3-bieg., 50A","NEB",88.8,0,88.8,8592765044839,4,18592765044836,48,28592765044833,"8536201090",0.33]
[104483,"Ex9F-14 3PN 50A ","Podstawa bezpiecznikowa bez sygnalizacji, na wkładki 14x51mm, 3+N-bieg., 50A","NEB",118.39999999999999,0,118.39999999999999,8592765044846,3,18592765044843,36,28592765044840,"8536201090",0.44]
[104484,"Ex9F-22 1P 100A ","Podstawa bezpiecznikowa bez sygnalizacji, na wkładki 22x58mm, 1-bieg., 100A","NEB",51,0,51,8592765044853,9,18592765044850,108,28592765044857,"8536209090",0.17]
[104485,"Ex9F-22 1PN 100A ","Podstawa bezpiecznikowa bez sygnalizacji, na wkładki 22x58mm, 1+N-bieg., 100A","NEB",110.19999999999999,0,110.19999999999999,8592765044860,4,18592765044867,48,28592765044864,"8536209090",0.34]
[104486,"Ex9F-22 2P 100A ","Podstawa bezpiecznikowa bez sygnalizacji, na wkładki 22x58mm, 2-bieg., 100A","NEB",96.9,0,96.9,8592765044877,4,18592765044874,48,28592765044871,"8536209090",0.34]
[104487,"Ex9F-22 3P 100A ","Podstawa bezpiecznikowa bez sygnalizacji, na wkładki 22x58mm, 3-bieg., 100A","NEB",128.6,0,128.6,8592765044884,3,18592765044881,36,28592765044888,"8536209090",0.51]
[104488,"Ex9F-22 3PN 100A ","Podstawa bezpiecznikowa bez sygnalizacji, na wkładki 22x58mm, 3+N-bieg., 100A","NEB",202,0,202,8592765044891,2,18592765044898,24,28592765044895,"8536209090",0.68]
[null,null,null,null,"",null,null,"","","","","",null,""]
["Rozłącznik bezpiecznikowy Ex9FS"]
[109840,"Ex9FS 1P 32A","Rozłącznik bezpiecznikowy, na wkładki 10x38mm, 1-bieg., 32A","NEB",21.32,{"$f":"NEB","v":0},{"$f":"E5491*(1-F5491)","v":21.32},8592765098405,12,18592765098402,144,28592765098409,"8536201090",7.0000000000000007E-2]
[109841,"Ex9FS 1PN 32A","Rozłącznik bezpiecznikowy, na wkładki 10x38mm, 1+N-bieg., 32A","NEB",44.7,{"$f":"NEB","v":0},{"$f":"E5492*(1-F5492)","v":44.7},8592765098412,6,18592765098419,72,28592765098416,"8536201090",0.14000000000000001]
[109842,"Ex9FS 2P 32A","Rozłącznik bezpiecznikowy, na wkładki 10x38mm, 2-bieg., 32A","NEB",44.37,0,44.37,8592765098429,6,18592765098426,72,28592765098423,"8536201090",0.14000000000000001]
[109843,"Ex9FS 3P 32A","Rozłącznik bezpiecznikowy, na wkładki 10x38mm, 3-bieg., 32A","NEB",66.12,0,66.12,8592765098436,4,18592765098433,48,28592765098430,"8536201090",0.21]
[109844,"Ex9FS 3PN 32A","Rozłącznik bezpiecznikowy, na wkładki 10x38mm, 3+N-bieg., 32A","NEB",86.99,0,86.99,8592765098443,3,18592765098440,36,28592765098447,"8536201090",0.28000000000000003]
[109845,"Ex9FS-14 1P 50A","Rozłącznik bezpiecznikowy, na wkładki 14x51mm, 1-bieg., 50A","NEB",40.49,0,40.49,8592765098450,12,18592765098457,144,28592765098454,"8536201090",7.0000000000000007E-2]
[109846,"Ex9FS-14 1PN 50A","Rozłącznik bezpiecznikowy, na wkładki 14x51mm, 1+N-bieg., 50A","NEB",95.68,0,95.68,8592765098467,6,18592765098464,72,28592765098461,"8536201090",0.14000000000000001]
[109847,"Ex9FS-14 2P 50A","Rozłącznik bezpiecznikowy, na wkładki 14x51mm, 2-bieg., 50A","NEB",90.7,0,90.7,8592765098474,6,18592765098471,72,28592765098478,"8536201090",0.14000000000000001]
[109848,"Ex9FS-14 3P 50A","Rozłącznik bezpiecznikowy, na wkładki 14x51mm, 3-bieg., 50A","NEB",120.19,0,120.19,8592765098481,4,18592765098488,48,28592765098485,"8536201090",0.21]
[109849,"Ex9FS-14 3PN 50A","Rozłącznik bezpiecznikowy, na wkładki 14x51mm, 3+N-bieg., 50A","NEB",157.86000000000001,0,157.86000000000001,8592765098498,3,18592765098495,36,28592765098492,"8536201090",0.28000000000000003]
[109850,"Ex9FS-22 1P 100A","Rozłącznik bezpiecznikowy, na wkładki 22x58mm, 1-bieg., 100A","NEB",56.06,0,56.06,8592765098504,12,18592765098501,144,28592765098508,"8536209090",0.11]
[109851,"Ex9FS-22 1PN 100A","Rozłącznik bezpiecznikowy, na wkładki 22x58mm, 1+N-bieg., 100A","NEB",122.19,0,122.19,8592765098511,6,18592765098518,72,28592765098515,"8536209090",0.22]
[109852,"Ex9FS-22 2P 100A","Rozłącznik bezpiecznikowy, na wkładki 22x58mm, 2-bieg., 100A","NEB",109.25,0,109.25,8592765098528,6,18592765098525,72,28592765098522,"8536209090",0.22]
[109853,"Ex9FS-22 3P 100A","Rozłącznik bezpiecznikowy, na wkładki 22x58mm, 3-bieg., 100A","NEB",141.62,0,141.62,8592765098535,4,18592765098532,48,28592765098539,"8536209090",0.33]
[109854,"Ex9FS-22 3PN 100A","Rozłącznik bezpiecznikowy, na wkładki 22x58mm, 3+N-bieg., 100A","NEB",221.53,0,221.53,8592765098542,3,18592765098549,36,28592765098546,"8536209090",0.44]
[]
["Rozł. izolacyjne DC Ex9IP, do aplikacji fotowoltaicznych"]
[101750,"Ex9IP 1P 16A","Rozł. izol. DC do aplik. fotowolt., szer. 1 moduł, 1-bieg., 16A, 250V DC","NAN",73.3,{"$f":"NAN","v":0},{"$f":"E5508*(1-F5508)","v":73.3},8592765017512,12,18592765017519,144,28592765017516,"8536508090",0.12]
[101751,"Ex9IP 1P 32A","Rozł. izol. DC do aplik. fotowolt., szer. 1 moduł, 1-bieg., 32A, 250V DC","NAN",87.199999999999989,0,87.199999999999989,8592765017529,12,18592765017526,144,28592765017523,"8536508090",0.12]
[101752,"Ex9IP 1P 50A","Rozł. izol. DC do aplik. fotowolt., szer. 1 moduł, 1-bieg., 50A, 250V DC","NAN",95.899999999999991,0,95.899999999999991,8592765017536,12,18592765017533,144,28592765017530,"8536508090",0.12]
[101753,"Ex9IP 1P 63A","Rozł. izol. DC do aplik. fotowolt., szer. 1 moduł, 1-bieg., 63A, 250V DC","NAN",106,0,106,8592765017543,12,18592765017540,144,28592765017547,"8536508090",0.12]
[101754,"Ex9IP 2P 16A","Rozł. izol. DC do aplik. fotowolt., szer. 2 moduły, 2-bieg., 16A, 500V DC","NAN",133.19999999999999,0,133.19999999999999,8592765017550,6,18592765017557,72,28592765017554,"8536508090",0.24]
[101755,"Ex9IP 2P 32A","Rozł. izol. DC do aplik. fotowolt., szer. 2 moduły, 2-bieg., 32A, 500V DC","NAN",158.4,0,158.4,8592765017567,6,18592765017564,72,28592765017561,"8536508090",0.24]
[101756,"Ex9IP 2P 50A","Rozł. izol. DC do aplik. fotowolt., szer. 2 moduły, 2-bieg., 50A, 500V DC","NAN",174.5,0,174.5,8592765017574,6,18592765017571,72,28592765017578,"8536508090",0.24]
[101757,"Ex9IP 2P 63A","Rozł. izol. DC do aplik. fotowolt., szer. 2 moduły, 2-bieg., 63A, 500V DC","NAN",192.79999999999998,0,192.79999999999998,8592765017581,6,18592765017588,72,28592765017585,"8536508090",0.24]
[101758,"Ex9IP 3P 16A","Rozł. izol. DC do aplik. fotowolt., szer. 3 moduły, 3-bieg., 16A, 750V DC","NAN",242.1,0,242.1,8592765017598,4,18592765017595,48,28592765017592,"8536508090",0.36]
[101759,"Ex9IP 3P 32A","Rozł. izol. DC do aplik. fotowolt., szer. 3 moduły, 3-bieg., 32A, 750V DC","NAN",288,0,288,8592765017604,4,18592765017601,48,28592765017608,"8536508090",0.36]
[101760,"Ex9IP 3P 50A","Rozł. izol. DC do aplik. fotowolt., szer. 3 moduły, 3-bieg., 50A, 750V DC","NAN",317.20000000000005,0,317.20000000000005,8592765017611,4,18592765017618,48,28592765017615,"8536508090",0.36]
[101761,"Ex9IP 3P 63A","Rozł. izol. DC do aplik. fotowolt., szer. 3 moduły, 3-bieg., 63A, 750V DC","NAN",350.5,0,350.5,8592765017628,4,18592765017625,48,28592765017622,"8536508090",0.36]
[101762,"Ex9IP 4P 16A","Rozł. izol. DC do aplik. fotowolt., szer. 4 moduły, 4-bieg., 16A, 1000V DC","NAN",329.3,0,329.3,8592765017635,3,18592765017632,36,28592765017639,"8536508090",0.48]
[101763,"Ex9IP 4P 32A","Rozł. izol. DC do aplik. fotowolt., szer. 4 moduły, 4-bieg., 32A, 1000V DC","NAN",391.70000000000005,0,391.70000000000005,8592765017642,3,18592765017649,36,28592765017646,"8536508090",0.48]
[101764,"Ex9IP 4P 50A","Rozł. izol. DC do aplik. fotowolt., szer. 4 moduły, 4-bieg., 50A, 1000V DC","NAN",431.5,0,431.5,8592765017659,3,18592765017656,36,28592765017653,"8536508090",0.48]
[101765,"Ex9IP 4P 63A","Rozł. izol. DC do aplik. fotowolt., szer. 4 moduły, 4-bieg., 63A, 1000V DC","NAN",476.90000000000003,0,476.90000000000003,8592765017666,3,18592765017663,36,28592765017660,"8536508090",0.48]
[]
["Ładowarki kablowe do samochodów elektrycznych Ex9EVC"]
[110688,"Ex9EVC1 T1 16A ","Ładowarki kablowe do samochodów elektrycznych, Typ 1, 1 fazowe, 16 A","NGD",3250,{"$f":"NGD","v":0},{"$f":"E5526*(1-F5526)","v":3250},8592765106889,1,8592765106889,1,null,"8544429090",2.5]
[110689,"Ex9EVC1 T2 16A ","Ładowarki kablowe do samochodów elektrycznych, Typ 2, 1 fazowe, 16 A","NGD",3250,0,3250,8592765106896,1,8592765106896,1,null,"8544429090",2.5]
[110690,"Ex9EVC1 T1 32A ","Ładowarki kablowe do samochodów elektrycznych, Typ 1, 1 fazowe, 32 A","NGD",3350,0,3350,8592765106902,1,8592765106902,1,null,"8544429090",3.1]
[110691,"Ex9EVC1 T2 32A ","Ładowarki kablowe do samochodów elektrycznych, Typ 2, 1 fazowe, 32 A","NGD",3350,0,3350,8592765106919,1,8592765106919,1,null,"8544429090",3.1]
[110692,"Ex9EVC3 T2 16A ","Ładowarki kablowe do samochodów elektrycznych, Typ 2, 3 fazowe, 16 A","NGD",3640,0,3640,8592765106926,1,8592765106926,1,null,"8544429090",2.9]
[110693,"Ex9EVC3 T2 32A ","Ładowarki kablowe do samochodów elektrycznych, Typ 2, 3 fazowe, 32 A","NGD",3740,0,3740,8592765106933,1,8592765106933,1,null,"8544429090",3.9]
[]
["Ładowarka naścienna do pojazdów elektrycznych Ex9EV"]
[110256,"Ex9EV1 T1 10A","Ładowarka naścienna do pojazdów elektrycznych, Typ 1, 1 fazowa, 10A   ","NGD",3705,{"$f":"NGD","v":0},{"$f":"E5534*(1-F5534)","v":3705},8592765102560,1,8592765102560,1,null,"8544429090",5.95]
[110494,"Ex9EV1 T1 16A","Ładowarka naścienna do pojazdów elektrycznych, Typ 1, 1 fazowa, 16A   ","NGD",3705,{"$f":"NGD","v":0},3705,8592765104946,1,8592765104946,1,null,"8544429090",5.95]
[110495,"Ex9EV1 T1 20A","Ładowarka naścienna do pojazdów elektrycznych, Typ 1, 1 fazowa, 20A   ","NGD",3705,0,3705,8592765104953,1,8592765104953,1,null,"8544429090",5.95]
[110496,"Ex9EV1 T1 25A","Ładowarka naścienna do pojazdów elektrycznych, Typ 1, 1 fazowa, 25A   ","NGD",3705,0,3705,8592765104960,1,8592765104960,1,null,"8544429090",5.95]
[110497,"Ex9EV1 T1 32A","Ładowarka naścienna do pojazdów elektrycznych, Typ 1, 1 fazowa, 32A   ","NGD",3705,0,3705,8592765104977,1,8592765104977,1,null,"8544429090",5.95]
[110257,"Ex9EV1 T2 10A","Ładowarka naścienna do pojazdów elektrycznych, Typ 2, 1 fazowa, 10A   ","NGD",3819,0,3819,8592765102577,1,8592765102577,1,null,"8544429090",5.95]
[110498,"Ex9EV1 T2 16A","Ładowarka naścienna do pojazdów elektrycznych, Typ 2, 1 fazowa, 16A   ","NGD",3819,0,3819,8592765104984,1,8592765104984,1,null,"8544429090",5.95]
[110499,"Ex9EV1 T2 20A","Ładowarka naścienna do pojazdów elektrycznych, Typ 2, 1 fazowa, 20A   ","NGD",3819,0,3819,8592765104991,1,8592765104991,1,null,"8544429090",5.95]
[110500,"Ex9EV1 T2 25A","Ładowarka naścienna do pojazdów elektrycznych, Typ 2, 1 fazowa, 25A   ","NGD",3819,0,3819,8592765105004,1,8592765105004,1,null,"8544429090",5.95]
[110501,"Ex9EV1 T2 32A","Ładowarka naścienna do pojazdów elektrycznych, Typ 2, 1 fazowa, 32A   ","NGD",3819,0,3819,8592765105011,1,8592765105011,1,null,"8544429090",5.95]
[110258,"Ex9EV3 T2 10A","Ładowarka naścienna do pojazdów elektrycznych, Typ 2, 3 fazowa, 10A   ","NGD",4624.5999999999995,0,4624.5999999999995,8592765102584,1,8592765102584,1,null,"8544429090",7.2]
[110502,"Ex9EV3 T2 16A","Ładowarka naścienna do pojazdów elektrycznych, Typ 2, 3 fazowa, 16A   ","NGD",4624.5999999999995,0,4624.5999999999995,8592765105028,1,8592765105028,1,null,"8544429090",7.2]
[110503,"Ex9EV3 T2 20A","Ładowarka naścienna do pojazdów elektrycznych, Typ 2, 3 fazowa, 20A   ","NGD",4624.5999999999995,0,4624.5999999999995,8592765105035,1,8592765105035,1,null,"8544429090",7.2]
[110504,"Ex9EV3 T2 25A","Ładowarka naścienna do pojazdów elektrycznych, Typ 2, 3 fazowa, 25A   ","NGD",4624.5999999999995,0,4624.5999999999995,8592765105042,1,8592765105042,1,null,"8544429090",7.2]
[110505,"Ex9EV3 T2 32A","Ładowarka naścienna do pojazdów elektrycznych, Typ 2, 3 fazowa, 32A   ","NGD",4624.5999999999995,0,4624.5999999999995,8592765105059,1,8592765105059,1,null,"8544429090",7.2]
[]
["Plastikowe obudowy instalacyjne z drzwiami metalowymi PMF-C kombinacja szyn montażowych DIN oraz płyt montażowych"]
[110709,"PMF-C 36-1","Podtynkowa plastikowa obudowa instalacyjno-mulimedialna 1 rząd, 12 modułów + 2-rzędowa płyta montażowa","NDC",410.34,{"$f":"NDC","v":0},{"$f":"E5551*(1-F5551)","v":410.34},8592765107091,1,18592765107098,33,null,"8538909999",3]
[110710,"PMF-C 48-1","Podtynkowa plastikowa obudowa instalacyjno-mulimedialna 1 rząd, 12 modułów + 3-rzędowa płyta montażowa","NDC",519.39,0,519.39,8592765107107,1,18592765107104,24,null,"8538909999",3.5]
[110711,"PMF-C 48-2","Podtynkowa plastikowa obudowa instalacyjno-mulimedialna 2 rzędy, 24 moduły + 2-rzędowa płyta montażowa","NDC",519.39,0,519.39,8592765107114,1,18592765107111,24,null,"8538909999",2.5]
[110712,"PMF-C 60-1","Podtynkowa plastikowa obudowa instalacyjno-mulimedialna 1 rząd 12 modułów + 4-rzędowa płyta montażowa","NDC",616.32000000000005,0,616.32000000000005,8592765107121,1,18592765107128,18,null,"8538909999",4.5]
[110713,"PMF-C 60-2","Podtynkowa plastikowa obudowa instalacyjno-mulimedialna 2 rzędy, 24 moduły + 3-rzędowa płyta montażowa","NDC",616.32000000000005,0,616.32000000000005,8592765107138,1,18592765107135,18,null,"8538909999",4.5]
[110714,"PMF-C 60-3","Podtynkowa plastikowa obudowa instalacyjno-mulimedialna 3 rzędy, 36 modułów + 2-rzędowa płyta montażowa","NDC",616.32000000000005,0,616.32000000000005,8592765107145,1,18592765107142,18,null,"8538909999",4.5]
[110715,"PWS PMF-C","Przegroda na zintegrowane gniazdo","NDC",12.12,0,12.12,8592765107152,1,18592765107159,null,null,"8538909999",0.05]
[110716,"GS PMF-C","Gniazdo modułowe typu Schuko, 16 A, 250 V","NDC",35.54,0,35.54,8592765107169,1,18592765107166,null,null,"8538909999",0.25]
[110717,"FS PMF-C","Gniazdo modułowe z bolcem uziemiającym, 16 A, 250 V","NDC",37.159999999999997,0,37.159999999999997,8592765107176,1,18592765107173,null,null,"8538909999",0.25]
[110820,"DTH","Uchwyt do podwójnego zacisku (zestaw, dwie sztuki)","NDC",3.23,0,3.23,8592765108203,1,8592765108203,null,null,"3926909790"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[","]

{"sheet":"Grupy rabatowe","index":2,"n_rows":64,"n_cols":3,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Grupa rabatowa","Opis","Wielkość rabatu"]
["NA","Aparatura instalacyjna",0]
["NAA","Wyłączniki nadprądowe 10 kA",{"$f":"NA","v":0}]
["NAB","Wyłączniki nadprądowe 6 kA",0]
["NAC","Wyłączniki różnicowoprądowe 10 kA",0]
["NAD","Wyłączniki różnicowoprądowe 6 kA",0]
["NAE","Wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem nadprądowym 10 kA",0]
["NAF","Wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem nadprądowym 6 kA",0]
["NAG","Bloki różnicowoprądowe",0]
["NAH","Modułowe rozłączniki izolacyjne",{"$f":"NA","v":0}]
["NAI","Wyłączniki nadprądowe Ex9PN-N, 1+N-bieg., szerokość 1 moduł, 6 kA",0]
["NAL","Wyłączniki nadprądowe DC 10 kA, niespolaryzowane",0]
["NAM","Wyłączniki nadprądowe DC 6 kA, niespolaryzowane",0]
["NAN","Rozłączniki izolacyjne DC do aplikacji fotowoltaicznych",{"$f":"NA","v":0}]
["NAO","Ogranicznik przepięć DC Ex9UP typ II do aplikacji fotowoltaicznych",0]
["NAP","Wyłączniki nadprądowe DC 10 kA do aplikacji fotowoltaicznych, niespolaryzowane",0]
["NAQ","Wyłączniki nadprądowe DC 6 kA do aplikacji fotowoltaicznych, niespolaryzowane",0]
["NAR","Ogranicznik przepięć AC Ex9UE typ I+II, II",{"$f":"NA","v":0}]
["NAS","Przekaźniki i styczniki instalacyjne (modułowe)",0]
["NAU","Przełącznik modułowy, Lampka sygnalizacyjna i dzwony",0]
["NAV","Wyłączniki nadprądowe DC 10 kA, spolaryzowane",0]
["NAW","Wyłączniki nadprądowe 125A",{"$f":"NA","v":0}]
["NAX","Zegary sterownicze, wyłączniki zmierzchowe, wyłącznik schodowy",{"$f":"NA","v":0}]
["NAZ","Licznik energii",{"$f":"NA","v":0}]
["NAAA","Elektroniczny wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym, Ex9NLE, 6kA",{"$f":"NA","v":0}]
["NAAB","Wyłącznik nadprądowy typu slim 6 kA",{"$f":"NA","v":0}]
[]
["NB","Aparatura przemysłowa",0]
["NBA","Styczniki, styczniki nawrotne",{"$f":"NB","v":0}]
["NBB","Przekaźniki przeciążeniowe",0]
["NBC","Styczniki do baterii kondensatorów, Styczniki nawrotne",0]
["NBD","Styczniki przemysłowe Ci",0]
["NBF","Aparatura pulpitowa",0]
["NBG","Wyłączniki silnikowe",0]
["NBH",null,0]
[]
["NC ","Wyłączniki i rozłączniki kompaktowe",0]
["NCA","Wyłączniki i rozłączniki kompaktowe AC",{"$f":"NC","v":0}]
["NCB","Wyłączniki i rozłączniki kompaktowe DC",0]
["NCC","Wyłączniki powietrzne",0]
["NCD","Rozłączniki kompaktowe AC",0]
["NCE","Rozłączniki kompaktowe DC",0]
["NCF","Wyłącznik kompaktowy z elektronicznym wyzwalaczem ",0]
[]
["ND","Obudowy dystrybucyjne oraz systemy łączeniowe",0]
["NDA","Plastikowe obudowy instalacyjne",{"$f":"ND","v":0}]
["NDB","Listwy grzebieniowe",0]
["NDC","Plastikowe obudowy instalacyjne z drzwiami metalowymi",0]
["NDD","Obudowy metalowe",0]
["NDE","Bloki dystrybucyjny",0]
["NDF","Plastikowe obudowy instalacyjne przystosowane do ścian pustych",0]
["NDG","Obudowa poliestrowa GRP, FHS",{"$f":"ND","v":0}]
["NDH","Obudowa metalowa IP66",{"$f":"ND","v":0}]
[]
["NE","Rozłaczniki bezpiecznikowe",0]
["NEA","Podstawa bezpiecznikowa DC",{"$f":"NE","v":0}]
["NEB","Podstawy bezpiecznikowe cylindryczne",{"$f":"NE","v":0}]
[]
["NF","Obudowy DC dla inst. fotowoltaicznych",0]
["NFB","Plast. obudowa DC dla PV",{"$f":"NF","v":0}]
[]
["NG","Urządzenia do aplikacji fotowoltaicznych ",0]
["NGC","Urządzenia monitorujące",{"$f":"NG","v":0}]
["NGD","Ładowarki do samochodów elektrycznych ",{"$f":"NG","v":0}]

{"sheet":"Zamówienie","index":3,"n_rows":22,"n_cols":8,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,3,6,4],[0,0,0,2],[2,0,2,2],[3,0,3,2],[4,0,4,2],[5,0,5,2],[1,0,1,2],[10,0,10,2],[10,3,10,7],[5,3,5,7],[1,3,1,4],[7,0,7,2],[8,0,8,2],[2,5,2,7],[6,0,6,2],[9,0,9,2],[2,3,2,4],[3,3,3,4],[9,4,9,7],[3,5,3,7],[1,6,1,7],[7,3,7,4],[8,3,8,4]]}
["Nr zamówienia:"]
["Sprzedający:",null,null,null,null,null,"Data:"]
["NOARK Electric Sp. z o.o.",null,null,"REGON: 145920395"]
["Św. Michała 62",null,null,"NIP: 1132852232"]
["61-005 Poznań",null,null,"Osoba kontaktowa:"]
["Polska"]
["Kupujący:"]
["NOARK Electric Sp. z o.o."]
["Św. Michała 62"]
["61-005 Poznań",null,null,"Osoba kontaktowa:"]
["Polska"]
[]
["Lp.","Numer katalogowy","Typ","Opis","Grupa rabatowa","Cena netto (PLN)","Ilość","Wartość netto (PLN)"]
[null,null,null,null,null,null,null,0]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Razem:",null,null,{"$f":"SUM(H14:H14)","v":0}]
[]
["Podane ceny nie zawierają podatku VAT. "]
["Wszystkie ustalenia związane z cenami oraz zakresem i sposobem dostaw określone są "]
["w Ogólnych Warunkach Handlowych lub w Umowie Ramowej i jej aneksach."]

{"sheet":"Oferta","index":4,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2],[8,3,8,4],[1,0,1,2],[5,3,5,7],[8,0,8,2],[5,0,5,2],[2,5,2,7],[1,6,1,7],[3,0,3,2],[1,3,1,4],[10,3,10,7],[7,3,7,4],[2,0,2,2],[9,4,9,7],[10,0,10,2],[9,0,9,2],[7,0,7,2],[3,5,3,7],[2,3,2,4],[6,0,6,2],[3,3,3,4],[6,3,6,4],[4,0,4,2]]}
["Nr oferty:"]
["Sprzedający:",null,null,null,null,null,"Data:"]
["NOARK Electric Sp. z o.o.",null,null,"REGON: 145920395"]
["Św. Michała 62",null,null,"NIP: 1132852232"]
["61-005 Poznań",null,null,"Osoba kontaktowa:"]
["Polska"]
["Kupujący:"]
["NOARK Electric Sp. z o.o."]
["Św. Michała 62"]
["61-005 Poznań",null,null,"Osoba kontaktowa:"]
["Polska"]
[]
["Lp.","Numer katalogowy","Typ","Opis","Grupa rabatowa","Cena netto  (PLN)","Ilość","Wartość netto (PLN)"]
[null,null,null,null,null,null,null,0]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Razem:",null,null,{"$f":"SUM(H14:H15)","v":0}]
[]
["Podane ceny nie zawierają podatku VAT. "]
["Wszystkie ustalenia związane z cenami oraz zakresem i sposobem dostaw określone są "]
["w Ogólnych Warunkach Handlowych lub w Umowie Ramowej i jej aneksach."]
["Cena obowiązuje jedynie w przypadku, gdy wszystkie produkty zamawiane są jednocześnie."]
["Jeżeli zapotrzebowanie na produkty ulega zmianie, wówczas zmianie podlega także cena w zależności od zamówionych towarów i ich ilości.  "]

{"sheet":"Ogólne Warunki Handlowe","index":5,"n_rows":80,"n_cols":2,"rows_kept":80,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Ogólne warunki handlowe"]
[]
[null,"§ 1."]
[null,"POSTANOWIENIA OGÓLNE"]
[null,"1.    Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej „OWH”) określają prawa i obowiązki Stron umów sprzedaży urządzeń elektrotechnicznych i ich komponentów (zwanych dalej „Towarami”) zawieranych na ich podstawie przez Noark ElectRic Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-005) przy ul. Św. Michała 62, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000405497, NIP: 113-285-22-32, kapitał zakładowy w wysokości 180.000,- zł (zwaną dalej „Sprzedającym”) z przedsiębiorcami zainteresowanym kupnem Towarów (zwanymi dalej „Kupującymi”). "]
[null,"2.    Na podstawie niniejszych OWH Strony mogą zawierać ramowe umowy współpracy (zwanej dalej „Umowami Ramowymi”), w których mogą uszczegóławiać, uzupełniać lub modyfikować postanowienia niniejszych OWH."]
[]
[null,"§ 2."]
[null,"ZAMÓWIENIA"]
[null,"1.    Przez złożenie Zamówienia Kupujący składa Sprzedającemu ofertę nabycia Towarów wskazanych w Zamówieniu za cenę wynikającą z cennika opublikowanego na stronie internetowej Sprzedającego (zwanego dalej „Cennikiem”), aktualną w dniu złożenia Zamówienia lub za cenę ustaloną ze Sprzedającym na podstawie odrębnego porozumienia."]
[null,"2.    Kupujący zobowiązany jest każdorazowo, przed złożeniem Zamówienia, do zweryfikowania na stronie internetowej Sprzedającego aktualnej ceny Towarów i przyjmuje do wiadomości, że – o ile nie postanowiono inaczej – zamieszczony na tej stronie Cennik jest wyłącznym wyznacznikiem ceny Towarów."]
[null,"3.    Zamówienia składane są wg wzoru stanowiącego element Cennika. Każde Zamówienie powinno zawierać co najmniej:"]
[null,"a.    datę złożenia Zamówienia oraz – jeśli danego dnia składane jest więcej niż jedno Zamówienie – jego kolejny numer dzienny, "]
[null,"b.    dane Kupującego i osoby kontaktowej ze strony Kupującego w zakresie realizacji danego Zamówienia,"]
[null,"c.     wskazanie zamawianych Towarów z podaniem ich numerów katalogowych oraz ilości poszczególnych Towarów objętych zamówieniem,"]
[null,"d.    dokładne wskazanie miejsca dostawy Towarów."]
[null,"2.    Zamówienie powinno zostać złożone Sprzedającemu:"]
[null,"a.    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: infoPL@noark-electric.com,"]
[null,"b.    faksem na numer: +48 61 222 67 68,"]
[null,"c.     osobiście w siedzibie Sprzedającego lub na ręce jego upoważnionych przedstawicieli."]
[]
[null,"§ 3."]
[null,"REALIZACJA ZAMÓWIENIA"]
[null,"1.    Sprzedający ustala minimum logistyczne na poziomie 2000,- zł. W razie realizacji Zamówienia o wartości netto poniżej tej kwoty, Sprzedający obciąży Kupującego kosztami przesyłki Towarów w zryczałtowanej wysokości 100,- zł netto. W razie realizacji Zamówienia o wartości przekraczającej omawianą kwotę, koszty przesyłki w całości obciążają Sprzedającego."]
[null,"2.    Niezależnie od wprowadzonego minimum logistycznego Sprzedającego obciążają koszty dostawy Towarów wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty dostawy zagranicznej w każdym przypadku obciążają Kupującego."]
[null,"3.    O ile nie umówiono się inaczej, Sprzedający zorganizuje wysyłkę Towarów do miejsca wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu. Jednocześnie z nadaniem Towarów Sprzedający wyśle na adres siedziby Kupującego fakturę, na której ujęta będzie należność z tytułu ceny sprzedaży Towarów objętych danym Zamówieniem oraz zryczałtowane koszty przesyłki w razie realizacji Zamówienia poniżej ustalonego minimum logistycznego."]
[]
[null,"§ 4."]
[null,"WYDANIE TOWARÓW I ZAPŁATA CENY"]
[null,"1.    Odpowiedzialność za przesyłane Towary, od momentu ich powierzenia przewoźnikowi w celu dostarczenia do Kupującego do chwili ich wydania, ponosi ten, kto organizuje wysyłkę Towarów."]
[null,"2.    Po doręczeniu Towarów objętych Zamówieniem na miejsce przeznaczenia Kupujący zobowiązany jest zbadać przesyłkę pod kątem jej całości i nienaruszalności. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towarów, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika."]
[null,"3.    Przejście prawa własności Towarów ze Sprzedającego na Kupującego następuje w momencie zapłaty całości ceny Towarów objętych danym Zamówieniem."]
[null,"4.    Zapłata należności Sprzedającego nastąpi przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany na odpowiedniej fakturze. Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania należności na rachunku bankowym Sprzedającego."]
[]
[null,"§ 5."]
[null,"UPRAWNIENIA SPRZEDAJĄCEGO W RAZIE NIEDOTRZYMANIA TERMINU PŁATNOŚCI"]
[null,"1.    W razie niedotrzymania terminu płatności Kupujący powinien, bez osobnego wezwania, zapłacić na rzecz Sprzedającego odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych."]
[null,"2.    Niezależnie od postanowienia ust. 1 powyżej, jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą wymagalnych należności Sprzedającego z tytułu realizacji jakiegokolwiek Zamówienia, Sprzedającemu przysługuje prawo wstrzymania realizacji wszelkich Zamówień, do czasu uregulowania całości zadłużenia wobec Sprzedającego."]
[null,"3.    Wstrzymanie realizacji Zamówień, o którym mowa w ust. 2 powyżej, w żadnym przypadku nie będzie rozumiane jako opóźnienie czy zwłoka po stronie Sprzedającego."]
[]
[null,"§ 6."]
[null,"GWARANCJA"]
[null,"1.    Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji jakości na dostarczone Towary przez okres pięciu lat od dnia dostarczenia Towarów do Kupującego."]
[null,"2.    W ramach gwarancji jakości Sprzedający zapewnia, iż dostarczone Towary będą sprawne i nadające się do używania zgodnie z ich przeznaczeniem przez cały okres ochrony gwarancyjnej."]
[null,"3.    W ramach gwarancji jakości Sprzedający zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy lub – gdyby naprawa była niemożliwa albo pociągała za sobą nadmierne koszty – do wymiany reklamowanego Towaru na nowy."]
[null,"4.    Gwarancja jakości nie obejmuje wad wynikających z:"]
[null,"a.    uszkodzeń wywołanych działaniem Kupującego lub jakiejkolwiek osoby trzeciej,"]
[null,"b.    nieprawidłowego montażu, przechowywania, używania lub konserwacji Towarów,"]
[null,"c.     zużycia elementów podlegających normalnemu zużyciu w trakcie ich prawidłowej eksploatacji (np. ochronników przepięciowych),"]
[null,"d.    modyfikacji Towarów dokonanych bez upoważnienia Sprzedającego,"]
[null,"e.    czynników zewnętrznych, na które Sprzedający nie ma wpływu, w tym siły wyższej,"]
[null,"przy czym wyznacznikiem prawidłowego montażu, przechowywania, używania lub konserwacji Towarów są wszelkie przekazane Kupującemu przez Sprzedającego dokumenty (w szczególności instrukcja obsługi) oraz stosowne oznaczenia zamieszczone na danym egzemplarzu Towaru, jak również powszechnie znana i przyjęta praktyka postępowania z urządzeniami tego typu."]
[null,"5.    W celu realizacji uprawnień wynikających z gwarancji jakości Kupujący powinien zgłosić Sprzedającemu reklamację wskazującą na stwierdzone wady Towarów nie później, niż w ciągu 30 dni od daty stwierdzania wystąpienia wady."]
[null,"6.    Reklamacja powinna zawierać:"]
[null,"a.    dane identyfikacyjne Kupującego i osoby kontaktowej ze strony Kupującego w zakresie reklamacji,"]
[null,"b.    wskazanie reklamowanych Towarów z podaniem numeru odnoszącego się do nich Zamówienia, numerów katalogowych oraz ilości Towarów objętych reklamacją,"]
[null,"c.     dokładne wskazanie stwierdzonych wad oraz daty i sposobu ich ujawnienia się."]
[null,"7.    Sprzedający rozpatrzy zgłoszoną reklamację w ciągu 60 dni od daty jej wpływu i niezwłocznie po jej rozpatrzeniu poinformuje Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji."]
[null,"8.    W przypadku uwzględnienia reklamacji Kupujący powinien przesłać Sprzedającemu reklamowane Towary, który następnie dokona ich naprawy lub wymiany na nowe, zgodnie z zaproponowanym sposobem załatwienia reklamacji."]
[null,"9.    Naprawa lub wymiana gwarancyjna pozostaje bez wpływu na bieg okresu gwarancji w stosunku do reklamowanych Towarów."]
[null,"10.  W związku z udzieloną gwarancją jakości Sprzedający i Kupujący wyłączają pomiędzy sobą stosowanie przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej."]
[]
[null,"§ 7."]
[null,"OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I TELEADRESOWYCH"]
[null,"1.    Wszelkie dane osobowe przekazane Sprzedającemu przez Kupującego w związku z udzielanymi Zamówieniami i sprzedażą Towarów będą przetwarzane przez Zamawiającego wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej."]
[null,"2.    Przez złożenie Zamówienia Kupujący wyraża zgodę na wykorzystywanie przekazanego Sprzedającemu adresu, adresu e-mail lub numeru faksu Kupującego również w celach marketingowych, w szczególności w zakresie informowania o nowych produktach w ofercie Sprzedającego lub o nowym cenniku."]
[null,"3.    Przetwarzanie wszelkich danych osobowych odbywać się będzie z zgodzie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, Poz. 926 z późn. zm.). Sprzedającemu przysługuje w szczególności prawo do wglądu w zgromadzone dane i ich poprawiania."]
[]
[null,"§ 8."]
[null,"OBOWIĄZYWANIE OWH"]
[null,"1.    Niniejsze OWH obowiązują od dnia 8-my maja 2013 r."]
[null,"2.    W przypadku opracowania przez Sprzedającego nowej treści OWH i zawarcia pomiędzy Stronami Umowy Ramowej, zmienione postanowienia mogą mieć zastosowanie do relacji pomiędzy Sprzedającym a Kupującym wyłącznie wówczas, gdy Kupujący wyraził na to zgodę na piśmie, w drodze podpisania stosownego aneksu do Umowy Ramowej."]
[null,"3.    W przypadku, gdy Strony nie zawarły Umowy Ramowej, Kupującego wiąże treść OWH stanowiących element cennika opublikowanego na stronie internetowej Sprzedającego aktualna na dzień składania Zamówienia."]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"……………………………………………………………………………………."]
[null,"NOARK Electric Sp. z o.o."]

{"sheet":"Gwarancja","index":6,"n_rows":21,"n_cols":2,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Gwarancja"]
[]
[null,"1.    Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji jakości na dostarczone Towary przez okres pięciu lat od dnia dostarczenia Towarów do Kupującego. "]
[null,"2.    W ramach gwarancji jakości Sprzedający zapewnia, iż dostarczone Towary będą sprawne i nadające się do używania zgodnie z ich przeznaczeniem przez cały okres ochrony gwarancyjnej."]
[null,"3.    W ramach gwarancji jakości Sprzedający zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy lub – gdyby naprawa była niemożliwa albo pociągała za sobą nadmierne koszty – do wymiany reklamowanego Towaru na nowy."]
[null,"4.    Gwarancja jakości nie obejmuje wad wynikających z:"]
[null,"a.    uszkodzeń wywołanych działaniem Kupującego lub jakiejkolwiek osoby trzeciej,"]
[null,"b.    nieprawidłowego montażu, przechowywania, używania lub konserwacji Towarów,"]
[null,"c.    zużycia elementów podlegających normalnemu zużyciu w trakcie ich prawidłowej eksploatacji (np. ochronników przepięciowych),"]
[null,"d.    modyfikacji Towarów dokonanych bez upoważnienia Sprzedającego,"]
[null,"e.    czynników zewnętrznych, na które Sprzedający nie ma wpływu, w tym siły wyższej,"]
[null,"przy czym wyznacznikiem prawidłowego montażu, przechowywania, używania lub konserwacji Towarów są wszelkie przekazane Kupującemu przez Sprzedającego dokumenty (w szczególności instrukcja obsługi) oraz stosowne oznaczenia zamieszczone na danym egzemplarzu Towaru, jak również powszechnie znana i przyjęta praktyka postępowania z urządzeniami tego typu."]
[null,"5.    W celu realizacji uprawnień wynikających z gwarancji jakości Kupujący powinien zgłosić Sprzedającemu reklamację w formie pisemnej wysłanej na adres siedziby firmy NOARK, albo za pomocą poczty elektronicznej, wskazującą na stwierdzone wady Towarów nie później, niż w ciągu 30 dni od daty stwierdzania wystąpienia wady."]
[null,"6.    Reklamacja powinna zawierać:"]
[null,"a.    dane identyfikacyjne Kupującego i osoby kontaktowej ze strony Kupującego w zakresie reklamacji,"]
[null,"b.    wskazanie reklamowanych Towarów z podaniem numeru odnoszącego się do nich Zamówienia, numerów katalogowych oraz ilości Towarów objętych reklamacją,"]
[null,"c.    dokładne wskazanie stwierdzonych wad oraz daty i sposobu ich ujawnienia się. "]
[null,"7.    Sprzedający rozpatrzy zgłoszoną reklamację w ciągu 14 dni od daty jej wpływu i niezwłocznie po jej rozpatrzeniu poinformuje Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji."]
[null,"8.    W przypadku uwzględnienia reklamacji Kupujący powinien przesłać Sprzedającemu reklamowane Towary , który następnie dokona ich naprawy lub wymiany na nowe, zgodnie z zaproponowanym sposobem załatwienia reklamacji. "]
[null,"9.    Naprawa lub wymiana gwarancyjna pozostaje bez wpływu na bieg okresu gwarancji w stosunku do reklamowanych Towarów."]
[null,"10. W związku z udzieloną gwarancją jakości Sprzedający i Kupujący wyłączają pomiędzy sobą stosowanie przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej."]

{"sheet":"Instrukcja obsługi","index":7,"n_rows":18,"n_cols":2,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"______________________________________________________"]
[null,"INSTRUKCJA OBSŁUGI"]
[null,"______________________________________________________"]
[]
[]
[null,"1. Wybierz arkusz \"Grupy rabatowe\" i określ warunki rabatowe. Możesz je ustawić zarówno dla podstawowych, jak i szczegółowych grup."]
[null,"2. Warunki rabatowe muszą być ustawione przed utworzeniem zamówienia lub oferty. Późniejsze zmiany nie zostaną uwzględnione w zamówieniu lub w ofercie."]
[null,"3. Aby dodać element do zamówienia należy wybrać dowolną komórkę w rzędzie z odpowiednim produktem i kliknąć na \"Dodaj do zamówienia\"."]
[null,"4. Aby dodać element do oferty należy wybrać dowolną komórkę w rzędzie z odpowiednim produktem i kliknąć na \"Dodaj do oferty\"."]
[null,"5. Po kliknięciu na odpowiedni przycisk - zgodnie z punktem 3 lub 4 - pojawi się okno, w którym należy wpisać liczbę wymaganych sztuk i potwierdzić ją klawiszem Enter."]
[null,"6. Można wybrać więcej produktów za pomocą klawisza Shift lub Alt. Pojawią się kolejno okna z informacją o ilości wymaganych sztuk."]
[null,"7. Wypełnij dane kontaktowe w nagłówku zamówienia lub oferty."]
[null,"8. Jeśli chcesz usunąć wiersz oferty lub zamówienia, wybierz dowolną komórkę w odpowiednim wierszu i kliknij na \"Usuń wiersz\"."]
[null,"9. Klikając na \"Usuń wszystko\", możesz usunąć całą listę produktów z oferty lub zamówienia."]
[null,"10. Możesz zapisać swoje zamówienie lub ofertę jako plik Excel."]
[null,"11. Klikając na \"Zapisz jako PDF\", możesz zapisać swoje zamówienie lub ofertę jako plik PDF."]
[null,"12. Do wydrukowania oferty lub zamówienia prosimy skorzystać ze standardowych narzędzi drukowania aplikacji Excel. "]